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第一章  投标邀请函
受苏州市吴江区人民政府八坼街道办事处的委托，苏州市天美达招投标咨询服务有限公司就其所需的吴江区八坼街道消防站建设工程采用公开招标方式进行采购。采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年9月29日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目概况：

1.项目编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0029
2.项目名称：吴江区八坼街道消防站建设工程
3.采购方式：公开招标

4.采购标的所属行业：工业

5.预算金额：人民币肆佰贰拾肆万捌仟壹佰元整（￥4248100.00元）

5.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：人民币贰佰柒拾贰万柒仟柒佰叁拾贰元整（￥2727732.00元）

5.2第二标段：2025年消防设备采购：人民币壹佰伍拾贰万零叁佰陆拾捌元整（￥1520368.00元）
6.最高限价：人民币肆佰壹拾陆万柒仟贰佰柒拾玖元伍角（￥4167279.5元）

6.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：人民币贰佰陆拾柒万伍仟捌佰叁拾陆元伍角（￥2675836.50元）

6.2第二标段：2025年消防设备采购：人民币壹佰肆拾玖万壹仟肆佰肆拾叁元整（￥1491443.00元）

7.釆购需求：详见招标文件第四章。
8.合同履行期限：

8.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：自合同签订生效后8个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，整车质保3年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。
8.2第二标段：2025年消防设备采购：自合同签订生效后3个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、报名及采购文件的获取

1.时间：自公告发布之日起至5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、投标文件提交

1.开标时间：2026年09月29日13:30（北京时间）

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人：苏州市吴江区人民政府八坼街道办事处
联系人：周天宇

联系电话：0512-60900706

2.采购代理机构名称：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

联系人：高飞、叶韵、陈嘉晖
联系电话：0512-65231142-8007
第二章 投标单位须知

一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。

2.词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构或采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人
3.合格投标人条件及资格条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7本次采购不接受进口产品（其中本次招标第一标段不接受整车全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。）。

4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人（投资人），须持有《法定代表人（投资人）授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用 

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.招标文件的询问
网上询问。报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的，可在“吴江区公共资源网上交易系统”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

招标文件的质疑

9.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

9.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

9.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

9.4.2质疑项目的名称、编号；

9.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

9.4.4事实依据；

9.4.5必要的法律依据；

9.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项

9.5质疑接收人：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

联系人：业务部

质疑接收方式：现场或邮寄

联系电话：0512-65231142-8007
地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1519室
10.招标文件的修改
10.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购人或者采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的形式发布到相关媒体。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将以补充文件的形式发布到相关媒体。

11.本项目不允许分包转包。
四、投标文件说明
12．提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

14.电子投标文件的组成和顺序
14.1投标书一（报价部分）（详见投标文件格式）；
14.1.1投标函；

14.1.2投标单位营业执照副本复印件；

14.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；

14.1.4投标报价分析表；

14.1.5投标单位法定代表人身份证复印件，如为代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书和代理人的身份证复印件；

14.2★投标书二（资格证明文件部分）

14.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

14.2.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

14.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

14.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

14.2.6关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）。

14.3投标书三（其他资料）

14.3.1投标单位情况表（详见投标文件格式）；

14.3.2投标单位法定代表人身份证复印件，如为代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书和代理人的身份证复印件；

14.3.3投标单位代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.4投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效投标）；

14.3.5《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》、《关于符合本国产品标准的声明函》、《投标报价合理性的澄清说明》（如有）。

14.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明；

14.3.7其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等补充资料。

14.4投标书四（技术部分）

14.4.1偏离表（商务条款偏离表、技术条款偏离表（如有）、服务条款偏离表（如有））；

14.4.2实质性条款（服务人员表和相关证明材料）；

14.4.3技术部分（技术标）。（详见第六章评分标准）

注：（1）★投标文件由14.1、14.2、14.3和14.4款规定的内容共同组成。投标人必须提交上述14.1.1—14.3.5、14.4.1-14.4.2款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝。
（2）投标书二（资格要求证明文件）、投标书三（其他资料）和投标书四（评分要点及技术要求）中不得出现报价，备品备件、易损件除外。

投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
15.投标文件编制要求
15.1电子投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

15.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
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15.3电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标单位的电子签章或公章。

15.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

15.5投标报价（编制）要求的说明

15.5.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用及招标代理服务费。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.5.2投标单位应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

15.5.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.电子投标文件的签署

16.1投标单位应按招标文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

16.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
16.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标单位造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
17.投标保证金：不设置
18.投标文件的有效期
18.1自开标日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
18.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.电子投标文件的解密
投标单位必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标单位不足3家的，不得开标。
20.投标截止时间

20.1电子投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。

20.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

21.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

六、开标和评标

22.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标单位应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标单位名称和投标价格。

22.3投标单位在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标单位如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：

22.5.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

22.5.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

22.5.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.5.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.5.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.5.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.评标委员会或评标小组

23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标单位，调整后的价格应对投标单位具有约束力。如果投标单位不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.7除上述情形外，对电子投标文件的判定，只依据电子投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8投标单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.投标的澄清

26.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标单位都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标单位如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标单位自行承担。

27.废标

27.1无效投标条款

27.1.1投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标单位的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标单位被 “信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.电子投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对满足招标文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。

29.2 采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。 

29.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。

30.中标人标准

30.1确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。

31.中标通知书

31.1公示期满后确定中标单位，采购代理机构将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、有关合同签订的期限和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

32.告知招标结果

32.1对未通过资格审查的投标单位，告知其未通过的原因。

32.2在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标单位投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
33.合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

34.履约保证金（适用标段一和标段二）：

保险凭证或融资担保公司提供的担保保函。乙方需在合同签订前向甲方提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。

履约担保返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

八、其他事项
35.中标服务费
35.1服务费收费标准：招标采购代理服务费采用差额定率分档累进方式计算，以中标价(扣除暂估价)为计费基数，费率按照代理单位在主管部门备案的费率计取。单个标段代理费用低于伍仟元的，按伍仟元计。中标服务费用由中标人支付。

35.2中标人须按招标文件的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.3中标人如果未按规定缴纳中标服务费，并保留诉讼的权利。

36.政府采购异常低价审查：

36.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

36.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

36.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

36.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

36.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
37.监督
37.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。

（2）查询渠道：

来自中国政府采购网、信用中国等的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1、投标函
投标函（标段     ）
                                   ：
我们收到贵公司             招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供采购招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项目全部内容的全部货物和服务的报价应包含所投产品、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保、协助车辆上牌、招标代理服务费以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4、我们愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标单位。
6、我们愿意遵守投标邀请及采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。
8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按采购文件规定的标准向采购代理机构支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、我们承诺中标后若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购人损失的向我方进行索赔。

10、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
11、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：
地址：                         邮政编码：
联系电话：                     传真：
投标单位：（公章）
日期：      年     月     日

格式2、法定代表人（负责人）授权委托书
授权委托书（标段     ）
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                公司组织实施的编号为            号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标单位：（公章）
日期：     年    月     日
备注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、被授权人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。
格式3、开标一览表
开标一览表
招标编号：

标段号：

标段名称：
	标段名称
	投标总报价
	免费质保期
	交货时间

	吴江区八坼街道消防站建设工程
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）

	投标总报价（人民币小写）


投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

格式4、投标报价分析表
投标报价分析表（标段     ）
招标编号：  

项目名称：                        单位：元

	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


投标人（单位盖章）：

年  月  日

注：全部货物和服务的报价应包含所投产品、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保、协助车辆上牌、招标代理服务费以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价一次报定。如产生其他额外费用，甲方不再另行支付。

格式5：服务人员表

服务人员表（标段     ）
项目名称：                                            

招标编号：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

格式6：服务方案

服务方案（标段     ）
	提示：

1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。

2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）：
日期：




格式7：技术部分偏离表

技术部分偏离表（标段     ）
项目名称：                                             

招标编号：
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

注：

1、投标人必须承诺满足招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。
格式8：商务条款偏离表

商务条款偏离表（标段     ）
项目名称：                                             

招标编号：                        
	序号
	名称
	招标文件商务要求
	投标文件响应情况
	说明

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	售后服务
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式9：投标单位情况表

投标单位情况表（标段     ）
单位名称（盖章）

	法定代表人/负责人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	生产范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	             万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年      万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积
	      平方米
	其中：
	自有面积   平方米

承租面积   平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


格式10：类似项目案例一览表

类似项目案例一览表（标段     ）
	序号
	项目名称
	合同期
	合同内容
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：             （公章）

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

说明：以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。

格式11、资格证明文件
关于资格文件的声明函（标段     ）
                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。
       投标单位：（公章）
日    期：     年
   月 
  日

格式12、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期： 

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式13、残疾人福利性单位声明函（如属）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（盖章）：

                 日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式14：监狱企业证明文件（如属）
监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（盖章）：
                          日  期：
格式15：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

                               投标单位（加盖公章）：

                                   年  月  日

格式16：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                投标单位（加盖公章）：

                                      年  月  日

附件17：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人：（盖章）
地址：
电话： 
传真：
电子邮件： 
邮编：
日期：

附件18：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：     ）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。
附件19：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
第四章 招标书
苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区人民政府八坼街道办事处的委托，就其所需采购的吴江区八坼街道消防站建设工程进行国内公开招标采购。欢迎符合相关条件的投标单位前来参加投标。

一、招标项目概况：

1.招标编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0029
2.招标项目名称：吴江区八坼街道消防站建设工程
3.预算金额：人民币肆佰贰拾肆万捌仟壹佰元整（￥4248100.00元）

3.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：人民币贰佰柒拾贰万柒仟柒佰叁拾贰元整（￥2727732.00元）

3.2第二标段：2025年消防设备采购：人民币壹佰伍拾贰万零叁佰陆拾捌元整（￥1520368.00元）
4.最高限价：人民币肆佰壹拾陆万柒仟贰佰柒拾玖元伍角（￥4167279.5元）

4.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：人民币贰佰陆拾柒万伍仟捌佰叁拾陆元伍角（￥2675836.50元）

4.2第二标段：2025年消防设备采购：人民币壹佰肆拾玖万壹仟肆佰肆拾叁元整（￥1491443.00元）

5.供货时间：

5.1第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：自合同签订生效后8个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，整车质保3年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。
5.2第二标段：2025年消防设备采购：自合同签订生效后3个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。

二、采购内容及要求
（一）第一标段（2025消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购）招标需求清单：
	压缩空气泡沫消防车技术需求（1辆）

	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	1.外形尺寸：长×宽×高：≤8800mm×2550mm×3700mm
▲2.满载总质量： ≤17000kg
3.整车整备质量：≤12000kg     
4.乘员人数（含驾驶员）：≥6人
▲5.灭火剂容量：≥5100kg

	2
	底盘
	1.驱动形式：4x2
2.发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控
▲3.额定功率：≥230kW
4.最大扭矩：≥1250N·m
5.排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准
▲6.轴距：≤4450mm
7.最小转弯直径≤18m
▲8.刹车形式：双回路气压制动，前后盘式制动
9.变速箱：自动变速箱
10.油箱容积：≥150L
11.安全系统：带胎压监测装置、配置ABS、EBS、ESP，消防车座椅应全部设置安全带

	3
	驾驶室及乘员室
	1.结构：原装双排驾驶室，四开门；
2.乘员人数（含驾驶员）：≥6人；
3.后排座位设置空气呼吸器固定架≥4套（模具制作），乘员室座椅下方设置储物箱，可用于存放说明书和底盘工具等； 
4.上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，带卷帘门开合指示灯； 
5.仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、方向指示灯、刹车系统警告等。 

	4
	载液罐
	1.类型：车辆配备水罐、A类泡沫罐、B类泡沫罐（具体载液量比例可调）
2.罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板均≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏
3.水罐注水口：≥2个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥1个
4.检查人孔：水罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压
5.溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置
6.排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口

	5
	上装部分
	1.器材箱
1.1材质：车厢及器材箱采用≥4mm高强度铝合金板材及型材； 
▲1.2结构：高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式，车辆采用内藏罐结构，箱罐分离，方便维护；
1.3器材箱布局：车身两侧各设置≥3扇卷帘门、≥3个器材箱、≥3个翻踏板； 
1.4器材箱门：铝合金卷帘门，采用拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；
1.5配置：内部器材架采用高强度铝合金板材折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可配置各类平拖板、竖拖板、旋转架、铝合金抽屉以及高强度塑料周转箱等，所有器材箱内部需喷涂防滑涂层；
1.6车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管；
2.液位显示装置
2.1显示装置类型：LED显示屏或显示灯；
2.2显示颜色：彩色；
2.3显示内容：静态与动态实时显示罐内水、A类、B类液位；
3.后爬梯
3.1采用高强度铝合金，位于车后右侧；
3.2采用下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶；
3.3爬梯的梯蹬间距≤300mm，最低梯蹬距地面≤450mm，最小深度≥150mm；爬梯最高梯蹬距车顶≤300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥300mm；梯蹬宽度≥250mm，梯蹬在50mm宽度上承受≥300kg载荷不发生断裂；
4.翻踏板
安装于车身两侧下部（卷帘门下方），面板采用高强度铝型材直接截取安装，并喷涂防撞防滑胶，翻踏板采用气弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。翻踏板翻下时，静载荷≥250kg，翻上时符合GB11567的规定，翻踏板边处装有LED警示灯；
5.双面旋转架
5.1结构：高强度铝合金，平铝板（厚度≥4mm）折弯成形； 
5.2正面放置：平铝板，配置常用破拆工具的夹具；
5.3反面放置：用平铝板制成器材盒3个，可上下调节高度，放置零散的不规则的小器材；
5.4运动：顺或逆时针水平旋转；
5.5锁止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用；
5.6打开角度：0°～115°。
5.7安装：螺栓连接，上下可调节；
5.8防护：上口边防刮碰设计。

	6
	消防泵
	1.额定流量：≥60L/s
2.额定压力：≥1.0MPa
3.最大真空度：≥85kPa
4.最大吸深：≥7m
5.引水泵型式：电动真空引水泵
6.引水时间：≤50s

	7
	消防炮
	1.安装位置：车顶后部
2.控制方式：无线遥控+面板控制+手动应急控制
3.最大流量：≥48L/s
4.射程：水射程≥70m，B类泡沫≥60m
5.水平回转角度：≥350°
6.俯角：≤-10°，仰角：≥+90°

	8
	压缩空气泡沫系统
	1.工作方式：全自动正压式
2.空压机额定供气量：≥60L/s
3.混合比例：0.1%-10%无级调节
4.适合泡沫类型：A类、B类

	9
	B类泡沫比例混合器
	1.工作方式：负压环泵式
2.混合比例：3%、6%
3.适合泡沫类型：B类

	10
	灭火管路系统
	1.吸水管路：≥1个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀，1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置
2.出水管路：车身两侧各设有≥2个DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路。
3.A类泡沫管路：车身两侧各设有≥1个DN80压缩空气泡沫出口；≥1个DN25 A类泡沫外吸口；1个罐吸A类泡沫管路，装有一只DN25球阀
4.B类泡沫管路：≥1个DN50 B类泡沫外吸口，装有DN50手动球阀；1个罐吸B类泡沫管路，装有一只DN50球阀
5.放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水

	11
	灭火控制系统
	后泵房控制面板
1.显示屏尺寸：≥10英寸；
2.显示颜色：彩色；
3.主要功能：灭火系统一键出水、灭火系统一键出泡沫、灭火系统一键冲洗管路、灭火系统一键稳压、发动机油门加和减、消防炮控制及出炮、卷盘出水及出A类、B类泡沫、罐出水、罐注水、真空泵控制、A类泡沫系统供水、B类泡沫系统供水、B类泡沫比例选择、B类泡沫系统供水、B类泡沫系统冲洗等；
4.可显示内容：发动机及水泵转速；发动机水温及机油压力；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力及真空度；系统单次工作时间及累计工作时间；泡沫比例、警告信息；
无线遥控系统
1.控制方式：总线控制；
2.控制距离：≥100m；
▲3.主要功能：发动机启停、油门加、减、消防炮无线遥控（俯仰、回转、直流、开花）、灭火系统一键出水、灭火系统一键出泡沫、灭火系统冲洗管路等；

4.可显示内容：发动机及水泵转速；水罐液位及泡沫液位；水泵出口压力；灭火系统工作状态；

	12
	升降照明系统
	发电机
1.额定输出功率：≥5kW；
2.额定电压：220V；
3.频率：50Hz；
4.燃油：汽油；
升降照明灯
▲1.离地高度：≥8.5m；
▲2.灯具功率：≥4×600W，光源采用LED灯组；
3.灯具水平回转角度：≥360°；
4.灯具俯角：≤-90°仰角：≥240°；
5.灯具电压：220V；
6.50米处各测试点照度最小值：≥5lx；
7.遥控类型：有线遥控+无线遥控，带一键复位功能,一体化灯架，内走线；

	13
	牵引系统
	1.动力形式：电动式，24V
2.绞盘最大拉力：≥50kN
3.牵引绳长度：≥30m
4.牵引绳直径：≥10mm
5.安装部位：前保险杠处

	14
	快速灭火卷盘
	1.安装位置：泵房右面
2.动作方式：电动+应急手动
3.软管长度：≥40m
4.软管内径：≥30mm
5.压力：≥1.5MPa
6.喷枪流量：≥300L/min 
7.特点：可喷射水、压缩空气泡沫

	15
	电气设备
	1.车辆照明采用24V电压，符合GB4785规定要求；
2.驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口；
3.车辆两侧上方装有频闪警示灯；驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 配置≥100W警报器及警灯警报控制系统；
4.上装后部安装≥35W无线遥控消防探照灯1个；
5.器材箱内部照明：每个器材箱内安装LED照明灯带，当打开卷帘门时，器材箱立即照明。驾驶室内安装显示灯，器材箱门未关时进行声光报警；
6.安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯；
7.驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯；
8.安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离；
9.倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏；
10.附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

	16
	车身要求
	1.涂装：优质水性漆； 
2.器材箱内部：喷涂防滑耐磨涂层（提供实物照片）

	17
	副大梁
	附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。两纵梁间由若干横梁和高强度螺栓等强度连接。

	18
	随车器材清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备 注

	
	
	1
	消防水带16型
	DN80mm×20m
	盘
	6
	

	
	
	2
	消防水带16型
	DN65mm×20m
	盘
	6
	

	
	
	3
	吸水管
	DN150×2000mm
	根
	4
	

	
	
	4
	外吸液管
	DN50×2m
	根
	1
	

	
	
	5
	外吸液管
	DN25×2m
	根
	1
	

	
	
	6
	滤水器
	DN150
	件
	1
	

	
	
	7
	分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	件
	1
	

	
	
	8
	集水器
	JⅡ150/80×2-1.6
	件
	1
	

	
	
	9
	吸水管扳手
	KD150
	件
	2
	

	
	
	10
	外吸液管扳手
	KD50
	支
	2
	

	
	
	11
	地上消防栓扳手
	/
	支
	1
	

	
	
	12
	地下消防栓扳手
	/
	支
	1
	

	
	
	13
	多功能水枪
	QLD6.0/8Ⅲ
	支
	2
	

	
	
	14
	空气泡沫枪
	QP8/0.7Z
	支
	2
	

	
	
	16
	消火栓接口
	Φ150mm/100mm
	支
	1
	消火栓用

	
	
	17
	异径接口
	KYKA80/KYK65
	件
	2
	

	
	
	18
	异型接口
	KY65/KYK80
	件
	2
	

	
	
	19
	水带挂钩
	/
	件
	2
	

	
	
	20
	水带包布
	/
	件
	4
	

	
	
	21
	水带护桥
	/
	副
	1
	

	
	
	22
	消防斧
	/
	把
	1
	

	
	
	23
	消防锹
	/
	把
	1
	

	
	
	24
	干粉灭火器
	MF/ABCE2
	具
	1
	

	
	
	26
	底盘工具及附件
	/
	套
	1
	


注：上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。
（二）第二标段（2025年消防设备采购）招标需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	机动消防泵1
	1
	台
	1.消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求；
2.发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机；
3.发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应；
4.启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换；
5.水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵；
6.手动操作吸水，最大吸程≥9米；
7.输出功率：≥33KW;
8.转速：≥5200转/分钟；
9.油箱容积：≥17L；
▲10.额定流量：≥20L/S（吸深3米）;
11.额定压力：≥0.6MPA;
12.进水口≧Ø80mm；
13.出水口≧Ø65mm，可转动180度；
14.引水时间≦11秒；
15.整机体积为≦705mm×625mm×735mm
16.重量：≤100KG

	2
	自摆炮
	1
	门
	1.符合GB 19156－2019《消防炮》标准。
2.材质：铝合金阳极硬质氧化喷塑处理。
3.底座固定方式：X形交叉式支架，配置4个钨钢钉；可横移并实现X型炮脚同时平移收纳，X型撑脚打开时有锁止装置保证使用时撑脚不会自动收纳。
4.进水口：配备一个KYKA80Z卡式或KY80Z内扣式带360度旋转进水口，可自由更换进水接口。
5.控制盒：固定式芯片控制盒，具备防静电设计，控制盒装有控制开关，可控制左右、上下、直流喷雾功能。
6.电池盒：采用弹匣式磁吸快换设计，支持快速电池更换，整体具备防水功能。
7.额定工作压力：≥0.8MPa，最大工作压力≥1.0MPa。
▲8.流量：最大流量≥40升/秒。
9.射程：射程≥65米。
10.炮头：40升/秒保持流量喷射恒定。
11.手轮水平俯仰回转操作力矩：水平：≤8N.m,俯仰:≤8N.m
12.水平回转角度：回转≥90°，解除限位后可360°无限制旋转。
13.仰角：调节+30°~+80°之间。
14.喷雾角度:0~120°可调。
15.无线遥控器 或控制器启 动至消防炮动作的响应时间（s）:＜1.5
16.无线遥控距离（m）：≥150。
17.自摆功能：带自摆功能可实现上下左右角度自由设定同时摆动，摆动时可开启直流或开花。
18.自复位功能：遥控炮开机即恢复设定值；
19.锂电池组：采用≥24V/8000毫安时大容量锂电池，工作电压为24V，具备电量分段显示功能，单块电池可连续工作≥5小时。
20.重量：≤21千克。
21.手持遥控器：支持左、右和直流或喷雾操作，以及自摆切换功能，铝合金锻造外壳，尺寸：≤220X73X44mm,重量：≤450g。
22.智能遥控器：支持上、下、左、右的直流或喷雾、自摆、同时支持速度快慢可调切换功能，无线遥控距离达到≥150米。
23.防水功能：炮体及遥控器可在水里进行隔水使用。
24.自泄水装置：水压低于0.1MPa时，60秒内自动泄掉炮身内积水以防结冰。
25.智能化装置：智能三轴联动控制系统可实时控制上下、左右、直流喷雾；上下、左右可以实现任一角度可调、速度快慢可调。
26.泡沫筒：快速拆装式塑料泡沫发泡管。

	3
	三节拉梯（15米）
	1
	架
	1.整体要求
1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2.技术要求
2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。
2.2最小梯宽350±4mm。
2.3梯蹬间距340±2mm。
2.4整梯质量≤57kg。 
2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。
2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。
2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。
2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。
2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。
2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。
2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。
3.材质：铝合金

	4
	多功能消防水枪
	4
	支
	1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2.材质：枪体材质采用6061铝合金，手柄材质采用尼龙塑料，球阀密封圈采用高温烧结而成，保护套采用丁腈橡胶，密封处均采用耐磨防老化橡胶密封圈，前端防护套采用高性能橡胶套，水枪表面整体阳极氧化防腐处理工艺。
3.额定压力≥0.6MPa。
▲4.射程为≥33米。
5.额定流量≥8L/s，流量档位可调：2.5/5.0/6.5/8.0/Flush（冲洗）。
6.Ω型操作手柄控制水流开关，具备直流与全水雾模式切换。
7.喷雾角度为0-110度。
8.进水接口：卡式雄锻造接口，进水口直径65mm。
9.重量：含锻造快速(KYKA65)接口≤1.8公斤；
10.每支水枪配备金属发泡筒1只。

	5
	40无后坐力水枪
	4
	支
	1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2.材质：枪体为高强度耐腐蚀铝合金。枪柄把手为尼龙材质。前端防护套采用高性能橡胶套。
3.额定流量：≥4L/s。
4.额定压力：≥0.6Mpa。
5.射程：直流射程≥28米。
6.构造：本体为枪型握把瞄子，枪型上方使用手握型Ω型操作手
柄，球阀结构，可轻松操控出水开或关闭。
7.水枪可在直流，开花和喷雾模式下切换，最大喷雾角 120°。
8.重量：水枪重量含65快速接口不超过1.25KG。
9.尾部配有水带防缠绕接口。
10.进水口：可按需选配 40、65 等接口。
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	直流水枪
	4
	支
	1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2.接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理。
3.阀体：铝合金压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。
4.球体：铝镁合金挤压工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理。
5.把手：门字型省力把手，表面红色喷塑防腐处理。
6.枪管：铝镁合金挤压工艺，一体整流式稳流枪管，表面金色阳极氧化防腐处理。
7.喷嘴：铝镁合金锻压工艺，出水口口径≥19mm，表面金色阳极氧化防腐处理
8.配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥45mm，门式手柄结构.
9.枪管壁厚≤3.5mm，总长度≤480mm，总重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa；
10.流量≥7.5L/s，射程≥28m，喷射压力≥0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；
11.密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时。
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	快开三分水器
	3
	个
	1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准；
2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
3.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
4.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
5.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
6.把手：蓝色T型浸塑把手。
7.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
8.分水器口径要求：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口，可根据要求定制。
9.工作压力强度：≥2.5MPa；
10.阀门开启力（N：≦87；
11.重量：≦4.5 kg；
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	65转40分水器
	2
	个
	1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准；
2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
3.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
4.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
5.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
6.把手：蓝色T型浸塑把手。
7.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
8.分水器口径要求：进水口65mm卡式雄接口，出水口为2X40mm卡式雌接口，可根据要求定制。
工作压力强度：≥2.5MPa；
9.阀门开启力（N：≦86；
10.重量：≦3 kg；
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	80转40分水器
	2
	个
	1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准；
2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
3.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
4.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
5.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
6.把手：蓝色T型浸塑把手。
7.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
8.分水器口径要求：进水口80mm卡式雄接口，出水口为2X40mm卡式雌接口，可根据要求定制。
工作压力强度：≥2.5MPa；
9.阀门开启力（N：≦86；
10.重量：≦3 kg；
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	止水器（65）
	2
	个
	用于更换消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连续转换的消防器材，有一个雌进水口，口径为65mm,一个雄出水口，口径为65mm,可以随时关用，控制水流便于各种破损器材更换。
1.接口、阀体、手柄全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时；
2.止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标挤压高强度黄铜棒加工成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。
3.配置65卡式接口，通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.35kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
4.密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
5.自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。   
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	止水器（40）
	2
	个
	用于更换消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连续转换的消防器材，有一个雌进水口口径为40mm,一个雄出水口，口径为40mm,可以随时关用，控制水流便于各种破损器材更换。
1.接口、阀体、手柄全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时；
2.止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标挤压高强度黄铜棒加工成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。
3.配置65卡式接口，通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.35kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
4.密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
5.自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。   
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	消防水带（PU20-65-20）
	40
	盘
	1.符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准，
2.水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3.水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6.5MPa，长度20米。
▲4.整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤310g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa；
5.水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
6.水带两端绑铝镁合金锻造卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
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	消防水带（PU20-80-20）
	40
	盘
	1.符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准，
2.水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的
厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3.水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6.0MPa，长度20米。
▲4.整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤375g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.8％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa；
5.水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
6.水带两端绑扎铝镁合金锻造卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
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	40水带
	40
	盘
	1.符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。
2.主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬专用于生产消防水带的聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。
3.主要技术参数：工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥7.0Mpa，直径：40mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥44N/25mm，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤4%。重量≤140g/m。
4.水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
5.水带两端绑扎铝镁合金锻造卡式接口。配专用橡胶水带护套。
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	4合1有毒气体探测仪
	1
	套
	1.能够可靠地监测多达四种气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。
2.尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35 毫米
3.重量：≤230 克
4.外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型
5.屏幕： 高对比度液晶显示
6.检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO
7.传感器要求：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm
8.电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20 小时
9.报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。
10.防水防尘等级：IP68
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	消防用红外热像仪
	1
	台
	1.产品符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》要求。
▲2.测温范围：-40℃~2000℃。
3.探测器像素：384×288
4.抗跌落性能：红外热像仪以三个方向（x、Y、z）从2m高度各自由跌落到混凝土地面一次后，应能正常工作。
5.NETD：＜100mK。
6.防护等级≥IP68。
7.特定环境温度持续工作时间:80℃时可工作30分钟，120℃可工作20分钟，260℃可工作5分钟。
8.屏幕≥3.5英寸。
9.重量≤630克。
10.具备激光测距功能。
11.具备拍照录像功能：红外热像仪上有录像回放和图片查看模式及菜单，可在红外热像仪上查看或删除录像和图片。
12.具备激光指示、激光测距功能。
13.具备无线传输功能，红外热像仪红外图像（视频信号）可通过4G网络和WiFi无线传输至APP（远程终端），APP内图像可以实时传输至后端app。APP内可同步观看热像仪镜头视野下的实时红外图像，APP内画面可以投屏直播到其他设备或平台，APP内可对热像仪上的录像和照片进行存储，回放录像、照片、录音等。APP内具备3种以上语言操作界面，具备地图选择功能，摄像头选择功能，视频预览功能（同时预览4路及以上视频）。APP内可设置录像时长、文件格式、存储方式、帧率、码率、分辨率、录像视频编码器、网传视频编码器、摄像头旋转角度、告警方式。移动终端和PC端系统界面可远程查看设备位置和在线状态、探测信息、工作状态、电量等信息。
14.画面模式≥13种（消防模式、观察模式、白热模式、黑热模式、火场模式、人员搜救模式、热检测模式、冷检测模式、检测模式、建筑模式、可见光、画中画、双光融合，画面模式以中文文字形式显示在热像仪屏幕上）。
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	隔离警示带
	2
	盘
	1.盘式警戒带，加厚布料，颜色分明，印有警戒线等字样，醒目警示。宽度5cm,长度100米。
2.外壳采用新材料坚固耐摔。手提式把柄，反复使用，伸缩自如。
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	锥形事故标志柱（警戒桶）
	6
	个
	纯橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人；
本体颜色：黑色/红色；
反光材料：晶彩格；
高强级标准反光材料，反光原片强度达300CPL；
耐用性能：耐撞击、碾压、耐水、灰尘；
规格：约700mm*370 mm
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	机动链据
	1
	具
	1.功率≥2.2kw；
2.风冷二冲程引擎；
3.排量≤60cc；
4.导板长度≥18寸；
5.重量≤6kg （不含导板链条）；
6.链条最大速度≥23m/s；
7.燃油容积≥0.45L；
8.润滑油箱容积约≥0.25L；
9.声能级：≤120dB（A）
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	无齿锯
	1
	具
	采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。
选配有万能金刚石锯片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。
1.汽缸排量(CC)≥118
2.功率(kw)≥5.6
3.燃油箱体积(L)≥1.25
4.空转速度（rpm）≥ 2700
5.质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5
6.噪音水平(dB)≤104
7.锯片规格(mm)≥400
8.切割深度(mm)≥145
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	双轮异向切割锯
	1
	具
	1.整体装备由机体、发动机（包括开关，启动拉绳，风门，油门，油门锁，减压阀)、异向锯片等组成，主要用于灭火救援现场快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等。
2.采用汽油发动机为动力，功率：≥4.0kW。                                                                        
3.采用双锯片异向转动，最大程度提高切割速度和降低切割时的反作用力及震动，并可在多种角度下工作。                                                                                     
4.采用自动冷动润滑系统，在工作时不需外加冷却液。专用工具可快速更换锯片。                                                                                                                       
5.最大切割深度：≥115mm。                                                                            
6.重量：≤16kg。 ；
7.噪音db（A）：≤104；
8.机油泵供油：自动供油。
9.配件要求：提供备用锯片 1 套（正反共两片），专用工具 1 套，锯片螺丝 3 个。
10.配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。 
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	救生气垫
	1
	套
	1.气垫性能应符合XF631-2006标准，
2.气垫采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m
3.气垫总量≤70kg，储存年限≥2年
4.气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。
5.气垫配有气压表，可显示工作气压。
6.气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。
7.气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N
8.承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N
9.气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。
10.气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性
11.气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。
12.消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级。
13.消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的増加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级
▲14.充气时间≤28s，补气时间≤6s
▲15.减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g
16.消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
17.消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。
18.消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
19.气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa
20.可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。
21.产品适用最大高度16m；
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	玻璃破碎器
	1
	台
	主要用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等，整套工具轻便、易携带，可满足常见各类破拆玻璃的使用要求。                                                                       1.满足GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件电动汽车玻璃剪切器试验大纲；                                                                                         2.电动切割器1个：重量≤1.2kg，切割速度≥150cm/min(≥4mm汽车玻璃）；                                                             3.玻璃凿切器1个：长度≥250mm，切割玻璃厚度≤12mm，重量≤0.6kg；                          
4.弹性破窗器1个：长度≥140mm，直径≤18mm，重量≤110g，破拆≥4mm汽车钢化玻璃；                                                                 5.玻璃吸盘2个：直径≥116mm ，吸附力≥50kg，重量≤330g；                                                                      6.配件：电池2块， 充电器1个 ，护目镜1副，专用手套1付， ABS工具箱1个；
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	手持钢筋速断器
	1
	套
	1.手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用，
2.切割范围：钢筋、钢管、电缆等。
3.机身部份360°可自由旋转。
4.电压范围：110-240V， 锂电电池:DC18v                                           
5.开口距离：≥28mm  
6.剪切能力：
6.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≥25mm。
6.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≥25mm.
7.剪切时间
7.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≤8.6秒。
7.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≤9.5秒
8.电池持续工作能力：
在连续切割直径20mm的圆钢（Q235A材质）70次后，电力未耗尽。
9.产品配有4档电量显示功能。
10.含电池及液压油重量：≤11KG
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	伤员防护板
	1
	块
	1.采用HDPE塑料制成，坚固耐用，可水上漂浮，可透X光，CT扫描和核磁成像。
2.四周设有多个把手孔方便医护人员搬运病人。
3.易清洗消毒。
4.产品尺寸(长*宽*高)约：≥185*45*6CM
5.自重：≤7.5kg
6.承重：≥180kg
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	快速固定垫
	1
	套
	采用发泡海绵制成，独特的头部下巴带设计保护患者的前额。用于快速固定伤员头部。

	27
	安全带及玻璃切割刀
	1
	把
	1.破窗器与安全带切割器一体设计，便于携带，可快速破碎车窗和切割安全带；
2.尺寸：≤113*32*23mm；
3.重量：≤65g。
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	救生照明线
	1
	盘
	1.符合 GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求；
2.结构组成：供电源、发光线、绕线盘
3.在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。"
4.发光亮度：≥19cd/m2，具有常亮和频闪两种功能；
5.闪烁频率：1.5Hz；
6.绝缘电阻：≥50MΩ
7.常亮工作时间：≥8h；
8.闪亮工作时间：≥16h；
9.表面最高温度：≤60℃；
▲10.单条线体拉力：≥1000N
11.系统供电电压：DC12V；
12.线体长度不小于100米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。
13.电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。
14.照明线具备导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。
▲15.整体质量：≤4.5Kg；
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	消防全身式安全吊带
	4
	条
	1.含一体式胸式上升器的全身型安全吊带，胸式上升器适用绳径8-13mm，吊带含有不少于6个7075铝合金材质金属拉环，分别位于胸前、后背、腰部前方（腹部中间）2个，后方、左、右各1个。腰部具有4个工具挂环，便于挂取工作装备（不可作为承重点）；安全吊带腰部和腿环内里采用高发泡加厚衬垫，其中腰部内里衬垫采用凹凸结构模块化及网孔设计，透气柔软穿戴舒适；腿环和腰环均设有调节扣，腿环采用快速调节扣，可以根据穿戴人员身型调节大小，满足绝大部分人群使用。肩带黑色一体式加厚透气衬垫，肩带可拆卸。双肩带前部含有弹性织带环，可用于手持终端或挽索锁扣（如攀爬钩）存放，方便随时拿取不会阻碍使用者；
2.安全带设计负荷：≥2.6kN； 
3..承重织带宽度：45mm±1mm；
4.材质：承重织带涤纶丝，金属拉环铝合金7075；
5.金属拉环数量：≥6个（胸前、后背，腰部前、后、左、右各1个），拉环厚度：9.3±0.5mm；
6.重量：≤2000g（4个工具挂环，腿环快插扣）；
7.腰环尺寸：63cm-134cm;腿环尺寸：50cm-78cm；
8.执行XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；
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	消防轻型安全绳
	5
	条
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.结构
2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料和绳皮材料均为1414芳纶长丝。
3.技术性能：
3.1直径：8.0±0.5mm，长度≥20米。
3.2破断强度：≥26KN。
3.3延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%。
3.4高温环境承载性能：高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃±5℃、1.33KN负荷环境下承载300s，在600℃±℃、1.33KN负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象。
4.其他
4.1在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。
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	消防通用安全绳
	4
	根
	1.整体要求
符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，
2.结构
2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。
2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。
3.技术性能：
3.1直径：16±0.5mm，长度50米。
▲3.2破断强度：≥49KN
3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%
3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象
4.其他
4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等
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	医药急救箱
	1
	个
	1.尺寸：≥39*29*12cm
2.材质：采用铝合金边框，铝塑板板材，金属包角，具有防震、抗摔、耐腐蚀、阻燃等特性
3.内部设计科学分区，以满足急救用品的存放，外箱有蓄光标。
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	多功能担架
	1
	副
	主要用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高空救助，水平或垂直吊运，化学事故现场救护。
1.材质采用特殊塑料复合而成，体积小重量轻，便于携带，应用范围广；
2.可耐低温-30度，高温+50度；
3.附件：背包、拖绳一个；
4.展开尺寸(cm):长*款≥240 x 92 
5.承重:≥200kg
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	肢体固定气囊
	1
	套
	1.该产品外层采用阻燃材料，内衬是高分子粒子。
2.采用真空成型原理，配有专用气筒，将气囊内空气抽出，使其形成与人体形状相符的硬性固定成型体，紧贴人体，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。
3.由上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。
4.体积小、重量轻，携带方便，保护性强，坚固耐用。
5.可进行X光成像及磁共振检查。
6.自重：≤5kg。
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	躯体固定气囊
	1
	套
	躯体固定气囊采用真空成型原理，将气囊内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便，特别有利于群体伤者的转移、运送。
1.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。
2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。
3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用
4.可进行X光成像及磁共振检查
5.使用时快速简便，非专业人员也可操作
6、承重≥150KG
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	折叠担架
	1
	个
	铝合金救援担架采用高强度铝合金和牛津面料制成,设计人性化；此担架具有重量轻、体积小，携带方便，使用安全等特点，极大程度提高抢救效率。
1.担架配置4个脚轮，其中2个万向轮,偏于行走运输；
2.展开尺寸≥185cm*50cm*20cm;
3.承重≥160KG;
4.重量≤10KG；
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	敛尸袋
	10
	个
	用于包裹遇难人员尸体，无纺布材质。
1.单面防水涂层，承重强度高、防水；
2.袋子四周有4个提手，承受重量75-200KG；
3.双拉链头更方便打开或封口，直型或U型的拉链设计能帮助工作人员把尸体迅速的装进尸体袋，减慢尸袋暴露在外而腐烂的时间；
4.环保无污染，可直接燃烧；
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	佩戴式防爆照明灯
	20
	个
	1.额定电压：≥DC3.7V
2.额定容量：≥1.8Ah
3.光源功率：3W
4.连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h
5.充电时间：≤5h
6.重量：≤110g(含支架)
7.外形尺寸：≤φ25×120mm
8.外壳防护等级：IP68
9.照度：强光平均值 ≥2000Lx，强光最小值≥1000Lx；弱光平均值≥1200Lx；弱光最小值≥1000Lx。
10.本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。
11.灯具在水下5m环境下可正常使用1小时。
12、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。
13.灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。
14.灯具电量可视化显示，可直观查看电池电量剩余工作时间及灯具工作状态（工作光、强光、爆闪）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。
15.充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
16.灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。
17.灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。
18.可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足各种紧急需求。
19.具备8种以上不同类型（采购方选择一种）的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用
20.防爆等级≥Ex ib ICT4 Gb，提供防爆合格证复印件；
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	消防头盔
	10
	顶
	1.符合XF44-2015《消防头盔》标准。
2.由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩组成。
3.需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。
4.头围可调范围广，可调节范围达到65cm。 
5.帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。
6.冲击吸收性能：高温预处理后≤3300N，辐射热预处理后≤3300N，低温预处理后≤3400N，浸水预处理后≤3400N。
▲7.抗冲击加速度性能：帽顶部≤135gn，帽前部≤320gn,帽侧部≤320gn,帽后部≤320gn。
8.下颏带采用带插扣的3点可调式，同时下颏带角度可调节，无论是否佩戴空呼面罩，都能提供最佳佩戴角度
9.采用带大旋风旋钮的头箍，可方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。头盔的佩戴深度可多档调节，以满足不同使用者的习惯。
10.内部带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。
11.头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴，同时头盔自带有面罩连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。
12.配有可拆卸防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。
13.阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间≤1s，不应有融熔.滴落现象；披肩损毁长度≤10mm；续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；面罩续燃时间≤0s，不应有融熔、滴落现象。
14.经XF44-2015中电绝缘试验后，帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.5mA。
15.经过XF44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量≤22mm，卸载后变形≤2.5mm。
16.头盔整体重量小于1.7KG。
17.应采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。
18.所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经XF44-2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有金色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过64%。
19.含有内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。
20.投标产品标示、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。
21.颜色：黄色
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	消防员灭火防护服
	10
	套
	1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。
2.结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能，并配备救生拖拉带。
▲3.外层采用阻燃芳纶面料，克重≤240g/m2；防水透气隔热层采用芳纶无纺布覆PTFE膜，克重≤170g/m2，舒适层采用芳纶和阻燃粘胶混纺面料，克重≤155 g/m2。
▲4.整体热防护性能TPP值≥41cal/cm2。
5.整套服装重量≤2.7Kg。
6.阻燃性能：
1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。
2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤35mm，纬向≤35mm，无熔融、滴落现象。
3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤35mm，纬向≤35mm，无熔融、滴落现象。
4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤45mm，纬向≤40mm，无熔融、滴落现象。
5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。
7.力学性能：
1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥1000N；
2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥160N；
3）舒适层断裂强力：经向≥450N，纬向≥480N；
4）外层接缝断裂强力：经向≥900N，纬向≥950N。
5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥17000N。
8.透湿性能：防水透气层透湿率≥8200g/(m2·24h)。
9.外层表面抗湿性能：≥4级。
10.热稳定性能：外层、外层加强材料的尺寸变化率均经向≤1%，纬向≤1%；防水透气层尺寸变化率经向≤2%，纬向≤1%；舒适层尺寸变化率经向≤2%，纬向≤1%。
11.缩水率：外层缩水率经向≤1%，纬向≤1.5%；防水透气层缩水率经向≤1.5%，纬向≤1.5%；
舒适层缩水率经向≤2%，经向≤2%。
12.拒油性能：≥4级
13.救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。
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	消防手套
	10
	副
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求；
2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。
3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。
▲4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%；
5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。
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	消防安全腰带
	10
	根
	1.消防安全腰带符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.款式：插扦改良式。
3.织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，宽度≤70mm，厚度≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。
4.带扣；热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺。
5.扦针；不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。
6.D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。
7.移动板：尼龙66材质。
8.收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫。
9.缝线：尼龙66材质
10.正立方向静拉力：≥13KN。
11.重量：≤0.8KG
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	消防员灭火防护靴
	10
	双
	1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
2.靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。
3.保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
4.整体重量（以41码为例）≤2.4kg。
5.靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。
6.靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能，整体为镂空浇注设计，有效缓冲地面冲击力。
7.内里采用“牛布朗”面料制成，隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。
8.鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑设计，后跟为蜂窝式减震设计，缓解长期穿着后的疲劳程度。
9.技术性能
9.1靴底耐油性能：-2-10%。
▲9.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥19mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。
9.3抗刺穿性能：≥1800N。
9.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1.0mA。
9.5隔热性能：≤8℃。
9.6抗辐射热渗透性能：≤6℃。
9.7防滑性能：≥15°。
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	正压式消防空气呼吸器
	10
	具
	1. 结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。
2.主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。
3.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准
4.材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。
5.材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。
6.佩戴质量≤13kg                                                                                                                                                                                                         7.整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa
▲8.动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤230 Pa，呼气阻力≤610Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤210 Pa，呼气阻力≤530Pa。
9.耐高温试验后，呼气阻力≤610Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤560Pa。                                                                                                           ▲10.耐辐射热性能试验后，在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面 罩内应始终保持正压。吸气阻力≤115Pa，呼气阻力≤570Pa。在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。                                                                                                                                               11.静态压力≤340 Pa，且不大于排气阀的开启压力。
12.报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤4L/min.
13.全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤1%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。面罩具有大，中，小三种型号供选择。全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试。非等截面镜片，减少视野畸变，避免镜面磕碰。独特的气流导向设计防止镜片起雾，减少呼吸阻力可选配专用眼镜架，方便近视者使用。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。供气阀上带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理。
14.减压器输出压力在0.6MPa ~0.8 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。
15.安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。                                                                                                                                                                    16.设置自动正压机构。
17.压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。
18.压力平视装置供气阀插入即自动连接，自动无线连接，无需配对。通过导光柱，在面罩内部显示，更清晰，具有伙伴灯跌倒报警显示，待机时间≥90天，连续工作时间≥45小时，压力平视装置整体防爆，符合 Ex ia IIC T4 Ga 的防爆要求。防护等级：IP67。背架发射装置带有伙伴灯实时显示气量，可见角度大于180°，30秒内HUD没有移动，伙伴灯进入跌倒报警预报警状态，黄绿双色交替闪烁预报警10秒后，进入跌倒报警状态，管路余气耗尽后，10秒钟自动进入待机状态。压力平视显示装置采用LED显示方式，当气瓶压力在(30~10)MPa时，绿灯常亮;当气瓶压力在(10~6)MPa时， 黄灯常亮;当气瓶压力在6MPa以下时， 红灯一直闪亮;当压力平视显示装置的 电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮;当配对成功后，蓝灯熄灭。                                                                                                                                                                                                                                                        19.金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。                                                                                                    20.中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。                                                                                                                                                                              21.输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。                                                                          22.气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。
23.气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T  28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定，气瓶有安全保护膜 。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 
24.背板符合人体工程学原理，腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，肩带有反光条，肩带采用铐钮设计，供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构                                                
25.标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。
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	应急逃生自救安全绳
	5
	套
	1.应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。
2.安全绳：直径8±0.5mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≤5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象。
3.安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。
4.下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。
5.中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN。
6.绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。
7.排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。
8.绳包套装质量≤1.6kg。
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	披肩
	10
	个
	消防全盔披肩，具有阻燃、隔热等功能。
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	备用气瓶6.8L
	10
	个
	1.符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 
2.气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。                                                                                                                                                                                                                                        3.水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。
4.气瓶出口螺纹：M18x1.5。
5.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。
6.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。
7.气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。
8.气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。
9.气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
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	移动供气源
	1
	套
	1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》及XF1261-2015 《长管空气呼吸器》标准要求；
2.由多功能推车、逃生气瓶、供气总成、管路总成及背包组成，多功能推车在不使用正压式长管空气呼吸器时，可作为器材运输拖车使用。
3.材料阻燃性能：全面罩、供气管、供气阀续燃时间0秒；
4.阻燃性能试验后，整机经气密性能≤0.5MPa；
▲5.动态呼吸阻力：
5.1长管装置供气：吸气阻力≤158Pa，呼气阻力≤538Pa；
5.2应急供气装置：吸气阻力≤136Pa；呼气阻力≤469Pa；
6.全面罩性能：
6.1总视野保留率≥83%；
6.2双目视野保留率≥68%；
6.3下方视野≥40°；
6.4镜片透光率≥90%；
6.5吸入气体中的CO2含量≤0.60%；
7.长管长度：不低于30M主管一根，10M副管二根；
8.可同时使用人数：不少于2人；

	50
	扁带
	10
	根
	1.材质：涤纶；
2.工作负荷：≥5kN；
3.极限负荷：≥22kN；
4.长度：200cm；
5.宽度≥20mm；
6.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，
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	消防员呼救器
	20
	个
	1.结构组成：主机、钥匙卡、充电器；
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护；
3.符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准；
4.报警功能：具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能；
5.低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
6.通信功能：呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
7.转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
8.允许静止时间：30±2S。
9.预报警时间：15±2S。
10.预报警声级强度：≥100dB。
11.报警声级强度：≥100dB。
12.低电压告警声级强度：≥65dB。
13.连续工作时间：
①连续开机时间：≥24h。
②连续报警时间：≥900min。
14.质量：≤230g。
▲15.通信距离，m≥2000。
16.发光亮度，cd/m2≥300。
17.外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。
18.使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。
19.个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。
20.具备计时提醒功能。
21.具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。
22.具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。
23.内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。
24.防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb；
25.防护等级：≥IP68。
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	消防员灭火防护头套
	25
	个
	1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；
2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计；
3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀；
4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布或同等材质；
5.缝线采用黑色防火阻燃线；
▲6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm；
7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%；
8.面料抗起球性能不应低于4级； 
9.整体性能：质量≤160g;
10.接缝强力≥900N；
11.颜色：黑色

	53
	防静电内衣
	25
	套
	1.整体要求
1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，
2.外观要求
2.1各部位整烫平服、整洁。
2.2由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。
3.技术要求
2.1甲醛含量≤20mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。
2.2尺寸变化率：长度和宽度方向≤5%。
2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥4级。
2.4胀破强力：≥600kpa。
2.5起球等级：≥4级。
2.6缝制：缝线针距≥12针/3cm,腋下接缝强力≥260N，后档接缝强力≥350N。
2.7防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。
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	消防护目镜
	25
	个
	1.符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。
2.头带宽度不小于10mm，护目镜质量应不大于150g：
3.单镜片型，长方形镜片（包括眼罩）的长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度≥3mm
4.光学性能：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ，水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ，光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%，广角散射测量值应不大于1.5%。
▲5.抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验后无缺陷。
6.抗重物锤击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后后无缺陷。
7.耐紫外老化性能：经紫外老化试验后，透射比的相对变化量：≤±1%。
8.耐热性能：进行耐热试验后，测量护目镜光学性能能满足：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ。水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ。光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%。广角散射测量值应不大于1.5%。
9.经检测：耐磨性能、耐腐蚀性能、抗熔融金属和炽热固体性能、化学雾滴防护性能均符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。
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	消防员抢险救援头盔
	25
	顶
	一、基本要求
救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具；
二、技术要求
1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
2.由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。
3.需具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。
4.帽壳应由增强型热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。同时帽壳上开有透气孔，以提高散热效果，提高舒适性。
5.头围可调范围广，最大可调节范围达到64cm。同时头盔自带有三档调节功能，用户可根据头围调节搭扣位置。
6.内部的头箍佩戴高度可调节，可通过头箍的固定位置调节相对应的佩戴高度。通过帽子后部的两个滑动自锁装置来调节帽托的高度
7.采用3点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性。
8.采用快速调节棘轮系统，可以在佩戴时方便调节帽箍尺寸，轻松调节到位并锁定。其调节方向为左右双向调节，可适应绝大多数头围。 
9.采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯。
10.带有高性能反光标志，可以增强在恶劣环境中的能见性。
11.内部周围带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。
12.配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性。
13.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于2500N。
14.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自息。
15.头盔整体重量≦750g（不含护目镜）。
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	消防员抢险教援手套
	25
	副
	1.满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
2.手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。
3.指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。
4.手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。
5.阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm。
6.热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。
7.耐磨性能：≥8000次。
8.耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N；背面外层：经向≥280N；纬向≥200N。
9.抗切割性能：≥15N
▲10.抗机械刺穿性能：掌心面≥300N
11.灵巧性能：≤105%
12.抓握性能：≥105%
13.穿戴性能：≤6s
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	消防员抢险救援防护服（夏季）
	25
	套
	1.整体要求
1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.款式
2.1服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。
2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。
2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。
2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。
3.技术要求
3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象；
▲3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N；
3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N；
3.4接缝强力：≥700N；
3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。
3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级；
3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm；
3.9防静电性能：≤0.5μC。
3.10质量：≤1.2kg。
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	消防员抢险救援防护服（冬季）
	25
	套
	1.整体要求
1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.款式
2.1采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。
2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。
2.3防护层材料：原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量为（200±10）g/m2。防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料，颜色为灰色。
2.4衣领内部采用了亲肤舒适层。上衣和裤子采用芳纶针织面料和拉链实现一体式连接。膝盖两侧收裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学。
2.5拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。
3.技术要求
3.1外层（橘红色）面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。
▲3.2外层（橘红色）断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥200N。热稳定性能：经纬向变化率≤0.5％。接缝断裂强力：经、纬向≥900N。
3.3防水透气层面料：耐静水压≥50KPa。透湿率：≥6500 g/(㎡·24h)。热稳定性能：经纬向变化率≤2％。缩水率：经纬向≤2.5%。
3.4舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥400N。
热稳定性能：经纬向变化率≤2.0％。缩水率：经、纬向≤3.0%。
3.5防静电性能：≤0.5μC。
3.6质量：≤2.0kg。
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	抢险救援腰带
	10
	根
	与抢险救援服配套使用，橘红色插扣式腰带。
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	护膝、护肘
	10
	副
	1.包括护膝1对、护肘1对；主体颜色为黑色；
2.外层保护层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等材料；内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便缓冲材料；
3.耐磨性能：硬质保护层磨耗量≤250mm3；
4.硬质保护层抗刺穿性≥400N；
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	消防员抢险救援靴
	10
	双
	1.整靴主体颜色为黑色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。
2.消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。
3.鞋底采用连帮注射工艺。
4.低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。
5.靴帮抗剌穿性能≥120N。
▲6.靴底抗刺穿性能≥1100N。
7.阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。
8.热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。
9.隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。
10.靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。
11.电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08
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	面罩清洗机（含清洗剂）
	1
	台
	1.输入电源:220V、50Hz 
2.超声频率:28KHz
3.输出功率:≥900W
4.换能器数目:15只
5.烘干功率:≥3KW
6.烘干温度设定:低于40摄氏度启动，高于60摄氏度停止
7.工作液位:不低于超声波辐射面以上100mm
8.清洗液温度:≤70℃
9.超声槽内净尺寸:≥500mm×300mm×260mm
10.漂洗槽内净尺寸:≥300mm×300mm×260mm
11.主体材质：不锈钢
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	消防员呼救器后场接收装置
	1
	套
	1.整套装置配置≥8台消防员呼救器、1台后场控制终端(又叫指挥终端，含控制平台 )、充电设备及收纳箱组成，收纳箱能同时充电。后场控制终端包含无线数据中转台、数据通信及显示装置，用于消防指挥人员了解现场消防员信息，并能与现场人员实时沟通交流的远距离数据通信和显示系统。
2.符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求。
3.呼救器配备可标注姓名的身份铭牌钥匙拔插开机/关机，内攻时身份铭牌保存于后场，实现内攻身份快速登记。
▲4.呼救器电池容量≥2000mAh，连续开机时间≥72小时，连续报警时间≥900分钟，质量≤240g。
5.消防员呼救器具有计时功能、电池电量、环境温度、报警和撤离等信息。
6.呼救器具备北斗定位功能，显示装置可显示呼救器定位信息。
7.呼救器用应具有互搜、通信等功能：应具备静止报警、自动报警、手动报警、预报警、强报警、低电量报警、联动报警、撤离报警、计时报警、高温报警等多种报警方式。
8.呼救器应具备通过场强、高度差策略快速确定目标位置范围，以引导到达地标位置。
9.呼救器应具备同组报警联动响应提示功能、可自动接收求救报警信号并发出搜集提示。
10.呼救器具备个人黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供分析。
11.在空旷环境下，后场控制终端与消防员呼救器单点传输距离为3公里，无线数据中转台接力传输距离6公里。
12.呼救器支持扩展采集传感功能；连接心率手环、物联网空呼等传感设备。
13.呼救器防爆性能≥Ex ib IIC T4 Gb，提供国家认可的检验机构出具的防爆合格证。
14.后场控制终端具有数字双工传输方式，同时接收所有呼救器工作状态数据，显示在线人员的信号、状态、组别、空呼压力、剩余工作时间、人员心率、环境参数(环境温度、气体含量)、高度、运动状态(正常运动状态、跌倒预报警状态、跌倒连续报警状态)、呼救器电量等信息。
15.进入系统设置界面能查看到每个呼救器的工作历史。
16.触控显示屏≥10英寸，主频2GHZ，内存2GB，硬盘32G。
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	骨传导通话装置
	5
	个
	1.产品符合GB/T26129-2010消防员接触式送受话器的相关要求。
2、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。
3.耳机部分才用双耳式全骨传导降噪耳机，可配合面罩、头盔等消防装备使用，不会破坏和损坏原有空呼面罩、头盔原有的的结构与功能，佩戴简单方便。
4.整机设计合理，整机重量≤350g，耳机部分重量≤90g。体积小，能很好的满足消防员执行任务的需求。
▲5.防护等级≥IP67，防爆等级：≥ExiaIICT5 Ga。
6.专用圆形PTT设计，接触面积大，按键行程长，触感清晰，夹具可固定，并可360度旋转，适合消防员在火场重装情况下使用。
7.骨导耳机性能参数：
7.1送话灵敏度：在频率100-20000HZ范围内，满足-20dB±5dB。
7.2送话输入阻抗：送话输入阻抗＜1KΩ
7.3送话总谐波失真：送话器的谐波失真系数г应不大于5％。
7.4受话输入阻抗：受话器输入阻抗不小于8Ω。
7.5受话灵敏度：受话灵敏度应满足107dB±1dB。
7.6送受话语音清晰度：满足GB/T26129-2010中5.4.4的1级要求
7.7噪音抗扰等级:骨传导降噪耳机抗扰等级应不小于98dB。 
7.8频率响应:送受话频率响应100～20000HZ。
7.9信噪比:送受话信噪比≥80dB。
8.外壳阻燃性等级符合V-0级要求
9.PTT套件和耳机连接处的连接拉力应不小于100N
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	防水手持对讲机
	6
	部
	1.漂浮式对讲机；
2.超便携使用设计，尺寸≤52mm*95mm*33mm；
3.输出功率≥5W；
4.内置大容量锂离子电池，电压7.4V，容量≥1850mAH；
5.简易菜单操作系统；
6.3年防水保证；
7.频率范围：发射156.025-161.600，接收156.050-163.275；
8.信道步进：25KHZ；
9.重量：≤250克；
10.配件：天线、皮带夹、电源适配器、充电底座、挂绳等；
11.防水等级：≥IPX7。
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	消防员防蜂服
	2
	套
	消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。
1.符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。
2.全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。
3.面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥1500次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤60mm。
4.断裂强力：经向≥1100N，纬向≥800;撕破强力：经向≥90N，纬向≥60N;接缝断裂强力≥700N。
5.甲醛含量≤40mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥6级;
6.头罩性能：孔径≤1mm；总视野保留率≥90％，双目视野保留率≥90％；
7.手套性能：抗刺蛰力≥0.85N；割破力≥2N。撕破强力≥100N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。
8.靴帮抗刺穿性能≥140N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.5mA，始滑角＞15°。
9.重量≤4.2kg。
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	二级化学防护服
	2
	套
	消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。
1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
2.半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用；
3.防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。
4.整体抗水渗透性：20min 无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。
▲5.整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。
6.面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。
▲7.面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。
8.防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性 5 级；可拆卸更换。
9.脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。
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	一级化学防护服
	1
	套
	消防员化学防护服（一级）专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。
1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
2.全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、（选配：外界气源接头、通风系统分配阀、内部除湿系统）等部分组成。
3.贴条的粘附强度≥0.78kN/m，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能
▲4.整体气密性≤230Pa；整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥ 70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。整套重量≤8kg。
5.面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。
▲6.面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。
7.化学防护手套要求：耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能 5 级；可拆卸更换。
8.防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。
9.大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。
10.内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。
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	化学防护手套
	2
	副
	1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
2.化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力。
3.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。
4.耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹。
5.耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级。
6.对工业化学品的防护时间：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥70min。
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	防高温手套
	2
	副
	1.整体要求
1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准，。
1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。
2.技术性能：
2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象。
2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。
2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。
2.4 TPP值:≥55cal/c㎡。
2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。
2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。
2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。
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	电绝缘装具
	1
	套
	1.整体要求
1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘靴符合GB21148-2020《足部 安全鞋》标准要求，绝缘手套符合GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。
1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。
2.结构 
2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。
2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。
2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。
2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。
3.技术性能
3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。
3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。
3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。
3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。
3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。
3.6绝缘手套耐电压≥12KV。
3.7绝缘靴耐电压≥25KV。
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	防静电服
	2
	套
	1.整体要求
1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，
1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。
1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。
2.技术性能
2.1甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。
2.2面料透气率≥70mm/s。
2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。
2.4断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。
2.5撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。
2.6点对点电阻：≥2×1010  Ω。
2.7防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套。
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	手持电台（防爆）
	22
	个
	1.频率范围：350-400MHz
2.信道容量：≥1024
3.区域容量：≥64
4.发射功率：高功率3.5W，低功率1W
5.电池容量：≥3100mAh
6.整机重量：≤340g（含标配电池和天线）
7.尺寸（长*宽*高）：≤126*54.5*36.5mm（不含天线）
8.频率稳定度：±0.5ppm
9.数字/模拟灵敏度：≤0.18uV
▲10.防爆等级：≥ Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ 
11.旋钮和显示屏：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道；显示屏尺寸：≥2.0英寸半透彩屏，分辨率不小于240*320，且不少于6行文本显示
12.不低于IP68的国标外壳防护等级
▲13.授时方式检验：在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时；在PDT数字常规模式下，支持北斗授时；在PDT集群模式下，支持系统广播、北斗两种授时方式
14.中文短信功能检验：在PDT集群和PDT数字常规模式下，支持中文短信的发射和接收，最大支持512个汉字字符
15.电测功能检验：后台实时显示终端的场强、LAI、FER；可显示解析后的空口信令
16.电台均配备加密卡
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	爆闪方位灯
	25
	个
	1.符合GB27899-2011《消防员方位灯》标准要求。
2.采用LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米。
3.配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。
4.以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。
5.发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。
6.额定电压≥DC3V，额定功率≥3W。
7.体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。
8.防爆等级：≥EX ia IICT4Ga。提供防爆合格证复印件
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	机动消防泵2
	1
	台
	1.符合GB 6245-2006《消防泵》标准
2.发动机：双缸二冲程汽油发动机，
▲3.功率≥15 HP。
4.发动机结构：双缸发动机采用水平对置结构；
5. 发动机冷却方式：强制风冷和强制水冷两套独立冷却系统
6.在水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行
7.发动机冷却结构：
1)强制风冷系统：包括与发动机主轴连接的双风扇、风机罩和散热片。

2) 强制水冷系统配有快插式、复合材料的专用冷却水管，易于检修、耐高压、抗震。

8.化油器采用自吸式，带按压式排气阀结构，无需拔油管排气更安全可靠。
9.水泵采用四级离心泵设计。
10.启动方式：启动方式：启动方式为一体式手拉和电启动，储能手拉盘带防反冲功能，可避免误操作导致手拉绳断裂;启动电池单元采用轻便型锂电池，可反复充电，电池标示容量≥12000mAh，电池重量≤450g。具备LED 照明、USB接口，充电功能等；电池充满电启动大于85次；配置USB充电器 。

11.启动性能：启动时间≤7 s，在常温冷机情况下，保证发动机爆燃后连续3次电启动中至少2次点火成功
▲12.整机净重（不含油箱及背带）：≤19 kg。

13、电动引水装置，电动引水3米吸深引水时间≤9s，引水次数≥100次。

14.整机携行方式便捷，多功能背架，可背负、可手提、可做固定机座。产品包装箱为航空箱。

15.燃油箱容积≥12 L。油箱结构：带独立加油口;燃油箱背包两侧设置储物袋，可以放置吸油管、工具等物品;
▲16.最大压力：最大工作压力：≥3.3 MPa，最大扬程：≥330 m
17.最大流量：≥20 m³/h。

18.工况1： 压力≥1.50MPa，流量≥12.0m³/h；

工况2： 压力2.50MPa，流量≥7.5m³/h。
19、电启动电路系统与发动机集成一体，位于设备底部，不易磕碰，适用火场恶劣工况。

20、采用隐藏式不锈钢网状过滤器，包覆在发动机内部不易损坏，可反复清洗。

21、独立双排气系统：带有两个独立消声器。
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	防爆箱
	1
	台
	1.更高的防护性能，操作员正面三层钢板结构，门主体钢板厚≥10mm,箱内≥5MM钢板并折弯加强，箱外≥5mm钢板折弯加强，正面总厚≥20mm钢板；
2.强力的三方向门闩锁止功能；
3.开门自动切断气源；
4.关门并锁止后自动接通气源开始充气；
5.4只气瓶2*2布局，可以实现2瓶在内箱充气，始终有另外2瓶在外箱准备，充好的气瓶转到箱外取下换上空瓶的同时，提前准备好的外箱气瓶转到箱内自动充气，大大提高充气效率的同时，减少压缩机的启动次数；
6.每个充气头都具有防喷涌功能，防止误操作时高压气体瞬间喷涌而产生的甩鞭效应伤害操作人员或损坏充气阀；
7.充气头自闭功能，不接气瓶的充气阀自动关闭，接上气瓶自动打开，不充装的工位不需要额外的封头或阀门来关闭；
8.充气速度可手动调节；
9.气瓶放置桶内径≥205mm，可同时充装6.8升，9升，12升消防气瓶以及10-12升潜水铝瓶；
10.调压功能，可根据气瓶瓶身上的标定压力调节充气压力，防止过压充气造成危险；
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	手提式强光照明灯
	5
	具
	1.结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。
2.主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
3.灯具应具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。
4.质量≦1.2kg
5.照度：强光平均值≧2000lx，强光最小值≧1000lx；弱光平均值≧1000lx，弱光最小值≧500lx。
6.连续稳定工作时间：强光≧300min，弱光≧600min。
7.低电压报警时间：强光≧14s，弱光≧14s。
8.低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。
▲9.外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度≥1.5m，持续时间≥1h。
10.额定电压：≥DC22.2V
11.额定容量≥2.5Ah
12.光源功率：≥2*12W（聚光），≥6W（泛光）
13.充电时间：≤3h
14.外形尺寸：≤φ80x200mm
15.聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h，泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h，泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h
16.防爆等级：≥Ex db ia IIC T6 Gb
17.灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。
18.灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明
19.灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式
20.灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置。
21.灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。
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	消防专用救生衣
	10
	件
	1.激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。
2.结构为背心式，颜色为红色采用扣件和拉链形式。
3.闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。
4.浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤4.5%。                                                    
5.救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²。                                                      
6.救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。
7.救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。
8.救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。
9.快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受 2500N 的拉力。
10.人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N。
11.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。
12.配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止 入水后救生衣向上移位。
13.产品带有永久性标签，标签内容包含： 制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号； 生产日期和批号； 产品执行标准的代号；主要参数。
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	防水头顶灯
	10
	个
	1.外壳采用高性能工程塑料，耐腐蚀和抗冲击能力强。
2.源采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长。
3.电池采用锂电池，连续工作可达200小时以上。
4.采用三颗光源一体式设计，主灯聚光具有10%-100%无极调光功能、辅灯泛光（具有触摸感应开关功能）、信号灯，三种模式搭配，可根据使用需求任意选择。 
5.四波段式的电量显示功能，可以随时直观的查询电量使用情况。
6.额定电压：≥（DC）4.5V
7.电池容量：≥1200mAh
8.光通量：≥360lm
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	消防员水域救援防护服（干式）
	6
	套
	1.干式水域救援服具有防水，耐磨，透气等特点；采用三层防水透气面料制作，表面特殊处理，防泼水处理，适合极端条件下水域作业；
2.在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部用做特殊加固处理；
3.上衣肩部拉链设保护盖；
4.裆部有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服；                                                               
5.整体的高强度防水拉链确保密封不进水；                                                                      
6.袖口、颈部、腰部和踝部都配有氯丁橡胶材质的魔术贴调节带，帮助穿着人员束紧，调节舒适度；                                                                    
7.手臂和双腿处带反光条确保在有雾条件下依然有较高的识别性；                                                            
8.腰部有可调节织带，采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节。缝合处采用胶质压合确保不渗漏；
9.救援服采用红色和黑色相间颜色；
10.服装面料不含甲醛、不含可致癌物质，无异味； 
11.产品带有永久性标签。标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标； 产品名称及型号； 生产日期和批号；产品执行标准的代号； 主要参数；
12.配备专用保存包，方便携带；
13.10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 
14.耐水摩擦色牢度4-5级；耐洗色牢度4-5级；耐光色牢度4级；
15.面料经 2000 次循环摩擦后，表层不被磨穿;耐磨加固层面料经6000次循环摩擦后，试样不被磨穿。
16.接缝断裂强力≥1100N；
17.保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）基础体温下降0.4℃，且受试者能捡一支直径9mm的铅笔并书写；防渗漏性能48g；
18.衣服质量≤1.3KG，携行质量≤1.4kg；
19.经过25次洗涤后，面料的耐静水压50kPa（未出水珠）；
20.透湿率≥5100g/(㎡×24h)；

	81
	消防员水域救援头盔
	6
	顶
	1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结；
2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小；
4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈；
5.头盔有≥8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风；
6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机；
7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 51-64 厘米之间调节；                                      
8.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；
9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；
10.质量：≤550g；
11.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≥3600N；
12.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g，加速度超过150g的作用时间：≤2ms；
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	水域救援靴
	6
	双
	1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；
2.脚踝处有魔术贴固定收紧；
3.水域救援靴从靴内后跟中央起止靴口最低处的高度≥200mm；
4.质量≤1kg；
5.靴帮材料在经过反复弯折20000次后，不应无裂纹、松面、掉浆等现象；
6.靴帮抗刺穿性能≥102N；
5.凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形；
6.经常磨损区域做加强处理；
7.脚掌侧面带有排水孔；
8.脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；
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	冲锋舟（橡皮艇）
	1
	艇
	1.长≥4200mm；外宽≥1880mm；船高≥530mm，型深≥425mm，型宽≥915mm；气囊直径≥50cm：气囊数≥3+1个，底部：铝合金
2.净重≤82KG；满载≥930KG;艉板高度≤400mm
3.底板安装时间≤150s； 充气时间：采用气瓶充气时间≤135s
▲4.气密性：空载状态，浮筒充气至0.025mpa额定压力，静置60min后剩余压力0.025mpa；气囊充气至0.035mpa额定压力，静置60min后剩余压力0.035mpa
5.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异样；
6.速度性能：空载航速≥45km/h；载重400kg航速≥37km/h
7.转向性能：空载状态航速10km/h时，左转≤3.2m；右转≤4.0m
8.橡胶涂覆织物材质强度：面料经向拉伸强度≥84KN/m，纬向拉伸强度≥70KN/m，经向梯形撕裂强度≥320N，透气性：充气至25kpa额定压力，静置5min，不透气。
9.配件：铝合金底板1套、铝合金卡条1套、铝合金坐板1套、铝合金船桨2支、脚踏式充气泵1个、维修工具1套（修补筒1个、修补片3片；胶水1支；气阀扳手1支）
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	舟艇舷外机（不小于40匹马力）
	1
	台
	1.尺寸（长*宽*高）：≤1073mm*402mm*1364mm；
2.重量≤78KG；
3.最高转速：5500r/min；
▲4.额定输出功率≥29.4kW；超负荷功率≥30kw。
5.冲程：二冲程；缸数：二缸；
6.排量≥703cm³；
7.缸径*行程：80*70mm；
8.点火系统：CDI；
9.冷却系统：水冷；
10.换档位置：F-N-R；
11.齿轮比：26：13；
12.燃油箱容量≥24L；
13.齿轮油油量≥430ml。
14.船外机需有移动照明装置，可单独拆卸使用，重量≤60g ，高亮度灯珠。灯光颜色红/白/蓝多种灯光，有红蓝光爆闪、红蓝光常亮、白光爆闪、白光常亮白光模式，便于光线不好时检修船外机和警示作用。
15.螺旋桨保护罩1个、油管1根、工具组1套、试用机油1L、油箱1只。
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	舷外机油箱
	1
	个
	船外机油箱，容量不小于24L，材质，高密度聚乙烯，
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	方位灯
	6
	个
	1.示位灯应为遇水即亮设计，设置主动开关按钮；
2.材质：主要材质锂电池；
3.发光强度：≥0.7CD；
4.工作时间：≥8h；
5.工作电压：3.6v；
6.储存环境温度：-30度~+65度；
7.闪光频率：50~70T/m。
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	高音哨
	10
	个
	1.水面及水下救援专用口哨，两仓气道无滚珠。
2.流线造型加双腔设计，赋予声音极高辨识度，抗干扰能力强发声稳定连续，遇水也能正常使用，可靠性高。
3.哨音≥100dB，一体式背夹设计，尾部设有挂孔
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	指南针
	10
	个
	1.材质：ABC+有机玻璃
2.重量：≤120G
3.尺寸:≤6.5*6.5*3.6CM
4.水下工作温度：-30℃～+60℃
5.水下下潜深度：≥50米
6.用途：水下指引方向
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	水域救援切割刀
	10
	把
	1.一面集成了刀面、锯齿面、割绳钩，适应不同作业需求；
2.另一面无刃设计，可以按压用力接触；
3.钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用；
4.带有刀鞘设计，可以稳定的固定救援刀于救生衣上；
5.采用双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上；
6.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落；
7.手柄采用橡胶覆盖，凸点设计，加强摩擦与握力效果；
8.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手；
9.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用；
10.手柄底部带有玻璃破碎器；
11.整刀长≥22cm，刀柄长度≥15cm；
12.刀片材质为钛合金；硬度≥50HRC；
13.切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过10s；
14.救援刀经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象；
15.刀鞘耐压力980N，刀鞘不应破裂；
16.在45℃恒温2h后，刀鞘应无变形；
17.手柄覆盖材质为TPR热塑橡胶；
18.刀鞘材料为玻璃纤维加强型尼龙；
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	水域救援牛尾绳
	10
	根
	1.牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为快速挂扣，静态长度≥85cm；
2.在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥145cm，弹性长度为静态长度的 1.5-2.0 倍。
3.两端缝合：Z 形线迹并加固 缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光。
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	D型环
	20
	只
	1.产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准；
2.D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备。
3.无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损；
4.纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g。
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	O型环
	20
	只
	1.产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准；
2.轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。
3.流畅的内部设计。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量；
4.可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接；
5.上锁系统：自动扣。
6.7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ；

	93
	15米抛绳包
	8
	个
	1.高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带；
2.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干；
3.采用的直径≥8mm绳索，断裂负荷≥22kN，长度≥15米，线密度≥30g/m；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h；绳芯需有生产厂家信息；
4.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充；
5.网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套；
6.绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。
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	30米抛绳包
	4
	个
	1.高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带；
2.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干；
3.采用的直径≥9mm绳索，断裂负荷≥35kN，长度≥30米，线密度≤55g/m，延展率≤6%；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h；
4.整体质量≤0.85kg；
5.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充；
6.网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套；
7.绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。


	95
	救生圈
	2
	个
	1.聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为売体
2.内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化
3.内径：450MM 左右 外径：700MM 左右 厚度 105MM
4.浮力：≧17KG。
5.重量：2.5KG
6.救生圈设置不少于 4 个 360°反光带，反光带宽度≥50mm，均为分布在整个圈体；设置绳索固定位置，并预设不少于 4个等长绳索索环。

	96
	100米水面漂浮绳
	2
	根
	1.整体要求
1.1符合《水域救援漂浮救生绳试验大纲》标准要求。
2.结构
2.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
3.技术性能：
3.1直径：10.5±0.5mm，长度100米。
▲3.2破断强度：≥35KN。
3.3延伸率：≤2.5%。
3.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上。  
3.5线密度：≤55g/m。
4.其他
4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。

	97
	50米水面安全绳
	1
	根
	1.整体要求
1.1符合《水域救援漂浮救生绳试验大纲》标准要求。
2.结构
2.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
3.技术性能：
3.1直径：10.5±0.5mm，长度50米。
3.2破断强度：≥35KN。
3.3延伸率：≤2.5%。
3.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上。  
3.5线密度：≤55g/m。
4.其他
4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。

	98
	滚钩
	1
	套
	1.整体三角纯不锈钢制作可拆卸式设计，在底端配置6套可拆卸排钩，三角架经过静载荷性能测试承重≥200KG；
2.头部配置10米的拖拽牵引绳，强度≥28KN，不锈钢抓钩强度≥28KN，可拆卸不锈钢铰链强度≥14.5KN。
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	滑轮
	2
	只
	1.双⾯活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端⾃带万向结吊环，可随⼒的⽅向变化⾃⾏调整滑轮受⼒角度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，底部有中⼼挂点，平底可辅助使⽤普鲁式抓结,
2.材质：铝合⾦、不锈钢
3.尺⼨：164×63×52mm（±1mm）
4.滑轮中心直径：≥38mm
5.极限负荷：≥40kN
6.工作负荷：≥22kN
7.滑轮效率：≥95%
8.适⽤绳径：4~13mm
9.重量：（436±5）g
10.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，

	100
	水成膜抗溶泡沫灭火剂
	2
	吨
	1.凝固点（℃）≤-10。
2.PH值：6.0-9.5。
3.表面张力，mN/m：≤18.0。
4.界面张力，mN/m：≤6.0。
5.腐蚀率mg/（d•dm²）：Q235A钢片≤12、3A21铝片≤5.0。
6.发泡倍数：7.0-9.0。
7.25%析液时间，min：≥10.0。
8.适用于淡水和海水。
9.灭火等级：IA和ARIA。
10.储存期：2年。
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	A类泡沫灭火剂
	1
	吨
	1.凝固点℃: -10~-24
2.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相
3.比流动性：在-6℃时，温度处理 前后泡沫液流量大于标准参比液体流量
4.pH值，温度处理前、后：温度处理前7.3，温度处理后7.5
5.腐蚀率，mg/(d.dm2)：Q235A钢片；2.6，3A21铝片；1.3
6.表面张力，mN/m：22.9
7.润湿性,s, 温度处理前：混合成为0.3%时60.2s混合成为0.6%时13.混合成为1.0%时5.2s
8.25%析液时间：温度处理前12.0min温度处理后12.1min
9.隔热防护性能：25%析液时间：23.5min，发泡倍数：34
10.灭A类火性能：灭火时间（淡水）：68.8s抗复燃时间（淡水）：停止施加泡沫10min内无可见火焰
11.储存期：3年


注：所投产品的功能及技术参数应等于或高于技术参数的要求。
第二标段核心产品为：消防水带（PU20-65-20）、消防水带（PU20-80-20）
三、其它说明：

1.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2.投标总报价一次报定，包含所投产品全部货物和服务的报价应包含所投产品、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保、协助车辆上牌、中标服务费以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标报价一次报定。如产生其他额外费用，甲方不再另行支付。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.付款步骤（全部标段均适用）：

1）合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，（同时乙方提供合同价款30%的银行保函）；

2）全部货物到达现场，经验收合格后甲方付至合同价款的50%（同时退还30%的银行保函）；

3）安装完毕且验收合格后付至合同价款的60%；

4）调试完毕验收合格后，乙方提供相关单据，工程结算审计报告出具后，按审计报告金额开全剩余发票，再付至审定金额的80%，

5）余下20%留作尾款，待验收合格满一年后付至审定金额的90%，并按审定金额调整开票金额；余款待验收合格满两年后付清。

6）若为区审计局抽查复审项目，最终审定金额以抽查复审结果为准。在抽查复审结果出具前，上述第5）条不得支付。

备注：付款前乙方须提供符合税务规定的增值税专用发票。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

5.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

5.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

5.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

5.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5.4信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

6.验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购方验收通过。（最终以采购合同内容为准）
6.1中标单位向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和中标单位依据供货清单共同对货物进行检验，并对货物的数量、品质进行逐项检查；

6.2验收以最终用户地验收为准。投标货物经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件；

6.3验收要求：

乙方必须严格按照投标时所投产品品牌进行供货，提供货物绝不低于招标文件规定的规格和材质要求，如果甲方发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，乙方需无条件退货，并按照合同总价款的20%违约金无条件支付给采购人，违约金从乙方提交的履约保证金或采购人应付乙方的任何款项中支付。同时甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任的权利。

在交货时必须原包装现场拆封验收。甲方有权邀请相关质检部门和专家进行现场抽检（对乙方的产品按不超过合同总金额5%的比例进行随机抽检），并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，若乙方未予支付的，将在履约保证金中扣除。甲方及甲方指定质检部门和专家如对供货产品进行破坏性检测，乙方必须无偿补全对应产品。

若检验检测合格，甲方组织整个项目的验收，由甲方与乙方双方共同对标的物的数量、规格、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。验收合格后，甲方签收送货回单，并将《政府采购合同履行验收报告》盖章签名。履行验收报告作为甲方验收的依据，但不作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。

在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方并提出索赔。

验收期限在交货结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.伴随服务（包括售后服务）：中标单位应在2小时以内响应，4小时内到达现场，24小时解决出现问题。

8.质保期：

第一标段：2025年消防车辆（压缩空气泡沫消防车）采购：自合同签订生效后8个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，整车质保3年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。
8.2第二标段：2025年消防设备采购：自合同签订生效后3个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。
9.政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
9.1本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

9.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
10.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州政府采购网发布的通知为准。
第五章 合同主要条款
采 购 合 同
编号:
甲方（采购单位）：                       乙方（投标响应单位）：
联系人：                                联系人： 
联系电话：                              联系电话： 
根据甲方委托公开招标采购文件和成交通知书及乙方的响应文件，甲乙双方就此次成交的购销事宜，签订本合同书,共同遵守。
本工程实行代建制，甲方（建设单位）已委托苏州市吴江项目建设管理有限公司对该工程进行全过程管理，中标单位须服从管理。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方采购的工作。
2、合同价及明细见下表：

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	合同金额：（大写）人民币           （￥      元）


3、下列文件为本合同不可分割部分：
①采购文件；
②乙方成交的响应文件；
③乙方在公开采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
④成交通知书。

二、价格与支付：

1、合同金额（含税价）为人民币。
2、本项目为固定单价，报价中包括

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤（全部标段均适用）：

1）合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，（同时乙方提供合同价款30%的银行保函）；

2）全部货物到达现场，经验收合格后甲方付至合同价款的50%（同时退还30%的银行保函）；

3）安装完毕且验收合格后付至合同价款的60%；

4）调试完毕验收合格后，乙方提供相关单据，工程结算审计报告出具后，按审计报告金额开全剩余发票，再付至审定金额的80%，

5）余下20%留作尾款，待验收合格满一年后付至审定金额的90%，并按审定金额调整开票金额；余款待验收合格满两年后付清。

6）若为区审计局抽查复审项目，最终审定金额以抽查复审结果为准。在抽查复审结果出具前，上述第5）条不得支付。

备注：付款前乙方须提供符合税务规定的增值税专用发票。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。
4、履约担保

本合同是否需要提供履约担保：⃞是⃞否

履约担保的金额为中标金额的10%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函。乙方需在合同签订前向甲方提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。
履约担保返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

三、标的物交付：
1、【】天内交货安装调试完毕，具体开工时间以甲方通知时间为准。

2、地址：  
3、第一标段：符合国家号牌上牌的相关规定，所投车辆必须是符合上牌条件和手续的。
4、项目从竣（完）工验收合格后免费质保期为  年。
5、交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险及相关上牌手续，费用已含在合同总价中。
6、工程逾期完工每天按中标金额的万分之一进行罚款。履约期脱幅超过10%则双倍处罚。如因甲方原因造成拖延不进行处罚，甲方要求推迟的也除外。
7、标的物的所有权及风险自标的物交付时转移。
8、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。运输费已包含在本合同金额中。
四、技术规范
所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
四、技术规范
所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
五、质量与验收：
1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；
2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
 3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
 4、产品质量要求：
（1）所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。
（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；
（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。
（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。
（6）质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。
5、验收：
（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。
（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由第三方专业人士对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。
（5）验收期限在安装调试结束后7个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。
（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
（7）验收前乙方单位须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。
6、施工要求：
（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；
（2）乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；
（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
（4）无论调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。
（5）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、公开招标采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；
（6）乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任；
（7）施工期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。
（8）乙方必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；
（9）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。
（10）乙方所有临时设施不需要再使用时，如采购单位要求拆除，乙方应立即无条件拆除。
（11）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除工程结算造价的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。
六、售后服务：
1、质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，2小时以内响应，4小时以内到达现场，24小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。
2、质保期内，若现场无法维修或产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。
3、其他服务内容按照公开招标采购文件和乙方在投标响应书中承诺的服务执行。
七、违约责任：
1、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任
（1）在货物送达甲方后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，货物退还乙方。
（2）货物验收合格后，甲方拒绝接收乙方交付的合格标的物，应向乙方赔付合同总价款的5%作为违约金，货物退还乙方。
3、乙方违约责任
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或不能按时通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，损失包括但不限于另行采购带来的招标费用、差价，工程停工损失等。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
4、不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
 5、知识产权：
乙方应保证采购单位免除且中标方承担由于采购单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
八、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、诉讼费、鉴定费、律师费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜， 甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
4、甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。
九、合同生效及其它：
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效；
2、须将生效后的合同送吴江区政府采购监管处进行网上备案。
3、合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向吴江区人民法院提起诉讼。
4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
十、附则
1、合同份数：本合同一式九份，甲方执陆份，乙方执两份，招标代理机构执一份，具备同等法律效力。
2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3、 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、乙方的响应文件和本项目公开招标采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
5. 本合同与至主管部门备案的合同内容应该一致，乙方不得修改合同，如有不一致的情况，以本合同及招标文件为准。并对承包人的不诚信行为做出处罚（考核扣分），视情况严重性确定是否上报至建设主管部门。
6.本合同执行的罚款和违约金的金额单次以合同总价的5%为限，累计为10%为限，统一在结算审计中扣除，同时视情况抄报建设主管部门。

7.甲方要求入项目管理软件管理的项目，乙方须满足项目管理软件使用要求，并根据项目实际情况制作电子签章，每个电子签字费用300元/年，每个电子印章费用400元/年，费用由乙方自行承担并支付。
甲    方：                                 乙    方：

授权委托人：
                           授权代表：      
签约日期：    年  月  日
               签约日期：   年  月  日
开 户 行：




               开 户 行：
账    号：






       账    号：
账户名称：                                 账户名称：

廉政合同
甲方：
乙方：
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序地进行，经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行工程各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不准在乙方安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。
（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由甲方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。
（四）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。
（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。
（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）甲方及其工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  乙方在廉政建设方面义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。
（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照甲方和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按江苏省工程建设项目招投标诚信管理相关办法予以处罚。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受长三角投资发展（江苏）有限公司纪委对合同执行情况的监督检查，双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
甲  方:(盖章)                   乙方:(盖章)                
法定代表人:(签名)               法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签章)             或授权代理人:(签章)
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：

第六章  评标方法、评分标准

一、评审方法

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。 

6、本项目分为二个标段，本项目响应单位可以任意选择标段进行响应。评标时，依标段顺序依次成交的原则，确定该响应单位的成交标段。本项目投标人的累计成交标段数不得超过1个，若响应单位按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过上述规定的中标数量限定原则，其余标段将不作为有效响应单位，自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名次高的响应单位获得中标资格。如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为中标单位的，如果响应报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定。

7、关于政府采购促进中小企业、残疾人企业和监狱企业的发展政策要求：

7.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定： 

（1）本项目属于专门面向中小企业的采购。

（2）投标文件中小微企业必须提供响应人签署《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供《中小企业声明函》的，视为未实质性响应。
二、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品（如有）
根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。
（二）信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1.查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2.查询渠道：
统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
3.查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
三、评分标准：
3.1评分标准（适用于第一标段）
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术与质量（30分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况21分

投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件要求的得基本分21分，带“▲”标注产品参数负偏离的每一项扣1分；其他产品参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（提供采购清单中要求的生产厂家彩页或手册或厂家盖章白皮书或具有国家认可的第三方检测机构出具的完整检测报告，不提供或不按要求提供视为负偏离进行扣分。）


2、车辆整体质量情况比较9分

根据所投产品的整体质量、底盘选型、上装的制造工艺（包括乘员室、器材箱和罐体设计）、材质等情况进行综合比较，车辆整体质量可靠、整体设计科学先进、技术性能成熟、适用性强的得9分；基本满足项目需求的得6分；有所欠缺的得3分；未作说明的不得分。

（三）实施方案及售后服务（30分）

1、项目实施方案8分

生产安排计划详细可行、科学合理；人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理；交货安排、验收准备等相关说明全面具体、表述清晰，且包含详细保障措施，涵盖人员、运输车辆及所需设施配备情况等内容的得8分；生产安排计划较为具体、人员配备齐全，交货安排、验收准备等相关说明表述清晰得5分；供货安排计划、人员配备齐全，但交货安排、验收准备等相关方案说明表述一般、清晰度不足得3分；未对本项内容作出说明的，本项不得分。
2、车辆售后维修服务体系8分

根据投标单位车辆售后维修服务体系情况进行综合评定，售后维修服务体系完备、技术力量强、零配件充足、维修供应保障可靠的得8分；售后维修服务体系基本完备、技术力量一般、零配件基本满足维修要求的得5分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得3分；未对本项内容作出说明的，本项不得分。

3、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（7分）
对投标单位就本项目免费质保期满后的维保方案及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障能力较好的得7分；维保及配件价格符合市场价格且保障能力一般的得5分；供应价格偏高且保障能力不足的得3分；未对本项内容作出说明的，本项不得分。
4、培训及技术支持方案7分

根据投标人对采购单位使用人员的培训及技术支持方案进行综合评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得7分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得4分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未对本项内容作出说明的，本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力情况（10分）

1、类似业绩10分
投标单位自2023年1月（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩比较：每提供一份得2分，最高10分。（投标文件中提供完整的合同复印件并加盖单位公章，否则不得分。）

3.2评分标准（适用于第二标段）
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术与质量（30分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况30分

投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件要求的得基本分30分，带“▲”标注产品参数负偏离的每一项扣1分；其他产品参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（提供采购清单中要求的生产厂家彩页或手册或厂家盖章白皮书或具有国家认可的第三方检测机构出具的完整检测报告，不提供或不按要求提供视为负偏离进行扣分。）


（三）实施方案及售后服务（30分）

1、项目实施方案8分

生产安排计划详细可行、科学合理；人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理；交货安排、验收准备等相关说明全面具体、表述清晰，且包含详细保障措施，涵盖人员、运输及所需设施配备情况等内容的得8分；生产安排计划较为具体、人员配备齐全，交货安排、验收准备等相关说明表述清晰得5分；供货安排计划、人员配备齐全，但交货安排、验收准备等相关方案说明表述一般、清晰度不足得3分；未对本项内容作出说明的，本项不得分。
2、针对本项目的售后服务方案（8分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得8分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得5分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（7分）
对投标单位就本项目免费质保期满后的维保方案及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障能力较好的得7分；维保及配件价格符合市场价格且保障能力一般的得5分；供应价格偏高且保障能力不足的得3分；未对本项内容作出说明的，本项不得分。
4、培训及技术支持方案7分

根据投标人对采购单位使用人员的培训及技术支持方案进行综合评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得7分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得4分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未对本项内容作出说明的，本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力情况（10分）

1、类似业绩10分

投标单位自2023年1月（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩比较：每提供一份得2分，最高10分。（投标文件中提供完整的合同复印件并加盖单位公章，否则不得分。）

（全文完）
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