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第一章  采购邀请

















常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关服务进行竞争性磋商采购，邀请合格供应商进行响应。
[bookmark: _Toc517793358]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-C2026-0035                            
1.2项目名称：2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目                                                                          
1.3预算金额：20.75万元/年                                         
1.4最高限价：0.00 % ≤优惠率（采购清单中报价单位的基准价下浮比例）＜ 100.00%
1.5采购需求
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求（服务需求）
	备注

	2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目
	1
	项
	详见采购文件。
	/


1.6采购方式：竞争性磋商
1.7合同履行期限：2年（1+1）模式，合同一年一签，满足采购人要求可续签下一年合同，其中当设备损坏更新更换费用达到预算金额时，当年度不再超额支付该费用。   
[bookmark: _Toc517793362]1.8本项目不接受联合体投标（响应）              
二、供应商资格要求（须同时满足）：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 
2.2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。
2.3.2本项目是否属于政府购买服务：
þ是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
2.3.2其他特定资格要求：无。                                                              
三、获取采购文件（磋商文件）
时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版磋商文件。 
    售价：0.00元
四、响应文件提交
2026-10-14-09:00 （北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login））提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、开启
时间：2026-10-14-09:00（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
7.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。获取采购文件成功后须打印、保留“投标（响应）供应商确认函”，质疑时“投标（响应）供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
7.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。
7.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
7.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标（响应）文件。
7.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。
7.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。
7.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
7.9关于常州市政府采购供应商信用管理
   7.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取采购文件的响应人，应当履行以下诚信义务：
   1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；
   2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；
   3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；
   4）法律法规规定的其他诚信义务。
  7.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。
  7.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见采购文件第二章响应须知。 
 7.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。
7.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。
7.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：常州市金坛区尧塘街道办事处                  
联系人：朱先生              
联系电话：0519-82595251             
地址：江苏省常州市金坛区尧塘集镇                 
2.集中采购机构信息
名称：常州市金坛区政府采购中心
地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室 　　 
邮箱：530013921@qq.com
项目经办人：李先生         联系电话：0519-82330387
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第二章  响应须知













响应须知前附表
本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。	
	序号
	条款名称
	内容

	1
	项目基本情况
	*1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-C2026-0035
*1.2项目名称：2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目
*1.3采购人名称：常州市金坛区尧塘街道办事处

	2
	是否有最高限制单价及报价规定
	*2.1有，最高限制单价详见第四章采购需求服务清单。
*2.2本项目采用优惠率报价，供应商应认真理解优惠率报价的定义并有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。
*2.3磋商报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得小于首轮优惠率报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。

	3
	是否接受分支机构参与响应
	■ 否

	4
	响应人提供的资格要求材料
	*4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。

	
	
	*4.2响应人特定资格要求材料：无                        

	
	
	*4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。

	5
	*是否需要通过系统上传演示视频
	■ 否

	6
	*是否允许联合体响应
	■ 否    

	7
	*是否接受进口产品响应
	■ 否

	8
	电
子
投
标
文
件
格（因系统模板设置原因系统模块中的“投标文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词）
	基本目 录
	8.1封面；
8.2 响应人情况说明；
*8.3开标一览表；
*8.4响应函；
*8.5法定代表人授权委托书；
*8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件；
*8.7实质性条款响应情况表。

	9 
	
	资格条件
	*9.1资格审查材料；
注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）。
*9.2政府采购供应商信用承诺书；
9.3与资性证明相关的其他材料。

	10

	
	符合条件
	10.1报价符合性审查（异常低价响应人请上传证明材料，详见本附表第25条或者第三章第五节第15条。）
10.2与评审相关的其他符合证明文件材料。
注：响应人根据第三章第四节—符合性审查要求提供材料。

	11
	
	综合评审评分项
	根据第三章第七节—评标标准中相关要求提供材料。

	12
	
	价格折扣文件格 式
	12.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于信息传输行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的响应人需按照磋商文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。此扣除为供应商二轮报价（1-优惠率）后的最终折扣的10%，非供应商二轮优惠率报价扣除。
12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。
12.4企业报价折扣证明—详见第六章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。
《关于符合本国产品标准的声明函》——本项目为服务类项目，无需提供。

	13
	是否组织现场考察（标前答疑会）
	■ 否

	14
	构成磋商文件的其他材料
	磋商文件答疑纪要、澄清、更正、说明等

	15
	答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条）
	本项目不召开标前答疑会，响应人如对磋商文件有疑问，须在2026年10月09日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。

	16
	采购人对磋商文件澄清、修改时间
	2026年10月09日至响应文件接收截止之日5日前。

	17
	采购人对磋商文件澄清方式
	在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。

	18
	响应文件（电子标书）份数及相关说明
	*18.1不需要提供纸质响应文件。成交供应商打印一份响应文件正本自中标通知书苏采云系统发送之日起30日内送（邮寄）至常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室。
*18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。
注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。

	19
	是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	■ 不允许

	20
	响应文件有效期
	* 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效）

	21
	采购资金的支付方式、时间、条件
	详见采购需求、合同部分

	22
	磋商保证金
	■ 本项目不收取磋商保证金

	23
	是否收取履约保证金
	■ 是，成交供应商向采购人提供10000元的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金；

	24
	是否有节能、环保产品
	本次投标（响应）产品类别如属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。详见采购需求

	25
	异常低价审查要求
	1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
此报价为供应商二轮报价（1-优惠率）后的最终折扣，非供应商二轮优惠率报价。
具体要求详见第三章第五节磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价。
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	其他
	1.*满足本磋商文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。


注：
1.上表中加 * 项目若有缺失或无效或错误情形，响应将被拒绝或按无效响应处理，且不允许在开标后补正； 

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本磋商文件关于电子招投标各项规定。
第一节  说明
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。
1.2本磋商文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。
1.3本磋商文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照磋商文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。
2.定义
2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。
2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。
2.3“响应人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。
2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。
2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。
2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.3.2.4响应人参加政府采购活动（磋商开启当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。
2.4“服务”是指响应人按磋商文件要求，完成第四章采购需求所述响应人应该履行的承诺和义务。
2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：
2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。
2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。
2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。
2.6本磋商文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3.资金来源、项目属性
3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。
3.2项目属性详见响应须知前附表第12.1条
4.样品
4.1 不需要提供样品
5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。
5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
       5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第12.1条。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：响应须知前附表第12.2条。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。 
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在磋商文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理
5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6信息安全产品
5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
5.7政府采购创新产品政策
5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在磋商文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
6.相关要求
6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。
6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。
第二节  磋商文件
7.磋商文件的构成
7.1磋商文件由下列六章内容组成：
第一章   采购邀请
第二章   响应须知
第三章   评审程序、评标方法和评标标准
第四章   采购需求
第五章   合同文本（范本）
第六章   响应文件组成
7.2响应人应认真阅读磋商文件的全部内容。响应人应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件作出实质性响应，否则响应无效。
8.磋商文件的澄清和修正
8.1响应人在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作响应人完全认可磋商文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的潜在响应人。
8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对磋商文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。
8.3磋商文件及磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。
8.4磋商文件的更正（含澄清、修改等）内容与原磋商文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近磋商开启时间的公告为准。磋商文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对响应人起约束作用。
第三节  响应文件的编制
9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言
9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
9.2除磋商文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。
10响应文件组成及相关要求
10.1响应文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的服务符合磋商文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至12条规定提交材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许补正（具体填写要求详见磋商文件第六章）。
10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照磋商文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。
10.3对于磋商文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。
11.报价
11.1所有响应均以人民币报价。
11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2按照磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效
12评审相关材料要求
12.1对磋商文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，响应人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若响应人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以响应无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。磋商小组对响应人响应资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为响应人响应资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作响应无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。
12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，响应人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该响应人提供年审证明的可按原资质（资格）响应；若响应人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）响应。
12.3电子签章
    12.3.1 磋商文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。 
13磋商保证金
   根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收磋商保证金。
14响应有效期
14.1响应文件应在本磋商文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。
14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。
第四节  响应文件的提交
15.响应内容填写应当符合以下要求
15.1响应人应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。
15.2响应文件应按照磋商文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。
15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。
15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。
15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离情况和其他偏离文件中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。
16.响应截止时间
16.1响应人应在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，“苏采云”系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。
16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须在磋商开启前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。
16.3响应人有下列情形之一的，磋商小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：
16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；
16.3.6不同响应人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、采购中心或磋商小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。
17.响应文件的补充、修改和撤回
17.1响应人在响应截止时间前，可以通过“苏采云”系统对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。
第五节  磋商开启、资格审查及评审
18.磋商开启
18.1采购中心按磋商文件规定的时间、地点开启响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。
18.2系统语音提示允许解密后，响应人30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。
18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。
18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；
18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
    18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
    18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
    18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
18.6本项目不公开报价。
19.组建磋商小组
19.1采购中心根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
19.2磋商小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：
19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。
19.4磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
19.4.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；
19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
19.4.3对响应文件进行比较和评价；
19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
19.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.评审程序、评标方法和评标标准
20.1具体详见第三章评审程序、评标方法和评标标准。      
第六节  确定成交
21.确定成交供应商
21.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见第三章评审程序、评标方法和评标标准。
21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
22.成交通知
22.1成交供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。
22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。
22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
23.终止
23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
23.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.签订合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.询问、质疑、投诉
25.1询问
25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。
25.2质疑
25.2.1响应人（潜在响应人）对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对磋商文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。
25.2.2响应人（潜在响应人）认为磋商文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：
25.2.2.1对磋商文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。
25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。
25.2.5磋商文件中采购需求以及相关部分（第三章、第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
25.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。
25.2.8以下情形的质疑不予受理
25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
25.3投诉
25.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。
26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：
26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。
26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。 
27.保密和披露
27.1响应人自获取磋商文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
27.2采购人或采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或磋商小组披露。
27.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。 
28.代理费
28.1不收取代理费。
29.未尽事宜
29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行


政府采购告知书
尊敬的响应人项目参与人：
为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），
（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取磋商文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；
（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。
监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科
政府采购投诉监督电话：0519-82328550


常州市金坛区政府采购中心	                                                              磋商文件-响应须知










第三章   评审程序、评标方法和评标标准
   












              
第一节  资格审查程序
1.磋商小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。
2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。
3.响应人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。
第二节  资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	提供的材料要求

	1
	响应人基本资格条件
	具体规定见第一章采购邀请。
	详见第六章《资格审查材料》

	2
	响应人特定资格要求
	如有，具体规定见第一章采购邀请。
	详见第六章《资格审查材料》

	3
	响应人信用记录
	采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询。
	无须响应人提供，由采购人查询。

	4
	是否接受联合体响应
	如有，具体规定见第二章响应须知。
	详见第六章《资格审查材料》

	5
	政府采购供应商信用承诺书
	提供符合磋商文件要求的承诺书。
	详见第六章《政府采购供应商信用承诺书》

	6
	与资性证明相关的其他材料
	如有，响应人认为的其他资性证明材料。
	如有，自行在系统中上传至对应模块




第三节  符合性审查
1磋商小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2磋商小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。 
第四节  符合性审查要求
	序号
	审查内容
	是否需要提供其他材料佐证

	1
	未按磋商文件第六章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	2
	将一个采购包中的内容拆开响应。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	3
	响应报价超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	4
	响应文件出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	5
	响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	6
	未按照磋商文件要求签字、盖章的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	7
	未按磋商文件第四章《采购需求》所有“★”号条款中，标注需要提供额外证明材料的。
	如有，响应人按照第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。

	8
	逾期上传的电子响应文件。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	9
	响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	10
	10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜；
10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
10.5不同响应人的响应文件相互混传；
10.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	11
	响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	12
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足磋商文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	13
	响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。

	14
	报价符合性审查
响应报价出现异常低价响应（异常低价响应具体情形详见本章第五节第15条），磋商小组启动异常低价响应审查后，响应人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组判定将其作为无效响应处理的。
	响应报价未出现异常低价响应情形的无需额外提供材料；若响应报价出现异常低价响应情形的，请上传证明材料并由磋商小组判定。

	15
	15.1磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；
15.2磋商文件中约定的其他无效标要求；
15.3不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
	否：无需响应人额外提供材料，由磋商小组审查响应文件。




第五节  磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）。
2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
3.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
6.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。
7.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
10.最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
11.响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。
12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第12条。
13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）（除因磋商文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），在系统语音提示开始提交最终报价后的，二十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。
14.磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：
14.1供应商对实质性变动不予确认的；
14.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
14.3如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
14.6未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
15.根据财库〔2026〕02号文件规定，评审委员会应针对响应文件进行政府采购异常低价审查：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
     5.此报价为供应商二轮报价（1-优惠率）后的最终折扣，非供应商二轮优惠率报价。
（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第六节  评标方法
1.本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2.竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
3.磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为两家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
5.磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
6.磋商小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


第七节  评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×分值（小数点保留两位）
	0
	15
	
	

	2
	技术部分
（主观分）
	技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，编制要求详见注意事项。
	0
	30
	是
	否

	2．1
	项目理解及需求分析
	（一）评分内容：
响应人对本项目的理解及需求分析，包含但不限于以下内容：
1.项目背景分析；
2.对需求的理解；
3.对招标文件技术需求的功能说明；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得20%，最高得60%。
2.在上述基础上，专家根据响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%;
（2）方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%;
（3）方案可行性一般，阐述不够充分评审加10%;
（4）方案可行性差或阐述不充分的不得分。
	0
	10
	是
	否

	2.2
	运维服务方案
	（一）评分内容：
响应人针对本项目提供运维服务方案，包含但不限于以下内容：
1.项目组织管理方案；
2.售后服务内容；
3.培训计划；
（二）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%;
（2）方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%;
（3）方案可行性一般，阐述不够充分评审加10%;
（4）方案可行性差或阐述不充分的不得分。
	0
	10
	是
	否

	2.3
	售后服务方案
	（一）评分内容：
响应人针对本项目提供详细的售后服务方案，包含但不限于以下内容：
1.运维服务方案；
2.应急响应方案；
3.保障方案；
（二）评审依据：
1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%;
（2）方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%;
（3）方案可行性一般，阐述不够充分评审加10%;
（4）方案可行性差或阐述不充分的不得分。
	0
	10
	是
	否

	3
	商务部分
（客观分）
	
	0
	55
	否
	是

	3.1
	类似业绩
	响应人近三年以来（投标日期截止之日往前推）承担过类似监控维保项目的，有1个得5分，本项最高得20分。
注：1.提供合同材料。
2.项目业绩时间以合同签订时间为准。
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	20
	否
	是

	3.2
	企业实力
	响应人具有国家认可且在有效期内的：
（1）质量管理体系认证证书得2分；   
（2）信息安全服务资质认证证书（安全应急）得2分；   
（3）信息安全服务资质认证证书（安全运维）得2分；
（4）售后服务体系完善程度认证证书得2分；
本项最高得8分。
注：1.提供证书材料；
2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	8
	否
	是

	3.3
	本项目负责人
	响应人针对本项目拟派的项目负责人具有（限评1人，不得兼职）：
（1）信息安全保障人员认证证书（安全集成专业级）得3分；
（2）信息安全保障人员认证证书（风险管理专业级）得3分；
（3）信息系统项目管理师证书得3分；
本项最高得9分。
注：1.提供证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料。
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	9
	否
	是

	3.4
	技术负责人
	响应人为本项目配备的技术负责人（限评1人，不得兼职）具有：
（1）系统架构设计师证书得3分；
（2）系统规划与管理师证书得3分；
（3）互联网与信息系统信息化高级职称得3分，中级及以下得2分；
本项最高得9分。  
注：1.提供证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料。
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	9
	否
	是

	3.5
	安全负责人
	响应人为本项目配备的安全负责人（限评1人，不得兼职）具有：
（1）注册信息安全专业人员认证证书得3分；
（2）网络安全能力技术认证证书得3分；
本项最高得6分。
注：1.提供证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料。
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	6
	否
	是

	3.6
	售后服务
	[bookmark: _GoBack]及时响应承诺：响应人提供工程师到现场提供排除故障等技术支持服务。承诺半个小时内响应，1小时到现场，2小时解决问题的得3分。
注：提供承诺函加盖公章的得3分。
	0
	3
	否
	是


注：1.响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。
        2.技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请响应人按以下要求进行编制,否则所有技术部分（主观分）均不得分:
      （1）技术部分方案内容应按照磋商文件第三节章第七节中评分标准顺序和要求编写，整个方案内容均为黑白色。
      （2）技术部分方案内容的正文、各类型图表、框图一律黑色，不得有其他颜色的文字和图表出现在响应文件技术部分中。  
      （3）技术部分方案内容用A4纸张、纸张方向为纵向，所用文字字体、字号不限但颜色为黑色。不得设置页码、页眉、页脚。
      （4）技术部分方案内容中文字不得出现彩色文字、不得出现图片、照片；不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。
3.技术部分（篇幅编制要求）：
技术部分序号2.1项目理解及需求分析：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.1项目理解及需求分析不得分。
技术部分序号2.2运维服务方案：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.2运维服务方案不得分。
技术部分序号2.3售后服务方案：篇幅编制页数至少为9页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.3售后服务方案不得分。
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第四章   采购需求


















第一节  项目基本信息
	序号
	项目编号
	采购项目名称
	预算金额

	1
	JSZC-320413-JZCG-
C2026-0035
	2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目
	20.75万元/年 



第二节  项目概况
    对尧塘街道范围内的电子警察及卡口监控、信息传输设备进行维护、维修，共涉及约24个路口，共涉及216套设备。保障其正常运行，日常维护内容包含：设备维护、线路维护，维护期限为两年。要求所有传输链路需符合公安网络安全要求，按照国家和行业的法律、法规执行。
[bookmark: _Hlk72073432]
第三节  服务需求明细
	序号
	      项目编号
	服务需求名称（标的名称）
	数量
	单位

	1
	JSZC-320413-JZCG-
C2026-0035
	2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目
	1
	项



第四节  实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	满足采购需求加★项条款内容

	2
	★响应人须具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输能力的内容，或者承诺在中标后签订合同前获得本地具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输资质企业的授权许可;注：1.提供证明材料或《承诺函》(格式自拟)，否则作无效响应文件处理。提供承诺函的成交供应商签订合同前需提供授权许可证明。若无法提供或存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。2.请将证明材料或《承诺函》上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块，若未上传至相应模块，导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。


注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标（响应）无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足磋商文件要求作投标（响应）无效处理。

第五节  技术要求
一、服务内容及要求
1.服务内容：
	序号
	名称
	维护要求
	单位
	数量
	最高限制单价
	各项最高限制总价
	备注

	1
	传输
	单点，10M数据专线
	条
	6
	41.67元/月·条
	3000.24元/年
	1.符合公安网络安全要求
2.按照实际业务量结算，最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量

	
	
	传输3-4套设备，30M数据专线
	条
	4
	120元/月·条
	5760元/年
	

	
	
	传输5套设备以上，50M数据专线
	条
	18
	150元/月·条
	32400元/年
	

	2
	设备维护
	主设备以及所有辅材维修、更换、保养
	个
	216
	125元/年·个
	27000元/年
	

	3
	设备损坏更新更换费用
	维护期间产生维修费、辅材费，更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所有设备和辅材费用
	项
	1
	每项设备最高限制单价详见设备更换参数价格清单
	139339.76元/年
	1.符合公安网络安全要求
2.此部分按设备损坏更新更换最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量计算，单价详见设备更换参数价格清单执行

	最高限制总价
	20.75万元/年



设备更换参数价格清单
	序号
	前端配套主设备
	单位
	参数
	最高限制单价（元）

	1
	900万卡口结构化抓拍单元
	台
	900万环保卡口抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器等。
1.传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。
2.支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。
3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
4.支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍。抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。
5.支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
6.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
7.支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
8.接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A
9.可对监控场景内出现的不少于330个人脸进行同时检测。支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。
10.支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
11.支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；≥1个GPS/北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。
12.供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	10800

	2
	500万卡口结构化抓拍单元
	台
	500万环保卡口抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器等。
1.传感器类型：不低于1/1.2英寸GS-CMOS；视频分辨率不低于2816×2112，抓图分辨率不低于2816×2112；
2.支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。
3.支持配置内置补光灯，并可通过相机进行控制开启/关闭；
4.支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。
5.支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。
6.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
7.支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；
8.接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A
9.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。
10.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。
11.支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；≥1个GPS/北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。
12.供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	9800

	3
	400万单目人脸抓拍单元（短焦）
	台
	1.采用不低于1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm。
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥60m（红外）；≥30m（暖光）；5m（人脸检测距离）；
4.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。
5.支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库.
6.环境照度不高于0.5lx,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。
7.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
8.最大Micro SD卡：≥512GB；支持内置双MIC；内置扬声器。
9.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	2500

	4
	400万单目人脸抓拍单元（长焦）
	台
	1.采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；28m（人脸检测距离）；
4.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。
5.支持通用行为分析、人脸检测、视频结构化、道路监控；
6.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性。
7.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。
8.支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
9.可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。
10.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
11.最大Micro SD卡：≥512GB；内置双MIC；内置扬声器；
12.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3500

	5
	800万单目人脸抓拍单元（短焦）
	台
	1.采用不低于1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥800万；最大分辨率：≥3840×2160；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm。
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥60m（红外）；≥30m（暖光）；4m（人脸检测距离）；
4.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。
5.支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库.
6.、环境照度不高于0.5lx,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。
7.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
8.最大Micro SD卡：≥512GB；支持内置双MIC；内置扬声器。
9.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
10含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	2800

	6
	800万单目人脸抓拍单元（长焦）
	台
	1.采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥800万；最大分辨率≥3840×2160；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；28m（人脸检测距离）；
4.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。
5.支持通用行为分析、人脸检测、视频结构化、道路监控；
6.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性。
7.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。
8.支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
9.可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。
10.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
11.最大Micro SD卡：≥512GB；内置双MIC；内置扬声器；
12.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3900

	7
	400万单目结构化抓拍单元
	台
	1.采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；28m（人脸检测距离）；
4.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。
5.支持通用行为分析、人脸检测、视频结构化、道路监控；
6.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性。
7.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。
8.支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
9.可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。
10.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
11.最大Micro SD卡：≥512GB；内置双MIC；内置扬声器；
12.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3580

	8
	800万单目结构化抓拍单元
	台
	1.采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥800万；最大分辨率≥3840×2160；
2.最低照度：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；0lux（补光灯开启）。镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；
3.内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；28m（人脸检测距离）；
4.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。
5.支持通用行为分析、人脸检测、视频结构化、道路监控；
6.支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性。
7.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。
8.支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
9.可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。
10.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
11.最大Micro SD卡：≥512GB；内置双MIC；内置扬声器；
12.供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67；
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等
	3900

	9
	400万双目结构化抓拍单元
	台
	1.采用双通道一体化设计；内置≥2个镜头；全景和细节镜头均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS；全景和细节分辨率均≥2688×1520。
2.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
3.全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm～56mm。设备内置≥6颗柔光双色补光灯；补光距离≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥28m（人脸检测距离）。
4.细节支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控。支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。
5.细节支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。
6.支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°。
7.细节通道具有景深拓展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深拓展功能,可使设备景深变大,前后边缘看到的景象更清晰,可使设备景深纵深至最大化50m。
8.接入标准支持ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
9.支持≥512GMicroSD卡，内置扬声器和双MIC。
10.支持DC12V供电方式；支持≥IP67防护等级。
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3900

	10
	400W双目结构化云台抓拍单元
	台
	1. 采用独立双舱一体设备，双通道均支持独立电动云台，通道1(全景)垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2(细节)垂直旋转范围不小于-5°～30°。
2.通道1(全景)采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520 ；通道2(细节)采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520 。
3.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4.镜头焦距：通道1（全景）采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm；通道2（细节）采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm～56mm；
5.通道2（细节）支持视频结构化；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
6.支持内置1个扬声器；内置双麦克风
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A
8.工作电压DC12V（±30%）；防护等级≥IP67
9.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	4200

	11
	800W三目结构化抓拍单元
	台
	1. 采用三镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖
2.通道1细节靶面不低于1/1.2英寸，分辨率不低于800万（3840×2160）；全景靶面不低于1/1.8英寸，分辨率不低于800万（3840x1976）；
3. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4.通道2全景水平视场角不低于180°，垂直视场角不低于90°；细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围10~50mm；全景焦距≤2*3.6mm；
6.支持一键预置位，可通过web一键控制相机全景通道云台转到指定位置
7.两路通道均支持独立电动云台，全景垂直旋转范围不小于-5°～45°，水平旋转范围不小于0°～355；细节垂直不小于-5°～30°
8.通道2全景支持人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2细节支持视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；全景和细节智能支持两两同开
9.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A
10.支持不低于512G Micro SD卡，内置不低于1个扬声器和2个MIC；支持≥IP67防护等级
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	8500

	12
	400万高点监控球机（单通道）
	台
	1. 采用400万像素1/1.8英寸CMOS，分辨率≥2560×1440。
2.最低照度：彩色≤0.0002lux；黑白≤0.0001lux； 0lux（红外灯开启）。
3.内置不低于6颗红外补光灯，补光距离≥250m。采用变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm～220mm；支持40倍光学变倍，16倍数字变倍。
4.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；支持不低于300个预置点，不低于8条巡航路径。支持可视域功能；支持电子透雾；
5.支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。
6.支持强光抑制，内置AI算法降低夜间车辆灯光的能量密度，提高夜晚成像效果，防止炫目刺眼画面影响。
7.接入标准支持GB/T28181；ONVIF；GB/35114A；GA/T1400；
8.内置陀螺仪防抖及雨刷，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；支持≥7路报警输入≥2路报警输出。
9.支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	10800

	13
	400万极光超低照度球机
	台
	1.采用400W像素 CMOS图像传感器，双sensor架构；最大分辨率≥2560×1440。
2.内置CMOS靶面尺寸不低于1/1.8英寸。支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像进行融合输出。
3.最低照度：彩色：0.0002lux@F1.4黑白：0.0001lux@F1.40Lux（柔光双色开启）。
4.最大补光距离：80m（柔光双色-白光单开） 250m（柔光双色-红外单开）。
5.镜头焦距：6mm~240mm；光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。
6.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟
7.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
8.支持多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能的分时复用。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。
9.接入标准支持GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；
10.支持光学透雾功能；支持雨刷功能；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥7路，报警输出≥2路；
11.支持G-sensor方位传感器；支持电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备能正常工作。
12.支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	13800

	14
	400W双目枪球联动结构化抓拍
	台
	1. 采用枪球一体化设计，全景细节均支持远程电动云台，全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°。
2. 全景和细节均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS传感器，全景和细节分辨率不低于2688×1520；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3. 补光灯≥6颗（柔光灯）≥4颗（白光灯）；全景相机支持30米白光灯补光；细节相机支持150米柔光灯补光。全景和细节均采用电动变焦镜头，全景焦距范围8mm～32mm；细节焦距范围7mm～175mm，细节支持25倍光学变倍，50mm内变焦过程中镜头光圈保持恒定F1.2。
4.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性。
5.支持独立态联动态双模式，独立态：全景细节均支持同时独立运行视频结构化、人脸检测、人脸识别、周界防范等多种智能；联动态：全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取。
6.视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A；
7.支持视窗玻璃加热除雾功能；支持雨刷功能；支持报警2进1出，音频1进1出，最大支持512GB Micro SD卡
8.支持DC36V±25%宽电压输入， 防护等级支持≥IP67,TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
9.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	13800

	15
	400万泛卡口
	台
	采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；图像分辨率：2688×1520；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；
1.内置镜头检测：内置机芯镜头，焦段范围：10-50mm，光圈不低于F1.3；
视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)；
2.视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；
3.视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；
4.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
5.支持对指定道路区域内是否有行人/非机动车进入进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%；
6.支持对指定道路区域内过车进行自动检测并抓拍。并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%；
7.支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。
8.接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK；
9.网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：≥1个；存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：≥2个，可用于连接车检器、常亮灯等；RS-232接口：≥1个；报警输入：≥1路；报警输出：≥1路；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；
10.供电方式：AC100–240V，50Hz；功耗：≤8W；
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3500

	16
	400万治安枪机(普通）
	台
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2688×1520；
4.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：30m（暖光）；
6.补光灯：2颗（暖光灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.镜头焦距：3.6mm；
9.镜头光圈：F1.0；
10.视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°；
11.通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；
12.智能编码：H.264：支持H.265：支持:
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；
13.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
14.预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）；
15.供电方式：DC12V；
16.防护等级：IP67
17.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	680

	17
	400万治安枪机（高端）
	台
	1. 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2688×1520；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
2.补光灯≥4颗（暖光灯）；补光距离≥40m（视频监控距离）；采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm(可选)；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
3.镜头前盖玻璃呈倾斜状,侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向。
4.支持超感光，超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果；支持复眼补光技术减少光污染，提升夜晚补光通透性。
5.视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181，GB/35114A；
6.内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67。
7.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	1200

	18
	800万180度双拼广角枪机
	台
	1. 设备内置GPU芯片，采用≥2路400万像素CMOS图像传感器；CMOS靶面尺寸均≥1/1.8英寸，分辨率≥4096×1800（两路拼接）。
2.最低照度：彩色≤0.00021x；黑白≤0.0001lx；0Lux（补光灯开启）。
3.采用定焦镜头，镜头光圈≤F1.0，镜头焦距≤2*3.6mm。视场角支持水平：180°±10°；垂直：48°。
4.内置暖光补光灯，补光距离≥30m（视频监控距离）。
5.视频压缩标准支持H.265、H.264、H.264H、H.264B;支持强光抑制、背光补偿、电子透雾等功能。宽动态≥120dB。
6.设备支持内置MIC，内置扬声器，音频压缩标准支持G.711a、G.711Mu、PCM、AAC、G.726、G.723。
7.接入标准支持ONVIF、GB/T28181（双国标）、GB/35114A。
8.供电方式：DC12V（±30%）；防护等级不低于IP67。
9.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	2200

	19
	400万治安半球
	台
	1.采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520；
最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx；
2.内置不少于3颗补光灯，≥2颗（红外灯）;≥1颗（暖光灯）；最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）≥2m（暖光人脸检测距离）；
3.设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出。
4.镜头类型：定焦；镜头焦距≤3.6mm；镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；
支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
内置1个MIC；内置扬声器；
5.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警；
6.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
7.最大Micro SD卡：≥512GB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；8.电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
9.供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67；≥IK10；
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	750

	20
	400W人脸抓拍半球
	台
	1. 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2688×1520；
2.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3.补光灯≥2颗（红外灯）≥1颗（暖光灯）；镜头类型采用电动变焦；镜头焦距范围2.7mm～12mm；
4.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持人脸抠图区域可设；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。
5.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。
6.支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析功能。
7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能；视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；音频压缩标准支持G.711a；G.711Mu；PCM；AAC；G.726；G.723；MPEG2-layer2；G.722.1；G.729；接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A。
8.支持报警输入≥2路；报警输出≥2路；音频输入≥1路；音频输出≥1路；支持≥256G Micro SD卡，内置≥2个麦克风，内置≥1个扬声器；网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；RS-485接口≥1个；设备支持断网续传功能。
9.支持DC12V/PoE供电方式；防护等级支持≥IP67。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	2900
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	400万治安球机
	台
	1. 采用不低于400万像素不低于1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。
2.低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux,0Lux（红外灯开启）。
3.采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.8mm～154mm；支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍。
4.内置≥6颗红外灯；外灯补光距离≥150m。水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。
5.支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。
6.支持支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警功能。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
8.网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。
9.支持DC24V/2.5A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	3980
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	400万双光全彩定焦4G枪型网络摄像机
	台
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2560×1440；
4.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：80m（红外）;30m（暖光）；
6.补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.镜头焦距：8mm；
9.镜头光圈：F1.6；
10.视场角：水平：38°；垂直：22°；对角：44°；
11.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
12.智能编码：H.264:支持;H.265:支持；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）；
内置MIC：支持，内置1个MIC；
报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;智能动检（人）;安全异常；
13.运营商网络制式：4G：支持中国电信、中国移动、中国联通    FDD-LTE: B1/B3/B5/B8  TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B413G：支持中国联通    WCDMA: B1/B5/B8（2100/850/900MHz）2G：支持中国移动、中国联通    GSM: B3/B8（1800/900MHz）；
14.运营商网络短信联动：支持中国移动、中国电信、中国联通；
15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
16.预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）；
17.最大Micro SD卡：256GB；
18.供电方式：DC12V；
19.防护等级：IP67
20.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	1780
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	270°高空全景
	台
	1.全景采用6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最大单路可输出2400万（8192×2700）@25fps；视场角：水平：1 × 270°， 垂直：103°；最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；
2.细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万（2688×1520）@25/30fps；光学变倍40倍；数字变倍16倍；旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-10°~+180° 自动翻转；内置150米柔光灯补光
3.通道1（全景）： 支持4种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），人群分布图（星汉大模型）；通道2（球机）： 支持2种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），视频结构化。
4.支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿；支持枪球联动；
5.接入标准支持ONVIF；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A;
6.供电方式DC36V（±50%）；PoE++（802.3bt）；防护等级IP66
7.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	27000
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	180°高空全景
	台
	1.全景采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最大单路可输出1600万（5520×2700）@25fps；视场角：水平：1 × 180°， 垂直：103°；最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；
2.细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万（2688×1520）@25/30fps；光学变倍40倍；数字变倍16倍；旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-10°~+180° 自动翻转；内置150米柔光灯补光
3.通道1（全景）： 支持4种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），人群分布图（大模型）；通道2（球机）： 支持2种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），视频结构化。
4.支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿；支持枪球联动；
5.接入标准支持ONVIF；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A;
6.供电方式DC36V（±50%）；PoE++（802.3bt）；防护等级IP66
7.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	25800
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	三目全景高空球
	台
	1. 全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像。CMOS靶面尺寸均不低于为1/1.8英寸。全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°。
2.最大分辨率：全景≥3632×1632；细节≥2688×1520。支持超星光级超低照度；最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)
3.补光距离：全景≥30m（白光），细节≥200m（红外）；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。
4.支持可视域功能；全景相机：垂直：5°～+24°（电动）；细节相机：水平范围：0°～360°，垂直范围：-20°～90°；支持电子透雾功能。
5.内置GPU芯片，细节镜头支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。
6.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能
8.支持DC36V±25%宽电压输入；支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
9.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	10800
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	2800万双目卡口抓拍单元
	台
	2800万压线抓拍枪机，包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、万向节等。
1.具有不低于2个GS-CMOS传感器，传感器靶面不低于1.1英寸；成像像素支持不小于2800万；不含OSD黑边时图像分辨率：7376×3888；OSD黑边大小可自适应。具有单快门、双快门、三快门方式，支持快门自适应，支持快门1/25s~1/100000s可调，具有视频快门、识别快门和抓拍快门模式。视频分辨率支持4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）。视频帧率最大支持25fps，默认主码流（4096×2160@13fps），默认辅码流（1600×1200@13fps）。支持1~3车道机动车、非机动车和行人目标检测。
2.支持通过web界面可以对双镜头场景(广角、长焦)进行聚焦。虚实线单向变道抓拍功能：具有虚实线单向违法变道抓拍功能，支持配置左实右虚、右实左虚。可选择性变道抓拍功能：具有可选择性变道抓拍功能，支持配置半实半虚。具有加热除雾功能设置选项。具有双摄像头图像拼接融合功能。支持远距离违法抓拍，可对200米处的车辆违法行为进行抓拍，违法类型包括压线、违法变道等。具有视频智能帧设置选项。支持2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。
3.支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片。支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能。
4.视频压缩标准支持H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式JPEG；宽动态≥70dB。支持1、2、3、4张图片合成；支持视频触发；雷达触发；线圈触发等触发方式。
5.支持强光抑制、坏点校正、边缘增强等功能；内置≥10颗（暖光LED频闪灯，亮度可调）；支持视频和图片具备水印和校验功能；支持1、2、3、4张图片合成；支持自动画车道线和抓拍规则线。
6.支持对以下机动车违法行为进行抓拍：压白线、压黄线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、违法变道、驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、占用公交车道、车辆排队加塞、禁货、有车占道、不按车道行驶。
7.支持按车道和时间段进行车流量、平均速度、车辆类型、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、道路状态指标的统计，且支持表格导出展示。
8.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
9.网络接口≥2个10/100/1000M网络数据传输；支持≥4个光耦开关量信号输出；≥256GB TF卡本地存储；≥1个RS-485接口；≥1个RS-232接口；≥1路音频输入输出。 
10.供电方式支持AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗≤30W；防护等级≥IP67。
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	22000
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	1600万电警抓拍单元
	台
	1600万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。
2.支持≥1600万像素(5320×3032)，视频分辨率可设置为5320×3032、4096×2160、UXGA(1600×1200)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)。支持≥5个车道机动车违法监测抓拍。具有倾斜护罩去除鬼影效果。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。
3.支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达≥100。支持分别对≥12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
4.快门方式：支持单快门、双快门、三快门；电子快门：支持1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持GPS、北斗；校时功能：支持NTP校时、北斗校时。
5.支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。
6.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。
7.支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持≥35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。
8.支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
9.视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。
10.支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。
11.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。
12.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤32W。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
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	28
	1400万电警抓拍单元
	台
	1400万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.采用不低于1.17英寸GS-CMOS传感器；快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
2.支持图像分辨率分辨率≥4480×3072，抓图分辦率≥4480×3072。
3.支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。
4.支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
5.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
6.支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
8.设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
9.支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
10.网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
11.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤32W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
12.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
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	29
	900万电警抓拍单元
	台
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。
2.支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
3.快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4.支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
5.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
6.支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。
7.支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
8.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
9.设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
10.支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
11.网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
12.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
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	30
	900万大货车不礼让行人（货车闯禁区）抓拍单元
	台
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辦率≥4096×4328。在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解。支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出。支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。
2.支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
3.快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4.支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种车辆子品牌，通过车尾可识别≥3800种车辆子品牌。在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
5.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
6.支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。
7.支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
8.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
9.设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
10.支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
11.网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
12.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	12800

	31
	500万电警抓拍单元
	台
	500万环保高清电子警察抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.采用不低于星光级1/1.2英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 2112×2816@50fps高清图像。
2.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1~2车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。
3.视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。支持车辆流量、平均速度、占有率、道路状态等流量信息采集。
4.支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。支持闯禁行记录功能，可对≥5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及≥9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。
5.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。
6.支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片。支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌、福鼎电动车牌等号牌字符的识别。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
8.具备非机动车越停止线停车，非机动车进入机动车车道，非机动车不戴头盔、三轮车载人等违法行为识别；同时支持联动音柱，实现即时喊话提醒功能；非机动车越停止线停车识别率不低于80%；非机动车进入机动车车道识别率不低于80%；非机动车不戴头盔识别率不低于80%；三轮车载人识别率不低于80%。支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。
9.网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。
10.供电方式AC220V±10%；功耗≤21W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	9800

	32
	300万电警抓拍单元
	台
	300万高清电子警察抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1.采用不低于星光级1/1.8英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 1536×2048高清图像。
2.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。支持1车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取。
3.视频压缩标准MJPEG;H.264;H.265；图片编码格式JPEG。支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。
4.支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。
5.车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。
6.支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
8.支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌；
9.网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦信号输出；存储接口≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个；I/O接口≥4个；报警输入≥4路；报警输出≥2路。
10.供电方式AC220V±10%；功耗≤21W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度10%~90%；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
11.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	7800

	33
	雷视融合微波检测器
	台
	采用广域雷达跟踪和高清视频智能融合技术，一体化设计，可跟踪256个目标，检测目标的脉冲数据、即时数据、过车数据、多断面的交通流统计数据、排队数据等；视频可视化：视频像素500万；检测范围：6车道、260米远；同时支持正向或者侧向安装。
	28000

	34
	雷达数据处理器
	台
	实现最多四台微波检测器和信号机的连接，支持一路RJ45网络输入，默认16通道固态继电器I/O信号输出，可扩充至最大32路，可灵活选配增加至24通道或32通道
	5800

	35
	通讯板卡
	块
	信号机通讯板卡
	5500

	36
	路口雷达边缘计算单元
	台
	单交叉口4台雷达和4路结构化视频的融合对接，实现路口轨迹拼接和数据转发，对单交口的交通流数据挖掘和分析,16GB内存，512G SSD存储；
	35000

	37
	400万单目违停球机
	台
	1. 采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器，分辨率≥2560×1440。
2.支持超星光级超低照度，彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux（红外灯开启）。
3.视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。
4.内置≥250米红外灯补光；支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持智能雨刷功能。
5.支持帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。
6.支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍。
7.支持A\B\C\D类违法停车抓拍，抓拍距离半径≥165m（多场景）、≥70m（单场景）；支持可自适应的多场景巡航检测。
8.支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像。
9.水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。
10.具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能。
11.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。
12.支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。
13.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	9800

	38
	400万双目违停球机（25倍）
	台
	1. 支持双路视频输出;内置≥2个镜头；全景和细节均采用不低于400W像素 1/1.8英寸 CMOS 传感器，全景和细节分辨率均≥2688×1520；内置GPU。
2.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。
3.全景焦距≤4mm；细节焦距范围：5.4mm～135mm。细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。
4.全景内置≥4颗白光补光灯；细节内置≥8颗红外灯，≥2颗柔光灯；补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥250m（红外），≥100m（白光）；
5.视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。
6.抓拍距离半径：120m（多场景巡航）、70m（单预置点）；支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持预违停和伏击式抓拍模式；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；违停与其他智能巡航时，会打断违停的伏击式抓拍，导致车辆漏抓、预违停重复抓等问题.
7.支持透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；细节支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。全景：水平：-5°～+5°；垂直：5°～17°；（电动）；细节：水平：0°～360°连续旋转；垂直：-20°～+90°自动翻转180°后连续监视.
8.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能;内置水平仪。内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转，水平旋转范围0°-360°，垂直旋转范围-20°-90°。
9.支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%宽电压输入。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	12800

	39
	400万双目违停球机（40倍）
	台
	1. 支持双路视频输出;内置≥2个镜头；全景和细节均采用不低于400W像素 1/1.8英寸 CMOS 传感器，全景和细节分辨率均≥2688×1520；内置GPU。
2.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。
3.内置高速变倍镜头，可在1秒内实现40倍全程光学变倍聚焦；全景焦距范围：8mm～32mm；细节焦距范围：5.5mm～220mm。
4.全景内置≥4颗白光补光灯；细节内置≥6颗红外灯，≥2颗白光，≥2颗柔光灯；补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥250m（红外），≥100m（白光）；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍；支持智能雨刷功能。
5.视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。
6.支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持预违停和伏击式抓拍模式；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；违停与其他智能巡航时，会打断违停的伏击式抓拍，导致车辆漏抓、预违停重复抓等问题。
7.支持透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；细节支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。全景相机：水平范围：-5°~5°、垂直范围： 5°～17°（电动）；细节相机：水平范围：0°～360°、垂直范围： -20°～90°。
8.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。
9.支持≥IP67防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%宽电压输入。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	15800

	40
	400万室外高清一体化三目球机
	台
	1.采用枪球一体设备；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；最大分辨率：全景≥3840×1080；细节≥2560×1440。
2.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。
3.全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4颗白光灯，细节内置≥4颗红外灯、≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。
4.全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。
5.细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。
6.支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置。
7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。
8.网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；Micro SD卡支持≥512GB；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。
9.支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入；支持≥IP66防护等级，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
10.含配套辅材：3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等。
	7800

	序号
	前端配套设备
	单位
	参数
	　

	1
	爆闪灯
	个
	灯型：氙气灯；回电时间＜400ms；闪光持续时间＜0.1ms；
光斑覆盖范围：1个车道；触发方式低电平，开关量；
供电方式：180VAC-264VAC；
防护等级：IP66
	2500

	2
	四合一萤光补光灯
	个
	1.集成高亮度LED 光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。 
2.支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；
3.可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K；
4.中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx；
5.光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。
6.要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）。
7.支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。
8.供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。
	3500

	3
	暖光补光灯
	个
	防护等级：IP66；
光源：LED；
照射距离：满足人脸识别方案，3.5米以内；
光通量：2100lm；
色温：3600K～4400K；
亮度调节：10%～100% 连续可调；
启动阈值：30～70lux连续可调；
额定功率：30W；
供电方式：170–264VAC；
RS-485接口：1路；
报警输入接口：1路；
安装方式：顶装；
工作温度：-30℃～+70℃
	800

	4
	卡口镜头55mm
	个
	像面尺寸1.1英寸镜头焦距55mm光圈孔径F1.2红外功能不支持主光线入射角7.53°
	1200

	5
	电警镜头16mm
	个
	像面尺寸：1.1英寸；
镜头焦距：16mm；
镜头像素：1200万像素；
光圈孔径：F1.0；
光学总长：113.3mm；
机械后焦：11.65mm(in air)；
视场角：1.1英寸：59.9°×50.1°×34.9°@17.55mm*14.47mm*9.936mm；1英寸：55°*49°*26.3° @16.1mm*14.13mm*7.45mm；
畸变：-6%（1.1"）；
接口类型：C接口；
	1200

	6
	电警镜头12mm
	个
	像面尺寸：1.1英寸；
镜头焦距：12mm；
镜头像素：1200W；
光圈孔径：F1.0；
光学总长：128.7±0.5mm；
机械后焦：11.1±0.2mm(in air)；
视场角：1.1英寸：76.1°×64.2°×47.2°（D×H×V）1英寸：69.9°×57.4°×43.7°（D×H×V）；
接口类型：C；
	1200

	7
	电警镜头20mm
	个
	像面尺寸：1.1英寸；
镜头焦距：20mm；
光圈孔径：F1.2±10%；
光学总长：111.21mm±0.5mm（in air）；
机械后焦：12.42±0.2mm（in air）；
视场角：1.1英寸：52°× 44°× 26.2°（@17.96×15.36×9.34mm）1英寸：45.6°×40.1°×20.9°（@15.98×14.13×7.45mm）；
接口类型：C；
	1200

	8
	电警镜头25mm
	个
	像面尺寸：1.1英寸；
镜头焦距：25mm；
光圈孔径：F1.0；
光学总长：130±0.5mm；
机械后焦：11.4±0.2mm(in air)；
视场角：1.1英寸： 41.1°×33.3°×24°（D×H×V） 1英寸： 36.8°×29.4°×22°（D×H×V）；
接口类型：C；
	1200

	9
	电警镜头35mm
	个
	像面尺寸1.1英寸；镜头焦距35mm；
光圈孔径F1.4；红外功能支持；
主光线入射角8.3°；光学总长88.5±0.5mm（in air）；
法兰后焦17.53±0.2mm（in air）；
机械后焦13.53±0.2mm（in air）；
视场角1.1英寸：29.4°×24.1°×16.5°（@17.56×14.47×9.94mm）；1英寸：26.8°×23.6°×12.4°（@16.1×14.13×7.45mm）
	1200

	10
	电警镜头16mm电动变焦镜头
	个
	像面尺寸：1.1英寸；
镜头焦距：16mm–40mm；
光圈孔径：F1.4；
变焦控制：电动；
聚焦控制：电动；
光圈控制：P-iris；
接口类型：C；
工作温度：-30℃~+70℃；
	3000

	11
	终端服务器
	个
	1.操作界面：WEB方式；图片编码格式：JPEG；支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181。
2.至少配置2T硬盘容量；视频接入模式支持≥16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持≥12路网络压缩高清视频输入；设备具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB接口。
3.支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择；
4.支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片。支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯。
5.支持主设备添加、删除从设备，支持展示从设备及其所连接通道的在、离线状态，支持展示从设备所连通道的设备类型、机器部署地点、设备温度、运行时长等信息。支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载。支持驶入驶出匹配、三通道匹配、多通道关联匹配类型，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式。
6.支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成。支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成。
7.支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传。供电方式：DC12V；功耗：＜40W。
	5500

	12
	红绿灯信号检测器
	台
	1.指示灯：≥1个RUN指示灯，≥1个LAN指示灯，≥20个输入状态指示灯。
2.RS485接口≥1个；网络接口≥1个,RJ45 100M 网口； AC220V输入接口≥20个。
3.支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。
4.支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20路检测参数的配置。
5.支持校时功能；网络状态监测支持；日志记录支持记录1700条日志；升级功能支持（网络升级）。
6.信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；硬件复位支持。
7.供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃；工作湿度10%～95%（无凝结）。
	3550

	13
	12V2A直流电源
	个
	尺寸为104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)
采用AC输入线350mm
DC输出端线800mm
黑色
支持共模4KV,差模2KV
达到V5能效等级
支持AC100~240V电压供电
支持DC12V2A输出
	60

	14
	12V5A直流电源
	个
	桌面式电源适配器-AC100V~240V-60W-12V5A-VI级-输入三相国标插头-输出剥线镀锡-带同步信号
	120

	15
	三维万向节
	个
	三维万向节
	80

	16
	枪机支架
	个
	壁装支架
	30

	17
	球机支架
	个
	球机壁装
	100

	18
	全景球支架
	个
	定制
	200

	19
	电杆抱箍
	个
	球机配套支架
	100

	20
	TF卡
	张
	64G
	130

	21
	浪涌防雷设备
	个
	符合GB18802.1标准，单相双极2P；Imax：40kA；In：20kA；Up：1.8kV；Uc：385V~；50HZ；IP20；卡轨式安装；热插拔式模块；带工作状态指示窗
	380

	22
	光端机电源
	个
	输入AC100-240V~50/60HZ 输出DC5V/2A
	80

	23
	雷视设备配套电源
	个
	输入AC100-240V~50/60HZ 输出DC24V/2A
	120

	24
	雷视设备配套支架
	套
	不锈钢支架，抱箍
	500

	序号
	前端施工配套及服务
	单位
	参数
	　

	1
	砼道路管沟开挖及恢复
	米
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。
	105

	2
	沥青开挖恢复
	米
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、沥青恢复。
	160

	3
	绿化带开挖
	米
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化带恢复。
	15

	4
	顶管施工
	米
	双管牵引施工，含钻进、扩孔、穿管、施工作业面开挖和恢复、泥浆和弃土清运；双PE75管材（壁厚不小于7mm）
	250

	5
	PE管
	米
	单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于5mm
	46

	6
	32#盘管
	米
	高压矿塑管￠32
	15

	7
	架空线缆
	米
	明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套；含施工及辅材
	13

	8
	镀锌钢管
	米
	挂管用DN25单根镀锌钢管；含管道敷设施工及主辅材
	25

	9
	电源线RVV2*1.0
	米
	 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0
	3.5

	10
	电源线RVV2*2.0
	米
	电源线，国标无氧铜RVV2*2.0
	6

	11
	电源线RVV3*1.5
	米
	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	9.3

	12
	电源线BVVB2*2.5
	米
	自接电电源总线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	7.78

	13
	六类网线
	米
	   六类网线
	5

	14
	RS-485信号控制线RVVSP2*1.0
	米
	双绞屏蔽线；控制信号传输线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	5.2

	15
	联络光缆
	米
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、光缆两端8口终端盒（ST-SC-FC）、含尾纤、尾纤头及光缆测试交付
	4

	16
	尾纤（根）
	米
	1米
	15

	17
	PVC/米
	米
	PVC￠20;刚性阻燃管
	8.5

	18
	光收发/对
	台
	支持4个10/1000Base-X电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求工作温度-40~85℃
	450

	19
	光缆接头盒（个）
	个
	光缆接头盒（个）
	120

	20
	单模光模块
	块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)交换机
	160

	21
	多模光模块
	块
	光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，0.3km，LC），服务器接入、存储对接、带外管理、内部网络万兆骨干链路对接模块
	180

	22
	5口交换机
	个
	网络标准 
IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口 
5个10/100/1000Mbps RJ45 端口
默认自带电源
	120

	23
	8口交换机
	个
	网络标准 
IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口 
8个10/100/1000Mbps RJ45 端口
默认自带电源
	150

	24
	24口交换机
	个
	网络标准 
IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口 
24个10/100Mbps RJ45 端口
2个10/100/1000Mbps RJ45 端口
默认自带电源
	750

	25
	抱杆控制箱
	个
	室外控制箱，IP66防护等级，含有必要的空气开关（2p）、 插座（同上规格）、接线端子、接地端子、安装抱箍、锁母等，规格：400*500*200mm、304不锈钢喷塑壁厚1.0mm以上。
	550

	26
	L 杆 4M
	套
	横臂：4 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	7710

	27
	L 杆 6M
	套
	横臂：6 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	9850

	28
	L 杆 8M
	套
	横臂：8 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁 ≥4mm。底盘 法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂 底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	11950

	29
	L 杆10M
	套
	横臂：10 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	16520

	30
	L 杆11M
	套
	横臂：11 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm 。整体热浸锌，喷塑。11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	21020

	31
	L 杆13M
	套
	横臂：13 M；立柱口径对角：300-380mm ，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	22020

	32
	L 杆15M
	套
	横臂：15 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚≥10mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	23600

	33
	L 杆17M
	套
	横臂：17 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚≥10 mm；横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。 底盘法兰 ￠650×25mm。17M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净 高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、 施工期间安全防护等费用。
	25680

	34
	球机杆件
	套
	横臂： 6.5 M；立柱口径： 170-220mm，壁厚 ≥6 mm，高 8 m；横臂口径 140-76mm ，壁厚 ≥4mm。 底盘法兰 ￠500×20 。横臂长 5 m；热浸锌，喷塑。 6.5M（套） ，杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	9020

	35
	T 杆6+6M
	套
	横臂：6+6 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚≥8 mm；6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4 mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	11800

	36
	T 杆8+4M
	套
	横臂：8+4 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚≥8mm；8 米横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。4 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8+4M（套）， 杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶 盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	13200

	37
	T 杆10+4M
	套
	横臂：10+4 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8mm；10 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚≥5 mm。 4 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+4M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	13400

	38
	T 杆10+6M
	套
	横臂：10+6 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5 mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	14500

	39
	T 杆10+8M
	套
	横臂：10+8 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。8 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10+8M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	15500

	40
	T 杆11+11M
	套
	横臂：11+11 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥8mm；11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥ 5 mm。11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。 11+11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护 等费用。
	21000

	41
	T 杆13+6M
	套
	横臂：13+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；13 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。13+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	18950

	42
	T 杆15+6M
	套
	横臂：15+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚≥6mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	20650

	43
	T 杆15+15M
	套
	横臂：15+15 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm，壁厚 ≥6mm。底盘法兰_ ￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+15M（套），杆件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	22800

	44
	加长横臂
	套
	加长横臂1.0米。40*60*2.5 ，壁厚≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	350

	45
	加长横臂
	套
	加长横臂1.5米。40*60*2.5 ，壁厚≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	460

	46
	加长横臂
	套
	加长横臂2.0米。40*60*2.5 ，壁厚≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	620

	47
	加长横臂
	套
	加长横臂3.0米。40*60*2.5 ，壁厚≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	1200

	48
	加长横臂
	套
	加长横臂4.0米。40*60*2.5 ，壁厚≥3mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	1500

	49
	卡口基础预埋件8-M27×1500
	件
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	850

	50
	卡口基础预埋件8-M30×2000
	件
	L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。8-M30×2000（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	1500

	51
	立杆接地和基础包封系统
	件
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	550

	52
	C25砼杆件基础开挖及浇筑
	套
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500——1.5×1.5×1.9），（8-M27×1800——1.8×1.8×2.2），（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.4），（落地柜——0.8×0.8×0.6）；混凝土尺寸为（8-M27×1500——1.5×1.5×1.7），（8-M27×1800——1.8×1.8×2.0）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.2），（落地柜——0.8×0.8×0.6）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30公分木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含基础养护、保护。
	1200

	53
	弱电井500*500
	套
	含500*500*500盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*500；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	850

	54
	旧杆件拆除及迁移
	套
	废弃杆件拆除、运输至指定地点编号存放
	1000

	55
	特种车辆使用费
	台班
	登高车、悬臂车、吊车使用费
	1800

	序号
	雷视维修配件
	单位
	参数
	　

	1
	雷视融合天线
	块
	天线
	5000

	2
	雷视融合处理板
	块
	PCB板卡
	4500

	3
	雷视融合电源板
	块
	雷视电源模块
	2000

	4
	雷视融合摄像头
	个
	雷视融合摄像头
	1000

	5
	电源航插AB
	个
	电源航插AB
	500

	6
	电源航插AB
	个
	电源航插AB
	500

	7
	雷视融合前壳
	个
	雷视融合前壳
	600

	8
	雷视融合后壳
	个
	雷视融合后壳
	600

	9
	散热片
	块
	散热片
	800

	序号
	后端平台设备
	单位
	参数
	　

	1
	视频云存储服务器
	台
	1.主处理器：不低于1颗海光高性能8核处理器；操作系统：国产欧拉操作系统；
2.控制器：单控制器；高速缓存：≥16GB DDR4 主频2666MHz；
3.视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；
4.卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；
5.视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；
6.流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；
7.云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。
8.云存储集群单节点大图和小图在1比1混合场景下的性能，并发同时写性能不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，同时并发读取性能也不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，云存储集群图片整体读写性能随存储节点数量扩容增加而线性扩展递增。
9.电源冗余：1+1冗余电源；网络接口：≥8个千兆数据电口；eSATA接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；USB接口：≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口；
硬盘个数：标配内置≥1块 512G 企业级固态硬盘，最大支持≥48个2.5""或3.5""的SATA硬盘；
10.供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；功耗：不大于800W（含硬盘）；
11.需与现有公安云存储集群无缝接入管理。
	98000

	2
	硬盘（8T，企业级）
	块
	单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA
	4299



3.维护设备点位清单(IP地址由成交供应商联系采购人获取）
	序号
	组织名称
	设备名称
	设备型号

	1
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与复兴南路北电警1(D)
	电警

	2
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与复兴南路北电警3(D)
	电警

	3
	华科园-过车
	(901)白龙山路与复兴南路北卡口2(K)
	卡口

	4
	华科园-过车
	(901)白龙山路与复兴南路北卡口4(K)
	卡口

	5
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与复兴南路南电警1(D)
	电警

	6
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与复兴南路南电警3(D)
	电警

	7
	华科园-过车
	(901)白龙山路与复兴南路南卡口2(K)
	卡口

	8
	华科园-过车
	(901)白龙山路与复兴南路南卡口4(K)
	卡口

	9
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与复兴南路西电警1(D)
	电警

	10
	华科园-过车
	(901)白龙山路与复兴南路西卡口2(K)
	卡口

	11
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与明湖路北电警1(D)
	电警

	12
	华科园-过车
	(901)白龙山路与明湖路北卡口2(K)
	卡口

	13
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与明湖路东电警1(D)
	电警

	14
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与明湖路东电警3(D)
	电警

	15
	华科园-过车
	(901)白龙山路与明湖路东卡口2(K)
	卡口

	16
	华科园-过车
	(901)白龙山路与明湖路东卡口4(K)
	卡口

	17
	华科园-红灯
	(901)白龙山路与明湖路南电警1(D)
	电警

	18
	华科园-过车
	(901)白龙山路与明湖路南卡口2(K)
	卡口

	19
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路北电警1(D)
	电警

	20
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路北电警3(D)
	电警

	21
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路北卡口2(K)
	卡口

	22
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路北卡口4(K)
	卡口

	23
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路东电警1(D)
	电警

	24
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路东电警3(D)
	电警

	25
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路东卡口2(K)
	卡口

	26
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路东卡口4(K)
	卡口

	27
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路南电警1(D)
	电警

	28
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路南电警3(D)
	电警

	29
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路南卡口2(K)
	卡口

	30
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路南卡口4(K)
	卡口

	31
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路西电警1(D)
	电警

	32
	华科园-红灯
	(901)华业路与复兴南路西电警3(D)
	电警

	33
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路西卡口2(K)
	卡口

	34
	华科园-过车
	(901)华业路与复兴南路西卡口4(K)
	卡口

	35
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路东电警1(D)
	电警

	36
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路东电警3(D)
	电警

	37
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路东卡口2(K)
	卡口

	38
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路东卡口4(K)
	卡口

	39
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路西电警1(D)
	电警

	40
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路西电警3(D)
	电警

	41
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路西卡口2(K)
	卡口

	42
	对接(临时灭拆)
	(901)华业路与水北路西卡口4(K)
	卡口

	43
	华科园-红灯
	(901)华业路与咏湖路北电警(D)
	电警

	44
	华科园-过车
	(901)华业路与咏湖路北卡口(K)
	卡口

	45
	华科园-红灯
	(901)华业路与咏湖路东电警(D)
	电警

	46
	华科园-过车
	(901)华业路与咏湖路东卡口(K)
	卡口

	47
	华科园-红灯
	(901)华业路与咏湖路西电警(D)
	电警

	48
	华科园-过车
	(901)华业路与咏湖路西卡口(K)
	卡口

	49
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路北电警1(D)
	电警

	50
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路北电警3(D)
	电警

	51
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路北卡口2(K)
	卡口

	52
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路北卡口4(K)
	卡口

	53
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路南电警1(D)
	电警

	54
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路南电警3(D)
	电警

	55
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路南卡口2(K)
	卡口

	56
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路南卡口4(K)
	卡口

	57
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路西电警1(D)
	电警

	58
	华科园-红灯
	(901)华业路与云湖路西电警3(D)
	电警

	59
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路西卡口2(K)
	卡口

	60
	华科园-过车
	(901)华业路与云湖路西卡口4(K)
	卡口

	61
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路北电警1(D)
	电警

	62
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路北电警3(D)
	电警

	63
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路北卡口2(K)
	卡口

	64
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路北卡口4(K)
	卡口

	65
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路东电警1(D)
	电警

	66
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路东电警3(D)
	电警

	67
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路东卡口2(K)
	卡口

	68
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路东卡口4(K)
	卡口

	69
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路南卡口1(K)
	卡口

	70
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路南卡口2(K)
	卡口

	71
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路西电警1(D)
	电警

	72
	华科园-红灯
	(901)金龙大道与复兴南路西电警3(D)
	电警

	73
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路西卡口2(K)
	卡口

	74
	华科园-过车
	(901)金龙大道与复兴南路西卡口4(K)
	卡口

	75
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路北电警1(D)
	电警

	76
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路北电警3(D)
	电警

	77
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路北卡口2(K)
	卡口

	78
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路北卡口4(K)
	卡口

	79
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路东电警1(D)
	电警

	80
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路东电警3(D)
	电警

	81
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路东卡口2(K)
	卡口

	82
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路东卡口4(K)
	卡口

	83
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路南电警1(D)
	电警

	84
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路南电警3(D)
	电警

	85
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路南卡口2(K)
	卡口

	86
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路南卡口4(K)
	卡口

	87
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路西电警1(D)
	电警

	88
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路西电警3(D)
	电警

	89
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路西卡口2(K)
	卡口

	90
	对接(临时灭拆)
	(901)金龙大道与水北路西卡口4(K)
	卡口

	91
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路东电警(D)
	电警

	92
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路东电警3(D)
	电警

	93
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路东电警4(D)
	电警

	94
	华科园-过车
	(901)九龙山路与府南路东卡口2(K)
	卡口

	95
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路南电警1(D)
	电警

	96
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路南电警2(D)
	电警

	97
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路西电警(D)
	电警

	98
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与府南路西电警1(D)
	电警

	99
	华科园-过车
	(901)九龙山路与府南路西卡口1(K)
	卡口

	100
	华科园-过车
	(901)九龙山路与府南路西卡口2(K)
	卡口

	101
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路北电警1(D)
	电警

	102
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路北电警3(D)
	电警

	103
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路北卡口2(K)
	卡口

	104
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路北卡口4(K)
	卡口

	105
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路东电警1(D)
	电警

	106
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路东卡口2(K)
	卡口

	107
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路南电警1(D)
	电警

	108
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路南电警3(D)
	电警

	109
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路南卡口2(K)
	卡口

	110
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路南卡口4(K)
	卡口

	111
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与复兴南路西电警1(D)
	电警

	112
	华科园-过车
	(901)九龙山路与复兴南路西卡口2(K)
	卡口

	113
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与明湖路东电警1(D)
	电警

	114
	华科园-过车
	(901)九龙山路与明湖路东卡口2(K)
	卡口

	115
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与明湖路南电警1(D)
	电警

	116
	华科园-过车
	(901)九龙山路与明湖路南卡口2(K)
	卡口

	117
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与明湖路西电警1(D)
	电警

	118
	华科园-过车
	(901)九龙山路与明湖路西卡口2(K)
	卡口

	119
	华科园-过车
	(901)九龙山路与钱资湖大道北卡口(K)
	卡口

	120
	华科园-过车
	(901)九龙山路与钱资湖大道南卡口(K)
	卡口

	121
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路北电警1(D)
	电警

	122
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路北电警3(D)
	电警

	123
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路北卡口2(K)
	卡口

	124
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路北卡口4(K)
	卡口

	125
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路东电警1(D)
	电警

	126
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路东卡口2(K)
	卡口

	127
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路南电警1(D)
	电警

	128
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路南电警3(D)
	电警

	129
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路南卡口2(K)
	卡口

	130
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路南卡口4(K)
	卡口

	131
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路西电警1(D)
	电警

	132
	对接(临时灭拆)
	(901)九龙山路与水北路西卡口2(K)
	卡口

	133
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路北电警1(D)
	电警

	134
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路北电警3(D)
	电警

	135
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路北卡口2(K)
	卡口

	136
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路北卡口4(K)
	卡口

	137
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路东电警1(D)
	电警

	138
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路东卡口2(K)
	卡口

	139
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路南电警1(D)
	电警

	140
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路南电警3(D)
	电警

	141
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路南卡口2(K)
	卡口

	142
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路南卡口4(K)
	卡口

	143
	华科园-红灯
	(901)九龙山路与月湖路西电警1(D)
	电警

	144
	华科园-过车
	(901)九龙山路与月湖路西卡口2(K)
	卡口

	145
	对接(临时灭拆)
	(901)钱资湖大道与萍湖路北电警1(D)
	电警

	146
	对接(临时灭拆)
	(901)钱资湖大道与萍湖路北卡口2(K)
	卡口

	147
	交警(灭拆)
	(901)钱资湖大道与萍湖路南卡口1(K)
	卡口

	148
	交警(灭拆)
	(901)钱资湖大道与萍湖路南卡口2(K)
	卡口

	149
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与晴湖路北卡口2(K)
	卡口

	150
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与晴湖路南卡口1(K)
	卡口

	151
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府北路北电警1(D)
	电警

	152
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府北路北卡口2(K)
	卡口

	153
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府北路东电警1(D)
	电警

	154
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府北路东卡口2(K)
	卡口

	155
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府北路南电警1(D)
	电警

	156
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府北路南卡口2(K)
	卡口

	157
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府北路西电警1(D)
	电警

	158
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府北路西卡口2(K)
	卡口

	159
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府南路北卡口2(K)
	卡口

	160
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府南路东卡口1(K)
	卡口

	161
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府南路东卡口2(K)
	卡口

	162
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府南路南电警1(D)
	电警

	163
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府南路南卡口2(K)
	卡口

	164
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府南路西电警1(D)
	电警

	165
	华科园-红灯
	(901)晴湖路与府南路西电警1(D)
	电警

	166
	华科园-过车
	(901)晴湖路与府南路西卡口2(K)
	卡口

	167
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与府北路北电警1(D)
	电警

	168
	华科园-过车
	(901)尧汤路与府北路北卡口2(K)
	卡口

	169
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与府北路南电警1(D)
	电警

	170
	华科园-过车
	(901)尧汤路与府北路南卡口2(K)
	卡口

	171
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与府南路路口北电警(D)
	电警

	172
	华科园-过车
	(901)尧汤路与府南路路口北卡口(K)
	卡口

	173
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与府南路路口南电警(D)
	电警

	174
	华科园-过车
	(901)尧汤路与府南路路口南卡口(K)
	卡口

	175
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与府南路路口西电警(D)
	电警

	176
	华科园-过车
	(901)尧汤路与府南路路口西卡口(K)
	卡口

	177
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与钱资湖大道北电警1(D)
	电警

	178
	华科园-过车
	(901)尧汤路与钱资湖大道北卡口2(K)
	卡口

	179
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与育才路北电警1(D)
	电警

	180
	华科园-过车
	(901)尧汤路与育才路北卡口2(K)
	卡口

	181
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与育才路东电警1(D)
	电警

	182
	华科园-过车
	(901)尧汤路与育才路东卡口2(K)
	卡口

	183
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与育才路南电警1(D)
	电警

	184
	华科园-过车
	(901)尧汤路与育才路南卡口2(K)
	卡口

	185
	华科园-红灯
	(901)尧汤路与育才路西电警1(D)
	电警

	186
	华科园-过车
	(901)尧汤路与育才路西卡口2(K)
	卡口

	187
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与复兴南路北电警1(D)
	电警

	188
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与复兴南路北电警3(D)
	电警

	189
	华科园-过车
	(901)云龙山路与复兴南路北卡口2(K)
	卡口

	190
	华科园-过车
	(901)云龙山路与复兴南路北卡口4(K)
	卡口

	191
	对接(临时灭拆)
	(901)云龙山路与复兴南路南电警1(D)
	电警

	192
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与复兴南路南电警3(D)
	电警

	193
	华科园-过车
	(901)云龙山路与复兴南路南卡口2(K)
	卡口

	194
	华科园-过车
	(901)云龙山路与复兴南路南卡口4(K)
	卡口

	195
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与复兴南路西电警1(D)
	电警

	196
	华科园-过车
	(901)云龙山路与复兴南路西卡口2(K)
	卡口

	197
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与咏湖路北电警(D)
	电警

	198
	华科园-过车
	(901)云龙山路与咏湖路北卡口(K)
	卡口

	199
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与咏湖路东电警(D)
	电警

	200
	华科园-过车
	(901)云龙山路与咏湖路东卡口(K)
	卡口

	201
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与咏湖路南电警(D)
	电警

	202
	华科园-过车
	(901)云龙山路与咏湖路南卡口(K)
	卡口

	203
	华科园-红灯
	(901)云龙山路与咏湖路西电警(D)
	电警

	204
	华科园-过车
	(901)云龙山路与咏湖路西卡口(K)
	卡口

	205
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路东卡口1(K)
	卡口

	206
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路东卡口2(K)
	卡口

	207
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路西卡口1(K)
	卡口

	208
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路西卡口2(K)
	卡口

	209
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路南卡口(K)
	卡口

	210
	华科园-过车
	(901)钱资湖大道与萍湖路北卡口(K)
	卡口

	211
	华科园-红灯
	(901)钱资湖大道与萍湖路东电警(D)
	电警

	212
	华科园-红灯
	(901)钱资湖大道与萍湖路西电警(D)
	电警

	213
	华科园-红灯
	(901)钱资湖大道与萍湖路南电警(D)
	电警

	214
	华科园-红灯
	(901)钱资湖大道与萍湖路北电警(D)
	电警

	215
	华科园-违停
	(901)钱资湖大道与萍湖路西违停球
	违停

	216
	华科园-违停
	(901)钱资湖大道与萍湖路南违停球
	违停



2.项目内容
（1）该项目为维护续保项目，共计设备216套（具体详见维护设备点位清单，各IP地址由成交供应商联系采购人获取）。
（2）项目费用包括故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换以及其他日常维护所需人工费、基本辅材等所有费用；更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所有设备和辅材费用。
（3）为更好的做好项目设备维护，确保监控视频质态，本项目设置设备损坏更新更换费用，主要涉及监控设备损坏无法修复的（包含交通事故造成的设备损坏），最终按实际更新更换的数量审计结算。
    3.★维保要求
[bookmark: OLE_LINK5]（1）设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，监控设备需满足GB28181-2022、GB35114新国标，人像抓拍设备需满足1400国标，且更换的所有设备需报常州市公安局交通管理支队金坛大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。
（2）项目维护完好率必须保证96%以上，甲方或者委托常州市公安局交通管理支队金坛大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核。对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。
（3）针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备需增设相机铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。
（4）项目产生电费由甲方另行核算，中标单位需保证所有设备正常。
（5）维护施工包括硬件维护和软件升级，除确保监控设备正常在线，且各类抓拍设备需实现正常抓拍，其中车辆抓拍的车牌识别率需大于98%以上，设备调试的场景、抓拍数据的质量等内容均需符合相关国标以及公安要求规范。
（6）自合同签订之日起，由甲方或者委托常州市公安局交通管理支队金坛大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》相关规定，对运维质量进行考核。
（7）在项目维护期间，如遇设备因交通事故等意外情况或人为因素导致损坏，在责任主体明确的情况下，经双方确认后，维保单位应当先行修复，后由维保单位向肇事方追偿；在无责任主体或责任主体不明确的情况下，经双方确认后，由甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
（8）关于安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，中标单位应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。上述迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
（9）中标单位针对本项目需提供7*8小时维护服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养以及备品备件配件。
（10）维护期满后，中标单位应向采购方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。
4.其他要求
供应商应按照磋商文件中的需求全流程配备相应的技术团队，包含但不限于项目负责人、技术负责人、安全负责人等。 
因本项目涉及传输内容较多，★响应人须具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输能力的内容，或者承诺在中标后签订合同前获得本地具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输资质企业的授权许可；注：1.提供证明材料或《承诺函》(格式自拟)，否则作无效响应文件处理。提供承诺函的成交供应商签订合同前需提供授权许可证明。若无法提供或存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。2.请将证明材料或《承诺函》上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块，若未上传至相应模块，导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。
★第六节  商务要求
1.服务期限、服务地点：
服务期限：2年（1+1）模式，合同一年一签，满足采购人要求可续签下一年合同，其中当设备损坏更新更换费用达到预算金额时，当年度不再超额支付该费用。
服务地点：常州市金坛区尧塘街道
2.报价要求
（1）本项目投标（响应）报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和磋商文件所列的各项内容中所述的全部。由响应人根据采购需求自行测算投标（响应）报价；一经成交，投标（响应）报价即作为成交供应商与采购人签订的合同金额。
（2）响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
3.付款方式
（1）项目合同到期且验收合格后一次性支付传输费和维护费。
（2）设备损坏更新更换费用：合同期满后，此部分按设备损坏更新更换全费用单价*（1-优惠率）*实际数量计算，项目完成验收合格且经审计后付至审定价的80%；项目完成验收合格满一年后按审定价付清余款。
注：因送审项目金额及审核金额等不能确定，此部分最终支付金额按实支付，但当年总金额不超过道路交通监控设备更新费用的预算限额139339.76元。
4.履约验收
1.响应人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。
2.本项目验收将由采购人按照《江苏省政府采购履约验收管埋办法》及《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核行或委托第三方进行。

常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法

第一章 总则

第一条.为规范“常州市金坛区视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局金坛分局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。
第二条.本维护管理办法适用于常州市金坛区各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。
第四条.视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：
1.前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；
2.网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；
3.机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；
4.视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。
第五条.在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。
第六条.在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。
第七条.在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。
第八条.在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

第二章 维护管理组织要求
第九条.常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局金坛分局统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。
第十条.系统的维护管理单位组织结构。
1.系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。
2.系统承建单位对系统建设单位负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。
3.承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。
第十一条. 承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局金坛分局现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

第三章 维护管理职责要求
第十二条. 维护管理单位具体工作职责
1.贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
2.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；
3.负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；
4.负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；
5.系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；
6.组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；
7.负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；
8.负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；
9.负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；
10负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。
第十三条. 系统维护小组或维护人员职责
1.负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；
2.配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；
3.协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；
4.负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位；
5.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；
6.组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现问题进行整改。
7.负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；
8.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；
9.负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；
10.协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。

第四章维护管理工作要求
第十四条.故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。
(一）维修响应要求
一般故障
7：00-22：00的时间段内，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于1小时内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。
紧急故障
7：00-22：00的时间段内，对中心硬件,故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于1.5小时内赶到现场。
（二）维修时间要求
一般故障
中心硬件故障应于到达现场后4小时内修复，前端设备故障应于到达现场后24小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。
紧急故障
中心硬件故障应于到达现场后2小时内修复，前端设备故障应于到达现场后12小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。
（三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。
（四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。
1.要做好维护、维修人员的身份审核。
2.全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。
3.应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。
4.在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。
（五）应做好各项安全措施，保证维修作业的安全性，并承担全部安全责任。
（六）维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。
第十五条.应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。
第十六条.质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市金坛区视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。
第十七条.承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。
第十八条.
设备巡检要求
设备巡检
	前端设备巡检内容、要求和周期表

	巡检内容
	巡检周期
	巡检要求

	摄像机护罩、镜头、弱电箱，定期进行清洗擦拭
	月
	无灰尘,图象清晰。

	摄像机运行状态检查、调整、频闪灯、补光灯运行状态
	月
	固定良好，指向符合要求（枪机）、转动灵活（球机）、频闪灯、补光灯是否正常、自动照明功能是否正常。

	视频、供电、控制、宽带线缆检查
	月
	绑扎固定良好，各类接触紧密可靠，线缆包皮正常，电源插头接触紧密，无强电入侵危险。

	网络传输检查
	月
	固定良好，电源插头接触紧密可靠，散热正常，无异常告警，网络通畅无卡顿。

	视频图像质量检查
	月
	每路视频图像质量良好，能正常显示、调阅，能正常录像

	防雷、防水、接地
	月
	接地牢固可靠，设备无渗漏，防雷设施运行良好。

	标签、标识检查
	月
	标签粘贴牢固，字迹清晰

	立杆、支撑、设备箱检查
	月
	固定良好，无倾斜倒伏危险。



中心硬件设备
	中心硬件设备巡检内容、要求和周期表

	巡检内容
	巡检周期
	巡检要求

	服务器
	月
	检查服务器运行状态，对系统软件和硬盘等检查。

	存储设备
	月
	检查存储设备是否正常工作，并按照要求符合存储规定。


巡检结束后，运维单位应按公安要求出具相应的巡检报告。
第十九条.承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：
1.系统结构图及相关技术资料；
2.机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；
3.网络连接图和相关配置资料；
4.各类软硬件设备配置清单;
5.设备或系统使用手册、维护手册等资料；
6.工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；
7.上述资料的变更记录。
第二十条.承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：
1.所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；
2.所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；
3.上述资料的变更记录。
第二十一条.承建单位负责配置数据管理要求：
1.配置数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数设置等)及变更记录；
2.维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。
第二十二条.承建单位负责运行记录的管理：
1.维护作业计划和适用的各种规章制度；
2.系统运行记录和巡检记录；
3.故障及处理、设备检修、返修记录；
4.系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；
5.软、硬件设备变更和系统参数变更。
第二十三条.承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：
1.对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；
2.对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；
3.对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。
第二十四条.承建单位负责安全保密要求
1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；
2.未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接； 
3.在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；
4.严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；
5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；
6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。
第五章 维护管理考核要求
第二十五条.在质保期内，每月30号为维护考核日期，当月30形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以常州市公安局金坛分局科信大队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。
第二十六条.在质保期内，对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月，直至建设完成为止。
第二十七条.在质保期内，各类设备的日均完好率应不低于95%，其计算方法如下：


科信大队每周随机对视频完好率进行抽检一次，完好率低于95%，每低一个百分点，扣款3000元。
第二十八条.在质保期内，数据传输完好率应达到100%。

    科信大队每月随机对保养巡检情况进行抽查，没发现未按要求巡检保养每项扣款500元。
第二十九条.在质保期内，维修时间未达时间要求的，视为逾期未能修复，每24小时为一次维修事故，直至完全修复为止，每次维修事故扣款500元。如因硬件设备故障无法修复，在向金坛分局书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因自然灾害不可抗力导致的故障设备无法修复的，经金坛分局批准后，归为停用设备，不计入在用设备总量。

★第七节  其他重要条款
[bookmark: _Hlk72257111]1.响应人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标（响应）报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
2.响应人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标（响应）。各响应人在投标（响应）报价时，应充分考虑投标（响应）报价的风险。
3.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
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第五章   合同文本（范本）




常州市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                           
项目编号：                           
甲方：（买方）                       
乙方：（卖方）                       
甲、乙双方根据常州市金坛区政府采购中心                            项目竞争性磋商的结果和《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，签署本合同。
一、合同内容
1.标的名称：2026年度常州市金坛区尧塘街道电子警察维保项目
2.标的质量：
3.标的数量（规模）：
  4.履行时间（期限）：2年（1+1）模式，合同一年一签，满足采购人要求可续签下一年合同，其中当设备损坏更新更换费用达到预算金额时，当年度不再超额支付该费用。
5.履行地点：常州市金坛区尧塘街道 
6.履行方式：详见采购需求 
二、合同金额
2.1 本合同中标优惠率为：           %。按实际业务量结算费用，合同期内总费用合计不得超过总预算。本合同价格包括磋商文件所确定的相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目（收取）履约保证金。
6.1乙方交纳人民币 10000 元作为本合同的履约保证金。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1项目验收合格后一次性支付传输费和维护费。
8.2设备损坏更新更换费用：合同期满后，此部分按设备损坏更新更换全费用单价*（1-优惠率）*实际数量计算，项目完成验收合格且经审计后付至审定价的80%；项目完成验收合格满一年后按审定价付清余款。
注：因送审项目金额及审核金额等不能确定，此部分最终支付金额按实支付，但当年度总金额不超过道路交通监控设备更新费用的预算限额139339.76元。
九、维保服务内容
9.1设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，监控设备需满足GB28181-2022、GB35114新国标，人像抓拍设备需满足1400国标，且更换的所有设备需报常州市公安局交通管理支队金坛大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。
9.2项目维护完好率必须保证96%以上，甲方或者委托常州市公安局交通管理支队金坛大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核。对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。
9.3针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备需增设相机铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。
9.4项目产生电费由甲方另行核算，乙方需保证所有设备正常。
9.5维护施工包括硬件维护和软件升级，除确保监控设备正常在线，且各类抓拍设备需实现正常抓拍，其中车辆抓拍的车牌识别率需大于98%以上，设备调试的场景、抓拍数据的质量等内容均需符合相关国标以及公安要求规范。
9.6自合同签订之日起，由甲方或者委托常州市公安局交通管理支队金坛大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》相关规定，对运维质量进行考核。
9.7在项目维护期间，如遇设备因交通事故等意外情况或人为因素导致损坏，在责任主体明确的情况下，经双方确认后，维保单位应当先行修复，后由维保单位向肇事方追偿；在无责任主体或责任主体不明确的情况下，经双方确认后，由甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
9.8关于安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，中标单位应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。上述迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
9.9中标单位针对本项目需提供7*8小时维护服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养以及备品备件配件。
9.10维护期满后，中标单位应向采购方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。
十、税费
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.4验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、违约责任
12.1乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.2乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。
	甲方：
	乙方：

	法定代表人授权代表（签字）：
	法定代表人授权代表（签字）：

	联系人：
	联系人：

	电话:
	电话:

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	开户账号：
	开户账号：




廉政合同协议书
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关货物采购、廉政建设法律法规，加强政府采购货物中的党风廉政建设，保证政府采购服务项目优质、高效、健康、有序地进行。甲方         （以下简称“甲方”），与承接采购的供应商    （以下简称“乙方”）特订立如下“合同”。
一、甲方、乙方双方约定
1.甲方、乙方双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定。
2.甲方、乙方双方应认真执行合同文件，自觉按合同办事。
3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲方、乙方双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。
4.甲方、乙方双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。
5.甲方、乙方双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6.甲方、乙方双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任
1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
2.甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
3.甲方工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。
4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。
5.甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。
6.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
7.甲方工作人员不得在家里接待乙方有关采购事项的询访。
三、乙方在廉政建设方面的责任
1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。
2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。
3.乙方不得以任何理由要求甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。
4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。
5.乙方人员不得到甲方人员家里询访有关采购事项。
四、违约责任
1.甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹万元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
2.乙方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同款的1%至4%（最高不超过合同款的5%）的违约罚款。
3.乙方如有违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。
五、对见证单位的约定和授权
双方约定：本“合同”的见证单位为甲方单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。
六、检查方式
本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，甲方、乙方双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。
七、本“合同”有效期为自甲方、乙方双方签署之日起至该采购项目验收后止。
八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。
甲方：(公章)                      乙方：(公章)
法定代表人或其授权代表人：        法定代表人或其授权代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）
日期：                            日期：
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第六章   响应文件组成

	名称
	文档
	章节

	电
子
投
标
文
件
格式
	基本目录
	封面

	
	
	响应人情况说明

	
	
	*开标一览表

	
	
	*响应函

	
	
	*法定代表人授权委托书

	
	
	*法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件

	
	
	*实质性条款响应情况表

	
	资格条件
	*资格审查材料

	
	
	*政府采购供应商信用承诺书

	
	
	与资性证明相关的其他材料

	
	符合条件
	报价符合性审查

	
	
	与评审相关的其他符合证明文件材料。
注：响应人根据第三章第四节—符合性审查要求提供材料。

	
	综合评审评分项
	根据第三章第七节—评标标准中相关要求提供材料。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。
《关于符合本国产品标准的声明函》——本项目为服务类项目，无需提供。

	响应人提交文件须知

	1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。
2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。
3.响应文件应按照磋商文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。
4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。
5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。
6.磋商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。
7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               

项 目 编 号：               
      
响应人名称 ：               
      
日      期 ：               






响应人情况说明
 
响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍



*开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：

注意：1.供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
2.本项目以采购清单中报价单位的基准价的优惠率方式进行报价，固定单价报价=基准价*（1-优惠率）例如：基准价为100，优惠率为10%（表中的报价框内填10即可），固定单价报价=100*（1-10%）=90。  
  3.供应商须认真理解优惠率的定义，因优惠率填写错误导致有可能存在的风险由供应商自行承担。













* 响应函
致：常州市金坛区尧塘街道办事处   
我单位收到贵单位                  （项目编号）磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.同意在本项目磋商文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.提供磋商文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。
3.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标（响应）无效。
5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。
6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全理解磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
10.采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
11.接受磋商文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。
12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。   
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                        
邮编：                          
电话：                        
传真：                        
响应人代表姓名：                
响应人代表联系电话（手机、座机）：                    
响应人代表电子邮箱：                              
响应人名称（电子签章）：                                  
日期： 

注：
1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效响应文件处理。




* 法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：                             
日期：                                                                 
联系电话：                                                             
身份证号码：                                                            
响应人代表姓名（签字或盖章）：                                                
日期：                                                                
联系电话：                                                            
身份证号码：                                                          
响应人全称：                                                          
响应人名称（电子签章）：                     
响应人代表身份证
	身份证正面
	身份证反面



备注：
1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。
2.仅当磋商文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件
 
	证明材料




响应人名称（电子签章）：                                  

日期： 














*实质性条款响应情况表

	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	满足采购需求加★项条款内容
	
	
	

	2
	★响应人须具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输能力的内容，或者承诺在中标后签订合同前获得本地具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输资质企业的授权许可;注：1.提供证明材料或《承诺函》(格式自拟)，否则作无效响应文件处理。提供承诺函的成交供应商签订合同前需提供授权许可证明。若无法提供或存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。2.请将证明材料或《承诺函》上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块，若未上传至相应模块，导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。
	
	
	





响应人名称（电子签章）：

日      期：


注：
1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。
2.“实质性条款具体内容”栏目，序号1至2内容任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效响应文件处理。
3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。
4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
5.磋商小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
6.《实质性条款响应情况表》内容与响应文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。
7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，响应人可以不提供。


[bookmark: _Ref493492102]*资格审查材料格式
[bookmark: gxebdItem_Prequalification]（一）响应人资格审查承诺书

常州市金坛区尧塘街道办事处：
贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
	序号
	承诺内容
	响应人承诺

	1
	我单位具有独立承担民事责任的能力。
	是

	2
	我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	是

	3
	我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	是

	4
	我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	是

	5
	我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
	是

	6
	我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
	是


响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。 

响应人名称（电子签章）：                                  

日期：  

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。
2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。
3.采购人可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。
4.采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。
（二）响应人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的） 
	









*政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：                                  

日期： 
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。
2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。
3.采购人可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。   



与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，响应人认为要上传其他证明材料的可以上传。



报价符合性审查
此模块非强制性上传材料，响应报价未出现异常低价响应情形的无需额外提供材料；若响应报价出现异常低价响应情形的，请上传证明材料并由磋商小组判定。





















与评审相关的其他符合证明文件材料

★《证明材料或承诺函》

     响应人名称（电子签章）：                                  

     日期： 

注：1.根据第四章采购需求要求提供证明材料或承诺函（格式自拟），否则作无效响应文件处理。
2.请上传至该模块中，若未上传至相应模块，导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。



综合评审评分项材料

根据第三章第七节—评标标准中相关要求提供材料。

企业报价折扣证明
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.                 （标的名称），属于                  （磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
.................
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：                                  

日期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：                                  

日期：

监狱企业证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：
1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请响应人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。
2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.如符合条件的响应人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。
4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



《关于符合本国产品标准的声明函》

本项目为服务类项目，无需提供。


常州市金坛区政府采购中心		                                        磋商文件-响应文件组成
（全文完）

关于磋商文件的询问内容

项目名称：                      
项目编号： 

内容：







响应人名称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
联系电话：
日      期：
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