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第1章 
招标公告

	项目概况：
苏州市平江中学校校园三级智慧安防设备采购项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年10月9日13点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZCL-G2026-0007
项目名称：苏州市平江中学校校园三级智慧安防设备采购项目
预算金额：人民币壹佰陆拾捌万贰仟柒佰伍拾捌元整（￥1682758.00）
最高限价：人民币壹佰陆拾捌万贰仟柒佰伍拾捌元整（￥1682758.00）
采购需求：具体采购需求详见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订之日起30天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
3、方式：（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
4、售价：免费。
5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年10月9日13点30分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Hlk90650305]3、方式：投标文件网上递交
[bookmark: _Hlk90650417]线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk132386576]1、政府采购监督电话：0512-68728409。
2、制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk132386608]4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、技术支持
[bookmark: _Hlk158105485]CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
名称：苏州市平江中学校
地址：苏州市东环路1555号
联系人：顾兆钧
联系方式：0512-80960328
2、采购代理机构信息
名称： 苏州诚联招投标咨询服务有限公司
地址： 苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301
项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴
电话：0512-68301744

第2章 [bookmark: 投标人须知]
投标人须知
1 总则
1.1 投标人资格要求
1.1.1 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
联合体投标：本项目不接受联合体投标。
1.2 分包
本项目☑不允许分包
        □允许分包，分包要求：
1.3 投标费用
1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
1.3.2本次磋商项目由苏州诚联招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。
代理服务费：由采购人向招标代理公司支付。
评审费：由采购人支付。
1.4 保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。
1.6 计量单位
除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 扫描件
扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。
1.8 知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
[bookmark: _Hlk132385210]1.9现场踏勘
供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
1.10集中现场考察
本项目按以下第① 种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在采购系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；
集合地点：/。
联系人：/；联系电话：/。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
1.11法律适用
本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2 招标文件的说明
2.1 招标文件的获取见第一章招标公告
2.2 招标文件的询问
投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3 招标文件的澄清或修改
（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。
[bookmark: _Hlk132385248]2.4招标文件的约束力
（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
3 投标文件的说明
投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
3.1 投标文件的组成
3.1.1报价部分 (格式见第三章)：
（1）开标一览表(统一格式,用于唱标)；
（2）投标报价表(投标人视需要自行编写)；
3.1.2资格性审查文件
（1）法人或者其他组织的营业执照（或自然人的身份证明）复印件；
（2）经审计的2025年度财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）税务登记证复印件（如有）以及上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据复印件；社会保险登记证复印件（如有）以及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人则须提供对应证明资料；
（4）提供履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.1.3符合性审查文件
（1）投标函（格式见第三章）；
（2）投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；
（3）采购需求偏离表（格式见第三章）； 
（4）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；
（5）采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；
（6）法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；
（7）代理人身份证（如有授权委托）。
（8）关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
（9）投标单位情况表（格式见第三章）；
3.1.4提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第三章）；
3.1.5对本次响应的其他有关说明（供应商视需要自行编写提供）。
3.1.6《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章）。
3.1.7综合评审文件
   评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。
注：必须提交上述3.1.1—3.1.3规定的资料，否则投标文件将因未实质性响应招标文件而被拒绝。
注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。
如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.2.2 如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.2.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
3.2.4 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
3.2.5 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
3.2.6 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.3 投标保证金：无
3.4 投标文件的有效期
本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。
3.5 电子投标文件的编制与递交
3.5.1 [bookmark: _Hlk158135128]电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.5.2 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
3.5.3 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
3.5.4 [bookmark: _Hlk158134955]联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
3.5.5 [bookmark: _Hlk158135212]如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
3.6技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221 
[bookmark: _Hlk158135261]“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.7投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Hlk158135283][bookmark: _Hlk132387412][bookmark: _Hlk132385307]投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4 开标和评标
4.1 开标
4.1.1 [bookmark: _Hlk158135325][bookmark: _Hlk90652960][bookmark: _Hlk92794076]本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
4.1.2 [bookmark: _Hlk158135377]线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
4.1.3 [bookmark: _Hlk158135390]开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
4.1.4 [bookmark: _Hlk90653120][bookmark: _Hlk158135404]开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
4.1.5 [bookmark: _Hlk90653182]投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
4.1.6 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
4.1.7 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。
4.1.8 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
4.1.9 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。
4.2 资格审查
4.2.1 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。
4.2.2 信用查询：根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
4.2.2.1 查询时间：投标文件提交截止时间。
4.2.2.2 [bookmark: _Hlk132385414]查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。
4.2.2.3 [bookmark: _Hlk92794284]查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.2.2.4 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
[bookmark: _Hlk132385441][bookmark: _Hlk92794362][bookmark: _Hlk92794378]（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
4.2.2.5 [bookmark: _Hlk132385499][bookmark: _Hlk132387520]接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
4.3 评标委员会
4.3.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。
4.3.2 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;
(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
4.3.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.3.4 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.4 评标
4.4.1 符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
4.4.2 投标文件的比较和评价
4.4.2.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.4.2.2 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。
4.4.2.3 价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4.2.4  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.4.2.4第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.4.3 投标的澄清
[bookmark: _Hlk91004008]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4.3.1 [bookmark: _Hlk90653732]本项目采用线上澄清。
4.4.3.2 [bookmark: _Hlk158140589][bookmark: _Hlk76572855][bookmark: _Hlk90656398]线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3.3 接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5 废标
出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
6 中标
6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2 评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
6.4 [bookmark: _Hlk132385622][bookmark: _Hlk158140757][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132385577]在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7 履约保证金：本项目无需缴纳。 
8 合同
8.1 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。
8.2 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 [bookmark: _Hlk132385648]采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9 质疑
9.1 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人联系电话：0512-80960328
采购人通讯地址：苏州市东环路1555号
9.6 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，采购人委托代理机构负责答复。
代理机构联系电话：0512-68301744
代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301
9.7 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
10 其他事项
10.1 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

[bookmark: 投标文件格式]第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称） 授权（被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码： 。
被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件







备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。



二、开标一览表

开标一览表
项目编号：
	项目名称
	

	投标总报价
单位：（元）
人民币
	





注：本表中的报价为综合报价，总报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。



三、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：	单位（人民币）：元
	序号
	标的物名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：￥：



注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《公开分项报价》参加投标。
2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。



单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日








四、投标函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。
1、 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。
2、 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、 我方承诺本投标书的有效期限为    天。
4、 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。
6、 我方承诺投标过程中不存在以下行为：
a）提供虚假材料谋取中标、成交；
b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；
d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；
f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；
g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。
所有有关标书的函电，可按下列地址联系：
联系人：              联系电话：               电子邮箱：
地址：                                         邮政编码：
乙方收款信息如下：
户名：
开户行：
账号：
数字人民币账户账号： 
开户行： 

[bookmark: _Hlk157962510]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日



[bookmark: _Hlk75808617][bookmark: _Hlk75808397]六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：（填写）

备注：
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
1. 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
1. 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
1. [bookmark: _Hlk72923453]中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1. [bookmark: _Hlk94450593]投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。


附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



七、残疾人福利性单位声明函

  本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：    年  月  日






[bookmark: _Hlk158140990]注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。 
 




八、采购需求偏离表

项目编号：
	序号
	标的物名称/合同条款号/服务内容
	招标要求
	投标情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格可根据实际情况自行调整、编辑。

注：本表针对第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其他要求的内容填写：


我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应招标文件的第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其它要求的全部内容。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，投标文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Hlk158038133]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





九、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表
项目编号：
	序号
	标的物名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表不得出现价格。




单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





















十、资格证明文件

关于资格文件的声明函


 苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标单位情况表

投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	      万元
	销售收入
	年          万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。






第四章  采购需求
1、 项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZCL-G2026-0007。
项目名称：苏州市平江中学校校园三级智慧安防设备采购项目。
预算金额：人民币壹佰陆拾捌万贰仟柒佰伍拾捌元整（￥1682758.00）。
最高限价：人民币壹佰陆拾捌万贰仟柒佰伍拾捌元整（￥1682758.00）。
合同履行期限：合同签订之日起30天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
2、 采购内容及标的物清单：
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	一、视频监控系统
	
	
	

	1.1、校园门口监控
	
	
	

	1
	400万人脸抓拍摄像机
	采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 。  
全景与细节相机采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。   
内置GPU芯片，支持深度学习算法。
▲可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。
设备2路通道均支持独立电动云台;通道一:垂直旋转范围:-5°~30°;水平旋转范围:0°~355°;通道二:垂直旋转范围:-5°~30°。  
通道1（全景）不低于3.6mm；通道2（细节）不低于8mm～56mm 通道1(全景)光圈F≥1.0   
▲在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况，当对设备一定时间内无操作时,可自动对云台进行锁定,锁定后无法控制云台。
内置7颗高效补光灯。   
▲内置2颗CMOS图像传感器、1颗算力为10T0PS的CPU、GPU、NPU一体化芯片、1个扬声器、2个麦克风，聚焦目标切换功能检验:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度。  
设备应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。  
通道1（全景）：视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开。   
▲具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m 。 
支持DC12V供电。
	4
	只

	2
	摄像机支架
	承重≥5.0kg；
安装方式：壁装；可万向调节角度
注：配套400万人脸抓拍摄像机使用。
	4
	只

	3
	徘徊、滞留摄像机
	采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器。
内置GPU芯片，支持复眼补光技术，减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性。
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。
内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米。
支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。
▲周界目标分类支持人、机动车、动物，支持内置语音播放,不同智能行为分析可设置联动不同的声音;播放次数不低于8次;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
补光灯表面为微四边形阵列,采用多层透镜结构,补光灯开启后,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
补光灯关闭:彩色:≤0.0002lx;黑白:≤0.0001lx
支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码。
最大支持1TB Micro SD卡，
内置麦克风
镜头前盖玻璃呈倾斜状,侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向。
支持DC12V供电
支持IP67
	1
	只

	4
	摄像机支架
	承重≥1.0kg；
安装方式：壁装，可万向调节角度
注：配套徘徊、滞留摄像机
	1
	个

	5
	400万入侵报警摄像机
	采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
输出≥400万(2688×1520)@20fps
支持H.265编码，压缩比高，
内置高效暖光补光灯，最大监控距离50米
支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）等智能分析功能；
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码
内置麦克风，支持DC12V供电
	1
	只

	6
	摄像机支架
	承重≥1.0kg；
安装方式：壁装，可万向调节角度
注：配套徘徊、滞留摄像机
	1
	个

	7
	400万行为分析摄像机
	采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，
输出≥400万（2688×1520）@25fps
镜头焦距：3.5mm～12mm；
支持H.265编码；
内置高效暖光灯，最大监控距离50米
支持模型添加，支持目标检测功能
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，
支持动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问等报警
支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC；
支持AC24V/DC12V/PoE供电，支持电源返送
	2
	只

	8
	摄像机支架
	承重≥1.0kg；
安装方式：壁装，可万向调节角度
注：配套徘徊、滞留摄像机
	2
	个

	9
	智能600万超星光网络球机
	由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,细节相机支持≥23倍光学变倍,≥15倍数字变倍。
传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS。
像素：全景600万；
▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°，全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°，内置喇叭,可随转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。
支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计
支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写。
支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证；
支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证；
支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测
支持路面抛洒物检测。
	2
	只

	10
	球机支架
	承重≥9.0kg；
安装方式：壁装；
产品材质：铝合金
注：配套智能600万超星光网络球机使用。
	2
	个

	11
	1600万全景摄像机
	内置1颗GPU芯片，支持深度学习算法
支持AR全景展示
支持枪球联动 支持GPS/北斗经纬度定位
全景采用8个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出1600万（8192×1800）@25/30fps
视场角：水平：1 × 360°， 垂直：103°
最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）
细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万（2560×1440）@25/30fps
最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）
光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍
旋转范围：水平:0°～360°连续旋转，垂直:-11°～+90° 自动翻转180°后连续监视
球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米
全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度
球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别
▲设备可输出1路分辨率为8192×1800、帧率设置为30fps、水平视场角为360°的全景拼接视频，设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜，设备可将任意连续的2个至8个视频画面基本进行无缝拼接显示，设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入 。
可加装5G快装模块，实现5G功能/Wi-Fi功能。
支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能
支持IP66
	1
	只

	12
	球机支架
	定制吊装支架，用于1600万全景摄像机
	1
	个

	13
	400万低照度摄像机
	采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，
可输出400万(2560×1440)@25fps
支持H.265编码；
支持绊线入侵，区域入侵等智能分析功能
支持动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；安全异常等报警；
支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强，
支持报警2进1出，音频1进1出，RS485接口，
内置麦克风
供电方式：AC24V/DC12V/PoE
	1
	只

	14
	摄像机支架
	承重≥5.0kg；
安装方式：壁装；
注：配套400万低照度摄像机使用。
	1
	个

	15
	护罩
	采用加厚铝合金材质，
支持吊装，壁装，面装安装方式
	1
	个

	16
	手动变焦镜头
	靶面尺寸：1/2.7"英寸
镜头焦距：2.8-12mm
镜头像素：400万
	1
	个

	1.2、车辆抓拍系统
	
	
	

	1
	900万车辆抓拍摄像机
	采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，
支持多目标场景应用，实时提取机动车、非机动车牌识别与人脸结构化信息； 
采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，输出≥4096×2336@50fps高清图像；
支持双码流，且满足H.265&H.264编码； 
支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；
支持单快门、双快门、三快门、辅助快门；
支持机动车过车记录、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、OSD信息叠加
支持非机动车过车记录、车辆类型识别、人脸抠图、OSD信息叠加
支持视频检测、线圈、混合模式三种触发方式
支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离、SD卡异常、网络断开、IP冲突等报警事件。
支持大车锁闸开闸锁闸设置选项，开启大车模式，可设置大车过车最长报警输出时间。
支持设置正项、逆向、双向抓拍时，对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度低的车牌进行过滤；具有闸口跟车设置选项，可设置跟随车辆间隔时间，并输出报警。
	2
	只

	2
	手动变焦镜头
	像面尺寸：1/1.2英寸；
镜头焦距：10-20mm；
镜头像素：900W；
光圈孔径：F1.6；
	2
	只

	3
	万向节支架
	三维万向节支架
	4
	个

	4
	补光灯
	光斑覆盖范围：1个车道；
供电方式：180VAC-264VAC；
防护等级：IP66
	2
	只

	5
	立杆
	外壳材料：φ76无缝钢管、SPCC，高度根据现场实际情况定制
	2
	根

	6
	车辆抓拍管理主机
	支持过车信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍地址、抓拍时间等过车信息和自定义信息，
支持卡口和多种违法类型内容发布，及字体颜色单独设置，
支持立即显示、上下左右移动、闪烁等多种显示风格设置，
支持按速度区间区别显示所发布信息颜色，
支持内容语音播报及分时间段屏幕亮度设置，
支持卡口及多种违法类型语音播报内容独立设置，
支持语音、语速、语调、音量设置；
支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持12路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持4路高清视频及图片输入，同时支持图片合成；
内置≥8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持≥180Mbps，卡口合成模式码流支持≥100Mbps；
支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能；
支持csv或excel格式导出查询结果；
支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-90秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置；
支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB/T28181-2022、国标GB35114-2017 A级加密标准；
标配1个2T硬盘，最大支持1个4T硬盘；
支持CSV格式导出查询结果；支持北斗功能；
	1
	台

	1.3、人脸轨迹
	
	
	

	1
	400万人脸摄像机
	内置GPU芯片，采用星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米，人脸检测距离5米；
支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控；
支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光
支持人脸识别：支持添加10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对；
支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计；
补光灯开启后， 正面不可见补灯珠的亮斑； 当补光灯开启后， 补光灯珠光束通过微四边形阵列复眼镜面， 使发射亮度更均匀， 无明显波纹状、 圆环状、 麻点状、 条纹状及不规则亮斑 。
▲摄像机CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸,内置1颗4GBeMMC芯片、4颗补光灯、1颗集CPU、GnU、NPU一体化芯片，声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,白光可设置常亮和闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设置。
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；
支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡；
内置双麦克和扬声器；
支持DC12V/PoE供电；
支持12V电源返送；
	24
	只

	2
	摄像机支架
	承重≥5.0kg；
安装方式：壁装；可万向调节角度
注：配套400万人脸抓拍摄像机使用。
	24
	个

	3
	轨迹智能管理主机
	2U机箱，8盘位，最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘
1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出
4个10/100/1000Mbps自适应以太网口
支持64路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入；256Mbps存储；256Mbps转发
支持16个1080P解码显示输出，
设备内置不少于4颗高性能GPU，每颗GPU最多可虚拟成2个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；
文搜图：支持一句话检索图片并关联录像和按目标精准检索，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与全通道定时抓拍分析，并发解析能力16张/秒；
文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力16张/秒；
具有文本布控功能， 可使用文本描述目标关键特征，快速开启布防任务；可对大模型功能进行管理， 基于大模型能力扩展新算法， 通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用。
▲具有独处行为、拌线入侵、区域入侵、打架斗殴、跌倒行为检测，并可抓拍关联人脸、识别异常行为和识别人员身份信息，当触发事件报警时，可在预览界面实时弹出报警窗口、报警面板滚动展示报警信息、报警中心实时展示报警信息并可查看详情，支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片搜索。
在算法能力范围内，支持单通道多智能。
后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持64路，轮巡间隔可配置30-3600秒。
支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。
	1
	套

	4
	企业级存储硬盘
	单盘容量：16TB；
缓存：512MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	4
	块

	1.4、防拥挤系统
	
	
	

	1
	400万防拥挤半球摄像机
	采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光
支持人数统计功能，支持人员聚集报警
内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米
开启绊线入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；
开启区域入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持定时语音播报,可添加不低于8个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,支持针对不同语音单独配置播放时间计划；
内置双麦克和扬声器；
支持DC12V/PoE供电方式。
	40
	只

	2
	半球壁装支架
	承重≥1.0kg；
安装方式：壁装；
配套400万防拥挤半球摄像机使用。
	40
	只

	1.5、联动视频系统
	
	
	

	1
	400万低照度摄像机
	采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，
可输出400万(2560×1440)@25fps
支持H.265编码；
支持绊线入侵，区域入侵等智能分析功能
支持动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；安全异常等报警；
支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强，
支持报警2进1出，音频1进1出，RS485接口，
内置麦克风
供电方式：AC24V/DC12V/PoE
	25
	只

	2
	防护罩
	采用加厚铝合金材质，
支持吊装，壁装，面装安装方式
	25
	个

	3
	手动变焦镜头
	靶面尺寸为1/2.7"英寸
镜头焦距为2.8-12mm
镜头像素为400万
	25
	个

	4
	补光灯
	铝合金材质
支持光敏控制方式，启动阈值30Lux
照射距离可达25米
	25
	个

	5
	网络硬盘录像机
	接入路数≥32路
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：8路；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；；
报警输入：16路；
硬盘接口≥9个SATA，单盘最大支持20T；
	1
	台

	6
	企业级存储硬盘
	单盘容量：16TB；
缓存：512MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	4
	块

	1.6、校园其他摄像机
	
	
	

	1
	400万红外半球摄像机
	支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）等智能分析功能；
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
内置高效暖光补光灯，最大监控距离40米；
内置麦克风；
开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复，开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭。
可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；
支持IP67防护。
	21
	台

	2
	半球壁装支架
	外观颜色：白色；
承重：1.0kg；
安装方式：壁装；
	8
	个

	3
	400万红外枪式摄像机
	支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）等智能分析功能
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
内置高效暖光补光灯，最大监控距离40米
内置麦克风
支持H.265编码，压缩比高，
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印
支持DC12V供电，支持IP67防护。
	32
	台

	4
	摄像机支架
	外观颜色：白色；
承重：1.0kg；
安装方式：壁装；
	32
	个

	5
	400万低照度摄像机
	支持绊线入侵，区域入侵等智能分析功能
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，
最大可输出400万(2560×1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，
支持动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；安全异常等报警；
支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强，
支持报警2进1出，音频1进1出，RS485接口，
内置麦克风
供电方式：AC24V/DC12V/PoE
	14
	只

	6
	防护罩
	采用加厚铝合金材质，
支持吊装，壁装，面装安装方式
	14
	个

	7
	手动变焦镜头
	靶面尺寸为1/2.7"英寸
镜头焦距为2.8-12mm
镜头像素为400万
	18
	个

	8
	补光灯
	铝合金材质
支持光敏控制方式，启动阈值30Lux
照射距离可达20米
	14
	个

	9
	摄像机支架
	承重≥5.0kg；
安装方式：壁装；可万向调节角度
配套400万低照度摄像机使用。
	14
	个

	10
	智能600万超星光网络球机
	由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,细节相机支持≥23倍光学变倍,≥15倍数字变倍；
传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；
像素：全景600万；
▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°，全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°，内置喇叭,可随转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放；
支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计
支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写；
支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证；
支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证；
支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测
支持路面抛洒物检测。
	3
	台

	11
	球机支架
	承重≥9.0kg；
安装方式：壁装；
产品材质：铝合金
配套智能600万超星光网络球机使用。
	3
	个

	12
	双目拼接广角摄像机
	采用双路超星光超低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，
支持F1.0超大光圈镜头
最大可输出400万(3840×1080)@25fps
2.8mm焦距
内置高效暖光灯，最大暖光监控距离35米
内置麦克风，内置扬声器
内置GPU芯片，支持深度学习算法
支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、物品监控
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
可根据场景变化,自动开启或关闭宽动态功能 ；
▲支持智能分时复用功能，可支持设置不低于8套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置 ；
支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC； 
支持DC12V/PoE供电，支持电源返送；
	5
	台

	13
	摄像机支架
	承重≥5.0kg；
安装方式：壁装；
配套双目拼接广角摄像机使用
	5
	个

	1.7、人脸摆闸
	
	
	

	1
	室外摆闸（左）
	机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.5mm；
支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
支持人数统计功能；
支持防冲撞功能；
支持机械防夹、雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
支持不少于6个雷达检测；
通道宽度：不锈钢门翼支持600mm～1200mm；
支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
闸机通道门翼开/关门速度支持 12 档可调， 开门速度≤0.6s（亚克力摆臂/不锈钢抱箍摆臂，通道宽度 600mm），设备扬声器音量应支持8档可调，最大音量应支持90dB；
	2
	个

	2
	室外摆闸（右）
	机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.5mm；
支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
支持人数统计功能；
支持防冲撞功能；
支持系统参数恢复默认功能；
支持机械防夹、雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
支持不少于6个雷达检测；
通道宽度：不锈钢门翼支持600mm～1200mm
支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
闸机通道门翼开/关门速度支持 12 档可调， 开门速度≤0.6s（亚克力摆臂/不锈钢抱箍摆 臂，通道宽度 600mm）；
设备扬声器音量应支持8档可调，最大音量应支持90dB；
	2
	个

	3
	室外摆闸（中）
	机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.5mm；
支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
支持人数统计功能；
支持防冲撞功能；
支持系统参数恢复默认功能；
支持机械防夹、雷达防夹功能；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
采用直流无刷电机；
支持不少于6个雷达检测；
通道宽度：不锈钢门翼支持600mm～1200mm；
支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
闸机通道门翼开/关门速度支持 12 档可调， 开门速度≤0.6s（亚克力摆臂/不锈钢抱箍摆 臂，通道宽度 600mm）
设备扬声器音量应支持8档可调，最大音量应支持90dB
	1
	个

	4
	智能门禁一体机
	采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率600×1024
采用200万CMOS双目摄像头，支持宽动态
采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染
应具有人脸识别、IC卡片识读、二维码识读、密码识读，CPU卡识读（含加密内容）、密码识读等凭证识读功能；设备应支持不少于5万人脸信息、5万卡片信息、10万人员且单人应能绑定5张卡片信息，5万密码、20万条进出记录。 
▲应能在0.001lx低照度无可见光补光环境下实现人脸识别，应能在无光环境下，屏幕能否显示全彩图像，人脸轮廓清晰可见，设备应能在没有用户使用时应能自动切换到屏保或息屏待机状态；设备息屏待机时，应能通过检测人脸自动唤醒待机设备，应能根据识别距离调节唤醒距离； 设备应能至少5段视频的播放设置，应能上分屏播放或下分屏播放可配置；设备应支持文本转语音自定义播放内容。 
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；
人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
支持人脸美颜功能；
支持视频、图片广告播放，公告信息发布；
支持语音识别，开启后可通过设定语音唤醒并语音控制设备；
支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警；
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲；
支持TCP/IP接入网络，支持在线升级，web升级；
	6
	个

	5
	人脸识别安全网关
	1、应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施，如数据加密等，对人脸识别数据的传输进行保护。
2、应对人脸识别数据使用行为进行审计。
3、设备表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污迹等。表面涂层均匀，不应出现起泡、龟裂、脱落和磨损现象。金属零部件无锈蚀。文字标识应清晰、完整。
4、应具备角色或权限划分，针对特权账户能限制其访问权限。
5、输出视频流最高分辨率应不低于接入的视频流最高分辨率，帧率不低于25帧/s。
▲6、在引流方式部署的情况下，应具备快速链路检测和切换能力，检测和切换时延小于200ms，且前后端传输业务恢复正常。
	1
	台

	6
	闸机支架
	外壳材料：铝合金/锌合金；
安装方式：闸机安装
注：配套智能门禁一体机使用
	6
	个

	7
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线，导体规格‌：‌23 AWG（裸铜线径： 0.57 mm）‌
‌绝缘材料‌：‌高密度聚乙烯（HDPE）‌，
‌结构设计‌：内置 ‌十字骨架（或十字芯）‌，用于隔离四对双绞线，减少串扰
	150
	米

	8
	电源线
	国标，RVVP3*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	50
	米

	9
	插线板
	6位，抗电涌插座，1.8米
	1
	个

	1.8、车辆管理系统
	
	
	

	1
	抓拍显示一体机
	显示屏尺寸：220.0mm×135mm×6.0mm（高×宽×厚）±5mm；
传感器类型：1/2.9英寸CMOS；
图像分辨率：2688×1520；
支持二维码显示;
抓拍距离：2.5m～6m；
支持自动除雾；
供电方式：AC100–240V；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.8mm～12mm
	2
	套

	2
	栅栏道闸
	支持栅栏杆杆长≤4.5米，
支持道闸左向、右向自定义设置，30S左右换向；
标配蓝牙模块，可与道闸配置APP进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作；
支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式，安全保密性高，最大遥控距离50米；
支持道闸起落杆速度调整；
支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
支持断电自动抬杆功能
支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
	2
	台

	3
	栅栏道闸杆件
	颜色：红白相间；
外壳材料：金属（铝）；
产品尺寸：4000.0mm×1035.0mm×65mm（长×宽×高）±10mm；
	2
	根

	4
	防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
工作电压：DC9–12V
	2
	个

	5
	车辆管理终端
	支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车
支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云平台实现电子支付
设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联；
车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；
车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询；
异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌；
系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动；供电方式：DC12V，5A适配器；                 
车辆管理功能检查：
支持设备设定不同车类，按照不同的计费、折扣、开闸规则来管理；
支持包月车车辆延期缴费，可以自定义延期天数；
支持车牌绑定，可根据用户需求定制车牌的管理、计费、放行规则；支持固定用户批量的导入，
支持新增、修改、删除、批量修改、充值、退款，批量导入导出功能；
支持最多一位20车、四位20车，子母停车场车位数不同，子母停车场分别授权；
支持特殊车牌(警车、军车、应急)管理，可设置单独放行规则；
支持车道上车辆滞留超过设置时间语音文字提醒功能，有报警显示、语音提醒功能；
支持车辆倒车离场报警功能；
支持获取显示道闸实时状态、使用次数、雷达状态、LED屏实时状态功能。
	1
	台

	6
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线，导体规格‌：‌23 AWG（裸铜线径： 0.57 mm）‌
‌绝缘材料‌：‌高密度聚乙烯（HDPE）‌，
‌结构设计‌：内置 ‌十字骨架（或十字芯）‌，用于隔离四对双绞线，减少串扰
	100
	米

	7
	电源线
	国标，RVV3*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	65
	米

	8
	插线板
	6位，抗电涌插座，1.8米
	1
	个

	1.9、其他安防设备
	
	
	

	1
	一键报警柱
	集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角120*102*54；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS；
支持红外补光；支持昼夜切换；
音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；
支持1路音频输入；
拾音距离≥5米；
可外接有源音箱；
支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；
一个紧急求助呼叫按键；
支持2路报警输入，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，支持1路12V 1A辅电输出， 
支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索；
	2
	台

	2
	工业级交换机
	支持App移动化管理；
交换容量不低于128Gbps；
包转发率不低于20Mpps；
安装方式：导轨式安装；
电源接口：凤凰端子和DC端口；
防护等级：IP40、IK06；
业务端口不少于8个10/100Base-T电口、1个10/100/1000Base-T电口、1个1000Base-X SFP光口；
拨码开关：管理开关/端口隔离/风暴抑制；
供电方式：支持双电源输入，供电电压12VDC；
	10
	个

	3
	光模块
	传输介质：单模光纤；
传输距离：≤10km；
传输速率：1.25Gbps；
端口类型：双纤LC；
传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
	10
	个

	4
	8口POE交换机
	外壳材质：金属
散热方式：自然散热
端口数量：8个千兆POE口，1个上联口
POE功率≥120W
	1
	台

	5
	24口POE交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥75Mpps，
24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	11
	台

	6
	光模块
	1000Base-LX,SMF,1310nm,10KM
	30
	个

	7
	光纤收发器
	千兆，单模单芯
	1
	对

	1.10、监控系统布线
	
	
	

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
导体直径：0.57±0.02mm(23AWG)
‌绝缘材料‌：‌高密度聚乙烯（HDPE）‌，
‌结构设计‌：内置 ‌十字骨架（或十字芯）‌，
用于隔离四对双绞线，减少串扰
	9300
	米

	2
	室外光缆
	单模24芯
	1000
	米

	3
	电源线
	国标，RVV3*2.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	100
	米

	4
	电源线
	国标，RVV3*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	1000
	米

	5
	电源线
	国标，RVV2*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	400
	米

	6
	穿线管
	材质：PVC  管径：25mm
	750
	米

	7
	穿线管
	材质：PVC  管径：20mm
	350
	米

	8
	立杆
	立杆高度≥3.5米或定制，镀锌喷塑，含地笼、接地角铁
监控立杆的厚度符合以下要求：
1.立杆底部厚度≥3.0mm，采用Φ140mm圆管制作；
2立杆上部厚度≥2.5mm，采用Φ76mm圆管制作。
	8
	根

	9
	室外箱
	尺寸：250mm*300mm*160mm  (±10mm) 
材质：304不锈钢, 厚度≥0.6mm
	8
	个

	10
	室外箱
	尺寸：500mm*600mm*250mm，(±10mm)
材质：304不锈钢, 厚度≥0.6mm
	8
	个

	11
	L型支架
	1-1.2米，材质：金属
	10
	个

	12
	空气开关
	C16,2P
	10
	个

	13
	防雷插线板
	6位，抗电涌插座，1.8米
	10
	个

	14
	插座
	10A，5孔
	20
	个

	15
	光纤熔接盒
	LC接口,4路含耦合器
	10
	个

	16
	48口光纤配线架
	48芯，含LC耦合器，支持机架式安装，壳体为加厚加强优质冷轧钢
	3
	个

	17
	光纤熔接
	光纤熔接
	96
	点

	18
	尾纤
	LC 1米，单模
	96
	根

	19
	光纤跳线
	LC-LC，3米，单模双芯
	20
	对

	20
	枪式摄像机机支架
	壁装，铝合金
	32
	个

	21
	半球摄像机壁装支架
	外观颜色：白色；
承重≥1.0kg；
安装方式：壁装；
	6
	个

	22
	防雷网络二合一
	网络电源二合一防雷器
	30
	个

	23
	电源适配器
	12V,输出最大电流≥2A,3C认证，支持过载保护
	10
	个

	24
	开关电源
	输出电压：12V,输出电流≥8.5A，额定功率100W，空载功耗＜0.3W
	10
	个

	25
	水晶头
	六类水晶头
	4
	盒

	26
	管卡
	20/25
	6
	包

	27
	扎带
	5*250mm
	3
	包

	二、电子围栏系统
	
	
	

	1
	防区主机
	▲具有3.5英寸显示屏，能显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、故障报警等信息，具有4组以上定时控制功能，应可实现对单个防区或全部防区定时控制。
能通过网络或RS485通讯进行在线升级；
防区类型：单、双防区自适应；
线制类别：4~6线自适应；
主供电电源：DC24V或AC24V；
备用电源：DC12V蓄电池；
报警延时：≤2s；
报警持续时间应可调节；
通讯接口：1路RS485 接口；
报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共；
电源输出接口：1路DC12V 800mA输出
防拆输入：1路
	12
	台

	2
	防水箱
	材质：304不锈钢
500*400*200mm、壁厚≥0.6mm，三角锁，防拆开关
	12
	个

	3
	双防区测控杆（含全套配件）
	线制：六线制
警戒张力值：100～450N
材质：铝合金
尺寸：75*40*1200mm（±10mm）
防水等级：IP66
	11
	根

	4
	单防区测控杆（含全套配件）
	线制：六线制
警戒张力值：100～450N
材质：铝合金
尺寸：75*40*1200mm（±10mm）
防水等级：IP66
	1
	根

	5
	过线杆（含全套配件）
	铝合金材质，工字型12*20*1200mm（±10mm）
	110
	根

	6
	终端杆（含全套配件）
	铝合金材质，40mm*40mm*1200mm。（±10mm）
	25
	个

	7
	滑轮
	铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。
	78
	个

	8
	钢丝
	直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀
	4200
	米

	9
	室外警灯
	DC12V ，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者
	24
	个

	10
	警灯支架
	材质：金属  壁装
	24
	个

	11
	张力紧线器
	铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮
	138
	个

	12
	张力弹簧（新）
	304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。
	138
	个

	13
	张力警示牌
	黄底黑字，双面为夜光显示， 
	45
	个

	14
	避雷器
	化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。
	24
	个

	15
	接地桩
	长度1.5米、直径16mm、外镀锌
	12
	根

	16
	接地线
	6mm2黄绿双色接地线
	50
	米

	17
	单防区地址码模块
	单防区地址码模块
	2
	个

	18
	红外对射
	双光束，传输距离：60米
	2
	对

	19
	键盘
	显示屏：4.3英寸彩屏；
支持所有防区一键布防、撤防功能
支持单个防区布防、撤防、旁路功能
支持防区添加、删除
支持防区报警记录查询
支持LED电子地图联动设置功能
最大功率：3W；
通讯接口：2路RS485、1路网口、1路usb口
报警输出：1组报警无源开关量输出
防护等级：IP20
	1
	台

	20
	报警综合管理软件
	报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改
电子地图：支持图片、矢量、GIS格式
支持报警记录、操作日志存储
支持在线升级、自动备份
	1
	套 

	21
	32路联动模块
	32路联动模块
	1
	台

	22
	电子地图（1平方，内置模块）
	灯带内置电子地图联动模块
标准定制尺寸1㎡
	1
	台

	23
	信号线
	国标，RVV2*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	850
	米

	24
	电源线
	国标，RVV3*1.5
导体材质： 无氧铜
绝缘材质 ：聚氯乙稀
额定电压： 300-500V
产品认证： CCC认证
	850
	米

	25
	穿线管
	材质：PVC  管径：20mm
	750
	米

	三、监控中心
	
	
	

	1
	通用综合安防管理平台
	1、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、业务扩展性：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统；
3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
4、安全数据库
（1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密；
（2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等；
5、视频监控
（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
（2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置；
6、门禁管理
（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；
（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；
7、访客管理
（1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；
（2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；
（3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果；
8、停车管理
（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；
（2）平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席；
9、人员布控
（1）支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中;
（2）支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步；
	1
	套

	2
	视频对接网关100路
	基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。
支持协议版本：
1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
2、GB/T 28181 修改补充文件。
3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
	5
	个

	3
	拼接屏
	产品尺寸：46寸
双边拼缝：3.5mm
分辨率：1920*1080
亮度：500cd/m2
对比度：1200:1
色彩范围：8bit
刷新率：60Hz
视角：178°(水平)/ 178°
输入接口：VGA(D-Sub)*1、DVI-D*1、HDMI*1、CVBS*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1
输出接口：RS232(RJ45)*1
	9
	台

	4
	拼接屏配套支架
	液晶拼接显示单元安装支架
	9
	个

	5
	解码器
	支持≥12路HDMI信号输出
▲支持2路HDMI接入和2路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160的视频图像采集并输出显示；最大可支持12个输出口同时输出分辨率为3840×2160的视频图像； 
▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，支持智能模式，支持智能码流解码显示，支持绊线、区域入侵等多种智能行为分析。
具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口；
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；；
支持720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码
支持音频压缩格式：PCM/G711；
画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；
支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；
支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置；
支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，
	1
	台

	6
	网络视频存储器
	6U机箱，48盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口， 
可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘；
支持1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失，
设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。
	2
	台

	7
	企业级存储硬盘
	单盘容量：16TB；
缓存：512MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	78
	台

	8
	报警管理机
	采用10英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600；
支持免提和听筒自由切换；
支持桌面安装，支架0～45°可调；
支持HDMI输出，最大分辨率1024*600；
可配置楼宇对讲和行业对讲；
局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA
支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲
支持同时预览4路VTA、IPC的画面
支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片
支持管理机之间的实时双向对讲。
	1
	台

	9
	核心交换机
	主机箱，4U高度，3个业务槽位设计
交换容量38.4Tbps/168Tbps，
包转发速率7200Mpps/36000Mpps。
最大可支持1000台200万高清像素摄像头接入。2个独立电源插槽，最大支持2个电源的冗余备份。
支持静态路由、链路聚合、端口镜像、ACL等功能。支持交换机自组网 
	1
	台

	10
	千兆电接口业务板
	48个千兆电口+2个万兆光口。
	1
	台

	11
	千兆SFP光接口业务板
	24个千兆光口+2个万兆光口。
	1
	台

	12
	电源模块
	交流，300W
	2
	台

	13
	24口POE交换机
	交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	1
	台

	14
	光模块
	1000Base-LX,SMF,1310nm,10KM
	2
	个

	15
	机柜
	42U,尺寸：600*1000*2000，‌材质‌：SPCC优质冷轧钢板，脱脂酸洗磷化静电喷塑；门配置‌：前后门，防护等级 IP20，颜色‌：黑色；标配‌：8位10A PDU、4只重型脚轮、M6螺母套装、内六角扳手
	1
	台

	16
	防雷PDU机柜插座
	接线板插位数: 8插位 功能: 防雷防护
	5
	个

	17
	HDMI高清线
	HDMI线2.0版 4k数字高清线
	9
	根

	18
	控制台
	"长1800mm，深950mm，模块化构架，操作台框架：选用2.0mm优质冷轧钢板，表面防静电喷塑处理。
	1
	套

	19
	防静电地板
	600*600*35
	32
	㎡

	20
	桥架
	200*100，镀锌 
	20
	米

	21
	光纤跳线
	LC-LC，3米，单模双芯
	5
	对

	22
	集成费
	安装、调试服务
	1
	项



注：1、上述清单中：“人脸识别安全网关、防区主机”为核心产品，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、清单中所涉及软件均为成品软件，无需二次开发。
3、其他要求：
（1）利用学校现有安防设备及本次采购设备，需按照《苏州市智慧安防校园建设标准》完成苏州市平江中学校的三级智慧安防校园建设的安装工作，确保安装结束后符合《苏州市智慧安防校园建设标准》三级标准并通过上级验收。
（2）将门卫室监控机柜内设备整合到后期安防控制中心，涉及到光纤线路、现有设备的网线以及供电。
（3）本项目只允许1名项目经理和1名项目技术负责人参与。
（4）项目安装验收运行后，投标单位派驻一名维保服务工程师驻校，对本项目所有涉及系统应急维保服务半年。
3、 综合说明
1、供应商提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标；国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。供应商必需在投标文件的清单中提供产品名称、用途、品牌和制造厂商。
2、投标产品必须完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，响应供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
3、投标人必须明确所投产品的品牌、规格和尺寸及一些必须说明的内容，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、规格等，并提供详细的材质说明，否则将可能导致其投标文件被评标小组拒绝。投标单位须使用优质环保的原材料及五金件，并提供保证正常使用所必需的配件；并在投标文件中列出清单，在保修期满后十年内以优惠价格供应正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和生产厂家等，其费用在投标文件中列明，但不包括在本次投标总价中。采购清单中若出现品牌则仅作为参考，投标单位所投品牌必须在技术、功能、性能等参数上满足或优于招标文件中品牌的要求。
4、投标文件中的投标报价包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、投标人应提供绿色环保的货物。所使用的主辅材料应符合国家环保标准。招标文件中的材质要求为最低参照要求，如有偏离只能高于原材质要求，低于原材质要求的投标文件为无效投标文件。  
6、投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
7、交货时间：合同签订之日起30天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
8、交货地点：甲方指定地点。
9、安装调试要求：
（1）现场安装必须符合国家相关行业标准和验收标准；
（2）中标供应商应遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；
（3）中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；
（4）中标供应商负责对设备、安装设备(工具)等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
（5）安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切直接费用；
（6）无论安装调试期间或免费保修保养过程中，中标供应商均需负责及时清理由此产生的垃圾；
（7）中标供应商应承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；
（8）在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施,并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
10、售后服务要求：
（1）项目整体免费质保期为项目验收合格之日起不低于3年，质保期后的货物维护由双方协商再定。
（2）供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。产品出现故障损坏时，中标供应商接到报修通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。
11、验收要求：
（1）项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。
（2）验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:
（3）具体履行验收方案:
①组织验收团队
确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准
（4）交货清单审核
核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;
检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)
确认售后服务是否符合行业标准
（5）各环节验收程序
①到货初验
外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好
②安装调试验收
安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范
③功能测试:
根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求
④性能达标验收
关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)
⑤争议处理机制
若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。
终验文件:签署验收报告后进入质保期。
12、关于全面实行节能环保产品政府采购清单的要求：
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的品目清单为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的通知为准。


第五章 合同文本
[bookmark: _Hlk121240775]项目名称：                                           项目编号：
甲方（采购人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

乙方（中标人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

甲方所需(项目名称)经苏州诚联招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。
一、合同内容：
1、乙方负责的甲方的           项目：
2、下列文件为本合同不可分割部分：
中标通知书；
投标书；
乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
招标文件及其附件。
二、合同价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为     （￥    元），包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、付款步骤：
合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；设备安装调试完成并验收合格后，甲方最高支付至合同金额的70%；所有设备正常运行一年后（从验收合格之日算起），甲方一次性结清设备尾款。
付款凭据：
（1）合格的增值税专用发票。
（2）甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。
3、支付方式：银行转账。
4、乙方货款开户信息：
收款单位：
银行账号：
开户银行：
注：货款开户信息如有变更，应向甲方提供相关变更申请材料。
5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
三、质量保证
1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用由乙方承担。
2、根据甲方检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3、除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。
4、乙方保证向甲方交付的货物必须无权利瑕疵，不存在任何第三人可向交付货物主张任何权利，包括但不限于所有权、知识产权等，否则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同并按照本合同第十条违约责任
5、乙方违约责任向乙方追究违约责任。
四、包装
乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。
五、标的物交付
1、标的物的所有权自项目验收合格后整体交付时转移。
2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。
5、完工期限和交付地点：
（1）完工期限：合同签订之日起30天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
（2）交付地点：具体位置由甲方指定。
（3）交付方式：现实交付。
六、标的物的验收
1、项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。
2、验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:
3、具体履行验收方案:
（1）组织验收团队
确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准
4、交货清单审核
核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;
检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)
确认售后服务是否符合行业标准
5、各环节验收程序
（1）到货初验
外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好
（2）安装调试验收
安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范
（3）功能测试:
根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求
（4）性能达标验收
关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)
（5）争议处理机制
若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。
终验文件:签署验收报告后进入质保期。
七、对标的物提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。
2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
八、售后服务
具体见招标文件要求和乙方投标文件承诺内容。
九、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
1、甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期应付而未付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
（3）甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此遭受的损失。
2、乙方违约责任
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
乙方交货不合格定义：
乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。
乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。
十、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、索赔
1、甲方有权根据甲方所在地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2）达不到采购需求的标的物应退回，所产生的各项费用及损失由乙方承担。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以支付索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补足。 
十二、保密条款
1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，未经该方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2、无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。
3、若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，并有权视情节轻重单方解除本合同。
十三、知识产权
1、乙方因履行本合同所产生的全部项目成果的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。
2、乙方应保证在提供本项目下服务过程中不侵害任何第三人的知识产权等合法权益，因知识产权纠纷第三人向甲方请求赔偿的，乙方应承担由此产生的一切费用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。
十四、合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
十五、争议解决办法
甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议的，应在甲方的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
十六、合同生效及其它
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。
2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。
4、本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、招标代理机构二份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：


乙方（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：















[bookmark: 评分要点]第六章 评标办法及评分标准
一、评标办法
1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。
2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
二、评分标准
（一）价格基准分：（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）技术部分（56分）
1、投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较（30分）
投标人必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。
评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得30分。带“▲”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣2分，其他设备参数负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。同一产品同一参数不重复扣分。（其中加“▲”项需提供第三方权威检测机构出具的产品检测报告或网站截图并加盖供应商公章，未按要求提供或提供的检测报告或截图不符合要求则视为负偏离）,（所提供的检验检测报告文件都应具备实时可查询真伪的条件。提供报告的检验检测机构应当获得国家或省级检验检测机构资质认定,依据国家相关规定要求，在检验检测报告上准确使用CMA、CNAS资质认证标识，检验检测报告中应当明确标明检测依据的规范标准、产品图片、检验检测原始数据等。）
2、项目整体服务方案（8分）
针对本项目的整体服务方案的合理性、可靠性、稳定性，由评委进行综合比较，方案全面合理、可行性强、与实际需求贴合度高的得8分；
方案较合理、可行性一般、与实际需求贴合度较高的得5分；
方案简单不合理，与实际需求贴合度差的得2分；方案内容无描述的不得分；本项最高得8分。
3、根据投标人提供的供货方案，由评委综合评审：方案详实具体、可实施性强、合理可行的得5分；方案较为详细、可实施性较好的得3分；方案不够详细可操作性一般的得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得5分。
4、根据投标人针对本项目实际制定的安装调试方案，由评委综合评审：方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰；安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得5分；
方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整；安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得3分；
方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得5分。
5、投标人提供针对本项目制定安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等，由评委综合评审：具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得4分；
具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得2分；
具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得4分。
6、投标人针对本项目提出售后服务及应急保障方案，包括但不限于售后服务（含如服务体系、服务内容、质量保证范围、故障解决、维修响应时间等方案）、培训方案等的描述和说明，由评委综合评审：方案合理、详尽、可行性高、与用户需求贴合度高、培训内容周全、质量保证范围条款清晰，维修响应时间及时、最快的得4分；
方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高、培训内容较周全、质量保证范围条款比较清晰，维修响应时间较快的得2分；
方案合理性、可行性一般、与用户需求贴合度不太匹配、培训内容不全、维护响应时间较慢得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得4分。
（三）商务部分（14分）
[bookmark: _Hlk237500775]1、项目经理具有高级信息系统项目管理师证书、网络工程师、人工智能高级工程师、通信高级工程师4分，同时具有其中3项得2分，具备2项及以下得1分，本项最高得4分。
[bookmark: _GoBack]2、项目技术负责人具有高级信息系统项目管理师证书、低压电工证书的，有一项得1分，本项最高得2分。
3、项目组其他技术人员(除项目经理、项目技术负责人)具有信息系统管理工程师、网络规划工程师、有一项得0.5分，本项最高得1分。
（注：以上1-3项投标文件中须提供相关人员证书、证明复印件以及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。）
4、投标人具有ISO10015培训管理体系认证证书、服务质量服务认证证书、信息安全服务资质认证证书每具备一项得2分，最高得6分。（投标文件中须提供有效证书复印件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。）
5、投标人提供2023年（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供完整的合同复印件或扫描件加盖公章）
注：
1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3、评分标准中要求的复印件资料，可在网上查询的提供网上查询截图即可，否则对应项不得分。
4、商务部分偏离和服务内容偏离要求逐一列明。
三、政府采购政策：
（一）中、小企业
[bookmark: _Hlk111647296]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：
1、本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购，如供应商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。
3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（三）监狱企业
根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。
四、对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

[bookmark: _Hlk132386289]（本文完）
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