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[bookmark: _Toc2353]  招标公告
[bookmark: _Hlk213065768]项目概况
北京西路15号食堂主要设施设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月22日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0388
1.2项目名称：北京西路15号食堂主要设施设备采购项目
1.3项目预算：180万元
1.4最高限价：180万元
1.5采购需求：本项目为北京西路15号食堂主要设施设备采购，包括热厨烹饪设备、面点加工设备、冷藏冷冻设备、油烟净化及安全设备等。技术参数详见第四章采购需求。
1.6合同履约期限：30日历天。中标人根据采购人通知进场进行设备技术交底，11月30日前完成交付安装。
1.7本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.8本项目不接受联合体投标。
1.9本项目标的所属行业：工业。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据。依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
[bookmark: _GoBack]2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
[bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]三、获取采购文件
3.1时间：自公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
[bookmark: OLE_LINK10]3.3获取方式：网上下载
[bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc21817]四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年10月22日9点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc22940]4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启
5.1时间：2026年10月22日9点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc23729]5.2地点：“苏采云”网上开标大厅
六、公告期限
[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.3有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：江苏省教育厅机关服务中心
[bookmark: _Toc104307927][bookmark: _Toc24028]地址：南京市北京西路15号
[bookmark: _Toc104307928][bookmark: _Toc15387]联系方式：庄宁  025-83335226
2.采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联系人：解凤宇
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-83320576
邮箱：xiefy@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：解凤宇
电话：025-83320576
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc13976]
  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）技术说明与服务方案；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
不收取
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2招标代理服务费：本次采购，采购人按照“《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协(2022)002号文”中代理服务收费标准的80%执行，向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
16.3专家评审费：政府采购项目专家评审费标准按省有关规定执行，由甲方支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分；其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	30
	客观分

	3.服务

	3.1
	供货安装及调试方案
	评委根据投标人提供的供货安装及调试方案评分（每项内容逐条阐述）：
包括1.供货进度保证措施；2.专业的厨房设备安装的重点及难点对应的解决方案。
（1）上述每项内容可行性以及安全性高、全面合理、针对性强、操作性强的，得3分；
（2）上述每项内容具备一定的可行性、安全性及可操作性基本科学合理，得1.5分；
（3）上述每项内容不具备可行性、不科学、不合理、不具备可操作性或未提供的不得分。
本项最多得6分。
	6
	主观分

	3.2
	应急协调方案
	评委根据投标人提供的应急协调方案（每项内容逐条阐述）：
包括1.应急协调配合措施；2.应急抢修措施。
（1）上述每项内容可行性以及安全性高、全面合理、针对性强、操作性强的，得3分；
（2）上述每项内容具备一定的可行性、安全性及可操作性基本科学合理，得1.5分；
（3）上述每项内容不具备可行性、不科学、不合理、不具备可操作性或未提供的不得分。
本项最多得6分。
	6
	主观分

	3.3
	质量保证措施
	评委根据投标人提供的质量保证措施（每项内容逐条阐述）：
包含1.生产工艺、质量检测措施；2.质量保障措施。
（1）上述每项内容可行性高、全面合理、针对性强，得3分；
（2）上述每项内容具备一定的可行性、较全面合理、针对性较强，得1.5分；
（3）上述每项内容措施不合理或未提供的不得分。
本项最多得6分。
	6
	主观分

	3.4
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案（每项内容逐条阐述）：
包括1.售后承诺、零配件供应方案、售服巡检机制、售后故障排障时间；2.售后服务人员、机具、车辆配置、交付后驻点保障。
（1）上述每项内容全面、可行，售后维保专业，多样的交通工具保障，维修时间及时，得2分；
（2）上述每项内容较全面、较可行，售后维保较专业，较多样的交通工具保障，维修时间较及时，得1分；
（3）上述每项内容不全面、不可行，售后维保不专业，交通工具无法保障，维修时间不及时或未提供的不得分。
本项最多得4分。
	4
	主观分

	3.5
	质保期限承诺
	投标人提供质保售期限书面承诺，在满足3年基本质保期基础上，每增加1年免费质保服务的，得2分，本项最多得4分。
	4
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年9月1日（含）以来类似厨房设备供货业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同及发票扫描件，合同页须清晰可见相应内容，未按要求提供证明材料或者不提供的不得分）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力
	（1）拟投入本项目的安装、维修作业人员具有燃气具安装维修工职业技能等级证书或燃气燃烧器具安装维修人员培训合格证书，每提供一名得1分，最多得2分。
（2）拟投入本项目的焊接人员，具有有效期内应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的，每提供一名得1分，最多得2分。
（3）拟投入本项目的电工人员，具有有效期内应急管理部门颁发的电工特种作业证，每提供一名得1分，最多得2分。
注：（只按一人一证计分，不可兼得；提供证书及2026年3月至2026年9月任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。）
	6
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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一、项目概况
本项目为北京西路15号食堂主要设施设备采购，包括热厨烹饪设备、面点加工设备、冷藏冷冻设备、油烟净化及安全设备等。
二、采购执行标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准，除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
三、设备清单
（★为实质性要求，不满足作无效投标）
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	热厨间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	UV油网烟罩连弥散新风
	6200×1550×555
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸6200×1550×555（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%、压损不大于227Pa，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的“或相当于”产品均可。
▲13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明。
	

	2
	UV油网烟罩连弥散新风
	5700×1550×600
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸5700×1550×600（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的“或相当于”产品均可。
▲13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明
	

	3
	燃气双头大锅灶
	2200×1250×1250
	2
	台
	▲1、热负荷：35kW×2＝70kW。
2、用料明细：台面SUS304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；前面板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢；背板前后横码430-1.5mm；左右框架1.5mm；双层台面、隔热棉隔热；整体炉砖，防止漏火损坏炉膛。
3、入气口：DN25；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、风机电压：220V～/50Hz。
▲5、风机功率：不大于60W×2。
6、炉头：不锈钢环保预混燃烧式炉头，燃气与空气混合燃烧充分、热效率高；每个炉头独立配置风机、摇摆式冷水龙头及防水按钮开关；
7、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
8、熄火保护：离子检测熄火保护。
9、燃气系统密封性：整机燃气通路气密性符合GB 35848-2024要求。
10、烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值要求，投标提供检测报告。
11、低温升防烫设计：设备易触碰区域温升满足GB 35848-2024限值，具备防烫特性。
12、双层隔热台面：采用双层分体台面设计，台面夹层内置高密度隔热保温棉，降低炉面表面温度，防止操作人员烫伤。
13、配置φ800大锅；随机附备品备件及专用工具。
14、尺寸：2200×1250×1250（mm），以本表尺寸为准。
15、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
	

	4
	UV油网烟罩连弥散新风
	3850×1550×600
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸3850×1550×600（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的“或相当于”产品均可。
▲13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明。
	

	5
	工作台连一层板
	1800×760×800/150
	2
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	6
	燃气环保双门对开蒸柜
	1200X810X1850
	2
	台
	▲1、热负荷：44kW。
2、用料明细：外框采用SUS304-1.5mm不锈钢板；柜体、门、门封、内胆采用SUS304-1.0mm不锈钢板；水箱采用SUS304-1.5mm不锈钢板；配4个层网；采用火管结构水胆，内胆采用SUS304-1.5mm不锈钢板，设自动进水保护装置，防止干烧。
3、入气口：DN20；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、额定功率：25W。
5、炉头：自然风大火孔不锈钢喷射炉头，依靠自然进风实现充分燃烧，无风机设计、工作噪音低。
6、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
7、熄火保护：离子检测熄火保护。
8、采用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时主气阀不打开。
9、设置缺水保护，防止干烧损坏水胆；内置自动入水系统。
10、烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值要求，投标提供检测报告。
11、排烟温度稳定高于200℃，避免排烟管内冷凝水回流；投标提供检测报告。
12、蒸腔蒸汽压力控制在600Pa以内，且不超过GB 35848-2024规定的安全上限；规格尺寸1200×810×1850（mm），随机附备品备件及专用工具。
13、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
	

	7
	燃气环保双头双尾炒炉
	2200×1200×1250
	1
	台
	▲1、热负荷：30kW×2＝60kW。
2、用料明细：台面SUS304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；前面板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢；炉底架采用38mm×38mm加厚不锈钢方管焊接制作。
3、入气口：DN25；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、风机电压：220V～/50Hz。
5、风机功率：不大于55W×2。
6、炉头：不锈钢炉头，燃气与空气混合燃烧充分、热效率高；每个炉头独立配置风机、摇摆式冷水龙头、尾撑及防水按钮开关；
7、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
8、双层隔热台面：采用双层分体台面设计，台面夹层内置高密度隔热保温棉，降低炉面表面温度，防止操作人员烫伤。
9、控制系统：采用一体式控制器，将风机、点火器、燃气阀、熄火保护及长明火控制等功能集成。
10、能效：热效率满足GB 35848-2024一级能效要求，投标提供检测报告。
11、安全防护：配离子感应熄火保护装置及声光一体化故障报警功能。
12、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书；规格尺寸2200×1200×1250（mm）。
	

	8
	燃气环保三门蒸柜
	900X810X1900
	1
	台
	▲1、热负荷：35kW。
2、用料明细：外框采用SUS304-1.5mm不锈钢板；柜体、门、门封、内胆采用SUS304-1.0mm不锈钢板；水箱采用SUS304-1.5mm不锈钢板；配4个层网；采用火管结构水胆，内胆采用SUS304-1.5mm不锈钢板，设自动进水保护装置，防止干烧。
3、入气口：DN20；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、额定功率：25W。
5、炉头：自然风大火孔不锈钢喷射炉头，依靠自然进风实现充分燃烧，无风机设计、工作噪音低。
6、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
7、熄火保护：离子检测熄火保护。
8、采用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时主气阀不打开。
9、设置缺水保护，防止干烧损坏水胆；内置自动入水系统。
10、烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值要求，投标提供检测报告。
11、排烟温度稳定高于190℃，避免排烟管内冷凝水回流；投标提供检测报告。
12、蒸腔蒸汽压力控制在500Pa以内，且不超过GB 35848-2024规定的安全上限；规格尺寸900×810×1900（mm），随机附备品备件及专用工具。
13、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
	

	9
	燃气环保单头大炒炉
	1200×1200×1250
	1
	台
	▲1、热负荷：35kW。
2、用料明细：台面SUS304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；前面板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢；背板前后横码430-1.5mm；左右框架1.5mm；双层台面、隔热棉隔热；整体炉砖，防止漏火损坏炉膛。
3、入气口：DN25；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、风机电压：220V～/50Hz。
5、风机功率：不大于60W。
6、炉头：不锈钢环保预混燃烧式炉头，燃气与空气混合燃烧充分、热效率高；每个炉头独立配置风机、摇摆式冷水龙头及防水按钮开关；
7、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
8、熄火保护：离子检测熄火保护。
9、燃气系统密封性：整机燃气通路气密性符合GB 35848-2024要求。
10、烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值要求，投标提供检测报告。
11、低温升防烫设计：设备易触碰区域温升满足GB 35848-2024限值，具备防烫特性。
12、双层隔热台面：采用双层分体台面设计，台面夹层内置高密度隔热保温棉，降低炉面表面温度，防止操作人员烫伤。
13、配置φ800大锅；随机附备品备件及专用工具。
14、尺寸：1200×1200×1250（mm），以本表尺寸为准。
15、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
	

	10
	燃气环保单头单尾炒炉
	1200×1200×1250
	1
	台
	▲1、热负荷：30kW。
2、用料明细：台面SUS304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；前面板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢；炉底架采用38mm×38mm加厚不锈钢方管焊接制作。
3、入气口：DN25；入水口：DN15；排水口：DN40。
4、风机电压：220V～/50Hz。
5、风机功率：不大于55W×2。
6、炉头：不锈钢炉头，燃气与空气混合燃烧充分、热效率高；每个炉头独立配置风机、摇摆式冷水龙头、尾撑及防水按钮开关；
7、点火：脉冲电子点火，与熄火保护系统联动，具备安全时序控制，有效防范爆燃隐患。
8、双层隔热台面：采用双层分体台面设计，台面夹层内置高密度隔热保温棉，降低炉面表面温度，防止操作人员烫伤。
9、控制系统：采用一体式控制器，将风机、点火器、燃气阀、熄火保护及长明火控制等功能集成。
10、能效：热效率满足GB 35848-2024一级能效要求，投标提供检测报告。
11、安全防护：配离子感应熄火保护装置及声光一体化故障报警功能。
12、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书；规格尺寸1200×1200×1250（mm）。
	

	11
	燃气六头双圈平头炉
	1200*900*810
	1
	台
	▲1、热负荷：7kW×6＝42kW。
2、熄火保护：热电偶熄火保护；用料：台面SUS304-1.5mm不锈钢，前板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢。
3、整机采用全SUS304不锈钢机身结构，性能优良。
4、操作方便，火力集中，加热速度快。
5、燃烧噪音小，热效率高，环保节能，安全可靠。
6、炉火开关连安全制，内置熄火安全装置。
7、采用脉冲电子点火，铸铁炉头底部设盛油盆；整机为不锈钢结构并设集油盆。
8、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。
9、具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
10、安全：燃气通路气密性符合GB 35848-2024要求，配熄火保护装置。
11、入气口：螺纹连接DN20；燃气类别及压力与现场气源一致。
12、性能：热效率与烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值，投标提供检测报告；规格尺寸1200×900×810（mm），随机附备品备件及专用工具。
	

	12
	四门高身冷藏雪柜（风冷）
	1220×（750+40）×1960
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、四门高身冷藏雪柜（风冷）为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
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	灭火系统
	L=5700
	1
	台
	1、灭火药剂为食用油专用灭火剂，无毒、无污染、无腐蚀性；药剂容量按保护范围确定（双瓶组不小于23L），投标注明有效期与更换说明。
2、灭火时间：不大于3s；使用温度范围（工作温度范围）：4~55℃。
3、驱动气体贮存压力：满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
4、感温器公称动作温度：低温183℃±5℃（高温235℃可选）；单向阀、减压阀等部件参数满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
5、启动型式：机械启动式，具备自动探测与自动、手动启动功能，性能可靠。
6、防止误动作拉力满足XF 498-2012规定；随机附备品备件及专用工具。
▲7、产品符合XF 498-2012（原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》，投标提供具备CMA或CNAS资质的型式检验报告或认证证书。
8、动作后联动切断燃气阀与风机电源，并提供接入消防控制中心的信号传输端子及切断燃气阀端子。
9、安装调试后做联动测试并出具记录。
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	灭火系统
	L=3850
	1
	台
	1、灭火药剂为食用油专用灭火剂，无毒、无污染、无腐蚀性；药剂容量按保护范围确定（双瓶组不小于23L），投标注明有效期与更换说明。
2、灭火时间：不大于3s；使用温度范围（工作温度范围）：4~55℃。
3、驱动气体贮存压力：满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
4、感温器公称动作温度：低温183℃±5℃（高温235℃可选）；单向阀、减压阀等部件参数满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
5、启动型式：机械启动式，具备自动探测与自动、手动启动功能，性能可靠。
6、防止误动作拉力满足XF 498-2012规定；随机附备品备件及专用工具。
▲7、产品符合XF 498-2012（原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》，投标提供具备CMA或CNAS资质的型式检验报告或认证证书。
8、动作后联动切断燃气阀与风机电源，并提供接入消防控制中心的信号传输端子及切断燃气阀端子。
9、安装调试后做联动测试并出具记录。
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	灭火系统
	L=6200
	1
	台
	1、具有火灾自动探测、自动灭火功能，设自动、手动启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠；保护范围按灶台实际长度配置（本条保护长度L=6200mm）。
2、系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等；控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐及连接软管、单向阀、减压阀等构成；设备设DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管，喷嘴采用不锈钢制作，防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故。
▲3、采用食用油专用灭火药剂，灭火药剂无毒、无污染、无腐蚀性；药剂有效期不少于3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L；投标注明更换说明。
4、灭火剂管道压力、贮气瓶压力及喷嘴数量满足XF 498-2012规定（参考值：管道1.2MPa、贮气瓶12MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组11~18个）；感温器动作温度183℃±5℃。
▲5、产品符合XF 498-2012（原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》，投标提供具备CMA或CNAS资质的型式检验报告或认证证书。
6、动作后联动切断燃气阀与风机电源，并提供接入消防控制中心的信号传输端子及切断燃气阀端子；安装调试后做联动测试并出具记录；随机附备品备件及专用工具。
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	掩门冷藏平台雪柜（风冷）
	1500×750×800/150
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、掩门冷藏平台雪柜（风冷）为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
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	燃气双头双圈平头炉
	1105x750X800
	1
	台
	▲1、热负荷：14kW×2＝28kW。
2、用料明细：采用SUS304-1.2mm不锈钢板；前板、侧板、背板SUS304-1.0mm不锈钢；具备耐高温、抗腐蚀、易清洁特性，炉灶设集油盆。
3、入气口：DN20；燃气类别及压力与现场气源一致。
4、炉头：2个铸铁炉头，材质为加厚铸铁，能承受长时间高温燃烧；配套铸铁炉花板，采用自然进风结构，便于清洁维护，保障火焰分布均匀稳定。
5、点火：压电式点火，点火快、无爆燃风险，引燃后火焰布满全部火孔，火焰稳定不脱火、不飘火。
6、熄火保护：热电式熄火保护装置，意外熄火时快速传递信号并启闭阀门，缩短燃气泄漏时长，提升使用安全性。
7、燃气系统密封性：整机燃气通路气密性符合GB 35848-2024要求。
8、烟气中CO排放满足GB 35848-2024限值要求，投标提供检测报告。
9、低温升防烫设计：设备易触碰区域温升满足GB 35848-2024限值，具备防烫特性。
10、产品执行标准GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》，并取得国家强制性产品认证（CCC），投标及进场提供与投标型号一致的证书。
11、规格尺寸1105×750×800（mm）；随机附备品备件及专用工具。
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	UV电器控制箱（供1H12)
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
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	UV电器控制箱(供1H19)
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
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	UV电器控制箱（供1H29)
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
	

	21
	双边移门工作柜
	1800×800×800
	2
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.5mm不锈钢
3、层板：304-1.2mm不锈钢
4、侧板：304-1.0mm不锈钢
5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
7、台脚：可调节不锈钢重力脚
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	工作台连一层板
	1600×760×800/150
	2
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
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	不锈钢封墙板
	6200×2000
	12.4
	m²
	1、主材为304不锈钢板材，厚度为1.2mm.
2、墙体上附有基成，保证面板覆盖平整不变形。
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	不锈钢封墙板
	5700×2000
	11.4
	平方
	1、主材为304不锈钢板材，厚度为1.2mm.
2、墙体上附有基成，保证面板覆盖平整不变形。
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	单星盆工作台
	750×760×800
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
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	单星盆台
	1450×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
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	单星盆台
	800×750×800
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
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	炉间柜
	400×1200×810/450
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
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	炉间柜
	400×1200×810/450
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
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	可调节挂墙式双层板
	1450×320×700
	1
	台
	1、层板：304-1.2mm不锈钢；
2、三角板：304-2.0mm不锈钢；
3、天梯码：304-2.0mm不锈钢。
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	灭蝇灯
	500×120×290
	2
	台
	1、电压：220V
▲2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
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	注水龙头
	
	1
	台
	1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。压缩式阀芯，结构简单故障率小使用寿命久，一字形合金手柄
2、双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。
3、开孔尺寸为Φ25mm进水接口 为G1/2外螺纹。
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	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
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	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
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	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
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	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
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	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	38
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	39
	洗地龙头
	
	2
	台
	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面不易脱落。
2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀
3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 耐压300PSI
4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）
5、进水接口为标准G1/2外螺纹
	

	中式面点间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	40
	UV油网烟罩连弥散新风
	4800×1550×600
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸4800×1550×600（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%、压损不大于 227Pa，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的“或相当于”产品均可。
▲13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明。
	

	41
	电三层六盘烤箱
	1220X805X1335
	1
	台
	1.整机采用 0.8mm 厚 430 不锈钢材质，搭配保温棉结构，防腐耐锈，坚固耐用，保温节能效果显著。
2.每层内置 18 条高效发热管，加热均匀且升温迅速，配合微电脑数显精准控温，温差≤±5℃，烘烤成品稳定一致。
3.配备专用密封门封，保温密封性强；透明视窗搭配防爆护灯，可实时监控烘烤状态，定时蜂鸣提醒更便捷。
4.人性化防烫手柄与专业排气散热系统，保障操作安全，有效延长设备及配件使用寿命。
5.底部装有万向带锁脚轮，移动灵活、停放稳固，适配各类商用厨房场景，是商用烘焙理想设备。
6.不带烤盘。
	

	42
	和面机（一包粉)
	1082X596X1270
	1
	台
	1、机身结构牢固、尺寸精准，有效保障设备运行平稳、性能可靠（加工工艺不作强制要求）。
2、机身采用Q235优质碳钢板经静电喷塑处理或不锈钢材质，涂层牢固耐磨，外观整洁耐用。
3、采用皮带或链条传动（不限定传动形式），运转平稳、噪音低、维护方便。
4、控制面板布局清晰、操作直观简便，具备双模式与双路定时设计，可实现标准化、自动化和面流程。
5、搅拌杆采用优质合金钢或不锈钢精制，强度高、韧性好，经久耐用不易变形，可满足长期高强度和面作业。
6、安全网设有联动限位开关，切实保障人员操作安全。
7、电压380V；额定输入功率约4.75kW，电机功率1.5/4kW。
8、产品净尺寸1082×596×1270（mm）；净重约350kg。
▲9、料桶容量：不小于80L。
10、最大和面量：不小于25kg。
11、速度：双速或可调速即可，不限定具体转速数值；随机附备品备件及专用工具。
	

	43
	电热对开门蒸柜
	1150*810*1800
	1
	台
	1、电压: 380V3N~/50Hz
2、功率: 36kW
3、规格: 具低水位保护功能；内部尺寸: 990*635*940MMH；配备20对挂角；可放20个400X600蒸饭盆；不包饭盆(可供选购)；含水垢磁化管；硬水地区使用该设备必须装配软化水设置；
4、入水口: DN15,排水口: DN40
5、材料：上身框架304# 1.2MM；前板304# 1.0MM；侧板304# 1.0MM；背板304# 1.0MM；水胆304# 1.5MM；水胆用隔热棉隔热；
6、全304不锈钢机身结构，性能优良；
7、水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，加热采用高温特制材料发热管，受热面积大，表面隔热处理；
8、内胆有保温材料包裹，提高保温性能；
9、设计低水位及超温保护功能；
10、特别结构的硅胶门胶边，柜门不漏蒸汽；
11、自动进水，防止电热管干烧；
12、蒸层排水U型管结构，防止蒸汽由下部外溢；
13、硬水地区使用该设备必须装配软化水设置，随机有附备品备件。
	

	44
	电双缸炸炉连柜
	800*900*850
	1
	台
	1、电压：380V 3N～/50Hz；功率：9kW×2＝18kW；油缸容量：18L×2；温度范围：60℃~190℃；配机械式超温保护装置，动作温度约230℃（按工艺设定并在投标文件中注明）；接触器、断路器等电气元件采用通过CCC认证的知名品牌，投标列明品牌型号；排气口设30mm高搪瓷铁罩，并满足现场电源要求。
2、用料：不锈钢框架采用430-1.5mm；台面SUS304-1.8mm；控制面板SUS304-1.5mm；侧板SUS304-1.0mm；背板SUS304-1.0mm。
3、性能特点：a.全不锈钢机身结构；b.配可调不锈钢脚，放置平稳；c.设“V”形冷凉区沉积渣物，防止粘于发热管上烧焦；d.配大容量油缸；e.采用发热管加热，传热效率高，可防止粘底及炉体温度过高。
4、设缺油、缺水保护（适用时）；安全、稳定，降低设备故障率。
5、投标提供电气原理图、易损件清单及产品合格证明。
	

	45
	四门高身冷藏雪柜（风冷）
	1220×（750+40）×1960
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、四门高身冷藏雪柜（风冷）为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
	

	46
	灭火系统
	L=10250
	1
	台
	1、灭火药剂为食用油专用灭火剂，无毒、无污染、无腐蚀性；药剂容量按保护范围确定（双瓶组不小于23L），投标注明有效期与更换说明。
2、灭火时间：不大于3s；使用温度范围（工作温度范围）：4~55℃。
3、驱动气体贮存压力：满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
4、感温器公称动作温度：低温183℃±5℃（高温235℃可选）；单向阀、减压阀等部件参数满足XF 498-2012规定，投标列明实际值。
5、启动型式：机械启动式，具备自动探测与自动、手动启动功能，性能可靠。
6、防止误动作拉力满足XF 498-2012规定；随机附备品备件及专用工具。
▲7、产品符合XF 498-2012（原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》，投标提供具备CMA或CNAS资质的型式检验报告或认证证书。
8、动作后联动切断燃气阀与风机电源，并提供接入消防控制中心的信号传输端子及切断燃气阀端子。
9、安装调试后做联动测试并出具记录。
	

	47
	搅拌机
	645×562×1011
	1
	台
	1.机身选用高强度合金钢基材，配合先进表面防护技术，抗冲击、耐磨损，适应高强度连续作业环境。
2.防护网、料桶、行星轴均为不锈钢材质，符合食品卫生要求。
3.底部配黑色橡胶底脚，减震防滑，运行平稳。
4.产品采用双侧不锈钢锁环快速锁紧结构，旋转即可便捷固定或释放料桶。
5.搅拌头升降由右侧手轮操控，机械传动平稳，内置行程开关到位自动保护，防止过位运行。
6.三档速效调速，兼顾快速升降与精确定位，满足混合、揉面、打发等不同工况需求。
7.产品采用皮带传动结构，运行平稳静音，有效降低机械噪音；
▪具备过载自动保护功能，负载异常时打滑防卡死，保护电机安全；
▪缓冲启动柔和，减少电流与机械冲击；
▪维护便捷，皮带更换无需拆解核心部件，成本低、停机短。
8.纯铜电机:电阻率低，导电性能优异，温升小，运行稳定耐久
9.电压（V）：220/380
▲10.5.额定输入功率（kw）：1.5；电机功率（kw):1.1
11.产品尺寸（mm）：645*562*1011
12.净重(kg）:170
▲13.料桶容量(L)：40
14.最大和面量(Kg)：4.5
15.搅拌速度(rpm)：80/160/310rpm
16.5~6分钟分钟可和成面团；
17.标配：钩、球、拍
	

	48
	UV电器控制箱（供1G13）
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
	

	49
	不锈钢封墙板
	4800×2000
	9.6
	平方
	1、主材为304不锈钢板材，厚度为1.2mm.
2、墙体上附有基成，保证面板覆盖平整不变形。
	

	50
	面粉车
	500×500×500
	2
	台
	1、箱体：304-1.2mm不锈钢，采用圆角设计；
2、加强筋：1.5mm不锈钢；
3、脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮,对角带刹车。
	

	51
	饼盘车
	470×650×1750
	2
	台
	1、车体：不锈钢材质，厚度1.2mm，25×25不锈钢方管制作不锈钢。
2、搁条：不锈钢材质，厚度1.5mm。.
3、脚轮：5寸抗阻力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	

	52
	双星盆台
	1200×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：304×ø38×1.2mm圆管
5、横管：304×ø25×1.2mm圆管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	53
	活动工作台连一层板
	7600×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：304-1.2mm×ø38圆管
5、配5寸平板脚轮，两个带刹车，两个不带刹车
	

	54
	—摇柄去水制
	
	2
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	55
	台式混水厨房龙头
	
	2
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	56
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	57
	工具挂架
	L=4800
	1
	台
	1、支架：38×25×1.2mm方管；
2、横杆：Φ38×1.2mm圆管；
3、挂钩：Φ6不锈钢圆钢制作。
	

	58
	掩门工作柜
	1000×500×1800
	1
	台
	1、层板：304-1.2mm不锈钢
2、侧板：304-1.0mm不锈钢
3、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
5、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	59
	单门醒发箱
	1225*770*1540
	1
	台
	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。
2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。
3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。
4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。
5、采用各厂优质电器元件。
6、特设自动进水装置和任意调节层架
	

	冷冻库&冷藏库（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	60
	冷藏库库板连自动平移门
	2450×4400×2600
	1
	台
	1、冷库墙板密度：不小于40kg/m³。
2、冷库地台密度：不小于46kg/m³。
3、导热系数：不大于0.024W/(m·K)。
4、抗压强度：不小于160kPa。
5、粘结强度：大于0.100MPa。
6、抗弯承载能力：不大于8.80mm。
7、库板表面材质：可见面0.8mm不锈钢板、不可见面0.8mm彩钢板，冷库内边角为圆角设计（含顶板与墙板）；地台内外0.6mm镀锌板；金属板间发泡100mm厚聚氨酯作保温材料。
▲8、库门：洞口尺寸约1900×840mm，配置自动平移门，数量1樘；冷库板保温层燃烧性能不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的B1级。
9、门边镶嵌PVC磁性密封条，确保密封良好。
▲10、配电子显示温度表及冷库LED三防灯；冷库采用埋地做法，埋地底板埋深200mm（含保温地板）；库温按用途设定（冷藏0~10℃）。
11、冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩（锁）固定，垂直面不少于三组、水平面不少于两组；接缝严密无冷桥。
12、冷库板边缘预置橡胶密封垫。
13、整机含制冷、化霜、排水联动。
14、随货提供保温层燃烧性能及材料检测报告、产品合格证明。
	

	61
	冷冻冷库库板连自动回归门
	2650×2850×2600
	1
	台
	1、冷库墙板密度：不小于40kg/m³。
2、冷库地台密度：不小于46kg/m³。
3、导热系数：不大于0.024W/(m·K)。
4、抗压强度：不小于160kPa。
5、粘结强度：大于0.100MPa。
6、抗弯承载能力：不大于8.80mm。
7、库板表面材质：可见面0.8mm不锈钢板、不可见面0.8mm彩钢板，冷库内边角为圆角设计（含顶板与墙板）；地台内外0.6mm镀锌板；金属板间发泡100mm厚聚氨酯作保温材料。
▲8、库门：洞口尺寸约1900×840mm，配置自动回归门，数量1樘；冷库板保温层燃烧性能不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的B1级。
9、门边镶嵌PVC磁性密封条，确保密封良好。
▲10、配电子显示温度表及冷库LED三防灯；冷库采用埋地做法，埋地底板埋深200mm（含保温地板）；库温按用途设定（冷冻不高于-18℃）。
11、冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩（锁）固定，垂直面不少于三组、水平面不少于两组；接缝严密无冷桥。
12、冷库板边缘预置橡胶密封垫。
13、整机含制冷、化霜、排水联动。
14、随货提供保温层燃烧性能及材料检测报告、产品合格证明。
	

	62
	压缩机
	
	1
	台
	1、压缩机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号，使机组在各应用范围具有良好的性价比。
2、冷凝器采用高效换热管（内螺纹管），焊接工艺可靠，有效提高换热性能并确保长期应用冷量不衰减。
3、风扇电机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号。
▲4、机组能效（COP）满足国家能效等级要求，投标列明实测值。
5、运行噪声满足国家相关限值要求。
6、控制系统方案由投标人在投标文件中列明。
7、配置油分离器、供液组件及大号冷凝器；包装满足运输及现场搬运要求。
8、工况与制冷量：按冷库容积与设计库温（冷藏0~10℃／冷冻不高于-18℃）计算，机组制冷量不小于设计计算值并预留10%余量；电源380V/50Hz，额定功率与电流以实物铭牌为准。
▲9、投标提供易损件清单及产品合格证明。
	

	63
	压缩机
	
	1
	台
	1、压缩机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号，使机组在各应用范围具有良好的性价比。
2、冷凝器采用高效换热管（内螺纹管），焊接工艺可靠，有效提高换热性能并确保长期应用冷量不衰减。
3、风扇电机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号。
▲4、机组能效（COP）满足国家能效等级要求，投标列明实测值。
5、运行噪声满足国家相关限值要求。
6、控制系统方案由投标人在投标文件中列明。
7、配置油分离器、供液组件及大号冷凝器；包装满足运输及现场搬运要求。
8、工况与制冷量：按冷库容积与设计库温（冷藏0~10℃／冷冻不高于-18℃）计算，机组制冷量不小于设计计算值并预留10%余量；电源380V/50Hz，额定功率与电流以实物铭牌为准。
▲9、投标提供易损件清单及产品合格证明。
	

	64
	冷风机
	
	1
	台
	1、面板采用铝镁合金或同等防腐防氧化材质；换热器采用标准铜管铝翅片（满足换热与防腐要求即可，不限定材质组合）。
2、风扇电机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号。
▲3、按库容与库温选型：中温系列冷量覆盖2.0~9.9kW，配1~4个风扇。
4、采用300mm风扇，结构紧凑，设备高度满足库内净高要求；接水盘可180°反方向安装，并接32mm螺纹接头。
5、采用便于检修的柜式设计，电气侧外壳及制冷管路侧外壳均可方便打开。
6、电气接线板正面安装，方便接线及维修；接线端子简化接线。
7、标准型号均安装针阀，外壳顶端设抓脚吊耳；配牢固绳索，用于检修时固定接水盘。
8、风量与射程满足库内均温要求；化霜方式可选，接水盘排水畅通、便于清洁。
9、投标提供产品合格证明及易损件清单。
	

	65
	冷风机
	
	1
	台
	1、面板采用铝镁合金或同等防腐防氧化材质，换热器采用标准铜管铝翅片；风扇电机采用市场主流知名品牌，投标列明品牌型号。
▲2、按库容与库温选型：中温系列冷量覆盖2.0~9.9kW，配1~4个风扇。
3、采用300mm风扇，结构紧凑，设备高度满足库内净高要求；接水盘可180°反方向安装，并接32mm螺纹接头。
4、采用便于检修的柜式设计，电气侧外壳及制冷管路侧外壳均可方便打开。
5、电气接线板正面安装，方便接线及维修；接线端子简化接线。
6、标准型号均安装针阀，外壳顶端设抓脚吊耳；配牢固绳索，用于检修时固定接水盘。
7、风量与射程满足库内均温要求；化霜方式可选，接水盘排水畅通、便于清洁。
8、投标提供产品合格证明及易损件清单。
	

	预进间&冷菜间（一楼）设备明细清单

	
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	66
	双门平台冷藏雪柜
	1800X750X850
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板，内箱圆弧设计；与食品接触部位材料符合 GB 4806.1-2016 及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求，投标提供《食品接触产品安全认证证书》或 GB 4806.9 合金元素迁移量检测报告、食品接触产品卫生认证证书（可经国家认监委网站查询），随货提供合格证明。
2、门体结构：独立控温双温工作台，平台面下分设冷藏区、冷冻区两个独立温区，两区各自独立门体（翻转掩门）、独立启闭、独立门封；门封采用多气囊可拆卸式磁性硅胶胶条，密封性能好、便于清洁；门体带小于 90° 自回归关闭构件（备锁自动回归），自闭灵活；箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水。
▲3、规格尺寸：1800×750×850（mm，长×宽×高），按本表尺寸为准。
▲4、有效容积：不小于 460L（冷藏区、冷冻区独立分区，分区容积在投标文件中注明）。
▲5、温度范围：双温区独立控温，冷藏区 0~10℃、冷冻区不高于 -18℃；两区分别配置独立数字温控器，独立设定、独立显示、独立可调，各区温度互不影响；强弱电分离、显示可读可调。
▲6、功率：不大于 500W；额定电压 220V/50Hz。
7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发（自动除霜）；冷藏区与冷冻区为各自独立制冷回路（独立蒸发器、独立节流与温控元件），两区独立控温、独立化霜；制冷系统采用全铜管，蒸发器采用 TP2 铜管制作，冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）；制冷剂采用 R134a，发泡剂采用环戊烷（C5H10）环保型。
8、结构与工艺：箱体整体式发泡，保温层厚度不小于 60mm（门体保温厚度不小于 50mm），带独立断桥设计，冷藏区与冷冻区之间设独立保温隔断；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角；平台台面整体发泡，可配挡水板；机组采用一体式可整体抽出结构，便于检修与更换；内配 PE 网架（或同等），层架高度可调；脚轮与底脚可互换，配可调不锈钢子弹脚。
9、压缩机：采用市场主流知名品牌压缩机；整机装配牢固、运行平稳，噪声与振动符合产品标准。
▲10、能效与认证：符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜》能效等级 1 级（提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）；门封条卫生安全符合 GB 21551.2-2010，抗菌率不小于 90%、检测样品未长霉；投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明（如属强制性产品认证目录范围，另提供 CCC 认证证书）。
	

	67
	双门立式冷藏冰箱
	610X750X1960
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、双门立式冷藏冰箱为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
	

	68
	双门立式冷藏冰箱
	610X750X1960
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、双门立式冷藏冰箱为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
	

	69
	台下制冰机
	
	1
	台
	1、规格：500*600*770/810
2、产能：45kG/24Hrs；
3、储冰量：20kG
4、水温：5—40℃；
5、水压：1.8bar—5.8bar
▲6、电功率：400W/220V/50HZ，10A，电源线：1.5m；
7、食品级内胆，食品更安全；
8、一键清洗保养功能，方便更卫生；
9、先进电脑版控制，设备运行状态一目了然；
10、使用环保冷媒R404A，水基发泡；
11、前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能；
▲12、环境温度范围：≤45℃；
	

	70
	掩门工作柜
	1500×750×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	71
	掩门工作柜
	750×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	72
	双星盆工作柜
	1600×760×850+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	73
	可调节挂墙式双层板
	3600×320×700
	1
	台
	1、层板：304-1.2mm不锈钢；
2、三角板：304-2.0mm不锈钢；
3、天梯码：304-2.0mm不锈钢。
	

	74
	传菜窗
	1200×450×600
	1
	台
	1、顶板及侧板：304#不锈钢材质，厚度1.0mm。
2、底板：304-1.2mm不锈钢
3、柜门：采用8mm钢化玻璃制作
	

	75
	制冰机净水器
	330×105×620
	1
	台
	1、瞬时额定流量：不小于6.3L/min（原英制1.67GPM换算，统一采用公制单位）。
2、单支滤芯总净水量：不小于34000L（9000加仑）。
3、过滤精度：0.5μm精密复滤，前置预滤不低于0.2μm，可拦截大颗粒杂质。
4、适用水压：0.07~0.86MPa，严禁水锤冲击。
5、进水水温：2℃~38℃，不可接入热水，严禁在结冰环境下使用。
6、适用水源：市政自来水。
▲7、出水水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》；涉水部件符合食品接触安全要求；产品具备有效的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，投标提供批件复印件。
8、滤芯为可更换通用规格，投标注明更换周期与耗材报价。
	

	76
	挂墙刀具消毒箱
	540×135×645
	1
	台
	1、采用UV-C紫外线灯管，灯管标称寿命不低于8000h，经久耐用。
2、紫外线波长253.7nm（偏差不超过±5nm），可有效破坏微生物DNA或RNA，达到消菌杀毒效果。
3、采用茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄。
4、采用机械式旋转开关，精准定时，操作简便。
5、刀箱门内设保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防紫外线伤人。
6、可自行设定刀具消毒时间；刀箱内部采用SUS304不锈钢，无任何卫生死角，安全卫生。
7、投标提供消毒效果检测报告（或按GB 17988相关要求提供佐证材料）及产品合格证明。
	

	77
	—电子式感应龙头
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理
2、座台式安装，开孔尺寸25mm
3、红外感应距离25cm，感应距离可调
4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源，直流电下0.25W功率，使用寿命久
5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口G1/2外螺纹。 6、属节水产品，产品技术条件须符合CJ/T194/2014《非接触式给水器具》、 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求并提供相应证书。
6、产品符合HJ/T411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》并提供相应的认证证书。
▲7、所用材质确保饮用水安全健康，拥有食品接触产品安全认证并提供复印件
	

	78
	星盆净水器（常用）
	580×100×130
	1
	台
	1、配置10寸前置处理器（过滤精度5μm）及精密滤芯（含控菌材料），配快速管接、管线及直饮龙头；有效降低因杂质引起的磨损或堵塞、不良碳酸化及口味流失。
2、处理水量：不小于6.3L/min。
3、适用水压：0.06~0.65MPa；单支滤芯总净水量：不小于34000L（9000加仑）。
▲4、出水水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》；涉水部件符合食品接触安全要求。
5、产品具备有效的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，投标提供批件复印件。
6、适用水源为市政自来水，进水水温2℃~38℃；滤芯为可更换通用规格，投标注明更换周期与耗材报价。
	

	79
	台式混水厨房龙头
	
	2
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	80
	挂墙洗手星盆
	400×400×300+100
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.0mm不锈钢
3、机制水斗：304-1.0mm不锈钢
4、围板：304-1.0mm不锈钢
	

	81
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	82
	紫外线消毒灯
	
	1
	台
	1、尺寸约长1213mm连反光底座(强度大70w/em2）
2、能产生紫外线UWC及可杀死细菌和病菌(波长200~275nm)
3、吊天花离地不高于2000mm
	

	收货区（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	83
	风幕机
	1200X180X217
	1
	台
	1.电源：220v/120W，风量：3500/4200m3/h；
2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C；
3.金铝风轮，耐腐蚀，输出平稳；
4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）；
	

	84
	工作台连一层板
	1050×700×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	蔬菜粗加工间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	85
	单大星盆台
	1200×760×800/150
	3
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	86
	工作台连一层板
	1800×700×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	87
	工作台连一层板
	1800×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	88
	工作台连一层板
	1000×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	89
	—摇柄去水制
	
	3
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	90
	台式混水厨房龙头
	
	3
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	91
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
▲2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	92
	活动式垃圾桶连盖
	φ400×750
	2
	台
	1、桶体、桶盖采用全新 HDPE/PP 塑料一次注塑成型，无焊缝，不会生锈、剥落、起皮、防凹陷，耐酸碱、耐油污、耐温-20℃～+80℃，执行 GB/T 28797《室内塑料垃圾桶》，材料卫生安全符合 GB 4806.7-2023。
▲2、容积≥80L（外形尺寸较现有 φ400×750 桶可适当加大，实际尺寸在投标中注明，桶高不小于750mm）；配脚踏式开盖（带自复位）或翻盖式密封盖，密封圈防异味外溢，废料存放稳妥。
3、桶口、桶边加厚增强并设加强圈，坚固耐用、抗冲击不变形。
4、两侧设贴身人体工程学提手与隐藏式推手，圆滑、手感舒适，便于移动转运。
5、底部双重围边并设防磨底圈，提高稳定性及增强拖拉能力。
6、配4只万向脚轮，直径≥100mm，静音聚氨酯/橡胶轮，单轮动载≥80kg，其中2只带刹车，推行轻松快捷、可锁停。
7、桶身设容量刻度及“餐厨废弃物”标识字样。
8、环保圆形储物桶可与垃圾转运小车配套装载，方便集中清运。
	

	93
	活动式垃圾桶连盖
	φ400×750
	1
	台
	1、桶体、桶盖采用全新 HDPE/PP 塑料一次注塑成型，无焊缝，不会生锈、剥落、起皮、防凹陷，耐酸碱、耐油污、耐温-20℃～+80℃，执行 GB/T 28797《室内塑料垃圾桶》，材料卫生安全符合 GB 4806.7-2023。
2、容积≥80L（外形尺寸较现有 φ400×750 桶可适当加大，实际尺寸在投标中注明，桶高不小于750mm）；配脚踏式开盖（带自复位）或翻盖式密封盖，密封圈防异味外溢，废料存放稳妥。
3、桶口、桶边加厚增强并设加强圈，坚固耐用、抗冲击不变形。
4、两侧设贴身人体工程学提手与隐藏式推手，圆滑、手感舒适，便于移动转运。
5、底部双重围边并设防磨底圈，提高稳定性及增强拖拉能力。
6、配4只万向脚轮，直径≥100mm，静音聚氨酯/橡胶轮，单轮动载≥80kg，其中2只带刹车，推行轻松快捷、可锁停。
7、桶身设容量刻度及“餐厨废弃物”标识字样。
8、环保圆形储物桶可与垃圾转运小车配套装载，方便集中清运。
	

	94
	单星盆工作台
	1000×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	95
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	96
	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	97
	食材净化机（农残/兽残）
	壁挂式
	2
	台
	▲多菌灵/恩诺沙星/氟苯尼考等分解率≥99.5%；须提供CMA检测报告佐证。（蔬/肉粗加工各1台）
	

	98
	脱水脱油机
	约700×700×900
	1
	台
	处理≥100kg/次；高速离心脱水脱油；304不锈钢桶身。
	

	肉类粗加工间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	99
	双门平台冷藏雪柜
	1800X750X850
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板，内箱圆弧设计；与食品接触部位材料符合 GB 4806.1-2016 及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求，投标提供《食品接触产品安全认证证书》或 GB 4806.9 合金元素迁移量检测报告、食品接触产品卫生认证证书（可经国家认监委网站查询），随货提供合格证明。
2、门体结构：双门平台式（翻转掩门）结构；门封采用多气囊可拆卸式磁性硅胶胶条，密封性能好、便于清洁；门体带小于 90° 自回归关闭构件（备锁自动回归），自闭灵活；箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水。
3、规格尺寸：1800×750×850（mm，长×宽×高），按本表尺寸为准。
4、有效容积：不小于 460L。
5、温度范围：-6~12℃（设备温度适用范围），配数字温控器，强弱电分离、显示可读可调。
6、功率：不大于 500W；额定电压 220V/50Hz。
7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发（自动除霜）；制冷系统采用全铜管，蒸发器采用 TP2 铜管制作，冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）；制冷剂采用 R134a，发泡剂采用环戊烷（C5H10）环保型。
8、结构与工艺：箱体整体式发泡，保温层厚度不小于 60mm（门体保温厚度不小于 50mm），带独立断桥设计；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角；平台台面整体发泡，可配挡水板；机组采用一体式可整体抽出结构，便于检修与更换；内配 PE 网架（或同等），层架高度可调；脚轮与底脚可互换，配可调不锈钢子弹脚。
9、压缩机：采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；整机装配牢固、运行平稳，噪声与振动符合产品标准。
10、能效与认证：符合 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜》能效等级 1 级（提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）；门封条卫生安全符合 GB 21551.2-2010，抗菌率不小于 90%、检测样品未长霉；投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明（如属强制性产品认证目录范围，另提供 CCC 认证证书）；
	

	100
	单大星盆台
	1200×760×800/150
	3
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	101
	工作台连一层板
	1450×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	102
	工作台连一层板
	1800×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	103
	工作台连一层板
	1000×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：Φ38×1.2mm圆管；
5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	

	104
	单星杀鱼台
	1500×760×800+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	105
	刀具砧板消毒柜
	1600×750×800
	1
	台
	1、低温消毒（小于60摄氏度）
2、消毒方式 ：紫外线
3、消毒时间 ≥30min
4、电源电压 220（V）
5、电源频率 50（Hz）
6、额定功率 1200（W）
7、面板材质 不锈钢堆码层数极限 3层
	

	106
	挂墙刀具消毒箱
	540×135×645
	1
	台
	1、采用UV-C紫外线灯管，灯管标称寿命不低于8000h，经久耐用。
2、紫外线波长253.7nm（偏差不超过±5nm），可有效破坏微生物DNA或RNA，达到消菌杀毒效果。
3、采用茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄。
4、采用机械式旋转开关，精准定时，操作简便。
5、刀箱门内设保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防紫外线伤人。
6、可自行设定刀具消毒时间；刀箱内部采用SUS304不锈钢，无任何卫生死角，安全卫生。
7、投标提供消毒效果检测报告（或按GB 17988相关要求提供佐证材料）及产品合格证明。
	

	107
	高压花洒带附加龙头
	
	1
	台
	1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理
2、直管采用快速安装设计，安装简单高效
3、150mm±5%长的墙上托架；
4、工作高度：980mm±5%；
5、接水口口径为G1/2内螺纹；
6、配10寸摇摆龙头
	

	108
	—摇柄去水制
	
	3
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	109
	台式混水厨房龙头
	
	3
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	110
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	111
	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	112
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	113
	活动式垃圾桶连盖
	φ400×750
	1
	台
	1、桶体、桶盖采用全新 HDPE/PP 塑料一次注塑成型，无焊缝，不会生锈、剥落、起皮、防凹陷，耐酸碱、耐油污、耐温-20℃～+80℃，执行 GB/T 28797《室内塑料垃圾桶》，材料卫生安全符合 GB 4806.7-2023。
2、容积≥80L（外形尺寸较现有 φ400×750 桶可适当加大，实际尺寸在投标中注明，桶高不小于750mm）；配脚踏式开盖（带自复位）或翻盖式密封盖，密封圈防异味外溢，废料存放稳妥。
3、桶口、桶边加厚增强并设加强圈，坚固耐用、抗冲击不变形。
4、两侧设贴身人体工程学提手与隐藏式推手，圆滑、手感舒适，便于移动转运。
5、底部双重围边并设防磨底圈，提高稳定性及增强拖拉能力。
6、配4只万向脚轮，直径≥100mm，静音聚氨酯/橡胶轮，单轮动载≥80kg，其中2只带刹车，推行轻松快捷、可锁停。
7、桶身设容量刻度及“餐厨废弃物”标识字样。
8、环保圆形储物桶可与垃圾转运小车配套装载，方便集中清运。
	

	114
	活动式垃圾桶连盖
	φ400×750
	1
	台
	1、桶体、桶盖采用全新 HDPE/PP 塑料一次注塑成型，无焊缝，不会生锈、剥落、起皮、防凹陷，耐酸碱、耐油污、耐温-20℃～+80℃，执行 GB/T 28797《室内塑料垃圾桶》，材料卫生安全符合 GB 4806.7-2023。
2、容积≥80L（外形尺寸较现有 φ400×750 桶可适当加大，实际尺寸在投标中注明，桶高不小于750mm）；配脚踏式开盖（带自复位）或翻盖式密封盖，密封圈防异味外溢，废料存放稳妥。
3、桶口、桶边加厚增强并设加强圈，坚固耐用、抗冲击不变形。
4、两侧设贴身人体工程学提手与隐藏式推手，圆滑、手感舒适，便于移动转运。
5、底部双重围边并设防磨底圈，提高稳定性及增强拖拉能力。
6、配4只万向脚轮，直径≥100mm，静音聚氨酯/橡胶轮，单轮动载≥80kg，其中2只带刹车，推行轻松快捷、可锁停。
7、桶身设容量刻度及“餐厨废弃物”标识字样。
8、环保圆形储物桶可与垃圾转运小车配套装载，方便集中清运。
	

	洗碗间（一楼）设备明细清单

	洗碗间&储碟区（一楼）

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	115
	热风消毒柜
	1285×600×1900
	2
	台
	1、产品功率：1800W
2、消毒等级：二星级
3、层架尺寸(mm)：565*395*258
4、产品容量：可供200-450人使用
5、消毒方式：热风烘干+臭氧消毒
6、机身+层架内外箱均为材质不锈钢304
▲佐证条款：投标时提供消毒柜'二星级'消毒效果的检测报告（大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒灭活对数值达标，CMA/CNAS标志），并注明内胆304不锈钢材质证明。
	

	116
	双星盆污碟台连收残孔
	（2000×1000）+（1200×800）×800+150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、立柱：ø38×1.2mm圆管
3、水斗：304-1.2mm不锈钢，尺寸450*450*300
4、横档管：ø25×1.2mm圆管
5、柜脚：ø38全钢可调节子弹脚
	

	117
	三星洗锅池
	2200×800×800+100
	1
	台
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢
1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、立柱：ø38×1.2mm圆管
3、水斗：304-1.2mm不锈钢
4、横档管：ø25×1.2mm圆管
5、柜脚：ø38全钢可调节子弹脚
	

	118
	吊顶式单层杯茜架
	4120×600×H
	1
	台
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢
1、立柱：ø38×1.2mm不锈钢圆管
	

	119
	洗地龙头
	
	1
	台
	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面不易脱落。
2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀
3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 耐压300PSI
4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）
5、进水接口为标准G1/2外螺纹
	

	120
	洁碟台下连杯茜架
	1600×760×800+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、搁条：304-1.5mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：ø38×1.2mm圆管
5、横管：ø25×1.2mm圆管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	121
	集气罩
	1000×1000×350
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、罩体：304-1.0mm不锈钢
3、骨架：304-1.2mm不锈钢
	

	122
	高压花洒带附加龙头
	
	1
	台
	1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理
2、直管采用快速安装设计，安装简单高效
3、150mm±5%长的墙上托架；
4、工作高度：980mm±5%；
5、接水口口径为G1/2内螺纹；
6、配10寸摇摆龙头
	

	123
	高压花洒带附加龙头
	
	1
	台
	1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理
2、直管采用快速安装设计，安装简单高效
3、150mm±5%长的墙上托架；
4、工作高度：980mm±5%；
5、接水口口径为G1/2内螺纹；
6、配10寸摇摆龙头
	

	124
	—摇柄去水制
	
	3
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	125
	收残窗口
	L=1750
	1
	台
	1、顶板：304-1.0mm不锈钢
2、侧板：304-1.0mm不锈钢
3、底板：304-1.2mm不锈钢
	

	126
	—摇柄去水制
	
	2
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	127
	—台式混水厨房龙头
	
	2
	台
	1座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。2配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。
3十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm,360度可旋转
4开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标
	

	128
	挂墙杯茜架
	1200×350×700
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.2mm不锈钢，配不锈钢沥水管
3、支架：304-1.5mm不锈钢
	

	129
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	130
	挂锅架
	L=1600
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、架体：不锈钢方管制作
3、挂钩：4#不锈钢筋制作，无利口、毛刺
	

	131
	活动式垃圾桶连盖
	φ400×750
	2
	台
	1、桶体、桶盖采用全新 HDPE/PP 塑料一次注塑成型，无焊缝，不会生锈、剥落、起皮、防凹陷，耐酸碱、耐油污、耐温-20℃～+80℃，执行 GB/T 28797《室内塑料垃圾桶》，材料卫生安全符合 GB 4806.7-2023。
2、容积≥80L（外形尺寸较现有 φ400×750 桶可适当加大，实际尺寸在投标中注明，桶高不小于750mm）；配脚踏式开盖（带自复位）或翻盖式密封盖，密封圈防异味外溢，废料存放稳妥。
3、桶口、桶边加厚增强并设加强圈，坚固耐用、抗冲击不变形。
4、两侧设贴身人体工程学提手与隐藏式推手，圆滑、手感舒适，便于移动转运。
5、底部双重围边并设防磨底圈，提高稳定性及增强拖拉能力。
6、配4只万向脚轮，直径≥100mm，静音聚氨酯/橡胶轮，单轮动载≥80kg，其中2只带刹车，推行轻松快捷、可锁停。
7、桶身设容量刻度及“餐厨废弃物”标识字样。
8、环保圆形储物桶可与垃圾转运小车配套装载，方便集中清运。
	

	洗碗间（三楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	132
	链板式餐盘传送机
	3350X914X1980
	1
	台
	1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。
2、规格：3350*914*1980mm（8寸碟）。
▲3、洗涤能力：5100碟/小时。
4、最大耗水量：270升/小时。
5、总功率：57.5KW。
6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。
7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。
8、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠。
9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。
10、模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞，易于操作。
11、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角，易于清洁。
12、配置120L大容量清洗水箱和2.4KW大功率清洗水泵，清洗效果更出色。
13、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360°洗涤无死角，确保最佳卫生效果。
14、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准。
15、清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。
16、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。
17、整机不锈钢板材（包含门板、后背板等）为SUS304材质，耐腐蚀性更强。
18、选用食品级传送履带，采用抗菌材料制作，更加卫生安全。
	

	133
	小件投放柜
	4400×350×880
	1
	台
	1、产品功能：分类回收筷勺和纸巾、酸奶盒等，与传送机配套使用。
2、规格：4400*350*880mm。
3、采用304不锈钢板制造，材料厚度1.2mm。
4、采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。注：内置垃圾桶需用户自理。
	

	134
	热风消毒柜
	1285×600×1900
	2
	台
	1、产品功率：1800W
2、消毒等级：二星级
3、层架尺寸(mm)：565*395*258
4、产品容量：可供200-450人使用
5、消毒方式：热风烘干+臭氧消毒
6、机身+层架内外箱均为材质不锈钢304
▲佐证条款：投标时提供消毒柜'二星级'消毒效果的检测报告（大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒灭活对数值达标，CMA/CNAS标志），并注明内胆304不锈钢材质证明。
	

	135
	大浸泡池
	1500×900×800
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：40×40×1.2mm方管
5、横管：25×25×1.2mm方管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	136
	洗地龙头
	
	1
	台
	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面不易脱落。
2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀
3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 耐压300PSI
4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）
5、进水接口为标准G1/2外螺纹
	

	137
	双星盆台
	1200×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：304×ø38×1.2mm圆管
5、横管：304×ø25×1.2mm圆管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	138
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。 
2 配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。
3 十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转
4 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标
	

	139
	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1 国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 
2 水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹 
3 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 
4 可拆卸过滤网方便清理
	

	工具间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	140
	拖把池连挂架
	600×760×500+350
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.5mm不锈钢
3、立柱：ø38×1.2mm圆管
4、水斗：304-1.2mm不锈钢
5、横档管：ø25×1.2mm圆管
6、柜脚：ø38全钢可调节子弹脚
（升级）配套不锈钢沥水挂架（304-1.0mm横杆/挂齿），拖把悬挂沥水收纳一体化。
	

	141
	工具柜
	550×500×1800
	1
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.5mm不锈钢
3、层板：304-1.2mm不锈钢
4、侧板：304-1.0mm不锈钢
5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
7、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	男女更衣间（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	142
	—电子式感应龙头
	
	2
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理
2、座台式安装，开孔尺寸25mm
3、红外感应距离25cm，感应距离可调
4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源，直流电下0.25W功率，使用寿命久
5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口G1/2外螺纹。 6、属节水产品，产品技术条件须符合CJ/T194/2014《非接触式给水器具》、 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求并提供相应证书。
6、产品符合HJ/T411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》并提供相应的认证证书。
▲7、所用材质确保饮用水安全健康，拥有食品接触产品安全认证并提供复印件
	

	143
	挂墙洗手星盆
	400×400×300+100
	2
	台
	1、主材为304不锈钢
2、台面：304-1.0mm不锈钢
3、机制水斗：304-1.0mm不锈钢
4、围板：304-1.0mm不锈钢
	

	自助取餐区（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	144
	数控电热餐炉
	600×440×290
	18
	台
	1、参照规格：600×440×290（mm），具体以现场勘察为准。
2、材质：不锈钢镜面机身；份数盆、内胆等与食品接触部位不低于 SUS304，厚度不小于 1.0mm，符合 GB 4806.9-2023。
3、加热模式与功率：水浴式水加热结构；升温阶段短时大功率，恒温保温功率 400W；干湿两用，底层可加水产生蒸汽，适用于熟包子、杂粮等主食保湿保温。
4、温控系统配备数字数显温控面板，温度可调，测温探头监测腔体环境温度；温控范围 40℃～90℃，温控精度 ±3℃。
5、盖体结构钢化玻璃视窗盖，不锈钢包边、配置把手，盖体可整体翻起；具备防尘、保温功能；**不强制液压阻尼开合**（与你最初要求一致）。
6、安全保护：具备缺水防干烧保护、离盆断电保护；电气安全符合 GB 4706.1，同时满足商用电热保温器相关安全要求；电源线长度≥1.5m。
7、配套配件配套同材质 SUS304 冲孔盘（孔径 φ3～5mm，盘面平整无毛刺），冲孔盘与下层蓄水份数盆之间预留≥20mm 间隙，防止沸水浸泡食品；配套标准份数盆。
8、使用功能分体式蓄水盆，可拆卸取出，便于排水、清洗；设备用于熟制主食短时保湿保温，可利用水浴产生蒸汽维持食材湿度，降低包子表皮风干问题。
	

	特色档口（一楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	145
	UV油网烟罩连弥散新风
	3100×1350×600
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸3100×1350×600（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%、压损不大于 227Pa，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的“或相当于”产品均可。
▲13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明。
	

	146
	UV电器控制箱
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
	

	147
	电热双缸煮面炉
	1950*800*810
	1
	台
	▲1、电压:380V3N～/50Hz；功率：12kW*2
2、不锈钢框架采用430#1.5mm；台面304#1.8mm；控制面板304#1.5MM；侧板304#1.0MM；背板304#1.0MM；
3、电热煮面炉性能特点:a.全不锈钢机身结构;b.可调不锈钢脚，放置平稳;c.自动补水，容易清除面渣;d.缺水保护，防止发热管干烧;e.煮面缸容量大,温度恒定;f.高效发热线，三档快、中、慢火力调节;g.不锈钢格固定沸腾水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢.h.3/4”出水阀接驳，设置溢水阀.
	

	148
	电热四头平头炉下储物柜
	800*900*850
	1
	台
	▲1、电压：380V 3N～/50Hz；功率：2.6kW×4＝10.4kW。
2、用料：不锈钢框架采用430-1.5mm；冲压台面SUS304-1.8mm；控制面板SUS304-1.5mm；侧板SUS304-1.0mm；背板SUS304-1.0mm。
3、性能特点：a.全不锈钢机身结构；b.配可调不锈钢脚，放置平稳；c.每个炉盘可由快、中、慢三档火力控制，热效率高；d.炉盘底部设强风冷却，外壳温度低于65℃；e.采用带自动复位超温保护装置的加热炉盘；f.防溅台面方便清洗。
4、加热元件及温控元件采用通过CCC认证的知名品牌，投标列明品牌型号。
5、投标提供电气原理图、易损件清单及产品合格证明；随机附备品备件。
	

	149
	灭火系统
	L=3100
	1
	台
	1、具有火灾自动探测、自动灭火功能，设自动、手动启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠；保护范围按灶台实际长度配置（本条保护长度L=3100mm）。
2、系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等；控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐及连接软管、单向阀、减压阀等构成；设备设DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管，喷嘴采用不锈钢制作，防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故。
▲3、采用食用油专用灭火药剂，灭火药剂无毒、无污染、无腐蚀性；药剂有效期不少于3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L；投标注明更换说明。
4、灭火剂管道压力、贮气瓶压力及喷嘴数量满足XF 498-2012规定（参考值：管道1.2MPa、贮气瓶12MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组11~18个）；感温器动作温度183℃±5℃。
▲5、产品符合XF 498-2012（原GA 498-2012）《厨房设备灭火装置》，投标提供具备CMA或CNAS资质的型式检验报告或认证证书。
6、动作后联动切断燃气阀与风机电源，并提供接入消防控制中心的信号传输端子及切断燃气阀端子；安装调试后做联动测试并出具记录；随机附备品备件及专用工具。
	

	150
	双门立式冷藏冰箱
	610X750X1960
	1
	台
	1、与食材接触面均为SUS304不锈钢板。
2、采用市场主流知名品牌压缩机，投标列明品牌型号；冷凝器、蒸发器采用耐腐蚀高效换热器，铜管外部增加防腐涂层防护（不限定全铜管）。
3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水（风冷型自动除霜）。
4、采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用。
5、箱体内部配置高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生。
▲6、双门立式冷藏冰箱为冷藏用途，箱内温度0~10℃可调（设备温度适用范围-6~12℃），配电子温控显示，可读可调；随机附备品备件及专用工具。
▲7、投标提供能效标识、铭牌及产品合格证明。
	

	151
	嵌入式多功能保温汤池
	400×600×272
	1
	台
	1、干湿两用
2、温控旋钮
3、电源：1.2KW/220V
	

	152
	掩门工作柜
	1350×750×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	153
	单星盆工作柜
	1000×760×850+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗500*500*250
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
	

	154
	炉间柜
	400×900×810
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	

	155
	—摇柄去水制
	
	1
	台
	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。
2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外 螺纹
3、溢水管开孔直径50mm溢流管高度350mm
4、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。
5、可拆卸过滤网，方便清理。
	

	156
	台式混水厨房龙头
	
	1
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	特色档口（三楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	157
	UV油网烟罩连弥散新风
	3700×1350×600
	1
	台
	▲1、框架主材采用SUS304不锈钢抗指纹贴膜拉丝板，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖防止表面刮伤；规格尺寸3700×1350×600（mm，长×宽×高），按本表及图纸定制。
▲2、所投产品烟罩前端配备油脂过滤器，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%、压损不大于 227Pa，并防止UV光泄露；投标提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告。
★3、所投产品烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%；投标提供具备CMA或CNAS资质的检测报告或CCEP中国环境保护产品认证证书。
4、UV系统设压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作；并设检修断电保护。
▲5、烟罩配备岗位补新风，新风量按排风量的80%~90%配比，并设油烟捕捉系统（不限定风幕等特定结构形式）。
6、烟罩排风口和送风口设风量调节阀，提升排风稳定性，并与排风机联动启停。
7、设紫外线灯管检修门，UV灯管可轻易取出，为可更换标准件。
8、风机配置及风速调节方式由投标人按产品定型配置，满足使用要求即可（不限定风帘风机及两侧、前方风帘结构）。
9、每支紫外线灯管具备使用寿命提示功能，每节紫外线灯管可独立开关。
▲10、采用耐高温紫外线灯管（工作温度不低于80℃），使用寿命不低于9000h。
11、烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设油脂、冷凝水收集槽。
12、投标须注明净化模块与灯管的品牌型号、清洗更换周期及耗材价格；功能相当的「或相当于」产品均可。
13、与食品接触部位材料应符合食品安全要求，随货提供合格证明。
	

	158
	电热双缸煮面炉
	1200*750*850
	1
	台
	1、电压:380V3N～/50Hz；功率：12kW*2
2、不锈钢框架采用430#1.5mm；台面304#1.8mm；控制面板304#1.5MM；侧板304#1.0MM；背板304#1.0MM；
3、电热煮面炉性能特点:a.全不锈钢机身结构;b.可调不锈钢脚，放置平稳;c.自动补水，容易清除面渣;d.缺水保护，防止发热管干烧;e.煮面缸容量大,温度恒定;f.高效发热线，三档快、中、慢火力调节;g.不锈钢格固定沸腾水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢.h.3/4”出水阀接驳，设置溢水阀.
	

	159
	电热平扒炉下储物柜
	800*900*850
	1
	台
	1、电压: 380V 3N～/50Hz 功率: 9kW
2、材料：不锈钢框架采用430#1.5mm、
3、冲压台面：304#1.8mm、
4、侧板304#1.0mm、
5、控制面板304#1.5mm
	

	160
	电热四头平头炉下储物柜
	800*900*850
	1
	台
	1、电压:380V3N～/50Hz，功率:2.6kWx4=10.4kW
2、不锈钢框架采用430#1.5mm；冲压台面304#1.8mm；控制面板304#1.5MM；侧板304#1.0MM；背板304#1.0MM；
3、电热平头炉性能特点:a.全不锈钢机身结构;b.可调不锈钢脚，放置平稳;c.每个炉盘可由快、中、慢三档火力控制，热效率高;d.炉盘底有强风冷却﹐外壳温度低<65℃;e.采用带自动复位超温保护装置的EGO加热炉盘;f防溅台面方便清洗.
	

	161
	电热双缸暖汤池下储物柜
	800*900*850
	1
	台
	1、电压:220V～/50Hz，功率:3kWX2=6Kw，电子控制;
2、40℃~100℃高中低温可选择蒸煮或保温;设有干烧缺水保护;
3、可放1/3GN盆3套（不含G/N盆);
4、材料：台面板304#1.8mm控制面板304#1.5mm
5、电热暖汤池性能特点:a.全不锈钢机身结构;b.可调不锈钢脚，放置平稳;c.能量开关波段调节温控;d.3/4”出水阀接驳.
	

	162
	灭火系统
	L=3700
	1
	台
	1、具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠。
2、系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故。
▲3、采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L；
4、灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C
▲补充：设备符合GA498-2012《厨房设备灭火装置》要求，应提供连接消防控制中心信号传输端子及切断燃气阀端子；投标时提供具有CMA标识的检测报告（机械启动、断电可用特性保持不变）。
	

	163
	UV电器控制箱（供3A06a）
	460×205×660
	1
	台
	1、控制箱为烟罩的控制中心，具备智能化操作与安全检测系统，保障烟罩安全运行；箱体外壳采用全SUS304不锈钢；控制系统具备操作界面、安全检测与故障提示功能，可独立控制每节烟罩的照明、UV灯及风机（不限定触摸屏形式）。
2、操作与显示装置由投标人按产品定型配置（不限定LCD全功能触摸装置）。
3、即时监控UV灯管工作状态。
4、自动计算UV灯管工作累计时间，临近最佳使用时间时提示需要更换。
5、UV灯管开启可按需分配控制功能。
6、抽风机运行后UV灯管自动打开。
7、出风机关闭时，UV灯管自动关闭。
8、照明开关可按需分配控制功能。
9、具备自动故障检测功能，并在显示屏上显示故障信息，便于检修。
10、可控制多组烟罩；随机附备品备件。
11、外壳防护等级不低于IP44；检修面板打开时UV灯管及高压部件自动断电，具备电气过载保护。
	

	164
	双星盆工作柜
	1500×760×800/150
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	165
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	166
	灭蝇灯
	500×120×290
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥30W
3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。
4、覆盖面积≥80㎡
5、收集盘中加入粘蝇纸
	

	167
	台式混水厨房龙头
	
	4
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	备餐间（二楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	168
	双星盆工作柜
	1550×760×850+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗450*450*250
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、立柱：304×ø38×1.2mm圆管
5、横管：304×ø25×1.2mm圆管
6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	

	169
	单移门工作柜
	1200×760×850+100
	1
	台
	1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗500*500*250
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
	

	170
	可调节挂墙式双层板
	1750×320×700
	1
	台
	1、层板：304-1.2mm不锈钢；
2、三角板：304-2.0mm不锈钢；
3、天梯码：304-2.0mm不锈钢。
	

	171
	台式混水厨房龙头
	
	2
	台
	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。
2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。
3、十二寸（305mm）平颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。
5、全铜材质，可抑制细菌滋生，有益于饮水健康。
	

	自助取餐区（三楼）设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	172
	数控电热餐炉
	600×440×290
	18
	台
	1、参照规格：600×440×290（mm），具体以现场勘察为准。
2、材质：不锈钢镜面机身；份数盆、内胆等与食品接触部位不低于 SUS304，厚度不小于 1.0mm，符合 GB 4806.9-2023。
3、加热模式与功率：水浴式水加热结构；升温阶段短时大功率，恒温保温功率 400W；干湿两用，底层可加水产生蒸汽，适用于熟包子、杂粮等主食保湿保温。
4、温控系统配备数字数显温控面板，温度可调，测温探头监测腔体环境温度；温控范围 40℃～90℃，温控精度 ±3℃。
5、盖体结构钢化玻璃视窗盖，不锈钢包边、配置把手，盖体可整体翻起；具备防尘、保温功能；**不强制液压阻尼开合**（与你最初要求一致）。
6、安全保护：具备缺水防干烧保护、离盆断电保护；电气安全符合 GB 4706.1，同时满足商用电热保温器相关安全要求；电源线长度≥1.5m。
7、配套配件配套同材质 SUS304 冲孔盘（孔径 φ3～5mm，盘面平整无毛刺），冲孔盘与下层蓄水份数盆之间预留≥20mm 间隙，防止沸水浸泡食品；配套标准份数盆。
8、使用功能分体式蓄水盆，可拆卸取出，便于排水、清洗；设备用于熟制主食短时保湿保温，可利用水浴产生蒸汽维持食材湿度，降低包子表皮风干问题。
	

	排油烟设备明细清单

	序号
	设备名称
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	排油烟系统

	173
	不锈钢排风管道（含弯头、变径、三通）
	按实际平方数结算
	320
	㎡
	1、材料性能：材料厚度采用1.5mm，优质304#不锈钢板材焊接，直管和压边损耗按1.5倍,弯头、变径、三通按2.5倍计算
2、主排烟风管风速不宜大于 12 m/s；风管水平段应设泄油口并保证排油坡度，接口满焊或密封处理，不得渗漏。
3、风管穿越防火分区处设 150℃ 防火阀，并按需设检测、清扫口。
	

	174
	热厨离心式风机(PYY-R-1)
	1400*1650*1400
	1
	台
	1、型式：低噪音柜式离心风机（后倾式叶轮），箱式结构；与所服务管路的风量、全压匹配，并计入净化器阻力（投标人自行核算）。
2、性能：18.5KW/380V；处理风量：43500m³/h，全压700Pa,转速630r/min
3、外壳：不低于 1.0mm 双面钢板制作，内衬双层静音棉孔板并适当加固，避免运行振动；设检修门。
4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形叶轮，镀锌钢板制作、厚度不低于 1.0mm；动平衡校验合格。
5、电机：纯铜芯国标电机，防护等级不低于 IP55，绝缘等级不低于 F；轴承采用风机专用耐腐蚀轴承；电机应外置于箱体、皮带传动。
6、噪声：距设备 1m 处噪声不大于 65dB(A)。
7、安装：底部自带槽钢支架，配阻尼减震器（或减震吊架）；进出口设帆布软连接。
	

	175
	风机降压启动控制箱（带净化器联动）
	
	1
	台
	18.5KW/380V; 
1.过载保护功能
2.缺项保护功能
3.过热保护功能
4.平稳加速启动
	

	176
	特色档口离心式风机(PYY-R-2)
	820*850*750
	1
	台
	1、型式：低噪音柜式离心风机（后倾式叶轮），箱式结构；与所服务管路的风量、全压匹配，并计入净化器阻力（投标人自行核算）。
2、性能：2.2KW/380V；处理风量：7500m³/h，全压370Pa,转速864r/min
3、外壳：不低于 1.0mm 双面钢板制作，内衬双层静音棉孔板并适当加固，避免运行振动；设检修门。
4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形叶轮，镀锌钢板制作、厚度不低于 1.0mm；动平衡校验合格。
5、电机：纯铜芯国标电机，防护等级不低于 IP55，绝缘等级不低于 F；轴承采用风机专用耐腐蚀轴承；电机应外置于箱体、皮带传动。
6、噪声：距设备 1m 处噪声不大于 65dB(A)。
7、安装：底部自带槽钢支架，配阻尼减震器（或减震吊架）；进出口设帆布软连接。
	

	177
	风机启动控制箱（带净化器联动）
	
	1
	台
	2.2KW/380V;
1.缺项保护功能
2.过热保护功能
3.带净化器联动
	

	178
	风机支架
	按风机尺寸
	1
	台
	10号槽钢制作，井字型，表面做防锈处理。
	

	179
	阻尼弹簧减震系统
	160KG
	12
	件
	外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，减震效率可达95%以上
	

	180
	静电式餐饮油烟净化器
	1100x1180x1300
	1
	台
	1、处理风量：额定处理风量应不小于所服务管路的设计风量，且宜留 10%~15% 余量；工作电压 380V/50Hz。
▲2、净化效率：≥95%（按 GB 18483-2001 或 DB32/4041 规定的检测方法、在额定风量工况下测定）；净化后油烟排放浓度不大于 1.0 mg/m³，非甲烷总烃排放满足 DB32/4041 要求；投标提供具备 CMA 或 CNAS 资质的检测报告。
3、壳体：箱体材质冷轧钢板，厚度不低于 1.0mm；外壳静电环氧喷涂防腐处理；防护等级不低于 IPX6；模块化拼装结构，便于安装与检修。
4、电场：采用铝合金专用板式电场（三系铝合金或同等档次），配绝缘陶瓷与不锈钢放电丝，放电均匀、吸附效率高；具备防结雾与灭弧功能。
5、安全与保护：具备软启动、多次打火保护、短路保护、开路保护、过载保护；高压电源（变压器）具备过温保护；电场短路或异常放电时自动跳停并报警。
6、结构强度：所投产品进行蠕变试验，结果不允许出现断裂；投标提供相应型式试验报告。
7、规格说明：本表两台净化器外形尺寸不同（1100×1180×1300、1100×870×1300），投标人须逐台说明其对应的服务管路、设计风量及尺寸差异原因（电场面积/段数）；两台均须与所服务管路风量相匹配。
8、安装位置：油烟净化装置应设于排油烟风机之前（符合 DB32/T 3605-2019 第 3.3.1.3 条）。
9、维护：电场与过滤段应可整体抽出清洗，投标人须提供清洗周期建议与维护说明；
	净化效率与排放浓度须按额定风量工况检测；两台须逐台对应管路说明

	181
	油烟净化器支架
	按净化器尺寸
	1
	台
	国标10#槽钢，井字型，表面做防锈处理
	

	182
	静电式餐饮油烟净化器
	1100x870x1300
	1
	台
	1、处理风量：额定处理风量应不小于所服务管路的设计风量，且宜留 10%~15% 余量；工作电压 380V/50Hz。
▲2、净化效率：≥95%（按 GB 18483-2001 或 DB32/4041 规定的检测方法、在额定风量工况下测定）；净化后油烟排放浓度不大于 1.0 mg/m³，非甲烷总烃排放满足 DB32/4041 要求；投标提供具备 CMA 或 CNAS 资质的检测报告。
3、壳体：箱体材质冷轧钢板，厚度不低于 1.0mm；外壳静电环氧喷涂防腐处理；防护等级不低于 IPX6；模块化拼装结构，便于安装与检修。
4、电场：采用铝合金专用板式电场（三系铝合金或同等档次），配绝缘陶瓷与不锈钢放电丝，放电均匀、吸附效率高；具备防结雾与灭弧功能。
5、安全与保护：具备软启动、多次打火保护、短路保护、开路保护、过载保护；高压电源（变压器）具备过温保护；电场短路或异常放电时自动跳停并报警。
6、结构强度：所投产品进行蠕变试验，结果不允许出现断裂；投标提供相应型式试验报告。
7、规格说明：本表两台净化器外形尺寸不同（1100×1180×1300、1100×870×1300），投标人须逐台说明其对应的服务管路、设计风量及尺寸差异原因（电场面积/段数）；两台均须与所服务管路风量相匹配。
8、安装位置：油烟净化装置应设于排油烟风机之前（符合 DB32/T 3605-2019 第 3.3.1.3 条）。
9、维护：电场与过滤段应可整体抽出清洗，投标人须提供清洗周期建议与维护说明；
	净化效率与排放浓度须按额定风量工况检测；两台须逐台对应管路说明

	183
	油烟净化器支架
	按净化器尺寸
	1
	台
	国标10#槽钢，井字型，表面做防锈处理
	

	184
	三防布软连接
	按现场实际计算
	5
	㎡
	三防帆布
	

	185
	150°防火阀
	1250*1000
	1
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。
	

	186
	150°防火阀
	2500*450
	1
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。
	

	187
	150°防火阀
	400*450
	2
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。
	

	188
	防雨百叶窗（连防虫网）
	1600*1600
	1
	台
	优质铝合金制作
	

	189
	防雨百叶窗（连防虫网）
	630*800
	1
	台
	优质铝合金制作
	

	190
	一层冷库低噪声矩形管道风机
	580*670*460
	1
	台
	0.8KW/380V；处理风量：4000m³/h，全压340Pa,转速690r/min
	

	191
	一层洗碗间低噪声矩形管道风机
	500*560*340
	1
	台
	0.37KW/380V；处理风量：2000m³/h，全压280Pa,转速690r/min
	

	192
	三层洗碗间低噪声矩形管道风机
	400*460*340
	1
	台
	0.18KW/380V；处理风量：2000m³/h，全压190Pa,转速500r/min
	

	193
	减震吊环
	80KG
	4
	件
	减震器具有阻尼大，自震频率低，安装方便
	

	194
	玻璃纤维保温棉
	定制件
	320
	㎡
	厚度50mm密度1280，双面铝箔，铝箔厚度不低于0.8mm，按实际平方数结算
	

	送风系统

	195
	一层离心式补风风机(SF-1-1)
	1420*1520*1460
	1
	台
	7.5KW/380V；处理风量：36000m³/h，全压480Pa,转速500r/min
3、外壳：不低于 1.0mm 双面钢板制作，内衬双层静音棉孔板并适当加固，避免运行振动；设检修门。
4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形叶轮，镀锌钢板制作、厚度不低于 1.0mm；动平衡校验合格。
5、电机：纯铜芯国标电机，防护等级不低于 IP55，绝缘等级不低于 F；轴承采用风机专用耐腐蚀轴承。
6、噪声：距设备 1m 处噪声不大于 65dB(A)。
7、安装：底部自带槽钢支架，配阻尼减震器；进出口设帆布软连接。
8、与排风机联动，风量可调；补风量按排风量的 80%~90% 配比，维持厨房 -5~-10Pa 微负压。
	

	196
	镀锌风管
	按实际平方数结算
	210
	㎡
	镀锌1.2mm板材制作制作，法兰连接，按实际平方数结算。
	

	197
	风机变频启动控制箱
	
	1
	台
	7.5KW/380V; 
1.过载保护功能
2.缺项保护功能
3.过热保护功能
4.平稳加速启动
	

	198
	风机支架
	按风机尺寸
	1
	台
	10号槽钢制作，井字型，表面做防锈处理。
	

	199
	阻尼弹簧减震系统
	160KG
	4
	件
	外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，减震效率可达95%以上
	

	200
	三层离心式补风风机(SF-R-1)
	740*740*740
	1
	台
	1.1KW/380V；处理风量：5100m³/h，全压480Pa,转速500r/min
3、外壳：不低于 1.0mm 双面钢板制作，内衬双层静音棉孔板并适当加固，避免运行振动；设检修门。
4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形叶轮，镀锌钢板制作、厚度不低于 1.0mm；动平衡校验合格。
5、电机：纯铜芯国标电机，防护等级不低于 IP55，绝缘等级不低于 F；轴承采用风机专用耐腐蚀轴承。
6、噪声：距设备 1m 处噪声不大于 65dB(A)。
7、安装：底部自带槽钢支架，配阻尼减震器；进出口设帆布软连接。
8、与排风机联动，风量可调；补风量按排风量的 80%~90% 配比，维持厨房 -5~-10Pa 微负压。
	

	201
	风机变频启动控制箱
	
	1
	台
	7.5KW/380V; 
1.过载保护功能
2.缺项保护功能
3.过热保护功能
4.平稳加速启动
	

	202
	阻尼弹簧减震系统
	160KG
	4
	件
	外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，减震效率可达95%以上
	

	203
	风机支架
	按风机尺寸
	1
	台
	10号槽钢制作，井字型，表面做防锈处理。
	

	204
	风量调节阀
	630*400
	1
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	205
	风量调节阀
	500*320
	1
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	206
	风量调节阀
	400*250
	2
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	207
	风量调节阀
	400*450
	1
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	208
	风量调节阀
	800*500
	1
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	209
	风量调节阀
	630*320
	2
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	210
	风量调节阀
	400*250
	1
	台
	阀体采用镀锌板制作，用于调节新风风量。
	

	211
	70°防火阀
	400*250
	1
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。
	

	212
	70°防火阀
	600*320
	2
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。
	

	213
	70°防火阀
	1000*500
	2
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。
	

	214
	70°防火阀
	1000*630
	2
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。
	

	215
	70°防火阀
	1600*800
	1
	台
	1.阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。
	

	216
	不锈钢静压箱
	1600*800
	1
	台
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢
	

	217
	双层送风百叶格栅
	450*450铝合金连调节阀
	8
	台
	1.风口外框：一体模压圆形外框
2.风口叶片：型材料
3.风口于叶片连接：穿接，钢丝固定。（与普通铝合金风口一样）
	

	218
	新风百叶窗（带过滤纱网）
	1800*1800
	1
	台
	优质铝合金制作
	

	219
	进风百叶窗（带过滤纱网）
	400*1200
	1
	台
	优质铝合金制作
	

	系统总体技术要求（适用于排油烟与送风系统全部内容）

	1、净化段构成：烟罩前端机械油脂过滤→烟罩内置UV光解模块→管道静电式油烟净化器；油烟净化装置应设于排油烟风机之前（DB32/T 3605-2019 第 3.3.1.3 条）。

	▲2、系统综合净化率不低于 95%（按 GB 18483-2001 或 DB32/4041 规定的检测方法、在额定风量工况下测定）

	▲3、油烟排放浓度不大于 1.0 mg/m³；非甲烷总烃排放满足 DB32/4041 要求。

	4、排放口位置：经净化与除异味处理后，排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于 10m（DB32/T 3605-2019 第 3.3.1.4 条）；取风口应远离排风口，水平距离不小于 6m 或高差不小于 3m，防止气流短路。

	5、排油烟风机、净化器、防火阀、补风机组须联动控制；排风与补风应可变频调节，厨房区域保持 -5~-10Pa 微负压，不得出现油烟外溢。

	6、送风系统：补风应经初效（G4）+ 中效（F8）过滤；岗位送风风速不大于 0.5 m/s；冬季补风宜设加热段（由投标人按现场条件配置）。

	7、运行维护：油烟净化设施及管道每 1~3 个月清洗不少于一次，建立清洗维护台账并留存记录；使用满 5 年且排放不达标的，应及时改造或更换。

	8、油烟在线监控：营业面积达到 500㎡ 及以上的餐饮场所，应设置油烟在线监控设施并与监管部门联网。




四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.不锈钢材质与验收要求（适用于本项目全部设备）
（1）本章为项目通用要求，适用于本采购项目清单中的全部设备，与各设备技术参数具有同等效力；设备技术参数中已列明材质牌号、板材厚度或特殊工艺要求的，从其规定；本章为补充与兜底。
（2）与食品接触的金属材料及制品应符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，且产品标识牌号应与基材实际成分一致。
（3）本项目要求：与食品接触的表面及操作台面，材质不低于 SUS304（06Cr19Ni10），厚度不小于各设备技术参数中列明值。非食品接触的侧板、背板、底板、加强筋允许采用不低于 201 不锈钢；高温部位（炉膛、炉头周边、烟道、横码）允许采用 430 不锈钢；设备技术参数已明确要求全 304 的，以技术参数为准。
（4）食品接触面应满焊并打磨至与母材平齐，无焊瘤、毛刺、虚焊、漏焊、裂纹；拼接部位应做圆角（R≥10mm）卫生处理，不得存在藏污缝隙；柜体类设备应配可调节不锈钢调节脚。
（5）验收与验证：① 到货时投标人应提供钢厂材质证明书（炉号可追溯）；② 采购人有权采用手持式光谱仪（PMI）进行抽检，抽检比例不低于到货批次的 10%，重点抽检台面、星盆、内胆、份数盘等食品接触面，牌号或主要成分（Cr、Ni）不符即判定该批不合格；③ 提供符合 GB 4806.9-2023 的合金元素迁移量检测报告。
（6）磁铁吸附、不锈钢检测液显色不作为材质判定依据。
（7）抽检不合格的，中标人应无条件更换同批次同规格全部设备并承担由此产生的费用与工期责任；两次抽检不合格的，采购人有权解除合同并追究违约责任。
2.实施要求
（1）总体要求
①供应商提供设备安装日程计划。
②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人认可后方可生产，并确保产品质量。
（3）供货安装及调试要求
投标时供应商提供供货进度保证措施及专业的厨房设备安装的重点及难点对应的解决方案。
（4）应急协调要求
投标时供应商提供应急协调配合措施及应急抢修措施。
（5）质量保证措施要求
投标时供应商提供生产工艺、质量检测措施及质量保障措施。
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。
（6）售后服务方案要求
投标时供应商提供售后承诺、零配件供应方案、售服巡检机制、售后故障排障时间及售后服务人员、机具、车辆配置、交付后驻点保障。
（7）安全实施要求
供应商应采取安全措施，确保安装过程中安全。
（二）报价要求
供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
（三）商务要求
（1）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（2）质保（维保）及售后要求
质保期不少于3年（以投标承诺期限为准），质保期内，每年维护保养不少于1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
（4）交付时间及地点
①交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
②交付地点：采购人指定地点。
（四）其他要求
（1） 中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的人身安全问题由中标供应商承担全部责任。
[bookmark: _Toc27425] 合同主要条款
[bookmark: _Toc43902853][bookmark: _Toc303669671][bookmark: _Toc303672995][bookmark: _Toc303794202][bookmark: _Toc405373416][bookmark: _Toc303675711][bookmark: _Toc7492858][bookmark: _Toc7584971][bookmark: _Toc198105329][bookmark: _Toc303675913][bookmark: _Toc303674226]（说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）
政府采购合同
项目名称： 
项目编号： 

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括货物本身价格、包装费、运输费、原旧件拆除费、安装费、验收费、送检费、配件费、培训费、清洁与成品保护费、仓储费、垃圾外运费、技术服务费(包括深化设计、技术资料、图纸提供等)、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：甲方指定地点。所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间：30日历天。
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：
1.付款步骤：
（1）合同签订后15日内，支付合同总价款的30%;
（2）合同清单范围内采购人实际需求的产品安装完成，且经业主组织的验收合格后，根据中标价格和实际数量，支付合同总价款的70%。
2.支付方式：本次货款以银行转账形式支付。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行行号：

六、验收 
1、验收方法：中标人交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人组织验收。采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行破坏性检测，若不合格，中标人须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求乙方赔偿采购人不能如期交付的经济损失。采购方组织第三方检测机构到客房或家具摆放现场进行现场环保检测，所需检测费用由中标方支付。
2、具体验收内容与标准：
A.供货产品需与项目需求的“采购标的须满足的质量、技术规格、物理特性等要求”相符；如有不符的，由供货人整改或换货，造成所有的损失(包括：因此给采购人造成的损失),由供货人承担。
3、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标人承担有可能产生的材料品牌检测费。
4、所有设备、材料及安装无质量问题，采购人与中标人双方及有关部门确认验收合格。
5、技术资料：中标人在最终验收合格之后，向采购人提供装箱清单、测试报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料。

七、质保期：
质保期   年（以投标承诺期限为准），质保期内，每年维护保养不少于1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 

十、安全生产
因乙方在本项目实施过程中的作业行为或管理过失造成的人身伤亡、财产损失，由乙方承担全部责任并负责赔偿，由此产生的全部费用、罚款及法律责任均由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。
十一、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十四、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十五、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 

十六、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 

十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 

十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

十九、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十一、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）： 
法定代表人（或授权代表）：                     法定代表人（或授权代表）： 
签约日期：                                                  签约日期： 

[bookmark: _Toc18977]  投标文件格式及附件


（项目名称）



投标文件


（项目编号：       ）
（投标包号：       ）




投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）


年   月    日

目  录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


                                目录

[bookmark: bookmark47]注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号/包号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见报价一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于          （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称），        （项目编号/包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：                   
供应商盖章：
日     期：        年    月    日

附：法定代表人、被授权人的身份证的复印件
 
 
 

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：
	
	
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币              

大写：人民币                     
	


	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	




投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                         
日期： 年 月 日
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

附表——分项报价表格式

分项报价表
	序号
	分项内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	元(小数点保留两位)

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


备注：
1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


投标单位（盖章）：                        
法定代表人或授权代表（签字）：                     
日期：  年  月  日

 

 附件四、技术规格偏离表格式 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号/包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                       
日期：  年  月  日
 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号/包号： 
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                        
日期：年月日
 
 

[bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc534273683][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc504573089]
附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号/包号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	技术
职称
	相关工作年限
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期：年月日

[bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc534273807][bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc504056875][bookmark: _Toc504573090]
附件七、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                      
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期：年  月  日

[bookmark: _Toc534273685][bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504573091][bookmark: _Toc490133036][bookmark: _Toc504044388][bookmark: _Toc504056876]
附件八、企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（选填：中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（选填：中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：     
日期：                
 

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2.填写前请认真阅读《工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会  财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 (财库〔2020〕 46 号)相关规定。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（盖章）：            
日期：年月日



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
[bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc534273686][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc504573092][bookmark: _Toc534273809][bookmark: _Toc504056877]
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

 
 
 
 


附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



声明人：（公章）
日期：年月日
附件十、资格资信证明文件
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：


附件十一、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写：






































附件十二、其他



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

                ：
我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：

声明人：（公章） 
日期：年 月 日  

