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第一部分  投标邀请

受[江苏航运职业技术学院]的委托，南通市经济技术开发区公共资源交易中心就[江苏航运职业技术学院船舶工程技术专业群MR场景课堂]（项目编号:JSZC-320690-JZCG-G2026-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏航运职业技术学院船舶工程技术专业群MR场景课堂招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年09月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320690-JZCG-G2026-0007
项目名称：江苏航运职业技术学院船舶工程技术专业群MR场景课堂
项目类型：货物类

所属行业：船舶与海洋工程

预算金额：199万元

最高限价：199万元（其中17实训室地板铺设及环境升级，最高限价：9.341405万元）；投标报价超过最高限价为无效投标。
采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：自合同签订起630天内，完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作。本项目供货期间实行分期供货、分段验收，具体安排以采购人通知为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：是

（1）联合体成员不得超过2家。联合体供应商之间须签订联合体协议书，明确联合体主供应商（牵头人）和联合体其他供应商各自承担的工作和义务，并就采购合同约定的事项承担相应责任。联合体供应商应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的能力。

（2）联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，采购人与“联合体投标人的身份”对应的各供应商签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担全部责任。联合体供应商中的一方不得再单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中再次投标，否则相关投标均无效。

（3）联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

本项目（是/否）接受分包：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函；（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）

2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造或者服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件；（如是联合体投标，联合体牵头单位提供。）

注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料或相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。
具体资格要求详见第六部分  投标文件组成中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年09月24日09点30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：具体见技术参数部分。

3.供应商系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南 和 操 作 手 册 见 链 接 ： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2 领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3 开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏航运职业技术学院

地址：南通市开发区通盛大道185号

联系人：陶老师

联系方式：18796083287

2.采购代理机构信息

单位名称：南通市经济技术开发区公共资源交易中心

单位地址：南通市经济技术开发区宏兴路9号

联系人：经办二
联系电话：0513-81196997 
3.项目联系方式

项目联系人：经办二
电话：0513-81196997 
第二部分  投标须知

一 总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市经济技术开发区公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1 招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购中心解释。

二 招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2 采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三 投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期
3.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四 投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五 开标与评标
1开标
1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2 开标仪式由交易中心组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《操作手册》执行。

2评标委员会
2.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审
5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统将通过南通市公共信用信息联合奖惩系统自动从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在“苏采云不见面交易系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云不见面交易系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6异常低价审查

5.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会将要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.7 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1 无效投标条款
6.1.1 投标人在“苏采云不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性检查的。
6.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14 投标人的商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值的50%的，视为未实质性响应采购文件要求。

6.1.15 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的专业工程暂估价（含税）、材料暂估价、暂列金、发包人供应材料价格、增值税税率、安全生产措施费费率、计算基础不一致的。

6.1.16 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

6.1.17 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。

6.1.18 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六 定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书
3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七 授予合同

1.签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、采购本国产品的支持政策

1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、需求总则

1.关于优先采购：

（1）政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2.绿色采购

1.本次采购需切实履行绿色采购。

1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

1.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.关于招标项目涉及产品：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
（2）若竞标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过江苏省省级或南通市最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）本项目采购不接受全套进口设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
二、项目公开招标响应说明

公开招标响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.项目需求产品的技术参数响应：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数。

三、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

采购标的需实现的功能或者目标：本项目旨在采购并安装教师教学和学生实训设备，建设8个船舶工程技术专业群虚拟仿真实训课程，并对项目需求方指定的实训场地进行环境升级。
教师教学和学生实训设备，包含教师专用数据管控终端、学生实训专用终端、MR一体机、教学展示用投影设备以及教学管理软件，配备符合教学和实训需求的专用教师操作台、学生实训桌椅。教师专用数据管控终端、学生实训专用终端、MR一体机和教学展示用投影设备，能够流畅运行MR开发引擎和虚拟仿真软件，满足MR课程开发、虚拟仿真教学及教学内容交互和展示需求；教学管理软件实现屏幕广播、远程控制、行为监控等教学管理功能。
8个船舶工程技术专业群虚拟仿真实训课程同时支持云端共享平台部署及MR环境部署，满足课程运行、资源共享和教学使用需求。虚拟仿真课程资源应根据实训内容配置必要的交互步骤，覆盖核心操作训练，对标相关专业知识点内容。
实训场地进行环境升级，完成防静电地板铺设、强弱电线路规范铺设及室内墙面粉刷，需要满足所有教学设备的电力及网络接入需求，为设备部署和教学运行提供安全稳定的物理环境。
为落实政府采购政策需满足的要求：本项目严格落实政府采购政策要求：一是优先采购节能环保产品，机房设备须符合国家节能环保标准；二是落实促进中小企业发展政策，不得设置规模条件作为资格要求或评审因素；三是鼓励采购国内产品，支持国产操作系统和软件环境，促进信息技术应用创新。采购需求不得指向特定供应商或产品，不得设置不合理条件实行差别待遇。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本采购标的需执行的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.技术参数
	序号
	货物名称
	详细参数
	数量
	单位

	一、教学设备及管控系统

	1
	教师数据管控终端
	(1) ☆处理器：核心数≥8，线程数量≥16，性能核基本频率≥2.1GHz，最高频率≥5.1GHz，L3级缓存≥32MB。（需提供承诺书和产品官网参数彩页，并加盖投标人公章。）
(2) ☆运行内存：≥32G DDR5。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(3) ☆显卡：RTX5060及以上，显存≥8GB。（需提供承诺书和产品官网参数彩页，并加盖投标人公章。）

(4) ☆硬盘：PCIe 4.0固态硬盘≥1T + 7200RPM机械硬盘≥4T。（需提供承诺书和产品官网参数彩页，并加盖投标人公章。）
(5) ☆配套：USB有线键鼠套装。（需提供承诺书和产品官网参数彩页，并加盖投标人公章。）

(6) ☆操作系统：支持Windows 10及以上操作系统。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(7) ☆显示终端：屏幕尺寸≥27英寸，分辨率≥2K，屏幕材质：IPS，可旋转升降。（需提供承诺书和产品官网参数彩页，并加盖投标人公章。）

(8) ☆接口拓展：预留≥4个USB、≥1个HDMI接口，音频接口≥1，适配外接实训设备。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(9) ☆售后保障：硬件提供≥5年原厂质保，48小时上门维修，保障实训教学不间断。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）
	1
	套

	2
	教学管理软件（含教师端和学生端）
	(1) 运行系统：Windows操作系统。

(2) 支持屏幕广播：支持将教师机的屏幕和声音广播到学生机，支持全屏或窗口方式。支持学生控制教师机演示。支持4K广播。支持屏幕笔批注。

(3) 支持网络影院，实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，支持720p、1080p、4K高清视频。

(4) 支持多种文件交互功能，包含文件分发、文件提交、文件收集、文件共享等功能；支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹。支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载。

(5) 支持教师发起分组讨论或主题讨论，支持教师发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。

(6) 支持共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。

(7) 支持互动功能，支持教师实时截屏、添加本地图片、手动输入问题等方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、简答、投票、演示等，支持挑人、抢答。支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。

(8) 支持考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度。

(9) 支持全体遥控：支持教师端实时遥控所有学生机的操作。

(10) 支持各种上机策略，包括U盘限制、网页限制、程序限制等，U盘访问权限支持全部开放、只读、完全阻止三种策略。

(11) 支持教师远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。

(12) 支持控制中心面板，支持通过控制中心快速一键执行黑屏安静、联网权限、举手权眼、发送消息、发送文件、键鼠、U盘等使用权限的开关控制，支持调整扬声器音量、麦克风音量；控制中心面板支持折叠。

(13) 支持远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。
	1
	套

	3
	专用教师操作台
	(1) 尺寸（长×宽×高）≥1.5*0.7*0.75m。

(2) 材质：冷轧碳素钢板，表面经过除锈处理后静电喷塑，配置木制扶手，表面光滑，不易变形，防腐防锈。

(3) 功能：支持教师数据管控终端的放置与使用，具备显示器可翻转式设计，可放置≥27英寸显示器，具备键盘和鼠标固定位置，机箱配有安全锁，含有通风散热孔，预留走线孔，美观简洁。

(4) 配套办公椅：办公椅1把，椅面尺寸（长×宽）满足≥450×450mm，符合人体工学设计，钢制椅脚或尼龙椅脚，配静音耐磨滑轮。所有五金件做防锈、防腐处理，耐磨防刮。

(5) 售后保障：硬件提供≥5年原厂质保，48小时上门维修，保障实训教学不间断。
	1
	套

	4
	学生实训专用终端
	(1) ☆处理器：核心数≥8，线程数量≥16，性能核基本频率≥2.1GHz，最高频率≥5.1GHz，L3级缓存≥32MB。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）
(2) ☆运行内存：≥16GB DDR5。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(3) ☆存储内存：≥512G PCIe 4.0固态硬盘，7200RPM机械硬盘≥2T。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）
(4) ☆独立显卡≥RTX 3050；显存≥6G。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）
(5) ☆配套：USB有线键鼠套装。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(6) ☆操作系统：支持Windows 10及以上操作系统。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(7) ☆USB屏蔽，仅识别USB键盘鼠标，无法读取USB设备，有效防止数据泄露。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(8) ☆显示器：≥23.8寸，分辨率：≥1920*1080。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(9) ☆接口拓展：预留≥4个USB、≥1个HDMI接口，音频接口≥1，适配外接实训设备。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(10) ☆售后保障：硬件提供≥5年原厂质保，48小时上门维修，保障实训教学不间断。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）
	48
	套

	5
	学生实训桌椅
	(1) 组成：每套桌椅套装含1套六边形交流桌和6把凳子，满足48人学生教学实训，可开展分组研讨。

(2) 六边形交流桌材质为木制，耐磨防刮，桌面无毛刺。钢制桌脚，结构稳定，所有五金件做防锈、防腐处理，每套六边形桌预留6套学生实训专用终端走线孔，线缆隐藏收纳；凳子：坐面尺寸（长×宽）满足≥0.35×0.25m，带防滑脚垫。所有五金件做防锈、防腐处理，耐磨防刮。

(3) 售后保障：硬件提供≥5年原厂质保，48小时上门维修，保障实训教学不间断。
	8
	套

	6
	MR一体机
	(1) ☆MR眼镜双眼分辨率：≥4K（3664×1920）。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(2) ☆刷新率：≥90Hz。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(3) ☆芯片型号：高通XR2 Gen2。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(4) ☆运行内存：≥8G。（需提供承诺书，并加盖投标人公章。）

(5) ☆机身存储：≥256G。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(6) ☆水平FOV：≥105°。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(7) ☆内置电池容量≥4300mAh。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(8) ☆附件：控制手柄≥2，通用电源适配器≥1，USB充电线≥1，电池≥2。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
(9) ☆支持不低于Wi-Fi 6及蓝牙5.0。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
	9
	套

	7
	投影仪及幕布
	(1) ☆投影仪标称分辨率≥1920×1200；支持光学变焦；ISO亮度≥4000lm（符合ISO21118标准）；输入接口支持HDMI×2、VGA、RJ45、USB Type A。（需提供彩页和官网截图证明，并且两者材料显示参数一致，并加盖投标人公章。）
(2) ☆幕布≥120英寸；支持遥控和线控自动升降；视角≥178°。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(3) ☆投影吊架：约75-150cm伸缩，管内走线。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）

(4) ☆高清HDMI线：支持高清音视频传输。（需提供承诺书和产品参数彩页，并加盖投标人公章。）
	1
	套

	二、云端共享课程平台及虚拟仿真实训课程
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	云端共享课程平台
	1. 基础功能要求

(1)支持虚拟仿真实训课程本地终端私有化部署运行与校园网范围内在线访问使用双模式，支持400人同时在线进行流畅的常规操作。供应商负责完成两套部署环境的安装、调试与适配，提供部署手册与运维说明，确保与学校现有校园网、服务器环境兼容，验收时须现场完成多终端、多并发场景的在线访问实测。

(2)本地部署要求：共享课程平台完整部署于项目配套的教师管控终端和学生实训专用终端，支持离线状态下全功能运行，学生实训终端同时启动无卡顿、无掉线，实训数据本地存储，适配现有硬件性能与操作系统环境。

(3)▲在线访问要求：共享课程平台应依托云服务部署，支持浏览器直接访问，满足课程运行、共享、推广和应用需求，具备安全、稳定、快速、智能、可拓展等特点，支持PC电脑、触控终端、平板等多类设备接入。【提供承诺函、功能截图，并加盖投标人公章。】
(4)独立课程页管理：每个虚拟仿真课程应具备独立课程页，可根据教师后台设置内容展示课程基本信息，包括项目介绍、师资介绍、实训指南、实训资源、考核要求、学习记录、数据分析等内容。（提供功能演示）
(5)学习记录管理：可按班级统计学生平时训练情况，展示学生训练日志流水，支持按实训、用户、状态等条件筛选，支持查看实训报告；可显示申请批阅的实训报告。

(6)实训报告：系统应自动记录学生每一步操作并进行打分和计时，可根据赋分规则形成步骤得分情况，并最终以实训报告形式呈现。赋分规则应可根据采购人实际需求进行设置。

(7)▲实训留档功能：系统应支持留档功能，即用户在实训操作时，可对实训进度进行存档，在下次实训时可继续进行实训操作。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】
(8)课程运行数据展示：虚拟仿真课程页应展示可视化累计运行数据，包括累计访问量、累计学生数、累计练习数、累计实训结果等，并展示课程概述、项目背景、项目目标、项目特色、教学团队、实训指南和数据分析等内容。

(9)实训报告批阅：平台应支持实训报告批阅设置功能，支持教师批阅、自动成绩、自动成绩+教师批阅等不同批阅形式。

(10)在线课程资源联动：支持虚拟仿真项目与采购单位已有在线课程结合，可实现虚拟仿真项目免登录跳转至对应共享课，也可从共享课免登录跳转至对应虚拟仿真项目，实现理论学习与实践操作结合。（提供功能演示）
(11)全三维虚拟实训与知识学习：虚拟实训应采用全三维建模方式建设，具备实训原理和相关知识学习模块，知识内容包括但不限于图片、文字、视频等。

(12)▲在线考核：应提供对应考核内容，可针对知识学习内容生成考核题，题型包括但不限于选择题、填空题、连线题等，用户完成答题后系统能够直接给出反馈。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】

(13)▲课程简介视频与教学引导视频：每个虚拟仿真课程应提供项目简介视频和项目引导视频。简介视频时长应控制在3分钟内，用于介绍项目背景、特色、技术与应用价值；教学引导视频时长应为8分钟以内，用于演示实训目的、流程、关键操作与注意事项。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】

(14)新建实训：平台应支持新建实训功能，可进行基本信息、实训资源、实训设置等配置。基本信息包括实训标题、实训描述；实训资源支持我的虚仿实训添加、虚仿资源库添加、虚仿实训链接添加、线下实训任务添加；实训设置支持关联学习资源，支持选择是否允许重复实训、允许迟交、选择实训班级及运行时间。（提供功能演示）
(15)知识图谱融合：平台应支持虚拟仿真课程与知识图谱深度融合，虚拟仿真实训能够以实训图谱形式在知识图谱主页中呈现。用户可通过实训图谱了解实训步骤、实训子阶段、阶段及考核占比、相关知识点，并可通过实训图谱快速进入对应虚拟仿真实训。实训报告也应在知识图谱主页呈现，支持在线预览和下载。（提供功能演示）
(16)教学周报统计与分析功能：自动汇总教师AI指令与工具使用频率、课堂互动及任务执行情况。系统可生成教学行为分析报告，指出课堂互动薄弱环节，并提供优化建议，支持往期周报检索与对比分析，提升教学质量与学生参与度。（提供功能演示）
(17)共享课程平台使用手册：课程平台需要编制使用手册，随产品同步交付；使用手册须完整覆盖对应软件的全部功能，包含系统部署安装、账号与角色权限管理、各功能模块操作步骤、实训教学应用指引、数据查询与导出、常见故障排查、日常运维说明等全流程内容，图文对应、表述清晰，满足教师教学使用与管理员运维需求；使用手册须附招标技术参数-手册页码对照表，将本招标文件中该套软件列明的全部技术参数项，逐一对应标注至使用手册的具体章节与页码，确保每一项技术参数均可在手册对应位置找到功能说明与操作指引，无遗漏、无错配。

2. AI赋能要求

(1)▲AI助教与智能问答：系统应提供AI助教或智能问答辅助功能，支持在课程页及虚拟仿真实训操作过程中调用使用，AI助教支持推荐问题展示，支持追问功能，支持展示资料来源。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】
(2)AI纠错与操作反馈：系统应支持AI纠错功能，在实训过程中如果出现错误AI能及时进行干预，并给出对应的错误分析，用户可重新进行选择。（提供功能演示）
(3)课程资源智能解析：系统应支持通过文本识别、文档结构化、表格解析、PPT结构化、公式解析等AI能力，对课程资源进行结构化处理。应支持PDF、DOCX、PPT等常见文档格式处理，能够对文档内容进行识别、切分、归类和索引，提升课程知识库建设效率。

(4)▲知识检索与问答增强：系统应支持文本切片与索引构建，可采用语义切片、递归切片等方式将长文本切分为小块，并将文本数据转换为向量形式，支持向量检索、关键词检索或混合检索方式，提高知识检索准确性和响应效率。系统应支持对用户问题进行优化改写，提高AI回答与课程知识点、操作步骤和实训场景的匹配度。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】

(5)课程模型调优：支持采用LangGPT、少样本等技术对大模型进行提示词开发和优化。
	1
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	船体焊接MR场景课堂（含焊接系统升级）
	1. 船体焊接MR场景课堂

(1)场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、工艺选择、安全检查、构件定位、坡口处理、点固焊接、正式施焊、变形控制、焊缝检验、返修交付，每个任务之间相互关联、顺序推进，还原船厂真实船体分段组立焊接作业全工序与实操场景。

(2)图纸识读环节，系统内置船体双层底分段三维结构图、分段组立图、焊缝布置图、焊缝编号明细表、焊接工艺卡、坡口标准图、焊接顺序工艺图、船体焊缝质量验收规范等资料，学生通过了解船体主板、横向肋板、纵向加强筋、补强扁钢、连接肘板等核心构件的结构与装配关系；系统能够高亮显示目标焊缝，学生需要标注焊缝长度、板厚、焊缝类型、焊接位置和质量要求。

（提供功能演示）
(3)工艺选择环节，系统内置船体结构常用焊接工艺数据库，主要包含母材、板厚、焊缝类型、焊接方法、坡口形式、焊材型号、焊接电流、电压、焊接速度、焊脚尺寸、层道数、预热温度和层间温度等参数，学生通过点击场景中对应的施焊焊缝，选择对应的焊接方法、坡口形式、焊材型号，输入焊接电流、电压、焊接速度、层道数等核心参数。（提供功能演示）
(4)安全检查环节，系统提供焊接防护用品、焊机设备、通风消防设备和危险源识别场景。学生选择佩戴焊接面罩、手套、防护服、防滑绝缘鞋等防护装备检查焊机接地、气瓶固定、焊接电缆、通风设备和灭火器状态，并标记现场易燃物、电缆破损、气瓶未固定、通风不足等危险源。

(5)构件定位环节，系统内置船体分段基准线、胎架、中心线、肋位线、构件安装线、夹具、压码和定位块等模型；学生拖拽船体底板、横向肋板、纵向加强筋、连接肘板等构件到指定的位置，对齐中心线、肋位线和安装线，通过测量工具测量构件间距、垂直度、水平度和装配间隙，并选择夹具、压码或定位块完成临时固定。

（提供功能演示）
(6)坡口处理环节，系统内置坡口尺、塞尺、错边检测仪、砂轮、钢丝刷、除尘清理工具。学生点击焊缝边缘区域，输入调整坡口角度、装配间隙、构件错边量、钝边尺寸参数；针对焊缝边缘选择打磨，清洁工具，对焊缝及两侧区域进行打磨、除锈、除油污、除毛刺作业。

(7)点固焊接环节，系统内置虚拟焊枪、焊接热变形趋势图。学生结合构件受力的特性，选取点固位置，设置点固长度、间距和电流参数。手持焊枪手柄完成起弧、施焊、收弧的操作；观察系统点固后的变形趋势，优化点固布局。

(8)正式施焊环节，系统内置全息焊缝轨迹、手持仿真焊枪、熔池动态仿真数据。学生选择当前焊接层道，确认电流、电压、焊接速度、焊接方向、焊枪角度和焊接顺序后，手持焊枪手柄沿全息焊缝轨迹手动控制平移、摆动，完成打底焊、填充焊和盖面焊等操作。

(9)变形控制环节，通过查看焊接变形云图、热影响区计算与变形控制方案；学生查看焊接完成后的变形云图，判断变形位置和变形量；根据变形类型选择优化方案包含对称焊、分段退焊、跳焊、反变形预留、夹具约束等控制方法。

(10)焊缝检验环节，系统内置焊缝尺、焊脚规、外观检测工具、PT渗透检测、UT超声检测工具。学生使用工具测量焊缝焊脚尺寸、焊缝余高、焊缝宽度；检查咬边、气孔、裂纹、焊瘤、弧坑等表面缺陷；对于对接焊缝，学生使用UT工具观察波形并判断内部缺陷。

(11)返修交付环节，系统内置打磨清根工具、补焊施焊、二次复检数据。学生根据缺陷标记点位与缺陷类型，制定针对性返修方案，填写焊缝编号、焊接参数、缺陷类型、返修措施；最终根据学生返修结果判断是否合格。

2. 焊接系统升级
(1) 在原有虚拟焊接系统中升级机器人焊接功能；

(2) 视觉技术：采用增强现实（AR）视觉技术，焊缝画面逼真度高，接近真实焊缝； 使用增强现实技术来模拟机器人焊接技术。

(3) 操作练习模式：支持学员的自由练习和根据教师设定要求的考核练习；

(4) 支持和展现的焊接材料：碳钢、不锈钢、铝合金等；

(5) 焊接工件的厚度选择支持不少于3种 （3mm、6mm、10mm）；

(6) 要求支持多层多道焊接，提供不少于3层焊缝的练习功能；

(7) 支持和展现的焊接要素，不少于焊接操作中的熔池、焊缝、飞溅、电弧、声效；

(8) 机器人焊接培训可以支持GMAW和FCAW；

(9) 焊材的材料及直径：支持选择；

(10) 实时提示：模拟练习过程中能显示实时提示机器人焊接的工作角、行走角、干伸长度以及设备参数设定是否合理；

(11) 分析评价模块：每次练习支持分析评价，评价内容包括工作角，行走角，干伸长，轨迹吻合度，焊接速度等，支持每项分项评分并带有曲线显示整个过程动态；焊接过程可视频回顾，并支持不同视觉角度观看（不小于180°）；

(12) 支持学员练习的单次和多次综合的报告输出； 

(13) 支持通过Modbus, Ethernet/IP等通讯协议和机器人进行通讯连接，进行机器人增强现实焊接训练；

(14) 机器人焊接实时提示：模拟练习过程中能显示实时提示，机器人焊接的工作角、行走角、干伸长能以具体数值显示,以及设备参数设定是否合理, 并可支持机器人从焊接模拟器中调用JOB 号，选择焊接参数。

(15) 远程维护和升级：支持远程维护和升级；

(16) 机器人焊接时须使用焊接机器人自带示教器进行编程。
	1
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	船体装配MR场景课堂
	(1)实训全过程以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、基准确定、胎架布置、板材吊装、骨材定位、间隙调整、临时固定、精度复核、问题处置、装配交付，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂真实船体双层底分段装配全工序与实操场景。

(2)图纸识读环节，系统内置船体双层底分段三维结构图、分段装配图、装配顺序图、零件清单、构件编号表、胎架布置图、装配精度控制表等资料。学生需要了解双层底分段的基本组成，包括外底板、内底板、纵骨、横向肋板、中桁材、旁桁材、加强筋、补强板、肘板和人孔加强结构等。学生通过点击三维模型，切换查看各类图纸与零件清单，检索构件编号，识别各构件的安装位置、装配方向、连接关系与装配顺序。（提供功能演示）

(3)基准确定环节，系统内置船体双层底分段装配基准可视化功能，提供中心线、肋位线、纵向基准线、水线、水平基准面、分段坐标原点和装配控制点。

(4)学生通过界面拖动虚板材吊装环节，系统内置吊机、吊钩、吊索、吊梁、吊耳、导向绳和板材姿态控制工具。学生在系统中选择待吊装板材，查看板材参数与推荐吊点，选择合理吊具；通过手柄或鼠标控制板材移动、升降、旋转和落位；输入坐标调整参数使板材边缘与中心线、肋位线和MR轮廓线对齐。

(5)骨材定位环节，系统内置纵骨、横向肋板、实肋板、中桁材、旁桁材、加强筋、补强板、连接肘板等双层底典型骨材构件模型。学生从零件库选取对应骨材构件，拖拽至基准高亮位置，调整构件方向、角度、间距及高度，完成吸附定位。

(6)间隙调整环节，系统内置塞尺、错边检测仪、角尺、水平尺、垂直度检测仪、激光测距工具和装配工具；学生需要点击板材拼接处、肋板底部、纵骨端部、桁材交接节点、内底板支撑面关键位置，测量板缝间隙、错边量、构件垂直度、骨材贴合间隙、孔位偏差和节点角度。针对超差问题，通过拖动、手柄微调和输入调整量，对构件进行位移、旋转、压紧校正，对比调整前后偏差

(7)临时固定环节，系统内置压码、夹具、支撑杆、定位块、拉码、临时马板、点固位置标记等固定工具。学生在关键装配节点、板材边缘、构件交接处选择适配的固定工具；在表单中设置固定点的、固定间距、夹具数量、支撑方向、点固位置和点固长度。
(8)精度复核环节，系统内置全站仪、激光扫描仪、虚拟卷尺、水平仪、三维测点采集工具和装配偏差云图。学生选用对应检测工具，按规范顺序采集各关键部位测点数据；结合系统数据表、偏差云图，核对尺寸、精度指标，判定各装配部位是否存在超差问题。（提供功能演示）
(9)问题处置环节，系统提供装配缺陷高亮提示、偏差原因分析和整改方案选择功能。学生需要了解船体双层底装配中常见问题，在模型高亮问题区域，学生点后查看偏差数据和可能原因，并在表单中选择重新定位、调整胎架高度、增加支撑、压紧校正、拆除重装、切割修整、更换构件、调整装配顺序等整改方案。（提供功能演示）
(10)装配交付环节，系统提供双层底分段装配记录表、构件安装确认表、检测数据表等。学生需要对整体装配状态进行复核，确认底板、内底板、纵骨、肋板、桁材、补强板和肘板等构件安装齐全，装配基准正确，胎架支撑稳定，间隙和错边量满足焊前要求，临时固定状态可靠，精度复核，根据复核结果纠正修改。
	1
	个

	11
	船舶管系安装与检验MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、路径规划、管件核对、支架定位、管段预装、阀件安装、间隙检查、压力试验、缺陷整改、验收交付，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂真实机舱舱底水管系（作为典型案例）从安装准备到试压验收检验实操场景。

(2) 图纸识读环节，系统内置机舱舱底水管系原理图、机舱管路布置图、管段安装图、管件材料清单、阀件明细表、支架布置图、设备接口图、管路试压工艺卡等资料。学生查看各构件规格参数、安装标准及接口尺寸，识别管路起点、终点、设备对接端口与固定点位；结合图纸明确管路走向规范、安装高度标准、阀件安装朝向要求，最终设计出舱底水管系分步安装顺序。

(3) 路径规划环节，系统内置机舱结构三维模型、舱底水标准管路走向模板、标高参照标尺、转弯半径校核、空间干涉检测与布局优化工具。学生以舱底水泵体接口、集水井出水口为基准起点，规划管路整体走向，设置高度及转弯点位；利用系统空间干涉检测工具扫描管路布设区域，排查管路与周边船体结构、设备、线缆的碰撞干涉问题作出修改。

(4) 管件核对环节，系统内置舱底水管、弯管、阀件、法兰、垫片、螺栓紧固件的规格参数库、物料清单。学生需要核对现场管件、阀件、紧固件的规格、型号与数量，对比图纸标准参数，标记缺失、错误、不匹配的物料。

(5) 支架定位环节，系统内置固定支架、滑动支架、防震托架等机舱专用管支架模型。学生根据图纸选取对应支架型号，拖拽至指定位置，调整支架安装高度、间距与水平度，检查支架受力状态。

(6) 管段预装环节，系统内置管路三维坐标调整、角度校准、管口对位吸附、水平垂直度检测、预装偏差实时显示工具。学生按顺序拖拽各段管路就位，调整管路X、Y、Z坐标与旋转角度，核验管路坡度与管口同轴度。

(7) 阀件安装环节，系统内置舱底水截止阀、止回阀、排污阀、压力表、法兰垫片、紧固螺栓模型。学生选择匹配阀件与密封配件拖拽到对应位置，核对阀件安装的方向，完成法兰精准对位贴合。

(8) 间隙检查环节，系统内置激光测距工具、管路安全间距标准库。学生逐点测量管路周边水平与垂直间距，对照规范判断间隙是否达标，针对超标的位置，做出合理的修正。

(9) 压力试验环节，系统内置试压介质选型、标准试压参数库、压力曲线监测、保压计时、泄漏点高亮与压力数据。学生选择适配试压介质，设置试验压力与保压参数，监测压力变化，识别管路、法兰、阀件的泄漏与压力是否有异常。

(10) 缺陷整改环节，系统内置缺陷高亮提示、整改工艺方案、整改前后参数对比数据。学生查看系统缺陷数据与问题原因，选取对应整改方案，完成垫片更换、螺栓复紧、构件重装、管路整改操作。

(11) 验收交付环节，系统内置管系安装验收标准、试压数据表、施工记录。学生核对管路安装、支架布设、试压精度与整改状态，修正安装精度、间隙参数。
	1
	个

	12
	船体精度检验MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、基准建立、仪器布设、测点采集、尺寸测量、形位检测、偏差分析、修正方案、复测确认、报告提交，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂真实船体双层底分段精度检验全工序与实操场景。

(2) 图纸识读环节，系统内置双层底分段结构图、精度控制图、检验工艺卡、允许偏差表、焊后变形示意图等资料；学生查看各类图纸资料，检索分段、测点、基准点编号及偏差标准，结合系统高亮区域，明确检测范围、测量顺序与重点检验部位。

(3) 基准建立环节，系统内置基准线可视化、三维坐标系建立、肋位线校准、水线校准、水平基准面布设、基准点配准。学生选择船体特征基准点搭建三维测量坐标系，填写分段尺寸、肋距、基准高度、允许偏差参数。

(4) 仪器布设环节，系统内置全站仪、三维激光扫描仪、靶球、反射片、水平仪等测量设备模型；学生根据检验工艺要求，在场景中合理布置测量仪器站位，放置辅助测量配件，完成仪器整平、校准与试测，排查测量盲区，调整仪器位置保证全覆盖检测。

(5) 测点采集环节，系统内置标注检验工艺关键点位，提供三维坐标模拟；学生按要求点击各类控制点完成数据的采集。系统内置关键测点标注、测点编号、三维坐标采集、漏测提醒；学生按照系统提示，依次采集分段控制点、板边点、骨材端点、桁材节点、合拢口及变形区域关键测点，核对测点编号与坐标数据，排查异常测点。

(6) 尺寸测量环节，系统内置多点连线测距道具；系统内置连线测距道具；学生选取对应测点组合完成各类尺寸测量，核对系统生成的实测数据，对比理论尺寸与偏差标准，识别修正错误测量方式。

(7) 形位检测环节，系统内置虚拟水平仪、铅垂线、激光平面、轮廓检测工具以及变形偏差云图数据。学生选择对应检测工具，依次检测底板平面度、肋板与桁材垂直度、纵骨直线度、合拢口平行度及局部变形量，根据偏差云图标记超差与异常变形区域。

(8) 偏差分析环节，系统内置模型与实测点云叠加对比、超差区域数据；学生通过查看数据偏差数值与方向，分析偏差产生原因，选择标注异常点位信息。系统内置模型与实测点云叠加对比、偏差云图、超差清单、偏差方向标注、偏差成因提示。学生通过模型叠加对比，识别各类超差变形问题，查看精准偏差数据，结合施工特性分析装配误差、焊接收缩、基准误差等偏差来源，完成偏差判定与溯源。

(9) 修正方案环节，系统内置火工矫正、机械校正、千斤顶调整、切割修边、加垫调整、胎架调平、局部拆改等全套精度修正工艺仿真工具。学生根据偏差类型与变形状态，选用适配的修正方案，设置合理修正参数与修正量。

(10) 复测确认环节，系统内置修正前后数据对比、超差点复测清单、关键控制点复核、残余偏差检测数据。学生针对原超差区域、关键控制点重新采集测点、测量尺寸与形位精度，对比修正前后数据，判断项目是否达标，确定是否需要二次修正。

(11) 报告提交环节，系统内置测量数据汇总表、偏差云图、超差清单、复测对比图表。学生汇总全流程检测、偏差分析、修正、复测数据，完成检验记录与结论填写。
	1
	个

	13
	船舶轴系安装与校中MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、基准建立、部件核对、轴承布置、轴段吊装、初步校正、联轴校中、负荷检查、试转检查、验收提交，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂真实机舱主机输出端到中间轴再到尾轴管前端轴承的轴系安装与联轴器校中实操场景。

(2) 图纸识读环节，系统内置轴系总布置图、轴线图、设备基础图、主机输出端接口图、中间轴与轴承安装图、联轴器安装图、校中工艺卡、轴承负荷允许值表等资料。学生在查看全套施工图纸，识别设备安装位置、艏/艉方向、装配关系与校中技术要求，明确实训施工范围。

(3) 基准建立环节，系统内置理论轴线布设、中心线可视化、艏/艉方向校准、高度基准配准、轴承中心基准点定位、空间坐标搭建及基准偏差检测。学生选择主机输出端、尾轴管前端、中间轴承等核心基准点，搭建轴系三维基准轴线；输入轴线高度、中心距、坐标参数与允许偏差。

(4) 部件核对环节，系统内置全套轴系物料数据库，包含轴段、联轴器、轴承、轴承座、调整垫片、螺栓、密封件及百分表、激光对中仪等工具；学生核对各零部件的尺寸、规格、型号、数量及适配关系，识别垫片、轴承、联轴器、螺栓等常见物料存在的问题。

(5) 轴承布置环节，系统内置中间轴承、尾轴管前端轴承、轴承座、调整垫块、临时支撑模型。学生对照图纸拖拽轴承座至对应位置，调整轴承前后、左右、高度位置，输入垫片厚度、支撑间距等参数。

(6) 轴段吊装环节，系统内置轴段吊具、碰撞检测以及吊装状态监测功能。学生选取适配吊点与吊具，通过手柄控制轴段升降、移动与旋转，规划无碰撞吊装路径，完成中间轴穿轴与初步位置；设置临时支撑固定轴段。

(7) 初步校正环节，系统内置水平仪、高精度测距工具、联轴器端面间隙检测、轴中心偏差检测；学生测量轴中心高低、左右偏差、轴段水平度及联轴器端面间隙，调整垫片厚度、轴承位置、临时支撑高度修正偏差参数。

(8) 联轴校中环节，系统内置百分表、磁力表座、激光对中仪、四方位旋转采点道具；学生安装对中测量设备，旋转联轴器采集0°、90°、180°、270°四方位数据，查看系统偏差分析结果；根据偏差方向调整轴承垫片、支座位置。

(9) 负荷检查环节，系统内置轴系挠度曲线模拟、轴承反力数据；学生查看轴承负荷与轴线挠度数据，判定各支承负荷是否在规范区间；针对负荷失衡问题，调整轴承高度与垫片参数。

(10) 试转检查环节，系统内置虚拟盘车工具、低速试转模拟、轴端跳动检测、振动曲线监测、轴承温升监控数据；学生完成盘车与低速试转操作，观察轴系运转状态、跳动量、振动与温升数据；识别各类异常报警问题，标记故障位置，判断是否需要返工调整。
	1
	个

	14
	船舶系泊试验MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括试验准备、动力检查、电站试验、主机试车、舵机试验、锚机试验、管路试验、报警联调、故障处置、试验报告，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船舶靠泊状态下机舱动力、电气、操舵、锚泊、管路及报警系统综合联调的系泊试验实操场景。

(2) 试验准备环节，系统内置系泊试验大纲、设备清单、试验流程、安全检查表、人员分工及试验记录资料。学生查看试验项目与施工范围，核对机舱集控台、主机、电站、舵机、锚机等试验设备，确认船舶信息、设备隔离状态、通讯条件及应急停机条件。

(3) 动力检查环节，系统内置主机、辅机、发电机组、油、水、气、电等数据资料；学生核查滑油、冷却水、燃油、压缩空气、电源及阀门开闭状态，识别压力不足、液位偏低、阀门未开、报警未复位等问题。

(4) 电站试验环节，系统内置发电机组、主配电板、并车装置、负载开关、应急电源模型，电气参数实时曲线监测功能。学生完成发电机启动、单机运行、参数校核、同期并车、分级加载、负载切换及应急电源切换操作，监测电气参数变化，排查并车失误、电压频率超限、供电异常等问题。

(5) 主机试车环节，系统内置主机盘车、预润滑、启动控制、正倒车操控面板，集成转速、油压、水温、排温、振动监测数据。学生依次完成盘车、预润滑、开机工况确认，启动主机完成低速正倒车运行，记录运行参数，识别油压、水温、振动、启动、换向异常，及时采取降速、停机、系统检查等处置措施。

(6) 舵机试验环节，系统内置舵机液压系统、操舵控制、舵角指示、主备泵切换、应急操舵及驾驶台舵角反馈监测工具。学生操作多档位舵角指令，完成左右转舵、回舵测试，核查转舵时间、舵角精度、液压压力；切换主备泵及应急操舵，核对两端信号反馈。

(7) 锚机试验环节，系统内置锚机、绞缆机、液压站、制动器、离合器、限位保护、急停控制及链速、制动力监测功能。学生按顺序操作离合器、制动器、起抛锚、收放缆及急停按钮，监测链速、液压压力、制动效果与限位报警，排查操作顺序错误、制动失效、超限运行等问题。

(8) 管路试验环节，系统内置舱底水、压载水、消防水、冷却水、燃油管路系统仿真，具备泵阀操控、压力流量监测、液位采集、泄漏与堵塞检测功能。学生对各管路系统完成启泵、控阀、支路切换、停泵复位操作，采集压力、流量、液位数据，判断管路运行状态，处理压力不足、泄漏、堵塞等异常问题。

(9) 报警联调环节，系统内置全船设备故障模拟、声光报警、集控台与驾驶台联动显示、报警等级判定、消音复位及报警记录功能。学生模拟各类设备故障，核对双站点报警联动效果，正确判定报警等级，按流程完成消音、原因核查、设备联动检查、复位与数据记录。

(10) 故障处置环节，系统内置不同类型的泊试验典型故障场景、参数异常曲线、故障高亮溯源、分级应急处置方案与复验核验功能。学生识别各类设备运行故障与报警异常，匹配对应处置方案，完成停机、换备、隔离、检修复位等操作，复测验证故障闭环效果。

(11) 试验报告环节，系统内置试验数据汇总、运行曲线；学生汇总试验数据、设备运行状态、报警记录、故障整改与复验结果，完善验收结论。
	1
	个
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	船体总段合拢MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括图纸识读、基准复核、吊装准备、总段就位、合拢调整、临时固定、精度复测、偏差处置、焊前确认、合拢交付，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂真实中部双层底总段与相邻底部分段合拢定位实操场景。

(2) 图纸识读环节，系统内置总段布置图、合拢工艺图、精度控制图、吊装方案、合拢口检测标准、总段重心参数表、临时支撑布置图、焊前工艺卡。学生查看全套合拢图纸资料，检索总段、合拢口、吊点、基准点，识别固定分段、待合拢总段、中心线、水线、肋位线及合拢端面位置，明确施工范围与技术要求。

(3) 基准复核环节，系统内置船台基准、中心线、水线、肋位线、端面基准可视化校核工具；学生复核船台及分段中心线、水线高度、肋位控制点、端面基准坐标，输入分段尺寸与允许偏差参数，排查基准超差问题并确认基准合格。

(4) 吊装准备环节，系统内置虚拟吊机、吊梁、吊索、吊钩、吊耳模型；学生选择吊具组合，核对总段重量、重心与吊点受力参数，规划无碰撞吊装路径，清空安全作业区域，排查吊点不均、路径干涉、姿态不稳等吊装风险。

(5) 总段就位环节，系统内置吊机姿态操控、总段六向位移微调、角度旋转、落位偏差实时显示、临时支撑布设与姿态稳定性监测功能。学生操控吊机完成总段升降、平移、旋转微调，控制总段姿态与倾角，逐步靠近理论合拢位置；布设临时支撑结构，完成总段初步落位与姿态固定。

(6) 6.合拢调整环节，系统内置MR高精度测距、错边检测、虚拟千斤顶、顶升横移微调工具，内置偏差云图数据。学生多点位检测合拢口关键偏差数据，根据系统偏差提示与调整指引，采用顶升、横移、纵移、微旋转、加垫微调等方式优化合拢状态。

(7) 临时固定环节，系统内置支撑杆、拉码、压码、马板、定位块、临时连接板等固定工装；学生在合拢口关键节点、端面、底部、侧向位置合理布置各类固定工装，设置固定间距与点固参数，排查固定不足、固定偏心、遮挡焊缝等问题。

(8) 精度复测环节，系统内置全站仪、激光扫描仪、虚拟卷尺、水平仪、多点位测点采集工具；学生采集合拢口、中心线、水线、肋位、端面关键测点数据，核对分段总长、间距、间隙、错边、平面度、平行度等参数，判定整体合拢精度是否达标。

(9) 偏差处置环节，系统内置超差区域高亮、偏差成因分析，提供顶升微调、横纵移修正、旋转校正、加垫补偿、局部修边、重新固定等整改工艺方案。学生识别中心线、水线、肋位、错边、端面不平等各类超差问题，选用对应整改方案修正偏差，整改完成后局部复测，确认偏差回落至允许范围。

(10) 焊前确认环节，系统内置坡口尺、塞尺、错边检测仪、焊缝清理工具；学生检测坡口、间隙、错边等焊前参数，清理焊缝区域杂质，核对预热参数、焊接顺序、安全条件与临时固定状态。

(11) 合拢交付环节，系统内置合拢全流程数据、整复测数据、偏差整改数据；学生全面复核合拢全过程施工质量，完善各项试验数据、整改记录。
	1
	个

	16
	船舶下水作业MR场景课堂
	(1) 场景课堂以3D交互形式展开，系统搭载全流程智能引导功能，带领学生通过10个详细的任务流程，包括下水方式分类、下水方案识读（以船台下水为例，下同）、船体检查、船台复核、重心校核、润滑布置、支墩拆除、牵引释放、下水监控、报告提交，每个任务之间相互关联、顺序推进，完整还原船厂船台滑道式船舶下水、状态校核、滑行监控、入水系泊的全流程安全作业实操场景。

(2) 下水方式分类环节，介绍滑道纵向下水、滑道横向下水、船坞式下水、气囊下水、吊装下水等典型方式的基本原理、适用条件及技术要点。

(3) 下水方案识读环节，系统内置船台滑道下水方案、船台与滑道布置图、重量重心参数表、作业流程、安全检查表、人员分工、应急预案及下水记录模板。学生查阅下水工艺与安全资料，识别船体、船台、滑道、牵引装置、止滑设备、水域及警戒区域，明确下水作业范围、施工顺序与核心控制要点。

(4) 船体检查环节，系统内置船体开口、舱口、海底阀、通海阀、舵桨设备、轴系、吃水标识、防护装置三维模型，学生检查船体各类开口、阀门、舱盖、舵桨及防护装置状态，排查未封堵、未锁紧、防护缺失等隐患，标记异常问题并完成整改。

(5) 船台复核环节，系统内置中心线校核、坡度检测、间距测距、障碍物排查、支墩楔块状态检测、止滑装置核验、安全区域标定等测量与检查工具。学生校核船台、船体、滑道三线对中状态，测量滑道坡度、支墩间距，检查止滑装置可靠性，清理下水通道障碍物，确认安全警戒区域布设完整。

(6) 重心校核环节，系统内置船舶重量重心计算数据、压载状态校核、支承反力仿真、浮力曲线、纵倾横倾预测、初浮姿态模拟。学生核对船舶下水重量、三维重心与压载工况，查看支反力、浮力及姿态仿真数据，识别重心偏移、受力异常、浮态不良等风险，确认下水工况合规。

(7) 润滑布置环节，系统内置滑道润滑材料、分区涂敷工具、润滑厚度检测、摩擦系数计算、滑行阻力校核、关键承压区域标注功能。学生选择适配润滑材料，对滑道艏、中、艉承压区域分区均匀涂敷，核对润滑厚度与覆盖范围，校核摩擦阻力，排除润滑不达标风险。

(8) 支墩拆除环节，系统内置支墩楔块拆除顺序引导、船体支反力实时热力图、左右受力平衡监测、局部下沉预警与异常暂停功能。学生按照规范顺序逐步拆除支墩与楔块，实时观察船体受力平衡状态，遇到受力超限、姿态异常及时暂停处置。

(9) 牵引释放环节，系统内置牵引绞车、制动器、止滑装置、下水控制台、口令确认、速度参数设置、释放顺序控制与启动模拟功能。学生确认警戒状态、制动状态、止滑装置与绞车工况，核对牵引参数与启动口令，确认所有安全条件满足后，执行下水启动操作。

(10) 下水监控环节，系统内置滑行速度、纵倾横倾、吃水浮力、滑道反力实时曲线；学生全程监控船体滑行、入水、浮起全过程参数，记录关键数据，识别各类异常报警，针对风险问题及时采取对应应急管控措施。
(11) 报告提交环节，系统内置下水数据汇总；学生根据下水作业检测数据、操作记录、异常问题及整改结果，完善验收结论。
	1
	个

	三、实训室环境建设

	17
	实训室地板铺设及环境升级

（最高限价：9.341405万元）
	1.实训室环境升级：针对约100m2场地进行环境升级，包括墙面和顶面氛围升级、窗帘安装，以满足整体实训室设备、教学、实训使用需求。

2.实训室地板铺设：防静电地板采购、安装及配套施工。

3.具体做法及标准详见附件工程量清单、施工图。

4.最高投标限价编制依据

（1）工程量根据业主提供的工程量及现场照片计算。

（2）与本工程项目有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

（3）依据《建设工程工程量清单计价标注》GB/T50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、江苏省市政工程消耗量》（2026年）、及营改增后调整内容；

（4）本项目材料价格:根据当期信息价及市场询价。

（5）税金费率按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号。
	1
	项

	四、其他要求

	18
	其他（货物9-16项共性要求）
	1. 技术要求

(1) 模型精度建设：设备、仪器等三维模型应符合真实尺寸，高精度模型误差控制在毫米级范围内，拓扑结构合理，避免破面、重叠等问题。应支持LOD分级，根据距离动态切换模型精度，实现远距离简化显示、近距离高精度展示。

(2) 模型规范建设：三维模型文件格式应优先采用FBX、OBJ、GLTF等通用格式，支持Unity、Unreal等跨平台引擎。模型命名规则应清晰，层级结构明确，材质球与贴图命名一致；UV展开应避免拉伸，贴图利用率达到80%以上，支持2K/4K贴图分辨率。(3)
材质与贴图建设：模型应采用PBR材质，金属度、粗糙度等参数应符合物理规律，并支持HDR环境光反射。应支持动态贴图、屏幕空间反射、视差贴图等效果；透明材质的Alpha通道处理应兼容不同渲染管线。

(3) 模型性能优化：应通过合并网格等方式减少Draw Call，对静态物体可合并为单一Mesh；碰撞体应进行简化，优先采用Box、Sphere等简化碰撞体替代复杂Mesh Collider，提高物理计算效率。

(4) 画建设：支持关键帧动画、顶点动画、程序化动画和动画融合。关键帧动画应支持24/30/60 FPS精确控制和缓入缓出效果；顶点动画可用于流体、软体变形等场景；程序化动画可通过代码驱动机械运动轨迹；动画融合应支持不同动作间无缝切换。

(5) ▲交互动画：应支持用户点击、拖拽等操作触发动画状态机，动画过程支持中断和过渡。涉及刚体动力学、粒子系统、烟雾、火焰等效果时，应能够与场景交互。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】

(6) 动画性能优化：应通过LOD等技术动态调整模型精度，平衡视觉效果与渲染性能；支持贴图压缩、动画数据精简、关键帧插值和骨骼动画压缩，减少内存占用。

(7) 程序交互准确性与稳定性：统交互触发成功率应≥99%，通过重复测试100次以上验证；碰撞检测误判率应≤0.5%；应支持物理交互稳定响应，降低误触发率，满足课堂连续教学使用要求。

(8) 三维模型自由探索：用户应可通过触控或鼠标对3D模型进行自由旋转、缩放、平移等操作，深入观察模型结构细节，交互响应流畅、无明显卡顿。

(9) 大模型加载与传输优化：系统应支持大体量模型切片加载、异步加载和LOD优化；后台传输应支持分片上传、断点续传和压缩传输机制，提高文件传输效率与稳定性。

(10) H5嵌入与自定义交互：应支持将3D交互模块封装为WebGL模块嵌入H5页面，支持轻量化加载、点击互动、浮层展示等功能，满足宣传展示和互动体验需求。

(11) 界面动画与操作反馈：操作过程应提供按钮点击动效、加载进度条、选中高亮、模型高亮提示、场景引导等视觉反馈，提升用户操作感知和教学演示效果。

(12) 性能优化与帧率控制：WebGL端在主流设备下帧率应≥30FPS，PC端帧率应≥60FPS。应优化Draw Call数量和资源占用，减少CPU/GPU负担，提升整体运行流畅度。

(13) 网络连接与资源调度：系统应支持断线重连、资源预加载、缓存机制、CDN加速和静态资源分发，提高资源访问效率与运行稳定性。

(14) 后端接口与模块扩展：系统应支持通过RESTful API进行模型数据、交互逻辑、用户信息等数据通信；系统应采用模块化开发，便于后续功能扩展与维护。

(15) 数据安全与权限控制：系统应支持HTTPS传输协议，保障用户数据安全；应支持用户权限分级管理，不同角色可访问不同交互内容和管理功能。

(16) 系统兼容性：WebGL内容应兼容Chrome、Edge、Firefox等常见浏览器，不依赖Flash等特定插件，避免浏览器兼容性问题。

(17) 系统稳定性与异常保护：程序应具备异常处理机制，避免因模型加载失败、网络错误等导致程序崩溃；应支持错误提示反馈、日志记录、Bug追踪等维护功能。

(18) 界面字体与排版：界面字体应清晰可读，统一采用微软雅黑或思源黑体等无衬线字体；标题、正文、辅助文字等字号层级应清晰，行高合理，文本对齐规范，避免中英文混排错位，并支持多语言扩展。

(19) 图标与视觉设计：图标风格应统一，可采用扁平化或拟物风设计语言，色彩风格一致；图标尺寸应满足清晰度要求，支持SVG图标适配高分辨率设备，避免模糊或变形。

(20) 响应式与适配设计：UI布局应采用响应式设计，自动适配不同设备与浏览器窗口尺寸，保证内容在PC、安卓手机、安卓平板等终端均能正常显示与操作，并支持横竖屏布局切换。

2. 功能要求

(1) 虚拟仿真课程需包含：二维动画、三维动画、三维模型、视频、文档等多种元素；视频分辨率≥1080P，视频码率10M，音频比特率128KBPS。视频时长不低于15分钟。

(2) 每个虚拟仿真课程需提供≥10个三维模型，所有模型按照实物、设备图纸、现场照片1:1等比例精准复刻，外形、结构、部件布局与实际实训设备/场地保持一致；模型无破面、重面、穿插面、模型缺失等问题，结构完整规范。

(3) 每个课堂总实训步骤不少于100个，可根据任务进行拆解，其中纳入考核评价的核心交互考核点不少于15项，操作逻辑贴合实际实训流程，考核点可实现正误判定与成绩记录。

(4) 虚拟仿真课程资源需支持加入不少于20个的理论知识考核内容，考核方式包括但不限于选择题、填空题、连线题等多种题型，针对用户回答错误的题型系统能及时给出正确答案并进行问题讲解。

(5) ▲虚拟仿真课程资源需支持进行资源挂载，资源类型包括但不限于：视频、文档、语音等多种类型，以学校实际需求为准，免费提供与学校虚拟仿真校平台的对接。【提供功能截图，并加盖投标人公章。】

(6) 单个虚拟仿真课程资源需提供不少于120s的三维动画以及180s的二维动画，具体内容和交互方式由课堂场景实际需求确定。
(7) 单个虚拟仿真课程资源需提供不同的定制化课程页，需支持AI助教形象根据每个课的需求进行定制化调整。

(8) MR端支持手势或手柄操作，在MR眼镜中能看到现实画面叠加3D虚拟画面的效果，并且具有空间定位功能，可以和3D虚拟道具互动。
	/
	/


（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.建设清单

	序号
	类型
	名称
	数量
	单位

	1
	教学设备及管控系统
	教师数据管控终端
	1
	套

	2
	
	教学管理软件（含教师端和客户端）
	1
	套

	3
	
	专用教师操作台
	1
	套

	4
	
	学生实训专用终端
	48
	套

	5
	
	学生实训桌椅
	8
	套

	6
	
	MR一体机
	9
	套

	7
	
	投影仪及幕布
	1
	套

	8
	云端共享课程平台及虚拟仿真实训课程
	云端共享课程平台
	1
	套

	9
	
	船体焊接MR场景课堂（含焊接系统升级）
	1
	个

	10
	
	船体装配MR场景课堂
	1
	个

	11
	
	船舶管系安装与检验MR场景课堂
	1
	个

	12
	
	船体精度检验MR场景课堂
	1
	个

	13
	
	船舶轴系安装与校中MR场景课堂
	1
	个

	14
	
	船舶系泊试验MR场景课堂
	1
	个

	15
	
	船体总段合拢MR场景课堂
	1
	个

	16
	
	船舶下水作业MR场景课堂
	1
	个

	17
	实训室环境建设

（最高限价：9.341405万元）
	实训室地板铺设及环境升级
	1
	项


2.采购项目交付时间：自合同签订起630天内，完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作。本项目供货期间实行分期供货、分段验收，具体安排以采购人通知为准。

3.采购项目交付地点：  江苏航运职业技术学院   。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：

1.2 投标产品中软件部分终身免费升级维护。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。

1.2 所购全部硬件设备质保期五年，产品符合国家或行业标准相关要求。

1.3 中标人在本项目“实训室地板铺设及环境升级”子项（质保期5年）验收前需提交竣工图（含CAD格式电子档）、隐蔽工程验收记录及图片、质量验收资料等（包括但不限于施工现场质量管理检查记录、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料），且符合《建设工程文件归档整理规范》及相关规定。
2.产品使用中，接到招标人电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如招标人需要在接到招标人通知5小时（省外单位8小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标人对招标人进行现场至少两次免费使用培训。验收合格后进行一次使用、简单维护、维修培训，确保招标人了解全套设备使用、维护方法和进行简单的维修操作。使用1-2月后，中标人再提供一次培训。

五、采购标的包装、运输、交货、验收标准

（一）商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（二）运输：货物的运输及风险由中标人负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，采购人对此不负任何责任。

（三）交货、安装：交货方式为中标人送货至采购人指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排交货并安装。

（四）验收

1. 硬件设备验收标准

· 外观与资质：所有设备为全新原厂正品，外观无破损、划痕、变形，附带原厂产品合格证、防伪标识；进口设备提供合法合规的报关与商检凭证。

· 参数符合性：核心硬件配置（处理器、内存、显卡、屏幕参数、核心元器件规格等）与投标响应完全一致，抽检设备参数检测合格率 100%。

· 功能与性能：通电运行稳定，基础功能与专项功能全部正常，满足对应教学实训场景性能要求，无卡顿、死机、异响、漏液等异常问题。

· 兼容适配性：与项目内其他软硬件设备互联互通，适配现有教室供电、网络、布线环境，无驱动冲突、接口不匹配等问题。

· 安装与布线：设备安装牢固合规，线缆隐蔽收纳、规整有序，符合用电安全与教学场景整洁要求。

· 资料交付：同步交付原厂使用说明书、质保函、驱动安装包、配件清单等全套资料。

2. 软件系统验收标准
· 部署验收：完成本地终端私有化部署与校园网在线访问双环境搭建，全部授权节点激活正常，无授权数量不足、过期、限制功能等问题。

· 功能符合性：软件核心功能、带“☆”的关键参数全部满足招标要求；实训工艺流程、模型结构、专业内容无知识性错误，符合船舶行业规范与船级社标准。

· 性能指标：满足约定并发数同时在线实训，三维模型加载速度、交互响应延迟达标；连续满负荷运行无闪退、崩溃、数据丢失等异常。

· 管理与安全：三级用户权限体系运行正常，成绩统计、数据备份、操作日志功能有效；教学数据加密存储，符合校园网络安全管理要求。

· 文档交付：每套软件同步交付纸质版 + 可检索电子版使用手册，手册附招标技术参数-手册页码对照表；同时提供部署手册、运维指南、故障排查手册。

· 知识产权：提供完整的软件正版授权证明、对应软件著作权证书，无版权纠纷，覆盖校方全教学场景使用授权。

· 试运行验证：15 天试用期内全功能、全负荷运行无重大故障；问题响应与整改时效符合服务要求。

3.环境建设验收标准
· 施工资料：环境建设项目提交竣工图（CAD 电子档）、隐蔽工程验收记录、质量验收资料，符合《建设工程文件归档整理规范》要求。

4. 项目整体验收要求
分阶段验收：按照招标文件约定的分段交付节点同步开展阶段验收，阶段验收合格后方可进入下一实施环节。

（1）第一阶段：货物1-10、17签订合同起90天内供货，试用15天，合格后进行验收；

（2）第二阶段：货物11-13签订合同起360天内供货，试用15天，合格后进行验收；

（3）第三阶段（最终验收）：项目全部货物、系统、环境建设签订合同起630天内供货，试用15天，进行最终验收；
以上环节试用不合格，需在24小时内响应并提交整改方案，15天内完成整改。

· 验收资料：供应商提交完整验收资料，包括供货清单、产品合格证、授权文件、检测报告、施工记录、试运行报告、运维手册、使用手册等。

· 验收方式：校方组建验收小组，通过现场实测、功能演示、资料核查、抽检测试等方式开展验收；关键参数与核心功能逐项核验。

· 整改机制：验收不合格项，供应商须在约定期限内完成整改并申请复检，整改产生的全部费用由供应商承担；逾期未整改按违约处理。
· 验收结论：全部货物、软件、配套服务均符合要求，资料齐全且试运行正常，由双方共同签署项目终验收合格证书。
六、采购标的的其他技术、服务等要求

中标后签订合同前，中标人须提供己方盖章后的正版软件授权承诺函。

七、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
1.教师数据管控终端
2.学生实训专用终端
3.MR一体机
4.投影仪及幕布

八、采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

1.投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》，须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：权威机构出具的检测报告、盖有投标人公章的承诺书等。

2.商务部分实质性要求：

各供应商应在投标文件中承诺：

（1）投标产品中软件部分终身免费升级维护。

（2）全部硬件设备质保期五年，产品符合国家或行业标准相关要求。

时间从项目验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起。证明材料为承诺书（格式自拟），未提供或承诺不符合以上两点要求作无效投标处理。

9、 采购标的付款方式

1.阶段付款
第一阶段：货物清单第1-10项、第17项全部供货安装调试完成，通过第一阶段验收且乙方提交增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的22%。
第二阶段：货物清单第11-13项全部供货安装调试完成，通过第二阶段验收且乙方提交增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的38%。

第三阶段（最终阶段）：项目全部货物、系统、环境建设实施完成，通过最终验收且乙方提交增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。

2.中标人凭以下文件资料申请支付合同款 

（1）采购合同；

（2）中标通知书复印件或扫描件；

（3）中标人开具的国家税务机关监制的正式增值税发票；

（4）采购人已收讫货物的验收凭证；

（5）采购人签发的验收合格文件。

3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人是按期支付。 

十、履约保证金

1.履约保证金是否收取：是

2.履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10%。

3.缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起10日内。
4.缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。如选择担保机构出具的保函、履约保证金保险等形式，有效期须与履约时间一致。

采购人的账户：

单位名称：江苏航运职业技术学院；

开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；

账号：32001642336052515609；

统一社会信用代码：123200004660042577。

5.退还履约保证金时间：中标供应商全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。   

6.退还履约保证金方式：同缴纳方式。   

7.退还履约保证金条件：中标供应商全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。 

8.不予退还履约保证金的情形：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

c.因中标人违约应向采购人支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，中标人负有先行垫付义务，且采购人保留扣除中标人合同款、向中标人追偿不予支付超过保函额度以外的款项的权利。
9.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。
十一、演示讲解

1.演示内容
	序号
	货物名称
	详细参数

	二、云端共享课程平台及虚拟仿真实训课程

	8
	云端共享课程平台
	1. 基础功能要求

(4)独立课程页管理：每个虚拟仿真课程应具备独立课程页，可根据教师后台设置内容展示课程基本信息，包括项目介绍、师资介绍、实训指南、实训资源、考核要求、学习记录、数据分析等内容。（提供功能演示）
(10)在线课程资源联动：支持虚拟仿真项目与采购单位已有在线课程结合，可实现虚拟仿真项目免登录跳转至对应共享课，也可从共享课免登录跳转至对应虚拟仿真项目，实现理论学习与实践操作结合。（提供功能演示）
(14)新建实训：平台应支持新建实训功能，可进行基本信息、实训资源、实训设置等配置。基本信息包括实训标题、实训描述；实训资源支持我的虚仿实训添加、虚仿资源库添加、虚仿实训链接添加、线下实训任务添加；实训设置支持关联学习资源，支持选择是否允许重复实训、允许迟交、选择实训班级及运行时间。（提供功能演示）
(15)知识图谱融合：平台应支持虚拟仿真课程与知识图谱深度融合，虚拟仿真实训能够以实训图谱形式在知识图谱主页中呈现。用户可通过实训图谱了解实训步骤、实训子阶段、阶段及考核占比、相关知识点，并可通过实训图谱快速进入对应虚拟仿真实训。实训报告也应在知识图谱主页呈现，支持在线预览和下载。（提供功能演示）
(16)教学周报统计与分析功能：自动汇总教师AI指令与工具使用频率、课堂互动及任务执行情况。系统可生成教学行为分析报告，指出课堂互动薄弱环节，并提供优化建议，支持往期周报检索与对比分析，提升教学质量与学生参与度。（提供功能演示）
2. AI赋能要求

(2)AI纠错与操作反馈：系统应支持AI纠错功能，在实训过程中如果出现错误AI能及时进行干预，并给出对应的错误分析，用户可重新进行选择。（提供功能演示）

	9
	船体焊接MR场景课堂（含焊接系统升级）
	1. 船体焊接MR场景课堂

(2)图纸识读环节，系统内置船体双层底分段三维结构图、分段组立图、焊缝布置图、焊缝编号明细表、焊接工艺卡、坡口标准图、焊接顺序工艺图、船体焊缝质量验收规范等资料，学生通过了解船体主板、横向肋板、纵向加强筋、补强扁钢、连接肘板等核心构件的结构与装配关系；系统能够高亮显示目标焊缝，学生需要标注焊缝长度、板厚、焊缝类型、焊接位置和质量要求。

（提供功能演示）
(3)工艺选择环节，系统内置船体结构常用焊接工艺数据库，主要包含母材、板厚、焊缝类型、焊接方法、坡口形式、焊材型号、焊接电流、电压、焊接速度、焊脚尺寸、层道数、预热温度和层间温度等参数，学生通过点击场景中对应的施焊焊缝，选择对应的焊接方法、坡口形式、焊材型号，输入焊接电流、电压、焊接速度、层道数等核心参数。（提供功能演示）
(5)构件定位环节，系统内置船体分段基准线、胎架、中心线、肋位线、构件安装线、夹具、压码和定位块等模型；学生拖拽船体底板、横向肋板、纵向加强筋、连接肘板等构件到指定的位置，对齐中心线、肋位线和安装线，通过测量工具测量构件间距、垂直度、水平度和装配间隙，并选择夹具、压码或定位块完成临时固定。

（提供功能演示）

	10
	船体装配MR场景课堂
	(2)图纸识读环节，系统内置船体双层底分段三维结构图、分段装配图、装配顺序图、零件清单、构件编号表、胎架布置图、装配精度控制表等资料。学生需要了解双层底分段的基本组成，包括外底板、内底板、纵骨、横向肋板、中桁材、旁桁材、加强筋、补强板、肘板和人孔加强结构等。学生通过点击三维模型，切换查看各类图纸与零件清单，检索构件编号，识别各构件的安装位置、装配方向、连接关系与装配顺序。（提供功能演示）

(8)精度复核环节，系统内置全站仪、激光扫描仪、虚拟卷尺、水平仪、三维测点采集工具和装配偏差云图。学生选用对应检测工具，按规范顺序采集各关键部位测点数据；结合系统数据表、偏差云图，核对尺寸、精度指标，判定各装配部位是否存在超差问题。（提供功能演示）
(9)问题处置环节，系统提供装配缺陷高亮提示、偏差原因分析和整改方案选择功能。学生需要了解船体双层底装配中常见问题，在模型高亮问题区域，学生点后查看偏差数据和可能原因，并在表单中选择重新定位、调整胎架高度、增加支撑、压紧校正、拆除重装、切割修整、更换构件、调整装配顺序等整改方案。（提供功能演示）


2. 投标供应商需按照以上要求的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于150M，所有文件总共不得大于1G）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

3.现场演示要求：

（1）项目现场演示负责人于2026年09月24日10时00分至10时30分（北京时间），携带本人身份证原件及授权委托书原件（以便核验），到南通市经济技术开发区宏兴路9号能达大厦东裙楼五楼（504）现场签到并等候演示。
（2）投标文件中须提供项目现场演示负责人，身份证扫描件并加盖公章，否则评委会不予计分。

（3）投标供应商自行准备电脑、网络等所需的全部设备，必须是基于该项目将投入使用的真实系统操作，演示技术参数要求内容。并与苏采云系统内上传的视频内容一致。评标委员会以现场演示内容为准进行打分，苏采云系统中上传的视频作为参考。

（4）项目现场演示负责人演示讲解，时间控制在25分钟以内，超过时间停止演示。由评委根据演示情况进行评定。

（5）未携带身份证原件或未按上述规定时间、地点参加演示的，作无效标处理。

第四部分  合同文本

江苏省政府采购合同（货物）
（合同编号：         ）
项目名称：船舶工程技术专业群MR场景课堂采购项目
项目编号：
甲方（采购人）：江苏航运职业技术学院
乙方（中标人）：
甲、乙双方根据船舶工程技术专业群MR场景课堂采购项目（项目编号：            ）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：船舶工程技术专业群MR场景课堂采购项目
1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

	序号
	类型
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	教学设备及管控系统
	教师数据管控终端
	
	
	1
	套
	
	
	

	2
	
	教学管理软件（含教师端和客户端）
	
	
	1
	套
	
	
	

	3
	
	专用教师操作台
	
	
	1
	套
	
	
	

	4
	
	学生实训专用终端
	
	
	48
	套
	
	
	

	5
	
	学生实训桌椅
	
	
	8
	套
	
	
	

	6
	
	MR一体机
	
	
	9
	套
	
	
	

	7
	
	投影仪及幕布
	
	
	1
	套
	
	
	

	8
	云端共享课程平台及虚拟仿真实训课程
	云端共享课程平台
	
	
	1
	套
	
	
	

	9
	
	船体焊接MR场景课堂（含焊接系统升级）
	
	
	1
	个
	
	
	

	10
	
	船体装配MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	11
	
	船舶管系安装与检验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	12
	
	船体精度检验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	13
	
	船舶轴系安装与校中MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	14
	
	船舶系泊试验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	15
	
	船体总段合拢MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	16
	
	船舶下水作业MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	17
	实训室环境建设
	实训室地板铺设及环境升级
	
	
	1
	项
	
	
	

	18
	合计
	
	
	
	
	
	
	


1.4 设备交货期：合同签订后    个日历日内完成交货。
1.5 项目交付时间：                  完成交付。
1.6 履行地点：江苏航运职业技术学院，具体按甲方指定地点送货安装并提供服务。
1.7 履行方式：同招标文件要求。
1.8 包装方式：同招标文件要求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：人民币           元（¥：          元）。已包含但不限于本项目所有设备费、劳务费、管理费、材料费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、安装费、云服务费、升级维护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训、服务等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费等利润和税金、质保期内的维护保养费等。
2.2 本合同价格形式为固定单价合同，该固定单价在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。乙方在签订本合同前对本项目的全部技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应具有所交付软件的软件著作权证明材料或提供软件授权证明材料。
六、履约保证金
6.1 乙方提供的履约保证金额为合同价的10%，本合同履约保证金为：人民币 元     （¥     ）
6.2 缴纳履约保证金时间：乙方在中标通知书发出之日起15日内。
6.3 缴纳履约保证金形式：             。
甲方的账户：
单位名称：江苏航运职业技术学院
开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；
账号：32001642336052515609；
统一社会信用代码：123200004660042577。
合同全部履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4 退还履约保证金时间：乙方全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。   
6.5 退还履约保证金方式：同缴纳方式。   
6.6 退还履约保证金条件：乙方全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。
6.7 履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失或者应承担违约金的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款，不足的部分乙方另外补齐。因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权没收全部履约保证金或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。并且，乙方还应承担本合同其他条款约定的违约责任。
c.若乙方以保函形式提供担保的，乙方需将保函正本提交给甲方。乙方在履约过程中发生违约行为，甲方有权要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。满足本合同第6.6约定的条件时，甲方将保函正本退还给乙方。
七、合同转包等事项
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。乙方如有转包，甲方视为乙方根本违约，有权给予解除合同。
7.2 乙方保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
7.3 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
7.4 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.5 乙方提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明规格型号、价格、数量等相符，否则乙方承担违约责任。货物到货后，需报甲方后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由乙方自行承担。
7.6 乙方提供详细的生产供货及安装计划，并标明主要时间节点。
发货前乙方均应通知甲方进行验收（但甲方的验收对于乙方应按本合同承担的质量担保责任不予任何减轻或免除）。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 乙方按要求完成第一阶段工作，甲方组织验收，验收通过后，乙方提交申请，甲方在收到申请后15个工作日内付至合同价的22%；
8.1.2 乙方按要求完成第二阶段工作，甲方组织预验收，预验收通过后，乙方提交申请，甲方在收到申请后14个工作日内付合同价的38%；

8.1.3 乙方按要求完成第三阶段工作，正式验收合格（以甲方正式验收报告为准）并审计，审计结束后甲方付合同价的40%。
8.2 乙方凭以下文件资料申请支付合同款
8.2.1 采购合同； 
8.2.2 中标通知书复印件或扫描件； 
8.2.3 乙方开具的国家税务机关监制的增值税专用发票；
8.2.4 甲方已收讫货物的验收凭证；
8.2.5 甲方签发的验收合格文件。  
8.3 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方是按期支付。
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品，并不低于投标文件的质量、规格和参数的要求。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 售后服务要求：
10.3.1 五年质保，终身维修；所有软件提供终身免费升级。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。
10.3.2 产品使用中，接到甲方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护。如需要，在24小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。
10.3.3安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，乙方对使用方进行所有设备的免费使用培训。
10.4 上述的货物免费质保期为自项目验收合格之日起，36个月。（自交货验收合格之日起计）。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明验收结果。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
11.4 交货、安装：交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排交货并安装。
（1）第一阶段：货物1-10、17签订合同起90天内供货，试用15天，合格后进行验收；

（2）第二阶段：货物11-13签订合同起360天内供货，试用15天，合格后进行验收；

（3）第三阶段（最终验收）：项目全部货物、系统、环境建设签订合同起630天内供货，试用15天，进行最终验收；
以上环节试用不合格，需在24小时内响应并提交整改方案，15天内完成整改。

11.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.5 乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。
乙方交付的货物质量不得低于投标样品及投标响应文件中产品生产工艺方案要求，否则甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时甲方有权保留使用该产品直至乙方提供合格产品替换，并要求乙方支付因此造成的所有损失。
12.6 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
12.7 快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次欠款总额的0.6%。
13.2 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次总额的0.6%。
13.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，乙方需在收到书面通知15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若乙方在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若乙方在以上合计60天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款30%的罚款，同时处罚履约保证金的50%，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
13.4 乙方未按合同规定的和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向甲方承担违约责任。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。
16.4 组成本合同的有关文件
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标文件； 
（4）招标文件；
（5）相关服务计划；
（6）其他合同文件。
甲方：                             乙方： 
地址：                             地址： 
法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：
联系电话：                         联系电话：     
签订日期：2026年  月  日          签订日期：2026年  月  日
第五部分 开标和评标

一、开标

交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70.00分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分点
	评分标准
	分值
	主/客观分

	一、技术分（40分）

	1
	技术响应
	根据投标人响应招标文件项目需求“第三部分 技术要求”的情况进行评审，全部满足招标文件的服务内容及要求得16分。

1.“▲”参数为重要项参数，共8项，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
2.技术参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣0.2分（精确到最小层级），扣完为止。

注：

①带“★”的为实质性参数要求不参与评分，任意1条不满足即视为投标无效。

②如采购需求中有明确提供证明资料，则以采购需求要求为准，未按要求提供证明材料，或证明材料不满足参数要求则不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人的投标文件《技术条款响应正负偏离表》中的响应情况填写内容为准，未填写或不满足的视为负偏离。
	16
	客

	2
	产品功能演示（上传至苏采云系统）
	演示评审：投标供应商现场演示，演示时长不超过25分钟。并提供承诺书，承诺演示的为拟投入本项目，且符合建设需求系统。如不提供演示或采用 demo、PPT、截图无演示视频及无承诺书者作无效标处理。
投标供应商提供系统演示，完成招标文件项目需求“第三部分 技术要求”中“十二、演示讲解”的参数为演示项参数，共12项。投标人须对所投产品相关功能进行演示，演示系统须为可运行的真实系统环境，评标委员会根据演示内容与采购需求的吻合程度进行评分。每完整、准确演示成功1项2分，最高得24分；未演示、演示不完整或演示内容不满足采购需求的，该项不得分。演示时仅支持倍速播放、添加字幕讲解剪辑手段，采用违规剪辑或AI生成手段演示视为未实质性响应。
证明材料：

投标人将演示视频上传到苏采云系统、盖有投标人公章的承诺书、现场演示负责人身份证扫描件及授权委托书等。

注：

①评标委员会以现场演示内容为准进行打分，苏采云系统中上传的视频作为参考。

②因投标人原因，造成的视频不清晰、不能正常播放、现场自备设备故障等，影响评委评审，后果由投标人自行承担。

③投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于150M，所有文件总共不得大于1G），文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
	24
	客

	二、商务分（30分）

	1
	业绩证明
	投标人提供2023年1月1日起（以合同签订日期为准）、最终用户为高校的虚拟仿真课程类似业绩，每有一个得1分，最高得3分；

证明材料：需同时提供业绩合同及验收单，提供不全或者提供无效证明材料的不得分，同一业绩包含以上多条内容的不可重复计分。
	3
	客

	2
	团队人员
	1.投标人为本项目配备的团队人员不少于10人（包括团队负责人、项目团队人员等），应具有本科或以上学历，其中项目团队负责人和技术人员主修专业应包含软件开发与测试类或软件工程类或计算机科学与技术类，满足以上要求的得2分。

2.团队成员中（除团队负责人和技术人员）如另有船舶与海洋工程、轮机工程、工业设计等相关船舶类或机械类本科或以上学历毕业人员，每提供1人得0.5分，最多得3分。

证明材料：提供人员名单及相应证书扫描件（或电子证书扫描件），以及该人员自投标截止日前3个月内任意一个月由投标人为其缴纳养老保险的证明材料，并加盖投标人公章，证明材料不全不得分。
	5
	客

	3
	项目实施方案
	项目实施方案内容包括：①项目实施计划与进度管控、②虚拟仿真课程建设方案、③平台上线与部署方案、④风险管控与应急保障这四方面内容，评标委员会根据投标人提供的方案进行综合评分：
1.每项实施方案科学合理、完整切实可行的，得2分；
2.每项实施方案完整，但科学合理性及可行性存在缺陷，得1分；

3.每项实施方案存在缺陷或不提供的，不得分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。
	8
	主

	4
	售后服务
	1.本项目硬件设备质保期最低要求为五年，每多提供一年质保，得1分，最高得2分（提供质保承诺）。

2.软件内容更新机制：

（1）本项目软件及数字化资源因IMO、IACS、CCS、行业主管部门等发布强制性新规/新标准/新规范等，涉及课程教学内容或具体模型等内容，五年内必须免费更新，每延长一年得1.5分，最多3分。要求在新规发布后3个月内完成更新并交付。

（2）本项目软件及数字化资源因适配行业技术发展、绿色造船、智能制造或具体船型主流工艺迭代等变化，五年内提供1次免费版本更新，更新数量≥50%，更新内容包含模型、场景、工艺流程、考核题库等。五年后每提供1次得1.5分，最多3分。每次更新在每年9月开学前完成交付，不影响教学。

（3）本项目软件因教材更新、实训大纲调整，五年内需按校方需求免费提供1次优化实训流程、考核模块、交互逻辑等。每次更新后提供更新说明、操作手册，经校方测试无 bug、符合行业规范、满足实训要求，视为验收通过。五年后每多提供1次得1分，最多2分。校方提出后3个月内完成并交付。
	10
	客

	5
	履约能力
	1.投标人所提供的课程平台须具备平台自建虚拟仿真资源，虚拟仿真课程资源不得少于200门，提供截图证明并加盖投标人公章得2分，不提供不得分。

2.课程建设、教学需要丰富、优质资源作支撑，且要服务于课程申报和评审。供应商提供的课程平台上申报成功且运行的国家精品课程和国家级线上一流本科课程，课程数量在50-299的得1分，数量为300门及以上的得2分，本项最多得2分。

证明材料：须提供ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询截图以及教育部公布的国家精品在线开放课程和本科线上一流课程公示截图（公示截图须包括：课程名称、课程负责人、主要建设单位、主要开课平台4个维度）和对应的课程链接清单并加盖投标人公章。教育部公布的清单没有主要开课平台纬度无法验证平台不得分，未提供或提供不全不得分。教育部公示信息备查。
	4
	客


注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.投标文件商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值（70分）的50%时，视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

（四）价格分：30.00分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%

（五）政府采购政策功能落实

1.本项目标的需求明确的所属行业为：建设清单中，1-16货物部分为工业，17.实训室地板铺设及环境升级部分为建筑业。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.目录。

2.开标一览表（苏采云系统固定格式）。

3.投标分项报价表（格式参见附件）。

4.供应商信用承诺书（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
5.供应商情况表（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
二、资格审查文件

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）

2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件【有效的企业法人营业执照（副本）扫描件及税务登记证（副本）扫描件，或者是三证合一的营业执照（副本）扫描件】，如供应商为自然人的，提供其身份证明。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）

3.如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体牵头单位提供。）

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（代理机构现场查询，如是联合体投标，两家均查询，并截图留存并归档）
5.联合体协议书（如有）（格式参见附件）。

6.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）（格式见附件）：

6.1 中小企业声明函（货物）、中小企业声明函（服务、工程）；

6.2 残疾人福利性单位声明函；

6.3 监狱和戒毒企业证明材料；

7.供应商认为需提供的其他材料。

注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。

三、符合性审查文件
1.投标声明函（格式参见附件）。

2.投标响应函（格式参见附件）。

3.商务条款正负偏离表（格式参见附件）。

4.采购需求中必须满足的实质性要求：

4.1 投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》，须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：权威机构出具的检测报告、盖有投标人公章的承诺书等。

4.2 商务部分实质性要求：

各供应商应在投标文件中承诺：

（1）投标产品中软件部分终身免费升级维护。

（2）全部硬件设备质保期五年，产品符合国家或行业标准相关要求。

时间从项目验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起。证明材料为承诺书（格式自拟），未提供或承诺不符合以上两点要求作无效投标处理。
5.已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程里清单计算规则说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程项目清单计价表、分部分项工程项目清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、增值税计价表、承包人供应材料一览表等。（应使用造价软件编制并上传。）
6.投标人认为需要提交的其他资料。
四、商务技术标文件
1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.项目需求中涉及需要投标人提交的材料。
3.技术条款响应正负偏离表（格式参见附件）。

4.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

五、价格折扣文件格式

1.关于符合本国产品标准的声明函（苏采云系统固定格式）。
附件1：
分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	类型
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	教学设备及管控系统
	教师数据管控终端
	
	
	1
	套
	
	
	

	2
	
	教学管理软件（含教师端和客户端）
	
	
	1
	套
	
	
	

	3
	
	专用教师操作台
	
	
	1
	套
	
	
	

	4
	
	学生实训专用终端
	
	
	48
	套
	
	
	

	5
	
	学生实训桌椅
	
	
	8
	套
	
	
	

	6
	
	MR一体机
	
	
	9
	套
	
	
	

	7
	
	投影仪及幕布
	
	
	1
	套
	
	
	

	8
	云端共享课程平台及虚拟仿真实训课程
	云端共享课程平台
	
	
	1
	套
	
	
	

	9
	
	船体焊接MR场景课堂（含焊接系统升级）
	
	
	1
	个
	
	
	

	10
	
	船体装配MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	11
	
	船舶管系安装与检验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	12
	
	船体精度检验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	13
	
	船舶轴系安装与校中MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	14
	
	船舶系泊试验MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	15
	
	船体总段合拢MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	16
	
	船舶下水作业MR场景课堂
	
	
	1
	个
	
	
	

	17
	实训室环境建设
	实训室地板铺设及环境升级
	
	
	1
	项
	
	
	

	18
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

投标人（加盖CA电子签章）： 

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 

日期：2026年  月   日
注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

②如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

实训室环境建设

（最高限价：9.341405万元）
已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程里清单计算规则说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程项目清单计价表、分部分项工程项目清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、增值税计价表、承包人供应材料一览表等。

（应使用造价软件编制并上传。）

附件2：
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
 投标人（加盖CA电子签章）： 

                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 

日期：2026年  月   日
附件3：
投标人情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次

投标

产品

情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件4：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                    （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：2026年    月    日

附件5：
法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
附：法定代表人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）
日期：2026年  月   日
附件6：
授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）
本人   （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号：          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目          （项目编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于2026年   月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）：

授权单位名称（加盖CA电子签章）：

授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

日期：2026年  月   日
注：法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件盖公章

附件7：
联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                       （项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式  三  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         
（签字或印鉴）

联合体成员名称：        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或印鉴）

日期：2026年  月   日

附件8：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：
日 期：
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：
日期：2026年  月   日
附件9：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                        供应商全称（盖章）：

              日  期：

附件10：
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件11：
商务条款正负偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子签章）： 

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 

日期：2026年  月   日
注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件12：
☆技术条款响应正负偏离表

1.供应商必须满足响应文件中“☆”针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《☆技术条款响应正负偏离表》；
☆技术条款响应正负偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子签章）： 

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 

日期：2026年  月   日
注：

①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。

③本项目“☆”需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。

④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。

⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

附件13：

技术条款响应正负偏离表

1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
技术条款响应正负偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子签章）： 

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 

日期：2026年  月   日
注：

①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。

③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。

④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

⑤所投品牌型号，必须确定、唯一。
附件14：
关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 

 _________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件15：
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：
中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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