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[bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk151728086]受 江苏理工学院 的委托，常州常投招标有限公司就 江苏理工学院化工原理实验室采购项目 进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年10月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZCT-G2026-0018
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK2]2.项目名称：江苏理工学院化工原理实验室采购项目 
[bookmark: OLE_LINK16]3.项目预算金额：100万元，其中采购包1预算35.2万元；采购包2预算 64.8万元
[bookmark: OLE_LINK17]4.项目最高限价：采购包1 35.2万元；采购包2 64.8万元
[bookmark: OLE_LINK23]5.采购需求：本项目为江苏理工学院化工原理实验室采购项目，采购包1采购筛板精馏实验装置1套、吸收与解吸实验装置3套；采购包2采购综合流体力学实验装置 3套、循环风洞道干燥实验装置3套、恒压过滤实验装置3套。
本次采购包含但不限于相应产品供货前的准备、产品设计、制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体内容及要求详见招标文件。
 本项目共分为2个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包的全部内容。每个投标人仅限中1个采购包。评审时，依次从采购包1至采购2的顺序依次确定中标候选人，在前一采购包作为中标第一候选人的投标人在后续采购包无中标资格。
6.合同履行期限：合同签订之后60天内完成供货及安装调试、验收并投入使用。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
    8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否。
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.投标截止时间、开标时间：2026年10月13日14:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金：无需缴纳。
2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Hlk152921742]4.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：江苏理工学院
[bookmark: OLE_LINK3]地址：江苏省常州市中吴大道1801号  
[bookmark: OLE_LINK7]联系人：彭老师
[bookmark: OLE_LINK8]联系方式：0519-86953156
2、常州常投招标有限公司信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼
联系人：王艳伶  
联系方式：0519-85857862 

 

[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788]第一节 投标人须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	关于核心产品本项目：本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：采购包1：吸收与解吸实验装置   采购包2：综合流体力学实验装置  。

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	本国产品政策支持
	具体要求详见第四章“评标方法”中“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。

	9
	标的所属行业
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年9月 29日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（changzhouchangtou@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州常投招标有限公司
联系部门：常州常投招标有限公司综合科；
联系电话：0519-85857862；
通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼 。

	14
	代理费
	收费对象：中标人
（1）招标代理服务费以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下 0.675%，100-500万元 0.495%，平台服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
（2）因采购预算已包含本项目代理服务费用，根据与采购人的委托代理协议约定，招标代理费由中标单位支付，此费用包含在投标报价当中。
缴纳时间：领取中标通知书的同时缴纳服务费。
收取招标平台服务费账户信息：
收款单位：常州常投招标有限公司
银行账号：3204010011120158001655
开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州常投招标有限公司一份、采购人两份，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	16
	履约保证金
	详见招标文件履约保证金条款


武进区政府采购项目公开招标文件
常州常投招标有限公司公开招标文件
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[bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251]第二节 说明
[bookmark: _Hlk152921964]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc99301421]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州常投招标有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728132]8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
   23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合科
联系地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼；
联系电话：0519-85857862；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31、 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

[bookmark: _Toc394][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK36] 营业执照副本（事业单位法人证书）
	[bookmark: OLE_LINK26]营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	格式见《投标文件格式》

	3
	[bookmark: OLE_LINK37]投标人资格声明
	[bookmark: OLE_LINK38]《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	[bookmark: OLE_LINK40]投标人信用记录
	[bookmark: OLE_LINK39]1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无
	


[bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc30374][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK43]投标函
	[bookmark: OLE_LINK49]投标函、非定制化声明函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	[bookmark: OLE_LINK44]投标完整性
	[bookmark: OLE_LINK45]报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	[bookmark: OLE_LINK46]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK47]投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK48]报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK29]投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK50]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK51]投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	[bookmark: OLE_LINK52]按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK53]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	[bookmark: OLE_LINK61]投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK10]报价合理性
	[bookmark: OLE_LINK9]根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	

	15
	公平竞争
	[bookmark: OLE_LINK54]投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK56]串通投标
	[bookmark: OLE_LINK55]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	[bookmark: OLE_LINK58]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK57]投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	[bookmark: OLE_LINK60]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK59]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229241]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


[bookmark: OLE_LINK1]第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk152922042]1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第4节 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK6]价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

	2
	主观分
	20
	
	

	[bookmark: _Hlk176871712]2.1
	实施方案
	5
	投标人提供本项目实施方案（包括但不限于项目实施计划、人员配备、质量控制措施、安装调试安排等）：
项目实施计划逻辑缜密，各环节时间精准，风险应对周全，可行性极高；质量把控严格；安装调试安排方案科学合理，团队专业，流程规范，调试高效且稳定的，得5分；
项目实施计划合理，考虑常见情况，总体可行；质量控制措施可行性较高；安装调试安排方案有序，团队能胜任，基本按规完成调试任务的，得3分；
项目实施计划一般，关键因素欠考量，执行易出问题；质量管控存漏洞；安装调试安排方案较松散，团队专业度不足，调试效果欠佳的，得1 分；               
未提供本项不得分。
	

	2.2
	培训方案
	5
	投标人提供对学校相关人员进行相关培训方案，包含但不仅限于培训目标、培训计划安排、培训内容、培训方式等，确保校方相关人员达到有关技术要求：
1.培训方案内容阐述完整，有详细的实施计划，科学合理、可行性强，得5分；
2.培训方案内容阐述较完整，实施计划较详细，可行性较好，得3分；
3.培训方案内容及实施计划不完整，可行性一般，得1分；
4.未提供不得分。
	

	2.3
	售后服务方案
	5
	投标人根据本项目要求制定详细的售后服务方案，包括但不限于售后人员配置、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、安装调试的安排、情况综合评审：
方案内容精细详尽、可操作性强的，得5分；
方案内容完整、具有较强可操作性的，得3分；
方案内容基本完整但可操作性一般的，得1分；
方案存在明显缺陷且难以实施或未提供的不得分。
	

	2.4
	优惠方案
	5
	投标人根据本项目情况提供针对性优惠方案（包括但不限于质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费）等方面综合评审；
质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费低、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费较低、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；
未提供本项不得分。
	

	3
	客观分
	50
	
	

	3.1
	业绩
	6
	投标人具有自2023年月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供合同、中标通知书（或中标公告网上截图以及有效的查询网址）以及与合同对应的首次付款发票，每提供1个得2分，最高得6分。
	
1.提供证明材料扫描件。
2.合同须体现合同总价、货物名称、品牌型号、配置清单、付款、合同双方签字盖章页等合同关键信息。


	3.2
	技术参数
	38
	投标人将偏离情况在“采购需求偏离表”中列出，并按照招标文件要求提供证明材料，未提供证明材料或证明材料不符合要求的均视为负偏离。
1.全部满足采购需求中所有技术要求的得38分；
2.打“★”参数，不接受负偏离，有一项负偏离，则视为无效响应；
3.技术要求中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；
未标示符号的技术参数为一般技术指标，每有一项负偏离的，扣0.5分；
扣完为止。
带“★”和“▲”参数须按照招标文件要求提供证明材料，未按要求提供证明材料或提供的证明材料无法体现相关参数的，均视为负偏离不得分。其他技术参数在“采购需求偏离表”列出偏离情况，并提供技术参数确认函。
	投标文件中提供所投产品的产品彩页、测试（检测）报告、功能截图等技术支持性文件等技术文件。

	3.3
	[bookmark: _GoBack]体系认证
	3
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，全部提供的得3分，否则不得分。
	提供相关证明材料扫描件

	3.4
	免费质保期
	3
	在满足采购文件实质性要求（3年）的基础上，承诺每增加一年免费质保得1分，本项最高3分。
	提供免费质保承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未按要求提供不得分。

	合计
	100
	




注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc2039]
第五章  采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、项目概况
本项目为江苏理工学院化工原理实验室采购项目，包含但不限于相应产品供货前的准备、产品设计、制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
二、基本要求
投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
三、采购清单
采购包1：
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	交货期
	备注

	1
	筛板精馏实验装置
	详见技术参数
	1套
	合同签订后60天内交付
	带触摸屏

	2
	吸收与解吸实验装置
（核心产品）
	详见技术参数
	3套
	合同签订后60天内交付
	带触摸屏


采购包2：

	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	交货期
	备注

	1
	综合流体力学实验装置（核心产品）
	详见技术参数
	3套
	合同签订后60天内交付
	带触摸屏

	2
	循环风洞道干燥实验装置
	详见技术参数
	3套
	合同签订后60天内交付
	带触摸屏

	3
	恒压过滤实验装置
	详见技术参数
	3套
	合同签订后60天内交付
	带触摸屏




4、 技术参数和配置要求
采购包1技术参数和配置要求
(一)筛板精馏实验装置
1.装置功能
1.1了解板式塔的基本构造，精馏设备流程及各个部分的作用，观察精馏塔工作时塔板上的水力状况。
1.2学会识别精馏塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响。
1.3学习精馏塔性能参数的测量方法、并掌握其影响因素。
1.4测定精馏塔在全回流条件下，稳定操作后的全塔理论板数、总板效率和单板效率。
1.5测定精馏塔在某一回流比下，稳定操作后的全塔理论塔板数、总板效率和单板效率。
1.6改变操作条件，确定精缩塔的稳定时间和塔内温度分布。
1.7应用计算机对精馏塔塔内温度进行采集，同时对加热功率、回流比进行控制。
1.8计算机可进行实验数据在线采集(温度、压力
2.设计参数
2.1常压操作
2.2精馏塔：不锈钢筛板塔，开孔率9.44%
2.3全回流：塔板效率30%--60%、单板效率50%
2.4部分回流：塔板效率40%--80%、单板效率40%
2.5物料处理量：3-5L/h
2.6回流比：4-∞
2.7塔顶浓度≥80%
▲2.8 提供本筛板精馏装置整体清晰彩色照片1张；提供本实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥5分钟，提供视频截图2张以上，并提供视频网络链接或二维码证明。
3.公用设施
3.1水：低温冷却循环泵安装于设备主体框架内部，通过低温冷却液循环泵向塔顶冷凝器供给制冷循环水，同时通过转子流量计显示和调节冷却水流量，无需外接自来水。低温冷却液循环泵：容积≥10L，电压220V。提供装置全貌照片一张并标注上述组成部分具体位置。
3.2电：电压AC380V，功率5KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
3.3实验物料：乙醇一水。比重计、乙醇一水。
4.对象组成
4.1设备主体：装置外观：要求装置采用高品质铝合金或不锈钢304框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸：不大于2200mm*580mm*2460mm（长*宽*高），其中电气控制柜位于装置右下方，尺寸≤580mm*250mm*600mm（长*宽*高），电气控制柜与工艺区有隔离板分隔。
4.2精馏塔：不锈钢304，筛板塔，塔内径φ70mm，塔板数：12，包含两个玻璃观测段，塔体外隔热壳体采用304不锈钢镂空工艺。
4.3塔顶冷凝器：不锈钢304:外形尺寸：φ114×500mm，数量：1
4.4塔顶产品罐：304不锈钢：φ108×200mm，数量：1
4.5塔釜产品罐：玻璃：φ159×300mm，数量：1
4.6原料罐：不锈钢304;外形尺寸：φ273×500mm，数量：1
4.7塔釜冷却器：不锈钢304:板式换热器：1匹，20块板，换热面积≥0.28m2，数量：1
4.8管件、管路、阀门：食品级不锈钢304:壁厚2mm，数量：1
4.9转子流量计：转子流量计：量程1～11L/min、10～100ml/min、2.5～25ml/min、25～250ml/min，透明可视。
4.10电器、电料：数量：1批
4.11变频器：数量：1
4.12原料泵：蠕动泵，数量：1
4.13回流泵及采出泵：蠕动泵，数量：1
4.14温度传感器：Pt100，数量：14
4.15硬件控制部分：
4.15.1集成模组：包含主模组及MCU芯片、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA信号模块；支持不低于24路信号的监控，集成模组和装置同品牌
4.16加热功率显示：电力调整器：用于显示功率，数量：1
4.17回流罐液位：就地显示，数量：1
4.18塔釜液位开关：数量：1
4.19加热器：加热功率不小于2.5Kw:160mm长，数量：1
4.2010mm直角液位计：200mm，数量：1
4.21塔釜压力变送器：量程0～10kPa，用于塔釜测压，4～20mA远程信号输出，数量：1
4.22智联交互终端：电容触摸式操作，≥15.6寸，控制屏分辨率≥1920*1080，前置摄像头≥200万像素，DDR4内存≥8G，SSD硬盘内存≥128G；内置5G双频WIFI、4G模块、蓝牙模块、密钥接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个，数量：1
★4.22.2可兼容Windows操作系统，无需外接其他设备可支持安装Office办公软件、人脸识别软件。要求提供在交互终端上安装Office办公软件、人脸识别软件照片1张。
▲4.22.3采用双节式可移动支架安装在主体框架，柔性可调节交互终端位置、角度。要求提供智联交互终端移动至不同角度的整体照片3张，须提供所投支架产品的委托检验或测试报告。
▲4.22.4采用彩色摄像技术在线观测精馏塔塔板处实验现象，并将实验画面实时传输到本设备的交互终端。提供在线观测精馏塔塔板处的摄像头照片1张，在线观测精馏塔塔板处实验现象截图1张。
5.测控组成
5.1变量：流量：检测机构：流量计：显示机构：流量计就地显示：执行机构：手动：
5.2变量：压力；检测机构：传感器：显示机构：智联交互终端；
5.3变量：温度：检测机构：铂电阻：显示机构：智联交互终端：
5.4变量：加热功率：检测机构：电力调整器：显示机构：智联交互终端：执行机构：电力调整器
6配套化工传质分离设备(精馏塔)3D虚拟仿真教学服务系统
6.1教学内容：单塔精馏装置常规生产运行启动运行、单塔精馏装置稳态运行调控、单塔精馏装置常规生产关停处置、单塔精馏装置突发事故分析与处置、单塔精馏脱丁烷实验（单参数调整和综合参数调整）的内容。
6.2 包含模块
化工传质分离设备(精馏塔)3D仿真软件。
6.3内容要求
6.3.1单塔精馏装置常规生产启动运行
6.3.1.1要求包含进料、再沸器启动、建立回流以及调节至正常等关键步骤。
6.3.1.2要求生产启动运行互动操作步骤不少于50个。
6.3.2 工业单塔精馏装置稳态运行调控
6.3.2.1包含质量调节、压力控制、液位控制和温度调节等维稳操作。
6.3.2.2要求在3D界面有不少于3道稳态运行调控的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
6.3.3 单塔精馏装置常规生产关停处置
6.3.3.1包含降负荷、停进料和再沸器、停回流、降压和降温等步骤。
6.3.3.2要求生产关停处置互动操作步骤不少于30个。
6.3.4工业单塔精馏装置突发事故分析与处置
6.3.4.1学员根据工艺参数变化情况、判断出故障原因，并采取处理措施，使工艺参数恢复正常。
事故名称：回流泵故障
6.3.4.2要求在3D界面有不少于3道事故分析与处置的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答,并且具备“采集数据”功能。
6.4软件系统功能
6.4.1软件依据计算机虚拟仿真技术进行开发，真实再现化工厂环境和操作过程，并对操作数据进行分析，得到仿真结果，能够满足日常教学、常规考核以及实验大赛等各种需求。
6.5三维仿真软件系统功能要求
6.5.1现场操作模块：主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，其包括了各实验的主要设备、泵、流量计、必备的开关阀和调节阀，并能与2D界面实时通讯。学员可以在仿真的工厂环境中漫游，认识各设备组件。
6.5.2调节阀门模块：主要用于现场和DCS操作中，对现场阀和控制阀的操作，根据阀门开度大小，仪表显示不同，要求每个单元至少有20个阀门可以进行调节。
6.5.3要求演示当移动到目标阀门附近时，鼠标悬停在阀门上，显示阀门位号，点击后进行开关操作，同时阀门手轮或手柄会相应转动。
6.5.4查找模块：显示查找的仪表阀门，提供路线指引和直接移动至查找的仪表阀门的功能。
6.5.5仪表查看模块：当移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，显示仪表类型与位号，点击进入仪表显示界面。仪表数值显示与DCS界面一致。
6.5.6要求演示当移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，显示仪表类型与位号，点击进入仪表显示界面。在仪表界面上显示有相应的实时数据显示，如温度、压力值等。空格键退出仪表显示界面。
6.6学员站功能要求
6.6.1培训项目选择：根据需要选择不同的培训项目；
6.6.2重做当前任务：重新加载当前工况内容
6.6.3切换工艺内容：切换到其他工况
6.6.4冻结/解冻：在任何时间都可以冻结、解冻、重新运行仿真系统；
6.6.5进度存盘/重演：实现系统的存储、读取；
6.6.6变量监视：受训者可监控各种变量数据；
6.6.7画面显示：包括趋势画面、报警画面、控制组画面等；
6.6.8仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节；
6.6.9评分自动提示：为方便查看评分步骤，将满足条件的单挑操作步骤显示在小窗口画面，避免在DCS画面与完整评分文件之间频繁切换。评分内容包括工艺指标考核；操作步骤考核。
和教师站的连接：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；对模型可进行冻结、解冻等操作；可查看模型变量的相关信息。
(二)吸收与解吸实验装置
1.装置功能
1.1了解填料吸收塔的步本流程及设备结构并练习操作。
1.2了解填料塔的流休力学性能，观察一定液体流量不同气速下，填料塔的流体力学状态，测定气体通过填料层的压降与气速的关系曲线，确定填料塔在一定液体流量下的液泛气速。
1.3学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。
1.4掌握以△X为推动力的总体积吸收系数Kxa的测定方法。
1.5应用计算机测定实验数据。
1.6计算机可进行实验数据在线采集(温度、压力和液位报警)
1.7可进行单吸收、单解吸、吸收与解吸联合实验操作。
1.8、吸收与解吸联合实验操作时，可进行循环水操作，或连续上下水操作
2.设计参数
2.1吸收传质系数：1000-8000kmol/(m3·h）
2.2空气流量：0～1m³/h
2.3二氧化碳流量：0.018～0.18m³/h
2.4填料塔压降：0—3KPa:常温、常压操作
2.5 ★提供本吸收解吸装置整体清晰彩色照片1张；提供本吸收解吸实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥5分钟，提供视频截图2张以上，并提供视频网络链接或二维码证明。
3.公用设施
3.1水：装置自带PE水箱，连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔，循环使用。
3.2电：电压AC220V，功率2KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
3.3气：空气来自风机(白带气源)，CO₂来自气体钢瓶。
3.4实验物料：水--CO₂，
4.主要设备
4.1设备主体：装置尺寸：不大于2200mm*580mm*2650mm（长*宽*高），其中电气控制柜位于装置右下方，尺寸≤580mm*250mm*600mm（长*宽*高），电气控制柜与工艺区有隔离板分隔
4.2吸收塔：透明塔体，内径95-105mm，填料层高550-600mm，φ10㎜陶瓷拉西环填料，数量：1
4.3解吸塔：透明塔体，内径95-105mm，填料层高550-600mm，φ6mm不锈钢θ环填料，数量：1
4.4循环水罐：贫液罐，PE材质，容积≥50L；缓冲罐：富液罐，有机玻璃材质，容积≥9L
4.5液位开关：内装，上进水，4分进水口，尼龙材质，数量：1
4.6不锈钢离心泵：电压220V，功率370W，流量≥3.6m3/h，扬程≥14m，数量：2
4.7漩涡气泵：电压220V，功率800W，风量≥145m3/h，风压≥16KPa，数量：1
4.8温度传感器：PT100温度计：三分扣60长，数量：6
4.9解吸塔压降：U型差压计：量程±2000Pa，数量：1
4.10压力变送器：0-20kPa，空气/水，数量：1
4.11转子流量计：介质CO2，量程0.3-3L/min，数量：I
4.12液体流量计：可测量0.2-0.8m³/h范围内介质流量，介质水，通讯：4~20mA，数量：2
4.13质量流量计1：介质空气，量程0-1.2m3/h，显示精度0.01m3/h；质量流量计2：介质空气，量程0-18m3/h，显示精度0.1m3/h
4.14管件、管路：304不锈钢管路为食品级，数量：1
4.15硬件控制部分：集成模组：包含主模组及MCU芯片、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA信号模块；支持不低于24路信号的监控，集成模组和装置同品牌。
4.16U型玻璃管：①8mm;1m，数量：2
4.17气体探测器：红外气体检测仪，介质CO2，量程0-20%，精度0.01%，数量：
4.18智联交互终端：
▲4.18.1配置要求：电容触摸式操作，≥15.6寸，控制屏分辨率≥1920*1080，前置摄像头≥200万像素，DDR4内存≥8G，SSD硬盘内存≥128G；内置5G双频WIFI、4G模块、蓝牙模块、密钥接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个。要求投标文件中提供可控安全盘接口的使用说明，可控安全盘接口接口照片1张。
4.18.2功能要求：可兼容Windows操作系统，无需外接其他设备可支持安装office软件、人脸识别软件。
4.18.3安装方式：要求采用双节式可移动支架安装在主体框架右侧，柔性可调节位置、角度。
5.测控组成
5.1变量：液休进口温度，检测机构：铂电阻，显示机构：智联交互终端，执行机构：无
5.2变量：气体进口温度，检测机构：铂电阻，显示机构：智联交互终端，执行机构：无
5.3变量：液体流量，检测机构：流量计，显示机构：智联交互终端
5.4变量：CO₂流量，检测机构：转子流量计，显示机构：流量计就地显示，执行机构：流量计白带调节阀(手动)
5.5变量：空气流量，检测机构：气体质量流量计，显示机构：智联交互终端，执行机构：调节阀(手动)
5.6变量：CO₂液体浓度，检测机构：化学分析
6.配套资源要求
6.1教学内容要求：双塔吸收解吸装置常规生产启动运行、双塔吸收解吸装置稳态运行调控、双塔吸收解吸装置常规生产关停处置、双塔吸收解吸装置突发事故分析与处置、双塔吸收解吸装置对比实验（实验一和实验二）的内容。
6.2 包含模块
6.2.1化工传质分离设备(吸收解吸)3D仿真软件
6.3培训内容要求
6.3.1工业双塔吸收解吸装置突发事故分析与处置
学员根据工艺参数变化情况、判断出故障原因，并采取处理措施，使工艺参数恢复正常。
事故名称：吸收塔超压
6.3.2要求在3D界面有不少于3道事故分析与处置的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
6.3.3双塔吸收解吸装置实验一
6.3.3.1在保证产品质量前提下，进行吸收剂循环量调整，要求经济性最优，并记录理想实验数据，完成调整方案一的实验。切换至调整方案二，完成调整方案二和实验的后续部分。
6.3.4双塔吸收解吸装置实验二
6.3.4.1在双塔吸收解吸装置调整方案二的工况下，在保证产品质量前提下，吸收塔进气气相组成发生改变进行吸收剂循环温度调整，要求经济性最优，并记录理想实验数据，完成调整方案。
6.3.4.2实验结论与分析模块具备不少于6道本实验相关的思考题供学员分析问题加深认识。
6.4三维仿真软件系统功能要求
[bookmark: _Hlk132188067]6.4.1现场操作模块：主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，其包括了各实验的主要设备、泵、流量计、必备的开关阀和调节阀，并能与2D界面实时通讯。学员可以在仿真的工厂环境中漫游，认识各设备组件。
6.4.2 调节阀门模块：主要用于现场和DCS操作中，对现场阀和控制阀的操作，根据阀门开度大小，仪表显示不同，要求每个单元至少有20个阀门可以进行调节。
要求演示当移动到目标阀门附近时，鼠标悬停在阀门上，显示阀门位号，点击后进行开关操作，同时阀门手轮或手柄会相应转动。
6.4.3 查找模块：显示查找的仪表阀门，提供路线指引和直接移动至查找的仪表阀门的功能。
6.4.4仪表查看模块：当移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，显示仪表类型与位号，点击进入仪表显示界面。仪表数值显示与DCS界面一致。
6.4.5要求演示当移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，显示仪表类型与位号，点击进入仪表显示界面。在仪表界面上显示有相应的实时数据显示，如温度、压力值等。空格键退出仪表显示界面。
6.5学员站功能要求
6.5.1培训项目选择：根据需要选择不同的培训项目；
6.5.2重做当前任务：重新加载当前工况内容
6.5.3切换工艺内容：切换到其他工况
6.5.4冻结/解冻：在任何时间都可以冻结、解冻、重新运行仿真系统；
6.5.5进度存盘/重演：实现系统的存储、读取；
6.5.6变量监视：受训者可监控各种变量数据；
6.5.7画面显示：包括趋势画面、报警画面、控制组画面等；
6.5.8仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节；
6.5.9评分自动提示：为方便查看评分步骤，将满足条件的操作步骤显示在小窗口画面，避免在DCS画面与6.5.10完整评分文件之间频繁切换。评分内容包括工艺指标考核；操作步骤考核。
6.5.10和教师站的连接：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；对模型可进行冻结、解冻等操作；可查看模型变量的相关信息。


采购包2技术参数和配置要求
（一）综合流体力学实验装置 
1.装置功能
1.1学习直管摩擦阻力△Pf、直管摩擦系数λ的测定方法。
1.2掌握不同流量下摩擦系数λ与雷诺数Re之间关系及其变化规律。
1.3学习压差传感器测量压差，流量计测量流量的方法。
1.4掌握对数坐标系的使用方法。
1.5熟悉离心泵的结构与操作方法，了解常用的测压仪表。
1.6掌握离心泵特性曲线的测定方法、表示方法，加深对离心泵性能的了解。
1.7掌握流量计的标定方法。
1.8了解文丘里流量计流量系数C随雷诺数Re的变化规律，流量系数C的确定方法。
1.9离心泵恒压力自动控制实验。
1.10离心泵恒流量自动控制实验。
1.11测定离心泵恒流量、恒压力控制系统在节跃干扰作用下，离心泵出口流量的过渡过程，利用最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间等参数评价离心泵恒流量控制系统的控制质量。
1.12掌握比例度P、积分时间I参数在流量、恒压力控制系统的作用和过渡过程品质指标的影响。
1.13可进行层流管阻力测定实验（测定标准：雷诺数Re≤2000）
★ 1.14提供视频演示继电保护实验：保护整定和定值输入，并进行故障测试。进行说明故障测试组合不少于30种情况，展示出K1、K2、K3保护动作逻辑以及报文情况。
▲1.15提供本综合流体力学装置整体清晰彩色照片1张；提供本实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥5分钟，提供视频截图2张以上。
2.设计参数
2.1流体阻力：
2.1.1光滑管：
2.1.1.1雷诺数：500~30000、液体流量：10~1000L/h、压差范围：10~120KPa。常温、常压操作。
2.1.2粗糙管：
2.1.2.1雷诺数：500~30000、液体流量：10~1000L/h、压差范围：30~180KPa。常温、常压操作。
2.2阀门局部阻力：
2.2.1雷诺数：2000~15000、液体流量：100~1000L/h、压差范围：10~200KPa。常温、常压操作。
2.3流量及性能测定：
2.3.1文丘里流量计流量：0.2~10m3/h，压差范围：10~60KPa
2.3.2涡轮流量计流量：0.2~20m3/h。
2.4离心泵特性、管路性能：
2.4.1液体流量：0～8.5m3/h、离心泵出口压力：0-0.2MPa、离心泵泵的扬程(H)：0-20m
2.4.2离心泵轴功率(N)：0.43-0.85KW、离心泵效率（η）：0-60%、离心泵转速：0-2900转/分
2.5液体温度：常温。
3.公用设施
3.1水：装置自带不锈钢水箱，连接自来水。实验时经离心泵进入测试管路，循环使用。
3.2电：电压AC380V，功率1.0KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。
3.3实验物料：清洁自来水。外配设备（用户自备）：无。
4.主要设备
4.1不锈钢光滑管：管径d—0.00790(m)管长L—1.600(m)，
4.2不锈钢粗糙管：管径d—0.00990(m)管长L—1.600(m)，内装不锈钢螺旋丝，
4.3不锈钢局部管：管径d—0.02000(m)管长L—1.600(m)，上有不锈钢阀门一个
4.4LZB-25水转子流量计：流量范围100～1000L／h
4.5LZB-10水转子流量计：流量范围10～100L／h
4.6LWGZ-40涡轮流量计：流量范围2.0～20m3/h
4.7文丘里流量计：文丘里喉径：0.020m。
4.8 变频器，规格：（0-50）Hz
4.9功率变送器、功率数字显示仪
4.10玻璃倒U型压差计，
4.11指针示压力表：表盘直径-100mm测量范围0-0.25MPa精度1.5级
4.12指针示真空表：表盘真径-100mm测量范围-0.1-0MPa精度1.5级
4.13压力传感器≥0-0.5MPa
4.14压力传感器≥-0.1-0MPa
4.15铂电阻温度计
4.16温度数字显示仪，
4.17流量数字显示仪
4.18多路数字显示仪，压差传感器0～200.0KPa
4.19不锈钢离心泵：功率≥550W/h
4.20电动调节阀、Pg16、1台
4.21电器：接触器、开关、漏电保护空气开关
4.22不锈钢水箱、不锈钢管路、管件及阀门
4.23不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上
4.24不锈钢或铝合金材质框架不小于2.70×0.55×1.80米±50mm（带脚轮及禁锢脚）。
4.23触摸屏：触摸屏：配置不低于I5/16G/1TBSSD/23.8寸触控显示器数量：1
5.测控组成
5.1变量：水流量，检测机构：转子流量计，显示机构：就地显示，执行机构：手动阀控
5.2变量：水流量，检测机构：涡轮流量计，显示机构：数字显示仪表（流量积算），执行机构：自动阀控
5.3变量：液体温度，检测机构：铂电阻温度计，显示机构：数字显示仪表，执行机构：无
5.4变量：泵进口压力，检测机构：压力表，显示机构：就地显示，执行机构：无
5.5变量：泵出口压力，检测机构：真空表，显示机构：就地显示，执行机构：无
5.6变量：泵功率，检测机构：功率变送器，显示机构：数字显示仪表（三相功率），执行机构：无
5.7变量：压差，检测机构：压差传感器，显示机构：数字显示仪，执行机构：无
6配套综合流体力学实验装置教学资源
6.1流体综合实验报告类型包含：离心泵性能测定实验、流体流动阻力实验、流量计性能测定实验、管路特性曲线实验。（支持根据教学内容进行提供）
    6.1.1支持学生线上提交实验报告，实验报告后台自动计算数据结果，与学生输入的值比较，进行自动打分，并提供详细的反馈和评分。
    6.1.2支持自定义实验报告模板，包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容。
    6.1.2.1基本内容设置：采用选择题（含干扰项）形式，包含实验目的、实验原理、实验装置情况、实验操作等内容。支持自由控制各部分内容对学生可见/隐藏。
    6.1.2.2数据表格考核点设置：支持管理员设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容；支持表格数量增删。
    6.1.2.3数据图表考核点：支持设置分数占比、图表名称、坐标范围等内容。
    6.1.2.4实验结论设置：支持设置选择题和客观题两种题型，可根据教学情况灵活调整。
    6.1.2.5防抄袭设置：支持实验报告提交时关闭/开启防抄袭设置，支持设置随机一次/次次随机；支持设置分数占比、误差、有效位数保留等内容。
    6.1.2.6其他设置：支持管理员根据教学情况，设置问题反馈、附件上传、数据验证等内容。
    6.1.3支持查看学生提交状态、实验报告详情、分数、提交时间等内容；
    6.1.4支持下载学生提交的附件，进行评分；
    6.1.5支持成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，方便留存。
    6.1.6支持实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。
    6.1.7针对学生实验结论，利用AI大模型可自动生成AI评语，支持教师修改及反馈评语的准确性。
   6.1.8支持学生线上进行实验报告填写、修改及提交。
   6.1.8.1支持学生进行数据名称、单位、符号等内容的选择，并填写实验过程中记录和处理完成的数据，实验数据支持Excel一键导入导出。
   6.1.8.2支持进行图表内容的选择或填写数据，并且一键生成专业图表。
    6.1.8.3计算举例：系统支持随机让学生对某些数据的计算过程进行填写，明确学生计算过程。
6.2配套化工单元题库：题库以传热单元、萃取单元、干燥单元、过滤单元、结晶单元、精馏单元、流体输送单元、吸附单元、吸收解吸单元、蒸发单元实训相关内容为练习和考核重点，涵盖流体输送单元基础理论、基础设备、相关操作等内容，对化工单元相关工艺原理、生产、安全、操作知识进行强化练习和训练。题型建设包含单选题、多选题、判断题等，至少包含2000道题目。
▲ 6.3提供视频演示化工原理性能测定实验流程模拟设计软件：（1）设备与数据处理：提供闪蒸罐、水槽、各类三通、弯管、分支/混合模块、PID控制器等27种以上可选设备仪表，含20种及以上离心泵型号，以及多量程压力表、流量表、温度表、功率表，搭配换热器、阀门等关键组件。可实时采集离心泵进出口压力、电机功率、体积流量等数据，设置压头、轴功率及效率的数据处理表格位置。（2）灵活配置与数据查询：支持用户按需选择设备搭建实验流程，可添加并切换实验介质。内置100种以上化学物质基础物理性质数据库，满足多介质实验需求。（3）可以配置试卷与得分点，下发试卷后，按照要求答题并交卷后可实现实时评分。
6.4提供配套用电安全素材库学习账号：包括触电的紧急处理、实验室安全用电规范、配电箱讲解及注意事项、插线板的使用规范、实验室带电设备维护等视频，视频素材风格统一，视频不少于5个，总时长不少于5分钟。
6.5提供配套常见生产作业违章行为素材库学习账号：包含生产作业违章行为案例图片不少于25个、现场直接作业违章行为案例图片不少于15个、劳动防护违章行为案例图片不少于14个、劳动纪律违章行为案例图片不少于10个、指挥性违章行为案例图片不少于10个，其中包含各类违章行为任务片段（如违反劳动保护规定、违反安全设施要求，违规操作等），可根据片断内容进行分析和答题，配备题目数量不少于220道。
（二）循环风洞道干燥实验装置 
1.装置功能
1.1了解实验室循环风干燥设备的基本构造与工作原理；
1.2掌握恒定干燥条件下物料的干燥曲线（X-τ）和干燥速率曲线（U-X）的测定方法；
1.3学习物料含水量的测定方法。加深对物料临界含水量Xc的概念及其影响因素的理解；
1.4学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法；
1.5学习用误差分析方法对实验结果进行误差估算。
1.6应用计算机对实验数据进行采集。计算机自动得出实验结果。
2.设计参数
2.1空气流量：40--100m3/h、干球温度：≥70℃、常压操作
2.2实验物料含水量X：0.2-2.0
2.3干燥面积S：0.02-0.03m2
2.4干燥速率U：0.5—2.5×10-4[kg/（s·m2）]
2.5物料临界含水量Xc：≥0.8
3.公用设施
3.1水：装置自带湿球温度加水瓶，实验前加入200mL水。
3.2电：电压AC380V，功率≥3.0KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。
3.3气：空气来自风机，经加热器加热进入洞道干燥箱（自带气源），
3.4实验物料：自制粘布长方形物料，重约20克，外配设备（用户自备）：秒表
4.对象组成
4.1不锈钢洞道干燥器:长0.9m，空气流通的横截面积0.17×0.21=0.0357m2
4.2加热器：不锈钢，加热功率≥2.5KW
4.3孔板流量计
4.4温度数字显示仪，2块
4.5重量数字显示仪
4.6压差数字显示仪
4.7温度数字控制显示仪
4.8Pt100热电阻温度计3支
4.9压差传感器0～10.00Kpa，重量传感器：0-200g，精度0.5
4.10鼓风机：三相低噪声中压风机，电机功率≥0.55kW
4.11.变频器，规格：（0-50）Hz
4.12（带485口）控制器，7001B485服务器
4.13电器：接触器、开关、漏电保护空气开关
4.14不锈钢管路、管件及阀门
4.15不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上
4.16不锈钢或铝合金材质框架尺寸不小于1.8×0.55×1.60米±50mm（带脚轮及禁锢脚）
4.17触摸屏：配置不低于I5/16G/1TBSSD/23.8寸触控显示器数量：1
5.测控组成
5.1变量：流量计，检测机构：孔板流量计，显示机构：压差显示仪，执行机构：手动阀控、变频器
5.2变量：重量，检测机构：重量传感器，显示机构：重量显示仪，执行机构：无
5.3变量：温度，检测机构：Pt100热电阻，显示机构：温度控制显示仪，执行机构：固态调压器
6配套循环风洞道干燥实验装置教学资源
6.1实验报告功能
6.1.1设置实验报告模板
管理员可基于实验考核指标体系进行模板结构化配置：
6.1.1.1自定义内容框架：支持字段属性定义（文本/数值/公式/表格/图表）、计算逻辑配置，适配多元化教学场景与设备类型。
6.1.1.2报告模块化拆分：支持按教学流程将报告划分为预习报告与实验后数据处理报告两个独立模块，实现分阶段考核。
6.1.1.3内容校验机制：包含数据数组格式验证、图表格式标准化校验、计算过程逻辑校验、数据有效性校验（取值上下限范围判断 ）、附件上传及封面标准化设置功能。
6.1.1.4评分权重配置：支持对各考核字段设置独立分值权重，实现差异化评分体系构建。
6.1.1.5计算能力考核：教师可自定义设置计算举例模板，通过可视化方式辅助学生理解复杂计算逻辑。基于AI引擎系统自动对比理论计算值与学生输入值，复核学生计算准确性与真实性。
6.1.2成果输出管理
6.1.2.1支持整份报告导出为PDF/WORD格式，具备批量导出与归档管理功能。
6.1.2.2支持查看学生提交状态、实验报告详情、分数、提交时间等内容。
6.1.2.3支持查看实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计。
6.1.3实验结论AI评价机制
6.1.3.1实验结论与思考题模块包含： -客观题（选择题）与主观题（简答题）混合考核模式。
6.1.3.2基于预训练AI模型对实验结论的逻辑性、科学性进行自动化评价，给出详细的评价内容，教师可对AI评语进行反馈及修改。
6.2.支持学生线上进行实验报告填写、预保存、修改及提交。
6.2.1理论知识填写
采用交互式答题模式强化实验原理理解，实验理论部分需学生独立编辑公式：集成AI公式正确性评判引擎，支持LaTeX语法与手写公式OCR识别双重输入方式。
6.2.2实验数据处理
6.2.2.1图表编辑
学生需完成实验图表创建： 支持标准图表类型选择（折线图/散点图等）， 需规范填写图号、表头信息。
6.2.2.2数据录入规范
实验数据录入需满足： ①正确选择物理量符号与单位 ②支持实验原始数据与处理结果的分级录入 
6.2.3.数据导入功能
支持Excel格式数据模板直接导入导出，并且保留计算公式关联性。
6.2.4.实验结论填写
实验结论设置富文本编辑器，允许图文混排的自由表述。
★6.3提供视频演示洞道干燥实验（1）提供 16 种以上实验设备 / 仪表选择，核心包含洞道干燥器、多型号离心风机、三通（分支 / 混合）、弯管、分支 / 混合模块、开关、多量程流量表 / 温度表、温度控制表、湿球温度表、重量传感器、电加热器、阀门等；支持记录干燥时间与介质重量变化，自动计算含水率及干燥速率。（2）用户可根据实验需求，自主设定干燥温度与空气流量参数。（3）软件具备流程搭建校验功能，可判定设备/仪表连接位置准确性；流程图搭建完成后，支持模拟洞道干燥实验开停车操作，能根据模块组合及参数设置动态精确计算，并生成数据趋势线。（3）可以配置试卷与得供应商投标时须自行编制并加盖本单位公章提交《技术参数确认函》，承诺投标填报参数全部真实。中标后若实际供货参数与投标响应不一致，招标人有权取消中标资格并追究违约责任。分点，下发试卷后，按照要求答题并交卷后可实现实时评分。
▲6.4 提供本洞道干燥实验装置整体清晰彩色照片1张；提供本实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥5分钟，提供视频截图2张以上，并提供视频网络链接或二维码证明。
6.5提供配套消防安全素材库学习账号：包括火灾分类、预防火灾的基本措施、灭火毯使用方法讲解、扑救氧化剂和有机过氧化物火灾的基本方法、消防栓分类及使用等视频，视频素材风格统一，视频不少于20个，总时长不少于35分钟。
（三）恒压过滤实验装置 
1.装置功能
1.1了解板框压滤机的构造、过滤工艺流程和操作方法。






1.2掌握恒压过滤常数、、的测定方法，加深对、、的概念和影响因素的理解。

1.3学习滤饼的压缩性指数s和物料常数的测定方法。

1.4学习一类关系的实验确定方法。
1.5可进行洗涤工艺流程实验。
1.6学习用正交试验法来安排实验，达到最大限度地减小实验工作量的目的。
1.7学习对正交试验法的实验结果进行科学的分析，分析出每个因素重要性的大小，指出试验指标随各因素变化的趋势，了解适宜操作条件的确定方法。
1.8计算机可进行实验数据在线采集(温度、压力和液位自动采集)、过程自动控制(加热功率）
2.设计参数
2.板框：过滤面积 ≥0.0475m2，2块过滤板、1块洗涤板、2块框；
2.2过滤压力：0--0.3MPa；
2.3过滤常数k: 1.0×10-4—5.0×10-4m3/m2；
2.4 qe：0.1—0.5；
2.5 θe：100-400；
2.3压缩性指数 s ：0.1-0.3；
2.7物性常数 k：1.0×10-9--3.5×10-9；
2.8温度：0-50℃。
3.公用设施
3.1水：装置自带不锈钢水箱，连接自来水。实验室需带上下水。
3.2电：电压AC380V，功率≥2.5KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1--2个接地点（安全地及信号地）。
3.3实验物料：固体CaCO3，
3.4外配设备（用户自备）：秒表
4.主要设备
4.1不锈钢制框架：整机采用不锈钢或铝合金制框架外形尺寸≥1600×550×1650mm±50mm（长×宽×高）（带脚轮），数量：1
4.2不锈钢管路及阀门：卫生级不锈钢304，数量：1批
4.3不锈钢物料桶：Φ≥400mm、高≥600mm，数量：1
4.4反洗水桶：Φ≥400mm、高≥400mm，数量：1
4.5压力表：0-0.25MPa；带油，数量：1
4.6电器：数量：1批
4.7固态调压器：带散热片，数量：1
4.8温度传感器：3分丝扣，Pt100温度计，数量：1
4.9温度：数量：1
4.10加热器：220V；2kW；水，数量：1
4.11电机搅拌：卧式减速≥375rpm，数量：1
4.12转速仪表：0--110V，数量：1
4.13不锈钢板框机：过滤面积 ≥0.0475m2，2块过滤板1块洗涤板，2块框，数量：1
4.14过滤机泵：数量：1
4.15秒表：数量：1
4.16滤布：数量：1
4.17计量水箱：有机玻璃≥300×340×300mm长×宽×高，数量：1
4.18压力显示：数量：1
4.19压力传感器：压力传感器≥0-500kPa，数量：1
4.20液位显示：数量：1
4.21液位传感器：压力传感器0-1000mmH2O，数量：1
4.22变频器：0-50HZ，数量：1
4.23串口：485--232，数量：1
4.24触摸屏：配置不低于I5/16G/1TBSSD/23.8寸触控显示器数量：1
5.测控组成
5.1变量：板框进口压力，检测机构：指针式压力表、压力传感器，显示机构：压力表就地显示、数字仪表，执行机构：变频器（自动）
5.2变量：滤液体积，检测机构：传感器，显示机构：数字仪表，执行机构：无
5.3变量：温度，检测机构：Pt100热电阻，显示机构：数字仪表，执行机构：无
5.4变量：搅拌电机转速，检测机构：调速器，显示机构：调速器，执行机构：调速器
6.配套软件具备实验报告功能（提供学习账号数量不少于1个，使用期限不少于12个月）
管理员端：
管理员端：
6.1设置实验报告模板
管理员可基于实验考核指标体系进行模板结构化配置：
6.1.1自定义内容框架：支持字段属性定义（文本/数值/公式/表格/图表）、计算逻辑配置，适配多元化教学场景与设备类型。
6.1.2报告模块化拆分：支持按教学流程将报告划分为预习报告与实验后数据处理报告两个独立模块，实现分阶段考核。
6.1.3内容校验机制：包含数据数组格式验证、图表格式标准化校验、计算过程逻辑校验、数据有效性校验（取值上下限范围判断 ）、附件上传及封面标准化设置功能。
6.1.4评分权重配置：支持对各考核字段设置独立分值权重，实现差异化评分体系构建。
6.1.5计算能力考核：教师可自定义设置计算举例模板，通过可视化方式辅助学生理解复杂计算逻辑。基于AI引擎系统自动对比理论计算值与学生输入值，复核学生计算准确性与真实性 。
6.2成果输出管理
6.2.1支持整份报告导出为PDF/WORD格式，具备批量导出与归档管理功能。
6.2.2支持查看学生提交状态、实验报告详情、分数、提交时间等内容。
6.2.3支持查看实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计。
6.3实验结论AI评价机制
6.3.1实验结论与思考题模块包含： -客观题（选择题）与主观题（简答题）混合考核模式 。
6.3.2基于预训练AI模型对实验结论的逻辑性、科学性进行自动化评价，给出详细的评价内容，教师可对AI评语进行反馈及修改。
学生端：
支持学生线上进行实验报告填写、预保存、修改及提交。
6.4理论知识填写
采用交互式答题模式强化实验原理理解，实验理论部分需学生独立编辑公式：集成AI公式正确性评判引擎，支持LaTeX语法与手写公式OCR识别双重输入方式 。
6.5实验数据处理
6.5.1图表编辑
学生需完成实验图表创建： 支持标准图表类型选择（折线图/散点图等）， 需规范填写图号、表头信息 。
6.5.2数据录入规范
实验数据录入需满足： ①正确选择物理量符号与单位 ②支持实验原始数据与处理结果的分级录入 
6.5.3数据导入功能
支持Excel格式数据模板直接导入导出，并且保留计算公式关联性。
6.5.4实验结论填写
实验结论设置富文本编辑器，允许图文混排的自由表述。
▲6.6视频演示实验报告功能：内容包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容，演示成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。
▲6.7提供视频演示恒压过滤实验：（1）设备与物性支持：提供板框过滤器、离心泵、各类管件、控制器、双量程压力表等 15 种以上设备 / 仪表，可记录过滤时间、滤液量并计算 4 项核心参数，内置100种以上的化学物质基础物性数据。（2）实验参数自定义：支持用户自主设置过滤压力、过滤面积及实验组分。（3）流程模拟与操作：具备设备连接准确性校验功能，可动态模拟恒压过滤开停车流程，支持阀门调节、泵启停、频率控制等操作，实时读取流量计、压力表等参数。（4）数据处理功能：支持实验数据录入、曲线生成、数据导入，按实验类型匹配专属数据表。（5）系统自动升级：自动更新至最新版本，新增化工原理实验内容，修正原有功能问题。（6）可以配置试卷与得分点，下发试卷后，按照要求答题并交卷后可实现实时评分。
▲6.8 提供本装置整体清晰彩色照片1张；提供本实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥5分钟，提供视频截图2张以上，并提供视频网络链接或二维码证明。
6.9提供配套实验室安全设施素材库学习账号：包括实验室安全介绍、门口信息牌、烟感报警器介绍、静电释放器介绍、紧急器材柜介绍等视频，视频素材风格统一，视频不少于10个，总时长不少于15分钟。
6.10提供化工设备检维修课程素材库学习账号包含：设备检维修基础理论培训模块、设备检维修理论题库练习模块、检维修设备结构学习模块、检维修仿真培训模块、检维修现场设备实操培训模块、检维修课程理论考核模块六大学习模块，课件总数不少于220页；练习题库包括阀门维修故障类题库、管路维修故障类题库、换热器维修故障类题库、机泵维修故障类四类题库，每类题库均包含单选/多选/判断，题目总数不少于1000道；3D设备视频总数不少于45个。
供应商投标时须自行编制并加盖本单位公章提交《技术参数确认函》，承诺投标填报参数全部真实。中标后若实际供货参数与投标响应不一致，招标人有权取消中标资格并追究违约责任。
[bookmark: OLE_LINK13]注：打“★”参数，不接受负偏离，有一项负偏离，则视为无效响应；打“▲”参数每有一项负偏离扣3分/项，其它参数每有一项负偏离扣0.5分/项，扣完为止。
以上打“★”和“▲”参数须按照招标文件要求提供证明材料。未按要求提供证明材料或提供的证明材料无法体现相关参数的，均视为负偏离不得分。
五、验收标准
1.按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标，投标文件及承诺标准进行验收，买卖双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由买方在招标和投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。设备安装调试完毕，可进行验收，验收由双方共同参加，若存在质量及性能达不到招投标文件中要求，买方将视为验收不合格并全部退货，卖方承担全部责任并赔偿买方全部损失。
2.验收费用
中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。
3.按关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）规定执行。
六、交货时间及地点
1.交货日期：合同签订之后60天内完成供货及安装调试、验收并投入使用。
2.交货地点：采购人指定地点
七、报价方式
投标报价应包括但不限于产品采购、供货、运输（至指定地点）、装卸、安装到位、调试、检测、培训、移交、售后服务、维护提升、质保期服务和完成这些工作所需的设备、备品备件、专业工器具以及其他相关服务、供应商应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。
[bookmark: _Toc533317428]八、售后服务
1.项目免费质保期：3年。质保期内提供一次迁移免费拆装服务。自验收合格交付采购人接收使用之日起计算，质保期内因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由中标人负责承担。
2.质保期内，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后3日内抵达现场，中标人应针对货物的特点对采购人的设备使用人员进行为期不少于三天的操作培训，并确保用户熟悉主要操作步骤，费用包含在投标报价中。免费提供中文培训手册。
3.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障、零部件和耗材损坏，中标人应无条件维修和/或更换，更换的零部件和耗材的质保期顺延。
4.中标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由中标人负责协调解决。本项目涉及的系统软件，应保证采购人使用该系统时不侵犯第三人的知识产权。否则中标人应承担由此引起的一切法律责任及费用。
九、付款方式
设备安装调试验收合格后，中标人开具合法有效的全额增值税专用发票后，一年内支付合同金额的90%，验收合格后一年无产品质量问题付清货款。



第6章 [bookmark: _Toc12679]  拟签订的合同文本
   江苏理工学院化工原理实验室  采购合同


采购人：（以下称甲方）                                  履约地：江苏常州                            
供应商：（以下称乙方）                                  签订时间：
第一条：合同标的   乙方根据甲方需求提供下列货物：（列明供货清单及明细报价，或单独见附件）
	产品名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
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	合计（大写）：     整   （￥） 



第2条   技术要求
   详见招标文件 第五章 采购需求“四、技术参数要求”
第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为    元整（大写） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 组成本合同的有关文件：下列关于            号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件(报价单)；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。
第五条 质量保证
1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。
3.乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。
4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第六条 乙方责任义务
1.乙方应对所供应的货物进行安装、调试、检查并提交验收，向甲方提供安装、调试方面的技术支持工作。乙方保证在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；同时乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。  
2.乙方进行本合同项下供应、安装等工作过程产生的所有责任（包括但不限于乙方工作人员人身及财产安全责任）由乙方承担。若由于乙方供应、安装等工作给甲方和/或第三方造成损失或损害，或由于乙方的供货、安装等工作导致甲方向第三方承担任何责任，乙方应确保甲方及该第三方获得针对该等损失与损害的赔偿，并确保甲方不因该等责任而遭受任何第三方的追诉。
3.乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。
4.乙方有义务为甲方提供必要的免费货物使用技术培训，培训时间、地点由甲方与乙方另行商定。
5.乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。
6.乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。
第七条 货物包装及运输
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3．乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
4.在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
第八条 交货和验收
1．乙方应当在合同签订后 60 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3．货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 30 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
（1）重新调试直至合格为止；
（2）要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。
6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。
第九条 履约保证金
1．乙方应按招标文件的约定，在合同签订前向甲方支付合同价的5%作为履约保证金。
2．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取，扣除后乙方应在2个工作日内将履约保证金补足。
3．履约保证金（若有余额）待项目验收合格后10个工作日内无息退回。
第十条 合同款结算及支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．结算原则：固定单价，按采购清单结算。
4．付款方式：
设备安装调试验收合格后，乙方开具合法有效的全额增值税专用发票后，一年内支付合同金额的90%，验收合格后一年无产品质量问他付清货款。
第十一条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。
2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修工作  2  小时后仍无法排除，乙方应在  24  小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
(7)乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。 
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
 4．本项目免费保修期为     年（按照乙方承诺的最长免费质保时间为准）。自产品验收合格之日起计算。
第十二条  违约责任
1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之五的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。
2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之四的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同。
3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
6．乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
7．乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。
8．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
10．本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），违约方还应向守约方支付本合同金额【10%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。
11.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十三条 合同的变更和终止
1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十六条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。
甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十七条 争议的解决
1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3．在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十八条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十九条 合同生效及其他
1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效，并通过“苏采云”系统在线签订。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：      
（盖章）						    （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                     授权代表签字：
                                   授权代表手机： 
地址：                        地址： 
邮编：                        邮编： 
电话：                        电话： 
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	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）
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	[bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc24036]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc30241][bookmark: _Toc23336]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
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[bookmark: _Toc31186]第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。





























一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
[bookmark: _Toc27039][bookmark: _Toc11598]三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：_________ 项目名称：          采购包号：      报价单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	大写：

	
	小写：

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】



注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险（如有）、报关清关（如有）、开证、办理全套免税手续费用（如有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
                                  投标单位名称：（加盖CA电子公章）   
                         日期：     年    月    日



四、中小企业声明函（实质性格式）

[bookmark: _Toc311189788]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                       
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、 中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）     
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    投标单位名称：（加盖CA电章）  
          日  期：
47

[bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc30417]六、项目实施方案 

根据评分标准提供



投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                                   日期：     年    月    日






































七、基本服务承诺书  

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日


















八、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：1、需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
2、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。



















九、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目            （采购单位）及常州常投招标有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人：
            日期：    年   月   日







十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人：
年   月   日




[bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc27455]十一、投标函（实质性格式）
致：常州常投招标有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
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日期：________年____月____日





[bookmark: _Toc12502][bookmark: _Toc27885]十二、采购需求偏离表（实质性格式）
项目编号：                             项目名称：
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1. 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。
1. 如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需提供证明材料；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不提供。
1. 如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
1. 对招标文件中第五章的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。


十三、合同条款偏离表（实质性格式）



项目编号：
项目名称：
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离、负偏离”。

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日


                      




[bookmark: _Hlk149905720]十四、投标供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	¨无直接控股、管理关系的关联企业
¨有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股¨（持股比例：    % ；管理关系¨ ）
企业2名称：
（直接控股¨（持股比例：    % ；管理关系¨ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                              日期：   年  月  日






十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

[bookmark: OLE_LINK20]项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日








3、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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