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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]受南京市雨花台区人民法院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市雨花台区人民法院审判法庭会议系统进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0229 
2.项目名称：南京市雨花台区人民法院审判法庭会议系统
3.预算金额：269万元
4.最高限价：269万元
5.采购需求（简介）：本次南京市雨花台区人民法院审判法庭会议系统建设项目的业务场景，主要包括：三楼审委会会议室、 四楼大法庭、六楼图书阅览室、六楼视频会议室、七楼党组会议室、七楼多功能会议室等重点场所建设。（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目接受分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：投标人或分包承担主体具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（提供证书，签订合同时核验证书原件及官网公示状态）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月10日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年9月29日14时00分至14时15分，地址：雨花台区育德路9号，联系人：苗科，联系电话：025-83523649。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：苗科，收件地址：南京市雨花台区雨花南路6号，联系电话：025-83523649。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市雨花台区人民法院          
地  址：南京市雨花台区雨花南路6号    
联系人：苗科     
联系电话：025-83523649 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：段女士 
联系电话：025-68505085 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
    32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向雨花台区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订且乙方人员进场开始实施后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款10%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 10% 。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本次南京市雨花台区人民法院审判法庭会议系统建设项目的业务场景，主要包括：三楼审委会会议室、四楼大法庭、六楼图书阅览室、六楼视频会议室、七楼党组会议室、七楼多功能会议室等重点场所建设。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
3、 项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	[bookmark: OLE_LINK7]中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	智慧语音终端1
	56 
	只
	2,030.00 
	主要产品
	工业
	货物
	

	2
	智慧语音终端2
	12 
	只
	2,803.00 
	
	工业
	货物
	

	3
	一拖四
无线会议麦克风（充电式）
	4 
	套
	8,008.00 
	
	工业
	货物
	

	4
	十六通道智慧音频枢纽
	7 
	台
	9,600.00 
	
	工业
	货物
	

	5
	立杆式手持话筒
	4 
	只
	3,200.00 
	
	工业
	货物
	

	6
	智慧语音主机
	1 
	台
	10112.00 
	
	工业
	货物
	

	7
	无纸化主机
	2 
	台
	10,880.00 
	
	工业
	货物
	

	8
	智能无纸化会议管理服务器软件
	2 
	套
	14,400.00 
	
	工业
	成品软件
	

	9
	触摸升降一体机
	34 
	台
	4,800.00 
	
	工业
	货物
	

	10
	国产化无纸化终端软件
	34 
	套
	2,800.00 
	
	工业
	成品软件
	

	11
	会议播控单元
	34 
	套
	4,200.00 
	
	工业
	货物
	

	12
	升降桌牌
	20 
	台
	2,800.00 
	
	工业
	货物
	

	13
	操作系统服务器版
	2 
	套
	5,600.00 
	
	工业
	成品软件
	

	14
	无纸化大屏控制器
	2 
	套
	8,800.00 
	
	工业
	货物
	

	15
	无纸化扩展控制器
	4 
	台
	2,800.00 
	
	工业
	货物
	

	16
	网络数字音频矩阵处理器
	5 
	台
	5,376.00 
	
	工业
	货物
	

	17
	线性音柱
	4 
	台
	4,224.00 
	
	工业
	货物
	

	18
	吸顶音箱1
	26 
	只
	6,400.00 
	
	工业
	货物
	

	19
	吸顶音箱2
	8 
	只
	976.00 
	
	工业
	货物
	

	20
	智慧音频终端
	12 
	只
	5,888.00 
	
	工业
	货物
	

	21
	合并式功放
	2 
	台
	4,080.00 
	
	工业
	货物
	

	22
	室内全彩LED屏
	 63.79 
	平方米
	12,000.00 
	
	工业
	货物
	

	23
	条形屏
	8.70 
	平方米
	5,412.00 
	
	工业
	货物
	

	24
	视频处理器1
	31 
	台
	1,716.00 
	
	工业
	货物
	

	25
	视频处理器2
	1 
	台
	7,932.00 
	
	工业
	货物
	

	26
	拼矩一体主机1
	2 
	台
	38,083.00 
	核心产品
	工业
	货物
	

	27
	拼矩一体主机2
	1 
	台
	27,553.00 
	
	工业
	货物
	

	28
	拼矩一体主机3
	2 
	台
	32,818.00 
	
	工业
	货物
	

	29
	配电柜1
	2 
	台
	2,846.00 
	
	工业
	货物
	

	30
	配电柜2
	1 
	台
	2,156.00 
	
	工业
	货物
	

	31
	配电柜3
	3 
	台
	[bookmark: OLE_LINK2]2,547.00 
	
	工业
	货物
	

	32
	55寸辅看电视
	1
	台
	4,000.00
	
	工业
	货物
	是

	33
	100寸辅看电视
	2 
	台
	11,000.00 
	
	工业
	货物
	是

	34
	移动会议终端
	10 
	台
	3,500.00 
	
	工业
	货物
	

	35
	32英寸信息发布终端
	3 
	台
	3,800.00 
	
	工业
	成品软件
	

	36
	信息发布采编管理服务软件
	3 
	套
	2,160.00 
	
	工业
	货物
	

	37
	[bookmark: OLE_LINK9]75英寸智慧会议平板
	1 
	台
	23,481.00 
	
	工业
	货物
	

	38
	投屏器
	1 
	个
	365.00 
	
	工业
	货物
	

	39
	红外智能笔
	1 
	支
	180.00 
	
	工业
	货物
	

	40
	智慧运算中心
	5 
	套
	13,600.00 
	
	工业
	货物
	

	41
	视频矩阵
	5 
	套
	21,600.00 
	
	工业
	货物
	

	42
	无线路由器
	5 
	台
	550.00 
	
	工业
	货物
	

	43
	控制单元
	5 
	台
	2,500.00 
	
	工业
	货物
	

	44
	智慧电源管理中心
	1 
	套
	7,280.00 
	
	工业
	货物
	

	45
	信令屏蔽器
	2 
	台
	29,000.00 
	
	工业
	货物
	

	46
	物联管理主机
	1 
	台
	28,870.00 
	
	工业
	货物
	

	47
	智慧设备软件
	1 
	套
	17,600.00 
	
	工业
	成品软件
	

	48
	云会管平台
	1 
	套
	25,880.00 
	主要产品
	工业
	成品软件
	

	49
	智慧信息发布软件
	1 
	套
	7,600.00 
	
	工业
	成品软件
	

	50
	新购设备与利旧设备实施与售后服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	51
	本院机房设备搬迁服务-搬迁前筹备服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	[bookmark: OLE_LINK11]服务
	

	52
	本院机房设备搬迁服务-设备拆除服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	53
	本院机房设备搬迁服务-设备包装与运输服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	54
	本院机房设备搬迁服务-设备上架安装服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	55
	本院机房设备搬迁服务-设备测试与维护服务
	1 
	项
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	56
	门卫室弱电改造服务
	1
	项
	35,000.00
	
	建筑业
	工程
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	系统名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	[bookmark: OLE_LINK3]1
	智慧语音终端1
	1、采用AES67数字信号传输，信电合一，满足一个网口实现音频信号传输、供电、物联管控功能；
2.支持编辑不少于30个用户组，支持通过平台进行用户组调用；
3、具备输出音源调整，可选择麦克风、正弦波、白噪声输出，可调整各类音源输出增益；
4.内置高性能DSP调节模块，可通过上位机软件进行本地高中低音音频调节，也支持通过平台进行远程话筒音色调节，高中低音分别调整，支持压扩器调整，不低于3档可调；
5、支持连接物联网平台，实时显示设备输入输出电平，实现话筒远程增益调整，一键静音；
6、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；
7、可通过平台进行远程音频链路一键自检，提供自检噪声电平选择，选择区间不低于0dBFS~ -40dBFS；
8、接入物联平台可实时查看设备IP地址以及当前固件版本；
★9、设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；
10、支持设备链路自检，输出自检信号，通过平台可调整自检噪声电平强度，链路异常告警；
11、指向性：超心形；
12、最大输入声压级：≥120dB spl @增益≤ 0dB。

	2
	智慧语音终端2
	1、麦克风指向性可变：使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整麦克风的指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持7种模式：全指向性、泛心形、宽心型指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性；
2、精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学；
3、驻极体电容式双咪芯设计，内置防风棉，配合独特的音腔设计，音质清晰饱满，清晰明亮、灵敏度高；
4、配备不低于2寸高清真彩屏，可显示麦克风电池电量情况、信号强度、麦克风工作状态，麦克风所在通道编组及ID号；
5、无线数字信号输出和管理；
6、可配合网络中控实现摄像跟踪
7、主席具有优先按键功能及主席优先模式；
8、抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠；
9、超底功耗电路设计，内置大容量锂电池，可通过充电箱进行充电；
10、会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动给会议单元分配 ID。

	3
	一拖四
无线会议麦克风（充电式）
	1、RJ45接口，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；
★2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；
★3、PC、平板客户端软件适配国产操作系统、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；
4、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，使用距离不低于80米；
5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；
6、不低于4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
8、接收机内置开关电源，由AC220V市电直接供电，并支持电源环出功能；
9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。
10、具有不低于5个XLR平衡输出、不低于4个TNC-K天线端口、不低于1个RJ45网口，具有MIC/LINE输出切换开关；
11、通道数量：不低于四通道、接收频率范围不低于以下参数：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl
12、发射器具备无输入自动休眠功能，发射器咪管≤210mm、咪芯 ≥φ16mm（电容）、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：LCD、含充电电池。

	4
	十六通道智慧音频枢纽
	1、电源：内置开关电源,AC：100～240V 50-60Hz；
2、端口特征：不低于16个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power），不低于2个1000Base-X SFP上联光口插槽(Data)。

	5
	立杆式手持话筒
	1.名称:立杆式手持话筒；
2.规格:类型小振膜电容话筒，频率响应：20Hz~20KHz，灵敏度：12mv/Pa，标称阻抗：≤150Ω，负载阻抗：≥1kΩ；信噪比 65dB，1kHz at 1Pa，最大耐声压级≥ 140dB SPL；含落地话筒支架。

	6
	智慧语音主机
	1、无线数字信号传输技术，内置天线，音质高保真，无压缩感，清晰通透；
2、采用小程序无线物联网控制与管理，方便高效；
3、工作有效半径：不低于30米；
4、 POE网络供电，单口不低于15W网口可正常工作，无需POE+；
5、主机支持多种会议模式：如先进先出，主席优先模式，开启麦克风数量支持1-4只，系统最多可带麦克风不低于128只；
6、系统支持双电源冗余技术，确保系统运行可靠；
7、可配合网络中控实现摄像跟踪；
8、含配套无线会议系统充电器及配套POE电源适配器。

	7
	无纸化主机
	CPU: 国产处理器，不低于八核、2.3GHz；
内存规格：不低于8G DDR3；
硬盘：不低于SSD 256G固态；
操作系统：支持国产麒麟系统、UOS系统、欧拉等多系统部署。

	8
	智能无纸化会议管理服务器软件
	1. 设备管理模块：
▲1) 终端设备：可以实时显示设备在线状态、IP地址，设备当前的登录人，对设备进行灵活的ID设置与名称编辑，让管理更方便放心；（签订合同时提供软件界面截图）
2) 流终端设备：用于添加外部视频设备，可以接入外部笔记本、摄像头等设备；
3) 呼叫服务设备：设置呼叫服务接收模块的IP；
4) 录播流服务：设置录播设备流服务IP；
5) OA服务器：设置OA模块，可与第三方OA系统进行对接（定制功能）；
6) 功能菜单：可以对客户端的功能模块进行排序、增减、单双列显示，并且可以自定义客户端左上角的文字信息，定制属于自己的客户端功能模块；
7) 升降控制：控制升降器进行升降；
8) 其他设置：可以让客户端进行检测升级。
2. 会场管理模块(多会议室管理)：
1) 会场信息设置：增加、修改、删除会场信息；
2) 会场设备管理：给会场分配设备（PC客户端、安卓客户端、PC/安卓投影终端）；
3) 会场流设备：给会场分配外接流设备，用于外接视频模块；
4) 管理员：增加、修改、删除系统管理员。
★3. 会议管理模块（多会议轻松切换，会议信息实时更新到客户端，参会人无需刷新操作）：
1) 会议管理：增加、修改、删除会议，控制会议的开始与结束，给会议添加议程，同一会议室，多会议可以无缝切换；
2) 参会人员：手动或者通过excel添加参会人，修改、删除参会人信息、对参会人的同屏投影权限，投票发起权限，视频控制权限进行设置；
3) 人员绑定：手动进行参会人和设备的绑定实现绑定登录。通过excel进行导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置；
4) 会议资料：增加、修改、删除会议目录信息，给参会人员设置目录权限。导入、修改、删除文件，进行文件排序。信息变动实时更新到客户端。支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端；
5) 会议议题：增加、修改、删除会议议题信息，设置议题相关文件，设置参会人的议题权限，不同参会人可查看不同议题以及议题相关文件；
6) 表决录入：增加、修改、删除表决内容。通过excel导入表决内容，导出表决内容到excel。可设置表决为实名/匿名；
7) 问卷调查录入：增加、修改、删除问卷调查条目。通过excel导入条目，导出条目到excel，查看实名问卷的表决结果。
4. 会中管理模块：
1) 签到管理：可以实时的看到参会人的签到情况；
2) 表决管理：可以控制倒计时进行表决，结果实时显示在大屏上；
3) 大屏点播：可以对大屏进行点播视频、暂停播放、恢复播放、退出播放，发起大屏同屏、结束大屏同屏；
4) 外接视频：可现实会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频；
5) 呼叫服务管理：接收参会人的呼叫服务请求，并进行处理； 
5. 会后查看模块：
1) 签到结果：查看签到结果，并导出到Excel；
2) 表决结果：查看表决结果，并把结果导出到Excel；
3) 文件归档 可以将会议资料按照会议目录进行导出归档。可以将参会人的批注文件按照参会人姓名进行目录归档。
6. 远程分控软件：有远程分控功能，不用进入机房服务器，可以远程进行会议的所有管理。
7. 文件加密：对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄。
8. 无纸化支持PC与安卓使用同一个后台，信息互通，相互同屏。

	9
	触摸升降一体机
	1.采用不低于15.6英寸10点触摸全视角IPS屏超薄窄边框一体化升降设计，屏幕分辨率：不低于1920x1080，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms；
2.显示屏框采用铝合金CNC精加工一体成型，面板为铝合金材料，表面阳极喷砂处理；
3.屏幕升起后自动仰角不低于15度，支持手掰调节任意角度，最大支持相对桌面不低于30度，满足不同视角观看屏幕，任意角度下降自动回正；
4.面板具备电脑开关机键、USB接口、上升、暂停、下降、HDMI和VGA信号按键；电脑开关机键采用指示灯并带电源开关标志符号，USB接口采用自带抽拉式防尘盖；
5.支持HDMI和VGA两路信号输入，支持选配不低于2路HDMI输入，分别支持面板按键切换和中控远程控制切换；
6.采用双光杆做导向结合高精密度齿条咬合传动，交流减速电机做驱动动力，经久耐用，使用寿命长；
7.堵转急停功能：升降器在运行过程中遇到阻力，不能进行升降，电机会自动停止运行，避免损坏电机或配件；
8.升降一体机工作噪音≤30db(静态时/翻转时),升降装置机械可靠性：液晶屏升降不低于5000次循环后，仍然正常升降；翻转装置机械可靠性：液晶屏翻转不低于5000次循环后，仍然正常翻转；
9.升降器箱体内部电路采用强弱电分离设计,不低于两路独立电源供电1路220V强电1路12V弱电，避免干扰；
10.支持电源环通功能，可手拉手环通串联。

	10
	国产化无纸化终端软件
	1.参会人登录：1) 支持参会人选择用户名，输入密码进行登录；2)支持参会人与设备直接绑定进行登录，无需输入密码；
2.会议议题：1) 可以显示会议标题、会议时间信息;2)可以打开会议议程信息;3)显示会议议题、议题摘要，议题文件，可以支持同一个屏幕同时打开两个PDF文件，进行对比阅读；
3. 会议签到:1)支持用户名密码签到;2)支持直接签到;3) 签到后，自动跳转到功能主页;4)签到状态实时显示在后台和参会人终端;5) 签到结果可以通过后台导出到Excel；
4. 签到信息:1)实时显示参会人的签到情况;2) 实时显示参会人的登录状态;3) 以列表的形式显示与会者;4) 支持从后台导入导出参会人到Excel;5) 支持会中添加、删除参会人；
5. 会议文件:1)支持以目录形式显示会议文件;2) 支持分类（文字材料、图片材料、视频材料）显示会议文件:3) 支持文件的原笔迹批注，批注后的文件自动上传服务器；
6. 问卷调查:1)支持单选、多选;2) 后台支持结果的实时统计；
7. 表决投票:1)支持倒计时实时发起投票;2)大屏进行实时的结果统计;3)实名投票，支持查看投票详细信息，谁投了什么票;4)投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人；
8. 查看批注:1)支持批注文件按照批注人分类的方式查看;2) 支持批注文件的再次批注；
9. 电子白板:1)可在模拟白板上进行手写演示;2)支持更换画笔粗细、画笔颜色、文字字号等;3)跟随手指手绘功能，可以绘制曲线、箭头、直线、空心圆、实心圆、空心矩形、实心矩形;4)橡皮檫，可以随手指进行擦除，可以画矩形区域擦除;5)可以写文字，并且改变大小，移动文字;6) 可以在白板上进行贴图;7) 可以一键清除屏幕;8)可以单步撤销所有操作;9)可以保存白板内容，在文件批注里面进行查看;10) 支持其他参会人查看保存的白板内容;11) 支持将白板内容同步到大屏和其他参会人终端；
10. 互动交流:1)支持与会者之间实时交流，并进行提示;2) 支持单选、多选收件人;支持消息回复；
11. 呼叫服务：1)支持 茶水、白纸、签字笔、计算器、技术人员、清扫的呼叫服务；2)支持服务内容的自定义；
12. 大屏点播:1)对大屏设备进行视频点播,并可以视频同屏，最高支持4K视频;2)支持大屏设备的视频点播、暂停、恢复播放、退出播放;3)支持大屏设备发起同屏、结束同屏；
13. 外接视频（录播设备的接入）:1) 支持录播系统的接入;2)+C6支持1080p高清显示，并实现超低延迟；
14. 外接U盘:1.支持查看U盘文件;2.支持U盘文件上传；
15. 共享文件:1.可以查看参会人从U盘上传的文件；
16. 网页浏览:1.内嵌方式打开网页;2.可设置默认网址；
17. 悬浮窗:1.支持 发起同屏、加入同屏、结束同屏、发起投影、结束投影的一键操作;2.支持文档同屏;3.支持视屏同屏;4.支持图片同屏;5.视屏同屏发起端与接收端延时在0.2秒以内;6.接收端与接收端保持同步；
18. 无纸化支持PC与安卓使用同一个终端软件，信息互通，相互同屏。
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	会议播控单元
	1.操作系统：操作系统：麒麟、UOS、欧拉等国产操作系统；
2.处理器：不低于8核、主频不低于2.3GHz；
3.内存：不低于8G DDR4；
4.SSD：不低于128G 固态；
5.网络功能：10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek）；
6.接口：2*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*USB开关；
7.供电方式：DC 12V；
8.显卡：不低于2G独立显卡。
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	升降桌牌
	1、不低于7寸高辨率TFT真彩液晶屏显示会徽会标、人名职称更明亮更清晰，不低于350流明，分辨率不低于800*480,TCP/IP数据传输，有线控制主机集中供电，电压功率：220V AC，<60W，工作和储存环境温度满足0℃-50℃，外部接口：RS485*2，RJ45、电源开关键*1，连接方式：支持点对点 ；
2、外壳材质：铝合金，外壳工艺：磨砂、拉丝、氧化等； 
3、支持后台远程集中管理控制及文字信息编排及发送，支持后台远程背光亮度调节模式，进而达到省电模式，达到视觉效果最佳状态；
4、支持各国文字、字体、字号和字体颜色调整，可自定义编辑背景模板；
5、支持一键升降控制，方便简洁
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	操作系统服务器版
	1、产品支持ARM架构技术服务器平台；
2、支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式；支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统；支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；支持swap压缩以减少IO并提高性能；支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议；
3、系统默认集成kysec安全管控工具，支持内核统一访问控制安全框架安全管控，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，可提供安全增强组件；
4、支持多种中文输入法，兼容国内主流的自主数据库（如人大金仓、达梦、神舟通用等）、自主中间件（如中创、东方通、金蝶等）、自主浏览器（如360、奇安信等）。
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	无纸化大屏控制器
	产品参数：
1.操作系统：操作系统：麒麟、UOS、欧拉等国产操作系统；
2.处理器：不低于8核、主频不低于2.3GHz；
3.内存：不低于8G DDR4；
4.SSD：不低于128G 固态；
5.网络功能：10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek）；
6.接口：2*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*USB开关；
7.供电方式：DC 12V。
包含无纸化投屏控制管理软件，可将任何一路无纸化终端的桌面投放到显示大屏上；支持本地和远程信号的切换；支持同时接收多个客户端的投影请求，遵循先入先出的投影显示模式将客户端的同步内容输出到大屏；没有输出信号时，可显示当前会议内容以及时间，也可自定义输出内容。
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	无纸化扩展控制器
	1、不大于2U机架式设计；
2、不低于22路千兆输出，用于连接会议系统控制主机及终端；
3、支持不低于4路RS485输出，用于控制矩阵、升降器等设备；
4、支持多种模式控制，允许控制设备进行tcp或udp连接，支持采用server与client方式进行控制命令通信，支持接收转发控制命令，支持包括升降器、升降桌牌等多种终端设备的级联，支持对升降命令的解耦校验，可自动过滤无效命令。
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	网络数字音频矩阵处理器
	1、≥4路MIC/LINE输入，≥4路平衡输出；
2、≥28路网络输入，≥28路网络输出，兼容DANTE、AES67等网络音频设备通信；
3、支持多种混音模式，支持每通道单独配置混音增益；支持混音编组；
4、2路千兆网口，每个网口可同时传输通讯数据与音频数据；
5、采样率：不低于48 kHz；
6、幻象电源：48V；
7、频率响应：不低于20Hz-20kHz；
8、总谐波失真+噪声(A计权)：不低于0.05%@re +4dBu；
9、动态范围：不低于110dB。
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	线性音柱
	1、内置不低于1进2出音频处理功能，通过上位机软件调试，可进行固件更新、恢复默认数据、恢复出厂设置、延时温度设置、修改设备名、修改设备号等设置；
2、采用AES67数字信号传输，接口简洁，音频信号传输、上位机控制、物联平台对接通过一个网口即可实现；
3、可保存与加载不低于25组用户组，支持用户组的命名、保存和调用，可从PC进行导入与导出；
4、支持设备参数锁定；支持查看各通道功放和DSP的工作状态；支持本地及远端的网络控制，可自行选择网卡与自动搜索网络；
5、主页显示输入与输出的工作状态，可进行一键静音、通道的开启与关闭、输出立体声与桥接的转换，可显示IP地址、设备号、当前用户组、通信方式、本机型号及设备名；
6、输入和输出都支持增益、延时、噪声门、相位、分频和均衡的调节，分频器可进行高通与低通的分别设置，可调节频率、斜率和类型，支持一键直通，均衡器支持不低于7个节点的调节，支持直接在频响曲线图上进行节点的拖动调节，摇杆进行Q值斜率的控制，带有全直通、复位和相位开关功能；
7、物联平台可远程设备监控安全，查看DSP各通道实时的电压、温度、电流、功率和功放状态，并能记录显示；
8、物联平台可查看设备输入输出电平，对输入信号进行增益调节与一键静音功能，对输出信号进行增益调节、压限调节与一键静音功能；
9、物联平台可查看各通道功放和DSP的工作状态是否正常，支持功放的远程开关机；
10、可按所属项目或场所进行分类，可以查看各个场所的设备的在线状态，可对在线设备的工作状态进行查看和设置；
11、支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看输入输出电平，可对输入输出进行音量控制，可实时查看且记录设备的温度、电压、电流、功率；
12、可在物联平台上为设备绑定一个指定的使用场景，可以在平台上发现所有已开机并接入网络的设备；
13、支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看设备输入输出电平，可对输入信号进行增益调节与一键静音功能，对输出信号进行增益调节与一键静音功能；
14、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意场所，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；
15、支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；
16、设备内部具有高精度检测模块，实时上传设备状态，通过平台和上位机可查看DSP模块、功放模块运行状态，异常情况告警；
17、扬声器规格：不低于3”*4单元；
18、频率响应：不低于120Hz-20KHz；
19、最大声压级：≥115dB；
20、标准覆盖角度：不低于H120°×V30°。
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	吸顶音箱1
	1、 采用AES67数字信号传输，信电合一，具备一个网口实现音频信号传输、供电、物联管控功能；
2、内置不低于1进1出音频处理功能，可根据现场环境对DSP音频处理输入与输出进行参数调整；
3、菱形辐射控制器，提供高度一致的收听区域覆盖范围，覆盖范围：不低于90°*90°；
4、DSP处理支持增益、延时、相位、分频、均衡、压限调整，满足不同场景需求；
5、输入与输出均支持分频功能，滤波器类型可选择：巴特沃斯、宁克、贝塞尔。滤波器斜率具备可选6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB、42dB、48dB；
6、输入与输出均具有不低于7段的参数均衡，滤波器类型支持EQ、高架、低架。支持一阶全通滤波器ALLPASS1与二阶全通滤波器ALLPASS2；
7、支持本地及远端的网络控制，全功能控制软件只需连接到同一个局域网就可对设备实现控制；
▲8、支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看输入输出电平，可对输入输出进行音量控制，可对输入和输出信号进行增益调节与一键静音功能，可实时查看且记录设备的温度、电压、电流、功率（签订合同时提供功能截图）；
9、可在物联平台上为设备绑定一个指定的使用场景，可以在平台上发现所有已开机并接入网络的设备；
10、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；
▲11、支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警（签订合同时提供功能截图）；
▲12、设备内部具有高精度检测模块，实时上传设备状态，通过平台可查看DSP模块、功放模块运行状态，异常情况告警（签订合同时提供功能截图）；
13、频率范围：不低于60~20KHz；
14、最大声压级：不低于113dB；
15、喇叭单元具备：不低于LF:1×6.5" / HF:1×1"。

	19
	吸顶音箱2
	1、额定阻抗≥16Ω；
2、额定功率（RMS）≥60W；
3、最大功率≥240W；
4、特性灵敏度≥90dB；
5、连续声压级≥108dB；
6、最大声压级≥114dB；
7、额定频率范围≥100～20000Hz；
8、覆盖角度（H×V）≥90°×90°；
9、输入接口：凤凰钳位电路接口≥1。
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	智慧音频终端
	1、内置不低于1 进 2 出音频处理功能，可根据现场环境对DSP音频处理输入与输出进行参数调整；
★2、支持本地及远端的网络控制，全功能控制软件只需连接到同一个局域网就可对设备实现控制；
3、设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；
4、扬声器规格：≥3”*8；
5、音箱额定功率：≥2*90W；
6、频率响应：120Hz-16KHz；
7、最大声压级：≥120dB；
8、DSP功放额定功率：≥2*100W*4Ω；
9、频率响应：20Hz-20KHz（±1.5dB）；
10、信噪比：≥98dB；
11、总谐波失真：＜0.05%；
12、输入输出接口不低于:音频平衡输入/输出×2、RJ45（以太网口）×1。
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	合并式功放
	1、输出功率：不低于2x400W/8Ω；
2、音频输入：不低于3组立体声输入，2路带音乐音量限制；
3、麦克风输入：不低于5路话筒输入，带话筒音量限制；
4、效果输出：不低于1组，MONO输出返回；
5、音频输出：不低于1组立体声PREAMP输出端子，可外接大功率功放；
6、带USP和蓝牙BT功能，可设置开机音乐、话筒初始音量和自动调节。
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	室内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1010黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.25mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到0-600cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。
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	条形屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。
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	视频处理器1
	1.整机带载≥260万像素自定义输出，宽度≥7680点，高度≥7680点；
2.具备输入分辨率≥1920×1080@60Hz；
3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥2048点，高度≥1152点）；
4.具备≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式；
5.具备视频源任意切换；
6.具备亮度和色温调节；
7.具备显示≥1路OSD字幕画面；
8.具备画面位置、大小可自由调节；
9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；
10.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口。
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	视频处理器2
	1.具备带载面积≥390万像素，宽度≥10240点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字、图片、天气、时间OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥2路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥6路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
10.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放功能。
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	拼矩一体主机1
	1.主机具备≥6个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡分辨率支持≥4096×2160@60fps；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920×1080@60fps，本次配置1块输入卡，3块输出卡；
2.具有≥1个多功能卡槽，可接入中控卡/服务器卡/无纸化服务器卡/视频录制卡/数字会议卡，本次配置1块中控卡；
3.具有≥2个控制卡槽、≥2个电源卡槽，支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，以及支持双电源备份功能；
4.支持通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级；
5.支持全链路RGB4:4:4 传输，支持10bit HDR图像显示；
★6.支持国产操作系统的电脑通过web浏览器访问系统后台对系统进行管理及状态实时监测；可对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控；
7.基于FPGA的纯硬件架构设计，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，每路高清信号≥6.5Gbps串行带宽，单张输入板卡≥58.5Gbps带宽，单张输出板卡≥110.5Gbps带宽，背板总带宽≥741Gbps；
8.具备≥15级风扇转速调整功能，支持输入和输出端口备份功能，支持双机热备功能，链路出现故障时，系统会自动切换到备用链路；
9.具备信号裁剪功能，可对输入信号源进行去黑边、裁切功能，可以输入像素点进行精确裁剪，也可通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪；
10.具备字幕显示功能，支持多行字幕显示，支持自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，支持调整≥8级滚动速度、滚动模式，支持调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式，支持通过坐标和拖拽的方式改变字幕位置；
11.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标，可通过拖拽的方式改变台标位置；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；
12.搭配IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流；
▲13.支持IP信号高级拼接能力，支持多路IPC网络视频同时解码上墙；（签订合同时提供功能截图）；
14.具备图像画质增强功能，可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
15.支持自定义≥30条语音指令，支持语音控制开启或关闭音频、开启或关闭字幕、开启或关闭底图、场景轮询、切换场景预案、音量调节、清屏、锁屏、解除锁屏功能；
16.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能；
17.具有RS-232、RS-485、网口接口，支持通过RS-232、RS-485和TCP/IP协议对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
18.具有BNC 接头的 Genlock同步接口，可以采用该接口接收的信号作为设备的同步信号；
★19.主机支持接入无纸化服务器卡，支持SM2和SM4国产加密算法对数据进行加密，支持普通和保密会议模式（包括自定义防截屏、文件水印和阅后即焚机制），会议主持可通过信号管理将任意参会人分成多组进行屏幕广播和文档分享，分组同屏广播可支持≥8个分组；板卡具备≥1路HDMI输出接口，≥1路DB9接口，≥1路RJ45接口，≥4路USB3.0接口通信；
20.主机支持接入数字会议卡，板卡具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输≤5ms，可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒；板卡具备≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输入接口有≥1路凤凰端子；音频输出接口有≥1路凤凰端子；
21.主机支持接入中控卡，采用零代码及低的代码逻辑系统架构，支持扫二维码控制，中控板卡在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控板卡控制；支持密码权限设置；板卡具备≥3路RS-485/RS-422、≥3路RS-232、≥2路IR_OUT、≥2路IO、≥2路继电器；
22.主机支持接入视频录制卡，采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥4K，板卡内置≥2TB的存储空间，支持旧文件自动删除，进行循环录制；板卡具备≥2路HDMI输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥1路USB3.0接口。
23.支持异形拼接功能，可实现不规则LED大屏拼接；
24.支持用户权限管理，支持不同用户自定义输入信号源及大屏权限；
25.支持信号源丢失自动告警；
26.支持自定义分辨率自动计算生成功能；
27.包含配套拼矩国产操作系统WEB端，功能支持不低于如下功能：
①　软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作；
▲②　具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式（签订合同时提供功能截图）；
③　具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示；
④　具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
⑤　具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能；
⑥　内置客户端操作指引视频教程；
具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
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	拼矩一体主机2
	1. 主机具备≥6个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡分辨率支持≥4096×2160@60fps；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920×1080@60fps，本次配置1块输入卡，1块输出卡；
2.具有≥1个多功能卡槽，可接入中控卡/服务器卡/无纸化服务器卡/视频录制卡/数字会议卡，本次配置1块中控卡；
3.具有≥2个控制卡槽、≥2个电源卡槽，支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，以及支持双电源备份功能；
4.支持通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级；
5.支持全链路RGB4:4:4 传输，支持10bit HDR图像显示；
6.支持国产操作系统的电脑通过web浏览器访问系统后台对系统进行管理及状态实时监测；可对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控；
7.基于FPGA的纯硬件架构设计，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，每路高清信号≥6.5Gbps串行带宽，单张输入板卡≥58.5Gbps带宽，单张输出板卡≥110.5Gbps带宽，背板总带宽≥741Gbps；
8.具备≥15级风扇转速调整功能，支持输入和输出端口备份功能，支持双机热备功能，链路出现故障时，系统会自动切换到备用链路。
9.具备信号裁剪功能，可对输入信号源进行去黑边、裁切功能，可以输入像素点进行精确裁剪，也可通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪；
10.具备字幕显示功能，支持多行字幕显示，支持自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，支持调整≥8级滚动速度、滚动模式，支持调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式，支持通过坐标和拖拽的方式改变字幕位置；
11.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标，可通过拖拽的方式改变台标位置；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；
12.搭配IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流；
13.支持IP信号高级拼接能力，支持多路IPC网络视频同时解码上墙；
14. 具备图像画质增强功能，可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
15.支持自定义≥30条语音指令，支持语音控制开启或关闭音频、开启或关闭字幕、开启或关闭底图、场景轮询、切换场景预案、音量调节、清屏、锁屏、解除锁屏功能；
16.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能；
17.具有RS-232、RS-485、网口接口，支持通过RS-232、RS-485和TCP/IP协议对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
18.具有BNC 接头的 Genlock同步接口，可以采用该接口接收的信号作为设备的同步信号；
19.主机支持接入无纸化服务器卡，支持SM2和SM4国产加密算法对数据进行加密，支持普通和保密会议模式（包括自定义防截屏、文件水印和阅后即焚机制），会议主持可通过信号管理将任意参会人分成多组进行屏幕广播和文档分享，分组同屏广播可支持≥8个分组；板卡具备≥1路HDMI输出接口，≥1路DB9接口，≥1路RJ45接口，≥4路USB3.0接口通信；
20.主机支持接入数字会议卡，板卡具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输≤5ms，可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒；板卡具备≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输入接口有≥1路凤凰端子；音频输出接口有≥1路凤凰端子；
21.主机支持接入中控卡，采用零代码及低的代码逻辑系统架构，支持扫二维码控制，中控板卡在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控板卡控制；支持密码权限设置；板卡具备≥3路RS-485/RS-422、≥3路RS-232、≥2路IR_OUT、≥2路IO、≥2路继电器；
22.主机支持接入视频录制卡，采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥4K，板卡内置≥2TB的存储空间，支持旧文件自动删除，进行循环录制；板卡具备≥2路HDMI输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥1路USB3.0接口；
23.支持异形拼接功能，可实现不规则LED大屏拼接；
24.支持用户权限管理，支持不同用户自定义输入信号源及大屏权限；
25.支持信号源丢失自动告警；
26.支持自定义分辨率自动计算生成功能；
27.包含配套拼矩国产操作系统WEB端，功能支持不低于如下功能：
①　软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控，支持多用户多平台同步操作；
②　具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式；
③　具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示；
④　具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
⑤　具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能；
⑥　内置客户端操作指引视频教程；
具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
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	拼矩一体主机3
	1. 主机具备≥6个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡分辨率支持≥4096×2160@60fps；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920×1080@60fps，本次配置1块输入卡，2块输出卡；
2.具有≥1个多功能卡槽，可接入中控卡/服务器卡/无纸化服务器卡/视频录制卡/数字会议卡，本次配置1块中控卡；
3.具有≥2个控制卡槽、≥2个电源卡槽，支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，以及支持双电源备份功能；
4.支持通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级；
5.支持全链路RGB4:4:4 传输，支持10bit HDR图像显示；
6.支持国产操作系统的电脑通过web浏览器访问系统后台对系统进行管理及状态实时监测；可对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控；
7.基于FPGA的纯硬件架构设计，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，每路高清信号≥6.5Gbps串行带宽，单张输入板卡≥58.5Gbps带宽，单张输出板卡≥110.5Gbps带宽，背板总带宽≥741Gbps；
8.具备≥15级风扇转速调整功能，支持输入和输出端口备份功能，支持双机热备功能，链路出现故障时，系统会自动切换到备用链路；
9.具备信号裁剪功能，可对输入信号源进行去黑边、裁切功能，可以输入像素点进行精确裁剪，也可通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪；
10.具备字幕显示功能，支持多行字幕显示，支持自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，支持调整≥8级滚动速度、滚动模式，支持调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式，支持通过坐标和拖拽的方式改变字幕位置；
11.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标，可通过拖拽的方式改变台标位置；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；
12.搭配IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流；
13.支持IP信号高级拼接能力，支持多路IPC网络视频同时解码上墙；
14.具备图像画质增强功能，可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
15.支持自定义≥30条语音指令，支持语音控制开启或关闭音频、开启或关闭字幕、开启或关闭底图、场景轮询、切换场景预案、音量调节、清屏、锁屏、解除锁屏功能；
16.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能；
17.具有RS-232、RS-485、网口接口，支持通过RS-232、RS-485和TCP/IP协议对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
18.具有BNC 接头的 Genlock同步接口，可以采用该接口接收的信号作为设备的同步信号；
19.主机支持接入无纸化服务器卡，支持SM2和SM4国产加密算法对数据进行加密，支持普通和保密会议模式（包括自定义防截屏、文件水印和阅后即焚机制），会议主持可通过信号管理将任意参会人分成多组进行屏幕广播和文档分享，分组同屏广播可支持≥8个分组；板卡具备≥1路HDMI输出接口，≥1路DB9接口，≥1路RJ45接口，≥4路USB3.0接口通信；
20.主机支持接入数字会议卡，板卡具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输≤5ms，可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒；板卡具备≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输入接口有≥1路凤凰端子；音频输出接口有≥1路凤凰端子；
21.主机支持接入中控卡，采用零代码及低的代码逻辑系统架构，支持扫二维码控制，中控板卡在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控板卡控制；支持密码权限设置；板卡具备≥3路RS-485/RS-422、≥3路RS-232、≥2路IR_OUT、≥2路IO、≥2路继电器；
22.主机支持接入视频录制卡，采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥4K，板卡内置≥2TB的存储空间，支持旧文件自动删除，进行循环录制；板卡具备≥2路HDMI输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥1路USB3.0接口；
23.支持异形拼接功能，可实现不规则LED大屏拼接；
24.支持用户权限管理，支持不同用户自定义输入信号源及大屏权限；
25.支持信号源丢失自动告警；
26.支持自定义分辨率自动计算生成功能；
27.包含配套拼矩国产操作系统WEB端，功能支持不低于如下功能：
①　软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作；
②　具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式；
③　具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示；
④　具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
⑤　具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能；
⑥　内置客户端操作指引视频教程；具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
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	配电柜1
	1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统；
13.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。
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	配电柜2
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能；
3.输出电压：单相三线制AC220V±10%；
4.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信；
6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。
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	配电柜3
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统；
13.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。
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	55寸辅看电视
	55寸液晶电视，含配套安装支架。

	33
	100寸辅看电视
	100寸液晶电视，含配套安装支架。
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	移动会议终端
	1、屏幕与尺寸：不低于8.2英寸EInk墨水屏，分辨率1920x1440，屏占比不低于88.5%；
2、核心配置：不低于4GB RAM + 32GB存储空间，不低于2600mAh电池；
3、AI录音转写：离线模式下支持360度拾音；支持多人会议分角色转写，具备会议纪要、笔记分析（自动生成脑图）、AI写作等功能；
4、手写与交互：标配Wacom电磁笔（4096级压感），支持灵动条设计。
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	32英寸信息发布终端
	1.基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色；
2.显示屏≥32英寸、分辨率≥1920*1080，电容触摸屏，支持≥10点触模；
3.采用的处理器≥四核，主频2.0GHz；内存≥2G、硬盘≥32G；操作系统：等同或优于Android 11.0；WIFI、蓝牙：支持WIFI6 5G+2.4G、蓝牙5.3；
4.具有≥1×USB3.0，≥1×USB2.0，≥1×TF卡，≥1×RJ45（支持千兆网络），≥1×HDMI输出，≥1×3.5耳机座，≥1×DC座。
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	信息发布采编管理服务软件
	软件内嵌于会议信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收会议信息功能，并且支持展示会议信息功能。
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	75英寸智慧会议平板
	1.整机内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，电脑模块带载国产操作系统；具有OPS电脑扩展接口，支持选配OPS电脑模块，实现双操作系统应用；
★2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力；
3.整机屏幕采用≥75英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥72%NTSC；支持全高清4K系统图标显示；搭载国产处理器≥8核、≥8线程、≥2.4GHz主频；内存≥8G，存储≥128G；
4.具有≥12pin磁吸接口，可搭配智慧摄像头模组，无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；
5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥2；DP-IN≥1；VIDEO-IN（前置USB-C+反控）≥1；USB-C（前置）≥1；USB-A（前置）≥2；USB-A≥2；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；OPS接口≥1；复位灯孔≥1；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1；
6.产品采用≥2.0声道设计，具有≥2个音腔：≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求；
7.产品具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度；
8.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、注视亮屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能；
9.具有文档演示功能，用户打开文件自动进入文档展示模式，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，满足展示更多文档内容的需求；
10.具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息；
11.支持扫码投票，可选匿名或实名方式，支持单选、多选、评分等多种自定义选项设置。系统内置表决、满意度测评等多种标准化模板，所有投票数据实时统计并自动生成可视化报表（支持柱状图、表格）；
12.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，支持≥4画面同屏展示；支持对电脑投屏内容反向操作；
13.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏；
14.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT；
15.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形；
16.支持文件快传功能，扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG，可直接查看并进行批注；
17.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可上保存在本地或上传至综合管理平台；
▲18.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持国产操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频（签订合同时提供功能截图）；
19.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块；
20.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。
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	投屏器
	1.具有液晶显示屏，可根据投屏状态实时显示“正在启动”、“点击底部投屏”、“从U盘安装程序”、“投屏失败（分辨率不支持）”、“投屏中”、“开始录制”、“结束录制”状态；
2.自带≥5个实体控制按键，包括投屏、视频录制、结束录制、PPT上翻页、PPT下翻页；
3.具有USB Type-C和USB Type-A两种接口，即插即用，无需按下按键；
4.兼容银河麒麟、统信UOS、华为鸿蒙、安卓及iOS等系统,均可通过USB Type-C接口直连投屏；
5.支持≥4K（3840×2160）30帧超清画质，插入电脑到画面上屏延时≤3秒，支持一键投屏；支持一次配对成功后，后续使用免配对，即插即用；
6.搭配智慧会议平板可实现≥10点触屏反控，投屏上后，可在触屏平板直接点击操作；
7.支持主流视频App的投屏功能，可通过设备轻松实现视频播放、暂停、进度条快进与快退等关键控制，带来流畅便捷的大屏观影体验；
8.支持桌面投屏、扩展投屏、应用投屏等投屏模式，电脑连接多个显示器的，可选择投扩展屏，应用投屏可指定窗口投屏，例如指定浏览器投屏，指定文档投屏；
9.支持≥4个不同设备同时投屏，设备类型包括安卓手机、苹果手机、投屏器、办公电脑、平板等。   
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	红外智能笔
	1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能；
2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式；
3.最大通讯距离≥30m。
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	智慧运算中心
	1、设备集成音频处理模块、视频处理模块、音视频矩阵模块、DSP数字信号处理模块、中控功能模块和时序器功能模块；
2、音频矩阵：模拟输入不低于8路,模拟输出不低于8路,支持手机、平板与电脑端软件任意切换；
3、视频矩阵：支持不低于4路HDMI输入和不低于2路HDMI输出,可以同时发送音频及视频信号,视频信号最大支持输出4K分辨率,支持手机、平板与电脑端软件任意切换,也可在设备上进行切换；
4、不低于8路电源时序器功能,可一键顺序开关,支持手机、平板控制；
5、通过可视化界面，监测输入输出通道实时状态，并能进行可视化编程；
6、携带中控功能，485及232可单独设置串口功能；
7、兼备电源时序器功能，时序器可独立编辑开、关；
8、可通过手机或平板完成音视频及环境系统的操控，具备信号状态的实时监测；
9、支持多台设备组网运行，在同一局域网内可以通过可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作；
10、内置中控功能，集成图形控制组件，可完成控制矩阵、投影、幕布、灯光、窗帘、电源等第三方设备；
11、连接互联网可对接到物联网平台,音频信号状态实时显示,可通过云平台控制音频功能,包括场景调用,音频矩阵路由功能,各路音量大小、静音等操作；
12、支持并机运行，多台设备可以组网运行,在同一局域网内可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作；
▲13、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，异常链路显示断联，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查（签订合同时提供功能截图）。
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	视频矩阵
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置 不低于8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号；
2.采用板卡模块化设计，支持接入不低于 2块输入卡、 2块输出卡、 1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵；
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号；
4.输入输出分辨率支持不低于4K60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换；
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；
6.采用多线程通信技术，支持接入 1块控制板卡，具有不低于1路RS-232接口, 1路RS-485接口, 1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制；
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
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	无线路由器
	1、Wan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 WAN 端口；
2、Lan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 LAN 端口；
3、无线传输率不低于300Mbps。
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	控制单元
	1、屏幕尺寸≥11.5英寸；
2、分辨率≥2200×1440；
3、运行内存≥6GB；
4、系统储存≥128GB；
5、CPU国产。
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	智慧电源管理中心
	1、 输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz；
2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW；
3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；
4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；
5、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；
6、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行；
7、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警；
8、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控；
9、显示：≥2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度；
▲10、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能（签订合同时提供软件功能截图）；
▲11、物联网功能：可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压，电流，功率，温度与设备的运行时长，用电量以及设备总功率（签订合同时提供功能截图）。
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	信令屏蔽器
	1.发射功率小，干扰效率高，与传统屏蔽技术相比，在同等发射功率的情况下有更优的干扰效果和覆盖距离；
2.覆盖范围内，精准屏蔽基站下行信号，只干扰手机终端，不影响基站上行通信，尤其适用于TDD制式的下行信号屏蔽，不影响和妨碍公共通信安全；
3.支持700M-6GHz范围内所有主流移动通信频段的屏蔽干扰，2G、3G、4G、5G、WiFi移动通信；
4.系统即插即用，上电后无需参数配置和其他额外操作，使用简单；
5.支持后台一键开关屏蔽功能；
6.网口连接，支持Web远程监控和系统参数调节功能；
7.采用自适应信号干扰方式对2G、3G、4G、5G、移动通信业务实施干扰阻断；
8.干扰信号频率范围应包括：758~788MHz、870-880 MHz、 934~960 MHz、1805~1880 MHz、1885~1915MHz、2010-2025MHz、 2110-2170MHz、2300~2370MHz、2515-2675MH、3300-3400MHz、3400-3500MH、3500-3600 MHz、4800~4900MHz、4900-5000 MHz；
9.响应时间不大于7分钟内启动完成；
★10.电磁环境控制限制应满足GB 8702-2014要求。（签订合同时提供第三方检测机构出具的检测报告）
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	物联管理主机
	[bookmark: OLE_LINK6]1.处理器：不低于1颗国产处理器，不低于8核心，处理器频率不低于2.7GHz，支持不低于70WTDP；
2.内存：不低于两块16GB DDR4 ECC；
3.硬盘：不低于两块SSD 512G SATA 2.5；
4.集成芯片：不低于1个集成显示芯片和1个千兆网口+声卡；
5.USB接口：不低于6*USB3.0，4*USB2.0；
6.系统：满足国产化操作系统。
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	智慧设备软件
	1. 架构设计
 系统采用B/S架构，用户无需安装任何客户端，即可通过标准浏览器随时随地访问系统，实现便捷、高效的远程管理与控制。平台兼容国产银河麒麟、统信UOS、欧拉等操作系统，具备安全防护、灵活的系统扩展性和高度稳定的运行环境；
2. 项目总览
 平台提供全面的项目监控功能，用户可实时查看场所分布、在线设备数量、离线设备状态及历史告警趋势，可生成直观的图表报告（如柱状图、折线图等），方便管理人员快速掌握运行状况；
3. 设备监控
 支持全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作。系统具备完善的设备管理模块，确保设备状态透明化和操作便捷性；
4. 智能告警系统
 （1）详细告警信息展示：包括告警ID、设备唯一标识符（Device ID）、设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，帮助用户快速定位和解决问题；
 （2）告警闭环管理：在处理完告警事件后，操作人员可通过系统界面完成告警确认和关闭，确保告警处理过程的完整性和追踪性；
5. 智能场景管理
 系统提供高级的自定义场景功能，用户可以根据实际需求预设物联网设备的运行参数和触发条件。支持手动执行、自动触发和条件触发三种模式，同时允许设置场景名称、执行方式（如按一次或循环）、相关联设备、触发条件类型（如时间或特定事件）及执行时间等详细配置；
6. 场景日志
 平台完善记录所有场景执行情况，用户可随时查看场景运行日志，了解具体执行结果（如成功、失败或部分成功）以及相关错误信息，便于排查和优化配置；
7. 多组织架构支持
 系统支持多层级组织结构。后台支持创建多个独立的使用主体，每个组织的会议数据、用户权限等完全隔离，确保信息安全和管理灵活性；
8. 细粒度权限管理
 系统采用模块化设计，各功能模块的访问权限可根据用户需求灵活配置。管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，然后将其分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制；
9. 智能拓扑图
 系统内置智能拓扑图功能，自动描绘设备间的连接关系和层次结构，并实时更新状态信息（如在线/离线、告警状态等）。支持自定义拓扑样式和布局方式，便于用户直观理解网络或系统架构；
10、平台搭载基于物联网可视化建模引擎的全域开发架构（可视化编程），依托轻代码开发范式，通过定义标准化物模型，实现对第三方物联终端的协议化集成与语义化交互；
11、支持通过平台可视化编程工具，动态生成物联中枢控制界面，对跨协议异构终端全生命周期进行统一管控。
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	云会管平台
	1、架构设计
 会议预约系统采用B/S架构，支持PC网页预定、手机APP预定；
2、工作台
 工作台为会议管理和可视化决策提供智能平台，集成会议日历、会议预约、会议管理等功能模块。用户可通过工作台实时查看会议室总数、当前空闲会议室数量、告警信息，并根据会议开启状态进行分筛选。系统对接智慧设备管理模块，展示设备状态及告警信息，用户可通过图表了解设备运行状态趋势。工作台采用图形化界面，用户可快速定位会议信息，确保会议管理效率最大化；
3、会议日历功能
 会议日历模块支持会议列表的高效浏览，用户可调整年份和月份，快速定位需要的会议时间。系统支持会议日历的多维度筛选：包括已预约会议、待开始会议以及已结束会议，用户可根据时间范围快速定位会议列表，并通过日期节点进行轻松筛选。系统自动将当前时间标记为分割线，清晰区分已预约会议和未预约会议，确保会议资源利用的精准性；
4、会议管理模块
 （1）用户可通过会议预约界面查看会议室列表，并根据当前时间对会议室的可预约时间段进行精准划分，显示可用状态标记（白色：空闲，绿色：已预定）一目了然。用户可自主选择会议类型、会议时长、参会人数，并设置提示音、短信、邮件、微信通知等多种会议通知方式，确保会议发起及时，通知包含会议时间、主题、会议室名称和参会反馈链接。管理员在审批会议申请后，自动生成会议签到二维码，方便用户扫码签到。会议签到信息可自动生成并同步到会议详情页面，支持会议统计状态展示，便于会议总结和后续管理；
 （2）用户可以查看今日所有已预约会议以及会议状态（未开始/进行中/已结束）、会议信息（会议时间、会议名称、主持人、会议地点），也可以选择其他日期查看以往/以后单日的会议情况；
（3）预约人可在我的会议查看与其相关的所有会议，管理员可查看系统中所有会议，支持对会议进行再编辑（延后、撤回、取消会议、重新预定）；
（4）参会人接收到参会信息可选择是否参会，如无法参会可选择转交会议并通知对应参会人。
5、会议审核功能
 会议审核模块确保会议流程的规范性和合法性。管理员可通过审核中心查看待审核会议列表，触发会议审核提醒，确保审核流程的高效执行。管理员可以查看普通用户提交的会议待审核列表，并决定是否审核通过；支持查看审核通过和不通过的列表会议详情；
6、会议室管理：
 管理员自定义会议室图片、名称、地址、描述、容纳人数、会议室类型、使用权限。可通过设置会议室参数进行条件搜索，对符合搜索条件的会议室进行设置。支持管理员设置会议室是否开放预定、是否需要审批，可针对具体会议室设置具体审批人；
7、会议签到功能
 会议签到模块支持多种签到方式，包括扫描会议二维码、通过会议发布屏人脸签到等，确保会议签到的便捷性和多样化。管理员可自动生成会议签到二维码，并将其发布到会议吸引更多人参会，确保会议出席率。通过会议签到功能的统计和可视化分析，真实快速了解会议参与情况，便于会议后续统计和分析；
8、用户管理
 用户管理模块支持复杂的用户配置和权限设置。系统支持批量导入用户信息，配置字段包括用户名称、手机号码、所属部门等，并可设置用户对应的功能权限。系统可自动推送给所有关联用户，确保配置的一致性和统一性；
9、联动智慧设备模块
 系统支持接入智慧设备管理模块，系统管理员可自定义会议设备的信息展方式：包括设备ID、设备名称、所属部门、工作状态、设备状态、设备位置等方式。系统支持会议设备状态告警功能，当设备出现异常时及时触发告警，确保会议顺利进行。通过告警管理功能，管理员可设置告警类型、告警规则以及告警信息推送方式，确保设备管理的精准性和及时性。联动智慧设备管理模块，可实现会议与音视频、环控设备的联动控制。系统可根据会议详细信息自动生成预设场景，自动调整会议室的灯光、温度、音量等设备，实现会议设备与会议流程的最佳配合。管理员可自定义预设场景，灵活配置设备状态，确保会议设备状态的精准控制，从而提升会议质量；
10、信息发布
 系统支持接入信息发布模块。在会议预约流程中，进行模板选择时，可以选择信息发布模块中设置的系统模板与自定义模板进行展示。用户可自由制作发布屏模板，绑定到会议室门口的信息发布屏上，联动会议预约，显示会议室状态、正在进行会议的会议时间段、会议主题、会议举办单位、当前会议室预约列表、会议签到二维码等信息，也可上传图片、视频、文本等文件进行显示。平台内置模板素材库可供选择使用。

	49
	智慧信息发布软件
	1、信息发布                                                      
 可自由选择发布屏模板，一键绑定到系统内部任意发布屏，所有发布功能都能进行即时/定时显示；
2、素材管理
 （1）多源素材集成：支持上传视频、音频、图片等多种素材，并提供本地导出功能，方便离线更新至终端设备；
 （2）离线文件包导出与更新：生成符合离线版本的素材文件包，便于通过U盘等移动存储工具在终端设备上更新，确保素材展示效果的稳定性；
（3）即时与定时发布：可实时发布素材任务，实现素材的即时播放功能，支持在同一场所下多块发布屏的同步播放；并通过定时任务功能实现素材的周期性展示，可指定播放结束时间；
（4）多屏协同发布：支持绑定同一场所下的多块发布屏，实现素材的统一播放，确保播放效果和播放时间的一致性；
（5）智能素材编排：提供全局化素材展示配置，支持多素材的播放逻辑管理（素材组合播放顺序、时长、播放次数等），素材亦可通过自定义发布优先级（最高/最低/自定义）设置在发布屏的播放顺序，确保素材展示的完整性和流畅性；
（6）系统支持提供开发API，支持第三方系统调用，第三方系统可实现素材上传、节目发送、重启、开关屏、获取会议信息等功能；
3、系统模板
 为平台预先定义完整的功能模块配置，能够实现应用大多数会议场景，支持管理员对模板内容（如分辨率、元素布局）进行个性化定制，可优化用户设置操作便捷性；
4、自定义模板
 （1）全面功能扩展：允许用户创建或修改自定义发布屏模板，自定义分辨率、素材排列方式、播放效果和逻辑流程，满足特殊场景需求；
 （2）多媒介素材混合编排：支持视频、音频、图片等多种素材的拖拽式混合编排，实现无缝切换播放；
 （3）快速预览功能：提供实时素材拼接预览，支持快速调整并生成发布屏展示效果；
（4）个性化编辑：用户可以插入素材进行个性化自由组合，视频/音频/图片直接上传，添加自定义动态场景，在线设计、编辑，通过简单拖拽，快速生成整套自定义页面，并支持实时预览效果，发布屏页面个性化生成，无需二次开发；
5、直播管理
 （1）多源直播信号接收：支持接收来自外部直播信号源（如国内主流直播平台）和内部设备信号源（如会议设备）的流媒体信号，确保信号来源的多样性与丰富性；
 （2）实时信号预览与推送：系统内置高带宽实时预览功能，终端设备能够实时查看源信号预览画面，将源信号精准推送至绑定的发布屏，实现信号分屏显示与多屏同步播放；
6、发布管理
 （1）对所有流媒体发送信号，可进行集中发布管理。支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表；支持终端同步，添加多个终端进行全局同步播放，执行相同节目或节目单时默认同步，同步可达毫秒级，支持云端同步；
 （2）可查看到具体发布名称、推流地址、拉流设备信息、时间以及发布状态等信息；
 可在线预览发布素材，能够远程进行开始以及暂停操作，可对推流项目进行编辑，进行定时、定点设置；
 （3）支持自定义播放列表，选择多素材进行节目编排，自定义素材播放顺序，文档、图片播放时间，生成节目单，并支持对节目单进行即时、定时发布；
7、屏幕管理
（1）设备信息查看与管控：支持查看发布屏设备信息（设备ID、设备名称、所属场所、设备类型、IP地址等），支持控制播放任务音量大小以及屏幕亮熄屏，用户能够进行设备状态监控与维护管理；
（2）多设备联动管理：支持同一场所下的多块发布屏绑定播放任务，确保播放效果的同步与一致性；
（3）任务计划与排期管理：支持对发布任务进行排期管理，包括设置任务触发方式（即时触发或定时触发）、结束时间等，确保播放任务的合理规划与执行；
8.联动会议云平台
 系统支持接入会议云平台。在信息发布模块中，可以设置系统模板和自定义模板，提供给会议预约流程模板选择使用。
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	新购设备与利旧设备实施与售后服务
	提供本次新购设备的实施、调测、培训、售后技术支持等服务；
提供利旧设备（视频会议系统设备）的实施、调测服务；
★提供1名技术人员不低于6个月的驻场服务，服务内容包括对院内已安装的会议设备使用、保养，院内日常会议、参观接待、重大开庭等工作的现场技术支持服务以及其他现场配套技术服务，如驻场人员技术能力、服务能力无法达到采购人要求，采购人有权更换驻场人员，并延长驻场时间。
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	本院机房设备搬迁服务-搬迁前筹备服务
	提供雨花台区人民法院本院原有电话机房和网络机房设备搬迁服务，搬迁设备清单详见搬迁设备表，搬迁前准备服务标准不低于如下标准：
投标人须全面落实搬迁前各项筹备工作，细化管控细节，排查各类搬迁风险，提前完成场地、设备、数据、物资、外联全维度准备工作，为搬迁施工提供可靠保障。
1.专项搬迁方案编制
投标人须结合本项目机房设备现状、业务架构及新机房环境条件，编制完整、可落地的专项搬迁实施方案。方案须明确精准的搬迁时间节点、分区域分设备搬迁顺序、各岗位专项责任人及岗位职责、现场施工管控流程，同时配套完善的突发故障、设备损坏、业务中断等场景应急预案，所有方案须报审通过后方可开展搬迁施工；
2.设备全面清点与标识建档
搬迁前须对机房所有设备、连接线缆、配套配件、辅助设施进行100%全覆盖清点核对，建立完整设备清单台账。对每一台设备、每一根线缆、每一套配件进行唯一编号标注，标识清晰、牢固、不易脱落。同步精准绘制机房设备拓扑连接图、线缆走向图、端口对应表，完整留存原始设备布局及连接档案，确保搬迁后可精准复原；
3.全量数据备份
正式搬迁作业前，须完成机房所有业务数据、系统配置数据、设备参数数据的全量离线+在线双重备份，覆盖核心存储、服务器、业务系统等所有数据载体；
4.新机房环境前置验收
设备进场搬迁前，须完成新机房各项基础设施的全面验收核查。重点核查供电系统、UPS电源、精密空调系统、机柜及走线架安装、机房接地系统、消防系统、温湿度环境、防尘防静电环境等关键设施，所有指标须符合机房运行标准，验收合格并留存验收记录后方可进场施工；
5.搬迁风险评估与专项管控
针对本次搬迁作业开展全维度风险辨识，重点识别核心存储设备、核心交换机、核心服务器等关键高风险设备。针对高风险设备单独制定专项搬迁实施方案、风险防控措施及故障应急处置方案，明确专项施工流程、防护标准、应急处置流程，最大限度降低核心设备搬迁损坏、故障风险；
6.物业及外联协调保障
提前完成新旧机房物业对接协调工作，按规定流程办理施工人员出入证件、货运电梯使用预约、施工车辆通行及停靠许可、大件设备搬运通行手续等，提前排查搬运通道隐患，确保搬迁施工人员、设备、物料正常通行，保障搬迁工作不间断推进；
7.施工工具与物料筹备
提前配齐配齐机房搬迁专用施工工具及防护物料，主要包含防静电手环、防静电服、防震缓冲包装材料、专用标签纸、成套检修工具箱、静音手推车、绑带、防潮材料、零件收纳袋等。所有工具设备提前检查调试，确保性能完好、满足施工安全及技术要求。
8.人员保密管理要求
投标人所有参与本项目搬迁实施、调试、运维的技术人员、现场管理人员、押运人员，进场开展工作前必须统一签署正式保密协议，明确保密范围、保密义务、保密期限、违约责任；未签署保密协议人员一律不得进入新旧机房区域，不得接触任何服务器、存储、业务数据。
投标人须向采购人提交全部项目服务人员名单、身份信息及签署完成的保密协议备案，人员发生变更须提前报备并补签保密协议。
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	本院机房设备搬迁服务-设备拆除服务
	所有设备拆除作业须严格遵循标准化施工流程，规范操作、全程防护、全程记录，杜绝违规操作造成设备硬件损坏、端口烧毁、线缆错乱、数据异常等问题。
1. 分级有序关机作业
严格遵照既定顺序执行关机操作，严禁随意断电、强行关机；
2.全程静电防护管控
所有进场拆除作业人员必须全程佩戴合格防静电手环、穿戴防静电服饰，作业前完成静电释放操作；
3.线缆精准标识与留档
所有网线、光纤、电源线、控制线等各类线缆拆除前，必须对线缆两端进行一对一精准编号标识，标注设备端口、连接位置、线缆用途。拆除全过程对原始连接状态、线缆走向、端口对应关系进行高清拍照、录像留存，建立线缆连接档案，确保后期精准复原、零差错对接；
4.硬盘专项防护处理
服务器、存储设备内置硬盘、插拔式硬盘须单独拆卸、单独防护、单独收纳。拆卸后采用专用防震、防静电包装独立封装，或采用设备锁止固定方式固定，严禁硬盘裸露放置、叠加挤压，杜绝运输、搬运过程中震动、磕碰导致硬盘坏道、物理损坏、数据丢失；
5.小型零部件统一管控
设备导轨、固定螺丝、卡扣、垫片、接头等小型零散零部件，拆除后须按设备、按机柜分类统一收纳装袋，粘贴对应设备编号标签，专人保管、台账登记，杜绝零部件丢失、混用，保障后期设备复原安装完整匹配；
6.设备运行状态全程记录
设备下架拆除前，须详细记录设备实时运行状态，包含设备指示灯状态、端口状态、运行告警信息、设备参数配置等关键信息，形成拆除状态记录表。若设备存在原有故障、异常情况，须重点标注、专项记录，便于搬迁后故障核对与排查；
7.精密设备轻载作业
磁盘阵列、磁带库、核心存储、精密交换机等贵重精密设备，拆除、搬运过程必须轻拿轻放，严禁推拉、磕碰、震动、倒置、倾斜，严格遵守精密设备搬运作业标准，保障设备硬件结构及内部元器件完好无损。
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	本院机房设备搬迁服务-设备包装与运输服务
	设备包装、转运、运输全过程须落实防震、防潮、防尘、防压、防倾倒管控要求，制定专项运输保障方案，确保设备运输全程安全可控。
1.分层标准化包装
所有设备采用三层标准化防护包装工艺：内层采用专用防静电袋完全包裹密封，杜绝静电吸附灰尘及静电损伤；中层填充高密度防震泡沫，贴合设备轮廓全覆盖缓冲防护；外层采用加厚硬纸箱或定制木箱封装，保障包装结构牢固，全面抵御外力冲击。
2.防潮防压防护
核心精密设备、贵重电子设备须采用专业防潮密封箱封装，内置干燥剂，杜绝运输过程受潮氧化、线路短路。设备堆叠摆放严格遵循承重标准，严禁超重堆叠、倒置摆放，区分轻重设备分区放置，避免挤压损坏精密部件。
3.专车专用分区运输
机房搬迁设备采用专车专项运输，严禁与建材、五金、重物、腐蚀性物品等混装运输。设备之间、设备与车厢间隙必须采用缓冲棉、防震垫完全隔离填充，杜绝设备相互摩擦、碰撞损伤。
4.设备牢固固定
设备装车摆放完成后，须采用专用防滑绑带、固定支架对所有设备进行多点固定绑扎，确保设备在车厢内无松动、无位移，完全杜绝车辆行驶、启停过程中设备滑动、倾倒、碰撞问题。
5.平稳运输作业
运输车辆全程平稳驾驶，严格控制车速，途经颠簸路段、减速带、转弯路段提前减速，严禁急加速、急刹车、高速颠簸，最大限度降低设备震动影响，保障运输过程设备稳定。
6.运输温湿度实时监控
核心精密设备运输过程中，须对车厢内部温湿度进行全程实时监控，确保温湿度处于设备安全运输标准区间，做好监控数据记录，避免高温、低温、潮湿环境导致设备元器件损坏。
7.全程专人押运保障
核心存储、核心交换机、关键业务服务器等重要设备运输，须安排专业技术人员全程跟车押运，实时巡查设备状态，及时处置运输过程中的突发异常情况，保障设备安全抵达新机房。
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	本院机房设备搬迁服务-设备上架安装服务
	新机房设备上架、安装、接线、加电全过程须标准化、规范化施工，严格遵循复原标准及机房建设规范，保障设备安装牢固、接线规范、运行稳定。
1.机房环境进场复核
设备拆包上架前，须再次复核新机房运行环境，确认机房温湿度、洁净度、供电电压、UPS续航、接地电阻、空调运行状态均符合设备运行标准，环境达标后方可开展设备拆包及上架作业；
2.分级有序上架安装
严格遵循标准化上架顺序施工：先完成机柜固定、找平、接地安装调试，再开展网络交换机、防火墙、配线架等网络设备上架安装，最后完成服务器、磁盘阵列、存储设备等计算及存储设备上架，确保施工流程规范有序；
3.标识化精准复原对接
严格依据前期设备标识、线缆编号、拓扑图纸、端口对照表开展线缆连接作业，一对一精准复原原始连接关系，严禁错接、漏接、虚接端口，确保所有线路连接与原始架构完全一致；
4.重型设备规范安装
重型存储设备、服务器设备上架须采用双人协同作业模式，确保受力均匀、平稳推送。设备导轨、固定支架须安装到位、螺丝紧固，确认设备完全固定、受力均衡后再完成后续接线作业，杜绝设备倾斜、脱落隐患；
5.系统可靠接地
严格落实机房接地规范，所有设备、机柜、走线架须可靠连接接地系统，接地电阻值符合国家机房建设标准，杜绝接地不良、虚接、漏接问题，有效防范静电累积、雷击、漏电等安全风险；
6.逐台分步加电检测
严禁所有设备一次性集中加电开机。须采用逐台、逐批次加电启动模式，单台设备加电后完成硬件自检、状态核查、运行检测，确认设备启动正常、无告警、无异常后，方可开展下一台设备加电作业，逐步完成全设备上电启动；
7.标准化理线施工
设备安装完成后统一规范理线，严格执行强弱电分离走线标准，线缆排布整齐、绑扎规范、弧度合理、无挤压拉扯。所有线缆标签清晰完整、统一朝向、便于辨识，整体布线美观规整，满足后期运维、检修、扩容需求。
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	本院机房设备搬迁服务-设备测试与维护服务
	搬迁施工完成后，须开展全维度验收测试、资料归档、运维保障工作，全面验证搬迁质量，保障业务稳定运行，完善项目闭环管理。
1.全项逐项功能验证
搬迁完成后，逐台、逐系统开展全项验证工作，包含设备硬件运行状态核查、设备指示灯状态检测、机房网络连通性测试、端口链路状态检测、各业务系统启动及运行状态验证，确保所有硬件设备、业务功能完全恢复正常；
2.核心业务性能测试
针对核心业务系统开展专项性能压力测试、吞吐量测试、响应时延测试、并发能力测试，全面对比搬迁前后业务运行性能指标，确保搬迁后业务性能无下降、运行稳定、满足日常业务承载需求；
3.双方联合验收确认
所有测试、验证工作完成后，由甲乙双方组建验收小组开展联合竣工验收，逐项核对施工质量、设备状态、业务运行情况，验收合格后双方签字确认，出具正式项目验收报告；
4.全套技术资料移交
项目验收完成后，投标人须完整移交全套项目技术资料，包含搬迁实施方案、风险评估报告、设备清点台账、机房拓扑图、线缆连接图纸、数据备份报告、施工记录、验收测试报告等所有过程及成果资料，确保资料完整、规范、可追溯；
5.后期运行观察期保障
项目搬迁验收完成后，设置90天设备及业务运行观察期。观察期内安排专业技术人员7×24小时值守运维，实时监控设备运行状态、业务运行情况，及时排查、处置潜在隐患及突发故障，保障系统持续稳定运行；
6.包装材料留存保障
项目完工后，所有设备原包装、防护包装材料统一留存保管不少于观察期时长，以备设备出现异常、故障时可及时开展返修、退换、二次防护搬运工作，保障项目售后保障工作落地。 
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	[bookmark: OLE_LINK10]门卫室弱电改造服务
	提供本院南门门卫室弱电改造服务，具体服务内容包含如下：
1. 提供原有85米电路改造服务，采用不低于2.5BV国标电线，16线管穿管；
2. 提供140米弱电网线布线服务，采用六类网线，50铁管穿管，厚度不低于2.0mm；
3. 根据业主要求，改造时需配套提供并保证当前门卫室室内环境配套符合院内要求，必要时需进行门卫室内环境优化。


本院机房搬迁设备清单
	搬迁设备清单

	序 号
	资产名称
	数  量
	备  注

	1
	机柜
	11
	网络机房

	2
	空调
	3
	网络机房

	3
	光闸
	4
	网络机房

	4
	交换机
	4
	网络机房

	5
	硬盘录像机
	13
	网络机房

	6
	发布系统
	1
	网络机房

	7
	华夏存储
	4
	网络机房

	8
	服务器
	6
	网络机房

	9
	内网交换机
	2
	网络机房

	10
	堡垒机
	2
	网络机房

	11
	态势感知
	2
	网络机房

	12
	前置机
	2
	网络机房

	13
	后置机
	1
	网络机房

	14
	信访系统
	1
	网络机房

	15
	WAF
	1
	网络机房

	16
	虚拟机
	1
	网络机房

	17
	ip编码器
	4
	网络机房

	18
	内务系统
	1
	网络机房

	19
	配电柜
	2
	网络机房、电话机房各1台

	20
	万兆光纤光传输设备
	1
	网络机房

	21
	楼层交换机
	6
	网络机房

	22
	防火墙
	5
	网络机房

	23
	路由器
	2
	网络机房

	24
	汇聚交换机
	1
	网络机房

	25
	内网核心
	2
	网络机房

	26
	存储
	3
	网络机房

	27
	虚拟机存储
	2
	网络机房

	28
	德视伟业存储
	1
	网络机房

	29
	备份一体机
	1
	网络机房

	30
	执行音频存储
	1
	网络机房

	31
	通达海过程存储
	1
	网络机房

	32
	通达海过程服务器
	1
	网络机房

	33
	华夏服务器
	3
	网络机房

	34
	语音识别
	1
	网络机房

	35
	网络直播编码系统
	1
	网络机房

	36
	火灾报警控制器
	1
	网络机房

	37
	柜式灭火器
	1
	网络机房

	38
	新视云服务器
	4
	网络机房

	39
	蓄电池
	64
	电话机房

	40
	台式计算机
	1
	电话机房

	41
	电话层控设备
	1
	电话机房

	42
	数字中继网关
	1
	电话机房

	43
	ups
	5
	电话机房

	44
	柜式消防装置
	1
	电话机房

	45
	德世伟业电话设备
	3
	电话机房


★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
为保障所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准。本次采购的产品要求不影响现有的业务系统，供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务等所有费用。
（2）质保（维保）及售后要求
①质保期/维护期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并提供不低于3年原厂维护/质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期/维护期，相关费用包含在本次报价中）。质保期内，每年维护保养不低于1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于各自合同金额5%的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。
④本项目搬迁服务完成后，提供不低于6个月的驻场运维服务，确保搬迁后设备的稳定运行。
⑤本项目新购设备在项目验收结束后，提供1名专业技术人员进行驻场服务，服务时长不低于6个月，服务内容包括对院内已安装的会议设备使用、保养，院内日常会议、参观接待、重大开庭等工作的现场技术支持服务以及其他现场配套技术服务，如驻场人员技术能力、服务能力无法达到采购人要求，采购人有权更换驻场人员，并延长驻场时间。
⑥本项目供货交付完成后，将针对成交清单技术条款进行逐项功能审核验证，如发现有实际交付产品参数或功能与投标响应的技术参数不符，则视作虚假应标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任，并扣除已支付和未支付的项目款。
（3）人员要求：
本项目团队要求：项目经理1人、技术负责人1人、实施负责人1人、其他项目组成员（除项目经理、技术负责人、实施负责人外）不少于4人。
（4）安装调试要求
①供应商在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。 
②供应商负责软硬件安装调试。实施前提供详细的实施方案并提交采购人认可，实施过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等）。 
③在系统设备试运行期间，根据需要供应商有责任派技术人员到现场指导维护工作。供应商必须向采购人提供投标文件中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。 
④供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
（5）知识产权要求
①本项目中各方各自独立开发的专利以及其他知识产权归属各自所有。
②本项目中由各方共同开发的专利归各方共同拥有，以及将来进一步共同开发所形成的其他知识产权（包括但不限于专利、资料、文档等）同样归属各方共同所有，各方均有权各自使用并自行享有由此产生的收益，但前提是，未经其他方事先书面同意，任何一方不得就该等共有知识产权进行转让或作出排他性授权。
③采购人基于本项目软件开展科研所产生的论文和其他研究著作，双方将根据供应商对具体论文、著作的实际贡献，讨论和确定署名或致谢供应商贡献事宜（视实际情况）。
（6）保密要求
供应商及工作人员应对本项目提供的有关专业数据、法院运作方式采取保密措施，不得向其他第三方披露、复制，对本项目提供的所有文档资料保密，不得对外进行扩散。如有违反保密规定的，应承担相应法律责任。
（7） 验收要求：项目实施完成后，将项目软硬件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对采购人进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。供应商应按法院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，采购人在验收单上签字，并加盖单位公章。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
7.分包要求
本项目以下非主体、非关键部分的内容允许分包：
	允许分包履行的标的内容
	分包承担主体资质要求
	中小企业划分标准所属行业
	说明

	门卫室弱电改造服务
	具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质
	建筑业
	小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章），载明分包内容和承担主体，分包承担主体应当具备相应资质和能力且不得再次分包。中标人对采购项目向采购人负责，如因分包导致合同无法履行或造成损失，中标人和分包承担主体需承担连带赔偿责任。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
[bookmark: _Toc120614281]

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
    3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、联合体或分包价格扣除
1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.02分。
	20
	客观分

	2.2
	视频演示1
	评委根据投标人提供的“云会管平台”产品视频演示内容综合评分（总演示时间不超过10分钟），演示包括以下内容：
1.平台提供全面的项目监控功能，用户可实时查看场所分布、在线设备数量、离线设备状态及历史告警趋势，可生成直观的图表报告（如柱状图、折线图等），方便管理人员快速掌握运行状况。
2.支持全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作。系统具备完善的设备管理模块，确保设备状态透明化和操作便捷性。
3. 支持详细告警信息展示：包括告警ID、设备唯一标识符（Device ID）、设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，帮助用户快速定位和解决问题。
4.平台支持设备手动巡检及自动巡检可设置执行日期，执行时间，及执行周期。
5.平台支持在线监测设备状态及调整设备参数：包含音箱参数调整及电平监测，话筒参数调整及电平监测，电源时序器控制及状态监测等功能，此项需结合实际设备和场景联动展示。
6.支持系统提供自定义场景功能，用户可以根据实际需求预设物联网设备的运行参数和触发条件。支持手动执行、自动触发和条件触发三种模式，同时允许设置场景名称、执行方式（如按一次或循环）、相关联设备、触发条件类型（如时间或特定事件）及执行时间等详细配置，此项需结合实际设备和场景联动展示。
7.系统采用模块化设计，各功能模块的访问权限可根据用户需求灵活配置。管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，然后将其分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制。
8.系统支持内置拓扑图功能，自动描绘设备间的连接关系和层次结构，并实时更新链路状态信息（如在线/离线、告警状态等）。支持自定义拓扑样式和布局方式，便于用户直观理解网络或系统架构，此项需结合实际设备和场景联动展示。
以上每一项能成功演示所有内容的得1分，最多得8分。
投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	8
	客观分

	2.3
	视频演示2
	评委根据投标人提供的“拼矩一体主机1”产品视频演示内容综合评分（总演示时间不超过5分钟），演示包括以下内容：
1.具备字幕显示功能，支持多行字幕显示，支持自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，支持调整≥8级滚动速度、滚动模式，支持调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式，支持通过坐标和拖拽的方式改变字幕位置，此项需结合实际设备和场景联动展。
2.支持自定义≥30条语音指令，支持语音控制开启或关闭音频、开启或关闭字幕、开启或关闭底图、场景轮询、切换场景预案、音量调节、清屏、锁屏、解除锁屏功能，此项需结合实际设备和场景联动展示。
以上每一项能成功演示所有内容的得1分，最多得2分。
投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	2
	客观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.供货进度与质量保障方案；2.实施进度与质量保障方案；3.深化设计方案；4.施工安全保障方案；5.搬迁方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	10
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.售后服务内容；2.应急保障及故障解决方案；3.驻场服务方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、合理、可操作性强，且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目， 不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得 1 分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩或产品业绩
	投标人提供2022年1月（含）以来类似项目业绩或产品业绩（至少包含无纸化会议系统或全彩LED屏产品），每提供1个得2分，最多得6分。（提供中标通知书及有效合同，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容，缺一不可）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	1.投标人拟投入本项目的项目经理具有系统集成项目管理工程师证书、高级工程师证书，每提供1个得1.5分，最多得3分。
2.投标人拟投入本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书，每提供1个得1分，最多得2分。
（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年2月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	5
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的实施负责人具有ITSS-IT服务工程师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书，每提供1个得1分，最多得2分。
（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年2月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	2
	客观分

	5.3
	履约能力3
	投标人拟投入本项目的项目组成员（项目经理、技术负责人、实施负责人除外）：
具备ITSS-信息技术应用创新服务工程师、高级系统架构设计师、软件设计师、CISAW信息安全保障人员证书(安全运维)证书的，每提供1个得1分，最多得4分。
（项目组成员一人多证、多人一证不可兼得，提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年2月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	4
	客观分

	5.4
	履约能力4
	投标人具有本项目相关的软件著作权证书，包括“会议系统或会议管理或会议签到”等，每提供1个证书得2分，最多得6分。
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	6
	[bookmark: OLE_LINK12]客观分

	5.5
	环境标志产品
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。
	1
	客观分

	合计
	
	100分





第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）










一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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