
公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089

项目名称：鸿山森林消防提升改造智能化

设备采购项目

采 购 人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心
二○二六年九月
总  目  录

投标邀请------------------------------------

投标人须知----------------------------------

合同文本------------------------------------

采购需求------------------------------------

评标方法与评标标准--------------------------

投标文件内容与格式--------------------------

第一章  投标邀请

受无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就鸿山森林消防提升改造智能化设备采购项目（JSZC-320214-JZCG-G2026-0089）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
鸿山森林消防提升改造智能化设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年9月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089

2.项目名称：鸿山森林消防提升改造智能化设备采购项目

3.项目预算金额：566.55959万元

4.项目最高限价：566.55959万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月29日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
五、公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处
地    址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号
联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心
地    址：无锡市新吴区清晏路30号
联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：胡浩；电话：0510-88997827

采购人质疑受理联系人：胡浩；电话：0510-88997827

交易中心项目联系人：陈辰；电话：0510-85253025
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：
1.6 履行方式：

1.7 包装方式：
二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                    签订日期：      年    月   日
注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。
第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：详见项目技术要求

本项目中的固定式不锈钢防爆型智能消防水炮为核心产品。

本项目不接受进口产品参与投标。
第一部分  项目技术要求
一、项目需求概述
为进一步推动鸿山区域消防安全预警能力、应急指挥效率及日常管理精细化水平，建设一套技术先进、运行稳定、管理高效的消防智能化系统，我们将依托现有基础设施进行全面升级和扩容。
本项目计划在规划新增部署智能前端监测点位，并构建一个集智能感知、精确识别、高效响应于一体的防火监测体系。具体来说，该体系的是基于智能抱杆箱（带物联网控制器与远程管理能力）‌作为电力、网络与智能运维的节点，用于支撑‌新增的智能化防火监测设备‌的安装与运行。
这些新增前端将基于各类视频监控点位的技术规格进行强化与部署，要求支持‌超低照度‌条件下的火情观测，并内置‌深度学习（AI）烟火识别算法‌，支持‌区域入侵、越界侦测‌等功能，以自动发现与预警森林火情。它们将与原有两个防火云台结合，科学布局，共同构成覆盖整个林区的智能监测网络，消除观测盲区。
在识别技术层面，系统将集成‌视频AI分析服务器的强大算力，构建云端二次智能识别平台。该平台不仅能对前端上报的火情警报进行更精准的模型复核，以大幅‌提升识别准确率、降低误报率‌，还能整合周边环境数据进行多维研判。
最终，所有感知、预警信息将汇入统一的‌智能视频AI综合管理平台并展示于‌指挥中心高清LED大屏‌。平台可实现从自动播放警示语音、预警触发、实时视频查看、精确定位、到智能化联动灭火‌的应急处置闭环，并为指挥决策提供直观的现场画面与态势支撑。
交付时间：自合同签订之日起至2026年12月31日全部供货安装调试结束，并交付采购人使用。
服务项目质量要求：满足采购文件及采购人需求。
付款方式：合同签订生效后，预付合同总价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。
1、项目技术要求
1.1、项目建设内容
本项目建设内容主要包括：本次采购内容涵盖‌安防及网络系统、扩声系统、LED大屏显示系统、机房工程、综合布线系统、智能消防水炮、智能消防水泵、森林防火预警监测平台‌等。
为了更好地推动鸿山森林防火安全体系的建设，以“精准预警”和“瞬时响应”为核心要点，充分利用智能物联、AI防火大模型等先进技术，构建“全区域、全要素、全天候、全时段”空天地网三维立体监测网络，建设智能化鸿山森林防火监测预警调度平台，从“发现-定位-决策-灭火-评估-巡查-演练”全流程管理，最终实现“1+3+5”森林防火管理新模式（即1分钟准确识别、3分钟初期处置、5分钟全面响应）。
本次建设将充分评估区域林情、地形及现有设施，遵循“补齐盲区、整合资源、提升智能”的原则进行规划部署。主要包含以下关键内容：
一、建立智能监测网络，拓展监测覆盖网‌
为消除监测盲区，实现林区全天候、大范围、高精度的立体化监控，需在安防与网络系统的基础上，‌部署一批带防火专用摄像机、智能防火雷达、智能传感设备等‌。
这些新增点位将依据以下要求进行规划建设：
点位规划：‌在原有两个防火云台的基础上，深入分析地形、植被分布、气象数据及历史火点，结合规划的智能抱杆箱（远程管理）及其附属设备‌，科学选定关键瞭望点和交通节点，建设一套规模适配的防火云台网络。
技术要求：‌新增云台须基于附件中已列技术参数进行定制或选型，至少应满足：
全天候监测能力：‌支持‌超低照度(彩色≤0.005Lux)‌，集成高效红外补光阵列和智能白光补光，确保夜间及恶劣天气下的有效工作。
智能烟火识别：‌内置‌深度学习算法‌，支持对林区中的烟火、高温异常点进行自动识别、检测与初步定位，实现24小时不间断自动巡检。
结构化预案与联动：‌支持与“森林防火预警监测平台”深度集成，具备“进入/离开区域”、“绊线入侵”等智能侦测规则，一旦发现火情可自动联动球机‌跟踪定位‌、‌联动扩声系统‌播放警示，并‌自动上报至指挥中心‌。
高可靠性与环境适应性：‌整机防护等级达到‌IP66‌，通过国家电磁兼容性四级标准，并配备“抱杆箱（远程管理）”以实现设备供电、状态监测、网络管理、智能运维等功能，保障在野外环境的稳定运行。
二、建设森林防火预警监测平台，构建自动化、智能化的森林防火体系。
构建全方位、智能化的安全防护体系，实现防得严、察得早、辨得清、灭得快、析得深五大技术指标，主要包含软件系统开发、数据采集处理、系统对接、合规测评及配套技术服务。
1、三维地形数据采集
采用适配山林场景的航测与地面扫描结合的方式，完成辖区全域地形数据的全覆盖采集，形成符合国家地理信息标准的基础地形数据集，完整覆盖辖区地形地貌、山体结构、道路水系、植被分布等核心地理要素，同步完成辖区山体坡度、坡向、海拔等森林防火核心参数的全量标准化标注，以及辖区内公共构筑物、森林防火相关设施资产的空间位置与属性信息采集，形成完整的地理要素属性数据库，为森林防火业务分析、应急处置提供基础数据支撑；基于采集的地形与要素数据，构建适配森林防火业务场景的三维可视化模型，模型数据需兼容主流 GIS 平台与三维可视化引擎，可直接用于平台三维场景搭建、空间分析、可视化展示等全业务场景；配套开发三维数据全生命周期管理系统，实现采集数据的标准化入库、动态更新、多条件查询、合规导出等功能，同步配置用户权限管控等基础管理能力，保障数据的安全、规范、高效使用。
2、森林防火设施数据库建设
完成辖区内防火隔离带、蓄水池、瞭望塔、消防设备、监控探头、语音播报器等各类森林防火设施的全覆盖现场调查，完整记录设施的类型、规格、建设信息、维护责任人、联系方式等核心属性，形成标准化的设施调查台账，采用适配野外场景的定位技术，对所有调查的森林防火设施进行空间坐标标准化测绘，保障设施空间位置数据的准确性，为后续设施上图、应急调度提供精准的空间定位支撑；将测绘获取的设施空间坐标数据与调查获取的属性数据进行深度绑定关联，构建完整的森林防火设施基础数据库，完成设施数据与三维地形模型的精准图层融合，实现所有森林防火设施的标准化上图，构建森林防火设施 “一张图” 可视化管理体系；配套开发设施管理系统，实现设施数据的动态更新、多维度查询、自动化统计、标准化报表生成等功能，支持设施运行状态实时更新、巡检维护记录全流程管理，支撑森林防火设施的常态化、精细化管控。
3、烟火AI智能识别算法研发
需基于人工智能与计算机视觉技术，研发适配辖区山林复杂场景的专属烟火智能识别模型，构建适配森林防火场景的多级识别架构，针对山林场景的烟火特征进行深度优化，保障模型在不同季节、不同气象、不同光照条件下的识别效果，采集辖区及周边山林实景样本数据，覆盖多类气象条件、多类非火情干扰场景，建立专属烟火识别训练数据集，通过合规的数据增强方式丰富样本覆盖范围，为模型训练与优化提供充足的样本支撑；完成烟火识别模型的适配部署，实现监控视频流的实时推理分析，保障识别响应效率满足业务需求，搭建模型迭代优化机制，可根据实际使用场景的样本数据、预警反馈情况，持续开展模型增量训练与参数优化，保障模型长期稳定的识别效果；配套开发烟火智能识别可视化监测界面，在地图上实时展示监控设备状态、监测范围、报警点位，支持报警画面实时查看、历史报警记录回溯、报警数据多维度统计分析，同步配置识别任务管控、预警阈值设置、用户权限管理、操作日志记录等基础管理功能，实现系统的规范化、安全化运行。
4、火情预警调度
本标的需设置适配森林防火业务的多级火情闭环处置机制，明确各环节的处置时限、责任主体、核心要求，实现疑似火情快速推送、确认火情即时响应、重大火情规范上报的全流程自动化闭环处置，对接主流短信、微信等标准化通知通道，开发预警信息批量定向发送功能，可根据火情等级、责任区域，将预警信息、调度指令精准推送至对应责任人、扑火队员，保障预警信息快速、全覆盖触达；开发消防设备远程控制模块，实现与辖区内核心消防设备的标准化对接，火情确认后可根据火情位置，自动联动就近消防设备，同步推送设备运行状态数据至指挥中心，实现火情处置的设备自动化联动；构建标准化应急预案库，录入辖区不同区域、不同火情等级的森林防火应急预案，明确人员分工、处置流程、物资调配清单等核心内容，火情发生时，可根据火情位置、规模等核心信息，自动匹配对应区域的应急处置预案，向指挥人员推送预案核心内容，大幅缩短应急处置准备时间；配套开发预警调度管理功能，支持预警推送规则配置、通知渠道优先级设置、预案库动态管理、处置进度实时跟踪、调度日志全量记录等功能，实现预警调度全流程的规范化、闭环化管理。
4、应急指挥调度
本标的需搭建森林防火应急指挥可视化体系，基于三维基础数据实现辖区全要素可视化展示与火情态势实时感知，叠加气象、地形、植被等核心数据，为指挥决策提供支撑；集成视频系统，实现跨部门、跨层级协同指挥；开发单兵终端配套功能，实现扑火人员定位、轨迹回溯、现场信息回传，对接无人机系统支持实时画面回传，对辖区森林防火设备进行全时段状态监测与故障告警；结合火情、人员、地形数据自动规划安全高效的扑火行进路线；开发灾后评估模块，自动完成过火面积、植被与经济损失统计分析，生成标准化评估报告；建立应急物资、扑火人员全生命周期管理体系，实现物资智能调配、应急队伍快速编组；配套完善的后台管理功能，实现参数配置、权限管控、日志留痕、数据备份、运行状态监控，保障系统安全稳定规范运行。
5、系统对接服务
本标的需开发标准通信接口，完成辖区内各类智能探头、智能防火雷达、智能消防水炮、智能消防水泵、智能水位仪、无人机等多类森林防火物联设备的标准化对接，实现设备运行数据、监测数据的实时上传，以及对设备的远程启停、参数调整、状态管控等操作，确保所有接入设备可在平台内实现统一管理、联动控制；严格按照市级森林防火平台数据规范与接口要求，开发专线数据传输通道，完成本平台与市级森林防火平台的对接，实现火情数据、预警信息、处置进度、应急资源等核心数据的双向同步传输，采用符合国家政务安全标准的加密方式保障数据传输安全，符合市级平台数据管理相关要求；完成本平台与新吴智慧中心数据共享平台的接入，实现火情预警数据、应急处置进度、设备运行状态等核心数据的双向同步，打通平台与智慧中心的业务协同链路，实现数据共享、业务联动，符合智慧中心数据共享相关规范要求；同步提供接口开发、数据格式标准化转换、联调测试、上线试运行、问题排查修复等全流程配套服务，确保所有对接接口稳定运行，数据传输准确、及时，提供完整的接口开发文档、测试报告、运维手册，保障后续接口的常态化维护与迭代。
6、等级保护二级测评服务
需完成平台网络安全等级保护二级合规全流程工作，确保平台符合国家等保二级安全标准，最终获取等保二级备案证明；
总结，此次针对森林防火专项的智能化建设，并非孤立工程，而是‌无缝整合‌到整个“鸿山消防智能化系统”之中。旨在形成“立体监测→智能识别→多级研判→快速联动”的全流程技术防御体系，从而实质性提升全区对森林火情的“‌智能监测覆盖范围‌”、“‌识别准确率‌”和“‌应急响应效率‌”，从根本上落实“‌早发现、早预警、早处置‌”的工作目标。
2、项目采购清单
	序号
	名称
	性能指标
	数量
	单位
	所属行业

	　
	一、安防及网络系统
	　
	　
	　
	

	1
	室外加密球机
	1）400万7寸23倍全彩轻智能网络高清球机；2）支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 内置加热玻璃，有效除雾支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；支持SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP；支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储；IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；3）支架材质：铝合金、重量：最大承受重量为2KG、角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	12
	台
	工业

	2
	枪型AI摄像机
	1.外观：枪型；2.传感器类型：双1/1.8英寸CMOS；3.像素：800万；4.最大分辨率：4096×1800；5.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；6.最大补光距离：30m；7.补光灯：4颗（暖光灯）；8.镜头类型：3.6mm定焦；9.镜头光圈：F1.0；10.视场角：水平：180°±10°；垂直：48°；11.热度图：支持；12.周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测；13.人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能；14.内置麦克风、内置扬声器；15.供电方式：DC12V/PoE；16.防护等级：IP67
	33
	台
	工业

	3
	半球AI摄像机
	1）外观：半球；2）最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根 据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；1个内置麦克风；符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	8
	台
	工业

	4
	64路网络硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；接入路数：64路；分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；36路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；RAID：RAID0/1/5/6/10；报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	1
	台
	工业

	5
	8T视频存储专用硬盘
	详见技术参数要求
	8
	块
	工业

	6
	解码器
	1、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64；2、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；3、解码能力：支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码；4、视频输出路数：1路
	1
	台
	工业

	7
	视频AI分析服务器
	1、硬件需求：2*国产CPU（24核，2.5GHz），128GB内存，2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块。
	1
	台
	工业

	8
	智能视频AI综合管理平台
	1、视频质量诊断；2、采用一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读，保护数据库文件即使被拖库也不会被泄露；3、数据可视化，图墙数据看板，AR主题看板和业务工作台等多种数据看板类业务提供支撑；4、三维地图；5、全链路HTTPS通信、敏感数据（用户密码、设备密码）加密传输掩和存储、业务数据支持加密导入/导出，系统接口请求过于频繁时自动启用熔断保护机制，从通信链路、信令传输、数据使用维度确保系统数据安全和稳定运行。6、支持电视墙清屏、锁屏、鹰眼、屏幕开关；支持即时上墙、任务上墙；支持定时、轮巡电视墙计划；支持电视墙的漫游、开窗、分割；7、平台支持手动核对和自动核对，确保设备和平台的授权数据一致，在授权数据不一致时，将清除设备上多的授权，或将设备上缺失的授权下发至设备。8、全网资产统一监控、汇聚展示多项健康指标，监控对象包括视频点位、编码设备、门禁设备、报警主机、可视对讲等前端物联感知设备，以及服务器、服务、云存储；9、支持视频点播巡检、视频质量巡检、录像保存时长巡检、录像保存天数巡检、前端存储设备巡检；巡检结果可联动报警、工单、系统消息；支持一键复核、手动执行巡检任务、每日多次巡检，提升巡检时效和结果准确性；
	1
	套
	工业

	9
	AI诊断授权
	视频通道路数授权（本地）
	53
	个
	工业

	10
	外部视频对接授权
	视频国标对接100路授权
	1
	套
	工业

	11
	摄像机立杆（双头）
	3m室外立杆。3米，壁厚2.2，含基础接地等
	16 
	根
	工业

	12
	摄像机立杆（三头）
	3m室外立杆。3米，壁厚2.2，含基础接地等
	5 
	根
	工业

	13
	智能抱杆箱（远程管理）
	整体外面板厚度≥1.5mm，箱体材料应使用不锈钢板，喷塑处理。箱体防护等级不低于 IP55，外门采用电子门锁，室外设备箱顶部有防晒防雨结构，工作温度：-40℃~75℃，工作湿度：0~95%非冷凝。箱体具有明显标识，表明箱体用途及箱体编号，箱外部印有二维码，便于维护人员检修。箱内要求：箱内采用模块化设计，要求各模块之间走线合理，连接整洁有序。
箱内集成物联网智能控制器，具备 RJ45、RS485、RS232 接口；支持 MQTT 通信协议与平台通信，支持与平台之间协议内容加密；支持远程固件升级。
智能设备箱内置自动重合闸装置，支持断电告警功能，支持市电停电检测和空开跳闸检测，支持过压、欠压、过载、漏电保护功能，支持本地及远程控制，箱内配置防雷器，可检测防雷器状态及故障信息，箱内具备通风除湿功能。
支持设备用电状态检测，实时监测市电电压、电路连接状态检测等参数，支持外接设备的工作状态检测支持异常告警，支持自动断电重启，支持受到异常冲击及异常开箱报警，支持箱门状态检测、开箱后后台软件报警，支持温控风扇，当温度超过设定阈值时，自动启动风扇。
电源输出端口根据各点位实际需求进行配置，配备一个 220VAC 维修插座，设备箱内配有直流供电单元（带电池）给控制器、交换机供电，断电后可把断电信号传到中心平台。
智能设备箱需通过静电放电抗扰度试验（GB/T 17626.2，二级）、浪涌(冲击)抗扰度试验（GB/T 17626.5，四级）、射频电磁场辐射抗扰度试验（GB/T 17626.6，三级）。
智能运维平台软件要求：
支持网络传输设备异常时自动告警，支持远程重启传输设备，支持监测终端设备的网络状态，异常时推送相应告警。
平台应具备前端故障诊断能力，可检测电源过压、欠压、漏电、过流、过载等前端故障，并具备故障智能诊断分析功能。
平台支持对智能设备箱远程升级。
平台支持多级用户管理，支持前端设备日志下载，支持告警日志和系统日志回溯。
平台支持运维工单功能，支持自动派单和手动派单，平台可对不同告警类型的等级进行配置，当出现告警时可自动推送给运维人员，现场维护人员可通过手机扫描二维码查看智能运维箱运行状态及故障信息。
	21 
	个
	工业

	14
	千兆4口ONU（带POE供电）
	1个GPON光口口(SC/UPC),兼容EPON，4个千兆电口，支持PoE，铁壳，标配电源AC220V
	21 
	台
	工业

	15
	千兆4口ONU（智能消防水炮专用）
	1个GPON光口口(SC/UPC),兼容EPON，4个千兆电口，铁壳，标配电源AC220V
	24 
	台
	工业

	16
	无源光分路器
	详见技术参数要求
	8 
	台
	工业

	17
	核心交换机
	24端口千兆电+6端口万兆光，1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配S两个可热插拔电源AC220V（最大功率75W，AC100~240V输入）），风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装
	1 
	台
	工业

	18
	OLT交换机
	4个GPON端口,2个万兆上联SFP+插槽,4个千兆上行SFP端口,4个千兆以太网口,1个USB2.0接口，1个console控制口,配置双电源
	2 
	台
	工业

	19
	高密吸顶AP
	WiFi6 双频3000Mbps|MIMO2×2+3×3（2SS)|5条天线角度正面＞130°|吸顶或壁挂式|千兆双网口|标准PoE/DC 12V供电|胖瘦一体|带机量128|VLAN|功率可调|无缝漫游|高密部署|云平台
	1 
	台
	工业

	20
	防火墙（政务外网）
	整机吞吐:4Gbps,最大并发数:200万,最大新建数:4万/秒；产品功能：含基本网络防火墙功能、访问控制功能、攻击防护、Web防护、用户认证功能、链路负载均衡功能、流量控制、资产识别、IPSec VPN等功能。默认带入侵防御许可（IPS）、病毒防护许可（AV）、上网行为管理许可（AC）、威胁情报许可（TI）模块。默认100个SSL VPN并发用户数。
	1 
	台
	工业

	21
	链路费
	政务外网100Mbps
	1 
	年
	软件和信息技术服务业

	22
	安防调试
	系统内容：前端设备、中心设备、AI分析系统、模型联调及试运行测试
	1 
	系统
	软件和信息技术服务业

	　
	二、扩声系统
	　
	　
	　
	

	　
	2.1指挥中心扩声系统
	　
	　
	　
	

	23
	专业智能音箱含音箱支架
	1．阻抗：8Ω。2．频响：≥45Hz-20KHz。3．额定功率≥400W。4．灵敏度≥99dB/W/M。5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。
	4 
	只
	工业

	24
	专业智能功放
	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W
	2 
	台
	工业

	25
	智能调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1 
	台
	工业

	26
	智能音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。7.配置双向RS-232接口VN.SJ19574C，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。
	1 
	台
	工业

	27
	智能抑制器
	1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。9.支持≥4个场景切换。10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。
	1 
	台
	工业

	28
	电源时序器
	1、8通道电源时序打开/关闭；2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能；4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；5、输入连接器：大功率线码式电源连接器；
	1 
	台
	工业

	29
	桌插
	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键
	1 
	只
	工业

	30
	手持无线话筒
	1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。
	1 
	套
	工业

	31
	头戴无线话筒
	1.频率指标≥：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。2.配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应≥:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：电容式（头戴话筒）
	1 
	套
	工业

	32
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
	1 
	台
	工业

	33
	话筒天线
	1.采用吸顶安装，射频频率范围等同或宽于470MHz～950MHz；具有≥五档位（0dB/3dB/6dB/12dB/15dB)增益设置。
	1 
	套
	工业

	　
	2.2室外扩声系统
	　
	　
	　
	

	34
	控制主机
	1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008/2012 R2及以上操作系统。2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.采用的处理器配置≥4核 ≥4线程 ≥3.2GHz主频。内存：≥8G。硬盘：≥128G mSATA。5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
	1 
	台
	工业

	35
	IP网络广播客户端管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构VN.YH19574，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。8.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。9.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。10.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。11.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
	1 
	套
	软件和信息技术服务业

	36
	寻呼话筒
	1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
	1 
	台
	工业

	37
	监听IP网络音箱
	1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。5.支持IPv6、IPv4网络协议。
	1 
	台
	工业

	38
	室外IP音柱（内置功放）
	1.一体化结构设计，内置≥1路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。2.当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。3.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。4.支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。
	10 
	台
	工业

	39
	联动软件开发
	1、将安防与扩声系统做定制联动开发；2、满足视频预警触发播放指定语音（≤5种以上触发语音）；
	1 
	套
	软件和信息技术服务业

	　
	三、LED大屏
	
	
	　
	

	　
	3.1指挥中心大屏（P1.25,6.4*2.4）
	　
	　
	　
	

	40
	室内LED显示屏
	1.点间距≤1.25mm；2.屏体尺寸：宽度≥6.4米，高度≥2.4米，3.箱体尺寸：320mm*160mm，分辨率256*128； 4.设计分辨率5192*1920,采用SMD表贴封装；5.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数；6.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接；7.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式；8.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电；9.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式；10.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔；11.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作；12.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常；13.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。14.防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 15.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害；16.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟；
	15.36
	㎡
	工业

	41
	屏体控制器
(音视频综合管理平台)
	十二画面；带载2080万、横向最大16384、纵向最大8192；支持4xHDMI 1.3 、1xDP 1.2、2xHDMI 2.0 、1x3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1xUSB 3.0 （播放U盘内的图片或视频）；支持灵活走线；支持16个2K图层；支持光电转换器模式和视频控制器模式切换 ；支持微信小程序、Unico、NovaLCT、前面板按钮、可视化平台控制；支持全链路备份
	1
	台
	工业

	42
	配电柜
	15KW配电柜
	1
	台
	工业

	43
	PLC智能控制系统
	1.含多功能卡、温控探头、光感探头、光电转换器、光纤传输器提供配电系统；
	1
	套
	工业

	44
	智慧编辑控制软件
	1.显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控；
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	　
	3.2室外大屏（P2.5,3.2*1.92）
	　
	　
	　
	

	45
	室外LED显示屏
	1.点间距≤2.5mm；2.屏体尺寸：宽度≥3.2米，高度≥1.92米，3.箱体尺寸：320mm*160mm，分辨率128*64； 4.设计分辨率1280*768,采用SMD表贴封装；5.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数；6.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接；7.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式；8.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电；9.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式；10.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔；11.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作；12.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常；13.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。14.防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 15.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害；16.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟；
	6.14
	㎡
	工业

	46
	屏体控制器

	带载65万；输出:1xAudio、2x网口(1主1备)、1xUSB；双WIFI、U盘节目导入、网口备份、支持4G模块、支持Vnnox、Novaicare；外置播放盒
	1
	台
	工业

	47
	配电柜
	15KW配电柜
	1
	台
	工业

	48
	PLC智能控制系统
	1.含多功能卡、温控探头、光感探头、光电转换器、光纤传输器提供配电系统；
	1
	套
	工业

	49
	智慧编辑控制软件
	1.显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控；
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	50
	室外大屏专用播放终端
	1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20的要求；噪声不大于 45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666 高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持不少于6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP进行集成控制；支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序；支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放；支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx；显示器：21.5寸；
	1
	台
	工业

	　
	四、机房工程
	　
	　
	　
	

	51
	UPS主机
	规格参数：①功率20KVA，内置输出隔离变压器，自带静态旁路和市电维修旁路开关；②内置独立的主路输入开关、旁路开关和输出开关；③主电输入：三相+N+G，输入电压380VAC±25%， 输入频率50Hz±10%（60Hz±10%），输入功率因数≥0.95，输入谐波电流＜5%；④输出纹波＜2%，输出电压：380VAC±1%（稳态负载），±3%（负载波动），输出频率：50Hz± 0.5%（60Hz±0.5%）；波峰因数＞3:1，输出波形失真度：正弦波，线性负载＜3%，非线性负载＜5%；⑤过载能力：115%正
	1
	套
	工业

	52
	铅酸蓄电池
	①后备2小时采用12V100Ah铅酸免维护蓄电池，电池的设计浮充运行寿命为8年，设计寿命不小 于10年（25度环境）；②80%放电深度的循坏寿命大于1200次；③蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过50mV；④蓄电池充电静止24h后，单体开路电压高于2.10V；⑤和主机同一品牌资质
	64
	节
	工业

	53
	机柜式电池柜
	16节电池柜4个，电池柜散力架4个，电池连接线BVR16
	1
	套
	工业

	54
	服务器机柜（42U）
	42U，1200*600*2000mm，1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配冲孔全钢前后门，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥800kg，机柜可整体拆卸；
	2
	台
	工业

	55
	接地铜排
	30*4，φ25绝缘支撑架，圴压环600*600的网格，铜带50*0.3，接地线BVR6mm2，相关辅材
	40
	米
	工业

	56
	PDU机柜插排
	过载保护；250V,16A,4000W,
	4
	套
	工业

	57
	抗静电活动地板
	600*600*35
	11
	m2
	工业

	58
	局部等电位端子箱
	TD280,符合相关标准
	1
	套
	工业

	59
	防雷器
	60KV一级防雷器，40KV一级防雷器，20KV一级防雷器，相关辅材
	1
	组
	工业

	60
	强电配电柜
	按照图纸成套定制、含避雷器及维修空开，智能表计等,国产优质器件
	1
	套
	工业

	61
	管线及辅材
	管线及辅材
	1
	套
	工业

	　
	五、综合布线系统
	　
	　
	　
	

	62
	二位英式内斜信息面板
	1.材料：ABS；2.防火级别：满足V94-0防火标准；3.86英式内斜45度面板，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装2个模块
	6
	个
	工业

	63
	24口配线架
	1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；3.前面板接口带防尘盖设计，后背带理线固线装置，不需另配扎线带
	1
	个
	工业

	64
	1U封闭滑槽式理线架
	ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线
	8
	个
	工业

	65
	六类模块
	1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料；2.接触针为磷青铜、整体50μ"镀金；3.180°免打线方式安装；4.最小插拔寿命1000次；5.标准带宽达到要求的100MHz，可提供高达160MHz带宽
	12
	个
	工业

	66
	2M六类非屏蔽RJ45跳线
	2米1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；
	24
	根
	工业

	67
	24芯SC光纤配线架
	1. 安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器；2. 插入损耗≤0.2dB3.工作温度范围：-40～60℃；4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式；
	2
	个
	工业

	68
	光纤终端盒
	光纤终端盒，6芯单模满配UPC尾纤法兰盘
	20 
	个
	工业

	69
	1米单模SC光纤尾纤
	1米单模SC光纤尾纤
	80
	根
	工业

	70
	3米单模单芯光纤跳线
	1、外层覆被直径:3mmm，芯直径:9/125pm(0S2);
2、跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)
	80
	条
	工业

	71
	管线及辅材
	管线及辅材
	1
	项
	工业

	　
	六、其他系统配套
	　
	　
	　
	

	72
	防火平台配套应用+数据库服务器
	处理器16核32线程；内存DDR4≥64GB；2.5"480GSATA读取密集SSD*2；550W电源；千兆网卡*4
	1
	台
	工业

	73
	防火平台配套图形服务器
	处理器18核36线程；内存DDR4≥128GB；2.5"960GSATA读取密集SSD*2；550W电源；千兆网卡*4
	1
	台
	工业

	74
	指挥中心工作站-视频直出
	处理器18核36线程；内存DDR4≥64GB；480GB SATA读取密集SSD；750W电源；千兆网卡*5
	1
	台
	工业

	75
	指挥坐席办公终端
	兆芯KX-U6780A/16G/1TB SSD/集成显卡/统信/14寸
	1
	台
	工业

	76
	网桥（消防哨兵专用）
	1）2.4G网桥，802.11n制式；2）发射功率：20dBm、天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线
	4
	台
	工业

	77
	管线及辅材
	管线及辅材
	1
	项
	工业

	　
	七、消防泵房远控系统（需要水泵支持远程控制）
	　
	　
	　
	

	78
	组态可视化系统
	系统软件提供灵活、方便的页面组态，丰富的图形表现能力，内嵌楼宇自控工程管理功能；
	1
	套
	工业

	79
	控制单元系统
	2路485/2路CAN，2路LAN网络接口；DC24V供电或AC220V可选；独立CPU，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能；DDC不少于4AI/8UI/8DI/8DO/6AO点位；通过拨码开关和软件设定支持多种输入、输出形式；采用标准中文版PLUG IN自由配置编辑；既可提供标准化的逻辑控制程序，又可提供自由编辑的逻辑控制程序。2路RJ45网络接口，1路485通讯接口，支持MODBUS协议；独立CPU，具有数字直接控制器和程序逻辑控制功能；DDC不少于16DI/8DO点位；通过拨码开关和软件设定支持多种输入、输出形式；采用标准中文版PLUG IN自由配置编辑；既可提供标准化的逻辑控制程序，又可提供自由编辑的逻辑控制程序。2路RJ45通讯接口，1路CAN通讯接口，1路485通讯接口，支持MODBUS协议；
	3
	台
	工业

	80
	单元控制箱
	含空开、电源模块、端子、导轨、线槽等；
	3
	套
	工业

	81
	液位开关
	0.5m~3m，输出无源触点；
	6
	套
	工业

	82
	管线及辅材
	管线及辅材
	1
	套
	工业

	
	八、森林防火预警监测平台
	
	
	
	

	83
	鸿山三维数据采集服务
	1、地形数据：采用无人机航测+地面激光扫描采集，精度达不低于0.1米；             2、山体特征：标注坡度、坡向、海拔等核心参数
3、构筑物：采集建筑轮廓、标示牌、步道、卫生间等信息；
4、设施资产：物资库、路灯、座椅、垃圾桶、焚烧炉、焚烧柜等信息；
5、数据格式：输出符合国家标准的三维模型文件
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业


	84
	森林防火设施数据上图入库服务
	1、设施调查：调查测量防火隔离带、蓄水池、瞭望塔、消火栓、消防水泡、视频探头、语言播报器、瞭望塔等位置信息；
2、坐标测绘：采用GPS定位技术，确保坐标误差≤0.5米；
3、属性关联：绑定设施规格、建设时间、维护责任人等数据；
4、图层融合：将设施数据与三维地形模型精准叠加
	1.00
	点 
	软件和信息技术服务业


	85
	智能识别系统
	1、核心模型研发：构建“烟火特征提取+干扰过滤+精准识别”三级AI模型架构，重点突破复杂场景下识别精度瓶颈；
2、训练数据构建：采集鸿山及周边区域实景图片，涵盖晴天、阴雨、雾天等8种气象条件，包含云影、镜面反光、车灯等15类干扰样本，建立专属训练数据集并进行数据增强（旋转、裁剪、亮度调整）；
3、算法优化：采用YOLOv8目标检测算法为基础，融合注意力机制模块，强化对烟火微光、浓烟等模糊特征的提取能力，通过迁移学习提升模型在山林场景的适配性，识别准确率≥95%，误报率≤0.3%；
4、模型部署与迭代：模型部署于边缘计算节点，实现前端实时推理（响应时间≤500ms），搭建模型迭代平台，每月接入新场景数据进行增量训练，持续优化识别效果；
5、AI算法优化：基于10万+场景数据训练模型，过滤云影、反光等干扰，识别准确率≥95%
6、可视化界面：在三维地图上实时显示探头在线状态、监测范围及报警点位
	1.00
	套 
	工业

	86
	预警调度系统
	1、流程优化：设置三级处置机制，疑似火情1分钟内推送、确认火情3分钟内响应；
2、通知系统：对接三大运营商短信接口及微信服务号，支持批量定向发送；
3、设备联动：开发水泵远程控制模块，火情确认后自动启动就近3台水泵；
4、预案生成：基于火情位置、地形等数据，自动匹配对应区域的应急处置预案，包含人员分工、物资调配清单
	1.00
	套 
	工业


	87
	指挥调度系统
	1、调度功能开发：集成视频会议系统，支持10方同时在线会商；开发单兵APP，实现人员实时定位与轨迹回溯；对接无人机控制系统，支持飞行路线规划；
2、数据接入：实时同步气象部门温湿度、风向数据及林业部门植被类型数据；
3、火行为模拟：基于CFD流体力学算法，结合温度、风向、植被类型等参数，精准模拟火势蔓延速度、方向及强度；
4、范围输出：生成5/10/30分钟火势扩散热力图，支持叠加地形、道路数据；
5、路线规划：结合人员位置、火势范围，自动规划陆空联动扑火路线，避开危险区域；
6、灾后评估：开发过火面积自动测算、植被损失统计、经济损失评估模块，生成标准化评估报告；
7、资源管理：建立消防物资台账，实时更新物资库存、存放位置及领用记录，支持物资需求智能调配；
8、设备监控管理：对红外探头、水泵、无人机等设备进行在线状态监测，实现故障自动报警与维护提醒；
9、人员管理：构建人员信息档案，记录岗位职责、培训经历及扑火技能等级，支持应急队伍快速编组；
10、培训管理：搭建线上培训平台，包含课程学习、模拟考核功能，自动记录培训完成情况；
11、后台系统管理：提供系统参数配置、权限分级管控、操作日志查询等功能，保障系统安全稳定运行
	1.00
	套 
	工业


	88
	系统对接服务
	1、物联设备对接：开发标准通信接口，对接各类智能探头、防火雷达、水炮、水泵、水位仪、智能水表、电磁阀、无人机等多类设备，实现数据实时上传，并对相应设备进行控制；
2、市级平台对接：按照市级森林防火平台数据规范，开发专线传输通道，确保数据传输加密等级≥SSL3.0；
3、智慧中心对接：接入新吴智慧中心数据共享平台，实现火情数据、处置进度双向同步
	1.00
	套 
	软件和信息技术服务业

	89
	等保二级测评服务
	1、合规检测：委托第三方机构开展等保二级测评，包含物理环境、网络架构、数据安全等8个维度检测；
2、安全整改：对系统接口进行RSA加密处理，设置基于角色的权限管控体系，实现操作日志全程留痕；
3、报告出具：完成测评并获取等保二级备案证明
	1.00
	套 
	软件和信息技术服务业

	
	九、森林火哨兵智能光谱雷达平台
	
	
	
	

	90
	火哨兵智能光谱雷达
	火哨兵智能光谱雷达技术指标要求：监测范围半径5公里；红外成像分辨率：4608万像素；探测视场：水平360°，垂直80°（动态可调）；全景扫描周期：≤180秒；火情告警响应时间：≤360秒；具备设备运行状态实时上传平台，远程故障诊断系统，设备OTA升级，设备高可用双固件系统；具备经纬度详情火情点定位导航功能；具备红外光谱图像火情点标注功能；具备火情告警信息电话、短信、小程序三种方式通知；具备同一时间不同位置多火点监测告警能力；供电方式：220VAC/24VDC/48VDC；整机功耗：整机运行功耗≤45W，峰值功耗≤60W；工作温度：-40℃~+70℃；工作相对湿度：5%~100%RH；防护等级：IP56，防水防尘；通讯方式：4G/5G网络（移动，联通，电信）。
	2
	套
	工业

	91
	火哨兵智能火情预警管理平台
	火哨兵智能火情预警管理平台技术指标要求：火情告警通知；可视化信息展示；火灾探测告警信息；预警成像历史查询；火情地图；实时告警消息与确认；移动端小程序；一键导航与路径规划；火点视频追踪。抗干扰能力‌：算法需具备有效‌排除“非火情烟雾”（如炊烟）、“尘雾”、“云雾”等常见干扰源‌的能力，以降低误报率。
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	十、移动单兵设备
	
	
	
	

	92
	移动单兵设备
	带座充；DS-MDT006/128G/PTT/GLE 海康威视4G手持视音频对讲终端单兵 功能特性：支持通过USB外接高清相机 前置800万像素相机，后置1600万像素相机；ARM八核处理器，6G RAM，128G ROM；支持1080P高清录像并支持高清网传；支持DMR数字/模拟对讲；4G***通双卡双待单通；内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位；支持各种警的务通专用APP；防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业；可接入海康视频平台集中管理，本地操作APP同时可向后台视频传输；支持集群对讲，视频对讲，群组消息等。
	6
	台
	工业

	
	十一、智能消防水炮平台
	
	
	
	

	93
	固定式不锈钢防爆型智能消防水炮（50米）
	额定工作压力：0.8MPa；水流量：30L/s；
射程：50m；俯仰回转角:-60 °~ +90 ° 可调；水平回转角：360 °；监控高清像素400万
	20
	台
	工业

	94
	固定式不锈钢防爆型智能消防水炮（70米）
	额定工作压力：1MPa；水流量：60L/s；射程：70m；俯仰回转角:-60 °~ +90 °，可调；水平回转角：360 °；监控高清像素400万。
	4
	台
	工业

	95
	不锈钢户外智能电控箱
	在满足智能水炮手动控制方式，实现智能水炮现场手动、遥控功能转换。
	24
	台
	工业

	96
	智能防爆电动蝶阀
	水炮专用、快开10S、不锈钢阀芯阀板、AC220V。
	24
	个
	工业

	97
	智能水炮遥控器（防爆型）
	1机多控，支持所有水炮控制。遥控控制范围150米。
	4
	个
	工业

	98
	一体式智能联动报警控制平台（琴台式）
	需要包括含手动硬启控制盘、信息处理软件、琴台控制台、液晶显示器、硬盘录像机、水炮远程控制盘。
	1
	个
	工业

	99
	智能锂电池无线压力变送器（水压表）
	测量范围：0-1.6MPA；测量精度：0.5 级；环境温度：-10℃至+70℃；介质温度：-10~70℃；电源供电：3.6V电池供电，38AH锂亚电池；压力类型：表压；长期稳定性：±0.2%FS/年；防护等级：IP68；通讯信号：4G cat1；支持远程OAT升级，远程设置；15分钟一测一传，续航≥3年，支持开盖更换电池，不影响防水性能；无线断点续传：在基站信号中断时，会自动保存数据，待无线信号恢复后，补传带有时间戳的数据。
	24
	个
	工业

	100
	智能锂电池无线静压式液位计（水位仪）
	测量范围：0-10米；测量精度：0.5 级；环境温度：-20℃至+85℃；介质温度：-20~85℃；电源供电：3.6V电池供电，76AH锂亚电池；压力类型：表压；长期稳定性：±0.2%FS/年；防护等级：IP68；产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，不含有毒有害物质；通讯信号：4G cat1；报警输出：带开关量输出；支持远程OAT升级，远程设置；15分钟一测一传，续航≥3年，支持开盖更换电池，不影响防水性能；无线断点续传：在基站信号中断时，会自动保存数据，待无线信号恢复后，补传带有时间戳的数据。
	3
	个
	工业

	
	十二、智能消防水泵系统
	
	
	
	

	101
	长轴智能消防泵
	四极国标电机，长轴深井泵 CCCF证书。功率：250KW，扬程：100米，流量：150L/S，口径：150mm。
	2
	台
	工业

	102
	控制柜
	额定电压：380V；额定功率：200kW；符合《消防联动控制系统》。
	1
	台
	工业

	103
	巡检柜
	额定电压：380V；额定功率：160kW；符合《消防联动控制系统》。
	1
	台
	工业

	104
	双电源柜
	额定电压：380V；额定功率：315kW；符合《消防联动控制系统》。
	1
	个
	工业

	105
	电磁阀
	DN65
	2
	个
	工业


3、技术参数要求
3.1 森林防火预警监测平台
产品需采用自然资源数据处理相关算法，此项将作为技术先进性的评估依据。
4、其他要求
4.1、完工期
自合同签订之日起至2026年12月31日全部供货安装调试结束，并交付采购人使用。
5、项目实施要求
5.1人力资源配置
投标人须成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
投标人须指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，保证有足够的高素质人员参加本项目的建设，确保工程顺利实施。
参与本项目的技术人员必须具有相关软件开发经验，能够与用户进行良好沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力。
参与本项目的技术人员必须对本平台及业务系统相关业务有所熟悉。本项目需配备不少于6名专业人员，其中需包含项目负责人及项目技术负责人，需具备项目管理能力和技术能力。
投标人应根据项目建设的具体内容和整体工期要求，向采购方提交切实可行的项目工作计划。
5.2、质量保证
本项目所涉及产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购方的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
系统的设计、开发和集成应符合现行国家计算机系统规范标准。
中标供应商有责任协助采购方解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题。
5.3、安全及保密要求
系统建设必须遵循有关国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。
5.4、项目交付要求
软件开发过程中，投标人应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，包括可运行的程序、过程文档以及最终技术文档，以确保技术资料的一致性和完整性，在系统正式运行前提交完整的与应用系统相关的文档。所交付的文档至少包括：系统需求分析、概要设计、详细设计、数据库设计、测试报告、使用说明书/用户手册、系统维护说明书等。各种文档应当以光盘和书面两种形式交付。
5.5、项目验收要求
以招标文件、投标文件、合同为验收依据；试运行完成后，中标方向甲方提交验收申请，验收方案由采购人最终确定，并在一个月内由甲方组织验收。根据采购人确定的最终验收方案，完成验收。
中标供应商应当负责在项目整体验收前将系统的全部各种相关的系统软件，各阶段开发文档，以及有关产品和系统说明书、安装手册、测试报告等文档汇集成册交付给采购方，如中标供应商不提供以上资料，采购方有权不办理项目整体验收程序。
中标供应商在项目验收前，本项目中定制软件部分需通过第三方软件测评公司测评，最终测评报告需提交给采购方，如中标供应商不提供以上资料，采购方有权不办理项目整体验收程序。
5.6、售后服务要求
本项目整体运维期为三年。硬件设备提供三年原厂免费售后服务，软件提供三年免费售后服务。
中标人应成立维护小组具体承担维护服务工作，提供7×24小时服务，2小时内现场响应并到达现场，提交故障解决措施，在24小时内解决故障。业务系统发生重大故障时（影响业务正常开展），在1小时内响应并到达现场，提交故障解决措施，在12小时内解决故障。
5.7、知识产权要求
中标供应商保证采购方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。
中标供应商为本项目定制开发的软件，该软件成果的全部知识产权归属甲方所有；乙方不得在未经甲方明确授权的情况下将成果转让、许可或以任何其他形式提供给其他方。
6、付款方式
付款方式：合同签订生效后，预付合同总价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。
7、项目验收
7.1 甲方依法组织履约验收工作。
7.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
7.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
7.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
7.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
7.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
第二部分  有关说明
投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
完工期：自合同签订之日起至2026年12月31日全部供货安装调试结束，并交付采购人使用。

项目整体质保期：项目完成终验后中标人需提供质保服务，项目整体质保三年。
付款方式：合同签订生效后，预付合同总价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。

中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（76分）

价格（50分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

项目人员配置情况（3分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。
2.1  项目负责人（1.5分）：投标人为本项目配备1名项目负责人，该项目负责人具有系统规划与管理师、高级工程师（数字经济电子信息工程专业）、ITSS IT服务项目经理，每提供一个证书得0.5分，本项最高1.5分（需提供以上有效证书扫描件并加盖投标人公章）

2.2  项目技术负责人配置（1.5分）：投标人为本项目配备1名项目技术负责人，该项目技术负责人具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、CISAW 信息安全保障人员（应急服务）专业级，每提供一个证书得0.5分，本项最高1.5分（需提供以上有效证书扫描件并加盖投标人公章）。

产品与技术（21分）：
3.1 火哨兵智能光谱雷达（4分）
1、全景扫描周期:≤180秒；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、火情告警响应时间:≤360秒；投标时提供此功能相关证明材料并加原厂公章得1分，未提供不得分。

3、具备同一时间不同位置多火点监测告警能力；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

4、具备排除“非火情烟雾”、“尘雾”、“云雾”能力；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。
3.2 LED大屏（2分）
1、屏体尺寸：宽度≥6.4米，高度≥2.4米，分辨率5120（宽）*1920（高），净显示面积不低于15.36平方米；点间距≤1.25mm；像素密度：≥640000点/㎡；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤500ns，画面信噪比≥60dB；投标时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3.3屏体控制器-音视频综合管理平台（2分）
1、视频输出支持不低于32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口,最大带载高达2080万像素,最宽支持16384,最高支持8192；投标时提供具备检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置；投标时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3.4防火墙（5分）
1、入侵防御系统预定义≥11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、Web防护支持独立的Web防护模块，系统定义≥4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3、资产指纹库系统定义≥20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

4、智能模式（业务优先），安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

5、日志分析使用关联分析技术，自动聚合、归一化并关联来自防火墙自身及网络的多源安全日志，提供攻击者、受害者两个安全分析维度进行分展示分析，其中每个维度支持三级视图进行查看，支持从相应的视角去分析特定时间范围内的攻击者/受害者的相关信息，支持下钻至对应的攻击详情进行详细分析；支持攻击链展示，精准定位关键威胁事件，并提供直观分析结果；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3.5核心交换机（3分）

1、提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥6个；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、交换容量≥598Gbps，包转发能力≥252Mpps；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3、支持基于DHCP和IP的安全防护方法防ARP欺骗，提供第三方出具的基于DHCP和IP的以太网多层交换机安全防护方法相关证书证明；投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3.6智能消防水泵系统（5分）

1、水泵控制系统≤1.8 s 内将启动器件的动作信号发送给消防联动控制器。处于自动工作状态的消防电气控制装置在接收到启动器件的动作信号后，应执行预定的动作，控制水泵进入预定的工作状态。投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得2分，未提供不得分。

2、水泵为一用一备相互切换设备，在用的受控设备发生故障时，消防电气控制装置应能在 1.8s 内自动切换至备用设备，同时发出相应的指示信号。投标时提供此功能相关证明材料并加盖原厂公章得2分，未提供不得分。

3、投标时提供此批水泵及其控制柜相对应的钛和认证的检测报告并加盖原厂公章，得1分，未提供不得分。
节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
（二）技术部分（24分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

项目方案（24分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
5.1  项目总体概述（8分）：内容包括：①对本项目整体概况；②综合整体项目做出服务承诺概述；③对整体项目进行管理要求概述；④对整体项目进行技术要求概述。

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4项方案的，得8分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得6分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

5.2  重点难点问题分析及解决方案（8分）：对本项目中各类智能化设备控制和各类软件系统对接的需求理解准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案。

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4项方案的，得8分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得6分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

5.3  进度计划及保证措施（8分）：内容包括：①对项目整体实施进度做详细计划；②规划生产发货及物流所需时间人员安排；③对项目安装调试做出详细计划及调试方案；④保证安装实施过程中保护设备及人员安全措施。

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4项方案的，得8分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得6分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：

上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：

上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。
第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：
投  标  文  件

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089

项目名称：鸿山森林消防提升改造智能化设备采购项目

投 标 人：

日    期：
二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-JZCG-G2026-0089项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。
说明：

若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函
无锡市公共资源交易中心新吴分中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0089进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人名称（盖章）：
四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：
我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2026-0089招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0089在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。
投标人名称（盖章）：
八、开标一览表：

开标一览表
 项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089
	项目名称
	投标总报价(小写)

	鸿山森林消防提升改造智能化设备采购项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表
项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089
	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	

	服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	

	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表
项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0089
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）
注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
1
１５

