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项目名称：盐城市公安局大丰分局监管大队提升改造工程－执法办案中心楼宇智能化采购项目







（盐城市公安局大丰分局）
2026年9月
[bookmark: _GoBack]第一章 招标公告
项目概况
盐城市公安局大丰分局监管大队提升改造工程－执法办案中心楼宇智能化采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2026 年9月30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2026-0018
2.项目名称：盐城市公安局大丰分局监管大队提升改造工程－执法办案中心楼宇智能化采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额： 1608.33138 万元
5.最高限价： 1608.33138 万元
6.采购需求（简介）：本项目主要包含执法办案系统、综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁管理系统、多媒体会议系统、大屏显示系统、信息发布、操作台、周界防范系统、停车场管理系统、电子巡更系统、楼宇综合管控系统、有线单位智能控制清单（灯光控制）、线缆敷设及设备安装调试等，具体详见项目需求，质保期内的维保服务，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务。
7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天完成全部工作内容并经采购人验收合格。
8.本项目接受联合体参与投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]9.质保期：不少于3年，自项目竣工验收合格之日起计算。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月30日9:00:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰区公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市公安局大丰分局
地址：盐城市大丰区健康西路21号
联系人：闫潇宾
联系方式：15862074076
2.采购代理机构信息
名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心
地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）
联系人：乔军
联系方式：13645100506、0515-83927229
3.项目联系方式
联系人：乔军
电　话：13645100506
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或交易中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3投标配置和分项明细报价，应包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络使用费用、售后服务费、培训费、管理费、咨询服务费、验收服务费、利润及税金等全部费用，招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.技术方案、服务承诺、培训承诺及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]五、开标与评标
22.开标
22.1 采购人及交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作出澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）采购人或采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》中的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购数据中心相关设备、运维服务时，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例（合同金额的5%）。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




项目名称：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
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甲方（全称）：盐城市公安局大丰分局
乙方（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 盐城市公安局大丰分局监管大队提升改造工程－执法办案中心楼宇智能化采购项目（标段号：      ） 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
6.2履约保证金的收取方式：银行转账或电汇或保函或履约保函（保险）。履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付且验收合格的履约保证金，不予退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。免费质保运维期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求的时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。
九、合同履行期限、交货方式及交货地点
9.1 合同履行期限：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的70%，验收合格满一年后付至审核价款的80%，验收合格满二年后付至审核价款的90%，验收合格满三年后付至审核价款的100%。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 8小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按1000元/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。
12.4  在质保期内，乙方应每月定期对项目采购的监控、服务器、云存储及软件进行巡检维护，每月28日之前向甲方提供纸质巡检清单报告加盖乙方公章，并提供解决方案，未提供或未按要求提供或弄虚作假的，均扣款5000元，扣款每月进行累计。
12.5 在质保期内，（1）每月考核项目采购的所有监控设备的在线率，月平均在线率（每月中旬和月底采购人各巡检一次，取平均值）低于98%（取整数，小数点后四舍五入），每低1个百分点，扣款4000元，2个百分点，扣款8000元，以此类推；（2）单个监控离线时长超过10日历天无正当理由（主线电缆损坏、光纤故障均不属于正当理由）未修复的，按照此类离线前端设备数量*3000元，进行扣款，每月重新统计。（3）每月采购人不定期对监控设备图像进行巡检，每发现1处监控模糊、树叶遮挡、镜头角度异常或录像画面卡顿情形的，扣款1000元，发现2处，扣款2000元，以此类推。
12.6 监控在线率、模糊、树叶遮挡、镜头角度异常均以甲方统计为准，甲方拥有最终解释权，乙方认为有异议的，可以向甲方提出，但需提供相应佐证材料予以证实，否则不予采纳。
12.7 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，或交付的货物达不到采购规定使用要求的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
  


甲方：                         乙方： 
地址：                         地址： 
法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：                     联系电话：

                                    签订日期：      年  月  日




政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	
	项目地点
	

	预算金额
	
	承接单位
	

	合同时间
	
	项目开始时间
	

	项目结束时间
	
	项目联系人
	

	验收情况和验收意见
（可另附）










	验收小组（签字）：

　
　　　　　                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：
　
　　
　　　                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：


　　　　　                              年    月    日



第四章  采购需求
（一）采购属性：货物类
（二）采购标的所属行业：属工业。本项目核心产品： 24口接入交换机。
（三）详细需求
[bookmark: _Toc120614281]
	[bookmark: 一、执法办案系统]一、执法办案系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、一层办案区
	
	
	
	

	1.大厅（入区登记）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
8. 具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	4
	

	3
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	智能核验终端（入区）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	

	6
	智能办案登记一体机
	1.主机CPU主频≥2GHz，内存≥8G内存，≥128GB SSD固态硬盘。
2.触摸屏≥21.5英寸触摸屏。
3.采用≥200万像素摄像头，分辨率支持≥1920*1080。
4.具备二代身份证阅读器。
5.具备指纹仪采集模块。
6.预留USB插口。
7.内置黑白A4激光打印机，打印速度：≥25页/分钟，分辨率：600×600dpi（HQ1200），具备打印机出纸口。
8.内置控制板、扬声器、排风扇。
9.支持自动弹开式抽屉，可存放定位手环及IC卡等，预留手环充电装置安装空间
10.支持通过用户名、人脸识别登录客户端。
11.支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出等功能。
12.支持身份证读取，获取嫌疑人信息。
13.支持嫌疑人入区原因填写，支持特殊情况标记。
14.支持入区凭证签字、打印。
15.支持嫌疑人正常出区和临时出区，能选择裁决结果、出区去向。
16.支持出区、临时出区登记表签字、打印。
17.支持选择看押的嫌疑人带出、可选择带出民警。
18.支持可视化展示所有候问室当前人数、候问室状态。
	台
	1
	

	7
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	8
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	9
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	10
	IP网络可视对讲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	11
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6
	套
	2
	

	12
	挂墙支架
	配备配套支架及高清线一根。
	套
	1
	

	13
	刻录终端
	1.集成不低于2个最新的12X BD-R/DVD±R/CD-R蓝光光盘刻录机；
2、刻录光盘格式：BD： BD-R；BD-RE；DVD：DVD±R, DVD±RW, DVD±DL；CD：CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio，及所有业界标准CD格式；
3、光盘打印刻录速度：BD-R: 8片/小时；DVD-R：24片/小时；CD-R：40片/小时；
4、光盘打印速度：20秒/片；100—120片/小时；
5、刻录机刻录速度：BD-R：12X；DVD±R: 16X ; DVD±R DL: 8X ; CD-R: 48X；
6、全自动100片光盘 输入/输出。
	台
	2
	

	14
	一体化数字签名指纹捺印
	1.高拍仪模块至少支持A4幅面拍摄，像素不低于500万；
2、屏幕尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280*800；
3、屏幕亮度不低于250cd/m²，对比度不低于500:1；
4、支持无源无线电磁笔操作；
5、电子签名压感不低于1024，最高读取速率不低于200点/秒
6、支持指纹捺印；
7、支持与执法办案管理中心基础流程软件无缝对接，实现入区登记、随身物品代保管、离区注销等电子凭证在线签字。
	台
	1
	

	15
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	3
	

	16
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	2
	

	17
	智能快递柜
	1.主柜柜体配备智能控制终端，实现箱格智能监测及快递存取功能。
2、工控机采用四防触摸屏设计，具备防尘、防水、防碰撞、防眩光特性。
3、内置人脸摄像头，通过USB接口支持照片抓拍及人脸信息保存，以便后台记录。
4、提供漏电保护功能，实现自动断电保护。
5、通信模块采用232转458标准，用于程序发送控制板信号。
6、开关电源提供12V/24V电压，为控制板供电。电源插座为所有硬件设备提供电源。
7、针对审讯结束后需扣押或移交看守所的随身物品，通过E邮柜平台通知当地快递员进行不见面式寄存，以保护嫌疑人合法权益，确保个人财物得到妥善处理，降低办案单位暂存财物的风险。
	台
	1
	

	18
	生命体征监测终端
	1.电池容量不低于650mAh。2、终端设备具备实时心率监测功能以及定时血压测量功能。3、终端设备支持至少IP67级别的防护性能，包括防水设计的喇叭和麦克风。4、终端设备提供一键SOS紧急报警功能及一键血压测量功能。5、终端设备内置4G天线，支持监测数据的远程回传功能。
	块
	50
	

	19
	生命体征监测平台
	双网双平台模式，互联网端汇聚生命体征监测终端采集数据、级联数据和分析数据，通过数据安全边界，同步至公安网生命体征监测平台，同时设定心律、血压异常预警分析模块
	套
	1
	

	20
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	21
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	4
	

	22
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	4
	

	2.随身物品保管区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
8、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	3
	

	4
	抓拍摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	智能随身物品管理柜（主柜 双面柜）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	6
	智能随身物品管理柜（副柜 双面柜）
	1.格子数量不小于20个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、支持双面开门；
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
4、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s；
5、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落。
6、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980
7、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
   大格2个：不低于400*455*530；中格4个：不低于400*455*195；小格14个：不低于400*455*135
8、重量：不低于100kg
	台
	3
	

	7
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	8
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	2
	

	9
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	2
	

	10
	一体化信息采集终端
	硬件参数：
1、集成操作台、电脑主机、高精度电子秤、标签打印机、扫码枪、A4打印机、高拍仪、键鼠功能。
2、标签打印机：支持热敏打印，打印速度不小于150mm/s，打印分辨率不小于203dpi，支持USB接口，配套提供同机型适配热敏不干胶标签纸20卷；
3、高精度电子秤：量程10kg，精度0.1g；
4、扫码枪：USB有线扫描枪；
5、A4打印机：激光打印机；
6、高拍仪：不低于500万像素文件拍摄镜头，最大A4幅面拍摄。
7、电脑主机：国产CPU≥8核，16线程，主频≥3.0GHz，内存≥16G，硬盘≥512 SSD，显卡≥2G，显示器≥23.8寸。
8、操作台：钣金材质，≥1800mm（长）*700mm（宽）*980mm（高）
	台
	1
	

	3.人身检查区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	4
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL)；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
8. 具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
9. 需符合RoHS标准；
10. 采用ABS材质。
	台
	3
	

	4
	安全检查终端
	（1）人身安全检查终端。
（2）人身安全检查设备，支持部署安装人身安全检查应用。
（3）屏幕尺寸≥10.1英寸。
（4）支持设备人脸和密码解锁。
(5)F卡接口：支持。
（6）摄像头：前置双目像素≥200W+200W，后置像素≥500W。
（7）内置安全检查应用软件，可接入公安执法办案智能管理软件。
（8）支持人脸识别或手动选择快速关联人员身份。
（9）支持涉案人员安全检查信息录入。
（10）支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明。
（11）支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电。
（12）支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台。
	台
	2
	

	5
	安检门
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	6
	手持金属探测器
	1.探测器应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；
2、探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都应≤20μT；
3、距探测器0.8m处的最大报警声强应≥75dB（A)，报警声应与提示其他信息的声音有区别；
4、探测灵敏度：按GB12899-2108中表1规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警；
5、运动速度：按GB12899-2108中表2规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。
	个
	2
	

	7
	一体化数字签名指纹捺印
	1.高拍仪模块至少支持A4幅面拍摄，像素不低于500万元；
2、屏幕尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280*800；
3、屏幕亮度不低于250cd/m²，对比度不低于500:1；
4、支持无源无线电磁笔操作；
5、电子签名压感不低于1024，最高读取速率不低于200点/秒。6、支持指纹捺印；
7、支持与执法办案管理中心基础流程软件无缝对接，实现入区登记、随身物品代保管、离区注销等电子凭证在线签字。
	台
	1
	

	8
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。
	个
	1
	

	9
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	10
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	11
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	4.信息采集区（包括声纹采集）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”。
	台
	2
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
8. 具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	4
	

	4
	一体化数字签名指纹捺印
	1.高拍仪模块至少支持A4幅面拍摄，像素不低于500万元；
2、屏幕尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280*800；
3、屏幕亮度不低于250cd/m²，对比度不低于500:1；
4、支持无源无线电磁笔操作；
5、电子签名压感不低于1024，最高读取速率不低于200点/秒
6、支持指纹捺印；
7、支持与执法办案管理中心基础流程软件无缝对接，实现入区登记、随身物品代保管、离区注销等电子凭证在线签字。
	台
	1
	

	5
	人员信息一体化采集工作站
	1.控制台整体尺寸：不大于1650mm(L)×850mm(W)×850mm(H) （高度为桌面高度）；
2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器；
3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时， 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑；
4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示；
5、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备；
6、一体机柜桌面均为模块化设计；
7、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm，最小刻度为1mm；
8、控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残；
9、应配备万向云台，采用金属材质，可调节上、下、左、右方向；
10、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能；
11、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出；
12、含指掌纹采集仪清洁套装；
	套
	2
	

	6
	工控机
	1.指掌纹采集仪、二代居民身份证阅读器、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过USB接口与主机连接；
2、CPU：不低于4核心；
3、内存：16GB及以上；
4、硬盘：固态硬盘1TB及以上；
5、显示器：不小于21"宽屏16:9，1920×1080分辨率或以上。
	台
	2
	

	7
	二代证阅读器
	1.工作频率：13.56MHz±7kHz；2、天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax）≤7.5A/mrms；天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/mrms；
3、通讯接口：USB2.0；
	台
	2
	

	8
	随身物品采集模块
	1.扫描元件：CMOS
2、像素：不低于500万
3、接口类型USB2.0 
4、扫描模式：彩色、灰阶、黑白
5、色彩位数输入：48位，输出：24位
6、输出格式PDF，BMP，JPEG，TIFF，多页PDF
	台
	2
	

	9
	人员信息一体化采集软件
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	2
	

	10
	非接触式指掌纹采集模块
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	11
	人像采集模块
	1.产品类型：入门单反；
产品点位：套装相机；
操作方式：全手动操作；
传感器类型：CMOS；
显示屏尺寸3英寸，显示屏像素≥42万像素液晶屏；
闪光灯类型：内置；
传感器尺寸APS画幅（22.3*14.9mm），有效像素1800万，最高分辨率5184×3456；
高清摄像：全高清（1080p）；
镜头类型：伸缩式，等效35mm焦距27—83mm；
对焦方式：TTL辅助影像重合，相位检测；
存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡；
文件格式图片：JPEG，RAW，RAW+JPEG，视频：MOV；
10、HDMI接口支持，其他接口USB2.0；
	架
	2
	

	12
	指纹卡打印模块（激光打印机）
	1.打印十指指纹卡、采血袋、信息等；
自动双面打印 黑白激光打印机；
打印速度：30ppm；
鼓粉分离式、标配250页进纸容量
	台
	2
	

	13
	DNA条码识别模块（条码打印机）
	DNA条码扫描识别
	台
	2
	

	14
	血样保管模块（干燥箱）
	DNA血样干燥、保存
	台
	2
	

	15
	自动身高体重测量仪
	1.可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 
2、身高测量范围：800—2000mm （分度值：5mm，误差度：±5mm）；
3、体重测量范围：20—200kg （分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）；
4、足长测量范围：80mm—400mm （分度值：2mm，误差度：±2mm）。
	台
	2
	

	16
	声纹采集模块
	1.被采集人麦克风：支持交谈模式采集。
音频采集器能够同步采集的语音通道数为16个通道，实现高精度、高品质的录音。
采集音频格式为16kHz采样率、16位量化精度，wav格式。
拾音距离：支持0.8m到1.5m的远场采集。
定向采集目标发言人的语音信息，准确分离问答双方。
问答两路麦克风输出的信噪比达到25dB以上。
采集设备具有良好的隔离度，目标说话人语音在整条语音中占比超过95%。
供电接口：USB接口
供电需求： 5V/300mA
兼容操作系统： XP、Win7、 Win10
环境温度范围： -20~60°C
	台
	2
	

	17
	虹膜采集模块
	1.外观要求。望远镜形设计，设备前端弧形面能与人脸充分贴合，弧形面前端具有可拆卸胶条。
2、工作温度。应保持工作温度-10℃—55℃。
3、工作湿度。工作湿度40℃情况下，20%RH至95%RH。
4、注册时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过2秒。
5、识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒。
6、虹膜图像格式。BMP格式。
7、虹膜图像尺寸。单目虹膜图像宽640像素，高480像素。
8、设备重量。不超过0.4KG。
9、光线影响。应有效屏蔽外界光线影响。
10、工作应用方式。应支持在线和离线采集。
11、采集方式。应支持双眼和单眼采集。
12、触发方式。应支持自动触发和手动触发采集。
13、质量检查提示。应支持采集环节同步检查虹膜质量并给出质量检查结果提示。
14、检查重复数据。应支持数据上传环节实时检查数据重复情况并给出数据重复情况提示。
15、美瞳监测。应支持美瞳监测功能。
16、设备接口。应支持USB接口供电和数据传输。
17、USB线长。线长应超过1.3m。
18、设备便捷性。应具有轻便性、易携带性。
19、设备声音。应在虹膜采集过程中具有声音提示。
20、设备补光。应具有双矩形白光灯及双矩形红外灯补光。
21、设备背灯状态：设备背灯显示绿色且常亮时，设备正常使用；设备背灯不亮或闪烁时，设备无法正常使用。
22、设备固定接口。设备下方应具备标准三脚架螺丝孔。
23、辅助对准模式。内置双目镜面反馈机制，辅助采集工作。
	台
	2
	

	18
	足迹采集模块
	1.外形尺寸（L×W×H）： 不小于440mm×360mm×130mm
输入电压：交流220V，自配变压器（有电源自保护功能）
工作电压/电流： 直流12V/2A
鞋底图像区域（L×W）： 不小于350mm×150mm
鞋底图像像素：1929*4236；
鞋面图像像素：2000*1488；
图像灰度级： 256级
物理分辨率： >300DPI
光学畸变： <1%
采集速度： <10秒；
接    口： USB3.0
工作温度： 摄氏-10至40度
内置采集薄膜，可使用不低于1年；
采集范围：鞋底、鞋面、赤足、袜印
	台
	2
	

	19
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	20
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	21
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	22
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	23
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	2
	

	24
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	25
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	5.综合检测区、医生值班室、DR室、操作室、医废室、B超心电医生办公室、男卫、女卫
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	14
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	5
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	7
	

	4
	抓拍摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	冷藏柜
	容积不小于500升，采用风冷散热方式，功率范围为201—400瓦特。设备类型为医药专用柜，额定电压为220伏特。门型设计为双门结构，温度调节范围为2-8℃和8-20℃。
	台
	1
	

	6
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	7
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	8
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	9
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	

	10
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	3
	

	11
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	12
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	13
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	14
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	15
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	3
	

	16
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	3
	

	17
	智能门显信息管理终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	6.中型候问室（2间）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	4
	电插锁
	1.支持嵌入式安装；
2、适用门型：木门、金属门、防火门、玻璃门；
3、支持断电开锁；
4、支持锁状态（NC/NO/COM）和门状态（NO/COM）输出。
	个
	2
	

	5
	门禁控制器8门
	1.设备采用嵌入式Linux系统，运行内存≥256M，存储容量≥4G；
2.设备支持不少于100000张卡片容量，100000个密码，10000枚指纹和600000笔记录存储；
3.设备应支持单用户凭证开门的同时支持多用户复合识别开门。应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证（物理序列号）开门；支持银行卡（物理序列号）开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
4.设备支持标准韦根26/34协议读卡器，支持配置对应门编号及进出关系，支持自定义韦根协议，最大支持128位；
5.支持最多32门的反潜回应用，支持设置非反潜回时间段，支持设置时间段反潜回功能。设备应支持多门互锁功能：主机控制的多个门中只能最多同时开启一扇门，支持32个互锁组，每个互锁组最大支持32个门互锁。设备应支持闭门回锁功能： 当开门之后的闭门动作下，虽然开门延时还没有结束，一旦检测到门磁合上则会立即上锁；
6.系统支持设置门禁通行权限计划，支持256组计划模板管理，支持256个周计划，每个周计划中每天可支持8个时间段设置，支持1024个假日计划模板设置实现人员按时间段管控出行权限；
7.设备具有不少于8路入侵探测接口来联动报警输出；
8.设备支持配置用户访问级别的数量应≥16级支持配置访问时间周期的最小数量为≥8个周期，访问时间段包括星期、小时、分钟；
9.设备前后壳应采用金属材质，防爆等级IK06，支持壁挂和平放。
	台
	1
	

	6
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	7
	IP网络可视对讲分机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	7.单人候问室（8间）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	16
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	8
	

	3
	电插锁
	1.支持嵌入式安装；
2、适用门型：木门、金属门、防火门、玻璃门；
3、支持断电开锁；
4、支持锁状态（NC/NO/COM）和门状态（NO/COM）输出。
	个
	8
	

	4
	门禁控制器8门
	1.设备采用嵌入式Linux系统，运行内存≥256M，存储容量≥4G；
2.设备支持不少于100000张卡片容量，100000个密码，10000枚指纹和600000笔记录存储；
3.设备应支持单用户凭证开门的同时支持多用户复合识别开门。应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证（物理序列号）开门；支持银行卡（物理序列号）开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
4.设备支持标准韦根26/34协议读卡器，支持配置对应门编号及进出关系，支持自定义韦根协议，最大支持128位；
5.支持最多32门的反潜回应用，支持设置非反潜回时间段，支持设置时间段反潜回功能。设备应支持多门互锁功能：主机控制的多个门中只能最多同时开启一扇门，支持32个互锁组，每个互锁组最大支持32个门互锁。设备应支持闭门回锁功能： 当开门之后的闭门动作下，虽然开门延时还没有结束，一旦检测到门磁合上则会立即上锁；
6.系统支持设置门禁通行权限计划，支持256组计划模板管理，支持256个周计划，每个周计划中每天可支持8个时间段设置，支持1024个假日计划模板设置实现人员按时间段管控出行权限；
7.设备具有不少于8路入侵探测接口来联动报警输出；
8.设备支持配置用户访问级别的数量应≥16级支持配置访问时间周期的最小数量为≥8个周期，访问时间段包括星期、小时、分钟；
9.设备前后壳应采用金属材质，防爆等级IK06，支持壁挂和平放。
	台
	1
	

	5
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	6
	IP网络可视对讲分机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	8.候问管理区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	5
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	4
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	5
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	6
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	7
	IP网络可视对讲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	8
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	9
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	2
	

	10
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	1
	

	11
	75寸电视
	≥75英寸超大屏 刷新率不低于280Hz 4KHDR Mini LED超高清 不低于四核A73，3GB+64GB。含挂墙配套支架和高清线一根。
	套
	1
	

	9.讯问室17间（包含未成年人讯问室2间+讯询问室15间）
	
	
	
	

	1
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	2
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	17
	

	4
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	5
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	17
	

	6
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	17
	

	7
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	17
	

	8
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	9
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	17
	

	10
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	17
	

	11
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	12
	普通审讯椅
	1.规格：支持U型锁环，可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕。
2、材质：采用普通钢材加喷塑工艺；
3、外围尺寸（mm）不低于长850，宽700，高1020
4、重量：不低于35公斤
5、材质：采用普通钢材加喷塑工艺
6、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG
7、回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA
8、面料采用优质西皮
	台
	17
	

	13
	特写摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	14
	合码器
	1.设备支持不少于16路合码通道，支持PS、RTP封装格式；
2、单合码通支持4路1080P及以下分辨率通道解码和6张图片叠加；
3、支持RTSP、ONVIF，SDK方式从前端取流，并支持通过流媒体取流；
4、支持SDK、RTSP被NVR或者存储取流，并且支持国标28181-2016注册到平台；
5、合码通道支持1、4、9、16分割，并支持自定义画面分割；
6、支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；
7、支持G.722、G.711A、G.711U、AAC音频格式的解码；
8、需支持WEB端配置和控制。
	台
	4
	

	15
	一体式审讯桌
	1. 外观尺寸：一体化集成设备（宽×高×深）≥1750mm×800mm（离地）×755mm，厚度1.2mm，示证维护门尺寸（宽×高）≥1080mm×630mm，开合角度>90°；
2、 材质：主体冷轧钢板结构提供稳定机械性能和优良加工性，抗倍特桌面具备高强度、防水、自洁、耐磨及环保阻燃等特性。
3、 工作温度：0℃~50℃；
4、 工作湿度：0%～90%的相对湿度，非冷凝；
5、 主显示器：尺寸≥21.5英寸液晶显示屏，支持自动升降，倾仰0~13度，具有镭射物理按钮：上升/暂停/下降/开关和USB接口，VGA≥1个、HDMI≥1个、USB接口≥1个
6、 示证单元：内置≥400万摄像头的彩色示证单元，尺寸≥43英寸；
7、 中控模块：尺寸≥10英寸，工业主板，内置通讯串口≥4个，USB接口≥5个，RJ45网口≥1个，支持LVDS和HDMI视频接口。
8、 IPC摄像头：1个广角定焦摄像头，像素≥400W，具备拾音器功能；
9、 刻录单元： DVD刻录机≥2台，支持2个光盘同时刻录；
10、 交换机：千兆网络接口≥8；
11、 扬声器：支持双声道立体声扬声器；
12、 打印单元：具有黑白激光打印功能，最大可支持A4幅面打印
13、 桌面接口拓展坞：AC220≥1组，USB≥2个，开关按钮≥1个；
14、 其他：配套键盘、鼠标套装，具备4个搬运把手位，带可固定的脚轮；
15、 电源输入：AC220V，500W，具备短路、过载保护；
16、 无线充电模块≥2个
17、 支持外接电子签名捺印终端、语音对讲分机、同步录音录像设备、智能审讯椅、非接触身心检测设备等
	个
	17
	

	16
	笔录数字签名指纹捺印
	尺寸规格：≥350*167*25（长宽高：mm，±2mm）；≥0.95kg；
性能：内存≥LPDDR4X 4GB，eMMC≥32GB（支持TF/USB拓展）；
触摸屏：十点触控，点击寿命单点≥100万次；
显示屏：≥10inch 16:10 IPS高清屏，≥分辨率1280*800，24位真彩位，亮度：≥310cd/m²；
指纹模块：符合GA/T 1011-2012要求，电容式指纹传感器+高速DSP处理器，采集窗口≥14mm*19mm，指纹图像录入时间≤250ms，分辨率≥500dpi，图像大小256*360pixel（W*H）；
电磁手写模块：电磁感应式，分辨率5080LPI，笔读写速度200pps，笔倾斜角度±45度，笔压等级2048 levels@full scaleF；
电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），感应高度5～15mm，笔尖可更换，专用的笔架可放置签名笔；
加密芯片：终端内置国密芯片；
通讯接口：≥1个高速usb2.0公口，支持usb HID免驱工作模式；
扬声器：4Ω2W；
12VDC/2A外接电源独立供电，配有电源开关可控制设备开关机，平均无故障时间≥10000小时；
工作环境：温度5℃~35℃、湿度20%～80%RH（非凝露）；
支持接入江苏省公安厅笔录系统。
	台
	17
	

	17
	办案椅
	常规办公椅，面料：加厚网布
	个
	34
	

	18
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	17
	

	19
	对讲分机
	1.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
3、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端 设备应支持一键呼叫预定的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码；
4、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；
5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报；
6、系统最大支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流。
	台
	17
	

	20
	对讲适配耳机
	兼容性对讲机适配
	台
	17
	

	10.远程讯询问室（1间）
	
	
	
	

	1
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	2
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	1
	

	4
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	6
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	7
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	8
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	9
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	10
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	11
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	12
	音视频管理平台
	视频会议应用软件，提供音视频采集、传输、编解码、合成、录制、展示、存储以及管理等全流程服务能力。
‌1、可视化综合管理‌
（1）任务总览：系统须实时统计并展示今日上传、下载文件数量以及点播次数。全平台总的文件数量、点播次数以及转码文件数量。
（2）系统情况：系统须实时统计并可视化展示当前系统中正在进行的转码任务、上传任务、点播任务数量以及当前服务所有资源总的存储空间、正在使用的存储服务端上下行带宽以及转码并发数。
（3）CPU使用率：系统须支持实时获取所有服务（包含平台服务、存储服务、转码服务）的CPU使用率，并以可视化图表形式展示。
（4）内存使用率：系统须支持实时获取所有服务（包含平台服务、存储服务、转码服务）的内存使用率，并以可视化图表形式展示。
（5）存储使用率：系统须支持展示当前平台中所有存储服务的存储使用情况，并清晰地展示各存储服务的已使用空间和可使用空间。
‌2、存储管理‌
（1）文件列表：系统须支持展示所有音视频文件存储记录并能够通过文件名称、文件ID、创建时间等条件检索。
（2）文件上传：系统须支持管理运维人员在后台手动上传音视频文件。系统支持展示所有文件上传任务进度。
（2）存储资源：系统须具备存储服务资源可视化配置功能，并支持查看所有服务的运行状态、存储空间使用情况。当存储空间不足时，系统须支持发出告警信息。
‌3、转码管理‌
（1）转码队列：支持查看系统中正在进行的转码任务进度。
（2）转码资源：系统须具备存储服务资源可视化配置功能，并支持查看所有服务的运行状态。
‌4、授权管理‌
（1）第三方授权：系统须具备第三方授权功能，能够自定义配置第三方厂商的接口调用权限与密钥。
‌5、基础配置‌
（1）操作日志：系统须记录平台内所有对文件的操作记录，记录对象包括第三方应用和运维管理人员。
（2）运行日志：系统须支持查看实时运行日志及一定时间内的历史运行日志。
（3）汇聚服务配置：系统须支持可视化配置音视频汇聚服务相关参数。
（4）MCU配置：系统须支持可视化配置MCU转码设备相关参数。
‌6、音视频服务能力‌
（1）信令服务：提供稳定可靠的信道来传递控制信息（即信令），以确保音视频会话能够顺利建立、维护和结束。支持调度服务、汇聚平台、各终端间协调与传递信息。
（2）音视频调度服务：支持对内外网汇聚平台的调度，将内网终端音视频与外网终端音视频进行音视频跨网的打通，以确保多媒体内容能够高效且高质量地从源端传送到目的端。
（3）流媒体汇聚服务：
音视频会议：提供音视频会议服务，能够支持多方、多形态终端参加视频会议，并进行音视频互动。
多形态终端：支持PC、手机、网络摄像头、庭审主机等多种终端接入，实现随时随地参与会议或视频通话，打破空间限制。
跨平台兼容：支持第三方视频和音频终端对接。对于 H.323和基于 SIP 的系统，向参与者提供分辨率高达 1080p30 的视频流媒体。
（4）音视频合成服务：
多画面合成：音视频合成服务能将会议中各个终端画面和声音一定的布局进行合成，合成后会生成一个多画面的音视频流，该流可应用于庭审直播、庭审录音录像等。
合成布局自定义：系统支持自定义设置合成画面布局，支持1+N或者多画面平分布局。1+N主画面支持自定义设置，平分布局最多支持16路画面。
音视频存储服务：主要包括对音视频文件传输、存储、封面生成服务，支持本地存储或者对象存储方式，将多种格式、多种来源的音视频文件进行统一的存储。
音视频转码服务：提供音视频转码服务，能将不同音视频编码，按需转成对应的编码格式。
（5）音视频录播服务：
录制服务：并提供对应的拉流地址，供其他模块使用提供录像录制接口，支持从流媒体汇聚平台拉流录制；支持存储配置，录像状态信息查询，及点播功能支持断流重连，录像自动纠错恢复。
点播服务：对于已录制的视频文件，如电子卷宗中的音视频证据，平台提供高效的点播服务。用户可以通过平台提供的播放控件，随时随地对这些文件进行在线点播，查看案件细节、庭审过程等关键信息。
‌7、公共服务平台‌
（1）权限校验：
授权接口：所有第三方系统必须先调用该接口获取授权，才能继续调用后续业务接口。
（2）音视频存储管理API：
音视频材料上传接口：支持第三方系统调用通过该接口上传音视频文件。
音视频材料下载接口：支持第三方系统调用通过该接口下载音视频文件。
在线点播链接获取接口：支持第三方系统调用通过该接口获取平台内音视频文件点播地址。
在线直播链接获取接口：支持第三方系统调用通过该接口获取平台内会议直播地址。
（3）会议管理API：支持第三方系统通过会议管理API创建、修改、删除会议计划。
（4）会议控制SDK：支持第三方系统集成小程序、网页SDK，实现音视频会议功能。
	套
	1
	

	13
	远程审讯终端
	1.视频编解码协议：支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等；
2、主流（编解码）：支持一路4K60fps和多路4K（30fps）；
3、视频码率：64Kbps～10Mbps；
4、音频编解码协议：OPUS、G.711、MPEG4、AAC-LD/LC、G.719、G.722、G.728、G.729、G.722.1C、MP3；
5、音频采样频率：8KHz-48KHz；
6、音频处理：AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、唇音同步；
7、多媒体框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP；
8、网络传输协议：IPv6/IPv4、TCP/IP、DHCP、RTP、RTCP、Telnet、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、SNTP、DNS；
9、视频输入接口：≥2路HDMI接口，≥1路VGA接口；
10、视频输出接口：≥3路HDMI接口，≥1路DVI接口；
11、音频输入接口：≥1路USB，≥1路RCA,≥1路3.5mm mic in/line in；
12、音频输出接口：≥2路RCA，≥1路3.5mm line out，≥1路HDMI；
13、网络接口：2xRJ45 10/100/1000M自适应网口，1x光口fiber；
14、USB接口：2×USB3.0、1×USB2.0；
	套
	1
	

	14
	视频会议终端
	1.视频接口：1×USB， 1×HDMI， 1×3GSDI， 1×以太网，1×3.5mm（Line In ） 支持麦克风线性接入
2、 H.265编码， 4K 30fps超高清分辨率图像。
3、800万像素1/2.8英寸CMOS成像传感器。
4、支持12倍光学变焦镜头， 7.6°（变远焦） 至80.5°（广角）。
5、水平旋转范围： -120度至120度，俯仰旋转范围： -30度至+30度。
6、 配备多功能红外遥控器，所有摄像机7、支持挂装、壁装、吊装安装模式
	套
	2
	

	15
	全向麦克风
	1.音频参数‌
内置麦克风数量：8
麦克风降噪：支持
拾音距离：6米拾音半径
内置扬声器数量：1个
内置扬声器规格：2W
采样率：48kHz
频响：100Hz~20kHz
灵敏度：-35dBFS
信噪比：68 dBA
‌2、接口‌
输入输出接口：USB（终端）－ Type-C（麦克风）
‌3、供电方式‌
供电方式：电源适配器 53V 1A；USB 5V 1A
‌4、安装方式‌
安装方式：平放
‌5、级联能力‌
级联能力：4级级联
‌6、物理参数‌
产品尺寸：126mm×67mm
包装尺寸：314mm×172mm×89mm
重量（净重）：514g
重量（毛重）：1662g
‌7、其他规格‌
线缆长度：
3米网线×1
1.5米电源适配器×1
5米TYPEC-USBA线×1
最大功率：5W
工作温度：0 - 45°C
	套
	1
	

	16
	HDMI切换器
	二进一出HDMI切换器
	套
	2
	

	17
	普通审讯椅
	1.规格：支持U型锁环，可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕。
2、材质：采用普通钢材加喷塑工艺；
3、外围尺寸（mm）不低于长850，宽700，高1020
4、重量：不低于35公斤
5、材质：采用普通钢材加喷塑工艺
6、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG
7、回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA
8、面料采用优质西皮
	台
	1
	

	18
	特写摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	19
	远程审讯数字签名指纹捺印
	10.1寸电容电磁双控屏+公安指纹+鱼眼摄像头+支持网口和USB接口通讯，支持按照 公安部 B5 要求，可和 B5 笔录系统对接。
	台
	1
	

	20
	一体式审讯桌
	1. 外观尺寸：一体化集成设备（宽×高×深）≥1750mm×800mm（离地）×755mm，厚度1.2mm，示证维护门尺寸（宽×高）≥1080mm×630mm，开合角度>90°；
2、 材质：主体冷轧钢板结构提供稳定机械性能和优良加工性，抗倍特桌面具备高强度、防水、自洁、耐磨及环保阻燃等特性。
3、 工作温度：0℃~50℃；
4、 工作湿度：0%～90%的相对湿度，非冷凝；
5、 主显示器：尺寸≥21.5英寸液晶显示屏，支持自动升降，倾仰0~13度，具有镭射物理按钮：上升/暂停/下降/开关和USB接口，VGA≥1个、HDMI≥1个、USB接口≥1个
6、 示证单元：内置≥400万摄像头的彩色示证单元，尺寸≥43英寸；
7、 中控模块：尺寸≥10英寸，工业主板，内置通讯串口≥4个，USB接口≥5个，RJ45网口≥1个，支持LVDS和HDMI视频接口。
8、 IPC摄像头：1个广角定焦摄像头，像素≥400W，具备拾音器功能；
9、 刻录单元： DVD刻录机≥2台，支持2个光盘同时刻录；
10、 交换机：千兆网络接口≥8；
11、 扬声器：支持双声道立体声扬声器；
12、 打印单元：具有黑白激光打印功能，最大可支持A4幅面打印
13、 桌面接口拓展坞：AC220≥1组，USB≥2个，开关按钮≥1个；
14、 其他：配套键盘、鼠标套装，具备4个搬运把手位，带可固定的脚轮；
15、 电源输入：AC220V，500W，具备短路、过载保护；
16、 无线充电模块≥2个
17、 支持外接电子签名捺印终端、语音对讲分机、同步录音录像设备、智能审讯椅、非接触身心检测设备等
	个
	1
	

	21
	办案椅
	常规办公椅，面料：加厚网布
	个
	2
	

	22
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	23
	对讲分机
	1.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
3、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端 设备应支持一键呼叫预定的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码；
4、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；
5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报；
6、系统最大支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流。
	台
	1
	

	24
	对讲适配耳机
	兼容性对讲机适配
	台
	1
	

	11.特殊讯询问室（1间）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	4
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	6
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	7
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	8
	窗口对讲机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	9
	紫外线消毒
	光源：紫外线光源；无臭氧；功率不低于50w
	套
	1
	

	10
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	11
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	12
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	13
	门禁控制器8门
	1.设备采用嵌入式Linux系统，运行内存≥256M，存储容量≥4G；
2.设备支持不少于100000张卡片容量，100000个密码，10000枚指纹和600000笔记录存储；
3.设备应支持单用户凭证开门的同时支持多用户复合识别开门。应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证（物理序列号）开门；支持银行卡（物理序列号）开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
4.设备支持标准韦根26/34协议读卡器，支持配置对应门编号及进出关系，支持自定义韦根协议，最大支持128位；
5.支持最多32门的反潜回应用，支持设置非反潜回时间段，支持设置时间段反潜回功能。设备应支持多门互锁功能：主机控制的多个门中只能最多同时开启一扇门，支持32个互锁组，每个互锁组最大支持32个门互锁。设备应支持闭门回锁功能： 当开门之后的闭门动作下，虽然开门延时还没有结束，一旦检测到门磁合上则会立即上锁；
6.系统支持设置门禁通行权限计划，支持256组计划模板管理，支持256个周计划，每个周计划中每天可支持8个时间段设置，支持1024个假日计划模板设置实现人员按时间段管控出行权限；
7.设备具有不少于8路入侵探测接口来联动报警输出；
8.设备支持配置用户访问级别的数量应≥16级支持配置访问时间周期的最小数量为≥8个周期，访问时间段包括星期、小时、分钟；
9.设备前后壳应采用金属材质，防爆等级IK06，支持壁挂和平放。
	台
	1
	

	14
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	15
	一体式审讯桌
	1. 外观尺寸：一体化集成设备（宽×高×深）≥1750mm×800mm（离地）×755mm，厚度1.2mm，示证维护门尺寸（宽×高）≥1080mm×630mm，开合角度>90°；
2、 材质：主体冷轧钢板结构提供稳定机械性能和优良加工性，抗倍特桌面具备高强度、防水、自洁、耐磨及环保阻燃等特性。
3、 工作温度：0℃~50℃；
4、 工作湿度：0%～90%的相对湿度，非冷凝；
5、 主显示器：尺寸≥21.5英寸液晶显示屏，支持自动升降，倾仰0~13度，具有镭射物理按钮：上升/暂停/下降/开关和USB接口，VGA≥1个、HDMI≥1个、USB接口≥1个
6、 示证单元：内置≥400万摄像头的彩色示证单元，尺寸≥43英寸；
7、 中控模块：尺寸≥10英寸，工业主板，内置通讯串口≥4个，USB接口≥5个，RJ45网口≥1个，支持LVDS和HDMI视频接口。
8、 IPC摄像头：1个广角定焦摄像头，像素≥400W，具备拾音器功能；
9、 刻录单元： DVD刻录机≥2台，支持2个光盘同时刻录；
10、 交换机：千兆网络接口≥8；
11、 扬声器：支持双声道立体声扬声器；
12、 打印单元：具有黑白激光打印功能，最大可支持A4幅面打印
13、 桌面接口拓展坞：AC220≥1组，USB≥2个，开关按钮≥1个；
14、 其他：配套键盘、鼠标套装，具备4个搬运把手位，带可固定的脚轮；
15、 电源输入：AC220V，500W，具备短路、过载保护；
16、 无线充电模块≥2个
17、 支持外接电子签名捺印终端、语音对讲分机、同步录音录像设备、智能审讯椅、非接触身心检测设备等
	个
	1
	

	16
	特写摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	17
	笔录数字签名指纹捺印
	尺寸规格：≥350*167*25（长宽高：mm，±2mm）；≥0.95kg；
性能：内存≥LPDDR4X 4GB，eMMC≥32GB（支持TF/USB拓展）；
触摸屏：十点触控，点击寿命单点≥100万次；
显示屏：≥10inch 16:10 IPS高清屏，≥分辨率1280*800，24位真彩位，亮度：≥310cd/m²；
指纹模块：符合GA/T 1011-2012要求，电容式指纹传感器+高速DSP处理器，采集窗口≥14mm*19mm，指纹图像录入时间≤250ms，分辨率≥500dpi，图像大小256*360pixel（W*H）；
电磁手写模块：电磁感应式，分辨率5080LPI，笔读写速度200pps，笔倾斜角度±45度，笔压等级2048 levels@full scaleF；
电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），感应高度5～15mm，笔尖可更换，专用的笔架可放置签名笔；
加密芯片：终端内置国密芯片；
通讯接口：≥1个高速usb2.0公口，支持usb HID免驱工作模式；
扬声器：4Ω2W；
12VDC/2A外接电源独立供电，配有电源开关可控制设备开关机，平均无故障时间≥10000小时；
工作环境：温度5℃~35℃、湿度20%～80%RH（非凝露）；
支持接入江苏省公安厅笔录系统。
	台
	1
	需要和笔录系统对接

	18
	普通审讯椅
	1.规格：支持U型锁环，可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕。
2、材质：采用普通钢材加喷塑工艺；
3、外围尺寸（mm）不低于长850，宽700，高1020
4、重量：不低于35公斤
5、材质：采用普通钢材加喷塑工艺
6、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG
7、回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA
8、面料采用优质西皮
	台
	1
	

	19
	办案椅
	常规办公椅，面料：加厚网布
	个
	2
	

	20
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	21
	对讲分机
	1.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
3、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端 设备应支持一键呼叫预定的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码；
4、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；
5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报；
6、系统最大支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流。
	台
	1
	

	22
	对讲适配耳机
	兼容性对讲机适配
	台
	1
	

	12.重特大讯询问室（1间）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	特写摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	1
	

	5
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	6
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	7
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	8
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	9
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	10
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	11
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	12
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	13
	普通审讯椅
	1.规格：支持U型锁环，可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕。
2、材质：采用普通钢材加喷塑工艺；
3、外围尺寸（mm）不低于长850，宽700，高1020
4、重量：不低于35公斤
5、材质：采用普通钢材加喷塑工艺
6、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG
7、回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA
8、面料采用优质西皮
	台
	1
	

	14
	一体式审讯桌
	1. 外观尺寸：一体化集成设备（宽×高×深）≥1750mm×800mm（离地）×755mm，厚度1.2mm，示证维护门尺寸（宽×高）≥1080mm×630mm，开合角度>90°；
2、 材质：主体冷轧钢板结构提供稳定机械性能和优良加工性，抗倍特桌面具备高强度、防水、自洁、耐磨及环保阻燃等特性。
3、 工作温度：0℃~50℃；
4、 工作湿度：0%～90%的相对湿度，非冷凝；
5、 主显示器：尺寸≥21.5英寸液晶显示屏，支持自动升降，倾仰0~13度，具有镭射物理按钮：上升/暂停/下降/开关和USB接口，VGA≥1个、HDMI≥1个、USB接口≥1个
6、 示证单元：内置≥400万摄像头的彩色示证单元，尺寸≥43英寸；
7、 中控模块：尺寸≥10英寸，工业主板，内置通讯串口≥4个，USB接口≥5个，RJ45网口≥1个，支持LVDS和HDMI视频接口。
8、 IPC摄像头：1个广角定焦摄像头，像素≥400W，具备拾音器功能；
9、 刻录单元： DVD刻录机≥2台，支持2个光盘同时刻录；
10、 交换机：千兆网络接口≥8；
11、 扬声器：支持双声道立体声扬声器；
12、 打印单元：具有黑白激光打印功能，最大可支持A4幅面打印
13、 桌面接口拓展坞：AC220≥1组，USB≥2个，开关按钮≥1个；
14、 其他：配套键盘、鼠标套装，具备4个搬运把手位，带可固定的脚轮；
15、 电源输入：AC220V，500W，具备短路、过载保护；
16、 无线充电模块≥2个
17、 支持外接电子签名捺印终端、语音对讲分机、同步录音录像设备、智能审讯椅、非接触身心检测设备等
	个
	1
	

	15
	办案椅
	常规办公椅，面料：加厚网布
	个
	2
	

	16
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	17
	笔录数字签名指纹捺印
	尺寸规格：≥350*167*25（长宽高：mm，±2mm）；≥0.95kg；
性能：内存≥LPDDR4X 4GB，eMMC≥32GB（支持TF/USB拓展）；
触摸屏：十点触控，点击寿命单点≥100万次；
显示屏：≥10inch 16:10 IPS高清屏，≥分辨率1280*800，24位真彩位，亮度：≥310cd/m²；
指纹模块：符合GA/T 1011-2012要求，电容式指纹传感器+高速DSP处理器，采集窗口≥14mm*19mm，指纹图像录入时间≤250ms，分辨率≥500dpi，图像大小256*360pixel（W*H）；
电磁手写模块：电磁感应式，分辨率5080LPI，笔读写速度200pps，笔倾斜角度±45度，笔压等级2048 levels@full scaleF；
电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），感应高度5～15mm，笔尖可更换，专用的笔架可放置签名笔；
加密芯片：终端内置国密芯片；
通讯接口：≥1个高速usb2.0公口，支持usb HID免驱工作模式；
扬声器：4Ω2W；
12VDC/2A外接电源独立供电，配有电源开关可控制设备开关机，平均无故障时间≥10000小时；
工作环境：温度5℃~35℃、湿度20%～80%RH（非凝露）；
支持接入江苏省公安厅笔录系统。
	台
	1
	需要和笔录系统对接

	18
	对讲分机
	1.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
3、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端 设备应支持一键呼叫预定的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码；
4、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；
5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报；
6、系统最大支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流。
	台
	1
	

	19
	对讲适配耳机
	兼容性对讲机适配
	台
	1
	

	13.卫生间（4#、7#）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	4
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	3
	

	14.律师会见
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	3
	窗口对讲机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	4
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	6
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	4
	

	7
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	4
	

	8
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	2
	

	9
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	10
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	2
	

	11
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	2
	

	12
	高清视频会议终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	13
	高清摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	14
	55寸电视
	不低于55寸，分辨率不低于4K，刷新率不低于160Hz，支持wifi6，不低于3GB+64GB，含挂墙配套支架和高清线一根，安装调试
	个
	2
	

	15.辨认室
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	4
	窗口对讲机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	6
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	7
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	8
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	9
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	10
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	11
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	2
	

	12
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	2
	

	15.会商室1间
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6
	套
	1
	

	3
	挂墙支架
	配备配套支架及高清线一根。
	套
	1
	

	4
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	6
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	7
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	8
	IP网络可视对讲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	16.案件快办区
	
	
	
	

	1
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	1
	

	3
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	5
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	6
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	7
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	8
	

	8
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	2
	

	17.认罪认罚、调解、候审室、心理疏导室、身体检查室
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	10
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	5
	

	3
	75寸电视
	≥75英寸超大屏 刷新率不低于280Hz 4KHDR Mini LED超高清 不低于四核A73，3GB+64GB。含挂墙配套支架和高清线一根。
	台
	2
	

	4
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	5
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	6
	

	6
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	6
	

	7
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	6
	

	8
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	4
	

	9
	笔录数字签名指纹捺印
	尺寸规格：≥350*167*25（长宽高：mm，±2mm）；≥0.95kg；
性能：内存≥LPDDR4X 4GB，eMMC≥32GB（支持TF/USB拓展）；
触摸屏：十点触控，点击寿命单点≥100万次；
显示屏：≥10inch 16:10 IPS高清屏，≥分辨率1280*800，24位真彩位，亮度：≥310cd/m²；
指纹模块：符合GA/T 1011-2012要求，电容式指纹传感器+高速DSP处理器，采集窗口≥14mm*19mm，指纹图像录入时间≤250ms，分辨率≥500dpi，图像大小256*360pixel（W*H）；
电磁手写模块：电磁感应式，分辨率5080LPI，笔读写速度200pps，笔倾斜角度±45度，笔压等级2048 levels@full scaleF；
电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），感应高度5～15mm，笔尖可更换，专用的笔架可放置签名笔；
加密芯片：终端内置国密芯片；
通讯接口：≥1个高速usb2.0公口，支持usb HID免驱工作模式；
扬声器：4Ω2W；
12VDC/2A外接电源独立供电，配有电源开关可控制设备开关机，平均无故障时间≥10000小时；
工作环境：温度5℃~35℃、湿度20%～80%RH（非凝露）；
支持接入江苏省公安厅笔录系统。
	台
	1
	需要和笔录系统对接

	18.安检接待区（旁听通道）
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	安检机
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	4
	安检门
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	5
	储物柜
	本研究提及的装置包含12个格子。
	套
	1
	

	6
	手持金属探测器
	1.探测器应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；
2、探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都应≤20μT；
3、距探测器0.8m处的最大报警声强应≥75dB（A），报警声应与提示其他信息的声音有区别；
4、探测灵敏度：按GB12899-2108中表1规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警；
5、运动速度：按GB12899-2108中表2规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。
	个
	2
	

	7
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	8
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	9
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	10
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	11
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	12
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	1
	

	19.速裁法庭
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	4
	简易庭审主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	庭审录像设备

	5
	法庭全景摄像机
	1.设备应采用不小于1/1.8英寸高性能传感器，总像素800万像素
2.设备的最低照度至少为0.0002Lux（彩色）， 0.0001Lux（黑白）
3.设备应支持至少30倍光学变焦，焦距6—180mm，光圈F1.6-4.1
4.设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB
5.设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时兼容旧有设备，支持H.264（Baseline/Main/High Profile）及MJPEG
6.设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能
7.设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能
8.设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能
9.设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能
10.设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传
11.设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息
12.设备应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个
13.设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能
14.设备应支持网络及SDI双输出。
15.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×SDI、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。
	台
	1
	1个房间全景，

	6
	法庭特写摄像机
	1.设备应采用不小于1/1.8英寸高性能传感器，总像素不低于800万像素
2.设备的最低照度至少为0.0002Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）
3.设备应支持至少30倍光学变焦，焦距6—180mm，光圈F1.6-4.1
4.设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms
5.支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，第一辅码流1920×1080，第二辅码流D1
6.设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时兼容旧有设备，支持H.264（Baseline/Main/High Profile）及MJPEG
7.设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能
8.设备应支持网络及SDI双输出
9.设备应支持数字降噪、电子防抖、走廊模式、透雾、强光抑制等图像增强功能
10.设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能
11.设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传
12.设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、场景变更侦测、人脸抓拍智能分析功能
	台
	3
	1原告，1被告，1个对着审判席

	7
	电源适配器
	DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。
	个
	3
	摄像机的电源适配器

	8
	鹅颈麦克风
	1.全金属结构，抗干扰；
2、双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm；
3、换能方式：电容式；
4、咪芯规格：≥Φ9.7mm；
5、咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音；
6、频率响应：40Hz-16KHz；
7、灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）；
8、指向性： 心形；
9、最大声压级：≥114dB ；
10、输出阻抗：≤100Ω；
11、供电：48V平衡幻象；
12、指示灯：红色LED；
13、消耗电流：≤10mA；
14、具有按键开关；
15、输出接口：XLR公三针。
	只
	8
	审判席*3，原告*2，被告*2，书记员*1

	9
	调音台
	1）最多6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声），2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX （包括FX），“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
2）单旋钮压缩器，
3）+48V幻象供电
	台
	1
	

	10
	抑制器
	1.采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能
2、配备≥双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正
3、压缩功能，压缩阈值-40～12dB可调，步进1dB
4、配备≥4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用
5、监测速度：高/中/低可选
6、输出电平：高/中/低可选
7、2英寸TFT液晶显示屏
8、密码锁定和解锁功能
9、中英文语言选择功能
10、支持PC软件全功能控制
	台
	1
	

	11
	功放
	1.输出功率：≥4x200W/8Ω，≥4x300W/4Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
4、输入灵敏度（±10%）：0dBu（775mV）
5、输入阻抗：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
	台
	2
	

	12
	吸顶音箱
	1.≥1×6.5"两分频同轴驱动单元
2、额定功率≥60W/16Ω
3、特性灵敏度≥90dB
4、最大声压级≥114dB
5、额定频率范围（-10dB）100Hz—20000Hz
6、覆盖角度（H×V）：90°×90°
	只
	4
	

	13
	时序电源
	1.LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
7、可控电源路数：8路
8、时序通道：默认1秒
9、通道额定输出电流：10A
10、整机额定总输出电流：25A
11、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
	台
	1
	

	14
	矩阵
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口，≥1路RS-485接口，≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
	台
	1
	

	15
	线材
	包括设备连接的所有线路，话筒线音箱线，电源线，网线高清线等等
	批
	1
	

	16
	网络机柜
	600*600*1200 前玻璃后钢板门
	台
	1
	

	17
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	8
	

	18
	75寸电视
	≥75英寸超大屏 刷新率不低于280Hz 4K HDR Mini LED超高清 不低于四核A73，3GB+64GB。含高清线一根。
	台
	2
	

	19
	电视机支架
	定制，符合现场安装方式及周边
	只
	2
	

	20
	分频器
	HDMI分配器一分十4K30Hz 1进10出高清分屏器
	台
	1
	

	21
	示证展示台
	具备800万像素高清分辨率的自动对焦镜头，支持独立及网络联机操作模式。该设备支持三维翻转拍摄功能，并集成了底座按键控制。具备SD卡扩展存储能力，内置专业展台软件，支持鼠标操作，包括视频滚动变倍和漫游功能。此外，该设备能够进行微距拍摄，清晰捕捉到1元人民币背面的“RMB RMB”字样。设备接口包括USB、HDMI和VGA，采用12V电压供电。
	台
	1
	

	22
	碎纸机
	碎纸量不低于15张A4纸，容量不低于20升
其他辅材及接插件：包含门禁以及相关设备安装时产生的卡口，接头等辅材
	台
	1
	

	23
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	1
	

	24
	硬盘录像机
	1.具有不低于1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口，具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口，可内置3块SATA接口硬盘；
2.设备支持HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）音源输出；
3.支持4路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别；
4.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；
5.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；
6.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；
7.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理；
8.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片；
9.支持最大接入带宽≥128Mbps，最大存储带宽≥128Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
	台
	1
	

	25
	6T监控级硬盘
	1.不低于6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM；
2、空气盘， CMR传统磁记录；
3、传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。
	块
	4
	

	26
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	2
	

	27
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	28
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	29
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	30
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	2
	

	20.值班室
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	1
	

	3
	IP网络可视对讲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	报警主机
	1.板载防区≥8路，最大可扩展248路，板载继电器输出≥4路，最大可扩展252路；
2.设备支持手动校时、NTP校时；
3.日志存储≥40000条；
4.支持探测器/紧急报警装置触发信号的接收，进行入侵/紧急报警事件管理；
5.支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；
6.支持子系统分区，对探测器进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能；
7.支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；
8.支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；
9.支持报警事件联动，平台控制报警输出，实现场景化联动输出，进行个性化管理；
10.当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作，并将断电事件进行通知上报；
11.支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
12.支持设备配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机；
13.具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作；设防成功后，控制指示设备应有相应的指示；设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。
	台
	1
	

	5
	防区键盘
	1.支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；
2、支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；
3、支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；
4、支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；
5、支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；
6、支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；
7、支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	台
	1
	

	6
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	7
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	8
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	9
	信息交互终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	10
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	11
	单门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	12
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	13
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	2
	

	14
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	1
	

	15
	人脸录入一体机
	1.设备采用不小于3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04；
2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记；
3.设备采用高清双目相机，最大分辨率：1920×1080；
4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记；
5.设备支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；支持人脸采集距离：0.3～2m；支持人像采集时间：≤200ms；
6.设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。
	台
	1
	

	21.一层走廊公共区域
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	9
	

	2
	定位摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	17
	

	3
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	15
	

	4
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	5
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	6
	

	6
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	6
	

	7
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	6
	

	二、二层物品保管区
	
	
	
	

	1.诉讼案件过渡保管区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	12
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	5
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	臭氧发生器
	冷却方式采用风冷。臭氧产量不低于3000mg。定时功能范围为1至120分钟。额定功率大于或等于80w。具备杀菌功能，能有效去除异味、清除室内有害气体。
	台
	1
	

	5
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	2
	

	6
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	7
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	2
	

	8
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	2
	

	9
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	10
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	11
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	12
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	2
	

	2.贵重物品保管区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	3
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	智能涉案物品柜（主柜）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	智能涉案物品柜（副柜）
	1.格子数量：不少于16个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4、对柜子内贴有RFID标签的物品，RFID识别率应≥98%。
5、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。
6、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落。
7、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1050*430*1980
8、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
   中格6个：不低于400*385*350；小格10个：不低于400*385*160
9、重量：不低于100kg
	台
	4
	

	6
	保险密码柜
	门板/箱体钢板厚度为5/1.8mm，具备电子密码保险及钥匙双保险开启机制。报警系统设计有振动检测及三次错误密码输入报警功能。显示屏采用液晶技术，具备日期和时间显示功能。
	台
	10
	

	7
	臭氧发生器
	冷却方式采用风冷。臭氧产量不低于3000mg。定时功能范围为1至120分钟。额定功率大于或等于80w。具备杀菌功能，能有效去除异味、清除室内有害气体。
	台
	1
	

	8
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	9
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	2
	

	10
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	11
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	12
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	13
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	14
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	15
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	3.特殊物品保管区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	智能涉案物品柜（主柜）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	5
	智能涉案物品柜（副柜）
	1.格子数量：不少于16个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4、对柜子内贴有RFID标签的物品，RFID识别率应≥98%。
5、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。
6、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落。
7、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1050*430*1980
8、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
   中格6个：不低于400*385*350；小格10个：不低于400*385*160
9、重量：不低于100kg
	台
	3
	

	6
	冷藏柜
	容积不小于500升，采用风冷散热方式，功率范围为201—400瓦特，专为医药行业设计的储存柜，额定电压为220伏特，双门结构，温度控制范围为2-8℃及8-20℃。
	台
	1
	

	7
	冷冻柜
	容积不小于500升，具备无需除霜功能，实现五面制冷效果。
	台
	1
	

	8
	保险密码柜
	门板/箱体钢板厚度为5/1.8mm，具备电子密码保险及钥匙双保险开启机制。报警系统设计有振动检测及三次错误密码输入报警功能。显示屏采用液晶技术，具备日期和时间显示功能。
	台
	1
	

	9
	防火防爆柜
	1. 单门设计，容积为22加仑，尺寸为600mm x 460mm x 1650mm。2. 配备2块可调节镀锌层板，双层结构，采用全钢结构（厚度为1.2mm）优质冷轧钢板，自然通风设计，并配有接地导线。
	台
	1
	

	10
	毒品物证保管柜
	1. 单门设计，容积为22加仑，尺寸为600mm x 460mm x 1650mm。2. 手动调节，2块可调节镀锌层板，3块PP防泄漏托盘，双层结构。采用全钢结构（厚度为1.2mm）优质冷轧钢板，双锁结构（电子密码与机械锁），自然通风设计，并配有接地导线。
	台
	1
	

	11
	酸碱柜
	1. 单门设计，容积为22加仑，尺寸为600mm x 460mm x 1650mm。2. 采用8mm厚的瓷白色PP板，一体成型焊接工艺，具备良好的抗折弯性能和耐酸碱特性，2块可调节PP层板。
	台
	1
	

	12
	臭氧发生器
	冷却方式采用风冷。臭氧产量不低于3000mg。定时功能范围为1至120分钟。额定功率大于或等于80w。具备杀菌功能，能有效去除异味、清除室内有害气体。
	台
	1
	

	13
	物证专用箱
	功能：专为公安物证室设计的物证存放箱。尺寸为长400mm x 宽350mm x 高250mm，带有箱盖。材质为五层进口原木浆瓦楞纸；外观设计符合物证软件管理需求，正面印有物证、警徽、涉案编号等信息填写栏。采用高强度纸板，表面光滑，便于粘贴物证标签，结构为一次成型，可自行固定，箱体能够承受超过10公斤的重量，具有可重复使用性。
	个
	50
	

	14
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	15
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	1
	

	16
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	17
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	18
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	19
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	20
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	21
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	4.电子设备库房
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	防磁柜-大
	设备尺寸规格不小于长90cm、宽40cm、高200cm，内部结构至少包含四层层板，层板可进行上下调节。
	套
	18
	

	5
	防磁柜-小
	设备尺寸规格不小于长40cm、宽40cm、高75cm，内部结构至少包含两层层板，层板可进行上下调节。
	套
	6
	

	6
	物证专用箱
	功能定位：本研究涉及的公安物证室专用物证箱，其设计用于存放物证。尺寸规格为长400mm、宽350mm、高250mm，且具备可封闭的箱盖。材质选用五层进口原木浆瓦楞纸，以确保结构强度。外观设计符合公安局对物证保管箱的规范要求，正面设有物证信息、警徽及涉案编号等信息填写区域。该物证箱采用高强度纸板，表面光滑，便于粘贴物证标签，结构为一次成型，具有自固定功能，能够承受超过10公斤的重量，且具有可重复使用的特性。
	个
	50
	

	7
	臭氧发生器
	冷却方式采用风冷。臭氧产量不低于3000mg。定时功能范围为1至120分钟。额定功率大于或等于80w。具备杀菌功能，能有效去除异味、清除室内有害气体。
	台
	1
	

	8
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	9
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	1
	

	10
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	11
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	12
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	13
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	14
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	15
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	5.普通物品保管区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	4
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	臭氧发生器
	冷却方式采用风冷。臭氧产量不低于3000mg。定时功能范围为1至120分钟。额定功率大于或等于80w。具备杀菌功能，能有效去除异味、清除室内有害气体。
	台
	1
	

	5
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	4
	

	6
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	2
	

	7
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	2
	

	8
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	2
	

	9
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	10
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	2
	

	11
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	2
	

	12
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	2
	

	6.普通物品保管区、诉讼案件过渡保管区机器人货架
	
	
	

	1
	机器人充电站
	机器人配套充电装置，1台充电桩一般支持1—5台AGV充电需求（需要根据实际搬运频率计算）
	套
	2
	

	2
	CTU仓储机器人
	整机尺寸L*W*H/mm:1730*850*4150;
通道宽度/mm:1000;
旋转直径/mm:1865;
旋转保护空间/mm:2065
；执行机构类型：单深夹抱型；
执行机构负载能力/kg:50;
整机负载重量/kg:300;
最低取放货高度：300;
可定制最高取货高度：4000mm—50kg;
导航功能：二维码+激光SLAM
	台
	1
	

	3
	实施工具包
	包括标签打印机、激光水平测量仪、工业内窥镜地码标签纸、货码标签纸、现场实施所必需的扳手、螺丝刀等。
	套
	1
	

	4
	地码、膜
	不干胶-艾利亮白PET纸60x60mm, 单位张，2000张每卷，2000/套
	套
	1
	

	5
	碳带
	打印机辅材
	套
	10
	

	6
	厂内物流调度控制系统软件
	机器人调度控制软件
	套
	1
	

	7
	4*9规格CTU货架
	4*9规格货架10个，库位360，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	11
	诉讼案件过渡保管区货架

	8
	8*9规格CTU货架
	8*9规格货架8个，库位576，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	8
	诉讼案件过渡保管区货架

	9
	2*9规格CTU货架
	2*9规格货架2个，库位36，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	2
	诉讼案件过渡保管区货架

	10
	4*9规格CTU货架
	4*9规格货架7个，库位252，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	8
	普通物品保管架

	11
	3*9规格CTU货架
	3*9规格货架1个，库位27，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	1
	普通物品保管架

	12
	8*9规格CTU货架
	8*9规格货架7个，库位504，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	7
	普通物品保管架

	13
	6*9规格CTU货架
	6*9规格货架1个，库位54，料箱重量30kg，货架高度3900mm
	组
	1
	普通物品保管架

	14
	周转箱
	料箱尺寸600*400*300mm，料箱承重30kg
	个
	1845
	诉讼案件过渡保管区、普通物品保管区周转箱

	15
	安装配置调试
	充电桩、货架固定、安装及调试
	项
	1
	

	6.远程示证室
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	1
	

	3
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	电子物证展台
	一体化主机系统，其性能满足不低于8GB内存及500GB机械硬盘的配置要求。显示屏尺寸不小于17英寸，支持HDMI及USB接口，并具备面板按钮控制功能。其分辨率可达1920*1080。系统内置全景摄像机，主要技术参数包括不低于200万像素、2.8mm定焦镜头、宽动态范围、强光抑制功能、H.265或H.264视频编码格式、音频输入及报警输入接口。此外，机械臂特写摄像机亦具备相同的技术规格。系统还包含内置灯光控制按钮，用于调节氛围灯和工作照明灯的亮度。该系统与执法平台软件兼容，支持远程示证功能，适用于讯问室。同时，该系统能够针对同案嫌疑人，在多个讯问室中同时进行示证。此外，系统还支持与涉案财物管理系统集成，实现物品拍照及信息录入。
	套
	1
	

	5
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	6
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	1
	

	7
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	8
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	9
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	10
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	11
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	12
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	7.涉案财物管理区
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6。含挂墙配套支架和高清线一根。
	套
	1
	

	4
	验钞机
	具备高分辨率显示功能的智能点钞机，内置智能语音报数系统，能够兼容2005至2020年发行的人民币版本，并支持软件升级功能。其点钞效率达到每分钟不少于900张，且在正常工作条件下，误报率不超过0.001%。
	台
	1
	

	5
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	6
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	1
	

	7
	一体化信息采集终端
	硬件参数：
1、集成操作台、电脑主机、高精度电子秤、标签打印机、扫码枪、A4打印机、高拍仪、键鼠功能
2、标签打印机：支持热敏打印，打印速度不小于150mm/s，打印分辨率不小于203dpi，支持USB接口，配套提供同机型适配热敏不干胶标签纸20卷；
3、高精度电子秤：量程10kg，精度0.1g；
4、扫码枪：USB有线扫描枪；
5、A4打印机：激光打印机；
6、高拍仪：不低于500万像素文件拍摄镜头，最大A4幅面拍摄
7、电脑主机：国产CPU≥8核，16线程、主频≥3.0GHz，内存≥16G、硬盘≥512 SSD、显卡≥2G，显示器≥23.8寸
8、操作台：钣金材质，≥1800mm（长）*700mm（宽）*980mm（高）
	套
	1
	

	8
	RFID立式通道门
	工业控制配置：配置不低于4GB内存与16GB存储空间。模块主控芯片采用国产芯片。识别技术基于射频识别（超高频RFID）。频率范围覆盖860MHz至960MHz。射频协议遵循ISO18000-6C（EPC Class 1 Generation 2）标准。内置天线采用圆极化或窄波束设计，即近场天线。天线功率可在0至33dB范围内调节。支持密集读取模式。通讯接口包括网口，并可选配串口。外壳材质为铝材与亚克力。供电输入为AC220V。工作温度范围为0至60摄氏度，湿度范围为10%至90%相对湿度。
	套
	2
	

	9
	手持盘库机
	超高频手持一体机具备持久的续航能力：内置不少于8000mAh的可充电锂聚合物电池，确保设备能够全天候连续运作；支持多种无线通讯方式，包括4G全网通、Wi-Fi、蓝牙等，提供更优的无线连接性能；集成高精度的一维码/二维码扫描引擎，实现快速准确的图形条码采集；具备卓越的散热性能，保障RFID射频模块在满功率状态下持续稳定运行。一般规范包括：电池容量为8000mAh的可充电锂聚合物电池，工作湿度为5%至95%（无凝结）。传感器类型涵盖重力传感器、光线传感器和距离传感器。防护等级达到IP67。接口方面包括Bluetooth 5.0、音频接口（扬声器和2个麦克风）、USB2.0 Type-C、OTG接口，八核版支持Type-C耳机。支持RFID功能。无线网络支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议（2.4G/5G双频），并内置天线。定位功能集成了GPS、GLONASS和北斗系统，支持AGPS。
	台
	1
	

	10
	RFID标签纸
	规格：不低于73mm*21mm，背胶
	张
	4000
	

	11
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	12
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	1
	

	13
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	14
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	8.案卷管理室
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	一体化信息采集终端
	硬件参数：
1、集成操作台、电脑主机、高精度电子秤、标签打印机、扫码枪、A4打印机、高拍仪、键鼠功能
2、标签打印机：支持热敏打印，打印速度不小于150mm/s，打印分辨率不小于203dpi，支持USB接口，配套提供同机型适配热敏不干胶标签纸20卷；
3、高精度电子秤：量程10kg，精度0.1g；
4、扫码枪：USB有线扫描枪；
5、A4打印机：激光打印机；
6、高拍仪：不低于500万像素文件拍摄镜头，最大A4幅面拍摄
7、电脑主机：国产CPU≥8核，16线程、主频≥3.0GHz，内存≥16G、硬盘≥512 SSD、显卡≥2G，显示器≥23.8寸
8、操作台：钣金材质，≥1800mm（长）*700mm（宽）*980mm（高）
	台
	1
	

	4
	智能案卷管理柜（档案柜）主柜
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	智能案卷管理柜（档案柜）副柜
	1.格子数量：不少于16个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4、对柜子内贴有RFID标签的物品，RFID识别率应≥98%。
5、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。
6、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落。
7、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1050*430*1980
8、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
   中格6个：不低于400*385*350；小格10个：不低于400*385*160
9、重量：不低于100kg
	台
	4
	

	6
	智慧标签打印终端-RFID
	1.名称：智慧标签打印终端
2、技术参数：工业级标签打印方式。热敏打印，打印速度，150mm/s;
3、打印分辨率：203dbi：接口，USB接口：
	台
	2
	

	7
	RFID标签纸
	规格：不低于73mm*21mm，背胶
	张
	4000
	

	8
	温湿度时钟屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	9
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	2
	

	10
	双鉴探测器
	1.采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术；
2、支持手动配置灵敏度；
3、防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；
4、支持开启宠物过滤模式；
5、探测速度≥0.2—3m/s；
6、IO输出（常闭NC），支持防拆报警；
7、探测角度≥90°，探测距离≥12米。
	台
	1
	

	11
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	12
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	13
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	14
	电锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	个
	1
	

	15
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	个
	1
	

	16
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	1
	

	9.鉴证服务中心
	
	
	
	

	1
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	2
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	3
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	三、轨迹定位系统
	
	
	
	

	1
	视频跟踪主机
	1.设备内置不低于2×480GB SSD系统盘，1×8TB HDD， 4×4TB HDD；
2、设备具备两颗CPU，单颗CPU≥24核（≥48线程，≥2.20GHz），内存≥256GB DDR4；
3、内置≥1张GPU卡，单卡≥64TOPS INT8算力；
4、设备具备≥2×千兆电口，4×USB，2×VGA；
5、内置≥800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，最大4个热插拔冗余风扇；
6、设备支持接入倾斜场景下的动线分析相机，接入目标人脸、人体图片，世界坐标轨迹；
7、设备支持对人脸进行属性提取、建模、比对、聚类分析；
8、设备支持对人体进行建模分析；
9、设备支持对人体进行建模分析；
10、设备支持将同一目标在不同相机下的运动轨迹进行合并，支持按需检索目标完整的运动轨迹；
11、设备支持非实时模式支持5张地图，实时模式支持2张地图；
12、设备至少支持30万名单库，至少支持200万抓拍库，至少支持存储30天轨迹数据；
13、设备内置相机接入、AI图片智能分析、图片、轨迹存储、轨迹合成系统模块应用。
	台
	1
	

	2
	综合管理软件
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	四、机房
	
	
	
	

	1
	应用服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	4
	

	2
	证据存储
	1.处理器≥2颗64位多核处理器，系统盘≥1*480GB SSD，系统内存≥16GB（可扩展至512GB）；
2、设备至少具备36个SATA接口，支持硬盘热插拔；
3、网络接口≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个IPMI接口；
4、电源≥800W，1+1冗余电源；
5、支持IPSAN、NAS协议一体化，支持对象S3协议；
6、支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
7、支持S3和NAS跨协议访问；
8、支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式
9、支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能
10、NAS支持基于IP的异步远程复制备份功能
11、提供基于目录的配额管控等措施；
12、提供全面中文图形化界面，支持图形化管理、告警和系统监测功能。
	台
	1
	

	3
	12T企业级硬盘
	1.12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存；
4、MTBF可达2,000,000小时
	台
	36
	

	4
	算力服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	5
	大数据计算存储服务器
	CPU:≥2颗，单颗≥16核，主频≥2.5GHz，
内存：配置≥256G DDR4
硬盘：配置≥2块1.92T SSD硬盘
阵列卡：配置≥1块RAID_4G卡，（支持RAID 0/1/10/5）
PCIE扩展：支持≥5个PCIE插槽
网口：板载≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部；≥1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	1
	

	6
	大数据组件服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	7
	12T企业级硬盘
	1.12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧4、MTBF可达2,000,000小时
	块
	4
	

	8
	48盘位网络存储服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	9
	云存储软件
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	10
	异常行为分析主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	五、派出所及直属大队柜子
	
	
	
	

	1
	智能案卷管理柜主柜－低配
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	19
	17个派出所、4个直属大队

	2
	智能案卷管理柜副柜－低配
	1.格子数量不小于13个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
3、支持人脸识别模式开启柜门；
4、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s；
5、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落；
6、显示屏尺寸：不小于20英寸；
7、开门方式：人脸识别、IC卡，后台远程开锁等。
8、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980
9、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
【左边】中格2个：不低于400*380*195；小格7个：不低于400*380*135；大格1个：不低于400*380*530
【右边】小格2个：不低于400*530*135；大格1个：不低于400*530*530
10、重量：不低于100kg
	台
	32
	17个派出所、4个直属大队

	3
	智能随身物品管理柜主柜－低配
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	15
	17个派出所、4个直属大队

	4
	智能随身物品管理柜副柜－低配
	1.柜体、柜门采用≥1.0mm厚冷轧钢板制成；
2、尺寸：≥长950mm*宽450mm*高1880mm；
3、材质：钢板采用1.0mm优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜绝对牢固；
4、喷塑工艺：前处理：去锈－中和－去油－中和－磷化－水洗－烘干－打磨－补腻－打磨。后处理：静电粉体喷塑；
5、结构与外观：表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；
6、工业电源：插座 12V/24V，5A；电源电压适应性检验：电源电压值AC220V±10%变化时，样机应能正常工作； 
7、智能电子锁：独立式作业方式，（断电关门即上锁，通电瞬间触发开锁），机械寿命设计载荷条件下，大于30万次 ，锁钩可承受150KG拉力不产生明显永久性变形；
8、柜门数量：每面包含≥14个柜门；
9、支持和主柜级联。
	台
	5
	17个派出所、4个直属大队

	5
	智慧标签打印终端
	1.名称：智慧标签打印终端
2、技术参数：工业级标签打印方式。热敏打印，打印速度，150mm/s;
3、打印分辨率：203dbi：接口，USB接口：
	台
	21
	

	6
	RFID标签纸
	规格：不低于73mm*21mm，背胶
	张
	8000
	

	六、公检法共用接报受理立案大厅、门卫
	
	
	
	

	1
	环境全景摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	6
	

	2
	高保真拾音器
	1.高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，拾音范围可覆盖5至100平方米；
2、音频传输距离不少于3000米；
3、灵敏度大于-32dB，频率响应范围为20Hz至20KHz；
4、设备麦克风需采用震膜电容咪头；
5、最大承受音压不小于120dB SPL（1KHz，THD 1%）；
6、动态范围104dB（1KHz at Max dB SPL）；
7、信号处理电路包含降噪处理功能；
7、具备保护电路，包括8KV空气接触式ESD保护、雷击保护以及电源极性反接保护；
8、需符合RoHS标准；
9、采用ABS材质。
	台
	2
	

	3
	单防区输入输出模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
3、总线接口不区分极性；
4、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	个
	1
	

	4
	手动报警按钮
	1.86盒型紧急按钮；
2、采用防火ABS材料；
3、耐压不小于125VAC、耐流不小于2A；
4、报警输出：IO输出；
5、按钮操作触发报警；
6、报警触发后，需使用专用钥匙进行人工复位操作。
	个
	1
	

	5
	声光报警器
	1.提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度；
4、报警音量不小于105dB；
5、外壳材质采用PC+ABS；
6、不低于IP54室外防水。
	个
	1
	

	6
	IP网络可视对讲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	7
	75寸电视
	≥75英寸超大屏 刷新率不低于280Hz 4KHDR Mini LED超高清 不低于四核A73，3GB+64GB。
	套
	2
	

	8
	挂墙支架
	配备配套支架及高清线一根。
	套
	1
	

	9
	笔录数字签名指纹捺印
	尺寸规格：≥350*167*25（长宽高：mm，±2mm）；≥0.95kg；
性能：内存≥LPDDR4X 4GB，eMMC≥32GB（支持TF/USB拓展）；
触摸屏：十点触控，点击寿命单点≥100万次；
显示屏：≥10inch 16:10 IPS高清屏，≥分辨率1280*800，24位真彩位，亮度：≥310cd/m²；
指纹模块：符合GA/T 1011-2012要求，电容式指纹传感器+高速DSP处理器，采集窗口≥14mm*19mm，指纹图像录入时间≤250ms，分辨率≥500dpi，图像大小256*360pixel（W*H）；
电磁手写模块：电磁感应式，分辨率5080LPI，笔读写速度200pps，笔倾斜角度±45度，笔压等级2048 levels@full scaleF；
电磁签名笔：电磁压感感应笔（无源），感应高度5～15mm，笔尖可更换，专用的笔架可放置签名笔；
加密芯片：终端内置国密芯片；
通讯接口：≥1个高速usb2.0公口，支持usb HID免驱工作模式；
扬声器：4Ω2W；
12VDC/2A外接电源独立供电，配有电源开关可控制设备开关机，平均无故障时间≥10000小时；
工作环境：温度5℃~35℃、湿度20%～80%RH（非凝露）；
支持接入江苏省公安厅笔录系统。
	台
	1
	需要和笔录系统对接

	10
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	4
	

	11
	3合一一体打印机
	打印、复印、扫描 黑白激光打印机
	台
	2
	

	12
	安检门
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	13
	手持金属探测器
	1.探测器应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；
2、探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都应≤20μT；
3、距探测器0.8m处的最大报警声强应≥75dB（A），报警声应与提示其他信息的声音有区别；
4、探测灵敏度：按GB12899-2108中表1规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警；
5、运动速度：按GB12899-2108中表2规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。
	个
	2
	

	14
	扫描仪
	彩色扫描仪
	台
	1
	

	15
	碎纸机
	碎纸量不低于15张A4纸，容量不低于20升
其他辅材及接插件：包含门禁以及相关设备安装时产生的卡口，接头等辅材
	台
	1
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二、综合布线系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1.工作区子系统

	1
	单口86面板
	86型
	只
	304
	

	2
	双口86面板
	86型
	只
	410
	

	3
	地插
	铜制，双口地插
	只
	100
	

	4
	六类非屏蔽RJ45模块
	180度卡接式RJ45模块
	只
	1324
	

	5
	六类非屏蔽RJ45跳线（2米）
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	根
	1324
	

	2.水平区子系统

	1
	六类4对屏非屏蔽双绞线
	六类4对非屏蔽双绞线，低烟无卤
	305米/箱
	265
	

	3.垂直子系统

	1
	24芯单模光缆
	24芯光缆，单模
	米
	4000
	

	4.管理间子系统

	1
	六类24位非屏蔽RJ45配线架
	19英寸一体式，24口
	只
	50
	

	2
	六类非屏蔽RJ45跳线（2米）
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	根
	1324
	

	3
	24芯机架式光纤配线架
	含盘纤盒及方口耦合器安装板、耦合器
	只
	30
	

	4
	单模LC光纤尾纤（1.5米）
	单模
	根
	300
	

	5
	单模LC-LC光纤跳线（3米）
	单模
	根
	120
	

	6
	金属理线器（12档）
	19英寸金属理线器，带盖板，12档
	个
	100
	

	7
	42U机柜
	600*600*2000
	台
	20
	

	8
	标准机架式防雷PDU
	1）符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求
2）插口数：8位三插国标接口
3）安装要求：标准19英寸安装
4）材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级）
5）保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能
6）进线规格：3x1.0平方
7）进线长度：2米
8）输入输出电流：10A
9）适用电压：220V～250V
	台
	40
	

	9
	光纤熔接点
	双向平均损耗≤0.05dB，熔接点需配热缩保护套管防护
	点
	400
	

	5.设备间子系统

	1
	48芯机架式光纤配线架
	含盘纤盒及方口耦合器安装板、耦合器
	只
	5
	

	2
	单模LC光纤尾纤（1.5米）
	单模
	根
	840
	

	3
	双芯单模LC-LC光纤跳线（3米）
	单模
	根
	420
	

	4
	金属理线器（12档）
	19英寸金属理线器，带盖板，12档
	个
	36
	

	5
	光纤熔接点
	双向平均损耗≤0.05dB，熔接点需配热缩保护套管防护
	点
	480
	

	6.视频监控系统布线

	1
	六类4对屏非屏蔽双绞线
	六类4对非屏蔽双绞线，低烟无卤
	305米/箱
	21
	

	2
	电源线
	电源线RVV2×1.0
	米
	4000
	

	3
	8芯室外单模光缆
	8芯，单模
	米
	4000
	

	4
	室外电缆
	RVV3*2.5
	米
	3000
	

	7.门禁系统配线

	1
	六类非屏蔽双绞线
	六类4对非屏蔽双绞线，低烟无卤
	305米/箱
	22
	

	2
	按钮信号线
	RVV4*1.0
	米
	1000
	

	3
	电锁电源线
	RVV2*1.0
	米
	6500
	

	8.办案区监控系统配线

	1
	六类非屏蔽双绞线
	六类4对非屏蔽双绞线，低烟无卤
	305米/箱
	60
	

	2
	信号线
	ZR-RVV2*1.0
	米
	5500
	

	3
	信号线
	ZR-RVV4*1.0
	m
	5500
	

	9.其他

	1
	 桥架
	100*100*1.0
	米
	500
	

	2
	 桥架
	300*150*1.2
	米
	350
	

	3
	 桥架
	400*200*2.0
	米
	350
	

	4
	JDG管
	DN25
	米
	7000
	

	5
	86接线盒
	86型
	只
	2000
	

	6
	SC管φ100
	φ100焊管厚度3MM
	米
	110
	

	7
	管道井
	材料：陶土砖，水泥，黄沙；
尺寸：400*400*600；
井盖样式：井盖采用不锈钢双层隐形井盖
第三方管道观感和质量检测
	座
	21
	

	8
	七孔梅花管
	PVC七孔梅花管，单孔孔距≥33mm，总内径≥110mm
	m
	550
	

	9
	室外线缆预埋管道开挖及回填
	室外线缆管道开挖及回填，管道宽400，深600
	m
	550
	

	10
	桥架专业铜编
	BVR6平方接地铜线，含接地螺丝
	m
	1200
	

	11
	金属软管
	直径20，黑色
	m
	3000
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	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、公安网

	1.办公区域

	1
	48口核心交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	二楼机房

	2
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	14
	办公区域使用，二三四层弱电间

	3
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC）
	个
	36
	办公区域使用，二三四层弱电间

	4
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	72
	办公区域使用，二三四层弱电间

	2.执法办案区域
	

	1
	24口POE接入交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	15
	执法办案区域－监控，一楼弱电间

	2
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	5
	执法办案区域－门禁，一楼弱电间

	3
	48口接入交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	执法办案区域－面板，一楼弱电间

	4
	千兆光模块
	SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC）
	个
	16
	执法办案区域，一楼弱电间

	5
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC）
	个
	30
	办公区域使用，二三四层弱电间

	二、视频图像专网

	1
	48口核心交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	办公区域使用，二三四层弱电间

	2
	24口汇聚交换机2
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	办公区域使用，二三四层弱电间

	3
	24口POE接入交换机2
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	4
	办公区域使用，二三四层弱电间

	4
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	13
	办公区域使用，二三四层弱电间

	5
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC）
	对
	8
	办公区域使用，二三四层弱电间

	6
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	44
	办公区域使用，二三四层弱电间

	三、政务网

	1
	24口核心交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	办公区域使用，二三四层弱电间

	2
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	1
	办公区域使用，二三四层弱电间

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	5
	办公区域使用，二三四层弱电间

	四、互联网

	1
	防火墙
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	办公区域使用，防火加+分配地址功能

	2
	24口核心交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	24口汇聚交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	办公区域使用

	4
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	11
	二三四层用

	5
	24口POE接入交换机2
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	3
	二三四层用

	6
	无线控制器
	1.设备转发性能≥10Gbps，最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K；
2、设备支持10GE光口≥2个，GE接口≥10个；
3、采用国产自主研发的芯片；
4、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；
5、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
6、支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议；
7、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游和快速漫游技术，实现移动用户接入到最佳AP；
8、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；支持反病毒功能；支持入侵防御，检测和中止缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等入侵行为；
8、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；
10、单台配置：相应的AP管理授权，满足本次项目要求。
	台
	1
	二三四层用

	7
	面板AP
	1.支持802.11be标准，总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，支持1个2.5G电口+4个1G电口，支持USB接口扩展外置物联网；
2.支持86暗盒、挂壁形式安装，便于部署；
3.内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持手机APP通过蓝牙串口运维；
4.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
5.支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验；
6.为保障设备系统安全需支持安全启动；
7.支持 WIDS/WIPS，包括非法设备检测与反制、攻击检测与动态黑名单、STA/AP 黑白名单等；
8.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；
	台
	20
	二三四层用

	8
	墙装AP
	1.支持802.11be标准，总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，支持1个2.5G电口，支持USB接口扩展外置物联网；
2.内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持手机APP通过蓝牙串口运维；
3.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
4.支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验；
5.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数；
6.支持 WPA/WPA2/WPA-WPA2 混合的 PPSK 认证/加密方式；
7.支持 WIDS/WIPS，包括非法设备检测与反制、攻击检测与动态黑名单、STA/AP 黑白名单等；
8.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；
	台
	35
	二三四层用

	9
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC）
	对
	4
	二三四层用

	10
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	34
	二三四层用

	五、设备网

	1
	24口POE接入交换机2
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	货架机器人

	2
	无线控制器
	1.设备转发性能≥10Gbps，最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K；
2、设备支持10GE光口≥2个，GE接口≥10个；
3、采用国产自主研发的芯片；
4、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；
5、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
6、支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议；
7、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游和快速漫游技术，实现移动用户接入到最佳AP；
8、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；支持反病毒功能；支持入侵防御，检测和中止缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等入侵行为；
8、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；
10、单台配置：相应的AP管理授权，满足本次项目要求。
	台
	1
	货架机器人

	3
	墙装AP
	1.支持802.11be标准，总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，支持1个2.5G电口，支持USB接口扩展外置物联网；
2.内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持手机APP通过蓝牙串口运维；
3.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
4.支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验；
5.支持 Telemetry 协议，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数；
6.支持 WPA/WPA2/WPA-WPA2 混合的 PPSK 认证/加密方式；
7.支持 WIDS/WIPS，包括非法设备检测与反制、攻击检测与动态黑名单、STA/AP 黑白名单等；
8.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；
	台
	10
	货架机器人

	六、法院、检察院专网

	1
	24口汇聚交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	办公区域法院、检察院使用，二层弱电间

	2
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	4
	办公区域法院、检察院使用，二层弱电间

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	8
	办公区域法院、检察院使用，二层弱电间

	七、备份网络

	1
	24口汇聚交换机2
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	二层弱电间

	2
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	16
	执法办案区域网络冗余-1张网、办公区域网络冗余-2张网

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	24
	









	[bookmark: 四、视频监控系统]四、视频监控系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备
	
	
	
	

	1
	室内枪式摄像机
	1.设备采用F1.0光圈镜头，1/1.8" Progressive Scan CMOS传感器；
2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL；
3、设备可通过IE浏览器或客户端开启白光补光，在低照环境下，开启补光灯，设备可识别距离样机50m处人体轮廓；
4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
5、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；
6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
8、设备支持DC12V及POE供电；
9、防护等级不低于IP67。
	台
	18
	

	2
	室外枪式摄像机
	1.设备采用F1.0光圈镜头，1/1.8" Progressive Scan CMOS传感器；
2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL；
3、设备可通过IE浏览器或客户端开启白光补光，在低照环境下，开启补光灯，设备可识别距离样机50m处人体轮廓；
4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
5、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；
6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
8、设备支持DC12V及POE供电；
9、防护等级不低于IP67。
	台
	8
	

	3
	室外快球摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	4
	枪机支架
	1.采用压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理；
2、支架带出线孔，安装更加美观；
3、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；
4、摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。
	只
	38
	

	5
	热成像摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	只
	4
	

	6
	室内防油污半球摄像机
	1.设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定，支持输出图像分辨率不低于2560x1440；
2、设备支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
3、设备红外照射距离不低于30 m；
4、设备内置麦克风，不少于一路报警输入及报警输出；
5、设备支持场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；
6、设备支持SD扩展卡，可接入不低于512GB；
7、设备支持DC12V或PoE供电；
8、防护等级不低于IP66。
	台
	10
	

	7
	室内半球摄像机
	1.设备内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL；
2、设备采用在F1.0超大光圈镜头，1/1.8" Progressive Scan CMOS传感器，内置麦克风&扬声器，支持喊话对讲；
3、设备内置柔光补光灯，开启补光灯，可识别距离设备30m处人体轮廓；
4、设备补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
7、当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆；
8、设备支持DC12V或POE供电；
9、防护等级不低于IP67。
	台
	45
	

	8
	周界摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	9
	电梯摄像机
	1.设备内置GPU芯片，ToF传感器、温湿度及楼层传感器，支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线；
2、最低照度彩色不大于0.005 Lux；
3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；
4、设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°；
5、支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；
6、支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁；
7、设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称；
8、支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态；
9、支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器；
10、支持DC12V及POE供电；
11、符合IK08防爆设计。
	台
	2
	

	10
	电梯无线网桥
	1.≥1个百兆电口；
2、无线传输距离≥100m；
3、支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维；
4、无线抗干扰，故障可自愈；
5、水平天线角度≥50°，垂直天线角度≥50°；
6、支持Wi-Fi热点。
	对
	2
	

	11
	光纤收发器
	千兆，不低于2个电口，1个光口
	对
	24
	

	12
	开关电源
	12V1OA
	台
	30
	

	13
	开关电源
	24V1OA
	台
	2
	

	14
	球机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
	台
	2
	

	15
	室外立柱
	室外金属烤漆立柱，每根包含两根摄像头安装横臂和一个地笼，高度≥3米，采用混凝土浇筑固定在地面。
	个
	8
	

	16
	室外设备箱
	1.箱体尺寸不低于高450*宽350*深220MM，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，私印根据用户要求定制；
2、机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1）%，温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min，共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。
3、箱内配备不少于2个30A总空开、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨，五孔插座不少于5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；
	个
	15
	

	17
	网络电源二合一防雷器
	电源部分：Un: 220V  Uc: 320V   Isn: 10KAImax: 20KA    ta: <25ns（波形：8~20us）。
网络部分：Un: 5V  Uc: 8V   In: 5KA Imax: 10KA  Vs:10/100Mbps  ta: ≤10ns（波形：8~20us）。
	个
	22
	

	二、机房设备
	
	
	
	

	1
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	3
	

	2
	高清解码器
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	

	3
	存储服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	机柜
	标准19"机柜，42U
	套
	2
	

	5
	三人位操作台
	定制/台面深度800mm，距地面高750mm，后背墙高185mm
箱体为优质冷轧钢板、台面为E1级环保防火板材
	套
	1
	

	6
	人体工学椅
	人体工学结构，面料：OA专业加厚网布
功能：PU升降扶手带左右旋转，腰包可上下调节，活动头靠
	把
	3
	

	7
	其他辅材及接插件
	其他辅材包括网线、高清线、交换机、光纤等及接插件
	项
	1
	

	8
	安防管理平台软件
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、NTP校时服务、运行管理中心、统一开放能力等；
1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；
3.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；支持验证码、连续登录尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式；
5.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；
6.提供数据、服务等统一开放能力；
7.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览；
8.提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用，在报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
	套
	1
	

	9
	视频监控管理服务
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1
	











	[bookmark: 五、门禁管理系统]五、门禁管理系统
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注
	

	1
	人脸录入一体机
	1.设备采用不小于3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防爆等级IK04；
2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记；
3.设备采用高清双目相机，最大分辨率：1920×1080；
4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记；
5.设备支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；支持人脸采集距离：0.3～2m；支持人像采集时间：≤200ms；
6.设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。
	台
	1
	
	

	2
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	22
	
	

	3
	双门磁力锁
	1.静态直线拉力性能：最大承受力为280kg±5%*2；
2、具备紧急断电开锁功能，符合消防安全规范；
3、设有电锁状态指示灯，红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态）；
4、具备锁状态监测信号输出功能，支持常开（NO）、常闭（NC）及公共端（COM）接点；
5、适用门类：适用于木门、玻璃门、金属门及防火门等多种门型。
	把
	21
	
	

	4
	开门按钮
	1.采用塑料面板；
2、最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出状态常开；
4、适合埋入式电器盒使用。
	只
	20
	
	

	5
	门锁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W。
	台
	21
	
	

	6
	门禁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
5、支持蓄电池接入；
	套
	21
	
	

	7
	其他辅材及接插件
	包含停车场管理系统相关设备安装时产生的卡口，接头等辅材
	项
	1
	
	







	[bookmark: 六、多媒体会议系统]六、多媒体会议系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、3F执法监督中心（253.50㎡）
	
	
	
	

	1.扩声系统
	
	
	
	

	1
	主扩扬声器
	1.额定/峰值功率： ≥250W /1000 W ；
2、额定阻抗：8Ω；
3、特性灵敏度：95dB/W/m；
4、输出声压级： 119 dB/W/m(Continues)；125 dB/W/m(Peak)；
5、额定频率范围：55 ~ 20000Hz                                                                                                                                               
6、扬声器单元： LF:1*12 英寸 ； HF:1* 1.34 英寸；
	只
	2
	

	2
	辅助扬声器
	1、额定/峰值功率： ≥100W /400 W ； 
2、额定阻抗：  8Ω；
3、特性灵敏度： 92dB/W/m；
4、输出声压级： 112 dB/W/m(Continues);118 dB/W/m(Peak)；
5、额定频率范围： 60Hz～20000Hz                                                                                                                                                                                    
6、覆盖角度H×V： 90 º×90 º；                                                                                                           
7、扬声器单元： LF:1*10 英寸  HF:2* 3寸；
8、输入接口：NL4MP×1 ；   
	只
	2
	

	3
	主扩扬声器专业功放
	1.功放类型：D类或TD类，
2、电源工作范围：AC 110—242V 50Hz
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择
5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
7、总谐波失真≤0.1%
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比（A计权）≥100dB
10、阻尼系数（8Ω，20Hz—200Hz）≥250
	台
	1
	

	4
	辅助扬声器专业功放
	1.功放类型：D类或TD类，
2、电源工作范围：AC 110—242V 50Hz
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择
5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
7、总谐波失真≤0.1%
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比（A计权）≥100dB
10、阻尼系数（8Ω，20Hz—200Hz）≥250
	台
	1
	

	5
	调音台
	10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声）
4编组母线 + 1立体声母线
4 AUX （包括FX）
“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
单旋钮压缩器
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出
	台
	1
	

	6
	音频处理器
	1.≥8 路模拟信号输入，≥8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；
2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
3、带有≥1路RS232，≥1路RS485,≥4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；
4、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；
5、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小；
6、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查；
7、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；
8、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；
9、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡；
10、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
11、设备接口：≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*ETHERNET 以太网接口，≥1*USB AUDIO 
12、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
13、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
14、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
15、≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
16、支持场景预设功能，最大支持≥16组场景。
17、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。
	台
	1
	

	7
	抑制器
	1）具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器；
2）频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB；
3）总谐波失真：0.005%；
4）动态范围：105dB，
5）滤波器数量不小于：24x2；
6）输入阻抗：40KΩ；
7）输出阻抗：150Ω
	台
	1
	

	8
	电源管理器
	1）通道数量不小于：8路；
2）最大输入电流不小于：60A；
3）单路最大输出电流不小于：30A；
4）工作电压：220V/50—60Hz
5）每一路功率：可达3000W；
6）每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮；
7）中控接口RS232：后置RS232中控接口；
8）联机支持：可支持不少于8台设备同时联机使用；
9）受控功能：每通道可以单独受控；
	台
	1
	

	2.发言系统
	
	
	
	

	1
	会议系统主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	2
	高保真短杆话筒主席单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真短杆话筒代表单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	9
	

	4
	数字会议系统软件
	1）软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2）支持同声传译功能。
3）内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4）支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。
5）软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	套
	1
	

	3.分布式系统
	
	
	
	

	1
	分布式输入节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	18
	

	2
	分布式坐席输出节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	18
	

	3
	分布式拼接输出节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	8
	

	4
	分布式拼接授权
	1.分布式系统控制模块，支持对分布式系统进行输入/输出节点进行整体配置管理及控制，支持节点的授权管理。
2、支持256个以内节点的统一管理控制。
3、支持节点在线批量配置、升级。
4、支持信号控制指令转发。
5、支持分布式大屏管理控制。
	套
	1
	

	5
	分布式座席授权
	1.支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不同用户级别，划分不同用户权限，用户之间操作同步实时显示。用户权限可细分至单个信号源、单个屏组、单个矩阵与USB权限。
2、在不同的席位登录后，保留之前席位的所有配置，包括场景、快捷键、显示模式、权限。当用户在使用过程中，退出登录后重新登录或更换相同规模的座席后重新登录，座席会自动恢复用户上一次退出时的座席使用状态。
3、座席OSD菜单支持实时显示信号源使用情况，包括信号源当前观看人数、信号源当前控制权限所在用户名，且为保证用户隐私，可自由设置功能开关。
4、可根据用户实际使用要求，自定义座席快速导航栏。用户可以将常用功能模块调整至导航栏快速调用。
5、支持座席系统日志管理，可查看每个关键操作的具体日志记录，并且支持导出日志记录。
6、用户控制权切换信号源，只有挂载U盘后字符叠加才提示完全控制中，如果未挂载U盘仅进行键鼠控制操作，字符叠加提示控制中。
7、支持设置座席用户的权限，高权限用户可直接操作低权限用户视频源，同等权限用户需要通过OSD悬浮菜单向当前使用的用户申请操作控制权限。
8、可将坐席配置保存为场景，包括单屏场景和整个座席的场景，可通过OSD菜单或快捷键调用场景。支持场景的重命名及删除。支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮巡。可绑定用户在任意席位上进行调取，最大可支持1280个预案。
9、座席系统支持请求自动响应设置，支持请求确认、自动接受、自动拒绝三种模式。
	套
	1
	

	6
	节点安装支架
	1.标准6U高度安装。
2、标准19英寸机柜安装。
3、黑色粗橘纹防滑喷涂。
4、支持多种盒式设备直接安装。
5、单台可安装8个分布式设备。
6、支持快速安装替换。
	个
	1
	

	7
	48口接入交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	8
	24口汇聚交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	9
	1.25G光模块
	1.25G光模块，配合接入交换机到汇聚交换机使用
	个
	4
	

	4.辅助材料
	
	
	
	

	1
	线缆
	HDMI、网线等
	项
	1
	

	2
	多媒体桌插
	1.插座采用全铝结构；
2.设备的表面处理为阳极氧化处理；
3.信息模块接口采用国内品牌模块；
4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。
5.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能；
	只
	8
	

	3
	管材
	镀锌管25
	项
	1
	

	4
	机柜
	600*600*2000,42U
	台
	1
	

	5
	其他辅材
	接插件、专用插座等
	项
	1
	

	三、3F－培训、教育厅、多功能会议室（123.6㎡）
	
	
	
	

	1.扩声系统
	
	
	
	

	1
	主扩扬声器
	1.额定/峰值功率： ≥250W /1000 W ；
2、额定阻抗：8Ω；
3、特性灵敏度：95dB/W/m；
4、输出声压级： 119 dB/W/m(Continues)；125 dB/W/m(Peak)；
5、额定频率范围：55 ~ 20000Hz                                                                                                                                               
6、扬声器单元： LF:1*12 英寸 ； HF:1* 1.34 英寸；
	只
	2
	

	2
	辅助扬声器
	1、额定/峰值功率： ≥100W /400 W ； 
2、额定阻抗：  8Ω；
3、特性灵敏度： 92dB/W/m；
4、输出声压级： 112 dB/W/m(Continues);118 dB/W/m(Peak)；
5、额定频率范围： 60Hz～20000Hz                                                                                                                                                                                    
6、覆盖角度H×V： 90 º×90 º；                                                                                                           
7、扬声器单元： LF:1*10 英寸  HF:2* 3寸；
8、输入接口：NL4MP×1 ；  
	只
	2
	

	3
	主扩扬声器专业功放
	1.功放类型：D类或TD类，
2、电源工作范围：AC 110—242V 50Hz
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择
5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
7、总谐波失真≤0.1%
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比（A计权）≥100dB
10、阻尼系数（8Ω，20Hz—200Hz）≥250
	台
	1
	

	4
	辅助扬声器专业功放
	1.功放类型：D类或TD类，
2、电源工作范围：AC 110—242V 50Hz
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择
5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
7、总谐波失真≤0.1%
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比（A计权）≥100dB
10、阻尼系数（8Ω，20Hz—200Hz）≥250
	台
	1
	

	5
	调音台
	1）最多6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声），2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX （包括FX），“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
2）单旋钮压缩器，
3）+48V幻象供电
	台
	1
	

	6
	音频处理器
	1.≥8 路模拟信号输入，≥8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；
2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
3、带有≥1路RS232，≥1路RS485,≥4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；
4、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；
5、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小；
6、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查
7、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；
8、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；
9、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡；
10、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
11、设备接口：≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*ETHERNET 以太网接口，≥1*USB AUDIO 
12、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
13、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
14、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
15、≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
16、支持场景预设功能，最大支持≥16组场景。
17、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。
	台
	1
	

	7
	抑制器
	1）具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器；
2）频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB；
3）总谐波失真：0.005%；
4）动态范围：105dB，
5）滤波器数量不小于：24x2；
6）输入阻抗：40KΩ；
7）输出阻抗：150Ω
	台
	1
	

	8
	电源管理器
	1）通道数量不小于：8路；
2）最大输入电流不小于：60A；
3）单路最大输出电流不小于：30A；
4）工作电压：220V/50—60Hz
5）每一路功率：可达3000W；
6）每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮；
7）中控接口RS232：后置RS232中控接口；
8）联机支持：可支持不少于8台设备同时联机使用；
9）受控功能：每通道可以单独受控；
	台
	1
	

	2.发言系统
	
	
	
	

	1
	会议系统主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	2
	高保真短杆话筒主席单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	3
	高保真短杆话筒代表单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	5
	

	4
	无线话筒
	1.采用UHF四通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2、接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；
7、采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；
8、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9、使用无线对频方式，无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频；
10、发射器带2.8寸LCD彩色显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；
11、发射器显示屏带发言计时功能，方便发言人员了解发言时间；
12、专业超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰；
13、发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭；
14、发射器采用3节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机12小时以上。
	套
	1
	

	5
	天线分配器
	1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
5、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
6、输出/入阻抗： 50Ω
7、天线输出接头： TNC插座
8、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
9、电源输入： 12V—15V/5A DC
	只
	1
	

	6
	话筒天线
	1.频宽范围：470MHz-698MHz；
2、具有可调增益控制放大器，实现0dB、+5dB、+10dB、+15dB多档可调；
3、具有可调增益控制衰减器，实现0dB、-5dB、-10dB、-15dB多档可调；
4、具有增益设置按键；
5、具有≥8档的增益指示灯；
6、接口：TCN（母座）；
7、电源：DC 6V—12V,100mA。
8、支持壁挂/吸顶安装；
	套
	1
	

	3.分布式系统
	
	
	
	

	1
	分布式输入节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	5
	

	2
	分布式矩阵输出节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	2
	

	3
	分布式拼接输出节点
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	6
	

	4
	节点安装支架
	1.标准6U高度安装。
2、标准19英寸机柜安装。
3、黑色粗橘纹防滑喷涂。
4、支持多种盒式设备直接安装。
5、单台可安装8个分布式设备。
6、支持快速安装替换。
	个
	2
	

	5
	48口接入交换机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	6
	1.25G光模块
	1.25G光模块，配合接入交换机到汇聚交换机使用
	台
	4
	

	4.辅助材料
	
	
	
	

	1
	机柜
	600*600*2000,42U
	台
	1
	

	2
	多媒体桌插
	1.插座采用全铝结构；
2.设备的表面处理为阳极氧化处理；
3.信息模块接口采用国内品牌模块；
4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。
5.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能；
	只
	2
	

	3
	线缆
	HDMI、网线、RVPE2*0.5、2-金银线（300*0.1）
	批
	1
	

	4
	管材
	镀锌管20、镀锌管32
	批
	1
	

	5
	其他辅材
	接插件、专用插座等
	批
	1
	

	6
	双人会议桌
	双人位升降桌 尺寸：1600*600*750mm
材质：桌面为25mm环保三胺板材，经过防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。经防潮，防腐，防虫处理，强度好，刚性好，不变形
桌架：采用优质冷轧钢板，产品主板钢板厚度采用0.8—1.2mm，表面采用整体磷化及静电喷塑处理。钢板表面经过酸洗、碱洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强 
含升降器和22-24寸显示屏
升降桌
1.面板材质：铝合金
2.带仰角功能，可仰角15度。
3.标清屏配置插口是：电源插口、VGA插口及中控插口。支持无线网络控制RS232,RS485；支持手动控制、无线遥控、集中控制
4、在液晶屏的上升过程中装饰面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源
5、自动进行角度调整，下降时液晶屏自动调整为直立状态，自断电源
6、液晶屏电源自动切断并开始下降，液晶屏完全下降装饰板自动合起。支持手动控制，中控及遥控控制统一升降
	台
	21
	

	7
	办公椅
	常规办公椅，面料：加厚网布
	套
	42
	




	[bookmark: 七、大屏显示系统]七、大屏显示系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1、1F－值班室（24.4㎡）
	
	
	
	

	1
	100寸电视
	≥100英寸超大屏，不低于1560分区Mini LED，4K HDR10 不低于180Hz刷新率，不低于4200nit炫彩高亮，不低于4核A73，3GB+64GB。含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	2.2F-会办室
	
	
	
	

	1
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6。含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	3.3F-餐厅
	
	
	
	

	1
	室内LED条屏
	1.像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，单元板尺寸：320mm*160mm； 
2.刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50&60Hz
3.维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔
4.显示屏亮度：600-800nits：支持通过配套软件0—100%无级调节；
	m2
	2.25
	整屏尺寸7.04米（宽）×0.32米（高）=2.2528平方米

	2
	视频处理器
	带载130万；输入：1路HDMI；输出1*Audio、2路网口、1路USB、1路HDMI（环出）；支持双Wi-Fi切 换、支持U盘节目播放、网口备份、4G模块、5G模块、支持Vnnox、Novaicare；外置播放盒
	套
	1
	

	3
	工程结构
	用于安装支撑屏体的钢结构体，黑色不锈钢包边。
	套
	1
	

	4
	大屏配电柜
	控制柜5KW，带PLC管理
配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。
	台
	1
	

	5
	配套线缆
	保障大屏功能的网线，电源线，扎带，高清线等
	项
	1
	

	6
	75寸电视
	≥75英寸超大屏 刷新率不低于280Hz 4KHDR Mini LED超高清 不低于四核A73，3GB+64GB。含高清线一根。
	套
	3
	餐厅、包间、民警驿站

	7
	挂墙支架
	配套支架
	套
	3
	

	8
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6。含高清线一根。
	套
	1
	

	9
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	4.3F-法治沙龙
	
	
	
	

	1
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6，含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	3
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	1
	

	5.3F-党建
	
	
	
	

	1
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6，含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	6.3F-重大案件会商区
	
	
	
	

	1
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6，含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	7.3F-小型会商室
	
	
	
	

	1
	85寸电视
	≥85英寸超大屏，刷新率不低于280Hz  不低于3GB+64GB 4KHDR10超高清，Wi-Fi6。含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	8.3F执法监督中心（253.50㎡）
	
	
	
	

	1
	室内LED屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	m2
	26.11
	尺寸要求：宽≥9.6m ，高≥2.72m，为适应整体效果，分辨率宽≥7680，高≥2176，

	2
	发送盒
	1.支持1路SL-DVI视频输入，1路HDMI1.3输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持4路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制
5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840
6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度
7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险
9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit
	台
	8
	

	3
	拼接控制器
	2张4路2KHDMI输入
2张4路2Khdmi输出
	台
	1
	

	4
	工程结构及其他
	用于安装支撑屏体的钢结构体，黑色不锈钢包边及保障大屏功能的网线，电源线，扎带，高清线等。
	m2
	27.35
	

	5
	大屏配电柜
	控制柜30KW，带PLC管理
配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。
	台
	1
	

	6
	配套线缆
	保障大屏功能的网线，电源线，扎带，高清线等
	项
	1
	

	7
	85寸电视
	≥85英寸超大屏，刷新率不低于280Hz  不低于3GB+64GB 4KHDR10超高清，Wi-Fi6。含高清线一根。
	套
	2
	

	8
	挂墙支架
	配套壁挂伸缩支架
	套
	2
	

	9
	电脑
	屏幕尺寸不小于27英寸，比例为16:9，分辨率不低于1920*1080，CPU配置至少1颗国产化C86处理器，核心数不少于8核，主频不低于3.6GHz，配置独立显卡，显存容量不少于2GB，内存容量不少于16GB DDR5，硬盘容量不少于256GB固态+1TB机械硬盘，USB接口不少于6个，VGA接口不少于1个，网络接口不少于1个，包含鼠标和键盘、显示器。
	台
	23
	

	9.3F多警种合成作战区
	
	
	
	

	1
	98寸电视
	≥98英寸超大屏，刷新率不低于280Hz，4K Mini LED，HIFI, 不低于3GB+64GB，wifi6，含高清线一根。
	套
	1
	

	2
	挂墙支架
	配套支架
	套
	1
	

	10.3F－培训、教育厅、多功能会议室（123.6㎡）
	
	
	
	

	1
	室内LED屏
	详见“主要设备技术参数要求”
	m2
	9.98
	尺寸要求：宽≥4.16m ，高≥2.4m，为适应整体效果，分辨率宽≥3328，高≥1920，

	2
	发送盒
	1.支持1路SL-DVI视频输入，1路HDMI1.3输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持4路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制
5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840
6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度
7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险
9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit
	台
	4
	

	3
	拼接控制器
	1张4路2Khdmi输入
1张4路2Khdmi输出
	台
	1
	

	4
	工程结构及其他
	用于安装支撑屏体的钢结构体，黑色不锈钢包边及保障大屏功能的网线，电源线，扎带，高清线等。
	m2
	10.65
	

	5
	大屏配电柜
	控制柜10KW，带PLC管理
配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。
	台
	1
	

	6
	配套线缆
	保障大屏功能的网线，电源线，扎带，高清线等
	项
	1
	

	7
	85寸电视
	≥85英寸超大屏，刷新率不低于280Hz  不低于3GB+64GB 4KHDR10超高清，Wi-Fi6。含高清线一根。
	套
	2
	

	8
	挂墙支架
	配套壁挂伸缩支架
	套
	2
	






	[bookmark: 八、信息发布]八、信息发布

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一 、电梯厅信息发布
	
	
	

	1
	系统工作站
	屏幕尺寸≥27英寸；宽高比：16:9；分辨率：不低于1920*1080；
8G/1T/2G独显/串口+键鼠一套
	台
	1
	

	2
	中心管理软件
	节目编排、节目管理、远程集中统一管理前端多媒体播放器 采用B/S架构，支持多用户管理方式，用户可自由编辑节目板块。可播放图片、文字、滚动字幕、视频、流媒体、Excel、word、PPT等。支持多种格式。 可实现对播放器的便捷控制：包括远程开关机、定时开关机、 休眠、唤醒、刷新等
	套
	1
	

	3
	32寸信息发布屏（带发布盒）
	1.产品屏幕≥32英寸，采用LED背光源设计，屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，≥4核处理器，主频≥1.92GHz。内存≥2GB，内置存储≥16GB；
2、具有完善的音视频接口，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，HDMI IN≥3；内置喇叭，支持喇叭输出或外接音箱输出；
3、支持图像模式调整，可选标准、鲜艳、亮丽或者自定义模式，支持色温调节，可选标准、暖色、冷色或者自定义模式；
4、支持信源禁用（HDMI）、蓝牙禁用、存储禁用，支持以太网锁定、WLAN锁定、遥控器锁定；
5、具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容；
6、支持无线投屏功能，可将手机、电脑、平板等屏幕画面投屏到信息发布屏；
7、产品客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换密钥，使用密钥进行AES加密，对报文体进行全加密；
8、配套信息发布平台软件，可对图片窗口进行微动效的设置，效果包含：水平果冻、放大抖动、摇晃；
9、产品播放时会进行素材文件的MD5或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。
	套
	2
	

	4
	辅材
	其他配套
	批
	1
	

	二、大厅、食堂信息发布
	
	
	

	1
	信息发布盒
	1.支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布；
2、支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等；
3、支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新；
4、支持素材列表视图显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索；
5、支持新建节目，修改节目，删除节目，复制节目，节目预览，审核节目，支持节目快速发布，节目列表支持视图显示和列表显示；
6、软件服务器支持部署在PC端，支持端口配置，支持服务器数据存储路径配置，支持开机自启动配置，支持恢复默认参数功能，具备看门狗功能；
7、支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能；
8、支持组织层级创建，至少支持添加5个组织层级，支持组织层级的修改和删除；支持添加用户，修改用户，删除用户。
	套
	4
	

	2
	辅材
	高清视频线缆、音频线缆、网线、电源线及其他配套
	批
	1
	

	二、涉案财物信息发布
	
	
	

	1
	信息发布盒
	1.支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布；
2、支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等；
3、支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新；
4、支持素材列表视图显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索；
5、支持新建节目，修改节目，删除节目，复制节目，节目预览，审核节目，支持节目快速发布，节目列表支持视图显示和列表显示；
6、软件服务器支持部署在PC端，支持端口配置，支持服务器数据存储路径配置，支持开机自启动配置，支持恢复默认参数功能，具备看门狗功能；
7、支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能；
8、支持组织层级创建，至少支持添加5个组织层级，支持组织层级的修改和删除；支持添加用户，修改用户，删除用户。
	套
	1
	

	2
	辅材
	高清视频线缆、音频线缆、网线、电源线及其他配套
	批
	1
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	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、3F执法监督中心（253.50㎡）

	1 
	折角型4人操作员席位
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	2
	

	2 
	电脑支臂
	挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。
	套
	16
	

	3 
	电源PDU
	标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔
	套
	8
	

	4 
	桌面多媒体信息插座
	多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	个
	8
	

	5 
	直排2人操作员席位
	1.操作台尺寸不小于：长2500*宽980*高960mm
2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。
3、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。
4、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。
5、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双贴防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。
6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。
7、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。
8、控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。
9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。
10、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。
11、三防要求：应满足以下规定
防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行；
防霉菌：霉菌实验满足一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行；
防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。
12、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验。
13、显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求；
14、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。
15、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。
16、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014标准要求，结果判定应均为A级。
17、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。
	套
	2
	

	6 
	电脑支臂
	挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。
	套
	8
	

	7 
	电源PDU
	标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔
	套
	4
	

	8 
	桌面多媒体信息插座
	多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	个
	4
	

	9 
	双折角型2人操作员席位
	1.操作台尺寸不小于：长4400*宽980*高960mm
2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告），且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。
3、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。
4、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。
5、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双贴防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。
6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。
7、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。
8、控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。
9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。
10、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。
11、三防要求：应满足以下规定
防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行；
防霉菌：霉菌实验满足一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行；
防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。
12、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验。
13、显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求；
14、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。
15、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。
16、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014标准要求，结果判定应均为A级。
17、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。
	套
	1
	

	10 
	电脑支臂
	挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。
	套
	6
	

	11 
	电源PDU
	标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔
	套
	2
	

	12 
	桌面多媒体信息插座
	多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	个
	2
	

	13 
	双折角型4人操作员席位
	1.操作台尺寸不小于：长6800*宽980*高960mm
2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告），且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。
3、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。
4、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。
5、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双贴防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。
6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。
7、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。
8、控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。
9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。
10、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。
11、三防要求：应满足以下规定
防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行；
防霉菌：霉菌实验满足一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行；
防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。
12、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验。
13、显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求；
14、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。
15、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。
16、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014标准要求，结果判定应均为A级。
17、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。
	套
	1
	

	14 
	电脑支臂
	挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。
	套
	10
	

	15 
	电源PDU
	标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔
	套
	4
	

	16 
	桌面多媒体信息插座
	多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	个
	4
	

	17 
	两人席位工作台
	1.操作台尺寸不小于：长2400*宽900*高950mm
2、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa，含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r，甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3 ，所有板件双贴面，见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L，氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。
3、主体框架：材质为冷轧钢板SPCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0—1.5mm冷轧钢板。
4、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。
5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。
6、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架；铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确座席功能及提升整体形象。



	套
	1
	

	18 
	人体工程学椅子
	人体工学结构，面料：OA专业加厚网布
功能：PU升降扶手带左右旋转，腰包可上下调节，活动头靠
	把
	21
	




	[bookmark: 十、周界防范系统]十、周界防范系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	单防区脉冲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	2
	双防区脉冲主机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	7
	

	3
	主机防水箱
	1.采用冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚≥1.0mm±0.15mm；
2、尺寸：含帽檐（高*宽*深）≥600mm*400mm*200mm；
3、工控配置：不少于2P 16A空开 1个，2P 20kA 防浪涌（防雷）模块 1个，5孔导轨式插座 3个，高压接线端子 2个，接地铜排 1个；
4、空气开关：额定电压（V） ：230/400 AC 额定电流（A）：16A 额定频率（Hz）：50/60Hz 数量：1个 （2P）；
5、防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P）；
6、导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔）；
7、高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个；
8、基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm），一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排；
9、 防水等级≥IP65。
	只
	8
	

	4
	高压避雷器
	1.当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用，（含支架）
	只
	15
	

	5
	双绝缘高压线
	1.高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口或围墙不连续处
	米
	500
	

	6
	声光报警器
	1.设备类型：声光警号（声光报警器）
2、警灯颜色：红色
3、报警音量：105dB
4、硬件接口：红/黑线
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
6、外壳材质：PC+ABS
7、安装方式：壁挂
	只
	1
	

	7
	旋转警灯
	1.电子围栏专用；
2、声光报警器（带转动），声压≥108分贝，电流≤250毫安，（含电源和支架）
	只
	15
	

	8
	铝合金终端杆
	1.4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色
	根
	24
	

	9
	铝合金承力杆
	1.4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色
	根
	28
	

	10
	过线杆
	1.材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm
	根
	160
	

	11
	专用合金导线
	1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每100米2欧姆阻值
	米
	5500
	

	12
	 终端通用杆
	1.含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个
	包
	24
	

	13
	承力杆附件包
	1.含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌）
	包
	28
	

	14
	中间杆附件包
	1.含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个
	包
	160
	

	15
	反光警示牌
	1.警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示
	块
	85
	

	16
	报警主机2
	1.支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏；
2、板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路；
3、日志容量≥5000条；
4、支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；
5、当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报；
6、支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；
7、支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；
8、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
9、支持关联监控视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件。
	台
	1
	

	17
	控制键盘
	1.支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；
2、支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；
3、支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；
4、支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；
5、支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；
6、支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；
7、支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	台
	1
	

	18
	蓄电池
	1.电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池；
2、电池规格：DC12V7AH；
3、停止供电电压：10.5V；
4、断电时，给探测器和报警主机临时供电，可持续供电8小时以上。
	个
	1
	

	19
	单防区扩展模块
	1.支持通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路有线防区；
2、支持通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路可控继电器输出；
3、支持DHCP功能自动分配IP地址，支持手动配置和修改IP地址；
4、支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态，防区状态和网络连接状态；
5、支持通过报警主机对模块进行软件升级；
6、支持硬件恢复出厂参数
	个
	15
	

	20
	联动继电器模块
	1.通过RVV线方式接入报警主机，扩展32路有线继电器输出；
2、总线接口不区分极性，方便施工安装；
3、通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；
4、继电器数量≥32个
	台
	1
	

	21
	PSTN模块
	1.网络上报：通过电话线方式与接警中心实现信息上报
2、拨打电话：支持将报警信息通过PSTN拨号方式呼叫个人电话终端
	个
	1
	

	22
	中心管理软件
	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现对园区内部的高效安全防范。
1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
3、支持实时入侵报警能力；
4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力
	套
	1
	

	23
	信号线
	连接报警主机和脉冲主机之间信号线RVV2*1.5
	m
	1500
	

	24
	脉冲主机供电
	电源线RVVS2*1.5
	m
	1500
	

	25
	PVC管
	直径25mm，壁厚≥1.2，信号线和电源线穿管敷设。
	m
	1500
	

	26
	防雷接地系统
	角铁1.5米，BV6接地线10m
	套
	6
	

	27
	挖沟
	敷管、埋线挖沟
	项
	1
	

	28
	辅材
	尼龙扎带、金属缠绕管、膨胀螺丝、焊接底座等
	批
	1
	







	[bookmark: 十一、停车场管理系统]十一、停车场管理系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化道闸
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	2
	管理软件
	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能
一、出入口车道管理
1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等
2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话
3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段
二、车辆管理
1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理
2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒
3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约
三、车辆放行规则管理
1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计
2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式
3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行
4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行
5、支持配置节假日车辆自动免费放行
6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置
7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场
8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行
四、出入口显示和语音播报管理
1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容
2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字
3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字
4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标
5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容
6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字
7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字
五、库内车辆管理
1、支持按停车时长进行库内车辆的查询
2、支持对库内车辆进行车牌校正
3、支持对场内异常车辆的记录进行清理
4、支持对场内无牌车辆定期自动清理
六、记录查询和统计
1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示
2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量
八、岗亭管控
1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息
2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态
3、支持控制车道开闸、常开、关闸
4、支持查看各车道设备的在线状态
5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。
6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息
7、支持将车辆添加到黑名单
8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录
九、中心管控 
1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等
2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作
3、支持远程查看各车道设备的在线状态
4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作
5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态
	套
	1
	

	3
	出入口控制终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	4
	24口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+；
2.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
3.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
4.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
5.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
9.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；
	台
	1
	

	5
	单摆闸
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	6
	双摆闸
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1
	

	7
	人脸门禁
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	8
	支架
	1.铝合金喷塑材质，从底部出线方式；
2、搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上；
3、可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。
	套
	2
	

	9
	配套线缆
	控制线、六类屏蔽网线、电源线
	项
	1
	

	10
	金属管
	SC25
	米
	30
	

	11
	出入口减速带
	长3M、宽：350mm、高：40mm
	条
	2
	

	12
	辅材
	包含停车场管理系统相关设备安装时产生的卡口，接头等辅材
	项
	1
	






	[bookmark: 十二、电子巡更系统]十二、电子巡更系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	巡更棒
	1.支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能；
2、可通过发卡器或者巡更棒发卡；
3、支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能；
4、设备需采用铝合金材结构，硅胶内胆包裹，接缝处防水密封圈；
5、使用非接触读卡，读卡距离3cm—5cm；
6、读卡成功后有灯光、声音/振动提示；
7、支持存储≥60000条巡检记录；
8、可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版服务组件使用；
9、包含通讯底座；
10、防护等级≥IP55。
	根
	3
	

	2
	人员钮 
	1.工程塑料封装，内置芯片；
2、感应式读卡，感应距离3—5cm无需接触；
3、内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据；
4、与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息；
	个
	10
	

	3
	巡更点
	1.搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更；
2、感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊；
3、工程塑料封装，内置芯片；
4、自带夜光功能，提示标贴；
5、可埋入墙体，隐蔽式安装；
	张
	70
	

	4
	巡更软件 
	利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。
一、线下巡查
1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；
2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；
3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情；
4、支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报平台；
5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。
二、线上巡查
1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；
2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；
3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情
4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。
三、图上巡查
1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；
2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；
3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情
4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报平台。
四、巡查问题处理闭环
1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。
五、统计分析
1、支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。
	套
	1
	

	5
	辅材
	RJ45头，音频头，其他接插件等
	套
	1
	








	[bookmark: 十三、楼宇综合管控系统]十三、楼宇综合管控系统

	序号
	产品名称
	功能模块
	产品参数
	单位
	数量
	备注

	1
	基础流程软件
	首页功能
	（1）支持数据统计与展示功能：对一站式办案中心人员数据、对象数据、预警数据、重点关注人员数据进行全面统计；可实现分级统计、各单位办案情况统计，能展示在区人员分级、运行负荷趋势等可视化数据。​
	项
	1
	

	
	
	
	（2）支持功能操作与信息展示功能：支持菜单点击跳转对应功能页面；可实现项目插件、硬件驱动及系统操作手册的下载；能展示嫌疑人的状态信息、值班领导基本信息，并提供人员列表快捷
	
	
	

	
	
	预约管理
	（1）支持移动端APP预约信息同步接入
	
	
	

	
	
	
	（2）支持列表格式进行展示预约数据，支持快捷检索与查看简要详情。支持预约信息绑定办案民警，引用检验办案民警数据。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持对中心进行预约申请，登记基本信息后向中心发起预约申请，支持中心领导人查看预约申请单详情然后进行审批，支持对预约单的审批或者驳回，审批通过后可实现信息复用并快速入区。
	
	
	

	
	
	登记管理
	（1）支持展示当前执法办案管理中心一站式登记单列表；可实现对登记单的条件筛选，快速定位目标登记单；能提供登记单详情查看功能，方便获取详细信息。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持在登记单详情中，可实现嫌疑人增补添加及信息录入，支持办案民警增补添加及信息录入；能提供标记主办民警功能，明确办案负责人；支持修改民警联系方式，并在系统中进行展示；点击人员头像可放大查看照片，支持全屏查看，便于确认人员信息。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持通过标题浮窗展示基础信息、嫌疑人及办案民警信息，并支持点击快速定位对应详情模块；针对入区未开具凭证的嫌疑人，可实现凭证补开功能。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持本地人口库资源系统进行对接，实现人员基本信息引用。
	
	
	

	
	
	人员管理
	（1）支持以卡片形式查询并展示当前及历史对象、办案人员、办案参与人信息，可通过姓名、状态、时间等多条件过滤；能提供办案参与人、办案民警详情展示，包含关联人员信息及倒计时提示；可展示嫌疑人基本信息、人身安全检查等完成情况、传唤倒计时、案件信息、同案人信息，方便快速获取人员相关信息。​
	
	
	

	
	
	
	（2）支持可实现对象、办案人员、办案参与人信息的表格导出，支持条件过滤筛选，满足数据整理与分析需求。​
	
	
	

	
	
	出入区管理
	（1）支持对接拍照设备采集人脸信息，实现办案民警身份信息录入与警号核验，非授权民警禁止入区，还可标记主办民警、建立白名单人脸库并完成人脸识别；针对未预约对象，能现场采集信息并登记入区，关联办案民警；通过设备进行人证核验，预选案件性质；生成入区凭证，补充嫌疑人所属办案单位；对接签名板实现电子签名，支持签字复用与重签，确保入区流程规范高效。​
	
	
	

	
	
	
	（2）可分页展示待出区人员列表并开具凭证，支持对象出区刷脸识别和手动识别两种方式；在入区核验、离区审批通过后，分别开具入区、离区凭证；展示待入区人员列表，包含临时离开和押送退回人员，支持入区操作；提供人脸识别比对功能，核验返回入区嫌疑人身份，无误后允许入区并开具返回入区凭证，实现人员出入区的严谨管控。
	
	
	

	
	
	
	（3）完成送押送民警、对象临时入区人员登记管理，提供可配置时间的临时白名单授权，支持人脸采集后入区；登记入区后可关联绑定嫌疑人和办案人员，完善预警业务；能查询历史办案参与人及其关联信息；还可列表展示同批次人员、办案民警、办案参与人信息及在区状态，以时间轴展示嫌疑人业务流程节点记录，全面管理相关人员及业务信息。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持列表展示对象离区申请及详情，支持离区和临时离区申请，确认去向保存申请单后提交审核，供中心领导审批；支持手动标注对象特殊身份和手机采集状态；展示离区记录，包含离区去向、时间、人脸照片等，同时展示离区凭证及签字信息，实现离区事项的规范办理与详细记录。
	
	
	

	
	
	
	（5）支持民警在工作台发起离区申请，以列表形式展示当前办案民警提交过的离区申请记录，可通过嫌疑人姓名、离区去向、审批状态等信息对申请列表进行索引筛选；点击申请记录即可查看申请信息详情，掌握具体离区申请去向；还可通过新增按钮勾选嫌疑人，完成离区申请单填写，提交后等待审批。
	
	
	

	
	
	借用管理
	（1）支持录入借用基本信息（借用单位、类型、原因等）及借用人基本信息（证件、人脸等），可处理多种人员（外省市、检、法、司）的借用情况，还支持上传借用单附件；对接捺印板实现人员签字，审批同意且入区后凭证可复用签字；领导角色可对借用申请进行审批同意或驳回操作；借用单审批通过后，可进行一键登记入区并开具凭证。
	
	
	

	
	
	
	（2）需针对已入区借用人员，支持补充后续到达的办案民警信息；对于多次借用的人员，系统记录人脸信息，通过人脸识别自动带出人员信息，简化重复借用的登记流程。
	
	
	

	
	
	人身安全检查管理
	（1）支持通过人体图指定位置进行快速伤情标定，可实现多点位标注并登记；针对无伤情的嫌疑人，可进行无伤登记录入并标识；完成人体点位标定后，能登记伤情信息并标识嫌疑人有伤；
	
	
	

	
	
	
	（2）支持使用高拍仪拍照或上传本地图片，还可选择APP拍摄图库中的照片，实现对对象伤情的多方式记录。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持对人身安全检查的伤情信息进行修改，可更新伤情点位和照片；能查看嫌疑人已完成的人身安全检查及伤情信息详情，方便随时掌握情况。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持多次进行人身安全检查，当嫌疑人每次离开办案区并返回入区后，均需再次检查并留存检查记录，确保检查流程的完整性和可追溯性。
	
	
	

	
	
	信息采集管理
	（1）支持手动标记人体各项采集状态，为中心管理和统计提供便利。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持标记嫌疑人是否需要服药并在人员列表展示，提醒中心民警按时送药，超时未送触发消息提醒，送药后关闭提醒，收到药品后进行吃药提醒；
	
	
	

	
	
	
	（3）支持展示并新增吸毒检测、酒精检测、血液样品登记、吸毒样品登记、醒酒记录、会见记录、餐饮记录等多种列表及对应记录；
	
	
	

	
	
	
	（4）支持对象信息的补充登记与二次更新，便于完善快速入区后嫌疑人不完善信息；能查询嫌疑人信息修改记录；
	
	
	

	
	
	
	（5）支持对嫌疑人服装识别码进行补充登记，并在看管大屏叫号为“服装码号”。
	
	
	

	
	
	人员档案管理
	（1）支持查看当前登录办案民警关联的嫌疑人列表，并可通过嫌疑人姓名、服装识别码、在区状态等信息进行索引筛选；可查看人员基础信息，包括人员详情、案件信息、传唤倒计时、同案人等，还能查询同批次人员、办案民警及参与人员入区登记情况；​
	
	
	

	
	
	
	（2）支持查看人身安全检查、人体图伤情等人身检查信息，以及对嫌疑人基本信息、照片、掌纹等信息采集状态进行查看；可查看文书信息汇总、凭证信息列表及详情，支持凭证打印，还能展示对象物品列表、查看物品详情与流转；支持上传五项体检报告；
	
	
	

	
	
	
	（3）支持以列表展示审讯询问记录，并可进行嫌疑人提审操作，对已分配审讯室的嫌疑人，可执行开始/结束审讯、更新人员基础信息、关联案件等操作；支持核验对象信息，标记身份存疑并在核验后清除，展示核验前后信息对比；可展示送押信息、预警列表及详情；以线性方式展示嫌疑人所有业务操作流程记录，超期业务操作以红色样式标识。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持将人员活动轨迹记录、同步录音录像、笔录PDF、笔录签字捺印视频、办案区使用情况登记表、随身物品清单等材料进行预览、打印、下载、光盘刻录，打印光盘封面。
	
	
	

	
	
	物品管理
	（1）支持以列表形式展示随身物品代保管、随身财物处置、物品处置及中心内所有物品信息，部分列表支持图片展示、信息筛选与快速过滤切换；可查看物品详情，包含基础信息与线性展示的全流程流转记录；支持物品信息修改、重新拍照上传，还能标记嫌疑人暂无物品，方便工作统计。
	
	
	

	
	
	
	（2）需在物品处置环节，可实现随身物品登记、拍照（支持高拍仪、本地图片及APP图库上传）；能自动分配并打开物品柜，支持修改存放位置；支持物品借用、归还，登记借用人并签字；可上传扣押单标识涉案物品，完成移交涉案财物、物品领取（本人/委托领取、邮寄、转羁押场所）等操作，各项操作均支持对接签字设备进行签字确认；还可打印物品标签，开具随身物品代保管清单并记录变动情况。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持对象刷脸开柜存取物品；全面记录物品从登记、借用、归还到扣押、移送等全流程变动，每次变动需签字确认，保障物品流转可追溯；展示所有已开具的代保管清单信息及详情，便于核查管理。​
	
	
	

	
	
	
	（3）支持将中心内所有物品信息以表格形式导出，涵盖物品基础信息、所属对象、名称、性质、时间等内容，同时支持对扣押物品进行批量移交出库操作，满足数据管理与业务处理需求。
	
	
	

	
	
	物品柜管理
	（1）支持选择对应柜格进行开柜操作，可直接打开目标柜格，实现便捷存取物品，提升物品管理操作效率
	
	
	

	
	
	等候室管理
	（1）支持可视化显示等候室的使用情况，包括今日进入人次、等候中总人数、今日离去人次等信息，支持查看详细的等候区域告警统计。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持涉案人员完成人身安全检查、信息采集后，办案民警可根据需要选择一键分配或手动分配等候室和讯/询问室，自动分配等候室时按照未成年人单独等候等待、同案不同室、男女不同室的分配原则。系统提供办案中心当前各功能室的使用情况展示。在对象完成服装识别码补充后，可通知叫号大屏播报带入房间的声音。​
	
	
	

	
	
	
	（3）支持为等候涉案人员分配看押民警。
	
	
	

	
	
	
	（4）需系统支持对监控视频图像进行分析检测涉案人员剧烈运动、异常聚众、躺地等行为，分析检测民警玩手机、离岗、睡岗等行为，并进行告警。
	
	
	

	
	
	
	（5）支持查看当前候问室下所有嫌疑人信息，以列表形式展示，同时支持通过人员姓名进行查询，方便快速定位和管理特定嫌疑人。​
	
	
	

	
	
	
	（6）支持查看当前候问室所有相机的实时视频和历史回放；可使用人脸核验设备对嫌疑人进行人脸核验，并提示其当前所分配的候问室。
	
	
	

	
	
	审讯管理
	（1）支持列表展示当前中心下所有审讯室信息，包含房间状态、类型，并标识当前人员所在审讯室；提审对象后，系统可根据资源和规则自动分配审讯室，将特殊人员分配至特殊审讯室，资源不足时待审对象进入排队列表，也支持手动选择审讯室；提审分配房间后，若房间异常，能重新选择审讯室；对于已提审对象，支持取消提审以释放房间资源。​
	
	
	

	
	
	
	（2）支持列表展示当前对象的审讯记录，包含时间、讯问人员信息，支持查看不同审讯记录对应的视频；支持查看审讯室内嫌疑人信息；以列表形式展示当前待审讯人员排队情况。
	
	
	

	
	
	
	（3）需列表展示当前审讯室摄像机列表，支持查看实时视频和历史回放；
	
	
	

	
	
	预警管理
	（1）支持列表展示当前中心所有预警信息，可依据预警类型、等级、时间进行筛选；能导出当前列表下的所有预警信息；支持查看预警详情，包括预警类型、时间及具体内容；对于重点关注的预警类型，可进行置顶配置，方便快速查看。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持当前预警进行反馈，选择“属实”或“误报”，若反馈属实，需标记责任人并填写整改措施；能根据预警发生地点和时间，调取对应的预警视频，回溯预警情况；实现预警视频转码保存，防止视频循环覆盖，转码完成后支持下载。
	
	
	

	
	
	须具备预警模型
	（1）嫌疑人行为预警：攀高、倒地、使用手机预警​
	
	
	

	
	
	
	（2）人员管理预警：同案人员同室候问看管预警、嫌疑人离区未注销登记预警、嫌疑人入区未办理入区登记预警、嫌疑人未及时进行人身安全检查预警、嫌疑人未及时进行信息采集预警、嫌疑人传唤超期预警、办案民警不足提示、单警讯（询）问预警、无人看管预警、人员聚集提示（含热力图）、看管人员睡岗预警、看管人员长时间使用手机预警、看管人员脱岗预警、嫌疑人中心内活动无看管人员随同预警、男性工作人员为女性嫌疑人做人身安全检查预警​
	
	
	

	
	
	
	（3）特殊情况预警：传染病人未采取隔离措施预警、临时离区时间过长提示、辨认时缺少陪衬人员预警
	
	
	

	
	
	
	（4）办案流程预警：嫌疑人送押超期、不予收押人员超期留滞预警、办案民警超长时间讯（询）问预警、讯（询）问女性未成年人无女民警预警、讯（询）问未成年人无监护人或合适成年人陪同预警、讯（询）问不通晓汉语的人无翻译人翻译预警、讯（询）问聋哑人无翻译人翻译预警、违规保管违禁品、管制器具、危险物品预警、办案单位办案进度迟缓提示、卷宗遗留预警提示、中心内突发紧急情况预警、中心人员离岗预警、中心满负荷运行提示。
	
	
	

	
	
	消息管理
	（1）支持查看消息列表，可按提醒人、类型、已读状态过滤，快速定位消息。查看消息类型、时间及内容后，自动标记为已读，掌握消息动态。
	
	
	

	
	
	轨迹管理
	（1）支持列表展示当前嫌疑人从入区至出区的所有物理轨迹信息，详细记录经过房间，并关联当前房间视频；对接定位系统获取序列化数据，可查看全量轨迹视频。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持嫌疑人所有历史轨迹视频的定时存储；支持对历史轨迹视频进行刻录留档，确认视频后可执行刻录操作，且支持视频查看。​
	
	
	

	
	
	系统管理
	（1）支持设备管理以列表形式管理执法办案中心车辆、相机等设备，支持设备信息新增维护与设备删除操作。​
	
	
	

	
	
	
	（2）支持人员管理列表展示中心工作人员信息，支持按姓名、类型、组别、联系方式快速过滤；可添加工作人员，配置角色、基本信息及设备、门禁权限；支持修改人员信息、角色，删除人员；白名单人员新增后同步定位系统，可开启/关闭定位并渲染至3D图；能一键关闭人员门禁信息且保留定位；标识人员分组；禁用工作人员，保留记录，关闭定位与入区权限。
	
	
	

	2
	3D地图指挥调度软件
	待办事宜功能检查
	★（1）支持离区审查功能，在待办列表中展示所有离区申请详情信息，包含嫌疑人姓名、人员分级、倒计时、离区去向、办案单位。支持查看当前离区申请详情信息、离区去向及关联法律文书状态。支持对离区申请进行同意或驳回处理。（需提供国家权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章佐证加以证明）
	项
	1
	

	
	
	
	★（2）支持列表展示待送押人信息，包含人员姓名、人员分级、倒计时，并可添加法律文书。（需提供国家权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章佐证加以证明）
	
	
	

	
	
	
	（3）支持批量选择待送押嫌疑人，可关联送押民警，生成送押任务信息
	
	
	

	
	
	
	（4）支持预约申请列表展示，列表中包含待办预约申请和已办预约申请。支持查看当前预约申请详情，支持对预约申请进行同意或分流处理。
	
	
	

	
	
	预警消息功能检查
	（1）支持实时预警推送，待办消息中可展示最新预警消息。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持预警列表展示，展示当前中心所有待处置和已处置预警，可区分列表展示。支持在预警事件中进行实时视频播放以及视频录像回放，回溯预警时间点。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持历史预警展示，可点击历史预警按钮可跳转至预警管理页面，查看所有历史预警。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持消息提醒列表展示，展示所有消息提醒记录。
	
	
	

	
	
	在区人员统计功能检查
	（1）支持对办案区域内人员数量进行统计，可统计不同身份在区人员数量，包含办案人员，办案参与人，中心工作人员，嫌疑人。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持中心工作人员信息展示；支持树形结构展示当前中心勤务排班信息，包括中心领导、中心民警、中心工作人员；支持展示当前人员在区状态和展示当日排班情况。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持人员列表展示，在列表展示当前在区人员，包含办案人员列表、办案参与人列表、嫌疑人列表。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持人员索引功能，可通过姓名、人员分类、是否重点关注对人员列表进行筛选。
	
	
	

	
	
	
	（5）支持人员详情展示，展示人员基本信息，包含案件信息、人员分级信息等。
	
	
	

	
	
	
	（6）支持对嫌疑人进行提审操作，提审后系统自动分配审讯室，并生成提醒。
	
	
	

	
	
	
	（7）支持对嫌疑人进行取消提审操作，取消后系统自动分配候问室，并生成提醒。
	
	
	

	
	
	
	（8）支持展示嫌疑人入区登记信息，并可展示对应关联办案民警以及关联办案参与人。
	
	
	

	
	
	
	（9）支持展示嫌疑人人身检查详情，展示人体伤情点位以及伤情图片。
	
	
	

	
	
	
	（10）支持对嫌疑人人案关联功能，可在案件列表中选择案件进行关联，或者进行无案件编号人员类型标注。
	
	
	

	
	
	
	（11）支持查看嫌疑人在中心内所有文书汇总，包括随身物品代保管清单、人身安全检查笔录。
	
	
	

	
	
	
	（12）支持列表展示嫌疑人在中心内生成所有凭证信息，包含出入区凭证、临时出入区等，并可查看凭证详情。
	
	
	

	
	
	
	（13）支持列表展示嫌疑人的物品信息，并可查看物品详情及物品流转信息。
	
	
	

	
	
	
	（14）支持上传嫌疑人五项体检报告，包含血压、心电图、超声、血常规、胸片。
	
	
	

	
	
	
	（15）支持列表展示嫌疑人讯（询）问记录，记录中包含讯（询）问房间、讯（询）问时间、讯（询）问人。
	
	
	

	
	
	
	（16）支持流程记录展示，在时间轴上展示当前嫌疑人所有业务操作信息，包含操作时间、操作人员、操作结果。
	
	
	

	
	
	
	（17）支持送押信息展示，在列表中展示当前送押单，可点击送押单查看被送押嫌疑人详情。
	
	
	

	
	
	
	（18）支持预警记录展示，列表展示当前嫌疑人所有预警信息。
	
	
	

	
	
	
	（19）支持核验记录展示，核验记录中以红色高亮字体展示核验后变更的信息。
	
	
	

	
	
	
	（20）支持轨迹记录展示，列表展示当前嫌疑人在中心的行动轨迹信息，记录从入区至出区嫌疑人所有经过房间，以及在房间中的视频录像。
	
	
	

	
	
	3D地图应用功能检查
	（1）支持办案区场所3D展示功能，可对中心办案区整体进行三维建模，以虚拟场景还原办案区功能室分布情况。
	
	
	

	
	
	
	★（2）支持3D地图人员展示功能，在3D地图中展示当前办案区内所有人员位置信息，以不同图标、颜色展示不同人员身份。（需提供国家权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章佐证加以证明）
	
	
	

	
	
	
	★（3）支持3D地图人员头像展示功能，在3D地图上展示的人员图标可设置为其本人头像照片。（需提供国家权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章佐证加以证明）
	
	
	

	
	
	
	（4）支持3D地图监控设备展示功能，在3D地图中展示监控设备分布位置。
	
	
	

	
	
	
	（5）支持实时监控播放功能，点击3D地图中的监控设备图标可查看对应位置的实时监控画面。
	
	
	

	
	
	
	（6）支持监控录像回放功能，点击3D地图中的监控设备图标可查看对应位置的监控画面录像回
	
	
	

	
	
	
	（7）支持人员信息查看功能，点击3D地图中嫌疑人图标可查看嫌疑人详细信息、传唤倒计时时间及案件编号。
	
	
	

	
	
	
	（8）支持嫌疑人关联位置视频查看，在嫌疑人详情中，点击详情信息中的摄像头图标可调取嫌疑人当前位置的实时画面。
	
	
	

	
	
	
	（9）支持视频联动跟踪功能，在3D地图上打开嫌疑人视频画面后，嫌疑人在办案中心进行移动，监控画面可跟踪切换。
	
	
	

	
	
	
	（10）支持3D地图功能区展示，可在3D地图上可查看各功能区实时使用状态，以不同颜色色块展示占用、空闲状态。
	
	
	

	
	
	
	（11）支持3D地图预警联动功能，可在3D地图上实时展示预警关联区域，以不同颜色色块展示不同级别预警。
	
	
	

	
	
	
	（12）支持停用/启用功能室，可在3D图中对功能室状态进行停用、启用操作。
	
	
	

	
	
	
	（13）支持3D地图重置功能，可点击重置按钮，将地图显示角度还原至初始状态并居中显示。
	
	
	

	
	
	
	（14）支持3D地图纯净模式，可在3D地图展示时收起统计、功能组件，只对地图进行展示。
	
	
	

	
	
	
	（15）支持在3D地图中独立开启/关闭白名单、黑名单人员的实时定位展示。
	
	
	

	
	
	基于3D地图的入区申请管理功能检查
	（1）支持预约入区申请列表功能，可在3D地图预约入区列表中展示当前中心所有预约入区申请单
	
	
	

	
	
	
	★（2）支持预约入区申请审批功能，可在3D地图预约入区列表中进行预约入区申请单的审批和分流。（需提供国家权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章佐证加以证明）
	
	
	

	
	
	基于3D地图的离区申请管理功能检查
	（1）支持查看离区申请记录，可在3D地图离区审查列表中，查看离区申请，并可点击查看离区申请详情。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持离区申请审批功能，可在离区申请详情中进行离区审批，包括同意、驳回操作基于3D地图的送押单管理功能检查支持送押单查看功能，可在3D地图送押单列表中查看送押申请记录。
	
	
	

	
	
	基于3D地图的预警管理功能检查
	（1）支持预警统计功能，可在3D地图预警列表中对办案区域内预警数量进行统计，包括待处置、已处置。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持预警实时提醒功能，当收到办案区域内预警时，可实时在3D地图上以弹窗形式提醒。
	
	
	

	
	
	
	（3）支持功能室预警展示功能，可在3D地图上各功能室中展示该功能室的预警数量。
	
	
	

	
	
	
	（4）支持功能室预警列表展示，可点击3D地图上功能室查看该功能室预警列表，并可查看预警详情。
	
	
	

	
	
	
	（5）支持预警处置功能，可在预警详情中进行处置，包括属实、不属实操作。进行属实操作时必须关联责任人。
	
	
	

	
	
	基于3D地图的五项体检功能检查
	（1）支持人员索引功能，可在3D地图的五项体检列表中通过姓名、人员分类、是否重点关注对人员列表进行筛选。
	
	
	

	
	
	
	（2）支持人员状态列表展示，包括待体检、排队中、已体检列表。
	
	
	

	
	
	即将超期人员列表功能检查
	（1）支持在3D地图即将超期列表中展示即将超期人员信息，包含姓名、人员分级、倒计时、位置、办案单位。
	
	
	

	
	
	快捷跳转功能检查
	支持点击“中心运行情况大屏”快捷按钮跳转至中心运行情况大屏显示界面。
	
	
	

	3
	中心可视化执法大屏系统
	全局统计
	支持全局统计数据过滤，可根据日，月，年，场所（区县分局）进行数据条件切换，过滤目标数据，展示功能室占用情况统计使用率，展示执法办案中心预警处置情况，包含一二三级预警总数等，支持列表展示。展示执法办案中心在区人员情况，包含嫌疑人，办案人员，办案参与人等并增加嫌疑人不同业务状态数量统计展示。执法办案管理中心运行负荷趋势图。
	项
	1
	

	
	
	人员统计
	支持展示执法办案中心嫌疑人入区登记统计数据，点击查看嫌疑人列表明细信息。支持嫌疑人数据导出。图表化展示不同出区去向人员数量，统计图表展示各个出区去向详情。展示执法办案中心历史嫌疑人各个分局热力图展示，切换具体分局可以查看当前分局下各个办案单位人员热力图。
	
	
	

	
	
	案件统计
	支持案件情况统计监督，展示执法办案中心案件整体数量，图标展示案件类型，分类统计，展示常用案由top，展示折线图，支持案件详情查看以及案件监所，支持案件导出。支持不同维度过滤。
	
	
	

	
	
	物品统计
	支持展示执法办案中心物品总计数量、涉案物品数量、随身物品数量。展示不同出区去向统计。可视化图表形式展示最近时间段执法办案中心随身物品出库、入库随时间维度变化的趋势。展示物品列表支持不同条件的检索并支持导出
	
	
	

	
	
	预警统计
	展示执法办案中心预警数量总计、各个预警级别、预警处置情况数量统计。可视化图表形式展示执法办案中心三级预警的数量随时间段折线走势图。列表展示支持检索以及导出
	
	
	

	4
	执法办案移动端应用
	预约管理
	移动端的优势和便捷，系统提供了两种预约模式：“完善预约”与“简要预约”民警可以根据现场办案情况自行选择，同时提供给民警中心运行情况查询，实时查看中心负载情况。支持中心领导审核。
	项
	1
	

	
	
	待办管理
	领导通过移动端实时接收各种中心审批数据，不受物理位置限制，即可完成日常审批工作，让民警预约无需等待，提高办案效率。
	
	
	

	
	
	人员管理
	丰富的移动端使用功能，中心领导能够实时掌握中心运行情况，在可视化界面展示各个类型人员、场景、预警等数据，掌握每个对象在中心的状态，及时提醒中心工作人员规范工作。
	
	
	

	
	
	简报管理
	提供了简报查询功能，支持查看当前中心的晨晚报以及中心日报，让民警更加方便及时地掌握中心情况
	
	
	

	
	
	人员档案
	展示嫌疑人人员档案，展示嫌疑人基础信息，包含整个业务流程信息
	
	
	

	
	
	统计管理
	展示当前中心整体情况，可视化图表展示当前中心人员情况，包含分级分类，在区状态，案件类型等统计
	
	
	

	
	
	消息管理
	接收中心消息，包含所有的预约类消息提醒，所有业务类消息提醒，让民警更加实时地接收中心情况，嫌疑人状态，流程情况
	
	
	

	5
	案卷管理系统
	综合门户展现
	支持根据登录人信息展示当前单位内相关信息，例如工作提醒、待办任务及与登录人相关的关键业务汇总展现
	项
	1
	

	
	
	登记入库
	主要提供对行政、刑事类型案卷进行登记入库，保证案卷流转全程把控，系统通过调用案卷柜保存登记案卷，从而达到案卷统一管理，方便调阅等操作
	
	
	

	
	
	借用归还
	案卷借用模块提供当办案民警需要借用案卷时，填写案卷存放位置、提取人、借用原因、归还时间后提交指定审核员审批，审批通过后即可将案卷借用出库，当超出归还时间系统会进行预警信息提醒从流程上把控案卷借用规范
	
	
	

	
	
	内外部移送
	提供案卷进行内部、外部移交时，相关操作功能及信息留存
	
	
	

	
	
	风险预警
	针对案卷出库超期、归还超期、借用超期、移交超期等异常情况进行预警，具体功能为：风险预警列表、预警名称、预警状态、预警类型、案卷编号、预警时间、预警内容，管理人员可以通过风险预警提醒对异常情况进行实时跟踪处置，从而加强案卷日常管理以及案卷存放安全性
	
	
	

	6
	涉案财物管理系统
	物品登记
	提供针对涉案物品的登记入库功能，系统结合涉案物品柜保存涉案物品，对物品进行统一管理，集中存储
	项
	1
	

	
	
	提取归还
	支持对涉案物品的提取与归还信息进行登记，完成涉案物品随办案需求流转的信息留存
	
	
	

	
	
	内外部移送
	支持随案件办理过程需求对涉案物品进行内部单位的移送与外部单位移送的信息记录
	
	
	

	
	
	风险预警
	支持对涉案物品出库已到期、出库即将到期等风险情况进行监督
	
	
	

	7
	执法监督管理系统
	首页
	支持用户快捷查看待办任务、消息提醒、积分排名、预警列表等关键信息
	项
	1
	

	
	
	
	支持以列表形式展示当前登录人倒计时最短的7条待办任务，点击单条任务可打开详情页进行处理。
	
	
	

	
	
	
	支持以列表形式展示当前登录人未读的消息提醒，点击单条消息可查看详情。
	
	
	

	
	
	
	支持以排行列表形式展示当前登录人所属警种的积分排名情况，分局领导及市局领导支持按警种维度切换查看
	
	
	

	
	
	
	支持以列表形式展示当前登录人最新 的10条类型为超期警情、即将超期案件、即将超期人员、即将超期物品的预警，可按时间倒序排列。
	
	
	

	
	
	任务中心
	支持以列表形式查看当前登录人所有的待办任务和已办任务，支持任务处理、查看详情、导出等功能。
	
	
	

	
	
	
	支持新增任务，点击后弹出新增任务弹窗，需填写任务名称、任务内容、任务负责人、期望反馈时间，支持上传附件（pdf、word、excel、zip、jpg、jpeg、png 格式），填写完成后提交下发。
	
	
	

	
	
	
	支持问题上报，支持点击后弹出问题上报弹窗，需填写问题名称、问题内容、所属条线、问题责任人/责任单位，上传附件（必填），提交后根据所属条线分配至对应市局 / 分局警种处理。
	
	
	

	
	
	
	支持问题处理，支持弹出任务处理弹窗，展示当前任务所有节点内容，支持对任务进行处理。
	
	
	

	
	
	
	支持下发，点击后弹出下发任务弹窗，填写任务名称、任务内容、期望反馈时间、责任单位、责任人，支持上传附件，下发至指定角色的待办任务。
	
	
	

	
	
	
	支持法制评查，经分管领导审批同意后，流向法制部门，法制部门填写评查意见后，流转回来源部门，每个任务仅能流转一次法制评查。
	
	
	

	
	
	消息提醒
	支持以列表形式查看当前登录人的所有消息，包括议案邀请、督办通知、案件督办通知等，支持筛选、一键已读、查看详情等操作
	
	
	

	
	
	监督治理
	支持模型监督，系统通过智能算法模型对警情、案件数据进行深度解析，自动识别违规疑点和风险信息并生成问题，集中展示供相关人员核查处理，实现执法问题的智能预警和精准管控。
	
	
	

	
	
	
	支持预警处置，集中展示平台各预警模型生成的全量六要素相关预警内容，支持按多维度筛选，用户可及时处理预警信息，未按时处理的预警将自动生成执法问题下发处理。
	
	
	

	
	
	
	支持巡检检查，支持所队、分局法制员对警情、人员、案件质量、涉案物品、办案场所执法要素开展人工巡查检查，实现执法监督无死角。民警检查后，发现有问题，并将问题录入完毕后，点击此按钮提交至民警反馈。
支持各级法制员对警情处置全流程开展精细化人工核查，包括报警内容登记、处警反馈、警情定性、处置措施等关键节点，发现问题可发起整改通知；
支持各级法制员对案件办理全生命周期进行深度质检，包括案件定性、管辖权限、立案撤案、侦查措施、证据收集、法律适用、办案期限等核心质量要素；
支持各级法制员对涉案财物全链条管理进行精细化核查，包括罚没款、扣押款、保证金、冻结、查封、物品等；
支持各级法制员对涉案人员全周期管理进行深度核查，包括身份信息登记、出入区信息、相关案件信息等关键节点，支持关联案件查看相关人员信息。
支持民警在检查过程中发现的场所管理问题进行风险分级标注、截屏录屏固定证据、详细记录违规情节，即时生成整改督办单推送至场所管理责任单位和当班民警，明确整改时限与复验标准，并跟踪整改落实情况形成管理闭环。
	
	
	

	
	
	统计查询
	支持问题管理，对系统里所有问题的汇总，任务中心中任务类型为问题的，可以在此页面查看，支持查看详情。
	
	
	

	
	
	
	支持任务管理，对系统里所有任务的汇总，任务中心中任务类型为任务的，可以在此页面查看，支持查看详情。
	
	
	

	
	
	
	支持案件管理，可实现全量案件数据查询功能，所有案件编号均支持点击进入对应案件详情页；可将案件加入个人督办列表进行管理，支持添加检查，点击可跳转至人工检查页面，支持下发问题及新增检查记录。
	
	
	

	
	
	
	支持警情管理，系统以警情为维度，直观展示警情从受理、处置到办结的全流程信息。支持添加检查，点击可跳转至人工检查页面，支持下发检查问题、新增检查记录。
	
	
	

	
	
	
	支持涉案财物管理，支持警员到涉案财物管理模块对所属部门权限范围内可查看的所有涉案财物最新状态和情况进行查询核实。
	
	
	

	
	
	
	支持人员管理，支持用户对所有在库的案件相关人员及入区人员进行在线查询，并可查看人员详细信息。
	
	
	

	
	
	
	支持场所管理，支持用户对一站式场所进行在线监控查看，实时调取并查看各场所实时画面信息。
	
	
	

	
	
	中心大屏
	系统将根据登录用户角色自动判定统计数据基准，支持分局、所队二级统计维度；分局用户可查看本单位数据，并支持下钻查看下属所队维度数据。
	
	
	

	
	
	
	支持按日、周、月、季、年多种时间维度进行数据统计与展示，用户可在选定时间维度后自由选择对应时间范围。
	
	
	

	
	
	
	页面数据指标卡支持按条件选择切换统计维度，支持点击下钻查看对应维度数据，并可点击弹出对应类型的内容详情弹窗。
	
	
	

	
	
	
	支持案件统计指标展示，可展示当前单位维度及选定时间范围内的警情总数、警情转案率、刑事与行政案件立案数、结案数、结案率，以及刑事案件强制措施数量、行政处罚数量。
	
	
	

	
	
	
	支持刑事案件总览，按单位及时间范围统计，以分组柱状折线组合图展示刑事立案数、结案数、强制措施案件数及结案率；支持按结案率、强制措施案件数降序排列（默认按结案率），鼠标悬浮显示分局数据及环比，点击弹出对应案件列表弹窗。
	
	
	

	
	
	
	支持刑事案件办结率，支持按单位及时间范围统计，以环状图展示各类办结方式分布及数量，中间显示结案率，默认展示全市数据，支持分局筛选，点击弹出对应办结状态案件列表弹窗。
	
	
	

	
	
	
	支持执法六要素巡查情况，按单位维度及时间范围统计，以Tab页签切换七要素，用环状图展示巡查结果分布及总数，用堆积柱状图展示各分局巡查量、问题数、问题率及环比，默认按问题率降序排列，点击弹出对应问题列表弹窗。
	
	
	

	
	
	
	支持行政案件总览，按单位及时间范围统计，以分组柱状折线组合图展示行政立案数、结案数、行政处罚案件数及结案率，支持按结案率、行政处罚案件数降序排列（默认按结案率），鼠标悬浮显示分局数据及环比，点击弹出对应行政案件列表弹窗。
	
	
	

	
	
	
	支持行政案件办结率，支持按单位及时间范围统计，以环状图展示各类办结方式分布及数量，中间显示结案率，默认展示全区数据，支持筛选，点击弹出对应办结状态案件列表弹窗。
	
	
	

	
	
	质态分析
	支持突出问题分析大屏，对问题突出案件库内标注的突出问题开展综合分析，以图表形式向分局领导展示突出问题总览、数量占比、分类占比、数量变化趋势、来源占比、单位问题数排名等统计分析指标。
	
	
	

	
	
	
	支持问题突出案件库，系统建立问题分级分类管理机制，对人工巡查及智能预警问题实行“下发 — 整改 — 反馈 — 复核” 闭环处置，由分局法制部门最终审核；任务下发人可按问题严重程度、频次、整改难度及执法风险等维度综合研判，将执法顽疾、系统性风险、重大执法过错类突出问题一键标记纳入问题突出案件库重点管控。该案件库作为执法监督负面清单与重点关注池，集中展示突出问题清单，支持按单位、警种、问题类型、时段多维度检索、统计分析与趋势研判，为专项执法整治、精准督导问责、制度规范完善提供数据支撑，形成 “发现问题 — 整改反馈 — 突出入库 — 重点整治”的递进式监督格局。
	
	
	

	
	
	
	支持整改质效，分局登录后，展示该分局下属所有所队的整改质量数据。点击分局名称，可查看该分局下各所队名称及对应所队整改质量统计数据；分局登录后展示本分局下属所有所队整改效果数据，点击分局名称可查看该分局下各所队名称及对应整改质量效果数据；分局登录后展示本分局下属所有所队整改率总和，点击分局名称可查看该分局下各所队名称及对应整改率统计数据。
	
	
	

	
	
	
	支持一键通报，对触发预警或被下发问题的民警列入一键通报列表，初始状态为未通报，经小通报后状态为小通报，大通报后状态为大通报；大通报第一次姓名显示黑色，第二次橙色，第三次红色；民警问题处置完成后实时移出通报列表，通报状态分为未通报、小通报、大通报。
	
	
	

	
	
	
	支持执法档案，执法档案分为个人档案与单位档案，个人档案展示民警个人执法办案积分画像，单位档案展示本单位整体执法办案积分画像，单位积分为所属全体民警积分之和。
支持个人档案，进入个人档案页面，默认展示当前登录人本年度执法办案积分情况，支持下拉选择历史年份查看历史积分数据；
支持单位档案，进入单位档案页面，默认展示当前登录人所在单位本年度执法办案积分情况，支持下拉选择历史年份查看历史积分数据；根据单位显示多对应的数据，所队、分局；
支持积分排名，展示个人积分排名与单位积分排名。个人积分排名可切换所队、分局维度，展示警员对应层级总积分排名；单位积分排名可切换分局、所队维度，展示单位对应层级总积分排名。积分统计时间默认为本年，支持选择历史年份查询。
	
	
	

	
	
	
	支持积分管理，设置数量分、质量分、效率分、效果分、能力分5类积分配置项，实现案件及人员得分规则配置，并按角色区分积分指标落地权限。所有积分细则，仅分局有权限进行积分细则的新增、编辑和删除操作。
	
	
	

	
	
	
	支持人工加分，支持民警对积分规则外的得分情况进行在线申请，申请审批通过后会增加民警积分。
	
	
	

	
	
	
	支持领导或法制员对积分规则外的减分情况，对民警进行在线减分申请，申请审批通过后会减少对应的民警积分。
	
	
	

	8
	AI辅助研判能力
	警情涉及社区自动标注
	根据接处警信息自动识别该警情所涉及的社区
	项
	1
	

	
	
	警情细类自动标注
	依托报警及处警信息自动分级归类，设置行政治安、交通、警务咨询、纠纷、举报等一级警情，并逐层细化二、三级细分类别。
	
	
	

	
	
	警情特征识别
	依据接处警信息自动识别警情涉黄、涉毒、家暴、性侵、未成年人、涉妇女失踪、涉疑似被侵害失踪、涉家暴、涉家暴妇女、涉性侵、涉性侵未成年人等40多类特征
	
	
	

	
	
	警情紧急程度智能分级
	参照公安接处警工作相关行业规范、社会治安应急处置分级通用标准，结合涉民生、高危风险、个人极端、公共安全等各类警情的风险等级，将警情紧急程度统一划分为四级梯度，由高至低依次为：特级紧急、一级紧急、二级一般、三级普通，并自动识别当前警情紧急程度。
	
	
	

	
	
	警情信息智能归纳
	以警情原始描述、现场人员详情、历史关联案情为分析依据，对零散信息进行归纳浓缩，输出简短规范的案情总结文本。
	
	
	

	
	
	警情关联法条智能推送
	自动关联该起警情所适配的法律法规以及对应条款，实现警情与法条的智能化自动挂钩，为处警办案处置提供规范的法律依据支撑。
	
	
	

	9
	大模型应用开发能力
	
	大模型应用开发能力需本地化部署。为满足面向生成式人工智能服务提供者的准入管理，需依据《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，完成“国家网信办生成式人工智能服务备案”。
	项
	1
	

	
	
	大模型管理
	支持展示不同模型供应商，并支持基于模型供应商创建模型。
	
	
	

	
	
	用户管理
	支持展示用户姓名、当前所在团队、角色配置，支持切换团队、重置密码、登出等操作。
	
	
	

	
	
	角色管理
	支持管理角色，支持关联角色和功能菜单权限，方便后续对用户的功能菜单权限进行管理。
	
	
	

	
	
	团队管理
	支持团队协作，展示当前用户的团队成员，支持邀请其他用户成为团队成员，并支持对团队成员的工作室、知识库、工具等功能的操作权限进行控制。
	
	
	

	
	
	敏感词管理
	支持敏感词管理功能可自动检测和屏蔽不当内容，支持维护敏感词，问答时若内容包含敏感词则拒绝回答。
	
	
	

	
	
	智能体广场
	展示全部已发布的智能体，支持根据分类展示、顺序调整、类别设置。
	
	
	

	
	
	智能体管理
	智能体的发布需经过审核流程，该功能支持有权限的用户审核待发布的智能体，审核通过的在智能体广场展示；针对已发布的智能体，支持下架处理。
	
	
	

	
	
	工作室
	支持对话、Agent、对话流、工作流、提示词等核心功能，用户可依据自身需求，灵活运用这些子功能，打造贴合实际业务与场景的智能体应用。
	
	
	

	
	
	知识库
	支持大模型知识库的高效管理和优化。用户可以上传通用文件和QA问答内容，系统提供自动分段和自定义分段两种模式，满足不同场景需求。
需搭建本地法律法规知识库。
	
	
	

	10
	OCR识别能力
	
	支持中文简体，繁体，英文，数字，手写字体的混合识别，支持JPG、PNG、JPEG、GIF、BMP、TIF、GIF和PDF等多种格式材料的抽取，最终基于识别结果生成双层PDF，或直接返回文本文档，支持输出TXT、PDF等多种格式文件，PDF支持对原始图片进行格式还原。核心功能包含：
1、OCR识别：支持对各类型格式的材料进行ocr识别；
2、手写体识别：支持常见的手写体材料识别。
	项
	1
	

	11
	卷宗审查能力
	图像质量审查
	依托图像检测能力，对案件卷宗图片文件进行智能检测，获取图像质量检测结果信息。
	项
	1
	

	
	
	签字盖章审查
	依托签字捺印盖章检测能力，针对案件特定的卷宗材料进行智能检测，获取材料是否存在签字、捺印、签章信息。
	
	
	

	12
	三方系统对接
	1.按照公安信息化建设一部门一平台的建设要求，执法办案系统要和盐城市公安局大丰分局现有情指行一体化平台对接，实现统一门户管理应用，具体要做到：一是统一用户权限管理，由情指行平台提供接口给执法办案系统集成应用，实现系统用户、权限的统一管理；二是统一日志管理，执法办案平台要按照公安信息化建设要求记录系统各类日志信息，并提供接口实现系统操作日志的统一汇聚管理；三是统一消息值守，即执法办案系统由需要民警值守处置的各类信息，按照规范提供消息通道，以及快速处置接口，由情指行一体化平台实现工作信息统一值守、快速处置。
2.执法办案系统需与项目中采购的智能随时物品管理柜、智能门显信息管理终端、智能涉案物品柜、智能卷宗管理柜、信息交互终端、刻录终端、CTU仓储机器人、数字签名指纹捺印等设备进行无缝对接，实现平台对前端设备的远程控制、物品登记管理、运维管理、数据统计、日志统计等功能。
3.执法办案系统须无缝对接警综系统获取警情、执法办案、统计分析等平台需要的所有数据。
以上三项对接费用由投标人自行承担。
	
	项
	1
	

	13
	监督点功能定制
	一级
	二级
	三级
	项
	1
	四级

	
	
	一、警情监督点
	
	
	

	
	
	接处警
	警情处置不规范
	应出警而未出警
	
	
	

	
	
	
	
	应受未受识别
	
	
	

	
	
	
	
	警情降格处理识别
	
	
	

	
	
	
	
	处警信息填写不规范识别
	
	
	

	
	
	
	
	处警不及时
	
	
	

	
	
	
	
	警情处置超8小时未反馈
	
	
	

	
	
	
	
	所领导12小时未审批
	
	
	

	
	
	
	
	纠纷类警情未按规定上传调解协议书
	
	
	

	
	
	
	
	纠纷类警情涉警人员录入少于两人
	
	
	

	
	
	
	
	简要警情反馈内容与报警人不一致（疑似案件类警情的）
卖淫、嫖娼、小姐、淫、秽、嫖、毒友、匕首等58个
	
	
	

	
	
	
	
	24小时内未上传执法音视频录像资料
	
	
	

	
	
	
	
	单个警情下所有执法音视频总和少于5分钟
	
	
	

	
	
	
	
	未上传2台执法音视频录像资料
	
	
	

	
	
	
	
	执法音视频上传中断
	
	
	

	
	
	
	
	三级预警反馈、问题通报所队整改、通报分管所领导、通报分管局领导
	
	
	

	
	
	
	
	对重点娼赌毒黄、涉伤类、侵财类等警情筛选。
	
	
	

	
	
	
	
	重复警情中，重复涉警人员、重复地点、重复报警内容筛选
	
	
	

	
	
	
	
	各类审批后的警情统计功能
	
	
	

	
	
	接报案不规范
	落实“三个当场”不到位
	未当场进行网上接报案登记
	
	
	

	
	
	
	
	未当场接受证据材料
	
	
	

	
	
	
	
	未当场出具回执并告知查询案件进展情况和投诉举报监督的方式和途径
	
	
	

	
	
	
	未落实首接责任制
	应当接收未接收
	
	
	

	
	
	
	
	应当移交未移交
	
	
	

	
	
	
	
	诱导报案人放弃报案或推诿
	
	
	

	
	
	
	接报案阶段证据固定不到位
	应询问未询问
	
	
	

	
	
	
	
	对涉及未成年人或者国家秘密、商业秘密、个人隐私等未在接报案进行询问
	
	
	

	
	
	
	
	未在接报案场所开展接报案工作
	
	
	

	
	
	
	接报审批不及时
	非疑难复杂案件，接报审批超24小时
	
	
	

	
	
	
	
	疑难复杂案件，接报审批超3日
	
	
	

	
	
	二、涉案财物监督点
	
	
	

	
	
	涉案物品管理不规范
	保管不规范
	应入库未入库
	
	
	

	
	
	
	
	未在24小时内及时入库
	
	
	

	
	
	
	
	未在作出相应处理后及时出库
	
	
	

	
	
	
	
	临时出库后未按规定及时入库
	
	
	

	
	
	
	登记不规范
	入出库流程不登记、登记不如实或账库不符
	
	
	

	
	
	
	
	涉案物品特征、数量、名称等信息未规范登记或登记不清不全、登记错误
	
	
	

	
	
	
	处置不规范
	撤销案件、终止侦查后涉案物品未处置
	
	
	

	
	
	
	处置不规范
	应先行处置未先行处置
	
	
	

	
	
	随身财物管理不规范
	保管不规范
	应代为保管未保管或不应代为保管而保管
	
	
	

	
	
	
	
	未集中保管或办案民警自行保管
	
	
	

	
	
	
	登记不规范
	入出库流程不登记、登记不如实或账库不符
	
	
	

	
	
	
	
	随身财物特征、数量、名称等信息未规范登记或登记不清不全、登记错误
	
	
	

	
	
	
	处理不规范
	涉案人员已离开公安机关的，应返还未返还
	
	
	

	
	
	
	
	涉案人员已被移送其他部门、场所的，应移交未移交或应接受未接受
	
	
	

	
	
	三、案件管理监督点
	
	
	

	
	
	纸质卷宗制作、保管不规范
	纸质卷宗制作、保管不规范
	未在规定时限内完成纸质卷宗制作
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗缺少材料
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗内文书材料破损
	
	
	

	
	
	
	
	当事人该捺印不捺印、捺印无法辨认或随意使用校对章，民警该签名不签名
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗（含光盘、书证等）归档保管不及时
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗（含光盘、书证等）入库登记不规范
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗（含光盘、书证等）未分类集中存放管理
	
	
	

	
	
	
	
	纸质卷宗（含光盘、书证等）出借、归还、移交等流转不记录
	
	
	

	
	
	电子卷宗制作、保管不规范
	电子卷宗制作、保管不规范
	文书材料上传不及时
	
	
	

	
	
	
	
	未在规定时限内完成电子卷宗制作
	
	
	

	
	
	
	
	电子卷宗缺少材料
	
	
	

	
	
	
	
	电子卷宗内文书材料扫描件不清晰
	
	
	

	
	
	
	
	电子卷宗与纸质卷宗不符
	
	
	

	
	
	
	
	电子卷宗归档不规范
	
	
	

	
	
	
	笔录制作、关联不规范
	笔录关联错误或随意关联至同一警情
	
	
	

	
	
	
	
	笔录关联错误或随意关联至同一案件
	
	
	

	
	
	
	视音频上传、关联不规范
	视音频未上传、关联至警情、案件
	
	
	

	
	
	四、行政案件监督点
	
	
	

	
	
	简易程序（当场处罚）不规范
	超范围适用简易程序（当场处罚）
	对有违法行为的个人处两百元以上罚款
	
	
	

	
	
	
	
	对有违法行为的法人或其他组织处三千元以上罚款
	
	
	

	
	
	
	
	对违反出境入境管理行为人处五百元以上罚款
	
	
	

	
	
	
	
	对涉及卖淫案件适用简易程序（当场处罚）
	
	
	

	
	
	
	
	对涉及嫖娼案件适用简易程序（当场处罚）
	
	
	

	
	
	
	
	对涉及赌博案件适用简易程序（当场处罚）
	
	
	

	
	
	
	
	对涉及毒品案件适用简易程序（当场处罚）
	
	
	

	
	
	
	当场处罚未录音录像
	
	
	
	

	
	
	
	当场处罚无正当理由未全程不间断记录或应当记录的内容未记录
	
	
	
	

	
	
	
	当场处罚视音频资料保存未达六个月
	
	
	
	

	
	
	
	当场处罚主体不适格，由民警单人执法或仅由警务辅助人员、不具备执法资格的人员开展执法
	
	
	
	

	
	
	
	当场处罚送达不规范
	当场处罚未送达
	
	
	

	
	
	
	
	当场处罚送达不及时
	
	
	

	
	
	
	当场收缴不规范
	当场收缴罚款不到位
	
	
	

	
	
	
	
	当场收缴违禁品不到位
	
	
	

	
	
	快速办理不规范
	超范围适用快速办理
	对违法嫌疑人系盲、聋、哑人的适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	
	对违法嫌疑人系未成年人的适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	
	对违法嫌疑人系疑似精神病人的适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	
	对依法应当适用听证程序的适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	
	对可能做出十日以上行政拘留处罚的适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	快速办理告知不到位
	未书面告知违法嫌疑人快速办理的相关规定
	
	
	

	
	
	
	
	未征得违法嫌疑人同意适用快速办理
	
	
	

	
	
	
	快速办理未在违法嫌疑人到案后四十八小时内作出处理决定
	
	
	
	

	
	
	立案不规范
	立案不规范
	不符合立案条件错误立案
	
	
	

	
	
	
	
	刑事降格行政立案
	
	
	

	
	
	
	
	违反案件管辖规定立案
	
	
	

	
	
	
	
	立案案由明显错误的
	
	
	

	
	
	
	
	易出问题、有争议的案件立案未由法制部门审核
	
	
	

	
	
	
	
	未按期作出立案决定
	
	
	

	
	
	
	
	立案后未按规定告知
	
	
	

	
	
	
	不予立案不规范
	符合立案条件错误不予立案
	
	
	

	
	
	
	
	易出问题、有争议的案件不予立案未由法制部门审核
	
	
	

	
	
	
	
	未按期作出不予立案决定
	
	
	

	
	
	
	
	不予立案后未按规定告知
	
	
	

	
	
	
	立案阶段初侦初查不到位
	
	
	
	

	
	
	权利保护不到位
	回避不规范
	公安机关负责人应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	办案民警应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	鉴定人应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	翻译人员应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	回避申请未按规定答复
	
	
	

	
	
	
	当事人权利保护不到位
	作出行政处理前，应当告知未告知
	
	
	

	
	
	
	
	对当事人提出的陈述和申辩应复核未复核
	
	
	

	
	
	调查取证不规范
	调取证据不规范
	调取证据法律文书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	调取证据清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	调取证据未录音录像
	
	
	

	
	
	
	传唤不规范
	无证传唤
	
	
	

	
	
	
	
	传唤超期限
	
	
	

	
	
	
	
	延长传唤期限未审批
	
	
	

	
	
	
	
	异地传唤
	
	
	

	
	
	
	
	连续传唤
	
	
	

	
	
	
	
	应传唤未传唤
	
	
	

	
	
	
	
	批准传唤后未及时落实抓捕措施
	
	
	

	
	
	
	
	传唤告知不规范
	
	
	传唤未告知理由和法律依据

	
	
	
	
	
	
	
	传唤未告知救济途径

	
	
	
	
	传唤未通知家属或通知不及时
	
	
	

	
	
	
	
	强制传唤不规范
	
	
	违规强制传唤

	
	
	
	
	
	
	
	强制传唤未经审批

	
	
	
	询问违法嫌疑人不规范
	应询问未询问
	
	
	

	
	
	
	
	不应询问而询问
	
	
	

	
	
	
	
	立案前违规询问
	
	
	

	
	
	
	
	违法嫌疑人到案后未及时开展询问
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其父母或其他监护人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其成年亲属或其他合适成年人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问聋哑违法嫌疑人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	询问不通晓当地语言文字的违法嫌疑人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	询问未按规定在办案场所进行
	
	
	

	
	
	
	
	首次询问前未告知权利义务或告知不全
	
	
	

	
	
	
	
	询问违法嫌疑人未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	询问同步录音录像不规范
	
	
	询问应录音录像未录音录像

	
	
	
	
	
	
	
	询问开始时未告知违法嫌疑人将对询问过程进行全程录音录像

	
	
	
	
	
	
	
	告知录音录像情况未在询问笔录中记载

	
	
	
	
	询问笔录高度雷同存在复制粘贴现象
	
	
	

	
	
	
	
	询问过程中采取刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗等非法手段
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录未交被问人核对或宣读
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录办案人员未签名
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录被问人未签名、捺印
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录未记载违法嫌疑人陈述申辩
	
	
	

	
	
	
	
	对当事人提出的陈述申辩意见应复核未复核
	
	
	

	
	
	
	询问被侵害人和其他证人不规范
	应询问未询问
	
	
	

	
	
	
	
	未及时开展询问
	
	
	

	
	
	
	
	对不能被作为证人的人员进行询问
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其法定代理人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其成年亲属或其他合适成年人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问聋哑证人、被侵害人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	询问不通晓当地语言文字的证人、被侵害人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	首次询问前未告知权利义务或告知不全
	
	
	

	
	
	
	
	询问证人、被侵害人未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年证人、被侵害人言语不当
	
	
	

	
	
	
	
	询问同步录音录像不规范
	
	
	询问应录音录像未录音录像

	
	
	
	
	询问笔录高度雷同存在复制粘贴现象
	
	
	

	
	
	
	
	以引诱等形式询问取证的
	
	
	

	
	
	
	
	采用暴力、威胁、欺骗或非法限制人身自由等非法方法询问证人、被侵害人
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录未交被问人核对
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录办案人员未签名
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录被问人未签名、捺印
	
	
	

	
	
	
	勘验不规范
	应勘验未勘验
	
	
	

	
	
	
	
	未依法开展勘验
	
	
	

	
	
	
	检查不规范
	应检查未检查
	
	
	

	
	
	
	
	未依法开展检查
	
	
	

	
	
	
	
	检查未制作检查笔录
	
	
	

	
	
	
	
	原始伤情记录不规范
	
	
	未按规定制作《体表原始伤情记录表》

	
	
	
	
	
	
	
	未规范拍摄伤情照片

	
	
	
	证据保全－扣押、扣留不规范
	应扣押、扣留未扣押、扣留
	
	
	

	
	
	
	
	不应扣押、扣留而扣押、扣留
	
	
	扣押、扣留与案件无关的物品

	
	
	
	
	
	
	
	非因鉴定必须，扣押、扣留公民个人及其所扶养家属的生活必需品

	
	
	
	
	
	
	
	非因鉴定必须，扣押、扣留被侵害人或者善意第三人合法占有的财产

	
	
	
	
	未经审批扣押、扣留
	
	
	

	
	
	
	
	解除扣押、扣留、发还不及时
	
	
	

	
	
	
	
	扣押、扣留、解除、发还未制作法律文书
	
	
	

	
	
	
	
	扣押、扣留未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	扣押未当场制作清单
	
	
	

	
	
	
	
	扣押无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	扣押见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	扣押未录音录像
	
	
	

	
	
	
	
	扣押、扣留超期限
	
	
	

	
	
	
	
	延长扣押、扣留期限审批不规范
	
	
	

	
	
	
	
	延长扣押、扣留期限未书面告知当事人
	
	
	

	
	
	
	
	扣押、扣留后鉴定期间未书面告知当事人
	
	
	

	
	
	
	证据保全－查封不规范
	应查封未查封
	
	
	

	
	
	
	
	不应查封而查封
	
	
	查封与违法行为无关的场所、设施

	
	
	
	
	
	
	
	查封公民个人及其所扶养家属的生活必需品

	
	
	
	
	重复查封
	
	
	

	
	
	
	
	未经审批查封
	
	
	

	
	
	
	
	解除查封不及时
	
	
	

	
	
	
	
	查封、解除未制作法律文书
	
	
	

	
	
	
	
	查封未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	查封未当场制作清单
	
	
	

	
	
	
	
	查封无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	查封见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	查封超期限
	
	
	

	
	
	
	
	延长查封期限审批不规范
	
	
	

	
	
	
	
	延长查封期限未书面告知当事人
	
	
	

	
	
	
	
	查封后鉴定期间未书面告知当事人
	
	
	

	
	
	
	证据保全－冻结不规范
	应冻结未冻结
	
	
	

	
	
	
	
	不应冻结而冻结
	
	
	超权限冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超范围冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超数额冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超时限冻结

	
	
	
	
	未经审批冻结或超越审批权限冻结
	
	
	

	
	
	
	
	解除冻结不及时
	
	
	

	
	
	
	证据保全－抽样取证不规范
	应抽样取证未抽样取证
	
	
	

	
	
	
	
	抽样取证不规范
	
	
	

	
	
	
	证据保全－先行登记保存不规范
	应先行登记保存未先行登记保存
	
	
	

	
	
	
	
	先行登记保存不规范
	
	
	

	
	
	
	
	先行登记保存超期限
	
	
	

	
	
	
	鉴定不规范
	应鉴定未鉴定
	
	
	应伤情鉴定未伤情鉴定

	
	
	
	
	
	
	
	应价格认定未价格认定

	
	
	
	
	
	
	
	应精神病鉴定未精神病鉴定

	
	
	
	
	
	
	
	其他应鉴定未鉴定

	
	
	
	
	未及时委托鉴定
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定作出鉴定意见、出具鉴定文书
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定告知鉴定意见
	
	
	

	
	
	
	
	未及时告知鉴定意见
	
	
	

	
	
	
	
	未将不准予重新鉴定情况书面通知申请人
	
	
	

	
	
	
	
	应血液酒精含量检验未检验
	
	
	当事人当场对呼气酒精测试结果提出异议

	
	
	
	
	
	
	
	当事人拒绝配合呼气酒精测试

	
	
	
	
	
	
	
	呼出气体酒精含量检测结果显示达到醉酒标准

	
	
	
	
	
	
	
	涉嫌饮酒后驾驶机动车发生交通事故

	
	
	
	
	血液酒精含量检验未通知家属
	
	
	

	
	
	
	
	酒精含量鉴定送检不及时
	
	
	

	
	
	
	
	未将不准予重新检验情况书面通知申请人
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定告知酒精检测、检验意见
	
	
	

	
	
	
	
	未及时告知酒精检测、检验意见
	
	
	

	
	
	
	辨认不规范
	应辨认未辨认
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	陪衬照片、陪衬物不符合要求
	
	
	陪衬对象数量不符合要求

	
	
	
	
	辨认无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	辨认见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未录音录像
	
	
	

	
	
	
	办案协作不规范
	未制作办案协作函件
	
	
	

	
	
	
	
	异地执行传唤协作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	远程视频询问、处罚前告知不规范
	
	
	

	
	
	
	
	委托异地代为办理不规范
	
	
	委托代为询问不规范

	
	
	
	
	
	
	
	委托代为辨认不规范

	
	
	
	
	
	
	
	委托代为处罚前告知不规范

	
	
	
	
	
	
	
	委托代为接收自行书写材料不规范

	
	
	
	
	
	
	
	委托代为调取电子数据不规范

	
	
	
	其他调查取证、证据收集不到位
	违法行为人陈述、检举、揭发能查证未查证或未依法处理
	
	
	

	
	
	
	
	违法犯罪事实、线索能查证未查证
	
	
	

	
	
	
	
	涉及法定从重、从轻、减轻或不予处罚的证据应收集未收集
	
	
	

	
	
	
	
	未及时取证影响案件处理
	
	
	

	
	
	
	
	其他应收集证据未收集
	
	
	

	
	
	案件处理不规范
	治安调解不规范
	超范围调解或不符合调解条件而调解
	
	
	对非因民间纠纷引起且情节较轻的违反治安管理行为进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对雇凶伤害他人的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对结伙斗殴的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对寻衅滋事的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对多次实施违反治安管理行为的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对当事人明确表示不愿意调解处理的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的进行调解

	
	
	
	
	
	
	
	对调解过程中违法嫌疑人逃跑的进行调解

	
	
	
	
	调解主体不适格
	
	
	调解主体不在场

	
	
	
	
	
	
	
	未成年当事人其父母或其他监护人不在场

	
	
	
	
	
	
	
	委托调解不合法

	
	
	
	
	
	
	
	未由民警主持治安调解

	
	
	
	
	调解文书不规范
	
	
	调解文书制作不规范

	
	
	
	
	
	
	
	调解过程应记录未记录

	
	
	
	
	调解视音频记录不规范
	
	
	调解应录音录像未录音录像

	
	
	
	
	调解不及时
	
	
	对不需要伤情鉴定或价格认定的，未在立案后三日内完成调解

	
	
	
	
	
	
	
	对需要伤情鉴定或价格认定的，未在鉴定文书或价格认定意见出具后三日内完成调解

	
	
	
	
	
	
	
	一次调解不成再次调解未在第一次调解后七个工作日内完成

	
	
	
	
	调解不成未处理
	
	
	调解协议履行期满三日内，未了解协议履行情况 

	
	
	
	
	
	
	
	调解未达成调解协议或调解达成协议不履行后未处理

	
	
	
	
	
	
	
	对违法行为造成的损害赔偿纠纷调解不成未告知当事人依法提起民事诉讼

	
	
	
	听证不规范
	要求举行听证权利应告知未告知
	
	
	

	
	
	
	
	未及时作出是否受理听证决定
	
	
	

	
	
	
	
	未及时送达《举行听证通知书》
	
	
	

	
	
	
	
	听证主持人、听证员或记录员主体不适格
	
	
	

	
	
	
	
	听证举行不及时
	
	
	

	
	
	
	
	听证程序不规范
	
	
	

	
	
	
	
	中止听证不规范
	
	
	

	
	
	
	
	终止听证不规范
	
	
	

	
	
	
	
	听证报告书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	行政处理决定不规范
	只有本人陈述且没有其他证据证明而作出行政处理决定
	
	
	

	
	
	
	
	超过追究时效而给予行政处罚
	
	
	

	
	
	
	
	错误适用行政处罚决定书作出不予处罚决定
	
	
	

	
	
	
	行政处罚决定错误
	对不满十四周岁的人，未依法作出不予行政处罚决定
	
	
	

	
	
	
	
	对不满十四周岁的人，未责令其监护人严加管教或未在《不予行政处罚决定书》中载明
	
	
	

	
	
	
	
	对已满十四周岁不满十八周岁的人，未依法从轻或减轻
	
	
	

	
	
	
	
	对已满十四周岁不满十六周岁的人不予刑事处罚的，未责令其家长或监护人加以管教
	
	
	

	
	
	
	
	对已满十四周岁不满十六周岁的人不予刑事处罚的，未依照相关规定予以治安管理处罚
	
	
	

	
	
	
	
	对实施严重不良行为的未成年人的父母或其他监护人不依法履行监护职责的，应训诫未训诫
	
	
	

	
	
	
	
	对实施严重不良行为的未成年人的父母或其他监护人不依法履行监护职责的，应责令接受家庭教育指导未责令
	
	
	

	
	
	
	
	对精神病人、智力残疾人在不能辨认或不能控制自己行为时有违法行为的，未依法作出不予行政处罚决定
	
	
	

	
	
	
	
	对精神病人、智力残疾人在不能辨认或不能控制自己行为时有违法行为的，未责令其监护人严加看管或治疗，或未在《不予行政处罚决定书》中载明
	
	
	

	
	
	
	
	对间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，未依法作出行政处罚
	
	
	

	
	
	
	
	对违法行为人的同一个违法行为，给予两次以上罚款的行政处罚
	
	
	

	
	
	
	
	同一个违法行为违反多个法律规范给予罚款处罚的，未按罚款数额高的规定处罚
	
	
	

	
	
	
	
	应合并执行未合并执行
	
	
	

	
	
	
	
	合并执行行政拘留处罚超二十日
	
	
	

	
	
	
	
	量罚违反裁量基准规定
	
	
	

	
	
	
	行政处罚程序不到位
	处罚前应当告知未告知
	
	
	

	
	
	
	
	处罚前告知内容不符合要求
	
	
	处罚前告知未告知拟作出的行政处罚内容

	
	
	
	
	
	
	
	处罚前告知未告知拟作出的行政处罚事实

	
	
	
	
	
	
	
	处罚前告知未告知拟作出的行政处罚理由

	
	
	
	
	
	
	
	处罚前告知未告知拟作出的行政处罚依据

	
	
	
	
	处罚前应公告告知未公告告知
	
	
	

	
	
	
	
	公告告知未满7日即作出行政处罚决定
	
	
	

	
	
	
	
	处罚前告知后剥夺当事人陈述、申辩、听证等权利
	
	
	

	
	
	
	
	处罚前告知后对当事人提出的陈述和申辩应复核未复核
	
	
	

	
	
	
	
	因违法嫌疑人陈述、申辩给予更重的处罚
	
	
	

	
	
	
	
	行政处理决定应法制审核未法制审核
	
	
	

	
	
	
	
	行政处理决定审批不到位
	
	
	

	
	
	
	
	行政处理决定应集体讨论未集体讨论
	
	
	

	
	
	
	
	对县级以上人大代表予以行政拘留，作出行政处罚决定前未经该级人大主席团或人大常委会许可
	
	
	

	
	
	
	
	对乡镇人大代表予以行政拘留，作出行政处罚决定后未立即报告乡镇人民代表大会
	
	
	

	
	
	
	
	行政处罚决定书制作不规范
	
	
	行政处罚决定书明显遗漏在案证据证明的违法事实

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书明显遗漏在案证据证明的违法情节

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书认定的违法事实、情节与在案证据明显矛盾

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书认定的违法行为与违法事实明显矛盾

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书未载明共同违法案件中不同嫌疑人的地位、作用，分别提出处理意见

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书未提出涉案财物处置意见

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书引用法律依据错误

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书其他内容错误

	
	
	
	
	行政处罚决定书、不予行政处罚决定书送达不规范
	
	
	行政处罚决定书、不予行政处罚决定书应送达被处理人未送达

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书、不予行政处罚决定书未及时送达被处理人

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书、不予行政处罚决定书应送达被侵害人未送达

	
	
	
	
	
	
	
	行政处罚决定书、不予行政处罚决定书未及时送达被侵害人

	
	
	
	
	行政拘留处罚决定未通知被处罚人家属
	
	
	

	
	
	
	
	对机关事业单位工作人员作出行政拘留处罚决定未在五日内通知其所在单位
	
	
	

	
	
	
	
	对社区矫正对象决定行政拘留处罚，未及时通知相关单位
	
	
	

	
	
	
	
	超期限办案
	
	
	一般治安处罚案件超三十日

	
	
	
	
	
	
	
	案件重大复杂治安处罚案件超三十日未延长

	
	
	
	
	
	
	
	其他行政处罚案件超九十日

	
	
	
	
	因客观原因无法作出行政处理决定未向被侵害人说明情况
	
	
	

	
	
	
	涉案财物处理不规范
	应收缴未收缴
	
	
	

	
	
	
	
	不应收缴而收缴
	
	
	

	
	
	
	
	收缴主体错误
	
	
	

	
	
	
	
	收缴物品清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	收缴物品清单未送达当事人
	
	
	

	
	
	
	
	应追缴未追缴
	
	
	

	
	
	
	
	不应追缴而追缴
	
	
	

	
	
	
	
	追缴主体错误
	
	
	

	
	
	
	
	追缴的财物应退还被侵害人未退还
	
	
	

	
	
	
	
	追缴物品清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	追缴物品清单未送达当事人
	
	
	

	
	
	
	
	应没收未没收
	
	
	

	
	
	
	
	不应没收而没收
	
	
	

	
	
	
	
	没收主体错误
	
	
	

	
	
	
	
	没收违法所得、非法财物清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	没收违法所得、非法财物清单未送达当事人
	
	
	

	
	
	
	
	收缴、追缴、没收的财物应处理未处理
	
	
	

	
	
	
	
	收缴、追缴、没收的财物未及时处理
	
	
	

	
	
	
	执行不规范
	应催告未催告
	
	
	

	
	
	
	
	违规催告
	
	
	

	
	
	
	
	催告书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	催告书送达不规范
	
	
	

	
	
	
	
	应强制执行未强制执行
	
	
	

	
	
	
	
	违规强制执行
	
	
	

	
	
	
	
	行政强制执行决定书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	行政强制执行决定书送达不规范
	
	
	

	
	
	
	
	应代履行未代履行
	
	
	

	
	
	
	
	违规代履行
	
	
	

	
	
	
	
	代履行决定书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	代履行决定书送达不规范
	
	
	

	
	
	
	
	应停止代履行未停止
	
	
	

	
	
	
	
	代履行未派员到场监督
	
	
	

	
	
	
	
	达成执行协议不规范
	
	
	

	
	
	
	
	应申请强制执行未申请强制执行
	
	
	

	
	
	
	
	违规申请强制执行
	
	
	

	
	
	
	
	强制执行申请书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	应中止执行未中止
	
	
	

	
	
	
	
	不应中止执行而中止
	
	
	

	
	
	
	
	应恢复执行未恢复
	
	
	

	
	
	
	
	应终结执行未终结
	
	
	

	
	
	
	
	不因终结执行而终结
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓或分期缴纳罚款不规范
	
	
	

	
	
	
	
	加处罚款总额超出罚款数额
	
	
	

	
	
	
	
	行政拘留应执行未执行
	
	
	

	
	
	
	
	行政拘留执行不及时
	
	
	

	
	
	
	
	错误执行行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	无法定事由不予收押
	
	
	

	
	
	
	
	违法提前解除或到期不及时解除行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	未予作出行政拘留处罚决定当日执行行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	行政拘留执行期限计算错误
	
	
	

	
	
	
	
	执行行政拘留后查明涉嫌刑事犯罪，未在行政拘留执行完毕后再采取刑事强制措施
	
	
	

	
	
	
	
	对同时被决定行政拘留和社区戒毒或强制隔离戒毒的，未先执行行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	对符合不执行行政拘留条件的人员执行行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	对不符合条件的人员不执行行政拘留
	
	
	

	
	
	
	
	对未成年违法行为人不执行行政拘留，未依法采取训诫、责令具结悔过等矫治教育措施
	
	
	

	
	
	
	
	对未成年违法行为人不执行行政拘留，未会同单位、学校、家庭、村居委员会、未成年人保护组织等进行帮教
	
	
	

	
	
	
	
	应停止执行行政拘留未停止
	
	
	

	
	
	
	
	不应停止执行行政拘留而停止
	
	
	

	
	
	
	
	决定暂缓执行行政拘留，同时责令同一被处罚人提出担保人或缴纳保证金
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留担保人不符合条件
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留保证金不符合条件
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留决定不及时作出
	
	
	

	
	
	
	
	不应当暂缓执行行政拘留决定而暂缓执行
	
	
	

	
	
	
	
	决定暂缓执行行政拘留未及时释放
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留担保人不履行担保义务，未作出相应处理
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留担保人丧失担保条件，未作出相应处理
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留保证金应退还未退还
	
	
	

	
	
	
	
	暂缓执行行政拘留保证金应没收未没收
	
	
	

	
	
	
	终止调查不规范
	应终止调查未终止
	
	
	

	
	
	
	
	不应终止调查而终止
	
	
	

	
	
	
	
	终止调查决定书送达不规范
	
	
	

	
	
	
	
	终止调查未及时解除行政强制措施
	
	
	

	
	
	
	撤销行政处罚决定不规范
	应撤销行政处罚决定未撤销
	
	
	

	
	
	
	
	不应撤销行政处罚决定而撤销
	
	
	

	
	
	
	拖延办案
	无正当理由案件未及时办结或处理的
	
	
	

	
	
	
	
	立案后应移送案件未移送或移送不及时
	
	
	

	
	
	
	
	无正当理由案件未及时办结或处理，导致当事人信访投诉的
	
	
	

	
	
	涉毒案件办理不规范
	采集、检测、检验不规范
	采集、送检、检测未由二名以上工作人员进行
	
	
	

	
	
	
	
	采集女性被检测人尿液检测样本，未由女性工作人员进行
	
	
	

	
	
	
	
	强制检测未经审批
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定告知吸毒检测、检验意见
	
	
	

	
	
	
	
	未及时告知吸毒检测、检验意见
	
	
	

	
	
	
	吸毒成瘾认定不规范
	吸毒成瘾认定错误
	
	
	

	
	
	
	
	吸毒成瘾认定未在24小时作出
	
	
	

	
	
	
	社区戒毒不规范
	应社区戒毒未社区戒毒
	
	
	

	
	
	
	
	不应社区戒毒而社区戒毒
	
	
	

	
	
	
	
	社区戒毒应执行未执行
	
	
	

	
	
	
	
	社区戒毒决定未通知街道办事处、乡镇人民政府
	
	
	

	
	
	
	强制隔离戒毒不规范
	应强制隔离戒毒强制隔离戒毒
	
	
	

	
	
	
	
	不应强制隔离戒毒而强制隔离戒毒
	
	
	

	
	
	
	
	强制隔离戒毒应执行未执行
	
	
	

	
	
	
	
	强制隔离戒毒执行不及时
	
	
	

	
	
	
	
	错误执行强制隔离戒毒
	
	
	

	
	
	
	
	强制隔离戒毒期限计算错误
	
	
	

	
	
	
	
	强制隔离戒毒决定未通知被决定人家属、所在单位、户籍所在地派出所
	
	
	

	
	
	
	
	对社区矫正对象决定强制隔离戒毒，未及时通知相关单位
	
	
	

	
	
	涉外案件办理不规范
	对有外交特权和豁免权的外国人处理不规范
	对享有外交特权和豁免权的外国人，未及时层报省级公安机关商请同级人民政府通过外交途径处理
	
	
	

	
	
	
	
	对享有外交特权和豁免权的外国人采取限制人身自由或查封、扣押等强制措施
	
	
	

	
	
	
	翻译不规范
	办理涉外行政案件，未使用中华人民共和国通用的语言文字
	
	
	

	
	
	
	
	应提供翻译未提供
	
	
	

	
	
	
	
	不需要翻译未出具书面声明
	
	
	

	
	
	
	继续盘问不规范
	继续盘问不规范
	
	
	

	
	
	
	拘留审查不规范
	应拘留审查未拘留审查
	
	
	

	
	
	
	
	不应拘留审查而拘留审查
	
	
	对患有严重疾病的拘留审查

	
	
	
	
	
	
	
	对怀孕或哺乳自己婴儿的拘留审查

	
	
	
	
	
	
	
	对不满十六周岁或者已满七十周岁的拘留审查

	
	
	
	
	
	
	
	对其他不宜拘留审查的拘留审查

	
	
	
	
	拘留审查未在24小时内将被拘留审查人送至拘留所或遣返场所
	
	
	

	
	
	
	
	拘留审查未在24小时内进行询问
	
	
	

	
	
	
	
	拘留审查超期限
	
	
	

	
	
	
	
	应解除拘留审查未解除
	
	
	

	
	
	
	限制活动范围不规范
	应限制活动范围未限制
	
	
	

	
	
	
	
	不应限制活动范围而限制
	
	
	

	
	
	
	
	限制活动范围的期限超期限
	
	
	

	
	
	
	遣送出境不规范
	应遣送出境未遣送
	
	
	

	
	
	
	
	不应遣送出境而遣送
	
	
	

	
	
	
	
	不准入境期限不规范
	
	
	

	
	
	
	
	遣送国家或地区不正确
	
	
	

	
	
	
	限期出境不规范
	应限期出境未限期出境
	
	
	

	
	
	
	
	不应限期出境而限期出境
	
	
	

	
	
	
	
	限期出境期限超过15日
	
	
	

	
	
	
	
	限期出境前未执行罚款或行政拘留
	
	
	

	
	
	
	驱逐出境不规范
	应驱逐出境未驱逐
	
	
	

	
	
	
	
	不应驱逐出境而驱逐
	
	
	

	
	
	
	
	驱逐出境未层报公安部决定
	
	
	

	
	
	
	
	驱逐出境前未执行罚款或行政拘留
	
	
	

	
	
	
	办理涉外案件报告、通报、通知不规范
	应报告未报告
	
	
	

	
	
	
	
	报告不及时
	
	
	

	
	
	
	
	当事人要求不通知使领馆，未提出书面请求
	
	
	

	
	
	
	探视不规范
	应安排探视未安排
	
	
	

	
	
	
	
	当事人拒绝探视，未提出书面申明
	
	
	

	
	
	文书材料制作不规范
	文书材料制作错误
	对外法律文书事实表述错误
	
	
	

	
	
	
	
	对外法律文书事实表述不全
	
	
	

	
	
	
	
	对外法律文书重要内容描述错误
	
	
	

	
	
	
	
	对外法律文书重要内容描述不全
	
	
	

	
	
	
	
	对外法律文书条文引用错误
	
	
	

	
	
	
	
	对外法律文书条文引用不全
	
	
	

	
	
	
	
	文书材料未正确加盖印章
	
	
	

	
	
	
	
	文书材料日期错误
	
	
	

	
	
	
	
	文书材料当事人该签名未签名或该捺印不捺印
	
	
	

	
	
	
	
	文书材料办案人员该签名未签名
	
	
	

	
	
	五、刑事案件监督点
	
	
	

	
	
	立案不规范
	立案不规范
	不符合立案条件错误立案
	
	
	

	
	
	
	
	违反案件管辖规定立案
	
	
	

	
	
	
	
	立案案由明显错误的
	
	
	

	
	
	
	
	案件立案未由法制部门审核
	
	
	

	
	
	
	
	未按期作出立案决定
	
	
	行政案件转立刑事案件未在2日内作出立案决定

	
	
	
	
	立案后未按规定告知
	
	
	

	
	
	
	不予立案不规范
	符合立案条件错误不予立案
	
	
	

	
	
	
	
	案件不予立案未由法制部门审核
	
	
	

	
	
	
	
	未按期作出不予立案决定
	
	
	

	
	
	
	
	不予立案后未按规定告知
	
	
	

	
	
	
	
	未按期作出不予立案复议决定
	
	
	

	
	
	
	延长立案审查期限不规范
	延长立案审查期限不符合条件
	
	
	

	
	
	
	
	延长立案审查期限超期
	
	
	

	
	
	
	立案阶段初侦初查不到位
	
	
	
	

	
	
	权利保护不到位
	回避不规范
	公安机关负责人应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	侦查人员应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	鉴定人应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	记录人应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	翻译人员应回避未回避
	
	
	

	
	
	
	
	回避申请未按规定答复
	
	
	

	
	
	
	
	未对回避前参与的诉讼活动进行审查
	
	
	

	
	
	
	保障律师参与诉讼不规范
	对犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护人的变更或解除强制措施申请拒不接受或未按规定答复
	
	
	

	
	
	
	
	不依法告知犯罪嫌疑人聘请律师权利
	
	
	

	
	
	
	
	不依法通知法律援助机构指派辩护律师
	
	
	

	
	
	
	
	未及时通知法律援助机构指派辩护律师
	
	
	

	
	
	
	诉讼参与人权利保护不到位
	其他权利义务该告知未告知或告知不全
	
	
	

	
	
	
	
	对被害人、证人等其他诉讼参与人的权利义务告知不到位
	
	
	

	
	
	
	
	未依法告知犯罪嫌疑人认罪认罚从宽的法律规定
	
	
	

	
	
	侦查取证不规范
	传唤不规范
	无证传唤
	
	
	

	
	
	
	
	传唤超期限
	
	
	

	
	
	
	
	延长传唤期限未审批
	
	
	

	
	
	
	
	异地传唤
	
	
	

	
	
	
	
	连续传唤
	
	
	

	
	
	
	
	应传唤未传唤
	
	
	

	
	
	
	
	批准传唤后未及时落实抓捕措施
	
	
	

	
	
	
	
	传唤告知不规范
	
	
	传唤未告知理由和法律依据

	
	
	
	
	
	
	
	传唤未告知救济途径

	
	
	
	
	传唤未通知家属或通知不及时
	
	
	

	
	
	
	勘验不规范
	应勘验未勘验
	
	
	

	
	
	
	
	未依法开展勘验
	
	
	

	
	
	
	检查不规范
	应检查未检查
	
	
	

	
	
	
	
	未依法开展检查
	
	
	

	
	
	
	
	检查未制作检查笔录
	
	
	

	
	
	
	
	检查未录音录像
	
	
	

	
	
	
	侦查实验不规范
	应侦查实验未侦查实验
	
	
	

	
	
	
	
	未依法开展侦查实验
	
	
	

	
	
	
	
	未经审批侦查实验或超越审批权限侦查实验
	
	
	

	
	
	
	
	侦查实验未录音录像
	
	
	

	
	
	
	
	侦查实验未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	搜查不规范
	应搜查未搜查
	
	
	

	
	
	
	
	对与犯罪无关的嫌疑人的身体、物品、住处开展搜查
	
	
	

	
	
	
	
	搜查未走审批（体外循环）
	
	
	

	
	
	
	
	搜查未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	搜查无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	搜查见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	搜查未录音录像
	
	
	

	
	
	
	刑事扣押不规范
	应扣押未扣押
	
	
	

	
	
	
	
	不应扣押而扣押
	
	
	扣押与案件无关的物品

	
	
	
	
	
	
	
	非因鉴定必须，扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品

	
	
	
	
	
	
	
	非因鉴定必须，扣押被害人或者善意第三人合法占有的财产

	
	
	
	
	未经审批扣押或超越审批权限扣押
	
	
	

	
	
	
	
	解除扣押、发还不及时
	
	
	

	
	
	
	
	扣押、解除、发还未制作法律文书
	
	
	

	
	
	
	
	扣押未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	扣押未当场制作扣押清单
	
	
	

	
	
	
	
	扣押清单内容不全或与实际情况不符
	
	
	

	
	
	
	
	扣押无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	扣押见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	扣押未录音录像
	
	
	

	
	
	
	查封不规范
	应查封未查封
	
	
	

	
	
	
	
	不应查封而查封
	
	
	查封与犯罪行为无关的场所、设施

	
	
	
	
	
	
	
	查封公民个人及其所扶养家属的生活必需品

	
	
	
	
	重复查封
	
	
	

	
	
	
	
	未经审批查封或超越审批权限查封
	
	
	

	
	
	
	
	解除查封不及时
	
	
	

	
	
	
	
	查封、解除未制作法律文书
	
	
	

	
	
	
	
	查封未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	查封未当场制作清单
	
	
	

	
	
	
	
	查封无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	查封见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	查封未录音录像
	
	
	

	
	
	
	
	查封超期限
	
	
	

	
	
	
	
	查封涉案财物权属查证不到位
	
	
	

	
	
	
	调取证据不规范
	应调取证据未调取
	
	
	

	
	
	
	
	调取证据法律文书制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	调取证据清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	
	调取证据未录音录像
	
	
	

	
	
	
	登记保存不规范
	应登记保存未登记保存
	
	
	

	
	
	
	
	登记保存不规范
	
	
	

	
	
	
	
	登记保存清单制作不规范
	
	
	

	
	
	
	查询不规范
	应查询未查询
	
	
	

	
	
	
	
	违规查询
	
	
	

	
	
	
	
	未经审批查询或超越审批权限查询
	
	
	

	
	
	
	冻结不规范
	应冻结未冻结
	
	
	续冻结提示

	
	
	
	
	重复冻结
	
	
	

	
	
	
	
	不应冻结而冻结
	
	
	超权限冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超范围冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超数额冻结

	
	
	
	
	
	
	
	超时限冻结

	
	
	
	
	
	
	
	冻结特定账户或款项

	
	
	
	
	未经审批冻结或超越审批权限冻结
	
	
	

	
	
	
	
	异地冻结不规范
	
	
	

	
	
	
	
	解除冻结不及时
	
	
	

	
	
	
	
	未告知对冻结的债券、股票、基金份额等财产有权申请出售
	
	
	

	
	
	
	鉴定不规范
	应鉴定未鉴定
	
	
	

	
	
	
	
	未及时委托鉴定
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定作出鉴定意见、出具鉴定文书
	
	
	

	
	
	
	
	未按规定告知鉴定意见
	
	
	

	
	
	
	
	未及时告知鉴定意见
	
	
	

	
	
	
	
	未将不准予补充、重新鉴定情况书面通知申请人
	
	
	

	
	
	
	辨认不规范
	应辨认未辨认
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未制作笔录
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	辨认无见证人
	
	
	

	
	
	
	
	辨认见证人不适格
	
	
	

	
	
	
	
	辨认未录音录像
	
	
	

	
	
	
	讯问犯罪嫌疑人不规范
	应讯问未讯问
	
	
	

	
	
	
	
	不应讯问而讯问
	
	
	

	
	
	
	
	立案前违规讯问
	
	
	

	
	
	
	
	犯罪嫌疑人到案后未及时开展讯问
	
	
	

	
	
	
	
	刑事拘留后未在24小时内对犯罪嫌疑人进行讯问
	
	
	

	
	
	
	
	逮捕后未在24小时内对犯罪嫌疑人进行讯问
	
	
	

	
	
	
	
	普通监视居住后未在24小时内对犯罪嫌疑人进行讯问
	
	
	

	
	
	
	
	取保候审后未在24小时内对犯罪嫌疑人进行讯问
	
	
	

	
	
	
	
	讯问女性未成年人犯罪嫌疑人，无女性民警在场参与
	
	
	

	
	
	
	
	讯问未成年人，未通知其法定代理人到场
	
	
	

	
	
	
	
	讯问未成年人，未通知其成年亲属或其他合适成年人到场
	
	
	

	
	
	
	
	讯问聋、哑犯罪嫌疑人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	讯问不通晓当地语言文字的犯罪嫌疑人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	讯问未按规定在办案场所进行
	
	
	

	
	
	
	
	首次讯问前未告知权利义务或告知不全
	
	
	

	
	
	
	
	讯问犯罪嫌疑人未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	讯问同步录音录像不规范
	
	
	讯问应录音录像未录音录像

	
	
	
	
	讯问笔录高度雷同存在复制粘贴现象
	
	
	

	
	
	
	
	预制讯问笔录直接让当事人签署意见
	
	
	

	
	
	
	询问证人、被害人不规范
	应询问未询问
	
	
	

	
	
	
	
	未及时开展询问
	
	
	

	
	
	
	
	对不能被作为证人的人员进行询问
	
	
	

	
	
	
	
	在其他地点询问未制作《询问通知书》
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其法定代理人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年人，未通知其成年亲属或其他合适成年人到场
	
	
	

	
	
	
	
	询问女性未成年被害人、证人，无女性民警在场参与
	
	
	

	
	
	
	
	办理未成年人遭受性侵害或暴力伤害案件，询问女性未成年证人、被害人时，未由女性侦查人员进行
	
	
	

	
	
	
	
	询问聋、哑证人、被害人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	询问不通晓当地语言文字的证人、被害人未有翻译人员在场
	
	
	

	
	
	
	
	首次询问前未告知权利义务或告知不全
	
	
	

	
	
	
	
	询问证人、被害人未个别进行
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年证人、被害人言语不当
	
	
	

	
	
	
	
	询问未成年证人、被害人违反一次询问原则
	
	
	

	
	
	
	
	询问同步录音录像不规范
	
	
	询问未成年证人、被害人应录音录像未录音录像

	
	
	
	
	询问笔录高度雷同存在复制粘贴现象
	
	
	

	
	
	
	
	预制询问笔录直接让当事人签署意见
	
	
	

	
	
	
	
	以引诱等形式询问取证的
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录未交被问人核对
	
	
	

	
	
	
	
	询问笔录侦查人员未签名
	
	
	

	
	
	
	异地办案协作不规范
	异地办案协作未开具《办案协作函》
	
	
	

	
	
	
	
	异地办案应协作未协作
	
	
	

	
	
	强制措施不规范
	强制措施采取、解除不规范
	应采取或变更强制措施未采取或变更
	
	
	

	
	
	
	
	采取或变更强制措施不及时
	
	
	

	
	
	
	
	应解除强制措施未解除
	
	
	

	
	
	
	
	解除强制措施不及时
	
	
	

	
	
	
	
	未经批准对县级以上人大代表采取强制措施
	
	
	

	
	
	
	
	对政协委员采取强制措施未通知
	
	
	

	
	
	
	
	对中共党员采取强制措施，未及时通报
	
	
	

	
	
	
	
	对公职人员采取强制措施，未及时通报
	
	
	

	
	
	
	
	对社区矫正对象采取强制措施，未及时通知相关单位
	
	
	

	
	
	
	
	重新计算侦查羁押期限不符合条件
	
	
	

	
	
	
	
	重新计算侦查羁押期限错误
	
	
	

	
	
	
	
	重新计算侦查羁押期限未通知检察机关
	
	
	

	
	
	
	
	解回再审超过规定时限未依法依规及时处理
	
	
	

	
	
	
	拘传不规范
	违法采取拘传措施
	
	
	

	
	
	
	
	异地拘传
	
	
	

	
	
	
	
	连续拘传
	
	
	

	
	
	
	
	拘传超法定期限
	
	
	

	
	
	
	
	批准拘传后未及时落实抓捕措施
	
	
	

	
	
	
	刑事拘留不规范
	违法采取刑事拘留措施
	
	
	

	
	
	
	
	延长刑事拘留期限至30日不符合条件
	
	
	

	
	
	
	
	刑事拘留超法定期限
	
	
	刑事拘留超3日未延长或报捕

	
	
	
	
	
	
	
	刑事拘留超7日未延长或报捕

	
	
	
	
	
	
	
	刑事拘留超30日未报捕

	
	
	
	
	
	
	
	刑事拘留超3日未移诉

	
	
	
	
	
	
	
	刑事拘留超10日未移诉

	
	
	
	
	批准刑事拘留后未及时落实通缉、上网追逃等抓捕措施
	
	
	

	
	
	
	
	刑事拘留后未及时送押
	
	
	

	
	
	
	
	无法定事由不予收押
	
	
	

	
	
	
	
	刑事拘留后未及时通知家属
	
	
	

	
	
	
	取保候审不规范
	违法采取取保候审措施
	
	
	

	
	
	
	
	取保候审超法定期限
	
	
	

	
	
	
	
	宣布取保候审未按规定告知、责令嫌疑人必须遵守的规定
	
	
	

	
	
	
	
	取保候审期间未开展实质性侦查活动
	
	
	取保候审期间连续3个月未开展实质性侦查活动

	
	
	
	
	
	
	
	取保候审期间连续6个月未开展实质性侦查活动

	
	
	
	
	
	
	
	经济犯罪案件，取保候审超三个月，未每个月讯问被取保候审人

	
	
	
	监视居住不规范
	违法采取监视居住措施
	
	
	

	
	
	
	
	违法适用指定居所监视居住措施
	
	
	

	
	
	
	
	宣布监视居住未按规定告知、责令嫌疑人必须遵守的规定
	
	
	

	
	
	
	
	采取监视居住未开展法定不准出境报备或报备不及时
	
	
	

	
	
	
	
	监视居住期间连续3个月未开展实质性侦查活动
	
	
	

	
	
	
	
	指定居所监视居住后未及时通知家属
	
	
	

	
	
	
	逮捕不规范
	执行逮捕不及时
	
	
	违法采取刑事拘留措施

	
	
	
	
	逮捕超法定期限
	
	
	

	
	
	
	
	批准逮捕后未及时落实通缉、上网追逃等抓捕措施
	
	
	

	
	
	
	
	逮捕后未及时执行
	
	
	

	
	
	
	
	无法定事由不予收押
	
	
	

	
	
	
	
	逮捕后未及时通知家属
	
	
	

	
	
	
	
	执行逮捕后未在3日内通知检察机关
	
	
	

	
	
	
	
	变更逮捕未在3日内通知检察机关
	
	
	

	
	
	
	
	检察机关不批准逮捕后未及时释放
	
	
	

	
	
	
	
	释放不批准逮捕人员未在3日内通知检察机关
	
	
	

	
	
	
	
	延长侦查羁押期限不规范
	
	
	延长侦查羁押期限不符合条件

	
	
	
	
	
	
	
	延长侦查羁押期限超期

	14
	软件测评费
	
	对采购的楼宇综合管控系统软件功能测试评估
	
	项
	1
	



	[bookmark: 十四、有线单位智能控制清单（灯光控制）]十四、有线单位智能控制清单（灯光控制）

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	旗舰限制版主机
	限平层，500设备以内
供电电源：18-30VDC
功耗：4.8W
2*485端口：各连接32个同品牌同系列的485设备；
2*232端口：连接2个232设备，一对一接入；
KNX端口：集成KNX设备；
Thread模组：接入无线设备；
LAN1：用于主机连接网络；
LAN2：用于扩展连接内网通讯设备（如dali模块，485模块等）；
环境温度：-0°C~50°C
环境湿度：小于70%RH
产品尺寸：144x88x57mm （LxWxH）
	台
	1
	

	2
	10寸中控屏
	显 示 屏：10.1寸   双分区独立控制 可接有线喇叭
颜色：苍穹灰/香槟金/月光银
灯光，空调，地暖，新风，窗帘，场景等都可以进行控制可以当作可视对讲室内机
须带喇叭才可以发出声音
麦克风阵列：四麦语控
外形尺寸：243mm*167mm*8.5mm
安装尺寸：178mm*109mm*75mm
可以当作迈联系统屏使用
	个
	1
	

	3
	6键强电面板
	金属按键，零火供电，含四路继电器
通过迈联485转TCP模块与迈联主机进行通讯
金属选择颜色：香槟金，砂砾黑，太空灰，砂砾银
塑料选择颜色：玄铁灰，香槟金，典雅黑
	个
	60
	

	4
	12V电压模块
	超薄设计：宽度35mm(2SU)
国际通用输入85~264VAC（277VAC可用）
空载损耗0.3W   Class Ⅱ隔离级别  通过LPS（限功率电源）
直流输出电压可调   保护种类：短路/过负载/过电压
自然风冷（工作温度：-30~+70°C）   可以装在TS-35/7.5或15上
LED指示电源启动    3年保固
	个
	2
	



[bookmark: 十五、线缆敷设及设备安装调试]十五、线缆敷设及设备安装调试
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	线缆敷设及设备安装调试
	综合布线系统1-9项线缆敷以及上述十四个系统所有采购设备安装调试
	项
	1
	




1.3主要设备技术参数要求

1.3.1环境全景摄像机
★1、设备内置GPU芯片，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置不少于两个麦克风；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2.设备支持电动变焦，最大焦距不小于13mm；
3.设备根据距离等级控制补光灯亮度，最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；
4.支持红外补光，可识别距离设备80m处的人体轮廓；
★5、补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
6.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
7.支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动；
8.设备至少支持一路音频输入，一路音频输出，一路报警输入，一路报警输出，支持一路电源输出；
9.设备支持SD卡扩展，不小于256GB；
10.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；
11.具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防功能；
12.设备支持DC12V及POE供电；
13.防护等级不低于IP67。

1.3.2定位摄像机
★1、设备内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，水平中心分辨力不小于1500TVL；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、红外补光距离不小于60米，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
★4、支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的3D位置信息，当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息，行人抓拍准确率不小于99%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；
6、内置不少于两个麦克风，一个扬声器，设备支持不少于两路音频输入，一路音频输出，三路报警输入，两路报警输出；
7、具有一个DC12V电压输出接口；
8、支持SD卡扩展，不小于256GB；
9、设备支持DC12V及POE供电；
10、防护等级不小于IP67。

1.3.3智能核验终端（入区）
1、 设备采用双屏，主屏不小于10.1寸触摸显示屏，屏幕分辨率：1280×800，屏幕流明度应≥180cd/㎡；采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；视频帧率应为30帧/s；
★2、具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
3、应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置；人脸比对平均时间应<120ms；
4、通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms；
5、支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发；
6、支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台；
7、刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过文字转语音功能来自定义比对结果播报；
★8、具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条；
10、设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。

1.3.4信息交互终端
1、 设备配备不小于10.1英寸触摸显示屏，分辨率不小于1280×800，屏幕最大亮度应≥500cd/m²，采用200W双目摄像头（可见光+红外），支持红外补光，支持7X24小时实时监控录像；
2、设备应支持人脸验证、屏下卡片识读（支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读；
3、设备支持本地存储10W个用户信息，10W个人脸特征，10W个密码，50W张卡片，1W个声纹信息，50W条事件；
★4、设备支持多人人脸在画面内同时持续动态跟踪，在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子情况下正常识别，支持人脸下发和识别双线程同步工作；人脸识别距离最大应＞2m，最小应＜0.25m；人脸识别认假率应＜0.0002%，拒真率应＜1%，准确率应＞99.95%。设备应支持对视频、电子照片、打印照片的防假体攻击；设备活体检测准确率应≥99.5%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；应支持至少5种主题模式选择，可根据使用场景切换不同模式；设备应支持自定义主题功能；
★6、设备应支持业务功能模块卡片化，应支持广告、预览、门铃、呼叫、开门等功能卡片，同一功能卡片有多种尺寸可选；设备应支持自定义页面布局，自行添加、删除、拖拽卡片，自动对齐和自动补齐空位；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
7、设备支持配置为点击认证按钮后进行人脸认证，支持配置单一识别时点击认证或连续认证后再点击认证；
8、设备支持状态栏显示当前时间和各项状态图标，支持自定义的系统状态栏与当前应用重叠，支持配置显示和隐藏状态栏；
9、设备支持接入消防信号联动开门；具备2路事件输入接口来联动信号输出；能设定事件的联动关系，当检测到该事件发生应能触发对应开关量输出；
10、对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失；
11、设备屏幕防破坏能力应满足IK04的要求，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；防尘防水等级不小于IP66。

1.3.5 IP网络可视对讲主机
1.设备采用不小于10.1英寸IPS彩色触摸屏，分辨率≥1280*800；
2、支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
3、支持实时预览前端设备的音视频；
★4、设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；
6、设备支持最大256G Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备MicroSD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放；
8、支持远端下发图片及视频资源到用户接收机和访客呼叫机，用户接收机和访客呼叫机应按照计划播放；
★9、中心管理机应能对前端设备实现语音广播，应能分区域或分组广播、定时广播，支持导入。wav或。mp3格式音频文件，进行语音广播；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
10、管理机应能预览访客呼叫机监控画面，并具有画面预览功能；
11、管理机应能外接摄像头，当与用户接收机通话时，应自动切换至外接摄像头画面；
12、设备支持DC12V及POE供电；
13、桌面式安装或壁挂式安装。

1.3.6人脸门禁
1.设备屏幕应不小于 7 英寸触摸屏，采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；
2、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件下的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置；
3、采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile；
4、支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证；
★5、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
6、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出；
7、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；
8、支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能；
★9、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
10、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；
11、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701:2019要求的隐私信息管理体系认证。

1.3.7抓拍摄像机
★1、设备内置GPU芯片，视频输出分辨率不低于2560×1440，支持最低照度彩色≥0.0003Lux；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2.设备支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍；水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°；支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°；
3.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%；
4.支持框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸；
5.设备对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传；
6.设备支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍；样机最多可存储4个AI模型包，每个模型包可最多设置1个检测模型；
7.设备可在配置的 8个场景中进行巡航检测报警，支持对检测区域内人员玩手机、睡岗、抽烟的行为进行检测并触发报警联动，报警联动支持抓拍人员头肩照；
8.设备在监视画面中设置1个检测区域，检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警；
9.设备支持人数异常检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警；
10.支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设；
11.具备区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、音频异常检测等分析功能；
12.设备支持DC12V及POE供电；
13.防护等级不低于IP67。

1.3.8智能随身物品管理柜（主柜 双面柜）
1、 格子数量不小于13个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、支持双面开门；
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
4、支持人脸识别模式开启柜门；
★5、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s；提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
★6、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落；提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
7、显示屏尺寸：不小于20英寸；
8、开门方式：人脸识别、IC卡，后台远程开锁等。
9、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1200*430*1980
10、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
【左边】中格2个：不低于400*380*195；小格7个：不低于400*380*135；大格1个：不低于400*380*530
【右边】小格2个：不低于400*530*135；大格1个：不低于400*530*530
11、重量：不低于100kg

1.3.9安检门
1、 每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
2、设备前后均内嵌不小于29寸信息发布屏，支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义；素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等；
3、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
★4、在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息；
6、设备可对受检人员是否戴口罩进行检测，对不戴口罩的人员可联动系统报警，报警音频可自定义，同时能够联网远程报警；
7、设备支持通过显示屏进行自定义信息发布，可在客户端编辑发布内容，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、链接网页内容、实时画面等，可通过远程网络客户端或本地U盘更新内容；
★8、设备可在门头主机内建立人脸数据库，可存储不少于30万张人脸；支持对人脸进行属性识别，识别结果为输出属性按照性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等分类；可对存储的人脸按照不同名单进行分类，分类的名称可修改便捷，不同名单分类可联动不同的处理方式；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、设备测温功能，在33℃-42℃范围内，测温误差均不大于0.2℃；
10、设备显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间。

1.3.10非接触式指掌纹采集模块
一、采集设备参数要求
1.本设备为非接触指掌纹采集设备，一次伸手即可采集平面指纹和三面捺印指纹图像。
2.主要技术指标
指纹采集部分：
1） 采集方式：非接触
2） 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖
3） 测量范围：长35*宽30*深38(mm)
4） 图像畸变：±1%
5） 图像分辨率：500DPI 
6) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ
7） 单指采集时长：小于200ms
8）处理时长：小于9S
掌纹采集部分：
1） 采集方式：光学
3） 拍摄目标：正掌掌纹、侧掌掌纹
4) 窗口尺寸：121mm*121mm
5） 图像畸变：±1%
6） 图像分辨率：500DPI 
7) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ
8）采集时长：小于2s
二、采集软件要求
1.支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹。
2.具备指纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。
3.在软件界面中显示指纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等；
4.可设置指纹为缺指/伤残；
5.具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。
6.具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。
7.可对已采集完成的指纹进行重新采集。
8.指纹采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示）
9.具有指掌纹特征点显示功能。
10.如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示；
11.采集过程中应有语音提示，包括：请捺XX指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。
★12、支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）》要求。（提供国家权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章）

1.3.11智能门显信息管理终端
1、 屏幕尺寸：≥ 21.5 英寸，分辨率≥1920*1080，系统为Android系统，内存≥ 2GB，存储≥16GB；
2、支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理；
3、支持素材类型包括图片、音频、视频、文本、PDF、Word、PPT、Excel、网页、URL图片、流媒体服务器、通用数据、数据源；
4、支持添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材；
5、支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率；
6、节目支持多个页面，支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图；
★7、支持终端锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全；支持终端保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容；支持终端播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
8、支持定时开关机设置，时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，查看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级；
9、支持在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。


1.3.12信息交互终端
1、 设备配备不小于10.1英寸触摸显示屏，分辨率不小于1280×800，屏幕最大亮度应≥500cd/m²，采用200W双目摄像头（可见光+红外），支持红外补光，支持7X24小时实时监控录像；
2、设备应支持人脸验证、屏下卡片识读（支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读；
3、设备支持本地存储10W个用户信息，10W个人脸特征，10W个密码，50W张卡片，1W个声纹信息，50W条事件；
★4、设备支持多人人脸在画面内同时持续动态跟踪，在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子情况下正常识别，支持人脸下发和识别双线程同步工作；人脸识别距离最大应＞2m，最小应＜0.25m；人脸识别认假率应＜0.0002%，拒真率应＜1%，准确率应＞99.95%。设备应支持对视频、电子照片、打印照片的防假体攻击；设备活体检测准确率应≥99.5%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；应支持至少5种主题模式选择，可根据使用场景切换不同模式；设备应支持自定义主题功能；
★6、设备应支持业务功能模块卡片化，应支持广告、预览、门铃、呼叫、开门等功能卡片，同一功能卡片有多种尺寸可选；设备应支持自定义页面布局，自行添加、删除、拖拽卡片，自动对齐和自动补齐空位；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
7、设备支持配置为点击认证按钮后进行人脸认证，支持配置单一识别时点击认证或连续认证后再点击认证；
8、设备支持状态栏显示当前时间和各项状态图标，支持自定义的系统状态栏与当前应用重叠，支持配置显示和隐藏状态栏；
9、设备支持接入消防信号联动开门；具备2路事件输入接口来联动信号输出；能设定事件的联动关系，当检测到该事件发生应能触发对应开关量输出；
10、对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失；
11、设备屏幕防破坏能力应满足IK04的要求，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；防尘防水等级不小于IP66。

1.3.13 IP网络可视对讲分机
1、 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头，支持H.264和H.265视频编码；
3、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
★4、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端 设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；
6、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报；
7、系统最大支持256G的Micro SD卡，应实现将音视同步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流。

1.3.14温湿度时钟屏
1、 支持温度、湿度信息检测；支持1路相机接入，分辨率最高支持400W；支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被录像设备或者平台添加；
2、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息；
3、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％；
4、支持屏幕亮度调节；
★5、支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
6、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出；
7、湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出；
8、支持HTTP、NTP、手动校时；
9、支持DC12V供电及PoE供电，可接入PoE的交换机或PoE型录像设备使用；
10、采用防爆面板，整机符合IK08防爆设计，单独的面板符合IK10防爆设计。

1.3.15特写摄像机
★1、设备内置GPU芯片，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置不少于两个麦克风；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2.设备支持电动变焦，最大焦距不小于13mm；
3.设备根据距离等级控制补光灯亮度，最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；
4.支持红外补光，可识别距离设备80m处的人体轮廓；
5.设备支持设置人脸抓拍模式，包括离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍，超过设定阈值可进行人脸抓拍并生成像素不小于40×40像素的人脸图片；
6.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
7.支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动；
8.设备至少支持一路音频输入，一路音频输出，一路报警输入，一路报警输出，支持一路电源输出；
9.设备支持SD卡扩展，不小于256GB；
10.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；
11.具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防功能；
12.设备支持DC12V及POE供电；
13.防护等级不低于IP67。

1.3.16窗口对讲机
1、 音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米；外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离50厘米；
2、音频输出：内机：1路内置3W扬声器，1路3.5mm音频输出；外机：1路内置3W扬声器；
3、支持内机与外机之间全双工对讲；
4、支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播；
5、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱；
★6、设备支持防窃听功能，支持远程维护与升级功能。（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

1.3.17安检机
1、 设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能，当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行；
2、X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB；
3、设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档；
★4、设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出；
6、对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5；
7、支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1:1绑定，准确率应大于等于98%；
★8、设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、主控和终端应能自动校时，具有计时备份功能，当任何一方突发异常情况时，均可对终端进行校时，恢复设备的正常计时功能；
10、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s，设备应具有图像降噪等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围为0~100等级；
11、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
12、设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；
13起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。

1.3.18智能涉案物品柜（主柜）
1、 格子数量：不少于10个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性；
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯；
4、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测；
5、支持人脸识别模式开启柜门；
6、对柜子内贴有RFID标签的物品，RFID识别率应≥98%；
★7、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
★8、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落；提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
9、显示屏尺寸：不小于20英寸；
10、开门方式：人脸识别，后台远程开锁等。
11、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1200*430*1980
12、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
    大格2个：不低于400*530*395；中格3个：不低于400*385*350；小格5个：不低于400*385*160
13、重量：不低于100kg

1.3.19智能案卷管理柜（档案柜）主柜
1、 格子数量：不少于10个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性；
3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯；
4、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测；
5、支持人脸识别模式开启柜门；
6、对柜子内贴有RFID标签的物品，RFID识别率应≥98%；
★7、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
8、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落；
9、显示屏尺寸：不小于20英寸；
10、开门方式：人脸识别，后台远程开锁等。
11、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1200*430*1980
12、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
    大格2个：不低于400*530*395；中格3个：不低于400*385*350；小格5个：不低于400*385*160
13、重量：不低于100kg

1.3.20综合管理软件
具备系统管理、视频监控、视频联网、门禁管理、智能视频分析预警、人员定位、2.5D地图模块功能
一、系统管理提供目录资源管理、物联设备管理、组织机构管理、用户权限管理、办案场所管理、门户管理等功能；
1、支持目录基础信息的添加、修改、删除，支持区域信息添加、修改、删除及导入、导出等功能；
2、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等；
3、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息；
4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
5、支持自定义添加角色，分配角色可使用菜单、可使用设备资源、可管理区域等；
6、支持办案区功能室增删改查；
7、支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容；
二、视频监控应用提供视频管理服务，包括视频预览、录像回放、视频上墙、浓缩播放、预案、收藏夹和播放历史等能力；
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换和全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、画面旋转、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲能力；
3、支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位15秒、画面旋转；
4、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
5、支持点位录像回放时开启，开启后可识别录像画面中有无活动目标以实现智能变速播放，即画面中无活动目标出现时，视频高倍速播放，当画面中出现活动目标时，视频恢复1倍速进行播放，最高倍速可配置，无需对视频进行预处理；
6、支持以预案形式管理监控点；支持创建预案，添加视频点位、设置窗口布局，形成视频轮巡预案；
三、提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
四、门禁管理提供管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用；
1、提供门禁权限管理应用、门禁事件管理应用、门禁状态查看及远程控制应用、人员出入记录实时展示应用；
2、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门；
3、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门；
4、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；
5、反潜回，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应；
五、智能视频分析预警主要提供行为分析服务器、智能ipc、智能审讯主机等智能设备行为分析事件接入、分析规则配置、报警联动、报警查询等功能。
1、报警推送：支持按指定用户、指定IP等推送报警信息；
2、报警联动：支持联动实时视频播放、报警录像、事件抓图、报警上墙、LED屏联动等；
3、报警记录查询：支持报警记录查询及录像查询；
4、分析规则配置：支持配置分析算法规则；
5、分析任务管理：支持智能分析资源管理；支持任务的下发和暂停控制；支持分析任务的计划模板管理。
六、人员定位提供实时定位、轨迹查询、轨迹下载、轨迹备份等功能
1、支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索；
2、支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原；
3、支持接收ReID无感人员定位数据，经分析处理后展示在区人员位置信息；同时可查看人员所在位置视频；
4、支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频；
5、支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报；
6、支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间；
7、支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放；
★8、支持通过视频定位方式对人员进行定位，能够在地图中定位人员在办案区的实时位置，查询人员的历史定位记录并同步播放关联录像；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地；
10、支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。
七、2.5D地图模块，利用CAD图纸，通过对图纸中墙、门、过道等元素进行处理，输出结构化地理标记语言和地图贴图，后续作为轨迹调试展示的背景。

1.3.21 应用服务器
1. 处理器：配置2颗国产化C86处理器，单颗核数≥32核、主频≥2.2GHz、线程≥ 64 线程；
2.内存：≥1024GB DDR4 ，支持≥32个内存插槽；
3.硬盘：配置≥960G 2.5 SATA 6Gb M SSD*2+480G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2+8T SATA*8；
4.阵列卡：配置一块8口SAS卡；
5.网卡：配置≥四口千兆网卡*1+双口万兆网卡（含模块）*2
6.电源：配置≥800W冗余电源模块； 
★7.超融合：每台提供2个超融合软件授权，不限制存储容量，超融合软件与原盐城市公安局大丰分局云平台无缝兼容，并出具承诺函。
8.云平台：具备自主知识产权，基于业界主流KVM虚拟化架构研发，为国产自研产品；
9.可靠性：为快速创建云主机，提高效率，需在最少3台计算节点中，在5分钟内完成200台云主机批量创建云主机（规格不低于4C4G）；
★11.故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障，提供功能截图证明；

1.3.22  48盘位网络存储服务器
1.服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置1*240GB SSD，内置≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V；
2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；
3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置企业级硬盘，容量不低于860T；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
★4、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断；
6、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；
7、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维（监控、远程升级、远程部署），全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储；
★8、系统具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取；
10、支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离。

1.3.23 云存储软件
1、 云存储基础管理软件，含集群管理、计划管理、集群负载均衡，跨节点数据安全等能力；
2、支持将多个存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变；
3、前端点位录像计划管理：前端摄像机的录像计划下发到云存储集群中的某个资源池后，云存储系统自动均衡点位的录像计划，使每台存储设备利用率相对均衡，整个过程不需人为干预，完全由系统内部完成；
4、支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面；当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划性能范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他有冗余资源的正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上；
5、支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全；在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复；
★6、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
★7、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
8、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维（监控、远程升级、远程部署），全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。

1.3.24 异常行为分析主机
1、 处理器≥1颗64位多核处理器，智能卡≥6张智能卡，系统盘≥1*480GB SSD，1*4TB SATA盘 ；网络接口≥4*千兆电口；整机电源800W，1+1冗余电源；
2、支持岗位值守状态（离、睡）、起身离床、攀高、超时滞留、人数异常、声强突变、区域人数统计、玩手机、倒地、剧烈运动等检测；
3、视频分析：支持≥75路；
4、周界防范：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊等检测；
5、视频分析：整机最大支持90路，单引擎6路（支持200万～800万像素）；
6、制服检测：人体制服大模型检测；
7、图片分析：整机支持不少于15张/秒，单引擎1张/秒（报警小图）；
★8、配合接入普通 IPC，支持对室内检测区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片功能，剧烈运动报警事件识别准确率≥95%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、配合接入普通IPC，在检测区域内，当有人员倒地不起且持续超过设定时间，设备自动报警并上传抓拍图片； 人员倒地报警事件识别准确率≥95%；
★10、支持单个任务16个检测规则配置；支持自动调度GPU资源处理下发的分析任务；支持通过设置目标尺寸、宽高比，实现对不符合设定大小和宽高的目标进行尺寸过滤功能；在智能规则配置中，支持设置屏蔽区域；支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
11、支持对 AI 模型进行增加、删除、查询管理操作；支持新增上传不少于 64 个 AI 模型； 支持打架、倒地算法支持大模型二次过滤能力；

1.3.25 智能案卷管理柜主柜－低配
1、 格子数量：不少于10个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯；
3、支持人脸识别模式开启柜门；
★4、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s。提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
5、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落；
6、显示屏尺寸：不小于20英寸；
7、开门方式：人脸识别，后台远程开锁等。
8、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980
9、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
    大格2个：不低于400*530*395；中格3个：不低于400*385*350；小格5个：不低于400*385*160
10、重量：不低于100kg

1.3.26 智能随身物品管理柜主柜－低配
1、 格子数量不小于20个；柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
3、点击开柜按钮至柜门开启的响应时间需≤1s；
★4、设备电源线应能承受49N的拉力作用60s不损伤和脱落。提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章；
5、柜体尺寸（长宽高/mm）：不低于1200*430*1980
6、格子数量、尺寸（深宽高/mm）：
   大格2个：不低于400*455*530；中格4个：不低于400*455*195；小格14个：不低于400*455*135
7、重量：不低于100kg

1.3.27  48口核心交换机
1.交换容量≥68Tbps，包转发率≥50000Mpps（以官网最小值为准），主控引擎槽位≥2；整机槽位数≥4，采用高密小型化电源设计，整机电源槽位数≥6；
2.为保障信息安全，设备CPU、NP芯片采用国产芯片；
3.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计，并提供气流走向示意图；
4.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP+、IPv6 IS-IS
5.★支持随流检测技术，通过直接对业务报⽂进⾏测量得到 IP ⽹络的真实丢包率、时延等性能指标，提供截图证明及官网链接；
6.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；
7.★支持提供数据双转发平面，从而实现业务快速倒换，及单主控故障场景下整机性能无损，最大程度保护用户业务体验，提供截图证明及官网链接；
8.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；
9.★为防止人员误操作带来的网络风险，设备支持配置回滚，提供截图证明及官网链接；
10.单台实配：冗余电源，双主控板，48个千兆电口，48个万兆光口，1根5米10G对叠线缆；

1.3.28  24口POE接入交换机
1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个万兆SFP+，电口支持POE+功能；
2.★支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置，提供截图证明及官网链接；
3.POE功率最大为370W，支持快速POE，交换机上电后实现秒级对PD设备的供电，为保证供电稳定，要求设备重启时POE供电不中断；
5.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
6.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
7.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
9.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
10.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
11.★为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚，提供截图证明及官网链接；

1.3.29  48口接入交换机
1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP；
2.★支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置，提供截图证明及官网链接；
3.支持定位ID指示灯，维护人员可在后台点亮，便于快速定位设备位置；
4.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
5.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
6.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
7.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
8.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
9.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
10.为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚；

1.3.30  24口汇聚交换机2
1.交换容量≥4.8Tbps（以官网最小值为准），包转发率≥1600Mpps，24个万兆SFP+，6个40G/100GE光口（默认40G可选license升级到100GE ），为了提高设备可靠性，支持可插拔电源槽位，电源槽位≥2；
2.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，支持前后风道；
3.CPU、NP芯片均采用国产自研型号；
4.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
5.★支持随流检测技术，通过直接对业务报⽂进⾏测量得到 IP ⽹络的真实丢包率、时延等性能指标，提供截图证明及官网链接；
6.支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限；
7.为保障关键业务的稳定运行，需支持端口流量整形及VLAN切片，提供截图证明及官网链接；
8.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台；
9.★为防止人员误操作带来的网络风险，设备支持配置回滚，提供截图证明及官网链接；
10.实配：冗余交流电源；

1.3.31  24口POE接入交换机2
1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，24个千兆电口，4个千兆SFP+，电口支持POE+功能；
2.★支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置，提供截图证明及官网链接；
3.POE功率最大为370W，支持快速POE，交换机上电后实现秒级对PD设备的供电，为保证供电稳定，要求设备重启时POE供电不中断；
5.为保障网络安全，设备关键芯片（CPU）采用国产自研型号；
6.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；
7.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
9.支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；
10.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
11.★为减少误操作带来的网络影响设备需支持配置回滚，提供截图证明及官网链接；

1.3.32  24口核心交换机
1.交换容量≥2.56TGbps（以官网最小值为准），包转发率≥750Mpps，支持24个千兆SFP，4个万兆SFP+，6个40GE QSFP+，扩展插槽≥1，支持模块化可插拔双电源；
2.★为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇3，为适应机柜并排部署，设备采用后出风风道设计，提供截图证明及官网链接；
3.CPU、NP芯片采用国产化芯片；
4.支持ARP表项≥140K、MAC地址表项≥128K、IPV4路由表项≥192K、IPV6路由表项≥80K；
5.支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
6.支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立；
7.★为保障设备系统安全需支持安全启动，提供截图证明及官网链接；
8.支持 MACsec 功能，通过身份认证、数据加密、完整性校验、重播保护等功能对传输的以太网数据帧进行保护；
9.支持流量整形、网络切片功能，提供截图证明及官网链接；
10.实配：冗余交流电源；

1.3.33  防火墙
★1.1U标准机架防火墙，采用多核架构，提供千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，可插拔固态硬盘，吞吐量≥2.5Gbps，威胁防护吞吐量（Enterprise Mix）≥1Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，支持交流双电源，前后风道，提供官网截图并加盖投标人公章；
2.设备采用国产CPU芯片，保证网络自主安全；
3.支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址；
4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；
5.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击；
6.系统预定义IPS签名数量≥20000，支持将病毒文件使用tar/zip/RAR格式分别进行100层压缩可正常检出并生成威胁日志；
7.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；
8.★支持SRv6、信道化子接口功能，提供截图证明及官网链接；
9.配置：240GB固态硬盘，冗余双电源，3年（IPS、AV、URL）功能授权，SSL VPN 100个；

1.3.34  24口汇聚交换机
1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥460Mpps，24个千兆SFP（其中8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo），4个万兆SFP+，2个专用堆叠口，提供截图证明及官网链接；
2.支持电源1+1冗余，为了适应机柜并排部署，采用机箱）后出风风道设计，提供截图证明及官网链接；
3.CPU采用国产自研芯片；
4.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3；
5.支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置；
6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；
7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；
8.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性；
9.★为保障关键业务的稳定运行，需支持端口流量整形及VLAN切片，提供截图证明及官网链接；
10.实配：冗余交流电源；

1.3.35  室外快球摄像机
★1、设备内置两颗GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，分辨率均不低于2688x1520，靶面尺寸均为1/1.8英寸；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、设备全景摄像机4 mm；细节摄像机5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍；
3、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；
4、设备全景摄像机内置不少于4颗补光灯，细节摄像机内置不少于6颗补光灯；
5、支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达白光30 m，红外150 m
6、设备支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；
7、水平手控最大速度不小于750°/S，垂直最大旋转速度不小于200°/S，云台定位精度小于等于0.01°；
8、支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于512条巡航路径，支持不小于512条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；
★9、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
10、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，当人或车辆进入警戒区域后，设备可发出声音警示；
11、设备支持加热玻璃除雾；支持SD扩展卡，最大不小于512GB；
12、设备防护IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

1.3.36 热成像摄像机
1.热成像声光警戒半球，支持测温防火、吸烟检测、温度异常报警；
2、设备采用氧化钒非制冷型探测器，热成像响应波段8~14μm，热成像像元尺寸12μm，热成像最大光圈值F1.0，测温范围-20 °C~150 °C；
3、可见光分辨率不低于2688 × 1520，可见光光圈值F1.6；
★4、设备可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后设备视场角应减小，开启畸变校正功能后，设备几何失真率应≤2%；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、设备可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；
6、设备外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息；
7、可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，并可对算法库名称，是否生成状态等进行设置和查看，最多应支持4个算法库；
8、当监控场景中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1-100级可设置；
9、设备支持DC12V及POE供电；
10、防护等级不低于IP67。

1.3.37  周界摄像机
1.设备内置不少于1颗GPU芯片，采用不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1.0，中心水平分辨率达到1500线（2688*1520），内置容量不低于8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据；
2.设备最低照度彩色≤0.0014lx，在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
3.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等；
★4、设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标；当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5.摄像机采用滤镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
6.设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人，可检测距离设备70m处车头宽度不超过40像素的机动车；
7.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%
8.设备支持DC12V及POE供电；
9.防护等级不低于IP67。

1.3.38  高清解码器
1.设备采用嵌入式架构，需使用DSP解码，不得采用工控机或者PC机，支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像；
2、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层；
3、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
4、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割；
5、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps；
★6、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
7、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件；
8、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，至少可保存8张底图；
9、支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
10、支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
★11、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能；可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

1.3.39 存储服务器
1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内置≥1*240G SSD固态硬盘，配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；
2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽；
3、具有24个硬盘热插拔插槽，内置企业级硬盘，容量不小于288T；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断
4、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；
5、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动；
★6、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
7、支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略；
★8、通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别进行不同频率的显示；3.当出现网络不通、网口降速，IP地址冲突，MAC冲突等异常情况时，网络灯红色常亮，故障恢复后，恢复为正常状态；4.出现任意一个系统卡缺失、系统卡错误，系统卡空间不足的情况时，状态灯红色常亮进行预警。故障恢复后，恢复为正常状态；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登录，否则无法进入BMC web；
10、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；
11、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播；
12、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1—18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。

1.3.40 视频监控管理服务
提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
4、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
5、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
6、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
7、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
8、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
9、支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
★10、支持视频码流叠加水印配置，水印内容包括用户名、IP地址、MAC地址及自定义文本；支持自定义水印倾斜角度与透明度，密度可选高、中、低三档。（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

1.3.41 简易庭审主机
1.采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。
2、电容触控屏，采用斜坡式设计，支持不低于1024×600分辨率
3、金属壳表面涂覆不露出底层金属，产品表面无气泡、缺口、腐蚀、划痕、涂层脱落和砂孔等缺陷，零部件紧固无松动，按键、开关、接插件布局合理，操作灵活可靠，均可可靠连接、指示正确。
4、支持不低于4路3G-SDI输入；
5、支持不低于2路HDMI输入，2路VGA视频输入；
6、不低于6×SATA接口（可接4个内置硬盘，2个可插拔光驱），每个SATA口可支持8TB硬盘。
7、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放。
8、内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；
9、支持不低于16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入；
10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；
11、 HDMI输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；VGA输出分辨率支持1080P。
12、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能；
13、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；
14、支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP冲突、MAC冲突、无音频、刻录出错、并口告警1和并口告警2等多种类型告警；
15、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；
16、在视频图像中设定检测区域，当有人员站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡行为均会产生告警信息，站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡检测可自定义是否开启。
17、支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
18、★承诺所投设备与盐城市大丰区人民法院现有科技法庭设备进行无缝数据对接，提供投标人承诺函。

1.3.42  会议系统主机
1）具备发言讨论功能，音频信号采用DSP处理，支持32 kHz音频采样频率；
2）≥2路话筒输出口，单台会议主机可以直接连接≥ 50 台发言单元，通过扩展，系统可以连接≥ 255 台会议单元；
3）系统具有五种发言模式，可同时开启的话筒数量≥6台；
4）具备USB接口，用于系统升级；
5）内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的 LED 指示灯进行检测；
6）★系统主机音频具备至少三种模式：一般模式、远程会议模式、插入模式（提供三种音频模式设置连接示意图并截图佐证）；
7）★系统可设置话筒低切及话筒增益，话筒增益可设置单个会议单元，也可以设置所有会议单元，增益调节范围不低于-15dB～+15 dB；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
8）系统主机具有 OLED 显示屏，显示屏上可以显示当前开启的话筒状态，包括话筒ID、话筒增益及低切；
9）具有数字音频输入输出功能：通过 USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音；通过此接口还可以将流媒体音频信号直接输入本系统，实现无损音频传输；
10）★系统具备 WEB 页面控制功能，包括会议单元配置、发言及申请列表控制、主机设置、视频矩阵设置以及摄像机预置位设置；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
11）频率响应：低频≤40Hz，高频≥16KHz；信噪比≥90dBA；总谐波失真：≤0.05%；

1.3.43  高保真短杆话筒主席单元
1）全数字音频传输技术，32 kHz 音频采样频率；
2）每个会议单元具备唯一的ID号，可方便安装并避免 ID 号重复；
3）系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔；
4）具备抗手机干扰素力；
5）★全金属方柱型话筒，俯仰角度可调，范围-33°～+49°，≥14mm 镀金咪头，拾音距离 100CM；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
6）★满足GB50799功能设计要求：会议单元具有传声器状态指示器，会议单元内置扬声器；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
7）支持麦克风增益统一调节和单只麦克风独立调节，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量；
8）支持盲文：面板按键配置盲文标识，方便视障人士使用，符合 ISO22259 要求；
9）频率响应≥40 ~ 16000 Hz ，最大声压级≥139 dB，灵敏度≥-37 dB，等效噪声≤20dB（A）；
10）具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元；

1.3.44 高保真短杆话筒代表单元
1）全数字音频传输技术，32 kHz 音频采样频率；
2）每个会议单元具备唯一的ID号，可方便安装并避免 ID 号重复；
3）系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔；
4）具备抗手机干扰素力；
5）★全金属方柱型话筒，俯仰角度可调，范围-33°～+49°，≥14mm 镀金咪头，拾音距离 100CM；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
6）满足GB50799功能设计要求：会议单元具有传声器状态指示器，会议单元内置扬声器；
7）支持麦克风增益统一调节和单只麦克风独立调节，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量；
8）★支持盲文：面板按键配置盲文标识，方便视障人士使用，符合 ISO22259 要求；（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，加盖投标人公章。）
9）频率响应≥40 ~ 16000 Hz ，最大声压级≥139 dB，灵敏度≥-37 dB，等效噪声≤20dB（A）；
10）代表单元可以设置为 VIP 单元，当已开启的话筒总数不超过话筒开启限值，VIP代表单元可自由开启；

1.3.45 分布式输入节点
1.单个输入节点具备不低于1路HDMI2.0视频输入接口、1路HDMI2.0视频环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口，1个USB 接口、1路千兆网口、1个PS/2接口，1个液晶前面板显示屏；
2、输入节点支持4K分辨率采集，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其他分辨率，无丢帧、卡顿现象；
3、★支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；
5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；
6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；
7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态；
8、★单个节点可同时传输嵌入式音频及模拟音频。分布式输入/输出节点支持音频 加嵌、解嵌功能；可对编码音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
9、支持浅压缩模式，浅压缩模式下带宽为 300Mbps~10Gbp s，且在图像切换过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程；
10、支持H.264/H.265编码模式；
11、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过座席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制，同时可实现多种USB设备的透传使用；
12、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

1.3.46  分布式坐席输出节点
1.单个座席输出节点具备不低于1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，6个USB接口、1路千兆网口、1个液晶前面板显示屏；
2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其他分辨率，无丢帧、卡顿现象；
3、支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等；
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；
5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；
6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；
7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态；
8、★支持鼠标滑屏功能；坐席上所有的显示屏可组成一个显示空间，一套键盘鼠标可以在不小于 20 台显示屏所组成的显示空间上任意的移动，不需要通过敲击键盘来实现跨显示屏的鼠标移动（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
9、支持信号源推送，抓取功能。本地座席操作人员可通过调取 OSD 菜单和快捷键的方式，将当前屏幕显示的信号源快速推送至其他座席显示器或大屏指定窗口位置，或将其他座席或大屏指定窗口显示的信号源快速抓取至当前座席进行显示或控制；
10、可针对当前鼠标所在的信号源主机进行高亮边框提示，边框颜色和透明度可自定义设置；
11、★可根据当前鼠标所在位置对应的音频进行智能输出（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
12、USB数据传输接口可配置为仅支持键鼠传输，不支持其他USB任何设备传输；
13、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

1.3.47 分布式拼接输出节点
1.单个拼接输出节点具备不低于1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，2个USB接口、1路千兆电口，1个液晶前面板显示屏；
2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其他分辨率，无丢帧、卡顿现象；
3、支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧；
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；
5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；
6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；
7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态；
8、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能，单屏可支持不少于 4个不同源视频同时显示；
9、可配置并存储多条滚动字幕，可自定义调整字幕样式、动作、方向、速度、颜色、字体等；
10、★支持在上位机软件对屏组画面进行标注，并可推送至其他输出节点（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
11、★不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片，无需外置存储设备，可保存底图图片（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
12、可将整个屏组画面在一个输出节点上进行显示；
13、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

1.3.48  分布式矩阵输出节点
1.单个输出节点具备不低于1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，2个USB接口、1路千兆网口、1个液晶前面板显示屏；
2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其他分辨率，无丢帧、卡顿现象；
3、支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等；
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；
5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；
6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；
7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态；
8、★支持音视频独立传输、切换，音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
9、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小；
10、★支持反向音频传输功能，节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
11、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

1.3.49 室内LED屏
★1.像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡ （提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
2.刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50&60Hz
3.维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔
4.显示屏亮度：600-800nits：支持通过配套软件0—100%无级调节；
5.压铸铝箱体
6.最大对比度：≥10000:1；
7.平整度（mm） ： ≦0.1  缝隙（mm） ：≦0.1
8.像素失控率： ≤0.000001，无常亮点
9.亮度均匀性：≥98%；色域覆盖率：≥120%
10.可视视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°
11.驱动方式：恒流驱动；显示屏色度均匀性：偏差在±0.003Cx，Cy之内
12.功耗（W/㎡）：峰值功耗：600、平均功耗：200
13.像素中心距偏差：<3%
14.色温：2000K—10000K可调；调节步长100K
★15.低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，16 bit 灰度；20%亮度时，15bit灰度（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
★16.自动GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
17.屏体安装结构：前、后安装，完全前维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间
18.供电方式：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备PFC 电源
★19.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
20.显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真
21.系统和电源双备份：信号环路备份，双路开关电源备份
22.故障智能自诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能
23.PFC 电源：电源采用110—220V宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数
≥0.95，转换效率88%
24.色度校正：支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正
25.工作状态监测功能：具有监控LED显示屏工作状态、温度，具有故障报警功能；具有工作电压、接收卡等工作状态监控功能
★26.视觉舒适度：人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级（CSA0352-2017LED昭明产品视觉健康舒适度测试第2部分：测试方法－基于人眼生理功能的测试方法及技术要求）（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
★27.阻燃测试：PCB阻燃等级达到UL94V-0级。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件或认证证书加盖投标人公章。）
28.振动测试：振动方式：正弦振动振动频率：10Hz—55Hz-10Hz
振动幅度：035mm扫频速率：1oct/min每个方向各扫描5次，共3个方向
判定标准：试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新一日性能应正常。
29.寿命典型值>100000小时。
蓝光测试：光辐射通过蓝光视网膜等级检测，符合肉眼观看标准；对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害；红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害。 

1.3.50  折角型4人操作员席位
1.操作台尺寸不小于：长5200*宽980*高960mm
2、★台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告复印件并加盖投标人公章）且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。
3、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。
4、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。
5、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双贴防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。
6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。
7、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。
8、★控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。
10、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。
11、三防要求：应满足以下规定
防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行；
防霉菌：霉菌实验满足一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行；
防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。
12、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验。
13、★显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求；（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
14、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。
15、★为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
16、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014标准要求，结果判定应均为A级。
17、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。

1.3.51 单防区脉冲主机
1.自带≥4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作；
★2、支持防区电压无级调控，最小颗粒度100v；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
3、支持防区报警图标显示，可实时监控每个防区情况；
4、支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器；
5、支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式；
6、防区≥1个，支持本地配置，支持异常状态监测。

1.3.52  双防区脉冲主机
1.自带≥4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作；
★2、支持防区电压无级调控，最小颗粒度100v；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
3、支持防区报警图标显示，可实时监控每个防区情况；
4、支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器；
5、支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式；
6、防区≥2个，支持本地配置，支持异常状态监测。

1.3.53 一体化道闸
1.设备需集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、显示屏、防砸雷达、语音播报；
2、设备内置不小于15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放；
3、智能抓拍机采用1/3" Progressive Scan CMOS传感器，支持电动变焦，最大图像尺寸≥2688 × 1520；
4、设备内置不少于9颗LED补光灯，栅栏闸不小于4米；
5、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改；
6、支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；
★7、支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
8、支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆；
9、设备车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1s；
10、设备在实时记录通行车辆同时，具备识别车身颜色功能，支持不少于11种颜色识别，包括：红色、黄色、橙色、金色、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色、银色、黑色等；
11、设备视频检测支持车辆运动目标上行下行判断；
12、设备断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。

1.3.54  出入口控制终端
1.设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过 车记录；设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录；
2、具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应 RJ45接口进行网络交换功能；
★3、支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则；支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能；支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
4、当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为；
5、支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录；
6、支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用；
7、设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示不少于12分屏的实时预览界面；
★8、可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

1.3.55  单摆闸
1.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm～950mm配置，闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射；
2.闸机主机应具有大容量存储能力，应支持不少于1万人员管理、1万卡片管理和10万事件记录存储；
3.闸机通道应采用摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；
4.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率；
5.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；
6.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s；
★7、设备支持远程开门功能，支持一键常开接口，可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
8.设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；
9.设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；
10.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。

1.3.56 双摆闸
1.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm～950mm配置，闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射；
2.闸机主机应具有大容量存储能力，应支持不少于1万人员管理、1万卡片管理和10万事件记录存储；
3.闸机通道应采用摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；
4.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率；
5.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；
6.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s；
7.设备支持远程开门功能，支持一键常开接口，可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能；
★8、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9.设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；
10.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。

1.3.57 人员信息一体化采集软件
人员信息采集软件：
1、人员基本信息采集汇总；
2、支持与盐城市公安局指掌纹中心系统无缝对接；
3、支持数据存储、上报、比对传输、结果展示
4、支持指掌纹采集、人像采集、声纹采集、虹膜采集、足迹采集、身高体重、随时物品等采集功能；
★采集系统实现与盐城市公安局现有指纹系统无缝对接、实现业务统一关联、数据实时接入盐城市公安局指纹系统库，对接费用由投标人全部承担；（提供承诺函加盖投标单位公章，格式自拟）
采集软件支持采集数据汇入现有采集管理平台，实现采集数据质量统一控制。

1.3.58 算力服务器
1.处理器： 配置≥2颗国产化C86处理器，单颗CPU的主频≥2.7Hz，核数≥64 ，线程≥128线程
2.内存： 配置≥1024GB DDR5 ，支持≥24个内存插槽；
3.硬盘：配置≥2块 480GB SSD硬盘，≥4块 3.84TB NVME硬盘
4.RAID卡：支持1张内置标准RAID卡，配置≥1张RAID卡，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，支持超级电容保护
5.网卡：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆光口（含模块）
6.GPU卡：配置≥8张国产GPU单卡单芯片加速卡，单卡显存大于等于64G，FP32非tensor 算力大于等于24Tflops，TF32大于等于98Tflops，BF16算力大于等于196Tflops；
7.电源：配置≥4个3000W热插拔冗余电源模块，配置≥8个热插拔冗余风扇
8.设备管理：备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。
9.产品稳定性：所投产品的m1值大于400000小时
★10.支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
★11.厂商提供的服务器配套管理软件需支持对服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性。（提供软件功能截图加盖投标人公章）

1.3.59 大数据组件服务器
1.非OEM产品，自主研发，国产品牌
2.配置≥2颗国产C86 CPU，每颗CPU核心数≥16核，≥32线程，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB
3.配置≥512GB DDR4  RDIMM/LRDIMM内存，支持≥16个内存插槽
4.配置双口千兆网络，配置≥1块双口万兆光卡含模块
5.配置≥2块480G SSD硬盘，12块2.4T SAS硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘
6.最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽），不使用线缆和扩展卡
7.配置≥RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60
8.配置≥2个550W 电源，支持1+1冗余
9.★故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；一键下载服务器黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障，提供功能截图并加盖投标人公章。
10.★处理器密码算法实现依据GM/T 0028或GM/T 0008标准，以处理器原厂身份通过国家密码管理局商用密码检测中心的安全二级认证，提供相应证书原件扫描件并加盖投标人公章。

1.3.60 高清摄像机
1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
2.★图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（提供权威机构检测报告证明复印件并加盖投标单位公章）
3.支持不小于12倍光学变焦，支持不小于16倍数字变焦。
4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。
5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。
6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
7.支持网口 VISCA控制。
8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。
9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°
10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
11.支持保存不少于255个预置位。
12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。
13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能
14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

1.3.61 高清视频会议终端
1.高清视频会议终端
2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
3.终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5.支持H.239、BFCP双流协议标准。
6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
7.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。
8.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。
9.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
10.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
11.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
12.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
13.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
14.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
15.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
18.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。
19.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
20.支持软件通过投屏码发送辅流。
21.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
22.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
23.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
24.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
25.具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。
26.★终端需与江苏省公安厅一键点调系统无缝数字级联，实现互联互通，并无缝接入盐城市公安局大丰分局视频会议MCU，能实现双流功能，图像声音流畅无卡顿（提供厂家对接承诺函）。






第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项目
	评分标准

	一
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	二
	技术响应
（43分）
	1.加★项参数负偏离（1-10）项得30分，负偏离（11-20）项得25分，负偏离（21-30）项得20分；负偏离（31-40）项得15分；负偏离（41-50）项得10分；负偏离（51-60）项得5分；负偏离（61-70）项得4分；负偏离（71-80）项得3分；负偏离（81-90）项得2分；负偏离（91-100）项得1分；负偏离101项及以上的不得分；完全满足招标技术参数要求的本项得满分39分。
2.其他参数（不包含★）负偏离（1-30）项得3分，负偏离（31-60）项得2分，负偏离（61-90）项得1分，负偏离（91-120）项得0.5分，负偏离121项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得4分。
技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临被列入失信名单的法律风险。

	三
	软件功能演示
（4.5分）
	演示项共3项，按功能要求全部演示的得4.5分，未能提供演示或不符合演示功能或部分符合演示功能的均认定为该项功能演示内容不达标，共三项，每不达标一项扣1.5分。
具体演示视频内容如下：
1、 指挥调度软件
真实还原办案区分布情况，结合人员管理、离区申请管理、预警管理等业务场景，可在地图上可视化展示业务相关数据，以便直观掌握办案区情况。详细演示要求如下：
（1）在区人员管理功能：展示当前办案区各办案单位所有办案人员、办案参与人、嫌疑人、工作人员信息，针对嫌疑人可按人员分级、入区倒计时、分类展示，并可直接发起提审嫌疑人、人案关联等操作。
（2）五项体检功能：展示待体检、排队中、已体检嫌疑人信息，安排嫌疑人体检、查看体检报告等功能。
（3）送押单功能：展示已生成的送押清单及详情，包括预计到达时间、送押方式、嫌疑人数、送押去向、接收单位和状态，并可查看对应嫌疑人、中心人员和办案人员详情。
2、 执法监督管理系统
实现公安执法活动的全流程、全要素、全环节智能化监督管理，详细演示要求如下：
（1） 模型监督功能：集中展示智能算法模型对警情、案件数据的解析结果，自动识别违规疑点和风险信息并生成问题，供相关人员核查处理。
（2） 积分管理功能：展示数量、质量、效率、效果、能力维度积分设置，优、中、差、超期质量等级设置以及维度细则设置、加减法设置功能。
三、大模型应用开发能力
演示知识库创建，智能体与工作流编排、审核发布、运行管理等智能化能力构建全过程，为执法办案、执法监督业务场景提供智能化支撑，详细演示要求如下：
（1）智能体中心功能 ：展示全部已发布的智能体，举例运行已发布的智能体（如警情处警建议分析）展示运行结果，以及智能体的审核、发布、下架等管理功能。
（2）工作室功能：展示对话、Agent、对话流、工作流、提示词、外部应用的创建管理，以创建的工作流举例说明创建过程中对业务的灵活支持（除通用组件外，提供基于材料、卷宗、法律法规、案例的相关业务组件）。
（3）知识库功能：展示个人、团队、公开知识库的创建、编辑、发布管理，创建时可基于TXT、Markdown、PDF、DOC、DOCX、Xmind等多类型文件进行解析。
注：投标人在投标截止时间前提交演示视频，评标时播放，评标委员会根据演示项进行打分，演示只接受由真实运行环境及实际操作演示所制作成的演示播放视频，PPT、DEMO、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。演示资料附件容量限制在 200M 内；演示时长不超过 10 分钟，超过 10 分钟不予计分，演示应全面细致、齐全。未提交演示视频或演示视频无内容或演示视频无法读取或演示视频内容完全无法演示的本项不得分，如仅有部分内容可以演示的按对应评分项评审，单项演示内容不完整的对应单项不得分。中标人在签订合同前必须提供系统软件功能现场演示，供采购人核查，无法提供的或与投标时提供的视频演示内容不一致的取消中标资格。

	四
	企业综合能力
（2分）
	1.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。
2.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。
注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。

	五
	履约能力
（9分）
	1.拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一个证书得2分，最高得6分。
2.拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、软件设计师证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员多个证书不重复计分。
注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。

	六
	成功案例
（2分）
	投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得1分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的扫描件上传至投标文件中，原件备查。

	七
	施工组织方案
（4分）
	根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容：
1.人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3—4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1—2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
2.施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3—4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1—2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
3.施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3—4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1—2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
4.施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3—4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1—2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	八
	售后服务方案
（3.5分）
	对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：
1、 具体可行的售后服务体系（1分）
服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3—5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1—两个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
2、 出现问题应急方案（1分）
应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3—4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1—2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
3、 售后技术服务人员配备（1.5分）
投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，承诺每月定期对项目采购的服务器、存储及软件进行维护，提供纸质巡检清单报告，并承诺所采购监控日常在线率不低于98%，提供上述承诺的得1.5分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	九
	节能环保
（2分）
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。






第六章  投标文件格式 
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项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             









 
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人（或负责人）授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案等
十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
 
 
 
 
 
 



 
 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




七、法人（或负责人）授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         
 

八、投标函
致：盐城市公安局大丰分局
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：



签字人（签字或盖章）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：      年        月       日
 
 
 
 

九、中小企业声明函（标段号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。







 十、残疾人福利性单位声明函（标段号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       

                            供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 














十一、 关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
        日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十二、联合体协议（如有，参考格式）（标段号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                                             日期：
 
 
 
 
 
















十三、投标分项报价表（标段号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



十四、技术要求响应及偏离表（标段号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注： 行数不够，可自行添加。
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我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注：行数不够，可自行添加。
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十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
标段号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 
 
 
 





	十七、技术方案等




















十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。


法定代表人（或负责人）或授权委托人签名或盖章：                
单位名称（盖章）：

年    月    日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字（签章）：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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