曹埠高速路口至汽车站路口环境综合整治工程编制说明
一、工程概况：
本工程位于如东县。
二、招标范围：
包含S223道路及如泰线部分路段道路景观提升整治项目广告牌、围墙、景观、监控。
三、工程量清单编制依据：
1、根据现场勘测、业主提供的图纸及要求等编制。   
2、工程量清单计量依据：（建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及现行各专业工程量计算标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》 GB/T 50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024、《绿化工程工程量计算标准》GB/T 50858-2024以及省住建厅关于2024版清单标准贯彻实施的相关规定。 
[bookmark: _Hlk232694143]3、本工程计价依据：《江苏省房屋建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》、《2007江苏园林定额》。
4、国家及省级、行业技术主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，江苏省现行有效的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全技术操作规程等。
5、人工工资单价参考“江苏省建设工程费用参考”中人工单价；材料价参考南通市造价管理部门发布的2026 年第 6 期价格指数或同期市场价。 
6、管理费和利润按《江苏省建设工程费用参考》对应专业的发布值计取。
7、本项目计税方法采用一般计税法。
四、编制说明
1、本工程暂列金：20万元。
2、应业主要求，取消广告牌钢骨架油漆面层。
3、应业主要求，绿化不在本次招标范围。
4、应业主要求，本工程千兆网络租用按两年考虑。
5、景石基础应结合现场地质条件、景石自重及安装就位施工要求按需设置。
6、施工单位在施工过程要保护原有树木及供电、供水、管网等，如有损坏由施工单位负责赔偿。
[bookmark: _GoBack]7、投标人投标前需自行勘察现场，结合清单要求，核查后报价。标底涉及的内容及实施方案若有遗漏、错误等问题，投标人需在招标答疑期间书面提出，若未提，视为相关费用已考虑在报价内，结算不另行增加。
五、本工程费率见下表：
	项目
	费率%

	
	建筑（广告牌、景观、围墙）
	安装（监控）

	安全生产（不可竞争）
	3.8
	2.9

	临时设施
	1.7
	1.1

	文明施工
	1.2
	0.6

	环境保护
	0.45
	0.3

	建筑工人实名制
	0.0525
	0.0315

	增值税
	9
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