





竞争性磋商文件
项目名称：江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地建设项目
项目编号：JSZC-320000-JSJW-C2026-0047
        
 







采购人：江苏省交通技师学院
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
二〇二六年九月三十日
                        


[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc20823272]第一章  竞争性磋商公告
项目概况
江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取竞争性磋商文件，并于2026年10月20日9：30（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320000-JSJW-C2026-0047
（二）项目名称：江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地建设项目
（三）预算金额：200万元
[bookmark: _Hlk192262911]（四）最高限价：200万元，供应商的报价超过最高限价的视为无效投标。
（五）采购需求：江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地设备采购安装调试和场地改造。
（六）合同履行期：合同签订之日起40日历天内完成所有设备采购安装调试和场地改造工作。
（七）本项目不接受联合体参与投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]2、提供2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3、提供在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税或营业税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
4、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
[bookmark: _Hlk174538327]6、存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106726432][bookmark: _Hlk106725740][bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包。
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
（一）时间：自采购公告发布之日起5个工作日。
（二）地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
（三）方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
（一）截止时间：2026-10-20  9:30（北京时间）
（二）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、开启
时间：2026-10-20   9:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]七、其他补充事宜
（一）本公告在“江苏省政府采购”网站(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各供应商关注。若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注“江苏省政府采购”网站(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布的关于本项目的信息更正公告。
（二）供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名 称：江苏省交通技师学院
地 址：江苏省镇江市丹徒区长香西大道500号
联系人：黄老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0511-83361002
（二）采购代理机构信息
名称：江苏建威建设管理有限公司
地　址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦七层
联系人：武立奎
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：18944066163
（三）项目联系方式
项目联系人：武立奎
联系电话：18944066163
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669699]供应商须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省交通技师学院
联系人：黄老师
联系方式：0511-83361002
联系地址：江苏省镇江市丹徒区长香西大道500号

	2
	采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
项目联系人：武立奎
联系方式：18944066163
联系地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦七层

	3
	项目名称：江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培
养基地建设项目

	4
	采购方式：竞争性磋商

	5
	投标有效期：开标之日起90天 

	6
	投标保证金：本次采购不收取

	7
	响应文件开始接收时间：详见招标公告
响应文件接收截止时间：详见招标公告
响应文件接收地点：详见招标公告
开标时间：同响应文件接收截止时间
地点：同响应文件接收地点

	8
	投标报价：
所有投标响应均以人民币报价。该报价为采购后送到指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	9
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	10
	招标代理服务费按照以下方式计算：
	成交金额（万元）
	货物类
	服务类
	工程类

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	1、按本表费率计算的费用为代理服务全过程的收费基准价格，在此基础上乘以60%折扣率为最终代理服务费。
2、代理服务收费按差额定率累进法计算。
3、经最终计算后代理服务费不足5000元的，按5000元收取。


中标供应商向采购代理机构交付每包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。

	11
	投标报价中的投标价不得超过采购公告、竞争性磋商文件规定的最高限价（其中设备采购安装限价：128万元，工程费用限价：72万元），超过最高限价的响应文件，按无效投标处理。 



一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1、适用范围
 1.1 本竞争性磋商文件仅适用于江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地建设项目。
[bookmark: _Toc100386036][bookmark: _Toc92168002]2、定义
竞争性磋商文件中下列术语应解释为：
2.1 “招标组织方”系指政府分散采购代理机构，即：江苏建威建设管理有限公司。
2.2 “供应商”系指向招标组织方提交响应文件的供应商。
2.3 “采购人”系指委托采购单位，即：江苏省交通技师学院。
2.4 “货物”系指供应商提供的系统、套件、成套技术资料及手册。
2.5 “服务”系指按合同规定成交人必须承担的供货安装、设备调试、系统集成、技术指导、培训等以及其他服务。服务亦包括竞争性磋商文件中特别描述的其它形式的服务。
[bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669693]3、本次采购方式
 3.1本次采购采取竞争性磋商招标方式（本项目不接受联合体投标）。
4、投标费用
4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用（包括中标单位需向招标组织方缴纳的代理服务费）。不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc20732974][bookmark: _Toc98669695][bookmark: _Toc98669337][bookmark: _Toc100386040][bookmark: _Toc92168006]5、适用法律、政策及约束力
5.1强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.2根据财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》中的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审。本项目属于货物类，本项目所属行业：工业。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
5.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.4 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.5根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.6采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照竞争性磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和竞争性磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.7本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
5.8供应商一旦领取了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的第一、第二、第三、第四部分的所有条款。

二、竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc20732975][bookmark: _Toc92168007][bookmark: _Toc98669696][bookmark: _Toc98669338][bookmark: _Toc100386041]6、竞争性磋商文件构成
 6.1 竞争性磋商文件包括：
（1） 竞争性磋商公告；
（2） 供应商须知；
（3） 项目需求；
（4） 合同条款；
（5） 响应文件（格式）；
请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标组织方联系解决。
 6.2供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
[bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc98669340]7、竞争性磋商文件的澄清和修改
 7.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按竞争性磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知招标组织方。
 7.2招标组织方可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标组织方将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有已完成报名的供应商，供应商请登录系统查看相应内容；不足15日的，招标组织方将顺延提交响应文件的截止时间。
 7.3 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

三、响应文件的编制
8、响应文件的编写
 8.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，了解竞争性磋商文件的要求。在完全了解采购要求和服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制响应文件。
9、投标语言及度量衡单位
9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。
9.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10、响应文件构成
 10.1 供应商编写的响应文件应按照竞争性磋商文件第五部分响应文件（格式）的要求编写
10.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。
11、投标函
 11.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的“投标书（函）”的格式及要求填写。
12、投标报价
 12.1 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括本次招标所包含的所有要求提供货物及服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
 12.2 供应商应按竞争性磋商文件所提供的各报价表格式报价。
 12.3 中标价即为合同签约价。
 12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
 12.5 投标应以人民币报价。
13、技术规格要求和项目需求的响应
13.1供应商必须依据技术要求及规格，逐条说明投标货物、服务的技术参数、运行性能以及适用性。
13.2供应商必须提交其所投标货物是符合竞争性磋商文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、拓扑图和数据，并须提供在技术规格中规定的保证货物和服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。
13.3 技术规格的响应，应对竞争性磋商文件中的技术规格逐项作出实质性响应。
13.4 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中项目需求的标准做出响应。
14、供应商资格和能力的证明文件
14.1按照合格供应商的规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力签订和履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
 14.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术等各方面的能力。
15、投标保证金
15.1本项目不收取投标保证金
16、投标有效期
16.1 投标有效期为：响应文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦报名本项目并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
16.2在特殊情况下，招标组织方于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝招标组织方的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、响应文件的递交
17、投标截止时间
 17.1供应商需在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前，将响应文件上传至江苏政府采购网“苏采云”系统。
18、响应文件的补充、修改或者撤回
18.1响应文件的撤回
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。
18.2响应文件的修改
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
18.3在提交响应文件截止时间至竞争性磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
18.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以上述网站发布的竞争性磋商文件为准。
18.5成交供应商需无偿提供纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）；（加盖公章电子版标书一份,U盘形式，响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用WORD格式）。


五、开标与评标
19、开标及评委会组成
 19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
19.2评标委员会将由3人或3人以上（单数）组成。
20、评标过程的保密
 20.1 开标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。
 20.2 在评标过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
20.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
21、评标委员会评标注意事项
21.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
21.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
21.4评标委员会及其成员不得有下列行为：
　（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
　（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
　（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
　（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
　（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
　（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
　（7）其他不遵守评标纪律的行为。
　评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
21.5评标委员会发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、招标组织方沟通并作书面记录。采购人、招标组织方确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。
22、供应商资格审查
22.1 开标后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税或营业税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	详见投标函（书）格式，或提供资格承诺函。

	6
	信用查询
	①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

	7
	法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他资格
	/


23、供应商符合性审查
23.1评标委员会应当对响应文件进行符合性审查，审查内容主要是响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，以确定是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	响应文件签署、盖章（含法定代表人身份证明书和法人授权委托书）；

	
	
	投标报价；

	
	
	须提供供应商授权代表在开标前一年内任意一个月缴纳的社保证明材料；

	
	
	无效投标情形的判定和处理；

	
	
	法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他资格证明材料；

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性；

	3
	对竞争性磋商文件响应程度
	审查响应文件与竞争性磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留；


审查响应文件与竞争性磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到竞争性磋商文件规定的供货（或服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，有限制采购方权利和投标方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应竞争性磋商文件的投标方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24、无效投标的情形
供应商存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）未按规定由供应商的法定代表人签字或供应商CA电子公章；或其委托代理人未按规定签字的；或未加盖供应商CA电子公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
（2）如有委托代理人的，未提供委托代理人证明材料的；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（4）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单；
（6）技术参数负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（7）报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额的；
（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（9）供应商提交的是可选择报价的；
(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（11）不同供应商的响应文件出现了评委会认为不应当雷同的；
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（13）供应商存在串通投标情形的；
（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。
25、废标的情形
（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
26、供应商不足三家的处理
27.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对竞争性磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、串通投标的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
28、响应文件的澄清
28.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29、报价前后不一致的处理原则
29.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　（1）响应文件中开标（报价）一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商法定代表人或其委托代理人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc98669361]30、响应文件的评价和比较
30.1本项目评标采用综合评分法。
[bookmark: _Toc98669372][bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc20821546][bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669730]  30.2评委会在评标时，将主要考虑下列因素：
	序号
	评标项目
	
	评标方法描述
	分值

	1
	价格分
	
	以满足竞争性磋商文件要求且响应价格最低（符合小微企业标准要求的最终评标价格）的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格统一按照下列公式计算:响应报价得分=（评标基准价/响应报价×30）
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
根据财库（2026）2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值x65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价x65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价x65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；
5.上述报价指的是产品与工程两个部分的报价及两者之和。
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	2
	技术和服务要求响应情况
	
	根据各供应商对竞争性磋商文件第五章的"技术和服务要求”的逐项响应承诺等方面情况进行评分，供应商全部满足竞争性磋商文件要求的得27分。标注“▲”标识的技术参数，每负偏离一项扣4.5分。
“▲”标识的重要指标：供应商须提供能直观体现参数对应功能的系统截图或设备实拍图（截图需标注关键信息，确保内容清晰可辨）
	27

	3
	技术方案（设备部分）
	项目实施方案
	供应商根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供项目实施方案，方案包含工期进度安排、产品供货、安装调试方案、验收标准、人员配置安排、质量保障措施、维护保养等内容。
实施方案内容完整翔实，完全匹配项目需求，整体可实施性强的，得5分；
实施方案内容完整翔实，基本匹配项目需求，整体基本具备可实施性的，得3分；
实施方案内容存在缺失，项目实施方案可实施性差的，得1分；
未提供实施方案的不得分。
	5

	
	
	设备培训方案
	供应商根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供设备培训方案，包括但不限于：详细培训计划、培训时间、培训内容、培训次数安排等内容。
培训方案内容完整翔实，可落地性强，培训计划、课时安排、课程内容完整规范的，得5分；
培训方案主要内容无缺失，基本具备可落地性，培训计划、课时安排、课程内容基本符合要求的，得3分；
培训方案内容存在缺失，可落地性差，培训计划、课时安排、课程内容阐述简单粗略的，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	
	
	售后服务方案
	供应商根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供售后服务方案，包括但不限于：质保期、服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等内容。
售后服务方案内容完整翔实，可落地性强，服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话完整规范的，得5分；
售后服务方案主要内容无缺失，基本具备可落地性，服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话基本符合要求的，得2分；
售后服务方案内容存在缺失，可落地性差，服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话阐述简单粗略的，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	4
	施工方案（装修部分）
	项目总体施工方案
	供应商应根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供项目总体施工方案，包括整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等内容。方案完整、科学合理性强、针对性强得5分；
方案完整、科学合理性较弱、针对性较弱得3分；
方案有缺陷、科学合理性一般、针对性较弱得1分；
未提供不得分。
	5

	
	
	工程进度计划及措施方案
	供应商应根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供工程进度计划及措施方案，包括总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等内容。
方案完整、科学合理性强、针对性强得5分；
方案完整、科学合理性较弱、针对性较弱得3分；
方案有缺陷、科学合理性一般、针对性较弱得1分；
未提供不得分。
	5

	
	
	质保服务保障方案
	供应商应根据竞争性磋商文件要求及本项目特点，提供工程验收合格后的质保服务保障方案，包括响应时间、人员配备、技术配备等内容。方案完整、科学合理性强、针对性强得5分；
方案完整、科学合理性较弱、针对性较弱得3分；
方案有缺陷、科学合理性一般、针对性较弱得1分；
未提供不得分。
	5

	5
	对外培训方案
	
	项目建成后利用本项目设施设备对社会人员进行培训，评委对供应商提供的培训方案（方案内须承诺年培训规模不少于100人次，每次培训时长不少于10天，培训后可获得所投产品电池维修认证证书）进行打分。
方案内容详细完整、有针对性、有合理性并提供承诺的，得5分；
方案内容较详细、较有针对性、较有合理性并提供承诺的，得3分；
方案内容一般、针对性、合理性一般并提供承诺的，得1分；
未提供的，不得分。
	5

	6
	成功案例
	
	供应商提供自2023年1月1日起至今(以合同签订时间为准)与本项目类似成功案例，每提供1个得2分。
(须包含合同首页、体现具体服务内容/项目范围的“标的页”、双方签字盖章页及签订日期页，否则不得分)
	2

	[bookmark: _GoBack]7
	产品演示
	
	演示要求：演示须提供 MP4格式演示视频，采用PPT或静态demo演示的不得分。无演示或视频演示无法打开的视为缺项，缺项不得分。供应商针对“CAR动力电池及BMS综合故障检测平台”的下述内容进行演示。
演示内容：①软件布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
②内容运行界面分为不少于三个区域展示，区域一是介绍单体电池内部结构，展示汽车上动力电池组内部各个电池模组之间的连接关系，当点击任意一个序号模组时，相应的模组图标即可点亮闪烁提示。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
③同时对应区域二中动力电池组点击高亮图标可单独显示该零部件，并可对其360度旋转、平移、放大、缩小操作。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
④设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
⑤具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。区域三是信息注释栏，主要介绍当前动力电池的主要信息。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
⑥电池分类及不同单电池结构展示功能：展示多种单电池内部结构和文字介绍电池的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池）。供应商的演示结果完全满足前述要求的得1分，否则不得分。
	6



30.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的（得分保留到小数点后2位，四舍五入），按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数优劣顺序排列。如技术参数得分也相同，按项目实施方案、时间进度计划安排、技术培训方案、质量保证措施及承诺、售后服务方案合计总分顺序排列。中标候选人由评标委员会确定。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
31、相同品牌产品的处理原则
无
32、允许修改评标结果的情形
32.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
33、推荐和确定成交人
33.1 评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出成交人。
33.2 采购人根据评标委员会的推荐最终确定成交人。


七、授予合同
34、招标组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利
34.1 为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商中标的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
35、成交通知书
35.1 在投标有效期期满之前，招标组织方将以书面形式通知成交人，成交人在收到成交通知书后，须立即以书面签收形式回复招标组织方，确认成交通知书已收悉。
35.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。
35.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交人无正当理由不得放弃中标。
36、签订合同时不得对响应文件作实质性修改
36.1采购人按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。
36.2合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
37、签订合同
37.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
37.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
37.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。 
38、政府采购贷款扶持政策 
38.1根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目中标企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏省政府采购”网站。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

八、询问、质疑、投诉
39、询问
39.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或招标组织方提出询问，采购人或招标组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
40、质疑
40.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或招标组织方。对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自结果（入围）公告届满之日起计算。
40.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
40.3供应商如对采购需求提出质疑，除向招标组织方递交质疑文件外，还应当向采购人递交质疑文件。采购人负责处理和答复涉及采购需求、评分标准（如为采购人提供的）的质疑内容。
40.4质疑流程及注意事项见“江苏省政府采购”网站。
40.5采购人或招标组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
41、投诉
  41.1 质疑供应商对采购人或招标组织方的答复不满意，以及采购人或招标组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

九、诚实信用和解释权
42、诚实信用
42.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
42.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
42.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。
42.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
42.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
43、解释权
43.1除相关法律、法规规定外，本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构所有。


第三章 项目需求
1.项目概况
 项目名称：江苏省交通技师学院新能源产教融合人才培养基地建设项目。
 项目地点：江苏省镇江市丹徒区长香西大道500号。
 项目总体预算：200万元。
项目内容：包含全部设备采购、供货、安装、调试、软件部署、教学资源配套；场地装饰改造、电气及智能化安装；项目整体培训、对外社会培训体系建设、验收交付、3 年质保及后续技术服务；本项目为交钥匙工程，凡是实现功能必需的软硬件、辅材、配件、深化设计费用，即便清单未列明，均包含在投标总价内，采购人不再另行付费。 合同履行期：合同签订之日起40 日历天内完成全部设备采购安装调试、场地改造、全部培训、资料交付并完成整体验收。 

2.设备采购安装部分采购需求：
	序号
	品目
	规格型号（配置标准）
	数量

	1
	动力电池电芯结构展示台
	1、 功能描述
动力电池电芯结构展示台是基于新能源汽车动力电池模块开发的教学产品，采用市场销量大、技术成熟的锂离子电池实物部件，清晰展示锂离子电池的内部结构、真实演示锂离子电池的充放电原理，实现将锂离子电池的结构类型、内部结构设计特点和工作原理进行系统化、集成化的展现，利于构建完整的知识体系。
2、 技术指标
1．设备尺寸（长*宽*高）：≥1500×650×1900mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥75kg
3.设备工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.动力电池电芯结构展示台主要由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉等三部分组成。
6.实物展示区域集成了新能源汽车≥3种主流类型的电池，包含但不限于方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。
三、工艺参数
1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用ABS材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，设备便于设备移动教学。
2.实训台配套≥4个不同深度的抽屉，≥2个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不小于35kg。
3.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
4.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
5.配套≥55寸辅助教学终端，CPU：不低于10代，内存：≥8G，硬盘：≥256G。
四、配套资源
配套“高压电控箱系统交互软件”课程软件资源。
1.产品要求
以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车高压电控箱。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车高压电控箱维修过程中经常需要检查的部件进行深入的学习。软件内采用是目前汽车上都广泛采用的高压电控箱，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。
2.技术要求
2.1开发工具：Unity 3D。
2.2运行环境：Windows平台。
2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电控箱的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。                             2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明，更直观展现高压电控箱结构与工作原理。
2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。
2.7高压电控箱模型是用几何相似或物理类比方法建立的，它可以描述系统的内部特性，也可以描述实训所必需的环境条件。
2.8软件布局有“高压电控箱、内部结构”等对应图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面包含但不限于三个区域展示，区域一是高压电控箱内外部结构的线框图，展示汽车上高压电控箱内部各个部件之间的连接关系位置。点击线框中的文字，区域二中会有相应部件高亮图标闪烁提示。需设置有六种不同视角让学生更好地观察学习，方便对部件全方位结构认知。点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。区域三是信息注释栏，主要介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器（VTOG）组成及功能原理、DC-DC变换器工作原理、漏电传感器（直流）工作原理等，便于学生更好地学习掌握要点。信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。（需在投标响应文件中提供相关证明，如产品图文证明或产品拍摄视频等）
2.9实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性地加强练习，提高学习效率。
2.10当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。通过交互训练，学员们充分了解自己所学的知识，应用领域，应用前景等，将理论与实践相结合，加深了对专业技术的认识。
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	高压连接器插拔智能教学实训平台
	1、 功能描述
连接器选用主流产品高压、低压连接器、水冷接头，安装在教具箱体上，通过视频讲解及学员动手插拔，使学员掌握实际掌握高压连接器插拔操作，以及不按程序操作可能造成后果，为新能源电动车安全操作必备基础要领。
2、 技术指标
1.设备尺寸：≥1500×650×1900mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥150kg
3.工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.实训台连接器件采用符合行业标准的正规品牌部件，可真实还原动力电池连接器在车辆上的插拔操作训练。
6.实训台面采用模块化设计，分为三层结构，涵盖不少于 15 个动力电池连接器模块。连接器模块具有两部分组成，分别是连接器实物部件和图文说明；每个连接器模块由连接器实物部件和图文说明组成，实物部件为符合行业标准的正规品牌部件，图文说明含结构图和操作方法。
7.面板上的第一层和第二层布局低压连接器，不少于 11 个模块，需至少包含调试诊断插头（乘用车）≥1套，调试诊断插头（商务车）≥1套，单芯加热连接器（加热/输出）≥1套，双芯加热连接器（输入）≥1套，双芯加热连接器（输出）≥1套，低压输入连接器≥1套，低压输出连接器≥1套，控制1连接器≥1套，控制2连接器≥1套，整车低压插头≥1套，电池冷却水管接头≥1套。
8.第三层布置高压连接器，不少于4个模块，分别是高压维修开关连接器（乘用车）≥1套、高压维修开关连接器（商用车）≥1套，高压接口（HV+）连接器≥1套，高压接口（HV-）连接器≥1套。
9.低压连接器功能：通过多种低压连接器模块（如调试诊断插头、加热输入/输出插头等），可让学员掌握不同低压连接器的结构特点、操作方法与技巧。
10.高压连接器功能：高压连接器模块需设计有电源开关与警示灯，通过互锁线串联到电路中，用于验证高压连接器是否连接到位。连接完整时警示灯亮起，未完整连接时警示灯不亮。
三、工艺参数
1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用ABS材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，设备便于设备移动教学。
2.实训台配套≥4个不同深度的抽屉，≥2个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于35kg。
3.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
4.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
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	动力电池系统部件技术检测平台
	一、功能描述
系统部件选用主流产品系统部件，安装在教具箱体上，通过视频讲解及学员动手检测，使学生了解新能源汽车电池系统主要零部件的认知和实操检测。
二、技术指标
1.设备尺寸：≥1500×650×1900mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥100kg
3.工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.部件认知功能：通过教学面板上的实物部件，直观展示动力电池系统的结构特点，帮助学员认识包含但不限于直流充电正继电器，直流充电正负继电器，维修开关，电流传感器，加热继电器，PDB，RDB和天线等部件。
6.原理分析功能：基于标准电路图，真实还原动力电池系统组件的线路连接，便于分析电路走向和工作原理，如高压继电器的工作原理展示。
7.性能检测功能：配备专用信号测量端子，检测维修开关状态，高压继电器性能，可获取动力电池系统实时数据，如测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻，电压等相关信号，判断其工作状态。
8.信号获取功能：可根据电流传感器利用霍尔闭环原理，通过其电源正极、电源负极、信号输出端正极和信号输出端负极四个测量端子，通过合适的测量仪器，能够实时获取电流数据；检测台上需有DC5V、DC12V和DC24V电源输出端子，可用于为系统部件供电，还能作为部件提供信号电压。
三、工艺参数
1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用ABS材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，设备便于设备移动教学。
2.实训台配套≥4个不同深度的抽屉，≥2个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于35kg。
3.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
4.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
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	动力电池基础电气原理教具箱
	1、 功能描述
选用各类典型电工电气器件，可真实模拟实验电路的工作情况；可以搭建基础功能实验电路，为学员学习电路基础提供便利。
2、 技术参数
1.设备尺寸：≥1500×650×1900mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥150KG
3.工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.电阻模块：教学面板设有金属膜、贴片、水泥、滑动四种电阻。金属膜电阻有 2Ω、30Ω、120Ω、1500Ω、10kΩ 元件；贴片电阻有6.4R、24R、240R、通过检测端子和跨接线供电。配套数显电压电流表监测电压电流，各电源有独立熔断丝保障安全。
三、工艺指标
1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用ABS材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，设备便于设备移动教学。
2.实训台配套≥4个不同深度的抽屉，≥2个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于35kg。
3.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
四、配套指标
1.产品要求：该软件需采用unity3D引擎技术C#编程语言进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车电工电子元器件。软件内采用目前汽车上都广泛采用的电工电子元器件，后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。
2.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
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	CAR动力电池智能拆装实训平台
	一、功能描述	
适用于新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。教具核心配件选用新能源动力电池包PACK（不注液电芯），真实展示新能源汽车动力电池内部结构和电气连接关系；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置，加深对电池结构和工作原理的了解。
二、技术指标
1.设备尺寸：≥2185×1285×880mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥450KG
3.工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.▲拆装台需完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包需由≥102个单体电池组成，≥17 个电池模组，每个电池模组包含 ≥6个单体电池，布局与实车一致，清晰地展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。
6.拆装台具备触电模拟模块，能模拟拆解动力电池包时的触电感受，同时感应指示灯会点亮，通过计数器记录触电次数，用于实操考核，显示器可显示电流、电压和强度数据。
7.拆装台支持学员进行动力电池拆解实训操作，在操作过程中，能有效保障学员安全，同时提供与实际操作相符的训练体验，提升学员实际操作能力。
三、工艺参数
1.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
2.拆装台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，无明显瑕疵、毛刺等。各部件连接牢固，线束连接规范，无脱落、断线风险，确保设备在频繁使用过程中的可靠性。
四、配套资源
1.提供配套教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》《动力电池高压安全与防护》《动力电池维护保养》等课程配套的教师手册、学习手册、工作页，以及课程内容对应的练习题、考试理论试题和实操试题；
2.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。
3.提供自有的课程在线平台：提供至少包含电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测等在线教学课程2门。（需在投标响应文件中提供相关证明，如产品图文证明或产品拍摄视频等）
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	专用锂电池均衡仪
	一、功能描述
专用锂电池均衡仪是为解决动力电池串联成组后，因各单体电池的不均衡度扩大而导致电池组循环寿命缩短的问题而开发。专用锂电池均衡仪采用模块化设计，即一个具有完备功能的充放电模块对应一个单体电池组成。并采用专有的均衡充放电控制技术，保证各单体电池均能达到自身的最大容量且电压一致性好，确保动力电池组的不均衡度控制在容许的范围内，从而提高动力电池组的循环使用寿命。
专用锂电池均衡仪支持并充维护、并放维护和均衡维护的三种维护模式，支撑均衡单元的独立工作和串联工作。对每个单体电池电压的实时检测和监控，充电或放电能量的自动测算，并支持测试数据自动保存和导出。专用锂电池均衡仪采用多重保护，确保电池及充电机本身的安全。
同时，既用于快速解决锂电池组电压不一致的难题，也可以创造任意电池压差，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题
二、技术指标
1.显示:7寸彩色触摸屏。
2.单设备可支持模组数：最大2组，每组最多12节电池
3.电源输入：单相AC90-264V，频率40-60Hz
4.充放电电压范围：1.8-4.2V
5.电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程5V）
6.充放电电流范围：0.1~5A MAX
7.电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程5A）
8.电池温度检测精度：±2℃（-25℃-85℃）可设置
9.工作温度：-5~40℃；贮藏温度：-40-70℃
10.功能;可创造任意电池压差，可用于研发性的实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题。适用各类型主流锂电池组。
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	专用均衡线束工装套件
	一、功能描述
专属定制多电芯连接线束工装套件(适配本教具产品)，可连接模组，实现多电芯同步均衡作业。
二、技术指标
1.工作电流不大于5A。
2.多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接模组进行作业
	2套
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	专用气密检测仪器
	一、 功能描述
便携式气密性检漏测试仪是针对新能源领域开发的专用测试设备，适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。该设备采用特有的气压控制技术有效的解决了在微气压下的自动调节、气压稳定和采样精度等难题。
QMM 系列便携式气密性检漏测试仪采用进口关键零部件、气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计等技术，使其具备寿命长、精度高、操作简单、体积小、易携带等特点。
二、技术指标
1.测试压力输出范围：1~500kPa
2.气压调节方式：自动调节
3.压差传感器量程：±750Pa
4.压差传感器分辨率：1Pa
5.人机界面：≥7寸高清触摸屏
6.历史数据：最近8000组历史记录，可U盘导出
7.测试输入气压源：≤1MPa清洁干燥空气源
8.被测物体体积：＞0.5L
9.电源：AC220V±10%，50Hz
10.工作温度：0~50℃
11.尺寸:440*240*235mm
12.重量:8.6kg
	1套
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	便携式气泵
	一、功能描述
一种将机械能转化为气体压力能的设备，其核心功能是吸入常压空气，通过压缩提高其压力，然后储存或输送出去，为各种需要压缩空气作为动力的工具、设备或流程提供能源。
二、技术指标
1.功率：1580W
2.排气量：140L/min
3.气罐容量：15L
4.转速：2800r/min
5.压力：0.8MPa。
	1套
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	接线盒
	一、 功能描述
为电池系统部件配套高压接线盒，用于拆装教学。
二、技术规格
1.高压回路及高压采样模块（包含HVB模块）
2.高压接线盒，安全、方便的电线连接，同时保护电线和设备免受损坏
	1 套
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	控制盒
	一、 功能描述
为电池系统部件，用于拆装教学。
二、技术参数
包含BMS硬件及驱动控制（包含BMU、PDU、RDB模块），监控和管理高压电池系统的运行状态。
	1 套
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	CAR专用气密工装套件
	一、功能描述
适用CAR动力电池智能拆装实训平台电箱乘用车专用气密工装，可替代防爆阀、线束接头等。与气密仪配合使用，满足乘用车电池包水冷管道、高低压插件、气密阀密闭使用，保障气密测试时箱体处于密闭状态
二、技术指标
1、低压工装工作气压范围:≤5kpa
2、高压工装工作气压范围：≤500kpa
	2套
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	专用PACK充放电机
	一、功能描述
专用PACK充放电机是一款全数字化控制技术的双向AC-DC转换电源，具备双向高功率、低谐波电流转换能力，实现整流-逆流能量双向流动
适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电，具备扩展 CAN 通讯连接，读取电芯电压及温度，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。
二、技术指标
1.电压测量精度：±0.5%FS，最大量程400V
2.电流测量精度：±0.5%FS，最大量程80A
3.工作模式：恒电流放电、恒功率放电，恒流充电、恒压充电
4.输入电压：220V输入频率：50/60Hz
5.充放电电压：2V～400V
6.充电电流：1A～80A放电电流：1A～80A
7.最大充电功率：3kW
8.最大放电功率：7kW
9.主机操作方式：触摸屏
10.显示器：≥7寸TFT液晶屏，分辨率≥640*480
三、配套资源
充放电连接转接片1套
	1套
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	CAR动力电池及BMS综合故障检测平台
	一、功能描述
基于新能源乘用车动力电池系统的教学需求，真实还原新能源乘用车上常见的动力电池系统故障。采用原厂的动力电池系统实物部件，可视化角度范围广，清晰展示动力电池系统部件之间的连接关系与线路走向，并配置完整的故障设置系统和测量端子系统，专门用于动力电池系统的结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，将理论与实践高度融合，把知识点与技能点紧密联系，满足院校对动力电池系统的教学需求。
二、技术指标
1.电池平台参数：设备尺寸（长×宽×高）：2205mm×1285mm×880mm；设备重量：450KG；设备工作温度：-35℃～40℃；工作电压：12V DC。
2.检测及故障设置平台：设备尺寸（长×宽×高）：1500mm×800mm×1845mm；设备重量：200KG；设备工作温度：-35℃～40℃；输入电压：AC220V；工作电压：12V DC。
3.触控一体机参数：尺寸：55寸；设备电源：220V AC；屏幕分辨率：3840×2160；搭载系统：Windows系统。
4.▲结构展示功能：检测台需完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包需由≥102个单体电池组成，≥17个电池模组，每个电池模组包含≥6个单体电池，布局与实车一致。能够清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系。学员可通过观察不同连接方式下电池的电压、电流变化，深入理解串联提升电压、并联增加容量的原理。
5.数据监测功能：检测台应配备专业的数据监测系统，能够实时监测动力电池系统的关键数据，单体电池的电压、电流、温度，以及电池模组和电池包的总电压、总电流、SOC（荷电状态）值等。相关数据需直观显示在辅助教学终端，便于学员随时查看，以了解电池系统的运行状态，为故障诊断和分析提供数据支持。
6.故障设置功能：须具备全面的故障功能，可模拟多种常见的动力电池系统故障，包括但不限于单体电池短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，以及电池管理系统（BMS）故障等。故障模拟应能通过软件设置或教学面板上的硬件操作实现，且故障现象应真实可靠，与实际故障情况相符，帮助学员在模拟环境中锻炼故障诊断和排除能力。
7.教学辅助功能：需配备≥55寸辅助教学终端，内置教学辅助软件或资料查询系统，包含与动力电池系统相关的符合行业标准的电路图或技术手册或教学视频等资料。学员可通过教学辅助装置方便地查询和学习资料，满足工作原理逻辑分析、故障诊断与排除等教学需求，实现理论知识与实践操作的紧密结合。
8.配套辅助教学终端要求：尺寸：≥55寸；CPU：不低于10代；内存：≥8G；硬盘：≥256G。
三、制造工艺
1.实训平台主体材质和规格：框架表层需主要采用ABS材质，间隔层板需采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，便于设备移动教学。
2.实训台移动脚轮需采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
3.整体制作工艺：检测台需整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，避免学员在操作过程中意外撞伤。设备表面应无明显瑕疵、毛刺等，保证学员的操作安全和舒适。各部件连接牢固，采用合适的连接方式，并进行必要的防锈处理，确保设备的使用寿命和稳定性。
四、配套说明
1.需配套“高压电池交互软件”课程软件资源1套。
1.1产品要求
需以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用的是新能源汽车常见的高压电池“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发更多内容，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析。
1.2技术要求
1.2.1开发工具：Unity3D。
1.2.2运行环境：Windows平台。
1.2.3需通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。
1.2.4需采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
1.2.5所有三维模型需参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。
1.2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。
▲1.2.7软件需布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为不少于三个区域展示。区域一是介绍单体电池内部结构，展示汽车动力电池组内部各个电池模组之间的连接关系。当点击任意一个序号模组时，相应的模组图标即可点亮闪烁提示；同时，对应区域二中动力电池组点击高亮图标可单独显示该零部件，并可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。
▲1.2.8需设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数，如动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。区域三是信息注释栏，主要介绍当前动力电池的主要信息。电池分类及不同单电池结构展示功能：展示多种单电池内部结构和文字介绍电池的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池）。
1.2.9电池的充放电化学工作原理：需在三维环境下通过动画展示多种单电池充放电化学变化工作原理，并提供文字介绍或化学变化公式的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池的结构）。
1.2.10动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和360度旋转。
1.2.11动力电池零部件展示：需在三维虚拟仿真环境下展示主继电器、维修塞、高压电缆、电池管理模块等，可以任意放大、缩小和360度旋转。
1.2.12信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。
1.2.13实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性地加强练习，提高学习效率。当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。
2.提供配套教材：包含《电池常见故障诊断与检修》《网络通讯》和《电池典型故障案例解析》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页，以及课程内容对应的练习题、考试理论试题和实操试题。
3.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。
4.▲提供自有的课程在线平台：提供至少包含电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修和电池系统通讯故障诊断维修等在线教学课程不低于2门.
	2台
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	专用CAN盒
	一、功能描述
PACK/模组输出信号转换器，PACK内BMU输出通讯信号，经过CAN总线卡转换信号后，才能被上位机识别。
二、技术参数
1.供电电压:9~25V
2.波特率范围:5K~1Mbps
3.CAN接收能力:14000帧/秒(每路)
	2个
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	智能诊断仪（含软件+平板）
	一、 功能描述
电池基本信息监控UDS诊断;单体详细电压，详细温度支持BMU APP及Boot更新:支持SOC/SOH标定，能强制控制继电器通断测试数据保存。
二、技术参数
1.上位机检测功能：PACK软件版本、PACK硬件版本、PACK组端总电压、PACK组端总电流、SOC/SOH、单体平均温度、单体平均电压、正极/负极绝缘值、BMU生命信号、允许放电电流、允许充电电流、KeyOn信号电压、BMU供电电压、CC2检测电压、单体最大SOC、单体最小SOC、BMS请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力、电池数据读取、故障码读取；
2. 上位机控制功能：断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器、清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高压回路故障、高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧，控制功能刷写、UDS读取、写入、SOC、SOH标定；
3.▲故障模拟：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU供电故障、电压采集故障、电流传感器故障；（需在投标响应文件中提供相关证明，如产品图文证明或产品拍摄视频等）
	2套
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	CAR专用上位机软件调试线
	一、功能描述
针对各主机厂定制化 PACK开发专属通讯线束，兼容多品牌整车 PACK接口。为本教具配套专用调试线束，适用于未装车电池包数据读取与故障调试；线束集成12V供电通道，搭配12V电瓶后，可在车下完成一系列检测及调试工作。网关调试线、E-CAR OBD调试线束、Pack级调试线束工具包。
二、技术参数
1.耐压范围:0~12V
2.耐流范围:0~5A
	2套
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	交直流一体充电系统故障检测台
	一、 功能描述
充电桩故障检测台，交流充电桩和直流充电桩为基础进行制作，真实展示新能源汽车充电装置的的结构组成和工作原理，能够开展充电桩的组成、结构、原理、操作及排故障等实训课程。
二、技术参数
1.设备尺寸：≥2300×650×1900mm±5%（长×宽×高）
2.设备重量：≥75kg
3.工作温度：-35℃～40℃
4.设备电源：AC 220V
5.交流/直流充电桩安装在一张面板上，按照交流模块和直流模块进行分类，面板上设计有交直流充电桩结构组成和工作原理相关内容；
6.直流充电桩模块面板上喷绘有高清电路原理图和直流充电原理示意图，充电桩原理示意图配套有国标充电桩的标准数值参数；
7.直流充电桩系统零部件安装在对应的电路图中，可更好的进行充电桩工作原理的教学，电路图配套相应的检测端子；
8.直流充电桩包含漏电保护器、辅助电源、充电控制模块等实物，用于学生进行结构认知与工作原理教学训练。通过实际观察和操作，学生能更深入了解各部件功能和协同工作机制；
9.教学面板设置检测端子，可测量 CC、CP、CC1、CC2、DC+、DC-、S+、S-、A+、A - 等信号，满足不同教学场景下的信号测量需求，为故障诊断和原理分析提供数据支持；
10.教学实物采用透明防护罩进行安全防护，并标识有高压危险警告标识，确保教学实训安全；
11.直流充电桩采用国标电源模块，集成 CAN 通讯模块，额定功率 3.2KW，输出电压 0 - 112V，额定电流≥40A。该电源模块安全性高，适配实训室常规电源，无需单独布线，方便安装和使用，降低使用成本和安全风险；
12.直流充电过程中通过显示器可以对充电电压、充电电流、SOC值进行实时显示；
13.交流充电桩配套漏电保护器、集成式充电控制模块、刷卡模块、充电状态指示灯、急停开关、交流充电器等实物。
14.交流充电桩教学面板喷绘有交流充电原理示意图和充电桩标准参数值，可与实物配套进行充电原理教学训练。
15.刷卡充电具备以下功能：充电启动方式选择，充电模式选择（包含自动充满模式、电量模式、时间模式以及金额模式）。
16.产品具备无线故障设置功能：故障检测台设置不少于15个典型故障案例，通过“智能故障设置”APP下载智能故障设置（教师端）和智能答题系统（学生端），进行教师设置故障和学生排除故障互动式教学。                                                                      三、工艺参数
1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用ABS材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用ABS注塑件，设备便于设备移动教学。
2.实训台配套≥4个不同深度的抽屉，≥2个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于35kg。
3.实训台移动脚轮采用≥4个≥5寸全塑脚轮，采用ABS包罩外壳耐化学腐蚀，TPR材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于300kg，配套≥4刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。
4.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
5.配套≥32寸辅助教学终端，运行内存≥2G，储存内存≥16G；分辨率：≥1920*1080像素；屏类型：LED。
四、配套资源
1．提供配套教材：包含《充电系统》课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容对应的练习题及考试理论试题及实操试题；
2.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。
3.提供自有的课程在线平台：提供至少包含交流充电故障诊断维修、直流充电故障诊断维修、国标充电控制导引功能介绍等在线教学课程不低于2门。（需在投标响应文件中提供相关证明，如产品图文证明或产品拍摄视频等）
	1台

	19
	移动一体机
	一、 功能描述
可移动触控一体机用于安装教学软件、演示产品3D数字模型（可操作模型，比如总成件爆炸拆解、零部件翻转、透视等）、零部件工作原理演示、充放电流程演示、 MSD安装拆卸演示等。
二、系统组成
触控一体机、安装支架。
三、技术要求
台架采用优质铝型材制作底座，美观大方，经久耐用，满足欧美出口标准要求；
支架必须做好除静电处理；
下方型材支架使用静音轮，方便移动；
额定电压：100~240VAC，50/60Hz，电压范围满足中国及欧美地区等日常供电需求。
四、功能特点
桌台高度适合人员操作，下方型材支架带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠，坚固耐用；
演示视频或操作3D数字模型，介绍产品或零部件结构或工作原理。
五、可实现实训任务
安装常见软件，播放教学视频或动画，操作3D数字模型。
六、环境要求
适应环境温度：-10℃~50℃；
适应环境湿度：20%~80%。
七、安全要求
设备符合国家有关机电设备的安全标准，符合CCC标准，欧美相应认证资格。
八、质保要求
保修期两年，自到货验收合格之日起计算；
保修期满后五年内，卖方仍负责维修维护，仅收取合理工时、交通费用及配件成本费；
设备品质异常时，售后服务人员48小时内到达现场。
九、外观要求
支架可加入蓝色饰条或烤漆，跟整套教具主题保持一致。
	1 台


注：“▲”符号为重要技术条款（需提供软件截图或产品图片），不满足要求的将予以扣分。

3.工程建设部分采购需求：
3.1成交人须无条件接受采购人、质量监督管理部门、监理单位的质量检查和管理，共同把握好质量关。
3.2项目内装修改造所需材料均由成交人根据设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能和环保要求和国家规定的技术标准。
3.3项目内装修改造所用的主要装修材料，成交人应在采购前向采购人送样，经采购人确认后方可使用，未经确认则视为验收不合格。
3.4.成交人须配合采购人对项目内装修改造工程进行进度跟踪和技术质量监督。无论是否已征得采购人的同意和确认，成交人应对最终的质量和效果负责。
3.5工程量清单编制说明
	一、工程概况：
工程地址位于镇江市长香路，内容主要包括墙、顶、地面拆除改造、装饰、部分广告、装饰水电、智能化预埋等分部分项内容。
二、工程招标范围：
设计图纸范围内内容
三、工程量清单编制依据：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1、本工程采用工程量清单计价方式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、2009年《江苏修缮建筑定额》、2026年《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026年《江苏省通用安装工程消耗量》、2026年《江苏省市政工程消耗量》、设计公司的装饰图纸及图纸设计疑问回复。
四、工程质量：详见竞争性磋商文件。
五、工程类别及取费标准：
1、本工程税金按9%记取，其余由投标单位自主确定。
2、 本工程质量要求：本工程质量要求合格，不计取工程按质论价费。
六、人工、材料、机械费：
人工、材料、机械费：控制价中材料价格参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第6期并结合市场行情，人工工资参考苏建价[2026]76号和苏建函价[2026]76号取定。
七、措施项目费：
1、除措施项目清单中所立项目外，投标单位根据施工组织设计需要可自行调整或补充，并自主报价。
八、其他项目费：
暂列金：30000元；（详见招标清单）
九、其他说明：
（一）装饰：
1、工程量清单应与竞争性磋商文件、招标项目图纸及相关的国家规范的要求等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为建设单位对该分部分项工程特征的概述,而非工程特征的全面描述,投标单位报价时须结合图纸、现行施工规范等综合考虑；
2、本次装饰工程拆除改造工程按拆除平面图、装饰图纸等计算；
3、石材、石膏板、阻燃板、不锈钢板、木饰面板、门等切割、倒角、打孔、六面防护、磨边、折边、冼槽等所有费用已由供应商考虑在投标综合报价中，施工期间不得以各种理由增加费用和延长工期；
4、所有石材、木饰面、隔断等，工程量均以清单工程量计算，各投标单位报价时应结合设计图纸布置要求综合考虑材料损耗，结算时材料损耗率不调整；
5、装饰材料施工单位在进场前应与设计单位、建设单位、监理单位确定材料的品牌、颜色后方可采购，否则造成的后果由施工单位承担；
6、措施项目清单中垂直运输费按“项”为单位考虑，由投标单位根据施工组织设计自主报价。
 （二）安装：
1、二层接待室排管按UPVC50管考虑；
2、成品电子白板不进标；
3、智能化部分仅计算管线部分，其余均不进标；
     （三）推荐品牌：
	材料名称
	推荐品牌

	阻燃板
	兔宝宝
	千年舟
	莫干山

	墙地砖
	新中源
	亚细亚
	白兔

	纸面石膏板
	龙牌
	可耐福
	泰山

	轻钢龙骨
	龙牌
	可耐福
	泰山

	乳胶漆
	立邦
	三棵树
	多乐士

	灯具
	TCL
	睿冠光电
	佛山照明

	开关插座
	德力西
	公牛
	正泰


    










  
                                                  





工程建设部分清单：

	

	
	表C.1.1    招标工程量清单扉页

	
	工程名称：
	新能源产教融合人才培养基地建设项目

	
	标段名称：
	

	
	

招 标 工 程 量 清 单

	
	

	
	编   制  人：
	
	(造价专业人员签字及盖章)

	
	审   核  人：
	
	(签字及盖章)

	
	编 制 单 位：
	
	(盖章)

	
	法定代表人
或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	招   标  人：
	
	(盖章)

	
	法定代表人
或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	编 制 时 间：
	
	



1

	
	
	

	表E.1.1-2   单项工程汇总表

	单项工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	专业工程暂估价
	安全生产

	1
	新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	30000.00
	 
	

	2
	新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	30000.00
	 
	

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	30000.00

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	30000.00

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	三层拆改项目
	
	 
	
	
	

	1
	01B010
	拆除项目
	1.所有本项目设计拆除项目，供应商需自行查看现场
2.建筑垃圾清运
	项
	1
	
	
	

	
	
	门厅
	
	 
	
	
	

	2
	011101003001
	自流平楼地面
	1.原地面打磨粗糙并清洁
2.找平层厚度、材料种类及强度等级：无溶剂环氧底涂料1遍
3.界面剂材料种类：无溶剂环氧中涂砂浆层1~2遍
4.中层漆材料种类、厚度：无溶剂环氧腻子层1遍
5.面漆材料种类、厚度：无溶剂环氧面层1遍
	m2
	90.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第2页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	3
	011102001001
	石材楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、材料种类及强度等级：1mm素水泥浆
3.面层材料品种、规格：25mm厚中国黑花岗岩
4.勾缝材料种类：勾缝
5.防护层材料种类：磨边
6.面层处理方式：六面防护处理
	m2
	1.08
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.腻子种类：满批成品腻子
2.刮腻子遍数：两遍
3.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆 两遍
	m2
	131.67
	
	
	

	5
	011108001001
	石材零星项目
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：粘结剂
2.面层材料品种、规格：18mm厚人造石窗台板
3.勾缝材料种类：石材磨边
	m2
	1.02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第3页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	6
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	1.外立面
2.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌钢龙骨骨架，竖向间距600mm
3.基层材料种类、规格：9mmFC水泥压力板（满批界面剂）
4.面层材料品种、规格：4mm25丝铝塑板密拼
5.压条材料种类、规格：配套广告，达到设计效果要求
	m2
	21.33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌钢龙骨骨架，竖向间距600mm
2.基层材料种类、规格：9mmFC水泥压力板（满批界面剂）
3.面层材料品种、规格：3mm25丝铝塑板密拼
	m2
	10.86
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第4页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	8
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨  400*400阵列结构
2.隔离层材料种类、规格：木龙骨防火涂料
3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
4.面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板
5.消防暗门制作，配套五金件安装
	m2
	26.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	011207001001
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：内墙，弧形
2.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨
3.隔板材料品种、规格：单面双层5mm阻燃板基层
4.双面单层9.5mm厚石膏板
5.LOGO及广告字    UV写真广告自黏胶
	m2
	37.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第5页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	010808002001
	金属门窗套
	1.基层材料品种、规格：9mm阻燃板基层
2.面层材料品种、规格：1.2mm不锈钢收口套
	m2
	2.83
	
	
	

	11
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：50mm
2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢踢脚线
	m
	43.89
	
	
	

	12
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型：原顶面打磨
2.腻子种类：满批成品腻子
3.刮腻子遍数：两遍
4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍
	m2
	130.98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第6页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	011302003002
	艺术造型吊顶天棚
	1.吊顶部位：镀锌钢结构加固
2.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋φ8
3.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨
4.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板面层  面层刷白处理
5.软膜灯箱  异形
6.广告字及LOGO 
	m2
	8.06
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实训教室
	
	 
	
	
	

	14
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.基层类型：墙面清理
2.腻子种类：满批成品腻子
3.刮腻子遍数：两遍
4.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆 两遍
	m2
	429.24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第7页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	15
	011108001002
	石材零星项目
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：粘结剂
2.面层材料品种、规格：18mm厚人造石窗台板
3.勾缝材料种类：石材磨边
	m2
	4.16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	011205001007
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨骨架
2.隔离层材料种类、规格：木骨架防火涂料
3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
4.面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板
	m2
	115.15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：50mm
2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢踢脚线
	m
	248.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第8页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	18
	011205001008
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨骨架
2.隔离层材料种类、规格：木龙骨防火涂料
3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
4.面层材料品种、规格：3mm成品橡木竖纹木饰面板
	m2
	194.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	011205001010
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：原基础
2.面层材料品种、规格：3mm厚25丝铝塑板密拼
	m2
	49.84
	
	
	

	20
	011205001011
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨骨架
2.隔离层材料种类、规格：木龙骨防火涂料
3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
4.面层材料品种、规格：12mm米白色洞洞板
	m2
	64.68
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第9页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	21
	011502001002
	成品装饰线条
	1.基层类型：9mm阻燃板基层
2.线条材料品种、规格：黑色铝合金线条
	m
	229.6
	
	
	

	22
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.基层类型：原顶面打磨
2.腻子种类：满批成品腻子
3.刮腻子遍数：两遍
4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍
	m2
	714.71
	
	
	

	23
	011101003002
	自流平楼地面
	1.原地面打磨粗糙并清洁
2.找平层厚度、材料种类及强度等级：无溶剂环氧底涂料1遍
3.界面剂材料种类：无溶剂环氧中涂砂浆层1~2遍
4.中层漆材料种类、厚度：无溶剂环氧腻子层1遍
5.面漆材料种类、厚度：无溶剂环氧面层1遍
	m2
	549.78
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	010810001002
	窗帘
	1.窗帘材质：米灰色亚麻卷帘，遮光率80%（含配套轨道）
	m2
	120.96
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第10页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	走道、实训工位
	
	 
	
	
	

	25
	011101003003
	自流平楼地面
	1.原地面打磨粗糙并清洁
2.找平层厚度、材料种类及强度等级：无溶剂环氧底涂料1遍
3.界面剂材料种类：无溶剂环氧中涂砂浆层1~2遍
4.中层漆材料种类、厚度：无溶剂环氧腻子层1遍
5.面漆材料种类、厚度：无溶剂环氧面层1遍
	m2
	759.93
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	011205001009
	墙、柱面装饰板
	1.梁面
2.龙骨材料种类、规格、中距：30*30mm木龙骨间距400mm  吊筋加固
3.隔离层材料种类、规格：木龙骨防火涂料
4.基层材料种类、规格：局部15mm厚阻燃板基层
5.面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板
	m2
	141.63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第11页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	27
	011403001005
	抹灰面油漆
	1.基层类型：原顶面打磨，包含顶面桥架、管线等
2.腻子种类：满批成品腻子
3.刮腻子遍数：两遍
4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍
	m2
	987.91
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	011403001006
	抹灰面油漆
	1.基层类型：墙面清理
2.腻子种类：满批成品腻子
3.刮腻子遍数：两遍
4.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆 两遍
	m2
	649.9
	
	
	

	29
	011108001003
	石材零星项目
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：粘结剂
2.面层材料品种、规格：18mm厚人造石窗台板
3.勾缝材料种类：石材磨边
	m2
	4.02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	011105006003
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：50mm
2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢踢脚线
	m
	162.48
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第12页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	31
	01B009
	消火栓暗门及包柱
	1.内衬：9mm硅酸钙板  刷白处理
2.骨架：20*40*2mm镀锌钢龙骨骨架  30*30木龙骨骨架（300*300阵列）
3.基层：9mm阻燃板基层
4.面层：局部9mm硅酸钙板，其余9.5mm纸面石膏板
5.五金件：不锈钢鸡嘴咬天地合页及其他配套五金
6.成品铝合金线条 
	个
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	 
	
	
	

	32
	010805004001
	铝合金门
	1.门洞口尺寸：1500*2400
2.框材质：120系列铝合金边框  壁厚2.0mm
3.玻璃品种、厚度：80系列铝合金门扇 壁厚1.8mm  10mm钢化玻璃
4.五金种类、规格：地弹簧、门轴安装
5.其他工艺要求：铝塑板门套制作安装
	m2
	25.2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第13页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	33
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1024
2.开启方式：平开
3.框、扇材质：70系列铝合金
4.玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃
5.五金种类、规格：地弹簧、门轴等五金件安装
6.其他工艺要求：铝塑板门套制作安装
	m2
	16.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	010805001001
	电子感应门
	1.门代号及洞口尺寸：YM3626
2.门框或扇外围尺寸：感应移门
3.门框、扇材质：80mm深灰色铝合金
4.玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第14页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	35
	011207003001
	成品隔断
	1.实训工位隔断、产品一 产品五
2.隔断材料品种、规格：定制成品烤漆板隔断
3.配件品种、规格：配套五金件安装
4.厚度200~400
	套
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	30000.00
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	30000.00
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.4.2   暂列金额明细表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额(元)
	确定金额(元)
	调整金额±(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	30000.00
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	30000.00
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	30000.00
	
	
	-

	

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 供应商应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表G.1.1   发包人提供材料一览表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--装饰
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	有效损耗率
(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-

	合    计
	
	-
	-

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	电气设备安装工程
	 

	1.2
	建筑智能化工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	电气设备安装工程
	
	 
	
	
	

	1
	030412001003
	配管
	1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混结构明配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆
	m
	561.34
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030412001004
	配管
	1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混结构暗配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆
	m
	66.46
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第2页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	3
	030412001005
	配管
	1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式：砖、混结构明配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆
	m
	16.54
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030412006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢制
3.安装形式：明装
	个
	81
	
	
	

	5
	030412006002
	接线盒
	1.名称：开关盒
2.材质：钢制
3.安装形式：暗装
	个
	43
	
	
	

	6
	030412004001
	配线
	1.名称：照明线路
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZC-BYJ-2.5
4.材质：铜芯
	m
	2183.92
	
	
	

	7
	030412004005
	配线
	1.名称：照明线路
2.配线形式：线槽配线
3.型号：WDZC-BYJ-2.5
4.材质：铜芯
	m
	1641.58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第3页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	8
	030413002002
	装饰灯
	1.名称：黑色铝盒LED吊线组合灯
2.型号：(L1500*W150*T50-64w-5700k)-二合一(配套三角形连接件固定)
3.安装方式：吊装
	套
	21
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030413002001
	装饰灯
	1.名称：六边形黑色铝盒LED组合吊线灯
2.型号：(直径800mm*50mm高-78w-5700k)-五合一
3.安装方式：吊装
	套
	28
	
	
	

	10
	030413002014
	装饰灯
	1.名称：六边形黑色铝盒LED组合吊线灯
2.型号：(直径800mm*50mm高-78w-5700k)-八合一
3.安装方式：吊装
	套
	11
	
	
	

	11
	030413002005
	装饰灯
	1.名称：软膜天花区块链led漫反射灯
2.型号：6500K -4w
3.安装方式：嵌入式
	套
	95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第4页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	12
	030413002007
	装饰灯
	1.名称：20*10铝硬条嵌入式线型灯
2.型号：10w/m-5700k
	m
	7.95
	
	
	

	13
	030413002015
	装饰灯
	1.名称：20*20LED白色铝带边嵌装线性灯
2.型号：6w/m-5700k
	m
	11.48
	
	
	

	14
	030413002012
	装饰灯
	1.名称：20*10LED柔性线性灯
2.型号：10w/m-5700k
	m
	86.65
	
	
	

	15
	030413002016
	装饰灯
	1.名称：20*10柔性硅胶嵌入式线条灯
2.型号：10w/m-5700k
	m
	28.97
	
	
	

	16
	030413013002
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控暗开关
2.安装方式：暗装
	套
	6
	
	
	

	17
	030413013003
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.安装方式：暗装
	套
	10
	
	
	

	18
	030413014001
	插座
	1.名称：二,三眼墙面安全暗插座
2.规格：10A 
3.安装方式：墙面暗装
	套
	23
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第5页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	19
	030413014003
	插座
	1.名称：地插
2.规格：10A 
3.安装方式：地面暗装
	套
	4
	
	
	

	
	
	建筑智能化工程
	
	 
	
	
	

	20
	030412001007
	配管
	1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混结构明配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆
	m
	458.54
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	030412001008
	配管
	1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混结构暗配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆
	m
	73.85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	030412006003
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢制
3.安装形式：明装
	个
	13
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第6页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	23
	030412006004
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢制
3.安装形式：暗装
	个
	58
	
	
	

	24
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆
2.类别：UTP-Cat6
3.敷设方式：管内、桥架内穿线
	m
	87.69
	
	
	

	25
	030502003002
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆
2.类别：UTP-Cat5e
3.敷设方式：管内、桥架内穿线
	m
	1596.94
	
	
	

	26
	030412004002
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVVP6×0.75
	m
	1701.22
	
	
	

	27
	030412004003
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV2×1.0
	m
	850.61
	
	
	

	28
	030412004004
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：200支金银线
	m
	249.69
	
	
	

	29
	080501019001
	跳线
	1.名称：10米HDMI成品线
	条
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.4.2   暂列金额明细表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额(元)
	确定金额(元)
	调整金额±(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	 
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	 
	
	
	-

	

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 供应商应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：新能源产教融合人才培养基地建设项目--安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



4. 售后服务要求
4.1质保期：本项目质保期为 3 年，免费提供软件升级服务，自所有项目验收合格并办理移交手续之日起计算（采购需求另有要求的则从其要求）。
4.2质保期内：质保期内，发生任何质量问题，均由中标方负责修复。系统硬件设备若发生故障，要求成交人2个小时内到现场维修响应，成交人到现场响应后，应在4小时内完成设备的维修，如果故障无法在24小时之内排除，成交人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，并到现场完成设备更换，以保证系统硬件设备的正常运行。软件类产品，要求成交人2个小时内响应并解决问题；若有需要到现场维修的，应在4小时内到达现场并解决问题，保证软件正常运行。若成交人不能按照约定响应甲方需求，甲方有权利委托第三人进行维修，产生的费用由成交人承担。
4.3质保期后：质保期后中标方需要定期回访，如产品产生质量问题，需要更换，中标方应以不高于市场价格的零部件进行更换，系统升级。
4.4技术资料要求
以上设备要提供一套完整的中文技术资料，作为设备不可或缺的组成部分，包括：包括软件操作手册、使用维护说明书、电气原理图、产品合格证等应该具备的相关资料。
4.5 其他要求
4.5.1场地改造内容主要包括清单内容改造。整个过程需要严格控制。
4.5.2施工所需的所有设施、器械等一切费用全部由中标方承担。施工（安装）期间中标单位应做好安全预案，因中标单位原因对采购人及第三方造成损失，由中标单位承担全部责任；因中标单位原因而发生事故(含安全事故、消防事故等),所造成的损失由中标单位承担全部责任。
4.6采购人有权对中标供应商响应文件中提供的相关材料进行核查。
5、设备培训方案
供应商须提供完整设备培训方案，包含但不限于详细培训计划、培训时间、培训内容、培训次数安排。培训对象包含学院专业教师、实训指导教师；培训需要分为设备硬件操作、仿真软件操作、故障诊断实训、设备日常维护，明确课时安排、课程内容、考核方式；方案必须具备落地可执行性。
6、对社会人员的培训要求
6.1年培训规模不少于100人次
6.2每次培训时长不少于10天
6.3培训后可获取行业认可的电池维修相关技能认证证书或第三方权威机构颁发的等效证书
7、合同履行期限、交货地点及维保期
合同履行期限：合同签订之日起40日历天内完成所有设备供货、安装调试、培训和场地改造等工作。
交货地点：江苏省交通技师学院（镇江市丹徒区长香路西大道500号）
维保期：检质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，在质保期内因质量问题由成交人无条件更换，费用由成交人负责。超过质保期的另行协商，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。
免费质保期结束且双方无争议的情况下，采购人无息退还3%的履约保证金。
8、合同签订前，成交人将分包单位的资质及分包合同提交学院审核，在得到学院书面同意后，将工程部分分包给该单位。
9、现场勘察
该项目供应商需要到现场进行现场勘察，现场勘察安排为：
时间：报名结束后3个工作日内
地点：江苏省交通技师学院
联系人：黄老师
联系方式：0511-83361002
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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]第四章  合同条款
[bookmark: _Hlk45477324]政府采购合同（合同编号）

项目名称：
项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                      项目的公开招标结果，签署本合同。
[bookmark: _Hlk45477355]一、采购标的
1.1乙方负责向甲方提供以下产品：
	序号
	产品名称
	品牌/型号/规格
	数量
(单位)
	单价（元）
	总价单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	

	工程部分总价
	


1.2补充条款：                                                  。
二、合同金额
2.1本合同金额（含税）为（大写）：          （小写_____元）人民币。
2.2本合同金额包含为履行本合同而发生的所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用，相关产品及包装、仓储、运输、安装费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，甲方不再另行支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场、税率变化因素而变动。
三、合同款支付
	期次
	付款条件
	计划付款金额（元）
	付款比例（%）
	计划支付日期

	1
	合同签订前，中标人须提供合同签约价的3%作为项目履约保证金。（递交形式：银行保函）
	
	0%
	2026年  月  日

	2
	合同签订后，招标人提供合同价款的30%作为预付款。
	
	30%
	2026年  月  日

	3
	货物全部交付，经甲方书面验收合格，支付至合同价的65%。
	
	35%
	2026年  月  日

	4
	装修结束且所有设备安装调试结束并通过验收并验收合格，支付至合同价的93%。
	
	28%
	2026年  月  日

	5
	装修审计结束，支付至合同价的100%。
	
	7%
	2026年  月  日


四、组成本合同的有关文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
五、交付期、交付方式及交付地点
5.1 交付期：                         。
5.2 交付方式：                       。
5.3 交付地点：                       。
六、转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行，也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方；
6.2 涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包，或得到甲方的书面同意；
6.3若乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。
七、质量保证及售后服务
7.1 整体质保期       年。（自全部产品最终验收合格且甲方出具书面验收合格文件之日起计）。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
7.2 质量标准
（1）乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）乙方所提供的产品应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（3）乙方应向甲方提交所提供产品的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随产品一同发运。
7.3保证
（1）乙方应保证提供的产品完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，产品最终交付验收合格后在本合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在在    小时内到达现场，以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果产品的质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同违约责任相关规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
（6）乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
① 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
② 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
③ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
7.3售后服务
（1） 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
① 产品的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
② 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
③ 在本合同约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
④ 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
⑤ 依照法律、行政法规的规定或者按照本合同约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
⑥ 本合同规定由乙方提供的其他服务。
（2）在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到产品使用现场维修。乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，甲方不再另行支付。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。
八、产品包装、发运及运输
8.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除本合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。
8.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。
8.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好产品的接收工作。
8.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。
8.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
8.6除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
8.7如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
九、甲方权利和义务：
[bookmark: _Hlk45475284]9.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
9.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供产品数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
9.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
9.4甲方应当按照合同约定及时对交付的产品进行验收。
（1）甲方可根据项目特点对合同期内的项目实施情况进行分期考核，综合考核情况和实施效果进行验收。乙方应做好相应配合工作。
（2）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
（3）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
（4）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。
（5）验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Hlk143440294]（6）招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。
9.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。
9.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。
9.7国家法律法规规定及本合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
十、乙方权利和义务：
10.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
10.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
10.3对因乙方原因而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。
10.4乙方对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
[bookmark: _Hlk143440925]10.5乙方保证对其出售的产品享有合法的权利，保证在交付的产品上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述产品构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.6没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
10.7乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
10.8合同履约过程中，乙方必须采取周密的安全措施，若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失.
10.9本项目新产生成果的知识产权、所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表或对外提供。
10.10乙方应自行承担项目实施的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费等。
10.11 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的产品及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
10.12国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
十一、保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
十二、违约责任
12.1迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。如甲方同意延长交货时间，乙方应提供相应的保障措施，并承担由此给甲方带来的额外成本。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按逾期交货总额 每日千分之五向甲方支付。逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
12.2迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。
12.3质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据本合同要求及时修理、重作、更换，由此导致逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修理、重作、更换的，甲方可单方面解除合同，乙方应退还已收取的全部款项并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.4乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总价款    向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
[bookmark: _Hlk143441071]十三、合同变更、中止与终止
 13.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
13.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。合同中止期间，双方应暂停履行合同义务，但不影响合同中关于保密、知识产权等条款的效力。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
13.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效，并追究乙方的违约责任：
① 乙方逾期未交付产品或未完成约定服务超过 10个自然日（含本数）。
② 乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过 3次仍然无法达到约定要求。
③ 乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。 
④ 乙方未经甲方同意，将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，未履行保密义务。
⑤ 其他乙方未按本合同约定履行，构成根本性违约的情形。
13.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Hlk143441635]十五、解决争议的方法
[bookmark: _Hlk47429795]15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行，双方可经协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。
16.4本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。


甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
地    址：                             地    址： 
联系电话：                             联系电话：
签订日期：                             签订日期：



第五章  响应文件（格式）



投   标   书



项目名称：               
招标编号：               
   供应商名称：               
   日期：               


  年    月   日
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一、投标函（格式）
致：江苏省交通技师学院
根据贵方关于                 招标项目（项目编号：）的采购公告，授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交下述文件正本壹份，副本肆份。
1、开标（报价）一览表
2、物品清单及明细报价表
3、供应商相关信息一览表
4、类似业绩
5、体系认证（如有）
6、履约能力
7、售后服务方案
8、技术维护方案
9、质量控制方案
10、法人授权委托书
11、法定代表人身份证明书
12、中小微企业声明函（货物类项目）
13、残疾人福利性单位声明函
14、资格承诺函
15、按竞争性磋商文件要求供应商所能提交的其他文件
据此函，供应商兹宣布同意如下：
1、按竞争性磋商文件规定提供货物及服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。
2、我方承诺根据竞争性磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件书面修改通知（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4、我方投标代表已详读全部响应文件，保证提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5、我方同意从规定的招标日期起遵循本竞争性磋商文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。
 6、如果在规定的开标时间后，我方不会在投标有效期内撤回投标。
7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
10、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
11、本次响应文件内容与竞争性磋商文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。
12、遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。
13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                   电话：   
传真：                   邮政编码



供应商：
法定代表人或其委托代理人签字：         
日期：      年   月   日
1、 
二、开标（报价）一览表
	单位名称：

	项目总价
	金额（大写）：             元   
￥：             元
（其中设备采购安装金额（大写）：  万元，￥：   元；
工程费用金额：（大写）：  万元，￥：   元。）

	合同履行期
	                       

	质保期
	年

	备注
	


注： 1、“项目总价”包括本次招标要求提供货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；
2、供应商必须据实填写此表，报价所含与竞争性磋商文件要求的内容一致。



法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年 月 日

三、物品清单及明细报价表
	序号
	产品名称
	数量
	规格/型号
	品牌
	产地
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc92168048]

四、供应商相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	帐号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2024年度财务状况

	1
	营业收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万元）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万元）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万元）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万元）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万元）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万元）
	

	三
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	





注：1、如行数不够请自行添加。
1


57


五、类似业绩
六、体系认证（如有）
七、履约能力

               

八、技术参数响应及偏离表

	序号
	产品或服务名称
	规格
	竞争性磋商文件要求参数
	响应产品或服务实际参数（与竞争性磋商文件要求一一对应）
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：1、按照基本技术要求详细填列；
2、行数不够，可自行添加。
3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。
九、技术方案（设备部分）
1.项目实施方案
2.设备培训方案
3.售后服务方案

十、施工方案（装修部分）
1. 项目总体施工方案
2. 施工进度计划及施工质量控制措施
3. 安全文明施工措施
十一、对外培训方案
十二、供应商需要提供的证明材料
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明； 
2、提供2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3、提供在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税或营业税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
4、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包。
（三）本项目的特定资格要求：无
十三、法人授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人 （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就             （采购项目名称）的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        
          职    务：                           
          
委托代理人签字：                            
         职    务：                         


供应商名称（CA电子公章）：
日     期：
附：委托代理人居民身份证复印件、供应商授权代表在开标前一年内任意一个月缴纳的社保证明材料
注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。


十四、法定代表人身份证明书
兹证明 （姓名） 同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：

电    话：

单位全称： 
  


                                 年     月    日



附：法定代表人居民身份证复印件
注：1、“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，法定代表人印章与其签字效力等同。
[bookmark: _Hlk172037496][bookmark: _Hlk60665956][bookmark: _Hlk150951765]
十五、中小微企业声明函（货物类项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk88135527]1、 [标的名称：填报竞争性磋商文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报采购文件中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 中型企业  小型企业  微型企业  ；
2、[标的名称：填报竞争性磋商文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报采购文件中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 中型企业  小型企业   微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

企业名称：
日  期：

[bookmark: _Hlk27472839]十六、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Hlk60666078][bookmark: _Hlk60666088][bookmark: _Hlk60666094][bookmark: _Hlk60666108]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk60666116]备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称：
日  期：

《中小微企业声明函》附表：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



《统计上大中小微型企业划分标准》说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

十七、资格承诺函
致：       （采购人、采购代理机构）  
我单位参与         （项目名称）项目的招标活动，现承诺如下：
1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3 、我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4、我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称）：            
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：        
日期：             
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2. 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。











[bookmark: _Toc226127017]十八、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，供应商无需提交本声明函。

