[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-321012-JCQY-G2026-0005
   原公告的采购项目名称：江苏省江都中学部分校园文化建设项目采购及安装
首次公告日期：2026年8月17日
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359028]二、更正信息
更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果     
更正内容：
1、关于项目编号存在不一致问题，第二章《投标人须知》第1条中项目编号调整为“JSZC-321012-JCQY-G2026-0005”。
[bookmark: _Toc109304975]2、关于质保期评分标准不一致问题，第五章“评审方法及评审标准”中售后服务部分调整为“免费质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分”。
3、关于案外第24项及样品一主体材质要求不明确问题，“定制不锈钢金属造型”调整为“定制镀锌板造型”。
4、关于室外第22项造型主体材质要求不明确问题，“定制玻璃钢造型”调整为“定制不锈钢造型”。
5、关于“5+5.钢化夹角玻璃”技术要求不明确问题，钢化夹胶玻璃参数为：5+1.14SGP+5（户外雨棚），5+1.14PVB+5（半户外或户内）。
6、关于“ULV.雕刻造型覆膜”表述不明确问题，ULV即VA太空板，双面高密度 PVC 结皮板 + 中间 VA 高密度发泡芯材，高温复合一体。
7、关于“YC.横漆京体字”表述不明确问题，“VC烤漆立体字”调整为“PVC烤漆立体字”。
8、关于“IV/LV.覆钢化膜”表述不明确问题，“IV、LV覆钢化膜”调整为“UV覆钢化膜”。
9、关于案内第92—93.项“定制自板造”技术要求不完整问题，定文化墙4中定制白板造型工艺做法：
（1）冲击钻匹配钻头：φ8膨胀管使用φ8钻头。
（2）钻头垂直墙面钻孔，钻孔深度≥45mm，孔内灰尘全部吹干净。
（3） 实心墙：把塑料膨胀管完整敲入孔内，与墙面齐平。
（4）空心墙/石膏板：把蝴蝶膨胀栓塞进孔洞，拉紧使蝴蝶片张开卡在墙体背板上。
定文化墙5中定制白板造型做法：
（1）将自攻螺丝穿入挂片，拧进膨胀管，螺丝预留3‑5mm外露，不要完全拧死。
（2）两人配合抬起白板，背部挂耳对准墙上外露螺丝，平稳挂入卡槽。
（3） 轻轻左右挪动白板微调位置，再次用水平仪校验板面水平。
（4）压紧白板，把螺丝全部拧紧锁死。
[bookmark: _Toc109304973]10、“第三章 合同条款及格式”中“四、知识产权”调整为“乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，除设计部分外，其余由乙方负全部责任。”
11、补充上传心理咨询室部分设计方案。
12、本次开标时间由“2026年9月7日9:30”调整为“2026年9月10日9:30”
13、以本次新发放的招标文件、招标清单为准。
[bookmark: _GoBack]更正日期：2026年9月1日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名    称：江苏省江都中学
地    址：扬州市江都区
联系方式：13852586100
2、采购代理机构信息
名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
地    址：扬州市江都区文昌东路1175号佳源银座6楼
联 系 人：许工
联系方式：0514-86831819
　   


