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第一章投标邀请
	项目概况
绿色化工技能实训中心设备采购类项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月21日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。



一、项目基本情况
标段编号：JSZC-320700-ZHDH-G2026-0014
标段名称：绿色化工技能实训中心设备采购类项目（专门面向中小企业）
预算金额：180万元。
最高限价：180万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。
采购需求：计划购置化工生产技术大赛及实训装置1套、材料工程技术科研相关装置，开发高密度聚乙烯虚拟仿真系统教学资源1套，校企合作共建《化工单元操作》专业核心在线课程。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：签订合同后60天；
本项目（是/否√）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告或银行出具的资信证明,成立不满一个年度的不需提供。（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）； 
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六部分投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六部分投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。
（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1．时间：2026年9月29日至2026年10月10日23:59止（北京时间）。
2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间
投标文件接收截止时间：2026年10月21日9:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2026年10月21日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”
开标大厅网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。  
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：连云港职业技术学院
地    址：连云港市海州区花果山大道晨光路2号
联系人：冯老师
联系方式：0518-80228066
2.采购代理机构信息
名    称：中和德汇工程技术有限公司
地    址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号
联系方式：陈工   15805130180
3.项目联系方式
项目联系人：杨老师
电      话：18795555292
八、电子招投标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

中和德汇工程技术有限公司
2026年9月28日
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第二章投标人须知
一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3. 资金来源
3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的投标人
5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
7. 质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2 质疑函的受理和答复
7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3 质疑处理
7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  政府采购合同格式
第四章  投标文件格式
第五章  合同专用条款表
第六章  项目需求
第七章  评标办法
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
18. 投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）投标产品配置及分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3 技术文件：
（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。
18.4评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的上传、修改和撤回
20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。
20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。
20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
21. 提交投标样品截止时间和地点
21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
22.2 开标程序：
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）投标人解密投标文件；
（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；
（4）宣布评标期间的有关事项；
（5）开标会议结束。
22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。
22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
23. 评标
23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
23.3 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3） 澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（1）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评委会将通过“苏采云”系统要求供应商在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
23.5评标过程的保密
开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理
28.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
28.2 评标办法
详见第七章“评标办法”。
28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。
“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。
对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
六、中标结果
29. 中标人的确定
29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
30. 中标通知书
30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供伍份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
31. 签订合同
31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
32. 履约保证金及质保金
32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。
32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。
七、其他事项
33. 解释权
33.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
34. 有关事宜
34.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
35.促进中小企业发展
35.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
35.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
35.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
注:中小企业声明函需对货物（标的）采购清单中所列序号及名称逐条响应。
38. 支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39. 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
40. 落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
41.采购本国产品的支持政策
41.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
41.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
41.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
41.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
41.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
41.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
41.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第三章政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同




合同编号：



采购人：
中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港职业技术学院
乙方：（卖方）_________
见证方：中和德汇工程技术有限公司
甲、乙双方根据      年   月  日                          项目（标段编号：        ）招标的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 产品/服务内容：      。
1.2 质保期限：      。
1.3 补充条款：      。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK4]七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
8.1 质保期        。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：          __。   
9.2 交付方式：_                _。
9.3 交付地点：                  。
十、合同款支付
10.1 付款方式：货物安装调试结束、甲方验收合格完成，经审计后，乙方持全额发票、中标通知书、合同到连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人提供发票后，付审定价款的100%。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日


见 证 方：中和德汇工程技术有限公司          
见证日期：      年  月  日
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第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件







标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
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格式1、响应函
响应函
致：连云港职业技术学院
根据贵方标段（标段编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　
供应商公章： 
日期： 

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
标段编号： 
标段名称：x
报价单位：元
	标题
	内容

	投标报价
	

	核心产品
	






投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


格式3、投标产品配置及分项报价表
投标产品配置及分项报价表
标段名称：x
标段编号：***
单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
注：须附证明材料。


声明人（盖章）：
日期：年月日





格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

格式8、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：采购单位
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

格式9、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



格式10、技术参数偏离表
技术参数偏离表
	序号
	技术参数要求（逐条填写）
	投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式11、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



格式12、实施方案
实施方案
（请按“项目需求”要求内容自行填写）













投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式13、培训方案
培训方案
（请按“项目需求”要求内容自行填写）













投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式14、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方供应商名称参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



格式15、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。






格式16、其他材料
其它材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



[bookmark: _Toc150765438]格式15、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。


第五章合同专用条款表
本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。
	条款号
	内容

	5
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	4
	★交货期：签订合同后60天。

	6
	★质保期：整体项目提供两年免费质保。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

	3
	★付款方式：货物安装调试结束、甲方验收合格完成，经审计后，乙方持全额发票、中标通知书、合同到连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人提供发票后，付审定价款的100%。

	12
	违约责任：
具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
[bookmark: _Toc150765439][bookmark: _Toc513622230]
第六章项目需求
[bookmark: _Toc513622231][bookmark: _Toc139967217][bookmark: _Toc139966433]说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	★交货期：签订合同后60天。

	2
	★质保期：整体项目提供两年免费质保。

	3
	★付款方式：货物安装调试结束、甲方验收合格完成，经审计后，乙方持全额发票、中标通知书、合同到连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人提供发票后，付审定价款的100%。


3、本项目核心产品为：化工生产技术大赛及实训装置。
一、项目概况
本项目计划购置化工生产技术大赛及实训装置1套、材料工程技术实训和科研相关装置，开发高密度聚乙烯虚拟仿真系统教学资源1套，校企合作共建《化工单元操作》专业核心在线课程开发，总预算为180万元。
2、 标的采购清单
1、 货物采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	化工生产技术大赛及实训装置
	1
	套
	工业

	2
	手套箱
	1
	个
	工业

	3
	小型液压扭扣电封口机
	1
	台
	工业

	4
	电化学工作站
	1
	台
	工业

	5
	电池测试仪
	5
	台
	工业


[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]注:中小企业声明函需对货物（标的）采购清单中所列序号及名称逐条响应。
2、 服务范围
	序号
	服务（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	开发高密度聚乙烯虚拟仿真系统教学资源
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	2
	校企合作建设《化工单元操作》专业核心在线课程开发
	1
	项
	软件和信息技术服务业



三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	化工生产技术大赛及实训装置
	化工生产技术大赛及实训装置
	1、装置要求
（1）装置要求具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制自动化、故障模拟真实化特点。
（2）装置要求设备采用不锈钢材料制作，装置框架为碳钢喷塑，坚固耐用，设备主体结构恢弘大气。
（3）装置要求能进行开车准备、开车、正常操作、停车等方面的技能操作训练和工艺指标控制操作技能训练。
（4）装置要求涵盖乙醇-水精馏的典型设备及乙醇-水精馏工艺流程，塔顶乙醇组分需≥84.5%。
（5）▲装置要求能进行单板效率测定，可对学员进行实训操作考核。（投标文件中需提供真实操作功能截图≥2张，加盖投标人公章）。
（6）要求能在全回流稳定状态时测定全塔效率性能和连续进料时部分回流操作。要求能完成回流量调节，冷凝系统水量及塔温调节，进料预热系统调节。
（7）要求能分别进行连续常压精馏和连续真空精馏操作，可对学员进行实训操作考核。
（8）▲装置要求具有参数设置、评分标准配置、结果查询及扣分明细显示等功能，并提供相应功能界面截图，。功能截图加盖投标人公章。）
（9）要求有不合格产品的排放设计。要求装置连续运行需≥1.9h。
（10）▲装置要求能同时满足个人独立操作、多人配合操作，能满足多种培训模式的需要。（投标文件需提供包括新考核模式、旧考核模式、自由模式等不少于3种运行模式的操作界面截图，加盖投标人公章。）
（11）▲系统包含考核开始、部分回流开始、进料位置选择、稳态生产开始、考核结束等功能，提供功能截图，加盖投标人公章。
（12）为满足学校进行乙醇-水精馏研究、实训教学及参加化工类赛项的需求，装置配套的评分系统需满足如下要求：
进料温度：进入连续生产后，系统自动确定进料板实时温度为后续进料板温度控制基准，学员控制进料板温度稳定。且波动温差范围控制在±3℃度以内，如果温差连续超标达3min，系统将自动扣除2分，（可多次扣分，最大扣分不超过5分）。
再沸器液位：点击考核开始后，再沸器液位需要维持在60mm-80mm之间，如液位连续20S高于80mm或低于60mm，系统将自动扣除0.2分（可多次扣分，最大扣分不超过2分）。
塔顶压力：考核开始后，塔顶压力需控制在0.5Kpa以下，如连续20S超过0.5Kpa，系统将自动扣除0.2分（可多次扣分，最大扣分不超过2分）。
塔压差：考核开始后，塔压差需控制在5Kpa以下，如连续20S超过5Kpa，系统将自动扣除0.2分（可多次扣分，最大扣分不超过2分）。
塔顶产品温度：经塔顶产品罐冷却器的馏出液（塔顶产品）需冷却至50℃以下后收集，如连续20S超出50℃系统将自动扣除0.2分（可多次扣分，最大扣分不超过2分）。
原料消耗：启动装置即开始考核，进料流量为给定值。读取原料贮槽液位，计算原料消耗量，并输入到系统中，按系统设定的扣分标准进行自动记分。
电耗：启动装置即开始考核消耗。读取装置用电总量，并输入到系统中，按系统设定的扣分标准进行自动记分。
水耗：启动装置即开始考核消耗。读取装置用水总量，并输入到系统中，系统自动计算出单位纯产品水消耗量，每公斤纯乙醇消耗多少吨水。按系统设定的扣分标准进行自动记分。
3、装置配置及主要技术参数
3.1设备主体：不小于长×宽×高4750×2450×4300mm，要求整机整体采用喷塑框架结构，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板。
3.2工艺设备系统
（1）塔底产品槽：不锈钢材质，容积不小于190L，数量1只。
（2）塔顶产品槽：不锈钢材质，容积不小于85L，数量1只。
（3）原料槽：不锈钢材质，容积不小于350L，数量1只。
（4）真空缓冲罐：不锈钢材质，容积不小于85L，数量1只。
（5）冷凝液槽：不锈钢材质，容积不小于15L，数量1只。
（6）原料液加热器：不锈钢材质，容积不小于45L，加热功率不小于8.5kW，数量1台。
（7）塔顶冷凝器：不锈钢材质，换热面积不小于1.9m2，数量1只。
（8）再沸器：不锈钢材质，加热功率不小于20kW，数量：1只。
（9）塔底换热器：不锈钢材质，换热面积不小于0.9m2，数量1只。
（10）精馏塔：主体不锈钢材质，塔径不小于DN195mm；至少含有13块塔板，且是筛板精馏塔，数量：1只。
（11）产品换热器：不锈钢材质，换热面积不小于0.09m2，数量1只。
（12）取样冷却器：不锈钢材质，要求盘管式，数量1只。
（13）回流泵：磁力齿轮泵，最大流量不小于100L/h，数量1只。
（14）快速进料泵：不锈钢离心泵，额定流量不小于50L/min，数量1只。
（15）原料液泵：磁力齿轮泵，最大流量不小于100L/h，数量1台。
（16）残液泵：泵220V AC，最大流量不小于2m³/h，数量1台。
（17）产品泵：磁力齿轮泵，最大流量不小于100L/h，数量1台。
（18）真空泵：不锈钢旋片真空泵，数量1台。
3.3仪控检测系统
（1）温度：检测机构为双金属温度计（精度：2.5%FS），显示机构为就地显示，数量9只。
（2）温度：检测机构铂电阻（精度：A级），显示机构为可编程多回路控制器，数量8只。
（3）温度：检测机构为铂电阻（精度：A级），数量3只，执行机构为调压模块*1、变频器*1。
（4）压力：检测机构为压力表（精度2.5%FS），显示机构为就地显示，数量：1只。
（5）压力：检测检测机构为压力变送器（精度0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器，数量1只。
（6）压力：检测检测机构为压力变送器（精度0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器，数量1只，执行机构为电动开关阀*1。
（7）压力：检测机构为电接点压力表，显示机构为就地显示，数量1只。
（8）流量：检测机构为玻璃转子流量计，显示机构为就地显示，数量6只。
（9）流量：检测机构为电磁流量计；显示机构为可编程多回路控制器，数量1只，执行机构为变频器*1。
（10）流量：检测机构为电磁流量计；显示机构为可编程多回路控制器，数量1只，执行机构为电动调节阀*1。
（11）流量：检测机构为水表，显示机构为就地显示，数量1只。
（12）液位：检测机构为液位计，显示机构为就地显示，数量5	只。
（13）液位：检测机构为差压变送器（精度0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器，数量：2只。
（14）故障点：显示机构为DCS控制，数量：2个，执行机构为电磁阀。
（15）可编程多回路控制器：2台；工业可编程的多回路过程控制器，包含不少于4个单回路PID控制模块、不少于3个程序控制模块、不少于6个ON/OFF控制模块、RLZ温度专用算法，可实现单回路控制、多回路控制，每个回路除可以作为普通的PID回路外还可以结合运算功能，设置成三冲量、串级、比率、分程、自动选择、非线性控制、位式控制及用户定制等多种复杂的控制方案，其控制输出信号可以通过继电器触点、直流电流模拟信号输出给执行器。采用不小于7英寸触摸式液晶屏作为显示和操作界面。（投标时需提供可编程多回路控制器的选型手册、带有相应参数的可编程多回路控制器实景照片。
3.4智能仪表系统1套：标准电器控制柜：长宽高不小于1600×600×1400mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。集成可编程多回路控制器、操作站、声光报警系统、旋钮开关、指示灯、空气开关、抽屉等。
3.5自动评分系统：要求包含自动评分系统，可对学员操作过程进行全程监控，操作结束，系统自动评分，便于教师考察培训效果。
3.6 DCS控制系统
DCS控制系统要求覆盖大型集散系统的安全性、冗余功能、网络扩展功能、集成的用户界面及信息存取功能，要求具有模拟量信号输入输出、数字量信号输入输出、回路控制等常规DCS的功能，要求具有高速数字量处理、高速顺序事件记录（SOE）、可编程逻辑控制等特殊功能；要求提供功能块图（SCFBD）、梯形图（SCLD）等直观的图形组态工具，要求为用户提供开发复杂高级控制算法（如模糊控制）的类C语言编程环境。
DCS控制系统站点容量要求最高可达31个冗余的控制站和32个操作站节点，可根据I/O规模大小决定控制站数量，操作站节点可根据用户操作的不同决定配置的数量与规格。每个控制站要求最多可带8个I/O机笼，每个机笼要求最多可配置20块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，要求最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量要求达到20000点。
控制系统配置需至少包含以下内容：
（1）机柜：长×宽×高：800×600×2100mm（允许左右10mm的偏差值）。数量：1套。
（2）数据转发卡：数量1块。
（3）主控制卡标准套件：数量1套。
（4）24V电源模块：数量1块。
（5）5V电源卡(窄)：数量2块。
（6）6路电流输入卡：数量3块。
（7）4路模拟量输出卡：数量2块。
（8）8路开关量输出卡：数量2块。
（9）8路开关量输入卡：数量2块。
（10）电源指示卡：数量1块。
（11）槽位保护卡：数量6块。
（12）端子板：数量4块。
（13）实时监控软件：数量1套，功能：操作站功能软件。
（14）系统组态软件：数量1套，功能：包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能）。
（15）故障分析软件：数量1套。
（16）工程师站软件狗：数量1	个，功能：软件授权。
（17）HUB（系统公用部件）：数量1块，功能专用集线器。
▲投标时要求提供所用的集散控制系统的具有CMA标识的合格检测报告复印件，加盖投标人公章。
▲投标时要求提供“化工总控工培训与竞赛装置”的具有CMA标识的合格检测报告复印件，检验项目需至少包含常温性能、基本安全，加盖投标人公章。 
▲投标时要求提供装置的产品彩页、工艺流程图、布局配管图、主设备的结构图、装置照片、装置操作规程相关资料，加盖投标人公章。
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	材料工程技术科研装置
	手套箱
	1、箱体：长×宽×高≥1220×750×900mm，304不锈钢材质，厚度3mm，单工位操作。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
2、▲玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，法兰采用整体厚板切割成整体矩形环状，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，实芯O型圈直径不低于7mm，密封支撑面及密封槽底面平面度＜0.1毫米/米，达到无泄漏。密封方式不能为空芯密封圈粘贴在箱体折弯支撑面的密封方式。实芯O型密封圈为单层密封圈，确保无泄漏，无需加装装饰板。（提供承诺函，加盖投标人公章）
3、▲过渡舱：箱体配有大、小过渡舱，为方便设备运输，过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。大过渡舱直径≤360mm，小过渡舱直径≤150mm。小过渡舱舱门开关采用水平卡扣式结构，舱门开关结构应操作便捷、密封可靠。（提供承诺函，加盖投标人公章）
4、气体净化系统：净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。
5、▲循环系统：风机流量≥90m3/h，加装变频控制。（提供承诺函，加盖投标人公章）
6、真空系统：真空泵抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，配装油雾过滤器。
7、控制系统：通过PLC自动控制，触摸屏显示，实现自诊断、断电自启动、循环等功能。
8、▲水分析仪：测量范围是0～500ppm，采用五氧化二磷等成熟可靠的传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用。（提供承诺函，加盖投标人公章）
9、▲氧分析仪：测量范围是0～1000ppm，采用二氧化锆等成熟可靠的传感器。（提供承诺函，加盖投标人公章）
10、箱内有机溶剂吸附器：放置在箱体内部，与主循环管道相联，循环气体可首先通过吸附器，吸附有机溶剂。可快速更换吸附材料并且箱内不破坏高纯气氛。
11、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。
12、▲耐压测试：在动力电路导线和保护联结电路之前施加50Hz、1000V试验电压，试验保持时间大于1S，不应出现击穿放电现象。（需提供具有认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章。）
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	扣电封口机
	采用液压千斤顶驱动，实现对纽扣电池的封装和拆壳工艺。标准配置封口模具可用于CR2016、CR2025、CR2032 等直径为20mm 的系列扣式电池的封口，如对其他直径的纽扣电池（如CR2450、CR1620 等）进行封口，只需选购相应的模具即可。同时也可选购拆卸模具，用于纽扣电池封口后，完整拆卸正负极电池壳，方便对电池内部材料的样本摄取进行研究分析。
1、功能特点
1)液压缸驱动模具进行纽扣电池封口，增力手柄操作省力；
小巧轻便，可方便地通过手套箱过渡仓，在水氧控制的手套箱内使用；
2)精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，封口品质优异，使用寿命长；
3)配置不同模具可封装和拆卸不同规格的钮扣电池，实现一机多用；
4)纯手动运作，无需用电用气，方便易用；
2、技术参数
1)使用环境：干燥房或手套箱
2)适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm
3)封口压力：不同直径的电池压力可调，本机出厂时未有特殊要求将设定为CR20系列纽扣电池封装的最佳压力：50kg/cm2~60kg/cm2
4)封口行程：20mm
5)操作手柄：纽扣电池封口操作手柄压力小于6Kg
6)封口模具：标配CR20系列封装模具，可选配或增配其它规格
7)拆壳模具：可选配CR16、CR20、CR24、CR30 或直径φ13mm~φ35mm/高度Max：10mm 的非标定制
8)设备尺寸：L230mm*W180mm*H330mm
重量：约27Kg
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	电化学工作站
	一、实验参数
1.CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s
2.扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）
3.CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec
4.CA和CC的最小采样间隔：0.4ms
5.CC模拟积分器
6.DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec
7.SWV频率：1Hz至100kHz
8.i-t的最小采样间隔：0.4ms
9.ACV频率范围：0.1Hz至10kHz
10.SHACV频率范围：0.1Hz至5kHz
11.FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据
12.交流阻抗：0.00001Hz至3MHz
13.交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值
二、其他特点
1.自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）
2.电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度
3.电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度
4.外部电位输入
5.电位和电流的模拟输出
6.可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz， 0.15Hz
7.可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz， 0.15Hz
8.旋转电极控制电压输出：
9.0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作
10.通过宏命令可以控制数字输入输出线
11.内闪存储器可迅速更新程序
12.USB口数据通讯
13.电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）
14.CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理或预定义反应机理（其他型号）
15.交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）
16.最大数据长度：256K-16384K可选
17.仪器尺寸： 37 cm (宽) ´ 23   cm (深) ´ 12   cm (高)
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	电池测试仪
	1、输入
功率：30W
电源：AC220V50HZ/110V60HZ
阻抗：≥1GΩ
2、电压
量程：5V
输出范围：充电：-5V～5V，放电：-5V～5V
精度：±0.05%FS（满量程）
分辨率：5位有效数字（自动）
3、电流
量程：分类一5V1&5&10&20mA8C1U；
分类二5V5&20&50&100mA8C1U；
分类三5V20&100&200&500mA8C1U（可选）
输出范围：充电：1‰～100%满量程，放电：1‰～100%满量程
精度：±0.05%FS（满量程）
精度：5位有效数字（自动）
4、输出方式
四电极（支持参比电极测试）
5、恒功率
精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）
6、恒阻
精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）
7、计算机系统时间
±1秒（无累计误差）
8、数据记录
时间变化△t：20ms～7200s
电压变化△U：2mV～5V
电流变化△I：2uA～2000A
9、时间
电流响应时间：<5ms（10%～90%）
设备采样时间：100ms
10、充电
充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电
截止条件：
——主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率
——辅助通道：温度、电压
11、放电
放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电
截止条件：
——主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率
——辅助通道：温度、电压
12、充放电切换
延迟时间：<10ms
DCIR测试：支持
13、保护条件：
电压保护：过压保护、欠压保护
电流保护：充电电流保护、放电电流保护
容量保护：充电容量保护、放电容量保护
变化趋势保护：
——恒流充电时，监控电压保护（不能下降）
——恒流放电时，监控电压保护（不能上升）
——恒压充电时，监控电流保护（不能上升）
关联通道保护：电压辅助通道最大电压、最小电压保护；温度辅助通道最大温度、最小温度保护
14、循环：
——循环次数：1～65000次
工步总数：1100
循环嵌套：最大支持3层嵌套
15、通道数：8
16、应用范围：可用于锂电池材料及超级电容等
17、通道控制模式：每个通道可检测不同型号的电池，并完全独立工作于不同的模式，互不影响。
18、通道特点：有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度，实现用户“边测试，边校准”。
19、噪声：<50dB
20、上位机通讯方式：串口通讯
21、通讯接口：串口
22、每通道可带辅助通道数：32
23、数据导出格式：EXCEL、TXT、CSV
24、环境要求：
——温度范围：-10~50℃（23±2℃最佳精度）
——湿度范围：≤95% 无凝露
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	高密度聚乙烯虚拟仿真系统教学资源
	1.内容
此生产装置操作员仿真培训系统，具体技术及质量要求如下：

2.仿真模拟范围和开发模式
2.1.仿真模拟范围
本项目聚乙烯装置仿真培训系统要求采用定制模式建设，以生产装置的处理量、P&ID图（管道及仪表流程图）、质量和能量平衡数据、控制系统（DCS、CCS、SIS和ESD等）、复杂设备操作、装置操作规程等为基础，按照实际装置的工艺、设备、控制系统（DCS、SIS、CCS等）、化工过程原理、质量及能量平衡、机械设备工作原理等进行全流程的1:1定制仿真模拟开发。
仿真模拟范围应包括但不限于如下内容：
①　工艺动态仿真模型；
②　控制系统仿真模型（DCS、SIS、ITCC等）；
③　现场操作仿真模型（二维仿真界面）；
④　操作指导及评价模型；
⑤　仿真模拟工况。
所有开停车、事故处理所涉及的管线及设备都在仿真范围之内，部分对于涉及事故处理和更改流程的手阀应做入仿真范围之内。特殊设备需要进行特殊仿真处理，如机组系统需要进行包含油、水、汽系统以及独立控制系统的详细模拟。部分细节导淋等不必要的管线及设备将不进行仿真。装置外的公用工程以界区条件形式提供，并提供相应的故障仿真。具体详细内容由技术人员在详细功能设计审查会上确定。
2.2.工艺仿真范围
本项目聚乙烯生产装置工艺仿真范围具体内容如下：
范围包括聚合、离心、粉料干燥，乙烯精制、己烷精制、丁烯回收，蜡回收、公用工程、凝液及蒸汽、尾气系统、TEAL存储与卸料、废水废气。
2.3.仿真开发模式
本项目聚乙烯装置仿真培训系统应采用“分工段+全流程”的开发模式，根据装置的工艺流程特点及招标人应用需求将装置先按工段进行分段开发，再将所有工段合并为全流程，所开发完成的装置仿真培训系统将包含多个工段级仿真和一个装置级全流程仿真。在应用时既可进行单人单工段的独立仿真培训，又可进行多人班组的全流程仿真培训；既可多台学员站运行同一工段或全流程仿真软件，也可以每台学员站运行不同工段仿真，以达到最高的培训效率和最好的培训效果。具体分工段设置在项目实施阶段由招标人技术人员确认。
3.仿真培训系统模型性能要求
OTS仿真培训系统应至少包含工艺动态数学模型、控制系统仿真模型、现场操作模型和操作指导评价模型等四个模块内容，各部分内容基本性能要求如下： 
3.1.动态工艺仿真模型
动态工艺仿真模型应以聚乙烯装置的处理量、P&ID图（管道及仪表流程图）、DCS控制系统、SIS、CCS、装置操作法等技术资料为基准，按照装置实际的工艺流程、正常生产物料和能量数据、操作法、设备操作规程、化工过程原理、设备工作原理、质量平衡、能量平衡等进行定制开发，应具有高模拟精度、全流程范围的严格机理模型，能系统性的高精度模拟实际装置在开车、停车、正常生产、异常处理等过程中的动态工艺过程和参数计算。
动态工艺仿真模型的技术性能要求：
（1）实时性：模型实时反映装置变化，并保证模型运行速度有 1:1 以上的实时性。
（2）稳定性：保证在每套系统最大运行负荷时，CPU负荷应低于50%；
（3）准确性：在稳态运行状态下，模型工艺参数的精度误差不超过读数的±2%，关键参数不超过±1%，在外界干扰或人为干扰条件下，参数动态响应的变化趋势与实际相符，少于或等于一分钟时，模型的瞬时误差保持在读数的±10%以内。超过一分钟时，模型的瞬时误差保持在读数的±5%以内；
（4）连续性：在动态响应时，工艺参数的变化是连续化，没有突变和跳跃；
（5）鲁棒性：在负荷接近乃至超出极限值的条件下，系统不发生溢出或停机等故障；模型在正常运行以及加速运行时，不出现模型运行异常现象。
（6）统一性：开车、停车、异常状况和设计态的模型都是一个统一的模型，可从冷态经过各种中间状态到达运行状态。
3.2.仿控制系统模型
控制系统仿真模型应以生产装置的DCS、SIS、CCS（机组专用）的系统型号、流程图画面、操作员功能界面为基准，逼真的模拟各种实际控制系统的人机界面和控制方案、实时数据库以及控制算法。所有重要的工艺测量，基于DCS、SIS、CCS的控制、计算、逻辑、顺序都在模拟范围内，所有基于PLC的跳闸、安全自保逻辑全部模拟，以保证学员操作环境的逼真度。
控制系统仿真模型应能够逼真地模拟生产装置实际控制系统操作员站的全部界面显示和操作功能（具体以实际控制系统为准），包括但不限于以下：
（1） 菜单画面
（2） 流程图画面
（3）组画面（控制组、趋势组等）
（4）报警画面
（5） 细目画面
（6） 其他画面
控制系统仿真模型的技术性能要求：
（1） 逼真度：仿真操作界面与实际控制系统操作员站软件界面1:1仿真；
（2） 实时性：仿真操作站画面的更新时间不大于2秒，系统内数据传输通畅；
3.3.现场操作仿真模型
现场操作仿真模型应以生产装置的P&ID图（管道及仪表流程图）为基准，示意性地模拟生产装置中的启停机泵、开关阀门、现场仪表盘等各种就地操作和显示内容，并与控制系统仿真模型的流程图界面进行一一对应和双向切换，以保证学员操作环境的完整性，学员使用键盘鼠标即可实现全部操作内容和功能。
3.4.操作指导评价模型
本项目提供的仿真培训系统应具备成熟、先进的操作指导评价模型，并应以招标人聚乙烯装置实际操作规程为基准，按操作步骤和过程进行操作指导和综合评价，并按照招标人的要求指定每个步骤和过程的评价权重和评价条件，实现针对单个学员和整个班组的每个仿真训练项目的操作过程进行科学、合理的操作过程指导和自动量化评价。
仿真培训系统应针对每一个仿真训练项目具备对应的评分系统，操作评分系统应以招标人提供的装置操作规程为主要依据开发。评分系统须具备完善的学员仿真操作考核与鉴定功能，能够实现针对过程操作中的各项操作步骤、质量指标进行操作指导和科学客观的量化评价，包含对于违章操作、指标超限的评价。
评分系统应具备统计分析功能，能够对评分文件的步骤分、质量分、扣分项进行统计分析，并能够形成统计图表和重要指标曲线。对评分中的每个质量控制分均能够生成统计图表和指标曲线。
为满足招标人不同层次水平员工的训练以及后期仿真培训系统应用于企业员工技能鉴定的需要，评分系统应能够在线进行质量分和步骤分比例设定，质量偏差控制调整，实现评分分级功能，使每个评分文件应具备初级、中级、高级（技能鉴定）三个等级。
操作指导评价模型应具备以下功能：
辅助操作指导
指导各装置仿真软件的操作人员按当前装置状态独立进行操作和训练。根据培训要求管理站可隐藏或显示辅助操作画面。操作指导分为两方面：对操作步骤的具体实现方法给出一个指导性的顺序说明；对操作指标质量给出关于这条质量指标的目标值、上下允许范围和评定范围。
统计分析功能
操作指导评价模型应具备统计分析功能，能够对评分文件的步骤分、质量分、扣分项进行统计分析，并能够形成统计图表和重要指标曲线。对评分中的每个质量控制分均能够生成统计图表和指标曲线。
操作过程及结果评定
对操作人员的操作过程进行全程跟踪记录，评定操作过程和操作质量的合理性、准确度，从而得出操作成绩。每一个训练项目的评分都包括：操作步骤评分和操作质量评分（步骤分和质量分的权重系统可自由调整），重要指标控制以及超限扣分、重大失误评分等，所有评分项目都给出详细评定结果和依据。评分扣分项需显示扣分深层次的原因，尤其是有操作逻辑的，如联锁启动扣分，需显示本次触动联锁的原因（例如：加热炉熄火扣分，显示本次加热炉熄火的原因及扣分标准）。
3.5.系统安全性和可靠性
（1）▲仿真培训系统具有完全独立和专用的数据库结构设计和完善的数据保存机制，即使突发电力中断、计算机死机等故障，仿真培训系统依然能在不丢失数据的前提下正常退出。（提供承诺函，加盖投标人公章）
（2）仿真培训系统具有充分的可靠性，系统各组成部分和整体的可用率不低于99.99%，在任何操作条件下均能够至少连续运行72小时以上不出现跳出、死机等故障。
4.仿真训练项目
4.1 ▲仿真培训系统应按照每套装置的操作规程、异常处理方案和培训应用需求提供多种类型的仿真模拟工况（仿真培训项目）。本项目中聚乙烯装置仿真培训系统的仿真训练项目数量应不少于100个。（提供承诺函，加盖投标人公章）
4.2 仿真训练项目应包含以下基本类型：
（1）车类工况（冷态开车、热态开车），可组合事故或干扰；
（2）停车类工况（正常停车、紧急停车），可组合事故或干扰；
（3）正常生产类工况（稳态生产类调节），可组合其他事故或干扰；
（4）事故类工况（特定事故、设备事故、仪表事故、自然灾害事故等）。
特定事故：指那些本装置所可能或曾经发生的典型事故，具有明确的事故处理程序，如停电、停水、停蒸汽等事故。
设备事故：指工艺设备发生的故障，包括各种原因导致的泵坏、阀门卡、换热器结垢等。
仪表事故：指测量或控制仪表的显示失灵，如仪表显示不准、调节阀执行机构故障、联锁动作等。
（5）装置来料物流异常事故：指在实际生产过程中，上游生产装置或公用工程的生产波动或异常，造成进入本装置物流工艺条件（流量、温度、压力等）异常变化的事故。仿真培训系统应能实现来料物流工艺条件（流量、温度、压力等）的变化（具备阶跃变化、斜坡变化、正弦曲线变化等），实现装置物流异常的事故模拟，并配套应急处置方案。物流异常应具备如下变化形态：
阶跃变化：物流工艺条件（流量、温度、压力等）瞬间变化至某一特定值，并可自由设定变化条件和目标值等。
斜坡变化：物流工艺条件（流量、温度、压力等）逐渐变化至某一特定值，并可自由设定变化条件、变化速率和目标值等。
震荡正弦变化：物流工艺条件（流量、温度、压力等）发生震荡正弦变化，并可自由设定变化条件、变化速率和振幅目标值等。
（6）复合训练项目：应具备以正常开车、停车、正常运行和特定事故等基本工况为基础，与各种事故素材相结合的复合训练项目，即通过基本工况与事故素材的组合，实现包含各种数量和类型的事故、干扰的复合训练项目。
5.仿真培训系统运行支撑平台
5.1.仿真学员站培训功能
仿真学员站能够实现对OTS仿真培训系统软件全部内容的仿真操作、现场操作、仿真评分和系统基本功能的操作。为满足买方聚乙烯装置员工的日常培训和考核需要，学员站授权数量应不少于装置人数。
其包括如下主要功能：
（1）模型控制
模型冻结：模型暂停运行，其他软件组成部分也同时暂停；
模型解冻：恢复模型运行，其他软件组成部分也同时恢复；
（2）快门设置
快门设置：保存即刻运行的数据，快门名称以时间标识并可插入自定义；
快门重演：将已经存在的快门数据作为初始数据即刻运行；
（3）培训项目选择
列表形式显示当前所有可用项目，并选择其中任一培训项目即刻运行。
（4）时标设置：
改变时标，即模型运行速度，0.25倍至4倍速运行（时标刻度为0.25）；
（5）状态重放：
仿真培训系统每2分钟自动记录一次快门（总计10个，循环记录），并保存于特定独立的路径下，可当作快门使用；
（6）仿真操作：
装置开车、停车、调整、事故处理等训练项目的仿真操作，包括中控室内的DCS、SIS、CCS/ITCC等操作以及室外现场就地操作；
5.2.仿真培训教员培训功能
仿真培训教员端（IS）能够实现学员仿真培训的控制和监视功能，包括管理学员、设定仿真范围、设定仿真工况、设定事故、控制仿真培训系统运行、组织仿真培训及考核、管理学员成绩等功能。仿真培训教师可通过教员端进行有组织的仿真培训和考核工作，学员在培训教师的监管和指导下进行单人独立操作或班组联合操作，满足进行计划性的集中式仿真培训与考核任务。
查看和管理学员状态和数据
学员总览：以列表形式显示当前运行的学员站信息；
终止培训：终止部分或全部学员站软件运行并执行退出程序；
暂停运行：暂停和恢复学员站仿真软件运行；
学员站的冻结及解冻功能
下发学员端仿真事故、下发事故历史管理
复合培训：通过教师站管理软件，针对不同工种学员，可以同时启动3套及以上的仿真软件，供不同工种学员训练，并实时监控每个学员的考试成绩；
仿真组卷：通过教师站管理软件，可以在装置仿真培训系统中选择3个及以上的训练项目组合成仿真试卷，并可设置每个训练项目的训练时间；
培训/考试策略：每个策略包含多个策略项，每个策略项包括装置、项目、
DCS、评分等级、时间、加权、配置信息等。
成绩统计：统计当前运行学员站的学员标识，站号及成绩情况；
保存评分：将学员站操作过程细目成绩保存到相应教室的指定路径下；
评分全部终止：终止所有运行的学员站软件的评分运行，成绩锁定；
师生交流：教师与学员间的文字聊天工具；
6.系统运行和应用模式
6.1.系统的运行模式
OTS仿真培训系统应能够实现单机独立运行、机房局域网运行。
6.2.系统的操作模式
OTS仿真培训系统应具备多种灵活的运行培训模式，满足复杂装置操作员单机训练和班组协同操作训练的需求：
单人单机独立操作模式：每台学员站均可独立运行OTS仿真培训系统软件，独立选择仿真训练项目进行训练，彼此间模型运行的数据互不影响；
班组联机协同操作模式：针对项目中工艺流程长、岗位较多装置，应能够实现OTS仿真培训系统多岗位联机协同操作模式，即多岗位学员通过连接一台模型服务器，各岗位学员站操作引起的工艺参数变化是相互影响的，从而实现整个班组的协同操作培训。协同操作模式应能够在招标人已有的网络培训平台上实现。
7.技术培训
7.1.概述
为了能有效地将知识转移给用户，投标方应为用户提供OTS仿真系统相应培训。培训课程应包括OTS应用培训、OTS教员培训，OTS维护培训三类，培训完成后应对培训效果进行评估并提供评估报告。
仿真的内容和仿真软件的使用方法要求附带详细说明，含电子版和录屏课件，全程操作过程高分录屏课件等。
7.2.OTS应用培训
用于训练出各装置合格的操作人员。应结合操作员现状分层次开展OTS应用培训，培训内容应包括OTS系统基本功能及OTS实践操作培训，且需结合各装置特点制定详细的培训计划及实施方案。
7.3.OTS教员培训
用于培养OTS培训教员，使其可以顺利开展相应装置的操作员培训，培训应包括教员站功能应用培训及相应装置软件应用包的操作培训。
8.工作范围及供货清单
供货商应向招标方提供生产装置仿真培训系统的工作和供货范围包括：整体设计、建模工程、软件培训、系统测试、系统集成、工厂验收（FAT）和现场验收（SAT），软件安装包、仿真运行支撑平台、安装、调试等。
8.1.工作范围
仿真培训系统开发项目的工作范围包括： 
项目管理、组织、执行及报告； 
为仿真培训软件开发项目准备一份书面的详细功能设计（FDS）文件；
开发、建立、验证、调整仿真培训系统模型，包括与招标方沟通获取相应的技术资料；
在仿真培训软件中实现控制、安全保护的功能； 
操作员站组态显示画面； 
准备验收方案，执行DFS，FAT，SAT； 
对招标人的系统维护人员做技术支持，包括教师培训、仿真培训系统使用与维护培训等；
提供相关文档资料，包括用户手册等。
按照ISO国际质量标准提供项目质量保证计划。
对于此仿真系统项目，投标方应承诺负责以成套包建方式提供产品及相关服务。
8.2.供货范围
仿真培训软件的供货范围主要包括：
仿真软件运行支撑平台及运行许可；
生产装置仿真培训系统应用软件包及用户手册等；
招标方对工作和供货范围的设计及制造的检查、评审、确认及验收等工作，目的是确保项目满足技术、质量和规定的要求，并不意味着将减少合同中所确定的技术规定及要求和减轻供货方的责任。投标方应承诺负责保证仿真培训系统的完整性。
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	1、 开发内容
开发化工单元操作技术1门课程资源包，约1000分钟，约500秒动画；
2、 开发要求
2.1 课程概述
按照职业教育在线精品课程课程概述要求准备。内容含基本信息、课程设计、课程建设、课程实施、教学环境、教学效果和特色创新之处等。5-10分钟视频，教师出镜不少于3分钟。课程负责人出镜，加动画效果和配乐包装
2.2微课视频
（1）微课程要求以视频为主要载体，为围绕某个知识点/技能点内容展开、基于教学设计的学习资源。含片头、片尾、教师出镜拍摄、PPT、后期剪辑合成。
（2）微课程内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。
（3）每个微课程时长5-8分钟。教师出镜讲解及PPT画面文字应进行适当包装。
（3）字幕应清晰美观，能正确有效地传达信息，使用符合国家标准的规范文字。
（4）视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅。
（5）根据课程内容提供片头、片尾策划案例，时长5-10秒。
（6）单个视频文件大小不超过1GB，分辨率不低于1280*720像素
2.3 案例视频
与上述微课程视频、课件及音频、脚本文本开发要求一致
2.4实操视频
（1）围绕上述拟开发的1门课程，设计1项重点技能训练项目，既可以作为这1门课程的组课资源，也可以作为内容系统、完整的一个个技能训练模块。
（2）要求视频图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅
（3）脚本、样片等资源内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议，文字内容的使用应符合规范，符合国家标准
（4）每个训练项目视频时长2-5分钟
2.5动画
（1）动画内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。
（2）动画有完整教学设计，既可以作为微课程插入素材，又可以作为独立素材呈现。
（3）动画要求画面简洁清晰，界面友好，交互设计合理，操作简单，动画演播过程流畅，节奏合适。
（4）投标人根据仿真录屏素材，新开发有片头、片尾、解说配音、字幕。
（5）仿真视频要求画面逼真，色彩、形状、声音、位置等符合实物的特征。配音应规范，无噪音，声音悦耳，音量适当，快慢适度。内容符合职业规范、技术规范、业务规程和行业属性，无科学性错误。
（6）成品格式采用MP4格式文件输出。
3、 交付要求
提供化工单元操作技术1门课程资源包，约1000分钟，约500秒动画。
4、交付时间
自合同签订之日起，乙方于60天内向甲方交付剪辑完成的课程视频。



四、供货要求
1.交货期：签订合同后60天
2.交货方式：送货上门。
3.交货地点：采购人指定地点。
4、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能满足采购要求。
5、货物经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
五、安装调试要求
1、能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。
2、提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由供应商自备。
3、项目进度计划
（1）合同签订后60天内完成安装调试及内容开发，达到预期效果；
（2）试运行1个月后，设备运行稳定、无质量问题进行验收。
六、国家或行业相关规范标准
1、《信息技术 中文编码字符集》（GB 18030-2022）；
2、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10-2016）；
3、《系统与软件功能性 第1部分：指标体系》（GB/T 29831.1-2013）；
[bookmark: OLE_LINK1]4、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE)》GB/T 25000系列。
上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
七、人员配备要求（如有）
本项目拟派项目组成员应至少具有项目负责人与培训师，其他项目组成员不少于3人，满足本项目需求。
货物到达现场后，应派有经验的安装人员到现场进行货物的安装以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对质量全面负责。
八、履约验收要求
1、根据采购单位（甲方）验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，采购单位（甲方）应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。 
2、在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由中标单位和采购单位（甲方）双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。
3、投标人中标后须按投标材料展示所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与投标材料展示不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品仍不一致，招标人将不予办理验收程序。
4、验收规范应双方在验收前两周提交给采购单位，采购单位（甲方）可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。 
5、招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。
九、培训要求
1、中标人承诺完成设备调试后，提供现场培训教学，培训天数不少于2天，培训人员最少8名，包括管理员2名，骨干教师6名，培训次数不少于4次。
2、培训内容为设备操作和软件平台使用。
3、培训地点为采购人指定地点。
十、售后服务要求
项目自验收完成之日开始计时，中标人应为所供货的所有系统软硬件提供2年质保期，用以完善系统及消除新发现的错误。质保期内，中标人应在接到招标人保修要求后的24小时内做出应答响应。如有必要，中标人的客服人员应在随后的48小时内达到招标人现场进行问题解决，直至系统恢复正常运行。
在质保期内，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。中标人应向招标人提供免费的技术维护，免费提供最新版本的系统软件、应用软件及升级服务。对于因操作系统版本所引起的技术故障，中标人应提供终身的免费技术维护服务，并及时处理和提供故障处理报告；在保修期之后，中标人仍应提供合同内仿真软件的长期服务，并协助买方分析和解决出现的故障。
设备、系统采用的专利（软硬件版权）涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，中标人应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
十一、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、投标报价要求
应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
十三、付款方式与履约保证金
1、付款方式
货物安装调试结束、甲方验收合格完成，经审计后，乙方持全额发票、中标通知书、合同到连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人提供发票后，付审定价款的100%。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十四、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
[bookmark: _Toc150765440]第七章评标办法
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务技术分 
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
（2）商务分（40分）
	评审因素
	评审标准

	业绩（4分）
	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有与本项目需求化工生产技术大赛及实训装置等类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。
注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 

	项目保障（4分）
	投标人具有有效的售后服务相关认证证书得2分。
投标人具有有效的信息系统安全运维服务证书的得2分。
注：提供有效证书的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。

	项目实施方案（8分）
	投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等内容：
方案包含上述全部内容，实施流程清晰、安装及进度计划内容详细、措施完善、预案可操作性强的得8分；
方案包含上述全部内容，流程较清晰、安装及进度计划内容较详细、有对应措施、预案可操作性较强的得5分；
上述内容有缺项，内容合理性一般、措施简单粗糙、可操作性一般的得2分。
未见阐述不得分。

	培训方案
（8分）
	投标文件中提供培训方案。根据方案是否完善合理,是否符合采购人实际需求，包括但不限于培训方式、培训内容及学时安排等内容进行评分。
培训方案内容丰富，培训形式多样，符合采购人需求的得8分；
培训方案内容较丰富，培训形式较多样，基本满足采购人需求5分；
培训方案内容简单，培训形式单一，与采购人需求存在偏差的得2分。
未见阐述不得分。

	售后方案（8分）
	投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等：
方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得8分；
方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得5分；
方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得2分；
未见阐述不得分。

	应急预案
（8分）
	应急预案：针对应急预案的流程设计、响应时间等方面的详细描述进行评定。 
预案内容详细、全面，要素齐全，逻辑清晰，完整规范，得8分； 
预案内容较为完整，核心内容齐全，细节略有欠缺，整体达标，得5分； 
预案内容一般，内容简略，关键环节不完善，完整性不足，得2分； 
未见阐述不得分。


（3）技术分（30分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（30分）
	产品技术参数基准分30 分，带“▲”标识的技术参数为重要参数，标有▲的参数每有一项不满足扣2分，扣完为止。
注：投标人针对本项评审内容在响应文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以加盖投标人公章的证明材料为准，未提供相关证明材料或者提供材料与要求不符的视为不满足，技术参数功能名称不完全一致的，由评标委员会统一认定。
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