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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0351 
2.项目名称：栖霞区多校周界安防提升
3.预算金额：186.5 万元
4.最高限价：182.888万元
5.采购需求（简介）：本项目涉及栖霞区17所学校的周界安防提升，包含学校门口的升降柱及道闸、围墙上的防爬刺、校园“互联网+校园安全”视频巡查分中心等建设。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保11月份正常能交付给学校。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：30天
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月15日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：杨老师，收件地址：南京市栖霞区文苑路118号，联系电话：025-85413456。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：025-85413456          
地  址：南京市栖霞区文苑路118号    
联系人：杨老师 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-85413456 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：王女士 
联系电话：025-68505967 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市栖霞区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5  %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为建设平安校园，加强技防能力，本次采购将提升栖霞区多校周界安防系统。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。
3、 项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限(元)
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	全自动升降柱
	58
	台
	12000
	核心产品
	工业
	货物
	

	2
	控制系统
	5
	套
	8000
	
	工业
	货物
	

	3
	辅材1
	1
	项
	15000
	
	工业
	货物
	

	4
	辅材2
	1
	项
	10000
	
	工业
	货物
	

	5
	辅材3
	1
	项
	2000
	
	工业
	货物
	

	6
	辅材4
	1
	项
	12000
	
	工业
	货物
	

	7
	辅材5
	1
	项
	15000
	
	工业
	货物
	

	8
	辅材6
	1
	项
	10000
	
	工业
	货物
	

	9
	主动红外入侵控测器
	17
	台
	3500
	
	工业
	货物
	

	10
	控制主机
	17
	套
	1500
	
	工业
	货物
	

	11
	防爬刺
	10590
	米
	30
	
	工业
	货物
	

	12
	固定立柱
	3612
	根
	60
	
	工业
	货物
	

	13
	车牌识别
	6
	套
	19000
	
	工业
	货物
	

	14
	栅栏重型道闸
	2
	套
	13500
	
	工业
	货物
	

	15
	车牌识别系统主机
	2
	台
	8500
	
	工业
	货物
	

	16
	显示器
	2
	台
	2000
	
	工业
	货物
	是

	17
	实心花岗岩挡车石球
	8
	个
	750
	
	工业
	货物
	

	18
	移动式防冲撞拒马
	2
	套
	6500
	
	工业
	货物
	

	19
	LED屏体
	18.3
	㎡
	7560
	
	工业
	货物
	

	20
	屏体备用模组
	5
	张
	245
	
	工业
	货物
	

	21
	LED视频控制器
	1
	台
	7257
	
	工业
	货物
	

	22
	接收卡
	42
	张
	140
	
	工业
	货物
	

	23
	控制软件
	1
	套
	2440
	
	软件和信息技术服务
	货物
	

	24
	网线
	1
	箱
	800
	
	工业
	货物
	

	25
	设备机柜
	2
	套
	2270
	
	工业
	货物
	

	26
	安装调试1
	1
	项
	8320
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	27
	专业音箱
	2
	只
	3760
	
	工业
	货物
	

	28
	功率放大器1（2通道）
	1
	台
	4970
	
	工业
	货物
	

	29
	辅助音箱
	2
	只
	2830
	
	工业
	货物
	

	30
	功率放大器2（2通道）
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	31
	调音台
	1
	台
	2320
	
	工业
	货物
	

	32
	数字音频处理器
	1
	台
	4400
	
	工业
	货物
	

	33
	1拖4无线传声器（手持）
	1
	套
	4650
	
	工业
	货物
	

	34
	1拖4无线传声器（鹅颈）
	1
	套
	4650
	
	工业
	货物
	

	35
	电源时序器
	1
	台
	2000
	
	工业
	货物
	

	36
	音箱线
	100
	米
	3
	
	工业
	货物
	

	37
	辅材7
	1
	批
	1200
	
	工业
	货物
	

	38
	安装调试2
	1
	项
	2400
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	39
	视频监控平台接入终端
	1
	台
	12600
	
	工业
	货物
	

	40
	同屏传输器
	1
	套
	1980
	
	工业
	货物
	

	41
	安装调试3
	1
	项
	1000
	
	软件和信息技术服务
	服务
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	全自动升降柱
	1.柱体采用304不锈钢，柱体直径219mm±2mm；柱体厚度≥6mm；柱体升起后高度≥600mm；预埋桶采用Q235钢管直径≥273mm  壁厚≥2mm 高度≥800mm
▲2.需达到GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》升降柱完全伸出后，应能承受≥6800kg质重的汽车，碰撞速度≥80km/h，碰撞能量≥1679kj的动能撞击1次，侵入距离：≤7米；（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
3.警示功能：运动柱体表面有反光警示条，宽度≤50mm,颜色为柠檬黄(可定制)。柱体顶部采用 LED警示灯珠，可根据时间及升降状态来设定，支持夜间自动亮起，白天自动关闭，支持上升亮起，下降关闭。灯带与控制系统之间所连接线缆电压不得大于24V且为直流电，功率≤6W；
4.缓冲装置： 机芯底座于驱动组件的周边设有下缓冲件，升降筒的下端设有贴紧其外壁的上缓冲件，升降筒由驱动组件带动进行升降，以分别使上缓冲件抵在挡圈上、升降筒底部抵在下缓冲件上；
▲5.柱体防腐：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 中性盐雾试验方法进行连续48h盐雾试验，升降柱体试验后样品表面应无明显锈蚀，外观评级(R1)≥9级；（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
6.限位块及水位检测装置：液压动力装置设有多个下限位块，上限位板与下限位块之间安装有导向杆；安装块侧壁上安装有水位检测装置，外筒体底部设有排水口；
7.液压一体机芯：包括电机、油泵、液压阀块、油箱筒和液压油缸；液压机芯以液压阀块为底座，油箱筒和液压油缸垂直向上地连接在液压阀块的上平面上；
8.升降柱导轨和导向套：采用≥3根不锈钢导轨，导轨Ø13~20mm。与导向杆滑动连接的导向套采用非金属PA66材质；
9.悬挂装置：驱动单元与升降柱主体之间采用柔性悬浮连接；
10.机芯底板及紧固件：电机底板采用不锈钢材质，紧固螺钉采用不锈钢螺钉；
11.柱体内部结构：柱体底部应采用满焊工艺焊接防撞圈或三块弧形防撞块；机芯连接板可调中心点；伸缩柱和外桶重叠高度≥200mm；柱体底部应设两个及以上缓冲螺钉，采用PU缓冲头厚度应≥25mm；

	2
	控制系统
	1.智能遥控器：采用无线 315MHz FSK方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置(AES)加密器，符合遥控器上设置误操作的保险开关，瞬间点动无效，保护车辆免于因误操作导致事故发生；
2.过载保护：当升降柱电机线路短路或发生堵转现象导致电流增大过载时应有自动保护功能且响应时间 5 秒；
3.绝缘电阻应符合GB16796-2022中5.2.3的要求，设备经湿热预处理试验后,设备的基本绝缘或附加绝缘部件之间的绝缘电阻≥2MΩ,设备加强绝缘或双重绝缘的零部件之间的绝缘电阻≥5MΩ；
4.接电连续性应符合GB16796-2022中5.4的要求；设备的保护接地端子和与其连接的导电零部件之间的电阻值应小于或等于0.1Ω。

	3
	辅材1
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	4
	辅材2
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	5
	辅材3
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	6
	辅材4
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	7
	辅材5
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	8
	辅材6
	线管、电力电缆、控制电缆、混凝土、沥青、排水系统等材料（分别对应本章附件中分校清单的辅材编号）

	9
	主动红外入侵控测器
	1.触发时间可调（50ms、100ms、300ms及700ms），可根据不同环境调整报警触发时间；红外信号二次处理功能(可媲美AGC功能)，确保功率余度达90%以上，支持开关量（常开／常闭）输出；支持防拆报警功能（常闭，当外壳被打开时报警）；
技术参数：
2.距离：60m、100m可选电源电压：DC9～30V/AC9～20V工作电流：≤70mA max,报警方式：红外光束被完全遮挡；
3.遮断时间：50ms/100ms/300ms/700ms可调（通过接收器的拨码开关选择）,报警周期：≥1.5s报警输出：常闭常开可选；

	10
	控制主机
	1.主机具有全独立4路总线输入，具有防雷抗干扰设计,大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘；
2.具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）,不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里；
3.全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除。

	11
	防爬刺
	1.防护主材：直线型刀片刺条，整条拉直,层数：校园标配3至4层水平排布，
2.材质选择：304不锈钢，防锈耐腐蚀；
3.安装要求：竖向间距150mm且最上层刺条距围墙外地面不小于2米。

	12
	固定立柱
	1.材质：304不锈钢方管，常用规格50×50mm，壁厚2.0mm,底座：一体焊接法兰底盘，预留长条孔，
2.安装要求：标准3m一根，围墙转角、大门两侧加密至1.5m。用膨胀螺栓固定在围墙压顶混凝土上。

	13
	车牌识别
	1.异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；
▲2.大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；（签订合同时提供第三方的检测报告）
3.防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆；
4.放行计数控制功能检查:具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆；
5.应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆；
6.车牌识别试验：具有车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200晚上不高于30lx，白天车牌识别准确率≥99.9%；夜间车牌识别准确率≥99.9%；

	14
	栅栏重型道闸
	1.电机规格直流24VDC±5%，功率200-250W，转速1500转直流机芯,静态功耗≤5W待机低功耗；
2.机箱材质：1.5mm 镀锌钢板，静电喷涂防锈，自重：主机 180-240kg；
3.栅栏材质：铝合金格栅，带加强筋，杆长：2-6m，杆高：1200-1380mm，底部带可调节支撑脚，落杆时支撑闸杆，减少主机倾覆力矩。

	15
	车牌识别系统主机
	1.WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能，远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场；
2.网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤；
3.BS/CS 客户端功能检查：设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录；设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支特功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录,车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能。

	16
	显示器
	尺寸：27寸，接口:HDMI/DP/IPS,分辨率：2K。

	17
	实心花岗岩挡车石球
	球体公称直径：500mm（±2mm圆度公差），配套圆形底座高度：550mm，整体落地总高约55cm，净重：200～215kg/个

	18
	移动式防冲撞拒马
	1.外形尺寸：长度：3000mm，总高度：1200mm，底座宽度：800mm；
2.管材材质：主材：Q235碳素钢，热镀锌防腐，表面黄黑（红白）高温喷塑，主管：Φ89mm圆管，壁厚≥2.0mm，副管：Φ60mm圆管，壁厚≥1.8mm，整体三角桁架焊接结构，警示防腐：粘贴国标反光膜，宽度≥50mm，夜间警示，热镀锌+静电喷塑双层防腐。

	19
	LED屏体
	1.分辨率≥3612×1462=5280744点；
2.像素点间距：≤1.86mm，封装方式:SMD铜线封装；
3.亮度（nit） ≥800cd/m²；亮度均匀性(校正后)≥99%；发光点中心距偏 ≤0.7%；
4.对比度：≥8000:1；可视角度：水平视角≥170°/垂直视角≥170°；
5.刷新率：3840HZ；
6.可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源；
7.有摩尔纹抑制功能，有效去除摩尔纹现象；
8.运行时平均功耗≤300W/㎡；
9.模块的PCB 板、线材、电源、连接件、面罩的阻燃等级均达到V0级；
10.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象,具有防眩目功能；
11.可对单点或整屏的亮度、色度进行校正；
12.包含内部系统运行所需的所有系统硬件和配套设备；
13.钢结构尺寸：6820mm×2820mm=19.23㎡，上下左右包边各4~5cm，显示屏为壁挂式安装，国标方钢40*40mm焊接，壁厚2.0mm,以确保系统的安全可靠性，钢结构表面须作除锈处理，表面处理严格按国家标准进行施工；
14.配套电箱：20KW，网口+串口，PLC+中控控制，高温+故障警示；
15.供电线缆：纯铜RVV5*6mm²；通讯线缆：室内超五类网线14根。

	20
	屏体备用模组
	1.模组尺寸:320x160mm，像素点间距：≤1.86mm，封装方式：SMD铜线封装，模组与接收卡采用排线连接；
2.亮度（nit） ≥800cd/m²；亮度均匀性(校正后)≥99%；发光点中心距偏 ≤0.7%；
3.对比度：≥8000:1；可视角度：水平视角≥170°/垂直视角≥170°；
4.刷新率：3840HZ；
5.可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源；
6.有摩尔纹抑制功能，有效去除摩尔纹现象；
7.运行时平均功耗≤300W/㎡；
8.模块的PCB 板、线材、电源、连接件、面罩的阻燃等级均达到V0级；
9.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象,具有防眩目功能；
10.可对单点或整屏的亮度、色度进行校正；

	21
	LED视频控制器
	1.单机具有12个网口，单网口带载65万像素，整机最大带载780万像素，宽度可达到12000点，高度可达到4000点；
2.支持多种数字信号接口,包括1路DP1.1，1路HDMI1.4，2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源，支持4K点对点显示；
3.支持3画面显示，画面位置任意布局；
4.支持信号源热备份。EDID配置管理：支持EDID的读取、修改、自定义。

	22
	接收卡
	12个75E标准接口，输出32组RGB数据。

	23
	控制软件
	1.支持定时任务，可实现无人值守；
2.支持预案保存，一键调用；
3.最少可支持100个图层窗口的添加，窗口的分辨率在范围内支持任意调节；
4.窗口功能：每个窗口可添加网页、图片或视频，添加的网页均可以在桌面进行二次编辑（例：百度搜索、登录网页账号密码）；
5.场景功能：可添加场景预案，进行预案调用和编辑；
6.图层调度：单图层可通过鼠标双击快速缩小或全屏展示。

	24
	网线
	六类，非屏蔽。

	25
	设备机柜
	600MM*600MM*2000MM，全部选用SPCC冷轧钢板制作；前玻后网门，含盲板、层板、机柜螺丝。

	26
	安装调试1
	按照屏体尺寸需求切除原舞台吸音板，安装屏体后再收口包边，墙边增补吸音板材，LED系统设备布线、设备安装、调试集成。

	27
	专业音箱
	1、额定功率（AES）：≥400W/8Ω
2、额定频率范围：50Hz~19000Hz（-10dB）
3、低音扬声器：≥1×12〞高音扬声器：≥1×1.75〞
4、特性灵敏度：≥97dB
5、最大声压级：≥129dB

	28
	功率放大器1（2通道）
	1、输出功率：≥2×700W/8Ω，≥2×1050W/4Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz；
3、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
4、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)；
5、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；

	29
	辅助音箱
	1、额定功率（AES）：≥300W/8Ω
2、额定频率范围：60Hz~19000Hz（-10dB）
3、低音扬声器：≥1×10〞高音扬声器：≥1×1.35〞
4、特性灵敏度：≥96dB
5、最大声压级：≥126d

	30
	功率放大器2（2通道）
	1、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）；
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；

	31
	调音台
	1、≥6路MIC/LINE，≥1组立体声输入，≥1组立体声效果返回输入，≥1路USB、蓝牙输入
2、≥2组主输出，≥2路编组输出，≥1路辅助输出，≥1路效果输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出
3、内置效果器，内置多媒体播放器 ，带蓝牙接收功能，支持USB播放，可直接播放WAV、MP3双格式音乐，PC声卡
4、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）
5、总谐波失真：≤0.05%@4dBu，1kHz

	32
	数字音频处理器
	1、≥8路平衡式话筒／线路输入，≥8路平衡式线路输出；具有48V幻象供电软开关；
2、输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP等类型可选
3、输出通道功能：10段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
4、频率响应：20Hz～20kHz
5、本底噪(A-计权):-90dBu
6、总谐波失真(THD+N)：≤0.005%@1kHz，+4dBu

	33
	1拖4无线传声器（手持）
	1、采用UHF双通道设计，接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，传输更稳定；
2、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
3、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
4、载波频段:UHF645-690MHz
5、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权)
6、专业动圈式拾音头，语音清晰保真；
7、发射器采用2节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机10小时以上。

	34
	1拖4无线传声器（鹅颈）
	1、采用UHF双通道设计，接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，传输更稳定；
2、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
3、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
4、载波频段:UHF645-690MHz
5、超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰；
6、发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭；
7、发射器采用3节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机12小时以上。
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	电源时序器
	1、可控电源路数：8路；
2、时序通道：默认1秒；
3、通道额定输出电流：10A；
4、整机额定总输出电流：25A；
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz；
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	音箱线
	2*1.5金银线。

	37
	辅材7
	含PVC管材，膨胀螺丝，PVC各类管卡，音频线，扎带、地插、接线板等。

	38
	安装调试2
	音频设备布线、设备安装、调试集成。

	39
	视频监控平台接入终端
	1.具有4个千兆电口；
2.可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式；
3.可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道；
4.可支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\DVR\IPC的私网IP相同；
5.可支持NAT地址转换；
6.可支持大多数主流的NVR\DVR\IPC产品通过本产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能；
7.可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商，形成列表；
8.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入；
9.开关量告警可以成功上报到服务器；
10.支持对重要视频及码流加密传输；
11.支持根据MAC地址进行黑白名单控制；
12.支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；
13.支持接入管理4个NVR设备、4个监控平台、64个IPC；
14.并发视频流支持4路8Mbps，转发流量支持100Mbps。

	40
	同屏传输器
	1.视频输入分辨率：可达4K/3840x2160，视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200；
2.显示比例： 等比，4：3，16：9，16：10；无线网卡：支持（2.4G），内置；
3.接口：1xHDMI接口，1x网络接口，1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口。

	41
	安装调试3
	设备布线、设备安装、网络调试。


★2.其他技术要求 
[bookmark: OLE_LINK2]1.本项目中标记为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2.运用本项目部署的显示系统和扩声系统可实现对栖霞区“互联网+明厨亮灶”平台监控图像的实时调取和播放，对接费用由供应商负责，采购人负责协调对接工作，采购人联系方式详见第一章。（签订合同时提供承诺书并加盖投标人公章)
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
供应商提供设备安装日程计划。供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（4）质保（维保）及售后要求
①供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起，进入质保期），质保期内应安排不低于1名驻场专职技术人员对本项目进行7*24小时电话售后服务，5*8小时的在岗维护，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。
⑤中标后供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
⑥供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
⑦供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（5）培训要求
供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。
（6）实施人员要求
①本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人。
②项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，须及时递交变更报告，采购人有权要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc120614281]2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：分校清单
	1.金中仙林初中部

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动升降柱
	14
	台

	2
	控制系统
	1
	套

	3
	辅材1
	1
	项

	2.南京市燕子矶中学

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动升降柱
	8
	台

	2
	控制系统
	1
	套

	3
	辅材2
	1
	项

	3.栖霞区第一实验幼儿园（月桂园）

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动升降柱
	4
	台

	2
	控制系统（利旧）
	0
	套

	3
	辅材3
	1
	项

	4.栖霞区实验初级中学（南炼校区）

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动升降柱
	10
	台

	2
	控制系统
	1
	套

	3
	辅材4
	1
	项

	5.南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动升降柱
	22
	台

	2
	控制系统
	2
	套

	3
	辅材5
	1
	项

	4
	辅材6
	1
	项

	6.南京市金陵小学（仙林湖校区）

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主动红外入侵控测器
	6
	台

	2
	控制主机
	6
	套

	7.金陵中学仙林分校（龙潭校区）

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	1335
	米

	2
	固定立柱
	459
	根

	3
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	4
	控制主机
	1
	套

	5
	车牌识别
	3
	套

	6
	栅栏重型道闸
	2
	套

	7
	车牌识别系统主机
	1
	台

	8
	显示器
	1
	台

	8.南京市营防中学

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	2265
	米

	2
	固定立柱
	769
	根

	3
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	4
	控制主机
	1
	套

	9.摄山中学

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	2550
	米

	2
	固定立柱
	864
	根

	3
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	4
	控制主机
	1
	套

	5
	车牌识别
	3
	套

	6
	车牌识别系统主机
	1
	台

	7
	显示器
	1
	台

	10.中电颐和家园小学

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	1170
	米

	2
	固定立柱
	404
	套

	3
	主动红外入侵控测器
	2
	台

	4
	控制主机
	2
	套

	11.青秀城幼儿园

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	2
	控制主机
	1
	套

	12.丁家庄第三幼儿园

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	2
	控制主机
	1
	套

	13.迈皋桥幼儿园（嘉誉山园）

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	2
	控制主机
	1
	套

	14.幕府山庄小学

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	实心花岗岩挡车石球
	8
	个

	2
	移动式防冲撞拒马
	2
	套

	15.晓庄小学文濬校区

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	1440
	米

	2
	固定立柱
	494
	套

	3
	主动红外入侵控测器
	2
	台

	4
	控制主机
	2
	套

	16.龙潭小学(龙岸校区)

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	防爬刺
	1830
	米

	2
	固定立柱
	622
	套

	3
	主动红外入侵控测器
	1
	台

	4
	控制主机
	1
	套

	17.摄山星城小学天佐路校区

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	LED屏体
	18.3
	㎡

	2
	备用模组
	5
	张

	3
	LED视频控制器
	1
	台

	4
	接收卡
	42
	张

	5
	控制软件
	1
	套

	6
	网线
	1
	箱

	7
	设备机柜
	2
	套

	8
	安装调试1
	1
	项

	9
	专业音箱
	2
	只

	10
	功率放大器（2通道）
	1
	台

	11
	辅助音箱
	2
	只

	12
	功率放大器（2通道）
	1
	台

	13
	调音台
	1
	台

	14
	数字音频处理器
	1
	台

	15
	1拖4无线传声器（手持）
	1
	套

	16
	1拖4无线传声器（鹅颈）
	1
	套

	17
	智能电源管理中心
	1
	台

	18
	音箱线
	100
	米

	19
	辅材7
	1
	批

	20
	安装调试2
	1
	项

	21
	视频监控平台接入终端
	1
	台

	22
	同屏传输器
	1
	套

	23
	安装调试3
	1
	项




第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	35
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.23分。
	40
	客观分

	2.2
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.文明施工措施；4.质量措施；5.技术控制措施；6.档案管理措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	产品演示1
	评委根据投标人提供的以下视频演示情况综合评分，视频全程同步展示对应功能界面截图，截图清晰完整，演示要求如下（单条视频时长不超过2分钟，视频时长总计不超过4分钟）：
1.控制系统（产品清单2）：展示包括多账号管理、模拟动画显示、分组控制、状态同步功能，实现其中二条得1分，可全部实现得2分。
2.车牌识别（产品清单13）：展示车牌识别一体机的识别效果，包括白天/夜间车辆捕获、车牌识别准确率、污损车牌识别功能，实现其中二条得1分，可全部实现得2分。
注：
（1） 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
（2）所提供演示“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	4
	客观分

	2.4
	产品演示2
	评委根据所投LED屏体产品（产品清单19）的制作工艺、散热设计、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）情况综合评分（每家投标人演示视频总时长不超过2分钟）：
（1）设计及结构合理，制作工艺精细，显示色彩艳丽，亮度高度均匀的，得2分；
（2）设计及结构基本合理，制作工艺规整，显示色彩基本正常，轻微偏色的，得1分； 
（3）设计及结构不合理，做工粗糙，显示有亮暗块的，不得分。
注：
（1）投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
（2）所提供演示“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.培训体系；2.培训方案；3.服务内容；4.故障响应；5.故障解决方案；6.专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	质保承诺书
	投标人承诺签订合同时提供所投升降柱系统、车辆道闸系统、LED显示系统原厂厂家出具的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号三年质保承诺函，上述费用包含在投标总价中，每提供1个承诺得1分，最多得3分，未提供不得分（提供承诺函，格式自拟）。
备注：签合同时提供加盖厂家公章的承诺函原件供采购人核验。
	3
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年01月01日（含）以来类似项目业绩（至少包含升降柱类），每提供一个业绩得2分，最多得4分（日期以合同签订时间为准，业绩需同时提供合同及清单、验收证明材料及结款发票的扫描件，缺项不得分）。
	4
	客观分

	合计
	
	100分
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项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）
















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式（手机号码）：                     
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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