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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受连云港市消防救援支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0108）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0108
项目名称：连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币111.8万元。
最高限价：人民币97.75万元。
连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）共分为两个采购包：
采购包1：手持电台、车载电台、370M移动基站通信设备采购项目（非专门面向中小企业）（最高限价：72.25万元）
采购包2：便携指挥箱、单兵图传设备、5G布控球通信设备采购项目（专门面向中小企业）（最高限价：25.5万元）
投标人两个采购包皆可投，开标、评标的顺序以一、二采购包依次进行。各采购包产品的单价限价、总价限价详见项目需求，投标报价超过采购文件中规定的最高限价投标无效。
采购需求：为进一步提升应急救援处置能力，补齐现有消防器材装备缺口，完善执勤战备物资配置，保障日常执勤备战和抢险救援工作开展，拟采购一批消防器材。本项目对信通类器材装备进行采购。采购包一拟采购手持电台75台、车载电台5台、370M移动基站1台。采购包二拟采购便携指挥箱1个、单兵图传设备4台、5G布控球2台。各采购包具体要求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（采购包1、采购包2）：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点，产品质量符合要求。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求（采购包1、采购包2）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
采购包2：本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年9月16日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月29日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年9月29日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
名    称：连云港市消防救援支队
地    址：连云港市海州区花果山大道28号
联系方式：李工0518-80376980
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：李工   0518-85868290
3.项目联系方式
联 系 人：李工
电话：0518-80376980







[bookmark: _Toc163482574]第二章  投标人须知
以下内容包含采购包1、采购包2
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
采购包1：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购包2：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34.质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35.质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37.促进中小企业发展
采购包1：
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
采购包2：
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38.采购本国产品的支持政策
38.1 本项目（采购包1、采购包2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39.支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40.政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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第三章  政府采购合同

连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）采购合同

甲方：连云港市消防救援支队（买方）
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据连云港市消防救援支队2026年度器材装备采购项目（信通类）包   （项目编号：         ）招标的结果，签署本合同。
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）
如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥：      元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。进口装备应有货物进口报关单。
4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方支付尾款，付款金额 = 审计审定总金额−前期已支付的合同总价 30% 预付款。

6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
七、履约保证金
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
7.2自甲方签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于5年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总额的30%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，总（支）队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，总（支）队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，总（支）队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十五、转包
14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4附件：
1、投标文件中服务承诺；
2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
3、投标文件技术要求响应及偏离表；
4、投标文件分项报价格。
补充条款：（根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）


	甲    方：连云港市消防救援支队
	乙    方：

	单位名称（盖公章）：
	单位名称（盖公章）：

	单位地址：连云港市花果山大道28号
	单位地址：

	联系电话：0518-80376980
	联系电话：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	签约日期：
	签约日期：









合同附件：
消防装备物资信息采集系统（企业）
（一）系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（二）使用流程

图1 企业装备信息采集使用流程图
1.企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2.企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3.产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4.装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5.企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6.队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
黎宇翔  17826064547      郝国亮  15895936035

[bookmark: _Toc53648731]二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求。二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求，待合同签订后在乙方参照甲方的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。
第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.核心产品：
采购包1核心产品为：   手持电台   。
采购包2核心产品为：   单兵图传设备  。


注：特别提醒投标人：以下要求如无特别针对某一个采购包进行说明，则采购包1、采购包2均须满足如下对应要求。
一、项目概况
为进一步提升应急救援处置能力，补齐现有消防器材装备缺口，完善执勤战备物资配置，保障日常执勤备战和抢险救援工作开展，拟采购一批消防器材。
二、货物（标的）采购清单
	包号
	货物（标的）名称
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）
	最高限价汇总总价（元）
	采购标的对应的所属行业

	采购包1
	手持电台
	75
	5300
	397500
	722500
	工业

	
	车载电台
	5
	5000
	25000
	
	工业

	
	370M移动基站
	1
	300000
	300000
	
	工业

	采购包2
	便携指挥箱
	1
	101000
	101000
	255000
	工业

	
	单兵图传设备
	4
	21000
	84000
	
	工业

	
	5G布控球
	2
	35000
	70000
	
	工业

	汇总
	977500
	977500
	


三、采购包1、采购包2货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	采购包1
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手持电台
（核心产品）
	1、结构组成（至少配备）：对讲机主机1个、同等级防爆电池2块、电源适配器1个、加密卡1张、防爆肩咪1套、空气导管耳机1个、充电器1个、天线1个、背夹1个、挂绳1个；
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。
▲3、支持接入公安网；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的PDT入网检测报告并加盖投标人公章）
4、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。
（投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，型号核准证证书须在有效期内，否则投标无效）
5、频率范围：350-400MHz。
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章，否则投标无效）
6、输出功率：1至3.5W可调；
7、对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.22μV）（BER5%）；
▲8、对讲机防尘防水等级≥IP68；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
9、对讲机屏幕尺寸≥2英寸；
10、单块电池容量：≥2000mAh；
11、待机时间：模拟:≥10h，数字:≥15h；
12、信道容量：≥1024；组群：≥32；
13、信道间隔：12.5KHz；
14、频率稳定度：≤±0.5ppm；
15、尺寸（标配电池不含天线）：≤140×60×50mm；
16、重量（带标配电池和天线）：≤400g；
17、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式；
18、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪；
19、对讲机须支持智能降噪功能；
20、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机；
21、在直通模式下，对讲机在近距离1.5米时通话，彼此不会产生信号干扰；
22、须支持远程升级和远程写频；
▲23、对讲机防爆等级不低于ExibIIBT4Gb（爆炸性气体）；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
24、防爆肩咪具备3.5mm及航空插头功能，背夹固定可靠，并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及连接消防现有骨传导通话装置功能；
▲25、防爆肩咪防爆等级不低于ExibIIBT4Gb（爆炸性气体）,防护等级不低于IP67。
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
26、后续为应急370M提供升级服务，支持AMBE和NVOC声码器，投标人须提供承诺函(格式自拟)。
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车载电台
	一、基本描述
1、结构组成（至少配备):车载台主机1套、天线1根、磁吸盘1个；
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中的通信。
二、参数要求:
1、频率范围：350-400MHz。
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章，否则投标无效）
2、信道容量：≥1000；
3、信道间隔：12.5KHz/25KHz；
4、最大发射功率：≤25W；
5、数字灵敏度：≤-120dbm（数字）；
6、内置支持NVOC声码器、蓝牙模块，支持北斗定位功能，水平位置精度≤5米；
7、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式；
8、外壳防护等级：≥IP54；
▲9、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
10、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，场强信息，遥毙、遥晕、复活；
11、后续为应急370M提供升级服务，支持AMBE和NVOC声码器，投标人须提供承诺函(格式自拟)。
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370M移动基站
	1、结构组成：移动基站主机1台、电池1个、充电器1个、运输箱1个、天线1根及安装辅料等；
2、主要应用场景：用于应急救援工作中的语音信号补盲。
3、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。
（投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，型号核准证证书须在有效期内，否则投标无效）
4、制式：PDT；载频数：2；
5、频率：RX:372-376MHz，TX:382-386MHz；
6、多址方式：TDMA；时隙数：2/载频；调制方式：4FSK；载波带宽：12.5kHz；载波间隔≥12.5KHz；邻道选择性≥60dB；互调响应抑制：≥70dB；杂散响应抑制：≥70dB；阻塞≥84dB；共信道抑制≤-12dB；占用带宽：≤8.5kHz；双工间隔：10MHz；
▲7、基站支持可调节载频功能，基站支持≥2个载频；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
8、工作温度：-20℃〜+55℃；
9、存储温度：-20℃〜+55℃；
10、基站重量：≤15kg（含电池）；
11、基站尺寸：≤485*350*150mm（含电池）；
12、基站接收灵敏度≤﹣125dBm@BER5%；
13、基站整体防尘防水等级：≥IP67；
14、基站支持屏幕显示功能，基站自带屏幕，至少可显示基站发射功率、信道号、IP、温度、告警、无线链路告警；
15、基站支持与多种设备互联功能，基站可与交换中心、其它移动基站、同播控制器互联互通；
16、基站支持单站模式和本地通话能力，基站单站模式下，无需额外配置，可实现单呼、组呼、现场调度、按组改频、网管配置功能；
▲17、基站支持链路自动切换功能，支持无线链路和有线链路自动切换，可通过手动设置链路优先级，当主链路故障时，自动切换到备链路，切换时间≤60s；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
▲18、基站支持告警查看功能，支持通过基站自带屏幕查看基站告警信息，告警内容至少包括：链路断开告警、驻波比告警；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
19、基站采用一体化结构设计；
20、支持北斗定位；
▲21、基站支持发射功率可调节功能，基站最大发射功率不小于20W；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
22、基站内置或可拆卸电池，续航不低于4小时；
23、基站支持频率切换，基站支持两种频率切换方式：无需人工操作，遇到外界干扰自动切换频率；当基站发出频率告警时，可通过基站按键切换频率；
24、基站须支持无缝接入到江苏省应急管理厅370MHz窄带无线通信系统，并负责具体接入工作，（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

	采购包2

	














1
	
便携指挥箱
	一、基本描述
1、结构组成：一体化安全箱1套、电源线1根、电源适配器1套、无线键鼠1套、高清云台摄像机1个、手咪1个、航空头转3.5音频线2根、麦克风1个；
2、主要应用场景：可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用。
二、参数要求:
3、视频码率：在H.265编码协议下，低带宽512Kbps下可传输1080P@30帧高清图像；
▲4、会商要求：具有多方协同指挥会商模式，同时参与指挥方不小于4方；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
5、网络适应性：具有卫星网络模式，在30%丢包率的情况下，可以实现卫星网的多媒体通信；
6、整体结构：便携式一体化设计，集成指挥视频终端、高清显示屏、5G/4G/WIFI/有线网络、高清摄像机、云台控制器、麦克风，大容量电池组等模块，采用手提安全箱结构；
7、兼容性要求：承诺可无缝接入江苏省消防救援总队图像综合管理平台（含定位数据），设备接入规范具体见附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》，支持北斗定位。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效。附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》无须逐条响应）
8、视频标准：支持H.263+、H.264BP、H.264HP；
9、音频标准：支持G.711、G722、G.722.1、G.729；
10、视频特性：支持1080p、720p可选；帧率支持15、30、60帧可调；
11、视频输入：须内置不低于1080P前置高清摄像头；HDMI视频高清输入≥1路；网络球机高清输入≥1路；
12、视频输出：须内置不低于1080P液晶显示屏≥13英寸，HDMI视频输出≥1路；
13、音频接口：须内置麦克风和喇叭，有线手咪输入接口≥1路，3.5mm输入接口≥1，3.5mm输出接口≥1；
14、网络接口：10/100M以太网口≥1，4G全网通≥1，5G全网通≥1，内置WIFI；具有网络快速切换功能，支持有线、5G、4G、WIFI网络一键切换；
15、状态显示：具备状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量等信息；
16、云台控制：需内置云台控制器，可控制云台摄像机推拉摇移；
17、供电电源：需内置大容量电池，续航时间≥3小时；
18、工作环境：-10℃～+55℃；
19、设备形态：≤480mm×380mm×240mm；重量：≤15KG。
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单兵图传设备（核心产品）
	一、基本描述
1、结构组成：设备主体1个、防护箱1个、蓝牙耳机1个、定位模块1个、三角架1个、HDMI线材2根、1080P以上视频采集设备1套、电源适配器1个；
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援现场音视频采集传输、对讲。
二、参数要求:
3、一体化集成设计，专业硬件视频编码设备，嵌入式操作系统；
▲4、状态显示：具有OLED显示屏，支持按键触摸操作；可显示系统运行状态，包括网络状态、定位信息、电量信息、蓝牙状态、TF卡状态、麦克风状态、网络连接状态；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
5、交互能力要求：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲；
▲6、支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
7、兼容性要求：承诺可无缝接入江苏省消防救援总队图像综合管理平台（含定位数据），设备接入规范具体见附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》，支持北斗定位。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效。附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》无须逐条响应）
8、传输协议：支持GB/T28181、RTSP、RTMP及ONVIF；
9、视频编码：支持H.264、H.264HP、H.265；
10、音频编码：支持GSM、G.711、G.722.1；
11、视频格式：支持QCIF、CIF、4CIF(D1)、720P、1080P，帧率(5～60)帧可选，视频码流支持128Kbps～6Mbps可调整；
12、视频接口：视频接口支持不少于1路HDMI高清输入接口，可与高清DV摄像机配合使用；
13、音频接口：支持3.5mm接口≥1路、HDMI音频输入≥1路、无线蓝牙音频输入≥1路；可通过软件选择三选一输入方式或者混频输入；支持1路3.5mm接口或者1路蓝牙音频输出；
14、存储功能：支持本机录像，支持128G以上存储卡循环存储；
15、网络接口：内置5G/4G全网通模块，支持双卡双待（双卡中至少一个支持5G），内置无线WIFI，传输距离≥10米，支持AP热点，支持WEB远程配置维护；
16、内置电池，满电后支持连续工作时间≥6小时；
17、工作温度-10℃～50℃。
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	5G布控球
	一、基本描述
1、结构组成：布控球主机1个、防护箱1个、托盘1个、定位模块1个、三脚架1个、蓝牙耳机1个、充电线1根、球机安全绳1根、有线手咪1个、车载充电器1个；
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。
二、参数要求:
3、支持字符叠加功能，可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：设备名称、时间、日期、定位信息、电量、蓝牙状态、4G/5G网络状态和可编辑中文字符等；
4、采用一体化结构设计，带有设备提手，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位模块，标配专业安全防护箱；
5、兼容性要求：承诺可无缝接入江苏省消防救援总队图像综合管理平台（含定位数据），设备接入规范具体见附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》，支持北斗定位。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效。附件《江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范》无须逐条响应）
▲6、镜头参数：光学变焦：≥30倍，数字变焦：≥10倍，激光夜视距离≥120米；
（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
7、视频协议：H.264/H.265；
8、视频码流：支持128Kbps-6Mbps可调整；
9、音频协议：G.711A、G.722.1；
10、音频输入：手咪或蓝牙（二选择一，单声道），支持双向语音对讲；
11、可通过OLED屏显示4G/5G、WIFI、蓝牙、北斗连接状态、信号强度，显示平台的连接状态；
12、内置电池，在满电后连续工作时间≥6小时，支持设备工作中充电；
13、支持本地录像存储，双TF卡存储，每个TF卡支持≥128G，支持循环覆盖；
14、内置5G/4G全网通模块，支持双卡双待（双卡中至少一个支持5G），支持APN和VPDN专网，天线内置；
15、防护等级：≥IP67；
16、工作温度：-10℃～50℃。


注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。
四、辅材、配件
项目（采购包1、采购包2）实施所需的辅材及配件包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
五、供货要求
1.交货期：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点，产品质量符合要求。
2.交货地点：以具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
3.交货方式：以具体签署的采购合同中货物交货方式为准，交货时双方均要有人在场负责清点移交。
4.提供的设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。所提供的产品实用性能符合实际使用需要，充分考虑到设计理念贴合实际，产品使用便捷性、安全性，人性化设计及维护性等要求均能满足项目实际。
5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
6.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。
7.供货时消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
六、国家或行业相关规范标准
所投产品要符合《中华人民共和国消防法》第二十四条规定：有国家标准的必须符合国家标准、没有国家标准的必须符合行业标准，应出具符合法规要求的检验报告；属于强制性产品认证的消防产品，应出具符合法规要求的证书；新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应出具符合法规要求的技术鉴定证书。如供应商中标，提供的产品需符合上述要求，验收时采购人有权进行核验。
七、质量保证及售后服务
1.质保期：不低于5年。
2.具备完善的售后服务制度及保修制度，售后服务包含但不限于售后服务范围，配备售后服务人员，配备设施设备，制度中包含处罚措施。保修制度内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、保修期外维保服务范围、内容、响应时间等。
3.应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
4.中标人提供的货物质保期以项目需求参数中标明的时间为准，中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，设备故障报修后24小时内响应，并在48小时内到场更换，否则由此造成的损失由中标人承担赔偿责任。对超过质保期发生故障的货物，中标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
4.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
4.2退货处理：中标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物从项目中标起至项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
5.技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
[bookmark: _GoBack]6.中标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由中标人负责一切后果，并承担法律责任。
八、履约验收要求
1.采购人对中标人提交的货物清单数量核对给予签收，由采购人出具签收单视为交付。采购人对中标人提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由采购人出具验收结果报告视为验收合格。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.中标人提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
4.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并且采购人有权追究供应商的责任。
5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
6.中标人供货的产品经采购人3次验收不合格，采购人可以单方面解除合同，供应商在采购人解约后3个工作日内退还首付款。
九、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
4.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
5.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知甲方，以准备接货。
6.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。
7.货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点采购人出具签收单视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。
十、付款方式与履约保证金
1.付款方式
1.1采购人在收到履约保证金（函）后，向投标人支付合同总金额30%的价款。供应商按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，甲方支付尾款，付款金额=审计审定总金额−前期已支付的合同总价30%预付款。
1.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.履约保证金
2.1本合同签订之日起7个工作日内，供应商应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求供应商以银行转账的方式提供履约保证金）。
2.2自采购人签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
2.3对于供应商应承担的违约责任/索赔金额，采购人有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
2.4应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向采购人补足履约保证金。
十一、投标报价要求
1.本项目投标报价超过最高限价单价和最高限价总价金额的投标无效。
2.报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
十二、其他
1.投标人须承诺绝不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。
2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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前 言
本标准的目的在于定义江苏省消防总队无线图传平台的设备接入支持的功能、接口、性能等方面的技术要求，用于开展视频图传业务的规范性文件。
本标准含有：编制说明、引用标准、缩略语、系统结构以及网元功能要求、流程与接口定义、对外能力开放接口、系统安全要求、附件等相关内容。
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[bookmark: _Toc517444152]1 范围
[bookmark: _Toc204427179][bookmark: _Toc102552898][bookmark: _Toc118028384][bookmark: _Toc118026099][bookmark: _Toc118024571][bookmark: _Toc145504487][bookmark: _Toc118024553][bookmark: _Toc102556419][bookmark: _Toc204427146][bookmark: _Toc145500574]本标准规定了江苏消防总队无线图传平台设备功能、性能和安全性要求，供接入设备厂家和开发维护人员能够在本规范的指导下进行平台的开发、其它业务系统接口的开发和维护。
本规范主要适用于中心服务平台设备的开发、入网检测、设备制造、工程设计和网络运行、管理维护等提供技术依据。
[bookmark: _Toc517444153]2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 25724-2017 安全防范监控数字视音频编解码技术要求
IETF RFC 2030 简单网络时间协议（SNTP）第四版（Simple network time protocol (SNTP) version4 for IPv4, IPv6 and OSI）
IETF RFC 2326 实时流协议[(RTSP)Real Time Streaming Protocol]
IETF RFC 2976 SIP INFO 方法（The SIP INFO Method）
IETF RFC 3261 会话初始协议（SIP: Session Initiation Protocol）
IETF RFC 3263 会话初始协议(SIP)：定位SIP 服务器[Session Initiation Protocol (SIP):Locating SIP Servers]
IETF RFC 3428 会话初始协议(SIP) 即时消息扩展[Session Initiation Protocol (SIP)Extension for Instant Messaging]
IETF RFC 3550 实时传输协议（RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications）
IETF RFC 3725 会话初始协议(SIP)中第三方呼叫控制(3PCC)的当前最佳实现[Best CurrentPractices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session Initiation Protocol (SIP)]
IETF RFC 4566 会话描述协议（SDP: Session Description Protocol）
ITU-T Rec. G.711-1988 数字传输系统的通用部分：音频的脉冲编码调制[Pulse code modulation(PCM) of voice frequencies]ITU-T Rec. G.723.1-1996 数字传输系统的通用部分：5.3 和6.3kbit 的多媒体通信传输中的双速率语音编码器（Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 and6.3 kbit/s）
ITU-T Rec. G.729-1996 数字传输系统的通用部分：利用共轭结构代数码激励线形预测的8kbit/s 语音编码[Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure
algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP)]
ITU-T Rec. H.264-2005 H 系列：音视频和多媒体系统，音视频服务基础－活动视频编码：通用音视频服务的先进视频编码（Advanced video coding for generic audiovisual services）ITU-T Rec. H.264.1-2005 H 系列：音视频和多媒体系统，音视频服务基础－活动视频编码：H.264先进视频编码的一致性说明（Conformance specification for H.264 advanced video coding）
[bookmark: _Toc517444154]3 术语、定义和缩略语
[bookmark: _Toc517444155]3.1 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc517444156]3.1.1安全防范视频监控联网系统 security and protection video monitoring network system
以安全防范为目的，综合应用视音频监控、通信、计算机网络、系统集成等技术，在城市、大型场所范围内构建的具有信息采集、传输、控制、显示、存储、处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的综合网络系统。利用该系统，可对需要防范和监控的目标实施有效的视音频监控处置，并可为城市应急体系建设提供相应的图像声音信息平台。
[bookmark: _Toc517444157]3.1.2联网系统信息 data of network system
联网系统内传输、交换、控制的信息，主要包括报警信息（模拟开关量报警和数据协议型报警）、视频信息（模拟视频信号和数字视频信号）、音频信息（模拟音频信号和数字音频信号）、设备控制信息（串口数据和IP 网络数据）、设备管理信息（串口数据和IP 网络数据）等。
[bookmark: _Toc517444158]3.1.3前端设备 front end device
联网系统中安装于监控现场的信息采集、编码/处理、存储、传输、安全控制等设备。
[bookmark: _Toc517444159]3.1.4监控点 monitoring site
前端设备安装或监控的地点或场所。
[bookmark: _Toc517444160]3.1.5监控中心 monitoring center
联网系统内特定的信息汇集、处理、共享节点。
注：监控管理人员在此对联网系统进行集中管理、控制，对监控信息进行使用、处置。
[bookmark: _Toc517444161]3.1.6用户终端 user terminal
经联网系统注册并授权的、对系统内的数据和/或设备有操作需求的客户端设备。
[bookmark: _Toc517444162]3.1.7数字接入 digital access
前端设备或区域监控报警系统通过数字传输通道将数字视音频信号传送到监控中心的接入方式。
[bookmark: _Toc517444163]3.1.8模拟接入 analog access
前端设备或区域监控报警系统通过模拟传输通道将模拟视音频信号传送到监控中心的接入方式。
[bookmark: _Toc517444164]3.1.9模数混合型监控系统 analog-digital mixed monitoring system
监控中心中同时存在模拟、数字两种信号控制和处理方式的监控系统。
[bookmark: _Toc517444165]3.1.10数字型监控系统 digital monitoring system
监控中心中只存在数字信号控制和处理方式的监控系统。
[bookmark: _Toc517444166]3.1.11会话初始协议 SIP:Session Initiation Protocol
由互联网工程任务组（IETF:Internet Engineering Task Force）制定的，用于多方多媒体通信的框架协议。
注：它是一个基于文本的应用层控制协议，独立于底层传输协议，用于建立、修改和终止IP 网上的双方或多方多媒体会话。
[bookmark: _Toc517444167]3.1.12会话控制 session control
建立、修改或结束一个或多个参与者之间通信的过程。
[bookmark: _Toc517444168]3.1.13 SIP 监控域 SIP monitoring realm
支持本标准规定的通信协议的监控网络，通常由SIP 服务器和注册在SIP 服务器上的监控资源、用户终端、网络等组成。
[bookmark: _Toc517444169]3.1.14非SIP监控域 non-SIP monitoring realm
不支持本标准规定的通信协议的监控资源、用户终端、网络等构成的监控网络。非SIP 监控域包括模拟接入设备、不支持本标准规定的通信协议的数字接入设备、模数混合型监控系统、不支持本标准规定的SIP 协议的数字型监控系统。
[bookmark: _Toc517444170]3.1.15第三方控制者 the third party controller
一个SIP 用户代理（UA），能够在另外两个用户代理之间创建会话。第三方控制者一般采用背靠背用户代理（B2BUA）实现。
[bookmark: _Toc517444171]3.1.16第三方呼叫控制 the third party call control
第三方控制者在另外两方或者更多方之间发起、建立会话以及释放会话的操作，负责会话方之间的媒体协商。
[bookmark: _Toc517444172]3.1.17用户代理 user agent
RFC 3261 规定的SIP 逻辑终端实体，由用户代理客户端（UAC）和用户代理服务器（UAS）组成，UAC 负责发起呼叫，UAS 负责接收呼叫并作出响应。
[bookmark: _Toc517444173]3.1.18代理服务器 proxy server
RFC 3261 规定的SIP 逻辑实体，通过它把来自用户代理客户端（UAC）的请求转发到用户代理服务端（UAS），并把UAS 的响应消息转发回UAC。
一个请求消息有可能通过若干个代理服务器来传送，每一个代理服务器独立地确定路由；响应消息沿着请求消息相反的方向传递。
[bookmark: _Toc517444174]3.1.19注册服务器 registrar server
RFC 3261 规定的SIP 逻辑实体，是具有接收注册请求、将请求中携带的信息进行保存并提供本域内位置服务的功能服务器。
[bookmark: _Toc517444175]3.1.20重定向服务器 redirect server
RFC 3261 规定的SIP 逻辑实体，负责规划SIP 呼叫路由。它将获得的呼叫下一跳地址信息告诉呼叫方，以使呼叫方根据此地址直接向下一跳发出请求，此后重定向服务器退出呼叫过程。
[bookmark: _Toc517444176]3.1.21背靠背用户代理 back to back user agent
RFC 3261 规定的SIP 逻辑实体，它作为用户代理服务端（UAS）接收请求消息并处理该消息，同时，为了判决该请求消息如何应答，它也作为用户代理客户端（UAC）来发送请求消息。
注：背靠背用户代理（B2BUA）和代理服务器不同的是，B2BUA 需要维护一个它所创建的对话状态。
[bookmark: _Toc517444177]3.1.22功能实体 functional entity
实现一些特定功能的逻辑单元的集合。
注：一个物理设备可以由多个功能实体组成，一个功能实体也可以由多个物理设备组成。
[bookmark: _Toc517444178]3.1.23源设备/目标设备 source device/target device
源设备代表主动发起会话的一方，目标设备代表最终响应会话的一方。
[bookmark: _Toc517444179]3.1.24SIP 客户端 SIP client
应具有注册登记、建立/终止会话连接、接收和播放视音频流等功能，主要包括用户界面、用户代理（UA）、媒体解码模块和媒体通信模块。用户代理应符合RFC 3261 的规定，用来建立/修改/终止会话连接，是进行会话控制的主要模块，媒体通信模块应能用来实现媒体传输和媒体回放控制。
[bookmark: _Toc517444180]3.1.25SIP 设备 SIP device
应具有注册、建立/终止会话连接和控制、采集/编解码以及传送视音频流等的功能实体，主要包括用户代理（UA）、媒体采集/编解码模块和媒体通信模块。用户代理应符合RFC 3261 规定，用来建立/修改/终止会话连接，是进行会话控制的主要模块，媒体通信模块主要用来实现媒体传输和媒体回放控制。
注：联网系统中SIP 设备的实现形式主要有支持SIP 协议的网络摄像机、视频编/解码设备、数字硬盘录像机(DVR)和报警设备等。若SIP 设备具有多路视音频编解码通道，每个通道宜成为一个SIP 逻辑UA，具有唯一的SIP URI，并向SIP 服务器注册。SIP 设备本身也应具有唯一的SIP URI，并向SIP 服务器进行注册。
[bookmark: _Toc517444181]3.1.26中心信令控制服务器 center control server
负责向SIP 客户端、SIP 设备、媒体服务器和网关提供注册、路由选择，可以包括逻辑控制功能，并且提供接口与应用服务器通信。组成中心信令控制的逻辑实体包括代理服务器、注册服务器、重定向服务器、背靠背用户代理等的一种或者几种，是负责核心SIP 信令应用处理的SIP 服务器。
[bookmark: _Toc517444182]3.1.27媒体服务器 media server
提供实时媒体流的转发服务，提供媒体的存储、历史媒体信息的检索和点播服务。媒体服务器接收来自SIP 设备、网关或其他媒体服务器等设备的媒体数据，并根据指令，将这些数据转发到其它单个或者多个SIP 客户端和媒体服务器。
[bookmark: _Toc517444183]3.1.28信令安全路由网关 secure signal routing gateway
信令安全路由网关是一种应用服务器，负责接收或转发域内外SIP 信令，完成信令安全路由网关间路由信息的传递以及路由信令、信令身份标识的添加和鉴别等功能，是一种具有安全功能的SIP 服务器。
[bookmark: _Toc517444184]3.1.29级联 cascaded networking
两个信令安全路由网关之间按照上下级关系连接，上级中心信令控制服务器通过信令安全路由网关可调用下级中心信令控制服务器所管辖的监控资源，下级中心信令控制服务器通过信令安全路由网关向上级中心信令控制服务器上传本级中心信令控制服务器所管辖的监控资源。
[bookmark: _Toc517444185]3.1.30互联 Peer-to-Peer networking
两个信令安全路由网关之间按照平级关系连接，中心信令控制服务器之间经授权可相互调用对方中心信令控制服务器的监控资源。
[bookmark: _Toc517444186]3.2 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
B2BUA：背靠背用户代理（Back to Back User Agent）
CIF:通用中间格式（Common Intermediate Format）
DNS：域名系统（Domain Name System）
DVR：数字硬盘录像机（Digital Video Recorder）
IP：因特网协议（Internet Protocol）
MANSCDP：监控报警联网系统控制描述协议（Monitoring and Alarming Network System ControlDescription Protocol）
MANSRTSP：监控报警联网系统实时流协议（Monitoring and Alarming Network System Real-TimeStreaming Protocol）
NAT/FW：网络地址翻译/防火墙（Network Address Translator and FireWall）
NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）
NVR：网络硬盘录像机（Network Video Recorder）
PS：节目流（Program Stream）
RTCP：实时传输控制协议（Real-time Transport Control Protocol）
RTP：实时传输协议（Real-time Transport Protocol）
RTSP：实时流化协议（Real-Time Streaming Protocol）
SDP：会话描述协议（Session Description Protocol）
SIP:会话初始协议(Session Initiation Protocol)
SVAC:安全防范监控数字视音频编码(Surveillance Video and Audio Coding)
S/MIME:安全多用途网际邮件扩充协议(Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)
TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)
TLS:传输层安全(Transport Layer Security)
UA:用户代理(User Agent)
UAC:用户代理客户端(User Agent Client)
UAS:用户代理服务端(User Agent Server)
UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)
URI:全局资源标识符(Universal Resource Identifier)
XML:可扩展标记语言(EXtensible Markup Language)
[bookmark: _Toc517444187]4 结构和要求
平台的互联结构、传输基本要求、交换基本要求、交换基本要求、控制基本要求以及传输、交换、控制安全性要求等部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444188]5控制、传输流程和协议接口
[bookmark: _Toc517444189]5.1 注册和注销
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444190]5.2 实时视音频点播
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444191]5.3 设备控制
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444192]5.4 报警事件通知和分发
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444193]5.5 网络设备信息查询
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444194]5.6 状态信息报送
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444195]5.7 设备视音频文件检索
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444196]5.8 历史视音频的回放
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444197]5.9 视音频文件下载
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444198]5.10 校时
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444199]5.11 订阅和通知
该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181‐2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。
[bookmark: _Toc517444200]5.12实时视音频子码流点播
[bookmark: _Toc517444201]5.12.1概述
本部分是对于国标协议中9.2关于实时视音频点播部分内容的扩展，主要扩展了实时视音频子码流点播协议，解决国标协议这些方面的不足。
[bookmark: _Toc517444202]5.12.2实时视音频子码流点播
实时视音频子码流点播的协议流程与国标协议中的实时视音频点播的流程基本一致，只是在SDP中增加如下字段，来决定点播的是哪路码流：

其他字段定义与国标协议相同，x字段为扩展字段，取值为基于0的整数，描述第几路码流，为0或没有此字段表示主码流，否则代表第x路码流。
[bookmark: _Toc517444203]5.13订阅定位数据
[bookmark: _Toc517444204]5.13.1概述
本部分是对于国标协议中内容的扩展，主要扩展了获取定位数据的协议，解决国标协议这些方面的不足，是对于国标协议中附录 F中的扩展补充。
[bookmark: _Toc517444205]5.13.2订阅定位数据基本要求 
定位数据源接受订阅定位数据时，定位数据源向定位数据订阅者发送确认消息。订阅定位数据使用 RFC 3265 中定义的SUBSCRIBE方法。定位数据源可以是安全防范视频监控联网系统、SIP服务器、定位设备等，定位数据订阅者也可以是安全防范视频监控联网系统、SIP 服务器、客户端等可以接收定位数据更新事件的系统或设备。
[bookmark: _Toc517444206]5.13.3命令流程
定位数据订阅流程见下图：

命令流程描述如下： 
a)  1：定位数据订阅者向定位数据源发送初始订阅 SUBSCRIBE消息，订阅目的的定位数据更新事件，消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件，消息体中携带订阅的详细参数，使用Expire头域指定订阅过期时间。 
b)  2：定位数据源设备收到订阅消息后，向定位数据订阅者发送 200 OK响应。 
c)  3：对于初始订阅操作，定位数据源立即发送 NOTIFY消息携带设备最新定位数据，定位数据源定位数据更新后，通过 NOTIFY消息将更新事件通知定位数据订阅者，消息头域中使用 Event头域描述订阅事件。 
d)  4：定位数据订阅者收到 NOTIFY消息后回复 200 OK响应。 
g)5：定位数据订阅者在过期之前向定位数据源发送刷新订阅 SUBSCRIBE 消息，订阅目的的定位数据更新事件，消息头域中使用 Event头域描述订阅事件，消息体中携带订阅的详细参数，使用 Expire头域指定订阅过期时间。 
h) 6：定位数据源设备收到订阅消息后，向定位数据订阅者发送 200 OK响应。 
i)  7：定位数据源定位数据更新后，通过 NOTIFY消息将更新事件通知定位数据订阅者，消息头域中使用 Event头域描述订阅事件。 
j)  8：定位数据订阅者收到 NOTIFY消息后回复 200 OK响应。  
k)  9：定位数据订阅者向定位数据源发送取消订阅 SUBSCRIBE消息，消息头域中使用 Event头域描述订阅事件，消息体中携带订阅的详细参数，Expire头域值为 0。 
l)  10：定位数据源设备收到订阅消息后，向定位数据订阅者发送 200 OK 响应，取消向定位数据订阅者发送定位数据更新通知消息。
[bookmark: _Toc517444207]6码流控制
[bookmark: _Toc517444208]6.1概述
本部分是对于国标协议对于4G无线图传时码流控制的扩展，具体协议如下所述（按网络字节序传输）。在4G无线信道传输视频数据时，如果数据传输的码率大于带宽，会造成过多的数据包丢失，严重影响视频传输质量。如果数据传输的码流率小于带宽，则会造成带宽的浪费，不能达到最好的传输质量。由于无线信道的复杂性，其真实传输带宽实际经常发生变化，为了能够自适应地实时进行调整，平台端需要根据设备端码流的丢包情况预测出实际的传输带宽，指导设备以最优的码率进行传输。
[bookmark: _Toc517444209]6.2视频数据通道探测包
方向：设备->平台
	字节数
	说明

	4
	字符数组，作为探测包的标记。恒为GA（即公安的拼音的大写头字母）。

	24
	设备的PUID。多余的字节补0

	2
	摄像头索引。对于多路设备，第1路摄像头序号为0，第2路摄像头序号为1，依次类推

	1
	子码流索引。第1路码流序号为0，第2路码流序号为1，依次类推。

	1
	4G设备的总无线模块数目。单卡设备是1，双卡设备是2，依次类推

	1
	无线模块索引。第1路模块序号为0，第2路模块序号为1，依次类推。

	1
	该设备正在同时传输的码流数目，设备需要根据实时发送情况，更改这个值。

	2
	探测包序号。发送端需要保证依次递增。增至65535后清0

	4
	表示目前此路码流的发送码率，单位kbps。设备需要根据实时发送情况，更改这个值。

	4
	保留字段，恒为0。

	4
	校验字段。是前面所有字段取MD5后的前4个字节。


说明：设备端在平台进行视频观看的情况下，在传输视频流的同时，要定期传送视频数据通道探测包，传送周期最大不超过5秒钟。如果平台连续30秒都没有接收到探测数据包，则认为丢包率过高，此次连接无法形成有效的码流传输，而主动断掉此次视频传输。最后4字节的校验字段是为了防止网络传输错误造成的比特位错误，如果校验不通过，平台将丢弃该包。
[bookmark: _Toc517444210]6.1.2视频数据通道调整包
方向：平台->设备 
	字节数
	说明

	4
	字符数组，作为调整包的标记。恒为GA（即公安的拼音的大写头字母）。

	2
	摄像头索引。对于多路设备，第1路摄像头序号为0，第2路摄像头序号为1，依次类推。

	1
	子码流索引。第1路码流序号为0，第2路码流序号为1，依次类推。

	1
	调整方向：1是建议发送码率可以增大；2是表明建议发送码率可以减少；0表明建议发送码率不变。

	2
	建议码率调整的百分比

	2
	保留字段，恒为0



说明：平台会根据设备的每路视频周期性发送视频数据通道探测包的内容和丢包情况，综合判断出实时的4G无线信道情况，然后不定期的发送视频数据通道调整包给设备，指导设备以最优码率传输视频数据。建议设备应根据收到的视频数据通道调整包的内容实时调整码率大小，获得最优的传输效果。
[bookmark: _Toc517444211]7 4G传输多运营商支持
[bookmark: _Toc517444212]7.1概述
本部分是对国标协议的扩展，是对于4G设备接入传输多运营商支持的说明。目前国内存在中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。由于不同地区，各运营商的覆盖状况各有优劣，本标准同时支持这三大运营商。具体分为平台端对三大运营商的支持标准和设备端对三大运营商的支持标准。
[bookmark: _Toc517444213]7.2平台端的支持
江苏省消防总队部署在互联网，按照如下方案部署。

平台需要通过路由器/防火墙隔离到内网，平台网络每个运营商都租用一条专线，每条专线都是独立的IP地址， 然后通过端口映射到内网的平台服务器上。在设备端，为了达到最好的传输效果，建议平台地址配置成和无线模块相同运营商的专线的IP.这样会避免因为不通运营商之间网络的差异，导致的4G传输图像的流畅和延时。
[bookmark: _Toc517444214]7.3 设备端的支持
设备选择任何一个运营商的4G网络，均可以接入到平台。但是由于各个运营商网络覆盖的问题，可能存在某个区域特定运营商覆盖不好的情况，在这种情况下，终端设备如果支持两个运营商的网络，则可以自动切换到另一个运营商网络，从而保证不间断的数据传输。考虑到终端支持两个运营商网络，会造成成本的增加，因此本标准支持两类终端设备，最终用户可以在经济性和可靠性之间选择最合适类型的设备。

[bookmark: _Toc517444215]7.3.1 A类设备
基本型设备，具有一个4G无线模块，必须支持三大运营商的任何一个网络。由于只有一个无线模块，一般来说设备成本和使用成本都较低，但当设备部署到所选运营商网络覆盖不好的地方时，会造成视频传输卡顿，甚至设备掉线的问题。适合在可能的部署区域中，所选运营商网络覆盖都较好地应用场合。
[bookmark: _Toc517444216]7.3.2 B类设备
增强性设备，具有两个4G无线模块，每个模块都必须支持三大运营商的任何一个网络。在强调传输可靠性的场合使用时，两个模块应安装不同运营商的SIM卡，在设备上同时设置两个平台地址（其实是一个平台， 不过在不同的运营商网络中可能是不同的IP地址）。终端设备支持选择一张SIM卡是优先使用的网络，另一张是备用网络。设备在工作状态时，应时刻判断不同网络的信号强度，当前网络的数据传输情况，综合判断出是否应该切换到备用网络，若判断出应切换时，则设备断掉当前连接，通过备用网络重新完成上线过程。
B类设备因为具有两个4G无线模块，因此设备成本和使用成本较高，但由于同时支持两个运营商的网络，因此网络覆盖差的概率明显降低，有利于数据传输的可靠性。最终用户应根据实际使用需求和成本预算的情况选择合适类型的设备。
[bookmark: _Toc517444217]8平台安全性要求
平台安全性除了基本的防攻击、防非法侵入、防病毒等要求之外，还需要保证只有合法用户可以访问和使用远程视频监控系统提供的服务，保证用户只能管理自己设置的监控点的前端子系统设备，查看有权限使用的监控点的视频监控图像；保证用户保存在系统中的视频文件的安全，不会被其它用户甚至是系统管理员私自查看。
[bookmark: _Toc459142104][bookmark: _Toc517444218][bookmark: _Toc160969830][bookmark: _Toc55190195][bookmark: _Toc172023610]8.1信令安全
用户访问远程视频监控业务运营系统时都将进行身份认证系统为每个用户提供一个密码，用户注册登陆到平台时，需提供合法的用户名与密码，为防止用户密码被窃听，认证方式采用Http Digest 方式（具体可参见RFC2617），数字摘要算法统一采用MD5。由服务器中的认证系统对其进行验证，以判断用户是否有权使用此系统。认证系统对用户进行安全认证，身份验证的资料来源于集中规划的省/区域中心的数据库服务器，数据库服务器管理着远程视频监控业务运营管理系统中所有用户的身份资料。用户使用用户名和密码正确登录门户系统后，门户系统将会维护该用户的会话信息，用户由此使用系统提供的远程视频监控服务。高效的认证机制使非法用户无权使用远程视频监控系统。
对于有特殊需要的客户可以提供利用软件电子钥匙的方法进行认证，只有持有该电子钥匙的用户才能正常启动客户端软件或Web插件，在配合加密的用户名密码对，双重保证用户访问的安全性。提供电子钥匙，能使用户从感官上更加信任系统。
PU的注册认证过程同CU，也采用Http Digest 方式。为防止CU在未经鉴权的情况下直接访问PU，规定PU 仅能响应来自受信的iCMS/AES（一般为该PU注册的iCMS/AES）的请求，对其他来源的请求一律过滤。
[bookmark: _Toc294531873][bookmark: _Toc517444219][bookmark: _Toc459142105]8.2数据安全
远程视频监控系统数据的安全性包括用户视音频信息的安全性和监控用户信息的安全性。目前可行的做法是在远程视频监控承载层面进行一定程度的隔离措施，如应用专线、划分VLAN、VPN或者其他手段保证用户业务流的安全。
对于远程视频监控的客户或认证信息，可以采取加密的办法来保证信息的安全性。配置大容量、高性能存储系统，对数据进行实时备份与非实时备份。对于存储的静态数据或文件可以采用数据或文件加密的方式确保信息的完整性。
[bookmark: _Toc517444220][bookmark: _Toc459142106][bookmark: _Toc294531874][bookmark: _Toc172023612][bookmark: _Toc160969832][bookmark: _Toc55190197]8.3网络安全
对于监控实时要求较高的应用，可以在承载网络上，采用传输层的机制保证网络传输的安全性，例如利用VPN、VLAN 等机制隔离远程视频监控流量和其他流量。
在特殊行业中，采用网闸在保障网络之间的隔离同时，可选特定的数据、媒体流的通过。在网络连接上，每一个监控采集的出口网络连接应有两个不同方向，以建立两条路由进行备份。
[bookmark: _Toc517444221][bookmark: _Toc459142107]8.4 系统安全
业务管理子系统涉及到非常重要客户信息、平台管理子系统涉及到设备配置信息、路由信息、网络管理信息，因此，必须采取措施保证其安全性。
(1) 系统设备层从安全性角度考虑应当采用安全性比较高的操作系统，采用一定的冗余备份方案，对于客户资料、费用资料等重要数据要有可靠的存储方案；
(2) 中心服务平台放置防火墙之内，以保证系统的安全性；
(3) 具体的系统级安全访问机制：
平台型设备：中心平台的相关设备在进行业务请求前，通过设备间的业务配置来许可设备是否允许连接，同时连接时应采用认证机制保证设备访问的安全性。认证机制可选用用户名或密码形式、安全连接等多种形式。
前端或用户端设备：对PU前端设备或CU用户端设备的访问应至少有用户名密码认证等形式保证安全。

[bookmark: _Toc517444222]9、接入流程


设备接入分为两个部分，一是在平台添加GB28181设备相关参数，二是配置设备相关GB28181参数，具体介绍如下。
[bookmark: _Toc517444223]9.1平台配置
1、设置平台的IP、服务端口（默认是5060），配置GB_UDPPort为设备流转发端口，接入国标平台时，需配置GB_P_UDPPort为平台流转发端口；
2、在平台添加对应设备厂商，配置厂商对应的接入服务；
3、添加对应厂商接入设备型号;添加设备，选择对应型号，PUID使用国标协议规定的ID，后续并将其配置到GB28181设备上;配置设备接入接入密码，并将其配置到GB28181设备上;接入DVR/NVR时，需要配置ChanelNum对应的通道数，Remark配置为“通道号,视频编码,报警编码;通道号,视频编码,报警编码”的格式（例如：0,34010000001310000051,34010000001340000010;1,34010000001310000052,34010000001340000011; ）。
[bookmark: _Toc517444224]9.2 设备配置
平台配置，分配好对应的PUID后，需要根据厂家设备的配置工具，登录设备进入GB28181平台接入配置页面，进行相关配置。主要配置参数如下：
 SIP服务器ID：对接的SIP服务器的ID;
 SIP服务域：一般默认，不需要配置；
 SIP服务器IP：对接的国标平台SIP服务器IP地址；
 SIP服务器端口：默认是5060（具体根据SIP服务器设置的端口进行设置）；
 设备ID：根据前面平台配置添加分配的PUID进行设置；
 其他还需要设置注册有效期、心跳周期等一般默认即可。

下面是相关的一些配置对应示例：
#############SIP服务器配置#############
#SIP服务器域名
sipserver_domainname=3401000000
#SIP服务器ID
sipserver_id=34010000002000000001
#SIP服务器本地IP地址
sipserver_ip=192.168.0.152
#SIP服务器本地SIP端口
sipserver_port=5060
#SIP服务器对外注册密码
sipserver_password=12345678
#############DVR/NVR设备配置#############
#DVR/NVR设备ID
sipdevice_DVR_id=34010000001180000001
#DVR/NVR设备注册密码
sipdevice_DVR_password=12345678
#DVR/NVR所带通道ID
sipdevice_DVR_camera_id=34010000001320000001
#DVR/NVR所带报警输入ID
sipdevice_DVR_alarm_id=34010000001340000001
#############IPC设备配置#############
#IPC设备ID
sipdevice_IPC_id=34010000001320000002
#IPC设备注册密码
sipdevice_IPC_password=12345678
#IPC所带报警输入ID
sipdevice_IPC_alarm_id=34010000001340000002
sipdevice_IPC_camera_id=34010000001320000002
[bookmark: _Toc517444225]9.3 接入控制
通过平台和设备的信令交互，实现设备注册、实时流点播以及云台控制、报警等功能，具体可以参见国家标准GB／T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》9.1-9.11部分。

[bookmark: _Toc517444226]附 录 说 明

该部分和国标协议相同，具体参见国家标准GB／T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的具体对应条款部分。


第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。投标人两个采购包皆可投，开标、评标的顺序以一、二采购包依次进行。本项目两个采购包各推荐3名中标候选人。
二、评标标准
1.评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3.总得分=价格分+商务分+技术分。

采购包1  综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实落实政府采购政策、本国产品的支持政策政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
2.商务分（8分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺（4分）
	1.投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟，需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保承诺书的得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则不得分。

	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及本次采购标的清单中的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：
1.投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定
2.统招分签的合同按一个合同业绩给予得分。
3.合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。
4.合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。


3.技术分（62分）
	技术参数指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数响应评审基准分35分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：
1.投标人需对第四章项目需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
2.标记“▲”项的技术指标需按照招标文件要求，在投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
3.标记非“▲”项的技术指标根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 
5.证明材料中相关技术指标信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	售后服务方案
（7分）

	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等内容。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）

	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、
保修期外维保服务范围、内容、响应时间等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，优于或贴合项目需求的得7分；
方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得5分；
方案基本包含上述部内容，阐述不详细，安装及进度计划内容简单，有对应措施，预案可操作性一般，基本够满足本项目需求的得3分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）

	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。




采购包2  综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实本国产品的支持政策政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
2.商务分（8 分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺（4分）
	1.投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟，需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺如若中标，中标后提供全部所投产品原厂质保承诺书的得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则不得分。

	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及本次采购标的清单中的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：
1.投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定
2.统招分签的合同按一个合同业绩给予得分。
3.合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。
4.合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。


3.技术分（62分）
	技术参数指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数响应评审基准分35分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：
1.投标人需对第四章项目需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
2.标记“▲”项的技术指标需按照招标文件要求，在投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
3.标记非“▲”项的技术指标根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 
5.证明材料中相关技术指标信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	售后服务方案
（7分）

	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等内容。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）

	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、
保修期外维保服务范围、内容、响应时间等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，优于或贴合项目需求的得7分；
方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得5分；
方案基本包含上述部内容，阐述不详细，安装及进度计划内容简单，有对应措施，预案可操作性一般，基本够满足本项目需求的得3分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）

	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。





[bookmark: _Toc163482578]第六章  投标文件格式
（采购包1、采购包2，请分别编制投标文件）


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：                  。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：        ，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。






十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和
国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。


十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





、










[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374]


















十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


















十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。













十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日




质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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