
丰县2026年全民健身设施配建项目
更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容
[bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc25159]1、原招标文件第六章 采购需求
三、技术参数要求
第11条 高低杠：
1、主要承载立柱采用不小于 Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于 Φ48×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应＞3，且覆盖面直径≥50mm。嵌入式紧固件 (含突出物)，应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于 60° 的 V 形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
6、使用者在器材下面的，其活动部件刚性底部距地面间的距离≥1850mm；
7、杠体握持部位截面任一方向尺寸在 16mm~45mm 之间；杠体表面做防滑打磨防锈处理，无毛刺凸起；单根杠体不含主架连接件质量不大于 600g；
8、活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；
9、设置一高一低两根平行单杠，高低杠间距、高度符合室外健身使用规范，杠体与立柱焊接牢固无松动，杠体两端做圆弧封盖处理，防止勾挂衣物划伤人体；
★10、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；
★11、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。
现更正为：
三、技术参数要求
第11条 高低杠：
1、主要承载立柱采用不小于 Φ114mm×3.0mm；
2、横杠（杠体）外径不小于 Φ28mm，壁厚不小于 3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应＞3，且覆盖面直径≥50mm。嵌入式紧固件（含突出物），应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于 60° 的‑V・形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
6、使用者在器材下面的，其活动部件刚性底部距地面间的距离≥1850mm；
7、杠体握持部位截面任一方向尺寸在 16mm‑45mm 之间；杠体表面做防滑打磨防锈处理，无毛刺凸起；单根杠体不含主架连接件质量不大于 600g；
8、活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；
9、设置一高一低两根平行单杠，高低杠间距、高度符合室外健身使用规范，杠体与立柱焊接牢固无松动，杠体两端做圆弧封盖处理，防止勾挂衣物伤人；
★10、符合 GB19272‑2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；
★11、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。
2、原招标文件第六章 采购需求
三、技术参数要求
第19条 室内乒乓球桌：
1、主要承载立柱尺寸不小于φ60×3.0mm；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ20×30×2.0mm；
3、球台长度2740mm，球台宽度1500mm，球台高度760mm。球台台面采用SMC材料；
4、采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ60×3mm优质钢管，撑管采用30×20mm×2.0mm的优质方管，台腿外边距两端台边200mm，任何撑档离地300mm，保证使用者的运动安全；
5、尺寸不小于2740×1500×760mm；
★6、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★7、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。
现更正为：
三、技术参数要求
第19条 室内乒乓球桌：
1、主要承载立柱尺寸不小于 Φ60mm×3.0mm；
2、主要承载横梁尺寸不小于 30×20mm×2.0mm；
3、球台台面外轮廓尺寸：长度 2740mm，宽度 1500mm，球台高度 760mm；台面采用高密度纤维板，台面厚度≥18mm，台面哑光处理，无反光，弹性均匀；
4、采用彩虹腿设计结构，台腿使用 Φ60mm×3mm 优质钢管，撑管采用 30×20mm×2.0mm 优质方管；台腿外边距两端台边 200mm，任何撑档离地高度≥300mm，防止使用者磕碰受伤；
5、成品外形尺寸不小于 2740mm×1500mm×760mm；
★6、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。
3、原招标文件第六章 采购需求
四、项目实施要求（二）项目具体实施安装要求
6、双联单杠、天梯安装时杠面高度不得超过2300mm；其他参数应符合GB 19272-2011中5.12.1中的有关要求（如有）。
7、地埋式器材地埋深度应符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护，器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围地面。并接受器材安装地点所属单位对安装过程的监管。
现更正为：
四、项目实施要求（二）项目具体实施安装要求
6、双联单杠、天梯安装时杠面高度不得超过2300mm；其他参数应符合GB 19272-2024中5.12.1中的有关要求（如有）。
7、地埋式器材地埋深度应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的要求，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护，器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围地面。并接受器材安装地点所属单位对安装过程的监管。
4、原招标文件第四章 评标标准
（1）
	技术参数
响应（26分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术参数要求”的，得基本分26分；本项目共13种品类，每种品类完全满足的得2分；加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标任意1项指标不满足或负偏离按无效投标处理，其他为一般响应指标，每品类一般响应指标任意1项指标不满足或负偏离的，此品类不得分。
本项最高得26分，最低得0分。
注：未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。投标人须如实填写所投产品参数，验收时发现交付产品与本次招标及中标参数不符做违约处理并弥补采购人损失。


现更正为：
	技术参数
响应（19分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术参数要求”的，得基本分19分；本项目共19种品类，每种品类完全满足的得1分；加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标任意1项指标不满足或负偏离按无效投标处理，其他为一般响应指标，每品类一般响应指标任意1项指标不满足或负偏离的，此品类不得分。
本项最高得19分，最低得0分。
注：未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。投标人须如实填写所投产品参数，验收时发现交付产品与本次招标及中标参数不符做违约处理并弥补采购人损失。


（2）
	售后服务方案（15分）
	根据投标人投标文件中提供的售后服务方案，内容包含但不限于：①质保期；②质保期满内的服务方式及响应时间；③质保期满内的人员配置、故障处理及维修服务；④质保期满后的服务方式、响应时间故障处理及维修服务；⑤零配件方案。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得3分；全面性一般得2分；不全面得1分。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。
可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。
未提供得0分，本项最高得15分，最低得0分。


现更正为：
	售后服务方案（22分）
	根据投标人投标文件中提供的售后服务方案，内容包含但不限于：①质保期；②质保期满内的服务方式及响应时间；③质保期满内的人员配置、故障处理及维修服务；④质保期满后的服务方式、响应时间故障处理及维修服务；⑤零配件方案。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（8分）：全面具体详实得8分；较全面详实得6分；全面性一般得4分；不全面得2分。
针对性（8分）：针对性强得8分；针对性较强得6分；针对性一般得4分；针对性不强得2分。
可行性（6分）：符合实际切实可行得6分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。
未提供得0分，本项最高得22分，最低得0分。


5、因招标文件内采购需求有所调整，开标日期由2026年9月10日09时30分延期为2026年9月17日09时30分
二、其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

徐州易合工程管理有限公司
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