苏 州 市 级 政 府 采 购公开招标项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-TCJS-G2026-0003

项目名称：智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设

采购单位：苏州职业技术大学

采购类别：货物类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二六年九月

前附表

	序号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-TCJS-G2026-0003

	2
	招标内容
	智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设

	3
	投标有效期
	90天（日历日）

	4
	投标保证金
	（1）金额：本项目不收取投标保证金。

招标文件中有关保证金的规定均不适用。

依据苏财购告〔2020〕7号文，本项目不收投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件）



	5
	招标代理机构
	苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼 

邮编：215000

电话：0512-68365508

联系人：汤志伟、包桓宇、徐子怡

	6
	网上报名截止时间
	自招标公告发布之日起5个工作日

	7
	询问和质疑
	可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。报名成功供应商应打印并保留“网上报名确认单”，质疑时须与质疑函一并提交。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑递交地点：苏州天诚建设咨询事务所有限公司（地址：苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼）。 

质疑方式：提交书面质疑文件。

	8


	采购单位


	采购单位：苏州职业技术大学
联系人：陆建康


联系电话：0512-66521720
联系地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号

	9
	投标文件
	本项目采用网上电子招投标，请使用“苏采云客户端”工具制作电子响应文件, 操作方法详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于投标时间截止前上传。

	10
	投标截止时间
	2026年10月13日 9:30（北京时间）

	11
	开标时间地点
	时间：2026年10月13日9：30整（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	12
	中标服务费
	（1）收取原因:本项目预算金额包含代理费，根据政府采购代理协

议本项目的代理费由成交单位支付。

（2）收取方式:按苏州市政府采购网公示的收费标准收取，领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。

（3）收取标准:成交服务费的收取按差额定率累进法计算。代理服务费收费标准:预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%:预算金额100万元(含)一500万元部分，费率为该邮分预算金额的1.1%:预算金额500万元(含)-1000万元邮分，费率为该部分预算金额的0.8%。如预算金额低于20万人民币(含20万)，则代理服务费按人民币3000元整计收。

（4）收费金额：第一标段：¥6,300.00

第二标段：¥7,170.00

第三标段：¥9,840.00

	13
	评分标准
	综合评分方法，详见招标文件第六章

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（四）因重大变故，采购任务取消的。

	15
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

（六）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（七）其它在招标文件中已明确为无效标的。
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第一章
招标公告
项目概况
智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统平台获取采购文件，并于2026年10月13日9：30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-TCJS-G2026-0003

2.项目名称：智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设

3.采购预算：人民币壹佰伍拾伍万肆仟元整（￥：1554000.00元），具体分标段预算如下：

	序号
	标段号
	名称
	预算金额

	1
	第一标段
	新能源汽车电驱电源一体化实训台
	人民币肆拾贰万元整（¥ 420000.00）

	2
	第二标段
	汽车智能驾驶仿真与测试平台
	人民币肆拾柒万捌仟元整（¥ 478000.00）

	3
	第三标段
	新能源汽车、电池、电机故障诊断实训室建设
	人民币陆拾伍万陆仟元整（¥ 656000.00）


4.最高限价：人民币壹佰伍拾伍万肆仟元整（￥：1554000.00元）
5.采购需求：智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设，详见招标文件第四章。

6.交货地点：苏州职业技术大学（按采购方指定地点）。
7.交货期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及获取采购文件：

1.报名时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.CA办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。 
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
四、提交电子响应文件截止时间和地点：

截止时间：2026年10月13日 9：30
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。
线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州职业技术大学

地 址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号

联系人：陆建康

联系电话：0512-66521720



2.代理机构信息
名 称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地 址：苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼 

联系人：汤志伟、包桓宇、徐子怡

电　话：0512-68365508

3.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651

六、本次招标其他需要说明事项

本采购公告期为公告之日起五个工作日。本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登此媒介敬请留意！

第二章 投标人须知
一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州天诚建设咨询事务所有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、 投标人

3. 合格投标人的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

4.合格投标人的特殊条件

见招标公告。
5. 投标方代表

指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。 

6. 投标费用 

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7. 联合投标（本次招标不接受联合投标）
三、 招标文件的说明

8. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
9. 招标文件的澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告，采购活动参与的各方的权利和义务将受到新的截止期的约束。
9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以通过公告顺延采购文件提供期限。
10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11．勘察现场

11.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件说明

12． 提示与要求

12.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中需要使用其他文字的，必须附有相应的中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。

14. 电子投标文件的组成(有格式的文件见第三章，适用于所有标段)

14.1报价部分
14.1.1封面； 

14.1.2开标一览表；

14.1.3 投标报价分析表；

14.2 资格审查响应文件
14.2.1投标函；

14.2.2关于资格条件的声明函；

14.2.3 投标单位情况表；

14.2.4 投标人法定代表人身份证明复印件；

14.2.5 投标人代理人身份证明复印件（如有授权）；

14.2.6 合格供应商的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近半年任意一期的依法缴纳税收的凭据，最近半年任意一期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

14.2.7其它有关资格证明文件。

14.3符合性审查响应文件

14.3.1响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表；

14.3.2偏离表；

14.3.3售后服务承诺书；

14.3.4投标（响应）保证承诺书；

14.3.5其他有关符合性审查的文件；

14.4综合评审响应文件

14.4.1项目技术及服务方案；

14.4.2类似业绩一览表（如有）；

14.4.3项目组人员一览表；

14.4.4评分标准中要求的其他资料证明文件；

14.4.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.4.6投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

14.4.7其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上14.2.1-14.2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.3.1-14.3.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.2-14.3”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15. 投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.3 投标报价（编制）要求的说明
15.3.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部服务的报价应包括所提供的服务等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

15.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3.4 一项投标内容只允许一个报价，若出现有选择性的投标报价，将被视为不实质性响应。投标人应按《投标报价明细表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。
15.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15.3.7投标文件的份数

15.4本项目采用网上电子招投标，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统。
16. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16.1投标人应向招标代理机构提交见前附表规定的投标保证金。
16.2未中标供应商的投标保证金，由代理机构在评审、活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

16.3预中标供应商的投标保证金，由代理机构在评审活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商。

16.4逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

16.5代理机构应在发出采购文件、中标公告或者中标通知书时履行告知义务，告知预中标供应商有关投标保证金退付的相关事宜。告知后供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。

16.6未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购单位或采购代理机构将拒绝接收其投标文件。
16.7发生下列情况之一，投标保证金将被没收。
16.7.1在投标有效期（开标之日起90天）内，投标人撤回其投标的；
16.7.2中标供应商无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；
16.7.3中标供应商不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；
16.7.4投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。
17. 投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。
五、质疑与投诉

18.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。 
19.质疑的提出

19.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
19.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
19.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
19.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

19.5供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
19.6根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

19.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.质疑的受理与答复

20.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

20.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

20.3接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼 

邮编：215000

联系人：汤志伟、包桓宇、徐子怡

电话：0512-68365508

现场递交地址: 苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼 

邮寄收取地址: 苏州市姑苏区阊胥路32号规划展示馆临水北幢二楼 

20.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

20.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

21.投诉的提起

21.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
21.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
21.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
21.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
21.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
22.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
六、投标文件的递交（上传）

23.投标文件的递交
23.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

23.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

23.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件四份。

24.投标截止时间
24.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

24.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

24.3在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

25.投标文件的修改和撤回
25.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

七、开标和评标
26.开标
26.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

26.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

27.投标人资格审查
27.1公开招标采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

27.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

27.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

27.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

27.3采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

27.4信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

27.5在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.评标委员会
28.1评标委员会（以下简称评委会）须依法组建；

28.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行评审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

28.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

28.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

28.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

28.2.3对投标文件进行比较和评价；

28.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

28.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.3评委会成员应当履行下列义务：

28.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

28.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

28.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

28.3.4参与评标报告的起草；

28.3.5配合采购人及采购代理机构答复投标人提出的质疑；

28.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

29.评标内容的保密
29.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

29.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

30.对投标文件评审

30.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

30.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

30.2.4投标人拒绝修正错误；

30.2.5投标人的报价是选择性的；

30.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

30.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

30.2.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

30.2.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

30.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

30.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

30.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

30.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

30.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

30.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.1.1. 按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

1.1.2. 其他被评委会认定无效的情况。
30.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

30.9采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

30.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准； 

31.废标
31.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

31.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 

31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

31.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 

31.1.4因重大变故，采购任务取消的。 

31.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

32.投标文件的评价和比较
32.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等内容进行比较评价。

32.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

八、授予合同
33.中标供应商的确认
33.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购单位的委托向采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

33.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。

33.3供应商有违反政府采购法律法规规定的中标无效情形的，中标无效。

33.4中标人数量：1个。

34.中标通知书/未中标通知书
34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.3中标通知书将成为合同的组成部分。

34.4对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

35.合同的签订
35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

35.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项
36.中标服务费
36.1中标单位须按投标人须知前附表的规定支付中标服务费。

36.2中标供应商如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从其投标保证金取得相应金额的赔付，并保留诉讼的权利。

37.监督和公证
37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为          号（标段号：第    标段）的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

2、投标函                  

投标函

                              ：

    我方收到贵单位                号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供“             （项目名称）标段号：第    标段”的所有内容，我方的投标报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

    3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

    4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

    5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

    6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：                   

地    址：                                 邮政编码：                   

联系电话：                                 传    真：                   

投标人：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）  

日期：    年     月     日

3、开标一览表

开标一览表

（格式）

招标编号：

标段号：第    标段
	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	交货时间
	备注

	1
	
	
	
	

	人民币（大写）         （¥：        ）


投标人：（盖公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日
4、投标报价分析表
投标报价分析表
招标编号：  
项目名称：                        
标段号：第    标段

单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        

日期：  年  月  日

5、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号（标段号：第    标段）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖公章）：

 



      法定代表人或被授权人签字：

       日期：   年　
 月 
日

（2）投标人基本情况表

投标人基本情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年    万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年   万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务
会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无
重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


                                       投标人（盖公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）： 
日期：　　　　年　　  月　　  日
6、偏离表（技术、商务）
偏离表（技术）
招标编号：

标段号：第    标段

	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


     投标人：（盖公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日             
偏离表（商务）
招标编号：

标段号：第    标段

	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


     投标人：（盖公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日             
7、人员情况表（格式，也可自行设计表格）

投入本项目的人员配备一览表

（标段号：第    标段）

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   
日期：   年  月  日
  注：部分部门、岗位工作人员设置由投标人自行确定。

8、类似业绩一览表（格式，也可自行设计表格）

类似业绩一览表

（标段号：第    标段）

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额

（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   
日期：   年  月  日
9、实施方案（格式，也可自行设计表格）
实施方案

	提示：

1、 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的工作组织计划，包括工作组织计划方案、突发事件应急预案等。
2、 各项工作组织计划方案应包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，以及进退场方案、遇重大、紧急事项的应急措施等。
3、 投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	  投标人（盖公章）：


10、响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

（标段号：第    标段）

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


                                       投标人（盖公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）： 
日期：　　　　年　　  月　　  日

11、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称）（标段号：第    标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于     ；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于     ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖公章）： 

日 期： 

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（标段号：第    标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）： 
日期：　　　　年　　  月　　  日
13、监狱企业声明函
监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  单位名称（盖章）：

                                          日  期：
14、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月      日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。
15、售后服务承诺书
售后服务承诺书

（标段号：第    标段）

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	专门电话技术支持服务
	
	

	3
	响应时间
	
	

	4
	实质性反应
	
	

	5
	上门解决或提供远程替代服务
	
	

	...
	...
	
	


注：1.上述第1条请明确期限，第2、3、4、5条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   
日期：    年  月  日
16、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号）（标段号：第    标段）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：           
电话：                           

传真：            
电子邮件：                            

邮编：            
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：        
日期：          
第四章  招标书

受苏州职业技术大学的委托，苏州天诚建设咨询事务所有限公司作为招标代理机构，就其智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设的采购进行国内公开招标。

一、项目信息：
1、项目名称：智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设
2、招标编号：JSZC-320500-TCJS-G2026-0003 号

3、采购预算：人民币壹佰伍拾伍万肆仟元整（￥：1554000.00元），具体分标段预算如下：

	序号
	标段号
	名称
	预算金额

	1
	第一标段
	新能源汽车电驱电源一体化实训台
	人民币肆拾贰万元整（¥ 420000.00）

	2
	第二标段
	汽车智能驾驶仿真与测试平台
	人民币肆拾柒万捌仟元整（¥ 478000.00）

	3
	第三标段
	新能源汽车、电池、电机故障诊断实训室建设
	人民币陆拾伍万陆仟元整（¥ 656000.00）


4.最高限价：人民币壹佰伍拾伍万肆仟元整（￥：1554000.00元）
5.采购需求：智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设，详见招标文件第四章。

6.交货地点：苏州职业技术大学（按采购方指定地点）。
7.交货期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

二、采购要求：

1、需实现的功能或者目标
本项目需采购汽车智能驾驶仿真与测试平台、智能网联汽车仿真测试教学资源包、技能大赛用车整车故障诊断仿真平台、新能源汽车动力电池仿真实训平台、新能源汽车电驱电源系统实训台、新能源汽车电机控制系统开发与测试实验台。本次智能驾驶仿真测试与三电故障诊断实训室建设将进一步完善和优化相关实验设备，满足新能源汽车技术专业（含职业本科专业）、智能网联汽车技术专业的建设需求，并还能解决苏州市的新能源及智能网联汽车零部件测试以及整车维修技术人才短缺，推进苏州市新能源汽车及智能网联汽车产业的应用普及的需要，培养新能源汽车及智能网联汽车产业链高层次应用型技能人才。

2、采购清单及技术要求

采购清单（第一标段）：新能源汽车电驱电源一体化实训台
	序号
	名称
	要求（需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	数量
	单位
	质保要求

	1
	新能源汽车电驱电源一体化实训台
	1.该设备可实现车载充电机的充电与放电功能、电机控制器上下电控制运行及控制电机零点自学习功能，其主要由慢充控制模块、新能源汽车原厂电机控制器、新能源汽车原厂驱动电机、电驱电源一体化基准平台、软件系统组成。学习新能源汽车电驱系统、慢充系统认知及功能演练，掌握电驱电源功能测试与数据分析技能。

2.慢充控制模块

▲2.1新能源汽车原厂车载充电机

结构尺寸小于等于（长×宽×高）： 500mm×350mm×200mm

水嘴直径尺寸：15mm ~ 20mm

OBC逆变模式

输入电压（DC）：350V ~750V。

输出电压（AC）： 190V~250V。

额定输出电压（AC）：220 V。

输出频率： 45Hz ~55Hz。

OBC逆变模式下最大输出功率：3kW~7kW。

电压谐波总畸变率@阻性负载：≤5%。

工作环境温度：-25℃~+79℃。

IP等级：≥IP67。

（需提供上述所有参数产品彩页截图）

2.2单相充电参数

峰值效率：≥92%。

最大充电电流（DC）：5A~15A。

最大输入电流（AC）：15A~35A。

功率因数≥0.8（满负载）。

输入电压范围（AC）：80V~270V。

▲3.新能源汽车原厂电机控制器

母线最高输入电压（DC）：300V~450V。

额定输出电流（AC）：100A~200A。

峰值堵转电流（AC）：250A@460~650V，60s~ 400A@460~650V，60s。

额定输出功率：100kW~150kW。

峰值输出功率：150kW~250kW。

峰值电流运行时间:40s~70s。

载频：2k~8k。

最高控制效率≥95%。

输出频率（Hz）：500Hz~2000Hz。

转速响应时间（ms）：≤200ms。

转速精度（%）：额定转速以上≤± 1%，额定转速以下≤±30rpm。

转矩响应时间（ms）：≤50ms。

（需提供上述所有参数产品彩页截图）
▲4.新能源汽车原厂驱动电机

工作电压（DC）：300V ~500V。

满功率输出电压（DC）：350V ~550V。

峰值功率：30kw~100kw

额定转速：3000rpm ~4000rpm。

峰值转速：8000rpm ~12000rpm。

最高效率：≥90%。

绝缘等级：≥H。

（需提供上述所有参数产品彩页截图）

5.电驱电源一体化基准平台

5.1实训台设备尺寸小于等于（长*宽*高）：2300*1000*2300mm

5.2可承重：200kg~400kg。

5.3台架设备须搭载高压互锁、接地、漏电、急停、声光警示全套硬件安全防护装置，设备本体张贴安全操作指引，各项功能要求如下：

高压互锁保护：实时检测高压回路插接状态，连接异常无法输出高压。

接地保护：设备金属外壳可靠接地，故障漏电时泄放电压，避免外壳带电。

漏电保护：实时采集回路漏电电流，超标瞬间分断供电回路，规避触电隐患。

急停开关：设备多处设置硬触点急停，按下直接切断动力回路，整机立即停机。

警报灯：设备漏电保护动作、急停按钮触发时，自动启动声光报警提示。

实训配套资源要求：须配套提供设备安全操作专项实训工单，用于开展设备安全规范教学实训。

6.配套软件功能

▲6.1具备至少5种功能检测使能，在同一个软件内包括不限于绝缘检测仪使能、母线电流故障检测使能、高压互锁检测使能、开盖互锁检测使能、电压使能。（需提供上述所有功能页面截图，体现相应功能）
▲6.2具备至少10种接触器粘连状态检测，在同一个软件内包括不限于主驱回路主接触器粘连状态、辅驱回路主接触器粘连状态、电除霜接触器粘连状态、电加热接触器粘连状态、主负接触器粘连状态、快充接触器粘连状态、慢充接触器粘连状态、电空调接触器粘连状态、上装主接触器粘连状态、单上装接触器粘连状态。（需提供上述所有功能页面截图，体现相应功能）
▲6.3具备连续示波器功能，可实现整车专业参数的数据采集与实时监测，采集参数包括不限于母线电压校正前、母线电压校正后、KL30电压校正前、KL30电压校正后、母线电流校正系数、 U相电流、V相电流、W相电流。（需提供上述所有功能页面截图，体现相应功能）
▲6.4具备采样及调试功能，至少支持6种类型，包括不限于DCDC电压采样、DCDC电流采样、DCDC温度采样、高压互锁电压值、OBC电压采样、OBC电流采样、OBC温度采样、CP占空比、CP幅值、CP频率、CC阻值、CC采样电压、电子锁状态，至少支持4种OBC开机命令，包括不限于单相充电、三相充电、V2V/V2L放电单相、车外/车内放电单相、车对电网放电单相。（需提供上述所有功能页面截图，体现相应功能）
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采购清单（第二标段）：汽车智能驾驶仿真与测试平台
	序号
	名称
	要求（需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	数量
	单位
	质保要求

	1
	汽车智能驾驶仿真与测试平台
	仿真平台包含实验运行管理主控模块、车辆仿真模块、传感器仿真模块、场景仿真模块、批量化测试模块、实验回放和数据处理模块，内嵌智能驾驶算法和仿真场景库。学生可通过实践掌握场景库搭建、测试用例设计、多维度评价体系构建等核心技能。
1.1
实验运行管理主控模块：
•提供仿真系统的实验数据管理中枢；
•作为入口支持用户对实验进行编辑，包括选择并设置实验场景、选择并设置实验车辆、设置实验条件和汽车行驶交通模型（包括行人模型等）、设置驾驶与仿真参数等；
•支持仿真监控：实现对仿真过程的监视与控制；
•能够设计管理仿真模型，生成仿真器执行文件，并下载到仿真器上执行；
•支持与Matlab/Simulink的联合仿真，也支持脱离Matlab/Simulink的仿真实验；
•可以方便快捷地对所有输入输出通道进行操作，对所要求类型的信号进行仿真输出，对所要求类型的信号进行准确捕捉、记录；
•▲提供智能驾驶虚拟仿真平台实验编辑器（提供软件著作权）
1.2车辆仿真模块：
•▲提供智能驾驶虚拟仿真平台车辆编辑器；（提供软件著作权）
•具备27自由度高精度车辆动力学模型模块；
•具备子系统模块化，每个模块对应着相应的图形化操作界面； 
•支持导入自定义的车辆外形文件；
•具备车身动力学和车轮动力学模型：支持车辆坐标系下车身动力学包括六个自由度，分别为三个平动和三个转动，包括纵向、侧向和垂向运动，以及横摆、俯仰和侧倾运动。
车轮动力学则是在车轮坐标系下包括其各自围绕轮轴旋转构成的四个转动自由度。
•具备燃油动力传动系统模型：包括发动机模型、燃油消耗量模型、液力变矩器、自动变速器、分动器、差速器建模；支持前驱、后驱和四驱等各种动力驱动构型；
•具备电驱动系统模型：包括电池模型、电机模型、电机效率模型、再生制动能量回收建模，支持前驱双电机、前驱单电机、后驱双电机、后驱单电机、四驱四电机、四驱双电机等分布式和集中式电驱动构型；
•具备转向系统模型：包括转向管柱、电动助力、齿轮齿条式转向器、转向主销、转向轮等典型转向系统的多刚体动力学建模，包括方向盘转角与扭矩两种控制输入模式，以及后轮转向系统模型；
•具备悬架系统模型：支持非线性弹簧力、阻尼力、上限位块和下限位块约束力等独立悬架力特性元件配置建模，以及悬架系统的非线性运动学特性(Kinematic)和弹性特性(Compliance)配置建模；
•具备制动系统模型：支持包括制动主缸压力、制动轮缸压力、制动热衰退等在内的典型制动系统建模，支持典型制动防抱死（ABS）控制系统等；
•具备3D道路路面模型：支持典型的基于X-Y坐标和S-L曲线坐标间的相互转换、基于S-L坐标的3D道路及其路面附着系数、滚动阻力系数等建模；
•具备空气动力学模型：支持三维空间空气阻力、升力、侧向力和力矩等建模；
•具备轮胎动力学模型：支持纵侧向复合行驶工况下轮胎力、轮胎弹性迟滞特性、低速行驶工况的建模，支持轮胎滚动阻力矩与功率平衡特性、以及轮胎力与轮胎压缩量或运动量之间关系的建模。
•具备驾驶员模型：支持闭环速度和路径跟随控制，支持变速箱挡位自动控制，支持方向盘转角与扭矩控制；
•具备驾驶操作模型：支持纵向加速信号控制，纵向制动信号控制，横向方向盘转角信号控制，横向方向盘扭矩信号控制，横向路径跟踪控制
•▲支持实时仿真，车辆动力学实时计算能力不小于1000hz。（投标时提供作证文档材料）
1.3.
快速场地与道路构建模块
•▲支持加载系统内置的Block卡片；系统内置Free Path、直道、弯道、环岛、十字路口、匝道、丁字路口、收费站等至少八大类，及二十五小类Block卡片；（投标时提供作证文档材料）
•支持生成对应的World文件；
•支持查看预览效果，预览效果中包含逼真的交通流；
•支持保存、另存Field，也可以打开数据库管理模块；
1.4.
场景仿真构建模块
•提供智能驾驶虚拟仿真平台场景编辑器
•支持直观地编辑直线、曲线、回旋曲线型道路，设置多车道数、车道长度、车道宽度等路面属性，并且可自定义路面车道线种类，如单实线、双实线、虚线等；
•支持复杂道路和道路路网结构建模，包含不同工况交叉路口、转弯、植被、交通标识及路边建筑如房屋、树木等；
•支持静态交通物体设置，包含中国全套交通标志牌，不少于300个（GB5768.2-2022道路交通标志，包含禁止标志，警告标志，指示标志，一般道路指路标志，高速公路城市快速路指路标志，辅助标志，告示标志，旅游区标志，作业区标志，AVP专用标志牌）、交通信号灯(GB14887-2011-道路交通信号灯，机动车信号灯，人形横道线信号灯)、障碍物不少于50个（N3956 ISO NP 34504 Scenario包括路锥、水马、木箱，限高障碍物，高速障碍物，车库障碍物，机动车/非机动车障碍物，辅助障碍物等）、交通设施不少于20个（CJJ37-90 ，GB5768-2009 防护栏，隔离带，车库设施，路边设备）；（投标时提供作证文档材料）
•支持动态交通参与物设置，各类模型不少于140种（行人，动物，骑行机动/非机动车，交通车（轿车，SUV，皮卡，客车，微型面包车，卡车，特种车，摩托车））
•提供一套现成的标准道路场景，包含直线道路、交叉道路、城市道路、乡村道路、坡道、停车场等3D场景；
•采用开放的标准和接口，支持OpenStreetMap/OpenDrive等地图格式导入；
•模拟各类机动车、非机动车、行人等交通物体，可自定义交通物体的行为设置，包括运动轨迹、速度、横向和纵向控制等；
•支持多种天气气象模拟，晴天、多云、阴天、雨、雪、雾霾等天气；白天、黑夜等光照模拟，夜景路灯模拟；支持典型天气配置，对于多个天气光照模型参数提供一键式典型组合配置功能。
•▲支持通过Unity渲染引擎进行渲染，场景通过Unity渲染，具备流畅视觉效果；（投标时提供作证文档材料）
•支持道路材质自定义；
•支持随机交通设置，采用机理建模，模拟实现生活中的真实交流通，支持配置交通流的随机发车模式、密度、不同类型机动车比例以及驾驶风格特性，可模拟交通突然情况包括前方紧急制动、突然变更车道、穿越车道线、超车、拥堵等
•支持高速交通流，用于产生典型高速公路环境下的交通场景，包括不仅限于高速主干道交通模拟、汇入匝道交织区交通模拟以及汇出匝道交织区交通模拟；
•支持城市交叉口交通流，支持信号灯状态读取，交通车辆能够及时响应信号灯状态遵守交通规则行驶。支持路口冲突博弈，能够模拟城市交叉口中无序混乱的复杂交互场景。支持通过配置场景激进参数生成不同冲突风险水平的交叉口交通场景；
•支持干扰交通设置，可进行行人、车辆和物体干扰，支持时间、距离、速度等多种事件触发模式；支持干扰模型设置，提供不少四种干扰模型，可构建切入、切出、遮挡车行人窜出、干扰车变速、行人干扰、停车场干扰、多车干扰等；
1.5.
传感器仿真模块:
•▲提供智能驾驶虚拟仿真平台传感器编辑器；（提供软件著作权）
•具备毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、鱼眼像机、单目像机、双目像机、近红外相机、V2X、GPS、IMU等传感器种类，支持配置各类传感器在智能驾驶车辆上的安装位置、安装姿态、参数配置等；
•具备目标真值、车道线真值、道路真值、GPS真值、交通灯真值、停车线真值传感器设置；
•传感器模型应具备几何特性和物理特性；
•雷达模型毫米波雷达以雷达方程为基础，可以获取探测范围内行人、车辆、障碍物等目标的信息，具备功率衰减、杂波干扰、RCS估算等物理特性；
•像机模型具备添加暗角、模糊、噪声，畸变（K1.K2.K3,P1,P2等）等物理特性效果，支持广角镜头、鱼眼镜头等镜头仿真，支持RGB、YUV422等多种输出格式，具备逼真还原真实图像效果；
•激光雷达模型可以输出原始点云数据，支持天气衰减，材质反射等；
•GNSS模型支持读取设置中的安装位置、安装姿态、时区、半球、时间和场景原点的UTM坐标等信息，返回场景中配置GNSS传感器的车辆的wgs84坐标(维度/经度/海拔)。
•IMU模型支持模拟具有9通道输出信号的三轴惯性导航单元。额外加入多种噪声模型。
•超声波雷达模型支持返回基于物体mesh面探测范围内最近距离，可以添加随机干扰。
•支持多种感知器模型如深度相机、物体感知器、车道线感知器、停车位感知器、交通灯感知器、语义分割相机、自由行驶区域感知器。
•物体感知器支持返回探测范围内遮挡率小于0.55的物体信息。
•车道线感知器模拟车道线感知输出结果，输出车道线多项式拟合结果。
•停车位感知器、交通灯感知器支持获取相对应探测物体的信息如交通灯信号变化、停车位角点信息等。
•自由行驶区域感知器通过向四周发射大量射线检测碰撞点返还可行驶区域。
•深度相机支持模拟双目相机输出结果。返还场景内深度信息。
•语义分割相机支持模拟语义分割、实例分割结果，支持配置目标分类的输出结果的灰度信息。
•支持扩展传感器在环测试，并预留相应接口。
•支持多节点、分布式实时仿真：包括相机、毫米波雷达、激光雷达等传感器分布式集群模拟，以及数据处理器、运动控制器、驾驶模拟器等在环的自动驾驶算法开发与测试。
•模块中多传感器仿真融合延迟时间不大于50毫秒。（提供第三方检测机构出示的评测报告）1.6.
实验回放和数据处理模块:
•提供智能驾驶虚拟仿真平台数据后分析系统。
•具备实验后数据处理工具，组合分析整车实验数据；
•具备数据记录功能：按照预先设定的数据通道实时记录仿真过程数据，包含车辆信息（速度、位置、姿态等）；
•具备试验后动画处理功能，包含回放、录制、快进、抓图等；
•可以对仿真实验数据组合输出多维度图表，分析报告和导入导出等；
•支持对仿真实验数据的采集和存储； 
•支持对仿真实验数据（包括场景和车辆等数据）的批量打包备份和导入导出，方便不同设备和不同人员间的数据迁移等。
1.7 批量化测试模块:
•提供智能驾驶虚拟仿真平台自动化测试系统；
•可通过图形化的操作，实现对测试流程的设计、编写和管理，通过与试验管理系统的链接，实现测试流程的自动运行和管理；
•可实现测试用例的图形化编辑，可以通过拖拽等操作，人机界面友好；
•测试用例的参数变量支持统一进行配置，统一配置映射信息，并存储成配置文件；
•支持对实验文件的测试和调试；能根据测试需求定制每次测试执行的范围和每条测试程序执行的顺序、次数等；
•支持场景泛化测试，对固定场景根据设置参数包含：天气、主车、交通等进行泛化，至少提供20个泛化后的测试用例并输出测试报告；
•支持自动化测试，并采集仿真过程中车辆行驶时的不同数据，并对测试结果进行评测；
•▲构建可供快速编辑和加速测试的场景库不小于1000个。（提供第三方检测机构出示的评测报告）
1.8标准接口及智能驾驶 Demo 算法实例包：
•提供标准API插件接口，C++、Python、simulink等，支持用自动驾驶算法开发及二次开发；  
•提供智能驾驶 ADAS 开源应用算法 Demo，包含但不限于AEB/ACC/LCC/支持智能驾驶开发；
•▲提供智能驾驶 V2X 开源应用算法 Demo，包含CSAE标准中至少5类应用，支持智能驾驶开发；（投标时提供至少一个案例文档及源代码证明）
	24
	套
	质保一年、免费培训

	2
	智能网联汽车仿真测试教学资源包
	1、智能网联汽车仿真测试教学资源包包括：教学课件模块、教学视频模块，以教学文档、教学视频的形式展示虚拟仿真测试知识与技能的教学内容，完成理实一体化课程教学。
▲教学文档数量不少于70个，教学视频不少于50个，每条微课时间不少于1分钟，含真实原声，禁止ai生成、数字人合成。（投标时提供课件及视频列表，并提供至少1的条微课视频，含真实原声，禁止ai生成、数字人合成）。
1.1自动驾驶汽车仿真测试基础知识
第1章 自动驾驶仿真测试基础
第2章 法规标准解析
1.2自动驾驶汽车仿真测试核心功能讲解
第1章 场景仿真构建
第2章 车载传感器构建
第3章 全链路测试技术
第4章 典型智能驾驶仿真应用
第5章 开源智驾系统
1.3自动驾驶汽车仿真于ADAS系统测试
第1章 ADAS场景库开发与测试管理
第2章 AEB核心法规解析和场景搭建与测试
第3章 ACC核心法规解析与场景搭建与测试
第4章 LKA核心法规解析与场景搭建与测试
第5章 V2X核心法规解析与场景搭建与测试
第6章 TSR核心法规解析与场景搭建与测试
第7章 ADAS边缘测试场景库搭建
第8章 自动化测试拓展
2、仿真场景库资源包：
-提供LDW、ACC、AEB、LCC 典型驾驶场景各10个，场景依据 C-NCAP 2024 主动安全试验规程、GB/T 20608-2006、GB/T 39323-2020 标准构建；边缘场景库提供不少于 10 个边界/危险场景，用于验证系统在极端工况下的稳定性。
3、 场景生成教学资源包：提供不少于2个采集数据压缩包，包含不少于2个具体场景（如左转、右转、跟车刹停、跟车），提供1个匹配的高精地图，可在供应商自有平台进行真实交通流数据的搭建，供应商需要提供不少于25个账号进行教学使用，教学平台需要满足以下功能展示：
▲1）场景任务管理：
支持场景数据导入，导入时支持自定义场景名称，导入成功的场景可自动执行多模态数据解析，解析完成后自动变更进度状态；（投标时提供该功能的真人实操演示视频至少1条，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成）
▲2）支持场景数据回放，配备回放时间轴，可自由拖动进度条。支持多浏览视角切换，包含自由视角、俯视视角两种基础浏览模式，支持三维场景任意旋转、缩放、平移交互浏览。支持可视化显示选项面板调节，各项要素支持独立勾选开启/关闭显示，可选项包含：相机视角、车主信息（速度、加速度、转向灯状态）、轨迹、激光点云。可自由勾选浏览信息，如：相机视角、速度、加速度等，可拖动场景回放进度；同步展示多路车载相机视频画面。（投标时提供该功能的真人实操演示视频至少1条，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成）
▲3）支持场景动态标注功能，界面实现相机画面、激光雷达点云可视化同步展示；支持轨迹生成与轨迹编辑，地图视图图层可按需勾选显隐；支持为主车、各类车辆对象分别自定义颜色、点尺寸、线宽并保存配置，可对生成轨迹进行编辑调整。（投标时提供该功能的真人实操演示视频至少1条，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成）
4）地图管理：支持地图预览、下载功能。
5）用户管理： 支持新增、修改、删除用户；支持批量导入导出用户；可以根据用户名称、状态等检索用户。
6）班级管理：支持新增、修改、删除班级。
	1
	套
	一年内免费更新、免费培训


采购清单（第三标段）：新能源汽车、电池、电机故障诊断实训室建设
	序号
	名称
	要求（需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	数量
	单位
	质保要求

	1
	技能大赛用车整车故障诊断仿真平台
	1、 产品功能模块
1、同时满足学生对大赛流程的学习、训练、考核以及教学需求和完整重现大赛的实际情景，也可以满足故障诊断课程教学功能。
二、产品功能模块
1、模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式”
2、故障设置模块
（1）故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。
（2）全部：显示全部故障点。
（3）已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。
（4）各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。
（5）手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。
（6）自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。
（7）故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。
▲（8）故障点内容：以故障现象进行划分，分为“低压上电异常”、“高压上电异常”、“车辆无法行驶”、“车辆无法充电”“准备工作”等，总故障点数量不低于339个。（提供至少3张以上软件功能截图）
3、准备工作模块：
（1）车轮挡块：可对四个轮胎车轮挡块进行放置与回收操作。
（2）车外三件套：可对车辆左右翼子板布、前栅格布进行放置、回收与丢弃操作。
（3）车内四件套：可对车辆方向盘套、座椅套、换挡杆套、脚垫进行仿真、回收、丢弃操作。
（4）警戒线隔离栏：可对入口隔离栏进行打开或关闭操作。
（5）高压警示牌：可在入口处放置或回收高压警示牌。
（6）仪器仪表检查：可在仪器仪表桌上对仪器仪表进行外观检查。
（7）安全防护装备检查：可在安全防护用品桌上对安全帽、绝缘手套、防酸腐手套、棉手套、绝缘鞋、护目镜进行外观破损检查。
（8）灭火器检查：可在车辆后方灭火器摆放区，对灭火器进行外观及压力检查。
4、车辆操作模块：
（1）车辆控制模块操作目录：目录包含车辆控制、车窗控制、后视镜控制、雨刮控制、灯光控制、遥控器控制、其他控制，模拟车辆实际操作。
（2）车辆控制界面：界面可以随意拖动，方便用户对车辆进行控制与观察车辆。
（3）车辆控制目录折叠：可以将车辆控制目录进行折叠与展开。
（4）车辆控制操作：车辆控制操作包含，一键启动操作；电子驻车操作，可以解除驻车和驻车；换挡操作，通过选择P、N、R、D档进行切换档位；加速踏板操作，可以调整加速踏板开度；制动踏板操作，可以调整制动踏板开度；方向盘操作，可以调整方向盘转角；喇叭操作，可以按下喇叭。
（5）车窗操作：车窗操作包含驾驶员侧车窗控制和乘客侧车窗控制，驾驶员侧车窗控制，可以对四个车窗进行升、降操作；车窗锁操作，可以锁止或解锁乘客侧车窗按钮。乘客车窗控制操作，乘客可以升、降右前、左后、右后车窗。
（6）后视镜操作：后视镜操作包含激活左侧后视镜调节操作，激活后可以对左后视镜镜片进行调节；激活右侧后视镜调节操作，激活后可以对右后后视镜镜片进行调节；后视镜镜片调节操作，可通过四个方向按就像镜片航向角、俯仰角调整；后视镜加热操作，激活后，可对后视镜进行加热处理；后视镜折叠操作，激活后，可以折叠后视镜。
（7）雨刮操作：雨刮操作可以控制雨刮器档位，只刮一次档位，按下后，雨刮只刮一次；雨刮间歇档，按下后，雨刮间隔一段时间刮一次；雨刮低速档，按下后，雨刮低速不间断的刮；雨刮高速档，按下后，雨刮高速不间断刮；雨刮关闭档，按下后，雨刮停止工作；雨刮喷水，按下后，雨刮器开始喷水，释放后，雨刮停止喷水。
（8）灯光操作：灯光操作包含灯光开关操作、灯光组合开关操作，灯光开关可以调整灯光模式，包含关闭灯光、自动灯光档位、示宽灯、大灯、后雾灯等；灯光组合开关操作包含左转向灯开关、右转向灯开关、近光灯开关、远光灯开关、1X等。
（9）遥控器操作：遥控器包含解锁后备箱操作、车辆解锁操作、车辆锁止操作。
（10）其他控制：其他控制包含车门锁操作、前机舱盖解锁操作、后备箱解锁操作、后备箱关闭操作等
（11）整车工况：可以显示基于数据引擎驱动实现整车在不同工况下的动态数据。
（12）整车操作：可以实现器件接插件的插拔检测等车辆操作。
5、选手报告单模块
（1）选手报告单内容填写：可对包括“选择可对故障现象描述”、“通过分析得出故障可能原因”、“故障检修过程”、“故障点和故障类型确认”、“故障机理分析”等内容进行填写。可以通过点击对应模块的添加按钮进行内容添加。
（2）选手报告单内容删除：可以对已经填写的单进行单条信息删除操作。删除时进行二次确认，避免误删。
（3）增加工单页：可以通过添加工单按钮来添加新的报告单页。
（4）删除当前页：可以通过点击删除当前页按钮，删除当前页工单。
（5）切换工单：可以通过点击上一页、下一页和工单对应的页码进行工单切换操作。
6、诊断台架模块：
（1）端子信息：鼠标移入端子后，会显示端子名称，方便用户确定检测的端子点。
（2）端子操作：可以将表笔插入端子。
（3）视角拉近：可以双击非端子区域拉近视角，方便进行表笔连接操作。
▲（4）面板包括B30、GK49、BK45、BK46等共计40个插头。（提供至少3张以上软件功能截图）
7、裁判模块：
（1）请求修复故障：故障排除过程中，如需裁判帮助可选择裁判区视角，通过操作可实现包括：请求裁判恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。
（2）请求上电：准备工作完成后，可向裁判提出上电请求，裁判会反馈是否可以上电。如果没有请求上电或裁判不允许上电而上电了，将会扣除相对于分数。
8、举升机模块：
（1）车辆举升：对车辆进行举升或下降。
（2）举升安全提示：会有举升机工作声音提醒，模拟安全举升。
9、视角导航模块：
（1）视角地图：根据大赛和整车排故要求。划分裁判区、填写工单区、仪器仪表等设备摆放区、入口通道、整车故障连接检测平台、清理清扫工具摆放区、机舱、车尾部、驾驶室、举升机等区域。通过点击区域定位点可快速切换不同区域视角。
（2）隐藏或显示地图：通过点击底部视角地图关闭或打开按钮进行视角地图隐藏或关闭。
（3）视角导航：可以通过选中区域位置在软件场景中跳转到该区域在整车上的位置。
10、维修资料模块：
（1）打开维修资料：通过点击场景中电脑，点击查阅，打开维修资料。
（2）关键字搜索：可以通过关键字，例如器件代号进行搜索，快速查询。
（3）上一页、下一页切换：可以通过点击上一页、下一页按钮，进行资料上下翻页。
（4）页码跳转：可以通过输入对应的页码进行页码跳转。
（5）页面缩放：可以通过滚轮或“+”、“-”按钮来缩放页面大小。
（6）页面目录：可以打开或关闭页面目录，方便查阅维修资料。
（7）自动缩放：可以选择自动缩放，自适应调整大小。
11、评价模块：
（1）智能评价：提交实训任务后，系统会对整个操作进行智能评价。包含综合评价、选手报告单、裁判评分表、故障修复情况、总得分、操作用时、故障修复率等关键信息。
（2）综合评价：显示选手操作雷达图，包含作业准备、人物安全、设备使用、操作规范、、故障分析、安全操作、5S规范等七个维度。系统评价选手故障诊断结果以及AI训练建议，会根据选手操作情况，智能评估给予训练建议。
（3）报告单：显示选手填写的报告单。
（4）评分表：根据用户操作，虚拟裁判对用户操作进行系统评价，并将每项评价进行打分。每个评分点都有对应的配分和得分。
（5）故障修复情况：显示故障修复结果，主要包含故障设置数量、故障已修复数量、故障修复错误数量、故障未修复数量等。详细显示每个故障修复情况。
12、电子白板模块：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录需求。
（1）画笔：包括硬笔和荧光笔两种使用需求，可对两种型号的笔进行粗细及颜色调节。尺寸不低于7种型号，颜色不低于8种颜色。
（2）橡皮擦：可以书写内容进行擦除
（3）形状：可选择箭头、方形、三角形等不低于5种形状选择。
（4）清屏：可对屏幕书写内容一键清楚
（5）撤销：撤销上一步操作
（6）恢复：恢复上一步动作时状态内容
（7）页码：可多页码书写，且可进行页码的自由切换。
13、器件操作模块：
▲（1）保险丝操作：可以进行保险丝插拔操作，可以对保险丝进行电阻测量操作，数量不少于20个。（提供至少3张以上软件功能截图）
（2）继电器操作：可以进行继电器拔插操作，可以对继电器进行外接电源进行通断检测，数量不少于6个。
▲（3）插头操作：可以断开或连接插头，断开插头后，能对端子进行电阻、电压测量操作。还可以连接插头适配器，方便做在线电压检测，数量不少于59个。（提供至少3张以上软件功能截图）
（4）电路图：在器件操作菜单选择电路图后，可以根据器件名称自动定位到对应的电路图页面，方便用户查阅电路图。
（5）端子信息标注：可以显示各个器件的接插件针脚信息。
其他要求：车辆参考职业院校技能大赛用车
	1
	套
	质保三年、免费培训

	2
	新能源汽车动力电池仿真实训平台
	硬件要求：

1、电池包1要求（数量2套）

NEDC纯电续航里程(km)：≥405公里
电池能量(kWh)：≥47.53
电池能量密度(Wh/kg)：≥140
百公里耗电量(kwh/100km)：≤11.8
2、电池包2要求（数量2套）

电池要求（数量2套）

NEDC纯电续航里程(km)：≥455公里

电池能量(kWh)：≥50

电池能量密度(Wh/kg)：≥145

百公里耗电量(kwh/100km)：≤12.5比

二、技术要求（基于教学需要，须对现有成品电池实施改造，并提交详细的改造技术方案）

1、电池组需采用原实物布局布置，电池组上盖需采用透明亚克力开模制作，保留电池内线束、冷却板、螺栓，要求可直接观察内部结构，能够清晰的展示单体电池的布置与结构。
2、配备相应电压充电器
3、配有绝缘测试仪、新能源汽车专用故障诊断仪器

三、实训模块
1.基于BS架构与三维虚拟仿真技术，面向汽车专业等工科领域提供“课程知识点结构化学习 + 分步式实训操作”的一体化教学环境。学生可按照步骤顺序完成每门课程的知识点学习，并开展拆装、故障诊断等虚拟实训项目。；
2.系统功能：
2.1.模式选择：可以使用“教、训、考”三种模式；
2.2.教：包含结构认知及理论教学；
2.3.训：包含仿真训练及理论训练
2.4.考：包含仿真考核及理工考核；
2.5.信息显示：可以对操作人员的基本信息进行展示。
2.6.退出功能：可直接点击退出按钮退出系统，为防止误操作点击退出按钮后系统会进一步确认是否需要退出系统。
2.7.返回功能：可直接点击返回按钮返回功能选项菜单，为防止误操作点击返回按钮后系统会进一步确认是否需要返回系统菜单。
3.结构认知：
3.1.动力电池结构认知包含：动力电池壳体（动力电池上盖、动力电池托盘、阻燃棉、低压通讯插头、高压插头）、动力电池模组（动力电池模组连接铜排、动力电池大模组、动力电池小模组）、动力电池能量管理及分配单元（信息采集器A、信息采集器B、电池通讯转换器、采样线束、正极接触器、负极接触器、预充接触器、熔断器、BDU电流传感器、BDU上壳体、BDU底座、BDU支架、BDU连接银排、预充电阻、插接件固定支架座、插接件固定支架盖）
3.2.电驱系统结构认知包含：驱动电机总成（定子总成、转子、三相线外盖、驱动电机散热端盖、旋变传感器、驱动电机壳体、旋变传感器定位销）、减速器（主轴、副轴、差速器、减速器壳体、减速器壳体外盖、放油螺栓）、电机控制器（电机控制器壳体、电机控制器壳体上盖、扼流圈、控制板、控制板路支架、功率模块IGBT、电容、三相电输出极板、电机控制器电流传感器、电机控制器连接铜排）
3.3.动力系统热管理结构认知包含：电驱动冷却系统（电驱动冷却系统副水箱、散热器、电子风扇、电动水泵、驱动电机、电机控制器、冷却管路、充配电总成）、动力电池冷却系统（副水箱、电子风扇、冷凝器、压力开关、电子膨胀阀B、板式热交换器、四通水阀、电池热管理水泵、电动压缩机、电动压缩机支架、动力电池冷却系统管路、动力电池冷却系统冷却板）、动力电池加热系统（PTC水加热器、四通水阀、电池热管理水泵、水温传感器、暖风水泵、动力电池加热管路、动力电池加热板）
3.4.原理动画包含：动力系统、动力电池、动力电池模组、动力电池能量监控单元、电池包断路单元BDU、电驱系统、驱动电机总成、电驱减速器、电机控制器、充配电总成、高压配电箱PDU、车载DC-DC电源转换器、动力系统热管理、电驱动冷却系统、动力电池冷却系统、动力电池加热系统、保险丝、接触器、旋转变压器、母线电容、电池串联、电池并联、电池混联、电池主动均衡、电池被动均衡、电池包冷却、电池包加热、电池泄压、锂电池充放电、预充电阻器、驱动电机内部冷却等不低于31个
4.仿真训练与仿真考核
▲4.1.任务筛选：可以对实训任务进行筛选，如可筛选全部、结构、组成、原理等，以方便老师直观的选择实训任务，总数量不低于151个；（提供至少3张以上软件功能截图）
4.2.实训任务内容包含拖拽右侧组成部件名称至对应3D模型标签内、通过观看三维原理动画，然后根据技师甲、乙对原理的描述判定对错、显示参数标签，根据参数提示补全参数信息等方式；
5.拆装功能
5.1.任务筛选：可以对实训任务进行筛选，如可筛选全部、拆卸、安装等，以方便老师直观的选择实训任务；
5.2.任务搜索：可以对实训内容的类型进行搜索，以方便老师方便的找到实训任务；
▲5.3.任务选择数量：包含充配电总成拆卸、充配电总成拆解、PTC拆卸、动力电池拆卸、动力电池拆解、电机控制器拆解、电驱动拆解、电驱动组装、电机控制器组装、动力电池组装、动力电池安装、PTC安装、充配电总成组装、充配电总成安装等不低于14项拆装任务进行教学考核；（提供至少3张以上软件功能截图）
四、动力系统三维仿真教学模块：

1.B/S架构无需安装，可使用任意终端设备打开网页即可访问使用，包含不限于手机、PAD、电脑、大屏等

2..需包含三维模型，知识点理论学习、拆装学习、诊断学习等

▲3.动力电池系统理论、拆装及故障诊断包含：（提供至少3张以上软件功能截图）
动力电池概述 - 综合 - 初级

动力电池概述 - 综合 - 专家

动力电池模组 - 部件 - 专家

动力电池断路单元 - 部件 - 专家

动力电池热管理系统 - 部件 - 专家

动力电池电量平衡 - 部件 - 专家

动力电池保养与维护 - 部件 - 专家

动力电池维修 - 部件 - 专家

动力电池概述 - 综合 - 高级

动力电池模组 - 部件 - 高级

动力电池断路单元 - 部件 - 高级

动力电池管理系统 - 部件 - 高级

动力电池热管理系统 - 部件 - 高级

动力电池健康状态 - 部件 - 高级

动力电池电量平衡 - 部件 - 高级

动力电池保养与维护 - 部件 - 高级

动力电池维修 - 部件 - 高级

等
4.驱动系统理论、拆装及故障诊断包含：

旋转磁场 - 理论 - 专家

永磁同步电动机 - 部件 - 入门

永磁同步电动机 - 综合 - 入门

旋转变压器 - 部件 - 专家

混合动力汽车减速器 - 部件 - 专家

逆变器 - 部件 - 高级

逆变器 - 综合 - 专家

电机控制器 - 部件 - 初级

电驱动系统 - 综合 - 入门

旋转磁场 - 理论 - 高级

鼠笼式感应电动机 - 综合 - 高级

旋转变压器 - 部件 - 高级

纯电动汽车减速器 - 部件 - 高级

逆变器 - 综合 - 高级

电机控制器冷却系统 - 部件 - 高级

直流支撑电容 - 部件 - 高级

电机控制器 - 部件 - 高级

等

▲5.电控系统理论、拆装及故障诊断包含：（提供至少3张以上软件功能截图）
DC-DC转换器 - 部件 - 专家

DC-DC转换器-操作 - 综合 - 专家

车载充电机 - 部件 - 专家

高压配电 - 部件 - 专家

充电线缆与充电功率匹配 - 部件 - 专家

交流充电接口 - 部件 - 专家

直流充电接口 - 部件 - 专家

交流充电原理 - 原理 - 专家

直流充电原理 - 原理 - 专家

充配电总成概述 - 综合 - 高级

DC-DC转换器 - 部件 - 高级

DC-DC转换器-操作 - 综合 - 高级

车载充电机 - 部件 - 高级

高压配电 - 部件 - 高级

充电线缆与充电功率匹配 - 部件 - 高级

交流充电接口 - 部件 - 高级

直流充电接口 - 部件 - 高级

交流充电原理 - 原理 - 高级

直流充电原理 - 原理 - 高级

等

5. ▲动力电池概述 - 综合 - 专家内容包含：动力电池介绍（不少于11个教学内容）动力电池部件（不少于13个教学内容）电池模组（不少于12个教学内容）直流熔断器（不少于10个教学内容）主继电器（不少于11个教学内容）高压上下电原理（不少于9个教学内容）电流传感器（不少于10个教学内容）电池信息采集器（不少于8个教学内容）动力电池热管理系统（不少于16个教学内容）等，所有教学内容均包含文本介绍、三维动画、测试题目等

注：入门、初级、专家、高级为难易程度。（提供至少3张以上软件功能截图）
6. ▲动力电池电量平衡 - 部件 - 高级内容包含：动力电池均衡介绍（不少于7个教学内容）动力电池电量均衡（不少于10个教学内容）主动均衡（不少于10个教学内容）被动均衡（不少于9个教学内容）等，所有教学内容均包含文本介绍、三维动画、测试题目等。（提供至少3张以上软件功能截图）
7. 拆装教学中需包含绝缘性和气密性测试、电池均衡性测试等

▲7.1.绝缘性和气密性测试：安装动力电池包盖板时，有专门密封操作，并应用绝缘仪进行绝缘性测试，应用真空设备测试气密性；（提供至少3张以上软件功能截图）
▲7.2.电池均衡性测试：针对拆卸完后的单体电池，可以进行电池均衡测试。（提供至少3张以上软件功能截图）
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	3
	新能源汽车电机控制系统开发与测试实验台
	1. 实验台由电机驱动控制系统开发实验箱和电机测试桌面台架组成，含电机控制器、永磁同步电机、VCU模拟装置、扭矩/转速/功率测试系统、负载加载系统、拖动电机等。
2. ▲提供电机控制器原理图、基于硬件库的C语言代码、硬件接口模型，支持二次开发。支持基于模型设计（MBD），提供输入输出（电流/温度/位置/转速传感器信号获取，预充及主接触器控制）、电流环/速度环/位置环/FOC综合控制等实验项目；提供示例程序、算法及外设驱动模块，支持二次开发。支持电驱动系统测试，包括驱动电机工况模拟（匀速、加速、减速、爬坡）与测试；电机性能测试：负载加载、输出扭矩/转速/功率测试、测试曲线获取，软件/参数调整与测试。（提供至少3张以上软件功能截图）
3. ▲电机控制器程序支持基于图形化模型的代码自动生成，用户算法模型可自动生成代码；可在图形化编程界面中编译并直接下载到控制器内，并支持软硬件在线仿真调试，电机控制算法二次开发。（提供至少3张以上软件功能截图）
4.▲电机控制器及电机：采用32位嵌入式ARM处理器，flash:≥256KB，RAM:≥64KB，时钟频率:≥180MHz；控制器硬件带霍尔传感器、旋转编码器、旋转变压器接口，板载电流传感器：≥3个，驱动电源电压：≥24V，驱动电流：≥15A，支持供电预充控制；电机额定电压：24V，额定功率：≥200W，永磁同步电机，带旋转变压器。（提供至少3张以上软件功能截图）
5.整车控制器（VCU）：外设模拟档位开关、加速踏板、制动开关；具备CAN总线接口。采集档位开关、制动踏板、加速踏板的信号，并发送到CAN总线。
6.电池管理系统模拟ECU：具备电池电量、电压模拟、温度、烟雾等数据的CAN总线信号模拟发送功能。
7.▲全液晶仪表ECU：具备车速、扭矩指针仪表，电量/温度/状态/报警等文字指示，高速CAN总线接口。拓展设备内CAN报文读取功能，包含：ID/DL/DATA。拓展诊断功能，含ECU在线状态读取、指定数据流读取、执行器测试等功能。（提供至少3张以上软件功能截图）
8.故障设置：具有硬件的CAN总线故障设置功能，包括短路、断路、终端电阻不匹配等故障；具有硬件的ECU电源故障设置功能，包括电源、搭铁、ECU损坏故障等。
9.具备CAN总线通信外部接口,支持与其他设备的数据通信与电机线控控制等。
10.拖动电机及驱动器。电机类型：直流无刷，额定功率：≥100W，额定转速：≥3000rpm，配套联轴器1个，用于下坡工况等模拟。
11.扭矩传感器：测量范围0~10N.m，综合精度：≤±0.3%；供电电压：24V；消耗电流：≤160mA，转速输出：≥60脉冲/转，安全过载：≥115%，零点输出：10±0.05KHz，额定转速：≥4000rpm，最高转速：≥6800rpm，断裂负载：≥14N.m。
12.磁滞负载：额定扭矩≥4N.m，最高转速≥9000rpm，额定电流≥500mA；额定电压24V；线圈电阻≤40Ω；重量≤5.5kg；额定滑差功率≥650W(5min)、≥160W（持续）；惯性矩≥6.5kg.cm²；配套加载控制器、风冷装置，模拟车辆爬坡、加速、制动等工况；
13.电机测控支架1套，含底板、磁滞负载支架、扭矩传感器支架、电机支架、联轴器等。
14.配套多功能显示屏，可实现扭矩传感器的扭矩、转速、功率数据显示与曲线显示；可实现磁滞负载的加载、对拖电机的介入控制等。
▲15.实验项目。基础实验有：电机控制系统组成与功能认知；电机控制系统外部信号测量；电机控制系统内部信号测量；负载加载与信号测量实验；软硬件开发入门（基于控制器硬件库开发）实验有：开发环境应用入门实验；预充接触器与主接触器控制实验；温度传感器信号获取实验；电流传感器信号获取实验；位置/转速传感器信号获取实验；CAN总线发送实验；CAN总线接收实验。电机控制系统开发（基于控制器硬件库和MBD）实验有：三相逆变电桥实验；电流环控制实验；速度环控制实验；位置环控制实验；MTPA控制实验。（提供至少3张以上软件功能截图）
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3、交付时间和地点（适用于第一、二、三标段）

（1）服务期时间：自合同生效之日起30个自然日。

（2）服务地点：苏州职业技术大学。

（3）验收方式：按照采购需求服务要求进行验收。

4、服务标准、期限、效率等要求（适用于第一、二、三标段）

（一）服务及质量标准要求

（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。

（2）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明书、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。

（二）售后服务期限

（1）本项目自设备安装、调试、验收合格之日起投标人应提供不少于各标段质保要求（其中第一标段：三年。第二标段：一年。第三标段：三年。）的质量保证期（保修期），保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。

（2）质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

（3）质量保证期满后，投标人应为采购人提供终身保修有偿服务。投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
（4）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，保证投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。
（5）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备供采购人使用。
5、验收方案（适用于第一、二、三标段）

仿真软件系统、硬件设备、资源包的验收属于项目的合同验收，需符合相关验收管理办法的要求，同时需符合下列要求：

（1）满足合同和招标文件中列举的全部要求。

（2）实现合同和招标文件中列举的全部功能和非功能要求。

（3）达到合同和招标文件中列举的全部指标。

（4）文档齐全。

（5）验收项目包括按照合同和投标文件中所标明的软件系统、硬件设备、资源包，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

6、其他要求（适用于第一、二、三标段）

（1）本项目不接受转包、分包。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）乙方应提供1名项目负责人，配备不少于2人的项目组团队（含项目负责人），未经甲方同意，项目负责人不得更换。

三、综合说明及其他要求
1、投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

2、本项目报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、质保及售后服务要求

4.1质保要求：本项目自设备安装、调试、验收合格之日起投标人应提供不少于各标段质保要求（其中第一标段：三年。第二标段：一年。第三标段：三年。）的质量保证期（保修期），保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。

4.2售后服务要求：

1）质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
2）质量保证期满后，投标人应为采购人提供终身保修有偿服务。投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
3）售后承诺
远程支持：工作日内，承诺在收到请求后2小时内启动远程响应。
现场支持：工作日内，承诺工程师在24小时内抵达现场；若遇复杂或紧急情况，抵达时间将不超过 72小时。
4.3数据管理

管理和维护系统所使用的数据，优化数据存储，以提高系统的准确性和效率。

4.4技术支持

提供且不限于电话支持、微信等通讯软件支持、远程支持、电子邮件支持、现场支持等五种方式；
5、人员培训要求
5.1中标单位必须向采购方提供不少于七个工作日的免费培训，培训方式应包括远程培训和现场培训，其中现场培训不少于四个工作日。需要提供全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等，并提供课程体系、培训方法和考核方法等。中标单位应按甲方约定合理地安排培训时间。
5.2现场培训形式：培训为教室授课和实践讲解两部分，其中：
1）教室授课：针对本标段的核心技术内容开展培训，制定专门的WORD、PPT或PDF等形式的授课文稿作为培训资料文件，其内容需与交付买方资料的内容保持一致。
2）实践讲解：针对标段中的软件及硬件，分别在实训室进行现场操作、指点性讲解、学员操作等。
6、投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

第五章  合同及主要条款

政府采购合同

甲方： 

地址：

联系人：

联系电话：
乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州天诚建设咨询事务所有限公司进行本项目政府采购         的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方               供货。

（1）甲方向乙方采购，具体的品种、规格要求详见附件。

（2）乙方对提供的设备应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。如甲方使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）本合同书；

（2）成交通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）投标响应文件；

（5）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

1、合同总价为__________（报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工）。

2、付款步骤及方式：

2.1 付款步骤：

（1）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%即￥元(大写：)的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方支付不超过合同总价的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单（若有）

C、履约验收报告单

D、履约保证金缴纳凭证（若有）

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.2支付方式：转账

账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、标的物交货

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5、交付时间：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

6、交货地点：苏州职业技术大学石湖校区。

四、质量与验收：

1、包装：乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、如购买方在该设备和设备厂商提供的配套资源基础上进行二次开发，形成的新功能和新资源，其知识产权归购买方。

3、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

4、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局的检验结果为准，检验费由乙方支付。

五、售后服务：提供    年的免费质保，免费质保期自验收合格之日起计算。并在质保期内提供软件升级服务。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在    小时内到达现场（远郊区   小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在    小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

六、伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

1.2提供标的物组装和维修所必需的工具；

1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

2、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿乙方损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期支付货款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但违约金总金额不得高于逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3乙方未按照本合同约定提供售后服务的，应按照【500】元/次向甲方支付违约金，违约【3】次以上的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方有其他违反本合同约定情形的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、其他特殊情况甲乙双方协商解决。

八、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它
1、双方签约人为各自法人代表（负责人）或授权代表，合同经双方代表签字加盖公章或合同章即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

3、本合同一式六份，其中甲方各执两份，代理机构执及政府采购监督管理部门各执一份，各份具有同等法律效力。
十二、争议解决

1、 甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
十三、附则

1、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                      乙方：            

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）： 

签约日期：                                  签约日期：

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。 

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分 (除价格分外) 进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 

4、本次招标中，每个投标人最多只能中标其中一个标段。开标将按照一、二、三标段的顺序依次进行，遵循“先开先中”的原则，即先开标的标段中，若某投标人中标，则该投标人自动失去后续标段的中标资格，且后续标段不再将其视为实质性响应供应商来计算数量。

5、如出现单个标段内评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

6、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、采购政策

（一）针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审

7.1、小、微企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在货物采购项目中，货物由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造，可享受小微企业价格扣除优惠。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（6）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”（见第四章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.2、针对残疾人福利性单位的评审优惠：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审优惠：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审优惠：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标单位提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

上述优惠政策不重复享受。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需在投标文件中提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

第一标段

（一）投标报价 (30分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术方案 （28分）
1、项目整体理解及实施方案（7分）

根据采购文件的要求详细提供对项目整体理解以及针对本项目的实施方案，由评委根据投标单位提供的对项目整体的理解、项目整体实施方案进行综合打分：对项目整体理解透彻内容完整全面、针对性强、专业性强得7分；对项目整体理解和实施内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得5分；对项目整体理解和实施内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得3分；对项目整体理解和实施内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得7分。

2、项目验收方案（7分）

根据响应单位提供的验收方案合理性、完整性等方面进行综合打分：验收方案内容完整全面、针对性强、专业性强得7分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得5分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得3分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得7分。

3、培训方案（7分）

根据响应单位提供的培训大纲包括但不限于培训计划、培训课程、培训方式、培训保障措施方案等合理性、完整性等方面进行综合打分：培训方案内容完整全面、针对性强、专业性强得7分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得5分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得3分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得7分。

4、售后服务方案（7分）

根据响应单位提供售后服务方案包括但不限于技术支持服务方案、售后服务保障措施、售后服务体系等方面进行打分：售后服务方案内容完整全面、针对性强、专业性强得7分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得5分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得3分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得7分。

（三）技术参数（33分）

投标单位须详尽、真实提供投标产品的技术参数表、技术响应对照表，以及设备详细技术特性说明。评委将根据投标设备主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得33分；带“▲”标注的参数为重点参数，重点参数负偏离的，每一项扣5分；其余参数负偏离的，每一项扣1分，直至本项分数扣完为止。（带“▲”标注的参数，提供相应的证明材料并加盖响应单位公章。未按要求提供的视为负偏离。负偏离或不响应需在投标文件技术偏离表中详细列明，如有前后不一致等情形，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。）
（四）团队服务能力比较（4分）

1、投标人拟为本项目配备的人员中，具有汽车、机械工程相关专业中级及以上工程师职称的，每提供 1 人得 2 分，本项最高得 4 分。

（注：响应文件中需提供以上人员身份证扫描件、相关证明材料扫描件及响应单位为以上员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分。）
（五）响应单位履约能力（5分）

1、投标人或投标产品生产厂家具有有效的ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）每个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面完整截图，未按要求提供材料的不得分）

2、2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，未提供相关证明不得分。）
第二标段

（一）投标报价 (30分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术方案（28分）

1、项目整体理解及实施方案（7 分） 

根据采购文件的要求详细提供对项目整体理解以及针对本项目的实施方案，由评委根据投标单位提供的对项目整体的理解、项目整体实施方案进行综合打分：对项目整体理解透彻内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；对项目整体理解和实施内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；对项目整体理解和实施内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；对项目整体理解和实施内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

2、项目验收方案（7 分） 

根据响应单位提供的验收方案合理性、完整性等方面进行综合打分：验收方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

3、培训方案（7 分） 

根据响应单位提供的培训大纲包括但不限于培训计划、培训课程、培训方式、培训保障措施方案等合理性、完整性等方面进行综合打分：培训方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

4、售后服务方案（7 分） 

根据响应单位提供售后服务方案包括但不限于技术支持服务方案、售后服务保障措施、售后服务体系、软件版本迭代更新服务等方面进行打分：售后服务方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

（三）技术参数（33分）

投标单位须详尽、真实提供投标产品的技术参数表、技术响应对照表，以及设备详细技术特性说明。评委将根据投标设备主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得33分；带“▲”标注的参数为重点参数，重点参数负偏离的，每一项扣3分；其余参数负偏离的，每一项扣1分，直至本项分数扣完为止。（带“▲”标注的参数，提供相应的证明材料并加盖响应单位公章。未按要求提供的视为负偏离。负偏离或不响应需在投标文件技术偏离表中详细列明，如有前后不一致等情形，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。）
（四）团队服务能力比较（4 分）

1、投标人拟为本项目配备的人员中，具有汽车相关专业中级及以上工程师职称的，每提供 1 人得 2 分，本项最高得4分。（注：响应文件中需提供以上人员身份证扫描件、相关证明材料扫描件及响应单位为以上员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分。）
（五）响应单位履约能力（5分）

1、投标人具有有效的ISO27001（信息安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、IPMS（知识产权管理体系认证证书）每个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面完整截图，未按要求提供材料的不得分）

2、2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，未提供相关证明不得分。）
第三标段

（一）投标报价 (30分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术方案（28分）

1、电池总成改造方案（7分）

根据响应单位提供电池总成改造方案包括但不限于硬件参数符合性、制作工艺、安全防护设计、技术方案可行性、教学适用性等方面进行打分，并提供参考的实物照片：改造方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

2、项目验收方案（7分） 

根据响应单位提供的验收方案合理性、完整性等方面进行综合打分：验收方案内容完整全面、针对性强、专业性强得7分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7分。

3、培训方案（7 分） 

根据响应单位提供的培训大纲包括但不限于培训计划、培训课程、培训方式、培训保障措施方案等合理性、完整性等方面进行综合打分：培训方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

4、售后服务方案（7 分） 

根据响应单位提供售后服务方案包括但不限于技术支持服务方案、售后服务保障措施、售后服务体系、软件版本迭代更新服务等方面进行打分：售后服务方案内容完整全面、针对性强、专业性强得 7 分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得 5 分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得 3 分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得 1 分；未提供不得分。本项最高得 7 分。

（三）技术参数（33分）

投标单位须详尽、真实提供投标产品的技术参数表、技术响应对照表，以及设备详细技术特性说明。评委将根据投标设备主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得33分；带“▲”标注的参数为重点参数，重点参数负偏离的，每一项扣3分；其余参数负偏离的，每一项扣1分，直至本项分数扣完为止。（带“▲”标注的参数，提供以下证明材料并加盖响应单位公章：类似功能软件页面截图说明。未按要求提供的视为负偏离。负偏离或不响应需在投标文件技术偏离表中详细列明，如有前后不一致等情形，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。）

（四）团队服务能力比较（4分）

1、投标人拟为本项目配备的人员中，具有汽车、机械工程相关专业中级及以上工程师职称的，每提供 1 人得 2 分，本项最高得 4 分。

（注：响应文件中需提供以上人员身份证扫描件、相关证明材料扫描件及响应单位为以上员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分。）
（五）响应单位履约能力（5分）

1、投标人或投标产品生产厂家具有有效的ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）每个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面完整截图，未按要求提供材料的不得分）
2、2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，未提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。
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