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第1章 [bookmark: _Toc3658]招标公告
	项目概况
2026年江宁区东山城区园林绿化养护服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载获取采购文件，并于2026年10月9日14时00分（北京时间）前递交投标文件。



[bookmark: _Toc18382]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320115-KXDA-G2026-0005。
1.2项目名称：2026年江宁区东山城区园林绿化养护服务项目。
1.3招标方式：公开招标。
1.4预算金额：2900万元（其中园林绿化日常养护2700万元，维修专项200万元）。
1.5最高限价：2900万元（其中园林绿化日常养护2700万元，维修专项200万元）。
[bookmark: _Hlk55746950]1.6采购需求：养护内容包括但不限于城市道路园林绿化、滨河绿地、公园广场等，通过日常巡查与维护，及时发现并处理损坏（包含人为破坏、施工破坏等）、缺失等问题，确保设施完好。具体详见招标文件。
1.7合同履行期限：合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。
1.8本项目不接受联合体招标。
[bookmark: _Toc26740]二、申请人资格条件
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或其上一年度经审计的财务报告或近半年内银行出具的资信证明，成立不满6个月的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。
3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无
[bookmark: _Toc9628]三、获取招标文件
时间：自采购公告发布之日起5个工作日
地点：“江苏政府采购网”自行免费下载
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc15558]四、响应文件提交
截止时间：2026年10月9日14时00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
5、 [bookmark: _Toc18324]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc16822]六、其他补充事宜
1.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.信用承诺制
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
3.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
4.本次采购公告在江苏政府采购网发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc8542]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk140851154]1.采购人信息
名称：南京市江宁区城市管理局
地址：南京市江宁区
联系方式：025-51190810
2.采购代理机构信息
名称：南京凯信达项目管理咨询有限公司
地址：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114
联系方式：15366079119
3.项目联系方式
项目联系人：刘工
电话：15366079119


第2章 [bookmark: _Toc32560]投标人须知
前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320115-KXDA-G2026-0005

	2
	项目名称
	2026年江宁区东山城区园林绿化养护服务项目

	3
	招标代理机构
	南京凯信达项目管理咨询有限公司

	4
	招标代理机构地址
	南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1栋114室

	7
	项目限价
	2900万元（其中园林绿化日常养护2700万元，维修专项200万元）

	8
	合同履行期限
	合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。

	9
	投标有效期
	投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天

	10
	本项目所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	11
	报名时间
	时间
	自采购公告发布之日起5个工作日

	
	
	地点
	“江苏政府采购网”自行免费下载

	
	
	要求
	供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

	
12
	响应文件递交信息
	时间
	2026年10月9日14点00分前

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

	
	
	要求
	（1）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
《操作手册》下载地址：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
（2） 供应商应在响应文件提交截止时间之前上传电子响应文件至苏采云系统。
（3）本项目为不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

	13
	响应文件份数
	中标后，投标供应商需无偿提供纸质版响应文件一式叁份；(电子版标书一份,U盘形式;响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式)

	14
	开标信息
	时间
	2026年10月9日14点00分

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

	15
	联系事项
	采购单位
	联系人
	李科，025-51190810

	
	
	代理机构
	联系人
	刘工，15366079119



[bookmark: _Toc31374]一、总则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品标准及相关政策
3.7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.7.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.7.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.7.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.7.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.9异常低价审查
3.9.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号），供应商的投标报价出现以下情形的，评审委员会（磋商小组）将启动异常低价投标（响应）审查。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
4.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
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6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不接受）
7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
8.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）；
（2）法定代表人授权书；
（3）投标人资格证明文件：
1) 第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；
3) 第一章招标公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）。
（4）开标一览表
（5）投标分项报价表；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）《南京市政府采购供应商信用承诺书》；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）实施方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 本项目招标代理费由成交供应商支付，采购人不另行支付。支付原因：为优化项目执行、简化资金支付流程、提高采购效率，经采购人统筹安排，本项目代理费由供应商计入投标报价中。计费标准为：《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002）规定收费标准的80%，投标人应考虑在报价中，该费用包含在总价内，不单独列项。
16.3专家评审费：由采购人支付。
16.4开标公证费：无。
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17、投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
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21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的（采购文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（11）出现《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）中的低价情形且不能在规定时间内提供符合要求的证明文件证明其合理性的。
（12）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（13）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（14）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3评标方法和标准
22.3.1本次招标采用综合评分法，评标方法和标准详见本招标文件第三章。
22.3.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.3.3评审因素，包括价格、技术、商务等。
22.3.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
22.3.5价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
23、确定中标人
23.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
23.2中标人确定后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
23.3因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc32199]六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
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27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、诚实信用
29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2供应商不得以向采购代理工作人员、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
29.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章评审标准
一、评标方法
本次采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分最高者为成交供应商，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，采购人也可以重新招标。
二、评标细则
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	供应商的价格分统一采用低价优先法计算，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。
	15
	价格分

	2.服务方案

	2.1
	总体工作方案
	评审依据：投标人针对本项目定制化总体实施工作方案，从项目适配性、内容完整性、实操落地性、人机资源配置维度综合评审。
（1）方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，贴合实际且可操作性强，人员机械配置科学合理，实操落地性强，得7分；
（2）方案较完整、涵盖内容较科学、全面，较贴合实际且可操作性较强，人员机械配置合理，具备较好实操性，得5分；
（3）方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，人员机械配置基本满足，实操性普通，得3分；
（4）方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	主观分

	2.2
	绿化养护计划及技术方案
	评审依据：投标人专项绿化养护实施计划、四季养护技术、病虫害防治、修剪浇灌等专项技术方案。
（1）养护方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，完全匹配本项目苗木、场地现状，养护周期、技术措施详实科学，实操落地性强，得7分；
（2）养护方案较完整、涵盖内容较科学、全面，贴合项目，养护技术、作业计划较为完整，具备可落地性，得5分；
（3）养护方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，实操性一般，得3分；
（4）养护方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	主观分

	2.3
	质量管理方案
	评审依据：项目绿化养护全过程质量管控、巡检、整改、验收、质量保障机制方案。
（1）质量管理方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，覆盖事前-事中-事后全流程，巡检、整改、考核机制贴合项目，实操落地性强，得7分；
（2）质量管理方案较完整、涵盖内容较科学、全面，管控措施较贴合项目，落地性较好，得5分；
（3）质量管理方案一般、覆盖基础通用内容，项目针对性一般，实操性一般，得3分；
（4）质量管理方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	


主观分

	2.4
	人员管理方案
	评审依据：项目驻场养护团队配置、岗位职责、培训、考勤、考核、人员储备管理方案。
（1）方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，项目人员架构匹配养护规模，岗位职责清晰，培训、考核、替补保障机制完善，完全适配项目需求，得7分；
（2）方案较完整、涵盖内容较科学、全面，人员管理保障机制较完善，较贴合实际且可操作性较强，得5分；
（3）方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，人员管理保障机制基本满足，实操性普通，得3分；
（4）方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	


主观分

	2.5
	应急管理方案
	评审依据：极端天气、苗木病害、倒伏抢险、污染、突发损坏等绿化养护专项应急处置方案。
（1）方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，应急场景全覆盖，处置流程、物资、人员、抢险机械配置贴合项目，响应机制清晰，实操性强，得7分；
（2）方案较完整、涵盖内容较科学、全面，覆盖主要应急场景，处置措施完整，具备较好落地性，得5分；
（3）方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，处置措施基本满足，实操性普通，得3分；
（4）方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	主观分

	2.6
	安全文明及环境保护方案
	评审依据：养护作业安全、现场文明施工、扬尘噪音控制、废弃物处置、水土保护、农药合规使用专项方案。
（1）方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，安全文明、环保措施全覆盖养护全流程，贴合场地作业要求，实操性强，得7分；
（2）方案较完整、涵盖内容较科学、全面，较贴合实际且可操作性较强，具备较好实操性，得5分；
（3）方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，实操性普通，得3分；
（4）方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	主观分

	2.7
	组织架构及规章制度
	评审依据：项目专属组织架构、岗位权责、内部管理、作业规范、考核奖惩全套制度体系。
（1）方案详实完整、涵盖内容科学、细致、全面，岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整，各类规章制度健全规范，实操性强，得7分；
（2）方案较完整、涵盖内容较科学、全面，岗位权责划分清晰，较贴合实际且可操作性较强，具备较好实操性，得5分；
（3）方案一般，覆盖基础通用内容，项目针对性一般，实操性普通，得3分；
（4）方案内容简单，无针对性，得1分；
（5）未提供方案的不得分；
	7
	主观分

	3.业绩

	3.1
	供应商业绩
	供应商提供自2023年1月1日以来承接园林养护类项目的，每提供一个业绩得3分，最多得9分；
①供应商须提供完整合同扫描件加盖供应商单位公章，合同内容不全不得分，合同签订时间以合同落款日期为准，合同内容缺失不予认定；
②合同期内至少一次的银行往来回执单(需有银行印鉴)加盖供应商单位公章或履约证明材料（单位工程竣工验收证明或完工证明或过程履约证明等）（在招标公告发起日之前），以上资料二者缺一不可，时间以合同签订的时间为准）
③同一业主单位的多个类似业绩可累计得分。资料未按要求提供或提供不全不得分。
	9
	客观分

	4.履约能力

	
4.1
	拟投入本项目的车辆或设备
	投标人拟投入本项目的车辆或设备：
（1）绿化作业小型机具：绿篱机≥10台、割灌机≥15台、风力灭火机≥10 台、草坪机≥15台、打药机≥5台、高枝油锯≥10台，全部满足得2分；
（2）电动(快速)保洁车≥40台，全部满足得2分
（3）高空作业车（总质量≥5000kg）≥1台，全部满足得1分；
（4）洒水车（总质量≥15000kg）≥6台，全部满足得3分；
（5）轻型自卸货车（总质量≥4000kg）≥1台，全部满足得1分；
评审依据：
（1）上述车辆（高空作业车、洒水车、轻型自卸货车）若为自有，提供有效期内行驶证及自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）；若为租赁，提供行驶证、购置发票及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限）。车辆吨位以行驶证标注总质量为准。
（2）上述设备（绿化作业小型机具、电动(快速)保洁车）若为自有，提供自购发票（发票抬头需与投标人名称一致）；若为租赁，提购置发票及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限）。
（3）行驶证或发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的机械设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分；如一致，则无需提供。资料未按要求提供或提供不全不得分。 
	9
	客观分

	4.2
	项目负责人
	供应商拟投入1名项目负责人：
1、具有园林相关专业高级职称证书的得4分；
2、具有园林相关专业中级职称证书的得2分。
本项最多得4分。
（提供相关人员的身份证、职称证书原件扫描件及供应商为其缴纳2026年以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。证明材料缺项或未提供的不得分。）
	4
	客观分

	4.3
	技术负责人
	供应商拟投入1名技术负责人（与项目负责人非同一人）：
1、具有园林相关专业高级职称证书的得4分；
2、具有园林相关专业中级职称证书的得2分。
本项最多得4分。
（提供相关人员的身份证、职称证书原件扫描件及供应商为其缴纳2026年以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。证明材料缺项或未提供的不得分。）
	4
	客观分

	4.4
	造价专业负责人
	供应商拟投入本项目的造价专业负责人具有二级及以上注册造价工程师执业资格（旧版为注册造价工程师）证书得3分，同时具有工程建设类中级及以上技术职称得1分，本项最多得4分。
（提供相关人员的身份证、证书原件扫描件及供应商为其缴纳2026年以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。证明材料缺项或未提供的不得分。）
	4
	客观分

	4.5
	安全负责人
	拟投入本项目的安全负责人1名：具有专职安全员C证得1分，同时具有工程建设类中级及以上技术职称得1分，本项最多得2分。
（提供相关人员的身份证、证书原件扫描件及供应商为其缴纳2026年以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。证明材料缺项或未提供的不得分。）
	2
	客观分

	4.6
	其他人员
	拟投入本项目的资料员、质量员、材料员、施工员，具有建设行政主管部门颁发相关专业证书，人员齐全的得4分，缺一不得分。
（提供相关人员的身份证、证书原件扫描件及供应商为其缴纳2026年以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。证明材料缺项或未提供的不得分。）
	4
	客观分

	合计
	
	100分



三、评审说明
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
[bookmark: _Toc29997][bookmark: _Toc24494]2、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，对联合投标企业产品的价格给予4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
[bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc6427]3、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
[bookmark: _Toc14957][bookmark: _Toc1630]4、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业 ）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc23339][bookmark: _Toc27485]6、评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。
7、投标时上传的相关证明，在中标后需提供原件至招标代理公司进行核验，若投标供应商提供虚假资料，一经查实按弄虚作假处理废除中标资格。


[bookmark: _Toc20023]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26515][bookmark: _Toc18922]一、项目属性：服务类项目
[bookmark: _Toc12144]二、项目概况
（一）项目背景
为广大市民出行提供优良的基础设施保障，确保养护范围内设施完好运行，拟实施东山主城区绿化养护服务，为市民打造生态宜居、整洁有序的高品质生活空间。
（二）项目建设遵循标准，包括且不限于以下标准：
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》
《南京市行道树养护技术规程》
《南京市绿地园林植物养护技术规程（试行）》
《南京市园林绿化养护质量标准（试行）》
《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则》
注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。
[bookmark: _Toc20219]三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	限价
（万元/年）
	产品类型
	所属行业
	属性

	1
	东山主城区园林绿化日常养护服务
	1
	项
	2700
	主要产品
	其他未列明行业
	服务

	2
	维修专项
	1
	项
	200
	主要产品
	其他未列明行业
	服务



[bookmark: _Toc12841]四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
[bookmark: _Toc3486]★（一）技术要求
[bookmark: _Toc19695]第一部分：东山主城区园林绿化日常养护服务
1、总体内容及要求：
1.1设施量（所有管养面积、道路长度等可能存在测量误差，投标供应商需自行对项目现场进行勘察，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，园林绿化日常养护服务费用将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为）
	序号
	类别
	设施种类
	设施量
	单位

	1
	城市道路园林绿化设施养护
	绿地养护
	706819.014
	㎡

	2
	
	硬质养护
	35175.485
	㎡

	3
	
	行道树
	26506
	株

	4
	
	树池面积
	14874.13
	㎡

	5
	
	格栅/卵石面积
	8918.62
	㎡

	6
	
	护栏面积
	12414.08
	㎡

	7
	
	草花带面积
	1393.258
	㎡

	8
	
	水生植物
	44994.94
	㎡

	9
	滨河绿地园林绿化设施养护
	灌木及地被植物
	368787.54
	㎡

	10
	
	硬质
	81892.47
	㎡

	11
	
	道路
	34896.15
	㎡

	12
	
	栈道/桥
	6314.7
	㎡

	13
	
	花卉
	409.17
	㎡

	14
	
	行道树
	12401
	株

	15
	
	护栏
	8598.8
	m

	16
	
	雕塑
	164
	个

	17
	
	休息座椅
	386
	个

	18
	
	运动场地
	4
	个

	19
	
	娱乐设施
	27
	处

	20
	
	亭廊
	173.36
	㎡

	21
	
	喷泉
	3
	个

	22
	
	垃圾箱
	175
	个

	23
	
	宣传牌
	455
	块

	24
	
	花箱
	505
	个

	25
	公园广场绿地园林绿化设施养护
	灌木及地被植物
	344133.165
	㎡

	26
	
	硬质
	146208.977
	㎡

	27
	
	道路
	17400
	㎡

	28
	
	栈道/桥
	4483
	㎡

	29
	
	花卉
	932.7948
	㎡

	30
	
	维持秩序人员
	19
	人

	31
	
	森林防火人员
	14
	人

	32
	
	行道树
	8982
	株

	33
	
	护栏
	5507.4
	m

	34
	
	雕塑
	177
	个

	35
	
	休息座椅
	430
	个

	36
	
	运动场地
	9
	个

	37
	
	娱乐设施
	44
	套

	38
	
	管理房
	1685.39
	㎡

	39
	
	亭廊
	1008.29
	㎡

	40
	
	垃圾箱
	201
	个

	41
	
	宣传牌
	658
	块

	42
	
	花箱
	241
	个

	43
	
	小型绿雕
	175
	㎡

	44
	
	阻车石
	98
	个

	45
	
	景观水体
	58026.6
	㎡

	46
	
	喷泉
	5
	个

	47
	
	建筑小品
	6
	个


注：设施数据可能存在测量误差，以现场实际移交量为准。
1.2作业人员及项目设施设备配置
1.2.1人员配备要求
中标供应商必须按照作业标准和要求配足项目管理人员（包括项目负责人1人、技术负责人1人、造价专业负责人1人、安全负责人1人、资料员1人、质量员1人、材料员1人、施工员1人）、园林绿化养护人员、两山防火安保人员、公园广场维持秩序人员、洒水车等作业车辆驾驶人员等各类工种人员不少于250人（道路及滨河部分至少按8000㎡/人配置，公园广场至少按6000㎡/人配置）。在提高机械化作业率和不降低质量标准的情况下，经采购人批准同意后，中标供应商可根据实际情况调整各类作业人员配置的数量。
供应商须承诺如下内容（以下标黑部分为须承诺内容，加盖投标人公章，格式自拟，须上传承诺函至投标系统，缺少内容或未上传做无效投标处理）：中标供应商承诺：在员工自愿的基础上，优先接收从事本采购项目所涉绿化养护工作的原有相关员工，依法依规签订新的劳动合同，建立和谐的劳动关系，中标供应商解雇原有员工的，采取依法平稳的方式逐步解雇，不发生歇工和维稳事件。供应商负责养护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、养护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任，或合同期内的各种劳务纠纷、交通事故、生产安全事故、人身伤害、自然灾害、财产损失与第三方的债权债务等一切责任均由中标供应商自行负责，与采购人无关。供应商承诺如中标，对其所有服务人员均应按法律法规规定规范用工，按时足额缴纳人员劳动报酬及社保等相关费用，聘用人员工资待遇不能低于南京市政府的最低工资待遇标准(社会保险和意外保险另算)，若因供应商的非法非规范用工产生的任何纠纷，产生的一切后果均由供应商自行承担，与采购人无关。供应商必须执行劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件规定的有关员工保障的其他规定。供应商中标后为所有工作人员购买雇主责任险、人身意外伤害险或公众责任保险，一旦发生包括但不限于此类的任何意外事故，所有纠纷及后果均由供应商自行处理承担，与采购人无关。如因供应商引发的相关纠纷、仲裁、诉讼等给采购人造成损失的，供应商还应承担相应的赔偿责任。
1.2.2车辆设备配置要求
根据项目的实际情况，中标供应商必须配备足够且能正常使用、符合要求的作业设备和工具，并及时更新残旧报废的设备设施。中标供应商应保证在服务期内，用于本项目的车辆设备满足采购需求。中标供应商在不降低作业质量和标准的情况下，可根据实际作业情况适当调整作业车辆等设备的数量和型号，但如需调整的必须经采购人审核同意。车辆和设备必须符合环保要求。投入的车辆和设备最迟应在合同签订起2周内投入完毕，本项目投入使用的机械设备必须仅用于本项目使用，不得挪作他用。中标供应商自行协调解决办公场所、车辆及设施设备停放场所问题。作业车辆外观干净整洁，作业正常有效，保险等手续齐全，按规定进行上牌和年审，车辆使用、保养记录齐全，车身干净整洁，无明显污渍、划痕或损坏，车身外部无明显开裂、锈蚀或明显变形，且保险杠、后视镜等部件需完好无损，车漆保持良好状态，无明显褪色、氧化或破损，轮胎磨损在正常范围，车辆无渗油漏油现象，损坏车辆在合理时间内维修完成投入正常使用，相关作业时产生的噪音及尾气排放要符合环保部门有关要求。
投标供应商中标后须在项目所在地有固定机械、车辆停放地，场地面积需满足作业车辆停放需求。(场地应在养护片区20公里路程范围内)。
1.3应急处置要求：遇有重大活动或抗台、扫雪等突发事件，必须无条件做好清扫保洁等保障工作，服从采购人的统一指挥。包括且不限于在防汛时及时路面枯枝断枝、清除倒伏树木；在扫雪防冻时，组织人员清扫管养区域路面积雪等。承诺遇紧急突发情况（如强降雨、大雪、冰冻等天气），配备应急人员不少于100人，带不小于3M雪铲的车辆不少于3台；做好险灾预防和抢险准备工作，遇到下雪，及时组织人员清除责任范围内积雪；台风及汛期加强巡查和值班，加强树木支撑和保护，对树木断枝和倒伏等情况，及时处理和消险；防台防汛、防雪防冻期间，建立24小时应急值班制度，；如出现突发自然灾害、交通事故、设施损坏等不可预见情况，立即采取应急措施；在接到招标人书面或口头应急指令后30分钟内，组织抢险、抢修足量专业技术人员、机械设备及物资抵达现场；在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件（如强降雨、降雪等）的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。养护单位未按约定时限响应应急事件，招标人有权直接调用其他资源，所产生费用按实际发生额从合同款中扣除。累计3次未达到应急响应要求，招标人可单方解除合同并要求赔偿直接损失。应急队员必须配备应急所需的作业工具、工衣工服、反光衣、劳保用品等。应急队员要做到30分钟之内到现场，2小时之内处理完毕，24小时之内反馈。（以上标黑部分为须承诺内容）特殊情况下的一般性应急保障，包括：重大节假日及活动、突发事件、大型检查、一般自然灾害等情况下的应急保障服务，原则上不再增加费用。
1.4投诉举报处理：中标供应商应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通，配合做好各类信访举报投诉问题的处理工作，对于不属于责任范围内的，要做好解释工作。被新闻媒体曝光的，接到数字城管案卷、群众来电、来信、来访投诉的，以及“12345”政府服务热线诉求的将纳入考核。加强管理，确保在各项检查中不失责任分。做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。
1.5台账及安全文明施工要求：中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，定期组织安全教育和作业规程训练，养护人员按照专业养护作业规程进行养护作业，配备必须的保护装置，对养护机械、设备进行全面安全检查。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料、绿化废弃物等当日清运，做到工完场清。中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。
1.6严格遵守安全生产、道路交通安全法律法规，超7人集体通勤的，中标方必须选用正规营运车辆；全面规范通勤车辆与驾驶人管理，严禁隐患车辆上路和违法驾驶行为，建立车辆“一车一档”常态化安检机制；强化作业现场安全防护，涉及占道施工作业要按规范布置施工控制区，设置警示防护设施、配备现场指挥人员，作业人员全程穿戴反光服、安全帽等防护用品，配齐防撞缓冲等安全设备。严禁作业人员带病上岗、未参保上岗、未经培训上岗。中标方应依法为所有作业人员缴纳工伤保险、雇主责任险或人身意外伤害保险，未参保人员一律不得上岗作业。
1.7供应商须按要求组织完成项目范围内的每天巡查，并每周提供巡查报表，每月按照业主要求提供月度完成情况及下月计划。养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。供应商应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应使用与原材料一致且符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。供应商不得擅自变更园林绿化现状。严格管理公共秩序，防止人为践踏、攀枝摘花，绿地内严禁躺卧露宿、摆摊设点等现象发生，确保绿地内秩序优良。供应商担负保护环卫设施和园林绿化的责任，发现违章占用、挖掘、改变现状等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应由供应商向公安部门报案，同时报管理部门。所有无论何种原因遭受损坏，供应商应要求责任方及时修复，保证绿化完好；未及时修复的，采购人可不经供应商同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维护服务单位承担，在每月的养护费中扣除。供应商应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。供应商应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致发生局部变化的，应对档案资料进行更新。供应商应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，定期组织安全教育和作业规程训练，养护人员按照专业养护作业规程进行养护作业，配备必须的保护装置，对养护机械、设备进行全面安全检查。供应商应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料、绿化废弃物等当日清运，做到工完场清。供应商在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。
2、园林绿化日常养护内容及要求：
2.1园林绿化日常养护内容：绿化约138.18万平方米，硬质约31.18万平方米，公园、广场、绿地约24个，行道树约25377株等（详见设施量表）。道路绿化养护包含内容：绿地、行道树、草花、树池、格栅、护栏、硬质铺装、水生植物等，道路绿化养护范围边界到墙到边，道路上小区围墙外的所有绿化设施均在养护范围内。 滨河养护部分包含内容：绿地、行道树、树池、雕塑、座椅、健身娱乐设施、喷泉、垃圾箱、宣传牌、花箱、花卉、亭廊等景观设施、护栏、硬质铺装等。公园部分包含内容：绿地、花卉、景观设施、硬质铺装、现场维持秩序人员、森林防火人员、监控维护、护栏、雕塑、座椅、运动娱乐设施、亭廊、垃圾箱、宣传牌、花箱、水体等所有设施。广场部分包含内容：绿地、花卉、景观设施、硬质铺装、现场维持秩序人员、监控维护、护栏、雕塑、座椅、运动娱乐设施、亭廊、垃圾箱、宣传牌、花箱等所有设施。
2.2园林绿化日常养护要求：园林绿化日常养护按照一级养护标准进行养护，养护时绿化养护必须按《南京市城市绿化养护质量等级标准》（见附件2）一级标准养护，及《南京市城市绿化养护技术规程》（见附件1）操作，并满足以下要求：
2.2.1行道树及乔木养护
修剪整形：养护单位必须配备专业的爬树工，能完成公园、林地等登高车无法到达区域树木的修剪、消险作业。每年冬季进行休眠期修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及下垂枝，保持树冠通透性；生长期适度疏剪内膛枝，调整树形。行道树需统一分枝点高度（一般≥2.8米），无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。截口需平滑，直径≥5cm的伤口需涂抹防腐剂。无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。
支撑固定：新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，且扎缚规范有效；支撑杆与树干接触处需加软垫，防止摩擦损伤；定期检查支撑结构，及时加固松动部件。符合拆除条件的应及时拆除。
病虫害防治：每月巡查一次，重点防治天牛、蚧壳虫、白粉病等；发现虫孔及时注药，病害枝叶集中销毁。优先选用生物防治或低毒药剂（如石硫合剂、拟除虫菊酯类），避免污染环境。
水肥管理：新栽乔木前3年需加强浇水，夏季每周1—2次透水，冬季封冻前浇足防冻水。每年春季施腐熟有机肥（5—8kg/株），秋季追施复合肥（0.5—1kg/株），环状沟施后覆土。
松土除草：树盘范围内定期松土（深度10—15cm），清除杂草及杂物，保持根部透气性。
树体无钉挂物、悬挂物。树穴设施完好，无黄土裸露，无杂草、杂物。树穴种植土高度应低于树穴边缘5cm。无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木应及时申报更换。每年11月，树干应刷白一次，刷白高度1.2m。行道树建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。
2.2.2灌木养护
修剪造型：绿篱类（如黄杨、女贞）每年修剪3—4次，维持高度一致、轮廓清晰；观花灌木（如月季、紫薇）花后及时回缩枝条，促进二次开花。球形或造型灌木每月轻剪1次，保持形态美观。
病虫害防控：重点防治红蜘蛛、蚜虫、叶斑病等，定期喷洒阿维菌素、多菌灵等药剂。及时摘除病叶、虫卵枝叶，减少传染源。
施肥与浇水：春秋季各施一次缓释复合肥（50g/m²）；开花灌木花后增施磷钾肥。夏季早晚浇水，避免高温灼伤叶片；喷淋方式可增加空气湿度。
土壤管理：根部覆盖3—5cm厚腐殖土或木屑，保墒抑草；每年春季翻土一次，深度20cm。
补植：每年养护补植量不小于10%。
2.2.3草坪养护
修剪与平整：生长季保持草高5—8cm，遵循“1/3原则”修剪；冬季可留茬稍高（8—10cm）。及时清理草屑，防止霉变；边角处人工补剪，确保整体平整。
浇水与排水：春秋季每周浇水1—2次，夏季每2日一次（清晨或傍晚），单次浇水量≥15mm。雨季疏通排水沟，避免积水烂根。
施肥与补播：春秋季各施一次高氮复合肥（30g/m²）；斑秃区域及时补植草皮。每年春季打孔通气（孔距10cm×10cm），撒沙改良土壤板结。
杂草与病虫害防治：草坪杂草率≤5％，人工拔除阔叶杂草，恶性杂草（如香附子）使用选择性除草剂。草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在≤5％；预防锈病、褐斑病，定期喷洒代森锰锌；地下害虫（蛴螬）用辛硫磷灌根。
冬季保护：入冬前施钾肥增强抗寒性；北方地区可覆盖无纺布防冻，减少踩踏。
草坪上无修剪残留草屑、杂物，无乱停乱放现象。草坪生长健壮，覆盖率达≥98％，生长期无枯黄现象。每年养护更新量不小于20%。
2.2.4花卉养护
品种选择与轮换：花卉选用适应当地气候的品种；种植密度不小于49株/㎡，每年更换不少于3次，及时更换残花，保持景观连续性。花卉的品种要求高中低档搭配，高档花卉：如美女樱、四季海棠等，所占比例20—30%，中档花卉：如三色堇、报春花、金盏菊等，所占比例在30—40%，低档花卉：如太阳花、一串红、羽衣甘蓝等，所占比例40—50%，养护期内，因死亡、偷盗等产生的花卉缺失，养护单位应及时补植，并加强巡查，费用由养护单位承担。
水肥管理：见干见湿浇水，避免积水烂根；高温天气早晚喷叶面降温。生长期每10天施一次稀薄液肥（N:P:K=1:1:1），花期增施磷酸二氢钾。
摘心与修剪：草本花卉（如一串红）苗期摘心促分枝；木本花卉（如杜鹃）花后轻剪残花。攀缘类花卉（如铁线莲）及时绑扎引导生长方向。
病虫害防治：预防白粉病、红蜘蛛，喷施百菌清、哒螨灵；人工捕杀蜗牛、蛞蝓。
盆栽花卉定期翻盆换土，消毒杀菌。
越冬管理：不耐寒花卉（如美人蕉）北方地区需挖取根茎沙藏；盆栽移至温室或室内向阳处。
2.2.5硬质铺装养护
日常清洁：每日清扫路面垃圾、落叶，每周高压水枪冲洗1次，保持铺装表面无积尘、油渍、青苔。冬季雪后2小时内清除冰雪，禁止使用融雪剂，防止石材腐蚀。
破损修复：每月全面检查铺装平整度，发现石材/砖材松动、缺失、开裂需24小时内用原材料修复。混凝土裂缝宽度＞3mm时采用环氧树脂灌浆修补，局部沉降区域需整体翻修。
防护处理：每年春季涂刷石材防护剂，花岗岩类每2年做一次防渗封闭处理。坡道、台阶等易滑区域加装防滑条或铺设防滑颗粒层。
2.2.6树池养护
土壤管理：每季度松土1次，深度15—20cm，添加腐殖土改良板结（黏土掺30%粗砂）。树池内覆卵石/松树皮的，每月清理杂物并翻动覆盖层，每年补充30%新材料。
边界维护：检查树池篦子与路缘石高差，确保篦子边缘低于铺装面2—3cm，防止绊倒。铸铁篦子每季度除锈刷漆，GRC材质篦子出现断裂立即更换。
2.2.7栏杆/扶手养护
结构性安全：采用力矩扳手每月检测立柱锚固螺栓，扭力值不低于设计标准90%。木质栏杆含水率需控制在12-18%，出现虫蛀孔洞深度＞2mm须局部更换。
表面维护：金属栏杆每季度打磨焊点锈蚀，采用三涂两烘工艺重做氟碳涂层。石材栏杆每年两次涂刷有机硅憎水剂，接缝处用弹性密封胶填补。
2.2.8景观构筑物养护
木结构维护：采用50%木蜡油+50%桐油混合养护剂，每年雨季前涂刷2遍，重点处理榫卯节点。检查横梁挠度，变形量超过跨度的1/200时需增设钢制加固构件。
瓦顶维护：琉璃瓦屋面每半年清理排水槽，更换破碎瓦片需使用同窑批号产品。茅草亭顶每3年整体更换，中间层加设不锈钢丝网防鸟啄。
2.2.9水体系统养护
水质管控：水体干净，表面无杂物。
硬质驳岸：干挂石材驳岸每半年检查背栓系统，螺栓预紧力衰减＞20%需重新紧固。亲水平台木地板下方通风间隙需每周清理积淤防止腐烂。（注：所有维修作业需留存前后对比影像资料，建立设施管理档案）
2.2.10道路、公园广场、停车场、篮球场、足球场、健身场等设施养护及物业要求
乔木、花灌木、草坪等植树标准同前款道路绿化，养护要求同前款绿地。园林建（构）筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，整洁美观，安全无隐患。园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈蚀、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完好无损、清洁、通畅，无安全隐患。防汛、消防等设备完好充足，满足应急使用要求。供电、照明设施完好无损，各类管线安全无隐患。栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。公园广场应有24h安保和保洁。其他要求依据《南京市城市市民广场管理标准》（见附件3）。
2.2.11 游园设施管理
制定相关安全管理制度，按照相关标准的要求设置安全标志及设施，合理配备安全管理人员、维护保养人员等，做好日常维护检查维修。节假日和重大活动前，应当开展安全专项检查。明确游乐设施的维护保养周期，明示维护保养情况信息。定期开展安全检查，及时填写维修、保养作业记录。投保相关安全责任险，以提高事故赔付能力。
2.2.12养护管理人员要求
本项目所有养护人员的年龄均需符合相关养护工作及劳动法等法律法规、技术规范要求。投入的特种操作人员必须持证上岗，包括且不限于高处作业证，并在提供特种作业前向采购人提供全部证件供查验。
考虑到防汛、防台、雪灾等抗灾需要，必须保证足够人员及时调动，用于抗灾抢险（包括夜值班巡查）。
本项目采购人不提供任何办公场所。
中标单位负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。
中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标单位负责。
中标单位必须按法律法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。
中标单位必须执行国家劳动法的相关规定。
中标单位必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。
中标单位的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。
2.2.12其他未列明的园林养护要求参照见附件1、2、3，如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

第二部分：维修专项
1、资金使用范围
1.1自然灾害应急修复
因台风、暴雨、洪涝、地质灾害等不可抗力导致的园林及附属景观设施损毁（需提供气象部门灾害等级证明，如橙色/红色预警），且非日常养护不力所致。包括：
（1）绿地、植物大量损毁（损毁量不小于同路段的30%）；
（2）园路、护栏等基础设施结构性损坏。
（3）园林景观设施的严重损坏。
1.2大额修复
单次修复费用超过10万元且满足以下条件之一：
（1）设施损毁面积≥500平方米；
（2）涉及公共安全的设施需紧急抢修；
（3）经第三方评估机构认定的必要性修复项目；
（4）因管养范围内规划调整等需要，需对原有绿化进行更新、提档升级、补植、修复、移栽（移栽地点由采购人指定，移栽距离10km以内）或大修剪；
（5）经采购人要求，实施的苗木移栽（移栽地点由采购人指定，移栽距离10km以内）与补植、绿化新增与升级、设施更新与升级。
1.3设施更新与升级
符合以下条件的设施更新：
（1）使用年限超过较久或设计使用寿命；
（2）存在严重安全隐患或技术落后影响功能使用的；
（3）因政策要求或技术标准提升需强制性改造。
1.4市民投诉举报或人大政协建议等，确需维修或升级改造的设施（需提供工单、提案或建议原文等证明）
1.5古树名木的抢救性保护
2、资金申请与审批流程
2.1申请材料
（1）《江宁区园林设施专项维修申报表》（中标后采购单位提供模版，含现场照片、视频及损害范围量化数据）；
（2）修复预算清单及实施方案；
（3）非养护责任承诺书（格式自拟，证明非日常维护疏漏导致）；
（4）其他必要材料。
2.2审批程序
（1）一般流程：养护单位提交材料至南京市江宁区城市管理局，由南京市江宁区城市管理局进行审核。
（2）紧急流程：危及公共安全的项目直接上报南京市江宁区城市管理局，经同意后先行启动，同步补办其他材料。
3、维修标准
3.1维修工作应符合国家及地方园林绿化相关标准和规范。
3.2维修材料应选择符合环保要求、耐久性强的材料。
3.3维修过程中应保护好周边环境，减少对市民生活的影响。
3.3维修完成后，应达到原设计标准或功能要求，并通过相关部门验收。
4、验收与结算
4.1维修完成后，申报单位应组织自验，并向采购人提出验收申请。
4.2采购人组织专业人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
4.3维修费用的结算应根据报价清单、实际完成的工作量、审计结算结果进行。
5、保修内容及要求
维修专项中供应商施工范围内的所有项目，质保期为自验收合格或交付之日起1年，维修专项中园林绿化的成活率养护期为1年。质保期内供应商在接到采购人维修通知的24小时内，必须实施维修，否则采购人将自行安排维修，维修费用从年度结算中一次性扣除。
6、禁止使用情形
专项资金不得用于：
6.1日常养护范围内的常规修剪、补植、清洁等费用；
6.2与园林环卫养护无直接关联的行政支出或设备采购。
7、附则
7.1资金使用全程接受审计部门监督，须留存影像、票据等凭证；
7.2虚报、挪用资金的单位，取消投标资格并追偿损失；
7.3本细则由南京市江宁区城市管理局负责解释；
7.4自招标合同签订之日起生效。
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1、报价说明
（1）本项目投标报价：本项目合同价为东山主城区园林绿化日常养护服务费用+专项维修费用（中标通知书中维修专项费用暂计200万元，专项服务费用依据实际发生工程量和附件5约定计价标准按实结算。专项服务费用=按实结算金额*折扣率，折扣率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），专项服务费用结算金额以审计结果为准，审计确认专项服务费用结算金额年度累计不得超过200万元，超出部分甲方不予支付。上述费用应包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任（含安全）等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关技术规程、规范要求。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
（2）投标报价应根据投标人实际情况自主进行，是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、运营及其他相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑市场风险因素并最大限度地满足招标文件的要求进行报价，但不得恶意低价。
（3）中标单位应当做好养护人员养老保险缴纳工作和其他法律法规以及合同要求，积极主动完成和落实合同、劳动法等规定的义务与责任。
（4）为充分了解项目位置、环境、地质状况、道路、储存空间、装卸限制、施工限制及任何其他足以影响报价之情况，投标人可以先到项目场地踏勘，以因忽视或误解项目情况（有经验的承包商不能预见的情况除外）而导致的成本增加等申请一律不予认可，未现场踏勘的投标人自行承担后果。
（5）本项目服务现场所有外部协调工作由中标人负责解决并承担所有各类费用。
（6）投标人必须按照给定的分项报价表进行报价，分项报价表格式详见第六章投标文件格式。本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，园林绿化日常养护及环卫保洁服务费用将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
2、付款方式
合同项下所有款项均以人民币支付。
（1）园林绿化日常养护服务费：采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，支付同时扣除考核等扣款。前两个月待试用期考核合格后，在第3个月支付前两个月的进度款，为本合同中园林绿化日常养护服务费的2/12，支付同时扣除预付款及考核扣款，如有剩余款项未扣完，则在下一次支付中扣除；从第3个月开始，采购人根据考核情况向中标供应商支付上个月的服务费用，每月支付本合同中园林绿化日常养护服务费的1/12。
（2）年度预算控制价200万元。专项维修实行按实结算，专项服务费用=按实结算金额*折扣率，折扣率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），专项服务费用结算金额以审计结果为准，审计确认专项服务费用结算金额年度累计不得超过200万元，超出部分甲方不予支付。本次维修专项折扣率为      %。维修完成并验收合格，且完成结算审计，按照要求提交所有竣工资料后支付至最终审计确认专项服务费用的70%，余款待一年质保期满后支付。如审计核减率在10%以内，审计费用由采购人支付，如审计核减率超过10%，该项目审计费用全部由中标单位支付。
（3）采购人收到中标供应商提供的同等金额的发票后，在履行财政相关资金审批手续后向中标供应商支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致采购人迟延支付合同价款的，采购人不承担迟延支付价款的违约责任）
3、合同履行期限要求
合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。
4、考核办法
4.1、园林绿化养护考核办法
为进一步强化区级财政投资绿地（以下简称东山主城区）养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《南京市城市绿化养护技术规程》《南京市城市绿化养护质量等级标准》等有关要求，结合我区绿地管理实际情况，制定本细则。
（1）考核方式
东山主城区养护管理考核体系由月度考评和直接扣款项两部分组成，两者独立执行，养护费用的支付与考核结果及扣款金额双挂钩。
[bookmark: _Toc25230]月度考评：由江宁区城市综合养护发展中心牵头，组织相关人员成立考核小组。每月（具体时间另行通知）对合同范围内的养护区域进行抽查。采用百分制扣分法，满分为100分。对照考核细则（详见附件4）逐项检查，发现不合格项立即拍照取证并扣分；随机抽查不定期进行。
直接扣款项：由江宁区城市综合养护发展中心组织每月对绿地进行全覆盖巡查考核，下发工作提示单，养护单位针对同类型问题进行自查自纠，未在规定时间内整改到位的直接扣款。其中卫生死角、枯枝断枝、黄土裸露不设整改时间，发现即扣款。
（2）考核内容
对植物生长不良、人为损坏绿地及日常性养护工作等采取具体针对性养护方案的情况。包括每月养护工作计划及完成情况；绿地养护质量标准执行情况；绿地日常管理情况；文明安全生产和防汛防台防雪等要求落实情况；监管单位提出的各种管理要求落实以及其它突击性、指令性任务完成情况；中标养护单位承诺实施情况；其他需中标养护单位做好的工作。同时检查行业管理情况，包括台账资料、救灾及演练、各类创建、安全生产等工作实施情况。对市民投诉、绿化义务监督员、12345公共服务平台反馈、媒体曝光、未经审批毁占绿地等进行现场核查，以保护绿地完整性、保证绿地养护质量。
（3）考核评分
考核以百分制计分，月度考评满分为100分，计分公式为：月度考评得分＝100－考评扣分-随机抽查扣分。
其他直接扣款项：不纳入月度考评扣分，直接按条款扣款。
考评得分在60分以上（含60分）为合格，合同期内，连续两次考评不合格或累计三次考评不合格，招标人有权单方终止中标人的管养合同，养护经费按实际养护期进行结算，招标人不额外支付任何费用。
绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一的，招标人有权单方终止中标人的管养合同。
未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。
（4）日常经费支付
江宁区城市管理局负责对考核结果及养护资金申请材料进行审核，养护中心提供日常养护管理中发现的问题作为合同价款支付依据，实行累计扣分制。凡是检查考核不符合标准或是发现问题处理不及时（其中严重问题或涉及环境卫生问题不设整改时间，发现即扣分），均按相关扣分标准扣减相应分数（同一问题重复出现加倍扣分），采购人所考核扣分值×5000元+直接扣款项=考核扣除经费(元)。
（5）相关要求
每月1次，监管单位、中标养护单位主要负责人对月度养护管理情况进行通报、分析存在问题、提出针对性养护方案等。
中标养护单位应对招标范围内绿地负全责。每两天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告养护中心（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报养护中心。
中标养护单位须按时上报月、季、年度养护作业巡查、统计报表、养护工作计划以及应急抢险救灾情况。
（6）考核细则见附件6，具体考核可根据南京市相关文件要求适时调整。
4.2除上述考核内容外，以下为其他直接考核扣款项，不占比例分，可直接按条款扣款。
（1）因养护管理存在问题经查属实的，被媒体曝光、“12345”或热线投诉、信访的，扣除2000元/次，对投诉工单不加核实随意推诿的，扣除5000元/次。对数字化城管、上级部门考核等相关工单出现返工、返单的，扣除5000元/次。整改后仍不到位，回访不满意属实的扣10000元/次。
（2）文明典范城市创建检查、标准化验收等上级部门在检查通报中出现养护质量问题，扣款5000元/处；被上级部门通报批评的10000元/次。
（3）养护不按规范操作及责任心不强，在养护时污染路面没有及时处理的扣除2000元/次；偷倒垃圾扣除5000元/次；重大检查活动不按要求随产随清的扣除5000元/处；作业不符合安全规范要求的扣除2000元/处；工人没有统一着装或着装不规范的扣除1000元/人次。
（5）养护单位一线工人投入不足影响养护质量，管理部门有权安排其他队伍进行管理，产生费用由养护单位承担；另外，其实际投入人数与采购文件规定人数的差额，按1000元/人进行处罚。
（6）施工或养护单位应加强日常巡查管理，对管养范围树荫下露土、人为破坏、开挖施工结束需要恢复的绿化，以及管辖区域内的商业、物业，管理盲区，边缘地带存在绿化缺失、环境脏乱差、菜地等问题，定期将查找问题整理成整改菜单反馈给管理部门，如果出现问题查找不尽职，扣除1000元/处。养护单位未第一时间发现、制止、上报违规占绿施工，扣除2000元/处。
（7）绿化养护单位做好园林养护化肥、农药施用、贮存、回收管理工作，对违规施用、贮存化肥、农药以及没有规范回收药瓶、药袋，扣除2000元/次。
（8）在灾害性天气来临时，没有做好有效防护措施，在灾害性天气期间，没有及时有效组织抗灾、消险，以及灾害性天气没有安排好人员值班，扣款2000元/次。造成损失的扣10000元。
（9）工作提示单中同类型问题未在规定时间内整改或未按照养护质量标准进行整改，扣除2000元/处；同一问题重复出现，加倍扣款。
（10）养护范围内出现卫生死角、长时间未处理的断枝枯枝、存在安全隐患，不设整改时间，发现即扣款2000元/处。
（11）重大参观路线，保障不到位，引发媒体的负面报道和关注、引起群体性事件或大规模上访、游行、示威、罢工等恶劣影响的，扣除50000元/次。
（12）管养中致使公共财产、国家和人民利益遭受损失及人员伤亡等重大失误的，除承担相应责任外，另扣除100000元/次。
（13）因态度不端正或缺乏责任心问题导致的其他养护问题，酌情扣款。
[bookmark: OLE_LINK1]5、履约保证金：以合同文本内容为准。
6.其他要求
技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在投标文件中提供相应证明材料。要求合同签订时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人。
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[bookmark: _Toc11625]附件1：南京市城市绿化养护技术规程
1总则
为加强我市城市绿化养护技术管理，规范养护作业，确保植物生长繁茂，提高行道树、绿地广场园林植物观赏效果、生态效益和养护技术水平，根据有关规定，制定本规程。
本规程适用于全市建成区各级各类行道树、绿地广场和风景名胜区等树木、花卉、藤本、地被和草坪等植物的养护技术工作。
本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范要求。
2行道树养护
2.1基本标准
1.生长健壮，发育良好，分枝均匀，树冠丰满。
2.修剪合理，分枝定干高度整齐，无明显枯死枝，无病虫害。
3.新植行道树树坑不得过小，支架整齐美观，基质具有良好通透性。
2.2灌溉
1.根据树木品种的生物学特性和生态环境适时适量浇水。
2.新植树木应适时充足灌溉，保水力差的土质适当增加灌水次数。
3.围堰规整密实不透水，直径视栽植树木胸径冠幅大小确定。采用中水、雨水及河水树穴浇灌和树体喷灌方法补水。树穴浇灌时要缓流浇灌，严禁用高压水冲；树冠采用高压喷雾器对树体实施喷灌。
4.浇水应浇透，树穴浇水后应适时支撑扶正。
2.3施肥
1.土壤理化性状较差道路，视行道树生长情况及时施肥。肥料必须对人体、树体无害，有利树木生长，不污染环境，不破坏土壤结构。
2.采用长效缓释肥料。新植或较小行道树施肥要结合灌水一并进行。
3.施肥时间宜在冬季休眠期或春季生长季节。
4.施肥方法可采用环施、穴施或沟施（可行）。挖施肥沟应避免伤根。
5.每一次施肥地点应相应错开，增强施肥均匀性。
2.4修剪
1.修剪时间
落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行。常绿树木在早春萌芽前3～4月份或树木生长相对缓慢季节10～11月进行。伤流树木在早春萌芽早期修剪。
2.修剪方法
（1）剪枝：对枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝条从基部剪掉，以改善冠内通风透光条件。如簇生枝与轮生枝需全部去除时，应分次进行，以免伤口过多，影响树木生长。
（2）短截：主要剪枝条先端一部分枝梢，促发侧枝，并防止枝条徒长。
（3）截干：将比较粗大主枝、骨干枝进行截断，促使树木更新复壮。为防止伤口因病虫害侵入而腐烂，应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口，或包扎塑料布等加以保护，促进愈合。
（4）除以上常用修剪方法外，还可采用环剥、切刻、断根、去蘖等措施来缓和调整树势。
3.修剪要求
（1）行道树修剪树型和分枝点高度应基本一致，分枝点最低标准为3.5～4.0米，郊区可适当提高。
（2）行道树树干与树冠要保持适当比例，一般树冠高占全树的1/2～1/3。
（3）树木修剪程度，应根据主、侧枝生长习性、树龄及树种特性决定。整形时，为使主枝间长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”原则；如要调节侧枝长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”原则。对衰老树木可采取重度修剪，以恢复其树势。
（4）对成型乔木树种，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝以及根部萌蘖枝等。除特殊需要，一般不作过度修剪。
（5）树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。行道树枝条与架空线路间安全距离，视线路类别确定。
（6）交通路口30米范围内树木不能遮挡交通信号灯和指示牌。
（7）路灯和变压设备附近树枝应与其保留足够安全距离。
（8）近建筑物一侧行道树，为防止枝条堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条进行短截修剪。
4常用树形及整形修剪技术
（1）杯状形：对上方有架空线行道树，常使用该树形。杯状行道树具有典型的“3股6杈12枝”，新植树木冬季选留分枝点附近3～5根与主干成45°夹角的粗壮枝条做主枝，于80～100厘米处短截，剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主枝留2根一级侧枝，冬季留30～50厘米短截。来年修剪时再选留2根二级侧枝，斜向生长，树冠逐年上升，经反复修剪，3年～5年后可形成杯状形树冠。
（2）开心形：多用于无中央主轴树种，这种树形分枝比较低，树冠中心开展但不空，管理方便。新植树木选留3～5个位于不同方向、分布均匀侧枝进行短截．其余全部剪去。来年萌发后选留侧枝，共留6～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。
（3）自然形：在不妨碍交通和其它公用设施情况下，树木有任意生长条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。
（4）中央领导枝行道树。凡主轴明显树种，修剪时应保护中央领导枝，使其直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。不宜重抹头或重截树种，冬季以疏剪为主。注意最下层三大主枝上下位置要错开，方向均匀，角度适宜。及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干侧枝，选留三大主枝以上枝条，萌生后形成圆锥状树冠。对轮生枝可分阶段疏剪。
（5）无中央领导枝行道树，即主干性不强树种，于分枝点附近留5～6个主枝，使自然长成卵圆形或扁圆形树冠。
2.5剥芽
1.根据树种、生长势不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽，及时去除萌条。
2.必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。
3.剥芽方法
（1）对萌芽力弱或自然形态好树种，可视具体情况不剥或轻剥。
（2）主干分枝以下萌条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复生长势为主，可保留主干（枝）顶端20厘米范围内所有芽条。
（3）采用“杯状型”修剪行道树，一级分枝点以上枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每级至少保留3根以上枝条。
(4)剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留残桩。
2.6补植
1.行道树木缺株应尽早适时补植。
2.补植季节应以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后养护工作。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻以前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后降霜前进行。
3.补植树木，应选用原树种，规格也应相近；若改变树种或规格则须与原来景观相协调。
4.补植前应对树木进行适当修剪，减少蒸发量。修枝应注意树形均衡，剪除病虫枝和受损枝、根，对剪口较大处要防腐处理。
5.主干略有弯曲树木，栽植时其弯曲面应与道路走向平行，最大弯曲处应设立护树桩。
6.树木栽植后覆土高度与地表持平。覆土下沉后加土持平，并用树皮或其他材料覆盖，做到黄土不裸露。
7.栽植裸根苗应将树根舒展在树穴内均匀加入细土，至根被覆盖时，树木略向上抖动提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。
8.带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去除包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。
9.竖桩与扎缚
（1）行道树宜用打桩支护，一般采用三角桩、四角桩、扁担桩和单桩，视现场情况而定。
（2）护树桩定位应与行道树走向平行，整齐、统一。
（3）发现树干下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度。
10.筑堰与浇水：树木栽植后，应及时浇透水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰覆土整平。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。
2.7补洞
1.补洞时间宜在深秋到翌年4月树木萌发前，避开冰冻天进行。
2.树洞内的填充物必须对人体、树体无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。
3.补洞方法
（1）开放法
适于处理较浅树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，后用防腐药剂消毒伤口涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用。创面大、腐烂较浅树洞，视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧炭化处理，严防烧伤树木活体组织。
（2）填充法
1.挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。
2.用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。
3.填充物应选用对树体无损材料，提倡采用聚酯复合材料。较大树洞必须用钢筋做好支架再填料，较小树洞可直接拌好填料填充，填料须层层捣实，不留空隙，填充物边缘不超出形成层。洞口严密平滑不透水，表面用水泥涂料等材料装饰成树皮状。
2.8复壮
1.衰弱树、衰老树和受损树需要复壮。
2.复壮前须对树木生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理复壮措施，制定复壮方案。如采取下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门申请树木更新。
3.复壮方法
(1)修剪对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于10cm切口需用药剂封口处理。
(2)施肥针对复壮树木实际情况配置肥料，选择合适的施肥方法。
(3)换土对严重盐碱化、pH值严重超标、土壤中石砾含量超过20%的土壤应换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。
(4)通气在树冠垂直投影内有条件处开设4～6个深60～80厘米、直径在5～10厘米的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。
(5)补洞。参见2.7
2.9安全操作规定
（1）修剪行道树应事先与交通、公交、环卫、供电等部门联系，搞好配合。
（2）操作人员上树前应将扶梯脚用橡皮包扎，扶梯应放置平稳，扶梯档用铅丝加固，上下扶梯应面向扶梯。扶梯位置应放在不影响交通的安全位置。
（3）集中思想，不准酒后上树，不准树上吸烟，不准嬉笑打闹。必须穿胶鞋，将安全带系好并系扣在粗壮大枝上，戴好安全帽，随带工具放置在工具袋内，手锯柄应系好绳索套在手腕上。
（4）树上不准两人在同一分枝和同一方位上下作业。
（5）操作人员将大枝分段锯下前，应与地面人员联络后，方可下落。
（6）操作区域内，必须用红、白小旗拉好安全区域。
（7）修剪下来树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的，必须及时清除。修剪树枝，应当日清运，病虫枝应予以烧毁。
（8）患有高血压、心脏病、严重关节炎、贫血者不得上树登高作业。
（9）上树修剪人员必须经过专业培训，机械设备应由专人使用。
3绿地、广场乔灌木养护
3.1灌溉与排水
1.各类绿地应有完整灌溉与排水系统，或配备相应灌溉排水设备。
2.灌溉前应先松土。新栽植树木应根据季节、立地条件和树种抗旱能力，适时、适量灌溉，保持土壤中有效水分。夏季清晨或傍晚实施，冬季中午实施。
3.夏季空气干燥时，适当进行叶面及枝干喷雾，必要时搭棚蔽荫，减少植物体内水分蒸腾。
4.暴雨后和梅雨期应及时排除树木周围积水。新栽及忌涝树木周围积水应尽速排除。
3.2中耕除草
1.及时清除各类绿地中影响植物景观和影响树木生长的各类野生藤蔓杂草。
2.保持树木根部附近土壤疏松，易板结土壤，适时松土，以不影响根系生长为限。
3.中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水量50％）时进行。注意不损伤树皮，折损枝条。中耕时应及时清除土壤中瓦砾、石块等。
4.使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对人和园林植物及环境产生危害。
5.清除的杂草要及时清理、运走、掩埋或异地制作肥料。
3.3施肥
1.树木休眠期和种植前，需施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和长效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。
2.施用肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，增施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜。注意化肥与有机肥合理搭配使用。
3.施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化性状等条件决定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。
4.施肥常用方法：
（1）施基肥常用方法有以下三种：
穴施：在树冠正投影的外缘挖数个分布均匀的洞穴，将肥施入后，覆土踩实，使与地面齐平。这种方法操作方便省工，对壮龄前的树木适用。环施：沿树冠正投影线外缘，开挖30～40厘米宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土踩实，使与地面齐平。这种方法保证树木根系吸肥均匀，适用于青、壮龄树木。放射状沟施：以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外，挖4～6条分布均匀呈放射状的沟，挖沟时不能损伤树根。沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土踩实使与地面齐平。这种方法可保证内膛根也能吸收养料，对壮、老龄树使用适宜。
（2）施追肥常用方法：
根施法：按适合的施肥量，用穴施法把肥料埋于地表下10～20厘米处，然后灌水，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，随水渗入，供树根吸收利用。根外追肥：将化肥按一定的比例兑水稀释后，用喷雾器喷施于树叶上。由于直接由地上叶片吸收利用，也可以结合打药混入喷施。
3.4整形修剪
1.园林树木修剪时期和方法
（1）园林树木修剪时期分为休眠期修剪和生长期修剪。前者于树液流动前进行。抗寒力差的，宜早春剪。易流胶的树种，不宜在生长季剪。生长季修剪还包括剥芽、摘心、去残花、摘果等。
（2）方法：
剥芽：在树木萌芽生长初期，徒手剥去枝干上无用芽。
去蘖：除去主干上或根部萌发的无用枝条。在蘖枝尚幼嫩时可徒手去蘖。已经木质化的，则用剪刀去除，但要防止撕裂树皮或遗留枯桩。
疏枝：把无用枝条，于枝基齐着生部位剪去。乔木疏枝，剪口应与着生枝干平齐，不留残桩；丛生灌木疏枝应与地面平齐；簇生枝及轮生枝需全部疏去者，应分次进行。
短截：截去枝条先端一部分或大部分，保留基部枝段。剪去部分与保留部分比例，根据不同需要而定。
锯截大枝：用锯短截或疏枝比较粗大枝干。
抹头更新：对无明显主轴树种，如其树冠衰老，病虫危害严重，树形很差，或因其他损伤已无发展前途，其主干仍健壮，可将树冠自分枝点以上全部截除，使之重发新枝。主枝基部完好者应保留并剥芽，不使萌枝簇生枝顶，避免出现分杈处积水易腐等问题。
（3）乔木类主要剪除内膛枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝及扰乱树形的交叉枝、平行枝、直立枝、下垂枝和枯枝、死桩。观花小乔木的整形修剪，宜对各枝条进行适当短截，使其符合其自然形态。
（4）灌木类通过修剪促使叶茂花繁，树叶分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。春、夏季开花花木，应在花后及时修剪；秋季开花花木和一般树木，应在休眠期进行。
（5）绿篱及整形球类通过修剪促使分枝，保持全株枝叶丰满，形成各种几何图形。特殊造型绿篱要逐步修剪成形，线条要整齐美观。已成形球形植物，在整形修剪时，应适时进行摘心，对空隙处要进行吊扎。修剪次数视树种、植株生长情况确定。
（6）地被、攀援类：通过修剪促进分枝，加速覆盖和攀援功能，清除枯枝，去除老弱藤蔓，保留新枝。
（7）果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。
（8）修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场的干净。
3.5.树体保护
（1）树体保护应贯彻防重于治原则，做好应对各种自然灾害预防工作。
（2）及时清理树体上缠绕物、绑扎物等杂物。
（3）发现树洞要及时修补，防止腐朽扩大。
（4）为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其他方法维护。动物笼舍中树木，必须用金属防护栏保护。
（5）被风吹歪或人为损害倾斜树木，及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重树，应对树冠进行强剪。
（6）高大乔木在大风暴雨前，应做好防止风害预防工作，根据树木实际情况，分别采取立柱、绑扎、培土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。特别是新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。
(7)抢救工作
树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏险树进行抢救；已倒伏树木，如条件允许就地重栽。对树体倾斜树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。
（8）易受冻害树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、树干涂白等防寒措施。
（9）培土：对易受冻害树木，在土地封冻前应采取根际培土。栽植较浅树木，应于根部培土，加厚土层。
（10）植物绷带或草绳护干。新栽植乔木或珍贵树种，要用植物绷带或草绳裹干，保湿，减少水分蒸发，提高成活率。
(11)反季节栽植灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸腾。
(12)乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。
（13）为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险树木应立支撑保护。
（14）严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂残雪，如发现应及时清除。
3.6枯死树木的处理
1.市区主要干道及公园、广场等主要景区内枯死树木应及时清理。其他地点枯死树木可结合补植工作及时挖除。
2.枯死古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人不得擅自挖除。
3.7补植
1.挖除枯死树，应及时补植新树木。
2.规则式栽植行道树、绿篱、色块植物等死亡砍伐后，应及时补植。
3.补植树木选用原有树种，形态应相近，且与原有景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种一致，其规格形态尽量保持与原路段树种一致。
4.补植季节与绿化种植季节相同。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后霜降前进行；雨季补植在春梢停止生长后进行。
4草坪地被植物养护
4.1地被植物
1.地被植物在未覆盖地面期间，每年及时松土、除去杂草、中耕若干次，并结合中耕施肥，加速地被植物生长和覆盖。
2.早春发芽前期要普遍施肥，生长季节采取薄肥勤施方法。天气干旱、土壤干燥时适时、适量浇水。夏季浇水在早、晚进行。
3.萌发能力较强木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。
4.球根、宿根类地被植物，经3～4年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应按不同品种生理习性，于休眠期进行分株更新。
5.发现枯死植物应及时挖除并补植。枯枝残花要随时整理清除，缺株应及时补植。
4.2草坪
1.草坪覆盖率不得少于95%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平，空秃地段应及时补植。
2.草坪生长期应及时浇水，浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，土壤干燥，早晚要及时浇水，浇水须浇透根系层，浸湿土层深度不少于10厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时要及时浇水。雨季及时排除草坪上积水，可用地表排水和暗沟排水方法。
3.草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草种追肥宜在春季和秋季，暖季型草种宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。
4.草坪在生长季节适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能确定。草坪修剪应掌握“修剪1/3，保留2/3”原则，逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况确定。
5.草坪中树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。
6.草坪在生长季节适时进行打孔、中耕、培土、振压，保持土壤平整和良好透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至二次。
7.草坪播种期、萌芽期、保养期以及土壤过湿或板结，应封闭暂停开放，严防践踏。
5水生植物养护
5.1湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，一般占水面积1/3比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除，或在水中用砖石砌筑围池隔离。
5.2水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草要随时除去。
5.3为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。
6花坛和花卉养护
6.1花坛
1.应根据不同花卉品种和花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。
2.花坛换花前必须深翻细耙，除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。
3.生长季节，花坛10～15天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。
4.花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人和游客的安全。
5.立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。
6.主要花坛换花时空置期在10天之内，花卉覆盖率为85％以上。
7.花坛花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。花台及其他园林设施完好。
8.对绿地中摆放盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎蔫现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。
6.2花卉
1.夏季花苗移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后应立即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上，保持植株清洁。
2.花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度，不得伤根，并做好病虫害防治工作。
3.花卉生长期应施追肥1～2次，化肥、有机肥宜交替施用。
4.草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。
5.木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新，枯萎部分要及时清除。
7竹林养护
7.01竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。
7.02竹丛应通风透光，生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹鞭无裸露。
7.03林地排水良好，无积水，无垃圾，并保留竹叶。
7.04有害生物危害症状不明显。
8垂直绿化——藤蔓植物养护
藤蔓植物要求植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理，无枯枝残花，设施安全、完好、无损。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长，遮挡景墙和山石的主要观赏面，影响景观；防止遮挡花窗，影响窗户光线，干扰办公和居民生活。
9防止污染
9.1严禁在绿地、树木根际附近堆放倾倒废液、废渣等污染物。
9.2废气、废液、废渣对园林植物污染，应根据国家及环保法有关规定及时处理。
9.3绿地内排污管网和排水管应保持通畅、有效。
9.4发现绿地周围有污染源时，迅速报告环保部门，及时清除，并相应调整栽植具有抗有害性气体的园林植物。
9.5严禁使用未腐熟肥料。化肥、农药施用应合理，并采用生物方法防治病虫，减少环境污染。
10有害生物综合治理
10.1维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”方针。做好园林植物病虫害预测、预报工作，掌握病虫发生规律，做到适时防治。积极采用生物防治，并利用不同树木品种间合理搭配保护和增殖天敌，抑制病虫危害，减轻对环境污染，维护生态平衡。定期发布植保信息，制定长期和短期防治计划。
10.2引进和输出种苗，严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。
10.3加强观察，发现危害严重，且大面积发生病虫害时，及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。
10.4对我市园林植物危害既普遍又较为严重的病虫害种类如：各种蚧壳虫、蚜虫、军配虫、白蚁、天牛、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟、樟巢螟等要加强治理。
10.5园艺防治：
1.加强养护管理，夏、秋生长季节应适量控制氮肥，增施磷、钾肥，做好排水工作。
2.适度修剪，剪除病虫枝、徒长枝和过密的内膛枝。
3.对病叶、病枝、病根、病株应及时集中处理。
4.结合冬耕除草，消灭地下害虫。
5.有传染源的土壤，应及时消毒。
10.6人工防治：
1.摘除休眠虫体和悬挂或依附在植物体和建筑物上越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊，并集中焚烧。
2.直接捕杀个体大、危害明显的害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫（如天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲等）。
3.刮刷枝干虫体，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑伤口处应消毒后涂抹保护剂。
4.冬季做好树干涂白工作。
10.7生物防治：
1.保护和利用天敌资源。
2.积极推广和施用微生物制剂、BT乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。
10.8物理防治：
1.在成虫发生期利用有一定装置规格黑光灯（短光波3600～4000）诱杀成虫。在诱杀害虫时应防止误伤益虫（主要开灯期5月～10月）。
2.利用热力（干温或湿温）处理种籽、种球以及植物组织，以消灭内、外病虫原。
10.9化学防治：
第三章采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。
第四章应用化学农药，必须选用低毒，低残留（易分解）及无公害药物。
第五章同—种化学药剂，不宜连续施用。
第六章在—定植物群落范围内应针对性施药，以免伤及天敌。
第七章化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性质。
第八章严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，严禁使用国家或地方禁止使用化学农药。
第九章操作者未经技术专家同意，不得任意把两种不同药剂混合使用。
第十章化学农药应按规定浓度施用，不得任意提高浓度。
第十一章应了解防治对象、环境条件、选用药剂及其性能，并应掌握防治技术措施和安全规定。了解用药的名称、规格、质量、使用方法、是否失效等，否则不得使用。
第十二章
配药时，稀释比例应准确，所用水应纯净。可湿性粉剂应先用少量水调成糊状，再加足应配水量，不断搅拌防止沉淀。乳剂应先加药后加水稀释，待搅拌均匀后使用。
第十三章
使用药械前应先检查，必须达到完好、安全，不合格药械严禁使用。
第十四章
药剂喷雾应符合下列规定：
（1）喷药前应做好虫情调查，喷药后应做好防效检查，做好防治记录。
（2）喷药应呈雾状，应先内后外，先上后下互相衔接，附药要均匀全面、周到。
（3）喷药时应注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移走或遮盖关闭后再喷药。
（4）喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液、不得乱倒、乱放应集中处理。
13.药剂注射应符合下列规定：
（1）注射前，应对树干枝干上害虫虫孔进行检查，应在害虫蛀食孔口进行注射；虫孔、排粪口都应注满药液，不得遗漏，注射后堵住孔口。
（2）如遇一虫多孔时，应先堵住注射孔以下虫孔，再注射。新蛀食孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注满药液。
10.10人工扑杀和刮除应符合下列规定：
1.挖除地下虫、蛹时，深度宜在5～20厘米，接近树根处勿伤根系，工作结束后应恢复地面平整。
2.挖除树干病虫，应用锋利工具，达到干净利落，伤口应平整并涂抹防腐剂（波尔多液、石硫合剂等）。
3.刮除枝干虫体应彻底干净，不得损伤枝条。刮除病斑的伤口应先清除干净再进行消毒，涂抹保护剂。
4.挖下病虫体、刮除卵块、幼虫、网幕，刮落病斑树皮、病叶、病枝等，均应集中烧毁，不得随意乱放。
10.11安全操作应符合下列规定：
1.喷药应在无风晴天进行，阴雨、高温炎热中午不宜喷药。微风打药应站在顺风上头，风力超过四级应停止喷药。易引起药害树木，
不宜连续喷药，应按药剂说明慎重使用。
2.施药人员必须穿工作服、戴风镜、口罩、手套等防护用具。
3.果树、药用、食用植物，在收获前7～30天，应停止使用有残效期药剂。
11技术档案
11.1各园林绿化单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，做到及时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。
11.2技术档案应符合下列要求：
1.范围：行道树、公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用绿地，都应建立和健全园林植物养护管理技术档案。
2.应记录绿地气候、物候、水文、土质地形、地下构筑物等自然条件变化资料（注：气候：当年每月最高、最低，平均气温及特殊气候，如连续高温、干旱、暴雨、积水等状况）及调查报告；绿地建设历史及其发展。
3.按植物分类，应记载地区名称、规格、来源、栽植年月，生长势和日常养护措施及其成效等。
4.应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查报告等。
5.树木死亡经挖除后，必须记录入档。编号区（地区）、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。
6.认真记载坐落地区、位置、树种、拉丁学名、规格（高度、胸径、冠幅）、立地条件、生长势、养管措施、记录人、备注、照片（近期）。
11.3技术档案应由各单位指定专人每年分类整理、装订成册，编好目录由负责人审查归档，长期保存。
名词解释
1.行道树Roadsidetree栽植于道路或公路两旁的乔木。
2.落叶植物Defoliationplant指秋冬季节，树叶枯死脱落，仅存枝条的多年生乔、灌木。
3.常绿植物Evergreenplant
终年具有绿叶的多年生植物。多为乔、灌木及多年生草本。每年春夏季新叶发生，老叶次第枯落，全树叶子陆续更新，植株终年保持常绿。
4.主干Trunk
乔木地面以上，分枝点以下的部分，上承树冠，下接根系。
5.主枝Chiefbranches
自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。
6.侧枝Lateralbranches
自主枝生出的较小枝条。
7.徒长枝Excessivegrowthofbranches
生长过旺发育不充实的一种发育枝，通常表现为较直立、节间长。
8.整形修剪Pruning
对园林树木的某些器官，如茎、枝、叶、花、果、芽、根等采取一定的修剪措施，使之形成某种树体形态结构。
9.伤流树Bleedingresinoussuccustree
在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。
10.短截Shortcut
剪去枝梢的一部分，保留一定长度的枝条和一定数量的芽，使树体重新分配养分，促进剪口下侧芽的萌发，是调节枝条生长势的重要方法。亦称短剪。
11.剥芽Peelbud
在树木的生长期，剥去树体上妨碍生长的不定芽，使养分集中供给其他生长部位，增强生长势。亦称摘芽或抹芽。
12.疏枝Branchthinning
剪除过密枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、内膛枝等，使树冠通风透光，合理分配养分，促使树木生长旺盛，增强树木的观赏效果。亦称疏剪。
13.施肥Fertilization
在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。
14.追肥Top-dressing
在树木生长季节，根据需要加施速效肥料，促使树木生长的措施。
15.基肥Basemanure以有机肥为主，可供较长时期吸收利用的肥料。
16.树体修补Treework
对有观赏价值的树木进行的维护措施。如堵树洞、吊枝、顶枝等。修补古树名木是一项重要的管理工作，根据树木受伤轻重、部位、特点，采用不同的补救方法，使其早日恢复树势，更好地发挥园林优势。
17.有害生物综合治理Integratedpestmanagement指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的有害生物治理。
18.病虫害预测预报Predictionofplantdiseasesandinsectpests
根据以往病、虫发生规律，分析病虫可能的发展趋势，并及时作出报道，作为预防的依据。
19.杂草Weeds指干扰人类目的和需要的一切草本植物。
20.藤本植物Climberplant能以自身的附属器官如卷须、钩状物、吸盘等附着于他物生长的植物，亦称攀援植物。
21.地被植物Groundcoverplant能覆盖地面的低矮植物，包括草本、灌木、藤本等，种类繁多。
22.绿篱Greenhedge绿篱是一种紧密的株行距，延长栽植的栽植形式，通过经常修剪，控制一定高度，维持一定形状。
23.摘心Topremoval在树木生长季节，除去枝条先端嫩梢，也属短截范围。
24.去蘖Cutofftiller除去主干上或根部萌发的无用枝条。
25.中耕除草Cultivatingandweeding植物生长发育期内，在株内、行间进行松土耕作及除
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	1.树木长势茂盛，规格整
齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝：无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。
5.树体无钉挂物、悬挂物。
6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。
7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。
8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。
9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。
	1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无明显病虫危害迹象。
5.树体无钉挂物、悬挂物。
6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。
7.无死株，缺株率不超过2%。
8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。
9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无影响景观的病虫危害迹象。
5.树体无明显钉挂物、悬挂物。
6.树穴无明显杂草。
7.无死株，缺株率不超过10%。
8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。

	3.2乔木树养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。
2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。
6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。
7.树体无钉挂物、悬挂物。
8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。
9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。
2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.观花观果植株正常开花结果。
6.无明显病虫危害迹象。
7.树体无钉挂物、悬挂物。
8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。
9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木生长正常，树冠基本完整。
2.无明显枯枝、残枝、并生枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.无影响景观的病虫危害迹象。
6.树体无明显钉挂物、悬挂物。
7.树穴内无明显影响景观的杂草。

	3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下无杂草、杂物。
6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。
7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥一次。
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下无杂草、杂物。
6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。
7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥-一次。
	1.植株生长正常。
2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花观果植株基本能开花结果。
5.植株下无明显影响景观的杂草。
6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。
7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）--一次。

	3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.枝条茂密，生长健壮。
2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。
3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结
4.无死株、缺株、断档现象。
5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。
6.无明显病虫危害迹象；
7.基部无杂草、杂物。
8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。
	1.枝条基本郁闭，生长良好。
2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。
3.观花观果植株正常开花结果。
4.无死株，缺株、断档率不超过5%。
5.基本无脱脚现象。
6.无明显病虫危害迹象。
7.基部无明显杂草、杂物。
8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。
	1.生长正常。
2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。
3.观花观果植株基本能开花结果。
4.无死株，缺株、断档率不超过10%。
5.病虫株不超过10%。
6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。
7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。

	3.5草坪养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。
2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。
3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm，修剪后剪口无撕裂现象。
4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。
5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。
6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。
	1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。
2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。
3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。
4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。
5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。
6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。
	1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。
2.低洼积水处、裸露地不超过10%。
3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。
4.草坪边缘较清晰。
5.草坪病虫害危害现象不超过10%。
6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。

	3.6地被植物养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。
3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。
4.无杂草、杂物。
5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。
3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。
4.无杂草、杂物。
5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。
2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。
3.残花、枯叶不超过10%，死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。
4.无明显影响景观的杂草、杂物。

	3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。
2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。
3.植株生长健壮，蓬径饱满。
4.无病虫危害迹象。
5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。
6.无死株、缺株、残花败叶。
7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。
8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。
2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。
3.植株生长健壮，蓬径饱满。
4.无病虫危害迹象。
5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。
6.无死株、缺株、残花败叶。
7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。
8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.花卉搭配合理，有整体效果。
2.植株生长正常。
3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。
4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。
5.无死株，无明显残花败叶。
6.围栏设施完好无损。

	3.8花境养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长健壮，组团结构和整体效果好，高低错落有序。
2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。
3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。
4.无病虫危害迹象。
5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。
6.无死株、缺株。
7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。
8.围栏砌体完好无损，和谐美观。
9.一、二年生草花及时换花。
10.及时整形修剪、更新、换植。
	1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。
2.观花植物能正常开花，季相变化明显。
3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。
4.基本无病虫危害迹象（危害率超过5%）。
5.无明显杂草、杂物、残花败叶。
6.无死株，缺株率不超过10%。
7.和草坪交界处边缘清晰。
8.围栏砌体完好无损。
9.及时整形修剪、更新、换植。

	3.9垂直绿化植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。
2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。
3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。
4.无病虫危害迹象。
5.无影响景观和妨碍交通的枝。
6.攀援覆盖面无缠挂物。
7.植株栽植池内无杂草、杂物。
8.设施安全、完好无损。
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。
2.植物生长良好，较整齐。
3.无明显枯枝残叶。
4.无明显病虫害危害现象。
5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。
6.攀援覆盖面无明显缠挂物。
7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。
8.设施安全、完好无损。

	3.10水生植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.配置合理，景观优美。
2.植株完整生长健壮，形态特征明显。
3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。
4.水质清澈，pH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。
5.植株无病虫危害。
6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。
7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。
	1.配置合理，景观优美。
2.植株生长健壮。
3.观花观叶期长，观花观果植株按期开花结果。
4.水质清澈无异臭，pH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。
5.无明显病虫危害迹象。
6.种植池内无杂物、漂浮物。
7.驳岸安全稳固，无缺损。

	3.11竹类植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。
2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。
3.无病虫危害迹象。
4.无死竹和枯竹。
5.无杂草、杂物。
6.竹林排水良好，无积水。
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮。
2.新、老竹生长比例基本恰当。
3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。
4.基本无死竹和枯竹。
5.无明显影响景观的杂草、杂物。
6.竹林排水良好，无积水。

	3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准
	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。
3.无病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。
6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。
7.排水要通畅。
8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。
	1.植株生长正常，分布均匀。
2.无枯枝残叶、萌蘖枝。
3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。
4.观花观果植物能正常开花结果。
5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。
6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。
7.排水要通畅。
8.花钵中保证重大节日有花。

	3.13设施维护质量标准
	一级维护标准
	基本维护标准

	
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。
2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水：金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。
3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。
4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。
5.假山置石完整美观、安全稳固；
不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。
6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。
7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。
8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。
9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。
2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水：金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。
3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。
4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。
5.假山置石完整美观、安全稳固：不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。
6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。
7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期。进行安全检测，不得带故障运行。
8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。
9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。

	3.14卫生保洁质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.环境整洁，实行全天候保洁：水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。
2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。
3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。
4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。
5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。
6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。
7.及时清除或覆盖非法小广告。
8.工作人员统一着装，挂牌上岗。
	1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。
2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。
3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。
4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。
5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。
6.园林机具摆放隐蔽。
7.定期清除或覆盖非法小广告。
8.工作人员统一着装，挂牌上岗。

	3.15绿地保护质量标准

	一级管护标准
	基本管护标准

	
	1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地，保护完好。
2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。
3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画：植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。
4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。
5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面：经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。
6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。
	1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。
2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。
3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物。上无贴挂标语、晾晒衣物。
4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。
5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为：经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。
6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。

	3.16古树名木养护质量标准

	养护质量标准

	
	1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。
2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。
3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。
4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。
5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生
长。
6.保护区内必须排水通畅，无积水。
7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。
8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。
9.保护区内无垃圾、杂草。
10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

	3.1行道树的养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.树木长势茂盛，规格整
齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝：无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。
5.树体无钉挂物、悬挂物。
6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。
7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。
8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。
9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。
	1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无明显病虫危害迹象。
5.树体无钉挂物、悬挂物。
6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。
7.无死株，缺株率不超过2%。
8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。
9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。
2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。
3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
4.无影响景观的病虫危害迹象。
5.树体无明显钉挂物、悬挂物。
6.树穴无明显杂草。
7.无死株，缺株率不超过10%。
8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。

	3.2乔木树养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。
2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。
6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。
7.树体无钉挂物、悬挂物。
8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。
9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。
2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.观花观果植株正常开花结果。
6.无明显病虫危害迹象。
7.树体无钉挂物、悬挂物。
8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。
9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。
	1.树木生长正常，树冠基本完整。
2.无明显枯枝、残枝、并生枝。
3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。
5.无影响景观的病虫危害迹象。
6.树体无明显钉挂物、悬挂物。
7.树穴内无明显影响景观的杂草。

	3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下无杂草、杂物。
6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。
7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥一次。
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下无杂草、杂物。
6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。
7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥-一次。
	1.植株生长正常。
2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
3.无明显病虫危害迹象。
4.观花观果植株基本能开花结果。
5.植株下无明显影响景观的杂草。
6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。
7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）--一次。

	3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.枝条茂密，生长健壮。
2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。
3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结
4.无死株、缺株、断档现象。
5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。
6.无明显病虫危害迹象；
7.基部无杂草、杂物。
8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。
	1.枝条基本郁闭，生长良好。
2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。
3.观花观果植株正常开花结果。
4.无死株，缺株、断档率不超过5%。
5.基本无脱脚现象。
6.无明显病虫危害迹象。
7.基部无明显杂草、杂物。
8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。
	1.生长正常。
2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。
3.观花观果植株基本能开花结果。
4.无死株，缺株、断档率不超过10%。
5.病虫株不超过10%。
6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。
7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。

	3.5草坪养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。
2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。
3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm，修剪后剪口无撕裂现象。
4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。
5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。
6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。
	1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。
2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。
3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。
4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。
5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。
6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。
	1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。
2.低洼积水处、裸露地不超过10%。
3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。
4.草坪边缘较清晰。
5.草坪病虫害危害现象不超过10%。
6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。

	3.6地被植物养护质量标准

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。
3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。
4.无杂草、杂物。
5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。
3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。
4.无杂草、杂物。
5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
	1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。
2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。
3.残花、枯叶不超过10%，死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。
4.无明显影响景观的杂草、杂物。

	3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

	一级养护标准
	二级养护标准
	基本养护标准

	
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。
2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。
3.植株生长健壮，蓬径饱满。
4.无病虫危害迹象。
5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。
6.无死株、缺株、残花败叶。
7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。
8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。
2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。
3.植株生长健壮，蓬径饱满。
4.无病虫危害迹象。
5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。
6.无死株、缺株、残花败叶。
7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。
8.围栏设施完好无损，和谐美观。
	1.花卉搭配合理，有整体效果。
2.植株生长正常。
3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。
4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。
5.无死株，无明显残花败叶。
6.围栏设施完好无损。

	3.8花境养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长健壮，组团结构和整体效果好，高低错落有序。
2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。
3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。
4.无病虫危害迹象。
5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。
6.无死株、缺株。
7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。
8.围栏砌体完好无损，和谐美观。
9.一、二年生草花及时换花。
10.及时整形修剪、更新、换植。
	1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。
2.观花植物能正常开花，季相变化明显。
3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。
4.基本无病虫危害迹象（危害率超过5%）。
5.无明显杂草、杂物、残花败叶。
6.无死株，缺株率不超过10%。
7.和草坪交界处边缘清晰。
8.围栏砌体完好无损。
9.及时整形修剪、更新、换植。

	3.9垂直绿化植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。
2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。
3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。
4.无病虫危害迹象。
5.无影响景观和妨碍交通的枝。
6.攀援覆盖面无缠挂物。
7.植株栽植池内无杂草、杂物。
8.设施安全、完好无损。
	1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。
2.植物生长良好，较整齐。
3.无明显枯枝残叶。
4.无明显病虫害危害现象。
5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。
6.攀援覆盖面无明显缠挂物。
7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。
8.设施安全、完好无损。

	3.10水生植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.配置合理，景观优美。
2.植株完整生长健壮，形态特征明显。
3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。
4.水质清澈，pH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。
5.植株无病虫危害。
6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。
7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。
	1.配置合理，景观优美。
2.植株生长健壮。
3.观花观叶期长，观花观果植株按期开花结果。
4.水质清澈无异臭，pH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。
5.无明显病虫危害迹象。
6.种植池内无杂物、漂浮物。
7.驳岸安全稳固，无缺损。

	3.11竹类植物养护质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。
2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。
3.无病虫危害迹象。
4.无死竹和枯竹。
5.无杂草、杂物。
6.竹林排水良好，无积水。
	1.竹丛通风透光，植株生长健壮。
2.新、老竹生长比例基本恰当。
3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。
4.基本无死竹和枯竹。
5.无明显影响景观的杂草、杂物。
6.竹林排水良好，无积水。

	3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准
	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。
3.无病虫危害迹象。
4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。
6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。
7.排水要通畅。
8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。
	1.植株生长正常，分布均匀。
2.无枯枝残叶、萌蘖枝。
3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。
4.观花观果植物能正常开花结果。
5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。
6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。
7.排水要通畅。
8.花钵中保证重大节日有花。

	3.13设施维护质量标准
	一级维护标准
	基本维护标准

	
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。
2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水：金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。
3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。
4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。
5.假山置石完整美观、安全稳固；
不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。
6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。
7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。
8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。
9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。
	1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。
2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水：金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。
3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。
4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。
5.假山置石完整美观、安全稳固：不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。
6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。
7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期。进行安全检测，不得带故障运行。
8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。
9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。

	3.14卫生保洁质量标准

	一级养护标准
	基本养护标准

	
	1.环境整洁，实行全天候保洁：水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。
2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。
3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。
4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。
5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。
6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。
7.及时清除或覆盖非法小广告。
8.工作人员统一着装，挂牌上岗。
	1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。
2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。
3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。
4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。
5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。
6.园林机具摆放隐蔽。
7.定期清除或覆盖非法小广告。
8.工作人员统一着装，挂牌上岗。

	3.15绿地保护质量标准

	一级管护标准
	基本管护标准

	
	1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地，保护完好。
2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。
3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画：植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。
4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。
5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面：经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。
6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。
	1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。
2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。
3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物。上无贴挂标语、晾晒衣物。
4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。
5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为：经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。
6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。

	3.16古树名木养护质量标准

	养护质量标准

	
	1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。
2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。
3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。
4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。
5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生
长。
6.保护区内必须排水通畅，无积水。
7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。
8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。
9.保护区内无垃圾、杂草。
10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。




[bookmark: _Toc21579]附件3：南京市城市市民广场管理标准
市民广场管理，是指城市、城镇建成区范围供市民休闲娱乐的广场、小游园、街头绿地等管理。主要包括：环境卫生、容貌秩序、公共设施、绿化、建（构）筑物等方面的管理。
（一）服务规范
1、从业人员坚持“先培训，后上岗”，从业人员100％持证上岗的原则，并定期进行消防安全、治安、卫生管理等方面的培训。
2、直接为顾客服务的人员，持有“健康合格证”方能从事本职工作。
3、工作人员着装干净、平整、无破损。上岗前整理仪表，工作时精神饱满。
4、熟练掌握问候礼节及礼貌用语，服务文明礼貌。
（二）环境卫生
1、室内外环境要保持清洁卫生，无白色垃圾，无痰迹，无烟头、纸屑、果皮、树叶等垃圾。
2、标牌、地面（台阶）、地毯、座椅、石凳、台阶、堆砌山石装饰、石雕、大型花瓶、柱、梁、台、柜、建筑物外观等清洁、无灰尘、无污迹。
3、景观池内无淤积沉淀杂物，水质清透，无异味。
4、室内空气质量、空调送风质量、微小气候、采光照明和防噪音污染必须符合国家卫生标准。
5、消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他病媒昆虫危害。
6、设置吸烟点，减少“游烟”现象。
（三）容貌
1、无乱堆乱放、乱贴乱画、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱搭乱建等现象。
2、各类警示牌、指示牌、招牌制作精美、设置规范、用字规范（有中英文对照），定期检查并粉饰出新。
3、经营摊点摆设整洁美观，按规定时间规范营业，无油渍污染地面、噪声扰民、溢摊占道经营现象。
（四）基础设施
1、配备足够的果壳箱并定期保洁清洗。
2、配备封闭式保洁车辆。
3、大理石地面、石凳、座椅、果壳箱、健身设施、公共走廊、洗手间、灯饰、喷泉等公共设施保持完好，损坏的及时维修恢复原状，喷泉要保证节假日重要活动正常开放和使用。
4、配电箱、垃圾箱、健身器设施完好。
（五）停车场
1、设置停存车标牌，明示收费及相关管理规定。
2、停车位布局合理、车道线明晰，导向线明显，各种车辆规范停放，整齐有序。
3、设有残疾人专用车位。
4、停车收费单（证）要备注有关车内物品丢失，车辆毁损、灭失等责任的提示，停车前，检查外观，如有毁、损、划痕应请车主确认。
5、室内和室外封闭式停车场应设置灭鼠设施，定期组织灭鼠活动。
（六）卫生间
1、标识明显规范，有专人管理。
2、镜面、水龙头、面盆、水池、洗手台面光洁，无污垢、水垢、印迹。
3、马桶（便器）光洁、无印迹，地漏无污渍、无异味，室内无蚊蝇，下水道保持畅通。
4、皂液器、干手器等设备光洁、无印迹，清洁工具无外露。
（七）园林绿化
1、乔木
（1）树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。
（2）无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。
（3）无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。
（4）枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6cm的伤口要涂防腐剂。
（5）观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。
（6）无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。
（7）树体无钉挂物、悬挂物。
（8）树穴内无杂草、杂物，黄土裸露。
（9）乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2m。
2、绿篱、球类、色块
（1）枝条茂密，生长健壮。
（2）修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。
（3）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
（4）无死株、缺株、断档现象。
（5）无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。
（6）无明显病虫危害迹象。
（7）基部无杂草、杂物。
（8）枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。
（9）不草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。
3、花灌木
（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
（2）无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。
（3）无明显病虫危害迹象。
（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
（5）植株下无杂草、杂物
（6）枝叶上无钉挂物和晾晒物。
（7）观花植物每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追肥一次。
4、草坪
（1）草坪生长健壮，覆盖率达98％以上，生长期无枯黄现象。
（2）草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。
（3）推剪平整，坚持1/3原则，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm，修剪后剪口无撕裂现象。
（4）草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。
（5）草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5％以下。
（6）草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。
（7）冷季型草视生长情况，平均每月修剪2-3次。
5、地被植物
（1）植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
（2）片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95％。
（3）无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。
（4）无杂草、杂物。
（5）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
6、花坛花境
（1）植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。
（2）观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季节有花。
（3）花卉色彩鲜艳，观赏期长。
（4）无病虫危害迹象。
（5）土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。
（6）无死株、缺株。
（7）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。
（8）围栏砌体完好无损，和谐美观。
（9）一、二年生草花及时换花。
（10）及时整形修剪、更新、换植。
（11）按设计要求，保持全年三季有花，无黄土裸露现象。
（12）部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。
7、盆、钵、花箱、花伞
（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。
（2）无枯枝黄叶、残花
（3）无病虫危害迹象。
（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。
（5）植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。
（6）容器完整清洁，容器外观、规格、色彩与植物要协调。
（7）排水要通畅，植株不得出现失水萎蔫现象。
（8）换花及时，全年四季有花，花开不断。
（八）亮化
1、草坪灯、路灯、景观灯等亮化灯饰完好，并正常开闭。
2、亮化灯罩要定期进行擦洗，保持灯罩的透光性，提高透明度。
3、亮化设施坏损、老化的应及时予以维修或更新，灯饰坏损后1日内应予以修复。
（九）施工管理
应当按照规定设置围挡，做好施工期间的压尘和清扫保洁工作，施工产生的垃圾渣土，应当随时清运。施工作业结束后，施工单位或者建设单位应当及时将弃物弃料和围挡清除干净。
（十）治安
1、有专职保安人员，着装整齐统一，坚持24小时值班制度，治安防范设施配套、齐全。
2、无看相算命或进行其他封建迷信活动，无赌博或变相赌博行为。
3、不得进行非法集会、游行活动。
4、建筑物和各项设施坚固安全，安全出口处设置明显的标志，灯光明亮，疏散通道畅通；危险的路段、部位，设置护栏等安全设施。
（十一）消防
1、消防安全经当地公安消防机构检查合格。
2、消防设备齐全有效，放置得当，消火栓标志清楚，完好，有效施工作业有预防火灾措施。
3、电器设备符合安全标准，夜间开放的广场及公共场所须有足够的照明设备和突然停电时的应急措施，临时增加电器设备，必须采取相应的安全措施。
4、有禁烟标志。
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[bookmark: _Toc13989]附件4：考核细则
[bookmark: _Toc11719]1、东山主城区园林养护日常考核评分标准
	考核项目
	质量标准
	评分细则
	扣分

	1
	植物养护及景观效果
	1.1
	行道树全冠、分枝分层合理，修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；及时冬剪。倾斜度大于10°的树木不超过5%。
	乔木生长季节叶色不正常，有明显黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长不正常，有枯死枝、断枝。未及时进行冬季修剪
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	内膛杂乱、未合理修剪，严重影响架空线、市政设施及影响交通信号灯等设施
	同一路段总数超5%扣0.5分；5%以内扣0.2分

	
	
	
	
	剥芽不及时或留芽不合理
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	行道树缺株、死株
	每株扣0.5分

	
	
	
	
	倾斜超10度
	每株扣0.2分；同一路段总数超5%扣0.5分

	
	
	
	
	同一路段内，以上各项总数每超5%，加扣0.2分。

	
	
	1.2
	乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。
	生长期叶色不正常，树冠枯死枝明显
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	修剪不合理，树冠不匀称
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	剥芽不及时或留芽不合理
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	不进行冬季修剪
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	植物生长状态不佳，长势差
	每株扣0.5分

	
	
	
	
	枝条修剪截面不平整，留短桩。截面直径大于2公分的伤口不涂防腐剂
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	树干空腐、开裂未按要求处理
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	未按规范进行刷白作业
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	树穴内有杂草、杂物、黄土
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	同一路段内，以上各项总数达5%扣0.5分，总数超5%加扣0.5分

	
	
	1.3
	灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。
	花灌木修剪不合理，开花期不开花
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	生长期有枯枝、病虫枝
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	整形植物（色块、球等）修剪不及时
	每棵（平方米）扣0.2分

	
	
	
	
	同一路段以上总数达5%扣0.5分，每超5%加扣0.5分

	
	
	
	
	生长期色泽不正常
	每平方米扣0.2分

	
	
	
	
	有死株、缺株、断档现象
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	有杂草、杂物、垃圾等。枝叶表面及球面、篱面有悬挂物、晾晒物
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	未做到修剪成型，层次分明，修剪平面整齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满
	每处扣0.2分

	
	
	1.4
	草坪生长季节无枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。单块空秃面积不超过0.1㎡，无垃圾及堆物，按规程完成养护作业。
	生长期枯黄、色泽不正常，养护不合要求
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	草坪排水不畅、大雨后积水超2天
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	同一区域覆盖率95%（含95%）以下
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	修剪不及时，留草高度不符合规程要求
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	同一区域杂草量超10%（含10%）以上
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	单块空秃超0.1㎡(30cmx30cm)
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	单块裸土面积超过1㎡
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	复壮措施不得力，未合理安排打孔梳草、防治病虫害、除杂草、浇水施肥等作业。底草有退化现象
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	草坪内有垃圾、明显石块
	每处扣0.2分

	
	
	1.5
	地被及攀援植物生长茂盛，枝条繁茂。攀援植物生长期覆盖率不得低于80%。地被植物生长期覆盖率不得低于90%。修剪适时，无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓。
	生长期同一区域覆盖率低90%
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	攀缘植物同一区域覆盖面积低于90%
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	攀缘植物整理不及时影响景观或影响其他植物生长，枯枝或同一区域残叶超10%
	每处扣,0.2分

	
	
	
	
	宿根植物每2～3年不进行分株的
	扣0.5分

	
	
	
	
	同一区域杂草量超10%
	每处扣0.2分

	
	
	1.6
	草花无缺株倒伏，无枯枝残花（残花量≤10%），花期整齐，覆盖面积达85%以上。花境花卉层次分明，高矮有序。
	草花缺株
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	同一区域盛花期开花不整齐或覆盖面低于85%
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	开花期残花未处理，同一区域残花量超10%
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	观花植物结籽、观叶植物开花
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	种植土质量差、高于侧石不利浇水，引起土壤冲刷
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	观花植物没有适时开花，群体效果差、有倒伏现象，花卉色彩不鲜艳，观赏期短
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	季节性草花花期过后，不根据采购人要求及时更换或擅自更换成草坪、板块苗等
	每处扣0.5分

	2
	植物保存率
	2.1
	行道树保存率100%，道路绿化带植物保存率98%以上，无死株，重要景观树不得缺株。
	同一路段行道树和成行或排种植于隔离带乔木保存率应为100%；每缺一棵（行道树可参考第一项）
	扣0.5分

	
	
	
	
	其他植物种植同一区域保存率98%以下，每增加0.1个百分点
	扣0.2分

	
	
	
	
	重要景观树缺株
	每株扣1分

	3
	设施维护
	3.1
	树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化，根据植物生长情况及时松绑清理。
	支撑不整齐、不规范
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	不及时清理包扎草绳、裹树布等
	每株扣0.2分

	
	
	
	
	树体上存在钉子、铁丝、拴挂杂物、缠绕各类电线线缆
	每处扣0.2分

	
	
	3.2
	园林设施（桌椅、路灯、井盖和牌示）完好、放置整齐、保持清洁。
	绿地合同内设施破损，不及时维修
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	非合同内设施损坏，不及时通知有关业主，并无临时安全补救措施的
	每处扣0.2分

	
	
	3.3
	建筑小品、道路等基础设施维护完整（园路、铺装、亭、廊、金属构件等）。
	合同内设施具有安全隐患
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	园路破损不维修
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	非自有设施原因造成市民伤亡的
	扣1分

	
	
	
	
	因合同内设施原因造成市民伤亡的
	扣5分

	4
	绿地管理
	4.1
	绿地内无白色垃圾或悬挂物，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草，水面无漂浮杂物、无杂生水生植物。道路绿化植物叶面无积尘。废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其他地区二日内清除干净。
	绿地内各类垃圾不及时清理
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	水面有漂浮物
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	重点地段作业剩余物未随产随清，其他地段两日内未清理
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	养护区域内垃圾箱有明显灰尘，未按要求套好垃圾袋，不及时清理垃圾箱内的垃圾，垃圾满溢
	每处扣0.2分

	
	
	
	
	垃圾箱标识没有按照要求统一、规范张贴，有破损、字迹模糊等现象
	每处扣0.2分

	
	
	4.2
	巡查绿地，及时制止擅自移植或损坏绿地内的园林植物及设施的行为，并于1个工作日内书面报告，不得发生媒体曝光和市民投诉。及时回复整改单。
	非法侵占绿地未阻止，24小时内不上报
	扣0.5分

	
	
	
	
	经媒体曝光或市民投诉，确因管理原因
	扣1分

	
	
	4.3
	绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。
	干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫
	每50㎡扣0.2分

	
	
	
	
	干旱时浇水不及时，引起植物死亡
	每50㎡扣0.5分

	
	
	
	
	雨后积水超过2天
	每50㎡扣0.2分

	
	
	
	
	倒伏树木、断桩不及时处理，存在安全隐患
	每处扣0.5分

	
	
	
	
	危树不处理
	每株扣0.5分

	
	
	4.4
	养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。养护作业时使用同一标识的水车。
	浇水、喷药影响交通或妨碍市民正常生活
	每次扣0.2分

	
	
	
	
	不统一着装
	每人扣0.1分

	
	
	
	
	不用统一水车
	每次扣0.1分

	
	
	
	
	养护作业影响交通
	每次扣0.1分

	5
	行业管理
	5.1
	整改单及时回复，完整、准确，整改到位；通知回复及时，按要求上报材料。
	整改单回复不及时、文件材料上报不及时
	每迟一天扣0.2分

	
	
	5.2
	资料统计完整，上报备案及时，台账记录齐全，根据要求的领导参加会议。
	无台账记录
	扣1分

	
	
	
	
	上报、备案材料缺一项
	扣0.5分

	
	
	
	
	不按规定时间上报，每迟一天
	扣0.5分

	
	
	
	
	未按要求参加会议，每发生一次
	扣1分

	
	
	5.3
	合理的防灾预案、认真参加防灾演练，积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。防灾、抗灾网络完整，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。
	无网络
	扣6分

	
	
	
	
	网络不完整，每缺一项
	扣0.5分

	
	
	
	
	演练85分以下扣分
	85分扣0.5分，每少得5分扣1分

	
	
	
	
	救灾队伍不落实
	扣1分

	
	
	
	
	物资储备、工具不到位
	扣1分

	
	
	
	
	救灾无领导值班、指挥
	扣1分

	
	
	
	
	社会救助不积极
	扣1分

	
	
	5.4
	积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目得分95以上，完成市政园林局领导交办指令的工作。
	创建不积极
	扣4分

	
	
	
	
	创建不达标（行业内项目得分95分以下）
	扣2分

	
	
	
	
	指令任务不完成
	扣2分

	
	
	
	
	指令任务每迟一天完成
	扣1分

	
	
	5.5
	安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理，严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。
	无网络
	扣2分

	
	
	
	
	网络不落实每项
	扣0.5分

	
	
	
	
	无安全生产规章制度
	扣1分

	
	
	
	
	规章制度不全面
	扣0.5分

	
	
	
	
	发生安全事故不及时上报、抄报，每次
	扣1分
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[bookmark: _Toc24080]2、东山主城区园林养护随机抽查扣分标准
	内容
	评分细则
	扣分值
	备注

	市民投诉、新闻媒体曝光、110或12345平台反馈及随机抽查中发现的问题
	1、未经许可同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原面貌的，发现一起，扣1分。
2、对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下的，发现一起，扣1分；超出此限范围的，发现一起，扣2分；
3、媒体曝光、市民投诉、绿化义务监督员和12345平台反馈等情况，查证属实并确系养护管理不到位所致的（非1、2项范围内容），发现一起，扣0.5—1分；
4、已办理许可手续，但存在超范围施工或不按许可要求监管的，发现一起，扣0.5分；
5、随机巡查中发现的管护中存在的其他严重问题，视情扣分；
6、随机抽查中问题，在规定时限内，没有整改到位的，在原来扣分的基础上，加倍扣分。
	
	

	说明
	1、其中5、6项与日常考核发现问题相同的不重复扣分；
2、当季扣分超过10分的，该养护单位无条件退出该标段养护。

	合计：
	





[bookmark: _Toc88]附件5：专项更新项目单价
说明：
1、以上单价包含拆除费、材料费（设备费）、施工费（安装费）、规费、税金等所有费用。
2、未列明事项或实际施工工程中与规格参数不一致的，按国家最新行业规范标准及定额计价规范计取，最终以审计结果为准。


[bookmark: _Toc25482]第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（供参考）




合同编号 ：                      

项目名称 ：                      

采购单位 ：                       

服务单位 ：                       

签订日期 ：                      
 







南京市工商行政管理局
                        监制
南 京 市 财 政 局









[bookmark: _Toc29062]合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
[bookmark: _Toc8138]南京市政府采购合同（服务）
项目编号：
采购人（以下称甲方）：   
地址：           
供应商（以下称乙方）：
地址：
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 （采购编号：  ）项目公开招标结果签订本合同。
[bookmark: _Toc523128877][bookmark: _Toc514592369][bookmark: _Toc523064062]第一条 合同内容
本项目为2026年江宁区东山城区园林绿化养护服务项目，养护内容包括但不限于城市道路园林绿化、滨河绿地、公园广场等，通过日常巡查与维护，及时发现并处理损坏（包含人为破坏、施工破坏等）、缺失等问题，确保设施完好。
主要服务内容：详见采购文件及供应商投标文件
1、服务方式：乙方在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。
2、本合同项下合同价款：
园林绿化养护：服务价款为      万元（大写      ），此项为包干费用，为完成日常管养服务所需的各项费用的总和。
维修专项：年度预算控制价200万元。专项维修实行按实结算，专项服务费用=按实结算金额*折扣率，折扣率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），专项服务费用结算金额以审计结果为准，审计确认专项服务费用结算金额年度累计不得超过200万元，超出部分甲方不予支付。本次维修专项折扣率为      %。
本合同价款包括但不仅限于人员、设备、工具及维护费用，所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。
[bookmark: _Toc514592368][bookmark: _Toc523128878][bookmark: _Toc523064063]第二条 组成本合同的文件
下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）采购文件；（2）供应商递交的文件；（3）供应商所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。
[bookmark: _Toc514592370][bookmark: _Toc523064064][bookmark: _Toc523128879]第三条 养护标准（包括但不限于以下）：
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》
《南京市行道树养护技术规程》
《南京市绿地园林植物养护技术规程（试行）》
《南京市园林绿化养护质量标准（试行）》
《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则》
注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。
[bookmark: _Toc523064065][bookmark: _Toc523128880][bookmark: _Toc514592371]第四条 服务时间
采购服务时间为一年整，即  年  月  日至  年  月  日。其中：前两个月为试用期，试用期内甲方对乙方履约情况开展考核，试用期满经采购人考核合格后，正式进入全面履约阶段；如试用期考核不合格，甲方有权书面通知乙方解除本合同。合同解除后，乙方必须保障本项目各项养护服务正常运行，直至下一承接单位到位完成交接后方可撤离，过渡期服务费用按试用期标准支付；乙方拒不履行过渡期服务义务的，应当承担本合同约定的违约责任。
当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标单位不得以任何理由提出索赔要求：1、因中标单位原因发生安全事故；2、中标单位不服从业主正常养护任务安排，造成工作延误；3、中标单位未按照中标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成服务质量不合格：5、合同期内，连续两次考评不合格或累计三次考评不合格；6、中标单位未经采购人同意不得分包，如发现中标单位擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。
[bookmark: _Toc514592372][bookmark: _Toc523128881][bookmark: _Toc523064066]第五条 技术资料
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
第六条 知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc514592373][bookmark: _Toc523128882][bookmark: _Toc523064067]第七条 双方的权利和义务
1、甲方权利和义务
1）甲方每月28日之前审核中标单位上报的下个月度养护计划及月度工作量报表，并于每月5日前检查上个月养护计划执行情况，并进行月度考核；
2）对中标单位的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；
3）根据养护需要，甲方对中标单位的工作内容及范围有调整的权利，要求中标单位服从；
4）在中标单位不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律法规对成交供应商追究责任；
5）帮助协调中标单位养护作业施工与外部环境的问题；
6）按照合同要求及时向中标单位支付养护经费；
7）对中标单位报送的设计图进行确认后，中标单位可实施；
8）在中标单位不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知中标单位终止合同,并按相关法律法规对中标单位追究责任。
 2、乙方的权利、责任和义务
1)按照本合同确定的养护设施范围，实施设施养护，确保养护设施完好率，取得相应的养护经费。
 2）乙方应在每月25日前向采购人提交下月的养护书面计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，纸质材料提交采购人），并组织实施经甲方认定的月度养护计划。
 3)根据有关养护的法律法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保维护质量。
 4)按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查。
5)及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等工作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。
6)乙方进行养护时，必须选用符合设计及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲方代表的签认。
7)做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因维护不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。
8）防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从甲方的有关抢险调度。
9）应文明施工，尽量减少灰尘噪声等，不影响正常活动。
10) 乙方对所维护的交通设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告。
11) 乙方须具有绘图能力，对于维护的内容，需绘制施工图纸的，按照甲方要求绘制施工图、编制施工组织设计，报甲方确认后，专项维修需同时报送造价，甲方审核批准后，乙方可实施。
12）服从甲方安排，达到检查及应急要求。
13）安排相应车辆，供日常及月度检查考核使用。以上费用由乙方自行承担，结算时不另行计算。
14）实施过程中与市容、交通、道路、周边小区等外部的协调由乙方自行承担，由甲方协助。接水接电由乙方自行承担，结算时不另行计算。
15) 完成甲方交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。
16）乙方所用人员必须按照中华人民共和国《中华人民共和国劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。
[bookmark: _Toc523128883][bookmark: _Toc514592374][bookmark: _Toc523064068]第八条 付款及结算
合同项下所有款项均以人民币支付。
[bookmark: _Toc523128884][bookmark: _Toc514592375][bookmark: _Toc523064069]付款方式：
（1）园林绿化日常养护服务费：采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，支付同时扣除考核等扣款。前两个月待试用期考核合格后，在第3个月支付前两个月的进度款，为本合同中园林绿化日常养护服务费的2/12，支付同时扣除预付款及考核扣款，如有剩余款项未扣完，则在下一次支付中扣除；从第3个月开始，采购人根据考核情况向中标供应商支付上个月的服务费用，每月支付本合同中园林绿化日常养护服务费的1/12。
（2）维修专项：维修完成并验收合格，且完成结算审计，按照要求提交所有竣工资料后支付至最终审计确认专项服务费用的70%，余款待一年质保期满后支付。如审计核减率在10%以内，审计费用由采购人支付，如审计核减率超过10%，该项目审计费用全部由中标单位支付。
（3）采购人收到中标供应商提供的同等金额的发票后，在履行财政相关资金审批手续后向中标供应商支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致采购人迟延支付合同价款的，采购人不承担迟延支付价款的违约责任）。
第九条　违约责任
1、甲方无正当理由拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。
2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。
4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失。
（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、维权所需诉讼费、律师费及其他必要费用。
6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。
[bookmark: _Toc514592376][bookmark: _Toc523128885][bookmark: _Toc523064070]第十条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
[bookmark: _Toc514592377][bookmark: _Toc523128886][bookmark: _Toc523064071]第十一条 履约保证金
本项目乙方无需缴纳履约保证金。
[bookmark: _Toc523128888][bookmark: _Toc514592379][bookmark: _Toc523064073]第十二条  合同的变更、终止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
[bookmark: _Toc523064074][bookmark: _Toc514592380][bookmark: _Toc523128889]第十三条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
（5）在合同履行期间，采购人若受上级管养模式调整要求等因素影响，本项目合同提前终止，采购人不承担任何违约责任。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
[bookmark: _Toc514592381][bookmark: _Toc523064075][bookmark: _Toc523128890]第十四条  争议解决方式
在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc514592382][bookmark: _Toc523128891][bookmark: _Toc523064076]第十五条  合同生效及其他
1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：                                               
代表签字：								      授权代表签字：
日期：     年    月    日                     开户银行：
账号：
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc20361]《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。



[bookmark: _Toc1820]第六章投标文件格式及附件


投 标 文 件



  项 目 名 称：                   
  项 目 编 号：                   
  投标人名称 ：（加盖电子公章）   
  日      期 ：                   




[bookmark: 评分索引表][bookmark: _bookmark6]



评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	


注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。




[bookmark: _Hlk35523136]
[bookmark: _Toc26788][bookmark: _Toc2923]目录一：投标申请及声明
投标申请及声明
致：南京市江宁区城市管理局
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人  (姓名和职务)代表投标供应商（投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为        元（大写       元），其中：其中：园林绿化日常养护服务为     万元，维修专项为      万元，维修专项折扣率为      %。 
[bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc26604]3、项目负责人为       。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。
7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者市装备中心恶意串通、决不向采购人、市装备中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
[bookmark: _Toc7725][bookmark: _Toc12108]10、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表（签字或盖章）：
投标供应商（盖章）：
日期： 年 月 日






目录二、法定代表人授权书及委托代理人身份证文件的复印件

法定代表人授权书
致：南京市江宁区城市管理局
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）进行投标报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。
投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日




法定代表人和委托代理人的身份证明文件的复印件：



















目录三、开标一览表
[bookmark: _Toc21106][bookmark: _Toc4269]开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标报价
	投标总报价为      万元，其中：园林绿化日常养护服务为    万元，维修专项为     万元，维修专项折扣率为      %       

	投标标的是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）

	合同履行期限
	合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。

	其它
	（如有优惠条件须在此注明）


投标供应商（盖章）：
授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
说明:
1.对每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2.“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
3.园林绿化日常养护服务：按采购文件要求总价包干，所有管养面积、道路长度等可能存在测量误差，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，园林绿化日常养护服务费用将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
4.维修专项：按折扣率方式报价，折扣率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），维护专项资金投标价最高不超过200万，超过200万做无效投标处理。最终结算金额以实际发生量及审计结果为准，按实结算。


目录四、投标分项报价表
[bookmark: _Toc9401][bookmark: _Toc4983]分项报价表
	一、园林绿化日常养护服务

	序号
	类别
	设施种类
	设施量
	单位
	综合单价（元）
	合计
（元）

	1
	城市道路园林绿化设施养护
	绿地养护
	706819.014
	㎡
	
	

	2
	
	硬质养护
	35175.485
	㎡
	
	

	3
	
	行道树
	26506
	株
	
	

	4
	
	树池面积
	14874.13
	㎡
	
	

	5
	
	格栅/卵石面积
	8918.62
	㎡
	
	

	6
	
	护栏面积
	12414.08
	㎡
	
	

	7
	
	草花带面积
	1393.258
	㎡
	
	

	8
	
	水生植物
	44994.94
	㎡
	
	

	9
	滨河绿地园林绿化设施养护
	灌木及地被植物
	368787.54
	㎡
	
	

	10
	
	硬质
	81892.47
	㎡
	
	

	11
	
	道路
	34896.15
	㎡
	
	

	12
	
	栈道/桥
	6314.7
	㎡
	
	

	13
	
	花卉
	409.17
	㎡
	
	

	14
	
	行道树
	12401
	株
	
	

	15
	
	护栏
	8598.8
	m
	
	

	16
	
	雕塑
	164
	个
	
	

	17
	
	休息座椅
	386
	个
	
	

	18
	
	运动场地
	4
	个
	
	

	19
	
	娱乐设施
	27
	处
	
	

	20
	
	亭廊
	173.36
	㎡
	
	

	21
	
	喷泉
	3
	个
	
	

	22
	
	垃圾箱
	175
	个
	
	

	23
	
	宣传牌
	455
	块
	
	

	24
	
	花箱
	505
	个
	
	

	25
	公园广场绿地园林绿化设施养护
	灌木及地被植物
	344133.165
	㎡
	
	

	26
	
	硬质
	146208.977
	㎡
	
	

	27
	
	道路
	17400
	㎡
	
	

	28
	
	栈道/桥
	4483
	㎡
	
	

	29
	
	花卉
	932.7948
	㎡
	
	

	30
	
	维持秩序人员
	19
	人
	
	

	31
	
	森林防火人员
	14
	人
	
	

	32
	
	行道树
	8982
	株
	
	

	33
	
	护栏
	5507.4
	m
	
	

	34
	
	雕塑
	177
	个
	
	

	35
	
	休息座椅
	430
	个
	
	

	36
	
	运动场地
	9
	个
	
	

	37
	
	娱乐设施
	44
	套
	
	

	38
	
	管理房
	1685.39
	㎡
	
	

	39
	
	亭廊
	1008.29
	㎡
	
	

	40
	
	垃圾箱
	201
	个
	
	

	41
	
	宣传牌
	658
	块
	
	

	42
	
	花箱
	241
	个
	
	

	43
	
	小型绿雕
	175
	㎡
	
	

	44
	
	阻车石
	98
	个
	
	

	45
	
	景观水体
	58026.6
	㎡
	
	

	46
	
	喷泉
	5
	个
	
	

	47
	
	建筑小品
	6
	个
	
	

	园林绿化日常养护服务合计（元）
	

	二、维修专项

	维修专项为           万元，（维修专项折扣率为         %）



注：
1、园林绿化日常养护服务：报价为全年全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。所有管养面积、道路长度等可能存在测量误差，投标供应商需自行对项目现场进行勘察，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，园林绿化日常养护服务费用将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
2、维修专项：按折扣率方式报价，折扣率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），维护专项资金投标价最高不超过200万，超过200万做无效投标处理。最终结算金额以实际发生量及审计结果为准，按实结算。
3、表中的名称、数量、单位均不得更改，否则将作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk164712507]4、具体报价要求，详见招标文件项目需求报价说明。在养护期间，完成养护服务所有内容及要求产生的一切费用均包含在报价中。凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行。
投标供应商（盖章）：
授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月  日


[bookmark: _Toc27709][bookmark: _Toc27359][bookmark: _Toc32500]目录五、技术规格偏离表格式
[bookmark: _Toc21719][bookmark: _Toc701]技术规格偏离表
                     
	项目名称：
	     项目编号;

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


说明：
如果行数不够，请自行增加。
投标供应商：                  （盖章）
 

[bookmark: _Toc2435][bookmark: _Toc5434][bookmark: _Toc481604684]


[bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc26787]目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表 
	项目名称：
	    项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标供应商：                  （盖章）

[bookmark: _Toc7467][bookmark: _Toc481604687]
[bookmark: _Toc28487]


[bookmark: _Toc10532][bookmark: _Toc16487]目录七、投标人拟投入本项目服务人员一览表
 
[bookmark: _Toc24823][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc383]拟投入本项目人员一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
“备注”栏，可填写该人员擅长的服务（或工作）种类；职务填项目负责人或项目组成员。
 说明：如果行数不够，请自行增加。
投标供应商：         （盖章）
[bookmark: _Toc481604688][bookmark: _Toc16575]

[bookmark: _Toc11592]



[bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc8061]目录八、拟投入本项目车辆或设备一览表

[bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc6053]拟投入本项目车辆或设备一览表
项目名称：
	序号
	车辆或设备名称
	规格型号
	使用年限
	自有或租赁说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目编号：

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标供应商：         （盖章）





[bookmark: _Toc5877][bookmark: _Toc11517]目录九、投标人类似业绩及证明材料（若有）

[bookmark: _Toc21894][bookmark: _Toc1813]投标人类似业绩及证明材料一览表
项目名称：
	序号
	项目名称
	甲方名称
	合同签订时间
	合同价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目编号：

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标供应商：         （盖章）


[bookmark: _Toc5117]


[bookmark: _Toc15413][bookmark: _Toc2801]目录十、实施方案（根据招标文件要求，格式自拟）



[bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc14][bookmark: _Toc23880]目录十一、服务与承诺（根据招标文件要求，格式自拟）




[bookmark: _Toc1514][bookmark: _Toc27100][bookmark: _Toc14667]目录十二、其他证明文件及材料（若有）




[bookmark: _Toc847]


[bookmark: _Toc16610][bookmark: _Toc31174]目录十二、《南京市政府采购供应商信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日





[bookmark: _Toc21762]


[bookmark: _Toc8723][bookmark: _Toc17972]目录十三、中小企业声明函格式

[bookmark: _Toc9898][bookmark: _Toc23791][bookmark: _Toc30583]中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：
日期：
















[bookmark: _Toc16567][bookmark: _Toc22355]


[bookmark: _Toc30413]目录十四、无重大违法记录声明格式

[bookmark: _Toc27431][bookmark: _Toc10961][bookmark: _Toc1911]无重大违法记录声明
南京市江宁区城市管理局：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）
日期：  年  月  日



[bookmark: _Toc26633]


[bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc16870]目录十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

[bookmark: _Toc30986][bookmark: _Toc17466][bookmark: _Toc17409]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市江宁区城市管理局：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                              
主要专业技术能力有：                              

声明人：（公章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc840]

[bookmark: _Toc12626]
[bookmark: _Toc1388]目录十六、残疾人福利性单位声明函（若有）

[bookmark: _Toc23978][bookmark: _Toc32721][bookmark: _Toc5667]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标供应商（盖章）：
日期：  年  月  日








[bookmark: _Toc4246][bookmark: _Toc8328][bookmark: _Toc12348]目录十七、属于监狱企业的证明文件（若有）

[bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc1394][bookmark: _Toc22898]属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（如有）



[bookmark: _Toc12699][bookmark: _Toc15704][bookmark: _Toc25567]

目录十八、节能产品认证文件（若有）

[bookmark: _Toc24807][bookmark: _Toc14874]节能产品认证文件
[bookmark: _Toc22246][bookmark: _Toc27650][bookmark: _Toc32722]（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

[bookmark: _Toc8921]
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc16034]


目录十九、环境标志产品认证文件（若有）

[bookmark: _Toc24455][bookmark: _Toc19745][bookmark: _Toc22207]环境标志产品认证文件
（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）


[bookmark: _Toc7954][bookmark: _Toc13292][bookmark: _Toc17265]


目录二十、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（若有）

[bookmark: _Toc1581][bookmark: _Toc4958]进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）



[bookmark: _Toc16216][bookmark: _Toc27564][bookmark: _Toc10970]

目录二十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
（本国产品标准适用于货物，本项目为服务无需提供） 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖公章扫描上传或电子签章）：　        
     日期：___年____月____日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


目录二十二、投标人认为需提供的其他资料（若有）
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