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[bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc25722]第一章  投标邀请
受宿迁市公安局洋河新区分局的委托，宿迁市洋河新区公共资源交易中心就宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目(JSZC-321393-JZCG-G2026-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年10月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321393-JZCG-G2026-0005
2.项目名称：宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目
3.预算金额：404.5344万元（采购包1：270.7895万元；采购包2:133.7449万元）
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：404.5344万元。(采购包1最高限价为270.7895万元；采购包2最高限价为133.7449万元)
5.采购需求（简介）：
采购包1宿迁市公安局洋河新区分局营房会议系统及智能化设备、操控台（含分布式）、家电采购等；
采购包2宿迁市公安局洋河新区分局营房家具、厨具、健身器材、窗帘采购等。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。售后服务期3年。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1不专门面向中小企业，无落实政府采购政策需满足的资格要求；
采购包2专门面向中小企业，按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。                         
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自2026年09月30日9:00至2026年10月13日17:30。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月21日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc29049]1. 财政部门监督电话：0527-82668207。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.质疑渠道：现场接收或邮寄接收或登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名   称：宿迁市公安局洋河新区分局
地   址：江苏省宿迁市洋河新区果园社区陆沟小区旁
联 系 人：李钊宇
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13732695761
2.采购代理机构信息
名   称：宿迁市洋河新区公共资源交易中心
地   址：宿迁市洋河新区兴洋东路北侧创意包装产业园二楼 
联 系 人： 马珂              
联系方式：0527-82668031

[bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc9624]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]本项目不收取代理费。

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2. 本项目共分两个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若未按要求操作和上传失误，自行负责。
3. 本项目不限制同一投标人中标的采购包数量。



一、总 则
1、采购方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策
本项目采购包1落实的政府采购政策对应序号为  6.1、6.2、6.3、6.4.1
本项目采购包2落实的政府采购政策对应序号为  6.1、6.2、6.3、6.4.1、6.5
6.1中小企业政策
本项目采购包1按第 （2） 种政策落实：
本项目采购包2按第 （1） 种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
[bookmark: _Toc141869964]7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
11、投标保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
[bookmark: _Toc141869967]在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性审查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
提17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc141869966]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、 串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
22.6法律、法规规定的其他情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的/ %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、验收及付款
29、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对中标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
30、付款
采购包1
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：设备进场安装调试完成经采购单位确认后进入试运行，试运行30天后，进行验收，经验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
采购包2
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：货物进场安装调试完成经采购单位确认后，经采购人组织专业验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
九、供应商合法权益补偿机制
供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
[bookmark: _Toc141869970]十、质疑与投诉
30、质疑
30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，现场接收或邮寄接收或登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑，质疑处理联系方式详见“采购人信息”质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
30.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
30.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
31、投诉
[bookmark: _Toc17961]质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。











第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件（采购包2）
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	承诺函（采购包1）
	符合招标文件要求

	质保承诺函
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
4、 评标标准
采购包1：
	[bookmark: RANGE!A1]评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	35.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*35。
 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术响应
	 28.00分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求-采购包1”所列内容（★项除外）的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得28分。标“▲”为重点参数要求，共26个，每有一个▲参数（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.5分；一般参数（▲、★除外），共150项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.1分；28分扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，视为未响应招标文件要求，按负偏离进行扣分处理。

	节能环保
	2.00分
	1.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。
2.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。

	企业
业绩
	9.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。
注：同时提供合同、验收合格证明材料电子件（主要内容清晰可见，含主要标的物、合同金额和合同盖章页等），未提供或提供不全不得分。

	人员配备
	5.00分
	1.项目经理（1人）具有高级工程师（电子信息工程专业）或信息系统项目管理师证书的，每有一个证书得1分，最高得2分。
2.项目组成员（项目经理及技术负责人除外）具有通信工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书的，每有1类证书得1分，最高得3分。
注:（1）投标文件中提供相关证书证明材料。（2）投标文件中需提供投标人为其缴纳的自2026年5月（含）以来任意一个月的社保证明材料，未提供或提供材料不符合要求的不得分。（3）除项目经理外，项目组成员中同一人具有多个证书的不重复计分。

	项目实施方案
	6.00分
	根据投标人针对本项目“第四章、采购需求-四、项目实施方案”提供的服务方案进行打分。优于采购需求得6分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。

	质量保证方案
	5.00分
	根据投标人针对本项目“第四章、采购需求-五、质量保证方案”提供的服务方案进行打分。优于采购需求得5分；符合采购需求得2.5分；其他情况不得分。

	培训方案
	5.00分
	根据投标人针对本项目“第四章、采购需求-六、培训要求”提供的服务方案进行打分。优于采购需求得5分；符合采购需求得2.5分；其他情况不得分。

	售后服务
	5.00分
	根据投标人针对本项目“第四章、采购需求-八、售后服务要求”提供的服务方案进行打分。优于采购需求得5分；符合采购需求得2.5分；其他情况不得分。



采购包2：

	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	31.00分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求-采购包2”所列内容（★项除外）的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得32分。标“▲”为重点参数要求，共15个，每有一个▲参数（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.5分；一般参数（▲、★除外），共235项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.1分；31分扣完为止。
注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，视为未响应招标文件要求，按负偏离进行扣分处理。

	环保认证
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；未提供的不得分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分；未提供的不得分。

	承诺函
	1.00分
	投标人承诺本项目供货产品优先使用低挥发性原辅材料，投标文件中提供加盖公章的承诺函，得1分；未提供承诺函不得分。
注：承诺函格式自拟，加盖公章，中标后采购人有权核查原辅材料使用情况，投标人应按要求提供相关证明材料。若存在虚假承诺，投标人应依法承担相应责任。

	企业业绩
	9.00分
	投标人具有自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来,承担过与本项目类似项目业绩，每提供一个得3分，最多得9分。
注：同时提供合同、验收合格证明材料电子件（主要内容清晰可见，含主要标的物、合同金额和合同盖章页等），未提供或提供不全不得分。

	项目实施方案
	6.00分
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求-四、项目实施方案”提供的服务方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。

	质量保证方案
	6.00分
	根据投标人针对本项目“第四章、采购需求-五、质量保证方案”提供的服务方案进行打分。优于采购需求得6分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。

	培训方案
	5.00分
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求-六、培训要求”提供的服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得2.5分；其他情况不得分。

	售后服务方案
	5.00分
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求-八、售后服务要求”提供的服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得2.5分；其他情况不得分。

	项目设计方案
	5.00分
	投标人根据招标文件“第四章 采购需求-十、项目设计要求”提供的服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得2.5分；其他情况不得分。


5、 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
六、政府采购政策功能落实
本项目采购包1落实的政府采购政策对应序号为  1、2、3、4.1
本项目采购包2落实的政府采购政策对应序号为  1、2、3、4.1、5
1.中小企业政策
本项目采购包1按第（2）种政策落实：
本项目采购包2按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2采购本国产品的支持政策
2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本项目采购包1采购的电视机、55英寸电视、70英寸电视、食堂挂机空调、食堂吸顶空调、电脑显示屏属于政府强制采购产品，应符合以下要求：针对所投产品，投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。不满足要求的，按无效标处理。
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本采购包2采购的不锈钢水龙头属于政府强制采购产品，应符合以下要求：针对所投产品，投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。不满足要求的，按无效标处理。

3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
4政府采购需求标准
4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
第四章  采购需求
采购属性：货物类
1、 采购标的清单
采购包1：
	会议系统及智能化设备采购清单

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一楼刑大业务用房音频系统

	1
	话筒主机
	工业（制造业）

	2
	双杆有线话筒
	工业（制造业）

	3
	单杆有线话筒
	工业（制造业）

	4
	42U 机柜
	工业（制造业）

	5
	视频会议终端
	工业（制造业）

	二楼大会议室音频系统

	1
	音箱
	工业（制造业）

	2
	音箱功放
	工业（制造业）

	3
	物联管理主机
	工业（制造业）

	4
	话筒主机
	工业（制造业）

	5
	双杆有线话筒
	工业（制造业）

	6
	单杆有线话筒
	工业（制造业）

	7
	电视机
	工业（制造业）

	8
	视频会议终端
	工业（制造业）

	二楼治安中心化音视频系统

	1
	音箱
	工业（制造业）

	2
	音箱功放
	工业（制造业）

	3
	会议麦克风
	工业（制造业）

	4
	室内全彩LED显示屏
	工业（制造业）

	5
	LED解码器
	工业（制造业）

	6
	配电柜
	工业（制造业）

	7
	结构支架
	工业（制造业）

	8
	24U 机柜
	工业（制造业）

	二楼治安会议室音视频系统

	1
	全频音箱
	工业（制造业）

	2
	音箱功放
	工业（制造业）

	3
	调音台
	工业（制造业）

	4
	电视机
	工业（制造业）

	5
	桌面全向麦克风
	工业（制造业）

	三楼舆情巡查中心音视频系统

	1
	全频音箱
	工业（制造业）

	2
	音箱功放
	工业（制造业）

	3
	调音台
	工业（制造业）

	4
	电源时序器
	工业（制造业）

	5
	HDMI矩阵
	工业（制造业）

	6
	室内全彩LED显示屏
	工业（制造业）

	7
	LED解码器
	工业（制造业）

	8
	配电柜
	工业（制造业）

	9
	结构支架
	工业（制造业）

	10
	24U 机柜
	工业（制造业）

	三楼党委会议室音频系统

	1
	全频音箱
	工业（制造业）

	2
	音箱功放
	工业（制造业）

	3
	调音台
	工业（制造业）

	4
	音频处理器
	工业（制造业）

	5
	电源时序器
	工业（制造业）

	6
	无纸化共享终端
	工业（制造业）

	7
	无纸化桌面终端
	工业（制造业）

	8
	视频编码器
	工业（制造业）

	9
	升降显示终端
	工业（制造业）

	10
	升降电子桌牌
（液晶）
	工业（制造业）

	11
	数字会议系统主机
	工业（制造业）

	12
	室内全彩LED显示屏
	工业（制造业）

	13
	LED解码器
	工业（制造业）

	14
	配电柜
	工业（制造业）

	15
	结构支架
	工业（制造业）

	16
	高清会议摄像机
	工业（制造业）

	17
	24U 机柜
	工业（制造业）

	计算机网络系统

	1
	24口交换机
	工业（制造业）

	2
	24口POE交换机
	工业（制造业）

	3
	光模块
	工业（制造业）

	机房

	1
	24 口理线架
	工业（制造业）

	2
	24口光纤ODF盘
	工业（制造业）

	3
	LC光纤跳线
	工业（制造业）

	4
	42U 机柜
	工业（制造业）

	5
	PDU电源
	工业（制造业）

	6
	PDU电源
	工业（制造业）

	其它

	1
	安装调试及设备利旧
	/

	操控台（含分布式）

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一层专业控制台清单

	1
	刑大业务用房弧形3人操作员席位
	工业（制造业）

	2
	电脑支臂
	工业（制造业）

	3
	电源PDU
	工业（制造业）

	4
	键盘托盘
	工业（制造业）

	5
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	6
	刑大业务用房直排4人操作员席位
	工业（制造业）

	7
	电脑支臂
	工业（制造业）

	8
	电源PDU
	工业（制造业）

	9
	键盘托盘
	工业（制造业）

	10
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	11
	会议室定制17人位会议桌
	工业（制造业）

	12
	电源PDU
	工业（制造业）

	13
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	14
	人体工程学椅子
	工业（制造业）

	15
	主席台席位弓形椅
	工业（制造业）

	二层专业控制台清单

	1
	情指中心直排4人操作员席位
	工业（制造业）

	2
	电脑支臂
	工业（制造业）

	3
	电源PDU
	工业（制造业）

	4
	键盘托盘
	工业（制造业）

	5
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	6
	情指中心定制11人会议桌
	工业（制造业）

	7
	电源PDU
	工业（制造业）

	8
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	9
	治安中心直排3人操作员席位
	工业（制造业）

	10
	电脑支臂
	工业（制造业）

	11
	电源PDU
	工业（制造业）

	12
	键盘托盘
	工业（制造业）

	13
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	14
	人体工程学椅子
	工业（制造业）

	15
	主席台席位弓形椅
	工业（制造业）

	三层专业控制台清单

	1
	舆情巡查中心4人十字形操作员席位
	工业（制造业）

	2
	电脑支臂
	工业（制造业）

	3
	电源PDU
	工业（制造业）

	4
	键盘托盘
	工业（制造业）

	5
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	6
	舆情巡查中心4人操作员席位
	工业（制造业）

	7
	电脑支臂
	工业（制造业）

	8
	电源PDU
	工业（制造业）

	9
	键盘托盘
	工业（制造业）

	10
	桌面多媒体信息插座
	工业（制造业）

	11
	人体工程学椅子
	工业（制造业）

	12
	主席台席位弓形椅
	工业（制造业）

	分布式系统采购清单

	1
	超高清发送终端
	工业（制造业）

	2
	超高清接收终端
	工业（制造业）

	3
	拼接超高清终端
	工业（制造业）

	情指中心（一键点调会议室）

	1
	超高清发送终端
	工业（制造业）

	2
	超高清接收终端
	工业（制造业）

	3
	拼接超高清终端
	工业（制造业）

	治安业务用房（中心化）

	1
	超高清发送终端
	工业（制造业）

	2
	超高清接收终端
	工业（制造业）

	3
	拼接超高清终端
	工业（制造业）

	舆情巡查中心

	1
	超高清发送终端
	工业（制造业）

	2
	超高清接收终端
	工业（制造业）

	3
	拼接超高清终端
	工业（制造业）

	机房

	1
	综合管控平台
	工业（制造业）

	2
	48网口千兆交换机
	工业（制造业）

	3
	辅材及安装调试
	/

	家电采购清单

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	物证室冰箱
	工业（制造业）

	2
	物证室冰柜
	工业（制造业）

	3
	物证室防磁柜 
	工业（制造业）

	4
	物证室危化柜
	工业（制造业）

	5
	物证室毒品毒物柜
	工业（制造业）

	6
	直饮开水机
	工业（制造业）

	7
	洗衣房洗衣机
	工业（制造业）

	8
	一楼淋浴间热水器
	工业（制造业）

	9
	 A4幅面彩色激光多功能一体机
	工业（制造业）

	10
	办公a3a4黑白复合机
	工业（制造业）

	11
	文印室：A3彩色激光数码复合机
	工业（制造业）

	12
	55英寸电视
	工业（制造业）

	13
	70英寸电视
	工业（制造业）

	14
	小厨宝
	工业（制造业）

	15
	食堂挂机空调
	工业（制造业）

	16
	食堂吸顶空调
	工业（制造业）

	17
	食堂商用净水机
	工业（制造业）

	18
	咖啡机
	工业（制造业）

	19
	壁挂洗衣机
	工业（制造业）

	20
	电脑显示屏
	工业（制造业）

	21
	休闲区小冰箱
	工业（制造业）

	22
	微波炉
	工业（制造业）

	23
	电话
	工业（制造业）

	24
	安装等设备辅材及安装调试
	/


采购包2：
	办公家具采购清单

	序号
	标的 
	对应中小企业划分标准所属行业

	一层

	1
	值班室
	办公桌
	工业（制造业）

	2
	
	办公椅
	工业（制造业）

	3
	
	床头柜
	工业（制造业）

	4
	
	衣橱
	工业（制造业）

	5
	刑大业务用房3间

	办公桌
	工业（制造业）

	6
	
	办公椅
	工业（制造业）

	7
	
	文件柜
	工业（制造业）

	8
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	9
	临时宿舍4间
	双层床
	工业（制造业）

	10
	
	床 垫
	工业（制造业）

	11
	
	写字桌
	工业（制造业）

	12
	
	写字椅
	工业（制造业）

	13
	
	衣橱
	工业（制造业）

	14
	物证室1间
	物证架
	工业（制造业）

	15
	接报案
	办公桌
	工业（制造业）

	16
	
	办公椅
	工业（制造业）

	17
	安检区
	四人位群众等候椅
	工业（制造业）

	18
	
	办公椅
	工业（制造业）

	19
	
	接待椅
	工业（制造业）

	二层

	20
	治安业务用房办公室2间
	办公桌
	工业（制造业）

	21
	
	办公桌
	工业（制造业）

	22
	
	办公椅
	工业（制造业）

	23
	
	文件柜
	工业（制造业）

	24
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	25
	
	沙发
	工业（制造业）

	26
	
	茶几
	工业（制造业）

	27
	治安业务用房会议室1间
	会议椅
	工业（制造业）

	28
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	29
	情指中心办公室
	办公桌
	工业（制造业）

	30
	
	办公椅
	工业（制造业）

	31
	
	文件柜
	工业（制造业）

	32
	
	沙发
	工业（制造业）

	33
	
	茶几
	工业（制造业）

	34
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	35
	通信保障
	物品架
（其中1架侧面用铁皮封实）
	工业（制造业）

	36
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	37
	大会议室
	主席台
	工业（制造业）

	38
	
	主席椅
	工业（制造业）

	39
	
	定制会议桌
	工业（制造业）

	40
	
	定制会议桌
	工业（制造业）

	41
	
	会议椅
	工业（制造业）

	42
	
	烤漆
演讲台
	工业（制造业）

	43
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	44
	乒乓球室和桌球室
	衣架
	工业（制造业）

	45
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	46
	健身房
	24门
存储柜
	工业（制造业）

	47
	健身房旁公共区域
	书桌
	工业（制造业）

	48
	
	书椅
	工业（制造业）

	49
	治安业务技术用房（茶歇）
	茶几
	工业（制造业）

	50
	
	沙发椅
	工业（制造业）

	51
	情指中心
（一键点调会议室）
	茶水柜
	工业（制造业）

	三层（舆情巡查中心不含其中）

	52
	警务保障室
	办公桌
	工业（制造业）

	53
	
	办公椅
	工业（制造业）

	54
	
	文件柜
	工业（制造业）

	55
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	56
	
	沙发
	工业（制造业）

	57
	财务室
	凭证柜
	工业（制造业）

	58
	网络侦控中心
	电子控制台
	工业（制造业）

	59
	
	椅子
	工业（制造业）

	60
	
	物证柜
	工业（制造业）

	61
	
	电子控制台
	工业（制造业）

	62
	
	椅子
	工业（制造业）

	63
	
	文件柜
	工业（制造业）

	64
	巡查中心、电子取证中心、
网络侦控中心
	茶水柜
	工业（制造业）

	65
	法制大队2间
	办公桌
	工业（制造业）

	66
	
	办公椅
	工业（制造业）

	67
	
	文件柜
	工业（制造业）

	68
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	69
	督审
办公室1间
	办公桌
	工业（制造业）

	70
	
	办公椅
	工业（制造业）

	71
	
	文件柜
	工业（制造业）

	72
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	73
	政保
办公室1间
	办公桌
	工业（制造业）

	74
	
	办公椅
	工业（制造业）

	75
	
	文件柜
	工业（制造业）

	76
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	77
	办公室
	办公桌
	工业（制造业）

	78
	
	办公椅
	工业（制造业）

	79
	
	文件柜
	工业（制造业）

	80
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	81
	党委会议室
	会议桌
	工业（制造业）

	82
	
	会议椅
	工业（制造业）

	83
	
	折叠椅
	工业（制造业）

	84
	仓库
	物品架
	工业（制造业）

	85
	
	物品架
	工业（制造业）

	四层 

	86
	单人间
办公室4间
	办公桌
	工业（制造业）

	87
	
	办公椅
	工业（制造业）

	88
	
	接待椅
	工业（制造业）

	89
	
	沙发
	工业（制造业）

	90
	
	文件柜
	工业（制造业）

	91
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	92
	备勤室①
4间
	单人床
	工业（制造业）

	93
	
	床 垫
	工业（制造业）

	94
	
	床头柜
	工业（制造业）

	95
	
	写字桌
	工业（制造业）

	96
	
	写字椅
	工业（制造业）

	97
	备勤室②
13间
	单人床
	工业（制造业）

	98
	
	床 垫
	工业（制造业）

	99
	
	床头柜
	工业（制造业）

	100
	
	写字桌
	工业（制造业）

	101
	
	写字椅
	工业（制造业）

	五层

	102
	1号办公室
	桌子
	工业（制造业）

	103
	
	会议椅
	工业（制造业）

	104
	
	会议椅
	工业（制造业）

	105
	
	组合柜
	工业（制造业）

	106
	
	沙发
	工业（制造业）

	107
	
	茶几
	工业（制造业）

	108
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	109
	2号办公室
	桌子
	工业（制造业）

	110
	
	会议椅
	工业（制造业）

	111
	
	会议椅
	工业（制造业）

	112
	
	组合柜
	工业（制造业）

	113
	
	沙发
	工业（制造业）

	114
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	115
	办公室
1间
	办公桌
	工业（制造业）

	116
	
	办公椅
	工业（制造业）

	117
	
	文件柜
	工业（制造业）

	118
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	119
	政工室
2间
	办公桌
	工业（制造业）

	120
	
	办公桌
	工业（制造业）

	121
	
	办公椅
	工业（制造业）

	122
	
	文件柜
	工业（制造业）

	123
	
	茶水柜
	工业（制造业）

	124
	1号宿舍、2号宿舍
	床
	工业（制造业）

	125
	
	床 垫
	工业（制造业）

	126
	
	床头柜
	工业（制造业）

	127
	
	写字桌
	工业（制造业）

	128
	
	写字椅
	工业（制造业）

	129
	男生四人间
宿舍12间
	双层床
	工业（制造业）

	130
	
	床 垫
	工业（制造业）

	131
	
	写字桌
	工业（制造业）

	132
	
	写字椅
	工业（制造业）

	133
	女生标间
1间
	单人床
	工业（制造业）

	134
	
	床 垫
	工业（制造业）

	135
	
	床头柜
	工业（制造业）

	136
	
	写字桌
	工业（制造业）

	137
	
	写字椅
	工业（制造业）

	食堂家具清单

	138
	包间1
	电动圆形
餐桌
	工业（制造业）

	139
	
	餐 椅
	工业（制造业）

	140
	
	餐边柜
	工业（制造业）

	141
	
	方桌
	工业（制造业）

	142
	
	置物架
	工业（制造业）

	143
	餐厅
	四人位
餐桌
	工业（制造业）

	144
	
	六人位
餐桌
	工业（制造业）

	145
	
	餐 椅
	工业（制造业）

	146
	
	卡座
	工业（制造业）

	147
	
	餐桌
	工业（制造业）

	148
	
	
	工业（制造业）

	149
	
	餐椅
	工业（制造业）

	150
	包间2
	圆形
餐桌
	工业（制造业）

	151
	
	餐椅
	工业（制造业）

	152
	晾衣间
	移动式
晾衣架
	工业（制造业）

	厨具采购清单

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	
	

	1
	四层货架
	工业（制造业）

	2
	米面架
	工业（制造业）

	3
	平板车
	工业（制造业）

	4
	三星盆槽
	工业（制造业）

	5
	挂墙双层板
	工业（制造业）

	6
	双层工作台
	工业（制造业）

	7
	四层货架
	工业（制造业）

	8
	开水器连底座
	工业（制造业）

	9
	绞切两用机
	工业（制造业）

	10
	四门雪柜
	工业（制造业）

	11
	四层货架
	工业（制造业）

	12
	单星盆槽
	工业（制造业）

	13
	双门平台雪柜
	工业（制造业）

	14
	刀具砧板消毒柜
	工业（制造业）

	15
	双层工作台
	工业（制造业）

	16
	双通工作台
	工业（制造业）

	17
	四眼煲仔炉
	工业（制造业）

	18
	双炒双温灶
	工业（制造业）

	19
	炉台调料拼板
	工业（制造业）

	20
	单头猛火灶
	工业（制造业）

	21
	电饼铛
	工业（制造业）

	22
	双门蒸饭车
	工业（制造业）

	23
	油烟净化一体机
	工业（制造业）

	24
	不锈钢共板方管
	工业（制造业）

	25
	不锈钢共板方管
	工业（制造业）

	26
	不锈钢共板直角弯头
	工业（制造业）

	27
	不锈钢共板45度弯头
	工业（制造业）

	28
	斜三通
	工业（制造业）

	29
	不锈钢烟罩
	工业（制造业）

	30
	集烟箱
	工业（制造业）

	31
	轴流风机
	工业（制造业）

	32
	不锈钢共板方管
	工业（制造业）

	33
	不锈钢共板直角弯头
	工业（制造业）

	34
	双层工作台
	工业（制造业）

	35
	和面机
	工业（制造业）

	36
	压面机
	工业（制造业）

	37
	素菜冰箱
	工业（制造业）

	38
	双头低汤灶
	工业（制造业）

	39
	煮面炉
	工业（制造业）

	40
	五格保温售饭台
	工业（制造业）

	41
	留样柜
	工业（制造业）

	42
	双层送餐车
	工业（制造业）

	43
	紫外线消毒灯
	工业（制造业）

	44
	单孔残食台
	工业（制造业）

	45
	污碟台
	工业（制造业）

	46
	大双星盆槽
	工业（制造业）

	47
	双层工作台
	工业（制造业）

	48
	热风循环消毒柜
	工业（制造业）

	49
	碗碟柜
	工业（制造业）

	50
	发酵箱
	工业（制造业）

	51
	单星水槽
	工业（制造业）

	52
	双层工作台
	工业（制造业）

	
	
	工业（制造业）

	53
	圆形单个保温布菲炉
	工业（制造业）

	54
	辅材
	/

	健身器材采购清单

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	新款楼梯机
	工业（制造业）

	2
	坐姿推胸训练器
	工业（制造业）

	3
	肩部推举训练器
	工业（制造业）

	4
	高拉背训练器
	工业（制造业）

	5
	腿部内外弯训练器
	工业（制造业）

	6
	哈克深蹲训练器
	工业（制造业）

	7
	罗马凳
	工业（制造业）

	8
	商用跑步机
	工业（制造业）

	9
	三人站训练器
	工业（制造业）

	10
	台球桌
	工业（制造业）

	窗帘采购清单

	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	卷帘
	工业（制造业）

	2
	布帘
	工业（制造业）





2、 采购物品明细表
★投标人所投采购包1、采购包2投标总报价高于对应采购包最高限价，或分项报价表中任一单品报价高于该单品单项最高限价的，其投标按无效标处理。

采购包1：
	会议系统及智能化设备采购清单

	序号
	标的
	单位
	数量
	是否核心产品
	是否属于政府采购强制节能产品
	单项最高限价（元）

	一楼刑大业务用房音频系统

	1
	话筒主机
	台
	1
	否
	否
	

	2
	双杆有线话筒
	台
	1
	否
	否
	

	3
	单杆有线话筒
	台
	24
	否
	否
	

	4
	42U 机柜
	个
	1
	否
	否
	

	5
	视频会议终端
	台
	1
	否
	否
	

	二楼大会议室音频系统

	1
	音箱
	只
	2
	否
	否
	

	2
	音箱功放
	台
	1
	否
	否
	

	3
	物联管理主机
	台
	1
	否
	否
	

	4
	话筒主机
	台
	1
	否
	否
	

	5
	双杆有线话筒
	台
	1
	否
	否
	

	6
	单杆有线话筒
	台
	8
	否
	否
	

	7
	电视机
	台
	2
	否
	是
	

	8
	视频会议终端
	台
	1
	否
	否
	

	二楼治安中心化音视频系统

	1
	音箱
	只
	2
	否
	否
	

	2
	音箱功放
	台
	1
	否
	否
	

	3
	会议麦克风
	只
	1
	否
	否
	

	4
	室内全彩LED显示屏
	平方
	6.144
	是
	否
	

	5
	LED解码器
	台
	1
	否
	否
	

	6
	配电柜
	台
	1
	否
	否
	

	7
	结构支架
	平方
	6.144
	否
	否
	

	8
	24U 机柜
	个
	1
	否
	否
	

	二楼治安会议室音视频系统

	1
	全频音箱
	只
	2
	否
	否
	

	2
	音箱功放
	台
	1
	否
	否
	

	3
	调音台
	台
	1
	否
	否
	

	4
	电视机
	台
	1
	否
	是
	

	5
	桌面全向麦克风
	套
	1
	否
	否
	

	三楼舆情巡查中心音视频系统

	1
	全频音箱
	只
	2
	否
	否
	

	2
	音箱功放
	台
	1
	否
	否
	

	3
	调音台
	台
	1
	否
	否
	

	4
	电源时序器
	台
	1
	否
	否
	

	5
	HDMI矩阵
	套
	1
	否
	否
	

	6
	室内全彩LED显示屏
	平方
	6.144
	是
	否
	

	7
	LED解码器
	台
	1
	否
	否
	

	8
	配电柜
	台
	1
	否
	否
	

	9
	结构支架
	平方
	6.144
	否
	否
	

	10
	24U 机柜
	个
	1
	否
	否
	

	三楼党委会议室音频系统

	1
	全频音箱
	只
	4
	否
	否
	

	2
	音箱功放
	台
	2
	否
	否
	

	3
	调音台
	台
	1
	否
	否
	

	4
	音频处理器
	台
	1
	否
	否
	

	5
	电源时序器
	台
	1
	否
	否
	

	6
	无纸化共享终端
	套
	1
	否
	否
	

	7
	无纸化桌面终端
	套
	19
	否
	否
	

	8
	视频编码器
	套
	1
	否
	否
	

	9
	升降显示终端
	台
	19
	否
	否
	

	10
	升降电子桌牌
（液晶）
	台
	19
	否
	否
	

	11
	数字会议系统主机
	台
	1
	否
	否
	

	12
	室内全彩LED显示屏
	平方
	6.144
	是
	否
	

	13
	LED解码器
	台
	1
	否
	否
	

	14
	配电柜
	台
	1
	否
	否
	

	15
	结构支架
	平方
	6.144
	否
	否
	

	16
	高清会议摄像机
	台
	1
	否
	否
	

	17
	24U 机柜
	个
	1
	否
	否
	

	计算机网络系统

	1
	24口交换机
	台
	21
	否
	否
	

	2
	24口POE交换机
	台
	2
	否
	否
	

	3
	光模块
	个
	96
	否
	否
	

	机房

	1
	24 口理线架
	个
	20
	否
	否
	

	2
	24口光纤ODF盘
	个
	15
	否
	否
	

	3
	LC光纤跳线
	根
	96
	否
	否
	

	4
	42U 机柜
	个
	4
	否
	否
	

	5
	PDU电源
	套
	4
	否
	否
	

	6
	PDU电源
	套
	4
	否
	否
	

	其它
	

	1
	安装调试及设备利旧
	项
	1
	否
	否
	

	操控台（含分布式）

	序号
	标的
	单位
	数量
	是否核心产品
	是否属于政府采购强制节能产品
	

	一层专业控制台清单

	1
	刑大业务用房弧形3人操作员席位
	套
	8
	否
	否
	

	2
	电脑支臂
	套
	24
	否
	否
	

	3
	电源PDU
	套
	24
	否
	否
	

	4
	键盘托盘
	套
	24
	否
	否
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	个
	24
	否
	否
	

	6
	刑大业务用房直排4人操作员席位
	套
	4
	否
	否
	

	7
	电脑支臂
	套
	8
	否
	否
	

	8
	电源PDU
	套
	16
	否
	否
	

	9
	键盘托盘
	套
	8
	否
	否
	

	10
	桌面多媒体信息插座
	个
	16
	否
	否
	

	11
	会议室定制17人位会议桌
	套
	1
	否
	否
	

	12
	电源PDU
	套
	17
	否
	否
	

	13
	桌面多媒体信息插座
	个
	3
	否
	否
	

	14
	人体工程学椅子
	把
	40
	否
	否
	

	15
	主席台席位弓形椅
	把
	17
	否
	否
	

	二层专业控制台清单

	1
	情指中心直排4人操作员席位
	套
	1
	否
	否
	

	2
	电脑支臂
	套
	4
	否
	否
	

	3
	电源PDU
	套
	4
	否
	否
	

	4
	键盘托盘
	套
	4
	否
	否
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	个
	4
	否
	否
	

	6
	情指中心定制11人会议桌
	套
	1
	否
	否
	

	7
	电源PDU
	套
	7
	否
	否
	

	8
	桌面多媒体信息插座
	个
	3
	否
	否
	

	9
	治安中心直排3人操作员席位
	套
	3
	否
	否
	

	10
	电脑支臂
	套
	18
	否
	否
	

	11
	电源PDU
	套
	9
	否
	否
	

	12
	键盘托盘
	套
	9
	否
	否
	

	13
	桌面多媒体信息插座
	个
	9
	否
	否
	

	14
	人体工程学椅子
	把
	13
	否
	否
	

	15
	主席台席位弓形椅
	把
	11
	否
	否
	

	三层专业控制台清单

	1
	舆情巡查中心4人十字形操作员席位
	套
	1
	否
	否
	

	2
	电脑支臂
	套
	8
	否
	否
	

	3
	电源PDU
	套
	4
	否
	否
	

	4
	键盘托盘
	套
	4
	否
	否
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	个
	4
	否
	否
	

	6
	舆情巡查中心4人操作员席位
	套
	1
	否
	否
	

	7
	电脑支臂
	套
	4
	否
	否
	

	8
	电源PDU
	套
	4
	否
	否
	

	9
	键盘托盘
	套
	4
	否
	否
	

	10
	桌面多媒体信息插座
	个
	4
	否
	否
	

	11
	人体工程学椅子
	把
	4
	否
	否
	

	12
	主席台席位弓形椅
	把
	4
	否
	否
	

	分布式系统采购清单

	1
	超高清发送终端
	台
	21
	否
	否
	

	2
	超高清接收终端
	台
	3
	否
	否
	

	3
	拼接超高清终端
	台
	4
	否
	否
	

	情指中心（一键点调会议室）

	1
	超高清发送终端
	台
	7
	否
	否
	

	2
	超高清接收终端
	台
	3
	否
	否
	

	3
	拼接超高清终端
	台
	2
	否
	否
	

	治安业务用房（中心化）

	1
	超高清发送终端
	台
	9
	否
	否
	

	2
	超高清接收终端
	台
	2
	否
	否
	

	3
	拼接超高清终端
	台
	1
	否
	否
	

	舆情巡查中心

	1
	超高清发送终端
	台
	8
	否
	否
	

	2
	超高清接收终端
	台
	2
	否
	否
	

	3
	拼接超高清终端
	台
	1
	否
	否
	

	机房

	1
	综合管控平台
	套
	1
	否
	否
	

	2
	48网口千兆交换机
	台
	2
	否
	否
	

	3
	辅材及安装调试
	项
	1
	否
	否
	

	家电采购清单

	序号
	标的
	单位
	数量
	是否核心产品
	是否属于政府采购强制节能产品
	

	1
	物证室冰箱
	台
	1
	否
	否
	

	2
	物证室冰柜
	台
	1
	否
	否
	

	3
	物证室防磁柜 
	个
	1
	否
	否
	

	4
	物证室危化柜
	个
	1
	否
	否
	

	5
	物证室毒品毒物柜
	个
	1
	否
	否
	

	6
	直饮开水机
	台
	5
	否
	否
	

	7
	洗衣房洗衣机
	台
	6
	否
	否
	

	8
	一楼淋浴间热水器
	台
	1
	否
	否
	

	9
	 A4幅面彩色激光多功能一体机
	台
	8
	否
	否
	

	10
	办公a3a4黑白复合机
	台
	2
	否
	否
	

	11
	文印室：A3彩色激光数码复合机
	台
	1
	否
	否
	

	12
	55英寸电视
	台
	6
	否
	是
	

	13
	70英寸电视
	台
	2
	否
	是
	

	14
	小厨宝
	台
	2
	否
	否
	

	15
	食堂挂机空调
	台
	2
	否
	是
	3000/台

	16
	食堂吸顶空调
	台
	1
	否
	是
	50000/台

	17
	食堂商用净水机
	套
	1
	否
	否
	

	18
	咖啡机
	台
	1
	否
	否
	

	19
	壁挂洗衣机
	台
	2
	否
	否
	

	20
	电脑显示屏
	台
	66
	否
	是
	

	21
	休闲区小冰箱
	台
	1
	否
	否
	

	22
	微波炉
	台
	1
	否
	否
	

	23
	电话
	台
	8
	否
	否
	

	24
	安装等设备辅材及安装调试
	项
	1
	否
	否
	



采购包2：

	办公家具采购清单

	序号
	标的
	规格尺寸（W*D*H)mm
	单位
	数量
	是否是核心产品
	单项最高限价（元）

	一层

	1
	值班室
	办公桌
	1200*500*760
	张
	6
	否
	

	2
	
	办公椅
	520*570*980
	把
	6
	否
	

	3
	
	床头柜
	400*420*450
	只
	3
	否
	

	4
	
	衣橱
	1000*550*2400
	组
	3
	否
	

	5
	刑大业务用房3间

	办公桌
	1600*800*760
	张
	10
	是
	2200/张

	6
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	10
	否
	800/把

	7
	
	文件柜
	900*400*2000
	组
	11
	否
	

	8
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	3
	否
	

	9
	临时宿舍4间
	双层床
	2000*1000*2000
	张
	12
	否
	

	10
	
	床 垫
	2000*1000*50
	张
	24
	否
	

	11
	
	写字桌
	1600*500*760
	张
	4
	否
	

	12
	
	写字椅
	420*450*860
	把
	4
	否
	

	13
	
	衣橱
	2400*550*2400
	组
	4
	否
	

	14
	物证室1间
	物证架
	1200*500*2000
	组
	2
	否
	

	15
	接报案
	办公桌
	1200*700*760
	张
	3
	否
	2200/张

	16
	
	办公椅
	520*570*980
	把
	3
	否
	800/把

	17
	安检区
	四人位群众等候椅
	2370*650*820
	套
	2
	否
	

	18
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	1
	否
	800/把

	19
	
	接待椅
	750*750*850
	把
	2
	否
	

	二层

	20
	治安业务用房办公室2间
	办公桌
	1600*800*760
	张
	3
	是
	2200/张

	21
	
	办公桌
	1600*800*760
	张
	8
	是
	2200/张

	22
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	11
	否
	800/把

	23
	
	文件柜
	900*400*2000
	只
	7
	否
	

	24
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	2
	否
	

	25
	
	沙发
	1+1+3
	组
	1
	否
	

	26
	
	茶几
	1200*600*450
	张
	1
	否
	800/张

	27
	治安业务用房会议室1间
	会议椅
	630*660*1000
	把
	16
	否
	800/把

	28
	
	茶水柜
	1200*400*800
	张
	1
	否
	

	29
	情指中心办公室
	办公桌
	1600*800*760
	张
	4
	是
	2200/张

	30
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	4
	否
	800/把

	31
	
	文件柜
	900*400*2000
	组
	4
	否
	

	32
	
	沙发
	1+1+3
	组
	1
	否
	

	33
	
	茶几
	1200*600*450
	张
	1
	否
	800/张

	34
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	35
	通信保障
	物品架
（其中1架侧面用铁皮封实）
	1400*1000*2000
	组
	1
	否
	

	36
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	37
	大会议室
	主席台
	5330*600*760
	组
	1
	否
	45000/组

	38
	
	主席椅
	525*470*1080
	把
	7
	否
	800/把

	39
	
	定制会议桌
	3250*500*760
	张
	2
	否
	25000/张

	40
	
	定制会议桌
	1300*450*760
	张
	30
	否
	3000/张

	41
	
	会议椅
	520*620*780
	把
	70
	否
	800/把

	42
	
	烤漆
演讲台
	580*480*1100
	只
	1
	否
	

	43
	
	茶水柜
	1200*400*860
	只
	1
	否
	

	44
	乒乓球室和桌球室
	衣架
	250*1700
	个
	1
	否
	

	45
	
	茶水柜
	1200*400*800
	个
	1
	否
	

	46
	健身房
	24门
存储柜
	2000*400*2000
	组
	1
	否
	

	47
	健身房旁公共区域
	书桌
	Φ800*750
	张
	2
	否
	

	48
	
	书椅
	520*460*790  
	把
	8
	否
	

	49
	治安业务技术用房（茶歇）
	茶几
	Φ400*750
	张
	1
	否
	

	50
	
	沙发椅
	640*670*740
坐高450
	只
	2
	否
	

	51
	情指中心
（一键点调会议室）
	茶水柜
	1000*350*860
	只
	1
	否
	

	三层（歟情巡查中心不含其中）

	52
	警务保障室
	办公桌
	1600*800*760
	张
	10
	是
	2200/张

	53
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	10
	否
	800/把

	54
	
	文件柜
	900*400*2000
	张
	3
	否
	

	55
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	56
	
	沙发
	3人位
	张
	1
	否
	2400/张

	57
	财务室
	凭证柜
	850*400*2000
	只
	4
	否
	

	58
	网络侦控中心
	电子控制台
	1600*900*760
	张
	3
	否
	

	59
	
	椅子
	650*620*1190
	把
	3
	否
	

	60
	
	物证柜
	2000*400*2000
	组
	1
	否
	

	61
	
	电子控制台
	1600*900*760
	张
	3
	否
	

	62
	
	椅子
	650*620*1190
	把
	3
	否
	

	63
	
	文件柜
	1200*450*1850
	组
	2
	否
	

	64
	巡查中心、电子取证中心、
网络侦控中心
	茶水柜
	800*400*860
	只
	1
	否
	

	65
	法制大队2间
	办公桌
	1600*700*760
	张
	8
	否
	2200/张

	66
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	8
	否
	800/把

	67
	
	文件柜
	900*400*2000
	组
	6
	否
	

	68
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	2
	否
	

	69
	督审
办公室1间
	办公桌
	1600*700*760
	张
	4
	否
	2200/张

	70
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	4
	否
	800/把

	71
	
	文件柜
	900*400*2000
	组
	3
	否
	

	72
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	73
	政保
办公室1间
	办公桌
	1600*600*760
	张
	4
	否
	2200/张

	74
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	4
	否
	800/把

	75
	
	文件柜
	900*400*2000
	组
	3
	否
	

	76
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	77
	办公室
	办公桌
	1600*800*760
	张
	6
	是
	2200/张

	78
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	6
	否
	800/把

	79
	
	文件柜
	900*400*2000
	只
	4
	否
	

	80
	
	茶水柜
	800*400*800
	组
	1
	否
	

	81
	党委会议室
	会议桌
	7600*1800*780
	张
	1
	否
	80000/张

	82
	
	会议椅
	620*650*1080
	把
	19
	否
	800/把

	83
	
	折叠椅
	660*560*860
	把
	15
	否
	800/把

	84
	仓库
	物品架
	1500*550*2000
	组
	1
	否
	

	85
	
	物品架
	2000*550*2000
	组
	1
	否
	

	四层 

	86
	单人间
办公室4间
	办公桌
	1800*900*760
	张
	4
	否
	2200/张

	87
	
	办公椅
	620*650*1180
	把
	4
	否
	

	88
	
	接待椅
	620*650*980
	把
	8
	否
	

	89
	
	沙发
	三人位
	张
	4
	否
	2400/张

	90
	
	文件柜
	1600*450*2000
	组
	4
	否
	

	91
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	4
	否
	

	92
	备勤室①
4间
	单人床
	1500*2000*450
	张
	4
	否
	

	93
	
	床 垫
	1500*2000*220
	张
	4
	否
	

	94
	
	床头柜
	400*420*450
	只
	8
	否
	

	95
	
	写字桌
	2600*550*760
	张
	4
	否
	

	96
	
	写字椅
	540*530*780
	把
	4
	否
	

	97
	备勤室②
13间
	单人床
	1200*2000*450
	张
	27
	否
	

	98
	
	床 垫
	1200*2000*220
	张
	27
	否
	

	99
	
	床头柜
	400*420*450
	只
	13
	否
	

	100
	
	写字桌
	1800*550*760
	张
	12
	否
	

	101
	
	写字椅
	540*530*780
	把
	12
	否
	

	五层

	102
	1号办公室
	办公桌
	2000*900*760
	张
	1
	否
	

	103
	
	办公椅
	620*650*1180
	把
	1
	否
	

	104
	
	接待椅
	620*650*980
	把
	2
	否
	

	105
	
	文件柜
	2400*450*2000
	组
	1
	否
	

	106
	
	沙发
	1+3
	套
	1
	否
	

	107
	
	茶几
	1200*600*443
	张
	1
	否
	

	108
	
	茶水柜
	800*430*850
	只
	1
	否
	

	109
	2号办公室
	办公桌
	2000*900*760
	张
	1
	否
	

	110
	
	办公椅
	620*650*1180
	把
	1
	否
	

	111
	
	接待椅
	620*650*980
	把
	2
	否
	

	112
	
	文件柜
	2000*450*2000
	组
	1
	否
	

	113
	
	沙发
	3人位
	套
	1
	否
	

	114
	
	茶水柜
	800*400*850
	只
	1
	否
	

	115
	办公室
1间
	办公桌
	1600*800*760
	张
	2
	是
	2200/张

	116
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	2
	否
	800/把

	117
	
	文件柜
	800*400*1800
	只
	2
	否
	

	118
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	1
	否
	

	119
	政工室
2间
	办公桌
	1600*800*760
	张
	2
	是
	2200/张

	120
	
	办公桌
	1400*700*760
	张
	4
	否
	2200/张

	121
	
	办公椅
	620*650*980
	把
	6
	否
	800/把

	122
	
	文件柜
	800*400*1800
	组
	2
	否
	

	123
	
	茶水柜
	800*400*800
	只
	2
	否
	

	124
	1号宿舍、2号宿舍
	单人床
	1500*2000*450
	张
	2
	否
	

	125
	
	床 垫
	1500*2000*220
	张
	2
	否
	

	126
	
	床头柜
	400*420*450
	只
	4
	否
	

	127
	
	写字桌
	3450*550*760
3700*550*760
	张
	2
	否
	

	128
	
	写字椅
	540*530*780
	把
	2
	否
	

	129
	男生四人间
宿舍12间
	双层床
	外径尺寸：1980*1000*2000
	张
	23
	否
	

	130
	
	床 垫
	1000*1900*50
	张
	46
	否
	

	131
	
	写字桌
	1100*500*760
	张
	11
	否
	

	132
	
	写字椅
	540*530*780
	把
	11
	否
	

	133
	女生标间
1间
	单人床
	1200*2000*450
	张
	2
	否
	

	134
	
	床 垫
	1200*2000*220
	张
	2
	否
	

	135
	
	床头柜
	400*420*450
	只
	1
	否
	

	136
	
	写字桌
	1800*550*760
	张
	1
	否
	

	137
	
	写字椅
	540*530*780
	把
	1
	否
	

	食堂家具清单

	138
	包间1
	电动圆形
餐桌
	φ1800
	张
	1
	否
	

	139
	
	餐 椅
	480*480*1050
	把
	14
	否
	

	140
	
	餐边柜
	1200*400*860
	组
	1
	否
	

	141
	
	方桌
	900*900*760
	张
	1
	否
	

	142
	
	置物架
	φ420*550
	张
	2
	否
	

	143
	餐厅
	四人位
餐桌
	1400*700*760
	张
	12
	否
	

	144
	
	六人位
餐桌
	1800*700*760
	张
	7
	否
	

	145
	
	餐 椅
	430*510*780
	把
	72
	否
	

	146
	
	卡座
	1800*600*1180
	组
	6
	否
	

	147
	
	餐桌
	1400*400*900
	张
	10
	否
	

	148
	
	
	1350*400*900
	张
	6
	否
	

	149
	
	餐椅
	440*580*1070
座面离地550mm
	把
	32
	否
	

	150
	包间2
	圆形
餐桌
	φ1600
	张
	1
	否
	

	151
	
	餐椅
	480*480*1050
	把
	8
	否
	

	152
	晾衣间
	移动式
晾衣架
	1800*1000*1500
	组
	8
	否
	

	厨具采购清单

	序号
	标的
	规格尺寸（W*D*H)mm
	单位
	数量
	是否是核心产品
	单项最高限价（元）

	

	1
	四层货架
	1500*500*1550
	张
	2
	否
	

	2
	米面架
	1100*600*150
	张
	1
	否
	

	3
	平板车
	850*600*800
	个
	2
	否
	

	4
	三星盆槽
	1800*700*800
	个
	1
	否
	

	5
	挂墙双层板
	2900*300*600
	个
	1
	否
	

	6
	双层工作台
	1100*700*800
	个
	1
	否
	

	7
	四层货架
	1500*500*1550
	个
	1
	否
	

	8
	开水器连底座
	12KW
	套
	1
	否
	

	9
	绞切两用机
	590*470*730
	台
	1
	否
	

	10
	四门雪柜
	长1200×宽705×高1955
	台
	2
	否
	

	11
	四层货架
	1200*500*1550
	个
	1
	否
	

	12
	单星盆槽
	600*600*800
	个
	2
	否
	

	13
	双门平台雪柜
	1800*700*800
	台
	1
	否
	

	14
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1650
	台
	1
	否
	

	15
	双层工作台
	1800*800*800
	个
	1
	否
	

	16
	双通工作台
	1800*800*800
	台
	1
	否
	

	17
	四眼煲仔炉
	600*720*800
	台
	1
	否
	

	18
	双炒双温灶
	2000*1150*800
	台
	1
	否
	

	19
	炉台调料拼板
	300*1150*800
	台
	1
	否
	

	20
	单头猛火灶
	1100*1150*800
	台
	1
	否
	

	21
	电饼铛
	800*620*120
	台
	1
	否
	

	22
	双门蒸饭车
	1150*840*1650
	台
	1
	否
	

	23
	油烟净化一体机
	5700+3000*1300*500L型（现场量尺）
	米
	8.7
	否
	

	24
	不锈钢共板方管
	500×500
	米
	8
	否
	

	25
	不锈钢共板方管
	400×400
	米
	4
	否
	

	26
	不锈钢共板直角弯头
	500×500
	只
	2
	否
	

	27
	不锈钢共板45度弯头
	400×400
	只
	4
	否
	

	28
	斜三通
	500×500变400×400
	只
	1
	否
	

	29
	不锈钢烟罩
	长2000×宽1000×高500
	米
	2
	否
	

	30
	集烟箱
	长2000×宽400×高400
	米
	2
	否
	

	31
	轴流风机
	φ30
	台
	1
	否
	

	32
	不锈钢共板方管
	300×300
	米
	3
	否
	

	33
	不锈钢共板直角弯头
	300×300
	个
	1
	否
	

	34
	双层工作台
	1800*800*800
	台
	1
	否
	

	35
	和面机
	770*485*840
	台
	1
	否
	

	36
	压面机
	1130*650*1070mm
	台
	1
	否
	

	37
	素菜冰箱
	1200*700*1900
	台
	1
	否
	

	38
	双头低汤灶
	600*1200*400
	台
	1
	否
	

	39
	煮面炉
	950*910*690
	台
	1
	否
	

	40
	五格保温售饭台
	1500*700*800
	台
	2
	否
	

	41
	留样柜
	600*650*1800
	台
	1
	否
	

	42
	双层送餐车
	450*660*600
	个
	1
	否
	

	43
	紫外线消毒灯
	450×500×230
	台
	2
	否
	

	44
	单孔残食台
	900*800*800
	个
	1
	否
	

	45
	污碟台
	1000*800*800
	张
	1
	否
	

	46
	大双星盆槽
	1500×700×800
	张
	1
	否
	

	47
	双层工作台
	1500*700*800
	张
	1
	否
	

	48
	热风循环消毒柜
	1200×600×1980
	台
	1
	否
	

	49
	碗碟柜
	1200*500*1800
	台
	1
	否
	

	50
	发酵箱
	180*500*1880
	台
	1
	否
	

	51
	单星水槽
	1200*700*800
	张
	1
	否
	

	52
	双层工作台
	1950*700*800
根据现场尺寸定制
	张
	1
	否
	

	53
	圆形单个保温布菲炉
	直径480mm，
高度260mm
	台
	6
	否
	

	54
	辅材
	
	批
	1
	否
	

	健身器材采购清单

	序号
	标的
	规格尺寸（W*D*H)mm
	单位
	数量
	是否是核心产品
	单项最高限价（元）

	1
	新款楼梯机
	踏板宽度 556mm，踏步高度 230mm，踏板深度 250mm
踏外形尺寸 1550m*830m*2180mm（长+宽+高）
	台
	1
	否
	

	2
	坐姿推胸训练器
	≥1400*1240*168mm
	台
	1
	否
	

	3
	肩部推举训练器
	≥1650*1425*1650mm
	台
	1
	否
	

	4
	高拉背训练器
	≥1680*1250*1990mm
	台
	1
	否
	

	5
	腿部内外弯训练器
	≥1580*965*1650mm
	台
	1
	否
	

	6
	哈克深蹲训练器
	≥1950*1800*1750mm
	台
	1
	否
	

	7
	罗马凳
	≥1380*850*960mm
	台
	1
	否
	

	8
	商用跑步机
	≥2350*1005*1740mm
	台
	1
	否
	

	9
	三人站训练器
	≥3290*2380*2220mm
	台
	1
	否
	

	10
	台球桌
	约2540*1270mm
	张
	1
	否
	

	11
	安装调试
	
	项
	1
	否
	

	窗帘采购清单

	序号
	标的
	规格尺寸（W*D*H)mm
	单位
	数量
	是否是核心产品
	单项最高限价（元）

	1
	卷帘
	按需定制/现场实测定制
1-3楼均为灰色卷帘
（含二层休闲区；颜色、样式等需中标后现场送样经采购人签字确认）
	平方
	637.65
	否
	

	2
	布帘
	按需定制/现场实测定制
4-5层宿舍为暖黄色窗帘；
4-5层办公室为灰色布帘；
1层刑大指挥室为灰色布帘；
食堂大包间为灰色布帘；
（颜色、样式等需中标后现场送样经采购人签字确认）
	平方
	548.54
	否
	



三、技术参数要求
★本项目中采购包1、采购包2的产品都须满足三年的质保期，投标文件中须提供承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式自拟），否则按无效标处理。

采购包1
核心产品：室内全彩LED显示屏
	会议系统及智能化设备采购清单

	序号
	名称及类别
	参数类型
	参数要求
	数量
	备注

	一楼刑大业务用房音频系统

	1
	话筒主机
	一般参数
	1、具有双机热备份功能，密码保护功能，支持热插拔，支持系统备份连接；
	1台
	

	
	
	
	2、系统具有≥32级电子音量调节，≥15级系统高频、低频损耗补偿调节功能；
	
	

	
	
	
	3、具有≥4路HDMI高清输入接口、≥4路HDMI高清输出接口，可实现高清信号无缝自动切换输出，也可设置为无缝切换矩阵控制使用；
	
	

	
	
	
	4、支持高清矩阵自定义设置功能，信号切换、输出设置、EDID设置，最高分辨率3840x2160@30Hz，断电记忆功能、支持中控控制；
	
	

	
	
	
	5、具有角色分离输出功能，终端根据ID号独立标记输出，支持通过语音转写设备对接实现角色分离；
	
	

	
	
	
	6、具有≥4路8P-DIN单元接口、≥4路RJ45网口单元接口；
	
	

	
	
	
	7、具有≥3路RS232、≥1路RS485/RS422、≥1路WEB网页控制网口、≥1路网络控制接口；
	
	

	
	
	
	8、具有≥2路48V模拟音频输入接口、≥4路RCA音频输入接口、≥4路RCA音频输出接口、≥1路XLR音频输出接口、≥1路3.5mm监听接口、≥1路6.35mm无线独立音频输出接口、≥1路USB录音接口；
	
	

	
	
	
	9、不少于1路数字网络扩展接口，网线连接，集音频、控制数据和电源供电传输；
	
	

	
	
	
	10、具有网络控制接口，实现PC软件参数设置、线路检测、会议全周期管理；
	
	

	
	
	
	11、具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息等；
	
	

	
	
	
	12、供电：AC220V-240V 50Hz-60Hz 、音频延时≤4ms、频率响应：20Hz-20KHz、底噪：≤-95dBV（A)、综合失真度（THDN）≤0.2%；
	
	

	
	
	
	13、具有≥4.3寸全贴合触控屏,支持触摸设置≥50项功能参数调节，图形化人机操作界面，具有待机显示功能。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、支持TCP物联控制，查看话筒在线状态、正在发言列表、申请终端列表、当前会议模式限制人数等，可设定会议模式、摄像控制、话筒开关及系统主机IP设置等。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	2
	双杆有线话筒
	一般参数
	1、具有≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息；
	1台
	

	
	
	
	2、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT按键模式、VIP发言模式等多种会议模式；
	
	

	
	
	
	3、具有身份设置功能，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端，VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
	
	

	
	
	
	4、具有Type-C数据接口，具有3.5mm耳机接口，音量可由主控机统一或独立调节；
	
	

	
	
	
	5、具有≥1路8芯接口、≥1路网口，支持总线手拉手、环形回路备份连接；
	
	

	
	
	
	6、支持线路热插拔，一台终端或多台终端出现故障或更换时不会影响到系统中其它终端工作；
	
	

	
	
	
	7、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能； 
	
	

	
	
	
	8、主席终端无数量限制、无位置限制，具有主席专有模式、主席普通模式；
	
	

	
	
	
	9、频率响应：60Hz-20kHz；
	
	

	
	
	
	10、信噪比：≥70dBA；
	
	

	
	
	
	11、咪管长度：双管、≥225mm。
	
	

	3
	单杆有线话筒
	一般参数
	1、具有≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息；
	24台
	

	
	
	
	2、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT按键模式、VIP发言模式等多种会议模式；
	
	

	
	
	
	3、具有身份设置功能，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端，VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
	
	

	
	
	
	4、具有Type-C数据接口，具有3.5mm耳机接口，音量可由主控机统一或独立调节；
	
	

	
	
	
	5、具有≥1路8芯接口、≥1路网口，支持总线手拉手、环形回路备份连接；
	
	

	
	
	
	6、支持线路热插拔，一台终端或多台终端出现故障或更换时不会影响到系统中其它终端工作；
	
	

	
	
	
	7、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能；
	
	

	
	
	
	8、频率响应：60Hz-20kHz；
	
	

	
	
	
	9、信噪比：≥70dBA；
	
	

	
	
	
	10、咪管长度：≥225mm。
	
	

	4
	42U 机柜
	一般参数
	1.产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量：42U；
	1个
	

	
	
	
	2.材料为冷轧钢板，其中角规厚度 ≥2.0 ㎜，框架厚度≥ 1.2 ㎜，其它主要部件厚度≥ 1.2 ㎜。
	
	

	5
	视频会议终端
	实质性参数
	★1、新采购的视频会议终端需可通过ITU-T H.323和IETF SIP、RTC等协议无缝接入宿迁市公安局原有视频会议系统，实现新采购视频会议与市局原有视频会议系统无缝对接。
注：投标文件中须提供承诺函电子件，详见第六章投标文件格式-十、承诺函（采购包1），否则按无效标处理。
	1台
	

	
	
	一般参数
	1、终端采用一体式设计，内置编解码器、内置摄像机、数字阵列麦克；
	
	

	
	
	
	2、终端采用国产嵌入式操作系统,终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件；
	
	

	
	
	
	3、会议速率支持128Kbps－8Mbps；
	
	

	
	
	
	4、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议,支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
	
	

	
	
	
	5、内置高清摄像机，采用不低于800万像素，不低于 1/1.8 英寸CMOS镜头，支持4K视频图像采集，支持不少于4倍数字变焦，水平视角≥84°；
	
	

	
	
	
	6、除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持2路HDMI高清视频输出接口,支持≥2路的音频输入接口，≥1路的音频输出接口；
	
	

	
	
	
	7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系；
	
	

	
	
	
	8、支持智能视频编码（ROI），可对指定的与会方增强编码，其他区域弱化编码；
	
	

	
	
	
	9、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式；
	
	

	
	
	
	10、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义；
	
	

	
	
	
	11、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源；
	
	

	
	
	
	12、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控,支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
	
	

	二楼大会议室音频系统

	1
	音箱
	一般参数
	1、不小于1×12"低频驱动单元；
	2只
	

	
	
	
	2、不小于1×1.75"高频驱动单元；
	
	

	
	
	
	3、额定功率不小于400W/8Ω；
	
	

	
	
	
	4、特性灵敏度不小于98dB；
	
	

	
	
	
	5、最大声压级不小于130dB；
	
	

	
	
	
	6、额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz；
	
	

	
	
	
	7、覆盖角度（H×V）：90°×60°；
	
	

	
	
	
	8、尺寸(H×W×D)(mm)：≤655×397×387；
	
	

	
	
	
	9、净重：≤21.4 kg。
	
	

	2
	音箱功放
	一般参数
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护；
	1台
	

	
	
	
	2、支持平台化管理功能，可以通过网络接入物联网运维管理平台，实现功放的关机、静音、故障报警，以及音频通道信号电压、电流和温度的实时监控；
	
	

	
	
	
	3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；
	
	

	
	
	
	4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；
	
	

	
	
	
	5、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通；
	
	

	
	
	
	6、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率；
	
	

	
	
	
	7、额定功率：≥2×300W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥1×900W/8Ω；
	
	

	
	
	
	8、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
	
	

	
	
	
	9、总谐波失真≤0.1%；
	
	

	
	
	
	10、串音衰减≥70dB；
	
	

	
	
	
	11、信噪比≥100dB；
	
	

	
	
	
	12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250；
	
	

	
	
	
	13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。
	
	

	3
	物联管理主机
	一般参数
	1、具有场景控制可视化编程工具，提供设备产品组件，以拖拽式操作实现自定义系统拓扑编辑，动态生成物联中枢控制界面，对跨协议异构终端全生命周期进行统一管控；
	1台
	

	
	
	
	2、内置多种物联设备管控模块，涵盖声、光、电、视、讯设备，支持设备物联管控，异常情况上报告警，生成实时系统架构链路图，直观展示系统设备连接状态，异常链路实时告警；
	
	

	
	
	
	3、对系统内设备多维度管控，具有项目总览工作台，通过图表方式实时显示系统场所数量，设备在线、离线、异常告警情况，进行设备类型以及告警趋势统计；
	
	

	
	
	
	4、全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作；
	
	

	
	
	
	5、具备多种场所类型建立，可将设备绑定至对应场所，通过控制面板、系统拓扑图对场所设备进行状态管理和物联管控；
	
	

	
	
	
	6、具备批量导入用户列表，管理员可为每位用户配置详细信息(如用户名、手机号码、所属部门)并分配相应角色，从而获得特定的权限集合，提供便捷的账号生命周期管理功能，包括添加、修改、删除及权限变更等操作；
	
	

	
	
	
	7、各功能模块的访问权限可根据需求灵活配置,管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制；
	
	

	
	
	
	8、电源管控：远程控制智慧电源设备每路开关，支持顺序、逆序、自由顺序开关，实时监测电源三相平衡状态，监测每项实时电压、电流、功率、温度等数据，支持单路电流、功率、运行时长实时监测，过压、过流、欠压、欠流等异常情况告警，支持电气设置，可编辑电压、电流、功率、温度阈值，可设置异常数据 告警和是否断电；
	
	

	
	
	
	9、音视频管控：具有音频设备实时电平上报，通过平台进行音视频矩阵切换，音频增益调整，预设场景调用等；
	
	

	
	
	
	10、分布式管控：对节点进行远程管理，实时监测其HDMI接口、音频接口、主板、网口状态，，远程切换音频输入输出的模式、更改接口模式、更改分辨率、更改编码类型等,对节点 进行在线模式切换(in、out、kvm、in/out)，对设备进行在线重启、设备复位、恢复出厂设置等；
	
	

	
	
	
	11、环境管控：可视化编辑中系统提供产品组件进行自定义拓扑编辑，对智慧开关灯光组件以及窗帘组件等，通过平台实现远程控制智慧开关进行开关灯、控制灯控器进行灯光亮度调整以及控制窗帘开关等环境场景
控制；
	
	

	
	
	
	12、音频终端管控：实时显示物联音频终端功放模块、DSP模块状态，异常情况上报，实时远程管理物联音柱输入输出增益，并进行一键静音。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、内置智能拓扑图功能，直观展示系统设备间的连接关系和层次结构，并实时更新状态信息(如在线/离线、告警状态等)，自定义拓扑样式和布局方式，直观理解网络或系统架构。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	
	
	
	▲2、系统自带 ONVIF 摄像头组件，支持通过平台实时显示终端摄像头画面，并通过系统提供的更高层次的内容分层服务和层间功能(如网络分层、媒体分层和应用分层)实现画面质量的提升和低延迟传输。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	
	
	
	▲3、详细告警信息展示:包括告警ID、设备唯一标识符(DeviceID)、设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，帮助用户快速定位和解决问题。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	4
	话筒主机
	一般参数
	1、具有双机热备份功能，密码保护功能，支持热插拔，支持系统备份连接；
	1台
	

	
	
	
	2、系统具有≥32级电子音量调节，≥15级系统高频、低频损耗补偿调节功能；
	
	

	
	
	
	3、具有≥4路HDMI高清输入接口、≥4路HDMI高清输出接口，可实现高清信号无缝自动切换输出，也可设置为无缝切换矩阵控制使用；
	
	

	
	
	
	4、支持高清矩阵自定义设置功能，信号切换、输出设置、EDID设置，最高分辨率3840x2160@30Hz，断电记忆功能、支持中控控制；
	
	

	
	
	
	5、具有角色分离输出功能，终端根据ID号独立标记输出，支持通过语音转写设备对接实现角色分离；
	
	

	
	
	
	6、具有≥4路8P-DIN单元接口、≥4路RJ45网口单元接口；
	
	

	
	
	
	7、具有≥3路RS232、≥1路RS485/RS422、≥1路WEB网页控制网口、≥1路网络控制接口；
	
	

	
	
	
	8、具有≥2路48V模拟音频输入接口、≥4路RCA音频输入接口、≥4路RCA音频输出接口、≥1路XLR音频输出接口、≥1路3.5mm监听接口、≥1路6.35mm无线独立音频输出接口、≥1路USB录音接口；
	
	

	
	
	
	9、不少于1路数字网络扩展接口，网线连接，集音频、控制数据和电源供电传输；
	
	

	
	
	
	10、具有网络控制接口，实现PC软件参数设置、线路检测、会议全周期管理；
	
	

	
	
	
	11、具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息等；
	
	

	
	
	
	12、供电：AC220V-240V 50Hz-60Hz 、音频延时≤4ms、频率响应：20Hz-20KHz、底噪：≤-95dBV（A)、综合失真度（THDN）≤0.2%；
	
	

	
	
	
	13、具有≥4.3寸全贴合触控屏,支持触摸设置≥50项功能参数调节，图形化人机操作界面，具有待机显示功能。
	
	

	
	
	
	14、支持TCP物联控制，查看话筒在线状态、正在发言列表、申请终端列表、当前会议模式限制人数等，可设定会议模式、摄像控制、话筒开关及系统主机IP设置等。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	5
	双杆有线话筒
	一般参数
	1、具有≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息；
	1台
	

	
	
	
	2、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT按键模式、VIP发言模式等多种会议模式；
	
	

	
	
	
	3、具有身份设置功能，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端，VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
	
	

	
	
	
	4、具有Type-C数据接口，具有3.5mm耳机接口，音量可由主控机统一或独立调节；
	
	

	
	
	
	5、具有≥1路8芯接口、≥1路网口，支持总线手拉手、环形回路备份连接；
	
	

	
	
	
	6、支持线路热插拔，一台终端或多台终端出现故障或更换时不会影响到系统中其它终端工作；
	
	

	
	
	
	7、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能；
	
	

	
	
	
	8、主席终端无数量限制、无位置限制，具有主席专有模式、主席普通模式；
	
	

	
	
	
	9、频率响应：60Hz-20kHz；
	
	

	
	
	
	10、信噪比：≥70dBA；
	
	

	
	
	
	11、咪管长度：双管、≥225mm。
	
	

	6
	单杆有线话筒
	一般参数
	1、具有≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息；
	8台
	

	
	
	
	2、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT按键模式、VIP发言模式等多种会议模式；
	
	

	
	
	
	3、具有身份设置功能，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端，VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
	
	

	
	
	
	4、具有Type-C数据接口，具有3.5mm耳机接口，音量可由主控机统一或独立调节；
	
	

	
	
	
	5、具有≥1路8芯接口、≥1路网口，支持总线手拉手、环形回路备份连接；
	
	

	
	
	
	6、支持线路热插拔，一台终端或多台终端出现故障或更换时不会影响到系统中其它终端工作；
	
	

	
	
	
	7、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能； 
	
	

	
	
	
	8、频率响应：60Hz-20kHz；
	
	

	
	
	
	9、信噪比：≥70dBA；
	
	

	
	
	
	10、咪管长度：≥225mm。
	
	

	7
	电视机
	一般参数
	1、尺寸：65 英寸；
	2台
	

	
	
	
	2、产品参数：4K 全面屏、超强兼容性、≥4核、≥2G+32G等；
	
	

	
	
	
	3、产品能效：1（新能效 GB 24850-2020）；
	
	

	
	
	
	4、整机亮度（典型值）：≥200nits；
	
	

	
	
	
	5、背光类型：直下式；
	
	

	
	
	
	6、对比度：5000：1；
	
	

	
	
	
	7、分辨率：≥3840*2160；
	
	

	
	
	
	8、扫描频率：60HZ；
	
	

	
	
	
	9、电压输入范围：220V；
	
	

	
	
	
	10、额定功率：200W；
	
	

	
	
	
	11、待机功率：<0.5W；
	
	

	
	
	
	12、配可移动电视支架；
	
	

	
	
	
	13、需连接至会议系统。
	
	

	8
	视频会议终端
	实质性参数
	★1、新采购的视频会议终端需可通过ITU-T H.323和IETF SIP、RTC等协议无缝接入宿迁市公安局原有视频会议系统，实现新采购视频会议与市局原有视频会议系统无缝对接。
注：投标文件中须提供承诺函电子件，详见第六章投标文件格式-十、承诺函（采购包1），否则按无效标处理。
	1台
	

	
	
	一般参数
	1、终端采用一体式设计，内置编解码器、内置摄像机、数字阵列麦克；
	
	

	
	
	
	2、终端采用国产嵌入式操作系统,终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件；
	
	

	
	
	
	3、会议速率支持128Kbps－8Mbps；
	
	

	
	
	
	4、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议,支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
	
	

	
	
	
	5、内置高清摄像机，采用不低于800万像素，不低于 1/1.8 英寸CMOS镜头，支持4K视频图像采集，支持不少于4倍数字变焦，水平视角≥84°；
	
	

	
	
	
	6、除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持2路HDMI高清视频输出接口,支持≥2路的音频输入接口，≥1路的音频输出接口；
	
	

	
	
	
	7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系；
	
	

	
	
	
	8、支持智能视频编码（ROI），可对指定的与会方增强编码，其他区域弱化编码；
	
	

	
	
	
	9、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式；
	
	

	
	
	
	10、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义；
	
	

	
	
	
	11、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源；
	
	

	
	
	
	12、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
	
	

	二楼治安中心化音视频系统

	1
	音箱
	一般参数
	1、不小于1×8"低频单元；
	2只
	

	
	
	
	2、不小于1×1.35"高音单元；
	
	

	
	
	
	3、额定功率不小于160W/8Ω；
	
	

	
	
	
	4、特性灵敏度不小于96dB；
	
	

	
	
	
	5、最大声压级不小于124dB；
	
	

	
	
	
	6、额定频率范围（-10dB）65Hz-18000Hz；
	
	

	
	
	
	7、覆盖角度（H×V）：90°×60°；
	
	

	
	
	
	8、尺寸(H×W×D)(mm)：≤435 ×282×287；
	
	

	
	
	
	9、净重：≤10.5kg。
	
	

	2
	音箱功放
	一般参数
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护；
	1台
	

	
	
	
	2、支持平台化管理功能，可以通过网络接入物联网运维管理平台，实现功放的关机、静音、故障报警，以及音频通道信号电压、电流和温度的实时监控；
	
	

	
	
	
	3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；
	
	

	
	
	
	4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；
	
	

	
	
	
	5、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通；
	
	

	
	
	
	6、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率；
	
	

	
	
	
	7、额定功率：≥2×300W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥1×900W/8Ω；
	
	

	
	
	
	8、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
	
	

	
	
	
	9、总谐波失真≤0.1%；
	
	

	
	
	
	10、串音衰减≥70dB；
	
	

	
	
	
	11、信噪比（A计权）≥100dB；
	
	

	
	
	
	12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250；
	
	

	
	
	
	13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。
	
	

	3
	会议麦克风
	一般参数
	1、全金属结构，抗干扰；
	1只
	

	
	
	
	2、双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm；
	
	

	
	
	
	3、换能方式：电容式；
	
	

	
	
	
	4、咪芯规格：≥Φ9.7mm；
	
	

	
	
	
	5、咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音；
	
	

	
	
	
	6、频率响应：40Hz-16KHz；
	
	

	
	
	
	7、灵敏度：-29dB±3dB；
	
	

	
	
	
	9、最大声压级：≥114dB ；
	
	

	
	
	
	10、输出阻抗：≤100Ω；
	
	

	
	
	
	11、供电：48V平衡幻象；
	
	

	
	
	
	12、指示灯：红色LED；
	
	

	
	
	
	13、消耗电流：≤10mA；
	
	

	
	
	
	14、具有按键开关；
	
	

	
	
	
	15、输出接口：XLR公三针。
	
	

	4
	室内全彩LED显示屏
	一般参数
	1.采用SMD表贴三合一封装；                                                                                                                                                                                 
	6.144平方
	3.2*1.92

	
	
	
	2.点间距≤1.25mm；
	
	

	
	
	
	3.压铸铝箱640*480mm+电源+接收卡；
	
	

	
	
	
	4.单元像素分辨率：512×384点；
	
	

	
	
	
	5.像素密度≥640000点/㎡；
	
	

	
	
	
	6.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits）可调；
	
	

	
	
	
	7.色温调节范围：2000—15000K 可调；
	
	

	
	
	
	8.可视角度：水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
	
	

	
	
	
	9.像素中心距偏差：±0.01mm(0.01%)；
	
	

	
	
	
	10.亮度均匀性：99.2%  ，LMG＜3%；
	
	

	
	
	
	11.色度均匀性：±0.0001Cx ，Cy  之内；
	
	

	
	
	
	12.对比度：≥10000：1；
	
	

	
	
	
	13.刷新率≥3840Hz。
	
	

	5
	LED解码器
	一般参数
	1.纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定,平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行；                                                                                     
	1台
	

	
	
	
	2.单机具有6个网口，单网口带载65万像素，整机最大带载390万像素，宽度可达到8000点，高度可达到4000点； 
	
	

	
	
	
	3.支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源；
	
	

	
	
	
	4.支持≥9画面显示，画面位置任意布局；
	
	

	
	
	
	5.支持信号源热备份； 
	
	

	
	
	
	6.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； 
	
	

	
	
	
	7.支持一键黑屏/静止功能；
	
	

	
	
	
	8.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）； 
	
	

	
	
	
	9.支持按键锁定，防止误操作；
	
	

	
	
	
	10.可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整； 
	
	

	
	
	
	11.支持SDR转HDR图像优化技术，可以提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果； 
	
	

	
	
	
	12.需与led显示屏兼容。
	
	

	6
	配电柜
	一般参数
	1、额定总功率：≥10kW；
	1台
	

	
	
	
	2、输入制式三相五线：AC380V±10%，50Hz；
	
	

	
	
	
	3、防护等级：IP30；
	
	

	
	
	
	4、尺寸：400*300*130mm（H×W×D）；
	
	

	
	
	
	5、手动+时控+60°C高温断电；
	
	

	
	
	
	6、含功能卡座、配5V电源，可启动应急模块；
	
	

	
	
	
	7、工作温度-20℃～+60℃。
	
	

	7
	结构支架
	一般参数
	1、结构支架现场焊接、组装，采用40x60x3mm镀锌方管；  
	6.144平方
	

	
	
	
	2、材料选用镀锌本色方案、矩管；
	
	

	
	
	
	3、采用落地安装或壁挂安装结构；
	
	

	
	
	
	4、结合产品及现场环境需求采用前维护或后维护结构；
	
	

	
	
	
	5、显示屏四周默认采用黑钛金不锈钢包边，包边宽度小于50mm。
	
	

	8
	24U 机柜
	一般参数
	1、≥600*600*1200mm，容量24U，黑色，承重≥1000KG；前玻璃门，后钢板门；
	1个
	

	
	
	
	2、材料为冷轧钢板，其中角规厚度 ≥2.0 ㎜，框架厚度≥ 1.2 ㎜，其它主要部件厚度≥ 1.2 ㎜。
	
	

	二楼治安会议室音视频系统

	1
	全频音箱
	一般参数
	1、不小于1×8"低频单元；
	2只
	

	
	
	
	2、不小于1×1.35"高音单元；
	
	

	
	
	
	3、额定功率不小于160W/8Ω；
	
	

	
	
	
	4、特性灵敏度不小于96dB；
	
	

	
	
	
	5、最大声压级不小于124dB；
	
	

	
	
	
	6、额定频率范围（-10dB）65Hz-18000Hz；
	
	

	
	
	
	7、覆盖角度（H×V）：90°×60°；
	
	

	
	
	
	8、尺寸(H×W×D)(mm)：≤435 ×282×287。
	
	

	2
	音箱功放
	一般参数
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护；
	1台
	

	
	
	
	2、支持平台化管理功能，可以通过网络接入物联网运维管理平台，实现功放的关机、静音、故障报警，以及音频通道信号电压、电流和温度的实时监控；
	
	

	
	
	
	3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；
	
	

	
	
	
	4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；
	
	

	
	
	
	5、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通；
	
	

	
	
	
	6、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率；
	
	

	
	
	
	7、额定功率：≥2×300W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥1×900W/8Ω；
	
	

	
	
	
	8、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
	
	

	
	
	
	9、总谐波失真≤0.1%；
	
	

	
	
	
	10、串音衰减≥70dB；
	
	

	
	
	
	11、信噪比≥100dB；
	
	

	
	
	
	12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250；
	
	

	
	
	
	13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。
	
	

	3
	调音台
	一般参数
	1、10路输入，4个单声道话筒+3个立体声道；
	1台
	

	
	
	
	2、通道3段参量均衡器；
	
	

	
	
	
	3、99DSP混响效果器；
	
	

	
	
	
	4、双10段电平监视；
	
	

	
	
	
	5、SUB1/2编组输出；
	
	

	
	
	
	6、最大输入电平：9/25(话筒/线路)；
	
	

	
	
	
	7、最大输出电平：19dBu；
	
	

	
	
	
	8、主声道L/R，SUB编组，SOLO监听等母线信号分配按钮，60mm高精度电平衰减推子；
	
	

	
	
	
	9、48V幻像电源，低切；
	
	

	
	
	
	10、频响：0.4～-1.5dB 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	11、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	12、总谐波失真：＜0.1% 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	13、等效输入噪声：＜-118dB (增益@30dB,推子置0，A+权）；
	
	

	
	
	
	14、串扰：＜-80dB @1KHz；
	
	

	
	
	
	15、增益：＞70/46(话筒/线路）；
	
	

	
	
	
	16、输出阻抗：＜300Ω；
	
	

	
	
	
	17、输出阻抗：＜5kΩ/50KΩ（平衡/非平衡）；
	
	

	
	
	
	18、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	19、尺寸：≤350x350x75(mm)；
	
	

	
	
	
	20、净重：≤3.6Kg。
	
	

	4
	电视机
	一般参数
	1、尺寸：75 英寸；
	1台
	

	
	
	
	2、产品特色：≥4K 全面屏、超强兼容性、不少于4核、2G+32G等；
	
	

	
	
	
	3、产品能效：1（新能效 GB 24850-2020）；
	
	

	
	
	
	4、整机亮度（典型值）：300nits；
	
	

	
	
	
	5、背光类型：直下式；
	
	

	
	
	
	6、对比度：5000：1；
	
	

	
	
	
	7、分辨率：3840*2160；
	
	

	
	
	
	8、扫描频率：60HZ；
	
	

	
	
	
	9、电压输入范围：220V；
	
	

	
	
	
	10、额定功率：138W；
	
	

	
	
	
	11、待机功率：<0.5W；
	
	

	
	
	
	12、配可移动电视支架；
	
	

	
	
	
	13、需连接至会议系统。
	
	

	5
	桌面全向麦克风
	一般参数
	1、全向麦内置多个高信噪比麦组成环形阵列，支持360°全向拾音； 
	1套
	

	
	
	
	2、支持Linux等系统；
	
	

	
	
	
	3、具有不少于2路线性音频输入输出接口；
	
	

	
	
	
	4、具有标准USB2.0和Aux音频接口，设备即插即用，满足数字和模拟音频双模应用；
	
	

	
	
	
	5、具有不少于RJ45接口*2，通过POE网线多台级联，分布式拾音与互动，均匀覆盖会议室空间；
	
	

	
	
	
	6、频率响应50Hz - 16kHz；
	
	

	
	
	
	7、内置音频处理单元，超低信号处理延时，自适应快速收敛算法，语音智能跟踪、智能降噪、回声消除、自动增益、去混响等多种先进技术；
	
	

	
	
	
	8、具有盲波束形成技术，定位精准，自适应声场环境，可实现语音增强，抗干扰能力强。
	
	

	三楼舆情巡查中心音视频系统

	1
	全频音箱
	一般参数
	1、不小于1×10"低频驱动单元；
	2只
	

	
	
	
	2、不小于1×1.35"高频驱动单元；
	
	

	
	
	
	3、额定功率不小于250W/8Ω；
	
	

	
	
	
	4、特性灵敏度不小于97dB；
	
	

	
	
	
	5、最大声压级不小于127dB；
	
	

	
	
	
	6、额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz；
	
	

	
	
	
	7、覆盖角度（H×V）：90°×60°）；
	
	

	
	
	
	8、尺寸(H×W×D)(mm)：≤530×328×328；
	
	

	
	
	
	9、净重：≤15.7 kg。
	
	

	2
	音箱功放
	一般参数
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护；
	1台
	

	
	
	
	2、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；
	
	

	
	
	
	3、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；
	
	

	
	
	
	4、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通；
	
	

	
	
	
	5、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率；
	
	

	
	
	
	6、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω；
	
	

	
	
	
	7、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
	
	

	
	
	
	8、总谐波失真≤0.1%；
	
	

	
	
	
	9、串音衰减≥70dB；
	
	

	
	
	
	10、信噪比（A计权）≥100dB；
	
	

	
	
	
	11、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250；
	
	

	
	
	
	12、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、支持平台化管理功能，可以通过网络接入物联网运维管理平台，实现功放的关机、静音、故障报警，以及音频通道信号电压、电流和温度的实时监控。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	3
	调音台
	一般参数
	1、10路输入，4个单声道话筒+3个立体声道；
	1台
	

	
	
	
	2、通道3段参量均衡器；
	
	

	
	
	
	3、99DSP混响效果器；
	
	

	
	
	
	4、双10段电平监视；
	
	

	
	
	
	5、SUB1/2编组输出；
	
	

	
	
	
	6、最大输入电平：9/25(话筒/线路)；
	
	

	
	
	
	7、最大输出电平：19dBu；
	
	

	
	
	
	8、主声道L/R，SUB编组，SOLO监听等母线信号分配按钮，60mm高精度电平衰减推子；
	
	

	
	
	
	9、48V幻像电源，低切；
	
	

	
	
	
	10、频响：0.4～-1.5dB 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	11、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	12、总谐波失真：＜0.1% 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	13、等效输入噪声：＜-118dB (增益@30dB,推子置0，A+权）；
	
	

	
	
	
	14、串扰：＜-80dB @1KHz；
	
	

	
	
	
	15、增益：＞70/46(话筒/线路）；
	
	

	
	
	
	16、输出阻抗：＜300Ω；
	
	

	
	
	
	17、输出阻抗：＜5kΩ/50KΩ（平衡/非平衡）；
	
	

	
	
	
	18、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	19、尺寸：≤350x350x75(mm)；
	
	

	
	
	
	20、净重：≤3.6Kg。
	
	

	4
	电源时序器
	一般参数
	1、不少于8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A；
	1台
	

	
	
	
	2、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关；
	
	

	
	
	
	3、控制模式：手动控制、PC端控制。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、在高压 1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	5
	HDMI矩阵
	一般参数
	1、标准机架设计，不少于4路HDMI输入、4路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容；
	1套
	

	
	
	
	2、HDMI内嵌音频输入和输出，不少于1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定不少于输出的1路HDMI音频；
	
	

	
	
	
	3、具有不少于RS-232输入接口1路、RS-232输出接口1路、RJ45接口1路，具有1个OFF/ON电源开关；
	
	

	
	
	
	4、支持无缝切换和直通有缝切换，支持2K分辨率无损无缝切换，4K30分辨率有损无缝切换，4K30分辨率无损直通有缝切换；
	
	

	
	
	
	5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度；
	
	

	
	
	
	6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示；
	
	

	
	
	
	7、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制；
	
	

	
	
	
	8、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等；
	
	

	
	
	
	9、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；
	
	

	
	
	
	10、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁；
	
	

	
	
	
	11、具有部分中控功能，可支持32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备。
	
	

	6
	室内全彩LED显示屏
	一般参数
	1.采用SMD表贴三合一封装；                                                                                                                                                                                 
	6.144平方
	3.2*1.92

	
	
	
	2.点间距≤1.25mm；
	
	

	
	
	
	3.压铸铝箱640*480mm+电源+接收卡；
	
	

	
	
	
	4.单元像素分辨率：512×384点；
	
	

	
	
	
	5.像素密度≥640000点/㎡；
	
	

	
	
	
	6.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits）可调；
	
	

	
	
	
	7.色温调节范围：2000—15000K 可调；
	
	

	
	
	
	8.可视角度：水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
	
	

	
	
	
	9.像素中心距偏差：±0.01mm(0.01%)；
	
	

	
	
	
	10.亮度度均匀性：99.2%  ，LMG＜3%;
	
	

	
	
	
	11.色度均匀性：±0.0001Cx ，Cy  之内；
	
	

	
	
	
	12.对比度：≥10000：1；
	
	

	
	
	
	13.刷新率≥3840Hz。
	
	

	7
	LED解码器
	一般参数
	1.纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行；                                                                                     
	1台
	

	
	
	
	2.单机具有6个网口，单网口带载65 万像素，整机最大带载390 万像素，宽度可达到8000点，高度可达到4000点； 
	
	

	
	
	
	3.支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源；
	
	

	
	
	
	4.支持≥9画面显示，画面位置任意布局； 
	
	

	
	
	
	5.支持信号源热备份； 
	
	

	
	
	
	6.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； 
	
	

	
	
	
	7.支持一键黑屏/静止功能； 
	
	

	
	
	
	8.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）； 
	
	

	
	
	
	9.支持按键锁定，防止误操作； 
	
	

	
	
	
	10.可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整；
	
	

	
	
	
	11.支持SDR转HDR图像优化技术，可以提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果； 
	
	

	
	
	
	12.需与led显示屏兼容。
	
	

	8
	配电柜
	一般参数
	1、额定总功率：≥10kW；
	1台
	

	
	
	
	2、输入制式三相五线：AC380V±10%，50Hz；
	
	

	
	
	
	3、防护等级：IP30；
	
	

	
	
	
	4、尺寸：400*300*130mm（H×W×D）；
	
	

	
	
	
	5、手动+时控+60°C高温断电；
	
	

	
	
	
	6、含功能卡座、配5V电源，可启动应急模块；
	
	

	
	
	
	7、工作温度-20℃～+60℃。
	
	

	9
	结构支架
	一般参数
	1、结构支架现场焊接、组装，采用40x60x3mm镀锌方管；  
	6.144平方
	

	
	
	
	2、材料选用镀锌本色方案、矩管；  
	
	

	
	
	
	3、采用落地安装或壁挂安装结构；  
	
	

	
	
	
	4、结合产品及现场环境需求采用前维护或后维护结构； 
	
	

	
	
	
	5、显示屏四周默认采用黑钛金不锈钢包边，包边宽度小于50mm。
	
	

	10
	24U 机柜
	一般参数
	1、≥600*600*1200mm，容量24U，黑色，承重≥1000KG；前玻璃门，后钢板门；
	1个
	

	
	
	
	2、材料为冷轧钢板，其中角规厚度 ≥2.0 ㎜，框架厚度≥ 1.2 ㎜，其它主要部件厚度≥ 1.2 ㎜。
	
	

	三楼党委会议室音频系统

	1
	全频音箱
	一般参数
	1、不小于1×10"低频驱动单元；
	4只
	

	
	
	
	2、不小于1×1.35"高频驱动单元；
	
	

	
	
	
	3、额定功率不小于250W/8Ω；
	
	

	
	
	
	4、特性灵敏度不小于97dB；
	
	

	
	
	
	5、最大声压级不小于127dB；
	
	

	
	
	
	6、额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz；
	
	

	
	
	
	7、覆盖角度（H×V）：90°×60°）；
	
	

	
	
	
	8、尺寸(H×W×D)(mm)：≤530×328×328；
	
	

	
	
	
	9、净重：≤15.7 kg。
	
	

	2
	音箱功放
	一般参数
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护；
	2台
	

	
	
	
	2、支持平台化管理功能，可以通过网络接入物联网运维管理平台，实现功放的关机、静音、故障报警，以及音频通道信号电压、电流和温度的实时监控。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	
	
	
	3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；
	
	

	
	
	
	4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；
	
	

	
	
	
	5、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通；
	
	

	
	
	
	6、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率；
	
	

	
	
	
	7、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω；
	
	

	
	
	
	8、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
	
	

	
	
	
	9、总谐波失真≤0.1%；
	
	

	
	
	
	10、串音衰减≥70dB；
	
	

	
	
	
	11、信噪比（A计权）≥100dB；
	
	

	
	
	
	12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250；
	
	

	
	
	
	13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。
	
	

	3
	调音台
	一般参数
	1、10路输入，4个单声道话筒+3个立体声道；
	1台
	

	
	
	
	2、通道3段参量均衡器；
	
	

	
	
	
	3、99DSP混响效果器；
	
	

	
	
	
	4、双10段电平监视；
	
	

	
	
	
	5、SUB1/2编组输出；
	
	

	
	
	
	6、最大输入电平：9/25(话筒/线路)；
	
	

	
	
	
	7、最大输出电平：19dBu；
	
	

	
	
	
	8、主声道L/R，SUB编组，SOLO监听等母线信号分配按钮，60mm高精度电平衰减推子；
	
	

	
	
	
	9、48V幻像电源，低切；
	
	

	
	
	
	10、频响：0.4～-1.5dB 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	11、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	12、总谐波失真：＜0.1% 20Hz-20KHz @4dBu输出；
	
	

	
	
	
	13、等效输入噪声：＜-118dB (增益@30dB,推子置0，A+权）；
	
	

	
	
	
	14、串扰：＜-80dB @1KHz；
	
	

	
	
	
	15、增益：＞70/46(话筒/线路）；
	
	

	
	
	
	16、输出阻抗：＜300Ω；
	
	

	
	
	
	17、输出阻抗：＜5kΩ/50KΩ（平衡/非平衡）；
	
	

	
	
	
	18、最大功耗：＜30W；
	
	

	
	
	
	19、尺寸：≤350x350x75(mm)；
	
	

	
	
	
	20、净重：≤3.6Kg。
	
	

	4
	音频处理器
	一般参数
	1、不少于8 路模拟信号输入、8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；
	1台
	

	
	
	
	2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
	
	

	
	
	
	3、带有不少于1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；
	
	

	
	
	
	4、以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；对接物联网平台，进行远程设备监测与控制；
	
	

	
	
	
	5、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；
	
	

	
	
	
	6、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；
	
	

	
	
	
	7、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；
	
	

	
	
	
	8、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡；
	
	

	
	
	
	9、设备接口：不少于8*AUDIO IN、8*AUDIO OUT、1*RS232、1*RS485、4*GPIO、1*ETHERNET 以太网接口、1*USB AUDIO；
	
	

	
	
	
	10、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
	
	

	
	
	
	11、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
	
	

	
	
	
	12、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
	
	

	
	
	
	13、不少于8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	
	
	
	▲2、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	
	
	
	▲3、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板终端使用。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	5
	电源时序器
	一般参数
	1、在高压 1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	1台
	

	
	
	
	2、不少于8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A；
	
	

	
	
	
	3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关；
	
	

	
	
	
	4、控制模式：手动控制、PC端控制。
	
	

	6
	无纸化共享终端
	一般参数
	1、≤2U标准专业服务器机箱设计，带导轨；
	1套
	

	
	
	
	3、内存：≥16GB（DDR4），硬盘：≥1TB SSD；
	
	

	
	
	
	4、视频输出：VGA接口≥1路，HDMI接口≥1路，DVI接口≥1路；
	
	

	
	
	
	5、网卡：≥2个千兆网口；
	
	

	
	
	
	6、前置：USB2.0≥2路；后置：USB2.0≥4路，USB3.0≥6路；
	
	

	
	
	
	7、可选择不同人员下载对应的会签文件、批注文件、语音转写文件，还可下载整个会议的会议纪要和议题文件；
	
	

	
	
	
	8、支持会议室布局图上传、对与会人员的座位进行拖放设置与布局，终端直观显示与会人员的参会信息；
	
	

	
	
	
	9、具有桌牌设置功能，可设置与会人员单位，姓名及职位等信息功能，可直接拖动进行位置调整，支持设置字体颜色、样式及背景图；
	
	

	
	
	
	10、具有自定义会场标语功能，可设置文字、图片等显示方式，并一键投放大屏及终端；
	
	

	
	
	
	11、会议管理具有复制会议功能，系统可对所有状态的会议进行一键复制；
	
	

	
	
	
	12、具有查看会议终端状态、控制终端待机、终端唤醒、删除终端、终端分组控制等功能；
	
	

	
	
	
	13、可在后台配置所有终端IP和会议室信息，不用实施人员一台一台的设置，简化部署难度；
	
	

	
	
	
	14、支持议题批量上传功能，支持多种文件格式，支持管理多议题会议，支持创建议题文件夹，实现对一个议题多个会议文档分类管理；
	
	

	
	
	
	15、具有主持人、操作员、委员、列席四种会议角色，具有不同的功能设置权限，实现对不同的与会人员设置不同的议题参与权限，无权限的人员无法查看议题文件，权限可具体到一个议题下的某一个文档，支持设置任何与会客户端角色为主持人、操作员、委员、列席的身份；
	
	

	
	
	
	16、支持会议模版预设，管理员可根据模板快速创建会议，包括新增、查询、修改、删除模板；
	
	

	
	
	
	17、支持一键结束尚未开始或正在进行的会议，便于统一管理。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、会议议题创建支持对议题文件设置终端在线预览功能，禁止第三方软件打开议题文件，确保会议文件不留痕，保密进行。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	7
	无纸化桌面终端
	一般参数
	1、内存≥8GB高速内存；
	19套
	

	
	
	
	2、硬盘≥128G 固态硬盘；
	
	

	
	
	
	3、电源接口≥1路、VGA接口≥1路、HDMI接口≥1路、USB接口≥7路、RJ45≥1路、麦克风接口≥1路、耳机接口≥1路；
	
	

	
	
	
	4、操作员和主持人可分别在签到管理与签到信息界面查看已签到、未签到人员信息；
	
	

	
	
	
	5、操作员可控制会议进程，控制开始、结束会议，控制开始、结束议题，控制议题进程等功能；
	
	

	
	
	
	6、具有单项表决议题、单项满意度议题、单项称职度议题、多项表决议题、多项满意度议题、多项称职度议题等多种会议议程；
	
	

	
	
	
	7、操作员和主持人可查看实时投票信息；
	
	

	
	
	
	8、会议议题文件按后台设置排序方式对应显示；
	
	

	
	
	
	9、后台设置议题文件在线预览，可在无纸化终端软件内部直接查看内容；
	
	

	
	
	
	10、支持查看参会人员签到情况及坐席排列，可直接点击与会人员头像查看人员详细信息；
	
	

	
	
	
	11、具有文稿导读功能，可查看终端本地或U盘中的文件；
	
	

	
	
	
	12、具有文件共享功能，与会者可分享终端本地或U盘中的文件给其他已签到与会人员；
	
	

	
	
	
	13、主持人具有主持词功能，仅主持人可查看，支持批注主持词；
	
	

	
	
	
	14、普通同屏和外部信号支持浮窗播放功能，视频窗口可放大缩小、可任意移动位置；
	
	

	
	
	
	15、操作员可自定义会场标语，可控制显示或隐藏会场标语到其它终端或大屏显示；
	
	

	
	
	
	16、具有普通同屏、投放大屏、同屏外部信号等多种同屏模式；不同的角色（操作员、主持人、与会委员、列席人员）具有不同的申请权限。
	
	

	8
	视频编码器
	一般参数
	1、设备采用嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，稳定性更强；
	1套
	

	
	
	
	2、内置管理平台，可对设备编码的各种协议进行配置；支持协议包含RTSP、RTMP、SRT、UDP、Onvif，并能分别对应各种协议进行不同行码流配置；
	
	

	
	
	
	3、具有VGA输入接口≥1路、HDMI输入接口≥1路；同时支持VGA输出接口≥1路、HDMI输出接口≥1路；
	
	

	
	
	
	4．设备具有本地操作UI，具有不少于USB接口*2，支持直接通过鼠标进行配置；
	
	

	
	
	
	5．具有音频输入和输出接口Audio in≥1路、Audio out≥1路、RJ45≥1路、RS232≥1路、DC12V电源接口≥1路;
	
	

	
	
	
	6、视频输入设置支持设置不同接口的信号输入，如多种接口同时插入， 优先支持HDMI；
	
	

	
	
	
	7、视频输入设置支持接入信号的视频分辨率大小状态信息显示；
	
	

	
	
	
	8、音频输入设置支持内嵌音频和模拟音频输入选择功能，直接通过鼠标点击设置并一键保存，接入的音频信号的采样率大小状态信息可显示；
	
	

	
	
	
	9、支持本地模拟音频输入和输出的音频大小调整，直接以数字条方式显示，设置为直接拖动，一键保存；
	
	

	
	
	
	10、输出设置支持解码模式、视频输出格式、音频输出的选择设置；其中视频解码模式设置包括流畅度模式、视频显示模式、窗口分割模式等；
	
	

	
	
	
	11、视频输出设置具有视频分辨率、亮度、饱和度、对比度、色度数字设置功能。
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、支持时间，编码信息、自定义两组文本（视频标题、文本）叠加在视频编码上，可调整文字在画面中的横纵方向的位置比例。（投标文件中提供检验检测报告扫描件，检测报告须由具备对应法定检测资质的机构出具。评标委员会有权通过官方查询平台等方式对报告真实性进行核查。）
	
	

	9
	升降显示终端
	一般参数
	1、屏幕尺寸≥15.6英寸，选用高清超薄液晶屏，分辨率最佳达到 ≥1920*1080P，宽高比16:9；
	19台
	

	
	
	
	2、采用高规格铝制外壳，保证屏幕散热性能，订制高清丝印玻璃，保证最佳视觉效果；
	
	

	
	
	
	3、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电；
	
	

	
	
	
	4、外观颜色：拉丝银、拉丝黑、喷砂银、喷砂黑四种，可订制特殊颜色；
	
	

	
	
	
	5、面板与屏框采用全铝结构；
	
	

	
	
	
	6、传动结构做特殊处理，噪音降到最低，内部结构采用防水方式处理，一般的会议茶水渗漏不会影响机器的使用；
	
	

	
	
	
	7、电压AC220V，功率≤ 20W，频率 50/60Hz，具备不小于2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，方便连接；
	
	

	
	
	
	8、升降器升降到顶后自动扬角≤15度；
	
	

	
	
	
	9、话筒升降带有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆；
	
	

	
	
	
	10、麦克风咪杆与终端为一体式面板嵌入，单独升降，方便调校使用角度；
	
	

	
	
	
	11、麦克风网头环形红色光环灯，显示麦克风发言状态；
	
	

	
	
	
	12、具有自动关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭，具有视像跟踪功能；
	
	

	
	
	
	13、频率响应： 40Hz-15KHz， 灵敏度： -44dB±2dB；
	
	

	
	
	
	14、前面板具有不小于2个USB接口；
	
	

	
	
	
	15、具有不小于2个220V电源接口可实现电源串接功能；
	
	

	
	
	
	16、具有不小于2个232/485控制口，可实现控制信号串接功能；
	
	

	
	
	
	17、具有不小于HDMI输入接口1路，具有VGA输入接口1路。
	
	

	10
	升降电子桌牌
（液晶）
	一般参数
	1、升降式显示电子桌牌，可显示与会人员单位、姓名、职务信息等；
	19台
	

	
	
	
	2、机箱采用全铝拉丝处理、面板与屏体表面喷砂处理，颜色：银色；
	
	

	
	
	
	3、显示屏为≥7寸IPS全视角显示，分辨率：1024*600；
	
	

	
	
	
	4、具有≥1路电源输入、≥1路电源输出，实现电源串联方式；
	
	

	
	
	
	5、具有≥1路RS232/485控制输入网口，≥1路RS232/485控制输出网口，实现控制终端串联；
	
	

	
	
	
	6、具有RJ45网络接口，实现有线网络组网，统一设置管理编辑座牌内容信息。
	
	

	11
	数字会议系统主机
	一般参数
	1、会议主机与系统单元采用8芯线缆手拉手连接；
	1台
	

	
	
	
	2、具有视像中央处理器,可实现发言者定位跟踪功能；
	
	

	
	
	
	3、支持≥4种会议模式:指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等；
	
	

	
	
	
	4、具有LCD液晶显示,面板具有功能键、控制旋钮等；
	
	

	
	
	
	5、具有电话耦合器连接端子,可外接电话耦合器进行电话会议；
	
	

	
	
	
	6、具有≥4路8芯接口、RS-422接口≥2路、RS-232接口≥2路、RJ45接口≥1路；
	
	

	
	
	
	7、具有≥8路 VIDEO输入接口，≥2路 VIDEO输出接口；
	
	

	
	
	
	8、采用220V-230V～50Hz-60Hz交流供电。
	
	

	12
	室内全彩LED显示屏
	一般参数
	1.采用SMD表贴三合一封装；                                                                                                                                                                                 
	6.144平方
	3.2*1.92

	
	
	
	2.点间距≤1.25mm；
	
	

	
	
	
	3.压铸铝箱640*480mm+电源+接收卡；
	
	

	
	
	
	4.单元像素分辨率：512×384点；
	
	

	
	
	
	5.像素密度≥640000点/㎡；
	
	

	
	
	
	6.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits）可调；
	
	

	
	
	
	7.色温调节范围：2000—15000K 可调；
	
	

	
	
	
	8.可视角度：水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
	
	

	
	
	
	9.像素中心距偏差：±0.01mm(0.01%)；
	
	

	
	
	
	10.亮度均匀性：99.2%  ，LMG＜3%;；
	
	

	
	
	
	11.色度均匀性：±0.0001Cx ，Cy  之内；
	
	

	
	
	
	12.对比度：≥10000：1；
	
	

	
	
	
	13.刷新率≥3840Hz。
	
	

	13
	LED解码器
	一般参数
	1.纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行；                                                                                     
	1台
	

	
	
	
	2.单机具有6个网口，单网口带载65 万像素，整机最大带载390 万像素，宽度可达到8000点，高度可达到4000点；
	
	

	
	
	
	3.支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源； 
	
	

	
	
	
	4.支持≥9画面显示，画面位置任意布局； 
	
	

	
	
	
	5.支持信号源热备份；
	
	

	
	
	
	6.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； 
	
	

	
	
	
	7.支持一键黑屏/静止功能； 
	
	

	
	
	
	8.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）； 
	
	

	
	
	
	9.支持按键锁定，防止误操作；
	
	

	
	
	
	10.可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整；
	
	

	
	
	
	11.支持SDR转HDR图像优化技术，可以提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果；
	
	

	
	
	
	12.需与led显示屏兼容。
	
	

	14
	配电柜
	一般参数
	1、额定总功率：≥10kW；
	1台
	

	
	
	
	2、输入制式三相五线：AC380V±10%，50Hz；
	
	

	
	
	
	3、防护等级：IP30；
	
	

	
	
	
	4、尺寸：400*300*130mm（H×W×D）；
	
	

	
	
	
	5、手动+时控+60°C高温断电；
	
	

	
	
	
	6、含功能卡座、配5V电源，可启动应急模块；
	
	

	
	
	
	7、工作温度-20℃～+60℃。
	
	

	15
	结构支架
	一般参数
	1、结构支架现场焊接、组装，采用40x60x3mm镀锌方管；  
	6.144平方
	

	
	
	
	2、材料选用镀锌本色方案、矩管； 
	
	

	
	
	
	3、采用落地安装或壁挂安装结构；
	
	

	
	
	
	4、结合产品及现场环境需求采用前维护或后维护结构；
	
	

	
	
	
	5、显示屏四周默认采用黑钛金不锈钢包边，包边宽度小于50mm。
	
	

	16
	高清会议摄像机
	一般参数
	1、采用1/2.8英寸，500万有效像素的高品质 传感器，可实现 1080P60高分辨率的优质图像；
	1台
	

	
	
	
	2、在保证超高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求，采用先进的控制算法的精密电机驱动，操作起来非常安静、流畅、平稳，能精确和快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄；
	
	

	
	
	
	3、应用2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效降低噪声；
	
	

	
	
	
	4、12X光学变焦，12倍数字变焦，70.5度水平视角；
	
	

	
	
	
	5、1080P60高清的HDMI、USB3.0、3G-SDI、IP网络视频输出，支持1080P60/50/30/25、720P60/50等多种高清视频制式；
	
	

	
	
	
	6、支持AI跟踪；
	
	

	
	
	
	7、带图像冻结功能；
	
	

	
	
	
	8、带USB2.0拓展。
	
	

	
	
	
	9、与利旧的一键点调会议系统兼容。
	
	

	17
	24U 机柜
	一般参数
	1、≥600*600*1200mm，容量24U，黑色，承重≥1000KG；前玻璃门，后钢板门；
	1个
	

	
	
	
	2、材料为冷轧钢板，其中角规厚度 ≥2.0 ㎜，框架厚度≥ 1.2 ㎜，其它主要部件厚度≥ 1.2 ㎜。
	
	

	计算机网络系统

	1
	24口交换机
	一般参数
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准；
	21台
	

	
	
	
	2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口；
	
	

	
	
	
	3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3；
	
	

	
	
	
	4、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告；
	
	

	
	
	
	5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；
	
	

	
	
	
	6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms，支持Smartlink，支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms；                                                                                
	
	

	
	
	
	7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
	
	

	
	
	
	8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录；
	
	

	
	
	
	9、所投设备须支持虚拟化堆叠技术，支持LACP 链路聚合，支持 SNMP、NETCONF 等标准网管协议；能够与采购人现有利旧的核心交换机通过标准网络协议实现互通对接、冗余组网，可接入采购人现有网络管理体系，实现统一运行状态监控与配置管理，满足整体网络对接要求。
	
	

	2
	 24口POE交换机
	一般参数
	1、交换容量 交换容量≥396Gbps；
	2台
	

	
	
	
	2、包转发率 包转发率≥88Mpps；
	
	

	
	
	
	3、端口类型 千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个；
	
	

	
	
	
	4、 POE供电能力≥400W；
	
	

	
	
	
	5、支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电；
	
	

	
	
	
	6、支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电；
	
	

	
	
	
	7、所投设备须支持虚拟化堆叠技术，支持LACP 链路聚合，支持 SNMP、NETCONF 等标准网管协议；能够与采购人现有核心交换机通过标准网络协议实现互通对接、冗余组网，可接入采购人现有网络管理体系，实现统一运行状态监控与配置管理，满足整体网络对接要求。
	
	

	3
	光模块
	一般参数
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)，与现场利旧的交换机兼容。
	96个
	

	机房

	1
	24 口理线架
	一般参数
	理线架12档24口 工程机网线跳线理线架 加厚金属19英寸 1U机架式网络机柜线缆管理器整理器梳理器。
	20个
	

	2
	24口光纤ODF盘
	一般参数
	1、安装方式：19″机架式安装；
	15个
	

	
	
	
	2、材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件；
	
	

	
	
	
	3、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；
	
	

	
	
	
	4、适用于250μm松套光纤；满配熔配一体化托盘V2.0；每盘端口数：12位；
	
	

	
	
	
	5、端口类型：LC双工、SC单工、FC、ST通用；
	
	

	
	
	
	6、端口数、尺寸（宽×深×高mm）：24位、482×250×88（2U）；
	
	

	
	
	
	7、材料：优质钢板；表面颜色：浅灰色；
	
	

	
	
	
	8、工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结。
	
	

	3
	LC光纤跳线
	一般参数
	1、"LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性；
	96根
	

	
	
	
	2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准；
	
	

	
	
	
	3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
重复性，互换性，光学特性稳定；
	
	

	
	
	
	4、光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色，加强材料：芳纶纱；
	
	

	
	
	
	5、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”）；
	
	

	
	
	
	6、紧包与护套材料：LSZH；端面类型：UPC；
	
	

	
	
	
	7、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）；
	
	

	
	
	
	8、互换性：≤0.2dB；机械耐久性：≥500次；工作温度：-20℃~+60℃。
	
	

	4
	42U 机柜
	一般参数
	1.产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量：42U；
	4个
	

	
	
	
	2.材料为冷轧钢板，其中角规厚度 2.0 ㎜，框架厚度 1.2 ㎜，其它主要部件厚度 1.2 ㎜。
	
	

	5
	PDU电源
	一般参数
	1、名称：PDU电源；
	4套
	

	
	
	
	2、参数：16A大功率PDU机柜插座8位总控全长3米。
	
	

	6
	PDU电源
	一般参数
	1、名称：PDU电源；
	4套
	

	
	
	
	2、参数：10A功率PDU机柜插座8位总控全长1.8米。
	
	

	其它

	1
	安装调试及设备利旧
	实质性参数
	★1、完成本项目全部新购设备的现场就位安装、通电检测、单机调试及多系统联合调试工作，配套供应本项目施工全过程所必需的全部安装辅材、各类连接配件、固定构件、转接接头、信号线缆等，所有辅材配件规格型号需满足系统技术要求，保障设备之间可靠连接，含大屏拼接处理器到大屏幕的视频线缆以及系统集成综合布线线缆。
	1项
	

	
	
	
	★2、本项目包含原有设备利旧实施工作，利旧设备包括但不限于原分局正在使用的5套一键点调会议系统设备、电视（含支架）、屏幕、投影、麦克风、音箱、机柜等，对现场利旧设备进行前期现场勘查、状态摸底，做好设备原有接口、线缆点位标识记录；开展设备保护性拆卸作业，规范拆解主机、终端、信号处理设备、机房服务器及配套外设等利旧设备，拆卸过程做好防护，避免设备磕碰、接口针脚损坏。
	
	

	
	
	
	★3、拆卸完成后对利旧设备做防尘防护包装，完成设备场内搬迁、转运运输工作，做好运输途中防震、防压保护，将利旧设备安全运送至项目指定安装点位；到达现场后进行开箱查验，核对设备完好情况，开展就位固定、机架安装、接线对接工作，对利旧设备进行通电检测、硬件故障排查，对存在接触不良、接口老化等问题做适配处理，完成单机功能复原调试。
	
	

	
	
	
	★4、做好利旧设备与本次新建系统之间的协议对接、信号互通、参数适配调试，实现音频系统信号互通、LED 大屏信号正常输出显示、无纸化会议终端正常登录使用、机房利旧设备稳定接入整套系统；完成跨系统联调、功能测试、模拟业务试运行，校验全部功能，消除兼容性问题，确保利旧设备与新建设备协同稳定运行，整套系统各项功能达到设计及使用要求，满足实际业务使用需求，施工完成后整理利旧设备拆卸迁移记录、调试测试记录，留存相关技术资料，配合完成项目验收相关测试工作。
	
	

	
	
	
	★5、因设备安装（包括利旧设备及线路）导致现场需墙地面开孔、墙地面开槽、布线、增设吊杆、墙地面修补、吊顶恢复等，均由中标人负责。
	
	



	操控台（含分布式）采购清单
	

	序号
	名称及类别
	参数类型
	参数要求
	数量
	参考图样
	备注

	一层专业控制台清单
	

	1
	刑大业务用房弧形3人操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长2750*宽780*高960mm；
	8套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	3.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	4.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	5.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	6.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	7.通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω。
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1.框架结构：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥400h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲2.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲3.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲4.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	2
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	24套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	3
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	24套
	[image: ]
	

	4
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨。
	24套
	[image: ]
	

	
	
	重点参数
	▲1.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	24个
	[image: ]
	

	6
	刑大业务用房直排4人操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长3700*宽780*高960mm；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级；
	
	
	

	
	
	
	3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	8.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；
	
	
	

	
	
	
	9.通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	10.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化；
	
	
	

	
	
	
	11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。
	
	
	

	7
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	8套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	8
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	16套
	[image: ]
	

	9
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨；
	8套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。
	
	
	

	10
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	16个
	[image: ]
	

	11
	会议室定制17人位会议桌
	一般参数
	1、尺寸不小于：长7000*宽2200*高750mm；
	1套
	[image: ]
	

	
	
	
	2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	3、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，所使用的冷轧钢板应通过QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级；
	
	
	

	
	
	
	4、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	5、通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω。；
	
	
	

	
	
	
	6、所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、中间葡萄球菌等抗（细）菌率99%以上。
	
	
	

	
	
	
	8、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：测试方法 测试B：高温 》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：测试方法 测试A：低温 》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常，并且，需通过GB/T 19510.213-2023的规定，防触电保护测试合格。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1、研判台所使用金属件应满足以下规定：
力学性能：金属件依据 GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024、GB/T 4340.1-2024 检测，抗拉强度≥300MPa，180°弯曲无可见裂纹，维氏硬度≥100。
漆膜厚度：金属件漆膜依据GB/T23444-2024检测，最小局部膜厚≥55μm；
耐湿热性能：金属件依据GB/T 1740-2007 检测，在温度＞45℃、相对湿度＞95%的环境下，无起泡、生锈、开裂、变色。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	12
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	17套
	[image: ]
	

	13
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	3个
	[image: ]
	

	14
	人体工程学椅子
	一般参数
	1.面料：靠背、座垫和头枕采用环保优质高弹性、强韧抗拉特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；
	40把
	[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	2.头枕：头枕骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，环抱式护颈设计可升降翻转调节；
	
	
	

	
	
	
	3.椅背：采用PA材质加高强度玻璃纤维，定型棉腰靠可前后调整；
	
	
	

	
	
	
	4.扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，下部钢管连接，1D扶手升降功能，垂直测试115公斤，水平测试68公斤；
	
	
	

	
	
	
	5.座垫：坐垫骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维制成，填充物高密度定型海绵；
	
	
	

	
	
	
	6.底盘：采用同步倾仰底盘,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，倾仰机构底盘，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音；
	
	
	

	
	
	
	7.气杆：棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试；
	
	
	

	
	
	
	8.椅脚：：铝合金压铸成型；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤；
	
	
	

	
	
	
	9.脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理；
	
	
	

	
	
	
	10.整体尺寸约：长≥70cm × 宽≥71cm × 高110-132.5cm。
	
	
	

	15
	主席台席位弓形椅
	一般参数
	1.弓形椅钢架采用冷轧钢管一体折弯成型，管壁厚度≥1.2mm，满焊抛光静电喷塑，底部加装防滑静音脚垫；
	17把
	[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	2.采用环保优质牛皮面料，透气耐磨，防水防污易擦拭，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准;
	
	
	

	
	
	
	3.填充高密度阻燃高回弹海绵，久坐不塌陷、无异味；
	
	
	

	
	
	
	4.配置一体式软包扶手，五金配件镀锌防锈，整椅落地平稳，无晃动异响；
	
	
	

	
	
	
	5.整体尺寸：宽 560±20mm、深 580±20mm、总高 930-1040mm。
	
	
	

	二层专业控制台清单
	

	1
	情指中心直排4人操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长3750*宽800*高990mm；
	1套
	
[image: ]
	

	
	
	
	2.框架结构：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级；
	
	
	

	
	
	
	3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	8.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；
	
	
	

	
	
	
	9.控制台整体进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	10.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化；
	
	
	

	
	
	
	11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。
	
	
	

	2
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	3
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	4套
	[image: ]
	

	4
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。
	
	
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	4个
	[image: ]
	

	6
	情指中心定制11人会议桌
	一般参数
	1、尺寸不小于：长4500*宽1400*高750mm；
	1套
	[image: ]
	

	
	
	
	2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	3、主体框架：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，所使用的冷轧钢板应通过QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级；
	
	
	

	
	
	
	4、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	5、产品需设置防静电接地处理，整体进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	6、所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、中间葡萄球菌等抗（细）菌率99%以上。
	
	
	

	
	
	
	8、研判台所使用金属件应满足以下规定：
力学性能：金属件依据 GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024、GB/T 4340.1-2024 检测，抗拉强度≥300MPa，180°弯曲无可见裂纹，维氏硬度≥100；
漆膜厚度：金属件漆膜依据GB/T23444-2024检测，最小局部膜厚≥55μm；
耐湿热性能：金属件依据GB/T 1740-2007 检测，在温度＞45℃、相对湿度＞95%的环境下，无起泡、生锈、开裂、变色。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	9、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：测试方法 测试B：高温 》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：测试方法 测试A：低温 》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常，并且，需通过GB/T 19510.213-2023的规定，防触电保护测试合格。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	7
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	7套
	[image: ]
	

	8
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	3个
	[image: ]
	

	9
	治安中心直排3人操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长3700*宽780*高960mm；
	3套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.框架结构：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级；
	
	
	

	
	
	
	3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	8.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；
	
	
	

	
	
	
	9.控制台整体进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	10.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化；
	
	
	

	
	
	
	11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。
	
	
	

	10
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	18套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	9套
	[image: ]
	

	12
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨；
	9套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。
	
	
	

	13
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	9个
	[image: ]
	

	14
	人体工程学椅子
	一般参数
	面料：靠背、座垫和头枕采用环保优质高弹性、强韧抗拉特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；
	13把
	
[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	头枕：头枕骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，环抱式护颈设计可升降翻转调节；
	
	
	

	
	
	
	椅背：采用PA材质加高强度玻璃纤维，定型棉腰靠可前后调整；
	
	
	

	
	
	
	扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，下部钢管连接，1D扶手升降功能，垂直测试115公斤，水平测试68公斤；
	
	
	

	
	
	
	座垫：坐垫骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维制成，填充物高密度定型海绵；
	
	
	

	
	
	
	底盘：采用同步倾仰底盘,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，倾仰机构底盘，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音；
	
	
	

	
	
	
	气杆：棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试；
	
	
	

	
	
	
	椅脚：：铝合金压铸成型；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤；
	
	
	

	
	
	
	脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理；
	
	
	

	
	
	
	整体尺寸约：长70cm × 宽71cm × 高110-132.5cm。
	
	
	

	15
	主席台席位弓形椅
	一般参数
	弓形椅钢架采用冷轧钢管一体折弯成型，管壁厚度≥1.2mm，满焊抛光静电喷塑，底部加装防滑静音脚垫；
	11把
	
[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	采用环保优质牛皮面料，透气耐磨，防水防污易擦拭，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准;
	
	
	

	
	
	
	填充高密度阻燃高回弹海绵，久坐不塌陷、无异味；
	
	
	

	
	
	
	配置一体式软包扶手，五金配件镀锌防锈，整椅落地平稳，无晃动异响；
	
	
	

	
	
	
	整体尺寸：宽 560±20mm、深 580±20mm、总高 930-1040mm。
	
	
	

	三层专业控制台清单
	

	1
	舆情巡查中心4人十字形操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长3150*宽3150*高990mm；
	1套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.框架结构：为确保刚度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级；
	
	
	

	
	
	
	3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	8.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；
	
	
	

	
	
	
	9.控制台整体进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	10.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化；
	
	
	

	
	
	
	11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	8套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	3
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	4套
	[image: ]
	

	4
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。
	
	
	

	5
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	4个
	[image: ]
	

	6
	舆情巡查中心4人操作员席位
	一般参数
	1.尺寸不小于：长3750*宽800*高950mm；
	1套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工，钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015标准检测，控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级；
	
	
	

	
	
	
	3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级；
	
	
	

	
	
	
	4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；
	
	
	

	
	
	
	5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，所使用的铰链应通过QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准检测，耐久性≥100000次，中性盐雾试验≥72h；
	
	
	

	
	
	
	6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装，可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作；
	
	
	

	
	
	
	7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；
	
	
	

	
	
	
	8.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均为未检出；主桌面垂直静载荷试验采用≥1500N的力无损坏；桌面挠度实验≥500kg均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用300N的力加载≥60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；
	
	
	

	
	
	
	9.控制台整体进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，最大限值不得超过0.1Ω；
	
	
	

	
	
	
	10.控制台（非材料）应通过GB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化；
	
	
	

	
	
	
	11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经 GB/T 2423.2-2008 标准检测产品功能正常、外观无异。
	
	
	

	7
	电脑支臂
	一般参数
	1.挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.显示器支臂根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥240h中性盐雾试验，试验后根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于10级。
	
	
	

	8
	电源PDU
	一般参数
	1.标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。
	4套
	[image: ]
	

	9
	键盘托盘
	一般参数
	1.金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨；
	4套
	[image: ]
	

	
	
	
	2.托盘依据 QB/T 2454-2013 标准检测，需满足≥200000次以上的耐久性测试，且所有组件或连接件不应断裂损坏。
	
	
	

	10
	桌面多媒体信息插座
	一般参数
	1.多媒体插座采用简单易用的接入方式，根据现场使用需求连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。
	4个
	[image: ]
	

	11
	人体工程学椅子
	一般参数
	面料：靠背、座垫和头枕采用环保优质高弹性、强韧抗拉特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；
	4把
	[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	头枕：头枕骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，环抱式护颈设计可升降翻转调节；
	
	
	

	
	
	
	椅背：采用PA材质加高强度玻璃纤维，定型棉腰靠可前后调整；
	
	
	

	
	
	
	扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，下部钢管连接；1D扶手升降功能，垂直测试115公斤，水平测试68公斤；
	
	
	

	
	
	
	座垫：坐垫骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维制成，填充物高密度定型海绵；
	
	
	

	
	
	
	底盘：采用同步倾仰底盘,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，倾仰机构底盘，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音；
	
	
	

	
	
	
	气杆：棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试；
	
	
	

	
	
	
	椅脚：：铝合金压铸成型；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤；
	
	
	

	
	
	
	脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理；
	
	
	

	
	
	
	整体尺寸约：长70cm × 宽71cm × 高110-132.5cm。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	主席台席位弓形椅
	一般参数
	弓形椅钢架采用冷轧钢管一体折弯成型，管壁厚度≥1.2mm，满焊抛光静电喷塑，底部加装防滑静音脚垫；
	4把
	[image: ]
	中标后需送样，经采购人确认后供货

	
	
	
	采用环保优质牛皮面料，透气耐磨，防水防污易擦拭；
	
	
	

	
	
	
	亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准;
填充高密度阻燃高回弹海绵，久坐不塌陷、无异味；
	
	
	

	
	
	
	配置一体式软包扶手，五金配件镀锌防锈，整椅落地平稳，无晃动异响；
	
	
	

	
	
	
	整体尺寸：宽 560±20mm、深 580±20mm、总高 930-1040mm。
	
	
	

	分布式系统采购清单
	

	1
	超高清发送终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输入、≥1路DP视频输入、≥1路HDMI视频环出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	21台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容；
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	7.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	8.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	9.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	10.为保证故障维修的及时性，支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换。
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1.为保证信号接入兼容的多样性，设备需要同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲2.为保证现场操作人员方便使用，需支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲3.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	2
	超高清接收终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出、≥1路DP视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	3台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容；
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能；
	
	
	

	
	
	
	12.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	13.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息；
	
	
	

	
	
	
	14.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他坐席显示器上显示，推送的信号可以自主收回；
	
	
	

	
	
	
	15.为方便现场人员使用，本地坐席支持通过节点与主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输。
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1.为方便现场操作人员使用，软件可设置OSD菜单显示内容，用户可根据自身需求选择OSD菜单的使用内容，打开或关闭相应的功能模块，支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作，二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、系统设置等高级选项。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲2.为方便现场人员使用，接收节点支持双路解码，支持单网口传输双路码流进行两个显示屏显示，解码输出的两路视音频信号都可以达到3840x2160@60HZ分辨率，且每路信号支持独立交换，处理，拼接显示。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	3
	拼接超高清终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口同时支持≥1路RS485、≥1路红RS232接口、≥1路IR、≥1路I/O接口；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	4台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持大屏拼接功能，系统可实现显示大屏开窗、叠加、漫游、画面分割、缩放、移动、画中画、底图、滚动字幕等多样操作；支持输入信号和大屏画面预监，精细化操作；
	
	
	

	
	
	
	6.支持预案保存，用户可将不同大屏的窗口布局以场景预案的形式进行保存，可随时通过上位机软件进行一键快速调取保存过的预案；
	
	
	

	
	
	
	7.支持可视化操作，不管是信号源还是大屏显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	8.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源；
	
	
	

	
	
	
	9.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在大屏上。
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1.支持实时帧同步功能，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于1us。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲2.可设置冻屏时间，即当某个视频源没有码流后保存最后一帧的时长可设置。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	情指中心（一键点调会议室）
	

	4
	超高清发送终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输入、≥1路DP视频输入、≥1路HDMI视频环出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	7台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容；
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，设备需要同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，需支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	12.为保证故障维修的及时性，支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换；
	
	
	

	
	
	
	13.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置。
	
	
	

	5
	超高清接收终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出、≥1路DP视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	3台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能；
	
	
	

	
	
	
	12.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	13.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息；
	
	
	

	
	
	
	14.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他坐席显示器上显示，推送的信号可以自主收回；
	
	
	

	
	
	
	15.为方便现场操作人员使用，软件可设置OSD菜单显示内容，用户可根据自身需求选择OSD菜单的使用内容，打开或关闭相应的功能模块，支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作，二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、系统设置等高级选项；
	
	
	

	
	
	
	16.为方便现场人员使用，本地坐席支持通过节点与主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输；
	
	
	

	
	
	
	17.为方便现场人员使用，接收节点支持双路解码，支持单网口传输双路码流进行两个显示屏显示，解码输出的两路视音频信号都可以达到3840x2160@60HZ分辨率，且每路信号支持独立交换，处理，拼接显示。
	
	
	

	6
	拼接超高清终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口同时支持≥1路RS485、≥1路红RS232接口、≥1路IR、≥1路I/O接口；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	2台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持大屏拼接功能，系统可实现显示大屏开窗、叠加、漫游、画面分割、缩放、移动、画中画、底图、滚动字幕等多样操作；支持输入信号和大屏画面预监，精细化操作；
	
	
	

	
	
	
	6.支持预案保存，用户可将不同大屏的窗口布局以场景预案的形式进行保存，可随时通过上位机软件进行一键快速调取保存过的预案；
	
	
	

	
	
	
	7.支持可视化操作，不管是信号源还是大屏显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	8.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源；
	
	
	

	
	
	
	9.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在大屏上；
	
	
	

	
	
	
	10.支持实时帧同步功能，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于1us；
	
	
	

	
	
	
	11.可设置冻屏时间，即当某个视频源没有码流后保存最后一帧的时长可设置。
	
	
	

	治安业务用房（中心化）
	

	1
	超高清发送终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输入、≥1路DP视频输入、≥1路HDMI视频环出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	9台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，设备需要同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，需支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	12.为保证故障维修的及时性，支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换；
	
	
	

	
	
	
	13.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置。
	
	
	

	2
	超高清接收终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出、≥1路DP视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	2台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容；
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能；
	
	
	

	
	
	
	12.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	13.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息；
	
	
	

	
	
	
	14.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他坐席显示器上显示，推送的信号可以自主收回；
	
	
	

	
	
	
	15.为方便现场操作人员使用，软件可设置OSD菜单显示内容，用户可根据自身需求选择OSD菜单的使用内容，打开或关闭相应的功能模块，支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作，二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、系统设置等高级选项；
	
	
	

	
	
	
	16.为方便现场人员使用，本地坐席支持通过节点与主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输；
	
	
	

	
	
	
	17.为方便现场人员使用，接收节点支持双路解码，支持单网口传输双路码流进行两个显示屏显示，解码输出的两路视音频信号都可以达到3840x2160@60HZ分辨率，且每路信号支持独立交换，处理，拼接显示。
	
	
	

	3
	拼接超高清终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口同时支持≥1路RS485、≥1路红RS232接口、≥1路IR、≥1路I/O接口；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	1台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持大屏拼接功能，系统可实现显示大屏开窗、叠加、漫游、画面分割、缩放、移动、画中画、底图、滚动字幕等多样操作；支持输入信号和大屏画面预监，精细化操作；
	
	
	

	
	
	
	6.支持预案保存，用户可将不同大屏的窗口布局以场景预案的形式进行保存，可随时通过上位机软件进行一键快速调取保存过的预案；
	
	
	

	
	
	
	7.支持可视化操作，不管是信号源还是大屏显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	8.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源；
	
	
	

	
	
	
	9.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在大屏上；
	
	
	

	
	
	
	10.支持实时帧同步功能，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于1us；
	
	
	

	
	
	
	11.可设置冻屏时间，即当某个视频源没有码流后保存最后一帧的时长可设置。
	
	
	

	舆情巡查中心
	

	1
	超高清发送终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输入、≥1路DP视频输入、≥1路HDMI视频环出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	8台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，设备需要同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，需支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	12.为保证故障维修的及时性，支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换；
	
	
	

	
	
	
	13.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置。
	
	
	

	2
	超高清接收终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出、≥1路DP视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口支持≥1路RS485、≥1路RS232接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	2台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 
	
	
	

	
	
	
	5.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式可选择；
	
	
	

	
	
	
	6.为保证信号接入兼容的多样性，同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备；
	
	
	

	
	
	
	7.为保证现场操作人员方便使用，支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，光口状态、电口状态、KVM状态、视频状态、音频状态等；
	
	
	

	
	
	
	8.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 
	
	
	

	
	
	
	9.支持坐席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输；
	
	
	

	
	
	
	10.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位；
	
	
	

	
	
	
	11.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能；
	
	
	

	
	
	
	12.支持可视化操作，不管是信号源还是坐席显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	13.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息；
	
	
	

	
	
	
	14.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他坐席显示器上显示，推送的信号可以自主收回；
	
	
	

	
	
	
	15.为方便现场操作人员使用，软件可设置OSD菜单显示内容，用户可根据自身需求选择OSD菜单的使用内容，打开或关闭相应的功能模块，支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作，二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、系统设置等高级选项；
	
	
	

	
	
	
	16.为方便现场人员使用，本地坐席支持通过节点与主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输；
	
	
	

	
	
	
	17.为方便现场人员使用，接收节点支持双路解码，支持单网口传输双路码流进行两个显示屏显示，解码输出的两路视音频信号都可以达到3840x2160@60HZ分辨率，且每路信号支持独立交换，处理，拼接显示。
	
	
	

	3
	拼接超高清终端
	一般参数
	1.接口要求：支持≥1路HDMI视频输出；音频接口支持≥1路平衡音频输入、≥1路平衡音频输出；控制接口同时支持≥1路RS485、≥1路红RS232接口、≥1路IR、≥1路I/O接口；支持≥2路USB接口、≥1路RJ45网口、≥1路SFP光口；
	1台
	
	

	
	
	
	2.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行；
	
	
	

	
	
	
	3.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码；
	
	
	

	
	
	
	4.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容；
	
	
	

	
	
	
	5.支持大屏拼接功能，系统可实现显示大屏开窗、叠加、漫游、画面分割、缩放、移动、画中画、底图、滚动字幕等多样操作；支持输入信号和大屏画面预监，精细化操作；
	
	
	

	
	
	
	6.支持预案保存，用户可将不同大屏的窗口布局以场景预案的形式进行保存，可随时通过上位机软件进行一键快速调取保存过的预案；
	
	
	

	
	
	
	7.支持可视化操作，不管是信号源还是大屏显示信号都可提前预览显示，所见即所得；
	
	
	

	
	
	
	8.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源；
	
	
	

	
	
	
	9.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在大屏上；
	
	
	

	
	
	
	10.支持实时帧同步功能，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于1us；
	
	
	

	
	
	
	11.可设置冻屏时间，即当某个视频源没有码流后保存最后一帧的时长可设置。
	
	
	

	机房
	

	1
	综合管控平台
	一般参数
	支持分布式系统、拼接控制器、矩阵、音频处理器、环境控制器等设备集中管控，支持多房间管控、支持权限管理，支持可视化管控。
	1套
	
	

	
	
	
	支持媒体网关、视频转码、高清编码、高清解码设备接入；支持配置域名称及预编码。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	重点参数
	▲1.具备手动预案、定时预案、触发预案功能；支持分布式信号源进行录制，录制种类包括深压缩、浅压缩、无损等多种模式。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	▲2.支持与业务告警系统进行对接，实现告警联动管理，可实现文字告警、集中告警和独立告警三种模式，支持64路业务系统告警信号接入。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	2
	48网口千兆交换机
	一般参数
	1.≥48x10/100/1000BASE-T以太网端口；
	2台
	
	

	
	
	
	2.≥4x万兆SFP+上行；
	
	
	

	
	
	
	3.交换容量≥400Gbps，包转发≥126Mpps；
	
	
	

	
	
	
	4.支持组播VLAN；
	
	
	

	
	
	
	5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议等路由协议；
	
	
	

	
	
	
	6.VLAN特性：支持4K VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN；
	
	
	

	
	
	
	7.支持支持 802.1X，用户分级管理和口令保护等安全管理。
	
	
	

	3
	辅材及安装调试
	一般参数
	1、含输出节点到坐席显示器的视频跳线，信号源到发送节点视频跳线、USB跳线、音频跳线，节点安装机架等；
	1项
	
	

	
	
	
	2、含操控台整体的安装调试。
	
	
	



	家电采购清单

	序号
	名称及类别
	参数类型
	参数要求
	数量
	备注

	1
	物证室冰箱
	一般参数
	三门电冰箱；
	1台
	

	
	
	
	1、面板材质：PCM；
	
	

	
	
	
	2、总容量(L)：≥225；
	
	

	
	
	
	3、冷冻食品储藏间室(L)：≥59；
	
	

	
	
	
	4、软冷冻室(L)：≥40；
	
	

	
	
	
	5、冷藏室(L)：≥126；
	
	

	
	
	
	6、制冷方式：直冷；
	
	

	
	
	
	7、制冷剂：R600a；
	
	

	
	
	
	8、额定电压/频率：220V/50Hz；
	
	

	
	
	
	9、标准耗电量(kW·h/24h)：≤0.54；
	
	

	
	
	
	10、能效等级：1级；
	
	

	
	
	
	11、压缩机类型：定频；
	
	

	
	
	
	12、噪音值dB(A)：≤35。
	
	

	2
	物证室冰柜
	一般参数
	单温冰柜；
	1台
	

	
	
	
	1、容积（L）：≥300；
	
	

	
	
	
	2、额定电压/功率：220V/50HZz；
	
	

	
	
	
	3、冷冻能力（Kg/12h）:≥12.5；
	
	

	
	
	
	4、标准耗电量（(kW·h/24h）:≤0.69；
	
	

	
	
	
	5、能效等级(新国标)：1级；
	
	

	
	
	
	6、噪音dB(A)：≤42；
	
	

	
	
	
	7、脚轮：有；
	
	

	
	
	
	8、食品筐：有。
	
	

	3
	物证室防磁柜 
	一般参数
	防磁保密柜
	1个
	

	
	
	
	1、门数：单门；
	
	

	
	
	
	2、等级：A级·国密级；
	
	

	
	
	
	3、尺寸：≥H1020*W600*D520mm；
	
	

	
	
	
	4、颜色：藏蓝色/米白色；
	
	

	
	
	
	5、板厚：≥1.0mm；
	
	

	
	
	
	6、裸重：≥77KG；
	
	

	
	
	
	7、配置：活动抽屉≥5、抽屉隔条≥20。
	
	

	4
	物证室危化柜
	一般参数
	防爆柜；
	1个
	

	
	
	
	1、柜子主体采用国标级冷轧钢，耐腐抗冲击，双层防爆结构搭配防漏液槽；
	
	

	
	
	
	2、产品尺寸：≥70升，内部尺寸：≥1010*380*1500MM，外部尺寸：≥1090*460*1650MM。
	
	

	5
	物证室毒品毒物柜
	一般参数
	易制毒化学品柜麻醉药品保险柜毒害品柜；
	1个
	

	
	
	
	1、柜子主体采用国标级冷轧钢，耐腐抗冲击；
	
	

	
	
	
	2、产品尺寸：≥83L，外部尺寸：≥高1650*宽590*460mm，内部尺寸：≥高1500*宽507*深370mm。
	
	

	6
	直饮开水机
	一般参数
	1、供水量：≥开水50升/时，≥纯水70升/小时；
	5台
	

	
	
	
	2、水胆容量≥35升，内胆材质：304不锈钢；
	
	

	
	
	
	3、过滤系统  RO400+4G纯水装置；
	
	

	
	
	
	4、出水口：≥1开水；
	
	

	
	
	
	5、外形尺寸：≥61.5*41.5*180cm；
	
	

	
	
	
	6、额定功率≥3000w；
	
	

	
	
	
	7、水效等级：一级；
	
	

	
	
	
	8、过滤方式：五级及以上过滤；
	
	

	
	
	
	9、滤芯：RO反渗透膜；pp棉；活性炭滤芯；
	
	

	
	
	
	10、取水方式：触摸取水；
	
	

	
	
	
	11、控温方式：支持电子控温；
	
	

	
	
	
	12、具有净化水出口；
	
	

	
	
	
	13、支持定时功能。
	
	

	7
	洗衣房洗衣机
	一般参数
	洗烘套装；
	6台
	

	
	
	
	1、自动化程度：全自动；
	
	

	
	
	
	2、开门方式：前开式；
	
	

	
	
	
	3、显示类型：支持LED显示；
	
	

	
	
	
	4、洗涤容量：≥12kg；
	
	

	
	
	
	5、烘干容量：≥12kg；
	
	

	
	
	
	6、脱水转速：≥1200转/分钟；
	
	

	
	
	
	7、水温调节范围：至少支持20°C,30°C,40°C,60°C,95°C,常温；
	
	

	
	
	
	8、洗净比：≥1.36；
	
	

	
	
	
	9、支持专业除毛洗烘,防缠绕,脱水功能；
	
	

	
	
	
	10、变频/定频：变频。
	
	

	8
	一楼淋浴间热水器
	一般参数
	活水自动排污免换镁棒；
	1台
	

	
	
	
	1、额定功率：≥3200W/2100W；
	
	

	
	
	
	2、能效等级：一级；
	
	

	
	
	
	3、热水输出率：≥75%；
	
	

	
	
	
	4、防水等级：≥IPX4；
	
	

	
	
	
	5、外型尺寸:≥880*442*442mm；
	
	

	
	
	
	6、设置温度范围：30-75°C；
	
	

	
	
	
	7、升数：≥80L。
	
	

	9
	A4幅面彩色激光多功能一体机
	一般参数
	1、设备功能：至少支持打印/复印/扫描；
	8台
	

	
	
	
	2、内存：≥1GB；
	
	

	
	
	
	3、菜单显示：≥5.0英寸彩色触摸屏；
	
	

	
	
	
	4、预热时间：开机≤13秒；
	
	

	
	
	
	5、自动输稿器：≥单面50页(A4)；
	
	

	
	
	
	6、供纸容量：纸盒:≥250页(普通纸，80g/m2)，支持多功能托盘；
	
	

	
	
	
	7、纸张尺寸：支持A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片, Index Card,信封,自定义尺寸(最小76.2x127.0mm~最大216.0x355.6mm)等，多功能托盘:支持A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,信封,自定义尺寸(最小76.2x127.0mm~最大216.0x355.6mm)等；
	
	

	
	
	
	8、耗电量：≤850W;使用时约370W；
	
	

	
	
	
	9、能效等级：1级；
	
	

	
	
	
	10、体积mm(WxDxH)(无话柄)：≥451x460x413；
	
	

	
	
	
	11、存储格式(扫描至U盘)：至少支持PDF,PDF (压缩),PDF (压缩/OCR),PDF (OCR),JPEG,TIFF；
	
	

	
	
	
	12、接口：至少支持1000Base-T/100Base-TX/10Base-T，高速USB2.0，Wi-Fi802.11b/g/n；
	
	

	
	
	
	13、国产系统：支持；
	
	

	
	
	
	14、复印速度：彩色/黑白:≥21ppm(A4)；
	
	

	
	
	
	15、复印分辨率：≥600dpi x 600dpi；
	
	

	
	
	
	16、打印速度：单面(彩色/黑白):≥21ppm、(A4)/双面(彩色/黑白):≥12.7ppm(A4)；
	
	

	
	
	
	17、打印分辨率:至少支持1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi；
	
	

	
	
	
	18、打印语言：至少支持UFRI1/PCL6/PCL5；
	
	

	
	
	
	19、自动双面打印：支持；
	
	

	
	
	
	20、U盘直接打印：支持JPEG,TIFF,PDF格式文件；
	
	

	
	
	
	21、扫描分辨率：稿台玻璃:≥600dpix600dpi/自动输稿器:≥300dpix300dpi；
	
	

	
	
	
	22、网络扫描：支持；
	
	

	
	
	
	23、扫描至U盘：支持。
	
	

	10
	办公a3a4黑白复合机
	一般参数
	1、类型：a3a4黑白双面复印，支持扫描、自动输稿器、≥四纸盒；
	2台
	
[image: ]

	
	
	
	2、复印/打印方式：激光静电转印方式；
	
	

	
	
	
	3、感光材料：OPC；
	
	

	
	
	
	4、显影系统：干式双组分显影；
	
	

	
	
	
	5、内存：≥3.5GB；
	
	

	
	
	
	6、固态硬盘(SSD)：≥256GB；
	
	

	
	
	
	7、最大原稿尺寸：A3；
	
	

	
	
	
	8、灰度等级：支持256级；
	
	

	
	
	
	9、分辨率：支持600x600dpi，打印：支持1200dpix600dpi,1200dpix1200dpi (半速)，扫描：支持600x600dpi；
	
	

	
	
	
	10、复印倍率：固定倍率：支持25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100% (1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400%，手动缩放：25%~400%(以1%为单位)；
	
	

	
	
	
	11、连续输出速度(A4)：≥45页/分钟；
	
	

	
	
	
	12、连续复印张数：1~9,999张；
	
	

	
	
	
	13、供纸量（A4,80gsm)：≥550张x2(纸盒供纸)+≥100张(手送托盘)，≥550张x2(双纸盒组件-AW1),≥2450张；
	
	

	
	
	
	14、纸张尺寸：支持A4,A5,A5R,A6R,B5, 16K等
	
	

	
	
	
	15、电源：220-240V 50/60Hz 5A；
	
	

	
	
	
	16、最大功耗：不超过1.5kw；
	
	

	
	
	
	17、主机尺寸(宽x深x高)：含双面自动输稿器≥565x719x891mm；
	
	

	
	
	
	18、全展开尺寸:≥1651x1116mm。
	
	

	11
	文印室：A3彩色激光数码复合机
	一般参数
	1、类型：A3彩色激光数码打印，含输稿器、四纸盒、鞍式装订器；
	1台
	

	
	
	
	2、控制面板尺寸：≥10.1英寸彩色触控屏；
	
	

	
	
	
	3、内存：≥6G；
	
	

	
	
	
	4、固态硬盘：≥256G；
	
	

	
	
	
	5、最大原稿尺寸：A3；
	
	

	
	
	
	6、首页输出时间：4.9秒或更少；
	
	

	
	
	
	7、灰度等级：256级；
	
	

	
	
	
	8、分辨率：支持复印600×600dpi，打印4800×2400dpi，扫描600×600dpi；
	
	

	
	
	
	9、复印倍率：缩放范围：25%-400% （1%步距）；
	
	

	
	
	
	10、连续输出速度（黑白&彩色）： ≥50 页/分钟 (A4, A5*, A5R, A6R*)；
	
	

	
	
	
	11、扫描速度：黑白/彩色，A4：单面扫描:≥160/90ipm (600x600dpi,复印)；
	
	

	
	
	
	12、连续复印张数：1-999；
	
	

	
	
	
	13、供纸量（A4,80gsm）：≥1200张 ；
	
	

	
	
	
	14、纸张尺寸：支持A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K等；
	
	

	
	
	
	15、最大功耗：约1,800W；
	
	

	
	
	
	16、打印语言：UFRII；
	
	

	
	
	
	17、含三四纸盒；
	
	

	
	
	
	18、含鞍式装订器。
	
	

	12
	55英寸电视
	一般参数
	1、55英寸电视（宿舍6台）；
	6台
	

	
	
	
	2、屏幕分辨率：超高清4K；
	
	

	
	
	
	3、内存≥2GB+32GB；
	
	

	
	
	
	4、背光方式：直下式/DLED；
	
	

	
	
	
	5、电源功率≥140W；
	
	

	
	
	
	6、刷频率大于等于60HZ；
	
	

	
	
	
	7、包含挂墙支架；
	
	

	
	
	
	8、安装调试。
	
	

	13
	70英寸电视
	一般参数
	1、70英寸电视（食堂大厅）；
	2台
	

	
	
	
	2、屏幕分辨率：超高清4K；
	
	

	
	
	
	3、内存≥2GB+32GB；
	
	

	
	
	
	4、背光方式：直下式/DLED；
	
	

	
	
	
	5、电源功率≥140W；
	
	

	
	
	
	6、刷频率大于等于60HZ；
	
	

	
	
	
	7、包含挂墙支架；
	
	

	
	
	
	8、安装调试。
	
	

	14
	小厨宝
	一般参数
	1、大于等于7升储水式 ；
	2台
	

	
	
	
	2、小厨宝家用速热一级能效，含安装辅材；
	
	

	
	
	
	3、加热功率≥2000w；
	
	

	
	
	
	4、电压220v。
	
	

	15
	食堂挂机空调
	一般参数
	1、1.5匹壁挂式变频空调（包间+面点间）；
	2台
	

	
	
	
	2、一级能效；
	
	

	
	
	
	3、内机最大噪音41dB（A）；
	
	

	
	
	
	4、制冷功率≥670w；
	
	

	
	
	
	5、制热功率≥1340w；
	
	

	
	
	
	6、制冷量≥3600w；
	
	

	
	
	
	7、制热量≥5800w；
	
	

	
	
	
	8、循环风量≥1000m³/h；
	
	

	
	
	
	9、包含一切安装、开孔、接电、接管等费用，外机需放至屋面。
	
	

	16
	食堂吸顶空调
	一般参数
	1、5匹一拖一变频天花机（厨房）；
	1台
	

	
	
	
	2、一级能效；
	
	

	
	
	
	3、内机最大噪音49dB（A）；
	
	

	
	
	
	4、制冷功率≥5100w；
	
	

	
	
	
	5、制热功率≥4300w；
	
	

	
	
	
	6、制冷量≥12200w；
	
	

	
	
	
	7、制热量≥13600w；
	
	

	
	
	
	8、包含一切安装、开孔、接电、接管等费用，外机需放至屋面；
	
	

	
	
	
	9、内机尺寸≥830*245*830mm；
	
	

	
	
	
	10、外机尺寸≥990*810*420mm；
	
	

	
	
	
	11、操控方式：遥控器控制。
	
	

	17
	食堂商用净水机
	一般参数
	1、净水主机：2台（外观材质：SUS430拉丝不锈钢，适用水源/水压：0.1-0.35MPa，进水水温：5-38°C，额定电压：220V/50Hz，功率：≥100W，压力桶容量：≥11G，供水温度：常温水，净水流量：≥1.98L/min，额定总净水量：≥8000L，过滤技术：RO反渗透）；
	1套
	

	
	
	
	2、不锈钢1000L无菌水箱：1个；
	
	

	
	
	
	3、不锈钢变频增压泵：1台；
	
	

	
	
	
	4、包含运、装、调试、水电改造（SUS304龙头、PPR管道及辅件、泵+自控系统、水电改造等）。
	
	

	18
	咖啡机
	一般参数
	全自动咖啡机；
	1台
	

	
	
	
	1、产品尺寸 ≥240x440x350(mm)；
	
	

	
	
	
	2、产品重量 ≥8.9kg；
	
	

	
	
	
	3、功率≥1450W；
	
	

	
	
	
	4、额定电压 220V；
	
	

	
	
	
	5、泵压压力≥15Bar；
	
	

	
	
	
	6、豆仓容量≥250g；
	
	

	
	
	
	7、水箱容量≥1.8L；
	
	

	
	
	
	8、研磨档位≥13档。
	
	

	19
	壁挂洗衣机
	一般参数
	内衣洗衣机小型全自动；
	2台
	

	
	
	
	1、支持特殊材质洗涤：真丝、羊毛等；
	
	

	
	
	
	2、尺寸≥55*59*30cm
	
	

	
	
	
	3、洗涤容量：≥3KG；
	
	

	
	
	
	4、烘干容量：≥1.5KG；
	
	

	
	
	
	5、脱水转速：≥650转/分钟；
	
	

	
	
	
	6、烘干类型：冷凝烘干；
	
	

	
	
	
	7、能效等级：一级能效；
	
	

	
	
	
	8、变频/定频：变频。
	
	

	20
	电脑显示屏
	一般参数
	1920×1080；
	66台
	能连接电脑支臂

	
	
	
	≥90%P3色域，≥27英寸；
	
	

	
	
	
	保修期：≥3年，支持HDMI,VGA，DP；
	
	

	
	
	
	刷新率：≥100HZ，支持旋转升降支架，亮度≥250nit 。 
	
	

	21
	休闲区小冰箱
	一般参数
	1、总容量：≥107L；
	1台
	奶茶色

	
	
	
	2、冷藏容量：≥92L；
	
	

	
	
	
	3、冷冻容量：≥15L；
	
	

	
	
	
	4、能效等级:一级能效；
	
	

	
	
	
	5、噪声功率：≤35dB(A)；
	
	

	
	
	
	6、冷藏温度：2°C-8°C；
	
	

	
	
	
	7、冷冻温度：-14°C-24°C；
	
	

	
	
	
	8、耗电量：≤0.38kW.h/24h；
	
	

	
	
	
	9、控温方式:支持电子控温；
	
	

	
	
	
	10、产品功率：≥110W；
	
	

	
	
	
	11、产品尺寸：≥550*583*848；
	
	

	
	
	
	12、压缩机≥10年质保，整机＞3年质保；
	
	

	
	
	
	13、颜色：奶茶色。
	
	

	22
	微波炉
	一般参数
	1、额定电压/频率：220V~ 50Hz；
	1台
	

	
	
	
	2、额定输入功率：≥1450W；
	
	

	
	
	
	3、烘烤炸输出功率：≥1450W；
	
	

	
	
	
	4、微波输出功率：≥900W；
	
	

	
	
	
	5、微波输入功率：≥1380W；
	
	

	
	
	
	6、微波工作频率：≥2450MHz；
	
	

	
	
	
	7、外形尺寸(宽x深x高）：≥472x426x296 mm；
	
	

	
	
	
	8、电源线长度：≥90 cm。
	
	

	23
	电话
	一般参数
	1、音量调节:≥2级免提音量铃声音量；
	8台
	

	
	
	
	2、显示:支持公历、星期、时间；
	
	

	
	
	
	3、来去电记录:≥34组来电、12组去电记录查询；
	
	

	
	
	
	4、录音方式:支持自动录音、手动录音、现场录音；
	
	

	
	
	
	5、查询方式:支持号码查询、日期查询、序号查询；
	
	

	
	
	
	6、支持自动答录、支持密码保护；
	
	

	
	
	
	7、数据备份:支持内存卡读取备份、USB连接备份。
	
	

	24
	安装等设备辅材及安装调试
	实质性参数
	★包括原分局大楼、原刑警大队内利旧家电的搬迁运输、安装调试等。
	1项
	

	
	
	
	★包括新采购家电的运输、安装调试等。
	
	



注：1.对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本采购包1采购的电视机、55英寸电视、70英寸电视、食堂挂机空调、食堂吸顶空调、电脑显示屏属于政府强制采购产品，应符合以下要求：针对所投产品，投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。不满足要求的，按无效标处理。


采购包2
核心产品：办公桌（规格1600*800*760mm）
	办公家具采购清单
	

	序号
	产品名称
	参数类型
	参数要求
	数量
	参考图样
	备注

	一层（家具清单）

	1
	值
班
室
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面刨花板），密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	6张
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
	
	
	

	2
	
	办公椅
	一般参数
	1、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；                                                                                        
	6把
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；   
	
	
	

	
	
	
	
	4、底盘机构：采用优质钢板冲压焊接而成；主体框架钢板厚度达到2.0-2.4mm；管材无裂缝、无叠缝，焊接处无脱焊、无虚焊、无焊穿、无错位、无气孔、无焊瘤、无咬边等；耐腐蚀18h 抗盐雾试验结果达到检测标准；检验依据符合国家GB/T 3325－2024《金属家具通用技术条件》；
	
	
	

	
	
	
	
	5、采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准；密封性能检测合格，连续喷雾≥18小时，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达到10级。
	
	
	

	3
	
	床头柜
	一般参数
	1、框架：实木多层板，苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	





3只
	
	

	
	
	
	
	
[image: IMG_256]2、铺板：厚度≥15mm，松木板；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：实木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
	
	
	

	4
	
	衣橱
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3组
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
	
	
	

	5
	刑大
业务用房3间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面）：符合GB/T4897-2015、HJ571-2010、GB/T39600-2021、GB/T35607-2017、GB/T42998-2023、LY/T1985-2011标准,报告包含含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	10张
	[image: ]
	

	
	
	
	重要参数
	▲2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，PVC封边条符合：QB/T4463-2025标准,报告包含耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
	
	
	

	6
	
	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	




[image: ]10把
	
	

	
	
	
	一般参数
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、海绵：阻燃定型海绵，高弹阻燃定型海绵符合：GB/T10802-2023、
QB/T2280-2016、GB/T6343-2009标准,报告包含表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	重要参数
	▲4、底脚采用电镀五星脚，五星脚符合：GB/T3325-2024、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021标准,报告包含金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	11组
	[image: ]
	1玻璃
1木门

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3只
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	临时宿舍4间
	双层床
	一般参数
	立柱尺寸≥ 45*90mm 床边尺寸≥120*27mm 护栏尺寸≥45*27mm 床档≥5根木方 铺板≥14mm 床板与床之间间隙<12mm；上铺床 边到地净空不小于1350mm，下铺到地净空  300mm，配 2 只抽屉
1、基材采用特级橡胶木制作，采用榫卯连接，外观要求：木材（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材，树脂囊、节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检测合格；甲醛释放量：≤0.1mg/L；木材名称橡胶木；
	12张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺。
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	床 垫
	一般参数
	1、面料厚度≥25mm间棉；
	24张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、3E环保棕垫≥25mm，更具有支撑性。
	
	
	

	
	
	
	
	3、床垫成品符合：QB/T1952.2-2023、GB/T31106-2014标准,报告包含外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
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	写字桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率[image: IMG_258]≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	写字椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	4把
	[image: ][image: ]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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	衣橱
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4组
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	物证室1间
	物证架
	一般参数
	1、钢材：厚度厚度≥0.6mm，冷轧钢板符合：GB/T3325-2024、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021标准,报告包含金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	2组
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	重要参数
	▲2、喷涂粉末：抗菌喷涂粉末，防腐抗菌喷涂粉末符合：HG/T2006-2022标准,报告包含抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠埃希氏菌≥99.9%；总铅(Pb)含量≤2mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤0.5mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg；硬度≥2H。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
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	接报案
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3张
	[image: IMG_256]
	接待群众背板凹入

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	办公椅
	一般参数
	1、人体接触面网布，尼龙网布符合：HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》标准,报告包含无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	

[image: ]3把
	
	

	
	
	
	
	2、扶手：T型扶手可调节升降；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	安检区
	四人位
群众等候椅
	一般参数
	1.支撑架、椅腿（脚）及扶手
材质：采用航空铝合金材料,大型精铸模具,压铸成型后直接抛光,静电喷粉喷涂处理；
	2套
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、座板和背板材料
材质座背板PU采用连体板设计制作，内层材质：采用1.5mm优质冷轧钢板,外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型；
	
	
	

	
	
	
	
	3、承重连接横梁 
材质：采用≥1.3㎜钢板，底部加焊加强板，在横档上冲安装孔位，横档两端采用塑胶塞封口。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	1把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	接待椅
	一般参数
	1、面料：马鞍皮，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	2把
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、304不锈钢电镀拉丝五金底盘，符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
	
	
	

	二层（家具清单）
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治安业务用房
办公室2间
	











办公桌
	











一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，[image: IMG_256]板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3张
	
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	办公桌
	重要参数
	▲1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），符合GB/T4897-2015、HJ571-2010、GB/T39600-2021、GB/T35607-2017、GB/T42998-2023、LY/T1985-2011标准,报告包含含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	8张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	一般参数
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	11把
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
	
	
	

	23
	
	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	7只
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2只
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	沙发
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	1组
	
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、弹簧：盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
	
	
	

	26
	
	茶几
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1张
	[image: IMG_261]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺。
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	治安业务用房
会议室1间
	会议椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	16把
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、脚采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥18mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一。
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	情指中心办公室
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	4把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4组
	[image: IMG_258]
	1玻璃
1木门

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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沙发
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	











1组
	[image: ]
	

	
	
	
	一般参数
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	4、框架：实木框架，实木框架符合GB/T29894-2013、GB/T3324-2017标准,报告包含木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	
	
	
	重要参数
	▲5、弹簧采用优质弹簧，弹簧符合：GB/T3325-2024、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021标准,报告包含盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
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	茶几
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1张
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	通信保障
	物品架
（其中1架侧面用铁皮封实）
	一般参数
	1、钢材：厚度厚度≥0.6mm，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	1组
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_256]

	
	
	
	
	2、喷涂粉末：抗菌喷涂粉末，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠埃希氏菌≥99.9%；总铅(Pb)含量≤2mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤0.5mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg；硬度≥2H。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	大会议室
	主席台
	重要参数
	▲1、基材：ENF级高密度纤维板，中密度纤维板符合：GB/T11718-2021、HJ571-2010、GB/T39600-2021、GB/T42998-2023标准,报告包含品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	1组
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	一般参数
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、五金：盐雾、防锈等工艺处理；
功能：内部含箱体所有线路均不脱漏在外，下侧内部为钢板结构方便不用时候随意移动，定制钢制结构；
含多功能插座等电子设备。
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	主席椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	7把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、框架采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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定制会议桌
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	2张
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	3、五金：盐雾、防锈等工艺处理；
	
	
	

	
	
	
	
	4、桌内部采用钢架结构5张为一排，仅2侧外有站板，中间钢架无木质站板结构牢固稳定，
功能：第一排 内部含箱体所有线路均不脱漏在外，含多功能插座等电子设备。
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	一般参数
	1、钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，300*45，壁厚2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；
	30张
	[image: ]
	

	
	
	
	一般参数
	2、折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝合金接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制内六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、台脚：采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，长脚管采用蛋形钢管620*30*60，壁厚1.2mm，底脚为冷轧钢板冲压成型540*175，壁厚1.8mm，台脚下宽跨度500mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用PU万向刹车轮； 
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	4、横梁：采用优质高精度一级冷轧钢圆管Ø50，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；（横梁长度跟随定制尺寸变化）
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	5、书网：采用优质Ø15圆管，壁厚0.8mm，由注塑塑料件与圆管组合而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	6、桌面、侧板及背板：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³。
	
	
	

	
	
	
	重要参数
	▲7、环保水性油漆，环保水性油漆符合GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T21866-2025、GB/T1741-2020标准,报告包含有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出，（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
烤漆工艺，五底三面工艺；每排两侧有站板，站板采用ENF级高密度纤维板+环保水性油漆。
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	会议椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	70把
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、框架采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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	烤漆
演讲台
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	3、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	乒乓球室和桌球室
	衣架
	一般参数

	1、框架：白蜡木或红橡木天然实木材质；
	1个
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	3、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	茶水柜
	一般参数
	1、框架：白蜡木或红橡木天然实木材质；
	1个
	[image: IMG_257]
	浅蓝色配浅木纹色

	
	
	
	
	2、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	3、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	健身房
	24门
存储柜
	一般参数
	冷轧钢板厚度≥1.0mm、方式采用人脸识别、密码
1、基材采用冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》喷漆(塑)涂层；
	

1组
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、防腐抗菌喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉未涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》《粉末涂料)抗细菌性能。
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	健身房旁公共区域
	书桌
	一般参数
	1、面板:15MM白色超晶石面板；
	2张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、脚架：Ф500底盘/原木色转印柱子。
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	书椅
	一般参数
	1、靠背：定型弯板结构，人体学设计，坐感更加舒适，填充高密度回弹海绵，优质西皮搭配厚实布艺面料，耐磨耐刮；
脚架：木纹转印钢架，脚架稳固结实，椅子大气，奢华。
	8把
	[image: IMG_257]
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	治安业务技术用房（茶歇）
	


茶几
	
一般参数

	1、面板:15MM白色超晶石面板；
	



1张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、脚架：碳素钢铁架。
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	沙发椅
	一般参数
	1、沙发：实木弯板内架，贴合人体，填充高密度海绵，舒适回弹，使用优质布艺面料搭配布纹皮革；
脚架：优质五金脚架，稳固简约大气。
	2只
	[image: IMG_257]
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	情指中心
（一键点调会议室）
	茶水柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
	
	
	

	三层（歟情巡查中心不含其中）
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	警务保障室
	办公桌
	一般参数

	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	10张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	10把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3张
	[image: IMG_258]
	1玻璃
1木门

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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沙发
	


一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	1张
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、弹簧：盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
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	财务室
	凭证柜
	一般参数
	1、钢材：厚度厚度≥0.6mm，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	4只
	



[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、喷涂粉末：抗菌喷涂粉末，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠埃希氏菌≥99.9%；总铅(Pb)含量≤2mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤0.5mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg；硬度≥2H。
	
	
	

	
	
	
	
	3、门采用钢化玻璃，钢化玻璃符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准,报告包含表面应力：钢化玻璃的表面应力不应小于 90 MPa，耐热冲击性能：钢化玻璃应耐 200 ℃温差不破坏，弯曲强度：浮法玻璃、镀膜玻璃：≥120MPa。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
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	网络侦控中心
	电子控制台
	一般参数

	冷轧钢板厚度≥1.0mm
1、基材采用冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》喷漆(塑)涂层；
	3张
	[image: IMG_256]
	配置不低于4个网口

	
	
	
	
	2、防腐抗菌喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉未涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》《粉末涂料)抗细菌性能；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架内部含PDU电源，且内部结构为强弱电分离走线结构，桌面含多功能插座集成板。
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椅子
	


一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	








3把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	物证柜
	
	冷轧钢板厚度≥1.0mm、方式采用人脸识别、密码
1、基材采用冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》喷漆(塑)涂层；
	1组
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、防腐抗菌喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉未涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》《粉末涂料)抗细菌性能。
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	网络侦控中心
	电子控制台
	一般参数
	冷轧钢板厚度≥1.0mm
1、基材采用冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》喷漆(塑)涂层；
	3张
	[image: IMG_256]
	配置不低于4个网口

	
	
	
	
	2、防腐抗菌喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉未涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》《粉末涂料)抗细菌性能；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架内部含PDU电源，且内部结构为强弱电分离走线结构，桌面含多功能插座集成板。
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	椅子
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	3把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	2组
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	巡查中心、电子取证中心、
网络侦控中心
	茶水柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
烤漆工艺，五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	法制大队2间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	8张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	8把
	
[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	6组
	[image: IMG_259]
	1玻璃
1木门，左右位置现场确认后供货

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2只
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	督审
办公室1间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	[image: IMG_256]
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
	
	
	

	70
	
	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	4把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
	
	
	

	71
	
	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3组
	[image: IMG_258]
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	政保
办公室1间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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办公椅
	


一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	




[image: IMG_257]
4把
	
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）需未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	3组
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
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	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公室
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	6张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	6把
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	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4只
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1组
	
[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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党委会议室
	










会议桌
	




一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	







1张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理；
功能：内部含箱体所有线路均不脱漏在外，含多功能插座等电子设备。
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	会议椅
	一般参数
	1、面料：采用头层牛皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整；
	19把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；
	
	
	

	
	
	
	
	4、木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用，椅子的木质颜色与会议桌颜色一致，搭配起来。
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	折叠椅
	一般参数
	1、靠背采用全新PP弹性靠背；
	15把
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、写字板：扶手可转动并向上翻，铝合金金属连接件；
	
	
	

	
	
	
	
	3、坐垫可向上翻转，可以一张一张重叠；
	
	
	

	
	
	
	
	4、坐垫定性海绵；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚架：采用1.2管壁厚度圆管，常规带轮。
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	仓库
	物品架
	一般参数
	1、钢材：厚度厚度≥0.6mm，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	1组
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、喷涂粉末：抗菌喷涂粉末，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠埃希氏菌≥99.9%；总铅(Pb)含量≤2mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤0.5mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg；硬度≥2H。
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	一般参数
	1、钢材：厚度厚度≥0.6mm，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	1组
	
	

	
	
	
	
	2、喷涂粉末：抗菌喷涂粉末，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠埃希氏菌≥99.9%；总铅(Pb)含量≤2mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤0.5mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg；硬度≥2H。
	
	
	

	四层 家具清单
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	单人间
办公室4间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥50mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	[image: ]
	胡桃色、铁灰色

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	重要参数
	▲1、人体接触面加厚牛皮，皮革符合GB/T16799-2018标准，报告包含游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	4把
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	一般参数
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
	
	
	

	88
	
	接待椅
	一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	8把
	
[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、脚采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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	沙发
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	4张
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、弹簧：盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4组
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体及门板厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4只
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	备勤室①
4间
	单人床
	一般参数
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	4张
	
[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、铺板：橡胶木整铺板，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	床 垫
	一般参数
	1、面料采用高档酒店专用针织面料，面料厚度2.5厘米间棉，结实耐用，防螨防蛀防霉；
	4张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、舒适层里面加5厘米高密度舒适海绵；
	
	
	

	
	
	
	
	3、3E环保棕垫≥50mm，更具有支撑性；
	
	
	

	
	
	
	
	4、内胆为12厘米，2.0线径独立袋装弹簧，四周加密支立簧护边，静音，互不干扰，防侧滑，打造舒适睡眠体验；软硬效果适中；
成品符合：外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。
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	床头柜
	一般参数
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	8只
	
[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	写字桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	4张
	[image: IMG_259]
	定制桌下沉式850mm长，
可连接柜体

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	写字椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	4把
	[image: IMG_260]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；

	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
	
	
	

	97
	备勤室②
13间
	单人床
	一般参数
	1、框架胡桃木实木，实木框架符合GB/T29894-2013、GB/T3324-2024标准，报告包含甲醛释放量：未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	27张
	[image: IMG_261]
	

	
	
	
	
	2、铺板：橡胶木整铺板，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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床 垫
	

一般参数
	1、面料采用高档酒店专用针织面料，面料厚度2.5厘米间棉，结实耐用，防螨防蛀防霉；
	





27张
	[image: IMG_262]
	

	
	
	
	
	2、舒适层里面加5厘米高密度舒适海绵；
	
	
	

	
	
	
	
	3、3E环保棕垫≥50mm，更具有支撑性；
	
	
	

	
	
	
	
	4、内胆为12厘米，2.0线径独立袋装弹簧，四周加密支立簧护边，静音，互不干扰，防侧滑，打造舒适睡眠体验；软硬效果适中；
成品符合：外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。
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床头柜
	

一般参数
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	








13只
	[image: IMG_263]
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	写字桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	12张
	[image: IMG_264]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	写字椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	12把
	[image: IMG_265]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
	
	
	

	五层 家具清单
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	1号办公室
	办公桌
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	1把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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接待椅
	





一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	




[image: IMG_258]






2把
	
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、脚采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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文件柜






	




一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	








1组
	



[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
	
	
	

	









106
	
	









沙发
	




一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	






[image: IMG_260]1组
	
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、弹簧：盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
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	茶几
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	
1张
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: IMG_261]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	2号办公室
	办公桌
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1张
	
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	[image: IMG_262]3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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办公椅
	




一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	








1把
	



[image: IMG_263]





	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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接待椅
	




一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	











2把
	[image: IMG_264]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架为ENF级多层胶合板：品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	4、脚采用电镀弓形架壁厚≥2.2mm，产品外观性能要求：金属件（管材、电镀件、焊接件、冲压件）等均检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于100小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。
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文件柜






	

一般参数


	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	




[image: IMG_265]



1组
	
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	沙发
	一般参数
	1、人体接触面：加厚牛皮，游离甲醛、禁用偶氮染料均需未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均需未检出；
	1套
	[image: IMG_266]
	黑色

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、弹簧：盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于24小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、绷带：甲醛释放量C类未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用(限量值≤6mg/kg)判定为合格。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：ENF级高密度纤维板，品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；
	1只
	[image: IMG_267]
	

	
	
	
	
	2、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	办公室
1间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2张
	[image: IMG_268]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	2把
	
[image: IMG_269]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2只
	[image: IMG_270]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	茶水柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	1只
	[image: IMG_271]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	政工室
2间
	办公桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2张
	[image: IMG_272]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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办公桌
	




一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	










4张
	[image: IMG_273]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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办公椅
	一般参数
	1、扶手：T型扶手可调节升降；
	











6把
	[image: IMG_274]
	

	
	
	
	
	2、人体接触面网布，无异味，甲醛含量（B类）未检出，可分解致癌芳香胺染料均需未检出；香烟抗引燃特性试验：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	4、电镀五星脚符合金属件：铸造件，喷漆(塑)涂层均为合格，盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾不低于18小时，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级；
	
	
	

	
	
	
	
	5、脚轮：静音耐划伤尼龙胶轮，抗冲击性能；动载荷；滚动阻力；静载荷性能；判定均为合格。
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	文件柜
	一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	2组
	[image: IMG_275]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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茶水柜
	




一般参数
	1、基材：柜体厚度≥16mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	










2只
	[image: IMG_276]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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1号宿舍、2号宿舍
	单人床
	
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	







2张
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	2、铺板：橡胶木整铺板，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	床 垫
	
	1、面料采用高档酒店专用针织面料，面料厚度2.5厘米间棉，结实耐用，防螨防蛀防霉；
	2张
	[image: IMG_278]
	

	
	
	
	
	2、舒适层里面加5厘米高密度舒适海绵；
	
	
	

	
	
	
	
	3、3E环保棕垫≥50mm，更具有支撑性；
	
	
	

	
	
	
	
	4、内胆为12厘米，2.0线径独立袋装弹簧，四周加密支立簧护边，静音，互不干扰，防侧滑，打造舒适睡眠体验；软硬效果适中；
成品符合：外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。
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	床头柜
	一般参数
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	4只
	
[image: IMG_279]
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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	写字桌
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	2张
	[image: IMG_280]
	定制桌下沉式850mm长，
可连接柜体

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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写字椅
	

一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	


[image: IMG_281]
2把
	
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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男生四人间
宿舍12间
	





双层床
	


一般参数
	立柱尺寸≥ 45*90mm 床边尺寸≥120*27mm 护栏尺寸≥45*27mm 床档≥5根木方 铺板≥14mm 床板与床之间间隙<12mm；上铺床 边到地净空不小于1350mm，下铺到地净空  300mm，配 2 只抽屉
1、基材采用特级橡胶木制作，采用榫卯连接，外观要求：木材（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材，树脂囊、节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检测合格；甲醛释放量：≤0.1mg/L；木材名称橡胶木；
2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺。  
	23张
	[image: IMG_282]
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床 垫
	
一般参数
	1、面料厚度≥25mm间棉；
	46张
	[image: IMG_283]
	

	
	
	
	
	2、3E环保棕垫≥25mm，更具有支撑性；
床垫成品符合：外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。
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写字桌
	一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	11张
	[image: eea3049e3278b84059c5e9d0ca89b1ba][image: eea3049e3278b84059c5e9d0ca89b1ba]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金架：采用厚度≥1.2mm冷轧管，静电喷涂烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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写字椅
	
一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	

11把
	
[image: IMG_284]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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女生标间
1间
	





单人床
	


一般参数
	1、框架：胡桃木实木，实木框架符合GB/T29894-2013、GB/T3324-2024标准，报告包含甲醛释放量：未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	





2张
	
	

	
	
	
	
	2、铺板：橡胶木整铺板，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	3、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：盐雾、防锈等工艺处理。
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床 垫
	




一般参数
	1、面料采用高档酒店专用针织面料，面料厚度2.5厘米间棉，结实耐用，防螨防蛀防霉；
	






[image: IMG_286]
2张
	
	

	
	
	
	
	2、舒适层里面加5厘米高密度舒适海绵；
	
	
	

	
	
	
	
	3、3E环保棕垫≥50mm，更具有支撑性；
	
	
	

	
	
	
	
	4、内胆为12厘米，2.0线径独立袋装弹簧，四周加密支立簧护边，静音，互不干扰，防侧滑，打造舒适睡眠体验；软硬效果适中；
成品符合：外观性能（复合面料、缝边）、安全性能（霉变、异味）检测均符合、甲醛释放量A级≤0.02mg/m³、TVOCTVOC A级≤0.10mg/m³、苯、甲苯 、二甲苯、可分解芳香胺染料、阻燃剂均需未检出、阻燃性能：通过香烟抗引燃特性阻燃达到1级、耐久性：垫面试验次数达到3万次、复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损；甲醛释放量≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.102mg/m³。
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床头柜
	




一般参数
	1、框架：胡桃木实木，甲醛释放量：未检出；
	







[image: IMG_287]

1只
	
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理；
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写字桌
	





一般参数
	1、基材：桌面厚度≥25mmENF级环保生态板（三聚氰胺饰面），含水率≤8.1% 、密度≥0.70g/cm³ 、2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面胶合强度≥1.3MPa，内胶合强度≥0.6MPa，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2700MPa，握螺钉力：板面≥1520N，板边≥1090N，人造板-甲醛释放量、甲醛释放量：( 人造板及其制品中甲醛释放限量 、人造板及其制品甲醛释放量分级 ）、五氯苯酚(PCP）、醛酮类化合物 、挥发性有机化合物(72h)：（ 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)等均需未检出；
	












1张
	[image: IMG_288]
	

	
	
	
	
	2、封边条：同色加厚PVC封边条厚度≥2.0mm，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级；耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均检测合格；甲醛释放量、氯乙烯单体均需未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均需未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均需未检出 ；
	
	
	

	
	
	
	
	3、热熔胶：环保无异味，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出，卤代烃、挥发性有机化合物含量均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、五金：液压缓冲铰链、导轨，锌合金三合一 。
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	写字椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	1把
	[image: IMG_289]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
	
	
	

	食堂家具清单
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	包间1
	电动圆形
餐桌
	一般参数
	1、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	1张
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板，苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木实木贴面，胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理， 电机功率通常为30W–80W，转速0.5–2转/分钟可调；承重能力普遍在80–200kg；
	
	
	

	
	
	
	
	6、转盘为岩板厚度≥12mm。
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	餐 椅
	一般参数
	1、坐垫：采用人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	14把
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：橡胶木实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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	餐边柜
	一般参数
	1、基材：采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级；
	1组
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺。
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	方桌
	一般参数
	1、木材：采用橡胶木实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	1张
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺。
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	置物架
	一般参数
	1、木材：采用新西兰松木，木材含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥2000N，弦面≥1900N，径面≥1800N，pH值5.32，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度、绝干密度、基本密度均大于0.65g/cm³，抗弯弹性模量≥11000MPa，抗弯强度≥86MPa；带4个万向轮。
	2张
	[image: IMG_260]
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	餐厅
	四人位
餐桌
	重要参数
	▲1、桌面：厚度≥40mm，采用橡胶木板围边加岩板，橡木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2024标准，检测包含甲醛释放量≤0.01mg/m³，岩板:金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌抑菌率均≥99.9%,莫氏硬度≥6;吸水率≤0.3%，落球冲击:225g实心钢球，800mm高度自由落下，岗石样品不破损。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	12张
	[image: IMG_261]
	

	
	
	
	一般参数
	2、桌架：采用不锈钢拉丝钢架，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、围边采用环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺。
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	六人位
餐桌
	重要参数
	▲1、桌面：厚度≥40mm，采用橡胶木板围边加岩板，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，岩板:金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌抑菌率均≥99.9%,莫氏硬度≥6;吸水率≤0.3%，落球冲击:225g实心钢球，800mm高度自由落下，岗石样品不破损。
	7张
	[image: ][image: IMG_261]
	

	
	
	
	一般参数
	2、桌架：采用不锈钢拉丝钢架，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、围边采用环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺。
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餐 椅
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	




72把
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	一般参数
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	一般参数
	3、框架：采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³。
	
	
	

	
	
	
	重要参数
	▲4、油漆：环保水性油漆，环保水性油漆符合GB/T23999-2009、HJ2537-2014、GB/T21866-2025、GB/T1741-2020标准,报告包含有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
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	卡座
	一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	6组
	
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	5、坐垫底部及后背采用：实木多层板；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³。
	
	
	

	149
	
	餐桌
	一般参数

	1、桌面：厚度≥40mm，采用橡胶木板，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；

	10张
	[image: IMG_264]
	

	
	
	
	
	2、桌架：采用不锈钢拉丝钢架，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；
	
	
	

	
	
	
	
	3、围边采用环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺。
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	一般参数
	1、桌面：厚度≥40mm，采用橡胶木板，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；
	6张
	[image: IMG_264]
	现场量尺调整

	
	
	
	
	2、桌架：采用不锈钢拉丝钢架，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；
	
	
	

	
	
	
	
	3、围边采用环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；五底三面工艺。
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餐椅
	



一般参数
	1、人体接触面：人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	32把
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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包间2
	







圆形
餐桌
	



一般参数
	1、框架：实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	1张
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	
	2、基材：实木多层板，苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.01mg/m³；抗菌性能：金黄色葡萄球菌（培养40h）、大肠杆菌（培养40h），抑菌率均达到99.9%以上；防霉菌性能（黑曲霉）：防霉菌等级达到0级（不长）；
	
	
	

	
	
	
	
	3、贴面：胡桃木实木贴面，胡桃木木皮，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均需未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出；
五底三面工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	5、五金：盐雾、防锈等工艺处理， 电机功率通常为30W–80W，转速0.5–2转/分钟可调；承重能力普遍在80–200kg。
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	餐椅
	一般参数
	1、坐垫：采用人造革，游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均需未检出；
	8把
	[image: IMG_258]
	

	
	
	
	
	2、海绵：阻燃定型海绵，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均需未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟：达到阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；
	
	
	

	
	
	
	
	3、框架：橡胶木实木框架，木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固、各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，力学性能等检测均为合格，安全性要求，甲醛释放量：未检出；
	
	
	

	
	
	
	
	4、油漆：环保水性油漆，有害物质限量：VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、苯系物总和含量[（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚）均需未检出；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均需未检出。
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	晾衣间
	移动式
晾衣架
	一般参数
	1、基材：采用304不锈钢壁厚≥1.2mm；
	8组
	[image: IMG_259]
	

	
	
	
	
	2、焊接全部机器人满焊工艺；
	
	
	

	
	
	
	
	3、带刹车尼龙万向轮，优质防锈轴承。
	
	
	


	厨具采购清单
	

	序号
	产品名称
	参数类型
	参数要求
	数量
	参考图样
	备注

	1
	四层货架
	一般参数
	1.采用优质不锈钢板，支架采用管壁≥0.8毫米厚不锈钢管，可调不锈钢子弹脚。
	2张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.不锈钢符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准,报告包含：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	2
	米面架
	一般参数
	1.主架：采用≥50*50mm立柱不锈钢管，层架为轨道式焊接，压死边不划手处理，加横撑；厚度≥1.0mm ，
不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	1张
	[image: ]
	

	3
	平板车
	一般参数
	1.采用不锈钢砂纹板制作，支撑板≥1.2mm厚；主管采用38*1.2mm不锈钢结构管焊接；配承重型不锈钢脚轮四个（两定向两万向），连优质轴承，
不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	2个
	[image: ]
	

	4
	三星盆槽
	一般参数
	1.台面、背板、槽体均采用≥1.0mm厚SUS 304不锈钢，一次冲压成型，折成死边，人手触及的地方均光滑无毛刺及锐利尖角；
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.立柱为厚度≥1.2mmSUS304不锈钢圆管，配备可调节子弹腿4个；
	
	
	

	
	
	
	3.不锈钢水龙头，全铜芯；含水龙头、上水、下水、三角阀等配件 ；
不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	5
	挂墙双层板
	一般参数
	1.采用≥0.8mm厚优质不锈钢，一次冲压成型，折成死边，人手触及的地方均光滑无毛刺及锐利尖角；
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；
	
	
	

	
	
	
	3.长度根据现场实际情况定制。
	
	
	

	6
	双层工作台
	一般参数
	1.材质：采用不锈钢制作 ；    
	1个
	
	

	
	
	
	2.台面材质厚度≥0.7mm；
	
	
	

	
	
	
	[image: ]3.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	4.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管 ；
	
	
	

	
	
	
	5.可调不锈钢子弹脚；         
不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	7
	四层货架
	一般参数
	1.采用≥0.8mm优质不锈钢板；
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.支架采用管壁≥0.8毫米厚不锈钢管，可调不锈钢子弹脚；
不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；
	
	
	

	
	
	
	3.长度为1500至2300mm之间，根据现场量尺情况确定。
	
	
	

	8
	开水器连底座
	一般参数
	尺寸：≥520*530*1300mm  功率：≥6KW，电压：380V                                                                      1参数：采用反渗透膜过滤，出水量≥40LH;
	1套
	
	

	
	
	一般参数
	[image: ]2.加热技术采用步进式加热  ；
	
	
	

	
	
	一般参数
	3内部连接用波纹管采用304不锈钢材质。 
	
	
	

	
	
	重要参数
	4.出水温度范围可调（40~99℃之间可调），
▲所投产品具有食品接触产品安全认证证书。（提供证书复印件）
	
	
	

	9
	绞切两用机
	一般参数
	1.电压：380V；功率：≥1.5kWkW；机身采用不锈钢制作，板厚≥1.5mm；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.功能：绞切双用，可切片、切丝、切粒、绞肉等；纯铜线电机，不锈钢外壳；
	
	
	

	
	
	
	3.绞切肉机的金属基材、金属镀层和焊接材料不应对人体健康造成伤害。
	
	
	

	10
	四门雪柜
	一般参数
	1.内外箱均采用优质不锈钢板材；
	2台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.箱体门框、中柱内部具有高效防凝露加热丝；
	
	
	

	
	
	
	3.微电脑控制面板；
	
	
	

	
	
	
	4.自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理，箱体采用聚氨酯整体发泡；
	
	
	

	
	
	
	5.全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层；
	
	
	

	
	
	
	6.冷冻温度-18～-10℃，冷藏温度-6～12℃。
	
	
	

	11
	四层货架
	一般参数
	1.材质：采用≥0.8mm优质不锈钢板；
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.厚度：层板采用不锈钢板制作加强筋；
	
	
	

	
	
	
	3.立柱Ф≥38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	4.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	12
	单星盆槽
	一般参数
	1.台面、背板、槽体均采用≥1.0mm厚SUS 304不锈钢，一次冲压成型，折成死边，人手触及的地方[image: ]均光滑无毛刺及锐利尖角；
	2个
	
	

	
	
	
	2.立柱为厚度≥1.2mmSUS304不锈钢圆管，配备可调节子弹腿4个；
	
	
	

	
	
	
	3.不锈钢水龙头，全铜芯；含水龙头、上水、下水、三角阀等配件；
	
	
	

	
	
	
	不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	13
	双门平台雪柜
	一般参数
	1.采用SUS304不锈钢板材，微电脑控制面板，全铜管制造 ；硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角；                                                                                               温度范围：冷藏+4℃～-5℃；                                                                                               电源电压：220V，额定功率：≥170W；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	14
	刀具砧板消毒柜
	一般参数
	1.额定电压220V、额定频率：50Hz、功率：≥800W ；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.整机尺寸 ：长≥819*宽635*高1748mm；
	
	
	

	
	
	
	3.外壳采用SUS 304不锈钢，厚度≥1.0mm，采用油磨及抗指纹深度处理； 内壳采用SUS 304镜面板材，厚度≥1.0mm；柜门主框采用SUS304镜面板材；高强度防辐射有机玻璃，嵌入式设计，所有电器元件符合国家标准；
	
	
	

	
	
	
	4.有机玻璃门可完全封闭内室；带保护的汞蒸汽灯；                                    
	
	
	

	
	
	
	5.安全微限开关在开门时开启，关门时关闭。
	
	
	

	15
	双层工作台
	一般参数
	1.材质：采用不锈钢制作  ；                         
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面材质厚度≥0.7mm；                                        
	
	
	

	
	
	
	3.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	4.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	5.可调不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	16
	双通工作台
	一般参数
	1.材质：采用不锈钢制作  ；                            
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面材质厚度≥0.7mm；                                          
	
	
	

	
	
	
	3.层板下面安装25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	4.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	5.可调不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	6.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	17
	四眼煲仔炉
	一般参数
	1.整体采用加厚不锈钢；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.带熄火保护；
	
	
	

	
	
	
	3.高效三环出火；
	
	
	

	
	
	
	4.燃料种类：天然气。
	
	
	

	18
	双炒双温灶
	一般参数
	1.尺寸≥1800*1160*970，灶头开孔直径≥350mm，灶头外形直径≥450mm；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	一般参数
	2.整体采用201不锈钢拉丝板；
	
	
	

	
	
	一般参数
	3.炉面板.边框采用≥1.0mm厚不锈钢板；
	
	
	

	
	
	一般参数
	4.炉面采用A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热；
	
	
	

	
	
	一般参数
	5.炉身采用≥1.0mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.0mm厚不锈钢板；
	
	
	

	
	
	一般参数
	6.炉脚采用无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚；
	
	
	

	
	
	一般参数
	7.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；
	
	
	

	
	
	一般参数
	8.配不锈钢加重调整脚不少于4个；
	
	
	

	
	
	一般参数
	9.燃气炒菜灶由权威保险机构承保，提供证明材料；
	
	
	

	
	
	一般参数
	10.燃料种类：天燃气。
	
	
	

	
	
	重要参数
	11.▲ 所投产品具有食品接触产品安全认证证书。
	
	
	

	19
	炉台调料拼板
	一般参数
	1.材质：采用不锈钢制作   ；                           
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面材质厚度≥0.7mm；                                          
	
	
	

	
	
	
	3.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	4.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	5.可调不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	6.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	20
	单头猛火灶
	一般参数
	1.材质：炉体外表面及台面均采用优质 304 不锈钢制作；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.厚度：台面≥1.5mm，后靠及顶板厚度≥1.2mm，前面板及左右侧板≥1.0mm；
	
	
	

	
	
	
	3.炉架采用国标不锈钢方管制作，炉脚以不锈钢管制，加装调节脚；
	
	
	

	
	
	
	4.炉膛采用高密度耐火砖，炉头采用节能炉头，配备双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；
	
	
	

	
	
	
	5.具备熄火保护装置；
	
	
	

	
	
	
	6.配套≥370W 台中压风机；
	
	
	

	
	
	
	7.配备风气联动装置；
	
	
	

	
	
	
	8.炉体后靠摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆龙头。
	
	
	

	21
	电饼铛
	一般参数
	1.锅体采用螺纹液压绿盘，内径≥56cm，锅高≥2.8cm；支持数显面板；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.电源380V，电功率≥3kW ；                                                               
	
	
	

	
	
	
	3.箱盖采用不锈钢拉伸成型；                                                   
	
	
	

	
	
	
	4.自动恒温，不黏附，容易脱模，油烟少；                                                     
	
	
	

	
	
	
	5.双温双控。
	
	
	

	22
	双门蒸饭车
	一般参数
	1.微电脑控制，蒸盘数量 24 盘，功率：≥ 24KW，电压：380v，含电气控制箱；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.板材：采用聚氨酯高压发泡保温式；
	
	
	

	
	
	
	3.内胆柜门柜体：采用优质不锈钢≥1.0mm：优质门铰合链辘，采用耐热防漏密封胶边制作，内胆与箱体加焊≥38mm*25mm*1.2mm 镀锌管，防止涨盘；
	
	
	

	
	
	
	4轮子：采用重型万向活动轮，采用优质 304 不锈钢饭盘；
	
	
	

	
	
	
	5.配分饭器：蒸汽压力小于 0.08Mpa。
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油烟净化一体机
	一般参数
	1.功率：≥2.5KW，风量：≥6000m³/h ；      
	8.7米
	[image: ]
	

	
	
	一般参数
	2.外壳采用≥1.2mm优质201不锈钢板材制作，净化芯体采用优质430不锈钢板材，配备触控按钮液晶显示屏；
	
	
	

	
	
	一般参数
	3.净化芯体采用板式结构电场，耐压值≥30000V，净化率＞97%；
	
	
	

	
	
	一般参数
	4.一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三级净化为UV光解催化；           
	
	
	

	
	
	一般参数
	5.净化一体机元件（内配线）符合GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准要求，试验项目：高温试验，试验结果：试验后，样品表面未出现变色，褪色，断裂等异常现象；
	
	
	

	
	
	一般参数
	6.包含设备安装调试，包括管道接入油烟井及接出屋面的开孔、封堵、油漆恢复等内容；现场风罩有转角，需现场量尺定制。
	
	
	

	
	
	一般参数
	7.烟罩排烟管道304板材，板材厚度≥1.2mm。
	
	
	

	
	
	重要参数
	8.▲具有烟罩排烟管道304板材消防防火符合GB/T 9978.1-2008标准，在60min时，试件未丧失耐火完整性检验的检测报告。（投标文件中提供由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件）
	
	
	

	24
	不锈钢共板方管
	一般参数
	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	8米
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	25
	不锈钢共板方管
	一般参数

	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	4米
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	26
	不锈钢共板直角弯头
	一般参数

	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	2只
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	27
	不锈钢共板45度弯头
	一般参数
	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	4只
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	28
	斜三通
	一般参数

	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	1只
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	29
	不锈钢烟罩
	一般参数

	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	2米
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	30
	集烟箱
	一般参数
	1.用料：优质不锈钢板201/1.0mm厚；
	2米
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	31
	轴流风机
	一般参数

	1.防油/防潮/耐高温，电压220V，功率：≥180W，排风量：≥2000m³/h，风压：≥100Pa，
	1台
	
	

	
	
	
	2.包含设备安装调试，包括管道接入油烟井及接出屋面的开孔、封堵、油漆恢复等内容。
	
	
	

	32
	不锈钢共板方管
	一般参数

	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	3米
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	33
	不锈钢共板直角弯头
	一般参数
	1.用料：优质不锈钢板≥1.0mm厚；
	1个
	
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀。
	
	
	

	34
	双层工作台
	一般参数

	1.材质：采用不锈钢制作  ；                            
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面材质厚度≥0.7mm；                                          
	
	
	

	
	
	
	3.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑，一面侧板设置双开门，其他三面侧板封闭；
	
	
	

	
	
	
	4.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	5.可调不锈钢子弹脚。
	
	
	

	35
	和面机
	一般参数
	1.规格：≥740*540*840mm ；                                                              
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.全封闭不锈钢机身 ；掀盖停机 ；减速机转动，静音低噪；自带翻斗功能 ；
电量：≥1.1KW，电压：380V；
容量：面粉≥50KG；面团≥100KG，生产能力≥400KG/H；    
	
	
	

	
	
	
	3.提供食品接触产品安全认证证书复印件。
	
	
	

	36
	压面机
	一般参数
	1.尺寸：≥1130*650*1070mm                                                                                                                              
压辊调整范围5--25mm，压辊转速74r/min，防水等级IPX1， 重量 ≥245kg
功率：≥2.2KW、电压220V；                                                 
提供食品接触产品安全认证证书复印件 。
	1台
	[image: ]
	

	37
	素菜冰箱
	一般参数
	1.制冷制热方式：直冷；
门数：双开门；
材质不锈钢加玻璃面板，温度范围，0~8度，功率≥640瓦。
	1台
	[image: ]
	

	38
	双头低汤灶
	一般参数
	1.采用优质不锈钢板材制作；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.炉体采用优质≥40*40镀锌角钢骨架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；
	
	
	

	
	
	
	3.新式炉花架，拉伸台面；产品节能、高效；
	
	
	

	
	
	
	4.自吸风强力炉头，加装电子点火；
	
	
	

	
	
	
	5.配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全；
	
	
	

	
	
	
	6.燃料种类：天然气。
	
	
	

	39
	煮面炉
	一般参数
	1.温控范围：30-110度；
产品功率：≥10kW；
材质不锈钢；
电压：380v；
含水龙头。
	1台
	[image: ]
	

	40
	五格保温售饭台
	一般参数
	1.功率：≥3kW, 电压：220V ，台面≥1.0mm，水池≥1.0mm，其他≥1.0mm，加强筋优质不锈钢，厚度1.0MM，优质加热管，电子温度控制，缺水保护功能，保护发热管干烧，配SUS 304不锈钢份数盆（含盖）。
	2台
	[image: ]
	

	41
	留样柜
	一般参数
	1.高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻；支持电脑温控，针对不同食材可选择不同温度；内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角清理卫生 ；可拆卸门封 ；温度范围：+4～-5℃，功率：≥500w，电压：220V；
配置≥30个留样盒 。
	1台
	[image: ]
	

	42
	双层送餐车
	一般参数
	用料：优质不锈钢板
1.车体通体采用≥1.0mm不锈钢板； 立柱规格≥25*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管制作；
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.配4只耐磨脚轮。
	
	
	

	43
	紫外线消毒灯
	一般参数
	1、尺寸：≥450*50*230mm  功率：≥10w，电压：220v；                                                             
	2台
	
	

	
	
	
	[image: ]2.LED灯管，带有可拆卸式积污盆，支持吊装和墙面安装；
	
	
	

	
	
	
	3.所投灭蝇灯变压器应有足够的内部绝缘，灭蝇灯结构使得使用者在维护期间触及格栅时无电击危险，输出电路的短路电流不应过大，符合GB/T 4706.76-2024 《家用和类似用途电器的安全 第76部分：灭虫器的特殊要求》标准要求。
	
	
	

	44
	单孔残食台
	一般参数
	1.采用优质不锈钢制作；                              
	1个
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面≥1.2mm ；                                         
	
	
	

	
	
	
	3.其他≥1.2mm；
	
	
	

	
	
	
	4.不锈钢加强筋 ，φ38不锈钢管，壁厚≥1.2mm；
	
	
	

	
	
	
	5.支架、通脚为φ38不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	6.配φ32不锈钢可调子弹脚4支；
	
	
	

	
	
	
	7.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	45
	污碟台
	一般参数
	1.台面、背板、槽体均采用≥1.0mm厚优质不锈钢，一次冲压成型，人手触及的地方均光滑无毛刺及锐利尖角；
	1张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.配备可调节子弹腿4个；
	
	
	

	
	
	
	3.不锈钢水龙头，全铜芯；含水龙头、上水、下水、三角阀等配件 ；
	
	
	

	
	
	
	4.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	46
	大双星盆槽
	一般参数
	1.用材标准：304 不锈钢；
	1张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.台面：≥1.2mm 304不锈钢；
	
	
	

	
	
	
	3.水斗：≥1.2mm 304不锈钢；
	
	
	

	
	
	
	4.立柱：≥ 38×1.2mm 圆管；
	
	
	

	
	
	
	5.横管：≥ø25×1.2mm 圆管；
	
	
	

	
	
	
	6.台脚：可调节不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	7.配不锈钢防臭落水；
	
	
	

	
	
	
	8.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	47
	双层工作台
	一般参数
	1.尺寸：≥1500*800*800mm ；                                                                
	1张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.材质：采用不锈钢制作  ；                            
	
	
	

	
	
	
	3.台面材质厚度≥0.7mm；                                          
	
	
	

	
	
	
	5.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	6.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	7.可调不锈钢子弹脚；
	
	
	

	
	
	
	8.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	48
	热风循环消毒柜
	一般参数
	1.尺寸：≥1380*620*1800mm  ；                                                                     
	1台
	[image: ]
	

	
	
	一般参数
	2.材质：不锈钢，厚度≥0.8mm；
	
	
	

	
	
	一般参数
	3.保洁方式：高温热风循环；
	
	
	

	
	
	一般参数
	4.储存空间：双门单室；
	
	
	

	
	
	一般参数
	5.内仓容积：≥700L；
	
	
	

	
	
	一般参数
	6.设备功率：≥4kW；                                                                                       
	
	
	

	
	
	一般参数
	7.电压：220V/50Hz 。
	
	
	

	
	
	一般参数
	8.热风循环消毒柜由权威保险机构承保，提供证明材料。
	
	
	

	
	
	实质性参数
	9.★所投热风循环消毒柜生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。
	
	
	

	
	
	重要参数
	10. ▲所投产品具有食品接触产品安全认证证书复印件。
	
	
	

	49
	碗碟柜
	一般参数
	1.尺寸：≥1200*500*1800mm （对开门）                                                                  优质304不锈钢板，台面板厚：≥1.0mm，板厚：门板及侧板≥1.0mm 不锈钢板制成，隔板≥1.0mm 不锈钢板制成，全封闭卫生干净，中间带隔板，门上带滑轨，易清洁不划手，压边工艺，内部结构≥4层设计；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.不锈钢符合：1）硬度达到国家标准；2）冲击高度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；3）附着力不低于2级；4）金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾（连续喷雾18h）涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到9级或以上，检验依据符合国家GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832－1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。
	
	
	

	50
	发酵箱
	一般参数
	1.盘数≥16个，支持防干烧功能，功率：发酵：≥1.5kW，制冷≥0.6kW，醒发温度：0-50℃。
	1台
	[image: ]
	

	51
	单星水槽
	一般参数
	1.台面、背板、槽体均采用≥1.0mm厚SUS 304不锈钢，一次冲压成型，折成死边，人手触及的地方均光滑无毛刺及锐利尖角；
	1张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.立柱为厚度≥1.2mmSUS304不锈钢圆管，配备可调节子弹腿4个；
	
	
	

	
	
	
	3.不锈钢水龙头，全铜芯；含水龙头、上水、下水、三角阀等配件 。
	
	
	

	52
	双层工作台
	一般参数
	1.尺寸：根据现场尺寸定制，可改为多层货架；                                                            
	1张
	[image: ]
	

	
	
	
	2.材质：采用不锈钢制作  ；                            
	
	
	

	
	
	
	3.台面材质厚度≥0.7mm；                                         
	
	
	

	
	
	
	4.层板下面安装≥25mm*100mm*25mm的槽型补强撑；
	
	
	

	
	
	
	5.支架（壁厚≥0.8mm）、通脚为φ32不锈钢管；
	
	
	

	
	
	
	6.可调不锈钢子弹脚。
	
	
	

	53
	圆形单个保温布菲炉
	一般参数
	1.材质：不锈钢+钢化玻璃；
	6台
	[image: ]
	

	
	
	
	2.款式：圆形液压款；
	
	
	

	
	
	
	3.容量：≥6L；
	
	
	

	
	
	
	4.支持OLED控温屏，智能数控电热。
	
	
	

	54
	辅材
	实质性参数
	★1.水龙头、角阀、水管、电箱、烟罩打孔、烟道开口、油烟管道接出屋面等全部辅料费用。
	1批
	
	

	
	
	
	★2.相关设备按现场要求接入电源/给水管/排水管，进行安装调试。
	
	
	

	
	
	
	★3.工作台、货架、水槽、油烟机风罩、油烟管道等均需自行现场踏勘复尺，以现场实际为准，价格不再调整。
	
	
	


	健身器材采购清单
	

	序号
	产品名称
	参数类型
	参数要求
	数量
	参考图样
	备注

	1
	新款楼梯机
	一般参数
	一、器械特征：
	1、显示器： ≥11.6时显示屏；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	
	2、主架： ≥50*80*T2.0矩形管；
	
	
	

	
	
	
	
	3、扶手： ≥40*T3.0 圆管 碳钢管；
	
	
	

	
	
	
	
	4、心率感应片： 镶嵌式设计，永不脱落；
	
	
	

	
	
	
	
	5、电机： ECB直流电机；
	
	
	

	
	
	
	
	6、阻力形式： 电磁阻力控制；
	
	
	

	
	
	
	
	7、防滑台阶： 精美防滑纹路，减度性能好，不易断裂；
	
	
	

	
	
	
	
	8、上机脚踏 有。
	
	
	

	
	
	
	二、控制台功能：

	1、控制方式： 支持按键控制（非触摸控制）；
	
	
	

	
	
	
	
	2、预设程序： 距离模式，卡路里模式，时间模式，手动模式；
	
	
	

	
	
	
	
	3、固定程序： 支持散步模式、减脂模式；
	
	
	

	
	
	
	
	4、语言 ：支持中、英文；
	
	
	

	
	
	
	
	5、电子读效：支持 时间、距离、卡路里、心率、速度、坡度；
	
	
	

	
	
	
	
	6、心率监控： 手握心率传感备，高准确度，实时显示心率；
	
	
	

	
	
	
	
	7、心率显示范围： 50～256（次/分）；
	
	
	

	
	
	
	
	8、热量显示范围： 0～999 Kcal；
	
	
	

	
	
	
	
	9、距离显示范围： 0.00～99.9 km；
	
	
	

	
	
	
	
	10、时间显示范围： 00:00～99:59；
	
	
	

	
	
	
	
	11、阻力等级范围： 0～15；
	
	
	

	
	
	
	
	12、最大人体质量 ≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	
	13、踏板宽度≥556mm，踏步高度≥230mm，踏板深度≥250mm；
	
	
	

	
	
	
	
	14、踏外形尺寸≥1550m*830m*2180mm（长+宽+高）；
	
	
	

	
	
	
	
	15、净重：≥203kg；
	
	
	

	
	
	
	
	16、电源要求
电源 外接电源 AC 220V±10%(50-60Hz)
电源线规格 10A AC 250V；
	
	
	

	
	
	
	
	17、显示屏：数码屏。
	
	
	

	2
	坐姿推胸训练器
	一般参数
	1、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	3、座椅7档调节，调节装置使用气动助力，四轴联动方式，连杆采用铝合金材质；
	
	
	

	
	
	
	4、管材采用≥50*150*3mm矩形管；
	
	
	

	
	
	
	5、动臂采用分动式设计，同时可以根据身高情况三档调节，更精准的训练胸大肌；
	
	
	

	
	
	
	6、配重片：全钢材质；
	
	
	

	
	
	
	7、牵索形式：钢丝绳；
	
	
	

	
	
	
	8、最大训练载荷：≥185kg；
	
	
	

	
	
	
	9、产品尺寸：≥1400*1240*168mm；
	
	
	

	
	
	
	10、标准配重：97.5kg。
	
	
	

	3
	肩部推举训练器
	一般参数
	1、训练肌肉：三角肌、斜方肌、肱三头肌；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	3、座椅7档调节，调节装置使用气动助力，四轴联动方式，连杆采用铝合金材质；
	
	
	

	
	
	
	4、管材采用≥50*150*3mm矩形管；
	
	
	

	
	
	
	5、牵索形式：钢丝绳；
	
	
	

	
	
	
	6、配重片：全钢材质；
	
	
	

	
	
	
	7、最大训练载荷：≥185kg；
	
	
	

	
	
	
	8、产品尺寸：≥1650*1425*1650mm；
	
	
	

	
	
	
	9、标准配重：≥80kg。
	
	
	

	4
	高拉背训练器
	一般参数

	1、训练肌肉：背阔肌、肱二头肌；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	3、产品净重：≥247kg；
	
	
	

	
	
	
	4、管材采用≥50*150*3mm矩形管；
	
	
	

	
	
	
	5、座椅7档调节，调节装置使用气动助力，四轴联动方式，连杆采用铝合金材质；
	
	
	

	
	
	
	6、牵索形式：钢丝绳；
	
	
	

	
	
	
	7、配重片：全钢材质；
	
	
	

	
	
	
	8、最大训练载荷：≥185kg；
	
	
	

	
	
	
	9、产品尺寸：≥1680*1250*1990mm，
	
	
	

	
	
	
	10、标准配重：≥97.5kg。
	
	
	

	


5
	


腿部内外弯训练器
	


一般参数
	1、训练肌肉：股内外侧肌，具有向内和向外两种训练功能；
	




1台
	
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	[image: ]3、产品净重：≥213kg；
	
	
	

	
	
	
	4、管材采用≥50*150*3mm矩形管；
	
	
	

	
	
	
	5、牵索形式：钢丝绳；
	
	
	

	
	
	
	6、配重片：全钢材质；
	
	
	

	
	
	
	7、最大训练载荷：≥185kg；
	
	
	

	
	
	
	8、产品尺寸：≥1580*965*1650mm；
	
	
	

	
	
	
	9、标准配重：≥80kg。
	
	
	

	6
	哈克深蹲训练器
	一般参数
	1、锻炼股四头肌、小腿肌群、臀部肌群；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	3、最大训练载荷：≥300kg；
	
	
	

	
	
	
	4、主立管规格：≥50*120*3.0mm平椭圆；
	
	
	

	
	
	
	5、外形尺寸：≥1950*1800*1750mm。
	
	
	

	7
	罗马凳
	一般参数
	1、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管；
	1台
	[image: ]
	

	
	
	
	2、产品净重：≥58kg；
	
	
	

	
	
	
	3、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	4、手把：压铸铝手把；
	
	
	

	
	
	
	5、腿垫调节：采用多段调节座椅，便捷式调节系统；
	
	
	

	
	
	
	6、脚踏：PU发泡一次成型；
	
	
	

	
	
	
	7、脚垫：PVC一次成型；
	
	
	

	
	
	
	8、移动轮：PU轮；
	
	
	

	
	
	
	9、最大训练载荷：≥150kg。
	
	
	

	8
	商用跑步机
	一般参数
	1、显示器：≥32吋TFT触摸屏；
	1台
	[image: IMG_256]
	

	
	
	
	2、心率显示:50～256(次/分)；
	
	
	

	
	
	
	3、速度显示范围：涵盖0.5～25km/h；
	
	
	

	
	
	
	4、坡度显示范围:涵盖-5%～20%；
	
	
	

	
	
	
	5、跑带厚度：≥4.0mm；
	
	
	

	
	
	
	6、跑步有效面积：≥1660*600mm；
	
	
	

	
	
	
	7、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	8、滚筒直径：≥100mm；
	
	
	

	
	
	
	9、电机输入功率：≥4.48KW；
	
	
	

	
	
	
	10、跑板厚度：≥40mm（双层）；
	
	
	

	
	
	
	11、加油方式：自动加油；
	
	
	

	
	
	
	12、主立管规格：≥60*180*3.0mm；底盘边管规格：≥50*100*3.0mm；
	
	
	

	
	
	
	13、器材尺寸：≥2350*1005*1740mm；
	
	
	

	
	
	
	14、设备净重：≥242kg；
	
	
	

	
	
	
	15、TFT触摸屏。
	
	
	

	9
	三人站训练器
	一般参数
	1、主立管规格：≥50*100*3.0mm平椭圆；
	1台
	[image: IMG_257]
	

	
	
	
	2、最大人体质量：≥200kg；
	
	
	

	
	
	
	3、牵索形式：钢丝绳+铝滑轮；
	
	
	

	
	
	
	4、阻力形式：配重铁；
	
	
	

	
	
	
	5、最大训练载荷：≥130kg；
	
	
	

	
	
	
	6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、罗马椅抬腿、哑铃平凳、站姿小腿、深蹲、低拉背、踢腿、侧踢腿、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸、划船、单臂划船、高拉背、直臂下拉、前伸腿、腕臂夹胸、坐姿二头肌、腹肌、仰卧提臀抬腿等23种训练功能；
	
	
	

	
	
	
	7、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌、斜方肌、大圆肌、腘绳肌、背肌、腹肌、腹直肌、臀大肌、臀部肌群等；
	
	
	

	
	
	
	8、外形尺寸：≥3290*2380*2220mm。
	
	
	

	10
	台球桌
	一般参数
	1、精磨青石石板、中式黑八球桌外径尺寸≥2810*1530*820mm、内径尺寸约2540*1270mm、松木下架、1.0钢板、高弹胶边、牛皮袋口，含集球器；
水晶球一套；
含双节球杆4支、实木落地架杆1副、三角架1个、十字架杆1副、杆头1盒、手套4只、毛刷1个。
	1张
	[image: ]
	

	11
	安装调试
	实质性参数
	★1、包括原分局大楼、原刑警大队内利旧健身器材的搬迁运输、安装调试等；
包括新采购健身器材的运输、安装调试等。
	1项
	
	

	窗帘采购清单
	

	序号
	产品名称
	参数类型
	参数要求
	数量
	使用位置
	备注

	1
	卷帘
	一般参数
	1、面料材质：阳光面料1%开孔率，成份：25% Polyester + 75% PVC，克重:445g/m2±5%，厚度:0.62mm±5%，密度(经/纬):(78/inch)/(42/inch)，撕破强度(经/纬):77N/38N，断裂强度(经/纬):1800N/1200N；数量以投影面积计算，褶皱倍数≥2.0；
	637.65平方
	1-3楼均为灰色卷帘
（含二层休闲区；颜色、样式等需中标后现场送样经采购人签字确认）
	一楼142平方，二楼203.57平方，三楼192.08平方，食堂大厅77平方，二层休闲区23平方；

	
	
	
	2、卷杆：甄选 6063T 原生合金型材，表面喷涂工艺，≥1.0mm壁厚，高强度抗压强韧不易变形，抗氧化耐腐蚀，运行静音顺滑，承重稳定，长久使用不弯曲；
	
	
	

	
	
	
	3、下轨 / 下杆：下梁是4厘米宽的大偏下梁，一体成型工艺，配重均衡，垂坠定型效果佳，质感细腻，稳固耐用；
	
	
	

	
	
	
	4、左右堵头：高强度加厚工程级 ABS 原生料，防断裂、耐老化、抗冲击，严丝合缝紧密贴合，杜绝松动异响，防护美观双兼顾；
	
	
	

	
	
	
	5、制头 / 传动器：高强度耐磨工程配件，咬合精密，传动顺畅不卡顿，升降调节顺滑静音，操作轻便省力，经久耐磨不易损坏；
	
	
	

	
	
	
	6、支架固定件：加厚喷涂固定支架，防锈防腐，受力稳固，安装承重牢靠，不脱落，适配墙装、顶装多种安装方式。
	
	
	

	2
	布帘
	一般参数
	1、数量以投影面积计算，褶皱倍数≥2.0；
	548.54平方
	4-5层宿舍为暖黄色窗帘；
4-5层办公室为灰色布帘；
1层刑大指挥室为灰色布帘；
食堂大包间为灰色布帘；
（颜色、样式等需中标后现场送样经采购人签字确认）
	四楼245.3平方、五楼255平方、一楼刑大32平方、二层食堂大包间16.24平方

	
	
	
	2、材质工艺：高密黑丝织造，物理遮光，环保无涂层，垂顺耐洗；高温定型工艺；
	
	
	

	
	
	
	3、轨道类型：直轨，加厚铝合金静音轨道，壁厚≥2.0mm。
	
	
	




注：1.对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本采购包2采购的不锈钢水龙头属于政府强制采购产品，应符合以下要求：针对所投产品，投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。不满足要求的，按无效标处理。











                                 

四.商务要求（两个采购包均适用）
（一）工期：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用；售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）
（二）付款方式
采购包1
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：设备进场安装调试完成经采购单位确认后进入试运行，试运行30天后，进行验收，经验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
采购包2
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：货物进场安装调试完成经采购单位确认后，经采购人组织专业验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
（三）供货要求
1.中标人合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
2.供货前，提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。
3.产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。所有产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。中标人所供货物若与投标文件上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，采购人将报经财政监管部门终止合同，中标人承担由此给采购人带来的损失。
4.在规定时间内按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损，由于运输造成的设备损坏、丢失均由中标人负责处理。未按进度供货的，责任中标人自负。
5.经采购人确认供货完成后，中标人应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换。
6.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测及费用均由中标人负责。
7.中标人应确保安全生产，并承担由此产生的安全问题。
（四）验收标准
由采购人按约定时间及条件组织履约验收。中标人配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
1.在发货前，中标人应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由中标人承担。
3.货物进场后，中标人继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失由中标人承担，中标人准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。
4.中标人货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，采购人组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人报请法定检验机构进行检测（货物检测合格，检测费用由采购人自行承担；货物检测不合格，检测费用由中标人承担），有权凭其出具的检验报告向中标人提出索赔。
（五）其他要求
1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。
2.提供技术文件要求
2.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。
2.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。
2.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。
4、 项目实施方案
1. 投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案和突发事件处置方案等。
2.进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑天气情况，避免影响工期。
3.现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，现场施工的人员必须严格遵守采购单位规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。
4.配送要求：a.中标人在设备发货前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c.中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d.中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
5.安装要求：a.柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；b.各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角凸起；c.喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀，厚薄适中；d.安装时，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净；e.在安装过程中，对原有装修产生碰损，中标人除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。
6.突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程中可能遇到的各种突发情况，有针对性的制定预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
五、质量保证方案
1.质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的产品质量保障方案，方案应包含质量控制措施、检验标准以及检验要求。
2.突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
六、培训要求
中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
1.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。
2.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于10人次，每次不少于 4 小时。
3.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。
4.培训方法及目标：制定详细的培训计划。根据采购人的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。
5.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
6.中标人负责培训产生的费用。
七、项目团队
针对本项目采购包1需配备项目经理1名，配备不少于2人的项目组成员。
八、售后服务要求
1.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。家具售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》，本项目约定质保期限高于该标准最低要求的，以本项目约定为准。厨具、健身器材、窗帘同步执行本项目3年整体质保，履行包修责任。
2.售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月，但不得短于本项目整体最低3年质保期限，二者以期限较长者为准。
4.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
5.中标人需配合做好本次所购产品拆卸转移和组装工作，相关费用包含在本次投标报价内。
九、检测报告要求
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK57]投标人需在投标文件中提供所投产品检验合格报告，报告由第三方检验检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告扫描件。报告由具备CMA资质认定的检测机构出具签发日期距投标截止之日不超过24个月，报告样品规格参数与投标产品完全一致。
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK71]注：①以上检测项目可在同一份或多份CMA报告中体现，但需完整覆盖。
[bookmark: OLE_LINK136]②在项目履约及验收阶段，所有检测标准均依据国家级行业现行有效标准。
十、项目设计要求
投标人根据项目采购包2附件图纸，提供8间房间（图纸框选区域）家具整体效果图方案，方案需包括但不限于家具的彩色效果图、房间的彩色效果图、设计图纸，原材料采购质量方案，产品质量目标的设定，产品质量检测方案。方案需全面详实、安排合理得当、满足本次采购的要求、保证项目的顺利实施。
十二、报价要求
1.投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.招标人不统一组织勘察现场，投标人自行踏勘了解本项目的具体情况，如货物安装的具体位置，设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素；如水电走向，与水电图纸比对，根据现场现有条件改造，根据现场可能涉及的开槽、打孔、布管布线、修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。
十三、优先使用低挥发性原辅材料要求
为落实绿色政府采购要求（依据苏财购〔2023〕65号），本项目涉及家具、涂装、粘接类产品，投标人在生产、加工过程中应当优先选用低挥发性有机化合物（低VOCs）涂料、胶黏剂等绿色原辅材料。本项目所有涂料、胶粘剂等涉VOCs原辅材料必须满足国家现行强制性限值标准，确保产品环保、安全达标。采购人有权在供货、验收阶段核查落实情况。
十四、项目验收
1.验收方案
验收主体：采购人
验收时间：供货完成后并经试运行（如有）后，由中标供应商准备资料并提交验收申请，采购人在接到申请后3个工作日内组织开展验收。
验收标准：货物质量标准合格。中标供应商须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的该批次产品检测合格报告，符合本项目招标文件采购需求及要求、响应文件及其承诺（采购人根据实际情况随机抽检样品的检测费用由中标供应商承担）。
2.验收小组由三人以上成员组成，按照国家标准或行业标准或企业标准、中标供应商响应文件及采购合同的约定进行，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，并出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收内容主要包括：货物规格（参数）、数量、外观质量、包装、所提供货物的装箱清单等。如发现有与合同规定不符的，向中标供应商提出书面意见；中标供应商接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过，并出具验收报告。
3.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
4.验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标供应商支付合同款项。履约验收的各项资料存档备查。
5.采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将有权终止合同。
十五、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
十六、快递包装环保要求
（一）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（二）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（三）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（四）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（五）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（六）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（七）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（八）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（九）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（十）快递应使用电子面单；
（十一）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（十二）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，乙方不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由招标人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]项目名称：宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目
项目编号：JSZC-321393-JZCG-G2026-0005
甲方：（招标人）宿迁市公安局洋河新区分局
乙方：（中标人）                        
甲、乙双方根据宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目（项目编号：JSZC-321393-JZCG-G2026-0005）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目
1.2标的质量：
1.2.1合格，符合国家、行业质量要求。
1.2.2货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。
1.2.3投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。
1.3标的数量（规模）：详见采购清单清单
1.4合同履行时间（期限）：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。售后服务期3年。

1.5履行地点：                           
1.6履行方式：                              
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_____元（¥___）人民币或其他币种。
2.2本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括：货物本身价格、运输、装卸、人工、安装、集成、产品损耗、售后服务、检测费、培训、税金、维保及货物交付使用过程中涉及到的其他费用，结算时不作调整。
2.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
2.4项目采购、运输、安装至该项目完成期间，涉及相关人员安全问题，由中标人承担。
三、分项明细报价表
采购包1分项明细报价表
	设备产品报价

	
序号
	产品名称
	品牌
	
规格

	型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项单价（元）
	分项总价（元）
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	设备产品总报价
	￥                                 

	本项目采购包1中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目采购包1提供的全部产品成本之和的比例为       %。

	辅材及安装调试报价

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元/年）
	合价（元）
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	辅材及安装调试总报价
	￥                                 

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分



采购包2分项明细报价表
	货物产品报价

	
序号
	产品名称
	品牌
	
规格

	型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项单价（元）
	分项总价（元）
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	货物产品总报价
	￥                                 

	本项目采购包2中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目采购包2提供的全部产品成本之和的比例为       %。

	辅材及安装调试报价

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元/年）
	合价（元）
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	辅材及安装调试总报价
	￥                                 

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
无。
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
9、 合同款项支付
采购包1
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：设备进场安装调试完成经采购单位确认后进入试运行，试运行30天后，进行验收，经验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
采购包2
预付款:合同金额的30%，合同签订后按规定支付。
进度款：货物进场安装调试完成经采购单位确认后，经采购人组织专业验收合格后，在收到供应商发票后10工作日内支付至金额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
十、质保期
10.1 质保期 3   年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，并保证安全施工，由第三方人为因素造成的损坏，乙方可提供维修服务，相关费用由甲方承担，相关索赔由甲方自行向责任方主张。
十一、供货要求
11.1中标人合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
11.2供货前，提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。
11.3产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。所有产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。中标人所供货物若与投标文件上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，采购人将报经财政监管部门终止合同，中标人承担由此给采购人带来的损失。
11.4在规定时间内按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损，由于运输造成的设备损坏、丢失均由中标人负责处理。未按进度供货的，责任中标人自负。
11.5经采购人确认供货完成后，中标人应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换。
11.6.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测费用均由中标人负责。
11.7中标人应确保安全生产，并承担由此产生的安全问题。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、售后服务要求
13.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。家具售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》，本项目约定质保期限高于该标准最低要求的，以本项目约定为准。厨具、健身器材、窗帘同步执行本项目3年整体质保，履行包修责任。
13.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）
13.3中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月，但不得短于本项目整体最低3年质保期限，二者以期限较长者为准。
13.4中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
13.5中标人需配合做好本次所购产品拆卸转移和组装工作，相关费用包含在本次投标报价内。
十四、培训要求
中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
14.1培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。
14.2培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于10人次，每次不少于 4 小时。
14.3培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。
14.4培训方法及目标：制定详细的培训计划。根据采购人的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。
14.5中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
14.6中标人负责培训产生的费用。
十五、优先使用低挥发性原辅材料要求
中标人在本项目产品生产及供货过程中，须严格落实优先使用低VOCs涂料、低VOCs胶黏剂等低挥发性有机化合物原辅材料的投标承诺，所用原辅材料VOCs含量须符合国家现行强制性标准。
采购人有权在履约、到货、验收阶段对原辅材料合规性进行抽查核验。若核查发现未按承诺使用低VOCs原辅材料或产品指标不达标，采购人有权要求无偿整改、重做，直至验收合格。
十六、项目验收
16.1验收方案
验收主体：采购人
验收时间：供货完成并经试运行（如有）后，由中标供应商准备资料并提交验收申请，采购人在接到申请后3个工作日内组织开展验收。
验收标准：货物质量标准合格。中标供应商须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的该批次产品检测合格报告，符合本项目招标文件采购需求及要求、响应文件及其承诺（采购人根据实际情况随机抽检样品的检测费用由中标供应商承担）。
16.2验收小组由三人以上成员组成，按照国家标准或行业标准或企业标准、中标供应商响应文件及采购合同的约定进行，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，并出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收内容主要包括：货物规格（参数）、数量、外观质量、包装、所提供货物的装箱清单等。如发现有与合同规定不符的，向中标供应商提出书面意见；中标供应商接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过，并出具验收报告。
16.3如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
16.4验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标供应商支付合同款项。履约验收的各项资料存档备查。
16.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将有权终止合同。

十七、违约责任
17.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供货物价格的 万分之五计算 ；乙方发生迟延履行的，甲方应当向乙方发出书面催告，给予合理整改期限；经催告后乙方在合理期限内仍未履行，甲方有权在计收违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。
17.2 甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按合同签订当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。最高限额为本合同总价的千分之十。
17.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
17.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
17.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
17.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
17.7 除不可抗力外，乙方未按合同规定的质量要求提供货物，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。

17.8 因乙方管理不善，导致甲方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在5万元以上的或有财产损失5万元以上的），甲方有权终止合同，乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。
十八、供应商合法权益补偿机制
供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十九、争议的解决
19.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决，如果协商不能解决争议，向宿迁仲裁委员会提起仲裁。
19.2 在审理期间，本合同应继续履行。
19.3 甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。
19.4 任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
二十、附则
20.1 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
20.2 本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。
20.3 本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
20.4 本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
二十、合同的生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。
甲方：  （盖章）                       乙方：   （盖章）
地址：                                 地址：
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：
联系人：                               联系人：
联系电话：                             联系电话：
年   月   日                           年   月   日



     
[bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc81575170][bookmark: _Toc81575207][bookmark: _Toc9003][bookmark: _Toc21933][bookmark: _Toc19649]第六章  投标文件格式


投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               


投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、关于符合本国产品标准的声明函
七、技术响应偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、承诺函（采购包1）
十一、质保承诺函
十二、投标所需其他材料







一、投标函
投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]




二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         


三、开标一览表
开标一览表
投标人全称(CA公章)：     投标人名称      
采购项目名称：                           
采购项目编号：                           
采购包号：          分包号               
	投标总报价

	小写：                   （人民币：元）

	大写：金额大写           （人民币：元）





[bookmark: _Toc12113]日期：     年     月     日

四、分项报价表
采购包1分项报价表
	设备产品报价

	
序号
	产品名称
	品牌
	
规格

	型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项单价（元）
	分项总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备产品总报价
	￥                                 

	本项目采购包1中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目采购包1提供的全部产品成本之和的比例为       %。

	辅材及安装调试报价

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元/年）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	

	辅材及安装调试总报价
	￥                                 

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分



备注：
1. 投标人须逐项填写所投产品的品牌、规格、型号、制造商名称、产地；定制类货物无出厂型号的，型号栏填写“定制”，但其余栏必须完整填写，空缺的视为未实质性响应，投标无效。
2. 分项报价表的品牌、规格、型号应当与技术响应偏离表、关于符合本国产品标准的声明函保持一致。
3.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
4.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


采购包2分项报价表
	货物产品报价

	
序号
	产品名称
	品牌
	
规格

	型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项单价（元）
	分项总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	货物产品总报价
	￥                                 

	本项目采购包2中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目采购包2提供的全部产品成本之和的比例为       %。

	辅材及安装调试报价

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元/年）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	

	辅材及安装调试总报价
	￥                                 

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分



备注：
1. 投标人须逐项填写所投产品的品牌、规格、型号、制造商名称、产地；定制类货物无出厂型号的，型号栏填写“定制”，但其余栏必须完整填写，空缺的视为未实质性响应，投标无效。
2.分项报价表的品牌、规格、型号应当与技术响应偏离表、关于符合本国产品标准的声明函保持一致。
3.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、维护费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
4.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc2747]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）采购编号为   （采购编号），    项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
[bookmark: _GoBack]1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日   
_________________________________
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

7、 技术响应偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，视为未响应招标文件要求，按负偏离进行扣分处理。
八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：1.如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.中标后，本表（身份证信息除外）将随中标结果公告公开。


九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自2023年1月1日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

十、承诺函（采购包1）
 
承诺函（采购包1）
宿迁市公安局洋河新区分局：
根据JSZC-321393-JZCG-G2026-0005号宿迁市公安局洋河新区分局营房货物采购项目采购文件相关要求，承诺如下：
我方所投本项目采购包1产品的视频会议终端将满足无缝接入宿迁市公安局原有视频会议系统，满足新采购视频会议与市局原有视频会议系统无缝对接要求。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

                                   
                       单位名称（盖CA电子公章）：


十一、质保承诺函
（采购包1、采购包2分别提供，加盖公章，格式自拟）




























十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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