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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受连云港经济技术开发区住房和城乡建设局的委托，中企华建友工程管理有限公司就辖区道路交通信号灯、电子警察及抓拍设施增设安装工程（专门面向中小企业）（JSZC-320791-ZQHJ-G2026-0042）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
辖区道路交通信号灯、电子警察及抓拍设施增设安装工程（专门面向中小企业）的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月22日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320791-ZQHJ-G2026-0042
项目名称：辖区道路交通信号灯、电子警察及抓拍设施增设安装工程（专门面向中小企业）
预算金额：268万元
最高限价：268万元，投标报价超过以上最高限价的投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：抓拍设施增设安装工程；针对我区道路隐患情况计划在学校、商圈、城市主干道等人流车流集中区域增设相应交通违法抓拍设备，实现交通违法行为常态化智能监管，切实保障学生、居民日常出行安全。具体详见第四章项目需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后45日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.2024或2025年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
8.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。
（三）本项目的特定资格要求：供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质(在有效期内)或公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级及以上资质(在有效期内)，且具有建设主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月13日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月22日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局
地    址：江苏省连云港市经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦
联 系 人：王工
联系电话：0518-85882607
2.采购代理机构信息
名    称：中企华建友工程管理有限公司
地    址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦14楼东厅
联 系 人：解工
联系电话：0518-85837858
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：0518-85882607


[bookmark: _Toc165205795]第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中企华建友工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 依据本项目委托代理协议约定，本项目代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准的44.8 %收取（费用低于1500元的按1500元收取），清单控制价编制费根据《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）收费标准的44.8%收取（费用低于1500元的按1500元收取），由招标人支付。支付方式：电汇、网银、现金。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: _GoBack]①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1）中第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（1）中第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37、质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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合同编号：

采购人：
中标人：



以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】
乙方：
甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。
一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。
（详见投标报价表。）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1 本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期2年（自项目验收合格之日起计算）。
八、合同履行期限、交货方式及交货地点
8.1 合同履行期限：合同签订后45日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。供货方逾期交付货物的，供货方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购方可解除合同。供货方因逾期交货或因其他违约行为导致采购方解除合同的，供货方应向采购方支付合同总值5%的违约金，如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由供货方继续承担赔偿责任。验收前所有设备须完成公安交管部门备案，否则不得验收。
8.2 交货方式：现场验收。
8.3 交货地点：由采购方指定交货地点。
九、合同款支付
9.1 付款方式：本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 80%，结算完成后付至结算价的 97%，剩余3%质保金质保期满后付清（无息）。
每次支付时，乙方必须提供符合税法的增值税专用发票，否则迟延付款的责任由乙方自行承担。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
10.4 乙方自行到项目现场进行实地勘查，充分了解项目施工现场周边实际施工环境、网络情况，理解甲方对系统的全部需求和要求，包括所有其他设备以及后续涉及的智能识别软件升级开发、与交警对接工作，确保电子警察正常运作后交付给甲方，否则导致无法验收等不利后果由乙方自行承担。
10.5.质保期范围内，发现产品故障要及时维修或者更换，如果因产品质量问题或是更换不及时造成各类事故由乙方负责及承担。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。
11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港经济技术开发区。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日


第四章  采购需求
说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本项目需求中标注斜体且有下划线的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
3、本项目核心产品为：900万电警抓拍单元。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	合同签订后45日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。

	2
	付款方式：本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 80%，结算完成后付至结算价的 97%，剩余3%质保金质保期满后付清（无息）。

	3
	必须通过相关管理部门的验收，并按照技术参数和各项平台接入要求接入交管支队各系统平台。若在采购人规定的时间内未通过相关部门验收或未接入平台，无条件退场，相关损失由供货人承担，采购人不补偿任何费用。

	4
	本项目报价不得超过预算价（最高限价）。



一、项目概况
针对我区道路隐患情况计划在学校、商圈、城市主干道等人流车流集中区域增设相应交通违法抓拍设备，实现交通违法行为常态化智能监管，切实保障学生、居民日常出行安全。具体点位如下：闯禁区：大浦路与金桥路，港城大道与通园路西快向东闯禁区，黄河路与泰山路路口闯禁区，昆仑山路与黄河路北桥上（闯禁区），通园路与新航路，新光路与云和路（危化品禁区）；大货车闯红灯：东方大道与汇晶路，大港路与海岸明珠小区，平山路与大港路，大港路与德兰东路；电子警察：东方大道与玉竹路，黄海大道与金桥路；新建信号灯电警：东晋路交云桥路，云池路交龙桥路，龙桥路与盐汇路；违停抓拍：东方大道（兴业路至神泉路）德惠尚书房南大门，佛堂路（金桥路至台中路），金桥路（佛堂路至猴嘴十二路）1，金桥路（佛堂路至猴嘴十二路）2，连云港东站公交车上客区，连云港东站进站口1，连云港东站进站口2，平山路加油站1，平山路加油站2，神泉路违停抓1，新光路公园里小区门口，东方大道（力达集装箱公司门口），久和商业街违停抓拍1，久和商业街违停抓拍2，朝阳街道小学路（朝阳中心幼儿园至向阳大街），通源路（花果山大道至港城大道），后台存储扩容。
二、货物清单（标的）技术参数及功能指标

	1大货车闯红灯抓拍

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	超高像素电警抓拍单元（含镜头）
	1、图像分辨率不低于4112 (H) × 3072 (V)，视频分辨率不低于4112 (H) × 3072 (V)。
2、补光抓拍功能检查：配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸清晰可见。
3、闯红灯抓拍检查：支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105。
4、传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸；
5、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
6、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
7、支持按车道和时间段配置机动车禁止通行检测抓拍规则，时间可按星期或日期单双号进行配置，禁行配置首字母可多选。
8、▲支持算法自动画车道线和抓拍检测线。支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。支持辅助聚焦,在手动聚焦时,可在Web界面显示聚焦清晰度百分比。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
9、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
10、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
11、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
12、▲支持对信号灯单个灯组内的小灯颜色在黄黑之间切换超过一定次数阈值进行检测,检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测,检测到该异常后可进行报警。支持对红绿灯自动检测跟踪功能。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
13、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
14、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
15、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
	台
	6

	2
	交通补盲相机
	1、传感器类型：CMOS；
2、采用≥500万像素CMOS图像传感器；
3、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；MJPEG；
4、可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控;
5、校时功能：NTP校时；PTP校时;
6、视频延时：≤90ms;
7、存储功能：FTP;SFTP;Micro SD卡（最大支持512GB）;
8、网络接口：2个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）；
9、RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
10、供电方式：DC12V-DC36V
11、基本功耗：基本功耗：5.3W; 最大功耗：11.4W;（宽动态+红外灯100%+ICR切换）12V（0.95A）/36V（0.32A）
12、工作温度：-30℃～+60℃
13、防护等级 IP67
	台
	6

	3
	900万环保卡口相机
	1、传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
2、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
3、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
4、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
5、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
6、支持普通卡口/人员卡口模式切换；
7、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
9、支持设置卡口抓拍高速应用模式；
10、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
11、支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
12、▲支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等。支持音视频加密密钥更新周期设置功能。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
13、▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	台
	6

	4
	900万电警抓拍单元（核心产品）
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；
2、像素：≥900万，图像传感器：采用1英寸GMOS；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%
6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%
7、支持帧率1~25fps可调；
8、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
9、支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违章抓拍功能；
10、支持识别≥420种车标，车标识别率需达到：白天≥99%，晚上≥99%； 
11、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%；
12、支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中；
13、支持多种类型图片上传，图片数据种类支持全景图、合成图、车牌小图、特写图、人脸图等格式图片数据；
14、外壳防护等级应不低于IP66。
	台
	17

	5
	电警终端服务器
	1、设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口；
2、支持接入不低于12路摄像机接入。 
3、支持图片合成功能；
4、支持区间测速功能；
5、持数据直存，可将视频流直接写入存储；
6、支持实时显示车流量、平均车速、平均车道时间百分比、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询；支持柱状图、折线图、表格形式展示，并可将数据上传至平台；
7、支持断网续传、黑白名单功能、数据防删改功能。
	台
	6

	6
	红灯信号检测器
	1、支持接入16路信号灯接口；
2、支持设置红灯检测模式/绿灯检测模式；
3、支持信号指示灯检查。
4、正常工作功耗小于3W。
	台
	6

	7
	补光灯
	1、供电电源：90V～264V/AC；
2、支持频闪、持续点亮两种工作模式;
3、亮度调节：支持远程控制管理，包括补光装置的远程开启和关闭、亮度调节等，支持在不同亮度环境中亮度多级可调；
4、工作温度：-40℃~+85℃；
5、防护等级：≥IP66：
6、频闪功能支持30个档位亮度调节；
7、支持光敏阈值30个档位调节。
	个
	65

	8
	环保补光灯
	1、采用≤16颗暖光灯珠，减小刺眼度；
2、支持LED频闪、气体爆闪、红外爆闪功能；
3、支持频闪、开关量方式切换日夜方式；
4、气体爆闪支持16个亮度等级调节；
5、支持快速连闪，回电时间≤50ms，且LED色温3000-3500K，气体色温≥4000K；
6、支持爆闪计数功能；
7、支持RS485升级程序；
8、温度-40℃~70℃可正常工作；
9、防护等级：≥IP66。
	个
	16

	9
	落地机柜
	定制含空开、插座，防雷器等
	台
	5

	10
	抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等
	个
	18

	11
	5口百兆工业交换机
	工业级交换机、5口工业级网络交换机、10/100M自适应
	台
	17

	12
	光纤收发器
	（1）1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
（2）低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
（3）内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
（4）工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	对
	13

	13
	违法抓拍标牌
	500*700，厚度3mm
	套
	18

	14
	机柜钢筋笼
	与落地机柜基础配套使用
	个
	3

	15
	机柜基础
	混凝土C25，含开挖、浇注、回填
	个
	3

	16
	接地角钢
	热镀锌，50mm*50mm*5mm,长1.5m
	根
	10

	17
	接地线
	BVR-10
	米
	10

	18
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	1300

	19
	电源线
	KVV4*1
	米
	2350

	20
	光缆
	室外4芯单模光缆
	米
	1600

	21
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线
	根
	21

	22
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒
	个
	24

	23
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“连云港交管”字
	座
	14

	24
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	90

	25
	边管道
	直径50mm高强度PE管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	400

	26
	杆件迁移
	含基坑开挖，混凝土浇筑，杆件吊装
	套
	8

	27
	安装调试费1
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	处
	6

	28
	平台接入
	违法抓拍设备接入交管支队视图管理平台、非现场执法平台、集成指挥平台并完成备案
	路
	35

	2货车闯禁区抓拍

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	900万环保卡口相机
	1、传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
2、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
3、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
4、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
5、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
6、支持普通卡口/人员卡口模式切换；
7、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
9、支持设置卡口抓拍高速应用模式；
10、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
11、支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
12、▲支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等。支持音视频加密密钥更新周期设置功能。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
13、▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	台
	13 

	2
	电警终端服务器
	1、设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口；
2、支持接入不低于12路摄像机接入。 
3、支持图片合成功能；
4、支持区间测速功能；
5、持数据直存，可将视频流直接写入存储；
6、支持实时显示车流量、平均车速、平均车道时间百分比、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询；支持柱状图、折线图、表格形式展示，并可将数据上传至平台；
7、支持断网续传、黑白名单功能、数据防删改功能。
	台
	6 

	3
	环保补光灯
	1、采用≤16颗暖光灯珠，减小刺眼度；
2、支持LED频闪、气体爆闪、红外爆闪功能；
3、支持频闪、开关量方式切换日夜方式；
4、气体爆闪支持16个亮度等级调节；
5、支持快速连闪，回电时间≤50ms，且LED色温3000-3500K，气体色温≥4000K；
6、支持爆闪计数功能；
7、支持RS485升级程序；
8、温度-40℃~70℃可正常工作；
9、防护等级：≥IP66。
	个
	31 

	4
	落地机柜
	定制含空开、插座，防雷器等
	台
	3 

	5
	抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等
	个
	12 

	6
	8m电警杆件
（含基础）
	热镀锌喷塑（深灰色），Q235号钢；立柱八棱钢管，对边长400mm，直径433mm，厚10mm，H=7.45M；横臂圆锥形钢管，顶端直径160mm，始端直径300mm，厚5mm， L=8M；基础法兰600×600×10mm
	套
	2 

	7
	5口百兆工业交换机
	工业级交换机、5口工业级网络交换机、10/100M自适应
	台
	10 

	8
	光纤收发器
	（1）1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
（2）低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
（3）内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
（4）工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	对
	8 

	9
	违法抓拍标牌
	500*700，厚度3mm
	套
	13 

	10
	机柜钢筋笼
	与落地机柜基础配套使用
	个
	2 

	11
	机柜基础
	混凝土C25，含开挖、浇注、回填
	个
	2 

	12
	接地角钢
	热镀锌，50mm*50mm*5mm,长1.5m
	根
	2 

	13
	接地线
	BVR-10
	米
	2 

	14
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	1150 

	15
	电源线
	KVV4*1
	米
	2000 

	16
	光缆
	室外4芯单模光缆
	米
	1450 

	17
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线
	根
	8 

	18
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒
	个
	12 

	19
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“连云港交管”字
	座
	10 

	20
	边管道
	直径50mm高强度PE管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	180 

	21
	辅材
	万向节、抱箍、扎带、水晶头、胶带等
	处
	1 

	22
	安装调试费2
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	处
	6 

	23
	平台接入
	违法抓拍设备接入交管支队视图管理平台、非现场执法平台、集成指挥平台并完成备案
	路
	13 

	3.1新建信号灯

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	道路交通信号控制机
	1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏；
2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器；
3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps；
4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时；
5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应；
6、GPS接口：≥1个，可接收GPS授时（选配件）；
7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个；
8、外壳防护等级：不低于IP54；
9、电压：单相AC220V±20% 50Hz±2Hz；
10、无负载功耗：≤20W；
11、绝缘强度：AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ；
12、工作温度：-40℃--+70℃；
13、符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）国家强制标准的相应要求，且耐温等级为A级。
14、信号机与信号灯组之间可通过无线自组网方式进行通信，实现对信号灯组的故障检测；
15、信号机可通过读取特定路口（如平交道口）检测器状态获取车辆（如火车）信息，自动调整道口公路方向的信号灯，以实现火车的优先通行；同时可对道口下游路口进行引流控制，对上游车辆进行相位禁入控制，并对禁入相位进行绿灯补偿；
16、信号机内置车辆号牌名单，可通过上位机软件进行名单授权管理，通过接收外接摄像机车牌识别结果实现VIP车辆的控制或公交优先的控制；
17、信号机可通过互联网与上位机软件建立连接，信号机可订阅上位机软件发布的检测器数据进行响应，也可发布信号机的状态数据到上位机软件；
18、在感应无电缆协调控制方式下，接入的出口检测器一直被触发时，可自动减少相应相位的绿灯时间，直至变为红灯状态，当检测器的触发信号消失时，恢复绿灯状态；
19、可通过手动装置选择相应的相位编号，转换至手动指定相位；
20、信号机可通过接入路侧设备及车载设备，实现路口信号灯状态和倒计时信息无线传输至车载设备进行图形化显示；信号机也可将路口信号灯状态和倒计时信息传输至用户手机进行图形化显示；
21、在保证协调方向绿波效果前提下，非协调方向能够根据车辆情况调整绿灯时间，降低支路绿灯损失，增大主路绿波效果；
22、信号机内置手持遥控器黑白名单，名单内容包括：遥控器编号、手动控制功能等；可通过上位机软件进行遥控器名单及权限管理，只有白名单中的遥控器才能进行控制操作；
23、可根据接入的车辆检测器的触发状态生成配时方案，自动调整信号灯的相位绿灯时间，并实现无电缆协调控制。
	套
	3

	2
	方向指示信号灯
	1、符合GB14887-2011《道路交通信号灯》的Ф400型信号灯所有要求；
2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；黄色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；
3、LED波长：红色625nm±2nm，黄色590nm±2nm，绿色505nm±2nm；
4、单灯功率：≤12W；
5、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；
6、LED灯数量：红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥170颗；
7、工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；
8、工作湿度：5%-95%（无冷凝）；
9、工作温度：-40-+80℃；
10、为独立发光单元设计，拆卸维修方便；
11、灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；
12、灯具外壳防护等级：≥IP53。
	组
	9

	3
	机动车信号灯
	1、符合GB14887-2011《道路交通信号灯》的Ф400型信号灯所有要求；
2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；黄色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；
3、LED波长：红色625nm±2nm，黄色590nm±2nm，绿色505nm±2nm；
4、单灯功率：≤12W；
5、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；
6、LED灯数量：红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥170颗；
7、工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；
8、工作湿度：5%-95%（无冷凝）；
9、工作温度：-40-+80℃；
10、为独立发光单元设计，拆卸维修方便；
11、灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；
12、灯具外壳防护等级：≥IP53。
	组
	11

	4
	倒计时器
	1、产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
2、倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99；
3、具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能；
4、倒计时显示单元产品具有故障检测功能；
5、倒计时显示单元产品（通讯式）具有调光功能；
6、高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥4000cd/m2；绿色：≥4000cd/m2；使用寿命超过50000小时。
7、额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；
8、LED波长：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm；
9、尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥310mm；
10、支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式；
11、倒计时字段便于拆卸维护；
12、外壳防护等级：≥IP53。
	套
	11

	5
	人行信号灯
	1、人行信号灯由三灯盘组成，上为红灯静态行人，中间为绿灯动态行人，下为300圆形倒计时；倒计时器支持通讯式，跟随式和触发式三种工作方式，通讯故障时，倒计时器可自动切换为自适应式工作模式；
2、采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥5000cd/m2；
3、额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；、LED波长：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm，色度性能符合交通信号灯颜色坐标的规定范围；
4、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；
5、信号灯LED灯数量：红色静态行人灯≥54颗，绿色动态行人灯≥122颗；单灯功率：≤5W；300圆形倒计时；
6、倒计时LED数量：均≥140颗；额定功率：≤15W；工作湿度：5%-95%（无冷凝）；工作温度：-40-+80℃；
7、独立发光单元设计，拆卸维修方便；灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求；灯具外壳防护等级：≥IP5
	组
	22

	6
	信号灯控制电缆KVV16*1
	KVV16*1
	米
	1400

	7
	信号灯控制电缆KVV4*1
	KVV4*1
	米
	1500

	8
	信号灯电源电缆KVV2*4
	KVV2*4
	米
	1300

	9
	8m信号灯杆件(含基础）
	热镀锌喷塑（深灰色），Q235号钢；立柱八棱钢管，对边长400mm，直径433mm，厚10mm，H=7.45M；横臂圆锥形钢管，顶端直径160mm，始端直径300mm，厚5mm， L=8M；基础法兰600×600×10mm
	套
	11

	10
	人行道灯杆件(含基础）
	热镀锌喷塑（深灰色）Q235号钢；对边150mm八棱钢管，厚5mm，H=3.75m
	套
	22

	11
	信号灯杆件预埋件
	定制
	套
	11

	12
	人行道灯杆件预埋件
	定制
	套
	22

	13
	信号机预埋件
	定制
	套
	3

	14
	接地角钢
	热镀锌，50mm*50mm*5mm,长1.5m
	根
	36

	15
	接地线
	BVR-10
	米
	15

	16
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“连云港交管”字
	座
	34

	17
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	90

	18
	边管道
	直径50mm高强度PE管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	1700

	19
	平台接入
	新建信号机可无缝接入连云港交管支队现有交通信号控制系统，实现联网联控。
	路
	3

	20
	安装调试费3
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	处
	3

	3.2新建电子警察

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	900万电警抓拍单元（核心产品））
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；
2、像素：≥900万，图像传感器：采用1英寸GMOS；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%
6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%
7、支持帧率1~25fps可调；
8、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
9、支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违章抓拍功能；
10、支持识别≥420种车标，车标识别率需达到：白天≥99%，晚上≥99%； 
11、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%；
12、支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中；
13、支持多种类型图片上传，图片数据种类支持全景图、合成图、车牌小图、特写图、人脸图等格式图片数据；
14、外壳防护等级应不低于IP66。
	台
	11

	2
	400万监控球机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2、内置高速变倍镜头，可在1秒内实现40倍全程光学变倍聚焦
3、▲支持快速变焦功能,从最小倍数到最大倍数的变倍时间不大于1s,从最大倍数到最小倍数的变倍时间不大于1s。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
4、全景支持AR标签
5、▲支持通用行为分析、人脸识别、视频结构化、违法停车、卡口抓拍、电子警察、交通道路事件、抛洒物等8个智能模式,每个预置点可在0.5s内完成智能模式的切换。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取
7、支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；前端支持导入1万张人脸库
8、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略
9、▲从最小倍率变倍聚焦至距离100m处人脸目标时间不大于0.3s,抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70;从最小倍率变倍聚焦至距离100m处车牌目标时间不大于0.3s,抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动；支持穿越围栏,物品遗留,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测；支持联动跟踪；支持远距离模式; 
11、支持人群分布效果图;  支持区域内人群分布, 区域人数统计;  支持人群密度;  支持人群态势;  支持态势解析;  支持人群密度异常特写抓拍
12、支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写
13、支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证
14、支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证
15、支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测
16、支持路面抛洒物检测
17、全景、细节两个通道都支持远程转动调节位置，灵活布控
18、全景采用1个F1.0大光圈镜头，高性能400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器
19、细节采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
20、支持H.265编码，实现超低码流传输
21、全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置红外和白光，白光100米，红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
22、支持300个预置位，8条巡航路径
23、支持1路音频输入和1路音频输出
24、内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
25、内置2个麦克风和1个扬声器,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-20°~+90°）旋转不同方向语音对讲
26、内置水平仪，方便工程安装
27、支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
28、支持DC36V±25%宽电压输入
29、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
	台
	6

	3
	电警终端服务器
	1、设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口；
2、支持接入不低于12路摄像机接入。 
3、支持图片合成功能；
4、支持区间测速功能；
5、持数据直存，可将视频流直接写入存储；
6、支持实时显示车流量、平均车速、平均车道时间百分比、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询；支持柱状图、折线图、表格形式展示，并可将数据上传至平台；
7、支持断网续传、黑白名单功能、数据防删改功能。
	台
	3

	4
	红灯信号检测器
	1、支持接入16路信号灯接口；
2、支持设置红灯检测模式/绿灯检测模式；
3、支持信号指示灯检查。
4、正常工作功耗小于3W。
	台
	3

	5
	补光灯
	1、供电电源：90V～264V/AC；
2、支持频闪、持续点亮两种工作模式;
3、亮度调节：支持远程控制管理，包括补光装置的远程开启和关闭、亮度调节等，支持在不同亮度环境中亮度多级可调；
4、工作温度：-40℃~+85℃；
5、防护等级：≥IP66：
6、频闪功能支持30个档位亮度调节；
7、支持光敏阈值30个档位调节。
	个
	26

	6
	落地机柜
	定制含空开、插座，防雷器等
	台
	3

	7
	抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等
	个
	11

	8
	8m电警杆件
（含基础）
	热镀锌喷塑（深灰色），Q235号钢；立柱八棱钢管，对边长400mm，直径433mm，厚10mm，H=7.45M；横臂圆锥形钢管，顶端直径160mm，始端直径300mm，厚5mm， L=8M；基础法兰600×600×10mm
	套
	11

	9
	5口百兆工业交换机
	工业级交换机、5口工业级网络交换机、10/100M自适应
	台
	6

	10
	光纤收发器
	（1）1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
（2）低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
（3）内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
（4）工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	对
	8

	11
	违法抓拍标牌
	500*700，厚度3mm
	套
	11

	12
	机柜钢筋笼
	与落地机柜基础配套使用
	个
	3

	13
	机柜基础
	混凝土C25，含开挖、浇注、回填
	个
	3

	14
	接地角钢2
	热镀锌，50mm*50mm*5mm,长1.5m
	根
	14

	15
	接地线2
	BVR-10
	米
	9

	16
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	550

	17
	电源线
	KVV4*1
	米
	1500

	18
	光缆
	室外4芯单模光缆
	米
	900

	19
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线
	根
	12

	20
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒
	个
	9

	4违停自动抓拍

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万监控球机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2、内置高速变倍镜头，可在1秒内实现40倍全程光学变倍聚焦
3、▲支持快速变焦功能,从最小倍数到最大倍数的变倍时间不大于1s,从最大倍数到最小倍数的变倍时间不大于1s。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
4、全景支持AR标签
5、▲支持通用行为分析、人脸识别、视频结构化、违法停车、卡口抓拍、电子警察、交通道路事件、抛洒物等8个智能模式,每个预置点可在0.5s内完成智能模式的切换。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取
7、支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；前端支持导入1万张人脸库
8、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略
9、▲从最小倍率变倍聚焦至距离100m处人脸目标时间不大于0.3s,抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70;从最小倍率变倍聚焦至距离100m处车牌目标时间不大于0.3s,抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动；支持穿越围栏,物品遗留,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测；支持联动跟踪；支持远距离模式; 
11、支持人群分布效果图;  支持区域内人群分布, 区域人数统计;  支持人群密度;  支持人群态势;  支持态势解析;  支持人群密度异常特写抓拍
12、支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写
13、支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证
14、支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证
15、支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测
16、支持路面抛洒物检测
17、全景、细节两个通道都支持远程转动调节位置，灵活布控
18、全景采用1个F1.0大光圈镜头，高性能400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器
19、细节采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
20、支持H.265编码，实现超低码流传输
21、全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置红外和白光，白光100米，红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
22、支持300个预置位，8条巡航路径
23、支持1路音频输入和1路音频输出
24、内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
25、内置2个麦克风和1个扬声器,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-20°~+90°）旋转不同方向语音对讲
26、内置水平仪，方便工程安装
27、支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
28、支持DC36V±25%宽电压输入
29、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
	台
	14 

	2
	监控支架定制
	根据现场定制
	套
	14 

	3
	抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等
	个
	14 

	4
	5口百兆工业交换机
	工业级交换机、5口工业级网络交换机、10/100M自适应
	台
	5 

	5
	光纤收发器
	（1）1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
（2）低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
（3）内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
（4）工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	对
	6 

	6
	违法抓拍标牌
	500*700，厚度3mm
	套
	14 

	7
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	620 

	8
	电源线
	KVV4*1
	米
	1240 

	9
	光缆
	室外4芯单模光缆
	米
	870 

	10
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“连云港交管”字
	座
	11 

	11
	边管道
	直径50mm高强度PE管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	770 

	12
	安装调试费4
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	处
	14 

	13
	平台接入
	违法抓拍设备接入交管支队视图管理平台、非现场执法平台、集成指挥平台、智能违停自动抓拍平台并完成备案
	路
	14 

	5后台存储扩容

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	后台视频及图片存储扩容服务
	1、整机国产化硬件设计、基于嵌入式Linux操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；
2、单颗64位多核高性能处理器，默认8（GB)贴片式内存；
3、默认2个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口，2个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适应管理网口
4、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储，同时800Mbps转发，32路（64Mbps）网络回放；
5、▲可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MB/s。（提供公安部有效检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、硬盘接口：24个；SATA   内置11块20T企业级硬盘
7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
8、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；
9、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；
10、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
11、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
12、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；
14、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性
	TB
	211

	6不礼让行人抓拍

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	900万电警抓拍单元（核心产品）
	1、设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；
2、像素：≥900万，图像传感器：采用1英寸GMOS；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；
4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准；
5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%
6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%
7、支持帧率1~25fps可调；
8、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
9、支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违章抓拍功能；
10、支持识别≥420种车标，车标识别率需达到：白天≥99%，晚上≥99%； 
11、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%；
12、支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中；
13、支持多种类型图片上传，图片数据种类支持全景图、合成图、车牌小图、特写图、人脸图等格式图片数据；
14、外壳防护等级应不低于IP66。
	台
	2 

	2
	电警终端服务器
	1、设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口；
2、支持接入不低于12路摄像机接入。 
3、支持图片合成功能；
4、支持区间测速功能；
5、持数据直存，可将视频流直接写入存储；
6、支持实时显示车流量、平均车速、平均车道时间百分比、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询；支持柱状图、折线图、表格形式展示，并可将数据上传至平台；
7、支持断网续传、黑白名单功能、数据防删改功能。
	台
	1 

	3
	补光灯
	1、供电电源：90V～264V/AC；
2、支持频闪、持续点亮两种工作模式;
3、亮度调节：支持远程控制管理，包括补光装置的远程开启和关闭、亮度调节等，支持在不同亮度环境中亮度多级可调；
4、工作温度：-40℃~+85℃；
5、防护等级：≥IP66：
6、频闪功能支持30个档位亮度调节；
7、支持光敏阈值30个档位调节。
	个
	6 

	4
	抱杆机箱
	定制含空开、插座，防雷器等
	个
	2 

	5
	8m电警杆件
（含基础）
	热镀锌喷塑（深灰色），Q235号钢；立柱八棱钢管，对边长400mm，直径433mm，厚10mm，H=7.45M；横臂圆锥形钢管，顶端直径160mm，始端直径300mm，厚5mm， L=8M；基础法兰600×600×10mm
	套
	2 

	6
	光纤收发器
	（1）1个百兆光口、1个百兆电口，支持 DC5V电源，含电源适配器，传输距离≥25km；
（2）低功耗，低发热，MTBF≥100000小时；
（3）内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包；
（4）工作温度：-10℃～+55℃，湿度 5%～90%（无凝露）。
	对
	1 

	7
	违法抓拍标牌
	500*700，厚度3mm
	套
	2 

	8
	接地角钢
	热镀锌，50mm*50mm*5mm,长1.5m
	根
	2 

	9
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	30 

	10
	电源线
	KVV4*1
	米
	80 

	11
	光缆
	室外4芯单模光缆
	米
	60 

	12
	尾纤
	SC-SC 单模光纤跳线
	根
	2 

	13
	熔纤盒
	8口8芯ST单模终端盒
	个
	2 

	14
	手井
	砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖，上书“连云港交管”字
	座
	2 

	15
	顶管
	采用定向钻进拖拉法施工工艺，管材为PE管，管的公称口径为 110mm
	米
	30 

	16
	边管道
	直径50mm高强度PE管，埋深40cm，含开挖及路面恢复
	米
	30 

	17
	安装调试费6
	包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。
	处
	1 

	18
	平台接入
	违法抓拍设备接入交管支队视图管理平台、非现场执法平台、集成指挥平台并完成备案
	路
	2 



三、售后服务及培训要求
▲3.1售后服务：
1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；
2、免费送货上门；
3、投标人应承诺在2年售后服务期内提供原厂商优质的售后服务，承诺设备出现故障时，在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，如确实需要，技术人员保证4小时内到达现场解决问题。对于24小时解决不了的问题，提供备件服务，直至故障设备修复。
4、定期回访以及维修；
5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供系统软件升级；
6、质保期：提供两年免费质保。
7、售后服务其他要求：（1）为保证售后服务的及时性、设备工作的稳定性以及抓拍数据的清晰度，中标人质保期内每季度提供一次设备巡检及除尘服务。（2）项目质保期后服务要求，中标人和产品原厂商应承诺在产品免费升级维护期满后，以最优惠的价格提供优质的升级维护服务。
3.2培训：
1、中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。
2、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。
四、供货要求
1.合同签订后45日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。供货方逾期交付货物的，供货方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购方可解除合同。供货方因逾期交货或因其他违约行为导致采购方解除合同的，供货方应向采购方支付合同总值5%的违约金，如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由供货方继续承担赔偿责任。验收前所有设备须完成公安交管部门备案，否则不得验收。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：由采购方指定交货地点。
五、付款方式与履约保证金
1、付款方式：
本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 80%，结算完成后付至结算价的 97%，剩余3%质保金质保期满后付清（无息）。
2、履约保证金：
本项目不收取履约保证金。
六、辅材、配件（如有）
投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件，本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。
七、安装调试要求
投标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用单位指定位置，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。安装后现场测试，提供测试报告，使用单位验收签字确认。
必须通过相关管理部门的验收，并按照技术参数和各项平台接入要求接入交管支队各系统平台。若在采购人规定的时间内未通过相关部门验收或未接入平台，无条件退场，相关损失由供货人承担，采购人不补偿任何费用。
八、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
二、评标方法：综合评分法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐得分最高的投标人为中标候选人。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准：
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
五、中标标准：
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。
综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
 2.商务技术分（70分）
	评分因素
	分值
	评分标准

	业绩情况
	4分
	投标人自2022年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过的类似业绩（合同内容至少包含：交通信号灯或电子警察或抓拍设备等内容），每提供1个得2分。本项最高得4分。
注：提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。

	人员配备
	9分
	拟派本项目项目负责人：
具有二级及以上建造师（机电工程）注册证书得1分；具有安全生产考核合格证书（B类）得1分；具有中级及以上工程师职称的得1分；本项最高得3分；
拟派本项目技术负责人：
具有二级及以上建造师（机电工程）注册证书得1分；具有中级及以上工程师职称的得1分，本项最高得2分。
拟派项目组成员（不包括项目负责人和技术负责人）：
同时具有高空作业证和电工证的，每有一人得1分，本项最高得4分。
注：1、所有人员需为供应商正式员工，需提供近三个月任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明并加盖供应商公章（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；
2、均需提供相应证书扫描件并加盖公章，未提供的该项不得分。

	产品性能
	20分
	根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分，完全响应招标文件（第四章 采购需求）中技术参数要求，最高得20分。
所有带▲项为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分，其他参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：1、要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视为负偏离。
2、技术参数响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》（详见投标文件格式）中逐条表述清楚，如表述不清或未按要求填写并提供资料，则按不满足（负偏离）处理。
3、《技术要求响应及偏离表》中的内容须是供应商投标产品的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。

	认证证书评价
	2分
	投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，得2分。未提供不得分。

	项目总体设想
	7分
	投标人提供项目总体设想，包括对项目的需求分析，二次深化设计思路等。
1、项目总体设想阐述完整、需求分析切合项目使用需求、二次深化设计思路清晰、切实可行的得7分；
2、项目总体设想比较完整、需求分析比较切合项目使用需求、二次深化设计思路比较清晰、可行的得5分；
3、总体设想、需求分析等一般的得3分；
未见阐述不得分。

	难点、重点及合理化建议
	7分
	投标人结合本项目实际，针对性地提出项目的重难点分析和解决方案。
1、重难点分析清晰合理，提供的解决方案齐全、详细，可操作性强的得7分；
2、重难点分析较清晰合理，提供的解决方案较齐全、较详细，可操作性较强的得5分；
3、重难点分析一般，提供的解决方案不太齐全、不太详细，可操作性不太强的得3分；
未见阐述不得分。

	安装质量保证措施
	7分
	投标人提供安装质量保证措施，内容包括但不限于安装质量控制措施、安装过程质量控制、新技术、新工艺、新材料的可靠性等。
1.质量保证措施科学性、合理性、可行性、可靠性强的得7分；
2.质量保证措施较合理、可行性、可靠性较强的得5分；
3.质量保证措施合理性、可行性、可靠性一般的得3分；
未见阐述不得分。

	售后服务方案
	7分
	投标人对项目实施理解透彻并针对性提供详细售后服务方案，包扩但不限于售后服务内容、售后服务响应时间、保障措施、故障处理等内容，符合本项目实际情况、结构清晰、科学合理，以此为依据进行综合评定打分。
1、方案贴近项目实际，保障措施可操作性强，承诺清晰完整的得7分；
2、方案比较贴近项目实际，保障措施可操作性比较强，承诺比较清晰完整得5分；
3、方案的贴合度、保障措施可操作性及承诺的清晰完整情况一般的得3分；
未见阐述不得分。

	培训方案
	7分
	投标人提供详细培训方案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训方式等内容，符合本项目实际情况、结构清晰、科学合理，以此为依据进行综合评定打分。
1、方案详细完整，可行性强的得7分；
2、方案比较详细完整，可行性比较强的得5分；
3、方案一般的得3分；
未见阐述不得分。
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第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、2024或2025年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日




四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：




五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日




十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号： ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。





十三、联合体协议（参考格式，如有）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港经济技术开发区住房和城乡建设局组织的（项目名称）（项目编号：  ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金、制造商保修费用和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符
4、行数或事项不够，可自行增加。




十五、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]

十六、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：     
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	合同签订后45日历天内完成设备供货及安装调试，提交书面验收资料给采购人申请验收并验收合格。
	
	

	2
	付款方式：本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 80%，结算完成后付至结算价的 97%，剩余3%质保金质保期满后付清（无息）。
	
	

	3
	必须通过相关管理部门的验收，并按照技术参数和各项平台接入要求接入交管支队各系统平台。若在采购人规定的时间内未通过相关部门验收或未接入平台，无条件退场，相关损失由供货人承担，采购人不补偿任何费用。
	
	

	4
	本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
	
	

	5
	售后服务：1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；2、免费送货上门；3、投标人应承诺在2年售后服务期内提供原厂商优质的售后服务，承诺设备出现故障时，在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，如确实需要，技术人员保证4小时内到达现场解决问题。对于24小时解决不了的问题，提供备件服务，直至故障设备修复；4、定期回访以及维修；5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供系统软件升级；6、质保期：提供两年免费质保；7、售后服务其他要求：（1）为保证售后服务的及时性、设备工作的稳定性以及抓拍数据的清晰度，中标人质保期内每季度提供一次设备巡检及除尘服务。（2）项目质保期后服务要求，中标人和产品原厂商应承诺在产品免费升级维护期满后，以最优惠的价格提供优质的升级维护服务。
	
	

	...
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]



十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


          年     月     日
1

二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日


1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。




	

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
