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招标文件


   
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK201]采 购 人：徐州市消防救援支队












采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二六年九月
徐州市政府采购中心编制
总目录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式



第一章  投标邀请
徐州市政府采购中心对徐州市消防救援支队器材装备采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
时间（时间期限）：自招标公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）； 
方式：自行下载。
2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年10月22日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年10月22日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。
五、采购人
[bookmark: OLE_LINK63]1.名 称：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]2.地 址：徐州市云龙区维维大道延长段119号
3.联系方法：0516-83069299
4.采购项目联系人：张霄         电话：0516-83069299
六、采购代理机构
1．名称：徐州市政府采购中心
2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018 
3．联系方法：0516-67019091、67019093
4．采购项目联系人：董建平         电话：0516-67019091、67019093



第二章  投标人须知

目录

一、总则
二、招标
三、投标
四、开标、评标
五、中标和合同
六、询问和质疑
七、电子招标投标交易平台


一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK30]3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价），（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
   41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。




[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK38]
第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK72]本项目采购人：徐州市消防救援支队

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物

	5.
	本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心

	7.
	本项目为政府采购货物电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	二、招标

	9.1
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]采购项目预算金额：537.973万元，其中采购包1预算金额206.16万元；采购包2预算金额171.76万元；采购包3预算金额160.053万元。

	9.2
	采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”），具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	10.1
	本项目对样品的要求：详见招标文件第六章《采购需求》。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK190]3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK194]4.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK195]5.所投产品的绿色产品认证证书的扫描件（如有）。
二、资格条件（“1”～“7”及“9”项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
（1）中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK196]投标（响应）报价不得超过采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价）（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.所投产品的技术规格（技术性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
（二）商务部分	
1.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
2.售后服务与技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
五、价格折扣文件格式
（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。
（二）关于符合本国产品标准的声明函
1.所报货物符合本国产品标准的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）。
如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）的规定执行。
评审时对上述声明函填写的完整性、准确性进行审查。上述声明函内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过“苏采云”系统）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（通过“苏采云”系统，使用“CA数字证书”,加盖电子签章）。经澄清、说明或者补正的上述声明函仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK198]2.所报货物不符合本国产品标准的，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK21]本项目采购包1不接受超过206.16万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过171.76万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过160.053万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；同时各采购包中的各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	22.1
	投标截止时间：2026年10月22日9：30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年10月22日9：30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定采购包1核心产品为水压检测系统(含配套)；采购包2核心产品为液压破拆工具组；采购包3核心产品为一级化学防护服。

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月22 日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	29.1
	投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	五、中标和合同

	36.2
	一、每个投标人最多中1个采购包，采购包的中标确定顺序为采购包1至采购包3。
二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
（一）确定人：采购人。
（二）确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的；或所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
4.都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。
5.按照第4种情况，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书份数也相同，所投产品使用低VOCs含量的，被确定为中标人。
6.第5种情况仍无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	六、询问和质疑

	41.
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.根据徐州市政府采购中心与徐州市消防救援支队签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市消防救援支队提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市消防救援支队提出质疑。询问和质疑由徐州市消防救援支队依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK74]联系电话：0516-83069299
[bookmark: OLE_LINK73]通讯地址：徐州市云龙区维维大道延长段119号

	附加说明
	



第4章 [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK34]评标标准
采购包1
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（30分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（30分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分30分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得30分，最低得0分。
	是

	商务部分（40分）
	项目实施方案（18分）
	质量管控措施方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（18分）
	质保期（2分）
	3年≤质保期<4年得1分，质保期4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（10分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（6分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容包含消防设施相关设备的合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。
采购包2
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK133]评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	[bookmark: _Hlk234571791]技术部分（40分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺、易用性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	[bookmark: _Hlk234571822]
	样品（15分）
	液压破拆工具组（3分）
	[bookmark: OLE_LINK747]1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	[bookmark: OLE_LINK386][bookmark: OLE_LINK387]否

	
	
	电动液压破拆工具组（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	电锤（锂电）（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	[bookmark: _Hlk234571880]
	
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK82]等离子切割机（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	柔性施压快速堵漏工具（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	商务部分（30分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（10分）
	质保期（2分）
	3年≤质保期<4年得1分，质保期4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分（1分）扣完。
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（3分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	[bookmark: _Hlk234572024]
	投标人业绩（4分）
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容包含消防设施相关设备的合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


注：评分结果精确到小数点后两位。

采购包3
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（40分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺、易用性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	
	样品（15分）
	一级化学防护服（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	消防员防蜂服（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	防冻服（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	背负式森林泵（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	消防用红外热像仪（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	商务部分（30分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（10分）
	质保期（2分）
	3年≤质保期<4年得1分，质保期4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分（1分）扣完。
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（3分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容包含消防设施相关设备的合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。



第五章  拟签订的合同文本
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：徐州市消防救援支队                        
乙方（全称）：                           
采购包（      ）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
         采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
（2）采购计划编号：JSZCLS-320300-20269672-001、JSZCLS-320300-20269672-002 、JSZCLS-320300-20269672-003、 
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（具体见附件） 
品牌：               （具体见附件）
规格型号：               （具体见附件）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
   关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
    注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否    
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否，如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：
经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：
①付款方式（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②付款方式（提交预付款保函的）
合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
    收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定
    收取履约保证金金额： 合同总价的5%              
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。
验收组织的其他事项：装备到货后，乙方应做好装备清理、性能测试、随车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作，将《装备验收申请表》（合同附件7）、消防装备验收供应商提交资料清单（合同附件8）及装备到货交付确认表（合同附件9）提交至甲方相关使用单位申请验收。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收）
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
1.履约验收情况和测试验收情况均合格的方可评定为验收合格。
2.履约验收情况经核查通过和检验报告、认证证书真实性核查通过的，方可评定为验收合格。
3.测试验收情况经一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为验收合格。
（1）交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全的，评定为一致性核查合格。
（2）交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求的，评定为质量性能核查合格。
4.合同约定交货期满后，整改次数不得超过2次，整改时限不得超过30天，质量未能达到投标文件承诺、乙方对存在的问题无法整改或整改超时限的，验收评定为不合格。
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）
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1.履约验收应对照合同文本以及投标文件逐条核查。
2.测试验收应对照投标文件开展一致性核查和质量性能核查。一致性核查应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。质量性能核查应对交付装备的功能、性能指标进行实地测试后，与投标文件、检验报告等技术文本约定的信息进行核查。
3.甲方有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。乙方提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
所有与检验报告所列技术参数相匹配的器材、装备，乙方应当在正式合同签署完毕前，向甲方现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件；上述全部报告、认证文件资料均需内容齐全、手续完备、合法有效，甲方有权对相关原件进行逐项核查。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求，在履约验收时按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
（9）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
1. 双方加盖公章或合同专用章；
1. 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK37]（1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
（2）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。
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第四节 合同附件
合同附件1：技术规格（技术性能）
(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：售后服务与技术培训
(见乙方投标文件中《售后服务与技术培训方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求
(见招标文件第六章《采购需求》。)

[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]合同附件6：项目实施
(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK97]合同附件7：装备验收申请表

[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单

[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK83]合同附件9：装备到货交付确认表



合同附件7：装备验收申请表

装备验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	使用单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告原件、复印件
	
	
	
	

	2
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	
	

	3
	装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册
	
	
	
	

	4
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	
	

	5
	其他验收有关资料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单
1.采购合同及投标文件中商务响应复印件；
2.有效的检验报告原件、复印件；
3.生产合格证、出厂检验合格证及其复印件；
4.装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册；
5.其他按要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。

合同附件9：装备到货交付确认表
装备到货交付时间确认表
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	使用单位
确认意见
	

	备注
	






第六章  采购需求

一、 说明
[bookmark: OLE_LINK99]1.采购人：徐州市消防救援支队
2.项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
3.采购标的：采购包1为战保类、采购包2为破拆及堵漏类、采购3为其它类，具体采购标的详见本章“二、技术规格（技术性能）要求”。
徐州市消防救援支队器材装备采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.本项目采购的是非进口产品。如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
5.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK215]6.本项目预算金额537.973万元，其中采购包1采购预算206.16万元；采购包2采购预算171.76万元；采购包3采购预算160.053万元。

二、技术规格（技术性能）要求
（一）技术规格（技术性能）具体要求
[bookmark: OLE_LINK221]1.采购包1：战保类
	[bookmark: _Hlk235625611]序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	空气充填泵1
	1套
	▲1.排气量：≥850L/min；最大工作压力：22.5-42（MPa）；转速：≥1800r/min；驱动方式电压：≥380V；三相电机；功率≥18.5千瓦。
▲2.封闭式结构（噪音≤85dB（A））。
3.PLC控制，屏幕显示。
4.四缸体，四级压缩机；进气带进气滤芯。
5.重量：≤530kg。
▲6.末级过滤系统，滤芯监控，滤芯饱和后报警停机。
▲7.每级压缩后都设有冷却器，压缩气体经过冷却器后的温度大约高于环境温度10-15℃。
8.具有自动计时、自动/手动排污、自动启停机功能。
9.具有温度显示和高温停机保护功能。
10.具有去除压缩机内铁屑功能。
11.具有启动间隔时间保护系统。
12.配有电源开关，紧急停机按钮。
13.具有油压检测，报警和停机保护功能。
14.具有压缩机运行状况记录系统。
15.具有耗材定时更换提醒功能。
16.电机过载、相序保护。
17.具有软启动功能。
18.润滑油≥2000小时更换，无磨合期。
19.每级压缩后都设有中级水油分离器（除第一级外）。
20.每级压缩后都设有安全阀，压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀。
21.前置末级过滤系统。
22.冷凝水自动排放，冷凝水收集桶≥10L。
▲23.支持远程智能管控（含手机端/PC端），提供本地远程监控方案。
24.油泵带油滤器作注油式润滑。

	2
	空气充填泵2
	1套
	1.由四缸、电机和压缩机上下布置。
2.大气中含氧量不足及没有空气的场所，提供续供气防护。
▲3.工作压力22.5-42MPa。
4.压缩级数4驱动。
▲5.功率≥15kW 50Hz。
▲6.排量≥810L/min。
7.润滑方式：油泵润滑。
8.三相380V。
9.转速：≥1400r/min。
10.净重：≤630kg。
11.配有不少于4条高压充气软管，不少于4个G5/8外螺纹充气接头。
12.封闭式结构（噪音≤80dB（A））。
13.冷却方式：风冷。
14.采用PLC控制系统。
15.可自由设定工作压力（压力需≥13MPa）。
16.二、三、四级气缸压力显示和油压显示。
17.具有自动计时、自动/手动排污、自动启停机功能。
18.具有温度显示和高温停机保护功能。
19.具有去除压缩机内铁屑功能。
20.具有启动间隔时间保护系统。
21.配有电源开关，紧急停机按钮。
22.具有油压检测、报警和停机保护功能。
23.具有压缩机运行状况记录系统。
24.具有耗材定时更换提醒功能。
25.电机过载、相序保护。
26.具有软启动功能。
27.配有进气滤芯和末级过滤芯。

	3
	阶梯充气储气瓶组
	1套
	1.工作压力≥40MPa。
2.气瓶数量≥16只。
3.单只气瓶容积≥50升，总容积≥800升。
4.净重≤2550kg。
5.长宽高≤2400mm*1150mm*1250mm。
6.功能实现：实现气瓶组自动阶梯充气及对后端自动阶梯放气功能。
7.配套干燥空气过滤器。
8.可重复使用的填料桶，简单方便更换滤芯。
9.壳体材质采用金属材料。
10.可显示工作压力。
11.放空装置在更换滤芯时可方便的将过滤桶内的压缩空气排空。
12.出口具备稳压阀。
13.配有进气滤芯和末级过滤芯，3级过滤。
14.流量≥800L/min。
15.工作压力≥35MPa。
16.过滤器数量至少为3个。
17.净化空气量≥50m³。
18.连接管直径≥8mm。
19.过滤器规格≤900mm*320mm*1050mm。

	4
	水压检测系统(含配套) 
	1套
	（一）水压检测系统
▲1.水压检测装置是由电脑软件程序和PLC程序控制，计算机程序通过压力传感器和电子天平自动采集，记录压力和变形量的测试数据，可得到气瓶的容积总变形值；当气瓶内水压自动泄放后，计算机程序通过电子天平自动采集气瓶的容积残余变形量，然后计算机自动判别被测气瓶是否合格，并储存测试结果或打印出检测报告，同时可在屏幕上显示出压力和变形量的变化曲线。
2.设备具有耐压试验、残余变形试验和最大弹性变形试验三个测试功能模块，可以测试碳纤维复合瓶、铝合金、钢瓶等同类型的气瓶。
3.双水套（不锈钢水套）。
▲4.设备为手自一体，具有自动测试和手动测试两种模式。
5.电脑安装兼容Windows7、Windows10、Windows 11系统或工控系统。
6.操作软件具有操作提醒、错误提醒等人机互动功能,具有多级权限管理功能。
7.设备自带的自检功能、日志功能及监控功能。
8.历史数据库具有查询、筛选功能，到期提醒、报废提醒。
9.不锈钢高压管路，承受压力≥1000Bar。
10.设备具有三级安全阀（软件、电气、机械）。
11.气瓶烘干系统用于空气呼吸器气瓶水压检测站，当气瓶清洗或水压试验后对气瓶内表面进行快速烘干。产品由风机、加热器，气体导流管等组成。
12.控制台电源：220V50HZ / 1.5KW。
▲13.最大工作压力≥65MPa。
14.耐压能力≥75MPa。
▲15.空气供气压力：0.65～1.0MPa。
16.供气流量≥300L/min。
（二）气瓶烘干系统
1.电源电压：220伏。
2.功率：电动机功率：0.55kw 电热功率：1.5KW。
3.适用范围：6.8L、9L、12L的气瓶。
4.工位数量：6个。
5.配备不锈钢材质的气瓶注水车、气瓶倒水车。
6.水压系统免费上门安装培训（包括地面排水槽施工）。
▲7.气瓶检测范围：2-12L气瓶。
8.工作压力表精度≥1.0级。
9.校验压力表精度≥0.25级。
10.传感器精度≥1.0级。
▲11.电子天平精度≤0.01克。
12.外形尺寸≤控制台 宽1200×深900×高1800mm，水套Ф≤780×1300mm。
13.质量：控制台≤200kg，水套≤250kg。
14.旋臂起重机电源：380V50HZ三相 / 0.5KW。
15.旋臂起重机最大起吊重量≥125kg。
16.旋臂起重机尺寸≥高3300mm，长3000mm，底座φ500mm。
17.旋臂起重质量≤500kg。

	5
	气瓶充气防爆箱(4防爆箱)
	1套
	1.灵活转轴氮气弹簧支撑。
2.双层钢甲，里层钢甲开有气流导流孔，引导气瓶破裂时的高速气流。
3.具有杠杆阀，防爆充气箱在箱门打开时，即便充气阀打开，气瓶也不会充气，只有箱门关闭时气瓶才能充气。
▲4.具有减压阀，可以调节到所需要的工作压力，防止气瓶超压。
5.充气阀上有泄压开关。
6.充瓶数量：4瓶。
7.配置声光报警。
8.外接管路串联监测呼吸空气质量检测仪。
9.减压阀及前后压力表：
工作压力：不小于42MPa。
▲10.防爆箱结构：外箱为≥5mm钢板，中间分隔层≥3mm钢板，前侧≥3mm钢板，箱门≥5mm钢板，前侧总厚度≥8mm。
▲11.适用气瓶规格：6-12升碳纤维气瓶、12升潜水气瓶。
12.外接管路串联监测呼吸空气质量检测仪：
13.图形显示，当空气质量超出有效范围时（超出GB/T31975-2015标准范围），可快速检测出并在液晶屏上显示预警，继电器输出。
14.安装接头为外螺纹固定。
15.体积流量2-4L/min。
16.压力范围1-30MPa。
17.测量范围0-100mg/m3。
18.精度≤2mg/m3。
19.净重≤1.5kg。
20.规格≤90mm*90mm*210mm。

	6
	氧气充填泵
	1套
	1.用于将氧气从储存气瓶转移到设备的气瓶中，便携式氧气充气泵。
2.具有电力驱动和完整的充气管路，包括阀门和压力表。
3.安装在轮式箱体中。
4.重量≤80Kg（不含轮式箱体）。
5.整机尺寸≤800mm×590mm×490mm（宽×深×高）。
6.工作噪声≤75dB。
7.该装置应承受-15至+40℃的工作温度。
泵机组
8.氧气应由单级干式双冲程活塞压缩机压缩。不得使用润滑剂。
▲9.操作压力应≤20MPa。
▲10.最大压力应≤22MPa。
11.压缩比应为1：4。
▲12.流量≥70 NL /min。
13.达到最终压力时，机组自动关闭。
14.该设备能够将氧气从50巴的供应压力转移到200巴的最终压力。
15.泵配备经国家检验机构认可的安全阀。
16.泵配有一个显示输入、输出压力的压力表。
17.压缩机由交流电动机驱动。
18.冷却通过由齿带驱动的风扇进行。
19.设备带有连接待充氧气瓶的充气面板。
20.设备带有4个G3/4 PN200bar螺纹的充气连接口，并带有手轮连接。
21.设备工作电压：230 V/50 Hz交流电源。
22.交流电动机的额定功率应≥1.1kW。

	7
	氧气呼吸器校验仪
	1套
	1.呼吸器校验仪氧气呼吸器检测设备。
2.具备以下检测功能：
（1）呼吸器的气密性。
（2）排气阀开启压力。
（3）自补阀开启压力。
（4）定量供氧量。
（5）自补供氧量。
（6）手补供氧量。
（7）吸气阀密封性。
（8）呼气阀密封性。
（9）零部件的气密性。
3.压力传感器量程：-2500～ +2500Pa 精度：±1.0%。
▲4.小流量传感器量程：0～20L/min  精度：±1.5%。
▲5.大流量传感器量程：0～200L/min 精度：±1.5%。
6.外形尺寸≤410×330×180mm。
7.充电器规格：输入AC220V，输出≥DC12V。
8.气泵电源交流电压：220V。
▲7.气泵流量：≥12L/min。
9.整机重量≤8.5kg。
10.供电方式：内置电源。

	8
	小型空气充填泵
	3套
	▲1.排量≥100L/min。
▲2.工作压力22.5-33MPa。
3.压缩级数≥4stages。
4.驱动：汽油机，3.05power（kw）。
5.转速≥280r/min。
6.净重≤42Kg。
7.规格≤770mm×330mm×390mm。
8.风冷。
▲9.四缸四级压缩。
10.末级油水分离器。
11.末级手动冷凝排污器。
12.终级安全阀。
13.配有进气滤芯和末级过滤芯。
14.配有风扇、皮带金属防护罩。
15.至少配有1条高压充气软管，1个G5/8外螺纹充气接头，1个压力表。
16.配有工具包。
17.专用全合成润滑油。

	9
	便携式充气泵
	2套
	▲1.双缸四泵≥5000r/min。
2.电池容量＞5000mAh/3.7V（两个）。
▲3.额定功率≥80W，充气压力3-3.5MPa。
4.净重≤600g。



说明：
[bookmark: OLE_LINK137]（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206]（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK223]2.采购包2：破拆及堵漏类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	手动破拆工具组
	12套
	1.外观
手动破拆工具应结构简单、牢固可靠，表面应 光洁、平整，不应有裂纹、毛刺、磕碰损伤等影响操作和性能的缺陷。
手动破拆工具的铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等缺陷。
手动破拆工具金属表面如进行涂漆，油漆表面不应有挂漆、气泡等缺陷。
手动破拆工具如采用焊接工艺，焊缝表面不得 有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷。
手动破拆工具如采用螺纹连接，螺纹不得有烂 牙、破损和影响强度的缺陷。
手动破拆工具刃部应规整，其表面粗糙度Ra 值不应大于6.3μm。
手动破拆工具如有橡胶手柄套，其表面应无凹 坑、气泡、夹渣等缺陷，且花纹应规整、清晰。
2.▲质量（kg） 单件手动破拆工具的质量应不超过10kg，手动破 拆工具组的质量应不超过25kg。
3.绝缘性能:手动破拆工具手柄应绝缘，手柄部分浸水2h后绝缘电阻应不小于10MQ。
4.抗拉离性能:手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，在施加12500N拉力时，不应拉脱。
5.橡胶材料:物理机械性能,采用橡胶材料制造的手动破拆工具手柄，其橡胶材料的物理机械性能应满足GB 32459-2015标准。
6.木质材料:采用木质材料制造的手动破拆工具手柄，其木材含水率应不大于16%。
7.金属材料:耐盐雾腐蚀性能,手动破拆工具的金属部分经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461 -2002外观等级评定轻微级的要求。
8.▲砍断性能:消防斧、撬斧斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A 圆钢，消防腰斧平刃应能砍断直径不小于5mm的Q235A 圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
9.凿击性能:消防斧、冲击式破拆器尖刃应能凿裂等级为C20的混凝土试块，消防腰斧、撬斧尖刃应能凿穿厚度不小于1.5mm的Q235A钢平板，且刃口应无明显崩刃 和开裂。
10.钩拉性能:消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象。
11.起撬、切割性能:撬斧起撬部位应能承受7840N的载荷，切割部位应能切割厚度不小于1.5mm的Q235A钢平板，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
12.手动破拆工具的标志应符合国家标准要求。

	2
	液压破拆工具组
	1套
	1.双输出液压机动泵：
（1）额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min；
（2）低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min；
2.液压剪切器
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤16kg；
（3）开口距离：≥180mm；
（4）剪切能力：直径≥40mm的Q235A圆钢；
（5）强度：经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）可靠性：剪切器连续剪切圆钢（环形刀口）或钢板（直行刀口）≥50次，无泄漏及异常现象，刃口无卷曲、崩刃现象；
（8）结构：平头自动锁系统、可带压操作。便携式把手有LED照明灯。倾斜型刀头设计；
（9）额定工作压力：≥720巴。
3.液压扩张器
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤16.5kg；
▲（3）扩张力：最小扩张力≥70KN，最大扩张力≥120KN；
（4）扩张距离：≥725mm；
（5）强度：经≥1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）自锁性能：破拆工具在动作过程中，出现动力供应中断时，具备自锁性能；
（8）手控换向阀性能：在动作过程中，将手控换向阀回到中位，工具能停止动作，再次动作时，不出现反向动作；
（9）结构：平头自动锁系统、可带压操作。便携式把手有LED照明灯，配有加速阀；
（10）额定工作压力：≥720 巴；
4.牵引挂具
（1）可拆卸牵引头1副，重量≤5kg；
▲（2）牵引链1.5米1条、3米1条，总质量：≤13kg；
5.液压顶杆
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤14.5kg；
▲（3）第一级撑顶力：≥217KN，第二级撑顶力：≥100KN；
（4）撑顶长度：≥935mm；
（5）强度：经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）自锁性能：破拆工具在动作过程中，出现动力供应中断时，具备自锁性能；
（8）手控换向阀性能：在动作过程中，将手控换向阀回到中位，工具能停止动作，再次动作时，不出现反向动作；
（9）结构：带LED照明系统。带自动归位功能的可旋动式制动控制手柄，端头为可360°旋转十字头，顶杆头内带有激光定位灯；
（10）收拢长度：≤560毫米；
（11）第一级撑顶行程：≥370mm，第二级撑顶行程：≥350mm，伸展总长：≥1280mm；
（12）工作压力：≥720巴；
6.液压剪扩钳
（1）平头自动锁单管系统、可带压操作；
（2）便携式把手带有LED照明灯；
（3）最大扩张距离：≥360毫米；
7.液压万向剪切钳
（1）结构：平头自动锁系统、可带压插拔，一键式操作，可单手携带及操作，刀头由高级工具钢加工而非锻造；
（2）最大扩张距离：≥55毫米；
▲（3）剪切力：≥22吨；
（4）剪切圆钢直径：≥20毫米；
（5）工作压力：≥720巴；
（6）重量≤4公斤；
8.液压软管（2根）
（1）材质为凯芙拉纤维、平头式接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔；
（2）最大工作压力：≥720巴；
（3）液压管长度10米；
（4）重量≤5公斤；
（5）工作温度：-20+55摄氏度；
9.液压开缝器
（1）平头自动锁、可带压操作、用于挤压和开启电梯门、地震坍塌建筑物的专用工具；
（2）最小插入高度：≤6毫米；
（3）最大抬升高度：≥50毫米；
（4）扩张力：≥24吨；
（5）工作压力：≥720巴；
（6）重量：≤9.5公斤；
（7）工作温度：-20-55度。
10.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
11.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
12.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	3
	电动液压破拆工具组
	1套
	1.电动液压剪切钳：
2.质量：≤22kg（含电池和液压油）；
▲3.剪切能力：能一次剪断直径≥40mm的Q235A圆钢，能一次剪断宽度≥140mm，厚度≥10mm的Q235A板材；
4.开口距离：≥180mm。
5.电动液压扩张器：
6.质量：≤20kg（含电池和液压油）；
▲7.扩张力：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥65KN（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）；
8.扩张距离：≥720mm。
9.电动液压顶杆：
10.质量：≤20kg（含电池和液压油）；
11.撑顶力：第一级≥135KN，第二级≥65KN；
▲12.撑顶长度：第一级≥980mm，第二级≥1360mm；
13.收拢长度：≤580mm；
14.第一级撑顶行程：≥400mm，第二级撑顶行程：≥380mm；
15.工具带有自动安全保护系统，声光一体警报系统，工具使用过程中所需剪切或扩张材料超出工具能力范围时，工具会自动启动警报系统并自动停机，避免工具的不良使用延长工具的使用寿命。工具设有 LED 指示灯可随时监测电池温度、充电状态、工作状况及电池健康状况，把手带有内嵌式LED 照明灯随工具启动自动进行开关，耗电量极低；
16.电动液压顶杆：顶杆头内置集成激光定位灯，可实现“一次性成功”定位，节省时间。
17.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
18.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
19.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	4
	机动链锯
	8台
	▲1.发动机气缸排量≥50 cm³；
▲2.功率≥2.4 KW；
3.怠速≥2700 rpm；
4.功率转速≥9500 rpm；
5.气缸缸径≥40 mm；
6.活塞行程≥30 mm；
7.燃油箱容量≥0.45 升；
8.链条润滑油箱容量≥0.25 升；
9.链条长度≥18 寸；
10.重量≤5.5kg。

	5
	无齿锯2
	9台
	▲1.发动机气缸排量≥110（cc）。
▲2.功率≥5.5KW。
3.怠速≥3000 rpm。
4.功率转速≥9000 rpm。
5.气缸缸径≥45 mm。
6.活塞行程≥30 mm。
7.燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油。
8.重量≤15 公斤。
9.常温启动性能≤8S
10.耳旁噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB
11.锯片直径≥400 毫米、切割深度≥145 毫米。

	6
	凿岩机
	2台
	1.220V 电源，在混凝土、砖石、天然石材上钻孔（直径范围≥ 12 - 150mm），重型锚栓安装的钻孔（直径范围≥20 - 40mm），使用尖凿和平凿进行开缝和凿破工作，在木材和钢材进行高扭力钻孔，使用钻头在混凝土、砖石和天然石材冲击钻孔。
▲2.冲击钻头直径范围 12 - 55 mm；
3.最优冲击钻头范围 20 - 40 mm；
4.冲击钻 RPM≥ 360；
▲5.全速锤击频率≥2700 撞击次数/分；
6.冲击钻钻入混凝土时的三轴震动值 10 m/s²
7.具有除尘系统；
8.参考尺寸（长 x 宽 x 高）为：（540 x 120 x 320mm）±5%。

	7
	冲击钻
	5个
	1.尺寸：长：296mm（±10），宽102mm（±10），高208mm（±10）。
▲2.输入功率：≥550W，空载速率：0-3000次/分，冲击率：0-48000次/分。
▲3.钻孔直径：混凝土≥22mm，钢材≥13mm，木材≥20mm，最佳钻孔范围：6-12毫米。
4.锤击率0-4500次/分钟。
5.单次最大锤击力：≥1.9焦耳。
6.续航时间：≥30分钟。
7.可充电锂电池。
8.电机型号：纯铜电机。
9.设有LED灯可照明功能。

	8
	多功能挠钩
	7套
	1.挠钩连接件抗拉离性能：≥13kN（中部断裂）。
2.登高钩连接性抗拉离性能：≥13kN（中部断裂）。
3.操作手柄抗压强度：≥10KN。
4.挠钩：长≤2500mm，额定拉力≤1500N，破拆吊顶，钩拉电线等。
5.木榔头：（长≤350mm、宽≤150mm、锤头高≤110mm）敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。
6.爪耙：（尺寸：长≤160，宽≤190mm）现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。
7.撑顶器（丫杈头）：撑顶力：≤130KN，撑顶行程：≤350mm，重量：≤20kg，尺寸：长≤570mm、宽150mm、高≤360mm，用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出。
8.消防锯：（长≤290mm，宽≤60mm），锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件。
9.消防剪：长≤600mm，剪切范围≥16mm，对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。
10.消防斧：（长≤80，宽≤80mm）可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。
11.水平和标高仪：单杆长≥1米，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。
12.登高钩：长度≤2m，攀爬、登高用。
13.探路棒：展开尺寸115cm-135cm，可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。
14.担架撑杆：长≤2m，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架。

	9
	绝缘剪断钳
	18个
	▲1.重量：≤2Kg，最大剪切≥线缆 20mm。
▲2.特性：剪刃口硬度 HRC55，剪柄（橡胶）耐电压≥ 5000V，交流试验电压以 1000V/s 的速度上升至测试电压 5KV，保持 1min，未发生击穿现象。
▲3.可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V。
4.刀头开口尺寸：≥25mm。

	10
	指环切割器
	3个
	1.可切断金、铂金、银、铜、铝、热处理钢、石材、玻璃等各种不同硬度的材料。
2.电池：4节碱性干电池。
3.重量≤1.5公斤。
4.锯片：金刚石/砂轮。

	11
	消防斧
	6把
	1.产品材质为碳钢。
2.斧柄长≥85cm。

	12
	电镐
	1个
	▲1.冲击频率：≥1300 次/分钟；
▲2.排气量：≥80 立方厘米；
3.单行程冲击能量（顶端）：≥55 焦耳；
▲4.最大输出功率：≥2.0千瓦；最大转速：≥4400 转/分钟；
5.油箱容量：≥1.5L；
▲6.净重量：≤25kg。
7.气冷式、二冲程、汽油发动机；
8.具有防震把手和辅助把手。

	13
	电锤（锂电）
	1个
	1.具有过载保护；
2.具有防水防震功能；
3.电池电量降低时工具输出性能不会随之衰减；
4.电压≤18V；
5.充电时间≤130min，工作时间≥60min；
6.空载转速≥380 rpm，冲击频率≥2900 bpm；
7.最大钻孔直径（混凝土）≥45mm；
8.重量（不含电池）≤12kg。
9.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
10.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
11.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	14
	小型电锤（锂电）
	1个
	1.电压：≤18V。
2.充电时间≤130min，工作时间≥60min。
3.空载转速≥1300rpm，冲击频率≥4500bpm。
4.最大钻孔直径（木材）≥25mm，最大钻孔直径（钢材）≥12mm，最大钻孔直径（混凝土）≥25mm。
5.重量（不含电池）≤5kg。
配置至少包含：深度尺1根；副手柄1个；工具箱1个；电池2块；充电器1个。

	15
	多功能环锯
	1个
	1.输出功率：≥48kw；
2.冲程数量：二冲程引擎；
3.锯片直径：≥370mm；
4.最大切深：≥270mm；
5.空转速度RPM：2700；
6.圆周速度：55m/s；
7.油箱：≥1L；
8.重量（不含燃油和锯片）≤15KG。

	16
	等离子切割机
	1个
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK77]输入电压 120 ~ 240 V，单相50/60 Hz。
输入电流（2.5 kW） 120 ~ 240 V，单相，29 ~ 15 A。
输出电流 15 ~ 30 A。
额定输出电压 83 VDC。
占载率（40°C） 35%，240 V,20%，120 V。
开路电压（OCV） 256 VDC。
尺寸（带手柄）约 420（±20） mm 长；195（±20） mm 宽；330（±20）mm 高。
带 4.5 m 割炬的重量≤ 13.5 kg。
输入电源电缆长度 ≥3 m。
电源类型 变频器：IGBT。
发动机驱动功率要求 ≥5.5 kW（用于提供 30 A 最大输出时）。
保修：电源保修≥ 3 年，割炬保修≥ 1 年。
工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	17
	装备维修中心维修工具箱
	1套
	（一）空压机：
1.产气量要求≥2.3m³、排气压力要求≥0.85Mpa。
2.功率：≥15KW、噪音≤75分贝。
3.冷干机：处理量≥4m³/min，压力：0.6-1.0Mpa。
4.C级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度3 μ/3PPM。
5.T级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度0.1 μ/0.01PPM。
6.A级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度0.01 μ/0.003PPM；储气罐材质为碳钢，容积：1m³，压力0.8Mpa，（自带压力表安全阀）。
组成：主要有收纳箱各系列扳手组成。
（二）维修工具箱工具
1. 11件 6.3MM系列6角套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14MM。
2. 6件6.3MM系列6角长套筒 8、9、10、11、12、13MM。
3. 4件6.3系列6角花型套筒 E4、E6、E8、E10。
4. 14件10MM系列6角套筒6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19MM。
5. 9件10MM系列6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19MM
6. 12件10MM系列6角花型套筒E4、E5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20。
7. 2件 10MM系列火花塞套筒16、21MM。
8. 18件 12.5MM系列12角套筒10、11、12、13、14、15,。
9. 3件 10MM系列花型旋具套筒 T20、T30、T40。
10. 4件10MM系列50MM长中孔花型旋具套筒T45、T50、T55、T60。
11. 4件10MM系列六角旋具套筒3、4、5、6MM。
12. 2件10MM系列米字型旋具套筒 #1、#2。
13. 2件 10MM系列十字型旋具套筒 #1、#2。
14. 2件10MM系列一字型旋具套筒5.5、6.5MM。
15. 3件 专业快速脱落棘轮扳手6.3MM系列5"、10MM系列8"、12.5MM系列10"。
16. 3件万向接头 6.3MM、10MM、12.5MM。
17. 1件10MM系列转接头 3/8"方孔x1/4"方头。
18. 1件10MM系列三用接头：3/8"方孔x1/2"方头。
19. 1件 6.3MM系列转向接杆2"。
20. 2件10MM系列转向接杆 3"、6"。
21. 2件12.5MM系列转向接杆5"、10"。
22. 1件 6.3MM系列旋柄。
23. 1件6.3MM系列旋具头接头（6.3MM旋具头插孔）。
24. 9件6.3MM系列25MM长：一字旋具头（4、5、6.5MM）十字旋具头（#1、#3）长六角旋具头（3、4、5、6mm）。
25. 14件 全抛光两用快板 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22MM。
26. 2件A系列一字形穿心螺丝批6×100MM、#2×100MM。
27. 1件两用滤清器版手 63-102MM。
28. 1件汽车测电笔 6V/12V/24V。
29. 1件 M16油底壳放油套筒旋具头（带孔）。
30. 1件 H17油底壳套筒旋具头。
31. 1件10MM系列12角火花塞套筒14MM。
32. 10件 特长球头内六角扳手组套。
33. 9件 加长中孔花形扳手组套。
34. 1件12.5MM系列三用接头1/2"方孔x3/8"方头。
35. 1件 鲤鱼钳8"。
36. 1件 尖嘴钳6”。

	18
	气动切割刀片
	30个
	1.气铲规格：20-175MM≥8种规格。
2.气锤：宽25MM-长178MM≥3种规格长。
3.油桶铲长≥175MM。
4.铆钉枪≥105MM7种规格。
5.除锈机长度≥220MM。
6.强力弹簧长≥28MM。

	19
	冲击钻钻头
	30个
	46支冲击波批头套装
十字型：
螺丝批头16×25mmPH1（1）。
螺丝批头16x 25mmPH2（2）。
螺丝批头16×25mmPH3（1）；
螺丝批头8×50mmPH1（1）。
螺丝批头8×50mmPH2（3）。
螺丝批头8×50mmPH3（1）；
一字型：
螺丝批头16×25mmSL6（1）。
螺丝批头16×25mmSL8（2）。
螺丝批头16×25mmSL10（1）；
螺丝批头8×50mmSL10（1）；
梅花型：
螺丝批头16×25mmT8（1）。
螺丝批头16×25mmT10（1）。
螺丝批头16 x25mmT20（1）。
螺丝批头16x 25mmT25（1）；
六角形：
螺丝批头16×25mmHex 3（1）。
螺丝批头16×25mmHex 4（1）。
螺丝批头16×25mmHex 5（1）。
螺丝批头16×25mmHex 6（1）；
双头型（一字和十字）：
螺丝批头8×50mm双头批头（PH2＆SL6）（1）；
磁性批头套筒长：60mm（1）。
磁性螺母套筒（长度48mm） Hex 8 mm（2）。
冲击套筒转接头 Hex 转3／8＂方头（1）。
冲击套筒转接头 Hex转1／4＂方头（1）；
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø3mm（1）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø4mm（3）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø5.5mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø8mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø10mm（1）。
1／4＂Hex多功能钻头ø6mm（1）。
1／4＂Hex多功能钻头ø8mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø4mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø8mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø10mm（1）。

	20
	凿岩机钻头
	30个
	1.强度≥2800N；
2.硬度 ≥ HRA 92；
3.需承诺与现使用凿岩机(现使用的战保冲击钻是品牌型号:坦克TK30-2;现使用的特一冲击钻是型号:GBH7-46DE)匹配。

	21
	电动快速无火花条锯
	1个
	1.防水防震，至少含5档速度调节；
2.包含安全开关；
3.含LED灯；锯片靴可自由调节；冷切割无火花；
4.电压≤18V，电池容量≥12Ah，额定功率： ≥1.8kw；
5.空载速度≥110m/min；
6.最大切割尺寸≥120 x 120mm；
7.重量（不含电池）≤7kg；
8.配置：锂电池≥ 2 块，充电器≥1个，塑料工具箱≥1个， 锯条≥2根。

	22
	双轮异向切割锯片
	30个
	锯片直径：≥310mm；最大切割深度：≥110mm；重量：≤2100g；锯片厚度≤2mm；内径：≥40mm；

	23
	机动链锯链条
	30个
	1.长度≤18寸；
2.齿宽1.3mm；
3.节距≤3/8英寸，72齿；

	24
	柔性施压快速堵漏工具
	1套
	▲1.液压索具拉紧设备：采用液压为动力，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求。
▲2.带压密封注胶设备：采用液压为动力，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求。
▲3.柔性防爆索具带：抗拉载荷应≥25kN。
▲4.密封剂需满足热失重率：≤25%（500摄氏度条件下），符合GB/T 26556-2011标准。
▲5.密封剂需满足耐40%硫酸实验：溶胀度范围在-0.15～-0.09之间、溶重度范围在-0.05～0之间；耐20%氢氧化钠实验：溶胀度范围在0～1.1之间，溶重度范围在0～0.9之间。
▲6.索具块：防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级或以上要求。
▲7.防爆柔性索具带：防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级或以上要求。
▲8.封堵性能应满足：
（1）可封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；
（2）适用介质温度：≤580℃；
（3）适用介质压力：≤20MPa；
（4）封堵时间：≤10min。
9.液压索具拉紧设备：采用液压为动力，动力源压力等级：≥700bar。
10.带压密封注胶设备：动力源压力等级：≥700bar。
11.索具拉紧器承载能力：≥13T，其行程≥70mm。
12.带压密封注胶设备：通径：≥2.5mm，流量：≥5L/min；可通过注射导管注入密封材料。
13.柔性防爆索具带采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，最小弯曲直径Φ15mm。
14.密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态，适用于危险化学品一类以下介质。
15.所投产品内设不少于6个封堵模块，应包括但不限于直管、弯头、法兰、根部、阀门、罐体、端面等部位的封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径、端面等泄漏部位。
16.端面封堵模块应具有“一字”、“十字”和“井字”三种封堵方法，可封堵罐体和槽车的垂直端面和弧度端面上任意位置的孔洞和裂纹。封堵模块组件应具有防滑纹，防止松脱。
17.可封堵泄漏口径：孔洞直径＜φ200mm，裂纹长度＜300mm。
18.提供满足封堵常见及特殊泄漏部位堵漏易损耗材，耗材包括但不限于不少于30KG的密封材料、不少于240m的索具带、不少于4种防爆螺孔注入接头、不少于10个索具块、不少于5种端面封堵耗材及防护用品。
19.专用工具箱：材质为改良工程ABS；防水等级≥IP67，抗压等级≥IK08。
20.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
21.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
22.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	25
	金属堵漏套管
	1套
	1.表面材质：由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。
2.橡胶密封板耐温性：在-20-100℃环境下不老化、不变形。
▲3.压力：在5kg/m2的环境下保持≥20分钟无泄漏。
4.最大封堵压力≥1.6MPa。
5.结构组成：产品由10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，40，51，65，76，89，102mm），配带扳手1把、棘轮扳手一把、17mm套筒头1个、专用包装箱1个。
6.装箱配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。

	26
	木制堵漏楔
	1套
	1.材质：红松或同等性质的材质。
2.表面处理：表面要经过防腐、软化、干燥处理。
▲3.耐温性检验 -70-100°C浸泡60min不开裂、不变型。
▲4.吸水膨胀率：吸水膨胀率应在2.0%及以下。
5.耐介质性能检验：耐弱酸、耐油、耐弱碱、耐水、耐蒸汽。
▲6.压力试验：试验压力在1.0MPa的环境下保持20分钟无泄漏。

	27
	吸附垫
	2个
	1.需为通用型，成分：100% 聚丙烯。
2.完全吸收油污、冷却剂、溶剂和水。
3.有孔洞可以按照尺寸撕开，按需使用。
4.尺寸约：≥35cm 宽 x ≥45cm 长。
▲5.规格：≥100 片/箱。
▲6.吸收量≥99.5L/箱。
7.重量≤7.5 公斤。

	28
	简易洗消喷淋器
	1套
	1.工作压力：0.2-0.7 Mpa。流量：喷淋：0.8-2L/s。重量：≤25 kg。
2.材质：不锈钢支架材料。
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	名称
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	技术参数（技术性能）

	1
	消防员隔热防护服
	18套
	1.材料和结构：本防护服整体（包含头罩、手套、 脚套）分外层、隔热层和舒适层三层组合而成。防护头盔内置于头罩内。
▲2.火焰和辐射热防护性能 TPP（cal/c ㎡）≥50.00。
▲3.抗辐射热渗透性能（s）：内表面温升达到 24℃的时间≥ 60s。
▲4.阻燃性能（表层）： 燃烧毁损长度： 经向≤20mm，纬向≤20mm， 续燃时间： 经纬向0S，无熔融、滴落。
▲5.断裂强力（表层）：经向≥1900N， 纬向≥1200N。
6.撕破强力（表层）：经向：≥110N，纬向：≥100N。
▲7.剥离强力（表层）：横向：≥ 10N，纵向：≥ 15N。
8.热稳定性能，尺寸变化率（%）（表层）：≤经向1%， ≤纬向1%。
9.阻燃性能（隔热层）：燃烧毁损长度：经向≥50mm，纬向≥50mm，续燃时间：经纬向0S，无熔融、滴落。
10.阻燃性能（衬里层）：燃烧毁损长度：经向≥50mm，纬向≥50mm，续燃时间： 经纬向0S，无熔融、滴落。

	2
	简易防化服
	90套
	1.连体式结构，可与外置式空气呼吸器配合使用。
2.整体抗水渗漏性：试验20min后应无渗漏现象。
3.撕裂强力：纵向≥150N，横向≥200N。
4.耐热老化性能：试样经125℃、24h后，不粘不脆。
5.接缝强力≥700N。
6.耐寒性能：试样-25℃、5min后，无裂纹。
7.手套耐穿刺力≥25N。
8.质量≤2kg。
9.免费质保期≥10年。

	3
	二级化学防护服
	26套
	（一）防护服
1.拉伸强度：经向≥20KN/m，纬向≥20KN/m。
2.撕裂强力：经向≥110N，纬向≥100N。
3.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
4.阻燃性能：经向有焰燃烧时间≤5s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤8cm。纬向有焰燃烧时间≤5s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤8cm。
5.接缝强力：≥1000N。
▲6.面料抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
▲7.面料接缝部位抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
8.拉链抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
9.外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺”。
（二）化学防护手套：
1.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
2.抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
3.耐穿刺力：≥20N。
4.灵巧性能：≥4级。
（三）化学防护靴：
1.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
2.抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氰化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
3.鞋底抗刺穿性能：≥2000N。
4.电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流≤0.5mA。
5.防滑性能：＞15°。
6.防砸性能：静压力试验后的鞋头间隙高度≥15mm，冲击试验后的鞋头间隙高度≥15mm。
7.质量：≤5kg。

	4
	一级化学防护服
	11套
	1.结构为全密闭型化学防护服，可防护有毒的气体、液体、固体和气溶胶物质，还可以防芥子气（HD）、沙林、VX（人造神经毒气）、梭曼（GD）等化学战剂，渗透时间≥480分钟；
2.面料：高质量复合材料制成，该材料为夹层结构，由多层防化薄膜复合在聚丙烯基布的两侧而制成，具有超强的耐化学腐蚀性和优异的耐磨损、抗穿刺和抗撕裂性能，可重复使用；
3.款式：全封闭，呼吸器内置。前面开口，脑后部有两个单向排气阀，排出防化服内湿热的空气；
4.拉链：双层拉链门襟带魔术粘扣，提供最高等级的防护；
5.双层手套：连体手套具有丁基橡胶外层和碾压薄膜内衬，可更换；
6.腿部设计为防化服相同材料的连体防化袜和保护靴套；
7.面屏：双层面屏，椭圆形；
8.连体腰带：可调节尺寸；
9.防化服使用温度：-80 ℃ ～ +60℃，在零下80℃工作环境中也能保持良好的柔韧性；
10.整体重量≤3kg；
11.配置：配备便携包一个。
12.防护服保存期≥10年。
[bookmark: OLE_LINK101]13.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
14.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
15.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	5
	消防员防蜂服
	36套
	1.面料抗蛰刺性能＞0.45N。
2.面料阻燃性能：经纬向续燃时间 0s，经纬向损毁长度 ≤9cm，无熔融、滴落现象。
3.面料耐磨性能：经循环次数≥ 2000 次，无磨穿现象。
4.面料断裂强力：径向≥1320N，纬向≥ 850N。
5.面料撕破强力：径向≥ 205N，纬向≥85N。
▲6.面料甲醛含量≤39mg/kg。
7.面料 PH 值：4.0-8.5。
8.面料表面抗湿性能：沾水等级≥ 4 级。
9.面料拒油性能 ≥6 级。
10.面料接缝断裂强力≥ 750N。
11.头罩：头罩面部孔径1mm±0.5mm。
▲12.手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.85N。
13.手套耐切割性能：割破力＞2N。
14.手套撕破强力≥500N。
15.手套灵巧性能：拾取钢棒直径 ≥10mm。
16.靴子靴帮抗穿刺性能 ≥190N。
17.靴子防滑性能：始滑角＞15°。
▲18.靴子电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流≤ 0.25mA。
19.防蜂服质量≤4.5kg。
20.防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象。
21.防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜。标签位置正确，标志内容准确清晰。
22.内置风扇。
23.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
24.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
25.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	6
	水母服
	70套
	1.面料：锦纶或氨纶。
2.颜色：黑色。
3.适用于成人、分体式。

	7
	防冻服
	4套
	1.适用温度-160℃至-250℃。
2.全封闭防护头罩，面罩部分防雾；防护头罩、防护手套防水防低温；防护靴毛绒内里。
3.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
4.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
5.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	8
	电绝缘装具
	9套
	▲1.衣服主要用于消防员带电作业时的身体保护；
2.衣服耐热老化性能≥经125°C、24h后，无发粘、发脆的现象。
3.衣服耐寒性能：经-25°C、5min后，表面无裂纹。
4.衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N。
5.衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N。
▲6.手套最高测试电压：≥5000V。
▲7.手套最高使用电压：≥12000V。
▲8.靴子拉伸强度：经向≥1300N，纬向≥1200N。
▲9.靴子撕破强力：经向≥140N，纬向≥90N。
▲10.靴子抗穿刺性能≥1400N。
▲11.靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA。
12.靴子耐压性能：≥5000V。
13.靴子最高使用电压：≥25000V。
14.服装质量≤3.5KG。
15.配备配套电绝缘杆（≥4节，高度≥5米）。
16.配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）。
17.说明书内须含有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部分。

	9
	防静电服
	18套
	▲1.面料点对点电阻：A级∶1×105～1×107Ω；B级∶1×107～1×1011Ω。
▲2.面料甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg；非直接接触皮肤≤300mg/kg。
▲3.面料pH值：4.0~9.0。
▲4.面料耐干摩擦色牢度：沾色≥3-4级。
▲5.穿透时间：洗前t≥30min；洗后一级3min≤t<5min，二级5min≤t<10min，三级t≥10min。
6.拒液效率：洗前和洗后拒液效率不应小于90%。
7.温度∶（18~30）°C，相对湿度；（65±5）%。
▲8.耐液体静压力：织物类一级175Pa≤p<52OPa。二级520Pa≤p<1020Pa，三级p≥1020Pa；
9.上衣前胸粘贴有反光带。

	10
	消防员降温背心
	10个
	1.面料阻燃性能：经向损毁长度≤55mm，续燃时间0s。
2.纬向损毁长度≤55mm，续燃时间0s。
▲3.面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥500N。
▲4.面料撕破强力：经向≥50N，纬向≥30 N。
5.面料热稳定性尺寸变化率：≤1.0%。
6.蓄冷剂相变热：≥331.9KJ/ kg。
7.质量：≤1.2kg。
8.接触温度11.5（±1）℃。
9.降温方式：常规使用时无需冷冻及维护，正常放置6小时左右，便可以继续使用。

	11
	化学防护手套
	86双
	▲1.耐穿刺力≥20N。
2.灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为≤5mm，性能等级≥5级。
3.耐寒性能：在≤-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。
4.耐老化性能：温度≥125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。

	12
	防高温手套
	80双
	1.外层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤5mm，纬向损毁长度≤4 mm。
▲2.外层断裂强力：经向≥3800N，纬向≥1600N。
3.外层撕破强力：经向≥190N，纬向≥130N。
4.外层热稳定性能：经纬向尺寸变化率为≤1%。
5.隔热层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤6mm，纬向损毁长度≤5 mm；隔热层热稳定性能：尺寸变化率经向为0%，纬向为1%。
6.舒适层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤55mm，纬向损毁长度≤50mm；舒适层断裂强力：经向≤420N，纬向≤400N。
7.整体热防护性能TPP≥29cal/cm²。
▲8.抗切割性能：≥13N。
9.手套长度≥320 mm。

	13
	防寒头套
	50个
	▲1.面料为针织面料，采用芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，克重≤245g/㎡。
2.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。
3.质量：≤130g。
▲4.阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度＜20mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。
5.热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象。
6.水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.5%。
7.抗起球性能：至少为4级；甲醛含量：无；PH值：4.0-7.5。
8.缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象。
9.整体性能：接缝强力：≥610N。

	14
	防寒手套
	50双
	1.采用多层材质。
2.有效防御-160℃~-260℃低温。
3.防水、透气。

	15
	防化胶靴
	18双
	1.质量：≤3Kg。
2.防水性：在防水性能试验时无渗水现象。
▲3.防滑性能：始滑角≥15°。
4.耐油性能：在温度为23°C±2°C的1#标准油中浸泡24h，体积变化在-2%—+10%范围内。
5.耐酸碱性能：浸泡在温度为23°C±2°C的3.7mol/L的硫酸、6.0mol/L的盐酸、6.0mol/L的氢氧化钠溶液中70h±2h后，物理机械性能无显著变化。
6.金属衬垫耐腐蚀性：金属衬垫在与浓度为0.25%的氯化钠水溶液接触48h后无腐蚀现象发生。
7.▲防砸性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度≥15mm。
8.抗刺穿性能：外底的抗刺穿力≥1100N。
9.抗切割性能：经总重≥800g的刀头切割后不能割穿。
10.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流＜3mA。
11.隔热性能：隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤22°C。
12.抗热辐射渗透性能：靴面经辐射热通量为10kW/m2±1 kW/m2，辐照1min后，其内表面温升≤25°C。
13.扯断强度 MPa ≥14 ≥10。
14.扯断伸长率 % ≥480 ≥380。
15.扯断永久变形 % ≤40。
16.磨耗减量（阿克隆） cm³/1.61km ≤0.8。
17.硬度（邵尔A型） 度50—65 55—70。
18.脆性温度 °C ≤-40 ≤-40。
19.热空气老化（100°C×24h）  扯断强度降低 % ≤35 ≤35。
20.阻燃性能（GB/T 10707-2008） 级FV-1 FV-1。
21.粘着强度靴面与织物 N/mm 0.78。
22.靴面厚度 mm ≥1.5。

	16
	防穿刺手套
	100个
	1.凯夫拉和钢丝复合而成，手掌覆磨砂牛皮，拇指和食指虎口加强，增强耐磨性。
2.耐切割性能：≥2.5N。
3.耐穿刺性能：≥150N。
4.耐摩擦性≥8000次。

	17
	消防面罩超声波清洗机
	9套
	1.双槽，电源功率：≥AC220V、50Hz、700W。
▲2.超声频率/功率：≥25KHz、600W
3.外型尺寸：≤1100×550×1000mm
▲4.超声清洗内净尺寸：≤450×350×280mm
5.喷淋清洗内净尺寸：≤450×350×480mm

	18
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	93个
	1.主要技术数据：公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。
▲2.最小爆破压力≥102MPa。
3.气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。
4.气瓶出口螺纹：M18×1.5。
5.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm。
6.气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。
7.气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识，根据使用单位要求定制。
8.气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
9.瓶阀配备压力表，量程0-40MPA。

	19
	出入口标志牌
	5套
	1.图案、文字、边框均为反光材料，金属材料制作，可拆卸。
2.配有支撑架，可单独立放。

	20
	危险警示牌
	9套
	1.分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案反光材料。
2.配有支撑架，可单独立放。

	21
	移动线盘
	12个
	1.盘径≥40（mm）。
2.盘宽≥40（mm）。
3.额定负荷≥50（KN）。
4.轴孔直径≥30（mm）。
5.额定电压220V 380V。
6.额定功率≥5KW。
7.插孔数量≥3。
8.额定电流≥10A。
9.3芯4平方。
10.长度50米。

	22
	警戒标志杆
	22个
	1.整体防腐处理。
2.高度：≥110cm。
3.材质：PVC管。
4.底盘：至少为橡胶 聚氨酯头。

	23
	警戒锥
	31个
	1.材质：PU橡胶。
2.尺寸：高：≥70cm 底座：≥40cm。
3.带警示反光膜，内容可定制。

	24
	警戒网
	10个
	1.伸缩围栏杆。
2.底部装有滑轮。
3.高度≥1米。
4.最长可伸至≥2.5米。
5.材质：防腐金属。
6.重量≤5.5kg。

	25
	区域标示牌
	22个
	1.铝板贴反光膜。
2.可自行立放。
3.60×40cm。

	26
	二号工具（橡胶）
	170个
	1.木质手柄，长度≥1.5m，外径≥25mm，具有柔韧性。
2.工具杆与橡胶条的链接：橡胶条通过码钉固定在木质工具杆后再采用≥2道抱箍加固固定，保证胶条和工具杆的连接牢固，保证在灭火过程中不脱落。
3.橡胶条：内有加强棉线的橡胶条，胶皮不易脱落。
4.橡胶条厚度≥2mm，宽度≥16mm，长度≥500mm，数量≥20条，切割均匀，无裂口。

	27
	背负式森林泵
	8个
	泵体部分
1.启动方式：手拉启动。
2.出口压力：≥15bar；最大流量：≥280 升/分。
3.工作压力≥0.65MPa时流量≥3.5L/s；工作压力≥1.0MPa时流量≥2L/s；最大压力≥1.5MPa。
4.重量：≤15 公斤。
5.入水口和出水口：入水口支持2寸外螺纹； 出水口支持1.5寸外螺纹。
6.叶轮：单级铜叶轮。
7.引水泵：铜质引水泵与发动机相连，并与背架一体连接设计。
8.泵轴密封不低于陶瓷自调整环。
9.发动机：原装发动机，功率≥5.5KW/7000 转。
10.油管接头：快插式耦合器。
11.空气过滤器：铝箔空气过滤器，可反复使用。
12.油路过滤：采用两级过滤网方式。
13.水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口，压力表可直接安装在水泵上。
14.水泵背架：采用铝合金可调背架，肩带固定位置可调整，背架长度可调整。
15.尺寸≤750×450×350mm。
配件至少包含：
1.油管 1 个，耐油橡胶油管带手动油泵和专用接头。
2.专用油箱 1 个。
3.吸水管套装（含底阀、快速接头）1 套， 长度：3 米，材质：PVC。
4.附件储存包 1 个，内衬定型泡沫。
5.TCW-3 型两冲程机油 1 桶，1 升专用机油。
样品：
1.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
2.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
3.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	28
	逃生瓶（水基）
	185个
	▲1.适用火灾类型：初起火灾，可灭A、B、C、E、F类火灾。
2.药剂容量≥600ml/瓶。
▲3.壁挂盒材料至少为ABS树脂盒。
4.外包装：至少为尼龙材料的保护袋。

	29
	点火器（森林）
	4个
	1.容量：≥3L。
2.规格≥140×300mm。
3.重量≤0.7kg。
4.点火速度：不低于5-10公里/小时。
5.由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成钢制容器。
6.内设回火阀，使用安全，可将点火器上部反向装入桶内，便于存放。

	30
	电动往复式灭火枪（森林）
	9个
	1.额定流量（直流≥1.5L/min、雾化≥1L/min、扇形≥1L/min）。
2.额定压力（直流≥0.4MPa、雾化≥0.5MPa、扇形≥0.5MPa）。
3.最大压力≥0.5MPa。
4.最大喷水量≥120mL（推拉10次）。
5.最大射程：电动≥9m、手动≥10m。
6.一次性充电连续工作时间≥2h。
7.装备质量：净质量≤5.5kg、整备质量≤30kg。
8.水囊容积：20±3L。

	31
	森林水带背框
	9个
	森林消防水带专用，由铝合金框架和尼龙布外包组成，可背负标准水带3-4 条。
1.外形尺寸≤430×260×520mm。
2.净重≤2.5kg。
3.框架尺寸：≥400×250×500mm。
4.背包材料：面料≥1680D牛津布，底部防水布料。背包外围加强带≥3条，底部排水孔、防磨垫≥4个。
5.产品结构：铝合金框架，框架可拆卸。
6.背负形式：双肩背负。
7.承重≥50KG。

	32
	电子气象仪
	5个
	1.可测量风速、温度、湿度、露点、大气压力、风寒指数、海拔高度、台风预报等。
▲2.LCD单显示；多单位显示；最大/最小/平均值锁定功能。
3.风速测量：准确度：± 3%；解析度：≤0.1m/s。
反应时间≤1 秒。
4.温度测量：量程：至少支持-15～50℃；准确度：±1℃；解析度：0.1℃/0.1℉；
反应时间≤1 秒。
▲5.湿度测量：量程范围：0%～100% RH；准确度：± 3%；解析度：0.1%；
反应时间≤15秒；操作环境：至少支持-40℃～85℃。
6.大气压力测量：量程范围：至少支持400～1100 hPa（准确度：± 3hPa，解析度：1hPa；反应时间≤15秒；操作环境：至少支持-20℃～65℃）。
7.露点测量：量程：至少支持0～50；准确度：±2℃。
8.海拔高度测量：量程：至少支持-600～7000 米。

	33
	消防用红外热像仪
	5个
	1.探测器：分辨率：≥380×280，光谱响应：8〜14um，热灵敏度：≤50mK，帧频：≥60Hz；热成像探测器像元尺寸：17μm/12μm；视场角≥45°× 30°。
2.显示器：彩色≥4.3寸 TFT LCD，分辨率≥800*480；显示模式：支持黑热、白热、铁红、彩虹、热 点区域标红、融合、画中画、冰热等模式。
3.图像性能：空间分辨率：≥2.5mrad；数字变焦：1x、2x、4x。
4.图像存储：内置≥16G 存储卡，可存储≥8000 张照片和 ≥10 小时视频。
5.测量：测温范围：至少为-20℃〜 +1200℃。
6.电源系统；可充电锂电池， 电池工作时间≥6h 以上。
7.整机重量：≤1.2kg（含 电池）。
8.其他功能：支持拍照、录像功能。
9.防护等级： ≥IP67；
10.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
11.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
12.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	34
	漏电探测仪
	18个
	1.探测电压：≥120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；
2.灵敏度：≥3种（外部开关选择） 高、低、定位；
3.信号指示：声、光（频率增加或减小）；
4.测试频率：≥20～100Hz；
5.自检：≤3s；
6.电源：4节5号碱性电池；
7.持续使用时间≥300h；
8.电池报警：内显低压报警；
9.工作温度：≥-30°C～50°C；
10.尺寸：￠45mm±5mm，长度520mm±5mm；
11.重量≤1.0kg。

	35
	测温仪
	4个
	1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能；
2.距离目标比： 50：1；自动关机；带背光；
3.温度范围：至少支持-50℃～1100℃；
4.分辨率：≥0.1℃、 0.1℉；
5.准确度：≥±2%±2℃；
6.响应时间和响应值长：≤500ms 和（8-14）微米；
7.重量≤210g。

	36
	激光测距仪
	4个
	1.测量模式及功能：自动测高、自动测水平距离、测速、面积测量、体积测量、连续测距、测角。
2.LCD显示屏。
3.一键角度开关，带有USB充电接口。
▲4.放大倍率：≥8倍。
5.物镜直径：≥22mm。
6.出瞳直径：≥3.7mm。
7.视场角：≥7°。
8.屈光度：≥5D。
▲9.标准环境下测距范围：0-1500m。
▲10.测距精度：≤+/-（0.3m+0.001d）。
▲11.测高最小量程：≤0.1m。
▲12.速度测量：20-300Km/h。
13.电源：≥1200mA充电锂电池。
14.提醒：震动提醒。
15.磁条设计：内置磁条。
▲16.防水防尘：≥IP66。
17.尺寸：≤115×75×45mm。
18.质量：≤200g。
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	水流测速仪
	7个
	1.校准/测试公式：V≤ a + bn（m/s），其中转子转率≤n（r/s）。
2.仪器常数a≤ 0.020（m/s）。
3.水力螺距b≤ 0.116（ m）。
4.公式的使用范围： 0.13～5.00（m/s）。
5.全线相对均方差： m=±0.46（%）。
▲6.流速范围：≥0.05~8m/s。
▲7.精度：＜1.5%。
8.显示：汉字液晶显示，带有声光信号。
▲9.存储：可存储≥100个断面数据。
10.通讯：≥标准RS232接口。
11.无线：具有无线接口，可与缆道等配套使用。
▲12.工作温度：≥-10℃~50℃。
▲13.工作电源：≥7.2V\4200mAh
14.可充电。



说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。
（二）投标文件要求：
[bookmark: OLE_LINK559][bookmark: OLE_LINK558]1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。
2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格（技术性能）具体要求”按采购包分别编制。
3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容： 
3.1序号
3.2名称
3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格（技术性能）具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

三、样品要求
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]采购包2
	序号
	名称
	数量
	备注

	2
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]液压破拆工具组
	1套
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK61]电动液压破拆工具组
	1套
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK69]电锤（锂电）
	1套
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]等离子切割机
	1套
	

	24
	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK76]柔性施压快速堵漏工具
	1套
	

	说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包2中对应的“序号”“名称”。



采购包3
	序号
	名称
	数量
	备注

	4
	[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK141]一级化学防护服
	1套
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK144]消防员防蜂服
	1套
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK147]防冻服
	1套
	

	27
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]背负式森林泵
	1套
	

	33
	[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151]消防用红外热像仪
	1套
	

	[bookmark: OLE_LINK534][bookmark: OLE_LINK533][bookmark: OLE_LINK532]说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包3中对应的“序号”“名称”。


（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号、采购包号。
（三）提供时间：2026年10月21日14:00至16:30
（四）提供地点：徐州市云龙区潘塘街道104国道徐州市消防救援支队战勤物资保障库三楼，位置具体见下图：

（五）样品接收单位：徐州市消防救援支队（采购人）
联系人：张老师
联系电话：18361250537
（六）具体要求
1.投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。
2.投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。
3.采购人有权拒绝接收非明细中的其他物品。
（七）说明：
1.样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。
2.采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人确定

[bookmark: OLE_LINK651][bookmark: OLE_LINK650][bookmark: OLE_LINK570][bookmark: OLE_LINK571]四、项目实施要求
（一）交货时间要求：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
[bookmark: OLE_LINK752][bookmark: OLE_LINK753]说明：本“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK652][bookmark: OLE_LINK653][bookmark: OLE_LINK573][bookmark: OLE_LINK572]（二）质量管控措施要求
1.在质量管理上，严格按照国家、应急管理部、消防救援行业相关规范、标准要求，建立完善的质量管理体系，全面把控装备器材生产、检验、配送、调试、交付全流程，保证所有装备器材参数、性能、质量、安全性完全符合消防装备使用标准及项目采购要求，每道工序、每个实施环节严格落实质量管控。项目各阶段实施质量须投标人全程自检自查，留存完整质检记录,确保满足项目质量实施需求。
2.中标人须无条件配合采购人对装备器材生产、检验全过程进行监督检查，无条件提供原材料采购凭证、元器件出入库清单、半成品检测报告、成品出厂检验记录、设备校准证书、第三方检测报告等全套资料。装备器材交付验收时，中标人须提供产品出厂合格证、质检报告、3C认证（如需）、产品溯源信息、器材编号台账、物流运输全程单据、外包装标识记录等全套验收资料。采购人拥有全程抽检、驻厂检查、先验收合格后发货的权利，对不合格产品有权要求无条件退换。
[bookmark: OLE_LINK656][bookmark: OLE_LINK657][bookmark: OLE_LINK574][bookmark: OLE_LINK575]（三）配送、调试、交付要求
1.中标人须组建专项装备配送调试工作小组，配齐项目总负责人、质量监督员、配送专员、技术调试专员等专职人员，明确各岗位工作职责，全程统筹负责消防装备的物流运输、进场装卸、落地组装、精度调试、参数校准、功能检测、现场交付及验收整改等全流程工作，保障项目高效、合规落地交付。
2.所有消防装备器材出厂前，中标人必须完成全项出厂检测，严格核查产品质量、技术参数及设备性能，明确各类器材的调试、校准、安装、维护技术标准。同时配齐项目所需专用调试工具、专业检测仪器，整理完备产品操作说明书、技术图纸、验收标准等全套技术资料，确保所有出厂器材质量合格、资料齐全、工具配套完备，满足现场调试及验收使用需求。
3.装备正式配送交付前，须提前完成交付场地实地踏勘，全面核查场地存放条件、供电情况、进出通道、装卸作业空间、库房存放环境等关键条件，及时清理作业障碍，全面确认运输、装卸、进场作业可行性。结合项目实际制定详细的配送、装卸、落地、调试、交付进度计划，明确各环节作业流程与时间节点，保障各项工作有序推进。
4.装备全程装卸作业须严格规范化、标准化操作，针对精密救援器材、重型装备、易碎防护器材，必须实行双人及以上协同作业，严禁抛扔、拖拽、倒置、磕碰设备，杜绝因人为装卸操作不当造成器材损坏、性能失效、外观破损等问题。装备器材运输至采购人指定地点后，需铺设缓冲防护物资，按照消防器材存放标准分类、分区、整齐堆放。严格落实防潮、防尘、防撞击、防暴晒、防腐蚀等防护措施，规范固定摆放设备，杜绝堆放不当引发的器材损坏、部件缺失、性能衰减等情况。针对精密消防侦检器材、救援装备、防护装备、重型器材等特殊设备，运输过程中需结合设备特性定制专项防护方案，采取防震、缓冲、全包覆、加固固定等专项防护措施，有效规避运输颠簸、设备移位、外力磕碰造成的设备故障、部件损坏、性能衰减问题，确保所有装备器材完好无损送达现场。
5.所有装备器材的落地组装、精度调试、参数校准、全功能检测、现场交付工作均由中标人全权负责，项目所需全部辅材、耗材、固定配件、调试耗材均由中标人无偿提供。所有辅材、配件必须严格符合国家消防强制性标准及行业规范，确保设备组装调试质量达标。中标人须配备专业技术团队及全套专用调试、检测、维修工具，严格依据国家消防技术标准、产品技术图纸、消防执勤使用要求，结合现场实际场地条件，制定标准化作业流程，明确设备组装、调试校准、性能检测、现场验收的规范顺序，免费完成全部装备的一站式调试交付工作。
6.在交付、组装、调试全过程中，若发现装备成品、配件、元器件存在质量瑕疵、参数不符、功能异常、破损失效等质量问题，中标人须第一时间暂停交付工作，严格按照规范流程将问题设备回厂更换为全新合格器材及部件，经全面检测合格后，方可再次进场开展交付、调试作业。全部装备调试工作完成后，项目负责人、专职技术专员须逐台逐件开展全功能检验、性能测试、参数核验，逐项核对设备配置与质量标准。同步清理器材外包装及作业现场，规整全套交付验收资料。针对场地适配不足、器材摆放固定不规范、设备调试不达标等各类问题，中标人须无条件完成整改优化，确保所有装备器材性能完好、运行稳定、符合消防执勤使用标准，完全达到采购人验收合格要求。
7.中标人须向采购人提供精准的物流运输信息、实时运输轨迹及精准到货时效，对配送全过程实施动态监控，安排专人全程押运、专人跟进对接。运输、装卸、进场、调试全过程中出现任何异常问题，须第一时间主动向采购人反馈，快速协调处置、闭环解决各类问题，保障交付进度不受影响。同时配备专业持证驾驶人员、专职作业人员，配齐全套安全防护、设备固定、应急处置工具设备，全面防范人为操作失误，杜绝器材损坏、交付延误等问题。中标单位全权承担本项目装备器材物流运输、装卸搬运、进场调试、设备安装全过程的安全管理、风险防控工作，全面保障作业人员、设备器材及施工现场安全。项目全过程产生的所有安全风险、相关费用及安全责任均由中标人全权承担。若全过程发生安全事故、器材损毁、人员损伤等各类问题，均由中标人承担全部责任，采购人不承担任何相关责任及费用。
（四）投标文件要求
[bookmark: OLE_LINK618][bookmark: OLE_LINK617]1.投标文件中提供《项目实施方案》。
2.《项目实施方案》应按照“项目实施要求”按采购包分别编制。
3.《项目实施方案》包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK644][bookmark: OLE_LINK643]3.1质量管控措施方案；
[bookmark: OLE_LINK647][bookmark: OLE_LINK646][bookmark: OLE_LINK645]3.2配送、调试、交付方案。

[bookmark: OLE_LINK667][bookmark: OLE_LINK666][bookmark: OLE_LINK549][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK560][bookmark: OLE_LINK548][bookmark: OLE_LINK562][bookmark: OLE_LINK561]五、售后服务与技术培训要求
（一）质保期要求：所有设备质保期3年。 
[bookmark: OLE_LINK668][bookmark: OLE_LINK669][bookmark: OLE_LINK565]（二）售后服务要求
1.中标人须为本项目所有消防装备器材提供不低于国家行业标准及厂家标配的质保服务，质保期自项目整体验收合格、正式移交之日起计算。质保期内，因产品本身质量问题、设计缺陷、配件故障导致设备无法正常使用的，中标人须免费提供维修、更换全新配件、整机更换服务，免费承担人工、耗材、运输、调试等全部相关费用，确保设备恢复正常执勤使用状态。
2.售后响应与故障处置要求。中标人须建立专属项目售后服务机制，提供7*24小时全天候技术咨询、故障报修服务，预留固定售后对接电话、专人对接联系人，确保采购人随时可联络响应。接到设备故障报修通知后，须第一时间远程指导排查处置；无法远程解决的故障，承诺在约定时限内安排专业技术人员携带配套工具、配件抵达现场开展维修处置，快速闭环解决设备故障，最大限度降低装备停用影响。
3.终身维保与升级服务。质保期结束后，中标人须为本项目所有装备提供终身优惠维保服务，仅收取成本费用，不得以任何理由拒绝维保服务。设备厂家发布固件升级、技术优化、程序更新等升级服务时，中标人须免费为采购人提供合规升级服务，同步更新配套技术资料，保障装备技术性能与时俱进、持续满足执勤使用及规范标准要求。
4.备品备件保障。中标人须保障项目装备全生命周期备品备件、易损耗材的持续供应，确保后期维修更换配件与原设备参数、性能完全匹配、兼容通用。针对常用易损件、关键核心配件，需提供充足的供应保障，杜绝因配件短缺导致设备长期停用、报废等问题，保障装备长期稳定运行。
5.售后资料归档与技术支持。项目交付完成后，中标人须整理全套售后服务资料、维保手册、故障排查手册、售后联系方式等资料移交采购人，建立专属项目售后档案。针对装备使用过程中的技术疑问、规范适配、功能优化等需求，终身提供免费技术咨询与技术指导服务，全力保障采购人日常执勤、训练、应急使用需求。
[bookmark: OLE_LINK672][bookmark: OLE_LINK673]（三）技术培训要求
中标人需免费为采购人在岗操作人员、管理人员、维保人员提供配套技术培训，内容涵盖装备日常操作、功能使用、日常巡检、简单故障排查、保养维护、安全作业规范等内容，确保相关人员熟练掌握设备使用及基础维保技能。同时建立定期回访机制，质保期内定期开展上门或电话回访，排查设备潜在隐患，主动提供技术指导与维保优化建议。
[bookmark: OLE_LINK568][bookmark: OLE_LINK569]（四）投标文件要求
1.投标文件中提供《售后服务与技术培训方案》。
[bookmark: OLE_LINK563][bookmark: OLE_LINK564]2.《售后服务与技术培训方案》按照“售后服务与技术培训要求”按采购包分别编制。
3.《售后服务与技术培训方案》包括以下内容：
3.1质保期；
[bookmark: OLE_LINK658][bookmark: OLE_LINK659]3.2售后服务方案；
[bookmark: OLE_LINK660][bookmark: OLE_LINK661]3.3技术培训方案。

[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK143]六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同验收”中“（6）履约验收标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK755][bookmark: OLE_LINK754]七、付款方式要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同金额”中“（3）付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、报价要求
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.本项目采购包1不接受超过206.16万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过171.76万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过160.053万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；同时各采购包中的各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见本招标文件中“第七章  投标文件相关格式”中“2．分项价格表”中各采购包表格中的“最高限制单价（元）”。
2.投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.配送安装中所需的一切相关系统、材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。
说明：本“八、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

九、执行标准要求
1．采购包1：
空气充填泵1满足呼吸空气国标GB/T 31975-2025《呼吸防护压缩空气技术要求》。
空气充填泵2满足呼吸空气国标GB/T 31975-2025《呼吸防护压缩空气技术要求》。

2．采购包2：
手动破拆工具组符合 GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。
    液压破拆工具组出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》。
    机动链锯应符合标准：GB/T 5392-2017《林业机械便携手持式油锯》。
    无齿锯2符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求。
    凿岩机符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》标准要求。
    消防斧符合XF138-2010标准。
    电镐符合GB 32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》要求。
柔性施压快速堵漏工具：GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》；GB/T 1690-2010 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》；GB/T 17906-2021 《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》；GB/T 10686-2013 《铜合金工具防爆性能试验方法》；《危险化学品泄漏应急处置快速封堵工具》。
3．采购包3：
消防员隔热防护服符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
简易防化服符合GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》、XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
    二级化学防护服符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
消防员防蜂服出具的检测检验报告包含检测标准依据：XF3008-2020《消防员防蜂服》。
电绝缘装具应符合：GB/T 6568-2024《带电作业用屏蔽服装》的标准。
防静电服出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB 12014-2019《防护服装防静电服》。
    消防员降温背心符合XF1265-2005《蓄冷型消防员降温背心》的标准要求。
    化学防护手套符合XF770-2008《消防员化学防护服装》相关标准要求。
    防高温手套符合GB/T38306-2019《手部防护防热伤害手套》标准要求。
    防化胶靴符合：XF 770-2008《消防员化学防护服装》的要求。
    空气呼吸器气瓶（6.8L）符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。
    消防用红外热像仪出具的检测检验报告应包含检测标准依据：《消防用红外热像仪》XF/T 635-2023。
激光测距仪符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》标准要求。
说明：本“九、执行标准要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。




[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK36]第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
致： 徐州市政府采购中心
根据徐州市消防救援支队器材装备采购[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7.徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日

[bookmark: OLE_LINK958][bookmark: OLE_LINK957]2．分项价格表

项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]采购包1：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK785][bookmark: OLE_LINK784]序号
	名称
	[bookmark: OLE_LINK796][bookmark: OLE_LINK797]品牌、规格、型号
	[bookmark: OLE_LINK799][bookmark: OLE_LINK798]产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	空气充填泵1
	
	
	1
	套
	
	
	450000

	2
	空气充填泵2
	
	
	1
	套
	
	
	150000

	3
	阶梯充气储气瓶组
	
	
	1
	套
	
	
	190000

	4
	[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK218]水压检测系统(含配套)
	
	
	1
	套
	
	
	750000

	5
	气瓶充气防爆箱(4防爆箱)
	
	
	1
	套
	
	
	50000

	6
	氧气充填泵
	
	
	1
	套
	
	
	200000

	7
	氧气呼吸器校验仪
	
	
	1
	套
	
	
	120000

	8
	小型空气充填泵
	
	
	3
	套
	
	
	50000

	9
	便携式充气泵
	
	
	2
	套
	
	
	800

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）





投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。







































采购包2：                                        货币单位：人民币元

	[bookmark: OLE_LINK819][bookmark: OLE_LINK820]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	手动破拆工具组
	
	
	12
	套
	
	
	8000

	2
	液压破拆工具组
	
	
	1
	套
	
	
	420000

	3
	电动液压破拆工具组
	
	
	1
	套
	
	
	400000

	4
	机动链锯
	
	
	8
	台
	
	
	5000

	5
	无齿锯2
	
	
	9
	台
	
	
	17000

	6
	凿岩机
	
	
	2
	台
	
	
	18000

	7
	冲击钻
	
	
	5
	个
	
	
	5000

	8
	多功能挠钩
	
	
	7
	套
	
	
	2000

	9
	绝缘剪断钳
	
	
	18
	个
	
	
	400

	10
	指环切割器
	
	
	3
	个
	
	
	12000

	11
	消防斧
	
	
	6
	把
	
	
	200

	12
	电镐
	
	
	1
	个
	
	
	20000

	13
	电锤（锂电）
	
	
	1
	个
	
	
	18000

	14
	小型电锤（锂电）
	
	
	1
	个
	
	
	7000

	15
	多功能环锯
	
	
	1
	个
	
	
	36000

	16
	等离子切割机
	
	
	1
	个
	
	
	40000

	17
	装备维修中心维修工具箱
	
	
	1
	套
	
	
	70000

	18
	气动切割刀片
	
	
	30
	个
	
	
	400

	19
	冲击钻钻头
	
	
	30
	个
	
	
	400

	20
	凿岩机钻头
	
	
	30
	个
	
	
	400

	21
	电动快速无火花条锯
	
	
	1
	个
	
	
	25000

	22
	双轮异向切割锯片
	
	
	30
	个
	
	
	400

	23
	机动链锯链条
	
	
	30
	个
	
	
	400

	24
	柔性施压快速堵漏工具
	
	
	1
	套
	
	
	205000

	25
	金属堵漏套管
	
	
	1
	套
	
	
	3600

	26
	木制堵漏楔
	
	
	1
	套
	
	
	1200

	27
	吸附垫
	
	
	2
	个
	
	
	200

	28
	简易洗消喷淋器
	
	
	1
	套
	
	
	3000

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。




















采购包3：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK960][bookmark: OLE_LINK959]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	消防员隔热防护服
	
	
	18
	套
	
	
	4000

	2
	简易防化服
	
	
	90
	套
	
	
	1100

	3
	二级化学防护服
	
	
	26
	套
	
	
	2000

	4
	一级化学防护服
	
	
	11
	套
	
	
	11000

	5
	消防员防蜂服
	
	
	36
	套
	
	
	2500

	6
	水母服
	
	
	70
	套
	
	
	300

	7
	防冻服
	
	
	4
	套
	
	
	4000

	8
	电绝缘装具
	
	
	9
	套
	
	
	3000

	9
	防静电服
	
	
	18
	套
	
	
	2100

	10
	消防员降温背心
	
	
	10
	个
	
	
	400

	11
	化学防护手套
	
	
	86
	双
	
	
	100

	12
	防高温手套
	
	
	80
	双
	
	
	300

	13
	防寒头套
	
	
	50
	个
	
	
	150

	14
	防寒手套
	
	
	50
	双
	
	
	100

	15
	防化胶靴
	
	
	18
	双
	
	
	200

	16
	防穿刺手套
	
	
	100
	双
	
	
	150

	17
	消防面罩超声波清洗机
	
	
	9
	套
	
	
	19800

	18
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	
	
	93
	个
	
	
	1700

	19
	出入口标志牌
	
	
	5
	套
	
	
	300

	20
	危险警示牌
	
	
	9
	套
	
	
	400

	21
	移动线盘
	
	
	12
	个
	
	
	750

	22
	警戒标志杆
	
	
	22
	个
	
	
	100

	23
	警戒锥
	
	
	31
	个
	
	
	200

	24
	警戒网
	
	
	10
	个
	
	
	400

	25
	区域标示牌
	
	
	22
	个
	
	
	100

	26
	二号工具（橡胶）
	
	
	170
	个
	
	
	70

	27
	背负式森林泵
	
	
	8
	个
	
	
	45000

	28
	逃生瓶（水基）
	
	
	185
	个
	
	
	70

	29
	点火器（森林）
	
	
	4
	个
	
	
	120

	30
	电动往复式灭火枪（森林）
	
	
	9
	个
	
	
	3000

	31
	森林水带背框
	
	
	9
	个
	
	
	500

	32
	电子气象仪
	
	
	5
	个
	
	
	1600

	33
	消防用红外热像仪
	
	
	5
	个
	
	
	25000

	34
	漏电探测仪
	
	
	18
	个
	
	
	2200

	35
	测温仪
	
	
	4
	个
	
	
	800

	36
	激光测距仪
	
	
	4
	个
	
	
	4600

	37
	水流测速仪
	
	
	7
	个
	
	
	3000

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日


注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。




3．偏离表
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032 
采购包（    ）
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市消防救援支队器材装备采购）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)


5.中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]
[bookmark: OLE_LINK966]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK772]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
采购包1：
[bookmark: OLE_LINK977][bookmark: OLE_LINK976]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK858][bookmark: OLE_LINK857]1. 空气充填泵1，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 空气充填泵2，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 阶梯充气储气瓶组，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 水压检测系统(含配套)，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 气瓶充气防爆箱(4防爆箱)，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 氧气充填泵，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 氧气呼吸器校验仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 小型空气充填泵，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 便携式充气泵，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

[bookmark: OLE_LINK968][bookmark: OLE_LINK967]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




[bookmark: OLE_LINK971]采购包2：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. 手动破拆工具组，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 液压破拆工具组，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 电动液压破拆工具组，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 机动链锯，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 无齿锯2，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 凿岩机，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 冲击钻，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 多功能挠钩，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 绝缘剪断钳，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10. 指环切割器，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 消防斧，属于（工业）行业；制造商为                                            （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12. 电镐，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13. 电锤（锂电），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14. 小型电锤（锂电），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15. 多功能环锯，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16. 等离子切割机，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17. 装备维修中心维修工具箱，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18. 气动切割刀片，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19. 冲击钻钻头，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
20. 凿岩机钻头，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21. 电动快速无火花条锯，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
22. 双轮异向切割锯片，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23. 机动链锯链条，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24. 柔性施压快速堵漏工具，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25. 金属堵漏套管，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
26. 木制堵漏楔，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
27. 吸附垫，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
28. 简易洗消喷淋器，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

[bookmark: OLE_LINK973][bookmark: OLE_LINK972]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。























采购包3：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385]1. 消防员隔热防护服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 简易防化服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 二级化学防护服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 一级化学防护服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 消防员防蜂服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 水母服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 防冻服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 电绝缘装具，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 防静电服，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10. 消防员降温背心，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 化学防护手套，属于（工业）行业；制造商为                                            （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12. 防高温手套，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13. 防寒头套，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14. 防寒手套，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15. 防化胶靴，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16. 防穿刺手套，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17. 消防面罩超声波清洗机，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18. 空气呼吸器气瓶（6.8L），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19. 出入口标志牌，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
20. 危险警示牌，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21. 移动线盘，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
22. 警戒标志杆，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23. 警戒锥，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24. 警戒网，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25. 区域标示牌，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
26. 二号工具（橡胶），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
27. 背负式森林泵，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
28. 逃生瓶（水基），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
29. 点火器（森林），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
30. 电动往复式灭火枪（森林），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
31. 森林水带背框，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
32. 电子气象仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
33. 消防用红外热像仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
34. 漏电探测仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
35. 测温仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
36. 激光测距仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
37. 水流测速仪，属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市消防救援支队器材装备采购）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日









[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032 

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK117]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市消防救援支队单位的徐州市消防救援支队器材装备采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







9.投标人相关承诺

[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。








投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






10.投标人书面声明

[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






[bookmark: OLE_LINK402][bookmark: OLE_LINK403]11.采购需求符合性条件响应表

[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK98]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK770][bookmark: OLE_LINK769]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
	[bookmark: OLE_LINK420][bookmark: OLE_LINK419]序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“数量/单位”的响应情况
	[bookmark: OLE_LINK80]见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日



12.关于符合本国产品标准的声明函
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK768][bookmark: OLE_LINK767]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0032
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                            公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的内容栏无需填写。
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