
徐州医科大学附属医院两院区新建楼宇新增安防监控项目更正（澄清）内容（一）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0576

原公告的采购项目名称：两院区新建楼宇新增安防监控项目

二、更正（澄清）信息：
1、更正（澄清）事项：招标文件。
2、更正（澄清）内容：

2.1原招标文件“第六章 采购需求”四、技术参数1、采购清单中淮海路院区医技楼需求清单，新增：

	一键报警系统

	1
	一键报警对讲终端
	一键报警,金属机械按键，百万次使用寿命，支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准，内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米，内置全频段优质扬声器和拾音器，实现语音广播和监听功能。
	台
	34

	2
	六类非屏蔽双绞线（B1燃烧等级）
	1、六类非屏蔽双绞线-B1；

2、符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T1019的Category 6/Class E标准；

3、采用0.57mm实心铜线，十字隔离，B1燃烧等级护套，支持250MHZ带宽，提供带有CMA、CNAS标识的 GB 31247 B1 (d0, t0*, a1*) ；

4、护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有斯裂绳；

5、传输延时差≤45 ns/100 m，传输速度69%，电容≤5.6 nf/100 m，对地不平衡电容≤330 pf/100 m，直流电阻≤9.38 Ω/100 m，直流电阻不平衡≤5%，特性阻抗100±15 Ω；

6、水晶头材质：聚碳酸酯（PC）；安装温度：-10～+50℃；储存温度：-20～+70℃；湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。
	箱/305米
	6

	3
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	1700

	4
	开关电源
	12V/50A
	台
	6

	5
	交换机
	千兆8口接入POE交换机
	台
	6


2.2原招标文件“第七章 投标文件相关格式”七、中小企业声明函格式，新增：

（七）一键报警系统
1、（ 一键报警对讲终端），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2、（ 六类非屏蔽双绞线（B1燃烧等级） ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3、（ 电源线 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4、（ 开关电源 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5、（ 交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、其他内容不变。
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