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[bookmark: _Toc11045][bookmark: _Toc4817][bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc44419889]第一章 投标邀请书（招标公告）
[bookmark: _Toc44419890][bookmark: _Toc7398][bookmark: _Toc5714_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc44419686][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备）采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年10月20日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc18644][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc29499]项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2026-0005
2. 项目名称：工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备）
3. 预算金额：122万元
4. 最高限价：投标总价最高限价为122万元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总价最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价（万元）

	1
	工业机器人系统运维员培训考核系统
	套
	3
	40万元/套

	2
	讲台
	套
	1
	0.5万元/套

	3
	实训桌椅
	套
	5
	0.3万元/套


5. 采购需求：工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备）。具体详见招标文件第四章。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起15天内，供应商将设备免费运送到校方指定地点完成安装调试，并配合校方做好验收工作，发货时应随机附上相应的使用说明书。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。
2、 [bookmark: _Toc18960_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc44419891][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc20705][bookmark: _Toc18987][bookmark: _Toc44419687][bookmark: _Toc14508][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc35393791]投标供应商的资格要求：
（1） [bookmark: _GoBack]满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
（2） [bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目整体专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》(格式见第六章);监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。
2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3） 本项目的特定资格要求：无
（4） 拒绝下列供应商参加本次采购活动：
1. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3. 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、 [bookmark: _Toc29740][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc44419688][bookmark: _Toc24286][bookmark: _Toc13681][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc44419892][bookmark: _Toc18676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3822]获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc44419893][bookmark: _Toc27488_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc44419689][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc35393793]时间：自公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
方式：网上下载
4、 [bookmark: _Toc12132][bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc5470]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月20日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
5、 [bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc23782][bookmark: _Toc44419690][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc16642][bookmark: _Toc44419894][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc7806_WPSOffice_Level2]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc18805][bookmark: _Toc23812][bookmark: _Toc44419691][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc44419895][bookmark: _Toc3824_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc24551][bookmark: _Toc11894]其他补充事宜
1. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1） 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2） “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3） “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4） 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7） 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
3. 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
4. [bookmark: OLE_LINK1]政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺（格式附后）。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1） 符合国家相关规定的财务状况报告；
（2） 依法缴纳税收的证明材料；
（3） 依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4） 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5） 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6） 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单；
（2） 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
5.集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘。
6.相同品牌产品投标要求：
提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。    本次采购项目核心产品：工业机器人系统运维员培训考核系统。 
7.本项目不接受进口产品投标。   
8.本次采购公告在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。
7、 [bookmark: _Toc29167][bookmark: _Toc1628][bookmark: _Toc14851]联系方式 
1. 招标人信息
名 称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：周老师
电话：17805005772
2. 采购代理机构信息 
名 称：中邮建技术有限公司　
地　址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系方式：徐工 15365184515
[bookmark: _Toc5487][bookmark: _Toc29316][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc44419898]
第二章  投标供应商须知
	[bookmark: _Toc44419899]序号
	名称
	内容

	1
	招标人
	名称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：周老师
电话：17805005772

	2
	采购代理机构
	名称：中邮建技术有限公司
地址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系人：徐工 
联系方式：15365184515

	3
	项目名称
	工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备）

	4
	项目概况
	工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备）。具体详见招标文件第四章。

	5
	项目预算
	122万元

	6
	最高限价
	R有  □无 
122万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。

	7
	项目是否分包
及分包预算
	□是

	
	
	☑否

	8
	资金来源
	☑财政资金 □自有资金 □其他

	9
	项目实施地点
	江苏省南京市

	10
	采购方式
	公开招标

	11
	评审方法
	综合评分法

	12
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	13
	投标保证金
	本项目不收取保证金

	14
	投标供应商企业信用信息
	(1)查询人：招标人或招标代理机构；
(2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)；
(3)查询时间：资格审查时；
(4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存；
(5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。

	15
	核心产品
	工业机器人系统运维员培训考核系统

	16
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

	17
	项目所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

	[bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc14464]18
	信用承诺相关规定

	[bookmark: _Hlk156831468]（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。
（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 
（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
①供应商被列入严重失信主体名单； 
②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
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	履约保证金
	1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。




1、 [bookmark: _Toc25586]总 则
1、 适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、 定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “投标供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、 政策功能（本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格政策）
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6 进口产品政策（本项目不接受进口产品投标）
（1） 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2） 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3） 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。
3.7 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 [bookmark: _Toc7274][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc12421]招标文件构成
4、 招标文件组成
招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 投标供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。
5、 招标文件的澄清或者修改
5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
3、 [bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc21282][bookmark: _Toc6845]投标文件的编制
6、 投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 投标供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不适用）
8、 投标文件的组成
8.1 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件为准。
9、 投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1） ★投标函（投标申请及声明） ；
（2） ★法人授权书
（3） ★投标供应商资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4） ★开标一览表及附表 ；
（5） ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6） ★《商务条款偏离表》；
（7） 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8） 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、 投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1） ★《技术条款偏离表》
（2） 技术说明或服务方案；
（3） 服务承诺；
（4） 投标供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、 投标文件的价格内容
11.1 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标供应商认为需要的其他费用等。
11.3 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12、 投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、 投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
15、 投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、 投标费用
16.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本项目代理服务费6000元，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。
4、 [bookmark: _Toc20858][bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc3953]投标文件的递交
17、 投标文件的递交
17.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、 投标文件的解密
18.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理
18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
19、 投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。
20、 诚实信用
20.1 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。
20.2 在评标过程中发现投标供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
5、 [bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc26200][bookmark: _Toc29919]开标、评标与定标
21、 开标
21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。
21.2 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标供应商不足3家的，不得开标。
21.4 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、 评标
22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2） 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3） 对投标文件进行比较和评价；
（4） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。
22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1） 投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2） 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3） 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8） 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9） 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）要求的商务和技术要求。
22.2.2.2 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3 有下列情形之一的予以废标：
（1） 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4） 因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5） 因重大变故，采购任务取消的。
（6） 投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3 澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
22.2.3.4 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5 相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.2.6采购活动异常低价审查：
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
22.3 评标方法和标准
23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
23、 确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1） 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2） 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24、 中标通知书
24.1 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25、 评标过程的保密性
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
6、 [bookmark: _Toc28858][bookmark: _Toc464][bookmark: _Toc15223]签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
26.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
26.4 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。
26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
7、 [bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc24959][bookmark: _Toc19598]质疑和投诉
27、 质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4） 事实依据（具体条款）；
（5） 必要的法律依据（具体条款）；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。
27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
28、 投诉
28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1） 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2） 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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[bookmark: _Toc1621]第三章 评标标准
评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
	分项
	评分内容及分数
	评分要求
	分值

	价格分（60分）
	投标报价
（60分）
	价格分采用低价优先法计算，资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为60分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60分(价格部分保留两位小数)。
	60

	商务技术分
（40分）
	技术参数响应
（22分）
	供应商所投产品的设备技术参数及功能(除演示内容外)全部满足或优于招标文件中要求的得22分;技术参数中标注“★”号的参数为实质性响应参数，不得负偏离，否则作为无效投标处理；标"▲"条款为重要要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止;未标"▲"项属于一般要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止；供应商须在条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细特性，并说明偏离情况。其中带"▲"条款按要求提供证明材料，未明确要求提供具体技术证明材料的，在条款偏离表中逐条响应;带"▲"的条款未按要求提供证明材料的，视为负偏离。
备注：视频演示的参数项，不纳入本项技术参数评分。
	22

	
	视频演示（8分）
	标人需采用录制视频方式进行演示（视频画面须清晰），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过24分钟；
1.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“工业机器人”模块的第“ 7）条支持工业机器人6/5/4/3/2 轴拆解”的功能进行逐条演示，包含① ② ③ ④ ⑤条（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
2.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“工业机器人”模块的第“8)条支持工业机器人各轴组装”的功能进行逐条演示，包含① ② ③ ④ ⑤条（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
3.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“智能产线规划与数字孪生仿真软件”模块的第“（13）”条的功能进行逐条演示（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
4.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“智能运维系统”模块的第“（7）条组态管理”的功能进行逐条演示，包含① ②条（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
5.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“生产信息化管理系统”模块的第“（12）绘图工具”的功能进行逐条演示，包含① ② ③ ④条（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
6.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“工业机器人虚拟拆装考核管理系统”模块的第“（三）软件内容”下“2.拆卸模块”的第2点功能进行逐条演示（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
7.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“工业机器人虚拟拆装考核管理系统”模块的第“（三）软件内容”下“3.装配模块”的第5点功能进行逐条演示（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
8.针对技术参数“工业机器人系统运维员培训考核系统”设备的“工业机器人故障设定及诊断智能训练软件”的“第3条能够设置电气故障点≥25 个”的功能进行逐条演示，包含① ② ③ ④ ⑤ 条（视频时间不得超过3分钟，完全满足得1分，部分满足或不满足不得分）。
	8

	
	实施方案（3分）
	投标人针对本项目的实施步骤、运输计划、设计、安装、调试、验收计划、服务和运行验收测试计划及作业时间和资源进度表、保证措施、人员安排等编制实施方案:
1.方案内容全面具体，实施步骤、运输计划、设计、安装、调试等科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的，得3分;
2.方案内容具体，实施步骤、运输计划、设计、安装、调试等较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的，得2分；
3.方案内容基本完善，可行性、可操作性一般的，得1分;
4.未提供不得分。
	3

	
	质保期
（2分）
	供应商在满足招标文件基本质保期3年的基础上，质保期每延长1年得1分，满分2分(提供加盖公章承诺书，格式自拟)。
	2

	
	培训服务
（3分）
	1.供应商承诺拟投入培训师资力量>3人，培训课程>56课时(线下培训)，培训资料≥2份等，同时满足得3分;
2.培训师资力量2人，48≤培训课程≤56课时(线下培训)，培训资料2份等，同时满足得2分；
3.拟投入培训师资力量1人，40≤培训课程＜48课时(线下培训)，培训资料2份等，同时满足得1分。
(提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、社保机构出具的供应商为其缴纳的近半年内【2026年2月（含）以来】任意一个月的社保证明，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供)
	3

	
	业绩
（2分）
	供应商自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过类似项目业绩的，每提供一个有效业绩得1分，满分2分。
(提供合同扫描件、中标（或成交）通知书扫描件、任意一次付款发票复印件和项目验收证明扫描件），未提供或不符合的不得分。
	2



说明：
（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
（二）采购本国产品的支持政策：
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。
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第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
[bookmark: _Toc435193757][bookmark: _Toc44419901]一、项目概况
1、项目名称：工业机器人系统运维员国家职业技能 证书鉴定实训室建设（设备）
2、本项目核心产品为：工业机器人系统运维员培训考核系统 。
二、采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单台单价最高限价（元）

	[bookmark: _Hlk229657038]1
	工业机器人系统运维员培训考核系统
	一、工业机器人
1.机器人本体
1）手腕持重：≥3Kg；
2）本体重：≤27kg；
3）工作范围：≥593mm；
4）轴数：6；
5）重复定位精度：±0.02mm；
6）拆装款定制设计：铝合金本体内嵌套钢质螺纹牙套；
7）支持工业机器人6/5/4/3/2 轴拆解；（需提供真人拆解演示视频作为佐证材料）
①首先拆除机器人 5/4/3/2 轴外壳，拆除机器人内部三轴、四轴的线路、气路以及固定扎带；
②将机器人四轴电机拆除下来并拆除与与机器人五六轴的固定螺丝，将五六轴从机器人上进行分离；
③拆除机器人五轴电机、同步带、同步轮；
④拆除机器人六轴电机、同步带、同步轮，将机器人六轴与五轴进行分离；
⑤拆除机器人三轴电机、同步带以及三轴的减速机以及减速机处的同步齿轮，将三轴壳体与四轴壳体进行分离；
8）支持工业机器人各轴组装；（需提供真人组装演示视频作为佐证材料）
①将机器人二轴壳体与三轴壳体进行组装，安装机器人二轴电机、同步带、同步轮；
②将机器人三轴壳体与四轴壳体进行组装，安装机器人三轴的减速机以及减速机处的同步齿轮，安装三轴电机及同步带；
③将机器人六轴与五轴进行组装，安装机器人六轴电机、同步带、同步轮；
④安装机器人五轴电机、同步带、同步轮；
⑤将五六轴从机器人上进行组装；并将机器人四轴电机进行安装；
▲9）机器人控制系统（投标文件中需提供满足以下①-⑤功能描述的截图作为佐证材料）
可以通过语音或手势完成对机器人的控制。
①需支持通过石头、剪刀、布等手势控制机器人的运动，如控制机器人恢复初始姿态、机器人运动到抓取姿态、机器人运动到放置姿态；
②需支持在手势识别成功后系统视频画面自动显示
识别类型和准确率等结果;
③需支持数据集以单张或多张图像同时上传的方式（图像包含png、jpeg、jpg 等格式），系统内置数据标注功能，生成图像对应的 txt 标签信息文件可根据需求选择存储路径，需支持通过点击上一张或下一张按钮完成数据集图像的切换，需支持通过删除区域按钮删除当前图像中已选择的区域，需支持界面中标签列表的内容以不同颜色显示；
④需支持对提供的视觉手势识别模型进行二次训练，将类别数量、类别名称、迭代次数、批次大小、训练集路径、验证集路径等参数配置完成后，通过点击开始训练按钮进行模型训练；需支持以矩阵表格、折线图、柱状图、散点图、热力图等方式显示训练结果；
⑤进行手势识别控制时，需支持设置置信度来提升识别手势的难易程度；
▲2.开放式机器人控制柜：
机器人控制柜由原有的集成式箱体控制柜改造为开放式控制柜，将机器人的运动控制器、伺服驱动器、IO 模块、交换机、开关电源等主要元器件安装到控制单元安装平台的网孔板上，方便机器人控制柜的安装与调试，立式开放控制柜面板上安装有工业触摸屏以及机器人原有电控柜的伺服启动按钮，立式开放控制柜配备 LED 灯进行电控柜内部照明。展示机器人原有控制柜内部结构及主要元器件，与改造后的开放式控制柜内部结构与主要元器件进行对比。（投标文件中需提供满足此条功能描述的实物图作为佐证材料）
3. 示教器：具备键盘、触摸式彩色显示屏示，USB接口等。
★配套数字孪生影像硬件系统，锚定工业机器人运维数字孪生平台底层应用，完成多源异构3D运维数据集裸眼空间全息解析与可视化落地；适配双创赛事机器人运维数字化项目全息成果落地展示，支撑多学科交叉、多物理场耦合、跨尺度层级、随机工况概率约束下的机器人运维数值仿真运算，依托实景空间全息映射算法实现机器人数字孪生体与物理装备高精度虚实绑定，全周期溯源工业机器人运维履历、工况参数、故障演化全生命周期数据链条。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章)
▲二、工业机器人底座
采用 360°旋转机构，旋转机构随机器人一起转动，可实现各角度拆装，示教时又可以固定角度，对机器人进行搬运、轨迹、装配等操作。（投标文件中需提供满足此条功能描述的实物图作为佐证材料）
三、操作台
1.采用铝合金型材、喷涂钣金搭建主框架，桌面选用工业级防静电橡胶板，背板配有工具桌架和拆装注意事项图示板，用于拆装工具放置和学生示教，配备照明用灯和高清摄像头进行拆装过程记录。
▲2.操作台需配备存放抽屉，用于放置机器人各轴部件、拆装工具、检测工具和拆装辅件，且在抽屉中对以上这些部件有定制的存放位置。（投标文件中需提供满足此条功能描述的实物图作为佐证材料）
3.操作台外形尺寸：≥1700×900×1700 mm（长×宽×高）。
▲四、控制单元安装平台
整体采用方管/钣金焊接结构，背面安装网孔板，进行无障碍接线和调试，门板上安装有触摸屏、急停、等外部控制部件。控制单元安装平台外形尺寸：≥875×455×1650 mm（长×宽×高）；（投标文件中需提供满足此条功能描述的实物图作为佐证材料）
五、可编程控制器
1.用户存储器：≥150KB 工作存储器，≥4MB 装载存储器，≥14KB 保持性存储器；
2.本体集成数字 I/O：≥14 点输入/10 点输出；
3.过程映像大小：≥1024 字节输入，≥1024 字节输出；
4.脉冲输出：100KHz 输出 Qa.0 到 Qa.3，20kHz 输出Qa.4 到 Qb.1；；
5.通信端口：≥1个以太网通信端口，支持PROFINET。
六、组态触摸屏
1.屏幕：≥10.1〞；
2.背光灯：LED；
3.分辨率：≥1024×600；
4.显示亮度：≥300cd/m2；
5.触摸屏：电阻式；
6.额定电压：24V±20% DC；
7.内存：≥128M ；
8.储存：≥128M。
七、工业以太网交换机
1.接口：≥16 个 10/100Mbps RJ45；
2.安装方式：导轨式或壁挂式；
3.输入电压：DC12-36V；
八、视觉检测模块
1.视觉检测模式：彩色；
2.帧率：≥30fps；
3.分辨率：≥1280×960；
4.安装支架：可进行多个自由度调节；
5.光源：
1）类型：环形；
2）供电电压：DC24V。
6.视觉处理软件：
1）基础功能算子类型：≥8 类（含图像采集、定位、图像处理、标定、测量、识别等）；
2）通信类型：TCP 和串口通信；
3）满足视觉应用≥4 种；
7.视觉教学系统
1）应支持对采集的图像数据进行框选、描述等操作；
2）应支持识别图像中的物品类别，可以将识别出的不同类型图像进行自动归类，并存放到电脑指定路径进行持久化保存；
3）应支持将本地带有噪点的图像通过高斯滤波、中值滤波、均值滤波等方式完成图像降噪；
九、伺服变位模块
由支撑架、安装底板、伺服驱动、气动工装等组成。
变位机采用伺服驱动，全闭环控制，模拟工业机器人进行变位装配或焊接等不同的实训任务。
1.伺服驱动器：
1）输入电压：单相 AC200-240V；
2）最大负载电机功率：≥0.1Kw；
3）控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制；
4）输入形态：脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW 信号；
5）通信口：RS232 标配。
2.伺服电机：
1）功率：≥0.1KW；
2）编码器位数：17。
3.气缸：
1）缸径：≥10mm；
2）行程：≥10mm；
3）使用介质：空气；
4）动作形式：双作用气缸。
4.电磁阀组：
1）电磁阀数量：≥1 个；
2）电磁阀类型：二位五通；
3）配备阀岛：≥1 位。
5.变位角度：±30°
6.外形尺寸：≥370×180×260 mm（长×宽×高）。
7.电气信号交互组件：
电气信号交互组件配套快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。
1）指示灯数量：≥6 个；
2）信号数量：≥6 路。
十、装配模块
由底板、支撑架、轴承内圈、轴承外圈、轴承滚体、轴承挡板等组成，可以使用工业机器人进行编程示教，完成轴承的装配任务。外形尺寸：≥300×180×166 mm（长×宽×高）。
十一、轨迹模块
由立体轨迹示教面板、可旋转支架、安装底板、把手组成，工业机器人通过末端笔型工具进行轨迹示教任务，训练机器人基本的点、直线、曲线运动的循迹任务。
1.外形尺寸：≥270×200×32 mm（长×宽×高）；
2.训练坐标：工件坐标。
十二、搬运模块
由立体物料放置面板、可旋转支架、安装底板等组成，由工业相机进行工件识别，将数据发送到工业机器人，机器人通过吸附工具将物料搬运到相应的位置上，训练机器人工件坐标系的建立、相机的学习、相机与机器人的通信及搬运示教任务。
1.外形尺寸：≥270×180×32 mm（长×宽×高）；
2.仓位数量：≥3 行 2 列 6 个；
3.仓位称重：≥2kg；
4.搬运工件种类：≥3 种
十三、快换底座
由铝合金结构件、定位销、把手组成，定位销可实现模块的快速更换,方便不同工艺模块的切换。外形尺寸：≥260×170×134 mm（长×宽×高）。
十四、立体仓储模块
由安装底板及铝合金支架、检测传感器等组成，用
于存储两种物料，每个库位安装有检测传感器，进行库位物料信息检测。
1.外形尺寸：≥300×180×250 mm（长×宽×高）；
2.仓位数量：≥3 列 2 层 6 个；
3.仓位承重：≥2kg；
4.存储工件种类：≥2 种；
5.仓位光电检测传感器数量：≥6 个；
6.电气信号交互组件：
电气信号交互组件配套快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。
1）信号接口：≥8 个；
2）信号数量：≥6 路。
7. 仓储管理系统：
可通过入库、出库、盘点等核心功能，实现对仓库各项业务的精细化管理。
（1）产品管理
1）应支持对产品类型的新增、修改、删除、导出等功能，添加或修改产品类型信息时需支持对库存上限和库改、删除、导出等功能，需支持对产品编号、产品名称、产品类型、规格型号、单位、是否存下限的预警值设置；
2）应支持产品设置的新增、修启用等信息的设置；
3）需支持通过产品类型、产品编号、产品名称、仓位编号等信息进行搜索，可进行对产品类型、产品编号、产品名称、产品编码、规格型号、单位、仓位编号、库存上限数量和库存下限数量等信息的查看；
4）需支持对产品物料的设置，系统自动检索当前的
物料信息，可完成对不同产品下物料的添加；
（2）应支持对物料信息的的新增、修改、删除、导出等功能，可查看物料编号、物料名称、规格型号、创建时间、单位、是否使用等信息；
（3）应支持对仓库数据信息的管理，支持对仓库编号、仓库名称、是否启用、创建时间等信息的设置与查看，支持仓库数据的导出；
（4）应支持对库存报警信息的查看，包括产品类型、报警内容、库存上限数量、库存下限数量、总库存数量等信息；
（5）应支持对入库和出库单号的一键生成，下拉选择仓库信息和仓位信息后，可一键入库和出库；
（6）需支持盘点信息的新增与删除功能，可一键查
看当前仓库的库位状态信息；
（7）报警管理
1）需支持对报警内容、监控变量、触发报警类型的设定，报警类型应包含大于X 值、小于 X 值、等于 X值、大于 X 值且小于 Y 值、大于 Y 值且小于 X 值等内容；
2）需支持报警信息的查看、导出与修改，可查看报警内容、监控变量、触发报警类型、X 值、Y 值、创建时间等信息，报警大屏应具备报警内容、报警值、报警时间、是否处理和操作等内容的显示；
（8）应支持设定 MQTT 服务器 IP、MQTT 服务器端口、订阅令牌和发布令牌等信息；
（9）用户管理
1）应支持对账号、名称、类型、状态、创建时间等信息的查看，以及对账号、名称、类型等信息的修改，可修改与重置用户密码，支持对用户的禁用、删除与角色配置；
2）应支持对用户类型的新增、修改、查看与删除，可查看用户类型和用户标识信息；
（10）权限管理
1）需支持对角色名称和角色编号信息的新增、修改与查看，需具备对当前角色进行菜单的关联与解除关联；
2）应具备对菜单信息的新增、修改与删除功能，菜单信息需具备树形结构显示，修改菜单信息时，可完成对菜单名、级别、路径和父 ID 信息的编辑；
（11）应支持对部门信息的新增、删除、禁用与查看功能，可查看部门的名称和状态信息；
十五、快换工具模块
配套快换夹具，使用凸轮结构和大口径气缸，可实现机器人侧与工具侧信号的连接。
1.配备数量：
1）机器人侧：≥1 个；
2）工具侧：≥3 个。
2.额定负载：≥6kg；
3.静力矩 x.y：≥16.8Nm；
4.静力矩 z：≥27.6Nm；
5.锁紧力（6bar）N 时：≥980N；
6.位置重复精度：±0.025mm；
7.电子信号芯数：≥12位；
8.空气出口数：≥6个；
9.工具侧快换夹具种类：≥3套；
1）气动末端三爪工具：数量：≥2套；
2）真空吸附工具：数量：≥1套；
10.工具放置架：
由铝合金结构件、把手、定位销等组成，外形尺寸≥300×140×166 mm（长×宽×高）。
十六、智能产线规划与数字孪生仿真软件
（1）应具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线和加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在仿真场景中实时显示工业机器人系统运维员培训考核系统仿真场景的仿真运行的时间和机器人各轴的关节数据。
（2）应具备机器人、机床的后置输出功能，需包含工业机器人系统运维员培训考核系统中机器人程序的后置输出；能够对机器人的直线速度、关节速度、加速度、减速度、平滑度、圆滑过渡、轨迹加速等关键参数进行配置，并输出机器人程序至指定文件夹，输出的程序可直接导入实际设备中的机器人示教器进行编辑和使用。
（3）应具备仿真录制功能，能够录制工业机器人系统运维员培训考核系统仿真场景的运行过程，并输出 html、video 等格式的视频文件。
（4）应具备平移旋转功能，能够快速对工业机器人系统运维员培训考核系统仿真场景中的各模块进行摆放和调整。能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；根据实际设备的尺寸和各模块间的距离，通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，对模块进行精准定位。
（5）应具备运动学正逆解功能，能够更便捷的进行工业机器人系统运维员培训考核系统仿真场景中工业机器人的示教及仿真路径的规划，能够在示教界面通过调整工业机器人角度，改变场景中工业机器人的姿态；也能够通过拖动或转动工业机器人六轴末端直接改变机器人的姿态并实时查看机器人各角度的变化，并实时通过MOVEJ和 MOVEL两种方式记录路径点，生成工业机器人系统运维员培训考核系统的虚拟仿真路径。能够对机器人的初始姿态和关键点姿态进行记录，在仿真路径规划过程中可通过回原功能将机器人还原到所记录的姿态。
（6）为满足工业机器人虚拟仿真以及生产线规划的教学和实训需求，应提供仿真模型库，需包含 ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、EFORT、AUBO 等国内外二十种以上主流品牌的机器人，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机、工作台等常用外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元、三轴机械手、分拣模块、盖盖机构、灌装机构、快换模块、传感器等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。
（7）应具备模型处理功能，使仿真场景更加还原实际设备的原貌，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理，材质中包含玻璃、漆、铝、不锈钢、铁等与工业机器人系统运维员培训考核系统实际材质相同的材质球，且能够调整模块材质的三原色、透明度等参数，能够在场景中以树形结构显示该设备各模块和组件的从属关系。
▲（8）应具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成待加工工件的支架，能够一键创建支架模型，并直接导出 DXF 格式的支架模型文件。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
（9）应具备抓线功能，可通过手动抓取工件线体，或自动识别工件线体，生成工件的加工线体；可通过法向、相贯线、平行轴向、角平分线等常见的加工姿态结合抓线生成的加工线体直接生成加工路径，并能够直接导入到工业机器人系统运维员培训考核系统的机器人中。
（10）应具备节拍分析功能，可统计工业机器人系统运维员培训考核系统仿真场景中工业机器人等各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，能够够生成饼状图和柱状图等分析结果，并能够将分析结果输出为 Excel 表格。
（11）支持碰撞检测功能，在工业机器人系统运维员培训考核系统中的机器人发生碰撞时，发生碰撞的关节轴会发生颜色变化显示。
（12）需支持 OPC UA 等标准的通信协议，实现真实设备与仿真场景的虚拟联调。
（13）需提供与平台配套的虚拟仿真和数字孪生场景，满足工业机器人应用编程、PLC 应用编程、工业机器人虚拟仿真、工业机器人平台数字孪生的教学和实训需求。（需提供满足以下工艺流程步骤的演示视频作为佐证材料）
工艺流程：工业机器人末端移动至快换工具模块→机器人抓取大爪→工业机器人末端移动至装配模块上方→大爪张开→工业机器人末端垂直向下移动至轴承外圈处→大爪夹紧抓取轴承外圈→工业机器人向上抬起拿起轴承外圈→工业机器人将轴承外圈放到伺服变位机上→伺服变位机气缸伸出夹紧轴承外圈→机器人末端向上抬起→机器人末端移动至装配模块上方→大爪张开→机器人末端垂直向下移动至轴承内圈处→大爪夹紧抓取轴承内圈→工业机器人向上抬起拿起轴承内圈→工业机器人将轴承内圈放到伺服变位机上的轴承外圈内→机器人末端向上抬起→机器人末端移动至快换工具模块→机器人放下大爪→机器人抓取小爪→机器人末端移动至装配模块上方→小爪张开→机器人末端垂直向下移动至轴承滚体处→大爪夹紧抓取轴承滚体→机器人向上抬起拿起轴承滚体→机器人将轴承滚体放到伺服变位机上的轴承内圈中→机器人末端向上抬起→机器人末端移动至快换工具模块→机器人放下小爪→机器人抓取大爪→机器人末端移动至装配模块上方→大爪张开→机器人末端垂直向下移动至轴承挡圈处→大爪夹紧抓取轴承挡圈→工业机器人向上抬起拿起轴承挡圈→工业机器人将轴承挡圈放到伺服变位机上的轴承外圈上→机器人末端移动至快换工具模块→机器人放下大爪→机器人回到原位置。
十七、供气单元
1.气泵输出压力：≥0.7Mpa；
2.储气罐容量：≥29L；
3.噪音量：≤66dB；
4.压缩机：220V/50Hz、0.75kW。
十八、在线监控单元
具备现场监控功能；
1.呈像颜色:彩色；
2.焦距:≥4mm；
3.支持Wi-Fi 连接
十九、智能运维系统
能够提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，可以实时平台中各模块数据，通过实时监控、故障预警，提升平台运维效率。
1.数据采集终端
（1）网络接入：以太网宽带，2.4GHz WIFI，国内三大运营商 4G 全网通；
（2）处理器：ARM；
（3）存储：128MB 内存+256MB Flash，支持 TF 卡；
（4）以太网：≥2 路 10M/100M 自适应端口；
（5）串口：COM1:RS232，COM2:RS485；
（6）移动网络频段：LTEFDD:B1/B3/B5/B8，
LTETDD:B38/B39/B40/B41，WCDMA:B1/B8，
TD-SCDMA:B34/B39，CDMA:BC0，GSM:900/1800MHz；
（7）RTC:实时时钟内置；
（8）配件 4G 吸盘天线；
（9）额定电压：DC24V，可工作范围 DC9V~28V。
（10）软件功能：
1）联网模式功能应包含三种模式应用不同场景，分别为网口模式、4G 模式、Wi-Fi 模式；
▲2）软件需支持配置网关 Wi-Fi 信息，可自由选择网关 Wi-Fi 是否开启，在 Wi-Fi 列表 显示 Wi-Fi 强度；软件支持安全链路配置，可配置服务地址及透传服务；透传串口设置包含采集模式和编程模式可自由转换，支持网络共享、动态伪装功能的启用、禁用，可通过防火墙设置查看通信规则(名称、匹配规则、类型、动作及操作等)；软件需支持网络诊断功能，通过地址信息判断通信是否连接；软件可配置系统时间及网关名称，支持边缘计算启动、禁用；软件支持应用升级功能及恢复出厂设置功能；（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
3）需满足以下功能：通过网关状态实时查看网关硬件状态及网关内存应用情况；通过网络状态功能可查询 WAN 口状态、Wi-Fi 状态、通道状态，同时可查询网关是否接入互联网；
2.智能运维系统
（1）监控中心：
1）系统应具备设备监控、项目监控、系统日志功能；
2）需满足以下功能：通过设备监控功能可查看所有设备数据点信息，显示数据更新时间；
3）需满足以下功能：可监控项目下所有设备在线状态，通过点击设备监控中的详情功能可查看包括数据点名称、单位、时间等历史数据点信息；
4）需满足以下功能：通过系统日志功能监控用户行为，可清晰查看用户名、IP、描述、方法名称、参数、异常详细、请求耗时、日志类型、创建时间等信息。
（2）大屏管理：
1）系统需提供项目大屏及设备大屏功能；设备大屏界面应划分为多个区域，应具有全部设备、在线设备、报警设备三种查看方式，可查看设备总数、在线设备数量、离线设备数量、报警设备数量；显示设备在线率、设备报警率和产品使用率及类型分布统计，点击设备可加载对应的组态大屏界面，在界面上可显示云组态、实时曲线、视频监控、历史曲线、历史数据、最新数据、当月检修统计、近期报警等信息；云组态界面中需显示机器人各轴数据，快换工具模块、立体仓储模块、伺服变位模块等状态；
2）项目大屏界面应显示相关数据信息，包括项目总数、项目名称、负责人、参与人、类型分布统计、报警数据量、设备在线率、设备报警率、产品使用率排行，点击项目可加载对应组态大屏界面，在组态大屏界面需显示该项目的云组态、全部设备、在线设备、报警设备、设备类型统计、设备在线率、设备报警率、近期报警数据；
（3）权限管理：
1）应具备权限管理功能，包括机构维护、用户列表、菜单管理、角色管理、功能管理等功能；
2）机构维护界面需通过树形结构展示组织架构（根节点只能是一个），机构信息应包含名称、描述、拥有项目、拥有设备数等信息，超级管理员可对名称、描述进行编辑；
3）用户列表界面应显示用户的 ID、用户名、姓名、头像、手机号、邮箱以及状态等信息，支持新增、编辑、删除、重置密码等操作，应具有设定用户角色及所属机构，支持批量导出等功能；
4）菜单管理界面应显示名称、排序、链接地址、组件路径等信息，应具备对菜单进行新增、编辑、删除等操作功能；
5）角色管理界面应显示 ID、名称、描述、创建日期；
超级管理员应具有通过权限配置功能配置每个角色的各项权限等功能，包括新增、修改、创建、删除等权限，并且支持对权限进行全选/反选；
（4）项目管理：
1）系统应具备产品维护、项目维护、系统品牌、设备维护和公式计算功能；
2）产品维护界面应显示产品名称、产品描述等信息，并可通过编辑和删除功能对产品信息进行操作；
3）需满足以下功能：项目维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的项目清单，项目信息应包含序号、项目名称、负责人、参与人、所属公司等信息，支持新增、编辑、绑定组态图、删除等操作；
4）需满足以下功能：设备维护界面可通过点击树形结构下的机构名称，查看该机构下的设备清单，可通过项目、名称搜索对应设备，设备信息应包含序号、设备编号、设备名称、描述、协议类型、产品名称、品牌名称、状态、启停状态等信息，可通过启停状态列的开关按钮对设备进行启用/停用，可对设备信息进行编辑、绑定组态图、查看设备模型、删除等操作；点击设备可查看设备数据点的详细信息，包括数据点名称、所属设备、从机地址、寄存器地址、寄存器类型、最近通信时间、新增时间等信息，可通过采集状态列的开关按钮对该数据点进行采集状态的启用/停用，可对数据点进行编辑、删除、复制等操作；
（5）数据管理：
1）系统应具备历史数据、历史数据点、趋势分析等功能；
2）应具有历史数据功能，点击树形结构下的机构名称后，通过项目、设备、时间等条件进行查询，支持导出功能，数据列表需显示数据点名称、数据、单位、时间等信息，支持导出功能；
3）应具有趋势分析功能，在点击树形结构下的机构名称后，按照项目、设备、数据点和时间等条件通过折线图方式显示数据变化情况。
（6）报警管理：
1）系统应具备报警数据、触发器列表、新增触发器功能；
2）应具有新增触发器功能，在点击树形结构下的机构名称后，通过填写触发器名称、触发器描述，下拉选择所属项目、所属设备、关联数据点、触发条件类型（大于x值，小于x值，大于x 值且小于y值（x<y），大于 y值且小于x值(y<x)，等于 x值）、是否报警、是否启用等信息，完成触发器创建； 
（7）组态管理（需提供满足以下功能的演示视频作为佐证材料）：
① 应具备组态设计功能，在组态设计界面应具有对组态的设计、预览、发布、编辑及删除功能，设计界面应提供拖放式界面设计工具，支持80种以上基础组件（至少包括方形、圆形、椭圆、楔形、多边形、星形、多边形、表格、文本、线段、旋转、开关、流动条、按钮、仪表盘、温度计、折线图、柱状图、饼图、环形图、液位、天气、时间、避雷器、电流互感、电容、断路器、熔断器、接触器、二极管、电阻等）、300种以上图元图库（至少包括电力、风机、隔栏、给排水、管道、罐体搅拌装置、锅炉、仪表、加热器、冷热源、流量计、送排风、制程加热、制程冷却、智能仪表等图元分类）、300种以上画面装饰（至少包括画面头部装饰、装饰框－圆、装饰框－方、装饰框-其他、文字背景和气泡标注等装饰分类），支持画面模板功能，可对我的模板进行新建、应用、删除操作，支持我的图库功能，可以上传本地jpg，jpeg，png，gif等格式图片；
②需支持在组件属性中选择数据点进行数据绑定，支持通过项目、设备筛选要绑定的数据点，支持在画布属性中设置画布分辨率、画布辅助线、背景颜色、背景图片等，支持配置条件弹框，配置条件需包含选择数据点、>=、<=、弹框 url、弹框宽度、弹框高度、弹框自动关闭时间等；
二十、外围控制套件
1.配备安全警示三色灯≥1 个；
2.气源套件包括调压阀；
二十一、配套工具
1.扭矩扳手：10.6-1.88 N.M，铬钒合金钢；
2.同步带张紧仪：张力值：0.01-99900N，频率：10-5000Hz；
3.万用表：数显式，具有自动恢复保险丝保护，具有金属抗干扰遮罩、自动关机、短路蜂鸣、短路灯知识、电池低压指示等功能；
4.压线钳：压接范围 0.08-10.0mm2；
5.斜口钳：6〞；
6.内六角扳手：9 件套装；
7.剥线钳：5〞,剥线范围：0.8-2.6 mm；
8.尖嘴钳：6〞；
9.螺丝刀：2 件套,十字：PH0×75 mm,一字：2.4×75 mm。
二十二、语音教学模块
1.语音教学系统
为将语音控制功能更好的应用在平台，需要通过语音教学系统学习语音交互的基础知识，以便通过更多的方式使用语音与平台交互，拓展平台功能。
（1）在脱离互联网的情况下，需提供低质量（72MB）、中质量（461MB）、高质量（1.42G）等语音识别模型，通过选择不同质量的模型，完成语音转文本； 
（2）在脱离互联网的情况下，需支持根据文本内容中对人物关系的描述进行人物关系网络搭建，并生成可视化的关系网络图表；
（3）在脱离互联网的情况下，需支持上传mp3格式的音频文件，支持将中文音频转换为英文音频，英文音频转换为中文音频，转换后的音频可下载到本地自定义的路径下进行保存； 
（4）在脱离互联网的情况下，需支持音频信号对比分析功能，可根据音频信号判断是否为同一个人；
（5）在脱离互联网的情况下，需支持从嘈杂的语音音频中提取目标语音，还原目标语音质量，完成语音降噪； 
（6）在脱离互联网的情况下，需支持在双人语音混杂的音频中，实现声音分离，将不同人的声音清晰区分开来，生成双音频；
（7）在脱离互联网的情况下，可以将文本内容输出为自然流畅的语音，支持中文或英文播报； 
2.扩拾音系统
搭配语音教学系统，实现语音交互知识的学习。
▲（1）为控制教室内坐在前排与后排学生之间听感差异，测试教室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围＜4dB（执行标准T/CAIACN 007-2022教室用扩声系统通用技术规范测量方法）。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章)
（2）扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值＞0.6（执行标准T/CAIACN 007-2022教室用扩声系统通用技术规范）
▲（3）相邻教室声串扰的声压级≤40dB（测试符合T/CAIACN 007-2022教室用扩声系统通用技术规范）。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章）
（4）安全健康声压，学生座位的听音面（1.2米等高线位置）最大声压级＜82dB。（测试符合T/CAIACN 007-2022教室用扩声系统通用技术规范）。
★（5）箱体上的四只发声单元，在独立的腔体中以下俯35°角度，向四周辐射声能，离轴距离750mm，每只单元以90°锥体声波扩散，实现360度全指向覆盖。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章）
（6）无线头戴话筒、无线手持三合一话筒、无线领夹话筒，无线直连音箱，无需外加其他设备，操作简单，支持三只话筒同时发声。
★（7）配套手机APP中，具有两路无线话筒通道的音量调节、回声电平调节、混响电平调节、噪声门限调节、自动对频按钮，可实现检测当前无线话筒占用的UHF频点、7段图示均衡器，并具备有一键重置为0dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章）
▲（8）全无线连接，设备仅需供电，人声拾音和设备多媒体播放和控制均为数字无线传输。采用UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC技术通讯。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章）
▲（9）系统噪声功率级＜30dB（执行标准GB/T6882-2016）。（提供第三方检测机构出具的检测报告或完整的厂家产品白皮书彩页、厂家产品说明书或官网截图等相关证明材料复印件并加盖公章）
（10）信噪比S/N≥76dB。
二十三、生产信息化管理系统
系统需覆盖生产计划与调度、实时生产监控、质量
管理、人员与设备管理等核心业务流程，通过对平台进行生产排产及工单下发，可以监控加工过程中各工序生产进度，同时可以实时采集生产过程数据，在可视化大屏界面进行集中展示。
主要功能如下：
（1）组织架构：
1）应能够实现对部门、岗位、角色、用户的管理；
2）需满足以下功能：在部门管理界面，可通过部门名称及状态对部门进行搜索，以树状结构展示部门信息，可查看部门名称、排序、状态、创建时间等信息，可对部门信息展开/折叠，可以对部门进行修改、新增、删除等操作；
3）需满足以下功能：在岗位管理界面，可通过岗位编码、岗位名称、状态等条件对岗位进行搜索，可对岗位进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出；
4）应具备角色管理界面，需满足以下功能：通过角色名称、权限字符、状态、创建时间等条件对角色信息进行搜索，可对角色进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出角色信息，新增角色时可以填写角色名称、权限字符、角色顺序，选择正常或停用状态，对菜单权限勾选功能名称，填写备注；
5）应具备用户管理界面，需满足以下功能：以树状结构展示部门信息，可通过用户名称、手机号码、状态、创建时间等条件对用户进行搜索，可对用户进行新增、修改、删除等操作，支持批量导入、导出，支持修改用户状态；
（2）系统管理
1）应具备菜单管理、字典管理、参数设置、日志管理、编码规则等功能；
2）应具备菜单管理界面，需满足以下功能：以树状结构展示菜单功能信息，并具有修改、新增、删除、展开/折叠菜单的功能，修改功能中包括修改菜单的上级菜单、菜单类型、菜单图标、菜单名称、显示排序、路由地址、是否外链、显示状态、菜单状态等信息；
3）应具备字典管理界面，需满足以下功能：通过字典名称、字典类型、状态、创建时间等条件进行搜索，可对字典信息进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出、刷新缓存功能；
4）应具备参数设置界面，需满足以下功能：可通过参数名称、参数键名、系统内置、创建时间等条件进行搜索，可对参数信息进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出、刷新缓存功能；
5）应具备日志界面，需满足以下功能：可通过系统模块、操作人员、类型、状态、操作时间等条件进行搜索，可查看日志编号、系统模块、操作类型、请求方式、操作人员、操作地址、操作地点、操作状态、操作日期等日志信息，可对日志进行删除和清空等操作，支持批量导出；
6）应具备日志界面，需满足以下功能：可通过登录地址、用户名称、状态、登录时间等条件搜索，可查看访问编号、用户名称、登录地址、登录地点、浏览器、操作系统、登陆状态、操作信息以及登录日期等日志信息，可对日志进行删除和清空等操作，支持批量导出；
7）应具备编码规则界面，需满足以下功能：可通过规则名称、规则编码、启用状态等条件搜索，可查看规则编号、规则名称、最大长度、是否补齐、是否启用、备注、创建时间等编码信息，支持新增、修改、删除等操作；
▲（3）应具备大屏设计功能，需满足以下功能：在
界面可查看现有项目大屏并进行编辑；编辑界面应具有 20 种以上图表，10 种以上信息组件，25 种以上小组件，100 种以上图标，500 种以上主题颜色；可设置大屏背景颜色、应用类型、适配方式、滤镜等，支持预览功能；（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
（4）系统监控
1）应具有在线用户、定时任务、数据监控、服务监控、缓存监控等功能；
2）应具有在线用户界面，需满足以下功能：可查看序号、会话编号、登录名称、部门名称、主机、登录地点、浏览器、操作系统、登录时间等信息，可以对在线用户执行强退操作；
3）应具有定时任务界面，需满足以下功能：可查看任务编号、任务名称、任务组名、调用目标字符串、cron 执行表达式、状态等信息，可对任务进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，可点击日志按钮进入掉调度日志界面；
4）应具有服务监控界面，需满足以下功能：可查看CPU、内存、服务器信息、Java 虚拟机信息、磁盘状态等信息；
5）应具有缓存监控界面，需满足以下功能：可查看基本信息、命令统计、内存信息等；
（5）主数据：
1）物料产品管理：需满足树状结构展示物料产品分类，应能够查看物料编码、物料产品 ID、物料名称、规格型号、单位、物料/产品、所属分类、是否启用等信息，可对物料进行新增、修改、删除等操作，支持批量导入和导出；
2）物料产品分类：需以树形结构展示物料产品分类数据，应能够在节点下新增物料产品，可查看分类、排序、物料/产品、是否启用、创建时间等信息，可进行修改、新增、删除操作；
3）需满足计量单位功能：应能够查看单位编码、单位名称、是否是主单位、与主单位换算比例、是否启用等信息，可以进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出；
4）需满足客户管理功能：应能够查看客户编码、客户名称、客户简称、客户类型、客户电话、联系人、联系人电话、是否启用等信息，需满足新增、修改、删除等操作，支持批量导出，添加客户信息时，应能够填写客户编码（支持自动生成），客户名称，客户简称，客户英文名称，客户类型，客户简介，客户地址，客户官网地址，客户邮箱地址，客户电话，客户 logo，联系人 1，联系人 1-电话，联系人1-邮箱，联系人 2，联系人 2-电话，联系人 2-邮箱，社会信用代码，选择是否有效等信息；
5）应具备供应商管理界面，需满足以下功能：可查看供应商编码、供应商名称、供应商简称、供应商等级、供应商评分、供应商电话、是否启用等信息，可以进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，添加供应商信息时，可填写供应商编码（支持自动生成），供应商名称，供应商简称，供应商英文名称，供应商简介，供应商地址，供应商等级（需包含优质供应商、正常、重点关注、劣质供应商、黑名单），供应商评分，供应商官网地址，供应商邮箱地址，供应商电话，联系人 1，联系人 1-电话，联系人 1-邮箱，联系人 2，联系人 2-电话，联系人2-邮箱，社会信用代码，供应商 LOGO 地址，选择是否有效等信息；
6）应具备车间设置界面，需满足以下功能：可查看车间编码、车间名称、面积、负责人、是否启用等信息，可进行新增、修改、删除操作；
7）应具备工作站界面，需满足以下功能：可通过工作站编码、工作站名称、所在车间名称、所属工序等条件进行搜索，可查看工作站编号、工作站名称、工作站地点、所在车间名称、所属工序、是否启用等信息，可对工作站进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，修改工作站信息时，可修改工作站编号（支持自动生成），工作站名称，工作站地点，所在车间，所属工序，是否启用等信息，同时在工作站下可绑定人力资源、设备资源、工装夹具等信息；
（6）仓储管理：
1）需满足仓库设置、库存现有量、采购入库、供应商退货、生产领料、生产退料、产品入库、销售出库、销售退货、转移调拨、赋码管理、装箱管理、SN 码、外协发料、外协入库等功能；
2）仓库设置：应能够通过仓库编码、仓库名称等条件进行搜索，应能够查看仓库编码、仓库名称、位置、面积、负责人等信息，支持对仓库的新增、修改、删除等操作，支持点击库区应能够查看仓库各库区信息，包括库区编码、库区名称、面积等信息，在库区界面可点击库位查看库位信息，包括库位编码、库位名称、面积、最大载重量、库位位置 x、库位位置 y，库位位置 z，是否启用等信息；
3）应具备库存现有量界面，需满足以下功能：以树形结构展示物料产品分类，可通过产品物料编码、产品物料名称、入库批次号、仓库名称、供应商编号、供应商名称、库存有效期等条件进行搜索，可查看产品物料编码，产品物料名称，规划型号，在库数量，单位，入库批次号，仓库，库区，库位，供应商编号，供应商名称，供应商简称，生产工单，入库日期，库存有效期等信息，支持批量导出；4）应具备赋码管理界面，需满足以下功能：可查看条码格式、条码类型、条码内容、业务编码、业务名称、是否生效等信息，可以进行新增、编辑、删除等操作，支持条码设置、批量打印等功能；
（7）设备管理：
1）应具备设备类型设置界面，需满足以下功能：可通过树形结构展示设备类型信息，可通过类型名称、是否启用等条件对设备类型进行搜索，并可对设备类型进行修改、新增、删除等操作；
2）应具备设备台账界面，需满足以下功能：可通过树形结构展示设备分类，可根据设备编码、设备名称等条件对设备进行搜索，可查看设备编码、设备名称、品牌、规格型号、所属车间、发布主题、订阅主题、设备状态、创建时间等信息；可通过查看设备状态功能打开生产管理设备监控大屏监控设备数据信息，包含机器人各轴数据，快换工具模块、立体仓储模块、伺服变位模块等数据；
3）应具备维修单功能，需满足以下功能：可根据维修单编号、维修单名称、设备编码、设备名称、维修结果、单据状态等条件进行搜索，可查看维修单编号，维修单名称，设备编码，设备名称，报修日期，维修完成日期，验收日期，维修结果，维修人员，验收人员，单据状态等信息，支持对维修单新增、修改、删除等操作；
（8）工装夹具管理
1）应具备类型设置界面，需满足以下功能：可查看类型编码、类型名称、是否编码管理、保养维护类型、保养周期等信息，可以进行新增、修改、删除、导出等操作；
2）应具备工装夹具台账界面，需满足以下功能：可通过工装夹具编码、工装夹具名称、工装夹具类型、品牌、型号、状态等条件对工装夹具进行搜索，可查看编号、名称、品牌、型号、类型、库存数量、可用数量、保养维护类型、下次保养周期、下次保养日期、状态等信息，支持对工装夹具进行新增、修改、删除、导出等操作；
▲（9）生产管理（投标文件中需提供满足以下功能描述的截图作为佐证材料）：
1）应具备生产工单功能，需满足以下功能：可对生产工单进行新增、修改、删除、导出等操作，添加生产工单时，可填写工单编号（支持自动生成），工单名称，选择来源类型（包含客户订单、库存备货），当来源类型选择库存备货时，可选择工单类型（包含自产、外协、外购），产品编号，工单数量，需求日期，批次号等信息，当工单类型选择外协时，还可填写供应商编码、供应商名称信息；当来源类型选择客户订单时，还可以再填写订单编号，客户编码，客户名称等信息；
2）应具备工序设置功能，需满足以下功能：可通过工序编码、工序名称、是否启用等条件对工序进行搜索，可对工序进行新增、修改、删除、导出等操作，添加生产工序时支持自动生成工序编码，修改生产工序时支持对操作步骤新增、修改、删除、导出等操作；
3）应具备工艺流程功能，需满足以下功能：支持展示工艺路线数据，工艺路线由工序组成，支持对工序的新增、修改、删除操作；可以设置平台的组成工序，工序需包括以下步骤：机器人末端更换,取工件 1，将工件 1 放置到伺服变位模块上，取工件 2放置于伺服变位模块上的工件 1 内，机器人进行末端更换，将工件 3 也放置于工件 1 内，机器人再次末端更换，将工件 4 也放置于工件 1 内，成品组装完成，取出成品放置到仓储库指定位置，完成成品的入库。添加工艺组成时，需填写序号，选择工序，与下一道工序关系（包含 S-to-S、F-to-F、S-to-F、F-to-S），甘特图显示颜色，是否关键工序，是否需要质检确认，准备时间，等待时间等信息；工艺路线可关联产品，并支持对关联的产品新增、修改、删除、导出等操作；
4）应具备生产排产界面，需满足以下功能：可通过甘特图方式查看生产工单的名称及完成比例，支持排产、工单下发功能；排产时支持展示产品配套工艺流程中的所有工序；通过选择工序，可以新增、修改、删除生产任务，并可支持导出生产任务；添加生产任务时，可以选择工作站，甘特图显示颜色，排产数量，开始时间，生产时长等信息；
5）应具备生产状态监控界面，需满足以下功能：可通过生产状态监控看板查看工单编码、工单状态、产品名称、工作站，排产、已生产、当前工序等信息，通过环形图展示生产状态信息，折线图展示近 7日产品生产情况，以及展示设备在线率、设备利用率、设备故障率等信息；
6）应具备生产报工界面，需满足以下功能：可查看报工类型、工作站、生产工单编号、产品物料编码、产品物料名称、规格型号、报工数量、报工人、报工时间、审核人、状态等报工信息，添加生产报工记录时可以选择报工类型（支持自行报工、统一报工），选择生产工单，生产任务，可以填写产品编码，产品名称，单位，规划型号，报工数量，待检测数量，报工人，报工时间，审核人等信息。
（10）应具备质量管理，界面需满足常见缺陷、检测项设置、检测模板、待检任务、来料检验、过程检验、出货检验等功能。
（11）应具备排班管理界面，需满足班组设置、排班计划、节假日设置、排班日历等功能。
（12）绘图工具（需提供满足以下功能的演示视频作为佐证材料）
可通过绘图应用进行平台架构设计，完成平台架构图的绘制。
①需支持 60 种以上基本图形、40 种以上通用图形、40 种以上高级图形、30 种以上流程图图形，需支持通过快捷键快速插入矩形、椭圆形、菱形、线条、备注、文本等内容，需支持对外观、主题、自适应颜色等进行设置；
②在绘图区域支持对网格、页面视图、背景色、阴影、连接箭头、连接点、参考线等进行勾选，支持背景更改，选择页面尺寸等操作；在样式区域可选择 20 种以上样式；
③需支持导出 PNG、JPEG、SVG 等格式文件；
④需支持对布局进行设置，包括水平流、垂直流、水平树、垂直树、径向树、力导向图、组织结构图等；
二十四、工业机器人虚拟拆装考核管理系统
（一）技术参数：
1.设备及工器具模型：
通过高精度的 1:1 三维重建技术，学生能够在与真实设备及教学环境极为接近的虚拟场景中进行沉浸式交互式学习。
2.三维建模软件：
采用业界领先的 3Dmax、Maya、Blender 等专业软件进行原始建模，确保所创建的模型在位置关系、装配关系等方面与实际设备完全一致，为教学提供准确无误的模型基础。
3.模型精度：
模型的精度达到了实训设备的螺栓、线束插头级别，这种高精度的模型能够最大程度还原实操教学需求，需支持学生在虚拟环境中也能感受到与实际操作无异的细节体验。
4.高级镜头处理技术：
运用了先进的 Multi-Sampling Anti-Aliasing 技术进行抗锯齿处理，有效消除了画面中的锯齿现象，需支持画面平滑细腻。
5.场景反射：
通过运用 Reflection Probe 技术，能够精准地调整场景及物体的反射效果，使得虚拟场景中的反射现象更加符合物理规律，从而增加了场景的真实感。
6.材质程序控制：
结合应用程序、手绘贴图以及 Substance Painter等材质软件，对虚拟场景中的材质进行精细控制，力求还原实物的真实视觉状态，使得学生在虚拟环境中也能感受到与实物无异的材质质感。
7.场景渲染优化：
在场景渲染方面，采用渲染管线制作技术，并结合单通道立体渲染 SRPbatcher 等技术来降低drawcall，从而增加了同屏渲染模型数量，提高了渲染流畅度，有效节约了渲染资源。
8.光照模拟：
精心设计了场景灯光的多光源来源，通过环境光模拟自然光等多种光源的结合使用，最大程度还原了真实的实训场景，为学生提供了更加真实的操作现场感。
9.模型动画：
在模型动画方面，结合了三维动画及程序交互制作技术，使得动作交互更加灵活多样，这种生动的动画效果极大地增加了学生的操作体验感和真实感。
10.场景加载时间：
优化场景加载速度，使得千万级多边形场景的加载时间少于 15 秒，百万级多边形场景的加载时间小于5 秒，这种快速的加载速度为学生提供了更加流畅的学习体验。
11.操作运行响应：
注重提升操作运行的响应速度，确保各功能模块开启时间低于 15 毫秒，操作动作响应时间设定贴近学生的认知和反应时间，使得操作过程更加顺畅、不枯燥。
（二）软件功能：
1.高度仿真操作环境与作业流程：
本软件系统以设备为蓝本，采用前沿的三维仿真技术，精细复刻了工业机器人的拆装操作环境和实际作业流程。所有教学场景、设备模型及工具模型（包括螺丝拆装细节）均达到 1:1 的真实比例效果，为学员提供近乎真实的操作体验。
2.3D 实时渲染与自由漫游功能：
实训场景运用了先进的 3D 实时渲染技术，支持学员在虚拟环境中自由漫游，实现与场景的全方位交互。
通过键盘和鼠标的灵活操作，学员可以实时探索并体验教学内容与虚拟实训场景的无缝结合，以典型工作任务为引导，全面模拟工业机器人的学习模块。
3.动作交互系统，真实操作体验：
动作交互系统具备卓越的现实与仿真动作同步能力，确保在每个拆装实训环节中，学员都能感受到逼真的物理操作过程和声效。这种设计极大地增强了操作的真实感，使学员能够更深入地理解并掌握操作技巧。
4.灵活的移动模式与空间利用：
软件采用键盘加鼠标的操作模式，使学员能够在虚
拟场景中自由移动，充分利用实训空间。这种设计不仅提高了实训的灵活性，还使学员能够在不同角度和位置观察并操作设备。
5.安全防护，设备连接操作：
软件中的人员穿戴安全防护，需精准还原真实场景中的防护规范。模拟真实的上电断电操作时，需复现完整流程逻辑。
6.丰富的视频教程资源：
软件提供了丰富的真人实操视频及工具使用教程。
这些视频教程以直观的方式展示了操作步骤和技巧，有助于学员更深入地理解课程内容并快速掌握操作技能。
7.设备名称显隐设置，灵活学习：
拆装教学模块提供了灵活的设备名称显示与隐藏功能。学员可以根据学习进度和需求选择显示或隐藏设备名称，以便更好地进行认知学习。
8.常规拆装与快拆模式切换，满足不同需求：
拆装教学模块支持常规拆装与快拆模式之间的切换。这种设计可以满足不同知识层面的操作需求，激发学员的学习兴趣并提高他们的操作技能。
9.培养规范操作习惯，设备与工具放置设计：
软件通过 1：1 设备及工具放置设计，固定拆装部件及工具的位置。这种设计有助于学员在实训过程中养成良好的操作习惯，提高操作效率和准确性。
（三）软件内容
1.认知模块
1）编程工作站认知，深入了解工作站功能：
编程工作站认知模块详细阐述了工作站的功能，包括编程环境、接口说明等。同时，该模块还全面介绍了产品的总体用途和功能，帮助学员更好地理解和应用编程工作站。
2）实训台认知，详细指导与注意事项：
实训台认知模块涵盖了机器人各轴工件的摆放位置、拆装过程中使用的工具及零件位置。实训台还展示了拆装前的安全防护注意事项和关键技术参数，具体包括《金属件间的紧固螺栓拧紧力矩参照表》，同步带安装后使用张力测试仪测试时参考的《张力参照表》。实训台还展示了总装拆分方式、手腕部分拆分方式、大臂-小臂拆分方式、底座-转座拆分方式等。确保学员在实训过程中能够安全、准确地进行操作。
3）实训模块认知，多种应用场景：
软件中的实训模块认知模块介绍了实训台所配备的实训模块，具体包括立体仓储模块认知、装配模块认知、搬运模块认知、伺服变位机模块认知、轨迹模块认知、快换模块认知。通过模拟实际场景和操作过程，学员可以更好地理解和掌握这些模块在实际工作中的应用。
4）电控柜认知，深入探索内部结构：
电控柜认知模块详细展示了电控柜的外观及内部组件，如直流电源认知、故障设定及诊断智能系统认知、空气开关认知、端子排认知、工业交换机认知、机器人运动控制系统认知、PLC 认知、伺服驱动器认知、触摸显示屏认知等。通过直观的与实物 1：1 的模型和详细的文字说明，学员可以快速了解电控柜的机械结构。
5）工具认知，为实操进行铺垫：
打开工作台的拆装工具抽屉，可以看到与实物 1：1的拆装工具，通过选中工具，可以展示出不同工具的认知，具体包括内六角扳手认知、扭力扳手认知、斜口钳认知、尖嘴钳认知、一字螺钉旋具认知、十字螺钉旋具认知等。打开工作台的检测工具抽屉，可以看到与实物 1：1 的检测工具，通过选中检测工具，可以看到检测工具的认知内容，检测工具包括带张力计认知、万用表认知等。
6）工业机器人系统组成与性能指标，为学员提供了良好的知识拓展，软件中设置的学习内容包括：
①在学习机械系统中通过三维模型与文字配合介绍了 RV 减速器认知、RV 减速器的工作原理、谐波减速器的认知、谐波减速器的工作原理。
②在学习驱动系统中通过三维模型与文字配合介绍了液压驱动认知、气压驱动认知、电气驱动认知，电气驱动认知中又细分介绍了直流伺服电机、交流伺服电机、步进电机。
③在学习控制系统中通过三维模型与文字配合介绍了控制器和示教器。
④在学习感知系统中通过三维模型与文字配合介绍了角度传感器旋转编码器、位移传感器、视觉传感器、接触觉传感器、压觉传感器。
⑤在学习传动形式中通过三维模型与文字配合介绍了 V 带、平带、同步带、链传动、蜗杆传动、齿轮传动。
⑥在学习末端执行器中通过三维模型与文字配合介绍了夹钳式末端执行器和吸附石末端执行器。
⑦在学习工业机器人性能指标中通过三维动画与文字配合介绍自由度、工作空间、负载、工作精度。
2.拆卸模块
1） 软件在开发过程中严格按照企业级标准和技术规范进行制作，确保实训内容的专业性和实用性，遵循拆装工艺流程，使学员能够通过高亮引导、文字 UI 和语音提示掌握正确的拆卸方法和步骤。机器人拆卸实训模块以职业能力为导向，不少于 13 个实训模块，190 个实训步骤。项目步骤内容如下：
2）拆卸五轴外壳包括:选择五轴外壳·1·固定螺栓→打开拆
装工具抽屉选择·HM2.5·的内六角扳手→使用六角扳手拆卸
7.颗·M3·螺栓→取下五轴外壳·1·固定螺栓→放入五轴零件盒→取下五轴外壳·1→放入四五六轴部件抽屉→选择五轴外壳·2·固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择·HM2.5:的内六角扳手→使用六角扳手拆卸·7.·颗·M3·螺栓→取下五轴外壳·2·固定螺栓→放入五轴零件盒→取下五轴外壳·2-放入四五六轴部件抽屉。拆卸五轴电机包括:断开五轴电机连接线一选择五轴电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择·HM3·的内六角扳手→使用六角扳手拆卸·3· 颗·M4·螺栓→取下五轴电机固定螺栓等。（需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料）
3）拆卸六轴电机包括：断开六轴电机连接线→拔开气管→选择六轴同步带调整板固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM3 的内六角扳手→使用六角扳手拆
卸 4 颗 M4 螺栓→取下六轴同步带调整板固定螺栓→放入六轴零件盒→取下六轴电机同步带→放入六轴零件盒等。
4）拆卸四轴外壳包括：选择四轴外壳固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 4 颗 M3 螺栓→取下四轴外壳固定螺栓→放入四轴零件盒→取下四轴外壳→放入四五六轴部件抽屉
5）拆卸四轴电机包括：打开拆装工具抽屉选择斜口钳→选择四轴电机连接线的扎带→使用斜口钳拆除扎带→断开四轴电机连接线→选择四轴束线钣金件固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM3 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 2 颗 M4 螺栓→取下四轴束线钣金件固定螺栓等。
6）拆卸小臂包括：选择小臂固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸M3螺栓→取下小臂固定螺栓→放入五轴零件盒→取下小臂→放入四五六轴部件抽屉。
▲7）拆卸三轴外壳包括：选择三轴外壳 1 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 8 颗 M3 螺栓→取下三轴外壳 1 固定螺栓→放入三轴零件盒→取下三轴外壳 1→放入三轴部件抽屉→选择三轴外壳 2 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 8 颗 M3 螺栓→取下三轴外壳 2 固定螺栓→放入三轴零件盒→取下三轴外壳 2→放入三轴部件抽屉。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
8）拆卸三轴电机包括：打开拆装工具抽屉选择斜口钳→选择三轴电机连接线扎带→使用斜口钳拆除扎带→拔开气管→断开三轴电机连接线→选择三轴电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中HM4 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 3 颗 M5 螺栓→取下三轴电机固定螺栓等。
9）拆卸三轴减速器包括：选择大臂 2 下侧金属束线板固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM3 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 2 颗 M4 螺栓→取下大臂 2金属束线板固定螺栓→放入三轴零件盒→取下大臂2 下侧金属束线板→放入三轴零件盒→选择三轴铸件大臂 2 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM4 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 5 颗 M5螺栓等。
10）拆卸二轴外壳包括：选择二轴外壳 1 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 6 颗 M3 螺栓→取下二轴外壳 1 固定螺栓→放入二轴零件盒→取下二轴外壳 1→放入二轴部件抽屉→选择二轴外壳固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸6 颗 M3 螺栓→取下二轴外壳 2 固定螺栓→放入二轴零件盒→取下二轴外壳 2→放入二轴部件抽屉。
11）拆卸二轴电机包括：断开二轴电机连接线→选择二轴电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM4 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 2 颗 M5螺栓→取下二轴电机固定螺栓→放入二轴零件盒→取下二轴电机→放入二轴部件抽屉→取下二轴电机同步带→放入二轴零件盒。
12）拆卸二轴减速器和大臂 1：选择二轴大臂 1 上主束线板固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 2 颗 M3 螺栓→取下二轴大臂 1 主束线板固定螺栓→放入二轴零件盒→取下二轴大臂 1 主束线板→放入二轴零件盒→选择二轴轴承支撑件固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 8 颗 M3 螺栓→取下二轴轴承支撑件固定螺栓等。
13）分离转座和底座：选择转座固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手拆卸 16 颗 M3 螺栓→取下转座固定螺栓→放入一轴零件盒→取下转座铸件→放到拆装台桌面。
3.装配模块
机器人装配实训模块基于任务驱动教学模式设计，实训内容不少于 13 个模块，220 个实训步骤。这些主题详细展示了装配的要点和步骤，通过高亮引导、文字UI 和语音提示帮助学员准确完成安装任务。学员可以根据教室的课程安排和自身需求进行有针对性的学习。项目步骤内容如下：
1）连接转座和底座：拿起转座铸件→在底座上放置转座铸件→打开一轴零件盒取出 16 颗 M3 螺栓→安装转座固定螺栓→打开抽屉从工具套装内选择工具HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角预紧螺栓→打开抽屉从工具套装内取出扭力扳手→调扭力值 1N•m→十字对角拧紧 16 颗 M3 螺栓。
2）安装大臂 1 和二轴减速器：打开二轴部件抽屉，取出大臂 1→安装大臂1→打开二轴部件抽屉，取出环形垫片→安装环形垫片→打开二轴部件抽屉，取出 J2 轴减速器→安装 J2 轴减速器→打开二轴零件盒取出 16 颗 M3 螺栓→安装环形垫片固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角预紧 16 颗 M3 螺栓→打开拆装抽屉选择扭力扳手→将扭力扳手扭力值调至 1N•m→使用六角扳手十字对角拧紧 16 颗 M3 螺栓等。
3）安装二轴电机：打开二轴部件抽屉，取出 J2 轴电机→安装 J2 轴电机→打开二轴零件盒取出 2 颗 M5螺栓→安装J2轴电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM4 的内六角扳手→使用六角扳手预紧 2 颗 M5 螺栓等。
4）安装二轴外壳：打开二轴部件抽屉，取出二轴外壳1→安装二轴外壳1→打开二轴零件盒取出6颗M3螺栓→安装二轴外壳1固定螺栓→ 打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 6 颗 M3 螺栓→打开二轴部件抽屉，取出二轴外壳 2→安装二轴外壳 2→打开二轴零件盒取出 6 颗M3 螺栓→安装二轴外壳 2 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 6 颗 M3 螺栓
5）安装三轴减速器:打开四五六轴部件抽屉，取出三轴减速器及四轴铸件→安装三轴减速器三轴减速器及四轴铸件→打开三轴零件盒取出·16·颗·M3· 螺栓→安装三轴减速器固定螺栓·-打开拆装工具抽屉选择:HM2.5:的内六角扳手→使用六角扳手十字对角预紧·16·颗·M3·螺栓等。安装三轴电机:打开三轴部件抽屉，取出三轴金属束线板一安装三轴金属束线板→打开三轴零件盒取出·2-颗·M4· 螺栓→安装金属束线板固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择·HM3·的内六角扳手→使用六角扳手预紧螺栓一打开拆装抽屉选择扭力扳手→将扭力扳手扭力值调至·2N·m一手拧紧·2颗·M4螺栓→打开三轴部件抽屉，取出三轴电机一安装三轴电机→打开三轴零件盒取出·3·颗·M5·螺栓→安装三轴电机固定螺栓等（需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料）
6）安装三轴外壳：打开三轴部件抽屉，取出三轴外壳1→安装三轴外壳1→打开三轴零件盒取出8颗M3螺栓→安装三轴外壳 1 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 8 颗 M3 螺栓→打开三轴部件抽屉取出三轴外壳2→安装三轴外壳2→打开三轴零件盒取出8颗M3螺栓→安装三轴外壳 2 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 8 颗 M3 螺栓。
7）安装小臂：打开四五六轴部件抽屉，取出小臂→安装小臂→打开五轴零件盒取出 16 颗 M3 螺栓→安装小臂固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角预紧 16 颗 M3螺栓→打开拆装抽屉选择扭力扳手→将扭力扳手扭力值调至 1N•m→使用六角扳手十字对角拧紧 16 颗M3 螺栓。
▲8）安装四轴电机：打开四轴零件盒取出四轴电机同步带→安装四轴电机同步带→打开四五六轴部件抽屉，取出四轴电机→安装四轴电机→打开四轴零件盒取出 2 颗 M5 螺栓→安装电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM4 的内六角扳手→使用六角扳手预紧 2 颗 M5 螺栓→打开检测工具抽屉选择张力测试仪→打开张力测试仪器检测四轴电机同步带张力→打开拆装抽屉选择扭力扳手→将扭力扳手扭力值调至 10N•m→使用六角扳手拧紧 2 颗 M5 螺栓→打开四轴零件盒取出塑料束线板→安装塑料束线板等。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
9）安装四轴外壳：打开四五六轴部件抽屉，取出四轴外壳→安装四轴外壳→打开四轴零件盒取出 4 颗M3 螺栓→安装四轴外壳固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 3 颗 M3 螺栓
10）安装六轴电机：打开六轴零件盒取出六轴同步带调整板→安装同步带调整板→打开六轴零件盒取出4 颗 M4 螺栓→安装同步带调整板固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM3 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角预紧 4 颗 M4 螺栓→打开四五六轴部件抽屉，取出六轴电机→安装六轴电机→打开六轴零件盒取出 2 颗 M5 螺栓→安装电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择六角套装中 HM4 的内六角扳手→使用六角扳手预紧 2 颗 M5 螺栓等。
11）安装五轴电机：打开四五六轴部件抽屉，取出五轴电机→安装五轴电机→打开五轴零件盒取出 3 颗M4 螺栓→安装电机固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM3 的内六角扳手→使用六角扳手预紧 3 颗 M4 螺栓→打开五轴零件盒取出五轴电机同步带→安装五轴电机同步带等。
12）安装五轴外壳：打开四五六轴部件抽屉取出五轴外壳 1→安装五轴外壳 1→打开五轴零件盒取出 7 颗
M3 螺栓→安装五轴外壳 1 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用 HM2.5 六角扳手拧紧螺栓→打开四五六轴部件抽屉取出五轴外壳2→安装五轴外壳 2→打开五轴零件盒取出 7 颗 M3螺栓→安装五轴外壳 2 固定螺栓→打开拆装工具抽屉选择 HM2.5 的内六角扳手→使用六角扳手十字对角拧紧 7 颗 M3 螺栓。
4.维护保养
1）工业机器人维护保养共涉及17项任务，具体包括，
进行安全防护，按顺序点击并穿戴工作服、绝缘鞋、安全帽。
2）查看工单：重点查看《定期检修项目表》（包含日常、3 个月、6 个月、一年不同周期的检查项目，涉及机械外壳及工具、缆线组、驱动单元等 12 项内容）。
3）确认注意事项：浏览检修、更换零件时的 12 项安全注意事项（如更换零件前需切断电源并等待 5分钟、作业需由专业人员进行等）。
4）检修保养机械外壳及工具：选择需清洁的机械外壳，用蘸取少量酒精的抹布擦拭后，用干抹布擦干；
打开拆装工具抽屉，检查工具是否锈蚀，若有锈蚀需用除锈剂清除，确保工具摆放整齐。
5）检修保养缆线组：选择需检查的线缆；确认线缆无损坏、破裂，连接器无松动，若有问题需手动拧紧或更换配线。
6）检修保养驱动单元：打开电气柜门，检查驱动电源、控制电源及侧面航插连接情况；确保各连接线缆无松动，若有松动需手动拧紧。
7）检修保养控制器：打开电气柜门，检查控制器电源线、网线连接情况；确保各连接线缆无松动，若有松动需手动拧紧。
8）检修保养安全电路板：打开电气柜门，检查安全电路板连接线；确保各连接线缆无松动，若有松动需手动拧紧。
9）检修保养接地线：打开电气柜门，检查接地线是否松弛、缺损；确保接地线无松动，若有松动需手动拧紧。
10）检修保养继电器：打开电气柜门，检查继电器是否污损、缺损；确保继电器外观及功能正常，若有问题需及时清洁或更换配件。
11）检修保养操作开关：打开电气柜门，检查操作开关连接线缆；确保连接线缆无松动，按钮功能正常，若有问题需手动插紧或更换配线。
12）检修保养电压：打开电气柜门，拉开检测工具抽屉，取出万用表；测量 L1、L2 电压，确保显示为220V（正常范围 AC220V±10%）。
13）检修保养电池：卸下 BJ 箱左侧编码器电池组放置工作台，拉开检测工具抽屉，取出万用表；测量电池组电压，确保显示为 3V（正常范围 3.0V 以上）。
14）检修保养示教器：选择示教器，用蘸取少量酒精的抹布擦拭后，用干抹布擦干；确认示教器外观无损坏，操作面板清洁。
15）检修保养急停按钮：选择示教器，按下急停按钮，确认屏幕弹出报警信息；松开急停按钮，确认报警信息消失；确保急停按钮功能正常，若有异常需处理线缆虚接或更换配线。
16）更换电池：将控制装置主电源置为 OFF 档；按下紧急停止按钮，锁定机器人；拧下底座护板四个螺栓，取下底座侧护板；卸下 BJ1 箱左侧面电池组安装板的紧固螺栓，取出电压不足的电池组；拔下J1J6 轴电池连接器，将电池组放置台面；用开口钳剪断电池捆扎带，从安装板上取出旧电池；将新电池放到安装板上，用捆扎带绑定牢固；插上 J1J6 轴电池连接器；将电池组安装板放回原位，安装紧固螺栓；安装底座护板，拧紧四个固定螺栓；将控制装置电源重新置为 ON 档。
17）同步带检查：拉开拆装工具抽屉，取出内六角扳手；拧下上臂外壳固定螺栓，将螺栓放入零件盒并收起零件盒；取下上臂部件外壳，放入 4.5.6 轴部件抽屉；打开检测工具抽屉，取出张力测试仪，测试 J6 轴皮带轮张力；若测试结果为 205HZ（低于理论值 219~225HZ），需调整张力：打开拆装工具抽屉取出内六角扳手，松开调整板压盖螺栓，移动电机齿轮提高张力，再用内六角扳手固定螺栓；重新取出张力测试仪，测试 J6 轴皮带轮张力，确认结果为 220HZ（符合同步带张紧力频率范围）。
5.故障排除
1）软件对故障排除涉及的控制柜中的元器件、端子排按照 1：1 精细建模，使用万用表测量指定线路电压，定位松动的线路（涉及故障板、中间继电器、急停按钮、端子排、PLC、IO 等部位的接线），随后断电并紧固线路连接处螺栓，再上电复测；若故障未排除，则按上述步骤逐级检查其他相关线路，直至确认功能恢复正常。故障排除涉及不少于 30 个任务，排查位置不少于 90 处。排查位置如下： 
2）三色灯故障-红：需要测量公共端至故障板 HR 和HR.NC 两处线路电压；测量公共端至急停按钮红灯HR.NC 线路电压；测量公共端至急停按钮 24V 线路电压。
3）三色灯故障-绿：测量公共端至故障板 HG 和 HG.NC两处线路电压；测量公共端至中间继电器 HG.NC 线路电压；测量公共端至中间继电器 EMG5 线路电压；
测量公共端至急停按钮 EMG5 线路电压；测量公共端至急停按钮 EMG2-线路电压；测量公共端至端子排
EMG2-线路电压。
4）三色灯故障-黄：测量公共端至故障板 HY 和 HY.NC两处线路电压；测量公共端至中间继电器 HY.NC 线路电压；测量公共端至中间继电器 EMG5 线路电压；测量公共端至急停按钮 EMG5 线路电压；测量公共端至急停按钮 EMG2-线路电压；测量公共端至端子排EMG2-线路电压。
5）立体库传感器 1-1：测量公共端与 PLCIO X13 线路电压；测量公共端至故障板 X13 和 X13.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 X13.NC 线路电压。
6）立体库传感器 2-1：测量公共端与 PLCIO X10 线路电压；测量公共端至故障板 X10 和 X10.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 X10.NC 线路电压。
7）快换工具传感器 1：测量公共端与 PLCIO X5 线路电压；测量公共端至故障板 X5 和 X5.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 X5.NC 线路电压。
8）快换工具传感器 3：测量公共端与 PLCIO X7 线路电压；测量公共端至故障板 X7 和 X7.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 X7.NC 线路电压。
9）机器人示教器电源 24V+：测量公共端与供电端子排 24VP.13 线路电压；测量公共端至故障板 24VP.13和 24VP.13.NC 两处线路电压；测量公共端与示教器端子排 24VP.13.NC 线路电压
10）机器人示教器电源 24V-：测量供电端子排 24VG与 24VP.0 线路电压；测量公共端至故障板 24VG.13和 24VG.13.NC 两处线路电压；测量公共端与示教器端子排 24VG.13.NC 线路电压。
[bookmark: OLE_LINK4]▲11）机器人示教器急停：测量公共端至故障板24VP.12 和 24VP.12.NC 两处线路电压；测量公共端至急停按钮 EMG4\EMG3\EMG2-\WD，4 处线路电压；测量公共端至机器人控制器 EN1-1 线路电压；测量公共端至中间继电器 KA1，EMG3 线路电压；测量公共端至中间继电器 KA2，EMG4端至 24v 供电 24VP.12.NC 线路电压。机器人示教器使能：测量 24VG 与 24VP.0 线路电压；测量公共端至故障板 24VP.15 和 24VP.15.NC 两处线路电压；测量公共端至示教器端子排24VP.15.NC 线路电压；测量公共端至机器人控制器端线 EN1-1 线路电压；测量公共端至中间继电器KA3，EN1-线路电压。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
12）机器人驱动器断 220V+：测量零线端子至故障板L2.4 和 L2.4.NC 两处线路电压；测量零线端子至220V 供电端子排 L2.4 线路电压。
13）机器人控制器断 24V+：测量公共端至故障板24VP.9 和 24VP.9.NC 两处线路电压；测量公共端至控制器供电线 24VP.9.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VP.9 线路电压。
14）机器人控制器断 24V-：测量公共端至故障板24VG.9 和 24VG.9.NC 两处线路电压；测量公共端至控制器供电线 24VG.9.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VG.9 线路电压。
15）PLC24V+：测量公共端至故障板 24VP1.1 和24VP1.1.NC 两处线路电压；测量公共端至 PLC 供电线 24VP1.1.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排24VP1.1 线路电压。
16）YV3 电磁阀：测量公共端至故障板 YV3 和 YV3.NC两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 YV3.NC线路电压。
17）触摸屏 24V+：测量公共端至故障板 24VP1.2 和24VP1.2.NC 两处线路电压；测量公共端至触摸屏端供电 24VP1.2.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VP1.2 线路电压。
18）开伺服按钮灯：测量公共端至故障板 24VG.11 和24VG.11.NC 两处线路电压；测量公共端至端子排24VG.11 线路电压。
19.）058 端子台 24V+：测量公共端至故障板 24VP1.3和 24VP1.3.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058端子排 24VG.1.3.NC 线路电压；测量公共端至供电端 24VG1.3 线路电压。
20）T058 端子台 24V-：测量公共端至故障板 24VG1.3和 24VG1.3.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058端子排 24VP.1.3.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VP1.3 线路电压。
21）光源控制器 24V+：测量公共端至故障板 24VP.5和 24VP.5.NC 两处线路电压；测量公共端至相机光源端子排 24VP.5.NC 线路电压。
22）光源控制器 24V-：测量公共端至故障板 24VG.和 24VG.5.NC 两处线路电压；测量公共端至相机光源端子排 24VG.5.NC 线路电压。
23）变位机气缸伸出磁簧开关：测量公共端至故障板X3 和 X3.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排 X3.NC 线路电压；测量公共端至 PLC 输入信号 X3 线路电压。
24）变位机原点位传感器：测量公共端至故障板 X0和 X0.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排X0.NC 线路电压；测量公共端至 PLC 输入信号 X0 线路电压
25）变位机气缸电磁阀：测量公共端至故障板 Y2 和Y2.NC 两处线路电压；测量公共端至 T058 端子排Y2.NC 线路电压；测量公共端至 PLC 输入信号 Y2 线路电压。
26）变位机 V 向：测量故障板 XJ.V.NC 至伺服驱动器XJ.U 线路电压；测量伺服驱动器 XJ.U 至 XJ.V 线路电压。
27）变位机脉冲：测量公共端至故障板 24VP.6 和24VP.6.NC 两处线路电压；测量公共端至 PLC 端 Y0线路电压，测量公共端至伺服驱动器端Y0线路电压；
测量公共端至伺服驱动器 24VP.6.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VP.6 线路电压。
28）变位机方向：测量公共端至故障板 24VP.7 和24VP.7.NC 两处线路电压；测量公共端至 PLC 端 Y1线路电压；测量公共端至伺服驱动器端Y1线路电压；测量公共端至伺服驱动器 24VP.7.NC 线路电压；测量公共端至供电端子排 24VP.7 6.线路电压。
29）变位机 U 向：测量故障板 XJ.U.NC 至伺服驱动器XJ.V 线路电压；测量伺服驱动器 XJ.U 至 XJ.V 线路电压。
30）机器人五轴 U 向：测量故障板 5U 至 U 向端子排3V 线路电压；测量 U 向端子排 5U 至 4U 线路电压。
6.练考模式
1.）练考模式包括拆卸练习、装配练习、拆装考核、试卷出题四个模块。
2.）拆卸练习：在虚拟环境里，对已装配好的机械进行拆解操作，掌握正确拆卸方法、工具使用及部件拆解顺序，强化对机械内部构造的认知。
①机器人拆卸实训模块以职业能力为导向，不少于13 个实训模块，190 个实训步骤。
②练习时，学员能任意且随时切换实操项目，便于借助拆卸练习突破学习中的重难点。
③实操步骤严格还原真实拆卸流程，若当前步骤可选择拆卸 A 部件或 B 部件，软件会智能判定，无论拆解哪一个，都认定操作正确 。
④若当前步骤中部件拆卸选择、操作存在错误，软
件会即时提示该步骤拆卸有误。
⑤学员完成练习后，软件及时呈现本次练习成绩与错误题目，助力学员实时把控练习进度，通过反复练习，增强实操能力。
3.）装配练习：借助虚拟场景，模拟机械部件装配流程，学习者按步骤将零散零件组装成完整机械结构，熟悉装配顺序与工艺。
①机器人装配实训模块基于任务驱动教学模式设计，实训内容不少于 13 个模块，220 个实训步骤。
②练习过程中可以任意、随时切换实操项目，方便学员通过装配练习攻克学习过程中的重难点。
③实操步骤严格复刻真实装配流程，若当前步骤可选装 A 部件或选装 B 部件，软件会智能判定，无论装配哪一个，均视为操作正确。
④如当前步骤装配部件选择、安装错误，软件均会即使提示当前步骤安装错误。
⑤学员完成练习后，软件及时展示本次练习成绩及错误题目，助力学员实时掌握练习进度，通过反复练习，提升实操能力 。
4）拆装考核：考核内容依托装配、拆卸练习为基础，学员按照软件中提示的当前考核项目按顺序完成拆装任务。在考试管理员设定的限时内完成考核任务，提交试卷后，可即时查看考试成绩及扣分详情 。
5）试卷出题：试卷出题功能围绕机械拆装考核场景，构建灵活组卷、精准管控、全流程闭环的考核配置体系，考查对拆装知识的理解与运用 。具体功能如下：
①出题模块登录需通过密码验证，提供密码修改功能，保证考核的公平、公正。
②既支持单独开展拆卸专项考核或安装专项考核，聚焦单一环节的实操能力检验；也可合并实施“拆卸+安装”一体化考核，完整覆盖机械拆装全流程，适配专项强化与综合能力验收等多元教学需求。
③搭建动态可选的考核项目库，其中拆卸、安装项目合计不少于 26 个（涵盖不同部件、工艺环节的拆装场景）。考试管理员可通过可视化界面自定义勾选考核项目。
④管理员可在出题界面直接设定考核限时（如 30分钟、60 分钟等），强制学员在规定时长内完成拆装考核操作，模拟真实生产场景的效率要求。系统将严格遵循时间规则，超时自动终止考核，保障考核公平性与规范性。
⑤考试管理员可定向访问指定目录，查询历史考试成绩（含学员得分、错误环节等数据），精准分析教学薄弱点。
⑥如需调整考核内容或重启考核周期，支持删除当前考试数据并重新配置考卷，灵活适配补考、重考及教学计划迭代需求，构建“考核—分析—优化”的闭环管理机制。
二十五、教学资源
配套机器人、PLC、触摸屏、视觉等相关方面的教材、
教学 PPT 等内容。
1.配套教材：
提供由出版社正式出版的配套教材，内容包含：绪论、工业机器人系统认知、工业机器人的本体结构、工业机器人的常用传动机构与维护、谐波减速器的结构与维护、RV 减速器的结构与维护、工业机器人末端执行器、工业机器人的维护与保养、工业机器人本体的拆装、工业机器人控制系统及故障诊断、工业机器人系统的通信连接、工业机器人的零点标定、工业机器人编程与操作、虚拟仿真、工业机器人的维护保养及故障处理。
2．教学 PPT 数量≥21 个，需包含：工业机器人系统认知、工业机器人本体的拆装、工业机器人控制系统及故障诊断、工业机器人控制系统及故障诊断、工业机器人的零点标定、工业机器人编程与操作、工业机器人的维护保养及故障处理、工业机器人认知、工业机器人的基本操作、离线编程、工业机器人搬运编程与操作、工业机器人涂胶装配编程与操作、工业机器人码垛编程与操作、工业机器人焊接编程与操作、机器人工业网络通信、直角坐标码垛机器人、四自由度 SCARA 机器人、六自由度关节机器人、并联机器人、AGV 小车、柔性制造系统等内容。
3.考核管理系统
由权限管理模块、培训管理模块、考核管理模块、证书管理等模块组成；
（1）权限管理模块应具备以下功能：
1）支持考核人员通过个人信息录入注册，所有注册信息均需要管理员审批后方才有效；
2）支持考核人员角色注册时自行选择（包含学员、指导教师、考核教师、证书管理员和管理员）也可以通过系统动态任意指定；管理员可以管理所有信息。
3）支持审核信息回溯功能，未通过的审核信息统一管理，并可继续进行操作；
（2）培训管理模块应具备以下功能：
1）支持指导教师创建培训申请(需要管理员审核)；
2）支持教师的课程添加；
3）支持学员查看培训信息并报名参加（可以报考初级，中级和高级，需要管理员审核）；
4）支持教师与学员上传与下载作业；教师查看本期培训学员作业信息；
（3）证书管理模块应具备证书的颁发与打印（证书管理员颁发证书，学员可自行查看打印）；
（4）考核管理模块应具备以下功能：
1）支持考核老师一键创建考试（分为理论考核与实操考核）；
2）支持学员查看考试信息参加线上考试(理论考核) ，提交试卷即出成绩并记录到系统；
3）支持考核老师手动录入实操考核的成绩，管理员可以修改考核成绩(理论和实操都可以修改)，学员可自行查看；
4）支持录入理论试题，包含手动录入与批量(excel表格)导入（支持单选题，多选题和判断题），对理论题库进行信息管理。
5）支持录入实操试卷(试卷难度分为初、中、高)；
▲6）一键创建考核，创建理论考核，考场配置，配置考试时间和考试场地，可以查看并打印组出的理论考核试卷，配置理论考核试卷（试卷难度分为初，中，高），学生未到考试时间不允许参加考试，学生在考试时间内可以提交试卷，自动结算考试成绩；创建实操考核时，根据考试机器数自动创建考试和分配考场，考生规定时间内只能参加一次考核，并且考试通过后可以查看自己的考试信息和分数，考试到达结束时间后考核老师结束考试，考核老师根据试卷分数录入成绩；（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
4.在线教学平台
为满足学生在线学习的需求，需提供与设备相关的课程资源，包含工业机器人相关课程≥18 节，且需包含 IO 配置、机器人坐标系建立、机器人程序建立、机器人轨迹示教、机器人指令查找、机器人语句查看、机器人程序运行等模块；包含数字孪生软件相关课程≥15 节，且需包含数字孪生概念认知、虚拟仿真场景、仿真路径规划、机器人工作站虚实联调等模块；视觉软件相关课程视频≥12 节，且需包含图像获取、图像处理、测量工具等模块。
5.在线教学资源平台:
需满足方便教师备课和学习的需求，应满足以下要求：
▲（1）微课：需服务于单一的知识点学习任务，表现形式应采用动态理论+仿真/实操的形式。（投标文件中需提供满足以下功能描述的截图作为佐证材料）
1）工业机器人基础：（微课）工业机器人的概述；
工业机器人的分类；工业机器人的应用；工业机器人的坐标系；工业机器人的安全使用规范。
2）机器人学（微课）工业机器人作业空间原理；工业机器人运动学原理。
3）工业机器人机械结构与维护（微课）工业机器人本体结构介绍；工业机器人常用传动机构与维护；
减速器结构与维护；工业机器人末端执行器设计与应用原理；工业机器人机械结构维护与保养规范；工业机器人精度检测原理与方法。
4）工业机器人电气系统装调与维护（微课）工业机器人通讯总线工作原理；伺服电机工作原理与控制；光电编码器工作原理与分析；工业机器人系统集成理论模块；数字孪生在工业机器人系统中的应用原理。
（2）动画资源：应基于专业特点分析，充分调研教学与实际工作场景，运用科学原画设定方法，设计符合专业的角色、场景、设备，采用丰富的动画表现形式，并与专业特点统一。
1）工业机器人机械拆装（动画）工业机器人基础安装；工业机器人基础对准与调试；工业机器人同步带安装与预紧；工业机器人精度检测与调试；工业机器人末端执行器调试与拆装；
2）工业机器人 RV 减速器装配方法与技术要点；
工业机器人谐波减速器装配方法与技术要点；工业机器人外观保养规范；工业机器人电池更换；工业机器人油脂补充和更换；工业机器人控制柜的保养与维护。
▲3）工业机器人电控模块展示与安装训练：工业机器人电控柜布局分析与展示；工业机器人运动轴卡安装与展示；工业机器人通讯总线安装与配置；工业机器人电气系统测试与检验。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
二十六、工业机器人故障设定及诊断智能训练软件
统采用 C/S 架构，通过.Net Framework 4.0 框架和WinForm 技术开发，具备教师端、学生端及后台端，
教师端用于故障设定、学生端用于学生排故，后台端可进行学生排故操作的记录；
1.该系统中的故障来自于工业机器人在实际应用中出现的常见故障，且故障可按照难易等级进行分类;
2.系统支持故障点悬浮提示功能，用户将鼠标悬浮放置在对应的故障点位，系统可进行对应故障点位信息的提示；
3.能够设置电气故障点≥25 个，包括以下点位设置，（需提供满足以下功能的演示视频作为佐证材料）
（1）可设定三色灯的控制等故障，故障表现为电气柜门上急停按钮按下时，三色灯红灯和蜂鸣器无反应，手动状态下机器人上使能，三色灯绿灯不亮。机器人未上使能状态下黄灯不亮。消除故障后以后上述表现均恢复正常。
（2）可设定立体仓储模块传感器等故障，故障表现为传感器物料时 PLC 接收不到信号。消除故障后上述表现均恢复正常。
（3）可设定机器人示教器电源等故障，故障表现为设置后需等待 15s 左右，示教器黑屏，使能按钮按下，三色灯变绿，机器人无反应。消除故障后上述表现均恢复正常。
（4）可设定机器人示教器使能等故障，故障表现为手动状态下，机器人上使能，三色灯绿灯不亮，机器人无反应。消除故障后上述表现均恢复正常。
（5）可设定机器人控制器等故障，故障表现为机器
人控制器断电，示教器显示未连接。消除故障后上述表现均恢复正常。
（6）可设定机器人电机等故障，故障表现为机器人上使能，机器人报错，轴五电机动力线断开。消除故障后上述表现均恢复正常。
（7）可设定工业触摸屏等故障，故障表现为触摸屏断电黑屏。消除故障后上述表现均恢复正常。
（8）可设定变位机驱动器等故障，故障表现为伺服驱动器 E-150 报警。消除故障后上述表现均恢复正常。
（9）可设定伺服按钮灯的等故障，故障表现为手动和自动状态下，开私服按钮指示灯不亮。消除故障后上述表现均恢复正常。
（10）可设定光源控制器、电磁阀、PLC、等模块的故障。
4.系统支持设备单点控制及集群控制功能，能够同时对≥40台设备进行故障设定，也可用于单台设备的控制；群控时，学生打开系统后，对应的故障设备会自动出现教师设定的故障现象，未打开系统的工位，不会出现故障现象；
5.教师端登录密码采用MD5信息摘要算法+盐值方式对其加密，以保证系统的高安全性；
6.教师端故障设定具备自由度高的特性，支持一键式和逐点式方式设置故障，教师可一键设定不同难度的故障，难度分为简单、一般和复杂，设定的故障为随机方式；也可自主设定对应故障点的故障；
7.学生根据故障现象对设备进行排故，排故后学生点击学生端对应的故障点，对故障进行恢复，点击提交时，系统可自动对每个学生的分数进行计算，并进行成绩及排故结果的显示；
8.学生误排故障后，系统会自动检测误排故情况，并根据学生的误排故情况对学生进行自动扣分；
9.后台端可实时记录学生排故操作过程，可根据不同学生的排故情况对学生排故操作及操作时间进行实时记录；
二十七、实验室数智化安全综合治理云平台
1.“微服务多租户 SaaS 架构”：基于 B/S（Browser/Server）三层体系结构设计，支持校级—院系多级租户隔离，数据物理分片存储、权限 RBAC 精细化控制，满足多院系、多实验楼统一部署与分级管理需求。
2.“全链路审计与区块链式日志存证”：全链路操作行为 WORM 不可篡改审计日志组件，全业务模块操作行为全域留痕，审计日志存储生命周期≥36 个月，支持账号标识、时间切片、业务模块多条件联合检索，满足安全档案合规存档要求。
3.“智能流媒体传输与断点续传引擎”：集成自适应码率视频流传输协议，支持 5 帧高清图片+200MB 视频非结构化数据采集；采用分片上传+断点续传+异步持久化机制，保障弱网环境下影像数据零丢失。
4.“多模态数据采集终端”：安全检查方式支持实景图像采集、时序视频录制、ASR 语音转结构化文本；
▲5.重点安全检查内容搭载 GNSS 地理坐标可信校验组件，划定空间地理边界，仅边界范围内可提交巡检工单，规避离线代检、虚假巡检行为，确保巡检轨迹真实可追溯。
6.“协同安全检查与智能调度”：分布式协同工单调度引擎，多作业主体并行承接同一安全检查任务，采用「单人办结即闭环」协同策略；高风险未办结检查内容搭载短信网关异步推送告警信息至责任主体。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
7.“巡检任务双视图数据渲染组件”：实验室安全检查人待办任务视图、实验室全域汇总任务视图，实时聚合任务完成率、异常隐患存量、超期任务时序数据，搭载任务到期定时消息推送调度器。
8.标准化六阶闭环工单流转引擎：安全隐患上报→层级核验确认→整改智能分派→整改实施→复核验收→销号归档，全流程状态双向实时同步，内置催办业务节点，全链路操作嵌入审计日志实现溯源，无多级越级审批新增流程。
9.安全隐患台账多维度复合检索组件，支持时间区间、风险等级、隐患类型、采集渠道多条件过滤，结构化台账一键导出标准化 Excel 报表。
10.“针对高危实验物品及实验过程开展专项检查”：针对重要险源类目，支持联合检查、人员分组管理，重要险源类目支持Excel批量导入/导出、草稿自动保存。
11.实验室安全预案分布式知识库组件，支持 PDF 预案文档上传、全文检索、分类归档、离线下载；租户内部文档资源互通，租户间数据逻辑隔离。
12.实验室安全事故应急演练：内置数字化归档组件，支持演练脚本、现场图文影像多介质上传存储。
13.“多维数据可视化看板”：Web 端全域安全态势可视化看板渲染组件，实时聚合实验室安全检查完成率、安全隐患分布统计、实验室安全排名、时间趋势分析，支持点击钻取（Drill-down）查看明细数据，满足管理层全局掌控需求。
▲14.Web 管控后台基于实验室安全检查、安全隐患排查全量结构化数据，自动生成全域安全风险综合分析报告，支持离线文档一键下载。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
▲15.重大风险事件越级直达调度组件，紧急处理模块支持高等级隐患一键推送院级安全决策主体，管理层支持线上批示、全流程督办跟踪，所有交互记录加密归档留。（投标文件中需提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料）
16“物联网感知层”：支持相关设备采用Lightbridge高清图传技术与Sigfox低功耗广域物联网（LPWAN）协议，保障远距离图像稳定传输与环境状态（温湿度、气体浓度等）精准采集。
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	讲台
	1.尺寸：≥长1100*宽780*高1000mm 
2.讲台钢板厚度≥0.8mm，盖板采取翻转方式打开，人性化的设计，便于开启。
3.国标19英寸机架，防盗功能。
4.钢木结合一体成型；实木扶手；桌面木质；全封闭式结构。
5.整个讲台采用一副滑轨。
6.液晶显示器采用反转设计，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。
7.整体采用分体式结构，上下节需要组装。
8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。
9.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启。
10.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
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	实训桌椅
	桌子：
1.尺寸规格：单张≥700*380*650mm，6张拼≥1400mm直径。
2.面材基材：采用环保实木颗粒板，面板厚度25mm（±1mm），挡板厚度15mm（±1mm）；三聚氰胺贴面，E1级环保，防刮耐磨、环保；台面挡板采用优质1.5PVC封边。
3.桌架：采用优质钢型材料，侧脚冷轧钢管旦管≥30*60*1.5mm；侧脚、横梁冷轧钢管旦管≥25*50*1.2mm，面架冷轧钢板压型≥25*25*1.2mm方管。
4.置物二层：书网采用钢管。
5.脚轮：万向轮；带锁定功能。   
6.连接扣：桌子中间连接处配置卡扣，组合时候固定拼接更平整，防止移动。
椅子：
采用网布面料，防磨防污性好；颜色可选。
	套
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备注：本章加★号要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。
★三、总体要求
1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。
2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。
3.本项目涉及的设备由成交供应商负责测试、安装、调试等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。
4.供应商应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套连接线缆、软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。供应商不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。
5.供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
★四、供货要求
1.供应商应在整个执行过程中，配合采购人要求，保证按采购人要求及时提供所需货物。
2.成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。
4.供货期：自合同签订之日起15天内，供应商将设备免费运送到校方指定地点完成安装调试，并配合校方做好验收工作，发货时应随机附上相应的使用说明书。
5.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。此部分费用由成交供应商自行考虑（检测费用不低于500元人民币)。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。（投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）
★五、验收要求
1.验收方案：中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。货物安装完成正常运行 2 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。
2.验收标准：参考招标文件技术及商务条款，逐条检查，技术部分参数条款进行逐条演示，全部满足招标文件的要求视为合格。如达不到规定要求，采购人有权要求拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
3.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。
4.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。
★六、售后服务要求
1.成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；复杂故障或需使用进口配件，4至6周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。
3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。
4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。
5.质保期结束，成交供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。
6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。
7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
8.成交供应商终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。
七、安全要求
1.成交供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。
八、质保期
★1.本项目质保期：整体装置、设备及系统原厂质保3年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；产品生产厂家提供的产品质保期超过3年的，按原厂质保期执行。软件提供10年内免费升级服务。
2.质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。
九、报价说明
1.最高限价：投标总价最高限价为 122万元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价限价（万元）

	1
	工业机器人系统运维员培训考核系统
	套
	3
	40万元/套

	2
	讲台
	套
	1
	0.5万元/套

	3
	实训桌椅
	套
	5
	0.3万元/套


2.本项目为总价包干，报价表上的价格为含税报价，响应报价应包括采购范围内的全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检测费）、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、运输保险费、安装费、调试费、操作维护、人员培训费等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
3.供应商应认真踏勘现场，对项目现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。熟悉工作区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。供应商一旦中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿要求。供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。
十、付款方式
[bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc5269]1. 自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；
2. 自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
3. 根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
4. 乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。

备注：本章标★内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。有具体要求的，应按照要求提供资料；无特别要求的，须在偏离表中逐条响应，否则视为未响应。

[bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]第五章 合同主要条款及格式
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照组织结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款
本合同项下货物单人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输方式及费用承担（含保险）、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的最终报价中。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于 工业机器人系统运维员国家职业技能证书鉴定实训室建设（设备） 的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；        （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                            （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                              （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
2、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。
3、本项目不接受任何盗版或破解软件，乙方提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4、在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责。
5、甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。
第六条  交货和验收
1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方应将货物送到甲方指定地点，并负责办理运输、装卸、安装和调试等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物/软件不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4、所有货物须提交详细的技术参数，并注明品牌产地和生产产地。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
6、供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。
第七条  伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；
3.2 服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。
3.3 质保期满后的服务：质保期满后必须继续提供优惠的咨询服务与免费的指导升级服务。
3.4 乙方提供以下培训服务：                              。
3.5 提供         质保（质保期内因质量问题不能正常使用的提供免费维修、维护和更换）；自设备验收之日起生效。
3.6 乙方提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。
2）贬值处理。由中标供应商与校方双方合议定价。
3）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。
3.7 在质保期内，乙方提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。
3.8 质保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。
3.9 乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。
第八条 履约保证金
1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。
第九条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、
（1）自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；
（2）自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
（4）乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。
第十条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的赔偿金，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并视同为不能交付货物。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十一条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加组织的政府采购活动。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：



[bookmark: _Toc18478][bookmark: _Toc44419902]

[bookmark: _Toc6132]第六章  投标文件格式





[bookmark: _Toc3824_WPSOffice_Level1]投  标  文  件
[bookmark: _Toc21865_WPSOffice_Level1]

项 目 编号：                
[bookmark: _Toc23302_WPSOffice_Level1]项 目 名称：                





[bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc8225][bookmark: _Toc1395][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc7769][bookmark: _Toc7622_WPSOffice_Level1]       投标供应商名称：               （盖电子公章） 
[bookmark: _Toc32428_WPSOffice_Level1]       日      期 ：                      

[bookmark: _Toc11867][bookmark: _Toc13494_WPSOffice_Level1]
资格性和符合性检查响应对照表
项目名称：                                         项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	投标文件中的其他实质性要求
	
	



投标供应商名称（盖电子公章）：							
日 期：									

说明：如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc16174][bookmark: _Toc19417_WPSOffice_Level1]
评分索引表（可按需调整）
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件


[bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc20571_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc10992]
附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc23403_WPSOffice_Level2]投标申请及声明
致：南京技师学院
根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、 [bookmark: _Toc9628]按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。 
3、 [bookmark: _Toc4195]本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。
4、 [bookmark: _Toc10242][bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc27083][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc9423]我们的报价产品中     （有或无）进口产品。
5、 [bookmark: _Toc30794]我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、 [bookmark: _Toc13639]我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、 [bookmark: _Toc4765]投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
8、 [bookmark: _Toc28773]一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
9、 [bookmark: _Toc7587]我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、 [bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc2453][bookmark: _Toc2650][bookmark: _Toc26175][bookmark: _Toc11100][bookmark: _Toc31841]与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表姓名（签字）：        
投标供应商名称：                 （盖电子公章）
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc24667][bookmark: _Toc17413_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20045]

[bookmark: _Toc9514]附件二、法定代表人授权委托书格式
[bookmark: _Toc17750_WPSOffice_Level2]法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc28127]致：南京技师学院、中邮建技术有限公司
本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Toc28631]本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
[bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc31643][bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc7962][bookmark: _Toc6154]          法定代表人签字：
[bookmark: _Toc9102][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc11325]授权委托人签字：                   
[bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc20152][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc4406][bookmark: _Toc17598]投标供应商名称（公章）：
[bookmark: _Toc13731][bookmark: _Toc19098][bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc26110][bookmark: _Toc9501]日     期：        年    月    日

[bookmark: _Toc18794]附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:



说明：
1、 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
2、 授权委托人须为投标单位员工，需提供社保机构出具的供应商为其缴纳的近半年内【2026年2月（含）以来】任意一个月的社保证明，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。

[bookmark: _Toc13848][bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc17495][bookmark: _Toc29878]授权委托人社保缴纳证明材料复印件：
附件三、开标一览表格式
[bookmark: _Toc25555_WPSOffice_Level2]开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价（单位：元）
	大写：
小写：                             

	[bookmark: _Toc31083]核心产品品牌
	

	[bookmark: _Toc32562][bookmark: _Toc13007][bookmark: _Toc2507][bookmark: _Toc15970][bookmark: _Toc6914]交付使用时间
	[bookmark: _Toc32236][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc2582]满足招标文件要求

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	                  （填写“是”或“否”）




[bookmark: _Toc7075]说明：
1、 [bookmark: _Toc29946]《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2、 [bookmark: _Toc11231]本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

[bookmark: _Toc11370][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc24917][bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc25066]投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
[bookmark: _Toc802][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc16054][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc17641][bookmark: _Toc7876]日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc2217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1984][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc4979]

[bookmark: _Toc28586]附件四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc16463_WPSOffice_Level2]分项报价表
	序号
	分项内容
	规格/参数
	数量
	单位
	单价
(元)
	总价(元)
	制造商
	是否为小微产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	

	6
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计（元）
	


说明：
1、 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
3、 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
4、 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc16477][bookmark: _Toc8229][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc9972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2264]

[bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc8721]附件五、供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号： 

	货物名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称:                                                （盖章）
日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc20001]附件六、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level2]技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：
1、 [bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc233][bookmark: _Toc13595]如果行数不够，请自行增加。
2、 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。
3、 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）


日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc6422][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4916]

[bookmark: _Toc2051]附件七、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	实施要求
	
	

	
	
	质保期
	
	

	
	
	服务响应时间
	
	

	
	
	培训要求
	
	

	
	
	付款条件
	
	

	
	
	交货时间和地点
	
	

	
	...
	...
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc426]说明：
1、 [bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc13862][bookmark: _Toc7897]如果行数不够，请自行增加。
2、 [bookmark: _Toc12565]投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
日期：     年    月    日






[bookmark: _Toc30340][bookmark: _Toc27901][bookmark: _Toc5215][bookmark: _Toc11500][bookmark: _Toc10980]附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业
资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。
[bookmark: _Toc10676][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc25202][bookmark: _Toc16416]2、如果行数不够，请自行增加。


投标供应商名称：                                    （盖电子公章）
日        期：       年    月    日
[bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc12545][bookmark: _Toc12170][bookmark: _Toc6464]
附件九、投标供应商类似业绩情况表
[bookmark: _Toc6936_WPSOffice_Level2]投标供应商业绩情况表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）
日期：     年    月    日







[bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc10834][bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc7013]

[bookmark: _Toc6278]附件十、项目实施方案

[bookmark: _Toc12734][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc18937_WPSOffice_Level2]（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

[bookmark: _Toc10953][bookmark: _Toc10566][bookmark: _Toc30756][bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc16553][bookmark: _Toc17570][bookmark: _Toc32280_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26088]
附件十一、资格审查证明材料
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。




[bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc18563]

[bookmark: _Toc25020][bookmark: _Toc18661][bookmark: _Toc19270]格式1、无重大违法记录声明格式
[bookmark: _Toc32527][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc20666][bookmark: _Toc29952][bookmark: _Toc30551]无重大违法记录声明
南京技师学院：
我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      
声明人（盖电子公章）： 
                                                    日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc6610][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc25267]

[bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc1720][bookmark: _Toc3577]格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

[bookmark: _Toc21214][bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc24934][bookmark: _Toc29189]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京技师学院：
我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

                                                    
  声明人（盖电子公章）： 
                                                    日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc8316][bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc27013]其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）








[bookmark: _Toc13775][bookmark: _Toc10569]

[bookmark: _Toc29094]附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式附后）由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

[bookmark: _Toc26015]注：
1. 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

2. 不适用信用承诺的情形
（一）供应商被列入严重失信主体名单； 
（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

[bookmark: _Toc24679]3.违反信用承诺的法律责任 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。


[bookmark: _Toc17208][bookmark: _Toc10910]

南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2026年**月**日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	暂无南京市政府采购失信处罚记录

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

2026年**月**日




[bookmark: _Toc16569]附件十三、中小企业声明函格式
[bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc6917]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.     （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：
日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：各行业划型标准为：
（1） 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（2） 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（3） 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（4） 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（5） 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（6） 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（7） 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（8） 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（9） 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（10） 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（11） 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（12） 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（13） 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（14） 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（15） 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（16） 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





[bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc25747][bookmark: _Toc16587][bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc17833]

[bookmark: _Toc585]附件十四、采购本国产品的支持政策
[bookmark: _Toc21845]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　      
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。
[bookmark: _Toc16813]附件十五、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc29604][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc457][bookmark: _Toc23685]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）： 
                                    日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。




[bookmark: _Toc27656][bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc27070][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc704][bookmark: _Toc28312][bookmark: _Toc17835][bookmark: _Toc4349_WPSOffice_Level2]属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc1577]（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）







[bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc25862]附件十六、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

[bookmark: _Toc28039][bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc18177][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc6837_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19928][bookmark: _Toc7938]节能产品认证证书
[bookmark: _Toc20680][bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc20569][bookmark: _Toc2598]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




[bookmark: _Toc17932][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc19555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29608][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc30259]环境标志产品认证证书
[bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc12157]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）









