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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK35]项目名称：2026惠民城建全市智慧交通基础设施全年维保和全市交通隐患点整治采购项目
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第一章 竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]项目概况
2026惠民城建全市智慧交通基础设施全年维保和全市交通隐患点整治采购项目JSZC-321283-SWGC-C2026-0119的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026-9-23 9：00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-SWGC-C2026-0119
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]项目名称：2026惠民城建全市智慧交通基础设施全年维保和全市交通隐患点整治采购项目；
采购方式：竞争性磋商；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]预算金额：3009951.19元；
[bookmark: OLE_LINK17]最高限价：3009951.19元；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]采购需求：主要包含日常巡检、信号灯监控维修更换、排管敷设、电缆施工等，详见竞争性磋商文件第五章；
合同履行期限：一年；
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK8]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且签章完备，格式详见招标文件）。
[bookmark: OLE_LINK19]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
[bookmark: OLE_LINK16]（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1.获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK14]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.获取方式：线上获取。
4.售价：免费。
四、提交首次响应文件
[bookmark: OLE_LINK20]1.截止时间：2026-9-23  9：00（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK15]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、开启
1.时间：2026-9-23  9：00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：无须缴纳。
      2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
3.注意事项：
（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：泰兴市公安局交通管理大队
地址：泰兴市阳江路
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]联系方式：15252609922
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场C座7层
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式： 15152973920
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK28]项目联系人：泰兴市公安局交通管理大队 施勇
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK4]电　话：15252609922
项目联系人：江苏苏维工程管理有限公司   吴女士
电　话：15152973920


[bookmark: _Toc426469870]
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：泰兴市公安局交通管理大队
地址：泰兴市阳江路
联系人：施勇
联系电话：15252609922

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏苏维工程管理有限公司
地址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场C座7层
联系人：吴女士
联系电话：15152973920

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026惠民城建全市智慧交通基础设施全年维保和全市交通隐患点整治采购项目
项目编号：JSZC-321283-SWGC-C2026-0119

	1.2.1
	付款方式
	合同签订生效后，支付至合同总价的30%；项目正式进场服务后，分4次（每3个月）开展履约综合考核，考核结果出具后支付，每次支付（合同总价的15%）×（当次的月考核平均分/100）；待项目全部服务完成且最终结算审计完毕后，一次性支付余款至审计审定总价的100%。

	1.3.1
	采购范围
	见第五章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	一年

	1.4.2
	要求供应商具备的特定条件
	详见竞争性磋商公告

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]无

	2.2
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	2026年9月18日 17时30分

	3.1
	响应文件的组成
	1.报价一览表
2.响应函
3.供应商基本资格条件承诺书
4.中小企业声明函（若需）
5.诚信投标承诺书
6.采购需求响应表
7.供应商认为应列入响应文件的其他材料

	3.2.3
	报价的其他要求
	按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。
采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。
供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于供应商本身的前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

	3.3.3
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份

	3.3.4
	响应文件的签署
	响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）须加盖供应商公章并经法定代表人（负责人）或经其授权的代表签字或签章。法定代表人（负责人）签字或签章时，须将《法定代表人身份证明》及其附件编制在响应文件中；授权代表签字或签章时，须将《授权委托书》及其附件编制在响应文件中。

	4.1.1
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同提交首次响应文件截止时间
地点：“苏采云”政府采购一体化平台

	5.1.1
	竞争性磋商小组
	小组人数：3人

	7.1
	签订合同的
时间要求
	自成交通知书发出之日起30日内

	8.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式：银行电汇或网上银行支付或保函（保证保险）。
（2）金额：中标价的5%。
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。
（4）退还时间：合同期满后退还。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	文件的解释
	由采购人负责

	9.3
	其他
	本项目招标代理服务费由成交供应商支付。本项目招标代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件规定收费标准的70%计取，按实际中标价结算。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在领取中标通知书前向招标代理机构付清。


[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc367784996]1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc247085691]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc426469874]1.3采购范围与合同履行期限
1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc152045534]1.4供应商资格要求
1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc246996923]1.5费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc426469878]1.6语言文字
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152045538]响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc343525513]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc426469882]2.竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc144974511]2.1竞争性磋商文件的组成
2.1.1本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）竞争性磋商；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件的编制要求及参考格式；
（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc246996189]2.2竞争性磋商文件的澄清
供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。
竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc179632563]2.3竞争性磋商文件的修改
采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc426469887]2.4竞争性磋商文件的重新发布
竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。
3.响应文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc426469888]3.1响应文件的组成
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]响应文件的组成：见供应商须知前附表。
3.2报价
3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。
3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469892]3.3响应文件的编制
3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。
3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc367785014][bookmark: _Toc426469893]3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。
3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.4响应文件的递交
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。
3.5响应文件的修改与撤回
在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。
3.6响应文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。
3.7响应文件的拒收
在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
4.响应文件的开启
4.1响应文件的开启
响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。
4.2特殊情况的处置
4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）其他无法保证信息安全的情形。
4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。
4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。
4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。
5.响应文件的评审
5.1竞争性磋商小组
5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。
5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
5.2评审
评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。
6.成交
6.1确定成交人
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
6.2成交公告及成交通知书
自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
7.合同
7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。
7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
8.履约保证金
8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。
8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。





第三章  竞争性磋商
竞争性磋商前附表
	1.1资格审查

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	资格审查
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且签章完备。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》）

	
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件
	详见竞争性磋商公告

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	4.2响应性评审

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	响应性
评审
	报价
	有且只有一个有效报价，未超过最高限价

	
	[bookmark: OLE_LINK9]技术要求响应
	第五章采购需求非★项完全响应；如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料

	
	商务要求响应
	如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料

	
	合同草案条款响应
	如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	5.2详细评审

	评审因素
	评审内容及标准

	报价评审        （30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算得分保留小数点后 2 位）。
备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK36]注：各供应商应慎重报价，不得恶意降价，磋商小组在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。
若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应对其作为无效投标处理。

	商务部分（20分）

	履约能力（20分）
	1、投标单位技术、维保人员必须经招标方政审过关方可录用，服从公安管理，保守公安秘密，签订公安保密协议，否则承担相应的法律责任，提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），符合要求的得2分。
2、有1个光纤熔接机得1分，最高得2分；有1个测量光衰功能的线缆测试仪得1分，最高得2分；临时交通信号灯（6台到10台）（不含10台）的得4分，临时交通信号灯（10台及以上）的得6分；本项最高得10分；提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟）。
3、针对本项目投标人需提供专业登高特种车辆不少于1辆，有两辆及以上得4分，日常巡检用车不少于1辆，有两辆及以上得4分，本项最高得8分；并出具承诺保证上述车辆对本项目专车专用；提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟）。

	技术标（50分）

	技术参数（30分）
	投标人所投产品的技术参数与招标文件要求比较，完全响应招标文件“★”要求的得30分。每有一项关键标“★”技术参数存在负偏离的扣1.5分，本项分数扣完为止。注：技术参数要求提供相关证明材料的，均需提供相应证明材料的复印件，如未按要求提供证明材料的，不得分。

	项目组织实施方案（包括现场勘查）（12分）
	根据投标人针对本次招标维护点位逐一进行现场勘察，并提供现场勘察照片（照片应包含前端点位名称、经纬度、建设内容）和详细维修实施计划、方案。评委更具投标人提供的服务方案、质量保证体系和安全措施、安全施工等内容的准确性、可行性、先进性、合理性进行评价。
 方案详细、全面准确，包含完整勘察地点得12分；
方案较详细、较准确，包含较完整勘察地点得8分；
 方案全面但不够准确得4分；
 方案不准确或不够完善得1分；
 差或未提供的不得分。

	应急预案 （8分）
	投标人针对本项目提供应急预案全面覆盖各类典型故障和场景，流程高效，保障措施有力，承诺的故障响应及解决时间既合理又迅速：
预案全面且高效，响应时间承诺具有竞争力的得8分；
预案较为全面，响应时间合理的得5分；
具备基本预案和响应时间承诺的得2分；
无预案或响应时间承诺无法满足要求的，不得分。


1.资格审查
1.1资格审查
1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。
1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。
2.磋商
2.1确定磋商对象
磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。
2.2磋商
2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。
2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。
2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
3.再次提交响应文件
3.1技术、服务要求和合同草案条款响应
供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。
3.2最后报价
供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。
4.响应性评审
4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。
4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
5.详细评审
5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。
5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
6.推荐成交候选人
磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
7.确定成交供应商
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
8.澄清、说明或补正
8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
9.评审过程中特殊情况的处理规定
9.1磋商小组成员的更换
9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。 
9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。
9.2异常低价的处理
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。
9.3争议解决
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。
9.4评审终止
磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。
9.5得分相同
评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。
9.6评审报告签署
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.判定无效响应的规定
10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
10.1.1响应文件无法解密；
10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。
10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。
10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。
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第四章  合同条款
[bookmark: _Hlk214436267][bookmark: _Hlk187134065]合同编号：
项目名称：
使用单位：
供货单位：
签订日期：
合同编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物： ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。
第二条合同总价款本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于泰兴市政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件等。
当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
第五条质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3、免费质保期年（竣工验收合格后起算），免费质保期从  年  月 日—年  月  日。
第七条交货和验收
1、乙方应当在年月日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
6、甲方应当在安装调试结束后的7个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条履约保证金
1、乙方在签订本合同前，以银行电汇或网上银行支付或保函（保证保险）法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的5%履约保证金。
2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。验收合格后履约保证金转质保金。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、质保金在质保期满后无息返还。
第十条货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：合同签订生效后，支付至合同总价的30%；项目正式进场服务后，分4次（每3个月）开展履约综合考核，考核结果出具后支付，每次支付（合同总价的15%）×（当次的月考核平均分/100）；待项目全部服务完成且最终结算审计完毕后，一次性支付余款至审计审定总价的100%。
第十一条违约责任	
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。
第十三条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条特别约定
1、安装及系统集成要求：
（1）乙方必须服从甲方指挥，积极主动与甲方要求的的相关单位合作。如不配合，经甲方书面警告无效后，甲方每次处以1000元的罚款，在货款中扣除。
（2）乙方所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省相应规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。如不执行，经甲方书面警告无效后，甲方每次处以1000元的罚款，在货款中扣除。
（3）乙方应保证其所投整套软件、硬件设备相互兼容并应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证系统集成后，按招标要求及时投入正常运行；乙方应对安装调试、质量安全全面负责，如因设备不兼容或其他乙方原因造成质量、安全事故，乙方须承担一切经济及法律责任。
（4）乙方必须按照投标文件约定，组织技术人员对所供设备进行维保巡检。如不按投标文件执行或执行不到位，经甲方书面警告无效后，甲方处以1000元每次的罚款，在货款中扣除。
（5）其他要求详见招标文件内“维护要求”、“智慧交通设施设备、系统维修、维护要求、服务规范及细节要求”章节。
2、售后服务要求：
（1）供应商未做到“接到报修后，维修响应时间：“白天30分钟内，夜间60分钟内”，次数达到或超过报修次数总数的10%，则扣除全部质保押金。
（2）因产品质量或使用中正常损坏，甲方按照正常流程报修，乙方未能及时响应、未能及时排除故障，甲方出具书面投诉材料一次警告，乙方收到警告后需向甲方书面陈述未能及时排除故障原因并承诺排除故障的时间，在承诺时间到期后仍未排除故障的，按每次1000元罚款，在货款中扣除。
（3）其他要求详见招标文件内“服务质量保证”章节。
3、质量要求：
（1）乙方提供的产品及配件均必须为按国家规格条例生产的合格正规产品，符合设计规范要求，质量符合国际或国家通用标准，所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格的全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。如有瑕疵（缺陷）、质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责，同时甲方保留追诉的权利。
（2）甲方保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，甲方有权要求乙方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
4、其他：
（1）乙方保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
（2）所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收，否则甲方有权拒收，由此引发的一切责任由乙方自负。乙方对质量问题负责包退、包换、包修，由此发生的费用由乙方负责。
（3）甲方在安装调试运行后的1个月内有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议的权利。
（4）其它验收标准：设备的技术指标必须达到标书的技术要求，当乙方承诺的技术条件优于标书要求时，验收按乙方承诺的技术指标为依据。验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；乙方在投标文件中须提供设备质保期满后正常运行中所需的详细的易损备品备件清单；进口原装产品的报关单。
（5）投标总价、单价一次性报定，包括该设备、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、保险、劳保、各种税费、专利技术、培训及质保期间等一切费用。
(6)各类设备数量按照现场量算，按实结算。

第十五条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交公共资源交易中心存档，一份报送政府采购管理办公室备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：必填项

	帐号：
	帐号：必填项




第5章 [bookmark: _Hlk239858743]  采购需求
为保障我市交通信号灯、标牌、标线、分隔栏、反光道钉等交安设施，电子警察、卡口监控、球机、诱导屏、条屏、语音喇叭等设施的正常运行，保障交通安全及畅通，需对以上设施进行日常巡检保养、维修、更换、故障抢修等工作，包含相关的光纤租金等。
1、 维护要求
主动维护要求
智慧交通设施（交通信号灯、电子警察、交通卡口、球机、条屏、语音喇叭等）必须完成每天1次常规检查，特殊情况每天4次的巡查，并建立巡查检查台账备查。每周主动上路完成一次所有路口巡检（其中单机运行的设备小于3天），检查设备运行状况并做好记录，中标人必须对所有设备、杆件及管线等进行巡查，包括信号灯亮度、信号机工况、摄像机等配套设备、杆件锈蚀程度、落地箱锈蚀及密封情况、管线完好情况，巡查中发现信号灯故障或其他问题要及时予以维修和养护，对于在维护保养中拆换的设备及零件全部交由用户方保管并做好登记。设备、杆件、地下管线、箱体、标牌、标线等设施存在故障隐患的，由人工报障，做好记录，并录入运行维护管理系统，及时向采购单位汇报并及时修复，同时形成修复整改报告。
1. 日常巡查
中标方必须每天派专人对承包工程范围内的交安设施进行一次例行轮查，雨天进行四次巡查，每次巡查必须及时记录在案，对巡查中发现故障或其他问题要及时予以维修和养护，对于在维护保养中拆换的设备及零件全部交由用户方保管并做好登记，巡查记录每月交用户方核查备案。
☆巡检台账内容为：
（1） 清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。
（2） 安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全。
（3） 统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，并每周统计上报，协助清理。
（4） 检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。
巡检项包括但不限于以下项目，定期巡检检查内容：设备包括设备系统工作状态、外观检查、显示亮度、灯珠（信号灯、补光灯具、条屏、诱导屏等显示设备）状况、遮挡情况、杆件情况、标线情况、设施腐蚀程度、摄像头位置角度、录像情况、电源情况、电缆情况、灯具、避雷设备、接地、通信设备、校准设备时钟、存储硬盘等，确保它们正常运行，并按照维护计划，及时维护。特殊巡检事项另行告知；
中标人必须清除阻碍交安设施（例如信号灯、监控等设施）视野的杂物、树枝等；检查室外机柜（箱）等设备有无受潮情况，如有则立即清除，并在保养后用防水胶密封处理；需要停机完成的工作必须先安装临时设备系统保证其正常使用。中标人对杆件、管线、窨井等进行日常巡查，及时处理存在的安全隐患；保证杆件的安全、清洁美观、垂直、完整性；保证管线、窨井等的安全性、完整性。
2. 被动维护要求
本项目为不确定维护项目，要求中标人及时响应采购单位要求对相关设备进行维护。维护的内容为常规维护的要求，具体根据采购单位提出的要求进行。
3. 设备维修要求
本项目为不确定维护项目，要求中标人必须及时响应维修请求，因设备故障或损坏而无法现场修复的，必须立即更换代用设备（备件由成交供应商提供），使系统恢复使用。
4. 特殊维护要求
投标人应具有同时应急处理多处突发故障的能力。
2、 智慧交通设施设备、系统维修、维护要求、服务规范及细节要求
(1) 符合国家、本省、泰州市的相关法律法规、标准及规范，以及公安、交通、行业技术标准与规范。
(2) 交通技术监控系统设备维保服务，包括泰兴在用路口各电子警察、监控球机，诱导屏、语音喇叭、流量采集等依托各类杆件安装的交管各类设备的日常巡查、维护。保证合同期内所有在用设施完整，工作正常，及时排除因设施而产生的所有安全隐患。合同期内因交管部门需要增设相关设备的，维保单位必须配合到位。
(3) 中标后对泰兴在用路口电子警察、电子卡口、球机、流量采集、语音播放、显示屏等设备运行状态进行全面检查、维修和更换，保障交安设备全部正常运行，图片、图像采集和汇聚正常有效。
(4) 交通技术监控系统主要部件包括：杆件（含立杆、悬臂等）、基础（含预埋件）、各类线缆、设备箱、手井及井盖、路面开挖及修复、顶管和预埋管及施工、枪机及球机（含镜头等）、补光灯及闪光灯、配套网络通讯设备等。
(5) 非现场等技术监控抓拍的数据符合规范，能够精准查处，减少执法争议。
(6) 维保单位强化在用信号灯灯具维护，完好率要求100%。要保证遮阳罩、面板、灯罩、卡具等附属器材（维护单位自备）不发生缺损松动问题。要做好灯具防水工作，密封性能好。要保持信号灯具表面清洁。信号灯具发生脱漆、缺损，信号灯灯色、照度达不到国标要求时，信号灯具每半年至少清洗一次，仍不达标的予以更换。要保证灯具角度不发生明显偏移问题，灯具与所控制的行车方向具有良好的对应性。
(7) 要保证灯具、相机、诱导屏、雷视、微波等设施不能被树木、广告牌、路灯、线缆等遮挡。
(8) 维保单位强化固定杆件维护，完好率要求100%。要定期对杆件进行检查，发现松动、锈蚀、油漆脱落、非法利用等问题时及时予以维修或更换，保证杆件坚固可靠。要保持立式固定杆件与地面垂直线之间角度≤3度；横支臂与主杆之间角度≥90度。要保持固定杆上的防水帽、手孔盖（维护单位自备）完整有效。要做好杆件周边防护工作，做到标识明显，杆件及线路安全。要保证杆件附属交通标志标识符合相关标准，清晰、规范。
(9) 维保单位强化线缆检查维护，完好率要求100%。要保证智慧设施的全部电缆完好，接线规范，无破损、漏电、短路问题。要保证供电点接触良好可靠。设备箱内应安装漏电保护器，保障设备及电路安全。供电点发生故障维保单位要及时维修或联系供电部门维修。要保证电源线、灯色线、屏蔽线、控制线等在控制设备接线端子以外没有接头；线圈与屏蔽线接头必须使用专业产品。
(10) 维保单位强化地下设施维护，完好率要求100%。
(11) 要保持沙井、窨井完好，密封性能好，新换井盖必须有“公安交管”的标志，自觉遵守市政管理部门的工作要求，对被盗、损坏的井盖要及时发现并更换。损坏的井盖没有及时维修而引发的安全事故由投标人承担。
(12) 维保单位强化机箱等设备维护，完好率要求100%。全面排查在用设备机箱，对现有机箱进行除锈、整形、防水等处理，无法修复更换同类以上机箱。保证机箱封闭严密，安装牢固、不变形、不渗水、不进沙尘，进线管要做密闭处理，不渗漏水汽。要保证机箱锁具有效使用，无锈蚀失效，无错位失效。要保证机箱门开关顺畅，机箱门发生变形或脱落要立即更换。
(13) 维保单位要做好附属交通标牌、标线等设施维护，完好率要求100%。根据交管部门要求，结合道路通行情况，更换并完善交通标牌、标线等。
(14) 定期检查、维护、更换附属宣传标语，遵守城市管理要求，确保标语完好、美观、明显。
(15) 指挥中心将按照上述设施维护完好率要求进行检查，发现不合格的扣除维保费50元/处；检查不到位被“数字城管”“12345”“祥泰通”等通报的，扣除维保费100元/处；指令未及时整改导致二次派单的，扣除维保费200元/处；“数字城管”“12345”等月考评列后，其中信号设施相关工单占当月50%以上的，扣除维保费500元/月。
(16) 交通信号控制系统维保要求，维保单位强化信号机维护，通畅及有效率100%。保证信号机运行通畅。及时发现、判断信号机发生脱机、失控等故障，根据预案采取相关排除、恢复措施。因设备故障，现场维修或更换备件，城区1小时内解决，其它地区3小时内解决。特殊情况要立即予以解决。
(17) 涉及光纤线路、供电线路问题的，应主动协调电信、供电及路灯等相关单位及时解决；超过24小时不能解决的应书面报指挥中心，并落实解决方案。
(18) 外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时向属地派出所报警备案，并做好恢复工作。
3、 其他要求：
（1） 车辆要求
(1) 维护单位提供维护专用车辆，保证专车专用，其中专业登高特种车辆不少于1辆，日常维修用工程车不少于1辆。车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由中标方负责。
(2) 专业登高特种车辆行驶证车辆类型必须标明为专项作业车，照片为吊臂专项作业车。维修车辆必须安装车辆定位系统，维护车辆定位信息免费提供给招标业主方使用。
(3) 维护单位中标后，车辆在维护工作时间内应在维护范围内。维护单位更换维护车辆，应提前报备，维护车辆应为合格专业作业车辆。
（2） 设备等要求
有不少于5台临时红绿灯、5台合规的交通技术监控和必要的维修工具、安全器具、辅材、交安设施配套传输、存储设备等，设立7×24小时服务专用电话，所有人员安装运维管理APP软件，24小时待命接受采购人的维修指令。
（3） 保密管理相关规定：投标人应对现场踏勘中接触的点位、设备等信息资料保密；中标人应保证其公司人员对服务期间所接触的业主方各种文件、数据、资料、操作流程及要求等严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络的各项安全规定及要求，落实涉密责任。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，采购方将严格追究相关单位和责任人的责任，直至追究法律责任。每名技术、维护人员都要本着对公安工作、家庭及自己负责的态度，坚决执行保密规定。工作人员故意违反保密规定，或过失违反保密规定的，情节严重构成犯罪的，将依法承担刑事责任。
(1) 维保人员在维修保养中，不得擅自删除、记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和他人隐私。维护公司人员携带的电脑、U盘、手机等设备应按公安管理规定使用。
(2) 不得在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及的公安信息。
(3) 不得在私人交往和公开场所泄露公安机关的监控系统布局、监控范围及时段等信息。
(4) 不得浏览与工作无关的公安计算机网络网页。
(5) 自觉服从单位管理，经常性地参加交管部门开展的保密教育活动。
(6) 违反保密工作上述规定，擅自将智能交通系统的操作管理权限、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露的，擅自改动、删除系统数据的，将追究其责任并赔偿损失。
（4） 资料要求
文档资料要求：根据招标文件或合同在规定时间内提交的文档资料、领导交办的文档资料等需要维护单位配合完成的文档资料，维护单位应按时完成。
设施维护档案：中标人应进行现场勘查，中标人应有日常设施维护的详细工作记录；中标人应有设施软件、硬件（含地下管线、基础）变更记录，并对电子台账进行更新。维护记录表填写完整，按时反馈维护情况，维护后各项技术指标达到要求，维护内容需和事实相符，不得弄虚作假。
（5） 重要节假日要求
节日（元旦、五一、端午、中秋、国庆、春节等）或大型活动期间，必须按照招标方要求进行特定巡检、维修、维护、清洁、保养；不得对交办的临时性工作推诿拖延、不执行或执行不到位。
（6） 申请延期
遇电力故障、光纤链路故障、道路施工、交通事故等客观外力原因导致暂时无法修复（优化），可申请1次延期。如在允许延期申请后仍修复超时，扣除1000元。因停电、道路改造、建设施工、交通事故等特殊原因及不可抗力因素造成相应设施、系统故障的，不属于故障范围。但经采购人沟通协调具备条件后，应在延期报告规定时限内修复完成。
4、 [bookmark: _Toc809]运维服务依据：
1. 工程竣工图纸及补充文件；
2. 公安、交通、行业技术标准与规范；
3. 国家、江苏省、泰州市的相关法令、法规、标准及规范；
4. 我国现行的安全生产、文明施工、环保及省、市等有关规定；
5. 本工程的现场踏勘资料、运维相关标准规范；
6. 泰兴同类工程的设计、施工、维护经验；
7. 《道路交通信号灯》GB14887-2011
8. 《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016
9. 《道路交通信号控制机》GB 25280-2016
10. 《道路交通信号控制机安装规范》GA_T_489-2016
11. 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496-2014
12. 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GAT961-2020
13. 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014
14. 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016
15. 《交通电视监控系统验收规范》GA／T514—2004
16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
17. 《工业企业通信设计标准》GBJ42-81
18. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94-2010
19. 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85
20. 《公共安全视频图像信息系统管理条例》国务院令第 799 号
21. 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017
22. 《道路交通信号倒计时显示器》GAT508-2014
注：以上标准废止、更新的，以参照相关标准、最新现行版本为准；
5、 维修价格和方式确定：
（1） 日常维护、巡检
1． 本项包含人工日常巡查、现场故障判断、故障处理、设施移位或新增、杆件箱体防锈及喷漆处理，对系统的功能进行调整、优化、软硬件升级和改造，包括外场设备的位置调整、配时优化、设备优化、事故撞毁恢复、移动信号灯（发放、回收、配时修改、电池更换保养）、响应并处理运维APP、各类巡检、待办事项（群众投诉、数字城管及12345工单现场核勘）等请求，以及不定时加班和误餐补助费用、劳动保护费用、车辆各类费用、各类保险费用（含造成第三方损伤）及其他费用。
2． 包含对设备的日常维护及保证设备正常运行所需的辅材以及对杆件、地下管线等隐蔽工程的日常巡查及维护人工费、车辆费等。
3． 因道路施工、交通事故等外力作用造成设备及线路损坏的维护、迁移、紧急抢修（预留值班电话）、应急恢复等。
4． 对需要返修设备进行拆除、返修后安装、调试至正常工作。
5． 其他建设单位（住建局、城投、交通、乡镇、园区等）移交（零散的路口）的信号灯、电子警察，参与验收过程，提供意见。
6． 投标人为本次招标的前端主要设备办理财产险种和第三者意外伤害险。如不购买保险，必须承诺由此引发的无法找到损坏责任单位的所有设备维修和各种纠纷由乙方负责。
7． 安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。
8． [bookmark: _Toc13056]包含维保合同内相关设施设备升级及更换费用、维护修理费用、机房存储优化费用、光纤、接电协调费用和资料收集、整理及编写等所产生的一切费用。投标方必须解决所有配套设备故障的维修问题，如遇到设备老化等无法修复，或者经多次修复仍出现相同故障，或者无法满足国家相关标准的情况，投标人应按照更换要求进行更换。更换产品品牌及型号按照中标方投标文件内设备型号采购。
9． 采购人根据供应商日常维护巡检、车辆服务等工作成果，按照跟踪审计单位结算单按实结算。
（2） [bookmark: _Hlk172020005]智慧交通基础设施服务
	项目
	要求
	单位
	最高限价
（人民币）
	备注

	日常巡检
	详见维护相关要求
	每个方向
	41.32元
	

	交通信号灯设施类日常维修
	详见维护相关要求
	每个路口
	144.89元
	

	电子设施类日常维修
	详见维护相关要求
	每个组
	142.82元
	

	安保、勤务服务
	详见维护相关要求
	每次
	1498.75元
	

	网络租用服务
	1、系统类别：千兆公安视频感知专网网络，1年网络费用
2、确保设备延续使用已绑定的IP地址
	每个
	1544元
	千兆
网络可用率100%



（3） 服务质量保证
1、 投标人配备专业技术队伍、车辆、设备及专用工具等。配备设备维护技师2人、技术工人4人，相关人员应具备计算机操作等相关证书、电工证书、登高作业证和机动车驾驶证等，满足合同期内维保工作需要。所有车辆应缴纳机动车交通事故责任强制保险和第三者责任险（保险金额不少于100万元）；配备人员应按国家规定缴足相关保险和意外伤害险。合同签订后将人员信息及联系方式、用工保险情况、相关证件及证书复印件、车辆行驶证及保险复印件和维护设备及工具清单等送交管大队指挥中心备案。
2、 投标人应对采购单位需维护的点位踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对设备现状理解和维保要求产生的歧义，后果由投标人自行承担。同时应了解公安局在用的交安设备、智能交通工程相关系统平台、集成指挥平台、“3·20”平台和机房接入现状及运行模式。无论投标人对现场及现有平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。
3、 投标人中标后，应全面踏勘泰兴交管在用设备、管线等情况，采集设备基础信息（包括路口经纬信息、设备类型及位置、厂家、IP等），形成电子文档报指挥中心备案。根据在用、在建设备的变化实际情况做好基础信息更新和记载。
4、 中标单位应在合同期满后30天内完成在用设施设备的全面检查，准备交接材料（包括运维相关材料、设施设备工程图纸和基本信息、在用设备运行及质保情况等）。截至合同期满后60日内，设施设备的运行情况应经指挥中心确认。对到期未移交、设备运行异常或者影响下次维保招标等情况，将扣除保证金。
5、 维护保养：中标方应加强信号灯日常维护保养，准备足够的临时红绿灯和齐全、充足的各部件备品备件，备品备件应登记成册，备品备件数量报招标用户方核查是否充足。中标方在接到用户方报修后响应时间为半小时；轻微故障修复时间为1小时，1小时内不能修复的，应当使用备件先行保证信号灯、监控设施正常运行。重大故障24小时内修复。数字城管、12345工单等维修、回复不得超期。中标方在维修周期内因维修工作不到位、不及时的，查证属实的一次扣100元。
出现以下重大过错情况的：
(1) 被投诉或曝光：受到政府、市局或大队约谈，被社会媒体曝光，收到多方投诉，被领导点名批评，造成事故或不良影响等情况的，一次扣2000元。
(2) 工作差错：在重要会议和重大活动安保工作期间，维护单位出现人员、车辆、设备保障不到位的情况，出现工作疏漏或差错，对会议活动造成影响的，扣2000元。因工作疏忽或人为操作不当造成设备运行故障的，一次扣200元。
(3) 因人为操作不当或管理不到位，造成设备报废、丢失的，扣500-1000元，直至追究其法律责任，同时维护单位应赔偿相同型号、数量的设备。设备管理：维护单位私自拆除智能交通系统外场设施，有偷梁换柱、监守自盗或故意破坏的情况扣500元；涉及金额较大，符合立案标准，或造成较大后果的，保留追究法律责任的权利。
(4) 重复故障：设施故障排查不仔细，修复不彻底，造成自报修之日7天内2次维修同一故障的，扣200元；7天内3次的，扣400元；7天内4次及以上的，除不可抗力原因，由中标方免费维修直至设备正常工作，同时列入对应考核。15日内每出现1例重复故障考核500元，经采购人确认的疑难杂症可免予考核。
6、 维护（优化）质量：中标人所用主要原材料均需提供质保单或产品质量合格证或权威机构的产品质量报告。各方确认需更换的部件，必须为合格、全新的设备。针对需维修的部件，中标人在拆除维修部件时采用备品备件先行更换设备，确保系统原部件在维修期间的正常运行。更换设备前必须经招标业主方签字确认后方可更换。外场设施修复后，现场检查发现窨井、手孔井未封闭，线缆裸露或未提前报备，原有完好设备在维修过程中造成损坏，使用不合格的配件和材料，维修后达不到原有标准等情况的，每次扣500元。以上情况造成事故的，维护单位负全责，并每次扣5000元。
7、 中标人承担拆除和故障设备的保管责任，中标人对拆除和更换的设备进行统一登记和保管，并提供详细入库清单和现场照片，交招标业主方签字确认存档，同时做好防火、防水、防盗等安全措施，确保设备存放安全。发生设备丢失、损坏的，一次扣2000元，并等价赔偿相关设备。
8、 中标维护单位无正当理由无法在规定时间内完成维护（优化）工作，招标方可安排第三方单位进行维护（优化）施工，所有费用从中标款中扣除。
9、 电气安全：中标方应当保持信号灯电气安全，有良好接地，严防发生漏气、短路致使第三方触电等用电安全事故。中标方负全责，发生用电事故的一次扣5000元。
10、 施工安全：中标方应制定维修操作规程及工作要求，抢修各种原因引起的信号灯、智慧设施的故障。做好现场施工安全管理，配备专门的现场施工安全管理员和必要的安全器具、安全设施，外场设施需建设可靠的接地安全装置和漏电保护装置，确保在施工过程中不发生安全事故，同时，在本项目中所有的安全责任均由中标方承担。
11、 维护现场安全操作规范：所有外场设施抢修、维护、优化期间，地面根据主干道、次干道、支路分别做好100米、50米、30米全方位维护，应有导向车道牌、路锥桶，夜间导向车道牌需为LED导向牌，主次干道应有应急闪光灯。
12、 维护安全设施要求：维护单位外场维护人员着装规范，应穿戴印有本单位名称或LOGO的反光衣、高空作业应系安全带、戴好安全帽、穿戴电工胶鞋。维护车辆应配备安全设施，应有路锥桶10个以上、导向车道牌1块以上。
13、 中标人做好用户方指派的针对本项目的其他工作，包括基础排查、系统接入、情况调查等，以及做好配合维护工作。
(1) 交通事故、施工损坏。例：及时到达事故现场，配合交管部门拆除损毁的设施，按照交管部门的要求及时恢复系统的正常运行。
(2) 市政道路改造。例：按时将系统拆移恢复调试等。
(3) 与其他相关维护部门的配合，例如通讯、供电、绿化等。
(4) 与本类交通智慧设施间接相关的、采购人机动安排的其它工作。
对用户方指派的工作不配合、推诿扯皮的，视情一次扣100-500元。
14、 采购人根据派工单系统统计情况，每发生一例维修不及时扣300元，因修桥修路、恶劣天气等特殊原因经采购人确认可免予考核。
15、 维保单位在接到故障通知后，不能按要求开展检查，采购单位有权安排其他单位对设备进行维护，所需费用从维护服务费中扣除，并对维保单位进行处罚。
16、 维保单位不能按招、投标文件及合同要求，及时提供维保服务的，采购单位有权终止服务合同。
17、 维保单位应严格按照时间到达现场进行维护，不得迟到。若迟到两次，采购单位将进行警告；若迟到三次以上，采购单位除按考核要求扣除相应维保费用外，有权取消乙方维护服务资格。
18、 维保服务期安全生产及责任。中标人负责维保期间安全生产工作，其间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由中标人负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。
19、 维保服务响应要求及考核。中标人应配有较强的专业技术队伍，了解设施安装、调试、应用操作。合同期内，投标人对在用设施设备提供全年7*24小时全天候维保服务支持；采购人对中标人的响应情况及设备运行状况进行考核，并进行相应经济惩罚。联合“祥泰通”“群众投诉”“12345”“数字城管”等平台广泛收集交通参与者对交通信号设施的意见及故障报警，限时反馈，及时响应。维修响应时间：白天30分钟内，夜间60分钟内。因工作不负责任，对抢修、维护、巡查不及时造成后果，除进行赔偿外，还应根据产生的后果严重程度承担相应的法律责任。简易故障2小时内恢复，对于交通信号灯、重点点位无法及时修复及恢复信号的，设置临时信号灯、使用备件。对于24小时内无法修复的，及时上报采购人并提出解决方案，确保故障及时恢复。前端设备出现故障未及时发现，扣除维保费200元/点；未根据要求采取措施的，扣除维保费500元/点；被相关部门、区镇等产权单位或者各级领导发现且未采取措施，交通参与者举报或者网络及网上公安局通知后未响应、未及时采取措施的，扣除维保费1000元/点。对因维保单位自身原因，不及时响应、不采取有效措施，造成影响的（包括市负责人批评、网络跟帖或者转发50人次以上的），扣除维保费2000元/点；对交管部门交办的维保范围内事项，不响应的，扣除维保费用500元/次。
20、 维保单位要每日安排网上巡检，全部设备要在1个月内现场巡检一遍（全部点位及相关设施必须每月现场巡检一次；每6个月除尘保养一次；每6个月对紧固件及地下管线检查一次；每6个月评测总结，形成报告），并做好相应的图片、文字等记录，发现问题及时维护。发现维护范围内的交通设施被非法利用时，要及时清除，避免给其他人造成伤害。因维保单位巡检不全面、维护不及时造成其他人伤害的，由维保单位负责赔偿。在巡检记录中出现漏检现象扣除维护费200元/点；指挥中心抽查发现漏检现象扣除维护费500元/点。
21、 维保单位接到维修通知后须按时限进行维修，因停电、光纤损坏、交通事故、灾害天气等特殊原因，造成长时间不能修复的，应将故障原因和解决方案立即书面报指挥中心，并推送相关人员。维修不及时、不合格、更换不及时，或瞒报漏报，因瞒报漏报造成相关人员工作被动的，扣除维保费1000元/次。
22、 维保单位每逢重要节假日、大型活动期间应做好城区及指定路线的特定巡检维护、清洁保养。做好暴雨、雷电、冰雪及台风等恶劣天气处置预案，提前检查检修加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失及由此造成的一切后果，全部由维保单位承担。
23、 维保单位应了解在用设施周边管道、布线及设备等情况，负责监护路口及周边范围内的全部设施，防止被盗和破坏。及时发现挖道、修路、施工等涉及交管设施的工程，并全程跟踪监护。根据指挥中心要求，做好道路周边挖掘、破损审批前现场踏勘工作，做好施工申请单位现场交底确认工作。同时，做好现场指导、事后恢复等工作。因监护不及时、不到位或者其他原因造成设施损失，维保单位负责维修，并承担相关费用，且扣除维保费1000元/点。
24、 维保单位应根据实际情况采购相关备品备件。备品备件应经大队检测合格后方可使用，否则扣除维保费500元/单品；
25、 维保单位必须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生生产事故，维保单位承担相应法律责任。因不规范操作，引发人员伤害或者社会负面影响的，扣除维保费2000元/次。
	序号
	项目
	设备类型
	参数
	单位
	数量

	1
	智慧交通基础设施服务
	巡检设施主要类别（
电子监控设施、测速设施、诱导显示设施、流量采集设施、宣传设施、智慧交通设施、交通警示、交通信号灯设施等）
	1.每天进行1次常规维护检查，特殊情况每天4次巡查，并建立巡查检查台账备查。
2、每周主动上路完成一次所有路口巡检（其中单机运行的设备小于3天），检查设备运行状况并做好记录，对设备、杆件、地下管线、箱体、标牌、标线等设施存在故障隐患的，应由人工报障，做好记录，并录入运行维护管理系统，同时形成修复整改报告。
3、定期巡检检查内容：设备包括设备系统工作状态、外观检查、显示亮度、灯珠（信号灯、补光灯具、条屏、诱导屏等显示设备）状况、遮挡情况、杆件情况、标线情况、设施腐蚀程度、摄像头位置角度、录像情况、电源情况、灯具、存储硬盘等，确保它们正常运行，并按照维护计划，及时维护；
本项包括日常巡检所需的人工、保险、劳动保护、车辆等服务费用。
4、响应并处理包括但不限于以下运维APP、各类巡检、待办事项（群众投诉、数字城管及12345工单现场核勘）等请求。
*巡检项包括但不限于以下项目（设备外观、杆件、防护、电源、电缆、避雷设备、接地、通信设备、校准设备时钟等），特殊巡检事项另行告知。
	方向
	2014

	2
	
	交通信号灯设施类日常维修
	1.对信号灯系统的功能进行调整、优化、软硬件升级改造、拆装，包括外场设施的位置调整、配时优化、设备优化。
2、现场故障判断确认、简易故障处理、杆件箱体防锈及喷漆处理、箱体及杆件内部线路及电气设备的整理、除尘，事故撞毁恢复、数字城管及12345工单处理、移动信号灯（发放、回收、配时修改、电池更换保养）、对遮挡信号灯设施的绿化、绿植、线缆等进行修剪、调整，保证驾驶员正常观察信号灯等。
3、故障设备的拆卸、新设施更换安装调试所需的人工以及不定时加班和误餐补助费用、劳动保护费用、各类保险费用（含造成第三方损伤）及其他费用；
4、因道路施工、交通事故等外力作用造成设备及线路损坏的维护、迁移、紧急抢修（预留值班电话）、应急恢复等。
5、维护清洁保养：交通信号灯保持清洁，清理灯盘、倒计时牌灰尘、污垢，杆件漆面修补、锈蚀部件调整优化更换等；
6、其他建设单位（住建局、集建、交通、乡镇、园区等）设计、移交（零散的路口）的信号灯项目，参与审查、设计、验收过程，提供必要的技术和现场服务。
本项包括交通信号灯设施类日常维修所需所有费用。
	路口
	528

	3
	
	电子设施类日常维修
	1.现场故障判断，简易故障处理；
2、清洁和保养：杆件、箱体防锈及喷漆处理，保持设备设施的清洁，定期清除摄像头镜头上的灰尘或污垢。箱体内部线路及电气设备的整理。同时，注意设备、箱体周围的环境，确保通风良好，避免灰尘或湿气对设备的损害；对遮挡电子监控设施的绿化、绿植、线缆等进行修剪、调整。不定时加班和误餐补助费用、劳动保护费用、各类保险费用（含造成第三方损伤）及其他费用；
3、软件更新：定期检查监控设备所使用的软件和固件，确保版本最新，修复设备及系统漏洞等。
4、数据存储及备份：定期检查存储设备工作情况及存储时长，更换故障硬盘；备份平台数据等。
5、对设备的日常维护及保证设备正常运行所需的辅材以及对杆件、地下管线等维护人工费。 
6、因道路施工、交通事故等外力作用造成设备及线路损坏的维护、迁移、标线模糊缺失、标牌缺失破损等紧急抢修（预留值班电话）、应急恢复等。
7、其他建设单位（住建局、集建、交通、乡镇、园区等）设计、移交（零散的路口）的电子警察，参与设计、审查、验收过程，提供必要的技术和现场服务。
8、涉及路口电子警察（含球机）、320道路监控系统（含礼让设备）、条屏、语音喇叭等；
9、维护人员响应并处理包括但不限于以下运维APP各类派工、巡检、待办事项（群众投诉、数字城管及12345工单现场核勘处理）、大队安排的其他事项等请求；
10、进行设施的调整、优化、软硬件升级改造、拆装等，包括外场设施的位置调整、增设等。
本项包括电子设施类日常维修所需所有费用。
备注：电警359组，卡口1507组，球机996组，微波15组，条屏34组，诱导屏4组，喇叭37组
	组
	2952

	4
	
	安保、勤务服务
	按照大队要求在安保、高级勤务期间进行重要保障任务，包括信号灯、监控等设施的看护、调整、临时拉线、设点、演练等；
根据保障要求，次数，按实结算；
	次
	5

	5
	
	暂列金：故障设备
返厂维修、检定计量等类
	1.故障设备拆除及返修后安装、维修费，返厂维修费用（根据厂家或厂家授权的同等资质的维修单位维修报价清单及发票结算，含运输快递费等）；
2、废旧设施拆除回收至大队场地仓库并按需按类整理所需的人工；
3、雷达等设备计量配合检定等；
暂估，按实结算；
	项
	1

	6
	
	网络租用服务
	千兆公安视频感知专网网络，1年网络费用（备注：598条电信光纤、42条联通光纤）
	个
	640

	交通信号灯设施耗材类

	1
	信号灯具类
	机动车道箭头灯组
	灯面直径：φ400mm  箭头图案
色 度：红色（620-625）绿色（504-508）
黄色（590-595）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ400mm＜20w
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF>10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度LED，灯壳采用一次性铝压铸成型，灯盘发光面直径为400mm。灯体可任意组合和横竖安装。各项技术参数均符合中华人民共和国道路交通信号灯GB14887-2011标准。
按实结算
	套
	4

	2
	
	机动车道满屏灯组
	灯面直径：φ400mm  满屏图案
色 度：红色（620-625）绿色（504-508）
黄色（590-595）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ400mm＜20w
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF>10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯壳采用一次性铝压铸成型，灯盘发光面直径为400mm。灯体可任意组合和横竖安装。各项技术参数均符合中华人民共和国道路交通信号灯GB14887-2011标准。
按实结算
	套
	30

	3
	
	机动车道箭头灯片（红、黄、绿）
	灯面直径：φ400mm  箭头图案
色 度：红色（620-625）绿色（504-508）
黄色（590-595）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ400mm＜20w
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF>10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯盘发光面直径为400mm。各项技术参数均符合中华人民共和国道路交通信号灯GB14887-2011标准。
按实结算
	片
	12

	4
	
	机动车道满屏灯片（红、黄、绿）
	灯面直径：φ400mm  满屏图案
色 度：红色（620-625）绿色（504-508）
黄色（590-595）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ400mm＜20w
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF>10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯盘发光面直径为400mm。各项技术参数均符合中华人民共和国道路交通信号灯GB14887-2011标准。
按实结算
	片
	60

	5
	
	人行灯灯组（套）
	套装；灯面直径：φ300mm 
色度：红色（620-625）绿色（504-508）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ300mm＜10w 
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF＞10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯壳采用一次性铝压铸或工程塑料注塑成型，灯盘发光面直径为300mm。
按实结算
	套
	10

	6
	
	人行灯灯片（红、绿）
	灯面直径：φ300mm 
色度：红色（620-625）绿色（504-508）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ300mm＜10w 
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF＞10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯盘发光面直径为300mm。
按实结算
	片
	30

	7
	
	人行灯一体式灯组
	套装；灯面直径：φ300mm 
色度：红色（620-625）绿色（504-508）
工作电源：187∨～253∨，50Hz
额定功率：φ300mm＜10w 
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF＞10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度L E D，灯壳采用一次性铝压铸或工程塑料注塑成型，灯盘发光面直径为300mm。
按实结算
	套
	1

	8
	
	人行灯一体式灯组灯片（红、绿）
	灯面直径：φ300mm 
色度：红色（620-625）绿色（504-508）
工作电源：187V～253V，50Hz
额定功率：φ300mm＜10w 
光源使用寿命：＞50000小时
环境要求：
环境温度：-40℃～+70℃
相对湿度：不大于95％
可靠性：MTBF＞10000小时
可维护性：MTTR≤0.5小时
光源采用进口超高亮度LED，灯盘发光面直径为300mm。
按实结算
	片
	2

	9
	
	人行灯一体式灯组全套含框架
	单颗亮度 ：红色：5000-8000mcd；绿色：8000-10000mcd 
波 
长：红色：625±5nm；绿色：505±5nm LED三联组合，上联为红色站立人形，中联为绿色行走人形，
净空高3.5m，
外形尺寸：3500mm*420mm*150mm
按实结算
	套
	1

	10
	
	人行灯文字、LED灯板（红、绿）
	P10 双色室外防水显示屏 
LED 寿命 ：≥10 万小时
工作电压 ：AC220V±15% 
50Hz±3Hz 
额定功率 ：≤25W（单个） 
工作温度 ：-20℃ ~ 75℃ 
工作湿度 ：≤95% 
可视距离 ：＞300 米 
防护等级 ：IP65 
外壳材质 ：钣金
20cm*200cm
按实结算
	个
	1

	11
	
	倒计时牌灯芯
	1）产品尺寸：600＊800mm 
2）LED使用寿命大于8万小时 
3）波长：红的为620-625nm、黄590-595nm、绿504-508nm 
4）亮度：红、黄LED的为6000-8000mcd 
5）绿LED的为8000-10000mcd 
6）输入电压：AC180V-250V 显示功能：具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能， 单周期实时误差〈 0.1 秒， 无累积误差， 以秒为计时单位， 最大数字显示 99秒，当计时超过 99 秒时， 以特定方式显示（A0～F9 表示 100～159） 
7）。倒计时字段便于拆卸维护 
8）。灯具发光条框架为聚碳酸酯材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高， 外形美观， 密封性能 
好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理 , 不生锈， 防 尘，防水； 
9）。外壳防护等级≥IP53 
10）。其他有关技术说明详见触发式倒计时器技术要求
11）适配现有路口通讯式倒计时
按实结算
	个
	4

	12
	
	通讯式倒计时牌全套（2位）
	套装；1）产品尺寸：600＊800mm 
2）LED使用寿命大于8万小时 
3）波长：红的为620-625nm、黄590-595nm、绿504-508nm 
4）亮度：红、黄LED的为6000-8000mcd 
5）绿LED的为8000-10000mcd 
6）输入电压：AC180V-250V 显示功能：具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能， 单周期实时误 差〈 0.1 秒， 无累积误差， 以秒为计时单位， 最大数字显示 99
秒，当计时超过 99 秒时， 以特定方式显示（A0～F9 表示 100～159） 
7）。倒计时字段便于拆卸维护 
8）。灯具发光条框架为聚碳酸酯材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强 度高， 外形美观， 密封性能 
好， 灯具表面应作亚光或无光喷涂处理 , 不生锈， 防 尘，防水； 
9）。外壳防护等级≥IP53 
10）。其他有关技术说明详见触发式倒计时器技术要求
11）无缝适配现有信号机系统，实现倒9秒等通讯（支持国标、海信信号机等通讯协议）
按实结算
	套
	10

	13
	
	信号灯帽檐
	适配现有信号灯帽檐、按实结算
	片
	10

	14
	海信信号机类
	信号机主控板
	★信号机配套；需出具与现有信号机无缝对接证明材料，按实结算（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
	个
	1

	15
	
	信号机相位板
	★信号机配套；需出具与现有信号机无缝对接证明材料，按实结算（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
	个
	1

	16
	
	信号机电源板
	★信号机配套；需出具与现有信号机无缝对接证明材料，按实结算（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
	个
	1

	17
	
	信号机主板
	★信号机配套；需出具与现有信号机无缝对接证明材料，按实结算（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
	个
	1

	18
	
	信号机保险丝
	信号机配套，按实结算
	个
	100

	19
	
	交通信号控制机
	适配现有信号机控制系统，按实结算
	台
	1

	电子警察、320监控等智慧交通设施设备、耗材类

	1
	项目
	设备类型
	参数
	单位
	数量

	38
	监控类
	电子警察（1200w-1400w像素）
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为）图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072。补光抓拍功能检查：配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸清晰可见。
闯红灯抓拍检查：支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见。其中，第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105。
设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）；
传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸；
支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
★支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌；（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
支持对超速（按所设超速阈值）行驶的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
★支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
由摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成。
按实结算；
	台
	4

	39
	
	电子警察（900w像素）
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置电源适配器等。图像传感器：采用不低于1.1英寸GMOS。最大图像尺寸：≥4096×2160像素。视频帧率：在1～25fps可调。视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%，车辆捕获率≥99%。车牌识别功能：全天识别准确率≥99%。闯红灯事件检测：全天识别捕获率≥99%、准确率≥99% 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、违法停车、违法掉头、左转不让直行、右转不让直行、大弯小转、非机动车占道、闯禁令、不礼让行人。车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7600种，通过车尾可识别3900种，全天识别准确率不低于99%（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。接入标准支持ONVIF、GB/T28181、GA/T1400、GB 35114-A。外壳防护等级应不低于IP66。按实结算。
	台
	4

	40
	
	900万环保人脸卡口（满足新国标一级补光要求）
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为）
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置电源适配器等。图像传感器：采用不低于1.1英寸GMOS，最大图像尺寸：≥4096×2160像素，视频帧率：在1～25fps可调，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%，车辆捕获率≥99%。车牌识别功能：全天识别准确率≥99%。闯红灯事件检测：全天识别捕获率≥99%、准确率≥99% 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、违法停车、违法掉头、左转不让直行、右转不让直行、大弯小转、非机动车占道、闯禁令、不礼让行人。车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7600种，通过车尾可识别3900种，全天识别准确率不低于99%（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）★支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。接入标准支持ONVIF、GB/T28181、GA/T1400、GB 35114-A。外壳防护等级应不低于IP66。按实结算。
	台
	4

	41
	
	测速卡口抓拍单元900w
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为）
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置电源适配器等
图像传感器：采用不低于1.1英寸GMOS
最大图像尺寸：≥4096×2160像素
视频帧率：在1～25fps可调
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG
目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%，车辆捕获率≥99%
车牌识别功能：全天识别准确率≥99%
闯红灯事件检测：全天识别捕获率≥99%、准确率≥99% 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、违法停车、违法掉头、左转不让直行、右转不让直行、大弯小转、非机动车占道、闯禁令、不礼让行人
车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测
★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7600种，通过车尾可识别3900种，全天识别准确率不低于99%（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）★支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
接入标准支持ONVIF、GB/T28181、GA/T1400、GB 35114-A
外壳防护等级应不低于IP66
按实结算
	台
	1
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	测速雷达
	工作频率：24.15GHz
测速范围：10km/h～250km/h
性能特点：平板型微带阵列天线
水平角：<6°
俯仰角：<6°
通讯接口：1个RS-485接口，
Wi-Fi：支持
测速范围10km/h-250km/h
★测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
输入电压为9V—24V范围内测速雷达能正常工作
雷达测速单元功耗应不大于2W
防护等级IP66
按实结算；
	台
	1
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	违停检测球机
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为）
由不小于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸；
全景像素不低于600万，细节像素不低于400万；
由不小于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸；
全景像素不低于600万，细节像素不低于400万；
最大支持输出分辨率全景：≥3632×1632；细节：≥2688×1520；
细节相机支持不小于25倍光学变倍，16倍数字变倍；
★全景通道可输出不小于2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4 个像素，全景摄像机水平视场角不小于 210°，垂直视场角不小于 90°；（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
补光灯补光区域呈类矩形分布，开启后，灯珠光束通过微结构阵列式透镜，使补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
联动模式下，支持全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警；
细节通道支持视频结构化抓拍，可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联，可同时检测目标数量最大不少于100个；
支持1路音频输入和1路音频输出；
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；
支持DC36V/2.23A（-25%～+25%）供电；
支持IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
按实结算；
	台
	4
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	全景球机（普通）
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；
像素：全景：400万；细节：400万；
最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；
最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；
最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；
补光类型：红外+白光；
镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～115mm；
镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6；
视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°；
光学变倍：细节：24倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
可视域功能：支持；
通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；
智能分类：智能；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景与细节不支持同时开启检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；
透雾功能：电子透雾；
★跟踪报警功能检验：样机具有跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可通过跟踪框颜色显示移动目标的属性（人和非机动车为蓝色、机动车为黄色）；当移动目标进入监视画面时可触发报警，并上传报警信息，目标离开监视画面5s后解除报警（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）；
网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
报警接口：2进1出；
语音对讲：支持；
报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）；
报警输出：1路；
供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；
防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；
按实结算；
	台
	1
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	半球（内部监控）
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
支持周界防范（绊线入侵、区域入侵）、SMD Plus（人形/车形检测）
最大分辨率：2688×1520；
最大补光距离：30m（暖光）；
补光灯：2颗（暖光灯）；
镜头光圈：F1.0；
视场角：水平：94°；垂直：50°；对角：113°；
内置MIC
支持DC12V供电方式
支持IP67防护等级
按实结算；
	台
	1
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	非机动车道抓拍相机
	采用1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达3840×2160，帧率高达25帧，内置暖光补光灯。
图片格式：JPEG
图片分辨率：3840 × 2160
智能识别：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）；
目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的行人抓拍图片；最大可支持40个人脸目标同时检测、抓拍，支持人脸去误抓；
非机动车违章检测：非机动车占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯；
非机动车特征检测：伞棚、载人人数、非机动车车牌识别（定制）等特征检测。
最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）
快门：1秒～1/100，000秒
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率：3840（H）×2160（V）
帧率：25fps（3840 × 2160）
支持3D数字降噪功能。
支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。
支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。
支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。
支持非机动车车牌识别。
具有防尘、防水、防浪涌功能。
内含配件：电源适配器，万向节。
支持音频接口，可语音对讲或模拟音柱播报。
	台
	1
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	鱼眼摄像机
	采用高性能600万像素不低于1/2.5英寸CMOS图像传感器，可输出不低于600万（2560x2560）@60fps视频，兼顾360°全景无死角监控，支持H.265编码，内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于15米，支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境，支持ROI、AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境，支持独立MAC双千兆网口，物理隔离，支持报警2入1出、485，支持≥512 GB Micro SD卡，内置单MIC，支持DC12V-DC36V供电方式，方便工程安装，支持IP67防护等级，支持低延时，支持解畸变画面下的车辆目标跟踪检测及输出，可配合大货车闯红灯方案使用，按实结算。
	台
	1
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	室外云台4G摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：300万；
最大分辨率：2304×1296；
最低照度：彩色：0.0005lux@F1.0；
最大补光距离：30m（白光）；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F1.0；
通用行为分析：支持绊线入侵、区域入侵；
车辆检测：支持；
视频压缩标准：Smart H.265；H.265；Smart H.264；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
视频帧率：50Hz主码流（2304×1296@15fps）主码流（1920×1080@15fps），主码流（1280×720@15fps），辅码流1（704×576@15fps）、辅码流1（640×480@15fps）、辅码流1（352×288@15fps）；60Hz主码流（2304×1296@15fps）、主码流（1920×1080@15fps）、主码流（1280×720@15fps）、辅码流1（704×480@15fps）、辅码流1（640×480@15fps）、辅码流1（352×240@15fps）；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
内置扬声器：支持；
报警事件：视频动态/遮挡检测；网络断开检测；IP冲突检测；音频检测； 存储卡状态检测； 存储空间检测；
网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；
运营商网络制式：4G全网通（移动/联通/电信）；
网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；RTSP；UDP；SMTP；NTP；DHCP；DNS；DDNS；IPv6；802.1x；SSL；QoS；FTP；UPnP；ICMP；SNMP；IGMP；ARP；RTCP；RTP；PPPoE；RTMP；Bonjour；NFS；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；SDK；
预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；
存储功能：Micro SD卡；FTP；
自动巡航：支持；
音频输入：支持；
音频输出：支持；
按实结算；
	台
	1
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	手持终端
	操作系统 > HarmonyOS
双卡 > 双卡双待双通
屏幕 >  分辨率：FHD+ 2412x1084像素 OLED，支持60/120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率
传感器 > 环境光传感器，红外传感器，指纹传感器，陀螺仪，指南针，NFC，接近光传感器，重力传感器，激光对焦传感器
存储 > 运行内存：12GB，机身内存：256GB/512GB
拍摄功能 > 后置摄像头：5000万像素超感知摄像头（F1.9光圈，RYYB 超感光滤色阵列）+800万像素超广角微距摄像头（F2.2光圈）
前置摄像头：6000万像素4K超广角摄像头（F2.4光圈）
WLAN > 2.4 GHz和5 GHz，802.11 a/b/g/n/ac/ax，2x2 MIMO，HE160，1024QAM，8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO
蓝牙 > Bluetooth 5.2，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC和L2HC高清音频
定位 > 支持GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS
电池容量 > 5000mAh（典型值）
充电 > 有线充电：手机支持最大超级快充100W(20V/5A），兼容11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或 5V/4.5A超级快充，兼容9V/2A快充
按实结算；
	台
	1
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	数据中心服务器
	CPU：配置≥2颗国产化处理器，单颗CPU≥48核心，≥2.6GHz主频，符合安全可靠测评要求
内存：4根32GB DDR4内存；最大支持32根DDR4内存
硬盘：2*480GB SSD；3*1.92T SSD，最大支持16个硬盘插槽
RAID卡：配置RAID卡，支持 0、1、5,6、10，4G缓存
网口：≥4*GE电口，≥1块2*10GE光口网卡（含模块）
含国产操作系统，兼容银河麒麟、统信等国产操作系统，支持国产数据库、中间件等深度适配
冗余性：配置冗余电源、风扇
质保：3年质保及硬盘不返还；
按实结算；
符合国产化需求；
	台
	3
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	路口电子警察终端服务器
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为配套）
网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，具备≥16个10M/100M自适应以太网接口，具备≥2个光口（SFP）；
硬盘接口：≥4个SATA接口； 音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；
报警接口：≥4路报警输入接口、≥4路报警输出接口；
指示灯：≥4个状态指示灯；
其他接口：≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口；
存储容量≥8T；
★支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多种违法抓拍图片进行合成。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
按实结算。
	台
	2
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	路口电子警察终端服务器（4路）
	（必须满足大队现有路口在用设施维护，目前在用设施为海康、大华、华为配套）
网络接口：≥2个1000M以太网接口，具备≥8个10M/100M自适应以太网接口；
硬盘接口：≥1个SATA接口； 报警接口：≥3路报警输入接口、≥3路报警输出接口；
指示灯：≥2个状态指示灯；
其他接口：≥1个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口；
★支持数据存储国密加密设置功能。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
按实结算。
	台
	1
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	机房网络核心交换机1（存储网络用）
	1.交换容量≥758Gbps，包转发率≥252Mpps；
2.缓存≥ 168MB；
3.支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备；
4.支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS；
5.单台实配：千兆电口≥48，万兆光口≥4，交流电源模块≥2，三年原厂质保服务；
含万兆光模块2对共4只；
按实结算。
	台
	1
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	电子警察、球机用内存卡
	闪迪、海康威视、三星、雷克沙等。容量：256GB。支持Class10、U3、V30、A2、UHS-I（读取速度高达100MB/S，写入速度高达90MB/S）。支持与microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I和microSDXC UHS-I设备兼容。支持1000次擦写，使用寿命更长，满足项目性安防监控需求。支持在温度范围为0℃~+70℃的环境下工作。支持在温度范围为-25℃~+85℃的环境下存储。按实结算。
	张
	10
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	打印机
	最大幅面：A4、A3及A3以上。接口类型：以太网、USB。一体机类型：喷墨多功能一体机，自动双面，打印/复印/扫描。打印类型：喷墨打印（墨仓式）。复印、扫描，打印，传真。打印速度≥25ipm。
	台
	1

	56
	
	机房服务器企业硬盘
	用于机房服务器故障硬盘更换、扩容；
服务器专用硬盘（适配海康威视、曙光、浪潮、华为、华启智慧等服务器）；固态；
容量4T;
按实结算
	块
	1

	57
	
	云存储专用企业硬盘
	企业级；适配现有在用云存储系统；容量6T；按实结算
	块
	4

	58
	灯具类
	环保频闪灯
	环保光源类型：16颗原装大功率LED
覆盖范围：单车道环境补光灯
中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）
触发方式：开关量
最佳补光范围16米～25米
功耗：＜40W
防护等级：IP66
要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）。
按实结算；
	个
	16

	59
	
	环保闪光灯（满足新国标一级补光要求）
	采用24颗原装进口高亮度LED灯珠，集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体。中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
触发方式：开关量；
光斑覆盖范围：1车道；
补光距离：16m～26m；
气体光源回电时间小于70ms
防护等级：IP66
★眩光阈值增量（TI）：TI≤1.07%。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）。
按实结算；
	个
	16

	智慧交通基础设施配套设施管、线、标线、标牌等辅材类

	1
	项目
	设备类型
	参数
	单位
	数量

	2
	杆件、基础类
	人行灯分离式样杆件。
	镀锌钢管；350CM*9CM*0.3CM ，按实结算
	根
	1

	3
	
	人行灯一体式样框架。
	定制、按实结算
	套
	1

	4
	
	各类杆件及机箱基础（含接地）
	基础C25砼、地笼配套、按实结算
	m3
	10

	5
	
	
	接地小于等于4欧姆，接地角铁，含连接线缆，按实结算。
	套
	1

	6
	
	
	绿化整理、挖填土方、余土处理、按实结算
	m3
	10

	7
	
	杆件安装及拆除
	利旧杆件安装及老旧杆件拆除及恢复，按实结算
	项
	1

	8
	
	基础拆除
	含路面修复，垃圾清理，按实结算
	m3
	1

	9
	标牌、标线
	标志标牌
	国标，根据非现场抓拍设施设置规范及所配套相关的路面交通标志，按实结算。
	平方米
	60

	10
	
	标线、字
	国标，根据非现场抓拍设施设置规范及所配套相关的路面交通标线，按实结算，颜色白、黄等。
	平方米
	80

	11
	
	清除标线（环保型高压水除线，按实结算）
	清除标线（环保型高压水除线，按实结算）
	㎡
	1

	12
	
	分道线、等待区外线（线宽0.15m，按实结算）
	分道线、等待区外线（线宽0.15m，按实结算）
	㎡
	1

	13
	
	停止线、斑马线（线宽0.45m，补残，按实结算）。
	停止线、斑马线（线宽0.45，补残，按实结算）
	㎡
	1

	14
	
	直行箭头（6m）。
	直行箭头（6m）按实结算
	个
	1

	15
	
	直行箭头（4.5m）。
	直行箭头（4.5m）按实结算
	个
	1

	16
	
	直行箭头（3m）。
	直行箭头（3m）按实结算
	个
	1

	17
	
	直行加右转/左转箭头（6m）。
	直行加右转/左转箭头（6m）按实结算
	个
	1

	18
	
	直行加右转/左转箭头（4.5m）。
	直行加右转/左转箭头（4.5m）按实结算
	个
	1

	19
	
	直行加右转/左转箭头（3m）。
	直行加右转/左转箭头（3m）按实结算
	个
	1

	20
	
	左转/右转箭头（6m）。
	左转/右转箭头（6m）按实结算
	个
	1

	21
	
	左转/右转箭头（4.5m）。
	左转/右转箭头（4.5m）按实结算
	个
	1

	22
	
	左转/右转箭头（3m）。
	左转/右转箭头（3m）按实结算
	个
	1

	23
	
	直行箭头（9m）。
	直行箭头（9m）按实结算
	个
	1

	24
	
	直行加右转箭头（9m）。
	直行加右转箭头（9m）按实结算
	个
	1

	25
	
	左转箭头（9m）。
	左转箭头（9m）按实结算
	个
	1

	26
	
	“请勿越线”“礼让行人”“请勿逆向”等（单字0.6*0.9m，四字为一组）。
	“请勿越线”“礼让行人”“请勿逆向”等（单字0.6*0.9m，四字为一组）按实结算
	组
	1

	27
	
	F式单悬臂。
	（立柱Ø299*7000*§10mm；横臂Ø140*8500*§8mm*2根；基础：C30/1500*1500*1800mm）按实际结算
	套
	1

	28
	
	立柱式杆件1。
	（立柱Ø102*3500*§4.5；基础：C30/500*500*600）按实际结算
	套
	1

	29
	
	立柱式杆件2。
	（立柱Ø140*4500*§4.5；基础：C30/600*600*1000）按实际结算
	套
	1

	30
	
	限速标志。
	（Ø1000*§2.5mm；反光膜：Ⅲ类；限速70、80）按实际结算
	块
	1

	31
	
	测速提示标志。
	（标志£1000*3500*§2.5mm；反光膜：Ⅲ类，立柱式安装）按实际结算
	块
	1

	32
	
	测速监控采集点标志。
	（标志£1300*2260*§2.5mm；反光膜：Ⅲ类；立柱式安装）按实际结算
	块
	1

	33
	
	纵向减速标线。
	（长度100m，30米渐变段）按实际结算
	㎡
	50

	34
	
	交通违法抓拍标志（£145cm*181cm §2mm；Ⅲ类反光膜）。
	交通违法抓拍标志（£145cm*181cm §2mm；Ⅲ类反光膜）按实际结算
	块
	1

	35
	
	悬挂式限速标志/禁鸣标志/禁停标志（θ800*§2mm Ⅲ类反光膜）
	悬挂式限速标志/禁鸣标志/禁停标志（θ800*§2mm Ⅲ类反光膜）按实结算
	套
	1

	36
	
	悬挂式限速标志/禁鸣标志/禁停标志（θ1000*§2mm Ⅲ类反光膜）
	悬挂式限速标志/禁鸣标志/禁停标志（θ1000*§2mm Ⅲ类反光膜）按实结算
	套
	1

	37
	
	严管路段禁停牌子900*1600
	严管路段禁停牌子900*1600，按实结算
	套
	1

	38
	
	辅助标志（大）
	辅助标志（大），按实结算
	平方米
	0.34

	39
	
	辅助标志（小）
	辅助标志（小），按实结算
	平方米
	0.25

	40
	交安辅助类
	LED条屏显示板
	屏幕类，LED条屏显示板，适配交管现有LED，320mm*160mm，按实结算
	块
	1

	41
	
	诱导屏显示板
	屏幕类，诱导屏显示板，适配交管现有诱导屏，320mm*160mm，按实结算
	块
	1

	42
	
	LED条屏控制板
	屏幕类，LED条屏网络控制板，按实结算
	块
	1

	43
	
	诱导屏控制板
	屏幕类，诱导屏网络控制板，按实结算
	块
	1

	44
	
	移动临时交通信号灯（含多相位控制）
	用于路口主交通信号灯故障后交通临时通行管理使用，按实结算
	套
	1

	45
	
	移动信号灯专用电池
	现有移动信号灯配套、磷酸铁锂电池，12v140AH，按实结算
	个
	1

	46
	
	移动信号灯太阳板
	现有移动信号灯配套，12v,250W，含支架、控制器、按实结算
	个
	1

	47
	
	道钉
	指引车辆防止超速、交通肇事等；含配套固定件，按实结算
	个
	20

	48
	
	附着式黄白反光标/片、道路护栏反光片
	塑料 铸铝 镀锌 抗压耐撞，含配套紧固件，按实结算
	个
	200

	49
	
	非信控路口主路预警立柱（太阳能）
	1.外形尺寸：2800mm×420mm×130mm；
2.工作时总功率：110W；
3.显示单元：红绿双基色LED屏×2（文字提示、速度提示）；
4.检测单元：雷达×1，测速范围：2km/h—250km/h；
5.警示单元：爆闪灯×4，喇叭×1，投影灯；
6.供电方式：100W太阳能板+ 24V25AH 磷酸铁锂电池；
按实结算
	套
	1

	50
	
	非信控路口支路一体式预警立柱（太阳能外置）
	1.外形尺寸： H2500mm
2.工作时总功率：90W；
3.显示单元：红绿双基色LED屏（提示语）1280×320mm
4.检测单元：雷达×1
5.警示单元：爆闪灯×2，喇叭×1，投影灯；
6.供电方式：100W太阳能板+ 24V25AH 磷酸铁锂电池
按实结算
	套
	1

	51
	
	减速带
	减速带、橡胶、加厚、国道专用，厚5cm，宽35cm 按实结算
	米
	50

	52
	
	LED速度提示牌（太阳能）
	速度提示、太阳能，符合非现场规范，按实结算
	套
	1

	53
	
	广播
	宣传播放、实时播音等按实结算；适配大队语音广播系统；数据无缝对接，平滑使用；按实结算
	套
	1

	54
	
	太阳能小黄灯、警示灯
	按实结算
	套
	1

	55
	
	锥形桶
	70cm，按实结算
	个
	20

	56
	
	水马
	1100*650 ，注塑，反光、按实结算
	个
	40

	57
	
	波纹防撞栏
	按实结算，热镀锌、防腐、防锈、防老化、双波2.5mm护栏国标防撞护栏等，含护栏立柱；2米一挡位；
	米
	50

	58
	
	波纹防撞桶
	加厚，防撞、抗压、直径600*高度800，按实结算
	套
	2

	59
	
	反光贴
	按实结算、3M
	米
	100

	60
	管、线类（含拆除）
	RVV 3*1.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	1000

	61
	
	RVV 3*2.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	2400

	62
	
	RVV 3*4
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	200

	63
	
	RVV 3*6
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	500

	64
	
	RVV 12*1.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	2000

	65
	
	RVV 7*1.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	2000

	66
	
	RVV 4*1.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
	米
	1000

	67
	
	RVVP 4*1.5
	原厂正品供货，材质符合国标要求，具备优异的耐高温、抗拉伸、防开裂性能，满足长期户外及室内复杂工况使用，按实结算；
线缆适配本项目施工工艺要求，布线规整、柔韧性佳、便于弯折敷设，抗电磁干扰性能优异，可有效保障弱电信号、自控系统稳定运行。
	米
	1000

	68
	
	接地
	定制，接地角铁；含焊接、箱体、杆件、设备的接地短线；按实结算
	米
	20

	69
	
	室外超六类网线
	符合国标、室外阻燃、抗拉、全铜，按实结算
	米
	500

	70
	
	手井1
	40*40*50cm，砖砌，四周粉刷水泥，底部垫沙渗水，含耐压井盖；交管字样；
	个
	8

	71
	
	手井2
	50*50*50cm，砖砌，四周粉刷水泥，底部垫沙渗水，含耐压井盖；交管字样；
	个
	8

	72
	
	室外光缆，4芯单模光纤
	符合国标，按实结算
	米
	600

	73
	
	过街管道（牵引管）
	牵引管施工（2根PE 50mm），按实结算
	米
	100

	74
	
	过街管道（破、切路及修复）
	机动车道开挖：预埋2根镀锌钢管50mm，埋深不低于30cm；其他道路：埋深不低于30cm，预埋2根PE 50mm。
	米
	100

	75
	
	道板砖开挖及修复
	按原道路恢复，按实结算
	米
	100

	76
	
	绿化带编排管开挖及修复
	人行道及绿化带破路施工，回填，夯实，2根直径50mmPE管，管口必须处理毛刺，埋深不低于50cm
	米
	100

	77
	
	杆件美化
	含除锈、喷漆（和原杆件颜色无差异）等，按实结算
	平方米
	1

	78
	
	杆件检修口盖板
	适配检修口的盖板，按实结算
	块
	5

	79
	
	钢绞线
	用于飞线、防锈、1*6.6mm（总直径）、7股，含钢丝绳拉紧器等配套，按实结算
	米
	150

	80
	
	国标杆件螺栓设施
	用于螺栓保养更换，国标高强度防锈、含（1栓、1母、2高强度平垫片、1弹垫），按实结算；
	套
	1

	81
	辅材等大类
	空气开关
	微型断路器，额定电流 32A，具备 CCC 认证；
按实际使用结算
	个
	20

	82
	
	带漏电保护开关
	漏电保护断路器，额定电流 32A，具备 CCC 认证；
按实际使用结算
	个
	20

	83
	
	井盖1
	含加强筋、耐压货车；40*40含框带公安交管标识，按实际使用结算
	个
	10

	84
	
	井盖2
	含加强筋、耐压货车；50*50含框带公安交管标识，按实际使用结算
	个
	10

	85
	
	井盖3
	铸铁井盖。40*40含框带公安交管标识，按实际使用结算
	个
	10

	86
	
	井盖4
	铸铁井盖。50*50含框带公安交管标识，按实际使用结算
	个
	10

	87
	
	抱杆箱工业交换机1
	交换容量：128Gbps；
包转发率：30Mpps；
安装方式：导轨式安装；
电源接口：凤凰端子、DC接口；
业务端口：具备8个10/100BASE-T电口（PoE）、4个1000BASE-X SFP端口；
环网协议：STP、RSTP；
VLAN功能：支持；
供电方式：支持双电源，标配一个53VDC/1.81A电源适配器；
空载功耗：≤6W；
满载功耗：≤96W；
PoE：总功率≤90W；
散热方式：无风扇，自然散热；
工作湿度：10%～90%（无凝结）；
工作温度：-30℃～65℃；
★支持WEB和SNMP管理功能（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
按实际使用结算；
	个
	16

	88
	
	落地机柜工业交换机2
	交换容量：336Gbps；
包转发率：60Mpps；
安装方式：导轨式安装；
电源接口：凤凰端子、DC接口；
业务端口：具备16个10/100/1000BASE-T电口（PoE）、4个1000BASE-X SFP端口；
环网协议：STP、RSTP；
VLAN功能：支持；
供电方式：支持双电源，标配一个53VDC/3.77A电源适配器；
空载功耗：≤10W；
满载功耗：≤212W；
PoE：总功率≤190W；
散热方式：无风扇，自然散热；
工作湿度：5%～95%（无凝结）；
工作温度：-30℃～65℃；
★支持SNMP V1/V2/V3；支持Console；支持基于HTTPS/HTTP管理方式，支持中英文双语；支持端口镜像；支持配置文件导入、导出。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）
按实际使用结算；
	个
	10

	89
	
	工业光纤收发器3
	工业千兆，现场配套（瑞斯康达、海康威视、大华、华为等）；
按实际使用结算；
	对
	4

	90
	
	光纤尾纤
	国标、适配现有监控系统，按实结算
	根
	1

	91
	
	光纤熔纤
	国标、适配现有监控系统，按实结算
	芯
	1

	92
	
	光纤盘
	国标、适配现有监控系统，按实结算
	个
	1

	93
	
	光纤包
	国标、适配现有监控系统，按实结算
	个
	1

	94
	
	检修井
	40*40*50，按实结算
	个
	1

	95
	
	光纤转接头
	按实结算
	个
	20

	96
	
	防雷插座
	公牛；4位；防雷；按实结算
	个
	10

	97
	
	抱杆箱
	尺寸：510*380*260mm；镀锌钢板S1.0（两侧通风口），32A空开*1；导轨插座*3；16A空开*3；接地排*1；光纤盘*1；防水三角锁扣，辅材，定制丝印等
按实结算
	个
	1

	98
	
	电源防雷
	抱杆箱配套；额定工作电压Un：5V
额定放电电流：5KA
最大放电电流：10KA
极限电压：≤15V
界面模型：RJ45
保护芯线：1,2,3,4,5,6,7,8线
传输速率：1000M
插入损耗：≤0.2dB
工作环境：温度-40℃～+70℃
按实结算
	个
	3

	99
	
	网络防雷
	千兆网络接口；
抱杆箱配套；额定工作电压：220V  50Hz
最大持续运行电压：385V  50Hz
每种保护模式的试验类别和放电参数：40kA
Ⅰ级和Ⅱ级的标称放电电流：L/N-PE:20kA
电压保护水平：L/N-PE:1.8kV
短路电流耐受能力：300A
电流类型：交流
按实结算
	个
	3

	100
	
	落地箱
	尺寸：660mm*415mm*1355mm；单前门+下开门；63A空开*1；导轨插座*1；32A空开*5；机架式PDU插座*1（七位）；机架式抽拉熔纤盘*1（12口SC）；隔板*3；接地*1；箱体S1.2mm厚度镀锌；表面喷塑；箱门按项目要求彩色丝印，锁具采用防撬锁，适配智能锁具等
按实结算
	个
	1

	101
	
	室外电源12v
	电子警察、卡口等配套，按实结算
	个
	20

	102
	
	室外电源24v
	球机等配套，按实结算
	个
	5

	103
	
	智能无源电子锁
	适配控制机、附属的通讯机柜，根据现场箱体定制
锁体材质：锌合金
锁芯材质：304不锈钢
锁体结构：左右门通用
电子锁芯：过压过流静电多重保护
黑名单数：100把钥匙
开关记录：60条
使用环境：温度（-40°到 70°） 湿度（20% 到 97%）
使用寿命：10年
防护等级：IP67
按实结算
	个
	1

	104
	
	智能锁钥匙
	工作状态：灯光提示；
存储记录：60000条；
蓝牙通讯：采用AES128加密，双向验证，标准TYPE-C，电池容量：600mAh，
静电保护：8KV接触静电/15KV非接触静电保护；（低电提示），
防护等级：IP65
含软件平台及部署
按实结算
	把
	1















交管大队维护工作月份考核表
	考核项目
	考核内容
	扣分分值
	得分

	维护人员
	1名文员、1名技术员、1名弱电电工。
	少一人扣5分
	

	专业车辆
	（1）维护单位提供维护专用车辆，保证专车专用，其中专业登高特种车辆不少于1辆，日常维修用工程车不少于1辆。车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由中标方负责。
（2）专业登高特种车辆车辆行驶证车辆类型必须标明为专项作业车，照片为吊臂专项作业车，维修车辆必须安装车辆GPS定位系统，维护车辆定位信息免费提供招标业主方使用。
	少一项扣5分；车辆在维护工作时间内应在维护范围内，根据电子围栏进行判断，维护车辆不在维护区域内，且未提前报备的，一次扣2分。维护单位更换维护车辆，应提前报备，未报备进行更换扣2分；维护车辆应为合格专业作业车辆1辆不符合要求扣2分，责令整改维护单位拒不执行扣5分
	

	设备要求
	有不少于5台的临时红绿灯和必要的维修工具、安全器具等，设立7×24小时服务专用电话，所有人员安装大队运维管理APP软件，24小时待命接受采购人的维修指令。
	工具设备、临时红绿灯不全的，一项扣1分
	

	保密规定
	每名技术、维护人员都要本着对公安工作、家庭及自己负责的态度，坚决执行保密规定，工作人员故意违反保密规定，或过失违反保密规定的，情节严重构成犯罪的，将依法承担刑事责任。
（1）维保人员在维修保养中，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和他人隐私。维护公司人员携带的电脑、U盘、手机等设备应按公安管理规定使用。
（2）不得在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及的公安信息。
（3）不得在私人交往和公开场所泄露公安机关的监控系统布局、监控范围及时段等信息。
（4）不得浏览与工作无关的公安计算机网络网页。
（5）自觉服从单位管理，经常性地参加交管部门开展的保密教育活动。
	违反公安、保密工作规定的。
擅自将智能交通系统的操作管理权限、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露外传的，擅自改动系统数据的。
一次扣100分
	

	日常巡查
	中标方必须每天派专人对承包工程范围内的设施进行一次例行轮查，雨天进行四次巡查，每次巡查必须及时记录在案，对巡查中发现的故障或其他问题要及时予以维修和养护，对于在维护保养中拆换的设备及零件全部交由用户方保管并做好登记，巡查记录每月交用户方核查备案。
巡检台账内容为：
（1）清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。
（2）安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全。
（3）统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，并每周统计上报，协助清理。
（4）检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。
文档资料要求：根据招标文件或合同在规定时间内提交的文档资料、领导交办的文档资料等需要维护单位配合完成的文档资料等，维护单位应按时完成。
设施维护档案：中标人应进行现场勘查，中标人应有日常设施维护的详细工作记录；中标人应有设施软件、硬件（含地下管线、基础）变更记录，并对电子台账进行更新
	每少一次巡检扣1分，巡检内容记录不全的一项扣0.1分，维护记录表填写不完整的，发现一起扣0.1分，不按时反馈维护情况的，发现一起扣0.2分，维护后各项技术指标达不到要求的扣2分，维护内容与事实不符、弄虚作假的扣10分
	

	[bookmark: _Toc20809]重要节假日（元旦、五一、端午、中秋、国庆、春节等）或大型活动期间
	必须按照招标方要求进行特定巡检、维修、维护、清洁、保养
	否则一次扣1分。交办的临时性工作，推诿拖延、不执行或执行不到位的，视情每件扣2—6分
	

	意外情况
	外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）
	否则一次扣0.2分
	

	维护保养
	中标方应加强设施的日常维护保养，准备足够的临时红绿灯和齐全、充足的各部件备品备件，备品备件应登记成册，备品备件数量每周报用户方核查是否充足
	否则一次扣0.2分
	

	
	中标方在接到用户方报修后响应时间为半小时（在运维APP里面体现）
	不能及时响应的，一次扣0.5分
	

	
	轻微故障修复时间为1小时，1小时内不能修复的，应当使用备件先行保证设施正常运行
	否则一次扣1分
	

	
	重大故障24小时内不能修复又不能提供备件的
	一次扣除2分。
	

	
	数字城管、12123工单等维修、回复
	超期的一次扣0.5分
	

	申请延期
	遇电力故障、光纤链路故障、道路施工、交通事故等客观外力原因导致暂时无法修复（优化），可申请延期（在运维APP里面体现）。同意1次延期，申请的延期时间需监理或相关责任人审定。
如在允许延期申请后仍修复超时的按照修复时间扣分执行。因停电、道路改造、建设施工、交通事故等特殊原因及不可抗力因素造成相应设施、系统故障的，不属于故障范围，不纳入考核。但经采购人沟通协调具备条件后，应按前款规定时限内修复完成。在影响维护维修的因素消失后24小时内未恢复的则计入设备完好率考核
	若2次延期扣2分，3次延期扣5分，3次后仍未修复不得延期。直接扣除10分
	

	
	中标方在维修周期内因维修工作不到位，导致被上级领导批评或被12345投诉
	查证属实的一次扣1分
	

	重大过错或者工作差错：
	被投诉或曝光：受到政府、市局或大队约谈、被社会媒体曝光、收到多方投诉情况、被领导点名批评、造成事故或不良影响等的
	一次扣10分
	

	
	在重要会议和重大活动安保工作期间，维护单位出现人员、车辆、设备保障不到位的情况的
	每次扣5分；出现工作疏漏或差错，对会议活动造成影响的扣10分
	

	
	因工作疏忽或人为操作不当，造成设备运行故障的
	一次扣2分
	

	
	因人为操作不当或管理不到位，造成设备报废、丢失的
	视情扣5—10分，维护单位应当赔偿相同型号数量的设备
	

	设备管理
	维护单位私自拆除智能交通系统外场设施，有偷梁换柱、监守自盗或故意破坏的情况
	扣30分。涉及金额较大符合立案标准的，或造成较大后果的，保留追究法律责任的权力
	

	重复故障
	外场设施故障排查不仔细，修复不彻底，每个工单造成7天内2次故障
	扣1分
	

	
	7天内3次故障
	扣2分，以此类推，5分截止
	

	
	修复时间超出承诺时间二倍的
	扣2分，四倍（含）以上的扣4分
	

	
	因故障排查不仔细、修复不彻底，造成五天内连续两次（含）以上抢修的
	扣0.5分
	

	
	七天内连续三次（含）以上抢修的
	扣1分
	

	维护（优化）质量
	中标人所用主要原材料均需提供质保单或产品质量合格证或权威机构的产品质量报告。各方确认需更换的部件，必须为合格、全新的设备。针对需维修的部件，中标人在拆除维修部件同时采用备品备件先行更换设备，确保系统原部件在维修期间的正常运行。更换设备前必须经招标业主方签字确认后方可更换。外场设施修复后，现场检查发现：窨井、手孔井未封闭；线缆裸露或未提前报备；原有完好设备在维修过程中造成损坏；使用不合格的配件和材料；维修后达不到原有标准等情况的
	每次扣2分，造成事故的，维护单位负全责，并每次扣5分
	

	设备保管
	中标人承担拆除和故障设备的保管责任，中标人对拆除和更换的设备进行统一登记和保管，并提供详细入库清单和现场照片，交招标业主方签字确认存档，同时做好防盗、防水等安全措施，确保设备存放安全。
	发生设备丢失、损坏的，一次扣5分，等价赔偿相关设备
	

	
	中标维护单位无正当理由无法在规定时间内完成维护（优化）工作
	招标方可安排第三方单位进行维护（优化）施工，所有费用从中标款中扣除
	

	电气安全
	中标方应当保持信号灯电气安全、有良好接地，严防发生漏气、短路、致使第三方触电等用电安全事故
	发生用电事故的一次扣10分
	

	施工安全
	中标方应制定维修操作规程及工作要求，抢修各种原因引起的故障。做好现场施工安全管理，配备专门的现场施工安全管理员和必要的安全器具、安全设施，外场设施需建设可靠的接地安全装置和漏电保护装置，确保在施工过程中不发生安全事故
☆维护现场安全操作规范：所有外场设施抢修、维护、优化期间，地面根据主干道、次干道、支路分别做好100米、50米、30米全方位维护，应有导向车道牌、路锥桶，夜间导向车道牌需为LED导向牌，主次干道应有应急闪光灯。
☆维护安全设施要求：维护单位外场维护人员着装规范，应穿戴印有本单位名称或LOGO的反光衣、高空作业应系安全带、戴好安全帽、穿戴电工胶鞋。维护车辆应配备安全设施，应有路锥桶10个以上、导向车道牌1块以上。
	一次扣5分，同时，在本项目中所有的安全责任均由中标方承担
	

	指派的其他工作
	包括基础排查、系统接入、情况调查等。以及做好配合维护工作：
（1）交通事故、施工损坏，例：及时到达事故现场，配合交管事故部门拆除损毁的设施，按照交管部门的要求及时恢复系统的正常运行；
（2）市政道路改造，例：按时将系统拆移恢复调试等；
（3）与其他相关维护部门的配合，例如：通讯、供电、绿化等；
（4）与本类交通设施间接相关的、采购人机动安排的其他工作
	对用户方指派的工作不配合、推诿扯皮的，视情一次扣1—5分
	

	地下管线
	包括地下管道的费用与破路和恢复路面等施工费用。横穿管需采用∮50钢管或PE管，接头处需用套管，采用PE管时需用钢筋砼加围，混凝土强度为C25#。人行道或绿化带下的管道允许采用∮50以上（含）PE管直埋。为确保道路美观，所有交通安全设施基座均应埋入地面以下，不外露。如基座在绿化带中，其上必须有20cm的覆土，上用绿化覆盖；如基座在人行道上，其上应满足铺设地砖的厚度要求，立柱钢管在制作时应确保道路净空满足规范要求
	不符合上述要求的，一次视情扣1—5分
	


*考核以百分制的方式进行，由采购方（交通指挥服务中心、综合管理中队）一起考核，时间为合同期内每月考核，月度总得分100分。



[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc288030359]第六章  响应文件的编制要求及参考格式

[bookmark: _Toc382811203][bookmark: _Toc120614286][bookmark: _Toc382811608][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc282446333][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc382812317][bookmark: _Toc288030361][bookmark: _Toc382812508][bookmark: _Toc49090579]1.响应文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见第二章3.1条。
2.响应文件的编制内容及编制要求
2.1报价一览表
2.1.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2报价一览表中的价格应与响应文件中的价格一致；
2.1.3报价一览表格式见附件。
2.2响应函
2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2响应函必须加盖供应商公章并经法定代表人（负责人）签字或签章。
2.3资格条件证明文件
2.3.1供应商基本资格条件承诺书；
2.3.2采购文件要求的其他资格条件证明材料。
2.4采购需求响应表
供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料
供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK10]响应文件

项目名称：
项目编号：





供应商名称：  （加盖CA电子公章）   
联系人：
联系电话：
邮箱：
日期：      年      月      日
















3.2报价一览表

报价一览表
     按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函
[bookmark: _Toc367785041][bookmark: OLE_LINK11]响 应 函
致：（采购人名称） 
根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1.总报价为：（大写）       万元（此处报价填写磋商前报价，最终报价以在苏彩云系统中最后提交的价格为准 ）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
2.合同履行期限：                    。
3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。


供应商名称(加盖电子公章)：
法定代表人（负责人）(签字或签章)：
[bookmark: _Hlt26955041]日期：   年  月  日

3.4供应商资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺书
[bookmark: OLE_LINK12]供应商基本资格条件承诺书
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(加盖电子公章)：
法定代表人（负责人）(签字或签章)：
日期：   年  月  日


（2）采购文件要求的其他资格条件及证明材料
（3）中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                               日  期：
注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表
采购需求响应承诺
一、我方已经仔细阅读并充分理解本采购文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。
二、技术要求响应。
三、商务要求响应。


供应商名称(加盖电子公章)：
法定代表人（负责人）(签字或签章)：
日期：   年  月  日




3.6诚信投标承诺书
[bookmark: OLE_LINK33]诚信投标承诺书
（采购人）   ：
我单位自愿参加               （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：
1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。
2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。
3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。
4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。
5.不与采购人（采购代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
6.我公司近三年内未收到相关行政部门处罚。
7.我公司近三年内未被相关行业协会惩戒。
8.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。
9.不向采购人（采购代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取成交。
10.成交后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
11.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。
12.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4.4项规定的情形。
如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。
承诺人（加盖电子公章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：
年    月    日 

3.7法定代表人身份证明、授权委托书


法定代表人身份证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：           年         月          日
经营期限：	                                                	
姓    名：          性别：        年龄：           
身份证号码：                                 
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：             （加盖电子公章）
法定代表人（负责人）签名：            
日  期：      年     月     日








授权委托书

委托人：                                               
地  址：                                               
法定代表人（负责人）：                                 
受委托人：                                             
受委托人居民身份证号码：                                
受委托人电话：                                         
现委托上述受委托人在         （采购项目名称）         竞争性磋商活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取采购文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自   年  月  日起，至    年  月  日止。


（须附法定代表人(负责人）、受委托人身份证复印件）
                             委托人（加盖电子公章）：
                            法定代表人（负责人）（签名或盖章）：
                受委托人（签名或盖章）：
日期：    年  月  日







[bookmark: OLE_LINK13]3.8供应商认为应列入响应文件的其他材料
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