


1、 事件中心：
1、请求事件订阅，事件订阅支持设备报警、业务事件、设备状态事件、感知类事件
接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/mqinfo
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明

	param
	是
	object
	方法参数

	+monitors
	是
	array
	监听组

	++monitor
	是
	string(128)
	监听地址url地址，要求Method=POST，请求头与响应头必须ContentType=application/json,无鉴权或者鉴权固定带在url上，参数为json形式的对象（通用事件格式）;

	++monitorType
	是
	string
	监听类型,固定值为：url

	++events
	是
	array
	监听对象

	+++category
	是
	string
	事件大类,参考

	+++authorities
	否
	array
	权限组

	++++types
	否
	array
	类型列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅

	
	
	
	当category是alarm时，为设备或子系统自定义的报警消息，

	
	
	
	当category为business时，为业务事件，一般是子系统上报的业务消息

	
	
	
	当category为perception时，为移动设备上报的消息

	
	
	
	当category为state时，设备状态变化推送消息，无需送

	++++orgs
	否
	array
	组织列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅，参考"基础资源>组织管理"获取的组织编码

	++++nodeCodes
	否
	array
	设备和通道列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅，参考"基础资源>设备管理"获取的设备编码和通道编码

	+++grades
	否
	array(1)
	报警等级列表，1>2>3 没有该字段就是所有，空数组代表不订阅

	+++subscribeAll
	否
	int(1)
	是否订阅所有,仅限客户端（web，client，app）使用，0代表不订阅，1代表订阅所有authorities，报警，设备状态会过滤权限，不传不处理

	+++domainSubscribe
	否
	int(1)
	级联订阅,不填，没有该字段，0,代表本级，1代表下级，2代表本级+下级 ,默认值0

	+++scheme
	否
	int(1)
	是否过预案才转发,1表示要过预案才转发，0表示不需要过预案,针对有联动动作的子系统，如果这个有联动这个子系统，则转发,默认值0

	+++eventType
	否
	int(1)
	事件类型,category为alarm使用,2表示报警，1表示事件，0表示报警和事件，默认0（过预案的为报警，否则是事件）

	+subsystem
	是
	object
	订阅者信息

	++subsystemType
	是
	int(1)
	系统类型,0代表子系统 固定值：0

	++name
	是
	String(50)
	订阅者名称，订阅唯一标识；

	
	
	
	订阅者名称与之前一致，会覆盖前一次订阅；

	
	
	
	订阅者名称不同，会新增一条新的订阅记录；订阅记录最多支持10个;

	
	
	
	推荐命名有辨识度，方便覆盖订阅、查询事件订阅列表、取消事件订阅，例如10.56.9.38_18392_alarm,124.160.33.135_8888_business

	++magic
	是
	String(30)
	订阅者ip端口,格式：IP_端口; IP、端口为字段monitor中的ip与端口;

	
	
	
	若是域名，就用域名对应的IP_port;

	
	
	
	示例1：monitor是http://10.56.9.38:18392/GDTService/icc/vehicle/message，则magic定义为：10.56.9.38_18392

	
	
	
	示例:2：monitor是https://icc-dev.hibetatest.com:8888/GDTService/icc/vehicle/message，则magic定义为：124.160.33.135_8888



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	success
	boolean
	接口返回是否成功

	code
	string
	错误码：0为无错误，非0为具体错误码；0代表事件订阅成功，不代表可以接收成功，需保证订阅监听地址在ICC服务器telnet通

	errMsg
	string
	错误消息

	data
	object
	返回数据对象



通用报警格式：
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	category
	事件大类
	string(0,64)
	是
	　

	method
	方法名
	string(0,64)
	是
	　

	id
	序号
	long(0,20)
	是
	不是唯一标识

	subsystem
	子系统名称
	string(0,50)
	是
	　

	domainId
	域ID
	string(0,4)
	否
	级联消息下级发给mac时需要带上

	info
	报警消息内容
	AlarmVO
	是
	　



AlarmVO
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	deviceCode
	设备编码
	string(64)
	否
	　

	deviceName
	设备名称
	string(0,64)
	否
	　

	channelSeq
	通道序号
	int(0,10)
	否
	　

	channelName
	通道名称
	string(0,64)
	否
	　

	unitType
	单元类型
	int(0,3)
	是
	　

	unitSeq
	单元号
	int(0,3)
	否
	　

	alarmCode
	报警编号UUID
	string(0,50)
	是
	是唯一标识

	alarmStat
	报警状态
	int(0,3)
	是
	1：报警产生，2：报警消失

	alarmType
	报警类型
	int(0,16)
	是
	平台web端-报警类型菜单中的报警类型列表是现场平台支持的所有类型

	alarmGrade
	报警等级
	int(0,5)
	是
	　

	alarmDate
	报警时间
	String
	是
	时间戳 ，单位秒

	alarmPicture
	报警图片路径
	string(0,500)
	否
	图片相对地址，完整地址参考OSS方式

	alarmPictureSize
	报警图片大小
	Long
	否
	　

	memo
	备注
	string(0,64)
	否
	　

	nodeType
	节点类型
	int(1)
	是
	1设备，2通道

	nodeCode
	设备编码或通道编码
	string(0,64)
	是
	　

	extend
	扩展对象
	object
	否
	报警特有信息，每种报警均不一样



通用设备状态格式：
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	category
	事件大类
	string(0,64)
	是
	　

	method
	方法名
	string(0,64)
	是
	　

	id
	序号
	long(0,20)
	是
	不是唯一标识

	subsystem
	子系统名称
	string(0,50)
	是
	　

	domainId
	域ID
	string(0,4)
	否
	级联消息下级发给mac时需要带上

	info
	设备状态消息内容
	StateVO
	是
	　



StateVO
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	deviceCode
	设备编码
	string(0,64)
	否
	　

	channelId
	通道编码
	string(0,64)
	否
	　

	status
	在离线状态
	int(1)
	是
	1在线，0离线

	offlineReason
	离线原因
	string(0,256)
	否
	

	syncChannelStatus
	是否同步通道状态
	string(1)
	否
	0不同步，1同步，默认1

	updateTime
	更新时间
	string(0,32)
	是
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss



通用业务信息格式：
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	category
	事件大类
	string(0,64)
	是
	　

	method
	方法名
	string(0,64)
	是
	　

	id
	序号
	long(0,20)
	是
	不是唯一标识

	subsystem
	子系统名称
	string(0,50)
	是
	　

	domainId
	域ID
	string(0,4)
	否
	级联消息下级发给mac时需要带上

	info
	业务消息内容
	BusinessVO
	是
	业务消息一般是各个子系统自定义消息，字段完全不一样



感知消息格式：
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	category
	事件大类
	string(0,64)
	是
	　

	method
	方法名
	string(0,64)
	是
	　

	id
	序号
	long(0,20)
	是
	不是唯一标识

	subsystem
	子系统名称
	string(0,50)
	是
	　

	domainId
	域ID
	string(0,4)
	否
	级联消息下级发给mac时需要带上

	info
	感知类消息内容
	PerceptionVO
	是
	　



PerceptionVO
	字段
	说明
	类型
	是否必填
	备注

	deviceCode
	设备编码
	string
	是
	接口透传,参数长度由业务端控制

	deviceName
	设备名称
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	channelSeq
	通道序号
	int
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	channelName
	通道名称
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	channelCode
	通道编码
	string
	是
	接口透传,参数长度由业务端控制

	signalCode
	点位编码
	string
	是
	接口透传,参数长度由业务端控制

	signalName
	点位名称
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	measuredVal
	测量值
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	measuredValName
	测量值含义
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	setupVal
	点位设置值
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制

	signalUnit
	点位单位
	string
	否
	接口透传,参数长度由业务端控制



2、取消事件订阅，取消事件订阅接口，已保证不再接收推送消息，参数为json形式的对象
接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/mqinfo
请求Method：DELETE
数据提交格式：--
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明
	参数位置

	name
	是
	String(50)
	订阅者名称，需做下UrlEncode传输
	query



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	success
	boolean
	接口返回是否成功

	code
	string
	错误码：0为无错误，非0为具体错误码

	errMsg
	string
	错误消息

	data
	object
	返回数据对象



3、事件订阅列表查询，事件订阅列表查询接口，查询某一类订阅消息的订阅者信息，参数为json形式的对象
接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/subscribe-list?monitorType=url&category=alarm
请求Method：GET
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明

	monitorType
	是
	String
	监听类型 ：固定url

	category
	是
	String
	事件大类：business,state,alarm,perception，默认值alarm



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	success
	boolean
	接口返回是否成功

	code
	string
	错误码：0为无错误，非0为具体错误码

	errMsg
	string
	错误消息

	data
	object
	返回数据对象

	+subscribeMap
	array
	订阅列表

	++key
	string
	服务名称

	++value
	array
	服务订阅参数列表



4、事件查询
接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/alarm-record/detail?alarmCode=&dbType=&alarmDate=
请求Method：GET
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名称
	必填
	类型
	描述

	alarmCode
	是
	string
	报警编号

	dbType
	否
	string
	0代表普通查询，1代表云数据库查询，1.0.1版本新增

	alarmDate
	是
	string
	报警记录分页查询中返回的报警时间，分表功能所加，1.0.2版本新增，形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss



返回参数：
	参数名称
	类型
	描述

	success
	boolean
	接口返回是否成功

	code
	string
	错误码：0-为无错误，非0-为具体错误码

	errMsg
	string
	错误消息

	data
	Object
	数据对象






2、 视频应用：
1、视频拉流
	拉流方式
	实时流端口
	回放流端口
	备注

	ws
	9100
	9320
	websocket ws拉流;

	
	
	
	WSPlayer对接需开通，即无插件对接，推荐

	wss
	9102
	9322
	websocket wss拉流，支持多线程;

	
	
	
	WSPlayer对接需开通，即无插件对接，推荐

	rtsp
	9100
	9320
	DHPlayer对接需开通，即插件方式对接

	hls
	7086、7096
	7086、7096
	http端口是7086，https端口是7096

	flv
	7886、7896
	7886、7896
	http端口是7886，https端口是7896

	rtmp
	1975
	1975
	　



2、rtsp实时预览
接口URL：/evo-apigw/admin/API/MTS/Video/StartVideo
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明

	data
	TRUE
	Object
	Json对象

	- channelId
	TRUE
	string
	视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1

	- dataType
	TRUE
	string
	视频类型：1=视频

	- streamType
	TRUE
	string
	码流类型：1=主码流，2=辅码流，3=辅码流2



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	code
	int
	错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码

	desc
	string
	结果描述

	data
	Object
	Json对象

	- minRate
	string
	最低码流，要求客户具备的最低码流

	- protocol
	string
	协议：1=CNM3, 2=RTSP

	- ip
	string
	IP地址，根据类型可能是转发服务器IP，也可能是设备IP

	- port
	string
	端口

	- stunEnable
	string
	是否支持STUN协议：1=支持, 0=不支持

	- stunPort
	string
	STUN协议端口

	- url
	string
	RTSP地址，完整的播放地址需拼接token访问，token为此接口返回的token字段;

	
	
	　

	
	
	以返回参数示例（无内外网映射）为例,

	
	
	完整的播放地址：rtsp://10.35.239.81:9100/dss/monitor/param/cameraid=1000018%240%26substream=1?token=170

	
	
	　

	
	
	以返回参数示例（内外网映射）为例，根据竖线截取，选择响应网络地址，拼接token;

	
	
	内网播放的完整地址：rtsp://10.55.36.202:9100/dss/monitor/param/cameraid=1001337%240%26substream=1?token=20004;

	
	
	外网播放的完整地址：rtsp://115.236.17.59:9022/dss/monitor/param/cameraid=1001337%240%26substream=1?token=20004;

	- connectType
	string
	类型：1=转发模式，2=直连模式

	- session
	string
	转发会话ID

	- token
	string
	RTSP令牌（有效时间30秒，请及时建立连接），仅能播放一次，失效后重新请求获取

	- trackId
	string
	轨道ID



3、语音对讲
接口URL：/evo-apigw/admin/API/MTS/Audio/StartTalk
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明

	data
	TRUE
	Object
	Json对象

	- source
	FALSE
	string
	国标码，客户端编号，通常是18位

	- deviceCode
	TRUE
	string
	设备编码

	- talkType
	TRUE
	string
	对讲类型：1=设备, 2=通道, 3=国标设备广播 ，设备对讲：设备对讲：设备通过设备管理添加到平台，通道对讲：设备作为通道集成到平台，一般是通过同步设备信息将通道同步到平台

	- target
	FALSE
	string
	国标码，设备编号，通常是18位

	- audioBit
	TRUE
	string
	位数，固定：16 ，对讲时以接口返回为准

	- audioType
	TRUE
	string
	音频编码类型，推荐值：2，对讲时以接口返回为准

	- broadcastChannels
	FALSE
	string
	广播通道（广播对讲时使用）

	- sampleRate
	TRUE
	string
	采样率，固定：8000 ，对讲时以接口返回为准

	- talkMode
	FALSE
	string
	对讲模式：0=对讲（默认模式）, 1=广播（从广播切换到对讲要重新设置）

	- channelSeq
	TRUE
	string
	通道序号（通道对讲时使用）



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	code
	int
	错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码

	desc
	string
	结果描述

	data
	Object
	Json对象

	- deviceCode
	string
	设备编码

	- url
	string
	RTSP地址，需拼接token后访问，例如rtsp://10.35.92.55:9100/talk/pu/2380?token=2 ，仅能播放一次，作为参数拼接url字段后，例如：rtsp://10.35.92.55:9100/talk/pu/2380?token=2;若存在内外网映射多个根据竖线截取

	- token
	string
	RTSP令牌（有效时间30秒，请及时建立连接），仅能播放一次，失效后重新请求获取

	- session
	string
	语音对讲会话session，停止语音对讲时需要送此参数

	- audioType
	string
	音频编码类型，0=DEFAULT, 1=PCM, 2=G711a, 3=AMR, 4=G711u, 5=G726；如果支持客户端请求的audioType支持，则采用原类型，否则按照G711a,G711u,PCM,G726,AMR,DEFAULT的优先级发送，如果上述类型设备都没有，那么选设备给出的第一种audioType

	- audioBit
	string
	位数： 8 、16；用实际的值表示，如8位，则值为8

	- sampleRate
	string
	采样频率：8000、16000、32000、48000、8192



4、查询单个通道录像存在状态
接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/GetChannelMonthRecordStatus
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名称
	必填
	类型
	描述

	data
	TRUE
	Object
	Json对象

	- channelId
	TRUE
	string
	视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1

	- recordSource
	TRUE
	string
	录像来源：2=设备，3=中心

	- month
	TRUE
	string
	月份，格式：yyyyMM



返回参数：
	参数名称
	类型
	描述

	code
	int
	错误码

	desc
	String
	描述详情

	data
	ChannelMonthRecordStatusInfo
	通道月录像状态信息



5、查询普通录像信息列表
接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/QueryRecords
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名
	必选
	类型
	说明

	data
	TRUE
	Object
	Json对象

	- channelId
	TRUE
	string
	视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1

	- recordSource
	TRUE
	string
	录像来源：2=设备，3=中心

	- startTime
	TRUE
	string
	开始时间(时间戳：单位秒)

	- endTime
	TRUE
	string
	结束时间(时间戳：单位秒)

	- streamType
	TRUE
	string
	码流类型：0=所有码流，1=主码流， 2=辅码流，3=辅码流2

	- recordType
	TRUE
	string
	录像类型：0=全部录像



返回参数：
	名称
	类型
	说明

	code
	int
	错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码

	desc
	string
	结果描述

	data
	Object
	Json对象

	- records
	list
	录像段信息

	- - channelId
	string
	通道编码

	- - recordSource
	string
	录像来源：1=全部，2=设备，3=中心

	- - recordType
	string
	录像类型：0=全部，1=远程录像，2=报警录像，6=定时录像

	- - startTime
	string
	开始时间(时间戳：单位秒)

	- - endTime
	string
	结束时间(时间戳：单位秒)

	- - recordName
	string
	录像名字(不同厂家对文件的标识不同)

	- - fileLength
	string
	文件长度，单位KB

	- - planId
	string
	录像计划ID

	- - ssId
	string
	存储服务ID

	- - diskId
	string
	磁盘ID

	- - streamId
	string
	码流处理(StreamId)

	- - forgotten
	string
	是否淡忘

	- - streamType
	string
	码流类型：0=全部,1=主码流, 2=辅码流



6、查询报警录像信息列表
接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/GetAlarmRecords
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名称
	必填
	类型
	描述

	clientType
	是
	String
	客户端类型；固定值：WINPC

	clientMac
	是
	String
	电脑MAC；可随便填；示例：30:9c:23:79:40:08

	clientPushId
	是
	String
	固定值：""

	project
	是
	String
	固定值：""

	method
	是
	String
	固定值：""

	data
	是
	AlarmInfo
	对象信息



返回参数：
	参数名称
	类型
	描述

	code
	int
	错误码

	desc
	String
	描述详情

	data
	AlarmRecordInfo
	data详情



7、设备远程抓图
接口URL：/evo-apigw/admin/API/EVO/invoke/DMS
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数名称
	必填
	类型
	描述

	deviceCode
	是
	String
	设备编号

	operation
	是
	String
	固定值 generalJsonTransport

	params
	是
	String
	操作对象OperationVO json字符串



返回参数：
	参数名称
	类型
	描述

	code
	int
	错误码

	desc
	String
	描述详情

	result
	boolean
	是否成功

	data
	String
	SnapResponseVO对象json字符串






3、 业务报警：
1、查询报警列表
接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/page
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数
	类型
	描述
	是否必填

	pageNum
	int
	当前页
	是

	pageSize
	int
	每页记录数
	是

	subSystem
	string
	子系统
	是

	alarmEndDateString
	string
	报警记录结束时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式
	是

	alarmStartDateString
	string
	报警记录开始时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式
	是

	alarmTypeList
	List
	报警类型
	否

	handleStatList
	List
	处理状态 0-待研判，1-待签收 ，2-待处置，4-非告警，5-已处置，6-重复告警
	否

	isNeedCommonAlarm
	Integer
	是否查询公共设备资源产生报警
	否

	usePic
	Boolean
	是否获取图片，默认false
	否

	statistics
	Boolean
	默认false，为true时可以查询到已经删除的资源或资源类型的报警
	否



返回参数：
	字段
	类型
	描述

	success
	boolean
	成功true，失败false

	code
	string
	错误码，成功默认0

	errMsg
	string
	错误信息

	data
	object
	结果详情

	+pageNum
	int
	当前页

	+pageSize
	int
	每页数量

	+pageList
	List
	查询结果

	++id
	string
	id

	++alarmCode
	string
	报警编码

	++alarmDate
	Date
	报警日期

	++alarmDateStr
	string
	报警日期

	++alarmStat
	int
	报警状态

	++alarmType
	int
	报警类型

	++alarmTypeName
	string
	报警类型名称

	++alarmGrade
	int
	报警等级

	++channelName
	string
	通道名称

	++nodeCode
	string
	通道号

	++reportUser
	string
	上报用户名

	++reportPerson
	string
	上报人员名

	++handleUser
	string
	处理用户名

	++handlePerson
	string
	处理人员名

	++handleDate
	Date
	处理日期

	++handleMessage
	string
	处理消息

	++orgCode
	string
	组织编码

	++orgName
	string
	组织名称

	++handleStat
	string
	处理状态

	++handleStatCode
	string
	处理状态编码

	++alarmPosition
	string
	设备名称或者通道名称

	++alarmPictures
	List
	图片地址列表

	++reportImage
	string
	上报图片

	++reportVideo
	string
	上报录像

	++reportSound
	string
	上报声音

	++reportTime
	long
	上报时间

	++comment
	string
	上报备注

	++alarmTime
	long
	报警时间时间戳格式

	++handleUserPosition
	string
	处理人位置

	++claimStat
	string
	已转发/未认领

	++gpsX
	string
	gpsX

	++gpsY
	string
	gpsY

	++gpsZ
	string
	gpsZ

	++monthNum
	int
	月份

	++eventGrade
	int
	事件等级

	++alarmPicture
	string
	报警上报的图片

	++area
	string
	地址

	++isEvent
	int
	是否为事件

	++name
	string
	报警来源，该字段已经过期，前端使用resourceName字段替换

	++alarmEvent
	string
	报警事件

	++eventName
	string
	事件等级名

	++subSystem
	string
	子系统

	++resourceName
	string
	资源名称

	++resourceId
	long
	资源ID

	++overTimeFlag
	int
	超时督办标识：0-未超时，1-超时(未督办)，2-已督办

	++alarmPictureFutures
	List
	　

	++permission
	boolean
	处理权限:true-有权限，false-无权限

	++handleWay
	int
	处置方式

	++deviceName
	string
	设备名称

	++processInstId
	string
	流程id

	++supportForwarded
	boolean
	是否支持转发

	++memo
	string
	备注

	++eventExtendName
	string
	报警事件名称

	++alarmTypeExtendId
	long
	报警事件id



2、查询报警详情
接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/detail
请求Method：GET
请求参数：
	参数
	类型
	描述
	是否必填

	alarmCode
	string
	报警编号
	是



返回参数：
	字段
	类型
	描述

	success
	boolean
	成功true，失败false

	code
	string
	错误码，成功默认0

	errMsg
	string
	错误信息

	data
	object
	结果详情

	+alarmInfoVO
	object
	报警信息

	+permission
	boolean
	处理权限:true-有权限，false-无权限

	+forestPermission
	string
	处理权限:true-有权限，false-无权限；app使用

	+recordVOList
	List
	处理记录

	+supportForwarded
	boolean
	是否能转发：false-不能，true-能

	+alarmStatusTimeVO
	AlarmStatusTimeVO
	报警各种状态用时

	+eventLogAlarmDetailVOList
	List
	重复报警信息



3、查询事件等级列表
接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/getEventGradeList
请求Method：GET
请求参数：
	参数
	类型
	描述
	是否必填

	subSystem
	string
	系统名称
	是



返回参数：
	字段
	类型
	描述

	success
	boolean
	成功true，失败false

	code
	string
	错误码，成功默认0

	errMsg
	string
	错误信息

	data
	object
	结果详情

	+value
	array
	　

	++type
	string
	配置项的键值

	++name
	string
	名称

	++value
	string
	配置项的键值

	++subSystemType
	string
	业务子系统的标识

	++memo
	string
	备注



4、签收报警任务
接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/alarmHandler/claimTask
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数
	类型
	描述
	是否必填

	userId
	string
	用户ID
	是

	eventId
	string
	报警事件ID
	是

	taskId
	string
	任务ID
	否

	menuCode
	string
	当前模块所属菜单编码
	否



返回参数：
	字段
	类型
	描述

	success
	boolean
	成功true，失败false

	code
	string
	错误码，成功默认0

	errMsg
	string
	错误信息

	data
	object
	结果详情



5、处理报警任务
接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/alarmHandler/completeTask
请求Method：POST
数据提交格式：application/json
请求参数：
	参数
	类型
	描述
	是否必填

	eventId
	string
	报警事件ID
	是

	userId
	string
	人员ID
	是

	status
	int
	处理结果：1派发，4非告警，5处置
	是

	subSystemType
	string
	子系统类型
	是

	eventGrade
	int
	事件等级
	否

	alarmTypeExtendId
	int
	事件扩展类型ID
	否

	taskId
	string
	任务ID
	否

	processingStaffIds
	array
	下发的处理人员ID
	否

	memo
	string
	备注
	否

	taskTitle
	string
	任务标题
	否

	menuCode
	string
	当前模块所属菜单编码
	否

	attachmentVOList
	List
	附件
	否

	+type
	string
	附件类型
	否

	+name
	string
	附件名称
	否

	+url
	string
	附件文件路径
	否

	+description
	string
	附件描述
	否



返回参数：
	字段
	类型
	描述

	success
	boolean
	成功true，失败false

	code
	string
	错误码，成功默认0

	errMsg
	string
	错误信息

	data
	object
	结果详情
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