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第一章  招标公告
项目概况
建湖县人民医院实训基地升级改造项目JSZC-320925-SQGC-G2026-0020采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026-10-16 15:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2026-0020
项目名称：建湖县人民医院实训基地升级改造项目
预算金额：293.190000万元
最高限价（如有）：本项目最高限价为214.41万元，高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：
根据建湖县医疗卫生强基工程建设方案要求，拟对建湖县人民医院实训基地进行升级，改造标准化实训场地，更新替换设备，实现基层医疗卫生人员实训考核全覆盖。主要包含医师实训操作项目管理系统模块、虚拟标准化病人训练模块、数字化医学技能培训模块、驾驶舱模块；临床技能实训设备套组、可视化教学系统更新及系统配套硬件；医疗卫生实训基地配套软装；学术报告厅大屏及影音系统；学术报告厅（多功能教室）改造等内容，具体招标内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。
合同履行期限：合同签订后90日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.政策采购促进中小企业发展；
2.政府采购促进残疾人福利单位发展；
3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；
4.政府采购鼓励采购节能环保产品；
5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；
6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；
2.投标申请人须具有《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-16 15:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：建湖县人民医院
单位地址：建湖县南环路666号
联系人：韩先生
联系电话：0515-80615356
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏双清工程造价咨询有限公司
单位地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207
联系人：姜先生
联系电话：0515-80663088
3.项目联系方式
项目联系人：姜先生
电话：0515-80663088
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第二章  投标须知
一、投标须知前附表
	项目名称
	建湖县人民医院实训基地升级改造项目

	采购内容
	根据建湖县医疗卫生强基工程建设方案要求，拟对建湖县人民医院实训基地进行升级，改造标准化实训场地，更新替换设备，实现基层医疗卫生人员实训考核全覆盖。主要包含医师实训操作项目管理系统模块、虚拟标准化病人训练模块、数字化医学技能培训模块、驾驶舱模块；临床技能实训设备套组、可视化教学系统更新及系统配套硬件；医疗卫生实训基地配套软装；学术报告厅大屏及影音系统；学术报告厅（多功能教室）改造等内容，具体招标内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。

	项目地点
	采购人指定地点

	采购单位联系人
	韩先生
	电  话
	0515-80615356

	代理机构联系人
	姜先生
	电  话
	0515-80663088、18796544827

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。
依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	合同签订后90日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收。

	质保期
	硬件设备不少于三年免费质保，所涉软件系统提供不少于五年免费原厂质保及维护服务

	投标文件
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207江苏双清工程造价咨询有限公司，未中标单位不需要提供。

	投标有效期
	投标截止日起 45 天（日历天）

	投标截止时间
	时间：2026年10月16日15:00时

	开标时间及地点
	时间：2026年10月16日15:00时
地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅  

	最高限价
	本项目最高限价为214.41万元，高于最高限价的作无效标论处。

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。

	解释权
	本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

	质疑受理部门
	联系部门：建湖县人民医院/江苏双清工程造价咨询有限公司
联系电话：0515-80615356/0515-80663088
通讯地址：建湖县南环路666号/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦
联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805



二、总  则
1．适用范围
    1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。
2．定义
    2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。
    2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
    2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。
    2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。
2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件
4．招标文件的构成
    4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
4.1.1招标公告；
4.1.2投标人须知；
4.1.3招标内容及要求；
4.1.4评标办法及评分标准；
4.1.5合同主要条款；
4.1.6投标文件格式。
4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
5．招标文件的澄清、修改及补充：
5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年10月15日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。
5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件
6．投标文件的编制
6.1要求
6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.
6.2投标语言及计量单位  
6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。
6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
6.3电子投标文件其他要求
6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。
8．投标报价：
8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
8.2 本项目最高限价为214.41万元，高于最高限价的作无效标论处。
8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为17330元（通过数字人民币方式交款）；
该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，由投标单位在报价时综合考虑。
8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录
（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；
9.2资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；
（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件彩色扫描件；
（5）近三年无重大违法记录声明函原件彩色扫描件；
（6）有效的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》原件彩
色扫描件。
9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）
（1）报价：
①报价符合性审查；
②《投标函》；
③清单报价表。
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②公共资源交易投标信用承诺书；
③建湖县政府采购事前信用承诺书；
④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；
⑤服务承诺函；
⑥产品清单中第62项★控制电脑、第71项★电视机的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书原件彩色扫描件。
9.4企业报价折扣证明
①投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
②关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件彩色扫描件或复印件。
注：
（1）投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
（2）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10．投标文件线上格式要求
10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求
11.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。
11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
12. 投标文件的提交与接收
12.1 投标文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年10月16日15:00）前。
12.2投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
13．投标文件的撤回与修改
13.1投标文件的撤回
13.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
13.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查
14．开标、唱标、资格审查
14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标
15．组建评标委员会
采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。
16．投标文件的审查
16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.4符合性检查：
16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（13）评标委员会启动异常低价投标审查后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（14）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。
16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。
16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。
16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：
（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
16.7 异常低价审查
16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
16.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
17．比较与评价
17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
18．评标过程及保密原则
18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。
18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标
19．定标原则
19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
本项目中提供相同核心品牌产品（★★四大穿刺套组）通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。
19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
20．确定中标供应商
采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
21．中标通知书和签订合同
21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
21.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。
21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。
22．质疑和投诉：
22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。
22.6 质疑或投诉程序：
投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。
投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
22.7 恶意投诉情形：
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
[bookmark: _Hlk153783081]23.投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
24.电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
25.政府采购政策功能落实
25.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
25.2实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五部分 评审方法”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
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第三章  招标内容及要求
项目属性：货物类项目。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2026-0020
2.项目名称：建湖县人民医院实训基地升级改造项目
3.预算金额：293.19万元
4.最高限价：本项目最高限价为214.41万元，高于最高限价的作无效标论处。
5.采购需求：根据建湖县医疗卫生强基工程建设方案要求，拟对建湖县人民医院实
训基地进行升级，改造标准化实训场地，更新替换设备，实现基层医疗卫生人员实训考核全覆盖。主要包含医师实训操作项目管理系统模块、虚拟标准化病人训练模块、数字化医学技能培训模块、驾驶舱模块；临床技能实训设备套组、可视化教学系统更新及系统配套硬件；医疗卫生实训基地配套软装；学术报告厅大屏及影音系统；学术报告厅（多功能教室）改造等内容，具体招标内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。
6.合同履行期限：合同签订后90日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收。
7.本项目不接受联合体投标。
二、技术要求及相关说明
（一）产品技术要求
	序号
	产品名称
	设备参数
	数量

	一、软件系统
（一）医师实训操作项目管理系统模块

	1
	医师实训操作项目管理系统模块-管理端
	（1）管理技能实训考核中心的房间信息，用户可以根据场地实际情况编辑录入房间名称、门牌号码等信息。可设置绑定电子门牌、站内信息机等设备。
（2）管理技能操作项目，包括新增技能操作项目、编辑技能操作项目、删除技能操作项目，系统内已包含中国医学生临床技能操作指南的99项操作项目，用户可以根据需要增加个性化的操作项目，系统自带的操作项目不能编辑与删除。
（3）管理技能操作评分表，包括新增评分表、查看评分表详情、删除评分表，系统内已包含中国医学生临床技能操作指南的操作评分表，用户可以根据需要增加个性化的评分表，系统自带的评分表不能编辑与删除。
	1套

	2
	医师实训操作项目管理系统模块-教师端
	（1）管理教师信息，包括新增教师信息、编辑教师信息、删除教师信息，可以批量导入、删除教师信息。
（2）创建、编辑、删除考试安排，设置每次考试的考试类型、考试时间，可以设置开始、结束考试，开放、关闭预约、开放、关闭签到及重置考试状态，可以实时查看各考试场次当前各考站的情况及排队等候、正在考试、已经考完的学员列表。
（3）管理设备信息，包括新增教学设备信息、编辑设备信息、删除设备信息，可批量导入设备信息，可以查看设备使用情况、编辑设备维修记录。
（4）管理设备类别信息，包括新增教学设备类别、编辑设备类别、删除设备类别，可以设置某一类设备可用于某一种或几种临床技能操作的训练与考核。
	1套

	3
	医师实训操作项目管理系统模块-学生端
	（1）支持多站式轮循排考，例如4站式考试，考生的考核顺序可以是1-2-3-4、2-3-4-1、3-4-1-2、4-1-2-3。
（2）支持多站式队列排考，严格按照考站顺序排考，考生必须按照1-2-3-4……的考站顺序进行考试。
（3）支持多站式动态排考，每个考站时间可以不相同，考试过程实时自动调度管理，最合理分配当前考试资源，最大程度节省考试时间。
（4）支持同进同出，所有考生同时进出、切换考站，有效避免考生站外等候过程中互相交流。
▲（5）每场考试下可按需自由设置考站，站点数量无上限，可以指定每个站点的考试类型（理论或实践）、考试房间、考核项目、实践考核模式（考官评分或模拟人联机）、模拟人型号或考核评分表、理论试卷或组卷模板、考试时长及容纳人数（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
▲（6）实践考试站可选择考官评分或模拟人联机两种考核模式。当选择考官评分方式时需同时选择要使用的评分表，可设置多位考官共同评分；当选择模拟人联机考核模式时需同时选择模拟人型号（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（7）支持随机考站（多个考站随机考其中一站），支持随机考核项目（一个考站中可设置多种考核项目及评分表，学生进入考站后随机考其中一项）。
	1套

	4
	医师实训操作项目管理系统模块-签到端
	（1）系统直接对接指纹采集设备，学员在考试前需要按压指纹验证身份来进行签到。
（2）系统直接对接二代身份证读卡器，学员在考试前刷二代身份证验证身份来进行签到。
（3）当遇到指纹采集设备故障或学员手指受伤无法采集指纹等情况时，也可以使用学员身份证号、用户名、学号等信息进行考试签到。
	1套

	5
	医师实训操作项目管理系统模块-叫号端
	（1）学员签到后系统将根据考试安排自动为学员进行智能排考，等候区信息展示大屏可显示各个站点考核信息及各学员当前应进入的考站，同时给予语音叫号提示，实现学员考核的有效排序与等候，以达到最大利用考试资源，节省考试源源与考生轮转等候时间。当某个考生因故无法及时进入考站进行考试时，考站中的考官可选择跳过该考生。
（2）支持智能电视（Android系统）直接安装排队叫号App或连接安卓机顶盒实现叫号，数据通过无线网络传输，无需事先预留高清视频线，无需连接电脑。
	1套

	（二）虚拟标准化病人训练模块

	6
	虚拟标准化病人训练模块（病人配置）
	（1）支持配置病人的基础信息、病史信息、社会心理状态等符合病人相关配置
▲（2）支持数字形象展示，支持自选音色配置。支持引用性格库模板，继承后组合搭配AI回复（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
	1套

	7
	虚拟标准化病人训练模块（性格配置）
	系统需内置符合心理学权威理论的人格计算模型，至少支持基于大五人格（OCEAN）的五大维度进行参数化配置。具体如下：
▲（1）五维雷达图的量化展示：支持对开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质五个核心维度进行量化调节（如滑块或数值输入），通过动态调节各维度权重，衍生出丰富、真实的人格特质（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（2）临床映射：每个维度的高低分均需配置对应的临床接诊反馈规则（如高神经质患者更易焦虑，低宜人性患者易表现出敌意），为AI对话反应提供底层逻辑。
（3）模板生成：基于上述维度组合，可自动生成或微调出至少10种典型临床性格模板（如焦虑型、多疑型、依从型），并支持自定义标签。
	1套

	8
	虚拟标准化病人训练模块（智能分析与教学决策）
	（1）支持完整回放每次问诊的文本与语音记录，准确呈现问诊流程、查体操作及系统关键节点标注（情绪触发、动作标记）。
（2）记录学员在每个阶段的决策选择（如是否开具检查、是否建议转诊）。
（3）完整记录每次实训练习的关键数据，包括但不限于：练习起止时间、累计次数、单次成绩及评分维度构成明细。采用结构化存储，确保数据完整、一致、可追溯。
（4）从问诊对话记录中自动提取病史采集完整度（是否覆盖主诉、现病史、既往史、家族史、心理社会因素）。
（5）分析学员提问的逻辑性与递进深度（如从主诉→诱因→伴随症状→鉴别诊断），识别无效提问比例；
（6）评估沟通共情能力（是否识别患者情绪并做出安抚回应、是否使用通俗化语言）。
▲（7）基于SOAPC生成五维能力雷达图（病史采集完整性、诊断分析准确性、治疗方案合理性、沟通共情能力、转诊决策及时性）（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（8）需为每位学员提供多维度成长雷达图，直观展示问诊逻辑、沟通技巧、临床知识等维度能力值。
（9）清晰显示累计练习次数、历史得分趋势、技能薄弱环节分析（如“沟通能力持续低于平均水平，建议加强共情训练”）。
（10）为教师提供负责班级的整体看板，包括：学员练习次数与活跃度排行、班级成绩分布、全体学员共性薄弱环节汇总。
（11）系统需基于数据分析，自动生成学员个性化改进建议及教师教学方案调整建议（如“某知识点需强化讲解”）。
	1套

	9
	虚拟标准化病人训练模块（前端交互）
	（1）学员可通过麦克风语音或文字与数字人患者进行自然语言对话。数字人基于当前阶段、性格、心理状态，由LLM动态生成符合其角色设定的逼真答复，语音应答延迟≤3秒，表情自然。
（2）集成医疗领域优化过的语音识别引擎，可识别医学术语、症状描述、药品名称等专业词汇。
（3）支持引导模式、练习模式、考核模式三种训练方式，且可快速切换；引导及练习模式下，系统遵循标准问诊流程（主诉→现病史→既往史→家族史→心理社会因素），逐层给出提示；
（4）支持按随机抽取或指定病例/阶段进行针对性训练。
（5）问诊和查体过程中，可读取并展示后台配置的图片、声音、病历数据等多模态信息，模拟真实临床场景。
（6）查体操作需与后台病症阶段中配置的检查项及预期结果同步，学员选择某检查项后系统即时返回对应预设报告或体征数据。
	1套

	10
	虚拟标准化病人训练模块（基础功能）
	（1）账户全生命周期管理：支持从用户账户创建、激活、信息维护到注销的全流程自动化管理，结合企业级身份治理框架，实现用户身份的统一管控。支持批量导入用户信息（xls 格式），导入过程中具备数据格式校验、重复数据检测及冲突处理机制，确保数据准确性。
（2）基础操作：支持用户信息的录入、查询、修改、删除和导入（xls 格式）操作。
（3）信息保护：具备完善的用户信息保护机制，包括用户身份验证、用户授权管理及用户信息加密存储管理。
（4）角色权限配置：支持创建角色并进行权限分配管理。
权限分配方式：支持通过权限拆分、分组等方式实现快速分配。
▲（5）系统预置覆盖20-80岁七个年龄端的数字人形象，每一年龄端至少包含男女各一。问诊时数字人表情自然，音色贴合人物状态（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
	1套

	11
	虚拟标准化病人训练模块（系统部署）
	部署方式：支持容器化部署（Docker），提供一键部署脚本，部署过程≤60 分钟。
	1套

	12
	模块配套触屏一体机
	（1）处理器≥4核；内存≥16GB；存储≥256GB SSD。
（2）配备触摸显示屏，支持多点触控；支持屏幕升降及旋转调节。
	2台

	（三）数字化医学技能培训模块
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	系统后台
	（1）架构要求：采用 B/S 架构，支持用户通过标准浏览器访问和管理系统，无需安装额外客户端软件。
（2）跨平台支持：支持跨操作系统（Windows、macOS、Linux 等）及浏览器（Chrome、Firefox、Edge 等）访问，确保一致的用户体验。
（3）页面加载性能：页面加载速度≤3s，交互响应时间控制在 2.5s-4s 范围内。
（4）定期备份机制：建立自动化定期备份策略，对用户训练数据、系统配置信息等关键数据进行周期性备份，备份周期可配置（最短不超过 24 小时）。
（5）备份数据加密管理：所有备份数据采用符合国家密码管理局规范的加密算法（如 SM4）加密存储，加密密钥通过密钥管理系统（KMS）安全管理，防止备份数据泄露。
（6）账户全生命周期管理：支持从用户账户创建、激活、信息维护到注销的全流程自动化管理，结合企业级身份治理框架，实现用户身份的统一管控。支持批量导入用户信息（xls 格式），导入过程中具备数据格式校验、重复数据检测及冲突处理机制，确保数据准确性。
（7）基础操作：支持用户信息的录入、查询、修改、删除和导入xls 格式操作。
（8）角色权限配置：支持创建角色并进行权限分配管理。
（9）权限分配方式：支持通过权限拆分、分组等方式实现快速分配。
（10）动态权限调整机制：支持基于时间、场景、用户状态的动态权限调整，例如临时赋予管理员紧急操作权限（权限有效期可配置）、当用户完成特定训练任务后自动解锁高级功能权限等，提升权限管理的灵活性。
（11）权限模板与快速分配：内置预设权限模板（如管理员、教师、学员等），支持自定义权限模板并进行分组管理，通过模板一键批量分配权限，权限分配效率提升≥50%。
（12）素材类型支持：支持图片（jpg、png）图片智能压缩（在保证画质前提下压缩比≥30%）、视频（mp4）、音频（mp3）、3D 模型（fbx、glb）等不少于 4 种素材类型，满足 MR 实训场景的多样化内容需求。
（13）检索功能：支持关键词检索、属性检索（如格式、大小、创建时间）、内容检索等多维度检索方式，检索响应时间≤1 秒，准确率≥95%。
▲（14）评估反馈需要支持记录整个培训过程中的数据、提供分析和评估，助力后续的课程的优化改善（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（15）记录实训过程中的人员练习数据，包括时长、次数、得分等信息，课程的满意度反馈。
（16）支持数据统计分析，对记录的数据进行分析评估，提供对应的图表内容。
（17）训练数据全量记录：需支持对用户每一次实训练习的关键数据进行完整记录，具体包括但不限于：练习开始时间、练习结束时间、累计练习次数、单次练习成绩及成绩构成明细等。
（18）个人数据仪表盘：需提供可视化仪表盘功能，支持用户快速查阅个人训练数据统计信息，包括但不限于历史成绩趋势、练习频率分布、技能掌握进度等核心指标，数据展示需直观、清晰。
（19）数据查询效率：仪表盘数据加载响应时间不超过 2 秒，支持按时间区间、练习类型等维度进行筛选查询。
	1套

	14
	眼镜交互端
	（1）分辨率与视场角：单眼分辨率≥2560×1440，视场角（FOV）≥100°，支持瞳距调节（54-74mm），适配不同用户的眼部参数，保证画面清晰无畸变。
（2）视频分辨率不低于720p；帧率不低于30fps；音频采样率不低于44.1kHz。
（3）手势交互：支持 21 点骨骼手势识别，识别精度≥95%，响应时间≤150ms，可实现抓取、旋转、缩放、点击等 6 种基础操作及 “确认”“取消”“暂停” 等 5种自定义手势。
（4）手柄交互：兼容 6DoF（六自由度）无线手柄，延迟≤20ms，支持振动反馈（10 级强度可调）,提升操作真实感。
（5）多模态融合交互：支持手势、手柄、语音三种交互方式的无缝切换与组合使用（如用语音唤醒菜单，用手势选择功能），系统自动根据场景推荐最优交互方式（如精细操作时推荐手柄，快速指令时推荐语音），交互成功率≥99%。支持物体识别追踪。
	1套

	15
	课程内容端
	▲课程内容包含以下课程：（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（1）胸腔穿刺系统课程
（2）腹腔穿刺系统课程
（3）洗胃术系统课程
（4）PICC维护操作流程
（5） 除颤仪操作课程
（6） 局部封闭课程
（7）男性女性导尿管置入课程
（8） 切开缝合课程
（9） 脓肿切开引流课程
（10）胃管置入+鼻饲护理课程
（11） 清创换药课程
（12） 血培养采集送检课程
（13） 静脉留置针穿刺系统课程
（14） 心肺复苏CPR。
	1套

	16
	模型数据端
	（1）流程包含相关的虚拟数字人形象、数字人的动作动画、操作手势指导说明、视频讲解、语音提示、念文提示、理论问答各种题型。
（2）虚拟房间管理模块，支持水平弹性扩展，单实例可承载≥10 个并发房间，单个房间支持百人级用户在线，房间创建与销毁响应时间≤500ms，满足大规模实训场景需求。
（3）多人协同能力：单个房间支持≥20人同时在线交互（默认配置≥10 人，可通过性能调优扩展），支持用户分组管理（如按实训小组划分讨论组），组内交互延迟≤200ms。
（4）多维信息展示系统：实时显示当前在线用户数（总人数 / 在线人数 / 离线人数）、用户列表（含姓名、角色、在线状态、实训进度等信息）、房间创建时间、剩余时长等核心数据。
（5）精细化数据埋点系统：埋点覆盖：支持在课程全流程设置埋点，包括节点进入 / 退出时间、任务操作步骤（如点击按钮、拖拽模型、输入内容）、错误操作记录（错误类型、发生次数、持续时长）、资源访问情况（素材查看次数、停留时间）等≥20 类数据维度。
（6）实时分析：埋点数据实时传输至数据中台，快速可视化分析结果，数据更新频率≤5 分钟。
（7）多媒体资源融合能力：素材关联：支持在课程节点中深度关联素材库资源，可设置素材展示方式（如 3D模型 360° 旋转查看、视频播放）。
（8）格式兼容：支持≥5 种多媒体格式无缝集成，包括 4K 视频（H.265 编码）、8K 全景图片、VR 全景视频、交互式 3D 模型（支持部件拆解 / 组装动画）、动态 SVG 图表等，播放 / 加载流畅无卡顿。
（9）分层权限控制：访问权限：支持按用户角色（如管理员、教师、学员）、用户组（如特定班级、部门）、个人维度设置课程访问权限，权限类型包括查看、学习、编辑、管理等，支持权限继承与例外设置。
（10）智能预加载机制：采用基于用户行为预测的智能预加载技术，结合课程进度、历史访问记录及当前网络状况，提前缓存课程的模型资源，单个课程的模型加载时间≤3s，极端网络环境下（带宽≥1Mbps）加载时间不超过 5s。
（11）加载状态反馈：加载过程中提供可视化进度条（精确到 1%）及预估剩余时间，同时显示课程相关知识点提示（如操作要点、注意事项），减少用户等待焦虑，提升体验流畅度。
（12）分布式同步引擎：采用 P2P 与中心服务器混合架构的同步引擎，多人在同一房间时，关键操作（如模型交互、位置移动）通过中心服务器校准，非关键状态（如视角转动）采用 P2P 直连同步，同步显示延迟≤ 100ms，同步成功率≥99.95%。
（13）制作高精度的人物不少于5类，包含老人、成人、虚拟病人、医生、护士等人物形象，人物表情呈现真实，贴切，人物动作流畅，明确，直观，复刻标准的救治动作。可以指导学员按动作进行救治。相关的手势及动画清晰明确直观。道具的模型要求一比一还原真实物体的内容。
（14）医疗器械及道具的数量不少于150种，包含且不限于常用的医疗器械，针管、气管、AED、纱布、棉签、口罩等等以及一些日常的桌、椅、板凳、医疗道具等等内容。
（15）模型的尺寸和比例与真实场景一致。利用实物的测量数据，与模型进行对比和校准，确保模型的尺寸精度≤10mm。精细化建模精度：物贴图分辨率≤1024*1024。
	1套

	17
	XR眼镜
	（1）处理器：≥4核；
（2）内存 ≥10GB；
（3）存储 ≥128GB；
（4）光学 ：Pancake架构；
（5）显示屏：LCD（两块）；
（6）分辨率：2064 × 2208（单眼）；
（7）刷新率：90Hz/120Hz；
（8）混合现实传感：3200 万像素彩色摄像头×2；iToF 深度感知摄像头；环境追踪摄像头×4；
（9）视场角：105度；
（10）瞳距调节：58–72mm无极电动调节；
（11）机身重量 ≤515克；
（12）待机时间 ≥1.5小时；
（13）模型加载：单个课程的模型加载时间≤3s；
（14）多媒体加载：支持音频、视频、图文的快速加载展示，加载时间≤2S；
（15）眼镜端显示：眼镜端的实时渲染帧率≥30fps；
（16）交互方式：支持复杂手势交互，手柄交互。
	10个

	18
	数字化医学技能培训模块--七部洗手法培训平台
	一体化终端机身：
（1）壁挂式一体化设计，适配手术室标准外科洗手池安装环境，防水防溅医用级外壳，符合手术室洁净区域使用规范；
（2）集成高清显示触控屏、内置高清双目识别摄像头、降噪语音播报喇叭、拾音麦克风，整机无外置零散配件。
显示交互屏幕：
（3） 医用高清触控显示屏，支持实时播放 7 步外科洗手标准教学视频、图文分步指引；
▲（4）屏幕同步实时展示操作者手部动作识别画面，标注不规范操作点位，可视化提示纠错（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
AI 视觉采集模块：
（5）内置双目高清工业摄像头，抗手术室灯光反光、水雾干扰，精准捕捉手部、手臂全范围动作；
（6）内置本地边缘计算单元，洗手动作识别、身份核验本地实时运算，洗手数据加密上传后台，不依赖外网离线可完成培训考核。
语音交互模块：
（7）降噪定向语音播报，分步骤自动语音引导标准 7 步外科洗手流程、手臂消毒流程；
（8）实时语音纠错，识别到漏步骤、时长不足、动作不规范时即时语音警示提示。
身份识别模块：
（9）内置人脸识别算法，支持医护人员人脸信息本地录入，一人一档绑定工号、科室、职称、培训考核记录；
（10）支持实习生、规培生、护士、医生多人员分类建档，考核记录精准归属对应人员。
环境适配：
（11）整机适配手术室、ICU、消毒供应中心等院感重点科室，防潮、易擦拭消毒，安装不占用洗手操作空间。
	2套

	（四）驾驶舱模块
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	建湖县人民医院县级驾驶舱
	全域教学指标总览看板：
▲（1）首页总览大屏采用分层可视化布局，支持 PC 端、大屏终端、平板多终端自适应展示，一屏集中呈现教学核心 KPI 指标，包含但不限于：参训总人数、年度培训完成率、理论考核平均通过率、临床实操技能考核合格率、待培训人员数量、考核不合格人员台账、实训基地使用频次（投标时提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章）。
（2）指标自动实时更新，支持年度、季度、月度、自定义时间段筛选切换，指标数值搭配环形图、柱状图、折线图直观可视化展示，支持鼠标悬浮弹窗查看指标明细。
多维度数据对比分析模块：
（3）人员维度分析：可按人员类型（规培生、实习生、本院医务人员、基层卫生人员等）、科室、职称、年龄分层统计培训完成率、考核通过率，自动筛选考核薄弱人群。
（4）考核维度分析：针对不同类别课程分类统计考核平均分、不合格率，精准定位低通过率短板课程。
（5）时间趋势分析：自动生成近 12 个月教学数据趋势曲线，对比同期教学完成、考核达标变化，预判教学管理风险。
（6）短板自动预警：系统内置阈值预警机制，当某课程培训完成率低于预设值、考核通过率低于标准线、单人多次考核不合格时，驾驶舱自动标红预警，生成问题清单推送教学管理部门。
教学质量闭环分析模块：
（7）自动关联培训记录、理论试卷成绩、技能考试成绩，形成单人完整教学档案；
（8）针对考核不合格人员自动归类，统计高频失分知识点、实操不规范动作，输出课程优化建议报告；
（9）支持导出教学质量分析报告，包含数据图表、短板分析、优化建议，可直接用于教学管理部门决策。
	1套

	二、硬件设备
（一）临床技能实训设备套组

	20
	心肺复苏智能训练系统(全身)
	融合高仿真人体工程学与智能传感技术的全身心肺复苏综合训练平台。模拟人采用医用级高弹性硅胶与高分子复合材料一体成型，外观形态、皮肤纹理与关节活动度高度仿真，胸部解剖标志（胸骨角、剑突、乳头连线等）清晰可辨。系统全面覆盖胸外按压、开放气道（仰头抬颏法/托颌法）、人工通气（口对口/球囊面罩）等核心急救操作训练，内置高精度压力传感器与位移传感器，可实时采集按压深度（0-8cm±0.1cm）、按压频率（60-120次/分）、按压回弹率、通气量等关键质控指标，测量误差≤5%。配备心肺复苏反馈装置，通过LED指示灯、数码显示与语音提示三重通道同步反馈操作质量，支持单人/双人复苏模式切换。教师端可自主设定训练与考核参数（按压深度阈值、频率达标区间、操作时限），系统自动生成成绩单与操作质量分析报告，实现"训练—反馈—评估—考核"一体化闭环教学，广泛适用于基础生命支持（BLS）、高级生命支持（ACLS）规范化培训及急救技能竞赛。
	8个
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	AED训练器
	按真实AED整机1:1同比例开模的智能化急救教学训练设备。主机外壳采用工程塑料，具备IP防护等级，防水、防尘、防跌落，适配高强度的教学演示与户外培训场景；遥控机采用ABS塑料外壳与橡胶按键，握持舒适、经久耐用。配备7英寸高清触摸显示屏，操作界面完全复刻真实AED人机交互逻辑，全程以动画演示+真人语音同步引导操作流程，涵盖开机自检、电极片粘贴定位、心律分析、电击建议、CPR按压引导等全环节。内置十二种急救训练场景，可模拟"建议电击/不建议电击、电极片连接异常、体位移动干扰、电池电量不足、设备故障"等多样化突发情境，强化学员异常处置能力。支持故障模拟设置、单键除颤操作、成人/儿童模式一键切换及中英文双语语音播报。内置大容量锂电池，满电可支持约200次模拟电击或连续4小时不间断工作，可配合任何品牌心肺复苏模拟人开展"CPR+AED"联合训练，是公众急救科普与院内急救能力提升的标准化教学工具。
1.运行案例时可自动检测电击能量、起搏模式、起搏频率、起搏电流等是否正常，可判断用药是否正确。
2.实时控制功能：在案例运行的过程中支持实时控制监护除颤训练一体机的波形及参数显示。
3.可记录学员的操作信息数据，包括但不限于：电击次数、电击选择模式是否正确、电击能量、起搏能量、复苏药物应用等各项操作的时间。
4.连接控制功能：
(1)软件可控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下控制一体机显示屏显示相应的参数及波形，可兼容任意一款市售模拟人或穿戴式除颤设备。
(2)可遥控控制监护除颤一体机（AED模式下）播放“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等语音提示。
	2个
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	腹部体格检查训练模型(系统+电脑)
	1.腹部检查教学系统：
（1）多媒体网络腹部检查教学系统不仅包括单纯的腹部触诊教学内容，包括腹部检查的全部内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核。
（2）教学系统包括腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示，具有多媒体动画，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解。
（3）模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。
（4）通过计算机编程智能化控制，将教学系统中100余种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次。
（5）肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～9厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点。可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。
2.教学软件：
（1）系统可根据教学需要教师可利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。
（2）设置理论考试和技能考核出题数量、自动判卷及成绩统计功能。
（3）可与软件“实训操作项目管理系统”进行即时数据交互，软件“实训操作项目管理系统”可自动给予评判和打分。
	3个
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	★★四大穿刺套组
	定制组合（骨髓穿刺×1＋胸腔穿刺×1＋腹腔穿刺×1，4套中包含腰椎穿刺、婴儿腰椎穿刺各2套)。
1.骨髓穿刺训练模型功能参数：
（1）仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
（2）解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。
（3）可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。
注：模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。
2.腰椎穿刺训练模型功能参数：
（1）仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。
腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。
（2）腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。
（3）可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
a、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。
b、突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。
c、继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 
注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。
（4）配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。 
3.胸腔（背部）穿刺训练模型功能参数：
（1）仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。
（2）体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。
（3）穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
（4）性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。
（5）电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。
（6）配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。
4.腹腔穿刺训练模型功能参数：
（1）仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。
（2）体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。
（3）仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。
（4）仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。
（5） 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。
（6）可进行髂骨骨髓穿刺术。
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。
5.婴儿腰椎穿刺模型功能参数：
（1）仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尺量向后弓起，也可模拟坐位；婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右侧两面，额部分布主要血管系统。
（2）骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。
（3）穿刺部位：3-4腰椎间隙； 可进行头部输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上失状窦穿刺练习。
（4）手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液和模拟血液流出。
（5）配有备用椎管和穿刺针、头皮静脉注射针。
	4套
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	外科训练套组
	定制组合（浅表打结×1＋脓肿切开引流×1＋外科手术配套设备×2组＋脂肪瘤切除×1＋缝合练习×2）。
1.浅表打结技能训练模型功能参数：
（1）模型结实、耐用、经济、环保。
（2）通过多个支柱来支撑橡皮管，模拟血管张力，并可调节张力的大小，使其与人体血管相似，提高学员打结能力。
（3）可行不同类型的浅表打结训练与考核。
（4）开放式空间设计，方便教师客观判断其操作的正确性。
2.脓肿切开引流术模块功能参数：
（1）可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸163*244mm】
（2）可进行脓肿切开、引流、包扎练习。
（3）模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。
（4）脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。
3.外科手术配套设备
含持针器、弯头直头止血钳各2把、有齿无齿组织镊、直弯手术剪、刀柄刀片、缝合针线等，不锈钢材质
4.脂肪瘤切除术练习模块功能参数：
（1）三层结构设计，便于掌握脂肪瘤切除术与分层缝合的操作技巧。【规格尺寸120*155mm】
（2）采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。
5.缝合练习模块功能参数：
（1）皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。【规格尺寸110*150mm】
（2）特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。
（3）可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。
	10组
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	全功能创伤护理人
	（1）全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理操作。
（2）综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。
（3）标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。
（4）创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。
（5）全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。
（6）静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。
（7）肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。
（8）血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到1毫米汞柱。
（9）其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。
	4个
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	脊柱损伤搬运仿真标准化病人 (自动语音报警)
	（1）模型内部具有完整的骨骼结构，可触及颈椎、胸椎、腰椎和骶尾椎，上肢可屈肘，可实现病人救护及搬运过程中各种诊疗体位的摆放。
（2）模型具有腰椎和颈椎损伤伤情，带有电子感应装置，能够感应腰椎、颈椎移位并有语音提示报警。
（3）电子感应装置灵敏度分为三档，可根据教学需求进行调节。
（4）可模拟搬运过程中腰椎、颈椎移位过大时造成的二次损伤表现，支持脊椎损伤轴线翻身法，多人平直搬运法的教学、训练及考核。 
（5）模拟人内置可充电锂电池，便于进行搬运训练，电量充满状态下使用时间≥48小时。 
（6）模拟人可支持选配穿戴式胫骨开放性骨折、胫骨和腓骨开放性骨折、肱骨开放性骨折、尺骨和桡骨骨折、创伤伤情来模拟开放性骨折伤口做为骨折伤情诊断、救治实操教学。 
	2个
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	高级全功能护理人训练模型（男性）
	（1）模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。
褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段:
第一期：淤血红润期
第二期：炎症浸润期
第三期：浅度溃疡期
第四期：坏死溃疡期
同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等
清洗头部、洗脸
眼耳清洗滴药
口腔护理、假牙护理
口鼻气管插管
气管切开护理
吸痰法
氧气吸入法
口鼻饲食法
洗胃法
手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
三角肌皮下注射
股外侧肌注射
灌肠法
女性导尿术
男性导尿术
女性膀胱冲洗
男性膀胱冲洗
造瘘引流术
臀部肌肉注射
整体护理：擦洗、穿换衣服
四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
（2）创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
· 胸壁切开缝合伤口
· 大腿外伤切开缝合伤口
· 大腿皮肤裂伤
· 大腿感染性溃疡
· 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮
· 上臂截肢伤口
· 小腿截肢伤口
	4个
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	高级全功能护理人训练模型（女性）
	（1）模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。
褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段:
第一期：淤血红润期
第二期：炎症浸润期
第三期：浅度溃疡期
第四期：坏死溃疡期
同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等
清洗头部、洗脸
眼耳清洗滴药
口腔护理、假牙护理
口鼻气管插管
气管切开护理
吸痰法
氧气吸入法
口鼻饲食法
洗胃法
手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
三角肌皮下注射
股外侧肌注射
灌肠法
女性导尿术
男性导尿术
女性膀胱冲洗
男性膀胱冲洗
造瘘引流术
臀部肌肉注射
整体护理：擦洗、穿换衣服
四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
（2）创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
· 胸壁切开缝合伤口
· 大腿外伤切开缝合伤口
· 大腿皮肤裂伤
· 大腿感染性溃疡
· 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮
· 上臂截肢伤口
· 小腿截肢伤口
	4个
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	高级组合式基础护理人训练模型
	（1）具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。
（2）具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
（3）可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。
（4）可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
（5）模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
（6）女性模拟人可乳房检查和乳房护理。
（7）具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
（8）可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
（9）可进行上臂肌肉注射。
	4个
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	宫腔镜模拟训练器
	（1）本产品为局部仿真模型，支持应用真实手术设备，进行宫腔镜手术训练。 
（2）模型为便携式外观设计，模型会阴部模拟女性外阴，具有大阴唇、小阴唇、尿道、阴道等解剖结构，配有接近真实的手术操作体验的子宫生物材料耗材模块。 
（3）耗材模块由生物材料制成，具有如下特点： 
a、具有高吸水保水性能，吸水保水成型后弹性、韧性、蠕变及触摸手感均与人体组织相近，使耗材模块具有与真实人体组织、器官高度相似的外观及解剖结构；
b、含水率与人体组织含水率接近，可支持如单双极电刀、等离子刀、激光刀等进行手术操作。
	2个
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	腹腔镜
	⑴该训练箱模拟人体腹部结构，使腹腔镜训练更接近临床手术。
⑵腹部内部有肝囊肿模块及肾囊肿模块，用于肝囊肿及肾囊肿切除术训练的模拟囊肿模块可更换。
⑶利用训练箱可进行输尿管吻合训练，可练习其他相类似血管的吻合，带形夹可夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。
⑷利用训练箱可进行夹豆训练，可训练双手的协调性。
⑸利用训练箱可进行夹针倒针训练。
⑹利用训练箱可进行剪图形训练。
⑺利用训练箱可进行撕胶片训练。
	4个
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	电子人体气管插管训练模型(带牙齿受压报警)
	进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示
进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有电子显示及语音提示；供气使双肺膨胀
进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及语音提示。供气使胃膨胀
进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电 子显示
观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔
指示环甲膜穿刺部位
	2个
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	动静脉穿刺套组
	定制组合（骨穿刺及股静脉×1＋外周/中心静脉穿刺插管×1＋手臂动脉穿刺×1）
1.骨穿刺及股静脉穿刺模型功能要求：
骨穿刺练习：
•体表标志明显：館骨、胫骨及胫骨粗隆
•骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出
•皮肤、骨可更换
股静脉穿刺练习：
•可触及股动脉搏动
•有明显的落空感及静脉回流、确定股静脉穿刺正确位置
•注射部位模块可更换
2.外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型功能要求：
模型为成人上半身躯干，右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨
主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等
•静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺
•可行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习
•皮肤和血管可更换，进针有明显的落空感
3.高级手臂动脉穿刺及肌肉注射训练模型功能要求：
•可进行手臂桡动脉与尺动脉血管穿刺
•由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动
•模拟血液回流
•皮肤和动脉血管可更换
•上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习
•可进行三角肌部位的肌肉注射。
	2套
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	高级妇科检查模型
	主要功能：
1.该模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。可以做以下操作演示：
  ·正常和各类异常子宫触诊
  ·妇科双合诊、三合诊的检查
  ·阴道窥器和阴道镜的检查
  ·肉眼观察正常和各类异常病变宫颈
  ·宫内节育器的放置与取出
  ·观察隔膜的大小和位置
  ·观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构
2.内部结构组成部件：
 正常与异常宫颈模型
  ·正常宫颈
  ·宫内节育器放置与取出正常宫颈
  ·宫颈撕裂
  ·慢性宫颈炎
  ·急性宫颈炎
  ·宫颈炎症纳博特囊肿
  ·滴虫性宫颈炎
  ·宫颈尖锐湿疣
  ·宫颈白斑
  ·宫颈息肉
  ·宫颈腺癌
3.正常与异常子宫和附件模型
  ·宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前壁透明）
  ·正常子宫和附件
  ·子宫伴有明显前倾、前屈
  ·子宫伴有明显后倾、后屈
  ·子宫肌瘤
  ·子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿
  ·子宫伴有右侧输卵管积水
  ·子宫伴有右侧输卵管结核
  ·子宫伴有右侧输卵管炎,输卵管阻塞
  ·妊娠子宫（五个月大小胎儿）
  ·异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠）
	2个
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	高级电脑孕妇检查模型
	功能特点：
本模型可进行四步触诊法训练、胎心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导
为了使用和管理简单化，通过外部皮球可给子宫内注入空气，调节充气量可使它成为最接近于人体状态
内部放置仿真的骨骼，可进行真实的骨盆测量、腹部测量
利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎心音。胎心音的速度快慢及音量高低可随时调节
可用木听筒和听诊器来进行听取胎心音的练习，胎心音也可从前板上的扬音器内听到。
	2个
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	手术室
	电动综合手术台
（1）台面长度 2030mm 
（2）台面宽度 550mm
（3）台面高度（不含床垫） 700-1000mm
（4）台面升降行程 300mm
（5）床面前后倾角度 前倾≥30°、后倾≥30°
（6）床面左右倾角度 左倾≥20°、右倾≥20°
（7）头板折转角度（手动） 上折≥45°、下折≥90°
（8）腿板折转角度（手动） 下折≥90°、外展≥90°
（9）背板折转角度 上折≥73°、下折≥30°
（10）内置式腰桥升降行程≥120mm(±10mm）
（11）台面最大平移距离 ≥300mm
（12）额定承重 225kg
（13）电源  220V±10％ ,50Hz
LED手术无影灯
（1）LED灯泡数量 112个/81个
（2）照度（Lux） 80,000-160,000/60,000-160,000
（3）色温（K） 3700—5500
（4）光斑直径（mm） 160-350
全不锈钢扇形机械台车
 L800*450*1430
	1套

	（二）可视化教学系统更新及系统配套硬件
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	可视化设备
	定制集成（可视化教学平台维护×1套＋监控电子大屏×1套＋系统配套服务器×2＋门口信息屏×10）。
1.可视化教学平台维护
（1）负责全院教学配套监控摄像头、电源、传输网线、交换机、显示器等监控硬件定期巡检保养，及时处理画面模糊、掉线、无图像、卡顿故障。
（2）定期清洁监控镜头、检修线路接头，更换老化电源线、网线，调试摄像头角度与画面清晰度，保障监控画面完整采集。
（3）对监控存储设备、录像主机进行维护，定期清理存储空间，保障监控录像可正常回放、留存，硬盘故障及时更换。
按需完成监控点位增设、摄像头更换、线路改造、监控显示器更新升级，同步调试设备接入可视化教学平台。
（4）监控设备故障提供 7×24 小时远程响应，硬件问题 48 小时内上门维修更换，按月出具监控设备巡检运维台账。
（5）保障监控视频数据稳定同步至教学可视化平台，免费调试监控传输对接端口，不收取额外接口维护费用。

1.1网络麦对讲终端要求 
（1）支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。
（2）带7英寸真彩LCD显示屏，支持触控操作，可直接配置IP地址和查看终端状态。
（3）支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址，可直接寻址配置。
（4）支持寻呼、会议通话模式。
（5）支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲。
（6）具有30以上一键呼叫触控按钮，便于呼叫不同的分区。
（7）具有一键求助、对讲功能，实现快速连接。
（8）支持网络在线升级。
（9）具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。
（10）支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 
（11）具有3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，用于私密通话。
（12）支持一路本地线路输出，可外扩功放。
（13）具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。
（14）技术参数:
·电源：DC12V/2A
·额定功率(Max.Po@1KHz 0dB)：3W
·音频位率：8Kbps～320Kbps自适应
·频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）
·总谐波失真（THD@1W）：≤1%
·信噪比：>80dB
·采样率：8K～48KHz
·最大功耗：5W
·Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）
·Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）
·内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω/5W
·工作温度：0℃~+5０℃。
1.2叫号功放要求
（1）标准机箱设计，2U铝合金拉丝面板；      
（2）3路话筒输入（MIC1具有默音功能），2路AUX输入，1路AUX输出。
（3）100V、70V定压输出和4-10Ω 定阻输出；5单元LED显示。
（4）有默音功能，便于插入紧急广播，输出短路保护及报警，过热及饱和失真警告。
（5）各通道独立音量控制旋钮及高低音音量控制旋钮。
（6）具有压限限幅功能，音乐不会失真。
（7）技术参数：
·100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出；    
·5单元LED电平显示;
·尺寸（mm)：485×360×90; 
·功率：100 W ；
·重量：8.58Kg。
1.3叫号喇叭要求
（1）同轴一体化金属，金属卡扣设计，安装方便；
（2）美观大方、经久耐用、永不退色、不变形。
（3）技术参数：
·额定功率（70V/100V）：5W/10W.
·喇叭单元：5"同轴喇叭单元.
·阻抗：1.4KΩ.
·灵敏度：90dB.
·频率响应:100-15KHz.
·面板尺寸：200mm
·开孔尺寸:170mm.
·重量：0.8kg。
1.4企业VPN无线AC控制器要求
（1）端口 
1个10/100/1000M RJ45 WAN口
3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口
1个10/100/1000M RJ45 LAN口
1个Console端口
（2）处理器 
双核MIPS 64位网络专用处理器，单核主频1GHz
（3）内存 
DDRIII 256MB
FLASH 
32MB
（4）指示灯 
每端口： WAN/LAN、Speed
每设备： PWR、SYS
（5）外形尺寸 
440(w)x227(D)x44(H) mm
（6）输入电源 
100～240V AC,50/60Hz
（7）散热方式 
自然散热
（8）使用环境 
工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结
存储温度：-40℃～70℃, 存储湿度：5%～90%RH 不凝结
1.5无线AP
吸顶/壁挂安装
无线 
2.4GHz频段：300Mbps
5GHz频段(11AC)：867Mbps
端口 
1个10/100/1000M RJ45端口
1个DC口
指示灯 
1个系统指示灯
按钮 
1个Reset按钮
1个FAT/FIT模式拨动开关
供电方式 
802.3af/at标准PoE供电
12VDC/1A供电（出厂不配送电源适配器）
最大整机功耗 ：9.4W
管理 
FIT AP模式： 无线控制器(AC)统一管理
FAT AP模式：独立web页面管理
使用环境 
工作温度：0℃～40℃
工作湿度：10%～90%RH 不凝结
存储温度：-40℃～70℃
存储湿度：5%～90%RH 不凝结
软件规格（FAT AP模式）
无线功能 
SSID广播：支持
SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID
网络类型：访客网络、员工网络
无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK
用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离
无线MAC地址过滤：支持白名单(100)
VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定
发射功率设置：支持1dBm线性调节
无线客户端数量限制：支持
QoS：WMM
WDS：支持
频谱导航（5G优先）：支持
踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持
最大可关联客户端数量 
100（2.4GHz）+100（5GHz）
系统管理 
设备管理：全中文WEB管理
系统日志：支持
恢复出厂设置：支持
备份配置：支持
导入配置：支持
软件升级：支持
Ping看门狗：支持
1.6汇聚交换机
产品类型 网管交换机
应用层级 三层
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 336Gbps
包转发率 41.7Mpps
MAC地址表 8K
端口参数
端口结构 非模块化
端口数量 28个
端口描述 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口、4个独立的千兆SFP光纤口
控制端口 1个Console口
传输模式 全双工/半双工自适应
功能特性
网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v
VLAN 802.1Q VLAN、Private VLAN、Protocol Based VLAN、Voice VLAN
VLAN VPN
GARP/GVRP
QOS 4个端口队列
支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级
支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式
组播管理 IGMP V1/V2/V3
组播地址管理、组播VLAN、组播路由端口、静态组播地址
未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave
网络管理 支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet 、Console 、SSH(v1/v2)的CLI管理
SNMP V1/V2/V3（支持标准MIB库）、国标集群管理
软件免费升级
安全管理 支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理
其它参数
状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack 、Speed指示灯
每设备具有1个Power、System指示灯
电源电压 AC 100-240V，50/60Hz
产品尺寸 440×260×44mm
环境标准 工作温度：0-40℃
工作湿度：10%-90%RH（不凝结）
存储温度：-40-70℃
存储湿度：5%-90%RH（不凝结）
其它参数 访问控制、VLAN支持、生成树安全、组播管理、QoS、DHCP
其它特点 安全特性：IP-MAC-Port-VID四元绑定；ARP防护、Dos防护、端口安全；802.1X认证、Guest VLAN
1.7POE接入交换机
24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）
2个1000Mbps SFP端口
整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
支持商云APP端及Web端远程管理
支持智能开局、异常告警、快速排障
支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
1.8机柜
网络机柜，前玻璃门，后网门。
全部采用spcc优质冷轧钢板，立柱1.5MM，门板1.2MM，底盘1.0MM，前钢化玻璃，后网门。
标配：隔板1张，排插1个，风扇2个，万向轮4个。
1.9 RVV2线缆
传输性能好：采用高纯度无氧铜，低电阻，导电性能卓越
绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐抗压击穿，稳定性能好
1.10 HDMI高清线
HDMI数字高清线
频率4K*2K/1080P
镀金头+铝箔+麦拉+编织网
无氧铜2.0/1.4版
音频视频同步
用途：影院、投影仪、游戏、机顶盒、笔记本、智能盒子、电视等。
1.11音响线
传输性能好：采用高纯度无氧铜，低电阻，导电性能卓越
绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐抗压击穿，稳定性能好HIF标准降噪设计 
音质纯净提高声音真实还原性
达到真正HI-FI级别
1.12开凿补凿
手工
1.13 24口模块化配线架
超5类6类系统配线架，提供更高端口密度，性能通过TIA/EIA和ISO标准，
通用线序支持T568A和T568B端接线序
1.14 网线、线槽、接口等辅件
信用水平对绞电缆 
UTP CAT5E 4*2*0.5
0.5mm无氧铜全新抗寒PVC+PE
稳定数据传输、有效使用15年以上
可广泛应用于（LAN、ATM、ADSL、机房、网络及智能小区
布线系统中、工作性能稳定、传输性能符合网络标准
传输性能好：采用高纯度无氧铜，低电阻，导电性能卓越
绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐抗压击穿，稳定性能好
2.监控电子大屏
·尺寸：86寸
·分辨率：3840×2160
·背光：直下式
·红外：支持
·WiFi：2.4GHz/5GHz
·蓝牙：支持
·可手机遥控，可链接U盘，HDMI、网口
3.系统配套服务器
·CPU：六核及以上服务器处理器，主频不低于1.7GHz，15M缓存，最大支持2颗
·内存：1*16G  REG DDR4，24个内存插槽
·硬盘：1*1.2TB SAS 10K 2.5寸，8个硬盘位 (热插拔)
·RAID卡：支持RAID0,1,5,10,50，无缓存
·电源：750W电源（1+0）
·网卡：四口千兆网卡
·导轨：静态导轨
4.门口信息屏
（1）技术参数
·液晶尺寸 21.5"
·显示面积 475mm(H)×267mm(V)
·显示模式 16:9
·液晶类型 TFT-LCD
·分辨率   1920*1080
·显示色彩 16.7M 
·亮度(nits) 300cd/㎡
·对比度     3000:1
·视角       170°/170°
·响应时间 8ms
·输入接口 SD卡插槽，选配HDMI、VGA等
·电源         AC100V～240V，50/60Hz
·喇叭         5W立体声*2只
·功耗         120W
·菜单语言 English   Chinese；(需多种语言可选）
·外壳 强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰
·安装方式 壁挂 
·操作系统： 安卓10操作系统  四核心  2G+16G
（2）播放内容包括网页、视频，图片、音频、文字、时间、日期、天气信息以及新闻等元素
（3）屏幕任意分区，可同时实现2个视频+N个图片+N个Logo+N个字幕+N个时间+N个天气+N个网页
（4）强大的互动查询编辑功能，支持区域内图片滑动切换、点动切换，区域跳转
（5）可自由设置播放任务，按天、星期、月份等模式自动循环播放
（6）可以本地播放、远程播放、循环播放、定时播放、自动内容更新、自动开关机等后台操作控制
（7）网络信息发布功能，包括素材管理、模板设计、节目预览、终端分组、节目上传/播放、播放统计、报警、权限管理等
（8）U盘/SD卡/CF卡插卡播放；
（9）支持MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-４、MP3、JPG、AVI等文件格式；
（10）支持USB更新功能；USB播放功能，支持U盘拷贝；
（11）支持周、天定时模式，24小时循环，可设定开和关时间；
（12）标配支持安卓系统，支持网络信息发布。
	1组

	三、医疗卫生实训基地配套软装

	38
	文化墙
	整体采用高清 UV 喷绘 / 亚克力立体制作，厚度≥10mm，色彩饱和度高、无色差，防水防潮、防褪色、耐磨损，适合室内长期展示。
基材选用高密度环保板材，平整度高、不变形，边缘光滑无毛边，整体结构牢固、安装稳固。
内容支持定制文字、LOGO、图文排版，版面布局规整，视觉美观，贴合医院文化、教学主题氛围。
表面防尘易清洁，抗老化，质保时长≥2 年，含现场测量、设计、制作、安装、售后全套服务。
	1套

	39
	圆凳
	ABS注塑凳面，直径300mm，高450mm，钢管支架，防滑脚垫，单凳承重≥120kg
	20个

	40
	实训桌
	1200×600×750mm，钢木结构，E1级环保板材，桌面防火耐磨，带线槽
	3个

	41
	椅子
	钢架结构培训椅，PU座面，可叠放，承重≥150kg
	25个

	42
	会议条桌
	1200×400×750mm，钢木结构，E1级环保板材，防火板桌面
	3个

	43
	办公桌
	1400×700×750mm，E1级环保板材，含键盘架、抽屉锁
	1个

	44
	翻转电脑桌
	800×600×750mm，钢木结构，显示器翻转收纳，液压支撑，E1级板材，带线槽
	2个

	45
	多媒体讲台
	1150×800×900mm，钢木结合，全封闭结构，带锁，预留设备接口，含散热设计
	1套

	46
	沙发套装
	三人位布艺沙发，实木框架，高密度海绵，约2100×850×850mm，承重≥300kg
	1套

	47
	可移动培训椅
	带写字板折叠培训椅，PP座板，钢管支架，带万向轮，写字板可翻转，承重≥150kg
	10个

	48
	实训交互电子大屏
	86寸，4K（3840×2160），LED背光，含移动支架，HDMI/USB接口，支持触控
	1个

	四、学术报告厅（多功能教室）家具

	49
	主席台
	（1）名称:主席台
（2）材质:实木板
（3）尺寸:1800*600*760
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	1个

	50
	主席台
	（1）名称:主席台
（2）材质:实木板
（3）尺寸:1200*600*760
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	2个

	51
	条桌
	（1）名称:条桌
（2）材质:实木板
（3）尺寸:1800*400*750
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	20个

	52
	条桌
	（1）名称:条桌
（2）材质:实木板
（3）尺寸:1200*400*750
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	20个

	53
	主席椅
	（1）名称:主席椅
（2）材质:实木椅架+皮革座面、靠背，填充高密度回弹海绵
（3）尺寸:670*600*1100
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	7个

	54
	会议椅
	（1）名称:会议椅
（2）材质:实木椅架+皮革座面、靠背，填充高密度回弹海绵
（3）尺寸:470*450*900
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	100个

	55
	三人沙发
	（1）名称:三人沙发
（2）材质:实木板+真皮
（3）尺寸:2100*850*1000
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	2个

	56
	演讲台
	（1）名称:演讲台
（2）材质:实木生态板
（3）尺寸:900*1200*600
（4）样式详见效果图，购买前提供样品，待招标人确认后采购。
	1个

	五、学术报告厅大屏及影音系统

	57
	显示屏
	（1）尺寸：5.22M*2.34M；
（2）像素间距：≤1.538mm；屏幕像素密度≥422746 点/m2； 
（3）功率：要求LED显示屏峰值功耗240W/㎡，平均功耗116W/㎡，在600nits亮度下；
（4）对比度：≥10000: 1；
（5）可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
（6）灰度等级：16Bit；
（7）刷新率（Hz）：3840Hz 可调；
（8）接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
（9）灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6KG的侧向推力；
（10）防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；
（11）处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力；  
（12）盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，48小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求；
（13）LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度；  
（14）LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水。    
	12.2148㎡

	58
	接收卡
	（1）针对 PWM 类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz；
（2）针对通用类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×384@60Hz；
（3）支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB 独立Gamma 调节、画面 90°倍数旋转等功能； 
（4）接收卡采用 8 个标准 HUB75E 接口进行通讯，最多支持16组RGB 并行数据；
（5）RGB 独立 Gamma 调节 
配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的控制器和 配套配置软件（V5.2.0 及以上版本），通过对“红Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实； 
（6）画面 90°倍数旋转 
画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示；
（7）校正系数快速上传 
校正系数快速上传到接收卡，提升效率； 
（8）Mapping 1.1 
在箱体上显示控制器编号、接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式；
（9）温度和电压监测 
实时监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设； 
（10）箱体液晶显示 
通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
（11）误码检测 
检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 
（12）固件程序回读 
回读接收卡的固件程序并保存到本地； 
（13）配置参数回读  
回读接收卡的配置参数并保存到本地； 
（14）环路备份 
接收卡与控制器间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示； 
（15）双程序备份 
接收卡出厂时保存了两份固件程序，以防程序更新过程异常出现接收卡死锁问题。
	32张

	59
	电源
	（1）200W,5V--40A 
（2）输入电压---85-264V AC，输入频率---47-63HZ
输入电压调整范围---±10%，输入过载保护---110-150%，输入过压保护---115-150%
（3）耐压测试---输入对输出：1.5K AC/1MIN ；输入对地：1.5K AC/1MIN
（4）开启时间：50MS (典型值)、保持时间：20MS 
（5）工作温度：-10℃~ +50℃，储存温度：-20℃~ +85℃
（6）安全标准：符合GB4943、UL60950、EN60950。
	39个

	60
	视频处理器
	（1）采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
（2）输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
（3）视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
（4）音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
（5）支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
（6）可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
（7）图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
（8）支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测（投标时提供相关证明材料复印件加盖投标单位公章）；
（9）支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等（投标时提供相关证明材料复印件加盖投标单位公章）；
（10）标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
（11）支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
（12）支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
（13）支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
（14）支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
（15）支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。
	1台

	61
	结构部分
	根据项目需求选择，根据现场环境需求制作结构钢架及包边。
	12.215㎡

	62
	★控制电脑
	国产品牌处理器，不低于8G内存，512G，23.8寸显示器。
	1台

	63
	柱式音箱（带高音）
	低频单元：4 x 4.5"钕磁全频喇叭
高频单元：1 x 1.25" 25芯钕磁 
频率响应：100Hz - 20KHz
长时间功率：120W
瞬时功率：320 W+60 W
建议功放功率：350 W
阻抗：8 Ω
灵敏度：97 dB (@1W/1m)
最大声压 连续/峰值：120 dB / 123 dB
扩散角度H x V： 150° x 10°
建议高通滤波：100Hz - 24dB倍频
输入连接 ：2 x 纯铜挤压柱形输入
	4只

	64
	四通道纯后级功放
	8 Ω立体声RMS:400W*4
4 Ω立体声RMS:560W*4
限幅保护:可达到10V
安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护
频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB)
灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB
总谐波失真:﹤0.02%@8 Ω1KHZ
阻尼系数:≥900
信噪比:≥105dB
互调失真:≤0.02%
转换速率:≥50V/µs
	1台

	65
	12路调音台
	便携式12路输入.8单声道，2个立体声
2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.
内置99种DSP效果
单独+48v幻想电源开关
MP3大屏播放器
高品质USB音乐播放器.
支持无线蓝牙接收
设2个辅助发送，1个AUX发送，方便扩展设备.
60mm长寿命高分析推子
	1台

	66
	无线会议话筒一拖二
	（1）采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠
（2）采用先进的数字ID导频技术，彻底杜绝串频现象
（3）无线信号采用先进的2048位对称加密算法，杜绝监听
（4）采用分集接收技术，接收距离更远更稳定，有效使用距离150米
（5）智能无线信号场强FI检测，实时监测使用频率干扰状况 
（6）具有一键自动搜索干净频点功能、一键锁定按键功能 ，红外对频功能，一键静音/开启语音功能，发言计时显示
（7）采用20级电子音量控制,简约精准，200组可选频点，话筒选配通用
（8）接收机与发射电池用量同步显示 ，电池低压闪烁至1.8V自动关机
（9）线路设计回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
（10）话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音
（11）接收机参数:
主机工作电压：DC--12V
工作电流：1000mA
功耗：12W
显示屏：LCD*2
射频载波范围： 610-690MHZ
工作距离：无障碍150米
制式：FM
导频方式：数字导频
最大频道数：200
系统兼容性：40台同时使用                                                       
频率响应：80HZ -15KHz (±3db)
动态范围：> 110db
系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%
信噪比：S/N> 105db（A）
射频灵敏度： -100dbm for 30db S/N Ratio
镜像抑制：> 75db
输出接口： (XLRx2)/(1/4-inch connector×1)
音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)
输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)
显示方式：LCDx2
接收灵敏度：-105dBM分集接收
失真度THD：<0.01% 
音频输出电压：0.3V
邻频干扰抑制：>60dB
会议话筒参数：
拾音器类型：双电容式
咪芯指向性：心形指向
拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(10mWH)
麦克风功耗：150mA
有效距离：无障碍直线150米
音频响应：50HZ—18KHZ
频率稳定度：+-0.001% 
防手机电磁波：有 
增益：10db
输入阻抗：5KΩ
射频输出功率：110mW
副波抑制：> 50db
导频：数字导频
显示方式：LCD（2.4寸显示屏）
电源要求:1.5V*3(AA)
电池寿命:>8小时/以1300mAH计算
拾音杆长度:22CM
拾音有效距离:50cm-100cm
频率稳定度：±0.002%
通讯指令：采用微电脑CPU控制
电量提醒：智能电池欠压预警显示
电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控
一键静音/开启语音功能。
	1套

	67
	无线会议话筒一拖四
	（1）采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠
（2）采用先进的数字ID导频技术，彻底杜绝串频现象
（3）无线信号采用先进的2048位对称加密算法，杜绝监听
（4）采用分集接收技术，接收距离更远更稳定，有效使用距离300米
（5）智能无线信号场强FI检测，实时监测使用频率干扰状况 
（6）具有一键自动搜索干净频点功能、一键锁定按键功能 ，红外对频功能，一键静音/开启语音功能
（7）采用20级电子音量控制,简约精准，400组可选频点，话筒选配通用
（8）接收机与发射电池用量同步显示 ，电池低压闪烁至1.8V自动关机
（9）线路设计回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
（10）话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音
（11）话筒表面使用铝合金面板，高档大气，坚固耐用
（12）话筒具有3.5寸彩色显示屏，色彩艳丽，高辨识度发言与待机图标，实时显示话筒状态：剩余电量、使用频率以及发言时间计算
（13）话筒配置大容量充电式锂电池，一次充电可待机10小时，连续使用时间大于8小时，TYPE-C接口充电.或使用1.5V*3(AA）5号电池                                                                                                                                          
（14）会议话筒参数：
拾音器类型：双电容式
咪芯指向性：心形指向
拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(10mWH)
麦克风功耗：150mA
有效距离：无障碍直线300米
音频响应：50HZ—18KHZ
频率稳定度：+-0.001% 
防手机电磁波：有 
增益：10db
输入阻抗：5KΩ
射频输出功率：110mW
副波抑制：> 50db
导频：数字导频
显示方式：LCD（3.5寸显示屏）
电源要求：1.5V*3(AA)或2000mAh锂电池/3.7V
电池寿命:>8小时/以1300mAH计算
拾音杆长度:22CM
拾音有效距离:50cm-100cm
频率稳定度：±0.002%
通讯指令：采用微电脑CPU控制
电量提醒：智能电池欠压预警显示
电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控
一键静音/开启语音功能
	1套

	68
	无线手持话筒
	（1）采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠
（2）采用先进的数字ID导频技术，彻底杜绝串频现象
（3）无线信号采用先进的2048位对称加密算法，杜绝监听
（4）具有最新双备份的手持腰包一键转换功能
（5）采用真分集接收技术，接收距离更远更稳定，有效使用距离500米
（6）智能无线信号场强FI检测，实时监测使用频率干扰状况 
（7）具有一键自动搜索干净频点功能、一键锁定按键功能 ，红外对频功能
（8）采用30级电子音量控制,简约精准，200组可选频点，话筒选配通用
（9）接收机与发射电池用量同步显示 ，电池低压闪烁至1.8V自动关机
（10）线路设计回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
（11）话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音                                                                                                                               
（12）接收机参数:
主机工作电压：DC-12V
工作电流：1000mA
功耗：12W
显示屏：LCD*2
射频载波范围： 635-695MHZ
工作距离：无障碍500米
制式：FM
导频方式：数字导频
最大频道数：520
系统兼容性：10台同时使用                                                       
频率响应：80HZ - 15KHz (±3db)
动态范围：> 110db
系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%
信噪比：S/N> 105db（A）
射频灵敏度： -100dbm for 30db S/N Ratio
镜像抑制：> 75db
输出接口： (XLRx2)/(1/4-inch connector×1)
音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)
输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)
显示方式：LCDx2
电源要求： 12V/1A
工作温度范围：-15-50 ℃
接收灵敏度：-105dBM分集接收
失真度THD：<0.01% 
音频输出电压：0.3V
邻频干扰抑制：>60dB
手持式发射机参数：
拾音器类型：动圈式（可选配电容式）
咪芯指向性：心形指向
拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(30mWH)
麦克风功耗：150mA
有效距离：无障碍直线500米
音频响应：50HZ—18KHZ
频率稳定度：+-0.001% 
防手机电磁波：有 
增益：15db
输入阻抗：5KΩ
射频输出功率：110mW
副波抑制：> 50db
导频：数字导频
显示方式：LCD
电源要求：1.5V*2(AA)
电池寿命：> 5小时/ 以1800mA计算
频率稳定度：±0.002%
通讯指令：采用微电脑CPU控制
电量提醒：智能电池欠压预警显示
电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控
手持式发射机可兼容电容咪芯拾音头（供电9V）
手持式发射机带有音量设置/锁键功能。
	1套

	69
	数字反馈抑制器
	（1）具备全自动检测现场啸叫点功能
2路平衡和非平衡话筒输入，1路平衡和非平衡输出的高速反馈抑制器
16V幻象电源开关可供电容有线话筒
一路莲花线路输入，一路莲花路输出
有高、中、低电平可调
面板配有电平显示，可显示当前工作状态与信号电平大小
面板一键直通和反馈切换，无需调式，增加话筒拾音距离 30-100CM以上
标准1U机箱。
（2）技术参数
交流电源
电压230/115 VAC，±10%，50/60 Hz
涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC
最大功耗50 VA
性能
采样率 (fs) 32 kHz
频率响应125 Hz - 15 kHz
失真< 0.1 %（1 kHz 时）
增益（旁路模式） 0 dB 线路输入，
 24 / 36 / 48 dB 话筒输入
增益（激活模式） 0 dB 线路输入，
 24 / 36 / 48 dB 话筒输入
信噪比> 90 dB。
	1台

	70
	电源时序器
	（1）联机、液晶显示带中控+滤波；                                          
（2）铝面板，配有输出电压、电流实时显示；
（3）后板配有大功率白色LED照明（同时按12键），方便工程所需；
（4）有空气开关保护，遇到短路，过流现象自动断开电源；
（5）具有密码锁，防止误触；                                                              
（6）共十路可控八路电源输出，每路可达40A；                       
（7）带有滤波功能，可在恶劣环境使用，减少外在因素影响而产生的杂音；
（8）带中控功能，可在电脑页面上控制；
（9）可控输出延时时间为1S；
（10）USB接口无限级联机使用；
·通道数量:8路万用插座继电器受控
·继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
·输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
·功能特点:顺序开启逆序关闭、USB联机功能、自由通道顺序打开与关闭、后板照明LED灯
·输出继电器触点电流:40A 277VAC
· 电路板规格:双面纤维板:主电源走线二次加厚加粗处理
· 供电规格:内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
· 开启类型:按键式轻触开关
·单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
·功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
·外接控制开关接口：RS232 COM接口中控控制
· 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）:有
· 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护（63A短路保护)。
	1台

	71
	★电视机
	65寸，分辨率支持：4K；含安装支架。
	2台

	72
	二进四出视频分配器
	输入接口：2个HDMI输入接口，输出接口：4个HDMI输出接口，分辨率支持：最高支持4K60Hz，切换方式：按键/遥控切换。
	1台

	73
	音响线
	音响专用线，芯数：2*200铜芯，国标。
	200米

	74
	LED屏主电源线
	RVV3*6国标纯铜电缆；暂估，按实。
	150米

	75
	配电箱
	智能控制柜，15kw。
	1套

	76
	辅材
	包含本次项目建设大屏内线材、音响连接线及其他辅材。
	1项

	77
	安装调试服务
	包含本次项目建设所有设备安装及调试费用。
	1项

	六、学术报告厅改造

	78
	学术报告厅讲台拆除
	（1）拆除学术报告厅讲台
（2）垃圾集中堆放并外运、运距由投标单位自行勘察现场
（3）残值归中标单位所有，投标人综合考虑报价
（4）工作内容：拆除；控制扬尘；清理；建渣场内、外运输。
	48.01㎡

	79
	天棚面龙骨及饰面拆除
	（1）拆除石膏板造型吊顶及其龙骨
（2）垃圾集中堆放并外运、运距由投标单位自行勘察现场
（3）工作内容：拆除；控制扬尘；清理；建渣场内、外运输。
	207.38㎡

	80
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	（1）拆除墙柱饰面、不锈钢包边及其基层
（2）垃圾集中堆放并外运、运距由投标单位自行勘察现场
（3）工作内容：拆除；控制扬尘；清理；建渣场内、外运输。
	179.82㎡

	81
	金属门拆除、安装
	（1）保护性拆除舞台门；
（2）按舞台地面高度重新安装，安装上部墙体与涂料。
	2樘

	82
	踢脚线拆除
	（1）拆除踢脚线
（2）垃圾集中堆放并外运、运距由投标单位自行勘察现场
（3）工作内容：拆除；控制扬尘；清理；建渣场内、外运输。
	53.05m

	83
	出风口拆除、恢复
	（1）保护性拆除原吊顶出风口，运至甲方指定地点保存
（2）待吊顶完成后，恢复安装出风口
（3）包含增加部分管线
	1项

	84
	吊顶天棚
	（1）φ8 镀锌全丝牙吊杆
（2）50 系列轻钢龙骨
（3）9.5mm石膏板凹凸造型吊顶，含发光灯带（另计）
（4）石膏板面批缝、点锈
（5）满批腻子两遍、乳胶漆两遍
（6）吊顶预留电视接线孔洞
（7）参见设计效果图样式及招标人要求
	211.87㎡

	85
	吸音板
	（1）15mm厚木质吸声板
（2）木质吸音板与龙骨固定，钉距450mm
（3）50X30mm竖向木龙骨，涂防火涂料，中距300mm
（4）基层清理，其他详见设计图
	49.08㎡

	86
	墙面装饰板
	（1）木饰面护墙板,专用胶粘贴
（2）界面剂一道
（3）原墙面涂料铲除,墙面打磨修补
（4）其他：含灯带、收口条、压条、开孔、修补
	120.17㎡

	87
	墙面立体造型吸音木饰面
	（1）基层龙骨：75 系列轻钢龙骨
（2）基层板材：12mm 厚阻燃胶合板
（3）造型构造：立体凹凸造型，按展开面积计算
（4）面层材料：木饰面护墙板
（5）吸音构造：填充岩棉,容重 100kg/m³
（6）其他：含灯带、收口条、压条、开孔、修补
（7）造型详见设计图
	36.94㎡

	88
	不锈钢踢脚线
	（1）踢脚线高度:150mm
（2）基层材料种类、规格:胶合板
（3）面层材料品种、规格、颜色:不锈钢脚线
	58.61m

	89
	学术报告厅讲台
	（1）15厚企口木地板,背面刷满木材防腐剂,木地板钉45°斜钉(锁扣地板免钉)
（2）泡沫塑料衬垫
（3）12mm 阻燃板基层
（4）30X50木横撑中距400,表面刷木材防腐剂
（5）30X50木龙骨中距400,架空20,表面刷木材防腐剂
（6）20厚木龙骨垫片,中距400X800
（7）含灯带造型、收边条，原地面清理
	49.15㎡

	90
	茶柜
	（1）材质：实木
（2）尺寸：3300*600*800（具体结合现场调整）
（3）具体颜色及式样由招标人确定后施工
	2个

	91
	装饰灯
	（1）名称:吊顶暗藏灯带
（2）安装方式:根据设计要求
（3）备注:报价含安装所需全部配套材料
（4）具体样式:参见设计效果图样式，提供样品或图片,招标人认可后方可施工。
	130.4m

	92
	装饰灯
	（1）名称:筒灯
（2）规格:12W,5700K
（3）安装形式:吊顶嵌入式
（4）备注:报价含安装所需全部配套材料及吊顶开孔
（5）具体样式:参见设计效果图样式，提供样品或图片,招标人认可后方可施工。
	67套

	93
	插座
	（1）名称:地面插座
（2）规格:250V 10A
（3）安装方式:暗装
（4）备注:含开关盒，样式需甲方确认后施工
	6个

	94
	照明开关
	（1）名称:双联单控开关
（2）规格:250V 10A
（3）安装方式:暗装
（4）备注:含开关盒，样式需甲方确认后施工
	2个

	95
	配管
	（1）名称:电线管PC20
（2）配置形式:根据现场要求确定，开槽另计
	50m

	96
	配线
	（1）名称:铜芯线
（2）配线形式:管内穿线
（3）规格:BV-2.5
	200m

	97
	配管开槽
	测位、划线、刨沟、清理、填补
	50m

	98
	不锈钢包边
	（1）部位：显示屏正面及侧边
（2）材质：1.0mm不锈钢黑钛金包边
（3）具体截面尺寸结合现场实际，投标人自行勘察现场综合考虑报价
	12.32m

	99
	窗帘拆装及保洁
	按照现场实际需求实施
	1项

	100
	里脚手架
	按照现场实际需求实施
	1项


注：1.采购人根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品，在设备清单中以“★★”标出，具体产品为“★★四大穿刺套组”。 
    2.上述清单中第62项★控制电脑、第71项★电视机为《节能产品政府采购品目清单》中列明的政府强制采购产品，投标时须在符合性审查材料中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书原件彩色扫描件，未提供的作无效标论处。
（二）其他要求及说明
★1.为保障项目数据安全与运行可靠，本项目所涉各项软件、系统均采用本地化部
署模式。中标人须承诺：在软件免费质保期届满后，即便不再进行系统版本升级，整套系统仍可保持原有功能正常稳定运行（投标时提供承诺函原件，未提供的作无效标论处）。
    2.售后服务要求：本项目所涉硬件设备提供不少于三年免费质保，所涉软件系统提
供不少于五年免费原厂质保及维护服务。质保期内，所有维修、维护、软件升级及技术支持服务均不得向采购人收取任何费用。
    3.中标单位如不具备建筑工程施工资质的，本项目改造工程部分须分包给具有相应资质的施工单位进行施工，且分包单位必须经过招标人同意。
4.中标人所提供货物与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。
三、服务保障和承诺要求
1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2. 中标单位自行承担运输和安装过程中的安全责任。
3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	实训基地升级改造项目1-19项
	软件和信息技术服务业

	2
	实训基地升级改造项目20-100项
	工业
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第四章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法。
1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
3. 总得分最高的即为中标候选人。
4. 推荐的中标候选人数：1名。
二、小微企业优惠情况：
1. 对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。
2. 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。
3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。
4. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。
三、残疾人福利单位价格扣除：
1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。
3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
四、监狱和戒毒企业价格扣除：
1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。
八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
九、采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
十、评标细则（总分值为100分）：
	序号
	评分项
	分值

	1
	投标报价（30分）

	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。
注：①因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；②因落实本国产品的支持政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30

	2
	综合实力部分（70分）

	综
合
评
价
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	
	①
	企业业绩
	6
	投标人具有类似项目业绩（2023年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，此项最高得6分（业绩证明材料包括合同原件彩色扫描件、项目验收证明原件彩色扫描件，未提供的或提供不全的不得分）。
注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。

	
	②
	综合实力
	2
	[bookmark: _GoBack]（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询），须提供相关证书原件彩色扫描件及网站查询截图。
（2）投标人具备项目所需软件开发及信息保障服务能力，具有与本项目采购需求相关的国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书的得1分（需提供软件著作权证书原件彩色扫描件）。
此项最高得2分，须提供相关证明材料原件彩色扫描件。

	
	③
	技术
符合性
	53
	根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分53分。技术参数中加“★”部分为关键指标，出现负偏离按无效投标处理；技术参数中加“▲”部分为重要指标，全部满足招标要求的得20分，出现负偏离有一项扣2分；技术参数中除加“★”、“▲”以外的其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得33分，出现负偏离有一项扣0.06分，扣完为止。
注：①技术参数加“▲”部分须提供相关证明材料加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；
②技术参数中每一条或每一编号项的要求为一项；
③相关证明材料包含：投标人提供的真实系统的软件功能截图或第三方检测报告等证明材料。

	
	④
	实施方案
	7
	（1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中需求分析方案进行评定，根据投标人对本项目具体需求的认识和理解提供有针对性的、编制详尽的需求分析方案，至少包含：①现状分析；②用户需求分析；③功能需求分析。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
（2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中项目建设方案进行评定，提供有针对性的、完整合理的项目建设方案至少包含：①项目架构及实施步骤；②进度保证措施。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为1分共2分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
（3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案进行评定，提供有针对性的、科学合理的售后服务方案，至少包含：①运营运维方案；②培训方案。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为1分共2分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。

	3
	节能环保
	2
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。


备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查及软硬件测试。如不提供测试或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款
采购人（全称）：         建湖县人民医院            （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                   （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就建湖县人民医院实训基地升级改造项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同标的
1. 中标价即为合同价。
2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3. 履约保证金
3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.3履约保证金的退还：
3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.3.2时间：项目实施完成验收合格后退还。
3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
3.3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
    5. 乙方在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由乙方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。
6. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
二、项目实施要求
1. 本项目需在合同签订后90日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收。
2. 乙方需提供完善的项目管理方案保障项目按期完成。
3. 乙方需提供详细的项目培训计划，需对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象进行培训。
4. 乙方需提供项目相关验收材料，经用户认可后，双方共同签署验收材料。验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须修改相应内容，以满足用户需求。
5. 技术要求：详见招标文件第三章采购需求。
三、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
四、双方权利与义务
1. 甲方的权利与义务
（1）审定乙方拟定的项目实施方案；
（2）乙方工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；
（3）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；
（4）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。
2. 乙方的权利与义务
（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的项目实施方案；自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。
（2）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，项目实施过程中不得从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。
（3）项目服务期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
（4）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。
五、合同款项支付
1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行合同义务后，凭验收报告、发票办理项目结算手续。
2. 结付方式及期限：
（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
（2）系统验收合格正式上线运行后，付至合同价的70%；一年后付至合同价的90%；余款待质保期满后一次性结清（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起30日内支付相应进度款项；支付货款时须提供正式发票）。
六、质量保修范围和保修期及售后服务
（1）本项目所涉硬件设备提供不少于三年免费质保，所涉软件系统提供不少于五年免费原厂质保及维护服务。质保期内，所有维修、维护、软件升级及技术支持服务均不得向采购人收取任何费用。
（2）乙方提供7×24小时技术支持热线与在线服务，并安排专人值守。接到甲方故障报修后，须在30分钟内响应，一般故障应在24小时内解决或提供明确的解决方案。若出现影响医院正常运营的重大故障，乙方须立即启动应急预案，并在8小时内派员抵达现场进行处置，以最大限度保障系统连续运行。
（3）设备更新与备件保障：在免费质保期内，因产品自身设计、材料或工艺等质量问题导致的硬件故障，由乙方负责免费维修或更换。质保期内，因甲方使用不当、操作失误、意外进水、外力撞击等明确为非产品质量原因的“人为损坏”，乙方仍有责任提供维修服务，但维修或更换部件的费用由甲方承担。费用标准应遵循公平合理原则，中标人需在故障发生时提供透明的费用报价单。
七、项目验收
1. 甲方依法组织履约验收工作。
2. 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
3. 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
八、违约责任
1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 甲方的违约责任
甲方违反合同约定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。
3. 乙方的违约责任
乙方不能交付软件（逾期超过十五天视为不能交付），或交付的软件不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
4. 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、其他事项
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。
十、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
十一、其他
1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2. 本合同有效期：      年   月   日至     年   月   日（以下单日为准）。
3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。
4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。
5. 本合同附件包括：招标文件、投标承诺书及投标报价表。
6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。



第六章 投标文件及格式
（一）开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：建湖县人民医院实训基地升级改造项目
项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2026-0020
分包号：分包1
	投标货物名称
	总价（小写）

	建湖县人民医院实训基地升级改造项目
	                  元

	投标核心产品品牌：
	



年    月   日





（二）投标函
采购人：建湖县人民医院
1. 根据已查看的建湖县人民医院实训基地升级改造项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以总价为（大写）                  
             元，（小写）                 元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。
2. 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后15日内供货至采购人指定地点，供货后15个工作日内安装调试完成。
3. 我方承诺所涉硬件设备提供三年免费质保，所涉软件系统提供五年免费原厂质保及维护服务。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。
4. 我方参与本项目的投标核心产品“★★四大穿刺套组”品牌为         。
5. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。
6. 我方接受招标文件中的货款支付条件。
7. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。
8. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。
9. 我方承诺项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。
10. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)                                       

日期：     年     月    日


（三）无重大违法记录声明函
采购人：建湖县人民医院
   我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县人民医院实训基地升级改造项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！



投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日






（四）供应商登记表
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
 范   围
	

	企业概况







	主要业绩












（五）法定代表人身份证明书



单位名称：                            


单位性质：                             

                          
地    址：                                


成立时间：       年      月      日 


经营期限：                            


姓    名：           身份证号：                       系

                   (投标单位名称)的法定代表人。


特此证明。





投标单位(公章) ：                



日期：        年      月      日




（六）法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：　　     　　
代理人联系电话（手机号）：　                    　  　

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：
                         
　                 　年　　月　　日

附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）



（七）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县人民医院的建湖县人民医院实训基地升级改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
            （标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：


注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

                                  
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（八）关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。





（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县人民医院 的建湖县人民医院实训基地升级改造项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）


授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日



（十）公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人签名或盖章：

投标人（盖章）：

年    月   日




（十一）建湖县政府采购事前信用承诺书
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

           法定代表人签名或盖章：
       
         单位名称（盖章）：
     
 年    月    日


（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


供应商名称（公章）：
                                     
                                    
 日期：______年    月    日












（十三）清单报价表
建湖县人民医院：
我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品，并保证所供产品质量。                                                   单位：人民币元
	序号
	名称
	技术要求及说明
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	选用品牌
及型号

	一、软件系统
（一）医师实训操作项目管理系统模块

	1
	医师实训操作项目管理系统模块-管理端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	2
	医师实训操作项目管理系统模块-教师端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	3
	医师实训操作项目管理系统模块-学生端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	4
	医师实训操作项目管理系统模块-签到端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	5
	医师实训操作项目管理系统模块-叫号端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	（二）虚拟标准化病人训练模块

	6
	虚拟标准化病人训练模块（病人配置）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	7
	虚拟标准化病人训练模块（性格配置）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	8
	虚拟标准化病人训练模块（智能分析与教学决策）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	9
	虚拟标准化病人训练模块（前端交互）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	10
	虚拟标准化病人训练模块（基础功能）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	11
	虚拟标准化病人训练模块（系统部署）
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	12
	模块配套触屏一体机
	详见技术参数要求及相关说明
	2台
	
	
	

	（三）数字化医学技能培训模块

	13
	系统后台
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	14
	眼镜交互端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	15
	课程内容端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	16
	模型数据端
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	17
	XR眼镜
	详见技术参数要求及相关说明
	10个
	
	
	

	18
	数字化医学技能培训模块--七部洗手法培训平台
	详见技术参数要求及相关说明
	2套
	
	
	

	（四）驾驶舱模块

	19
	建湖县人民医院县级驾驶舱
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	二、硬件设备
（一）临床技能实训设备套组

	20
	心肺复苏智能训练系统(全身)
	详见技术参数要求及相关说明
	8个
	
	
	

	21
	AED训练器
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	22
	腹部体格检查训练模型(系统+电脑)
	详见技术参数要求及相关说明
	3个
	
	
	

	23
	★★四大穿刺套组
	详见技术参数要求及相关说明
	4套
	
	
	

	24
	外科训练套组
	详见技术参数要求及相关说明
	10组
	
	
	

	25
	全功能创伤护理人
	详见技术参数要求及相关说明
	4个
	
	
	

	26
	脊柱损伤搬运仿真标准化病人 (自动语音报警)
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	27
	高级全功能护理人训练模型（男性）
	详见技术参数要求及相关说明
	4个
	
	
	

	28
	高级全功能护理人训练模型（女性）
	详见技术参数要求及相关说明
	4个
	
	
	

	29
	高级组合式基础护理人训练模型
	详见技术参数要求及相关说明
	4个
	
	
	

	30
	宫腔镜模拟训练器
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	31
	腹腔镜
	详见技术参数要求及相关说明
	4个
	
	
	

	32
	电子人体气管插管训练模型(带牙齿受压报警)
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	33
	动静脉穿刺套组
	详见技术参数要求及相关说明
	2套
	
	
	

	34
	高级妇科检查模型
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	35
	高级电脑孕妇检查模型
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	36
	手术室
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	（二）可视化教学系统更新及系统配套硬件

	37
	可视化设备
	详见技术参数要求及相关说明
	1组
	
	
	

	三、医疗卫生实训基地配套软装

	38
	文化墙
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	39
	圆凳
	详见技术参数要求及相关说明
	20个
	
	
	

	40
	实训桌
	详见技术参数要求及相关说明
	3个
	
	
	

	41
	椅子
	详见技术参数要求及相关说明
	25个
	
	
	

	42
	会议条桌
	详见技术参数要求及相关说明
	3个
	
	
	

	43
	办公桌
	详见技术参数要求及相关说明
	1个
	
	
	

	44
	翻转电脑桌
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	45
	多媒体讲台
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	46
	沙发套装
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	47
	可移动培训椅
	详见技术参数要求及相关说明
	10个
	
	
	

	48
	实训交互电子大屏
	详见技术参数要求及相关说明
	1个
	
	
	

	四、学术报告厅（多功能教室）家具

	49
	主席台
	详见技术参数要求及相关说明
	1个
	
	
	

	50
	主席台
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	51
	条桌
	详见技术参数要求及相关说明
	20个
	
	
	

	52
	条桌
	详见技术参数要求及相关说明
	20个
	
	
	

	53
	主席椅
	详见技术参数要求及相关说明
	7个
	
	
	

	54
	会议椅
	详见技术参数要求及相关说明
	100个
	
	
	

	55
	三人沙发
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	56
	演讲台
	详见技术参数要求及相关说明
	1个
	
	
	

	五、学术报告厅大屏及影音系统

	57
	显示屏
	详见技术参数要求及相关说明
	12.2148㎡
	
	
	

	58
	接收卡
	详见技术参数要求及相关说明
	32张
	
	
	

	59
	电源
	详见技术参数要求及相关说明
	39个
	
	
	

	60
	视频处理器
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	61
	结构部分
	详见技术参数要求及相关说明
	12.215㎡
	
	
	

	62
	控制电脑
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	63
	柱式音箱（带高音）
	详见技术参数要求及相关说明
	4只
	
	
	

	64
	四通道纯后级功放
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	65
	12路调音台
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	66
	无线会议话筒一拖二
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	67
	无线会议话筒一拖四
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	68
	无线手持话筒
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	69
	数字反馈抑制器
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	70
	电源时序器
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	71
	电视机
	详见技术参数要求及相关说明
	2台
	
	
	

	72
	二进四出视频分配器
	详见技术参数要求及相关说明
	1台
	
	
	

	73
	音响线
	详见技术参数要求及相关说明
	200米
	
	
	

	74
	LED屏主电源线
	详见技术参数要求及相关说明
	150米
	
	
	

	75
	配电箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1套
	
	
	

	76
	辅材
	详见技术参数要求及相关说明
	1项
	
	
	

	77
	安装调试服务
	详见技术参数要求及相关说明
	1项
	
	
	

	六、学术报告厅改造

	78
	学术报告厅讲台拆除
	详见技术参数要求及相关说明
	48.01㎡
	
	
	

	79
	天棚面龙骨及饰面拆除
	详见技术参数要求及相关说明
	207.38㎡
	
	
	

	80
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	详见技术参数要求及相关说明
	179.82㎡
	
	
	

	81
	金属门拆除、安装
	详见技术参数要求及相关说明
	2樘
	
	
	

	82
	踢脚线拆除
	详见技术参数要求及相关说明
	53.05m
	
	
	

	83
	出风口拆除、恢复
	详见技术参数要求及相关说明
	1项
	
	
	

	84
	吊顶天棚
	详见技术参数要求及相关说明
	211.87㎡
	
	
	

	85
	吸音板
	详见技术参数要求及相关说明
	49.08㎡
	
	
	

	86
	墙面装饰板
	详见技术参数要求及相关说明
	120.17㎡
	
	
	

	87
	墙面立体造型吸音木饰面
	详见技术参数要求及相关说明
	36.94㎡
	
	
	

	88
	不锈钢踢脚线
	详见技术参数要求及相关说明
	58.61m
	
	
	

	89
	学术报告厅讲台
	详见技术参数要求及相关说明
	49.15㎡
	
	
	

	90
	茶柜
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	91
	装饰灯
	详见技术参数要求及相关说明
	130.4m
	
	
	

	92
	装饰灯
	详见技术参数要求及相关说明
	67套
	
	
	

	93
	插座
	详见技术参数要求及相关说明
	6个
	
	
	

	94
	照明开关
	详见技术参数要求及相关说明
	2个
	
	
	

	95
	配管
	详见技术参数要求及相关说明
	50m
	
	
	

	96
	配线
	详见技术参数要求及相关说明
	200m
	
	
	

	97
	配管开槽
	详见技术参数要求及相关说明
	50m
	
	
	

	98
	不锈钢包边
	详见技术参数要求及相关说明
	12.32m
	
	
	

	99
	窗帘拆装及保洁
	详见技术参数要求及相关说明
	1项
	
	
	

	100
	里脚手架
	详见技术参数要求及相关说明
	1项
	
	
	

	101
	招标代理服务费
	此项费用已纳入采购预算，由中标方支付；为不可竞争费用。
	1项
	17330
	
	/

	投标报价（1-101项合价）
（与开标一览表一致）
	（大写）                                 
（小写）                                 


注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2. 本项目最高限价为214.41万元，高于最高限价的作无效标论处。
    

投标方：（单位盖章）


法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 


日期：   年    月   日
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（十四）技术响应表
	序号
	项目内容
	招标文件技术要求
	投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求）
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应根据投标的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有技术响应(须包含“技术要求及相关说明”所有内容)必须在此表体现；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。
2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）
投标单位：                    （全称并加盖公章）   
                                                       年    月    日   
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（十五）服务承诺函
	服      务
内      容
	1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2. 中标单位自行承担运输和安装过程中的安全责任。
3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

	承      诺
	


注：各投标人须响应本项目招标文件P56的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）
投标单位：                  （全称并加盖公章）
年    月    日

[bookmark: _Toc42355144][bookmark: _Toc88721319]（十六）实施方案
（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）
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