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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
江苏省阜宁中等专业学校家政服务基地提升设备采购项目（项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0010）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月10日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0010
2.项目名称：江苏省阜宁中等专业学校家政服务基地提升设备采购项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK10]4.预算金额：210万元
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]5.最高限价：191万元
[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6.采购需求（简介）：江苏省阜宁中等专业学校家政服务基地提升设备采购项目，本次采购内容为生命健康展训室、健康评估诊断、健康康复展训室、应急救护展训室、产后恢复/哺乳区等设备(含相关附配件）及附属设施采购、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]7.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。
8. 本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，2026年9月  16日至2026年9月23日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月10日15点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省阜宁中等专业学校
[bookmark: OLE_LINK29]地 址：阜宁县通榆北路619号
联系人：崔峥嵘
联系方式：15195422906
2.采购代理机构信息
名 称：江苏鑫通项目管理有限公司 
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]地 址：天鹅国际商业中心415-5-B202室
联系人：曹浏
联系方式：13851869007
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：曹浏
[bookmark: _Toc120614211]电 话：13851869007
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[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3代理机构将根据委托代理合同和《政府采购代理机构管理暂行办法》【财库（2018）2号】第十五条规定，按采购项目中标价的1.2%向采购人收取招标代理费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
  11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
  23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
[bookmark: OLE_LINK24]供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
33.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
33.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
33.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.9履约保证金政策
[bookmark: OLE_LINK1]履约保证金的缴纳形式：
本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。
鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。
采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




[bookmark: _Hlk195865514]项目名称：江苏省阜宁中等专业学校家政服务基地提升设备采购项目
合同编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0010
甲    方：江苏省阜宁中等专业学校
乙    方：
签订时间：
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省阜宁中等专业学校
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：江苏省阜宁中等专业学校家政服务基地提升设备采购项目
         采购项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0010
（2）采购计划编号：/
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
否
    （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
 （2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节
第12.2款）：
分期付款： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
3.合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：用户收货方指定地点。    
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是   否
收取履约保证金形式：                                     
     收取履约保证金金额：合同价的5%。                             
     履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）                                    
（5）分期履行要求：  /     
风险处置措施和替代方案：  /     
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：江苏省阜宁中等专业学校
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
[bookmark: OLE_LINK21]是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：①用户对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如验收人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。
②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为市、县用户收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交用户。
③乙方提供的货物，在用户使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为用户提供必要的协助，直到符合有关要求，用户才做最终验收。
④对技术复杂的货物，用户可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
⑤最终验收验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。
（5）履约验收的内容：详见采购需求
（6）履约验收标准：详见采购需求
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8） 履约验收其他事项：详见采购需求
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	同合同通用条款

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	十五个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，供货期不顺延；乙方投标前已充分了解项目情况、道路及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准。
2、乙方自行承担项目实施过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。
3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
4、无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业工作的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成保证项目的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同协议书

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	用户收货方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1、项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目软件、硬件设备提供2年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。
（1）硬件：质保期自验收合格之日起不少于24个月。
（2）软件：售后服务期自验收合格之日起不少于24个月。
（3）售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。
（4）售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到采购人处退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。


	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为建湖县；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：采购人指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的5日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。当期验收合格后甲方应在当期验收报告上签字盖章。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。









 第四章 采购需求
一、项目属性:货物类项目。
二、本采购项目的核心产品为老年人能力评估管理系统。
三、采购清单和技术参数要求
	一、生命健康展训室
	单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	人体骨架（全身骨骼模型）170cm
	主要功能：显示全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，带有头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动，脊柱骨带神经；示教骨及骨连接的形态、功能和组成，神经走形、精肉起止点。
技术要求：
1.尺寸：自然大（亚洲型）≥170cm；
2.部件：由全身散骨穿制而成一整体骨架；
3.标注神经走形和肌肉起止点；
4.高分子复合材料（软硬结合），参照国内外权威图谱《格氏解剖学》，全身骨骼组成，自然大小，显示颅骨、锁骨、肩胛骨、肋骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎、胸骨、肱骨、桡骨、尺骨、手骨、骨盆、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨等结构，脊柱骨带神经。主要关节全部链接，上肢骨与下肢骨可自由拆卸，颅骨、下颔骨、上肢骨与下肢骨可分离。
	套
	1
	工业

	2
	人体全身肌肉模型170cm
	人体全身肌肉附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等29部件组成，显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构。
尺寸：自然大，高≥170cm
材质：玻璃钢材料。
	套
	1
	工业

	3
	头颅骨带数字模型
	主要功能：示教颅面骨及脑部结构形态。三部分灵活组合，每块颅骨上均有对应数字标明，对应有说明书，可观察颅底内、外的线和侧面的结构和形态和骨性标志。技术要求：
1.尺寸：亚洲型、自然比例大小；
2.显示颅骨的形态、组成结构和颅骨内脑的组织和脑和颅骨的位置关系；
3.部件：3部件，可以拆分为颅盖、颅底和下颌骨三部分。
	件
	2
	工业

	4
	可弯曲脊柱模型
	主要功能：
1.示教脊柱结构和椎体组成及椎间盘结构。
2.主要显示穿制好的脊柱形态、外观和组成，同时，演示脊柱可以做正常弯曲运动的功能，其中颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨用不同的颜色表示出来。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶骨、髋骨、左右股骨上端穿制而成一个整体,固定于底座上；
3.关节结构准确、灵活可动，标注主要韧带、肌肉的起止点;
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。
	件
	1
	工业

	5
	腰椎、骶骨、尾骨模型
	主要功能：显示自然大小腰椎和骶骨尾骨的组成、形态、结构关系。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：腰椎带尾椎骨模型（ 腰骶椎与脊神经模型 ）由5节带椎间盘的腰椎、骶骨、尾骨、脊神经和脊椎组成。腰椎、骶尾骨分穿制成一个整体部分。
尺寸：自然大，≥11×11×31cm
材质：PVC材料
	件
	1
	工业

	6
	男性骨盆模型
	主要功能：显示正常人体男性骨盆的组成、形态和结构特征。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：1部件，左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成；
3.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。
	件
	1
	工业

	7
	女性骨盆模型
	主要功能：显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：1部件，左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成;
3.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。
	件
	1
	工业

	8
	上肢肌肉解剖模型
	主要功能：显示上肢肌肉的组成和形
态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，水平位置，固定在底座上；
2.部件：由7个部件组合而成。
	件
	1
	工业

	9
	下肢肌肉解剖模型
	主要功能：显示下肢肌群主要肌的组成和形态特征。
技术要求：
1.尺寸：23 部件，固定在支架上。
2.部件：固定在支架上。
	件
	1
	工业

	10
	肩关节模型
	主要功能：示教肩关节结构和组成。
技术要求：
1.肩关节结构准确、灵活可动；
2.标注主要韧带、肌肉
3.尺寸：自然大，≥170×170×160mm；
4.部件：1部件，由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成；
5.功能：显示正常肩关节的组成和形态结构；
6.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。
	件
	1
	工业

	11
	肘关节模型
	主要功能：主要显示正常肘关节的组成和形态。      技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：1 部件，由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带穿制而成。
	件
	1
	工业

	12
	手关节模型
	主要功能：主要显示正常手关节的组成和形态。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，≥130×80×260mm；
2.部件：1 部件，由尺桡骨下端和手骨及周围韧带穿制而成；
3.腕手关节结构准确、灵活可动；
4.标注主要韧带、肌肉；
5.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。
	件
	1
	工业

	13
	髋关节模型
	主要功能：示教髋关节结构和组成。
技术要求：
1.髋关节结构准确、灵活可动；
2.标注主要韧带、肌肉；
3.尺寸：自然大，≥175×150×200mm；
4.部件：1部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带组成；5.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。
	件
	1
	工业

	14
	膝关节模型
	主要功能：主要显示正常膝关节的组成和形态。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，≥120×120×240mm；
2.部件：模型展示了直立姿势，真实大小的健康右膝关节，包含股骨、胫骨、腓骨以及韧带系统及膝盖骨连同部分股骨肌腱；
3.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。
	件
	1
	工业

	15
	足关节模型
	主要功能：主要显示足关节的组成和形态。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小,≥200×70×260mm；
2.部件：1 部件，由胫腓骨下端和足骨及周围韧带穿制而成;3.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。
	件
	1
	工业

	16
	消化系统模型
	主要功能：显示口腔到肛门的消化管和消化腺的组成和形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，≥300×800×100mm；
2.部件：7部件组合而成，固定在底座上；
3.模型头颈作矢切面，消化系统由消化管和消化腺两部分组成。模型重点显示口腔、咽喉、食管、胃、肠、肝、胰的外形、大肠、小肠和消化腺，按解剖位置连接，并能拆卸，便于个别器官示教使用；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	17
	乳牙恒牙排列模型
	1.尺寸：放大；
2.部件：3部件，置于底座上；
3.功能：显示人体乳牙、恒牙的外形及排列，模型分别按照3岁儿童乳牙和成人恒牙标本复制而成，采用右侧半的上颌和右侧半的下颌，乳牙显示约10颗，恒牙显示16颗；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	1
	工业

	18
	胃模型
	主要功能：显示胃内外形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定在支架上；
2.部件：2 个部件，将胃分为前后 2 部分。
	件
	1
	工业

	19
	胃解剖模型
	主要功能：显示胃内外形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：放大1.5倍，≥190×130×320mm，固定在支架上；
2.部件：2部件；
3.模型作纵剖，显示：粘膜襞、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造，区分为前壁、后壁、 胃小弯和胃大弯；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆。
	件
	1
	工业

	20
	肝胆解剖模型
	主要功能：显示肝脏面的血管和胆囊。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.姿势：自然姿势；
3.部件：1 部件。
	件
	1
	工业

	21
	胰、脾、十二指肠模型
	主要功能：显示胰脾十二指肠的外形和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，≥220×150×240mm，固定在支架上；
2.部件：1 个部件；
3.显示胰的形态、结构（胰头、胰体、胰尾、胰大、小管），十二指肠下部、降部、下部、升部及十二脂肠乳头，脾脏等结构；
4.材质：环保PVC材料，口环保油漆，塑料底座。
	件
	1
	工业

	22
	直肠和肛管模型
	主要功能：显示直肠和肛管的的形态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例放大 5 倍；
2.部件：1 部件。
	件
	1
	工业

	23
	呼吸系统模型
	主要功能：显示呼吸系统的组成和形态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定在底板上；
2.部件：7 个部件。
	件
	2
	工业

	24
	鼻腔模型
	主要功能：显示鼻腔和口腔纵切开的形态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定在底板上；
2.部件：1 个部件。
	件
	1
	工业

	25
	喉模型
	主要功能：显示正常喉的外形和剖开后的形态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：2 个部件。
	件
	1
	工业

	26
	左右肺模型
	主要功能：显示左右肺的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，≥130×95×210mm，固定在支架上；
2.部件：4部件；
3.显示肺的外形和额状切面的解剖结构；肺模型外形显示膈面、肋面及纵隔面，纵隔面显示肺门及肺根，左肺的冠状面显示肺内支气管与肺动、静脉的毗邻位置关系，右肺的冠状面显示肺内支气管与肺动静的断面；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆。
	件
	1
	工业

	27
	男性泌尿生殖系统模型
	主要功能：显示男性立体泌尿系统的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，立体，固定在支架上，≥190×190×460mm；
2.部件：5部件，置于底座上；
3.显示了肾、输尿管、膀胱、尿道、睾丸、附睾、 输精管、射精管、前列腺、精囊腺及尿道球腺等，一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾小盏、肾大盏和肾盏等。膀胱、前列腺、阴茎作矢状剖面，膀胱内腔示膀胱三角、尿道内口、输尿管开口。前列腺示外形及剖 面。阴茎示阴茎海绵体和尿道海绵体。睾丸作正中矢状面，示睾丸小叶及睾丸网等；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	28
	女性泌尿生殖系统模型
	主要功能：显示女性立体泌尿系统的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，立体，固定在支架上；
2.部件：5部件，置于底座上；
3.模型显示了肾、输尿管、膀胱、子宫、子宫附件、阴道，卵巢系膜、子宫园韧带、卵巢主韧带、子宫的动脉等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾锥体、肾大盏、肾小盏、肾盂等。膀胱作矢状切面，示其内腔膀胱三角，输尿管的开口及尿道的内口。输卵管示输卵管峡，输 卵管壶腹，输卵管漏斗及输卵管伞等。子宫示子宫的底、体、颈三个部分。输尿管示三个峡窄。模型形态逼真，系统完整；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	29
	肾脏模型
	主要功能：显示肾脏剖开的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定在支架上；
2.部件：2 个部件。
3.尺寸：放大，≥150×150×300mm；
4.部件：2部件，置于底座上；
5.功能：肾冠状解剖为2部件，显示肾的上、下两端、内外两缘及前后两面的外形特征，肾上端薄、下端厚，外缘凸，内缘中部凹，称肾门，肾门是显示肾血管、神经、淋巴管和输尿管出入的部位，由前向后依次为肾静脉、肾动脉、肾盂；从上到下依次为肾动脉、肾静脉、肾盂，在肾的剖面上，主要显示肾的皮质和髓质、肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏、肾大盏、肾盂及部分肾动静脉分支、属支的断段。同时，还显示输尿管的起始部；
6.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	1
	工业

	30
	膀胱带前列腺模型
	主要功能：显示放大膀胱和前列腺的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例放大 3 倍，固定在底板上；
2.部件：1 部件。
3.尺寸：自然大，≥180×140×120mm；
4.部件：2部件，置于底座上；
5.功能：显示了膀胱、前列腺和精囊腺的形态及三者的毗邻关系，此外，也能观察到逼尿肌，输尿管及其开口，尿道内口，膀胱三角，尿道前列腺部及射精管等结构；
6.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	1
	工业

	31
	男性盆腔矢状切面模型
	主要功能：显示男性盆腔矢状切面的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定底板上；
2.部件：4 部件。
	件
	1
	工业

	32
	女性盆腔矢状切面模型
	主要功能：显示软质材料制作的女性盆腔矢状切面的形态和结构，其中骨骼部分为硬质材料，皮肤、软组织、盆腔器官为软质材料，注射器可从臀部作注射功能，可从盆腔前面作盆腔、膀胱穿刺功能。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小，固定底板上；
2.部件：1 部件。
	件
	1
	工业

	33
	男性内外生殖器解剖模型
	主要功能：显示男性内外生殖器的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：4 部件；
3.功能：显示了男性膀胱及生殖器的相互毗邻关系；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	34
	女性内外生殖器解剖模型
	主要功能：显示女内外生殖器的形态和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：4 部件；
3.显示了女性膀胱及生殖器的相互毗邻关系；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	35
	血液循环系统模型
	主要功能：显示全身血液循坏的形态及结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例缩小 1/2，固定在底板；
2.部件：2 部件，心盖可以取下，磁铁粘连。
	件
	2
	工业

	36
	淋巴系统模型
	主要功能：显示全身淋巴循坏的形态及结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例缩小 1/2，固定在底板；
2.部件：1 部件。
	件
	2
	工业

	37
	心脏解剖放大模型
	主要功能：显示 2 倍大心脏的组成和形态结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例放大 2 倍；
2.部件：4 部件。
	件
	2
	工业

	38
	眼球模型
	主要功能：显示角膜、虹膜、玻璃体、晶状体，上、下眼球壁。
技术要求：
1.尺寸：自然比例放大 6 倍；
2.姿势：自然姿势，固定在支架上。
3.部件：6部件，置于底座上；
4.功能：展示两半巩膜及角膜与眼附着肌、两半脉络膜及虹膜与视网膜、晶状体、玻璃体；
5.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	2
	工业

	39
	耳解剖模型（右耳）
	主要功能：显示右耳的结构和形态。
技术要求：
1.尺寸：右耳放大 5 倍，固定在底板上；
2.部件：5 部件；鼓室盖和壁，听小骨，鼓膜，内耳等。
	件
	2
	工业

	40
	鼓膜、听小骨、内耳放大模型
	主要功能：显示中耳眼球的各个面，包括上盖，侧盖，鼓膜、听小骨、内耳等 5 部件。
技术要求：
1.尺寸：自然比例放大 4 倍；
2.姿势：自然姿势，固定在底板和支架上；解剖结构比例准确环保 PVC 材料，环保油漆
	件
	2
	工业

	41
	皮肤结构放大模型
	主要功能：显示放大的皮肤结构。
技术要求：自然比例放大 50 倍。
	件
	2
	工业

	42
	神经系统模型
	主要功能：显示人体全身神经分布。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大缩小 1/2，85cm 高；
2.部件：1 部件，浮雕
	件
	2
	工业

	43
	交感神经系统模型
	主要功能：显示人体全身交感神经分布。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大缩小 1/2，85cm 高；
2.部件：1 部件，浮雕。
	件
	1
	工业

	44
	半脑模型
	主要功能：显示右侧大脑半球的外形和结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：1 部件，由右大脑半球组成。
	件
	1
	工业

	45
	右脑功能区模型
	主要功能：用不同颜色显示右侧大脑半球的不同功能区域结构。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.部件：1 部件，由右大脑半球组成。
	件
	1
	工业

	46
	脑干放大模型
	主要功能：显示脑干的背面和腹面的形态和结构和出入脑干的脑神经根位置。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小放大 3 倍；
2.部件：1部件，置于底座上；
3.功能：显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。
	件
	1
	工业

	47
	丘脑放大模型
	丘脑放大模型放大5倍，可拆分为7部件，由丘脑前核内侧核、丘脑外侧核的背侧核团和腹侧核团、腹后内侧核以及丘脑枕等组成，多个功能区域用不同颜色表示，并显示丘脑各核团形态结构，共有14个部位数字指示标志及对应文字说明。
1.尺寸：放大5倍，≥18×13×13cm
2.材质：PVC材料
3.解剖结构比例准确；
4.环保 PVC 材料，环保油漆；
	件
	1
	工业

	48
	小脑放大模型
	1.尺寸：自然比例放大 8 倍；
2.部件：2 部件；
3.功能：显示放大小脑的形态、外观和组成，解剖结构比例准确；
4.环保 PVC 材料，环保油漆；
	件
	1
	工业

	49
	内分泌器官模型
	主要功能：显示内分泌器官。
技术要求：
1.尺寸：自然比例大小；
2.姿势：自然姿势，浮雕型，固定底板上；
3.部件：7 个部件固定在底板上。
	件
	2
	工业

	50
	多媒体讲台
	1.规格参考：1100*770*1000（±5mm）；主体1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金通过酸洗磷化喷涂后再高温烘烤，防锈；桌面耐划木质9mm高密度纤维板，密度大于720kg/m；
2.双U型塑钢桌脸整体弧形设计，ABS工程塑料分层设计、中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置；
3.上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
4.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为1.2mm；
5.下层前门对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门单开门设计，便于拆装，下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔；
6.提供原厂三年售后服务；
	台
	1
	工业

	52
	操作准备台
	1.定制、用于设备操作、物品存放等；
2.参考尺寸（单体）：≥120*60*80cm；
3.材质：不锈钢+优质冷轧钢；
4.三抽三柜，配锁；内部有隔层板，将柜子分成二层，用于储存模型等物品，蓝白套色。
	米
	14.4
	工业

	53
	一体化陈列展示柜
	1.规格参考（高宽厚）：≥2000*1200*400mm；
2.前后视面均为≥10mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固，拆装方便。侧视面均为≥8mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固；
3.承重部分：标配横担三层，采用≥10mm浮法钢化玻璃，每块儿承重约80kg；
4.上下可依据放置的物品的调整高度或层数。（采用A柱结构）；
5.照明部分：顶部嵌入式照明；LED白光灯管4支，通过乳化玻璃透光，照射整个柜内。
	套
	12
	工业

	54
	多媒体音响系统
	一、音箱
1.二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度还原人声；
2.同轴单元：低音≥6.5英寸长冲程式设计；高音≥3英寸全纸单元；在大动态下失真较小；
3.频率响应(±3dB)：70Hz-17KHz；(±10dB)：60Hz-18KHz；
4.灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W 1米；；标准阻抗：8Ω；
5.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB；
6.输入功率：≥120W(额定)/480W(峰值)；
二、功放
7.具高中低音调节旋钮，延时、节拍、回声调节旋钮，专业音效果调节；
8.内置MP3解码播放器与FM收音播放器，可自由切换播放模式；
9.4路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮；带+48V幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭4话筒幻象电源功能； 
10.2组辅助线路输入，方便连接外部音源；1组混合音频输出，可连接至其它音频设备；
11.变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度≥0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求； 
12.前面板具1个话筒总音量控制旋钮，2个辅助音量控制旋钮；双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态；
13.噪声门功能：无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰；
14.保护措施：输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热；
三、无线话筒
15.LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，自动选定功能，自动回避干扰；
16.灵敏度可调，接收距离在25-60米之间可分段设置；还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远；
17.双频道频道组数，可切换频率数≥400组；接收机≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，适配更多环境； 
18.载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）；频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz；
19.话筒输出功率：30MW；综合S/N比： ±105dB(1KHz-A)；综合失真度： <0.5% @ 1KHz；综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路；
20.包含音响支架、音频线等。
	套
	1
	工业

	55
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	56
	器械物品柜
	1.用于盛放各类器械；
2.尺寸：≥90*50*180cm；
3.材质：304不锈钢或塑钢，柜门带玻璃。
	个
	6
	工业

	二、健康评估诊断
	单元
	数量
	

	57
	训练用步行阶梯
	利用原有
	套
	1
	/

	58
	步行测量贴纸
	利用原有
	卷
	3
	/

	59
	智能电子视力检测仪
	一、基本要求
1.用于综合检测评估老年人日常视觉功能。
2.具有对比度视力检查、夜盲症检查、低视力检查和色盲检查四大功能；
二、功能特点
1.检测项目：裸眼、矫正、色盲、色弱；
2.检查范围：对数值4.0-5.3（小数值0.1-2.0）；
3.拓展功能：身份证、IC/ID卡；
4.屏幕尺寸：≥21寸；
5.支持体检档案信息批量导入导出、统计查询、平台对接。
	台
	1
	工业

	60
	认知图形插板
	利用原有
	件
	2
	/

	61
	智力几何图形插板
	利用原有
	件
	2
	/

	62
	阶梯对比积木
	1.用于老年人认知能力评估。
2.规格：≥18.5cm×18.5cm×4cm；
3.材质：木质；
	套
	2
	工业

	63
	日常生活评估辅具展板
	1.用于日常生活能力评估；
2.展板集成了多种老年人日常生活能力评估工具：含穿衣器、穿扣器、拉链辅助器、穿袜器、辅具挂板；
	套
	1
	工业

	64
	进食辅具评估展板
	1.用于进食能力评估
2.带定制展板，展板集成了多种老年人进食能力评估工具，如下：
（1）开口水杯：1个；200-300ml，使用者在喝水的时候无需低头，杯沿不会卡在脸上，降低由于仰头饮水造成呛咳误吸的风险；
（2）记忆勺子：1个；进食辅助餐具，材料为形状记忆聚合物，加热将变成柔软的橡胶形状，可根据个人的手腕，手指，握力的状态来自由的调节手柄的形状, 同时可以返回预先给予的记忆形状，冷却可定型；
（3）记忆叉子：1个；进食辅助餐具，材料为形状记忆聚合物，加热将变成柔软的橡胶形状，可根据个人的手腕，手指，握力的状态来自由的调节手柄的形状, 同时可以返回预先给予的记忆形状，冷却可定型；
（4）可折弯勺：1个；不锈钢头，抗菌橡胶材质；握柄采用防滑软质包裹材料，使用稳固不易脱手且舒适感好；内置不锈钢可以像任意角度弯曲，满足不同进食习惯要求；
（5）可折弯叉：1个；不锈钢头，抗菌橡胶材质；握柄采用防滑软质包裹材料，使用稳固不易脱手且舒适感好；内置不锈钢可以像任意角度弯曲，满足不同进食习惯要求；
（6）粗柄汤勺：1个；不锈钢头，形状记忆聚合物材质；采用防滑软质包裹材料，使用稳固不易脱手且舒适感好；
（7）助食筷：2双；抗菌材料 PBT 树脂及高档竹；专业适老化产品，适合无法正常使用餐具的人群；
（8）防洒盘：2个；抗菌材料，底座分离:可分离底座软，底部防滑设硬结合的固计，使餐盘不容易打翻；取下防滑套，能当作常规的碟子使用。碗底柔软硅胶，采取按压排空的方式，将碗底吸在桌面，以防止老人把碗掉到地上，更具人性化；
（9）硅胶勺子：2个；可耐温至 100℃，耐老化；
（10）辅具挂板：1件。
	套
	1
	工业

	65
	体征数据测量评估展板
	1.用于体征数据测量；
2.展板集成了多种体征数据的测量工具：含角度尺、听诊器、多功能关节活动测量表、握力器、手电筒、体温计、听力音叉、辅具挂板；
3.展板采用图表、图形等可视化方式展示体征数据，使得复杂的数据变得直观易懂，用户可通过简单的观察就能了解自己的健康状况。
4.展板上的数据通常会进行清晰的标注和解释，帮助用户理解每个参数的含义和正常范围，从而做出正确的健康判断。
	套
	1
	工业

	66
	洗漱能力评估展板
	1.用于老年人洗漱能力评估；
2.展板集成了多种老年人洗漱能力评估工具：含记忆成人牙刷、记忆中环牙刷、长柄梳子、长柄洗澡刷、柱状长柄刷、弯柄擦背刷、防滑垫、辅具挂板。
	套
	1
	工业

	67
	失认症评定量表及用具
	利用原有
	套
	5
	/

	68
	认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具
	利用原有
	套
	5
	/

	69
	老年人能力评估管理系统
	1.功能性体适能评估模块：
内置老年人功能性体适能评估系统，须具备对老年人身体形态、身体机能（有氧耐力）、身体素质（力量、柔韧性、平衡功能）等进行定量评估与数据管理的能力。系统评估指标应包含但不限于：身高、体重、臂围、腰围、BMI、握力、30秒坐站实验、2.5米计时起立行走实验、坐椅体前屈等。
2.评估前筛查机制：
在开展老年人功能性体适能评估之前，系统需先引导完成运动前风险筛查问卷与疾病史调查问卷。其中，运动前风险筛查问卷应涵盖病史、症状、相关健康问题以及心血管风险因素等核心内容；疾病史调查问卷应涵盖疾病名称、患病时间、用药情况、疾病控制情况等核心信息
3.CGA评估适配判定：
系统须具备基于问卷采集信息，自动判定老年人是否适合接受标准CGA评估的功能。判定逻辑须符合临床常识，对于经系统识别为不适合进行评估的个案（如健康老人或疾病终末期、完全功能丧失等严重情况的老年人），系统应能自动弹出窗口进行明确提示。
4.干预方案生成：
系统可基于评估结果自动生成个性化的老年人干预方案报告。报告须包含食谱建议与运动建议两部分核心内容。其中，食谱建议应提供符合营养学标准的膳食安排，内容至少涵盖餐次、主要食材及营养构成说明；运动建议应涵盖有氧运动、肌肉力量/耐力训练、柔韧性练习及安全注意事项等核心要素。
5.内置标准化问卷：
系统内置老年人常见标准化问卷评估表，至少包含老年抑郁调查表(GDS)、老年患者骨质疏松风险评估表、肺炎严重度指数、肿瘤治疗后生活质量评价表(FACT-L)、帕金森调查表(NMSS)、老年听力障碍筛查量表、老年口腔健康评价指数（GOHAI）等，满足多场景评估需求。
6.通过嵌入式豆包或DEEPSEEK等任意AI工具生成参考预干方案报告。
	套
	1
	工业

	70
	评估实训桌椅
	利用原有
	套
	2
	/

	71
	智能化胸腹部检查教学系统（教师端）
	一、教学系统：
1.系统针对诊断学教材（Diagnostics）课程体系满足“胸腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部“视、触、叩、听” 腹部 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。
2.系统具有三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，界面生动，操作简捷；智能模拟人应内衬真实的骨骼结构，体表标志清晰，皮肤触感真实、柔软，光滑，满足体表定位需求；
3.具备教学模式及自主学习模式；至少有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式，可进行两组以上分组教学，全体教学时所有同一局域网内全部学生机立刻与教师机系统界面同步显示一致内容，学生机自动进入锁定状态，全体自学时所有同一局域网内全部学生机处于自学状态，不受教师机的控制，学生机可自由操作学习。教师可以一对多进行对话指导，统一对学生进行线下指导；学生机可点击界面上的举手提问按钮与教师进行对话。
4.▲具有听诊扩展功能，可支持不少于4人同时听诊，可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小；同时具有题库模块，题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题近400题，教师可无限添加、修改试题。5.具有多类别考核内容，并可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。自带考试系统，可自主选题、系统随机出题等多项试卷管理；系统具有试卷导出、保存试卷、查看成绩、打印、系统自动评分等功能。
6.网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能。配套自动升降多功能转换实验台，占地面积1.4m×0.53m，触诊桌面可翻转并可自由上升或下降到学生需要的高度，拓展实验室用途。
二、胸部检查教学训练系统
胸部检查教学训练系统模拟人为成年男性半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，体表标志清晰。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。系统包括：心脏基础知识，心脏视诊、叩诊、触诊、听诊及肺脏检查，肺脏视诊、触诊、叩诊、听诊、肺脏听诊常见病例。
1-心脏基础知识：
1-1.以“球形旋转模式” 三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，可显示当前指定的各种不同解剖部位名称。投标文件中提供本条相关功能的截图证明加盖公章；
1-2.系统包括心脏解剖复习、心脏剖面、血流动力学、心脏外形等等教学知识。
2-心脏视诊：
2-1.采用视频动画与三维交互表现形式，同时相应的病例配备心音图、心电图，可在模型上同步体验心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤，心音图/心电图/声音随心率调整而随之变化，并达到同步。
2-2.可查看不同角度的血流走向和器官状态，形象阐释病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理。
2-3.视诊教学内容包含视诊方法、多种胸廓畸形（含：前区隆起、鸡胸等)、心尖搏动（含：心尖搏动位置、负性心尖搏动 ）、心前区异常搏动（含：胸骨左缘第二肋间收缩期搏动、胸骨右缘第二肋间及胸骨上窝收缩期搏动等）近10种相关的内容。
3-心脏叩诊：
3-1.具有三维立体交互表现形式，包括心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围等相关内容。
3-2.教学内容包含叩诊方法及顺序、正常心界及心浊音界改变的4种常见心脏疾病（梨形心、靴形心、球形心、三角形烧瓶样）、正常心脏相对浊音界范围相关的内容及体征（不低于5种）。
4-心脏触诊：
4-1.模型采用微型震动传感系统， 可直观感受触诊病例体征，触诊效果仿真临床真实病人。可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。
4-2.根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。可根据不同病例体验多种不同的心尖搏动、连续性震颤以及心包摩擦感等。
5-心脏听诊：
5-1.符合教学大纲要求配备视频演示、心音图、心电图等相关素材，贴近临床实际场景。
5-2.具有三维全息无线互感听诊体验，可根据人体声波传导原理，模拟不同听诊区在相近部位的声音强弱变化， 听诊直径可达到1~5cm；易于分辨混淆音，还原真实听诊体验。
5-3.对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元至少20组进行详细讲解。可同步显示心电图和心音图、文字解说、视频以及数据表格详细区分对比，具有声音元素分解听诊，便于鉴别。
5-4.系统具备≥100例常见心血管检查生理及病理体征，≥60例肺部检查体征，综合体征200例以上。
5-5.可实现在二尖瓣区（心尖）、肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区、喉部；腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区，肩胛下区等多个胸部听诊区域全信息同时覆盖的听诊效果。
5-6.心脏听诊内容包含频率（窦性心动过速等）、节律（心房颤动等）、心音（S1、S2、S3等）、心音的改变（心音性质的改变、S1强弱不等、S2生理性分裂等）、额外心音（开瓣音、舒张早期奔马律、主动脉瓣喷射音等）、杂音（二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄等）、常见听诊音鉴别（窦性心动过速与室上性心动过速、S2顺分裂和S2固定分裂 等）心包摩擦音，百余种病例直观演示，可根据教学需要调节相应心跳速度并有3D显示 ； 均同步显示心电图和心音图，文字解说。
5-7.▲心率可调节，具备3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。正常心率具有≥6种可调节模式；窦性心动过速具有≥6种可调节模式；窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。室上性心动过速具有≥6种可调节模式；阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式，心房颤动具有≥4种可调节模式；S1强弱不等具有≥4种可调节模式；舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。
6-肺脏检查
6-1.具备三维互动视觉体验：可立体查看并可快速定位，可对肺脏解剖结构进行旋转、分层查看包括全部、皮肤 、胸膜、邻近器官、隐藏骨骼、呼吸器官等，可显示各部位名称，具有人体的自然陷窝和解剖区域讲解；系统自带20种临床常见病例，并配有CT、X线片、呼吸音波形图以及心电图进行详细的讲解。
7-肺脏视诊
7-1.视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。相关病例配有相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；同时根据病例可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动。
7-2.胸壁检查（静脉、胸壁压痛、肋间隙等）；胸廓检查（正常胸廓、佝偻病胸、胸廓一侧变形等）；.呼吸节律：潮式呼吸（Cheyne-Stokes呼吸）、间停呼吸（Biot呼吸）、叹气样呼吸等。
7-3.呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有心电图和呼吸波型显示，呼吸频率可调节。
7-4.呼吸运动具有男性腹式呼吸、女性胸式呼吸、呼气性困难、混合型困难等均有心电图和呼吸波型显示，呼吸频率可调节。
8-肺脏触诊
8-1.相关病例还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、胸膜摩擦感。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤等相关的内容。
8-2.软件与模拟人配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查；
8-3.胸廓扩张度；胸廓扩张度异常（一侧胸廓扩张度增强、一侧胸廓扩张度减弱等）语音震颤增强（肺实变、肺空洞等）；语音震颤减弱；胸膜摩擦感。
9-肺脏听诊包含听诊要领（VCR）和听诊内容等部分，相关病例可配合相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、听诊音以及胸膜摩擦感。
9-1.包含正常呼吸音（正常支气呼吸音、正常肺泡呼吸音等）、异常呼吸音（断续性呼吸音、异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）等）、湿罗音（粗湿啰音/Velcro啰音等） 、干啰音（ 鸟鸣音、飞箭音 等）、语音共振（胸语音、羊鸣音等）、胸膜摩擦音等。
9-2.系统具备正常呼吸音伴小孩哭声、小孩哭声伴小水泡音等儿童听诊特点。
12.肺脏叩诊：叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。
三、腹部检查教学训练系统：系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。
1.基础知识：系统应具备腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位的教学；可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可调节，呼吸频率≥5种可调节模式；
2.腹部视诊：采用生动的视频动画或三维交互表现形式；视诊包含≥22种不同的视诊体征教学，包含腹部外形（平坦、低平等）、腹壁 (皮疹、瘢痕等)、、腹部静脉（上腔静脉梗阻、下腔静脉梗阻等）、胃肠型及蠕动波（胃型、蠕动波等）、上腹部搏动等相关的内容。
3.腹部叩诊：叩诊包含≥ 9 种内容，包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区等；叩痛包含：肋脊角叩痛、肝区叩痛相关的内容。
3-1.肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，模拟人语音发声回馈操作反应。
3-2.可进行互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊、肋脊角叩痛等至少5种叩诊体征。
4.腹部听诊：腹部听诊包含至少5种肠鸣音、6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等相关内容。
5.腹部触诊
5-1.触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛等≥ 11种相关的内容。
5-2.腹部模型可模拟胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点/脾脏、肝脏/右季肋点、麦氏点、左附件、右附件至少13个部位的压痛、反跳痛触诊点；相关压痛可选择无/轻/重模式。
5-3.肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟任意不同级别大小的体征改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可精确到0.1 cm进行任意大小调节。
5-4.脾脏触诊：可以模拟任意不同级别大小的体征改变，范围可精确到0.1 cm进行任意大小调节；可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
5-5.胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
6.模拟人具有故障检测及警示功能，可提示具体故障点。
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	智能化胸腹部检查教学系统（学生端）
	一、教学系统：
1.系统针对诊断学教材（Diagnostics）课程体系满足“胸腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合， 完整体现诊断学胸部“视、触、叩、听” 腹部 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。
2.软件应系统具有三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，界面生动，操作简捷；智能模拟人应内衬真实的骨骼结构，体表标志清晰，皮肤触感真实、柔软，光滑，满足体表定位需求；
3.具有听诊扩展功能，可支持不少于4人同时听诊，可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小；同时具有题库模块，题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题近400题，教师可无限添加、修改试题。
4.可进行自我练习或自我考核等；配套自动升降多功能转换实验台，占地面积1.4m×0.53m，触诊桌面可翻转并可自由上升或下降到学生需要的高度，可拓展实验室用途。
二、胸部检查教学训练系统：
胸部检查教学训练系统模拟人为成年男性半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，体表标志清晰。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。系统包括：心脏基础知识，心脏视诊、叩诊、触诊、听诊及肺脏检查，肺脏视诊、触诊、叩诊、听诊、肺脏听诊常见病例。
1-心脏基础知识：
1-1. 以“球形旋转模式” 三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，可显示当前指定的各种不同解剖部位名称。
1-2 .系统包括心脏解剖复习、心脏剖面、血流动力学、心脏外形等等教学知识。
2-心脏视诊：
2-1. 采用视频动画与三维交互表现形式，同时相应的病例配备心音图、心电图，可在模型上同步体验心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤，心音图/心电图/声音随心率调整而随之变化，并达到同步。
2-2 .可查看不同角度的血流走向和器官状态，形象阐释病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理。
2-3. 视诊教学内容包含视诊方法、多种胸廓畸形（含：前区隆起、鸡胸等)、心尖搏动（含：心尖搏动位置、负性心尖搏动 ）、心前区异常搏动（含：胸骨左缘第二肋间收缩期搏动、胸骨右缘第二肋间及胸骨上窝收缩期搏动等）近10种相关的内容。
3-心脏叩诊：
3-1. 具有三维立体交互表现形式，包括心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围等相关内容。
3-2. 教学内容包含叩诊方法及顺序、正常心界及心浊音界改变的4种常见心脏疾病（梨形心、靴形心、球形心、三角形烧瓶样）、正常心脏相对浊音界范围相关的内容及体征（不低于5种）。
4-心脏触诊：
4-1. 模型采用微型震动传感系统， 可直观感受触诊病例体征，触诊效果仿真临床真实病人。可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。
4-2. 根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。可根据不同病例体验多种不同的心尖搏动、连续性震颤以及心包摩擦感等。
5-心脏听诊：
5-1. 符合教学大纲要求配备视频演示、心音图、心电图等相关素材，贴近临床实际场景。
5-2. 具有三维全息无线互感听诊体验，可根据人体声波传导原理，模拟不同听诊区在相近部位的声音强弱变化， 听诊直径可达到1~5cm；易于分辨混淆音，还原真实听诊体验。
5-3.对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元至少20组进行详细讲解。可同步显示心电图和心音图、文字解说、视频以及数据表格详细区分对比，具有声音元素分解听诊，便于鉴别。
5-4. 系统具备≥100例常见心血管检查生理及病理体征，≥60例肺部检查体征，综合体征200例以上。
5-5. 可实现在二尖瓣区（心尖）、肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区、喉部；腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区，肩胛下区等多个胸部听诊区域全信息同时覆盖的听诊效果。
5-6.心脏听诊内容包含频率（窦性心动过速等）、节律（心房颤动等）、心音（S1、S2、S3等）、心音的改变（心音性质的改变、S1强弱不等、S2生理性分裂等）、额外心音（开瓣音、舒张早期奔马律、主动脉瓣喷射音等）、杂音（二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄等）、常见听诊音鉴别（窦性心动过速与室上性心动过速、S2顺分裂和S2固定分裂 等）心包摩擦音，百余种病例直观演示，可根据教学需要调节相应心跳速度并有3D显示 ； 均同步显示心电图和心音图，文字解说。
5-7. 心率可调节，具备3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。正常心率具有≥6种可调节模式；窦性心动过速具有≥6种可调节模式；窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。室上性心动过速具有≥6种可调节模式；阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式，心房颤动具有≥4种可调节模式；S1强弱不等具有≥4种可调节模式；舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。
6-肺脏检查
▲6-1.具备三维互动视觉体验：可立体查看并可快速定位，可对肺脏解剖结构进行旋转、分层查看包括全部、皮肤 、胸膜、邻近器官、隐藏骨骼、呼吸器官等，可显示各部位名称，具有人体的自然陷窝和解剖区域讲解；系统自带20种临床常见病例，并配有CT、X线片、呼吸音波形图以及心电图进行详细的讲解。
7-肺脏视诊
7-1 .视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。相关病例配有相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；同时根据病例可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动。
7-2. 胸壁检查（静脉、胸壁压痛、肋间隙等）。
7-3. 胸廓检查（正常胸廓、佝偻病胸、胸廓一侧变形等）。
7-4.呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有心电图和呼吸波型显示，呼吸频率可调节。
7-5.呼吸节律：潮式呼吸（Cheyne-Stokes呼吸）、间停呼吸（Biot呼吸）、叹气样呼吸等。
7-6. 呼吸运动具有男性腹式呼吸、女性胸式呼吸、呼气性困难、混合型困难等均有心电图和呼吸波型显示，呼吸频率可调节。
8-肺脏触诊
8-1. 相关病例还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、胸膜摩擦感。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤等相关的内容。
8-2. 软件与模拟人配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查；
8-3.胸廓扩张度；胸廓扩张度异常（一侧胸廓扩张度增强、一侧胸廓扩张度减弱等）语音震颤增强（肺实变、肺空洞等）；语音震颤减弱；胸膜摩擦感。
9-肺脏听诊包含听诊要领（VCR）和听诊内容等部分，相关病例可配合相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、听诊音以及胸膜摩擦感。
9-1.包含正常呼吸音（正常支气呼吸音、正常肺泡呼吸音等）、异常呼吸音（断续性呼吸音、异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）等）、湿罗音（粗湿啰音/Velcro啰音等） 、干啰音（ 鸟鸣音、飞箭音 等）、语音共振（胸语音、羊鸣音等）、胸膜摩擦音等。
9-2系统具备正常呼吸音伴小孩哭声、小孩哭声伴小水泡音等儿童听诊特点。
13.肺脏叩诊：叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。
 三、腹部检查教学训练系统：
腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。
1-基础知识：系统应具备腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位的教学；可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可调节，呼吸频率≥5种可调节模式；
2-腹部视诊：采用生动的视频动画或三维交互表现形式，进行多方位教学演示。
2-1.视诊包含≥ 22 种不同的视诊体征教学，包含腹部外形（平坦、低平等）、腹壁 (皮疹、瘢痕等)、、腹部静脉（上腔静脉梗阻、下腔静脉梗阻等）、胃肠型及蠕动波（胃型、蠕动波等）、上腹部搏动等相关的内容。
3-腹部叩诊：叩诊包含≥ 9 种内容，包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区等；叩痛包含：肋脊角叩痛、肝区叩痛相关的内容。
3-1.▲肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，模拟人语音发声回馈操作反应。
3-2.可进行互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊、肋脊角叩痛等至少5种叩诊体征。
4-腹部听诊：
腹部听诊包含至少5种肠鸣音、6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等相关内容。
5-腹部触诊：
5-1.触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛等≥ 11种相关的内容。
5-2.腹部模型可模拟胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点/脾脏、肝脏/右季肋点、麦氏点、左附件、右附件至少13个部位的压痛、反跳痛触诊点；相关压痛可选择无/轻/重模式。
5-3.肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟任意不同级别大小的体征改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可精确到0.1 cm进行任意大小调节。
5-4.脾脏触诊：可以模拟任意不同级别大小的体征改变，范围可精确到0.1 cm进行任意大小调节；可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
5-5胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
6.模拟人具有故障检测及警示功能，可提示具体故障点。
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	无线智能化心肺听诊训练与考核系统（教师机）
	一、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊
1、心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。
2、肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行≥70种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。
3、心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。
4、肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。
二、心肺听触诊多媒体教学系统软件：
1、软件应用多媒体技术制作了≥120张同步多媒体动画，≥30份视频资料、≥130张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。
2、软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。
三、心肺听诊综合考试系统软件
1、在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。
2、内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。
3、听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。
4、软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。
四、腹部触听诊多媒体教学系统软件：
1.胆囊触诊：包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。
2.肝、脾、胆囊综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。
3.肝触诊：包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等，详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。
4.脾触诊：包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。
详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。
5.常见疾病压痛与反跳痛：讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容，讲解坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容，触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。
6.腹部听诊：包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解，仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。
7.乳房触诊：讲解乳房触诊的方法、触诊的内容、结果的判定等理论知识，区别乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等
8.触诊练习考核：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。
9．方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，触诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、讲解文字的控制
10.可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流
五、学员信息管理软件：
1、添加培训班修改培训班信息 学员信息录入和班级管理；
2、查询学员信息及对心肺听诊考试、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询。
六、血压测量：模型体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量
七、配置：肺听触诊模拟人1套、腹部触听诊模拟人1套、血压测量1套，配套桌椅1套
八、配套控制器：1、尺寸：21英寸2、CPU：核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；3、内存：8G 4、硬盘：512GB.
	套
	1
	工业

	74
	无线智能化心肺听诊训练与考核系统（学生机）
	一、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊
1、心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。
2、肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行≥70种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。
3、心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。
4、肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。
二、心肺听触诊多媒体教学系统软件：
1、软件应用多媒体技术制作了≥120张同步多媒体动画，≥30份视频资料、≥130张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。
2、该软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。
三、心肺听诊综合考试系统软件
1、在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。
2、内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。
3、听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。
4、软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。
四、腹部触听诊多媒体教学系统软件：
1、胆囊触诊：包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。详细阐明肝外胆道的解剖特点，正常胆囊的位置，胆囊触诊机理、触诊方法、墨菲氏征检查方法与常见错误，墨菲氏征与胆囊触痛的区别，简要发病机理及临床特点。
2、肝、脾、胆囊综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。
3、肝触诊：包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等。详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。
4、脾触诊：包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。
详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。
5、常见疾病压痛与反跳痛：讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容，讲解坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容，触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。
6、腹部听诊：包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解，仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。
7、乳房触诊：讲解乳房触诊的方法、触诊的内容、结果的判定等理论知识，区别乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等
8、触诊练习考核：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。
9、方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，触诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、讲解文字的控制
10、可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流
五、血压测量：模型体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量
六、配置：肺听触诊模拟人1套、腹部触听诊模拟人1套、血压测量1套，配套桌椅1套
七、配套控制器：1、尺寸：21英寸2、CPU：核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；3、内存：8G 4、硬盘：512GB.
	套
	1
	工业

	75
	操作准备台
	1.定制、用于设备操作、物品存放等；
2.参考尺寸（单体）：≥120*60*80cm；
3.材质：不锈钢+优质冷轧钢；
4.三抽三柜，配锁；内部有隔层板，将柜子分成二层，用于储存模型等物品，蓝白套色。
	米
	3.6
	工业

	76
	台式心电图机
	1.采用彩色液晶七寸屏显示，触摸屏、功能键双操作控制，方便快捷。采用高分辨率热敏点阵打印机，高分辨率热线阵输出系统，无需任何调整。记录频响可达150Hz。
2.实时连续记录清晰准确的六道心电波形及注释文字。注释文字包括导联标记、灵敏度、 走纸速度、滤波器状态等。
3.全数字滤波器设计，抗基线漂移，抗交流和肌电干扰。
4.基线自动调节，优化打印设置，可选节律导联。
5.在自动操作模式下，仅一次按键操作即可完成记录，提高工作效率。
6.全触摸式键盘和触摸屏同时控制，操作极为方便。液晶显示工作状态，整机状态清晰易读。
7.交直流两用，内置可充电锂电池、自动保护电路，在设定时间无操作可自动关机。最佳直流状态下可待机8小时、持续打印时间不小于2小时、连续打印190份心电图，满足出诊、体检的需要。
8.该心电图机可存储1000份以上病历，方便医生回顾病历和统计信息。整机外形优美流畅。
9.采用数字化信号处理，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，获得更高质量的心电图谱。
10.具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能和自动诊断功能，减轻医生负担，提高工作效率。
11.12导心电信号同步采集，同步分析2×6+1（节律导联），2×6，3×4，3×4+1（节律导联），4×3，4×3+1（节律导联），6×2，6×2+1（节律导联），节律2行，节律3行，节律4行，节律5行，节律6行，节律7行，通道记录模式，多报告格式。多种导联显示方式，可同时观察3导联、6导联或12导联实时波形，并显示导联脱落，打印机缺纸等信息，并带有心电波形演示模式。心电参数自动检测和分析报告，能手动或自动记录波形，有数据记录库存储病人信息。
12.按照对有害迸液的防护程度分类：IPX0。
13.具备简体中文、英文、西班牙语、土耳其语、波兰语、意大利语、德语、葡萄牙、哈萨克斯坦、俄语操作界面，可打印输出以上各种语言报告。可以设置定时打印，每1分钟，每2分钟，每3分钟，每5分钟，每10分钟，每20分钟，每30分钟，每60分钟，打印。
14.打印设置，可以设置打印保存（打印波形保存病例），打印不保存（只打印波形不保存病例），不打印保存（不打印波形只保存病例）。
	台
	1
	工业

	77
	便携式心电图机
	12导联同步采集，数字化信号处理，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，获得更高质量的心电图谱。
采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力得到大大增强，便于波形判断。
同屏显示1、3、6、12导联心电图波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器等状态，方便对比诊断。
实时连续记录清晰准确的心电波形及注释文字。注释文字包括导联标记、灵敏度、走纸速度、滤波器状态等。
采用高分辨率热线阵输出系统，无需任何调整。记录频率可达150Hz。
具有常规心电图参数自动分析和自动诊断功能，提供心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。
可选配存储卡，可存储100份病历，方便医生回顾病历和统计信息。
回顾模式下可查看已存储病历的波形、自动分析测量参数和诊断信息。
具备简体中文、英文等多语言操作界面，并可打印对应语言报告。
可选配同步套件，通过USB 2.0接口连接PC，组成心电工作站系统，实时采集数据到软件中进行分析、打印报告，并可将心电图机中旧病历上传到PC。
交直流两用，内置可充电锂电池，最佳直流状态下可待机4小时、持续打印90分钟、连续打印150份心电图，满足出诊、体检的需要。
	台
	1
	工业

	78
	诊断床/诊疗床
	1.规格：≥1900mm×650mm×650-800mm；
2.供病人诊断、检查用。
3.优质冷轧钢管经机械手自动焊接成型，床架结实、牢固运行平稳，采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀耐褪色等特性；
4.床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵及防火板，床面与床架连接采用自攻螺钉连接，床面损坏时可单独更换床面；
	张
	2
	工业

	79
	台式水银血压计/单筒听诊器套装
	一、台式汞柱式血压计
1.1.测量患者的血压。
2.血压计盒盖板壁上有一固定的玻璃管、储汞槽，管面刻度为0mmHg～300mmHg，每小格为2mmHg。
3.配有加压气球和压力阀门、袖带；
二、单筒式听诊器
1.进行胸部及腹部听诊及血压的测量；
2.听诊人体的心、肺、动脉等器官的声响变化；
3.主要由拾音部分（胸件）、传导部分（胶管）及听音部分（耳件）组成；
4.传音管国际标准长度为27英寸。
	套
	4
	工业

	80
	阅片机
	1.超高亮观灯片，彩色液晶显示，冷光源无极调光；
2.亚克力面板，自动感应功能；
3.支持智能分联控制；
	台
	1
	工业

	81
	器械物品柜
	1.用于盛放各类器械；
2.参考尺寸：≥90*50*180cm；
3.材质：304不锈钢或塑钢，柜门带玻璃。
	个
	4
	工业

	82
	诊断床旁桌椅
	1.床旁桌：用于摆放物品；上部为抽屉，下部为单开门储物柜；
2.尺寸：≥480*480*760mm，与护理配套；材质：ABS高档塑料；
3.床旁椅：可折叠设计；尺寸参考：≥450*810mm；
	套
	2
	工业

	83
	治疗车
	1.用于盛放照护物品；
2.材质：不锈钢或防腐塑钢；
3.尺寸参考：（60~80）*（40~50）*（75~90）cm；
4.上部带抽屉，静音滑道，抽拉灵活无噪声；
5.配污物桶或污物盆。配置四个静音耐磨万向脚轮；
	辆
	1
	工业

	84
	开放式健康评估教学系统
	1.知识全面，内容严格按照最新教学大纲编排，围绕着“三基”—基本理论、基本知识、基础技能展开，弥补了课本中临床知识的不足；
2.素材量大，以文字、视频、图片为主；
3.内容包括问诊、体格检查、心理评估、社会评估、实验室检查、心电图检查、影像学检查、护理诊断、护理病历书写等；
4.自测题部分带有交互性考核编辑器功能，分两种作答模式（练习模式和考试模式）。练习模式在答题后会出现对错的提示；考试模式作答完后会有相应的得分，实现了人机交互、实时反馈，让学生更加便捷的自我检验学习成果；
5.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题；增加后台管理员权限，老师可以在产品上上传教学内容，满足多方位的教学需求。系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序；本产品已安装定期杀毒软件，使系统获得自动保护；
6.本系统采用LCD液晶触摸查询一体机，体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便；
7.计算机系统配置：21.5寸液晶触摸屏，多媒体系统，双核1.6G，硬盘320G；
8.采用高端触摸系统，硬件可以达到300万次无故障点击。
	套
	1
	工业

	85
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	健康康复展训室
	单位
	数量
	

	86
	肩梯
	利用原有
	个
	1
	/

	87
	肋木
	利用原有
	个
	1
	/

	88
	滑轮吊环训练器
	一、组成
由支架、绳索、滑轮、拉手组成。
二、主要技术指标和参数
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥710mm×145mm×1500mm；
2.升降支架调节范围：0～470mm。
三、产品用途
适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练，高度可调节。
	套
	1
	工业

	89
	肩关节旋转训练器
	一、主要技术指标和参数
1）外形尺寸（长×宽×高）：≥380mm×340mm×980mm
2）升降装置调节距离：≥535mm
3）手柄至转动轴距离调节距离：≥380mm
4）阻尼力矩/N·cm：≥1650
二、特性
1）运动阻力可调。
2）进行肩关节训练时力臂可调。
3）手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。
三、用途
适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。
	台
	1
	工业

	90
	股四头肌训练器
	一、特性
由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。
二、主要技术指标和参数
1）小腿支架摆动范围可调。
2）运动阻力可通过哑铃片进行调节。
3）外形尺寸（长×宽×高）：≥1128mm×1110mm×1070mm
4）靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。
5）座面高度：≥620mm
6）小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。
7）座面深度：≥480mm
8）座面宽度：≥540mm
9）升降支架可调距离：≥150mm
10）小腿垫可调距离：≥435mm
11）助力手柄可调距离：≥285mm
12）手柄直径：Φ30mm
13）小腿支架摆动角度：≥120°
14）座垫额定承载：≥2000N
15）靠背垫额定承载：≥750N
16）哑铃片质量及数量：1.5KG，共6块
三、功能：适用于髋关节进行外展、内收肌力训练，以及对关节功能障碍患者进行康复训练。
	台
	1
	工业

	91
	电动轮椅
	1.电动折叠轮椅，材质: 铝合金；
2.爬坡能力：＜10度；
3.轮子尺寸：前轮8寸，后轮12寸；
4.折叠后宽：37cm，扶手可掀，防后滑；
5.电池续航：大于20公里；
6.载重量：≥100kg；
7.手+电磁刹车，0-6公里五档可调。
	辆
	1
	工业

	92
	双轮助行器
	利用原有
	套
	2
	/

	93
	各类拐杖套装
	利用原有
	套
	2
	/

	94
	训练用步行阶梯
	利用原有
	套
	1
	/

	95
	明尼苏达手工灵巧测试套件
	明尼苏达手工灵巧测试，英文名称为Minnesota Manual Dexteritv est，简称MMDT，主要用于测试简单的手眼协调能力和粕大运动技巧；
主要有几大动作组成:放置、旋转、移开、单手旋转并放置和双手旋转并放置，广泛应用于物理治疗、作业疗法、职业评估和职前筛查。测试套件包含拼装折叠板、双色棋子和便携箱构成，是国际通行的标准化手功能测试套件之一。
技术参数：
拼装折叠板长度: ≥858mm
拼装折叠板宽度: ≥223mm
拼装折叠板厚度: ≥5mm
拼装折叠板孔径: ≥38mm
棋子直径: ≥37.5mm
棋子高度: ≥18mm
棋子颜色:双面双色，其中一面为黑色，一面为红色
便携箱规格: ≥34*26*16cm
标准配置
折叠板数量:2块(由6块拼装板组合为2块折叠板)
棋子数量:60个
英文量表:1份
中文翻译量表:3份
中英文说明书：1套
便携箱：1个
	套
	1
	工业

	96
	数字化智慧OT评估与训练系统
	1.数字OT是康复医学中结合数字化技术的作业治疗系统，核心是通过触控互动、虚拟现实等技术，将传统康复训练转化为量化、趣味化的评估与训练方案；其以评估为基础，内置 MoCA、MMSE 等标准化量表，能自动采集数据，为治疗提供客观依据。通过互动游戏任务提升患者参与度。
2.系统由智能评估、认知训练、教学中心、上肢训练、休闲益智、用户中心六大模块组成；其中教学中心分为文章素材中心、音频素材中心、视频素材中心等模块； 
3.智能评估分为：（1）认知功能类：注意力评估、记忆力评估、空间知觉评估、数的能力评估、认知能力综合评估、记忆力专项测试，共计不少于120题；（2）权威标准化量表类：MMSE（简易精神状态检查表）、MoCA（蒙特利尔认知评估量表）、Berg（伯格平衡量表）、ADL（日常生活活动能力量表）、Brunnstrom（布氏运动功能评定量表）、SDS（抑郁自评量表）6类量表；（3）专项功能类：性格倾向、意志力测试、手脑功能、认知能力评估、记忆力测试6类评估。
4.认知训练包含注意力、记忆力、空间知觉、数的能力训练等，每种训练不少于30题；可根据实际情况选择训练，训练完成自动记录得分。
5.上肢训练分为运动控制和运动范围2个部分，总计不少于20题。
6.休闲益智：策略类：国际象棋；反应类：泡泡龙、跳一跳；空间思维类：拼图；趣味互动类：愤怒的小鸟；
7.用户中心分为用户档案、评估报告及训练进行查看管理。查看相应用户的基本信息，如姓名、性别、年龄、部门等。同时，允许对用户信息进行修改操作，确保用户档案的准确性和时效性。
8.可根据实际情况在后台管理端新增素材。含视频、音乐、图片的播放功能，教师和康复师可根据个人需求自定义添加所需要的视听音乐资料，满足个性化需求。包含：百科科普、话剧、相声、动物世界、传统戏曲、评书、中老年健身操等相关文件。
9、系统管理为用户管理：管理可通过搜索用户名称查看用户信息，也可单个删除用户账号。
	套
	1
	工业

	97
	OT综合训练台（含OT桌椅）
	1.改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力；
2.组件参考：上肢协调功能训练器（手平衡协调训练器）、手指阶梯训练架、分指板、分指板（带轮）、木钉板、套圈板、堆杯、上螺丝、上螺母、铁棍插板；模拟作业工具、磁性纽；
3.可调式OT桌：一张，用于摆放上肢功能的训练用具及作业训练；可调节升降，尺寸：≥150*80*62-85cm；
4.OT配套椅，高度可根据实际情况自行调节；
	台
	1
	工业

	98
	可调式沙磨板及附件（砂磨台）
	1.用于上肢协调能力和关节活动度的作业训练，上肢的伸肌模式的诱发、ROM及肌力的训练；
2.参考规格/cm：104×84×86，砂磨板角度调节：0°～60°；
3.沙磨板为磨砂胶；
4.附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1个，木制。
	台
	1
	工业

	99
	主动运动综合康复训练系统
	1.系统以运动人体科学为依据，以受训者基本的生活自理能力需求为出发点，包含上肢功能、下肢功能、脊柱功能、平衡功能、综合拓展以及功能评定六大模块，涵盖颈椎、腰椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等内容的运动功能康复训练； 
2.感知运动控制的原理与主动运动的训练形式的结合，有效促进对应的中枢运动神经网络的激活；
3.虚拟体感互动技术与多媒体动画反馈技术的结合，有效提高参与康复训练的积极性与主动性。
4.提供上肢功能的康复训练，针对上肢运动、手指精细动作以及日常生活基本动作训练提供相应的体感互动主题游戏，用于上肢功能的康复训练。
5.提供下肢功能的康复训练，针对下肢关节活动度、肌力、步行能力以及日常生活基本动作训练提供相应的体感互动主题游戏，用于下肢功能的康复训练。
6.提供脊柱功能的康复训练，针对脊柱的姿势、柔韧性以及稳定性提供相应的体感互动主题游戏，可提高受训者的脊椎运动能力，有助于预防颈椎病、颈肩部肌肉劳损、肌力耐力低下等。
7.提供平衡功能的康复训练，针对静态平衡提供相应的体感互动主题游戏，充分利用虚拟情景、远近景和动静景的视觉呈现效果，提供丰富的视觉、感知觉刺激元素，促进平衡感控制。
8.提供综合拓展训练，主要用于身体机能的综合拓展训练，动作应由简单到复杂，由单个肢体到多个肢体的联合协调运动，通过全身运动的形式，促进运动系统的协调能力，改善和提升身体运动机能，调适身心状态。
9.功能评定，由感觉功能评定、运动功能评定、平衡和协调功能评定、关节活动度、日常生活活动评定等评定项目组成，主要用于人体运动能力检测和评定，客观、量化的康复功能评定为运动功能的训练提供科学依据；智能分析和控制康复程序，有效提升康复训练的效率和效果；
10.智能ID卡登录模式：通过用户的专属身份，智能识别用户身份并登陆系统，也可以通过专属ID进行评估报告查询，训练结果查询，保证受训者的数据安全；智能站位检测模式：训练模块登入前自动检测受训者全身静态关节位置；投标文件中提供权威检测报告加盖公章；
11.配套硬件：CPU: 核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；内存：8G（或以上）；独显：显存2G（或以上）；硬盘：256G（或以上）；显示器：55英寸（或以上）；传感器：XboxOne Kinect；身份识别器：身份卡识别器1套，100张独立身份卡；输入设备：无线鼠标键盘1套；输入功率：500VA；移动式推车1个，外形尺寸/cm：110×58×180 ±5%。
	套
	1
	工业

	100
	早老干预系统
	一、系统可提供认知评定和早老康复训练，评定内置认知量表心理量表，提供经信度效度检验的认知功能成套测验和注意力，记忆，思维，计算，手眼协调，忽略等多方面的康复训练。
1.提供多种记忆功能障碍测评和多种传统筛查方案，系统设计出了包括定向，知觉，视动作组织，思维运作，注意和集中力的多种能力筛查维度。
2.查询结果评估以图形化得分，图形化对比，剖面图等多种显示方式，直观明了，对历次评定结果可图形化对比分析。
3.系统可将不同时期，不同种类的多个评定结果自动综合到同一评定报告单上，系统提供穿透式统计查询，可随时看到用户在哪些能力上训练有提升，哪些能力需要再进一步强化。
4.训练系统程序采用自适应粒子群算法，以及基于人工鱼群算法的自适应参数调整策略，训练过程兼顾不同的维度训练，自动化调整训练难度，适应不同程度用户的综合性康复训练。
5.系统采用30分钟内自由调整训练机制，根据反馈报告，了解使用者在指定套时间内的训练量及得分，从而制定其下一步训练计划。
6.回忆性刺激；采用开放式训练平台，使用用户的实际照片，声音，视频等素材，回忆以往的生活片段，从而达到改善专注力，语言运用能力和理解能力，刺激长期记忆以及减慢脑部退化等目标。
7.系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍用户的训练，包括训练过程中的背景音乐，训练底框色彩均可根据用户的实际情况进行更改。
二、提供全面的功能系统性评估
1.包括多种筛查测验,提供国家标范的老年人能力评估表，另含有如认知及痴呆脑功能：注意、记忆、计算、思维、知觉等专项测试，还有心理评估部分；
2.须涵盖自我意识、控制知觉多维度、气质、智力、孤独、生活质量、人格、应激、家庭功能及家庭关系、抑郁、焦虑、精神障碍、心理控制源等评估量表；
3.兼顾言语评估训练模块，通过自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构性评估；
4.系统自动评分和计算AQ值、CQ值，自动对言语进行8大分类：完全性失语，Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语；
三、提供注意多维度和反应时测验
1.提供注意广度、选择、转移、持续、分配测试，同时提供整合视听连续执行测试（IVA-CPT测试）；
2.提供记忆评定：包括韦氏记忆、Rivermead行为记忆、瞬时、短时、长时记忆测试、记忆功能障碍筛查等；
3.提供前瞻性记忆测试（基于时间和事件两种）；
4.提供失算症评定：通过EC301测试提供全方位失算障碍评定；
5.提供执行功能评定：提供威斯康星卡片分类测验(WCST-64)，Stroop色词测试；
6.提供星形划删、失认症、失用症等知觉评定及缺血指数量表(HIS)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)心理评定。
四、功能模块
1.功能性体适能评估模块：
（1）内置老年人功能性体适能评估系统，须具备对老年人身体形态、身体机能（有氧耐力）、身体素质（力量、柔韧性、平衡功能）等进行定量评估与数据管理的能力;
（2）系统评估指标应包含但不限于：身高、体重、臂围、腰围、BMI、握力、30秒坐站实验、2.5米计时起立行走实验、坐椅体前屈等。
2.评估前筛查机制：
（1）在开展老年人功能性体适能评估之前，系统需先引导完成运动前风险筛查问卷与疾病史调查问卷；
（2）运动前风险筛查问卷应涵盖病史、症状、相关健康问题以及心血管风险因素等核心内容；疾病史调查问卷应涵盖疾病名称、患病时间、用药情况、疾病控制情况等核心信息；
3.CGA评估适配判定：
（1）系统须具备基于问卷采集信息，自动判定老年人是否适合接受标准CGA评估的功能；
（2）▲判定逻辑须符合临床常识，对于经系统识别为不适合进行评估的个案（如健康老人或疾病终末期、完全功能丧失等严重情况的老年人），系统应能自动弹出窗口进行明确提示。
4.干预方案生成：
（1）基于评估结果自动生成个性化的老年人干预方案报告。报告须包含食谱建议与运动建议两部分核心内容。
（2）食谱建议应提供符合营养学标准的膳食安排，内容至少涵盖餐次、主要食材及营养构成说明；运动建议应涵盖有氧运动、肌肉力量/耐力训练、柔韧性练习及安全注意事项等核心要素。
（3）▲支持通过嵌入式豆包或DEEPSEEK等任意AI工具生成参考干预方案报告；
5.内置标准化问卷：系统内置老年人常见标准化问卷评估表，至少包含老年抑郁调查表(GDS)、老年患者骨质疏松风险评估表、肺炎严重度指数、肿瘤治疗后生活质量评价表(FACT-L)、帕金森调查表(NMSS)、老年听力障碍筛查量表、老年口腔健康评价指数（GOHAI）等，满足多场景评估需求。
五、其他功能
1.双屏分控功能：真正双屏独立运行，控制屏呈现全局内容，便于治疗师对流程的全面掌控，患者屏只呈现与患者相关的内容，排除无关操作干扰，体现康复专业软件特点，专业性上远优于克隆双屏产品。
2.报告整合功能：可将不同模块中多个评定的多次评估结果综合到一张报告单中，体现高端康复专业水平。报告支持Word模板输出，用户可自行设计报告输出格式，满足机构特定格式要求。数据智能组合导出功能：可将多种评估的多次历史数据以病历记录为单位进行纵向分组排列，生成直接满足SPSS等分析工具要求的Excel格式文件，在Excel和SPSS中只需直接点击相应的分析命令，无须另行组织数据。
3.病历数据量化功能：可由用户自行设计病历包含的信息项目及对应量化数值，并自动组合到Excel文档数据中，方便进行各种归因分析，体现高端专业平台特性。可提供自动生成康复实施计划书ICF和康复记录首页功能：方便康复规范化，提升管理水平。
六、硬件要求：
1.台式CPU: 核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；内存：16G硬盘：256G+1TB，23.8寸显示器。
2.打印模块：打印速度黑白：20ppm，彩色：16ppm，最高分辨率1200×1200dpi，最大打印幅面A4，一体式墨盒。
3.专用台车：双屏构架,带可滑动专项轮，材质:塑料、带四个转向轮可任意移动、带抽屉一个。
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	平衡功能评定与训练系统
	一、规格要求
1.尺寸参考：操作台≥128×68×122cm；站立架≥102×85×114cm；坐椅≥ф45×50cm；椅子≥ф43×69-78cm；
2.工作站 双核处理器,2G内存,内置网卡,250G硬盘；
3.≥17英寸液晶显示器；彩色喷墨打印机；专用电脑桌一张；豪华PT凳1张；
4.平衡功能检测显示单元1套；
5.直立位检测显示单元1套；
6.直座位检测显示单元1套；
7.手触式检测显示单元1套；
8.扶手架1套。 
二、主要功能
1.评估和分析下肢前后左右的平衡状况和功能：病人能够站立(无论是有帮助站立还是无帮助站立)，均可用足板在直站位检测下肢前后左右的平衡状况和功能；
2.本系统独有的站立位双轴系统：可检测一侧下肢前后左右的平衡状况，提高检测的敏感性，更适用于运动员群体及矫形术后群体的检测和训练；
3.评估分析上肢的精细活动功能：本系统独创的手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能，评定作业治疗效果；
4.评估和分析坐位平衡功能：当病人在病程的某一阶段无法站立，仅能在有帮助或无帮助下保持坐位时，可采用坐位平衡系统评估和分析坐位平衡功能，评估治疗效果；
5.评估和分析机体静态或等长收缩重力的力学特征；
6.诊断和鉴别诊断的应用；
7.平衡功能障碍：a.中风/脑外伤；b.脊髓损伤；c.帕金森氏综合症；d.老年性痴呆；
8.骨关节和肌肉疾患：a.骨关节炎症及损伤；b.外周神经损伤；c.肌痉挛/肌萎缩/肌力减退；d.肌痛；
9.其它书写痉挛症；
10.康复训练；
11.特定重心转移训练：在某些疾病中，如中风、脑外伤等，为了加名患侧的负重能力，需刻意将重心转移至患侧。患者及治疗师均可通过观察患侧红灯的闪亮情况了解是否达到了前述治疗目标；
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	认知评定训练系统
	1.用于认知功能训练，适用于记忆力下降、社会生活能力下降等患者，主要由于精神心理障碍、脑外伤、脑肿瘤、脑炎、帕金森氏病、癫痫等引起认知障碍；
2.采用快捷按钮的设计方式，使界面布局简单。快捷按钮让使用者容易操作、提高工作效率；
3.双屏设计、一对一治疗：治疗系统采用双屏幕设计模式，让医生与患者进行一对一治疗。使患者注意力集中，治疗针对性强，可以及时调整。
4.多媒体治疗模式：治疗系统以图、文、声、像多种形式辅助患者进行治疗。可以在患者治疗过程中随时进行图像、声音及治疗过程的录制截取。
5.评估部分：具有几十种认知评估量表，包括认知功能筛选检查表、简易智能状态检查、LOTCA 认知评定、韦氏记忆量表、注意力评定、失用症评定等
6.训练部分：认知情景模拟训练不仅具有30种专业的训练模块，提供24种训练模式，需含有：专注力、警惕性、广度、选择、转移、分配、图形及拓扑记忆、工作记忆、再认、路径、情景记忆、面容记忆、视动协调、单侧忽略训练、思维及计算训练；
7.认知训练功能模块包括：视觉整合、手眼脑协调_、手眼脑协调、记忆__听觉__声音配对、注意__选择性__细节辨别、注意__选择性__特征扫描、注意__分配性、注意__广度__局部形状辨认、注意__广度__快速检索、注意__广度__人像对比、注意__广度__同色搜索、注意__广度__形图对比、注意__集中性__填色训练、注意__集中性__细微辨别、注意__集中性__找字母、注意__稳定性__抗干扰计数、注意__稳定性__抗干扰识别图形、注意__追视训练__寻找四叶草、思维__策略计划__停车调度、思维__策略计划__串点、思维__分析判断__单词分类、思维__分析判断__图片分类、思维__判断选择__词语类别分析、思维__判断选择__图片类别分析、思维__时间观念__观察钟表、思维__空间变换整合__拼七巧板、思维__空间理解__填方块、思维__空间旋转整合__拼图、思维__空间选择整合__拼图、思维__逆向思维__反向移动、思维__分类、思维__动物逻辑__局部推、思维__事件逻辑__漫画排序。思维__计算__填补缺失数
8.支持双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时：主试者和被试者屏幕显示不相同的内容，避免干扰
9.支持多语音平台：系统支持全程语音评测指导，需内置多语音平台，且支持录制各类方言，适用地域性强。
10.打印多种结果报告：系统可打印评定记录单、评定报告，图形化得分报告、图形化对比分析报告、剖面图报告及剖面图对比报告。
11.开放统计分析数据接口：系统可将查询统计到的数据提供给SPSS、SAS等专业统计分析工具进行高级分析。
12.智能生成综合多个量表的综合评定报告：系统可将各阶段不同种类的多个评定自动综合到同一报告单上，方便临床人员与患者的交流。
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	平行杠
	利用原有
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	针灸按摩套组
	利用原有，搬至二楼
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	下肢功率车
	1.用于下肢关节活动度、肌力及协调训练。
2.借助下肢力量带动或电动控制；
3.主要框架为铝合金材质；
4.座位上下高度可调；
5.坐垫额定载荷≥135kg；
6.阻力可调，可以记录运动的心率、时间、速度、距离等；
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	PT训练床
	1.用于肌力、肌张力、平衡协调能力、运动控制障碍的评定时受试者摆放体位。
2.参考规格约：≥190×123×（48～50）cm；
3.主架为优质钢材，床面为泡沫海绵、优质抗菌耐磨皮革；
4.额定承载≥135kg；
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	PT训练凳
	1.用于运动控制障碍评定时受试者摆放体位。
2.参考规格约：≥50×50×（40～54）cm；高度可调，万向轮，带液压油缸,360°旋转；
3.座面为泡沫海绵、优质抗菌耐磨皮革；
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	手指功能训练器
	1.用于提高手指主动屈伸活动能力的训练。
2.弹力好，不易老化；
3.规格参考/cm：≥61×42×50；搁手垫/cm，≥57×22；橡筋框/cm，≥53×38；橡筋拉伸长度/cm10～15；
4.橡筋框额定承载：≥450N。
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	腕关节回旋训练器
	1.用于腕关节活动度训练。
2.规格/cm：≥43cm×23cm×10cm；
3.由阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成；
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	腕关节诱导训练器
	1.用于腕关节活动度及肌力训练。
2.规格/cm：≥50×39×98；
3.可升降调节；
4.由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成；
5.主体框架为优质钢材
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	颈腰椎牵引仪
	1.采用微机CPU软件控制，高感轻触键设定程序，采用直线电机实现牵引动作，并利用先进的OEM电子传感器控制牵引力，具有自动补偿功能，进一步增强了治疗的稳定性、可靠性和准确性，降低整机工作状态下的噪音;
2.适用于颈椎病、腰椎病、腰肌劳损、骨质增生、骨关节移位等病症的治疗;
3.颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎的牵引
4.牵引力自动补偿，设定值与实际牵引力同步检测
5.8种不同的牵引模式，20种治疗参数（病例）存储、读取功能
6.简单的牵引参数键入法
7.多种安全设计（患者急退开关；医务人员操作急退键）
8.率先采用间歇时间以秒为单位，更加实用
9.具有纵向牵引及手动成角（二维牵引功能）成角角度：0-+30&deg;
10.腰牵参数：
腰椎牵引力：0～99kg可调(adjustable)
腰牵行程：0～200mm
牵引总时间：0～99min 可调(adjustable)
牵引时间：0～9min可调(adjustable)
间歇时间：0～90s可调(adjustable)
11.颈牵参数：
颈椎牵引力：0～30kg可调(adjustable)
颈牵行程：0～300mm
牵引总时间：0～99min可调(adjustable)
牵引时间：0～9min可调(adjustable)
间歇时间：0～90s可调(adjustable)
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	智慧健康管理一体机
	利用原有
	台
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	全功能体适能检测一体机
	一、产品性能
1.▲符合《中华人民共和国体育行业标准TY/T2001-2015国民体质测试器材通用要求》，包括以下测试项目：身高、体重、体型指数BMI、人体成分17项（脂肪量、脂肪率、基础代谢量、 体水分量、体水分率、肌肉量、肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、 骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率，内脏脂肪等级，骨量）、高压、低压、心率、血氧、肺活量、视力、色盲、色弱、平衡力、俯卧撑、仰卧起坐、坐位体前屈、台阶测试、纵跳、握力测试、反应时、中医体质辨识等检测功能。
2.测量模式：真人视频引导测量，以满足无人值守的运行特点；全程AI智能3D动画机器人语音+动作引导，辅助用户自主完成登录、测量，用户登录根据性别、年龄自动匹配《国民体质监测标准》的相关要求显示测试项。用户测试过程中，已测试项实时显示，可视化，实时显示测试结果；
3.体质检测：采用AI数字人工智能动作感知模组和红外测距技术，全程捕捉人体动作，精准监测人体运动状态并精准测量，支持体测项目远程升级；具有姿态检测和动作识别功能，设备一体化结构无需穿戴任何辅助设备，无分离组件，能自动判断受试者动作标准与否，并能准确测量计数。投标文件中提供产品功能截图加盖公章。
4.AI人工智能：人机交互3D机器人语音动作指导自助进行检测，AI视觉动作检测，通过深感摄像技术扫描人体动作，具有姿态检测和动作识别功能，自动判断受试者动作标准与否。
5.运动处方：通过用户个人信息、体测结果、医学检查等多个方面的数据，为用户制定个性化的运动计划。运动处方会根据用户的身体状况、健康目标、训练水平等因素，设计合适的运动强度、频率、时长、种类和进阶方式，以最大程度地提高用户运动效果。投标文件中提供产品功能截图加盖公章。
6.膳食营养建议：根据用户的测量数据结构，为用户制定个性化的膳食营养建议。膳食建议会参考用户的身高、体重、BMI值、饮食习惯等数据，为用户推荐适宜的饮食组合，包括膳食营养素的摄入比例、每日摄入量、适量摄入的食物种类和食物搭配等，以帮助用户更好地控制饮食，达到健康的身体状态。
7.四种登录方式：①身份证登录；②人脸识别登录； ③微信登录； ④手动登录； 七种报告获取方式 a：液晶屏显示检测报告；b：智能语音播报；c:打印A4纸质报告;d：手机扫码获取报告，e：本机查询体检报告；f：云平台查询报告；g：小程序获取报告。
8.智能互联：支持WIFI或RJ45数据连接，免费开放通讯接口，市场数据对接第三方系统平台；本机系统可绑定微信公众号，无需下载额外的APP，直接在微信公众号上进行操作，使用起来更加方便快捷获取体检报告，便于记录保存对比，提供膳食运动健康建议。更加便捷和更加安全。同时，绑定公众号还可以提高用户的信息安全性，避免因下载不明来源的APP而造成的信息泄漏和安全隐患。
9.数据管理系统：用户测量数据本机实时储存，历史数据实时查看，至多可保存数据量1000万条，可按用户信息、日期、时间查询测量数据，支持数据U盘导出，支持扩展内存。
10.健康云平台系统：测量数据可实时上传云平台系统，支持多设备分级管理，可按地区、时间、日期、测量项目等筛查测量结果，方便管理人员进行统一管理。
二、各分项检测功能技术指标：
1.身高体重BMI（投标文件中提供身高体重测量仪软著）：超声波探头测高；测量范围：0～210cm；分度值1mm；误差：±1mm；高精度压力传感器称重；测量范围：1～200kg；分度值：0.1kg；误差：±0.1kg；国际通用体格指数(BMI)，自动计算；
2.人体成分检测17项（投标文件中提供人体成分测试仪软著）：伸手即测，操作简单，使用方便；人体电阻法精准测量人体脂肪量、脂肪率、基础代谢量、体水分量、体水分率、肌肉量、肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、 骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率，内脏脂肪等级，骨量等多种健康信息。
3.血压检测：采用医用臂筒式电子血压计，示波测定法；范围：血压：0-299mmHg(0-40kpa)心率：40-180times/min；精度：压力：±1mmHg（±0.1333kpa）内 脉搏：±2%以内；
4.血氧饱和度：测量方式：指夹式，血氧测量范围：35%～100%，血氧测量误差：在 75%～100%范围内，测量误差为±2%，分辨率：1%
5.肺功能（8项）：测试人体呼吸的最大通气能力，反映了肺的容积和肺的扩张能力，是评价人体生长发育水平和体质状况的一项常用机能指标；肺功能检测项目：最大呼气压（MEP）、用力肺活量（FVC）、0.5秒用力呼气量（FEV0.5）、1秒用力呼气量（FEV1）、呼气峰值流量（PEF）、25%肺活量时的用力呼气流速（FEF25）、25%到75%肺活量之间的平均呼气流速（FEF2575）、75%肺活量时的用力呼气流速（FEF75）；测量范围：100-9999ml,分度值：1ml,误差：±2.5%；
6.平衡力：自动测试闭眼单脚站立时间，反映人体平衡能力。可用于评价位置感、视觉感和本体感之间的协调能力，测试过程中有精密传感器实时监测用户状态；测量范围：0-999s,分度值：0.1s,误差：±5%；
7.反应时：反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力。按键采用防暴力机械按键，高密度ABS光电一体化设计，声光影同时提示，多个随机信号设计，提高测试准确性；测量范围：0~20s,分度值：0.01s，误差：±0.01s；
8.握力测试：主要测试前臂及手部肌肉力量，采用高精度桥式传感器握力计，握力计手柄可根据受测者调节。测试结果自动记录，握力计配备固定位置收纳；测量范围：1-99.9kgf,分度值：0.1kgf,误差：±0.3kgf；
9.视力检测：配合无线遥控器操作，自主测量视力；
10.色盲检测：配合无线遥控器或者触摸操作，自助测量色盲、色弱。
11.坐位体前屈：用于测试静止状态下躯干、腰、髋等关节可达到的活动幅度，反映身体柔韧素质水平；推板可自动复位，采用自有专利技术高精度数字光栅技术，精度达到0.1±；测量范围：-200~400mm,分度值：1mm,误差：±1mm;
12.纵跳测试：通过微秒级传感器精确测量计算出纵跳高度，反映下肢肌肉力量与爆发力，根据提示进行三次纵跳计数，记录最优结果；测量范围：0-1500mm;分度值：1mm，误差±5%；
13.俯卧撑：反映人体上肢、肩背部肌肉力量及持续工作能力，测量数据大屏显示，实时监控。采用光学AI识别技术，AI机器人动作与测试用户同步，并伴随语音指导，自动识别用户动作是否规范并计数；测量范围：0-999次；分度值1次，误差：±1次；
14.仰卧起坐：反映人体腰腹部肌肉的力量及持续工作能力，测量数据大屏显示，实时监控。采用光学识别技术，AI机器人动作与测试用户同步，并伴随语音指导，自动识别用户动作是否规范并计数；测量时间：60s,计数范围：0-99次；
15.台阶测试：自动测试人体上下台阶运动运动后的心率指数，评定心血管系统机能水平；可根据性别台阶高度可调整，3分钟过程中受试者不能持续进行上下台阶动作时，通过动作识别自动停止并自动计量上下台阶的次数和时间将结果自动上传。心率测量范围：40-180次/分；
16.▲中医体质辨识：检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质；测试方式：选择式得分；判定标准：平和质为正常体质，其他8种体质为偏颇体质；根据需要可以选择66道问答题（中华医学会标准）或者33道问答题（国家基本公共卫生服务项目体质判定标准）。
三、产品属性
1.电源电压:交流（照明电）：100V-240V,50HZ；平均功耗:≤85Ｗ
2.外形尺寸:MAX:230(L)×180(W)×236(H)cm；环保要求 噪音≤65dB(A)
3.包装说明：整机木箱子打包，操作手册、保修卡、合格证，提供技术指导培训服务。
4.主机（含32寸触摸屏、AI 视觉模组、人体成分模块）；
5.身高/体重测量单元、握力计、坐位体前屈仪、台阶试验专用台阶、激光打印机（内置）、身份证阅读器、人脸识别摄像头、无线键盘鼠标（备用）、安装调试工具包。
	台
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	云跑步机
	利用原有
	台
	1
	/
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	心理健康评估系统
	利用原有
	套
	1
	/
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	生物反馈型身心舒压系统
	利用原有
	台
	1
	/
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	多媒体讲台
	1.规格参考：1100*770*1000（±5mm）；主体1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金通过酸洗磷化喷涂后再高温烘烤，防锈；桌面耐划木质9mm高密度纤维板，密度大于720kg/m；
2.双U型塑钢桌脸整体弧形设计，ABS工程塑料分层设计、中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置；
3.上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
4.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为1.2mm；
5.下层前门对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门单开门设计，便于拆装，下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔；
6.提供产品原厂三年售后服务；
	台
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	多媒体音响系统
	一、音箱
1.二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度还原人声；
2.同轴单元：低音≥6.5英寸长冲程式设计；高音≥3英寸全纸单元；在大动态下失真较小；
3.频率响应(±3dB)：70Hz-17KHz；(±10dB)：60Hz-18KHz；
4.灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W 1米；；标准阻抗：8Ω；
5.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB；
6.输入功率：≥120W(额定)/480W(峰值)；
二、功放
7.具高中低音调节旋钮，延时、节拍、回声调节旋钮，专业音效果调节；
8.内置MP3解码播放器与FM收音播放器，可自由切换播放模式；
9.4路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮；带+48V幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭4话筒幻象电源功能； 
10.2组辅助线路输入，方便连接外部音源；1组混合音频输出，可连接至其它音频设备；
11.变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度≥0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求； 
12.前面板具1个话筒总音量控制旋钮，2个辅助音量控制旋钮；双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态；
13.噪声门功能：无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰；
14.保护措施：输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热；
三、无线话筒
15.LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，自动选定功能，自动回避干扰；
16.灵敏度可调，接收距离在25-60米之间可分段设置；还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远；
17.双频道频道组数，可切换频率数≥400组；接收机≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，适配更多环境； 
18.载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）；频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz；
19.话筒输出功率：30MW；综合S/N比： ±105dB(1KHz-A)；综合失真度： <0.5% @ 1KHz；综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路；
20.包含音响支架、音频线等。
	套
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	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
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	器械物品柜
	1.用于盛放各类器械；
2.参考尺寸：90*50*180cm；
3.材质：304不锈钢或塑钢，柜门带玻璃。
	个
	4
	工业

	应急救护展训室
	单位
	数量
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	心肺复苏训练及考核系统
	一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器。
二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人；无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件；Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。
三、使用功能：
1.模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时；可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。
2.模拟生命体征 
（1）模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音；
（2）颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动；
（3）模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；
（4）可进行人工呼吸和心外按压。
3.模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。
四、系统软件：
1.系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端；
2.系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置；
3.考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估；
4.整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生操作成绩。统计包括按压过大或过小、按压次数、吹气次数、操作时间，按压时间从接触患者开始计时；
5.可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单；
6.老师可管理学员的成绩单、考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形；
7.▲训练模式：进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120、取出口中异物、脉搏评估时间等；可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数，并可显示学生操作日志；错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单；另外，训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式），可根据训练要求新增不同训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数； 
8.成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。
五、系统管理端
1.数据管理：可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，可单独或是批量删除注册的学员账号信息；
2.wifi管理：可实现wifi名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网；
六、其他
1.可使用模拟除颤仪进行学习训练；
2.模型皮肤材质采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，经久耐用，消毒清洗不变形，拆装更换方便；
3.模型环保达标，铅，镉，汞的含量检测达标； 
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	高级成人气道梗塞及CPR模型
	该产品可进行心肺复苏训练及成年人海氏急救法操作；模拟人根据解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救；
执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准；
1.可进行气道开放，可进行人工呼吸和胸外按压；
2.模拟标准气道开放，半身模拟人取仰卧位，模型头部必须下颌抬起即抬头（仰头），使气道开放；
3.人工口对口、简易呼吸器等通气方式；
4.吹气时注意观察胸部起伏，判断吹气量大小；
5.人工手位胸外按压：可对模拟人进行胸外按压。模拟人具有重要的解剖标志，可有效的教和练习胸外按压；包含肋架，颈静脉切迹，胸骨和剑突；
6.CPR按照按压与通气比例操作：按压：吹气为30：2/单人或15：2/双人；
7.模拟颈动脉搏动：用手动打气压迫橡皮球来模拟颈动脉脉搏。搏动根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动强度和频率； 
8.气道贯通自主呼吸运动：用手动打气压迫橡皮球来模拟气道贯通自主呼吸运动。自主呼吸根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨呼吸频率和强度；
9.窒息、气道异物阻塞模拟：半身模拟人模拟气道梗塞异物为一圆球或圆柱体，阻塞气道（气管），模拟窒息或气道梗塞情况；
10.标准气道开放：仰头举颏法；
11.冲击压迫腹部技能模拟：在半身模型平卧或立位体位上，操作练习气道梗塞异物排出方法。在立位上，用双手紧抱半身模型腹部，向内、向上方向压迫腹部突击用力（模拟压迫两肺部），使气道梗塞异物从口腔突然排出。同样可在平卧体位上，向内上方向突击用力，压迫腹部使气道梗塞异物从口腔突然排出； 
12.支持临床梗塞急救办法操作训练：
不完全梗塞：立位腹部冲击法；
完全梗塞：仰卧位腹部冲击法；
13.单独口鼻部件，可更换。每套提供2个口鼻部件。
	套
	2
	工业

	123
	高级多功能气道护理综合模拟人
	1.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，可练习翻身叩背；
2.头部护理：洗头洗脸、眼耳滴药水清洗；
3.整体护理：擦浴、穿换衣服、冷热疗法；
4.模拟人内置仿真双眼；
5.▲模拟眼球可实现以下5种瞳孔示教；
①启动开关键，指示灯显示蓝色，瞳孔处于散大状态； 
②按压瞳孔键，指示灯显示红色，瞳孔一大一小对比； 
③按压瞳孔键，指示灯显示绿色，瞳孔处于正常状态； 
④按压瞳孔键，指示灯显示橙黄色，瞳孔处于缩小状态； 
⑤瞳孔正常状态下，可实现对光反射； 
6.气管切开术护理：可连接吸痰器练习吸痰技术； 
7.气道湿化：可连接雾化器进行雾化吸入； 
8.口腔护理：假牙护理； 
9.口鼻气管插管操作训练； 
10.口鼻饲法、灌肠法； 
11.洗胃法、胃管置入术； 
12.女性/男性导尿术； 
13.女性/男性膀胱冲洗；
14.造瘘引流术、造瘘口护理；
15.胸腔解剖重要器官结构观察；
16.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）； 
17.三角肌皮下注射，注射模块可取下清洗，更换方便；
18.股外侧肌注射，注射模块可取下清洗，更换方便；
19.臀部肌肉注射，注射模块可取下清洗，更换方便；
20.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段；
①第一期：淤血红润期 
②第二期：炎症浸润期 
③第三期：浅度溃疡期 
④第四期：坏死溃疡期 
⑤同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等；
21.▲电子监测系统至少具备以下功能；
（1）吸痰操作前，通过听诊器能够听到痰鸣音；吸痰操作后，恢复正常呼吸音；
（2）电子监测吸痰插管操作过程中的吸痰管插入深度；
（3）电子监测翻身扣背操作过程中的扣背部位，后背设置9个感应点：6个正确感应点为：从第10肋间隙起至肩部，脊柱左右各3个部位；3个错误感应点为：左右肩胛骨、脊柱。
	套
	1
	工业
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	气管插管模拟人
	1、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示；
2、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子；
3、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时错误操作插入食道，有电子显示及报警功能，供气使胃膨胀；
4、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能；
5、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔；
6、可以进行环甲膜穿刺；
7、提供气管插管操作软件一套。
	套
	2
	工业
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	担架
	1.框架采用高强度铝合金，重量轻、体积小、携带方便；
2.担架面采用军绿色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适；
3.具有四个支撑脚，在凹凸不平的场地也可对病人进行救援；
4.把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全；
5.配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全；
6.可折叠收纳放入手提箱，节省空间，方便携带。
	付
	3
	工业
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	平车
	1.尺寸参考：≥190×60×80cm；
2.产品组成：由活动担架床、床挡、车闸、输液架、车架、带φ100静音轮等组成；
3.材料：医用不锈钢。
	辆
	4
	工业
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	智慧可视化实训示教推车
	一、AI实训示教推车车体
1.一体化设计，包括移动车体、实训触控主机模块、移动电源模块，整体推车走线内置；整车高度≥1.8米，摄像机移动范围≥2米，可满足10度倾斜测试；
2.支持单手操作，一手操作移动把手可完成拍摄角度的调整；支持360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动；
3.车体具有台面机箱，尺寸≥400*300*150mm，采用喷油白色，可承重≥5kg；支持长按3秒松手安全关机，防止按1秒或2秒后松手即关机； 
4.隐线式设计方式，显示屏、摄像机接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材；车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作；移动车体采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响；
5.具有刹车功能，采用医用静音万向轮、拉动无异响；采用100mm直径的磨砂轮子；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都是通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁；
6.电池机箱内置移动电池，电池容量≥23000mAh，采用磷酸铁锂电芯类型，充满后正常使用时长≥8小时；充电温度:0-45°C；放电温度：-20-60°C ；机箱具有出风孔和内置风扇保障散热；移动电池可拆卸；
7.移动电池支持边充边用；支持电量显示，显示精确到小数点两位；支持电压过低预警提示功能；支持过流、过充、过放电池保护功能；
8.车体具有220V品字充电接口、DC 12V电源输出接口以及检修口；
9.支持固定音箱，额定功率≥20W；喇叭单元采用4"×2，1.5"高音；支持AUX（双莲花）音频输入；铝合金材质；灰白色；
二、AI实训示教主机
1.嵌入式一体化设计，多路超高清SoC芯片处理器，运行嵌入式Linux系统，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；
2.采用≥15.6寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，高强度钢化玻璃面；主机接口朝下固定，包括≥1路HDMI输入、≥2路HDMI输出、≥3路USB、≥1路RS232、≥1路音频输入和≥1路音频输出； 
3.内置高速无线接收器，天线隐藏式设计，工作频率5.15-5.85GHZ，至少支持扩展3路视频无线输入；支持级联、最大数据速率 300Mbps，支持无线自动配对自动组网；
4.支持内置无线麦克风接收模块，≥2根外露天线与无线麦进行连接保证拾音效果；支持内置全向麦克风，实现至少3米内的高灵敏度拾音；
5.内置≥1T SSD固态硬盘；内置WIFI 5G无线网络传输，适用频段2.4GHz+5GHz支持MESH组网；内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置；
6.内置数字音频模块，支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法和支持对无线麦、线性输入音频信号进行本地扩声；
7.视频编码支持H.264和H.265；音频编码支持AAC；
8.内置≥1路5G全网通NANO-SIM卡插槽；支持通过5GHZ射频信号接入多路无线网络高清视频流信号，5GHZ RF网络具有上电自动连接，自主组网能力； 
9.支持≥1路RJ45千兆网口；≥1路监听接口；支持自启动功能，来电自动启动进入示教互动软件；
三、AI实训示教互动软件
1.嵌入式系统，内置在AI实训示教主机，支持示范教学、示范录制、示范回看、资源管理功能；支持触摸式使用，所有功能操作都是即触即用；
2.示教过程实时显示摄像机采集的画面，支持单画面、双画面、三画面、四画面、八画面、画中画-左、画中画-右、定制画面模式切换;支持全屏显示，支持退出全屏；支持对接入的摄像机进行云台控制，实现对当前画面的放大缩小；支持选择切换界面风格，实现至少三种风格以上的界面；
3.资源录制：可分别录制不同接入摄像机采集的视频资源；支持一键启/停、暂停/恢复录制，录制的视频格式为标准MP4格式；录制过程中显示已录制的时间，时间精确到秒；
4.支持在资源管理选择已经录制的视频资源手动选择上传，支持选择单个视频或多个视频或视频文件夹，上传支持显示进度；
5.批注模式:点批注进入,可重点批注，支持切换不同画笔颜色或笔迹精细模式；
6.支持示范过程中对关键点进行打标记，标记包括绿色星代表好的标记、红色星代表不好的标记，并记录标记的视频位置；
7.支持示范录制视频回看，通过软件打开回看，支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、全屏，支持进行重点批注，支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；支持点击视频列表文件进行预览；支持拖动视频进度条；支持调整视频音量；支持点击更多视角可播放资源文件； 
8.支持资源管理，支持对教学视频、示范视频、标注图片、截图文件打开预览；支持在编辑模式下支持文件夹和文件删除；支持对选中的文件夹和文件拷贝到U盘，支持显示拷贝进度和取消拷贝；
9.支持关联课表自动开课，支持对直播课程进行暂停直播、开始直播、结束直播等操作；
10.支持音视频远程互动，支持查看听课教室列表，支持与远程教室进行双向互动，支持本地静音和远程静音；当听课教室接入时，支持本地主讲教室与远程听课教室画面双画面显示；
11.支持自动搜索同一个局域网内所有安装同屏接收端的教学一体机；支持示范实训操作实时同屏到同局域网内一台或多台教学一体机大屏上；同屏视频质量最大可达到高清4K；视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿；支持显示同屏连接状态；
12.截图功能:通过软件按钮即可实现对当前采集摄像机画面进行画面截取存为图片；
13.支持示范教学视频、批注、截图等资源拷贝至U盘，以便老师拷贝后进行课后回顾； 
14.支持设置选择5G网络还是有线局域网络进行上传，并显示网络状态；支持显示当前日期和时间，并且支持网络时钟同步；
15.支持当电源按下开关时，系统弹出界面确认是否关机，并做10秒倒计时后自动关机；
16.投屏功能:在电脑端安装投屏客户端软件进行投屏，示教互动软件自动采集到电脑端的画面进行一路视频画面接入，要求延迟小于800毫秒；
17.AI语音控制支持开关控制，开则有AI语音控制功能，关则无AI语音控制功能。
18.支持AI语音控制功能，至少包括唤醒词、开始示范、结束示范、开始录制、暂停录制、继续录制、结束录制、视频标记优秀、视频标记改进、相机远景、相机中景、相机近景等指令； 
19.支持设置相机不少于3个预制位，包括设置近景、中景、全景；
20.支持示教场景和实操考试场景的切换，切换到实操考试场景时具有开始比赛、赛事回看、赛事资源功能，比赛过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持16路视频源接入，支持单画面、双画面、三画面、四画面、八画面、九画面、画中画-左、画中画-右、定制画面模式切换；
21.支持中英文切换，默认中文，切换后保存配置，下次开机时仍保留上次切换后的配置；支持开机状态上报平台，平台将设备的开关机状态进行储存；
22.实操考试场景时支持画面自动轮询；轮询启停设置：支持启动/停止；轮询顺序支持正序/倒序设置；轮询间隔设置区间支持3-30s，默认5s；轮巡模式：支持手动巡考、自动巡考；自动巡考接收云平台的考试信息及时间，自动开始/结束巡考；手动巡考，手动设置考试的开始、结束时间，系统按照已设置的时间段巡考；
四、4K高清采集摄像机
1.采用1/2.8英寸、不少于800万像素的UHD CMOS传感器，可实现最高输出4K60FPS的图像，并向下兼容1080P、720P等多种分辨率；
2.高品质超高解析度的全高清长焦镜头，至少支持12倍光学变焦；
3.广角端水平视场角至少达60.7°；水平视场角60.7°~ 3.36°，垂直视场34.1°~ 1.89°；
4.至少支持HDMI、SDI和网络输出接口；支持POE供电。
5.机身按键支持轻触操作方式，并至少支持ZOOM 操作、聚焦操作、亮度调整、菜单控、图像冻结和模式切换；
6.设备自带全功能网页，可通过网页完成所有功能的配置和应用，极大地方便现场设备安装调试；
五、AI语音系统
1.支持语音转文字功能的打开和关闭，在连接网络条件下，能将实时音频流或音视频文件中的语音转写成文字，形成对应字幕，同步字幕延迟小于800毫秒；
2.转写的文字支持单独储存，在资源管理中支持用U盘拷贝出视频和文字文档；
3.支持切换语言，支持中、英、粤等语言，默认中文；支持AI转写开启失败的记录储存在日志中；
4.支持中英双向实时翻译功能，在输入语言为中文时，同步字幕自动显示为英文；在输入语言为英文时，同步字幕自动显示为中文；
5.支持知识点结构化功能，根据课程/课时生成的知识点思维导图进行保存，并支持拷贝到U盘或上传云平台；
	套
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	高级多功能成人综合急救训练模拟人/高级生命支持(ACLS)训练模拟人
	1.具有真实人体的仿真结构，有完整的口、鼻腔、气道与食道；
2.有常见的各种异常体温、脉搏、呼吸、血压，可进行体温测量、脉搏测量、呼吸测量和血压测量训练；
3.有自主呼吸，可实现单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节；
4.瞳孔有对光反射，可清楚观察到抢救前后的瞳孔改变，能产生各种异常瞳孔；
5.可实施气管插管和人工通气，有多种困难气道体征；
6.有各种心音、呼吸音体征，可预置各种心率、心律，腹部可听到肠鸣音；
7.有完整的胸腔骨骼结构，可实施CPR训练，胸外按压深度、频率、人工呼吸的吹气量大小、吹气速度可实时显示、记录和评估、打印；
8.可进行静脉输液、输血、采血和注射给药，有药物识别功能；
9.有计算机系统病例存储功能和病例编辑功能，可进行急危重症病人抢救训练。
10.双侧瞳孔正常与散大对比：模拟瞳孔状态，正常，缩小，模拟人会同步改变；
11.颈动脉搏动：控制模拟动脉搏动，搏动较弱，搏动较强；
12.CPR心肺复苏：高级多功能急救训练模拟人，根据2015国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。操作方法：单人或多人训练与考核，全程中文语言提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统；模拟真实人体正常呼吸音。
13.气道管理：标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示；可手动控制气道状态，如：堵塞左肺、堵塞右肺，双肺同时堵塞，双肺开放。
14.▲模拟人可进行除颤、起搏和电复律；可实施心电监护；模拟人踝关节可左右旋转，与真实人体大小基本相同，可进行脚部护理；模拟人可互换男女外生殖器，体内有模拟膀胱，可注入模拟尿，操作成功有模拟尿液流出；
15.除颤和起搏训练：模拟人可从ECG模拟器上获取心律，并可接驳真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心律可发生相应的生理变化。
16.心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图。
17.ECG模拟器：有数十种心律可进行选择，用户可自行设定模拟人心律变化方向。
18.股外侧肌肉注射操作训练：可真实注入药物；模块可拿出把注入药物挤出；同一部位可经受几百次穿刺；模块可更换。
19.手臂静脉注射操作训练：静脉分布与真实人体相同；进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血；静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏；皮肤和血管可更换。
20.真实除颤起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。
21.配置：标准模拟人、成人心电图发生仪、模拟人转换仪、麻醉咽喉镜、模拟除颤胸皮、成人除颤转换仪。
	套
	1
	工业

	129
	海姆立克训练马甲
	1.针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效；
2.模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的；
3.可以套在真人身上执行腹部冲击法（Heimlich）；
4.执行操作正确，会有一个泡沫塞子射出到空气中；
5.材质：服装潜水面料、ABS 喉颈、糖胶气囊、塑料插扣；
6.配件：可穿戴马甲1件、异物塞1件，操作指南1份、背包1件。
	套
	1
	工业

	130
	高级心电监护训练模拟人（含多参数心电监护仪）
	一、总体要求
1.本模型由模拟人与心电监护仪组成，模型结合护理院校教学实操要求，更加贴近临床教学训练和考核的要求；
2.模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转；
3.心电监护模拟人集护理与心电监护于一体，身高165CM，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求；
4.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志；
5.模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能，使用真实的心电监护仪可获得心电监护数据；
6.心电监护的训练及考核：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形；
7.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练；
8.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等；
二、基础护理功能
1.洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理；
2.床上擦浴及更衣；
3.轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法；
4.扶助病人移向床头，轮椅使用，平车， 担架运送等移动和搬运病人法；
5.氧气吸入及雾化吸入疗法；
6.瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比；
7.男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗；
8.皮下注射；
9.褥疮护理；
10.肌内注射；
11.造瘘口护理；
12.外耳道的冲洗；
三、标准配置
高级心电监护训练模拟人： 一台；
多参数心电监护仪：一套；
模拟人衣服：一套；
专用数据线：一只；
说明书、合格证、保修卡：一套；
	套
	1
	工业

	131
	多功能综合护理模拟人
	一、包含如下护理功能
1.血压测量操作训练
2.颈动脉模拟搏动功能
3.清洗梳理头发、洗脸
4.眼耳清洗滴药
5.口腔护理、假牙护理
6.口鼻气管插管
7.气管切开护理
8.吸痰法
9.氧气吸入法
10.口鼻饲食法
11.洗胃法
12.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
13.三角肌皮下注射
14.股外侧肌注射
15.胸腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺
16.灌肠法
17.女性导尿术
18.男性导尿术
19.女性膀胱冲洗
20.男性膀胱冲洗
21.造瘘引流术
22.结肠造口术
23.臀部肌肉注射
24.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法
25.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
26.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
（1）胸壁切开缝合伤口护理
（2）腹壁切开缝合伤口护理
（3）大腿外伤切开缝合伤口护理
（4）大腿皮肤裂伤护理
（5）大腿感染性溃疡护理
（6）足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理
（7）上臂截肢伤口护理
（8）小腿截肢伤口护理
二.▲配套基础护理视频课程：
（1）口腔护理技术视频课程：通过规范操作方法，达到清洁口腔、预防口腔并发症和肺部感染，保持口腔正常生理功能的护理措施；
（2）鼻饲法技术视频课程：将胃管经鼻腔插入胃内，向管内灌注流质食物、水分和药物至体内的方法；
（3）吸痰法技术视频课程：利用机械负压吸引的方法，经口、鼻或人工气道将呼吸道分泌物吸出，保持呼吸道通畅的护理操作方法；
（4）视频课程制作要求：分辨率：1280*720；编码格式：H.264 VC-1；配音要求：立体声道，采样率44000HZ；封装格式：MKVMT；画面清晰且稳定，不能急拉急推，色彩统一，声音无杂音背景音乐指标不要高于解说指标。
	套
	1
	工业

	132
	多功能护理床单元套组
	一、多功能护理床
二、床旁桌椅
三、床头设备带
四、配套床上用品
五、气垫褥
六、移动式输液轨道与区间隔帘装置
	套
	2
	工业

	133
	抢救车
	1.规格参考：≥700*450*850mm；
2.配置：污物桶，氧气袋，输液架，中央锁、副工作台、锐器桶、除颤器平台；
3.台面：不锈钢三面围栏，ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，防止物品在台面滑行；
4.标配五个ABS材质抽屉：满足放置不同高度急救用品的需求。抽屉内部设置自由模块化插片。
5.配置自由升降式不锈钢盐水输液架；配置静音脚轮。
	辆
	4
	工业

	134
	模拟除颤仪训练器
	1.主机外观及操作与真机完全一致,完全仿真机型，无高压放电，安全可靠；
2.支持≥4种语言可选（中文、英语、德语、俄语），一键切换；支持儿童/成人模式一键切换，可选配儿童电极片；
3.可模拟多种急救情景，内置≥6种情景，通过遥控器选择键切换；
4.自动监测电极片贴敷是否正确，错误或未贴敷电极片设备不分析心率不进行后续操作。正确贴敷电极片在模拟人上后进行心电分析及后续流程操作；
5.主机配件：主机 *1个，电极片(带导线和插头) *1副，磁铁*2对(即4个)，遥控器 *1个，电源适配器*1个；
6.内置7.4V可充电锂电池供电，电池容量为2600mAh。充满电后，主机可以持续使用20小时；
7.低电量提示：电池电量低于20%时,每10min提示低电量。电池电量低于10%时,主机提示低电量并在10秒后自动关机；
8.可遥控模拟操作：“开始”、“暂停”、“电极片连接”、“电极片未连接”、“建议电击”、“不建议电击”“心肺复苏”“需要多次除颤”等多种操作场景；
9.软件升级：用户可通过USB接口升级语音、流程和系统软件。
	台
	2
	工业

	135
	人工呼吸机/简易呼吸器（含呼吸气囊）
	1.用于供氧，能实施进一步生命支持技术；
2.含面罩、单向阀、球体、氧气储气阀、氧气储气袋、氧气导管；
3.其中氧气储气阀及氧气储气袋必须与外接氧气组合，如未接氧气时应将两项组件取下。
	个
	2
	工业

	136
	器械物品柜
	1.用于盛放各类器械；
2.参考尺寸：≥90*50*180cm；
3.材质：≥304不锈钢或塑钢，柜门带玻璃。
	个
	4
	工业

	137
	操作准备台
	1.定制、用于设备操作、物品存放等；
2.参考尺寸（单体）：≥100*60*80cm；
3.材质：台面采用理化板材料；
4.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有隔层板，将柜子分成二层，每层高约320mm，用于储存模型等物品；
5.整体要求：现代简约风格；主色系统一默认鲜亮清爽色系：如白色、现代灰、亮色，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与主题环境协调。
	米
	9.6
	工业

	138
	多媒体讲台
	1.规格参考：1100*770*1000（±5mm）；主体1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金通过酸洗磷化喷涂后再高温烘烤，防锈；桌面耐划木质9mm高密度纤维板，密度大于720kg/m；
2.双U型塑钢桌脸整体弧形设计，ABS工程塑料分层设计、中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置；
3.上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
4.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为1.2mm；
5.下层前门对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门单开门设计，便于拆装，下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔；
6.提供原厂三年售后服务；
	台
	1
	工业

	139
	多媒体音响系统
	一、音箱
1.二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度还原人声；
2.同轴单元：低音≥6.5英寸长冲程式设计；高音≥3英寸全纸单元；在大动态下失真较小；
3.频率响应(±3dB)：70Hz-17KHz；(±10dB)：60Hz-18KHz；
4.灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W 1米；；标准阻抗：8Ω；
5.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB；
6.输入功率：≥120W(额定)/480W(峰值)；
二、功放
7.具高中低音调节旋钮，延时、节拍、回声调节旋钮，专业音效果调节；
8.内置MP3解码播放器与FM收音播放器，可自由切换播放模式；
9.4路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮；带+48V幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭4话筒幻象电源功能； 
10.2组辅助线路输入，方便连接外部音源；1组混合音频输出，可连接至其它音频设备；
11.变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度≥0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求； 
12.前面板具1个话筒总音量控制旋钮，2个辅助音量控制旋钮；双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态；
13.噪声门功能：无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰；
14.保护措施：输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热；
	套
	1
	工业

	140
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	141
	增容型无线路由
	1.▲室内双频放装式AP，发射功率≥20dBm；最大无线速率≥2.9Gbps；10/100/1000BASE-T 端口≥2个；支持SSID的定时开启和关闭；支持Free Resource访问控制；投标文件中提供官网截图加盖公章；
2.内置天线；支持标准PoE以及本地适配器供电；支持FIT/FAT模式可切换；
3.基于IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准；单射频最大接入用户数≥128；
	台
	1
	工业

	产后恢复/哺乳区
	单元
	数量
	

	142
	沙发组合套组
	1.半圆形沙发*1+大桌几*1+扶手沙发*2+小桌几*1；
2.参考尺寸：按设计图定制，根据场地情况可酌情调整；
3.材质：实木框架+环保皮或环保布+海绵填充物；
4.风格：简约现代，支持模块化自由拼接。
	套
	2
	工业

	143
	墙面镜含框
	1、大幅面全身镜，含框，适用于形体、礼仪、舞蹈动作捕捉、学习和纠正；
2、本项含镜面、镜框、附件及辅材、人工等；
3、镜面高度≥200cm；允许适当误差，且根据现场实际情况适当调整；
4、安装要求：镜面底部离地约20cm；距离顶端约50cm；
	面
	1
	工业

	144
	操作台柜
	1.台面：一体式无缝，带挡水沿，防积水外溢；尺寸参考：宽高≥500×1000 mm；
2.材质：食品级304不锈钢，耐腐蚀、易清洁、防交叉污染；
3.储物柜：下方带开放式层架 + 封闭柜门，收纳厨具、食材，整洁有序。
	米
	3.7
	工业

	145
	产后瑜伽套装
	利用原有
	套
	4
	/

	146
	产妇专业护理用品
	1.产妇专业护理16件套：练习产妇护理；
2.包含：体温计、血压计；棉棒；吸奶器电动、吸奶器手动；母乳储存袋；哺乳枕、哺乳凳；防溢乳垫、擦洗乳房用的小毛巾、水盆；乳头牵引器、乳头保护罩、乳头防护霜；绒线乳房模型、硅胶乳房模型；
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	产后康复综合治疗仪
	1.由主机、乳房理疗电极、椭圆形理疗电极、圆形理疗电极和输出电缆组成；用于产前催乳及产后泌乳不足、子宫复旧和慢性盆腔炎的低频脉冲理疗；
2.便携式，高清晰大屏幕液晶中文菜单示，操作简单快捷，三路大功率输出，快速可靠，一机多用，智能化管理，具有自动计数功能；
3.促进毛细血管收缩与血液循环，刺激腺体分泌，激活细胞组织，有效地恢复肌肉组织的紧张度和弹性，在较短时间内使肌体功能得以恢复；
4.运用智能化旋转干扰电流和蜗形磁场发生器，产性不断变化的脉冲磁场，将渐序输出的电磁波透射到深层组织，调节人体电解质，对患者进入更深层持款的治疗；
5.电源：AC：220V±22V，50Hz±1Hz；额定负载阻抗：500Ω±10%； 
6.输出方式：梯形波、三角形波、钟形波等；
7.脉冲频率：800Hz±8%； 脉冲宽度：0.35ms±25%
8.最大输出时的有效值不大于39V（r.m.s），在500Ω的负载电阻下，输出电流必须不超过80 mA（r.m.s），输出脉冲占空比：＜ 0.4；
9.最大脉冲输出：＜300mJ；加热电板温度：表面温度为42℃±3℃；
10.时间设定：25分钟、50分钟、不定时（或自定时），其误差应≤±5%；
11.输出能量范围1－255mJ连续可调，误差±10%。
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	强弱电给排水改造
	茶艺展训区及茶文化与营销展训区
	平方
	167
	/
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	强弱电改造
	家政收纳暨客房清洁展训区
	平方
	58
	/

	150
	强弱电给排水改造及瓷砖地面
	膳食配餐暨烘焙展训区
	平方
	70.8
	/


[bookmark: _Hlk137060296][bookmark: _Hlk149921745][bookmark: OLE_LINK30]四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。
4.1项目建设与实施要求
4.1.1工期要求
合同签订后30日内完成实施部署、运行和验收等工作。
4.1.2实施地点
采购人指定地点。
4.1.3安装要求
1、设备到货验收的基本要求
(1)中标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文 件 (如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时招标人必须有人员在现场。
(2)当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利。
(3)当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。
(4)检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。
2、设备安装实施调试的要求
(1)中标人与原厂商共同负责采购产品的供货、交付与验收，中标人必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。实施过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
(2)本项目为“交钥匙工程”项目，所有的线材、辅材、硬件、软件、安装调试等费用供应商需一并考虑在项目的总体报价中，中标后，不得以任何理由向招标人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，中标人消极怠工或偷工减料的情况，采购人有权单方面终止合同的履行，并拥有对中标人索赔的权利。本项目实施过程中，不得影响采购人系统的正常运行，如果造成招标人系统停止服务的，由中标人承担全部责任，采购人保留索赔的权利。
4.1.4培训要求
为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：
（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。
（2）投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。
（3）投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。
（4）培训地点由采购人确定。
4.2验收要求
（1）验收标准：设备按照清单交付完毕，并完成使用培训，性能正常，经甲方使用部门、技术部门、资产管理部门与乙方共同验收。
（2）乙方负责设备及软件的安装调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求。
（3）实作性操作验收:设备是否正常运行1个月。
4.2.1项目初验
投标人完成全部招标文件规定的建设内容，每项建设内容均提供了完整的经过招标人和监理方的数量/质量确认的交付物（包括过程文档）后，投标人可向招标人提交初验收申请和验收资料，经过招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目初验。
4.2.2项目终验
初验通过后，经过不少于1个月的系统试运行，系统运行正常，投标人提交试运行报告并获得招标人、监理方通过后，投标人可向招标人提交竣工验收申请和验收资料，由招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目终验。
4.3质保及售后服务要求
（1）售后服务：项目设备类不低于3年原厂质保期，软件部分终身免费更新，无年度使用费用。上述时间自验收合格之日起算；自产品验收合格起X年内，出现质量问题，按照国家相关规定进行维修或更换（若服务要求内另有规定的，以服务要求内规定为准，起始日期为终验通过之日起）。软件多系统出现质量问题和系统故障时，接到采购人故障报修电话后在12小时内作出响应，48小时内修复完毕，承诺提供7*24小时售后服务热线；设备出现故障，在接到采购人通知维修后2小时之内作出服务响应；若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内提供备用机更换，并应对相关事项进行及时处理。终身负责维修
（2）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。
（3）设置7×12小时项目负责人及售后服务人姓名及联系电话。
（4）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。
4.4付款要求
（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
4.5报价要求
（1）本采购项目最高限价为人民币191万元，招标人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。
（2）供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
（3）本项目采取固定单价合同，供应商应根据招标人提供的招标文件及自身情况进行投标报价的编制，报价应包括为完成本次招标范围所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、企业管理费、措施项目费（单价措施项目费、总价措施项目费）、满堂脚手架费用、综合脚手架费、安全文明施工费、利润、规费、税金（社会保险费、住房公积金、环境保护税）、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。
（4）投标供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目服务所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。
（5）供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。
（6）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。
（7）供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
（8）供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。
五、履约能力要求
5.1 相符的软件著作权要求（非必须要求）
（1）投标人或者所投软件厂商具有数字化智慧OT评估与训练系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分;
（2）投标人或者所投软件厂商具有全功能体适能检测一体机或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分
5.2建议类似业绩（非必须要求）
具有相关专业类似项目业绩。
5.3项目实施管理要求
投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求进行实施，确保项目建设质量合格，同时投标人须遵守采购人项目管理相关规则制度。
投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划，并在项目建设过程中严格执行。
为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发实施，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。
投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。
实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。需现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。
5.4保密要求
中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。
中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。
5.5知识产权要求
投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。
5.6服务方案要求
（1）实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于建设整体设计思路、实施主要工序、核心科研技术开发方案、环境搭建与设备部署路径、实施团队人员安排、应急保障能力及措施等。
（2）培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训范围、培训方式、培训次数、培训师资、操作手册的编写、培训教材等。
（3）售后服务方案。根据项目需求，提供售后服务方案，方案内容包括但不限于具体的售后服务方案、售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、售后响应速度优于招标文件要求、售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务等。
（4）质量控制方案及保障措施。根据项目需求，提供质量控制方案及保障措施方案，方案内容包括但不限于制度保障、技术保障、全过程控制均有描述、质量保障体系完善、质量保障措施完备等。
5.7其他要求
（1）建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。
（2）中标人若自身没有装修资质的，可以委托具有相应装修资质的公司进行合法承揽项目。中标供应商应与有资质的公司签订明确的委托合同，明确双方的权利义务关系，确保委托事务的合法性和有效性。
（3）供应商进场施工后，供应商负责保管施工过程中所使用的材料及设备，对施工过 程中发生的任何安全生产事故负完全责任。在施工过程中，对于基础建设已完工部分做好保护措施，造成损坏的地方，施工单位须恢复，费用自行承担。
（4）中标供应商按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等。
（5）本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。供应商对本次采购的所有设备、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。
六、应充分响应的技术规范和商务条款
本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。
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一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法
本次评标采用综合评分法。
评标方法与评标标准
	序
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格部分
	投标报价
	30
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位（第三位四舍五入）。

	二
	技术部分
	技术响应
	30
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK112]1、由评标委员会根据供应商所投软件、硬件等技术参数响应情况进行打分，全部响应采购文件“采购项目内容及技术参数和功能要求”的得满分30分；
[bookmark: OLE_LINK6]2、“技术参数”中标“▲”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣1分，未标的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.2分，扣完30分为止。
注：①以上“技术参数”响应情况均须在投标报价文件《投标产品技术规格（参数）偏离表》中表述清楚，如表述不 清，则按不满足（负偏离）处理；
②“技术参数”中需提供类似软件功能界面截图，或按要求提供相应认证证书、检测报告等，未提供截图或检测报告的按不满足（负偏离）处理。

	
	
	技术实施方案
	12
	投标人编制的技术实施方案，方案分别从①建设整体设计思路、②实施主要工序、③核心科研技术开发方案、④环境搭建与设备部署路径、⑤实施团队人员安排、⑥应急保障能力及措施等6个方面进行阐述。提供合理的实施进度计划安排，方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得12分。每缺一方面的内容扣2分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。
[bookmark: OLE_LINK60]    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	操作培训
	6
	投标人制定了设备的操作培训方案且内容完整（对①培训范围、②培训方式、③培训次数、④培训师资、⑤操作手册的编写、⑥培训教材均有明确说明）；
上述6项内容均提供了详尽描述的得满分6分；针对上述6项内容，每缺一方面的内容扣1分，每有一处缺乏完整性、合理性的扣0.2分，分数扣完为止。
    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	售后服务方案、承诺及维修响应速度
	8
	[bookmark: OLE_LINK31]分别从①有具体的售后服务方案（包含：售后响应时间、修复时间、应急预案）、②售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、③售后响应速度优于招标文件要求、④售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的，等4个方面进行阐述。提供的方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且各项内容表述清晰、完整、有量化指标，有具体针对不同情形提出了违约处罚措施的，得8分。每缺一方面的内容扣2分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。
    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	质量控制方案及保障措施
	5
	对投标人提供的质量控制方案的合理性、可行性、完整性、规范性进行综合评估。包括①制度保障、②技术保障、③全过程控制均有描述、④质量保障体系完善、⑤质量保障措施完备等5个方面，各方面内容表述清晰、完整、有量化指标，且有可实施的违约处罚措施的得5分。每缺少1个方面内容的扣1分，每存在1个方面内容有缺漏或问题的扣0.2分。
    未提供方案或不合格的不得分。

	三
	商务部分
	业绩
	3
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK115]自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似相关项目业绩的，每提供一个得1.5分，最高得3分。
注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于体现甲乙双方名称，合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	
	履约能力
	6
	1、投标人或者所投软件厂商具有数字化智慧OT评估与训练系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分;
2、投标人或者所投软件厂商具有全功能体适能检测一体机或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分
注：投标时须提供证书原件扫描件，未提供或提供不符合要求的该项不得分。


1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。
2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。











第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094]

投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             
















[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: _Hlk186733779][bookmark: _Hlk186733752]二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（提供2025年度的财务报告，财务报告至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
 
 














[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK51]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK52]二、上一年度的财务状况报告
提供2025年度的财务报告，财务报告至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年无需提供
 
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                 企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
六、特定资格要求的证明文件
[bookmark: _Toc120614284]   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK43]七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         
 
 附：被授权人身份证扫描件。
	

正面
	

反面



 
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK73]
                        八、投标函
致：江苏省阜宁中等专业学校
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
单位名称：（加盖CA电子公章）
被授权人（签字或盖章）：
日           期：________年____月____日
 
 
 
 












[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK97]九、中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省阜宁中等专业学校采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


 十、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。 
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 















十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                        日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。








十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。











 
 
 
 


[bookmark: OLE_LINK78]十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

 
 
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146] 
 
 
 
 
 








十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	（大写）                        （单位） ，小写：                      （单位）

	核心产品品牌
	 


 填写说明：
1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；
3.按照各自分包的控制单价单位填写。

                                              日期：       年   月   日
 










	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等





















[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

         法定代表人签名或盖章：    

单位名称（盖章）：
日  期：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

