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[bookmark: _Toc27567]第一章 2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目的招标公告
受扬州市江都区小纪镇人民政府的委托，江苏誉森建设项目管理有限公司就2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目 招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-321012-JSYS-G2026-0008
2.项目名称：2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目
3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 ☑公开招标
4.预算金额：240万元（采购包1：210万元；采购包2：30万元）
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]5.最高限价（如有）：采购包1：210万元；采购包2：30万元。各采购包报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.采购需求：采购包1：2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目-新建连栋薄膜温室大棚及基地提升改造；采购包2：2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目-地方保供特色叶菜基地建设。详见图纸、清单及采购文件第四章。
7.合同履行期限：采购包1：采购合同签订后60日历天内运送到采购人指定地点，且安装、调试到位；采购包2：采购合同签订后 60 天内根据采购人要求分批次送至采购方指定地点。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
9.本项目（是/否）接受进口产品投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
3.本项目的特定资格要求：
采购包1：无
采购包2：投标人所投产品（复合肥料）具有肥料备案证明；
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统
3.方式：网上自行下载
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月16日14点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]（一）获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（二）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.org.cn/）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
（三）其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本次采购不收取保证金。
8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。
9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市江都区小纪镇人民政府
地 址：扬州市江都区小纪镇人民路15号
2.代理机构信息
名    称：江苏誉森建设项目管理有限公司
地　　址：扬州市江都区文昌东路1175号佳源银座7楼706室
联 系 人：徐女士
联系方式：0514-86356366
[bookmark: _Toc55204178]

[bookmark: _Toc24689]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-JSYS-G2026-0008号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2 招标代理费：招标代理费由采购人根据签订的招标代理合同向招标代理机构支付。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
    21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
4、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc25529][bookmark: _Hlk69392822]
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第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
项目名称：江都区吴桥镇市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设 
项目编号： 
甲方：（买方）扬州市江都区小纪镇人民政府
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及产品内容
1.1 包号名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：           （￥         元）。
2.2本合同结算方式为：采购包1：总价合同；采购包2：单价合同，最终按照实际供货量*单价进行结算。
2.3投标报价包含但不限于人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、调试费、管理费、利润、税金、不可预见费用等直至满足招标人需求且能正常投入使用的一切费用，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另行规定的除外，采购人不再支付任何费用。
2.4实施过程中涉及到的临时用电、用水以及临时设施由乙方自行负责，与甲方无关。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。
6.4 履约保证金：
6.4.1签订合同前，乙方应提交合同总价10%的履约保证金给甲方。乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等形式缴纳。
6.4.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6.4.3合同履行结束后，由乙方提出退还手续，甲方退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、合同履行期限
9.1 合同履行期限：
采购包1：采购合同签订后60日历天内运送到采购人指定地点，且安装、调试到位；
采购包2：采购合同签订后 60 天内根据采购人要求分批次送至采购方指定地点。
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
采购包1：中标价即为合同价，项目安装调试完成后并通过市级主管部门验收合格且上级资金全部到位后付至审定价的80%，余款待市级主管部门验收合格满一年后付清。
采购包2：中标价即为合同价，供货完成后并通过市级主管部门验收合格且上级资金全部到位后付至最终实际供货价款（最终实际供货价款=实际供货量*单价）的80%，余款待市级主管部门验收合格满一年后付清。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物及服务免费质保期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。
十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.org.cn/）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。  

	
甲方：扬州市江都区小纪镇人民政府
	乙方： 

	地址：扬州市江都区小纪镇人民路15号
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 

附件1:
安全管理协议
为在                           项目的实施过程中，切实加强实施安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的实施环境，本项目甲方         （以下简称“甲方”）与乙方            （以下简称“乙方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是《             合同（采购包   ）》的附件，具有同等法律效力。
一、甲方安全职责
1、审批乙方在开工前制定的安全措施方案。
2、有权对乙方实施现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求乙方违反安全管理规定实施。
4、甲方的前述审批、监管等行为不构成责任主体行为，实施中发生的安全事故其责任均由乙方承担，甲方无需承担任何责任。
二、乙方安全责任
1、乙方所提供的承包项目所要求的相关资质证明材料必须真实、有效。
2、在现场实施中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行项目合同中有关安全的要求。遵守甲方制定的有关安全生产规章制度。
3、乙方负责到有关安全生产管理部门办理安监手续，并应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强实施现场的安全管理，确保本方人员在实施过程中严格遵守相关的安全生产规章制度。
4、确保所派人员业务水平、身体素质及精神状态等满足实施要求，严禁使用未成年和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行实施。
5、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体实施人员均应掌握项目特点及实施安全措施；开工前应组织人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
6、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易造成人员伤害和设备事故的作业，乙方应制订有效的专项安全技术方案，并报甲方审批后贯彻落实。
7、实施现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
8、应保证安全生产所需资金的投入，所有设备、工器具、临时用电及实施场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
9、人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。现场人员应按规定佩戴劳动防护用品。
10、实施人员必须在规定的范围内作业，不得超出实施范围，不得擅自操作实施范围外的设施设备，若确需操作的，需征得甲方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。
11、必须接受甲方及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对甲方、监理或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
12、实施中的安全由乙方自行负责，实施中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失、施工造成的房屋开裂、原地下管线损坏、质量安全及相关法律责任等均由乙方承担。
13、对甲方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，乙方有权拒绝。
14、乙方人员有变动的，必须对新进场人员及时进行安全教育。
15、乙方对人员组织密闭空间安全培训，建立健全的密闭空间安全作业措施，保障施工人员在密闭空间作业安全。
三、其他
1、在实施过程中乙方不按工程安全管理措施方案实施，或发生安全事故，由区建设行政主管部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定进行处置。
2、由于乙方原因造成甲方停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正常生活，乙方承担相应的赔偿责任。
3、乙方违反甲方有关安全生产规章制度，并且不听从甲方建议，拒绝执行整改的，甲方可要求停工整改，因此而造成工期延误的乙方承担逾期责任。
四、协议生效
1、本协议一式陆份，甲方、乙方各执叁份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至合同履约结束为止。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：  
项目安全责任人：                       乙方安全负责人：
签订地点：扬州市江都区                 签订日期：    年   月   日
附件2：
廉洁合同
甲方（发包人）： 扬州市江都区小纪镇人民政府 
乙方（承包人）：                            
为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和江苏省有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在履行签订的经济合同过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。
一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家和江苏省有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。
三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向乙方报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用供应商的钱物。
四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或者亲友（包括亲属或者亲友开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的事项。
七、乙方工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家数或者亲友，下同）行贿。
八、乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。
九、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员报销任何私人消费的费用。
十、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房。
十一、乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券等。
十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家数或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。
十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。
十四、若乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的采购等经济合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方负责赔偿。
甲方发现乙方其及工作人员违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系或将乙方列为不受欢迎单位。
十五、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。
十六、双方约定：本协议由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责监督实施，并对本合同履行情况进行检查。
十七、本协议作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
十八、本协议一式 陆 份，由甲、乙双方各执 叁 份。


甲方单位（盖章）：                         乙方单位（盖章）：              
甲方代表（签字或盖章）：                   乙方代表（签字或盖章）：

实施单位（盖章）：扬州市江都区小纪镇蔬菜园区管理办公室
实施单位负责人（签字或盖章）：                                                                                                   
                                 
               年  月   日

[bookmark: _Toc23916]第四章 项目需求
其他要求
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
本项目所属行业：采购包1：农、林、牧、渔业；采购包2：工业。
[bookmark: _Toc55204181]采购包1：
（一）、简介
采购包1：2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目-新建连栋薄膜温室大棚及基地提升改造 
合同履行期限：采购合同签订后60日历天内运送到采购人指定地点，且安装、调试到位。
（二、）项目技术参数要求
GSW-8440型连栋薄膜温室及配套实施方案
（小纪园区1号园艺展示棚）
本连栋薄膜温室根据业主的实际需要，采用用8米跨度连栋温室，温室跨度为8m，南北7跨宽度共56米；东西为4m开间，共11开间长度共44m；主体钢结构采用热镀锌管材，主拱温室设施实际面积为2464㎡。
一、主要实施依据 
农业温室结构荷载与荷载组合符合 《GB/T 51057-2015 》 第6章要求
连栋温室结构  《JB/T10288-2001》 
温室控制系统设计规范 GB/T 13912—2020 JB/T10306-2001》 
钢结构设计规范 《GBJ17-88》 
冷弯薄壁型钢结构技术规范《GB 50018》 
种植塑料大棚工程技术规范《GB/T 51057—2015》 
金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层《GB/T 13912—2020》   
温室电气布线设计规范《JB/T10296-2001》 
二、总体说明 
温室主要参数 
温室跨度：8.0m 
温室开间：4.0m 
温室肩高：4.0m
温室顶高：6m 
外遮阳高度：6.5m 
性能指标 
风载荷：≥0.45KN/m2（抗 10 级风） 
雪载荷：≥0.25KN/m2（抗 20 ㎝厚雪） 
作物载荷：≥0.25KN/m2
最大排雨量：140mm/24h 
电参数：220V/380V，50Hz 
所有的钢结构都按照国家标准GB/T 13912—2020 进行热浸镀锌处理，温室主体框架使用寿命15年以上； 
三、温室框架结构 
温室结构形式为天沟连接多跨连栋拱形单屋脊结构，每跨 1 个崖面。温室框架结构主要由基础、 立柱、天沟、主拱杆、副拱杆、纵向拉杆、水平拉杆、门、电动卷膜系统等部件组成。 
1、温室基础部分 
采用 C25钢筋混凝土基础，现场浇筑，基础尺寸为：400mm(长)×400mm(宽)×600(深)mm；预埋件：4根φ12 的圆钢，三道φ10 的箍筋及 4根M16 螺栓焊件。
2、温室框架 
天沟：为梯形截面，采用不锈钢材质，厚度 2.0mm，宽度495mm ，进行折边成形，温室天沟按照双向坡度建造，坡度为 2.5‰，天沟与天沟连接使用专用天沟防水黏剂。天沟的设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了温室的标准载荷，同时边天沟采用和中天沟相同的形状，这样有助于提高工人安装和维修工作安全性。 
侧立柱和中立柱：均采用 60*100*2.5mm  L=4000黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙立柱：采用60*100*2.5mm  L=4000，黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙主立柱：采用40*60*2.0mm  L=6150，热浸镀锌矩形管。
山墙副立柱：采用40*60*2.0mm  L=5550，热浸镀锌矩形管。
边侧副立柱：采用Ф32×1.5mm L=4300，热浸镀锌圆管。 
主拱杆：采用 40×60×2.0mm L=4400，黑色矩形管与连接法兰制作后热浸镀锌。 
副拱杆：采用 Ф32×1.5mm L=4450，热浸镀锌圆管。  
顶拉杆：采用 50×30×2.0mm L=4000，热浸镀锌矩形管。   
卡槽：采用1.2mm铝合金。                                                                               
进出口门：温室的出入口在温室的南侧面和东端面各安装1套推拉门，规格为2.2m×2.3m；
温室门材质为：铝合金型材，推拉门上端采用 6mm 中空板覆盖，下端采用 6mm 铝合金扣板。
四、顶部及四周通风系统: 
1. 温室通风采用自然通风的方法，依靠室内外热压和风压，引进室外新鲜空气，保证室内湿热空气，保证室内良好的空气环境。温室四周、顶部都采用电动卷膜开窗。 
2.温室通风口的设置在离天沟 0.4m 处。沿温室屋脊方向通长开启，通风窗宽度为1.1 米。通风口采用电动卷膜开启或关闭，每单栋8米跨双肩通风口采用两套电动卷膜装置；卷膜管采用φ25×1.5mm 热浸锌圆管。 
3. 温室侧墙和端面均设置通风口，通风口高度 1.8m，温室侧墙和端面，延挡土墙上方留 0.6米为固定膜，通风口采用电动卷膜通风。
卷膜管采用φ25×1.5mm 镀锌钢管。 
4. 为了防止昆虫、灰尘、柳絮等异物进入大棚，温室所有通风口安装 40 目防虫网，防虫网正常使用寿命≥4 年。 
五、覆盖材料 
薄膜使用聚乙烯复合膜。
薄膜厚度0.15mm，单层透光率90％。
使用年限≥5年。
质量标准不低于PEP利得膜。
六、温室外遮阳系统 
外遮阳系统将安装在距离温室顶部500mm的位置，系统沿横梁至横梁方向运动，距离为3.8米，系统采用框架结构，驱动采用电动减速机，电压为三相380V、功率1KW、扭矩800Nm，与国产齿轮齿、条驱动式拉幕结构传动。
托、压幕线采用φ2.3mm抗紫外线黑色聚酯线，抗拉强度达280kgf，断裂伸长率8%。
1、主要系统组成如下：
	序号
	名称
	型号规格
	备注

	1
	侧立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	2
	中立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	3
	纵拉杆
	□30×50×2.0mm
	

	4
	横拉杆
	□40×60×2.0mm
	

	5
	端面横拉杆
	 □50×100×2.0mm
	

	6
	减速电机
	电压为三相380V、功率1KW、扭矩800Nm
	1kw

	7
	联轴器
	双排链轮
	

	8
	中纵梁
	□30×50×2
	

	9
	电机固定座
	
	

	10
	驱动轴
	Φ32×2.75mm
	

	11
	活动幕杆
	Φ22×1.2mm
	

	12
	齿轮齿条
	A型
	齿条厚度2.75mm

	13
	黑色托膜线
	聚乙烯材质Φ2.3mm
	抗拉强度280kgf

	14
	驱动卡
	铝合金
	

	15
	黑色圆丝外遮阳网
	遮阳率90％
	使用寿命≥8年



2. 外遮阳控制系统基本组成 
控制箱及减速电机，该控制箱内装配有幕帘展开与合拢两套接触器件，既可手动，又可通过安 装在减速器内的行程开关实现自动停车，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。 
齿轮齿条传动部件组合：
传动轴采用热镀锌圆管Ф32×2.75焊合，电机安装在传动轴的中部，齿轮/齿条牵引杆为Ф32×1.5 热浸锌管，驱动杆和推幕杆采用Ф22×1.2 热浸锌管，横向布置。拉动幕帘展开、收拢，使幕帘在运行中保持平展。 
托幕线间隔为 0.5m。压膜线间隔 1m。 
控制分区：外遮阳系统为 1 个控制分区
3. 外遮阳系统技术参数 
运行速度（m/min） 0.36 
单程运行时间（min） 10.8 
行程（m） 3.8m
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七、二层保温系统 
二层保温设计跨度 8 米，肩高 3.3 米，顶高 5.3米，两端顶部采用幅宽 1000 ㎜薄膜作固定缓冲区，拱形 4.0 米处为卷膜区，每跨采用 2 套电动卷膜机构，二层膜两山墙设在离外山墙 0.8米处，两内侧安装卡槽，形成二层保温膜。厚度0.10 ㎜，其功能主要是冬季保温，将其展开使得温室内的空间减小，增加传热热阻和反射热量，减少热损耗，能有效地节约能源。 
二层保温框架： 
（1） 跨度：8.0 m； 顶高（正负零上）：5.3 m，肩高（正负零上）：3.3m。
（2） 内天沟：采用 1.5mm 不锈钢钢板折边成形， 
（3） 内拱架管：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管，间距 1.33m 
（4） 纵杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。 
（5） 端面立柱：采用40×60×2.0mm 热浸镀锌矩形钢管。 
（6） 端面副立柱：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。
（7）顶棚卷膜杆：采用φ32×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（8） 侧面卷膜杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（9） 卷膜器：采用24v电动卷膜器 
（10） 薄膜：厚度 0.1mm 复合聚乙烯PO 膜。 
（11） 卡槽：采用镀锌层275g/㎡的 0.7mm厚温室专用防风卡槽。 
（12） 卡簧：70#碳素钢丝φ2mm，镀塑层厚度≥0.07 ㎜。
（13）内棚门：采用上轨道方管移门，门尺寸为 2.2m×2.2m。位置与外棚开门处相同。
（14）缓冲间：长400cm×宽400×cm高320cm，顶部覆盖材料为15丝黑白膜，四周覆盖15丝的聚乙烯复合膜，缓冲间门为方管对开门2樘。
八、内保温系统  
为了节能减排及冬季保温，温室内配备电机齿轮齿条内保温系统。 
内保温安装在3.2米处水平拉杆上，安装行程约 3.8m。系统在白天提供遮阴降温，在寒冷的晚上可减少热量损失，还可起到控制湿度的作用。 为了保证系统的可靠性，采用最先进的带限位减速电机+齿轮-齿条驱动系统。 
系统由以下部分组成：减速电机、电机安装底座、链型联轴器、齿轮、齿条、推拉杆、推杆接头、驱动轴、驱动轴焊合接头、推杆支撑门型滚轮、幕布牵动边采用Ф22×1.2 热浸锌管-铝合金驱动卡、LS 线、保温被等。
托、压幕线采用透明聚酯线，抗拉强度 178kgf 以上。托幕线每 0.5m 布置一根，压幕线每 1.0m 布置一根。保温被采用240g太空棉和聚乙烯面料高温压制成型，遮阳率约90%，节能率约 70%，保质期 5 年，寿命8年。 
九、四周侧保温系统 
温室内四周墙面离地面约 3.2 米设侧保温装置（单层传动），镀锌层275g/㎡的0.7mm 镀锌板卡槽，卷被杆φ32×1.5mm 热浸镀锌圆管、电动卷器24v*100w、爬升杆φ25*1.5、爬升器、及相关连接配件组成，侧保温材料采用240g太空棉和面料为聚乙烯材质高温压制成型，温室四周共分6套100w侧卷膜器组合。 
十、内循环系统 
温室内由于密闭性好造成温室内空气的流动受阻，使温室内空气的热惰性加强，小气候内空间温度出现不稳定，影响植物的正常生长。为了改变这一现象对植物影响，提供一个最有利于植物生长的气候环境，设计安装内循环系统。系统采用内循环专用轴流小风机，直径500，不锈钢外壳，风量合理布局，悬挂式安装。温室生产区内每跨安装2台内循环风机，偏离 15 度角对应安装。 
十一、配电系统 
温室内部 N 线与线分开敷设，在电缆进配电箱处按规范要求接温室系统设备控制箱，按照控制对象分别按手动开始、停止控制。通过面板开关直接操控，电箱均配有电子漏电保护单元，可保证高湿环境下人身安全，另在电箱上方安装悬挂式智能热气熔胶灭火装置，可以避免在夏季高温和冬季高湿环境下电机设备和线缆断路引起的火灾，可以自动及时的扑灭。
温室配备1套可实时通过手机上的物联网APP操控温室外遮阳、电动卷膜开启或关闭，
各电动机均配有过载保护及缺相保护，最大限度减少由电动机损坏而引起的停产风险，按照标准采用线槽和线管布线。 

GSW-8440型连栋薄膜温室及配套实施方案
（小纪园区2号种植展示棚）
本连栋薄膜温室根据业主的实际需要，采用用8米跨度连栋温室，温室跨度为8m，南北7跨宽度共56米；东西为4m开间，共11开间长度共44m；主体钢结构采用热镀锌管材，温室设施实际面积为2464㎡。
一、主要实施依据 
农业温室结构荷载与荷载组合符合 《GB/T 51057-2015 》 第6章要求
连栋温室结构  《JB/T10288-2001》 
[bookmark: _Hlk177629457]温室控制系统设计规范 GB/T 13912—2020 JB/T10306-2001》 
钢结构设计规范 《GBJ17-88》 
冷弯薄壁型钢结构技术规范《GB 50018》 
种植塑料大棚工程技术规范《GB/T 51057—2015》 
金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层《GB/T 13912—2020》   
温室电气布线设计规范《JB/T10296-2001》 
二、总体说明 
温室主要参数 
温室跨度：8.0m 
温室开间：4.0m 
温室肩高：4.0m
温室顶高：6m 
外遮阳高度：6.5m 
性能指标 
风载荷：≥0.45KN/m2（抗 10 级风） 
雪载荷：≥0.25KN/m2（抗 20 ㎝厚雪） 
作物载荷：≥0.25KN/m2
最大排雨量：140mm/24h 
电参数：220V/380V，50Hz 
所有的钢结构都按照国家标准GB/T 13912—2020 进行热浸镀锌处理，温室主体框架使用寿命15年以上； 
三、温室框架结构 
温室结构形式为天沟连接多跨连栋拱形单屋脊结构，每跨 1 个崖面。温室框架结构主要由基础、 立柱、天沟、主拱杆、副拱杆、纵向拉杆、水平拉杆、门、电动卷膜系统等部件组成。 
1、温室基础部分 
采用 C25钢筋混凝土基础，现场浇筑，基础尺寸为：400mm(长)×400mm(宽)×600(深)mm；预埋件：4根φ12 的圆钢，三道φ10 的箍筋及 4根M16 螺栓焊件。
2、温室框架 
天沟：为梯形截面，采用不锈钢材质，厚度 2.0mm，宽度495mm ，进行折边成形，温室天沟按照双向坡度建造，坡度为 2.5‰，天沟与天沟连接使用专用天沟防水黏剂。天沟的设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了温室的标准载荷，同时边天沟采用和中天沟相同的宽度，这样有助于提高工人安装和维修工作安全性。 
侧立柱和中立柱：均采用 60*100*2.5mm  L=4000，黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙立柱：采用60*100*2.5mm  L=4000，黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙主立柱：采用40*60*2.0mm  L=6150，热浸镀锌矩形管。
山墙副立柱：采用40*60*2.0mm  L=5550，热浸镀锌矩形管。
边侧副立柱：采用Ф32×1.5mm L=4300，热浸镀锌圆管。 
主拱杆：采用 40×60×2.0mm L=4400，黑色矩形管与连接法兰制作后热浸镀锌。 
副拱杆：采用 Ф32×1.5mm L=4450，热浸镀锌圆管。  
顶拉杆：采用 50×30×2.0mm L=4000，热浸镀锌矩形管。   
卡槽：采用1.2mm铝合金。                                                                               
进出口门：温室的出入口在温室的两个端面面各安装1套推拉门，规格为2.2m×2.3m；
温室门材质为：铝合金型材，推拉门上端采用 6mm 中空板覆盖，下端采用 6mm 铝合金扣板。
四、顶部及四周通风系统: 
1. 温室通风采用自然通风的方法，依靠室内外热压和风压，引进室外新鲜空气，保证室内湿热空气，保证室内良好的空气环境。温室四周、顶部都采用电动卷膜开窗。 
2. 温室通风口的设置在离天沟 0.4m 处。沿温室屋脊方向通长开启，通风窗宽度为1.1 米。通风口采用电动卷膜开启或关闭，每单栋8米跨双肩通风口采用两套电动卷膜装置；卷膜管采用φ25×1.5mm 热浸锌圆管。 
3. 温室侧墙和端面均设置通风口，通风口高度 1.8m，温室侧墙和端面，沿挡土墙上方留 0.6米为固定膜，通风口采用电动卷膜通风。
卷膜管采用φ25×1.5mm 镀锌钢管。 
4. 为了防止昆虫、灰尘、柳絮等异物进入大棚，温室所有通风口安装 40 目防虫网，防虫网正常使用寿命≥4 年。 
五、覆盖材料 
薄膜使用聚乙烯复合膜。
薄膜厚度0.15mm，单层透光率90％。
使用年限≥5年。
质量标准不低于PEP利得膜。
六、温室外遮阳系统 
外遮阳系统将安装在距离温室顶部500mm的位置，系统沿横梁至横梁方向运动，距离为3.8米，系统采用框架结构，驱动采用电动减速机，电压为三相380V、功率1KW、扭矩800Nm，与国产齿轮齿、条驱动式拉幕结构传动。
托、压幕线采用φ2.3mm抗紫外线黑色聚酯线，抗拉强度达280kgf，断裂伸长率8%。
1、主要系统组成如下：
	序号
	名称
	型号规格
	备注

	1
	侧立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	2
	中立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	3
	纵拉杆
	□30×50×2.0mm
	

	4
	横拉杆
	□40×60×2.0mm
	

	5
	端面横拉杆
	 □50×100×2.0mm
	

	6
	减速电机
	电压为三相380V、功率1KW、扭矩800Nm
	1kw

	7
	联轴器
	双排链轮
	

	8
	中纵梁
	□30×50×2
	

	9
	电机固定座
	
	

	10
	驱动轴
	Φ32×2.75mm
	

	11
	活动幕杆
	Φ22×1.2mm
	

	12
	齿轮齿条
	A型
	齿条厚度2.75mm

	13
	黑色托膜线
	聚乙烯材质Φ2.3mm
	抗拉强度280kgf

	14
	驱动卡
	铝合金
	

	15
	黑色园丝外遮阳网
	遮阳率90％
	使用寿命≥8年



2. 外遮阳控制系统基本组成 
控制箱及减速电机，该控制箱内装配有幕帘展开与合拢两套接触器件，既可手动，又可通过安 装在减速器内的行程开关实现自动停车，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。 
齿轮齿条传动部件组合：
传动轴采用热镀锌圆管Ф32×2.75焊合，电机安装在传动轴的中部，齿轮/齿条牵引杆为Ф32×1.5 热浸锌管，驱动杆和幕布驱动边采用Ф22×1.2 热浸锌管，横向布置。拉动幕帘展开、收拢，使幕帘在运行中保持平展。 
托幕线间隔为 0.5m。压膜线间隔 1m。 
控制分区：外遮阳系统为 1 个控制分区
3. 外遮阳系统技术参数 
运行速度（m/min） 0.36 
单程运行时间（min） 10.8 
行程（m） 3.8m
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七、二层保温系统 
二层保温设计跨度 8 米，肩高 3.3 米，顶高 5.3 米，两端顶部采用幅宽 1000 ㎜薄膜作固定缓冲区，拱形 4.0 米处为卷膜区，每跨采用 2 套电动卷膜机构，二层膜两山墙设在离外山墙 0.67米处，两内侧安装卡槽，形成二层保温膜。厚度0.10 ㎜，其功能主要是冬季保温，将其展开使得温室内的空间减小，增加传热热阻和反射热量，减少热损耗，能有效的节约能源。 
二层保温框架： 
（1） 跨度：8.0 m； 顶高（正负零上）：5.3 m，肩高（正负零上）：3.3m。
（2） 内天沟：采用 1.5mm 不锈钢钢板折边成形。 
（3） 内拱架管：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管，间距 1.33m 
（4） 纵杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。 
（5） 端面立柱：采用 60×40×2.0mm 热浸镀锌矩形钢管。 
（6） 端面副立柱：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。
（7）顶棚卷膜杆：采用φ32×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（8） 侧面卷膜杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（9） 卷膜器：采用电动卷膜器 
（10） 薄膜：厚度 0.1mm 复合聚乙烯PO 膜。 
（11） 卡槽：采用 镀锌层275g/㎡的0.7mm厚温室专用防风卡槽。 
（12） 卡簧：70#碳素钢丝φ2mm，镀塑层厚度≥0.07 ㎜。
（13） 内棚门：采用上轨道方管移门，门尺寸为 2.2m×2.2m。位置与外棚开门处相同。
（14）缓冲间：长400cm×宽400cm×高320cm，顶部覆盖材料为15丝黑白膜，四周覆盖15丝的聚乙烯复合膜。
八、内保温系统  
为了节能减排及冬季保温，温室内配备电机齿轮齿条内保温系统。 
内保温安装在3.2米处水平拉杆上，安装行程约 3.8m。系统在白天提供遮荫降温，在寒冷的晚上可减少热量损失，还可起到控制湿度的作用。 为了保证系统的可靠性，采用最先进的带限位减速电机+齿轮-齿条驱动系统。 
系统由以下部分组成：减速电机、电机安装底座、链型连轴器、齿轮、齿条、推拉杆、推杆接头、驱动轴、驱动轴焊合接头、推杆支撑门型滚轮、幕布牵动边（采用Ф22×1.2 热浸锌管）-铝合金驱动卡、LS 线、保温被（规格为240克/㎡）等。
托、压幕线采用透明聚酯线，抗拉强度 178kgf 以上。托幕线每 0.5m 布置一根，压幕线每 1.0m 布置一根。保温被采用240g太空棉和聚乙烯面料高温压制成型，遮阳率约90%，节能率约 70%，保质期 5 年，寿命8年。 
九、四周侧保温系统 
温室内四周墙面离地面约 3.3 米设侧保温装置（单层传动），0.7mm厚275g /㎡锌层的镀锌板卡槽，φ32×1.5mm 热浸镀锌卷被杆、24v*100w电动卷器、爬升杆φ25*1.5、爬升器、及相关连接配件组成，侧保温材料采用240g太空棉和面料为聚乙烯材质高温压制成型，温室四周共分6套24v*100w侧卷膜器组合。 
十、内循环系统 
温室内由于密闭性好造成温室内空气的流动受阻，使温室内空气的热惰性加强，小气候内空间温度出现不稳定，影响植物的正常生长。为了改变这一现象对植物影响，提供一个最有利于植物生长的气候环境，设计安装内循环系统。系统采用内循环专用轴流小风机，直径500，不锈钢外壳，风量合理布局，悬挂式安装。温室生产区内每跨安装2台内循环风机，偏离 15 度角对应安装。 
十一、配电系统 
温室内部 N 线与线分开敷设，在电缆进配电箱处按规范要求接温室系统设备控制箱，按照控制对象分别按手动开始、停止控制。通过面板开关直接操控，电箱均配有电子漏电保护单元，可保证高湿环境下人身安全，另在电箱上方安装悬挂式智能热气熔胶灭火装置，可以避免在夏季高温和冬季高湿环境下电机设备和线缆断路引起的火灾，可以自动及时的扑灭。
温室配备1套物联网系统，可以实时监测温度、湿度 和光照，根据实时通过手机上的物联网APP操控温室外遮阳、电动卷膜开启或关闭，来控制和调整植物生长环境系统支持远程设定温湿度阈值，当环境参数超出预设范围时自动触发相应设备联动响应；数据存储周期不少于30天，支持历史曲线回溯与多时段对比分析；所有传感器均采用IP65防护等级，确保长期稳定运行于高湿环境。
各电动机均配有过载保护及缺相保护，最大限度减少由电动机损坏而引起的停产风险，按照标准采用线槽和线管布线。 
十二、配套系统
 1、总体概述：
 水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力比例式进行灌溉的系统，将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液与灌溉水一起，均匀、准确地输送到作物根部土壤。采用灌溉施肥技术，可按照作物生长需求，进行全生育期需求设计，把水分和养分定量、定时，按比例直接提供给作物。压力灌溉系统有滴灌、喷灌和微灌等形式，目前常用形式是微灌与施肥的结合，且以滴灌、微喷与施肥的结合方式。
2、净水水源：
园区原有机井、蓄水池输送到2只5000L蓄水桶内作为产水原水；通过原水水泵输送到水净化系统（5吨），生产水PH值为：7-6.5，再进入到3只5吨纯水蓄水桶内作为水肥一体系统的供水水源。
3、5吨净水处理系统配置：
1） 工艺流程为：原水箱及水泵→多介质过滤器 →活性炭过滤器→阻垢剂加药装置→5μm保安过滤器 → 高压泵 → 净水膜组 →产水箱；
2） 净水主要去除水中溶解盐类、有机物、二氧化硅胶体、大分子物质及预处理未去除的颗粒物等；
3） 净水装置由1台5μ过滤器、1台高压泵和1组净水膜组成。净水膜组采用3支8寸压力容器2-1排列方式，每支压力容器内装2根膜元件，系统回收率75%。膜元件选择，该膜标准脱盐率＞99.7%。膜元件选择低压复合膜。
3、水肥一体化输配系统包括：380v变频多级水泵、比例式施肥器、模块化控制，模块化可以精准地控时、控量；把水和肥输配到主、干、支、毛管道。确保水肥混合液均匀、稳定地输送至作物根部，实现精准灌溉与施肥。该系统通过智能算法实时监测土壤湿度及养分需求，自动调节水泵频率与施肥比例，既避免了资源浪费，又显著提升了作物吸收效率。模块化设计便于后期维护与扩展，降低了运维成本。整体配置兼顾了高效性与经济性，为现代农业提供了可靠的技术支撑，助力实现节水节肥、增产增收的绿色农业目标。

GSW-8440型连栋薄膜温室及配套实施方案
（小纪园区生产种植棚）
本连栋薄膜温室根据业主的实际需要，采用用8米跨度连栋温室，温室跨度为8m，南北7跨宽度共56米；东西为4m开间，共11开间长度共44m；主体钢结构采用热镀锌管材，温室设施实际面积为2464㎡，棚内生产道路铺设灰色道班砖，道路为南北走向，宽度1.5m。
一、主要实施依据 
农业温室结构荷载与荷载组合符合 《GB/T 51057-2015 》 第6章要求
连栋温室结构  《JB/T10288-2001》 
温室控制系统设计规范 GB/T 13912—2020 JB/T10306-2001》 
钢结构设计规范 《GBJ17-88》 
冷弯薄壁型钢结构技术规范《GB 50018》 
种植塑料大棚工程技术规范《GB/T 51057—2015》 
金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层《GB/T 13912—2020》   
温室电气布线设计规范《JB/T10296-2001》 
二、总体说明 
温室主要参数 
温室跨度：8.0m 
温室开间：4.0m 
温室肩高：4.0m
温室顶高：6m 
外遮阳高度：6.5m 
性能指标 
风载荷：≥0.45KN/m2（抗 10 级风） 
雪载荷：≥0.25KN/m2（抗 20 ㎝厚雪） 
作物载荷：≥0.25KN/m2
最大排雨量：140mm/24h 
电参数：220V/380V，50Hz 
所有的钢结构都按照国家标准GB/T 13912—2020 进行热浸镀锌处理，温室主体框架使用寿命15年以上； 
三、温室框架结构 
温室结构形式为天沟连接多跨连栋拱形单屋脊结构，每跨 1 个崖面。温室框架结构主要由基础、 立柱、天沟、主拱杆、副拱杆、纵向拉杆、水平拉杆、门、电动卷膜系统等部件组成。 
1、温室基础部分 
采用 C25钢筋混凝土基础，现场浇筑，基础尺寸为：400mm(长)×400mm(宽)×600(深)mm；预埋件：4根φ12 的圆钢，三道φ10 的箍筋及 4根M16 螺栓焊件。
2、温室框架 
天沟：为梯形截面，采用275g/㎡热镀锌板材折边成形，板材厚度为 2.0mm，宽度495mm ，温室天沟按照双向坡度建造，坡度为 2.5‰，天沟与天沟连接使用专用天沟防水黏剂。天沟的设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了温室的标准载荷，同时边天沟采用和中天沟相同的宽度，这样有助于提高工人安装和维修工作安全性。 
侧立柱和中立柱：均采用 60*100*2.5mm  L=4000，黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙立柱：采用60*100*2.5mm  L=4000，黑色矩形管与底板、托架及主拱连接件等制作后热浸镀锌。
山墙主立柱：采用40*60*2.0mm  L=6150，热浸镀锌矩形管。
山墙副立柱：采用40*60*2.0mm  L=5550，热浸镀锌矩形管。
边侧副立柱：采用Ф32×1.5mm L=4300，热浸镀锌圆管。 
主拱杆：采用 40×60×2.0mm L=4400，热浸镀锌矩形管。 
副拱杆：采用 Ф32×1.5mm L=4450，热浸镀锌圆管。  
顶拉杆：采用 50×30×2.0mm L=4000，热浸镀锌矩形管。   
卡槽：采用0.7mm厚镀锌层275g/㎡镀锌卡槽。                                                                               
进出口门：温室的出入口在温室的南侧面和北侧面各安装1套推拉门，规格为2.2m×2.3m；
温室门材质为：铝合金型材，推拉门上端采用 6mm 中空板覆盖，下端采用 6mm 铝合金扣板。
四、顶部及四周通风系统: 
1. 温室通风采用自然通风的方法，依靠室内外热压和风压，引进室外新鲜空气，保证室内湿热空气，保证室内良好的空气环境。温室四周、顶部都采用电动卷膜开窗。 
2. 温室通风口的设置在离天沟 0.4m 处。沿温室屋脊方向通长开启，通风窗宽度为1.1 米。通风口采用电动卷膜开启或关闭，每单栋8米跨双肩通风口采用两套电卷膜装置；卷膜管采用φ25×1.5mm 热浸锌圆管。 
3. 温室侧墙和端面均设置通风口，通风口高度 1.8m，温室侧墙和端面，延挡土墙上方留 0.6米为固定膜，通风口采用电动卷膜通风。
卷膜管采用φ25×1.5mm 镀锌钢管。 
4. 为了防止昆虫、灰尘、柳絮等异物进入大棚，温室所有通风口安装 40 目防虫网，防虫网正常使用寿命≥4 年。 
五、覆盖材料 
薄膜使用聚乙烯复合膜。
薄膜厚度0.15mm，单层透光率90％。
使用年限≥5年。
质量标准不低于PEP利得膜。
六、温室外遮阳系统 
外遮阳系统将安装在距离温室顶部500mm的位置，系统沿横梁至横梁方向运动，距离为3.8米，系统采用框架结构，驱动采用电动减速机，电压为三相380V、功率1KW、扭矩800Nm，与国产齿轮齿、条驱动式拉幕结构传动。
托、压幕线采用φ2.3mm抗紫外线黑色聚酯线，抗拉强度达280kgf，断裂伸长率8%。
1、主要系统组成如下：
	序号
	名称
	型号规格
	备注

	1
	侧立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	2
	中立柱
	□50×50×2.0mm
	黑色方管与底板及纵横拉杆连接件制作后热浸镀锌

	3
	纵拉杆
	□30×50×2.0mm
	

	4
	横拉杆
	□40×60×2.0mm
	

	5
	端面横拉杆
	 □50×100×2.0mm
	

	6
	减速电机
	电压为三相380V、功率0.75KW、扭矩800Nm
	1kw

	7
	联轴器
	双排链轮
	

	8
	中纵梁
	□30×50×2
	

	9
	电机固定座
	
	

	10
	驱动轴
	Φ32×2.75mm
	

	11
	活动幕杆
	Φ22×1.2mm
	

	12
	齿轮齿条
	A型
	齿条厚度2.75mm

	13
	黑色托膜线
	聚乙烯材质Φ2.3mm
	抗拉强度280kgf

	14
	驱动卡
	铝合金
	

	15
	黑色园丝外遮阳网
	遮阳率90％
	使用寿命≥8年



2. 外遮阳控制系统基本组成 
控制箱及减速电机，该控制箱内装配有幕帘展开与合拢两套接触器件，既可手动，又可通过安 装在减速器内的行程开关实现自动停车，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。 
齿轮齿条传动部件组合：
传动轴采用热镀锌圆管Ф32×2.75焊合，电机安装在传动轴的中部，齿轮/齿条牵引杆为Ф32×1.5 热浸锌管，驱动杆和推幕部分采用Ф22×1.2 热浸锌管，横向布置。拉动幕帘展开、收拢，使幕帘在运行中保持平展。 
托幕线间隔为 0.5m。压膜线间隔 1m。 
控制分区：外遮阳系统为 1 个控制分区
3. 外遮阳系统技术参数 
运行速度（m/min） 0.36 
单程运行时间（min） 10.8 
行程（m） 3.8m
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六、二层保温系统 
二层保温设计跨度 8 米，肩高 2.1 米，顶高 4米，两端顶部采用幅宽 1000 ㎜薄膜作固定缓冲区，拱形 4.0 米处为卷膜区，每跨采用 2 套电动卷膜机构，二层膜两山墙设在离外山墙 0.67米处，两内侧安装卡槽，形成二层保温膜。厚度0.10 ㎜，其功能主要是冬季保温，将其展开使得温室内的空间减小，增加传热热阻和反射热量，减少热损耗，能有效的节约能源。 
二层保温框架： 
（1） 跨度：8.0 m； 顶高（正负零上）：2.1 m，肩高（正负零上）：4m。
（2）内天沟：采用 1.5mm 镀锌层275g/㎡镀锌钢板折边成形
（4） 内拱架管：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管，间距 1.33m 
（5） 纵杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。  
（6） 端面副立柱：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管。
（7） 顶棚卷膜杆：采用φ32×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（8） 侧面卷膜杆：采用φ25×1.5mm 热浸镀锌圆管 
（9） 卷膜器：采用24v电动卷膜器 
（10） 薄膜：厚度 0.1mm 复合聚乙烯PO 膜。 
（11） 卡槽：采用镀锌层275g/㎡的 0.7mm厚温室专用防风卡槽。 
（12） 卡簧：70#碳素钢丝φ2mm，镀塑层厚度≥0.07 ㎜。
七、内循环系统 
温室内由于密闭性好造成温室内空气的流动受阻，使温室内空气的热惰性加强，小气候内空间温度出现不稳定，影响植物的正常生长。为了改变这一现象对植物影响，提供一个最有利于植物生长的气候环境，设计安装内循环系统。系统采用内循环专用轴流小风机，直径500，不锈钢外壳，风量合理布局，悬挂式安装。温室生产区内每跨安装2台内循环风机，偏离 15 度角对应安装。 
八、配电系统 
温室内部 N 线与线分开敷设，在电缆进配电箱处按规范要求接温室系统设备控制箱，按照控制对象分别按手动开始、停止控制。通过面板开关直接操控，电箱均配有电子漏电保护单元，可保证高湿环境下人身安全。
各电动机均配有过载保护及缺相保护，最大限度减少由电动机损坏而引起的停产风险，按照标准采用线槽和线管布线。 
（三）、项目实施要求
1、采购清单或招标文件中未尽事宜，中标人应对照国家、行业和江苏省现行设计和施工验收规范规定，编制设备深化设计图纸（如需），制定设备安装技术方案。深化方案须达到施工标准，符合国家、行业和江苏省地区颁发的现行有关设计、施工验收规范、规定。中标人需全部承担技术方案编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行。
2、本项目设备安装应严格执行国家相关法律法规，必须由有资质单位安装的项目应由对应资质单位进行安装，如中标人方不具备相关安装资质，可以分包给有资质单位进行安装，否则甲方有权停止乙方安装，由此产生的停工责任由乙方承担。
3、实施过程中涉及到的临时用电、用水以及临时设施由中标人自行负责，与采购人无关。
4、项目安装要求
（1）中标人应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明建设，施工人员的安全由中标人负责。
（2）现场协调工作由中标人负责，采购人配合。
（3）设备包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。中标人应提供设备运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止设备在转运中损坏或变质。
（4）中标人负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。
（5）在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾。
（6）所有吊装装置、重心位置和支撑构件，要有足够的稳定性、可靠性、安全性，均应符合相关规范要求。
5、设备验收要求
（1）中标人应在交货前对设备的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
（2）开箱验收中如发现设备的数量、规格与合同约定不符，采购人有权拒收设备，中标人应及时按采购人要求免费对拒收设备采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为中标人完成交货。
（3）交货完成后，中标人应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对设备检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
（4）设备安装调试完成后，需经采购人验收合格，同时中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。
（5）全部设备整体调试验收需经现场采购人、供货方及其他有关部门验收合格。
（6）中标人必须向采购人提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。中标人须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。中标人应按采购人约定，合理地安排培训时间。
6、质量标准
货物外型构造尺寸应满足现场安装条件；设备质量必须满足相关标准要求，符合国家质量验收规范标准。
（四）、产品质保要求
1、中标人对采购人的相关人员进行设备操作、维修等技术方面提供免费培训与指导。由中标人技术人员保障本项目的实施和运行。
2、中标人应在接到故障报告后在服务承诺时间内作出响应，到达现场并排除故障。如果在服务承诺时间内中标人没有到达现场并且排除故障，则每次除继续维修以外另支付违约金给采购人每次壹仟元，采购人有权在中标人剩余款项中扣除，中标人对此不得提出异议。
3、质保期内，对由于质量问题造成的设备损坏，中标人在服务承诺时间内免费维修或更换。对于其他原因造成的损坏，中标人有义务对损坏的硬件做有偿更换。在产品质保期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后仍达不到质量要求的产品包退包换。
4、质保期为验收交付使用后承诺的时间阶段内，免费质保期不得少于2年（提供承诺函，格式自拟）。
5、中标人在每次服务完成后，须向采购人提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。
[bookmark: _Toc11552]（五）、未尽事宜详见图纸及采购清单（见附件）。


采购包2：
（一）、简介
1、采购包2：2026年市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供小纪基地建设)项目-地方保供特色叶菜基地建设 
2、采购内容及数量：
	名称
	数量

	15-15-15 硫酸钾型复合肥料
	50吨

	PO棚膜
	6.7吨


3、如甲方对采购内容中货物的采购数量增加时，可以补充采购，补充采购货物价格按照采购时对应货物的中标单价执行，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算并据此签订补充合同；但补充合同增加的总金额不超过原合同金额的10%。
（二）、15-15-15 硫酸钾型复合肥料要求
1、产品名称：15-15-15 硫酸钾型复合肥料（指以氮、磷、钾为基础养分，以硫酸钾为钾源，经加工制成的三元复合肥料，兼具速效与持效性，适用于蔬菜作物底肥与追肥） 
2、供货时间：采购合同签订后 60 天内根据采购人要求分批次送至采购方指定地点。 
3、供货地点及要求：采购人指定地点。每批次供货须附带产品质检合格证明、出厂合格证，到货后采购人有权抽样送检，如检测指标不满足本文件全部要求，供方须在 3 日内无条件退换货，承担运输、检测全部费用。送货到指定卸料点，报价含运费、卸货费。拒绝过期、积压旧货，养分失效、结块潮解产品不予验收。 
4、质量要求：须符合 GB/T 15063-2020《复合肥料》、GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》标准，具备产品质检报告、生产许可证、肥料备案证明材料等合规证明文件。须提供经合法渠道进货的全新、符合本文件要求和国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。若所供产品经质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 
5、执行标准：
GB/T 15063-2020 复合肥料 
GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求 
GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 
GB/T 8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 
GB/T 8573-2017 复混肥料中有效磷含量的测定 
GB/T 8574-2010 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 
GB/T 24890-2010 复混肥料中氯离子含量的测定 
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求 
NY/T 1978-2010 肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 
HG/T 2843-1997 化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、试剂溶液和指示剂溶液
6、包装规格：颗粒状，编织袋包装。规格40千克/袋，封口完整，每袋印有：产品名称、执行标准、肥料登记证号、生产厂家、生产日期、总养分含量、单养分含量、氯离子含量、净含量、保质期。 
7、供应商需要随货提供资料： 肥料备案证明材料复印件；CMA 第三方检测报告（对应批次）；出厂合格证。
8、感官与物料要求
剂型：颗粒状；颜色呈灰白色或浅褐色，颗粒均匀光滑，无粉尘、无板结结块、无异味，无石块、塑料等机械杂质。 
原料：采用合规氮、磷、钾原料生产，钾源为硫酸钾，严禁以氯化钾替代硫酸钾，不得添加违禁添加物，产品符合绿色蔬菜种植用肥要求。 
稳定性：产品储存性能稳定，正常仓储条件下保质期内不潮解、不结块、养分不降解。
9、技术参数
15-15-15 硫酸钾型复合肥料的各项技术指标应符合表 1 的要求。
	表 1 15-15-15 硫酸钾型复合肥料技术指标要求

	项 目
	技术指标

	总氮（N）质量分数，%
	≥15.0

	有效五氧化二磷（P₂O₅）质量分数，%
	≥15.0

	氧化钾（K₂O）质量分数，%
	≥15.0

	总养分（N+P₂O₅+K₂O）质量分数，%
	≥45.0

	氯离子（Cl⁻）质量分数，%
	≤3.0（硫酸钾型，不得标注 “含氯”）

	水分质量分数，%
	≤2.0

	粒度（1.00mm～4.75mm），%
	≥90

	pH 值
	5.5～8.5，适配大棚蔬菜土壤

	颗粒平均抗压强度，N
	≥12

	有效期，月
	≥24，供货需为近 3 个月内生产新货，拒绝临期库存货



产品中 5 种重金属限量指标应符合表 2 的要求
	表 2 复合肥料 5 种重金属限量技术要求   单位：mg/kg

	项 目
	限量指标

	总砷 (As)(以干基计)
	≤20

	总镉 (Cd)(以干基计)
	≤5

	总铅 (Pb)(以干基计)
	≤100

	总铬 (Cr)(以干基计)
	≤200

	总汞 (Hg)(以干基计)
	≤2


产品包装完好、标识清晰，标注产品名称、养分含量、生产厂家、生产日期、保质期、登记证号、执行标准、净含量等完整信息，包装规格符合采购人要求。 
产品无结块、无受潮、无变质、无杂质，质量稳定，适配本地农田土壤及作物种植需求。
（三）、PO棚膜要求
1、产品名称：农用 PO 涂覆棚膜（简称 PO 棚膜，指以聚烯烃树脂为主要原料，经多层共挤工艺成型、表面涂覆功能层制备，兼具流滴、消雾、耐候、保温、抗紫外线等功能的农用覆盖棚膜）
2、供货时间：采购合同签订后 60 天内根据采购人要求分批次送至采购方指定地点。
3、供货地点及要求：采购人指定地点。每批次供货须附带产品质检合格证明、出厂合格证，到货后我方有权抽样送检，如检测指标不满足本文件全部要求，供方须在 3 日内无条件退换货，承担运输、检测全部费用。送货到园区指定卸料点，报价含运费、卸货费。拒绝过期、积压旧货，功能失效、破损老化产品不予验收。
4、质量要求：适合扬州蔬菜基地设施大棚覆盖使用。须符合 GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》及国家相关质量安全标准，具备产品质检报告、生产许可证等合规证明文件。须提供经合法渠道进货的全新、符合本文件要求和国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。若所供产品经质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
5、执行标准：
GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB/T 1040.3-2006  塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 16578.1-2008  塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第 1 部分：裤形撕裂法
GB/T 2410-2008  透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 191-2008  包装储运图示标志
GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定
6、包装规格：卷状包装，外层采用牛皮纸或编织袋包裹防护，卷绕紧密、封口完好。每卷印有：产品名称、执行标准、规格型号（厚度、幅宽）、生产厂家、生产日期、净重量、保质期、批次号。
7、供应商需要随货提供资料：
生产企业工业产品生产许可证（农用薄膜类）复印件；CMA 第三方检测报告（对应批次）；出厂合格证。
8、 感官与物料要求
外观：膜面平整光滑，无明显气泡、破洞、僵块、折痕、杂质，晶点数量符合标准要求；卷绕整齐紧密，端面平整，无明显松脱、起皱，无破损、无污染、无老化发黄现象。
原料：以全新优质聚烯烃树脂为主要原料，添加合规功能助剂，外涂覆长效流滴消雾层；严禁使用回收再生料生产，不得添加违禁有害物质，产品符合绿色蔬菜种植环境安全要求。
功能特性：具备长效流滴、消雾、耐老化、保温、抗紫外线功能，适配设施大棚周年覆盖种植需求。
9、技术参数
PO 棚膜的各项技术指标应符合表 1 的要求。
	表 1 PO 棚膜产品技术指标要求

	项 目
	技术指标

	标称厚度
	0.10mm（幅宽、厚度可按需方指定规格调整，偏差符合 GB/T 4455-2019 要求）

	可见光透光率，%
	≥90

	雾度，%
	≤15

	纵向拉伸强度，MPa
	≥20

	横向拉伸强度，MPa
	≥20

	纵向断裂伸长率，%
	≥400

	横向断裂伸长率，%
	≥400

	纵向直角撕裂强度，kN/m
	≥60

	横向直角撕裂强度，kN/m
	≥60

	流滴持效期，月
	≥12

	有效使用寿命（露天覆盖），月
	≥12

	保质期，月
	≥24，供货需为近 3 个月内生产新货，拒绝临期库存货


产品环保安全指标应符合表 2 的要求
	表 2 产品环保安全限量要求   单位：mg/kg

	项 目
	限量指标

	铅（Pb）
	≤100

	镉（Cd）
	≤10

	邻苯二甲酸酯类违禁增塑剂
	不得检出


产品包装完好、标识清晰，标注产品名称、规格参数、生产厂家、生产日期、保质期、执行标准、净含量等完整信息，包装规格符合采购人要求。 
产品无破损、无老化、无受潮、无杂质，质量稳定，适配本地大棚结构及蔬菜种植需求。
（四）、交付与验收要求
1、中标人送货到位后，配合采购人完成数量清点、外观查验、资料核对，如需送检，以第三方 CMA 检测机构报告为最终验收依据（检测费用由供货人承担）。
2、验收不合格的产品，中标人须在 3 日内无条件更换合格产品，逾期未更换的，采购人有权终止合同并追究违约责任。
（五）、投标报价
1、采购包2的投标报价包含产品成本、包装费、运输费、装卸费、税费、质保、售后等一切费用，采购人无需额外支付其他费用。 
2、报价有效期：自开标之日起至项目实施完成。 
3、严禁恶意低价、围标串标、虚假报价，一经发现直接作废标处理，列入政府采购不良名单。
（六）、其他要求
1、中标人须在收到采购人供货通知后，按采购人指定时限、指定数量、指定地点完成供货交付。 
2、 所有供货产品须在保质期内，严禁不合格产品、过期产品、翻新产品供货。 
3、 供货过程中产生的运输损耗、装卸破损全部由中标人承担。


第五章 评标方法及评标标准
采购包1：
一、评标方法
1、采购包1采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]2、兼投不兼中规则：本项目共有两个采购包，投标人可以兼投，但只可按采购包1、采购包2的开标、评标顺序中1个标包。投标文件应分别制作提交（并注明采购包号），未按照要求提交投标文件的视为无效投标文件。在合同签订之前，若某标包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其它标包的中标结果，该标包的中标人由评委推荐的该标包的下一个候选人接替。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%(工程5%)的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
采购包1专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。
三、评标标准
	[bookmark: _Hlk71620125]
评审因素
	评分标准
	分值

	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%。（小数点后保留2位）。
	30分

	项目需求响应情况
（14分）
	完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得14分。技术参数中，每有一项指标不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数不得弄虚作假，要求提供证明文件而未提供证明文件的视为负偏离，未要求提供证明文件的技术参数以投标人提供的技术偏离表响应为准）
	14分

	技术参数
（6分）
	1、所投产品薄膜符合GB/T4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》检测标准要求：①拉伸强度≥18MPa；②断裂标称应变≥400%；③直角撕裂强度≥70kN/m；④透光率≥85%；⑤雾度≤40%；⑥初滴时间≤420s，完全满足要求的得3分，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。（提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描上传，关键信息模糊或未提供不得分）。
[bookmark: _GoBack]2、所投产品电气设备智能防火包符合GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准要求：产烟毒性达到ZA1级指标要求的得3分，未达ZA1级指标要求的不得分。（提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描上传，关键信息模糊或未提供不得分）。
	6分

	项目实施方案（8分）
	项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在中标后有效地组织技术和人员力量，产品安装、设备使用维护方案、按时完成供货方案等。
实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得8分；
实施方案内容较完整、进度计划较安排合理、较好的满足采购人需求的得6分；
实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得4分；
实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得2分；
未提供不得分。
	8分

	安装调试方案（7分）
	方案内容包括但不限于货物安装、调试（项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合等）。
安装调试方案科学可行、针对性强，阐述详尽具体，能完全满足采购需求的，得7分；
安装调试方案可行性一般，基本满足采购需求且有可行性的，得4分；
提供了安装调试方案，不能很好满足采购人需求的，得1分；
未提供不得分。
	7分

	质量保证措施及验收方案
（7分）
	方案内容包括但不限于针对项目需求提供的质量保证措施及验收方案等。
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得7分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得4分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
未提供不得分。
	7分

	安全管理方案
（7分）
	针对本项目从安全生产、安全标准、文明施工保证措施、人员安全生产配置、安全事故解决方案等内容进行评审。
方案完整详细、思路清晰明了、对项目各方面安全管理设置合理，有全面深入的了解、符合实际，完全满足要求，无漏缺项的得7分；
方案完整、思路清楚、对项目各方面安全管理设置较合理、可实施性基本满足要求，无漏缺项的得5分；
方案较完整、有漏缺1-2项的，但不影响项目各方面安全管理控制、可实施性一般得3分；
方案不完整，有漏缺3-4项的或没有针对性解释说明，存在实施难度的得1分；
漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。
	7分

	售后服务方案（8分）
	根据各投标人针对本项目拟定的售后服务方案（包括但不限于保修时间响应、故障解决措施、应急处理方式、日常维护、巡检、维保服务方案、零配件和维修备品备件的供应保障等）进行评审。
内容完整清晰、切实可行的得8分；
内容完整、有一定的操作性的得6分；
内容较完整的得4分；
内容介绍简单的得2分；
未提供不得分。
	8分

	企业实力（3分）
	投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每项证书加1分，此项最高得3分。【提供“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公告服务平台”查询截图（证书状态为有效）及证书原件扫描件上传，关键信息模糊或未提供不得分】
	3分

	企业业绩
（10分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一份得2分，满分10分。（提供合同原件扫描上传，关键信息模糊或未提供不得分）
	10分



注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
    2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描形式上传，否则不得分。

采购包2：
一、评标方法
1、采购包2采用经评审的最低价法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后的有效投标报价由低到高顺序排列并按此顺序推荐中标候选人。投标报价相等的，采用随机抽签方式来确定。
2、兼投不兼中规则：本项目共有两个采购包，投标人可以兼投，但只可按采购包1、采购包2的开标、评标顺序中1个标包。投标文件应分别制作提交（并注明采购包号），未按照要求提交投标文件的视为无效投标文件。在合同签订之前，若某标包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其它标包的中标结果，该标包的中标人由评委推荐的该标包的下一个候选人接替。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%(工程5%)的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

采购包2专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。

注：1、评委应对各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
2、参与评分的相关材料，均需以原件扫描件形式上传；否则不得分。
3、评审过程中，评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
4、高于最高投标限价的投标报价，视为无效投标。
5、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标。
[bookmark: _Toc29001]
第六章 投标文件格式 




投  标  文  件







项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
采 购 包 号：               
投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）










[bookmark: _Toc9167][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc7159]一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	3
	依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效
	

	特定资格条件

	10
	采购包1：无
采购包2：投标人所投产品（复合肥料）具有肥料备案证明
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	




基本资格条件承诺函（采购包号：       ）
致                   （采购代理机构名称）：
我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

                              法定代表人（签章）：
        
                              供应商名称（签章）：

年   月   日





供应商信用承诺书（采购包号：       ）

承诺主体名称：                     
统一社会信用代码：                     
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：（代理机构名称）
根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人              (姓名)代表我方                （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，       签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：                  （投标人名称）授权             （被授权人的姓名）为我方就           （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                        
联系电话（手机）：                     
    单位名称：                            
单位地址：                            
日期：                                 

被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc13313][bookmark: _Toc27055]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	
	……
	
	


注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。
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[bookmark: _Toc27013]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	……
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	




















中小企业声明函（货物）（采购包号：       ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
[bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc20920][bookmark: _Toc17257]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（采购包号：       ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：       ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：     年   月   日
        
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Toc27571][bookmark: _Toc12772][bookmark: _Toc26139]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
	                         投标货物及服务名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日




5、 [bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc12991][bookmark: _Toc25042]投标产品配置及分项报价表
采购包1：

1、分项报价应按照采购人提供的报价清单的格式进行报价，不得改变工程量清单。



采购包2：
	1
	2
	3
	4
	5

	产品名称
	数量
	产地
	单价（元/吨）
	总价（元）

	15-15-15 硫酸钾型复合肥料
	50吨
	
	
	

	PO棚膜
	6.7吨
	
	
	

	合计
	 

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。






[bookmark: _Toc24330][bookmark: _Toc8605][bookmark: _Toc7576]六、技术参数响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
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[bookmark: _Toc25045][bookmark: _Toc7221]七、商务条款响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
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