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2026年和平大桥结构健康监测系统升级改造工程
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，供应商须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc32524]第一章 投标邀请
江苏明博项目管理有限公司对2026年和平大桥结构健康监测系统升级改造工程进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：2026年和平大桥结构健康监测系统升级改造工程
（二）项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002 
二、供应商的资格要求：
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
③“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（4）售价：免费。
四、投标有关信息：
（一）投标截止时间：2026年10月15日9：30（北京时间）
（二）开标时间：2026年10月15日9：30（北京时间）
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）采购人：徐州市城市管理局 
（二）地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区536室                     
（三）项目联系人：阮玉良     
（四）联系方式：0516-83387776  
六、采购代理机构
（一）名称：江苏明博项目管理有限公司
（二）地址：泗洪县青阳路东侧（水岸城邦）8幢
（三）采购项目联系人：蒋工 
（四）联系方式：19275268757 
2026年9月
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一、总则
（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。
（六）供应商的资格条件
1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“供应商”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。 
供应商，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.供应商授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。	
二、招标
（八）招标文件的内容
1.招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 供应商须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 采购需求
第六章 拟签订的合同文本
第七章 投标文件相关格式
2.供应商应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果供应商没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由供应商承担。
3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
（九）招标文件澄清或者修改
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成
1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.供应商应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十四）投标报价要求
1.供应商应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.供应商应按照招标文件的要求进行报价，如供应商作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。供应商提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.供应商只能提交一个投标价格，供应商提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十六）投标有效期
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知供应商，要求其延长投标有效期。如果有关供应商同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到供应商同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该供应商不接受上述延期的要求。供应商不接受延长投标有效期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的密封、签署、盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许任何形式的转包及借用资质承包。
（二十三）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：光电挠度仪。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人：见招标文件第三章《投标资料表》；招标文件未规定的，服务方案得分高的为中标人，服务方案得分相同的，价格低的为中标人。
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
（三十五）供应商应对投标文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格，并承担相应法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金
1. 中标人应当在采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为
1.采购代理机构、采购人、供应商等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果供应商在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
2.供应商应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
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	条款项号
	内容

	
	一、总则

	（一）
	本项目采购人：徐州市城市管理局

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（三）
	本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：货物

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏明博项目管理有限公司

	（六）
	供应商的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任意1个月的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明；
3.供应商的本项目开标时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
三、本项目的特定资格要求：投标人具有交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

	（七）
	招标代理服务费收费标准《徐州市市级政府投资项目其他费用预算指南》（徐财建〔2025〕240）号文）。

	
	二、招标

	（八）3
	样品要求：本项目无需提供样品

	（九）1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会。

	
	三、投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
二、资格条件（1-5必须提供，否则投标将被拒绝）
1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。
2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前 6 个月内任何时间（不含开标当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前 6 个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份；
3、投标人的本项目开标时间前 6 个月内（不含开标当月）任何 1 个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
5、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；
6、本项目特定资格要求：投标人具有交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质。
7、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，如提供请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
① 符合中小企业划分标准；
② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）商务部分
1、拟派项目负责人（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、技术负责人（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、企业业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。
5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。
（二）技术部分
1、项目实施方案（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、监测工作的程序与方法（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、监测工作服务目标及保证措施（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、本项目的重点和难点分析及对策措施（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）
5、合理化建议（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）
6、投标人认为需要提供的其它证明文件。
五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（二）价格折扣文件格式：
提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	（十三）2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十三）3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《采购需求》及或本文件第六章《拟签订的合同文本》。

	（十四）3
	本项目预算金额252.46万元人民币，不接受超过采购预算的投标报价。报价包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润等为完成项目所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
[bookmark: _GoBack]特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！
 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	（十八）
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1 和(十二)2

	（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年10月15日09:30）前。
2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	
	四、开标

	（二十五）1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年10月15日09:30（北京时间）。
2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十五）3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	五、评标

	（二十七）
	本项目的评标方法：综合评分法。

	（二十八）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列，得分且投标报价且项目实施方案得分均相同的，按监测工作的程序与方法得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）4
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	七、政府采购合同

	（三十七）
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：中标金额的3%。
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金的返还：待工程竣工验收合格且5年缺陷责任期（含系统运维和技术服务）满无质量问题后30日历天内无息退还。如果承包人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣除履约保证金取得补偿。

	
	八、询问和质疑

	（四十）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：蒋工;联系电话：19275268757 ；
办公地址：徐州市丰县锦绣东城。

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。












附件：
双方协商一致代理服务费收费按如下标准

本项目代理服务费由采购人和代理机构自行协商约定，收费标准依据《徐州市市级政府投资项目其他费用预算指南》（徐财建〔2025〕240）号文规定计算的代理费×43.11%支付，由中标单位支付。
账 户 名：江苏明博项目管理有限公司 
开户银行：中国工商银行股份有限公司泗洪泗州支行
账    号：1116017709100065887 
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	评分内容
	评分标准

	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分；
各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。
注：1、全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分
（15分）
	拟派项目负责人（3分）
	项目负责人具有交通工程或市政工程专业高级技术职称的得3分。（需要提供相关证书扫描件及近半年内任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明材料扫描件并加盖电子签章）。

	
	技术负责人
（2分）
	技术负责人具有交通工程相关专业高级技术职称的得2分（提供相关证书扫描件及近半年内任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明材料扫描件并加盖电子签章）。

	
	企业业绩
（4分）
	企业自2022年1月1日以后，承担过桥梁健康监测或运营监测或安全监测项目的，每提供一个的得2分，最高得4分。
未提供不得分，本项最低得0分，本项最高得4分。
注：
1.投标文件中同时提供合同原件扫描件、中标（成交）通知书扫描件，二者缺一不可并加盖电子签章，未提供不得分，业绩合同中主要内容清晰可见，提供内容模糊不清的不得分。


	
	投标人评价
（6分）
	投标人或核心产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证，每提供一项得1.5分，本项最高得6分。
注：须提供有效的证书原件扫描件加盖电子签章。

	技术部分（55分）
	项目实施方案（12分）
	根据投标文件中提供的项目实施计划、项目进度保障、安全保障、质量保障、人员管理、技术培训、仪器设备安装、调试及验收方案的全面性、可行性、针对性进行打分。
需求理解准确完整，对工作内容认识全面得12分；需求理解准确但不完整，对工作内容认识较为全面得9分；需求理解及工作认识基本满足项目需求得6分；需求理解部分准确，对工作内容认识较为片面得3分；无内容不得分。

	
	监测工作的程序与方法
（12分）
	监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率、监测手段、监测资料及分析报告、最终报告的可行性及针对性。需求理解准确完整，对工作内容认识全面得12分；需求理解准确但不完整，对工作内容认识较为全面得9分；需求理解及工作认识基本满足项目需求得6分；需求理解部分准确，对工作内容认识较为片面得3分；无内容不得分。

	
	监测工作服务的目标及保证措施
（12分）
	根据工作量及计划安排科学合理，各阶段的工作量分析预计全面，无遗漏；关键线路清晰准确完整，计划编制合理可行；各阶段工作任务的布置科学合理，关键节点的控制措施有力合理可行。合理性、协调性强、可行性强得12分；合理性较强、协调性较好、可行性较好得9分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得6分；可行性较好，其他存在不足得3分；无内容不得分。

	
	本项目的重点和难点分析及对策措施
（10分）
	根据投标文件中关键技术问题、重点难点分析精确到位、且对策措施科学合理、可行。合理性、可行性强得10分；合理性较强、可行性较好得7分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得4分；可行性较好，其他存在不足得2分；无内容不得分。

	
	合理化建议
（9分）
	根据投标人对本招标项目的合理化建议是否切实可行进行评价。合理性、可行性强得9分；合理性较强、可行性较好得6分；合理性较强、协调性较好，基本满足项目需求得3分；可行性较好，其他存在不足得1分；无内容不得分。


本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。
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一、本项目不接受超过252.46万元（采购项目预算金额）的报价,报价包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润、图纸包含内容等为完成项目所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
和平大桥位于徐州市和平路，跨越铁路站场，是城市重要交通通道之一。大桥于2008年5月建成通车，桥梁全长1008m，跨径布置为4×20m+4×20m+4×20m+4×20m+3×20m+（192+176）m+4×20m+4×20m+3×20m+40m。主桥桥面宽28m，引桥桥面宽28m、24m。主桥采用176m+192m单塔双索面预应力混凝土斜拉桥结构形式，采用塔梁墩固结体系。其中，176m侧设置3%纵坡，192m侧设置0.5%纵坡，桥面线形为凸曲线，中间塔梁固结区域采用半径5000m的圆曲线进行过渡。作为城市重要跨铁路斜拉桥，和平大桥结构体系复杂、交通荷载作用显著，对结构安全状态感知和风险预警能力提出了较高要求。
2024年3月，江苏省住房和城乡建设厅发布《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》（试行），围绕城市桥梁安全运行与风险防控需求，对智慧监测系统架构、监测内容与布设、数据传输、平台功能、预警分级、状态评估及联网共享等方面提出了系统性要求，并明确将斜拉桥等特殊结构桥梁作为重点监测对象。在监测参数完整性、数据质量控制、异常智能识别及信息融合应用等方面提出了更高标准，为既有桥梁监测系统升级改造提供了技术依据。
经过多年运行，和平大桥原监测系统受长期户外环境作用、车辆荷载持续振动、大气腐蚀以及设备自然老化等因素影响，部分传感器逐渐出现精度衰减、稳定性降低及数据异常等问题，采集、传输及控制设备也逐步进入性能退化阶段。同时，部分设备型号停产，备品备件供应困难，系统维护成本不断增加，已难以持续保障长期稳定运行。
因此，为适应城市桥梁智慧化管理需求，提升和平大桥结构状态感知、风险识别和安全预警能力，有必要依据现行智慧监测技术要求，对现有监测系统开展升级改造。通过优化监测体系、更新关键设备、完善数据采集传输能力及提升智能分析功能，实现监测系统长期可靠运行，为桥梁安全运营和精细化养护管理提供技术支撑。
三、项目内容：
1、和平大桥结构健康监测系统升级改造项目主要内容包括：桥址区环境温度、湿度、桥面风速、风向、塔顶风速、风向、桥面铺装层温度、承台顶或桥墩底部加速度、主梁竖向位移、支座位移、塔（拱）顶偏位、主梁关键截面应变、索塔关键截面应变、斜拉索索力、主梁竖向振动加速度、主梁横向振动加速度、塔顶水平双向振动加速度、桥面设施状况视频监控、桥下空间情况视频监控；
2、主要监测设备增设包括温湿度计、风速风向仪、温度计、光电挠度仪、位移计、倾角仪、加速度计、监控摄像头、振弦式应变计等。
3、服务期：
和平大桥结构健康监测系统升级改造实施：2个月；
和平大桥结构健康监测系统试运行期：3个月；
和平大桥结构健康监测系统交工验收后缺陷责任期：5年（含系统运维和技术服务）。
4、项目实施要求：
依据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》（试行）相关要求，对和平大桥现有结构健康监测系统进行升级改造，改造完成后将监测数据接入物联网平台、生命线平台。结合和平大桥单塔双索面预应力混凝土斜拉桥结构特点、既有监测系统运行现状及长期安全运营需求，对原有监测系统开展全面评估与优化提升。
四、技术标准与规范：
1、在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，投标人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；
2、本项目的相关标准和规范（包括但不限于）：
（1）中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑与桥梁结构监测技术规范（国家标准，GB50982-2014）[S].中国建筑工业出版社，2015.
（2）中国工程建设标准化协会.结构健康监测系统设计标准（行业标准，CECS333:2012）[S].中国建筑工业出版社，2013.
（3）中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁设计规范（行业标准，CJJ11-2011）[S].中国建筑工业出版社，2012.
（4）中华人民共和国住房和城乡建设部.民用闭路监视电视系统工程技术规范（国家标准，GB50198-2011）[S].中国标准出版社，2012.
（5）中华人民共和国住房和城乡建设部.供配电系统设计规范（国家标准，GB50052-2009）[S].中国计划出版社，2010.
（6）中华人民共和国住房和城乡建设部.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（国家标准，GB50254-2014）[S].中国标准出版社，2014.
（7）中国人民共和国信息产业部.综合布线系统工程设计规范（国家标准，GB/T50311-2016）[S].中国标准出版社，2017.
（8）国家技术监督局.端接件总规范（国家标准，GB/T15286-1994）[S].中国标准出版社，2015.
（9）中国人民共和国住房和城乡建设部.建筑物电子信息系统防雷技术规范（国家标准，GB50343-2012）[S].中国建筑工业出版社，2012.
（10）《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》（2022年7月22日印发）
（11）《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》（苏生命线办发﹝2023﹞14号附件4，2023年8月14日印发）
（12）《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》（试行），2024.
五、技术要求
1、和平大桥结构健康监测系统升级改造主要包括桥址区环境温度、湿度、桥面风速、风向、塔顶风速、风向、桥面铺装层温度、承台顶或桥墩底部加速度、主梁竖向位移、支座位移、塔（拱）顶偏位、主梁关键截面应变、索塔关键截面应变、斜拉索索力、主梁竖向振动加速度、主梁横向振动加速度、塔顶水平双向振动加速度、桥面设施状况视频监控、桥下空间情况视频监控等监测指标的设备更换、新增，以及监测数据接入物联网平台、生命线平台。传感器系统监测对象分为三类：荷载监测、结构响应监测及桥梁视频监控，更换、新增监测指标及测点数量见下表。
徐州和平大桥健康监测系统监测指标及测点数量
	监测内容
	监测选项
	原测
	保留
	废弃
	更换
	新增
	总测

	温度、湿度
	桥址区环境温度、湿度
	●
	1
	0
	0
	1
	1
	2

	
	主梁内环境温度、湿度
	●
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	车辆
荷载
	所有车道车重、轴重、轴数、车速
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	所有车道车流量
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	风速、风向
	桥面风速、风向
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	
	塔顶风速、风向
	●
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	结构
温度
	混凝土或钢结构构件温度
	●
	共用
	/
	0
	0
	0
	/

	
	桥面铺装层温度
	◎
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	船舶
撞击
	桥墩振动加速度
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	视频图像
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	地震
	承台顶或桥墩底部加速度（抗震设防烈度≥Ⅶ度）
	●
	0
	/
	0
	0
	3
	3

	位移
	主梁竖向位移
	●
	21
	0
	1
	20
	0
	20

	
	主梁横向位移
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	支座位移
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	
	梁端纵向位移
	●
	4
	4
	0
	0
	0
	4

	
	塔（拱）顶偏位
	●
	2
	0
	0
	2
	0
	2

	应变
	主梁关键截面应变
	●
	24
	3
	9
	12
	4
	19

	
	索塔关键截面应变
	◎
	8
	0
	0
	8
	0
	8

	索力
	斜拉索索力
	●
	16
	0
	0
	16
	4
	20

	支座
反力
	支座反力
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	振动
	主梁竖向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	6
	6

	
	主梁横向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	6
	6

	
	塔顶水平双向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	裂缝
	混凝土结构裂缝
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	钢结构裂缝
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	视频
监控
	桥面设施状况
	◎
	6
	0
	0
	6
	4
	10

	
	桥下空间情况
	◎
	0
	/
	0
	0
	8
	8



2、监测工作内容
2.1 传感器子系统
（1）温度、湿度监测
（2）风速、风向监测
（3）结构温度监测
（4）地震监测
（5）位移监测
（6）应变监测
（7）索力监测
（8）振动监测
（9）视频监控监测
2.2 数据采集与传输子系统
（1）技术要求
1. 系统应支持无人值守连续采样，并具备异常工况下自动提高采样频率的能力，满足台风、地震、船撞等突发事件监测需求。
2. 系统各采集设备应采用统一时间基准，实现高精度同步，不同站点及采集系统间时间误差应满足微秒级要求。
3. 系统应具备自动恢复能力，在断电、通信异常等情况下可自动重启、校时并恢复运行，同时保证局部故障不影响其他设备正常工作。
4. 系统通信网络应具备良好的扩展性，支持后续监测点和功能扩展，且扩展过程中不影响现有系统运行，通信协议应符合相关标准要求。
（2）系统组成
数据采集与传输子系统主要由数据采集单元、数据传输网络及配套软件组成，实现监测数据的现场采集、处理、存储和远程传输。
1.数据采集单元
根据传感器布设位置及信号传输距离要求，对原有数据采集工作站（DAS）进行更换升级。
数据采集单元升级主要包括工业控制计算机、信号调理设备及数据采集模块等。工业控制计算机负责监测数据的采集控制、信号转换、数据预处理、本地存储及向中心服务器传输等功能；信号调理设备用于对传感器输出信号进行调制、滤波、隔离和抗干扰处理，确保数据采集的准确性和稳定性，同时实现多通道同步采集。
2.数据传输网络
数据传输网络由现场电缆网络和主干光纤网络组成。现场电缆网络负责连接各类传感器与数据采集单元，实现监测信号汇聚；光纤网络负责连接各采集节点与数据管理服务器，实现监测数据的高速、稳定传输。
3.配套设施
考虑和平大桥塔内空间通风条件较差、夏季环境温度较高等因素，为保障数据采集设备长期稳定运行，配置专用控制机柜及温控系统。控制机柜根据现场安装条件进行定制设计，并配备工业级温度调节装置。
六、人员要求
1.项目实施团队成员应为投标人（投标人）本单位在职人员，具备现场实施、系统调试及后期驻场服务条件。
项目负责人应具有工程类高级工程师（含）以上技术职称，具备桥梁结构监测、健康监测系统建设或相关工程实施经验。
2.项目组成员应具备良好的职业素养和严谨的工作作风，熟悉桥梁监测设备安装、系统调试、数据分析及运行维护等工作内容，能够按照采购单位要求开展监测系统建设及服务工作。项目组人员配置应满足工程实施需求，项目组成员不少于5人。
3.驻场服务人员须经采购单位确认，未经采购单位书面同意不得随意更换。项目负责人及主要技术人员应全过程参与项目实施，如无法正常履行职责或不满足项目要求，采购单位有权要求更换，由此产生的相关责任由投标人承担。
七、监测设备要求
监测实施单位应根据项目建设及运行维护需求，配备满足监测系统安装、调试、验收及运维要求的仪器设备，且设备数量和性能应不低于项目要求。所配备的监测仪器设备应处于正常工作状态，涉及计量检定/校准要求的设备必须在有效期内使用，并应按照相关规定定期开展检定或校准。
（以下主要监测设备及仪器为实质性响应条款，若不能满足要求，将按无效投标处理；其他辅助设备配置应满足项目实施各阶段的监测系统建设、调试、维护及数据分析需求。）
	名称
	单位
	数量
	备注

	温湿度计
	台
	2
	1.温度传感器：
①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上；
②最大允许误差：±0.5℃
③分辨力：≤0.1℃
2.湿度传感器：
①量程：0 ~ 100%RH(非凝露)
②最大允许误差：± 2% RH

	风速风向仪
	个
	3
	1.风速测试量程：＞60m/s
2.最大允许误差：0.3 m / s

	温度计
	个
	1
	温度传感器：
1.量程：-30℃~+80℃
2.测量精度：≤0.1℃
3.最大允许误差：±0.5℃

	光电挠度仪
	套
	4
	1.测量精度：0.2mm（50米测距）
2.工作温度：-30℃～+80℃

	靶标
	个
	16
	

	位移计
	个
	2
	1.最大允许误差：≤0.5%

	倾角仪
	个
	2
	1.测量范围：-5°~+5°
2.角度误差：≤0.02°
3.采样频率：≥1Hz

	加速度计
	个
	37
	1.量程：＞±5.0 g
2.横向灵敏度：≤5%
3.频响范围：0Hz~100Hz

	监控摄像头
	个
	18
	1.像素：≥400万
2.帧率：≥25FPS
3.动态范围：≥55dB
4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩

	振弦式应变计
	个
	24
	1.应变传感器量程：≥1500με
2.分辨率：≤1με

	现场采集工控机
	台
	1
	1、CPU：主频≥2.5GHz；2、内存：≥8GB，可扩展；3、硬盘：≥1TB，可扩展；4、接口：≥2个千兆网口；5、工作温度：-20℃-＋70℃

	电流采集模块
	台
	1
	4-20mA

	位移采集模块
	台
	1
	0-5V

	动态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持128通道；2、连续采样速率：200Hz；3、模数转换位数:24位∑-△A/D，频响范围：DC~30Hz。

	动态信号采集通道
	套
	5
	1、与动态信号采集仪配套；2、含8个采集通道。

	静态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持32通道；2、通道测试时间：<3s；3、通讯方式：RS485、光纤；4、工作温度：-20-+60℃，防护等级：IP65。

	静态信号采集通道
	套
	2
	1、与静态信号采集仪配套；2、含16个采集通道。

	串口服务器
	台
	1
	1、传输速率：300bps-115.2Kbps；2、工作环境：-40℃-85℃；3、接口数量≥8。

	光纤收发器
	对
	4
	1、1 个2.5Gbps 单纤 SC 口；2、1个1Gbps/2.5Gbps RJ45 口；5VDC/0.4A 直流电源供电。

	工业级交换机
	个
	1
	1、标准：支持IEEE802.3 10BASE-T 以太网；2、固定端口：≥8 个0/100/1000M 自适应以太网端口；3、交换方式：存储-转发；4、背板带宽(Gbps)：16Gbps；5、传输模式：全双工/半双工自适应；6、工作温度：-20℃~+70℃

	工业级路由器
	台
	1
	1、网口数量：不少于1WAN/LAN+2LAN；2、工作温度：-20℃～+70℃；3、工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；4、防尘等级：IP30；5、无线标准：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz；6、支持运营商：移动、电信、联通:2/3/4G

	12V/24V开关电源
	个
	5
	12V/24V

	硬盘录像机
	台
	1
	16路NVR网络

	硬盘
	块
	6
	4 TB

	RVVP 4*0.5 信号线缆
	米
	4000
	RVVP 4*0.5

	SYV 50-2-1 信号线缆
	米
	2500
	SYV 50-2-1

	RVV 2*2.5 电力线缆
	米
	1500
	RVV 2*2.5

	RVV 2*1.5 电力线缆
	米
	500
	RVV 2*1.5

	GYXTW-8B1 光纤
	米
	500
	GYXTW-8B1

	UTP-11-5E-4P 网线
	米
	700
	UTP-11-5E-4P

	4G断路器
	个
	4
	1、63A(220V)；2、阻性负载≤11000W，感性负载≤5000W；3、远程控制：不限距离。

	空气开关
	个
	4
	2p C63A

	镀锌钢管
	米
	1200
	1、镀锌DN32；

	桥架
	米
	300
	1、规格:80mm*80mm*1.2mm

	立柱
	个
	2
	定制（高度≥2000mm、直径≥50mm、厚度≥3mm）

	数据采集外站机柜
	个
	1
	长≥600mm，高≥1200mm，宽≥600mm；不锈钢材质；可放工控机、采集设备、交换机、硬盘录像机等设备，含空调，含铝合金滑槽

	挂壁机柜
	个
	4
	长≥300mm，高≥400mm，宽≥200mm；不锈钢材质；可放交换机、硬盘录像机等小型设备，含2个风扇，含挂墙或抱杆配件、铝合金滑槽


注：以上设备要求若低于《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》（试行），2024.（简称“指南”）要求，则以指南要求为准。
八、成交投标人应向采购人交付的报告、成果、文件（包含但不限于以下部分）：
1.完善和平大桥结构健康监测系统相关技术资料，包括监测点布置、设备信息、运行状态及系统资料档案等。
2.对和平大桥现有结构健康监测系统进行升级改造，并在完成系统安装、调试后将监测数据接入生命线平台。
3.和平大桥结构健康监测系统交工验收后缺陷责任期5年内（含系统运维和技术服务），按照月度、年度要求开展监测数据分析，定期提交桥梁健康监测数据分析报告。
九、工程量清单（另附）
1.工程量清单应结合合同条款、技术标准及要求等相关文件进行全面理解和核查，确保报价内容涵盖本项目结构健康监测系统升级改造、设备安装调试及后续服务等全部工作内容。
2.投标人的报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于设备材料费、安装调试费、人工费、机械使用费、运输费、措施费、管理费、利润、税金、系统集成费、软件开发及升级费用、现场施工辅助费用、系统调试验收费、技术服务费、培训费、监测数据分析及报告编制费用等。合同范围内未明确列出但为完成本项目所必须发生的相关费用，均应包含在综合报价中，合同执行期间原则上不予调整。
3.投标人应充分阅读并理解技术标准和要求及其他招标文件内容，在报价前确认项目实施范围已全部包含于报价中。对于工程量清单中未单独列明价格的项目，其费用应视为已包含在其他相关项目报价中。投标人应按照采购人要求完成清单范围内及为实现系统完整运行所需的相关工作，相关费用不另行计取。
十、安全生产要求
1.建立健全项目安全生产责任体系，明确各岗位安全管理职责。
2.制定并落实项目安全生产管理制度、操作规程及现场安全管理措施。
3.保障项目安全生产投入，确保人员、设备及施工环境满足安全要求。
4.加强项目实施过程中的安全检查与隐患排查，及时发现并消除各类安全风险。
5.编制并组织实施项目安全生产事故应急预案，提高突发事件应急处置能力。
6.按规定及时、准确报告项目实施过程中发生的安全生产事故及异常情况。
7.组织开展项目人员安全教育和技术培训，提高现场作业人员安全意识和风险防范能力。
十一、项目质量标准、质量保证及质量控制要求
1.项目实施质量及技术标准应符合国家、行业现行相关规范、标准及技术要求，确保监测系统建设质量满足设计及使用需求。
2.投标人应建立完善的质量管理体系，针对设备安装、系统调试、数据采集、平台部署及运行维护等各阶段制定相应的质量控制标准和保障措施，并提交相关质量管理资料。
3.投标人应配备满足项目实施需求的专业技术人员，相关人员应经过必要的技术培训，具备监测设备安装调试、系统集成、数据分析及运维管理等相关能力。
4.投标人应配置满足项目实施要求的监测仪器设备、安装工具及调试设备。涉及计量检定或校准要求的设备，应确保在有效期内使用，并按照相关规定定期进行检定或校准，设备应具有明确的状态标识。
5.监测数据、技术资料及成果文件应实行严格的质量审核制度：
（1）监测实施人员应严格按照技术方案、操作规程及相关标准开展设备安装、调试和数据采集工作，确保原始数据真实、完整、可靠；
（2）技术校核人员应对监测设备状态、采集数据质量及分析过程进行复核，确保数据处理过程规范、结果准确；
（3）成果审核人员应对监测报告、分析成果及相关技术文件进行最终审核，确保资料完整、内容准确、满足项目要求。
6.若投标人实施过程中出现系统功能不满足要求、监测数据质量不合格或成果文件不符合技术要求等情况，采购人有权要求投标人限期整改或重新实施，相关整改费用由投标人承担，工期不予顺延。
十二、项目现场管理
1.投标人应严格按照经确认的技术方案、实施计划及相关技术要求组织开展项目实施工作，并接受采购人对项目质量、进度、安全管理、文明施工及环境保护等方面的监督和管理。
2.投标人应确保响应文件中承诺的项目负责人及相关专业技术、管理人员按计划参与项目实施，未经采购人书面同意，不得随意更换或调离主要项目人员。
3.项目实施期间，投标人应严格遵守国家及地方相关管理规定，规范开展设备安装、调试、系统运行及现场作业等工作。因管理不到位造成的安全事故、行政处罚、停工整改等相关损失及费用，由投标人自行承担；采购人有权根据项目实施情况采取相应管理措施。
十三、售后服务：
1.和平大桥结构健康监测系统通过竣工验收合格后，提供5年缺陷责任期（含系统运维和技术服务）服务。
十四、其他要求：
1.投标人提交的监测系统实施方案应符合本项目建设要求，内容应涵盖系统设计、设备安装、调试、数据采集、平台部署及运行维护等工作，并按照采购人要求及时报送相关技术文件。
2.报价采用固定总价包干方式，应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于设备材料费、人工费、安装调试费、运输费、机械使用费、措施费、管理费、利润、税金、系统集成费、软件升级费、技术服务费、培训费、验收费、监测数据分析及报告编制等费用。合同范围内虽未明确列出但为完成本项目实施所必须发生的相关费用，均应包含在综合报价中，除合同约定调整事项外，采购人不再支付其他费用。
3.投标人应充分了解项目现场条件，并结合现场踏勘情况开展监测系统实施方案编制。因未进行现场考察或对现场条件了解不足所产生的风险及费用，由投标人自行承担。
4.其他要求详见招标文件《拟签订的合同文本》。



附件：
本项目工程量清单（下表）。
	和平大桥结构健康监测系统新建项目工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	系统硬件
	项
	1
	

	1.1
	传感器设备
	
	
	

	1.1.1
	温湿度计
	台
	2
	1.温度传感器：
①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上；
②最大允许误差：±0.5℃
③分辨力：≤0.1℃
2.湿度传感器：
①量程：0 ~ 100%RH(非凝露)
②最大允许误差：± 2% RH

	1.1.2
	风速风向仪
	个
	3
	1.风速测试量程：＞60m/s
2.最大允许误差：0.3 m / s

	1.1.3
	温度计
	个
	1
	温度传感器：
1.量程：-30℃~+80℃
2.测量精度：≤0.1℃
3.最大允许误差：±0.5℃

	1.1.4
	光电挠度仪
	套
	4
	1.测量精度：0.2mm（50米测距）
2.工作温度：-30℃～+80℃

	1.1.5
	靶标
	个
	16
	

	1.1.7
	位移计
	个
	2
	1.最大允许误差：≤0.5%

	1.1.8
	倾角仪
	个
	2
	1.测量范围：-5°~+5°
2.角度误差：≤0.02°
3.采样频率：≥1Hz

	1.1.9
	加速度计
	个
	37
	1.量程：＞±5.0 g
2.横向灵敏度：≤5%
3.频响范围：0Hz~100Hz

	1.1.10
	监控摄像头
	个
	18
	1.像素：≥400万
2.帧率：≥25FPS
3.动态范围：≥55dB
4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩

	1.1.11
	振弦式应变计
	个
	24
	1.应变传感器量程：≥1500με
2.分辨率：≤1με

	1.2
	控制设备与辅材
	
	
	

	1.2.1
	现场采集工控机
	台
	1
	1、CPU：主频≥2.5GHz；2、内存：≥8GB，可扩展；3、硬盘：≥1TB，可扩展；4、接口：≥2个千兆网口；5、工作温度：-20℃-＋70℃

	1.2.2
	电流采集模块
	台
	1
	4-20mA

	1.2.3
	位移采集模块
	台
	1
	0-5V

	1.2.4
	动态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持128通道；2、连续采样速率：200Hz；3、模数转换位数:24位∑-△A/D，频响范围：DC~30Hz。

	1.2.5
	动态信号采集通道
	套
	5
	1、与动态信号采集仪配套；2、含8个采集通道。

	1.2.6
	静态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持32通道；2、通道测试时间：<3s；3、通讯方式：RS485、光纤；4、工作温度：-20-+60℃，防护等级：IP65。

	1.2.7
	静态信号采集通道
	套
	2
	1、与静态信号采集仪配套；2、含16个采集通道。

	1.2.8
	串口服务器
	台
	1
	1、传输速率：300bps-115.2Kbps；2、工作环境：-40℃-85℃；3、接口数量≥8。

	1.2.9
	光纤收发器
	对
	4
	1、1 个2.5Gbps 单纤 SC 口；2、1个1Gbps/2.5Gbps RJ45 口；5VDC/0.4A 直流电源供电。

	1.2.10
	工业级交换机
	个
	1
	1、标准：支持IEEE802.3 10BASE-T 以太网；2、固定端口：≥8 个0/100/1000M 自适应以太网端口；3、交换方式：存储-转发；4、背板带宽(Gbps)：16Gbps；5、传输模式：全双工/半双工自适应；6、工作温度：-20℃~+70℃

	1.2.11
	工业级路由器
	台
	1
	1、网口数量：不少于1WAN/LAN+2LAN；2、工作温度：-20℃～+70℃；3、工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；4、防尘等级：IP30；5、无线标准：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz；6、支持运营商：移动、电信、联通:2/3/4G

	1.2.12
	12V/24V开关电源
	个
	5
	12V/24V

	1.2.13
	硬盘录像机
	台
	1
	16路NVR网络

	1.2.14
	硬盘
	块
	6
	4 TB

	1.2.15
	RVVP 4*0.5 信号线缆
	米
	4000
	RVVP 4*0.5mm2

	1.2.16
	SYV 50-2-1 信号线缆
	米
	2500
	SYV 50-2-1

	1.2.17
	RVV 2*2.5 电力线缆
	米
	1500
	RVV 2*2.5mm2

	1.2.18
	RVV 2*1.5 电力线缆
	米
	500
	RVV 2*1.5mm2

	1.2.19
	GYXTW-8B1 光纤
	米
	500
	GYXTW-8B1

	1.2.20
	UTP-11-5E-4P 网线
	米
	700
	UTP-11-5E-4P

	1.2.21
	4G断路器
	个
	4
	含手机控制、电量统计、过流告警、漏电告警、温控保护、过欠压保护、定时控制、多设备联动等功能

	1.2.22
	空气开关
	个
	4
	2p C63A

	1.2.23
	镀锌钢管
	米
	1200
	1、规格：DN32
2、材质：镀锌钢管

	1.2.24
	桥架
	米
	300
	1、规格：80mm*80mm*1.2mm
2、材质：不锈钢

	1.2.25
	立柱
	个
	2
	定制（高度≥2000mm、直径≥50mm、厚度≥3mm）

	1.2.26
	数据采集外站机柜
	个
	1
	长≥600mm，高≥1200mm，宽≥600mm；不锈钢材质；可放工控机、采集设备、交换机、硬盘录像机等设备，含空调，含铝合金滑槽

	1.2.27
	挂壁机柜
	个
	4
	长≥300mm，高≥400mm，宽≥200mm；不锈钢材质；可放交换机、硬盘录像机等小型设备，含2个风扇，含挂墙或抱杆配件、铝合金滑槽

	2
	软件
	
	
	

	2.1
	数据接入生命线平台
	项
	1
	1、接入物联网平台；2、接入生命线平台。

	2.2
	数据采集
	项
	1
	含数据采集软件（自主研发）

	2.3
	数据传输
	项
	1
	含数据传输软件（自主研发）

	3
	系统集成与调试
	
	
	

	3.1
	计算机应用、网络系统联调及试运行
	项
	1
	

	3.2
	软硬件安装调试费
	项
	1
	

	3.3
	网络连通性测试与调试
	项
	1
	

	3.4
	老旧设备拆除
	项
	1
	

	3.5
	工程车
	台班
	45
	

	3.6
	登高车
	台班
	20
	

	3.7
	交通组织
	天
	20
	

	3.8
	网络通讯
	年
	5
	

	4
	验收
	
	
	

	4.1
	试运行分析报告
	项
	1
	

	4.2
	系统硬件使用手册编制
	项
	1
	

	4.3
	系统软件使用手册编制
	项
	1
	

	5
	系统运维
	
	
	

	5.1
	系统维护
	
	
	

	5.1.1
	系统例行检查和硬件维护
	年
	5
	运维期内，每日完成线上系统运营情况巡检，硬件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.2
	系统软件维护
	年
	5
	运维期内软件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.3
	应急维修服务
	年
	5
	运维期内软硬件设备24h应急维修服务

	5.1.4
	工程车
	台班
	30
	不含免费保修期

	5.2
	数据分析
	
	
	

	5.2.1
	月度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每月出具桥梁监测系统监测数据分析月度报告（每年12次）

	5.2.2
	年度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每年出具桥梁监测系统监测数据分析年度报告（每年1次）

	5.2.3
	特殊事件分析报告
	年
	5
	运维期内在节假日、极端天气等时段出具桥梁监测系统监测数据特殊事件报告（每年不低于3次）

	5.2.4
	专项分析
	年
	5
	运维期内每年依据桥型特点进行专项分析，分析桥梁结构安全（每年1次）

	5.2.5
	异常报警处置
	年
	5
	监测数据触发阈值时及时进行线上线下处置

	5.3
	运维期技术支持
	
	
	

	5.3.1
	运维期技术支持
	项
	1
	运维期内24h监测系统软硬件技术支持

	6
	安全生产费
	项
	1
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项目编号：
项目名称
合同编号：


政
府
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同



采购人：
中标人：
合同签订日期：   年   月   日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。








第一部分 合同协议书
一、采购内容
（一）监测设备要求：
项目计划更换老旧设备67个，包括桥址区环境温湿度（1个）、塔顶风速风向（1个）、桥面铺装层温度（1个）、主梁竖向位移（20个）、塔顶偏位（2个）、主梁关键截面应变（12个）、索塔关键截面应变（8个）、斜拉索索力（16个）、桥面视频（6个）；依据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》（试行）要求计划增设42个测点，包括桥址区环境温湿度（1个）、桥面风速风向（2个）、地震动（3个）、支座位移（2个）、主梁关键截面应变（4个）、斜拉索索力（4个）、主梁竖向振动加速度（6个）、主梁横向振动加速度（6个）、塔顶水平双向振动加速度（2个）、桥面视频（4个）、桥下空间视频（8个）。升级改造完成后测点数量由84个增加到116个，监测内容包括桥址区环境温湿度（2个）、桥面风速风向（2个）、塔顶风速风向（1个）、桥面铺装层温度（1个）、地震动（3个）、主梁竖向位移（20个）、支座位移（2个）、梁端纵向位移（4个）、塔顶偏位（2个）、主梁关键截面应变（19个）、索塔关键截面应变（8个）、斜拉索索力（20个）、主梁竖向振动加速度（6个）、主梁横向振动加速度（6个）、塔顶水平双向振动加速度（2个）、桥面视频（10个）、桥下空间视频（8个）等17项监测指标。升级改造完成后所有监测数据接入物联网平台、城市生命线平台，全面实现监测体系标准化、规范化、智能化升级,真正达到结构状态可全面感知、风险隐患可提前报警、管养决策可科学支撑的建设目标。
（二）监测系统升级改造要求：
1、通过对《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》(试行)中斜拉桥适用监测内容的分析，可实施的监测项共28项，依据《指南》要求，同时结合大桥当前结构监测系统各监测指标测点数据质量、数据深度应用方面，通过分析论证，现有结构监测系统宜增加必要进行升级改造，具体调整的监测项目与测点数据见表。
徐州和平大桥健康监测系统监测指标及测点数量
	监测内容
	监测选项
	原测
	保留
	废弃
	更换
	新增
	总测

	温度、湿度
	桥址区环境温度、湿度
	●
	1
	0
	0
	1
	1
	2

	
	主梁内环境温度、湿度
	●
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	车辆
荷载
	所有车道车重、轴重、轴数、车速
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	所有车道车流量
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	风速、风向
	桥面风速、风向
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	
	塔顶风速、风向
	●
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	结构
温度
	混凝土或钢结构构件温度
	●
	共用
	/
	0
	0
	0
	/

	
	桥面铺装层温度
	◎
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	船舶
撞击
	桥墩振动加速度
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	视频图像
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	地震
	承台顶或桥墩底部加速度（抗震设防烈度≥Ⅶ度）
	●
	0
	/
	0
	0
	3
	3

	位移
	主梁竖向位移
	●
	21
	0
	1
	20
	0
	20

	
	主梁横向位移
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	支座位移
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	
	梁端纵向位移
	●
	4
	4
	0
	0
	0
	4

	
	塔（拱）顶偏位
	●
	2
	0
	0
	2
	0
	2

	应变
	主梁关键截面应变
	●
	24
	3
	9
	12
	4
	19

	
	索塔关键截面应变
	◎
	8
	0
	0
	8
	0
	8

	索力
	斜拉索索力
	●
	16
	0
	0
	16
	4
	20

	支座
反力
	支座反力
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	振动
	主梁竖向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	6
	6

	
	主梁横向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	6
	6

	
	塔顶水平双向振动加速度
	●
	0
	/
	0
	0
	2
	2

	裂缝
	混凝土结构裂缝
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	钢结构裂缝
	◎
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	视频
监控
	桥面设施状况
	◎
	6
	0
	0
	6
	4
	10

	
	桥下空间情况
	◎
	0
	/
	0
	0
	8
	8


注：●为应选监测项，◎为宜选监测项。其中主梁竖向位移监测点含光电挠度仪（4个）、基准靶标测点（4个）。
2、监测工作内容
2.1 传感器子系统
（1）温度、湿度监测
（2）风速、风向监测
（3）结构温度监测
（4）地震监测
（5）位移监测
（6）应变监测
（7）索力监测
（8）振动监测
（9）视频监控监测
2.2 数据采集与传输子系统
（1）技术要求
1. 系统应支持无人值守连续采样，并具备异常工况下自动提高采样频率的能力，满足台风、地震、船撞等突发事件监测需求。
2. 系统各采集设备应采用统一时间基准，实现高精度同步，不同站点及采集系统间时间误差应满足微秒级要求。
3. 系统应具备自动恢复能力，在断电、通信异常等情况下可自动重启、校时并恢复运行，同时保证局部故障不影响其他设备正常工作。
4. 系统通信网络应具备良好的扩展性，支持后续监测点和功能扩展，且扩展过程中不影响现有系统运行，通信协议应符合相关标准要求。
（2）系统组成
数据采集与传输子系统主要由数据采集单元、数据传输网络及配套软件组成，实现监测数据的现场采集、处理、存储和远程传输。
1.数据采集单元
根据传感器布设位置及信号传输距离要求，对原有数据采集工作站（DAS）进行更换升级。
数据采集单元升级主要包括工业控制计算机、信号调理设备及数据采集模块等。工业控制计算机负责监测数据的采集控制、信号转换、数据预处理、本地存储及向中心服务器传输等功能；信号调理设备用于对传感器输出信号进行调制、滤波、隔离和抗干扰处理，确保数据采集的准确性和稳定性，同时实现多通道同步采集。
2.数据传输网络
数据传输网络由现场电缆网络和主干光纤网络组成。现场电缆网络负责连接各类传感器与数据采集单元，实现监测信号汇聚；光纤网络负责连接各采集节点与数据管理服务器，实现监测数据的高速、稳定传输。
3.配套设施
考虑和平大桥塔内空间通风条件较差、夏季环境温度较高等因素，为保障数据采集设备长期稳定运行，配置专用控制机柜及温控系统。控制机柜根据现场安装条件进行定制设计，并配备工业级温度调节装置，详见本项目工程量清单（下表）。
	和平大桥结构健康监测系统新建项目工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	系统硬件
	项
	1
	 

	1.1
	传感器设备
	 
	 
	 

	1.1.1
	温湿度计
	台
	2
	1.温度传感器：
①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上；
②最大允许误差：±0.5℃
③分辨力：≤0.1℃
2.湿度传感器：
①量程：0 ~ 100%RH(非凝露)
②最大允许误差：± 2% RH

	1.1.2
	风速风向仪
	个
	3
	1.风速测试量程：＞60m/s
2.最大允许误差：0.3 m / s

	1.1.3
	温度计
	个
	1
	温度传感器：
1.量程：-30℃~+80℃
2.测量精度：≤0.1℃
3.最大允许误差：±0.5℃

	1.1.4
	光电挠度仪
	套
	4
	1.测量精度：0.2mm（50米测距）
2.工作温度：-30℃～+80℃
 

	1.1.5
	靶标
	个
	16
	

	1.1.7
	位移计
	个
	2
	1.最大允许误差：≤0.5%

	1.1.8
	倾角仪
	个
	2
	1.测量范围：-5°~+5°
2.角度误差：≤0.02°
3.采样频率：≥1Hz

	1.1.9
	加速度计
	个
	37
	1.量程：＞±5.0 g
2.横向灵敏度：≤5%
3.频响范围：0Hz~100Hz

	1.1.10
	监控摄像头
	个
	18
	1.像素：≥400万
2.帧率：≥25FPS
3.动态范围：≥55dB
4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩

	1.1.11
	振弦式应变计
	个
	24
	1.应变传感器量程：≥1500με
2.分辨率：≤1με

	1.2
	控制设备与辅材
	 
	 
	 

	1.2.1
	现场采集工控机
	台
	1
	1、CPU：主频≥2.5GHz；2、内存：≥8GB，可扩展；3、硬盘：≥1TB，可扩展；4、接口：≥2个千兆网口；5、工作温度：-20℃-＋70℃

	1.2.2
	电流采集模块
	台
	1
	4-20mA

	1.2.3
	位移采集模块
	台
	1
	0-5V

	1.2.4
	动态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持128通道；2、连续采样速率：200Hz；3、模数转换位数:24位∑-△A/D，频响范围：DC~30Hz。

	1.2.5
	动态信号采集通道
	套
	5
	1、与动态信号采集仪配套；2、含8个采集通道。

	1.2.6
	静态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持32通道；2、通道测试时间：<3s；3、通讯方式：RS485、光纤；4、工作温度：-20-+60℃，防护等级：IP65。

	1.2.7
	静态信号采集通道
	套
	2
	1、与静态信号采集仪配套；2、含16个采集通道。

	1.2.8
	串口服务器
	台
	1
	1、传输速率：300bps-115.2Kbps；2、工作环境：-40℃-85℃；3、接口数量≥8。

	1.2.9
	光纤收发器
	对
	4
	1、1 个2.5Gbps 单纤 SC 口；2、1个1Gbps/2.5Gbps RJ45 口；5VDC/0.4A 直流电源供电。

	1.2.10
	工业级交换机
	个
	1
	1、标准：支持IEEE802.3 10BASE-T 以太网；2、固定端口：≥8 个0/100/1000M 自适应以太网端口；3、交换方式：存储-转发；4、背板带宽(Gbps)：16Gbps；5、传输模式：全双工/半双工自适应；6、工作温度：-20℃~+70℃

	1.2.11
	工业级路由器
	台
	1
	1、网口数量：不少于1WAN/LAN+2LAN；2、工作温度：-20℃～+70℃；3、工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；4、防尘等级：IP30；5、无线标准：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz；6、支持运营商：移动、电信、联通:2/3/4G

	1.2.12
	12V/24V开关电源
	个
	5
	12V/24V

	1.2.13
	硬盘录像机
	台
	1
	16路NVR网络

	1.2.14
	硬盘
	块
	6
	4 TB

	1.2.15
	RVVP 4*0.5 信号线缆
	米
	4000
	RVVP 4*0.5mm2

	1.2.16
	SYV 50-2-1 信号线缆
	米
	2500
	SYV 50-2-1

	1.2.17
	RVV 2*2.5 电力线缆
	米
	1500
	RVV 2*2.5mm2

	1.2.18
	RVV 2*1.5 电力线缆
	米
	500
	RVV 2*1.5mm2

	1.2.19
	GYXTW-8B1 光纤
	米
	500
	GYXTW-8B1

	1.2.20
	UTP-11-5E-4P 网线
	米
	700
	UTP-11-5E-4P

	1.2.21
	4G断路器
	个
	4
	含手机控制、电量统计、过流告警、漏电告警、温控保护、过欠压保护、定时控制、多设备联动等功能

	1.2.22
	空气开关
	个
	4
	2p C63A

	1.2.23
	镀锌钢管
	米
	1200
	1、规格：DN32
2、材质：镀锌钢管

	1.2.24
	桥架
	米
	300
	1、规格：80mm*80mm*1.2mm
2、材质：不锈钢

	1.2.25
	立柱
	个
	2
	定制（高度≥2000mm、直径≥50mm、厚度≥3mm）

	1.2.26
	数据采集外站机柜
	个
	1
	长≥600mm，高≥1200mm，宽≥600mm；不锈钢材质；可放工控机、采集设备、交换机、硬盘录像机等设备，含空调，含铝合金滑槽

	1.2.27
	挂壁机柜
	个
	4
	长≥300mm，高≥400mm，宽≥200mm；不锈钢材质；可放交换机、硬盘录像机等小型设备，含2个风扇，含挂墙或抱杆配件、铝合金滑槽

	2
	软件
	 
	 
	 

	2.1
	数据接入生命线平台
	项
	1
	1、接入物联网平台；
2、接入生命线平台。

	2.2
	数据采集
	项
	1
	含数据采集软件（自主研发）

	2.3
	数据传输
	项
	1
	含数据传输软件（自主研发）

	3
	系统集成与调试
	 
	 
	 

	3.1
	计算机应用、网络系统联调及试运行
	系统
	1
	 

	3.2
	软硬件安装调试费
	项
	1
	 

	3.3
	网络连通性测试与调试
	项
	1
	 

	3.4
	老旧设备拆除
	项
	1
	 

	3.5
	工程车
	台班
	45
	 

	3.6
	登高车
	台班
	20
	 

	3.7
	交通组织
	天
	20
	 

	3.8
	网络通讯
	年
	5
	 

	4
	验收
	 
	 
	 

	4.1
	试运行分析报告
	项
	1
	 

	4.2
	系统硬件使用手册编制
	项
	1
	 

	4.3
	系统软件使用手册编制
	项
	1
	 

	5
	系统运维
	 
	 
	 

	5.1
	系统维护
	 
	 
	 

	5.1.1
	系统例行检查和硬件维护
	年
	5
	运维期内，每日完成线上系统运营情况巡检，硬件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.2
	系统软件维护
	年
	5
	运维期内软件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.3
	应急维修服务
	年
	5
	运维期内软硬件设备24h应急维修服务

	5.1.4
	工程车
	台班
	30
	不含免费保修期

	5.2
	数据分析
	 
	 
	 

	5.2.1
	月度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每月出具桥梁监测系统监测数据分析月度报告（每年12次）

	5.2.2
	年度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每年出具桥梁监测系统监测数据分析年度报告（每年1次）

	5.2.3
	特殊事件分析报告
	年
	5
	运维期内在节假日、极端天气等时段出具桥梁监测系统监测数据特殊事件报告（每年不低于3次）

	5.2.4
	专项分析
	年
	5
	运维期内每年依据桥型特点进行专项分析，分析桥梁结构安全（每年1次）

	5.2.5
	异常报警处置
	年
	5
	监测数据触发阈值时及时进行线上线下处置

	5.3
	运维期技术支持
	 
	 
	 

	5.3.1
	运维期技术支持
	项
	1
	运维期内24h监测系统软硬件技术支持

	6
	安全生产费
	项
	1
	



二、供货安装期限、地点及服务质量
1.（1）和平大桥结构健康监测系统升级改造实施：2个月；
（2）和平大桥结构健康监测系统试运行期：3个月；
（3）和平大桥结构健康监测系统交工验收后缺陷责任期：5年（含系统运维和技术服务）。
2.服务地点：徐州市和平大桥
3.服务质量：满足行业各项技术规定和国家强制性标准。
三、合同金额和付款方式
本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：       元）。
付款方式一：提交预付款保函的
1.合同价款的百分之四十（40%），即¥（   ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
2.合同总价的百分之六十（60%），即¥（    ），大写：人民币（  ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）
付款方式二：不提交预付款保函的
①工程合同签订、进场开工且财政资金到位后15日内申请支付合同价款30%；
②全部设备进场安装完成且调试完毕并经甲方验收合格后，30日内申请支付至合同价款的50%；
③乙方按要求向甲方报送结算资料，经必要双方认可的财政结算审计完成。3年缺陷责任期（含系统运维和技术服务）后，乙方完成监测任务并按要求提交数据分析报告后，30日内申请支付至结算审计金额的70%；
④5年缺陷责任期（含系统运维和技术服务）（含系统运维和技术服务）满后，乙方完成监测任务并按要求提交数据分析报告后，30日内申请支付至结算审计金额的100%。
卖方需提交的支付文件包括：
乙方根据甲方书面确定的支付数额，在每次申请支付款项前，向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款违约责任。甲方按照财政流程申请支付。支付程序、时间节点遵循发包人财务付款程序。
2.如本项目在合同履约阶段进行改造或拆除等特殊情况，则招标人对该桥梁当年或后续监测服务费进行扣除。如有重大、复杂调整、变更，应履行相关手续或双方协商补充协议。具体由中标单位和采购人会同相关部门办理相关手续确定扣除该桥梁的监测服务工作量和费用。
合同费用包含产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、培训、售后服务、运行、竣工验收（含验收小组成员中专业技术人员费用）、利润等为完成项目所需的全部费用。
四、履约担保
承包人是否提供履约担保：提供，签订合同前缴纳。
履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 
履约保证金的金额：中标金额的3%。
履约保证金的返还：待工程竣工验收合格且5年缺陷责任期（含系统运维和技术服务）满无质量问题后30日历天内无息退还。如果承包人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣除履约保证金取得补偿。
五、甲乙双方责任
1.采购人责任：
1.1提供相关技术资料及图纸。
1.2对服务期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求中标人自费进行返工。
1.3根据中标人实际服务质量及进度，进行计量与支付合同款。
1.4组织对服务成果的审查和验收，并享有成果权，其他任何单位、个人不能以该项目发表学术、科研等报告。
1.5在约定的时间内就中标人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定。
1.6有权对中标人的项目负责人和技术负责人进行考核，对于不称职或严重失职的人员，采购人有权要求限期更换。
1.7有权否定任何在本项目中投入的人员做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向中标人索赔和追究法律责任。
1.8如中标人随意更换管理人员，或不能有效地履行监测职责，或严重违反国家有关法规与各项制度，采购人有权对其进行处罚，直至解除合同，并追究中标人由此造成的一切损失。
2.中标人责任：
2.1按期完成服务工作。
按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行监测服务，按规定的进度交付成果资料，提供优质、高效、全面的监测工作。
2.2接受采购人对服务工期、质量、人员组成、设备、仪器等的监督和管理。
2.3对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。中标人应加强内部管理，明确人员职责。应建立内部奖惩制度、建立完整的质保体系、建立项目负责人制度。在合同履行期间因危险作业或未按规范要求进行高空作业或其他情形造成任何安全事故的，由中标人自行承担。
2.4中标人监测期间有异常情况须及时提交应急监测报告，有重大或特殊事件时按照采购人要求及时提交相应的监测报告。
2.5中标人对采购人的资料和监测数据负有保密义务。未经采购人允许，不得向任何第三方提供或披露，如有违反，应当承担相应的法律责任。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。
2.6负责协调和处理在服务期间外界可能对本项目产生的各种干扰，及本项目对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。
2.7单独承担合同义务，不得分包、转包给第三方。因分包、转包出现任何问题由乙方承担，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。
2.8保证提供真实可靠的成果资料，违反规定作假者，每次扣减合同总价5%，若乙方不改正次数达到2次或扣减费用达到合同总价的20%时，采购人有权解除合同，并要求中标人赔偿全部损失。
2.9中标人在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为采购人提供满足相关规范及合同约定的监测及相关报表和报告。
2.10对监测服务过程中人员的人身安全和仪器、设备等所有设施安全负全部责任。中标人保证所有工作人员具有相应资质。合同履行过程中，中标人必须保障所有工作人员的安全，如有意外造成工作人员或其他人员人身和财产损失的，中标人负责处理并承担相应的赔偿责任，采购人不承担任何责任。
2.11保险：中标人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险。一旦发生上述保险范围内的事件，责任和损失均由中标人自行承担。
六、违约责任
1.乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务转包或分包给第三方或者转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿全部损失并向甲方支付同等比例的违约金。
2.甲方一旦发现本项目存在借用资质承包的情况，甲方有权立即解除合同，并有权向乙方追回已支付的全部服务费，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿全部损失并向甲方支付同等比例的违约金。
3.乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。
4.乙方应全面准确的检测发现存在的各类隐患情况，因乙方原因隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，未按照运维方案运维的，影响道路安全的，乙方应负全部责任（包含赔偿损失、法律相关的责任等），按合同价款 20% 向甲方支付违约金。
5.乙方不遵守安全生产管理制度的，给予10万元以下罚款/每次。
6.对乙方在项目实施过程中发生安全事故的，向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成损失的赔偿损失，甲方有权单方面取消或终止合同。
7.对乙方在实施过程中拖延工期、不按计划进度施工的，向甲方支付不超过合同总价款10%的违约金。
8.因乙方未尽监测职责致使甲方遭受损失，或者致使甲方遭遇第三方索赔的，中标人应当负责处理并承担赔偿责任。当中标人的累计赔偿达到合同金额的20％时，甲方有权解除合同，并要求中标人赔偿全部损失。
9.因一方违约造成第三方损失的，违约方在赔偿守约方损失的基础上仍需再赔偿第三方损失。
10.合同履行期间发生争议的，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证服务期间监测工作正常进行。
11.对工程项目质量不达标，使用材料、材质价款与设计不符，违规变更施工设计，隐蔽工程隐蔽覆盖前未按程序及标准验收的，由乙方支付不超过合同总额20%的违约金(一般情况下)，甲方有权单方面取消或终止合同。
12.—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方合同款中扣除。
七、人员组织
1.中标人监测人员的组合应合理，至少应包括项目负责人、技术负责人等专业人员。具体人员安排计划应满足项目需要，并经采购人同意。必要时由采购人指定到现场人员。应保质保量完成各项服务。
2.在服务实施中，中标人必须根据具体情况适时调整人员配置，以满足服务需要，其调整方案须经采购人的同意。采购人有权要求中标人进行调整。人员调整不改变本项目的总价。
3. 项目负责人：       、技术负责人：          ，中标人还应配备足够的专职工作人员，并有专人负责。合同期内原则上不得更换项目负责人、技术负责人，如确需更换须经采购人同意，新更换的人员资质等级不得低于原项目负责人、技术负责人。
4.要求至少2人驻点（徐州市市政管理中心）负责硬件巡检、故障处置、协助预警等运维工作。
八、不可抗力
因不可抗力(或采购人、中标人不能控制的原因)不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
一方因不可抗力不能履行本合同的，应当在遭受不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
不可抗力的发生是否符合免责条件的认定必须有甲乙双方书面确认。
九、保密及版权
1.未经委托人同意，试验监测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本监测合同有关的保密资料。
2.版权：委托人就本项目试验监测而向试验监测人提供的成果为委托人所拥有。试验监测人因受委托人委托进行的本项目试验监测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露监测成果，则无须经过试验监测人的同意。
3.本项目采购的设备产品最终所有权归招标人所有。
十、其他条款：
1. 委托人根据试验监测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过2 日 ；
2. 在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，业主对合同价格不予调整 。
3.中标单位在质保期内必须保证设备处于完好状态。
4.本项目验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。对履约验收发生的检测（检验）费、验收小组成员中的专业技术人员费用等支出，均由乙方承担，执行标准参照江苏省政府采购专家评审费，甲方不再支付其它任何费用。
十一、本合同由下列文件共同构成：
1.本合同书；
2.中标通知书；
3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；
4.中标单位的投标文件及其补充（澄清）资料。
十二、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标单位的投标文件另行协商解决。
十三、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）
地址：                                        地址：
法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：                    委托代理人（签字或盖章）：
开户行：                                      开户行：
账号：                                        账号：
日期：   年  月  日                           日期：   年   月  日
　     	　　












[bookmark: _Toc6710][bookmark: _Toc28952]第七章 投标文件相关格式
1、投标函格式
致： 
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002招标文件，          (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，供应商承诺并同意如下： 
1. 供应商唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 供应商在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 供应商同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费。
8. 江苏明博项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏明博项目管理有限公司确定。
9. 采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
供应商：           （盖单位公章）
供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日





2.开标一览表格式

项目名称： 
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002                                                货币单位：人民币元	
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026年和平大桥结构健康监测系统升级改造工程
	
	

	总价（大写）
	
	





            供应商：           （公章）
                       供应商授权代表：            （签字或盖章）
日期：   年  月  日

















3.分项价格表
项目名称： 
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002 
货币单位：人民币元


根据清单报价

投标人：（电子签章）


日期：   年  月  日

本款说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏明博项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。











4.偏离表

项目名称：
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商：          （公章）
供应商授权代表：   （签字或盖章）
日期：  年  月  日

5.法人授权委托书

委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：         
法定代表人（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
受托人联系方式：          邮箱：

年   月   日 
(法定代表人和受托人身份证原件复印件附后)













6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位在参加                   项目（项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商：（公章）
供应商授权代表：（签字或盖章）
日期：  年  月  日





















7.中小企业声明函


项目名称： 
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（请勾选□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                    企业名称：  （公章）： 
                                          日  期：  年  月  日
注：本项目采购的货物属性为：工业（制造业）。


说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



































8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）


项目名称：                        
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002                      


供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称                 ，项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、
2、
3、
专业技术能力：
1、
2、
3、
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：（公章）
供应商授权代表：（签字或盖章）
日期：  年  月  日










9.残疾人福利性单位声明函
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：  
项目编号：JSZC-320300-SQMB-G2026-0002
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                   （盖单位电子签章）
投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日













10.关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                                   
                                公司（单位）名称（盖章）：
                               日期：　   年　  月　  日
         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








11.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。 
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