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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
江苏省阜宁中等专业学校护理实训基地设备及附属设施采购、安装项目（项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0009）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0009
2.项目名称：江苏省阜宁中等专业学校护理实训基地设备及附属设施采购、安装项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK10]4.预算金额：210万元
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]5.最高限价：198万元
[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6.采购需求（简介）：江苏省阜宁中等专业学校护理实训基地设备及附属设施采购、安装项目，本次采购内容为茶艺与茶营销展训室、收纳与清洁展训室、膳食配餐与烘焙实训室、综合照护展训室、居家养老展训室等设备(含相关附配件）及附属设施采购、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]7.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。
8. 本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]2.上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告）；
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK39]7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，2026年9月  16日至2026年9月23日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月10日9点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省阜宁中等专业学校
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK8]地 址：阜宁县通榆北路619号
联系人：崔峥嵘
联系方式：15195422906
2.采购代理机构信息
名 称：江苏鑫通项目管理有限公司 
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK9]地 址：天鹅国际商业中心415-5-B202室
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK15]联系人：曹浏
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK16]联系方式：13851869007
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：曹浏
[bookmark: _Toc120614211]电 话：13851869007
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[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3代理机构将根据委托代理合同和《政府采购代理机构管理暂行办法》【财库（2018）2号】第十五条规定，按采购项目中标价的1.2%向采购人收取招标代理费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
  11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
  23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
[bookmark: OLE_LINK24]供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
33.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
33.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
33.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.9履约保证金政策
[bookmark: OLE_LINK1]履约保证金的缴纳形式：
本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。
鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。
采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




[bookmark: _Hlk195865514]项目名称：江苏省阜宁中等专业学校护理实训基地设备及附属设施采购、安装项目
合同编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0009
甲    方：江苏省阜宁中等专业学校
乙    方：
签订时间：
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[bookmark: _Toc22209]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省阜宁中等专业学校
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：江苏省阜宁中等专业学校护理实训基地设备及附属设施采购、安装项目
         采购项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0009
（2）采购计划编号：/
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
否
    （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
 （2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节
第12.2款）：
分期付款： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
3.合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：用户收货方指定地点。    
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是   否
收取履约保证金形式：                                     
     收取履约保证金金额：合同价的5%。                             
     履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）                                    
（5）分期履行要求：  /     
风险处置措施和替代方案：  /     
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：江苏省阜宁中等专业学校
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
[bookmark: OLE_LINK21]是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：①用户对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如验收人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。
②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为市、县用户收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交用户。
③乙方提供的货物，在用户使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为用户提供必要的协助，直到符合有关要求，用户才做最终验收。
④对技术复杂的货物，用户可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
⑤最终验收验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。
（5）履约验收的内容：详见采购需求
（6）履约验收标准：详见采购需求
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8） 履约验收其他事项：详见采购需求
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	同合同通用条款

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	十五个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，供货期不顺延；乙方投标前已充分了解项目情况、道路及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准。
2、乙方自行承担项目实施过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。
3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
4、无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业工作的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成保证项目的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同协议书

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	用户收货方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1、项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目软件、硬件设备提供2年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。
（1）硬件：质保期自验收合格之日起不少于24个月。
（2）软件：售后服务期自验收合格之日起不少于24个月。
（3）售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。
（4）售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到采购人处退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。


	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为建湖县；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：采购人指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的5日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。当期验收合格后甲方应在当期验收报告上签字盖章。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。









 第四章 采购需求
一、项目属性:货物类项目。
二、本采购项目的核心产品为多功能护理人。
三、采购清单和技术参数要求
	[bookmark: _Hlk137060296][bookmark: _Hlk149921745][bookmark: OLE_LINK30]一、茶艺与茶营销展训室
	单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	茶艺实训桌
	1.材质：实木；榫卯结构，坚固大方、稳定耐用；
2.参考尺寸：120*60*75cm；(允许误差±5cm，具体视场地情况定制)；
3.新中式风格，默认颜色为原木色或胡桃色；
4.优质蜡油保护，开放式健康环保油漆；边角经过严格的打磨与抛光，去丝处理，保护健康；
	张
	24
	工业

	2
	茶艺实训凳
	1.参考规格：400*400*450mm；根据现场布置，允许必要误差；
2.材质:优质实木板，符合国际E1级标准；                                                                
3.油漆:环保油漆全封闭涂装；                                                                                             
4.五金配件:优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	张
	48
	工业

	3
	教师茶艺桌
	1.材质：实木；高级茶艺操作台，榫卯结构，坚固大方、稳定耐用；
4.参考尺寸：160*75cm；(可允许误差±5cm，具体视场地情况定制)；
2.新中式风格，默认颜色为原木色或胡桃色；
3.优质蜡油保护，开放式健康环保油漆；边角经过严格的打磨与抛光，去丝处理，保护健康。
	张
	1
	工业

	4
	教师茶艺椅
	1、高级教师茶椅，采用实木制作榫卯结构，坚固大方、稳定耐用，工艺精湛；符合人体工学，靠背宽大，弧线设计，弧度适宜；减少背部压力，保护脊椎；
2、新中式风格，采用优质蜡油保护，开放式健康环保油漆进行喷漆,默认颜色为原木色或胡桃色；
3、边角经过严格的打磨与抛光，去丝处理，保护健康，达到美观大方的要求；
4.参考规格：55*50*45cm；根据现场布置，允许必要误差；
	张
	1
	工业

	5
	玻璃杯行茶法套组（绿茶茶具）
	1.茶盘：木质；参考规格：500*300mm，1个；
2.奉茶盘：木质，参考尺寸：28*9*3cm，1个；
3.玻璃壶：约900ml，1个；
4.绿茶玻璃杯：玻璃材质，玻璃杯约220ml，3个；
5.玻璃杯垫：圆形φ11.5cm，3个
6.水盂：玻璃或陶瓷，约0.65L，1个；
7.茶道组：木质，包含茶艺六君子：茶筒、茶则、茶漏、茶夹、茶匙，茶针；1套。
8.茶荷：玻璃或陶瓷，约185*65mm，1个；
9.茶叶罐：玻璃，圆形φ：约80mm；高90mm，1个；
10.茶巾：棉质，深色，约30cm*30cm，1条；
以上规格允许一定误差，具体以实测为准。
	套
	25
	工业

	6
	盖碗行茶法套组（红茶茶具）
	1.白瓷盖碗：约200ml，1个；
2.白瓷品茗杯：容量53ml，3个；
3.白瓷杯垫：圆形φ约8.8cm，3个；
4.白瓷茶海：长约8cm 高约9cm，1个；
5.提梁壶（瓷壶）：陶质，约0.65L，1个；
6.竹制茶荷：长约185mm×宽约65mm，1个；
7.瓷水盂：φ约10cm；容量约0.5L，1个；
8.茶叶罐：瓷质容量约240ml，1个；
9.茶匙（茶拔）：长约185mm，1个；
10.茶匙架：约长50mm，1个；
11.茶巾：棉质，深色，约30cm*30cm，1条；
以上规格允许一定误差，具体以实测为准。
	套
	25
	工业

	7
	智能可视化移动实训终端
	一、移动数据采集推车
1.自带万向静音轮，可任意移动，配备14寸IPS触摸显示屏；内置高清麦克风，可采集实时音频；
2.主拍广角镜头和俯拍标准镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）；拍摄720P视频帧速率为25帧/秒；
3.移动数据采集推车最高拍摄2.17米，单边拍摄宽度达1.4米；1.2米高铝合金管支架，可上下调整高度；
4.移动数据采集推车采用机械臂设计，伸展距离可达0.5米，可前后伸展、上下翻动；
5.▲采用万向软管式设计，360度任意方向可调； 
6.连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接；
7.移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、USB接口，实现多场景的使用需求，简单方便。投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章；
8.移动数据采集推车支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面；
9.支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用；
10.支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示；
11.支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚；
12.支持调节分辨率，通过移动数据终端的物理按键，实现当前画面的分辨率调节；
二、智慧实训教学软件
1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；且不影响一体机或电脑与外部网络连接；
2.支持双屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转；
3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能；
4.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。
5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能；
6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看；
7.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看移动数据采集推车的操作实时画面；
8.▲支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换； 
9.▲支持远程调用推车上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作；
10.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出；
11.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能；
12.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档；
13.▲双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件； 
14.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等；
15.可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复；
16.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕；
17.支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小；
 18.系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看；
19.可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。
	套
	1
	工业

	8
	多媒体讲台
	1.参考规格：闭合：1100*770*1000（±5mm）；展开：1100*1650*1000（±5mm）；
2.桌面木黄色耐划木质9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘单面封边，冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
3.上层正面为ABS工程塑料，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，双U型塑钢桌脸整体弧形设计；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS工程塑料（尺寸598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置；
4.功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
5.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为1.2mm；
6.下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气；
7.下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。
8.提供原厂三年售后服务；
	台
	1
	工业

	9
	备水/盥洗台定制
	1.包含柜体、台面、盥洗盆≥2、五金件等；含进水管和排水管的铺设，可旋转长嘴不锈钢水龙头；
2.材质：强化复合人造石或美耐板+实木+不锈钢；
3.参考规格：W≥55cm；H≥85cm；允许适量误差；
4.功能：部署取电口若干；下层收纳柜，用于物品储存收纳等；
5.包含附件、辅材、人工等。
	米
	6
	工业

	10
	智能恒温电烧水壶
	1.智能恒温烧水壶、东方古韵、长嘴设计、酒店及茶艺专用；
2.加热方式：底盘加热；功率：1000W；
3.容量：≥0.8L；材质：304食品级不锈钢；
4.功能：防干烧、过热保护、自动断电、精密温控、自由保温；
5.颜色：素白/雅黑。
	个
	10
	工业

	11
	茶文化数字营销套组
	利用原有
	套
	1
	/

	12
	智能直播一体机
	利用原有
	套
	1
	/

	13
	直播软件
	利用原有
	套
	1
	/

	14
	商品展柜
	1.现场定制；用于物品储存、收纳、展示等；
2.参考规格：≥35（W）*250（H）cm，具体以实测为准，高度默认到顶；
3.整体要求：现代简约风格、美观实用；主色系默认鲜亮清爽色系：如白色、原木、胡桃色，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与空间环境协调；
4.材质：优质环保免漆木工板或刨花板为基材，优质五金件。
	米
	4
	工业

	15
	多媒体音响系统
	一、音箱
1.二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度还原人声；
2.同轴单元，高音三寸全纸单元，低音单元采用长冲程式设计，在大动态下失真较小；
3.单元组成：低音≥6.5英寸低音；高音≥3英寸高音；
4.频率响应(±3dB)：70Hz-17KHz；(±10dB)：60Hz-18KHz；
5.覆盖角度：≥90度(H)×60度(V)；标准阻抗：8Ω；
6.灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W 1米；
7.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB；
8.输入功率：≥120W(额定)/480W(峰值)；
9.包含支架、音频线等。
二、功放
1.具高中低音调节旋钮，延时、节拍、回声调节旋钮，专业音效果调节；
2.内置MP3解码播放器与FM收音播放器，可自由切换播放模式；
3.4路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮；带+48V幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭4话筒幻象电源功能； 
4.2组辅助线路输入，方便连接外部音源；1组混合音频输出，可连接至其它音频设备；
5.▲变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度>0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求；
6.前面板具1个话筒总音量控制旋钮，2个辅助音量控制旋钮；
7.双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态；
8.具噪声门功能，无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰；
9.具有完善的保护措施，输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热；
三、无线话筒
1.LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，自动选定功能，自动回避干扰；
2.灵敏度可调，接收距离在25-60米之间可分段设置；
3.双频道频道组数，可切换频率数≥400组；接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，适配更多环境； 
4.载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）；频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz；
5.话筒输出功率：30MW；综合S/N比： ±105dB(1KHz-A)；综合失真度： <0.5% @ 1KHz；综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路；
6.还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远；
	套
	1
	工业

	16
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	17
	增容型无线路由
	1.▲三频放装式，支持空间流≥8条，发射功率≥20dBm，无线速率≥2900Mbps；投标文件中提供性能官方截图；
2.可同时在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式下工作；
3.支持10/100/1000BASE-T端口≥2个；支持RJ45Console口；
4.支持802.11acwave2MU-MIMO，SSID数≥48，外置USB2.0接口；
5.内置天线，支持wifi定位功能和wifi探针功能；
6.支持标准PoE供电，并支持本地适配器供电；
7.FIT/FAT模式可切换，支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用；
8.▲支持双2.4G的射频工作模式，即2.4G+2.4G+5G工作模式，2.4G射频模式整机可最大支持4条空间流； 9.AP向AC注册支持APmac地址认证，支持AP口令密码认证，支持AP、AC双向数字证书的认证；
10.支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制；
11.支持频谱导航，可自动引导双频无线终端工作在5GHz频段上；
12.▲支持双5G的射频工作模式，即2.4G+5G+5G工作模式，5G射频模式整机可以最大支持6条空间流； 
	台
	1
	工业

	18
	原实训室原地拆除、搬迁及异地安装
	1.根据规划设计，对该空间内部设施设备及相关配套进行原地保护性拆除、分类打包、转运、异地就位安装、接线调试、整体联调；
2.全程保证设备完好，拆除、搬运、安装过程无碰撞、损坏、丢失；
3.包含现场清理、垃圾清运、点位复位、现场复原等全部配套工作。
	项
	1
	/

	二、收纳与清洁展训室
	单位
	数量
	

	19
	整理收纳柜
	1.根据实训场地个性化定制，柜体和层板采用纯实木材质，各层高度根据要求定制，高250cm、宽120cm，含柜门及安装费用。
	米
	4.1
	工业

	20
	收纳箱
	透明直角收纳箱，壁厚3mm，带盖，容量45L
	个
	20
	工业

	21
	综合操作台
	1.材质：纯实木，专用定制；
2.参考规格（单体）：140*70*75cm；具体以实测为准；
3.配软玻璃敷面。
	张
	2
	工业

	22
	座椅
	1.参考尺寸：45*47*45cm，椅背高约76cm；
2.带靠背、不带扶手；
3.优质金属框架，经高温氧焊、表面抛光、喷塑除锈工艺；
4.座椅柔软有弹性，透气，耐磨；椅脚采用加粗钢管；
	张
	8
	工业

	23
	家居地面清洁实训模块
	1.根据要求定制，含市面常见不同材质的地面材料；分软性地面、硬质地材，弹性地材三部分；
2.含家庭中常见的各类地面材质实训模块，至少包含实木地板、复合地板、强化地板、瓷砖、天然石材、地毯、自流平地面、PVC地板等9种材质，每块边长≥30cm；
3.每种材料需要用金属卡槽牢固包边、方便展示替换，方便触摸；
4.需在每种材料下方做对应的说明铭牌，进行材质说明、特性、清洁方式等文字介绍；
5.展墙上方带射灯装饰。
	套
	1
	工业

	24
	家居墙面清洁实训模块
	1.根据要求定制，含市面常见不同材质的墙面材料；
2.含家庭中常见的各类墙面材质实训模块，至少包含乳胶漆、木饰面、大理石、瓷砖、墙纸墙布、软包、护墙板等9种材质，每块边长≥30cm；
3.每种材料需要用金属卡槽牢固包边、方便展示替换，方便触摸；
4.需在每种材料下方做对应的说明铭牌，进行材质说明、特性、清洁方式等文字介绍；
5.展墙上方带射灯装饰。
	套
	1
	工业

	25
	除螨仪
	智能数显、尘螨感应、双尘杯；额定功率：120W；尘杯容积：400ml以上；内置震动拍打器，拍打频次＞70000次/分钟；除螨杀菌：紫外线深层杀菌除螨。
	台
	1
	工业

	26
	扫地机器人
	1.家用智能扫地机器人，吸力不低于5000Pa，具备55℃及以上热水洗拖功能；
2.配备LDS激光导航与AI双向结构光避障系统，滚刷长度不低于20 cm；
3.标准模式下续航时间不低于2.5小时，配备自动集尘（集尘袋容量不低于2.5L）与具备热水洗拖布、热风烘干功能的自动清洗基站。
	台
	1
	工业

	27
	家政全能清洁机
	喷抽吸洗一体机，喷雾压力不低于1BAR，真空度不低于27kpa，空气流量不低于71L/s，清水箱容量不小于8L。
	台
	1
	工业

	28
	无线吸尘器
	智能吸拖西一体，110*23*28.6cm，真空度12000PA，干湿一体吸头，尘桶0.5L，智能自清洁，红外感应脏污程度，LED屏显脏污程度。含主机*1 绒毛滚刷装*1 HEPA装*1 适配器*1 充电收纳座*1 清洁刷及清洁刷支架*1 HEPA支架*1 溶液480ml*1 。
	台
	1
	工业

	29
	擦窗机器人
	1.擦窗机器人应具备高效、安全的自动清洁能力；须支持稳定的供电方案（有线或无线均可）；
2.清洁系统应集成喷水、刮擦与吸附功能，并具备两种及以上可切换的清洁模式（必须包含针对顽固污渍的定点深度清洁模式）；
3.水箱容量与清洁效率相匹配，单次作业面积不低于20平方米；
4.人机交互方面，设备应提供明确的工作状态提示。整体设计应紧凑合理，确保在标准家用及实训模拟窗户上能稳定运行。
	台
	1
	工业

	30
	家电清洗机
	1.采用手控喷枪（具备流量/压力调节功能），箱体为ABS一体成型结构，强度高、耐腐蚀、耐用；
2.须支持高温蒸汽与高压冷热水两种模式的清洗切换，并具备周期保养护理、臭氧消毒及自吸抽液功能；
3.标准配置需包括：多功能喷枪、远程遥控器、进水管与出水管；
4.人机交互界面：需配备触控显示屏，以满足家电清洗实训中对油烟机、空调、洗衣机等多种家电的深度清洗与保养教学需求。
	台
	1
	工业

	31
	沙发清洗机
	喷抽吸洗一体机，1BAR喷雾压力，575*330*445mm，真空度23kpa，空气流量61L/s，8L清水箱，抽吸电机功率1380w
	台
	1
	工业

	32
	空气净化器
	无线巡航移动，避障技术，超低音净化，360°环形滤芯，H13级HEPA层，5层活性炭，
	台
	1
	工业

	33
	液晶电视
	1.智能液晶电视、教育液晶电视、护眼液晶电视；
2.规格≥55英寸；分辨率≥超高清4K；支持HDR；
3.屏幕比例16:9；屏占比≥97%；
4.对比度：静态≥1400：1；动态≥50000：1；
5.响应时间≤9.5ms；
6.系统：≥Android四核A35；运行内存≥2GB；存储内存≥16GB。
	台
	1
	工业

	34
	客房床架套组
	1.风格：简约现代，智慧酒店或现代民宿风格；
2.参考尺寸：200×180×25cm，具体以实测数据为准；
3.材质：主体采用实木板材；颜色：现代原木或核桃木色；
4.床靠：包含和客房配套的悬挂软包床靠；
5.带悬浮灯光，保障意境氛围；产品符合环保标准。
	张
	1
	工业

	35
	客房床垫
	1.优质床垫，用于智慧客房或智能民宿；
2.性能：弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用；
3.材质：布艺+弹簧；
4.参考尺寸：200×180×20cm，具体以实测数据为准。
	张
	1
	工业

	36
	配套床头柜
	1.风格：简约现代，智慧酒店或现代民宿风格；
2.尺寸参考：≥50×40×50cm，具体以实测数据为准；
3.实木环保材质，配套用于存储物品；
4.带抽屉，上面可放台灯；
5.含坐式台灯。
	个
	2
	工业

	37
	高级床单
	1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿；
2.参考尺寸：280cm*200cm（缩水前：288cm*206cm）；
3.材质：100%精梳棉；80支纱/400针；
4.工艺：丝光全工艺白色贡缎纹。
	床
	1
	工业

	38
	高级被套
	1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿；
2.参考尺寸：235×185×5cm（缩水前：242×190×5cm）；
3.材质：100%精梳棉，高支高密80支纱/400针；
4.工艺：丝光全工艺白色贡缎纹；三边5cm法式飞边；底部中半开口，系带方式，2组，距两端45cm。
	床
	1
	工业

	39
	被芯
	1.参考尺寸：230×180cm；
2.内充1.5千克羽绒棉，含填充物总重量2.6千克。
	床
	1
	工业

	40
	高级枕套
	1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿；
2.参考尺寸：48×78cm+15×5cm（含5cm法式飞边）（缩水前尺寸：88cm*58cm）；
3.材质：100%精梳棉高支高密80支纱/400针；
4.丝光全工艺白色贡缎纹，四边5cm法式飞边，于背面距离边缘15cm为枕套开口。
	个
	2
	工业

	41
	枕芯
	1.参考尺寸：75×45cm；
2.内充羽绒棉，填充物总重量1.35千克。
	个
	2
	工业

	42
	一体式组合桌柜椅
	1.包含电视柜、办公桌椅；
2.一体式设计，酒店或民宿风格，整体造型和颜色搭配与主题环境协调；
3.参考尺寸：330*55*45-75cm；具体根据设计图纸定制，实施情况可适当调整，允许适当误差；
4.材质：优质环保防火板或刨花板，耐磨、硬度高、耐高温、防污抗酸碱；
5.隐蔽式布线设计,桌面嵌入式隐藏式插座盒；
二、办公椅
1.优质网纹布，耐磨透气，承重性墙；坐垫海绵：PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不易变形；
2.用于办公、学习、会议；可360度旋转、自由调节升降、可移动、带优质耐磨滚轮；
3.参考尺寸：背高78cm、座高45cm、座宽45cm、椅脚宽52cm；
4.带扶手，配件：优质气压棒，尼龙五星脚，星形轮，坚固耐用。
	米
	3.9
	工业

	43
	衣柜定制
	1、一体式设计，整体造型和颜色搭配与主题环境协调；
2、参考尺寸：200*55*180cm，具体根据设计图纸定制，实施情况可适当调整，允许适当误差；
3、优质环保防火板或免漆板、刨花板，耐磨、硬度高、耐高温、防污抗酸碱；
4、用于客房设备认知与配备、客房清扫、计划卫生、对客服务；内置智能感应式灯光。
	米
	2
	工业

	44
	休闲沙发茶几套装
	1、休闲沙发茶几套装、配套1桌2椅；
2、规格参考：桌几φ60cm*h58cm；椅子：55cm*60cm*75cm*45cm；
3、材质：椅子优质海绵+优质PVC皮质；桌子实木或钢结构，钢化玻璃或岩板敷面；
4、现代简约风格，整体外观美观大气，整体设计符合人体工学，舒适度高；
5、颜色为：湖蓝、草绿、姜黄、酒红、深蓝、浅咖，可选。
	套
	1
	工业

	45
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	46
	原实训室原地拆除、搬迁及异地安装
	1.根据规划设计，对该空间内部设施设备及相关配套进行原地保护性拆除、分类打包、转运、异地就位安装、接线调试、整体联调；
2.全程保证设备完好，拆除、搬运、安装过程无碰撞、损坏、丢失；
3.包含现场清理、垃圾清运、点位复位、现场复原等全部配套工作。
	项
	1
	/

	三、膳食配餐与烘焙实训室
	单位
	数量
	

	47
	实训桌
	1.现代风格，主色系默认清爽鲜亮色系，如白、原木、淡绿色；整体造型和颜色与主题环境协调；
2.单人位尺寸参考：≥90*55*75cm，具体以实测为准，根据实施情况可适当调整；
3.材质：
（1）桌脚：冷轧钢管，厚≥1.5mm；除锈、磷化、涂漆；
（2）桌面：优质环保防火板或刨花板，耐磨、硬度高、防水防火、耐高温、防污抗酸碱；
（3）隐蔽式布线设计,非推拉式键盘。
	位
	6
	工业

	48
	实训椅
	1.材质：优质网纹布，耐磨透气；坐垫：PU高密度定型海绵，回弹好，不易变形；
2.参考尺寸：座宽≥45cm、座高≥45cm、背高≥78cm；
3.功能：带扶手、可360度旋转、可移动、可自由升降；用于办公、学习、会议；
4.配件：优质气压棒，耐磨滚轮。
	张
	6
	工业

	49
	四门高身双温冻藏冰箱
	1.四门冰箱，一级能效；
2.尺寸参考：宽700mm 深594mm 高1850mm；
3.容积参考：总容积416L 冷藏258L 冷冻153L；
4.冷冻能力：7.5(kg/12h)；
5.综合耗电量：0.79kW·h/24h；
6.控温方式：AI精准控温；制冷循环：双循环；散热方式：底部前置散热；变温室类型：档位变温；变频/定频；
7.冷藏室含除菌净味抗菌功能。
	台
	1
	工业

	50
	四门开柜（保洁/存储)
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
2.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；
3.配置不锈钢称重脚。
4.移门为双层结构。
5.规格参考：1200*500*1800mm。
	台
	1
	工业

	51
	消毒柜
	1.用于用具清洗与消毒；
2.容量参考：≥138L；规格参考≥420mm×365mm×1030mm；
3.消毒温度：125℃；
4.额定功率：≤700W；
5.消毒方式：臭氧消杀、高温消杀；
	台
	1
	工业

	52
	L型配餐操作台
	1.台面*2：一体式无缝，带挡水沿，防积水外溢；尺寸参考：1200×700×800mm；
2.材质：食品级304不锈钢，耐腐蚀、易清洁、防交叉污染；
3.水槽：混水龙头单水槽，尺寸参考：≥500×400×250mm；用于食材清洗、器具冲洗；
4.储物柜：下方带开放式层架+封闭柜门，收纳厨具、食材，整洁有序。
	台
	2
	工业

	53
	单通门工作台柜
	1.参考规格：1850W×900D×800H.
2.采用优质304不锈钢板；台面、底板、层板δ≥1.2mm；侧板、门面δ≥1mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。
	台
	2
	工业

	54
	台下式制冰机
	1.功率参考：165W/220V；
2.规格参考：360*380*680mm，±5%。
3.产量参考：68kg/24H；
4.储冰量参考：15kg±5%；冰格数：45格；
5.制冷方式：风冷；
6.进水方式：自来水、桶装水。
	台
	1
	工业

	55
	膳食宝塔模型三件套
	利用原有
	套
	2
	/

	56
	电子秤
	精度不小于0.1g，数码电子厨房秤、精准秤、烘焙秤、珠宝称；称量食材重量，具备去皮功能，多种单位如克、克拉等单位自由转换；确保营养计算准确。
	台
	1
	工业

	57
	多功能搅拌机/厨师机
	1.厨师机/多功能自动料理/和面机/鲜奶机/打蛋机/电动搅拌机；
2.尺寸参考≥400*210*380mm；
3.容量：≥7L；
4.材质：食品级304不锈钢桶；
5.电源：220V/50HZ；功率≥0.35kW；
6.直流电机、11档位精准调速；
7.配打蛋球，和面勾，搅拌桨。
	台
	1
	工业

	58
	高身饼盆车（台车）
	1.活动式铝合金台车，开放式阳极； 
2.尺寸参考：≥600*470*1790mm；层高≥80mm；
3.层数：≥18层。
	台
	1
	工业

	59
	电陶炉
	额定功率:3500W/220V；
机身材质:一体不锈钢；
参考尺寸:350x440x140mm；
面板材质:钛金面板；
火力档位:≥8档。
	台
	1
	工业

	60
	商用微波炉
	容积：≥23L
功率：≥1.3KW/220V
规格：502W×413D×302H
	台
	1
	工业

	61
	商用电磁炉
	1.功率：≥3500W；
2.材质：全不锈钢机身，承重达230斤； ‌
3.尺寸参考：≥350×460×125mm；
4.面板材质：黑晶面板；
5.加热系统：双层纯铜线圈设计，提升加热效率 ； ‌
6.散热系统：双风机高速散热。
	台
	1
	工业

	62
	商用电烤箱
	1.功率：19.5KW；电压：380V；
2.尺寸参考：1325*1040*1790mm；
3.智能电脑操控；上下控温、急速升温；
4.支持定时功能；温度可调节；内置照明灯；
	台
	1
	工业

	63
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	64
	原实训室原地拆除、搬迁及异地安装
	1.根据规划设计，对该空间内部设施设备及相关配套进行原地保护性拆除、分类打包、转运、异地就位安装、接线调试、整体联调；
2.全程保证设备完好，拆除、搬运、安装过程无碰撞、损坏、丢失；
3.包含现场清理、垃圾清运、点位复位、现场复原等全部配套工作。
	项
	1
	/

	四、综合照护展训室
	单位
	数量
	

	65
	培训折叠椅（带写字板）
	1.可折叠、带写字板、带扶手，坐高约45cm,宽约50cm；允许必要误差；
2.优质塑钢脚架、稳固耐用、承重力强；
3.舒适座椅设计、符合人体工学、弹性坐垫、坐感舒服。
	张
	48
	工业

	66
	智慧黑板直录版
	一、整机性能
1.▲采取左右互联黑板+中间主屏组合方式，拼缝＜2mm，左右互联副板与主屏均采用无突出边框纯平面设计；主屏与副板采用标准USB口连接； 
2.整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1230mm，厚度≤90mm，显示区底部笔槽宽度≥15mm，两端设计包围式堵头，金属圆角包边防护；
3.主屏≥86英寸UHD超高清DLED显示技术，工业级A规液晶面板；中心亮度≥400cd/㎡；单屏物理分辨率≥4K，分辨率≥3840*2160，防眩光全物理钢化玻璃；
4.▲内置非独立外扩展的2.0声道扬声器，额定功率≥32W；喇叭≥2个，独立音腔设计；内置防啸叫电路，麦克风距离喇叭单元的啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声； 
5.主屏采用电容触控技术，手指轻触式多点（Android支持≥20点触控，Windows支持≥40点触控）互动体验；连续响应速度：≤10ms；触摸有效识别：≤3mm；
6.整机前置≥6个实体按键，包括开关、录制、护眼、设置、音量-、音量+；具备一键还原按键，长按可将系统还原至出厂状态；具备6.5mm音频输入接口，支持如小蜜蜂等音频设备接入，支持通过扬声器进行本地扩音；
7.▲整机前置接口：USB≥4，Type-B≥1，Type-C≥1，HDMI-IN≥1；
8.智能护眼：可根据环境亮度自动调节显示亮度以达到最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭；
9.背光一键开关：支持关闭液晶背光，同时切断触控USB控制信号，防止黑板关屏后，板书导致触摸乱操作；
10.信号源记忆：可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能；
11.▲内置非独立外扩展的摄像头，无需外接线材连接，无任何模块化拼接痕迹，像素≥4800万，镜头视角≥117°；支持人脸检测、人物居中功能；支持主讲人模式，人物追踪功能；支持双指手势关闭，OK手势打开主讲人模式，手掌手势打开人脸检测功能； 
12.智能手势识别：可在显示区域任意位置，任意信号下，十指按压屏幕实现对屏幕的开与关，支持两指长按呼出快捷菜单，快捷菜单支持自定义功能快捷键；
13.一键自检：不通过第三方应用程序即可对主板的硬件状态如触摸屏、光感模块、网络状态等进行自检并上报；并支持对主板内存进行清理释放，保证系统运行流畅；
14.▲内置非独立外扩展的8阵列麦克风，无需外接线材连接，无任何模块化拼接痕迹；拾音距离≥12m，支持回声消除，环境抑噪，声源定位，声源追踪，混响去除，声源定位等功能； 
15.支持一根网线即可实现Android/Windows双系统同时上网，不接受OPS连接安卓WiFi热点或其他软件热点方式实现同时上网；
16.整机支持2.4G/5G双频WiFi热点，支持无线投屏，无需任何外部硬件设备即可支持Android/IOS/Windows移动端进行投屏，且WiFi热点打开的同时支持黑板WiFi连接外部网络，方便不同课堂教学场景选择；
17.▲物理防蓝光：无需任何物理按键，系统开机即自动实现蓝光过滤，要求实测蓝光加权辐射亮度LB≤0.25W*m-2*sr-1，符合GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》（国家标准）和SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》（电子行业标准）两项标准； 
18.为保证产品质量、供货进度及实际使用过程中维护的便利性，要求产品CCC证书的认证委托人（申请人）、产品生产者（制造商）、生产企业(生产厂）为同一公司体系；
19.整机要求通过产品可靠性检验，样品平均无故障时间（MTBF）不低于12万小时；
20.同步互联：搭配白板软件，左、右互联黑板可与中间主屏进行互动，教师在互联黑板上的书写内容可同步显示在中间主屏上，延时≤30ms，左右侧互联黑板对应中间一体机的左右侧书写区域，支持单侧互联黑板独立使用；
二、书写副板
1.采用电容触控技术，书写精度≤1mm，感应高度≤0.5mm，书写笔迹可视距离≥30米，全角度抗强光照射，并可有效规避衣袖等外物造成的误操作现象；
2.纯平面设计，实现整个板面均可有效书写；无突出边框也可有效避免粉笔积灰导致的触摸不灵现象；单侧书写副板有效书写面积≥1030（长）*1080（高）mm；
3.▲设有侧边和底部常用快捷键，侧边快捷键包括上一页、下一页、保存、清屏、红笔、蓝笔、白笔等不少于7个；底部快捷键包括窗口、截屏、录制、标记等不少于4个；
4.书写基板采用轻质塑料板，有效降低重量；书写副板支持粉笔书写和成膜笔书写，配备黄色、白色、蓝色不少于3种颜色的成膜笔，出墨均匀，书写3秒后即可轻松擦除；
5.配备电容智能板擦，使用智能板擦擦除笔迹时，可同步擦除电子笔迹，擦除比例精确，使用手掌也可实现电子笔迹同步擦除；
6.▲互联功能：可与主屏连接实现同步显示、截屏、录制等功能，同步显示延时≤50ms； 
三、双系统
1.模块化、抽拉内置式设计；处理器不低于Intel Core i5，内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD固态硬盘；
2.嵌入式系统：内存≥2GB，存储≥8GB，与内置OPS主机形成双操作系统安全备用，可实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能；
3.采用≥80pin接口，实现无单独接线的插拔；集成设计， pin接口中也包含RJ45网络信号，可实现网线内置式连接；
4.具有至少6个独立非外扩展的USB接口（USB2.0*3+USB3.0*3）；独立非外扩展的音视频输出接口：≥1路Line Out；≥1路HDMI ；≥1路LAN口；≥1路Mic-in。
四、控制面板
1.AI智慧教室中控制设备，实现一键开机、一键录制、音量调节等功能；
2.集设备开关、录制、快关麦、音量+，音量-五个按键于一体，快速一键化操作；
3.支持RS485及供电接口，1个设备开关键，AP RESET复位键1个。
	套
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	集控智慧高清直录编系统
	一、整体要求
1.支持多路视频输入：POE-IN≥3路，HDMI≥1路；分辨率最大支持4K@30P输入，可带音频；
2.支持≥2路HDMI路的视频输出，分辨率最大可达1080@60P；支持≥4路高清3G/HD-SDI视频输入；
3.音频输入输出：支持≥2路RJ45 (MIC)音频输入，≥2路3.5mm Line in 音频输入；支持≥2路3.5mm Line out音频输出；
4.存储：标配≥2T硬盘、外接USB存储，支持USB导出，支持ftp下载；视频码率：500kbps~40Mbps可调；
5.▲可同时支持吊麦，无线麦克风和课件的扩声、全输入录音； 
6.备选通道可扩展12通道，支持加载本地视频，网络视频、远程互动视频等；
7.支持与第三方设备进行对接，支持通过智能面板对设备进行开关机、开始录制/停止录制功能，实现多种外部设备触发机制；
8.嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式；
二、智能直录播
1.多场景录制编辑：实现教师、学生、板书和多媒体设备等多个场景之间，依据位置、动作或其它因素切换；实现1080P（1920×1080）高清采集及输出，视频录制、直播分辨率均可支持1920×1080、1280×720等标准；视频编码分辨率支持：352*288～1920*1080；
2.教师的图像与声音保持同步，低延时、适用于多种网络环境下的直播；视频编码：支持H.264/H.265，支持流媒体格式；
3.▲支持自动导切、跟踪管理：基于图像识别进行跟踪拍摄，多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪；支持电脑课件信号自动检测跟踪。
4.内嵌音频处理芯片，自研先进声音处理算法，对环境噪音进行有效去除，实现教学互动中的回声消除，保证声音清晰明亮；
5.录制模式：支持电影+资源模式两种录制模式，可同步录制；并支持录制和电影模式的自动编辑；录制生成资源文件包括MP4格式，标准格式的视频文件可使用主流播放器播放；
6.支持显示磁盘剩余空间，支持在线升级；
三、智能导播
1.远程操作：支持远程导播平台视频监视、视频切换、音频调整、视频直播、远程互动、暂停/录制，特技效果、直播监视等功能，且直播功能与录制互不影响；
2.▲支持通过智能面板实现对设备进行开关机、开始录制/停止录制功能；同步支持教学软件端实现一键录制操作。
3.支持多路信号组合：支持不少于6种方式的视频叠加，可将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等；
4.支持RTMP推流，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持2路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接；
5.具备特技渲染功能：提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效；
6.web远程导播：支持登录web对远程直播进行控制，导播模式的切换，录像开始和停止，直播通道切换等；
7.▲支持可视化管理，可通过网页端进行参数配置，一次实现音频处理技术和录播设置。音频处理技术支持回声消除，延迟时间设置，背景噪声抑制，人声自动增益，录音降噪支持十个等级的设置。录播设置支持录制视频分段存储时间的设置，录制通道支持自由选择PGM或教师特写场景；巡课设置支持开机自动巡课录制。
8.支持远程管理录播主机上的视频文件，远程下载和点播录像；
9.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
	套
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	智慧直录编融合云主机
	一、整体要求
1.一体化结构，至少包含直录播控制单元、内置4K摄像机、音频处理单元等，非独立产品的组合体；
2.不少于4路摄像机图像画面、1路电脑画面和1路自定义画面预览窗口，直接点击预览窗口进行PGM画面切换；
3.支持主讲教室一键开直播，听讲教室一键看直播；一个老师在授课，其它班级同步听课；学生可通过手机、平板等终端远程上课；
4.内置无线路由功能，支持多点接入；支持本地无感扩音，老师无需配话筒可自由走动授课；
5.互动教学：可实现一对一、一对多远程互动；远程互动可同画面互动直播，不受空间、地域限制，实现优质课堂资源共享；
6.可设置视频流标识的开始和停止，支持自动截取；支持生成微视频，自动上传至云平台；可自动推到学生app供反复观看学习；
7.可在录课的同时实时推送视频流到资源平台或流媒体服务器，进行课堂直播，实现空中课堂；
8.微信分组推送，关注服务号即可实时查看教师推送的视频内容；
9.▲支持一键启动录制，提供手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换。手动模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能； 
二、音频处理单元
10.具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调；
11.支持16段EQ调节，满足各种场景应用；音量状态实时显示和外部按键控制；
12.音频处理单元和功率放大器集成到主机机箱内；
13.支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置；
14.集成动态自适应噪音抑制技术；内置嘈杂声环境检测功能，自动根据环境噪声开启关闭/设备扩声
15.支持可视化管理，可通过平台进行参数配置和设备在线状态查询；
16.内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率响应；
17.与Internet时间同步，运维平台可设置音频处理器静音开启和关闭的时间；
18.具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果；
19.数字音频主机具有可视化环境声场检测功能，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STI；
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	智能高清云摄像机
	1.支持4K超高清分辨率图像，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；具备畸变矫正功能；
2.传感器尺寸：1/2.5英寸, 有效像素≥851万；
3.网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成；
4.▲EPTZ跟踪功能：镜头支持自动对焦以及至少8X数字变焦；支持WDR以应对不同光照环境；内置图像识别与跟踪算法，具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声；无需辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；
5.每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面，两个画面采用相同图像传感器和图像处理器；
6.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；
7.支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
	台
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	智能图像定位跟踪识别系统
	一、整体要求
1.内置电子云镜，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现学生全景与特写的拍摄；
2.内置人体行为识别图像算法来检测学生的起立和坐下动作，无需外接跟踪主机；
3.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小；可识别站立后的离座走开动作，对不同身高具有很好的适应性；
4.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头；
5.特写景别和全景景别颜色、亮度等保持一致；两视频之间可配置为自动切换模式；
二、针对教师
1.根据教师动作幅度、移动速度等进行智能分析判断，结合人脸高度位置，对摄像机同时进行转动、俯仰和推拉综合精细智能控制，从而实现教师小幅度范围运动，摄像机不动作，大幅度运动才跟踪；
2.根据人脸高度，智能调整摄像机的俯仰高度，使人脸在摄像机中总能保持合适的高度；
3.跟踪系统综合了人脸检测跟踪和运动分析两种手段，实现教师在各种姿态下的锁定跟踪，即使教师转身面对黑板而背对教师机时，也能持续锁定教师，而不会受到其他运动目标的干扰；
4.特写画面：可设定适当的画面大小和高度。当跟踪区域内有教师移动时，教师机可跟随教师移动进行跟踪拍摄，整个过程画面平滑清晰；
5.当教师走下讲台时，讲台上没有目标，老师机通过网络给录播主机发送老师走下讲台的命令码，录播根据导播策略自动切换为学生全景镜头。
三、针对学生
1.自动识别学生区域起立和坐下动作，自动排除学生区域移动目标；
2.学生起立时，识别检测到学生区域有起立动作；多个学生站立时，学生机会自动给起立学生间距较好的特写镜头，也可使用全景镜头；
3.学生依次坐下时，镜头给仍然站立的学生特写；当全部学生坐下时，讲台上有老师，录播自动切换到教师特写镜头；
4.只识别学生区域学生起立和坐下动作，自动排除学生区域移动的目标。当学生起立回答问题时，学生机识别检测到学生区域有起立动作，通过网络发送学生起立的命令码给录播。录播收到学生起立命令码后，自动切换学生全景图像到直播通道。
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	智能全向拾音器
	1.智能全向拾音球形吊麦；采用自适应回声消除技术，智能混音和话筒优选技术，动态自适应降噪技术，信噪比71db；
2.驻极体电容极头传感器，半径≥5米拾音距离；
3.灵敏度-42db± 3dB（0db=1V/Pa@1kHz）；频响范围50Hz~20KHz；最大声压级115db(f=1kHz,THD<1%)；
4.电源VS=1.5V@2.2KΩ，支持POE供电；一条网络即可实现供电、音频传传输，部署更简洁，更美观，更高效。
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	全空间智能无感扩音系统
	一、拾音单元
1.课堂发言区域教师拾音设备，支持无感扩音和远程互动；同时满足符合教室标准环境的吊麦又扩又互动的应用；
2.支持非人为干预即可将焦点对准当前发言人；
3.可同时支持吊麦、无线麦克风和课件扩声、全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真；
4.拾音半径达5-8米，满足100-160㎡范围内任意角度，讲台区域全覆盖、任意距离自由发言；
二、功放单元
1.频率响应：20Hz～16kHz；增益调节范围：-43dB～59dB；信噪比（S/N）：80dBA(20Hz～16kHz，A计权)；环境噪声消除：≤30dB；无线输入降噪：≤30dB；
2.INPUT输入阻抗：20kΩ；LINEIN输入阻抗：10kΩ；输出阻抗：100R；
3.总谐波失真（THD+N）：≤0.3%（Vo=2Vrms, f=1kHz)；
4.最大输入电平：6dBu；最大输出电平：12dBu；
5.保护电路：ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护；
6.输入接口： 2×凤凰接口差分输入，2×凤凰接口线性输入；输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出；
三、扩音单元
1.本地音频输出设备；频率范围：60Hz-20kHz；
2.较大输入电压：25.3V PMS（2小时），50.6V；
3.峰值灵敏度：90dB，1W/1m(100Hz-KHz)；
4.指向性指数：7.6dB(1kHz-16kHz)；额定阻抗：8ohms（直通）；
5.低频单元：135mm（5.25寸）；高频单元：19mm。
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	高密度增容型无线路由
	1.同时支持如下通讯协议：WiFi802.11b/g/n，Zigbee802.15.4，Ethernet802.3，IPv4，IPv6；
2.支持2.4GHz/5GHz同步双频；IEEE802.11ac并向后兼容IEEE802.11a/b/g/n；
3.发射功率（2.4GHz）：≥23dBm；发射功率（5GHz）：≥28dBm；数据传输率（802.11ac80MHz通道）：≥1.3Gbps；
4.有WiFi模块，客户端无掉线，点数同时支持≥50个；支持使用SNMP协议的集中管理软件；
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	智能交互教学实训系统
	一、整体要求
1.包含智能互联、终端互动、展台互动、智能投屏、桌面批注、电子白板、微课录制、课件制作等功能；老师上课时可快速调用相关功能，无须反复退出/打开软件；
2.互动教学：内置课堂互动教学系统，无缝对接教学资源平台，通过“我的备课”直接进入资源平台，在线调取教学教案，图片、试卷、课件、文件等，也可直接观看视频；
3.课堂报告：支持班级整体考试分析如平均分、最高分、最低分等；支持学生个体分析（如S-P表分析），支持成绩考试分析柱状图和折线图，支持试卷试题分析和逐题答题率以及得分率。
二、智能互联
1.同步互联：搭配白板软件，左、右互联黑板可与中间主屏进行互动，在互联黑板上的书写内容可同步显示在中间主屏上，延时≤30ms，左右侧互联黑板对应中间一体机的左右侧书写区域，支持单侧互联黑板独立使用；
2.▲多终端互动：教师端支持同时接入Android、iOS、Windows等操作系统的学生终端；学生端至少支持Android平板、iOS平板、Windows平板、Android手机、iOS手机等五种终端；以上五种智能终端可实时同步显示教师机桌面； 
3.颜色切换：可通过书写副板的快捷按键设置不同的笔迹颜色，实现老师对于教学重点的标识及批注，支持不少于黑色，红色，蓝色三种颜色切换；
4.▲板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，数字化笔迹被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书；
5.桌面切换：触摸副板上的窗口按键可快速最大化或最小化互联白板界面，需要同步显示时，一键最大化白板，需要展示PPT时，一键最小化白板，最小化时，副板书写笔迹也在同步记录，同步显示内容与授课内容可一键切换，不影响老师正常授课操作；
6.▲截屏：触摸书写副板上的截屏按键可实现快捷截图，截取板书内容及主屏显示内容，主屏内容不限，在不打开白板软件的状态下依然支持，可将板书与主屏内容合为一张图片并自动保存在默认文件夹，长按截屏3秒可选择截屏图片生成PDF文档或HTML文档，支持文档扫码下载，可方便与学校现有资源平台对接； 
7.录制：触摸书写副板上的录制按键可快速启动录制，支持同时录制板书内容、显示主屏内容及声音，主屏内容不限，在不打开白板的状态下依然支持，录制结束后可自动将板书内容，主屏内容与声音合为一个视频，音视频及板书内容同步；支持主屏内置摄像头画面及声音录制，可录制学生全景画面。
三、展台互动：
1.纸质批注：支持一键启动集成的视频展示台，纸质作业材料直接投影到教师端显示大屏，可以直接在纸质作业材料投影上做批注讲课，支持截图、存屏，存屏后通过回看功能可以随时调阅之前批注内容； 
2.纸质推送：批注内容同屏一键推送给学生端；也可以发起教师提问，学生可以直接在纸质材料投影上以涂鸦方式作答。
四、智能投屏
1.智慧多屏互动：无需外接任何设备，可快速实现手机、平板屏幕投屏到黑板，以及黑板屏幕共享到终端，移动端支持iOS和Android设备； 
2.▲远程操控屏幕：支持智能手机、平板及其它移动教学设备（Windows、iOS、Android系统）控制中间主屏，例如页面控制：可切换上、下页，并可将当前互动设备页面推送至学生端（Windows、iOS、Android系统）；手机端支持文件发送，支持手机摄像头横屏同步； 
3.远程同屏授课：可自动搜索连接智慧黑板，实现远程同屏授课、远程使用移动端直接操作板书，板书内容同屏显示，并支持直接打开集成的视频展台开展纸质材料的授课；
4.终端连接与投屏：支持不少于8个客户端（手机，pad，电脑）同时连接智慧黑板；支持NFC投屏，支持不少于4个客户端同时投屏，可将黑板屏幕画面4等分，实现大屏幕多人共享；
5.通知通告：支持通过微信小程序直接向智慧黑板大屏发布滚动型信息，方便管理部门按需发布通知，大屏端以弹窗形式显示。
五、桌面批注
1.桌面批注：支持在系统桌面上直接打开ppt，word等课件直接进行批注书写，支持五指擦除，撤销，更换画笔颜色，粗细等功能； 
2.快捷回看：桌面批注支持截图、存屏；存屏后通过回看功能可以随时调阅之前批注内容，批注记录支持快捷按钮前后翻页查看、支持放大缩小显示； 
六、电子白板
1.软件支持手势控制，五指同时触摸移动时擦除黑板；
2.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局供切换；软件中的课件可生成二维码，支持扫码分享；
3.学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、美术、体育、书法等；
4.书写工具：至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于8种书写工具。老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明；
5.思维导图：可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。
七、课件制作
1.多媒体微课程电子教材录制：教师可使用word、ppt或图片等备课文件进行讲解，系统即可自动录制屏幕轨迹和讲解声音；支持生成不少于2种格式文件；开始录制时，用户可在软件界面上选择evk、mp4等多种格式；
2.▲支持对接展台和摄像头：教师可将纸质课件资料的批注过程直接录制到微课视频中；也可打开摄像头，将讲课画面录制到微课视频中；
3.支持基于白板录制微课、屏幕录制微课、摄像头录制微课等多种录制方式，支持理科复杂公式符号的手写输入，录制后视频可保存在本地，也可一键上传到平台； 
4.▲微课录制：可直接录制多媒体电子课件和作业辅导微课，生成微视频，文件<1M/分钟；支持一键切换多语言，至少实现中英文快捷切换；
5.微课账号支持与学科绑定，老师切换自己的账号即可实现直接上传对应的学科资源，无需上传时再临时选择微课资源对应的学科、教材等属性。
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	数字化资源管理平台
	一、基础平台管理系统
1、平台采用B/S架构，支持PC及智能终端的浏览器访问；采用界面分离技术对移动端APP提供支持；采用Linux高稳定性服务器系统和PHP脚本技术。
2、分布式文件存储数据库:采用MongoDB作为静态页面、图片、文档文件服务器，通过静态页面分离技术提高访问速度。
3、提供单点登录（SSO），一次认证；
4、基于WEB界面系统管理，SSL加密传输。
5、用户身份来源于用户的产生部门，由身份同步机制自动同步到用户身份中心。（根据需要可开放注册）；
6、用户权限基于实际用户在不同系统中的权限管理
7、系统具有密码找回功能
8、除支持B/S用户名密码认证外，针对实际需求还可支持数字签名认证。
二、导学与翻转课堂系统
1、导学资源导入：支持多媒体导学材料上传至平台，支持通过平台导学功能，教师备好的课程及预习材料可直接发布在平台上供学生课前预习。支持设置导学检测题目支持教师可根据导学材料设置相应的测试试题，支持主观题和客观题。
2、导学学习监测：支持教师可通过平台查看学生预习情况，包含学习时间、学习时长、学习次数。
3、导学检测监控：支持教师查看学生预习测试题目，包含每位学生作答的情况及每题所有学生的正确率。
4、导学笔记：支持学生在观看导学资料过程中在线做笔记，教师可以选择是否共享学生笔记
三、网络作业系统
1、布置作业：支持通过附件上传题目创建答题卡的形式实现，也可通过提取题库数据出卷的形式完成。
2、答题卡作业：支持以答题卡方式组卷，可以设置题目类型和导入试题附件快速完成，支持教师在题目中关联知识点，便于数据检索和统计；支持关联题目辅导资源，便于学生的自主学习和问题解决。支持教师通过上传WORD附件形式完成作业题目的发布，教师可在保存时根据发布需求，有选择地进行作业推送。
3、题库作业：支持以题库方式组卷可依托强大的题库进行筛选题目组卷。支持教师查找题库中的题目引入，支持教师在题目中可关联知识点，便于数据检索和统计；支持关联题目辅导资源，便于学生的自主学习和问题解决。教师可在保存时根据发布需求，有选择地进行试卷推送。
4、作业批阅：支持教师通过平台进行在线作业批阅或客户端批阅，解决传统批阅历史保存问题，实现碎片化办公，充分利用时间完成教学工作。支持教师通过以题目为导向的批阅，了解单题目下学生的整体答题效果。支持教师通过以学生为导向的批阅，了解单一学生试卷的答题结果。教师可在答案上进行圈阅、评分、评论，以传统模式完成在线批阅过程。教师也可通过客户端软件对批阅过程进行动态记录，可进行多媒体批阅（如语音批注）。
5、常见错误报告：支持教师在教学过程中收集学生错误率较高的题目及错误的原因。教师可通过课本、章节、知识点检索到相关错误题目；教师可查看题目收藏量、讨论量，以便了解题目关注度；教师可记录错误原因，有针对进行讲解分析。
6、学生功能：支持学生利用PC端应用和客户端应用查看，可实现教学计划查看、学习资源查看、微课程资源查看、学习历程数据查询、在线做作业、统计作业数据、错题统计、提出问题、师生在线交流等。支持学生查看教师布置的作业，并在线做作业、查看教师批阅记录和相关统计数据，可查看相关试题的辅导资源，以及将错题收集至错题集，以便后期的查询复习。
四、作业辅导系统
1、创建作业辅导：支持灵活设定时间、班级学生等条件，创建/修改不同的作业辅导
2、导入方式：支持导入微课资源作为作业辅导内容
3、关联方式：支持关联至课本章节，便于管理
4、作业辅导监控：支持班级错题集排行统计、观看人数统计、个人错题集统计
5、作业辅导观看：支持学生利用电脑、平板、手机APP方式观看
6、错题集功能：支持学生将作业辅导题目列入错题集，方便日后学习
五、题库系统
1、创建题库：可批量导入或者单个创建题目
2、资源匹配：题目可匹配作业辅导视频、题目解析
3、题库分类检索：可按照章节、知识点、提型、难易度进行分类
4、出卷：可选择不同题目生成完整试卷并可导出进行打印
5、资源共享：导学与翻转课堂系统、网络作业系统等可以直接调用题库资源进行出题
六、背单词系统
1、创建／修改背单词任务：支持设定特定班级及具体学生
2、单词导入：支持单词表选择、批量导入、单个添加
3、背单词监控：支持按人数统计、按单词统计
4、关联方式：支持关联至课本章节，便于管理
5、单词学习：支持单词背诵、默写、复习
6、单词测验：支持打乱顺序安排单词测试
7、生词本：支持学生将不会的单词生成生词本
七、私有慕课系统
1、课程管理：支持教师通过平台进行课程及其配套资源的编辑管理，如创建在线课程、编辑课程章节、上传资源、布置网络测试试题等
2、在线测验：支持教师通过平台发布网络作业给学生，便于教师及时掌握并分析学生的情况；学生可多种途径进行在线学习，并且完成相关测验题目。
3、网络资料：支持教师上传相关学科的网络资料，方便学生在线观看，学习。
4、在线答疑：支持教师在线解决学生的问题，提高互动学习的积极性，节省教师时间。
5、学习监控：支持教师监控学生的学习情况，根据每位学生的学习进度不同，实施掌握学生在线学习的情况，课程监控可以了解到每天每位学生学习的情况包括：总学习人数、正在学习人数、已学完人数、学习时长、学习次数、学习进度等。
八、错题集系统
1.错题集归类：支持教师设置的标准将学生在线作业和考试的的错题自动收集和归类。
2.错题集创建：支持教师自主手动添加错题、删除错题、移动错题的章节位置，并支持错题筛选功能，可根据错题来源、自定义、关键词搜索错题资源。
3.错题集监控：教师可通过学习监控随时查看错题情况和错题排名。
九、数据分析系统
1.资源统计：支持年度选择、全部资源统计、分类别资源统计、月份建设情况、教师建设资源查询。
2.个人资源统计：支持年度选择、全部资源统计、分类别资源统计、月份建设情况、教师个人建设资源查询。
3.综合报表：支持科目选择、时间选择、姓名搜索、排序、观看人数统计、数量统计。
4.监控统计：支持科目选择、班级列表、观看人数、资源总量统计。
十、▲其他
1、教学资源公共服务平台：提供基础教学微课程视频资源，学科涵盖语文、数字、英语、科学、地理、历史、美术、音乐、思想品德、物理、化学、生物、信息技术、体育、创客、书法16个学科，每个学科都提供视频，不少于5000微课资源；
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	智慧讲台
	1.参考尺寸（mm）：1000*715*1082（±20） ；操作台面高（mm）：850；
2.钢木结合，主体1.0-2.0mm冷轧钢材，棱边圆弧化设计保证安全；桌面及背面18mm高密度纤维板；
3.▲为保障产品安全性，木板和冷轧钢架所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等符合GB/T26572-2011标准；
4.上层：分显示区和操作台面区；倾斜设计，配显示器、中控、简易按键、嵌入式键盘，台面边缘处8mm下陷处理，防物品跌落；
5.下层：三面拆装式，独立隐藏式走线通道；
6.机柜：独立8U机柜，与下层主体间用滑块式轨道连接，可整体滑动距离为225mm，机柜内部配置层板均为可滑动式设计；
7.桌面：左侧嵌21.5寸触摸显示器，无明显缝隙，仰角23°，与教学屏实现同步显示及互动；
8.▲中控：无缝嵌入快捷控制按键；包含：大屏开/关、一体电脑、本地电脑、HDMI、本地电脑开/关、任务窗、一键启动、返回桌面、音量+、音量-、静音、储物盒开/关；
9.嵌入式键盘：快捷按键下方无缝嵌入物理键盘，易拆卸、维修及更换；
10.桌面右下立面处，配置笔记本链接模块，供输入接口：USB3.0 x2、Type-C x1、HDMIx1、网线接口x1；
11.前侧立面配两个抽屉，左侧抽屉通过机械锁手动开关，标准1U储物空间；右侧抽屉为电动控制抽屉，专为高附加值的设备提供放置空间，中控控制电子弹簧锁打开抽屉，会自动弹出约20mm；
12.右侧底部配置旋转式铝合金隐藏式水杯架1套，左侧上方配置可回弹不锈钢挂钩1个。
13.无线投屏模块：不需要额外安装APP，可直接投屏；
14.投标时提供产品来源渠道合法的证明文件及原厂三年售后服务承诺函；
15.▲产品通过中国国家强制性产品认证。
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	智慧可视化实训示教推车
	一、AI实训示教推车车体
1.一体化设计，至少包括移动车体、实训触控主机模块、移动电源模块，整体推车走线内置；整车高度≥1.8米，摄像机移动范围≥2米，可满足10度倾斜测试；
2.支持单手操作，一手操作移动把手可完成拍摄角度的调整；支持360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动；
3.▲车体具有台面机箱，尺寸≥400*300*150mm，采用喷油白色，可承重≥5kg；支持长按3秒松手安全关机，防止按1秒或2秒后松手即关机； 
4.隐线式设计方式，显示屏、摄像机接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材；车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作；移动车体采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响；
5.具有刹车功能，采用医用静音万向轮、拉动无异响；采用100mm直径的磨砂轮子；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都是通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁；
6.▲电池机箱内置移动电池，电池容量≥23000mAh，采用磷酸铁锂电芯类型，充满后正常使用时长≥8小时；充电温度:0-45°C；放电温度：-20-60°C ；电池机箱具有出风孔和内置风扇保障散热；移动电池可拆卸；
7.移动电池支持接上电源线，即插电开始充电；支持边充边用；支持电量显示功能，电量显示精确到小数点两位；支持电压过低预警提示功能；支持过流、过充、过放电池保护功能；
8.车体具有220V品字充电接口、DC 12V电源输出接口以及检修口；
9.▲支持固定音箱，额定功率≥20W；喇叭单元采用4"×2，1.5"高音；支持AUX（双莲花）音频输入；铝合金材质；灰白色； 
二、AI实训示教主机
1.▲嵌入式一体化设计，多路超高清SoC芯片处理器，运行嵌入式Linux系统，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备； 
2.▲采用≥15.6寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，高强度钢化玻璃面；主机接口朝下固定，包括≥1路HDMI输入、≥2路HDMI输出、≥3路USB、≥1路RS232、≥1路音频输入和≥1路音频输出；；
3.▲内置高速无线接收器，天线隐藏式设计，工作频率5.15-5.85GHZ，至少支持扩展3路视频无线输入；支持级联、最大数据速率 300Mbps，支持无线自动配对自动组网； 
4.▲支持内置无线麦克风接收模块，≥2根外露天线与无线麦进行连接保证拾音效果；支持内置全向麦克风，实现至少3米内的高灵敏度拾音；
5.内置≥1T SSD固态硬盘；内置WIFI 5G无线网络传输，适用频段2.4GHz+5GHz支持MESH组网；内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置；
6.内置数字音频模块，支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法和支持对无线麦、线性输入音频信号进行本地扩声；
7.视频编码支持H.264和H.265；音频编码支持AAC；
8.内置≥1路5G全网通NANO-SIM卡插槽；支持通过5GHZ射频信号接入多路无线网络高清视频流信号，5GHZ RF网络具有上电自动连接，自主组网能力；
9.支持≥1路RJ45千兆网口；≥1路监听接口；支持自启动功能，来电自动启动进入示教互动软件；
三、AI实训示教互动软件
1.嵌入式系统设计，内置在AI实训示教主机，支持示范教学、示范录制、示范回看、资源管理功能；支持触摸式使用，所有功能操作都是即触即用；
2.▲示教过程实时显示摄像机采集的画面，支持单画面、双画面、三画面、四画面、八画面、画中画-左、画中画-右、定制画面模式切换;支持全屏显示，支持退出全屏； 
3.资源录制：可分别录制不同接入摄像机采集的视频资源；支持一键启/停、暂停/恢复录制，录制的视频格式为标准MP4格式；录制过程中显示已录制的时间，时间精确到秒；
4.▲支持对接入的摄像机进行云台控制，实现对当前画面的放大缩小； 
5.批注模式:点批注进入,可重点批注，支持切换不同画笔颜色或笔迹精细模式；
6.支持示范过程中对关键点进行打标记，标记包括绿色星代表好的标记、红色星代表不好的标记，并记录标记的视频位置；
7.▲支持示范录制视频回看，通过软件打开回看，支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、全屏，支持进行重点批注，支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；支持点击视频列表文件进行预览；支持拖动视频进度条；支持调整视频音量；支持点击更多视角可播放资源文件； 
8.支持资源管理，支持对教学视频、示范视频、标注图片、截图文件打开预览；支持在编辑模式下支持文件夹和文件删除；支持对选中的文件夹和文件拷贝到U盘，支持显示拷贝进度和取消拷贝；
9.支持关联课表自动开课，支持对直播课程进行暂停直播、开始直播、结束直播等操作；
10.▲支持音视频远程互动，支持查看听课教室列表，支持与远程教室进行双向互动，支持本地静音和远程静音；当听课教室接入时，支持本地主讲教室与远程听课教室画面双画面显示； 
11.支持自动搜索同一个局域网内所有安装同屏接收端的教学一体机；支持示范实训操作实时同屏到同局域网内一台或多台教学一体机大屏上；同屏视频质量最大可达到高清4K；视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿；支持显示同屏连接状态；
12.▲截图功能:通过软件按钮即可实现对当前采集摄像机画面进行画面截取存为图片； 
13.支持示范教学视频、批注、截图等资源拷贝至U盘，以便老师拷贝后进行课后回顾； 
14.支持设置选择5G网络还是有线局域网络进行上传，并显示网络状态；支持显示当前日期和时间，并且支持网络时钟同步；
15.▲支持选择切换界面风格，实现至少三种风格以上的界面； 
16.支持当电源按下开关时，系统弹出界面确认是否关机，并做10秒倒计时后自动关机；
17.投屏功能:在电脑端安装投屏客户端软件进行投屏，示教互动软件自动采集到电脑端的画面进行一路视频画面接入，要求延迟小于800毫秒；
18.主界面支持音量条动态显示，也可以点击隐藏；
19.▲支持AI语音控制功能，至少包括唤醒词、开始示范、结束示范、开始录制、暂停录制、继续录制、结束录制、视频标记优秀、视频标记改进、相机远景、相机中景、相机近景等指令；
20.支持设置相机不少于3个预制位，包括设置近景、中景、全景；
21.AI语音控制支持开关控制，开则有AI语音控制功能，关则无AI语音控制功能。
22.▲支持示教场景和实操考试场景的切换，切换到实操考试场景时具有开始比赛、赛事回看、赛事资源功能，比赛过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持16路视频源接入，支持单画面、双画面、三画面、四画面、八画面、九画面、画中画-左、画中画-右、定制画面模式切换； 
23.支持中英文切换，默认中文，切换后保存配置，下次开机时仍保留上次切换后的配置；支持开机状态上报平台，平台将设备的开关机状态进行储存；
24.支持在资源管理选择已经录制的视频资源手动选择上传，支持选择单个视频或多个视频或视频文件夹，上传支持显示进度；
25.▲实操考试场景时支持画面自动轮询；轮询启停设置：支持启动/停止；轮询顺序支持正序/倒序设置；轮询间隔设置区间支持3-30s，默认5s；轮巡模式：支持手动巡考、自动巡考；自动巡考接收云平台的考试信息及时间，自动开始/结束巡考；手动巡考，手动设置考试的开始、结束时间，系统按照已设置的时间段巡考；
四、4K高清采集摄像机
1.采用1/2.8英寸、不少于800万像素的UHD CMOS传感器，可实现最高输出4K60FPS的图像，并向下兼容1080P、720P等多种分辨率；
2.高品质超高解析度的全高清长焦镜头，至少支持12倍光学变焦；
3.广角端水平视场角至少达60.7°；水平视场角60.7°~ 3.36°，垂直视场34.1°~ 1.89°；
4.至少支持HDMI、SDI和网络输出接口；支持POE供电。
5.机身按键支持轻触操作方式，并至少支持ZOOM 操作、聚焦操作、亮度调整、菜单控、图像冻结和模式切换；
6.设备自带全功能网页，可通过网页完成所有功能的配置和应用，极大地方便现场设备安装调试；
五、AI语音系统
1.支持语音转文字，在连接网络条件下，教学示范时能够将实时音频流或音视频文件中的语音转写成文字，形成音视频文件对应字幕，同步字幕延迟小于800毫秒； 
2.转写的文字支持单独储存，在资源管理中支持用U盘拷贝出视频和文字文档；
3.支持切换语言，支持中、英、粤等语言，默认中文；
4.支持语音转写功能打开和关闭；
5.支持无网络时，无法开启AI转写功能，保证示范教学正常使用；AI转写开启失败的记录储存在日志中；
6.支持中英双向实时翻译功能，在输入语言为中文时，同步字幕自动显示为英文；在输入语言为英文时，同步字幕自动显示为中文；
7.支持知识点结构化功能，根据课程/课时生成的知识点思维导图进行保存，并支持拷贝到U盘或上传云平台；
	套
	1
	工业

	78
	电动沐浴床
	1.用于失能老人清洁照护训练；
2.动力参考：29V/58W/800kg推力特种防水电机，高效节能环保锂电池；
3.材质：床架：304不锈钢；浴槽：高韧性环保聚氯乙烯，垫内夹高密度EVA；
4.尺寸参考：186cm×65cm×（55～90（5%））cm；
5.护栏可180°旋转；防护万向刹车轮；
6.排水：床体整体倾斜1°，护栏向外倾斜13°，顺畅排水；
7.以上数据以实测为准。
	张
	1
	工业

	79
	二便养老智能护理机器人
	1.采用先进感应技术，能随时感应用户排便情况，自动识别大小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位，整个过程自动化无臭处理；
2.支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，自带除臭盒，可以去除机器的异味；对排放的空气进行净化处理，水温、气温、气压自动控制在预设范围之内；
3.高清触摸显示屏，通过触摸进入功能菜单，可以设置.修改参数，查看设备运行情况；
4.▲配置7寸液晶显示屏，设备参数和用户排便数据可记录存储，支持数据传输，通过APP分享至管理者或家属。
5.支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能。
6.穿戴舒适，方便翻身，支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身。
7.支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝一下，不干扰用户休息睡眠。
8.工作头采用医用级塑胶材质，软胶和硬胶结合使用，柔软、抗菌、防水。
9.集便仓清洁：设备在处理污物的同时，对集便仓进行自动清洗，保持集便仓干净卫生。
10.▲支持4G网络远程监测和维护。
11.工作头配置特制纸尿裤，防侧漏、完全实现24小时穿戴，穿戴更舒服。
12.产品获得一类医疗器械认证、CQC 认证、德国红点奖、欧洲好设计奖等。
13.▲机器有手动模式、自动模式、遥控器模式和远程模式四种模式操控机器。
14.机器配置触摸显示屏，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便、小便、翻身、故障信息等。
15.外观尺寸：808.5mm(长)*367mm（宽）*600mm（高）。
16.额定功率：2200W；额定电压：AC 220V；额定电流：10A；
17.可和对应的“智慧养老平台”数据实时交互。智慧养老平台上能查看到老人的大小便排便数据；
18.产品入选专业群资源库建设并配套资源库建设使用视频，产品满足全国首届医疗护理员职业技能大赛赛项要求。
	套
	1
	工业

	80
	智能艾灸护理机器人
	1.尺寸参考：81cm（长）*35cm（宽）*105cm(高)
2.▲艾灸手法：可实现悬停灸、雀啄灸、往复灸、循经灸四大专业艾灸手法，艾灸过程中可自由切换艾灸手法；
3.艾灸方式：明火艾灸，通过燃烧灸材进行艾灸；灸头可多方位旋转；
4.定时功能：通过平板电脑，可实现每个穴位的艾灸时间自定义设置，时间设置范围：1-50分钟；
5.▲艾灸头内可单独放置一个最大直径100mm艾饼或同时放置两根最大直径45mm艾条，实现双穴同灸；
6.智能控温:通过平板电脑或遥控器调整艾灸头到被灸面的距离，实现体感艾灸温度改变，距离调整范围：20mm~180mm,误差±10mm。
7.自动走穴：艾灸过程中自动走穴位；辅助定穴：通过激光红外十字光标引导辅助确定穴位位置；
8.▲自动除烟除味：采用高效三元催化净烟模块，自动实现烟雾和味道的去除。
9.自定义功能:可实现穴位、艾灸手法、艾灸时长自定义设定。
10.灸疗方案：设备内置多种灸疗方案可供选择。
11.理疗音乐：内置多首精选理疗音乐，在艾灸的同时进行音乐理疗。音乐的音量大小、曲目可实时调节切换。
12.▲通讯方式：无线，通过手机或平板电脑，用户可实现同时操控多台艾灸机器人、选择灸疗方案、操控艾灸机器人控制定穴、艾灸体感温度调节、切换艾灸手法、语音提示音量调节、停止或开始艾灸服务。
13.控制端可随身携带，方便实时查看设备运行状态；设备运行数据具备上传至云端数据库功能。
14.无线遥控功能：通过遥控器，可实现艾灸温度调节、暂停/继续艾灸服务、呼叫管理员。
15.▲数字化门店管理平台：通过数字化管理平台实现线上设备监控管理。
16.距离过近保护：艾灸过程中当距离传感器感应到被灸面与艾灸头距离低于设定的安全距离时，艾灸头自动上升高度，保持安全距离，防止因距离过近造成的烫伤风险。
17.紧急制动与断电保护功能：通过紧急制动按钮，可紧急停止机器手的动作，并回待机位置；使用过程中发生意外断电时，自动锁死设备，防止坠落。
18.电源要求：额定电源电压：AC220V；额定电源频率：50Hz；额定功率：700W；电源插座：三孔插座，必须保证有合格的接地措施。
19.配置清单：智能艾灸机器人：1 台；平板电脑：1台；遥控器：1个；艾条1：90*30mm；10根；艾条2：45*30mm；10根；点火器：1个；夹子：1个；耐高温手套：1对；灭火筒：1个；艾灸机专用清洗剂：1瓶；电源线：1根；安装工具：1套；说明书：1本。
	台
	1
	工业

	81
	盥洗台定制
	1.包含柜体、台面、盥洗盆≥4、五金件等；含进水管和排水管的铺设，可旋转长嘴不锈钢水龙头；
2.材质：强化复合人造石或美耐板+实木+不锈钢；
3.参考规格：W≥55cm；H≥85cm；允许适量误差；
4.功能：部署取电口若干；下层收纳柜，用于物品储存收纳等；
5.包含附件、辅材、人工等。
	米
	4.2
	工业

	82
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	五、居家养老展训室
	单位
	数量
	

	83
	智能居家电动床
	利用原有
	套
	1
	工业

	84
	智能床垫
	1.基于大数据和AI技术，精准测量心脑血管系统、呼吸系统等相关指标，生成详细的个人健康报告长期，预测相关疾病；
2.无感检测设备，放在床垫下方/座位上即可获取数据，无需额外操作数据自动上传，健康监测方便快捷；
3.可视化数据，集个人身体数据报表与大屏功能于一体，满足客户不同场景的可视化需求；支持通过 APP、Web端集中管理平台远程查看睡眠实时状态与历史记录等；
4.尺寸参考：主机110*110*40mm；传感带65*720mm；
5.支持在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、睡眠状况等监测、SOS一键报警等服务；
6.统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分，支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测；
7.还提供早期疾病初筛和风险预警的功能，如房颤、房室阻滞等心脑血管疾病预警，以及呼吸暂停综合征等呼吸系统疾病的提醒；
8.针对使用者的坐姿、体征、心率和疲劳度进行监测；
9.检测数据支持上传到对应的智慧管理平台。
	套
	1
	工业

	85
	床椅一体机器人
	整体尺寸：床态：≥1900×900×435mm；轮椅收缩态≤1900×460×435mm
额定承载：≥138kg，适配身高 150cm–190cm 人群实训
核心功能：一键电动床椅双向自动变形转换，全自动移位转运
体位调节：背板 0°–75° 电动调节，抬腿板 0°–15°，小腿板 - 50°–0° 可调
行走驱动：直流 24V 静音驱动，电磁刹车，驻坡能力≥8°
通过性能：最小回转半径≤1100mm，越障高度≥10mm
续航供电：双 12V 锂电池组，连续工作时长≥8h，220V 家用快充
安全防护：全域防夹感应、紧急急停按钮、防倾倒设计、语音操作提示
教学适配：带实训操作教程，支持养老照护移位转运课程实操教学
	台
	1
	工业

	86
	衣柜
	1.用于存储物品；木质家具；符合人体工程学设计，健康环保；
2.尺寸参考（单体）：宽≥75*深≥55*高≥180cm；
3.配挂衣杆；两门实木衣柜，下方带鞋柜；
	套
	2
	工业

	87
	多功能无障碍桌椅套装
	1.尺寸参考：≥120*55*75cm；
2.材质：材质：E0级多层板/实木木皮/实木收边/实木脚/无醛胶水/水性环保油漆；环保油漆符合GB18581—2009中可溶性重金属限量要求；
3.桌面前缘无障碍凹弧设计，方便坐轮椅者接近，适用于适老化无障碍体验桌功能；
4.包含实木椅一张，带扶手。
	套
	1
	工业

	88
	沙发茶几套装
	1.用于休闲接待等；
2.参考尺寸：三人位≥180*65cm；双人位（若有）≥130*65cm；单人位≥65*65cm，茶几≥100*50*45cm；具体以实测为准；
3.材质：
（1）沙发：优质实木框架、环保漆；坐垫采用高密度海绵/PU皮或布艺敷面；腿底部加装防滑垫；
（2）茶几：实木腿+多层夹板、台面边角倒圆、光滑圆角避免磕碰受伤。
	套
	1
	工业

	89
	智慧AI老人陪护机器人
	利用原有
	台
	1
	/

	90
	高龄者模拟体验装置
	利用原有
	套
	1
	/

	91
	组合电视柜
	1.组合式电视柜，定制；含主体电视柜、矮边柜*2；
2.尺寸参考：电视柜≥155*42*74cm；矮边柜≥75*42*100cm；具体以实测为准；
3.材质：E0级多层板/水性环保油漆；
4.含一层抽屉，柜子底部留空，利于轮椅接近。
	套
	1
	工业

	92
	液晶电视
	1.智能液晶电视、教育液晶电视、护眼液晶电视；
2.规格≥55英寸；分辨率≥超高清4K；支持HDR；
3.屏幕比例16:9；屏占比≥97%；
4.对比度：静态≥1400：1；动态≥50000：1；
5.响应时间≤9.5ms；
6.系统：≥Android四核A35；运行内存≥2GB；存储内存≥16GB。
	台
	1
	工业

	93
	多功能护理床
	1.参考尺寸：≥220*95*（50~60）cm；
2.整体米白色搭配天蓝色；
3.采用碳素钢床架，床板采用≥1.2mm冷扎钢板；床板一次模压成型，三折床板，保持床板的完整性，四角圆滑平整，不藏污纳垢；背部增加钢管加固结构，受力均衡，抗压力强，不变形；
4.背部床板：“双支撑”结构，均匀分散压力；
5.床框部分：床框采用30*60㎜矩型钢管，截面钢材厚度≥1.5mm；床体焊接质量坚实牢固，承载重量：床体静载承载重量≥240kg；喷涂皮纹色以确保易清洁不容易刮伤；
6.护栏部分：左右铝合金可升降护栏；
7.床头尾板：整体一次吹塑成型，杜绝藏污纳垢的隐患；金属挂式自锁定机构，稳固可靠，拆卸方便；
8.可双摇，可三折：床头、中间、床尾能升降、能折叠；
9.螺杆：螺杆具有“双向极限保护”设计，耐磨材料；传动系统为常用易损部位；
10.摇手部分：摇把套管ABS材质；摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计；
11.四轮带刹车装置，∮28mm实心圆钢插杆式；双片包盖防护，具备“防缠绕”功能；
12.床底具备1个引流尿袋挂钩；
13.杂物架：床底配杂物架一个；
14.输液架：配全不锈钢升降输液架；
15.可收纳式餐桌板；
16.床垫：8cm厚高密度海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套。
	张
	2
	工业

	94
	床旁桌椅
	1.床旁桌：用于摆放物品；上部为抽屉，下部为单开门储物柜；
2.尺寸参考：≥480*480*760mm，与护理配套；材质：ABS高档塑料；
3.床旁椅：可折叠设计；尺寸参考：≥450*810mm；
	套
	2
	工业

	95
	模拟设备带
	1.模拟病房床头设备带，配床号、床头灯（灯管灯罩）、管道吸氧接口（氧气终端）、负压吸引接口（吸引终端）、电源、插座、开关、线材等装置；
·供氧终端外置插口（3代压式）1个；
·吸引终端外置插口（3代压式）1个；
·床头日光灯1个；
·呼叫按键盒子1个；
·10A/250V三位电源插座1个；
·SHQ－1氧气湿化器1个；
·1升吸引瓶1个；
·相关接口及配件等；
2.参考规格：长度1.2米、1.5米（默认）、1.8米，根据场地情况适配；宽15cm；
3.呼叫系统：显示病床的呼叫信息，显示时间；
4.支持模拟练习墙壁式氧气表（用于供氧：由湿化瓶、流量表、流量表开关组成）；
5.优质铝合金成型喷塑而成，后期可安装各类终端设备；
6.表面无尘烤漆，防静电设计；组合式安装方便；
7.包括配套设备带安装。
	套
	2
	工业

	96
	配套床上用品
	1.用于基础照护技能训练，以下各一件；
2.床垫：200cm×90cm×10cm。材料：高弹海绵、半棕半海绵或全棕外包帆布；
3.床褥：200cm×90cm、有布套的棉褥；
4.棉胎：230cm×160cm；
5.枕芯：60cm×40cm（填充物为高弹棉等）
6.大单：250cm×180cm；
7.被套：250cm×170cm；
8.枕套：75cm×45cm；
9.中单：140cm×85cm。
	套
	2
	工业

	97
	移动式输液轨道与区间隔帘装置
	1、天花板装移动式输液轨道，L型或U型天花路轨，约7米轨道，含扣环；2、根据设计，约8-9米帘子，布艺、蓝色或白色。
	套
	2
	工业

	98
	多功能护理人（成人男）
	1.梳理清理头发、洗脸
2.眼耳清洗滴药
3.口腔护理、假牙护理
4.口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。
5.气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理
6.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰
7.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法
8.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。
10.三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换
11.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换
12.胸腔穿刺
13.腰椎穿刺 
14.肝脏穿刺 
15.骨髓穿刺
16.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练
17.导尿术、膀胱冲洗
18.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作
19.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理
20.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换
21.胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构
22.腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构
23.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法
24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活
25.可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换
26.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运
27.模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理
28.共有以下8种创伤伤口
（1）大腿外伤切开缝合伤口护理
（2）大腿皮肤裂伤护理
（3）大腿感染性溃疡护理
（4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理
（5）小腿截肢残端伤口护理
（6）上臂截肢伤口护理
（7）胸壁切开缝合伤口护理
（8）腹壁切开缝合伤口护理
	套
	1
	工业

	99
	智能老年健康照护综合模拟人
	1、由老年女性模拟人、平板电脑、血压计、听诊器等组成，是进行老年健康照护训练的理想产品。
2、模拟人为高分子材料制成，关节十分灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。左手臂可练习血压测量。
3、通过云平台客户端直接连接模型设备，便于设置血压测量数值。设有脉搏开关，血压、脉搏测量既可同时练习，又可单一练习。可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值的大小。
4、数值范围:收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值十分精确，脉搏频率在0-250次/分之间。#血压测量:可触摸肱动脉搏动，进行听诊定位，具有Korotkoff Gap音。“充气和放气过程中可实时显示血压计的压力值。对放气速度进行监测，放气速度过快时有提示。实时显示模型电量。
5、可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。采用电池供电，电量不足时有提示。
6、可练习面部清洁、梳理，手、足部清洁，床上擦浴及更衣。
7、模拟人带有假发，可进行洗发照护。
8、模拟人配备活动性义齿，可进行义齿摘戴、清洗及口腔清洁。
9、可练习外阴擦洗、外阴湿热敷。
10、鼻饲:托起头部使下颌靠近胸骨柄，可进行鼻饲管的置入，具有食管、胃结构，可练习管饲照护。
11、造瘘口护理:可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。造口处可模拟失禁状态，排泄物排出速度可调，可排出不同排泄物。
12、可进行体位管理:扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。可进行模拟褥疮护理。
13、可行耳温测量，使用真实测量器，测量范围36-40摄氏度。右手中指可行手指采血测血糖。可行胰岛素注射。可行糖尿病足照护。具有AI智能对话功能。
14、模拟尿失禁状态，可练习清洁和更换纸尿裤。可进行其他多种护理操作。
	套
	1
	工业

	100
	体感音波治疗系统
	一、功能要求
1、全自动身心参数检测与评估，出具干预处方；
2、降低压力蓄积，舒缓情绪，快速恢复体力精力；
3、快速缓解身心疲劳，提升活力；
4、心理素质、应激能力自主平衡训练；
5、改善脑功能，康复失眠、焦虑、抑郁症；
6、预防危机和预警突发事件发生；
7、综合养疗，修复生理机能，康复亚健康与慢病； 
8、均衡激素分泌，提高免疫力；预防大病，如高血压、糖尿病、癌症。
二、系统组成
1.系统由体感音波放松床、床垫（体感音乐）、操作台推车、智能反馈系统四部分组成；
2.床的尺寸不小于1.2*2米；
3.视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空遐想视频；
4.放松音乐：包含中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等；
5.放松图片：错觉图，不可能图，多角度图，音乐放松系统配置有无极电力360度裸眼旋转催眠仪，可有效提供睡眠效率；
6．指脉生理传感器：专业指脉式反馈传感器；
	台
	1
	工业

	101
	千兆网络交换机
	1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps，若提供两个指标，以最小为准；投标文件中提供厂商官网描述截图及链接；
2.设备高≥1U，深≤183mm；满负荷下功耗≤7W；投标文件中提供官网截图；
3.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性；
4.▲交换机端口支持LEDshutoff功能。
	台
	1
	工业

	2F装饰工程
	单元
	数量
	

	102
	墙体拆除
	原始设备间拆除，H：5.1m
	平方
	11.1
	/

	103
	轻质砖隔墙200mm
	规格：200*600*200mm，H：3.6m(超高另计)
	平方
	1120
	/

	104
	地面墙面瓷砖
	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆
2、面层材料品种、规格:600*1200mm
3、40mm厚干硬性水泥砂浆1:3
	平方
	79.976
	/

	105
	塑胶地板地面
	通透型地胶2.0mm
	平方
	1929.877
	/

	106
	地板地面
	1.2复合地板，防水基层卷材
	平方
	129
	/

	107
	金属踢脚线
	6cm金属踢脚线
	平方
	900.487
	/

	108
	铝扣板吊顶
	铝扣板吊顶
	平方
	335
	/

	109
	顶面喷涂深色乳胶漆
	1.灰色乳胶漆滚涂、喷涂2遍
	平方
	2140
	/

	110
	乳胶漆墙面
	2遍腻子一遍底漆一遍面漆（调色选配）
	平方
	2781.223
	/

	111
	成品双开木门
	1、含门体、门套、门锁、门把手及五金配件
	樘
	18
	/

	112
	成品子母木门
	1、含门体、门套、门锁、门把手及五金配件
	樘
	6
	/

	113
	玻璃单开门
	1、含门体、门套、门锁、门把手及五金配件
	樘
	3
	/

	114
	强弱电、
给排水改造工程
	动力配电柜、内嵌信息配电柜、配管DN20~110、角阀、配线BV2.5~6m㎡、YJY5*10~25、双绞线缆、HDMI、插座、电源地插、地插底盒、网络地插、网络插座、水晶头、接线盒、音响线、音频线、sdi线、电源插排等。（不含监控及其他非教学用途的综合布线）
	平方
	2160
	/

	115
	灯具
	LED 平板灯、LED灯带、直径：75~200筒灯、射灯，等（选配）
	平方
	2160
	/

	116
	保洁整理
	1.名称：完工后保洁清理
2.工作内容：施工完成，现场清洁
	平方
	2160
	/

	117
	垃圾清运
	1.名称：垃圾清运
2.工作内容：施工完成，清理现场垃圾，打包
	平方
	2160
	/


四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。
4.1项目建设与实施要求
4.1.1工期要求
合同签订后30日内完成实施部署、运行和验收等工作。
4.1.2实施地点
采购人指定地点。
4.1.3安装要求
1、设备到货验收的基本要求
(1)中标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文 件 (如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时招标人必须有人员在现场。
(2)当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利。
(3)当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。
(4)检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。
2、设备安装实施调试的要求
(1)中标人与原厂商共同负责采购产品的供货、交付与验收，中标人必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。实施过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
(2)本项目为“交钥匙工程”项目，所有的线材、辅材、硬件、软件、安装调试等费用供应商需一并考虑在项目的总体报价中，中标后，不得以任何理由向招标人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，中标人消极怠工或偷工减料的情况，采购人有权单方面终止合同的履行，并拥有对中标人索赔的权利。本项目实施过程中，不得影响采购人系统的正常运行，如果造成招标人系统停止服务的，由中标人承担全部责任，采购人保留索赔的权利。
4.1.4培训要求
为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：
（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。
（2）投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。
（3）投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。
（4）培训地点由采购人确定。
4.2验收要求
（1）验收标准：设备按照清单交付完毕，并完成使用培训，性能正常，经甲方使用部门、技术部门、资产管理部门与乙方共同验收。
（2）乙方负责设备及软件的安装调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求。
（3）实作性操作验收:设备是否正常运行1个月。
4.2.1项目初验
投标人完成全部招标文件规定的建设内容，每项建设内容均提供了完整的经过招标人和监理方的数量/质量确认的交付物（包括过程文档）后，投标人可向招标人提交初验收申请和验收资料，经过招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目初验。
4.2.2项目终验
初验通过后，经过不少于1个月的系统试运行，系统运行正常，投标人提交试运行报告并获得招标人、监理方通过后，投标人可向招标人提交竣工验收申请和验收资料，由招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目终验。
4.3质保及售后服务要求
（1）售后服务：项目设备类不低于3年原厂质保期，软件部分终身免费更新，无年度使用费用。上述时间自验收合格之日起算；自产品验收合格起X年内，出现质量问题，按照国家相关规定进行维修或更换（若服务要求内另有规定的，以服务要求内规定为准，起始日期为终验通过之日起）。软件多系统出现质量问题和系统故障时，接到采购人故障报修电话后在12小时内作出响应，48小时内修复完毕，承诺提供7*24小时售后服务热线；设备出现故障，在接到采购人通知维修后2小时之内作出服务响应；若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内提供备用机更换，并应对相关事项进行及时处理。终身负责维修
（2）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。
（3）设置7×12小时项目负责人及售后服务人姓名及联系电话。
（4）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。
4.4付款要求
（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。
（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；
（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；
（4）尾款支付时间：验收合格满两年后，付清余款。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。中标人放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
4.5报价要求
（1）本采购项目最高限价为人民币198万元，招标人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。
（2）供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
（3）本项目采取固定单价合同，供应商应根据招标人提供的招标文件及自身情况进行投标报价的编制，报价应包括为完成本次招标范围所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、企业管理费、措施项目费（单价措施项目费、总价措施项目费）、满堂脚手架费用、综合脚手架费、安全文明施工费、利润、规费、税金（社会保险费、住房公积金、环境保护税）、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。
（4）投标供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目服务所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。
（5）供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。
（6）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。
（7）供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
（8）供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。
五、履约能力要求
5.1 相符的软件著作权要求（非必须要求）
（1）投标人或者所投软件厂商具有体感音乐放松身心反馈系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分； 
（2）投标人或者所投软件厂商具有老年人照护仿真软件或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分。
5.2建议类似业绩（非必须要求）
具有相关专业类似项目业绩。
5.3项目实施管理要求
投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求进行实施，确保项目建设质量合格，同时投标人须遵守采购人项目管理相关规则制度。
投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划，并在项目建设过程中严格执行。
为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发实施，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。
投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。
实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。需现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。
5.4保密要求
中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。
中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。
5.5知识产权要求
投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。
5.6服务方案要求
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]（1）实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于建设整体设计思路、实施主要工序、核心科研技术开发方案、环境搭建与设备部署路径、实施团队人员安排、应急保障能力及措施等。
（2）培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训范围、培训方式、培训次数、培训师资、操作手册的编写、培训教材等。
（3）售后服务方案。根据项目需求，提供售后服务方案，方案内容包括但不限于具体的售后服务方案、售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、售后响应速度优于招标文件要求、售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务等。
（4）质量控制方案及保障措施。根据项目需求，提供质量控制方案及保障措施方案，方案内容包括但不限于制度保障、技术保障、全过程控制均有描述、质量保障体系完善、质量保障措施完备等。
5.7其他要求
（1）建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。
（2）中标人若自身没有装修资质的，可以委托具有相应装修资质的公司进行合法承揽项目。中标供应商应与有资质的公司签订明确的委托合同，明确双方的权利义务关系，确保委托事务的合法性和有效性。
（3）供应商进场施工后，供应商负责保管施工过程中所使用的材料及设备，对施工过 程中发生的任何安全生产事故负完全责任。在施工过程中，对于基础建设已完工部分做好保护措施，造成损坏的地方，施工单位须恢复，费用自行承担。
（4）中标供应商按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等。
（5）本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。供应商对本次采购的所有设备、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。
六、应充分响应的技术规范和商务条款
本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

































[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法
本次评标采用综合评分法。
评标方法与评标标准
	序
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格部分
	投标报价
	30
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK56]价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位（第三位四舍五入）。

	二
	技术部分
	技术响应
	30
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK112]1、由评标委员会根据供应商所投软件、硬件等技术参数响应情况进行打分，全部响应采购文件“采购项目内容及技术参数和功能要求”的得满分30分；
[bookmark: OLE_LINK6]2、“技术参数”中标“▲”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.5分，未标的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.2分，扣完30分为止。
注：①以上“技术参数”响应情况均须在投标报价文件《投标产品技术规格（参数）偏离表》中表述清楚，如表述不 清，则按不满足（负偏离）处理；
②“技术参数”中需提供类似软件功能界面截图，或按要求提供相应认证证书、检测报告等，未提供截图或检测报告的按不满足（负偏离）处理。

	
	
	技术实施方案
	12
	投标人编制的技术实施方案，方案分别从①建设整体设计思路、②实施主要工序、③核心科研技术开发方案、④环境搭建与设备部署路径、⑤实施团队人员安排、⑥应急保障能力及措施等6个方面进行阐述。提供合理的实施进度计划安排，方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得12分。每缺一方面的内容扣2分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。
[bookmark: OLE_LINK60]    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	操作培训
	6
	投标人制定了设备的操作培训方案且内容完整（对①培训范围、②培训方式、③培训次数、④培训师资、⑤操作手册的编写、⑥培训教材均有明确说明）；
上述6项内容均提供了详尽描述的得满分6分；针对上述6项内容，每缺一方面的内容扣1分，每有一处缺乏完整性、合理性的扣0.2分，分数扣完为止。
    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	售后服务方案、承诺及维修响应速度
	8
	[bookmark: OLE_LINK31]分别从①有具体的售后服务方案（包含：售后响应时间、修复时间、应急预案）、②售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、③售后响应速度优于招标文件要求、④售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的，等4个方面进行阐述。提供的方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且各项内容表述清晰、完整、有量化指标，有具体针对不同情形提出了违约处罚措施的，得8分。每缺一方面的内容扣2分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。
    未提供方案或不合格的不得分。

	
	
	质量控制方案及保障措施
	5
	对投标人提供的质量控制方案的合理性、可行性、完整性、规范性进行综合评估。包括①制度保障、②技术保障、③全过程控制均有描述、④质量保障体系完善、⑤质量保障措施完备等5个方面，各方面内容表述清晰、完整、有量化指标，且有可实施的违约处罚措施的得5分。每缺少1个方面内容的扣1分，每存在1个方面内容有缺漏或问题的扣0.2分。
    未提供方案或不合格的不得分。

	三
	商务部分
	业绩
	3
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK115]自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似相关项目业绩的，每提供一个得1.5分，最高得3分。
注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于体现甲乙双方名称，合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	
	[bookmark: _GoBack]履约能力
	6
	[bookmark: _Hlk240359625][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK61]1、投标人或者所投软件厂商具有体感音乐放松身心反馈系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分； 
2、投标人或者所投软件厂商具有老年人照护仿真软件或相似功能和效果的软件著作权证书的，得3分。
注：投标时须提供证书原件扫描件，未提供或提供不符合要求的该项不得分。


1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。
2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。





第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]

投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             





















[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: _Hlk186733779][bookmark: _Hlk186733752]二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（提供2025年度的财务报告，财务报告至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十一、关于符合本国产品标准的声明
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
 
 














[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK99]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK64]二、上一年度的财务状况报告
提供2025年度的财务报告，财务报告至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年无需提供
 
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                 企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: _Toc120614284][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK72]七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
 
 附：被授权人身份证扫描件。
	

正面
	

反面



 
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK73]
                        八、投标函
致：江苏省阜宁中等专业学校
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
单位名称：（加盖CA电子公章）
被授权人（签字或盖章）：
日           期：________年____月____日
 
 
 
 












[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK123]九、中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省阜宁中等专业学校采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


 十、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。 
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 











十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                        日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。

















十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

 
 
 
 












[bookmark: OLE_LINK78]十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

 
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146] 
 
 
 
 
 








十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	（大写）                        （单位） ，小写：                      （单位）

	核心产品品牌
	 


 填写说明：
1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；
3.按照各自分包的控制单价单位填写。

                                              日期：       年   月   日
 










	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等





















[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

         法定代表人签名或盖章：    

单位名称（盖章）：
日  期：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

