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苏州正杰招投标咨询服务有限公司
第一章 投标邀请函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州博物馆的委托，就其所需的苏州博物馆本馆安防设备改造项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。
一、项目基本情况：
项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0028。
项目名称：苏州博物馆本馆安防设备改造。
预算金额：人民币3323400.00元。
最高限价：人民币3323400.00元。
采购需求：
1、标的的名称：苏州博物馆本馆安防设备改造。
2、数量：1项。
3、简要技术需求或服务要求等：苏州博物馆本馆安防设备改造。具体详见招标文件采购需求。
4、合同履行期限：合同生效后45天内完成全部采购内容并交付正常使用。
本项不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许转包。
二、申请人的资格要求：
1、合格供应商的一般条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统自行下载招标文件。
方式（网上报名）：
（1）CA证书办理：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动：
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备：
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询服务电话：400-608-6099；
电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
售价：本项目免费下载电子采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点： 
1、时间：2026年10月9日13点30分（北京时间）。
2、地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。 
[bookmark: _Hlk90650305][bookmark: _Hlk90650417]3、方式：投标文件网上递交 ，不需要现场参加采购活动。
线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。 
本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。 
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、采购项目需要落实的政府采购政策：
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。
《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。
4、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、政府采购监督电话：0512-68616651。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息：
名称：苏州博物馆。
地址：苏州市东北街204号。
联系方式：电话0512-67576020。
2、采购代理机构信息：
名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。
地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。
联系方式：电话0512-62826523。
3、项目联系方式：
（1）采购人：
项目联系人：吴嘉星、金霭冉。
电话：0512-67576020。
（2）采购代理机构：
项目联系人：沈鹰、徐杰、陈晓梦、刘木兰。
电话：0512-62826523。


第二章 投标人须知
1、总则
1.1投标人资格要求
1.1.1详见第一章投标邀请函中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3联合体投标：第一章投标邀请函规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。
（2）本项目接受联合体投标，但一个联合体最多接受两个单位进行联合投标。
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。
（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2 分包、转包
本项目不允许分包或转包。
1.3投标费用
（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。
1.4保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5语言文字
投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。
1.6计量单位
除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、招标文件的说明
2.1招标文件的获取见第一章投标邀请函。
2.2招标文件的询问
供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过投标邀请函中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3招标文件的澄清或修改
2.3.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
2.3.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
2.3.3供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
2.3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
3、投标文件的说明
投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
3.1投标保证金：无。
3.2投标文件的组成
3.2.1封面；
3.2.2开标一览表（格式见第三章）；
3.2.3公开分项报价表（如有，格式见第三章）；
3.2.4资格审查投标文件：
3.2.4.1供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2025年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；
（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）。
3.2.4.2其他有关资格证明的文件（若有）。
3.2.5符合性审查投标文件：
3.2.5.1投标函（格式见第三章）；
3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2.5.3法定代表人身份证复印件；
3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；
3.2.5.5未被“信用中国”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；
3.2.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）；
3.2.5.7投标产品技术指标对照表（格式见第三章）；
3.2.5.8其他有关符合性证明的文件（若有）；
3.2.5.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）。
3.2.6综合评审投标文件（见第六章）；
3.2.6.1采购需求、评审方法及评审标准中所涉及到的其他材料、证明等；
3.2.6.2《关于符合本国产品标准的声明函》。
3.2.7与本次采购相关的其他证明材料。
注：
以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
以上3.2.4.1-3.2.4.2项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标将被认定为未实质性响应。
制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。
3.3投标报价
3.3.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.3.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
3.3.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对招标文件标明预算单价的项目），其投标无效。
3.2.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
3.3.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.4电子投标文件的编制与提交
[bookmark: _Hlk154589874]3.4.1投标文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.4.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3.4.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
3.5投标文件的开启（解密）
3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。
3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。
3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；
电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。 
3.6响应文件的修改和撤回：
3.6.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。
4、开标和评标：
4.1开标
4.1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
4.1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
4.2资格审查
4.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。
4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。
4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。 
4.2.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效。
4.3评标委员会
4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，负责具体评标事务，并独立履行职责。
4.3.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.4评标
4.4.1符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
4.4.2投标文件的比较和评价
4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标方法和评分标准见第六章。
4.4.2.3价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50％的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50％；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50％的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50％； 
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45％的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45％；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]4.4.2.5启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.4.2.4第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4.4.2.6评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.4.2.7异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。
4.4.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4.4.3投标的澄清
4.4.3.1评审小组可以要求供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4.3.2本项目采用线上澄清。
4.4.3.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3.4接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5、废标
5.1出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
5.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
6、中标
6.1本项目评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
6.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。
6.3评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标单位。
6.4采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Hlk132385577][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132389804]6.5采购人或采购代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。
7、履约保证金
见第五章合同文本履约保证金条款。
8、合同的签订
8.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订书面合同。
8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.5中标供应商无正当理由不得放弃中标。
8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9、质疑
9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
9.3本项目投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4对招标文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以招标公告中对本次招标提出询问，请按以下方式联系为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。
10、投标文件的有效期
10.1投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起九十天，投标文件应保持有效。投标文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，投标文件无效。
10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。
11、代理服务费：按照最新江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号），本项目政府采购代理费由采购单位支付。
11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；
预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；
预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。
11.2本项目代理服务费（人民币）：40557.00元。
11.3采购单位如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
11.4采购代理机构服务费账号如下：
收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。	
银行账号：89190154740002582。
开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。
12、其他事项
12.1未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。


第三章 投标文件格式
1、投标函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司：
    我们收到贵公司________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
    3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起___天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担由此造成的一切后果。
4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担由此造成的一切后果。
5、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝投标人。
    6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担由此造成的一切后果。
8、与本次招标有关的通讯地址：
    单位名称：                                 联系人员：
    单位地址：                                 邮政编码：
    联系电话：                                 传真号码：
投标人（单位盖章）：                       
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日
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2、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在     号（项目编号）采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
    代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。
    代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人（单位盖章）：
    法定代表人：（签字或盖章）
    代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日

注：本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，投标文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。









3、关于资格文件的声明函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日





















4、开标一览表
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	合同履行期限
	备注

	1
	
	
	
	


    
投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日






















[bookmark: _Toc142194269]
5、公开分项报价表
	序号
	费用条目
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注
（品牌型号）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	人民币（大写）      元（¥（小写）      元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    ％。



注：
1、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。
2、投标人须对全部采购内容进行报价。如未按照本表规定提供或本表中合计金额与“开标一览表”投标总价不一致的按无效投标报价的投标文件处理。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80％的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日


6、投标产品技术指标对照表
	序号
	产品名称
	采购要求
	投标产品技术参数
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	......
	
	
	
	



投标人（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

注：
投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离情况说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
投标产品与招标文件技术要求的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在此表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则将被认为完全响应招标文件的规定，但该表不能替代投标产品对招标文件技术要求应作出的详细描述和说明。

7、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；
3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


8、残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：
日期：    年  月  日


8、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**） 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：         
                                     日期：    年   月   日    
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc13642116]苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州博物馆的委托，就其所需的苏州博物馆本馆安防设备改造项目的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0028号。
[bookmark: _Toc13543213]二、采购需求：
（一）项目目标和采购内容：	
采购内容清单如下：
	序号
	名称
	[bookmark: _Hlk238731970]功能及指标
	参数及要求
	单位
	数量

	1
	同轴高清半球摄像机
	传感器类型
	≥200万像素 Progressive Scan CMOS
	台
	95

	
	
	视频输出
	★支持同轴高清输出，并支持标清CVBS模拟输出
	
	

	
	
	最低照度
	彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
	
	

	
	
	镜头
	配置2.8～12 mm 电动变焦镜头，支持自动对焦
	
	

	
	
	日夜切换
	支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑，实现昼夜监控
	
	

	
	
	补光
	红外照射距离20～30m
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP67
	
	

	
	
	供电方式
	支持AC24V±25％/DC12V±25％
	
	

	
	
	功耗
	最大功耗：≤9W
	
	

	2
	同轴高清智能球机摄像机
	传感器类型
	≥1/2.8" Progressive Scan CMOS
	台
	2

	
	
	最大图像尺寸
	≥1920×1080像素
	
	

	
	
	最低照度
	彩色：≤0.05Lux@（F1.6，AGC ON）；黑白：≤0.005Lux@（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
	
	

	
	
	视频输出
	★支持HDTVI/CVBS/AHD/CVI多种信号输出；HDTVI接口最大支持1920×1080@30 fps高清输出；BNC接口，支持切换为CVBS/CVI/AHD
	
	

	
	
	镜头
	4.8～120mm，≥25倍光学变倍
	
	

	
	
	红外补光
	红外照射距离≥100m
	
	

	
	
	云台范围
	水平360°连续旋转；垂直-15°～90°（自动翻转）
	
	

	
	
	智能功能
	支持3D定位、鼠标框选目标快速定位与捕捉；支持定时任务、守望、一键巡航、隐私遮蔽
	
	

	
	
	控制接口
	支持RS-485，半双工，自适应Pelco-P/Pelco-D等主流协议；支持同轴视控（符合HDTVI规范）
	
	

	
	
	同轴传输
	在1080P@25/30 fps下，普通75-3类同轴线无损传输距离≥300m
	
	

	
	
	菜单与存储
	支持OSD菜单操作；支持断电记忆，数据断电不丢失
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP66
	
	

	
	
	供电方式
	DC12V
	
	

	
	
	电流及功耗
	DC12V，最大功耗：≤18W
	
	

	3
	数字高清半球摄像机（核心产品）
	传感器类型
	≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
	台
	81

	
	
	最大图像尺寸
	▲≥2688×1520像素
	
	

	
	
	最低照度
	彩色：≤0.005 Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.002 Lux@（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR
	
	

	
	
	镜头
	2.7～13.5mm 电动变焦
	
	

	
	
	视频压缩标准
	支持H.265/H.264/MJPEG
	
	

	
	
	补光
	红外最远照射距离≥40m
	
	

	
	
	智能功能
	支持基于深度学习算法的周界防范（越界侦测、区域入侵、进入/离开区域侦测）及徘徊、人员聚集、快速运动、停车、物品遗留/拿取侦测；支持智能资源模式切换
	
	

	
	
	音频
	≥1路音频输入，≥1路音频输出，内置≥2个麦克风及≥1个扬声器
	
	

	
	
	报警
	≥1路报警输入，≥1路报警输出
	
	

	
	
	RS-485
	≥1路RS-485接口，半双工，支持Pelco-P/Pelco-D等主流协议
	
	

	
	
	网络
	≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	
	

	
	
	电源输出
	支持DC12V，100 mA输出（可用于拾音器供电）
	
	

	
	
	协议
	支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T 28181等标准协议接入，支持三码流及多路取流
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP67
	
	

	
	
	供电方式
	DC12V±20％；支持PoE（IEEE 802.3at）
	
	

	
	
	电流及功耗
	DC12V，最大功耗≤10.8W；PoE，最大功耗≤12.2W
	
	

	
	
	架构
	▲摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片
	
	

	
	
	AI智能编码功能
	▲支持大模型AI编码功能，可将出现在监控场景中的保安、银行员工、押解员、行人等目标识别为人，将运钞车、小客车等目标识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
	
	

	4
	数字高清针孔摄像机
	传感器类型
	≥1/2.8" Progressive Scan CMOS
	台
	4

	
	
	最大图像尺寸
	≥1920×1080像素
	
	

	
	
	最低照度
	彩色：≤0.002Lux@（F1.2，AGC ON）
	
	

	
	
	结构
	分离式结构设计，体型小巧，多种镜头前头可选，安装方便
	
	

	
	
	镜头
	支持2.8mm/3.7mm 可选
	
	

	
	
	视频压缩标准
	支持H.265/H.264/MJPEG
	
	

	
	
	宽动态
	≥120dB；支持背光补偿
	
	

	
	
	音频
	≥1路音频输入，≥1路音频输出
	
	

	
	
	报警
	≥1路报警输入，≥1路报警输出
	
	

	
	
	SD卡扩展
	内置MicroSD卡插槽，最大支持≥256GB
	
	

	
	
	网络
	≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	
	

	
	
	RS-485
	≥1路RS-485接口，半双工，支持Pelco-P/Pelco-D等主流协议
	
	

	
	
	协议
	支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T 28181等标准协议接入
	
	

	
	
	复位
	支持硬件复位
	
	

	
	
	供电方式
	DC12V±20％；支持PoE（IEEE 802.3af）
	
	

	
	
	电流及功耗
	DC12V，最大功耗≤3W；PoE，最大功耗≤3.65W
	
	

	5
	数字高清智能球机
	传感器类型
	≥1/2.8" Progressive Scan CMOS
	台
	5

	
	
	最大图像尺寸
	≥2560×1440像素
	
	

	
	
	最低照度
	彩色：≤0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：≤0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
	
	

	
	
	镜头
	5.5～176 mm，≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍
	
	

	
	
	补光
	红外照射距离≥150m
	
	

	
	
	云台范围
	水平360°连续旋转；垂直-15°～90°（自动翻转）
	
	

	
	
	视频压缩标准
	支持H.265/H.264/MJPEG
	
	

	
	
	音频
	≥1路音频输入，≥1路音频输出，内置≥2个麦克风及≥1个扬声器，支持双向语音对讲
	
	

	
	
	报警
	≥2路报警输入，≥1路报警输出
	
	

	
	
	内置麦克风
	内置≥2个麦克风
	
	

	
	
	内置扬声器
	≥1个内置扬声器（有效距离≥30m）
	
	

	
	
	SD卡扩展
	内置MicroSD卡插槽，最大支持≥512 GB
	
	

	
	
	网络
	≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	
	

	
	
	除雾
	内置加热玻璃，支持除雾
	
	

	
	
	供电方式
	DC36V
	
	

	
	
	电流及功耗
	最大功耗≤30W（补光灯最大功耗≤9W）
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP66
	
	

	
	
	声光警戒功能
	◆支持配置人或车辆进入警戒区域后进行报警的功能
	
	

	
	
	
	◆支持平台联动弹窗报警
	
	

	
	
	
	◆支持智能跟踪功能
	
	

	6
	数字高清鱼眼摄像机
	传感器类型
	≥1/1.8" Progressive Scan CMOS
	台
	5

	
	
	最大图像尺寸
	▲≥2560×2560像素
	
	

	
	
	最低照度
	▲彩色：≤0.01Lux@（F2.25，AGC ON）；黑白：≤0.005Lux@（F2.25，AGC ON）；0 Lux with IR
	
	

	
	
	镜头
	1.16mm鱼眼镜头，景深0.2m～∞
	
	

	
	
	视频压缩标准
	支持H.265/H.264/MJPEG
	
	

	
	
	补光
	红外最远照射距离≥15m
	
	

	
	
	全景展开
	支持多种鱼眼全景展开模式（含180°/360°全景、PTZ融合等）
	
	

	
	
	音频
	≥1路音频输入，≥1路音频输出，内置≥4个麦克风及≥1个扬声器，支持全向拾音与人声增强
	
	

	
	
	报警
	≥2路报警输入，≥2路报警输出
	
	

	
	
	内置麦克风
	内置≥4个麦克风
	
	

	
	
	内置扬声器
	≥1个内置扬声器
	
	

	
	
	SD卡扩展
	内置MicroSD卡插槽，最大支持≥256GB
	
	

	
	
	网络
	≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	
	

	
	
	RS-485
	≥1路RS-485接口，半双工，支持Pelco-P/Pelco-D等主流协议
	
	

	
	
	协议
	支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T 28181等标准协议接入，支持多路取流
	
	

	
	
	供电方式
	▲DC12V±20％，支持防反接保护；支持PoE（IEEE 802.3af）
	
	

	
	
	电流及功耗
	DC12V，最大功耗≤11.5W；PoE，最大功耗≤12.5W
	
	

	
	
	加热
	加热模块
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP67
	
	

	
	
	热度图功能
	▲设备支持热度图功能，可将不同人数统计区域一段时间内人员变化频繁度，通过不同的冷暖色调显示出来，可生成空间和时间两张热度图进行显示。
	
	

	7
	双鉴探测器
	性能
	微波+被动红外技术，内置微处理器，微波视区范围可调，双元PIR元件，比例监控电路，全功能自诊断，外壳和天花板防拆开关，自动温度补偿，抗辐射干扰，360°探测视区，探测范围：直径≥15m。
	个
	126

	
	
	电源要求
	10-12.9VDC；40mA，12VDC(典型)；
	
	

	
	
	故障输出
	集电极开路；集电极与发射器之间的电压为3V@50mA；
	
	

	
	
	报警继电器
	励磁C型(N.O./N.C.)干簧继电器，标称125mA@25VDC；
	
	

	
	
	指令输入
	启动自检；启动：0-1.5V(低电压)；不启动：5V以上(高电压)；阻抗：110K(最小)；
	
	

	
	
	微波频率
	中波段10.525GHz(USA)；
	
	

	
	
	防拆开关
	天花板和外盖防拆；A型(常闭)开关，标称：25mA/30VDC；
	
	

	
	
	工作温度
	0℃～49℃；5％～95％相对湿度，无霜；
	
	

	
	
	抗RF干扰
	30V/m，10MHz～1000MHz；
	
	

	
	
	被动红外抗白光干扰
	900Lux；
	
	

	
	
	被动红外视区
	(8′-11′透镜组合)3个360°区域；远区：36；中区：24；低区：16；俯视区：1；(12′-16′透镜组合)2个360°区域；远区：40；中区：20；俯视区：1。
	
	

	
	
	灵敏度
	探测视区内2-4步。
	
	

	8
	玻璃破碎探测器
	‌探测范围
	圆形，最大距离7.6米，无最小距离限制。
	个
	30

	
	
	电源要求
	6-18VDC（12VDC时典型电流13mA，最大22mA）。
	
	

	
	
	灵敏度设置
	2位DIP开关，提供4档可调灵敏度。
	
	

	
	
	报警输出
	C型继电器触点（最大25VDC/125mA），报警持续时间约5秒。
	
	

	
	
	防拆功能
	外壳防拆+安装面防拆（最大24VDC/25mA）。
	
	

	
	
	环境适应性
	工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～50℃。
	
	

	
	
	抗干扰能力
	抗静电10KV，抗辐射30V/m（10MHz-1000MHz）。
	
	

	
	
	安装方式
	吸顶或壁挂。
	
	

	9
	被动红外探测器
	探测方式
	被动红外（PIR），双重屏蔽感光技术。
	个
	55

	
	
	覆盖范围
	≥12m×15m，广角≥120°。
	
	

	
	
	安装高度
	多级别模式最高 2.5m；防宠物模式1.2～1.5m。
	
	

	
	
	电源输入
	10.8～13.2V DC（部分资料标注9.5～13.2V）。
	
	

	
	
	静态电流
	≤25mA（最大）。
	
	

	
	
	报警输出
	常闭/常开C型继电器，额定28VDC、0.2A最大。
	
	

	
	
	防拆开关
	外壳移除时触发。
	
	

	
	
	灵敏度调节
	高、中、低三档。
	
	

	
	
	探测模式
	可选“多级别”或“防宠物”（18kg以下宠物免疫）。
	
	

	
	
	脉冲计数
	可选测试模式（1 脉冲）或正常模式（2 脉冲）。
	
	

	
	
	日夜模式
	支持光控切换（可调开关）。
	
	

	
	
	区域遮挡
	内置遮挡条，可屏蔽特定防区。
	
	

	
	
	工作温度
	-20℃～+50℃。
	
	

	
	
	环境湿度
	≤95％RH（无冷凝）。
	
	

	
	
	防水防尘
	≥IP54等级。
	
	

	
	
	预热时间
	约60秒。
	
	

	
	
	报警周期
	2秒（±1）。
	
	

	10
	震动探测器
	探测方法
	振动。
	个
	15

	
	
	工作电压
	9V-16VDC。
	
	

	
	
	静态电流
	≤16mA。
	
	

	
	
	报警电流
	≤25mA。
	
	

	
	
	灵敏度
	通过AI灵敏度模式或VR旋钮+拨码开关设定。
	
	

	
	
	脉冲计数
	1，2，4，6脉冲可选。
	
	

	
	
	指示灯
	红色、绿色指示灯。
	
	

	
	
	锁存模式
	常规报警、首个报警、顺序锁存模式可选。
	
	

	
	
	报警输出
	常闭24DC，0.1A最大。
	
	

	
	
	防拆输出
	当外壳被移去时打开，24DC，0.1A最大。
	
	

	
	
	报警周期
	约1秒。
	
	

	
	
	工作温度
	20℃-50℃。
	
	

	
	
	环境湿度
	0-90％。
	
	

	11
	总线报警主机
	设备类型
	总线式报警主机。
	套
	2

	
	
	报警管理
	支持探测器/紧急报警装置触发信号的接收，进行入侵/紧急报警事件管理。
	
	

	
	
	防区特性
	支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置，满足细致化管理需求。
	
	

	
	
	分区管理
	支持子系统分区，对探测器进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能。
	
	

	
	
	报警指示
	支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能。
	
	

	
	
	操作管理
	支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作。
	
	

	
	
	联动控制
	支持报警事件联动，平台控制报警输出，实现场景化联动输出，进行个性化管理。
	
	

	
	
	操作系统
	Linux
	
	

	
	
	日志存储
	≥40000条
	
	

	
	
	系统校时
	手动校时、NTP校时
	
	

	
	
	子系统
	≥8个
	
	

	
	
	公共子系统
	支持
	
	

	
	
	板载防区
	≥8路
	
	

	
	
	扩展防区
	最大可扩展248路（其中无线防区上限为64个）
	
	

	
	
	板载警号输出
	≥1路
	
	

	
	
	板载继电器输出
	≥4路
	
	

	
	
	扩展输出
	最大可扩展252路
	
	

	
	
	键盘
	≥32个
	
	

	
	
	总线中继器
	≥4个，单条总线最多2个
	
	

	
	
	遥控器
	≥32个（需搭配报警键盘支持）
	
	

	
	
	卡片
	≥32张（需搭配报警键盘支持）
	
	

	
	
	总线类型
	M-BUS
	
	

	
	
	总线拓扑
	手拉手
	
	

	
	
	总线距离
	≥2400m，每增加一个中继器延长2400m，单条线路最多增加2个中继器
	
	

	
	
	总线线型
	RVV2*1.5mm²
	
	

	
	
	网络协议
	SDK、NAL2300
	
	

	
	
	接口协议
	PSTN-CID
	
	

	
	
	主电源
	AC220V
	
	

	
	
	电池接口
	铅酸蓄电池接口x1
	
	

	
	
	辅电输出
	DC12V/1A
	
	

	
	
	警号接口
	≥1路
	
	

	
	
	防区输入接口
	≥8路
	
	

	
	
	报警输出接口
	≥4路
	
	

	
	
	总线接口
	≥2路
	
	

	
	
	RS-485接口
	≥1路
	
	

	
	
	网络接口
	≥1路，支持扩展
	
	

	
	
	4G模块接口
	≥1路，模块按需选配
	
	

	
	
	电话线模块接口
	≥1路，模块出厂标配
	
	

	
	
	打印机接口
	≥1路
	
	

	
	
	使用场景
	室内
	
	

	
	
	安装方式
	壁挂
	
	

	
	
	供电方式
	AC 220 V （出厂自带电源适配器转14.3V）
	
	

	
	
	额定功率
	≤5W（设备单机功率）
	
	

	
	
	最大功率
	≤60W (系统外设辅电满载)
	
	

	
	
	颜色
	白色
	
	

	
	
	外壳材质
	金属
	
	

	
	
	认证等级
	GA：4级
	
	

	12
	16防区网络报警主机
	设备类型
	分线式网络报警主机
	套
	24

	
	
	操作系统
	嵌入式Linux
	
	

	
	
	防区容量
	板载≥16路防区，最大可扩展≥32路防区（其中无线防区上限32个）
	
	

	
	
	子系统
	支持≥8个子系统分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路
	
	

	
	
	防区类型
	支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型
	
	

	
	
	报警管理
	支持探测器/紧急报警装置触发信号接收与入侵/紧急报警事件管理
	
	

	
	
	联动控制
	支持报警事件联动，支持警号、继电器、中心平台上报等报警指示；支持平台控制报警输出
	
	

	
	
	报警输出
	板载≥1路警号输出，≥4路继电器输出，最大可扩展≥44路输出
	
	

	
	
	键盘/遥控器/卡片
	支持≥32个键盘、≥32个遥控器、≥32张卡片
	
	

	
	
	日志存储
	≥40000条事件日志
	
	

	
	
	校时
	支持手动校时与NTP校时
	
	

	
	
	通信接口
	≥1路RJ45网络接口（支持扩展）；≥1路RS-485接口；≥1路电话线接口；≥1路4G模块接口
	
	

	
	
	防区/警号接口
	≥16路防区输入接口，≥4路报警输出接口，≥1路警号接口
	
	

	
	
	辅电输出
	支持DC12V/1A辅电输出
	
	

	
	
	蓄电池
	支持铅酸蓄电池接口
	
	

	
	
	断网续传
	支持断网续传，离线事件恢复连接后自动重传
	
	

	
	
	协议
	支持标准网络协议及PSTN-CID接口协议接入
	
	

	
	
	供电方式
	AC220V
	
	

	
	
	功耗
	额定功率≤5W，系统最大功率≤40W
	
	

	13
	监视器
	显示尺寸
	≥43inch（物理分辨率≥1920×1080）
	套
	12

	
	
	屏幕类型
	像素间距≤0.49005mm
	
	

	
	
	亮度
	≥450cd/㎡
	
	

	
	
	对比度
	≥4000：1
	
	

	
	
	可视角度
	水平≥178°，垂直≥178°
	
	

	
	
	连续运行
	支持7×24 小时不间断工作
	
	

	
	
	视频输入接口
	≥1路VGA，≥1路HDMI 1.4，≥1路DVI，≥1路SDI，≥1路Line-in音频输入
	
	

	
	
	数据
	≥1路USB 2.0，≥1路RS232控制接口
	
	

	
	
	音频
	内置≥2路扬声器
	
	

	
	
	电源
	AC178～240V，50/60Hz
	
	

	
	
	功耗
	≤200W；待机功耗≤0.5W
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	电子围栏
	供电电源
	AC220V（电源适配器）、DC24V、AC24V；
	套
	2

	
	
	围栏规格
	围栏总长度75米；多股镁铝合金线；
	
	

	
	
	使用环境
	温度-25℃- +55℃、相对湿度≤95％；
	
	

	
	
	最大功率
	≤15W；
	
	

	
	
	报警延时
	≤2S；
	
	

	
	
	通信接口
	RS485或网口；
	
	

	
	
	报警接口
	干节点常开、常闭触点；
	
	

	
	
	高压模式脉冲峰值
	5000-10000V；
	
	

	
	
	低压模式脉冲峰值
	500-1000v；
	
	

	
	
	脉冲频率
	信号每1～1.5S一次，占空比1/10；
	
	

	
	
	脉冲持续时间
	≤0.1S；
	
	

	15
	拾音器
	监听面积
	10平方米-150平方米
	个
	40

	
	
	音频传输距离
	≥3000米
	
	

	
	
	频率响应
	20Hz～20kHz
	
	

	
	
	灵敏度
	-30dB
	
	

	
	
	信噪比
	80dB ( 1米40dB音源) 50dB (10米40dB音源) 1KHz at 1 Pa
	
	

	
	
	指向特性
	全方向性
	
	

	
	
	动态范围
	104dB (1KHz at Max dB SPL)
	
	

	
	
	最大承受音压
	≥120dB SPL (1KHz，THD 1％)
	
	

	
	
	输出阻抗
	600欧姆非平衡
	
	

	
	
	输出信号幅度
	2.5Vpp/-25db
	
	

	
	
	麦克风
	两只互补型高灵敏度全指向电容咪头
	
	

	
	
	保护电路
	雷击保护、电源极性反转保护
	
	

	
	
	连接方式
	电源线（红黄色）、音频（白色）、公共地（黑色）
	
	

	
	
	传输线缆
	3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输
	
	

	
	
	电源电压
	直流稳压DC 12V，大于500米推荐15V
	
	

	
	
	电源电流
	≤30 mA
	
	

	
	
	工作环境温度
	—25℃～70℃
	
	

	
	
	电源
	含12V专业隔离式直流稳压电源适配器
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	核心交换机
	硬件要求
	交换容量≥1900T，包转发速率≥460000Mpps；
	套
	2

	
	
	
	要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个；
	
	

	
	
	
	支持模块化风扇框≥2，风扇框同物理尺寸规格，可任意框任意安装，支持风扇框1+1冗余；风扇框内部风扇采用串联设计；
	
	

	
	
	
	为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机100G端口在负载100％的情况下每端口功率需要≤10W；
	
	

	
	
	
	为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机10G端口在负载100％的情况下每端口功率需要≤2.2W；
	
	

	
	
	
	▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。
	
	

	
	
	
	▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。
	
	

	
	
	
	本次单台配置：主控引擎≥2个，主控交换网板≥2个，通用电源模块（可以冗余，交流，1600W）≥2个，整机端口数量：≥32个万兆以太网光口(SFP+，LC)、≥48个千兆以太网电口(RJ45)，额外包含：10G Base SFP+ 3M光纤线缆（包含两边的模块）≥1个，10KM万兆LC接口模块（1310nm）≥40个。
	
	

	
	
	软件要求
	N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合。
	
	

	
	
	
	支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN。
	
	

	
	
	
	▲支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)。
	
	

	
	
	
	支持STP、 RSTP、 MSTP，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN镜像。
	
	

	
	
	
	支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道。
	
	

	
	
	
	支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM。
	
	

	
	
	
	支持MPLS功能，支持MPLS L3VPN，MPLS 6VPE。
	
	

	
	
	
	支持基础安全保护策略，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障了整个网络的稳定运行。
	
	

	
	
	
	支持全解耦的组件化操作系统，支持组件在线安装升级，组件间出现问题互相不影响。
	
	

	
	
	
	支持业务逻辑与状态分离，业务状态持久化处理，业务级异常从持久化状态中秒级恢复。
	
	

	
	
	
	支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。
	
	

	
	
	
	支持准入管控功能，无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关，即插即用。
	
	

	
	
	
	支持环路检查，当网络出现环路时能自动检测告警并且能够查询到环路源端口位置。
	
	

	
	
	
	Web认证容量支持10万并发用户。
	
	

	
	
	
	802.1X认证容量支持10万并发用户。
	
	

	
	
	
	支持MAC表项容量≥512K，ARP表项容量≥100K，IPV6 ND表项≥475K。
	
	

	
	
	
	支持IPv4路由容量1.5M，IPv6路由容量1M，可实现大表项板卡和其他板卡混插，不影响整机表项容量。
	
	

	
	
	
	Web认证容量支持30万并发用户
	
	

	
	
	
	802.1X认证容量支持30万并发用户
	
	

	
	
	
	整机认证并发上线能力1500终端/秒
	
	

	
	
	
	▲出厂预置管理软件，可实现即插即用和零配置上线；出厂预置业务模板，可通过excel批量导入或通过楼栋交换机，绑定设备区域位置，完成交换机自动上线获取正确的配置；支持自适应不同接入设备替换，同时支持端口盲插，可自适应端口接错线，端口配置自动跟随业务走。
	
	

	17
	POE交换机
	硬件要求
	交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps
	台
	16

	
	
	
	转发性能≥225Mpps/770Mpps，
	
	

	
	
	
	固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥4个；
	
	

	
	
	
	支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，单电源PoE输出功率≥470W，双电源PoE输出功率≥1600W；
	
	

	
	
	
	支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个。
	
	

	
	
	
	投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。
	
	

	
	
	
	产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。
	
	

	
	
	软件功能
	支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	
	

	
	
	
	支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	
	

	
	
	
	支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。
	
	

	
	
	
	支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	
	

	
	
	
	支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	
	

	
	
	
	支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。
	
	

	
	
	
	支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤200ms。
	
	

	
	
	
	支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
	
	

	
	
	
	设备自带支持云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
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	接入交换机
	硬件要求
	交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps。
	台
	8

	
	
	
	包转发率≥291Mpps/770Mpps。
	
	

	
	
	
	固化10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个。
	
	

	
	
	
	支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余。
	
	

	
	
	
	产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。
	
	

	
	
	软件功能
	支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	
	

	
	
	
	支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。
	
	

	
	
	
	支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	
	

	
	
	
	支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	
	

	
	
	
	支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。
	
	

	
	
	
	支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。
	
	

	
	
	
	可通过授权支持VxLAN、BGP EVPN。
	
	

	
	
	
	支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。
	
	

	
	
	
	支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
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	摄像机电源
	设备类型
	19寸AC24V机架式电源：
	个
	20

	
	
	整机功率
	≥300w；
	
	

	
	
	整机电流
	≥12.5A；
	
	

	
	
	交流输入电压范围
	AC90-AC260V60HZ；
	
	

	
	
	输出路数
	≥10路；
	
	

	
	
	过载保护
	105％-125％恒流限制；
	
	

	
	
	过电压保护
	120％-145％关闭o/p电压；重新开机以恢复；
	
	

	
	
	过压保护
	＞110％；
	
	

	
	
	设置上升等待时间
	1500毫秒/60毫秒/满负荷10毫秒和230VAC；
	
	

	
	
	工作温度
	-40～+70℃。
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	报警器电源
	设备类型
	19寸DC12V机架式电源
	个
	40

	
	
	整机功率
	≥150w；
	
	

	
	
	整机电流
	≥12.5A；
	
	

	
	
	交流输入电压范围
	AC90-AC260V60HZ；
	
	

	
	
	输出路数
	≥10路；
	
	

	
	
	过载保护
	105％-125％恒流限制；
	
	

	
	
	过电压保护
	120％-145％关闭o/p电压；重新开机以恢复；
	
	

	
	
	过压保护
	＞110％；
	
	

	
	
	设置上升等待时间
	1500毫秒/60毫秒/满负荷10毫秒和230VAC；
	
	

	
	
	工作温度
	-40～+70℃。
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	无线对讲
	频率范围
	UHF：400-470MHz； 
	台
	60

	
	
	信道容量
	≥512条；
	
	

	
	
	信道间隔
	12.5kHz/20kHz/25KHz；
	
	

	
	
	频率稳定度
	+0.5ppm；
	
	

	
	
	工作电压
	≤7.2V（额定）；
	
	

	
	
	电池容量
	常规：≥1500mAh
	
	

	
	
	续航时间
	常规：≥15h
	
	

	
	
	输出功率
	常规：1-4W
	
	

	
	
	灵敏度
	模拟0.18μV(12dB SINAD)，数字0.18μV/5％ BER；
	
	

	
	
	工作温度
	-30℃～+60℃；
	
	

	
	
	防水防尘
	≥IP67；
	
	

	
	
	耳机
	附带分体式耳机
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	巡更
	屏显
	显示地点名称、读卡情况，摔机警报、时间等信息；
	套
	8

	
	
	强光照明
	LED强光手电照明；
	
	

	
	
	磁吸接口
	磁吸通讯/充电更便捷、更耐用；
	
	

	
	
	自动感应
	无需按键，RFID自动感应读卡；
	
	

	
	
	振动提示
	在吵杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功；
	
	

	
	
	产品材质
	塑胶外壳+防型胶胆
	
	

	
	
	工作温度
	-20℃-85℃
	
	

	
	
	存储记录
	≥40000条
	
	

	
	
	通讯方式
	磁吸免驱USB2.0全速
	
	

	
	
	提示
	中文显示和声音
	
	

	
	
	防护等级
	≥IP68
	
	

	
	
	其他
	包含通讯座，信息钮及软件。
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	三层核心交换机
	硬件要求
	交换容量≥1070Tbps，转发性能≥345600Mpps，以官网所列最低参数为准；
	套
	3

	
	
	
	★设备满足国产化要求，关键核心芯片应采用国产化品牌；
	
	

	
	
	
	采用正交CLOS架构，交换网板槽位与业务槽位互相垂直，保证独立的物理数据通道互联；
	
	

	
	
	
	主控板卡≥2块、独立交换网板≥4块、业务槽位数量≥6个；支持10GE、25GE、40GE、100GE、200GE以及400GE以太网端口，考虑网络未来5年扩展性及兼容性；
	
	

	
	
	软件功能
	支持四框堆叠及统一管理，支持流量负载均衡，支持跨框链路聚合冗余零丢包；
	
	

	
	
	
	▲支持配置文件加密，支持全端口256bits MACsec加密；
	
	

	
	
	
	▲支持出入方向的端口镜像，支持流镜像，支持不少于9个镜像个数；
	
	

	
	
	
	▲主控引擎支持硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡；
	
	

	
	
	
	▲支持信元转发，跨板转发不丢包；
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等；
	
	

	
	
	
	支持静态MAC、动态MAC、黑洞MAC配置；
	
	

	
	
	
	支持VXLAN二层交换、VXLAN三层交换、VXLAN路由交换、VXLAN网关；
	
	

	
	
	
	支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限；
	
	

	
	
	
	支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测；
	
	

	
	
	
	支持配置防火墙，入侵检测，行为管理，流量控制等应用硬件插卡；
	
	

	
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；
	
	

	
	
	
	支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，支持硬件BFD3ms检测间隔；
	
	

	
	
	
	实际配置双主控，双交换网板、双电源，48个万兆光接口（11个万兆单模光模块+4个千兆电模块）；
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	POE接入交换机
	硬件要求
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；以官网所列最低参数为准；
	台
	20

	
	
	
	提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个1/2.5/10GE SFP+端口；
	
	

	
	
	
	可支持PoE供电，PoE功率≥248W；
	
	

	
	
	软件功能
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
	
	

	
	
	
	支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；
	
	

	
	
	
	支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
	
	

	
	
	
	支持基础网络保护策略，支持CPU防攻击；
	
	

	
	
	
	支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；
	
	

	
	
	
	支持电源、风扇、温度告警；
	
	


注：
（1）核心产品为序号3：数字高清半球摄像机。
（2）鉴于本次采购产品包含同轴模拟信号类设备，投标人投标文件中须承诺所供设备可与原有系统实现数据对接；项目所需的模拟信号转数字信号编码设备产生的全部费用均已包含在本次报价中，采购人无需另行支付任何费用。未提供的视为非实质性响应。
（3）投标人负责对所投监控摄像设备（采购清单中1-6项）提供原厂保修服务，投标文件中必须承诺在项目中标后提供原厂保修服务的承诺函，否则视为非实质性响应。
（4）现场踏勘：
为便于投标人实地了解项目现场情况，采购人将组织统一现场踏勘，具体信息如下：
现场踏勘集合时间：2026年9月28日14点00分，过期过时不候。   
现场踏勘集合地点： 苏州市东北街204号。
现场勘查联系方式：
A. 采购人：吴嘉星（电话：0512-67576020）。
B. 采购代理机构：徐杰、刘木兰（电话：0512-62826523、15850185744）。
注：现场踏勘不要求投标人提供任何单位或个人的相关信息，投标人须在现场踏勘集合时间截止前到达现场踏勘集合地点，逾时不候，且不再重新组织现场踏勘。投标人应充分重视和仔细地进行现场踏勘，并对经现场踏勘得出的任何推论、理解和结论自行负责。投标人须承担参加现场踏勘的所有费用，并同时承担在现场勘查期间由于投标人行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
（二）项目服务要求：
1、投标人须为本项目配备项目负责人1名、技术负责人1名和实施人员不少于4名，后续项目实施及质保维护过程中作现场核验。
2、旧设备拆除：中标单位须负责完成本项目范围内原有监控、报警等设备的拆除工作；施工期间须做好在用安防设备、文物及展陈设施防护，保障既有安防系统连续稳定运行；拆除设备须按采购人要求清点移交或清运处置，施工垃圾全部清理，拆除产生的孔洞做好防护处理。
[bookmark: _GoBack]3、设备安装调试：中标单位须负责所有本项目范围内的设备安装、线缆标识工作；完成单机调试、全系统联调，实现各子系统联动功能；负责与采购人现有平台对接调试；完整提交竣工资料，所有建设内容须满足博物馆安防相关规范要求。
三、综合要求：
1、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循招标文件的要求，应达到或优于采购要求，并提供详细说明。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标人在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。
2、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
3、投标人应保证对所提供货物或服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
4、投标人需编制本项目的技术方案，包括但不限于：投标人根据采购人性质、特点及项目建设要求，结合项目现场情况的了解分析，制定安防系统改造方案；投标人根据本项目特点及使用单位现有系统实际情况，制定系统改造对接方案；投标人根据采购人单位性质（博物馆）及行业特点，制定实施方案和具体施工技术措施；投标人根据本项目特点，制定质保期内的售后服务、响应能力和技术保障措施方案。
5、供应商拟投入本项目的团队需具有履约能力，有服务项目人员，便于项目实施。
6、供应商需有丰富的类似项目经验等内容。
7、本次采购的监视器属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的政府强制采购产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应。
8、本次采购人拟采购的产品均不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，供应商在投标文件中可提供环境标志产品认证证书复印件，在综合得分且投标报价均相同的情况下，则由提供证书多的供应商中标。
9、投标人所投产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，中标人在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
11、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人终生负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人全部承担，与他人无涉。
12、项目地点：采购人指定地点（苏州大市范围内）。
13、质保要求：投标人须为本项目提供每周7×24小时热线和长期免费服务支持，无条件响应采购人在该项目上的时间安排和备品保障要求，投标产品整体提供不低于36个月的免费质保期（自本项目验收合格之日起计算），以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。
14、验收要求：标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。在中标人完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，对标的物进行详细而全面的验收，并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据，但不作为有关标的物的最终检验结果。投标人须在其投标文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和招标文件中的验收要求，未提供验收办法的投标文件将被视为非实质性响应。中标人对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。
15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。



第五章 合同主要条款

项目名称：苏州博物馆本馆安防设备改造项目
项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0028

甲方（项目采购人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

乙方（中标单位）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

甲方所需苏州博物馆本馆安防设备改造项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、合同文件
以下文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目招标文件；
（二）乙方投标文件；
（三）合同条款；
（四）乙方做出的有关澄清、说明或者补正文件（若有）；
（五）确定乙方的文件（包括但不限于中标通知书等）；
（六）本合同附件（若有）。
二、服务内容
本合同项下乙方所提供的清单内容为：详见招标文件中的采购需求。
三、合同金额： 
合同总金额为人民币          元，大写：        。
合同金额包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
四、付款约定： 
1、付款步骤： 
（1）合同签订后甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的30％预付款；
（2）待乙方全部设备按期完成供货，经甲方清点验收合格后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的60％；
（3）项目完成全部安装、调试、运行，且无质量问题遗留后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的10％。
注：
①甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，并提供双方签署盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。
②甲方按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对乙方设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除乙方在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。
③质保期内，因乙方原因导致设备或项目出现质量问题的，乙方应按本合同约定履行维修、更换等义务；给甲方造成损失的，乙方仍应承担相应赔偿责任。
2、结算方法：本合同采用固定综合单价（详见乙方的投标报价），数量按实结算，如无参考单价则由甲乙双方共同确定综合单价，数量按实际发生结算。
3、价款结算时，需提供以下资料：
（1）足额合格的发票。
（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。
4、付款方式：银行转帐。
甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。 
乙方开户名称：                
开户银行：                                
银行账号：             
乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
五、交货履行期限、地点：
1、交货履行期限：合同生效后45天内完成全部采购内容并交付正常使用。
2、交货地点：甲方指定地点（苏州大市范围内）。
六、包装与运输： 
1、乙方应妥善包装货物，适合运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方负责； 
2、乙方包装货物时，必须附有装箱清单。 
3、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。甲方采购货物的包装、运输费用、装卸费由乙方承担，货物交付之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。货物自到达甲方指定地点并装卸入库后视为交付。交付后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
七、质量保证：
1、乙方应保证货物的生产、安装、检验检测、调试等各项技术标准，应当符合国家或行业标准。 
2、乙方应保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，产品质量符合国家或行业标准、招标文件所列的各项要求以及乙方在投标文件中响应的其它指标。 
3、乙方应保证提供给甲方的货物是自带出厂质保期的，并通过货物生产厂商的出厂检验合格的，须提供质量合格证书。 
4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。 
5、乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因合同货物的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。 
6、乙方应保证其对货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。如出现此类情况，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。 
八、检验与验收： 
1、甲方有权不定期从生产原料、生产设备、工艺、环保状况、发货运输等方面进行抽查，对采购货物的生产过程进行查看，如果发现产品质量不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，相关损失由乙方承担。甲方将抽样检查采购货物的生产原料，查看工艺过程，企业环保相关资料、生产过程、质量保证体系、最终产品数量、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。对生产企业不符、原材料不符或不达环保要求，生产设备不适用生产需要，生产过程环保不达标，质量监督体系缺失，生产数量不符的，用其他企业产品替代（除部分产品成交前注明除外），或进行外购半成品组装的将以违约处理，甲方将取消采购，同时乙方将承担合同总金额的10％支付违约金，并终止合同。 
2、甲方应在所有货物安装调试完成之后一个月内组织验收，甲方应提前通知乙方检验或验收的时间地点及有关事项，若乙方未按通知参加，检验或验收可正常进行，乙方应接受检验或验收结果。 
3、按照国家或行业标准、招标文件所列的各项要求以及乙方在投标文件中响应的其它指标，对货物的品种、规格型号、性能、质量、数量、外观以及配件等进行整体验收。 
4、验收时，双方应派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认；乙方立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。 
5、乙方所供货物到达现场后，采购人有权指定相关有权部门对产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由乙方承担，对产品进行破坏性检测后乙方须无偿补全该产品，如检测不合格，甲方有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由成交供应商承担。
6、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以产品质量监督部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
九、质保期和售后服务：
乙方须为本项目提供每周7天×24小时热线和长期免费服务支持，无条件响应甲方在该项目上的时间安排和备品保障要求，投标产品整体提供36个月的免费质保期（自本项目验收合格之日起计算），以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。
十、履约保证金：无。
十一、管理基本要求：
1、为确保质量，乙方须安排管理人员进行监管，加强安全教育管理和质量监控。
2、实施过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。
3、对于乙方工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。
4、质量要求：按相关质量验收规范合格标准。
十二、伴随服务：
1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：
（1）标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
（2）提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
（3）在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）对甲方技术人员的技术指导或培训。
2、除合同另有规定外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
十三、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
1、甲方违约责任：
（1）在合同生效后，非因乙方原因及标的物质量问题甲方要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5％作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的5％。
（3）甲方无正当理由违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
2、乙方违约责任：
（1）乙方不能交付（逾期超过十天视为不能交付），或因乙方责任造成首次验收未能通过的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期交付的，按照逾期交付部分价款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的5％，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（3）履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担甲方所有损失；甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但限于律师费、诉讼费、保全费用等由乙方承担。
（4）履行合同过程中，乙方对甲方提出的服务要求未及时响应的，第1次给予警告，若连续出现2次甲方有权视情况对乙方进行约谈，乙方需按要求在规定时间内进行书面答复并加盖公章，根据约谈事项的严重性额外扣款1千～1万元，如未在规定时间内进行书面答复且实际未落实采购人约谈要求的，直接扣款1千～1万元。
3、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
十四、索赔：
（一）甲方有权根据当地质量技术监督部门或其他有权部门出具的检验证明向乙方提出索赔。
（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用，并赔偿甲方相应损失。
2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
4、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金（如有）中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方应当对不足部分予以补偿。 
十五、合同的解除和转让：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同； 
（2）因一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。 
（3）一方明确表示不履行或实质上已停止履行合同或发生丧失履约能力的情形时，另一方有权解除合同。
3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
4、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。
5、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。
6、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。
7、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十六、不可抗力：
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后7日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十七、保密条款：
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。
2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。
十八、联系方式：
1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十九、争议的解决：
与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
二十、合同生效及其他：
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。
3、本合同壹式肆份，甲方壹份，乙方壹份，采购代理机构贰份，具有同等法律效力。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

   
第六章 评分方法和评分标准
一、评分方法：
1、本次招标评标采用为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。
3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的评标总得分。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同的，则由评标委员组织以抽签方式确定。
二、评分标准：
总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为70％（权重）。
（一）价格分值：30分
第一步：投标报价不高于采购预算及最高限价的为有效报价，超出此范围的投标报价为无效报价，其投标文件不予评审，也不得标。
第二步：以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价得分统一按照下列公式计算：（计算结果均四舍五入保留两位小数）
投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30％×100。
（二）技术及其他分值：49分
1、对投标产品质量情况的评价（24分）：
（1）针对采购内容清单中列出的参数及要求，提供投标产品技术指标对照表（投标人须并对照采购内容清单参数及要求逐条列出，在投标文件中对应列出全部投标产品的技术项，并注明“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏）。本项最高15分，其中：
①在参数及要求中“★”标项为实质性响应要求，不得偏离。
②在参数及要求中“▲”标项为重要技术指标，出现一个负偏离扣1分，扣完为止；其他技术指标出现负偏离每一个扣0.5分，扣完为止。
注：在本项目采购内容清单清单中打“▲”的技术参数需至少提供以下任意一种证明材料：A.具有检测检验资质机构出具的检测（检验）报告；B.所投产品功能界面截图或生产制造商官网截图（附网站查询网址）；C.所投产品彩页。以上证明材料需加盖投标人公章，否则不予认可，对应项不得分。
（2）重点功能视频演示（9分）：
对参数及要求中“◆”标项进行视频演示，要求整体演示流程应流畅不卡顿，每提供一项得3分，未提供的不得分，本项最高9分。
数字高清智能球机声光警戒功能演示：
◆①支持配置人或车辆进入警戒区域后进行报警的功能；
◆②支持平台联动弹窗报警；
◆③支持智能跟踪功能；
上述①-③项，每项功能演示完整、过程流畅的得3分，功能演示基本完整的得2分、过程不够流畅的得1分，未提供功能演示的不得分。
（注：A.投标人根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过5分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。B、单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。C.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担责任。）
2、对项目实施组织设计的评价（25分）：
（1）投标人根据采购人性质、特点及项目建设要求，结合项目现场情况的了解分析，制定安防系统改造方案，须包括但不限于：①项目需求理解与分析；②组织管理方案；③进度规划方案；④质量保障措施；⑤安全保障措施。
方案内容完整详实，需求理解精准、分析到位，组织管理健全，进度规划科学合理，质量安全保障有力，结合实际紧密、可行性强，得8分；
方案内容较为完整，需求理解及分析基本到位，组织管理较健全，进度规划较为合理，质量安全保障较有力，基本结合实际、具一定可行性的得5分；
方案内容简单笼统，需求理解不足，组织管理不健全，进度规划不合理，质量安全保障乏力，脱离实际、可行性弱的得2分；
本项最高8分，未提供内容或与实际不符的不得分。
（2）投标人根据本项目特点及使用单位现有系统实际情况，制定系统改造对接方案，须包括但不限于：①前端设备替换与现有安防管理平台对接的总体技术路线及实施流程；②各对接环节（设备替换接入、平台数据迁移、网络架构适配、系统联调测试等）的具体技术措施及操作要点（含协议兼容性处理、IP地址重规划、历史数据继承、多级平台级联等）；③改造对接过程中的实施技术措施（如不停运割接、多品牌异构系统融合、原有线路利旧与扩容等）及针对性风险应对与应急回退措施。
方案内容完整详实，技术路线科学合理，各环节对接措施先进可行且操作要点明确，实施技术措施具体详实，风险预案完善的得7分；
方案内容较为完整，技术路线较为合理，各环节对接措施基本可行且提及主要操作要点，实施技术措施较为具体，有一定风险应对措施的得4分；
方案内容简单笼统，技术路线不合理或模糊，对接措施落后或可行性弱，无实施技术措施，无风险预案的得1分；
本项最高7分，未提供内容或与本项目实际不符的不得分。
（3）投标人根据采购人单位性质（博物馆）及行业特点，制定实施方案和具体施工技术措施，须包括但不限于：①旧设备拆除与新品安装的总体施工工艺流程；②各子系统（视频监控、入侵报警、门禁控制等）的改造施工技术措施及操作要点（含管线敷设、设备安装、接线调试等）；③施工重点、难点分析及针对性应对措施。
方案内容完整详实，施工工艺流程科学合理，各子系统改造技术措施先进可行，重点难点分析到位且应对措施有力，流程标准规范的得5分；
方案内容较为完整，施工工艺流程较为合理，各子系统改造技术措施基本可行，对重点难点有一定分析及应对措施，流程基本规范的得3分；
方案内容简单笼统，施工工艺流程不合理，各子系统改造技术措施落后或可行性弱，无重点难点分析及应对措施，流程规范性不足的得1分；
本项最高5分，未提供内容或与本项目实际不符的不得分。
（4）投标人根据本项目特点，制定质保期内的售后服务、响应能力和技术保障措施方案，须包括但不限于：①售后服务承诺（含质保期限、服务范围、响应时效标准等）；②售后服务方式（含远程技术支持、现场服务、定期巡检、故障解决措施等）；③售后服务机构及人员配置（含机构设置、专职服务人员配备及资质等）；④备品备件供应方案（含备件储备、供应渠道、更换响应时效等）；⑤培训方案（培训目标、培训对象、培训内容、培训课时）。
方案内容完整详实，售后承诺全面具体、响应时效明确，服务方式多样高效，机构设置合理、人员配备充足且资质优良，备品备件储备充足、供应及时，培训方案系统详尽、针对性强，流程标准规范的得5分；
方案内容较为完整，售后承诺较为具体，服务方式较为合理，机构及人员基本满足需求，备品备件供应较为及时，培训方案较为系统、有一定针对性，流程基本规范的得3分；
方案内容简单笼统，售后承诺空泛，服务方式单一，机构及人员配置不足，备品备件供应无保障，培训方案简单或缺项，流程规范性不足的得1分；
本项最高5分，未提供内容或与实际不符的不得分。
3、对项目人员配备的评价（10分）：
（1）项目经理具备：电子信息工程相关专业高级工程师职称证书的得2分；注册信息安全工程师证书得1分。本项最高3分。
（2）技术负责人具备：电子信息工程相关专业工程师职称证书的得1分；注册信息安全工程师证书的得1分；IT服务项目经理证书的得1分。本项最高3分。
（3）项目配备人员（除项目经理、技术负责人外）中具备电子信息工程相关专业中级及以上工程师职称证书的，每提供1人得1分，本项最高4分。
注：上述（1）至（3）项须在投标文件中同时提供上述人员有效期内的相关证书及由投标人为上述人员缴纳的最近一个月的社保缴费证明（须由社保部门出具并体现人员姓名）复印件，否则对应内容不得分。
4、对投标人综合情况的评价（11分）：
（1）投标人具备在有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分；环境管理体系认证证书的得1分；职业健康安全管理体系认证证书的得1分；信息安全管理体系认证证书的得1分；信息技术服务管理体系认证证书的得1分。本项最高5分，上述证书覆盖范围应与本项目相关。投标文件中必须提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，缺一不可，否则对应内容不得分。
（2）提供自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）由投标人独立承担的类似项目业绩资料，须同时提供对应业绩完整合同及任意一期发票复印件，每份2分，最高6分。

评审说明：其他评审未尽事宜由评审委员会根据有关规定讨论决定。

三、政府采购政策：
1、针对中小型企业的评审加分：
（1）本项目不专门面向中小企业采购。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：工业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
否则不得享受相关中小企业扶持政策。
注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。
3、针对监狱企业的评审加分：
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
4、针对残疾人福利性单位的评审加分：
根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：
根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
注：
（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审加分政策不重复享受。
6、实施本国产品标准及相关政策：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
（2）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80％以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80％的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）
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