
编制说明
工程名称：三地日光温室：

工程概况：
1、铜山试验站日光温室项目：新建1、2、3#大棚：建筑面积：均为1113.66*3=3340.98m²,大棚钢结构1层，高6.0m；

二、招标范围：工程量清单及图纸全部内容；
三、计价编制依据：

1、本工程执行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)；国家标准《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)；

2、2026江苏省建筑与装饰工程消耗量；2026江苏省建通用安装工程消耗量；2026江苏省建设工程费用参考；2026江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表；
3、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）、苏建函价（2019）178号省住房与城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知及省住房与城乡建设厅公告[2018]第 24号文件关于调整建设工程费用计取方法的公告；

四、工程量清单编制依据：房屋建筑与装饰工程工程量计算标准；招标文件、拟定的合同条款及其相关资料；工程招标图纸及其相关图集；与建设工程有关的技术标准规范；施工现场情况；标前图纸答疑纪要；

五、人工、材料、机械：

1、人工费参照【2026江苏省建筑与装饰工程消耗量】总说明人工计价；

2、材料价格：参照徐州工程造价信息《施工期2026年6月》及市场价；

3、机械台班参照【2026江苏省建设工程施工机具台班费用】计价；
六、措施项目费：

（1）土建：安全生产费率3.8%；   安装：安全生产费率2.9%；
（2）土建：文明施工费率0.6%；   安装：文明施工费率0.6%
（3）土建：环境保护费率0.3%；   安装：环境保护费率0.3%；
（4）土建：临时设施费率1%；     安装：临时设施费率0.6%； 
七、土建：税金：9%；             安装：税金：9%；  
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