泰州市海陵区华港镇徐垛南桥建设工程编制说明
1、 工程概况
本项目位于泰州市海陵区华港镇徐垛路。新建桥梁为3×13m简支梁桥，上部结构采用13m预制预应力简支空心板梁，下部结构采用桩柱式桥台，钻孔灌注桩基础。
二、主要施工方案
施工使用所有材料，例如碎石、水泥混凝土、沥青混凝土均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购； 
三、编制依据
1、设计院提供的2026年06月电子版图纸，工程量以图纸工程量汇总表中的数量计入预算；
2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；
3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 ）；
4、交通部《公路工程预算定额》JTG-T3832-2018；
5、交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG-T3833-2018 ；
6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；
7、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）；
8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；
9、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案；
10、苏交建〔2019〕22号文，省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知。
四、工程量清单计价规则
依据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）招标范本，针对本项目有关条款补充如下。如本说明与范本不一致的，按本说明执行，本说明未作专门表述的，按照范本有关条款执行。
第100章 总则
1、101-1保险费：
101-1-a、101-1-b 工程一切险：含第三者责任险，该费用按第200章至第700章总和的千分之三计取，由建设单位控制，超出部分由中标单位自行承担。中标单位办理本项目工程一切险及第三者责任险，根据保险公司的保单金额为总额单位计量；
2、102-1竣工文件：本清单为包干费，承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件（含交工验收相关材料）；
3、102-2施工环保费(含扬尘污染防治专项费用)：建设单位控制，按实计量；中标单位需提供环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费用。
4、102-3安全生产费：建设单位控制，根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签证确认，计量支出，合理摊销。
5、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。如提供资料不足以证明达到包干费用，则按实计量，如超过则按包干价执行。
第300章  路面
302-1-a碎石垫层厚20mm：包括检查、清理下基层、拌合、运料、摊铺、整平、整形、洒水、碾压、初期养护等有关一切作业费用；
312-1-aC30砼接线：包括包括基层整理、混凝土的运输、浇筑、振捣、养护、刻纹、模板制作、安装、拆除等一切与之相关工作；
312-2-a拉杆及传力杆钢筋（综合）：包括拉杆及传力杆钢筋的制作、安装等与此有关的一切作业费用；
第400章　桥梁、涵洞
1、钢筋
桥梁的钢筋以千克（kg）在此计列，其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和混凝土桥面铺装中的钢筋网、预埋及调平钢板、预埋及现浇钢管等。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。
1、 钻孔灌注桩
405-1-a、405-1-b D1000mm钻孔灌注桩（C30水下混凝土）：包含搭拆移作业平台，钢护筒埋设，钻机就位、布眼、钻、进，泥浆制作、注浆、外运、混凝土运输、浇筑、养护，桩头凿除等一切与之相关工作。
2、混凝土工程
混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级，以m3计量。包括混凝土配料、上料、拌和、出料、运输，结构物模板制作安装、拆除，泵车输送、捣固、养生等工序。直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量；为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项细目，以及混凝土预制构件的运输及其安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，已摊销相应混凝土构件中，不再计量。
3、型钢式伸缩装置
伸缩缝按米计量，其内容包括伸缩装置的购置、提供和安装等作业。安装时切割和清除伸缩装置范围内混凝土和清除后浇筑的水泥混凝土以及安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。伸缩缝置换须经业主同意后方可实施。
第600章 安全设施
  602-3-a护栏（不含混凝土基础）包括立柱施工、钢护栏及相关连接件的施工等一切相关工作。
602-3-a路侧波形梁钢护栏 包括立柱施工、钢护栏及相关连接件的施工等一切相关工作。
604-1限载标志：包括基础土方开挖、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、立柱施工、悬臂施工、面板施工等以及一切与之相关工作。
604-1桥梁信息公示牌：包括标志牌制作、安装等一切与之相关工作。
五、其他说明
1、围堰包干使用；
2、老桥拆除费用包干使用；
3、临时用电等费用包含在投标报价中，投标人结合现场自行综合考虑；
4、未考虑现场现状管线迁改保护费用；
5、本工程土方来源考虑购土；
6、本工程混凝土均为商品混凝土。
六、其他直接费与现场经费取费标准
1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”；
2、工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中；
3、未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；
4、税金按9%计；
5、暂列金额考虑5万元。
七、人工和材料单价
1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计；
[bookmark: _GoBack]2、采用2026年7月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。
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