

[bookmark: _GoBack]招　标　文　件
[bookmark: OLE_LINK11]项目名称：2026年中小学图书馆提升项目
项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2026-0021












海安市公共资源交易中心
2026年9月8日
[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516]
总  目  录

第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 采购需求
第4章 评标方法与评标标准
第5章 投标文件格式






























第一章  投标邀请
受海安市教育体育局的委托，海安市公共资源中心就2026年中小学图书馆提升项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2026-0021)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2026年中小学图书馆提升项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2026-0021
2.项目名称：2026年中小学图书馆提升项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：详细内容见本招标文件第三章。
5.预算金额：本项目总预算422万元，其中采购包一预算65万元，采购包二预算65万元，采购包三预算292万元。
6.最高限价：采购包一最高限价65万元，采购包二最高限价65万元，采购包三最高限价292万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。
8.合同履行期限：采购包一：至合同签订之日起45天内；采购包二：至合同签订之日起45天内；采购包三：至合同签订之日起75天内。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，投标文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，或提供《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。格式见附件9、附件10、附件11。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
               无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月29日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章：供应商可选择就近地市自行办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件；也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK10]名 称：海安市教育体育局
地址：海安市黄海大道西4号
联系人：吴惠萍
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式： 13584711221
2.海安市公共资源交易中心
地　址：海安市中坝南路108号海心安·政务服务广场E座四层。
联系人：见项目联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0513-81819585
3.项目联系方式
招标文件制作人: 0513-81819585
项目开标人： 0513-81819585
[bookmark: _Toc120614211]交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950



[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求
（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、电子投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]文件。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
 22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
26、异常低价投标审查
26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
27.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2 废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收联系人为  吴惠萍  ，联系地址： 海安市黄海大道西4号 ，联系电话：13584711221。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31、签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
第三章 采购需求
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1、 采购标的清单
	序号
	区域
	设备名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	服务台/借阅区
	人脸识别自助借还书机
	1
	台
	工业

	2
	
	移动还书箱
	1
	套
	工业

	3
	
	检索查询机
	1
	套
	工业

	4
	
	智能盘点系统（手持）
	1
	套
	工业

	5
	
	馆员工作站
	1
	套
	工业

	6
	
	RFID安全门（两通道）
	1
	套
	工业

	7
	
	自助图书杀菌机
	1
	台
	工业

	8
	
	RFID电子标签（含加工）
	30000
	张
	工业

	9
	
	RFID高频层架标签
	500
	张
	工业

	10
	
	大厅服务台
	1
	套
	工业

	11
	
	办公椅
	2
	套
	工业

	12
	
	新书推荐柜
	2
	组
	工业

	13
	
	服务台背景墙
	33
	㎡
	工业

	14
	小课堂区
	教学一体机
	1
	套
	工业

	15
	
	教学助手软件
	1
	套
	工业

	16
	
	视频展台
	1
	套
	工业

	17
	
	智能笔
	1
	支
	工业

	18
	
	无感扩声AI智慧音箱
	1
	套
	工业

	19
	
	无感扩声吊装麦克风
	1
	台
	工业

	20
	
	小课堂区吧桌
	5.38
	米
	工业

	21
	
	小课堂区阅读桌
	20
	张
	工业

	22
	
	小课堂区阅读椅
	20
	把
	工业

	23
	
	小课堂区矮书柜1
	2
	组
	工业

	24
	
	小课堂区矮书柜2
	1
	组
	工业

	25
	
	地台2
	5.4
	㎡
	工业

	26
	
	黑板背景墙
	26.88
	㎡
	工业

	27
	
	造型软膜灯
	4.9
	㎡
	工业

	28
	
	图书馆室外
	1
	项
	工业

	29
	
	原主副门拆除改造
	1
	项
	工业

	30
	大屏展示/阅读区
	LED大屏
	11.47
	㎡
	工业

	31
	
	二合一处理器
	1
	套
	工业

	32
	
	配电柜及线材
	1
	项
	工业

	33
	
	真分集无线一拖二手持话筒
	1
	套
	工业

	34
	
	线性阵列音柱
	2
	只
	工业

	35
	
	线性阵列音柱功放
	1
	台
	工业

	36
	
	AI增益反馈抑制器
	1
	台
	工业

	37
	
	智能调音台
	1
	台
	工业

	38
	
	时序电源
	1
	台
	工业

	39
	
	辅助显示屏
	2
	套
	工业

	40
	
	阅读沙发1
	1
	套
	工业

	41
	
	阅读沙发2
	3
	套
	工业

	42
	
	圆茶几
	2
	张
	工业

	43
	
	LED电子屏背景墙
	41
	㎡
	工业

	44
	
	阅读区背景墙
	26.25
	㎡
	工业

	45
	
	地台1
	9.88
	㎡
	工业

	46
	
	智能用电监测管理平台
	1
	项
	工业

	47
	
	智能回路模块1
	1
	套
	工业

	48
	
	智能回路模块2
	6
	套
	工业

	49
	
	智能通讯模块
	1
	套
	工业

	50
	
	电源模块
	1
	套
	工业

	51
	休闲阅读区
	8字形沙发
	1
	组
	工业

	52
	
	圆形阅读沙发组合套装
	1
	套
	工业

	53
	
	圆形立柱沙发
	1
	套
	工业

	54
	
	阅读沙发
	2
	只
	工业

	55
	
	休闲阅读区矮书架
	6
	组
	工业

	56
	
	休闲阅读区一层靠墙书架1
	19.6
	㎡
	工业

	57
	
	休闲阅读区一层靠墙书架2
	8.8
	㎡
	工业

	58
	
	休闲阅读区一层靠墙书架3
	14
	㎡
	工业

	59
	图书馆
	阅读椅
	12
	把
	工业

	60
	
	讲台
	2
	台
	工业

	61
	
	柱面
	85
	㎡
	工业

	62
	
	地板
	500
	㎡
	工业

	63
	
	百叶帘
	10
	套
	工业

	64
	
	护眼灯
	54
	盏
	工业

	65
	
	强弱电升级改造
	1
	项
	工业

	66
	
	文化布置
	1
	项
	工业

	67
	
	墙面装饰护墙板
	1
	项
	工业

	68
	
	墙面美化
	1
	项
	工业

	69
	
	空调增加及移位
	1
	项
	工业



二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

	紫石中学图书馆技术参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	人脸识别自助借还书机
	1.整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处理，参考尺寸：≥700*560*1550mm；屏幕≥21.5英寸，CPU主频≥1.8GHz；宽动态摄像头像素≥200W，支持人脸识别；
2.具有读者证阅读模块；设备内置扫码器，支持二维码扫描；参考工作频率：13.56MHz；
3.具有快速防碰撞处理算法，读写参考距离：16~40cm；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频；
4.支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全；
5.▲读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语；可进行百科答题，题目至少涉及文学、历史等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
6.不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径；设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保；
7.▲支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求；设备可设置每日简报、每日一句等资讯内容，在设备闲置时段作为屏保展示。设备连接公网时，进入屏保后可展示当日最新最热门的国内外新闻简讯，并显示具体日期；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
8.具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式；系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲等；
9.支持刷卡登录、刷身份证登陆（选配）、刷社保卡登陆（选配）、账号登录、人脸识别登录等多种登录方式，登录方式可选择；可以对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊；具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息；允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等；
10.允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片；支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。

	2
	移动还书箱
	1.结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；
2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境；
3.装书容量要求可达150L（可放80~200册)；
4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；
5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好；
6.采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量升降；
7.承载板自由升降，侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力；
8.最大承重220KG，升降托架有效最大承重100KG，抗变形数次不少于10w；
9.参考材质：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手；
10.参考尺寸：≥800mm*700mm*600mm。

	3
	检索查询机
	1.要求可为读者提供信息查询功能，可检索图书馆内的馆藏信息，浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等；
2.参考材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密；
3.屏幕尺寸：32寸及以上电容多点触摸屏；
4.主机配置：CPU主频1.5GHz及以上；
5.接口配置：至少包含USB*4.HDMI*1.VGA*1.RJ45*1.音频/耳机接口*1；
6.功放：立体功放，2个及以上音箱；
7.分辨率≥1920*1080，屏幕比例：16:9；
8.通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，要求具有预约、催还、续借等功能；
9.读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。查询系统需提供题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口；
10.读者可以输入证件号和密码，登录该查询系统，查看本人的借阅书刊信息、借阅历史等；
11.可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间；
12.服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。

	4
	智能盘点系统（手持）
	1.硬件配置不低于：
八核64位，2.0GHz主频及以上CPU；4GB+64GB(DDR4）及以上RAM+ROM；Android 13及以上操作系统；双频2.4GHz/5GHz,4G全网通；支持蓝牙5.0+BLE，传输距离5-10米；支持GPS,Galileo，Glonass，北斗；整机重量＜300g；显示屏≥5.5英寸，分辨率≥720*1440；待机时间＞350小时；工作时间＞12小时；充电时间＜3小时（使用标配电源适配器和数据线）；
2.后置摄像头≥2000W像素，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；前置摄像头≥500W像素；参考工作频率：13.56MHz；协议标准：支持ISO14443A/B、15693协议等；读写距离：2cm-5cm；
3.▲支持AI视觉盘点识别、扫码盘点识别、rfid盘点识别等至少三种方式盘点图书信息，AI视觉盘点支持OCR识别和条码识别；支持通过扫描图书条码或RFID标签完成图书借还；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
4.具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能；具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊信息功能；具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊进行标记，允许重新上架功能；
5.▲具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，扫描到列表上剔旧书刊进行移除，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据；支持扫描层架标标签，层架条码扫码写入，添加描述快速完成创建；具有层架标签查重，对扫描到已添加的层架信息进行提示，并显示已有信息功能，创建完成的层架信息可实时同步管理平台；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
6.具有修改条码信息，以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作； 扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录；具有切换馆藏地功能；可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找，筛选符合信息的数据，对属于预借状态的书刊，提供声音和图形界面的报警功能；
7.具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能，可输入所需解绑位置的书刊的条码、或扫描书刊标签，对其进行解绑；图书上架，盘点等数据均可保存至本地，为避免长时间未操作出现数据丢失而增加工作量，具有清除本地缓存数据功能；
8.所有操作包括上架、盘点、剔除等操作数据，需点击上传数据，数据便可同步至管理平台； 要求具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据。

	5
	馆员工作站
	1.参考材质：一体化设计，ABS 工程塑料，亚克力，钣金；产品参考尺寸：长450mm，宽300mm，高28mm；
2.集成RFID读写装置、各种类型读者证卡识别装置，对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，可应用于标签转换以及图书人工借还环节。
3.读卡速度≥50张/秒；参考工作频率：13.56MHz；要求可识别多本图书（堆砌高度≤250mm）；一次至少可有效识读8个RFID标签。具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准；
4.▲支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签；管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式；系统设置具有检索读卡器、图书管理系统、功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
5.具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能；具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除； 可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 
6.可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持28560规范；
7.系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者；具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息；
8.支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息；                                                                                   
9.设备开启时能自动检测读卡器连接状态；可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统；导航栏可根据需要显示和隐藏；可随时切换所需操作的组织单位；系统可支持中、英文切换；允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码；
10.具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能；系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式或仅允许读者还书模式且可提示读者还书位置；系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情。

	6
	RFID安全门（两通道）
	1.产品参考规格：676*140*1667mm（单片）；单通道参考宽度：1000mm；安全门（单通道）底座参考尺寸：920*670mm；支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式，通道具有声光报警功能，具有自定义语音提示功能，支持MP3格式，可配置不少于5个告警、提示等语音文件；
2.参考工作频率：13.56MHz；参考协议：符合ISO18000-3/ISO15693；通信接口：支持以太网、RS232.RS485；内置≥5W*2个扬声器，提供清晰、量感充沛的音质输出；
3.▲支持不少于5路数字信号联动输出，其中一路可直接控制市电220V电压的通断；至少具有Micro-USB和Type-C接口，连接电脑即可直接读取或修改安全门配置；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
4.安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备；支持多种报警检测模式，至少包含：EAS、AFI、EAS+AFI；具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，无误报，无漏报；
5.可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；
6.▲屏幕尺寸≥10英寸，可显示环境温湿度、双向客流数量、当前时间、联网状态和设备二维码信息，支持扫码查看设备固件版本号和IP地址；支持流动人员的检测，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
7.每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态；安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示。

	7
	自助图书杀菌机
	1.采用臭氧消毒，能够根据环境温湿度的变化自动控制消毒时间，也可根据自身情况实行人工定时消毒；
2.可以显示环境温度和湿度,工作状态可以动态显示,可以更加直观的了解工作情况,故障自动报警功能；
3.采用厚度1.0mm或以上冷轧板生产，全钢结构，磷化后喷塑，喷塑后厚度≥1.2mm；产品喷塑后无漏底，无划痕表面整洁干净。内部采用铁线篮框制作，使其柜内臭氧循环更快，更好，消毒更加彻底；
4.消毒完成后，产品自动开启臭氧还原装置，让消毒后的书籍或文件更加清新；
5.臭氧发生器采用陶瓷片式结构，使用寿命超过8000小时；消毒时无噪音；
6.带有童锁功能,防止儿童操作；
7.内容量≥400L，臭氧发生量≥1000mg/h，单次消毒数量≥80-200本，参考消毒时间：60min消毒+20min臭氧分解；
8.▲产品生产厂家获得ISO9001、ISO14001、 ISO45001认证证书，证书中体现杀菌机或消毒柜等字样。（提供证书复印件予以佐证）
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	RFID电子标签（含加工）
	1.带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识；
2.参考工作频率：13.56MHz；支持协议至少包含：ISO15693和ISO18000-3标准；产品参考规格：50mm*50mm；天线参考规格：45mm*45mm；内存容量≥1024 bits；有效使用寿命≥10年；
3.▲读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s；有效使用次数≥10万次；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
4.标签为无源标签，无需电池；标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续；标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；
5.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；标签固有频率误差率≤±300K Hz范围；
6.标签自带单面粘性，采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落；
7.产品在低温(-20±2)℃、高温(80±2）℃情况下达到稳定后保持8h，试验结束恢复到室温2h后加电工作正常，测试后，外观无明显变化，读取标签正常能稳定正常使用。
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	RFID高频层架标签
	1.标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架；参考工作频率：13.56MHz；支持协议至少包含：ISO15693；产品参考尺寸: 85mm*22mm*7mm；芯片不低于：I CODE SLIX；内存容量≥1024Bits；
2.有效使用寿命≥10年；有效使用次数≥10万次；工作模式：可读写；材料不低于：ABS；读写距离：2-10cm；读写时间：1-2ms；
3.标签为无源标签，无需电池；标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；标签可以非接触式的读取和写入；标签具有防电磁屏蔽，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息；
4.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；标签里面储存的数据保存≥10年；支持盘点、顺架、倒架、上架功能。标签固有频率误差率≤±300K Hz范围；
5.标签自带单面背胶，采用3M粘力较强胶水，胶水对书架表面无损害，保证在保质期内（10年）不开胶脱落；标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案。
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	大厅服务台
	1.参考规格：4000*800*850mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	办公椅
	1.尺寸：450*500*500/750mm（±10mm）；
2.面料：采用优质黑色网布，透气性优良；
3.海绵：采用4公分优质海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形；
4.气压棒：优质气压棒，可承受30万次升降；
5.椅轮：采用尼龙加纤维加强而成，强度高，耐磨性好，通过10万轮周试验掉轮，分裂现象；
6.椅脚：五星脚静态承重能力强，不会因湿度和温度的变化而脆裂。
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	新书推荐柜
	1.参考规格：2200*1000*750mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木颗粒板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	服务台背景墙
	轻钢龙骨打底，石膏板饰面，实木造型，雕刻字含灯带，金属踢脚线；中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	教学一体机
	1.LED背光源，液晶屏幕尺寸≥86英寸，表面采用防撞钢化玻璃；转角采用圆弧设计；屏幕与玻璃采用零贴合工艺；A屏幕，分辨率≥3840×2160；亮度≥350cd/m²；对比度≥1200:1；屏幕比例:16:9；
2.Windows系统中支持20-40点触控，Android系统中支持≥20点触控，全通道支持同时多人书写，20点同时书写速度同样快；且能实现多点缩放，旋转图片；支持手指、手写笔或其他任何非透明物体在屏上直接书写；支持手势识别；
3.整机前置端口（非转接）均具备图文标识，≥1 路 HDMI、≥1 路 TOUCH-USB 接口、≥3 路双通道USB 3.0 、≥1路TYPE-C接口。电源按键(三合一键)，支持短按进入节能模式、开关电脑、关闭一体机模式，轻敲屏幕进行唤醒；按键无故障按压次数≥200000次；
4.前面板发声口喇叭功率≥2 *15W。声音设置：系统提供标准、明艳、影片（观影）、音乐等四种状态。支持按键和触摸来调节声音与设置声音模式；
5.整机内置高清摄像头≥1300万像素，支持自动曝光控制AEC、自动白平衡AWB、自动增益控制AGC；整机内置≥8阵列麦克风，拾音距离≥13 米；
6.信号通道，支持红外遥控控制功能切换、物理按键控制功能切换；整机支持多设备接驳融合，支持同时连接多个外接设备，且各设备问互不干扰，通过切换信号通道即可进行对应设备的使用；
7.当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容；支持≥50步撤销/重复，可撤销或恢复白板的任何内容；
8.内置安卓系统版本≥13.0；运行内存≥4G；存储≥32G；
9.机身侧面端口不少于：AV in≥1路、HDMI ≥2路、Touch-usb≥1路、USB ≥2路、RJ45≥1路、RS232≥1路。板载1000M以太网及支持OPS 1000M以太网连接；
10.支持快速跳转PC通道，整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道；从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在0.5s内达到可触控状态；
11.整机具有左右工具栏，工具栏包含但不限于：返回、主页、设置、信源列表、多任务、批注、音量、降屏等常用功能。主页更多应用中包含但不限于日历、浏览器、办公软件、投票等功能。
12.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、OPS状态、本机温度等进行状态提示、及故障提示；带有相机功能，可设置倒计时拍照，有至少3 个时间可供选择；有分辨率和画质设置、摄像头切换；
13.无线网络：打开无线网络开关按钮，会自动获取显示可用无线网络，可以查看到该网络的 WIFI 名称、连接状态、WIFI 强度、IP 地址、加密方式、频率；热点：热点分为2.4 /5G热点，可更改对应热点的名称、安全性、密码等参数。蓝牙：可进行蓝牙配对，实现蓝牙传输功能；无线连接工作距离≥15m；
14.支持视频动态批注功能，支持对 Word、图片、PPT、PDF 等各种文档进行批注，并可一键保存至白板；支持手指、手写笔或其他任何非透明物体在屏上直接书写；
15.智慧护眼，护眼模式：通过降低蓝光来减少对眼睛的刺激，开启后屏幕会发黄变暗；护眼书写模式：用户在书写状态时，系统会自动调节亮度来减少对眼睛的伤害；智能感光：会检测环境的亮暗来自动调节背光亮度。
OPS模块
1.采用插拔式80pin模块架构。主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
2.处理器性能:不低于6核12线程，主频不低于2.6GHz，内存性能: 不低于8G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G）；硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,具有防震功能；
3.网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB 3.0接口、DP*1、HDMI*1、TYPE-C*1、RJ45*1，满足教学需求；
4.为了教学系统的稳定性，电脑操作系统支持开机即还原功能，还原速度2秒钟即可，支持可检测硬盘的健康状态信息，也可检测硬盘的温度、通电次数、通电时间，以及固态硬盘的读取量、写入量等信息等，在安装还原后，也可以重新指定保护哪些硬盘分区。提供管理员密码，只有管理员才能对还原系统进行设定更改。提供真实模式、虚拟模式切换功能，可以根据需要自由切换。显示还原点日期时间信息。
绿板
包含配套绿板

	15
	教学助手软件
	1.支持页面预览与导航：可对课件所有页面进行预览，预览时支持页码显示，预览可始终保持页面比例而不会被拉伸变形，可点击某一页实现导航跳转，方便老师快速转到某一页；
2.本地保存：在PPT播控状态时，支持直接本地保存为PDF格式文档；
3.二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可进行放大操作，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存，支持手机下载或在线预览；课件页面能进行缩放操作而不失真；
4.PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔，支持笔粗细选择和颜色选择，可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存进文档中；使用软件对pdf的批注内容可随时进行擦除；
5.支持手势操作：使用软件打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放；
6.老师无需打开软件，只需打开ppt后可以无感自动打开软件使用。二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可进行放大操作，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存，支持手机下载或在线预览；课件页面能进行缩放操作而不失真。支持手势操作：使用软件打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放；
7.页面比例支持：支持对PDF页面当前比例数值的显示，支持任意调节PDF页面比例，页面比例支持25%到6400%间多级缩放；同时支持实际大小、适合界面、适合宽度、适合高度等四种自动比例显示；
8.PDF显示模式支持：支持单页显示、单页连续（默认）显示、双页显示、双页连续显示共4种显示模式；其中单页连续和双页连续显示模式支持在选择状态下进行单指上下滑动以滚动页面；
9.软件支持对PDF页面旋转支持，支持对PDF页面进行顺时针或逆时针旋转。
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	视频展台
	硬件部分：
1.箱体边角圆弧处理，防止碰撞；机身超薄，简洁壁挂式安装；
2.拍摄幅面≥A4，像素≥1600万高清，分辨率≥4624*3468，镜头≥1/2.8英寸CMOS感光芯片；
3.接口配置不低于：USB2.0 B口1个，和电脑主机、一体机连接，用于USB视频输出；USB2.0 A口 扩展接口2个，可接U盘或鼠标
4.帧率不低于：4624x3468@10fps、3840x2160@10fps、1920x1080@30fps；展台与数据连接线均可拆卸，方便安装与维护，4米USB数据线可选；
5.USB视频流输出格式：MJPG，YUY29、光源：内置≥4颗LED灯珠，长按触摸无极调光；
软件部分：
1.配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块健，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；可隐藏导航模块，方便教师操作软件。
2.通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容，能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%, 可通过软件按键实现360°无极旋转；也可以实现画面90°左右旋转；分辨率调节、视频冻结、一键全屏等快捷功能。
3.具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、3，4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存和白板标注，进行对比教学；
4.支持分辨率切换，录像格式AVI/WMV /MP4选择，摄像头，麦克风选择，录像保存路径可自定义设置。
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	智能笔
	1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，可拉伸到35cm以上长度，带激光教鞭按键；
2.内置锂电池可充电设置，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控；
3.全方位无线接收，360度无死角操控，频道加密，和其他无线频道相区别，互不干扰，即点即反应，高速控制，无需等候；
4.支持PPT等多种格式的课件进行远程无线翻页；
5.具有多功能按键可一键进入或退出PPT批注。

	18
	无感扩声AI智慧音箱
	1.采用AI音频处理器和数字功放、扩声音箱一体式设计,嵌入式设计。内置专为人声定制的4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，输入功率≥30W；
2.可连接吊装麦克风组成无感扩声系统，通过内置的AI自动反馈抑制算法，可以将音箱壁挂于黑板两侧，实现老师发声和音箱扩声的声源同步，增强老师的返听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中；
3.支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪音，且不影响正常扩声效果；
4.内置AI声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号，提高系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用；
5.采用纯铜变压器供电，长寿命，温升低，可在AC180V-240V宽电压范围正常工作。采用数字功放芯片组，具有延时开关机静音保护、短路过流保护、过热保护功能；
6.具有≥2路麦克风输入接口，可两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻象电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀；
7.具有≥1路平衡输入和≥1路隔离输入接口、≥1路录音输出接口和≥1路线路输出接口、≥1路闪避实体开关、≥1路隐藏式音量电位器和≥1路高音可调电位器、≥1路USB升级接口≥1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识；
8.内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎；
9.调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB；调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度；
10.具有可扩展触摸面板控制功能，要求提供可壁挂式86型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、静音、上下课、男生模式、女生模式功能。
11.输出功率≥2*30W，频率范围≥50Hz-16kHz（±3dB），总谐波失真：≤0.1%，增益差：≤0.5dB，线路输入输出信噪比：≥100dB。
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	无感扩声吊装麦克风
	采用心形指向音头，不少于8米远距离宽范围拾音并清晰扩声；抗手机、电磁、高频干扰，能抵抗话筒的杂音；频率响应：20-20KHZ（±3dB）；敏感度≥-34dB±3dB；输出阻抗≥200Ω；最大声压级：135dB SPL；信噪比≥80dB。
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	小课堂区吧桌
	1.参考规格：5380*400*750mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	小课堂区阅读桌
	参考规格：800*280*560mm±10mm
1.台架：采用不少于60*30mm,厚不低于1.2mm优质冷轧钢管； 
2.横梁：采用不少于50圆管不低于1.2mm厚优质冷轧钢管；
3.两边顶托铁片不少于3.0mm厚；
4.书网：采用不少于12圆管不低于1.0mm优质冷轧钢管；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
5.台面采用不少于25mm厚E0级环保中纤板基材三胺板，颜色可选配；
6.前挡板采用不少于15mm厚E0级中纤板基材，颜色可选配。
7.桌架两侧有ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面；
8.连接配件：不低于铝合金压铸接头
9.脚轮配有旋钮，可手动调节高低，调节范围1.5cm,确保拼接平整 。可多拼（四拼、六拼、八拼、十拼），尺寸可定制。
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	小课堂区阅读椅
	1.参考规格：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质不低于：环保优质PP+钢管；
3.坐垫不低于：采用PP新料+玻纤微一体注塑成型，超轻有韧性抗老化，升级设计坐垫透气孔，久坐透气，参考尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管直径≥22mm，壁厚≥2.0mm，激光满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；4.脚垫不低于：PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。
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	小课堂区矮书柜1
	1.参考规格：1600*450*1400mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	小课堂区矮书柜2
	1.参考规格：5400*450*1400mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	地台2
	1.基材：钢制方管框架，方管≥40*40，壁厚≥1.5mm；木工板打底，板材不少于18mm厚；
2.饰面：采用木纹色强化地板饰面，贴面严密、平整；
3.封边：不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边;
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层。
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	黑板背景墙
	轻钢龙骨石膏板打底表面固定，碳晶板覆面，雕刻字，金属踢脚线；中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	造型软膜灯
	1.半径不少于1200mm，含控制开关；
2.内部铺贴LED灯带，表面固定定制高清软膜图案，图案由校方提供内容进行二次设计。
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	图书馆室外
	对联材质：不低于红松木质，金属字材质：铜金属字；对联字为实木机雕，校方提供内容进行二次设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	原主副门拆除改造
	定制新门要求
玻璃​
规格与类型：门扇采用厚度≥8mm 的钢化玻璃，需符合国家标准。玻璃切割尺寸误差控制在±1mm 以内，边缘需进行磨边处理，防止应力集中导致玻璃破裂。​
性能要求：钢化玻璃需进行均质处理，降低自爆率。同时需满足抗风压、气密、水密等性能指标要求，可见光透射比、遮阳系数、传热系数等参数应符合项目设计的节能标准。​
地弹簧​
产品选型：采用预埋式地弹簧，需选用知名品牌产品，承重能力需匹配门扇重量及尺寸，满足频繁开启需求，使用寿命不少于10万次。​
技术参数：地弹簧的开启角度、关闭速度、定位功能等需符合设计要求，安装后需进行调试，确保门扇开启灵活、关闭平稳且能准确定位，无反弹、卡顿现象。
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	LED大屏
	1.显示屏净尺寸≥4.48m*2.56m，整屏分辨率≥2912*1664像素；表贴三合一1212（1R1G1B），点间距≤1.53mm，平整度：≤0.05mm；最大功耗≤350W/㎡；平均功耗≤150W/㎡；
2.白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调），对比度：≥15000：1；屏体正面为亚黑墨色处理，反光率≤1.5%；色温：1000K~13000K可调；可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°；
3.换帧频率：50&60Hz，刷新频率：≥4860Hz；发光点中心距偏差：≤0.5%，灰度及颜色等级≥18bit；亮度均匀性：≥99.5%，色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内；像素失控率：≤1/1000000；      
4.▲支撑低转折节能，不少于4档可调节恒流拐点电压(至少包括0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)；支持 EPWM灰阶控制 技术提升低灰视觉效果；模组和驱动板之间采用浮动式加插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
5.灯珠色域不低于16bit,281万亿色,支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、RGB 等多种色域转换；
6.LED 显示屏须通过168H的 UVA340 灯、辐照度 0.76W/m的抗 UV 紫外线老化环境运行测试；
7.支持在不同亮度下，通过软件对灰度8-18bit任意设置，满足20%、50%、80%、100%亮度时灰度8-18bit之间任意设置；
8.LED显示屏至少包含以下系统：（1）LED显示屏能效管理与分析系统（2）音视频系统综合控制管理软件（3）LED显示屏分布式多媒体播控管理系统。
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	二合一处理器
	1.输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2.视频输出支持不少于10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192；
3.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升；
5.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效；
6.支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。
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	配电柜及线材
	显示屏专用配电柜、总功率≥15KW，含一键开启功能；
强电：总电RVV5*4㎡从总配电柜布到显示屏专用配电柜，配电柜分3组RVV3*2.5㎡电缆线分别进屏内不同位置；弱电：超五类网络线12根由控制端到屏内不同位置
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	真分集无线一拖二手持话筒
	一、接收机技术参数
1.射频范围：500-980MHz；
2.系统频率响应：40HZ-18KHz(±3dB)；
3.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；
4.系统信噪比≥105dB；
5.系统总谐波失真≤0.5%；
6.接收机电压：DC11-16V；
7.接收机电流≤350mA；
8.系统频率稳定度：±0.005%；
9.动态范围≥110dB；
10.频偏：±45KHz；
11.噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；
12.自动对频：支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作，又可防止串频现象)；
13.距离可调：使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离；
14.同时使用数量：支持300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套；
15.采用真分集远距离四天线技术，使用距离:300米(无障碍物)。
二、发射器技术参数
1.频道:支持红外线自动对频 200~300信道；
2.频带宽度:30MHz；
3.频道间隔:250KHz；
4.频率稳定度:±0.005%。
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	线性阵列音柱
	1.频率响应≥80Hz-20KHz；
2.灵敏度(1W@1m)≥96dB              
3.标称抗阻：4Ω；                
4.额定功率≥300W ；
5.低音单元≥ 4×4.5＂(115mm)/1＂；
6.高音单元≥1×1＂(25mm)/1.4＂； 
7.扩散角度100°×30°(H×V）；
8.最大声压级≥129dB 。
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	线性阵列音柱功放
	1.优越的线性供电系统，多次优化的电路设计，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.▲具有完善的功放及音箱保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护；可通过LCD显示屏，观察散热器温度和电频的大小；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
3.对直流故障的负载保护等，让整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
4.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
5.机箱采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
6.液晶屏显示功放工作状态，清晰明了地显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；
7.功放设计有完善的保护电路，更加有利于控制系统的稳定性；
8.双通道率放大器，立体声输出不低于400瓦8欧，600瓦4欧；频率响应20Hz-20kHz；信噪比大于等于119dB。
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	AI增益反馈抑制器
	1.具有DNN深度神经网络的AI动态自适应降噪技术，高保真度还原功能；提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度；支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能；
2.▲支持自动增益控制功能，能有效的提高话筒的拾音距离，拾音距离≥60cm；具有DNN深度神经网络的AI自学习声反馈抑制功能；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
3.具有丰富的信号处理模块；滤波功能模块至少包括高通滤波器、低通滤波器；
4.支持参量均衡调节功能/内置压缩器功能/支持音量调节功能；
5.模拟输入通道(卡龙、6.35）≥2通道；模拟输出通道（平衡输出）≥2通道；USB（Type-A）接口≥1路；电平开关 （支持3档输入增益调节）≥1路；音量调节(旋钮）≥1路；旁路开关≥1路；RESET按键（恢复出厂设置）≥1路；
6.每路输入通道48V幻象供电,自带幻象供电按钮；频率响应: 20Hz-20kHz；总谐波失真：THD <0.01%@1KHz。
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	智能调音台
	1.调音台提供不少于8路输入，不少于2个编组设有独立输出端；内置不少于16种DSP效果，具有单独+48v幻想电源开关；
2.配置MP3大屏播放器，高品质USB音乐播放器；支持无线蓝牙接收，带录音功能；
3.不少于1个辅助发送，1个效果发送，1个返回；不少于60mm长寿命高分析推子。
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	时序电源
	1.不小于1.8寸彩屏显示电压，电流，功率，功率因数；内置功率计，电压，电流，功率，功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带过压，过流保护；
2.电压保护:当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开；电流保护:当电流超过35A自动跳开(断开后可手动或APP开启)；
3.在同一 WIFI局域网下即可通过APP配网，匹配完成后自动连接网络；中控系统支持RS232 接口，波特率可设置(4800- 128000，默认9600)；
4.当设备自动断电，数据自动储存；接天线状态WIFI传输距离≥30M无遮挡(2.4G WIFI网络)；
5.可循环定制开关(服务器控制)；面板或手机APP可独立控制各通道。
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	辅助显示屏
	配置不低于：65寸144Hz高刷， 2+32G液晶显示器，含壁装伸缩旋转支架
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	阅读沙发1
	1.参考规格：5000*2700*1050mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木颗粒板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.坐垫：采用高级PU材质或者优质布艺材质；
6.包含沙发，两个圆桌（参数见圆茶几）和四把椅子（参数见阅读椅）；
7.颜色：可选。
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	阅读沙发2
	1.参考规格：1200*1200*1050mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.坐垫采用高级PU材质或者优质布艺材质。
6.颜色：可选。
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	圆茶几
	1.参考规格：700*750*500mm±10mm；
2.桌面采用石材台面，厚度≥12mm；
3.金属烤漆桌腿。
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	LED电子屏背景墙
	轻钢龙骨打底，石膏板饰面，隐藏式消防箱，含水箱位置调整，金属踢脚线；中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	阅读区背景墙
	轻钢龙骨石膏板打底表面固定，局部区域碳晶板覆面，木质书架，
书架参数要求：
1.参考规格：6800*450*3300mm±10mm；
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.壁龛软包采用高级PU材质或者优质布艺材质；
6.颜色：可选。
中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	地台1
	1.基材：钢制方管框架，方管≥40*40，壁厚≥1.5mm；木工板打底，板材不少于18mm厚；
2.饰面：采用木纹色强化地板饰面，贴面严密、平整；
3.封边：不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层。
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	智能用电监测管理平台
	1.支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP。
2.系统功能：
具备Web端的平台显示、具备实时电气指标数据远程查看、远程配置和操控的能力；
具备设备实时电气指标数据远程查看、远程配置和操控的能力；
支持通过浏览器弹窗、手机APP、短信、语音、第三方推送等多种渠道进行报警通知；
具备批量设备配置，包括名称、定时、漏电自检、阈值、使能等的批量配置；
具备操作日志的记录和历史查询和分析，保障对设备的操作过程可追溯；
报警时界面可显示回路报警当时的电气参数值和回路当前的实时电气参数值；
根据安装现场实际需求可通过平台管理页面自由设置告警及开关动作阀值；
支持业务动作类操作平均响应时间小于0.5秒，支持统计分析类操作平均响应时间小于30秒；
具备从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全。
3.系统稳定性：
支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时；满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次；在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据；当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。
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	智能回路模块1
	1.额定电流≥63A；带功率因数检测；额定电压AC230V；分断能力Icn≥10000A；
2.▲进线端及负载端端子温度超过过温报警值，10s内触发过温报警，断路器设备支持同时监测进线侧及负载侧的零线及火线接线端子的温度，采集精度误差不超过1%；当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阈值时，设备可以推送报警信息并可设置是否分闸；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
3.智能判断分合闸时间，极大延长触点寿命，并可以估算触点使用程度，从而动态预测开关剩余分合次数；设备机械寿命≥30000次,电气寿命≥20000次；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
4.▲可实时上传电压、电流、频率、功率、上下端子温度、端子温差、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功、无功四象限电能、报警事件可捕捉保护瞬时值上报等参数到服务器，可通过服务器查看实时参数；（提供第三方机构出具的检测报告复印件予以佐证）
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	智能回路模块2
	1.额定电流≥20A；额定电压：AC230V；分断能力Icn≥10000A；
其余参数要求详见智能回路模块1中第2、3两点。
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	智能通讯模块
	1.支持双向互联网通讯,可以支持以太网、RS485等有线通讯方式,也可以支持 WIFI、5G、 4G 等无线通讯方式；定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确；
2.外壳采用不低于PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
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	电源模块
	1.输入电源电压AC220V，适用范围：90~320AC；频率：50/60Hz；输入电流≥600mA;额定输出电压：DC12V；额定输出电流：Max DC 3A；
2.具有过流保护装置，电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数满足1.0；绝缘电阻＞500MΩ；
3.外壳采用不低于PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级不低于V0级；防护等级≥IP20；
4.安装方式：35mm标准导轨卡扣。
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	8字形沙发
	1.参考规格：4000*2000*700mm±10mm
2.材质：采用实木框架，厚度不低于16mm，所有板边圆角圆边；
3.填充高弹性阻燃海绵，表面材质采用高级PU材质或者优质布艺材质；
4.颜色：可选。
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	圆形阅读沙发组合套装
	1.参考规格：直径4500mm，双层高700mm，单层高400mm；
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木颗粒板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.坐垫填充高弹性阻燃海绵，表面采用高级PU材质或者优质布艺材质。
5.颜色：可选。
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	圆形立柱沙发
	1.参考规格：直径2200mm
2.材质：采用实木框架，厚度不低于16mm，所有板边圆角圆边；
3.填充高弹性阻燃海绵，表面材质采用高级PU材质或者优质布艺材质；
4.颜色：可选。
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	阅读沙发
	1.参考规格：1500*800*600mm±10mm
2.材质：采用实木框架，厚度不低于16mm，所有板边圆角圆边；
3.填充高弹性阻燃海绵，表面材质采用高级PU材质或者优质布艺材质；
4.颜色：可选。
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	休闲阅读区矮书架
	1.参考规格：2400*750*1600mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木颗粒板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	休闲阅读区一层靠墙书架1
	1.参考规格：8700*2250*300mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	休闲阅读区一层靠墙书架2
	1.参考规格：3200*2740*300mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	休闲阅读区一层靠墙书架3
	1.参考规格：5100*2730*300mm±10mm
2.材质：采用不低于E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于18mm，不低于1.2mm厚塑制封边条机械封边收边；
3.产品整体翘曲度＜1.0mm，平整度＜0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；
4.配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.颜色：可选。
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	阅读椅
	1.参考尺寸：520*500*780mm±10mm；
2.材质：采用实木橡胶木，厚度不低于16mm；
3.结构：符合人体工程学原理，坐感舒适；外形对称、边角圆滑、美观大方；
4.椅架框：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形；
5.座板：面料为布料或PU材质，颜色均匀一致，无色差，耐磨性强；内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。
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	讲台
	1.外形参考尺寸：1000mm×700mm×1000mm，整体分体式结构，上体柜体高度≥300mm，下体柜体高度≥700mm；
2.整体采用优质国标冷轧钢板，实木扶手；柜体主板、侧板、门板厚度≥1.2mm，内部加固筋、设备托板加厚≥1.5mm，板材符合GB/T3327家具金属件强度标准，承重强、不易变形。
3.采用静电喷塑工艺，环保环氧树脂粉末，高温固化成型，涂层均匀细腻、附着力强，耐磨耐刮、防生锈、防氧化，无异味、无污染，符合室内环保使用标准；
4.配备高强度防滑静音脚垫，可微调高度；五金配件采用优质冷轧钢材质，防锈防腐、开合顺畅。配备带锁柜门，内部预留走线孔；
5.颜色可选。
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	柱面
	柱面碳晶板覆面，平面长城板覆面，金属踢脚线。中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。
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	地板
	木纹色强化地板，总厚度≥12mm，单片参考尺寸：长 1210–1220mm，宽 190–195mm；尺寸偏差：长度≤±0.2mm，宽度≤±0.1mm，厚度≤±0.15mm；倒角：微 V/U 型倒角，边角无毛刺、崩边；拼接缝隙≤0.08mm，颜色：可选，地板敷设前需对地面不平区域进行修复。
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	百叶帘
	可调式百叶帘，根据现场窗洞尺寸实测定制，叶片可多角度自由调节，实现采光、通风、遮光、隔热功能；环保硬质PVC材质，叶片及边框韧性高、抗老化、不开裂、不变形，具备防水、防潮、防霉、防尘特性，所有调节配件静音耐磨；产品遮光效果优良，遮光率不低于75%，可有效阻隔强光与热量，自重轻便、耐磨损、易清洁，耐候性强，长期使用不褪色、不粉化。
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	护眼灯
	1.一体式防眩格栅教室灯，参考尺寸：1200*300mm；功率≥36W；主体外壳全金属冷轧钢板 / 铝合金，喷涂防锈防静电，无塑料主承重结构；
2.中心区域照度≥500lx，均匀度≤3，色温为4000K左右的暖白光；无蓝光危害，RG0级防蓝光豁免级；无可视频闪，波动深度<0.2%；
3.坐在正常读写位置，眼睛不应看到过亮的光源或反射器内壁。表面亮度≤2000 cd/m²。
4.▲显色指数Ra≥95，红色的显色能力R9>80；提供第三方检测报告复印件进行佐证。
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	强弱电升级改造
	根据设计方案及智能设备部署情况进行暗线布置，墙面开槽粉平油漆，插座线路不低ø20mm PVC护管2.5平电源线，六类网线，强弱分开走线。
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	文化布置
	中标人根据学校要求进行二次深化设计，最终方案须经学校书面审核，确认通过后方可实施。常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。
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	墙面装饰护墙板
	材质：采用E0级环保免漆实木多层板，板材厚度不低于10mm，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边收边。
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	墙面美化
	环保乳胶漆、墙面修补、人工喷涂、三遍乳胶漆。（颜色根据校方要求来选样）
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	空调增加及移位
	新增4台不小于3P壁装式空调（含室内外机以及铜管、线材等），2台原有空调移位



三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.交付时间：至合同签订之日起45天内。
2.交付地点：海安市紫石中学。
3.付款条件：签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
4.图纸审核确认要求：中标供应商在中标后、正式施工前，须将全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册）及完整施工图纸（含平面图、地顶墙面图、节点详图、强弱电专项图等）提交学校和教体局共同审核确认，经双方书面确认通过后方可组织施工。未经审核确认擅自施工的，采购人有权责令停工整改，由此产生的工期延误、返工费用及其他一切损失由中标供应商自行承担。中标后须提供针对本条款的承诺函，格式自拟。
5.安装要求。安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。
6.安全责任要求。成交供应商应采取安全措施，加强施工安全管理，严格操作规程。项目设备在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由成交供应商承担。成交供应商的施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由成交供应商承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后提供针对本项目的安全责任承诺书，加盖成交供应商公章。
7.培训要求。自双方合同签订生效后组织验收前，成交供应商须对产品进行全部培训，培训内容包括包含且不限于：图书馆日常管理使用、图书馆设备正常使用和一般故障排除。
8. 联系方式。海安市紫石中学 张老师 联系电话：18752861826
9.进度要求。本项目工期进度计划必须无条件服从本工程施工总进度计划安排，服从学校交验进度计划安排。抢工期间发生的所有费用，由成交供应商自行承担，结算时不额外增加。响应供应商应考虑各种困难因素和赶工措施，充分考虑各种因素对工期、价格的影响，并在报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用和顺延工期的要求。
10.报价要求。供应商响应报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本采购文件是否以文字形式规定，响应供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用（含为复刻所投效果图及各种未预见费用），成交供应商不得提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低产品及安装施工质量。各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。投标时提供承诺函，格式自拟。
11.服务标准。
本项目整体免费质保期3年（自交货并总验收合格之日起计），响应时如承诺免费质保期大于3年的，以响应文件为准（签订合同后，提供质保承诺函原件，加盖成交供应商公章）。
服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知3小时内响应，48小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障12小时内解决问题，如果72小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交供应商承担。
12.验收标准。
（1）初步验收。由学校根据货物数量及采购文件规定的技术参数要求及响应文件，组织初步验收。
（2）总验收。学校初步验收合格后，由海安市教体局按验收方案组织总验收。本项目产品质量及项目施工的总验收，依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由成交供应商承担。
（3）质量鉴定。如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。
中标供应商竣工验收时需交付全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册一套）与包含平面、地顶墙面图纸、节点详图、强弱电专项图在内的完整施工图纸。提供承诺函，格式自拟。
13.验收方案。
（1）成交供应商家具进场前，提供相关检测报告和产品合格证。供货之后，市教体局会同采购学校及成交方，按标书要求随机抽取1-3进行抽样检测，检测费用由成交人承担，抽检消耗的样品由成交单位补充，以确认货物要求是否满足相关规范以及采购文件要求，供应商承担相应检测费用。若不符合要求，需整改至符合要求。 
（2）项目实施完毕后，各采购学校组织人员按相关配置、数量、质量及技术要求和国家相应标准对本校采购设备进行初验，验收合格出具校级验收报告，并报市教体局备案。
（3）市教体局组织验收组进行总验收，并结合权威检验机构检测报告出具综合验收报告。
四、采购需求中必须满足的实质性要求：
4.1投标供应商投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后采购人将对中标供应商投标文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。
4.2投标供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。
4.3供应商应根据采购人提供的货物清单，结合现场实际情况，充分考虑各种因素，合理报价。报价须包含所有货物、包装、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术指导、售后服务，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。本项目为交钥匙工程，采购方不再支付本次磋商价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。
五、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]2.核心产品：人脸识别自助借还书机
3.主要标的：人脸识别自助借还书机
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。
5.包装要求： 
5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
6.绿色数据中心
7.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
六、付款方式
签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
七、履约保证金：
1.本项目免收履约保证金。
八、合同条款（详见附件）
九、演示要求
上传视频演示
（一）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（备注：如项目经办人需对演示时间进行调整，请与科长及分管主任商定。确定后该备注删除）。
（二）演示内容如下：
（1）读者画像：要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。
（2）AI快读：：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。
（3）AI荐书：①系统内置AI馆员，公网环境下设备可接入AI大模型，读者登录设备后可与AI馆员进行对话，通过阐述阅读需求，如说明主题、受众群体、阅读难度等信息，即可获得AI馆员向读者推荐符合阅读需求的书单，并给出推荐理由。点击书单中的书名可以查询对应图书的馆藏信息，同时可以对该书进行预借、收藏等操作；②AI馆员支持查看历史对话，可在历史对话的基础上进行再次对话。
（4）AI测评：公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。

2026年中小学图书馆提升项目采购包二（城南实验中学）
1、 采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	阅读桌
	工业

	2
	椅子
	工业

	3
	进门隔断
	工业

	4
	地台
	工业

	5
	吧台桌
	工业

	6
	吧台凳
	工业

	7
	图书柜
	工业

	8
	沙发
	工业

	9
	圆凳
	工业

	10
	茶几
	工业

	11
	圆几
	工业

	12
	卡座
	工业

	13
	多边形沙发
	工业

	14
	隔断文化墙
	工业

	15
	门
	工业

	16
	长廊入口装饰板
	工业

	17
	入口展示墙板
	工业

	18
	进门文化展示墙
	工业

	19
	双面隔断柜1
	工业

	20
	双面隔断柜2
	工业

	21
	双面隔断柜3
	工业

	22
	双面隔断柜4
	工业

	23
	双面隔断柜5
	工业

	24
	满墙书柜1
	工业

	25
	研讨桌
	工业

	26
	研讨椅
	工业

	27
	窗台高柜1
	工业

	28
	窗台矮柜
	工业

	29
	窗台高柜2
	工业

	30
	窗台高柜3
	工业

	31
	窗台高柜4
	工业

	32
	窗台矮凳
	工业

	33
	椅子
	工业

	34
	窗台茶几1
	工业

	35
	阅读沙发桌
	工业

	36
	高背梯形组合沙发
	工业

	37
	电梯白板墙
	工业

	38
	满墙书柜2
	工业

	39
	顶面装饰
	工业

	40
	线路装饰
	工业

	41
	墙面美化
	工业

	42
	文化布置
	工业

	43
	拆除移动以及利旧部分
	工业

	44
	自助借还系统设备（人脸识别）
	工业

	45
	还书箱
	工业

	46
	人脸识别自助借还软件
	工业

	47
	RFID电子标签（含标签转换）
	工业

	48
	馆员工作站
	工业

	49
	LED全彩显示屏
	工业

	50
	接收卡
	工业

	51
	电源
	工业

	52
	控制系统
	工业

	53
	屏体结构框架
	工业

	54
	主扩音箱
	工业

	55
	吸顶音箱
	工业

	56
	无线会议话筒
	工业

	57
	无线手持话筒
	工业

	58
	主扩功放
	工业

	59
	补声功放
	工业

	60
	8X8音频矩阵处理器
	工业

	61
	8路电源时序器
	工业

	62
	音频线缆接插件
	工业

	63
	音响线
	工业

	64
	机柜
	工业

	65
	辅材
	工业

	66
	空调
	工业


采购清单数量
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位

	1
	集体阅读区
	阅读桌
	70
	张

	2
	集体阅读区
	椅子
	140
	把

	3
	集体阅读区
	进门隔断
	15.9
	㎡

	4
	集体阅读区
	地台
	22.96
	㎡

	5
	靠窗阅读区
	吧台桌
	10
	m

	6
	靠窗阅读区
	吧台凳
	6
	把

	7
	休闲阅读区
	图书柜
	4
	㎡

	8
	休闲阅读区
	沙发
	1
	个

	9
	休闲阅读区
	圆凳
	2
	个

	10
	休闲阅读区
	茶几
	1
	张

	11
	休闲阅读区
	圆几
	2
	张

	12
	休闲阅读区
	卡座
	2
	个

	13
	休闲阅读区
	多边形沙发
	1
	组

	14
	休闲阅读区
	隔断文化墙
	30
	㎡

	15
	长廊阅读区
	门
	1
	樘

	16
	长廊阅读区
	长廊入口装饰板
	7.92
	㎡

	17
	长廊阅读区
	入口展示墙板
	2.04
	㎡

	18
	长廊阅读区
	进门文化展示墙
	18
	㎡

	19
	长廊阅读区
	双面隔断柜1
	24
	㎡

	20
	长廊阅读区
	双面隔断柜2
	10.8
	㎡

	21
	长廊阅读区
	双面隔断柜3
	20.4
	㎡

	22
	长廊阅读区
	双面隔断柜4
	4.2
	㎡

	23
	长廊阅读区
	双面隔断柜5
	16.8
	㎡

	24
	小组阅读区
	满墙书柜1
	18
	㎡

	25
	小组阅读区
	研讨桌
	1
	张

	26
	小组阅读区
	研讨椅
	10
	把

	27
	自由阅读区
	窗台高柜1
	18
	㎡

	28
	自由阅读区
	窗台矮柜
	2
	m

	29
	自由阅读区
	窗台高柜2
	2.7
	㎡

	30
	自由阅读区
	窗台高柜3
	5.1
	㎡

	31
	自由阅读区
	窗台高柜4
	4.5
	㎡

	32
	自由阅读区
	窗台矮凳
	9.4
	m

	33
	自由阅读区
	椅子
	4
	张

	34
	自由阅读区
	窗台茶几1
	3
	个

	35
	自由阅读区
	阅读沙发桌
	1
	张

	36
	自由阅读区
	高背梯形组合沙发
	1
	组

	37
	自由阅读区
	电梯白板墙
	8.1
	㎡

	38
	自由阅读区
	满墙书柜2
	18
	㎡

	39
	图书馆
	顶面装饰
	255
	㎡

	40
	图书馆
	线路装饰
	1
	项

	41
	图书馆
	墙面美化
	100
	㎡

	42
	图书馆
	文化布置
	25
	㎡

	43
	图书馆
	拆除移动以及利旧部分
	1
	项

	44
	智能化
	自助借还系统设备（人脸识别）
	1
	套

	45
	智能化
	还书箱
	1
	个

	46
	智能化
	人脸识别自助借还软件
	1
	套

	47
	智能化
	RFID电子标签（含标签转换）
	3000
	个

	48
	智能化
	馆员工作站
	1
	台

	49
	图书馆
	LED全彩显示屏
	12.288
	㎡

	50
	图书馆
	接收卡
	32
	张

	51
	图书馆
	电源
	48
	台

	52
	图书馆
	控制系统
	1
	台

	53
	图书馆
	屏体结构框架
	13.034
	㎡

	54
	图书馆
	主扩音箱
	2
	只

	55
	图书馆
	吸顶音箱
	8
	只

	56
	图书馆
	无线会议话筒
	2
	只

	57
	图书馆
	无线手持话筒
	2
	只

	58
	图书馆
	主扩功放
	1
	台

	59
	图书馆
	补声功放
	1
	台

	60
	图书馆
	8X8音频矩阵处理器
	1
	台

	61
	图书馆
	8路电源时序器
	1
	台

	62
	图书馆
	音频线缆接插件
	1
	套

	63
	图书馆
	音响线
	150
	米

	64
	图书馆
	机柜
	1
	台

	65
	图书馆
	辅材
	1
	项

	66
	图书馆
	空调
	7
	台



二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
	城南实验中学图书馆技术参数要求

	序号
	区域
	名称
	技术参数要求（mm）
	数量
	单位

	1
	集体阅读区
	阅读桌
	参考尺寸：1400*600*750mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
	70
	张

	2
	集体阅读区
	椅子
	参考尺寸：490*570*860mm±10mm。
材质：采用冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油、除锈、磷化、电镀处理，钢制椅脚，承重性强；座、靠背采用网布，透气性好。
其他：按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，承压可达200公斤。整体产品达国家环保安全标准。
▲供应商提供椅子由具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具，且检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。依据标准包含: GB/T35607-2024、GB/T3324-2024、GB/T10357.3-2025、GB/T31106-2014、GB/T43355-2023/ISO21702:2019，报告的检测内容至少包含: 外观、椅凳类强度和耐久性、抗病毒活性值（肠道病毒EV71）、苯、甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）。
	140
	把

	3
	集体阅读区
	进门隔断
	参考尺寸：5300*120*3000mm±10mm。
材质：内框架碳素结构钢角铁50*50mm，壁厚≥3mm；表面整体除锈、磷化处理后，喷涂防锈漆，增强耐腐蚀性；外饰面定制防锈冲孔铝合金板，壁厚≥2.0mm；表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥40μm。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	15.9
	㎡

	4
	集体阅读区
	地台
	参考尺寸：2800*180*8200mm±10mm。
材质：内18mm厚阻燃板基层，E0级12mm厚复合地板面层；                                                                                                                                                骨架：40*40mm木龙骨骨架，结构牢固稳定。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	22.96
	㎡

	5
	靠窗阅读区
	吧台桌
	参考尺寸：10000*500mm±10mm。
采用实木橡胶木，厚度不低于16mm，环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。                                                                                                                           油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
	10
	m

	6
	靠窗阅读区
	吧台凳
	参考尺寸：450*450*750~1000mm±10mm。
材质：座椅采用PP塑料，坐面透气舒适棉麻、实心钢筋脚架。
	6
	把

	7
	休闲阅读区
	图书柜
	参考尺寸：4000*500*1000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	4
	㎡

	8
	休闲阅读区
	沙发
	参考尺寸：1560*840*720mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木框架，厚度不低于16mm，符合GB/T3324《木家具通用技术条件》标准；环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。厚度≥30mm ；                                                                                                                           油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	1
	个

	9
	休闲阅读区
	圆凳
	参考尺寸：480*300mm。
主材：环保E0级实木颗粒板材，厚度≥16mm，
框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm；
底部配备PVC防滑耐磨脚垫；
颜色：由采购人选定。
	2
	个

	10
	休闲阅读区
	茶几
	参考尺寸：1000*500*500mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木，厚度不低于16mm，所有板边圆角圆边。                                                                                                                         油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	1
	张

	11
	休闲阅读区
	圆几
	参考尺寸：直径600*500mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木，厚度不低于16mm，符合GB/T3324《木家具通用技术条件》标准；环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。                                                                                                                         油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	2
	张

	12
	休闲阅读区
	卡座
	参考尺寸：750*750*720mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木框架，厚度不低于16mm。                                                                                   油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	2
	个

	13
	休闲阅读区
	多边形沙发
	参考尺寸：3000*1100*750mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木框架，厚度不低于16mm，厚度≥30mm  。
	1
	组

	14
	休闲阅读区
	隔断文化墙
	参考尺寸：10000*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	30
	㎡

	15
	长廊阅读区
	门
	参考尺寸：2890*1500mm±10mm。
材质：钛镁铝合金边框，预埋高强度压铸铝合金一体成型，壁厚≥6mm地弹簧，门扇壁厚≥2.0mm，门框壁厚≥1.4mm，门扇钢化玻璃厚度≥8mm，固定钢化玻璃厚度≥10mm；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	1
	樘

	16
	长廊阅读区
	长廊入口装饰板
	参考尺寸：2400*3300mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	7.92
	㎡

	17
	长廊阅读区
	入口展示墙板
	参考尺寸：1700*1200mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	2.04
	㎡

	18
	长廊阅读区
	进门文化展示墙
	参考尺寸：6000*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
原室内门改色；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	18
	㎡

	19
	长廊阅读区
	双面隔断柜1
	参考尺寸：8000*700*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
其他：学校原先保密柜三个放入柜子内部，一侧小柜子需要均分90格；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	24
	㎡

	20
	长廊阅读区
	双面隔断柜2
	参考尺寸：3600*700*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；厚度≥30mm；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	10.8
	㎡

	21
	长廊阅读区
	双面隔断柜3
	参考尺寸：6800*700*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。
五金配件：采用三合一金属连接件连接；
▲供应商提供连接件由具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具，且检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。(检测标准若有更新，执行现行最新有效标准)。依据标准包含: GB/T3325-2024、GB/T28203-2011，报告的检测内容至少包含: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、外观性能。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	20.4
	㎡

	22
	长廊阅读区
	双面隔断柜4
	参考尺寸：1400*700*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	4.2
	㎡

	23
	长廊阅读区
	双面隔断柜5
	参考尺寸：5600*700*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	16.8
	㎡

	24
	小组阅读区
	满墙书柜1
	参考尺寸：6000*250*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	18
	㎡

	25
	小组阅读区
	研讨桌
	参考尺寸：3600*1500*750mm±10mm。
材质：桌面环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，桌腿钢架一体成型，尺寸≥30*30mm，壁厚≥1.5mm；
五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
	1
	张

	26
	小组阅读区
	研讨椅
	参考尺寸：480*480*800mm±10mm。
靠背：环保PU，耐磨性≥25000转；
座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型；
椅架：铝合金八爪脚，表面电镀或烤漆处理，钢管壁厚≥2.0mm；椅脚尺寸≥直径25mm；
▲供应商提供钢管由具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具，且检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。(检测标准若有更新，执行现行最新有效标准)。依据标准包含: GB/T3325-2024、GB/T34219-2025、JC/T2484-2018、GB/T2423.33-2021、GB/T4337-2025，报告的检测内容至少包含: 外观性能、常温抗拉强度、涂层耐久性、高浓度二氧化硫试验(120h)、旋转弯曲疲劳试验（200万次）。
底部配备PVC防滑耐磨脚垫；
颜色：由采购人选定。
	10
	把

	27
	自由阅读区
	高柜1
	参考尺寸：600*450*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	18
	㎡

	28
	自由阅读区
	矮柜1
	参考尺寸：2000*300*400mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	2
	m

	29
	自由阅读区
	高柜2
	参考尺寸：900*450*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	2.7
	㎡

	30
	自由阅读区
	高柜3
	参考尺寸：1700*250*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	5.1
	㎡

	31
	自由阅读区
	高柜4
	参考尺寸：1500*250*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接。
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	4.5
	㎡

	32
	自由阅读区
	矮凳2
	参考尺寸：9400*400*400mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
	9.4
	m

	33
	自由阅读区
	椅子
	参考尺寸：440*390*790mm±10mm。
材质：座椅采用PP塑料，坐面透气舒适棉麻、实心钢筋脚架
颜色：由采购人选定。
	4
	张

	34
	自由阅读区
	窗台茶几1
	参考尺寸：直径600*500mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木，厚度不低于16mm，符合GB/T3324《木家具通用技术条件》标准；环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。                                                                                                                         油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	3
	个

	35
	自由阅读区
	阅读沙发桌
	参考尺寸：700*700*450mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木，厚度不低于16mm，符合GB/T3324《木家具通用技术条件》标准；环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。                                                                                                                         油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	1
	张

	36
	自由阅读区
	高背梯形组合沙发
	参考尺寸：4300/2100*800*1000mm±10mm。
材质：采用实木橡胶木框架，厚度不低于16mm，符合GB/T3324《木家具通用技术条件》标准；环保胶粘剂拼板，所有板边圆角圆边。厚度≥30mm                                                                                                                            油漆：环保水性木器涂料（油漆），经过3底2面的工艺，无气泡、无颗粒；     
脚底配防滑垫。
	1
	组

	37
	自由阅读区
	电梯白板墙
	参考尺寸：2700*3000mm±10mm。
材质：超白磁性白板；
基材：采用阻燃板，厚度≥12mm，四周打磨、圆边角；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	8.1
	㎡

	38
	自由阅读区
	满墙书柜2
	参考尺寸：6000*250*3000mm±10mm。
材质：环保E0级实木颗粒板材，板材厚度≥18mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用环保PVC同色封边条封边，厚度≥1.2mm，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准。五金配件：采用三合一金属连接件连接；
颜色：由采购人选定。
安装方式：定制安装。
	18
	㎡

	39
	图书馆
	顶面装饰
	吊顶形式：50系列轻钢龙骨；吊杆规格:8mm；包含灯槽制作；
基层材料规格:15厚阻燃板，石膏板9.5mm；
腻子批、环保乳胶漆三遍；
顶面部分采用A1系铝合金挤压成型铝方通规格50*90mm，壁厚≥0.1mm，间距180mm；
（区域：集体阅读区、靠窗阅读区、休闲阅读区）
安装方式：现场制作安装。
	255
	㎡

	40
	图书馆
	线路装饰
	管材规格≥φ20mm，阻燃硬质PVC材质；铜芯线缆为高纯度无氧铜导体；绝缘层为阻燃聚氯乙烯材质，面积不少于2.5m㎡，包含人工及辅材。
LED面板灯规格≥1100*290mm，功率：36W±5W，色温在3300K-5300K之间，显色指数Ra≥90（R9≥50），功率因数≥0.9，色容差≤5 SDCM。蓝光风险组别为：RG0无限制(或RG0或无危险类），同时辐亮度LB≤20W/(㎡•sr)。符合学生护眼要求，人工安装及辅材、数量不少于20个。
▲供应商提供LED面板灯由具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具，且检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。(检测标准若有更新，执行现行最新有效标准)。依据标准包含:GB/T 9468-2008，报告的检测内容至少包含:光束角在C0-180面和C90-270面均≥80°。
筒灯：亚克力面罩，光源功率不少于4W，LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。符合学生护眼要求，人工安装及辅材、提供样式，采购人选定。数量不少于100个。
造型吊灯功率：32W，工艺描述：铁艺五金+亚克力装饰造型，彩色框体定制。数量不少于5个。
轨道射灯：压铸铝灯体，内置LED光源，功率按设计需求配置，显色指数≥90；轨道为6063-T5 铝合金型材，表面阳极氧化或喷粉处理，导电性能稳定，可 360°调节照射角度，适配不同区域照明需求。光源：功率不少于4W，LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。包含人工安装及辅材，数量不少于20个。
	1
	项

	41
	图书馆
	墙面美化
	整体采用环保乳胶漆，对于原有墙面浮层、拆除区域进行铲除处理，整体批刮两边耐水腻子，腻子完全干透后砂纸打磨三遍，喷涂三遍乳胶漆。安装方式：定制安装。
	100
	㎡

	42
	图书馆
	文化布置
	图书馆内根据现场实际情况，以及校方提供的内容，进行二次设计。
常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。安装方式：定制安装。
	25
	㎡

	43
	图书馆
	拆除移动以及利旧部分
	学校原有墙面、门、隔断的拆除、原顶灯具拆除、原室内旧柜子拆除、搬运以及垃圾清运和人工费用。
东入口处进门消火栓移动位置；
学校现有图书柜的利旧：图书柜框架的颜色重新制作打磨喷涂；
具体颜色采购人确认。
	1
	项

	44
	智能化
	自助借还系统设备（人脸识别）
	1.须符合相关行业标准，如ISO15693、ISO18000-3标准；
2.设备采用立式结构，设计紧凑美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中；
3.系统支持图书馆后台管理系统；
4.系统具有借书、还书、续借、查询导航等功能，可以被馆员设定为可借可还、仅有借书功能或仅有还书功能；借还、导航的反应时间应当低于一秒。
5.可以同时识别图书馆使用的多种有效证件，可加配配套阅读器以实现读取后期需要扩展的证件；
6.可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作；
7.配备嵌入式触摸显示屏，具有图形化的友好操作界面；
8.设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容，背景图片可根据用户要求更改；在操作界面应当还能带有语音的操作指导视频。
9.读者自助操作的实时记录日志功能；
10.具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能；
11.读者可根据图书馆管理系统需要输入密码；
12.系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错；
13.保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息；
14.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展；
15.系统具备自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务；
16.支持Web多机联合统计，可生成图表和报表。
17.提供Web管理软件，该软件在图书馆的其它电脑上通过权限认证后都能登录到自助借还书机，查询设备信息和数据统计功能。
18.工作频率：13.56MHz
19.阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域
20.外置接口：电源开关、RJ45网口、启动按钮、USB接口
21.操作主机：提供工业级主机，CPU i5及以上，内存8G及以上，硬盘SSD 1024G及以上
22.扩展天线：具备无线网络扩展功能
23.通信协议：必须通过SIP2、NCIP等标准协议。接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全；
24.互联互通要求：要求本设备的应用系统与本次采购的馆员工作站中的用户信息以及各种资讯和数字资源必须互联互通、无缝对接。 
25.采用本地人脸识别库支持教育城域内网，可以断网使用。
▲26.投标方必须确保所提供的产品是正版合法的，必须提供版权局颁发的标注有“自助借还”字样的计算机软件著作权证书。 
▲27.内置数字阅读要求：
（1）要求本机至少内置有声图书分馆、电子图书分馆、动画分馆、美术分馆、书法分馆和音乐分馆等数字阅读资源。
（2）有声图书分馆要求内容不少于300集的有声图书
（3）电子图书分馆要求内容不少于6000册图书，图书要求全部采用国际通用的非加密的、纯文本的PDF格式制作。
（4）动画分馆包含中外童话、中外寓言、故事等绘本动画不少于100集，全部为为SWF格式。
（5）音乐分馆要求至少包含音乐名家专辑、中国传世名曲和外国传世名曲三大部分。中外音乐大师的传世杰作，不少于1000首。
（6）绘画分馆要求包含各位绘画名师的教学视频，视频不少于100集。
（7）书法分馆要求包含书法名家视频教学，该分馆要求汇集了楷、行、草、隶、篆教学，是一套权威、完整、严谨的书法教学视频库，视频不少于100集。
（投标人须在投标文件中提供满足以上要求的相应的软件截图或照片以及文字说明，截图或照片须为加盖投标人公章的扫描件。投标人提供的内容如果不是来自真实产品的，视为不满足。）

	1
	套

	45
	智能化
	还书箱
	1.装书容量要求可达150L（可放80～200册)；
2.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；
3.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好；
4.采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量成线性比例升降。
	1
	个

	46
	智能化
	人脸识别自助借还软件
	1.通过提取人脸的特征，计算两张人脸的相似度，从而判断是否同一个人，并给出相似度评分。
2.在已知用户ID 的情况下帮助确认是否为用户本人的对比操作，即1：1身份验证。可用于真实身份验证、人证合一验证等场景。
3.人脸比对-证件照。在“人脸比对-生护照”的基础上，针对身份证等证件照片的比对进行专项优化
4.人脸搜索。在一个指定人脸库中查找相似的人脸。给定一张照片，与指定人脸库中的N个人脸进行比对，找出最相似的一张脸或多张人脸。
5.根据待识别人脸与现有人脸库中的人脸匹配程度，返回用户信息和匹配度，即1：N人脸检索。可用于用户身份识别、身份验证相关场景。
6.人脸识别接口具有可扩展性，人脸与一卡通绑定后，可替代一卡通运用到校园的各项管理业务中。
7.人脸识别技术准确率达到99.7%以上，设备应用层面秒级响应。
8.人脸注册可到图书馆自助借还书机系统上进行上传绑定过程。
9.学生的证件照即可作为人脸识别的底库使用，免去每个学生单独到设备前采集人脸信息的麻烦。
10.人脸底库除了可以用来做考试认证，还可以用于其他场景下，比如人脸识别通道、人脸识别自助借还书机、人脸识别上机系统等。
11.采用了人脸特征集中存储，1：N模式可至少支持到100W人员底库以及更多。
	1
	套

	47
	智能化
	RFID电子标签（含标签转换）
	1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；
2.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度；
3.标签必须使用防冲突的运算法则，具有一定的抗冲突性和抗干扰性，能保证多个标签同时可靠识别；
4.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写；
5.标签为无源HF高频标签，须符合相关行业标准；
6.具有不可改写的唯一序列号(UID)；
7.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性；
8.图书用标签采用AFI 位作为防盗的安全标志方法。且AFI标志位必须可以由用户自由修改；
9.标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围；
10.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料；
11.标签自带单面粘性，保证在标签质保期内不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害；
12.工作频率:13.56 MHz；
13.内存容量:≥1024 bits；
14.有效识读距离:符合自助借还、书架等设备读取要求；
15.将学校原图书贴上电子标签、分析、转换、核对进入自助借还系统;
16含标签录入转换上架。
	3000
	个

	48
	智能化
	馆员工作站
	1.要求设计紧凑，美观大方。
2.可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。
3.具备标签转换功能、借还书功能。
4.系统须支持对接图书馆后台管理系统。
5.标签加工程序有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示。
6.提供标签转换流水账查询功能。
7.提供不同用户名对应的转换工总量的统计功能。
8.可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。
9.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。
10.RFID天线必须采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。
11.须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等。
12.工作频率：13.56MHz；
13.阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域；
14.通信接口：USB或RS232。

技术要求：
1.典藏功能：至少包括标签转换、报警修改、标签销毁、搜索查询等。
▲2.读者功能：至少包括人脸录入、办卡、挂失、暂停、注销、退证、延期、换证、收费、退费、人脸注销、查看日志等。（投标人须在投标文件中提供满足以上要求的相应的软件截图或照片以及文字说明，截图或照片须为加盖投标人公章的扫描件。投标人提供的内容如果不是来自真实产品的，视为不满足）。
▲3.流通功能：至少包括借还管理(读卡)、借还管理（人脸识别)、丢失管理、延期管理、污损管理等。（投标人须在投标文件中提供满足以上要求的相应的软件截图或照片以及文字说明，截图或照片须为加盖投标人公章的扫描件。投标人提供的内容如果不是来自真实产品的，视为不满足）。
4.其他功能：至少包括登录、设定销毁密码、账号密码修改、人流统计等。
▲5.互联互通要求：要求本设备的应用系统与本次采购的自助借还书机中的用户信息以及各种资讯和数字资源必须互联互通、无缝对接。投标人提供承诺函并加盖公章，格式自拟。
▲6.投标方必须确保所提供的产品是正版合法的，必须提供版权局颁发的标注有“馆员工作站”字样的计算机软件著作权证书。
	1
	台
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	LED全彩显示屏
	长4.8米，高2.56米，分辨率1920×1024
1.像素间距 2.5mm 
2.像素结构   1R1G1B
3.像素密度  160000/m2
4.模组分辨率  128（W）*64（H）
5.模组尺寸   320mm*160mm*14.5
6.箱体重量 8.5Kg
7.单点亮度、色度校正   有
8.白平衡亮度   ≥600cd/㎡
9.色温   3200K—9300K可调
10.水平视角   ≥140°
11.垂直视角   ≥120°
12.可视距离   ≥3米
13.亮度均匀性   ≥97%
14.对比度   ≥3000:1
15.信号处理位数   16位*3
16.灰度等级   65536
17.控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
18.驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
19.换帧频率   ≥60HZ
20.刷新率   ≥3840HZ
21.控制方式   同步
22.亮度调节范围   0到100无级调节
23.连续工作时间   ≥72小时
24.寿命典型值   50，000 小时
25.工作温度范围   -20 ℃ 至 50 ℃
26.工作湿度范围   10 %- 80% RH 无凝结
27.存储温度范围   -20 ℃ 至 60 ℃
28.工作电压   DC:4.2-5V
29.供电要求 AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz
30.最大功耗  720 W/㎡
31.平均功耗  400 W/㎡
	12.288 
	㎡
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	接收卡
	12口
	32 
	张
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	电源
	1.INPUT(输入）：200V-240Vac/ 3A  Max 50/60HZ  
2.OUTPUT(输出）：＋4.5   40.OA
3.工作温度：-40℃~ +70℃
4.储存温度：-40℃~ +85℃
5.100%负载老化
6.具有过压、过滤及短路保护
7.冷却方式：自冷
	48
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	控制系统
	1.具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI；
2.最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3.最大带载 390 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点；
4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
5.支持画面偏移；
6.双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
7.支持亮度和色温调节；
8.支持低亮高灰；
9.支持 HDCP 1.4。
	1
	台
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	屏体结构框架
	采用防锈处理镀锌方管，牢固可靠，长4.9米*高2.66米，厚1.22mm。
	13.034
	㎡
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	主扩音箱
	电声参数：
频率响应 110Hz-20KHz(±3dB)  1watt@1m
灵敏度 90dB /W(lm)
最大声压级 111dB  MAX
阻抗 8Ω
额定功率 160W  Nominal
系统推荐功率 300W  Continuous
峰值功率 640W  Peak
物理参数
系统类型 3寸同轴音柱
高音单元 1寸高音×8
低音单元 3寸低音×8
吊挂硬件 吊点，底托
材质 高强度铝型材
表面处理 高强度喷漆
颜色 黑色
箱体尺寸 680H×95W×120D（单位：mm）
净重 5kg/只
	2
	只
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	吸顶音箱
	1.功率选择 ：80W/40W/20W/5W；
2.输入方式：定压（70V/100V) 定阻阻抗：8Ω；
3.频率响应：55-18KHz；
4.最大声压级：88dB（±3dB）；
5.系统类型：8寸同轴×1；
6.面板材质：ABS注塑；                                                                                                                                               7.后壳材质：IRON
8.颜色：珍珠白；
9.外观尺寸：Ø 270*185 (单位：mm)；
10.开孔尺寸：Ø 240mm。                                                                                                                                                      11.重量：2.92Kg
	8
	只
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	无线会议话筒
	1.四通道接收信号,每通道有60个信道可选。
2.电子功能按键设计，每通道有单独电子音量调节。
3.具有锁屏功能，通过功能组键操作
4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。
5.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。
6.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz
7.采用4.7英寸LCD显示屏，显示工作信道、工作频率、BF信号、AF信号。
	1
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	无线手持话筒
	1.采用自动选讯接收方式，使接收更稳定；
2.采用双色大尺寸显示屏，更直观了解接收机工作情况；
3.接收与发射红外线数据自动同步功能（SYNC）；
4.采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；
5.600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组；
6.平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)接口输出；
7.环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率
8.操作界面简结大方，可以根据用户喜好设置接收通道名字。
接收机规格：
机箱规格 EIA 标准1U 
通道组数 双通道
频率稳定性 ± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制
	1
	只
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	主扩功放
	2*800W 4Ω/2*400W 8Ω,桥式2400W 8Ω
频率响应:20Hz-20KHz、
高灵敏度保护电路：短路、过载、直流、过热；
智能削峰限幅器
	1
	台
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	补声功放
	4*800W 4Ω/4*400W 8Ω,桥式2400W 8Ω
频率响应:20Hz-20KHz、
高灵敏度保护电路：短路、过载、直流、过热；
智能削峰限幅器
	1
	台
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	8*8音频矩阵处理器
	1.基于ADSP-21489的DSP处理能力，以及核心DSP算 法，实现了内置独立的通道极低失真自适应反馈抑制器，独立通道噪声门、独立通道输入压限器、独立通道16段PEQ、独立通道输入48dB斜率高通-低通滤波器、独立通道1秒延时器，可以对每一个输入音频通道进行精确、精心的设置。
2.8*8全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。
3.内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。
4.可连接中控，或者墙面盒。
	1
	台
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	8路电源时序器
	主机面板采用1U加厚铝拉丝设计，具备2路常通强电口；采用2寸高亮度彩色液晶智能显示屏，实时显示工作电压、时间和工作状态；
支持8路时序开启，每路采用万用插座，每路延时开关时间可自定义设置（设置范围：000-999秒）；
1.面板控制采用飞梭多功能旋钮，支持锁定功能，防止误操作；
2.主板内置时钟管理芯片，可自定义设置循环或非循环自动开关机时间或上电自启动功能；
3.支持多机设备级联顺序控制，级联自动检测；
4.自带RS232接口，可接入外部中控设备控制；
5.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
6.具备10组用户管理场景应用功能；
7.主机支持欠压、超压检测和报警功能，具备防雷、抗电涌；
8.工作电压：AC：220V  50/60Hz，每路输出13A，额定总输出电流：30A
	1
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	音频线缆接插件
	卡侬公对母延长线
类型：XLR头（卡侬公对母）
插头：镀镍插针
导体：纯铜线芯，抗氧化
材质：PVC环保材料
屏蔽：纯铜编织屏蔽网，抗电磁干扰
韧性：柔软
外径：6mm                                  
双莲花音频线                               
接头：莲花镀金头
采用镀金插件，高保真缠绕，屏蔽讯号衰减极少。音质纯净，还原度高
	1
	套
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	音响线
	1.导体采用99.99%高纯度OFC无氧铜作制造，具有传输信号衰减小、信号损耗小、传输速率高等特点；
2.线财的护套及绝缘层采用的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点；
3.线材采用精确计米装置，保证长度准确；
	150
	米
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	机柜
	配置1个托盘，2个排插
	1
	台
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	辅材
	线管，弯头，扎带,专业 螺栓
	1
	项
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	空调
	吸顶式，5P（含铜管、电源、辅材等）
1.电源：380V-3N-50Hz；
2.制冷量12000W，制热量13500W；
3.额定电流制冷电流6.8A，制热电流6.6A，制冷功率4200W，制热功率4100W；
4.能效等级：一级；
5.室内机身尺寸：840*840*240mm，室外机身尺寸1020*427*820mm，面板尺寸950*950*52mm；
6.冷媒连接管：液管φ9.52mm，气管φ15.88mm；
7.控制方式：遥控。
	7
	台



三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.交付时间：至合同签订之日起45天内。
2.交付地点：海安市城南实验中学。
3.付款条件：签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
4.图纸审核确认要求：中标供应商在中标后、正式施工前，须将全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册）及完整施工图纸（含平面图、地顶墙面图、节点详图、强弱电专项图等）提交学校和教体局共同审核确认，经双方书面确认通过后方可组织施工。未经审核确认擅自施工的，采购人有权责令停工整改，由此产生的工期延误、返工费用及其他一切损失由中标供应商自行承担。中标后提供针对本条款的承诺函，格式自拟。
5.安装要求。安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。
6.安全责任要求。成交供应商应采取安全措施，加强施工安全管理，严格操作规程。项目设备在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由成交供应商承担。成交供应商的施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由成交供应商承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后提供针对本项目的安全责任承诺书，加盖成交供应商公章。
7.培训要求。自双方合同签订生效后组织验收前，成交供应商须对产品进行全部培训，培训内容包括包含且不限于：图书馆日常管理使用、图书馆设备正常使用和一般故障排除。
8. 联系方式。海安市城南实验中学 许老师  联系电话：13962753032
9.进度要求。本项目工期进度计划必须无条件服从本工程施工总进度计划安排，服从学校交验进度计划安排。抢工期间发生的所有费用，由成交供应商自行承担，结算时不额外增加。响应供应商应考虑各种困难因素和赶工措施，充分考虑各种因素对工期、价格的影响，并在报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用和顺延工期的要求。
10.报价要求。供应商响应报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本采购文件是否以文字形式规定，响应供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用（含为复刻所投效果图及各种未预见费用），成交供应商不得提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低产品及安装施工质量。各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。投标时提供承诺函，格式自拟。
11.服务标准。
本项目整体免费质保期3年（自交货并总验收合格之日起计），响应时如承诺免费质保期大于3年的，以响应文件为准（签订合同后，提供质保承诺函原件，加盖成交供应商公章）。
服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知3小时内响应，48小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障12小时内解决问题，如果72小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交供应商承担。
12.验收标准。
（1）初步验收。由学校根据货物数量及采购文件规定的技术参数要求及响应文件，组织初步验收。
（2）总验收。学校初步验收合格后，由海安市教体局按验收方案组织总验收。本项目产品质量及项目施工的总验收，依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由成交供应商承担。
（3）质量鉴定。如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。
中标供应商竣工验收时需交付全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册一套）与包含平面、顶墙面图纸、节点详图、强电图在内的完整施工图纸。提供承诺函，格式自拟。
13.验收方案。
（1）成交供应商家具进场前，提供相关检测报告和产品合格证。供货之后，市教体局会同采购学校及成交方，按标书要求随机抽取1-3进行抽样检测，检测费用由成交人承担，抽检消耗的样品由成交单位补充，以确认货物要求是否满足相关规范以及采购文件要求，供应商承担相应检测费用。若不符合要求，需整改至符合要求。 
（2）项目实施完毕后，各采购学校组织人员按相关配置、数量、质量及技术要求和国家相应标准对本校采购设备进行初验，验收合格出具校级验收报告，并报市教体局备案。
（3）市教体局组织验收组进行总验收，并结合权威检验机构检测报告出具综合验收报告。
四、采购需求中必须满足的实质性要求：
4.1投标供应商投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后采购人将对中标供应商投标文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。
4.2投标供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。
4.3供应商根据采购人提供的货物清单，结合现场实际情况，充分考虑各种因素，合理报价。报价须包含所有货物、包装、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术指导、售后服务，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。本项目为交钥匙工程，采购方不再支付本次磋商价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。
五、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品：集体阅读区的阅读桌、椅子。
3.主要标的：集体阅读区的阅读桌、椅子。
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。
5.包装要求： 
5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
6.绿色数据中心
7.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
六、付款方式
签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
七、履约保证金：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1.本项目免收履约保证金。
八、合同条款（详见附件）
九、演示要求
上传视频演示
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（备注：如项目经办人需对演示时间进行调整，请与科长及分管主任商定。确定后该备注删除）。
（2）演示内容如下：
①演示自助借还书机的屏幕界面上，借书、还书、人脸绑定和账户查询。
②演示纸电同步功能：用户在本机上搜索某一本馆藏的纸质图书时，可以显示与本纸质图书相同或相近的电子图书或音视频等电子资源，并且该电子资源可以在线阅览或播放。
③演示个人中心：用户在个人中心查看本人的读者信息、未还记录、借书记录、预约记录等信息。
④演示借阅排行榜：展示各类图书的借阅排行榜单。

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2]2026年中小学图书馆提升项目采购包三（海陵中学）
一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	定制服务台
	工业

	2
	定制圆形图书推荐台
	工业

	3
	浮雕造型墙
	工业

	4
	智慧图书馆管理平台
	工业

	5
	馆情分析系统
	工业

	6
	交互显示终端
	工业

	7
	手持多功能盘点终端
	工业

	8
	检索查询机
	工业

	9
	杀菌机
	工业

	10
	一体化馆员工作终端
	工业

	11
	自助借还书机
	工业

	12
	升降式移动还书箱
	工业

	13
	AI虚拟馆员服务终端
	工业

	14
	电子图书借阅机
	工业

	15
	文化瀑布流
	工业

	16
	定制吧桌1
	工业

	17
	吧凳
	工业

	18
	定制圆几
	工业

	19
	定制造型双面沙发
	工业

	20
	定制造型书架
	工业

	21
	定制壁龛造型书架
	工业

	22
	定制弧形双面造型书架
	工业

	23
	定制弧形卡座书架1
	工业

	24
	单层异形地台
	工业

	25
	定制吧桌书架
	工业

	26
	定制双面隔断造型书架
	工业

	27
	定制楼梯踏步卡座书架
	工业

	28
	定制阅读池软包卡座
	工业

	29
	定制造圆柱景观小品书架
	工业

	30
	定制造型吊柜
	工业

	31
	休闲圆桌
	工业

	32
	休闲椅
	工业

	33
	定制软包坐垫
	工业

	34
	懒人沙发
	工业

	35
	多层异形地台
	工业

	36
	定制水吧台
	工业

	37
	定制造型展台
	工业

	38
	定制展台柜
	工业

	39
	定制方展台
	工业

	40
	定制展台桌
	工业

	41
	定制竹简造型展示台
	工业

	42
	新建轻钢龙骨隔墙
	工业

	43
	造型立柱雕塑
	工业

	44
	花格造型垭口
	工业

	45
	造型花格格栅
	工业

	46
	校史展示墙面造型
	工业

	47
	造型隔断屏风
	工业

	48
	校史展示区定制壁布
	工业

	49
	定制茶吧台
	工业

	50
	定制矮书架
	工业

	51
	定制双人沙发
	工业

	52
	定制茶几
	工业

	53
	定制造型藏书架
	工业

	54
	实木阅读桌
	工业

	55
	实木阅读椅
	工业

	56
	定制阶梯地台书架
	工业

	57
	拼接阅读桌
	工业

	58
	网面阅读椅
	工业

	59
	定制弧形卡座书架2
	工业

	60
	定制造型吧桌
	工业

	61
	定制堆头书架
	工业

	62
	定制造型堆头书架
	工业

	63
	定制卡座
	工业

	64
	定制吧桌2
	工业

	65
	定制造型软包墩
	工业

	66
	定制大方块沙发
	工业

	67
	定制弧形沙发
	工业

	68
	一层石膏板造型吊顶
	工业

	69
	二层石膏板吊顶
	工业

	70
	铝方通吊顶
	工业

	71
	楼梯底面造型吊顶
	工业

	72
	窗帘盒
	工业

	73
	塑胶地板铺贴
	工业

	74
	墙顶面批刮腻子
	工业

	75
	墙顶面乳胶漆
	工业

	76
	木饰面
	工业

	77
	踢脚线
	工业

	78
	金属收边条
	工业

	79
	软膜天花
	工业

	80
	灯具电器及安装
	工业

	81
	窗帘
	工业

	82
	文创展板
	工业

	83
	强弱电路线路改造
	工业

	84
	POE·AC一体化路由器
	工业

	85
	双频吸顶AP
	工业

	86
	POE 半球网络摄像机
	工业

	87
	POE 交换机
	工业

	88
	录像机
	工业

	89
	8TB 监控专用硬盘
	工业

	90
	绿植
	工业

	91
	保洁
	工业

	92
	垃圾清运
	工业

	93
	施工围挡及现场保护
	工业

	94
	RFID图书芯片
	工业

	95
	图书编目
	工业

	96
	芯片标签转换
	工业

	97
	层架标
	工业

	98
	层架标签数据加工
	工业

	99
	RFID安全门
	工业


总体要求：
海安市海陵中学本部图书馆调整与布置需配合学校校园文化，体现学校的独特文化气质，力求给学生提供更多的学习和阅读空间。
采购清单数量：
	序号
	区域
	产品名称
	数量
	单位

	1
	一层服务台区
	定制服务台
	1
	组

	2
	一层服务台区
	定制圆形图书推荐台
	2
	组

	3
	一层服务台区
	浮雕造型墙
	1
	项

	4
	一层服务台区
	智慧图书馆管理平台
	1
	套

	5
	一层服务台区
	馆情分析系统
	1
	套

	6
	一层服务台区
	交互显示终端
	1
	台

	7
	一层服务台区
	手持多功能盘点终端
	1
	台

	8
	一层服务台区
	检索查询机
	1
	台

	9
	一层服务台区
	杀菌机
	1
	台

	10
	一层服务台区
	一体化馆员工作终端
	1
	台

	11
	一层服务台区
	自助借还书机
	2
	台

	12
	一层服务台区
	升降式移动还书箱
	2
	台

	13
	一层服务台区
	AI虚拟馆员服务终端
	1
	台

	14
	一层服务台区
	电子图书借阅机
	1
	台

	15
	一层服务台区
	文化瀑布流
	1
	套

	16
	一层休闲阅读区
	定制吧桌1
	4
	组

	17
	一层休闲阅读区
	吧凳
	22
	把

	18
	一层休闲阅读区
	定制圆几
	2
	张

	19
	一层休闲阅读区
	定制造型双面沙发
	2
	组

	20
	一层休闲阅读区
	定制造型书架
	1
	组

	21
	一层休闲阅读区
	定制壁龛造型书架
	1
	组

	22
	一层休闲阅读区
	定制弧形双面造型书架
	1
	组

	23
	一层休闲阅读区
	定制弧形卡座书架1
	1
	组

	24
	一层休闲阅读区
	单层异形地台
	80
	㎡

	25
	一层休闲阅读区
	定制吧桌书架
	1
	组

	26
	一层开放沙龙阅读区
	定制双面隔断造型书架
	1
	组

	27
	一层开放沙龙阅读区
	定制楼梯踏步卡座书架
	1
	组

	28
	一层开放沙龙阅读区
	定制阅读池软包卡座
	1
	组

	29
	一层开放沙龙阅读区
	定制造圆柱景观小品书架
	2
	组

	30
	一层开放沙龙阅读区
	定制造型吊柜
	1
	组

	31
	一层开放沙龙阅读区
	休闲圆桌
	15
	张

	32
	一层开放沙龙阅读区
	休闲椅
	54
	把

	33
	一层开放沙龙阅读区
	定制软包坐垫
	50
	个

	34
	一层开放沙龙阅读区
	懒人沙发
	2
	个

	35
	一层开放沙龙阅读区
	多层异形地台
	85
	㎡

	36
	一层开放沙龙阅读区
	定制水吧台
	1
	组

	37
	一层校史区
	定制造型展台
	1
	组

	38
	一层校史区
	定制展台柜
	1
	组

	39
	一层校史区
	定制方展台
	3
	组

	40
	一层校史区
	定制展台桌
	1
	组

	41
	一层校史区
	定制竹简造型展示台
	1
	组

	42
	一层校史区
	新建轻钢龙骨隔墙
	77
	㎡

	43
	一层校史区
	造型立柱雕塑
	2
	项

	44
	一层校史区
	花格造型垭口
	3
	项

	45
	一层校史区
	造型花格格栅
	30
	米

	46
	一层校史区
	校史展示墙面造型
	33
	㎡

	47
	一层校史区
	造型隔断屏风
	2
	项

	48
	一层校史区
	校史展示区定制壁布
	77
	㎡

	49
	二层教师阅读区
	定制茶吧台
	1
	组

	50
	二层教师阅读区
	定制矮书架
	1
	组

	51
	二层教师阅读区
	定制双人沙发
	6
	套

	52
	二层教师阅读区
	定制茶几
	3
	张

	53
	二层藏书区
	定制造型藏书架
	16
	组

	54
	二层教师课程阅读区
	实木阅读桌
	27
	张

	55
	二层教师课程阅读区
	实木阅读椅
	126
	把

	56
	二层小组阅读分享区
	定制阶梯地台书架
	1
	组

	57
	二层小组阅读分享区
	拼接阅读桌
	30
	张

	58
	二层小组阅读分享区
	网面阅读椅
	32
	把

	59
	二层小组阅读分享区
	定制弧形卡座书架2
	1
	组

	60
	二层小组阅读分享区
	定制造型吧桌
	1
	组

	61
	二层小组阅读分享区
	定制堆头书架
	2
	组

	62
	二层小组阅读分享区
	定制造型堆头书架
	2
	组

	63
	二层小组阅读分享区
	定制卡座
	4
	组

	64
	二层小组阅读分享区
	定制吧桌2
	2
	组

	65
	二层小组阅读分享区
	定制造型软包墩
	17
	个

	66
	二层小组阅读分享区
	定制大方块沙发
	1
	个

	67
	二层小组阅读分享区
	定制弧形沙发
	1
	组

	68
	一层/二层综合区域
	一层石膏板造型吊顶
	553
	㎡

	69
	一层/二层综合区域
	二层石膏板吊顶
	401
	㎡

	70
	一层/二层综合区域
	铝方通吊顶
	250
	㎡

	71
	一层/二层综合区域
	楼梯底面造型吊顶
	15.6
	㎡

	72
	一层/二层综合区域
	窗帘盒
	125
	米

	73
	一层/二层综合区域
	塑胶地板铺贴
	1106
	㎡

	74
	一层/二层综合区域
	墙顶面批刮腻子
	1150
	㎡

	75
	一层/二层综合区域
	墙顶面乳胶漆
	1150
	㎡

	76
	一层/二层综合区域
	木饰面
	75
	㎡

	77
	一层/二层综合区域
	踢脚线
	265
	m

	78
	一层/二层综合区域
	金属收边条
	83
	m

	79
	一层/二层综合区域
	软膜天花
	1
	项

	80
	一层/二层综合区域
	灯具电器及安装
	1
	项

	81
	一层/二层综合区域
	窗帘
	1
	项

	82
	一层/二层综合区域
	文创展板
	1
	项

	83
	一层/二层综合区域
	强弱电路线路改造
	1140
	㎡

	84
	一层/二层综合区域
	POE·AC一体化路由器
	1
	台

	85
	一层/二层综合区域
	双频吸顶AP
	4
	台

	86
	一层/二层综合区域
	POE 半球网络摄像机
	13
	台

	87
	一层/二层综合区域
	POE 交换机
	1
	台

	88
	一层/二层综合区域
	录像机
	1
	台

	89
	一层/二层综合区域
	8TB 监控专用硬盘
	2
	块

	90
	一层/二层综合区域
	绿植
	1
	项

	91
	一层/二层综合区域
	保洁
	1
	项

	92
	一层/二层综合区域
	垃圾清运
	1
	项

	93
	一层/二层综合区域
	施工围挡及现场保护
	1
	项

	94
	一层/二层综合区域
	RFID图书芯片
	100000
	枚

	95
	一层/二层综合区域
	图书编目
	100000
	枚

	96
	一层/二层综合区域
	芯片标签转换
	100000
	枚

	97
	一层/二层综合区域
	层架标
	2200
	张

	98
	一层/二层综合区域
	层架标签数据加工
	2200
	张

	99
	一层/二层综合区域
	RFID安全门
	7
	片



二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
	海陵中学图书馆技术参数要求

	序号
	区域
	产品名称
	材质说明

	1
	一层服务台区
	定制服务台
	规格：4000*650*850mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.台面需采用人造石英石，厚度≥15mm；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。

	2
	一层服务台区
	定制圆形图书推荐台
	规格：1500*1500*1200mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木多层板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 9846-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 34722-2025‌标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。

	3
	一层服务台区
	浮雕造型墙
	4930*2550mm（±10mm）
1.发泡陶瓷基材数控雕刻一体成型浮雕造型；
2.面层采用仿石工艺艺术漆饰面；
3.浮雕造型统一深化分块加工，现场拼装后接缝过渡平顺，整体浮雕纹样连续、无明显错位断层；
4.配套专用金属连接件干挂施工，满足结构安全要求；
5.包含浮雕图纸深化设计、构件加工、运输、干挂安装、基层处理、接缝处理、面层涂装全部工序。

	4
	一层服务台区
	智慧图书馆管理平台
	1.管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用；
2.数据安全：系统须采用SSL传输加密、用户登录验证采用SSL+RAS非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储，保证数据安全；
3.多级管理：管理平台要求采用多级分层管理，以组织/单位为顶层，以部门为最小管理单元，形成可实现多种应用需求的系统集成平台；
4.接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证；
5.人脸识别管理：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，具有局域网环境下实现人脸识别功能；须支持管理员单独或批量上传、读者自主上传、设备注册等获取人脸数据途径；
6.流通管理系统：要求包括图书查询、剔旧、借还、预借、催还、超期提醒、罚款、书标打印、馆藏地迁移、图书转借、读者荐购以及图书层架标管理功能；
7.高效采编：要求可以通过手动或扫描输入ISBN码；须提供标准模版批量导入数据，同步Marc数据，实现自动编目功能；
8.精准个推：可以为读者精准推送书刊信息，有效提高读者选书效率，提升阅读兴趣；
9.图书批量管理：要求具有按批次查找书刊，并对整个批次图书进行批量删除操作，轻松处理异常入库书刊功能；须具有续借和批量借阅、归还书刊功能，按需求可查看书刊流通记录，并可导出未归还书刊、借阅记录等数据功能；
10.书刊查询：要求具有按书刊状态（外借、在库、丢失、污损、已剔旧、异常借书、已移除、已预借）统计借阅记录，方便追踪书刊动向功能，也可对书刊信息进行变更，包括变更书刊条码、标签、价格、名称、馆藏地、状态等信息；    
11.书刊预借：要求具有预借功能，可查看预借详情,直接将预借人员修改为借阅人员并批量导出表格的功能；
12.批量剃旧：要求具有批量图书剃旧功能，可在平台使用模板导入、点检设备上传数据和手动勾选图书进行剔旧；
13.书刊管理：要求具有在线盘点书刊、转移书刊馆藏地、对书刊进行剔旧等功能，对已剔旧书刊将禁止流通；
14.数据统计及导出：要求具有书刊查询列表导出、书刊流通记录导出、书刊借阅排行导出、书刊超期列表导出、超期催还记录导出、罚款管理记录导出、退款审核记录导出、交易流水记录导出、读者信息列表导出、读者借阅排行导出、读者借阅率导出、流通数据排行导出、流通日志表格导出、馆藏流通率导出、借阅利用率导出、图书分类统计及图书荐购数据导出，完善的数据统计及导出Excel文档功能，便于汇总查漏补缺；
15.系统支持：为满足安全保障，确保自主可控，须支持国产化运行系统（如麒麟、鸿蒙等）
16.系统软件可终身使用。

	5
	一层服务台区
	馆情分析系统
	1.显示模式：系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能； 
2.系统设置：系统要求允许设置、变更服务器地址，可显示全部或隐藏部分读者信息以保护隐私；具有同时显示多个馆藏地数据以及安全门数据统计的功能；
3.人数统计：系统要求具有对当前在馆人数、今日进馆人数和累计借阅次数进行统计的功能；
4.流通数据：系统要求具有显示今日图书外借、归还、预借的数据展示和状态功能，并分别以饼状图的形式显示；
5.借阅排行：系统要求具有个人借阅排行、部门借阅排行和书刊借阅排行功能，并分别以柱状图的形式显示；
6.图书推荐：系统要求具有显示指定馆藏地的热门、新书目录，推荐读者借阅的功能；
7.新书上架通知：系统要求具有显示指定馆藏地近期入库书刊的功能；
8.热门图书排行：系统要求具有根据图书的分类情况依次显示借阅次数排行显示的功能；
9.优秀读者榜：系统要求具有根据读者的借阅图书量进行读者排行的功能；
10.借阅趋势：系统要求具有统计每天借阅量的统计功能，从而展示本月借阅趋势；
11.数据统计：系统要求具有显示当日书刊借阅统计、当日图书流通统计、热门图书排行统计、图书分类数量统计、月借书量统计、图书借阅趋势统计、按月分类借阅偏好统计、图书状态统计等功能。

	6
	一层服务台区
	交互显示终端
	1.尺寸：四块65寸屏拼接，单屏物理尺寸≥1400mm（长）×800mm（宽）；                   
（1）屏幕物理拼缝：≤3.5mm，视安装现场情况；                                                           
（2）单屏分辨率：≥3840×2160，可实现画面不变形；
2.亮度：≥500cd/㎡，支持亮度均匀性调节；
3.对比度：≥1200:1（动态对比度可达5000:1）；
4.视角：水平/垂直≥178°（全视角），确保不同角度观看无色彩失真；
5.响应时间：≤8ms无拖尾、残影；
6.支持宽动态范围（WDR），应对明暗差异场景；
7.具备防灼屏功能（像素位移/亮度自动调节），延长使用寿命；
8.色彩一致性：支持自动色彩校准，确保拼接后色彩统一；
9.含安卓多媒体播放盒；                                                        
10.触摸：触摸采用红外真多点触摸，
11.支持信号缩放、跨屏显示；
12.内置拼接控制器，支持预案管理；
13.全金属外壳，防辐射、防磁场、防强电干扰；
14.边框采用低光泽度（≤8光泽度）烤漆工艺，避免眩光。

	7
	一层服务台区
	手持多功能盘点终端
	1.CPU：≥八核64位
2.通讯：双频2.4GHz/5GHz,4G全网通；
3.蓝牙：支持蓝牙5.0+BLE，传输距离5-10米；
4.GNSS：支持GPS,Galileo，Glonass，北斗等；
5.显示屏：≥5.5英寸，分辨率720×1440；
6.后置摄像头：2000W像素及以上高清摄像头；
7.前置摄像头：500W像素及以上彩色摄像头；
8.工作频率：13.56MHz；
9.▲支持AI视觉盘点识别、扫码盘点识别、rfid盘点识别三种方式盘点图书信息，AI视觉盘点支持OCR识别和条码识别；支持通过扫描图书条码或RFID标签完成图书借还（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）
10.具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能；
11.盘点：具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常；
12.上架：具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态的书刊进行标记，允许重新上架功能；
13.剔旧：具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据；
14.统计分析：扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录；
15.预约列表：可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找，筛选符合信息的数据，对属于预借状态的书刊，提供声音和图形界面的报警功能；

	8
	一层服务台区
	检索查询机
	1.要求可为读者提供信息查询功能，可检索图书馆内的馆藏信息，浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等；
2.材质：铝型材、机柜与固定背板部件结合紧密；
3.屏幕尺寸：32寸及以上电容多点触摸屏；
4.主机配置：CPU主频1.5GHz及以上；
5.接口配置：至少包含USB*4、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1、音频/耳机接口*1；
6.功放：立体功放，2个及以上音箱；
7.分辨率：1920*1080，屏幕比例：16:9；
8.通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，要求具有预约、催还、续借等功能；
9.读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态；查询系统需提供题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口；
10.读者可以输入证件号和密码，登录该查询系统，查看本人的借阅书刊信息、借阅历史等；
11.可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间；
12.服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。

	9
	一层服务台区
	杀菌机
	1. 机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求；
2.采用紫外线杀菌技术，配备≧8组(含)以上紫外线灯方式并搭配天然香精强化杀菌效果；
3.采用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味；
4.本机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味；
5.提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果；
6.使用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素；
7.有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质；
8.操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者；
9.操作时开始与结束有声音提示；
10.杀菌时采用四色灯号圈设计，可直观观看杀菌作业的进度每次操作30秒（10-600秒可调）内完成杀菌作业；
11.可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等；
12.防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有安全保护装置立即暂停运转；
13.产品规格：≥1600(H) * 500(W) * 500 (L) mm的尺寸；
14.机器分为三层结构，两个杀菌仓，杀菌本数6本；
15.工作温度：摄氏 -10~50度；环境湿度：10%~90%；
16.▲杀菌机操作键为触摸按键，触摸屏显示上具有，累计消毒时间统计、紫外线灯更换提示，杀菌机的使用次数显示，温湿度显示、杀菌作业时会有四色彩灯滚动显示，过滤网更换时间提示必须同在一个操作显示屏上显示；具有中英文显示，可单层杀菌或双层杀菌；（提供功能截图予以佐证）
17.▲所投设备型号防水、防尘等级≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过 IP 防护等级测试。（须提供有CMA或CNAS标识的第三方检测报告予以佐证）

	10
	一层服务台区
	一体化馆员工作终端
	1.要求集成RFID读写装置、各种类型读者证卡或二代身份证识别装置、条形码识别装置于一体，可对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。整机尺寸（±5%）：550mm × 465mm × 448mm (长×宽×高)；
2.整机规格：要求采用18.5英寸及以上屏幕尺寸，支持多点触控；
3.材质：要求整机一体化设计，ABS工程塑料，亚克力，钣金；
4.读卡速度：≥50张/秒；
5.工作频率：13.56MHz；
6.图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）；
7.防冲突性：要求一次至少可有效识读8个RFID标签；
8.读者证阅读器：具备读者证阅读模块；
9.支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力；
10.查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情；
11.图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能；  
12.图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除；  
13.图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 
14.▲系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、 功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能；工作模式中要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷化。（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）
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	一层服务台区
	自助借还书机
	1.整机外观尺寸（±5%）：长700mm，宽550mm，高1550mm；
2.配置：要求采用21.5英寸屏幕及以上，CPU：主频 1.8GHz及以上；
3.材料结构：整机采用冷轧钢板材质；
4.刷卡器：要求具备读者证阅读模块；
5.工作频率：13.56MHz；
6.扫码器：设备内置扫码器，支持二维码扫描；
7.摄像头：200W像素及以上宽动态摄像头，支持人脸识别；
8.阅读评测：设备连接公网时，读者进行阅读能力测评，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度；
9.人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径；
10.百科答题：设备连接公网时，读者登录设备后可进行百科答题题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域；
11.书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型；
12.▲设备可设置每日简报、每日一句等资讯内容，在设备闲置时段作为屏保展示。设备连接公网时，进入屏保后可展示当日最新最热门的国内外新闻简讯，并显示具体日期；或可展示经典英文佳句，并显示中文翻译及具体出处；（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）
13.智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式；
14.▲诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲等；
1)诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解；
2）诗词提供优质的视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意；
3）诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）；
15.登录方式：要求支持刷卡登录、刷身份证登陆（选配）、刷社保卡登陆（选配）、账号登录、人脸识别登录等多种登录方式，登录方式可选择；
16.标签解析：要求支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。
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	一层服务台区
	升降式移动还书箱
	1.结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；
2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境；
3.装书容量要求不低于150L（可放80~200册);
4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；
5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好；
6.采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量升降；
7.承载板自由升降，侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力；
8.最大承重220KG，升降托架有效最大承重100KG，抗变形数次10w；
9.尺寸：≥800mm*700mm*600mm。
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	一层服务台区
	AI虚拟馆员服务终端
	一、硬件参数
1.CPU：≥RK3588；
2.触摸屏：支持USB多点红外触摸；
3.网络：具备10/100/1000M自适应以太网、5GWIFI、蓝牙功能；
4.开关机功能：支持定时开关机；
5.尺寸：75寸LED液晶显示屏 ；
6.屏幕比例：16:09；
7.显示分辨率：1920*1080；
8.触屏类型：红外多点触摸屏；
9.摄像头：500W高清；
二、阅读机AI助手前端
1.虚拟人模块：虚拟人形象库提供不少于5种选择；
2.提供丰富的动作类型选择，涵盖走路、思考、说话、挥手、才艺展示等；
3.支持多模态交互方式：语音输入、扫码输入、文字输入等，在不同的页面可唤醒虚拟人；
4.支持自定义唤醒词；
5.支持后台导入自定义问答库；
6.搭载智能语义解析，支持日常问候、天气、心理咨询、攻略定制、讲笑话等多场景对话；
7.智能知识服务：覆盖新闻资讯、诗词查询与生成、字词问答、对吟诗词、成语接龙等场景；
8.构建实时反馈机制，支持问答内容点赞、反馈、复制操作，通过强化学习提升回答质量；
9.即时内容重构：支持对话列表回复内容的重新生成；
10.问答回复支持输出文本、图片、音频、视频、网页链接等格式，并提供相关问题推荐功能；
三、虚拟人助手服务后台系统
1.数据统计看板：终端设备行为监控，包含在线量、总问答tokens、七天内问答图、问答库数量统计、开放库问答数量统计、有效回复和无效回复等；
2.支持筛选特定的时间范围，对问答关键词提取、频率排序统计，提供图形数据，如柱状图、折线图、饼图等多种形式；可导出为Excel表格；
3.人设音色库提供不少于25种选择；
4.▲支持本地大数据模型对接及公开模型接入；公开模型不少于20种，覆盖Spark4.0 Ultra、DeepSeek-R1、Spark-DeepSeek-R1、Spark-QwQ-32B、Doubao-pro-32k、ERNIE-4.0-Turbo-8K、通义千问-Long、ERNIE-Functions-8K等大模型（需提供功能截图佐证）；
5.▲问答历史数据管理，包含问答库及开放库大模型记录；支持根据来源设备、显示状态、设备类型、时间段等多维度组合查询，可导出excel表格（需提供功能截图佐证）；
6.提供智能敏感词检测功能，支持上传自定义词库，实时更新风险词库；
7.系统软件可终身使用。
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	一层服务台区
	电子图书借阅机
	一、硬件参数
1.尺寸：43寸红外触摸一体机配置；
2.cpu：≥3568_R；
3.网卡：集成自适应网卡，无线网卡；
二、软件功能
1.阅读平台支持适配于 Android 系统；
2.软件支持采用模块化展示；
3.阅读设置：
（1）支持字体、背景、字号等个性化调整，满足用户的阅读需求；
（2）支持章节跳转切换，方便用户快速定位内容；
（3）平台支持txt、epub、ddf等图书格式；
（4）部分电子图书具有原版原貌动态3D翻页效果；
4..搜索与导航：支持分类导航功能，可按类型浏览资源；
三、资源配置
1.图书馆：配置至少5000本图书资源，小学生、初中生、高中生、国学经典、历史军事、诺贝尔奖、人文社科、外语阅读、文学作品；
2.▲艺术馆：配置至少5000张艺术图片资源，楹联馆、插图馆、版画馆、宣传画馆、国画馆、速写馆、篆刻馆、海报馆、楷书馆、隶书馆、篆书馆、手扎馆、行书馆、封面馆、草书馆、农民画馆、水彩馆。涵盖了国内外多种派别的优秀作品（需提供功能截图佐证）；
3.▲听书馆：配置至少10000集有声资源，内含分类：儿童读物、故事、国学启蒙、国学新说、名人传记、少儿教育、世界故事、外国文学、文学名著、中国文学、中外名著。有声资源包含多种名家读物，让听众身临其境（需提供功能截图佐证）；
4.富媒体馆：云配置至少1000集视频资源，内含分类：童话故事、少儿歌曲、国学诗词、开心英语、神话故事、历史故事、成语故事等；
5.报纸：提供适合读者阅读的国内主流报纸100份以上，报纸需每月实时更新，可以根据报纸名称进行搜索，可按报纸分类查找如：综合报、晨报、日报、晚报、都市报、经济报、生活报、法制报、农业报、军事报、体育报、青少年、保健、其它等报纸分类。如：新华日报、人民日报、中国电子报、新京报、新华日报、中国铁道建设报、青年报等；
6.期刊：内含至少900本期刊，期刊模块收录了大量期刊资源，如：走向世界、百科探秘、新民周刊、中国新闻周刊、科学大众、红领巾（探索）、英语世界、参花、军事文摘、红蜻蜓、阅读与作文等等，其内容涵盖科普自然、英语学习、军事文摘、作文阅读等方面，满足不同年龄段的期刊阅读需求；
7.▲需提供省级及以上版权局作品登记证书，不少于10份，提供复印件；
8.系统软件可终身使用。
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	一层服务台区
	文化瀑布流
	一、硬件参数
1.整屏分辨率：1080*3840，可实现画面不变形；                   
（1）屏幕物理拼缝：≤3.5mm，视安装现场情况；                                                           
（2）尺寸：2块46寸屏拼接；                                                        
2.触摸：触摸采用红外真多点触摸，触摸灵敏度高；              
3.机柜：钣金壳体 静电喷涂；
（1）拼接控制器：支持单屏、多屏信号调整；可灵活地将多个屏幕拼接组合；可调整屏幕亮度、对比度、颜色等；
（2）配件辅料：包含6孔插排、工业级电源线、R232控制线、USB转串口转接头等；
二、软件功能
1.展示效果
将传统纸质图书以数字的形式展示，电子图书以瀑布流的形式从顶端向下飘落，触碰图书封面，即可打开图书详情页。支持在线阅读，通过扫描二维码的方式借阅该书；
2.瀑布滚动：首页自动向下循环滚动（客户后台界面可调节滚动速度），当有新窗口弹出时，滚动暂停，点击右上角关闭按钮或者点击窗口外的区域，则新窗口关闭，滚动继续；
3.资源管理：支持在后台管理系统自定义上传、编辑、删除、显示、隐藏资源，资源类型包括图书、图片、有声、视频、公告等；
4.用户自定义分类：用户可根据自身需求，自定义添加资源分类，自定义分类里的资源，用户可以自己上传；
5.点击图书图标：弹出书籍简介窗口，滚动暂停，窗口关闭，则滚动继续。可在线阅读，可设置字号、字体颜色；
6.点击有声和视频图标：弹出播放窗口，可实现播放与暂停、选集、调节播放速度；
7.资源搜索：支持输入关键词搜索相关资源；
8.生成二维码：根据用户上传的图书资源在书籍详情窗口里生成二维码图片，终端扫码即可阅读书籍，图书、图片、视频、有声等资源均支持手机扫码阅读和观看；
9.统计功能：支持统计资源的点击次数、点赞次数；
10.更新：支持每周上新图书。
三、资源配置
1.云端配置至少5000本的电子图书，图书支持pdf、TXT、EPUB格式类型，图书能够自适应屏幕排版，每季度定时更新热门电子图书；
2.图书资源涵括了文学作品、人文社科、国学经典、历史军事、党员必看等多类型图书资源，可满足用户多类型需求；
3.为给群众传达艺术之美，提高艺术欣赏水平，提供至少500张优质艺术的图片资源，包含国画、书法、民间艺术、世界艺术、文物等作品分类；部分图片可展示作品名称、尺寸、年代、藏馆、语音介绍等；
4.为满足用户需求，提供海量有声、视频资源展示。其中有声读物至少10000集，包含颂党情、中国文学、纪实文学、中外名著、国学新说、科普百科等分类，让听众身临其境，感受中外文化；视频资源上百集；此外使用单位可自行上传当地视频资源，作为宣传或者学习资料展示；
5.系统软件可终身使用。
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	一层休闲阅读区
	定制吧桌1
	规格：2400*450*1000mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	吧凳
	规格：480*480*730mmmm（±10mm）；
1.颜色：原木色；
2.材质：优质木结构，表面清漆处理，符合国家环保标准；
3.安装方式：组装；
4.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
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	一层休闲阅读区
	定制圆几
	规格：直径500*750mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥25mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.桌架采用优质冷轧钢管；静电粉末喷涂，高温固化；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	定制造型双面沙发
	规格：3200*2000*760mm（±10mm）
外覆耐磨PU皮，内填 45D 高弹海绵，框架为实木，配防滑脚垫与模块连接件
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	一层休闲阅读区
	定制造型书架
	规格：6000*300*3000mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.采用多格均等开放式竖格分区，单格层板承重≥60KG；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	定制壁龛造型书架
	规格：13700*300*3000mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.高度≥330mm,层数不少于7层，单格层板承重≥60KG；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	定制弧形双面造型书架
	规格：10400*450*1800mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木多层板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 9846-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 34722-2025标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	定制弧形卡座书架1
	规格：2600*1100*890mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.软包面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm；手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；海绵：采用优质高密度回弹海棉，海绵厚度不小于5cm，坐感舒适；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	一层休闲阅读区
	单层异形地台
	1.主龙骨：40mm*60mm防腐木龙骨@300*300；次龙骨40mm*60mm防腐木龙骨；
2.防火处理：B1级防火涂料，‌四面满涂；‌
3.基层：板材厚度≥18mm阻燃板基层覆面。
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	一层休闲阅读区
	定制吧桌书架
	规格：8000*500*3300mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.桌面宽500mm，桌面板厚度25mm；层板高度≥330mm,层数不少于5层，单格层板承重≥60kg，桌面承重≥80kg；
7.柜体层板嵌入低压型材灯条（4000K）；
8.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
9.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制双面隔断造型书架
	规格：6000*400*2400mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.层高度≥330mm,层数不少于7层，单格层板承重≥60KG；
7.层格嵌套白色同材质套盒；
8.双层弧形门洞造型；
9.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
10.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制楼梯踏步卡座书架
	规格：5900*1750*2800mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.层高度≥330mm，单格层板承重≥60KG；
7.采用高低错层、阶梯递进的模块化开放式格子柜组合；
8.15mm厚透明亚克力造型板，板材边缘做打磨倒角处理，无尖锐棱角，安全美观；
9.阴雕书法文字，字体凹陷于亚克力板面内部，雕刻凹槽填充白色哑光油墨；
10.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
11.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制阅读池软包卡座
	规格：2400*6000*600mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.软包面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm；手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；海绵：采用优质高密度回弹海棉，海绵厚度不小于5cm，坐感舒适；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制造圆柱景观小品书架
	规格：1000*1000*700mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制造型吊柜
	规格：1200*280*680mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层开放沙龙阅读区
	休闲圆桌
	规格：直径800*750mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，25mm厚，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.桌架采用优质冷轧钢管；静电粉末喷涂，高温固化；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
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	一层开放沙龙阅读区
	休闲椅
	规格：665*615*697mm（±10mm）
1.结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳；结构稳定、牢固、安全；
2.外形对称、边角圆滑、美观大方；
3.椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形；
4.座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色；耐磨性强
5.海绵：优质高密度海绵；
6.面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制软包坐垫
	规格：400*400*50mm（±10mm）
饰面：采用国标棉麻面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡ h
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	一层开放沙龙阅读区
	懒人沙发
	规格：1300*1500mm（±10mm）
1.面料：优质亚麻混纺布艺面料，具备良好透气性、耐磨性与抗起球性能，色牢度达标；沙发侧边设置置物口袋，上部配置布艺手提带；布套采用隐形拉链设计，可拆卸水洗；
2.填充物料：采用优质环保EPP粒子，流动性好，承压回弹稳定，不易结块塌陷，无刺激性气味，符合室内环保使用要求；
3.做工工艺：所有缝合部位双线缝制，针脚均匀牢固；成品外观平整，无明显跳线、破损、色差；
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	一层开放沙龙阅读区
	多层异形地台
	1.主龙骨：40mm*60mm防腐木龙骨@300*300；次龙骨40mm*60mm防腐木龙骨；
2.防火处理：B1级防火涂料，‌四面满涂；‌
3.基层：板材厚度≥18mm阻燃板基层覆面。
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	一层开放沙龙阅读区
	定制水吧台
	规格：3600*600*890mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木多层板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 9846-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.台面及造型外饰面采用人造石英石饰面，厚度≥15mm；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	一层校史区
	定制造型展台
	规格：1750*630*920mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层校史区
	定制展台柜
	规格：1500*500*850mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层校史区
	定制方展台
	规格：600*600*650mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	一层校史区
	定制展台桌
	规格：1800*460*860mm（±10mm）
1.面板：选用优质三聚氰胺饰面板，板材环保性能达到国家 E0 级标准，面板厚度≥25mm；表面覆三聚氰胺饰面，侧边采用 PU 封边工艺，具备耐磨、防污、结构稳固、经久耐用等特性；
2.桌架采用20*60mm不锈钢管，壁厚≥1.2mm，表面采用电镀工艺处理；
3.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	一层校史区
	定制竹简造型展示台
	规格：1950*920*990mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.实木竹简卷轴造型；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	一层校史区
	新建轻钢龙骨隔墙
	1.75系列轻钢龙骨@400竖向（内填隔音岩棉，容重80Kg/m3）
2.不小于12mm厚阻燃板基层
3.不小于9.5mm耐火石膏板面层
4.清单面积为垂直投影面积
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	一层校史区
	造型立柱雕塑
	75系列轻钢龙骨@400竖向
阻燃防腐木龙骨@300*300
板材厚度≥18mm阻燃板
9mm耐火石膏板面层
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	一层校史区
	花格造型垭口
	2800*2500*240mm（±10mm）。
免漆饰面板造型垭口
实木雕刻花格造型
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	一层校史区
	造型花格格栅
	实木雕刻花格造型格栅
造型板厚度 ≥18mm；
环保等级：E0 级实木基材，无刺鼻异味
全水性环保木器漆，不含苯、甲醛等有害溶剂

	46
	一层校史区
	校史展示墙面造型
	1.阻燃防腐木龙骨@300*300
2.板材厚度≥18mm阻燃板
3.方通造型展示
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	一层校史区
	造型隔断屏风
	屏风框架主材厚度≥25mm实木；镂空造型板厚度≥18mm；
环保等级：E0 级实木基材，无刺鼻异味
全水性环保木器漆，不含苯、甲醛等有害溶剂
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	一层校史区
	校史展示区定制壁布
	定制哑光布面无反光
基材成分：100% 聚酯纤维高密纺织面料，底衬无纺布 图案工艺：数码热转印定制；b1级阻燃
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	二层教师阅读区
	定制茶吧台
	规格：3600*600*890mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木多层板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 9846-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 34722-2025‌标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.台面及造型外饰面采用人造石英石饰面，厚度≥15mm;
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	二层教师阅读区
	定制矮书架
	规格：2050*350*900mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	二层教师阅读区
	定制双人沙发
	规格：1800*950*750mm（±10mm）
面料：高克重耐磨布艺，表面做三防处理（防水 / 防污 / 防刮），亲肤透气，抗皱耐造；
填充：座包 / 靠背采用 45D 高密度回弹海绵，搭配羽绒 / PP 棉分层填充，坐感柔软且支撑性强；
框架：实木（落叶松）框架 + S 型弹簧 + 高弹绷带，结构稳固，承重≥150kg / 座；
底座：金属细腿（碳钢），表面哑光烤漆，防锈防滑，提升整体轻盈感；
抱枕：同沙发面料，填充高弹 PP 棉，可拆洗设计，方便日常维护。
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	二层教师阅读区
	定制茶几
	规格：1200*600*450mm（±10mm）
桌面：仿大理石岩板，厚度≥12mm，表面防刮耐磨、耐高温、易清洁，纹理自然通透；
支架 / 腿：实木橡胶，经打磨抛光 + 清漆处理，纹理清晰，承重稳固，环保无异味；
结构：实木框架连接，五金加固，整体结构稳定，不易变形。
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	二层藏书区
	定制造型藏书架
	规格：4500*480*2000mm（±10mm）
1.▲基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；（须提供有CMA或CNAS标识的第三方检测报告予以佐证）
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
1. 配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.层板高度≥330mm,层数不少于6层，单格层板承重≥60KG；
7.通透壁龛造型。软包面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm。手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。海绵：采用优质高密度回弹海棉，海绵厚度不小于5cm，触感舒适；
8.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
9.颜色：可选。
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	二层教师课程阅读区
	实木阅读桌
	规格：1800*750*750mm（±10mm）
1.整体选用优质实木制作，桌面框架榫卯结构，桌面芯板厚 ≥20mm、框架厚≥40mm，桌脚成型厚度≥ 40mm，中拉板 ≥20mm 厚；
2.槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足， 以保证家具牢固，胶粘剂采用优质原胶；
3.表面采用环保漆，漆面无色差，无流挂；
4.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	二层教师课程阅读区
	实木阅读椅
	规格：460*500*700mm（±10mm）
1.结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全；
2.外形对称、边角圆滑、美观大方；
3.椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形；。
4.座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色，耐磨性强；
5.海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷；
6.面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。
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	二层小组阅读分享区
	定制阶梯地台书架
	规格：4900*2300*3300mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.层板高度≥330mm,层数不少于6层，单格层板承重≥60kg，桌面承重≥80kg；
7.柜体层板嵌入低压型材灯条（4000K）；
8.双阶地台，高度660mm，地台宽2000mm,长4900mm；
9.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
10.颜色：可选。
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	二层小组阅读分享区
	拼接阅读桌
	规格：800*280*560mmmm（±10mm）
1.▲台面：采用E0级优质刨花板（三聚氰胺板）厚度≥25mm，采用优质PVC封边条封边；（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）
2.台架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，壁厚大于≥2.0mm表面采用防锈静电喷涂处理；
3.侧脚底脚 采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，壁厚平均为2.0mm,表面采用防锈静电喷涂处理；
4.侧脚立柱 脚管采用φ50mm优质圆钢管,壁厚≥1.5mm表面采用防锈静电喷涂处理；
5.横梁 采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，壁厚≥1.2mm,表面再经防锈静电喷涂处理；
6.书网：采用≥12mm圆管≥1.0mm优质冷轧钢管；表面经防锈静电喷涂处理；
7.桌架两侧有优质PP一体成型旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面；
8.脚轮可调节高低,确保拼接平整。
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	二层小组阅读分享区
	网面阅读椅
	规格：480*500*860mm（±10mm）
1.面料：优质阻燃耐磨网布；
2.海绵：优质高密度海绵，回弹率＞40%，密度≥30kg/m³；
3.椅架：弓型合金弯管，壁厚≥1.2mm，基材酸洗磷化后镀铬或喷塑处理，配置优质 PU 扶手。
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	二层小组阅读分享区
	定制弧形卡座书架2
	规格：3600*1800*890mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.软包面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm。手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。海绵：采用优质高密度回弹海棉，海绵厚度不小于5cm，坐感舒适；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
8.颜色：可选。
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	二层小组阅读分享区
	定制造型吧桌
	规格：8300*560*3300mm（±10mm）（竹简造型通顶）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.竹简造型：20mm厚实木板，板材边缘做打磨倒角处理，无尖锐棱角。阴雕书法文字；
7.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	二层小组阅读分享区
	定制堆头书架
	规格：2340*1100*1100mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象；
7.颜色：可选。
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	二层小组阅读分享区
	定制造型堆头书架
	规格：2600*2040*900（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
7.颜色：可选。
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	二层小组阅读分享区
	定制卡座
	规格：2050*400*450mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
1. 胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。
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	二层小组阅读分享区
	定制吧桌2
	规格：3550*450*1000mm（±10mm）
1.基材：采用免漆实木颗粒板材质，板材厚度≥18mm，需符合GB/T 39600-2021《‌人造板及其制品甲醛释放量分级‌》的E0标准，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力须满足GB/T 4897-2015标准规定值；
2.饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，满足GB/T 15102-2017标准；
3.封边：采用PVC封边，厚度≥1.0mm满足QB/T 4463-2025标准；
4.胶粘剂：采用聚氨酯热熔胶且挥发性有机化合物；
5.配件:采用优质锌合金五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
6.产品整体翘曲度控制在1.0mm以内，表面平整度不大于0.2mm；外观无明显划痕、压痕、色差，表面不允许出现鼓泡、龟裂、分层现象。

	65
	二层小组阅读分享区
	定制造型软包墩
	规格：580*580*400mm（±10mm）
饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡ h；框架：采用樟子松实木内框架。
颜色：可选
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	二层小组阅读分享区
	定制大方块沙发
	规格：970*140*470mm（±10mm）
饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡ h；框架：采用樟子松实木内框架。
颜色：可选
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	二层小组阅读分享区
	定制弧形沙发
	规格：5600*2900*670mm（±10mm）
外覆耐磨PU皮，内填 45D 高弹海绵，框架为实木，配防滑脚垫与模块连接件
颜色：可选

	68
	一层/二层综合区域
	一层石膏板造型吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格:D38×12主龙骨间距‌≤1200mm，50×19副龙骨间距‌400mm‌；吊杆间距‌≤1200mm‌，吊杆直径Φ8mm‌。
2.龙骨材料种类:轻钢龙骨符合 GB/T 11981-2024 国家标准，热镀锌工艺。
3.面层材料品种、规格:9.5mm厚双层耐火纸面石膏板
4.造型位置：板材厚度≥18mm阻燃板+9mm厚阻燃板制作

	69
	一层/二层综合区域
	二层石膏板吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格:D38×12主龙骨间距‌≤1200mm，50×19副龙骨间距‌400mm‌；吊杆间距‌≤1200mm‌，吊杆直径Φ8mm‌。
2.龙骨材料种类:轻钢龙骨符合 GB/T 11981-2024 国家标准，热镀锌工艺。
3.面层材料品种、规格:9.5mm厚双层耐火纸面石膏板

	70
	一层/二层综合区域
	铝方通吊顶
	1.方通内顶面喷深色乳胶漆
2.方通专用龙骨用#8吊杆固定
3.100*50*0.8木纹转印铝镁合金方通
4.最小间距≥50mm;最大间距≤150mm；穿插交错造型
5.颜色：可选

	71
	一层/二层综合区域
	楼梯底面造型吊顶
	造型位置：板材厚度≥18mm阻燃板找平打底
同色书架饰面板定制造型
颜色：可选

	72
	一层/二层综合区域
	窗帘盒
	板材厚度≥18mm阻燃板+9.5mm厚阻燃石膏板制作

	73
	一层/二层综合区域
	塑胶地板铺贴
	原地面清理、修补坑洞、裂缝处理；
全域滚涂塑胶地板专用界面剂；
5mm水泥自流平，静置养护打磨；
地面除尘后均匀涂刷专用粘合剂；
铺设 3mm 塑胶地板，辊压密实，消除气泡；
地板焊缝热熔焊接、边角收边收口；
成品清洁、养护交付。
塑胶地板：耐磨转数≥6000 转，B1级阻燃，易清洁：表面致密防渗透。
颜色：可选
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	一层/二层综合区域
	墙顶面批刮腻子
	墙面界面剂一遍，
预埋阴阳角
挂玻璃纤维网
批刮腻子两遍

	75
	一层/二层综合区域
	墙顶面乳胶漆
	腻子基面打磨平整
乳胶漆底漆一遍
乳胶漆面漆二遍

	76
	一层/二层综合区域
	木饰面
	不小于15mm厚阻燃板打底找平
不小于8mm防撞板饰面(定制同色)
定制同色收边条
颜色：可选
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	一层/二层综合区域
	踢脚线
	定制木纹同色踢脚线
规格：高度≥80mm,厚度≥12mm
材质：竹木纤维，实体壁厚≥3.5mm

	78
	一层/二层综合区域
	金属收边条
	弧形铝合金阳角收边条
铝合金型材壁厚≥1.2mm
83米
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	一层/二层综合区域
	软膜天花
	阻燃板制作灯槽
定制弧形H码
阻燃软膜天花
弧形条形软膜120米
不规则造型软膜天花

	80
	一层/二层综合区域
	灯具电器及安装
	照明灯具符合学生护眼要求
1.筒灯 100个（4 寸嵌入式 LED 筒灯；外壳材质铝合金/PC，面板材质 PC/亚克力；显色指数 Ra≥90；色温4000K;无可视频闪;蓝光危害等级：RG0）
2.V型长条灯 10组（规格单边长度≥3500mm灯体宽≥100mm外壳材质铝合金，面板材质 PC/亚克力；显色指数 Ra≥90；色温4000K;无可视频闪;蓝光危害等级：RG0）
3.定制木纹转印方通灯 200米（外壳材质铝合金，面板材质 PC/亚克力；显色指数 Ra≥90；色温4000K;无可视频闪;蓝光危害等级：RG0）
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	一层/二层综合区域
	窗帘
	定制阻燃窗帘
材质：涤纶
阻燃面料B1级
无涂层可水洗
定制金属滑轨125米
窗帘375㎡
颜色：可选

	82
	一层/二层综合区域
	文创展板
	阅读文化PVC展板，UV画面，亚克力造型雕刻字，书架柜顶发光字，
导视不锈钢标牌。

	83
	一层/二层综合区域
	强弱电路线路改造
	施工区域：图书馆综合区域
全区域强电供电回路、弱电智能化线路（智慧照明、双频吸顶 AP、POE 网络、监控、智能控制总线）的配管、穿线、接线、接地、线路调试整体改造施工
线缆主材参数
照明回路：BV 2.5mm² 国标铜芯绝缘电线；
插座 / 设备供电回路：BV 4mm² 国标铜芯绝缘电线；
材质：无氧铜导体，阻燃 PVC 绝缘，符合公共场馆阻燃用电标准。
弱电网络线缆
规格：CAT6 六类千兆非屏蔽网线，4 对 8 芯无氧铜，十字骨架隔离，
用途：给 16 口 POE・AC 一体机、双频吸顶 AP、监控摄像头、自助借阅终端传输数据 + PoE 供电。
强电：智慧照明独立回路、墙面插座回路、校史展示区专用供电回路、机房设备专用回路分开布设，分路空开独立控制；
弱电：无线 AP 网络回路、安防监控回路、智能照明控制回路、门禁系统回路单独分管穿线，互不干扰。

	84
	一层/二层综合区域
	POE·AC一体化路由器
	16 个10/100/1000M 自适应千兆 PoE 电口，全部支持 IEEE802.3af/at 标准 PoE 供电，单口最大输出 30W
内置AC+POE功能

	85
	一层/二层综合区域
	双频吸顶AP
	规格:1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。
2、整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。

	86
	一层/二层综合区域
	POE 半球网络摄像机
	400 万像素；4mm 镜头；红外 20m；H.265 编码；POE 供电

	87
	一层/二层综合区域
	POE 交换机
	端口数量‌：24个10/100/1000Mbps RJ45端口
‌上行端口‌：2个千兆SFP端口
‌PoE供电标准‌：符合IEEE 802.3af/at标准
‌最大整机PoE功率‌：370W
‌单端口最大功率‌：30W
‌管理功能‌：支持蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等
‌其他特性‌：支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护，需搭配专用蓝牙适配器使用 。‌‌

	88
	一层/二层综合区域
	录像机
	支持至少 16 路高清网络视频输入。
最大接入带宽 ≥ 160Mbps（16路）。
支持 H.265、H.264、MJPEG 等多种视频编码格式混合接入，兼容主流品牌 IPC。
支持 4K（3840×2160）及以上分辨率解码输出。
提供 HDMI 和 VGA 同源输出接口，支持双屏异显。
支持多画面分割预览（1/4/9/16/36等模式）。
配置2个SATA硬盘接口，单盘最大支持8TB及以上监控级硬盘。

	89
	一层/二层综合区域
	8TB 监控专用硬盘
	监控级硬盘，支持多盘位RAID环境及NVR/DVR系统接口类型‌：SATA 6Gb/s（向下兼容SATA 3Gb/s/1.5Gb/s）
‌缓存容量‌：≥ 256MB；必须采用‌CMR（传统磁记录/垂直记录）‌技术

	90
	一层/二层综合区域
	绿植
	室内落地盆栽（植株高度≥1.2米）12盆、中型（植株高度≥0.6米）桌面绿植10盆、配套花盆、底盘、养护介质、固定支撑架、现场摆放就位服务

	91
	一层/二层综合区域
	保洁
	现场整体保洁
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	一层/二层综合区域
	垃圾清运
	现场产生的所有建筑垃圾清运外排
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	一层/二层综合区域
	施工围挡及现场保护
	装配式围挡

	94
	一层/二层综合区域
	RFID图书芯片
	1.工作频率：13.56MHz；
2.支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准；
3.产品规格：50mm*50mm；
4.天线规格：45mm*45mm；
5.内存容量：≥1024 bits；
6.有效使用寿命：≥10 年；
7.有效使用次数：≥10万次；
8.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；
9.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；
10.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；
11.可0.1s时间内读取存储在标签中的资料。
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	一层/二层综合区域
	图书编目
	1.在每本书书名页中下位置(如果有文字或图像时，可适当调整位置，不要压盖文字和图像)粘贴1张条形码；
2.查重：所需编目的书必须依据图书馆数据进行查重；
3.打印并粘贴书标：书标（为防止脱落，书标上需贴塑料保护膜）贴在书脊处，一律竖贴，自上而下阅读；
4.扫条形码：将每册书上的条形码扫入图书管理系统中；
5.典藏分配(上架)：将每种书根据实际情况按大类上架分配入各书架。
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	一层/二层综合区域
	芯片标签转换
	按照甲方要求规范操作，为每一本需要加工的图书有效粘贴RFID标签到图书内封底，要求隐蔽，并进行相关数据转换，确保有效无误。
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	一层/二层综合区域
	层架标
	1.RFID层架标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架。
2.工作频率：13.56MHz；
3.支持协议：ISO15693；
4.产品尺寸:≥ 85mm*22mm*7mm；
5.有效使用寿命：≥10 年；
6.有效使用次数：≥10万次；
7.工作模式：可读写；
8.材料：ABS；
9.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；
10.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；
11.支持盘点.顺架、倒架、上架功能；
12.标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案。
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	一层/二层综合区域
	层架标签数据加工
	对完成标签转换的并上架图书与对应架位的层架标签做数据关联，具体工作：用盘点设备把图书全部采集一次，把层架标对应该层的图书建立关联，实现图书馆的图书上架后第一次的图书采集和定位工作。

	99
	一层/二层综合区域
	RFID安全门
	1.要求可通过读取粘贴在书籍上的RFID标签对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。要求采用RFID技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式，同一系列可支持多片安全门并排安装使用。
2.单片产品规格（±5%）：长676mm*宽140mm*高1660mm；
3.通道规格（±5%）：单通道宽度1000mm；
4.安全门（单通道）底座（±5%）：长920mm*宽670mm；
5.工作频率：13.56MHz；
6.▲屏幕尺寸：≥10英寸液晶显示屏；彩色液晶屏幕显示环境温湿度、双向客流数量、当前时间、联网状态和设备二维码信息，支持扫码查看设备固件版本号和IP地址；（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）
7.喇叭功率：内置5W*2个扬声器；
8.标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；
9.安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；
10.人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据；
11.▲参数配置：安全门具有Micro-USB和Type-C接口，连接电脑即可直接读取或修改安全门配置；具备电自检功能，如有故障，可语音提示；支持不少于5路数字信号联动输出，其中一路可直接控制市电220V电压的通断（须提供第三方机构出具的检测报告予以佐证）。


三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.交付时间：自合同签订之日起75天内。
2.交付地点：海安市海陵中学本部。
3.付款条件：签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
4.图纸审核确认要求：中标供应商在中标后、正式施工前，须将全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册）及完整施工图纸（含平面图、地顶墙面图、节点详图、强弱电专项图等）提交学校和教体局共同审核确认，经双方书面确认通过后方可组织施工。未经审核确认擅自施工的，采购人有权责令停工整改，由此产生的工期延误、返工费用及其他一切损失由中标供应商自行承担。中标后提供针对本条款的承诺函，格式自拟。
5.安装要求。安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。
6.安全责任要求。成交供应商应采取安全措施，加强施工安全管理，严格操作规程。项目设备在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由成交供应商承担。成交供应商的施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由成交供应商承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合后提供针对本项目的安全责任承诺书，加盖成交供应商公章。
7.培训要求。自双方合同签订生效后组织验收前，成交供应商须对产品进行全部培训，培训内容包括包含且不限于：图书馆日常管理使用、图书馆设备正常使用和一般故障排除。
8.联系方式。海安市海陵中学石老师联系电话：13511571695。
9.进度要求。本项目工期进度计划必须无条件服从本工程施工总进度计划安排，服从学校交验进度计划安排。抢工期间发生的所有费用，由成交供应商自行承担，结算时不额外增加。响应供应商应考虑各种困难因素和赶工措施，充分考虑各种因素对工期、价格的影响，并在报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用和顺延工期的要求。
10.报价要求。供应商响应报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本采购文件是否以文字形式规定，响应供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用（含为复刻所投效果图及各种未预见费用），成交供应商不得提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低产品及安装施工质量。各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。投标时提供承诺函，格式自拟。
11.服务标准
本项目整体免费质保期3年（自交货并总验收合格之日起计），响应时如承诺免费质保期大于3年的，以响应文件为准（签订合同后，提供质保承诺函原件，加盖成交供应商公章）。
服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知3小时内响应，48小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障12小时内解决问题，如果72小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交供应商承担。
12.验收标准
成交供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购人请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由成交供应商承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），采购人有权退货并追索赔偿。
中标供应商竣工验收时需交付全套效果图（高清电子档及彩色纸质图册一套）与包含平面、地顶墙面图纸、节点详图、强弱电专项图在内的完整施工图纸。提供承诺函，格式自拟。
13.验收方案
（1）成交供应商家具进场前，提供相关检测报告和产品合格证。供货之后，市教体局会同采购学校及成交方，按标书要求随机抽取1-3进行抽样检测，检测费用由成交人承担，抽检消耗的样品由成交单位补充，以确认货物要求是否满足相关规范以及采购文件要求，供应商承担相应检测费用。若不符合要求，需整改至符合要求。 
（2）项目实施完毕后，各采购学校组织人员按相关配置、数量、质量及技术要求和国家相应标准对本校采购设备进行初验，验收合格出具校级验收报告，并报市教体局备案。
（3）市教体局组织验收组进行总验收，并结合权威检验机构检测报告出具综合验收报告。
四、采购需求中必须满足的实质性要求：
4.1投标供应商投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后采购人将对中标供应商投标文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。
4.2投标供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。
4.3供应商根据采购人提供的货物清单，结合现场实际情况，充分考虑各种因素，合理报价。报价须包含所有货物、包装、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术指导、售后服务，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。本项目为交钥匙工程，采购方不再支付本次磋商价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。
五、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品：自助借还书机
3.主要标的：定制服务台、定制展台柜
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。
5.包装要求： 
5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
6.绿色数据中心
7.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
六、付款方式
签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
七、履约保证金：
1.本项目免收履约保证金。
八、合同条款（详见附件）
九、演示要求
上传视频演示
（一）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（备注：如项目经办人需对演示时间进行调整，请与科长及分管主任商定。确定后该备注删除）。
（二）演示内容如下：
自助借还书机
（1）读者画像：要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。
（2）AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。
（3）AI荐书：①系统内置AI馆员，公网环境下设备可接入AI大模型，读者登录设备后可与AI馆员进行对话，通过阐述阅读需求，如说明主题、受众群体、阅读难度等信息，即可获得AI馆员向读者推荐符合阅读需求的书单，并给出推荐理由。点击书单中的书名可以查询对应图书的馆藏信息，同时可以对该书进行预借、收藏等操作；②AI馆员支持查看历史对话，可在历史对话的基础上进行再次对话。
（4）AI测评：公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。














第四章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：65分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
采购包一评分表
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	产品技术指标符合程度评价
	15
	根据采购需求中《紫石中学图书馆技术参数要求》中规定的佐证材料进行评审。标“▲”部分为重要技术参数，需提供佐证材料，否则视为负偏离，每有一项负偏离扣1分；其他参数每有一项负偏离扣0.5分；本项共 15分，扣完为止，最低0分。

	2
	功能演示
	8
	响应供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示内容如下：
人脸识别自助借还书机
1.读者画像：要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。
2.AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。
3.AI荐书：（1）系统内置AI馆员，公网环境下设备可接入AI大模型，读者登录设备后可与AI馆员进行对话，通过阐述阅读需求，如说明主题、受众群体、阅读难度等信息，即可获得AI馆员向读者推荐符合阅读需求的书单，并给出推荐理由。点击书单中的书名可以查询对应图书的馆藏信息，同时可以对该书进行预借、收藏等操作；（2）AI馆员支持查看历史对话，可在历史对话的基础上进行再次对话。
4.AI测评：公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。
  演示每符合一项要求得2分，本项最多得8分，非真实设备和系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。

	3
	深化方案设计评价
	28
	响应供应商需深入了解学校需求，洞悉学校办学理念和文化建设内涵，在此基础上提供针对本项目的平面布局图、效果图、施工图。紫石中学图书馆包括【服务台/借阅区】、【小课堂区】、【大屏展示/阅读区】、【休闲阅读区】4个区域，详见《紫石中学图书馆原始平面图》。
1.布局图（2分）：提供4个区域整体平面布局图。（1）至少要显示包含清单所列内容；（2）平面布局图上须明确显示功能属性，功能定位，且与现场相符。 上述内容完全响应采购人需求的，得2分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.效果图（8分）：提供4个区域的效果图。（1）效果图像素高；（2）不少于2个角度；（3）至少要显示包含清单所列内容且与现场相符；（4）需推荐色彩两种以上。 上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
3.鸟瞰图（2分）：提供4个区域整体的不少于两个视角的鸟瞰图。上述内容完全响应采购人需求的，得2分；内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
4.施工图（8分）：提供4个区域的施工图，内容包含但不限于（1）墙面装饰图；（2）地面铺装图；（3）顶面布置图（4）节点详图。  上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
5.整体效果(8分)：整个设计方案对办学理念、文化内涵的理解和契合。（1）以“紫石文化”为核心，定位精准深刻；（2）方案设计新颖独特；（3）色调能满足一种主色两种以上搭配色，和谐生动；（4）布局包含清单所列内容，且需包含一条主行走动线一条以上辅助行走动线，精当美观。 上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	4
	企业实力与业绩
	7
	1.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，全部提供的得3分，不提供或者不全不得分。(上传证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图至系统，提供不全的，本项不得分，原件备查。)
2.响应供应商针对本项目的团队成员具备:建筑电工证、设备安装施工员，每具有1个证书得1分，最多得2分。上述人员在响应供应商公司出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件。
3.响应供应商提供类似项目的成功案例，每提供一个得1分，本项最高得2分，以上案例须同时提供合同和验收表，不能提供、提供不全或者提供资料不符合要求不得分。

	5
	项目实施及售后服务评价
	5
	1.响应供应商对本项目的理解、编制思路、技术路线、主要内容、进度计划等提出综合实施方案。至少包含（1）施工组织方案（2）供货实施方案（3）培训方案（4）售后服务方案。 上述内容完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.响应供应商承诺在本项目3年免费质保的基础上每增加1年加1分，最高1分，提供承诺函。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	节能环保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。



采购包二评分表
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	产品技术指标符合程度评价
	15
	根据采购需求中《城南实验中学图书馆技术参数要求》中规定的佐证材料进行评审。标“▲”部分为重要技术参数，需提供佐证材料，否则视为负偏离，每有一项负偏离扣1.5分；其他参数每有一项负偏离扣0.5分；本项共15分，扣完为止，最低0分。

	2
	功能演示
	8
	响应供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示内容如下：
自助借还系统设备（人脸识别）
1.演示自助借还书机的屏幕界面上，借书、还书、人脸绑定和账户查询，演示完整且完全满足功能要求的得2分，不演示或演示不符合要求不得分，每少一项功能扣0.5分。
2.演示纸电同步功能：用户在本机上搜索某一本馆藏的纸质图书时，可以显示与本纸质图书相同或相近的电子图书或音视频等电子资源，并且该电子资源可以在线阅览或播放。演示完整且完全满足功能要求的得2分，不演示或演示不符合要求不得分。
3.演示个人中心：用户在个人中心查看本人的读者信息、未还记录、借书记录、预约记录等信息。演示完整且完全满足功能要求的得2分，不演示或演示不符合要求不得分。
4.演示借阅排行榜：展示各类图书的借阅排行榜单。演示成功的得2分，不演示或演示不符合要求不得分。
本项最多得8分，非真实设备和系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。

	3
	深化方案设计评价
	28
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]响应供应商需深入了解学校需求，洞悉学校办学理念和文化建设内涵，在此基础上提供针对本项目的平面布局图、效果图、施工图。城南实验中学图书馆包括【集体阅读区】、【靠窗阅读区】、【休闲阅读区】、【长廊阅读区】、【小组阅读区】、【自由阅读区】六个区域，详见《城南实验中学图书馆原始平面图》。
1.平面布局图（2分）：提供6个区域整体平面布局图。（1）布局图显示包含清单所列内容；（2）布局图明确显示功能属性，功能定位，且与现场相符。上述内容完全响应采购人需求的，得2分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.效果图（8分）：提供6个区域的效果图，每个区域提供：（1）效果图像素高；（2）不少于2个角度；（3）至少要显示包含清单所列内容且与现场相符；（4）需推荐色彩两种以上。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
3.鸟瞰图（2分）：提供6个区域整体鸟瞰图，不少于两个视角。上述内容完全响应采购人需求的，得2分；内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
4.施工图（8分）：提供6个区域的整体施工图，内容包含但不限于：（1）墙面装饰图；（2）地面铺装图；（3）顶面布置图；（4）节点详图。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
5.整体效果(8分)：整个设计方案对办学理念、文化内涵的理解和契合。（1）以“城南实验中学文化”为核心，定位精准深刻；（2）方案设计新颖独特；（3）色调能满足一种主色两种以上搭配色，和谐生动；（4）布局包含清单所列内容，且需包含一条主行走动线一条以上辅助行走动线，精当美观。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	4
	企业实力与业绩
	7
	1.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，全部提供的得3分，不提供或者不全不得分。(上传证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图至系统，提供不全的，本项不得分，原件备查。)
2.响应供应商针对本项目的团队成员具备:建筑电工证、设备安装施工员，每具有1个证书得1分，最多得2分。上述人员在响应供应商公司出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件。
3.响应供应商提供类似项目的成功案例，每提供一个得1分，本项最高得2分，以上案例须同时提供合同和验收表，不能提供、提供不全或者提供资料不符合要求不得分。

	5
	项目实施及售后服务评价
	5
	1.响应供应商对本项目的理解、编制思路、技术路线、主要内容、进度计划等提出综合实施方案。至少包含（1）施工组织方案；（2）供货实施方案；（3）培训方案；（4）售后服务方案。上述内容完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.响应供应商承诺在本项目3年免费质保的基础上每增加1年加1分，最高1分，提供承诺函。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	节能环保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。



采购包三评分表
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	产品技术指标符合程度评价
	15
	根据采购需求中《海陵中学图书馆技术参数要求》中规定的佐证材料进行评审。标“▲”部分为重要技术参数，需提供佐证材料，否则视为负偏离，每有一项负偏离扣1分；其他参数每有一项负偏离扣0.5分；本项共 15分，扣完为止，最低0分。

	2
	功能演示
	8
	响应供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示内容如下：
自助借还书机
1.读者画像：要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。
2.AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。
3.AI荐书：（1）系统内置AI馆员，公网环境下设备可接入AI大模型，读者登录设备后可与AI馆员进行对话，通过阐述阅读需求，如说明主题、受众群体、阅读难度等信息，即可获得AI馆员向读者推荐符合阅读需求的书单，并给出推荐理由。点击书单中的书名可以查询对应图书的馆藏信息，同时可以对该书进行预借、收藏等操作；（2）AI馆员支持查看历史对话，可在历史对话的基础上进行再次对话。
4.AI测评：公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。
  演示每符合一项要求得2分，本项最多得8分，非真实设备和系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。

	3
	深化方案设计评价
	28
	响应供应商需深入了解学校需求，洞悉学校办学理念和文化建设内涵，在此基础上提供针对本项目的平面布局图、效果图、施工图等。海陵中学本部图书馆主要分两层，一层包括【服务台区】 、【休闲阅读区】、【开放沙龙阅读区】和【校史馆区】，二层包含【小组阅读分享区】、【教师阅读区】、【教师课程阅读区】和【藏书区】，详见《海陵中学图书馆原始平面图 》。
1.平面布局图 （2分）：提供一层和二层整体平面布局图。（1）至少要显示包含清单所列内容；（2）平面布局图上须明确显示功能属性，功能定位，物理光照分析，火灾避险分析等分项，且与现场相符。上述内容完全响应采购人需求的，得2分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.效果图（8分）：提供 8个区域的效果图。（1）效果图像素高；（2）不少于2个角度；（3）至少要显示包含清单所列内容且与现场相符；（4）需推荐色彩两种以上。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
3.鸟瞰图（2分）：提供 8个区域整体的不少于两个视角的鸟瞰图。完全响应采购人需求的，得2分；内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
4. 施工图（8分）：提供8个区域的施工图。内容包含但不限于（1）墙面装饰图；（2）地面铺装图；（3）顶面布置图；（4）节点详图。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个区域每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
5.整体效果(8分)：整个设计方案对“海陵”的文化内核的理解和契合。（1）以“海陵”为核心，且与海陵整体学校文化相契合，定位精准深刻；(2)聚焦“以文化立校，以文化人，以文育人”的教育初心，设计新颖独特；（3）需结合涉及区域功能，亦可在不改变既定八大功能板块核心用途前提下，自主对各区域进行精细化二次分区、优化空间布局，并赋予贴合校园书香文化、育人理念、贴合中学生认知与校园氛围的特色文化命名；（4）布局包含清单所列内容，包含一条主行走动线及辅助行走动线，色彩和谐生动，精当美观。上述内容完全响应采购人需求的，得8分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分；本分项不提供方案不得分。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	4
	企业实力与业绩
	7
	1.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，全部提供的得3分，不提供或者不全不得分。(上传证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图至系统，提供不全的，本项不得分，原件备查。)
2.响应供应商针对本项目的团队成员具备:建筑电工证、设备安装施工员，每具有1个证书得1分，最多得2分。上述人员在响应供应商公司出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件。
3.响应供应商提供类似项目的成功案例，每提供一个得1分，本项最高得2分，以上案例须同时提供合同和验收表，不能提供、提供不全或者提供资料不符合要求不得分。

	5
	项目实施及售后服务评价
	5
	1.响应供应商对本项目的理解、编制思路、技术路线、主要内容、进度计划等提出综合实施方案。至少包含：（1）施工组织方案；（2）供货实施方案；（3）培训方案；（4）售后服务方案。上述内容完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分；本分项不提供方案不得分。
2.响应供应商承诺在本项目3年免费质保的基础上每增加1年加1分，最高1分，提供承诺函。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	节能环保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。




（四）价格分：35分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（五）政府采购政策功能落实
本项目为专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
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[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：





投标文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）



















一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1并提供营业执照）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法人授权书（格式见附件3）；
4.投标函（格式见附件4）
5.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；
6.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）
3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.开标一览表（格式见附件7）
2.分项报价明细表（格式见附件8）
3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）
6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）




附件1
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年月日


附件2
法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章


























附件3
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：



备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为
（人员姓名），身份证号 。














附件4
投标函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：



附件5
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。















附件6
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。














附件7
开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（供应商须填写具体比例）%。



分项报价明细表（服务类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



备注：
1.投标人必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。
2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”（或“投标优惠率”）数额一致。
3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
























附件9
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：

附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，
接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于
提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》
等国家有关规定追究相应责任。










附件12
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））



附件13
联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：
                     日期：







附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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