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第一章 招标公告
项目概况
泰州市安全生产考试中心2026年度特种作业考试设备更新项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年9月23日9：00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2026-0020 
项目名称：泰州市安全生产考试中心2026年度特种作业考试设备更新项目
预算金额：356.24万元
最高限价：356.24万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。
采购需求：特种作业实操考核设备更新，具体要求详见招标文件。
合同履行期限：40日历天。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取招标文件：
时间：2026年9月3日0:00-2026年9月10日0:00
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月23日9点00分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：泰州市应急管理局
单位地址：泰州市海陵区梅兰东路118-1号
联系人：陈先生  
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：0523-86895002
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司
单位地址：泰州医药高新区华润万象城双子塔东塔52楼5203室
联系人：周女士
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系电话：0523-81908859
3.项目联系方式
项目联系人：周女士
电　话：0523-81908859
　













第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州市安全生产考试中心2026年度特种作业考试设备更新项目

	2
	招标内容
	特种作业实操考核设备更新，具体要求详见招标文件。

	3
	合同履行期限
	40日历天。

	4
	最高投标限价
	356.24万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同
☑固定总价合同
□其他：

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 9 月 23 日 9 时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 9 月 23 日 9 时 00 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法 
□最低评标价法     

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的5%计取。
形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：在项目验收合格后，全额返还给中标供应商。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：泰州市应急管理局

	19
	付款方式
	分三年付清，每年年底前支付合同价的1/3（无息）。

	20
	中标服务费
	招标代理费共计叁万柒仟陆佰元整，由采购人支付。

	21
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。















一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（2）被责令停业的； 
（3）被暂停或取消投标资格的； 
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（6）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（7）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； 
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。
35.1.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）本次采购标的属于 工业 。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
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第三章 采购需求
[bookmark: OLE_LINK29]一、项目基本情况
1.项目名称：泰州市安全生产考试中心2026年度特种作业考试设备更新项目
2.预算金额：356.24万元
3.最高限价：本项目最高限价356.24万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。
二、采购清单
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	数量
	单位

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	单人徒手心肺复苏实操考核设备
	1
	套

	2
	
	
	K4
	创伤包扎实操考核设备
	1
	套

	3
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置实操考核设备
	2
	套

	4
	
	
	K4
	原灭火器的选择与使用实操设备升级
	2
	套

	5
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备（核心产品）
	2
	套

	6
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备
	2
	套

	7
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考培设备
	3
	套

	8
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考培设备
	3
	套

	9
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考培设备
	3
	套

	10
	熔化焊接与热切割作业
	科目一安全用具使用
	K11
	熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操设备
	10
	工位

	11
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备
	2
	套

	12
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条电弧焊高处实操考培设备
	2
	套

	13
	
	
	K32
	二氧化碳气体保护焊实操考培设备
	2
	套

	14
	
	
	K33
	氩弧焊实操考培设备
	2
	套

	15
	
	
	K34
	气焊实操考培设备
	2
	套

	16
	
	
	K34
	气割高处实操考培设备
	2
	套

	17
	
	焊工考试配套
	工位隔断
	10
	工位

	18
	
	
	气瓶房
	3
	间

	19
	
	
	气路架设
	1
	套

	20
	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	10
	工位

	21
	
	
	电源布线
	1
	套

	22
	高处作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考培设备
	3
	套

	23
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考培设备
	1
	套

	24
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套

	25
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考培设备
	1
	套

	26
	
	
	K32
	吊篮实操考培设备
	1
	套

	27
	
	
	K33
	吊具实操考培设备
	1
	套

	28
	
	
	K34
	登杆登塔考培设备
	1
	套

	29
	登高作业
	科目一安全用具使用
	K11
	登高作业安全用具实操考培设备
	1
	套

	30
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	登高作业零部件判废实操考培设备
	1
	套

	31
	
	
	K22
	登高作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套

	32
	
	科目三安全操作技术
	K31
	双排落地钢管脚手架实操考培设备
	1
	套

	33
	
	
	K32
	双排钢管跨越架实操考培设备
	1
	套

	34
	实操考场配套
	能进行智能分析的成套设备
	1
	项

	35
	
	智能叫号系统软件
	1
	套

	36
	
	考场门口叫号显示屏
	10
	台

	37
	
	人脸识别闸机
	13
	套

	38
	
	排队取号机
	2
	台

	39
	
	拼接显示
	1
	项






三、技术参数要求
（一）安全生产实操考试设备技术参数要求
本次采购项目涉及原有特种作业实操考试设备升级改造及新购，采购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知应急〔2025〕59号文件中规定的技术参数；成交结果公告发布后的7日内，中标供应商须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由采购人指定的部分设备）送至采购人现场进行功能验证。若中标供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购人将依法追究中标供应商的相关法律责任。
1.通用科目四
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	K4
	单人徒手心肺复苏操作考位

	单人徒手心肺复苏实操考核设备
	1
	套
	1.设备主要配备：
（1）心肺复苏模拟假人：CPR橡皮人,采用1：1高逼真人体模型，
（2）一次性CPR屏障消毒面膜：双层防尘棉，规格：50片一盒。
2.主要功能：
单人徒手心肺复苏操作考核系统，能够精准记录按压、吹气等关键动作参数。
人工手位胸外按压时：
（1）动态显示按压深度：按压深度正确由绿灯显示、按压深度不够与按压深度过深由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
（2）计数显示；详细记录按压错误次数（按压错误及正确的次数）。
人工口对口呼吸(吹气)时：
（1）动态指示灯显示吹气量：吹入的吹气量正确由绿灯显示、吹入的吹气量过小或过大分别由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；
（2）计数显示：详细记录吹气错误次数（吹气错误及正确的次数）。
按压与人工呼吸比：30：2
操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。
操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。
▲3.材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。（投标文件需提供国家权威机构认可的第三方出具的检验报告）

	
	K4
	创伤包扎考位

	创伤包扎实操考核设备
	1
	套
	1. 考核设备主要包括创伤模拟人、急救箱、乳胶手套、夹板、三角巾、无菌纱布、弹力绷带、担架等
▲2.模拟假人采用1:1硅胶材质假人，假人手臂创伤（右前臂、右手背创伤），假人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤及四肢皮肤、头发等均采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经过注塑机高温注压而成，材质经久耐用。（投标文件需提供国家权威机构认可的第三方出具的创伤包扎实操考核设备的检验报告）

	
	K4
	触电事故现场应急处置考位

	触电事故现场应急处置实操考核设备
	2
	套
	1.触电事故场景搭设：
假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。
通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造高低压触电现场环境。

	
	K4
	灭火器的选择与使用考位
	原灭火器的选择与使用实操设备升级
	2
	套
	在原设备上升级后需满足：
1. 灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）以及《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。
2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。
3.考核系统性能要求：
（1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》；
（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应（提供截图）
（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。（需提供国家权威机构认可的第三方出具的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）
（6）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。
（7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。（投标文件提供以上50种火灾场景截图证明，场景截图及名称须逐一对应）


2.低压电工作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳 
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A
2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.直流电流：60A/600A。
4.交流电流：60A/600A。

	
	
	
	指针式钳型电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围0-500MΩ
3.准确度10级

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%
2.测量范围0-1000MΩ
3.准确度10级

	
	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。
4.短路电流，<2mA。

	
	
	
	指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA分12档
2.动作时间：0.001s～1.000s
3.可用漏保：220V/380V
4.测试模式：手动/自动双模式
5.电池：7号干电池 4节

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C型。
2.极数：4P。
3.额定电压：400V。
4.额定电流：32A。
5.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。
2.极数：4P。
3.额定电流：32A。
4.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一、设备要求
①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。
二、设备功能要求
1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求；
2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景；
3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等；
4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
三、智能考核系统要求
1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。
2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。
3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。
▲为保证产品质量，需提供国家权威机构认可的第三方出具的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。（投标文件需提供“实物操作+场景化考核”的人机交互操作演示视频）
▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求）
▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。（投标文件需提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式考核操作界面截图需标注场景名称及交互功能点）

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患
2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线
（2）单相电能表带照明设备的接线
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式
2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢
2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：
1.电压:220V
2.特点：温度可调
焊锡丝：
1.直径：1mm

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方
2.材质：铜

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。
5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的图片作为功能佐证材料，验证功能有效性）
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
▲8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。（需提供上述智能识别功能的操作演示视频佐证资料并进行详细说明）
▲9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） 
10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K32
	低压开关柜考位
	进线柜
	1
	个
	一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP40。
3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm）
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。
（三）补偿柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。
▲为保证产品质量，需提供国家权威机构认可的第三方出具的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。

	
	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：
▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性）
2.功能要求：
模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于低压开关柜接地

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K33
	临时用电系统考位
	临时用电系统施工图
	1
	张
	符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。

	
	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​
1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​
2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​
3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	
	总配电箱（整套）：
配电箱*1
电压表*1
电流表*3
三相四线电能表*1
转换开关*1
电流互感器*3
隔离开关*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。
5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	分配电箱(整套)：
配电箱*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	动力开关箱（整套）：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	照明开关箱(整套)：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BVR1mm²国标黑色
BVR2.5mm²国标黑色
BVR25mm²国标黑色
BV4mm²国标黄色
BV4mm²国标绿色
BV4mm²国标红色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标黄色
BV6mm²国标绿色
BV6mm²国标红色
BV6mm²国标蓝色

	
	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	1.用于临时用电系统接地
按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。

	
	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V。
2.安装结构型式：卧式。
3.工作原理：异步电动机。

	
	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V

	
	
	
	接线工具
	1
	套
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。


3.熔化焊接作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.执行标准：GB2811-2019

	
	
	
	手持式面罩
	1
	个
	1.材质：耐高温PP
2.颜色：黑色
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	头戴式面罩
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：阻燃材料
3.功能：耐高温、防飞溅、防弧光
4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	安全帽与面罩组合式面罩
	1
	个
	1.面屏材质：PC（聚碳酸酯）
2.功能：防摔、耐高温、防飞溅
3.类型：头戴式
4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	焊接护目镜
	1
	副
	1.材质：PC聚碳酸酯镜片
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	滤光片
	1
	套
	1.色号类型：电焊黑镜片8号～12号。
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	防冲击护目镜
	1
	副
	1.材质：聚碳酸酯
2.功能：防冲击、防飞溅
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。

	
	
	
	防尘口罩
	1
	个
	1.功能：防尘、防异味.
2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	防毒面具
	1
	个
	1.材质：硅胶
2.功能：防毒、防尘
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	耳套
	1
	副
	1.类型：头戴式
2.功能：隔音降噪
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	耳塞
	1
	副
	1.材质：泡棉
2.功能：隔音降噪
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	手套
	1
	副
	1.材质：头层牛皮
2.特点：超强耐磨、耐高温
3.符合现行标准《焊工防护手套》(AQ6103)的有关要求。

	
	
	
	防护服
	1
	套
	1.材质：棉质（阻燃纱卡）
2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨
3.符合现行标准《防护服装焊接服》(GB8965.2)的有关要求。

	
	
	
	披肩
	1
	个
	1.材质：牛皮
2.特性：防飞溅，耐高温、耐磨
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	头蓬
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：牛皮
3.功能：防弧光、防飞溅

	
	
	
	套袖
	1
	双
	1.材质：牛皮
2.功能：隔热、阻燃、耐磨

	
	
	
	围裙
	1
	个
	1.材质:牛皮
2.功能：防飞溅、隔热、耐磨
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	护腿
	1
	副
	1.材质：牛皮

	
	
	
	脚盖
	1
	副
	1.材质：牛皮
2.功能：耐磨，隔热，防烫，防火花飞溅

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.鞋头：带钢包头
2.功能：防砸、防穿刺、耐磨
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.材质：阻燃材料
2.类型：全身式
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	面罩
	3
	个
	损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。

	
	
	
	
	平光眼镜
	1
	副
	防飞溅

	
	
	
	
	白玻璃片
	1
	副
	大小与滤光片一致。

	
	
	
	
	手套
	2
	副
	帆布、棉纱。

	
	
	
	
	工作服
	2
	套
	长袖棉质、长袖化纤。

	
	
	
	
	帽子
	1
	顶
	化纤

	
	
	
	
	鞋
	1
	双
	布面胶鞋

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护
	1
	套

	2．
	焊钳
	
	

	3．
	外皮破损的焊机二次线
	
	

	4．
	一次线过长且盘绕在焊机上
	
	

	5.
	操作台
	1
	个

	6.
	压力不足的干粉灭火器
	1
	个

	7．
	纸箱
	1
	个




	
	
	
	平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（投标文件须提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	有问题的氧气气瓶及附件
	1
	套

	2．
	有问题的乙炔气瓶及附件
	1
	套

	3．
	损坏的氧气减压器
	1
	个

	4．
	损坏的乙炔减压器
	1
	个

	5．
	破损的焊炬
	1
	个

	6．
	丙酮空桶
	1
	个

	7．
	压力不足的干粉灭火器
	1
	个

	8．
	氧气与乙炔胶管
	1
	套




	
	
	
	高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	高处气割作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处焊接作业现场。（投标文件须提供焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	假人模特
	1
	套

	2．
	压力不足的干粉灭火器
	1
	套

	3．
	有问题的氧气气瓶和乙炔气瓶及附件
	1
	套

	4．
	氧气与乙炔胶管
	1
	套

	5．
	实物仿真汽油桶
	1
	个

	6．
	实物仿真油漆桶
	1
	个

	7．
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个




	科目三
	K31
	焊条电弧焊考位
	焊条电弧焊机
	1
	台
	1.焊机参数要求：
(1)额定输入电压：三相380V±15%；
(2)额定输入功率：≥14kW。
(3)频率：50/60Hz
2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
3.电焊钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于3m。
符合现行标准《弧焊设备第11部分：电焊钳》(GB/T15579.11)的有关要求。
4.焊接夹钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于3m。
焊接夹钳及配套电缆线符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。

	
	
	
	电焊钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	焊条
	1
	套
	1. 尺寸：Φ3.2mm
2.材质：碳钢焊条

	
	
	
	焊条保温桶
	1
	个
	1.焊条容量：5kg

	
	
	
	焊条头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	个
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	个
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K32
	二氧化碳气体保护焊考位
	二氧化碳气体保护焊机
	1
	台
	1.焊机参数要求：
(1)额定输入电压：三相380V±15％；
(2)额定输入功率：≥14kW；
(3)频率：50/60Hz
2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
3.送丝装置
与焊机匹配。
符合现行标准《弧焊设备第5部分：送丝装置》(GB/T15579.5)的有关要求
4.焊枪
与焊机匹配，长度不小于3m。
符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。
5.焊接夹钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于2m。
符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。

	
	
	
	送丝装置
	1
	台
	

	
	
	
	焊枪
	1
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	二氧化碳气瓶及相关附件
	1
	个
	1.类型：二氧化碳气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属

	
	
	
	二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器
	1
	个
	1.二氧化碳减压阀
2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳焊丝
	1
	套
	1.实心焊丝

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	套
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	K33
	氩弧焊考位
	氩弧焊机
	1
	台
	1.焊机参数要求：
(1)额定输入电压：三相380V±15％；
(2)额定输入功率：≥14kW。
(3)频率：50/60Hz
2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
3.焊枪
与焊机匹配，长度不小于3m。
符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。
4.焊接夹钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于2m。
符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。

	
	
	
	焊枪
	1
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	氩气瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：氩气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氩气减压器高压表及流量计
	1
	套
	1.类型：氩气减压阀。
2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氩弧焊丝
	1
	套
	实心焊丝。

	
	
	
	铈钨极
	1
	套
	1.导体材料：钨/钨合金

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	套
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	
	
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	K34
	气焊考位
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1。符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	焊炬
	1
	个
	1.H01-6。
2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	焊丝
	1
	套
	1.H08A。

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	气焊板材
	1
	套
	1.材质：钢板

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：气体检漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K34
	气割高处实操考位
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	割炬
	1
	个
	1.G01-30。
2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	焊丝
	1
	套
	1.H08A。

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	气割板材
	1
	套
	1.材质：钢板

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌钢材

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：气体检漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	套
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K3配套
	K3配套
	工位隔断
	10
	工位
	统一采用定制网孔板。网孔板需与基层紧密贴合，接缝处需做平整处理，保证外观整洁统一，无明显缝隙、翘边现象。
表面处理工艺：打磨后喷涂防腐漆，再喷涂面色具有防火功能，封条采用金属拉丝面设计。
焊考专用隔断板材要求具有超强的耐水防潮防火性能。

	
	
	
	气瓶房
	3
	间
	1.根据现场设计，防火防爆工艺
2.搭配防爆灯跟防爆工业排气扇*1，防爆门*1
3.含氧气、乙炔气体报警仪：额定频率：50Hz。额定电压：220V。声光报警。

	
	
	
	气路架设
	1
	套
	1. 氧气、乙炔、二氧化碳、氩气气体管路输送安装设施。
2.根据气瓶房位置定制化施工。
3.供气管路 ：不锈钢含气体汇流排成套装置。

	
	
	
	集中排风排烟系统
	10
	工位
	1.多工位一键开启抽风排烟系统，含除尘。
2.万向臂自带悬挂系统，可 360°自由旋转，覆盖工位内任意位置；自带阀门，表面处理工艺：镀膜；材料：碳钢喷涂；工作半径（悬臂长度）：≥2 米 ； 吸气罩口形状：喇叭形，整体冲压成型，无焊点；共有三个关节，肩关节、肘关节和腕关节，所有关节的活动连接处均设有弹性元件。
3.每套系统风机压力 P≥1000Pa；功率≥5Kw。

	
	
	
	电源布线
	1
	套
	1.根据现场建设，电源走线+防火线槽。


4.高处作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩
2.材质：聚酯纤维+合金钢
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式
2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶
2.功能：高帮、系带、防滑。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	副
	1.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉
2.功能：耐穿耐磨
3.款式：长袖

	
	
	
	反光背心
	1
	套
	1.材质：纱网/针织
2.反光：高度化纤反光条
3.颜色：蓝色

	
	
	
	手套
	1
	双
	1.材质：尼龙
2.功能：耐磨、不易打滑

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	移动平台各类零部件
	1
	套
	有问题的移动平台各类零部件

	
	
	
	吊篮各类零部件
	1
	套
	有问题的吊篮各类零部件

	
	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	套
	有问题的单人吊具各类零部件

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患
2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	移动平台考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	移动操作架
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	辅助评分系统
	1
	套
	1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明）
4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）
▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）
▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） 

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	2
	套
	卷尺：尺带长度：7.5m；
扳手：材质：铬钒合金钢

	
	
	
	工具袋
	2
	个
	材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。
3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	禁止、警告、指令、提示四类标示牌
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	K32
	吊篮考位
	高处作业吊篮
	1
	套
	1. 吊篮参数要求：
(1)结构层数：单层；
(2)驱动方式：电动；
(3)特性：爬升式；
(4)额定载重量：不小于500kg；
(5)吊点平台：双吊点；
2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，
其底部净空高度不小于2m。
6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全绳
	2
	根
	1.材质：高强度锦纶绳。
2.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	1.适用绳径：16-20mm。
2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V/AC
2.氖泡测电笔
3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。

	
	K33
	单人吊具考位
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。
2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。
3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。
4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。
5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。
6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。
7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷
2.塑料水桶：材质：塑料

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板
2.体重指示：表盘指针指示
3.驱动类型：机械

	
	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	K34
	登杆登塔考位
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配

	
	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。
一.铁塔材质规格
1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。
2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。
二.结构设计要求
整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。
安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。
三.安装工艺标准
铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。
螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。
 ▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（投标文件需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的且具有国家权威机构认可的第三方出具的检验报告）

	
	
	
	辅助评分系统
	1
	套
	1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明）
4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）
▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）
6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） 

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙
2.直径10mm
3.功能：耐磨，强度高

	
	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢
2.卷尺：尺带长度：7.5m
3.铁锤:材质：木/铁
4.手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	个
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。


5.登高作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式
2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶
2.功能：高帮、系带、防滑。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉
2.功能：耐穿耐磨
3.款式：长袖

	
	
	
	手套
	1
	双
	1.材质：尼龙
2.功能：耐磨

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	有问题的钢管
	1
	套
	有问题的钢管

	
	
	
	有问题的扣件
	1
	套
	有问题的扣件

	
	
	
	有问题的安全网
	1
	套
	有问题的安全网

	
	
	
	有问题的垫板
	1
	套
	有问题的垫板

	
	
	
	有问题的底座
	1
	套
	有问题的底座

	
	
	
	有问题的挡脚板
	1
	套
	有问题的挡脚板

	
	
	
	有问题的脚手板
	1
	套
	有问题的脚手板

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识脚手架风险隐患
2.配备设备：脚手架；假人等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	双排落地钢管脚手架考位
	扣件式钢管脚手架
	1
	套
	1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。
2.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。

	
	
	
	安全立网
	1
	套
	1.材质：聚乙烯/聚丙烯/聚酯
2.类型：阻燃2000目
3.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。

	
	
	
	安全平网
	1
	套
	1.材质：涤纶。
2.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。

	
	
	
	搭设脚手架所需的配套工器具
	1
	套
	1．扭力扳手：数显
2．卷尺：尺带长度：7.5m
3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔
4．铁锤：材质：木/铁
5．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架
6．角度仪：材质：不锈钢
7．手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	
	辅助评分系统
	1
	套
	（一）硬件设备
1、屏幕尺寸：≥10.1英寸
2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次
3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G
4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
（二）功能
1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）；
2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能；
▲3、具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统功能设计完备性）
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
▲4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。（投标文件需提供佐证材料或承诺函）
5、智能识别评分系统评分同步至考评员移动评分系统，结合人工评分、复核，支持操作细节评分。

	
	
	
	工具袋
	1
	套
	1.材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。
3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K32
	双排钢管跨越架考位
	扣件式钢管跨越架
	1
	套
	1.满足搭设三步三跨所需的构配件。
2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T 15831)的有关要求。

	
	
	
	搭设跨越架所需的配套工器具
	1
	套
	1．扭力扳手：数显
2．卷尺：尺带长度：7.5m
3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔
4．铁锤：材质：木/铁
5．手锯：材质：高碳钢
6．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架
7．角度仪：材质：不锈钢
8. 手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	
	辅助评分系统
	1
	套
	（一）硬件设备
1、屏幕尺寸：≥10.1英寸
2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次
3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G
4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
（二）功能
1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）；
2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能；
▲3、具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统功能设计完备性）
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
▲4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。（投标文件需提供佐证材料或承诺函）
5、智能识别评分系统评分同步至考评员移动评分系统，结合人工评分、复核，支持操作细节评分。

	
	
	
	工具袋
	1
	套
	材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。
3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。


6.实操考场配套
	序号
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	能进行智能分析的成套设备
	1
	套
	1、双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。支持多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
2、手持终端：屏幕尺寸：≥10.1英寸、触摸寿命：≥单点触摸5000万次，内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G。
▲具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统功能设计完备性）
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。（投标文件需提供佐证材料或承诺函）
3、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
4、画面终端：≥23 英寸 ，支持稳定的日常计算性能的市面主流 CPU，DDR4，内存，含 4 个 USB 接口、HDMI 与 DP 显示接口等，满足外设连接与高清输出需求。

	2
	智能叫号系统软件
	1
	套
	1．系统需具备可扩展性与兼容性，能与现有各类考试相关系统实现无缝对接整合，还需预留未来功能拓展的接口，为后续的系统升级及新功能添加提供便利。
2.签到与打印环节，系统支持考生通过身份证读卡签到、手输准考证号码签到、手输身份证号码签到，搭配人脸在线比对功能、验证考生个人信息真实性及考试信息有效性，随后按照签到顺序及考生的报名信息，打印小票，指引考生到达指定位置候考；
▲3.系统根据签到顺序、考试工种、设备数量等内容，智能生成候考队列，当前呼叫信息、候考信息、已呼叫信息，显示在候考大屏，实时进行语音播报，考生可查看当前信息及排队时间。（提供图片证明材料）
4.考场内的考官点击呼叫，呼叫对应的考生前往考场。
5.实时监测考生考试进度，未完成考试的考生，自动排号到下一个考场，实现全自动智能叫号。
▲6.系统设置叫号工种、叫号时间、叫号顺序、播报时间等内容，并依据设置自动完成排号信息的分配。叫号信息会实时更新，考生只需查看屏幕上的叫号信息及语音叫号信息，可前往指定考场参加相应考试。（提供叫号系统界面截图证明）
7．系统会实时监测每个考场的考试进程，一旦发现有空闲设备，便立即安排相应考生进行考试，以此最大限度地提高设备使用率，显著提升考试效率。

	3
	考场门口叫号显示屏
	10
	台
	内存容量：≥4GB；
硬盘容量：≥128GB，固态硬盘；
屏幕尺寸：≥21英寸。
门外显示器可实时显示当前考场候考人员、已经叫号人员，便于考生明确自己的位置，配备音响，可语音呼叫考生姓名及序号。

	4
	人脸识别闸机
	13
	套
	1、在理论、实操考试前，使用人脸识别设备进行人员信息确认，防止替考代考现象。并且进行考生座位号的分配。从而减轻监考老师的部分工作压力。人脸识别需要对比两张图片中人脸的相似度，并返回相似度分值。基于图片中的破绽分析，判断其中的人脸是否为二次翻拍。分析图片的中人脸的模糊度、角度、光照强度等特征，判断图片质量。
▲2、系统和省级考试系统对接并具有学员登录认证可追溯性。（需提供与安全培训考试系统对接证明材料）
技术参数：
机芯说明：单机芯可控制单边摆翼，双机芯可控制双边摆翼
闸机尺寸：1400*160*1000mm长X宽X高(人脸识别组件除外)
闸机造型：圆角速通门
通道宽度：标准通道600MM、
通行速度：≥30人/分
箱体主材质：304不锈钢，不锈钢厚度不低于1.2mm
摆翼材质：透明亚克力（加宽通道可选不锈钢管）
摆翼离地面高度：900MM
传感器数量：4个
输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲
信号。
工作噪音：65分贝以下
防水防尘等级达到IP32以上
相对湿度：≤95%，不凝露
功能特点：1、计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。
2、标准的开关信号输入，方便的外接开关、条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式来控制翼闸运行。
3、具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡、指纹或人脸识别限流；可双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向禁行；一边双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。
[bookmark: _GoBack]4、防夹、防碰伤功能，在挡板复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
5、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，自动锁死；
6、挡板同步可调；
7、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
8、防尾随，防止一次过多人的非允许情况。
9、具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，闸机自动取消本次权限，恢复到初始状态。
10、语言提示功能
11、防撞功能
12、紧急逃生，消防信号，闸机常开。
13、自动复位功能
14、防撞机芯，可自动复位
15、可设置延迟关门
16、采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准。

	5
	排队取号机
	2
	台
	配备身份证阅读器，支持二代身份证快速读取信息。
显示屏幕不小于21寸，分辨率不低于1920×1080，具备触摸交互功能，响应时间不超过50ms。
处理器性能不低于IntelCorei5系列，内存≥8GB；独立显卡≥2G；固态硬盘≥120G，保障系统流畅运行与数据存储。支持取号信息出纸质小票。

	6
	拼接显示
	1
	项
	≥55英寸，≤3.5mm拼缝，液晶拼接，高清显示、智能投屏。≥5平方。





四、服务要求
1.中标供应商需承担所有设备安装配置等服务实施工作，确保与采购人原有设备等正常对接。
2.中标供应商在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目竣工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由中标人自行承担责任。
3.中标供应商应当保证采购人实现本项目要求的所有功能，如有需要，请在投标前自行至泰州市应急管理局现场勘测确认。项目实施过程中，中标供应商须保证采购人可以实现本项目的采购需求，采购人不再承担除报价以外的任何费用。
4.本项目中所有设备需提供原厂一年质保，自项目验收合格之日起计算。质保期内，提供7*24小时电话服务和远程支持，电话服务或远程支持无法解决故障的，根据采购人需求无条件在故障发生4小时内进行现场处置，确保在故障发生6小时内解决故障，并在故障解决后3日内提供故障分析报告。
5.驻场服务：
供应商需提供两年的免费驻场技术服务，作息时间和采购人的作息时间一致。驻场技术人员需承担日常运维、版本适配、性能优化及全流程技术保障，负责问题排查、对接联调、应急处置等工作。
五、合同履行期限：40日历天。
六、质量要求：合格，满足采购人要求。
七、合同形式：固定总价合同
合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
八、付款方式：分三年付清，每年年底前支付合同价的1/3（无息）。
九、履约保证金：成交价的5%，供应商在合同签订前将履约保证金缴纳至采购人，履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。履约保证金的有效期自提交之日起至服务期满为止，不计利息。履约保证金在项目验收合格后，全额返还给中标供应商。
十、签订合同后，中标供应商不得进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。






























[bookmark: _Toc409438821][bookmark: _Toc388026588][bookmark: OLE_LINK32]第四章  评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。
4.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。
6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。



评审方法与评审标准：
	序号
	评分内容
	评分标准

	1
	价格
（30分）
	按满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（分值保留两位小数）。

	2
	业绩
（2分）
	供应商自2022年1月1日（以验收报告时间为准）以来，承担过合同内容与本项目同类或相似的业绩，每提供1个业绩得0.5分，最高得2分。
注：须同时提供合同及对应的验收报告扫描件上传作为证明材料，缺一不可。

	3
	企业评价
（4分）
	1.供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分，具有有效期内隐私信息管理体系认证证书的得1分，本项最多得2分。提供证书扫描件证明材料，加盖供应商公章，未提供或提供不全的均不得分。
注：提供相关证书扫描件，未提供或提供不符合要求不得分。
2.供应商提供“安全标准化三级企业”证书，得2分。
注：提供相关证书扫描件，未提供或提供不符合要求不得分。

	4
	技术规格评价（10分）
	根据响应文件中的技术规格说明，评估其对招标文件《采购需求》中“项目要求”的满足程度。完全满足招标文件要求者得10分；重要响应指标若存在负偏离或不满足情况，每项扣除1分；非重要响应指标若存在负偏离或不满足情况，每项扣除0.5分。本项评分最高为10分，最低为0分。
注：“▲”标记的为重要响应指标，其他为非重要响应指标。技术规格中要求提供相关佐证材料，此为必要内容。若未提供或所提供材料不符合要求，均视为负偏离。供应商须在响应及偏离表中逐条列出偏离情况并提供按采购文件要求提供相应的证明材料加盖公章上传，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。

	5
	视频演示
（4分）
	供应商根据“项目需求”的主要技术参数要求提供考核设备的操作演示视频，要求提供的视频可正常播放，清晰可辨认，时长不超过10分钟。
视频详细，内容齐全，可操作性强，完全满足技术参数要求的得4分；
视频较详细，内容较齐全，可操作性较强，满足技术参数要求的得2分：
视频不清晰、不完整，但基本满足项目需求的得1分，
未提供不得分。
注：评审时，如供应商提供的相关视频资料无法演示或与需求产品相符，视为不满足。

	6
	产品安全设计评价（15分）
	低压电工电气安全设计方案（5分）
	评审小组根据供应商所提供的方案的完整性、详尽性、安全实用性、合理性支撑以及创新性等方面进行综合评定，并给予相应的评分。
方案优于采购需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案基本满足采购需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案（5分）
	评审小组根据供应商所提供的方案的完整性、详尽性、安全实用性、合理性支撑以及创新性等方面进行综合评定，并给予相应的评分。
方案优于采购需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案基本满足采购需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	高处作业、登高作业考场安全设计方案（5分）
	评审小组根据供应商所提供的方案的完整性、详尽性、安全实用性、合理性支撑以及创新性等方面进行综合评定，并给予相应的评分。
方案优于采购需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案基本满足采购需求的得1分，未提供不得分。

	7
	产品结构设计评价（6分）
	供应商须提交针对本项目所投设备的产品设计方案，涵盖材料、工艺设计、结构、模块、可维护性及用户体验便捷程度等方面。
（1）方案的专业性、成熟度、针对采购标的及实际特点的契合度高，以及对用户使用有实质性辅助提升的效果的得6分；
（2）方案的专业性一般、成熟度较低、针对采购标的及实际特点的契合度较低，以及对用户使用辅助提升的效果一般的得3分；
（3）方案的专业性差、成熟度低、针对采购标的及实际特点的契合度低，以及对用户使用无辅助提升的效果的得1分；
（4）未提供不得分。

	8
	场地布局整体规划（6分）
	根据供应商所提供的设计效果进行评分，内容包含但不限于设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，具备场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸及场地平面文化设计方案： 
（1）方案完整、详尽、计划合理、可行、满足项目需求的得6分；
（2）方案完整，总体科学合理、可行，部分内容表述不清但满足项目需求的得3分； 
（3）方案缺漏较多，但提供的内容总体合理的得1分；
（4）未提供不得分。 

	9
	培训方案
（6分）
	供应商需提交详尽的技术培训方案及相应承诺，并提供系统升级服务方案及相应承诺。评审将依据投标人提交的技术培训及升级服务方案和承诺的完善程度进行综合评分（提供承诺函，格式自拟）。
（1）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容详细、规划合理、可操作性强且需提供培训讲师有效的学历证书及参与类似授课履历证明材料，及开标截止前三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保凭证（清晰原件扫描件），得6分，未提供或提供的不符合要求的不得分。
（2）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容完整，可操作性一般得3分；
（3）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容简单、可操作性差得1分；
（4）未提供不得分。

	10
	进度计划控制方案（5分）
	根据供应商提供的供货方案与采购需求的满足情况进行评价。（包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排）
（1）方案详细明确、交付时间和安装调试时间明确，各环节的工作进度安排详细合理的得5分；
（2）方案较详细明确、交付时间和安装调试时间较明确、各环节的工作进度安排较为详细合理的得3分；
（3）方案不详细或有缺失、交付时间和安装调试时间不明确、各环节的工作进度安排不详细不合理的得1分；
（4）未提供不得分。

	11
	质量管理体系及保证措施
（6分）
	根据供应商针对本项目制定的质量保证体系及保证措施，内容至少包含制定完整的质量保证体系、针对质量目标措施及质量控制的保证措施。
（1）内容具有针对性和实用性，优于项目实际需求的得6分；
（2）内容具有针对性和实用性，符合项目实际需求的得3分；
（3）每有一项内容存在瑕疵（内容存在瑕疵是指体系建设与项目内在需求有漏项、技术措施与项目实际特点不匹配、质控措施无监督制约机制）的得1分；
（4）未提供不得分。

	12
	售后服务
（6分）
	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案（包括但不限于包括服务的响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案）进行评价：
（1）售后服务方案详细完整、解决问题的预案完整、备品备件充足、质保及质保期后的维保方案完善的得6分；
（2）售后服务方案基本完整、解决问题的预案基本完整、备品备件较充足、质保及质保期后的维保方案基本完善的得3分；
（3）售后服务方案片面或有缺陷的得1分；
（4）未提供不得分。


注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。










第五章 合同条款
合同协议书

项目名称：                     
采购人：             （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）
住所地：                              住所地：                      
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供采购文件要求的货物。
第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   
1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定总价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购                    （项目名称）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）采购文件；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：40日历天。
2.履行合同地点：采购人指定地点
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。
承运人指定：□甲方 ☑乙方；运费承担：□甲方 ☑乙方；保费承担：□甲方☑乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 付款方式：分三年付清，每年年底前支付合同价的1/3（无息）。
第九条 违约责任
1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4. 其他违约责任约定
第十条 合同的变更和终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份 
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：                        乙方（供应商）： 
地址：                                  地址：  
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话： 
签订日期：      年    月    日
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第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc237145385]  2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]

投

[bookmark: _Toc677_WPSOffice_Level1]标

[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
采购包号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日














投 标 函

泰州市应急管理局：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

泰州市应急管理局：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
















[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。





[bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc17493]法定代表人授权委托书

江苏建泰工程项目管理有限公司：
本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件
	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件


说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：






















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日






















承诺书

                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


[bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173]商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术偏离表

	序号
	采购要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：


















中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市应急管理局的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

	1

投标报价明细表
	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	







投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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