本项目工程量清单（下表）。
	和平大桥结构健康监测系统新建项目工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	系统硬件
	项
	1
	

	1.1
	传感器设备
	
	
	

	1.1.1
	温湿度计
	台
	2
	1.温度传感器：
①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上；
②最大允许误差：±0.5℃
③分辨力：≤0.1℃
2.湿度传感器：
①量程：0 ~ 100%RH(非凝露)
②最大允许误差：± 2% RH

	1.1.2
	风速风向仪
	个
	3
	1.风速测试量程：＞60m/s
2.最大允许误差：0.3 m / s

	1.1.3
	温度计
	个
	1
	温度传感器：
1.量程：-30℃~+80℃
2.测量精度：≤0.1℃
3.最大允许误差：±0.5℃

	1.1.4
	光电挠度仪
	套
	4
	1.测量精度：0.2mm（50米测距）
2.工作温度：-30℃～+80℃

	1.1.5
	靶标
	个
	16
	

	1.1.7
	位移计
	个
	2
	1.最大允许误差：≤0.5%

	1.1.8
	倾角仪
	个
	2
	1.测量范围：-5°~+5°
2.角度误差：≤0.02°
3.采样频率：≥1Hz

	1.1.9
	加速度计
	个
	37
	1.量程：＞±5.0 g
2.横向灵敏度：≤5%
3.频响范围：0Hz~100Hz

	1.1.10
	监控摄像头
	个
	18
	1.像素：≥400万
2.帧率：≥25FPS
3.动态范围：≥55dB
4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩

	1.1.11
	振弦式应变计
	个
	24
	1.应变传感器量程：≥1500με
2.分辨率：≤1με

	1.2
	控制设备与辅材
	
	
	

	1.2.1
	现场采集工控机
	台
	1
	1、CPU：主频≥2.5GHz；2、内存：≥8GB，可扩展；3、硬盘：≥1TB，可扩展；4、接口：≥2个千兆网口；5、工作温度：-20℃-＋70℃

	1.2.2
	电流采集模块
	台
	1
	4-20mA

	1.2.3
	位移采集模块
	台
	1
	0-5V

	1.2.4
	动态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持128通道；2、连续采样速率：200Hz；3、模数转换位数:24位∑-△A/D，频响范围：DC~30Hz。

	1.2.5
	动态信号采集通道
	套
	5
	1、与动态信号采集仪配套；2、含8个采集通道。

	1.2.6
	静态信号采集仪
	台
	1
	1、通道:支持32通道；2、通道测试时间：<3s；3、通讯方式：RS485、光纤；4、工作温度：-20-+60℃，防护等级：IP65。

	1.2.7
	静态信号采集通道
	套
	2
	1、与静态信号采集仪配套；2、含16个采集通道。

	1.2.8
	串口服务器
	台
	1
	1、传输速率：300bps-115.2Kbps；2、工作环境：-40℃-85℃；3、接口数量≥8。

	1.2.9
	光纤收发器
	对
	4
	1、1 个2.5Gbps 单纤 SC 口；2、1个1Gbps/2.5Gbps RJ45 口；5VDC/0.4A 直流电源供电。

	1.2.10
	工业级交换机
	个
	1
	1、标准：支持IEEE802.3 10BASE-T 以太网；2、固定端口：≥8 个0/100/1000M 自适应以太网端口；3、交换方式：存储-转发；4、背板带宽(Gbps)：16Gbps；5、传输模式：全双工/半双工自适应；6、工作温度：-20℃~+70℃

	1.2.11
	工业级路由器
	台
	1
	1、网口数量：不少于1WAN/LAN+2LAN；2、工作温度：-20℃～+70℃；3、工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；4、防尘等级：IP30；5、无线标准：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz；6、支持运营商：移动、电信、联通:2/3/4G

	1.2.12
	12V/24V开关电源
	个
	5
	12V/24V

	1.2.13
	硬盘录像机
	台
	1
	16路NVR网络

	1.2.14
	硬盘
	块
	6
	4 TB

	1.2.15
	RVVP 4*0.5 信号线缆
	米
	4000
	RVVP 4*0.5mm2

	1.2.16
	SYV 50-2-1 信号线缆
	米
	2500
	SYV 50-2-1

	1.2.17
	RVV 2*2.5 电力线缆
	米
	1500
	RVV 2*2.5mm2

	1.2.18
	RVV 2*1.5 电力线缆
	米
	500
	RVV 2*1.5mm2

	1.2.19
	GYXTW-8B1 光纤
	米
	500
	GYXTW-8B1

	1.2.20
	UTP-11-5E-4P 网线
	米
	700
	UTP-11-5E-4P

	1.2.21
	4G断路器
	个
	4
	含手机控制、电量统计、过流告警、漏电告警、温控保护、过欠压保护、定时控制、多设备联动等功能

	1.2.22
	空气开关
	个
	4
	2p C63A

	1.2.23
	镀锌钢管
	米
	1200
	1、规格：DN32
2、材质：镀锌钢管

	1.2.24
	桥架
	米
	300
	1、规格：80mm*80mm*1.2mm
2、材质：不锈钢

	1.2.25
	立柱
	个
	2
	定制（高度≥2000mm、直径≥50mm、厚度≥3mm）

	1.2.26
	数据采集外站机柜
	个
	1
	长≥600mm，高≥1200mm，宽≥600mm；不锈钢材质；可放工控机、采集设备、交换机、硬盘录像机等设备，含空调，含铝合金滑槽

	1.2.27
	挂壁机柜
	个
	4
	长≥300mm，高≥400mm，宽≥200mm；不锈钢材质；可放交换机、硬盘录像机等小型设备，含2个风扇，含挂墙或抱杆配件、铝合金滑槽

	2
	软件
	
	
	

	2.1
	数据接入生命线平台
	项
	1
	1、接入物联网平台；
2、接入生命线平台。

	2.2
	数据采集
	项
	1
	含数据采集软件（自主研发）

	2.3
	数据传输
	项
	1
	含数据传输软件（自主研发）

	3
	系统集成与调试
	
	
	

	3.1
	计算机应用、网络系统联调及试运行
	系统
	1
	

	3.2
	软硬件安装调试费
	项
	1
	

	3.3
	网络连通性测试与调试
	项
	1
	

	3.4
	老旧设备拆除
	项
	1
	

	3.5
	工程车
	台班
	45
	

	3.6
	登高车
	台班
	20
	

	3.7
	交通组织
	天
	20
	

	3.8
	网络通讯
	年
	5
	

	4
	验收
	
	
	

	4.1
	试运行分析报告
	项
	1
	

	4.2
	系统硬件使用手册编制
	项
	1
	

	4.3
	系统软件使用手册编制
	项
	1
	

	5
	系统运维
	
	
	

	5.1
	系统维护
	
	
	

	5.1.1
	系统例行检查和硬件维护
	年
	5
	运维期内，每日完成线上系统运营情况巡检，硬件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.2
	系统软件维护
	年
	5
	运维期内软件每季度定期功能检查和故障修复

	5.1.3
	应急维修服务
	年
	5
	运维期内软硬件设备24h应急维修服务

	5.1.4
	工程车
	台班
	30
	不含免费保修期

	5.2
	数据分析
	
	
	

	5.2.1
	月度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每月出具桥梁监测系统监测数据分析月度报告（每年12次）

	5.2.2
	年度数据分析报告
	年
	5
	运维期内每年出具桥梁监测系统监测数据分析年度报告（每年1次）

	5.2.3
	特殊事件分析报告
	年
	5
	运维期内在节假日、极端天气等时段出具桥梁监测系统监测数据特殊事件报告（每年不低于3次）

	5.2.4
	专项分析
	年
	5
	运维期内每年依据桥型特点进行专项分析，分析桥梁结构安全（每年1次）

	5.2.5
	异常报警处置
	年
	5
	监测数据触发阈值时及时进行线上线下处置

	5.3
	运维期技术支持
	
	
	

	5.3.1
	运维期技术支持
	项
	1
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	6
	安全生产费
	项
	1
	



