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	1
	招标编号
	JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016

	2
	招标内容
	交安设施维护升级项目

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	投标保证金
	þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。
投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

	5
	采购代理机构
	苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
地  址：苏州市吴江区松陵街道交通路3236号2楼
电话：0512-63663868
联系人：沈宇、戴亚丽

	6
	采购单位
	苏州市公安局吴江分局
联系人：曾贵平
联系电话：0512-63024550

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年9月29日9：30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	2026年9月29日9：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	2026年9月29日9：30（北京时间）
苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼）

	10
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	11
	投标报价本位币
	人民币

	12
	履约保证金
	按合同约定，未作说明的则为无。

	13
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费根据代理协议约定由采购人支付。采购代理服务费按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%的差额定率累进法计算收取。
本项目采购代理服务费经中介超市竞价为：人民币贰万玖仟陆佰元整（￥29600.00）
账户名：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
账  号：8112001014900418757
开 户 银 行：中信银行吴江支行
注：采购单位应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付采购代理服务费。
如项目暂停、终止等情况下，采购代理服务费按1折收取。
如本项目废标，重新招标工作仍由原采购代理机构负责实施，且采购代理服务费不再另行支付。
本项目专家评审劳务费由采购人支付。

	14
	评分标准
	按招标文件。

	15
	评标方法
	综合评分法。

	16
	导致无效
投标因素
	投标单位存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标文件制作机器码一致的；
6.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	17
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和分项预算）或者最高限价（含单价）的，采购单位不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。





总目录

第一章 招标公告
第二章 采购内容
第三章 投标单位须知
第四章 投标文件格式
第五章 拟签订的合同文本
第六章 评标办法与评分标准


[bookmark: _Toc230158462][bookmark: _Toc419388186][bookmark: _Toc7115787][bookmark: _Toc288547513]第一章 招标公告
	项目概况
苏州市公安局吴江分局的交安设施维护升级项目的潜在投标单位应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年9月29日9时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016 
2、项目名称：交安设施维护升级项目 
3、采购方式：公开招标
4、合同履行期限：合同签订之日起二年或结算金额达到最高限价（二者中以先到者为准），合同履行期内分批次交付。
5、预算金额：人民币叁佰万元整（¥3000000.00）
6、最高限价：人民币贰佰玖拾万元整（¥2900000.00）
7、采购需求：
随着吴江区人口增长和机动车保有量快速上升，道路交通流量激增，农村安防设施滞后、混合交通流冲突明显，导致高峰期拥堵常态化；另一方面，交安设施缺失智能化交通设备（如事故预防、人行信号灯）普及不足，现有道路网络规划与当前需求不匹配，违规驾驶等问题导致交通事故率上升。为了进一步提升交通安全出行和道路通行能力，在原有基础上新增补盲人行信号灯、非机动车信号灯、事故预防系统、监控视频等交安设施，针对车辆混行、道路拥堵、事故频发等影响出行安全、事故易发多发的路口路段实施优先治理、精细治理。具体采购清单及技术要求详见招标文件。
8、交付要求：应根据采购单位要求分批交付，并在接到通知后30天内供货到位并安装调试完毕并经采购人验收合格。
9、交付地点：采购单位指定地点。
10、验收标准：招标文件、投标文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。
11、★不接受整体设备进口产品投标。
12、★本项目不接受联合体投标，也不接受分包转包。
二、★申请人的资格要求：
（一）合格投标单位的一般条件：
符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）其他要求：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月29日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
2、报名流程： 
（1）CA证书办理 
投标单位参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。 
（2）参与采购活动 
投标单位使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件的日期。投标单位须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标单位资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标单位权益受损的除外。 
（3）电子投标准备 
投标单位在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的投标单位通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。
3、在网上报名和投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
5、勘查现场：为更好地了解现场情况，各投标单位可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘查现场费用自理。
6、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“投标供应商确认函”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。
地址：吴江区交通路3236号
联 系 人：沈宇
联系电话：0512-63663868、18913055868
7、采购代理服务费
本项目采购代理服务费根据代理协议约定由采购人支付。采购代理服务费按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%的差额定率累进法计算收取。
确立标准的依据：经吴江区中介超市竞价。
8、投标保证金：无，需提供投标（响应）保证承诺书。 
9、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。
10、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购单位信息
名  称：苏州市公安局吴江分局
地  址：苏州市吴江区东太湖大道6600号
联系人：曾贵平 
联系方式：0512-63024550 
2、采购代理机构信息
名 称：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司　　　　　　　　　　　　
地 址：苏州市吴江区松陵街道交通路3236号　　　　　　　　　　　　　　　
联系方式：0512-63663868
3、项目联系方式
项目联系人：沈宇、戴亚丽
电　话：0512-63663868、18913057868　　　 
苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司                                                                  2026年9月8日
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受苏州市公安局吴江分局的委托，苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司作为采购代理机构，就其交安设施维护升级项目进行国内公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016 
二、项目名称：交安设施维护升级项目
三、预算金额：人民币叁佰万元整（¥3000000.00）
四、最高限价：人民币贰佰玖拾万元整（¥2900000.00）
五、合同履行期限：合同签订之日起二年或结算金额达到最高限价（二者中以先到者为准），合同履行期内分批次交付。
六、项目需求：
（一）项目概况：
随着吴江区人口增长和机动车保有量快速上升，道路交通流量激增，农村安防设施滞后、混合交通流冲突明显，导致高峰期拥堵常态化；另一方面，交安设施缺失智能化交通设备（如事故预防、人行信号灯）普及不足，现有道路网络规划与当前需求不匹配，违规驾驶等问题导致交通事故率上升。为了进一步提升交通安全出行和道路通行能力，在原有基础上新增补盲人行信号灯、非机动车信号灯、事故预防系统、监控视频等交安设施，针对车辆混行、道路拥堵、事故频发等影响出行安全、事故易发多发的路口路段实施优先治理、精细治理。
（二）采购清单及技术参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	标线类

	1
	热熔标线
	1.8±0.2mm热熔标线
	㎡
	41
	

	2
	彩色斑马线
	1.8±0.2mm红白色热熔彩色标线
	㎡
	51
	

	3
	减速震荡线
	200mm*5mm热熔振荡线
	㎡
	80
	

	4
	彩色防滑标线
	4-5mm热熔型彩色防滑标线
	㎡
	120
	

	5
	高压冲洗
	高压水冲除标线
	㎡
	55
	

	6
	点涂冷喷
	用于斑马线，防滑
	㎡
	143
	

	标牌、设施类

	1
	标志牌1
	Φ800mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	2
	标志牌2
	d800mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	3
	标志牌3
	□800mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	4
	标志牌4
	△900mm,2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	5
	标志牌5
	d800mm+600mm*800mm,2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	100mm荧光边

	6
	标志牌6
	φ800mm+30mm*800mm,2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	7
	标志牌7
	300mm*900mm,2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	荧光底

	8
	标志牌8
	400mm*1100mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	辅助牌

	9
	标志牌9
	600mm*1100mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	辅助牌，靠右行驶

	10
	标志牌10
	400mm*600mm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	机非分道牌

	11
	标志牌11
	160cm*60cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	12
	标志牌12
	150cm*90cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	13
	标志牌13
	140cm*140cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	14
	标志牌14
	80cm*180cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	15
	标志牌15
	180cm*120cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	16
	标志牌16
	325cm*200cm，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料
	㎡
	500
	

	17
	标志牌贴面1
	工程级膜改贴面（含人工、机械费）
	㎡
	220
	

	18
	标志牌贴面2
	高强级膜（含人工、高车费）
	㎡
	260
	

	19
	小标牌立杆1
	Ф76*3mm镀锌圆杆
	根
	378
	

	20
	小标牌立杆2
	Ф114*3mm镀锌圆杆
	根
	528
	

	21
	小标牌立杆基础
	50*50*60cm C25钢筋砼基础
	套
	309
	

	22
	减速驳
	100*30*5cm
	m
	80
	

	23
	PU塑料警示桩
	750*80mm
	根
	50
	

	24
	道钉增强型弹性交通柱
	含超强级柔性反光膜，底座含反射器，采用高性能TPU柱体
	根
	80
	

	25
	铸铝反光道钉
	100mm*100mm*20mm铸铝反光道钉
	只
	15
	

	26
	双面反光道钉
	A1类凸起路标，反光片由多个反光单元组合，采用超声波焊接技术与基体结合。底部平整采用配套粘接剂固定，无需破坏路面。
	只
	20
	

	27
	太阳能道钉
	130mm*118mm双面黄灯太阳能发光道钉
	只
	60
	

	28
	太阳能爆闪灯
	双面4灯太阳能爆闪灯：LED寿命10万小时,红色和蓝色，蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。可视距离2km，闪烁功率大于180次/min，太阳能电池板功率：3W
	套
	800
	

	29
	凸面镜（含杆件安装）
	Ø1000mm凸面镜
	套
	500
	

	30
	横臂式信号灯杆拆除
	横臂式信号灯杆拆除含吊车、人工、运费
	套
	0
	拆除后钢材由施工单位回收

	31
	小立杆拆除
	单杆式小标志牌杆拆除含人工、运费
	套
	0
	拆除后钢材由施工单位回收

	32
	新型面光源发光交通标牌面板（含辅材施工）
	新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电
	㎡
	1800
	

	33
	水泥基超快硬材料
	胶化时间15——60min，3小时压缩强度不低于28.0mpa*2；同时满足相关技术标准
	吨
	900
	

	34
	室外落地机箱
	1. 尺寸约：800mm*600mm*450mm   
2. 防护等级：IP65      
	套
	1800
	

	35
	电源线
	RVV3*2.5mm2
	m
	14
	

	36
	PE管
	PE50套管
	m
	15
	

	37
	城市交通护栏2
	1.2*2.5m吴江城区式样交通隔离护栏
大立柱为130*90*2mm，竖杆为40*20*1.2mm，间距138mm；上横杆为90*80*1.5mm，下横杆为50*50*1.5mm。
底座为钢板填砼底座（灯笼管口径）400*300*150mm。
	m
	280
	

	38
	城市交通护栏铸铁底座
	铸铁底座（灯笼管口径）450*350*150mm(≥25kg)
	个
	290
	

	39
	波形护栏
	1、 单面普通型标准波形梁护栏安装工作内容：打Φ114镀锌钢管立柱（间距4m）\波形护栏（3mm厚两波）安装，
2、 含立柱、防阻帽、波形梁、防阻块、螺栓等全部标准配件制作安装
	m
	260
	

	40
	城市护栏安拆
	护栏拆装人工及机械费
	m
	18
	

	41
	人非护栏1
	1.0*2.0m人非护栏，含立柱、底墩制作安装
	m
	150
	

	42
	人非护栏2
	0.6*2.0m人非护栏，含立柱、底墩制作安装
	m
	100
	

	43
	雨棚膜布更换
	膜材重量 ≥1300g/㎡
抗拉强度（经向/纬向） ≥6500/5500N/50mm
抗撕裂强度（经向/纬向） ≥450N/400N
剥离强度（经向/纬向） ≥120N/50mm
涂层 PVDF 
膜材的透光率 6%～13%
防火等级 B1级
适应温度 -30～+70℃
质保年限 10年
	m²
	800
	含拆除及安装人工、材料、车辆、设备等

	44
	分道片
	红色，3000mm*1210mm，材料规格φ42*2.0、φ19*1.2，产品工艺流程：热浸锌-冲压成型-除油-去灰-清洗--表调-镀膜-清洗-烘干-高温固化-静电粉末喷涂--高温固化-涂层压力检验
	片
	360
	款式详见附件20

	45
	更换机器人外壳
	外观尺寸400mm*400mm*1170mm、外围结构3mm，内部主结构5mm，整体热镀锌喷塑，满足GB/T18833-2012标准。
	套
	3360
	

	46
	更换机器人变速器
	外壳6061整体铝压一体成型，防水等IPX6级，速比1：42.,带自锁、离合手动切换功能；整体四轮同步驱动，运行速度4-6M/MIN。
	套
	3850
	

	47
	更换机器人充电模块
	功率200w，输入20-28v，输出24v，稳压功能。电流冲击》10A。工作环境温度85%RH。
	套
	1650
	

	48
	更换机器人控制总成
	输入6v,输出485控制信号，嵌入式计算模块，带模糊控制功能和动态平衡功能；带WiFi控制功能；带嵌入式程序编程功能；带步进电机控制编程功能。环境温度0-85°c，大气压力范围：61KPA-108KPA,防水等级IPX6,防尘等级IP6。工作环境温度85%RH。
	套
	2750
	

	49
	更换机器人电池
	磷酸铁锂、22V、12Ah
	套
	1180
	

	50
	更换机器人太阳能板
	尺寸1400mm*60mm*5mm/电压28v，功率10w；
	块
	550
	

	51
	更换专用护栏
	14000mm*650mm*3mm；整体热镀锌喷塑，满足GB/T18833-2012标准。
	片
	2310
	

	52
	更换专用线缆
	信号线控制线4*0.3双绞屏蔽线；电源控制线2*1屏蔽线，太阳能板2*0.5屏蔽线。工作温度-20-70°c；7芯航空插头。
	根
	390
	

	53
	遥控器
	能对原机器人进行遥控
	套
	936
	

	信号灯类

	1
	信号机
	（1）类型：网络智能信号机
（2）≥48路灯控输出
（3）具备自适应协调控制功能，符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准
（4）工作内容：安装、试运行
	台
	30000
	

	2
	信号灯1（倒计时，动态放大，高亮度）
	（1）类型：箭头信号灯
（2）信号灯规格：Ø400LED箭头信号灯
（3）黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器。
（4）采用高可靠大功率LED芯片，恒流供电；双层透镜配光设计。灯芯结构防水设计更是高达IP55。具有冲击强度高，稳定性好，耐腐蚀性、耐磨性好等特点；整个灯面发光，灯面更饱满，具有更宽的可视角度。
	组
	2800
	

	3
	信号灯2（倒计时，动态放大，高亮度）
	（1）类型：满屏信号灯
（2）信号灯规格：Ø400LED满屏信号灯
（3）黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器
（4）采用高可靠大功率LED芯片，恒流供电；双层透镜配光设计。灯芯结构防水设计更是高达IP55。具有冲击强度高，稳定性好，耐腐蚀性、耐磨性好等特点；整个灯面发光，灯面更饱满，具有更宽的可视角度。
	组
	3000
	

	4
	信号灯3（倒计时，动态放大，高亮度）
	（1）类型：非机动车信号灯
（2）信号灯规格：Ø300LED满屏信号灯
（3）黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器
（4）符合国标 GB14887-2011、GAT508-2014设计
	组
	2100
	

	5
	信号灯4（倒计时，动态放大，高亮度）
	（1）类型：人行信号灯
（2）信号灯规格：Ø300LED双联人行信号灯
	组
	1800
	

	6
	信号灯5（倒计时，动态放大，高亮度）
	（1）类型：非机动车信号灯
（2）产品规格：Ø400mm
（3）面罩材质：采用抗UV聚碳酸酯（PC）材料，UV 抗性达 UV3 级（符合 GB/T 16422.3-2022）；
（4）信号灯LED焊接在散热效果优良的铝基灯板上面，铝基板安装在专用散热器上，散热器采用压铸铝合金材质，外置安装，LED发出的热量能够得到迅速散发，有效提高LED的使用寿命；
（5）工作温度：-40 ～ +80℃ 
（6）工作电压：AC220±20%  50Hz±2；
（7）符合国标 GB14887-2011、GAT508-2014设计
	组
	3000
	

	7
	信号灯灯盘
	（1）类型：信号灯灯盘
（2）Ø400LED信号灯灯盘
	块
	800
	

	8
	倒计时盘
	（1）类型：倒计时盘
（2）Ø400LED脉冲型倒计时盘
	块
	900
	

	9
	信号机主板
	（1）类型：信号机主板
（2）智能信号机主控板
	块
	5000
	

	10
	信号机电源板
	（1）类型：信号机电源板
（2）智能信号机电源板
	块
	2000
	

	11
	信号机灯控板
	（1）类型：信号机灯控板
（2）智能信号机灯控板
	块
	2000
	

	12
	手持终端
	（1）类型：手持终端
（2）智能信号机手持终端
	台
	600
	

	13
	信号灯杆1
	（1）八角形车行信号灯立杆
（2）高度6.5m、悬臂6m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌
	根
	12000
	

	14
	信号灯杆2
	（1）八角形车行信号灯立杆
（2）高度6.5m、悬臂8m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌
	根
	13000
	

	15
	信号灯杆3
	（1）八角形车行信号灯立杆
（2）高度6.5m、悬臂10m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌
	根
	15000
	

	16
	信号灯杆4
	（1）八角形车行信号灯立杆
（2）高度6.5m、悬臂12m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌
	根
	17000
	

	17
	信号灯杆5
	（1） 单柱式信号灯杆件
（2） 高5米，钢管：150*5000*6（mm）
	根
	1900
	

	18
	信号灯杆6
	（1）人行信号灯立杆
（2）高度3.2米
（3）采用120*6mm厚镀锌钢管制作
	套
	1000
	

	19
	信号灯杆基础1
	1.2*1.2*1.5M钢筋砼基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	3960
	

	20
	信号灯杆基础2
	1.4*1.4*1.7M钢筋砼基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	4440
	

	21
	信号灯杆基础3
	1.5*1.5*2M钢筋砼基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	6960
	

	22
	人行灯基础
	0.6*0.6*1.5m钢筋砼基础采用C25混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	984
	

	23
	单柱式信号灯基础
	基础：600*600*1500（mm）
	套
	984
	

	24
	配线1
	（1）名称：电源线
（2）规格：RVV-3*4mm2
（3）配线部位：管内穿线
	m
	22
	

	25
	配线2
	（1）名称：电源线
（2）规格：RVV-3*2.5mm2
（3）配线部位：管内穿线
	m
	14
	

	26
	配线3
	（1）名称：信号灯控制线
（2）规格：KVVR-450/750-（20X1.0）
（3）配线部位：管内穿线
	m
	36
	

	27
	配线4
	（1）名称：信号灯控制线
（2）规格：KVVR-450/750-（10X1.0）
（3）配线部位：管内穿线
	m
	18
	

	28
	配线5
	（1）名称：信号灯控制线
（2）规格：KVVR-450/750-（5X1.0）
（3）配线部位：管内穿线
	m
	11
	

	29
	配管1
	（1）名称：PE50保护管
（2）配置形式：绿化带埋地敷设
	m
	15
	

	30
	配管2
	（1）名称：PE50保护管
（2）配置形式：人行道埋地敷设
	m
	15
	

	31
	配管2
	（1）名称：DN100保护管
（2）配置形式：沥青道路埋地敷设
	m
	102.18
	

	32
	人（手）孔井
	（1）类型：手孔井500*500*800mm
（2）工作内容：开挖、基础砌筑、安装
	座
	750
	

	33
	可联网临时信号灯
	双联四相位，电动升降，4组复合圆盘灯+箭头灯
（1）基本参数：重量≤135kg，最大高度2.5m（包含可升降45cm）易拆卸维护、组装灵活；符合 GB 14887相关要求，有效视认距离＞200m
（2）功能模块：支持单北斗授时，定位精度：3m，授时精度：1ms，最大更新速率：5Hz；可通过视频专网接入华通信控平台、联网联控平台；7寸MIPI屏（1024*600分辨率），支持现场参数设置、本地手动控制；符合国密要求，内嵌SM2等国密算法；对接公安交管路侧设施CA系统，加载道路交通管控设施移动信号灯的数字身份证书
（3）环境适应性：支持 - 40℃~+85℃工业级宽温运行；外壳防护等级IP434组圆盘灯抗 6 级风，8组复合灯抗7级风，适应暴雨、高温、严寒等复杂户外环境
（4）电气参数：太阳能板放电电压18V，功率≥80W；蓄电池电池电压12V，电池容量≥100Ah；供电电源采用 12V DC 电源，预留外置充电器充电接口；阴雨天持续
工作时间≥120小时；
（5）远程控制：支持中心平台查看方案、修改方案；采用精确授时模块，支持绿波方案中心下发；支持中心下发线控方案，实现与上下游路口间绿波联动；支持中心手动步进、指定相位、黄闪、全红、关灯等；在特殊情况下执行车队警卫、消防、救护、抢险等任务时，支持按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证畅通无阻。支持基于北斗定位的公交信号优先控制，支持绿灯延长、红灯缩短、插入公交专用相位。针对下雨、下雪、大雾等特殊天气，支持平台下发特殊控制参数。
	套
	24700
	

	34
	交通信号灯实时监控系统
	一、设备安装方式
设备端安装在信号机侧，不改变原先信号机内部接线；安装接线、维护方便。
二、功能要求
1、设备端配有5寸触摸液晶屏，方便维护人员现场查看路口各信号灯组运行状态，以及参数设置，便于对故障信号灯进行检修。
2、双路电源独立供电
并分别监测电源输入端市电供电以及空气开关后的供电。可判断出路口断电或空开跳闸问题，并向平台发送故障告警。
3、信号灯过/欠功率故障监测
信号灯发光单元在使用过程中，由于电器部件损坏或者其他异常情况，连续出现功率高于或者低于采集器预先学习到的功率阈值一段时间时，产生的一种故障。
4、灯组异常灭故障
灯组异常灭故障是在灯组运行过程中，短时间出现信号机有相位驱动输出，但是信号灯不亮时的一种故障。
5、信号灯放光单元缺失故障
是在信号灯运行过程中，出现任意信号灯发光单元连续长时间（可设定）灭时，产生的一种故障，该故障指示当前灯组中出现灯芯缺失。
6、信号灯灯组内红绿冲突故障
组内红绿冲突故障是指该故障表现出的现象是灯组内红色信号灯和绿色信号灯同时亮起的故障现象。
7、绿冲突故障
绿冲突故障是指路口放行冲突灯组的绿灯同时点亮时，产生的一种故障。可以远程在平台端配置灯组冲突表。
8、信号灯黄闪监测功能
监测路口的信号机是否处于黄闪模式。
9、断电续航功能：
具有断电续航功能，使用高可靠性的磷酸铁锂电池，充满电时应支持 30 分钟以上的续航供电时间。 
10、4G/5G 通信连接功能 
设备监测终端支持 4G/5G无线通信，可远程配置设备运行参数。 
11、4G/5G 通信防死链 
无线连接终端具有防死链接机制，连接服务器超时支持自动重启。 
12、OTA 远程升级功能 
支持远程升级，可由服务器下发升级固件，具有防丢包、断链、死机机制。
13、报警信息推送功能
通过 TCP/IP 协议向上级平台发送故障告警，内容包括信号灯类型、故障信息。并将故障报警信息以微信形式及时发送给维护人员，通知维修。同时在微信小程序上可以查看当前实时故障的路口。
14、各种故障检测灵敏度时间可远程设定，设定后立即生效。

三、云平台
1、云平台软件负责接收和处理故障监测智能终端上报的所有数据，具有故障监控、信号灯基础信息管理、报警配置管理、故障清除管理、系统基础管理等功能。
2、通过WEB网页访问，只需打开浏览器输入网页地址即可，使用方便具有高效性，能支持多种设备的介入及不同的操作系统环境，
3、设备上传数据日志记录功能，保存设备端上传的运行及报警记录。
4、系统基础管理具有用户登录验证功能、用户管理功能和用户权限管理功能，保证了系统操作的安全性。

四、技术要求
信号灯故障监测器的技术要求应符合下列规定： 
1、输入电压：AC 100～264 V。 
2、输入频率：48～52 Hz。 
3、设备功耗：≤10 W。
4、监测交流电压范围：≤300V，监测交流电流范围：≤1A。 
5、工作温度范围：-40℃～+85℃。 
6、工作湿度范围：20%～93%，无冷凝。 
7、防护等级：不低于 IP54。 
8、具备蓄电池，蓄电时间不低于30 分钟。
9、绝缘电阻，施加500V直流电压1min，输入端火线或零线与外壳之间绝缘电阻大于2MΩ。
10、介电强度，倒计时显示器应能承受50HZ，1500V（交流有效值）的试验电压1min，不应发生闪络、击穿现象，试验后倒计时工作正常，泄漏电流小于10mA。
	套
	12000
	

	电子信息类

	1
	标杆1
	（1）八角形监控立杆
（2）高度6.5m、悬臂12m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌，喷蓝白色塑
	套
	17000
	

	2
	标杆1
	（1）八角形监控立杆
（2）高度6.5m、悬臂9m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌，喷蓝白色塑
	套
	13500
	

	3
	标杆2
	（1）八角形监控立杆
（2）高度6.5m、悬臂6m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌，喷蓝白色塑
	套
	12000
	

	4
	标杆3
	（1）八角形监控立杆
（2）高度6.5m、悬臂4m，立杆8mm，横臂6mm，热镀锌，喷蓝白色塑
	套
	9000
	

	5
	电子警察基础1
	1.2*1.2*1.5M钢筋砼基础采用C30混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	3840
	

	6
	电子警察基础2
	1.4*1.4*1.7M钢筋砼基础采用C30混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2
	套
	4416
	

	7
	监控摄像设备1
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60lux（红外灯开启）；
最大补光距离：300m（红外）；
补光类型：红外；
雨刷功能：雨刷；
镜头焦距：4.8mm～154mm；
镜头光圈：F1.6-F4.0；
视场角：水平：55.8°～2.3°垂直：31.9°～1.3°对角：63.7°～2.7°；
光学变倍：32倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
可视域功能：支持；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；
智能说明：人脸检测、周界互斥使用；
防抖功能：陀螺仪防抖；
透雾功能：电子透雾；
接口类型：RJ45接口；RS485接口；光纤接口；供电
设备可对车灯进行强光抑制，可识别距离样机250m 处的车辆（5.1m×1.7m）轮廓
当监控画面中有车辆经过时，样机可对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，样机可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线
支持螺仪防抖功能：振动频率范围在1Hz～10Hz、加速度0.3g ， X 、Y 、Z 三个方向各振动10min 。试验期间样机处于工作状态，开启陀螺仪防抖功能后，样机应能正常工作且视频画面抖动情况应得到明显改善
具有偏移校正功能，样机运动结束静止在某个位置，当样机垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机在垂直角度方向可以自动恢复到偏移前的位置
	套
	12000
	

	8
	监控摄像设备2
	传感器类型：1/1.8英寸GS-CMOS；
电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；
图像分辨率：2048×1536（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：3M（2048×1536）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；
视频帧率：最大支持50fps；
视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
图片编码格式：JPEG；
图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
国密功能：支持国密GB 35114-A级功能（不支持一所对接）；
工作温度：-40℃～+65℃；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
大型货车闯红灯抓拍功能：支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。
超速抓拍功能检查：支持分别对12种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车）及9种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车）进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。
超速抓拍功能检查：支持分别对12种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
	套
	10000
	

	9
	监控摄像设备3
	传感器类型：1”Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：≥4096(H)×2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：≥4096(H)×2160(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：16mm或12mm可选
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：≥1个触发/报警输入
触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
	套
	14000
	

	10
	违章抓拍一体球机
	传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：6-192mm，32倍光学变倍
视场角：水平视场角56.6-2.4度（广角-望远），
垂直视场角33-1.4度（广角-望远），
对角线视场角64-2.8度（广角-望远） 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达350 m，白光照射距离：最远可达80 m
防补光过曝：支持 
水平范围：360°
垂直范围：-20°-90°（自动翻转）
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25fps（2688 × 1520, 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30fps（2688 × 1520, 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720）
网络接口：≥RJ45网口；自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持512GB
支持≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
城市道路违章取证：违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞
交通数据采集：车流量
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测
普通公路事件检测：支持对路面进行坑槽检测，裂缝检测，龟裂检测
多场景巡航下，违停有效检测距离200 m
内置车牌增强算法，可提升车牌抓拍效果
支持语音联动功能。支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台
AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净
支持GB35114A级安全加密
支持手动雨刷
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别
	套
	10640
	

	11
	监控摄像设备
	LED频闪灯，工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	1300
	

	12
	红绿灯检测器
	红绿灯信号检测：要求与主流品牌兼容，且和路口抓拍相匹配。工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	1780
	

	13
	交换机1
	（1）16口工业级网络交换机
（2）工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	2500
	

	14
	交换机2
	（1）5口工业级网络交换机
（2）工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	1400
	

	15
	收发器
	（1）工业级光纤收发器
（2）工作内容：本体安装、调试、试运行
	对
	1500
	

	16
	避雷器1
	（1）名称：单相电源防雷器
（2）工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	500
	

	17
	避雷器2
	（1）名称：网络防雷器
（2）工作内容：本体安装、调试、试运行
	套
	500
	

	18
	系统软件1
	（1）名称：系统控制软件
（2）工作内容：调试、试运行
	套
	7000
	

	19
	系统软件2
	（1）名称：通讯传输软件
（2）工作内容：接入调试、试运行
	套
	7000
	

	20
	终端服务器
	（1）处理器：1颗或2颗高性能 Davinci 数字媒体处理器；
（2）ARM Cortex-A8： Up to 1.2 GHz；DSP： Up to 1.0 GHz；操作系统：嵌入式Linux；
（3）操作界面：WEB；内存：1GB（Up to 2GB）；硬盘：内部最多可接4个3.5”SATA硬盘或者4个2.5”SATA硬盘（需配支架）；工作内容：安装、调试。
	套
	10300
	

	21
	机柜、机架
	（1）主机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、自动温控风扇、电源维护插座等）
（2）工作内容：安装、调试
	套
	4500
	

	22
	机箱检测
	（1）背包检测机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、电源维护插座等）
（2）工作内容：安装、调试
	套
	699
	

	23
	电警标定费
	电警标定费
	车道
	1800
	

	24
	光纤租赁费
	光纤租用费3年（一个路口）
	项
	10000
	

	25
	一体式低位照明预警系统
	一体式低位照明预警系统主机：
1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑
2、主机规格尺寸：200*200*1100mm  
3、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 
4、额定功率50W  
5、工作环境要求
（1）环境温度：-20 ℃~80℃
（2）环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结） 
（3）防护等级：IP55
低位照明灯：
1、发光类型：高亮灯珠通过单石英透镜平行铺光
2、散热材质：一体式铝散热（被动） 
3、光型要求：出光方向上部有明显的横向焦散切线，切线外无光照，切线内照明均匀。
4、照度要求：色温：6500K（纯白色），灯具前方正对光源照度：1米处不低于10000Lux、2米处不低于2800Lux、5米处不低于500Lux。
5、视觉防护要求：灯具需平行出光，在路面照明距离不少于8米、远端水平宽度不低于4米的情况下，照明高度应控制在距离路面40cm的高度，即40cm以上的物体不应被照亮。
6、工作电压DC 12V，功率30W
7、工作环境要求  
（1）环境温度：-20℃至80℃
（2）环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结）
（3）防护等级：IP67
爆闪灯：
1、发光类型：光源采用高亮LED发光管，
2、灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度：125℃,耐冲击强度85；
3、规格尺寸：105*75*10mm（10mm厚度超薄款）
4、颜色要求：黄色
5、工作电压：12V
6、工作环境要求  
（1）环境温度：-20℃至80℃
（2）环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结）
（3）防护等级：IP67
智能语音模块：
1、驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；
2、扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；
3、响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。
嵌入式系统控制主板：
1、CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。
2、产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。
3、系统控制主板具有以下功能：
（1）系统控制主板应具有备用电池功能。
（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。
（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。
（4）系统控制主板应具有通讯加密功能。
4、工作环境要求
（1）环境温度：-20℃至80℃
（2）环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结）
智能无线通讯模块：
E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。
该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。
智能物联网模块：
基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：
1、设备远程实时状态监控；
2、远程方案设置、批量预案下发；
3、方案上报及审核；
4、设备组件故障平台自动报警；
5、三级用户权限设置。 
激光雷达检测器模组：
1、电压：5V直流
2、检测物体：不透明物体
3、检测方式：漫反射
4、检测范围：0~20米可调
5、输出方式：继电器
6、消耗电流：10mA以下
7、电路保护：逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护
8、环境温/湿度：-20~+80°C（不结冰、不结霜），湿度90%RH以上（无凝结）
9、绝缘阻抗：50MQ以上（DC500兆欧表）充电部分与外壳间
10、检测功能：可区分被检测物的移动方向
开关电源：
1、采用工程级防雨开关电源
2、防护等级：IP44
3、电路保护：短路/过负载/过电压/过热
4、宽电压输入：190-250VAC
5、稳压输出：12±0.2VDC
6、最大功率支持150W
自动重合闸用电保护器：
具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。
	套
	7680
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	太阳能同频靠右标志行驶警示柱
	1、由一体式钣金壳体、反光膜警示板、全透发光标志警示板与内嵌式太阳能供电组件组合而成，壳体表面底部内嵌黄色反光膜警示板，壳体表面上部内嵌全透发光标志警示板，壳体顶部内嵌光伏板，壳体内部设有储控一体锂电池并带有GPS同频控制模块；
2、产品尺寸：1000mm*300mm*100mm；
3、标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。
4、反光膜采用国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜。
5、产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。
6、发光单元要求
①发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象；
②可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。
7、电气性能
①工作电压：太阳能恒压驱动3V；
②额定功率：2W；
③光伏板参数：4.8W。
8、工作环境要求
①环境温度：-20℃至70℃；
②环境湿度：相对湿度90%RH；
③防护等级：IP55。
9、产品质保期限一年。
	根
	3000
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	太阳能同频机非分道标志警示柱
	1、由一体式钣金壳体、反光膜警示板、全透发光标志警示板与内嵌式太阳能供电组件组合而成，壳体表面底部内嵌黄色反光膜警示板，壳体表面上部内嵌全透发光标志警示板，壳体顶部内嵌光伏板，壳体内部设有储控一体锂电池并带有GPS同频控制模块；
2、产品尺寸：1000mm*200mm*100mm；
3、标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。
4、反光膜采用国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。
5、在连续阴雨条件下，产品满载工作时间不小于72小时，半载工作时间不小于36小时。
6、产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。
7、发光单元要求
①发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象；
②可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。
8、电气性能
①工作电压：太阳能恒压驱动3V；
②额定功率：2W；
③光伏板参数：3.2W。
9、工作环境要求
①环境温度：-20℃至70℃；
②环境湿度：相对湿度90%RH；
③防护等级：IP55。
10、产品质保期限一年。
	根
	3000
	 

	28
	分体式预警系统太阳能供电系统
	1、12V50AH储控一体锂电池                      
2、光伏板18V 110W，尺寸670*940mm
	套
	3000
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	分体式事故预警系统主机
	分体式事故预警主机：
（1）材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑
（2）主机规格尺寸：1200*320*130mm  
（3）电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 
（4）额定功率200W  
（5）工作环境要求①环境温度：-20 ℃~80℃；②环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结）；③防护等级：IP55。
（6）主动发光文字标志：发光类型：点阵灯珠文字发光，标志内容：主路来车、有人横穿、盲区有人、右侧来车、对向来车等（四个文字内容可定制）
（7）爆闪灯：颜色为红色、蓝色
（8）智能语音模块：真人发音，最大声压110分贝
（9）嵌入式系统控制主板：
（10）系统控制主板具有以下功能：系统控制主板应具有备用电池、主从机配组、静电放电抗干扰、通讯加密功能
 （11）智能物联网模块：基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：设备远程实时状态监控、方案设置、批量预案下发、方案上报及审核、设备组件故障平台自动报警、三级用户权限设置。 
（12）智能雷达检测器：雷达天线角度24°×37°、专用调试软件可修改参数和升级、灵敏度9档可调，最远检测距离80到100米、速度上报刷新率6档可调，50~2000ms、可区分及过滤靠近或离开的交通对象。 （13）智能交通视频检测器：检测器采用400万像素的筒型摄像机，支持最低照度0.002Lux；人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式；电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；支持视频录像H和存储，最大支持512G。
（14）开关电源：采用工程级防雨开关电源、防护等级：IP44、短路/过负载/过电压/过热保护，最大支持功率250W。
（15）自动重合闸用电保护器：具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板12VDC~24VDC 宽电压功能检测报告。 
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板耐湿热90%以上的检测报告。
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板多信道抗干扰功能检测报告。 
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板无线双向通讯功能检测报告。 
	根
	17000
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	一体式事故预警系统主机
	一体式事故预警主机： 
（1）材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑；
（2）主机规格尺寸：3400*380*160mm； 
（3）电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V； 
（4）额定功率200W； 
（5）工作环境要求①环境温度：-20 ℃~80℃；②环境湿度：湿度90%RH以上（无凝结）；③防护等级：IP55。
（6）主动发光交通标志：侧边导光的面光源发光技术、规格尺寸：方形800mm、1000mm，三角形900mm、1100mm或八边形800mm 等，标志内容可定制； 
（7）主动发光文字标志：发光类型：点阵灯珠文字发光，标志内容：主路来车、有人横穿、盲区有人、右侧来车、对向来车等（四个文字内容可定制）；
（8）爆闪灯：颜色为红色、蓝色；
（9）智能语音模块：真人发音，最大声压110分贝；
（10）嵌入式系统控制主板：
（11）系统控制主板具有以下功能：系统控制主板应具有备用电池、主从机配组、静电放电抗干扰、通讯加密功能                                      
（12）智能物联网模块：基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：设备远程实时状态监控、方案设置、批量预案下发、方案上报及审核、设备组件故障平台自动报警、三级用户权限设置。 
（13）智能雷达检测器：雷达天线角度24°×37°、专用调试软件可修改参数和升级、灵敏度9档可调，最远检测距离80到100米、速度上报刷新率6档可调，50~2000ms、可区分及过滤靠近或离开的交通对象。                              （14）智能交通视频检测器：检测器采用400万像素的筒型摄像机，支持最低照度0.002Lux；人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式；电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；支持视频录像H和存储，最大支持512G。
（15）开关电源：采用工程级防雨开关电源、防护等级：IP44、短路/过负载/过电压/过热保护，最大支持功率250W。
（16）自动重合闸用电保护器：具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板12VDC~24VDC 宽电压功能检测报告。                                        
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板耐湿热90%以上的检测报告。
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板多信道抗干扰功能检测报告。 
▲提供第三方专业检测机构提供的系统控制主板无线双向通讯功能检测报告。
	根
	30000
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	斑马线智能有线道钉
	道钉壳体单元：
1、外壳材质为镁铝合金，内胆壳体防弹PC 料注塑， 环氧树脂密封控制板并填充，表面抗压40T； 
2、产品尺寸为：φ126mm，高度56mm；
3、产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。 
智能光学发光单元：
采用高亮led防水灯珠，法向16个、侧向6个高亮防水灯珠矩阵排列，透明环氧树脂填充固化，顶部面板经过匀光加工处理，确保灯光均匀不刺眼。
有源控制主板：
控制器主芯片采用高性能单片机，该产品可配合智能检测器和有线信号控制协同工作，具有黄色和白色两种灯色可选。
	个
	720
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	车速提醒系统－雷视一体机
	（1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
（2）像素：不低于500W；
（3）视频：MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；
（4）雷达检测范围：双向6车道128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离不低于200米；
（5）雷达测速范围：1km/h~250km/h；
（6）支持雷达与视频的融合标定；
（7）支持超速抓拍，可根据实际情况修改雷达灵敏度，并且超速数据与非超速数据在显示屏上不同颜色显示；
（8）支持车辆结构化信息叠加在取证图片上，同时进行过车结构化数据单独上传。
	套
	18600
	

	33
	车速提醒系统-LED补光灯
	（1）触发方式：光敏控制或者相机端控制；
（2）补光距离：18m～25m；
（3）频率：常亮；
（4）灯珠数量：16颗；
（5）亮度调节：1~20级亮度可调。
	套
	1100
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	车速提醒系统－号牌速度显示牌
	（1）RS485通讯控制的车辆限速警示牌，具有固定的反光膜限速20/30/40标志（可调整），外圈D60；车牌显示96cm×16cm，P10，速度显示48cm×32cm，P10；
（2）来车车牌车速显示，红绿双色，红色为超速显示，用以限速路段警示来车自觉控制车速，保障交通安全；
（3）外壳材质为镀锌板喷塑；采用抱杆方式安装固定。
	套
	11000
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	可变车道提示牌
	显示屏面板采用3mm厚的优质铝板，箱体材料为优质铝板，有较强的耐盐雾抗腐蚀性,具备良好的通风散热和防尘功能。显示屏箱体等产品构件应安装牢固、结构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺，出线管与箱体连接密封良好，各箱体之间的连线应不外露。箱体及连接件防护罩色泽均匀，安装完成后应无划伤裂痕。显示屏亮度 大于8000CD/平方米。
发光灯间距 20mm。
显示箭头图形为白色 1白色，1颗超高亮LED白色灯组成像素。
建议尺寸 0.80m（宽）*1.20m（高）*0.07m（厚）
发光灯密度 2500点/㎡。
显示屏视角 >30°；
	块（按平方定）
	7500
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	可变车道指示屏
	诱导屏尺寸：0.64m(L) x 2.24m(H)【相较于4m*2.5m指示牌，其他尺寸标志牌按模组尺寸比例调整】；模组尺寸：160mm*160mm；像素点间距：10mm；配有工业级微处理器；显示模组像素组成：使用知名品牌原厂发光二极管；显示颜色：红、绿、蓝色；控制方式：交通信号/RS485/开关量/网络后台软件，像素管具有防水、防尘、防腐蚀的野外型组件结构；采用恒电流驱动方式，具有过流保护功能；LED寿命≥100,000小时；防护等级不低于IP65；
控制方式 由路口信号机提供干节点信号，控制交通可变方向标志。
像素寿命 ＞10万小时
平均无故障时间 大于20,000小时
通信接口 RS232,RS485或RJ45。
视频换帧频率 ≥60帧/秒。
显示屏运行状态 全天候24小时连续运行；
抗干扰 符合IEC－801二级；
	块
	35000
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	配线1
	1、名称：电源线
2、规格：RVV-3*2.5
3、配线部位：管内穿线
	m
	14
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	配线2
	1、名称：补光灯信号线
2、规格：RVV-2*1.0mm2
3、配线部位：管内穿线
	m
	4.47
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	双绞线缆
	双屏蔽超五类线
工作内容：管内穿线
	m
	6.01
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	光缆
	8芯单模光纤
工作内容：管内穿线
	m
	5.7
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	光纤熔接
	光纤熔接费
	端
	110
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	大喇叭
	能定时喊话，联网和非联网，可以与交警大队控制平台相连接，定时播放宣传语音或交通警示语音，音量可以通过控制平台进行适当地调整，也可以进行人工喊话，并装有物联网相机可对现场进行监控。
定向喇叭：
1.长560mm 宽270mm 高400mm
2.产品材质：军工特种钢　
3.产品净量：17.5kg  
4.喇叭参数：响应频率500Hz-8kHz(-10dB) ；最大声压 140dB±3dB；声波指向性10°＠-3dB；语音传输距离79dB＠1000M；传输范围250-300m（适用于三、四车道）；语音清晰度 ≥1000M90dB；
5.平均工作电流：6.5A
6.工作电压：11~15V
7.定向强声器（外壳+功放板 + 喇叭 +音频模块 +电源模块+继电器）继电器用于切换广播
8.模式 /喊话模式
9.物联网相机（枪机） 
10.对讲麦克风（台式）
11.远程控制电脑（用于安装控制软件 客户端）客户可自备
12.爆闪灯（可单独远程控制）
13.现场语音回传功能
	套
	50000
	

	43
	诱导屏接入调试
	诱导屏接入调试
	项
	2000
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	诱导屏中心调试
	诱导屏中心调试
	项
	1000
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	AI超微光1600万电警
	传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：5328(H) × 3040(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：5328×3040（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：5328(H) × 3040(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：12mm/16mm/20mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%～95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
▲支持通过视频检测信号灯故障状态
▲支持主驾驶室和副驾驶室未系安全带检测抓拍功能
▲支持对机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码
▲支持远光灯、牛眼灯抑制功能或强光抑制功能
	套
	16000
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	AI超微光1600万卡口
	传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：5328 (H) × 3040(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：5328×3040（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：5328 (H) × 3040(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
尺寸：180.2mm (W) × 155mm (H) × 640 mm (D)
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%～95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
	套
	16000
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	人像抓拍相机
	传感器：≥1/1.8英寸CMOS；
像素：≥400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：≥80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）；
补光灯：≥4颗（混光（红外+白光）灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：8mm～32mm；
镜头光圈：≤F1.6；
视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；
道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；支持机动车与非机动车车牌识别；
视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
最大Micro SD卡：512GB；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：2路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
防护等级：IP67；
	套
	7200
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	非机动车测速设备
	1、1400W相机：传感器：≥1.17英寸GS-CMOS；
电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；
图像分辨率：≥4480×3072（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：≥4480×3072/4096×2160/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720）；
视频帧率：最大支持50fps；默认主码流（4480×3072@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
视频码率：H.264：32kbps～32767kbps；H.265：32kbps～32767kbps；MJPEG：512kbps～32767kbps；
视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
图片编码格式：JPEG；
图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；
镜头接口：C；
光圈控制接口：≥1个，P-IRIS自动光圈；
外置灯接口：≥7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；
网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
USB接口：≥2个，USB 3.0接口；
存储接口：≥1个，最大支持512GB TF卡本地存储；
RS-485接口：≥2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、多合一补光灯；
RS-232接口：≥4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；
I/O接口：≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；
报警输入：≥4路，与I/O接口复用；
报警输出：≥2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦；
音频输入：≥1路（3.5mmJACK头）；
音频输出：≥1路（3.5mmJACK头）；
电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；
供电方式：AC100–240V；50Hz；
功耗：≤32W（其中相机15W，下挂灯17W）；
工作温度：-40℃～+65℃；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
电源：标配；镜头：选配
2、镜头：像面尺寸1.1英寸镜头焦距55mm光圈孔径F1.2红外功能不支持主光线入射角7.53°（抓人脸）；1.1英寸靶面镜头，可兼容市面上主要ITC摄像机匹配需求；
标准C接口，安装方便，兼容性强；满足ROHS标准；通过公安认证；（抓车尾）
3、补光灯：灯型：LED灯；
光源：可见光（波长350nm～780nm）；
色温：≥3500K；
中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）；
触发方式：开关量；
光斑覆盖范围：1车道；
补光距离：16m～26m；
频率：≤100Hz；
灯珠数量：≥16颗；
光通量：≥800lm；
远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 
响应时间试验：频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤20μs。（符合17μs） 
RS485参数调节功能检查：支持RS485参数调节功能，包括补光灯亮度和频率，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步。支持通过RS485对补光灯进行程序升级。 
频率和占空比调节和保护功能检查：频率（0~250）Hz可调，支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节。当频率和占空比超过调节范围时，支持频率和占空比保护功能。
亮度调节：1～20级亮度可调；
功耗：＜40W；
净重：2.0kg
4、雷达：测速范围：（10~250） Km/h；
测速精度：（-4～0） Km/h；
监控车道数：单车道；
探测范围：18m～28m，安装高度6m；
距离精度：± 1 米；
供电方式：DC12V；
功耗：2W；
工作温度：-40℃～+70℃；
产品尺寸：雷达：209.9mm×210.0mm×35.0mm；支架：163.4mm×100mm×155mm；
净重：1kg
5、智能终端盒：操作系统：Linux；
操作界面：WEB方式；
网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP；
图片编码格式：JPEG；
存储功能：硬盘（标配1个4T硬盘）；FTP；SFTP；
定位功能：支持北斗；
图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择；
断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传；
硬盘接口：≥1个，SATA接口；
RS-232接口：≥1个（用于调试串口数据）；
RS-485接口：≥2个；
USB接口：≥1个，USB 3.0接口；
网络接口：≥10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）；
视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入；
报警输入：≥3路；
报警输出：≥3路（光耦输出）；
供电方式：DC12V，标配适配器；
功耗：＜20W；
工作温度：–30℃～+65℃；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
产品尺寸：210.0mm×174.8mm×57.0mm（长×宽×高）；
净重：1.6kg（不同配置略有差异）
	套
	43200
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	信号灯故障监测模块
	分布式：
1、断电续航*监测终端具有断电续航功能。内置供电保障断电工况下正常工作5分钟。
2、地理定位*监测终端具有定位功能。
3、通讯功能*监测终端具有4G无线通讯功能。
4、远程升级功能*监测终端具有批量远程升级功能、方便运维和更新。具有黑灯监测、灯色冲突、黄闪故障、偏转、倾斜（需出具计量测试院的校准证书）监测功能。含3年流量费。
	套
	1800
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	炸街设备
	1、900W抓拍相机：视频帧率：最大支持50fps；默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
视频码率：H.264：32kbps～32767kbps；H.265：32kbps～32767kbps；MJPEG：512kbps～32767kbps；
视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
图片编码格式：JPEG；
图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；镜头接口：C；
光圈控制接口：≥1个，P-IRIS自动光圈；
外置灯接口：≥7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；
网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
USB接口：≥2个，USB 3.0接口；
存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；
RS-485接口：≥2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯；
RS-232接口：≥4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；
I/O接口：≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；
报警输入：≥4路，与I/O接口复用；
报警输出：≥2路，AO1为继电器，AO2为光耦；
音频输入：≥1路（3.5mmJACK头）；
音频输出：≥1路（3.5mmJACK头）；
电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；
供电方式：AC100–240V；50Hz；
功耗：≤15W；
工作温度：-40℃～+65℃；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
电源：标配；镜头：选配
2、镜头：高清1.1英寸C接口25mm镜头，高清1.1英寸F1.2 55mm定焦镜头
3、声呐：麦克风数量：≥32个；
麦克风类型：MEMS数字麦克风；
测量声压级范围：29.5dB～120dB；
总谐波失真：＜0.1（在声源94dBSPL、1KHz的条件下）；
声音信号采样率：48kS/s；
探测声源频率范围：20Hz～20kHz；
鸣笛探测覆盖范围：不少于5个车道，最大纵深范围15m～50m（实际需根据配套摄像机确定覆盖车道数量和纵深范围）；
检测方向：车头（鸣笛检测模式）、车尾（炸街检测模式，需系统中切换配置）；
声源识别类型：车辆鸣笛声（鸣笛检测模式）、改装车炸街声（炸街检测模式，需系统中切换配置）；
抗干扰：支持自动识别车辆鸣笛声的声源或改装车炸街声源（需系统中切换配置），对于车辆引擎声、鸟叫声、雨点声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪声有一定的抗干扰能力；网络接口：2个RJ45千兆以太网口，支持10M/100M/1000M自适应；
供电方式：AC100–240V，50Hz～60Hz；
功耗：11W；
净重：5.5kg；
尺寸：390mm×275.5mm×165mm（长×宽×高）；
工作温度：-40℃～+65℃；
防护等级：IP65
4、三维万向节支架：声纳用支架
5、频闪LED灯：灯型：LED灯；
光源：可见光（波长350nm～780nm）；
色温：3500K；
中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）；
触发方式：开关量；
光斑覆盖范围：1车道；
补光距离：16m～26m；
频率：100Hz；
灯珠数量：16颗；
光通量：800lm；
远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 
响应时间试验：频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤20μs。（符合17μs） 
RS485参数调节功能检查：支持RS485参数调节功能，包括补光灯亮度和频率，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步。支持通过RS485对补光灯进行程序升级。 
频率和占空比调节和保护功能检查：频率（0~250）Hz可调，支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节。当频率和占空比超过调节范围时，支持频率和占空比保护功能。
亮度调节：1～20级亮度可调；
功耗：＜40W；
净重：2.0kg
6、三维万向节支架：频闪灯用支架
7、智能终端管理盒：操作系统：Linux；
操作界面：WEB方式；
网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP；
图片编码格式：JPEG；
存储功能：硬盘（标配1个4T硬盘）；FTP；SFTP；
定位功能：支持北斗；
图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择；
断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传；
硬盘接口：1个，SATA接口；
RS-232接口：1个（用于调试串口数据）；
RS-485接口：2个；
USB接口：1个，USB 3.0接口；
网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）；
视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入；
报警输入：3路；
报警输出：3路（光耦输出）；
供电方式：DC12V，标配适配器；
功耗：＜20W；
工作温度：–30℃～+65℃；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
产品尺寸：210.0mm×174.8mm×57.0mm（长×宽×高）；
净重：1.6kg（不同配置略有差异）
	套
	158500
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	诱导屏接入控制器
	1、最大带载像素：最大宽×高，单色/双色/全彩分开；诱导屏常见：单色最大8192×128，双色8192×64，全彩最高384K点；最大宽度、最大高度限值。
2、输出接口：HUB75E /08/12/50P排针接口，接口组数；支持对开模式（双倍刷新）。
3、扫描方式：支持1/4、1/8、1/16、1/32扫，适配户外P10/P16/P20交通模组。
4、灰度等级：单色/双色一般4‑256级；全彩4096‑65536级。
5、刷新率：≥300Hz（交通要求高，防相机频闪），最高可达16KHz。
6、极性与OE：数据极性、OE极性、行译码，支持镜像、旋转。
	套
	8000
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	诱导屏不同点间距
	1、 名称：微诱导显示屏                                2、规格：像素间距6mm，亮度≥6000cd/㎡，视角≥140°，净尺寸：1.536m*0.672m，全彩显示屏，含主机、控制、接收模块及框架。 
3、类型：配合材料包括HDIM电缆，电源线、金属支架，防水箱体等
	套
	28200
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	诱导屏不同点间距
	1、 大型交通诱导屏                                     2、像素间距8mm，视角≥140°，显示净尺寸：4.096m*3.072m。
3、像素分布：512点（宽）*384点（高）诱导屏亮度大于8000cd/㎡。（符合交通要求）全彩，含主机、控制、接收模块。诱导屏采用原有的F型立柱以及整体钢结构。                                          4、配合材料包括HDIM电缆，电源线、金属支架，不锈钢包边，基础开挖，混凝土等
	套
	12240
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	交通检测雷达雷视一体机
	工作频率：92GHz-94GHz；
调制波形：FMCW；
作用距离：20m-350m；
检测目标车道数：不低于8车道多目标机动车检测；
测速范围：0～+200km/h；
速度分辨率：不大于0.1m/s；
最大检测目标数：不低于256个；
车流量统计准确率≥95%；
满足分车道统计，车流量，速度，状态，队列、时距，间距等数据统计，满足统计周期上传；
满足交通评价数据输出；
设备校时：满足NTP、手动校时功能
温度：-30℃~+65℃；
网络接口：不低于1个RJ45 100M/1000M自适应以太网口；
防护等级：不低于IP67；
	套
	16000
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	无人机无线图传
	设备支持显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、移动数据流量、存储状态、平台连接状态等
	套
	8500
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	全息路网一体机
	支持通过高精度地图反映路口形态
可展示车辆、非机动车、行人轨迹，车辆上附带车牌、车身颜色、车速等信息。支持展示周期评价信息，包括历史周期、推荐周期和流量，支持展示绿信比评价信息，包括历史绿信比和推荐绿信比
支持展示交通事件热力图，支持列表展示历史事件，包括事件发生时间、来源点位、事件类型、事件等级等信息，支持事件查询、统计和结果导出
支持选中目标车辆，预测行进方向可调取周围邻近相机资源，在视频画面上进行AR框选展示
	套
	35000
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	IP防水音柱
	超级防水，IP6 级防水等级
工程级全天候铝合金音柱，全铝合金外壳，坚固耐用，具有良好的防水性能
白色烤漆，外观紧凑，高档优雅
音质饱满圆润，高灵敏度，声音清晰明亮
对人声、音乐都有还原真实的放大特性
适合于室外背景音乐场所，壁挂式安装
铝合金属网罩，IP5 级防尘等级
复合式喇叭鼓纸，优质大磁钢，音质清晰动听
音柱自带挂架，安装方便简单的人性化设计
包装：电源适配器、合格证、支架
具有独立IP地址，可以接收服务器的定时、远程呼叫、实时、文本、报警播放任务，接收服务器的远程音量、静音、任务等级、名称修改、离线任务的加载等指令，支持扩展雷达、安防监控联动预警
防水音柱 
输入方式 12V/220V
扬声器单元 5"*3.
功率输出 8W
灵敏度为 88±2dB
频响范围为 80-16KHz
外部尺寸 760*125*135
	套
	5500
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	非机动车管控产品
	1200W非机动车管控抓拍单元
采用1.1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4112(H)×3072(V），帧率25帧。
输出图片格式：JPEG。
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。
红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测。
支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能。
支持机动车车牌识别。
支持非机动车车牌定制识别。
支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯。
支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。
支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。
支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。
支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV；
支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。
具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。
目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供第三方检测报告）
驾驶电动自行车不戴安全头盔：记录至少 2 张反映驾驶电动自行车不戴安全头盔的图片和视频。 全景特征图片中电动自行车应有明显的位移，并能清晰辨别驾驶人是否佩戴安全头盔。 违法行为记录视频长度应≥5s，至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。 日间捕获率≥90%。（提供第三方检测报告）
驾驶电动自行车载人：记录至少 2 张反映驾驶电动自行车载人的图片和视频。 全景特征图片中电动自行车应有明显的位移，并能清晰辨别驾驶人与乘坐人。 违法行为记录视频长度应≥5S，至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。 日间捕获率≥90%。（提供第三方检测报告）
镜头规格：25mm 
通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
图片格式：JPEG
图片分辨率：4112(H)×3072(V) 
智能识别：目标检测：支持机动车和非机动车抓拍； 
机动车违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；
非机动车违章检测：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯； 
机动车车辆特征检测：机动车车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌； 
非机动车特征检测：伞棚、载人人数、非机动车车牌识别（定制）等特征检测。 
内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯 
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率：4112(H)×3072(V)
帧率：25fps
存储功能：TF;USB
终端接入：支持 
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D) 
传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
工作温度：-30°C~60°C
工作湿度：5%～95%@40°C,无凝结
电源：100VAC～240VAC;频率：48Hz～52Hz
功耗：32W MAX
重量：5.2±0.5kg
摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等
	台
	15000
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	补光灯
	LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度12°
补光距离16米～25米
响应时间小于20us
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%～39%
外壳材质金属铝
IP66
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
电源：220V±10%
功耗：35W MAX
防护等级：IP66
	个
	1100
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	终端管理设备
	非机动车管理终端
支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。
支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
可选配支持GPS校时模块。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。
Web操作，完善的SDK支持。
▲样机具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。（提供第三方检测报告）
▲支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。（提供第三方检测报告）
通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
音频接口：1路音频输入，1路音频输出
网口数量：18
光纤接口数量：2
硬盘盘位数量：4
USB数量：1 
硬盘：8T 
工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
专用功能：支持12个通道的非机动车过车记录存储、图片存储、视频存储、抓拍及违章数据上传、视频流转发。
接入路数：12 
尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高）
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：10%～90%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%
功耗：50W MAX
重量：8kg
	台
	13000
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	便携测速仪
	非机动车便携测速仪
1200万像素 1.1" 全局曝光GMOS，分辨率可达4112*3072，帧率高达25帧。
支持H.265和H.264编码，最大可输出Full HD 4112*3072@ 25fps实时图像，超低延时，超低码率。
支持深度学习智能识别功能，区分车道号，支持机动车车牌识别，支持非机动车车牌定制识别。
支持雷达触发抓拍（测速仪内置雷达）；非机动车并行超过3m，前后超过7m时，能正常捕获。
测速范围：20~250km/h，测速误差（-4~0）km/h。
支持违章连续抓拍功能。
支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置 。
自带1280*800 pixels触摸屏。
支持1TB SSD存储违章图片和视频。
支持USB3.0进行数据导出。
支持内置白光补光灯。
支持单北斗/Wi-Fi/4G全网通。
内置2个锂电池（13.2AH，7.27V）供电，携带方便，能满足8小时续航（不开启内置灯时）。
镜头支持电动聚焦和角度可调。
低照度：彩色：0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白：0.001Lux@(F1.2,AGC ON)
镜头规格：25mm，支持左右10°可调，上仰3°到下倾5°可调，H 32.1°, V 23.9°, D 40.3° 
通讯接口：1个RS-485接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个USB3.0
触发输出：2路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制
镜头接口类型：C 
图片格式：JPEG
图片分辨率：4112(H) × 3072(V) 
智能识别：卡口抓拍、车牌识别。 
快门：1/25s至1/100,000s
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率：4112 (H) × 3072(V)
帧率：25fps(4112 (H) × 3072(V) )
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调
存储功能：1TB SSD
支持协议：TCP/IP,HTTP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等
专用功能：超速违章连续抓拍 
尺寸：271mm*253mm*292mm
传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
工作温度：适配器供电：-30℃~70℃，电池供电：-20℃-60℃
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%/内置2个锂电池（13.2AH，7.27V）
功耗：开补光灯/亮显示屏/充电：72W MAX；
不开补光灯/熄屏/不充电：33W MAX
重量：8.6kg
	台
	108000
	



注：（1）本项目核心产品：分体式事故预警系统主机、一体式事故预警系统主机。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（2）中标单位提供的设备在符合现场环境且不影响正常使用的前提下，允许规格尺寸±5%内的偏离。
（3）采购文件中若出现品牌、型号则仅作为参考，投标单位所响应的货物必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于采购文件中的要求。
（三）标的物质量要求
1、所有标的物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，标的物的材料必须满足招标文件所规定的技术指标。
2、产品质量符合国家颁发的现行强制性设计、制造、安装规范、标准，满足采购单位的技术参数要求，并通过有关质量监督部门验收合格交付使用。
3、如果是超出投标单位的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标单位进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（四）交付要求
1、交付要求：应根据采购单位要求分批交付，并在接到通知后30天内供货到位并安装调试完毕并经采购人验收合格。
2、交付地点：采购单位指定地点。
（五）售后服务
1、质保期：整个项目及其原材料、配件质保年限不少于两年（采购技术要求中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），中标单位负责无条件免费更换或修复。如因人为因素或免费质量保证期满后中标单位进行修理所产生的费用由双方另行协商确定。
2、质保期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的修理、更换的费用。质保期过后采购单位与中标单位另行商谈后续维护方式和费用。
3、缺陷保修：如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，中标单位提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。
4、中标单位承诺向采购单位提供7*24小时售后服务，并保证在采购单位报障后，应在2小时内响应，如现场解决不了的重大故障，应提供同等或不低于原货物质量、规格的备品供采购单位使用。若需要使用备品备件，中标单位应自响应时间起12小时内完成相应的备品备件更换服务。
（六）安装调试及验收要求
1、中标单位应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试。
2、中标单位应免费提供培训服务，培训内容包括产品性能、技术特点、日常运维操作、维护技巧等，保证采购单位能够正确操作和维护设备。
3、中标单位应在合同规定的交货期内提供所有产品，并在采购单位指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括全部配件、相关资料以及装箱单等。
4、安装过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关财物、物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。
5、中标单位所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供产品保修文件。
[bookmark: OLE_LINK2]6、安装结束并经采购单位同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购单位出具的可正常运转的验收文件。
（七）人员及设备要求
1、★人员及车辆：具备完整的维护管理部门，负责具体事务的运作维护人员不少于4人，登高车不得少于1辆、工程车不得少于2辆。
注：车辆为自有的，产权证、行驶证复印件，行驶证和产权证所有人必须为投标单位；车辆为租赁的，需提供车辆的产权证、行驶证、租赁合同、租赁发票等复印件；承诺中标后购买或租赁的，需提供书面承诺书并加盖投标单位公章。未提供相关资料的，投标文件将被认定为未实质性响应。
2、故障处理：发现问题要及时处理并上报建设单位，影响较大的故障须经建设单位同意后方可展开处理。
3、安全保密：需按照建设单位的工作要求，进行必要的安全、保密教育，签订安全、保密协议，履行安全、保密义务。
4、文档整理：在日常维保工作中应形成相应的文档，做好故障排查记录。
5、优化建议：在日常维保工作中，应结合实际问题和当前科技发展趋势，给出可行的完善优化建议，保证系统能正常运行。
6、值班备勤：在平常日、节假日、重大活动以及恶劣天气均有相应的值班制度，能够提供相应的应对方案。
（八）其他要求
1、投标单位可对项目现场进行踏勘，但费用由投标单位自行承担。投标单位在报价时应充分考虑现场实际情况，采购单位不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2、投标单位针对本项目组建项目团队，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，即配置相应的供货、安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等）等专业技术人员，与项目的内容和要求相适应。投标单位应列出详细的安排计划，包括人员姓名、经验和在本项目中的职责分工。
3、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标单位负全责；安装期间不得影响采购单位正常工作和秩序，必须服从采购单位管理，标的物进场要经采购单位验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为中标单位负责。
4、中标单位保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求（若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。）；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标单位负责包退、包换。
5、采购单位对中标单位提交的货物依据招标文件上的技术要求和有关质量标准进行验收。中标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的第三方检测机构进行检测，费用由责任方承担。
七、综合说明：
1、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
3、知识产权：供方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，供方负责修缮，发生的费用由供方负责。
4、本次采购清单中涉及政府采购协议供货产品的，投标人须按照苏州市政府采购共享江苏省级最新一期的政府采购协议供货中标结果的基础上提供投标产品，其产品及服务必须同时满足招标文件及协议供货的相关要求，描述不一致时从优选择，否则其投标文件将被拒绝。
5、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6、关于节能环保产品政府采购按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏财购〔2019〕10号规定执行。
节能品目清单：（★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴）若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，投标单位须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件的扫描件，强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求
7、根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件的规定，对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持；
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
9、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
10、投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。
11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。



[bookmark: _Toc230158465][bookmark: _Toc7115790][bookmark: _Toc288547516][bookmark: _Toc419388189]第三章 投标单位须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司。
2.词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标单位根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。
2.6乙方（投标单位）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的交安设施维护升级项目服务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的地点。
2.12验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受全进口设备的投标。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2、 投标单位
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
4.投标单位代表
4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。 
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包（如有涉及）
6.1本次招标不接受联合投标的方式。
联合体投标联合体除按本须知相关条款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
6.1.1联合体各成员之间应签订《联合投标协议书》（详见统一格式），投标单位的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
6.1.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标单位代表参加投标。
6.1.3联合体投标单位代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。 
6.1.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合投标协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此作出相应的声明。
6.1.5联合体各成员之间签订的联合投标协议书应与投标文件一起递交。
6.1.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
6.2本次招标不接受分包转包。
6.3本次招标不接受整体设备进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位应仔细检查招标文件的所有内容。若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从“苏采云”系统或者苏州政府采购网下载获取的，采购单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件采用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。
8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.投标答疑及勘查现场
9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。
9.2勘察现场：
9.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2.1招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.2.3经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
四、投标文件说明
10.提示与要求
10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11.★投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。
12.投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表（总报价）
12.3投标报价分析表
12.4资格审查文件
12.4.1合格投标单位资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。包括法人应提供包括但不限于最近一期（2024或2025年度）经会计师事务所审计的财务报告或最近一期（2026年1月以来任意一期）财务报表（至少包括资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章）；
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件（加盖公章）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
12.5符合性审查文件
12.5.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；
12.5.2投标单位法定代表人身份证复印件；
12.5.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；
12.5.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
12.5.5投标函（格式见第四章）；
12.5.6投标单位基本情况表（格式见第四章）；
12.5.7技术条款偏离表（格式见第四章）；
12.5.8商务条款偏离表（格式见第四章）；
12.5.9投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；
12.5.10其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）。
12.6综合评审文件
12.6.1投标产品技术参数、性能、安全可靠性综合比较； 
12.6.2项目实施方案；
12.6.3售后服务体系；
12.6.4综合实力；
12.7其他可以证明投标单位资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）
12.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）
注：★（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
★（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标单位联系。请投标单位确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标单位自行承担。
13.投标文件编制要求
13.1投标文件按统一格式、顺序编写。
13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14.投标报价（编制）要求的说明
14.1除非合同中另有规定，投标单位对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
14.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
15.★投标保证金：无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第四章）。
16.★投标文件的有效期
16.1自开标日起90天内，投标单位所提交的投标文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的投标，视为非实质性响应。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。
17.投标文件的制作、签署、上传
17.1本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。
17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交（上传）
18.1投标单位应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标单位对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标单位代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。采购人或者采购代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标单位。
21.5投标单位不足3家的，不得开标。
22.对投标文件的初审及信用查询
22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查
22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与政府采购活动。
查询时间：投标文件递交截止时间后。
查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询投标单位的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
经查询，投标单位被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
信用记录使用规则：对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标单位参加政府采购的失信信息：
政府采购严重违法记录，即投标单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
23.评标委员会或评标小组
23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.1.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.1.3对投标文件进行比较和评价；
23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.2评标委员会成员应当履行下列义务：
23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.2.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；
评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标单位名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标单位名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标单位根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
23.2.5配合招标采购单位答复投标单位提出的质疑；
23.2.6配合相关部门的投诉处理工作。
23.3对投标文件的审核：
23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
23.3.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标单位进行联系。
25.投标的澄清
25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。
投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标单位都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标单位如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标单位自行承担。
26.投标无效
26.1投标单位存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标单位的报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
（8）投标单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）投标人的报价经评标小组评定为无效报价。
（11）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
（12）其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。
评标过程中发现投标单位有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
26.3有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，其投标无效：
（1）不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致；
（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27．废标
27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标单位。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2评价和比较采用的办法详见招标文件第六章。
28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
29.中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。
29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
30.投标质疑
30.1投标单位认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.2本次招标文件要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
投标单位提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：ttps://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。因此凡是对招标文件提出质疑的投标单位，必须依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
采购代理机构：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
地址：吴江区松陵街道交通路3236号       邮编：215200
联系人：沈宇
电话：0512-63663868、18913055868
提交方式：书面形式（当场送达或邮寄）
30.6投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
31.合同授予标准
31.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2在合同签订之前，如发现中标投标单位提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
32.中标通知书
32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3招标采购单位对未中标投标单位不承担解释未中标原因的义务。
32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.履约保证金：无。
34.合同的签订
34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人（负责人）或代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，对中标人按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.采购代理服务费
35.1采购单位须按前附表规定支付采购代理服务费。
36.监督和公证
36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.未尽事宜
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
九、备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离；如偏离，投标文件无效。

第四章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1：授权委托书
法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织实施的编号为         号        的招标活动。代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标单位：（公章）
法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。





附件2：投标函
投标函
 苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司 ：
我们收到贵公司   （项目编号）   号  （项目名称）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵单位承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，提供本次招标范围内的货物及服务，投标总价包括在承包期内服务所需要的各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。
4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。
5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                      联系人：
地址：                      联系电话：
投标单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章） 
日期：    年  月  日

附件3：开标一览表
开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号
	 投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	
	   %
	




日期：      年    月    日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、本项目为优惠率报价，请各投标单位正确理解优惠率报价含义，如导致不利的后果由投标单位自行承担。如投标综合优惠率为10%，则“采购清单及技术要求”中的“单价最高限价”均按优惠10%计算，例如投标优惠率填报10%，则表示在“单价最高限价”基础上打九折，其对应的实际单价=单价最高限价*（1-10%）。投标优惠率要求0＜优惠率＜100%，投标优惠率不接受区间报价。投标单位自行考虑项目实施期间的风险。投标优惠率精确到小数点后两位。

附件4：分项报价表
分项报价表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	单价最高限价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标优惠率：
	%

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

注：1、本项目为综合报价，包括但不限于原设备拆除清运、全部新设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用、采购代理服务费以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它投标单位认为应纳入的一切费用。本项目为交“钥匙”项目，投标单位自行考虑风险，采购单位不再增加任何相关费用。
2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




附件5：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


设 备 备 品 配 件 清 单 表
（格式）
设备名称：     
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
注：各投标单位可参照上述格式自制《设备备品配件清单表》投标。



附件6：实施方案说明
实施方案说明

	提示：
1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。
2.投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


附件7：投入本项目设备一览表
投入本项目设备一览表（参考格式）
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	制造商
	备注（自有、租赁或中标后配置）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：请各投标单位按上述格式自制《投入本项目设备一览表》投标。

投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

附件8：偏离表（商务条款偏离表、技术条款偏离表）
                                  （1）技术条款偏离表
项目名称：交安设施维护升级项目
采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016
	序号
	设备名称、品牌、规格
	采购要求
	响应要求
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：1.投标单位提交的投标文件中与采购文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。
2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

（2）商务条款偏离表
项目名称：交安设施维护升级项目
采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016
	序号
	采购文件要求
	投标单位响应
	偏离说明
	备注

	1
	交付期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	其他商务要求
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


注：1.投标单位提交的投标文件（除技术要求部分）与采购文件要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。
2.若事项较多，投标单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。
投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
附件9：针对本项目的人员配置表
针对本项目的人员配置表
项目名称：                                            编号：           号
	序号
	在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写）
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
注：1.投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。


附件10：类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：                            招标编号：          号     
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	项目内容
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（按评分标准要求）。

投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日




附件11：售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、 如有其它售后服务内容，可自行参照填写。


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

附件12：安全承诺责任书

安全承诺责任书


                   （采购单位）：
如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日









附件13：关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

       采购代理机构      ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号            的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的合格申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日









附件14：投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：                       
	法定代表人 
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	资产总计
	         万元
	员工总人数
	

	实现利润
	2025年   万元
	营业收入
	2025年          万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	






[bookmark: _Toc26968_WPSOffice_Level1]

附件15：《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属于    （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）  ，属于    （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。
3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。
4.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如属）   
                  
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（盖章）
日期：    年    月    日



备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。









监狱企业证明文件（如属）
监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：
                          日  期：




附件16：关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）

关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                                       公司（单位）名称（盖章）：         
                               日期：    年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.政府采购服务项目中涉及的货物需填写本表，不涉及无需填写。



附件17：投标（响应）保证承诺书 

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金；
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
地址：
电话： 
传真：
电子邮件： 
邮编：
日期：











附件18：中标通知书回执 （中标后提供）

中标通知书回执

                                ：
我们于      年      月      日收到贵公司编号为JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016 （交安设施维护升级项目）的中标通知书，特作以下确认：
1.我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在规定期限和地点与采购单位签订合同。
2.如果我们不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定有进一步向我公司要求赔偿的权利。


中标单位：（盖章）
        法定代表人（投资人）或代理人签字：

日期：     年    月    日
















附件19：（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。





附件20：


[bookmark: _Toc7115792][bookmark: _Toc230158466][bookmark: _Toc419388191][bookmark: _Toc288547517]第五章 拟签订的合同文本
	甲方（采购人）：
	乙方（供应商）：

	单位地址： 
	单位地址：

	联系人： 
	联系人： 

	联系电话：  
	联系电话： 


依据甲方委托苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司进行交安设施维护升级项目（采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0016）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标服务商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应商（乙方）在合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的事宜，签订以下条款，以咨共同遵守。
1 [bookmark: _Toc19741][bookmark: _Toc28390]  合同价格
1.1 本项目最终结算金额不超过人民币贰佰玖拾万元整（¥2900000.00），中标优惠率为    %。本合同价格报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。甲方不再另行支付费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报固定折扣率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2   合同履行期限：
2.1 合同履行期限：合同签订之日起二年或结算金额达到290万元（二者中以先到者为准），合同履行期内分批次交付。 
2.2 交付要求：应根据甲方要求分批交付，并在接到通知后30天内供货到位并安装调试完毕并经甲方验收合格。
2.3 交付地点：按甲方要求。乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.4 标的物的所有权自标的物交付时转移。
2.5 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
3   技术规范
3.1 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。
4   质量要求
4.1 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
4.2 乙方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。
5   验收
5.1 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标。
5.2 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
5.4 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
5.5 验收期限为货到安装调试完成后15个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
5.6 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方法定检测资格检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
6   合同价格支付
6.1 付款步骤：合同签订生效后，按实际发生的工作量结合中标优惠率及单价最高限价，分批次按实结算，每批次设备安装调试完成并经甲方验收合格后，支付该批次设备总额的60%，合同期满后支付至本项目应付金额的80%，审计后支付至审计金额的90%，质保期满后付清余款。
6.2 乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的销售发票。
（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。
（3）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。
6.3 支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票。
7   对标的物货物提出异议的时间和办法
7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
8   售后服务
8.1 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供      年的免费保修。
8.2 乙方应以优良的服务态度，乙方提供     小时以内响应，     小时以内完成甲方提出的维修要求。
8.3 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。
9   违约责任
9.1 甲方违约责任及违约金支付：
（1） 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2） 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
（3） 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：                                         
9.2 乙方违约责任及违约金支付：
（1） 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2） 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
10 不可抗力
10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因未及时通知造成对方损失的，由未及时通知的一方承担责任。
11 索赔
11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1） 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2） 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
12 合同转让和修改
12.1 政府采购合同的部分和全部都不得转让。
12.2 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。
13 合同的解除
13.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
13.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
14 争议解决办法
14.1 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。双方一致同意以本合同所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。
15 合同生效及其他
15.1 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统公示。
15.2 下列文件为本合同不可分割部分，以下内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：
（1） 中标通知书；
（2） 乙方的投标文件；
（3） 招标文件；
（4） 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（5） 合同附件。
15.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。
16 未尽事宜
16.1 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
17 附则
本合同一式     份，甲、乙双方各执     份，采购代理机构一份。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人（授权代表）（签字）：
	法定代表人（授权代表）（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	代理机构（盖章）：
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一、评标办法
1.本次招标的评标方法采用综合评标法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。采购单位书面授权评标委员会直接确定中标单位。
2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。
3.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标单位。
4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
5.投标单位对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标单位提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标单位将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
6.采购本国产品的评审加分：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.为深化采购制度改革，促进采购领域公平竞争，持续优化采购营商环境，实现优质优价采购目标，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
8.评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），项目实施方案及其它占70%（权重）。
（一）价格分（30分）
1、本项目所报价格为优惠率报价（优惠率=1-折扣率）； 
2、在有效投标报价中选择报价优惠率最高者的优惠率为评标基准优惠率，得满分，其他供应商的分值按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=【（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）】*折扣权值*100（本次招标折扣权值为30%）
（二）投标产品技术参数、性能、安全可靠性综合比较（15分）
1、投标产品基本参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比（15分）  
评委根据投标人所投设备的技术参数对照表进行评分。对“投标产品质量、先进性、可靠性等比较”评分项之外的技术参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得15分，加“▲”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（加“▲”项需提供检测报告复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。）
[bookmark: _Toc45883335][bookmark: _Toc45895197][bookmark: _Toc45368395]（三）项目实施方案（46分）
1、项目整体实施方案（8分）
施工组织方案总体概述比较，施工组织总体设想、方案针对性等健全、合理、规范、高效，内容详实具体、可行性强的得8分；内容较为详细、可行性较强的得5分；内容、可行性一般的得2分；未提供的不得分。
2、施工总进度及各阶段方案（8分）
施工总进度及各阶段方案比较，针对施工总进度计划和各阶段进度计划方案的安排及保证措施（包括施工计划、设备配置、材料配置、安装方案等），阐述介绍完整详细、具备合理性、优越性、科学性，优秀的得8分；施工组织方案完整、合理性一般的得5分；施工组织方案完整、合理性较差的得2分；未提供的不得分。
3、供应商的各项管理制度比较（8分）
针对本项目建立的规章制度总体架构情况评分：各项管理规章制定完善，制度架构科学合理，措施有效扎实，管理责任清晰的得8分；具备一定管理规章，制度制定较为科学合理的得5分；规章制度较为简单，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供不得分。
4、安全文明施工方案（8分）
安全文明施工方案比较：投标单位需根据项目特点组织、安排、协调项目实施过程中减少对周边环境的影响，落实安全文明作业措施制定方案。维护环境、安全施工方案及措施内容完整、有针对性、可操作性的得8分；内容完整但措施针对性、合理性一般的得5分；内容及措施针对性较差的得2分；未提供的不得分。
5、资料管理方案（8分）
资料管理方案比较：资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分；未提供的不得分。
6、项目交接保障措施方案比较（6分）
针对本项目的进退场交接工作保障措施方案比较：由评委根据技术方案的合理性、完善性、规范性、明确性、可操作性强的得6分；合理性、完善性、规范性、明确性、可操作性一般的得4分；合理性、完善性、规范性、明确性、可操作性较差的得2分；未提供不得分。
（4） 售后服务体系（7分）
1、售后服务体系方案（7分）
根据本项目特点，抢修能力强，故障解决时间短，技术保障可靠，及现场组织和协调措施比较。方案最完整、科学、合理、全面的得7分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；方案不够完整、科学、合理且有重大缺陷的得1分；未提供的不得分。
（五）投标单位综合实力（2分）
1、类似业绩（2分）
投标单位自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得1分，最高得2分。（投标文件中需提供完整的业绩合同，未提供或资料提供不完整的均不得分。）


注：
1.投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。
2.合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。
3.对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
4.投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。
5.投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标单位澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。
6.如投标单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

 （全文完）
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