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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受灌云县高级中学的委托，灌云县政府采购中心就灌云高级中学重点学科实验能力提升工程（项目编号JSZC-320723-JZCG-G2026-0033）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
	项目概况
灌云高级中学重点学科实验能力提升工程的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月15日10点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0033
2.项目名称：灌云高级中学重点学科实验能力提升工程
3.预算金额：128万元。
4.最高限价：128万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求：灌云高级中学重点学科实验能力提升，包括但不限于环境改造、设备采购等，详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后30日内供货安装调试完成。
7.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（采购人或灌云县政府采购中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标：本项目不接受联合体投标。
5.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥灌云县政府采购中心将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年10月15日10时00分（北京时间）。
2.开标时间：提交投标文件截止时间
3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标处理。
2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
3、投标人制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件不一致，请投标人按照招标文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。
4、根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。
5、投标文件相关要求：
①本项目采用不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；
②请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；
③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；
④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：
中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认；投标文件一份（带页码），电子标书一份（U盘形式、不加密无毒，16g大小），中标后提供。
为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：投标人在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名    称：灌云县高级中学
地    址：灌云县
联 系 人：朱主任
联系电话：15152536041
2.灌云县政府采购中心信息
名    称：灌云县政府采购中心
地    址：江苏省连云港市灌云县云台大道3号灌云商务大厦A座12F
联 系 人：冯亚军
联系电话：0518-80275537
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注灌云县政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
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第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和灌云县政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 因采购人无此预算，本次招标收取其他国有资源（资产）有偿使用费17000元，由中标人支付，投标人在报价时综合考虑。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者灌云县政府采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和灌云县政府采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和灌云县政府采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术要求及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和灌云县政府采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，灌云县政府采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝灌云县政府采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和灌云县政府采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 灌云县政府采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 灌云县政府采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由灌云县政府采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与灌云县政府采购中心及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，灌云县政府采购中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、灌云县政府采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 灌云县政府采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3政府采购异常低价投标审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、灌云县政府采购中心为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.4.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 灌云县政府采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，灌云县政府采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者灌云县政府采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对灌云县政府采购中心委托授权范围的，灌云县政府采购中心应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、灌云县政府采购中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、灌云县政府采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、灌云县政府采购中心。采购人、灌云县政府采购中心不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、灌云县政府采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、灌云县政府采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、灌云县政府采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、灌云县政府采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的，应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动不接受进口产品。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的灌云县政府采购中心将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
41、解释权
本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc3995]
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。




政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
[bookmark: _Toc22209]

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：灌云县高级中学
乙方（全称）：（供应商）  
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（中标）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：灌云高级中学重点学科实验能力提升工程
[bookmark: OLE_LINK7]采购项目编号：                     
[bookmark: OLE_LINK8]（2）采购计划编号：                     
（3）项目内容：                     
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         þ否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  þ否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
        中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（中标）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                þ强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式：采购货物送至指定地点并完成安装调试，验收合格后付款至合同价的100%。
3.合同履行
（1） 30日内供货安装调试完成，起始日期：  年  月 日，完成日期：  年  月 日。
（2）履约地点：灌云县高级中学；
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
    收取履约保证金形式：（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）
    收取履约保证金金额：政府采购合同金额的10%
    履约保证金退还时间：验收合格后15个工作日内退还
（4）分期履行要求：/
（5）风险处置措施和替代方案：/
4.合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：灌云县高级中学
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查验收：¨是  ¨否
是否存在破坏性检测：¨是  ¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：采购人依法组织验收
（3）履约验收方式：þ一次性验收 
¨分期/分项验收： / 
（4）履约验收程序：详见招标文件
（5）履约验收的内容：详见招标文件
（6）履约验收标准：详见招标文件
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项： 验收费用由中标人支付（专家费用执行连财购〔2021〕8号）          

5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（中标）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自签订之日起生效。
7.合同份数
本合同一式伍份，甲方执二份，乙方执壹份，灌云县政府采购中心和监督部门各执壹份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：    年    月    日
合同订立地点：                      
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。





	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（中标）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（中标）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方送达安装调试后，申请验收，验收合格后甲方支付合同款项。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	绿色环保

	
	指定现场
	灌云县高级中学

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	由乙方自行办理并承担费用。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	经验收合格后2年内为质保及运维期，中标人应对其提供的货物进行免费质保运维。


	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	按照中标供应商承诺时间要求执行。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	采购货物送至指定地点并完成安装调试，验收合格后付款至合同价的100%。


	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	(1)违反合同义务且未承担违约责任；(2)未按时履行违约责任；(3)未能履行与甲方签订的合同，且损失超出履约保证金金额

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间
	全部货物供货完成并经验收合格后，15日内退还

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	经验收合格后2年内为质保及运维期，中标人应对其提供的货物进行免费质保运维。


	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	出现因货物产品质量原因，致使修理、重作、更换，需要及时响应并作出承诺完成更换、修理、重作时间。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每日按合同总价千分之五赔偿给甲方；

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向灌云县人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/




[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见清单。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本项目执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文及《财政部、国家环保总局 关于印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>的通知》（财库〔2006〕90号）。本次采购中的笔记本电脑已列入节能产品实施品目清单，各投标人按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则为无效投标。
本招标文件标注★号的部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3、本项目为省对口支持城市无锡市为提升灌云县教育教学、培养学生学科探究能力的重点学科实验能力提升项目，无锡市把从实验教学作为切入口，开拓性探究培养学生综合素养所需实验设施、教学方法送到灌云县高级中学，灌云县中在现有的实验用房的基础上进行更新，以达到对口支持城市对该项目实验设施的硬件要求。按照对口支持城市总体方案，该项目在建设过程中需要根据学科实验室实际情况建设，在实验室适当的位置设置合整体学科特色展示构造，学科知识展示等相关配套学科氛围；同时根据学科建设需要，将实验室遮光部分设置为含有相关学科内容介绍，集教学、学科拓展为一体，融合到整体实验教学中的部分。由于本次重点学科实验建设是在原有实验室基础上改造建设的，涉及原有实验设施的拆除和搬迁、上下水管道建设、各类线缆顶棚铺设或地面预埋等造成的实验室地面、墙面、顶棚拆除和恢复工作。上述工作和拟投标公司投标个性方案结合较为紧密，甲方无法给出通用具体需求清单，拟投标人可联系灌云县高级中学朱主任现场查看，所需费用综合计算到对应的实验室。投标人出具承担灌云县高级中学重点学科实验能力提升工程配套改造承诺函。
   4、本次产品如参数要求提供第三方检测机构出具证明材料的，如该检测项纳入“一单一库”管理的，需按要求提供含有CMA标志的检测报告，未纳入“一单一库”管理的检测项目，按招标文件要求提供材料。
5、本次采购中涉及的信创产品，投标人在满足“采购清单、技术要求”中要求外，还需提供满足信创要求承诺函，格式自拟。
特别提醒：为落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
一、项目概况
2、 灌云高级中学重点学科实验能力提升，包括但不限于设备采购、配套改造等。
3、 货物（标的）采购清单、技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	数字化实验室

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm（±5mm）
台面：一体化台面，采用≥12mm 
E0级实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至≥24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。台面颜色：学校和中标公司约定
产品结构：铝木结构
台身用材：模具成型φ≥50mm双层，铝合金壁厚≥1.2mm圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，采用模具开发合金连插件连接。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
封边：采用≥16mm厚E0级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑垫脚，高≥25mm，可暗藏固定防止晃动。
▲教师演示台：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：
1、平整度（mm），面板、正视面板件≤0.20；
2、着地平稳性（mm）≤2.0；
3、金属件外观：管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；
4、理化性能：金属喷漆（塑）涂层：a.硬度≥H。b.耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。c.附着力不低于2 级；
5、水平静载荷试验：加载600 N，10 次（最大平衡载荷100kg）。零部件应无断裂或豁裂，零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
6、主台面垂直静载荷试验：主桌面：加载2000N，10 次。零部件应无断裂或豁裂，零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
7、甲醛（mg/m³）≤0.08；
	1
	张
	工业

	2
	电源总控台
	装置在演示台内：
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术要求指标如下：
1.微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源；
2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、AC220V输出多用插座等多种操作功能；
3.密码开机：密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4.定时关机：从开机时间起，一小时后自动关机；
5.时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6. 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7. 1.25-30V精密稳压电源，电压分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；
8.低压直流大电流输出：≥9V/≥40A；延时≥8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9.高压小直流电压：≥300V/≥150V、≥0.1A，有自动保护功能，保护电流为≥100MA；
10.控制学生所有供电输出。
11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组≥220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。
▲电源总控台：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：(1)高温贮存试验：在包装状态下，温度为≥55℃，保持≥4h，室温下恢复≥2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。(2)低温贮存试验：在包装状态下，温度为≤-25℃，保持≥4h，室温下恢复≥2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。(3)恒定湿热贮存试验：在包装状态下温度为≥40℃，相对湿度为≥93%，保持≥48h，室温下恢复≥4h，试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。
	1
	张
	工业

	3
	学生实验桌
	1.规格（长×宽×高）：1200×600×760mm（±5mm）
2.台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。
▲实验室用陶瓷桌面板：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：
1、破坏强度≥1300N；2、耐污染性不低于3级；3、吸水率平均值≤0.5%；4、抗釉裂性，无釉裂；
3.台面包边：台面四周边缘采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度≥35mm，可减少桌体间机械碰撞，前沿设≥50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
▲台面包边：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：经红外材质分析确认为主体材质为PP材质；耐酸碱测试不低于1级；
4.台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，转角根据产品内部结构之差异，采用尼龙工程塑料注塑一次成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。
5.书包盒：采用ABS工程塑料一次注塑成型，规格：≥410×320×130mm（每组≥2个），预留学生凳挂靠口。
6.立柱框架：采用钢塑夹层设计，外观为四边形几何形态，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性，整体规格不小于685×530×50mm，由双重承重结构加外层防护部件组成，保障实验台结构稳定与产品外观精美。
①内侧承重框架采用尼龙工程塑料一体注塑成型，尼龙承重框架规格尺寸不小于685×530mm，具有良好的韧性和抗冲击性，能够吸收和分散外部的冲击力，减少结构受损的风险；
▲内侧承重框架：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：经红外材质分析确认为主体材质为聚酰胺(PA)；简支梁缺口冲击强度≥150kJ/m²；
②夹层承重层采用方钢整体焊接成型，夹层方钢具有高强度和刚性，能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性；
③外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料注塑成型，具有良好的绝缘性能能够防止内部金属导电，减少电磁干扰，提高电子仪器设备的性能稳定性，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
▲外侧装饰防护部件：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：经红外材质分析确认为主体材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)；
④立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7.吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8.可调脚：采用ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮等特点。
	28
	张
	工业

	4
	学生电源
	每张台接受教师演示台的信号控制电源。
交流电源：每台配备AC220V输出多用五孔插座1个；
电源全部由教师台控制；
	24
	张
	工业

	5
	功能柱
	规格：≥380×190×750mm，工程塑料材质壁厚≥3.8mm，内部隐藏实验线管，可拆装，方便检修。
	24
	个
	工业

	6
	学生实验凳
	1.产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2.技术要求：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正错误坐姿；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，；支架选用半径为≥230mm五星脚，并采用高强度尼龙材料一体注塑成型。
▲凳面：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：经红外材质分析确认为主体材质为PP材质；
▲学生实验凳：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志），检测内容包含但不限于：(1)邻边垂直度：面板、框架-对角线长度，长度差≤2mm； (2)底脚平稳性：≤2mm； 
	56
	张
	工业

	7
	多功能水槽台
	规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm
1.水槽台上部为多功能安装平台采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、≥8试管位滴水架。
2.学生电源固定安装于两侧，AC220V：每台配备AC220V交流输出多用插座≥2个,低压交流电源2-30V/≥3A（≥2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/≥3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；
3.多功能安装平台装配有≥2个网络、USB接口;
4.水槽与台面采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。
▲多功能水槽台-台身：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：经红外材质分析确认为主体材质为PP材质；
▲多功能水槽台：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：(1)标志和说明：额定电压或额定电压范围(V)、电源性质的符号，标有额定频率的除外(Hz)、额定输入功率(W)或额定电流(A)；(2)对触及带电部件的防护：嵌装式器具、固定式器具和以几个分离组件形式交付的器具在就位或组装前，其带电部件至少由基本绝缘防护；
	15
	张
	工业

	8
	边台
	规格：7840×700×850mm（±5mm）
台面板材：采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至≥24mm，、倒角、打磨，要求半圆形。
台身结构：铝木结构
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥25mm，隐蔽固定。
	1
	张
	工业

	9
	安全电源
	PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。
	8
	个
	工业

	10
	PP仪器柜
	规格：1200×600×2000mm（±5mm）
1.柜体：柜体侧板、中间隔板、上下顶板都采用工程级聚丙烯材料一体化注塑成型，框架主体壁厚≥4mm，背板采用≥8mm工程级聚丙烯材料中空板。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐污染、绝缘性及抗静电性能好、韧性好重量轻保护仪器防止碰撞损坏、易搬用。框架内含≥20×40mm方钢，防止柜体变形。
2.柜门：采用嵌入钢化玻璃对开门设计，柜体门框采用工程级聚丙烯材料一体化注塑成型，钢化玻璃厚度≥4mm，柜门安装工程级聚丙烯材料注塑成型拉手，设有数码锁与开锁手环。
3.铰链：采用尼龙材质注塑成型，使用插销榫卯结构，免螺丝安装。尼龙材质具有强度高；耐磨、耐热、耐化学腐蚀性能好的特性，保证产品稳定可靠。
4.中间隔板：整体由上下层柜体组合而成，上下层柜体分别设计有两层搁板。搁板采用≥3mm工程级聚丙烯一体注塑成型，搁板设计高度不小于9mm挡边防止物品滑落，背面设计加强筋增加搁板综合性能。隔板底部内含≥20×40mm方钢，防止柜体变形。
5.可调整脚:采用工程塑料注塑成型，高度可调。
	5
	个
	工业

	专用设备部分

	1
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
两路USB数据传输通道采用电源干扰屏蔽电路，防止电源信号造成的干扰；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	13
	台
	工业

	2
	数显模块
	显示屏：不小于1.8寸TFT-LCD彩色液晶显示屏，电容式触摸屏；
与传感器连接方式：USB接口；
内置锂电池容量：4.2V，500mAH；
充电接口：MicroUSB等接口；
触摸屏选择量程和调零的操作。
	13
	只
	工业

	3
	数字化软件
	
▲软件集成度高，内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以设定多图表和多表格显示，可以支持12个数据窗口或图表显示；
图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
可自由设定采集数据的计算精确位数；
可以自由插入文本列；
采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
实验结果可以以WORD、EXCEL、BMP的形式导出,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
实现智能设定最佳采样频率；
自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
包含各种特殊符号插入公式的功能；
可自由设定多种图象点的样式和颜色；
图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	1
	套
	工业

	4
	普通温度传感器
	用于测量待测物体或溶液的温度；
量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：不低于0.1℃
数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	5
	微电流传感器
	用于测量电路中的微小的电流数据；
四量程传感器
量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA 
量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率：0.1μA 
量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA
量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA  
拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	6
	微气压传感器
	用于测量气体的相对压强；
量程：0Pa ～ 10000Pa
分辨率：不低于100Pa
数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	7
	pH值传感器
	用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度；
量程：0～14
分辨率：不低于0.01
数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	8
	多量程电导率传感器
	用于测量溶液的导电能力；
双量程传感器
量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm
量程二：0μS/cm～2000μS/cm  分辨率：1μS/cm  
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB等接口。
可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	9
	浊度计传感器
	用于测量待测溶液的浑浊程度；
量程：0NTU～1000NTU
分辨率：不低于0.1NTU
数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	10
	湿度传感器
	用于测量容器内的湿度；
量程：1%RH ～ 100%RH 
分辨率：不低于0.1%RH
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	11
	光照度传感器
	用于测量光照度
量程：0Lux～65535Lux
分辨率：不低于1Lux 
数据传输端口为USB等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	12
	氧气传感器
	用于测量待测气体中氧气的含量；
量程：0%～100% 
分辨率：不低于0.1%
电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	13
	二氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
▲量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm；量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
。
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度。
	13
	只
	工业

	14
	心率传感器
	双量程传感器，可用于测量脉率及脉搏波形
量程一：25bpm～250bpm 分辨率：1bpm
量程二：0～100 分辨率：1 （脉搏波形） 
拥有两种量程，软件选择量程，指脉式探头，数据传输端口为USB接口 。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	15
	数据线套件
	数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	13
	只
	工业

	16
	传感器收纳箱
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。收纳箱中含有不同尺寸的固定用羊角螺栓一套（φ6*20两颗、φ4*20四颗、φ5*15两颗、φ4*15两颗）、哨形转接头两只、软件光盘、清单及质保卡。
	13
	只
	工业

	17
	高温传感器
	用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等；
量程：0℃ ～ 1300℃
分辨率：不低于1℃
数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	18
	气体压强传感器
	用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL非医用注射器。
量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：不低于0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	19
	多量程电流传感器
	用于测量电路中的电流数据；
三量程传感器
量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 
量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA 
量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	20
	二氧化硫传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
▲量程一：0ppm～20ppm 分辨率：0.1ppm；量程二：0mg/m³～7mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	21
	氯离子传感器
	双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。
▲量程一：5x10-5mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L；量程二：1.8ppm～35500ppm 分辨率：10ppm；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式氯离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯两种工作方式。
	1
	只
	工业

	22
	溶解/气态二氧化碳
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
▲量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm；量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度及水溶液中的二氧化碳浓度。
	1
	只
	工业

	23
	一氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
▲量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm；量程二：0mg/m³～800mg/m³ 分辨率：1mg/m³；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	24
	氯气传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
▲量程一：0 ppm～50 ppm 分辨率：0.1 ppm；量程二：0mg/m³～15mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只
	工业

	25
	多功能连接套件
	配合滴定计数器可以统计液滴数量，附件要与中学常用铁架台配合使用,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔,侧面开有2个观测小孔,便于观察滴定速度。铝合金材质配件若干,2只15厘米左右铝合金杆,两端10毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。
可配合滴定计数器、PH传感器等使用，适用于酸碱中和滴定等实验。
	13
	只
	工业

	26
	电磁搅拌器
	由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。磁力搅拌器最大搅拌量：2L；转速范围：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度为10转/分钟；额定功率10W。磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。提供满足技术要求且满足低温存储、高温存储、恒定湿热试验。
	13
	只
	工业

	27
	多用途密封塞
	密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	13
	只
	工业

	28
	电化学探究实验器
	由溶液槽、配套盖子及电极片构成，电极片由三种材质组成可以替换。可配合电流传感器、电压传感器使用，适用于探究电解池或者原电池工作原理。
	13
	只
	工业

	29
	中和热实验器
	由反应容器、硅胶塞及非医用注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。
	13
	只
	工业

	30
	电磁搅拌器
	工作电源：220V  50HZ，工作尺寸：不少于ф125mm；
调速范围： 0∽2400转/分， 最大容量： 1000ml；
可控转速，无极调速。可配合多功能连接配件、PH传感器、电导率传感器、离子传感器等使用，适用于中和滴定、溶液中电导率、离子浓度测量实验。
	13
	只
	工业

	31
	稀释池
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。
	13
	只
	工业

	32
	酶的高效性实验器
	酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。+的催化效率等实验。
	13
	只
	工业

	33
	气液相密封实验器
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验；
	13
	只
	工业

	34
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
两路USB数据传输通道采用电源干扰屏蔽电路，防止电源信号造成的干扰；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率不低于200ksps；
内置蓝牙不低于4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	13
	只
	工业

	35
	数显模块
	显示屏：不小于1.8寸TFT-LCD彩色液晶显示屏，电容式触摸屏；
与传感器连接方式：USB等接口；
内置锂电池容量：4.2V，500mAH；
充电接口：MicroUSB等接口；
满足触摸屏进行选择量程和调零操作。
	13
	只
	工业

	36
	位移分体传感器
	量程：0.2m ～ 3m
分辨率：不少于1mm
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	对
	工业

	37
	光电门传感器
	计时方式：不少于光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；
分辨率：不低于10μS
拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	38
	静力传感器
	双量程传感器
量程一：-50N ～ +50N  分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负； 
量程二：-10N ～ +10N  分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，可测量拉力（正值）与压力（负值）。
	13
	只
	工业

	39
	微电流传感器
	
四量程传感器
量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA 
量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率：0.1μA 
量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA
量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA  
拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	40
	磁感应强度传感器
	双量程传感器
量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：0.02mT
量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：0.001mT
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	41
	微力传感器
	双量程传感器
量程一：-10N ～ +10N 分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负；
量程二： -2N ～ +2N 分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，可测量拉力（正值）与压力（负值）。
	13
	只
	工业

	42
	普通温度传感器
	量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：不低于0.1℃
数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	43
	气体压强传感器
	
量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：不低于0.1KPa
数据传输端口为USB等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
配件：20mL非医用注射器。
	13
	只
	工业

	44
	多量程电流传感器
	
三量程传感器
量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 
量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA 
量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb等接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	45
	声振动传感器
	测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。
性能：声波频率测量范围：
量程：-100%～100%   
分辨率：不低于1%
测量频率范围：20Hz～20kHz
数据传输端口为usb等接口。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	46
	多量程电压传感器
	用于测量电路中的电压数据；
三量程传感器
量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V
量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V
量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	13
	只
	工业

	47
	数据线套件
	数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	13
	套
	工业

	48
	传感器收纳箱
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。收纳箱中含有不同尺寸的固定用羊角螺栓一套、转接头等。
	13
	套
	工业

	49
	安培力探究实验器
	底座长约156mm，宽约50mm，高约65mm，U型构造，内部嵌入钕铁硼永久强磁体，磁体间约20mm，产生匀强磁场； “S”型固定块方便快捷固定在力传感器上，固定线框时长边固定在s型固定块底部和短边固定在s型固定块底部时线圈的对边处于磁场中同一水平线，。可配合静力传感器、电流传感器使用，适用于安培力探究、验证右手定则等实验。
	1
	套
	工业

	50
	电阻定律探究实验器
	由固定板、多种金属丝组成，可配合电流传感器、电压传感器使用，适用于验证电阻定律。
	13
	套
	工业

	51
	机械能守恒定律实验器
	由弧形刻度板、L型光电门固定器、磁吸式摆锤释放器、摆锤、摆线固定栓、配套螺栓等组成。可配合光电门传感器使用，适用于动能势能转化实验以及机械能守恒定律实验。
	1
	套
	工业

	52
	电磁感应实验器
	由底板、支架、多组线圈、磁体构成。可配合微电流传感器使用，适用于电磁感应定律的定性演示。
	1
	套
	工业

	53
	智能动生电动势实验器
	座式有机玻璃支架，控制模块外接电源，步进电机驱动。薄膜开关启停装置，可调节运动方向，旋钮调节运动速度，内嵌显示屏即时速度显示。
可通过系统软件进行模式选择，启停，调节运动方向与运动速度，查询运动状态等功能。
可与微电流传感器配套使用。内置线圈可以根据需求更换多样化。可以通过旋转线圈的角度改变磁通量变化。磁场强度采用平行磁石创建匀强磁场，可通过调节丝杆调节匀强磁场的强度。                          
	1
	套
	工业

	54
	智慧环境监测系统主机
	1、机身一体化成型，机身周围做条形孔散热设计。
2、显示屏：采用≥7英寸液晶屏，四边进行圆角设计。
3、主机功能：可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测；配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机APP实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。
4、颗粒物（PM2.5/PM10）监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径分别为1μm～2.5μm、2.5μm～10μm；PM2.5测量范围：0μg/m³～999μg/m³，PM10测量范围：0μg/m³～999μg/m³，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，精度：±10%，分辨率：≤0.1μg/m³，重复性：≤10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。
5、挥发性有机污染物（TVOC/甲醛）监测模块：TVOC（挥发性有机化合物）采用气敏半导体监测原理，测量范围：0～220ppm，精度：±20%，分辨率：≤0.1ppm，灵敏度：≥3，响应时间：≤10秒；甲醛采用在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0～2ppm，分辨率：≤0.01ppm，精度：±4%，稳定性：±3%，测量重复性：±2%，测量灵敏度：1.1±0.5μA/ppm。
6、CO₂浓度监测模块：采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0～5000ppm，测量精度：±4%，分辨率：≤1ppm，测量重复性：±5ppm，预热时间：≤180秒，响应时间：≤60秒。
7、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0～70KLux，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：≤1Lux（16位数字输出），光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：≤0.5秒，响应时间：≤1秒。
8、温湿度监测模块：温度测量范围：-40℃～80℃，测量精度：±0.5℃，分辨率：≤0.1℃，重复性：±0.2℃，空气温度漂移：±0.1℃/年；湿度测量范围：0～100%RH，测量精度：±3%RH，分辨率：≤0.1%RH，重复性：±5%RH。
9、环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阈值，系统通过内置的扬声器进行预警提醒，并将预警记录实时推送至云平台进行消息预警；系统主机支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能。
10、监测数据采集与统计存储模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线；主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据。
11、室外环境监测数据模块：可通过网络获取室外气象数据，监测≥12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及≥8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃）。
12、通信：内置Wi-Fi 2.4GHz模块通信，内置天线；主机频率容限：≤20ppm，频率范围：2400-2483.5MHz，发射功率：≤20dBm(EIRP)～＞10dBm(EIRP)，占用带宽：≤40MHz，杂散发射限制：≤-30dBm，支持 Wi-Fi 802.11n协议；
13、远程管理：可通过手机、平板等手持管理主机扫描二维码查询主机监测数据，并可对主机进行远程管理。
★14、主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。
▲15、主机通过下列检测：《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》，耐高温性能；《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验；通过限用物质检测：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、六价铬（CrVI）≤5mg/kg、多溴联苯（PBBs）≤50mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）≤50mg/kg；；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
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	55
	智慧环境监测系统主机软件
	1、室内实时监测数据：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并通过选择监测参数，可以实时显示曲线；
2、室外环境监测数据：可监测不少于12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃）；
3、监测数据统计：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据，并通过列表的方式进行呈现；
4、系统音量以及灵敏度设置：可以进行系统音量以及触摸灵敏度参数设置
5、环境监测预警：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阈值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；
6、WIFI连接参数设置：可以支持WIFI参数设置，无线连接、本机IP、本机MAC、DHCP配置；
7、上传平台参数设置：可以支持环境监测数据上传至平台参数设置，设置内容为设备编号、从机地址、服务器端IP、服务器端端口号；
8、采样设置：可以支持设置采样时间、HTTP请求时间以及上传平台时间。
▲9、智慧环境监测系统主机软件的技术参数应通过《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准的功能性测试；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
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	56
	智慧环境监测云平台
	1、可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。
2、设备在线列表：可展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。
3、平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理；
4、学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能。
5、用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，学校可自行分配角色给校内教职工对设备进行管理。
6、监测参数管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用。
7、监测设备管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并可以配置每个监测设备的通道监测参数。
8、监测历史数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现。
9、24小时监测分析：应可以按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度24小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数24小时趋势图；
10、监测统计数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现；
11、监测预警数据查询：应可以按照空间字段、时间字段进行分类查询，可查询当前监测空间内的监测参数预警值；
12、独立报警设置：可对环境监测设备独立报警进行管理，设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。
13、联动报警配置：可联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。
14、报警联系人：可对报警联系人进行管理，包含添加、编辑联系人邮箱/APP，实现报警推送功能。
15、多报警输出：可实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出。
▲16、智慧环境监测云平台的技术要求应通过《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准的；需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
▲17、智慧环境监测云平台应符合国产化环境的信创要求，系统前后端在基于国产芯片及国产操作系统、国产数据库上能正常运行；投标文件中提供符合该要求的信创相关证书及信创认证机构或政府官方网站证书查询截图；
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	1
	笔记本电脑
	1、机型：国产处理器商用便携式计算机；
2、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个；
3、内存：≥16GB内存,≥2个内存插槽；
4、硬盘：≥512GB SSD 硬盘；
5、显卡：集成或独立显卡，≥HDMI+ USB Type C视频输出接口；6、音频：集成声卡、立体声扬声器、双阵列数字麦克风（具备电控开关）；
7、网络：集成千兆网卡（全尺寸RJ45接口）+ WiFi6无线网卡（具备电控开关）；
8、USB接口：≥5个USB接口，其中USB Type C接口数量≥3个；9、摄像头：≥100万像素物理防窥网络摄像头（具备电控开关）；10、键盘鼠标：防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板；
11、电池：≥65WHr锂离子聚合物长效电池；
12、电源适配器：≥65W USB Type C电源适配器；
13、屏幕： ≥14英寸IPS屏幕，分辨率≥1920x1200、色域≥100%sRGB，支持180°开合；
14、机身：至少A、D面金属材质，最厚处≤17mm；
15、重量（含电池）：≤1.5kg；
16、操作系统：麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统；
17、关键部件安全要求： CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
18、整机噪音：工作在空闲状态下整机噪声声功率级≤0.5 Bel；
19、其他要求：财政部《便携式计算机政府采购需求标准》中规定的其他内容；
20、保修服务：三年上门免费保修服务（电池一年）。
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	2
	智慧黑板
	1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：不低于3840*2160 ，红外触控，在双系统下均支持不少于40点触控及40点书写划线；采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；智能交互黑板整体长度＞4200mm。
2.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪。
3.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书）
4.智能交互黑板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
▲5.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲6.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）（需提供实物照片及第三方检测机构出具的检测报告）。
7.后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
8.智能交互黑板有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
9.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
10.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为护眼、返回、设置、录屏、多任务、触控开关等功能。
11.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
12.采用针孔阵列发声设计，不低于2.2声道、下边框具有6个发声单元；最大功率≥80W,扬声器在100%音量下1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
13.内置一体化超高清8K摄像头，单颗摄像头有效像素≥5200W，可输出最大分辨率8336*6252的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
14.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
15.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。
16.智能交互黑板黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互heiban 内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互黑板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
17.黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
18.具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
19.整机内置不少于3种悬浮菜单样式，支持用户手动切换，满足个性化视觉呈现需求。
20.支持标准、明亮、鲜艳三种画质模式；具备AI画质优化功能，开启后可根据画面显示调节画面显示参数设置。
21.支持影院、标准、教室、会议四种场景音效模式；具备AI智能音效功能，开启后可根据当前播放内容调节音效参数设置。
22.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
▲23.AI自习纪律监管：整机内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。（需提供功能截图及第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
24.物联集控中心：支持通过平台实时获取教室灯光、空调、窗帘等设备状态，并在智能交互设备端实现一键开关控制。
25.无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。
26.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。
27.无PC状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。
▲28.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。（需提供功能截图及第三方检测机构出具的检测报告）
内置电脑模块
1.采用80pin 通用标准接口,即插即用，易于维护；
2.CPU主频不低于2.0GHZ
3.内存：≥8G DDR4；
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
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	物理竞赛实验室

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm（±5mm）
台面：一体化台面，采用≥10mm厚实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至≥20mm，倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计。
台面颜色：签订合同时约定
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型不低于φ50mm双层、壁厚不少于1.2mm圆型铝镁合金框架，内置框架采用不小于28×28mm方形铝镁合金，柜体部分采用不小于16mm厚优质E1级环保三聚氰胺贴面板,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条,利用机械封边机配以热溶胶高温封边,
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：PC+ABS工程塑料合金注塑，可隐蔽固定，高不低于25mm
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	2
	实验操作台
	规格：≥2400*1200*780mm
台面：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
结构：铝木结构
采用模具成型不低于φ50mm双层、壁厚不少于1.2mm圆型铝镁合金框架，内置框架采用不小于28×28mm方形铝镁合金，柜体部分采用不小于16mm厚优质E1级环保三聚氰胺贴面板,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条,利用机械封边机配以热溶胶高温封边,。
上部抽屉、下部存储柜。
可调脚：PC+ABS工程塑料合金注塑，可隐蔽固定，高不低于25mm。
	6
	张
	工业

	3
	学生实验凳
	1.产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2.技术要求：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计；实验凳加强防爆机构。
	58
	张
	工业

	4
	导轨式能源供给装置
	规格:≥1000*86*18mm
1、可来回灵活移动，使用便捷；
2、轻旋外圈，不拔插头断电；
3、放入轨道自锁定，轻轻按住即可；
4、“隐藏式”零火线；
5、1000mm长+2个适配器；
6、额定电流不低于10A；
7、额定电压250V~；
8、额定承载功率8000W MAX。
	12
	组
	工业

	5
	展示柜
	1.产品尺寸：≥长1000×宽600×高2000mm
2.台身结构：柜身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。
3.可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
4.功能：柜身的横向和纵向隔板的高度和宽度满足摆放工具的要求。
	8
	个
	工业

	6
	实验台1
	规格：≥2000×750×850mm
台面板材：采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至≥24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形。
台身结构：铝木结构
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
电源：多功能五孔插座≥2个
	1
	张
	工业

	7
	实验台2
	规格：≥2400×1200×850mm
台面板材：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至≥24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形。
台身结构：铝木结构
框架：采用模具成型φ≥50mm双层（外圈铝合金直径≥50mm，内圈直径≥31mm，铝合金壁厚≥1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
台身：侧、前后档板、门板等均采用≥16mm厚环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以≥2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
电源：多功能五孔插座≥2个
	2
	张
	工业

	8
	实验边台
	规格：≥6000×700×850mm
台面板材：采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至≥24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形。
台身结构：铝木结构
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张
	工业

	9
	安全电源
	国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。
	12
	个
	工业

	专用设备部分

	1
	实验一/实验误差
	主要技术指标：
仪器测量范围：10-2～107Ω，测量精度±0.02级；
四位半多量程数字电压表,量程自动变换，内阻：≥100MΩ。
仪器内附电桥测量时电源：(1)直流稳压电源Ⅰ：0～20V，电流Imax=20mA连续可调，用于对中值电阻或高值电阻的测量；(2)直流稳压电源Ⅱ：0～1.5V，连续可调，电流Imax=5A,带通断按钮开， 用于对低值电阻的测量；
仪器内附恒流源：0～19.999mA连续可调，稳定度2×10-5/min，开路电压Amax=20V,用于对阻值不太稳定的电阻元件进行测量，由于恒流源的高内阻，可以保证回路中电流十分稳定，从而有效提高电压表指示值的稳定性，完全可以取代非平衡电桥的作为。
仪器内附温度系数小，十组标准电阻：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ，作为仪器自身的电阻标准及较准所用，精度稳定度≤0.02%。
待测金属棒：铜、铝、铁，φ4，L=360mm；有效距离调节0～250mm；
研究四位半数字电压表误差和非线性误差的分布特征；
仪器内附待测低值电阻、中值电阻、高值电阻各二种共六只:
 2.2MΩ、820KΩ、510Ω、27Ω、0.56Ω、0.22Ω。
直流电阻电桥（市电型）
仪器主要技术要求：
仪器内附电桥测量时电源：（1）直流稳压电源Ⅰ：0～20V，电流Imax≥20mA连续可调；（2)直流稳压电源Ⅱ：0～1.5V，连续可调，电流Imax≥5A,带通断按钮开；
测量范围：1Ω～9999000Ω；精度：0.2级； 
测量盘：9×（1Ω+10Ω+100Ω+1000Ω）；
残余电阻：≤0.02Ω；
量程倍率：×10-3、×10-2、×10-1、×1、×10、×102、×103
电桥保证准确度条件：温度范围：20℃±5℃ 相对湿度：40%～60%；
电桥允许使用温度范围：20℃±15℃；
电桥允许使用相对湿度范围：≤80%；
电源：220V、50HZ；
检流计工作电压9V；
内附检流计：＜6×10-7A/㎜、阻尼时间≤4S。
ZX21型 直流电阻箱
电阻采用温度系数小于5ppm，高稳定度漆包锰铜丝绕制。
ZX21型   测量范围：0～99999.9Ω，
准确度：0.1级
UT39E+型 四位半数字万用表（优利德）
直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；
直流电流：2000μA-20A， 交流电流：2000uA--20A； 
电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；
电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；
温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
	1
	套
	工业

	
	
	
	
	
	

	2
	实验三/测定金属的杨氏模量
	1、带照明标尺；
2、采用大口径光杠杆ф50mm，带强磁保护；
3、望远镜放大率：30x，口径：42mm；
4、带激光瞄准装置，视场角：1°26＇；
5、视距＞200cm，视距乘常数：100；
6、仪器高度1800MM测量架和尺读望远镜；
7、砝码7个，1000g/个；
8、螺旋测微计：1个，0-25mm；
9、杨氏模量测量相对不确定度：＜5％。
10、卷尺：1把。
	1
	套
	工业

	3
	实验四/研究单摆的运动特性
	钢质底座，不锈钢支架，摆线：0～1000cm；摆角范围：0～15°。
单片计时装置（配光电传感器）：周期数设1～99次；
计时范围：0.0000s～999.99s，分辨率：0.1ms；
设有组合式单摆阻挡棒，可做组合单摆特性研究实验。
	1
	套
	工业

	4
	实验六/测量空气中的声速
	测定仪：
压电换能器谐振频率：f=35KHz±3KHz；可承受的连续电功率不小于15W；
测量介质：空气、液体；测量方法：驻波法、相位法、时差法；
测量距离：S=0～350mm，读数装置：数显表加游标尺，分辨率0.01mm（无螺距差）；
液槽与测试架可分离，方便液体存放；
信号源要求：
输出信号：正弦波，频率27～50KHz连续可调，5位LED数字显示；
脉冲调制频率：38.5KHz，脉冲宽度：0.2ms；
计时器：1μs～1s，分辨率1μs。
MOS-620CH/20MHz型 双踪示波器
功能特点：
双通道20MHz，高亮度示波管，密闭式衰减开关持久耐用，扫描扩展×10功能TV同步、X-Y方式，ALT触发功能、可测量二路不相关信号。
技术要求：
频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p
（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽×10，
精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。
	1
	套
	工业

	5
	实验八/测定冰的熔解热
	主要要求：
1.外壳（不锈钢）直径¢132mm高：145mm（或能完成本实验的其它尺寸）；
2.底座筒盖，有机玻璃，内筒（铜材）；直径¢75mm,高110mm，容积：500ml （或能完成本实验的其它尺寸） 
3.数显温度计：-20~100℃， 精度0.1℃；
4.秒表：0.001秒，保温杯，烧杯各1只 。
5.电子天平：1000g，0.01g。
	1
	套
	工业

	6
	实验十/测定液体的比热容
	主要技术要求：
智能型双路温度采集仪
(1)双路测温要求：
①测温范围：-50℃～120℃，分辨率0.01℃； 
②自动采样时间间隔设定范围：0.1s～99s可选；
③采样最大数据记录：1000组×2；
④曲线扫描：一页30组，共33页；
⑤实时记录二路信号温度值；
⑥输出：通过USB端口，以txt格式输出。
(2)液晶屏：3.5吋彩色触摸液晶屏；像素模式：480×320；背光模式：LED；
(3)接口：SD卡接口，FAT32文件格式。
仪器的触摸显示屏上按“单位设置”，“ 记录间隔”，可以设定自动采样时间间隔和采样数据个数，并自动保存数据，带数据查看功能，并能在液晶屏上显示据保存的数据作的曲线图像。
两个温度传感器分别测量内筒液体温度Ta、外筒液体温度Tb，彩色触摸液晶屏同时显示Ta、Tb的温度值及时间。
实验容器是具有隔离内筒、外筒的专用量热器。
外筒有机玻璃材质，Φ300mm×200mm；
隔离内筒是用金属铜制作的，Φ28mm×48mm；
实验内筒：Φ22mm×48mm金属铜。
液体的比热容测试误差≤5%。
	1
	套
	工业

	7
	实验十四/磁电式直流电表的改装
	

磁电式直流电表改装 ZX21b直流
电阻箱 1台 测量范围：0～111111.0Ω（金属外壳、密封开关)，准确度：0.1级
9104 0-100uA表（连插座） 1台
四位半数字万用表 2台 直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；直流电流：2000μA-20A，交流电流：2000uA--20A； 电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；
电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；
温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
6.8KΩ电位器（连插座、有中心插孔）1台 
470Ω电位器（连插座）1台 
10KΩ/0.5W电阻盒 1个
6.2KΩ/2W电阻盒 1个
1号电池盒 1个 
1号电池 1节
九孔电路板 1块
短路板 4块
连接导线 若干
	1
	套
	工业

	8
	实验十六/测量非线性元件的伏安特性
	

测量非线性元件的伏安特性 直流稳压电源1台测量范围：0～15V 三位半数字显示
稳压二极管（9.1V）1只 
普通二极管（1N4007）1只 
灯泡盒（0.1A/12V）1只 
滑线变阻器  （20Ω）1台 
100Ω×10电阻箱 1台 
九孔电路板 1块 
四位半数字万用表2台 直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；直流电流：2000μA-20A，交流电流：2000uA--20A； 
电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
短路板5块
单刀单掷 1把
连接导线 若干
	1
	套
	工业

	9
	实验十七/直流平衡电桥
	
实验内容
1.自组电桥测电阻Rx2（几百欧姆）。
2.选取合适的条件，分别测量Rx1（几十欧姆）和Rx3（几千欧姆）。
3.了解影响直流电桥灵敏度的因素。
ZX36型直流电阻箱: 测量范围：0～9999Ω（胶木外壳）  准确度：0.1级。
ZX21型直流电阻箱：测量范围：0～99999.9Ω（胶木外壳）准确度：0.1级。
JK-5型直流稳压电源:测量范围：0～15V  三位半数字显示。
AC5/7型直流检流计: 测量范围：灵敏度三档可调,准确度：最高档5×10-9/格
连接导线若干。
	1
	套
	工业

	10
	实验十八/学习使用示波器
	模拟实验板1台
低频功率信号源1台 
20MHz双踪示波器 1台
 连接导线   若干
一、模拟实验板：
1、1N4007二极管：16*32，1个；
2、0.4uF电容：16*32，1个；
3、电阻：16*32，3KΩ/2W，2个
4、1头Q9，1头香蕉插示波器连接线：2根；
5、60cm双插：红黑各1根；
6、15cm双插：红黑各2根；
二、低频功率数显信号源：1台；
1、方波：50Hz～1KHz连续可调；
2、正弦波：50Hz～100KHz连续可调；稳压；
3、输出：1.5V～15V；电流输出：0～200mA。
三、20MHz型 双踪示波器
功能特点：
双通道20MHz，  高亮度示波管，密闭式衰减开关持久耐用，扫描扩展×10功能TV同步、X-Y方式，ALT触发功能、可测量二路不相关信号。
技术要求：
频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p
（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽×10，
精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。
	1
	套
	工业

	11
	实验十九/观测电容特性
	
观测电容特性 四位半数字万用表 2台 直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；直流电流：2000μA-20A， 交流电流：2000uA--20A； 电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；
温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
低频功率信号发生器 1台 方波：50Hz～1KHz连续可调。正弦波：50Hz～100KHz，分三档量程，连续可调（量程一：50Hz～1KHz连续可调、量程二：1KHz～10KHz连续可调、量程三：10KHz～100KHz连续可调）。稳压电源输出：1.3V～15V，连续可调，稳定度:0.01%/h；具有内频率测量和外频率测量功能，测量时频率幅度可调节
九孔电路板 1块
10-100KΩ电阻箱 1台 
电容 0.047uF 2只 
电解电容 100uF/35V 2只 
单刀单掷开关 1只 
连接导线 若干 
秒表 1块 
	1
	套
	工业

	12
	实验二十/黑盒子
	
黑盒里的元件设置：干电池、定值电阻、电容器、半导体二极管等
黑盒子 
JK5暗盒实验箱 1台
 交流电源 1台
 连接导线   若干
四位半数字万用表
直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；
直流电流：2000μA-20A， 交流电流：2000uA--20A； 
电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；
电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；
温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
双踪示波器
功能特点：
双通道20MHz，  高亮度示波管扫描扩展×10功能TV同步、X-Y方式，ALT触发功能、可测量二路不相关信号。
技术要求：
频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p
（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽×10，
精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。
	1
	套
	工业

	13
	实验二十三/用霍尔效应测量磁场
	 霍尔传感器的工作电流换向方式：闸刀控制，继电器控制。
配置与要求：
1.测试仪提供二组稳压恒流源： 
①励磁电源：电压27V，IM=0～1000mA，电流值由三位半数字式电流表显示，连续可调，最小分辨率不低于1mA。 
②霍尔元件工作电源（恒流）：12V，IS=0～5mA，连续可调，三位半数显 。③霍尔电压用四位半数字式毫伏表测量，量程0～200.00mV，量程0～2000.0mV，自动量程转换。

2.霍尔传感器，N型,灵敏度：不低于160～220（mV/mA·T）；
4.移动支架：水平不低于50mm；
5.换向开关：继电器及按钮，位置由发光设置指示；
6.VH测试毫伏表设计有调零旋钮。
7.电源：恒流源，自动电路识别功能，需具有霍尔片、电压表保护电路。

	1
	套
	工业

	14
	实验三十二/光衍射设计实验
	（1）实验光路；（2）光路调节；
（3）用远场接收光路观测各种衍射元件的夫琅禾费衍射。
 焦面接收光路
（1）光路的共轴调节；
（2）单缝及光栅的刻痕取向与线光源取向平行。
白光的夫琅禾费衍射。
导轨长度不少于1000mm；一维光强分布测量距离＞80 mm；最小读数：不少于0.02 mm。
	1
	套
	工业

	15
	实验三十三/折射率测量设计实验
	测定透明液体或固体折射率探究。

测顶角A；测极限角ψ；测定玻璃的折射率n。
分光计
1、物镜焦距：不低于168mm；
2、通光口径不小于：22mm；
3、放大倍数：不低于7；
4、狭缝可调范围：0-2mm；
5、刻度范围：0-360°；
6、度盘格值：30′；
7、游标盘读数精度：不低于1′；                                                                                                   
钠灯：钠双线 589.0nm、589.6nm 谱线用于波长标定及仪器分辨率检验，功率20W。可升降，三面出光，含电源。
电源电压：220v，工作电压：95v，工作电流：0.62A，功率：50w，外径：28mm，灯头型号：E27，全长：140mm。
升降式低压汞灯：用做标准光源，对仪器的波长精度进行检验和调整，可对部分样品进行荧光分析。可升降，三面出光，含电源。
电源电压：220v，
	1
	套
	工业

	16
	表面张力系数测量
	1、硅单晶电阻应变传感器:
①受力量程:0～500g;
②灵敏度:不低于1μV/mg（500mV/N）(用标准砝码定标);
③非线性误差:≤0.2%;
④供电电压:可调直流恒流源5~12V.
2、显示仪器
①读数显示：0～500.000mV，六位数字电压表，精度不低于 0.1%；一键自动较零功能，峰值测量；②手动调零;③连接方式:插头方式或其它方式。
3、吊环、铝合金吊环。
4、玻璃器皿直径约12.00cm。
5、砝码盘及0.5克砝码7只
	1
	套
	工业

	17
	物体冷却规律研究
	可测量金属从室温至180℃温度时，各种温度时的比热容。
1、用冰水混合物作为热电偶自由端零度基准；
2、三位半数字电压表量程：0～20mV ；分辨率：0.01mV；
3、传感器采用铜、康铜热电偶；
4、测量金属在100℃时的比热容相对误差小于5%；
5、加热器要求采用隔离变压器，低压安全加热；
6、仪器加热装置可定位定位，通过调节手轮自由升降；
7、加热温度：室温～180℃，带温度保护和断线保护功能；
	1
	套
	工业

	18
	牛顿环
	通光口径：ф35mm，凸片曲率半径：855mm。或同等达到技术指标配置
	1
	套
	工业

	19
	测量凹透镜的曲率半径
	1.要求仪器与牛顿环共用；
2.通光口径必须和牛顿环（第18项）一致：ф35mm，凸片曲率半径：855mm。或同等达到技术指标配置
	1
	套
	工业

	20
	测量地磁场
	用于学生探究测量地磁场的水平分量，配置与要求：
1、地质罗盘：精度 1°（标准计量产品）；
2、水准器：灵敏度30′±5′/2mm；
3、励磁线圈：有效半径 105mm， 匝数分10组 （递增10匝）；
4、地磁场测试平台6mm厚有机玻璃（无磁场、可调水平）；
5、测试仪恒流源：0～200mA、0～24V ，三位半数显，分粗调和细调电位器调节，分辨率0.1 mA。
	1
	套
	工业



注：1、设备调试人工费、现场清理、设备运输、安装调试费等综合考虑在投标报价中，不单列。
2、参数要求中需提供的各种证明材料均需加盖投标人公章。
三、本项目核心产品为：数据采集器
四、供货要求
★1.交货期：中标合同签订后30日内供货安装调试完成。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
五、安装调试要求
中标供应商应派有资格、有经验的人员负责安装、调试。
六、人员配备要求
应派有资格、有经验的安装技术人员按行业标准及安全要求，规范安装、调试，且在合同规定的时间内完成安装、调试等工作。
七、履约验收要求
[bookmark: OLE_LINK5]1、采购人以招标文件、中标供应商的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。
2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。
3、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。
4、验收时，乙方须提供所投产品中涉及3C强制性认证、节能、节水、环境标志产品的有效认证证书，证书信息须与所投产品一致。无法提供或证书无效、不符合国家强制性标准及政府采购政策要求的，视为验收不合格，甲方不予验收、不予付款。
5、货物到达采购人指定地点并安装、调试工作完成后，通知采购人，由采购人根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、原厂保修卡、随机资料及配件。
6、中标供应商按合同约定履约完成全部项目，并满足使用要求，须及时向采购人或合同签订的甲方提交验收申请。合同签订的甲方（使用者）须进行初步验收，完全达到符合采购合同约定的验收条件时，再向验收小组申请正式验收。中标供应商须提交规范供货承诺书、合同签订的甲方（使用者）须向验收组提交规范验货承诺书。
6、验收：
6.1、验收主体：采购人；
6.2、验收时间：供货完成后接采购人通知；
6.3、验收方式：现场验收；
6.4、验收程序：验收由采购人、采购中心、中标供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标供应商在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员、第三方机构参与验收，费用由中标供应商承担。
6.5、验收内容：招标文件中技术要求表内的全部内容；
6.6、验收标准:符合招标文件及中标投标文件的全部技术要求，达到合格标准。
八、售后服务要求
★经验收合格后2年内为质保及运维期，中标人应对其提供的货物进行免费质保运维。需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
九、报价要求
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、检测、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用等。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；
3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；
4、供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
十、付款方式与履约保证金
★1、付款方式
采购货物送至指定地点并完成安装调试，验收合格后付款至合同价的100%。
2、履约保证金
（1）履约保证金的金额：中标价的10%。
（2）履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号）鼓励投标人自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。
（3）履约保证金提交时间：合同签订前提交履约保证金。
（4）履约保证金退还时间：验收合格后15日内退还。
十一、商品包装及快递包装要求
1.在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：
（一）商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（二）快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


[bookmark: _Toc165205798]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
（2）技术分（61分）
	评审因素
	评审标准

	项目实施
方案
（8分）
	投标人提供项目实施方案，须包含：①供货进度保证措施、②质量保证措施、③协调配合措施、④应急措施、⑤成果交付方案。
完整包含上述5项模块，且每个模块具备实质性内容，得8分。每缺失1个完整模块扣2分；模块仅列标题，无实质性售后实施内容的，视为缺失该模块。
方案存在实质性缺陷或错误的，每处扣1分，本项得分最低扣至0分，不产生负分。
【实质性缺陷或错误定义】（仅出现下列情形方可扣分）：①引用国家/行业标准规范描述错误；②方案内容与本项目名称、实施地点不一致；③内容不符合国家、行业强制性规范；④关键工作节点缺失；⑤方案前后内容矛盾；⑥照搬其他项目方案，内容与本项目需求不匹配；⑦方案核心内容简单复制采购需求，无针对性实施安排。 
注：文字笔误、不影响方案实质可行性的微小疏漏，不认定为本条缺陷。本项总分8分，最低0分，不产生负分。

	售后服务方案（8分）
	投标人依据本项目采购需求中的售后服务要求编制售后服务方案，方案应包含：①服务体系、②故障解决方案、③售后响应时间、④售后服务人员安排、⑤售后服务配件管理。
完整包含上述5项模块，且每个模块具备实质性内容，得8分。每缺失 1 个完整模块扣2分；模块仅列标题，无实质性售后实施内容的，视为缺失该模块。
方案存在实质性缺陷或错误的，每处扣1分，本项得分最低扣至0分，不产生负分。
【实质性缺陷或错误定义】（仅出现下列情形方可扣分） ①引用国家 / 行业强制性标准、规范描述错误； ②方案项目名称、实施地点与本项目不一致； ③方案内容违反国家、行业强制性规范； ④售后关键节点缺失； ⑤方案前后核心内容互相矛盾； ⑥直接照搬其他项目方案，核心售后内容与本项目采购需求不匹配； ⑦方案核心售后内容仅复制采购需求原文，无针对性售后实施安排。 
注：文字笔误、不影响方案实质可行性的微小疏漏，不认定为本条缺陷。本项总分8分，最低0分，不产生负分。

	安装调试方案（8分）
	投标人提供项目安装调试方案包含：1.详细的安装实施流程；2.货物移交及培训方案；3.成品及教室原有设施保护；4.软件系统调试与试运行方案；5.故障排查及问题整改预案等内容。
完整包含上述5项模块，且每个模块具备实质性内容，得8分。每缺失1个完整模块扣2分；模块仅列标题，无实质性售后实施内容的，视为缺失该模块。
方案存在实质性缺陷或错误的，每处扣1分，本项得分最低扣至0分，不产生负分。
【实质性缺陷或错误定义】（仅出现下列情形方可扣分）：①引用国家/行业标准规范描述错误；②方案内容与本项目名称、实施地点不一致；③内容不符合国家、行业强制性规范；④关键工作节点缺失；⑤方案前后内容矛盾；⑥照搬其他项目方案，内容与本项目需求不匹配；⑦方案核心内容简单复制采购需求，无针对性实施安排。 
注：文字笔误、不影响方案实质可行性的微小疏漏，不认定为本条缺陷。本项总分8分，最低0分，不产生负分。

	技术响应
（28分）
	按招标文件的技术参数要求进行评审；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；其余指标有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
[bookmark: _GoBack]以采购需求中要求提供的相关证明材料为准(证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离)；未要求提供证明材料的指标，投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数并加盖投标人公章，未列出的，按负偏离处理。请供应商标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。

	实验演示（9分）
	投标人须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频格式自定，但须能在Windows系统自带播放器上播放；按照平台的技术要求，本次演示视频单个视频压缩包不能大于50M，整体附件压缩包不超过300M。压缩包为ZIP格式。每个演示实验视频开始前须用字幕方式（蓝底白字）标注演示的内容序号和标题（如：1、XXX实验演示视频），未按要求上传的视频造成评审时出现无法观看等现象的，责任由投标人自行承担。
1、匀强磁场中动生电流与线圈匝数、角度的关系方案比较的视频演示（5分）：
实验用品:数据采集器，微电流传感器，智能动生电动势实验器
（1）视频演示将3个微电流传感器、智能动生电动势探究实验仪、U盘、鼠标通过USB接口连接至数据采集器，将数据采集器通过USB数据线连接至计算机； 符合功能要求得1分，否则不得分。
（2）视频演示打开软件，软件具备自动识别所连接的传感器的功能，通过软件可以查看微电流的四个量程，选择微电流传感器±5μA的量程，通过软件可以对微电流传感器调零；符合功能要求得1分，否则不得分。
（3）视频演示智能动生电动势实验仪中的线圈匝数及长短具有多种选择，线圈角度及匀强磁场磁铁间距可以通过手动调节；符合功能要求得1分，否则不得分。
（4）视频演示在线圈垂直磁场的情况下，点击开始，可以通过实验仪的控制面板调节匀强磁场运动方向，运动速度，软件实时绘图，得出图形应符合线框匝数和动生电流的倍数关系；符合功能要求得1分，否则不得分。
（5）视频演示调节线圈为水平状态，点击开始，可以通过软件内置的动生控制界面调节匀强磁场运动方向，运动速度，软件实时绘图，此时得出电流大小近似为零，应符合理论知识。符合功能要求得1分，否则不得分
2、智慧环境监测系统相关功能的视频演示（4分）：
（1）本地及云端监测数据查看功能：支持本地查看室内温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5、PM10 以及烟雾实时监测数据；可点击各监测参数项调取实时曲线，支持查看分钟级、小时级统计监测数据；同时支持互联网访问云平台，查看实时数据、历史数据及统计数据；符合功能要求得1分，否则不得分。
（2）室外监测数据查询功能：支持展示室外12项天气实况参数，包含天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度；同时支持8项室外空气质量实况数据展示，包含室外空气质量等级、室外首要污染物、PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃；符合功能要求得1分，否则不得分。
（3）室内环境监测预警功能：系统具备室内环境监测预警能力，可自定义配置预警阈值与预警间隔提醒时间；可设置预警参数包含 PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、烟雾、CO₂、温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限；当监测数值达到设定阈值时，设备蜂鸣器自动触发报警提醒；预警记录支持本地本机查询，也可通过互联网访问云平台查阅全部预警信息；符合功能要求得1分，否则不得分。
（4）云平台统计分析功能：云平台实现24小时不间断监测分析，输出最新监测数据、温湿度24小时变化趋势、温湿度区间分布占比、各类环境参数 24 小时趋势图；监测统计支持按监测参数、时间条件组合检索；支持小时维度、日维度统计查询最大值、最小值、平均值；查询结果同时提供列表表格与趋势曲线两种展示形式；符合功能要求得1分，否则不得分。


（3）商务分（9分）
	评审因素
	评审标准

	类似业绩
（9分）
	自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有类似项目供货业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。
注：提供合同原件扫描件上传至电子投标文件中，合同的标的名称、内容、签订时间等信息必须清晰，否则不得分。合同中产品名称不相同或类似，由评审委员会认定。
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第六章  投标文件格式





投  标  文  件







项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：





一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日




四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                             。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                         。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：




五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            
法定代表人（单位负责人）联系方式            

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




十、投标函
投标函
致：灌云县高级中学
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。




十三、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为  %。（该部分供应商填写）



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含但不限于人员费用、全部硬件设备、软件系统安装、辅助材料、备品、备件、机械、运输、现场安装调试、人员培训、管理、维护、利润、技术支持、税金、保险、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；总价作为定标的依据，各项综合单价作为据实结算的依据。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十四、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                        日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督
十五、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]

十六、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]



十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日


二十、供应商认为需要提供的其他材料



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：               邮编：
联系人：             联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：              邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：          包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
