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第一部分 投标邀请
江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市应急管理局的委托，对无锡市安全生产培训考试中心考场设备更新改造项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：
	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡市安全生产培训考试中心考场设备更新改造项目
采购编号：JSZC-320200-JSHY-G2026-0162
采购方式：公开招标
采购内容：本项目拟选择一家单位为无锡市安全生产培训考试中心采购、更新一批实操考试设备，包括单人徒手心肺复苏实操智能网络考核系统、创伤包扎实操智能网络考核系统、触电事故现场应急处置实操考培设备等，具体要求详见招标文件。

	2
	采购人：无锡市应急管理局
地址：无锡市观山路199号市民中心8号楼
联系人：刘兵、刘鹏、潘铖
联系方式：0510-85403880
采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：无锡市经开区金融八街8号联合金融大厦2002室
联系电话：0510-82408785
联系人：代民安、汤淼
电子邮件地址：tangmiao@artall.com

	3
	（1）招标范围：无锡市安全生产培训考试中心实操考试所需设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务、相关伴随服务及理论考试工位改造等全部内容。
（2）交付时间：合同生效后60日历天内验收合格交付至采购人。
（3）质量标准：合格。
（4）质保期：3年。
（5）本项目不接受联合体投标。
（6）本项目是否专门面向中小企业：是。
（7）本项目所属行业：工业。（根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）
本项目招标分一个标段。

	4
	供应商资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供产品须为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业制造。
3.本项目的特定资格要求：
3.1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目货物和服务的独立法人企事业单位或其他组织；
3.2供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近3年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
3.3供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；
3.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
②拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
4.本项目不允许联合体参与投标。

	5
	1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。

	6
	获取招标文件方式：供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件

	7
	投标人可在2026年9月23日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。

	8
	本项目不收取投标保证金。

	9
	投标有效期：提交投标文件的截止日期之日起90天。

	10
	（1）本项目预算金额：188.64万元。
（2）本项目招标人设最高限价，最高限价为188.46万元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

	11
	网上投标截止时间：2026年10月10日14:00止
网上解密时间：开启解密后30分钟
截止时间后递交的投标文件恕不接受。
投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	12
	开标时间：2026年10月10日14:00整
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	13
	中标单位确定时间：2026年10月10日评标结束后
中标单位确定地点：江苏弘业国际技术工程有限公司（无锡市经开区金融八街8号联合金融大厦2002室）



第二部分 供应商须知

（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标人应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。
2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏弘业国际技术工程有限公司，确认已收到修改文件。
（五）投标文件的组成：
1.供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。
2 投标文件由以下内容组成。
（1）投标申请及声明（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）细目报价表（格式见附件）；
（4）供应商资格资信证明文件：
1）关于资格的声明函（格式见附件）；
2）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；
3）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2025年度的财务审计报告扫描件并加盖供应商公章；
4）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；
5）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；
6）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
7）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件；
8）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件并加盖公章；
9）承诺书（格式见附件）；
10）供应商所提供的产品须为中小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的产品。供应商须按要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）补充证明文件：
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。
（6）《商务条款偏离表》；
（7）《技术响应偏离表》；
（8）项目组成员情况；
（9）技术服务方案；
（10）投标文件的其他部分。
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
5.投标费用。
5.1不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。
（七）网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在苏采云供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17.项目投标总价超过本项目最高限价的；
18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；
21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九） 开标、评标：
1.开标
1.1. 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；
1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
1.6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
2.投标人的资格资信审查
公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格资信进行审查。
2.1.采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.2.采购人或者采购代理机构依据投标人提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分投标人须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。
通过资格资信审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
3.评标组织
3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
4.评标工作程序
4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照2.2款执行。
4.2澄清有关问题。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
4.3比较与评价。
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5. 评标方法
供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
本项目核心产品为低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备，供应商提供相同的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
6.评分细则
6.1评分分值构成如下：
（1）价格分（30分）
（2）技术性能（10分）
（3）商务部分（18分）
（4）技术部分（42分）
6.2具体评分标准如下：
（1）价格分（30分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
1）采购本国产品的支持政策
1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“细目报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
1.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2）根据财库〔2026〕2号文件，在评审过程中，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（2）技术性能（10分）
投标人须详尽真实地按照《采购需求》中技术条款要求在投标文件格式中的“技术响应偏离表”逐条进行响应及描述，投标人所投产品全部满足招标文件《采购需求》中的技术参数及要求，在此基础上，所投产品以下“▲”号条款性能满足附加要求，每提供一项加1分，最高加10分。所有产品的产品性能、质量和响应情况必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求，将作无效标处理，中标后采购人取消其中标资格，并须赔偿采购人相关损失。
1）低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备：安全标示辨别设备：▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。投标文件须提供标志配置数量及类型图，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
2）低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备：▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。投标文件须提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式考核操作界面截图，需要标注场景名称及交互功能点，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
3）低压电工K31电气设备安装实操考培设备（利用原有设备进行升级）：电气设备安装实操装置：▲8.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。投标文件须提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行说明，格式自拟，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
4）低压电工K32低压开关柜实操考培设备：接线模拟图板：▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。投标文件须提供实物设备照片，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
5）高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备：仪器仪表摆放架：▲2.仪器仪表分类分区存储功能要求。投标文件须提供实物设备照片，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
6）高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备（在原有设备上升级）：接线模拟图板：▲（3）接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。投标文件须提供实物设备照片，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
7）移动平台实操考培设备：作业环境显示屏：▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。投标文件须提供3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
8）吊具实操考培设备：作业环境显示屏：▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。投标文件须提供3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
9）登杆登塔考培设备：铁塔：▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。投标文件须提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的说明且具有第三方检验机构出具的检验报告，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
10）能进行人工智能分析的成套设备（含理论考试工位改造费用）：▲具备以下功能：①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。投标文件须提供以上系统功能截图，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
（3）商务部分（18分）
1）投标制造商自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来每实施完成1个类似核心产品销售案例的得1分，本项最多得3分，没有不得分。提供合同及验收合格证明，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
2）投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得2分，具有有效期内隐私信息管理体系认证证书的得2分，本项最多得4分。提供证书扫描件证明材料，加盖供应商电子签章上传，未提供或提供不全的均不得分。
3）人员要求（8分）
投标人拟投入的项目组人员：
①安装人员同时具有3种及以上特种作业证书的，每有一人得2分，最多得6分。
②项目经理同时具有注册安全工程师和高级工程师的，提供一个得2分，满分2分。
以上项目组人员提供有效的相关证书及证明材料扫描件、提供投标截止日前6个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保凭证，未提供或提供的不符合要求的不得分。
4）政策性因素（3分）
①依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分。（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）
②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分。（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）
（4）技术部分（42分）
1）考核设备视频演示（4分）
供应商根据“项目需求”的主要技术参数要求提供核心产品（低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备）的操作演示视频，要求提供的视频可正常播放，清晰可辨认，时长不超过10分钟。（需在苏采云系统上传演示视频，总视频压缩包不大于300M，其中单个视频压缩包不大于50M，否则无法上传。）
上述内容要求演示到位，详细周全，以确保项目目标顺利实现，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得4分。
2）产品安全设计评价（8分）
产品安全设计评价针对下列内容进行综合考评：①低压电工作业的安全设计方案；②高压电工的安全设计方案；③熔化焊接与热切割作业的安全设计方案；④高处作业的安全设计方案。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得8分。
3）产品结构设计评价（4分）
产品结构设计评价针对下列内容进行综合考评：①材料、工艺设计、结构和模块设计；②可维护性及用户体验便捷程度。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得4分。
4）场地布局整体规划（6分）
场地布局整体规划针对下列内容进行综合考评：①设计效果；②场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）；③场地详细图纸及场地平面文化设计方案。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得6分。
5）培训方案及系统升级服务方案（4分）
培训方案及系统升级服务方案针对下列内容进行综合考评：①培训方案；②系统升级服务方案。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得4分。
6）进度计划控制方案（4分）
进度计划控制方案针对下列内容进行综合考评：①供货方案；②安装调试时间安排。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得4分。
7）质量管理体系及保证措施（4分）
质量管理体系及保证措施针对下列内容进行综合考评：①完整的质量保证体系、②针对质量目标措施及质量控制的保证措施。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得4分。
8）售后服务（8分）
售后服务针对下列内容进行综合考评：①服务的响应时间、解决问题的能力和紧急故障处理预案；②备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案。
上述内容要求阐述到位，详细周全，方案各步骤均经过设计，以确保项目目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分；本项最高得8分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
本次评标，核算各供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一） 定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。
2.中标人确定后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。
（十二） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十三）投标保证金：
本项目免收投标保证金。
（十四）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3） 与招标采购人、其他供应商恶意串通的；
（4） 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十五）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。
2.江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十六）质疑和投诉
1.质疑
1.1.供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
1.2.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
1.3.质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理人的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。
采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。
1.4.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
1.5.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
1.6.采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
2.投诉
2.1.质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
（十七）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十八）代理服务费：
本项目采购预算包含代理服务费，并且根据与采购人的委托代理协议约定，代理服务费由中标供应商支付，委托代理协议约定的本项目代理服务费采用差额定率累进计费方式，以中标金额为计费基础，按下列费率计取：100万元以下费率为1.02%，100万-500万元费率为0.748%。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十九）政府采购履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（二十）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附件1：
政府采购投标担保函（项目用）
编号：
（采购人或采购代理机构）：
鉴于（以下简称“供应商”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）      年     月      日

附件2：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2） 。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年    月    日

[bookmark: _Toc342413708]
第三部分 采购需求
一、项目概况
1、项目名称：无锡市安全生产培训考试中心考场设备更新改造项目；
2、招标范围：无锡市安全生产培训考试中心实操考试所需设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务、相关伴随服务及理论考试工位改造等全部内容；
3、交付时间：合同生效后60日历天内验收合格交付至采购人；
4、质量标准：合格；
5、本项目预算金额：188.64万元。
6、本项目最高限价：188.46万元。
2、 采购需求一览表
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	单人徒手心肺复苏实操智能网络考核系统
	2
	套
	

	2
	
	
	K4
	创伤包扎实操智能网络考核系统
	2
	套
	

	3
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置实操考培设备
	3
	套
	

	4
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	2
	套
	

	5
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备
	2
	套
	

	6
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考培设备
	3
	套
	利用原有设备进行升级

	7
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考培设备
	3
	套
	

	8
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考培设备
	3
	套
	

	9
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	2
	套
	

	10
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	

	11
	
	科目三安全操作技术
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	12
	
	
	K32
	高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	13
	
	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	14
	熔化焊接与热切割作业
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	

	15
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条高处电弧焊实操考培设备
	2
	套
	利用原有设备进行升级

	16
	
	
	K32
	二氧化碳气体保护焊实操考培设备
	2
	套
	利用原有设备进行升级

	17
	
	
	K33
	氩弧焊实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	18
	
	
	K34
	气焊实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	19
	
	
	K34
	气割高处实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	20
	
	焊工考试配套
	
	工位隔断建设（职业竞赛高级防火隔断、焊机铜排接地)
	7
	工位
	

	21
	
	
	
	气瓶房
	2
	间
	

	22
	
	
	
	气路架设
	1
	套
	

	23
	
	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	7
	工位
	

	24
	高处作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考培设备
	1
	套
	

	25
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	26
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	利用原有设备进行升级

	27
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考培设备
	1
	套
	

	28
	
	
	K32
	吊篮实操考培设备
	1
	套
	

	29
	
	
	K33
	吊具实操考培设备
	1
	套
	

	30
	
	
	K34
	登杆登塔考培设备
	1
	套
	

	31
	考场配套
	能进行人工智能分析的成套设备（含理论考试工位改造费用）
	1
	项
	


3、 安全生产实操考试设备技术参数要求
本次采购项目涉及原有特种作业实操考试设备升级改造及新购，采购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知应急〔2025〕59号文件中规定的技术参数；成交结果公告发布后的7日内，成交供应商须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由采购方指定的部分设备）送至采购方现场进行功能验证。若供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购方将依法追究成交供应商的相关法律责任。
1、通用科目四
	序号
	考试科目
	设备名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	K4
	单人徒手心肺复苏实操智能网络考核系统
	单人徒手心肺复苏实操智能网络考核系统
	2
	套
	1.设备主要配备：
(1)心肺复苏模拟假人：CPR橡皮人,采用1：1高逼真人体模型，
(2)一次性CPR屏障消毒面膜：双层防尘棉，规格：50片一盒。
2.主要功能：
单人徒手心肺复苏操作考核系统，能够精准记录按压、吹气等关键动作参数。
人工手位胸外按压时：
（1）动态显示按压深度：按压深度正确由绿灯显示、按压深度不够与按压深度过深由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
（2）计数显示；详细记录按压错误次数（按压错误及正确的次数）。
人工口对口呼吸(吹气)时：
（1）动态指示灯显示吹气量：吹入的吹气量正确由绿灯显示、吹入的吹气量过小或过大分别由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；
（2）计数显示：详细记录吹气错误次数（吹气错误及正确的次数）。
按压与人工呼吸比：30：2
操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。
操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。
3.材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

	2
	K4
	创伤包扎考位
	创伤包扎实操考核设备
	1
	套
	1.考核设备主要包括创伤模拟人、急救箱、乳胶手套、夹板、三角巾、无菌纱布、弹力绷带、担架等
2.模拟假人采用1:1硅胶材质假人，假人手臂创伤（右前臂、右手背创伤），假人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤及四肢皮肤、头发等均采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经过注塑机高温注压而成，材质经久耐用。

	3
	K4
	触电事故现场应急处置考位

	触电事故现场应急处置实操设备
	1
	套
	1.触电事故场景搭设：
假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。
通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造高低压触电现场环境。


2、低压电工作业
	序号
	考位编号
	设备名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V 钢，全硬热
处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，
随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：
0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地
短路装置》(DL/T879)、《带电作业用
空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心
绝缘棒》 (GB13398)的有关要求。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬
梯》 (GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬
梯》 (GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》
(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V 及以下

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手
套》 (GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》
(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS/PP/针织布
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC 聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技
术规范》 (GB14866)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》
(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》
(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》
(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》
(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250 型。
2.适用杆高：6-8m 电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》
(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美
工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十
字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、
零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊
角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数
显电笔、3M 卷尺、剪刀、钢丝钳、尖
嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：500μA/50mA/500mA/10A
2.交流电流：50mA/500mA/10A
3.直流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
4.交流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
5.直流电阻：Rx1/Rx10/Rx100/Rx1k/Rx10k/Rx100k
6.电容：x1/x10/x100 (1000μF)
7.频率：x1/x10/x100(10kHZ)

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.交流电流：4A/600A。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围 0-500MΩ
3.准确度 10 级

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%
2.测量范围 0-1000MΩ
3.准确度 10 级

	
	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，
0～10%。
4.短路电流，<2mA。

	
	
	
	指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围 0-1000 Ω。
2.准确度 3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相
对湿度≤80%

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA 分 12 档
2.动作时间：0.001s～1.000s
3.可用漏保：220V/380V
4.测试模式：手动/自动双模式
5.电池：7 号干电池 4 节

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9 Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C 型。
2.极数：4P。
3.额定电压：400V。
4.额定电流：32A。
5.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。
2.极数：4P。
3.额定电流：32A。
4.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM (±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢
丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控
器》 (GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度： ≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》
(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）
国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况
而定。

	
	
	
	仪器仪表操作台
	1
	台
	一.设备要求
尺寸≥1200*840*1215 （±50mm） ；设备电压：输入220VAC±10%，部分输出安全电压36V；设备功率≤1KW；
材质采用高强度金属框架，并进行静电喷塑工艺处理，具备耐腐蚀、耐锈蚀、耐磨特性；外观采用信号白，石墨灰，天空蓝构建完整的配色系统；表面粗糙度符合GB/T1031- 2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
二.设备功能要求
测试台须符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号），全部采用实物化仪器仪表测量真实的应用场景。
功能1.综合类测量功能，满足交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流测量考核功能。
功能2.绝缘电阻测量功能，被测电动机安装在水平平台更加稳固，保证长期使用安全性。
功能3.接地电阻测量功能，支持E、P、C插针接地电阻测量，还原实际测试环境。
功能4.漏电保护测量功能。支持检测漏电保护装置的漏电动作电流、动作时间，验证装置保护有效性，还原实际漏电防护场景
功能5.五孔插座测量功能。支持检测五孔插座的线路通断，还原实际测量场景
三.测试台智能考核系统功能要求
1.仪器仪表选择识别功能要求，系统支持电子标签读取模式；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，系统通过识别设备上的唯一电子身份标签，自动验证设备选择的正确性。
2.功能要求，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持指定和随机两种模式。
3.考评员可根据考核需求，自主指定具体数值；也可通过系统随机生成，满足多样化考核场景。考虑到市电输入波动、测量仪器固有误差等客观因素，所有设置值需允许存在±15%的误差范围。​
4.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。考评员可指定模拟V-W（相与相之间）或U-地（相与地之间）的绝缘电阻故障；也可由系统随机指定其中一种故障类型，为考核提供更真实、灵活的故障排查场景。

	
	
	
	仪器仪表摆放架
	1
	个
	一.设备要求
1.架体尺寸≤1320*640*1040mm（±50mm）。
2.架体材质采用静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；台面选用防滑绝缘材质，表面粗糙度符合GB/T1031-2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
3.摆放架配置成品物料盒用于仪器仪表陈列，物料盒内部有效尺寸≥300mm×450mm×170mm，确保常规仪器仪表能安全存放；物料盒需具备防倾倒结构设计。
二.功能要求
1.本摆放架作为仪器仪表测试的配套存储设备，支持多架组合扩展模式，可根据实际仪器数量灵活增配，满足不同规模存储需求。
▲2.仪器仪表分类分区存储功能要求
采用模块化分区陈列方式，按仪器测量功能划分为五大类存储区域，具体如下：
①电流测量类：用于存放各类电流检测仪器；
②电阻测量类：收纳电阻值测定相关设备；
③接地测量类：集中存放接地参数检测仪表；
④综合测量类：适用于多功能复合型测量仪器；
⑤漏电保护器功能测量类：专用于漏电保护性能检测设备。
仪器仪表摆放架需进行物料盒标识管理，每个成品物料盒须配备标准化标签卡槽，标注内容为五大类存储区功能类别（如“电流测量类”），标识清晰、便于快速识别。

	
	
	
	安全标示辨别设备
	1
	套
	一.设备要求
1.整体尺寸≥2300*770*1850mm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。；
2.电源参数：功率 30-90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110-220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
4.设备由支架立柱、支架横档、支架底脚（带轮）构成稳定支撑体系，保障设备整体稳固性；主体设备（标志牌灯箱+显示屏）支持墙面挂载或搭配可拆卸带轮支架，灵活适配不同场地布置需求，便于搬运、调整与收纳。
二.功能要求
二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。（投标文件需提供“实物操作+场景化考核”的人机交互操作演示视频）
▲2.标志牌灯箱模块：按GB/T29481标准布置四类标志（禁止≥9个、指令≥8个、警告≥9个、提示≥6个）。
▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。

	科目二
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备
	电力安全工器具
	1
	套
	1.低压验电笔，测量范围：500V及以下；符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。
2.绝缘手套，符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)的有关要求。
3.绝缘鞋符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求。
4.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》(GB 2811)的有关要求。
5.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB 14866)的有关要求。
6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。

	
	
	
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患
2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	
	
	
	
	
	
	

	科目三
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考培设备（利用原有设备进行升级）
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线
（2）单相电能表带照明设备的接线
（3）三相异步电动机单向连续运转电
路接线（带点动控制）
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电
流互感器的三相异步电动机电路的接
线
（5）三相异步电动机正反转运行电路
的接线

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式
2.符合 现 行 标准《 电 测量 设 备》
(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表
2.符合现行标准《直接作用模拟指示
电测量仪表及其附件》 (GB/T7676)相
应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器
(SPD)第 11 部分：低压电源系统的电
涌保护器性能要求和试验方法》
(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C 型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。
3.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型： 自复位按钮。
2.符合现行标准《低压 l 开关设备和
控制设备》(GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3 档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控
制设备》 (GB/T14048)相应部分的要
求，或符合低压开关设备和控制设备
相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86 型
2.材质：PC

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86 型
2.材质：PC

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86 型
2.材质：PC

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W 不带端子。
2.转速： ≥1400 转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装 24 回路。

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢
2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：
1.电压:220V
2.特点：温度可调
焊锡丝：
1.直径：1mm

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16 平方
2.材质：铜

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V 及以下

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、
一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四
类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用
导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》
(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	1
	套
	在原设备上升级后满足：
一、设备基本要求
1.适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、操作台结构要求：操作台应集成公共操作、显示交互、考生操作等功能区域，配置元器件收纳抽屉；应设可拆式考试信息 LED 显示屏及监控摄像区，支持考试信息显示与考生操作实时监控追溯。
三、电气设备安装实操智能考核系统​
1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
2.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性；
3.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加应符合实际作业情况；
4.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图；（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的图片作为功能佐证材料，验证功能有效性）
5.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
6.支持开展以下低压电工实操考核内容，满足标准化考核大纲要求：
（1）低压配电箱的安装接线
（2）单相电能表带照明灯的安装及接线
（3）电动机单向连续运转接线(带点动控制)
（4）带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线
（5）三相异步电动机正反运行的接线及安全操作。
7.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
[bookmark: OLE_LINK2]▲8.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
9.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。

	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考培设备
	进线柜
	1
	个
	一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP33。
3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。
（三）电容柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：
▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。
2.功能要求：
模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于低压开关柜接地

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》
(DL/T853)的有关要求。

	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考培设备
	临时用电系统施工图
	1
	张
	符合《施工现场临时用电安全技术规
范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。

	
	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​
1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​
2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​
3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	
	总配电箱（整套）：
配电箱*1
电压表*1
电流表*3
三相四线电能表*1
转换开关*1
电流互感器*3
隔离开关*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。
5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	分配电箱(整套)：
配电箱*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	动力开关箱（整套）：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	照明开关箱(整套)：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线
径导线：
BVR1mm²国标黑色
BVR2.5mm²国标黑色
BVR25mm²国标黑色
BV4mm²国标黄色
BV4mm²国标绿色
BV4mm²国标红色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标黄色
BV6mm²国标绿色
BV6mm²国标红色
BV6mm²国标蓝色

	
	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	1.用于临时用电系统接地
按照现场实际情况而定，符合现行标
准《建筑与市政工程施工现场临时用
电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要
求。

	
	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V。
2.安装结构型式：卧式。
3.工作原理：异步电动机。

	
	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V

	
	
	
	接线工具
	1
	套
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、
一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、
绝缘胶布。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》
(DL/T853)的有关要求。



3、高压电工作业
	序号
	考位编号
	设备名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	高压验电器
	1
	个
	1.验电电压：10kV。
2.接触式，声光报警。
3.尺寸：杆长 1m，多节伸缩。
4.材质：环氧树脂。
5.符合现行标准《电容型验电器》 (DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	1.适用电压：10kV；带接地线夹。
2.操作杆：超耐压环氧树脂杆
3.导线装置：导线连接地夹
4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》 (DL/T879)、《带电作业用空心
绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》 (GB13398)的有关要求。

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	1. 电压等级：0.4KV-10KV。
2. 类型：手持工频验电发生器
3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》 (GB/T12114)的有关要求。

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》 (DL/T879)、《带电作业用空心
绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》 (GB13398)的有关要求。

	
	
	
	带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》
(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	不带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》
(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	1.适用电压：10kV； 自锁式。
2.材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》
(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。
2.符合现行标准《电容型验电器》 (DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V 钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》 (DL/T879)、《带电作业用空心
绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》 (GB13398)的有关要求。

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 (GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 (GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》 (GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘靴
	1
	双
	1.适用电压：25KV。
2.材质：防水橡胶。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》 (GB21148)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》 (GB21148)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2 型。
2.材质：ABS/PP/针织布
3.符合现行标准《头部防护安全帽》 (GB2811)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC 聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》 (GB14866)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》 (GB24543)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》 (GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》 (GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》 (GB6095)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250 型。
2.适用杆高：6-8m 电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》 (DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》
(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木
3.符合现行标准《电杆用登高板》 (DL/T1643)的有关要求。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺
丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水
泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M 卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1 Ω~20MΩ。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：500μA/50mA/500mA/10A
2.交流电流：50mA/500mA/10A
3.直流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
4.交流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
5.直流电阻：Rx1/Rx10/Rx100/Rx1k/Rx10k/Rx100k
6.电容：x1/x10/x100 (1000μF)
7.频率：x1/x10/x100(10kHZ)

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.交流电流：4A/600A。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围 0-500MΩ.
3.准确度 10 级。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。
2.测量范围 0-1000MΩ。
3.准确度 10 级

	
	
	
	2500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：2500V，允差±10%。
2.测量范围 0-2500MΩ。
3.准确度 10 级

	
	
	
	数字式绝缘电阻测试仪
	1
	个
	1.输出电压：2500V。

	
	
	
	接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围 0-1000 Ω。
2.准确度 3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	
	直流单臂电桥
	1
	个
	1.型号：QJ23A 型
2.类型：单臂电桥

	
	
	
	直流电阻测试仪
	1
	个
	1.类型：数显
2.测试电流:档位可调

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9 Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	
	干扰项
	高压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	缺少附件的。

	
	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	不带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全带
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	3
	副
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘靴
	3
	双
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	直流单臂电桥
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	直流电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》 (GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	卷
	1.厚度： ≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 (DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	仪器仪表操作台
	1
	套
	一.设备要求
尺寸≥1200*840*1215 （±50mm） ；设备电压：输入220VAC±10%，部分输出安全电压36V；设备功率≤1KW；
材质采用高强度金属框架，并进行静电喷塑工艺处理，具备耐腐蚀、耐锈蚀、耐磨特性；外观采用信号白，石墨灰，天空蓝构建完整的配色系统；表面粗糙度符合GB/T1031- 2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
二.设备功能要求
测试台须符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号），全部采用实物化仪器仪表测量真实的应用场景。
功能1.综合类测量功能，满足交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流测量考核功能。
功能2.绝缘电阻测量功能，被测电动机安装在水平平台更加稳固，保证长期使用安全性。
功能3.接地电阻测量功能，支持E、P、C插针接地电阻测量，还原实际测试环境。
功能4.漏电保护测量功能。支持检测漏电保护装置的漏电动作电流、动作时间，验证装置保护有效性，还原实际漏电防护场景
功能5.五孔插座测量功能。支持检测五孔插座的线路通断，还原实际测量场景
功能6.10KV绝缘电缆电阻测量功能，支持测量10kV橡塑绝缘电力电缆的绝缘电阻，判断电阻绝缘状态。
三.测试台智能考核系统功能要求
1.仪器仪表选择识别功能要求，系统支持电子标签读取模式；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，系统通过识别设备上的唯一电子身份标签，自动验证设备选择的正确性。
2.功能要求，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持指定和随机两种模式。
3.考评员可根据考核需求，自主指定具体数值；也可通过系统随机生成，满足多样化考核场景。考虑到市电输入波动、测量仪器固有误差等客观因素，所有设置值需允许存在±15%的误差范围。​
4.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。考评员可指定模拟V-W（相与相之间）或U-地（相与地之间）的绝缘电阻故障；也可由系统随机指定其中一种故障类型，为考核提供更真实、灵活的故障排查场景。

	
	
	
	仪器仪表摆放架
	1
	套
	一.设备要求
1.架体尺寸≤1320*640*1040mm（±50mm）。
2.架体材质采用静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；台面选用防滑绝缘材质，表面粗糙度符合GB/T1031-2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
3.摆放架配置成品物料盒用于仪器仪表陈列，物料盒内部有效尺寸≥300mm×450mm×170mm，确保常规仪器仪表能安全存放；物料盒需具备防倾倒结构设计。
二.功能要求
1.本摆放架作为仪器仪表测试的配套存储设备，支持多架组合扩展模式，可根据实际仪器数量灵活增配，满足不同规模存储需求。
2.仪器仪表分类分区存储功能要求
▲采用模块化分区陈列方式，按仪器测量功能划分为五大类存储区域，具体如下：
①电流测量类：用于存放各类电流检测仪器；
②电阻测量类：收纳电阻值测定相关设备；
③接地测量类：集中存放接地参数检测仪表；
④综合测量类：适用于多功能复合型测量仪器；
⑤漏电保护器功能测量类：专用于漏电保护性能检测设备。
仪器仪表摆放架需进行物料盒标识管理，每个成品物料盒须配备标准化标签卡槽，标注内容为五大类存储区功能类别（如“电流测量类”），标识清晰、便于快速识别。

	
	
	
	安全标示辨别设备
	1
	套
	一.设备要求
1.整体尺寸≥2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。；
2.电源参数：功率 30-90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110-220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
4.设备由支架立柱、支架横档、支架底脚（带轮）构成稳定支撑体系，保障设备整体稳固性；主体设备（标志牌灯箱+显示屏）支持墙面挂载或搭配可拆卸带轮支架，灵活适配不同场地布置需求，便于搬运、调整与收纳。
二.功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”；
2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥8 个、指令≥8 个、警告≥8 个、提示≥8 个）
三.智能考核系统功能要求
1.考生自助答题，系统自动采集数据并智能评分；
2.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业3D场景的交互式考核。
3.设备支持智能评分、人工判分模式，覆盖成绩汇总管理，适配作业考试大纲考核内容，满足不同场景评分需求。

	科目二
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备
	电力安全工器具
	1
	套
	1.高压验电器，额定电压：10kV；伸缩型；应符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。
2.绝缘手套，符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)的有关要求。
3.绝缘鞋，符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求。
4.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》(GB 2811)的有关要求。
5.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB 14866)的有关要求。
6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀等。

	
	
	
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患
2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	
	
	
	
	
	
	

	科目三
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备（在原有设备上升级）
	高压开关柜(整套)：
进线柜*1
计量柜*1
PT柜*1
出线柜*1
操作开关柜的附属配件及工器具*1
	1
	套
	升级后满足：
一.设备要求
（一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。
二.主要配置参数及详细功能要求
(整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜1面、计量柜1面、PT柜1面、出线柜1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。
（一）进线柜
1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。
(1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。
(2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷。
(3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣。
(4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。
2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。
3．避雷器：额定电压12kV，雷电冲击电流残压峰值≤50kV。
4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（提供佐证材料）
5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。
6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（二）计量柜
互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。
计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。
（三）PT柜
1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。
2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。
3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置数显三相电压表一个。
（四）出线柜
1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。
2．接地开关：配备1台接地开关。
3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。
4．避雷器：额定电压12kV，雷电冲击电流残压峰值≤50kV，残压比≤1.8（8/20μs波形）。
5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。
6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。
7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	干式电力变压器
	1
	台
	10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求
一.设备要求
（一）电气规格要求
额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。
额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。
电源相数：三相；频率：50Hz。
短路阻抗：5.5%±0.2%。
连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。
（二）结构与材料参数
带外壳及温控器，不通电；
绝缘等级：F级绝缘。
绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。
外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。
（三）冷却与运行参数要求
冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。
过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。
运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。
二.功能要求
10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。

	
	
	
	低压开关柜（整套）：
出线柜*1
进线柜*1
补偿柜*1
	1
	套
	一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP33。
3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。
（三）电容柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	套
	高低压一次接线模拟屏：
（1）工作电源：AC220V±10%，额定频率：50Hz
（2）设备尺寸（长×高）：长1800mm，高1825mm（含支架）
▲（3）接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。
（4）高低压一次接线模拟屏是系统中用于直观展示高低压配电系统接线方式、设备状态及电力流向的可视化装置，一次系统模拟屏是与配套开关柜一致的系统图。
（5）模拟屏能显示表示各开关柜实际状态、接线方式、供电方式和各种开关的分/合状态，能实现正式操作前模拟操作流程预演，确保操作步骤正确，高低压配电一次系统图报警功能，当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	电力电缆
	1
	套
	1.材质：铝制/铜制电缆

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。 
2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。 
2.颜色：黑色。 
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K32
	10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备（在原有设备上升级）
	隔离开关
	3
	个
	1.送电端隔离开关。

	
	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	3
	根
	1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。

	
	
	
	跌落式熔断器
	3
	个
	1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。 
2.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。

	
	
	
	验电接地环
	3
	个
	1.验电接地环电压等级：10kV。 
2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。

	
	
	
	避雷器
	3
	个
	1.类型：氧化锌避雷器。

	
	
	
	油浸式电力变压器
	1
	台
	1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 
2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。

	
	
	
	低压配电柜
	1
	套
	1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。

	
	
	
	接地扁铁
	1
	个
	1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地

	
	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	4
	根
	1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。

	
	
	
	配套设备设施
	1
	套
	导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥32英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。 
2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考培设备（在原有设备上升级）
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图， 
2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式 
2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式 
2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表 
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。 
2.类型：导轨式安装。 
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。 
2.电流：16A。 
3.安装方式：导轨式。 
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。 
2.电流：16A。 
3.安装方式：导轨式。 
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。 
2.两常开两常闭。 
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。 
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。 
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型 2.材质：PC

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型 2.材质：PC

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型 2.材质：PC

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。 
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。

	
	
	
	电气设备固定背板（网孔版）
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢 2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	
	搪锡设备
	
	
	1.电压:220V 2.特点：温度可调

	
	
	
	焊锡丝
	
	
	1.直径：1mm

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方 2.材质：铜

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。 
2.颜色：黑色。 
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	电气设备安装实操装置(在原有设备上升级)
	1
	套
	升级后满足：
一、设备基本要求
1.适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、操作台结构要求：操作台应集成公共操作、显示交互、考生操作等功能区域，配置元器件收纳抽屉；应设可拆式考试信息 LED 显示屏及监控摄像区，支持考试信息显示与考生操作实时监控追溯。
三、电气设备安装实操智能考核系统​
1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
2.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性；
3.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加应符合实际作业情况；
4.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图；（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的图片作为功能佐证材料，验证功能有效性）
5.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
6.支持开展以下低压电工实操考核内容，满足标准化考核大纲要求：
（1）低压配电箱的安装接线
（2）单相电能表带照明灯的安装及接线
（3）电动机单向连续运转接线(带点动控制)
（4）带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线
（5）三相异步电动机正反运行的接线及安全操作。
7.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
8.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） 
9.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）



4、熔化焊接与热切割作业
	序号
	考位编号
	设备名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目二
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护1套
焊钳1套
外皮破损的焊机二次线1套
一次线过长且盘绕在焊机上1套
操作台1个
压力不足的干粉灭火器1个
纸箱1个
2.场景化搭建1项，包括利用墙面挂板或墙布或发光字等装饰材料和技术，营造出符合实际的平地焊条电弧焊作业场景。

	
	
	
	平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（投标文件须提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
有问题的氧气气瓶及附件1套
有问题的乙炔气瓶及附件1套
损坏的氧气减压器1个
损坏的乙炔减压器1个
破损的焊炬1个
丙酮空桶1个
压力不足的干粉灭火器1个
氧气与乙炔胶管1套

	
	
	
	高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	高处气割作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
假人模特1套
压力不足的干粉灭火器1套
有问题的氧气气瓶和乙炔气瓶及附件1套
氧气与乙炔胶管1套
实物仿真汽油桶1个
实物仿真油漆桶1个
移动式操作平台(门式架)1个
2.场景化搭建1项，包括利用墙面挂板或墙布或发光字等装饰材料和技术，营造出符合实际的高处气割作业场景。

	科目三
	K31
	焊条高处电弧焊实操考培设备（在原设备上升级）
	焊条电弧焊机
	/
	台
	利旧


	
	
	
	电焊钳及配套电缆线
	/
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	/
	套
	

	
	
	
	焊条
	/
	套
	

	
	
	
	焊条保温桶
	/
	套
	

	
	
	
	焊条头回收桶
	/
	套
	

	
	
	
	焊接板材
	/
	套
	

	
	
	
	工作台
	/
	套
	

	
	
	
	焊架
	/
	套
	

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、
角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个
	1.满足搭设 1 层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》 (JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制
动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	个
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K32
	二氧化碳气体保护焊实操考培设备（在原设备上升级）
	二氧化碳气体保护焊机
	/
	套
	利旧

	
	
	
	送丝装置
	/
	套
	

	
	
	
	焊枪
	/
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	/
	套
	

	
	
	
	二氧化碳气瓶及相关附件
	/
	套
	

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	/
	套
	

	
	
	
	二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器
	/
	套
	

	
	
	
	二氧化碳焊丝
	/
	套
	

	
	
	
	焊丝头回收桶
	/
	套
	

	
	
	
	焊接板材
	/
	套
	

	
	
	
	工作台
	/
	套
	

	
	
	
	焊架
	/
	套
	

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽
刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	K33
	氩弧焊实操考培设备（在原设备上升级）
	氩弧焊机
	/
	套
	利旧

	
	
	
	焊枪
	/
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	/
	套
	

	
	
	
	氩气瓶及相关附件
	/
	套
	

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	/
	套
	

	
	
	
	氩气减压器高压表及流量计
	/
	套
	

	
	
	
	氩弧焊丝
	/
	套
	

	
	
	
	铈钨极
	/
	套
	

	
	
	
	焊丝头回收桶
	/
	套
	

	
	
	
	焊接板材
	/
	套
	

	
	
	
	工作台
	/
	套
	

	
	
	
	焊架
	/
	套
	

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、
角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	K34
	气焊实操考培设备（在原设备上升级）
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》 (GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》
(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》 (GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》
(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	/
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1。符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》 (GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》 (GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》 (JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》 (JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于 10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有
关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于 10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	焊炬
	/
	个
	利旧

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	焊丝
	/
	套
	利旧

	
	
	
	焊丝头回收桶
	/
	个
	利旧

	
	
	
	气焊板材
	/
	套
	利旧

	
	
	
	工作台
	/
	个
	利旧

	
	
	
	焊架
	/
	个
	利旧

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：检测气体检漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	K34
	气割高处实操考培设备（在原设备上升级）
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》 (GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》
(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》 (GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》
(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	/
	套
	1利旧

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》 (GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》 (GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》 (JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》 (JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于 10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有
关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	割炬
	/
	个
	利旧

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	气割板材
	/
	个
	利旧

	
	
	
	工作台
	/
	个
	利旧

	
	
	
	气割池
	/
	个
	利旧

	
	
	
	接火斗
	/
	个
	利旧

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：检测气体检漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设 1 层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》 (JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制
动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	套
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》 (GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》 (GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》 (GB24544)的有关要求。

	
	K3配套
	焊工考试配套
	工位隔断建设
	7
	工位（共计）
	统一采用定制网孔板。网孔板需与基层紧密贴合，接缝处需做平整处理，保证外观整洁统一，无明显缝隙、翘边现象。
表面处理工艺：打磨后喷涂防腐漆，再喷涂面色具有防火功能，封条采用金属拉丝面设计。
焊考专用隔断板材要求具有超强的耐水防潮防火性能。

	
	
	
	气瓶房
	2
	间
	1.根据现场设计，防火防爆工艺
2.搭配防爆灯跟防爆工业排气扇*1，防爆门*1
3.含氧气、乙炔气体报警仪：额定频率：50Hz。额定电压：220V。声光报警。

	
	
	
	集中排风排烟系统
	7
	工位（共计）
	1.多工位一键开启抽风排烟系统，含除尘。
2.万向臂自带悬挂系统，可 360°自由旋转，覆盖工位内任意位置；自带阀门，表面处理工艺：镀膜；材料：碳钢喷涂；工作半径（悬臂长度）：≥2 米 ； 吸气罩口形状：喇叭形，整体冲压成型，无焊点；共有三个关节，肩关节、肘关节和腕关节，所有关节的活动连接处均设有弹性元件。
3.每套系统风机压力 P≥1000Pa；功率≥5Kw。

	
	
	
	气路架设
	1
	套
	氧气、乙炔、二氧化碳、氩气气体管路输送安装设施。
2.根据气瓶房位置定制化施工。
3.供气管路 ：不锈钢含气体汇流排成套装置。

	
	
	
	
	
	
	



5、高处作业
	序号
	考位编号
	设备名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	高处作业安全用具实操考培设备
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PP/针织布。
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩
2.材质：聚酯纤维+合金钢
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式
2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶
2.功能：高帮、系带、防滑。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	脚扣
	1
	副
	1.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉
2.功能：耐穿耐磨
3.款式：长袖

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	反光背心
	1
	套
	1.材质：纱网/针织
2.反光：高度化纤反光条
3.颜色：蓝色

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	手套
	1
	双
	1.材质：尼龙
2.功能：耐磨、不易打滑

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	高处作业零部件判废实操考培设备（在原设备上升级）
	移动平台各类零部件
	1
	套
	有问题的移动平台各类零部件（利旧）

	
	
	
	吊篮各类零部件
	1
	套
	有问题的吊篮各类零部件

	
	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	套
	有问题的单人吊具各类零部件

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	
	
	
	

	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备（在原设备上升级）
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患
2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	科目三
	K31
	移动平台实操考培设备
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	移动操作架
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	2
	套
	卷尺：尺带长度：7.5m；
扳手：材质：铬钒合金钢

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工具袋
	2
	个
	材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥32英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	禁止、警告、指令、提示四类标示牌
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	K32
	吊篮实操考培设备
	高处作业吊篮(整套，含悬挂装置)
	1
	套
	1. 吊篮参数要求：
(1)结构层数：单层；
(2)驱动方式：电动；
(3)特性：爬升式；
(4)额定载重量：不小于500kg；
(5)吊点平台：双吊点；
2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，
其底部净空高度不小于2m。
6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥32英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全绳
	2
	根
	1.材质：高强度锦纶绳。
2.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	1.适用绳径：16-20mm。
2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V/AC
2.氖泡测电笔
3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	K33
	吊具实操考培设备
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。
2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。
3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。
4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。
5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。
6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。
7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷
2.塑料水桶：材质：塑料

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥32英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲.3系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板
2.秤体重指示：表盘指针指示
3.驱动类型：机械

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	
	
	
	

	
	K34
	登杆登塔考培设备
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配

	
	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。
一.铁塔材质规格
1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。
2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。
二.结构设计要求
整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。
安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。
三.安装工艺标准
铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。
螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。
▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙
2.直径10mm
3.功能：耐磨，强度高

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢
2.卷尺：尺带长度：7.5m
3.铁锤:材质：木/铁
4.手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	个
	1.硬件配置：≥32英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	
	
	
	



6、考场配套
	序号
	名称
	数量
	单位
	标准要求

	1
	能进行人工智能分析的成套设备（含理论考试工位改造费用）
	1
	项
	1、双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。
2、采集器：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。
3、手持终端：屏幕尺寸：≥10.1英寸、触摸寿命：≥单点触摸5000万次，内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G。满足考场使用数量。
▲具备以下功能：
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。
4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
5、画面终端：≥23 英寸 ，支持稳定的日常计算性能的市面主流 CPU，DDR4，内存，含 4 个 USB 接口、HDMI 与 DP 显示接口等，满足外设连接与高清输出需求。
6、根据《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知，应急【2025】41号，附件考点建设标准，三，考试场地要求：考场内考位数不少于50个，设置考位号，考位宽度不小于1m、面积不小于1.5 m。供应商需要对理论考试工位按照上述要求改造。


4、 综合说明及其他要求：
（一）有关说明：
1.所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品，不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。
2.投标人应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。
3.投标人在投标文件中，应提供主要设备制造商相关资质证书。
4.投标总报价一次报定，包括：
4.1设备价格（包括全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料费用）；
4.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标澄清时以书面形式向采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现招标文件所规定的全部使用功能。
4.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行需配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。
4.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必需的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。
4.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；
4.6技术培训服务（说明服务内容）；
4.7投标人须负责设备的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。
5.本采购项目不接受进口产品投标。
6.投标人须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行全套资料。
7.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
8.投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。
9.技术服务要求：
9.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。
9.2投标方应提供必备的技术资料。
10.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
11.投标文件以中文资料为准。
12.其他优惠条件，请予以书面说明。
（二）验收：
1.本项目为运行手续齐备的交钥匙工程，投标人须负责本项目设备运行可能产生但未列入清单的一切费用；
2.设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；
3.验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过。
4.验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
（三）知识产权：
投标人应保证采购方免除且供方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
（四）质量保证：
1.中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
2.中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。
3.若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
4.履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。
（五）售后服务：
1.按采购方的需求及时到货，中标单位需负责包括机组设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。
2.质保期：自验收合格交付采购人之日起算，免费质保期不低于1年。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，48小时内必须到达现场，排除故障。
3.在合同签订后，供应商需根据采购人要求提供以下几种形式的技术服务：
1）培训
设备（系统）试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范地进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；
2）电话咨询
免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在设备（系统）使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；
3）远程在线诊断和故障排除
供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经采购人授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人系统进行故障诊断和故障排除；
4）重大技术问题处理
对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行；
（6） 交货时间及地点：
1.合同履行期限：合同签订后90个日历天内交付。
2.交货时间以采购人接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购人书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。
3.交货及安装地点：采购人指定地点。
（七）包装和装运
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
3.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。
4.包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应由乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。
（八）节能产品和环境标志产品
若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（十）履约保证金：无。

第四部分 合同条款
合同编号：        

甲方（买方）：无锡市应急管理局
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式：

乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式：
 
根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及   （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方        项目提供无锡市安全生产培训考试中心实操考试设备更新及采购及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。
一、合同内容、形式和要求
1. 本项目合同服务内容是无锡市安全生产培训考试中心实操考试所需设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及相关伴随服务等全部内容。
2. 乙方提供的系统应具有先进、实用、安全、可靠、可扩展以及界面美观、大方的特点。
3. 系统设计要做到：代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化以及信息标准化。
4. 交付时间：合同生效后60日历天内验收合格交付至采购人；
5. 乙方在规定时间内按照合同的约定完成本项目的安装、调试、验收及培训等工作。
二、质保与售后
1、质保期
1) 自设备验收合格之日起，供应商提供_3_年免费质保服务。质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，供应商须免费维修或更换，由此产生的人工费、材料费、差旅费等全部费用由供应商承担。
2) 质保期满后，供应商应继续提供有偿技术支持和备品备件供应服务，备品备件价格不得高于同期市场公允价格，且应优先保障采购方的维修需求。
2、响应时效
[bookmark: OLE_LINK9]1) 远程响应：供应商提供 7×24小时 售后服务热线，接到采购方故障报修后，须在 30分钟内予以响应，提供远程技术指导。
2) 现场到达：远程无法解决的，供应商须在_8_小时内安排专业技术人员携带备件到达现场进行检修。
3) 故障排除：一般故障须在到达现场后24小时内排除；重大故障须在48小时内排除。特殊情况须提前向采购方书面说明原因。
4) 备用设备：若故障在24小时内仍无法排除，供应商须在48小时内提供不低于故障设备同等规格档次的备用设备，确保考试工作正常开展，直至原设备修复完毕。
3、维修质量保障
1) 质保期内，同一设备同一故障在一个月内连续出现3次及以上的，供应商须无偿更换同档次全新设备。
2) 质保期内，同类设备一年内故障率超过15%的，采购方有权要求供应商对全部同类设备进行免费更换。
3) 维修更换的零部件须为原厂正品或不低于原规格型号的新部件，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。
4、定期维护保养
1) 供应商须对考试设备每季度进行一次整体保养及检修，维保内容形成书面维保明细清单，经采购方负责人签字确认。
2) 供应商应在各考场配备足量常用配件，每次上门服务后应及时检查配件库存情况并补足，确保应急维修所需。
5、培训服务
1) 设备安装调试完毕后，供应商须对采购方操作人员进行现场培训，直至采购方技术人员能独立操作并完成一般常见故障的维修工作。
2) 供应商须免费为采购方技术人员提供系统操作、日常维护及技术培训。
6、技术资料交付
供应商交货时须一并提供以下资料：
- 产品合格证、质量检验报告
- 设备及附件装箱清单
- 中文使用说明书及中文维护手册
- 备件手册、易损件清单及图纸
- 保修服务卡及售后服务网点信息
[bookmark: OLE_LINK8]三、双方的权利和义务
1. 甲方的权利与义务
1) 提供专人与乙方联络，准备所能提供的用于本项目的数据、文件和信息，当乙方为了完成本合同的任务而需要使用这些资料信息时，甲方应予以协助。
2) 乙方在甲方场地工作时，甲方有义务向乙方提供必要的配合和协助。甲方办公场地配备有必要的办公家具、水电设施、上网接口、电话、饮用水机等，甲方将为乙方提供所在工作办公区的出入证明。
3) 甲方有责任协调和确保内部各方资源参与本合同的履行。
4) 对于乙方提交的需甲方作出答复的重要情况和事宜，甲方应在一个合理时间内作出决定或批准。
5) 甲方有权不接受乙方的意见或建议，但必须给出书面理由。如乙方人员的意见与甲方有分歧，以甲方的最终意见为准，乙方必须执行。甲方对其最终意见的执行结果负责。
6) 甲方有权对乙方的服务质量进行检查和监督，并有权要求乙方对相关工作进行必要的说明和解释。
7) 否定任何乙方做出的损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方索赔。
8) 按本合同约定及时支付乙方合同费用。
2. 乙方的权利和义务
1) 乙方应在充分了解本项目背景及目标的前提下，按照本合同的要求，按时、按质、按量完成合同约定的所有服务及提交完整的项目成果。
2) 乙方应按本合同的约定向甲方相关人员提供培训和技术支持，而且应保证使受训人员理解并掌握操作和维护乙方交付产品。
3) 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的损失。
4) 乙方不得设置任何技术壁垒、恶意程序等手段影响干扰甲方正常使用项目交付成果。否则视为乙方违约，应按本合同约定承担违约责任并赔偿甲方实际损失。
四、验收要求
最终的验收以双方签字盖章认可，以采购文件《采购需求》为验收依据。
五、合同金额及支付方式
1. 本项目的总金额，甲方采购需求内所有硬件设备的供货、运输、安装、测试、调试、验收、培训、质保期及后续服务，以及配套软件的咨询、设计、开发、实施、优化、测试、验收、培训、质保期及后续服务费用等全部款项，共计人民币（含税价）     元，大写：     元整。
2. 付款：合同签订生效后15个工作日内支付合同总额的30%的预付款；验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%余款。
3. 甲方应将本合同总款项以支票或汇款的方式支付到乙方指定账户。
乙方指定账户信息：
单位名称：    
开户银行：   
银行账号：   
六、知识产权
1. 乙方拥有本合同项下软件系统/模块（下简称：“软件”）的软件版权，甲方拥有本软件系统/模块在甲方内部的使用权。
2. 本“软件”是由乙方或乙方得到合理授权的厂商开发。“软件”的一切版权、商标权、专利权等知识产权及其申请权，和与“软件”相关的专有技术信息内容均受中华人民共和国著作权法、商标法、专利法、反不正当竞争法和相应的国际条约以及其他知识产权法律法规的保护，除涉及第三方授权的软件或技术外，乙方享有上述知识产权。
3. 未经乙方书面同意，甲方不得为任何营利性或非营利性的目的自行实施、利用、转让或许可任何三方实施、利用、转让上述知识产权，乙方保留追究上述未经许可行为的权利。
4. 甲方应尊重从乙方所拥有的软件的注册版权，遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件，并不得以任何形式或手段解密该软件。
七、验收的标准和方式
1.乙方要在采购文件规定的时间内安装、调试,并通过验收最终投入使用。甲方根据合同、招投标文件等组织验收乙方须提供验收所需全部资料，验收合格后签署验收报告（验收单）。
2.如因乙方原因导致开发工作延迟或停顿或延期交付的，由乙方赔偿因此给甲方造成的损失，按照应付金额3‰每日支付赔偿金，最高金额不超过合同总额的20%；
八、争议的解决办法
合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼。
九、关于反贿赂与腐败
1. 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反贿赂和反腐败的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。
2. 甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其它相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或对最终其它非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。
十、其他
1. 合同的生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 如遇不可抗力（不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，鉴于网络的特殊性质，不可抗力亦应包括但不限于黑客攻击、计算机病毒发作、国家政策法律变更和电信部门技术调整导致之影响、因政府管制而造成的暂时性关闭等在内的任何非甲乙双方人为因素影响网络正常经营之情形）,导致本合同部分或全部无法继续履行,双方互不负任何责任,并可协商是否终止本合同。 
3. 下列文件为本合同不可分割部分：
①采购文件；
②投标文件；
③乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
4. 本合同正本一式肆份，甲方执贰份, 乙方执贰份，具有同等法律效力。
 
签署地点：江苏省无锡市经开区
签署时间：  年 月 日
 
甲方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
 
乙方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

见证人：江苏弘业国际技术工程有限公司
年  月  日
备注：买卖双方必须以本格式文本拟订合同。


第五部分 投标文件格式

无锡市安全生产培训考试中心考场设备更新改造项目


投 标 文 件


政府采购编号：
项目名称：			
年月日时分开标，此时间以前不得开封；

供应商：	                   （盖公章）
法定代表人（负责人）或
其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期： 年 月日
 

一、投标申请及声明
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
根据贵方            （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）         元人民币。
3、交付时间：合同生效后60日历天内验收合格交付至采购人。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

二、开标一览表
项目名称：
供应商名称:                        （盖章）
	项目总报价（人民币）
	大写：
小写：                   

	交付时间
	合同生效后60日历天内验收合格交付至采购人。

	质保期
	3年

	质量标准
	合格


说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
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[bookmark: _Toc416005133][bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc433810998][bookmark: _Toc487][bookmark: _Toc452140310]三、细目报价表
供应商名称（盖章）                                   政府采购编号： 
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	单人徒手心肺复苏实操智能网络考核系统
	
	
	
	2
	套
	
	

	2
	
	
	K4
	创伤包扎实操智能网络考核系统
	
	
	
	2
	套
	
	

	3
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置实操考培设备
	
	
	
	3
	套
	
	

	4
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	
	
	
	2
	套
	
	

	5
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备
	
	
	
	2
	套
	
	

	6
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考培设备
	
	
	
	3
	套
	
	

	7
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考培设备
	
	
	
	3
	套
	
	

	8
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考培设备
	
	
	
	3
	套
	
	

	9
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	
	
	
	2
	套
	
	

	10
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	11
	
	科目三安全操作技术
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	12
	
	
	K32
	高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	13
	
	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	14
	熔化焊接与热切割作业
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	15
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条高处电弧焊实操考培设备
	
	
	
	2
	套
	
	

	16
	
	
	K32
	二氧化碳气体保护焊实操考培设备
	
	
	
	2
	套
	
	

	17
	
	
	K33
	氩弧焊实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	18
	
	
	K34
	气焊实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	19
	
	
	K34
	气割高处实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	20
	
	焊工考试配套
	
	工位隔断建设（职业竞赛高级防火隔断、焊机铜排接地)
	
	
	
	7
	工位
	
	

	21
	
	
	
	气瓶房
	
	
	
	2
	间
	
	

	22
	
	
	
	气路架设
	
	
	
	1
	套
	
	

	23
	
	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	
	
	
	7
	工位
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	高处作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	25
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	26
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	27
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	28
	
	
	K32
	吊篮实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	29
	
	
	K33
	吊具实操考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	30
	
	
	K34
	登杆登塔考培设备
	
	
	
	1
	套
	
	

	31
	考场配套
	能进行人工智能分析的成套设备（含理论考试工位改造费用）
	
	
	
	1
	项
	
	

	合计：
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。



法定代表人或法定代表人授权代表签字：
日期：
 注：（1）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；
（2）供应商所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，供应商可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，供应商应无偿补足。
（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

四、供应商资格证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）；
2）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；
3）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2025年度的财务审计报告扫描件并加盖供应商公章；
4）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；
5）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖供应商公章；
6）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
7）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件；
8）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件并加盖公章；
9）承诺书（格式见附件）；
10）供应商所提供的产品须为中小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的产品。供应商须按要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：
1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。
2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-JSHY-G2026-0162）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

                     供应商（盖章）：
                 法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司
本授权书声明：注册于     （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
供应商名称(公章):
法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日    期：  年 月 日


附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件

格式三：承诺书

致：无锡市应急管理局

我司在此郑重承诺：
1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。
2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
4）我司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商（公章）：
法定代表人（或授权代理人）签字：
日      期：

格式四：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业， 不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）
 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的（项目名称）提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                                      企业名称（盖章）：
                                                  日期：



五、补充证明文件：
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。

[bookmark: _Hlk219376884]
格式六：关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：（加盖CA电子公章）

                                日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。


格式七：类似业绩

	序号
	项目业主
	项目名称
	合同主要内容
	制造厂商
	项目期限：
年月至年月
	合同金额
（万元）
	验收情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc433811020][bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc5813][bookmark: _Toc452140332][bookmark: _Toc416005155]



  六、商务响应偏离表
项目名称：
招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件《合同条款》
	《合同条款》响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。
供应商名称（公章）：
供应商代表签字：
日期： 

七、技术响应偏离表
项目名称：                                                    
招标编号：
	序号
	招标文件《采购需求》技术参数要求
	投标文件的技术参数响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商须根据招标文件《采购需求》相关内容并结合所投产品的技术指标情况填写此表，作为投标文件重要的组成部分。
2.任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件有权被评审专家视为实质性不符合。
3．偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求，无偏离也应该予以说明。
4.供应商应在本表后附和各技术参数相应的证明材料做佐证（表中应标明证明材料所在页码位置）。

供应商名称（公章）：
供应商代表签字： 
日期：    
8、 
项目组成员情况

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc452140338][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc433811026][bookmark: _Toc3914]
项目人员简历表
项目名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	

	在实施或已完成类似项目情况

	买方单位
	项目名称
	合同金额
	验收日期
	在供货或已验收
	在该项目中担任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：项目机构主要人员均须填写此表，并附相应证书及相关材料扫描件。

9、 
技术服务方案

























十、投标文件的其他部分

供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
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