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原招标文件第三章“项目需求”内容及第四章“评标方法与评标标准”内容，现更正为：

第三章 项目需求

一、采购项目概况

1、采购标的清单： 
	分包号
	品目
	采购标的名称
	数量
(台/套)
	最高限价

（万元）
	合同履行期限
	备注

	1
	一
	超声检测装置-1
（超声波探伤仪）
	25
	189.5
	合同签订后30日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
	/

	
	二
	超声检测装置-3
（TOFD检测仪）
	6
	165.6
	
	核心产品

	
	三
	电磁超声探伤仪
	1
	5.5988
	
	/

	2
	一
	声发射检测仪-2
	2
	237.92
	
	/

	3
	一
	磁粉探伤仪
	19
	45.22
	
	/

	
	二
	射线探伤装置-1
（射线探伤仪）
	11
	49.5
	
	核心产品

	
	三
	黑度计
	3
	1.974
	
	/


2、项目属性：货物类
3、所属行业（对应中小企业划分标准）：工业
4、本章技术及服务要求分级： 
（1）实质性技术要求（标★号）：如有任何一项不满足，作无效投标处理；

（2）重要技术要求（标▲号）；

（3）一般技术要求（无上述标识的）；

5、本章所述技术要求为本项目的最低技术标准，未涵盖全部技术细节和规范条文。投标人应结合现行规范及本项目实际情况，提供完全满足实际采购需求的产品。如本文件引用的标准与现行标准存在冲突，以现行标准为准；合同履约期间如有新生效的国家或行业标准，按最新标准执行。
二、技术及其他要求：

分包1

品目一 超声检测装置-1（超声波探伤仪）

（一）技术参数要求：

▲1、支持UIT功能，仪器支持双编码器，具备A/B/C/TOFD多种扫查模式； 

▲ 2、UIT专用离线分析软件，单侧多次扫查的B扫C扫图谱，软件自动拼接合成整体图谱便于分析，实现A/B/C/TOFD图谱的进阶分析与报告自动生成；（提供图片证明进行佐证）
▲3、配备不低于5寸高清触摸屏设计，且有实体按键； 

▲4、仪器可通过照片或视频记录现场检测信息，视频图像与A扫波形可实现回放对比分析； （提供图片证明进行佐证）
▲5、仪器带按键背光，满足不同检测环境需求；（提供图片证明进行佐证）
6、内置Wifi、GPS模块，可实现探伤数据及定位信息的无线上传； 

7、具有HDMI高清接口，可外接投影仪、显示器，方便培训和教学。

8、发射脉冲：负方波

9、发射电压：50V～400V，可调
10、脉冲前沿：＜10ns

11、脉冲宽度：30ns～1000ns，可调
12、阻尼： 48Ω/500Ω

13、频带范围：0.4～30MHz

14、重复频率：15Hz～1000Hz ，可调
15、增益范围：120dB，0.1，1.0，2.0，6.0步进 

16、滤波器：20档数字滤波器

17、衰减精度：<±1dB/20dB 

★18、探测范围：5～5500mm（钢中纵波） 
19、动态范围：≥40dB   

★20、垂直线性误差≤5％

★21、水平线性误差：≤1%  

22、分辨力：≥36dB

23、灵敏度余量：≥65dB（200mm—Ф2平底孔，2.5PФ20） 

24、触发方式：编码器触发、时间触发 

25、检波方式：正半波、负半波、全波、射频 

26、探头方式：单晶、双晶、穿透 

27、显示：不低于5.7”TFT，640×480电阻触摸屏 

28、具有可连续记录功能，带位置触发编码和时间触发编码

29、工作时间：≥6小时(锂电池供电)   

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）

1.主机(含电池/嵌入式超声波检测软件)1台；

2.充电器16V四芯适配器1只；

3.直探头(2.5MHzΦ20)1只；

4.斜探头(5MHz13x13 K2)1只；

5.探头线(Q9-Q9) 2根；

6.UIT迷你扫查器1套；

7.仪器包1只、仪器箱 1只、仪器皮套(含背带) 1套、U盘（含分析软件） 1只；

8.操作手册1本、签收单1份、合格证1份。

品目二 超声检测装置-3（TOFD检测仪）
（一）技术参数要求：

★1、仪器通道数：不低于8通道，4组TOFD探头同时扫查，满足400mm大厚度焊缝检测需求；（提供图片证明进行佐证）
2、仪器任意通道均可兼容常规UT功能，轻松实现TOFD+PE组合检测；

▲3、仪器带按键背光，满足不同检测环境需求；（提供图片证明进行佐证）
▲4、仪器内置Wifi及GPS模块，可实现检测数据“云上传”和探伤工艺“云下载”；

5、具备A扫、B扫、D扫、TOFD成像，支持PE扫查功能；


▲6、仪器最大支持30档数字滤波器，覆盖0.3MHz-40MHz超宽频带，精确匹配各类型探头；


7、配置TOFD软件包，具有图像增强，直通波处理，信号降噪，合成孔径聚焦，三维缺陷定位等功能；

▲8、仪器具备螺栓应力检测功能，支持单波法、双波法两种检测模式。


 9、仪器配置USB、LAN、HDMI接口，便捷数据、图像传输；

10、具备探头频谱分析功能，探头性能参数随时监测。

11、脉冲类型：负方波脉冲

12、脉冲前沿：<8ns

▲13、发射电压：50V～350V多档可调

14、增益范围：0～120dB

15、脉冲宽度：30～1000ns连续可调

16、重复频率：每通道范围100～1000Hz可调

17、检波方式：硬件检波

18、采样频率：不低于400MHz/10bits 

19、频带宽度(-6dB)：0.3MHz～40MHz

20、滤波器：至少30档可选

21、波形显示方式：至少包括射频波、全波、正半波、负半波，FFT频谱方式

▲22、采样深度：TOFD各通道最大支持4096点（原始数据全记录）
23、声速范围：300～10000m/s 

24、触发方式：编码器触发（最大分辨率0.25mm），时间触发（最大分辨率5ms） 

25、衰减精度：<±1dB/12dB 

26、扫查长度：单次最大扫查长度可调，连续扫查长度不小于1500mm 

27、工作模式：单通道/多通道脉冲反射法检测；单通道/多通道TOFD检测；

28、数据报告：可根据NB/T 47013.10标准生成检测报告

29、接口：LAN、HDMI、USB3.0

30、显示：不低于8.4″1024×768电容触摸屏

31、控制：触摸屏、前面板键盘、多功能旋钮

32、电源：锂离子电池组，工作时间不低于6小时，外接不低于19V适配器

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）：

1.主机(含电池/嵌入式超声波检测软件)1台；

2.19V电源适配器1只、三芯电源线1根、操作手册1份；

3.TOFD探头（5MHzΦ6）4只、TOFD楔块（60度）4只、探头线(C5-C5)4根；

4.TOFD扫查架1套、扫查架包装箱1只、仪器箱1只、附件（内六角扳手1套十字螺丝刀1个钢直尺1把）1套、U盘（含TOFD离线分析软件）1套。
品目三 电磁超声探伤仪
（一）技术参数要求：

1、无需耦合剂、小体积、便于携带

2、可实现含涂层工件的测量

3、内置无线模块，可与平板、手机进行通信

4、可适用高温检测场景

5、能快速、准确地测量钢管、铝板和其他金属制成的管材、板材、棒材和其他金属制品的壁厚，而无需使用耦合剂，也无需表面清洁。

6、测量可以通过多层不导电涂层（水垢，铁锈，油漆、塑料、盐沉积、搪瓷等）进行。

▲7、母材厚度测量范围：1-220mm

8、母材厚度測量精度：0.01mm/0.001mm

9、涂层（非导电）测量厚度范围：0-12mm

10、涂层测量厚度精度：0.1mm+3%

★11、超声波频率范围：1.5-6MHz

12、最小测量半径：8mm

★13、被检工件温度范围：≤450°C

14、连续工作时长：不少于20小时

★15、增益范围覆盖：30-100dB

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）
1.主机（含常温探头）1台；

2.高温探头(80-450℃) 1只；

3.充电器 1只、校准试块1个、螺丝刀1个；

4.仪器箱1只

分包1 其他要求

1、提供超声检测装置-3（TOFD检测仪）核心技术优势说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“超声检测装置-3（TOFD检测仪）”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。方案应完整、具有针对性，确保核心技术指标及现场应用需求得到有效响应与保障。
2、提供超声检测装置-1（超声波探伤仪）核心技术优势说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“超声检测装置-1（超声波探伤仪）”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。方案应完整、具有针对性，确保核心技术指标及现场应用需求得到有效响应与保障。
3、制订项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；
4、制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

5、制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期内的售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划，以及配套软件与系统的后续升级维护服务承诺。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

6、制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准、软件系统后续维保方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

7、制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

8、投标人（或所投产品制造商）应具备相关供货经验，具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来“超声波TOFD检测仪”的供货案例的优先。

9、投标人承诺满足基本交付期限的基础上，承诺在25日历天（含）内完成验收交付，或在20日历天（含）内完成验收交付的优先。

10、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外至少延长1年的优先。

分包2 声发射检测仪-2
（一）技术参数要求：

★1总体要求：64通道声发射检测系统至少包含内置放大器型传感器、声发射采集卡和声发射主机三部分，以及声发射专用采集处理软件（至少包含压力容器、常压储罐等采集及数据分析功能）。专用声发射软件可安装在主机系统或计算机上对采集系统进行控制。

2声发射系统硬件

▲2.1、可通过USB或PCI等高速总线与计算机通讯；每张采集卡通道数不少于4 个（须提供厂家技术手册或实物照片等证明材料，包含但不限于连接实物图、采集卡照片等）
▲2.2、采样精度：每通道采样精度不低于16MSPS/18bit，用户可根据需求设置不同采样速率,不能因通道数的增多而默认强制降低采样速率；

▲2.3、每张采集卡需配置不小于1Gb的DDR内存，确保瞬间大量信号传输时数据不丢失（须提供厂家技术手册或实物照片等证明材料，包含但不限于连接实物图、采集卡照片等）；
2.4、采集触发方式包括：门限触发、时间触发、外部触发、参数触发等；

2.5、每张采集卡均需具有AE特征参数实时提取功能，各通道参数可独立设置；
2.6、实时提取的声发射特征参数至少包含：到达时间、幅度、计数、持续时间、能量、上升计数、上升时间、有效值、平均值ASL、12个外参、质心频率、峰值频率、局部功率谱等

▲2.7、为方便波形数据的查看，通道电压输入范围需包含：±10V、±5V、±1V，通道可独立设置；

2.8、数据传输速度：数据连续通过率不小于300MByte/秒；

2.9、板卡硬件滤波器：至少包含三个低通（如100kHz、400kHz、1200kHz）和三个高通（如20kHz、100kHz、400kHz）模拟滤波器，包含1kHz-2.0MHz频率范围内任意数值设置的数字滤波器，两者可同时作用于同一个采集通道；
2.10、自动传感器测试：内置AST功能，采集卡可发射声发射信号用于测试；

▲2.11、机箱：单台声发射主机最大检测通道数不少于48通道，并可扩容至96通道，如单台主机箱无法满足64通道需求，可配置2台主机箱，单机箱重量≤15kg；（需提供厂家宣传资料及实物照片等证明材料）
2.12、压力容器用一体化传感器：传感器前放内置增益20或26或34或40dB或60dB，频率响应范围不低于100kHz-400kHz；

3 专用声发射软件：
3.1、可对所有通道进行实时的波形、参数数据捕捉采集及时事后分析处理；

3.2、可在任意64位Windows操作系统电脑上安装，包括win10及win11等最新版本操作系统；

3.3、为方便数据查看及分析，声发射参数、波形数据需独立保存、独立回放，可独立处理；

3.4、参数数据采集和分析时，均可任选参数作为依据进行干扰信号的滤除，可选多个参数进行多重过滤；

▲3.5、为方便后期业务拓展，定位类型需同时具有线、平面、柱面、球面、罐底板、立方体定位等多种类型，不能因功能的增加而额外增加费用；

3.6、用户可任意选择通道参与定位计算，不同定位图可同时进行；

3.7、灵活的传感器布置方式，可自动布置也可手动修改传感器位置坐标；

3.8、各通道可任意设置参数提取规则，如触发门限、增益倍数、滤波器频宽、HDT、HLT、PDT等参数生成条件；

3.9、可将波形与参数数据进行通用格式转化输出，如转化为excel\TXT格式文档；

3.10、可安装于多台电脑，便于不同场景下多人同时使用。

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	声发射采集主机（共64通道）
	套
	1
	如单机通道数小于等于48通道时，需配备两台主机。如单机通道可以达到64通道，可以只配备一台主机。

	2
	内置增益型声发射传感器
	只
	64
	

	3
	传感器磁固定座
	套
	64
	

	4
	同轴线缆：10米、20米、30米、40米、50米、60米、70米、80米
	根
	64
	各8根

	5
	标定用品
	套
	5
	

	6
	中高温耦合剂
	只
	10
	

	7
	控制及数据存储终端
	台
	1
	

	8
	运输箱
	只
	
	按实际需求配置

	9
	随机文件
	套
	1
	


分包2 其他要求

1、提供产品核心技术优势说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“声发射检测仪-2”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。方案应完整、具有针对性，确保核心技术指标及现场应用需求得到有效响应与保障。
2、制订项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成。

3、制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

4、制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期内的售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划，以及配套软件升级及技术支持服务承诺。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。 

5、制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准、软件系统后续维保方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

6、制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

7、投标人（或所投产品制造商）应具备相关供货经验，具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来“声发射检测仪”产品的供货案例的优先。
8、投标人承诺满足基本交付期限的基础上，承诺在25天（含）内完成验收交付，或在20天（含）内完成验收交付的优先。
9、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺至少额外延长1年的优先。


分包3

品目一 磁粉探伤仪
（一）技术参数要求：

★1、一体式旋转磁场探伤仪，探头与锂电池一体式设计，无需使用线连接即可输出交流进行探伤；随机配备不少于2组锂电池主机，可以快速更换；

▲2、探伤仪电源带有能显示电量、黑白光、点按连续等工作状态信息；同时带有多个操作按键，按键可实现黑光和白光功能的切换、点按磁化和连续磁化的切换功能；（提供实物产品图片等佐证材料）。

3、灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰；

★4、交流提升力：≥118N ；直流提升力：≥177N；

5、每个磁极脚安装有轴承，步进探伤无阻力；

6、探头极距：≥100mm*100mm

7、磁极与试件表面间隙≤0.5mm

8、磁极脚接触面积：≥19*19mm
9、探头自带光源：白光照度≥2000Lux，紫外线灯辐照度≥7000μW/c㎡；

10、恒磁控制功能，因电量下降导致提升力不满足探伤需求时自动断电，保证探伤灵敏度。
11、防护等级：不低于IP65/IP67

▲12、整机重量：≤3kg（含电源）。
（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）：

1.一体式E型探头1支；

2.锂电池主机2块；

3.锂电池充电器2个；

4.放置装置1套；

5.平板检测用磁极脚4个；

6.仪器箱1个；

7.随机文件（保修卡、操作手册、合格证、计量证书）1份。
品目二 射线探伤装置-1（射线探伤仪）
（一）技术参数要求：
★1、输出电压170-350kV，管电流5mA

2、功率3.5kW

3、射线管焦点尺寸2.5mm*2.5mm

4、辐射角度40°+5°

5、最大穿透深度≥60mm

6、发生器尺寸：≤300mm*300mm*640mm

7、发生器重量：≤38kg

8、控制器尺寸：≤210mm*290mm*155mm

9、控制器重量：≤6kg

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）：

1.射线发生器1台；

2.控制箱1台；

3.连接线1条、电源线1条；

4.接地针1个；

5.随机资料（保修卡、操作手册、合格证）1份。

品目三 黑度计
（一）技术参数要求：
▲1、仪器自带校准功能，可以匹配不同标准的密度片；
★2、黑度范围：0.00-5.00D；

3、读数稳定性
：≤±0.02；

★4、示值误差：测量值的误差≤±0.05D；
5、光孔大小：≤Φ2.0mm

6、显示形式：三位数字显示；

7、采样时间：≤0.8秒

（二）配置要求（本项作为“一般技术要求”，整体计为1项）：

1.主机1台；

2.标配密度片（含计量院证书）1份；

3.电源线1条、通讯电缆1根；

4.校准软件1套；

5.USB通讯包1个；

6.仪器箱1个；

7.随机文件（操作手册、合格证、保修卡）1份。

分包3 其他要求

1、提供磁粉探伤仪核心技术优势：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“磁粉探伤仪”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。方案应完整、具有针对性，确保核心技术指标及现场应用需求得到有效响应与保障。

2、制订项目实施方案： 

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成。

3、制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

4、制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

5、制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

6、制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性。

7、投标人（或所投产品制造商）应具备相关供货经验，具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来的与所投“射线探伤装置-1（射线探伤仪）”（同品牌）和“磁粉探伤仪”（同品牌的旋转磁场磁粉探伤仪）的供货案例的优先。
8、投标人承诺满足基本交付期限的基础上，承诺在25天（含）内完成验收交付，或在20天（含）内完成验收交付的优先。
9、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外至少延长1年的优先。
★三、商务要求（分包1至分包3）:

（一）质保期及售后服务要求

1、中标供应商所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后2年。

2、在质保期内，因中标供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标供应商在接到采购人通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等) 2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。中标供应商还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

3、在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，中标供应商在接到采购人通知后，应在上述规定时限内响应并派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

4、质保期满后，如设备出现故障，中标供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

（二）交付和验收要求

1、交付使用时间：合同签订后30日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

2、收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

3、交货地点：采购人指定地点。
4、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

5、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

（三）付款方式

1、合同签订生效后，采购人向中标供应商支付合同总价的50%；

2、中标供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人向中标供应商支付合同总价的38%；

3、在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的12%；

（四）报价要求

1、投标人在报价时须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，供应商的报价中须包含但不限于：本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、采购人操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（五）中标供应商须自行履行本项目合同义务，严禁以任何形式进行分包或转包。如发生上述违规行为，采购人有权单方解除合同，由此产生的一切不利后果及法律责任均由中标供应商承担。
四、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（分包1至分包3）

1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。

2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第四章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名中标候选供应商。
本项目共有3个分包（分包1、分包2、分包3）同时开展采购活动。本项目实行“兼投不兼中”原则，同一供应商可同时参与多个分包的投标，但最多只能在一个分包中标。评审委员会将严格按照分包1、分包2 、分包3的顺序依次进行评审，若某供应商在排序靠前的分包中已被推荐为第一中标候选人，则该供应商将不再参与后续分包的评审及中标候选人推荐。
二、评标标准

评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
分包1

	序号
	评审因素
	分值

	1

价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2

技术要求响应情况

(34分)
	2.1投标产品完全满足招标文件“第三章项目需求”中该分包“技术参数要求”和“配置要求”的，本项得满分；
1）实质性技术要求（标★号）：如有任何一项不满足，作无效投标处理；
2）重要技术要求（标▲号）：共计12项；如有负偏离，每项扣1.5分；
3）一般技术要求（无上述标识的）：共计约60项；如有负偏离的，每项扣0.1分；
注：投标人须按《技术要求响应及偏离表》要求如实填报响应内容，并准确注明相关证明材料在投标文件中的具体页码位置；若未注明或因注明不清无法查证的，评审小组有权将该条款作负偏离处理。
	24

	
	2.2超声检测装置-3（TOFD检测仪）核心技术优势：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“超声检测装置-3（TOFD检测仪）”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，其他或未提供的不得分。 
	5

	
	2.3超声检测装置-1（超声波探伤仪）核心技术优势：

供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“超声检测装置-1（超声波探伤仪）”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，其他或未提供的不得分。 
	5

	3

实施方案等

(10分)
	3.1项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4

售后服务方案

(12分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期内的售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划，以及配套软件与系统的后续升级维护服务承诺。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准、软件系统后续维保方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.3培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5

履约能力

(14分)
	5.1业绩

投标人（或所投产品制造商）具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来“超声波TOFD检测仪”的供货案例，提供一个案例得2分，最高得8分；（需提供有效合同复印件，以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	8

	
	5.2交货期：
供应商承诺在25日历天（含）内完成验收交付的得2分；在20日历天（含）内完成验收交付的得4分；（需提供承诺函并加盖公章）
	4

	
	5.3在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外至少延长1年得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2


分包2

	序号
	评审因素
	分值

	1

价格分

(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2

技术要求响应情况

(34分)
	2.1投标产品完全满足招标文件“第三章项目需求”中该分包“技术参数要求”和“配置要求”的，本项得满分；

1）实质性技术要求（标★号）：如有任何一项不满足，作无效投标处理；

2）重要技术要求（标▲号）：共计6项；如有负偏离，每项扣2分；

3）一般技术要求（无上述标识的）：共计约17项；如有负偏离的，每项扣1分；
注：投标人须按《技术要求响应及偏离表》要求如实填报响应内容，并准确注明相关证明材料在投标文件中的具体页码位置；若未注明或因注明不清无法查证的，评审小组有权将该条款作负偏离处理。
	29

	
	2.2产品核心技术优势：
供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“声发射检测仪-2”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，其他或未提供的不得分。
	5

	3

项目实施方案

(10分)
	3.1项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4

售后服务

(15分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期内的售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划，以及配套软件升级及技术支持服务承诺。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 
	5

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准、软件系统后续维保方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	4.3培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	5

履约能力

(11分)
	5.1业绩

投标人（或所投产品制造商）具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来“声发射检测仪”产品的供货案例，提供一个案例得2分，最高得6分；（需提供有效合同复印件，以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	6

	
	5.2交货期：

承诺在25日历天（含）内完成验收交付的得1分；在20日历天（含）内完成验收交付的得3分；（需提供承诺函并加盖公章）
	3

	
	5.3在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺至少额外延长1年得2分；（需提供承诺函并加盖公章）

	2


分包3

	序号
	评审因素
	分值

	1

价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2

技术要求响应情况

(37分)
	2.1投标产品完全满足招标文件“第三章项目需求”中该分包“技术参数要求”和“配置要求”的，本项得满分；
（1）实质性技术要求（标★号）：如有任何一项不满足，作无效投标处理；
（2）重要技术要求（标▲号）：共计3项；如有负偏离，每项扣3分；
（3）一般技术要求（无上述标识的）：共计约23项；如有负偏离的，每项扣1分。
注：投标人须按《技术要求响应及偏离表》要求如实填报响应内容，并准确注明相关证明材料在投标文件中的具体页码位置；若未注明或因注明不清无法查证的，评审小组有权将该条款作负偏离处理。
	32

	
	2.2磁粉探伤仪核心技术优势：
供应商应根据本项目要求及特点，提供所投“磁粉探伤仪”的产品核心技术优势说明，包含核心技术架构及原理、关键性能指标的领先性、长期运行的稳定性与可靠性等，并提供相关的产品实物图片和其他相关证明材料等。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，其他或未提供的不得分。
	5

	3

项目实施方案

(9分)
	3.1项目实施方案： 
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的运输防护方案、安装部署、联合调试方案和各节点时间进度、人员配置方案等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程关键节点的质量控制标准与具体保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4

售后服务

(12分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。包括故障响应及修复时效、质保期内的备品备件保障方案、定期的巡检与保养回访计划。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质保期满后的售后服务承诺方案。包括质保期满后备品备件价格清单、质保期满后的人工服务计费标准。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.3培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5

履约能力

(12分)
	5.1业绩

1）投标人（或所投产品制造商）具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来的与所投“射线探伤装置-1（射线探伤仪）”（同品牌）供货案例，提供一个案例得1分，最高得3分；
2）投标人（或所投产品制造商）具备自2023年8月1日（以合同签订时间为准）以来的与所投“磁粉探伤仪”（同品牌的旋转磁场磁粉探伤仪）供货案例，提供一个案例得1分，最高得5分；
（需提供有效合同复印件、以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	8

	
	5.2交货期：
承诺在25日历天（含）内完成验收交付的得1分；在20日历天（含）内完成验收交付的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2

	
	5.3在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺至少额外延长1年得2分；（需提供承诺函并加盖公章）

	2


注（分包1至分包3）：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
1
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