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[bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc23223][bookmark: _Toc28887]第一章  采购公告
项目概况
溧阳市公安局2026年道路交通智能设施维护服务招标项目（JSZC-320481-JZCG-G2026-0014）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0014
2.项目名称：溧阳市公安局2026年道路交通智能设施维护服务项目
3.预算金额：438.00万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为415.988050万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。
5.采购需求（简介）：对原有溧阳市公安局智能化交通智能设施进行维护服务（含智能摄像机，全IP网络，前端系统（包括卡口型电子警察系统、人脸卡口抓拍系统、雷达测速卡口系统)、交管大队机房设备、云存储虚拟化软件），通过视频专网传输至溧阳市公安局交通管理大队交通指挥中心。维护的点位需实现实时传输视频及数据（且数据需保证不能丢失）至溧阳市公安局机房，确保前端数据（视频、图片、信息等）在交通指挥中心的核心平台进行汇聚、分析处理并实现相关智能运用，并同时保证以上数据与上级管理平台兼容对接服务。同时完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路。

6.合同履行期限：一年。
7.本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月22日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：溧阳市公安局　
地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号　
联系人：钱先生    
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0519-87266295 
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]2.集中采购机构信息
名称：溧阳市政府采购中心
地址：溧阳市琴园路8号
3.项目联系方式
相关联系人：吕先生
电　话：0519-87216894
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc32158][bookmark: _Toc6176][bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、采购文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、 [bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交
证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]五、开标与评标
21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、 [bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评
标。 
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高投标限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高投标限价×45% ； 
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国网站和中国政府采购网”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12 投标文件未按照26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
采购文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选
人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、 质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]32、政府采购履约资金扶持政策
32.1根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。








[bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc28200][bookmark: _Toc15905]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]溧阳市政府采购合同（合同编号）
合同编号：                   
签约地点：                   
签约时间：                   
	采购人（甲方）：
	中标供应商（乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）
1. 项目编号：                。
2. 项目名称：                 。
3. 具体内容：(详见乙方报价表)。
4. 合同金额：人民币           元(大写：              )。
二、付款、结算方式及期限
1.本项目合同签订后30日内支付合同价款的30%预付款，剩余部分待竣工验收审计结束后按审定价一次性付清余款。
2.本项目工作量按实结算，价格按中标单价结算。
在项目结算时，所有发生的措施费用以及实施过程中有关部门对实施现场的所有检测费用，投标单位自行承担，结算时不作任何调整。
3.服务期内因设计变更，增加工作项目与清单内容相同的或可参照的，按投标综合单价结算。增加工作项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、本项目审计单位共同定价后按实结算，工作量的增减必须经甲方、监理、本项目审计单位共同确认后执行，否则一律不予结算。
三、服务期限：一年。
四、履约要求及验收
1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。
2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。
4.本次投标中所投产品不存在知识产权纠纷。
5.项目过程中自定义开发部分知识产权由溧阳市公安局拥有。
6.开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善升级和技术支持。
7.甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。
8.招标清单中加“▲”产品在验收前须提供公安部型式检验报告证明且符合最新国标及公安部相关标准要求。
五、保修条款、售后服务
严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后24小时（除紧急抢修任务外）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：
1. 设备质量缺陷期1年，设备质保期3年。
2. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方的质量保证金中扣除。发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。
六、相关权利及义务
1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。
2. 审计机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。
3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。
4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。
5. 乙方有权要求甲方按照合同要求及时支付相应合同款项。
6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。
七、违约责任
1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，代理机构不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除代理机构不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。
2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。
八、不可抗力
甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管部门证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。
十、合同标的减少与追加处理
1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。
2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。 
十一、其它
1.乙方如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。
2.乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，项目施工期间造成的一切安全责任和费用由乙方自负。
3.以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。
4.本合同一式      份，甲乙双方各执      份。
5.本合同自签订之日起生效。
6.本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
7.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。
附：乙方报价表。
 
甲方（印章）：                         乙方（印章）：
法人代表或                             法人代表或
委托代理人（盖章或签字）：             委托代理人（盖章或签字）： 
地址：                                 地址：
电话：                                 电话：
开户银行：                             开户银行：
账号：                                 账号：
日期：                                 日期：
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简要技术需求或服务要求：
对原有溧阳市公安局智能化交通智能设施进行维护服务（含智能摄像机，全IP网络，前端系统（包括卡口型电子警察系统、人脸卡口抓拍系统、雷达测速卡口系统)、交管大队机房设备、云存储虚拟化软件），通过视频专网传输至溧阳市公安局交通管理大队交通指挥中心。维护的点位需实现实时传输视频及数据（且数据需保证不能丢失）至溧阳市公安局机房，确保前端数据（视频、图片、信息等）在交通指挥中心的核心平台进行汇聚、分析处理并实现相关智能运用，并同时保证以上数据与上级管理平台兼容对接服务。同时完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路。
主要技术要求
一、智能设施维护
1.900万环保人脸卡口抓拍单元
内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机
样品特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电
▲双路sensor图像融合功能室内测试：设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）；三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
▲无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别
多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍
超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。
用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。
外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息
▲视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）

2.900万一体化抓拍单元（电警专用）
图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器
设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
▲双路sensor图像融合功能室内测试：设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）；三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
白天闯红灯捕获率≥99%;
晚上闯红灯捕获率≥99%;
▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
▲闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)
支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配
支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示
支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间
支持渣土车/大货车喷涂车牌识别
支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。

3.一体式环保补光灯
光源类型：LED灯珠、气体灯管
发光角度：LED：10°；气体灯：10°
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置LED光栅
覆盖范围：单车道
瞬时功率：1500W
回电时间：小于67ms
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）
防护等级：IP65

4.普通曝闪灯
光源类型：气体灯管
发光角度：10°
色温：≤7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置光栅，可选配外置光栅
覆盖范围：单车道
瞬时功率：1000W
回电时间：小于67ms
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）
防护等级：IP65

5.暖光LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度：12°
补光距离：16米～25米
响应时间：小于20us
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%
防护等级：IP66

6.400W星光智能球机
主码流支持2560x1440
设备靶面尺寸为1/2.8英寸
设备光学变倍≥23倍
最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能.
具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。
在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。
设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。
夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓。
▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。
设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。

7.400WPTZ快球
主码流视频分辨率为2560×1440，可识别距设备 20m处的人体轮廓,红外波长 850nm
设备内置不少于1个麦克风、1个扬声器、1路音频输入、1路音频输出
支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux
支持水平手控速度不小于50°/S，垂直手控速度不小于50°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°
支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能
设备具有1个靶面尺寸为1/2.7英寸的CMOS图像传感器
动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135
样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持智能红外、透雾、强光抑制、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于8个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，工作温度范围可达-30℃-60℃
▲具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作

8.400W违停球
摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps
摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm
样机自带雨刷,可通过网络远程控制雨刷功能检验雨刷开启、关闭
样机安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘),具有12个安装孔位
支持最低照度可达彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx
水平旋转范围:0°~360°连续旋转，垂直旋转范围:-20°~90°
可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H. 265、H.264、MJPEG、smart265
支持对距离样机200m处机动车违法停车行为进行抓拍
可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片
样机支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测,当监控场景内道路事件触发报警后,可联动报警输出并上传图片,支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间,支持布防多边形检测区域
交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换
样机可在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志,显示车尾子品牌标志不少于3117种;显示车头子品牌标志不少于7129种
样机可显示通过监视画面中的机动车车辆特征,包括:SUV、MPV、轿车、面包车、皮卡、小货车、货车、客车；可识别通过监视画面中的机动车车型。在天气晴朗无雾的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于200Lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于50Lx,日间和夜间各测试100次,日间车型正确识别次数不少于99次,夜间车型正确识别次数不少于99次
样机可识别92式民用车、左右军车、一行结构的新武警车、黄色双行尾牌、使馆车、领馆汽车、警车、04式新军车、新能源车牌、绿色1325农用车、民航车牌
样机在配置违停检测时,具有布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌和其他车牌)和布防车型(轿车、面包车、货车、客车和其他)配置选项
▲样机检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警，样机可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤
开启车牌增强功能后，在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理
摄像机内置1颗8GB eMMC芯片、12颗补光灯、1颗GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个调试串口、1个SD卡槽。

9.600W全景拼接广角网络摄像机
支持输出图像分辨率不低于3632x1632
最低照度彩色：0.0005 lx 。
靶面尺寸1/2.5英寸，内置GPU芯片，内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
内置白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡，白光灯开启，可识别距摄像机10米处的人体轮廓。
最大亮度鉴别等级不小于11级。
▲摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
不低于IP66防尘防水等级。

10.终端服务器
内置4TB硬盘。
▲具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能
设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
▲支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。

11.云存储虚拟化空间管理软件
存储容量扩容2500TB虚拟化空间管理软件，与现有云存储平台无缝对接
可视化部署：系统支持通过可视化界面进行集群部署和配置，支持添加设备、软件安装、组件集群的向导式自动化部署模式。通过全自动化式检查环境、组建负载均衡服务、组建许可服务、同步集群信息、组建web集群、检查服务状态的流程，完成整个集群的组建。通过向导式的自动化部署方式，展示每个步骤的预估耗时，引导直至系统集群组建完成。
▲资源池化管理：系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持设置资源池数据容量，覆盖策略等信息；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
自动负载均衡：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
单通道单周期管理：系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后,当该资源池容量不足时,将优先保障满足资源池内单通道的存储周期，其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期。
▲资源可视化管理：通过一个页面集中查看总容量，已用容量和剩余容量信息，以图形化方式展示容量使用率、节点总数，在线和离线数量；存储卷的总数，正常和异常数量；可以集中查看资源池容量信息，包括资源池总容量，已用容量和剩余容量，展示资源池正常数量，容量不足的数量和提前覆盖的数量；支持查看集群的设备列表信息和详情信息，可以通过单个设备的详情信息，查看该设备的监控信息，进行网络管理和查看硬盘信息。
▲云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断
云存储支持128Mbps大码流前端以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取
▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中
系统支持六级加速：云存储系统支持六级分层存储加速引擎，即分布式全局缓存、用户态内存缓存、内核态缓存（buffer cache）、SSD缓存、块设备缓存、HDD硬盘存储；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储。
支持提供图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据
系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复
采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。
支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问
基础监控管理：支持监控云存储整体运行情况，包括软件版本、集群部署情况、云域信息；支持查看空间使用情况，包括总容量、已使用容量和使用率；支持查看节点接入情况，可查看管理节点和存储节点的接入数量、异常数据并查看节点详情；支持查看资源池、存储卷、缓存卷的数量、运行状态和详情，并对资源池容量不足、存储卷未格式化等异常状态进行监控；支持查看实时流和历史流录像计划的接入数量和状态，并对取流异常等异常情况进行监控。
资源池化管理：系统支持以资源池Bucket的方式管理存储容量，以资源池Bucket列表方式展示系统已经创建好的资源池，可查看Bucket名称、Bucket状态、冗余级别、容量使用情况、覆盖策略、周期(天)、有效周期(天)，覆盖时间等信息；支持新建和编辑Bucket操作，创建资源池Bucket时可以给Bucket命名，Bucket冗余级别支持用系统推荐配置或自定义配置，支持资源池Bucket数据容量，覆盖策略配置等；支持对资源池Bucket进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
二、机房维护
及时完成对机房中所涉及的设备（内存、硬盘、显卡、主板、交换机、网络、空调系统、光纤局域网线路、拼接屏控制盒、UPS系统、环控系统、消防系统、过保设备等维护等。
三、平台维护
1.完成对平台设备运维、上级平台对接服务；
2.完成前端点位在平台侧的维护,包括前端维修状态确认、点位名称和机构优化调整、地图维护和点位落图、系统状态日常巡检；
3.完成机房平台相关设备的监测维护,包括服务器、存储等。
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	序号
	内容
	金额（元）
	备注

	1
	道路交通智能设施维护服务
	2866894.50 
	

	2
	配套重要路口电警系统服务                                     （清泓路西后街、清泓路码头西街等路口）
	809042.00 
	

	3
	重要卡口升级服务
	483944.00 
	

	
	合计
	4159880.50 
	

	
	
	
	








1.道路交通智能设施维护服务：
	序号
	名称
	技术规格或参数
	投标         品牌
	单位
	控制单价            (元)
	数量
	控制合价           （元）
	投标              单价         (元)
	投标         合价           （元）
	备注

	
	
	智能设施维护
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	900万环保人脸卡口抓拍单元
	内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机
样品特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电
▲双路sensor图像融合功能室内测试：设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）；三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
▲无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别
多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍
超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。
用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。
外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息
▲视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）
	
	只
	13000
	6
	78000
	
	
	

	2
	900万一体化抓拍单元（电警专用）
	图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器
设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
▲双路sensor图像融合功能室内测试：设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）；三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
白天闯红灯捕获率≥99%;
晚上闯红灯捕获率≥99%;
▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
▲闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)
支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配
支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示
支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间
支持渣土车/大货车喷涂车牌识别
支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。
	
	只
	9500
	22
	209000
	
	
	

	3
	一体式环保补光灯
	光源类型：LED灯珠、气体灯管
发光角度：LED：10°；气体灯：10°
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置LED光栅
覆盖范围：单车道
瞬时功率：1500W
回电时间：小于67ms
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）
防护等级：IP65
	
	台
	2800
	10
	28000
	
	
	

	4
	普通曝闪灯
	光源类型：气体灯管
发光角度：10°
色温：≤7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置光栅，可选配外置光栅
覆盖范围：单车道
瞬时功率：1000W
回电时间：小于67ms
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）
防护等级：IP65
	
	只
	1950
	2
	3900
	
	
	

	5
	暖光LED频闪灯
	光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度：12°
补光距离：16米～25米
响应时间：小于20us
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%
防护等级：IP66
	
	只
	1800
	10
	18000
	
	
	

	6
	高清镜头
	8-20mm
	
	只
	385
	10
	3850
	
	
	

	7
	高清人脸抓拍镜头
	50mm
	
	只
	2000
	10
	20000
	
	
	

	8
	护罩
	相机配套护罩
	
	只
	120
	5
	600
	
	
	

	9
	定制摄像机机架
	相机配套机架
	
	只
	100
	5
	500
	
	
	

	10
	400万星光智能球机
	主码流支持2560x1440
设备靶面尺寸为1/2.8英寸
设备光学变倍≥23倍
最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能.
具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。
在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。
设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。
夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓。
▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。
设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。
	
	只
	3100
	4
	12400
	
	
	

	11
	400万PTZ快球
	主码流视频分辨率为2560×1440，可识别距设备 20m处的人体轮廓,红外波长 850nm
设备内置不少于1个麦克风、1个扬声器、1路音频输入、1路音频输出
支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux
支持水平手控速度不小于50°/S，垂直手控速度不小于50°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°
支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能
设备具有1个靶面尺寸为1/2.7英寸的CMOS图像传感器
动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135
样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持智能红外、透雾、强光抑制、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于8个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，工作温度范围可达-30℃-60℃
▲具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作
	
	只
	1250
	5
	6250
	
	
	

	12
	400万违停球
	摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps
摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm
样机自带雨刷,可通过网络远程控制雨刷功能检验雨刷开启、关闭
样机安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘),具有12个安装孔位
支持最低照度可达彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx
水平旋转范围:0°~360°连续旋转，垂直旋转范围:-20°~90°
可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H. 265、H.264、MJPEG、smart265
支持对距离样机200m处机动车违法停车行为进行抓拍
可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片
样机支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测,当监控场景内道路事件触发报警后,可联动报警输出并上传图片,支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间,支持布防多边形检测区域
交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换
样机可在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志,显示车尾子品牌标志不少于3117种;显示车头子品牌标志不少于7129种
样机可显示通过监视画面中的机动车车辆特征,包括:SUV、MPV、轿车、面包车、皮卡、小货车、货车、客车；可识别通过监视画面中的机动车车型。在天气晴朗无雾的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于200Lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于50Lx,日间和夜间各测试100次,日间车型正确识别次数不少于99次,夜间车型正确识别次数不少于99次
样机可识别92式民用车、左右军车、一行结构的新武警车、黄色双行尾牌、使馆车、领馆汽车、警车、04式新军车、新能源车牌、绿色1325农用车、民航车牌
样机在配置违停检测时,具有布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌和其他车牌)和布防车型(轿车、面包车、货车、客车和其他)配置选项
▲样机检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警，样机可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤
开启车牌增强功能后，在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理
摄像机内置1颗8GB eMMC芯片、12颗补光灯、1颗GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个调试串口、1个SD卡槽。
	
	只
	8200
	8
	65600
	
	
	

	13
	600万全景拼接广角网络摄像机
	支持输出图像分辨率不低于3632x1632
最低照度彩色：0.0005 lx 。
靶面尺寸1/2.5英寸，内置GPU芯片，内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
内置白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡，白光灯开启，可识别距摄像机10米处的人体轮廓。
最大亮度鉴别等级不小于11级。
▲摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
不低于IP66防尘防水等级。
	
	只
	1395
	2
	2790
	
	
	

	14
	监控前端存储卡
	256G高速内存存储卡，室外使用
	
	张
	950
	5
	4750
	
	
	

	15
	终端服务器
	内置4TB硬盘。
▲具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能
设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
▲支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	
	台
	9800
	2
	19600
	
	
	

	17
	12T企业级云存储专用硬盘
	12TB容量,7200RPM,SATA接口，空气盘，CMR磁记录
	
	块
	5850
	40
	234000
	
	
	

	19
	电子警察杆件1
	国产,定制,6米杆件,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,10mm厚,高6.5米;横杆八角型,8mm厚,长度6米;杆件整体热镀锌,喷塑。
	定制
	套
	4500
	2
	9000
	
	
	

	20
	电子警察杆件2
	国产,定制,9 米杆件,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,12mm 厚,高6.5米;横杆八角型,8mm 厚,长度9 米;杆件整体热镀锌,喷塑
	定制
	套
	6500
	6
	39000
	
	
	

	21
	电子警察杆件3
	国产,定制12米杆件,采用优质Q235 材料加工成型,主杆八角型,12mm 厚,高6.5米;横杆八角型,8mm 厚,长度12 米;杆件整体热镀锌,喷塑
	定制
	套
	9200
	6
	55200
	
	
	

	22
	监控挂箱
	高500mm*宽320mm*长320mm,国产,定制,定制图案喷塑,含安装、柜内设备安装及设备间接线
	定制
	只
	700
	10
	7000
	
	
	

	23
	监控落地机柜
	高1100mm*宽 480mm*长 560mm,国产,定制,定制图案喷塑,含基础、安装、柜内设备安装及设备间接线
	定制
	只
	1900
	2
	3800
	
	
	

	24
	防雷器
	电源、信号二合一防雷器
	
	只
	205
	20
	4100
	
	
	

	25
	电源智能保护器
	国产,定制,电源智能保护器
	
	只
	485
	15
	7275
	
	
	

	26
	前端工业交换机
	TOM1000-AHD1004G2-13,1光4电1000M交换机
	
	只
	1100
	4
	4400
	
	
	

	27
	汇聚工业交换机
	TOM1000-AHD4048,4光8电1000M 交换机(3光接收1光发射)
	
	只
	2850
	4
	11400
	
	
	

	28
	光模块
	MRD-SFP-GLX-13,SFP千兆LC 口 20KM
	
	只
	570
	8
	4560
	
	
	

	29
	光纤收发器
	1光4电A+1光1电B
	
	对
	475
	25
	11875
	
	
	

	30
	网线
	超5类
	
	米
	5
	1000
	5000
	
	
	

	31
	RVV3*1.5
	RVV3*1.5
	
	米
	6
	1000
	6000
	
	
	

	32
	RVSP2*1.0
	RVVSP2*1.0
	
	米
	5.5
	100
	550
	
	
	

	33
	RVV3*6.0
	RVV3*6.0
	
	米
	25
	100
	2500
	
	
	

	34
	RVV3*4.0
	RVV3*4.0
	
	米
	16
	100
	1600
	
	
	

	35
	RVV3*2.5
	RVV3*2.5
	
	米
	10
	100
	1000
	
	
	

	36
	光纤
	室外6芯光缆
	
	米
	8
	1000
	8000
	
	
	

	37
	跳纤
	定制,单模5米
	
	根
	45
	50
	2250
	
	
	

	38
	网桥
	500米2.4 GHz室外通用无线网桥，802.11n制式
网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
无线传输距离：500 m
组网方式：点对点
带机量：
100米支持22路2MP IPC或11路4MP IPC或7路6MP IPC；
200米支持20路2MP IPC或10路4MP IPC或6路6MP IPC；
500米支持12路2MP IPC或6路4MP IPC或4路6MP IPC；
1公里支持8路2MP IPC或4路4MP IPC或3路6MP IPC；
工作温度：-30℃~70℃
安全：智能识别终端，终端准入管控
可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
	
	只
	500
	2
	1000
	
	
	

	39
	绿化带开挖恢复（40cm*40cm）
	含2根D40的PE管(开挖,恢复、渣土清运)
	定制
	米
	80
	300
	24000
	
	
	

	40
	绿化带开挖恢复（40cm*70cm）
	含2根D40的PE管(开挖,恢复、渣土清运)
	定制
	米
	96
	100
	9600
	
	
	

	41
	人行道板砖开挖、恢复
	含2根40的PE管(含开挖、恢复、渣土清运)(开挖规格为40cm*40cm)包工包料
	定制
	米
	160
	50
	8000
	
	
	

	42
	顶管
	含2根40PE管,管与管接头处应使用套管固定,(含场地恢复、在进、出窨井端应使用防鼠护套。渣土清运)包工包料
	定制
	米
	170
	50
	8500
	
	
	

	43
	硅芯管
	D40
	
	米
	20
	100
	2000
	
	
	

	44
	基坑人工开挖、恢复
	含渣土清运、开挖、浇筑、包封等。
	定制
	立方米
	230
	50
	11500
	
	
	

	45
	C25 商混凝土及浇筑、保养
	C25,含商混到各个基坑的运输费及商砼材料费等.
	定制
	立方米
	420
	50
	21000
	
	
	

	46
	手井、定制
	井口面积不小于0.36 m²,深度不小于 600mm,底部留有渗水孔,严禁用水泥抹平,手孔井中管道到井底的距离不低于200mm。手孔井应设置应设置有交通设施或公安专用标记的手孔井盖,手孔井盖材质采用带钢筋的水泥井盖,包工包料.
	定制
	个
	405
	30
	12150
	
	
	

	47
	接地、定制
	含接地系统所需的所有材料,要求接地电阻小于4欧姆(含地阻测试),包工包料.
	定制
	个
	450
	20
	9000
	
	
	

	48
	立柜基础、定制
	立柜基础规格是80cm*50cm*70cm,要求高出地面20cm(含水泥、黄沙、砖块等)
	定制
	个
	330
	10
	3300
	
	
	

	49
	光缆熔接、定制
	含所需的熔纤车辆和配合人员
	定制
	个
	45
	20
	900
	
	
	

	50
	杆件二次转运、吊装及二次调平、包封等
	含杆件从施工现场仓库到各路口的转运、杆件卸载到施工现场仓库及各个路口、杆件吊装、二次调平等。
	定制
	根
	680
	10
	6800
	
	
	

	51
	抓拍机、球机安装及调试
	含现场仓库运输至现场、接线、设备安装、等所有工序。
	定制
	个
	150
	20
	3000
	
	
	

	52
	抓拍机、球机拆除
	抓拍机、球机拆除
	定制
	个
	90
	20
	1800
	
	
	

	53
	路口调试
	路口调试
	定制
	个
	480
	10
	4800
	
	
	

	54
	围挡
	施工围挡
	定制
	米
	90
	50
	4500
	
	
	

	55
	公安光缆提示桩及施工
	公安光缆提示桩及施工
	定制
	个
	15
	50
	750
	
	
	

	56
	横臂(4米以下)
	国产,定制
	定制
	米
	440
	10
	4400
	
	
	

	57
	横臂(4米以上)
	国产,定制
	定制
	米
	530
	10
	5300
	
	
	

	58
	终端服务器主板（维修）
	
	
	块
	1750
	6
	10500
	
	
	

	59
	电表、采集器安装及接电开通
	
	
	个
	675
	10
	6750
	
	
	

	60
	球机主板（维修）
	
	
	只
	950
	10
	9500
	
	
	

	61
	宣传屏控制卡
	
	
	只
	2160
	6
	12960
	
	
	

	62
	电源适配器
	5V、9V,适用于收发器等
	
	只
	80
	10
	800
	
	
	

	63
	电源适配器
	12V、24V,适用于球机、相机等
	
	只
	120
	10
	1200
	
	
	

	64
	终端电源适配器
	12V适用于终端等
	
	只
	470
	10
	4700
	
	
	

	65
	八口千兆交换机
	V1.20
	
	只
	670
	10
	6700
	
	
	

	66
	监控标志牌
	铝合金，90*60CM
	定制
	块
	310
	20
	6200
	
	
	

	67
	球机、终端、相机返厂家维修费
	按实结算
	定制
	件*次
	300
	80
	24000
	
	
	

	68
	基本维护费（监控设备）
	按监控设备维护相机,基本费
	定制
	个/年
	200
	166
	33200
	
	
	

	69
	基本维护费（违停取证设备）
	按违法取证设备维护相机,基本费
	定制
	个/年
	250
	272
	68000
	
	
	

	70
	基本维护费（电警违法取证设备）
	按违法取证设备维护相机,基本费
	定制
	个/年
	300
	1384
	415200
	
	
	

	71
	新增点位、新增工作量派单如实结算,人工费用计费方式
	维修人工工时按小时计算，不足半小时按半小时计算
	定制
	小时
	60
	300
	18000
	
	
	

	72
	新增点位、新增工作量派单如实结算,车辆费用计费方式
	工程维修车辆按5元每公里结算,10公里以内按10公里计。
	定制
	公里
	5
	800
	4000
	
	
	

	一
	智能设施维护合计
	
	
	
	
	
	1655760
	
	
	

	
	
	机房维护
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	内存
	服务器内存条(DDR4,2400/2666MHZ 32G)
	
	根
	2150
	3
	6450
	
	
	

	2
	8T企业级云存储专用硬盘
	8TB容量,7200RPM,SATA接口，空气盘，CMR磁记录
	
	块
	4850
	3
	14550
	
	
	

	3
	主板
	服务器主板(内存最大内存容量128GB
内存标准DDR4 2666；DDR4 2400 内存插槽4 x ddr4内存插槽 DDR代数DDR4扩展PCI
PCI 插槽2个 PCI Express x16 1个 PCI Express x1 0个
芯片组 集成显卡 是 集成显卡
板载接口 USB扩展接口 2组 COM扩展接口 1组
板载网卡 最大网络速度 其他
后置接口 USB接口数 4个 物理规格 电源接口其他)
	
	块
	5345
	1
	5345
	
	
	

	4
	显卡
	台式机显卡(规格， 电源接口其他，特性
显卡长度27cm，电源700W以上，须符合原机房设备使用。）
	
	块
	600
	5
	3000
	
	
	

	5
	主板
	台式机主板(存储设备SATA 4个，板载声卡 声道 7.1声道
内存 内存标准 DDR5 7200(OC)；DDR5 7000(OC) DDR代数 DDR5
内存插槽 4 x ddr5内存插槽
最大内存容量 128GB
板载Wi-Fi 板载Wi-Fi
支持 扩展PCI PCI Express x1 1个 PCI Express x16 2个
集成显卡 非集成显卡
板载网卡 最大网络速度 2500M
物理规格 板型大小 24.4 cm x 24.4 cm 电源接口 24+12)
	
	块
	460
	1
	460
	
	
	

	6
	内存
	台式机内存(8G，DDR4)
	
	根
	520
	5
	2600
	
	
	

	7
	硬盘
	台式机硬盘(1T，7200rpm)
	
	块
	500
	5
	2500
	
	
	

	8
	交换机
	48 个10/100/1000 以太网端口,4个万兆 SFP+,2个QSFP+交流供电,支持RPS 冗余电源,交换容量598G/5.98Tbps,包转发率 252Mpps、MAC 特性64K,支持MAC 地址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC 表项,支持源MAC 地址过滤,VLAN 特性支持4K 个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN,支持GVRP协议,支持MUX VLAN 功能,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,支持1:1 和N:1VLANMapping 功能,支持协议透明VLAN,IP路由静态路由、RIPV1/2、RIPng,OSPF、0SPFv3、IS-IS、IS-ISv6BGP、BGP4+、ECMP、路由策略,互通性VBST 基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通),LNP 链路类型协商协议(和DTP 相似功能),VCMPVLAN 集中管理协议(和VTP 相似功能)
	
	台
	19500
	1
	19500
	
	
	

	9
	网络维护（网线更换）
	超六类
	
	m
	7.5
	1173
	8797.5
	
	
	

	10
	精密空调清洗、保养、维护
	
	定制
	次
	11640
	1
	11640
	
	
	

	11
	光纤局域网线路维护
	电信级万兆光纤跳线5 米OM3 网线多模双芯LC-LC 光纤尾纤
	
	次
	4000
	1
	4000
	
	
	

	12
	拼接屏控制盒维护
	控制大屏开关及图像输出
	国产
	项
	2000
	1
	2000
	
	
	

	13
	UPS系统维护、维保
	一年
	定制
	项
	8000
	1
	8000
	
	
	

	14
	环控系统维护、维保
	一年
	定制
	项
	8000
	1
	8000
	
	
	

	15
	消防系统维护、维保
	一年
	定制
	项
	8000
	1
	8000
	
	
	

	16
	服务费（过保设备）
	一年
	定制
	项
	8000
	1
	8000
	
	
	

	17
	台式机主板、内存、硬盘、显卡返厂家维修费
	
	定制
	次
	485
	6
	2910
	
	
	

	18
	服务器主板、内存、硬盘、显卡返厂家维修费
	
	定制
	次
	1067
	6
	6402
	
	
	

	二
	机房维护合计
	
	
	
	
	
	122154.5
	
	
	

	
	
	平台维护
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	非机动车违法行为抓拍设备及平台维护费
	1）设备日常状态的巡查和维护；
2）平台的日常巡查和故障维护及数据库故障排查；
3）数据有效性核查；
4）协调市局、厂家保证人脸算法的可用性等。
	
	项/年
	15000
	1
	15000
	
	
	

	2
	软件运维、服务人员服务（24小时日常维护人员）
	1）前端点位在平台侧的维护,包括前端维修状态确认、点位名称和机构优化调整、地图维护和点位落图、系统状态日常巡检;                                            2）机房平台相关设备的监测维护,包括服务器、存储等。
	
	工日
	300
	720
	216000
	
	
	

	3
	软件运维、服务人员服务（软件工程师维护人员）
	1）前端点位在平台侧的软件系统维护,定期巡检维护更新升级;                                            2）机房平台相关设备的监测系统软件维护,包括服务器、存储等。
	
	工日
	1146
	30
	34380
	
	
	

	4
	溧阳智能交通集成平台维护
	1、系统服务器与存储服务器日常维护（共237台安全系统升级维护按实结算）。                                                                                                                   2、平台对接服务：点位轨迹过车数据（需要满足上级平台要求，实时监管与预警设备在线率、实时上传率、数据准确率等）                                                                                                                                        1）过车数据的上传维护；2）与常州支队公安网机制平台对接维护，保证数据的及时性和稳定性；3）违法数据及时上传集成平台，数据阻塞的优化处理；4）过车数据，违法数据的异常处理；5）设备日常报备和调整，道路违法代码维护和调整；6）日常点位的数据核查、数据有效性核查等。                                                                                                                                    3、信号机集成对接服务                                                                                                                                                     1）设备日常状态巡查和维护；2）信号平台的日常巡查和故障维护及数据库故障排查；3）日常对接信号机厂家平台，协调处理日常问题；4）信号机集成接入、控制与应用维护服务；5）特勤任务的后台保障等。                                                                                  
	
	项
	118000
	1
	118000
	
	
	

	5
	溧阳交警视频连网平台
	视频实时上传、录像对接上传等日常基本维护费（需要满足上级平台要求)
	
	项
	78000
	1
	78000
	
	
	

	6
	违停管理系统服务与维护
	违停APP系统升级服务与手机、打印机维修（按实结算）                                                                                                                                                   1）违停系统平台的日常维护；                                                                                                                                                      2）手机APP的日常巡查及故障解决；                                                                                                                                                    3）培训和指导；                                                                                                                                                                           4）违停APP相关配套产品（打印机）的维护；                                                                                                                                            5）根据网络调整，平台相关的业务调整等。 
	
	项
	58000
	1
	58000
	
	
	

	7
	云存储虚拟化空间管理软件
	存储容量扩容2500TB虚拟化空间管理软件，与现有云存储平台无缝对接
可视化部署：系统支持通过可视化界面进行集群部署和配置，支持添加设备、软件安装、组件集群的向导式自动化部署模式。通过全自动化式检查环境、组建负载均衡服务、组建许可服务、同步集群信息、组建web集群、检查服务状态的流程，完成整个集群的组建。通过向导式的自动化部署方式，展示每个步骤的预估耗时，引导直至系统集群组建完成。
▲资源池化管理：系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持设置资源池数据容量，覆盖策略等信息；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
自动负载均衡：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
单通道单周期管理：系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后,当该资源池容量不足时,将优先保障满足资源池内单通道的存储周期，其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期。
▲资源可视化管理：通过一个页面集中查看总容量，已用容量和剩余容量信息，以图形化方式展示容量使用率、节点总数，在线和离线数量；存储卷的总数，正常和异常数量；可以集中查看资源池容量信息，包括资源池总容量，已用容量和剩余容量，展示资源池正常数量，容量不足的数量和提前覆盖的数量；支持查看集群的设备列表信息和详情信息，可以通过单个设备的详情信息，查看该设备的监控信息，进行网络管理和查看硬盘信息。
▲云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断
云存储支持128Mbps大码流前端以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取
▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中
系统支持六级加速：云存储系统支持六级分层存储加速引擎，即分布式全局缓存、用户态内存缓存、内核态缓存（buffer cache）、SSD缓存、块设备缓存、HDD硬盘存储；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储。
支持提供图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据
系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复
采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。
支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问
基础监控管理：支持监控云存储整体运行情况，包括软件版本、集群部署情况、云域信息；支持查看空间使用情况，包括总容量、已使用容量和使用率；支持查看节点接入情况，可查看管理节点和存储节点的接入数量、异常数据并查看节点详情；支持查看资源池、存储卷、缓存卷的数量、运行状态和详情，并对资源池容量不足、存储卷未格式化等异常状态进行监控；支持查看实时流和历史流录像计划的接入数量和状态，并对取流异常等异常情况进行监控。
资源池化管理：系统支持以资源池Bucket的方式管理存储容量，以资源池Bucket列表方式展示系统已经创建好的资源池，可查看Bucket名称、Bucket状态、冗余级别、容量使用情况、覆盖策略、周期(天)、有效周期(天)，覆盖时间等信息；支持新建和编辑Bucket操作，创建资源池Bucket时可以给Bucket命名，Bucket冗余级别支持用系统推荐配置或自定义配置，支持资源池Bucket数据容量，覆盖策略配置等；支持对资源池Bucket进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
	
	项
	96000
	1
	96000
	
	
	

	三
	平台维护合计
	
	
	
	
	
	615380
	
	
	

	
	
	公安视频网专线
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	公安视频网专线费用
	违停球机专网228条链路
	
	条/年
	1200
	228
	273600
	
	
	

	四
	公安视频网专线费用合计
	
	
	
	
	
	273600
	
	
	

	
	
	公安局智能移车服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	智能移车前端APP任务受理
	接收报警人联系方式、车牌号、车牌颜色、车辆位置和提交时间，生成统一挪车任务。
	
	项
	10000 
	1
	10000 
	
	
	

	2
	110移车任务智能接入受理
	接收110转入电话，采集语音、关联来电号码并形成挪车业务受理记录。
	
	项
	6000 
	1
	6000 
	
	
	

	3
	智能移车系统任务全流程管控
	任务创建、查询、状态流转、超时提醒、失败原因记录、人工接管和闭环归档。
	
	项
	7500 
	1
	7500 
	
	
	

	4
	智能移车业务全流程智能调度引擎
	统一编排车辆查询、短信、外呼、语音确认、三方通话和转人工流程。
	
	项
	9000 
	1
	9000 
	
	
	

	5
	智能移车车辆查询业务管理
	车辆查询条件校验、查询结果使用控制、异常处理、调用记录和结果留痕。
	
	项
	10000 
	1
	10000 
	
	
	

	6
	智能移车坐席任务处置与协同
	向民警坐席推送任务、车辆信息、位置、录音、识别文本及失败原因，记录处置结果。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	7
	全业务链路日志审计与智能统计分析平台
	任务量、查询成功率、短信结果、外呼接通率、三方成功率、转人工率及操作审计。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	8
	语音呼入智能接入与信道管控
	来电接续、号码识别、服务流程进入、呼叫保持、转接和挂机状态处理。
	
	项
	6000 
	1
	6000 
	
	
	

	9
	智能外呼任务全流程管控
	外呼任务创建、号码检测、失败重拨、外呼时段控制、通话状态和结果回传。
	
	项
	11000 
	1
	11000 
	
	
	

	10
	来电号码与历史任务智能关联引擎
	根据报警人来电号码自动匹配历史挪车任务并进入对应服务流程。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	11
	智能呼叫排队与坐席资源调度
	呼叫排队、坐席分配、转接、保持、忙闲状态及异常呼叫控制。
	
	项
	11000 
	1
	11000 
	
	
	

	12
	多方通话智能桥接与容错处置
	桥接报警人、车主和呼叫中心，记录桥接状态并在失败时转人工坐席。
	
	项
	7000 
	1
	7000 
	
	
	

	13
	全量通话录音智能管理与溯源系统
	通话自动录音，支持按任务、号码和时间查询、回放、下载及访问权限控制。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	14
	坐席账号与权限全生命周期管理
	坐席账号、角色权限、登录状态、人工接管、通话操作和任务信息展示。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	15
	呼叫链路全维度监控与智能统计分析
	通道状态、呼叫记录、接通率、通话时长、转人工率及三方通话成功率统计。
	
	项
	6000 
	1
	6000 
	
	
	

	16
	智能移车离线端侧ASR语音识别引擎
	报警语音转文本、识别置信度输出和电话音质适配。
	
	项
	15000 
	1
	15000 
	
	
	

	17
	智能移车离线端侧TTS语音合成引擎
	车牌号、车辆位置、确认话术和处置提示的实时语音合成与复述。
	
	项
	14000 
	1
	14000 
	
	
	

	18
	公安场景专用语音词典库
	建设本地车牌简称、字母数字组合、道路名称、地点和常见口语词典。
	
	项
	8000 
	1
	8000 
	
	
	

	19
	智能移车场景意图智能识别与流程驱动引擎
	识别正确、不正确、联系车主、转人工等固定意图并驱动后续流程。
	
	项
	6000 
	1
	6000 
	
	
	

	20
	语音识别容错重试与人工坐席无缝接管
	低置信度重新采集，累计三次确认失败后转民警坐席并携带上下文信息。
	
	项
	8000 
	1
	8000 
	
	
	

	21
	内外网安全边界数据单向接入
	适配外网至公安内网单向交换，完成数据校验、白名单控制和安全审计。
	
	项
	6500 
	1
	6500 
	
	
	

	22
	车辆信息合规查询接口与溯源
	按车牌号和颜色调用现有车辆查询能力，返回车主联系方式并记录调用日志。
	
	项
	12000 
	1
	12000 
	
	
	

	23
	呼叫中心与坐席系统标准化接口网关
	外呼任务、呼叫状态、语音确认结果、三方通话、转人工和坐席任务接口。
	
	项
	8000 
	1
	8000 
	
	
	

	24
	智能移车短信通知智能触达与任务管控
	车主移车提醒、报警人受理反馈、发送结果查询、失败重试及短信任务管理。
	
	项
	9000 
	1
	9000 
	
	
	

	25
	智能移车系统部署联调服务优化
	设备上架、系统部署、接口联调、通信线路调试、话术配置、语料优化、试运行及上线支持。
	
	项
	5000 
	1
	5000 
	
	
	

	五
	公安局智能移车服务合计
	
	
	
	
	
	200000.00
	
	
	

	六
	一+二+三+四+五：合计
	
	
	
	
	
	2866894.5
	
	
	



2.配套重要路口电警系统服务（清泓路西后街、清泓路码头西街等路口）：
	序号
	名称
	技术规格或参数
	投标品牌
	数量
	单位
	控制单价       （元）
	控制合价       （元）
	备注
	投标单价          （元）
	投标合计            （元）

	1
	900万像素一体化电警抓拍单元
	同前
	
	14
	套
	9500
	133000
	
	
	

	2
	暖光LED频闪灯
	同前
	
	42
	套
	1800
	75600
	
	
	

	5
	支架
	配套定制支架
	
	56
	套
	100
	5600
	
	
	

	6
	终端服务器（含硬盘）
	同前
	
	6
	套
	9800
	58800
	
	
	

	7
	杆件（横臂6米）
	横臂6米电子警察杆件
	
	1
	根
	4750
	4750
	
	
	

	8
	杆件（横臂7米）
	横臂7米电子警察杆件
	
	3
	根
	5750
	17250
	1、类型:F杆；
2、材质:立杆:热轧无缝钢管;横杆:电焊钢管；
3、规格尺寸:Φ***（各个规格须深化设计）；
4、油漆品种:所用构件均采用热浸镀锌防腐处理、表面喷塑；
5、包含配件；杆件、配件及施工均须符合设计、施工规范及国标要求；
6、具体做法详见图纸且满足建设单位要求。
	
	

	9
	杆件（横臂9米）
	横臂9米电子警察杆件
	
	5
	根
	6500
	32500
	
	
	

	10
	杆件（横臂11米）
	横臂11米电子警察杆件
	
	10
	根
	9400
	94000
	
	
	

	11
	杆件（横臂12米）
	横臂12米电子警察杆件
	
	2
	根
	11500
	23000
	
	
	

	12
	挂箱
	定制不锈钢挂箱
	
	24
	套
	800
	19200
	定制不锈钢挂箱（五金件均为不锈钢材质）；含定制图案喷塑，含安装、柜内设备安装及设备间接线
	
	

	13
	落地机箱
	定制不锈钢挂箱
	
	6
	套
	1900
	11400
	
	
	

	14
	二级电源防雷器
	二级电源防雷器
	
	24
	套
	300
	7200
	
	
	

	15
	一级电源防雷器
	一级电源防雷器
	
	6
	套
	360
	2160
	
	
	

	16
	电源智能保护器
	电源智能保护器
	
	6
	套
	500
	3000
	
	
	

	17
	前端工业交换机
	1光4电1000M交换机
	
	24
	套
	1100
	26400
	参考子午线单价
	
	

	18
	汇聚工业交换机
	4光8电1000M交换机（3光接收1光发射）
	
	6
	台
	2850
	17100
	参考子午线单价
	
	

	19
	光模块
	SFP  千兆 LC  口 20KM
	
	60
	只
	750
	45000
	
	
	

	20
	网线
	超5类
	
	720
	米
	2
	1440
	
	
	

	21
	RVV3*1.5
	RVV3*1.5
	
	720
	米
	5
	3600
	
	
	

	22
	RVVSP2*1.0
	RVVSP2*1.0
	
	1120
	米
	4.5
	5040
	
	
	

	23
	RVV3*6.0
	RVV3*6.0
	
	60
	米
	20
	1200
	
	
	

	24
	RVV3*4.0
	RVV3*4.0
	
	60
	米
	15
	900
	
	
	

	25
	RVV3*2.5
	RVV3*2.5
	
	2400
	米
	8.5
	20400
	
	
	

	26
	光纤4芯
	室外4芯光缆
	
	2400
	米
	3
	7200
	
	
	

	27
	跳纤
	单模5米
	
	96
	根
	45
	4320
	
	
	

	28
	基坑人工开挖、清运
	含渣土清运、开挖
	
	127
	立方
	220
	27940
	
	
	

	29
	C25商钢筋混凝土及浇筑、保养
	C25,含商混到各个基坑的运输费、浇筑、包封、模板
	
	107 
	立方
	420
	44940
	
	
	

	30
	手井
	定制手井（0.6*0.6*0.8砖砌，砼盖板、座）
	
	39
	套
	450
	17550
	
	
	

	31
	接地
	含接地系统所需的所有材料，要求接地电阻小于4欧姆，（含地阻测试）
	
	30
	套
	850
	25500
	
	
	

	32
	立柜基础
	立柜基础规格是800*500*700，要求高出地面20cm（含水泥、黄沙、砖块等）
	
	6
	套
	420
	2520
	
	
	

	33
	管内穿线
	线缆管道内敷设
	
	7480
	米
	2.4
	17952
	
	
	

	34
	光缆熔接
	光缆熔接
	
	96
	芯
	45
	4320
	
	
	

	35
	杆件二次转运、吊装及二次调平、包封等
	含卸载、吊装人工及台班费等
	
	24
	根
	600
	14400
	
	
	

	36
	抓拍机安装及调试
	抓拍机安装及调试
	
	14
	套
	150
	2100
	
	
	

	37
	照明补光设备安装调试
	照明补光设备安装调试
	
	42
	套
	120
	5040
	
	
	

	38
	落地机箱安装调试
	落地机箱安装调试
	
	6
	套
	450
	2700
	
	
	

	39
	挂箱安装及调试
	挂箱安装及调试
	
	24
	套
	300
	7200
	
	
	

	40
	围挡
	围挡
	
	24
	处
	680
	16320
	
	
	

	41
	横臂4米（89MM）
	借杆横臂含安装
	
	1
	根
	500
	500
	
	
	

	42
	小计
	合计
	
	
	
	
	809042
	
	
	



3.重要卡口升级服务：


	序号
	名称
	技术规格或参数
	投标品牌
	数量
	单位
	控制单价（元）
	控制合价（元）
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	备注

	1
	900万像素环保一体化人脸卡口抓拍单元
	同前
	
	26
	套
	13000
	338000
	
	
	

	2
	一体式环保补光灯
	同前
	
	34
	套
	2800
	95200
	
	
	

	3
	支架
	配套定制支架
	
	60
	套
	100
	6000
	
	
	

	4
	RVV3*2.5
	RVV3*2.5
	
	1200
	米
	10.32
	12384
	
	
	

	5
	管内穿线
	线缆管道内敷设
	
	1200
	米
	2.4
	2880
	
	
	

	6
	摄像机安装及调试
	抓拍机安装及调试
	
	26
	套
	150
	3900
	
	
	

	7
	照明补光设备安装调试
	照明补光设备安装调试
	
	34
	套
	120
	4080
	
	
	

	8
	正装雷达
	测速范围：10-250km/h
作用距离：18-38m
精度：1km/h
	
	2
	套
	10000
	20000
	
	
	

	9
	雷达测距调试
	
	
	2
	套
	750
	1500
	
	
	

	
	小计
	合计
	
	
	
	
	483944
	
	
	




结束***
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采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分别选取3名中标候选人。
政府采购政策功能落实
本项目属于不专门面向中小企业预留份额采购项目。
评标方法与评标标准
	
序号
	评审  项目
	分值
	评审细则
	备注

	一、价格部分
	20
	
	

	1
	投标  报价
	20
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20×100%
	

	二、主观分
	26
	
	

	2.1
	维护                  方案
	16
	（一）评分内容：
根据投标文件的总体维护方案，包含但不限于以下内容:
1.维护服务方案总体的描述；
2.维护服务巡检计划；
3.储存和备份系统维护措施；
4.维护项目管理措施；
5.线路维护方案；
6.维护服务实施计划；
7.维护中应急服务流程方案；
8.应急处理机制及落实措施；
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得16分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。

	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.2
	质量保障措施
	6
	（一）评分内容：
根据投标文件的质量保障措施方案，包含但不限于以下内容:
1.质保体系落实措施；
2.技术保障落实措施；
3.材料保障落实措施；
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。

	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.3
	安全文明生产保障措施
	4
	（一）评分内容：
根据投标文件的安全文明生产保障措施方案，包含但不限于以下内容:
1.安全文明生产保证体系；
2.安全生产隐患分析及防范措施；
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。

	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	三、客观分
	54
	
	

	3.1
	企业综合实力
	6
	投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列），得3分。
	提供复印件加盖公章，原件备查。

	
	
	
	投标人拥有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001系列），得3分。
	

	3.2
	项目履约能力
	20
	拟派人员中同时拥有一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、信息系统项目管理师，得4分；同时拥有二级建造师（通信与广电工程或机电工程）、信息系统项目管理师，得3分。此项最高得4分。
	提供复印件加盖公章，原件备查。

	
	
	
	拟派人员中拥有PMP认证的项目管理证书的，有1个得2分，本项最高得4分。
	

	
	
	
	拟派人员中拥有CCIE或HCIE等同等认证的网络专家证书的，得3分。
	

	
	
	
	拟派人员中拥有ITIL认证的运维专家证书的，得3分。
	

	
	
	
	拟派人员中拥有高级工程师职称证书的，得3分。
	

	
	
	
	拟派人员中拥有网络工程师证书的，得3分。
	

	3.3
	类似项目业绩
	6
	投标人近3年内完成过类似交通设施智能化项目的，有一个得3分，本项最高得6分。
	

	3.4
	技术指标响应
	22
	在产品的选型上按照招标人要求，技术指标不低于招标文件要求，最高得22分；打“▲”项为重要技术指标，出现负偏离，扣1分，扣完为止（投标文件中需提供检验检测报告或产品彩页证明文件）。
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项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件目录

一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、投标函
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、开标一览表



















[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                投标人：（加盖公章）
             法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。





















三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





四、投标函
投标函

致：溧阳市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：_____年____月____日






五、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）





七、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。















八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。














[bookmark: _Hlt26955054]九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
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十、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标总报价：

	小写：                             （人民币：元）



                                      日期：       年    月    日




















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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