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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0051
2.项目名称：江北新区2026年浦厂小学等多校办公教学等设备采购项目
3.预算金额：400万元
4.最高限价：385.16308万元
5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：30天（自合同签订之日起30天内全部送货到位并安装调试完成。质保期不包含在合同履行期限中。）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月20日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：何老师，收件地址：南京市浦口区行知路5号，联系电话：025-58882126。
交易中心《质疑函》收件人：业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），收件地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。
七、本次招标联系方式
1.采购人
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名  称：南京江北新区管理委员会教育局
地  址：南京市浦口区行知路5号
联系人：何老师 
联系电话：025-58882126
2.交易中心
地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼  
联系人：嵇老师
联系电话：025-58150961
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京江北新区管理委员会财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
其中：
（1）硬件设备价格：人民币（大写）圆（¥），开票税率 13%；
（2）软件定制开发价格：人民币（大写）圆（¥），开票税率 6%；
（3）系统集成服务价格：人民币（大写）圆（¥），开票税率 6%。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1本合同签订后30日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的30%；
8.1.2全部设备到货且整体验收合格后，乙方需按甲方要求提供所有验收材料，甲方根据乙方提供的资金支付申请支付货款，一年内支付至合同总价款的100%。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的     %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
1.基本概况：
本项目为江北新区2026年浦厂小学等多校办公教学等设备采购项目，根据学校实际需求，配置相关设备，满足学校的教育教学需要。采购内容包含南京江北新区外国语学校食堂厨具设备、南京市金陵中学江北分校食堂厨具设备、南京市南化第二中学食堂厨具设备、南京江北新区浦厂小学食堂厨具设备、南京市第一中学江北新区分校食堂厨具设备、南京一中明发滨江分校食堂厨具设备、南京市金陵中学江北分校教学仪器设备、南京一中明发滨江南浦路中学教学仪器设备、南京江北新区浦口外国语学校教学仪器设备、南京市第二十九中学天润城分校等校饮用水设备、南京市第二十九中学柳洲东路分校实验室设备、南京市金陵中学江北分校考务合班教室设备、南京市金陵中学江北分校心理咨询室设备、南京市旭东中学等校空调设备、南京江北新区沿江中学等校文印设备、南京江北新区浦口实验小学万江分校等校音体器材设备、南京市江北芳草园小学智慧教学设备、南京市扬子第一中学松杨路分校等校健康照明灯具设备等。
2.	各室平面图

[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]
（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK35]2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。
三、项目清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	
	南京江北新区外国语学校（食堂厨具）

	1
	热风循环双门消毒柜
	4
	台
	5880
	
	工业
	货物
	

	2
	六门冰箱
	1
	台
	7200
	
	工业
	货物
	

	3
	不锈钢8人座餐桌
	12
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	4
	不锈钢四格带盖餐盒
	300
	套
	30
	
	工业
	货物
	

	5
	不锈钢双层推车
	10
	台
	900
	
	工业
	货物
	

	6
	学生用不锈钢小餐勺
	1000
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	7
	不锈钢保温桶13L
	54
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	8
	不锈钢保温桶26L
	39
	个
	300
	
	工业
	货物
	

	9
	送餐保温箱92L
	12
	个
	600
	
	工业
	货物
	

	
	南京市金陵中学江北分校（食堂厨具）

	10
	保温台
	4
	台
	2400
	
	工业
	货物
	

	11
	蒸屉
	1
	台
	2200
	
	工业
	货物
	

	12
	全自动豆浆机
	1
	台
	9800
	
	工业
	货物
	

	13
	烤箱烤盘
	5
	个
	53
	
	工业
	货物
	

	14
	带孔不锈钢托盘
	40
	个
	33
	
	工业
	货物
	

	15
	不锈钢托盘
	20
	个
	33
	
	工业
	货物
	

	16
	微波炉
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	17
	大号电饭煲
	2
	个
	735
	
	工业
	货物
	

	18
	电热水器
	1
	台
	2100
	
	工业
	货物
	是

	19
	电开水器
	2
	台
	4800
	
	工业
	货物
	

	20
	餐具消毒柜
	1
	台
	5880
	
	工业
	货物
	

	21
	单槽水池
	1
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	22
	不锈钢盆
	10
	个
	35
	
	工业
	货物
	

	23
	学生餐盘
	600
	个
	22
	
	工业
	货物
	

	24
	四格餐盒
	600
	套
	30
	
	工业
	货物
	

	25
	汤碗
	810
	只
	11
	
	工业
	货物
	

	26
	餐勺
	1500
	把
	6
	
	工业
	货物
	

	27
	塑料水箱
	8
	个
	80
	
	工业
	货物
	

	28
	分菜勺
	15
	把
	12
	
	工业
	货物
	

	29
	筷子
	1000
	双
	1.8
	
	工业
	货物
	

	30
	不锈钢斜口酱料碗
	10
	个
	25
	
	工业
	货物
	

	31
	保温台盛菜盘1
	60
	个
	98
	
	工业
	货物
	

	32
	保温台盛菜盘2
	20
	个
	68
	
	工业
	货物
	

	33
	细漏勺
	10
	个
	30
	
	工业
	货物
	

	34
	粗漏勺
	10
	个
	30
	
	工业
	货物
	

	35
	大锅铲
	3
	把
	39
	
	工业
	货物
	

	36
	不锈钢平板车
	2
	辆
	900
	
	工业
	货物
	

	37
	不锈钢调味盅
	10
	只
	11
	
	工业
	货物
	

	38
	密封箱
	30
	个
	28
	
	工业
	货物
	

	39
	塑料菜筐
	40
	个
	35
	
	工业
	货物
	

	40
	带轮垃圾桶1
	3
	个
	160
	
	工业
	货物
	

	41
	带轮垃圾桶2
	10
	个
	150
	
	工业
	货物
	

	42
	炒铲
	4
	把
	25
	
	工业
	货物
	

	43
	饭勺
	10
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	44
	大汤勺
	5
	把
	24
	
	工业
	货物
	

	45
	不锈钢长干漏勺
	5
	把
	54
	
	工业
	货物
	

	46
	不锈钢爪篱
	5
	把
	50
	
	工业
	货物
	

	47
	电子台秤
	1
	台
	150
	
	工业
	货物
	

	48
	挂壁式伸缩水枪
	1
	台
	2900
	
	工业
	货物
	

	
	南京市南化第二中学（食堂厨具）

	49
	方形不锈钢烟罩1
	16.77
	㎡
	1200
	
	工业
	货物
	

	50
	柜式离心排烟风机2
	2
	台
	13760
	
	工业
	货物
	

	51
	油烟净化器
	1
	台
	23800
	
	工业
	货物
	

	52
	风柜净化器支架连减震器1
	1
	项
	3100
	
	工业
	货物
	

	53
	电机降压启动保护器1
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	54
	配套辅材1
	1
	项
	5000
	
	工业
	货物
	

	55
	吊顶拆除及恢复1
	30
	㎡
	30
	
	其他类别
	服务
	

	
	南京江北新区浦厂小学（食堂厨具）

	56
	方形不锈钢烟罩2
	15.96
	㎡
	1200
	
	工业
	货物
	

	57
	不锈钢管道2
	85
	㎡
	380
	
	工业
	货物
	

	58
	柜式离心排烟风机2
	1
	台
	13760
	
	工业
	货物
	

	59
	油烟净化器
	1
	台
	23800
	
	工业
	货物
	

	60
	风柜净化器支架连减震器2
	1
	项
	1500
	
	工业
	货物
	

	61
	电机降压启动保护器2
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	62
	配套辅材2
	1
	项
	4200
	
	工业
	货物
	

	63
	吊顶拆除及恢复2
	31
	㎡
	30
	
	其他类别
	服务
	

	64
	电缆线
	80
	米
	24
	
	工业
	货物
	

	
	南京市第一中学江北新区分校（食堂厨具）

	65
	90公分燃气单头大锅灶
	6
	台
	9250
	
	工业
	货物
	

	66
	方形不锈钢烟罩3
	15.6
	㎡
	1200
	
	工业
	货物
	

	67
	不锈钢管道3
	60
	㎡
	380
	
	工业
	货物
	

	68
	柜式离心排烟风机
	2
	台
	20800
	
	工业
	货物
	

	69
	风柜支架连减震器3
	2
	项
	1800
	
	工业
	货物
	

	70
	电机降压启动保护器3
	2
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	71
	配套辅材3
	1
	项
	6900
	
	工业
	货物
	

	72
	吊顶拆除及恢复3
	88
	㎡
	30
	
	其他类别
	服务
	

	
	南京一中明发滨江分校（食堂厨具）

	73
	单眼80cm大锅灶
	2
	台
	7600
	
	工业
	货物
	

	74
	单炒单尾小炒灶
	1
	台
	6000
	
	工业
	货物
	

	
	南京市金陵中学江北分校（教学仪器设备）

	75
	钢制黑板
	1
	块
	90
	
	工业
	货物
	

	76
	打孔器
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	77
	手摇抽气机
	1
	台
	390
	
	工业
	货物
	

	78
	直联泵
	1
	台
	630
	
	工业
	货物
	

	79
	旋片式真空泵
	1
	台
	760
	
	工业
	货物
	

	80
	两用气筒
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	81
	抽气筒
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	82
	打气筒
	1
	个
	24
	
	工业
	货物
	

	83
	抽气盘
	1
	套
	144
	
	工业
	货物
	

	84
	仪器车
	2
	辆
	430
	
	工业
	货物
	

	85
	水准器
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	86
	充磁器
	1
	台
	190
	
	工业
	货物
	

	87
	生物显微镜2
	1
	个
	470
	
	工业
	货物
	

	88
	放大镜
	24
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	89
	望远镜
	1
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	90
	天文望远镜
	1
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	91
	酒精喷灯
	1
	个
	90
	
	工业
	货物
	

	92
	微波炉2
	1
	台
	720
	
	工业
	货物
	

	93
	电冰箱
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	94
	透明盛液筒
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	95
	透明水槽
	24
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	96
	碘升华凝华管1
	12
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	97
	物理支架
	2
	套
	190
	
	工业
	货物
	

	98
	方座支架
	13
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	99
	多功能实验支架
	2
	套
	200
	
	工业
	货物
	

	100
	升降台
	2
	台
	100
	
	工业
	货物
	

	101
	三脚架
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	102
	泥三角
	24
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	103
	旋转架
	2
	套
	7
	
	工业
	货物
	

	104
	学生电源1
	13
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	105
	教学电源
	1
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	106
	蓄电池
	2
	台
	124
	
	工业
	货物
	

	107
	调压变压器
	1
	台
	490
	
	工业
	货物
	

	108
	多功能充电器
	1
	台
	720
	
	工业
	货物
	

	109
	电池盒
	60
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	110
	感应圈
	1
	台
	450
	
	工业
	货物
	

	111
	演示直尺
	1
	只
	9
	
	工业
	货物
	

	112
	木直尺
	13
	只
	7
	
	工业
	货物
	

	113
	钢直尺
	13
	只
	7
	
	工业
	货物
	

	114
	钢卷尺
	2
	盒
	14
	
	工业
	货物
	

	115
	布卷尺
	1
	盒
	20
	
	工业
	货物
	

	116
	游标卡尺
	1
	把
	56
	
	工业
	货物
	

	117
	外径千分尺
	1
	只
	78
	
	工业
	货物
	

	118
	学生天平
	5
	台
	190
	
	工业
	货物
	

	119
	托盘天平2
	2
	台
	64
	
	工业
	货物
	

	120
	托盘天平1
	5
	台
	86
	
	工业
	货物
	

	121
	电子天平1
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	122
	单杠杆天平
	1
	台
	560
	
	工业
	货物
	

	123
	案秤
	1
	台
	270
	
	工业
	货物
	

	124
	弹簧度盘秤
	1
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	125
	金属钩码
	13
	套
	28
	
	工业
	货物
	

	126
	金属槽码
	13
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	127
	机械停表
	1
	块
	400
	
	工业
	货物
	

	128
	机械停钟
	1
	块
	124
	
	工业
	货物
	

	129
	电子停表
	13
	块
	28
	
	工业
	货物
	

	130
	电子停钟
	13
	块
	35
	
	工业
	货物
	

	131
	沙漏
	1
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	132
	日晷
	1
	个
	68
	
	工业
	货物
	

	133
	温度计1
	48
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	134
	温度计2
	48
	支
	6
	
	工业
	货物
	

	135
	演示温度计
	2
	只
	18
	
	工业
	货物
	

	136
	热敏温度计
	13
	只
	124
	
	工业
	货物
	

	137
	双金属片温度计
	13
	个
	49
	
	工业
	货物
	

	138
	体温计
	13
	支
	9
	
	工业
	货物
	

	139
	电子体温计
	13
	支
	18
	
	工业
	货物
	

	140
	红外线快速体温检测仪
	2
	个
	270
	
	工业
	货物
	

	141
	寒暑表
	1
	只
	12
	
	工业
	货物
	

	142
	条形盒测力计1
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	143
	条形盒测力计2
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	144
	条形盒测力计3
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	145
	条形盒测力计4
	24
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	146
	圆筒测力计1
	2
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	147
	圆筒测力计2
	2
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	148
	平板测力计
	2
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	149
	圆盘测力计
	1
	个
	212
	
	工业
	货物
	

	150
	演示测力计
	1
	个
	40
	
	工业
	货物
	

	151
	拉压测力计
	1
	个
	52
	
	工业
	货物
	

	152
	双向测力计
	1
	个
	38
	
	工业
	货物
	

	153
	握力计
	2
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	154
	拉力计
	2
	个
	49
	
	工业
	货物
	

	155
	演示电表
	1
	只
	200
	
	工业
	货物
	

	156
	数字演示电表
	1
	只
	1000
	
	工业
	货物
	

	157
	电能表
	1
	只
	100
	
	工业
	货物
	

	158
	绝缘电阻表
	1
	只
	224
	
	工业
	货物
	

	159
	直流电流表
	24
	只
	27
	
	工业
	货物
	

	160
	直流电压表
	24
	只
	25
	
	工业
	货物
	

	161
	灵敏电流计
	24
	只
	36
	
	工业
	货物
	

	162
	多用电表
	1
	只
	68
	
	工业
	货物
	

	163
	投影电流表
	3
	只
	40
	
	工业
	货物
	

	164
	投影电压表
	3
	只
	40
	
	工业
	货物
	

	165
	投影检流计
	1
	只
	40
	
	工业
	货物
	

	166
	密度计1
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	167
	密度计2
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	168
	湿度计
	1
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	169
	罗盘
	2
	只
	18
	
	工业
	货物
	

	170
	空盒气压计
	1
	台
	290
	
	工业
	货物
	

	171
	圆柱体组
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	172
	立方体组
	13
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	173
	运动和力实验器
	13
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	174
	惯性演示器
	13
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	175
	摩擦计
	13
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	176
	螺旋弹簧组
	26
	组
	18
	
	工业
	货物
	

	177
	阿基米德原理实验器1
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	178
	阿基米德原理及其应用实验器
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	179
	液体压强与深度关系实验器
	13
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	180
	连通器
	1
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	181
	帕斯卡球
	1
	个
	70
	
	工业
	货物
	

	182
	浮力原理演示器
	1
	套
	64
	
	工业
	货物
	

	183
	物体浮沉条件演示器
	1
	套
	64
	
	工业
	货物
	

	184
	潜水艇浮沉演示器
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	185
	液体内部压强实验器
	13
	套
	8
	
	工业
	货物
	

	186
	微小压强计
	13
	台
	8
	
	工业
	货物
	

	187
	液体对器壁压强演示器
	1
	台
	16
	
	工业
	货物
	

	188
	气体浮力演示器
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	189
	马德堡半球1
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	190
	马德堡半球2
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	191
	大气压系列实验器
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	192
	压力和压强演示器
	1
	盒
	12
	
	工业
	货物
	

	193
	流体流速与压强关系演示器
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	194
	杠杆
	13
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	195
	演示滑轮组
	1
	组
	35
	
	工业
	货物
	

	196
	滑轮组
	13
	组
	12
	
	工业
	货物
	

	197
	滚摆
	1
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	198
	离心轨道
	1
	套
	58
	
	工业
	货物
	

	199
	力学实验盒
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	200
	初中力学演示板
	1
	套
	490
	
	工业
	货物
	

	201
	飞机升力原理演示器
	1
	套
	178
	
	工业
	货物
	

	202
	手摇离心转台
	1
	台
	180
	
	工业
	货物
	

	203
	音叉1
	13
	套
	26
	
	工业
	货物
	

	204
	音叉2
	13
	套
	28
	
	工业
	货物
	

	205
	发音齿轮
	1
	个
	32
	
	工业
	货物
	

	206
	单摆
	13
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	207
	声传播演示器
	1
	套
	212
	
	工业
	货物
	

	208
	超声应用演示器
	1
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	209
	声速测量仪
	1
	台
	224
	
	工业
	货物
	

	210
	量热器
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	211
	内聚力演示器
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	212
	空气压缩引火仪
	3
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	213
	爆燃器
	3
	套
	90
	
	工业
	货物
	

	214
	机械能热能互变演示器
	3
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	215
	金属线膨胀演示器
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	216
	固体缩力演示器
	1
	个
	112
	
	工业
	货物
	

	217
	热传导演示器
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	218
	双金属片
	1
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	219
	气体做功内能减少演示器
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	220
	声热实验盒
	13
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	221
	纸盘扬声器
	1
	台
	34
	
	工业
	货物
	

	222
	手持式喇叭
	13
	个
	68
	
	工业
	货物
	

	223
	玻棒(附丝绸)1
	1
	对
	12
	
	工业
	货物
	

	224
	玻棒(附丝绸)2
	24
	对
	9
	
	工业
	货物
	

	225
	胶棒(附毛皮)1
	1
	对
	12
	
	工业
	货物
	

	226
	胶棒(附毛皮)2
	24
	对
	9
	
	工业
	货物
	

	227
	箔片验电器1
	1
	对
	34
	
	工业
	货物
	

	228
	箔片验电器2
	48
	对
	15
	
	工业
	货物
	

	229
	指针验电器
	1
	对
	120
	
	工业
	货物
	

	230
	感应起电机
	1
	台
	200
	
	工业
	货物
	

	231
	枕形导体
	24
	副
	78
	
	工业
	货物
	

	232
	小灯座
	100
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	233
	单刀开关
	100
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	234
	滑动变阻器1
	24
	个
	28
	
	工业
	货物
	

	235
	滑动变阻器2
	24
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	236
	滑动变阻器3
	24
	个
	35
	
	工业
	货物
	

	237
	电阻圈
	24
	组
	18
	
	工业
	货物
	

	238
	电阻定律演示器
	1
	台
	46
	
	工业
	货物
	

	239
	电阻定律实验器
	13
	台
	28
	
	工业
	货物
	

	240
	教学电阻箱
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	241
	简式电阻箱
	13
	个
	90
	
	工业
	货物
	

	242
	演示线路实验板
	1
	套
	300
	
	工业
	货物
	

	243
	学生线路实验板
	13
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	244
	单刀双掷开关
	24
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	245
	双刀双掷开关
	1
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	246
	焦耳定律演示器
	1
	套
	64
	
	工业
	货物
	

	247
	焦耳定律实验器
	13
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	248
	保险丝作用演示器
	1
	套
	178
	
	工业
	货物
	

	249
	玩具电动机
	2
	套
	14
	
	工业
	货物
	

	250
	电子门铃
	1
	套
	16
	
	工业
	货物
	

	251
	条形磁铁
	1
	对
	34
	
	工业
	货物
	

	252
	蹄形磁铁
	24
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	253
	磁感线演示器
	1
	套
	86
	
	工业
	货物
	

	254
	立体磁感线演示器
	1
	套
	90
	
	工业
	货物
	

	255
	磁感线演示板
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	256
	电流磁场演示器
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	257
	菱形小磁针
	24
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	258
	翼形磁针
	24
	对
	14
	
	工业
	货物
	

	259
	演示原副线圈
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	260
	原副线圈
	24
	套
	23
	
	工业
	货物
	

	261
	蹄形电磁铁
	1
	组
	40
	
	工业
	货物
	

	262
	电磁铁实验器
	1
	台
	23
	
	工业
	货物
	

	263
	电铃
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	264
	演示电磁继电器
	1
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	265
	电磁继电器
	24
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	266
	磁场对电流作用实验器
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	267
	左右手定则演示器
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	268
	小型电动机实验器
	24
	套
	23
	
	工业
	货物
	

	269
	手摇交直流发电机
	1
	个
	146
	
	工业
	货物
	

	270
	电机原理说明器
	1
	个
	370
	
	工业
	货物
	

	271
	阴极射线管(磁效应管)
	1
	个
	280
	
	工业
	货物
	

	272
	低频信号发生器
	1
	台
	430
	
	工业
	货物
	

	273
	电学实验盒
	24
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	274
	能的转化演示器
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	275
	能的转化实验器
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	276
	磁悬浮演示器
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	277
	光具盘
	1
	套
	450
	
	工业
	货物
	

	278
	凹面镜
	48
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	279
	凸面镜
	48
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	280
	玻璃砖
	26
	块
	14
	
	工业
	货物
	

	281
	光具座
	13
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	282
	三棱镜
	8
	个
	20
	
	工业
	货物
	

	283
	白光的色散与合成演示器
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	284
	透镜及其应用实验器
	24
	盒
	23
	
	工业
	货物
	

	285
	平面镜成像实验器
	24
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	286
	光的传播、反射、折射实验器
	24
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	287
	激光笔
	13
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	288
	光的三原色合成实验器
	2
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	289
	紫外线作用演示器
	1
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	290
	红外线作用演示器
	1
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	291
	手持直视分光镜
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	292
	辐射计
	1
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	293
	轮轴模型
	1
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	294
	轴承模型
	1
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	295
	抽水机模型
	1
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	296
	离心水泵模型
	1
	个
	146
	
	工业
	货物
	

	297
	液压机模型
	1
	个
	334
	
	工业
	货物
	

	298
	水轮机模型
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	299
	汽油机模型
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	300
	柴油机模型
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	301
	磁分子模型
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	302
	电机模型
	1
	个
	170
	
	工业
	货物
	

	303
	电话原理模型
	1
	个
	334
	
	工业
	货物
	

	304
	物质的形态和变化图
	1
	套
	14
	
	工业
	货物
	

	305
	物质的属性图
	1
	套
	5
	
	工业
	货物
	

	306
	物质的结构与物体的尺度图1
	1
	套
	3
	
	工业
	货物
	

	307
	新材料及其应用图
	1
	套
	3
	
	工业
	货物
	

	308
	多种多样的运动形式图
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	309
	机械运动和力图
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	310
	声和光图
	1
	套
	23
	
	工业
	货物
	

	311
	电和磁图
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	312
	能量、能量的转化和转移图
	1
	套
	5
	
	工业
	货物
	

	313
	机械能图
	1
	套
	7
	
	工业
	货物
	

	314
	内能图
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	315
	电磁能图
	1
	套
	28
	
	工业
	货物
	

	316
	能量守恒图
	1
	套
	5
	
	工业
	货物
	

	317
	能源与可持续发展图
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	318
	教学仪器库存上架管理系统
	1
	套
	224
	
	工业
	货物
	

	319
	物质的形态和变化
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	320
	物质的属性教学手册
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	321
	物质的结构与物体的尺度图2
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	322
	新材料及其应用教学资料
	1
	套
	10
	
	工业
	货物
	

	323
	多种多样的运动形式教学资料
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	324
	机械运动和力教学资料
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	325
	声和光教学资料
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	326
	电和磁教学资料
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	327
	能量、能量的转化和转移教学资料
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	328
	机械能教学资料
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	329
	内能教学资料
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	330
	电磁能教学资料
	1
	套
	28
	
	工业
	货物
	

	331
	能量守恒教学资料
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	332
	能源与可持续发展教学资料
	1
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	333
	初中物理实验参考书
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	334
	初中物理实验手册
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	335
	量筒1
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	336
	量筒2
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	337
	量筒3
	30
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	338
	量杯
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	339
	试管1
	60
	支
	1.4
	
	工业
	货物
	

	340
	试管5
	60
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	341
	烧杯4
	60
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	342
	烧杯5
	60
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	343
	烧瓶3
	5
	个
	16
	
	工业
	货物
	

	344
	烧瓶1
	5
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	345
	酒精灯
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	346
	漏斗1
	5
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	347
	平底管
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	348
	T形管2
	5
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	349
	可密封长玻璃管
	12
	支
	64
	
	工业
	货物
	

	350
	镊子
	1
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	351
	石棉网
	30
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	352
	玻璃管1
	2
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	353
	乳胶管1
	2
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	354
	蒸发皿1
	28
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	355
	电工材料
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	356
	电子元件(工业产品)
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	357
	新材料样品
	12
	套
	45
	
	工业
	货物
	

	358
	家庭电路器材
	12
	套
	112
	
	工业
	货物
	

	359
	一般材料
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	360
	彩色透光片
	12
	套
	7
	
	工业
	货物
	

	361
	颜料的三原色
	12
	适量
	14
	
	工业
	货物
	

	362
	甲电池
	12
	个
	68
	
	工业
	货物
	

	363
	1号电池
	12
	组
	12
	
	工业
	货物
	

	364
	电珠(小灯泡)
	100
	个
	2
	
	工业
	货物
	

	365
	洗洁精
	500
	毫升
	0.08
	
	工业
	货物
	

	366
	测电笔
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	367
	一字螺丝刀
	1
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	368
	十字螺丝刀
	1
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	369
	尖嘴钳
	1
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	370
	电工刀
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	371
	手摇钻
	1
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	372
	木锉
	1
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	373
	木工锯
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	374
	木工锤
	1
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	375
	铇
	1
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	376
	斧
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	377
	钢手锯
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	378
	剥线钳
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	379
	钢丝钳
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	380
	手锤
	1
	个
	24
	
	工业
	货物
	

	381
	錾子
	1
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	382
	锉刀
	1
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	383
	三角锉刀
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	384
	什锦锉
	1
	个
	45
	
	工业
	货物
	

	385
	活扳手
	1
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	386
	手剪
	1
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	387
	直角尺
	1
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	388
	高度游标卡尺
	1
	个
	270
	
	工业
	货物
	

	389
	电烙铁
	1
	支
	28
	
	工业
	货物
	

	390
	平口钳
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	391
	台钻
	1
	台
	670
	
	工业
	货物
	

	392
	手电钻
	1
	台
	178
	
	工业
	货物
	

	393
	钻头
	1
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	394
	台虎钳
	1
	台
	356
	
	工业
	货物
	

	395
	砂轮机
	1
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	396
	教师电学演示实验箱
	3
	套
	3520
	
	工业
	货物
	

	397
	教师光学演示实验箱
	3
	套
	8920
	
	工业
	货物
	

	398
	数字化实验系统
	1
	套
	1500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	399
	数显模块
	1
	台
	840
	
	工业
	货物
	

	400
	电压传感器
	1
	只
	1041
	
	工业
	货物
	

	401
	电流传感器
	1
	只
	1041
	
	工业
	货物
	

	402
	温度传感器
	1
	只
	513
	
	工业
	货物
	

	403
	光电门传感器
	1
	对
	1224
	
	工业
	货物
	

	404
	微电流传感器
	1
	只
	975
	
	工业
	货物
	

	405
	毫安电流传感器
	1
	只
	990
	
	工业
	货物
	

	406
	物理传感器配件盒
	1
	套
	120
	
	工业
	货物
	

	407
	小车导轨
	1
	套
	1494
	
	工业
	货物
	

	408
	数字化摩擦力实验器
	1
	套
	3984
	
	工业
	货物
	

	409
	牛顿第三定律实验器
	1
	套
	450
	
	工业
	货物
	

	410
	水凝固与冰熔化实验器
	1
	套
	1284
	
	工业
	货物
	

	411
	液体吸热研究实验器
	1
	套
	1350
	
	工业
	货物
	

	412
	电阻定律实验器Ⅱ
	1
	套
	510
	
	工业
	货物
	

	413
	阿基米德原理实验器
	1
	套
	990
	
	工业
	货物
	

	414
	沸点与压强关系实验器
	1
	套
	1284
	
	工业
	货物
	

	415
	流体压强实验器
	1
	套
	1320
	
	工业
	货物
	

	416
	胡克定律实验器
	1
	套
	1092
	
	工业
	货物
	

	417
	小车运动实验器
	1
	套
	3150
	
	工业
	货物
	

	418
	光路实验套件
	1
	套
	3960
	
	工业
	货物
	

	419
	光成像实验套件
	1
	套
	4050
	
	工业
	货物
	

	420
	钢制黑板
	1
	块
	90
	
	工业
	货物
	

	421
	打孔器
	2
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	422
	打孔夹板
	1
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	423
	打孔器刮刀
	1
	个
	32
	
	工业
	货物
	

	424
	手摇钻孔器
	1
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	425
	电动钻孔器
	1
	台
	124
	
	工业
	货物
	

	426
	仪器车
	1
	辆
	430
	
	工业
	货物
	

	427
	电动离心机
	1
	台
	470
	
	工业
	货物
	

	428
	离心沉淀器
	1
	台
	78
	
	工业
	货物
	

	429
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	312
	
	工业
	货物
	

	430
	酒精喷灯
	2
	个
	90
	
	工业
	货物
	

	431
	电加热器
	1
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	432
	蒸馏水器
	1
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	433
	列管式烘干器
	1
	台
	400
	
	工业
	货物
	

	434
	烘干箱
	1
	台
	1780
	
	工业
	货物
	

	435
	注射器
	24
	只
	2
	
	工业
	货物
	

	436
	塑料洗瓶
	45
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	437
	试剂瓶托盘
	12
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	438
	实验用品提篮
	2
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	439
	塑料水槽
	24
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	440
	碘升华凝华管2
	13
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	441
	方座支架
	24
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	442
	万能夹
	5
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	443
	三脚架
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	444
	泥三角
	3
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	445
	试管架
	24
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	446
	漏斗架
	1
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	447
	滴定台
	24
	个
	36
	
	工业
	货物
	

	448
	滴定夹
	24
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	449
	多用滴管架
	24
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	450
	学生电源2
	25
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	451
	教学电源
	1
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	452
	托盘天平3
	24
	台
	58
	
	工业
	货物
	

	453
	托盘天平1
	24
	台
	86
	
	工业
	货物
	

	454
	电子天平1
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	455
	电子天平2
	1
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	456
	温度计1
	24
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	457
	温度计2
	1
	支
	6
	
	工业
	货物
	

	458
	数字测温计
	1
	台
	190
	
	工业
	货物
	

	459
	多用电表
	1
	个
	68
	
	工业
	货物
	

	460
	密度计1
	1
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	461
	密度计2
	1
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	462
	酸度计(pH计)
	1
	台
	78
	
	工业
	货物
	

	463
	水电解演示器
	1
	台
	270
	
	工业
	货物
	

	464
	水电解实验器
	13
	台
	28
	
	工业
	货物
	

	465
	原电池实验器
	13
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	466
	玻璃仪器刷洗器
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	467
	贮气装置
	2
	台
	56
	
	工业
	货物
	

	468
	初中微型化学实验箱
	13
	个
	124
	
	工业
	货物
	

	469
	分子间隔实验器
	13
	件
	9
	
	工业
	货物
	

	470
	溶液导电演示器
	13
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	471
	微型溶液导电实验器
	13
	套
	15
	
	工业
	货物
	

	472
	化学实验装置磁性教具
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	473
	化学实验废水处理装置
	1
	套
	1000
	
	工业
	货物
	

	474
	元素学习卡
	1
	套
	15
	
	工业
	货物
	

	475
	炼铁高炉模型
	1
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	476
	初中分子结构模型
	13
	套
	50
	
	工业
	货物
	

	477
	金刚石结构模型
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	478
	石墨结构模型
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	479
	碳-60结构模型
	1
	套
	108
	
	工业
	货物
	

	480
	氯化钠晶体结构模型
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	481
	碳的同素异形体结构模型
	13
	套
	80
	
	工业
	货物
	

	482
	金属矿物、金属及合金标本
	1
	盒
	27
	
	工业
	货物
	

	483
	原油常见馏分标本
	1
	盒
	46
	
	工业
	货物
	

	484
	合成有机高分子材料标本
	1
	盒
	45
	
	工业
	货物
	

	485
	新型无机非金属材料标本
	1
	盒
	34
	
	工业
	货物
	

	486
	走进化学实验室1
	1
	套
	32
	
	工业
	货物
	

	487
	身边的化学物质
	1
	套
	58
	
	工业
	货物
	

	488
	物质的组成、性质和变化规律
	1
	套
	29
	
	工业
	货物
	

	489
	化学与社会发展
	1
	套
	30
	
	工业
	货物
	

	490
	元素周期表
	1
	件
	56
	
	工业
	货物
	

	491
	走进化学实验室2
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	492
	身边的化学物质图
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	493
	物质构成的奥秘图
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	494
	化学与社会发展图
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	495
	中学化学投影拼板
	1
	套
	170
	
	工业
	货物
	

	496
	初中化学教学VCD、DVD盘
	1
	套
	134
	
	工业
	货物
	

	497
	初中化学多媒体教学软件
	1
	套
	134
	
	工业
	货物
	

	498
	初中化学探究活动汇编
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	499
	初中化学教学仪器使用手册
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	500
	量筒1
	24
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	501
	量筒2
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	502
	量筒3
	2
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	503
	量筒4
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	504
	量杯
	1
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	505
	容量瓶1
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	506
	容量瓶2
	1
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	507
	滴定管1
	1
	支
	27
	
	工业
	货物
	

	508
	滴定管2
	1
	支
	36
	
	工业
	货物
	

	509
	试管2
	250
	支
	1.2
	
	工业
	货物
	

	510
	试管1
	250
	支
	1.4
	
	工业
	货物
	

	511
	试管3
	48
	支
	1.8
	
	工业
	货物
	

	512
	试管4
	48
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	513
	试管6
	10
	支
	3.6
	
	工业
	货物
	

	514
	具支试管
	10
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	515
	硬质玻璃管1
	10
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	516
	硬质玻璃管2
	10
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	517
	烧杯1
	75
	个
	3.6
	
	工业
	货物
	

	518
	烧杯2
	75
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	519
	烧杯3
	75
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	520
	烧杯4
	48
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	521
	烧杯5
	3
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	522
	烧杯6
	3
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	523
	烧瓶2
	13
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	524
	烧瓶1
	3
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	525
	锥形瓶1
	10
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	526
	锥形瓶2
	10
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	527
	蒸馏烧瓶
	2
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	528
	酒精灯
	25
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	529
	抽滤瓶
	1
	个
	22
	
	工业
	货物
	

	530
	抽气管
	1
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	531
	干燥器
	2
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	532
	气体发生器
	2
	个
	112
	
	工业
	货物
	

	533
	冷凝器
	2
	支
	36
	
	工业
	货物
	

	534
	牛角管
	2
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	535
	漏斗2
	25
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	536
	漏斗1
	3
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	537
	安全漏斗1
	2
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	538
	安全漏斗2
	2
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	539
	分液漏斗1
	2
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	540
	分液漏斗2
	2
	个
	26
	
	工业
	货物
	

	541
	布氏漏斗
	1
	个
	16
	
	工业
	货物
	

	542
	T形管1
	2
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	543
	Y形管
	2
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	544
	滴管1
	100
	支
	2
	
	工业
	货物
	

	545
	离心管
	10
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	546
	干燥管1
	4
	支
	7
	
	工业
	货物
	

	547
	干燥管2
	2
	支
	14
	
	工业
	货物
	

	548
	活塞
	2
	支
	18
	
	工业
	货物
	

	549
	圆水槽1
	2
	个
	36
	
	工业
	货物
	

	550
	圆水槽2
	2
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	551
	玻璃钟罩
	2
	个
	64
	
	工业
	货物
	

	552
	集气瓶1
	100
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	553
	集气瓶2
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	554
	液封除毒气集气瓶
	5
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	555
	广口瓶1
	100
	个
	4.4
	
	工业
	货物
	

	556
	广口瓶2
	20
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	557
	广口瓶3
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	558
	广口瓶4
	2
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	559
	广口瓶5
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	560
	广口瓶6
	5
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	561
	广口瓶7
	5
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	562
	细口瓶1
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	563
	细口瓶2
	200
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	564
	细口瓶3
	10
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	565
	细口瓶4
	2
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	566
	细口瓶5
	2
	个
	16
	
	工业
	货物
	

	567
	细口瓶6
	2
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	568
	细口瓶7
	5
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	569
	细口瓶8
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	570
	细口瓶9
	5
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	571
	细口瓶10
	2
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	572
	细口瓶11
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	573
	滴瓶1
	10
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	574
	滴瓶2
	70
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	575
	滴瓶3
	5
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	576
	滴瓶4
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	577
	坩埚
	3
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	578
	坩埚钳
	25
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	579
	烧杯夹
	4
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	580
	镊子
	25
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	581
	试管夹
	50
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	582
	止水皮管夹
	25
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	583
	螺旋皮管夹
	25
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	584
	石棉网
	25
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	585
	燃烧匙
	13
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	586
	药匙
	25
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	587
	玻璃管2
	25
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	588
	玻璃管1
	3
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	589
	玻璃棒1
	2
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	590
	玻璃棒2
	2
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	591
	软胶塞
	4
	千克
	56
	
	工业
	货物
	

	592
	橡胶管
	3
	千克
	40
	
	工业
	货物
	

	593
	乳胶管2
	20
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	594
	试管刷
	25
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	595
	烧瓶刷
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	596
	结晶皿
	2
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	597
	表面皿1
	2
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	598
	表面皿2
	25
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	599
	研钵1
	25
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	600
	研钵2
	1
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	601
	蒸发皿1
	25
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	602
	蒸发皿2
	3
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	603
	反应板
	25
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	604
	井穴板1
	25
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	605
	井穴板2
	13
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	606
	塑料多用滴管
	300
	支
	0.66
	
	工业
	货物
	

	607
	初中化学实验材料
	24
	份
	34
	
	工业
	货物
	

	608
	一字螺丝刀
	1
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	609
	十字螺丝刀
	1
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	610
	钢丝钳
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	611
	手锤
	1
	个
	24
	
	工业
	货物
	

	612
	锉刀
	1
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	613
	剪刀
	1
	把
	12
	
	工业
	货物
	

	614
	玻璃瓶盖开启器
	1
	套
	4
	
	工业
	货物
	

	615
	数字化实验系统
	1
	套
	1500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	616
	数显模块
	1
	台
	840
	
	工业
	货物
	

	617
	温度传感器
	1
	只
	513
	
	工业
	货物
	

	618
	绝对压强传感器
	1
	只
	948
	
	工业
	货物
	

	619
	多量程电流传感器
	1
	只
	1170
	
	工业
	货物
	

	620
	电导率传感器
	1
	只
	1275
	
	工业
	货物
	

	621
	高温传感器
	1
	只
	795
	
	工业
	货物
	

	622
	溶氧气氧传感器
	1
	只
	3183
	
	工业
	货物
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	623
	钢制黑板
	1
	块
	90
	
	工业
	货物
	

	624
	望远镜
	1
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	625
	碘升华凝华管1
	24
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	626
	方座支架
	13
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	627
	三脚架
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	628
	泥三角
	24
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	629
	学生电源1
	13
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	630
	教学电源
	1
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	631
	蓄电池
	2
	台
	124
	
	工业
	货物
	

	632
	电池盒
	60
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	633
	演示直尺
	1
	只
	9
	
	工业
	货物
	

	634
	木直尺
	13
	只
	7
	
	工业
	货物
	

	635
	钢直尺
	13
	只
	7
	
	工业
	货物
	

	636
	钢卷尺
	2
	盒
	14
	
	工业
	货物
	

	637
	物理天平
	1
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	638
	学生天平
	13
	台
	190
	
	工业
	货物
	

	639
	托盘天平2
	2
	台
	64
	
	工业
	货物
	

	640
	托盘天平1
	13
	台
	86
	
	工业
	货物
	

	641
	机械停表
	1
	块
	400
	
	工业
	货物
	

	642
	电子停表
	13
	块
	28
	
	工业
	货物
	

	643
	电子停钟
	13
	块
	35
	
	工业
	货物
	

	644
	温度计1
	48
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	645
	温度计2
	48
	支
	6
	
	工业
	货物
	

	646
	演示温度计
	2
	只
	18
	
	工业
	货物
	

	647
	体温计
	13
	支
	9
	
	工业
	货物
	

	648
	条形盒测力计1
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	649
	条形盒测力计2
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	650
	条形盒测力计3
	48
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	651
	条形盒测力计4
	24
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	652
	演示测力计
	1
	个
	40
	
	工业
	货物
	

	653
	直流电流表
	24
	只
	27
	
	工业
	货物
	

	654
	直流电压表
	24
	只
	25
	
	工业
	货物
	

	655
	灵敏电流计
	24
	只
	36
	
	工业
	货物
	

	656
	密度计1
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	657
	密度计2
	2
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	658
	圆柱体组
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	659
	立方体组
	13
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	660
	运动和力实验器
	13
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	661
	惯性演示器
	13
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	662
	摩擦计
	13
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	663
	螺旋弹簧组
	26
	组
	18
	
	工业
	货物
	

	664
	阿基米德原理实验器1
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	665
	阿基米德原理及其应用实验器
	13
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	666
	液体压强与深度关系实验器
	13
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	667
	连通器
	1
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	668
	帕斯卡球
	1
	个
	70
	
	工业
	货物
	

	669
	浮力原理演示器
	1
	套
	64
	
	工业
	货物
	

	670
	物体浮沉条件演示器
	1
	套
	64
	
	工业
	货物
	

	671
	潜水艇浮沉演示器
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	672
	液体内部压强实验器
	13
	套
	8
	
	工业
	货物
	

	673
	微小压强计
	13
	台
	8
	
	工业
	货物
	

	674
	马德堡半球1
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	675
	压力和压强演示器
	1
	盒
	12
	
	工业
	货物
	

	676
	流体流速与压强关系演示器
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	677
	杠杆
	13
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	678
	演示滑轮组
	1
	组
	35
	
	工业
	货物
	

	679
	滑轮组
	13
	组
	12
	
	工业
	货物
	

	680
	力学实验盒
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	681
	音叉1
	13
	套
	26
	
	工业
	货物
	

	682
	音叉2
	13
	套
	28
	
	工业
	货物
	

	683
	单摆
	13
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	684
	声传播演示器
	1
	套
	212
	
	工业
	货物
	

	685
	空气压缩引火仪
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	686
	热传导演示器
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	687
	双金属片
	1
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	688
	玻棒(附丝绸)2
	24
	对
	9
	
	工业
	货物
	

	689
	胶棒(附毛皮)2
	24
	对
	9
	
	工业
	货物
	

	690
	箔片验电器2
	48
	对
	15
	
	工业
	货物
	

	691
	小灯座
	100
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	692
	单刀开关
	100
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	693
	滑动变阻器1
	24
	个
	28
	
	工业
	货物
	

	694
	条形磁铁
	1
	对
	34
	
	工业
	货物
	

	695
	蹄形磁铁
	24
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	696
	菱形小磁针
	24
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	697
	光具盘
	1
	套
	450
	
	工业
	货物
	

	698
	凹面镜
	48
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	699
	凸面镜
	48
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	700
	玻璃砖
	26
	块
	14
	
	工业
	货物
	

	701
	光具座
	13
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	702
	三棱镜
	48
	个
	20
	
	工业
	货物
	

	703
	白光的色散与合成演示器
	1
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	704
	透镜及其应用实验器
	24
	盒
	23
	
	工业
	货物
	

	705
	平面镜成像实验器
	24
	套
	12
	
	工业
	货物
	

	706
	光的传播、反射、折射实验器
	24
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	707
	激光笔
	13
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	708
	光的三原色合成实验器
	2
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	709
	紫外线作用演示器
	2
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	710
	红外线作用演示器
	2
	套
	270
	
	工业
	货物
	

	711
	手持直视分光镜
	2
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	712
	物质的形态和变化图
	1
	套
	14
	
	工业
	货物
	

	713
	物质的属性图
	1
	套
	5
	
	工业
	货物
	

	714
	物质的结构与物体的尺度图1
	1
	套
	3
	
	工业
	货物
	

	715
	物质的属性教学手册
	1
	套
	67
	
	工业
	货物
	

	716
	多种多样的运动形式教学资料
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	717
	机械运动和力教学资料
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	718
	声和光教学资料
	1
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	719
	量筒1
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	720
	量筒2
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	721
	量筒3
	30
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	722
	试管1
	60
	支
	1.4
	
	工业
	货物
	

	723
	试管5
	60
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	724
	烧杯4
	60
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	725
	烧杯5
	60
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	726
	酒精灯
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	727
	石棉网
	30
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	728
	一般材料
	13
	套
	56
	
	工业
	货物
	

	729
	1号电池
	12
	组
	12
	
	工业
	货物
	

	730
	生物显微镜
	25
	台
	3600
	
	工业
	货物
	

	731
	数码显微镜
	1
	台
	21400
	
	工业
	货物
	

	732
	放大镜
	25
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	733
	电炉
	4
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	734
	恒温水浴锅
	1
	台
	490
	
	工业
	货物
	

	735
	恒温培养箱
	1
	台
	1380
	
	工业
	货物
	

	736
	三脚架
	25
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	737
	试管架
	25
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	738
	电子天平1
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	739
	温度计1
	30
	枝
	4
	
	工业
	货物
	

	740
	干湿计
	1
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	741
	血压计
	1
	个
	178
	
	工业
	货物
	

	742
	肺活量计
	1
	台
	146
	
	工业
	货物
	

	743
	计数器
	5
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	744
	解剖器
	25
	套
	30
	
	工业
	货物
	

	745
	解剖盘
	25
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	746
	演示器
	4
	套
	130
	
	工业
	货物
	

	747
	徒手切片器
	4
	个
	63
	
	工业
	货物
	

	748
	植物细胞模型
	1
	件
	49
	
	工业
	货物
	

	749
	根纵剖模型
	1
	件
	67
	
	工业
	货物
	

	750
	导管、筛管结构模型
	1
	件
	63
	
	工业
	货物
	

	751
	单子叶植物茎模型
	1
	件
	100
	
	工业
	货物
	

	752
	双子叶草本植物茎模型
	1
	件
	90
	
	工业
	货物
	

	753
	叶构造模型
	1
	件
	94
	
	工业
	货物
	

	754
	桃花模型
	1
	件
	34
	
	工业
	货物
	

	755
	小麦花模型
	1
	件
	58
	
	工业
	货物
	

	756
	蝗虫解剖模型
	1
	件
	100
	
	工业
	货物
	

	757
	蛙胚胎发育模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	758
	草履虫模型
	1
	件
	45
	
	工业
	货物
	

	759
	蚯蚓解剖模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	760
	血吸虫模型
	1
	件
	68
	
	工业
	货物
	

	761
	头、颈、躯干模型
	1
	件
	370
	
	工业
	货物
	

	762
	人体骨骼模型
	1
	件
	300
	
	工业
	货物
	

	763
	眼球解剖模型
	9
	件
	56
	
	工业
	货物
	

	764
	眼球仪
	1
	件
	290
	
	工业
	货物
	

	765
	心脏解剖模型1
	1
	件
	58
	
	工业
	货物
	

	766
	心脏解剖模型2
	9
	件
	36
	
	工业
	货物
	

	767
	喉解剖模型
	1
	件
	45
	
	工业
	货物
	

	768
	肺泡模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	769
	脑解剖模型
	1
	件
	50
	
	工业
	货物
	

	770
	耳解剖模型
	1
	件
	63
	
	工业
	货物
	

	771
	男性泌尿生殖系统模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	772
	女性泌尿生殖系统模型
	1
	件
	90
	
	工业
	货物
	

	773
	皮肤结构模型
	1
	件
	100
	
	工业
	货物
	

	774
	肝、十二指肠、胰脏模型
	1
	件
	65
	
	工业
	货物
	

	775
	肾单位、肾小体模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	776
	心搏与血液循环模型
	1
	件
	450
	
	工业
	货物
	

	777
	人体肌肉模型
	1
	件
	178
	
	工业
	货物
	

	778
	肘关节活动模型
	1
	件
	78
	
	工业
	货物
	

	779
	牙列及磨牙解剖模型
	1
	件
	54
	
	工业
	货物
	

	780
	胃解剖模型
	1
	件
	67
	
	工业
	货物
	

	781
	尿的形成动态模型
	1
	件
	400
	
	工业
	货物
	

	782
	人体呼吸运动模型
	1
	件
	490
	
	工业
	货物
	

	783
	膈肌运动模拟器
	1
	件
	100
	
	工业
	货物
	

	784
	护理人模型
	1
	件
	1560
	
	工业
	货物
	

	785
	始祖鸟化石及复原模型
	1
	件
	68
	
	工业
	货物
	

	786
	鱼解剖浸制标本
	1
	套
	89
	
	工业
	货物
	

	787
	蛙解剖浸制标本
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	788
	蜥蜴解剖浸制标本
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	789
	鸽解剖浸制标本
	1
	套
	200
	
	工业
	货物
	

	790
	兔解剖浸制标本
	1
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	791
	蛙发育顺序标本
	1
	套
	45
	
	工业
	货物
	

	792
	蛔虫标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	793
	花序类型保色浸制标本
	1
	套
	168
	
	工业
	货物
	

	794
	花冠类型保色浸制标本
	1
	套
	168
	
	工业
	货物
	

	795
	褐藻类植物保色浸制标本
	1
	套
	156
	
	工业
	货物
	

	796
	红藻类植物保色浸制标本
	1
	套
	156
	
	工业
	货物
	

	797
	海葵标本
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	798
	海蛰标本
	1
	套
	40
	
	工业
	货物
	

	799
	寄居蟹标本
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	800
	寄居蟹与其他生物共生标本
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	801
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	1
	套
	45
	
	工业
	货物
	

	802
	珍贵植物保色浸制标本
	1
	套
	86
	
	工业
	货物
	

	803
	葫芦藓生活史标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	804
	蕨生活史标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	805
	蝗虫生活史标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	806
	蜜蜂生活史标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	807
	竹节虫拟态标本
	1
	套
	32
	
	工业
	货物
	

	808
	家蚕生活史标本
	1
	套
	25
	
	工业
	货物
	

	809
	菜粉蝶生活史标本
	1
	套
	25
	
	工业
	货物
	

	810
	兔骨骼标本
	1
	套
	156
	
	工业
	货物
	

	811
	鱼骨骼标本
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	812
	蛙骨骼标本
	1
	套
	78
	
	工业
	货物
	

	813
	鸽骨骼标本
	1
	套
	156
	
	工业
	货物
	

	814
	验证基因分离规律玉米标本
	25
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	815
	褐藻类植物原色覆膜标本
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	816
	红藻类植物原色覆膜标本
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	817
	珊瑚标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	818
	化石标本
	1
	套
	34
	
	工业
	货物
	

	819
	节肢动物标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	820
	昆虫标本
	1
	套
	27
	
	工业
	货物
	

	821
	教学仪器标本实验室综合管理系统
	1
	套
	224
	
	工业
	货物
	

	822
	植物根尖纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	823
	顶芽纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	824
	南瓜茎纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	825
	单子叶植物茎横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	826
	双子叶植物茎横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	827
	木本双子叶植物茎横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	828
	蚕豆叶下表皮装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	829
	植物细胞有丝分裂
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	830
	松叶横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	831
	胞间连丝切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	832
	地衣切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	833
	蕨叶切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	834
	蕨原叶体装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	835
	蕨原叶体幼孢子体装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	836
	花粉萌发装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	837
	百合子房切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	838
	百合花药切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	839
	荠菜幼胚切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	840
	荠菜老胚切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	841
	迎春叶横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	842
	玉米种子纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	843
	洋葱鳞片叶表皮装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	844
	青霉装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	845
	衣藻装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	846
	细菌三型涂片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	847
	酵母菌装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	848
	水绵接合生殖装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	849
	水绵装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	850
	团藻装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	851
	曲霉装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	852
	伞蕈切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	853
	黑根霉装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	854
	水螅纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	855
	蚯蚓横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	856
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	857
	草履虫接合生殖装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	858
	草履虫分裂生殖装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	859
	囊虫装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	860
	血吸虫雌雄合抱装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	861
	血吸虫雄虫装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	862
	血吸虫雌虫装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	863
	家蚊(雌)口器装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	864
	水螅带芽整体装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	865
	水螅过精巢横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	866
	水螅过卵巢横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	867
	单层扁平上皮装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	868
	复层扁平上皮装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	869
	人皮过毛囊切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	870
	人皮过汗腺切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	871
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	872
	疏松结缔组织装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	873
	人血涂片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	874
	骨骼肌纵横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	875
	平滑肌分离装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	876
	心肌切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	877
	运动神经元装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	878
	脊髓横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	879
	运动神经末梢装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	880
	胃壁切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	881
	肾脏纵切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	882
	动静脉血管横切
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	883
	小肠切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	884
	肺血管注射切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	885
	肾血管注射切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	886
	精巢切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	887
	卵巢切片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	888
	精虫涂片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	889
	口腔上皮细胞装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	890
	蛔虫卵装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	891
	字母“e”装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	892
	正常人染色体装片
	30
	片
	2.8
	
	工业
	货物
	

	893
	量筒1
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	894
	量筒3
	30
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	895
	量筒4
	30
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	896
	试管2
	30
	支
	1.2
	
	工业
	货物
	

	897
	试管1
	30
	支
	1.4
	
	工业
	货物
	

	898
	烧杯2
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	899
	烧杯3
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	900
	烧杯4
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	901
	烧杯5
	30
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	902
	锥形瓶1
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	903
	锥形瓶2
	30
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	904
	酒精灯
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	905
	滴管2
	30
	支
	2
	
	工业
	货物
	

	906
	离心管
	30
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	907
	广口瓶2
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	908
	广口瓶4
	30
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	909
	细口瓶3
	30
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	910
	细口瓶4
	30
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	911
	滴瓶5
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	912
	滴瓶6
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	913
	滴瓶7
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	914
	试管夹
	25
	把
	3
	
	工业
	货物
	

	915
	石棉网
	25
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	916
	药匙
	25
	把
	3
	
	工业
	货物
	

	917
	软胶塞
	25
	千克
	56
	
	工业
	货物
	

	918
	培养皿1
	25
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	919
	培养皿2
	30
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	920
	研钵1
	25
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	921
	载玻片
	10
	盒
	8
	
	工业
	货物
	

	922
	盖玻片
	10
	包
	2.8
	
	工业
	货物
	

	923
	标记笔
	25
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	924
	生理盐水
	2
	瓶
	14
	
	工业
	货物
	

	925
	ABO血型实验盒
	2
	盒
	45
	
	工业
	货物
	

	926
	乳胶手套
	5
	付
	14
	
	工业
	货物
	

	927
	打孔器
	2
	套
	9
	
	工业
	货物
	

	928
	打孔夹板
	1
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	929
	打孔器刮刀
	1
	个
	32
	
	工业
	货物
	

	930
	手摇钻孔器
	1
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	931
	电动钻孔器
	1
	台
	124
	
	工业
	货物
	

	932
	仪器车
	1
	辆
	430
	
	工业
	货物
	

	933
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	312
	
	工业
	货物
	

	934
	酒精喷灯
	2
	个
	90
	
	工业
	货物
	

	935
	电加热器
	1
	个
	78
	
	工业
	货物
	

	936
	列管式烘干器
	1
	台
	400
	
	工业
	货物
	

	937
	注射器
	24
	只
	2
	
	工业
	货物
	

	938
	塑料洗瓶
	45
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	939
	试剂瓶托盘
	12
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	940
	实验用品提篮
	4
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	941
	塑料水槽
	28
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	942
	方座支架
	24
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	943
	万能夹
	5
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	944
	三脚架
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	945
	泥三角
	3
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	946
	试管架
	28
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	947
	漏斗架
	1
	个
	27
	
	工业
	货物
	

	948
	多用滴管架
	24
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	949
	教学电源
	3
	台
	334
	
	工业
	货物
	

	950
	托盘天平3
	24
	台
	58
	
	工业
	货物
	

	951
	托盘天平1
	24
	台
	86
	
	工业
	货物
	

	952
	电子天平1
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	953
	电子天平2
	2
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	954
	温度计1
	28
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	955
	温度计2
	1
	支
	6
	
	工业
	货物
	

	956
	数字测温计
	1
	台
	190
	
	工业
	货物
	

	957
	酸度计(pH计)
	4
	台
	78
	
	工业
	货物
	

	958
	水电解演示器
	2
	台
	270
	
	工业
	货物
	

	959
	水电解实验器
	15
	台
	28
	
	工业
	货物
	

	960
	原电池实验器
	13
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	961
	玻璃仪器刷洗器
	1
	台
	580
	
	工业
	货物
	

	962
	贮气装置
	2
	台
	56
	
	工业
	货物
	

	963
	初中微型化学实验箱
	13
	个
	124
	
	工业
	货物
	

	964
	分子间隔实验器
	13
	件
	9
	
	工业
	货物
	

	965
	溶液导电演示器
	13
	台
	112
	
	工业
	货物
	

	966
	微型溶液导电实验器
	13
	套
	15
	
	工业
	货物
	

	967
	化学实验装置磁性教具
	1
	套
	124
	
	工业
	货物
	

	968
	元素学习卡
	1
	套
	15
	
	工业
	货物
	

	969
	炼铁高炉模型
	2
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	970
	初中分子结构模型
	13
	套
	50
	
	工业
	货物
	

	971
	金刚石结构模型
	2
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	972
	石墨结构模型
	2
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	973
	碳-60结构模型
	2
	套
	108
	
	工业
	货物
	

	974
	碳的同素异形体结构模型
	13
	套
	80
	
	工业
	货物
	

	975
	金属矿物、金属及合金标本
	3
	盒
	27
	
	工业
	货物
	

	976
	原油常见馏分标本
	3
	盒
	46
	
	工业
	货物
	

	977
	合成有机高分子材料标本
	3
	盒
	45
	
	工业
	货物
	

	978
	新型无机非金属材料标本
	3
	盒
	34
	
	工业
	货物
	

	979
	元素周期表
	1
	件
	56
	
	工业
	货物
	

	980
	初中化学探究活动汇编
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	981
	初中化学教学仪器使用手册
	1
	套
	68
	
	工业
	货物
	

	982
	量筒1
	28
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	983
	量筒2
	13
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	984
	量筒3
	2
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	985
	量筒4
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	986
	试管2
	250
	支
	1.2
	
	工业
	货物
	

	987
	试管1
	250
	支
	1.4
	
	工业
	货物
	

	988
	试管3
	48
	支
	1.8
	
	工业
	货物
	

	989
	试管4
	48
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	990
	试管6
	10
	支
	3.6
	
	工业
	货物
	

	991
	具支试管
	10
	支
	5
	
	工业
	货物
	

	992
	硬质玻璃管1
	30
	支
	3
	
	工业
	货物
	

	993
	硬质玻璃管2
	10
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	994
	烧杯1
	100
	个
	3.6
	
	工业
	货物
	

	995
	烧杯2
	75
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	996
	烧杯3
	75
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	997
	烧杯4
	48
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	998
	烧杯5
	3
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	999
	烧杯6
	3
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	1000
	烧瓶2
	13
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	1001
	烧瓶1
	3
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	1002
	锥形瓶1
	10
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1003
	锥形瓶2
	10
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1004
	蒸馏烧瓶
	2
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1005
	酒精灯
	28
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1006
	干燥器
	2
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	1007
	气体发生器
	2
	个
	112
	
	工业
	货物
	

	1008
	冷凝器
	2
	支
	36
	
	工业
	货物
	

	1009
	牛角管
	2
	支
	4
	
	工业
	货物
	

	1010
	漏斗2
	28
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1011
	漏斗1
	3
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	1012
	安全漏斗1
	2
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1013
	安全漏斗2
	2
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	1014
	分液漏斗1
	2
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	1015
	分液漏斗2
	2
	个
	26
	
	工业
	货物
	

	1016
	T形管1
	2
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1017
	Y形管
	2
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1018
	滴管1
	100
	支
	2
	
	工业
	货物
	

	1019
	干燥管1
	4
	支
	7
	
	工业
	货物
	

	1020
	干燥管2
	6
	支
	14
	
	工业
	货物
	

	1021
	活塞
	2
	支
	18
	
	工业
	货物
	

	1022
	圆水槽1
	2
	个
	36
	
	工业
	货物
	

	1023
	圆水槽2
	2
	个
	56
	
	工业
	货物
	

	1024
	玻璃钟罩
	2
	个
	64
	
	工业
	货物
	

	1025
	集气瓶1
	100
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1026
	集气瓶2
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1027
	液封除毒气集气瓶
	5
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	1028
	广口瓶1
	100
	个
	4.4
	
	工业
	货物
	

	1029
	广口瓶2
	20
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1030
	广口瓶3
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1031
	广口瓶4
	2
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	1032
	广口瓶5
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1033
	广口瓶6
	5
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1034
	广口瓶7
	5
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1035
	细口瓶1
	100
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1036
	细口瓶2
	200
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1037
	细口瓶3
	10
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	1038
	细口瓶4
	4
	个
	10
	
	工业
	货物
	

	1039
	细口瓶5
	2
	个
	16
	
	工业
	货物
	

	1040
	细口瓶7
	10
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1041
	细口瓶8
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1042
	细口瓶9
	5
	个
	8
	
	工业
	货物
	

	1043
	细口瓶10
	2
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	1044
	细口瓶11
	2
	个
	19
	
	工业
	货物
	

	1045
	滴瓶1
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1046
	滴瓶2
	100
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1047
	滴瓶3
	5
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1048
	滴瓶4
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1049
	坩埚
	3
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	1050
	坩埚钳
	25
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	1051
	烧杯夹
	4
	个
	12
	
	工业
	货物
	

	1052
	镊子
	40
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1053
	试管夹
	50
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1054
	止水皮管夹
	25
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	1055
	螺旋皮管夹
	25
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	1056
	石棉网
	30
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1057
	燃烧匙
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	1058
	药匙
	50
	个
	3
	
	工业
	货物
	

	1059
	玻璃管2
	25
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	1060
	玻璃管1
	5
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	1061
	玻璃棒1
	2
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	1062
	玻璃棒2
	2
	千克
	34
	
	工业
	货物
	

	1063
	软胶塞
	4
	千克
	56
	
	工业
	货物
	

	1064
	橡胶管
	3
	千克
	40
	
	工业
	货物
	

	1065
	乳胶管2
	20
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	1066
	试管刷
	30
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	1067
	烧瓶刷
	20
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1068
	结晶皿
	2
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1069
	表面皿1
	2
	个
	4
	
	工业
	货物
	

	1070
	表面皿2
	30
	个
	6
	
	工业
	货物
	

	1071
	研钵1
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1072
	研钵2
	1
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1073
	蒸发皿1
	30
	个
	7
	
	工业
	货物
	

	1074
	蒸发皿2
	30
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1075
	反应板
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1076
	井穴板1
	30
	个
	2.4
	
	工业
	货物
	

	1077
	井穴板2
	30
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1078
	塑料多用滴管
	300
	支
	0.66
	
	工业
	货物
	

	1079
	初中化学实验材料
	30
	份
	34
	
	工业
	货物
	

	1080
	一字螺丝刀
	1
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1081
	十字螺丝刀
	1
	个
	5
	
	工业
	货物
	

	1082
	钢丝钳
	1
	个
	34
	
	工业
	货物
	

	1083
	手锤
	1
	个
	24
	
	工业
	货物
	

	1084
	锉刀
	2
	个
	14
	
	工业
	货物
	

	1085
	剪刀
	3
	把
	12
	
	工业
	货物
	

	1086
	玻璃瓶盖开启器
	1
	套
	4
	
	工业
	货物
	

	1087
	工作服
	5
	件
	56
	
	工业
	货物
	

	1088
	护目镜
	50
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	1089
	防护面罩
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	1090
	防毒口罩
	1
	个
	18
	
	工业
	货物
	

	1091
	耐酸手套
	1
	双
	14
	
	工业
	货物
	

	1092
	洗眼器
	1
	套
	18
	
	工业
	货物
	

	1093
	实验防护屏
	1
	件
	38
	
	工业
	货物
	

	1094
	数字化实验系统
	1
	套
	1500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	1095
	数显模块
	1
	台
	840
	
	工业
	货物
	

	1096
	温度传感器
	1
	只
	513
	
	工业
	货物
	

	1097
	绝对压强传感器
	1
	只
	948
	
	工业
	货物
	

	1098
	多量程电流传感器
	1
	只
	1170
	
	工业
	货物
	

	1099
	pH传感器
	1
	只
	795
	
	工业
	货物
	

	1100
	电导率传感器
	1
	只
	1275
	
	工业
	货物
	

	1101
	高温传感器
	1
	只
	795
	
	工业
	货物
	

	1102
	溶氧气氧传感器
	1
	只
	3183
	
	工业
	货物
	

	1103
	二氧化碳传感器
	1
	只
	2694
	
	工业
	货物
	

	1104
	相对湿度传感器
	1
	只
	825
	
	工业
	货物
	

	1105
	溶解二氧化碳传感器
	1
	只
	3156
	
	工业
	货物
	

	1106
	色度计&浊度计
	1
	只
	1824
	
	工业
	货物
	

	1107
	生化传感器收纳箱
	1
	套
	300
	
	工业
	货物
	

	1108
	气液相密封实验器
	1
	套
	150
	
	工业
	货物
	

	1109
	橡胶塞配件包
	1
	套
	60
	
	工业
	货物
	

	1110
	质量守恒实验器
	1
	套
	1641
	
	工业
	货物
	

	1111
	离子-滴定计数实验装置
	1
	套
	2115
	
	工业
	货物
	

	1112
	磁力搅拌器
	1
	套
	150
	
	工业
	货物
	

	1113
	数字化火焰测量实验器
	1
	套
	1413
	
	工业
	货物
	

	1114
	化学反应速率实验器
	1
	套
	354
	
	工业
	货物
	

	1115
	蜡烛燃烧的探究实验器
	1
	套
	510
	
	工业
	货物
	

	
	南京江北新区浦口外国语学校（教学仪器设备）

	1116
	无人机
	2
	套
	22360
	
	工业
	货物
	

	1117
	乒乓球台
	6
	台
	1875
	
	工业
	货物
	

	1118
	羽毛球
	50
	桶
	160
	
	工业
	货物
	

	1119
	篮球
	50
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	1120
	红外线激光自动感应计时器
	1
	套
	4000
	
	工业
	货物
	

	1121
	排球
	100
	个
	60
	
	工业
	货物
	

	1122
	转接头
	25
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	1123
	音频线
	30
	根
	35
	
	工业
	货物
	

	1124
	专业声卡
	1
	台
	8000
	
	工业
	货物
	

	1125
	立式落地支架
	1
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	1126
	军鼓支架
	2
	个
	80
	
	工业
	货物
	

	1127
	大振膜专业电容麦克风
	2
	支
	2200
	
	工业
	货物
	

	1128
	陶笛AF
	1
	个
	650
	
	工业
	货物
	

	1129
	陶笛AG
	3
	个
	600
	
	工业
	货物
	

	1130
	陶笛BC
	4
	个
	750
	
	工业
	货物
	

	1131
	陶笛BG
	4
	个
	3000
	
	工业
	货物
	

	1132
	陶笛BBC
	4
	个
	3500
	
	工业
	货物
	

	1133
	古筝
	12
	个
	1500
	
	工业
	货物
	

	1134
	音乐创编平板
	16
	台
	5999
	
	工业
	货物
	

	
	南京市第二十九中学天润城分校等校（饮用水设备）

	1135
	6龙头校园节能饮水机
	2
	台
	19600
	
	工业
	货物
	

	1136
	4龙头校园节能饮水机
	27
	台
	12100
	主要产品
	工业
	货物
	

	1137
	3龙头校园节能饮水机
	11
	台
	9800
	
	工业
	货物
	

	1138
	2龙头校园节能饮水机
	9
	台
	7500
	
	工业
	货物
	

	1139
	2龙头幼儿园节能饮水机
	8
	台
	9800
	
	工业
	货物
	

	1140
	2龙头步进式开水器
	5
	台
	9700
	
	工业
	货物
	

	
	南京市第二十九中学柳洲东路分校（实验室）

	1141
	教师演示台
	1
	张
	5640
	
	工业
	货物
	

	1142
	教师总控电源
	1
	套
	3850
	
	工业
	货物
	

	1143
	教师转椅
	1
	张
	350
	
	工业
	货物
	

	1144
	学生实验台
	24
	张
	2200
	
	工业
	货物
	

	1145
	实验凳
	48
	张
	145
	
	工业
	货物
	

	1146
	功能柱
	24
	个
	200
	
	工业
	货物
	

	1147
	学生电源3
	24
	套
	387
	
	工业
	货物
	

	1148
	准备台
	1
	张
	5640
	
	工业
	货物
	

	1149
	仪器柜
	6
	个
	1850
	
	工业
	货物
	

	1150
	货架
	5
	个
	1850
	
	工业
	货物
	

	1151
	窗帘1
	24
	米
	200
	
	工业
	货物
	

	1152
	LED教室灯
	12
	套
	500
	
	工业
	货物
	

	1153
	LED黑板灯
	3
	套
	500
	
	工业
	货物
	

	1154
	86英寸触控一体机
	1
	套
	13250
	主要产品
	工业
	货物
	

	1155
	视频展台
	1
	套
	1200
	
	工业
	货物
	

	1156
	无线键鼠
	1
	套
	150
	
	工业
	货物
	

	1157
	强弱电配套
	1
	项
	9500
	
	工业
	货物
	

	1158
	集成服务1
	1
	项
	8000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	1159
	地面地胶
	113.6
	平米
	150
	
	工业
	货物
	

	1160
	不锈钢踢脚线
	57
	米
	50
	
	工业
	货物
	

	
	南京市金陵中学江北分校（考务合班教室）

	1161
	二人位培训桌
	50
	张
	1060
	
	工业
	货物
	

	1162
	三人位培训桌
	1
	张
	1430
	
	工业
	货物
	

	1163
	实木培训椅
	103
	张
	500
	
	工业
	货物
	

	1164
	主席桌(3人)
	2
	张
	2870
	
	工业
	货物
	

	1165
	主席椅
	6
	张
	650
	
	工业
	货物
	

	1166
	定制主席台
	7
	米
	1500
	
	工业
	货物
	

	1167
	双手持无线话筒
	1
	套
	3560
	
	工业
	货物
	

	1168
	无线话筒(2个桌面鹅颈)
	1
	套
	4830
	
	工业
	货物
	

	1169
	考场摄像机
	2
	台
	1300
	
	工业
	货物
	

	1170
	拾音器
	2
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	1171
	POE交换机
	1
	台
	850
	
	工业
	货物
	

	1172
	窗帘2
	24
	米
	180
	
	工业
	货物
	

	1173
	配电材料
	1
	项
	6500
	
	工业
	货物
	

	1174
	集成服务2
	1
	项
	5000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	
	南京市金陵中学江北分校（心理咨询室）

	1175
	心理测试管理工作平台
	1
	套
	9500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	1176
	资料柜
	2
	个
	1850
	
	工业
	货物
	

	1177
	书架
	1
	套
	3620
	
	工业
	货物
	

	1178
	咨询圆桌
	1
	个
	850
	
	工业
	货物
	

	1179
	三人沙发
	1
	个
	3200
	
	工业
	货物
	

	1180
	咨询工作台
	1
	套
	2510
	
	工业
	货物
	

	1181
	办公椅
	1
	张
	420
	
	工业
	货物
	

	1182
	心理挂图
	2
	幅
	120
	
	工业
	货物
	

	1183
	无声挂钟
	1
	台
	120
	
	工业
	货物
	

	1184
	录音笔
	1
	台
	150
	
	工业
	货物
	

	1185
	打印机
	1
	台
	1640
	
	工业
	货物
	

	1186
	心理信箱
	1
	个
	150
	
	工业
	货物
	

	1187
	48色水彩笔
	20
	盒
	50
	
	工业
	货物
	

	1188
	48色彩铅
	20
	盒
	60
	
	工业
	货物
	

	1189
	抱枕
	4
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	1190
	箱庭设备
	1
	套
	12600
	
	工业
	货物
	

	1191
	音乐放松训练系统
	1
	套
	18750
	
	工业
	货物
	

	1192
	心理挂图
	2
	幅
	120
	
	工业
	货物
	

	1193
	单人沙发
	2
	张
	850
	
	工业
	货物
	

	1194
	咨询圆桌
	1
	张
	850
	
	工业
	货物
	

	1195
	无声挂钟
	1
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	1196
	研讨桌
	1
	张
	3500
	
	工业
	货物
	

	1197
	研讨椅
	8
	张
	376
	
	工业
	货物
	

	1198
	智能体感互动减压平台
	1
	套
	28600
	
	工业
	货物
	

	1199
	智能减压单车
	1
	套
	18750
	
	工业
	货物
	

	1200
	宣泄人
	1
	个
	3500
	
	工业
	货物
	

	1201
	宣泄柱
	1
	个
	2400
	
	工业
	货物
	

	1202
	换鞋矮柜
	1
	张
	1250
	
	工业
	货物
	

	1203
	集成服务3
	1
	项
	5000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	
	南京市旭东中学等校（空调设备）

	1204
	2P壁挂式空调
	45
	台
	4000
	
	工业
	货物
	是

	1205
	3P壁挂式空调
	10
	台
	6000
	
	工业
	货物
	是

	1206
	2P柜式空调
	8
	台
	4000
	
	工业
	货物
	是

	1207
	3P柜式空调
	57
	台
	6000
	
	工业
	货物
	是

	1208
	5P柜式空调
	7
	台
	8000
	
	工业
	货物
	是

	1209
	3P天花式空调
	8
	台
	6000
	
	工业
	货物
	是

	1210
	5P天花式空调
	2
	台
	8000
	
	工业
	货物
	是

	
	南京江北新区沿江中学等校（文印设备）

	1211
	A3彩色数码复合机
	6
	台
	20000
	核心产品
	工业
	货物
	

	1212
	速印机
	4
	台
	35000
	
	工业
	货物
	

	
	南京江北新区浦口实验小学万江分校等校（音体器材）

	1213
	教学钢琴
	4
	台
	15000
	
	工业
	货物
	

	1214
	移动篮球架
	4
	个
	5750
	
	工业
	货物
	

	1215
	固定单臂篮球架
	3
	个
	4500
	
	工业
	货物
	

	1216
	固定单臂篮球架安装
	1
	项
	4000
	
	工业
	货物
	

	
	南京市江北芳草园小学（智慧教学设备）

	1217
	教学平板
	46
	台
	4200
	
	工业
	货物
	

	1218
	充电车
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	
	南京市扬子第一中学松杨路分校等校（健康照明灯具）

	1219
	LED教室灯
	279
	盏
	500
	
	工业
	货物
	

	1220
	LED黑板灯
	85
	盏
	500
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	设备名称
	参数要求(不低于以下要求)
	数量
	单位

	
	南京江北新区外国语学校（食堂厨具）

	1
	热风循环双门消毒柜
	1、外形尺寸≥1300×650×1950mm，额定功率≥4.4kW，工作电压220V，温度范围20-125℃，有效容积≥720L。
2、设备采用不锈钢板材制作，保温层采用环戊烷发泡剂，内胆整体拉伸内底设计，配置双温传感器，搭载360°热风循环系统。
3、具备干式高温消毒、烘干、无菌储存一体化功能，支持定时、定温控制，消毒完成后餐具无残留水迹。
	4
	台

	2
	六门冰箱
	1、产品类型为六门全冷冻（直冷），外形尺寸1800×700×1950mm；
2、箱体采用201加厚油膜抗指纹不锈钢材质，全钢铜管制冷系统，拉伸胆底，搭配不锈钢搁物架；
3、配置门梁加热、电脑温控、合金回归门、刹车脚轮、拉深门体、加大箱体设计，发泡层厚度≥50mm；
4、冷冻/冷藏功能可切换，冷冻最低温度可达-22℃（启停温度-25℃），制冷性能稳定。
	1
	台

	3
	不锈钢8人座餐桌
	1、主体材质为201不锈钢，桌面板材厚度≥1mm，支架≥50×50×1.2mm不锈钢方管；
2、成品尺寸2000×600×760mm；
3、表面平整光滑，易清洁消毒。
	12
	张

	4
	不锈钢四格带盖餐盒
	1、采用304食品级不锈钢一体拉伸成型工艺制作，无拼接焊缝；
2、成品尺寸283×220×430mm，单套重量≥359g；
3、四格分区设计，带密封盖，防串味、防渗漏。
	300
	套

	5
	不锈钢双层推车
	1、主体材质为201不锈钢，板材厚度≥1mm，成品尺寸1000×500×900mm（不含车轮高度750mm）；
2、配备加强型静音轮，带刹车功能，推行顺畅，制动稳定；
3、双层结构设计。
	10
	台

	6
	学生用不锈钢小餐勺
	1、材质为食品级304不锈钢，安全无异味，符合学生餐具安全标准；
2、规格为勺长180mm，勺碗宽40mm，单只重量≥37g，尺寸适配学生使用习惯；
3、边缘光滑无毛刺，打磨圆润，防割伤。
	1000
	个

	7
	不锈钢保温桶13L
	1、额定容量13L，外尺寸直径270mm，高310mm，大小适配食堂分餐场景；
2、采用全PU发泡保温层，保温保冷性能优异，内外胆均为食品级304不锈钢材质；
3、密封性能好，防渗漏，易清洁，可用于粥品、汤品、菜品的保温配送。
	54
	个

	8
	不锈钢保温桶26L
	1、额定容量26L，外尺寸直径350mm，高355mm，大容量适配食堂批量餐食配送；
2、采用全PU发泡保温层，长效保温保冷，内外胆均为食品级304不锈钢材质；
3、密封性能好，防渗漏，易清洁，可用于粥品、汤品、菜品的保温配送。
	39
	个

	9
	送餐保温箱92L
	1、额定容量92L，外尺寸680×560×400mm，内尺寸605×470×340mm；
2、外壳采用食品级聚乙烯PE材质，内胆采用食品级聚丙烯PP材质，安全无异味；
3、保温性能优良，密封效果好，适配学生餐、团餐的短途配送与保温储存。
	12
	个

	
	南京市金陵中学江北分校（食堂厨具）

	10
	保温台
	1、外形尺寸：1500mm×700mm×800mm，分4格独立保温槽位，标准4格分体结构，适配常规份数盘；
2、材质标准：整机主材201不锈钢板材，槽体一体折弯无缝成型，防水防渗漏，圆弧边角处理防磕碰；
3、结构配置：槽内配不锈钢格挡横梁，用于搁置份数盘，槽底加装U型电加热管（浸水式水循环保温）；
下部封闭式储物柜体，单开门储物仓，柜门铰链加厚防锈；
4、控制面板：设备侧置电控盒，含绿色电源指示灯、红色加热指示灯、机械式温控旋钮，温控可调范围30℃~85℃，精准控温保温；
5、加热系统：水浴式电热保温，槽体注水恒温加热，防干烧保护装置；国标380V/220V可选，电源线配防水防爆出线接头；
6、水路配置：槽体预留进水口+底部排污排水接口，外接软管排污，方便换水清洁。
	4
	台

	11
	蒸屉
	1、样式及尺寸描述：采用三层抽屉式立式结构，单屉有效规格为 770mm（长）×700mm（宽）；配置全透明钢化玻璃视窗，每层抽屉均配备防滑操作把手，底部设置专用通风散热腔体，整体结构适配食堂操作场景；
2、材质：主体框架、蒸屉内胆均采用食品级不锈钢材质，视窗为耐高温钢化玻璃，操作把手为食品级耐高温防滑材质，底部柜体为加厚防腐冷轧钢板，所有接触食材的部件均符合食品接触安全标准；
3、功能及使用要求：每层抽屉可独立抽拉、单独启停使用，适配食堂菜品的蒸制、恒温保温、分餐存放需求；具备优良的密封保温性能，底部通风结构可保障设备运行散热稳定，整体结构承重性能达标，可适配食堂高频次、高强度的日常使用场景。
	1
	台

	12
	全自动豆浆机
	1、容积电气：额定有效容积≥60L，220V/50Hz，整机总功率≥9500W（加热≥8300W+电机≥1200W），机身尺寸≤560×510×1220mm，净重≤42kg；
2、桶体材质：整机双层304食品级不锈钢，夹层隔热防烫，内置一体式304不锈钢精密滤网，全自动浆渣分离免过滤；
3、加热方式：底盘环绕加热，干豆直投无需泡豆；冷水制浆≤90min、热水制浆≤45min，支持连续出浆；
4、智能电控：数码触控面板，豆浆/米糊/杂粮多程序；0～24h预约启停，缺水、超温、过载、开盖断电四重安全保护报警。
	1
	台

	13
	烤箱烤盘
	尺寸：60*40*48mm
	5
	个

	14
	带孔不锈钢托盘
	带孔不锈钢托盘60*400mm
	40
	个

	15
	不锈钢托盘
	1、尺寸：60*400mm
2、材质为食品级304不锈钢
	20
	个

	16
	微波炉
	1、满足容量≥20L
2、功率：约1100W，电压：220V
	1
	台

	17
	大号电饭煲
	1、满足容量≥45L
2、功率：约4000W，电压：220V
	2
	个

	18
	电热水器
	1、满足容量≥100L
2、功率：约2000W，电压：220V
	1
	台

	19
	电开水器
	1、水胆容量≥80L，产水量≥170L/h
2、功率:12000W，电压:380V~50HZ
3、适用水源:市政自来水，出水嘴:双开
4、外形参考尺寸:500*530*1680mm
5、材质:外壳采用201拉丝不锈钢，内胆采用全食品级304不锈钢
6、要求：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水、LCD液晶显示、无线遥控器；配置智能系统:智能控温、定时开关功能、水位显示、温度显示、加热模式、滤芯寿命提示、故障上报
7、过滤系统:三级过滤。
	2
	台

	20
	餐具消毒柜
	1、尺寸：1310*650*1960mm
2、电压：220v，功率：4.6kw
3、单边分区控制（两个区）
	1
	台

	21
	单槽水池
	1、201不锈钢
2、尺寸：100*80*1000mm/深度340mm
	1
	个

	22
	不锈钢盆
	1、材质：304材质食品级食物接触
2、规格：直径500mm
	10
	个

	23
	学生餐盘
	1、材质：304材质食品级食物接触
2、规格:六格，尺寸：36.5*27*28mm
	600
	个

	24
	四格餐盒
	1、材质：304材质食品级食物接触
2、规格：中式四格餐盒含盖子，尺寸：28*22*42mm
	600
	套

	25
	汤碗
	1、材质：304材质食品级食物接触
2、规格:碗口直径115mm
	810
	只

	26
	餐勺
	1、材质：304不锈钢
2、规格：长165mm，勺碗宽36mm
	1500
	把

	27
	塑料水箱
	1、材质：食品级塑料
2、尺寸：850*600*570mm
	8
	个

	28
	分菜勺
	1、材质：304不锈钢
2、规格：长度430mm,勺直径90mm
	15
	把

	29
	筷子
	1、材质：鸡翅木
2、规格：250mm
	1000
	双

	30
	不锈钢斜口酱料碗
	1、材质：不锈钢
2、规格：高边12c口径180mm
	10
	个

	31
	保温台盛菜盘1
	1、材质：304不锈钢
2、规格：一分之一不锈钢份数盆535*335*150mm；含钢盖
	60
	个

	32
	保温台盛菜盘2
	1、材质：304不锈钢
2、规格：二分之一不锈钢份数盆325*265*15mm；含钢盖
	20
	个

	33
	细漏勺
	1、材质：不锈钢+木质
2、规格：直径300mm总长625mm
	10
	个

	34
	粗漏勺
	1、材质：不锈钢+木质
2、规格：直径315mm总长680mm
	10
	个

	35
	大锅铲
	1、材质：不锈钢+木质
2、规格：18*155mm
	3
	把

	36
	不锈钢平板车
	1、材质：不锈钢
2、规格：900*580*930mm
	2
	辆

	37
	不锈钢调味盅
	1、材质：不锈钢
2、规格：160mm
	10
	只

	38
	密封箱
	1、材质：食品级PP
2、规格：装调味品用、食品级大号
可视、可贴标签460+*310*170mm
	30
	个

	39
	塑料菜筐
	1、材质：食品级PP
2、规格：650*450*300mm
	40
	个

	40
	带轮垃圾桶1
	1、材质：PP材质
2、规格：120L带轮
	3
	个

	41
	带轮垃圾桶2
	1、材质：PP材质
2、规格：100L带轮
	10
	个

	42
	炒铲
	1、材质：不锈钢+木质
2、规格：2号
	4
	把

	43
	饭勺
	1、材质：食品级PP
2、规格：290*95mm
	10
	个

	44
	大汤勺
	1、材质：食品级不锈钢
2、规格：16*580mm
	5
	把

	45
	不锈钢长干漏勺
	1、材质：不锈钢
2、规格：直径340mm,长800mm
	5
	把

	46
	不锈钢爪篱
	1、材质：不锈钢；
2、规格：勺头长370mm柄长800mm；
	5
	把

	47
	电子台秤
	30KG分度值1g；
	1
	台

	48
	挂壁式伸缩水枪
	1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘；
2、20米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi；
3、固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪；
4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
	1
	台

	
	南京市南化第二中学（食堂厨具）

	49
	方形不锈钢烟罩1
	1、外形尺寸12900*1300*500mm；
2、不锈钢材质，板材厚度≥1mm，配置led灯。
	16.77
	㎡

	50
	柜式离心排烟风机2
	1、额定电压 380V，额定功率 11kW；
2、技术参数指标：风量（m³/h）：24654～30345；转速≤985r/min；全压（Pa）：665～896；
3、柜体结构：彩钢板折边成型，可拆卸拼装式箱体；分 A 型（电机外置）、B 型（电机内置）两种安装结构，按需选型；
4、全压、风量充足，可根据所需风量、全压，在电机功率和叶轮线速度允许范围内调整转速；配置高压离心叶轮。
	2
	台

	51
	油烟净化器
	1、 额定处理风量≥24000m³/h；净化效率≥95%，油烟排放浓度＜1mg/m³；采用静电净化原理，免耗材更换。外壳为≥1mm A3 碳钢，热固性纯聚酯粉末喷涂；配置两级 201 不锈钢独立高低压电场，禁止一体电场；高压为蜂巢电场，低压板式电场极距≤6.9mm；绝缘件采用陶瓷瓷瓶。
2、配备数码显示屏，实时显示工作电流、故障代码；设门磁开关，开门自动切断高压电源，具备安全联锁。
3、内置物联网通讯模块，支持电脑、手机 APP 云端远程查看：高压输出电流 / 电压、电源温度、电场放电次数、设备运行及故障状态。
▲4、设备配备高压电源远程控制软件，软件功能完整，数据准确，依据GB/T25000.51-2016检测质量要求和测试细则，投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的软件产品检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）
	1
	台

	52
	风柜净化器支架连减震器1
	上下底座球墨铸铁热镀锌，中部合金钢弹簧、底部防滑橡胶垫；带限位防侧移螺栓，防止风机启停水平窜动；
	1
	项

	53
	电机降压启动保护器1
	1、为厨房量身定制，集成控制，风机，净化器同步控制
2、不锈钢拉丝箱体
	1
	台

	54
	配套辅材1
	含配套辅材及使用吊车
	1
	项

	55
	吊顶拆除及恢复1
	原有吊顶拆除及修复完好
	30
	㎡

	
	南京江北新区浦厂小学（食堂厨具）

	56
	方形不锈钢烟罩2
	1、外形尺寸13300*1200*500mm
2、不锈钢材质，板材厚度≥1mm，配置led灯
	15.96
	㎡

	57
	不锈钢管道2
	1、外形尺寸根据现场要求定制；
2、产品结构设计合理，核心部件采用不锈钢，板材厚度≥1mm，适配食堂高频使用场景。
	85
	㎡

	58
	柜式离心排烟风机2
	1、额定电压 380V，额定功率 11kW；
2、技术参数指标：风量（m³/h）：24654～30345；转速≤985r/min；全压（Pa）：665～896；
3、柜体结构：彩钢板折边成型，可拆卸拼装式箱体；分 A 型（电机外置）、B 型（电机内置）两种安装结构，按需选型；
4、全压、风量充足，可根据所需风量、全压，在电机功率和叶轮线速度允许范围内调整转速；配置高压离心叶轮。
	1
	台

	59
	油烟净化器
	1、额定处理风量≥24000m³/h；净化效率≥95%，油烟排放浓度＜1mg/m³；采用静电净化原理，免耗材更换。外壳为≥1mm A3 碳钢，热固性纯聚酯粉末喷涂；配置两级 201 不锈钢独立高低压电场，禁止一体电场；高压为蜂巢电场，低压板式电场极距≤6.9mm；绝缘件采用陶瓷瓷瓶。
2、配备数码显示屏，实时显示工作电流、故障代码；设门磁开关，开门自动切断高压电源，具备安全联锁。
3、内置物联网通讯模块，支持电脑、手机 APP 云端远程查看：高压输出电流 / 电压、电源温度、电场放电次数、设备运行及故障状态。
4、设备配备高压电源远程控制软件，软件功能完整，数据准确，软件质量满足 GB/T25000.512016相关要求。
	1
	台

	60
	风柜净化器支架连减震器2
	上下底座球墨铸铁热镀锌，中部合金钢弹簧、底部防滑橡胶垫；带限位防侧移螺栓，防止风机启停水平窜动。
	1
	项

	61
	电机降压启动保护器2
	1、为厨房量身定制，集成控制，风机，净化器同步控制
2、不锈钢拉丝箱体
	1
	台

	62
	配套辅材2
	含配套辅材及使用吊车
	1
	项

	63
	吊顶拆除及恢复2
	原有吊顶拆除及修复完好
	31
	㎡

	64
	电缆线
	国标3*6mm²阻燃电缆
	80
	米

	
	南京市第一中学江北新区分校（食堂厨具）

	65
	90公分燃气单头大锅灶
	1、外形尺寸：1150*1250*800+400mm
2、用材标准：201拉丝不锈钢；炉面采用≥1.2mm厚不锈钢，炮台整体拉伸成型，灶边柜与炉面必须一体折弯成型；背板、封板、侧板采用≥1mm厚不锈钢，双层201不锈钢隔热吊桶；炉脚采用≥Ø50mm钢管，外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；
3、炉膛：201不锈钢材质；炉头：304不锈钢材质，内壁整体压铸≥6mm，外壁厚度≥4mm节能炉头，直径105mm；
4、主气管：采用≥3mm厚无缝304不锈钢管外包橡胶保护隔层；
5、排烟：采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层。
	6
	台

	66
	方形不锈钢烟罩3
	1、外形尺寸12000*1300*500mm；
2、不锈钢材质，板材厚度≥1mm，配置led灯；
	15.6
	㎡

	67
	不锈钢管道3
	1、外形尺寸根据现场要求定制；
2、产品结构设计合理，核心部件采用不锈钢，板材厚度≥1mm，适配食堂高频使用场景；
	60
	㎡

	68
	柜式离心排烟风机
	1、额定电压 380V，额定功率 22kW；
2、技术参数指标：风量（m³/h）：41828-51483；转速≤980r/min；全压：834-1125Pa；
3、柜体结构：彩钢板折边成型，可拆卸拼装式箱体；分 A 型（电机外置）、B 型（电机内置）两种安装结构，按需选型；
4、全压、风量充足，可根据所需风量、全压，在电机功率和叶轮线速度允许范围内调整转速；配置高压离心叶轮。
	2
	台

	69
	风柜支架连减震器3
	上下底座球墨铸铁热镀锌，中部合金钢弹簧、底部防滑橡胶垫；带限位防侧移螺栓，防止风机启停水平窜动。
	2
	项

	70
	电机降压启动保护器3
	1、为厨房量身定制，集成控制，风机，净化器同步控制
2、不锈钢拉丝箱体
	2
	台

	71
	配套辅材3
	含配套辅材及使用吊车；
	1
	项

	72
	吊顶拆除及恢复3
	原有吊顶拆除及修复完好；
	88
	㎡

	
	南京一中明发滨江分校（食堂厨具）

	73
	单眼80cm大锅灶
	1、外形尺寸：1050*1150*800mm；
2、用材标准：201拉丝不锈钢；炉面采用≥1.2mm厚不锈钢，炮台整体拉伸成型，灶边柜与炉面必须一体折弯成型；背板、封板、侧板采用≥1mm厚不锈钢，双层201不锈钢隔热吊桶；炉脚采用≥Ø50mm钢管，外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；
3、炉膛：201不锈钢材质；炉头：304不锈钢材质，内壁整体压铸≥6mm，外壁厚度≥4mm节能炉头，直径105mm；
4、主气管：采用≥3mm厚无缝304不锈钢管外包橡胶保护隔层；
5、排烟：采用A3板排烟道和304防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层。
	2
	台

	74
	单炒单尾小炒灶
	1、外形尺寸：1000*1000*800mm
2、用材标准：201拉丝不锈钢；炉面采用≥1.2mm厚不锈钢，炮台、围挡整体拉伸成型，左右围板和台面焊接连接；背板、封板、侧板采用≥1mm厚不锈钢；炉脚采用≥Ø50mm钢管，配可包钢调子弹脚；温锅采用≥0.7mm厚不锈钢；
3、炉膛采用310球墨铸铁搭配耐火砖复合结构；炉头310球墨一体浇铸成型，直径85mm；
4、主气管：采用≥3mm厚无缝304不锈钢管外包橡胶保护隔层；炮口直径锅圈350mm。
	1
	台

	
	南京市金陵中学江北分校（教学仪器设备）

	75
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3、无镜面反光，色泽均匀；
4、允许用绿白两用书写板代替；
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦拭无明显遗留粉笔痕迹。
	1
	块

	76
	打孔器
	1、为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	1
	套

	77
	手摇抽气机
	双缸式
	1
	台

	78
	直联泵
	单相
	1
	台

	79
	旋片式真空泵
	2XZ－0.5型，单相
	1
	台

	80
	两用气筒
	脚踏式或手持式
	1
	个

	81
	抽气筒
	1、供中学物理实验中作抽气、打气使用；
2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；
3、最低打气压力≥2.9×105Pa；
4、气筒长200mm，内径Φ22.5mm；
	1
	个

	82
	打气筒
	自行车用
	1
	个

	83
	抽气盘
	直径不小于180mm，附罩
	1
	套

	84
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏；
4、车架用直径不小于Φ20mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转。
	2
	辆

	85
	水准器
	1、由水准泡及其主体组成；
2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；
3、水准泡为普通式管状水准泡。
	2
	个

	86
	充磁器
	1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成；
2、盒体上方分布21个圆形小孔，盒体中部有一通孔，属塑料制品；
3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A；插头电源线长不短于1200mm。
	1
	台

	87
	生物显微镜2
	640X
	1
	个

	88
	放大镜
	手持式放大镜，通光孔径≥40mm，倍率3倍
	24
	个

	89
	望远镜
	双筒，7×35
	1
	个

	90
	天文望远镜
	1、光学：50mm 物镜口径，焦距 600mm，消色差折射，全表面多层镀膜，1.25 英寸标准接口，配 90° 正像天顶镜、5×24 寻星镜。
2、目镜：标配多规格目镜 + 3 倍巴洛镜，有效倍率合理无虚标，可观测月面、行星。
3、机架：地平式微调云台，铝合金伸缩三脚架，升降可调，轻便稳固。
4、配件：含物镜太阳滤光片、月亮滤镜、手机拍摄支架、收纳包、观测说明书。
	1
	套

	91
	酒精喷灯
	1、采用座式结构，纯铜材质制作，壁厚1mm，火焰最高温度可达1200℃。
2、整体由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；壶体直径100mm、高度145mm，容量250mL。
	1
	个

	92
	微波炉2
	20L(电脑芯片控制）
	1
	台

	93
	电冰箱
	186L
	1
	台

	94
	透明盛液筒
	φ100mm×300mm
	1
	个

	95
	透明水槽
	φ270mm×高140mm，或300mm×300mm×高150mm
	24
	个

	96
	碘升华凝华管1
	密封式
	12
	个

	97
	物理支架
	为组合式，有A型底座（大、小）2根、立杆2根、连接头2个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、滴定夹1个、圆盘1个、漏斗架板1块组成；
	2
	套

	98
	方座支架
	1、由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座由2mm钢板制成；
3、立杆直径φ10mm；
4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。
	13
	套

	99
	多功能实验支架
	1、为组合，有A型底座1个、立杆2根、连接头2个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、滴定夹1个、圆盘1个等块组成；
2、A型底座为铁铸而成。
	2
	套

	100
	升降台
	升降范围200mm，载重量10kg；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	2
	台

	101
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动；
3、脚高：130mm。
	13
	个

	102
	泥三角
	1、由金属丝和套在其上的石棉筒组成；
2、金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于60mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；
3、石棉筒内径为Φ2mm，外径为Φ8mm。
	24
	个

	103
	旋转架
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；
2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	2
	套

	104
	学生电源1
	直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	13
	台

	105
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断
	1
	台

	106
	蓄电池
	6V，15Ah，封闭免维护式
	2
	台

	107
	调压变压器
	2kVA
	1
	台

	108
	多功能充电器
	AC220V,频率50HZ，绝缘电压不小于1500V，充电组数不小于2组，每组充电电压为0~12V可调，电流为2A，总功率不小于100W；
	1
	台

	109
	电池盒
	可串并联；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	60
	个

	110
	感应圈
	电子开关式
	1
	台

	111
	演示直尺
	外形尺寸：1000mm×45mm×8mm，全尺刻度累计误差2mm，尺面平面度公差3mm，尺边直线度公差2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字；
	1
	只

	112
	木直尺
	1000mm
	13
	只

	113
	钢直尺
	200mm
	13
	只

	114
	钢卷尺
	2000mm
	2
	盒

	115
	布卷尺
	30m
	1
	盒

	116
	游标卡尺
	125mm，0.05mm或0.02mm
	1
	把

	117
	外径千分尺
	25mm，0.01mm
	1
	只

	118
	学生天平
	200g，0.02g
	5
	台

	119
	托盘天平2
	200g，0.2g
	2
	台

	120
	托盘天平1
	500g，0.5g
	5
	台

	121
	电子天平1
	100g，0.001g
	1
	台

	122
	单杠杆天平
	100g，0.01g，链式
	1
	台

	123
	案秤
	10kg，10g
	1
	台

	124
	弹簧度盘秤
	8kg，8g
	1
	台

	125
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2
	13
	套

	126
	金属槽码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘
	13
	套

	127
	机械停表
	0.1s
	1
	块

	128
	机械停钟
	0.1s
	1
	块

	129
	电子停表
	0.1s
	13
	块

	130
	电子停钟
	0.1s
	13
	块

	131
	沙漏
	玻璃制，5min误差≤±10%
	1
	个

	132
	日晷
	产品采用ABS工程塑料注塑而成，盘面为折叠式，带有折叠支杆，直径240mm厚度3.0mm，晷针采用不锈钢制成，底座带有折叠配件槽，直径240mm，厚度20mm；正面刻度线、文字清晰，文字采用正楷字体。
	1
	个

	133
	温度计1
	红液，0～100℃
	48
	支

	134
	温度计2
	水银，0～200℃
	48
	支

	135
	演示温度计
	量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm。
	2
	只

	136
	热敏温度计
	-10～+100℃，线性刻度
	13
	只

	137
	双金属片温度计
	指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm；量程－10℃～50℃，误差≤±3℃
	13
	个

	138
	体温计
	水银，35～42℃
	13
	支

	139
	电子体温计
	电子体温计LCD显示
	13
	支

	140
	红外线快速体温检测仪
	手持式，LCD显示，额温
	2
	个

	141
	寒暑表
	200*50230*45（mm）
	1
	只

	142
	条形盒测力计1
	10N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	48
	个

	143
	条形盒测力计2
	5N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	48
	个

	144
	条形盒测力计3
	2.5N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	48
	个

	145
	条形盒测力计4
	1N，分度值0.02N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等。
	24
	个

	146
	圆筒测力计1
	5N
	2
	个

	147
	圆筒测力计2
	1N，分度值0.02N
	2
	个

	148
	平板测力计
	5N
	2
	个

	149
	圆盘测力计
	5N
	1
	个

	150
	演示测力计
	0～2N
	1
	个

	151
	拉压测力计
	由弹簧、指针、调节器、小钩、承压台和刻度板等构成；测量范围不超过10N。
	1
	个

	152
	双向测力计
	产品有塑料圆筒、指针、弹簧、双向受力刻度牌、塑料拉钩等组成；圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.塑料拉钩上配有金属螺丝，实验时将螺丝对准拉杆中心的孔，然后旋紧即可。
	1
	个

	153
	握力计
	弹簧拉力、力大小指示
	2
	个

	154
	拉力计
	多根弹簧、可拆卸
	2
	个

	155
	演示电表
	直流电压、电流，检流；2.5级
	1
	只

	156
	数字演示电表
	直流电压、电流，检流；四位半
	1
	只

	157
	电能表
	单相电子式
	1
	只

	158
	绝缘电阻表
	500V
	1
	只

	159
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	24
	只

	160
	直流电压表
	2.5级，3V，15V
	24
	只

	161
	灵敏电流计
	±300μA
	24
	只

	162
	多用电表
	1、测量范围：直流电流：0-1-10-100-500mA；直流电压：0-2.5-10-50-250-500V；交流电压0-2.5-10-50-250-500V；电阻：RX1RX10RX100RX1KP；中心电阻分别为6Ω、60Ω、600Ω、6KΩ；输出功率：0.1-12WZ=8Ω02、灵敏度：2000Ω/VDCAC；3、基本误差交流电压±5%、直流电压、直流电流±4%。
	1
	只

	163
	投影电流表
	2.5级，0.6A，3A
	3
	只

	164
	投影电压表
	2.5级，3V，15V
	3
	只

	165
	投影检流计
	±300μA
	1
	只

	166
	密度计1
	密度＞1
	2
	支

	167
	密度计2
	密度＜1
	2
	支

	168
	湿度计
	指针式
	1
	个

	169
	罗盘
	指针式
	2
	只

	170
	空盒气压计
	多膜盒
	1
	台

	171
	圆柱体组
	铜，铁，铝
	13
	套

	172
	立方体组
	铜，铁，铝，木材，不小于60cm3
	13
	套

	173
	运动和力实验器
	长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布
	13
	套

	174
	惯性演示器
	1、产品供中学物理演示物体的惯性；
2、由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成；
	13
	套

	175
	摩擦计
	1、为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成；
2、摩擦板用木材制作，表面平整；
	13
	套

	176
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N，3N，5N
	26
	组

	177
	阿基米德原理实验器1
	1、由塑料吊桶、塑料圆柱体、钩码、溢液杯组成；
2、溢水杯尺寸：150*67mm；
	13
	套

	178
	阿基米德原理及其应用实验器
	1、由塑料吊桶、塑料圆柱体、钩码、溢液杯组成；
2、溢水杯尺寸：150*67mm；
	13
	套

	179
	液体压强与深度关系实验器
	1、由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成；
2、水槽1只，用工程塑料注射而成，规格不小于200×120×32mm；
3、大筒1只，用透明塑料注射而成，规格Φ100×150mm；
4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成；
	13
	个

	180
	连通器
	1、由玻璃连通器和底座两部分组成；
2、外形如示意图：尺寸不小于170×150×210mm；
3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；
4、玻璃件壁厚约1.0mm；
5、底座要平稳，表面光滑无划痕；
	1
	个

	181
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成；
2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径78×330mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理；
3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm；
	1
	个

	182
	浮力原理演示器
	1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ119×300（mm）,中间隔板将大水槽分隔一个小水槽；
2、排气管2个，分别安装在水槽底部和侧面；
3、浮体1个，附配重物5个；
	1
	套

	183
	物体浮沉条件演示器
	1、产品盛液筒、浮体及附件组成；
2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；
3、产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；
4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜；
	1
	套

	184
	潜水艇浮沉演示器
	1、由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；
2、透明球体直径≥60mm；
3、吸排气筒容量：0～50mL；
4、透明塑胶管长度≥500mm；
5、各处配合无漏气现象；
	1
	套

	185
	液体内部压强实验器
	1、由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；
2、承压盒侧面处有滑轮，承压盒尺寸Φ40×24mm，底部有扎线凹槽，尖顶部小孔Φ3mm，支杆呈L型，短向顶部有一凹柄，支杆尺寸Φ4×300mm，尾部滑轮尺寸Φ14.5mm×7mm与承压盒侧面滑轮一致；
	13
	套

	186
	微小压强计
	1、仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成；
2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；
3、U型玻璃管规格Φ4mm，单边长365mm，两端有卡口；
	13
	台

	187
	液体对器壁压强演示器
	1、由透明的圆管和圆缸组成；
2、圆缸侧壁上，在不同深度固定有2个喷嘴；
3、附橡胶膜3片；
4、规格尺寸：圆管内径φ25mm；管长210mm；
	1
	台

	188
	气体浮力演示器
	大球内胆、大气球
	1
	套

	189
	马德堡半球1
	铸铁
	1
	套

	190
	马德堡半球2
	橡胶
	1
	套

	191
	大气压系列实验器
	大气压系列实验器可供初中物理及小学科学教学作大气压的存在及其方向、大气压强与空气密度的关系、大气压力的应用、粗测大气压强等实验用；由透明杯、橡胶套圈、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成
	1
	套

	192
	压力和压强演示器
	1、产品由压强小桌、海绵块组成；
2、压强小桌为塑料制品；
	1
	盒

	193
	流体流速与压强关系演示器
	由快慢流速管(1支)、U形管(2个)、滴管(1支)、示教板、乳胶管、底座组成；示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm；底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm；
	1
	套

	194
	杠杆
	1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；
2、由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成；
	13
	套

	195
	演示滑轮组
	单2，三并2，三串2，可卡2
	1
	组

	196
	滑轮组
	单4，二并2，二串2，可卡2
	13
	组

	197
	滚摆
	1、产品主要由底座1个，滚摆1个，滚摆轴1根，支撑杆2根，吊线1根，摆梁1根组成；
2、滚摆整体用金属制作，表面防锈处理；
3、底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型,成型后的底座应摆放平稳；
	1
	个

	198
	离心轨道
	有捕球网
	1
	套

	199
	力学实验盒
	产品主要由下列部件组成：小车1个、弹簧测力计2支、支杆1支、小支杆1支、刻度牌1块、多用端头1个、横梁平衡母和丝杆1套、游码1只、托盘2个、大桶1个、大胶塞1个、小胶塞2个、薄膜1块、小桶1个、重物1个、塑料管2根、砝码块20g两只、10g四只、5g两只、砝码托2个、滑轮2个、滑轮架2个、滚摆配件、粗糙布块1块、S型挂钩1只、小球及带钩长细线1套、皮筋2根、海绵块1块、重锤及线1套、指针1个、弹簧片1只、两端带挂钩的细绳1套、带钩插杆1支、小桌1个、皮碗2个；小车车身采用工程塑料制作，外形尺寸参考78.5×49×21mm；弹簧测力计为透明圆筒测力计，量程为0～5N，外形尺寸参考φ18×160mm；塑料托盘内空尺寸约φ50×22.5mm；滑轮尺寸参考φ47×7.5mm，滑轮槽深5mm；大桶、小桶采用透明塑料制作，大桶外形尺寸参考φ50×104mm，小桶外形尺寸参考φ36×58mm；小桌采用工程塑料制作，尺寸参考50×50×25mm；
	1
	套

	200
	初中力学演示板
	组合初中力学基础实验十余个
	1
	套

	201
	飞机升力原理演示器
	1、由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；
2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升；
	1
	套

	202
	手摇离心转台
	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动；
	1
	台

	203
	音叉1
	256Hz
	13
	套

	204
	音叉2
	512Hz
	13
	套

	205
	发音齿轮
	1、由三片齿板、转动轴组成，附振动片；
2、齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm；
3、三片齿板相距不小于23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；
4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌；
6、振动片采用聚苯乙烯塑料制成；
	1
	个

	206
	单摆
	一个摆球
	13
	个

	207
	声传播演示器
	1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；
2、面板：外形尺寸长300mm，宽200mm，有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；
3、透明圆筒外径45mm，长200mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置；
	1
	套

	208
	超声应用演示器
	工作电压：AC220V，50Hz，功率不小于30W，工作频率为40KHZ，不锈钢内槽170*90*40mm，铝制槽盖；
	1
	套

	209
	声速测量仪
	一、外观：1、仪器盒；2、金属件：防锈处理、无锈蚀、无锐利的边缘和尖端，镀层致密、平滑、均匀，氧化层均匀牢固、无明显水迹；3、塑料件：表面平整、无划痕、无溶痕、无缩迹、无气泡、无烧粉、无夹生，修整的边缘不得有变形、破边、凹凸不平；
二、结构：1、底座和支撑构件应稳固；2、便于调整、安放、紧固件无松动；3、控制操作件及开关耐用可靠、松紧适当；4、元器件和导线布置合理、排列整齐、接触良好、固定可靠、便于维修；5、印刷线路清洁规整，经常拆装的螺纹应设金属嵌件；
三、性能：1、两传感器放置在3m--4m范围内可正常工作；2、声源频率≥5KHZ；3、声速测量误差≤10%；
	1
	台

	210
	量热器
	1、为组合式，由外筒1个、护垫套1个、量筒1套、盖
塞1个、接线盖塞组合1套组成；
	1
	套

	211
	内聚力演示器
	有挤压扳动器和刮削器
	1
	套

	212
	空气压缩引火仪
	1.由气缸、底座、端盖、活塞等组成；
2.气缸由有机玻璃制成，缸体透明度好，表面无划痕；
3.底座与缸体连接牢固，放置平稳；
4活塞与气缸气密性应良好，活塞杆表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；
5.产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；
	3
	个

	213
	爆燃器
	酒精点火，透明盒，附电子点火器
	3
	套

	214
	机械能热能互变演示器
	1、由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；
2、导热管用φ16mm×1mm紫铜管制成，长74mm，表面抛光处理；
	3
	套

	215
	金属线膨胀演示器
	1、由支架、金属棒、酒精槽、显示系统组成；
2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放，试棒长度为170±0.5mm，直径为6mm；
3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位；
	1
	个

	216
	固体缩力演示器
	1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成；
2、度棒用碳素钢制成，直径16mm，全长240mm，表面防锈处理；
	1
	个

	217
	热传导演示器
	1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成；
2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑；相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布；
	1
	个

	218
	双金属片
	1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成，有效长度为不小于210mm；
2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；
3、手柄为木质；
4、要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm；
	1
	个

	219
	气体做功内能减少演示器
	用热敏电阻演示
	1
	套

	220
	声热实验盒
	1、本实验盒采用小型组合式结构，组合式插接方便，供中学物理教学学生分组试验用；
2、由仪器盒、弦调节轴、弦定位柱、三角形片、弦、弦支座、喇叭、喇叭固定板、喇叭罩、薄膜板、U形插片座、穿线钢球、小锤、铜丝、指针、立柱、拉线杆、白屏、销轴、铜棒、凡士林、蜡烛、定位螺丝组成；
	13
	套

	221
	纸盘扬声器
	动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求；
	1
	台

	222
	手持式喇叭
	喊话器尺寸：长245mm,直径150mm.最大功率＞15W失真度＜7%，传送距离顺丰＞200M
工作电压DC6V
录音时间10秒
	13
	个

	223
	玻棒(附丝绸)1
	或有机玻棒(附丝绸)，教师用
	1
	对

	224
	玻棒(附丝绸)2
	或有机玻棒(附丝绸)，学生用
	24
	对

	225
	胶棒(附毛皮)1
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用
	1
	对

	226
	胶棒(附毛皮)2
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用
	24
	对

	227
	箔片验电器1
	教师用；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	1
	对

	228
	箔片验电器2
	学生用
	48
	对

	229
	指针验电器
	1、本由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；
2、壳体应连接牢固；
3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；
	1
	对

	230
	感应起电机
	起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好；电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，其它应符合JY115－82《感应起电机》的有关规定
	1
	台

	231
	枕形导体
	塑料底座
	24
	副

	232
	小灯座
	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；
2、接线柱为螺丝式；
3、底板用优质PVC工程塑料制作；
	100
	个

	233
	单刀开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度7mm，闸刀厚度0.7mm；
3、接线柱直径为φ4mm；
4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）；
	100
	个

	234
	滑动变阻器1
	20Ω，2A；或10Ω，2A；
	24
	个

	235
	滑动变阻器2
	50Ω，1.5A
	24
	个

	236
	滑动变阻器3
	5Ω，3A
	24
	个

	237
	电阻圈
	5Ω，10Ω，15Ω
	24
	组

	238
	电阻定律演示器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用；2、底板规格：喷塑钢板1050mm×160mm×20mm，三种金属导线,一共4根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m，铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架,可调节角度；
	1
	台

	239
	电阻定律实验器
	1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、紫铜丝、铁丝组成；示教板为铁质中；
2、各标记点安装红、黑接线柱；瓦楞纸盒包装；
3、木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成；
	13
	台

	240
	教学电阻箱
	9999.9Ω
	1
	个

	241
	简式电阻箱
	9999Ω
	13
	个

	242
	演示线路实验板
	初中演示组
	1
	套

	243
	学生线路实验板
	初中学生组
	13
	套

	244
	单刀双掷开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度7mm，闸刀厚度0.7mm；
3、接线柱直径为φ4mm；
4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）；
	24
	个

	245
	双刀双掷开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2、开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm；
3、开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃；
	1
	个

	246
	焦耳定律演示器
	1、由贮气盒、标准电阻、气门螺帽、连接软管、红色液体、玻璃管、刻度线等组成；
2、电源电压：DC：0～6V；
3、工作电流：＜2A；
4、标准电阻：4Ω±0.5Ω；
	1
	套

	247
	焦耳定律实验器
	1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；
2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；
3、电源电压：DC：0～6V；
4、工作电流：＜2A；
5、标准电阻：4Ω±0.5Ω；
	13
	套

	248
	保险丝作用演示器
	1、交流12V；2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定；
	1
	套

	249
	玩具电动机
	带座和风扇
	2
	套

	250
	电子门铃
	带座
	1
	套

	251
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	1
	对

	252
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	24
	个

	253
	磁感线演示器
	条形、蹄形
	1
	套

	254
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	1
	套

	255
	磁感线演示板
	可投影
	1
	套

	256
	电流磁场演示器
	1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；
2、输入电流2.5A；
3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷；
	1
	套

	257
	菱形小磁针
	16个
	24
	套

	258
	翼形磁针
	1、每组包含翼形磁针2支；
2、磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；
3、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
	24
	对

	259
	演示原副线圈
	1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成；
2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动；
	1
	套

	260
	原副线圈
	1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成；
2、原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动；
3、绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；
4、进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3；
	24
	套

	261
	蹄形电磁铁
	密绕细线，稀绕粗线
	1
	组

	262
	电磁铁实验器
	1、纸盒装，线圈2个；衔铁厚2mm;工作电压3V，工作电流不大于650mA；2、产品各触摸部位无毛刺和尖锐棱角；3、产品各尺寸公差均为自由公差；4、产品接入3V的直流电源，将板桥搭放在两线圈的开口端，仪器产生的电磁力可致下方挂环负重不小于300克；
	1
	台

	263
	电铃
	立式
	1
	个

	264
	演示电磁继电器
	1、立式或卧式；
2、电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成；
3、控制系统包括：动断和动合触点各一对；
4、电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等；
5、额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A；
6、吸合电流不大于30mA；
7、释放电流不小于7.5mA；
8、触点接触电阻小于0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象；
9、铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料；支架和衔铁的配合应转动灵活；
10、线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧；外层附有其电气性能标志；
11、弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活；
12、触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片（如铝镍青铜），触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑；
13、接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成；
14、引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同；
15、底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点，B为触点，C为动合触点，D、E为线圈；
16、外壳：透明且密封良好；
	1
	个

	265
	电磁继电器
	电磁继电器由电磁铁、常闭触点、常开触点、动触点、拨动
装置、外壳和底座组成；
	24
	个

	266
	磁场对电流作用实验器
	采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用
	1
	套

	267
	左右手定则演示器
	1、为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成；
2、底座用塑料制作；
3、撑杆用金属制作，两端有效尺寸M6，长度210mm与底部安装牢固；
4、接线板用塑料制作，长度为120±2mm，其上安装红、黑两只接线柱；
	1
	个

	268
	小型电动机实验器
	1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成；
2、机架用优质工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹；
	24
	套

	269
	手摇交直流发电机
	由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成；底座采用工程塑料制作，尺寸参考300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座为螺旋式；手轮采用酚醛塑料压制，尺寸参考φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只；仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V；
	1
	个

	270
	电机原理说明器
	1、闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上；
2、电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈；
3、铜环，是集流和换向的联用装置；电枢线圈两端分别连接其上；
4、转轴；上装电枢、钢环（与轴绝缘）；另一端还装有皮带轮及摇柄；
5、电刷；由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度；
6、底座用以支撑全部零部件；
	1
	个

	271
	阴极射线管(磁效应管)
	1、演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；；2、示直进入磁效应阴极射线管由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成；3、配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流250V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等；
	1
	个

	272
	低频信号发生器
	20Hz～20kHz，有功率输出
	1
	台

	273
	电学实验盒
	本仪器主要由直流伏特表、直流安培表、滑动变阻器、电池盒、定值电阻、单刀开关、小灯座、小灯泡、插片式接线、塑料盒组成；
	24
	个

	274
	能的转化演示器
	机械能、化学能、电能、热能、光能的转化
	1
	套

	275
	能的转化实验器
	势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能
	1
	套

	276
	磁悬浮演示器
	由底座、转子、挡板等组成；底座为黑色塑料制成，外径尺寸参考125*80*35mm，中间有V字型凹槽，内部有强磁体转子直径40mm，长度135mm，黑白二色，内部有磁性材料；挡板采用透明塑料制成，一端呈人字型，能安装于底座上；
转子一端靠住挡板，能悬浮于底座上，也可以转动；
	1
	套

	277
	光具盘
	磁吸附式
	1
	套

	278
	凹面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；
2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
	48
	个

	279
	凸面镜
	1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对；
2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	48
	个

	280
	玻璃砖
	1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；
2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.0～1.55范围内；
3、可以用脱脂棉、纱布清洁；
	26
	块

	281
	光具座
	1、为组合式，导轨1套、凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个、“1”字屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成；
2、导轨：导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成；
3、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品；导轨Φ16mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理；
	13
	套

	282
	三棱镜
	1、由三棱镜、托架、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm；
	8
	个

	283
	白光的色散与合成演示器
	1、由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2、两块棱镜应配对；
3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂；应有保护性倒角；
	1
	套

	284
	透镜及其应用实验器
	1、由凸透镜、凹透镜、光源、支架、底座等组成；2、凹、凸透镜直径50mm；3、凹透镜长不小于35mm，中心宽度不小于2mm，厚度不小于10mm；4、光源口径不小于35mm，工作电压6-8V；5、支架长65*25mm，支杆直径6mm；6、底座尺寸参考
64mm*24mm*22mm，上表面有圆形凹槽，直径为60mm；
	24
	盒

	285
	平面镜成像实验器
	1、由平面镜、平面镜支架、三角板、蜡烛组成；
2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸100mm×80mm；（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力；
	24
	套

	286
	光的传播、反射、折射实验器
	1、为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、玻璃砖、平面镜、水槽、光盘等组成；
2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状；表面光洁，无气泡、毛刺现象；
	24
	套

	287
	激光笔
	有三种颜色
	13
	个

	288
	光的三原色合成实验器
	1、由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2、两块棱镜应配对；
3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂；应有保护性倒角；
	2
	套

	289
	紫外线作用演示器
	由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为
365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成；产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10%50～60Hz整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时；机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸参考300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm荧光片尺寸参考70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作；产
品另配有晒图纸等实验所需耗材；
	1
	套

	290
	红外线作用演示器
	由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成；红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约
170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热
敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm；红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm；
	1
	套

	291
	手持直视分光镜
	由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成；外筒、伸缩筒采用铝合金制作，外筒外形尺寸参考φ19×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm；产品外形尺寸φ20×76mm；
	1
	套

	292
	辐射计
	密封式，内部真空，用针尖结构将内部固定，由外壳、转承、轻质叶轮等组成；在太阳光下或用60-100W的白炽灯泡照射，可看到叶轮转动，断开光照，叶轮就停止转动；
	1
	个

	293
	轮轴模型
	J2120型
	1
	个

	294
	轴承模型
	滚动、滑动
	1
	个

	295
	抽水机模型
	活塞式
	1
	个

	296
	离心水泵模型
	齿轮式或皮带式
	1
	个

	297
	液压机模型
	附压力表；产品主要由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成；大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形约：φ56×100mm，小缸体外形约：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸约232×130×50mm，油箱容量：约250mL；产品主要技术参数：小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm；大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm；正常压强：2～2.2Mpa；正常压强时大活塞上的压力约3.14KN；仪器总体外形尺寸：232×130×270mm；产品配有液压油一瓶；
	1
	个

	298
	水轮机模型
	混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视
	1
	套

	299
	汽油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；
2、模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；
3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明；
	1
	个

	300
	柴油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；
2、模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；
	1
	个

	301
	磁分子模型
	磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片座组成；
	1
	套

	302
	电机模型
	1、模型为立式，高270mm，宽195mm，厚70mm；
2、工作电压：DC4～6V；
	1
	个

	303
	电话原理模型
	1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；
2、话筒、听筒的振动膜振幅不小于10mm；
3、演示板上有原理图，原理图与教材一致；
	1
	个

	304
	物质的形态和变化图
	1、5幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	305
	物质的属性图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	306
	物质的结构与物体的尺度图1
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	307
	新材料及其应用图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	308
	多种多样的运动形式图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	309
	机械运动和力图
	1、15幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	310
	声和光图
	1、9幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	311
	电和磁图
	1、14幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	312
	能量、能量的转化和转移图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	313
	机械能图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	314
	内能图
	1、4幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	315
	电磁能图
	1、10幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	316
	能量守恒图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	317
	能源与可持续发展图
	1、3幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	318
	教学仪器库存上架管理系统
	教学仪器库存上架管理系统仪器的上架、下架、按照仪器性能合理排列，使用的日期更改情况，对仪器定期维护的规划等。
	1
	套

	319
	物质的形态和变化
	VCD8碟
	1
	套

	320
	物质的属性教学手册
	辅助老师讲解包含导电、导热、磁性、硬度、弹性等物质的属性，符合中小学物理教学要求。
	1
	套

	321
	物质的结构与物体的尺度图2
	1、5幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	322
	新材料及其应用教学资料
	4张/套
	1
	套

	323
	多种多样的运动形式教学资料
	8张/套
	1
	套

	324
	机械运动和力教学资料
	16张/套
	1
	套

	325
	声和光教学资料
	16张/套
	1
	套

	326
	电和磁教学资料
	16张/套
	1
	套

	327
	能量、能量的转化和转移教学资料
	4张/套
	1
	套

	328
	机械能教学资料
	4张/套
	1
	套

	329
	内能教学资料
	8张/套
	1
	套

	330
	电磁能教学资料
	12张/套
	1
	套

	331
	能量守恒教学资料
	4张/套
	1
	套

	332
	能源与可持续发展教学资料
	4张/套
	1
	套

	333
	初中物理实验参考书
	实验考试指导+实验操作软件
	1
	套

	334
	初中物理实验手册
	符合教学使用
	1
	套

	335
	量筒1
	10mL
	30
	个

	336
	量筒2
	50mL
	30
	个

	337
	量筒3
	100mL
	30
	个

	338
	量杯
	250mL
	2
	个

	339
	试管1
	φ15mm×150mm
	60
	支

	340
	试管5
	φ30mm×200mm
	60
	支

	341
	烧杯4
	250mL
	60
	个

	342
	烧杯5
	500mL
	60
	个

	343
	烧瓶3
	圆、长，500mL
	5
	个

	344
	烧瓶1
	平、长，250mL
	5
	个

	345
	酒精灯
	150mL
	30
	个

	346
	漏斗1
	90mm
	5
	个

	347
	平底管
	φ12mm×150mm
	2
	支

	348
	T形管2
	φ7mm～8mm
	5
	个

	349
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	12
	支

	350
	镊子
	125mm尖型或扁型
	1
	支

	351
	石棉网
	1、供中学实验和小学科学教学实验用；
2、外形尺寸：125×125±1mm；
3、铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm；
4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≥1.5mm；
5、石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落；
	30
	个

	352
	玻璃管1
	φ7～φ8mm
	2
	千克

	353
	乳胶管1
	乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5×7mm或5×9mm
	2
	米

	354
	蒸发皿1
	瓷，60mm
	28
	个

	355
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	1
	套

	356
	电子元件(工业产品)
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	1
	套

	357
	新材料样品
	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料
	12
	套

	358
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	12
	套

	359
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	1
	套

	360
	彩色透光片
	红、绿、蓝
	12
	套

	361
	颜料的三原色
	品红、黄、蓝
	12
	适量

	362
	甲电池
	1.5V
	12
	个

	363
	1号电池
	每组2至3个
	12
	组

	364
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	100
	个

	365
	洗洁精
	家庭用品牌
	500
	毫升

	366
	测电笔
	1、全长不小于132mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好；
	2
	支

	367
	一字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4、旋杆应经镀鉻防锈处理；
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；
	1
	支

	368
	十字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固；
	1
	支

	369
	尖嘴钳
	1、160mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火；
2、硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄；
	1
	个

	370
	电工刀
	不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨
	1
	个

	371
	手摇钻
	1、手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头；
	1
	个

	372
	木锉
	200mm
	1
	个

	373
	木工锯
	材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm；
	1
	个

	374
	木工锤
	钢锤木工锤，锤头长度不小于50mm,木柄长度不小于200mm；
	1
	个

	375
	铇
	常规
	1
	个

	376
	斧
	1.25kg
	1
	个

	377
	钢手锯
	常规
	1
	个

	378
	剥线钳
	1、材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米；
	1
	个

	379
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：40mm*80mm；
	1
	个

	380
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具；
2、材质：45～55优质碳素结构钢；
3、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；
5、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；
6、榔头装柄后不得松动摇头；
	1
	个

	381
	錾子
	规格为20mmx12mmx200mm，优质全锋钢刀口，火头硬，可用作錾铁，钢筋，水泥等；
	1
	个

	382
	锉刀
	1、平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄
	1
	个

	383
	三角锉刀
	1、250mm，带柄中齿锉刀（三角锉）；
2、采用T12特殊钢材制造，淬火处理；软胶手柄；齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净；
	1
	个

	384
	什锦锉
	长度不小于100mm；每套不少于5个；
	1
	个

	385
	活扳手
	1、材质：优质中碳钢；
2、规格：200mm；活动扳手
	1
	个

	386
	手剪
	1、材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长）；
2、中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好；
	1
	个

	387
	直角尺
	1、材料:不锈钢，规格:150mm*300mm，厚度不小于2mm，镜面抛光处理
	1
	个

	388
	高度游标卡尺
	1、材质：数显
	1
	个

	389
	电烙铁
	60W，20W，橡胶线
	1
	支

	390
	平口钳
	高精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm
	1
	个

	391
	台钻
	φ1mm～φ13mm
	1
	台

	392
	手电钻
	1、此产品输入功率不小于:500W；
2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业
	1
	台

	393
	钻头
	φ1mm～φ13mm
	1
	套

	394
	台虎钳
	100mm
	1
	台

	395
	砂轮机
	单相，300W，3000vpm
	1
	台

	396
	教师电学演示实验箱
	1、覆盖初中物理电学（电路基础、欧姆定律、电功率）与磁学（磁场、电磁感应）所有演示实验，符合新课标教学要求；
2、磁吸式设计：所有核心元件带强磁底座，可直接吸附于黑板上搭建电路，全班清晰可见，解决传统实验后排学生看不清的问题；
3、大尺寸元件：电流表、电压表、滑动变阻器等采用大号刻度面板，读数清晰，适配课堂演示场景；
4、器材参数：1.演示电压表3-15V(磁吸式/大尺寸)，1个；2.演示电流表0.6-3A(磁吸式/大尺寸)，1个；3.滑动变阻器20Ω2A(磁吸式/大尺寸)，1个；4.滑动变阻器50Ω2A(磁吸式/大尺寸)，1个；5.灯座(磁吸式/大尺寸)，3个；6.单刀单掷开关(磁吸式/大尺寸)，2个；7.单刀双掷开关(磁吸式/大尺寸)，1个；8.定值电阻5Ω(磁吸式/大尺寸)，1个；9.定值电阻10Ω(磁吸式/大尺寸)，1个；10.定值电阻15Ω(磁吸式/大尺寸)，1个；11.定值电阻20Ω(磁吸式/大尺寸)，1个；12.红色发光二极管(磁吸式/大尺寸)，1个；13.绿色发光二极管(磁吸式/大尺寸)，1个；14.教师专用电池盒(磁吸式/1号电池盒)，4节；15.鳄鱼夹导线(两根鳄鱼夹超长型)，14根；16.小灯泡3.8V-0.3A(大号)，3个；17.小灯泡2.5V-0.3A(大号)，6个；18.条形磁铁，1个；19.U型/蹄型磁铁，1个；20.演示铁粉盒(大尺寸)，1个；21.演示电动机模型(磁吸式/大尺寸)，1个；22.电阻定律演示器(大尺寸)，1个；23.说明书(大尺寸)，1个；24.高档铝合金试验箱(手提箱/大尺寸)，1个；
	3
	套

	397
	教师光学演示实验箱
	一、产品概述
磁吸式初中光学教学器材箱，覆盖初中光学全章节核心实验，可吸附黑板演示，现象清晰，适配课堂教学；
二、箱体参数
尺寸：870×360×105mm（±5mm）
材质：铝合金+ABS边框，内置植绒定位槽
面板：磁吸式770×470mm演示面板，适配标准黑板
三、器材参数
1、 光源模块-三色激光光源：红/绿/蓝平行光源，功率≤5mW，支持单/三束切换
-白光LED光源：亮度可调，适配色散实验
2、 光具盘组件-直径260mm圆形光具盘，0°~360°刻度（精度±1°）
-亚克力半圆水槽，适配折射、全反射实验
3、 光学透镜组-凸透镜（焦距50/100/200mm）、凹透镜（焦距-50/-100mm）
-三棱镜、梯形棱镜、平行平面玻璃块
4、 成像与模型组件-500mm铝合金光具座（带刻度），配套F形光源、磨砂成像屏
-可调节眼球模型，演示近视/远视矫正
-平面镜、漫反射面镜组，演示反射规律与平面镜成像
	3
	套

	398
	数字化实验系统
	支持实验设计、数据采集保存、数据分析计算的教学实验数据处理软件。功能要求：
1、支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统。
2、支持有线、无线蓝牙连接。
3、支持传感器自动识别。
4、可连接多台采集器，支持多采集器同步工作。
5、支持不少于20个传感器同步采集。
6、可通过坐标曲线、表格、数值、仪表盘等形式，实时、直观、精确展示实验数据。
7、支持公式及变量编辑，可自定义添加实验变量，通过公式编辑实现不同物理量换算。
8、支持数据图表操作，可对曲线移动、缩放，调整曲线颜色、大小，便于实验数据分析。
9、具备数据处理能力，支持直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、曲线重叠显示等多种数据拟合功能。
10、支持实验及结果保存，可随时回看。
11、支持实验场景实时拍摄、画面显示与存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内实验文件收发。
15、内置小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学共7类实验模块，不少于150个实验模板，配套适配教学流程的实验界面与操作功能。
16、可对接在线实验设计平台，具备自主实验设计功能。
▲17、配备在线实验教学案例，资源数量不少于700个，在线实验视频不少于150个；在线实验视频支持自有平台及第三方平台浏览查看。（投标文件中提供网站功能截图佐证）
	1
	套

	399
	数显模块
	1、数显模块支持两种使用方式：背部设有磁吸结构，可吸附于铁质平面使用；设有表带安装插槽，可装配表带实现腕部佩戴；设备采用电容触摸操作，配置显示屏与扫描操作按键，配套可更换表带；
2、可实时显示外接传感器采集的数值变化，内置蓝牙5.1及以上无线通信模块，支持低功耗运行及待机；
3、采用电容触摸感应开关机方式，无需机械按压，支持按键触发传感器自动搜索、配对连接；
4、可在多传感器环境下自动切换连接信号强度最优的传感器，支持多个数显模块同时连接同一台传感器；
5、适配多通道传感器，单台数显模块最多可同时显示同一传感器4个通道数据；
6、整机外形尺寸（不含表带）≤51×33×16mm，显示屏分辨率≥128×64，可适配常规腕带表带；
7、设备锂电池容量≥250mAh，连续工作续航时间≥8h，有效通信距离≥30m，数据刷新频率≥5Hz。
	1
	台

	400
	电压传感器
	1、设备为理化生实验教学专用电压传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集数据、记录电压变化、绘制电压-时间曲线，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据导出、查看及分析功能，适配中小学及初高中物理电学探究实验教学场景；
2、设备配有电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、专用测量插孔与配套测量导线，可接入实验电路完成电压测量；设有独立蓝牙识别编号，可规避多设备场景信号干扰，实现终端精准配对；配置Type-C接口，支持设备充电及有线数据传输；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备自带校零功能，可校准初始数值，有效降低测量误差；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容各类主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-30V～30V，测量分辨率≤0.02V，测量精度±1%F.S；
7、设备采样速率：蓝牙模式≥1000次/秒，USB有线模式≥10000次/秒，连续工作时长≥30小时；
8、配备3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
9、可适配串并联电路电压规律探究、滑动变阻器应用、电流与电压及电阻关系探究、伏安法测电阻、小灯泡参数测量、电容器充放电、元器件伏安特性测试、电磁感应、电源电动势和内阻测量等中小学及初高中物理电学实验。
	1
	只

	401
	电流传感器
	1、设备为理化生实验教学专用电流传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集数据、记录电流变化、绘制电流-时间曲线，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据导出、查看及分析功能，适配中小学及初高中物理电学探究实验教学场景；
2、设备配有电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、专用测量插孔与配套测量导线，可接入实验电路完成电流测量；设有独立蓝牙识别编号，可规避多设备场景信号干扰，实现终端精准配对；配置Type-C接口，支持设备充电及有线数据传输；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备自带校零功能，可校准初始数值，有效降低测量误差；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容各类主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-1A～1A，测量分辨率≤0.5mA，测量精度±1%F.S；
7、设备采样速率：蓝牙模式≥1000次/秒，USB有线模式≥10000次/秒，连续工作时长≥30小时；
8、配备3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh，搭载Type-C充电接口；
9、可适配串并联电路电流特点探究、灯泡亮度对比、导体电阻影响因素、电流与电压及电阻关系探究、半导体电阻应用、伏安法测电阻、小灯泡功率测量、电热影响因素探究、金属丝电阻率测量等中小学及初高中物理电学实验。
	1
	只

	402
	温度传感器
	1、设备为理化生实验教学专用温度传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集温度数据、记录温度变化、绘制温度-时间曲线，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配中小学及初高中理化生实验教学场景；
2、设备采用一体化结构设计，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯，独立蓝牙识别编号与电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水防护等级不低于IP67，可适配多场景实验测温作业；
3、可测量固体表面、气体、常规液体及酸碱类液体温度，适配多学科实验测温场景；内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；
4、设备具备高速采样性能，测温响应灵敏，可捕捉微小温度变化；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，支持摄氏度、华氏度、开尔文三种温度单位切换显示；
5、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
6、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容主流教学终端设备；
7、设备测量量程：-40℃～125℃，测量分辨率≤0.01℃，测量精度±0.5℃，数据采样速率≥10次/秒；
8、设备连续工作时长≥120小时，采用CR2032可更换纽扣电池供电，使用便捷、续航稳定；
9、可适配不同颜色物体吸热散热探究、液体吸热散热对比、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热测试、金属腐蚀、生物产热等中小学及初高中理化生探究实验。
	1
	只

	403
	光电门传感器
	1、设备为物理力学实验教学专用光电门传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可直接开展数据采集，实时显示并记录物体运动时间，自动计算运动速度、加速度、动量、动能等物理量，适配中小学及初高中力学探究实验教学场景；
2、设备由A、B双光电门组成门式整体结构，A光电门配有标识、电源及蓝牙指示灯，侧边设置电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门配有标识、电源及工作状态指示灯，侧边设置AB门连接口；设备顶部、两侧及门内侧预留六组固定螺丝孔位，可固定于实验轨道，可加装实验滑轮，适配多样化力学实验场景；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；
4、设备支持免校准即连即用，无需前期调试操作；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备计时量程：0~∞s，计时分辨率≤0.01ms，计时精度±0.01ms，数据采样速率≥1000次/秒；
7、设备连续工作时长≥100小时，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥1000mAh；
8、可适配比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体动能影响因素、摆球动能与重力势能转化、传感器测速、小车速度时间规律、加速度与力和质量关系探究等
	1
	对

	404
	微电流传感器
	1、设备为物理电磁学实验教学专用微电流传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集微弱电流数据、记录电流变化、绘制电流-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配初高中电磁学探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；上端设置专用导线插孔，配套红黑测量导线，可接入实验电路完成微弱电流测量；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；
4、设备具备校零功能，可校准初始数值，有效降低微弱电流测量误差；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-10μA～10μA，测量分辨率≤0.01μA，测量精度±5%F.S，蓝牙模式采样速率≥1000次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、地磁场发电等初高中物理电磁学实验。
	1
	只

	405
	毫安电流传感器
	1、设备为实验教学专用毫安电流传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集毫安级电流数据、记录电流变化、绘制电流-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配初高中物理电学探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；上端设置专用导线插孔，配套红黑测量导线，可接入实验电路完成毫安级电流测量；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；
4、设备具备校零功能，可校准初始数值，有效降低测量误差；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-20mA～20mA，测量分辨率≤0.02mA，测量精度±5%F.S，蓝牙模式采样速率≥1000次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配水果电池、电容器充放电观测、LC振荡电路等初高中物理电学实验。
	1
	只

	406
	物理传感器配件盒
	包含：磁吸多管夹（1个）、传感器产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）；
	1
	套

	407
	小车导轨
	1、组成:微型L型支架1个、1.2m多功能导轨1个、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、各类紧固件、多规格螺丝、螺杆螺母、蝶形螺丝螺母、备用小车轮、燕尾螺丝等全套配套配件，可满足各类动力学实验组装与拓展使用需求；
2、设备可完成以动力学为核心的位移、时间、速度、加速度等物理量探究实验，导轨预留多组传感器固定孔及光电门固定结构，可搭配光电门等传感器组合使用，可精准采集小车运动数据，数据可在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等主流系统终端实时展示，支持各类动力学DIY创新实验设计；
3、配套动力学小车采用刀片式车轮设计，运行摩擦阻力小，自带弹簧减震结构，可保障小车平稳直线运动；车体预留力钩柱、紧固螺口、挡光片专用安装接口，可快速拆装拉力组件、砝码、挡光片等配件，组装便捷、适配性强；
4、设备滑轮与车轮轮轴摩擦系数低，可有效降低机械摩擦对实验数据的干扰，提升实验精度；导轨采用铝型材材质，结构坚固耐用，轨道侧面配备清晰刻度，可直接读取运动位移数据，轨道自带专用运动槽，可有效防止小车脱轨，运行稳定性高；
5、配套专用实验软件，内置标准实验模板，可通过表格、动态曲线等形式自动记录、存储实验数据，实验结果直观可视化，便于数据分析、对比与实验验证；
6、设备可适配匀变速直线运动位移与时间关系、匀速直线运动位移探究、匀变速直线运动速度与时间关系、加速度与拉力及质量关系探究、双光电门测速测加速度等初高中物理动力学核心探究实验。
	1
	套

	408
	数字化摩擦力实验器
	一、组成
小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器
二、功能
1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响；
2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响；
4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响；
5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响；
6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响；
7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能；
8.轨道内置测力识别区域，使测量数据精确；
9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明；
10.可支持有线、无线两种工作方式；
11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验
	1
	套

	409
	牛顿第三定律实验器
	一、组成
底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件
二、功能
1.用于牛顿第三定律实验；
2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律明显；
3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律；
4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理；
5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明；
6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验
	1
	套

	410
	水凝固与冰熔化实验器
	一、组成
制冰器（含散热器）、试管（φ12mm、75mm）、水槽、电源适配器、注射器、硅胶管、胶头滴管、玻璃棒、快速温度传感器探头
二、功能
1.用于探究水的瞬间结冰与冰熔化的规律及图线；
2.制冰器将试管内水的热量传递至水槽中的冰水混合物，实现持续降温，配合传感器得到水凝固与冰熔化的温度变化曲线，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.金属围挡设有观察口，保证制冰效率又可完整观察水凝固冰熔化的全过程；
4.通过注射器及胶管抽动水槽中的水使其热量散布更均匀；
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
水凝固与冰熔化的规律等实验
	1
	套

	411
	液体吸热研究实验器
	一、组成
远红外加热器（220V80W）、三脚架、试管架、温度传感器支撑柱部件*2、温度传感器固定环*2、试管*2
二、功能
1.用于探究不同液体的吸热和散热性能；
2.利用远红外加热不同液体，配合温度传感器测得液体温度的变化情况，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.试管架可同时装入2支试管，控制试管内液体吸热或散热同时进行，保证实验环境相同；
4.支撑柱部件可调节传感器探头位置，控制测温区域相同；固定环可保证温度传感器探头不触碰试管壁；
5.吸热实验结束，将试管架直接取出放在三脚架上可无缝衔接液体散热实验，配合实验专用软件可使吸热和散热实验数据呈现在同一图像上；
6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
不同液体的吸热和散热能力、比较不同物质的吸热情况、温室效应等实验
	1
	套

	412
	电阻定律实验器Ⅱ
	一、组成
亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩）
二、功能
1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响；
2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响；
4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响；
5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响；
6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值；
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明；
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
探究电阻的影响因素等实验
	1
	套

	413
	阿基米德原理实验器
	一、组成
升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个
二、功能
1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力；
2.采用溢流法，学生容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，数据采集精确；
3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差；
4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响；
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
阿基米德原理等实验
	1
	套

	414
	沸点与压强关系实验器
	一、组成
气路组件、螺口锥形烧瓶（250mL）、铁圈（φ100mm）、石棉网、烧瓶夹、烧瓶夹固定块（转接头）、软管固定组件、不锈钢酒精灯
二、功能
1.用于探究沸点与压强之间的关系；
2.实验器可配合绝对压强传感器和温度传感器，同时测得水在某个压强下沸腾时温度的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压，实验安全；
4.软管固定组件可保证气路通畅不缠绕，实验环境整洁，加热安全；
5.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性高；
6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
沸点与压强的关系等实验
	1
	套

	415
	流体压强实验器
	一、组成
电机管组件（含风机、三节通风管（粗、中、细不同管径））、支撑座、软管*3（含鲁尔公接头）
二、功能
1.用于探究流体压强和流速的关系实验；
2.三节不同管径的通风管，按照粗中细异形接通，风机使气流通过通风管，配合相对压强传感器可一次性测得不同流速的流体的相对压强，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.通风管采用三色设计，易分辨；
4.通风管颜色标识与软件一致，可分辨不同流速下压强的大小关系曲线；
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
探究流体压强与流速关系等实验
	1
	套

	416
	胡克定律实验器
	一、组成
实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧）
二、功能
1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验；
2.配合力传感器和位移传感器使用可得到准确的数据，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验结果明显；
3.面板标有刻度，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解；
4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效；
5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响；
6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明；
7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验
	1
	套

	417
	小车运动实验器
	一、组成
小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线
二、功能
1.用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系；
2.配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响；
4.小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响；
5.砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响；
6.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响；
7.刀片式车轮设计，与轨道摩擦小；
8.车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮；
9.导轨固定夹可快速固定或更换轨道；
10.导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰指示出小车的运动路程；
11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
小车运动的快慢、测量物体的平均速度等实验
	1
	套

	418
	光路实验套件
	一、组成
f=+100mm砖式凸透镜、f=-100mm砖式凹透镜、梯形透镜、三角透镜、半圆透镜、刻度盘、平面镜、条形凹凸面镜、比色皿、平行激光&面LED一体式光源、线光源制造柱、超声波起雾器、塑料盒、光纤、灯箱及附件；
二、功能
1.用于完整中学物理光路类实验；
2.平行激光器可手动选择同时显示1、3、5条激光；激光平行度高，显示清晰且均匀；单个激光头功率小于1mW，保证使用者的视力安全；
3.线光源制造柱可以调节激光光线重点的显示区域，保证所研究的区域的光路展示达到最佳效果；能够适应桌面的不平整和各类角度板的厚度；
4.面光源面积大，且出光均匀；面光源带弹片夹，可以固定各类大小、厚度的挡光片，甚至可以同时至多叠放3片挡光片；
5.凹、凸透镜都有具体且准确的焦距数值参数；整个砖式透镜系列的宽度统一，方便协调配合；
6.灯箱提供连续光谱的白光（卤素灯），可以进行色散等实验；灯箱附件提供各类挡光片，实现多种功能；
7.角度盘的尺寸及刻度，都和其他部件完美配合；
三、实验
光的直线传播实验、光反射规律探究、镜面反射与漫反射实验、凹面镜反射实验、凸面镜反射实验、空气与玻璃边界光的折射实验、凸透镜成像特性探究、凹透镜成像性质探究、组合透镜光路实验、近视眼成像及矫正实验、远视眼成像及矫正实验、棱镜光的色散实验、光谱颜色复原实验、凸透镜焦距测定实验、球面像差实验、光的折射特点探究、双液体边界折射实验、全反射与临界角探究、凹面镜成像构造实验、凸面镜成像构造实验、凹透镜成像构造实验、老年人视力退化及矫正实验、本影半影阴影探究、光纤导光实验
	1
	套

	419
	光成像实验套件
	一、组成
光学导轨（L=600mm）、f=50mm凸透镜、f=100mm凸透镜、f=-100mm凹透镜、凹凸面镜、光屏、半圆光屏、光具座滑块、T型托盘、自由透镜支架、小孔成像实验器、三色混色仪、LED白光手电筒；
二、功能
1.用于完整中学物理成像类实验；
2.整个套系器材中心位置统一，方便将器材的在实验中所用部分的几何中心，校准到目标光轴上；
3.所配光具座滑块的固定方式，即方便移动，又保证在中学光学实验时，足够稳固可靠；
4.凹、凸透镜，凹凸面镜都有具体且准确的焦距数值参数；
5.小孔成像实验器，挡光片为钢片，配合观察筒前端的磁吸功能，稳定可靠且更换方便；有多片挡光钢片可以替换，可以对比不同形状和不同大小的进光孔对实验现象带来的区别；
6.半圆光屏，实现既能透光，又能成像，大大优化了凹面镜成像实验的实验操作和实验效果；
7.三色混色仪轻小便携，使用方便；使用贴片光源，避免LED灯自带聚光造成的投射面不均匀的问题；每种颜色可以单独开启，方便进行混色和互补色分析；
三、实验
小孔成像实验、探究凸透镜形成图象的特性、.凹透镜成像的性质、照相机成像原理、放大镜成像原理、显微镜成像原理、色光的混合、演示凸透镜的汇聚、演示凹透镜的发散、伽利略望远镜、天文望远镜、互补色
	1
	套

	420
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3、无镜面反光，色泽均匀；
4、允许用绿白两用书写板代替；
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹；
	1
	块

	421
	打孔器
	1、为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄；
	2
	套

	422
	打孔夹板
	1、由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成；
2、产品长236mm，宽42mm；
3、左、右夹板应由木质制成；
4、上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个；
5、紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度60mm；上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位；
6、上夹板、下夹板厚度12mm，具有足够强度；
	1
	个

	423
	打孔器刮刀
	1、由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成；
2、刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角；
3、刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固；
4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；
5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆；
	1
	个

	424
	手摇钻孔器
	1、化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔；2.本由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成；3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆；外形尺寸参考250x105x70mm.4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm.5.螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合；转动时应灵活，无阻滞；钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm；6.钻孔管用４５＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35-45，钻头有效长度为50mm±；四支钻头的外径、内径分别为外径：6mm±0.1mm，8mm±0.1mm，10mm±0.1mm，12mm±0.1mm；内径:4.5mm±0.1mm，6.5mm±0.1mm，8.5mm±0.1mm，10.5mm±0.1mm.7.夹具有效夹持范围0-40mm.8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm，夹端设压碗；
	1
	台

	425
	电动钻孔器
	1、手提箱装手提式电动钻孔机，内装可充电锂电池（容量大于1.5AH）供电，转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔；
2、附有各种钻头，打孔器和随机工具；
	1
	台

	426
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏；
4、车架用直径不小于Φ20mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；
	1
	辆

	427
	电动离心机
	电动式
	1
	台

	428
	离心沉淀器
	1、为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；
2、齿轮变速箱：金属制作，变速齿轮比例1:2，下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置；
3、转台用金属制作，螺钉固定；
4、等分均匀分布试管环，试管环能360°转动，表面镀锌防锈处理；
	1
	台

	429
	磁力加热搅拌器
	1、搅拌容量：不小于500mL；
2、搅拌速度：无级调速0—2600转/分；
3、加热温度：室温至400℃；
4、控温方式：自动；
5、工作电压：220V/50Hz，加热功率：200W，电动功率40W；
	1
	台

	430
	酒精喷灯
	1、采用座式结构，纯铜材质制作，壁厚1mm，火焰最高温度可达1200℃。
2、整体由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；壶体直径100mm、高度145mm，容量250mL。
	2
	个

	431
	电加热器
	密封式；
1、工作电源：AC220V50Hz；
2、额定功率：1000W；
3、有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃；
	1
	个

	432
	蒸馏水器
	≥2L
	1
	台

	433
	列管式烘干器
	1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；
2、金属制作，防锈处理；
3、列管下端为M10螺纹，上端8个、Φ3mm的出风孔；
4、有良好接地装置；
5、性能：工作电压：AC220V、50Hz电机（风扇）：30W加热器：240W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ；
6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%；
	1
	台

	434
	烘干箱
	1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成；
2、系统具有控温、定时和超温报警等功能；
3、电源电压：AC220（50Hz）；
	1
	台

	435
	注射器
	1、规格：10mL；塑料制成；
2、密封性好，滑动灵活；
3、刻度标线规整、清晰；
	24
	只

	436
	塑料洗瓶
	250mL，密封性好，不漏气；
	45
	个

	437
	试剂瓶托盘
	1、ABS工程塑料制品；
2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求；
	12
	个

	438
	实验用品提篮
	配有提手，480mm×360mm×290mm产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	2
	个

	439
	塑料水槽
	1、槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm；
2、符合JY53～80《塑料水槽技术条件》的有关规定；
	24
	个

	440
	碘升华凝华管2
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；
2、玻璃瓶用95号玻璃制成；直径25mm，不带柄长度68mm；
3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼；
	13
	个

	441
	方座支架
	1、由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座由2mm钢板制成；
3、立杆直径φ10mm；
4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成；
	24
	套

	442
	万能夹
	1．由夹杆、夹头组成；夹口为张紧螺丝张口，双向紧固；2．夹持范围为φ5～50mm；3．夹持质量不小于1Kg；4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；
	5
	个

	443
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动；
3、脚高：130mm；
	13
	个

	444
	泥三角
	1、由金属丝和套在其上的石棉筒组成；
2、金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于60mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；
3、石棉筒内径为Φ2mm，外径为Φ8mm；
	3
	个

	445
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、由顶板、底板、插杆组成，8孔；
	24
	个

	446
	漏斗架
	1、由支承板、底板、立柱等组成；
2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；
3、立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠；
	1
	个

	447
	滴定台
	由底座、立杆及附件组成；
1、支架由大理石制成；
2、立杆表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠；
4、整套产品有足够的平稳度，底座耐碱；采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成；
	24
	个

	448
	滴定夹
	1、由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG；确保滴定管夹持后与水平面垂直；
2、各夹头上装有软质护套；
	24
	个

	449
	多用滴管架
	产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；
1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；
2、支架为塑料制作；
3、横杆为塑料制作；
4、支架与横杆插装后应摆放平稳；
	24
	个

	450
	学生电源2
	1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落；
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板；
3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）；
4、直流稳压输出采用步进调节，输出分1.5V、3V、4.5V、6V四档：额定电流：1.5A；过载自动保护；
5、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）；
6、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V；
7、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U标+0.1V
8、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）；
9、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯；负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载自动保护；
10、电源应具有输出过载、过流、短路自动保护功能，故障排除后应能复位输出；
11、连续工作时间不小于8h；
12、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定；
13、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定；
	25
	台

	451
	教学电源
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出，2～12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出，1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；
5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断
6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7、连续工作时间不少于8h；
	1
	台

	452
	托盘天平3
	100g，0.1g
	24
	台

	453
	托盘天平1
	500g，0.5g
	24
	台

	454
	电子天平1
	100g，0.001g
	1
	台

	455
	电子天平2
	400g，0.1g
	1
	台

	456
	温度计1
	红液，0～100℃
	24
	支

	457
	温度计2
	水银，0～200℃
	1
	支

	458
	数字测温计
	-30～+200℃
	1
	台

	459
	多用电表
	指针式，普通
	1
	个

	460
	密度计1
	密度＞1
	1
	支

	461
	密度计2
	密度＜1
	1
	支

	462
	酸度计(pH计)
	笔式，测量范围pH0.0～14.0
	1
	台

	463
	水电解演示器
	1、30mL，铂电极；
2、电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷；
3、使用电源：直流6～12V；
4、电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异；
	1
	台

	464
	水电解实验器
	1、高度200mm，由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成；
2、H形电解管由95#玻璃制成，按15mL分度，最小分度单位为1mL；
3、工作电压：直流6~12V；
4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	13
	台

	465
	原电池实验器
	由透明塑料容器及盖（电极板、铜板、锌板、铝板各一块）、电极卡和接线柱等组成；
	13
	个

	466
	玻璃仪器刷洗器
	1．由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于
250mm；
	1
	台

	467
	贮气装置
	1、为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成；
2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象；
3、贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm；
4、贮气装置集气容量约3000mL；
5、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象；
	2
	台

	468
	初中微型化学实验箱
	1、粗盐提纯；2、氧气的制取和性质；3、氢气的制取和性质；4、二氧化碳的制取和性质；5、百分比浓度溶液的配置；6、酸的性质；7、碱和盐的性质；8、测定硫酸铜晶体中结晶水的含量；9、土壤、水质、饮料等酸碱性的测定；10、物质的鉴别；
	13
	个

	469
	分子间隔实验器
	1、塑料，量筒式，外径50mm，体积标度200mL，最小分度值5mL；
2、仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度；
	13
	件

	470
	溶液导电演示器
	1、由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成；
2、示教电路版用塑料制成；面板上带有指示用灯炮和开关；
3、电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成；
4、容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成；
5、为进行比较实验，容器数量为4个；
6、产品的电源电压为直流6V；
	13
	台

	471
	微型溶液导电实验器
	1、由底座；
2、透明小水槽、小水槽盖；
3、碳棒等组成；
4、背面电器安装牢靠；
5、透明小水槽用透明塑料制作，有效尺寸不小于80×50×75mm；
6、小水槽盖为塑料制品，上有接线柱，应能安装Φ4mm碳棒2根，布局合理；
	13
	套

	472
	化学实验装置磁性教具
	由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成；示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸参考80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目；外盒为塑料制，并有提手；
	1
	套

	473
	化学实验废水处理装置
	带有4个万向轮，产品有试剂瓶、搅拌机、棒形pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成；
1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液；
2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6L；
3、箱体用耐腐蚀材料制成；
4、带一个无级变速搅拌机；
	1
	套

	474
	元素学习卡
	学习元素名称、符号用
	1
	套

	475
	炼铁高炉模型
	1、为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：620mm；
2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；
3、模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；
4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱；
	1
	个

	476
	初中分子结构模型
	1、实心注塑球直径为22mm，16mm，1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氢原子1个、硫原子1个；
2、分子：配有氧分子1个、是分子、氢分子、二氧化碳分子、二氧化硫分子、二氧化氢分子、甲烷分子各一个；
	13
	套

	477
	金刚石结构模型
	1、实心注塑球（直径20mm）由30个黑球和40根链接棒组成；
2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	1
	套

	478
	石墨结构模型
	1、由实心橡胶球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒39个球，固定组成完整的石墨结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	1
	套

	479
	碳-60结构模型
	1、由实心注塑球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒60个球，固定组成完整的碳-60结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	1
	套

	480
	氯化钠晶体结构模型
	1、由实心注塑球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒氯离子14个，钠离子13个，固定组成完整的氯化钠晶体结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	1
	套

	481
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸
	13
	套

	482
	金属矿物、金属及合金标本
	各类不少于5种
	1
	盒

	483
	原油常见馏分标本
	1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、油渣；
2、每种标本附有标签采用塑料盒包装；
	1
	盒

	484
	合成有机高分子材料标本
	1、包括：聚乙烯，聚丙烯，橡胶，涤纶，晴纶，氯纶、丝线、涤棉线、松香等；
2、每种标本附有标签；
3、优质塑料盒包装；
	1
	盒

	485
	新型无机非金属材料标本
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等
	1
	盒

	486
	走进化学实验室1
	对开12幅
	1
	套

	487
	身边的化学物质
	对开25幅
	1
	套

	488
	物质的组成、性质和变化规律
	对开8幅
	1
	套

	489
	化学与社会发展
	对开11幅
	1
	套

	490
	元素周期表
	带轴
	1
	件

	491
	走进化学实验室2
	170×240mm100片
	1
	套

	492
	身边的化学物质图
	1．12幅；
2．纸张规格：纸张不低于105g铜版纸，覆膜，开本不小于750×520mm；
3．印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	493
	物质构成的奥秘图
	1．8幅；
2．纸张规格：纸张不低于105g铜版纸，覆膜，开本不小于750×520mm；
3．印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	494
	化学与社会发展图
	1．7幅；
2．纸张规格：纸张不低于105g铜版纸，覆膜，开本不小于750×520mm；
3．印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	495
	中学化学投影拼板
	教学用
	1
	套

	496
	初中化学教学VCD、DVD盘
	4碟
	1
	套

	497
	初中化学多媒体教学软件
	CD-ROM
	1
	套

	498
	初中化学探究活动汇编
	配合新课标
	1
	套

	499
	初中化学教学仪器使用手册
	上下册
	1
	套

	500
	量筒1
	10mL
	24
	个

	501
	量筒2
	50mL
	13
	个

	502
	量筒3
	100mL
	2
	个

	503
	量筒4
	500mL
	2
	个

	504
	量杯
	250mL
	1
	个

	505
	容量瓶1
	250mL
	1
	个

	506
	容量瓶2
	500mL
	1
	个

	507
	滴定管1
	酸式，25mL
	1
	支

	508
	滴定管2
	碱式，25mL
	1
	支

	509
	试管2
	φ12mm×70mm
	250
	支

	510
	试管1
	φ15mm×150mm
	250
	支

	511
	试管3
	φ18mm×180mm
	48
	支

	512
	试管4
	φ20mm×200mm
	48
	支

	513
	试管6
	φ32mm×200mm
	10
	支

	514
	具支试管
	φ20mm×200mm
	10
	支

	515
	硬质玻璃管1
	φ15mm×150mm
	10
	支

	516
	硬质玻璃管2
	φ20mm×250mm
	10
	支

	517
	烧杯1
	25mL
	75
	个

	518
	烧杯2
	50mL
	75
	个

	519
	烧杯3
	100mL
	75
	个

	520
	烧杯4
	250mL
	48
	个

	521
	烧杯5
	500mL
	3
	个

	522
	烧杯6
	1000mL
	3
	个

	523
	烧瓶2
	圆、长，250mL
	13
	个

	524
	烧瓶1
	平、长，250mL
	3
	个

	525
	锥形瓶1
	100mL
	10
	个

	526
	锥形瓶2
	250mL
	10
	个

	527
	蒸馏烧瓶
	250mL
	2
	个

	528
	酒精灯
	150mL
	25
	个

	529
	抽滤瓶
	500mL
	1
	个

	530
	抽气管
	1．高硼硅玻璃材质；
2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；
3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；
4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动；
5．当水压在1kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600mm；
6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》；
	1
	个

	531
	干燥器
	160mm
	2
	个

	532
	气体发生器
	250mL
	2
	个

	533
	冷凝器
	直固，300mm
	2
	支

	534
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm
	2
	支

	535
	漏斗2
	60mm
	25
	个

	536
	漏斗1
	90mm
	3
	个

	537
	安全漏斗1
	直形
	2
	个

	538
	安全漏斗2
	双球
	2
	个

	539
	分液漏斗1
	锥形，100mL
	2
	个

	540
	分液漏斗2
	梨形，50mL
	2
	个

	541
	布氏漏斗
	瓷，80mm
	1
	个

	542
	T形管1
	高硼硅玻璃材质；
	2
	个

	543
	Y形管
	高硼硅玻璃材质；
	2
	个

	544
	滴管1
	规格：150mm；管身Φ7mm～8mm；管全长：150mm±10mm喇叭口Φ10mm±1mm；
	100
	支

	545
	离心管
	10mL
	10
	支

	546
	干燥管1
	单球，150mm
	4
	支

	547
	干燥管2
	U型，φ15mm×150mm
	2
	支

	548
	活塞
	直形
	2
	支

	549
	圆水槽1
	φ200mm×100mm
	2
	个

	550
	圆水槽2
	φ270mm×140mm
	2
	个

	551
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	2
	个

	552
	集气瓶1
	125mL
	100
	个

	553
	集气瓶2
	250mL
	20
	个

	554
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	5
	个

	555
	广口瓶1
	60mL
	100
	个

	556
	广口瓶2
	125mL
	20
	个

	557
	广口瓶3
	250mL
	20
	个

	558
	广口瓶4
	500mL
	2
	个

	559
	广口瓶5
	茶，60mL
	30
	个

	560
	广口瓶6
	茶，125mL
	5
	个

	561
	广口瓶7
	茶，250mL
	5
	个

	562
	细口瓶1
	60mL
	48
	个

	563
	细口瓶2
	125mL
	200
	个

	564
	细口瓶3
	250mL
	10
	个

	565
	细口瓶4
	500mL
	2
	个

	566
	细口瓶5
	1000mL
	2
	个

	567
	细口瓶6
	3000mL
	2
	个

	568
	细口瓶7
	茶，60mL
	5
	个

	569
	细口瓶8
	茶，125mL
	20
	个

	570
	细口瓶9
	茶，250mL
	5
	个

	571
	细口瓶10
	茶，500mL
	2
	个

	572
	细口瓶11
	茶，1000mL
	2
	个

	573
	滴瓶1
	30mL带滴帽
	10
	个

	574
	滴瓶2
	60mL带滴帽
	70
	个

	575
	滴瓶3
	茶，30mL带滴帽
	5
	个

	576
	滴瓶4
	茶，60mL带滴帽
	20
	个

	577
	坩埚
	瓷，30mL
	3
	个

	578
	坩埚钳
	200mm
	25
	个

	579
	烧杯夹
	1．产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造，总长度为300mm，宽度为20mm；
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致；
	4
	个

	580
	镊子
	125mm尖型或扁型
	25
	个

	581
	试管夹
	1．为竹制件；
2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3．长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm；
4．试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm；闭口时两块夹片相合无明显不齐；5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	50
	个

	582
	止水皮管夹
	产品用直径Φ3mm的钢丝制成；应作防锈处理；
	25
	个

	583
	螺旋皮管夹
	产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠吻合好
	25
	个

	584
	石棉网
	1、供中学实验和小学科学教学实验用；
2、外形尺寸：125×125±1mm；
3、铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm；
4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≥1.5mm；
5、石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落；
	25
	个

	585
	燃烧匙
	1．由半圆面和金属丝结合制成；
2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25mm左右；要求光滑无毛剌、圆润；
3．金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为260mm左右；
4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温；
	13
	个

	586
	药匙
	实验室药匙，双头一体式，不锈钢材质，适配试剂取用
	25
	个

	587
	玻璃管2
	φ5～φ6mm
	25
	千克

	588
	玻璃管1
	φ7～φ8mm
	3
	千克

	589
	玻璃棒1
	φ3～φ4mm
	2
	千克

	590
	玻璃棒2
	φ5～φ6mm
	2
	千克

	591
	软胶塞
	1．产品用天然橡胶制造，白色；
2．每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理；
3．产品每包重量应不少于1kg；
	4
	千克

	592
	橡胶管
	1．产品用优质天然橡胶制造；
2．产品内径为7～8mm，壁厚1mm；
3．产品每整根之重量应不少于1kg；
	3
	千克

	593
	乳胶管2
	1．产品用优质乳胶制造；
2．产品内径为5～6mm，壁厚1mm；
3．产品每根之长度应不少于10米；
	20
	米

	594
	试管刷
	1．由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于
250mm；
	25
	个

	595
	烧瓶刷
	1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250mm，
铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，长度65mm，铁丝中上部鬃毛束
长度30mm，鬃毛长度不小于15mm，要求不散，不脱毛；3．铁丝尾端带有挂孔；
	20
	个

	596
	结晶皿
	80mm
	2
	个

	597
	表面皿1
	60mm
	2
	个

	598
	表面皿2
	100mm
	25
	个

	599
	研钵1
	瓷，60mm
	25
	个

	600
	研钵2
	瓷，90mm
	1
	个

	601
	蒸发皿1
	瓷，60mm
	25
	个

	602
	蒸发皿2
	瓷，100mm
	3
	个

	603
	反应板
	至少6穴
	25
	个

	604
	井穴板1
	9孔，0.7mL×9
	25
	个

	605
	井穴板2
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	13
	个

	606
	塑料多用滴管
	4mL
	300
	支

	607
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	24
	份

	608
	一字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4、旋杆应经镀鉻防锈处理；
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；
	1
	个

	609
	十字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固；
	1
	个

	610
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：40mm*80mm；
	1
	个

	611
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具；
2、材质：45～55优质碳素结构钢；
3、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；
5、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；
6、榔头装柄后不得松动摇头；
	1
	个

	612
	锉刀
	1、平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄；
	1
	个

	613
	剪刀
	1、产品表面处理为电镀剪；
2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4、全长不小于150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形；
	1
	把

	614
	玻璃瓶盖开启器
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片；
	1
	套

	615
	数字化实验系统
	支持实验设计、数据采集保存、数据分析计算的教学实验数据处理软件。功能要求：
1、支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统。
2、支持有线、无线蓝牙连接。
3、支持传感器自动识别。
4、可连接多台采集器，支持多采集器同步工作。
5、支持不少于20个传感器同步采集。
6、可通过坐标曲线、表格、数值、仪表盘等形式，实时、直观、精确展示实验数据。
7、支持公式及变量编辑，可自定义添加实验变量，通过公式编辑实现不同物理量换算。
8、支持数据图表操作，可对曲线移动、缩放，调整曲线颜色、大小，便于实验数据分析。
9、具备数据处理能力，支持直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、曲线重叠显示等多种数据拟合功能。
10、支持实验及结果保存，可随时回看。
11、支持实验场景实时拍摄、画面显示与存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内实验文件收发。
15、内置小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学共7类实验模块，不少于150个实验模板，配套适配教学流程的实验界面与操作功能。
16、可对接在线实验设计平台，具备自主实验设计功能。
17、配备在线实验教学案例，资源数量不少于700个，在线实验视频不少于150个；在线实验视频支持自有平台及第三方平台浏览查看。
	1
	套

	616
	数显模块
	1、数显模块支持两种使用方式：背部设有磁吸结构，可吸附于铁质平面使用；设有表带安装插槽，可装配表带实现腕部佩戴；设备采用电容触摸操作，配置显示屏与扫描操作按键，配套可更换表带；
2、可实时显示外接传感器采集的数值变化，内置蓝牙5.1及以上无线通信模块，支持低功耗运行及待机；
3、采用电容触摸感应开关机方式，无需机械按压，支持按键触发传感器自动搜索、配对连接；
4、可在多传感器环境下自动切换连接信号强度最优的传感器，支持多个数显模块同时连接同一台传感器；
5、适配多通道传感器，单台数显模块最多可同时显示同一传感器4个通道数据；
6、整机外形尺寸（不含表带）≤51×33×16mm，显示屏分辨率≥128×64，可适配常规腕带表带；
7、设备锂电池容量≥250mAh，连续工作续航时间≥8h，有效通信距离≥30m，数据刷新频率≥5Hz。
	1
	台

	617
	温度传感器
	1、设备为理化生实验教学专用温度传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集温度数据、记录温度变化、绘制温度-时间曲线，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配中小学及初高中理化生实验教学场景；
2、设备采用一体化结构设计，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯，独立蓝牙识别编号与电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水防护等级不低于IP67，可适配多场景实验测温作业；
3、可测量固体表面、气体、常规液体及酸碱类液体温度，适配多学科实验测温场景；内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；
4、设备具备高速采样性能，测温响应灵敏，可捕捉微小温度变化；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，支持摄氏度、华氏度、开尔文三种温度单位切换显示；
5、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
6、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容主流教学终端设备；
7、设备测量量程：-40℃～125℃，测量分辨率≤0.01℃，测量精度±0.5℃，数据采样速率≥10次/秒；
8、设备连续工作时长≥120小时，采用CR2032可更换纽扣电池供电，使用便捷、续航稳定；
9、可适配不同颜色物体吸热散热探究、液体吸热散热对比、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热测试、金属腐蚀、生物产热等中小学及初高中理化生探究实验。
	1
	只

	618
	绝对压强传感器
	1、设备为理化生实验教学专用绝对压强传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集气体压强数据、记录压强变化、绘制压强-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生各类压强探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，配备Type-C接口，支持充电及有线数据传输；前端采用鲁尔公接头结构，可连接软管等附件，适用于不同环境下的气体压强测量作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；具备校准功能，可修正设备数值，保障测量精准度；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：0~400kPa，测量分辨率≤0.1kPa，测量精度±2%，采样速率≥500次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配液体内部压强探究、压缩气体做功内能变化、气体等温变化规律探究、过氧化氢分解制氧气、金属与酸碱反应、酸碱盐反应条件探究、化学反应速率影响因素、模拟肺部呼吸、不同条件下过氧化氢分解对比等理化生探究实验。
	1
	只

	619
	多量程电流传感器
	1、设备为初高中物理电学实验教学专用多量程电流传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集电流数据、记录电流变化、绘制电流-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能；采用多档位量程设计，无需更换设备即可适配不同电流等级测量，可按需选择对应量程，保障最优测量精度，适配各类电学探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识、档位调节旋钮，配备Type-C接口，支持充电及有线数据传输；两端设置专用导线插孔，配套红黑测量导线，可接入实验电路完成电流测量；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；具备校零功能，可校准初始数值，降低测量误差；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备支持三档位精准测量，档位一量程-20mA～20mA、精度±1%、分辨率0.01mA、内阻5.1Ω；档位二量程-200mA～200mA、精度±1%、分辨率0.1mA、内阻500mΩ；档位三量程-2A～2A、精度±1%、分辨率0.001A、内阻50mΩ；
7、设备采样速率：蓝牙模式最高20k次/秒，USB模式最高100k次/秒；连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥500mAh；
8、可适配欧姆定律探究、小灯泡伏安特性曲线描绘、电池电动势和内阻测量、电阻串并联实验、电磁感应现象探究、感应电流实验、电容器串并联及充放电实验等初高中物理电学实验。
	1
	只

	620
	电导率传感器
	1、设备为理化生实验教学专用电导率传感器，内置电导率、温度双检测模块，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集电导率与温度数据、记录参数变化、绘制对应参数-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生溶液探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与前端电导率探头组合构成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，设有电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水等级达IP67，适配多场景实验作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持自动温度补偿与设备标定功能，有效提升检测数据准确性；
4、设备采用CR2032可更换纽扣电池供电，续航稳定，单枚电池可满足长期课堂教学使用需求；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、电导率测量量程0~20000μS/cm，分辨率0.1μS/cm，精度±3%F.S；温度测量量程0~60℃，分辨率0.1℃，精度0.5℃；设备整体采样速率≥10次/秒，连续工作时长≥120小时；
7、可适配氢氧化钙与二氧化碳反应观察、溶液电导率测量、物质导电性测试、溶液渗透特性研究等理化探究实验。
	1
	只

	621
	高温传感器
	1、设备为实验教学专用高温传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集温度数据、记录温度变化、绘制温度-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配高低温环境温度探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与耐高温探测探头组成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；探头采用耐高温材质制作，可满足酒精灯火焰等高温环境温度测量需求；
3、可测量物体表面、气体、常规液体及酸碱类液体温度，支持超低温与高温大范围温度检测；内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；
4、设备支持免校准即连即用，无需前期调试操作；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-200℃～1200℃，测量分辨率≤0.1℃，测量精度±3%F.S，数据采样速率≥10次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配酒精灯火焰各层温度对比等初高中理化探究实验。
	1
	只

	622
	溶氧气氧传感器
	1、设备为理化生实验教学专用溶解氧气氧传感器，内置溶解氧、气氧双检测模块，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集、记录溶解氧与氧气含量变化数据，自动绘制对应参数-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生气体、液体含氧量探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与溶解氧气氧探测探头组成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；设备前端设有BNC接口，可快速对接配套探头，完成液体溶解氧、气体氧气含量检测作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持溶解氧标定、气氧校准功能，有效保障检测数据精准度；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备检测规格：溶解氧测量量程0~20mg/L、分辨率0.01mg/L、10~35℃环境精度±0.5mg/L；氧气测量量程0~100%、分辨率0.1%、精度±2%F.S，数据采样速率≥100次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配蜡烛燃烧探究、人体吸入与呼出气体成分对比、氧气中物质燃烧现象观察、灭火原理探究、过氧化钠与水反应探究、种子萌发环境条件模拟、光合作用影响因素探究、生态缸制作与稳定性观察等理化生探究实验。
	1
	只

	
	南京一中明发滨江南浦路中学（教学仪器设备）

	623
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3、无镜面反光，色泽均匀；
4、允许用绿白两用书写板代替；
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹；
	1
	块

	624
	望远镜
	双筒，7 倍放大，物镜口径 35mm
	1
	个

	625
	碘升华凝华管1
	密封式
	24
	个

	626
	方座支架
	1、由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座由2mm钢板制成；
3、立杆直径φ10mm；
4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成；
	13
	套

	627
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动；
3、脚高：130mm；
	13
	个

	628
	泥三角
	1、由金属丝和套在其上的石棉筒组成；
2、金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于60mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；
3、石棉筒内径为Φ2mm，外径为Φ8mm；
	24
	个

	629
	学生电源1
	直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	13
	台

	630
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断
	1
	台

	631
	蓄电池
	6V，15Ah，封闭免维护式
	2
	台

	632
	电池盒
	可串并联；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	60
	个

	633
	演示直尺
	外形尺寸：1000mm×45mm×8mm，全尺刻度累计误差2mm，尺面平面度公差3mm，尺边直线度公差2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字；
	1
	只

	634
	木直尺
	1000mm
	13
	只

	635
	钢直尺
	200mm
	13
	只

	636
	钢卷尺
	2000mm
	2
	盒

	637
	物理天平
	500g
	1
	台

	638
	学生天平
	200g，0.02g
	13
	台

	639
	托盘天平2
	200g，0.2g
	2
	台

	640
	托盘天平1
	500g，0.5g
	13
	台

	641
	机械停表
	0.1s
	1
	块

	642
	电子停表
	0.1s
	13
	块

	643
	电子停钟
	0.1s
	13
	块

	644
	温度计1
	红液，0～100℃
	48
	支

	645
	温度计2
	水银，0～200℃
	48
	支

	646
	演示温度计
	量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直于板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm
	2
	只

	647
	体温计
	水银，35～42℃
	13
	支

	648
	条形盒测力计1
	10N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	48
	个

	649
	条形盒测力计2
	5N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	48
	个

	650
	条形盒测力计3
	2.5N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	48
	个

	651
	条形盒测力计4
	1N，分度值0.02N；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	24
	个

	652
	演示测力计
	0～2N
	1
	个

	653
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	24
	只

	654
	直流电压表
	2.5级，3V，15V
	24
	只

	655
	灵敏电流计
	±300μA
	24
	只

	656
	密度计1
	密度＞1
	2
	支

	657
	密度计2
	密度＜1
	2
	支

	658
	圆柱体组
	铜，铁，铝
	13
	套

	659
	立方体组
	铜，铁，铝，木材，不小于60cm3
	13
	套

	660
	运动和力实验器
	长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布
	13
	套

	661
	惯性演示器
	1、产品供中学物理演示物体的惯性；
2、由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成；
	13
	套

	662
	摩擦计
	1、为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成；
2、摩擦板用木材制作，表面平整；
	13
	套

	663
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N，3N，5N
	26
	组

	664
	阿基米德原理实验器1
	1、由塑料吊桶、塑料圆柱体、钩码、溢液杯组成；
2、溢水杯尺寸：150*67mm；
	13
	套

	665
	阿基米德原理及其应用实验器
	1、由塑料吊桶、塑料圆柱体、钩码、溢液杯组成；
2、溢水杯尺寸：150*67mm；
	13
	套

	666
	液体压强与深度关系实验器
	1、由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成；
2、水槽1只，用工程塑料注射而成，规格不小于200×120×32mm；
3、大筒1只，用透明塑料注射而成，规格Φ100×150mm；
4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成；
	13
	个

	667
	连通器
	1、由玻璃连通器和底座两部分组成；
2、外形如示意图：尺寸不小于170×150×210mm；
3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；
4、玻璃件壁厚约1.0mm；
5、底座要平稳，表面光滑无划痕；
	1
	个

	668
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成；
2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径78×330mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理；
3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm；
	1
	个

	669
	浮力原理演示器
	1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ119×300（mm）,中间隔板将大水槽分隔一个小水槽；
2、排气管2个，分别安装在水槽底部和侧面；
3、浮体1个，附配重物5个；
	1
	套

	670
	物体浮沉条件演示器
	1、产品盛液筒、浮体及附件组成；
2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；
3、产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；
4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜；
	1
	套

	671
	潜水艇浮沉演示器
	1、由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；
2、透明球体直径≥60mm；
3、吸排气筒容量：0～50mL；
4、透明塑胶管长度≥500mm；
5、各处配合无漏气现象；
	1
	套

	672
	液体内部压强实验器
	1、由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；
2、承压盒侧面处有滑轮，承压盒尺寸Φ40×24mm，底部有扎线凹槽，尖顶部小孔Φ3mm，支杆成L型，短向顶部有一凹柄，支杆尺寸Φ4×300mm，尾部滑轮尺寸Φ14.5mm×7mm与承压盒侧面滑轮一致；
	13
	套

	673
	微小压强计
	1、仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成；
2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；
3、U型玻璃管规格Φ4mm，单边长365mm，两端有卡口；
	13
	台

	674
	马德堡半球1
	铸铁
	1
	套

	675
	压力和压强演示器
	1、产品有压强小桌、海绵块组成；
2、压强小桌为塑料制品；
	1
	盒

	676
	流体流速与压强关系演示器
	由快慢流速管(1支)、U形管(2个)、滴管(1支)、示教板、乳胶管、底座组成；示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm；底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm；
	1
	套

	677
	杠杆
	1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；
2、由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成；
	13
	套

	678
	演示滑轮组
	单2，三并2，三串2，可卡2
	1
	组

	679
	滑轮组
	单4，二并2，二串2，可卡2
	13
	组

	680
	力学实验盒
	产品主要由下列部件组成：小车1个、弹簧测力计2支、支杆1支、小支杆1支、刻度牌1块、多用端头1个、横梁平衡母和丝杆1套、游码1只、托盘2个、大桶1个、大胶塞1个、小胶塞2个、薄膜1块、小桶1个、重物1个、塑料管2根、砝码块20g两只、10g四只、5g两只、砝码托2个、滑轮2个、滑轮架2个、滚摆配件、粗糙布块1块、S型挂钩1只、小球及带钩长细线1套、皮筋2根、海绵块1块、重锤及线1套、指针1个、弹簧片1只、两端带挂钩的细绳1套、带钩插杆1支、小桌1个、皮碗2个；小车车身采用工程塑料制作，外形尺寸参考78.5×49×21mm；弹簧测力计为透明圆筒测力计，量程为0～5N，外形尺寸参考φ18×160mm；塑料托盘内空尺寸约φ50×22.5mm；滑轮尺寸参考φ47×7.5mm，滑轮槽深5mm；大桶、小桶采用透明塑料制作，大桶外形尺寸参考φ50×104mm，小桶外形尺寸参考φ36×58mm；小桌采用工程塑料制作，尺寸参考50×50×25mm；
	1
	套

	681
	音叉1
	256Hz
	13
	套

	682
	音叉2
	512Hz
	13
	套

	683
	单摆
	一个摆球
	13
	个

	684
	声传播演示器
	1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；
2、面板：外形尺寸长300mm，宽200mm，有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；
3、透明圆筒外径45mm，长200mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置；
	1
	套

	685
	空气压缩引火仪
	1、由气缸、底座、端盖、活塞等组成；
2、气缸由有机玻璃制成，缸体透明度好，表面无划痕；
3、底座与缸体连接牢固，放置平稳；
4活塞与气缸气密性应良好，活塞杆表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；
5、产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；
	1
	个

	686
	热传导演示器
	1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成；
2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑；相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布；
	1
	个

	687
	双金属片
	1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成，有效长度为不小于210mm；
2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；
3、手柄为木质；
4、要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm；
	1
	个

	688
	玻棒(附丝绸)2
	或有机玻棒(附丝绸)，学生用
	24
	对

	689
	胶棒(附毛皮)2
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用
	24
	对

	690
	箔片验电器2
	学生用
	48
	对

	691
	小灯座
	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；
2、接线柱为螺丝式；
3、底板用优质PVC工程塑料制作；
	100
	个

	692
	单刀开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度7mm，闸刀厚度0.7mm；
3、接线柱直径为φ4mm；
4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）；
	100
	个

	693
	滑动变阻器1
	20Ω，2A；或10Ω，2A；
	24
	个

	694
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	1
	对

	695
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	24
	个

	696
	菱形小磁针
	16个
	24
	套

	697
	光具盘
	磁吸附式
	1
	套

	698
	凹面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；
2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
	48
	个

	699
	凸面镜
	1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对；
2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	48
	个

	700
	玻璃砖
	1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；
2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.0～1.55范围内；
3、可以用脱脂棉、纱布清洁；
	26
	块

	701
	光具座
	1、为组合式，导轨1套、凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个、“1”字屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成；
2、导轨：导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成；
3、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品；导轨Φ16mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理；
	13
	套

	702
	三棱镜
	1、由三棱镜、托架、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm；
	48
	个

	703
	白光的色散与合成演示器
	1、由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2、两块棱镜应配对；
3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂；应有保护性倒角；
	1
	套

	704
	透镜及其应用实验器
	1、由凸透镜、凹透镜、光源、支架、底座等组成；2、凹、凸透镜直径50mm；3、凹透镜长不小于35mm，中心宽度不小于2mm，厚度不小于10mm；4、光源口径不小于35mm，工作电压6-8V；5、支架长65*25mm，支杆直径6mm；6、底座尺寸参考
64mm*24mm*22mm，上表面有圆形凹槽，直径为60mm；
	24
	盒

	705
	平面镜成像实验器
	1、由平面镜、平面镜支架、三角板、蜡烛组成；
2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸100mm×80mm；（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力；
	24
	套

	706
	光的传播、反射、折射实验器
	1、为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、玻璃砖、平面镜、水槽、光盘等组成；
2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状；表面光洁，无气泡、毛刺现象；
	24
	套

	707
	激光笔
	有三种颜色组成
	13
	个

	708
	光的三原色合成实验器
	1、由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2、两块棱镜应配对；
3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂；应有保护性倒角；
	2
	套

	709
	紫外线作用演示器
	由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成；产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10%整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时；机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸参考300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm荧光片尺寸参考70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作；另配有晒图纸等实验所需耗材；
	2
	套

	710
	红外线作用演示器
	由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成；红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约
170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm；红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm；
	2
	套

	711
	手持直视分光镜
	由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成；外筒、伸缩筒采用铝合金制作，外筒外形尺寸参考φ19×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm；产品外形尺寸φ20×76mm；
	2
	套

	712
	物质的形态和变化图
	1、5幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	713
	物质的属性图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	714
	物质的结构与物体的尺度图1
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
	1
	套

	715
	物质的属性教学手册
	辅助老师讲解包含导电、导热、磁性、硬度、弹性等物质的属性，符合中小学物理教学要求；
	1
	套

	716
	多种多样的运动形式教学资料
	8张/套
	1
	套

	717
	机械运动和力教学资料
	16张/套
	1
	套

	718
	声和光教学资料
	16张/套
	1
	套

	719
	量筒1
	10mL
	30
	个

	720
	量筒2
	50mL
	30
	个

	721
	量筒3
	100mL
	30
	个

	722
	试管1
	φ15mm×150mm
	60
	支

	723
	试管5
	φ30mm×200mm
	60
	支

	724
	烧杯4
	250mL
	60
	个

	725
	烧杯5
	500mL
	60
	个

	726
	酒精灯
	150mL
	30
	个

	727
	石棉网
	1、供中学实验和小学科学教学实验用；
2、外形尺寸：125×125±1mm；
3、铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm；
4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≥1.5mm；
5、石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落；
	30
	个

	728
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	13
	套

	729
	1号电池
	每组2至3个
	12
	组

	730
	生物显微镜
	1、总放大倍数：1000X，整机采用160光学系统，即机械筒长160mm
2、目镜：带有指针定位的WF10X目镜
3、消色差物镜：标准消色差物镜4X,、10X,、40X弹簧，所有物镜均保证齐焦；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏
4、镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察
5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置；
6、粗微调:同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命
7、调焦范围：粗调6.5mm，微调范围2mm
8、载物台：120mmX120mm
9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏
10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜
11、光源：LED光源，电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光，不产生任何热量，寿命长为5000－10000小时，采用可充电电池供电，无需电源，使用外接电源时为220V电压
	25
	台

	731
	数码显微镜
	（一）基础光学系统要求
1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统；
1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针；
1.3、物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.8mm；10倍，成像清晰圆直径≥18.6mm，40倍（弹簧）成像清晰圆直径≥18.9mm；100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.9mm；
1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm；
1.5、目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm；
1.6、内倾斜、内定位四孔转换器；
1.7、载物台：“U型”双层载物台；
1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨；移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm；
1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)；
1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜；
1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调；
1.12、机身具有RJ45USB接口；
（二）系统输出设备要求
内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有HDMI和USB输出以及拓展SD卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，10.1英寸一体高清显示屏,0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察；
（三）系统部分
3.1、采用无线交互式连接，能实时显示在电脑；
3.2、带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等；
	1
	台

	732
	放大镜
	手持式，有效通光孔径不小于40mm，3×
	25
	个

	733
	电炉
	1、恒温密封式：发热体全封闭在绝缘耐热材料中；有恒温控制，炉面温度自动控制在330°～400°；
2、额定电压：220V，50Hz；
3、额定动率：1000W；
4、交收检验按JY0002-2003标准的有关要求执行；
6、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》及JY0002《教学仪器产品检验规则》；
	4
	个

	734
	恒温水浴锅
	1、注塑外壳；
2、容器孔数：1孔；
3、工作电压：AC220V•50Hz；
4、功率：4A、300W，室温-100℃5温控精度≦1.5℃；6L温速度由室温升到沸点≦70分钟；
	1
	台

	735
	恒温培养箱
	1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度；
2、控温范围20℃-60℃；温度波动允差：不大于1℃；
3、温度均匀性允差：±1℃等；
	1
	台

	736
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动；
3、脚高：130mm；
	25
	个

	737
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、由顶板、底板、插杆组成，8孔；
	25
	个

	738
	电子天平1
	100g，0.001g
	1
	台

	739
	温度计1
	红液，0～100℃
	30
	枝

	740
	干湿计
	满足学校常规实验使用
	1
	个

	741
	血压计
	1、测量范围为0～40kPa(0～300mmHg)；
2、血压计、血压表采用双刻度[千帕斯卡(kPa)和毫米汞柱(mmHg)两种计量单位]标尺、标度盘、标度的最小分度值：千帕斯卡的为0.5kPa、毫米汞柱的为2mmHg；
3、血压计的贮汞瓶内腔与大气相通后，汞柱凸面顶端应与零位刻线相切，允许误差为士0.2kPa(±1、5mmHg)；
	1
	个

	742
	肺活量计
	一次性吹嘴
	1
	台

	743
	计数器
	手持式
	5
	个

	744
	解剖器
	不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)；
	25
	套

	745
	解剖盘
	1、为盛有石蜡的金属盘；
2、解剖盘用不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.2mm；
	25
	个

	746
	演示器
	用于植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用，由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成
	4
	套

	747
	徒手切片器
	1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm；
2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确；
	4
	个

	748
	植物细胞模型
	1、为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长290mm，宽为190mm，厚45mm；
2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系；
3、细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡；
	1
	件

	749
	根纵剖模型
	1、为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动；
2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；
3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱；
	1
	件

	750
	导管、筛管结构模型
	1．为显微结构的立体放大模型；包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm；长度不小于250mm，两端开口；
2．环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应显示伴胞；
3．各种导管及筛管的形态结构应正确、自然；
	1
	件

	751
	单子叶植物茎模型
	1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高120mm，长400mm，跨径390mm；
2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束；在纵剖面上示上述组织的纵剖结构；
	1
	件

	752
	双子叶草本植物茎模型
	1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高145mm，直径320mm；
2、横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线；
	1
	件

	753
	叶构造模型
	1、为双子叶植物叶构造模型；长约430mm，宽120mm，叶主脉处高150mm；
2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；
3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面；
	1
	件

	754
	桃花模型
	1、为放大的桃花模型，直径260mm，示盛开形态；
2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠；整体注塑；
	1
	件

	755
	小麦花模型
	1、为放大的小麦花模型，高330mm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上；
2、大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃；
	1
	件

	756
	蝗虫解剖模型
	1、产品约为560mm长的蝗虫解剖模型，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调；
2、缝口衔接处应严密；符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定；
	1
	件

	757
	蛙胚胎发育模型
	1、为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于100mm，后两个按比例延长，模型均置于支架上；
2、符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定；
	1
	件

	758
	草履虫模型
	1、为草履虫纵剖面模型；长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底板上；
2、示表膜表面六角形小区及纤毛；
3、纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质；
4、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；
5、符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定；
	1
	件

	759
	蚯蚓解剖模型
	1、为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成；
2、模型上各部位或器官均应名签或号签；
3、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；
4、符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定；
	1
	件

	760
	血吸虫模型
	1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装；
2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖；
3、雄虫粗短、乳白色；示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构；
	1
	件

	761
	头、颈、躯干模型
	1、为高820mm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；
2、产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料；
3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统；
	1
	件

	762
	人体骨骼模型
	1、为男性成年骨骼模型，高不小于850mm，串制成正常直立姿势立于支架上；
2、由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确；
3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个；
4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；
5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；
6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；
7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟；
8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓；
9、软骨与骨在质感上，应有明显的区别；
10、骨的形态特征，应正确清晰；
11、骨、软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差；
12、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
	1
	件

	763
	眼球解剖模型
	6倍自然大
1、各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例、颜色等均应正确自然；
2、晶状体的形态，应无色透明，睫状小带固定在睫状突上，其与睫状体的关系应显示清楚；
3、睫状体肌纤维的走向应正确，其与巩膜的连接部应准确；
4、角膜、虹膜、睫状体小带、晶状体和玻璃体应镶嵌稳定、严密，便于拆装；
5、玻璃体需无色透明，应充满晶状体与视网膜之间；
6、视神经盘直径约10mm，黄斑位于视神经盘颞侧稍下方，二者的距离约为18~24mm，大小与视神经盘相仿；
7、视神经的断面上，要将被膜的三层结构，显示清楚；
8、角膜、晶状体的透明度应不低于85%，并不得有雾斑和结石；
9、视轴与眼轴的夹角应为4°~5°；
10、解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1mm；
11、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
12、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定；
	9
	件

	764
	眼球仪
	晶状体曲率可变
	1
	件

	765
	心脏解剖模型1
	1、规格：3倍自然大；
2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分；前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；
3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；
4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；
5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等；心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；
6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；
7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；
8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；
9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等；
	1
	件

	766
	心脏解剖模型2
	1、规格：自然大；
2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分；前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；
3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；
4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；
5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等；心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；
6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；
7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；
8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；
9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等；
	9
	件

	767
	喉解剖模型
	1、产品固定于底座上；
2、示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通；喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布；
3、喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨；
4、喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌；剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌；
5、模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点；
6、各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰；
7、应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方；
8、在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点；
9、去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确；
10、甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近；
	1
	件

	768
	肺泡模型
	1．产品高约400mm，固定于底座上；2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构；3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面；示其部分壁的结构；4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉；5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然；6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；PP材质
	1
	件

	769
	脑解剖模型
	1、要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；
2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；
3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰；
4、间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体；
5、脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延髓腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄；
6、在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管；
7、十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确；
8、松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连；
9、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
	1
	件

	770
	耳解剖模型
	6倍自然大
1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；
2、外耳道应呈S形弯曲，长约10~125mm，外1/3为软骨部，内2/3为骨部；
3、鼓膜固定，应为半透明灰白色膜，长径约为50mm，短径约为4.50mm，厚约0.5mm，鼓膜应呈前外下方倾斜，其外侧面与外耳道底成45°~50°角；鼓膜上应能分辨出松驰部、紧张部、锤纹及光锥等；鼓膜张肌的形状结构要正确；
4、三块听小骨应轮廓清晰，锤骨柄与鼓膜脐、蹬骨底与前庭窗的边缘应相吻合，缝口不得超过1mm；
5、三个骨半规管应位于相互垂直的三个平面上；外骨半规管的位置与水平面一致；前骨半规管的平面与锥体的长轴垂直；后骨半规管的平面与锥体的长轴平行；
6、锥体长轴与颞骨鳞面构成前50°，后130°；
7、前庭蜗神经应由内耳门穿出；
8、鼓室的内侧壁应显示鼓岬、前庭窗及蜗窗；后壁应显示乳突窦口；
9、在乳突剖面上，要做出突小房和乳突窦；
10、应正确显示蜗螺旋管环绕蜗轴旋转23/4周；
11、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
	1
	件

	771
	男性泌尿生殖系统模型
	1、为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；
2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；
3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道；
	1
	件

	772
	女性泌尿生殖系统模型
	1、为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；
2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；
3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道；
	1
	件

	773
	皮肤结构模型
	1、产品用硬塑料或复合材料制成，置于硬质底座上；
2、模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面；
3、示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器；
4、模型上各部位或器官均应名签或号签；
	1
	件

	774
	肝、十二指肠、胰脏模型
	1、规格尺寸：自然大，贴合人体真实解剖比例，适配中学教学演示。
2、结构组成：完整展示肝脏、胆囊、十二指肠、胰腺及相连血管、导管等毗邻解剖结构。
3、材质工艺：采用PVC 材质，耐腐蚀、表面光滑无毛刺。
3、适用场景：符合中学生物课程教学标准，用于人体消化系统结构教学、实验演示、课堂讲解。
	1
	件

	775
	肾单位、肾小体模型
	1．由放大的肾、肾单位及肾小球组成；用硬塑料或复合材料制作，分别置于支架或硬底座上；2．肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm；示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾盂；3．肾单位模型不小于400mm×240mm；示一肾小体和连接肾小
体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动静脉及毛细血管网；肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部；4．肾小体模型，直径不小于100mm；作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极
	1
	件

	776
	心搏与血液循环模型
	示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭
	1
	件

	777
	人体肌肉模型
	850mm全身，示浅层肌及部分深层肌
	1
	件

	778
	肘关节活动模型
	附肩胛骨
	1
	件

	779
	牙列及磨牙解剖模型
	1、由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作；
	1
	件

	780
	胃解剖模型
	6倍自然大
1、各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例、颜色等均应正确自然；
2、晶状体的形态，应无色透明，睫状小带固定在睫状突上，其与睫状体的关系应显示清楚；
3、睫状体肌纤维的走向应正确，其与巩膜的连接部应准确；
4、角膜、虹膜、睫状体小带、晶状体和玻璃体应镶嵌稳定、严密，便于拆装；
5、玻璃体需无色透明，应充满晶状体与视网膜之间；
6、视神经盘直径约10mm，黄斑位于视神经盘颞侧稍下方，二者的距离约为18~24mm，大小与视神经盘相仿；
7、视神经的断面上，要将被膜的三层结构，显示清楚；
8、角膜、晶状体的透明度应不低于85%，并不得有雾斑和结石；
9、视轴与眼轴的夹角应为4°~5°；
10、解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1mm；
11、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；
	1
	件

	781
	尿的形成动态模型
	电动式
	1
	件

	782
	人体呼吸运动模型
	电动式
	1
	件

	783
	膈肌运动模拟器
	1、本由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、隔肌橡胶膜、支架等组成；
2、真空瓶直径不小于240mm，高度不小于200mm；
3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理；
	1
	件

	784
	护理人模型
	常规1700mm
	1
	件

	785
	始祖鸟化石及复原模型
	1、由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；
2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；
3、骨化石与石块的颜色应有区别；
	1
	件

	786
	鱼解剖浸制标本
	1、标本用体长不小于110mm的鲫或鲤制作（应注明）；
2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；
3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；
	1
	套

	787
	蛙解剖浸制标本
	1、标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）；
2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；
3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；
	1
	套

	788
	蜥蜴解剖浸制标本
	1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm；
	1
	套

	789
	鸽解剖浸制标本
	鸽解剖浸制标本，要求符合JY269-1987的相关规定；
	1
	套

	790
	兔解剖浸制标本
	兔解剖浸制标本，要求符合JY269-1987的相关规定；
	1
	套

	791
	蛙发育顺序标本
	蛙发育顺序标本，要求符合JY269-1987的相关规定；
	1
	套

	792
	蛔虫标本
	雌、雄各一条，包埋
	1
	套

	793
	花序类型保色浸制标本
	1、不少于七种；
2、材质：有机玻璃盒装；
3、结构：总状花序为白菜；
4、性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封；
	1
	套

	794
	花冠类型保色浸制标本
	1、十字花科、豆科、菊科等七种；
2、规格：长：200mm，宽：80mm，高：15mm，含7种；
	1
	套

	795
	褐藻类植物保色浸制标本
	1、海带等四种；
2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封；
	1
	套

	796
	红藻类植物保色浸制标本
	1、紫菜等四种；
2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封；
	1
	套

	797
	海葵标本
	1、标本用营固着生活（从口盘到基盘的垂直距离，不包括触手）的个体制作；
2、标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘；
3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜；
4、触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见；
5、标本应完整无缺、并保持自然色；
6、整体浸制在密封包装的标本瓶内；
	1
	套

	798
	海蛰标本
	1、标本用伞部直径不小于30mm的海蛰制作；
2、标本浮于容器内，显示海蛰的伞部、腕部和附属器等；
3、伞部应充盈呈半球状；
4、腕部的边缘多褶皱；
5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条；
6、标本应完整无缺、并保持自然色；
7、整体浸制在密封包装的标本瓶内；
	1
	套

	799
	寄居蟹标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝，标本瓶尺寸不小于8.5×8.5×135mm；标本寄居
蟹螺壳直径不小于50mm；浸制保存；
	1
	套

	800
	寄居蟹与其他生物共生标本
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；
2、标本寄居蟹螺壳直径不小于50mm，共生的海葵直径不小于10mm；浸制保存；
	1
	套

	801
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；
2、标本上不少于2个病灶，浸制保存；
	1
	套

	802
	珍贵植物保色浸制标本
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；
2、标本由3种组成；保色浸制保存；
	1
	套

	803
	葫芦藓生活史标本
	1、用葫芦藓（FunariaHygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代；
2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中；
3、标本应经保色或染色处理；
4、标本应固定在无色透明面的标本盒内，其中原丝体和孢子的玻片标本应取放容易；
5、孢子呈圆球形，原丝体呈丝状，并具有分枝，各封装于玻片内，执行JY67的规定；
6、成长中的配子体应具有雄枝、雌枝、假根及完整的叶片；
7、幼嫩孢蒴的配子体二个，应具完整的孢蒴伸长的蒴柄、叶和假根；
8、孢蒴成熟的配子体二个，应具蒴帽、孢蒴、弧形下弯的柄；叶和假根，其中一个具蒴帽，另一个蒴帽脱落在旁；
9、第2条中除孢子和原丝体外，在各标本的下面贴名签；
	1
	套

	804
	蕨生活史标本
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；
2、衬板为2个斜面衬板粘接而成，上白下蓝；浸制保存；
	1
	套

	805
	蝗虫生活史标本
	1、产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；
2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列；
3、卵不少于四粒并排列成行；
4、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫；
	1
	套

	806
	蜜蜂生活史标本
	1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；
2、由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列；
3、卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内；
4、母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应一致；
	1
	套

	807
	竹节虫拟态标本
	1、标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，显示保护色和拟竹叶状、虫体应不小于50mm；
2、标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于植株上；
3、植株的颜色、形状以及主干的粗细应与虫体相似；
4、虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；
5、标本应完整无缺、并保持自然色；
	1
	套

	808
	家蚕生活史标本
	1、由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列；
2、蚕体洁净，示气门、胸足三对、腹足四对，尾足一对及尾角；
3、茧两个，大小、色泽相似，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹，蛹体完整不变形，呈棕黄色，背面向下定位；
4、采用有机包埋工艺制作，表面平整光洁，透明无气泡；
	1
	套

	809
	菜粉蝶生活史标本
	（一）适用范围、型号规格：
1、适用于初中生物学课堂演示；
（二）技术要求：
1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态；
2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列；
3、卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内；
4、成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显；
5、蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近；
6、标本的封装执行JY149-82中2、1、2、5条的要求；
	1
	套

	810
	兔骨骼标本
	（一）适用范围、型号规格：
1、适用于初中生物学课堂演示；
（二）技术要求：
1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨；
2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、骨（四块）、趾骨（四个三节）；
3、舌器骨应连于原来位置上，锁骨串联于原位或粘在前肢骨之间的底板上；
4、标本应有防虫措施，应符合JY153-82和JY154-82的各项要求；
	1
	套

	811
	鱼骨骼标本
	1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作；
2、标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条；
3、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）；
4、骨骼以原位组装；
	1
	套

	812
	蛙骨骼标本
	标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成，由螺丝固定连接而成，蟾蜍体长为不小于80mm的成体；干制；
	1
	套

	813
	鸽骨骼标本
	（一）适用范围、型号规格：
1、适用于初中生物学课堂演示；
（二）技术要求：
1、标本应选用成熟家鸽制作；
2、标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块；
3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起；
4、标本还应显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨；
5、符合JY153-82和JY281-87的各项要求；
	1
	套

	814
	验证基因分离规律玉米标本
	1、标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型；
2、标本盒为木质材料制作，内分5格；
	25
	套

	815
	褐藻类植物原色覆膜标本
	海带等四种
	1
	套

	816
	红藻类植物原色覆膜标本
	紫菜等四种
	1
	套

	817
	珊瑚标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；干制保存；
	1
	套

	818
	化石标本
	适用于初中生物学课堂教学演示；
	1
	套

	819
	节肢动物标本
	蜜蜂，黄金龟，金龟子，蝗虫，蜈蚣，蝉标本
	1
	套

	820
	昆虫标本
	1、常见益虫、害虫各(6～7)种；
2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内，也可直接封埋于透明的塑料块中；
3、标本包括各昆虫的全部生长阶段；留有固定樟脑球位置；
4、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常；
	1
	套

	821
	教学仪器标本实验室综合管理系统
	标本管理、物种管理、借阅管理、系统管理等功能模块相对传统的手工管理，实验室信息化平台的构建能更好的有利于实验室资源的充分合理利用，实验室管理的科学化和规范化。
	1
	套

	822
	植物根尖纵切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构；
2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；
3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；
4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；
5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层；原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内；如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；
6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；
7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀；
8、产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求；
	30
	片

	823
	顶芽纵切
	1、标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构；
2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等；
3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；
4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞；
5、标本取材为黑藻顶芽；
6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片；
7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常；
8、生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象；
9、产品应符合JY70-82《顶芽纵切》的要求；
	30
	片

	824
	南瓜茎纵切
	1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；
2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；
3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；
4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构；
5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；
6、纵横切片的厚度为15～25μm；
7、纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；
8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色；
9、产品应符合JY71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求；
	30
	片

	825
	单子叶植物茎横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；
3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；
5、切片厚度在25μm以内；
6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色；
8、产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求；
	30
	片

	826
	双子叶植物茎横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；
3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；
4、标本取材于椴木；
5、切片厚度在25μm以内；
6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4；形成层形态正常；
7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；
9、产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求；
	30
	片

	827
	木本双子叶植物茎横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；
3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；
4、标本取材于椴木；
5、切片厚度在25μm以内；
6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4；形成层形态正常；
7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；
9、产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求；
	30
	片

	828
	蚕豆叶下表皮装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；
4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶；
5、标本为平铺装片，四周剪切整齐；
6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；
7、闭合气孔不得超过2／3；
8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求；
	30
	片

	829
	植物细胞有丝分裂
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；
2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；
3、染色体着色均匀清晰；
	30
	片

	830
	松叶横切
	1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察松叶横断面的结构；
2．能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等；
3．表皮细胞壁厚，有角质层；叶肉细胞的壁向内形成突起，
伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体；在叶的中心部分有两束维管组织；
4．内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构；
5．应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；
6．标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶；
7．切片厚度在25μm以内，每张玻片放材料不少于二片；
8．标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色；
9．标本应完整、无污染物，各组织间无裂隙；
	30
	片

	831
	胞间连丝切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；
2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；
3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；
4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；
5、切片厚度不超过20μm；材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；
6、标本用能显示胞间连丝的方法染色；胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；
7、有50%以上细胞能显示胞间连丝；
8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求；
	30
	片

	832
	地衣切片
	1、产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构；
2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层；
3、在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构；
4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调；
5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片；
6、材料的刀痕或破损不超过二处；
7、产品的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY0338－93《地衣切片》的要求；
	30
	片

	833
	蕨叶切片
	1、取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；
2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；
3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；
4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；
5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等；
6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；
8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm；
	30
	片

	834
	蕨原叶体装片
	1、产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；
2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；
3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；
4、标本为原叶体腹面向上的整体装片；
5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着；
6、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
7、产品应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求；
	30
	片

	835
	蕨原叶体幼孢子体装片
	1、产品取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae）贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；
2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；
3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；
4、幼的孢子囊上示囊壁、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；
5、老的孢子囊上示环带，老孢子和唇细胞等；
6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
	30
	片

	836
	花粉萌发装片
	1．石蒜科朱顶兰的花粉，经人工培花粉粒和花粉管的结构；
2．应示出未萌发的花粉、刚萌发花粉管的花粉，且其花粉管长度超过花粉的直径、萌发的花粉管长度超过花粉粒直径多倍，并示花粉管内的营养核或生殖核；
3．标本为花粉萌发各期的混合装片，每张玻片上应达到1的要求并在40×生物显微镜视野内同时看到；
4．标本为双重染色，分色适当，色泽协调；
5．花粉粒和花粉管不得断离、收缩，花粉和花粉管外不粘附污物；
	30
	片

	837
	百合子房切片
	1、取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房；
2、应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构；
3、应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊；
4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5、标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求；
6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常；
	30
	片

	838
	百合花药切片
	1．百合科百合或卷丹的成熟花药；
2．在花药的横切面上应示花粉囊壁、药隔及其维管束、药室花药的裂口和花粉粒；
3．花粉囊壁中应示表皮、纤维层残留的中层及绒毡层；
4．花粉粒应示营养核和生殖核；
5．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
6．标本为花药的横切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；
7．各药室内至少都应有10粒花粉；
8．除药室内其它处不应粘附花粉粒；
	30
	片

	839
	荠菜幼胚切片
	1、取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；
2、在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚；
3、在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构；
4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5、标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；
6、标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙；
	30
	片

	840
	荠菜老胚切片
	1．十字花科的荠菜较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；
2．在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚；
3．在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构；
4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5．标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；
6．标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙；
	30
	片

	841
	迎春叶横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；
3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；
5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6、标本取材为迎春叶；
7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	842
	玉米种子纵切
	1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构；
2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳；
3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束；
4、取材于未成熟的玉米种子；
5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片；
6、果皮与种皮不得脱离；
7、胚内的各种结构应完整；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	843
	洋葱鳞片叶表皮装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮；
4、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐；
5、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	844
	青霉装片
	1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态；
2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；
3、标本取材为人工培养的典型青霉；
4、视菌株培养情况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；
5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调；
6、分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察；
7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；
8、应能看到不少于五个模式的帚状枝；
9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY76－82《青霉装片》的要求；
	30
	片

	845
	衣藻装片
	1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；
2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；
3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛；
4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；
6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5；
	30
	片

	846
	细菌三型涂片
	1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；
2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；
3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌；
4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；
5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；
6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求；
	30
	片

	847
	酵母菌装片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态；
2、酵母菌为单细胞卵圆形；
3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；
4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；
5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌；
6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求；
	30
	片

	848
	水绵接合生殖装片
	1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵；
2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕；
3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿；核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚；
4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类；
5应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
6、产品应符合JY236－87《水绵接合生殖装片技术条件》的要求；
	30
	片

	849
	水绵装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；
2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；
3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；
4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类；
5、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	850
	团藻装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态；
2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体；
3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核；
4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好；
5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示；
6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体；
7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况；
8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY251－87《团藻装片》的要求；
	30
	片

	851
	曲霉装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；
2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；
3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；
4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种；
5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；
6、标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；
7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；
8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；
9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；
10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色；
11、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
12、产品应符合JY252-87《曲霉装片》的要求；
	30
	片

	852
	伞蕈切片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构；
2、能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子；
3、能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子；
4、能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构；
5、标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌；
6、标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳；
7、标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内；铁苏木精染色，每张玻片放材料一片；
8、菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩；
9、菌褶两侧的担子，除达到1、4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子；
10、担孢子散落不应过多，材料无破损现象；
11、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
12、产品应符合JY253－87《伞蕈切片》的要求；
	30
	片

	853
	黑根霉装片
	1、能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构；
	30
	片

	854
	水螅纵切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；
2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；
3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞；
4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；
5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；
6、做水螅整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片；
7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手；
8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY81－82《水螅纵切》的要求；
	30
	片

	855
	蚯蚓横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构；
2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等；
3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜；有时可见到刚毛的纵断切面；
4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜；
5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)；
6、切片厚度为10μm以内；
7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形、背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上；
8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙；
9、表皮无皱褶、无污物；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求；
	30
	片

	856
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；
3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；
4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；
5、切片厚度为6～8um；
6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整；
	30
	片

	857
	草履虫接合生殖装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态；
2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起；
3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛；
4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）；
5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到；
6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显；
7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY254－87《草履虫接合生殖装片》的要求；
	30
	片

	858
	草履虫分裂生殖装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；
2、能分别认出：
a、未分裂草履虫的形态；
b、大核变长，小核分裂为二；
c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；
d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；
3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；
4、标本为整体装片，每张玻片上应按1、2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态；
5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当；
6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求；
	30
	片

	859
	囊虫装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态；
2、能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩；
3、能认出一部分颈节和囊；
4、标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴；
5、取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出；应达到1、2条和1、3条的要求；
6、标本为洋红或苏木精染色；分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辨清楚；
7、囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象；
8、每张玻片放囊虫一个，头节向上；装片时如达不到JY67—82通用技术条件2、5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块；
9、标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY260－87《囊虫装片》的要求；
	30
	片

	860
	血吸虫雌雄合抱装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；
2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等；
3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；
4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料；
5、标本为洋红或苏木精染色；分色适当，各部结构显示清晰；
6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；
7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY261－87《血吸虫雌雄合抱装片》的要求；
	30
	片

	861
	血吸虫雄虫装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；
2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等；重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；
3、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料；
4、标本为洋红或苏木精染色；分色适当，各部结构显示清晰； 
5、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；
6、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上；
	30
	片

	862
	血吸虫雌虫装片
	1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雄虫的形态结构；
2．能看清雄虫体较短粗，一般向腹面弯曲，呈新月形或C形
3．能看清自吸盘以后虫体侧壁向腹面围拢形成的抱雄沟；
4．认出口吸盘、腹吸盘、精巢（一般为七个）；在腹吸盘附近，消化道分成左右两肠支；
5．标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫雄性成虫；
6．标本用苏木精或洋红染色；精巢应着色明显易于辩认，其它结构为淡兰色或粉红色；
7．虫体形态正常，不扭曲，应呈新月形或C形，精巢可有6～9个；吸盘部允许有少许粘液附着；
8．每张玻片放雄虫一条，口吸盘向前，侧面向上；
	30
	片

	863
	家蚊(雌)口器装片
	1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构；
2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内；
3、取材于家蚊（雌）的头部；
4、标本为装片，每张玻片放材料一片；
5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好；
6、口器各部不得有破损现象；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	864
	水螅带芽整体装片
	1、标本在100×显微镜下观察；
2、取材为形体完整并带芽体的水螅；
3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象；
4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通；
5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固；
6、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	865
	水螅过精巢横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；
2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；
3、标本得材于动物的肠系膜等；
4、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；
5、标本上不应有硝酸银的沉淀物；
6、细胞界限也不应有断续现象；
	30
	片

	866
	水螅过卵巢横切
	1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅过卵巢横切的结构；
2．能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔；
3．应认出卵巢中的一个卵细胞和许多营养细胞，外胚层中的外皮肌细胞，内胚层中的内皮肌细胞；还应看到间细胞和刺细胞；
4．标本取材于经固定后仍保持其自然状态的水螅；
5．标本为过卵细胞的切片，其厚度在7μm以内，每张玻片放材料一片；
6．标本为苏木精单一染色，分色适当；
7．卵巢合胚层间无裂隙，体外不得有附着物；
	30
	片

	867
	单层扁平上皮装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；
2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；
3、标本得材于动物的肠系膜等；
4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；
5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；
6、标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求；
	30
	片

	868
	复层扁平上皮装片
	1．标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；
2．能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；
3．标本取材于幼小哺乳动物的食道或上腮；
4．作横切或纵切，切片厚度在8μm以内；
5．胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不得脱落较多；
	30
	片

	869
	人皮过毛囊切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构；
2、能看清表皮、真皮和皮下组织；
3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；
4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒；
5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用；
6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片；
7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面；毛干和毛根不得移位；
8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩；
9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物；
10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3；
11、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
12、产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求；
	30
	片

	870
	人皮过汗腺切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构；
2、能看清表皮、真皮和皮下组织；
3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管；
4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构；
5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部；
6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片；
7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3；
8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物；
9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求；
	30
	片

	871
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	1、角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构；
2、能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；
3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于胜细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形；
4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态；
5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm；
6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象；
7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分；
8、纵向裂隙不得超过一处；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY93－82《纤维结缔组织装片(腱纵切)》的要求；
	30
	片

	872
	疏松结缔组织装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；
2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；
3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；
4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；
5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；
6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；
7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY94－82《疏松结缔组织装片》的要求；
	30
	片

	873
	人血涂片
	1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；
3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；
4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；
5、用苏木精、曙红双重染色；
6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY95－82《人血涂片》的要求；
	30
	片

	874
	骨骼肌纵横切
	1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；
2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；
4、标本取材于哺乳动物的隔肌；
5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片；
6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；
7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙;横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求；
	30
	片

	875
	平滑肌分离装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；
2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；
3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；
4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物；
	30
	片

	876
	心肌切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构；
2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；
3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；
4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；
5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；
6、标本取材于哺乳动物的心脏；
7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；
8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；
9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；
10、应保持细胞结构正常；
11、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
12、产品应符合JY98－82《心肌切片》的要求；
	30
	片

	877
	运动神经元装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经元的形态；
2、能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；
3、不要求显示尼氏体；
4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片；
5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；
6、神经元应分布均轧形态正执无破碎现象；在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
8、产品应符合JY99－82《运动神经元装片》的要求；
	30
	片

	878
	脊髓横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；
2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质；
3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神元等；
4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；
5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；
6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整；
7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象；
8、运动神经元和灰质间可有轻微裂隙；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY100－82《脊髓横切》的要求；
	30
	片

	879
	运动神经末梢装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态；
2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹；
3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）；
4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌；
5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢；
6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板；
7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离；
8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
9、产品应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求；
	30
	片

	880
	胃壁切片
	1、标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构；
2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等；
3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞；
4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面；
5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体；
6、切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片；
7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变；
8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY102－82《胃壁切片》的要求；
	30
	片

	881
	肾脏纵切
	1．标本在50×和400×生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构
2．能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜；在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管；髓质内有集合管等断面结构；皮质和髓质交界处可见较大血管的断面；
3．肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓袢等的结构；
4．髓放线在个别标本上有时显示不清；
5．标本取材于哺乳动物的肾脏，以单乳头型的鼠类肾脏较好不得有炎症和病变；
6．标本为过肾门的肾脏整体纵切，切片厚度在8μm以内，每张玻片纵放材料一片；
7．染色应适中，使之能区分细微结构；
8．应使近端小管的刷状缘显示清楚；肾小球不得从肾球囊中脱出，但可有轻微收缩现象；
	30
	片

	882
	动静脉血管横切
	1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；
2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；
3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；
4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；
5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；
6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；
7、标本用苏木精、曙红双重染色；
8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；
9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY237－87《动静脉血管横切》的要求；
	30
	片

	883
	小肠切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；
2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等；
3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；
4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；
5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；
6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；
7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；
8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；
9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂；
10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
11、产品应符合JY238－87《小肠切片》的要求；
	30
	片

	884
	肺血管注射切片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；
2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；
3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；
4、标本取材于小哺乳动物的肺；
5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；
6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；
7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm；每张玻片放材料一片；
8、标本用苏木精复染细胞核；
9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
10、产品应符合JY244－87《肺血管注射切片》的要求；
	30
	片

	885
	肾血管注射切片
	1、适用 50×、100× 生物显微镜观测，可清晰分辨肾皮质血管、肾小体毛细血管网及髓质并行血管。
2、可观察到伸入肾小体的输入、输出小动脉形态，单张标本至少一处满足该观测要求。
3、标本取材为家兔、猫或犬类肾脏，采用洋红胶液血管注射，色泽鲜亮、无沉淀、不浸染其他组织，不额外复染。
4、肾脏横切片厚度 50～100μm，单玻片放置 1 份标本，沿肾乳头纵切，可使用半片组织。
5、血管注射饱满度≥80%，肾小体血管注射适度，形态完好、无收缩。
	30
	片

	886
	精巢切片
	符合初中生物实验使用
	30
	片

	887
	卵巢切片
	1、适配 100×、400× 显微镜观测，可清晰辨识卵巢上皮、白膜、皮质、髓质、卵巢门等结构。
2、皮质区域可分辨各级卵泡，成熟卵泡能区分卵丘、卵细胞、透明带、放射冠。
3、优先采用成年猫卵巢标本，也可选用家兔等动物卵巢。
4、切片含卵巢门，厚度≤10μm，单玻片放置 1-2 片标本，卵巢门呈横位。
5、采用苏木精 - 曙红双重染色，色彩对比自然。
6、组织形态完好，无破损、皱褶、刀痕，黄体不影响卵泡观察。
	30
	片

	888
	精虫涂片
	1、适配 100×、400× 生物显微镜观察，可清晰分辨人精子头部、颈部、尾部及顶体结构。
2、标本符合 JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》标准。
3、取材为健康人精液，形态正常，90% 以上精子无畸形。
4、采用铁苏木精染色，精子头部、颈部呈黑色，顶体色稍淡，尾部灰黑色，背景干净无杂色。
5、涂片均匀整洁、无污物、无过多脱落上皮细胞。
6、100× 视野下精子数量充足，观察效果良好。
	30
	片

	889
	口腔上皮细胞装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构；
2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构；
3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮；
4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞；
5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形；
6、苏木精与曙红双重染色，对比协调；
7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	890
	蛔虫卵装片
	1、可在100×、400×生物显微镜下清晰观察动物细胞有丝分裂各期形态。
2、标本可清晰呈现细胞有丝分裂前期、中期、后期、末期至少三个分裂时期。
3、可清晰观察细胞核、中心体、染色体、卵壳、子宫壁结构，纺锤体可见。
4、取材为马蛔虫子宫组织，可为纵切或横切制片，切片材料充足，可满足各分裂时期观察需求。
5、切片厚度6～8μm，切片均匀、完整。
6、卵体饱满、形态规整、无脱出，细胞核、染色体、中心体着色清晰，子宫壁结构完整。
	30
	片

	891
	字母“e”装片
	1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；
2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；
3、标本字母“e”字迹清晰，无污物；
4、字母应不能脱落，放置不能歪斜；
5、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；
	30
	片

	892
	正常人染色体装片
	1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男性、女性各1片；
2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；
3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体；
4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统；
5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色；
	30
	片

	893
	量筒1
	10mL
	30
	个

	894
	量筒3
	100mL
	30
	个

	895
	量筒4
	500mL
	30
	个

	896
	试管2
	φ12mm×70mm
	30
	支

	897
	试管1
	φ15mm×150mm
	30
	支

	898
	烧杯2
	50mL
	30
	个

	899
	烧杯3
	100mL
	30
	个

	900
	烧杯4
	250mL
	30
	个

	901
	烧杯5
	500mL
	30
	个

	902
	锥形瓶1
	100mL
	30
	个

	903
	锥形瓶2
	250mL
	30
	个

	904
	酒精灯
	150mL
	30
	个

	905
	滴管2
	10mL
	30
	支

	906
	离心管
	10mL
	30
	支

	907
	广口瓶2
	125mL
	30
	个

	908
	广口瓶4
	500mL
	30
	个

	909
	细口瓶3
	250mL
	30
	个

	910
	细口瓶4
	500mL
	30
	个

	911
	滴瓶5
	30mL
	30
	个

	912
	滴瓶6
	茶，30mL
	30
	个

	913
	滴瓶7
	茶，60mL
	30
	个

	914
	试管夹
	竹制品;总长度不低于174mm,宽度不低于13mm；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	25
	把

	915
	石棉网
	1、供中学实验和小学科学教学实验用；
2、外形尺寸：125×125±1mm；
3、铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm；
4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≥1.5mm；
5、石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落；
	25
	个

	916
	药匙
	实验室药匙，双头一体式，不锈钢材质，适配试剂取用
	25
	把

	917
	软胶塞
	1．产品用天然橡胶制造，白色；
2．每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理；
	25
	千克

	918
	培养皿1
	60mm
	25
	个

	919
	培养皿2
	100mm
	30
	个

	920
	研钵1
	瓷，60mm
	25
	个

	921
	载玻片
	50片/盒
	10
	盒

	922
	盖玻片
	一包100片
	10
	包

	923
	标记笔
	常规
	25
	支

	924
	生理盐水
	规格:医用，250mL/瓶，0.9%氯化钠溶液
	2
	瓶

	925
	ABO血型实验盒
	ABO血型实验盒是由血型演示板(4块)，基因演示板（18块）组咸；塑料板尺寸45*75mm,背面有磁铁；
	2
	盒

	926
	乳胶手套
	1、为橡胶制品，长袖口带五指套；
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4、各部位应完整严密，无开裂和小孔；
	5
	付

	927
	打孔器
	1、为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄；
	2
	套

	928
	打孔夹板
	1、由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成；
2、产品长236mm，宽42mm；
3、左、右夹板应由木质制成；
4、上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个；
5、紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度60mm；上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位；
6、上夹板、下夹板厚度12mm，具有足够强度；
	1
	个

	929
	打孔器刮刀
	1、由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成；
2、刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角；
3、刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固；
4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；
5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆；
	1
	个

	930
	手摇钻孔器
	1、化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔；2.本由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成；3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆；外形尺寸参考250x105x70mm.4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm.5.螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合；转动时应灵活，无阻滞；钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm；6.钻孔管用４５＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35-45，钻头有效长度为50mm±；四支钻头的外径、内径分别为外径：6mm±0.1mm，8mm±0.1mm，10mm±0.1mm，12mm±0.1mm；内径:4.5mm±0.1mm，6.5mm±0.1mm，8.5mm±0.1mm，10.5mm±0.1mm.7.夹具有效夹持范围0-40mm.8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm，夹端设压碗；
	1
	台

	931
	电动钻孔器
	1、手提箱装手提式电动钻孔机，内装可充电锂电池（容量大于1.5AH）供电，转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔；
2、附有各种钻头，打孔器和随机工具；
	1
	台

	932
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏；
4、车架用直径不小于Φ20mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；
	1
	辆

	933
	磁力加热搅拌器
	1、搅拌容量：不小于500mL；
2、搅拌速度：无级调速0—2600转/分；
3、加热温度：室温至400℃；
4、控温方式：自动；
5、工作电压：220V/50Hz，加热功率：200W，电动功率40W；
	1
	台

	934
	酒精喷灯
	1、采用座式结构，纯铜材质制作，壁厚1mm，火焰最高温度可达1200℃。
2、整体由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；壶体直径100mm、高度145mm，容量250mL。
	2
	个

	935
	电加热器
	密封式；
1、工作电源：AC220V50Hz；
2、额定功率：1000W；
3、有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃；
	1
	个

	936
	列管式烘干器
	1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；
2、金属制作，防锈处理；
3、列管下端为M10螺纹，上端8个、Φ3mm的出风孔；
4、有良好接地装置；
5、性能：工作电压：AC220V、50Hz电机（风扇）：30W加热器：240W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ；
6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%；
	1
	台

	937
	注射器
	1、规格：10mL；塑料制成；
2、密封性好，滑动灵活；
3、刻度标线规整、清晰；
	24
	只

	938
	塑料洗瓶
	250mL，密封性好，不漏气；
	45
	个

	939
	试剂瓶托盘
	1、ABS工程塑料制品；
2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求；
	12
	个

	940
	实验用品提篮
	配有提手，480mm×360mm×290mm；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	4
	个

	941
	塑料水槽
	1、槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm；
2、符合JY53～80《塑料水槽技术条件》的有关规定；
	28
	个

	942
	方座支架
	1、由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座由2mm钢板制成；
3、立杆直径φ10mm；
4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成；
	24
	套

	943
	万能夹
	1．由夹杆、夹头组成；夹口为张紧螺丝张口，双向紧固；2．夹持范围为φ5～50mm；3．夹持质量不小于1Kg；4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；
	5
	个

	944
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动；
3、脚高：130mm；
	13
	个

	945
	泥三角
	1、由金属丝和套在其上的石棉筒组成；
2、金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于60mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；
3、石棉筒内径为Φ2mm，外径为Φ8mm；
	3
	个

	946
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、由顶板、底板、插杆组成，8孔；
	28
	个

	947
	漏斗架
	1、由支承板、底板、立柱等组成；
2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；
3、立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠；
	1
	个

	948
	多用滴管架
	产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；
1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；
2、支架为塑料制作；
3、横杆为塑料制作；
4、支架与横杆插装后应摆放平稳；
	24
	个

	949
	教学电源
	1、具备多档位电压输出功能：交流输出2～12V（每2V一档，共6档），额定输出电流5A；直流稳压输出1.5～12V（多档位调节），额定输出电流2A；支持40A短时大电流输出，8秒自动关断。
2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程≥4mm铜接线柱，导电性能稳定。
3、交流输出精度达标：各档位空载电压≤1.05U标＋0.3V，满载电压≥0.95U标－0.3V。
4、直流稳压输出电压偏差：±（2％U标＋0.1V），输出电压精准稳定。
5、短时大电流过载保护：输出电流＞10A时，20s±2s自动关断；40A±10A大电流输出时，8s±2s自动关断。
6、具备完善过载、短路保护功能，交、直流输出超额定电流可自动保护，输出短路可自动关断，使用安全可靠。
7、设备可连续稳定工作时长≥8小时，满足课堂持续教学使用需求。
	3
	台

	950
	托盘天平3
	100g，0.1g
	24
	台

	951
	托盘天平1
	500g，0.5g
	24
	台

	952
	电子天平1
	100g，0.001g
	1
	台

	953
	电子天平2
	400g，0.1g
	2
	台

	954
	温度计1
	红液，0～100℃
	28
	支

	955
	温度计2
	水银，0～200℃
	1
	支

	956
	数字测温计
	-30～+200℃
	1
	台

	957
	酸度计(pH计)
	笔式，测量范围pH0.0～14.0
	4
	台

	958
	水电解演示器
	1、30mL，铂电极；
2、电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷；
3、使用电源：直流6～12V；
4、电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异；
5、支架和底座稳定牢固；
	2
	台

	959
	水电解实验器
	1、高度200mm，由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成；
2、H形电解管由95#玻璃制成，按15mL分度，最小分度单位为1mL；
3、工作电压：直流6~12V；
4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异；产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，安全的一般要求，外观的一般要求等；
	15
	台

	960
	原电池实验器
	由透明塑料容器及盖（电极板、铜板、锌板、铝板各一块）、电极卡和接线柱等组成；
	13
	个

	961
	玻璃仪器刷洗器
	1．由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于
250mm；
	1
	台

	962
	贮气装置
	1、为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成；
2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象；
3、贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm；
4、贮气装置集气容量约3000mL；
5、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象；
	2
	台

	963
	初中微型化学实验箱
	1、粗盐提纯；2、氧气的制取和性质；3、氢气的制取和性质；4、二氧化碳的制取和性质；5、百分比浓度溶液的配置；6、酸的性质；7、碱和盐的性质；8、测定硫酸铜晶体中结晶水的含量；9、土壤、水质、饮料等酸碱性的测定；10、物质的鉴别；
	13
	个

	964
	分子间隔实验器
	1、塑料，量筒式，外径50mm，体积标度200mL，最小分度值5mL；
2、仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度；
	13
	件

	965
	溶液导电演示器
	1、由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成；
2、示教电路版用塑料制成；面板上带有指示用灯炮和开关；
3、电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成；
4、容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成；
5、为进行比较实验，容器数量为4个；
6、产品的电源电压为直流6V；
	13
	台

	966
	微型溶液导电实验器
	1、由底座；
2、透明小水槽、小水槽盖；
3、碳棒等组成；
4、背面电器安装牢靠；
5、透明小水槽用透明塑料制作，有效尺寸不小于80×50×75mm；
6、小水槽盖为塑料制品，上有接线柱，应能安装Φ4mm碳棒2根，布局合理；
	13
	套

	967
	化学实验装置磁性教具
	由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成；示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸参考80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目；外盒为塑料制，并有提手；
	1
	套

	968
	元素学习卡
	学习元素名称、符号用
	1
	套

	969
	炼铁高炉模型
	1、为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：620mm；
2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；
3、模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；
4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱；
	2
	个

	970
	初中分子结构模型
	1、实心注塑球直径为22mm，16mm，1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氢原子1个、硫原子1个；
2、分子：配有氧分子1个、是分子、氢分子、二氧化碳分子、二氧化硫分子、二氧化氢分子、甲烷分子各一个；
	13
	套

	971
	金刚石结构模型
	1、实心注塑球（直径20mm）由30个黑球和40根链接棒组成；
2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	2
	套

	972
	石墨结构模型
	1、由实心橡胶球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒39个球，固定组成完整的石墨结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	2
	套

	973
	碳-60结构模型
	1、由实心注塑球（直径20mm）、链接杆组成；
2、每盒60个球，固定组成完整的碳-60结构模型；
3、产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定；
4、硬质纸盒包装；
	2
	套

	974
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸
	13
	套

	975
	金属矿物、金属及合金标本
	各类不少于5种
	3
	盒

	976
	原油常见馏分标本
	1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、油渣；
2、每种标本附有标签采用塑料盒包装；
	3
	盒

	977
	合成有机高分子材料标本
	1、包括：聚乙烯，聚丙烯，橡胶，涤纶，晴纶，氯纶、丝线、涤棉线、松香等；
2、每种标本附有标签；
3、优质塑料盒包装；
	3
	盒

	978
	新型无机非金属材料标本
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等
	3
	盒

	979
	元素周期表
	带轴
	1
	件

	980
	初中化学探究活动汇编
	配合新课标
	1
	套

	981
	初中化学教学仪器使用手册
	上下册
	1
	套

	982
	量筒1
	10mL
	28
	个

	983
	量筒2
	50mL
	13
	个

	984
	量筒3
	100mL
	2
	个

	985
	量筒4
	500mL
	2
	个

	986
	试管2
	φ12mm×70mm
	250
	支

	987
	试管1
	φ15mm×150mm
	250
	支

	988
	试管3
	φ18mm×180mm
	48
	支

	989
	试管4
	φ20mm×200mm
	48
	支

	990
	试管6
	φ32mm×200mm
	10
	支

	991
	具支试管
	φ20mm×200mm
	10
	支

	992
	硬质玻璃管1
	φ15mm×150mm
	30
	支

	993
	硬质玻璃管2
	φ20mm×250mm
	10
	支

	994
	烧杯1
	25mL
	100
	个

	995
	烧杯2
	50mL
	75
	个

	996
	烧杯3
	100mL
	75
	个

	997
	烧杯4
	250mL
	48
	个

	998
	烧杯5
	500mL
	3
	个

	999
	烧杯6
	1000mL
	3
	个

	1000
	烧瓶2
	圆、长，250mL
	13
	个

	1001
	烧瓶1
	平、长，250mL
	3
	个

	1002
	锥形瓶1
	100mL
	10
	个

	1003
	锥形瓶2
	250mL
	10
	个

	1004
	蒸馏烧瓶
	250mL
	2
	个

	1005
	酒精灯
	150mL
	28
	个

	1006
	干燥器
	160mm
	2
	个

	1007
	气体发生器
	250mL
	2
	个

	1008
	冷凝器
	直固，300mm
	2
	支

	1009
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm
	2
	支

	1010
	漏斗2
	60mm
	28
	个

	1011
	漏斗1
	90mm
	3
	个

	1012
	安全漏斗1
	直形
	2
	个

	1013
	安全漏斗2
	双球
	2
	个

	1014
	分液漏斗1
	锥形，100mL
	2
	个

	1015
	分液漏斗2
	梨形，50mL
	2
	个

	1016
	T形管1
	高硼硅玻璃材质；
	2
	个

	1017
	Y形管
	高硼硅玻璃材质；
	2
	个

	1018
	滴管1
	规格：150mm；管身Φ7mm～8mm；管全长：150mm±10mm喇叭口Φ10mm±1mm；
	100
	支

	1019
	干燥管1
	单球，150mm
	4
	支

	1020
	干燥管2
	U型，φ15mm×150mm
	6
	支

	1021
	活塞
	直形
	2
	支

	1022
	圆水槽1
	φ200mm×100mm
	2
	个

	1023
	圆水槽2
	φ270mm×140mm
	2
	个

	1024
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	2
	个

	1025
	集气瓶1
	125mL
	100
	个

	1026
	集气瓶2
	250mL
	30
	个

	1027
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	5
	个

	1028
	广口瓶1
	60mL
	100
	个

	1029
	广口瓶2
	125mL
	20
	个

	1030
	广口瓶3
	250mL
	20
	个

	1031
	广口瓶4
	500mL
	2
	个

	1032
	广口瓶5
	茶，60mL
	30
	个

	1033
	广口瓶6
	茶，125mL
	5
	个

	1034
	广口瓶7
	茶，250mL
	5
	个

	1035
	细口瓶1
	60mL
	100
	个

	1036
	细口瓶2
	125mL
	200
	个

	1037
	细口瓶3
	250mL
	10
	个

	1038
	细口瓶4
	500mL
	4
	个

	1039
	细口瓶5
	1000mL
	2
	个

	1040
	细口瓶7
	茶，60mL
	10
	个

	1041
	细口瓶8
	茶，125mL
	20
	个

	1042
	细口瓶9
	茶，250mL
	5
	个

	1043
	细口瓶10
	茶，500mL
	2
	个

	1044
	细口瓶11
	茶，1000mL
	2
	个

	1045
	滴瓶1
	30mL带滴帽
	30
	个

	1046
	滴瓶2
	60mL带滴帽
	100
	个

	1047
	滴瓶3
	茶，30mL带滴帽
	5
	个

	1048
	滴瓶4
	茶，60mL带滴帽
	20
	个

	1049
	坩埚
	瓷，30mL
	3
	个

	1050
	坩埚钳
	200mm
	25
	个

	1051
	烧杯夹
	1．产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造，总长度为300mm，宽度为20mm；
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致；
	4
	个

	1052
	镊子
	125mm尖型或扁型
	40
	个

	1053
	试管夹
	1、整体为竹制结构，材质经脱脂干燥处理，表面光滑无裂纹、无毛刺、无刺手感，锯切面平整。
2、规格尺寸：长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm。
3、性能参数：闭口缝隙≤1mm，最大开口距≥25mm，闭口时夹片贴合整齐。
	50
	个

	1054
	止水皮管夹
	产品用直径Φ3mm的钢丝制成；应作防锈处理；
	25
	个

	1055
	螺旋皮管夹
	产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠吻合好
	25
	个

	1056
	石棉网
	1、供中学实验和小学科学教学实验用；
2、外形尺寸：125×125±1mm；
3、铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm；
4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≥1.5mm；
5、石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落；
	30
	个

	1057
	燃烧匙
	1．由半圆面和金属丝结合制成；
2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25mm左右；要求光滑无毛剌、圆润；
3．金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为260mm左右；
4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温；
	30
	个

	1058
	药匙
	实验室药匙，双头一体式，不锈钢材质，适配试剂取用
	50
	个

	1059
	玻璃管2
	φ5～φ6mm
	25
	千克

	1060
	玻璃管1
	φ7～φ8mm
	5
	千克

	1061
	玻璃棒1
	φ3～φ4mm
	2
	千克

	1062
	玻璃棒2
	φ5～φ6mm
	2
	千克

	1063
	软胶塞
	1．产品用天然橡胶制造，白色；
2．每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理；
3．产品每包重量应不少于1kg；
	4
	千克

	1064
	橡胶管
	1．产品用优质天然橡胶制造；
2．产品内径为7～8mm，壁厚1mm；
3．产品每整根之重量应不少于1kg；
	3
	千克

	1065
	乳胶管2
	1．产品用优质乳胶制造；
2．产品内径为5～6mm，壁厚1mm；
3．产品每根之长度应不少于10米；
	20
	米

	1066
	试管刷
	1．由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于
250mm；
	30
	个

	1067
	烧瓶刷
	1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成；
2．金属丝用φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250mm，
铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，长度65mm，铁丝中上部鬃毛束
长度30mm，鬃毛长度不小于15mm，要求不散，不脱毛；3．铁丝尾端带有挂孔；
	20
	个

	1068
	结晶皿
	80mm
	2
	个

	1069
	表面皿1
	60mm
	2
	个

	1070
	表面皿2
	100mm
	30
	个

	1071
	研钵1
	瓷，60mm
	30
	个

	1072
	研钵2
	瓷，90mm
	1
	个

	1073
	蒸发皿1
	瓷，60mm
	30
	个

	1074
	蒸发皿2
	瓷，100mm
	30
	个

	1075
	反应板
	至少6穴
	30
	个

	1076
	井穴板1
	9孔，0.7mL×9
	30
	个

	1077
	井穴板2
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	30
	个

	1078
	塑料多用滴管
	4mL
	300
	支

	1079
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	30
	份

	1080
	一字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4、旋杆应经镀鉻防锈处理；
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；
	1
	个

	1081
	十字螺丝刀
	1、规格150mm；
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固；
	1
	个

	1082
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：40mm*80mm；
	1
	个

	1083
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具；
2、材质：45～55优质碳素结构钢；
3、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；
5、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；
6、榔头装柄后不得松动摇头；
	1
	个

	1084
	锉刀
	1、平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄；
	2
	个

	1085
	剪刀
	1、产品表面处理为电镀剪；
2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4、全长不小于150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形；
	3
	把

	1086
	玻璃瓶盖开启器
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片；
	1
	套

	1087
	工作服
	1、材质：涤卡；身长1200mm，颜色为白色；
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感；
	5
	件

	1088
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；
4、镜架具有一定的强度，且佩戴舒适；
	50
	个

	1089
	防护面罩
	1、由透明有机玻璃制成；
2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹；
	1
	个

	1090
	防毒口罩
	1、直接式防毒口罩；
2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成；
3、口罩能完全罩住口、鼻不漏气；
4、系带可调节松紧；
5、防毒时间不小于1小时；
6、有关口罩的数据：a、口罩重量：<250g；b、呼气阻力：<49Pt，c、吸气阻力：<78Pt，d、漏气系数：<5%，e、有害空间：<170cm2，f、下方视野：>35º；
	1
	个

	1091
	耐酸手套
	1、为橡胶制品，长袖口带五指套；
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4、各部位应完整严密，无开裂和小孔；
	1
	双

	1092
	洗眼器
	玻璃洗眼壶
	1
	套

	1093
	实验防护屏
	产品采用厚度不小于2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成，面板尺寸参考300×300mm，侧板尺寸参考140×300mm；
	1
	件

	1094
	数字化实验系统
	支持实验设计、数据采集保存、数据分析计算的教学实验数据处理软件。功能要求：
1、支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统。
2、支持有线、无线蓝牙连接。
3、支持传感器自动识别。
4、可连接多台采集器，支持多采集器同步工作。
5、支持不少于20个传感器同步采集。
6、可通过坐标曲线、表格、数值、仪表盘等形式，实时、直观、精确展示实验数据。
7、支持公式及变量编辑，可自定义添加实验变量，通过公式编辑实现不同物理量换算。
8、支持数据图表操作，可对曲线移动、缩放，调整曲线颜色、大小，便于实验数据分析。
9、具备数据处理能力，支持直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、曲线重叠显示等多种数据拟合功能。
10、支持实验及结果保存，可随时回看。
11、支持实验场景实时拍摄、画面显示与存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内实验文件收发。
15、内置小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学共7类实验模块，不少于150个实验模板，配套适配教学流程的实验界面与操作功能。
16、可对接在线实验设计平台，具备自主实验设计功能。
17、配备在线实验教学案例，资源数量不少于700个，在线实验视频不少于150个；在线实验视频支持自有平台及第三方平台浏览查看。
	1
	套

	1095
	数显模块
	1、数显模块支持两种使用方式：背部设有磁吸结构，可吸附于铁质平面使用；设有表带安装插槽，可装配表带实现腕部佩戴；设备采用电容触摸操作，配置显示屏与扫描操作按键，配套可更换表带；
2、可实时显示外接传感器采集的数值变化，内置蓝牙5.1及以上无线通信模块，支持低功耗运行及待机；
3、采用电容触摸感应开关机方式，无需机械按压，支持按键触发传感器自动搜索、配对连接；
4、可在多传感器环境下自动切换连接信号强度最优的传感器，支持多个数显模块同时连接同一台传感器；
5、适配多通道传感器，单台数显模块最多可同时显示同一传感器4个通道数据；
6、整机外形尺寸（不含表带）≤51×33×16mm，显示屏分辨率≥128×64，可适配常规腕带表带；
7、设备锂电池容量≥250mAh，连续工作续航时间≥8h，有效通信距离≥30m，数据刷新频率≥5Hz。
	1
	台

	1096
	温度传感器
	1、设备为理化生实验教学专用温度传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集温度数据、记录温度变化、绘制温度-时间曲线，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配中小学及初高中理化生实验教学场景；
2、设备采用一体化结构设计，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯，电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水防护等级不低于IP67，可适配多场景实验测温作业；
3、可测量固体表面、气体、常规液体及酸碱类液体温度，适配多学科实验测温场景；内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；
4、设备具备高速采样性能，测温响应灵敏，可捕捉微小温度变化；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，支持摄氏度、华氏度、开尔文三种温度单位切换显示；
5、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
6、兼容多系统平台，桌面端适配Windows、macOS、Linux、统信UOS、麒麟操作系统，移动端适配Android、iOS/iPadOS、鸿蒙系统，兼容主流教学终端设备；
7、设备测量量程：-40℃～125℃，测量分辨率≤0.01℃，测量精度±0.5℃，数据采样速率≥10次/秒；
8、设备连续工作时长≥120小时，采用CR2032可更换纽扣电池供电，使用便捷、续航稳定；
9、可适配不同颜色物体吸热散热探究、液体吸热散热对比、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热测试、金属腐蚀、生物产热等中小学及初高中理化生探究实验。
	1
	只

	1097
	绝对压强传感器
	1、设备为理化生实验教学专用绝对压强传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集气体压强数据、记录压强变化、绘制压强-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生各类压强探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；前端采用鲁尔公接头结构，可连接软管等附件，适用于不同环境下的气体压强测量作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；具备校准功能，可修正设备数值，保障测量精准度；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：0~400kPa，测量分辨率≤0.1kPa，测量精度±2%，采样速率≥500次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配液体内部压强探究、压缩气体做功内能变化、气体等温变化规律探究、过氧化氢分解制氧气、金属与酸碱反应、酸碱盐反应条件探究、化学反应速率影响因素、模拟肺部呼吸、不同条件下过氧化氢分解对比等理化生探究实验。
	1
	只

	1098
	多量程电流传感器
	1、设备为初高中物理电学实验教学专用多量程电流传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集电流数据、记录电流变化、绘制电流-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能；采用多档位量程设计，无需更换设备即可适配不同电流等级测量，可按需选择对应量程，保障最优测量精度，适配各类电学探究实验教学场景；
2、设备配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识、档位调节旋钮，配备Type-C接口，支持充电及有线数据传输；两端设置专用导线插孔，配套红黑测量导线，可接入实验电路完成电流测量；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；具备校零功能，可校准初始数值，降低测量误差；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备支持三档位精准测量，档位一量程-20mA～20mA、精度±1%、分辨率0.01mA、内阻5.1Ω；档位二量程-200mA～200mA、精度±1%、分辨率0.1mA、内阻500mΩ；档位三量程-2A～2A、精度±1%、分辨率0.001A、内阻50mΩ；
7、设备采样速率：蓝牙模式最高20k次/秒，USB模式最高100k次/秒；连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥500mAh；
8、可适配欧姆定律探究、小灯泡伏安特性曲线描绘、电池电动势和内阻测量、电阻串并联实验、电磁感应现象探究、感应电流实验、电容器串并联及充放电实验等初高中物理电学实验。
	1
	只

	1099
	pH传感器
	1、设备为理化生实验教学专用pH传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集溶液pH数据、记录pH数值变化、绘制pH-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配各类溶液酸碱度探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与pH探测探头组成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水等级达IP67，前端配备BNC接口，可快速对接pH探头，完成溶液pH值检测作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持设备标定功能，可有效保障pH检测数据精准度；
4、设备采用CR2032可更换纽扣电池供电，续航持久，单枚电池可满足一年以上课堂教学使用需求；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程0~14，分辨率0.01，数据采样速率≥100次/秒，连续工作时长≥120小时；
7、可适配二氧化碳性质探究、二氧化碳溶解性实验、盐溶液酸碱性对比、氢氧化钠与二氧化碳反应探究、酸碱中和反应、洗护剂酸碱性检测、钠与水反应、盐溶液酸碱度测量、酸碱中和滴定、酸雨生物影响探究、酶活性影响条件探究等理化生探究实验。
	1
	只

	1100
	电导率传感器
	1、设备为理化生实验教学专用电导率传感器，内置电导率、温度双检测模块，无需外接数据采集器，支持蓝牙直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集电导率与温度数据、记录参数变化、绘制对应参数-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生溶液探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与前端电导率探头组合构成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，电池仓；机身及电池仓采用密封圈密封设计，防水等级达IP67，适配多场景实验作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持自动温度补偿与设备标定功能，有效提升检测数据准确性；
4、设备采用CR2032可更换纽扣电池供电，续航稳定，单枚电池可满足长期课堂教学使用需求；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、电导率测量量程0~20000μS/cm，分辨率0.1μS/cm，精度±3%F.S；温度测量量程0~60℃，分辨率0.1℃，精度0.5℃；设备整体采样速率≥10次/秒，连续工作时长≥120小时；
7、可适配氢氧化钙与二氧化碳反应观察、溶液电导率测量、物质导电性测试、溶液渗透特性研究等理化探究实验。
	1
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	1101
	高温传感器
	1、设备为实验教学专用高温传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集温度数据、记录温度变化、绘制温度-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配高低温环境温度探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与耐高温探测探头组成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；探头采用耐高温材质制作，可满足酒精灯火焰等高温环境温度测量需求；
3、可测量物体表面、气体、常规液体及酸碱类液体温度，支持超低温与高温大范围温度检测；内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；
4、设备支持免校准即连即用，无需前期调试操作；具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程：-200℃～1200℃，测量分辨率≤0.1℃，测量精度±3%F.S，数据采样速率≥10次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配酒精灯火焰各层温度对比等初高中理化探究实验。
	1
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	1102
	溶氧气氧传感器
	1、设备为理化生实验教学专用溶解氧气氧传感器，内置溶解氧、气氧双检测模块，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集、记录溶解氧与氧气含量变化数据，自动绘制对应参数-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生气体、液体含氧量探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与溶解氧气氧探测探头组成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；设备前端设有BNC接口，可快速对接配套探头，完成液体溶解氧、气体氧气含量检测作业；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持溶解氧标定、气氧校准功能，有效保障检测数据精准度；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备检测规格：溶解氧测量量程0~20mg/L、分辨率0.01mg/L、10~35℃环境精度±0.5mg/L；氧气测量量程0~100%、分辨率0.1%、精度±2%F.S，数据采样速率≥100次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥250mAh；
8、可适配蜡烛燃烧探究、人体吸入与呼出气体成分对比、氧气中物质燃烧现象观察、灭火原理探究、过氧化钠与水反应探究、种子萌发环境条件模拟、光合作用影响因素探究、生态缸制作与稳定性观察等理化生探究实验。
	1
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	1103
	二氧化碳传感器
	1、设备为理化生实验教学专用二氧化碳传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集二氧化碳浓度数据、记录气体浓度变化、绘制二氧化碳浓度-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生气体浓度探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与探测探头组合构成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输；探头采用黑色塑料外壳结构，设置栅栏通气结构并内置过滤层，可稳定采集外界气体样本，保障检测稳定性；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，使用便捷高效；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程0~100000ppm，分辨率1ppm；精度分段适配：0~1000ppm区间±100ppm，1000~10000ppm区间±(100ppm＋5%读数值)，10000~50000ppm区间±10%，50000~100000ppm区间±15%；数据采样速率≥1次/秒；
7、设备连续工作时长≥10小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥1000mAh；
8、可适配蜡烛燃烧探究、人体吸入与呼出气体成分对比、碳还原氧化物反应、实验室二氧化碳制取、碳酸钠与盐酸反应、酸碱盐反应条件探究、碳酸钠与碳酸氢钠热稳定性对比、种子萌发环境条件探究、二氧化碳光合作用原料验证、植物呼吸作用产二氧化碳实验、生态缸制作与稳定性观察等理化生探究实验。
	1
	只

	1104
	相对湿度传感器
	1、设备为实验教学专用相对湿度传感器，采用探头与主体一体化设计，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集空气相对湿度数据、记录湿度变化、绘制相对湿度-时间图像，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生湿度相关探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与前端探测探头组合构成，配置电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，Type-C接口，支持充电及有线数据传输，结构简洁，组装使用便捷；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，适配各类实验场景快速采集需求；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备测量量程0~100%，分辨率0.1%，0~80%区间测量精度±4%，数据采样速率≥10次/秒；
7、设备连续工作时长≥20小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥150mAh；
8、可适配蜡烛及其燃烧的探究、人体吸入与呼出气体成分对比、生态缸制作与稳定性观察等理化生探究实验。
	1
	只

	1105
	溶解二氧化碳传感器
	1、设备为理化生实验教学专用溶解二氧化碳传感器，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集液体溶解二氧化碳数据、记录参数变化、绘制溶解二氧化碳-时间图像，支持脱机独立采集存储数据，具备数据下载、查看与分析功能，适配液体溶解二氧化碳相关探究实验教学场景；
2、设备由传感器主体与专用溶解二氧化碳探头组成，配备电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识，底部配置Type-C接口，支持充电与有线数据传输；前端设有BNC接口，可快速对接配套探头，精准检测液体中溶解二氧化碳含量；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m；设备自带唯一蓝牙识别编号，可实现多设备场景精准配对，有效规避信号干扰，适配各类实验场景数据采集；
4、搭载智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中在线升级，可随时更新设备程序；
5、兼容多类主流操作系统，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟系统，可适配各类教学终端设备；
6、设备测量量程0.2ppm～440ppm，分辨率0.1ppm，数据采样速率≥100次/秒；
7、设备连续工作时长≥30小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V、250mAh可充电锂电池，续航稳定；
8、可适配二氧化碳溶解性实验、水生植物光合作用探究等理化生实验。
	1
	只

	1106
	色度计&浊度计
	1、设备为理化生实验教学专用色度浊度传感器，内置色度、浊度双检测模块，无需外接数据采集器，支持蓝牙、USB双模式直连电脑、手机、平板等终端设备，可实时采集溶液透光率、吸光度、浊度数据，记录参数变化并绘制对应数据-时间图像；支持按键或软件切换色度、浊度检测功能，可选择红、橙、黄、绿、蓝、紫六种入射光源，支持脱机独立采集、存储实验数据，具备数据下载、查看及分析功能，适配理化生溶液光学特性及水质探究实验场景；
2、设备集成不小于0.96英寸OLED显示屏、电源按键、电源及蓝牙状态指示灯、设备名称标识与唯一蓝牙识别编号，前部配备开合式检测舱体，可放置标准比色皿开展实验，结构集成度高、操作便捷，适配各类溶液检测实验；
3、内置蓝牙5.0及以上无线模块，支持低功耗运行与待机，空旷无遮挡环境下有效通讯距离≥30m；设备配备独立蓝牙识别编号，多设备场景下可实现终端精准配对，有效规避设备信号干扰；支持免校准即连即用，无需前期调试操作，功能切换简单便捷；
4、具备智能省电机制，设备开机无连接、无数据交互时可自动关机；支持固件OTA空中升级，可在线更新设备程序；
5、兼容多系统平台，适配Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟操作系统，兼容主流教学终端设备；
6、设备支持多光源色度检测与浊度检测，六种光源波长分别为645nm红光、611nm橙光、570nm黄光、520nm绿光、470nm蓝光、430nm紫光，各光源透光率量程0~100%、吸光度量程0~3A，透光率精度±2%F.S、吸光度精度±0.03A，透光率分辨率0.1%、吸光度分辨率0.01A；浊度量程0~400NTU，精度±5%NTU，分辨率0.1NTU，整体数据采样速率≥10次/秒；
7、设备连续工作时长≥50小时，空旷无遮挡环境下蓝牙有效通讯距离≥30m，内置3.7V可充电锂电池，电池容量≥1000mAh，续航稳定持久；
8、可适配水质检测、肥皂水软硬水区分、氢氧化钙与二氧化碳反应观察、氯化铁水解平衡影响条件探究、绿叶色素提取与分离等理化生探究实验。
	1
	只

	1107
	生化传感器收纳箱
	手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；
	1
	套

	1108
	气液相密封实验器
	一、组成
实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20
二、功能
1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验；
2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.实验桶透明设计，便于观察实验现象；
4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验；
5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验；
6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验；
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明；
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验
	1
	套

	1109
	橡胶塞配件包
	一、组成
单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）
二、功能
1.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据；
2.单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入绝对压强传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量压强相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据；
3.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入二氧化碳传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量二氧化碳相关生化类实验，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
4.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验；
5.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验；
6.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要；
三、实验
铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验
	1
	套

	1110
	质量守恒实验器
	一、组成
数字化高精度电子秤（0～500g）（含高精度微力传感器、托盘、金属底盘）、数据线、蓝牙适配器
二、功能
1.用于质量守恒定律的探究，能检测化学反应过程中质量的微小变化情况，验证质量守恒定律；
2.实验器配有高精度微力传感器，无需采集器，直接与终端连接可测得化学反应过程中质量的微小变化，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.托盘设有硅胶垫片，具有防滑功能；
4.底座采用金属材质，实验过程中有效保持平稳，设有脚垫，有效防滑；
5.实验环境搭建简单，无需繁琐操作；
6.可支持有线、无线两种工作方式；
三、实验
验证质量守恒定律等实验
	1
	套

	1111
	离子-滴定计数实验装置
	一、组成
离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线
二、功能
1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测；
2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口；
4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作；
5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头；
6.实验结果准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在；
7.最大滴定速度：30滴/s；
8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定；
9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月；
10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输；
11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验
	1
	套

	1112
	磁力搅拌器
	一、组成
搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子
二、功能
1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域；
2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广；工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V；
	1
	套

	1113
	数字化火焰测量实验器
	一、组成
亚克力灯罩、温度探头调节装置、不锈钢酒精灯、黑色背景贴
二、功能
1.用于探究火焰的分层以及各层温度的大小关系；
2.实验器安装有高温传感器探头，可直接接入高温传感器测量酒精灯火焰的温度，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律明显；
3.亚克力灯罩采用烟囱式双层透明防风罩设计，火焰可视，下方开孔设计，有效避免外界气流干扰，保证火焰稳定性的同时不影响燃烧；
4.温度探头调节装置，灵活调节，可定点准确测量火焰外焰、内焰和焰心的温度，探究三层火焰温度的大小关系；
5.黑色背景贴能清晰的观察火焰结构；
6.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性高；
7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
火焰温度测量等实验
	1
	套

	1114
	化学反应速率实验器
	一、组成
密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa）
二、功能
1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等；
2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛；
3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性；
4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，保证了实验的安全性；
5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验；
6.与传感器适配性好，搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效；
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明；
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显；
三、实验
催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验
	1
	套

	1115
	蜡烛燃烧的探究实验器
	一、组成
由透明亚克力实验箱*1、密封盖*1、橡胶塞*8（含侧面全封塞*2、顶面全封塞*3、二氧化碳传感器探头孔塞*1、湿度传感器探头孔塞*1、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1）、小蜡烛*2、点火器*1组成；
二、功能
1.用于蜡烛燃烧的探究实验；
2.实验箱、密封盖、橡胶塞可搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象；
3.可配合二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；
三、实验
蜡烛燃烧的探究实验
	1
	套

	
	南京江北新区浦口外国语学校（教学仪器设备）

	1116
	无人机
	1、功能要求：支持高清航拍拍照、超高清视频录制；具备智能跟随、定点环绕、延时摄影、全景拍摄、定点悬停、一键返航、低电量自动返航功能；遥控器搭载增强图传，支持远距离实时画面传输；具备多向智能避障、智能飞行模式、多电池轮换续航作业；
2、性能要求：搭载三轴机械云台增稳，飞行画面无抖动；高画质成像，暗光环境拍摄降噪效果优秀；图传信号抗干扰、传输流畅无卡顿；机身抗风性能强，飞行姿态稳定；智能避障识别精准，响应灵敏；远距离遥控信号稳定，远距离拍摄无延迟；
3、配置要求：标配带高亮屏智能遥控器、增强版数字图传系统；配套多块大容量飞行电池、备用螺旋桨、防护收纳包、全套备用配件；机身搭载多组视觉传感避障模块，内置智能飞行控制系统。
4、技术参数：影像传感器1英寸及以上规格；支持5K/4K60fps高清视频录制；三轴机械机械云台；最大抗风等级6级及以上；增强图传有效传输距离15km以上；单块电池标准续航45分钟左右；支持RAW格式拍照、多种智能飞行模式；支持垂直起降、自动悬停定位。
	2
	套

	1117
	乒乓球台
	1、核心规格参数：台面尺寸：2740×1525mm(标准双打尺寸)；台面高度：760mm；台面厚度：18mm；台面材质：高密度纤维板(HDF)；台面颜色：蓝色；整体重量：约115kg
2、性能指标：弹性：220–250mm；弹性均匀度：≤10mm；台面平面度：≤3mm；台面光泽度：≤10度；摩擦系数：≤0.4；稳定性：≤7mm；
3、结构与特点：单折式，半副可独立竖放，节省存储空间；支架：40mm方管外脚，坚固稳定；移动：配备75mm直径脚轮；
	6
	台

	1118
	羽毛球
	1、球头材质：双拼复合软木（击球感清脆，回弹好）
2、羽毛毛片：精选鸭毛（鹚鸪鸭或樱桃谷鸭，采用“小方”毛型）
3、常见球速：77（快，适合低温/平原）
4、包装规格：12只/筒（标准简装）
5、“训练级”，具有超高耐打性和稳定飞行，球速控制标准，自转控制在350-420转/分，
	50
	桶

	1119
	篮球
	1、核心材质：优质PU表皮+丁基橡胶内胆+缠纱工艺；
2、结构工艺：十字筋沟设计（经沟加深），抓握感强，不易脱手，且能单手抓起；
3、规格参数：5号球，适合小学生；
	50
	个

	1120
	红外线激光自动感应计时器
	1、计时精度：0.01秒，LED数码管高亮绿色显示，量程0~999.99s
2、感应方式：红外对射激光，遮挡光束自动启停计时
3、供电：整机内置锂电池，免外接电源，户外全天候使用
4、控制方式：无线遥控启停，可配套电子发令枪同步启动计时
5、支架：三脚架升降支架，高度可调，快速落地架设
6、通信：无线射频传输，单组最远通信距离≥150米，支持多组分段计时
	1
	套

	1121
	排球
	1、规格：5号标准球
2、材质工艺：PU皮革+丁基内胆，机器缝制
3、配色：红/蓝/白、炫橙、炫蓝等
	100
	个

	1122
	转接头
	1、typec耳机转接头DAC解码芯片转换头手机pad转换器转3.5mm圆孔转接线tpc接口
	25
	个

	1123
	音频线
	1、3.5mm发烧级镀银款QS3545公对公aux双头车载手机汽车音响电脑音箱耳机线
	30
	根

	1124
	专业声卡
	1、接口规格：雷电3高速传输，≥10进6出专业音频通道；
2、核心配置：搭载Dual双DSP运算核心，≥2路Unison智能话放，1路Hi-Z高阻乐器直插（吉他/贝斯），支持零延迟硬件级实时人声处理；
3、音质规格：采样精度：24bit/192kHz，DA动态范围129dB，搭载ApolloXGen2高精度AD/DA转换器，低底噪、大动态，人声还原细腻通透
	1
	台

	1125
	立式落地支架
	1、三脚稳固落地结构，高度可87-1140mm自由调节；挂钩与托位带防滑软胶护垫，不伤乐器漆面；
2、整体碳钢材质承重强，适配电吉他、木吉他、贝斯等乐器立式收纳摆放，占地小、安装免工具；
	1
	个

	1126
	军鼓支架
	1、加粗镀铬三脚落地结构，高度角度自由可调，防滑橡胶脚垫+软胶护托，稳固不伤鼓面；承重强、折叠便携，
2、适配各类规格军鼓，用于乐器教学、排练演出收纳摆放；
	2
	个

	1127
	大振膜专业电容麦克风
	1、振膜：1英寸(25.4mm)、24K镀金大振膜森海塞尔
2、指向：心形（心型）
3、频响：20Hz～20kHz
4、灵敏度：25mV/Pa(1kHz)
5、最大声压：140dBSPL
6、底噪：10dB(A)，动态范围130dB
7、供电：+48V幻象电源（XLR三针接口）
8、阻抗：输出50Ω，适配阻抗≥1000Ω
	2
	支

	1128
	陶笛AF
	1、类型：专业级中音F调；孔数：12；
2、材质：陶土（白云土）；
3、音域：低音LA到高音FA（13度音）；
4、调性：中音F调（AF）；
5、工艺：熏烧上生漆；
	1
	个

	1129
	陶笛AG
	1、类型：演奏型中音G调；孔数：12；
2、材质：陶土（白云土）；
3、音域：低音LA到高音FA（13度音）；
4、调性：中音G调（AG）；
5、工艺：熏烧上生漆；
	3
	个

	1130
	陶笛BC
	1、类型：专业型低音C调；孔数：12；
2、材质：陶土（白云土）；
3、音域：低音LA到高音FA（13度音）；
4、调性：低音C调（BC）；
5、工艺：熏烧上生漆；
	4
	个

	1131
	陶笛BG
	1、类型：BG熏烧专业演奏型；孔数：11；
2、材质：陶土（白云土）；
3、音域：12度音；
4、调性：BG；
5、工艺：熏烧上生漆；
	4
	个

	1132
	陶笛BBC
	1、类型：BBC熏烧专业演奏型；孔数：10；
2、材质：陶土（白云土）；
3、音域：10度音；
4、调性：BG；
5、工艺：熏烧上生漆；
	4
	个

	1133
	古筝
	1、尺寸：总长1230mm
2、木料：鸡翅木
3、琴弦：国标21弦古筝通用琴弦
	12
	个

	1134
	音乐创编平板
	1、屏幕参数：屏幕尺寸≥13英寸，采用OLED高清屏幕，支持144Hz高刷新率。
2、硬件配置：运行内存≥12GB，机身存储≥256GB。
3、操作系统：搭载正版智能操作系统。
4、数据传输接口：内置Wi-Fi无线传输、蓝牙模块，配备≥USB3.1高速接口。
5、专业软件：内置专业音乐编创软件，支持音乐创作、编曲、音频编辑等功能。
6、电池与充电：电池容量≥10000mAh；支持40W多协议反向超级快充，支持反向充电拓展功能。
7、影音音效配置：内置扬声器数量≥6个，环绕立体声音效。
	16
	台

	
	南京市第二十九中学天润城分校等校（饮用水设备）

	1135
	6龙头校园节能饮水机
	▲1、配备304不锈钢内胆容量≥35L；及304不锈钢纯水箱容量≥40L，（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）；（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
2、电源/功率：380V/50Hz，6KW；
3、出水方式：六龙头，一开五温，触摸按键出水，相邻出水嘴中心间距≥350mm；
▲4、开水出水支持刷卡控制或NFC取水功能有效防止学生烫伤；投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
5、外形参考尺寸：1800×450×1500mm（±100mm）；
6、外观：整机为不锈钢箱体，采用一体成型或无缝焊接工艺，禁止铆钉拼接；前门可开启并带锁闭功能；
7、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂；
8、过滤配置：不低于4级反渗透过滤；净水流量≥1.06L/min，额定净水量≥10000L（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）；（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
9、采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠；
10 、具有远程物联功能，管理者可远程查看机器故障代码、滤芯实时状态、净水流量，远程设置机器温度、定时开关机；
11、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	2
	台

	1136
	4龙头校园节能饮水机
	▲1、配备304不锈钢内胆容量≥30L；及304不锈钢纯水箱容量≥30L，投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
2、电源/功率：220V或380V/50Hz，≥3KW；
3、出水方式：四龙头，一开三温，触摸按键出水，相邻出水嘴中心间距≥350mm；
4、开水出水支持刷卡控制或NFC取水功能有效防止学生烫伤；投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
5、外形参考尺寸：1250×450×1500mm（±100mm）
6、外观：整机为不锈钢箱体，采用一体成型或无缝焊接工艺，禁止铆钉拼接；前门可开启并带锁闭功能；
7、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂；
8、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为RO反渗透滤芯）；净水流量≥1.06L/min，额定净水量≥13000L，（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；

9、采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠；
10、具有远程物联功能，管理者可远程查看机器故障代码、滤芯实时状态、净水流量，远程设置机器温度、定时开关机。
11、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	27
	台

	1137
	3龙头校园节能饮水机
	1、 配备304不锈钢内胆容量≥20L；及304不锈钢纯水箱容量≥30L，（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）；
2、电源/功率：220V/50Hz，≥3KW；
3、出水方式：三龙头，一开两温，触摸按键出水，相邻出水嘴中心间距≥350mm；
4、开水出水支持刷卡控制或NFC取水功能有效防止学生烫伤；投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
5、外形参考尺寸：900×450×1500mm（±100mm）
6、外观：整机为不锈钢箱体，采用一体成型或无缝焊接工艺，禁止铆钉拼接；前门可开启并带锁闭功能；
7、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂；
8、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为RO反渗透滤芯）；净水流量≥1.06L/min，额定净水量≥13000L，（投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
9、采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠；
10、具有远程物联功能，管理者可远程查看机器故障代码、滤芯实时状态、净水流量，远程设置机器温度、定时开关机；
11、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	11
	台

	1138
	2龙头校园节能饮水机
	1、出水方式：2个龙头，1开1纯，触摸式按键取水；
2、功率/电源：≥1500W，220V/50HZ；
3、加热内胆容量：≥4L；储水箱≥8L；
4、外形参考尺寸：400x360x1360mm（±100mm）；
5、过滤配置：不低于3级反渗透过滤。净水流量≥0.52L/min，额定总净水量≥4000L；（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）
6、具备漏水保护开关装置，有效防止设备漏水；
7、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	9
	台

	1139
	2龙头幼儿园节能饮水机
	1、配备304不锈钢内胆容量≥10L；
2、电源/功率：220V/50Hz，2KW；
3、出水方式：两龙头，全温，触摸按键出水；
4、外形参考尺寸：600×400×1300mm（±100mm）；
5、外观：整机为不锈钢箱体，采用一体成型或无缝焊接工艺，禁止铆钉拼接；前门可开启并带锁闭功能。
6、过滤配置：不低于4级反渗透过滤；净水流量≥0.5L/min，额定净水量≥13000L（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）。
7、采用智能主控系统，无需人工值守，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命等
8、加热时保证内胆不承压，配置双重泄压装置，杜绝内胆爆炸隐患。
9、具备漏水保护装置，检测漏水即切断进水，设备具有故障代码提醒功能，包括不限于温度传感器异常、加热异常、加热超温等提示功能。具备水位提醒功能，机器具备长时间出水自动切断功能，避免浪费；
7、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	8
	台

	1140
	2龙头步进式开水器
	1、电源220V/50Hz，3KW；
2、采用步进式逐层加热、电磁阀控水，冷热水分离，一次沸腾，无千沸水、无混合水。
3、热水胆容量：容量≥35升 采用304不锈钢材质（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）。
4、触摸按键出水，具备开水、直饮水出水功能；水嘴距接水盘高度≥380mm，出水稳压防溅、防烫隔热。
5、设备参考尺寸：620mm×420mm×1800mm（±100mm）；水槽、门板采用304不锈钢整体模压成型，无焊缝焊点。
6、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为RO反渗透滤芯）；净水流量≥1.05L/min，额定净水量≥10000L，（投标人提供产品图片及以上功能配套技术资料佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看）。
7、蒸汽热能回收技术：不冒蒸汽，水沸腾后产生的蒸汽经热交换器被冷凝成水，其汽化的热能通过被自来水吸收，并加热进水，使进水温度提高，蒸汽热能回收，节能省电。
8、食品卫生要求：投标文件中提供产品型号一致的《食品接触产品安全认证证书》扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台或发证机构官网的证书有效查询截图。
	5
	台

	
	南京市第二十九中学柳洲东路分校（实验室）

	1141
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm
2、台面：采用≥12.7mm实心理化板，周边成型厚度≥25.4mm;倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙。
3、柜身：台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，使用过程中无噪音，可开关十万次以上。滑轨：三节滑轨。手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音；
5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
6、具备电源盒、网络接口、电脑专用插座，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。
	1
	张

	1142
	教师总控电源
	1、教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护。教师,学生电源必须采用轻触按键操作方式，带密码开机，倒计时钟。
2、电压设定操作为数字键盘。
3、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。
4、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
5、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
6、教师自用低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
7、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示。
8、大电流短时输出。8秒自动关断。教师大电流9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“
	1
	套

	1143
	教师转椅
	液压升降式五轮转椅
	1
	张

	1144
	学生实验台
	1、规格：1200*600*780mm。理化板台面。
2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式。
3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
上腿规格：长575*50*80mm，壁厚≥3mm；下腿规格：长545*50*80mm，壁厚≥2.5mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。
5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
6、书包斗：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。
7、专用电源盒：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启。
▲8、台面采用板厚为12.7mm实芯理化板，化学性能检测：检测依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果不低于5级；环保性能检测：依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥20%；投标人提供有效期内具有CMA标识的检测报告扫描件佐证。
	24
	张

	1145
	实验凳
	1、φ320×450-500mm，全新注塑凳面，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
面板采用PP新料一体注塑成型。
2、安全防护：托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。
	48
	张

	1146
	功能柱
	功能柱规格：350*220*760mm，注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接，功能柱前后面均设有不小于235*415mm的检修门，方便安装和日后维修。
	24
	个

	1147
	学生电源3
	1、学生电源采用独立变压器的嵌入式受控电源,独立电源开关。
2、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。
3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。
5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。
6、2寸屏幕显示交流、直流、电流数值、锁定举手等信息。
7、学生电压设定必须是上下按键设置方式。
8、配置2路220V国标5孔插座。保险过载保护。
	24
	套

	1148
	准备台
	1、规格：2400×700×850mm
2、台面：采用12.7mm实心理化板，周边成型厚度为25.4mm;倒圆边。
3、柜身：台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时。
手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞；
5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	1
	张

	1149
	仪器柜
	1、规格：1000*500*2000mm（±10mm）
2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。
3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型。
	6
	个

	1150
	货架
	1、设备规格：外形尺寸1500mm×400mm×2000mm；配备4层可调节层板，层高50mm可调。
2、材质要求：采用国标冷轧钢，禁止回收料、薄料，适用于实验室仪器、试剂、危化品及重物存放。
3、板材厚度：立柱为40×80mm C型钢，壁厚≥1.5mm，蝴蝶孔结构；横梁壁厚≥1.2mm；层板壁厚≥1mm，层板背部配备双加强筋。
	5
	个

	1151
	窗帘1
	1、室内遮光帘高度2.8米，宽度以实际为准进行分割。
2、布料采用1:2加厚遮光纤维布。
3、布料为遮光纤维布，环保耐用，具有很好遮光隔热作用。
4、含罗马杆或铝合金加厚轨道，所有辅材，加工安装到位。
	24
	米

	1152
	LED教室灯
	1、尺寸长宽1200*300±10mm；为一体式微晶防眩面板灯。
2、采用大尺寸（≥L200*W60*H35mm）外置驱动电源。
3、色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。
	12
	套

	1153
	LED黑板灯
	1、LED黑板灯长度≥1220mm，为一体式透镜防眩灯具。
2、LED黑板灯采用大尺寸（≥L200*W60*H35mm）外置驱动电源。
3、LED黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。
	3
	套

	1154
	86英寸触控一体机
	屏体部分：
1、整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。
2、整机屏幕需采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H。整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
3、整机需采用内置摄像头、麦克风，支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。
4、整机需支持前置物理接口≥5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口、≥1路USB-Type-B接口。
5、整机前置接口需（不限USB接口）均具备防撞挡板设计。
6、整机后置物理接口需≥10个，包含≥2路HDMI2.0、≥2路USB2.0、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路mic in3.5mm、≥1路LINE out 3.5mm、≥1路HDMI OUT。
7、整机内核≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
▲8、整机需内置2.2声道扬声器，≥20W全频扬声器≥2个，≥15W高音扬声器≥2个，额定总功率≥70W，最大峰值功率≥80W，语言清晰度（STI-PA）≥0.8；（投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
9、整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥85dB，1米到10米距离内响度差距≤5dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤5dB。
10、整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥85%NTSC，对比度≥5000：1。整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
11、整机需具有前置按键，数量≥6个，包含开关机、护眼、录课、主页、音量+、音量-。
12、整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
13、整机在整机系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机在Windows系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
▲14、需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、管家、AI 录课、上一页、下一页等不低于300条语音指令；（投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）；
OPS模块：
1、CPU需支持英特尔等处理器：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD。
2、USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个。
3、其他接口要求：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
内置教学软件：
1、支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2、需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。
3、需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。
4、录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。
5、备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
	1
	套

	1155
	视频展台
	1、配置≥800万像素摄像头，拍摄幅面≥A4，最高分辨率≥3264×2448。
2、托板规格≥A4，板面平整无接缝，承托稳定。
3、配置3粒带磨砂均光罩LED补光灯，支持无级触摸调光，光线均匀，符合光生物安全标准。
4、摄像头配备密封保护镜片，防尘防沾染，防护等级≥IP5X。
	1
	套

	1156
	无线键鼠
	电池寿命持久耐用，即插即忘微型接收机，全尺寸键盘，无线便捷，配备舒适性鼠标。
	1
	套

	1157
	强弱电配套
	1、含强、弱电布线安装、开槽和开槽恢复；
2、强电布线安装：教师和学生实验桌用电布线，2.5平方国标线，穿线管暗盒，有效固定，暗管采用PVC阻燃塑料管；
3、弱电布线安装：含多媒体、教师演示讲台和学生实验桌网络布线，国标六类网线，外套护线管或线槽，两端安装国标六类水晶头、线标明确。
	1
	项

	1158
	集成服务1
	实验室内系统的安装调试及系统培训（设备操作培训，实验仪器操作培训）。
	1
	项

	1159
	地面地胶
	2mm密实底卷材，耐磨层≥0.7mm，抗菌阻燃环保，含自流平、胶水、人工、焊接、垃圾清运
	113.6
	平米

	1160
	不锈钢踢脚线
	1、60mm304不锈钢踢脚线；
2、内侧基层板。
	57
	米

	
	南京市金陵中学江北分校（考务合班教室）

	1161
	二人位培训桌
	1、尺寸：1200*450*750mm（±10mm）；
2、材质：实木多层板；
3、工艺：采用E0级板，桌面及腿板厚度25mm,基材采用实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.5mm优质PVC直封边制作。其余板材厚度为18mm；
	50
	张

	1162
	三人位培训桌
	1、尺寸：1800*450*750mm（±10mm）；
2、材质：实木多层板；
3、工艺：采用E0级板，桌面及腿板厚度25mm,基材采用实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.5mm优质PVC直封边制作。其余板材厚度为18mm；
	1
	张

	1163
	实木培训椅
	1、尺寸：410*430*860（±10mm）；
2、材质：橡胶木；
3、工艺：橡胶木实木框架，表面刷清水漆。
	103
	张

	1164
	主席桌(3人)
	1、尺寸：2100*600*750mm（±10mm）；
2、材质：中纤板+实木木皮+油漆；
3、工艺：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；基材采用中密度板，甲醛释放量达到E1级；封边采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm；封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；油漆采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
	2
	张

	1165
	主席椅
	1、尺寸：常规；
2、材质：西皮+电镀架；
3、工艺：纳帕西皮，高回弹海绵密度40kg/立方，靠背侧面填充密度高，与框架一体化的固定弧形扶手，管材直径18mm，管壁2mm，一体式弓型钢架，承重大于150kg
	6
	张

	1166
	定制主席台
	1、板材选用18mm厚双贴面实木多层板；                          
2、面材：采用三胺板饰面，面材经耐酸碱.防虫.防腐等处理。甲醛释放量≤0.7mg/L。
3、封边：采用加厚 PVC 同色封边，弹性好，耐撞击，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍，其中甲醛释放量未检出。                      
4、五金件：五金件启闭灵活.滑动自然.无杂音.无松动.耐用牢固。
5、尺寸L*1800*160mm（±10mm）。
	7
	米

	1167
	双手持无线话筒
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6、具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
	1
	套

	1168
	无线话筒(2个桌面鹅颈)
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。
4、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
▲6、桌面式发射机配置锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时；（投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）。
	1
	套

	1169
	考场摄像机
	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 
2、采用高性能两百万像素1/3英寸或以上CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 
3、可输出200万（1920×1080）@25fps； 
4、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 
5、最大红外监控距离30米；
6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 
7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
8、支持插拔128G SD卡；
9、接入现有考场监控系统
	2
	台

	1170
	拾音器
	1、高灵敏度全向型驻极体电容咪头。
2、监听面积：100㎡（自然发音，信噪比≥20dB）
3、频率响应：20Hz～20KHz,300Hz～8000Hz频段话音增强
4、灵敏度：-33.0dB～+10.0dB 可调(1Pa, 1KHz)
5、信噪比：>60dB(1米标准音源）
6、输出动态范围：＞104dB(@ Vcc = 12V, THD<1%)
7、拾音器等效噪声级小于40dB(A)。
8、级联混音接口：非平衡Line-In，输入阻抗7.5KΩ，内置混音器
9、接入现有考场监控系统
	2
	套

	1171
	POE交换机
	8口POE千兆交换机高功率
	1
	台

	1172
	窗帘2
	1、室内遮光帘高度2.8米，宽度以实际为准进行分割。
2、布料采用1:2加厚遮光纤维布。
3、布料为遮光纤维布，环保耐用，具有很好遮光隔热作用。
4、含罗马杆或铝合金加厚轨道，所有辅材，加工安装到位。
	24
	米

	1173
	配电材料
	1、含强、弱电布线安装、开槽和开槽恢复；
2、强电布线安装：用电布线，2.5平方国标线，穿线管暗盒，有效固定，暗管采用PVC阻燃塑料管；
3、弱电布线安装：含监控、多媒体、讲台网络布线，国标六类网线，外套护线管或线槽，两端安装国标六类水晶头、线标明确。
	1
	项

	1174
	集成服务2
	1、管线铺设、设备集成、调试、培训，利旧设备调试。
	1
	项

	
	南京市金陵中学江北分校（心理咨询室）

	1175
	心理测试管理工作平台
	一、用户信息管理
1、用户管理：支持人口学资料收集，涵盖用户名、注册日期、用户ID、用户组别、年龄范围、所属单位等基础信息，支持补充完善详细信息。后台可实现注册用户审核与统一管控，配备批量审核、批量删除用户的管理功能，提升用户运维工作效率。
2、用户导入：系统配备Excel标准导入模板，支持批量导入全体用户资料，导入完成后自动生成对应登录账号、密码、所属机构等信息，简化用户建档流程，提升批量录入效率。
二、量表信息管理
1、系统内置丰富的专业心理测评资源，涵盖心理健康、情绪状态、学习能力、智力水平、人格特质、社交能力、生活状态、职业兴趣等多维度类别，包含不少于100种专业心理量表，可满足不同场景、不同人群的测评需求。
2、系统具备千人同时在线测评能力，适配个人独立测评、团体批量测评两种应用模式，搭载测评条件智能校验功能，可自动筛查用户测评适配性，减少无效测评情况，保障测评数据整体精准度。
3、搭载特色量表拓展功能，支持随机生成划消数字实验量表，可自定义设置划消数字类型、数字数量等参数，适配专业化、定制化心理实验测评场景。
三、测试数据管理
1、支持测评结果批量标记已读、未读状态，可依据预警等级、年龄、用户名等多维度条件完成自动排序；支持通过用户名、年龄范围、性别、用户ID、量表名称、预警等级、所属单位等关键词完成数据检索、查看与删除操作，兼容Excel、Word两种格式的单条、批量及整体数据导出，保障数据调取与留存的便捷性。
2、搭载测评数据智能筛查模块，可自动识别、筛选高预警风险测评数据，便于高危用户的重点管理与专项跟进，提升心理干预工作的针对性。
3、支持按照个人测试、团体测试、方案测试三类维度分类查看、下载测评数据，可直观展示团体测评数据的预警人数占比、极值数据等核心统计信息，完整留存数据导出操作记录，实现操作全程可溯源。
4、系统自动对测评结果进行分级标注，分为一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（作答不认真、说谎、诈病等）、正常、无需预警六个等级，采用不同颜色区分展示，预警状态直观清晰。
5、支持对已查阅的测评数据自主标记，优化数据分类管理与重点跟进机制，提升后台数据运维质量。
6、配备官方标准Excel数据导入模板，模板支持一键下载，依据页面规范即可快速完成外部测评数据导入，实现多渠道数据统一归集管理。
7、搭载方案未测人员智能监测功能，可精准筛查方案测评范围内的未测试人员，便于工作人员统计核查与补测推进，保障测评工作全覆盖落地。
四、危机评估干预
1、系统具备完善的危机分级体系，将心理危机划分为一级、二级、三级、其他预警、正常、无需预警六个等级，内置完整的预警等级释义说明，保障危机等级判定的规范性与准确性。
2、支持预警通知机制自定义配置，可针对一、二、三级预警用户开启邮箱自动推送功能，支持批量推送预警信息，助力危机信息快速同步、方案研讨与处置落地。
3、危机评估精细化管理：系统完整展示预警测评结果的各项详细数据，为心理健康干预工作提供全方位数据支撑；支持多维度检索测评数据，检索条件包含用户名、年龄范围、用户ID、量表名称、预警等级、读取状态、所属单位等，支持单条或批量测评报告导出，满足数据分析、存档留存及专项研究使用需求。
4、危机数据智能统计：支持多维度指标检索测评数据，系统可自动生成可视化统计图表，实现心理危机数据常态化动态监控，强化突发心理危机事件的研判与处置能力。
5、危机上报规范化管理：系统内置心理危机状况统计表模板，可依据预警等级、人员所属分类快速完成数据上报；支持通过邮箱向对应管理人员推送测评结果，保障危机信息及时同步、高效处置。
五、心理咨询管理
1、支持预约症状自定义配置，可结合实际应用场景预设咨询症状标签，适配各类心理咨询服务的登记与分类管理工作。
2、系统规范化展示咨询师相关信息，页面完整呈现咨询师姓名、年龄、邮箱、预约状态等内容，展示师资团队概况，便于用户自主匹配适配的咨询资源。
3、配备标准化排班管理功能，采用表格化排班模式，支持按周排班、一键延续上周排班方案，排班界面可展示咨询师年龄、资质等级、联系方式、咨询时段等详细信息，保障排班工作高效、规范、可追溯。
4、咨询预约智能管理：用户可结合咨询师资质、排班时段完成线上自主预约，操作简洁高效；后台可展示全部预约人员详情、咨询结果，支持异常预约撤销操作，实现预约全流程闭环管控。
5、心理档案一体化管理：系统自动为每位用户建立专属心理档案，归集个人基础信息、量表测评记录、咨询预约记录、线下咨询记录等全维度数据；支持按人员所属分类批量导出用户心理档案，实现档案标准化、规范化管理。
6、咨询回访闭环管理：系统自动为已完成咨询的用户生成回访台账，管理员可自主设定回访日期、回访类型，系统依据预设时间完成回访智能提醒，支持多次回访记录留存，完善心理咨询服务闭环体系。
7、咨询留言智能管控：系统支持按留言内容、留言时间检索用户留言，分类展示未回复、已回复、重点关注等留言状态，配套在线回复、删除、关注等操作功能，保障用户心理诉求及时响应。
六、科研数据管理
1、支持各类测评问卷详情查看，后台具备问卷新增、审核、单条删除、批量删除等全流程管理能力，实现科研问卷资源的规范化运维。
2、支持问卷测评结果详情查看、数据删除与智能统计分析，为心理学科科研调研、数据研究提供全面精准的数据支撑。
七、网站信息管理
系统具备前端展示内容全权限管控能力，可自主完成页面图片、资讯文章、活动公告、下载资料等内容的上传、修改、删除操作，实现网站展示内容的灵活运维。
八、系统安全设置
系统搭载多重安全防护体系，通过超级管理员权限管控、独立数据库存储、分级角色权限访问限制等安全机制，全面保障测评数据安全与系统运行稳定性。
1、数据备份管理：系统配备数据备份与数据还原双重功能，有效规避数据丢失风险；备份数据支持下载至本地服务器，实现异地灾备，强化系统数据安全防护能力。
2、用户权限管理：支持多角色权限自定义配置，可针对普通用户、咨询师、平台管理员等不同身份，分配差异化的专属操作权限与信息查看权限，实现分级分权的精细化管理模式。
	1
	套

	1176
	资料柜
	1、材质: E0实木多层板
2、风格：简约现代
3、尺寸：2000*850*400mm
	2
	个

	1177
	书架
	1、材质: E0实木多层板
2、风格：简约现代
3、尺寸：2000*1500*400mm
	1
	套

	1178
	咨询圆桌
	1、风格: 现代简约
2、形状: 圆形
3、尺寸: 500mm
	1
	个

	1179
	三人沙发
	1、面料:麻
2、风格:现代简约
3、规格:三人,长度1680mm
	1
	个

	1180
	咨询工作台
	1、尺寸：长1600*宽1600*高750mm，台面长度1400mm；
2、板材厚度16mm；
3、框架材质太空铝型材；
	1
	套

	1181
	办公椅
	1、黑色PP料背架，带固定腰靠，头枕可调节                        
2、高回弹中软切割海绵
3、中班蝴蝶底盘带原位锁定
4、PP连体固定扶手
	1
	张

	1182
	心理挂图
	1、不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。
2、整体尺寸：620*520mm；
3、边框宽度：30mm；
4、边框材质：实木；
5、前档板：有机玻璃；
	2
	幅

	1183
	无声挂钟
	形状: 圆形14英寸
机芯类型: 扫秒机芯
动力类型: 电池
	1
	台

	1184
	录音笔
	录音时间20小时，续航时间30小时，录音距离10米，锂电池。
	1
	台

	1185
	打印机
	1、彩色墨仓式多功能一体机，打印复印扫描一体；
2、最大处理幅面：A4；
3、自动双面功能；
	1
	台

	1186
	心理信箱
	壁挂式，铝合金材质，尺寸不低于290*210*100mm。
	1
	个

	1187
	48色水彩笔
	丙烯马克笔48色/桶
	20
	盒

	1188
	48色彩铅
	可擦彩铅笔48色/桶
	20
	盒

	1189
	抱枕
	聚酯纤维材质，尺寸不低于450*450mm
	4
	个

	1190
	箱庭设备
	一、硬件设备参数
1、沙具陈列架：配置2组松木原木材质陈列架，单组尺寸不小于1200mm×1600mm×350mm，采用不少于6层11阶结构设计，整体为原木本色，表面喷涂清漆涂层。
2、标准沙箱：包含1台个体标准沙箱、1台团体标准沙箱，整体采用松木原木材质制作。个体沙箱尺寸不小于57×72×70mm，团体沙箱尺寸不小于85×120×100mm；沙箱外侧统一为原木本色，内侧采用天蓝色涂装。
3、沙箱支撑腿：采用整条松木原木方木一体成型制作，安装后整体高度区间为70cm-100cm，适配沙具摆放操作高度，符合箱庭实训操作规范。
4、配套沙具：配置沙具数量不少于1200件，材质包含树脂、陶瓷、聚氨酯等环保材质，涵盖18大类标准化沙具体系，品类齐全、造型规范，适配各类箱庭疗法实训场景。品类包含多系列细分品类，人物类涵盖神话、动漫、科幻、职业、偶像、恐怖等系列；交通工具类涵盖豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事等系列；动物类涵盖海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列；植物类涵盖花、草、树木、果实、蔬菜等系列；建筑类涵盖桥梁、道路、公共建筑、民居建筑等系列；同时涵盖食品、家居、家禽、宗教等全品类配套沙具，满足多元化箱庭创作与心理分析需求。
5、实训海沙：配套天然黄色细沙不少于45公斤，沙质细腻均匀，经高温消毒处理，触感柔软安全，无杂质、无异味，符合心理箱庭实训用材标准。
6、配套资料：配备《箱庭疗法》专业书籍、设备操作手册各1本；配套标准化箱庭活动记录表，包含6份个体箱庭制作过程记录表、2份团体箱庭制作过程记录表，完整覆盖个体、团体箱庭实训记录场景，保障实训工作标准化开展。
7、环保安全要求：全套沙具具有合格检测报告，检测依据GB/T2912.1-2009，需检测甲醛含量≤20mg/kg；签订合同前中标人提供沙具-太阳人、沙具-小蜜蜂等不少于10种典型品类的沙具带有CMA标识的检测报告供采购人查验。
二、箱庭管理软件功能
软件适配本地电脑环境运行，安装流程简洁、操作界面简洁直观，核心包含沙具管理、个体箱庭、团体箱庭、技术文库、用户管理五大功能模块，可实现箱庭实训全流程数据记录、归档、检索与管理，完善实训数据体系。
（一）用户管理模块
1、用户账号管理：系统支持注册用户信息规范化管理，可对用户名、性别、年龄等基础信息进行编辑与统一管控，基于角色划分差异化使用权限，构建分级权限管理体系，保障用户数据信息安全；支持按用户名、注册时间多维度筛选检索，提升信息查询效率。
2、账号信息维护：系统具备账号信息批量维护能力，后台可统一管理全体用户账号资料，支持账号密码及基础信息修改维护，规避账号异常无法登录问题，保障系统稳定运行。
3、用户运维管理：后台支持新增用户账号，具备来访者信息转介管理功能，适配心理咨询、心理实训场景的人员流转与档案管理需求。
（二）个体箱庭模块
1、模块集成箱庭记录新增与详情查看功能，可完整收录个体箱庭实训时间、沙具摆放顺序、完成时长、沙具移动次数、实训影像资料等全维度数据，实现个体实训过程完整归档记录。
2、支持基于用户名精准检索个体箱庭实训记录，可对归档数据进行删除运维操作，实现实训数据分类管理、系统化梳理，为心理个案研究提供完整数据支撑。
（三）团体箱庭模块
1、团体箱庭记录功能：支持新增、查看团体箱庭实训详情，可完整记录实训制作时间、总耗时、见证人、组别次数、实训影像、八轮次沙具摆放动作、沙具总数、制作人员信息等核心数据，保障团体实训记录的完整性与规范性。
2、团体讨论记录功能：集成团体箱庭实训讨论归档模块，支持新增、查看实训讨论记录，可收录实训时间、总用时、见证人、组别次数、团队主题、讨论内容、制作者信息、沙具摆放意图、实训感受、创作构思等资料，完整留存团体实训心路历程与成长变化数据。
3、数据检索运维：支持按用户名、时间范围多维度检索团体箱庭实训记录，实现海量实训数据快速筛选、分类梳理，适配系统化数据研究与教学复盘工作。
（四）沙具管理模块
系统支持沙具分类自定义配置，可自主录入、编辑沙具图片、名称、数量等台账信息，构建标准化沙具资源台账；支持通过沙具名称精准检索对应资源，实现沙具资源规范化、精细化台账管理。
（五）技术文库模块
支持按标题、发布时间筛选检索文库资料，便于专业资料快速查阅；后台具备技术文库内容新增、修改能力，可自主编辑封面图片、标题、分类、正文内容等资料，同时支持文库类目分类管理，构建标准化专业资源库。
	1
	套

	1191
	音乐放松训练系统
	一、系统整体概述
智能音乐放松系统适配本地电脑环境部署运行，搭载模块化功能架构，整体操作简洁、运行稳定。系统集成多类型放松训练、专业音乐资源、智能身心调节、生理数据监测、数据归档管理等功能，可实时采集心率、血氧、压力指数、HRV、PNN50等生理指标，依托数据完成用户身心状态智能分析，适用于心理放松训练、情绪调节、心理辅导干预等标准化应用场景。
二、系统核心功能模块
（一）学习中心模块
1、系统内置自助式标准化放松训练体系，涵盖意向放松训练、腹式呼吸放松训练、渐进式肌肉放松训练三类主流训练模式，配套专业真人教学视频资源，可支撑用户自主开展规范化放松训练。
2、意向放松训练：内置多类舒缓沉浸式训练场景，通过场景化引导调节使用者身心状态，优化生理与心理紧张状态，实现身心舒缓调节。
3、腹式呼吸放松训练：配置标准化流程引导，可作用于人体副交感神经系统，舒缓肩、胸、膈肌等部位肌肉张力，对焦虑、愤怒、惊恐等应激情绪状态具备调节改善作用。
4、渐进式肌肉放松训练：采用循序渐进、有序交替的肌肉先紧张后放松训练逻辑，训练流程规范标准，易掌握、易落地，可有效改善生理及心理紧张状态。
（二）音乐中心模块
1、系统整合专业音乐、α波音乐、纯音乐三大资源板块，后台支持自定义音乐资源新增与维护，可适配不同身心状态的调节需求，实现精神疲劳缓解与身心状态舒缓。
2、专业音乐板块：下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐、自定义五大分类，每类配置不少于20首经典曲目，覆盖东西方经典音乐资源，适配多类型情绪舒缓调节场景。
3、α波音乐板块：内置多组专业α波音乐资源，具备身心协调、状态调节、身心潜能辅助优化作用；后台支持音乐资源的新增、删除等常态化运维管理。
4、纯音乐板块：收录多首经典舒缓纯音乐资源，可平复心理烦躁情绪，适配常态化身心放松训练；后台支持音乐资源自主增减、更新维护，保障资源时效性与丰富性。
（三）治疗中心模块
模块集成治疗方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、治疗情况、使用帮助六大子功能，支持多维度生理数据实时监测，依托精准数据完成用户身心状态专业化分析。
1、治疗方案：针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁四类常见情绪状态，分别配置不少于8套专属标准化音乐放松调节方案，可辅助平衡人体自主神经系统，改善各类负面情绪状态；系统内置各类情绪的成因、特征、干预方式等专业说明资料，完善理论支撑体系；可结合实时采集的生理数据智能分析，自动匹配适配性最优的放松方案，根据生理数据动态切换调节资源，保障调节适配性；训练结束后可自动生成、导出标准化放松报告，同步输出专业调节指导建议。
2、放松环境：内置山林、静谧夜晚、下雨天、小桥流水、海边等多类自然沉浸式场景，搭配高保真立体音频，构建沉浸式放松氛围；后台支持自定义新增场景资源，通过多维度感官体验，调节使用者生理、心理、情绪及认知状态，维护身心稳态。
3、催眠辅助：内置意念式呼吸法、按摩呼吸法、松弛反应等标准化催眠引导语音，配套同步字幕展示，满足专业催眠辅导实训使用需求；后台支持自定义新增催眠语音及对应字幕，拓展催眠训练资源体系。
4、治疗情况：可完整记录训练起止时间、最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、适配治疗方案等全维度数据，实现训练过程数据可视化、可追溯管理。
5、系统管理：具备新用户、新设备统一管控能力，支持数据规范化分类存储，规避数据冗余、系统紊乱问题，保障系统长期稳定运行，降低后台运维成本。
6、使用帮助：完整收录音乐疗法专业理论、软件运行环境参数、硬件设备连接规范、系统全功能操作教程等资料，为设备规范使用、系统运维提供完整技术支撑。
（四）记录中心模块
1、支持用户单次训练记录、历史全量训练记录查询，可通过时间维度、用户基础信息、训练起止时间、血氧数据、脉率数据、治疗方案类型等多维度条件精准检索，实现训练数据全溯源、规范化管理。
2、后台支持注册用户信息规范化编辑与统一管控，可对用户名、性别、年龄等基础资料进行运维调整，支持按用户名筛选检索用户数据，提升信息管理效率。
3、支持用户账号信息常态化维护，管理员可统一修改账号密码及基础资料，规避账号异常无法登录问题，保障系统持续稳定运行。
三、整套设备硬件配置参数
1、智能音乐放松椅：设备展开尺寸约1960*990*1150mm，采用蓝白配色皮质面料，靠背为蓝白弧形结构设计；搭载电动多姿态倾躺调节功能，支持坐、仰、躺多姿态切换，背部调节角度区间105°-170°，腿部调节角度区间90°-170°；内置超静音电机，配套专用控制器，可精准调节设备倾躺角度，运行平稳、噪音低。
2、音乐放松主机：搭载双核CPU，运行内存≥4GB，本机存储空间≥60G；配备Type-C接口、3.5mm耳机专用接口；配置显示屏尺寸≥10寸，满足系统运行、参数展示、功能操作使用需求。
3、设备专用支架：采用三板式固定结构，适配安装于放松椅扶手位置，支架有效高度≥650mm，横向臂总长≥500mm；采用双折式结构，支持360°全方位无阻碍旋转，角度可任意调节，适配多姿态训练使用场景。
4、无线腕表式生理采集器：设备整体尺寸≥55mm×55mm，显示屏可视区域尺寸≥24mm×12mm，可实时显示心率、血氧数值及动态波形；配套红外指套探头，探头尺寸≥45mm×35mm，可精准采集血氧饱和度、脉率数据，实时同步传输脉搏动态信号；支持无线数据传输，设备使用无有线束缚，使用者可自由活动，数据采集灵活高效。
5、配套配件：配置专用沉浸式监听耳机一副，满足专业音频聆听、沉浸式放松训练使用需求。
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	套

	1192
	心理挂图
	1、不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。
2、整体尺寸：62*520mm；
3、边框材质：实木；档板：有机玻璃；无痕挂钩： 30*15mm。
	2
	幅

	1193
	单人沙发
	面料: 棉
风格: 现代简约
型号：标准单人
	2
	张

	1194
	咨询圆桌
	风格: 现代简约
形状: 圆形
尺寸: 50*50*500mm
	1
	张

	1195
	无声挂钟
	形状: 圆形尺寸:  14英寸
机芯类型: 扫秒机芯
动力类型: 电池
	1
	个

	1196
	研讨桌
	参考尺寸：2400*1200*750mm
台面板材质：三聚氰胺板，符合E0级环保检测标准
折叠连接件材质：整体铝合金压铸，表面处理：抛光打磨，喷涂
侧脚结构
1、侧脚底脚：采用优质铝合金型材一体压铸成型，表面电镀处理，脚跨度730mm，壁厚≥5.0mm，经过防锈静电喷涂处理
2、T型立柱：采用φ50mm优质圆钢管，壁厚≥1.8mm，表面经过防锈静电喷涂处理      
3、横梁：采用20x50mm圆形冷轧钢管，壁厚≥2mm，牢固且承重能力强，表面也经过防锈静电喷涂处理
	1
	张

	1197
	研讨椅
	1、全新PP加纤一体注塑成型背框可逍遥+铝合金连接、滑动扶手、具有韧性强、耐磨损等特点
2、背网和座布：100%涤纶，具有韧性抗拉性强、耐磨损、透气性强等特点
3、椅座：一体成型木板、立体定型棉配可翻PP座胶壳
4、砂白烤漆异型管折叠架壁厚≥1.2mm
5、尼龙脚塞、尼龙包边静音轮
	8
	张

	1198
	智能体感互动减压平台
	一、产品组件
1、体感减压平台控制端：不小于8G内存、 500M硬盘、21寸显示器；
2、体感机柜：冷轧钢制柜体、外表面进口汽车烤漆、防磁、防静电,内嵌不小于48寸显示屏；
柜体整体高度不小于1800mm，头部横径不小于1180mm，底座不小于800mm*370mm*150mm；
3、肢体运动采集器：
(1)采用现体感探头技术，结合普通摄像头、景深摄像头以及RGB摄像头，形成识别“深度场”；
(2)捕捉用户三维动作信息；
(3)传输至体感互动减压系统进行行为学数据处理。
4、脑电波采集器
(1)脑电波采集器头戴式电极，为双侧夹式设计，两侧采集器尺寸参考不小于长85mm*宽45mm*厚度15mm,采用非侵入式干电极，无需导电胶或导电液；
(2)脑电波采集位置：前额（FP1）, 采集点尺寸参考不小于25mm*10mm；
(3)脑电波设备可输出原始脑电波数据；
(4)数据输出频率为512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等8个EEG频段数据。
二、软件管理系统：
▲软件需具备管理中心、训练中心、数据中心功能模块，依据GB/T25000.51-2016检测质量要求和测试细则，（投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件佐证，涉及上述功能部分用红线标识，方便评委查看。（投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟）。
（一）管理中心
1、管理用户：
1）管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的用户管理权限。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。
2）账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。
3）管理员可以自如添加不同角色分类，满足不同用户群体的使用需求。
2、视频管理：管理员可以自如添加视频以及视频分类，拥有编辑视频相关描述、是否推荐等权限。满足多用户群体的使用需求。
3、音乐管理：管理员可以自如添加音乐以及音乐分类，拥有编辑音乐相关描述、是否推荐等权限。
（二）训练中心
内含身心协调训练、身心娱乐训练、脑电训练模块，生动有趣的训练模式可以缓解训练的枯燥性，使用户积极与系统互动，充分激发潜能。
（三）减压中心
1、包括音乐减压和心理电影两个模块，使用者可以通过浸入式影音装置，感受到身临其境的体验，从而达到缓解心理压力，调节身心状态的效果。
2、音乐减压：内置轻音乐、α音乐，帮助使用者放松心情，舒缓身心压力。
3、心理电影：内置经典的心理学相关电影，以寓教于乐的方式，帮助训练使用者了解心理学相关知识。
（四）数据中心
1、系统支持按照用户名、训练日期进行检索结果，方便数据比对分析。
2、系统可自动对记录数据进行统计分析，报告结果包括训练类型、用户基础信息、测试时间等详情。内容丰富详尽，帮助心理咨询师更加全面的分析训练者的心理状态。
	1
	套

	1199
	智能减压单车
	1、系统运行环境：可结合运动状态实时采集多维度生理与运动数据，智能适配训练模式，实现互动式身心调适训练，适配学生考前减压、职场人群心理调节等场景。
2、智能训练功能：系统可实时监测记录训练者心率、呼吸频率、运动距离、运动速度、卡路里消耗等数据，依据实时指标动态调节训练强度，完成科学化互动减压训练。
3、整体功能模块：系统集成个人中心、训练中心、数据中心、心理评估、放松体验、系统管理六大功能模块，覆盖自主训练、心理测评、数据统计、资源管理、后台运维全流程功能。
4、个人中心功能：支持用户自主查看、编辑个人基础信息及登录密码，实现个人账户自主管理。
5、训练中心功能：分为体心训练、身心训练两大体系。体心训练包含基础训练、加强训练、自主训练模式，可依据用户心率数据定制个性化训练方案、支持实景场景选择、自定义训练目标；身心训练内置专业化身心调适方案，可适配不同人群针对性身心训练需求。
6、数据中心功能：系统自动记录训练时长、心率、呼吸、运动速度等全量训练数据，采用可视化图表形式直观展示数据变化，支持训练数据溯源查看。
7、心理评估功能：内置不少于3类专业心理量表，支持用户自主完成心理自测，辅助用户掌握自身心理状态。
8、放松体验功能：内置多类舒缓音乐资源、高清放松图片资源，支持用户自主选择，用于舒缓焦虑、紧张、低落等负面情绪，实现常态化身心放松调节。
9、系统管理功能：后台具备全维度管理权限，可完成用户信息编辑、账号权限维护、训练参数配置、训练任务发布、训练数据查询、量表开放管控、音图资源增减与状态设置，满足规范化、精细化后台运维需求。
10、触控控制终端：配备≥10英寸多点触摸屏，支持训练模式选择、功能操作与参数切换，提升人机交互体验。
11、无线呼吸采集设备：采用硅胶腹式压带采集结构，探头尺寸≥49mm×65mm×13mm，圆形采集探头直径≥40mm，开关直径≥15mm；弹性呼吸带总长≥900mm，调节范围450mm-1600mm，适配不同体型佩戴。内置多层感应电路与专用校正电路，呼吸采集精度±3%，采集范围0-50次/分，响应延迟≤0.01秒，采用无线传输方式，适配动态运动数据采集。
12、智能运动单车配置：采用人体工学机身，底部配备移动滚轮，便于设备移位转运；搭载超软高弹坐垫，坐垫四向可调、扶手高度可调，适配不同身高体型人群；配备加大加固平板支架，运行稳定性强；采用全包磁控静音飞轮，运行无噪音；支持旋转阻尼调节、按压式瞬时刹车，操控灵敏、制动可靠；配备可调节防滑铝合金脚踏；车把内置一体式心率采集模块，无需外接设备，无感采集心率数据。
	1
	套

	1200
	宣泄人
	1、尺寸：整体高度 1800mm，成人一比一人形造型
2、材质：外层耐磨软体，内部高弹缓冲填充，配重底座稳固防倒
3、配件：配套专用宣泄手套，宣泄人背心，PVC面具
	1
	个

	1201
	宣泄柱
	整高163*柱体直径320mm，底座直径60*高度600mm
拳击手套*1
硅胶材质
	1
	个

	1202
	换鞋矮柜
	1、尺寸：1184*320*1000m
2、实木多层18mm
	1
	张

	1203
	集成服务3
	强弱电布线，含材料和施工费，满足所有设备强弱电接入和集成服务
	1
	项

	
	南京市旭东中学等校（空调设备）

	1204
	2P壁挂式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：220V/50Hz
4、额定制冷量≥5000W
5、额定制热量≥7200W
6、额定制冷功率≤1350W
7、额定制热功率≤2000W
8、电辅热功率≤1200W
9、循环风量≥1020m³/h
10、室内机最大噪音≤43dB
11、室外机最高噪音≤54dB
	45
	台

	1205
	3P壁挂式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：220V/50Hz
4、额定制冷量≥7300W
5、额定制热量≥9800W
6、额定制冷功率≤1990W
7、额定制热功率≤2940W
8、电辅热功率≤2000W
9、循环风量≥1400m³/h
10、室内机最大噪音≤47dB
11、室外机最高噪音≤56dB
	10
	台

	1206
	2P柜式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：220V/50Hz
4、额定制冷量≥5200W
5、额定制热量≥7300W
6、额定制冷功率≤1270W
7、额定制热功率≤2000W
8、电辅热功率≤2200W
9、循环风量≥1450m³/h
10、室内机最大噪音≤42dB
11、室外机最高噪音≤54dB
	8
	台

	1207
	3P柜式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：220V/50Hz
4、额定制冷量≥7330W
5、额定制热量≥10000W
6、额定制冷功率≤1950W
7、额定制热功率≤2850W
8、电辅热功率≤2400W
9、循环风量≥1550m³/h
10、室内机最大噪音≤47dB
11、室外机最高噪音≤56dB
	57
	台

	1208
	5P柜式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：380V/50Hz
4、额定制冷量≥12000W
5、额定制热量≥13900W
6、额定制冷功率≤4400W
7、额定制热功率≤4500W
8、电辅热功率≤3500W
9、循环风量≥2050m³/h
10、室内机最大噪音≤52dB
11、室外机最大噪音≤60dB
	7
	台

	1209
	3P天花式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：220V/50Hz
4、额定制冷量≥7200W
5、额定制热量≥8000W
6、额定制冷功率≤2270W
7、额定制热功率≤2600W
8、电辅热功率≤2300W
9、循环风量≥1260m³/h
10、室内机最大噪音≤45dB
11、室外机最高噪音≤55dB
	8
	台

	1210
	5P天花式空调
	1、能效等级：一级能效
2、定频/变频：变频
3、额定电压/频率：380V/50Hz
4、额定制冷量≥12000W
5、额定制热量≥13200W
6、额定制冷功率≤4200W
7、额定制热功率≤4000W
8、电辅热功率≤2600W
9、循环风量≥1800m³/h
10、室内机最大噪音≤50dB
11、室外机最高噪音≤60dB
	2
	台

	
	南京江北新区沿江中学等校（文印设备）

	1211
	A3彩色数码复合机
	1、设备性能与基础配置：设备为A3彩色数码复合机；内存≥1GB，预热时间≤10秒，首页输出时间黑白≤6.9s、彩色≤9.8s；输出分辨率≥1200×1200dpi，连续输出速度≥30ppm，支持连续复印1-999张；标配高速USB2.0、有线局域网、无线局域网接口；
2、供纸、耗材及硬件配件：标配双纸盒，纸张总容量≥1000张；墨粉容量黑色≥38000页，各彩色墨粉单色≥19000页；标配原装工作台及双面自动文档输稿器。
3、功能要求：支持红头专色打印复印、ID卡复印、护照复印、N合一复印、不同尺寸原稿同时复印、分套复印、对开原稿复印为两个单独页；支持USB存储设备打印、扫描功能。
	6
	台

	1212
	速印机
	1、工作方式：高速数字制版/全自动模式印刷             
2、原稿类型：书刊/单页                                   
3、最大原稿尺寸：≥310mm×432mm
4、最大扫描面积：≥297mm×432mm
5、最大印刷区域：≥251mm×357mm
6、印刷分辨率：≥300dpi×600 dpi
7、制版时间：≤14秒（快速模式）
8、进纸容量：≥1600张（64g/㎡）
9、印刷纸张重量：46g/㎡--157g/㎡
10、印刷速度：至少60张/分钟、最快≥130张/分钟
11、印刷缩放功能可实现三级放大和四级缩小
12、印刷位置调整：水平：≥±15mm、垂直：≥±10mm                                                                                                                                                                                 13、其他功能：加密打印、多张进纸检测、网点处理、书本阴影消除、标配电脑打印接口、铅笔模式、试印、印刷位置调整、编程印刷，节能模式
14、废版盒容量：≥100版
15、净重量：≥80KG
	4
	台

	
	南京江北新区浦口实验小学万江分校等校（音体器材）

	1213
	教学钢琴
	1、产品规格：外形尺寸长1500mm、宽600mm、高1210mm，不含脚轮高度1145mm。
2、声学品质：采用十二平均律；基准音组（f~e1）四、五度音谐和，全音域同度、八度音谐和；音域均匀连贯，无杂音。
3、演奏性能：白键下沉深度9.5～11.5mm；同琴白键下沉偏差≤1mm，相邻键下沉偏差≤0.5mm；琴键下降负荷0.39～0.74N，回升负荷0.10～0.39N，相邻键下降负荷差≤0.10N；琴键运动灵敏无摩擦，踏板运动平稳灵活、无杂音。
4、核心配置：击弦机为实木材质，配备铝合金总档；音板采用云杉实木；琴弦为精钢钢线，低音弦铜线缠裹；弦码实木结构；铁板采用翻砂铸造工艺；键盘采用多层实木层积材，中座板为椴木或榉木，采用防变形及加铅工艺；配备金属脚轮。
5、外观工艺：外壳采用特殊处理中纤板芯，弯腿设计；漆面硬度≥2H。
6、标配配件：含标准琴凳、键盘呢、琴轮垫、擦琴布。
	4
	台

	1214
	移动篮球架
	1、产品技术规格、产品用材:篮架伸臂应为2250 mm±5mm，篮圈上沿离地面3050±5mm，篮板1800×1050（mm），铝合金边框。篮架底座尺寸长×宽1800×1000mm±5mm，配重厢钢材应采用不低于3mm/0235 C型钢材料，配重为400KG及以上。
2、球架立柱应采用不低于150×150×3mm圆角方管,R值≥5mm；篮圈材质应采用弹簧钢，篮架上拉杆、下拉杆在弯管机上一次成型。通过调节上拉杆，应可调节篮板的平面度和垂直度，调节篮圈与地平面度的平行度。
3、表面处理：篮架钢管应采取酸洗、磷化、抛丸等先进工艺防锈处理，表面应采取烤漆或粉末喷涂，焊接点牢固。所有紧固件表面热镀锌处理。表面处理应具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素。
4、安装要求：安装必须确保安全、稳固、耐用。
	4
	个

	1215
	固定单臂篮球架
	1、产品技术规格、产品用材:篮球架伸臂长1800mm±5mm，篮圈上沿离地面3050mm±5m，球架立柱采用不小于180×180×4.0mm大圆角方管制，安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板在专用折边机上折边拼焊，篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且立柱防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。
2、篮板规格1800×1050mm±5m，篮板配用不低于12mm国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。
3、产品的结构原理  产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮板上安装有定位锁紧机构，待篮板调节到位后起锁死状态。
4、篮球架所有紧固件应采用热镀锌防腐处理；紧固件力学性能、热镀锌层质量不低于国家标准，具备优良长效防锈防腐性能。
5、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	3
	个

	1216
	固定单臂篮球架安装
	固定单臂篮球架3个水泥地面开孔预埋（开孔深度不低于60厘米，全钢预埋件）、浇灌混凝土，预埋件安装完连续最少3天浇水
	1
	项

	
	南京市江北芳草园小学（智慧教学设备）

	1217
	教学平板
	1、机身结构：一体化金属机身，边角防护设计。
2、屏幕规格：11.5英寸全面屏，无刘海无挖孔；分辨率≥2456×1600，色域100%sRGB。
3、屏幕素质：具备低蓝光、无频闪双认证；支持自适应亮度调节，峰值亮度≥600nit。
4、机身参数：整机厚度≤6.1mm，重量≤515g；支持十点触控。
5、存储配置：运行内存≥8GB，机身存储≥256GB。
6、处理器：内置AI算力单元，支持4K视频解码。
7、系统要求：搭载正版HarmonyOS操作系统。
8、影音摄像：内置四立体扬声器、双降噪麦克风；前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素。
9、网络接口：支持WiFi6+、蓝牙5.2及以上；配备全功能TypeC接口，支持OTG。
10、电池续航：内置≥10100mAh一体化锂电池，本地视频播放续航≥14小时，满足常态化教学使用。
11、快充性能：支持≥40W大功率快充。
12、教育生态：支持分层账号、应用白名单、上网管控、设备日志、远程管控；自带专注模式、护眼功能；支持多设备协同，支持系统版本迭代更新。
	46
	台

	1218
	充电车
	1、柜体：加厚冷轧钢板一体成型，防静电、防腐耐刮；带安全锁，可集中管控设备。
2、仓位：独立分隔仓位≥50位，适配带壳大屏平板收纳，支持多设备同时独立充电。
3、充电模块：单仓独立智能快充、独立过载保护；智能适配功率、充满自停，单仓故障互不影响。
4、安全防护：具备过压、过流、短路、漏电、高温等多重保护；智能温控散热，符合校园消防标准。
5、柜体设计：密闭防尘结构，搭配通风孔，具备防尘、防潮、散热性能。
6、电源控制：配备总控开关、漏电保护空开，支持一键通断电，可管控充电时段。
7、机身配置：标配防滑脚垫，可选带刹车万向脚轮；仓位带标识，便于设备管理。
	1
	台

	
	南京市扬子第一中学松杨路分校等校（健康照明灯具）

	1219
	LED教室灯
	1、尺寸：长宽1200*300±10mm；为一体式微晶防眩面板灯，棱锥体光学结构，微晶结构长短轴尺寸比值≥2。（投标文件中提供满足技术参数响应的承诺函，格式自拟）
2、采用大尺寸外置驱动电源，外形尺寸不小于L200mm×W60mm×H35mm；驱动电源不可徒手拆卸，确保使用安全。
3、色温3300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。
4、符合GB/T 31275、GB/T 17743标准，电源端传导骚扰、辐射骚扰、感应电流密度测试合格。
▲5、依据QB/T5533《教室照明灯具》通过教室照明灯具性能检测；额定功率≤40W；单颗光源功率≥1W；光源额定总功率为灯具额定功率的3倍及以上；额定最高环境温度ta≥50℃。（投标人提供产品认证证书扫描件或有效期内具有CMA标识的检测报告扫描件佐证）
6、依据GB/T42064-2022检测，频闪满足无显著影响水平或无危害。
7、通过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证。
8、符合GB/T 26572标准，防护等级≥IP40，ta≥50℃。 
9、蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
▲10、产品可经受自然环境下持续通电不少于 360 小时无故障运行；依据 GB/T20145《灯和灯系统的光生物安全性》检测，光生物安全等级达到无危险类。（投标人提供产品认证证书扫描件或有效期内具有CMA标识的检测报告扫描件佐证）
11、符合GB/T 33721标准，光通维持寿命≥50000小时。
	279
	盏

	1220
	LED黑板灯
	1、长度≥1220mm，为一体式透镜防眩灯具，透镜尺寸长宽高300*15*9mm±1mm，透镜为PC材质，耐高温，长时间使用无黄变，精准控制黑板灯的光线角度，光线集中均匀分布黑板面；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm。（投投标文件中提供满足技术参数响应的承诺函，格式自拟）
2、采用大尺寸外置驱动电源，外形尺寸不小于L200mm×W60mm×H35mm；驱动电源不可徒手拆卸，确保使用安全。（投标文件中提供满足技术参数响应承诺函，格式自拟）
3、色温3300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。
4、符合GB/T 31275、GB/T 17743标准，电源端传导骚扰、辐射骚扰、感应电流密度测试合格。
5、符合QB/T5533教室照明灯具认证；额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源总功率≥灯具额定功率3倍，ta≥50℃。
6、依据GB/T42064-2022检测，频闪满足无显著影响水平或无危害。
7、通过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证。
8、符合GB/T 26572标准，防护等级≥IP40，ta≥50℃。 
9、蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
10、产品可经受自然环境下持续通电不少于 360 小时无故障运行；依据 GB/T20145《灯和灯系统的光生物安全性》检测，光生物安全等级达到无危险类。
11、符合GB/T 33721标准，光通维持寿命≥50000小时。
	85
	盏



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
①本项目产品不接受负偏离；供应商提供的货物必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合公采购文件规定的规格、性能的要求。 
②供应商保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。 
③供应商提供的货物必须能够符合国家相关质量标准并满足现场安装尺寸要求，否则采购人有权要求成交供应商退货、退场，所发生的一切费用均由中标供应商承担。 
④特别强调：中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意后制造。
（2）验收要求
1.项目供货及安装调试完成后，供应商须完成全套项目资料整理归档，竣工文档齐全、规范为项目验收的必要条件。
2.严格对照招标文件要求及中标产品技术参数、执行标准进行验收，确保所供货物与响应内容一致。
3.供应商所提供的全部货物，须符合国家现行有效的质量、安全及环保相关标准。
4.供应商须在本项目饮水机全部安装调试完成、首次供水及验收前，委托具备CMA资质的第三方检测机构，对现场已安装就位的设备出水口水样检测，水质须符合CJ/T94‑2005，检验方法执行GB/T 5750。以设备型号为单位，采购人现场随机抽样，抽样比例不低于供货数量10%，向上取整，同型号最低抽检不少于1台。检测费用由供应商承担；检测不合格的，供应商须免费整改并复检直至合格，由此造成工期延误供应商自行承担责任。合格CMA报告作为验收必备资料，无合格报告不得供水、不予验收。
（3）质保及售后要求
①质保期：本项目所有木器设备要求质保六年，电器设备要求提供三年质保。软件产品终身免费使用。中标供应商对产品有延长质保承诺，应按照承诺履约。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。
②服务响应：质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。质保期内中标商须每学期结束前为学校进行整体免费维护一次。
③质保期内换件和维修（人为因素除外）费用包含在总报价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
④供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址:http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，签订合同时提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督
⑤供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）人员要求
①项目负责人：1人。
②技术负责人：1人。
③实施团队人员：不少于2人。
④技术负责人不能和项目负责人为同一人，项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换；若确需更换，更换人员的资质、经验不得低于原人员标准，且需提前7个工作日书面告知采购人，经采购人同意后方可更换，否则供应商需承担相应违约责任。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。




附件：多校设备分配清单
	产品序号
	设备名称
	分配学校名称
	单校数目
	总数目
	单位

	1135
	6龙头校园节能饮水机
	南京市第二十九中学天润城分校（小学部）
	2
	2
	台

	1136
	4龙头校园节能饮水机
	南京市第二十九中学柳洲东路分校
	3
	27
	台

	
	
	南京市第二十九中学天润城分校（初中部）
	16
	
	

	
	
	南京江北新区特殊教育学校
	2
	
	

	
	
	南京一中明发滨江分校
	5
	
	

	
	
	南京江北新区浦口实验小学浦园路分校
	1
	
	

	1137
	3龙头校园节能饮水机
	南京江北新区高新实验小学
	5
	11
	台

	
	
	南京市琅琊路小学明发滨江分校
	5
	
	

	
	
	南京江北新区津浦幼儿园
	1
	
	

	1138
	2龙头校园节能饮水机
	南京江北新区浦口实验小学浦园路分校
	2
	9
	台

	
	
	南京一中江北新区教育集团第二小学
	4
	
	

	
	
	南京市扬子第三小学
	3
	
	

	1139
	2龙头幼儿园节能饮水机
	南京江北新区浦园路幼儿园研创园分校
	8
	8
	台

	1140
	2龙头步进式开水器
	南京市第二十九中学天润城分校（小学部）
	2
	5
	台

	
	
	南京江北新区浦东幼儿园
	3
	
	

	1204
	2P壁挂式空调
	南京市旭东中学
	4
	45
	台

	
	
	南京市扬子第一中学松杨路分校
	5
	
	

	
	
	南京市九龙小学
	2
	
	

	
	
	南京江北新区泰山小学
	2
	
	

	
	
	南京江北新区浦洲路小学
	4
	
	

	
	
	南京市琅琊路小学柳洲东路分校
	10
	
	

	
	
	南京江北新区鼎泰实验小学
	10
	
	

	
	
	南京江北新区浦东幼儿园
	1
	
	

	
	
	南京江北新区小红花幼儿园
	1
	
	

	
	
	南京江北新区特殊教育学校
	6
	
	

	1205
	3P壁挂式空调
	南京江北新区浦口实验小学
	7
	10
	台

	
	
	南京一中明发滨江南浦路中学
	3
	
	

	1206
	2P柜式空调
	南京江北新区外国语学校
	8
	8
	台

	1207
	3P柜式空调
	南京市旭东中学
	1
	57
	台

	
	
	南京市九龙小学
	15
	
	

	
	
	南京市葛塘中心小学
	1
	
	

	
	
	南京江北新区浦厂小学
	2
	
	

	
	
	南京江北新区鼎泰实验小学
	3
	
	

	
	
	南京一中明发滨江南浦路中学
	2
	
	

	
	
	南京市大厂实验幼儿园（新华分园）
	3
	
	

	
	
	南京江北新区浦园路幼儿园
	8
	
	

	
	
	南京江北新区浦东幼儿园
	1
	
	

	
	
	南京江北新区津浦幼儿园
	15
	
	

	
	
	南京江北新区特殊教育学校
	6
	
	

	1208
	5P柜式空调
	南京市葛塘中心小学
	3
	7
	台

	
	
	南京江北新区浦东幼儿园
	4
	
	

	1209
	3P天花式空调
	南京市扬子第四小学
	6
	8
	台

	
	
	南京江北新区鼎泰实验小学
	2
	
	

	1210
	5P天花式空调
	南京市葛塘中心小学
	2
	2
	台

	1211
	A3彩色数码复合机
	南京江北新区沿江中学
	1
	6
	台

	
	
	南京江北新区晓山幼儿园
	1
	
	

	
	
	南京江北新区浦口实验小学浦园路分校
	1
	
	

	
	
	南京江北新区浦口实验小学万江分校
	1
	
	

	
	
	南京市九龙小学
	1
	
	

	
	
	南京市南化第三小学
	1
	
	

	1212
	速印机
	南京市扬子第四小学
	1
	4
	台

	
	
	南京江北新区高新实验小学
	1
	
	

	
	
	南京晓庄学院顶山实验小学
	1
	
	

	
	
	南京一中明发滨江南浦路中学
	1
	
	

	1213
	教学钢琴
	南京市第二十九中学柳洲东路分校
	1
	4
	台

	
	
	南京市琅琊路小学柳洲东路分校
	2
	
	

	
	
	南京江北新区特殊教育学校
	1
	
	

	1214
	移动篮球架
	南京江北新区玉带实验学校
	4
	4
	个

	1215
	固定单臂篮球架
	南京江北新区浦口实验小学万江分校
	3
	3
	个

	1216
	固定单臂篮球架安装
	南京江北新区浦口实验小学万江分校
	1
	1
	项

	1219
	LED教室灯
	南京市扬子第一中学松杨路分校
	270
	279
	盏

	
	
	南京江北新区泰山小学
	9
	
	

	1220
	LED黑板灯
	南京市扬子第一中学松杨路分校
	82
	85
	盏

	
	
	南京江北新区泰山小学
	3
	
	



[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准）
	30
	客观分

	2.2
	总体建设方案
	根据本项目采购需求中“项目清单内容及提供的各室平面图”编制设计方案，逐项评审，本项合计10分：
1、二十九中柳州东路分校实验室（3分）需提供：①设备布局平面图和彩色效果图；②管线走向图；③完整的深化设计方案（至少含空间布局、功能定位、环境控制、装备配置应用介绍、安全防护）；本小项3个要素，最高得3分。
2、金陵中学江北分校考务合班教室（3分）需提供：①设备布局平面图和效果图；②管线走向图；③完整的深化设计方案（至少含空间布局、声光电环境、智慧教学系统、安全与运维、教学模式适配）；本小项3个要素，最高得3分。
3、金陵中学江北分校心理咨询室（4分）需提供：①心理咨询室各功能分区与介绍；②设备布局平面图和效果图；③管线走向图；④完整的深化设计方案（至少含各区域文化布置说明、私密安全保障、环境氛围营造、智能系统配置应用介绍、运营服务体系）；本小项4个要素，最高得4分。
方案内容完整深刻且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述每项内容每个要素符合得1分；部分符合得 0.5分；不符合或不提供不得分。
	10
	主观分

	2.3
	检测报告
	1、所投柜式离心排烟风机（项目清单68号）：
所投产品风机依据GB/T4706.1-2024标准开展检测：工作温度下泄漏电流≤3.5mA；带电部件与接地部件之间施加1750V试验电压，无击穿。主绕组温升≤90K；电源线温升≤50K；投标人提供有效期内具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，得1分，不提供或不满足要求不得分。
2、所投心理测试管理工作平台（项目清单1175号）：
具有危机监测功能并支持手机短信接收预警信息功能，用户可以设置接收用户的手机号码、警戒通知的等级；依据GB/T25000.51-2016检测质量要求和测试细则，投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件，得1分，不提供或不满足要求不得分。
3、所投86英寸触控一体机（项目清单1154号）：
所投设备内置教学软件支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源功能；依据GB/T25000.51-2016检测质量要求和测试细则，投标人提供有效期内第三方检验检测机构出具的功能检测报告、出厂报告、彩页或其他能证明满足以上功能的扫描件，，得2分，不提供或不满足要求不得分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。投标人须提交《材料真实性承诺函》，对投标文件中所有技术佐证资料的真实性作出承诺，格式自拟。
	4
	客观分

	2.4
	视频演示
	一、评委根据投标人提供的“数字化摩擦力实验器”（项目清单409号）完成“研究影响摩擦力大小的因素实验”演示视频（时间不超过5分钟）进行评分（满分3分）：
1、要求通过摩擦力小车内置蓝牙无线连接至设备终端，小车内置力传感器，无需外接力传感器和数据采集器，连接完成后即可在软件中直接显示摩擦力数值，满足得1分，未提供或不满足不得分；
2、要求摩擦力小车在运动至轨道末端时自动停止运动，软件同时自动停止数据采集，满足得1分，未提供或不满足不得分；
3、要求实验器控制电机提供正、反转功能，且速度不少于三挡可调节，实验目录按年级学段、学科分类，进入实验界面后即可开始实验，单次测量结束后，软件自动计算滑动摩擦力数值，多次测量后，自动计算平均值，满足得1分，未提供或不满足不得分。
二、评委根据投标人提供的“智能体感互动减压平台”（项目清单1199号）产品功能演示视频（时间不超过5分钟）进行评分（满分6分）：
1、身心协调训练功能：内含不少于收集快乐、我的成长、平衡训练、勇对挫折训练场景，锻炼用户身体协调能力、调节身心平衡；满足得2分，未提供或不满足不得分；
2、身心娱乐放松功能：演示内容不少于切水果、拍击气球、急速行动、打地鼠四个场景；演示含以上四个场景的得2分，未提供或提供不满足以上四个场景演示的不得分；
3、脑电训练功能：内含不少于划船、滑雪训练场景、以及实时监测使用者脑电生理数据的模块，让使用者通过反复训练掌握自身的放松规律；满足得2分，未提供或不满足不得分。
三、评委根据投标人提供的“双手持无线话筒”（项目清单1168号）完成自动静音功能演示视频（时间不超过2分钟）进行评分（满分3分）：
1、要求具备自动静音功能：麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；满足得2分，未提供或不满足不得分；
2、要求同时实时监测设备姿态，静置≥5秒后自动静音，无需手动干预；满足得1分，未提供或不满足不得分。
	12
	客观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（满分5分）：
1、售后服务体系（1分）：需阐述①本项目售后服务组织架构；②服务岗位设置；③各岗位职责；④内部服务流转工作机制。
2、售后服务响应（1分）：需阐述①故障报修受理渠道；②故障分级分类标准；③故障响应时限；④到场时限；⑤远程处置措施。
3、问题解决方案（1分）：需阐述：①不同类型问题排查流程；②故障处置步骤；③故障闭环处理流程；④修复后复核机制。
4、专业技术人员保障（1分）：需阐述：①投入本项目售后技术人员数量；②人员岗位分工；③驻场或到场保障安排；④人员后备替补机制。
5、应急措施（1分）：需阐述：①突发故障应急处置流程；②应急人员调度安排；③备用替代方案；④故障恢复时限。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK14]方案内容完整深刻且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述5项内容每项符合得1分；部分符合得 0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	3.2
	培训方案
	评委根据投标人提供的培训方案综合评分：
1、培训需求分析（1分）：需阐述：①区分管理人员、操作使用人员、维护人员等不同参训对象；②说明各类人员培训诉求；③结合本项目采购设备/系统开展需求梳理。
2、培训目标计划（1分）：需阐述：①本项目培训总体目标；②分阶段培训目标；③培训实施时间安排；④培训场次计划；⑤培训周期安排。
3、培训内容及方法（1分）：需阐述：①不同参训对象理论培训内容；②实操培训内容；③培训授课方式（现场/线上）；④培训教具。
4、培训师资保障（1分）：需阐述：①本项目授课师资配置；②师资专业背景；③授课人员职责；④师资替补轮换机制。
5、培训效果考核与后续巩固（1分）：需阐述：①培训考核方式；②考核判定标准；③培训结束后答疑回访安排；④复训巩固安排。
方案内容完整深刻且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述5项内容每项符合得1分；部分符合得 0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	供应商自2023年1月1日（含）以来承接过类似教学设备采购（单体项目中至少包含桌椅或饮水机或空调或教学仪器产品）业绩的，提供一个得1分，本项满分2分。（提供合同原件扫描件、验收材料，证明材料须全部满足且能反应上述要求内容，否则不得分，时间以合同签订时间为准。）
	2
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分





第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表（如有）
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）











一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         


十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
 

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    

相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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