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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc2781]第一章  投标邀请
张家港市教育技术装备室关于职业中学2026年学校台式电脑、笔记本采购项目JSZC-320582-JZCG-G2026-0029招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-10-20 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0029
项目名称：职业中学2026年学校台式电脑、笔记本采购项目
[bookmark: OLE_LINK3]预算金额：57.6万元
[bookmark: OLE_LINK19]最高限价（如有）：57.6万元
采购方式：公开招标 
[bookmark: OLE_LINK2]采购需求：用于张家港市第二职业中学校、张家港中等专业学校教师办公和学生上机。
合同履行期限：合同签订生效后30个工作日内完成供货和安装调试工作。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.资格证明文件的书面承诺
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（四）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-20 09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
[bookmark: _GoBack]供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市教育技术装备室
单位地址：张家港市小河坝路138号
联系人：常老师
联系电话：0512-56997510
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：戴凤
联系电话：0512-58915390
3.项目联系方式
项目联系人：戴凤
电话：0512-58915390
[bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc38368121]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc17299]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc38368125]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的1％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc3449]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc822]
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	台式计算机1
	51
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	便携式计算机
	4
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	台式计算机2
	2
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	台式计算机1


注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★台式计算机1

	2
	★便携式计算机

	3
	★台式计算机2



注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	台式计算机1

	2
	便携式计算机

	3
	台式计算机2


4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

2、 [bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]技术要求
一、台式计算机1
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	内核数≥10，线程数≥16，能效核主频≥3.3GHz，末级缓存≥20MB，内存速率支持DDR5:4800MHz，通道数：双通道，位宽：64位

	2 
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	3 
	产品规格
	
	内存类型
	DDR5

	4 
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5 
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6 
	产品规格
	
	主板支持的CPU和内存情况
	支持DDR5-5600或以上系列内存扩展，提供至少4个内存槽位；

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	≥2个PCle 16x插槽、2个PCle 1x插槽

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a） 预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b)预留多功能导入装置板卡2安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9 
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	≥9个USB接口，其中至少8个USB3.2接口、≥1个前置板载USB3.2 TYPE-C接口(不接受通过主板延长线转接)

	10 
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11 
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	12 
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	13 
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥256GB

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	≥1个

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	≥1TB

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	≥5400RPM

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	3.5英寸

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	NVMe接口协议

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用板载形态，选用M.2

	21 
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥0

	22 
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23 
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	显存类型≥GDDR5

	25 
	产品规格
	
	▲独立显卡显存位宽
	96bit

	26 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	显存容量≥8G

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80%

	29 
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥1920×1080

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥176°

	32 
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	33 
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:9

	34 
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色商务色系

	35 
	产品规格
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.00050W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36 
	产品规格
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪-57db

	37 
	产品规格
	
	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率5%

	38 
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥0

	39 
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40 
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1个

	41 
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1个

	42 
	产品规格
	
	键盘按键数目
	104键

	43 
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线

	44 
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	45 
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	46 
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	47 
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色

	48 
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	49 
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线

	50 
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	51 
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	52 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	53 
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	54 
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	55 
	产品规格
	外部接口规格
	USB 接口数量
	前置机箱至少4个USB3.2接口、1个TYPE-C接口

	56 
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	57 
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥至少集成1个HDMI接口，1个DP接口,1个VGA接口

	58 
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1

	59 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	60 
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	61 
	产品规格
	
	状态指示灯
	开机情况下指示灯显示

	62 
	产品规格
	
	整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	63 
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	64 
	产品规格
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级4.5Bel

	65 
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	66 
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	67 
	产品规格
	
	机身材质
	金属

	68 
	产品规格
	
	机身颜色
	黑色

	69 
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积≥17L且≤30L

	70 
	性能要求
	CPU性能
	CPU 物理核数
	≥10

	71 
	性能要求
	
	CPU 主频
	≥3.3GHz

	72 
	性能要求
	
	CPU 末级缓存容量
	≥20MB

	73 
	性能要求
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	74 
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥4800MT/s

	75 
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥1920x1080

	76 
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	77 
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s

	78 
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	79 
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥75Hz

	80 
	性能要求
	
	显示屏位深
	≥8位

	81 
	性能要求
	
	显示屏色域
	≥99%sRGB

	82 
	性能要求
	
	显示屏色准
	△E≤4

	83 
	性能要求
	
	▲显示屏响应时间
	5ms

	84 
	性能要求
	
	显示屏亮度
	≥250尼特

	85 
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	86 
	性能
要求
	
	▲显示屏对比度
	1200：1

	87 
	性能
要求
	
	显示屏其他参数
	IPS显示面板

	88 
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	89 
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4个

	90 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	91 
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	92 
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	93 
	功能要求
	
	I/O 接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	94 
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	95 
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0

	96 
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器提供VGA、HDMI1.4接口

	97 
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降等

	98 
	功能要求
	
	显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	99 
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	100 
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	101 
	功能
要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	102 
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	103 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	104 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	105 
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	106 
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	107 
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	108 
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	109 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	110 
	功能要求
	电源功能
	▲电源适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， 主机需具备700W，转换效率90%白金电源

	111 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	112 
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	113 
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	114 
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	115 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	116 
	功能要求
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	117 
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	118 
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	119 
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	120 
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	121 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）

	122 
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	123 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	124 
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000万次

	125 
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500万次

	126 
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	127 
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4万小时

	128 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	129 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	130 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	131 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	132 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	133 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	134 
	可靠性要求
	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	135 
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	136 
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	137 
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	138 
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	139 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	140 
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	141 
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	142 
	服务要求
	
	服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期

	143 
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	144 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	145 
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	146 
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	147 
	服务要求
	
	[bookmark: OLE_LINK1]整机质量服务要求
	[bookmark: OLE_LINK4]免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年,3年原厂800/400专线(24x7)技术支持；提供原厂3年免费整机上门服务；供货时需出具售后服务承诺函，承诺函需注明所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况;

	148 
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	149 
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	150 
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	151 
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	152 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	153 
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	154 
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	155 
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	156 
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求3
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	157 
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	通过商用密码检测机构检测并经商用

	158 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持USB端口管控

	159 
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	160 
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	161 
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	162 
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定

	163 
	功能要求
	软件兼容性要求
	同传、还原功能
	配置机房同传、还原功能，具体功能要求如下：
1、为便于管理，支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入桌面系统；支持在操作系统中通过托盘程序直接切换其它镜像；支持配置使用该功能的鉴权密码使用方式：无需鉴权、密码验证、禁止切换等模式。支持网络同传和重启还原,同传采用行业先进同传算法,千兆网络环境下的同传峰值速度≥128MB/S ；2、为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，网盘管理端可根据不同的班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，为便于使用，访问入口集成在资源管理器中，输入用户名、密码登录后可以访问个人空间的资源；为方便网盘使用信息统计和管理，支持局域网网盘监控统计，可统计PV、UV、总文件数、文件总大小以及对应的周环比和日环比指标；3、支持多种USB禁用模式和策略，支持一键快速禁用除键鼠外的USB设备；支持设置USB类型设备的白名单策略，支持定向某种或某些特定类型的USB设备；支持按照指定设备设置终端的USB权限；支持查看终端USB设备信息，包括USB名称、USB类型、PID、VID与状态；4、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。5、支持大数据展示：可展示包括但不限于安全运行天数、运行安全等级、组织信息、资产信息、设备详情、桌面模板使用情况等信息。
6、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的TCP、UDP 、HTTP等网络协议端口的占用情况进行检测。

	164 
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	投标品牌与便携式计算机、台式计算机2品牌一致。



二、便携式计算机
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	高性能处理器，内核数≥24，线程数≥32，主频≥2.5GHz

	2 
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	3 
	产品规格
	
	内存类型
	支持 DDR5及以上内存类型，内存速率≥4800MHz，双通道

	4 
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5 
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6 
	产品规格
	
	主板支持的 CPU和内存情况
	主板支持的 CPU 和内存型号和数量

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9 
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	10 
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	11 
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1 个

	12 
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥1TB

	13 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	14 
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态

	15 
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥0

	16 
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	17 
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	18 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	显存类型应为 GDDR6或以上

	19 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥128bit

	20 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	≥8GB

	21 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	22 
	产品规格
	显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	88%

	23 
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥3200×2000

	24 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥150像素/英寸

	25 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	26 
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥15.8英寸

	27 
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:10

	28 
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	29 
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	30 
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	31 
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10

	32 
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥1

	33 
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥1

	34 
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1 个

	35 
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1 个

	36 
	产品规格
	
	触控数量
	≥1 个

	37 
	产品规格
	
	摄像头数量
	≥1 个

	38 
	产品规格
	
	键盘按键数目
	84键

	39 
	产品规格
	
	摄像头像素
	≥100万

	40 
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	≥1280x720

	41 
	产品规格
	
	内置扬声器功率
	≥1瓦/个

	42 
	产品规格
	
	内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上

	43 
	产品规格
	
	内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围 内宜不高于 5%


	44 
	产品规格
	
	内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB

	45 
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	46 
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	47 
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	48 
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线或无线

	49 
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	50 
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	51 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	52 
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	53 
	产品规格
	
	触控板尺寸
	≥700mm×50mm

	54 
	产品规格
	
	触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质

	55 
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	56 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥1

	57 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥1

	58 
	产品规格
	外部接口规格
	USB 接口数量
	提供不少于 2 个 USB 接口（含1 个 USB3.0 及以上接口）

	59 
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥1

	60 
	产品规格
	
	输入充电数量
	≥1

	61 
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1

	62 
	产品规格
	电池规格
	电池额定能量
	≥65Wh

	63 
	产品规格
	
	电池充放电次数
	≥800 次（常温下 800 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%）

	64 
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD；支持关机对外充电

	65 
	产品规格
	
	电池安全要求
	符合 GB 31241的规定

	66 
	产品规格
	
	电池电芯材质
	锂电池聚合物

	67 
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	68 
	产品规格
	
	整机结构
	a) 应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
i) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)显示屏的开合机械寿命应能承 受至少 15000 次的显示屏开合，显 
示屏机械转轴的扭力应保持初始状 态下扭力的 75%以上
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	69 
	产品规格
	
	整机噪音
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA

	70 
	产品规格
	
	整机散热
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应 不高于 45℃，各表面温度应符合以 下要求：
a)键帽温度不高于 38℃；
b)键盘间隙温度不高于 40℃；
c)掌托温度不高于 38℃；
d)触控板温度不高于 38℃；
E)底壳温度不高于 45℃

	71 
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	72 
	
	
	整机重量
	≤2.6kg

	73 
	
	
	整机厚度
	≤22mm（不含脚垫）

	74 
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	75 
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	76 
	性能要求
	CPU性能
	CPU 物理核数
	≥24

	77 
	性能要求
	
	CPU 主频
	≥2.5GHz

	78 
	性能要求
	
	CPU 末级缓存容量
	≥36MB

	79 
	性能要求
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	80 
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥4800MT/s

	81 
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥3200×2000

	82 
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥2460MHz

	83 
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s

	84 
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	85 
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥75Hz

	86 
	性能要求
	
	显示屏位深
	≥8 位

	87 
	性能要求
	
	显示屏色域
	≥99 %sRGB

	88 
	性能要求
	
	显示屏色准
	△E ≤ 4

	89 
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	≤8ms

	90 
	性能要求
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特

	91 
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	92 
	性能要求
	
	显示屏对比度
	≥500：1

	93 
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	94 
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	95 
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议

	96 
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	97 
	性能要求
	电源适配器性能
	电源适配器电源效率
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%

	98 
	性能要求
	待机性能
	满载待机性能(LTP）
	≥1.5 小时

	99 
	性能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥1个

	100 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	101 
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	102 
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	103 
	功能要求
	
	I/O 接口功能
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	104 
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	105 
	功能要求
	
	显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式

	106 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	107 
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	108 
	功能要求
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能

	109 
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	110 
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持 2 点及以上触控功能

	111 
	功能要求
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；
最大读取速度CD 不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×1358KB/s；
最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；
最大刻录速度DVD 不低于6×1358KB/s；
应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	112 
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互

	113 
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	114 
	功能要求
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	115 
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	116 
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	117 
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本

	118 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	119 
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分

	120 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	121 
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	122 
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	123 
	功能要求
	
	HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	124 
	功能要求
	
	输入充电接口类型
	 Type-C 接口

	125 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	126 
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	符合GB 15934-2008 对于可拆线插头GB15934 不做要求

	127 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	128 
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	129 
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	130 
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	131 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	132 
	功能要求
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	133 
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	134 
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	135 
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	136 
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	137 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	138 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	139 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	140 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW ≥ 500TB

	141 
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	142 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	143 
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次

	144 
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	145 
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	146 
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	147 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	148 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	149 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	150 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	151 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	152 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	153 
	可靠性要求
	
	▲MTBF 测试
	MTBF测试90万小时

	154 
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	155 
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	156 
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	157 
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	158 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	159 
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	160 
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	161 
	服务要求
	
	服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b)  产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c)  应明确产品发布日期

	162 
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	163 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	164 
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	165 
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	166 
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年,3年原厂800/400专线(24x7)技术支持；提供原厂3年免费整机上门服务；供货时需出具售后服务承诺函，承诺函需注明所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况;

	167 
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	168 
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	169 
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	170 
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	171 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	172 
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	173 
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	174 
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	175 
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	176 
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	177 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	178 
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	179 
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) Th产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	180 
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	181 
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定

	182 
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	投标品牌与台式计算机1、台式计算机2品牌一致。



三、台式计算机2
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	内核数≥20，线程数≥28，性能核主频≥2.5GHz，末级缓存≥28MB，内存速率支持DDR5:5600MHz，通道数：双通道，位宽：64位。

	2 
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	3 
	产品规格
	
	内存类型
	支持 DDR5及以上内存类型

	4 
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5 
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6 
	产品规格
	
	主板支持的 CPU和内存情况
	支持4个 DDR5内存

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9 
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态

	10 
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11 
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	12 
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1 个

	13 
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥256G

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	≥1个

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	≥1TB

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	≥5400rpm

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态

	21 
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	22 
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	23 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	显存类型应为 GDDR6或以上

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥128位

	25 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	≥8GB

	26 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	27 
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80

	28 
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	29 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	30 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	31 
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	32 
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:09

	33 
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色 

	34 
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	35 
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	36 
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	37 
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1 个

	38 
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1 个

	39 
	产品规格
	
	键盘按键数目
	104 键

	40 
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线或无线

	41 
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	42 
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	43 
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5 米

	44 
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	45 
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	46 
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线或无线

	47 
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	48 
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	49 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色 

	50 
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	51 
	产品规格
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	52 
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	53 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	54 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	55 
	产品规格
	外部接口规格
	USB 接口数量
	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）

	56 
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	57 
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥1

	58 
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1

	59 
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	60 
	产品规格
	
	状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	61 
	产品规格
	
	整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	62 
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	63 
	产品规格
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	64 
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	65 
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	66 
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	67 
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	68 
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应≥17L

	69 
	性能要求
	CPU
	CPU 物理核数
	≥20

	70 
	性能要求
	
	CPU 主频
	≥2.5GHz

	71 
	性能要求
	
	CPU 末级缓存容量
	≥28MB

	72 
	性能要求
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s

	73 
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥2666MT/s

	74 
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥1920x1080

	75 
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	76 
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s

	77 
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	78 
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥75Hz

	79 
	性能要求
	
	显示屏位深
	≥8 位

	80 
	性能要求
	
	显示屏色域
	≥99 %sRGB

	81 
	性能要求
	
	显示屏色准
	△E ≤ 4

	82 
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	≤4ms

	83 
	性能要求
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特

	84 
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	85 
	性能要求
	
	显示屏对比度
	≥1200：1

	86 
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	87 
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	88 
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	89 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	90 
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	91 
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	92 
	功能要求
	
	I/O 接口功能
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	93 
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	94 
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	95 
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	96 
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降等

	97 
	功能要求
	
	显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	98 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	99 
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	100 
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	101 
	功能要求
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	102 
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	103 
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	104 
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	105 
	功能要求
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	106 
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	107 
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	108 
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本

	109 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	110 
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分

	111 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	112 
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	113 
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	114 
	功能要求
	
	HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	115 
	功能要求
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能

	116 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	117 
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	118 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	119 
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	120 
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	121 
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	122 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	123 
	功能要求
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	124 
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	125 
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	126 
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	127 
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	128 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	129 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	130 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	131 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW ≥ 500TB

	132 
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	133 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	134 
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次

	135 
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	136 
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	137 
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	138 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	139 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	140 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	141 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	142 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	143 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	144 
	可靠性要求
	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100 万小时

	145 
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	146 
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	147 
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	148 
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	149 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	150 
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	151 
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	152 
	服务要求
	
	服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	153 
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	154 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	155 
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	156 
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	157 
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年,3年原厂800/400专线(24x7)技术支持；提供原厂3年免费整机上门服务；供货时需出具售后服务承诺函，承诺函需注明所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况;

	158 
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	159 
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	160 
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	161 
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	162 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	163 
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	164 
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	165 
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	166 
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	167 
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	168 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	169 
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	170 
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) Th产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	171 
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	172 
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定

	173 
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	投标品牌与台式计算机1、便携式计算机品牌一致。



项目组织实施方案
投标单位提供项目组织实施方案，包含①项目管理制度及措施（包括不限于项目组织、管理措施，质量控制措施等）、②项目实施（包括不限于设备供货配送，设备安装及调试等）、③项目组织实施人员配备（包括不限于安装人员配备，岗位职责，专业能力程度等）。
售后服务方案
投标单位提供售后服务方案，包含①售后服务（包括不限于售后服务方式流程，服务内容、期限，响应时效等）、②维保运维（包括不限于运维人员配备，维保内容，应急故障处理等）。
项目培训方案
投标单位提供本项目培训方案，包含①培训计划与方式（包括不限于培训流程、培训方式、时间、周期计划等）、②培训内容（包括不限于培训产品介绍，基本功能使用，注意事项等）。
项目巡检和应急保障方案
投标单位提供本项目巡检和应急保障方案，包含①巡检计划（包括不限于巡检方式、人员组织、周期频率等）、②巡检内容及解决（包括不限于巡检内容，巡检报告，解决或优化方案）、③应急保障（包括不限于故障分级标准，应急响应流程，应急资源保障）。






三、商务条款 
1 质保期
自物品验收合格，免费质保期3年。免费质保期内，除认为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）
2 售后技术服务要求
（1）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。（2）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。（3）供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）（4）原厂三年保修服务，供货时提供原厂质保函原件或者满足质保年限的质保卡。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
合同签订生效后30个工作日内完成供货并完成安装调试工作。
3.2、交货方式
本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格方可视为交货完毕。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购单位同意后可适当延期。
3.3、交货地点
	序号
	名称
	数量
	单位
	地址

	1
	台式计算机1
	51
	套
	学校：张家港市第二职业高级中学
地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇沙洲西路233号

	[bookmark: _Hlk195772890]2
	便携式计算机
	4
	套
	学校：江苏省张家港中等专业学校
地址：江苏省苏州市张家港市福新路2号

	3
	台式计算机2
	2
	套
	学校：江苏省张家港中等专业学校
地址：江苏省苏州市张家港市福新路2号


4 货款支付
4.1、付款方式
（1）合同签订生效后，由各校先分别支付30%作为预付款;
（2）所有货物交货安装调试完毕，经采购人验收合格，并出具书面交货、验收报
告后，各校分别支付剩余合同金额；合同履行完毕采购人退还履约保证金。
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
[bookmark: _Toc17224]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准
1.价格分40.0分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40.0%*100（保留二位小数）；

2.技术参数及配置要求：30.0分
评委根据投标人提供的投标产品的技术参数的响应情况进行评审。其中加“▲”为重要技术参数（共10项），所投产品的重要技术参数优于招标文件要求，并提供计算机政府采购需求标准的承诺函（格式见后）每一项得3分，不提供的不得分。
	台式计算机1

	▲独立显卡显存位宽
	显卡显存位宽96bit 
	显卡显存位宽＞96bit得3分；

	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.00050W/( ·cd ·sr) (瓦每坎特拉每球面度)
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应＜0.00050W/( ·cd ·sr) (瓦每坎特拉每球面度) 的得3分。

	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪-57db
	显示屏低频闪＜-57db得3分； 

	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率5%
	显示屏镜面反射率＜5%的得3分。

	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级4.5Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级＜4.5Bel得3分；

	▲显示屏响应时间
	5ms
	<5ms得3分;

	▲显示屏对比度
	显示屏对比度1200:1
	显示屏对比度＞1200:1得3分；

	▲电源适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， 主机需具备700W，转换效率90%白金电源
	 主机需具备＞700W，转换效率＞90%白金电源,得3分。

	便携式计算机

	▲MTBF 测试
	MTBF测试90万小时；
	MTBF测试＞90万小时得3分；

	▲显示屏屏占比
	88%
	显示屏屏占比＞88%的得3分。



3.综合实施方案分24.0分
3.1项目组织实施方案
根据投标人提供的项目组织实施方案进行综合评分。优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；与项目需求不够相符的得2分；未提供方案得0分。
3.2售后服务方案
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；与项目需求不够相符的得2分；未提供方案得0分。
3.3项目培训方案
根据投标人提供的项目培训方案进行综合评分。优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；与项目需求不够相符的得2分；未提供方案得0分。
3.4项目巡检和应急保障方案
根据投标人提供的项目巡检和应急保障方案进行综合评分。优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；与项目需求不够相符的得2分；未提供方案得0分。

4.履约能力分3.0分
4.1类似业绩
投标人2023年以来的类似业绩介绍，根据投标人提供的2023年以来的类似业绩有一个得1分，最高3分（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容；如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

5.其他分3.0分
5.1环境分
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得1分，最多得3分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

注：
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]1、以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc18049][bookmark: _Toc653]投标主要文件目录
[bookmark: _Toc14924][bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc15242]一、封面
[bookmark: _Toc8337][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc9750]二、投标函
[bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc31912]三、开标一览表
[bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc12064]四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc10544]六、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc12806]七、常用零件及耗材报价表
[bookmark: _Toc25418][bookmark: _Toc5199]八、技术参数响应及偏离表
[bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc3301]九、服务方案
[bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc14133]十、投标人情况介绍
[bookmark: _Toc11742][bookmark: _Toc113]十一、中小企业声明函等
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、售后服务承诺函
十四、计算机政府采购需求标准的承诺函


[bookmark: _Toc21398][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc795]
一、封面
﻿ 
[bookmark: _Toc5639]投 标 文 件
 
 
 
[bookmark: _Toc26027]项目名称：   
[bookmark: _Toc5574]招标编号：   
 
 
[bookmark: _Toc5779]投标人名称：   
[bookmark: _Toc22080]日期：   
 
 
[bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc12462][bookmark: _Toc15138]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc20603][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc30201]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc1415]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc5584]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc30436]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc4776]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。









﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 


















﻿ 


[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc15093][bookmark: _Toc13868]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc31328]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。




八、技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。














九、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc17468]
十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……































[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc11441]十一、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。







 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


[bookmark: OLE_LINK18]监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。






















十三、售后服务承诺函格式


致：           (采购人)

（台式计算机1投标品牌型号）是由（制造商名称）生产的，（制造商名称）是按国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商注册地址）。我公司在此郑重承诺，针对（采购项目名称和项目编号，台式计算机1整机提供   年免费原厂质保，   年免费上门服务;
（台式计算机2投标品牌型号）是由（制造商名称）生产的，（制造商名称）是按国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商注册地址），我公司在此郑重承诺，针对（采购项目名称和项目编号，台式计算机2整机提供___年免费原厂质保，   年免费上门服务;
（便携式计算机投标品牌型号）是由（制造商名称）生产的，（制造商名称）是按国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商注册地址），我公司在此郑重承诺，针对（采购项目名称和项目编号，便携式计算机整机提供___年免费原厂质保，   年免费上门服务。


售后服务电话：                     
售后服务网点地址：                    




供应商名称（盖章）：              
                  日期：      







十四、计算机政府采购需求标准的承诺函
对于         项目（项目编号：          ），我方郑重承诺如下：
我公司承诺本次投标的所有产品，参数均符合《财政部 工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准(2023年版)>财库(2023)-29号、<便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)>财库(2023)-30号》的通知中加“*”的指标要求，且符合本次招标文件所载明的所有技术参数要求。其中重要技术参数如下：

	台式计算机1

	
	采购需求参数
	投标产品参数

	▲独立显卡显存位宽
	显卡显存位宽96bit 
	

	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.00050W/( ·cd ·sr) (瓦每坎特拉每球面度)
	

	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪-57db
	

	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率5%
	

	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级4.5Bel
	

	▲显示屏响应时间
	5ms
	

	▲显示屏对比度
	显示屏对比度1200:1
	

	▲电源适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， 主机需具备700W，转换效率90%白金电源
	

	便携式计算机

	▲MTBF 测试
	MTBF测试90万小时；
	

	▲显示屏屏占比
	88%
	



我公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             
                                          供应商名称（盖章）：
日期 ：


2

5
