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第一章　询价邀请
项目概况

白玉路南延伸段项目（一期）智能交通设施采购项目JSZC-320281-JZCG-X2026-0063采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，并于2026-09-21 13:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2026-0063

项目名称：白玉路南延伸段项目（一期）智能交通设施采购项目

采购方式：询价
预算金额：123万元
最高限价（如有）：121.533万元
采购需求：本项目为江阴市城市重点建设项目管理中心的白玉路南延伸段项目（一期）智能交通设施采购项目。（详见采购文件）
合同履行期限：详见采购文件
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 

四、响应文件提交

截止时间：2026-09-21  13:30 （北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、开启
时间：2026-09-21  13:30 （北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 

（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00，13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息 

单位名称：江阴市城市重点建设项目管理中心

单位地址：江阴市大桥南路18号
联系人：陈女士
联系电话：0510-86070707
2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心
单位地址：江阴市长江路188号6楼
联系人：刘先生 
联系电话：0510-88027621
3.项目联系方式 

项目联系人：刘先生
电话：0510-88027621
第二章　询价供应商须知
一、遵循原则：
透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 
二、询价通知书：
1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。
2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。
4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。
三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。
2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。
四、询价通知书的补充或修正： 
1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。
2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
五、询价响应文件的要求：
询价响应文件由下列部分组成：
（1）*响应函；
（2）*项目报价总表；
（3）*分项报价表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；
（6）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）
（7）采购文件要求的其他证明材料。
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。
②如上述资格证明文件遇年检、换证等情况未能提供，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④制作电子询价响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由供应商自行承担。
⑤询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑥采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。
⑦联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。
⑧本项目不接受纸质询价响应文件。
六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。
4、询价费用自理。
七、无效询价响应文件的确认：
（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：
1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；
2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；
4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；
6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；
7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应询价通知书中的付款方式的。
9、苏采云平台中不同供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
10、其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应文件的情形。
（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；
2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；
3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；
4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；
8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；
11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
13、不同供应商的询价响应文件相互混装。
八、评审：
评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。
具体评审事务由依法组建的询价小组负责。
1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。
2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。
询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。
3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 询价小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为询价响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）
4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）项目报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以项目报价总表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以项目报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、确定成交单位：
1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）
2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。
十、质疑处理：
1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。
（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；
（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。
4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受供应商主动提出的相关补充材料。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
5、供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑, 供应商可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人收件人：陈女士  收件地址：江阴市大桥南路18号  收件电话：0510-86070707

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156
供应商应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。
6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。
7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：
在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
十二、询价保证金：本项目免收询价保证金
十三、成交无效的确认：
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。
十四、签订合同：
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。
3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任
4、履约保证金的收取：合同签署时，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 询价响应文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。
（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收
项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、成交服务费
本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。
第三章　采购需求
（以下除“技术参数要求非打 ★项”外，其余均为实质性要求）
一、项目背景及整体需求
本项目为白玉路南延伸段项目（一期）智能交通设施采购项目，按照交通道路建设标准，对白玉路南延伸段进行沿线电子警察抓拍系统进行安装，为道路开通做好交通安全准备工作，同时规范交通行为。
本项目最高限价121.533万元。

本项目标的所属行业：工业。
二、项目采购清单：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、智能交通设施

	1
	人行信号灯
	1、人行信号灯。
2、静红人+静绿人两单元；Φ300行人信号灯；二联PC塑壳整灯。
	套
	8
	

	2
	满盘信号灯
	1、满盘信号灯；
2、Φ400机动车信号灯（满盘）；灯体外壳压铸铝全密封；IP55。
	套
	4
	

	3
	综合数据仓
	详见主要设备具体参数及功能要求3.1
	套
	1
	

	4
	高清抓拍摄像机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.2
	套
	4
	

	5
	一体式生态补光灯
	详见主要设备具体参数及功能要求3.3
	台
	4
	

	6
	红绿灯检测器
	详见主要设备具体参数及功能要求3.4
	套
	4
	

	7
	终端服务器
	详见主要设备具体参数及功能要求3.5
	套
	1
	

	8
	方向监控摄像机（枪机）
	详见主要设备具体参数及功能要求3.6
	套
	4
	

	9
	高清摄像头（球机）
	详见主要设备具体参数及功能要求3.7
	套
	3
	

	10
	多摄全结构化系列摄像机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.8
	套
	4
	

	11
	边缘计算机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.9
	台
	1
	

	12
	自动违法取证球机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.10
	台
	2
	

	13
	违停显示屏
	1、违停显示屏（双面）。
2、全彩屏。
3、灯管驱动方式： 恒流。
4、温度范围-40~60℃。
	套
	2
	

	14
	开关电源设备
	电源适配器
	套
	16
	

	15
	抱杆机箱
	1.抱杆机箱。
2、机箱尺寸：含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等；板材壁厚1.2mm，201不锈钢板。
	套
	11
	

	16
	汇聚交换机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.11
	套
	1
	

	17
	方向接入交换机
	1.方向接入交换机。
2、2个1000Base-FX，单模双纤SC接口；千兆电口： 6个100/1000Base-T(X）自适应以太网RJ45接口；防护等级： IP35；工作温度：-30℃～+70℃；DIN卡轨式或壁挂式。
	套
	4
	

	18
	设备接入交换机
	1.设备接入交换机。
2、2个1000Base-FX，单模双纤SC接口；千兆电口： 6个100/1000Base-T(X）自适应以太网RJ45接口；防护等级： IP35；工作温度：-30℃～+70℃；DIN卡轨式或壁挂式。
	套
	7
	

	19
	VPN链路
	VPN链路租赁
	点位
	4
	

	20
	光模块
	规格为:千兆光模块80KM
	对
	12
	

	21
	雷视一体机
	详见主要设备具体参数及功能要求3.12
	套
	4
	

	二、信号传输、管线窨井
	

	1
	信号灯杆
	1、 信号灯杆件7*5m。 
2、 钢筋混凝土基础。
3、含土方开挖、回填、钢筋及模板。
	套
	3
	

	2
	人行灯杆
	1、φ114mm×4mm×3142mm立杆。
2、钢筋混凝土基础。
3、含土方开挖、回填、钢筋及模板。
	套
	3
	

	3
	电警杆
	1、电子警察抓拍杆，7*7m横杆。
2、钢筋混凝土基础。
3、含土方开挖、回填、钢筋及模板。
	套
	4
	

	4
	综合杆
	A1型综合杆，横臂5m，含基础（不含路灯照明部分）。
	套
	1
	

	5
	综合杆
	A1型综合杆，横臂7m，含基础（不含路灯照明部分）。
	套
	2
	

	6
	主电源电缆线
	YJV-5×6
	米
	450
	

	7
	信号灯控制线缆
	KVV4*1.5
	米
	1080
	

	8
	抱杆箱电源线
	RVV3×2.5
	米
	1600
	

	9
	设备电源线
	RVV3×1.5
	米
	360
	

	10
	检测器通讯线
	RVVSP2×1.0
	米
	480
	

	11
	接地线
	BVR6
	米
	200
	

	12
	网线
	STP-5
	米
	360
	

	13
	光纤
	8芯
	米
	1500
	

	14
	PE管
	PE50*3
	米
	960
	

	15
	牵引管
	PE100管×3拖拉管
	米
	82
	

	16
	镀锌钢管
	SC100钢管×3
	米
	54
	

	17
	手孔井
	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm厚、中心Φ100渗水孔（细砂填充）。
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：钢纤维井盖，井内径460×360、井深1000mm、MU10蒸压灰砂砖120mm厚、M10水泥砂浆。
3、勾缝、抹面要求：内壁1：2.5水泥砂浆20mm厚。
4、井盖、井圈材质及规格：井座、井盖、材质见设计。
5、防盗要求：井内黄沙回填100mm。
6、其余见设计要求。
	套
	28
	

	18
	辅材
	含光纤熔接盒、光纤跳线、光纤熔接等辅材。
	项
	1
	

	19
	链路租用费用
	租用光纤（裸纤），5年
	点位
	1
	

	20
	系统调试费
	监控系统调试费、各系统联动试运行
	系统
	1
	


三、主要设备具体参数及功能要求（打“★”项为重要技术参数）
3.1 综合数据仓
1.外形尺寸：宽×高×深≥1600×1475×700（mm）。
2.数据仓设有前面两扇门与后面两扇门，中间设有手控盒门和应急电源门。
3.前后四扇门的门锁前面的两扇门采用电子锁，后面两扇门采用普通机械锁。
4.柜体厚度≥1.5mm，柜门≥2mm。箱体表面户外漆喷粉采用7043交通灰，防护等级不小于IP55。
5.自带双电源切换配电盒，具备数据采集功能。具备控制功能（包括：扫码开锁、远程开锁、智能钥匙开锁、自动照明、感温风扇），具备平台管理（权限管理、状态地图展示）。
3.2 高清抓拍摄像机
1.传感器类型：1” Global shutter CMOS。
2.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等。
3.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG。
4.视频分辨率：4096(H) × 2160(V)。
5.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps。
6.帧率：25fps。
7.多码流：支持3码流。
8.主码流：4096×2160（默认）。
9.子码流：1920×1080P（默认）。
10.三码流：704×576（默认）。
11.抓拍图片格式：JPEG。
12.抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)。
13.存储功能：TF, USB。
14.镜头规格：16mm或12mm可选。
15.光圈类型：手动光圈。
16.通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口。2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。
17.触发输入：1个触发/报警输入。
18.触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制。
19.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入。
20.违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为。
21.机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌。
22.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑。
23.车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车。
24.车辆品牌，子品牌识别。
25.整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）。
26.★可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
27.工作温度：-30℃~70℃。
28.工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。
29.电源：100 VAC～240 VAC。频率：48 Hz～52 Hz。
30.功耗：Max. 20 W。
3.3 一体式生态补光灯
1.生态多功能一体式补光灯：三合一补光灯。
2.铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好。
3.采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光效率高、寿命长，稳定性好。
4.带LED格栅，有效减少周边光污染。
5.气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长。
3.4 红绿灯检测器
1.检测器：16路信号灯交流信号输入接口。
2.4个RS485输出接口。
3.1路100M网口输出。
4.1个5VDC输出接口。
5.5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。
6.16路交通灯状态指示。
7.检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。
8.输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。
9.实时输出交通灯信号状态。
3.5 终端服务器
1.可接入不低于16路网络摄像机。
2.支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
3.支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
4.支持黑白名单功能、区间测速、区间限停。卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
5.支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示。
6.支持对接显示屏、音柱。
7.支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
8.支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
9.易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
10.低功耗设计，发热量小，工作温度-30℃~+70℃。
11.支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据，支持断网续传。
12.Web操作，完善的SDK支持。
13.可选配支持4G无线全网通模块。
14.可选配支持GPS/北斗校时模块。
15.★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段。2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
16.触发输入：2个报警输入。
17.触发输出：2个报警输出。
18.音频接口：1路音频输入，1路音频输出。
19.光纤接口数量：2。
20.硬盘盘位数量：4。
21.USB数量：1。
22.硬盘：4个SATA盘接口，单盘最大支持8T。
23.工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯。
24.网络接口：18个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。
25.双网卡设计，网卡一具备17个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口。
26.串口：2个RS485接口,2个RS232接口。
27.通用功能：心跳,密码保护,NTP校时、GPS校时。设备状态检测、通道状态检测、网络状态、网络流量监控。硬盘管理、远程升级、日志管理。
28.专用功能：支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。支持配置多种字符叠加、图片合成模式。支持黑白名单功能、区间测速、区间限停。卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示。支持对接显示屏、音柱。
29.接入路数：16。
30.防护等级：IP54。
31.工作温度：-30℃~70℃。
32.工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结。
33.电源：DC12V±10%。
34.功耗：最大功耗:50W，额定功耗:30W。
35.安装方式：水平托盘放置。
3.6 方向监控摄像机（枪机）
1.方向监控摄像机：传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。
2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。
3.最大图像尺寸：2688 × 1520。
4.宽动态：120 dB。
5.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°。
6.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5°。
7.焦距&视场角：8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.8°，对角视场角：45.7°。
8.补光灯类型：支持白光，红外补光。
9.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。
10.红外波长范围：850 nm。
11.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
12.视频压缩标准：子码流：H.265/H.264/MJPEG。
13.视频压缩标准：第三码流：H.265/H.264。
14.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB。
15.内置麦克风：1个内置麦克风。
16.内置扬声器：1个内置扬声器。
17.音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡。
18.音频：1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡。
19.报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24V，1A。
20.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
21.复位：支持。
22.可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
23.电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电。
24.恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复。
25.启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。
26.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。
27.供电方式：PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。
28.电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5W。
29.电流及功耗：PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5W。
30.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。
31.防护：IP67。
3.7 高清摄像头（球机）
1.高清摄像头：全景400万单目臻全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节。全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器25倍光学变倍镜头，高清成像。支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认）。【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控。支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等。Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米。内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
2.全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。
3.人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
4.智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能。
5.城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200m。
6.高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。
7.城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。
8.车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
9.交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率。
10.AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净。
11.支持GB35114A级安全加密。
12.smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。
13.支持设置告警区域最大可包含整个监控画面。
14.支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
15.可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
16.传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS。
17.最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)，0Lux with Lght。
18.最低照度：【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白:0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)，0Lux with IR。
19.焦距：【全景】4mm。【细节】5.9~147.5 mm，25倍光学变倍。
20.视场角：【全景】90°。【细节】59.8°-2.7°。
21.补光灯距离：【全景】暖白光30米。【细节】暖白光50米，红外250米。
22.防补光过曝：支持。
23.水平范围：【全景】不支持。【细节】0-360°。
24.垂直范围：【全景】7-17°。【细节】-20-90°。
25.水平速度：【全景】不支持。【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设。水平预置点速度：240°/s。
26.垂直速度：【全景】垂直键控速度可设。【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设。垂直预置点速度：200°/s。
27.主码流帧率分辨率：【全景】：50 Hz：25 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
28.主码流帧率分辨率：【全景】60 Hz：30 fps（2688*1520,2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
29.主码流帧率分辨率：【细节】高帧率：50Hz：50 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
30.主码流帧率分辨率：【细节】高帧率：60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
31.主码流帧率分辨率：【细节】常规帧率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
32.主码流帧率分辨率：【细节】常规帧率：60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。
33.视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。
34.宽动态：支持120dB超宽动态。
35.陀螺仪：支持。
36.网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据。
37.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB。
38.报警：7路报警输入。2路报警输出。
39.音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%，线性电平，阻抗：600 Ω。
40.RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议。
41.恢复出厂设置：支持。
42.电源：DC36V/1.67A。
43.工作温湿度：-40 ℃~70 ℃。湿度小于95%。喇叭温度-30 ℃~55 ℃。
44.除雾：支持。
45.功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W。【细节】加热6W，补光灯12W）。
46.防护：IP67。6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
3.8 多摄全结构化系列摄像机
1.AI多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。
2.细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头。
3.设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。
4.全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别。b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别。c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别。d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。
5.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重。
6.人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标。
7.道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。
8.Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。
9.支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。
10.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。
11.音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出。
12.报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。
13.支持GB35114安全加密。
14.电源供应：DC：12 V ± 20%。
15.防护等级：IP67。
16.★外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 1m，1h)。在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
17.传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS。
18.传感器类型：通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
19.最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520。
20.最大图像尺寸：通道2：1920 × 1080。
21.最低照度：通道1彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。
22.最低照度：通道1黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。
23.最低照度：通道2彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。
24.最低照度：通道2黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON)。
25.宽动态：通道1：120dB。
26.宽动态：通道2：数字宽动态。
27.焦距&视场角：通道1：8~32 mm：水平视场角：40.1°~14.5°，垂直视场角：22.2°~8.2°，对角视场角：46.4°~16.7°。
28.焦距&视场角：通道2：4 mm：水平视场角：85°，垂直视场角：45.5°，对角视场角：99.3°。
29.补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光。
30.补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m。
31.补光距离：通道2：普通监控：30 m。
32.防补光过曝：支持。
33.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
34.视频压缩标准：子码流：H.265/H.264/MJPEG。
35.视频压缩标准：第三码流：H.265/H.264。
36.视频压缩标准：第四码流：H.265/H.264/MJPEG。
37.视频压缩标准：第五码流：H.265/H.264/MJPEG。
38.网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。
39.音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器。2路输入，1路输出。
40.报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。
41.RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。
42.复位：支持。
43.电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米。
44.接口类型：外甩线。
45.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
46.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
47.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复。
48.在线升级：支持。
49.文件系统双备份：支持。
50.电流及功耗：DC：12 V，1.66 A，最大功耗：19.9 W。
51.电流及功耗：PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.40 A~0.53 A，最大功耗：22.5 W。
52.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护。
53.供电方式：PoE：802.3at，Type 2，Class 4。
54.电源接口类型：2芯接口。
55.线缆长度：35 cm。
56.防护：IP67。
3.9 边缘计算机
1.★支持针对画面中单独出现的物品抓拍和检索功能，独立物品抓拍支持按照点位单独配置，也支持批量配置，物品抓拍支持固定间隔抓拍和固定时间点两种方案，固定间隔抓拍支持15分钟，30分钟等间隔配置，固定间隔时间点抓拍最大支持8组时间点配置，独立物品检索结果，支持物品目标框显示，可快速查找目标。人员签到任务支持签到墙和分组签到两种方式，支持以任务方式配置，最大支持创建32个签到任务。支持人员签到信息进度查询，支持查询签到任务的人员签到状态，支持统计总人数、已签到人数、未签到人数。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2.支持文本微调功能：可通过人工标记已有检索结果的正确/错误的方式，复核算法分析的结果。标记至少4个正确，6个错误的结果，开始文本微调，现场可进行算法的微调迭代，分钟级可完成算法优化。
3.10 自动违法取证球机
1.支持最大2560 × 1440 @ 30 fps高清画面输出。
2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间。
3.彩色：0.0005 Lux @ (F1.5，AGC ON)。黑白：0.0001 Lux @ (F1.5，AGC ON)。0 Lux with IR。
4.支持25倍光学变倍，16倍数字变倍。
5.采用高效补光阵列，低功耗，照射距离最远可达白光补光50 m，红外补光250 m。
6.支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控。
7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。
8.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR。
9.支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）。
10.支持300个预置位，8条巡航扫描。
11.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。
12.支持定时抓图与事件抓图功能。
13.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
14.支持1路音频输入和1路音频输出。
15.★设备具有12种智能分析算法可选，可显示智能分析规则类型为非法摆摊（游摊小贩）、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、违规户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒、道路积水。设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1-6张可选）可配置。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
16.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。
17.支持最大256 G的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。
18.支持海康SDK、开放型视频网络接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石接入。
19.IP67。6000 V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
20.占道经营、非机动车乱停放、违规户外广告、打包垃圾、经营撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒、积水检测12种不规范现象并联动报警抓拍。
21.支持游摊小贩人脸抓拍，关联游摊小贩事件检测。
22.支持机动车违停检测。
23.支持GB35114加密。
3.11 汇聚交换机
1.国产化交换机，千兆电口≥20，千兆复用光口≥8，同时具备≥8个SFP+万兆接口。
2.交换容量≥24Tbps，整机转发性能≥800Mpps。
3.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、可实现全部端口线速转发
4.★为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；OSPF路由表容量≥12K；须提供交换机产品的中央处理单元（CPU）为国产化元器件，报告型号须与投标型号完全一致。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
5.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、VRRP、RIPng 、OSPFv3、BGP4+ for IPv6、VRRPv3、策略路由。
3.12 雷视一体机
1.高精度毫米波雷达与800万像素 1/1.8" CMOS低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用，雷达、视频一体化设计，安装调试方便。
2.适用于道路多种事件检测与多种交通参数采集。
3.支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测，最大支持四车道雷视融合目标检测。
4.图像支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。
5.支持高精度PTP校时。
6.支持低延时，从曝光采集到数据输出延时≤90ms。
7.支持RTSP流每帧都带曝光时间戳（毫秒级别）。
8.传感器类型：1/1.8"CMOS。
9.网络视频输入：SDK，ISAPI。
10.★雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。摄像机镜头异常检测功能检查：支持摄像机镜头异常检测,可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息。(报价时须提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
11.工作频率：92-94GHz。
12.测速范围：0~250km/h。
13.性能特点：最大支持12车道，空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雾、大风、灰尘、光照等影响。
14.扫频带宽：428MHz@宽波束。187MHz@窄波束。
15.调制波形：FMCW。
16.水平角：-14.5°~+14.5°@窄波束。-60°~+60°@宽波束。
17.俯仰角：-4.5°~4.5°@窄波束。-13°~13°@宽波束。
18.作用距离：20m ~350m。
19.角分辨率：1.7°@窄波束。2.7°@宽波束。
20.角精度：±0.17deg@宽波束。±0.27deg@窄波束。
21.速度分辨率：0.2km/h。
22.速度精度：±0.1km/h。
23.支持北斗：支持。
24.支持GPS：支持。
25.串口：1个RS-485接口。
26.图片格式：JPEG。
27.图片分辨率：3840×2160。
28.智能识别：支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。
29.支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒数据上传。
30.每个车道支持一个虚拟线圈 ，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。
31.支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。
32.事件检测模式，适用于高速公路、城市快速路多种事件检测与多种交通参数采集。
33.支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、加塞、违停违章检测功能。
34.支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道事件检测功能。
35.园区测速模式，适用于景区、校园、小区等较低速车辆行驶测速警示场景。
36.支持机动车测速，卡口图片抓拍。
37.道路预警模式，适用于非灯控的平交路口，急转弯上下坡，T形路口，配合信息发布屏、音柱、报警灯等进行道路预警。
38.支持机动车，非机动车，行人目标检测。
39.支持对接屏幕，将距离，速度的预警信息显示到屏幕上。
40.支持事故检测抓拍。
41.网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口。
42.报警输出：1个继电器开关。
43.最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON）。黑白0.045mLux@（F1.6，AGC ON）。
44.快门：1/25秒至1/100,000秒。
45.视频压缩标准：H.264。H.265。MJPEG。
46.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps。
47.视频分辨率：3840×2160。
48.帧率：25fps。
49.图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调。
50.存储功能：TF。
51.通用功能：心跳，密码保护，NTP校时。
52.工作温度：-30℃~70℃。
53.工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。
54.电源：(DC24V~DC36V)±10%。
55.功耗：30W MAX。
56.重量：4±0.5kg。
57.防护等级：IP67。
58.焦距：12mm。
59.分辨率：3840×2160。
60.白平衡：自动白平衡。
61.宽动态：支持。
备注：
1、上述打“★ ”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。
2、未按要求提供证明材料的视为负偏离，供应商提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由供应商自行承担。
3、本项目核心产品为：
	序号
	设备名称

	1
	设备接入交换机

	2
	方向监控摄像机（枪机）


多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审），其他供应商报价无效。
4、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。
5、工程最终结算数量，按审计审定的实际完成数量进行结算。
6、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。
四、项目实施、安装、调试要求：
1、成交供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；
2、成交供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定 实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供 应商自行考虑计入报价。
五、项目实施的时间和地点：
1、项目实施地点：江阴市
2、项目实施时间：合同签订后根据现场施工进度进行施工，自采购人书面通知开工后60日内完成交货及安装调试。
六、质量保证、售后服务、运维服务要求：
1、质量保证
硬件5年质保。中标单位在签订合同时须提供设备接入交换机、方向监控摄像机（枪机）、高清抓拍摄像机、终端服务器、多摄全结构化系列摄像机、边缘计算机、自动违法取证球机、汇聚交换机、雷视一体机的原厂质保函，并加盖原厂公章，格式自拟。质保期自项目整体竣工验收之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。 

2、售后服务
（1）在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。
（2）成交供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
（3）成交供应商在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
（4）成交供应商需要设立售后服务机构（可进行授权，签订合同时须提供证明文件），服务机构必须配备技术人员至少2名，指定本单位专业人员为项目经理，专人作为售后联系人，7*24小时负责协调售后问题。
（5）成交供应商应有能力及时处理所有可能发生的故障，采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交单位服务响应时间为：2小时内响应，48小时内修复，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

3、运维服务要求

（1）基础维保约定
自项目验收合格起，提供5年免费维保服务，期间非人为故障修复、维护等费用均由施工方承担，无额外收费。
系统维护：每日巡检软硬件，快速修复非人为故障；免费提供版本迭代、国产化适配支持。

数据保障：执行“日增量+周全量”备份，定期安全扫描、数据加密，防止泄露丢失。

技术支持：7×24小时咨询服务，响应合理需求并形成闭环；更新操作及运维文档。

保障5年免费维保期，满足全部需求。

主动承担非人为故障责任，不推诿、不收费。服务不到位致损的，承担相应赔偿责任。
（2）故障分级定义

小型故障：单个功能异常（如登录、报表导出问题）。

严重故障：核心业务受影响（如系统无法登录）。
重大故障：系统瘫痪、数据丢失。
（3）响应及修复时限

小型故障：2小时内
严重故障：6小时内，0.5小时到场
重大故障：24小时恢复核心功能，48小时全面恢复
（4）故障核心流程

即时响应：使用方上报后立即响应，驻场工程师现场初诊。

分级处置：小型故障驻场独立解决，严重/重大故障联动后台及专家团队。

后续跟进：修复后跟踪24小时，3日内复盘优化。

（5）持续性保障措施

免费期内

所有服务上门完成，每月沟通、每季度提交运维报告。

自备办公设备，严守保密协议。

免费期外

免费期结束前3个月提供延续方案（年度套餐/按需付费）。

沿用现有服务标准，提供长期技术咨询及优惠升级方案。
（6）罚则
	序号
	故障等级
	违约情形
	违约处置措施

	1
	小型故障
	未在规定时限内完成响应、远程处置
	1. 甲方予以口头/书面提醒；

2. 乙方需当日完成整改优化，同步提交整改说明；

	2
	严重故障
	到场、修复时效滞后
	1. 甲方下发工作联系单督促整改；

2. 乙方应及时对故障复盘及长效优化方案；

3. 甲方酌情扣除少量当期运维服务考核经费（无固定比例，根据实际影响程度协商确定）。

	3
	重大故障
	造成系统长时间中断、数据缺失，且修复超时
	1. 乙方第一时间采取补救措施补传数据、恢复设备运行；

2. 乙方形成专项整改报告，双方沟通后续运维强化方案；

3. 视实际造成的业务影响，协商对应的考核扣减金额。


七、付款方式：
1、合同签订后支付合同金额的30%；
2、验收合格后支付至合同金额的90%；
3、验收合格满五年且审计结束后支付至合同金额的100%。
八、有关说明：
1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。
2、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。
3、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
4、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。
5、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。
第四章　合同书（格式）
项目名称：                                  
项目编号：                                  
甲方：（买方/采购人）____                   
乙方：（卖方/供应商）____                   
甲、乙双方根据江阴市政府采购中心                            项目询价的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1标的名称：                                                            
1.2标的质量：                                                            
1.3标的数量（规模）：                                                    
1.4履行时间（期限）：                                                    
1.5履行地点：                                                            
1.6履行方式：                                                            
1.7包装方式：                                                            
二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                    圆（            元）人民币或其他币种。

三、组成本合同的有关文件
3.1下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）询价响应文件；
（3）成交通知书；
（4）供应商在询价评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金

7.1 乙方交纳人民币_              元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
7.2.1履约保证金退还方式：                                                
7.2.2履约保证金退还时间：                                                
7.2.3履约保证金退还条件：                                                
7.2.4履约保证金不予退还的情形：                                          
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方应按采购文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照询价响应文件中提供的分包意向协议履行合同。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排：                                                
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
11.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

11.7乙方承诺的其他售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
十二、项目验收

12.1按采购文件所规定的采购标准和乙方询价响应文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值   的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法
16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（成交单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年     月     日
	
	　　　　　年     月     日


第五章　询价响应文件的组成和格式
询
价
响
应
文
件
项目名称：                                  
项目编号：                                  
供 应 商：                                  
二〇    年  月  日
一、响应函
我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。
1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。
2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。 
3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。
4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。
5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
6、我方认为你们有权决定成交供应商。
7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。
供应商（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
二、项目报价总表
	项目编号
	JSZC-320281-JZCG-X2026-0063

	项目名称
	白玉路南延伸段项目（一期）智能交通设施采购项目

	项目报价
（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一项目报价总表”中
填写的金额为准。


注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
三、分项报价表
单位：元（人民币）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	质保期
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：人民币                      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：1、供应商应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。
2、上表中的“合计总价”应当与《项目报价总表》中“项目总价”数额一致。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）
4、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
四、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	询价通知书
商务要求
	询价响应文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	询价通知书
技术要求
	询价响应文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
2、商务要求是指采购需求中关于取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；
技术要求是指采购需求中关于对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
五、交货时间、质量保证和售后服务承诺
1、交货时间：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
六、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）
江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权         代表我公司（单位）全权办理针对                        项目（项目编号：                  ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                
	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件


法定代表人亲自询价声明
江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　                 项目（项目编号：                   ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
附：
	法定代表人身份证
扫描件


七、关于资格的声明函
江阴市政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                ，全称为                 ，统一社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为             ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
供应商（电子签章）：
日期：     年    月    日
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。
2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。
3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
附件：
一、中小企业声明函（货物类项目）
（非小微型企业无需填写提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                   项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
三、关于符合本国产品标准的声明函
（非本国产品无需填写提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


