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徐州医科大学附属医院
《两院区新建楼宇新增安防监控项目项目》
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
 
第一章  投标邀请
江苏海外集团国际工程咨询有限公司对两院区新建楼宇新增安防监控项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：两院区新建楼宇新增安防监控项目
(二)项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0576
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年 10月 16 日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年 10 月 16 日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州医科大学附属医院
（二）地址：徐州市淮海西路99号
（三）采购项目联系人：张老师
（四）联系方式：0516-85806721
六、采购代理机构
（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室
（三）采购项目联系人：韩镇阳、赵丽梅
（四）联系方式：0516-83999206
 
 

第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
5.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）本项目评标方法为综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州医科大学附属医院

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；
三、本项目不接受进口产品投标，如为进口产品，作无效投标处理。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(八)1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	自行现场勘察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《投标函》。（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

二、资格条件（必须提供，否则投标无效）
(一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
(二)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；
（三）投标人资格承诺，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、报价符合性审查。
（①超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。
②异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。）
2、《开标一览表》。（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
3、《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1、《投标函》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
2、《商务偏离表》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
3、《授权委托书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
4、法律、法规和招标文件规定的无效情形。
（三）技术响应
1、《技术偏离表》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、重点功能演示（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、技术实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）
4、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。
（二）商务部分
1、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、投标人其他证明文件及材料扫描件。

五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（二）企业报价折扣证明：
本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
1、投标人所投产品全部为小微企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非小微企业。非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、所投产品全部为监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、所投产品全部为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
    ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
    ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
    ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
    ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
    具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)
	本项目预算金额为人民币186.50万元，最高限价为186.50万元，不接受超过人民币186.50万元的投标报价。
报价包括项目配置所有设备、项目实施过程中的必要指导、现状调研、差旅、利润、税费、运费、安装调试、检验、保险、售后运维、项目服务、技术支持与培训等以及完成该项目过程中所涉及到的不可预见费及其他一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	(十八)
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年 10月 16 日北京时间09：30前。
2、投标文件提交与接收地点： 
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年 10  月 16 日09：30（北京时间）
2、开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)2
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	(二十五)3
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	(二十五)4
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	(二十五)5
	投标文件解密失败的补救方案：无。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下列顺序确定:
①按投标报价由低到高顺序排列；
②投标报价也相同的，以投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被优先推荐为中标候选人；
③上述情形均相同的，以技术参数得分顺序排列；
④上述情形均相同的，以技术实施方案得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	二十九
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	(四十)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：韩镇阳      联系电话：0516-83999055
地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：jocxz03@jocite.com


 
 

本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)*71%
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6、上表为自行约定的代理服务费标准。
7、账户信息：
账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行
账号：11110154740005866

第四章 评标标准
	评分内容
	评分标准

	投标报价（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。

	技术参数（20分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数”满足程度进行评分。
完全满足招标文件技术要求的得20分，次重要响应指标不满足或负偏离，每一项扣1分，一般响应指标不满足或负偏离，每一项扣0.2分，扣完为止，本项最高得20分，最低得0分。
注：招标文件第六章《采购需求》中，“四、技术参数”中加“★”的为次重要响应指标，其他为一般响应指标，响应指标不满足或负偏离，或未按照招标文件要求提供证明材料或证明材料无法证明满足响应指标的视为负偏离，按扣分处理，响应指标如有偏离，应在偏离表中说明。

	投标人评价
（8分）
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖网络工程系统集成）得1分。
2、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。
3、投标人具有有效的ISO27701隐私安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。
注：以上3项须在投标文件中同时提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。
4、投标文件中提供拟派项目经理1名，具有高级工程师或高级信息系统项目管理师或注册信息安全管理人员（CISO）或IT服务项目经理（ITSS）证书得2分。
5、投标文件中提供拟派技术负责人1名，具有CISAW信息安全保障人员或设备安装施工员或高级网络工程师或IT服务工程师证书得2分。
注：以上2项须在投标文件中同时提供上述人员证书复印件及投标人近6个月以来任意1个月为其缴纳社保的证明方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。
6、投标人所投“六化智慧医院管理平台”制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，投标文件中提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件得1分，不提供不得分。内容清晰可辨，否则不予认可。

	重点功能演示
（12分）
	投标人对所投系统进行功能演示（使用软件实操系统演示录屏，其他方式演示此项不得分），演示时间不超过10分钟。根据投标人演示的整体效果进行评分，分为5项演示内容。未演示不得分，本项最高得12分。
演示内容一：风险安全管控图集中展示安全责任、风险管控、巡检任务、隐患整改、告警类型等业务数据，并在地图上展示物联设备、报警信息及风险区域分布。支持点击风险部位查看风险分级分布图、风险责任清单及告警联动处置，实现医院安全风险一张图可视化管理；平台界面布局完整规范，模块排布合理，菜单层级清晰，人机交互友好。演示满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
演示内容二：支持风险管控清单录入、导入管理，支持风险部位风险等级评估，内置评估模型并支持自定义配置。风险管控清单更新后，可同步在风险安全管控图中展示，如风险等级颜色。演示满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
演示内容三：支持在电脑端安装一键报警客户端，并支持打开配置界面配置快捷键、楼栋、楼层等信息；点击一键报警图标后，弹出确定或者是取消的信息，平台自动弹出和播报报警事件，并联动周边视频资源，支持事件研判和提交。展示报警和紧急报警事件合并的功能，可将指定时间内的报警事件合并为一种事件类型。演示满足要求得4分，演示内容有缺项不得分。 
演示内容四：本次所提供的管理平台支持地图融合检索，可检索热词、错别字纠错、关键词联想补全。按姓名、手机号、证件号检索内部人员。支持按车牌、车主信息精准检索车辆数据，支持检索历史记录管理。支持图片上传检索，可手动框选目标，自动识别人脸、人体、车辆等特征，支持多类型目标快捷检索。演示满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
演示内容五：本次所提供的管理平台支持统一网络管理，支持网络及物联设备统一拓扑显示： 1）支持对包括交换机等网络设备和摄像头、NVR、门禁设备、报警设备等物联设备自动生成拓扑图并统一显示，查看每个设备的使用时间、负责人。支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头。支持一键生成交付报告，支持报告查看和导出功能。演示满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 

注：投标人须自行录制演示视频，自行上传至“苏采云”系统，如因格式或内存大小原因，投标人须于投标截止时间前将密封的演示视频以U盘形式提供，送达至采购代理机构。

	技术实施方案
（9分）
	对投标文件中的《技术实施方案》中的需求分析、架构设计（业务、技术架构）、系统功能、部署方案、安全设计（网络安全、保密性等）、关键技术等进行综合评分。无方案的不得分。
合理性（4分）：方案合理的得4分，较合理的得3分，合理性欠缺的得1分；
可行性（3分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得0分；
针对性（2分）:方案针对性强的得2分，针对性较强的得1分，针对性欠缺的得0分。

	项目实施方案
（8分）
	对投标文件中的《项目实施方案》中的项目实施计划、人员安排和时间进度内容、所投产品的技术特点与功能、自行进行深化设计等内容进行综合评分。无方案的不得分。
合理性（4分）：方案合理的得4分，较合理的得3分，合理性欠缺的得1分；
可行性（2分）：方案可行性强的得2分，可行性较强的得1分，可行性欠缺的得0分；
针对性（2分）:方案针对性强的得2分，针对性较强的得1分，针对性欠缺的得0分。

	售后服务方案
（8分）
	根据投标人投标文件中《售后服务方案》的服务方式、免费质保期限、响应时间、故障处理等内容进行综合评分。无方案的不得分。 
合理性（4分）：方案合理的得4分，较合理的得3分，合理性欠缺的得1分；
可行性（2分）：方案可行性强的得2分，可行性较强的得1分，可行性欠缺的得0分；
针对性（2分）:方案针对性强的得2分，针对性较强的得1分，针对性欠缺的得0分。

	投标人业绩
（5分）
	投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日（含）以后，合同标的与本次采购标的同类或相似的合同，每项得1分，最高得5分。
投标文件中需提供合同复印件，否则不予认可（内容须清晰可辨，否则不得分）。



本章说明：本项目采用综合评分法。
第五章 拟签订的合同文本
项目名称：
项目编号：

合



同




采  购  人：
中标人：
合同签订日期： 年 月 日
友情提醒：采购人与中标、成交人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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采  购  人：徐州医科大学附属医院
供  应  商：
合同签订日期：     年     月     日



                                         


合同编号：            
买方（甲方）：徐州医科大学附属医院          
卖方（乙方）：                    

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就_______________采购事宜，签订本合同。
第1条 合同标的
1.1本合同的标的为甲方向乙方采购，如下清单中的服务：
	产品名称
	品牌名称
	规格/型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
(元)
	小计(￥元)

	   
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	

	总计人民币金额（大写）：人民币           元整

	产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。



第二条 合同价格
2.1本合同总金额为人民币     元（大写：     元整）。
2.2本合同价格包括技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出、提供符合甲方财务要求的正规发票等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。用户不再支付报价以外的任何费用。
2.3合同价格形式： 固定总价 ，甲方不再支付合同价格以外的任何费用。
2.4 产品安装地点：        。
第三条 付款方式和付款比例
3.1付款方式：
合同付款方式：按项目实施进度节点进行付款。
（1）合同签定完成后30日内支付合同总价的30%；
（2）项目实施验收后，乙方按要求提供发票，甲方查验合格后30日内支付合同总价的60%；
（3）其余10％部分作为项目尾款，项目验收合格后，按免费维保期的年数平均进行支付。
3.2乙方提供的发票、产品、系统功能、规格等内容必须与合同完全一致，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。
3.3 甲方开票信息：
名  称：徐州医科大学附属医院 
税  号：12320000466002657F
开户行：中国农业银行徐州淮海路支行
账  号：10230101040002600 
电  话：0516-85802338、85802011(传真) 
地  址：江苏省徐州市淮海西路99号
3.4乙方收付款信息：
名  称： 
税  号：
开户行：
账  号：
联行号：
第四条 产品交付
4.1 产品交付期：乙方应于合同签署后  90  日内向甲方交付产品。
4.2 产品交付单位及地点:                                       
4.3 交付的产品须符合卫生主管部门对于安防的相关要求。
4.4 乙方产品对接院内信息系统应首选通过集成平台对接，如因乙方原因无法通过集成平台对接，需要通过应用系统厂家进行对接服务的，相关费用由乙方承担。
4.5乙方应派身体、心理健康、有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品的调试和安装。乙方人员应充分评估工作所具备的可能危害性，甲方不承担因工作造成的任何乙方技术人员意外伤害。
4.6 乙方技术人员要严格遵守甲方相关网络安全，施工规范要求，如应此而造成的甲方损失，均由乙方承担，且甲方有权解除合同、追回预付款且不承担任何责任。
4.7乙方需提供本项目信息技术应用创新部署所需的所有软件（包括但不限于操作系统、数据库、中间件、应用软件等）的终身永久授权及其终身技术支持服务。（认证费用和授权费用包含在投标报价中，需由投标人承担，被授权单位为甲方。
第五条 技术、质量要求
5.1产品的维保期（以验收合格日算起）      年，维保期内免费维护。
5.2服务响应时间：    小时
5.3项目实施期间，乙方应派驻资深（在本公司3年以上）项目经理1名，且有独立现场实施经验；软件开发工程师不少于   名驻场工程师。
5.4免费维护期结束后，每年的维护费用为本合同总额的      %。
第六条 实施、验收及技术文档
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK1]6.1在项目安装、调试、上线、客户化修改等实施结束后，甲乙双方确认系统运行正常并完成各功能要求后，由乙方提出申请，甲方的归口管理部门组织相关科室部门与乙方进行交付验收，并出具验收报告。需要安装的平台，由乙方负责安装和调试工作。
6.2验收标准：（1）乙方应根据甲方验收部门的要求提供必要的技术资料。（2）系统正常运行后由甲方归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同验收。
第七条 售后服务
    7.1 乙方应提供自验收合格后不少于    年免费维护,所有软件产品的免费维保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。免费维保期内应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行。
7.2 售后服务期间的所有软件维护、软件升级等所产生的费用均由乙方承担。
7.3 因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，乙方应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障我院系统及时完成调整。
7.4 售后质量考核
7.4.1 甲方反馈问题后，乙方超过2小时未响应则扣项目尾款500元；
7.4.2 针对全院级故障，乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决的扣尾款5000 元；
7.4.3 针对部门级故障，乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决扣尾款500元。
7.4.4乙方在接到甲方提出的完善需求后，应积极主动配合甲方进行需求确认与需求实现。如果需求是按照主管部门要求提出的，并且限时整改，必须在截止日期前实现需求，超期一次扣尾款5000元。常规甲方提出的完善需求应在接到通知后7个工作日内完成，超期一次扣尾款1000元。
      7.4.5 乙方驻场售后服务人员应按照甲方作息时间开展工作，迟到、早退1次扣尾款500元，无故缺席1次扣尾款1000元。
以上均按问题发生次数计算，尾款扣完为止。
第八条 权利和义务
8.1甲方权利义务
8.1.1甲方有按照本合同约定按时支付给乙方服务费的义务。
8.1.2甲方有义务协调组织系统的验收。
    8.1.3 在本项目验收前，甲方有权力按照合同协议内容要求乙方进行全部功能、技术、服务的提供，如核查发现乙方无法提供协议约定的内容，可以通过书面的形式通知乙方；如乙方在收到通知后30个工作日仍无法满足，则甲方有权利终止合同，并要求乙方返还全部预付款。
8.2 乙方权利义务
8.2.1乙方应按甲方提出的交付期限要求，根据国家标准和有关规定，组织开发，做到保质保量，不得无故拖延。
8.2.2乙方交付的产品应符合国家相关规定等法律法规，产品质量合格，无任何知识产权争议问题，人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。
8.2.3因服务质量问题或未在规定时间内实现产品上线运行导致甲方遭受的损失应按实赔偿给甲方。
8.2.4乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。
第九条 合同解除
9.1合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；
9.2乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；
9.3甲方违约解除合同：在甲方违反本合同条款、债务或保证的情况下，乙方有权直接向甲方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达甲方时发生解除的效力。同时，甲方应继续履行合同中未解除的部分；
9.4一方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果一方进入或者可能进入清算程序、一方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，另一方可在任何时候以书面方式通知一方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利； 
9.5不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，任何一方有权解除合同。
9.6如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的产品由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后30日历天内回收，则甲方可自行处理该合同产品，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。
第十条 不可抗力
因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。 
第十一条 违约责任
[bookmark: OLE_LINK2]11.1.如乙方逾期交付产品，每逾期1日历天，乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金，并承担甲方因此所受的直接损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。
[bookmark: OLE_LINK3]11.2.甲方应当按照合同约定的期限付款，每逾期1日历天，应当向乙方支付应付合同价款万分之三的违约金。逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同价款10%的违约金。因甲方迟延支付合同款，乙方有权中止服务，由此导致的延期交付，乙方不承担迟延交付的违约责任。
11.3.乙方所提供产品必须满足第5条技术和质量条款的要求，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
11.4.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，产品交付日期经双方协商可相应顺延。
11.5.乙方所交产品由于系统功能、规格、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，乙方应根据验收结论及甲方要求在限期内及时整改，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。
11.6.如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。
第十二条 通知和送达
12.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式
[bookmark: _Hlk83559552]甲方项目负责人：        ，联系电话：         ，通讯地址：       。
乙方项目负责人：        ，联系电话：         ，通讯地址：       。
双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。
12.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：
12.2.1采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。
12.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。
12.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。
12.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。
12.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十三条 保密义务与权利
13.1 保密信息内容：保密信息包括但不限于以下内容甲方提供的OA、HIS、LIS、PACS、EMR、HRP、SPD、综合绩效和集成平台与数据中心等系统提供给乙方的所有数据，注册到软件中的甲方用户信息，组织架构及人员任命信息，涉及到甲方各个平台技术信息和网络拓扑信息，合作协议信息。上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。
13.2保密义务与权利：（1）乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项目以外的任何用途，除为执行项目目的外，乙方不得将保密信息保存到乙方的服务器上，不得在任何时候任何场合自行或允许第三方以任何方式使用该保密信息，不能向任何第三方透露该保密信息。未经甲方书面同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。（2）乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的因乙方员工导致的以下事项承担全部责任：
①保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。
②任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。
③乙方对保密信息不正当披露对甲方造成损失的，乙方将负责赔偿，赔偿金额以实际造成的损失为准。
④乙方对保密信息不正当披露对甲方造成负面影响的，应该及时积极处理并挽回甲方名誉，期间因为处理事件和挽回甲方名誉而发生的任何费用由乙方承担。
⑤乙方保证仅为执行项目的目的向确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，需要对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。
⑥项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过医院发出交还通知之日起30个自然日。
第十四条 解决争议方式
如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 其他
14.1本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，每份均具同等法律效力。
14.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章（公章或合同专用章）后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。
14.3 投标文书与本合同同样具备法律效力，约定内容不一致的以本合同为准；本合同未尽事宜，但投标文书有承诺的，以投标文书为准。
14.3本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章） 乙方：          （盖章）
法定代表人：                     法定代表人：                                                                  
委托代表人：                     委托代表人：                                                             
开户银行：                     开户银行：                                                   
帐    号：                       帐    号：                                          
日    期：    年   月   日         日    期：    年   月   日

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区 


合同附件：
合同附件1 供货范围和价格清单(见招标文件《开标一览表》和《分项价格表》及投标文件)
合同附件2 技术规格和性能指标(见招标文件《采购需求》及投标文件)
合同附件3 售后服务和技术培训(见招标文件《采购需求》及投标文件)
合同附件4 医疗卫生机构廉洁购销合同


附件4：
医疗卫生机构廉洁购销合同：

购货单位：  徐州医科大学附属医院  （以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
合同签署地点：江苏省徐州市
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂等货物、服务、工程类项目。
二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，并从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）   乙方：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

日    期：  年  月  日                 日    期：  年  月  日
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[bookmark: _Toc324452802][bookmark: _Toc322457054]第六章 采购需求
一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目不接受超过186.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
三、项目说明：
1、项目名称：两院区新建楼宇新增安防监控项目。
2、项目概况：徐州医科大学附属医院新建医技楼地上6层，地下2层。总建筑面积约23228.47平米，其中，地上建筑面积约16624.93平米，地下建筑面积约6371.82平米，项目包含医学影像科、医学检验科、超声医学科、生殖医学中心及妇产科门诊等门诊医技检查功能科室。徐州医科大学附属医院鲲鹏院区新建药学楼地上5层，无地下室，建筑面积约8621.9㎡，建筑高度23.5m，包含制剂室、药物实验室、办公室、示教室和会议室。
本次项目严格依据江苏省卫生健康委《关于推进全系统安全生产六化建设实施方案》核心要求，围绕医疗卫生机构安全生产网格化、专业化、数字化、全员化、实体化、手册化六大建设标准，结合医院门急诊区域改扩建工程实施建设。同时项目同步遵循《平安医院建设标准》《医院智能化系统工程技术规范》《医疗机构安全防范要求》，通过本次监控系统新建与整合升级，补齐门急诊安全防控短板，构建适配医疗场景的智能化安全防控体系，实现安全管理从被动处置向主动预判、从人工巡查向数字智控、从零散管控向网格化闭环治理转型，全面落实卫健系统安全生产六化建设落地要求，同步无缝对接医院现有全院安防监控平台，实现统一接入、统一管理、统一调度。为全面落实省卫健委安全生产六化建设部署，依托本次门急诊改扩建工程，搭建一体化安全生产综合管理平台，重构全院区域安全管控体系，推动医院安全管理从“人工巡查、被动整改”向“数字监测、主动预判、全员共治、标准落地”转型，实现全院区安全生产六化建设全面达标、全域落地、全程闭环。
3、本次医技楼建设覆盖全部区域，包含诊疗大厅、各专科诊区、护士站、收费窗口、检验采血区、公共通道、出入口、设备机房、弱电竖井等所有公共及重点管控区域。建设徐州医科大学附属医院全院区综合管理平台，同步对接全院现有安防监控系统、消防系统、后勤设备物联网、隐患排查台账、应急管理体系，实现新旧区域安全数据一体化贯通。需建设前端摄像机264台（高空鹰眼、人脸识别、火焰探测等AI智能相机），一键报警34路，监控消防系统联动系统一套，六化智慧医院管理平台一套。本次药学楼建设覆盖全部区域，包含制剂室、药物实验室、办公室、示教室和会议室。本次安防项目需建设前端摄像机85台（包含高清摄像机、人脸识别、火焰探测等AI智能相机）、监控消防系统联动系统一套。
4、根据医院技防系统建设完善标准要求：“在重点区域如门诊、急诊、病区安装一键式报警装置，并与安全监控中心联网。”
5、安装用水检测、火焰检测、烟雾报警等物联设备，使用软件统一管理，与安防平台打通，实现安消一体化建设，实现安防和消防联动，一个平台管理，提高安消管理效率和响应速度将消防安全与安防监控系统集成在一个平台内，通过信息化、自动化手段实现定制化管理。
6、AI还可以根据火灾现场的烟雾、火焰等图像信息自动进行火灾类型的判别，触发触发相关的应急措施（如启动应急系统、打开疏散通道等）。
7、智能分析服务器是在AI大模型开始应用于安防行业背景下新出的智能分析产品。可以通过文字和图片搜索，直接锁定需要检索的目标，提高管理效率。根据我院对人员布控的要求，智能分析服务器可以实现人脸布控的功能。
8、新建平台系统需无条件与医院现有安防监控平台无缝对接，实现平台间的完整集成；同时平台还需要和医院的消防系统进行对接，实现安消一体化建设的要求。整合对接淮海路院区目前建设高清视频监控、一键报警系统（包括：前端点位摄像机2113台（含科创中心、美容中心、欧洲商城药库），实现网格化：按功能分区划分安全监控网格，实现网格点位全覆盖、责任全覆盖、隐患可溯源； 数字化：依托智能AI监控、数据存储、平台联动，构建“监测-预警-处置-复盘”数字化安全闭环；全员化：适配医护、安保、运维管理人员日常应用，支撑全员参与安全巡查、隐患上报。全面满足医院日常安防巡查、安全生产隐患排查、突发事件应急处置、医患纠纷取证、人流风险管控需求。后期实现视频监控点位的统一接入、实时视频预览、录像检索与回放、黑名单报警、入侵检测报警、一键报警等功能的全面互通与联动。
9、高空智能全景摄像机加上实景地图，以高点视频为基础、增强现实技术为核心、实景地图引擎为支柱，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、物、事等细节信息以点、线、面的标签形式在叠加到高点实时视频画面中进行展示和联动，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式。
10、鲲鹏院区药学楼要实现的消防联动系统需接入徐医附院淮海路院区六化智慧医院管理平台平台，实现安消一体化应用。
11、投标人应当在获取招标文件后自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
12、本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得应采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
四、技术参数（以下加“★”标志为次重要响应指标；其他为一般响应指标。未按照招标文件要求提供证明材料或证明材料无法证明满足响应指标的视为负偏离）：
1、采购清单
淮海路院区医技楼需求清单：
	徐州医科大学附属医院淮海路院区医技楼新建清单

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	视频监控设备
	
	
	

	1
	室内400万全彩AI智能筒机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	59

	2
	壁装支架
	金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	个
	59

	3
	室内400万全彩AI智能半球
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	112

	4
	电梯摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	6

	5
	电梯专用无线网桥
	2.4GHz 100米电梯网桥
无线标准：IEEE 802.11b/g/n
工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz
信道宽度：10/20 MHz
天线角度：水平天线角度：50° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5°
接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0；
-68±1.5dBm@HT20 MCS7
配对方式：自动上电配对 
无线传输距离：100 m
组网方式：点对点
带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 
防水防尘等级：IP41
整机功耗：整机最大功耗：2 W；带1路6MP IPC：1 W   
网口：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯
供电方式：支持12-24 V非标PoE供电,网线供电距离60 m 
WiFi热点：支持
信号扫描：支持 
支持SADP
支持统一网络管理平台
	对
	6

	6
	高空智能全景摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	2

	7
	壁装支架
	壁装支架
尺寸：160*124*398mm
材质：铝合金
	个
	2

	8
	人脸识别半球摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	29

	9
	人脸识别枪型摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	36

	10
	壁装支架
	壁装支架/白/铝合金
	个
	36

	11
	可视化红外火焰探测器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	15

	12
	可视化热成像感温型火灾探测器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	5

	13
	壁装支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	台
	20

	14
	拾音器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	只
	12

	15
	拾音器信号线
	B1-RVV3*1.0
	米
	80

	16
	边缘智能计算主机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1

	17
	流媒体和平台服务器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1

	18
	网络存储服务器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	2

	19
	六化智慧医院管理平台
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	套
	1

	20
	管理工作站
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	套
	1

	21
	防火墙
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1

	二、
	监控网络设备
	
	
	

	1
	24口POE交换机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	15

	2
	48口POE交换机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	个
	1

	3
	汇聚交换机（含统一网络管理）
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1

	4
	千兆单模光模块
	千兆10公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
10km
0～70℃
SFP
发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	个
	34

	三、
	监控布线系统
	
	
	

	3.1水平区子系统
	
	
	

	1
	六类非屏蔽双绞线（B1燃烧等级）
	1、六类非屏蔽双绞线-B1
2、符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T1019的Category 6/Class E标准；
3、采用0.57mm实心铜线，十字隔离，B1燃烧等级护套，支持250MHZ带宽，提供带有CMA、CNAS标识的 GB 31247 B1 (d0, t0*, a1*) 
4、护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有斯裂绳；
5、传输延时差≤45 ns/100 m，传输速度69%，电容≤5.6 nf/100 m，对地不平衡电容≤330 pf/100 m，直流电阻≤9.38 Ω/100 m，直流电阻不平衡≤5%，特性阻抗100±15 Ω
水晶头材质：聚碳酸酯（PC）；安装温度：-10～+50℃；储存温度：-20～+70℃；湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。
	箱/305米
	45

	2
	6类非屏蔽RJ45水晶头
	水晶头材质：聚碳酸酯（PC）；安装温度：-10～+50℃；储存温度：-20～+70℃；湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。
	个
	300

	3.2管理子系统
	
	
	

	1
	19英寸隐藏式水平跳线管理环1U
	19英寸机架安装，前盖板可拆卸；
最多可安装管理多达五十条跳线；
	个
	34

	2
	24口光纤配线架
	24口光纤配线架
	个
	16

	3
	光纤尾纤,单模,OS2,9/125,LC,1米
	高性能连接器，采用陶瓷接头材料，0.9mm紧套；
符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求；
环境特性符合Telcordia；采用优质环保材料，产品符合RoHS和REACH要求。
物理特性，光纤跳线外径：单芯：1.8mm/3.0mm、双芯：6.6mm / 3.6mm；最小弯曲半径：3.8cm；最大抗压强度：30N/cm；工作温度范围：-20°C~70°C
单模LC 插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
单模SC 插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
	根
	384

	4
	光纤跳线,单模,OS2,9/125,LC/LC,2米
	符合ANST/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801，IEC/EN 61754，YD/T 1272标准；
连接器采用高密度陶瓷内芯；
外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃材料；
化学特性符合RoHS 2002/95/EG有害物质限用指令；
跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试。
插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
产品标签上贴有二维码防伪标签，提供真伪查询，确保用户使用原装合格产品；
	根
	32

	3.3垂直子系统
	
	
	

	1
	8芯,单模,OS2,紧套管,室内,LSZH
	符合ANST/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4-2019标准；
采用900μm紧套光纤纤芯，紧套管设计；
采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，传输特性稳定；
满足IEC60332-1，60332-3和61034-2所规定的运行环境要求；
符合UL的LSZH防火等级
低烟无卤阻燃等级单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟符合IEC 61034，无卤符合IEC 60754；
最大衰减（dB/km）3.0/1.5；最小LED带宽（MHz.Km）1500/500；最小EMB带宽（MHz.Km）2000/-；千兆以太网距离（m）1000/600；万兆以太网距离（m）
	米
	4800

	3.4设备间子系统
	
	
	

	1
	48口ODF架
	48口ODF架
	个
	1

	2
	光纤配线箱6口双工LC耦合板，含耦合器
	规格：光纤6口双工LC模块板；
材质：黑色钢铁材质,表面粉末涂层,坚固耐用；
端口类型：适用安装LC适配器,具有良好的可操作性；
设计：全模块化设计，自带耦合器
	个
	2

	3
	光纤尾纤,单模,OS2,9/125,LC,1米
	高性能连接器，采用陶瓷接头材料，0.9mm紧套；
符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求；
环境特性符合Telcordia；采用优质环保材料，产品符合RoHS和REACH要求。
物理特性，光纤跳线外径：单芯：1.8mm/3.0mm、双芯：6.6mm / 3.6mm；最小弯曲半径：3.8cm；最大抗压强度：30N/cm；工作温度范围：-20°C~70°C
单模LC 插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
单模SC 插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
	根
	12

	4
	光纤跳线,单模,OS2,9/125,LC/LC,2米
	符合ANST/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801，IEC/EN 61754，YD/T 1272标准；
连接器采用高密度陶瓷内芯；
外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃材料；
化学特性符合RoHS 2002/95/EG有害物质限用指令；
跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试。
插入损耗(dB)<0.30；回波损耗（dB)>50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20
产品标签上贴有二维码防伪标签，提供真伪查询，确保用户使用原装合格产品；
	根
	6

	消防系统

	1
	用户信息传输装置
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1

	2
	数据转换模块
	通讯方式 RS-485通信和RS-232通信
接口 并行26pin接口
工作温度 -10 ~ 55 ℃
工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）
供电电压 DC 12 V或DC 24 V
重量 150 g
防护等级 IP30
	个
	1

	3
	配件
	1.用户信息传输系统套线，长度0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线；
2.双母头串口线，长度3m；
	套
	1

	消防水系统监测

	1
	智慧用水采集终端
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	14

	2
	压力变送器
	测量范围：0~2.5MPa
输出信号类型：0.5-2.5VDC
功耗：≤1.2mA
响应时间：≤6mS
设备供电： 3.1-3.6VDC
测量精度：±0.5%FS
补偿温度：-10~70℃
介质温度：0~70℃
温度漂移：0.3%FS
零点漂移：0.2%/年
环境温度：-30~85℃
工作温度：-30~85℃
过载压力：200%FS
爆破压力：500%FS
防护等级：IP65
	台
	12

	3
	液位变送器
	量程：0~5m
输出信号类型：0.5-2.5VDC
功耗：≤1.2mA
响应时间：≤6mS
设备供电： 3.1-3.6VDC
测量精度：±0.5%FS
补偿温度：0~60℃
介质温度：0~60℃
温度漂移：0.3%FS
零点漂移：0.2%/年
工作温度：-30~85℃
过载压力：300%FS
爆破压力：600%FS
防护等级：IP68
	台
	2

	水泵房控制柜状态监测

	1
	水泵房控制柜状态监测采集终端
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.1医技楼参数要求”
	台
	1


鲲鹏路院区药学楼需求清单：
	徐州医科大学附属医院鲲鹏路院区药学楼新建清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	监控系统

	1
	边缘智能计算主机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	1
	台
	

	2
	硬盘
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	12
	块
	

	3
	400万高清半球型摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	61
	台
	

	4
	400万变焦人脸半球型摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	12
	台
	

	5
	400万高清枪式摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	4
	台
	

	6
	电梯半球摄像机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	4
	台
	

	7
	电梯专用轻型无线网桥
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	4
	台
	

	8
	枪机支架
	壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm
	6
	个
	

	9
	六类4对非屏蔽双绞线
	6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
导体直径：0.53±0.01mm
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5
	3645
	米
	

	10
	管理工作站
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	1
	套
	

	11
	防火墙
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	1
	台
	

	12
	汇聚交换机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	1
	台
	

	13
	24口POE交换机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	5
	台
	

	14
	8口POE交换机
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	2
	台
	

	15
	8口熔接盒
	8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器)
	5
	台
	

	16
	1米单模双芯LC-LC光纤跳线
	单模双工2LC-2LC跳线   2米(LSZH)
支持即插即用，实现设备间光信号低损耗转接
抗电磁干扰，宽温环境适应性，保障信号传输稳定性
执行标准：YD/T 1272.1
芯数：2 芯
纤芯规格：OS2
长度：2 米
接口类型：LC-LC
端面类型：UPC
插入损耗：≤0.2 dB
回波损耗：≥50.0 dB
外径：2 * 2.0 mm
外护套材质：低烟无卤（LSZH）
外护套阻燃标准：LSZH阻燃；符合IEC60332-1
外护套颜色：黄色
工作温度及湿度：-20℃～+65 ℃，湿度小于75%（无凝结）
存储温度及湿度：-20℃～+65 ℃，湿度小于75%（无凝结）
	10
	根
	

	17
	1米单模LC光纤尾纤
	单模LC尾纤，2米
支持单模光纤信号传输，实现光缆与设备 / 配线设施的稳定连接
适配单模光缆使用，满足光纤通信链路的搭建与扩展需求
保障光纤连接的精准对接与信号传输可靠性
适配通信机房、数据中心等场景的光纤布线，满足基础连接需求
执行标准：YD/T 1272.1
芯数：1 芯
纤芯规格：OS2
长度：2 米
接口类型：LC
端面类型：UPC
插入损耗：≤0.2 dB
回波损耗：≥50 dB
外径：0.9 mm
外护套材质：PVC
外护套颜色：白色
工作温度及湿度：-20℃～+65 ℃，湿度小于75%（无凝结）
存储温度及湿度：-20℃～+65 ℃，湿度小于75%（无凝结）
	20
	根
	

	18
	光纤熔接
	光纤熔接
	20
	芯
	

	19
	4芯单模光纤
	室内4芯9/125μmOS2单模光缆，LSZH
支持万兆传输、支持长距离传输
支持桥架/管道敷设
抗电磁干扰能力强，保障室内复杂电磁环境下传输稳定
具有外径小、重量轻、阻燃、易剥离等优点
采用芳纶加强元件，使光缆具有优良的抗拉性能
执行标准：YD/T 1258.4
芯数：4 芯
纤芯规格：OS2
衰减值：≤0.36 dB/km (1310 nm)
≤0.22 dB/km (1550 nm)
外径：4.0 mm
外护套厚度：0.5 mm
外护套材质：低烟无卤（LSZH）
外护套颜色：黄色
紧套外径：0.9 mm
加强件材质：芳纶纱
阻燃标准：LSZH阻燃；符合IEC 60332-1
重量：14 kg/km
短期拉伸力：660 N
衰减变化≤0.4%
长期拉伸力：330 N
衰减变化≤0.2%
短期压扁力：1000 N
无明显附加衰减
长期压扁力：500 N
光纤无断裂
最小弯曲半径：10D (静态)
20D (动态)
安装温度及湿度：-5℃～50℃，湿度小于90%（无凝结）
工作温度及湿度：-20℃～60℃，湿度小于90%（无凝结）
存储温度及湿度：-20℃～60℃，湿度小于90%（无凝结）
包装方式：轴装，段长可定制
	100
	米
	

	20
	12芯光纤
	室外铠装型12芯9/125μmOS2单模光缆
支持万兆传输、支持长距离传输
支持管道敷设
抗电磁干扰能力强，保障数据传输稳定，适用于强电磁户外环境
钢带铠装层能带来更好的防护效果，适配较恶劣的布放环境
执行标准：YD/T 901
芯数：12芯
纤芯规格：OS2
衰减值： ≤0.36 dB/km (1310 nm)
 ≤0.22 dB/km (1550 nm)
外径：9.1 mm
外护套厚度：1.6 mm
外护套材质：聚乙烯（PE）
外护套颜色：黑色
松套管外径：1.8 mm
加强件材质：钢丝（Ø1.4 mm)
纵包材料：钢带（0.20 mm × 22.00 mm）
重量：87 kg/km
短期拉伸力：1500 N
衰减变化≤0.4%
长期拉伸力：600 N
衰减变化≤0.2%
短期压扁力：1000 N
无明显附加衰减
长期压扁力：300 N
光纤无断裂
最小弯曲半径：10D (静态)
20D (动态)
安装温度及湿度：-5℃～50℃，湿度小于90%（无凝结）
工作温度及湿度：-40℃～70℃，湿度小于90%（无凝结）
存储温度及湿度：-40℃～70℃，湿度小于90%（无凝结）
包装方式：轴装，段长可定制
	1000
	米
	

	21
	电源线
	RVV2*1.5
	25
	米
	

	22
	12U壁挂机柜
	12U壁挂机柜
	5
	台
	

	23
	PDU
	16A,8位
	5
	个
	

	24
	KBG线管
	直径20mm
	300
	米
	

	25
	金属软管
	直径20mm
	50
	米
	

	26
	辅材
	辅材
	1
	批
	

	消防系统

	1
	用户信息传输装置
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	台
	1
	接入老院新建六化智慧医院管理平台，实现安消一体化应用

	2
	数据转换模块
	通讯方式 RS-485通信和RS-232通信
接口 并行26pin接口
工作温度 -10 ~ 55 ℃
工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）
供电电压 DC 12 V或DC 24 V
重量 150 g
防护等级 IP30
	个
	1
	

	3
	配件
	1.用户信息传输系统套线，长度0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线；
2.双母头串口线，长度3m；
	套
	1
	

	4
	可视化红外火焰探测器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	台
	2
	

	5
	可视化热成像感温型火灾探测器
	详见“2、详细技术参数要求”中“2.2药学楼参数要求”
	台
	2
	

	6
	施工
	施工一项
	批
	1
	


2、 详细技术参数要求
2.1医技楼参数要求
2.1.1室内400万全彩AI智能筒机
2.1.1.1支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈≥F1.0，最低照度：彩色：0.0005 Lux，宽动态：120dB。 
2.1.1.2内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
2.1.1.3内置麦克风&扬声器。
2.1.1.4支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m，在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
2.1.1.5支持Smart事件（区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测），物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测）及人脸检测。
2.1.1.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
2.1.1.7具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.1.1.8可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
★2.1.1.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.1.10在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％。
★2.1.1.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.1.12符合IP67防尘防水设计，支持DC12V/POE供电。
2.1.2室内400万全彩AI智能半球
2.1.2.1支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈≥F1.0，最低照度：彩色：0.0005 Lux，宽动态：120dB 。
2.1.2.2内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
2.1.2.3内置麦克风&扬声器。
2.1.2.4支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
2.1.2.5支持Smart事件（区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测），物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测）及人脸检测。
2.1.2.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
2.1.2.7具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.1.2.8可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
★2.1.2.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.2.10在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％。
★2.1.2.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.2.12符合IP67防尘防水设计，支持DC12V/POE供电。
2.1.3电梯摄像机
2.1.3.1主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。
2.1.3.2最低照度彩色0.005lx。
2.1.3.3内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。
2.1.3.4可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。
2.1.3.5可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。
2.1.3.6支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。
2.1.3.7支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
2.1.3.8支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
2.1.3.9警戒音类型不低于10种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。
2.1.3.10支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。
2.1.3.11支持1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。
2.1.3.12碰撞防护等级IK08。
2.1.4高空智能全景摄像机
2.1.4.1全景通道：最高分辨率不小于9024 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688 × 1520。
2.1.4.2全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。
2.1.4.3设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.4.4细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
2.1.4.5设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。
2.1.4.6设备细节通道水平手控最大速度不小于500°/s，垂直手控最大速度不小于350°/s。
2.1.4.7设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.4.8内置不少于3个GPU芯片。
2.1.4.9设备全景通道支持人员密度检测功能，可开启、关闭人员密度检测功能，最多可设置8个多边形（3～10条边）人员密度检测区域。每个区域的名称、人员数量报警阈值等级（低、中、高等级）可自定义。
2.1.4.10设备全景通道车辆拥堵检测功能，开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示。
2.1.4.11支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。
2.1.4.12支持GB35114A级安全加密。
2.1.4.13设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.1.4.14设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。
2.1.4.15开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。
2.1.4.16设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。
2.1.4.17防护等级不低于IP67。
2.1.5人脸识别半球摄像机
2.1.5.1主码流视频分辨率不小于2560×1440。
2.1.5.2摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2.1.5.3最低照度彩色：0.0005lx，黑白：0.0001lx。
2.1.5.4内置1颗CPU、NPU、GPU三合一芯片。
2.1.5.5支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
2.1.5.6支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸。
2.1.5.7支持人数统计功能，可通过IE浏览器或客户端设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。
2.1.5.8当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警。
2.1.5.9具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.1.5.10支持单场景同时检出不少于30张人脸图片。
2.1.5.11内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。
2.1.5.12内置2个麦克风、1个扬声器，3路报警输入、4路报警输出、2路音频输入、1路音频输出。 
2.1.5.13外壳防护能力不低于IP67。
2.1.5.14支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。
2.1.5.15支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。
2.1.5.16内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB。
2.1.6人脸识别枪型摄像机
2.1.6.1主码流视频分辨率不小于2688×1520。
2.1.6.2摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2.1.6.3最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。 
2.1.6.4主码流帧率分辨率：2.8-4mm\4-6mm\6-9mm。
2.1.6.5内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。
2.1.6.6支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
2.1.6.7支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸；同时检测30个目标。
2.1.6.8支持属性：性别；年龄；年龄段；戴眼镜；口罩；表情；是否戴帽子。
2.1.6.9支持人数统计功能，可通过IE浏览器或客户端设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。
2.1.6.10当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警。
2.1.6.11设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
2.1.6.12内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。
2.1.6.13支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
2.1.6.14支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。
2.1.6.15支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。
2.1.6.16内置2个麦克风、1个扬声器，具有3路报警输入、4路报警输出、2个音频输入接口、1个音频输出接口。
2.1.6.17内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB。
2.1.7可视化红外火焰探测器
2.1.7.1融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核。
2.1.7.2内置红外热释电火焰探测器，三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比。
2.1.7.3最大图像尺寸：2688×1520，传感器类型：可见光：1/2.7"Progressive Scan CMOS，支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态。
2.1.7.4支持白色和红外双光补光，30m。
2.1.7.5具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
2.1.7.6支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485。
2.1.7.7支持microSD/SDHC/SDXC卡(512 G)本地存储。
2.1.7.8支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP67等级防水防尘。
2.1.7.9支持报警时联动报警图片和报警录像。
2.1.7.10智能报警：烟雾检测；火焰检测；室内通道堵塞检测；灭火器丢失检测；危险行为检测——抽烟；危险行为检测——打电话；遮挡检测；区域入侵；移动侦测;越界侦测。
2.1.7.11具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片。
2.1.7.12具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片。
★2.1.7.13触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.7.14异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，外设故障。
2.1.7.15探测范围：50m，0.1㎡火盘，燃烧物：正庚烷。  
2.1.8可视化热成像感温型火灾探测器
2.1.8.1可见光+热成像双传感器融合型智能摄像机，可感知温度进行报警，并可通过视频复核。
2.1.8.2 400W定焦智能摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
2.1.8.3采用高亮三色指示灯，展示运行、故障、报警状态。
2.1.8.4支持火焰检测，覆盖范围50m（燃烧物：正庚烷，0.1㎡火盘）。
2.1.8.5支持温度异常（高温、温升）检测。
2.1.8.6支持白光补光、支持PoE供电。
2.1.8.7接口：1路485通讯接口，2路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1 路音频输出，1路内置麦克风，1路内置扬声器。 
2.1.8.8存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512GB），断网本地存储。
2.1.8.9异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，外设故障。
2.1.8.10最大图像尺寸：热成像分辨率256x192，传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计，像元尺寸：12μm  ，响应波段：8~14μm，热成像镜头焦距：3.2 mm。 
2.1.8.11伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式。
2.1.8.12测温范围：-20 °C~550 °C ，测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值），NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25°C，F1.0)。
2.1.8.13感温方式：支持非接触式感温。 
2.1.8.14检测算法：火焰、烟雾、危险行为（抽烟、打电话）、室内通道堵塞、灭火器丢失、呼救识别、区域入侵、越界侦测。 
★2.1.8.15火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.9拾音器
2.1.9.1指向特性：全指向。
2.1.9.2采样率：8khz、16khz、32khz可选，默认16khz。  
2.1.9.3麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦。
2.1.9.4动态范围：0 dB~90dB。
2.1.9.5最大承受音压：120dBSPL。
2.1.9.6拾音范围：0 m~5m。
2.1.9.7灵敏度：-32dB。
2.1.9.8输出信号幅度：2.5Vpp。
2.1.9.9信噪比：90dB。
2.1.9.10频率响应：20Hz~20kHz。
2.1.9.11音频传输距离：≥500m。
2.1.9.12采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强。
2.1.9.13自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量。
2.1.9.14拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。
2.1.9.15拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。
★2.1.9.16拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.9.17对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.10边缘智能计算主机
2.1.10.1 4U标准机架式24盘位，含10块4TB容量企业级盘，采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔。
2.1.10.2输入带宽：1Gbps；输出带宽：768Mbps；接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P。
2.1.10.3具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘，支持满配20TB硬盘。
2.1.10.4 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
2.1.10.5整机搭载20颗AI引擎，应用支持智能文字搜图、目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图。
2.1.10.6设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。
2.1.10.7支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检。
2.1.10.8支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动。
2.1.10.9支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索。
2.1.10.10支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。
2.1.10.11支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.10.12支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.10.13设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。
2.1.10.14支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片。
★2.1.10.15支持人员档案聚合，一人一档功能，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.10.16支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。
2.1.11流媒体和平台服务器
2.1.11.1 CPU：配置2颗 C86架构HG3350处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz。
2.1.11.2 内存：配置4根32G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB。
2.1.11.3 硬盘：配置8盘位，系统盘1块480G SSD，数据盘1块960G SSD（无RAID)，备份盘1块4T 7.2K SATA。
2.1.11.4 PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽。
2.1.11.5 网口：2个千兆电口。
2.1.11.6 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口；7个USB 3.0接口；2个VGA接口。 
2.1.11.7 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
2.1.11.8 内置授权：服务器虚拟化服务*2。
2.1.11.9 满足当前医院2100路监控摄像机的接入、预览、回放。
2.1.11.10 关键功能特性：
1）虚拟化：单台服务器可以虚拟多台虚拟机，每台虚拟机可以部署不同的平台、不同的操作系统，虚拟机之间相互隔离、互不影响。
2）数据保护：支持快照和回滚，避免病毒和软件升级失败等造成的数据损坏和丢失；支持数据备份，保护数据安全，避免硬件故障和误操作等造成的数据丢失。
3）简化管理与运维：服务器、网络、磁盘等故障自动检测和告警。
2.1.11.11 内置备份模块，无需单独安装备份软件，在管理平台界面即可实现备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.11.12 内置在线迁移工具，支 持业界主流的操作系统，支持将windows、linux物理机在线迁移至平台，支持通过本地套接字和ssh两种方式接入到源主机上进行迁移，迁移过程中支持对迁移数据进行压缩加密，支持控制迁移速率。
2.1.11.13 支持精简配置方式， 系统根据精简配置卷的实际使用情况动态分配空间。
2.1.12网络存储服务器
★2.1.12.1投标人需提供不低于视频监控290路，按照400万分辨率存储不低于90天，考虑冗余，提供能满足存储要求的相应存储容量，存储硬盘与主机同一品牌。
2.1.12.2 Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，配置16GB内存，并可扩展到64GB；支持不少于3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。
2.1.12.3设备具有1个RS232串口/CONSOLE接口、1个VGA接口、1个HDMI、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、2个千兆网口、1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。
2.1.12.4以文字搜索图片：350路；检索数量：150W/天。
2.1.12.5图片性能：最大支持30张/S（单张图片500KB）。
2.1.12.6回放性能：最大支持35路2Mbps。
2.1.12.7支持视频流、图片直写。
2.1.12.8支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。
2.1.12.9支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理。
2.1.12.10支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入。
2.1.12.11支持定时录像、手动录像等多种录像方式。
2.1.12.12支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖。
★2.1.12.13设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.12.14支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.12.15内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.12.16以文字搜索图片支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%。 
2.1.12.17支持独立的以文字搜索图片应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设。
2.1.12.18支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围。
2.1.12.19支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。
2.1.12.20支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.12.21以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选。
2.1.13管理工作站
2.1.13.1处理器：HG3350 (8核/16线程/3.0GHz）。
2.1.13.2内存： 16GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存。
2.1.13.3 SSD硬盘：1个 512 G SSD。
2.1.13.4显卡：独立显卡，显存容量2 GB，视频接口1个HDMI，0个DP，1个VGA。
2.1.13.5解码卡：2G。
2.1.13.6键鼠：含USB有线键鼠。
2.1.13.7显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口。
2.1.13.8前置USB接口：2个USB 3.0,1个USB 2.0,1个Type-C。
2.1.13.9后置USB接口：2个USB 2.0,4个USB 3.0,1个Type-C。
2.1.13.10硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口。
2.1.13.11 PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x4插槽。
2.1.13.12音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in。
2.1.13.13网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒；其他接口： 1个RS232串口。
2.1.13.14支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装;支持双系统、三系统、四系统安装。
2.1.13.15可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
★2.1.13.16支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.13.17支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.13.18系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。
2.1.14防火墙
2.1.14.1网络层吞吐量≥300Mbps；IPS吞吐量≥250Mbps；AV吞吐量≥200Mbps；IPSec吞吐量≥300Mbps；IPSec 隧道数≥500；并发连接数≥60万；每秒新建连接数≥1万。
2.1.14.2配置≥5个千兆电口，≥2个千兆光口；≥1个CON口；；≥1个USB口；交流单电源。
★2.1.14.3支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.14.4支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.14.5支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.14.6支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.14.7支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计。
2.1.14.8支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。
2.1.14.9支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。
2.1.14.10支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证。
2.1.14.11可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。
2.1.14.12支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。
2.1.14.13支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量。
2.1.14.14支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。
2.1.14.15支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上。
2.1.14.16支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效。
2.1.14.17支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由。
2.1.14.18支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT。
2.1.15 24口POE交换机
2.1.15.1二层网管型千兆POE交换机（24千兆POE电+4千兆光）。
2.1.15.2提供24个千兆PoE电口、4个千兆光口。
2.1.15.3交换容量：336 Gbps、包转发率：78 Mpps。
2.1.15.4支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
2.1.15.5 PoE：1-24口支持PoE和PoE+。
2.1.15.6整机最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W。
2.1.15.7支持统一网络管理平台管理。
2.1.15.8支持端口隔离、风暴控制、MAC绑定、端口镜像。
2.1.15.9支持STP/RSTP/MSTP，能够消除局域网中环路。
2.1.15.10支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽。拥有丰富的队列调度算法，可以以不同的优先级将报文放入端口的输出队列。
2.1.15.11采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的6kV业务端口防雷能力，在恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。
2.1.16 48口POE交换机
2.1.16.1二层网管型千兆POE交换机（48个千兆POE电口+4个千兆光口）。
2.1.16.2整机最大功耗：473W（POE供电375W）。
2.1.16.3交换容量：672Gbps/6.72Tbps。
2.1.16.4包转发率：126/166Mpps。
2.1.16.5支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
2.1.16.6支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。
2.1.16.7支持802.3at/POE+供电标准。
2.1.16.8支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。另外，利用DHCP Snooping的信任端口特性还可以有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
2.1.16.9持SNMPv1/v2/v3（Simple Network Management Protocol）。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。
2.1.16.10支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
2.1.16.11支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。
2.1.17汇聚交换机（含统一网络管理）
2.1.17.1支持槽位数≥3，3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度≤4U，包含双电源，24千兆电+24千兆光+2万兆光。
2.1.17.2支持独立的console管理串口。
2.1.17.3交换容量：38.4Tbps、转发性能：7200Mpps。
2.1.17.4投标文件中提供工信部入网许可证，入网检测报告证明。
2.1.17.5支持802.3ad规定的链路聚合功能、支持MAC地址绑定功能、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK。
2.1.17.6支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持VRRP。
2.1.17.7支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。
2.1.17.8支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。
2.1.17.9支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型。
2.1.17.10支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。
★2.1.17.11支持网络及物联设备统一拓扑显示： 1）支持对包括交换机、无线网桥、光纤收发器、AC/AP等网络设备和摄像头、NVR、门禁设备、报警设备、音频设备、解码设备、服务器等物联设备自动生成拓扑图并统一显示。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.17.12支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头： 1）支持实时画面预览，查看视频帧率、分辨率、码流格式、码率信息；云台相机，支持进行云台控制； 2）支持查看摄像头视频质量状态，可识别出图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等23类画面质量异常.； 3）支持视频流畅度状态检测； 4）支持视频参数配置，包括码流类型、视频类型、分辨率、码率类型、图像质量、视频帧率、码率上限、视频编码、Smart265、编码复杂度、I帧间隔、SVC以及码流平滑度等参数配置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.17.13支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、WIFI配置信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.18用户信息传输装置
2.1.18.1 2路 RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、 1路RJ45网络通讯口。 
2.1.18.2手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息。
2.1.18.3断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。
2.1.18.4值班查岗：支持值班查岗功能。
2.1.18.5 1路开关量输入，2路常开输出。
2.1.18.6 1个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置。
2.1.18.7投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。
2.1.18.8设备内置软件需获得软件著作权证书及检验中心的软件评测报告。
2.1.19智慧用水采集终端
2.1.19.1通讯方式：上行：LAN 下行：RS485。
2.1.19.2含适配器，适配器供电：12V 1A。
2.1.19.3接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口。
2.1.19.4工作温度：-20~70℃。
2.1.19.5工作湿度：5%~95%RH（无凝露）。
2.1.19.6防护等级：IP30。
2.1.19.7多中心数据上报：能够同时向四个中心发送数据。
2.1.19.8分体式结构：采用航空接头对接方式。
2.1.19.9设备内置软件需获得软件著作权证书及检验中心的软件评测报告。
2.1.20水泵房控制柜状态监测采集终端
2.1.20.1通讯方式：有线网络。
2.1.20.2供电电压：AC 220V。
2.1.20.3接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485。
2.1.20.4功能：获取水泵控制柜状态、风系统状态等消防子系统状态，采集水压和液位的数据。
2.1.20.5工作温度：-10~55℃。
2.1.20.6工作湿度：5%~95%RH（无凝露）。
2.1.20.7防护等级：IP30。
★2.1.20.8支持远程控制水泵控制柜的启动和停止。（投标文件中提供检验机构出具的检验报告复印件证明）
★2.1.20.9故障、报警、操作等各500条日志。（投标文件中提供检验机构出具的检验报告复印件证明）
★2.1.20.10设备内置软件需获得软件著作权证书及检验中心的软件评测报告。（投标文件中提供软件著作权证书复印件和检验中心出具的评测报告复印件证明。）
2.1.21六化智慧医院管理平台（核心产品）
	模块
	功能项
	功能项目
	功能描述

	网格化
	网格管理
	网格管理
	1、综合各基层系统数据，科学划分网格管理单元，明确每个建筑、每个楼层、每个场所安全管理人员，明确责任。将分院、分部、以及小散远点位纳入一体化管理，检查督导。
2、支持网格基础信息管理，具备网格信息新增、编辑、删除、多条件查询、批量导入、导出功能；可依照建筑、楼栋、楼层、功能区逐级划分网格，构建层级规整、全域覆盖的网格化层级架构；支持网格化区域与前端设备、在岗人员、各类业务资源进行绑定关联建档，实现网格点位、管理责任人、设施设备、业务资源一一对应，满足网格化定岗、定责、定点的精细化管控要求。

	数字化
	智能化场景应用
	人脸识别
	通过视频智能分析、历史轨迹分析系统获取并记录人员位置信息，在综合态势图上实时展示人员分布情况，支持查询单个人员的历史轨迹。支持人员体貌特征的图像对比分析，实现黑白名单报警、人员身份识别、人体人脸关联检索的功能，实时智能监测高风险场景；系统同时支持离线视频文件视频分析，检索识别文件内的人员数据。

	
	
	一键报警
	★承诺此次建设的智慧管理平台可免费接入标准入侵报警设备，接入数量不受限制。且获取入侵报警数据接口后，基于场景展示营区所有入侵报警位置，点击可随时查看报警信息，报警位置附近视频监控画面。安防监控系统平台接收报警信号后，要进行声、光报警。支持安防监控系统平台远程控制，实现对电子围栏的整体布防、撤防、电压等级调节等。（投标文件提供承诺并加盖公章）
本次提供200路授权。
投标人应建设入侵报警应用，具体如下：
1、支持报警子系统管理，可实现布防、撤防、消警控制；
2、支持防区管理，提供旁路、旁路恢复操作；
3、支持实时入侵报警上报；
4、支持历史入侵报警事件查询、导出。
★5、支持将指定时间内的入侵报警和其他报警事件做合并，减少报警冗余（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
投标人应建设一键报警软件客户端应用，实现院区突发事件快速上报与联动处置。
★支持院区一键报警客户端统一管理，包含客户端入网注册、在线状态监管等；支持报警快捷键、浮窗尺寸、楼栋、楼层、诊室等信息配置（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★支持客户端上点击SOS报警按钮实现一键报警，支持二次确认信息发送，并支持报警是否成功状态显示（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★系统支持上报医护人员所在楼栋、楼层、诊室位置信息，便于安保精准定位报警点位；支持在一键报警客户端配置诊室楼栋、楼层等基础信息，平台可实时查看各客户端在线状态（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。

	
	
	安消一体化
	通过接入安消监测、测温监测、视频监控、报警监测等设备，实现安防系统与消防系统集成联动，对各系统资源进行集中管理，实现统一部署、统一配置、统一调度；
1、可对现有的消防系统上报数据至现有的监控中心管理平台，在发生警情或异常时，可实时将各类消防控制器的报警信息、运行情况、故障上传至监控中心，实现消防数字化远程值守。同时支持报警联动视频（用户可自行配置）弹窗展示实时画面和警情信息，查看联动的视频、图片、平面图，快速、直观了解火警位置的现场情况。
2、提供安防和消防报警统一接收、处理、审核的能力，实现报警处理闭环。提供按报警、区域、资源多维度监测预警的能力。提供对区域、点位打标签的能力，提供配置报警处理规则的能力，减少误报处理。
3、结合平台的报警复合策略、后端智能分析、联动服务，为用户提供周界安全、场所安全、环境安全、消防安全、设备设施安全等融合监测服务，
4、从消防报警预警、应急预案、消防规范管理全业务管理，实现对单位消防安全全局可知且实时可视。1）、支持消防设备接入、配置、查看、管理。2）、支持报警推送配置。3）、支持设备远程升级。4）、支持资源关联配置。5）、支持数据监测。6）、支持消防网管：对接入平台的所有消防设备运行状态进行统计与分析，从短期变化到长期趋势，全方位洞察设备健康状态。
5、报警预警：1）、消控工作台，为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。2）、支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）、用户信息传输装置（消防国标协议）、独立式烟感（NB、lora、433），主要接入设备型号为：火灾报警控制器、用户信息传输装置、独立式光电感烟探测器、独立式光电感烟火灾探测报警器（NB、lora、433）等。3）、支持用水主机、一体式液位、一体式压力、室外消火栓等设备的接入，主要接入设备型号为：无线数显压力表、无线数显液位表、智慧用水采集终端、压力变送器、液位变送器、室外消火栓智能采集终端。4）、设备接入：支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器，按设备网络SDK协议、ISUP协议进行接入。支持接入烟火报警、温差报警、温度报警、呼救报警、火焰报警等智能报警事件。支持配置智能分析仪的轮询模式，在平台上按算法对监控点进行分组，从平台取视频流在分析仪上进行轮询分析。
6、消防水系统组态，通过对消防管网和喷淋管网进行组态建模，展现了园区建筑物的消防水系统分布全景，包括消防喷淋管网、喷淋头、消防栓等设施的实时状态，以及水压、液位等关键数据，使管理人员能迅速定位问题区域，采取及时有效的措施。

	
	
	寻踪地图
	实现在日常找人、找车、找物、案件回溯场景，以地图为中心,融合智能监控、视频、AI等多种能力,让目标寻踪一目了然，显示出人员、车辆的历史运动轨迹，还原历史时刻或时间段内行驶状态，有助于事故分析与追踪。
一、图上资源管理
1、支持监控点、门禁点地图显示及聚合；支持基本信息包括点位名称、区域信息、设备状态展示。
2、支持针对监控点支持预览、回放。
3. 支持地图框选检索，适配矩形、圆形、多边形选点，支持二次选择及清空操作。
二、地图融合检索
1. 支持检索热词、错别字纠错、关键词联想补全，优化搜索体验。
2. 支持按姓名、工学号、手机号、证件号检索内部人员，可整合门禁、访客、车辆通行数据统一检索，留存检索历史。
3. 支持按车牌、车主信息精准检索车辆数据，支持检索历史记录管理。
4. 支持图片上传检索，可手动框选目标，自动识别人脸、人体、车辆等特征，支持多类型目标快捷检索。
5. 支持跨多设备检索，兼容录像机、分析设备，可通过地图框选或区域目录灵活限定检索范围。
三、图上检索展示处置
1. 检索结果支持地图列表展示，可展开/收起，支持多选结果快速生成多目标融合轨迹。
2. 支持地图事件标记展示，可查看事件详情、回放视频等信息。
3. 支持人车轨迹动画展示，按时间顺序播放轨迹，同步展示目标头像，直观呈现移动动线。

	
	
	融合检索
	利用院区摄像头，结合视频监控子系统提供的图像处理算法、人脸识别技术，智能采集、识别视频中出现的关键目标，用于院区找人、找车场景，基于智能视频设备、门禁设备、停车场、卡口等，以人员特征、车牌查询、以图搜图等方式找到目标，提高人员检索、车辆检索效率。同时支持移动端检索、1V1比对等扩展功能。
一、人员检索：
1. 支持多设备数据汇聚，可通过人员特征、人脸图片、门禁记录模糊检索人员通行数据。
2. 支持按设备区域、性别、年龄、穿戴、携带物品、骑行等人员特征多维检索，支持包含下级区域设备检索。
3. 支持重点目标库以图搜图，可生成时间轴及GIS地图动线，融合门禁通行数据。
4. 支持人脸、人体特征关键词模糊检索，检索结果支持暂存、图片查看下载、录像回放、二次搜图。
5. 支持人员名单库检索，自带快捷检索标签，支持自定义检索时段、层级及搜索历史管理。
6. 支持自定义图片以图搜图，可调节相似度、时段、区域，支持多图组合检索及动线展示。
二、车辆检索：
1. 支持按车牌、车辆颜色、品牌、车身特征等多维检索车辆通行及抓拍记录。
2. 支持车辆信息快捷检索，可展示车辆、车主及部门信息，支持地图可视化展示。
3. 支持车辆出入口、卡口通行动线回放，结果支持暂存、图片下载及录像回放。
4. 支持搜索历史记录保存与删除管理。
三、1V1比对：
支持上传图片进行1V1比对，可计算选中图片的相似度；
四、H5及其它：
1. 移动端H5支持人员信息、人体特征模糊检索，可筛选时段、门禁及监控点位，支持详情查看、地图动线回放及倍速调节。
2. 移动端支持多条件车辆检索，卡片化展示车辆信息，支持地图动线查看与倍速调节。
3. 移动端支持拍照识别车牌，快速检索车辆及车主信息。

	
	
	以文搜图
	获取支撑子系统数据接口后，接收各类实时信息，以文本输入的方式，对智能视频系统中的目标进行快速查找。本次提供256路授权。
1、支持通过时间段、点位范围和相似度进行检索。
2、支持设置/修改医院场景的预置热词；支持展示/清除搜索历史记录，仅支持展示当前用户的搜索记录。
3、支持将用户的搜索记录和点位保存为模板；支持点击模板发起文搜。
4、支持设置错别字纠正库，可对预置的常用错别字进行自动纠正，当用户输入错别字时会提示纠正后的文本；支持关键词联想，可显示推荐的搜索词条
5、支持自定义设置热词，比如“戴口罩的人、戴眼镜的人、拉行李箱的人、独行的人、背书包骑车的人、奔跑的人、施工人员、登高人员、一起打伞、黑色越野车”等。
6、支持查看搜索结果列表，包括抓拍小图、相似度、时间，支持查看原始大图、录像和地图定位信息；支持基于文搜结果识别图中的特征进行图片二次检索；支持手动框选图片进行人脸、人体、车辆的检索。
7、支持文本标签找人，支持选择上衣、下装、配饰、行为、性别、职业等文本标签找人。
8、支持基于搜索结果重新检索，支持基于当前结果调整时间、相似度等条件后重新检索。
9、支持手动加入暂存架，支持选择暂存架内容绘制地图路线，暂存架内容支持创建文件夹，支持收藏人/车/门禁检索结果。
10、支持在以文搜图界面即时开启模型训练。，支持手动标记正确和错误样本，并发起训练迭代模型。
11、支持查看已有标注或取消训练；在标注过程中支持放大、缩小场景图，样本选择支持快捷键进行切换。
12、支持查看全部模型，包括启用停用模型；支持查看模型详情及复制模型；模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注。
13、支持列表展示模型文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数。
14、支持上传图片素材新建模型，支持上传图片集、正报/误报素材，支持系统自动训练生成专属模型版本。

	
	风险分级管控
	风险识别管控图
	1. 搭建医院安全风险管控可视化地图，汇聚安全管控、隐患治理、智能巡检、监测预警、物联感知等各类业务数据，实现全院安全数据统一汇聚、分析、展示与管理。
2.支持安全责任体系可视化展示，分级展示院级、科室各级安全责任人信息，落实全员安全生产责任制。
3.支持风险分级数据汇总展示，直观呈现重大、较大、一般、低风险四类风险数量统计。
4.支持巡检执行情况可视化统计，展示巡检任务数量、异常数量、巡检完成率，支持按时间维度查询巡检数据。
5.支持设备运行总览展示，统一汇总消防、安防、视频、用电、用水、烟感、可燃气体等物联设备总量、在线率。
6.实时汇总告警数据，展示报警总数、新增报警、未处理报警、处置完成率；支持告警 TOP 排行、告警趋势图表分析，可切换今日、近 7 天、近 30 天统计周期。
7.支持隐患全维度数据展示，汇总隐患总数，可视化区分已整改、整改中、未整改、超期未整改隐患，展示隐患整改完成率；支持隐患随手拍数据统计。
8.支持地图分层浏览，可按楼栋楼层快速定位；支持智能轮巡、风险管控、AR 实景等功能快捷入口，联动各类感知监测设备。
★9.楼层平面采用二维模型展示房间、通道分区，结合不同颜色区块直观标注重大、较大、一般、低风险区域；风险点位、报警点位在平面图上直观标识，可快速定位风险与告警位置（投标文件中提供界面截图证明）。
10.支持地图展示报警列表，可依据报警状态、发生时间、事件等级多维度筛选查询，支持报警点位定位与事件处置。
11.支持地图点击设备，调取该设备历史报警记录，并在线开展处置操作。
12.设备产生报警时，系统弹窗提醒，展示设备名称、告警类型；支持一键定位，报警设备图标标红闪烁提示。
13.支持地图端直接处置报警事件，自动匹配对应处置预案，可联动视频监控查看实时画面、调取历史录像。
14.设备故障恢复后支持一键消警，系统自动留存全量操作日志。
15.报警处置过程中，支持一键生成处置工单，实现报警事件闭环管理。

	
	
	风险识别
	1.支持结合预警信息开展动态风险分析，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级;
★2.系统内置 LSR、LEC、MES、危险度评估模型，支持模型配置与维护（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）；
3.支持自定义新增风险评估模型，包含运算公式模型与定性描述模型;
★4.运算公式模型支持配置多项评估项、得分规则，依托四则运算计算总分判定风险等级；定性描述模型支持对各风险等级进行文字定义（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
5.支持风险管控清单统一维护，可导入存量风险清单，支持对危险有害因素、安全风险事件、管控分类、管控方法、管控措施、隐患排查内容、排查周期进行增删改管理;
6.支持可配置智能隐患排查策略，关联智能事件自动识别潜在隐患；
7.支持对双重预防机制运行成效进行评估，输出优良中差评价结果；

	
	
	风险清单
	

	
	
	风险四色图
	

	
	
	风险评估模型
	

	
	隐患排查治理
	排查计划
	1、隐患排查清单管理：支持排查项管理，管理人员可依据医院安全管理要求手动新增排查项，也可从风险管控清单同步导入排查项；支持排查对象管理，可手动录入排查对象，或同步风险管控网格单元、风险点位作为排查对象。
2.隐患排查规则配置：支持巡检打卡规则配置，可设置现场打卡点位，支持二维码、NFC 标签、人脸门禁等多种打卡方式，保障巡检人员到位履职；支持配置系统通用参数，包括录像回放时长、巡检任务提醒规则等。
3.隐患排查计划配置：支持创建常态化隐患排查计划，可定义计划名称、有效周期、任务执行频次，绑定排查对象、排查项及排序，指定巡检执行人员。
4.隐患排查任务执行：支持移动端 APP 执行巡检任务，巡检人员可查询全部待执行任务及详情；支持二维码、NFC 扫码快速定位排查点位；发现异常时，可通过文字、语音、拍照、图片涂鸦等方式记录隐患信息。
5.隐患闭环处置管理：支持临时随手上报隐患，上报内容可关联对应排查项，支持图片、视频、文字、语音多形式取证；模块与隐患治理功能打通，隐患自动按流程推送对应责任人，具备隐患确认、整改上报、整改验收全流程权限管控。
6.隐患排查台账记录：支持按任务维度查询隐患排查记录，可查看权限范围内各区域巡检明细，包含排查对象、排查项全过程记录，支持台账报告导出；支持按隐患维度查询隐患全生命周期记录，可查看图片、视频附件，支持隐患台账导出。
7.隐患排查数据统计分析:支持按院区、楼栋、楼层、风险部位、排查类型、时间周期开展统计，自动计算隐患检出率、任务超时率、任务过期率，为医院安全履职考核提供数据支撑。
1.隐患台账管理：支持全院隐患统一台账管理，依据流程自动派发隐患至对应责任人；隐患处置包含隐患确认派发、隐患登记、现场核准、维修整改、整改验收 5 个流程环节；支持 B/S 端、APP 端同步操作；可查询历史闭环隐患详情，典型隐患支持归档案例库；支持批量勾选隐患，批量下载图片、视频附件。
2.隐患案例库管理：支持归档典型隐患，长期保存隐患图片、录像等取证素材；支持批量选择案例，批量下载相关影像资料。
3.隐患分布分析：支持以风险单元（院区、楼层、科室、设备区域）为维度展示隐患状态，可查看未销项隐患明细清单。
4.移动端隐患治理：院内管理人员可通过 APP 接收隐患治理任务，完成隐患全流程各环节处置操作。
5.隐患流程自定义配置：支持针对不同等级、不同类型隐患配置独立处置流程；支持流程节点按需裁剪；流程节点可绑定多名处理人，支持按组织、角色、指定人员进行人员配置。

	
	
	排查任务
	

	
	
	排查记录
	

	
	
	隐患上报
	

	
	
	整改流程
	

	
	
	隐患台账
	

	全员化
	责任体系管理
	组织管理
	1. 组织责任管理：支持搭建医院层级化安全责任组织架构，可维护院级、科室、班组多级安全管理体系，支持安全分管领导、安全管理员、科室负责人等角色分级配置；
2.岗位责任管理：
（1）支持按组织架构分级管理岗位信息，可筛选所属组织，支持勾选包含下级组织，统一维护院内各类岗位，展示各岗位人员数量；
（2）支持点击岗位跳转人员信息页面，筛选对应组织下在岗人员。支持维护各岗位完整岗位职责文本，可在线编辑、更新岗位工作内容；
（3）支持配置岗位责任清单，可新增、编辑、删除责任事项，清单包含责任事项、责任内容、执行频率、考核标准字段；
（4）支持按照执行频率检索岗位责任事项，清单数据分页展示，支持分页切换、调整每页展示条数、页面跳转；
（5）支持岗位绑定安全管控事项，依托责任清单落实日常巡查、隐患上报等工作，实现岗位职责、安全任务、考核标准一一对应，支撑安全生产责任落地、履职考核追溯。

	
	
	岗位管理
	

	
	
	人员管理
	

	
	智能安全巡检
	智能安全巡检
	投标人应建设智能安全巡检应用，实现医院巡检业务数字化、智能化管理。系统支持巡检规则、巡检计划统一配置，可设置巡检打卡点、巡检周期、巡检对象、巡检项、执行人员及问题处理流程，支持通过门禁、人脸、二维码、NFC等方式实现巡检人员精准签到。系统支持现场巡检、远程巡检及自动巡检多种模式，巡检人员可通过移动端快速定位巡检对象，对异常情况进行拍照、录像、文字、语音等方式记录上报；支持基于视频抓图、实时视频、录像分析及智能识别结果自动完成巡检判断。系统支持巡检问题闭环管理，实现问题上报、复核、整改、审核全过程跟踪，并支持巡检记录查询、报告导出及多维度统计分析，展示问题发生率、整改完成率、任务完成情况等巡检运营指标，提升医院安全巡检效率和风险隐患闭环管控能力。

	
	隐患激励上报
	隐患上报
	搭建统一隐患上报闭环模块，支持移动端、公众号，PC端等多渠道随手上报隐患，上报内容可标注所属网格、隐患位置、隐患类型、风险等级、现场照片视频；系统自动生成整改工单，可分派至对应网格责任人、整改人员，全程留存上报、派单、整改、复查、销号全流程记录，支持隐患台账查询、统计、导出，实现隐患从发现上报到闭环治理的全生命周期网格化管控。

	支撑子系统
	系统管理
	系统管理
	投标人应提供系统管理功能，具体如下：
一、组织管理
系统应支持组织机构基础信息管理，具备组织机构信息新增、编辑、删除、查询、导入、导出等功能。
支持多级组织架构管理，满足院区多层级组织管理需求。
支持组织机构树形展示及层级维护。
二、区域管理
系统应支持区域基础信息管理，具备区域信息新增、编辑、删除、查询、导入、导出等功能。
支持按照建筑、楼栋、楼层、功能区等方式建立区域层级结构。
支持区域与设备、人员、业务资源的关联管理。
三、设备管理
系统应提供统一设备接入与管理能力，支持视频监控设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、车辆卡口设备、报警设备、智能设备等统一接入。
支持设备统一注册、配置、状态监测、在线管理及维护。
支持设备信息查询、分类管理及运行状态展示。
支持设备与组织、区域、业务资源关联管理。
四、用户管理
系统应支持用户账户及角色信息管理，具备账户及角色新增、编辑、删除、查询等功能。
支持基于角色的权限管理（RBAC），可配置菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限及功能操作权限。
支持用户组管理及权限统一分配。
支持用户安全管理，可绑定登录MAC地址及IP地址，支持用户自主修改密码及管理员重置密码。
支持与Windows Active Directory（AD）域集成，实现域用户同步及域账户统一认证登录。
支持用户登录日志、操作日志审计及安全追溯。
五、事件处理
系统应支持各类报警事件统一接收、分类管理、联动处置及全过程闭环管理。
支持报警事件确认、派发、处置、反馈、关闭等流程管理。
支持报警事件统计分析，包括事件类型分布、区域分布、时间趋势、处置效率等统计分析功能。
支持事件查询、检索、导出及历史事件追溯。
六、业务数据基础服务能力
（一）数据模型管理能力
系统应具备行业数据模型动态创建与管理能力，支持数据模型在线定义、属性新增、修改、删除及版本管理。
支持根据行业业务变化灵活扩展模型字段，无需修改系统核心代码即可完成模型调整。
支持PostgreSQL、MongoDB、ClickHouse等主流数据库的统一适配与管理。
（二）数据集成能力
系统应具备行业数据统一集成能力，支持资源数据、设备数据、事件数据及业务数据统一汇聚。
支持通过标准接口实现平台内部及第三方业务系统的数据集成。
支持结构化数据及非结构化数据统一管理，为行业应用提供数据支撑。
（三）数据服务能力
系统应提供统一的数据服务接口，支持行业模型数据的查询、统计及调用。
支持根据业务需求自定义配置数据查询接口及查询条件，无需二次开发即可完成接口调整。
支持数据分页查询、条件检索、排序、过滤及接口权限控制。
支持为上层业务应用提供标准化数据服务接口，满足行业应用快速开发及业务扩展需求。

	
	
	工作台
	投标人应建设工作台，具体如下：
1、系统支持千人千面个性化工作台自定义配置，可根据不同岗位及权限用户适配专属工作界面；
2、支持多维度应用分类导航，可按权限配置常用功能快捷入口，便捷办理各类业务；
3、支持展示待办审批中心，支持申请事项受理、退回、转办、反馈等全流程审批操作；
4、支持集成通知公告展示能力，可集中展示公告信息并支持详情查看，有效提升院区办公与运维管理效率。

	
	视频监控
	视频监控
	提供视频管理服务，支持编码设备协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，本次提供300路授权。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
六、事件录像管理
支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。

	
	
	视频联网汇聚
	管理视频联网汇聚监控点，通过级联点位授权，控制下级平台向上级平台推送的视频点位路数。本次提供1800路授权。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；

	
	AR实景地图应用
	AR实景地图应用
	以高点视频为基础、增强现实技术为核心、实景地图引擎为支柱，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、物、事等细节信息以点、线、面的标签形式在叠加到高点实时视频画面中进行展示和联动。本次提供2路AR高空点位场景授权。
一、高点视频预览和回溯
1、高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。
2、低点视频预览: 支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息。
3、云台控制: 支持对高点球机或云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置
4、云台变倍: 支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置
5、3D放大: 支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示
6、手动聚集: 支持高点全景特写球机手动聚集功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动
7、全景和特写球机视频预览: 支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放。
8、全景和特写球机视频切换: 支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。
9、视频抓图:支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览
10、视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放
二、标签管理
1、标签管理: 支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签
2、标签资源统计: 支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息。
3、标签跟随: 支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置。
4、标签防漂移防抖动: 支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动。
5、标签关注: 支持对标签设置为关注状态，关注的标签默认展示标签标题信息（非关注的标签默认不显示标签标题信息）显示为标签图标样式，点击图标可以查看标签标题及标签详情信息。
6、标签分类: 支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色。
7、标签过滤: 支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型。
8、标签搜索: 支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情。
三、基础标签应用
1、视频标签: 支持在高点视频中管理视频标签，标签包含名称和关联视频定位，可预览关联视频，双击视频可以放大视频窗口，支持拖动视频窗口标题来移动窗口位置，支持在视频画面右下角位置展示云台控制窗口及控制云台
2、多路视频标签: 支持在高点视频中管理多路视频标签，支持添加标签时创建视频分组，在分组下关联多个视频点位。支持查看标签详情时，标签详情右侧展示添加的分组信息和分组下的点位，左侧展示视频。点击切换分组下的视频点位，左侧视频随之切换
3、文字标签: 支持在高点视频中管理文字标签，文字标签可配置文字内容、文字颜色、文字大小和文字旋转程度
4、线标签：支持在高点视频添加、删除和修改带方向指向的线段标签，支持在高点视频中绘制线形标签，可关联视频、景区、建筑物等类型的标签，用于标注画面中道路、疏散线路、管道或者其他物体的方向，可配置线标签的线条颜色，包括蓝色、绿色、橙色、紫色、红色、黄色。
5、面标签：支持在高点视频添加、删除和修改面标签，支持在高点视频中任意绘制多边形框定区域和标注信息，可关联视频、景区、建筑物等类型的标签。用于重点场所、重点区域、安保线路的绘制和标注。区域显示的区域颜色支持配置，包含蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色以及透明度配置
四、多维联动应用
1、高高联动：支持可以通过组织树上的高点监控列表点击切换高点视频实景地图。支持通
过电子地图点击高点监控图标切换高点视频实景地图。支持在高点视频中通过标签上的高点视频按钮，一键切换到关联的另外一个高点视频。
2、低高联动：支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，可切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并进行变倍放大
3、预置点联动：支持在高点视频中提前设置预置点，点击预置点之后，云台或球机视频画面自动切换到该预置点位置示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。

	数据驾驶舱
	可视化展示
	可视化展示
	搭建医院安全管控可视化地图，汇聚安全管控、隐患治理、智能巡检、监测预警、物联感知等各类业务数据，实现全院安全数据统一汇聚、分析、展示与管理。

	
	实时态势
	实时态势
	综合院区安防数据、车辆数据、告警统计、设备统计等数据以地图或平面形式展示，实时展示全区人员、车辆活动情况、报警信息及现场画面、安防设备数量状态及分布。实现多类设备的空间标注与状态可视化，支持点击查看详情、多条件检索、报警弹窗提醒、视频联动调取及工单闭环处理，全面覆盖安防、消防等设施的运行监控与事件管理。

	
	数据统计
	数据统计
	可查询统计全区或局部人员、各类警情数据、各类设备故障数据、消防报警数据等，并支持导出excel报表。

	
	消防态势
	消防态势
	院区消防运行状态的全面监控，提供设备报警、隐患统计、消防设施数量及在线率等实时数据展示，支持多周期趋势分析、系统排名与消控室视频轮巡，实现消防风险可感可知、异常情况及时预警、应急响应高效联动的可视化管理价值。

	系统对接需求
	系统对接
	系统对接
	★支持与院方现有 OA 系统进行接口对接，实现组织架构、人员基础信息同步；安全责任书签订可对接 OA 系统，按照组织层级实现分级签署，不同层级人员自动匹配签署对应版本的安全责任书。 
★本系统基于原有系统进行对接融合，升级后可全面支撑智能监控、智慧消防、报警管理等业务模块运行。融合对接原各系统数据并支持软件功能定制扩展开发，含三年免费维护升级。
（1）可支持对接整合报警系统数据对接，平台显示、预警、统计管理等功能，实时接收报警信号同时联动警号等设备，弹出对应位置实时视频图像。
（2）可支持对接整合存储系统数据对接，支持资源同步能力；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；支持点位设备操作控制能力。
（3）可支持人脸抓拍相机无缝对接接入，实现人脸融合轨迹查询等，可实现医院全域人员轨迹精准回溯以及展示，实现新建平台的统一管理和部署。
系统预留集成接口，能够与上一级管理系统和第三方系统对接，业务数据互通。
★为保障项目后续服务质量，本项目要求如下：投标文件中提供制造厂家针对本项目的五年售后服务承诺函。
★为确保系统对接稳定、合规落地、技术方案可行，规避后续出现接口未开放、系统无法融合、无原厂技术支持等问题，投标文件中提供原厂出具的专项承诺函原件，明确承诺本项目采购设备与平台可以与系统无缝对接、技术完全兼容、平台可深度融合，并提供全程技术配合保障。
★采购文件中要求的软件功能，如需与第三方系统进行对接或开发，一切与对接、研发相关的费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。


2.2药学楼参数要求
2.2.1边缘智能计算主机
★2.2.1.1投标人需提供不低于视频监控85路，按照400万分辨率存储不低于90天，考虑冗余，提供能满足存储要求的相应存储容量，存储硬盘与主机同一品牌。
2.2.1.2 4U标准机架式24盘位，采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔。
2.2.1.3输入带宽：1Gbps；输出带宽：768Mbps；接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P。
2.2.1.4具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘，支持满配20TB硬盘。
2.2.1.5 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
2.2.1.6整机搭载20颗AI引擎，应用支持智能文搜、目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图。
2.2.1.7设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。
2.2.1.8支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检。
2.2.1.9支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动。
2.2.1.10支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索。
2.2.1.11支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。
2.2.1.12支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。
★2.2.1.13支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.1.14设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。
2.2.1.15支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片。
★2.2.1.16支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.1.17支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。
★2.2.1.18设备可对接整合徐医附院淮海路院区新建平台系统进行数据对接，实现资源同步能力，实现视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲，实现点位设备操作控制能力，实现人脸融合轨迹查询等，可实现医院全域人员轨迹精准回溯以及展示，实现新建平台的统一管理和部署。如需与第三方系统进行对接或开发，一切与对接、研发相关的费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。（投标文件提供承诺并加盖公章）
2.2.2硬盘
★2.2.2.1投标人需提供不低于视频监控85路，按照400万分辨率存储不低于90天，考虑冗余，提供能满足存储要求的相应存储容量，存储硬盘与主机同一品牌。
2.2.2.2 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM.
2.2.2.3空气盘， CMR传统磁记录。
2.2.2.4传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。
2.2.2.5接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。
2.2.2.6支持5年免费质保服务。
2.2.3 400万高清半球型摄像机
2.2.3.1支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈≥F1.0，最低照度：彩色：0.0005 Lux，宽动态：120 dB 。
2.2.3.2内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
2.2.3.3内置麦克风&扬声器。
2.2.3.4支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m，在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
2.2.3.5支持Smart事件（区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测），物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测）及人脸检测。
2.2.3.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
2.2.3.7具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.2.3.8可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
★2.2.3.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.3.10在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％。
★2.2.3.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.3.12符合IP67防尘防水设计， 支持DC12V/POE供电。
2.2.4 400万变焦人脸半球型摄像机
2.2.4.1主码流视频分辨率不小于2560×1440。
2.2.4.2摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/2.7英寸，焦距：2.7~13.5 mm。
2.2.4.3最低照度彩色：0.0005lx，黑白：0.0001lx。
2.2.4.4内置1颗CPU、NPU、GPU三合一芯片。
2.2.4.5支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
2.2.4.6支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸。
2.2.4.7支持人数统计功能，可通过IE浏览器或客户端设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。
2.2.4.8当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警。
2.2.4.9具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.2.4.10支持单场景同时检出不少于30张人脸图片。
2.2.4.11内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。
2.2.4.12内置2个麦克风、1个扬声器，3路报警输入、4路报警输出、2路音频输入、1路音频输出。
2.2.4.13外壳防护能力不低于IP67。
2.2.4.14支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。
2.2.4.15支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。
2.2.4.16内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB。
2.2.5 400万高清枪式摄像机
2.2.5.1支持输出图像分辨率不低于2560x1440，内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈≥F1.0，最低照度：彩色：0.0005 Lux，宽动态：120 dB。 
2.2.5.2内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
2.2.5.3内置麦克风&扬声器。
2.2.5.4支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
2.2.5.5支持Smart事件（区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测），物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测）及人脸检测。
2.2.5.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
2.2.5.7具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
2.2.5.8可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
★2.2.5.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.5.10在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％。
★2.2.5.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.5.12符合IP67防尘防水设计， 支持DC12V/POE供电。
2.2.6电梯半球摄像机
2.2.6.1设备内置GPU芯片、1个麦克风、1个扬声器，1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯，1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡卡槽。
2.2.6.2设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。
2.2.6.3支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线。
2.2.6.4设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流2560x1440、30fps，子码流704x576、25fps。
2.2.6.5最低照度彩色不大于0.005 Lux。
2.2.6.6支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。
2.2.6.7设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°。
2.2.6.8支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。
2.2.6.9支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁。
2.2.6.10设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。
2.2.6.11支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。
2.2.6.12支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。
2.2.7电梯专用轻型无线网桥
2.2.7.1 2.4GHz 100米电梯网桥。
2.2.7.2无线标准：IEEE 802.11b/g/n。
2.2.7.3工作频段：2400MHz~2472MHz。
2.2.7.4信道宽度：10/20 MHz。
2.2.7.5天线角度：水平天线角度：50°±5°,垂直天线角度：50°±5°。
2.2.7.6接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0。
2.2.7.7-68±1.5dBm@HT20 MCS7。
2.2.7.8配对方式：自动上电配对。 
2.2.7.9无线传输距离：100m。
2.2.7.10组网方式：点对点。
2.2.7.11带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC。 
2.2.7.12防水防尘等级：IP41。
2.2.7.13整机功耗：整机最大功耗：2 W；带1路6MP IPC：1 W。   
2.2.7.14网口：1个RJ45，10/100 Mbps自适应。
2.2.7.15LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯。
2.2.7.16供电方式：支持12-24 V非标PoE供电,网线供电距离60 m 。
2.2.7.17 WiFi热点：支持。
2.2.7.18信号扫描：支持。 
2.2.7.19支持SADP。
2.2.7.20支持统一网络管理平台。
2.2.8管理工作站
2.2.8.1处理器：HG3350 (8核/16线程/3.0GHz）。
2.2.8.2内存： 16GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存。
2.2.8.3 SSD硬盘：1个 512G SSD。
2.2.8.4显卡：独立显卡，显存容量2 GB，视频接口1个HDMI，0个DP，1个VGA。
2.2.8.5解码卡：2G。
2.2.8.6键鼠：含USB有线键鼠。
2.2.8.7显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口。
2.2.8.8前置USB接口：2个USB 3.0,1个USB 2.0,1个Type-C。
2.2.8.9后置USB接口：2个USB 2.0,4个USB 3.0,1个Type-C。
2.2.8.10硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口。
2.2.8.12 PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x4插槽。
2.2.8.13音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in。
2.2.8.14网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒；其他接口： 1个RS232串口。
2.2.8.15支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装。
2.2.8.16可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
2.2.8.17★支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.8.18★支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.8.19系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。
2.2.9防火墙
2.2.9.1网络层吞吐量≥300Mbps；IPS吞吐量≥250Mbps；AV吞吐量≥200Mbps；IPSec吞吐量≥300Mbps；IPSec 隧道数≥500；并发连接数≥60万；每秒新建连接数≥1万。
2.2.9.2配置≥5个千兆电口，≥2个千兆光口；≥1个CON口；；≥1个USB口；交流单电源。
★2.2.9.3支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.2.9.4支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.2.9.5支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.2.9.6支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.9.7支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计。
2.2.9.8支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略
支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。
2.2.9.9支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证。
2.2.9.10可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。
2.2.9.11支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。
2.2.9.12支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量。
2.2.9.13支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。
2.2.9.14支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上
支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效。
2.2.9.15支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由。
2.2.9.16支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT。
2.2.10汇聚交换机
2.2.10.1二层千兆交换机（24千兆光(包含8千兆COMBO）+4万兆光）。
2.2.10.2主机固化4端口万兆，在实现高密千兆接入同时，可以为用户提供高性价比的万兆上行的能力，保护用户投资。
2.2.10.3交换容量：336Gbps/3.36Tbps。
2.2.10.4包转发率：126Mpps。
2.2.10.5 MAC地址容量：16K。
2.2.10.6 VLAN容量：4K。 
2.2.10.7端口：24个100/1000Base-X SFP光口（8个Combo口）。
2.2.10.8 4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口。
2.2.10.9链路聚合：支持 LACP。
2.2.10.10聚合组最大支持8个端口。
2.2.10.11端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
2.2.11 24口POE交换机
2.2.11.1千兆POE交换机（24千兆POE电+2千兆光）。
2.2.11.2提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。
2.2.11.3支持IEEE 802.3at/af标准。
2.2.11.4支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
2.2.11.5支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。
2.2.11.6支持6 KV防浪涌（PoE口）。
2.2.11.7支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370W。
2.2.11.8千兆网络接入设计、存储转发交换方式。
2.2.11.9坚固式高强度金属外壳。
2.2.11.10端口：24个千兆PoE电口 + 2个千兆光口。
2.2.11.11整机功耗：400W。
2.2.11.12浪涌防护：6KV。
2.2.11.13 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at。
2.2.11.14供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电。
2.2.11.15 PoE端口：端口1～24。
2.2.11.16端口最大供电功率：30W。
2.2.11.17整机最大供电功率：370W。
2.2.12 8口POE交换机
2.2.12.1千兆POE交换机（8千兆PoE，2千兆光）。
2.2.12.2提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口。
2.2.12.3线速转发、无阻塞设计。
2.2.12.4整机功耗：≤120 W。
2.2.12.5浪涌防护：支持6 kV防浪涌。
2.2.12.6平均无故障工作时间（MTBF）：100000小时。   
2.2.12.7拨码开关：不支持。 
2.2.12.8端口：8个千兆PoE电口，2个千兆光口。
2.2.12.9交换容量：26Gbps。
2.2.12.10包转发率：19.34 Mpps。
2.2.12.11MAC地址容量：16 K。
2.2.12.12 PoE端口：端口1-8。
2.2.12.13端口最大供电功率：端口1-8，单端口最大30W。
2.2.12.14整机最大供电功率：110W。
2.2.12.15供电线芯：支持4芯供电，网线的1/2/3/6同时供电。  
2.2.12.16 PoE远距离：端口1-8。
2.2.12.17设备状态告警：支持设备状态告警。 
2.2.13用户信息传输装置
2.2.13.1 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、 1路RJ45网络通讯口。 
2.2.13.2手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息。
2.2.13.3断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。
2.2.13.4值班查岗：支持值班查岗功能。
2.2.13.5 1路开关量输入，2路常开输出。
2.2.13.6 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置。
2.2.13.7投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。
2.2.13.8设备内置软件需获得软件著作权证书及国家级检验中心的软件评测报告。
2.2.14可视化红外火焰探测器
2.2.14.1融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核。
2.2.14.2内置红外热释电火焰探测器，三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比。
2.2.14.3最大图像尺寸：2688×1520，传感器类型：可见光：1/2.7" Progressive Scan CMOS，支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态。
2.2.14.4支持白色和红外双光补光，30m。
2.2.14.5具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
2.2.14.6支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485。
2.2.14.7支持microSD/SDHC/SDXC卡(512 G)本地存储。
2.2.14.8支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP67等级防水防尘。
2.2.14.9支持报警时联动报警图片和报警录像。
2.2.14.10智能报警：烟雾检测；火焰检测；室内通道堵塞检测；灭火器丢失检测；危险行为检测——抽烟；危险行为检测——打电话；遮挡检测；区域入侵；移动侦测；越界侦测。
2.2.14.11具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片。
2.2.14.12具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片。
★2.2.14.13触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.2.14.14异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，外设故障。
2.2.14.15探测范围：50m，0.1㎡火盘，燃烧物：正庚烷。  
2.2.15可视化热成像感温型火灾探测器
2.2.15.1可见光+热成像双传感器融合型智能摄像机，可感知温度进行报警，并可通过视频复核。
2.2.15.2 400W定焦智能摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
2.2.15.3采用高亮三色指示灯，展示运行、故障、报警状态。
2.2.15.4支持火焰检测，覆盖范围50m（燃烧物：正庚烷，0.1㎡火盘）。
2.2.15.5支持温度异常（高温、温升）检测。
2.2.15.6支持白光补光、支持PoE供电。
2.2.15.7接口：1路485通讯接口，2路报警输入， 2路报警输出，1路音频输入，1 路音频输出，1路内置麦克风，1路内置扬声器。 
2.2.15.8存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512GB），断网本地存储。
2.2.15.9异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，外设故障。
2.2.15.10最大图像尺寸：热成像分辨率256x192，传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计，像元尺寸：12 μm  ，响应波段：8~14 μm，热成像镜头焦距：3.2 mm。 
2.2.15.11伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式。
2.2.15.12测温范围：-20 °C~550 °C ，测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值），NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25 °C,F1.0)。
2.2.15.13感温方式：支持非接触式感温。 
2.2.15.14检测算法：火焰、烟雾、危险行为（抽烟、打电话）、室内通道堵塞、灭火器丢失、呼救识别、区域入侵、越界侦测。 
两院区新建楼宇新增安防监控项目招标文件
★2.2.15.15火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。 （投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
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五、项目实施要求（以下带▲号标志的为实质性响应指标，实质性响应指标不允许负偏离，未按采购文件要求提供证明材料的视为负偏离，负偏离或不满足作无效响应处理。）
[bookmark: _Toc512200702][bookmark: _Toc323201209][bookmark: _Toc227122394]1、投标人成立项目小组, 采购人有权指定选择项目负责人人选，派驻现场进行项目实施及服务。项目组成员中，必须有负责独立现场实施经验，且在公司任职三年以上的资深技术开发人员1名，资深项目经理1名，实施期间负责采购人客户化修改工作，并提供简历。
2、项目实施期间（包含免费质保期间）可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，中标人必须无条件满足。
3、中标人须按照采购人的工作作息制度执行。
4、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
5、为保证本项目的顺利实施，投标人应基于其投标产品的技术特点与功能，自行进行深化设计，编制详尽、可行、专属的《项目实施方案》。投标人必须在实施方案中明确列出为满足项目所有功能及性能要求所必须使用的一切硬件设备，并对其兼容性、可靠性及性能负责。投标人应足质足量提供上述全部硬件设备，确保其型号、规格、数量及性能完全满足项目长期、稳定、高效运行的需求，并保证所有设备均为原装正品、全新未使用。实施人员须按照采购人的作息制度执行。
6、项目实施期限：投标人须在接到采购人要求进场实施之日起7日历天内完成项目组人员调配工作并进场实施，自合同签订起，60日历天内完成所需硬件配备安装，90个工作日内完成整体项目功能交付上线工作。
7、投标人应列出详细项目安装调试方案，包括人员姓名、工作经验和在本项目中的职责分工以及项目管理方法、项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
8、所有接口费用（包括涉及到的前端接口，如需第三方改动额外产生的费用）、硬件设备费用及相关税费均已包含在成交总价中，由投标人承担，采购人不再支付任何额外费用。
9、投标文件中需提供针对维保期满后的售后服务方式与价格说明函（以所占合同金额比例的方式报价）。
10、系统建设期间所有对外接口按照采购人的要求提供免费对接。 
11、系统建设期间的所有售后服务，包括软件维护、软件升级等所产生的费用均由投标人承担。
12、投标人必须对采购人所提出的维护需求作出实质性响应，提供各种突发情况的应急策略及备选方案（包括具体响应时间等），服务完成后，必须得到采购人对服务情况的检查和文字确认。
13、投标人必须为所有被培训人员进行现场培训，提供文字资料等相关用品。所有的资料必须是中文书写，相关费用包含在响应报价中，培训工作应在项目验收之前完成。
14、投标人应承诺在项目验收时移交所有的技术文档（包含但不限于数据结构与流程、数据字典、操作说明书、系统维护手册等），承诺采购人拥有整个系统的永久所有权（使用权和修改权）。
15、投标人需协助采购人进行本项目相关的科研工作，为科研人员完成高质量学术期刊的论文发表提供支持；协助采购人完成有关该项目技术创新相关的发明专利的申报工作；协助采购人进行有关该项目的示范工程、创新奖项的申报工作。
16、建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。终身免费进行维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。
17、良好的售后技术支持，投标人需提供临床系统运行时的相关工程师的现场指导。
▲18、中标人在签订采购合同前必须提供①所投产品生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函和售后服务条款原件；②针对AI智能编码技术需提供原厂出具的专项承诺函原件，明确承诺摄像机前端不抽帧、不改变分辨率和帧率，不改变编码和封装，在目标清晰度无明显降低的条件下，存储空间节约不小于50％，签订合同前配合专业工具实测验证，厂家全程安排技术人员和配套工具配合检测，同时提供制造商通过相关司法部门合规鉴定的证明材料；否则视同成交供应商放弃成交项目，采购人有权拒绝签订采购合同，成交供应商承担由此产生的一切责任。（投标文件中提供上述承诺书，否则按无效投标处理）
六、培训要求
1、投标人必须向采购人提供免费培训，应针对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划；提供主要面向医院信息管理技术人员的系统日常维护培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。
2、投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验。
3、投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。
4、投标人须为采购人培养资深系统管理人员不少于2名。
5、投标人须在采购人指定的地点提供操作及维护培训，投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。
[bookmark: _Toc323201211][bookmark: _Toc512200704][bookmark: _Toc227122396]七、售后服务及要求
1、投标人全套设备及软件至少提供的免费质保需满足技术参数中的要求，所有软件产品的免费维保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算，保修期内所有软硬件设备的维修均为免费（人为故意损坏除外）。免费维保期内应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行，部门级故障应在2小时内排除，全院级故障应在1小时内响应解决，需提供全年7天24小时响应服务。重大系统问题及软件升级需中标人至现场解决的，中标人需在接到采购人通知后12小时内到达现场处理。维保范围包括软件、硬件设备及数据故障维护，对外数据接口，因国家、省、市各级管理部门政策要求，设备更换、升级等情况需要作出的软件客户化需求修改。涉及其他应用系统的整合、系统的升级或替换、集成平台和数据中心的建设等所涉及的接口。中标人不得再另行收取费用。项目验收合格后，中标人需按照采购人相关规定，每年不低于2次的系统例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；软件系统运行情况的现场巡检、数据库性能调整优化，并提交维护报告等。
2、维保期后服务：为保障采购人系统实现长期、持续、稳定的运行，在免费维护期满后，在同等条件下采购人可优先选择中标人继续负责本项目的维护、更新、扩展等后续服务工作，维保费用不高于投标文件中投标人承诺的比例。
3、项目建设和维保期间所有对外接口按照采购人要求提供免费对接。
4、项目建设期间的所有售后服务，包括软件维护、软件升级等所产生的费用均由中标人承担。
5、项目实施完成，并同步按照《徐医附院信息处软件项目开发和管理规范》的要求提供整个实施过程的所有实施技术文档及实施照片, 才能启动验收。
6、投标人协助采购人完成省级以上技术改造升级工程或重大信息化建设项目的立项申报工作。
7、投标人协助采购人完成该项目的技术创新相关发明专利的申报工作。
8、投标人协助采购人进行相关的科研工作，为科研人员完成高质量学术期刊的论文发表提供相应的支持。
9、投标人协助采购人进行有关该项目的示范工程、创新奖项的申报工作。
10、投标人应建立故障应急响应机制，分级落实责任人，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。如系统出现故障不能正常运行，应在接到采购人的请求后，应立即安排相应技术人员进行故障分析及原因查找，提供合理有效的解决方案与建议，待双方沟通确定后排除故障。
11、因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，中标人应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障采购人系统及时完成调整。
八、技术文档要求
1、投标人必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、数据库表结构说明文档、控制和维护手册。中标人必须保存实施过程中的方案、计划、实施过程、各类设置等书面文档。
2、技术文档：包括但不限于：系统的体系架构及描述。提供的其它技术手册，包括：需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；系统实施确认书；软件培训资料；程序安装维护手册；软件使用操作手册；系统运维管理手册；数据库表结构说明文档；项目验收报告。
九、验收要求
1、验收方法：验收将按模块上线情况和维护服务情况综合验收，按招标文件要求所有系统完成后，进行项目总验收。验收工作由中标人提出，采购人组织相关人员组成评审组进行验收。
2、验收时间：配套系统软件安装、调试完毕，并稳定运行后，由中标人提出验收申请。
3、项目实施过程中，按照《徐医附院项目实施管理规范》书写整个项目实施过程管理文档，重大议题的PDCA处理文档，组织验收前对文档进行交付。
4、验收内容：按照招标文件、投标文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。
5、验收标准：①产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和中标人投标文件所要求的技术标准及服务标准。系统运行稳定，无故障，数据无错误。②验收工作由采购人和中标人共同进行。在验收时，中标人应向采购人提供货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。由采购人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。
6、验收文件的签署：由中标人撰写服务完成报告，由采购人委派的负责人在审核后签署。
十、相关知识产权要求
本项目开发的产品、系统，采购人永久拥其所有权（使用权、修改权），该所有权不受合同执行状态影响。中标人具备产品的生产许可或版权证书，产品中使用的第三方的产品及插件合规合法，不需要采购人支付相关费用，使用的第三方产品如需费用，费用由中标人承担。保证采购人不收到相关方的侵犯专利权和专有技术等指控，任何第三方如提出相关指控，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。
十一、演示要求
1、投标人需提供一个完整的系统演示视频。
2、视频技术要求：为保证视频来源的合法性、真实性及时效性，5项演示内容需放在同一个系统内逐个拍摄，镜头一镜到底进行连续拍摄为一个完整视频，不接受剪辑或拼接（拍摄全程需同一解说人跟随镜头依次解说），视频时长不超过10分钟，不满足以上条件不得分。
3、讲解演示具体内容见评标标准。
十二、其他要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式
一、投标函格式
致：徐州医科大学附属医院

根据    项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 

投标人：       （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式
 
项目编号：
项目名称：




政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章。





 
 
 
 


三、分项价格表格式

项目编号：
项目名称：
          　 货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	



投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：
1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
    2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
　　 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
4、投标报价须包含本项目要求的所有产品及相关服务，即完成本项目的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。分项价格表中须详尽的列出本项目要求的各项产品。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、授权委托书格式 
委托人：
地址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：
年  月 日 

(受托人身份证扫描件附后)
 


五、技术偏离表格式
 
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （投标人公章）
 
日期：  年  月  日
 
六、商务偏离表格式
 
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （投标人公章）
 
日期：  年  月  日


七、中小企业声明函格式

项目编号：
项目名称：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州医科大学附属医院）的（两院区新建楼宇新增安防监控项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
一、医技楼
（1）视频监控设备
1、（ 室内400万全彩AI智能筒机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 壁装支架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 室内400万全彩AI智能半球 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（ 电梯摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
5、（ 电梯专用无线网桥 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
6、（ 高空智能全景摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
7、（ 壁装支架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
8、（ 人脸识别半球摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
9、（ 人脸识别枪型摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
10、（ 壁装支架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
11、（ 可视化红外火焰探测器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
12、（ 可视化热成像感温型火灾探测器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
13、（ 壁装支架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
14、（ 拾音器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
15、（ 拾音器信号线 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
16、（ 边缘智能计算主机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
17、（ 流媒体和平台服务器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
18、（ 网络存储服务器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
19、（ 六化智慧医院管理平台 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
20、（ 管理工作站 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
21、（ 防火墙 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（二）监控网络设备
1、（ 24口POE交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 48口POE交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 汇聚交换机（含统一网络管理） ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（ 千兆单模光模块 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（三）监控布线系统
3.1水平区子系统
1、（ 六类非屏蔽双绞线（B1燃烧等级） ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 6类非屏蔽RJ45水晶头 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3.2管理子系统
1、（ 19英寸隐藏式水平跳线管理环1U ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 24口光纤配线架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 光纤尾纤,单模,OS2,9/125,LC,1米 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（ 光纤跳线,单模,OS2,9/125,LC/LC,2米 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3.3垂直子系统
1、（ 8芯,单模,OS2,紧套管,室内,LSZH ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3.4设备间子系统
1、（ 48口ODF架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 光纤配线箱6口双工LC耦合板，含耦合器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 光纤尾纤,单模,OS2,9/125,LC,1米 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（光纤跳线,单模,OS2,9/125,LC/LC,2米 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（四）消防系统
1、（ 用户信息传输装置 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 数据转换模块 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 配件 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（五）消防水系统监测
1、（ 智慧用水采集终端 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 压力变送器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 液位变送器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（六）水泵房控制柜状态监测
1、（ 水泵房控制柜状态监测采集终端 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
二、药学楼
（1）监控系统
1、（ 边缘智能计算主机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 硬盘 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 400万高清半球型摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（ 400万变焦人脸半球型摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
5、（ 400万高清枪式摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
6、（ 电梯半球摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
7、（ 电梯专用轻型无线网桥 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
8、（ 枪机支架 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
9、（ 六类4对非屏蔽双绞线 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
10、（ 管理工作站 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
11、（ 防火墙 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
12、（ 汇聚交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
13、（ 24口POE交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
14、（ 8口POE交换机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
15、（ 8口熔接盒 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
16、（ 1米单模双芯LC-LC光纤跳线 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
17、（ 1米单模LC光纤尾纤 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
18、（ 光纤熔接 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
19、（ 4芯单模光纤 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
20、（ 12芯光纤 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
21、（ 电源线 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
22、（ 12U壁挂机柜 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；1、（ 室内400万全彩AI智能筒机 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
23、（ PDU ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
24、（ KBG线管 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
25、（ 金属软管 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
（2）消防系统
1、（ 用户信息传输装置 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
2、（ 数据转换模块 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
3、（ 配件 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
4、（ 可视化红外火焰探测器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
5、（ 可视化热成像感温型火灾探测器 ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商所投产品全部为小型、微型企业制造的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


八、残疾人福利性单位声明函格式
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：
项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 


九、投标人资格承诺
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
注：“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：          
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
十一、因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（四）在投标文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！

投标人：           （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）


项目编号：
项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
日期：  年  月  日


十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
          日期：      年   月   日         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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