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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790]江苏省盐城中学实验室仪器采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-SSJT-G2026-0058
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]2.项目名称：江苏省盐城中学实验室仪器采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：140万元
5.最高限价（如有）：140万元
6.采购需求（简介）：江苏省盐城中学实验室仪器采购项目，采购、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体参数详见项目采购需求，采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。
7.合同履行期限：合同签订后20日历天内完成设备的安装、调试。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]8. 本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc28359018]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）  
方式：本项目采用网上注册登记方式。 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月27日9点00分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
单位名称：江苏省盐城中学
单位地址：江苏省盐城中学鹿鸣路校区
联系人：黄老师
联系电话：18961995058
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏世建设管理集团有限公司
单位地址：盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室
联系人：崔女士
联系电话：13813223331
3.项目联系方式
项目联系人：黄老师
电话： 18961995058  
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Toc513029226]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务费由项目中标单位支付，代理服务费按照苏政采协【2024】20号文收费标准的70%计取，由中标人领取中标通知书前，向代理公司支付，请投标人考虑在投标报价中。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。
采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31、签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135]履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级的政府采购供应商降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级政府采购供应商免收履约保证金。（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告）
 34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。


第三章  合同条款

[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619369]
[bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd]


政府采购货物买卖合同







项目名称： 江苏省盐城中学实验室仪器采购项目  
合同编号：                 
   甲    方：  江苏省盐城中学
乙    方：                             
签订时间：                             


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。





[bookmark: _Toc27624]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  江苏省盐城中学
乙方（全称）：                    
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：江苏省盐城中学实验室仪器采购项目   
     采购项目编号：                        
（2）采购计划编号：           
（3）项目内容：           
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                 
品牌：                 规格型号：                  
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
[bookmark: OLE_LINK139]（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                 询价单一来源框架协议其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否
（7） 合同是否分包：是   否
分包主要内容：             
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：       
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业   小微型企业
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：        
        国别：        品牌：         规格型号：          
否
 （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：             
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
（11） 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是      否    不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                 
大写：                 
分包金额（如有）小写：                 
大写：                 
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （具体详见专用条款第二节第12.2款） ，其中涉及预付款的： （具体详见专用条款第二节第12.2款） 
成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）    
3.合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：                                
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否
     收取履约保证金形式：       见3.（4）                                                                            
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]收取履约保证金金额：       合同价的10%                                                                        
履约担保期限：                                     
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级政府采购供应商免收履约保证金。                                    
（5） 分期履行要求：                           
（6）风险处置措施和替代方案：                 
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行组织  委托第三方组织
验收主体：                 
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式         否
验收组织的其他事项：             
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK55]                 ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                                 
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：                                               
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK49]（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  ¨否
（8）履约验收其他事项：        （产权过户登记等）                
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：       年    月    日
合同订立地点：                     
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	十五个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同协议书

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。


	
	指定现场
	同协议书

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期 3年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是
用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道
进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产
品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；
②货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的 60% 款项；
③验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收合格并进行相关审计后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至最终审定价的 90% 款项；
④验收合格且项目运行满36个月结清余款（收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款）。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。
如乙方未按合同约定提供下列单据，甲方有权迟延履行付款义务且无需承担任何责任，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的一切义务，否则因此造成的一切损失均应当由乙方负责。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	上述的货物免费保修期为  3  年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
乙方应于接到故障通知1小时内响应、8小时到场、24小时修复，如因重大故障需延长修复时间的，双方另行协商，如乙方未按合同约定履行售后义务的，甲方有权自行寻找由相应资质的机构进行维修，相关全部费用由乙方承担。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价  5%  的滞纳金。


	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5%  的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之一  向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织实物可视性检验（视检），如果货物的数量、规格、型号、包装等与合同规定相符，甲方应及时填写视检单，该视检单仅证明乙方所交货的数量及规格等可视性指标符合合同约定，不代表其内界质量符合合同约定。如果货物的数量和规格、型号与合同规定不符，甲方有权直接拒收。如甲方在收货时即发现内界质量存在问题或在货物质量保证期内发现货物内界质量是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料、涂料等，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告拒收乙方货物或退货，并有权向乙方提出索赔。
3.可视性检验不合格的货物，乙方应在三 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额   5  %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间： 20 日前完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：江苏省盐城中学指定地点。
（5）各学校应在全部货物到货安装完毕后的 五个工作日内进行初步验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后各学校应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 十二 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。


	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。

核心产品：力传感器、电磁定位器、生物显微镜。不同投标人提供相同品牌核心产品的按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条执行。
物理仪器设备
	序号
	实验活动器材
	单位
	规格或品名
	配置数量

	1
	钢直尺
	只
	长约60mm，宽约30mm，厚度约1mm；不锈钢材质；最小刻度为1mm，每厘米有数字标记，精度为±0.2mm；边缘光滑，带有倒角。
	70

	2
	电火花计时器
	个
	长约150mm，宽约65mm，高度约42mm,按钮开关控制打点,分20Hz,50Hz,100Hz三档频率输出，周期:0.01S、0.02S、0.05S，有同步释放功能，仪器采用高压脉冲电火花进行计时。一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1、打点周期T0=20mS，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰，直径不大于0.8mm；5、实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6、工作电源 AC220±22V  50±2.5Hz；7、记录纸带：宽度为17.5白
	100

	3
	演示斜面小车
	套
	由斜面板、底板、带金属配重块小车及砝码桶和滑轮支架等组成，斜面板采用优质木材，全长不小于1200mm。
	70

	4
	轨道小车
	套
	轨道长度不小于900mm,附有水准仪，有分度为mm单位的刻度标尺，材质为铝合金材料，带定滑轮；小车尺寸约120×78×40，顶部砝码孔不少于6只，车轮固定采用铜质材料。
	70

	5
	数字实验用轨道小车
	套
	轨道长度不小于1.2m、导轨使用带刻度的铝型材、坡度可调，带定滑轮；含两辆不同颜色的小车（小车内置力，位移，速度，三轴加速度传感器，直接实时测量力、速度、位移、加速度等量）、配重片，弹性碰撞架、撞针。
	4

	6
	金属钩码（50g）
	个
	50g×4，材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于 HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线。
	30

	7
	金属钩码（200g）
	个
	200g×4，材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于 HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线。
	30

	8
	金属钩码（10g）
	个
	10g×4，材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于 HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线。
	30

	9
	金属钩码（20g）
	个
	20g×4，材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于 HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线。
	30

	10
	金属槽码
	个
	2 g×4，5 g×4，10 g×4，20 g×4， 50 g×4，100 g×2，200 g×1，5 g×1 金属槽码盘和 10 g×1 金属槽码盘。
	70

	11
	旋片式真空泵
	台
	额定电压：220V~/50Hz
抽气速率：3.6m³/h
极限压力：2Pa
电机功率：150W
加油量：≥140ml
外形尺寸：≥270*101*202mm
重量：4.2kg
进气口连接纹：7/16"力-20UNF
	3

	12
	毛钱管(牛顿管)
	套
	带释放装置，长不小于1200mm，一端带有气嘴的金属盖封住的玻璃管；金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至－0.095MPa，停止抽气，静置 1min管内压强保持不变。
	9

	13
	方座支架
	套
	方形座 ≥210mm×135mm，质量≥1.5kg，表面加覆耐酸碱材料；立杆Φ12mm×600mm，铁制表层镀锌处理；烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，最大张口≥35mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层；大小铁环内径 90mm、内径 50mm；垂直夹2 只；平行夹铁片厚度≥1.0mm；吊杆。
	70

	14
	直尺
	只
	优质ABS工程塑料，尺体宽64mm、厚7mm；量程为0～1000mm，刻度值为1cm，顶端10cm范围内有毫米刻度线。
	70

	15
	微小形变演示器
	套
	利用光杠杆原理
	14

	16
	掌上电脑
	台
	屏幕大小：≥11英寸；分辨率：≥1920*1200；
运行内存：≥6GB；存储容量：≥128GB
	4

	17
	螺旋弹簧组
	组
	下端装有吊钩及红色指针；拉力限量为0.5N、1N、2N、3N、5N。
	70

	18
	圆筒测力计
	个
	量程：2N，分辨率：0.02N，精度：±2%，可在正向竖立、反向竖立和水平三种状态下分别调零。
	70

	19
	力传感器
	只
	一、结构及外观
本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、X、Y、Z方向标记、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。
二、功能
1.用于拉力或压力的测量，或用于物体运动过程中加速度的测量。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量力、加速度和角速度。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。
7.可实现校准功能。
8.连接方式：蓝牙无线或有线。
9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
10.支持固件空中升级。                                                                                                 11.支持平台：支持统信UOS桌面操作系统、银河麒麟桌面操作系统、HarmonyOS；同时兼容Windows、Android、iOS、macOS、通用Linux操作系统。
三、规格
量程：
力：-50N~50N
加速度：-16g~16g(156.8m/s²)
陀螺仪：-34.9rad/s~34.9rad/s
分辨率：
力：0.03N
加速度：0.01g
陀螺仪：0.01rad/s
精度：
力：±1%F.S
采样速率：1000次/秒
连续使用时间：≥30小时
通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
★依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》等检测标准，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件佐证上述1、4、8项关键参数指标。
	40

	20
	演示测力计
	个
	平板式；量程0-2N，分度值 0.1N。
	4

	21
	条形盒测力计
	个
	最大量程5牛顿（N），分度值0.1牛顿（N），精度为±0.5%至±1%满量程，清晰的刻度标记；外壳为高强度塑料或金属材质，高精度弹簧钢；尺寸约250mm×40mm×20mm,  有峰值保持和过载保护功能。
	70

	22
	三角板
	套
	采用ABS工程塑料制成；等腰直角三角形斜边长为540mm，直角三角形的长直角边为540mm，刻度有效示值全长为52cm；三角板边宽不小于40mm，产品厚度不小于5mm；三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。
	4

	23
	伽利略理想斜面演示器
	套
	产品规格：≥1150mm*130mm*30mm
主要材质：氧化黑铝制底座、镀锌板、塑料、不锈钢铁球
1、产品由基座、斜面轨道、斜面调节背板、护球器、高度标尺（UV喷绘在背板上）、不锈钢球、支脚和调平支架等组成。
2、轨道长度≥1200mm 
3、基座为铝制，长≥1150mm
4、背板采用≥1.2mm镀锌板喷塑，上有UV打印原理说明以及高度标尺
★5、演示静止的小球沿一个斜面滚下，将滚上另一个斜面;如果没有摩擦，小球将上升到原来释放的高度，减小第二个斜面的倾角，小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;继续减小第二个斜面的倾角，最后使它成水平面，小球会沿水平面做持续的匀速运动。
	9

	24
	电子称
	台
	最大称重5000克，精度2克；带LCD或LED显示屏；称重盘材质为不锈钢或铝合金，直径或边长约200mm；使用AA或AAA电池；有计数功能、百分比称重、过载保护；尺寸约200mm x 200mm x 50mm左右。
	4

	25
	超重失重演示器
	套
	移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见
	9

	26
	曲线运动演示箱
	套
	产品尺寸约为580*400mm 写真面板， 钢球直径20mm由可拼接的铝合金“S”形轨道、释放装置等组成。
	9

	27
	曲线运动条件实验器
	台
	产品规格：≥645*445*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
★由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变。
 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	4

	28
	可密封长玻璃管
	个
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	4

	29
	平抛实验器
	套
	【1.仪器由图板.轨道.钢球.挤点板.调节槽.电磁吸球器.开关.电池盒.T形水准器.水平调整装置（有锁定功能）及底座等部件组成。
2.技术性能
2.1图板尺寸：350mm×400×16mm       
2.2底座尺寸：380mm×150×15mm
2.3轨道两端高度差：100mm
2.4轨道间距：8mm
2.5轨道平直段长度45mm
2.6钢球直径：16mm
2.7钢球做平抛运动的初速：约1m/s
2.8工作电压：DC3V  】
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	30
	电磁定位器
	套
	一、组成
电磁定位板（可测面积521mm*293mm）、信号源、支撑腿、支撑架、铝合金收纳盒、T型水平泡、通信线、USB适配器、Type-C数据线
二、功能
1.用于测量信号源在有效范围内任意时刻的位置坐标（x，y），可以得到信号源在平面上的运动轨迹、位移、速度和加速度。
2.实验器采用电磁定位技术，抗干扰能力强，在定位板区域确定信号源在任意时刻的位置平面坐标（x，y），无需外接传感器和采集器，直接在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，描绘出信号源的运动轨迹。搭配二维平面单摆运动和阻尼振动实验器、二维平面平抛斜抛运动实验器、二维平面自由落体运动实验器、二维平面运动的合成与分解实验器、二维平面圆周运动实验器、二维平面离心运动实验器等，完成多个二维运动类实验，支持拓展。
3.信号源采用无线发射方式，有效避免数据线对运动的影响。
4.电磁定位板磁吸接口设计，方便插拔，避免弯折接头造成板身损坏。
5.支撑腿可调节定位板的高度，便于根据实验环境调节电磁定位板的位置。
6.提供T型水平泡，可检验定位板是否水平。
7.搭建简单，可轻松开展分组、演示实验。
8.收纳盒内设硅胶垫，防冲撞，有效保护信号源。
9.支持有线、无线两种工作方式。
★依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 （SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等检测标准，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件佐证上述3、4、9项关键参数指标。
	4

	31
	平抛竖落仪
	套
	固定在物理支架上，也可放置在桌边使用。含仪器主体（注塑，尺寸为133mm×70mm×180mm）、释球板（T型、注塑）、撞击器（机械式、释放撞杆开关、撞杆、弹簧）和两颗钢球（Φ19mm）。
	4

	32
	游标卡尺
	把
	钢制镀铬，1.0～125mm，读数值精确到0.05mm；有国家计量标志。
	70

	33
	机械秒表
	块
	Φ 50mm，表盘刻度15分/30秒，计时精度1/10秒，振动频率36000，宝石轴承13颗，单键控制（起步、停止、归零）。
	100

	34
	向心力实验器
	套
	尺寸约为300*60*130mm,手动指针式，含水平横杆、平衡体、水平弹簧、半径指示器（由金属片等组成）、砝码、弹簧调整杆以及金属底座。
	14

	35
	无线向心力实验器
	套
	向心力最大可测10N，角速度最大可测35rad/s，含三种不同重量铜锤，铜锤具有中心位置槽口标记，实验器内含水平和垂直方向水平仪，旋臂可90°内自由调节。
	6

	36
	重锤
	个
	重量500g，圆柱体，重心居中，不锈钢材质；上底部中心位置有一个直径约为2mm到5mm的孔，用于系绳；带有刻度或标记，便于测量和定位。
	70

	37
	机械能守恒实验器
	套
	一、组成：
本产品由铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头等组成。
二、功能：
1、用于验证机械能守恒。
★2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。
3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。
4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。
	4

	38
	有机玻棒
	个
	教师用(附丝绸)
	6

	39
	箔片验电器
	个
	含外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等，主要材料为镀铬抛光的金属；金属箔片厚度不大于0.02mm，长度≥25mm；外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%。
	9

	40
	枕形导体
	对
	由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。
	14

	41
	移电球(验电球)
	个
	有机玻璃棒Φ12mm、长度不小于90mm，钢球约Φ16mm、表面镀铬，两者螺接牢靠。
	4

	42
	感应起电机
	台
	感应起电机由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘采用透明塑料制成，直径235mm±3mm，厚3mm。莱顿瓶表面涂敷高度不低于120mm。
	4

	43
	库仑定律演示器
	台
	仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。
仪器通过静电电荷量分配，可说明库仑定律中两点电荷间的作用力与它们所带电量成正比，与它们之间距离的平方成反比
	9

	44
	电场线演示器
	台
	点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板；盒座和盒盖的材料为透明性好的“372”，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封。
	4

	45
	金属网罩
	个
	金属网罩用金属丝编织，网罩顶端有连接器安装孔。
	4

	46
	等势线描绘实验器
	套
	等势线描绘实验器由底板、电极、一对探针、白纸、复写纸、导电纸等组成。底板采用塑料制成，外形尺寸应不小于175mm×115mm。探针一对，一端应为表笔式，另一端应为接线叉，连接导线的长不短于400mm。
	4

	47
	高中学生电源
	台
	交流，2V～16V/3A，每2V一档；直流稳 压：2V～16V/2A， 每2V一档
	70

	48
	灵敏电流计
	只
	测量精度：2.5 级，测量范围：±300μA，表头内阻：G0档 80 Ω～125 Ω，G1档 2400 Ω～3000Ω。
	75

	49
	多用电表
	只
	2.5级，3V，15V数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑ 温度测试﹑电容﹑二极管测试
	100

	50
	微电流传感器
	只
	一、结构及外观
主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。
二、功能
1.用于测量电路中的微电流。
2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
★4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.可实现校零功能。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                                                                            10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：-10μA~10μA
2.分辨率：0.01μA
3.精度：±5%F.S
4.采样速率：蓝牙：1000次/秒
5.连续使用时间：≥30小时
6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
	4

	51
	电压传感器
	只
	一、结构及外观
主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。
二、功能
1.用于测量电路、电器两端的电压。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
★3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.可实现校零功能。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                                                                                                                                     10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：-30V~30V
2.分辨率：0.02V
3.精度：±1%F.S
4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒
5.连续使用时间：≥30小时
6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
	4

	52
	电阻箱
	个
	量程0－9999Ω,最小调节步进为1欧姆，额定功率 0.5W；接触电阻<0.01欧，绝缘电阻 >100M欧，耐压500V AC；尺寸约 200mm × 150mm × 100mm，外壳材料为ABS塑料或金属，具有过载保护和防尘防潮；为4mm香蕉插头兼容的接线柱，每个旋钮对应一个位数（个、十、百、千）。
	70

	53
	电解电容器
	套
	25V，470µF～1000 µF，容差±20%，漏电流小于47µA，尺寸：直径10mm，高度20mm。
	70

	54
	单刀双掷开关
	个
	开关的最高电压36V，额定电流 6A；开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；底座绝缘性能好。
	70

	55
	高中教学电源
	台
	交流：2V～24V， 每2V一档，2V~6V/12A，8V~12V/6A， 14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V~6V/6A，8V～12V/4A， 14V～24V/2A；40A、8s自动关断
	4

	56
	单刀开关
	个
	开关的最高电压36V，额定电流 6A；开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；底座绝缘性能好。
	70

	57
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	套
	用实验球模拟带电粒子，有加速电极、 偏振电。
	4

	58
	直流电流表
	只
	精度2.5级、量程0－10A，指针式，尺寸约120mm×100mm×60mm，具备过载、防反接保护，常见的接口和连接方式。
	70

	59
	直流电压表
	只
	精度2.5级、量程0－15V，指针式，尺寸约120mm×100mm×60mm，具备过载、防反接保护，常见的接口和连接方式。
	70

	60
	滑动变阻器
	个
	20Ω,2A，用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，滑杆（截面为正六边形、正四边形、 正三角形）,铜质滑鞍,磷铜接触片。
	70

	61
	电阻定律演示器
	台
	产品规格：≥645*245*60mm
★主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
可定性描述导体的材料与电阻的关系，验证电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比的关系。电阻率与长度、横截面积无关
由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；
康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；
镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm直径均为0.3mm）
示教板应能平放、竖立在桌上，示教板侧边角采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	70

	62
	小灯座
	个
	产品由底座、接线柱和螺旋式灯座组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成。接线柱行程不小于6mm。
	70

	63
	电键
	个
	开孔尺寸约为20*10mm；金属（如黄铜、不锈钢）和塑料组合，触点镀银；配备标准的螺丝端子或插头，便于连接电路；配备防滑垫或固定孔。
	70

	64
	酒精灯（150mL）
	个
	容量150mL，全高95±4mm，灯体为透明钠钙玻璃，壁厚≥2mm；瓷灯头应为白色，与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口。
	70

	65
	螺旋测微器
	只
	尺架为铁铸件、表面喷塑处理；测量范围 0mm～25mm，分度值 0.01mm。
	70

	66
	滚珠盒
	盒
	自行车小滚珠25粒
	70

	67
	电池盒
	个
	可串并联，盒体为工程塑料成型，有正负极标志；连接扣、片均为铜质；单个盒体可装一节1号电池。
	70

	68
	多量程电流传感器
	只
	一、结构及外观
主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、档位调节旋钮；底部有Type-C接口；两端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。
二、功能
1.用于测量电路中的电流。
2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.可实现校零功能。
★7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                            10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
档位1：
1.量程：-20mA~20mA
2.精度：±1%
3.分辨率：0.01mA
4.内阻：5.1Ω
档位2 ：
1.量程：-200mA~ 200mA
2.精度：±1%
3.分辨率：0.1mA
4.内阻：500mΩ
档位3：
1.量程：-2A~2A
2.精度：±1%
3.分辨率：0.001A
4.内阻：50mΩ
采样速率：蓝牙：20k次/秒（MAX），USB：100k次/秒(MAX)
连续使用时间：≥30小时
通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
可充电锂电池，电池型号：3.7V 500mAh
	4

	69
	多量程电压传感器
	只
	一、结构及外观
主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、档位调节旋钮；底部有Type-C接口；顶部为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。
二、功能
1.用于测量电路中的电压。
2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。  
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.可实现校零功能。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
★8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                               10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
档位1：
1.量程：-300mV~ 300mV
2.精度：±1%
3.分辨率：0.2mV
4.内阻：＞1MΩ
档位2 ：
1.量程：-3V~3V
2.精度：±1%
3.分辨率：0.001V
4.内阻：＞40KΩ
档位3：
1.量程：-30V~30V
2.精度：±1%
3.分辨率：0.02V
4.内阻：＞ 40KΩ
采样速率：蓝牙：20k次/秒（MAX），USB：100k次/秒(MAX)
连续使用时间：≥30小时
通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
可充电锂电池，电池型号：3.7V 500mAh
	4

	70
	滑动变阻器
	个
	200Ω,1.25A，用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，滑杆（截面为正六边形、正四边形、 正三角形）,铜质滑鞍,磷铜接触片。
	70

	71
	物理支架
	套
	立杆Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各 1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于1.5 kg 和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹1 个、大铁环 1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆1 根、吊杆 1 个、吊钩 4 个。
	70

	72
	蹄形磁铁
	个
	一体成型，D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T。
	70

	73
	演示电流电压表
	只
	精度等级2.5级，数字式；电压为0-10V、0-50V、0-250V等多档可选，电流为0-1A、0-5A、0-10A等多档可选；尺寸约200mm x 150mm x 100mm；有数据保持、自动量程切换、过载保护等功能。
	70

	74
	演示原副线圈
	套
	原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 350 匝～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mm QZ 型漆包线 2100匝～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。
	75

	75
	条形磁铁
	套
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	70

	76
	电磁波的发送和接收演示器
	套
	发射2W、230MHz；等幅、调幅调制；用声响、LED、电表指示电磁波；音乐，1KHz方波信号。
	4

	77
	斜槽
	套　
	供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。
1、产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。
2、轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；
3、C形夹夹持范围不小于40mm；
4、钢球和玻璃球直径为16mm。
	70

	78
	弹簧振子
	套
	水平式和竖式，包括弹簧、质量块（振子）、固定支架、导向装置、阻尼装置等。
	70

	79
	弹簧振子振动图像描绘器
	台
	纸带表面光滑且具有一定的抗拉强度，纸带速度范围为10 mm/s 到 100 mm/s，可调节，用于适应不同振动频率；可调节笔尖对纸带的压力，间隔为0.1秒或0.2秒，时间标记的精度应达到毫秒级；最大振幅为±10 cm，振幅记录的分辨率通常为1 mm，振动频率范围为0.1 Hz到10 Hz；纸带移动速度稳定，误差小于±1%；可调节系统阻尼，有固定支架和水平调节脚；功耗为10W到50W；整体尺寸约300 mm（长）× 200 mm（宽）× 150 mm（高）。
	9

	80
	单摆
	个
	1、5个摆球。
2、钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；
2、塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。
3、全部带线，线长不小于1.2m。
4、塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。
	70

	81
	单摆（1球）
	个
	含一个摆球、可调摆线、铁夹；钢球表面镀铬，直径不小于19㎜，穿吊方便。
	100

	82
	受迫振动演示器
	台
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架.底座.5个塑料球.摆板及策动摆组成。
1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。
2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。
3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。
	9

	83
	共振演示器
	台
	弹簧的弹性系数为1 N/m 到 100 N/m；振子质量块为金属，振子的最大振幅通常为±10 cm；电动机产生周期性外力驱动，驱动频率为0.1 Hz 到 10 Hz（可调），驱动振幅为1 cm 到 5 cm（可调），驱动频率和振幅误差均小于±1%；系统阻尼可调节；支架用坚固的金属或硬质塑料，配备水平调节脚；整体尺寸约500 mm（长）× 300 mm（宽）× 800 mm（高）。
	4

	84
	纵横波演示器
	套
	由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长。
	9

	85
	波动弹簧
	台
	扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆
	70

	86
	发波水槽
	套
	含水波槽、振动器、频闪光源和投影设备等；振动器的振幅可调节；水槽尺寸不小于 30 cm×30 cm×35 cm；屏幕尺寸不小于 26 cm×24 cm。
	6

	87
	绳波演示器
	套
	绳长为1.5米至3米（可调），绳为直径约2-5毫米的尼龙绳或橡胶绳； 驱动频率0.5 Hz至10 Hz，（可调）振幅为1厘米至10厘米（可调）；驱动为电动振荡器，可演示横波、行波、驻波、偏振。
	4

	88
	多普勒效应演示器
	台
	由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成。
	14

	89
	玻璃砖
	块
	矩形，上底长为35mm，两底角为60±0.5°和45±0.5°，高度为35±1mm，厚度15±1mm；上下两底面平行度为0.10mm；精加工面无划痕和砂眼，边缘无裂、碎、缺角。
	100

	90
	激光光学演示仪
	台
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件；演示屏长度不小于350mm,宽度不小于280mm，平面度误差不大于2mm；圆形光盘直径不小于160mm，平面度误差不大于1mm，光盘面有四个象限的刻度，最小分度值为5°；激光管无闪烁，常态绝缘电阻不小于100MΩ；演示屏上呈现的3条光束应基本相同，粗细均匀且光强可调；底面应紧贴光盘面，无明显挡光、漏光。
	8

	91
	激光笔
	支
	7-15m，波长650nm；含金属笔身、激光头、钮扣电池、含分光器。
	70

	92
	有机玻璃棒
	千克
	弯曲的
	80

	93
	光传感器
	只
	量程：0~128kLux，分辨率：1Lux，精度：±4%F.S，通信方式：蓝牙4.2及以上，带电源、蓝牙连接状态指示灯
	4

	94
	光具座
	套
	导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象；金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm；光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x；附件包括双凸透镜 2 件， 平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件，宜配 F 光源；各器件易于装配、固定及拆卸。
	80

	95
	双缝干涉实验仪
	台
	含灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座（2mm厚的光学玻璃片）、单狭缝及缝座（双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片）、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，φ32×600mm，壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环；双缝至光屏之间的距离600±2mm(不接长管)[700±2mm(接长管)]；测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺最小读书为0.02mm。
	14

	96
	微型物理光学观察器
	套
	半导体激光器；光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)；尺寸大小约350㎜×200㎜×150㎜，外壳材质为ABS工程塑料。
	4

	97
	光的偏振观察器
	套
	带座框的两块偏振片，偏振片直径40㎜，座框外缘带有指示刻度，每一小格45°。
	14

	98
	电流传感器
	只
	一、结构及外观
主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。
二、功能
1.用于测量电路中的电流。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
★5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.可实现校零功能。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                                                                                                10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：-1A~1A
2.分辨率：0.5mA
3.精度：±1%F.S
4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒
5.连续使用时间：≥30小时
6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
	4

	99
	安培力实验器
	套
	一、组成
角度盘、方形铁架台底座、角度盘指针、胶木手拧螺丝、多功能铁架台底座、公母支撑杆、通用夹具、匝线圈*2（800匝、1600匝）、红色导线、黑色导线、定位垫片、转接头、水平仪
二、功能
1.用于安培力实验，探究磁场中的通电导线的线圈匝数、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响。
2.实验器提供稳定测量环境，配合电流传感器和微力传感器，测量通电导线的电流大小及其在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.线圈预留导线接口，可接入外部电源，从零开始调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小对安培力的影响。
4.具有2种不同匝数的线圈，控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数对于安培力的影响。
5.磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。
6.设有通用夹具，线圈更换简便。
7.设有定位垫片，可保证更换线圈后仍处于同一高度。
8.可支持有线、无线两种工作方式。
	9

	100
	感应圈
	台
	1、产品由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器外形尺寸约266×147×188mm。
2、高压脉冲电压：5KV～50KV连续可调；
3、放电火花距离：5mm～50mm；
4、高压连续工作时间：不大于15分钟；
5、仪器供电电源：AC220V±22V/50HZ，消耗功率≤120W。
	70

	101
	蹄形强磁体
	个
	磁感应强度≥0.8T
	75

	102
	阴极射线管
	个
	磁效应管，管身长约500mm，管颈直径约30mm。
	9

	103
	洛伦兹力演示器
	台
	含洛仑兹力管、励磁线圈、控制及电源组合、暗箱；设有偏转电压幅值旋钮、偏转板电压方向开关、加速极电压调节旋钮、励磁电流方向开关、励磁电流幅值旋钮、电源开关、电源指示灯等。
	6

	104
	楞次定律演示器
	套
	含铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座；铝梁长度不小于 140 mm,宽不小于 10 mm，厚为 0.5 mm；铝环直径不小于 40 mm， 宽不小于 10 mm，厚 0.5 mm～1 mm；铝梁和铝环表面应氧化处理。
	14

	105
	条形强磁体
	个
	磁感应强度≥0.8T
	75

	106
	原副线圈
	套
	原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 310 匝～ 330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈 0.25 mm QZ 型漆包线 670匝～680 匝， 线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm。
	70

	107
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ
	套
	含初级线圈、次级线圈，内含磁感应强度传感器可测范围：-64mT～64mT、微电压传感器可测范围：-60mV～60mV。
	7

	108
	玻璃管
	支
	直径5mm～6mm长度600mm，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故
	70

	109
	电磁阻尼演示器
	套
	含具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管、带有原理图的面板。
	9

	110
	单匝线圈电机原理演示器
	套
	整体尺寸300mm x 300mm x 30m0m，外壳材料为透明亚克力或塑料；钕铁硼（NdFeB），磁能积：45MGOe；工作电压：5V DC，工作电流：2A，转速：2000rpm。
	70

	111
	三相电机原理演示器
	套
	由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成；包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理。
	4

	112
	变压器原理说明器
	台
	由线圈、U 形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡（6 V、1.5 V 等规格）、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600 匝线圈接220 V 时空载电流应不大于 60 mA。
	4

	113
	自感现象演示器
	台
	1.工作电压：DC6V-8V。2.自感现象演示器由演示板、电感线圈、灯座、单刀开关和灯泡组成。3.演示板应由外框、面板、背板、底脚、提手组成。外框外形尺寸不小于：460mm×310mm×55mm。面板上印有电路图，电路图应清晰，图线宽度应不小于2mm,无断线等缺陷。4.电感线圈采用优质漆包线绕制，铁芯为硅钢片叠压而成。阻值：7.5Ω±0.5Ω。5.灯座、单刀开关底座应由塑料制成，外形尺寸：74mm×35mm×10mm,不易变形。通电现象采用两只6.2V0.5A的灯泡，一只灯泡应有电位器调节亮度，使其两灯泡亮度一致。断电现象采用一只白发红发光二极管。6.通电现象与断电现象效果明显。
	6

	114
	手摇三相交流发电机
	台
	含发电机、星形负载板和三角形负载板，采用直流激磁方式
	4

	115
	二极管实验板
	台
	含整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管，均匀焊接在实验板上，应注明标称值及系列。
	4

	116
	交流电路特性演示器
	台
	含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻、频率可变的正弦电源。
	4

	117
	可拆变压器
	台
	尺寸约为170*100*190mm,重量不小于4Kg；单相芯式结构,铁芯为优质钢矽片并绝缘处理,线圈骨架用塑料压制，U型铁芯及条形铁轭为可拆式；初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6 mm；接线柱周围不应使用金属面板。
	75

	118
	电容器实验板
	套
	含5种以上规格的电解电容器，均匀焊接在实验板上；尺寸约为180*120mm。
	4

	119
	赫兹实验演示器
	台
	发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示；由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。
	4

	120
	演示微电流电阻表
	只
	数字显示；额定功耗：≤10W；外型尺寸约为280 mm×130 mm×300mm。
	4

	121
	光敏电阻
	只
	5549光敏电阻；亮电阻（10 Lux）：10kΩ，暗电阻（0 Lux）：1MΩ，峰值波长：540nm，响应时间：30ms（上升）、50ms（下降）；工作温度：-30°C到+70°C；尺寸：直径5mm，长度约10mm（含引脚）。
	4

	122
	热敏电阻
	只
	NTC-MF52AT型热敏电阻；标称电阻值（R25）：10kΩ，B值：3950K，工作温度范围：-40°C到+125°C，耗散系数：1.5mW/°C，热时间常数**：10s；尺寸约：直径3mm，长度7mm（含引脚），引脚材料为镀锡铜线，封装材料为环氧树脂。
	4

	123
	干簧管
	只
	尺寸大小：2mm x 14mm，额定电流：0.5A，额定电压：100V DC，接触电阻：100mΩ，吸合值：20AT，释放值：10AT；工作温度范围：-40°C到+125°C；玻璃管材料为硼硅酸盐玻璃，触点为铑、钌或钨，引脚材料为镀镍铁或可伐合金；引脚直径：0.4mm到0.6mm。
	70

	124
	蜂鸣器
	台
	有源蜂鸣器，工作电压3V，发声的频率为2kHz，声压级在85dB至100dB之间；蜂鸣器的尺寸约：直径12mm 、高度 9.5mm。
	4

	125
	电阻圈
	组
	5Ω，10Ω，15Ω电阻丝用康铜，经氧化处理，生成绝缘层，绕成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接线柱。
	70

	126
	电磁继电器
	个
	立式外形尺寸约为90×50×70mm；含控制系统（动断和动合触点各一对）和电磁系统（线圈、铁芯、支架、衔铁）；铁芯、支架和衔铁材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料；工作电流 80 mA±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～20 mA。
	4

	127
	光控开关实验器材套件
	套
	光敏电阻、 74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻。
	4

	128
	数码显微镜
	台
	（一）基础光学系统要求
1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统；
1.2、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒；
1.3、倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.55mm，左右两系统放大率差≤0.10%，双目系统左右视场像面方位差≤15´，双目系统左右视场中心偏差上下≤0.15mm、左右内侧≤0.12mm，双目系统左右光轴平行度 垂直交叉≤25´，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.05mm；
1.4、广角目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上，显微镜目镜放大率准确度不超过1.15%。
1.5、Y-plan消色差平场物镜：4X,10X,40X,100X(S),所有物镜均保证齐焦；显微镜物镜放大率准确度不超过-1.50%；4倍物镜成像清晰圆直径≥14.50mm,10倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm,40倍物镜成像清晰圆直径≥14.8mm，100倍物镜成像清晰圆直径≥14.2mm；齐焦：10→4倍齐焦不超过0.103mm,10→40倍齐焦不超过0.035mm,40→100倍齐焦不超过0.018mm；
1.6、物镜转换器：四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰，转换器稳定性≤0.010㎜；
1.7、粗微调：同轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2um，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm；
1.8、双层机械载物台：平台面积：110×115 mm以上，行程为76mm×50mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.041mm；不重复性≤0.003mm；
1.9、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
1.10、照明电光源：透射光源，长寿命、高亮度复眼透镜1W LED灯，节能、绿色、环保；
（二） 系统输出设备要求
2.1、数据接口：数据接口： 标准USB2.0接口(带测量)，USB2.0接口确保高传输速率，供电方式：无需电源外接USB直接输出电流；
2.2、Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现，图像传感器：500万像素  1/2.5英寸CMOS彩色图像，有效像素： 2560x1922   像素点尺寸2.2um*2.2um，帧速率：3fps@2560x1922 分辨率不同帧数也不同；快门：电子卷帘快门(ERS)，自动；扫描方式：逐行扫描;灵敏度： 3.3V/ Lux-sec 69dB 39dB ；
2.3、工作温度：-10-50℃；光谱响应： 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) ；
2.4、自动白平衡、自动曝光、亮度、对比度、颜色、饱和度可调。带图像处理软件，可以拍照录像。
	2

	129
	载玻片
	盒
	玻璃片25.4mmx76.2mm（1＂x 3＂)，厚度0.8-1mm，有较好的透光性，45°角抛光边载；50片/盒。
	70

	130
	盖玻片
	包
	钠钙玻璃，规格18mm×18mm±0.5mm，100片/盒。
	70

	131
	量筒（100mL）
	个
	标称容量100mL，最小分度1.0mL，全高250mm；透明钠钙玻璃，壁厚不小于1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。
	70

	132
	油膜实验器
	套
	含盛水板、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成；盛水盘深度不小于 20 mm，中心点到边沿的最小距离不小于 100 mm，中心点应有明显标记；计数板需透明并印有正方形格子， 格子边长 5 mm，计数板应能覆盖整个盘面；粉盒内滤粉网不小于 300 目，粉不溶于水；滴液器灵活好用，不漏液。
	70

	133
	量筒（500mL）
	个
	标称容量500mL，最小分度1mL；透明钠钙玻璃，壁厚不小于1.0mm；口边经过熔光，与量筒的轴线垂直；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。
	70

	134
	烧杯（500ml）
	个
	标称容量500ml，外径85.0±2.0mm，全高120.0±3.0mm，壁厚不小于1.2mm；透明硼硅酸盐玻璃，口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm。
	70

	135
	伽尔顿板
	台
	含漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。
	4

	136
	压强传感器
	只
	量程：0~400kPa，分辨率：0.1kPa，精度：±2%，通信方式：蓝牙4.2及以上，带电源、蓝牙连接状态指示灯
	9

	137
	玻-马定律演示器
	套
	压力表直径约为 10cm，正压1~4atm，负压1~0atm。容器筒的刻度容量是0至100毫升，每5毫升有一条刻度线。0刻度线与压力表之间容积约10毫升左右，演示时将其计入。
	4

	138
	注射器（10mL ）
	套
	10mL ， 带刻度，包括外套、活塞组件，不应有毛边、毛刺、流塑、缺损，外套透明能清晰见基准线，最大分度值0.2毫升，锥头与外套在同一轴线上，无液体泄漏。
	70

	139
	盖 · 吕萨克定律演示器
	套
	含刻度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管。
	4

	140
	电烙铁
	个
	25W内热式，含橡胶线、烙铁架。
	75

	141
	晶体和非晶体样品
	套
	石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃松香、蜂蜡、沥青、橡胶。
	4

	142
	毛细现象演示器
	套
	含塑料盛液座（工程塑料、约160mm×90mm×10mm）、毛细管支架（工程塑料、宽20mm）、五根内径大小不同的玻璃毛细管（长度均为130mm）。
	4

	143
	光电效应演示器
	台
	由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成。其中，紫外线灯的功率范围为 5 W～20 W。
	4

	144
	数字化光电效应实验器
	套
	一、组成
光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器
二、功能
1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。
2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。
3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。
4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。
5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。
6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。
7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。
8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。
9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
	2

	145
	阴极射线演示器
	台
	 额定输入功率10W；尺寸不小于280mmX195mmx140mm；加速极电压335～440V (J2475-2型1200V)，Y偏转板电压0—70V，扫描频率范围25 -50Hz，X偏转板电压：-75 - 75V。
	6

	146
	手持直视分光镜
	套
	分辨率约为0.5-1纳米，狭缝宽度可调，光栅刻线数约1000线/毫米，观察光谱的目镜放大倍数为10倍，手持式设计，尺寸约为300毫米，配备USB或RS232接口，附件包括校准光源、备用狭缝、保护箱等。
	4

	147
	光谱管组
	套
	低气压放电管，每组6支，装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。
	4

	148
	电能表原理说明器
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
演示电能表原理，带有图示，e27螺口灯座、开关、二孔插座
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	149
	热敏电阻及应用演示器（板）
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
演示热敏电阻的工作原理
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	150
	光敏电阻及应用演示器（板）
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
演示光敏电阻的工作原理
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	151
	焦耳定律演示器
	套
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
液体式焦耳定律，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒3个，底座3个，电阻圈4个，配有香蕉插头导线若干。
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	152
	保险丝作用演示器
	套
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm；绝缘实验导线3 A，长度≥290 mm；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4 个，12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5 min，然后将负载短路，保持5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000 V，二次绕组与保护接地线不连通，配有金属外壳保险丝作用演示器专用电源，最大可输出12V120W，通过香蕉插头连接演示器。
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	153
	家庭电路示教板
	台
	产品规格：≥845*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，20A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	154
	人体发电趣味演示仪
	台
	产品规格：≥445*345*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
铝电极和铜电极，带检流计，演示人体发电。
示教板应能平放在桌上，示教板侧边角采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1
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	伯努利悬浮球演示器
	台
	产品规格：≥445*345*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
演示伯努利悬浮球的实验现象，验证伯努利原理
示教板应能平放在桌上，示教板侧边角采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1
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	改变物体运动状态实验装置
	台
	产品规格：≥645*445*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm），小钢球、磁铁、电动控制小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1
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	高压电弧触电示教板
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
12 V 供电，演示高压电弧的产生。塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与
大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；
人与高压线的距离25 mm～50 mm 可调
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1
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	安全用电示教板
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
12 V 供电，能演示以下模式：
一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；
二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1

	159
	常见传感器示教板
	台
	产品规格：≥645*470*60mm
主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材
可演示干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、应变片等应用实验
示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。
	1
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	磁学实验箱
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
★实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
安培力演示器、导线、单刀开关、定值电阻 10Ω、灵敏电流计、条形磁铁、螺线管（套装）、滑动变阻器、万用表、酒精灯等
三、实验清单（需结合其他实验箱进行）
1、1探究影响通电导线受力的因素
1、2 探究安培力的方向
1、3感应电流方向探究实验
1、4通电自感现象
1、5断电自感现象
1、6探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系
1、7感温铁氧体
1、8电磁振荡
	1

	161
	电学实验箱（I）
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
★材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
小灯泡、小灯座、滑动变阻器、单刀开关、电压表、电流表、电池盒、电阻定律实验器、稳压二极管、螺线管（套装）、电解电容（470μF）、日光灯启动器、点火器、镊子、酒精灯、强光手电筒、220 Ω 电阻、4、7kΩ电阻等
三、实验清单（需结合其他实验箱进行）
2、1 测绘小灯泡的伏安特性曲线
2、2 探究导体电阻与其影响因素的定量关系
2、3 路端电压与负载的关系
2、4 练习使用万用表
2、5 测定电池的电动势和内阻
2、6“与”门电路
2、7“或”门电路
2、8 电感器对交变电流的阻碍作用
2、9 电容器对交流电的通导作用
2、10 光敏电阻特性、
2、11 热敏电阻特性
2、12 用日光灯启动器做温控开关
2、13 测量光照的强度
2、14 光控开关
2、15 温度报警器
2、16 检测发光二极管
2、17 测试与非门
	1
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	电学实验箱（II）
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
★实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
指针式万用表、门电路演示器、74LS芯片、单刀双掷开关、光敏电阻、1000Ω普通电阻、热敏电阻、330Ω电阻、发光二极管、电位器、蜂鸣器、烧杯 250ml、小灯泡等
三、实验清单（需结合其他实验箱进行）
2、1 测绘小灯泡的伏安特性曲线
2、2 探究导体电阻与其影响因素的定量关系
2、3 路端电压与负载的关系
2、4 练习使用万用表
2、5 测定电池的电动势和内阻
2、6“与”门电路
2、7“或”门电路
2、8 电感器对交变电流的阻碍作用
2、9 电容器对交流电的通导作用
2、10 光敏电阻特性、
2、11 热敏电阻特性
2、12 用日光灯启动器做温控开关
2、13 测量光照的强度
2、14 光控开关
2、15 温度报警器
2、16 检测发光二极管
2、17 测试与非门
	1
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	热学实验箱
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
★材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
油膜实验器、记号笔、锥形瓶、塑料提取器、量筒、无孔橡皮塞 、载玻片、盖玻片、墨汁、烧杯、胶头滴管、玻璃棒、玻璃板、透明胶带、硬币、铁线、毛细玻璃管、细棉线、美工刀、蜂蜡、单层云母片、缝衣针、乳胶管、抽气筒、单孔橡皮塞、玻璃导管、空气压缩引火仪等
三、实验清单（需结合其他实验箱进行）
6、1用油膜法估测分子的大小
6、2 观察布朗运动
6、3 随机性与统计规律 
6、4 晶体非晶体导热性
6、5 液体表面张力 
6、6 浸润和不浸润实验
6、7 毛细现象
6、8 观察低压下的热水 
6、9 功和内能
	1



化学仪器设备
	序号
	实验活动器材
	单位
	规格或品名
	配置数量

	1
	激光笔
	支
	7-15m，波长650nm；含金属笔身、激光头、钮扣电池、含分光器。
	40

	2
	方座支架
	套
	方形座 ≥210mm×135mm，质量≥1.5kg，表面加覆耐酸碱材料；立杆Φ12mm×600mm，铁制表层镀锌处理；烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，最大张口≥35mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层；大小铁环内径 90mm、内径 50mm；垂直夹2 只；平行夹铁片厚度≥1.0mm；吊杆。
	100

	3
	量筒（100mL）
	个
	标称容量100mL（20℃时），最小分度1.0mL，最高标线到内底最小距离150mm，最高标线到筒顶最小距离30mm，全高不小于250mm，蓝色刻度线及数字应完整、清晰和耐久；六角底座，高硼硅玻璃制造，壁厚不小于1.0mm，熔光的口边与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒时，溶液从嘴部呈一束细流、不外溢、不沿壁流。
	20

	4
	量筒（50ml）
	个
	高硼硅玻璃制造
	100

	5
	量筒（10mL）
	个
	标称容量10mL（20℃时），最小分度0.1mL，分度线及数字应完整、清晰和耐久，最高标线到内底最小距离55mm，最高标线到筒顶最小距离25mm，全高不小于110mm，壁厚不小于1.0mm；透明钠钙玻璃制，熔光口边与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒时，溶液从嘴部呈一束细流、不外溢、不沿壁流。
	100

	6
	烧杯（1000ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃
	20

	7
	烧杯（500ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃
	500

	8
	烧杯（250ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，圆底，250ml；瓶身外径：88±2mm，瓶颈外径：25±1mm，瓶颈长88±3mm，瓶身厚：不小于1.2mm；底部无结石、节瘤。
	200

	9
	烧杯（100ml）
	个
	标称容量100ml，外径50.0±1.0mm，全高70.0±2.0mm，壁厚不小于0.9mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	800

	10
	酒精灯（150mL）
	套
	150mL，单头，透明钠钙玻璃制；瓷灯头为白色，应完全覆盖灯口，且与平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；棉线灯芯整齐完整。
	100

	11
	滴管
	支
	100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径大1mm～2mm。
	2000

	12
	滴管
	支
	200mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径大1mm～2mm。
	400

	13
	陶土网
	个
	由耐高温的陶瓷纤维制成，尺寸约为150mm×150mm,孔径1－3mm,厚度3－10mm,可承受1000℃至1300℃的高温。
	200

	14
	玻璃棒
	个
	硼硅酸盐玻璃制；Φ5mm～Φ6mm，长度300mm±30mm；粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑。
	300

	15
	试管（ø30mm）
	支
	ø30mm×200mm，壁厚1.4±0.2mm，厚薄均匀；透明硼硅酸盐玻璃制，熔光平口，底部为半球形，整件无刺手现象。
	50

	16
	试管（ø18mm）
	支
	ø18mm×180mm，壁厚1.2±0.2mm，厚薄均匀；透明硼硅酸盐玻璃制，熔光平口，底部为半球形，整件无刺手现象。
	300

	17
	试管（ø15mm）
	支　
	15mm*150mm
	1000

	18
	试管夹
	个
	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm；夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm，夹持部位圆弧内径≤15mm；弹簧作防锈处理。
	200

	19
	钴玻璃片
	个
	蓝玻璃制，50*50mm，四边磨平滑。
	100

	20
	坩埚钳
	个
	总长不小于200mm，前端长100mm，柄长50mm，闭合时中间弯曲部分内径应在20mm～30mm；不锈钢材质；钳腮做工精致，尖头闭合性好。
	100

	21
	托盘天平
	台
	采用钢性材料制作，单杠杆等臂式双盘天平，最大称量100g，分度值0.1g，标尺称量0-5g；横梁，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑；配M2级砝码1套：50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子1把，专用塑料砝码盒一个；标尺刻度清晰，游码滑动自如；托盘为环保ABS材料等制成。
	100

	22
	电子天平
	台
	量程100g，精度：0.1g，采用高精度应变式称量传感器，自动外置砝码校准，具有超载保护、去皮、计数等功能，可拆卸式方形透明防风罩。
	5

	23
	容量瓶（100mL）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，单标线，刻线清晰、完整，标称容量100mL，瓶全高175±5㎜，瓶身最大外径60mm，瓶颈高110±10㎜，瓶颈外径16±1mm ，壁厚≥0.8mm；造型规整，瓶口圆正，无毛刺、无歪斜，瓶塞及瓶颈磨砂均匀，气密性好。
	100

	24
	药匙
	个
	药匙采用塑料制成，中号135mm，一端带小勺。
	500

	25
	直流电源
	台
	交流，2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A， 每2V一档
	20

	26
	烧瓶
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，圆底，250ml；瓶身外径：88±2mm，瓶颈外径：25±1mm，瓶颈长88±3mm，瓶身厚：不小于1.2mm；底部无结石、节瘤。
	50

	27
	分液漏斗
	个
	锥形，100ml；壁厚≥1.2mm；活塞及漏斗磨砂均匀，不渗漏，无玻璃缺陷。
	50

	28
	干燥管（具支）
	支
	U型，具支，Φ15mm×150mm；硼硅酸盐玻璃制；球体圆润，U形弯管不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm。
	50

	29
	集气瓶（125mL）
	个
	产品由玻璃一次成型，表面无流疤、气泡，倒角光滑。集气瓶容积125mL。容器最大直径58mm，偏差：±1.0mm。整体高度110mm，偏差：±1.0mm。
	100

	30
	镊子
	个
	304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚 1.2mm。
	100

	31
	玻璃弯管
	套
	直径7mm～8mm，一端长度为50mm～70mm， 一端长度约100mm，形状为45度，60度，120度各一个
	200

	32
	玻璃弯管
	套
	直径7mm～8mm，直角，5*5厘米，5*10厘米，5*15厘米，5*20厘米各一个
	150

	33
	玻璃尖嘴导管
	套
	直径7mm～8mm，60度，90度，5*10厘米，各一个
	100

	34
	软胶塞/橡胶塞
	千克
	0～12号共13个型号；由天然橡胶、合成橡胶等制成；适用酸碱度pH2～10；胶塞硬度为邵氏50度～60度；胶塞表面光洁、白色、质地均匀，无毒。
	210

	35
	乳胶管（外径9mm）
	米
	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐热、耐压等特性。
	400

	36
	电极材料
	套
	材料由石墨柱（直径4mm、长47mm）、铜丝（直径4mm、长75mm）、锌板（60mm*15mm*1mm）、镁板（长75mm、宽5mm）、铁丝（直径4mm、长75mm）、锡丝（直径4mm、长75mm）电极构成；配塑料盒，尺寸约：105×65×35mm。
	200

	37
	注射器（100mL）
	套
	100mL，包括外套、活塞组件，不应有毛边、毛刺、流塑、缺损，外套透明能清晰见基准线，最大分度值5毫升，锥头与外套在同一轴线上，无液体泄漏。
	50

	38
	三脚架
	个
	由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成；支脚采用铁板制成，表面防锈处理，宽为11mm，厚为3mm，长不小于145mm，用螺丝均匀的与铸铝环的凹槽连接；铸铝环采用铸造成型，环台上均匀分布三个蚀台，外径约115mm；支撑托盘的支杆由元钢制成、表面电镀处理，其一端与铸铝环连接可靠，支杆直径8mm，长不小于130mm；托盘采用铸铝制成，外径90mm，托盘可在支杆上任意活动并固定。
	50

	39
	镊子
	个
	304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚 1.2mm
	100

	40
	红液温度计
	支
	量程为0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差不大于1.5 ℃；高硼硅玻璃；液柱饱满，具有防爆安全泡；刻度清晰不易掉色，可悬挂，煤油介质。
	100

	41
	单刀开关
	个
	产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、刀承和绝缘手柄组成。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。
	100

	42
	漏斗
	个
	无色透明硼硅玻璃制；标准短颈三角过滤漏斗，口径90mm，斗颈长90±5.0mm，斗颈外径10.0~11.0mm，斗颈壁厚1.0~1.5mm，滤碗厚度1.5~3.0mm；滤碗为夹角60°的圆锥形、边缘应卷边，滤碗中心位置下方焊接系玻璃管，管尾端磨成45°角，斜口边倒角或熔光。
	100

	43
	乳胶管（外径6mm）
	米
	外径7mm、内径5mm，乳白色，拉力范围可在自身的 6 倍， 回弹力 100%，具有耐油、耐酸碱、耐热、耐压等特性。
	400

	44
	注射器（50mL）
	套
	50mL，包括外套、活塞组件，不应有毛边、毛刺、流塑、缺损，外套透明能清晰见基准线，最大分度值2毫升，锥头与外套在同一轴线上，无液体泄漏。
	50

	45
	恒温水浴锅
	个
	恒温水浴锅应由主机及水浴锅盖组成。温控范围：室温～+100℃。温控精度：±0.5℃。3位数码管显示。水浴锅盖采用透明塑料注塑成型，表面
光滑平整，无变形现象。盖为四种不同直径圆环组成，分别为Φ120mm，Φ100mm，Φ78mm，Φ55mm（带提手整圆形）。
	2

	46
	灵敏电流计
	只
	测量精度：3.0 级，测量范围：±300μA，表头内阻：G0档 80 Ω～125 Ω，G1档 2400 Ω～3000Ω。
	50

	47
	集气瓶（250mL）
	个
	标称容量250mL，瓶高130±4mm，瓶口内径45±1mm，瓶颈高25±2mm，瓶身外径68±2mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，配正方形盖板、边长65±5mm，厚2~3mm；透明钠钙玻璃制；磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，无光斑，盖板四角应倒角，四边应磨光；盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落。
	50

	48
	水止皮管夹
	个
	直径3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º
	100

	49
	玻璃管
	支
	直径5mm～6mm长度350mm，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故
	200

	50
	分子结构模型
	套
	学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装,规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。
	100

	51
	塑料洗瓶
	个
	500mL，水嘴略向下倾斜,口径1mm～2mm,瓶口紧实不漏气。
	100

	52
	容量瓶（250mL）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，单标线，刻线清晰、完整，标称容量250mL，瓶全高220±5㎜，瓶身最大外径80mm，瓶颈外径19±1mm ，壁厚≥0.8mm；造型规整，瓶口圆正，无毛刺、无歪斜，瓶塞及瓶颈磨砂均匀，气密性好。
	10

	53
	移液管
	支
	高硼硅玻璃制，标称容量25mL，全长530-580mm，胖肚最大外径24±1.0 mm,上管长度：220mm±5 mm，下管长度：255±5 mm。 
	50

	54
	锥形瓶（250ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，锥形，250ml；瓶底外径：82±1mm，瓶全高：144±3mm，瓶身高110±2mm，小底径：57±1mm，瓶颈内径：30±2mm，颈高：34±2mm，壁厚：不小于1.2mm；直立不摇晃，底部无结石、节瘤。
	50

	55
	洗耳球
	个
	60mL，橡胶材质
	50

	56
	中和热测定仪
	套
	含反应容器、温度计、环形玻璃搅拌棒。
	10

	57
	干燥管
	支
	U型，Φ15mm×150mm；硼硅酸盐玻璃制；球体圆润，U形弯管不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm。                                                                                                                                                    
	50

	58
	直流电流表
	只
	精度3.0级、量程0－10A，指针式，尺寸约120mm×100mm×60mm，具备过载、防反接保护，常见的接口和连接方式。
	50

	59
	试管架（15孔9柱）
	个
	白色塑料
	200

	60
	色度传感器
	只　
	一、结构及外观
由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。
二、功能
1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。
3.可脱机进行数据采集。
4.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。6.无需校准，即连即用。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。
三、规格
量程：
红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A浊度：0~400 NTU
精度：
红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A浊度：±5% NTU
分辨率：
红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A浊度：0.1 NTU
采样速率:10次/秒
连续使用时间:≥50 小时
通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh
★依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》等检测标准，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件佐证上述3、4、7项项关键参数指标。
	5

	61
	比色皿
	个
	5mm玻璃比色皿
	30

	62
	二氧化氮球
	套
	双球，内封NO2和N2O4
	50

	63
	滴定夹
	个
	1、本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及 柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸约为 230×120×50mm。 
2、两端能夹持 20mm 以下直径的滴定管，两管平行。当两管 盛满液体后，不下滑。
	50

	64
	pH值传感器
	只
	一、结构及外观
由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。
二、功能
1.用于测量溶液的pH值。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
★3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 
6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。
7.可实现标定功能。 
8.连接方式：蓝牙无线。 
9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 
10.支持固件空中升级。                                                                                                       11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：0~14
2.分辨率：0.01
3.采样速率：100次/秒
4.连续使用时间：≥120小时
5.防水等级：IP67
6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
7.电池型号：CR2032
	5

	65
	滴定管（酸式）
	支
	25mL，确保机械强度和耐化学腐蚀；刻度线清晰、均匀，材质为硼硅酸盐玻璃；底部设计为锥形，便于控制液滴流速；允许误差为±0.05毫升，无气泡、裂纹等缺陷，管身平直，底部平整。
	50

	66
	滴定管（碱式）
	支
	25mL，确保机械强度和耐化学腐蚀；刻度线清晰、均匀，材质为硼硅酸盐玻璃；底部设计为锥形，便于控制液滴流速；允许误差为±0.05毫升，无气泡、裂纹等缺陷，管身平直，底部平整。
	50

	67
	直尺
	只
	优质ABS工程塑料，尺体宽64mm、厚7mm；量程为0～1000mm，刻度值为1cm，顶端10cm范围内有毫米刻度线。
	50

	68
	培养皿
	个
	由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的器材；底外径：Φ100-1.0mm,底高：22mm±1mm；盖外径：Φ108+1.0mm,盖高：20mm±2mm；底/盖厚：1/0.2mm；厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑。
	50

	69
	三口烧瓶
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，标称容量250ml；球身外径：88±2mm，支管外径：18±1mm；玻璃薄厚均匀，底部应规整。
	10

	70
	蒸馏装置
	套
	常压蒸馏，500毫升圆底烧瓶，玻璃，磨口，
	20

	71
	球形冷凝管
	个
	与上述蒸馏装置配套
	20

	72
	干燥管（单球）
	支
	单球，150mm；硼硅酸盐玻璃制；球体圆润，U形弯管不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm。
	50

	73
	细口瓶
	个　
	5000mL，无色，玻璃，磨砂瓶口
	6

	74
	细口瓶
	个　
	2500mL，无色，玻璃，磨砂瓶口
	6

	75
	细口瓶
	个
	透明钠钙玻璃制，250mL，无色；瓶全高142±6mm，瓶体高130±4mm，瓶身外径68±2mm，瓶口内径20±1mm，瓶身厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm；瓶塞与瓶口应符合密合性二级，口部圆整光滑，底部平整，瓶口细磨均匀细腻。
	200

	76
	细口瓶
	个
	125mL,无色，玻璃，磨砂瓶口
	1000

	77
	细口瓶
	个
	125mL,棕色，玻璃，磨砂瓶口
	200

	78
	滴瓶
	套
	60mL,无色，玻璃
	600

	79
	滴瓶
	套
	60mL,棕色，玻璃
	200

	80
	广口瓶（60mL）
	个
	60mL,无色，玻璃，磨砂瓶口
	300

	81
	广口瓶（125mL）
	个
	125mL,无色，玻璃，磨砂瓶口
	100

	82
	广口瓶（250mL）
	个
	无色，250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动； 口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	50

	83
	标签纸
	本
	不干胶，粘性强
	40

	84
	pH试纸
	本
	广泛试纸，1-14，
	200

	85
	红色石蕊试纸
	本
	滤纸基材均匀无破损，浸渍均匀呈红色；遇碱性物质快速均匀变蓝，中性、酸性环境不变色
	200

	86
	蓝色石蕊试纸
	本
	滤纸基材均匀无破损，浸渍均匀呈蓝色；遇酸性物质快速均匀变红，中性环境不变色
	200

	87
	淀粉碘化钾试纸
	本
	淀粉‑碘化钾试纸，纸质均匀无孔洞破损，浸渍均匀；遇氧化性物质迅速显蓝色，空白试纸无蓝斑；密封防潮包装
	40

	88
	橡皮筋
	盒
	高弹力，耐用
	20

	89
	火柴
	打
	安全火柴，学生用，45mm
	500

	90
	火柴
	打
	安全火柴，教师演示用，75mm
	100

	91
	丁腈手套
	100只/盒
	大号，加厚耐用，蓝色,耐酸碱
	80

	92
	丁腈手套
	100只/盒
	中号，加厚耐用，蓝色，耐酸碱
	80

	93
	实验室专用抹布
	条
	深色，超细纤维，超强吸水，加厚，70厘米*30厘米
	400

	94
	护目镜
	副
	耐酸碱，双面防雾，加大加宽
	100

	95
	创可贴
	100只/盒
	防水
	10

	96
	脱脂棉
	500克/卷
	医用脱脂棉
	10

	97
	医用纱布
	500克/卷
	灭菌，白色，医用脱脂棉纱布
	10

	98
	简易急救箱
	套
	12寸，配有常规药品和器械
	1

	99
	防火毯
	件
	玻璃纤维，1米*1米
	2

	100
	消防手套
	副
	加厚阻燃
	2

	101
	塑料桶
	个
	加厚耐用，无盖，红色，20升
	40

	102
	带柄烧杯
	个
	PP，3升装
	40

	103
	防毒面具
	套
	3M，6200型号
	40

	104
	接线板
	个
	5米长，多孔位
	15

	105
	原电池实验器
	套
	含有铜锌铁碳电极，可电解电镀
	100

	106
	酒精灯灯芯
	10米/卷
	加粗，纯棉，无黑烟，直径7毫米
	20

	107
	酒精灯灯帽
	个
	配150毫升酒精灯，塑料
	400

	108
	盐桥
	套
	琼脂，U型玻璃管，15毫米*150毫米
	20

	109
	碘锤
	个
	实验室玻璃仪器，用于碘升华实验，玻璃密封内置碘单质
	20

	110
	定性滤纸
	盒
	15厘米，中速，100张/盒
	100

	111
	喷泉装置
	套
	500毫升圆底烧瓶，双孔橡皮塞，12厘米胶头滴管，15厘米尖嘴直管，乳胶管，止水夹，10厘米玻璃直管，无孔橡胶塞
	40

	112
	电解质溶液导电器
	套
	J26010型
	10

	113
	红黑导线
	根
	两头鳄鱼夹，40厘米长，鳄鱼夹长4厘米，直径2毫米，纯铜导线
	400

	114
	简易洗眼器
	套
	便携式，5升
	1

	115
	乳胶手套
	套
	大号和中号各一副，牛津，加厚加长
	20

	116
	棉纱手套
	套
	大号和中号各一副，棉纱，耐磨
	40

	117
	电工手套
	套
	大号和中号各一副，阻燃绝缘
	4

	118
	燃烧匙
	个
	21厘米，铜制
	20

	119
	硬质玻璃管
	根
	两头通，耐高温，20*200mm
	100

	120
	演示用电流电压表
	 个
	J0401A-V-G型
	4

	121
	分子结构模型
	套
	大号演示,32003型
	20

	122
	比例模型
	套
	大号演示,32003型
	10

	123
	T形管
	根　
	直径7.3毫米左右，10厘米*5厘米
	20

	124
	Y形管
	根　
	直径7.3毫米左右，5*5*5厘米
	20

	125
	乳滴头
	个
	红色，加厚乳胶
	2000

	126
	打孔器
	套
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每 组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦。
	8

	127
	打孔夹板
	个
	由底板、导向板、螺杆、蝶形螺母等组成；底板、导向板由硬木或硬塑料制，硬木材质外表应刷漆；导向板上至少有4个孔，用于打直径分别为6、7、8、9mm的孔洞；导向板长不小于18cm、厚度不小于12mm。
	8

	128
	打孔器刮刀
	个
	用65锰钢板制成，表面热处理为55 HRC～60 HRC，总长为70mm±1.0mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±1.0mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃不大于0.1 mm。
	8

	129
	电动钻孔器
	台
	电动式，整机功率不超过700W，铝浇制外壳，触动式行程开关；用于橡胶塞、软胶赛打孔，打孔直径为1-13mm；带双向旋转夹具，适用于000、00、0-10号橡胶塞打孔，同一橡胶塞打双孔或多孔；带1-10mm常用规格麻花转头不少于13根，转头材质HSS高速钢，有专用转头收纳盒。
	2

	130
	仪器车
	辆
	600mm×400mm×1000mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg。
	2

	131
	电动离心机
	台
	无刷电机,转速≥4000r/min，转速精度±50r/min,噪声低，带电锁，有定时器(范围0-60min)；容量5mL、10mL离心管各12支；外观有优质树脂涂层，离心盘为高强度工程树脂一体成形。
	1

	132
	磁力加热搅拌器
	个
	磁力加热搅拌器应由主机、搅拌子、立杆、十字夹、橡胶夹头带支杆组成。电动功率不大于25W，加热功率不大于150W，调速范围:0～2000转/分。主机外壳应采用板材加工制成，表面喷漆处理。外形尺寸应不小于260mm×160mm×110mm。机壳上应有加热盘和可固定立杆的座子。面板上应有加热开关带指示灯，电机开关带指示灯及电机调整旋钮。搅拌子应为磁铁外表面采用塑料注塑包牢，外径7mm，长24mm。立杆应采用元钢加工制成，表面电镀处理。立杆直径10mm，长255mm，一端为M6的螺纹，螺纹长12mm。十字夹应采用元钢加工制成，表面电镀处理。十字夹两孔位置相互垂直，并用螺杆坚固，一孔与立杆相联，另一孔与橡胶夹头支杆相联，调节方便，固定可靠。支杆应采用元钢加工制成，表面电镀处理。支杆直径6mm，长不小于140mm，与橡胶夹连接可靠。橡胶夹头应采用橡胶成型，夹头前有两个开口孔，孔径为8mm。
	2

	133
	酒精喷灯
	个
	座式，不锈钢
	10

	134
	电加热器
	个
	密封式，额定功率：1000W，外壳为冷轧钢板；外形尺寸不小于230mm×230mm×70mm，加热盘面直径≥15mm。
	5

	135
	剪刀
	把
	民用，150mm
	200

	136
	列管式烘干器
	台
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、  风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ
	1

	137
	烘干箱
	台
	电热鼓风型，最高工作温度为 250 ℃，温度波动度限值为±1.0 ℃，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm
	1

	138
	小托盘
	个
	300mm×200mm×40mm
	150

	139
	大托盘
	个
	400mm×300mm×60mm
	150

	140
	试剂瓶托盘
	个
	搪瓷材质， 内沿≥400 mm×290 mm×50 mm
	100

	141
	实验用品提篮
	个
	可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉；配有提手，490mm×360mm×290mm。
	10

	142
	测电笔
	支
	数字显示式
	10

	143
	一字螺丝刀
	支
	一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。旋杆外径6mm，长100mm。
	10

	144
	十字螺丝刀
	支
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	10

	145
	尖嘴钳
	把
	160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄。
	10

	146
	电工刀
	把
	　
	10

	147
	剥线钳
	把
	用于剥离线芯直径为 0.5 mm～2.5 mm 的导线；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；剥线刃口硬度不应低于 40 HRC；剪切刃口硬度应为 50 HRC～59 HRC。
	10

	148
	钢丝钳
	把
	剥线钳手柄由防滑橡胶包裹，两个手柄之间有弹簧。剥线口有φ0.5mm、φ1.2mm、φ1.6mm、φ2.0mm标识。剥线钳手柄长90mm，手柄间最大宽度120mm。剥线钳头部宽27mm。剥线钳长170mm。尺寸偏差为±2mm。
	10

	149
	活扳手
	把
	150mm
	10

	150
	木工锯
	把
	小号、齿距3.0mm
	10

	151
	锉刀
	把
	圆形
	10

	152
	砂纸
	套
	含80目，400目，600目，1000目
	10

	153
	工作服
	套
	防酸碱，防静电，大号，长袖，收袖口
	80

	154
	泥三角
	个
	陶瓷，边长＞70mm
	100

	155
	活塞
	支
	直形，高硼硅玻璃制，塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm
	50

	156
	石棉网
	个
	金属网尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料涂敷面直径不小于80mm，有包边
	200

	157
	单孔塞
	套
	3、6、7号各一个，孔径：4mm或6mm
	100

	158
	双孔塞
	个
	7号，孔径：4mm或6mm
	100

	159
	试管刷
	个
	总长度不小于250mm。试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm
	400

	160
	表面皿
	个
	透明玻璃制，皿口直径φ100mm
	100

	161
	井穴板
	个
	井穴板由底板、井穴塞等组成。井穴板底板透明塑料制，中间带有6个井穴孔。井穴板为橡胶制品，覆盖于小孔之上，上面有2个细孔可接双导气管。井穴板底板长84mm，宽58mm，高23mm，井穴板直径19mm，井穴塞上直径24mm。偏差为±2mm。
	100

	162
	陶瓷反应点滴板
	个
	白色6孔，8厘米*5厘米
	50

	163
	毛玻璃片
	片
	7*7厘米
	200

	164
	塑料水槽
	个
	300mm×300mm×150mm
	100

	165
	pH计
	个
	笔式，测量范围0.0~14.0
	50

	166
	多孔球泡
	个
	玻璃，可以放进250毫升烧瓶或者205毫升集气瓶中
	10

	167
	磁力搅拌器、磁子
	套
	外壳：PTFE 聚四氟乙烯；耐温 ‑180～260℃，耐强酸强碱、绝大多数有机溶剂，低吸附、易清洗。内芯磁体：铝镍钴 / 钕铁硼永磁；钕铁硼磁力更强，但高温易退磁；铝镍钴耐高温。。配套搅拌磁子采用聚四氟乙烯包覆永磁磁芯。
	5

	168
	温度传感器、压强传感器
	只　
	A、温度传感器
一、结构及外观
由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。
二、功能
1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
3.可脱机进行数据采集。
4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。
6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。
7.无需校准，即连即用。
8.连接方式：蓝牙无线。
9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
10.支持固件空中升级。
11.可切换单位：℃、℉、K。
三、规格
量程：-40℃~125℃ 分辨率：0.01℃ 精度：±0.5℃  采样速率：10次/秒 连续使用时间：≥120小时防水等级：IP67  通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 电池型号：CR2032
B、压强传感器
一、结构及外观
由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。
二、功能
用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。可脱机进行数据采集。传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。可实现校准功能。连接方式：蓝牙无线或有线。节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。支持固件空中升级。                                                                                                 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
量程：0~400kPa  分辨率：0.1kPa  精度：±2%  采样速率：500次/秒 连续使用时间：≥30小时 通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
★依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》等检测标准，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件佐证上述3、8、11项项关键参数指标。
	5

	169
	移液枪
	套
	1000-5000微升，配移液器、吸头、校准工具等
	5

	170
	布氏漏斗+抽滤瓶
	套
	500毫升抽滤瓶，80毫米布氏漏斗，漏斗托等
	10

	171
	滴液漏斗
	套
	恒压，125毫升，高硼硅玻璃，四氟塞
	5

	172
	升降台
	个
	便携式，不锈钢,15厘米*15厘米
	20

	173
	食盐
	500克/袋
	氯化钠（干基计）≥99.1%，水分≤0.30%，水不溶物≤0.05%；产品为预包装成品，包装完好无破损漏盐
	200

	174
	粗铁丝
	100克/卷
	直径2毫米
	40

	175
	粗铜丝
	100克/卷
	直径1毫米
	40

	176
	铝丝
	100克/卷
	直径2毫米
	20

	177
	烧瓶刷
	个
	长30厘米左右
	100

	178
	美工刀+刀片
	把
	大号，每把刀配30刀片
	10

	179
	记号笔
	12支 /盒
	大号，黑色，双头
	10

	180
	一体锻造羊角锤
	把
	0.5千克
	2

	181
	试管刷
	个
	猪鬃试管刷，小号，用于15*150mm试管
	200

	182
	金刚石晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	183
	氯化铯晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	184
	硫化锌晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	185
	钙钛矿晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	186
	二氧化硅晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	187
	碘晶胞
	套
	大号，22厘米*22厘米*22厘米
	5

	188
	电子云杂化轨道模型
	套
	大号，s轨道/所有p轨道/所有d轨道/sp杂化/sp2杂化/sp3杂化
	5

	189
	简单立方堆积模型
	套
	大号，球棍模型+比例模型，双色
	5

	190
	体心立方堆积模型
	套　
	大号，球棍模型+比例模型，双色
	5

	191
	面心立方堆积模型
	套　
	大号，球棍模型+比例模型，双色
	5

	192
	六方密堆积模型
	套　
	大号，球棍模型+比例模型，双色
	5

	193
	化学实验箱
	套
	学生分组实验用，型号：6768-HE，可做126个实验
	5

	194
	电解实验器（PEM）
	套
	铂金电极
	5

	195
	滴定管（酸碱两用）
	支
	25毫升，透明，分度值0.1毫升，高硼硅玻璃，聚四氟乙烯
	50

	196
	直尺
	只
	500mm
	50

	197
	洗耳球
	个
	60毫升，红色
	20

	198
	定量实验箱
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
 烧杯、 容量瓶、胶头滴管、玻璃棒、酸式滴定管、碱式滴定管、滴定管夹、锥形瓶、短颈漏斗、Y型管、水准管、长颈漏斗、单孔橡皮塞 、玻璃导管 90 度、表面皿、有机玻璃棒（带丝绸）等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
1.1 配制一定物质的量浓度的溶液
1.2硫酸铜晶体中结晶水含量的测定
1.3 中和滴定法测定氢氧化钠溶液的浓度
1.4 测定含有少量氣化钠的碳酸氢钠的含量
1.5 测定含有少量氧化钠的过氧化钠的纯度
1.6气体摩尔体积的测定(拓展实验)
1.7静电对不同液流方向的影响
	5

	199
	化学反应原理实验箱I
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
中和热测定器、灵敏电流计、原电池装置、导线、U型管、石墨棒、灵敏电流计、电池、电池盒、导线、单孔橡皮塞、碘化钾试纸、红水温度计、鳄鱼夹、单刀开关、烧杯、具支试管无、双孔塑料板等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
5.1 中和反应的热效应 
5.2 中和反应反应热的测定
5.3 锌铜原电池
5.4 电解氯化铜溶液制作简单的燃料电池、简单的电镀实验化学能转化成电能
5.5 铁的吸氧腐蚀
5.6原电池
5.7 胶体的性质
5.8 测量锌与硫酸溶液反应速率
5.9 催化剂对化学反应速率的影响
5.10 温度对固体溶解度的影响
5.11 温度对气体溶解度的影响
5.12 无水硫酸铜的变色
5.13 温度对醋酸钠溶液水解平衡的影响
5.14 高锰酸钾溶于水的现象 
5.15 物质溶解过程中的能量变化硫酸铜和明矾的溶解和结晶
5.16 硫酸铜晶体的变化 
5.18 测定大理石与盐酸反应生成二氧化碳的化学反应速率
5.19 浓度对化学反应速率的影响
5.19 影响化学反应速率的几个因素的实验
5.20 探究影响化学平衡移动的因素、不同浓度氯化铁与硫氰化钾溶液的反应.
5.21 压强对化学平衡的影响 
5.22 温度对化学平衡的影响
5.23 物质的导电性 
5.24 物质在熔化的导电性.
5.26 盐溶液的酸碱性
5.27 不同条件下醋酸溶液的 PH
5.28 化学平衡及其移动 
5.29 电解饱和食盐水、不同价态含硫物质的转化
	5

	200
	化学反应原理实验箱II
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
烧杯、玻璃棒、数字温度计、玻璃导管 90 度、试管、烧杯 50m1、激光笔、短颈漏斗、胶头滴管、锥形瓶、球形分液漏斗、塑料提取器、双孔橡胶塞 、电子计时器红色石蕊试纸、鲁尔阀、PH 计等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
5.1 中和反应的热效应 5.2 中和反应反应热的测定5.3 锌铜原电池5.4 电解氯化铜溶液制作简单的燃料电池、简单的电镀实验化学能转化成电能5.5 铁的吸氧腐蚀5.6原电池5.7 胶体的性质5.8 测量锌与硫酸溶液反应速率5.9 催化剂对化学反应速率的影响5.10 温度对固体溶解度的影响5.11 温度对气体溶解度的影响5.12 无水硫酸铜的变色5.13 温度对醋酸钠溶液水解平衡的影响5.14 高锰酸钾溶于水的现象 5.15 物质溶解过程中的能量变化硫酸铜和明矾的溶解和结晶5.16 硫酸铜晶体的变化 5.18 测定大理石与盐酸反应生成二氧化碳的化学反应速率5.19 浓度对化学反应速率的影响5.20 探究影响化学平衡移动的因素、不同浓度氯化铁与硫氰化钾溶液的反应.5.21 压强对化学平衡的影响 5.22 温度对化学平衡的影响5.23 物质的导电性 5.24 物质在熔化的导电性.5.26 盐溶液的酸碱性5.27 不同条件下醋酸溶液的 PH5.28 化学平衡及其移动 5.29 电解饱和食盐水、不同价态含硫物质的转化。
	5

	201
	物质的获取与检测实验箱实验箱I
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
烧杯、烧杯 、玻璃棒、短颈漏斗、蒸发皿、PH 试纸、 表面皿、烧杯 100m 、塑料点样毛细管、井穴板、玻璃棒、喷水瓶、塑料直尺、培养皿、试管 D=20mm、铂丝棒、蓝色钴玻璃片、胶头滴管 、分馏柱、双球U型管、小咀接头、红水温度计等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
6.1实验室制取蒸馏水
6.2 粗盐提纯
6.2用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子
6.3 氯化钠的提纯
6.5 孔雀石的检验
6.7 氯化铁的鉴定
6.8 溶液的鉴别
6.10 混合溶液中的离子检验
6.11 分析某种固体混合物的成分
6.12 实验推断混合物的成分
6.13 鉴定某种化肥的主要成分是硫酸铵
6.16 纸上层析分离甲基橙和酚酞
6.17 用重结晶法除去硝酸钾中少量的氯化钠
6.18 石油分馏 
6.19 简单配合物的形成
	5

	202
	物质的获取与检测实验箱II
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
圆底烧瓶、冷凝管、锥形瓶 100m1、蒸馏头、牛角管、红水温度计、试管、胶头滴管、玻璃棒、短颈漏斗等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
6.1实验室制取蒸馏水
6.2 粗盐提纯
6.2用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子
6.3 氯化钠的提纯
6.5 孔雀石的检验
6.7 氯化铁的鉴定
6.8 溶液的鉴别
6.10 混合溶液中的离子检验
6.11 分析某种固体混合物的成分
6.12 实验推断混合物的成分
6.13 鉴定某种化肥的主要成分是硫酸铵
6.16 纸上层析分离甲基橙和酚酞
6.17 用重结晶法除去硝酸钾中少量的氯化钠
6.18 石油分馏 
6.19 简单配合物的形成
	5

	203
	软胶塞/橡胶塞
	个
	5号（下端直径21毫米，上端直径28毫米，高度30毫米；由天然橡胶、合成橡胶等制成；适用酸碱度pH2～10；胶塞硬度为邵氏50度～60度；胶塞表面光洁、白色、质地均匀，无毒。
	200



生物仪器设备
	[bookmark: _Toc120614281]序号
	实验活动器材
	单位
	规格或品名
	配置数量

	1
	三脚架
	个
	1.三脚架应由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成。
2.支脚应采用铁板制成，表面防锈处理。支脚宽度为11mm，厚为3mm，长不小于145mm。支脚应均匀分布在铸铝环的凹槽内，采用螺丝连接。
3.铸铝环应采用铸造成型。铸铝环台台上均匀分布三个蚀台，外径115mm。
4.托盘应由支杆及可调节的托盘构成。支杆由元钢制成，表面电镀处理。一端应与铸铝环连接可靠。支杆直径8mm，长不小于130mm。托盘采用铸铝制成，外径90mm。托盘可在支杆上任意活动并固定。
	60

	2
	试管架（12孔）
	个
	塑料，12孔12插;立柱粘结牢固，可耐强酸碱，底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm；底座上平面与上平面板平行，对应板孔加工有同孔径的凹坑深约3mm，底座试管柱与底座上平面垂直，塑料底座装有配重，整体稳定性好。
	80

	3
	生物显微镜
	台
	1、金属结构喷漆工艺,高度不低于340mm;显微镜光学总放大倍数（目镜倍数乘以物镜倍数，不含附加镜头）：40X-1000X，显微镜分辨率不低于0.28um；
2、观察镜筒：铰链式双目30°倾斜，铰链部分可以360度旋转，可以提升眼点高度；瞳距48～75mm，目镜筒视度可调；
3、目镜：广角目镜WF10X，FOV≥18mm；
4、物镜：共轭距离≥160mm,4个消色差物镜4X,10X,40X,100X高倍镜带香柏油；
5、转换器：四孔转换器，响声定位；
6、双层载物台：铝合金铸造，双层机械平台带移动标尺，尺寸110mm×110mm以上，移动范围60mm×30mm以上；
7、调焦机构：粗微调同轴结构，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm；
8、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25；
9、电光源：冷光源照明，1W  LED冷光源，光源亮度连续可调；
10、供电模式：双能效供电设计，220V DC5V 1A直流电供电；内置高性能可充电镍氢电池，不插电源适配器也可以为显微镜提供照明能量；
11、显微镜目镜放大准确率不超过±3.97%；
12、10X成像清晰圆直径≥7.5mm；40X成像清晰圆直径≥6.9mm；100X成像清晰圆直径≥5mm；
13、所有物镜均保证齐焦，10倍－40倍不超过±0.026mm；10倍－100倍不超过±0.010mm；
14、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm；
15、显微镜物镜放大率准确度不超过±2.67%；
16、倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.52mm；
17、转换器定位稳定性≤0.021mm；
18、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm。微调机构空回≤0.006mm；
19、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过8.5度；
20、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.038mm；不重复性≤0.002mm；
21、左右两系统放大率差≤0.42%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤15.8%；双目系统左右系统像面方位差≤37'；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.08mm、左右外侧≤0.15mm,左右内侧≤0mm；
22、★依据GB/T2985-2008《生物显微镜》等检测标准,第11-21项需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件（提供全国认证认可信息公共服务平台查询的检验检测机构具有相关检测标准检测能力的截图）
	60

	4
	恒温水浴锅（双孔）
	台
	单孔容量为4 L，总容量为8 L；温度范围为室温+5°C至100°C，温度控制精度为±0.2°C；加热功率为1200W；内胆为不锈钢，外壳为冷轧钢板；数字显示，微电脑控制，PID调节；尺寸约400mm x 250mm x 250mm；过热、干烧保护，搅拌、定时功能。
	4

	5
	电子天平
	台
	量程100g，精度：0.01g，采用高精度应变式称量传感器，自动外置砝码校准，具有超载保护、去皮、计数等功能，可拆卸式方形透明防风罩。
	2

	6
	手术刀柄
	把
	不锈钢制，全长约125mm，能与20－25号手术刀片配合使用。
	230

	7
	手术刀片
	包
	硬度不低于650HV10,刀片弹性良好；能与普通刀柄配合使用。10片/包
	230

	8
	解剖镊（尖）
	把
	长度140mm，直尖，不锈钢，有齿，表面哑光，中等弹性。
	240

	9
	量筒（10mL）
	个
	标称容量10mL（20℃时），最小分度0.1mL，分度线及数字应完整、清晰和耐久，最高标线到内底最小距离55mm，最高标线到筒顶最小距离25mm，全高不小于110mm，壁厚不小于1.0mm；透明钠钙玻璃制，熔光口边与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒时，溶液从嘴部呈一束细流、不外溢、不沿壁流。
	200

	10
	容量瓶（500mL）
	个
	500mL,容量允差±0.25，为硼硅酸盐玻璃制造，瓶总高260mm，壁厚大于0.8mm，瓶颈内径19mm±2mm，瓶身外径100mm，底外径70mm，刻度线至变径处最小距为15mm，摆放平整，轴心线与底平面垂直，口塞相合，不应有条纹和划伤，气泡、结石、节瘤和擦伤不超过规定值。
	60

	11
	试管（ø18mm）
	支
	ø18mm×180mm，壁厚1.2±0.2mm，厚薄均匀；透明硼硅酸盐玻璃制，熔光平口，底部为半球形，整件无刺手现象。
	500

	12
	烧杯（100ml）
	个
	标称容量100ml，外径50.0±1.0mm，全高70.0±2.0mm，壁厚不小于0.9mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	100

	13
	烧杯（500ml）
	个
	500ml透明硼硅酸盐玻璃制，外径约80.0mm，全高约120.0mm，壁厚约1.8mm，底部厚度约 2.5 mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	300

	14
	酒精灯（250mL）
	个
	250mL，单头，透明钠钙玻璃制；瓷灯头为白色，应完全覆盖灯口，且与平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；棉线灯芯整齐完整。
	80

	15
	滴瓶
	个
	30ml透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，均匀细腻，所附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。
	150

	16
	滴瓶（棕）
	个
	30mL，黄棕色钠钙玻璃制；瓶口细磨，均匀细腻；所附硅胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定。
	150

	17
	试管夹
	个
	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm；夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm，夹持部位圆弧内径≤15mm；弹簧作防锈处理。
	100

	18
	陶土网
	个
	由耐高温的陶瓷纤维制成，尺寸约为150mm×150mm,孔径1－3mm,厚度3－10mm,可承受1000℃至1300℃的高温。
	100

	19
	药匙
	个
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料
	80

	20
	培养皿
	个
	由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的器材；底外径：Φ100±0.5mm,底高：22mm±1mm；盖外径：Φ108±0.5mm,盖高：20mm±2mm；底/盖厚：1/0.2mm；厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑。
	60

	21
	蚕豆叶下表皮装片
	片
	装片的基本规格：尺寸约25mm x 75mm，厚度1mm，磨边的玻璃材质、一端磨砂、无尘无油，50片/盒，预涂胶。
	140

	22
	衣藻装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）
	100

	23
	水绵装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）
	100

	24
	草履虫分裂生殖装片
	片
	（同本表本实验中蚕豆叶下表皮装片的基本规格）
	100

	25
	蛙血涂片
	片
	载玻片尺寸约25mm x 75mm，厚度为1mm，单层细胞、密度适中，吉姆萨染色，自然干燥，甲醇固定用封片剂，标记样本编号。50片/盒
	40

	26
	蛙卵细胞切片
	片
	切片的基本规格：厚度为10 µm，尺寸约25mm x 15mm，石蜡包埋的组织切片，苏木精-伊红（H&E）染色，横切面、平整且均匀，使用封片剂标记，有样本编号。50片/盒
	40

	27
	骨细胞切片
	片
	（同本表蛙卵细胞切片的基本规格）50片/盒
	100

	28
	纤维结缔组织切片
	片
	（同本表蛙卵细胞切片的基本规格）50片/盒
	40

	29
	心肌切片
	片
	（同本表蛙卵细胞切片的基本规格）50片/盒
	40

	30
	运动神经元装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）50片/盒
	40

	31
	人血细胞装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）50片/盒
	140

	32
	青霉装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）50片/盒
	40

	33
	酵母菌装片
	片
	（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）50片/盒
	140

	34
	胰腺切片(示胰岛)
	片
	（同本表蛙卵细胞切片的基本规格）50片/盒
	140

	35
	载玻片
	盒
	玻璃片25.4mmx76.2mm（1＂x 3＂)，厚度0.8-1mm，有较好的透光性，45°角抛光边载；50片/盒。
	10

	36
	盖玻片
	包
	成品由无色透明玻璃组成。盖玻片长18mm，宽18mm，厚度0.15mm±0.02mm。
	100

	37
	烧杯（50ml）
	个
	标称容量50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，外径约40.0mm，全高约50.0mm，壁厚约1.0mm，底部厚度约 1.5 mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	200

	38
	玻璃棒
	千克
	硼硅酸盐玻璃制；Φ5mm～Φ6mm，长度300mm±30mm；粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑。
	100

	39
	普通手术剪
	把
	长度140mm，直尖头，锋利刃，不锈钢，表面哑光，直柄，中等弹性。
	80

	40
	试管架（8孔）
	个
	试管架由底座、立柱、孔板等组成。试管架整体塑料制，材质光滑无毛刺。立柱粘结底座和孔板，牢固，稳固。孔板有8个中空圆孔。底座长320mm，宽80mm，高15mm。孔板长≥300mm，宽35mm，高9mm，孔径22mm。长、宽、高的偏差为±2mm。
	80

	41
	电子体温计
	个
	量程不窄于35.0℃～41.0℃，分辨力不低于0.1℃；在达到测量稳定值时有提示或标志，超出温度显示范围时发出提示信号，电压低于额定值的90%时出现低电压提示标记；具有至少记忆一次测量体温数据的功能，能自动关机。
	70

	42
	容量瓶（100mL）
	个
	100mL容量允差±0.10，为硼硅酸盐玻璃制造，瓶总高170mm，壁厚大于0.7mm，瓶颈内径13mm±1mm，瓶身外径60mm，底外径40mm，刻度线至变径处最小距为10mm，摆放平整，轴心线与底平面垂直，口塞相合，不应有条纹和划伤，气泡、结石、节瘤和擦伤不超过规定值。
	100

	43
	烧杯（250ml）
	个
	250mL透明硼硅酸盐玻璃制，外径约65.0mm，全高约90.0mm，壁厚约1.5mm，底部厚度约 2.0 mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	150

	44
	数字计时器
	台
	显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口
	2

	45
	电动离心机
	台
	转速≥4000r/min，容量5mL、10mL离心管各12支，无刷电机，带电锁，有定时器
	2

	46
	容量瓶（1000mL）
	个
	1000mL，容量允差±0.40，为硼硅酸盐玻璃制造，瓶总高300mm，壁厚大于1.0mm，瓶颈内径23mm±2mm，瓶身外径125mm，底外径85mm，刻度线至变径处最小距为15mm，摆放平整，轴心线与底平面垂直，口塞相合，不应有条纹和划伤，气泡、结石、节瘤和擦伤不超过规定值。
	30

	47
	研钵
	个
	瓷制，外部光滑，内部粗糙便于研磨；口内径90±5mm，全高65±5㎜，壁厚8±2mm；研锤杆直径12±2mm，长120±15㎜，研球直径20±5mm；配有研杵。
	80

	48
	反应板
	个
	白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不发生溶液渗透。
	5　

	49
	漏斗
	个
	无色透明硼硅玻璃制；标准短颈三角过滤漏斗，口径90mm，斗颈长90±5.0mm，斗颈外径10.0~11.0mm，斗颈壁厚1.0~1.5mm，滤碗厚度1.5~3.0mm；滤碗为夹角60°的圆锥形、边缘应卷边，滤碗中心位置下方焊接系玻璃管，管尾端磨成45°角，斜口边倒角或熔光。
	60

	50
	掌上电脑
	台
	屏幕大小：≥11英寸；分辨率：≥1920*1200；
运行内存：≥6GB；存储容量：≥128GB
	30

	51
	电动充气泵
	个
	电压220V，功率不小于300W，流量不小于30L/min，压力不小于1.0MPa；ABS塑料外壳，不锈钢内部零件；尺寸约为220m mx 160mm x 160mm；压力调节，过热保护，自动停机。
	4

	52
	二氧化碳传感器
	只
	一、结构及外观
由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。
二、功能
1.用于测量气体中二氧化碳的含量。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.无需校准，即连即用。
7.连接方式：蓝牙无线或有线。
8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
9.支持固件空中升级。                                                                                               10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：0~100000 ppm
2.分辨率：1ppm
3.精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)
4.采样速率:1次/秒
5.连续使用时间:≥10小时
6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh
	4

	53
	锥形瓶（500ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，锥形，500ml；全高：195mm±4mm，壁厚：不小于1.2mm；直立不摇晃，底部无结石、节瘤。
	100

	54
	玻璃弯管
	支
	直径7mm~8mm，一端长度为6mm~70mm，一端长度约200mm，形状为直角和钝角两种。
	100

	55
	软胶塞/橡胶塞
	个
	0～12号共13个型号；由天然橡胶、合成橡胶等制成；适用酸碱度pH2～10；胶塞硬度为邵氏50度～60度；胶塞表面光洁、白色、质地均匀，无毒。
	200

	56
	方座支架
	套
	1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。
	60

	57
	打孔器
	套
	刀口式，材质为不锈钢管或黄铜管； 每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦。
	6

	58
	氧气传感器
	只
	1、 结构及外观
由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。
二、功能
1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。
3.可脱机进行数据采集。
4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
5.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。
6.连接方式：蓝牙无线或有线。
7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
8.支持固件空中升级。
三、规格
1.量程
溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100%
2.分辨率
溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1%
3.精度
溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S
4.采样速率:100次/秒
5.连续使用时间:≥30小时
6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh
8.★依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》等检测标准，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件佐证上述二、功能第2、3、6和三、规格第1项关键参数指标。
	4

	59
	解剖镊（阔）
	把
	长度140mm，阔头，不锈钢，有齿，表面哑光，中等弹性。
	120

	60
	移液管
	支
	1mL，刻度精度0.01mL玻璃制成，蓝色刻度，长约270mm，直径6mm，平口。
	5　

	61
	乳胶管（9mm）
	米
	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐热、耐压等特性。
	50

	62
	植物根尖纵切
	片
	根尖纵切；（同本表序号3实验中蚕豆叶下表皮装片的基本规格）
	100

	63
	容量瓶（250mL）
	个
	250mL,容量允差±0.15，为硼硅酸盐玻璃制造，瓶总高220mm，壁厚大于0.8mm，瓶颈内径15.5mm±1.5mm，瓶身外径80mm，底外径55mm，刻度线至变径处最小距为10mm，摆放平整，轴心线与底平面垂直，口塞相合，不应有条纹和划伤，气泡、结石、节瘤和擦伤不超过规定值。
	60

	64
	剪纸与拼贴工具
	套
	剪纸工具包括普通剪刀、精细剪刀、美工刀、雕刻刀、自愈切割垫、剪画布纸模板、彩色纸、铅笔和橡皮等；拼贴工具包括液体胶水、胶棒、双面胶、小刷子、尖头镊子、剪刀、直尺、三角尺、布料、彩色纸、杂志和报纸、其他装饰材料、卡纸、透明胶、清漆等。
	20

	65
	数码显微镜（生物）
	台
	1、便携一体式智能平板输出：多点触摸屏，静态拍照分辨率4608X3456；LCD尺寸≥10.1英寸；内存容量≥3G;存储容量≥64G；
2、操作系统：Android 10以上操作系统或其他操作系统；
3、一体化数码成像系统： IPS高清硬屏，10.1英寸彩色高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，屏幕硬件分辨率：1080p，拍照像素：800万像素以上,支持4K视频录制,录像分辨率1080P/30FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI高清数字信号输出；
4、数据接口：HDMI高清投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络； 
5、显微镜及显示屏为一体的电源，电源适配器规格：DC12V 2A；
6、可外接10000mAh以上电池组件供电，可连续使用5-8小时；
7、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒；
8、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤1.1%，双目系统左右视场像面方位差≤15′；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.15㎜、左右外侧≤0、左右内侧≤0.12㎜。
9、广角目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上，显微镜目镜放大率准确度不超过1.08%。
10、E-plan消色差平场物镜：4X,10X,40X,100X(S),所有物镜均保证齐焦；显微镜物镜放大率准确度不超过-0.5%；物镜清晰圆直径：4X物镜≥14.5㎜、10X物镜≥15㎜、40X物镜≥14.8㎜、100X物镜≥14.2㎜；齐焦性：10→4倍≤±0.103㎜、10→40倍≤±0.035㎜、40→100倍≤±0.018mm； 
11、物镜转换器：四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰，转换器稳定性≤0.010mm；
12、粗微调：同轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm；
13、双层机械载物台：面积：130×130 mm以上，行程为70mm×30mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.041mm；不重复性≤0.003mm；
14、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
15、显微镜底座装有液晶显示屏，可以显示ECO,亮度，底光源，侧光源，电池容量；
16、电光源照明：透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED色温可调光源，绿色节能环保；光源采用底座右侧抽屉式光源更换盒，光源更换方便，根据用户不同需求选择互换使用。
	18

	66
	体视镜
	台
	（1）高眼点超广角目镜10X/23一对；双目倾斜45°,视度可调，调整范围：±5°屈光度。
（2）瞳距调节范围：≥50mm~75mm。
（3）变倍范围：≥0.75X~4.5X；变倍比：≥1:6。
（4）工作距离：≥110mm。
（5）升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适。
（6）照明：12V/10W卤素灯落、透射光源，可单独或同时使用。
（7）底座：落射、反射双光源。
（8）具有生物学图像识别系统
	10

	67
	植物细胞减数分裂装片
	片
	洋葱根尖纵切；（同本表蚕豆叶下表皮装片的基本规格）
	140

	68
	蝗虫精巢减数分裂切片
	片
	（同本表蛙卵细胞切片的基本规格）50片/盒
	140

	68
	塑料球
	套
	两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋
	5　

	70
	电冰箱
	台
	1、适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；
2、有效容积不小于180L。
	3

	71
	高压灭菌锅
	只
	1.医用不锈钢高压高温蒸汽灭菌锅，2.容积≥30L，304不锈钢内胆，3.额定工作温度126℃，额定工作压力0.42MPa，最大工作压力0.165MPa，4.自胀式硅胶密封圈，双刻度压力表，双安全阀，手动/自动放汽阀，具有防干烧、超压自泄功能。
	1

	72
	恒温培养箱
	只
	1.智能微电脑温控，不锈钢内胆；
2.容积≥15.6L，内胆尺寸约250×250×250mm，外形尺寸约340×370×560mm；
3.控温范围：室温+5～60℃，温度波动：±1℃，定时范围1-999（min/h）；
4.冷轧不锈钢内胆，冷轧钢板静电喷塑机身，钢化玻璃观察窗，硅胶密封圈，可调式排气孔，载物托架2块；
5.额定电压220V，功率约200W，工作环境温度5～40℃。
	1

	73
	钢直尺
	只
	碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。
	10　

	74
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	个
	玻璃制，形状为7字型；玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。
	100

	75
	超净工作台
	张
	双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s，风速可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置  符合JY0001-2003 《教学仪器设备产品的一般质量要求》。
	1

	76
	橡皮锤
	把
	总长度约280mm，手柄优质塑料，蓝色；锤头材质橡胶，直径约25mm，黑色；总重约250g。
	30

	77
	水网
	个
	网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm
	30

	78
	鱼缸
	个
	透明塑料制成；净空尺寸不小于240mm×130mm×130mm，壁厚2mm。
	4

	79
	酸度计(pH计)
	台
	笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	60

	80
	量筒（50mL）
	个
	50mL，分度值为1mL，硼硅酸盐玻璃制成，高度约250mm，直径约30mm，有圆形或六角形底座，刻度清晰，量筒上口带有倾倒嘴。
	60

	81
	广口瓶（60ml）
	个
	60ml透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，平放不摇晃或转动
	100

	82
	细口瓶
	个
	60ml黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，平放不应摇晃或转动。
	100

	83
	量筒（100mL）
	个
	100mL，分度值为1mL，硼硅酸盐玻璃制成，高度约300mm，直径约40mm，有圆形或六角形底座，刻度清晰，量筒上口带有倾倒嘴。
	50

	84
	卷尺
	个
	总长度为20米，采用钢带材质，宽度有16mm，厚度为0.3mm，刻度为公制（米、厘米、毫米）；外壳采用ABS塑料或橡胶材质，配备锁定按钮，回弹速度适中，具有一定的耐候性。
	5

	85
	血球计数板
	片
	外形约74×33×5mm；计数池深度：0.1mm、划格：1mm2 ，白血球计数大方格：1/16 mm2， 红血球计数中方格：1/25 mm2，白血球小方格：1/400mm2；大方格每边长度允许误差为±1%；计数池平面两端磨有斜坡，背面有凹窝。 
	30

	86
	广口瓶（125mL）
	个
	棕色，125mL，钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，平放不摇晃或转动
	60

	87
	红液温度计
	支
	量程为0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差不大于1.5 ℃；高硼硅玻璃；液柱饱满，具有防爆安全泡；刻度清晰不易掉色，可悬挂，煤油介质。
	100

	88
	水深测量仪
	个
	测量范围：0.5米至50米，精度：±1%，频率：200kHz，波束角：10°；数字显示，可充电锂电池，续航时间100小时，IP68防护等级；尺寸约150mm x 70m x 40mm；数据记录，报警功能，自动关机。
	4

	89
	放大镜
	个
	1.放大倍数：5倍，有效通光孔径不小于30mm;
2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为塑料材质，高清光学玻璃镜片；
3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。
	10

	90
	解剖器
	套
	包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针；不锈钢制成，长度不小于11cm，厚度不低于0.8mm。
	30

	91
	土壤筛
	个
	筛网为不锈钢丝，孔径约2mm；筛框为不锈钢，直径200mm，高度50mm；单层筛，无手柄，密封圈，防滑底座。
	4

	92
	园林铲
	件
	总长度约1000mm；铲头长度约250mm，铲头为高碳钢、圆头、宽度150mm；手柄为D型柄、玻璃钢、防滑，可拆卸铲头。
	4

	93
	采集罐
	个　
	容量1000 mL，透明玻璃制品，口径约7 0mm，螺旋盖，刻度标记，防漏设计，标签区域。
	10

	94
	望远镜
	个
	放大倍数为10x，物镜直径约42mm，视场角为1、双筒7x35，倍率7倍，物镜直径50mm，目镜直径19mm，视场范围8M～1000M；
2、棱镜系统BaK4，全光学棱镜，中央调焦，多层宽带镀膜；
3、物镜目镜盖，PP袋，擦镜布，防潮干燥剂，说明书，无纺布包。
	5

	95
	湿度计
	个
	双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。
1、可测温度及湿度。
2、直径约128mm。
3、温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。
	30

	96
	照度计
	台
	量程0lx~20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显
	30

	97
	圆水槽
	个
	玻璃，直径200mm，高度约100mm，厚5mm。
	30

	98
	烧杯（1000mL）
	个
	1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，外径约100.0mm，全高约140.0mm，壁厚约2.0mm，底部厚度约 3.0 mm；透明硼硅酸盐玻璃制，满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm；做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口向外呈圆滑曲线、最大直径比烧杯外径大5%~15%，上口与底的不平度不大于2°；标称容量的水往外倾倒时，应成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴。
	30

	99
	分液漏斗
	个
	筒形，250mL；硼硅玻璃制，瓶口内侧和旋塞磨砂，均匀细腻，旋塞与仪器连接处应密封性好。
	30

	100
	烧杯夹
	个
	钢镀铬或不锈钢制成，圆形，直径不小于5mm，总长度不小于250mm，能夹取100~1000mL烧杯；钳腮做工精致，衔接牢靠，收缩灵活，把手握感舒适。
	30

	101
	接种环
	支
	金属手柄，接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金；环内径 2 mm～3 mm。
	30

	102
	锥形瓶（100ml）
	个
	透明硼硅酸盐玻璃制，100ml，直立不摇晃、不转动。
	30　

	103
	洗耳球
	个
	容量为60mL，白色硅胶，梨形，出口直径为7mm，耐温范围-20°C至100°C，耐酸碱和有机溶剂，刻度标记，防滑设计。
	20

	104
	酸奶机
	个
	内胆容量2升（L），额定功率约10W；食品级不锈钢内胆，塑料外壳；高度约130mm，直径约260mm。
	4

	105
	恒温水浴锅（四孔）
	台
	单孔容量为2 L，总容量为8 L；温度范围为室温+5°C至100°C，温度控制精度为±0.2°C；加热功率为1200W；内胆为不锈钢，外壳为冷轧钢板；数字显示，微电脑控制，PID调节；尺寸约400mm x 250mm x 250mm；过热、干烧保护，搅拌、定时功能。
	4

	106
	广口瓶（500mL）
	个
	500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，平放不摇晃或转动
	30

	107
	榨汁机
	台
	功率不小于800W，转速不小于12000 RPM；榨汁杯容量不小于1.5 L，果渣盒容量约2 L；ABS塑料机身，不锈钢刀片，不锈钢过滤网、细网和粗网，可榨汁、搅拌、磨粉；尺寸约250mm x 180mm x 350mm；安全锁过热保护，防滴漏设计，静音设计。
	4

	108
	磁力加热搅拌器
	台
	最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃
	2

	109
	光照培养箱
	台
	光照强度：0lx～12000lx分级可调，控温范围：10℃～50℃（有光照)，温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃
	1

	110
	恒温震荡器
	台
	箱体抗腐蚀304不锈钢，外壳材料优质钢板材料，LCD不小于3.4英寸液晶显示、触摸式按键；功率不小于380w，托盘尺寸(mm)不小于450*410，标准配置不少于500mlX3or支250mlX3支or100mlX4支or50mlX4支，规格最大容量不少于1000ml×4支；U型加热，强制对流，环境温度+5℃～60℃，旋转频率40～300rpm，频率精度±1rpm，摆振幅度φ26mm，温控精度±0.1℃（恒温状态）；P.I.D微电脑处理芯片，传感器PT100，偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调，超温报警、短路保护、过热保护、声光报警，定时范围0～9999min。
	1

	111
	电泳仪
	台
	1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成；
2、输出信息采用192×64像素大屏幕LCD不小于3.4英寸液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能；
3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能；
4、既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定、恒定功率状态；
5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用；
6、仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护；
7、蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶，降低了人工二次设置的繁琐；
8、自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象；
9、微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头；
10、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能；
11、可存储8种方法，可选择存储值直接开始工作。
12、输出范围：电压:5-400V；电流：2-400mA；功率：1-80w；
13、分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w；
14、定时范围：1min–99h59min；
15、外形尺寸（长*宽*高）：300mm×240mm×100mm（±20mm）。
	2

	112
	水平电泳槽
	个
	采用进口高透明度PC材料一次注塑成型，外形尺寸（L×W×H）不小于：250×90×50（mm）；凝胶面积（W×L）不小于：40×70（mm），样品通量：（1.0mm厚）3、5、9齿，（1.5mm厚）3、5、9齿；缓冲液容积不小于150ml；开盖按钮设计，开盖时自动切断电泳电场；托盘具有把手设计和加样背景色设计；配备专用制胶盒和可拆卸电极架。
	2

	113
	微量移液器（10μL）
	支
	手柄挂钩设计，数字视窗，陶瓷活塞，采用免维护密封环；可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准；精确的分液，量程为： 0.5-10μL。
	2

	114
	微量移液器（200μL）
	支
	手柄挂钩设计，数字视窗，陶瓷活塞，采用免维护密封环；可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准；精确的分液，量程为：20-200μL。
	2
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	移液器架
	个
	可放置5支移液器
	2
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	DNA电泳图谱观察仪
	台
	1.电源：AC220V±10％ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。
2.高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。
3.观察窗：100mm×100mm。
4.机壳：金属制，尺寸：300mm×200mm×100mm。
	2
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	PCR仪
	台
	仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。
1.控温范围：0℃-99.9℃；
2.升降温时间及速率：≥2℃/S；
3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；
4.控温节数：6节；
5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；
6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；
7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。
	2
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	护目镜
	个
	用于实验教师防强光、眩光、紫外线、 激光或是机械性伤害(机加工)
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	洗眼器
	套
	台式双口， 铜质阀体， 软性橡胶喷淋头， 水流锁 定开关， 1.5 m 供水软管， PVC 管外覆不锈钢网， 流量 12 L/min～18 L/min
	2
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	微生物的观察、分离与培养实验箱
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
吸水纸、牙签、载玻片、锥形瓶、短颈漏斗、培养皿、 棉绳、封口膜、胶头滴管、玻璃棒、钢尺、试管 纱布、标签纸、精密 pH 试纸、接种环
一次性无菌滴管、记号笔、涂布器、研钵、研杵、小铁铲等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
5.1口腔细菌的显微观察
5.2培养基的配制.
5.3土壤微生物的分解作用
5.4微生物的接种以及菌落和抗生素抑菌现象的观察
5.5用牛肉膏蛋白胨固体培养基进行大肠杆菌的纯化培养
5.6分解纤维素的微生物的分离
5.7土壤中分解尿素的细菌的分离和计数
5.8用选择培养基分离土壤中的自生固氮菌
	1
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	微生物发酵、植物的组织培养实验箱
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
陶瓷刀、试管、二连球、锥形瓶 100ml、容量瓶 、比色管、玻璃棒、短颈漏斗、广泛 PH 试纸、脱脂棉、解剖刀、砧板、镊子、橡皮筋、标签纸、吸水纸、培养皿、菜刀封口膜、解剖器 7 件套、剪刀、棉绳、食品刷、托盘等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
6.1 酵母菌的呼吸方式
6.2 腐乳的制作 
6.3 果酒和果醋的制作
6.4 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量
6.5 胡萝卜的组织培养
6.6 菊花的组织培养
6.7 月季的花药培养
6.8 用植物细胞工程快速繁殖芦荟
	1
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	细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱I
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
DNA 双螺旋结构模型组件、载玻片、盖玻片、解剖器7件套、培养皿、吸水纸、胶头滴管、 生物玻片标本、放大镜、单面刀片、擦镜纸、物镜测微尺、锡纸、标签纸、小盒子、镊子、剪刀、塑料小球蓝色、塑料小球红色、牙签、黄色橡皮泥、红色橡皮泥等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
7.1 DNA 分子模型的搭建
7.2 果蝇唾液腺细胞染色体观察
7.3 植物细胞的吸水和失水 
7.4 细胞的观察和测量 
7.5 小麦胚芽鞘的向光弯曲 
7.6 性状分离比的模拟
7.7 低温诱导植物染色体数目的变化
7.8 多聚酶链式反应扩增 DNA片段
7.9 观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布
7.10 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂
7.11 观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片
7.12 建立减数分裂中染色体变化的模型
7.13 使用高倍显微镜观察几种细胞
7.14 体验制备细胞膜的方法,
7.15 细胞大小与物质运输的关系
7.16 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
7.17 模拟制作:重组 DNA 分子的模拟操作
7.18 植物花粉母细胞减数分裂的观察
7.19 植物细胞分化的观察….
7.20 制作真核细胞的三维结构模型
	1
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	细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱II
	套
	一、实验箱规格描述
箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。
实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。
材料工艺:箱体采用环保型ABS阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。
最大承重≥35公斤。
箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。
二、器材清单
离心管、温度计、 红水温度计、吸水纸、塑料餐刀、防护手套、药匙、两种颜色的硬纸板、剪刀、托盘等
三、实验清单（需其他实验箱配合使用）
7.1 DNA 分子模型的搭建
7.2 果蝇唾液腺细胞染色体观察
7.3 植物细胞的吸水和失水 
7.4 细胞的观察和测量 
7.5 小麦胚芽鞘的向光弯曲 
7.6 性状分离比的模拟
7.7 低温诱导植物染色体数目的变化
7.8 多聚酶链式反应扩增 DNA片段
7.9 观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布
7.10 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂
7.11 观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片
7.12 建立减数分裂中染色体变化的模型
7.13 使用高倍显微镜观察几种细胞
7.14 体验制备细胞膜的方法,
7.15 细胞大小与物质运输的关系
7.16 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
7.17 模拟制作:重组 DNA 分子的模拟操作
7.18 植物花粉母细胞减数分裂的观察
7.19 植物细胞分化的观察….
7.20 制作真核细胞的三维结构模型
	1


注：1.采购需求中的技术参数要求，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求【技术参数中要求提供相关材料投标时应提供相应材料，未要求提供的在偏离表中承诺满足(或优于)招标文件要求即可】，否则将视为未实质性响应采购要求（除加“★”项以外）【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按不响应处理。（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）
2.商务要求为实质性要求，投标人应在《商务要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按不响应处理。
3. 所投产品软件须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统的硬件（即：所投产品能够在基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统上流畅运行）。投标时须提供相关承诺函（格式自拟）。
4. 如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。
一、商务要求：
1.该项目包括所有辅材及其安装，投标人自行考虑相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
2.所有设备原厂3年免费质保，并且中标方承担3年免费维修维护服务。
二、视频演示：
根据采购需求和本项目实际，投标单位应提供以下相应的演示视频，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，投标人须将视频演示文件分段压缩文件上传，实现以下功能点演示，总时间不得超过15分钟。具体内容如下： 
演示点一、数字化光电效应实验器。
1、展示在软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值；
2、展示不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象；
3、展示随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势；
4、展示可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论；
5.展示直接改变电压方向，得出当前光照频率和强度下的遏止电压。
演示点二、数码显微镜（生物）。
1、液晶显示屏可以通过触摸操作拍摄1600万像素的生物标本照片，并WIFI无线投屏到其他电脑或者一体机上；
2、可以演示插拔USB体视光源，并能使用上光源观察树叶、岩石等不透明标本物体；
3、显微镜有多功能数码液晶窗，可以直观显示电池容量，光源亮度，上、下光源、ECO节能模式等；
4、有光源旋转切换功能，可旋转转子从黄光调节至纯白光，或者从纯白光调节到黄光源，以满足不同标本显色指数要求；
5、具有双灯切换功能，可以通过按压同一个开关切换上下照明光源。
演示要求：演示方式 视频演示
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（2）投标单位提供的演示视频，需清晰展示演示所用设备的品牌型号，且品牌型号与投标文件分项报价表中的品牌型号完全一致，否则视为无效演示。
三、投标人业绩
投标人具有自2023年01月01日至今（以合同签订时间为准）相关类似业绩（至少包含以下任意一项：力传感器、电磁定位器、生物显微镜）的优先。
四、综合实力
为保证本项目货物生产、交付、售后过程质量稳定，投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书的优先。
五、实施方案
投标人在充分理解本次项目的实施内容、实施目标前提下编制实施方案，至少包含以下内容：
①项目进度计划：供应商应根据本项目的20日历天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等。供应商需结合项目整体实施流程，合理穿插各分项施工工序，规避工序冲突与工期延误风险，明确各阶段节点任务、交付成果及责任人，建立进度动态管控与纠偏机制，确保项目严格按照20天总工期保质保量如期完成交付。
②安装调试方案：投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成管线敷设方案、设备安装调试方案、系统联调方案等。方案需结合现场施工环境、设备技术标准及行业规范编制，细化各工序施工工艺、操作标准、施工流程及注意事项，区分单项设备调试与整体系统联调重点，做好安装全过程质量把控与测试校验，保障设备及系统安装合规、运行稳定达标。
③质量保障措施：本方案基于项目20天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。本项目坚持工期与质量并重、安全优先的实施原则，针对短工期高强度施工特点，建立全流程管控体系，杜绝抢工期忽视质量、安全的问题，全方位筑牢项目实施保障底线。
质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度100%。所有交付设备、施工工艺、系统功能均需满足现行国家行业规范及项目采购标准，杜绝不合格工序、不合格成果交付，全面保障项目交付质量达标、使用效果良好。
安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，设备运行稳定率≥99.9%。项目实施全过程严格落实安全生产责任制，全面防范施工安全、设备运行、数据信息、现场作业等各类安全风险，保障施工人员人身安全、项目设备财产安全及业务数据安全，实现安全合规零事故目标。
投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。所有保障措施需贴合本项目20天短周期施工特点，具备可操作性、可落地性、可核查性，全面覆盖项目前期准备、现场施工、安装调试、验收交付全流程。
质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位。需将总体质量、安全总目标细化至施工准备、管线敷设、设备安装、系统调试、验收交付等各个实施阶段，同时落实到每一位项目在岗人员，明确各岗位质量安全责任，形成全员管控、全程管控的管理格局。
质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现。需搭建专项项目质量管理团队，明确项目经理、技术负责人、安全管理员、施工人员等岗位职责，配套建立考核奖惩机制，压实岗位责任，保障质量安全管理工作落地见效。
质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标。需针对现场施工、设备安装、系统调试等关键环节制定专项管控制度，明确工序自检、互检、专检流程，规范施工标准与管控要求，从制度层面杜绝质量缺陷与安全隐患。
项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。施工前完成全员岗前安全培训，针对电气作业、设备安装、现场施工等高风险环节重点培训，确保所有人员持证上岗、依规作业。
风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控。建立每日巡查、阶段排查、重点抽查的常态化风险排查机制，针对施工质量、现场安全、工期进度、设备运行等潜在风险提前预判、提前整改，实现风险闭环管控。
应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景（如设备操作、电气作业等）,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。明确突发事故上报、处置、善后流程，配齐应急物资，定期开展简易应急演练，全面提升团队突发事件处置能力。
④项目验收方案和团队配置：投标人结合本项目具体要求，编制项目验收方案，至少包含验收标准、验收流程、验收组织等；投标人应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需符合项目要求。验收方案需贴合本项目建设内容，验收节点清晰、标准明确、流程规范；项目团队需人员固定、经验充足、配置齐全，保障20天工期内高效完成全部实施工作。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]六、售后服务要求
方案内容至少包含以下内容：
①售后服务体系及人员配置：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护；体系内应包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务；售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。所有售后人员需定岗定责、专业对口，熟悉本项目设备架构与运行原理，保障服务专业性、及时性与稳定性。
②维修服务响应时间及措施：维修服务响应时间及措施应明确且高效。乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，8小时内到达甲方现场，故障问题解决时长不得超过24小时。供应商需严格恪守时效承诺，建立报修登记、进度跟进、闭环回访机制，全程记录故障处置全过程，确保问题高效闭环解决。
③紧急故障处理预案及质保期内外的维护维修方案：紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件；供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响；在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务；在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。供应商需全程保障设备运维服务质量，质保期外提供持续、同质的技术支撑与维修服务，保障设备全生命周期稳定运行。
七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，采购标的的名称、数量、需满足的要求、技术规格等详见采购需求清单部分。



第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
[bookmark: OLE_LINK77]本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术方案分由高到低顺序排列。上述仍不能确定的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的投标人为中标候选人。本项目确定排名第一的中标候选人为中标人，如依法取消其中标资格的，可由其他中标候选人依次递补，也可重新招标。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	价格评分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	技术参数
	40分
	根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“★”项的响应情况进行评分，有一项满足（正偏离）加2分，最高得分40分。
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]注：“采购需求”具体参数加“★”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准;2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。

	3
	视频演示
	10分
	根据采购需求和本项目实际，投标单位应提供以下相应的演示视频，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，投标人须将视频演示文件分段压缩文件上传，实现以下功能点演示，总时间不得超过15分钟。具体内容如下： 
演示点一、数字化光电效应实验器。（评委根据上传的演示视频进行评分：每项1分，五项功能全部成功演示得5分。单项功能未成功演示或未演示的，不得分。）
1、展示在软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值；
2、展示不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象；
3、展示随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势；
4、展示可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论；
5.展示直接改变电压方向，得出当前光照频率和强度下的遏止电压。
演示点二、数码显微镜（生物）。（评委根据上传的演示视频进行评分：每项1分，五项功能全部成功演示得5分。单项功能未成功演示或未演示的，不得分。）
1、液晶显示屏可以通过触摸操作拍摄1600万像素的生物标本照片，并WIFI无线投屏到其他电脑或者一体机上；
2、可以演示插拔USB体视光源，并能使用上光源观察树叶、岩石等不透明标本物体；
3、显微镜有多功能数码液晶窗，可以直观显示电池容量，光源亮度，上、下光源、ECO节能模式等；
4、有光源旋转切换功能，可旋转转子从黄光调节至纯白光，或者从纯白光调节到黄光源，以满足不同标本显色指数要求；
5、具有双灯切换功能，可以通过按压同一个开关切换上下照明光源。
注：投标单位提供的演示视频，需清晰展示演示所用设备的品牌型号，且品牌型号与投标文件分项报价表中的品牌型号完全一致，否则视为无效演示不得分。

	4
	业绩
	3分
	投标人自 2023 年 01 月 01 日至今（以合同签订时间为准）相关类似业绩（至少包含以下任意一项：力传感器、电磁定位器、生物显微镜），每提供一份有效的业绩加1分，最多3分。注：投标人在投标文件中提供合同扫描件，合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页。未提供或提供无效者不得分。

	5
	综合实力
	1分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书得1分，满分1分。注：投标文件中须提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。

	6
	实施方案
	10分
	投标人根据项目需求，针对本项目提供实施方案，至少包含：①项目进度计划、②安装调试方案、③质量保障措施、④项目验收方案和团队配置等；
以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.2分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。

	7
	售后服务方案
	6分
	投标人根据项目需求，针对本项目提供售后服务方案，至少包含：①售后服务体系及人员配置、②维修服务响应时间及措施、③紧急故障处理预案及质保期内外的维护维修方案；
以上方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.2分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。


注： 
①视频演示：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi等支持主流视频格式，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件存储上限建议不得大于50M。所有文件总共存储上限建议不得大于300M）。文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 
②投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格，并向相关主管部门汇报。
如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任



第六章  投标文件格式 






[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             















 


[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、项目实施方案、项目售后服务方案、项目培训方案
十七、投标人认为需要提供的其他材料
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表
至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供


三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。




七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
    单位地址：                                         
    日期：                                         
 
 
 
法定代表人及被授权人身份证复印件：
 


八、投标函
致：                    
根据贵方的                            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
投标人开户行：
账  号： 
日  期：________年____月____日


九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
            日期：　   年　  月　  日         

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。








 十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

 
 





 
 


十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 


 
[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表
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	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十五、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	                       投标货物名称
	                总价（小写）

	  投标产品名称
	                     元

	  核心产品品牌
	


 
                                        日期：       年   月   日
 
 
 










十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
































十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                             法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年 月 日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

