宿迁市公安局电梯井及配套改造项目工程量清单编制说明
一、项目概况：
1、项目名称：宿迁市公安局电梯井及配套改造项目

2、项目地址：宿迁市公安局院内
3、工程概况：该项目地下一层，地上主体为二十层框架剪力墙结构的建筑，现对地下一层，地上一至二十层电梯井（原开水间）进行改造

二、编制依据: 

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计价标准》（GB/T50854-2024）

3、《通用安装工程工程量计价标准》（GB/T50856-2024）

4、《江苏省建设工程费用参考》

5、建设单位提供施工图

6、招标文件

7、相关的技术标准、规范、技术资料等

8、施工现场情况、工程特点及交付标准

9、本工程执行现行的相关规范、法律法规及相关政策文件

三、编制范围：
1、本项目包括的内容：地下室地面通过砌筑墙体浇筑楼板抬高标高，将原1-20层开水间改为电梯井，原排风井植筋浇筑，扩宽原走道为电梯厅

2、招标范围：拆除改造、装饰、安装

四、编制口径（依据设计回复）

1、工程所用砂浆为预拌砂浆、所用砼为预拌砼；

2、砌体按砂加气砌块考虑，砌筑砂浆等级按M7.5计算；

3、墙面抹灰按20厚水泥砂浆计算，加一层玻纤布；

4、未标注不锈钢为304不锈钢；

4、工程结束需对改造项目深度保洁一次，投标单位综合考虑在报价内，不另签证计算；

5、拆除部分：所有拆除后的建筑垃圾均外运至管理部门指定地点。拆除工程结束后洞口、墙面、地面等处找补到位，达到施工要求，拆除费用包干，不另签证调整。

6、装饰工程安全生产措施费费率为3.8、安装工程安全生产措施费为2.9；

7、工程暂列金额9万元（其中装饰8万元、安装1万元，不含增值税）。

五、其他说明：

1、投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准，其他一律以施工图和工程量清单计价规范为准，如果投标人复核后认为描述有错误、不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，投标人中标后不得以任何理由对清单描述不详、错误提出索赔要求。

2、现场门、墙板、门套需要统一定制，确保颜色一致，与现场原有材质颜色相同，地下室采用钢制防火门，其他楼层采用木质。

3、所有材料样品必须报甲方和监理确认后方可批量进场，否则后果自行承担。

4、本项目受办公环境制约，存在频繁停工风险。投标人须具备应对非连续施工的管控能力，主动利用一切可用时段（含夜间）追赶进度。中标后，投标人应依据实际工况，前瞻性配置资源、优化工序衔接，以非常规组织手段化解工期压力，并承担相应的管理协调责任。承包人报价时应考虑特殊施工条件和环境下增加夜间等施工增加费和工程降效等费用，结算不调整。

六：未详尽之处详见图纸及相关规范 

