招标公告
项目概况
苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号
2.项目名称：苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购
3.预算金额：4722469.00元
4.最高限价：4722469.00元
5.采购需求：主要包含燃气灶具、燃气蒸饭柜、水池、四层货架、四门冰箱、热风循环双门消毒柜、空气能长龙式洗碗机带烘干等。
6.合同履行期限：接到采购人通知后60天内完成安装及调试。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件：
1.时间：自招标文件公告发布之日起至2026年10月22日
2.地点：“苏采云”系统
3.获取方式：自行下载
4.售价：本项目免费下载电子招标文件
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.提交投标文件截止时间、地点
时间：2026年10月23日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
2.开标时间、地点
时间：2026年10月23日9:30（北京时间）
地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）
五、公告期限：
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜：
1.招标文件获取（网上获取）
（1）申领CA证书
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取招标文件
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。
（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，下载日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。
3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
7.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：苏州工业园区教育局
地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦11楼
联系人：戚伟峰  0512-62760758
2.采购代理机构信息
名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层
联系方式：0512-65158848
3.项目联系方式
项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东 
电　话：0512-65158848-8019
                                     苏州卫康招标文件  编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号
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采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号
采购项目：苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购
采购单位：苏州工业园区教育局








苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二六年九月
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（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	[bookmark: _Toc142194255]项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	苏州工业园区教育局
联系人：戚伟峰  联系电话：0512-62760758

	2
	采购编号
	JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号

	3
	采购内容
	苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购

	4
	投标有效期
	九十天（日历日）

	5
	投标保证金
	无

	6
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层
联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 电话：0512-65158848-8019

	7
	报名方式
	网上报名

	8
	招标文件获取时间、地点
	时间：自公告发布之日起至2026年10月22日
地点：“苏采云”系统免费下载

	9
	投标文件份数
	系统中上传一份电子投标文件。

	10
	投标时间
	递交电子响应文件截止时间：2026年10月23日9:30前（北京时间）

	11
	投标文件递交地点
	“苏采云”系统

	12
	开标时间
地点
	时间：2026年10月23日9:30（北京时间）
地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

	13
	中标服务费
	（1）收取原因：本项目预算金额包含代理费，根据代理协议本项目的代理费由中标人支付。请投标人在报价时综合考量。
（2）收取方式：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性支付代理费。
（3）收取标准：按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算代理费总收取额。
100万元以下部分1.5%
100万元（含）～500万元部分1.1%
收取依据：《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》（苏财购告〔2016〕31号）

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	15
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求签章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
（六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。



第一章  投标邀请函
：
受苏州工业园区教育局之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号
2、项目名称：苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购
3、预算金额：4722469.00元
4、最高限价：4722469.00元
5、递交电子响应文件截止时间：2026年10月23日9:30（北京时间）
投标地点：“苏采云”系统
6、开标时间：2026年10月23日9:30（北京时间）
7、开标地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）
8、联系单位：
（1）采购人：苏州工业园区教育局
联系人：戚伟峰 
联系电话：0512-62760758
地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦11楼
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层            
联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 
联系电话：0512-65158848-8019
请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
[bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc142194256]
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。
2、词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购有关的辅助服务，比如安装调试、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3、合格投标人的资格条件
详见招标公告
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。 
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合投标
本次招标不接受联合投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清（或更正）
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9、招标文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。
10、质疑
10.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。
10.2 接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.4 联系电话：0512-65158848
10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 郇为凯
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、投标文件的组成
13.1 封面
13.2 投标函
13.3 开标一览表
13.4 分项报价表
13.5 法定代表人授权书（如有），法人、代理人（如有）身份证明
13.6 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：
13.6.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明。
13.6.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2025年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函
13.6.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，包括：承诺函或购买设备、人员证书等证明材料。
13.6.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。
13.6.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
13.7 偏离表
13.8 服务方案介绍
13.9 拟投入项目成员
13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）
13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》
13.12 关于符合本国产品标准的声明函
13.13 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。
注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。
14、投标保证金
无
15、投标文件的有效期
15.1自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
五、投标
16、文件要求：
本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。
17、电子投标（响应）文件的编制与提交
17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。
19、开标
（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
20、技术支持
在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
21、澄清
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
六、评标
22、资格审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。
22.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
22.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。
22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
23、评标委员会
23.1评标委员会成员依法组建；
23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；
23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.3.3对投标文件进行比较和评价；
23.3.4确定中标人；
23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：
23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.4.4参与评标报告的起草；
23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
24、评标内容的保密
24.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25、对投标文件初审
25.1初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。
25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.2 投标人拒绝修正错误；
25.2.3 投标人的报价是选择性的；
25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；
25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；
25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。
25.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26、废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。 
26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。
27、投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供内容的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。
28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。
30、中标通知书
30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
31.4根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
31.5根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
八、其他事项
32、中标服务费
32.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33、监督和公证
33.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
33.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。
34、未尽事宜
34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc142194265][bookmark: _Toc13642114]

第三章  投标文件格式

说明：
    对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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格式1：封面

投 标 文 件
 
 
 
项目名称：
项目编号：
标段名称：
标段编号：
 

供应商名称：（盖章）
日期：

19


格式2：投标函
投 标 函
：
我方收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。
4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。
6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位： 
联 系 人：
地　　址：
邮政编码：
联系电话： 
传　　真： 

投标人（供应商）： 
法定代表人或授权代理人：（签字）
日　　期： 




格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （采购人名称）组织实施的编号为号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投 标 人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
代理人（签字）：
日 期： 






格式4：开标一览表
开  标 一 览  表
项目编号：
项目名称：
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（人民币大写）：     小写：



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。
格式5：分项报价表
项目编号：
项目名称：
分项报价表
	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：     小写：

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式6：偏离表
技术或服务要求偏离表
招标编号：
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



商务条款偏离表
招标编号：          
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：



格式7：项目组主要人员一览表


项目组人员一览表
	姓名
	本项目拟任职务
	技术职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：人员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

























（2）投标人情况表
投标人情况表
	1
	企业法人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________

	12
	其他需要说明的情况



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：


格式9：类似项目一览表


类似项目一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	项目规模
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：
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格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺
	[bookmark: _Toc142194272]序号
	名称
	投标承诺
	备注

	1
	服务响应时间
	
	

	2
	到达现场时间
	
	

	3
	解决问题时间
	
	

	4
	免费质保期
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：
1.（产品名称1）1，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（产品名称2）1，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业/小型企业/微型企业）；
3.（产品名称3）1，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业/小型企业/微型企业）；
4.（产品名称4）1，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业/小型企业/微型企业）；
5.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                 
日 期：                 
注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                    日  期：











格式13：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


格式14：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：                    （盖公章）
地址：                            
电话：                              
传真：                            
电子邮件：                               
邮编：                            
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：         
日期：                          




第四章  采购书
受苏州工业园区教育局的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0316号
二、项目名称：苏州工业园区工业技术学校新校建设项目厨房设备采购
[bookmark: _Hlk183174478]三、预算金额：4722469.00元  最高限价：4722469.00元
四、采购需求：
（一）项目概况
本项目为苏州工业园区工业技术学校的厨房设备供货与安装采购。投标人应履行所投产品的生产供货、安装、调试、培训、质保等要求。
（二）采购清单
	编号
	设备名称
	设备规格(mm)
	数量
	单位
	技术参数

	#C3楼厨房

	1F卸货区、男女更衣间

	1
	贯流式风幕机
	L=2000
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	落地式电子秤
	300kg
	1
	台
	电源220V，内置≥64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。

	3
	平板推车
	900*600*200
	4
	台
	车面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
立管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
手柄：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ32*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	4
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	2
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	5
	感应水龙头
	单温
	2
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	6
	挂墙烘手机
	470*250*165
	2
	台
	电压：220V  功率：≤1250W                            
风速：>80m/s

	7
	自动杀菌净手器
	248*470*165
	2
	台
	电压：220V  功率：≤20W                            
产品容量：≥2000ml                                   
感应距离：8-12cm                                                                   
出液方式：自动感应式

	8
	不锈钢六门更衣柜
	900*500*1800
	7
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
每扇门上附锁。

	9
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	1F垃圾房

	1
	贯流式风幕机
	L=1500
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	单星盆工作台
	1800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	5
	自循环异味控制装置
	528*228*790
	1
	台
	1、功能：杀菌，除臭，高能光氢离子结合植物液空间雾化气相的原理；整机304不锈钢材质，设备内置植物液存储箱容量不小于4L；双进、出风循环系统，工作电源指示，故障提醒、报警功能；电源：220V，≤270W
2、7寸触摸式液晶屏+独立PLC控制；每天工作可设置8个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在7寸触摸屏上或者智能手机APP上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制。
3、设备内置光离子净化模块、臭氧杀菌净化模块、植物液除臭除味模块，三套系统可单独工作，也可组合配套工作，加强净化效能；

	1F清洁工具间

	1
	单星拖把池
	1200*600*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	2
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	3
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	1
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
接水盘：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	双层送餐车
	800*500*800
	2
	台
	面板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
推杆：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
配SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ25*1.5mm；氩焊处满焊；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。

	1F主食库、副食库、杂品库

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	3
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	不锈钢地架
	1200*500*250
	5
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	8
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	1F荤菜加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1200*750*800
	4
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	4
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	食品净化机
	414*125*314
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	5
	双层工作台带孔
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	8
	切片绞肉多功能机
	610*600*1150
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤1.1KW；
2. 一机实现绞肉+切片多功能设计，绞肉产量≥250kg/h 切片产量≥350kg/h，绞肉网板孔径：ø6/ø8mm，切片厚度约：2-30mm
3. 整体全不锈钢304不锈钢材质，密封不锈钢机身，绞肉为主轴传达双密封设计、独立切片刀组，拆洗方便；
4. 420#不锈钢刀片，其余整机材质SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm，顶盆板厚度≥2.5mm；
5. 安全保护挡板，微动感应开关，开盖即停，保护操作安全；
6. 风冷马达，适应长连续工作；
7. 高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，耐用及安全；
8. 稳固型分份装置带有精细调节功能，稳定、卫生、易于拆装； 设备坚固、稳定，制作精细，优质高档。

	9
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	10
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	1F水产加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单星盆工作台
	1800*750*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	食品净化机
	414*125*314
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	5
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	7
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	1F蔬菜加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1200*750*800
	4
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	4
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	食品净化机
	414*125*314
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	5
	全自动毛刷清洗去皮机
	900*700*1100
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤0.75KW；
2.产量≥200-300KG/H；
3.整机304不锈钢材质，外箱板厚度≥1.5mm；
4.集成喷淋-清洗一体化系统，方便操作；
5.梯形结构底盘悬架，高强度移动角轮，坚固耐用；
6.特制尼龙毛刷高效持久耐用。

	6
	防水快拆多功能切菜机
	1350*600*1400
	1
	台
	电压功率：220v/≤1.8KW
生产能力：500-1200KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)
叶菜切段规格：1-60mm(可调)
球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）
标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）
标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁规格6/8/10/12/15/20/25立方毫米)
1：机器材质：整体SUS304不锈钢
2：传送带宽≥140MM
3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。
4：机器需加大料斗，便于入料
5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。
6：底部设有万向轮 方便移动   
7：刀组刀片采用SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。
8：配置安装保护装置，开门即停；
9：切割速度快，加工食材温升小
传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜
球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条）片，丁（块）。

	7
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	4
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	双层工作台带孔
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	双层工作台
	2200*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	10
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	11
	四门风冷冷藏冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	1F学生餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=2000
	3
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2F学生餐厅及特色明档间

	1
	贯流式风幕机
	L=2000
	4
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2200*1250*550*4组
	11.0 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	4
	不锈钢前封板
	（1250+2200+1250）*1000*4组
	18.8
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	5
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	2F洗碗间、保洁间

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	3
	单眼大水池
	1200*750*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	多层回收窗口
	2100*400*1200
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm。

	6
	单孔脏污台
	1200*750*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	单眼大浸泡池
	1500*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	9
	环保型去油污机
	235*650*580
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	10
	空气能长龙式洗碗机带烘干
	4200*1020*2270
	1
	台
	机器入口宽度：≥605mm        
最大洗涤高度：≥420mm          
最大洗涤量：3000-4500碟/h  
耗水量：300-350L            
洗涤温度：55-60℃          
漂洗温度：80-85℃
进水压力：0.15-0.4Mpa      
加热方式：电加热型  
电源要求：380V             
电加热型功率：≤42kw  
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。
入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。
入口和出口带有蒸汽回收系统（SRS），洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统（HPS）与冷水进行热交换，使冷水升温，与同级别洗涤量洗碗机相比每小时节省约28度电，达到节能效果。
采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。
前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。
上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。
双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。
烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。
输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。
传送系统采用变频控制电机。

	11
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	12
	活动工作台
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	13
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	5
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	14
	保洁柜
	1100*500*1800
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	15
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	3F清洁工具间

	1
	单星拖把池
	1200*600*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	2
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	3
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	1
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
接水盘：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3F烹饪蒸煮间

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	3
	双眼水池
	1500*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	1
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	6
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	落地式淘米机
	φ600*800
	1
	台
	产量：≥100KG；
机身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
脚通：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	单眼大水池
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	10
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	2
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	11
	双通移门工作柜
	1800*800*800
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	12
	过滤式油网烟罩连UV系统及前补新风（配套控制箱）
	8100*1600*550
	13.0 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	13
	不锈钢前封板
	（8100+1600）*1000
	9.7
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	14
	不锈钢封墙板
	8100*2000
	16.2
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	15
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	16
	燃气双眼矮汤炉
	1200*750*500
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
炉体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
脚通：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ50*1.5mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
风机电压：220V，风机功率：≤250W*2；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚；
采用自动点火及熄火保护装置。

	17
	燃气单眼小炒灶
	1100*1200*800
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板厚度实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	18
	燃气双眼大锅灶(配锅)
	2200*1200*800
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板厚度实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W*2；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	19
	调料工作台
	400*1200*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	20
	燃气双门蒸饭柜
	24盘
	2
	台
	蒸饭:≥120KG,24盘；
箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
框架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
饭盘：厚度≥0.8mm，每台配置24个；                                           
保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡
门板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；密封条：橡胶条 ；
手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；  
炉头：采用炉排；采用自动点火及熄火保护装置。

	3F特色明档间及学生餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=1800
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	贯流式风幕机
	L=2000
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	3
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	4
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2200*1250*550*4组
	11.0 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	5
	不锈钢前封板
	（1250+2200+1250）*1000*4组
	18.8
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	6
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	3F预进间、备餐间

	1
	挂墙式双星洗手池
	900*400*250
	1
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	2
	感应水龙头
	单温
	2
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	3
	挂墙烘手机
	470*250*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤1250W                            
风速：>80m/s

	4
	自动杀菌净手器
	248*470*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤20W                            
产品容量：≥2000ml                                   
感应距离：8-12cm                                                                   
出液方式：自动感应式

	5
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	3
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	6
	双眼水池
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	8
	单通移门工作柜
	1800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	9
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	1
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	10
	双层工作台
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	11
	五格保温柜
	1800*700*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
电压：220V 功率：≤3KW 恒温控制器，防干烧保护；
配5个带盖份数盒530*325*150mm；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	12
	不锈钢补台
	260*700*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	13
	六门风冷冷藏智能留样柜
	920*765*1970
	1
	台
	1、留样大屏软硬件系统（配备中控屏、秤、打印机、电子锁等）；
2、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；
3、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；
4、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；
5、具备样品拍照、秤重、信息打印功能，方便溯源；
6、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；
7、门柜框嵌入发热线，防凝露；
8、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；
9、自动化霜，无需人工除霜；
10、自蒸发冷凝水，无需外排水；
11、智能温控，精准监测柜内温度，节能环保；
12、可拆卸式门封，易清洁；
13、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；
14、每个样品隔口均配备LED灯；
15、带WIFI功能，配485串口，可通过物联网可实时监控设备运行情况；
16、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
    内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm。

	3F洗碗间、保洁间

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	3
	单眼大水池
	1200*750*850
	4
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	4
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	多层回收窗口
	3600*400*1200
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm。

	6
	单孔脏污台
	1800*750*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	单眼大浸泡池
	1500*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	9
	环保型去油污机
	235*650*580
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	10
	空气能长龙式洗碗机带烘干
	4200*1020*2270
	1
	台
	机器入口宽度：≥605mm        最大洗涤高度：≥420mm          
最大洗涤量：3000-4500碟/h  耗水量：300-350L            
洗涤温度：55-60℃          漂洗温度：80-85℃
进水压力：0.15-0.4Mpa      加热方式：电加热型  
电源要求：380V             电加热型功率：≤42kw  
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。
入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。
入口和出口带有蒸汽回收系统（SRS），洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统（HPS）与冷水进行热交换，使冷水升温，与同级别洗涤量洗碗机相比每小时节省约28度电，达到节能效果。
采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。
前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。
上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。
双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。
烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。
输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。
传送系统采用变频控制电机。

	11
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	12
	活动工作台
	1800*800*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	13
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	3
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	14
	保洁柜
	1100*500*1800
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	15
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	1
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	其它

	1
	不锈钢地沟
	L*300*250
	42
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	2
	不锈钢地沟盖板
	600*300*25
	42
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm。

	3
	不锈钢风管
	400*400
	45.9
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。

	4
	不锈钢风管
	600*500
	23.2
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。

	#C4楼厨房

	1F卸货区、垃圾房

	1
	贯流式风幕机
	L=1200
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	贯流式风幕机
	L=1800
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	3
	贯流式风幕机
	L=2000
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	4
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	5
	落地式电子秤
	300kg
	1
	台
	电源220V，内置≥64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。

	6
	平板推车
	900*600*200
	6
	台
	车面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
立管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
手柄：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ32*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	7
	洗地龙头
	L≥11米
	2
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	8
	单星盆工作台
	1800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	10
	自循环异味控制装置
	528*228*790
	1
	台
	1、功能：杀菌，除臭，高能光氢离子结合植物液空间雾化气相的原理；整机304不锈钢材质，设备内置植物液存储箱容量不小于4L；双进、出风循环系统，工作电源指示，故障提醒、报警功能；电源：220V，≤270W
2、7寸触摸式液晶屏+独立PLC控制；每天工作可设置8个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在7寸触摸屏上或者智能手机APP上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制。
3、设备内置光离子净化模块、臭氧杀菌净化模块、植物液除臭除味模块，三套系统可单独工作，也可组合配套工作，加强净化效能；

	1F冷库区、主食库、调料库

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	2
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	高温冷藏库
	3500*3900*2700
	1
	套
	温度：冷藏库0℃-5℃；
冷库板内外采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，内部采用环保聚氨酯发泡，厚度≥100mm。
库板B1级阻燃。库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 
冷库内温度控制为微电脑全自动控制。冷库门均为自动回归门。冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。
所有冷库内的灯具组件有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。
冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。

	3
	低温冷冻库
	3500*4600*2700
	1
	套
	温度：冷冻库-15℃~-18℃；
冷库板内外采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，内部采用环保聚氨酯发泡，厚度≥100mm。
库板B1级阻燃。库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 
冷库内温度控制为微电脑全自动控制。冷库门均为自动回归门。冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。
所有冷库内的灯具组件有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。
冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。

	4
	不锈钢地架
	1200*500*250
	8
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	20
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	1F蔬菜加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单孔脏污台
	910*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	单眼大水池
	1200*750*800
	4
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	4
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	食品净化机
	414*125*314
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	6
	全自动毛刷清洗去皮机
	900*700*1100
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤0.75KW；
2.产量≥200-300KG/H；
3.整机304不锈钢材质，外箱板厚度≥1.5mm；
4.集成喷淋-清洗一体化系统，方便操作；
5.梯形结构底盘悬架，高强度移动角轮，坚固耐用；
6.特制尼龙毛刷高效持久耐用。

	7
	防水快拆多功能切菜机
	1350*600*1400
	1
	台
	电压功率：220v/≤1.8KW
生产能力：500-1200KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)
叶菜切段规格：1-60mm(可调)
球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）
标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）
标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁规格6/8/10/12/15/20/25立方毫米)
1：机器材质：整体SUS304不锈钢
2：传送带宽≥140MM
3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。
4：机器需加大料斗，便于入料
5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。
6：底部设有万向轮 方便移动   
7：刀组刀片采用SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。
8：配置安装保护装置，开门即停；
9：切割速度快，加工食材温升小
传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜
球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条）片，丁（块）。

	8
	双层工作台
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	10
	四门风冷冷藏冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	1F荤菜、水产加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1200*750*800
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	单星盆工作台
	1870*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	食品净化机
	414*125*314
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	7
	双层工作台带孔
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	双层工作台
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	10
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	11
	切片绞肉多功能机
	610*600*1150
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤1.1KW；
2. 一机实现绞肉+切片多功能设计，绞肉产量≥250kg/h 切片产量≥350kg/h，绞肉网板孔径：ø6/ø8mm，切片厚度约：2-30mm
3. 整体全不锈钢304不锈钢材质，密封不锈钢机身，绞肉为主轴传达双密封设计、独立切片刀组，拆洗方便；
4. 420#不锈钢刀片，其余整机材质SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm，顶盆板厚度≥2.5mm；
5. 安全保护挡板，微动感应开关，开盖即停，保护操作安全；
6. 风冷马达，适应长连续工作；
7. 高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，耐用及安全；
8. 稳固型分份装置带有精细调节功能，稳定、卫生、易于拆装； 设备坚固、稳定，制作精细，优质高档。

	12
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	13
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	1F烹饪蒸煮间

	1
	贯流式风幕机
	L=1500
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	2
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	4
	单眼大水池
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	落地式淘米机
	φ600*800
	1
	台
	产量：≥100KG；
机身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
脚通：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	8
	双通移门工作柜
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	9
	活动工作台
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	10
	过滤式油网烟罩连UV系统及前补新风（配套控制箱）
	7300*1600*550
	11.7 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	11
	不锈钢前封板
	（7300+1600）*1000
	8.9
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	12
	不锈钢封墙板
	7300*2000
	14.6 
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	13
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	14
	燃气双门蒸饭柜
	24盘
	1
	台
	蒸饭:≥120KG,24盘；
箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
框架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
饭盘：厚度≥0.8mm，每台配置24个；                                           
保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡
门板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；密封条：橡胶条 ；
手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；  
炉头：采用炉排；采用自动点火及熄火保护装置。

	15
	燃气单眼矮汤炉
	600*750*500
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
炉体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
脚通：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ50*1.5mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚；
采用自动点火及熄火保护装置。

	16
	燃气单眼大锅灶(配锅)
	1100*1200*800
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	17
	燃气双眼大锅灶(配锅)
	2200*1200*800
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W*2；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	18
	燃气单眼小炒灶
	1100*1200*800
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	19
	调料工作台
	400*1200*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	20
	过滤式油网烟罩连UV系统及前补新风（配套控制箱）
	1500*1600*550
	2.4 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	21
	不锈钢前封板
	（1600+1500+1600）*1000
	4.7
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	22
	不锈钢封墙板
	1500*2000
	3.0 
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	23
	电力万能蒸烤箱（20盘 20x1/1G）
	900*920*1830
	1
	台
	1、装载容量:配20盘1/1GN盘，配GN份盘推车一辆；
整机采用SUS304不锈钢板厚度≥1.0mm制作；
2、标配件：12袋清洗剂，6袋保养剂，4个1/1*40mm不锈钢烤盘，4个1/1平烤网（竖款），4个1/1*25mm冲孔不锈钢蒸盘，1副防烫手套，1个防食品夹；
3、智能触摸:10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；
4、菜单编程:可编辑存储1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤；
5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；
6、内外材质均为SUS304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；
7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统(每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等)；
8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；
9、标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度；
10、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；
11、醒发功能:各种面食轻松醒发；
12、全自动智能清洗功能 提供6个全自动程序；
13、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；
14、三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热；
15、组件连接互联网，支持AIOT联网和智能智能化功能要求，实现远程操控和烹饪程序更新；
16、电压：380V，功率：≤37.2kW。

	1F预进间、备餐间

	1
	挂墙式双星洗手池
	900*400*250
	1
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	2
	感应水龙头
	单温
	2
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	3
	挂墙烘手机
	470*250*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤1250W                            
风速：>80m/s

	4
	自动杀菌净手器
	248*470*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤20W                            
产品容量：≥2000ml                                   
感应距离：8-12cm                                                                   
出液方式：自动感应式

	5
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	3
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	6
	双眼水池
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	8
	六门风冷冷藏智能留样柜
	920*765*1970
	1
	台
	1、留样大屏软硬件系统（配备中控屏、秤、打印机、电子锁等）；
2、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；
3、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；
4、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；
5、具备样品拍照、秤重、信息打印功能，方便溯源；
6、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；
7、门柜框嵌入发热线，防凝露；
8、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；
9、自动化霜，无需人工除霜；
10、自蒸发冷凝水，无需外排水；
11、智能温控，精准监测柜内温度，节能环保；
12、可拆卸式门封，易清洁；
13、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；
14、每个样品隔口均配备LED灯；
15、带WIFI功能，配485串口，可通过物联网可实时监控设备运行情况；
16、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm。

	9
	五格保温柜
	1800*700*800
	5
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
电压：220V 功率：≤3KW 恒温控制器，防干烧保护；
配5个带盖份数盒530*325*150mm；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	10
	双层工作台
	1400*700*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	11
	双层工作台
	700*700*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	1
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	1F特色明档间及学生餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=1500
	3
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2200*1250*550*4组
	11.0 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	3
	不锈钢前封板
	（1250+2200+1250）*1000*4组
	18.8
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	4
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	1F洗碗间、保洁间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1100*750*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	多层回收窗口
	3000*400*1200
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm。

	5
	单眼大浸泡池
	1600*800*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	7
	环保型去油污机
	235*650*580
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	8
	空气能长龙式洗碗机带烘干
	4200*1020*2270
	1
	台
	机器入口宽度：≥605mm       
 最大洗涤高度：≥420mm          
最大洗涤量：3000-4500碟/h  
耗水量：300-350L            
洗涤温度：55-60℃          
漂洗温度：80-85℃
进水压力：0.15-0.4Mpa      
加热方式：电加热型  
电源要求：380V             
电加热型功率：≤42kw  
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。
入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。
入口和出口带有蒸汽回收系统（SRS），洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统（HPS）与冷水进行热交换，使冷水升温，与同级别洗涤量洗碗机相比每小时节省约28度电，达到节能效果。
采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。
前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。
上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。
双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。
烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。
输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。
传送系统采用变频控制电机。

	9
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	10
	活动工作台
	1500*800*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	11
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	5
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	13
	保洁柜
	1100*500*1800
	3
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	14
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	2F主食库、副食库

	1
	贯流式风幕机
	L=1800
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	不锈钢地架
	1200*500*250
	4
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	4
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	2F粗加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1200*750*800
	6
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	6
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	单星盆工作台
	1870*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	食品净化机
	414*125*314
	5
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	6
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	7
	双层工作台带孔
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	双层工作台
	1800*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	双层工作台
	360*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	10
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	11
	切片绞肉多功能机
	610*600*1150
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤1.1KW；
2. 一机实现绞肉+切片多功能设计，绞肉产量≥250kg/h 切片产量≥350kg/h，绞肉网板孔径：ø6/ø8mm，切片厚度约：2-30mm
3. 整体全不锈钢304不锈钢材质，密封不锈钢机身，绞肉为主轴传达双密封设计、独立切片刀组，拆洗方便；
4. 420#不锈钢刀片，其余整机材质SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm，顶盆板厚度≥2.5mm；
5. 安全保护挡板，微动感应开关，开盖即停，保护操作安全；
6. 风冷马达，适应长连续工作；
7. 高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，耐用及安全；
8. 稳固型分份装置带有精细调节功能，稳定、卫生、易于拆装； 设备坚固、稳定，制作精细，优质高档。

	12
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	13
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	2F面点间

	1
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	1
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	2
	感应水龙头
	单温
	1
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	3
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
	1
	台
	1、全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 
2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；
3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 
4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 
5、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；
6、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理；
7、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀；
8、电量：25W/220V。

	4
	单星盆工作柜
	1410*760*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	挂墙吊柜带锁
	1800*400*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮。

	7
	平台冷藏冰箱
	1800*760*800
	1
	台
	1、台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装位置左右可选；
4、发泡密度≤42Kg/m³；100mm可调节不锈钢脚；                                                                               5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	8
	平台冷冻冰箱
	1800*800*800
	1
	台
	1、台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装位置左右可选；
4、发泡密度≤42Kg/m³；100mm可调节不锈钢脚；                                                                               5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：-22~-15℃

	9
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	10
	木面工作台
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用优质柳胺木厚度≥50mm；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	11
	不锈钢面粉车
	700*550*600
	1
	台
	车身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
盖板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；         
氩焊处满焊；
台脚：采用2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。

	12
	压面机
	620*670*1110
	1
	台
	1.电压：220V 功率：≤1.5KW                            
2.滚轴直径约112mm
3.滚轴长度约300mm
4.滚轴间距3-17mm可调间距
5.高速压面机，搭载强劲电机，每小时工作量可完成300KG面团碾压工作，从3mm超薄面皮到17mm厚薄面皮轻松均匀碾压，面团接触压面轴采用304不锈钢材质，安全放心使用，全体机身采用优质不锈钢制作，整体视觉光滑坚固耐用、耐腐蚀、易清洁。

	13
	和面机
	550*830*1050
	1
	台
	1.电压：380V 功率：≤2.2KW 
2.搅拌器转速：142/280、桶转速：12.6/25.3
3.面团≥25kg，干粉≥12.5kg
4.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好，
5.可根据产品配方调节快速、慢速转换
6.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准，
7.带安全防护罩，可放心使用。

	14
	搅拌机
	620*620*1020
	1
	台
	1.电压：380V 功率：≤0.75KW                                                                   
2.转速:120/240/468/转/分                              
3.配置：1桶、1球、1勾、1扇、网罩
4.利用行星运动原理精心设计，让内容物充分混合。
5.按需定制，满足不同实际需求。
6.手持台式两用，打蛋轻松省力。
7.性能实力标杆，安全可靠持久耐用。多档调速，点动加速，速度随心控。食品级材质，为您的食品安全着想。

	15
	高身醒发箱
	610*955*2100
	1
	台
	1.电压：220V 功率：≤1.5KW                               
2.层数≥18层
3.标准盘尺寸400mm*600mm
4.微电脑控制面板，温度和湿度显示精准
5.内外全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，升温升湿速度快，节省发酵时间
6.采用喷雾式醒发，确保使温湿度均匀
7.可拆卸铝合金支架，拆装方便，经久耐用。

	16
	三层六盘电烤箱（配装饰型烟罩）
	1320*1100*1780
	1
	台
	1.电压：380V 功率：≤18KW                             
2.每层内堂尺寸约855*704*220
3.三层六盘，每层两盘
4.标准盘尺寸400mm*600mm
5.不锈钢拉手，特殊工艺不传热，避免烫伤
6.电脑控制器内部设有多组温度调节程序
7.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节；
8.高精准温控排布技术配合上下独立温控系统±1-3℃，达到炉膛温度无死角、均匀上色，唤醒每一个面包麦香四溢，达到每一个面包焦糖色口感一致，满足不同面包种类严苛要求，独特隔热设计搭配高效加热元件，让烤炉升温时减少能源消耗，节约能耗降低成本。
9.采用镍铬合金发热丝，能在超高温下长期稳定工作（发热丝温度可达1100~1200℃），高温下不易软化变形，适合需要长期高温运行的场景；氧化铬保护层：铬元素在高温下与氧气反应，表面形成致密的 Cr₂O₃氧化膜，阻止进一步氧化和腐蚀，多数酸碱环境中表现稳定，适合复杂环境。

	2F清洁工具间

	1
	单星拖把池
	1200*600*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	2
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	3
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	1
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
接水盘：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	保洁柜
	1100*500*1800
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	2F特色明档间及学生餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=1500
	4
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	3
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2200*1250*550*5组
	13.8
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	4
	不锈钢前封板
	（1250+2200+1250）*1000*5组
	23.5
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	5
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	2
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	7
	过滤式油网烟罩连UV系统及前补新风（配套控制箱）
	4100*1600*550
	6.6 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	8
	不锈钢前封板
	4100*1000
	4.1
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	9
	不锈钢封墙板
	4100*2000
	8.2
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	10
	电力万能蒸烤箱（10盘 10x1/1G）
	847*843*1092
	1
	台
	电压：380V，功率：≤19.0kW
10层纵向插槽，配10盘1/1GN盘；
整机采用SUS304不锈钢板厚度≥1.0mm制作；
气候控制系统负责确保形成可控且可靠的烹饪气候。
强劲的蒸汽发生器、以20%为间隔调整的主动除湿功能以及烹饪室中均匀分布的干湿热量，确保达到出色的烹饪结果。
灵活的烹饪方式，在不同的装料层上同时烹制不同的食物。只需将点餐单拖放到所需的装料层上。
会显示哪些食物可以一起烹饪，并在每个菜肴烹饪结束时通知用户。
自动清洁和除水垢系统，有四种清洁程序。会识别清洁需求，建议合适的清洁程序，使用清洁片和保养片，为蒸汽发生器除水垢。
易于使用，确保安全，无需人工操作。
简单直观的操作方法，清晰易懂的彩色触摸屏，个性化界面，带按键功能的转轮。
联网烹饪管理系统可将您的电脑、平板电脑或智能手机变成简单、便携、集中的数字交互界面。

	11
	万能蒸烤箱底座
	1100*1000*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；              
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；             
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	电单门蒸饭柜
	12盘
	2
	台
	蒸饭:≥60KG，12盘；
箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm，一次性折弯成型，宽度15mm；
框架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
饭盘：厚度≥0.8mm，每台配置12个；                                           
保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡
门板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；密封条：橡胶条； 
手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；     
电压：380V；功率：≤12KW
采用微电脑时间水位温度控制器主板制作，具有防干烧功能。

	13
	电磁单眼矮汤炉
	600*700*500
	1
	台
	电压：380V 功率：≤15KW
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	14
	单眼大水池
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	15
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	16
	双层工作台
	1000*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	17
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	2F洗碗间、保洁间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单眼大水池
	1200*750*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	多层回收窗口
	2500*400*1200
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm。

	5
	单眼大浸泡池
	1350*800*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	7
	环保型去油污机
	235*650*580
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	8
	空气能长龙式洗碗机带烘干
	4200*1020*2270
	1
	台
	机器入口宽度：≥605mm        
最大洗涤高度：≥420mm          
最大洗涤量：3000-4500碟/h  
耗水量：300-350L            
洗涤温度：55-60℃          
漂洗温度：80-85℃
进水压力：0.15-0.4Mpa      
加热方式：电加热型  
电源要求：380V             
电加热型功率：≤42kw  
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，PLC编程，数码温度显示。
入口带有红外线传感器，自动检测餐具进入洗碗机，自动启/停清洗系统，实现节能减排。
入口和出口带有蒸汽回收系统（SRS），洗碗间无需另配排汽设备，该系统能减少蒸汽外溢，给洗碗间一个干燥的环境并且利用空气能系统（HPS）与冷水进行热交换，使冷水升温，与同级别洗涤量洗碗机相比每小时节省约28度电，达到节能效果。
采用了空气能系统（HPS），控制逻辑合理选材精良，排气保护、过流保护、相序保护、出水温度过高保护、高低压保护等多方面保护功能全智能化控制。
超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。
前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。
上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。
双道喷淋系统，入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。
烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。
输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。
传送系统采用变频控制电机。

	9
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	10
	活动工作台
	1500*800*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	11
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	3
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	4
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	13
	保洁柜
	1100*500*1800
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	14
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	3F粗加工间

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	3
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
	3
	台
	1、全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 
2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；
3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 
4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 
5、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；
6、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理；
7、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀；
8、电量：25W/220V。

	4
	单眼大水池
	1000*750*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	双眼水池
	1500*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	8
	双层工作台带孔
	1700*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	双层工作台带孔
	1200*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	10
	单星盆工作台
	1720*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	11
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	12
	食品净化机
	414*125*314
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	13
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	3F特色明档间及学生餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=1500
	1
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	贯流式风幕机
	L=1800
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	3
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	4
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2200*1250*550*4组
	11.0 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	5
	不锈钢前封板
	（1250+2200+1250）*1000*5组
	18.8
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	6
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	3F洗碗间

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	3
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	4
	单眼大水池
	1000*750*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	双星盆污碟台
	2780*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	8
	高压花洒龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体全铜材质，陶瓷阀芯，立杆及软管等配件为304不锈钢，配18"（457mm ）进水软管，配150mm 墙支架。

	9
	挂墙杯茜架
	1800*500
	1
	台
	层  板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                      
三角板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
单层挂墙安装，配直径12mm不锈钢滴水管。

	10
	环保型去油污机
	235*560*530
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	11
	空气能通道式洗碗机带烘干
	1950*860*2000
	1
	台
	最大洗涤高度：≥420 mm     
最大洗涤量：≥200筐   
耗水量：300-350L        
进水压力：0.15-0.4Mpa  
洗涤温度：55-60℃       
漂洗温度：80-85℃  
电源要求：380V          
加热方式：电加热型
电加热型型功率：≤33kw 
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，多点触控，耐高低温、抗污防尘，采用PLC控制，数据实时监控，控制洗消设备运行、停止、故障提醒，保证设备的稳定性。
超低的漂洗用水量350/400升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。
倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。
前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
安全保护装置,无人收取时会自动停机。
智能控制,温度可自行设定。
440mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。
双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
选配热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热，实现20%的能耗节约。  
入口和出口带有蒸汽回收系统(SRS),可减少蒸汽外溢,给厨房一个干燥的环境并且利用热泵系统(HPS)与冷水进行热交换,使冷水升温，达到节能效果。

	12
	洁碟台连杯茜架
	1250*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；               
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
橫管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；         
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	13
	挂墙杯茜架
	1000*500
	1
	台
	层  板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                      
三角板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
单层挂墙安装，配直径12mm不锈钢滴水管。

	14
	活动工作台
	1800*800*850
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	15
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	1
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	其它

	1
	不锈钢地沟
	L*300*250
	75
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	2
	不锈钢地沟盖板
	600*300*25
	75
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm。

	3
	不锈钢风管
	400*400
	83.2
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。

	4
	不锈钢风管
	600*500
	42.8
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。

	#A3楼厨房

	1F卸货区、垃圾房

	1
	贯流式风幕机
	L=1200
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤60分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	落地式电子秤
	300kg
	1
	台
	电源220V，内置≥64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。

	3
	平板推车
	900*600*200
	4
	台
	车面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
立管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
手柄：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ32*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	4
	单星盆工作台
	1800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	7
	自循环异味控制装置
	528*228*790
	1
	台
	1、功能：杀菌，除臭，高能光氢离子结合植物液空间雾化气相的原理；整机304不锈钢材质，设备内置植物液存储箱容量不小于4L；双进、出风循环系统，工作电源指示，故障提醒、报警功能；电源：220V，≤270W
2、7寸触摸式液晶屏+独立PLC控制；每天工作可设置8个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在7寸触摸屏上或者智能手机APP上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制。
3、设备内置光离子净化模块、臭氧杀菌净化模块、植物液除臭除味模块，三套系统可单独工作，也可组合配套工作，加强净化效能；

	2F清洁工具间、缓冲间

	1
	贯流式风幕机
	L=1800
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	单星拖把池
	1200*600*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	1
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
接水盘：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	保洁柜
	1100*500*1800
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	6
	双层送餐车
	800*500*800
	2
	台
	面板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
推杆：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥25*25*1.5mm；
配SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ25*1.5mm；氩焊处满焊；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。

	2F男更衣间、女更衣间

	1
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	2
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	2
	感应水龙头
	单温
	2
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	3
	挂墙烘手机
	470*250*165
	2
	台
	电压：220V  功率：≤1250W                            
风速：>80m/s

	4
	自动杀菌净手器
	248*470*165
	2
	台
	电压：220V  功率：≤20W                            
产品容量：≥2000ml                                   
感应距离：8-12cm                                                                   
出液方式：自动感应式

	5
	不锈钢六门更衣柜
	900*500*1800
	7
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
每扇门上附锁。

	6
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	2F主食库、副食库

	1
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	2
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	2
	不锈钢地架
	1200*500*250
	8
	台
	框架：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥≥38*38*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	8
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	2F荤菜、水产加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单孔脏污台
	800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	单眼大水池
	1200*750*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	单星盆工作台
	1570*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	7
	食品净化机
	414*125*314
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	8
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
	1
	台
	1、全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 
2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；
3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 
4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 
5、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；
6、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理；
7、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀；
8、电量：25W/220V。

	9
	双层工作台
	1500*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	10
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	11
	可调节四层冲孔货架
	1200*500*1500
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
立柱：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
立柱采用折弯成型，层架间距可调节；
柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	切片绞肉多功能机
	610*600*1150
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤1.1KW；
2. 一机实现绞肉+切片多功能设计，绞肉产量≥250kg/h 切片产量≥350kg/h，绞肉网板孔径：ø6/ø8mm，切片厚度约：2-30mm
3. 整体全不锈钢304不锈钢材质，密封不锈钢机身，绞肉为主轴传达双密封设计、独立切片刀组，拆洗方便；
4. 420#不锈钢刀片，其余整机材质SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm，顶盆板厚度≥2.5mm；
5. 安全保护挡板，微动感应开关，开盖即停，保护操作安全；
6. 风冷马达，适应长连续工作；
7. 高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，耐用及安全；
8. 稳固型分份装置带有精细调节功能，稳定、卫生、易于拆装； 设备坚固、稳定，制作精细，优质高档。

	13
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	14
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	2F蔬菜加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	双孔脏物台
	1410*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	单眼大水池
	1200*750*800
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	食品净化机
	414*125*314
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	6
	双层工作台
	1500*800*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	全自动毛刷清洗去皮机
	900*700*1100
	1
	台
	1.电压：220V 功率:≤0.75KW；
2.产量≥200-300KG/H；
3.整机304不锈钢材质，外箱板厚度≥1.5mm；
4.集成喷淋-清洗一体化系统，方便操作；
5.梯形结构底盘悬架，高强度移动角轮，坚固耐用；
6.特制尼龙毛刷高效持久耐用。

	8
	防水快拆多功能切菜机
	1350*600*1400
	1
	台
	电压功率：220v/≤1.8KW
生产能力：500-1200KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)
叶菜切段规格：1-60mm(可调)
球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）
标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）
标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁规格6/8/10/12/15/20/25立方毫米)
1：机器材质：整体SUS304不锈钢
2：传送带宽≥140MM
3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。
4：机器需加大料斗，便于入料
5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。
6：底部设有万向轮 方便移动   
7：刀组刀片采用SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。
8：配置安装保护装置，开门即停；
9：切割速度快，加工食材温升小
传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜
球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条）片，丁（块）。

	9
	单门刀具砧板消毒柜
	600*600*1800
	1
	台
	整机采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.0mm制作。
电压：220V，消毒方式：臭氧。

	10
	四门风冷冷藏冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	3F特色明档间及教师餐厅

	1
	贯流式风幕机
	L=1800
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	1800*1250*550*3组
	6.8
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	4
	不锈钢前封板
	（1250+1800+1250）*1000*3组
	9.9
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	5
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	3300*1250*550
	4.2
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	6
	不锈钢前封板
	（1250+3300）*1000
	4.6
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	7
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	8
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
	1
	台
	1、全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 
2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；
3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 
4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 
5、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；
6、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理；
7、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀；
8、电量：25W/220V。

	9
	商用电饭煲
	φ530*400
	2
	台
	容  量：≥25L
煮米量：≥11斤
电  压：220V
功  率：≤2650W

	10
	单通移门工作柜
	1500*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	11
	六门风冷冷藏智能留样柜
	920*765*1970
	1
	台
	1、留样大屏软硬件系统（配备中控屏、秤、打印机、电子锁等）；
2、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；
3、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；
4、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；
5、具备样品拍照、秤重、信息打印功能，方便溯源；
6、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；
7、门柜框嵌入发热线，防凝露；
8、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；
9、自动化霜，无需人工除霜；
10、自蒸发冷凝水，无需外排水；
11、智能温控，精准监测柜内温度，节能环保；
12、可拆卸式门封，易清洁；
13、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；
14、每个样品隔口均配备LED灯；
15、带WIFI功能，配485串口，可通过物联网可实时监控设备运行情况；
16、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
    内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm。

	12
	四门风冷双温冰箱
	1220*760*1980
	1
	台
	1、箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、双机双温，左冷冻右冷藏。
12、温度范围：+1~+6℃/-22~-15℃

	13
	双层工作台
	2300*400*800
	5
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	14
	双通移门工作柜
	1600*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	15
	电磁单眼矮汤炉
	600*700*500
	1
	台
	电压：380V 功率：≤15KW
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	16
	电力单眼煮面炉
	800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                            
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                             
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；                
台脚：采用可调不锈钢重力脚；                             
电压：380V 功率：≤15KW 
控制方式：采用数控控制系统；需有自动进水、缺水保护装置。

	17
	调料工作台
	400*800*800
	4
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	18
	电磁四眼煲仔炉
	800*800*800
	1
	台
	电压：380V 功率：≤3.5KW*4
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	19
	电磁单眼小炒灶
	800*800*800
	1
	台
	电压：380V 功率：≤15KW
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	20
	电力万能蒸烤箱（10盘 10x1/1G）
	847*843*1092
	1
	台
	电压：380V，功率：≤19.0kW
10层纵向插槽，适合1/1GN配件
整机采用SUS304不锈钢板厚度≥1.0mm制作；
气候控制系统负责确保形成可控且可靠的烹饪气候。
强劲的蒸汽发生器、以20%为间隔调整的主动除湿功能以及烹饪室中均匀分布的干湿热量，确保达到出色的烹饪结果。
灵活的烹饪方式，在不同的装料层上同时烹制不同的食物。只需将点餐单拖放到所需的装料层上。
会显示哪些食物可以一起烹饪，并在每个菜肴烹饪结束时通知用户。
自动清洁和除水垢系统，有四种清洁程序。会识别清洁需求，建议合适的清洁程序，使用清洁片和保养片，为蒸汽发生器除水垢。
易于使用，确保安全，无需人工操作。
简单直观的操作方法，清晰易懂的彩色触摸屏，个性化界面，带按键功能的转轮。
联网烹饪管理系统可将您的电脑、平板电脑或智能手机变成简单、便携、集中的数字交互界面。

	21
	万能蒸烤箱底座
	1100*1000*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；              
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；             
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	22
	台式电力双缸炸炉
	600*600*380
	1
	台
	电压：220V 功率：≤5kW 
不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用
人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然
三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康
机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计
配置8档旋转开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。

	23
	台式电力平扒炉
	600*600*380
	1
	台
	电压：220V 功率：≤5kW 
不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用
人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然
三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康
机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计
配置8档旋转开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。

	24
	单通移门工作柜
	2000*800*600
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	25
	双孔脏物台
	1500*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3F洗碗间、保洁间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	3
	单眼大水池
	1200*750*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	5
	双星盆污碟台
	2400*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	7
	高压花洒龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体全铜材质，陶瓷阀芯，立杆及软管等配件为304不锈钢，配18"（457mm ）进水软管，配150mm 墙支架。

	8
	挂墙杯茜架
	1300*500
	1
	台
	层  板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                      
三角板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
单层挂墙安装，配直径12mm不锈钢滴水管。

	9
	环保型去油污机
	235*560*530
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	10
	空气能通道式洗碗机带烘干
	1950*860*2000
	1
	台
	最大洗涤高度：≥420 mm     
最大洗涤量：≥200筐   
耗水量：300-350L        
进水压力：0.15-0.4Mpa  
洗涤温度：55-60℃       
漂洗温度：80-85℃  
电源要求：380V         
 加热方式：电加热型
电加热型型功率：≤33kw 
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，多点触控，耐高低温、抗污防尘，采用PLC控制，数据实时监控，控制洗消设备运行、停止、故障提醒，保证设备的稳定性。
超低的漂洗用水量350/400升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。
倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。
前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
安全保护装置,无人收取时会自动停机。
智能控制,温度可自行设定。
440mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。
双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
选配热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热，实现20%的能耗节约。  
入口和出口带有蒸汽回收系统(SRS),可减少蒸汽外溢,给厨房一个干燥的环境并且利用热泵系统(HPS)与冷水进行热交换,使冷水升温，达到节能效果。

	11
	洁碟台连杯茜架
	1300*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；               
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
橫管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；         
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	12
	挂墙杯茜架
	1100*500
	1
	台
	层  板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                      
三角板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
单层挂墙安装，配直径12mm不锈钢滴水管。

	13
	活动工作台
	1800*800*850
	3
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	14
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	3
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	15
	保洁柜
	1100*500*1800
	2
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	16
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	1
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	4F粗加工间

	1
	贯流式风幕机
	L=1800
	2
	台
	低噪音：采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合高效的蜗壳设计，使风量大且噪音低，噪音≤62分贝；
防火性能高：全金属外壳。

	2
	粘捕式灭蝇器
	395*120*290
	1
	台
	电压：220V
功率：≤16W
灯管：≤2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
覆盖面积≥40㎡
外壳ABS防阻燃材料
双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射

	3
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	4
	双大星盆工作台
	1750*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	5
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	6
	单星盆工作台
	2060*750*800+150
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	7
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	8
	双眼水池
	1800*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	9
	冷热水龙头
	双温
	2
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	10
	食品净化机
	414*125*314
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≤210W
3、环境温度：0℃～38℃
4、工作水温：1℃～32℃
5、果蔬类净化时间：放满即可≤10min
   肉类净化时间：≤35KG/13min
   水产类净化时间：≤35KG/17min
   五谷类净化时间：≤35KG/8min
   果蔬类快洗净化时间：放满即可≤6min
   肉类快洗净化时间：≤35KG/8min
6、净化方式：微纳米气泡一爆裂清洗；高浓度活氧水一高效灭除；羟基自由基一深度净化
7、设备对市政水净化后氯离子浓度小于等于0.25mg/L
8、设备对克伦特罗瘦肉精、亚甲基蓝、磺胺嘧啶等人工合成有机化学物质的去除率≥95%
9、设备针对氯代衍生物（三氯甲烷、四氯化碳等）的净化率≥99%。

	11
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
	2
	台
	1、全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 
2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；
3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 
4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 
5、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；
6、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理；
7、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀；
8、电量：25W/220V。

	12
	双层工作台带孔
	1200*700*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	13
	双层工作台
	1000*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	14
	不锈钢补台
	600*300*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4F烹饪加工间

	1
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	2
	单星盆工作台
	800*600*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	平台冷藏冰箱
	1800*600*800
	1
	台
	1、台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装位置左右可选；
4、发泡密度≤42Kg/m³；100mm可调节不锈钢脚；                                                                               5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	5
	平台冷冻冰箱
	1800*800*800
	1
	台
	1、台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装位置左右可选；
4、发泡密度≤42Kg/m³；100mm可调节不锈钢脚；                                                                               5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：-22~-15℃

	6
	单通移门工作柜
	1800*800*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	7
	过滤式油网烟罩连UV系统及前补新风（配套控制箱）
	3400*1600*550
	5.5 
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	8
	不锈钢前封板
	3400*1000
	3.4
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	9
	不锈钢封墙板
	3400*2000
	6.8 
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	10
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	11
	燃气单眼矮汤炉
	600*750*500
	1
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
炉体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
脚通：采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ50*1.5mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚；
采用自动点火及熄火保护装置。

	12
	燃气单眼大锅灶(配锅)
	1100*1200*800
	2
	台
	炉面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm制作；
冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度≥10mm制作；
炉架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm制作；
折弯成型，无焊接，上衬镀锌板，实际厚度≥1.0mm制作；
围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
炉头：采用高效不锈钢节能炉头，带前预混功能可有效将燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；
每个炉头采用自动点火及熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板实际厚度≥1.2mm制作，夹层内覆隔热棉厚度≥40mm制作；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；
风机电压：220V，风机功率：≤250W；
脚通：内管采用镀锌板实际厚度≥φ48*2.0mm制作，套管采用SUS304不锈钢圆管实际厚度≥φ51*1.5mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

	13
	集气罩连新风系统
	1300*1600*550
	2.1
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢，实际厚度≥1.2mm。

	14
	不锈钢前封板
	（1600+1300+1600）*1000
	4.5
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	15
	燃气双门蒸饭柜
	24盘
	1
	台
	蒸饭:≥120KG,24盘；
箱体：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
搁条：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
框架：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
饭盘：厚度≥0.8mm，每台配置24个；                                           
保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡
门板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；密封条：橡胶条 ；
手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；  
炉头：采用炉排；采用自动点火及熄火保护装置。

	4F预进间、备餐间

	1
	挂墙式双星洗手池
	900*400*250
	1
	台
	台面: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆: 采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
配SUS304不锈钢落水器。

	2
	感应水龙头
	单温
	2
	个
	全铜材质，红外线感应；
干电池、插电方式供电；
微电脑控制，超低功耗。

	3
	挂墙烘手机
	470*250*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤1250W                            
风速：>80m/s

	4
	自动杀菌净手器
	248*470*165
	1
	台
	电压：220V  功率：≤20W                            
产品容量：≥2000ml                                   
感应距离：8-12cm                                                                   
出液方式：自动感应式

	5
	紫外线杀菌灯
	≤36W
	2
	套
	灯管：石英高压放电管，紫外线,电压/功率：220V/≤0.036KW；波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。

	6
	高温双玻璃门立式雪柜（留样带锁）
	610*760*1980
	1
	台
	1、台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
   内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
   门板采用三层中空隔热玻璃门；
2、背部和底部采用镀锌板材质；
3、制冷机组:优质制冷机组；安装在顶部；
4、发泡密度≤42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；
5、柜体≥50mm环保绝缘材料；
6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异；
7、数字温控显示器；
8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；                                                      9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低；
10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；
11、温度范围：+1~+6℃

	7
	单通移门工作柜
	1330*750*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	8
	五格保温柜
	1800*700*800
	2
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
电压：220V 功率：≤3KW 恒温控制器，防干烧保护；
配5个带盖份数盒530*325*150mm；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	9
	双层工作台
	1400*700*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	4F煮面间

	1
	过滤式油网烟罩连UV系统（配套控制箱）
	2300*1250*550
	2.9
	㎡
	罩体板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                                    
滤油板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；            
采用通透式结构设计，提升油烟收集效果；带自动水洗功能；
烟罩自带补风接口，节约厨房空间，内嵌式IED灯管，优良的照明效果，方便售后维护；
集照明、UV处理、新风于一体，整机模块化系统，安装方便；
配置风幕层，防止油烟外溢，提升油烟吸补效率；
UV系统采用电阻触控屏，可防止误操作，表面可适当擦洗，可通过触控屏控制UV灯及照明灯的开关；
带UV灯故障提醒及寿命到时更换提醒功能；
带UV灯保护功能，打开UV灯前维修面板UV灯自动断电；
控制箱可与排油烟风机联动，在风机启动情况下，UV灯才可工作。

	2
	不锈钢前封板
	（2300+1250)*1000
	4.6
	㎡
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	3
	自动灭火系统装置
	单瓶组
	1
	套
	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带≥9个高压细水雾喷嘴
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点；
3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。                                                    
4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来
5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。                                                                                                                          
6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。

	4
	电磁单眼矮汤炉
	600*700*500
	1
	台
	电压：380V 功率：≤15KW
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	5
	调料工作台
	400*1100*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	6
	电磁单眼大锅灶
	1000*1100*800
	1
	台
	电压：380V 功率：≤25KW
台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；        
炉脚：采用不锈钢可调重力脚；
特点：微晶面板，坚固耐用；聚能线圈盘，火力均匀强劲；散热系统设计，散热高效；
独特超宽工作电压设计，运行稳定更安全。

	7
	三格保温柜
	1200*700*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
电压：220V 功率：≤3KW 恒温控制器，防干烧保护；
配3个带盖份数盒530*325*150mm；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	8
	单通移门工作柜
	1160*700*800
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                       
层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	4F洗碗间

	1
	多层回收窗口
	1500*400*1200
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm。

	2
	L型单星盆污碟台
	（2250+2080）*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配落水器；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	3
	冷热水龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	4
	高压花洒龙头
	双温
	1
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体全铜材质，陶瓷阀芯，立杆及软管等配件为304不锈钢，配18"（457mm ）进水软管，配150mm 墙支架。

	5
	环保型去油污机
	235*560*530
	1
	台
	整机为304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，无需接电；
环保型餐具去油污机是以纯物理反应的原理,通过高能矿石及序化技术，改变水分子的物理特性使其负离子化，因着湿润与浸透作用，把油污打碎形成“水包油”的状态，利用水分子产生的物理效应，快速去除掉餐盘上的油污，不仅取代机洗剂的化学作用，而且可令排放水达到环保标准。
序化水分子是以高渗透方式进入到陈垢组织内部，浸润分解积垢，化为松散浆状排走，从而使洗碗机体里面保持干净、延长使用寿命。同时抑制乳化反应形成，保持厨房下水道畅通无异味。

	6
	空气能通道式洗碗机带烘干
	1950*860*2000
	1
	台
	最大洗涤高度：≥420 mm     
最大洗涤量：≥200筐   
耗水量：300-350L        
进水压力：0.15-0.4Mpa  
洗涤温度：55-60℃       
漂洗温度：80-85℃  
电源要求：380V          
加热方式：电加热型
电加热型型功率：≤33kw 
内胆采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm制作。
外壳采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm制作。
触摸屏面板，多点触控，耐高低温、抗污防尘，采用PLC控制，数据实时监控，控制洗消设备运行、停止、故障提醒，保证设备的稳定性。
超低的漂洗用水量350/400升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。
倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。
前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
安全保护装置,无人收取时会自动停机。
智能控制,温度可自行设定。
440mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。
双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
选配热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热，实现20%的能耗节约。  
入口和出口带有蒸汽回收系统(SRS),可减少蒸汽外溢,给厨房一个干燥的环境并且利用热泵系统(HPS)与冷水进行热交换,使冷水升温，达到节能效果。

	7
	洁碟台连杯茜架
	1050*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；               
隔板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
橫管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；         
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	8
	挂墙杯茜架
	800*500
	1
	台
	层  板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                      
三角板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm；
单层挂墙安装，配直径12mm不锈钢滴水管。

	9
	活动工作台
	1800*800*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
下衬≥15mm细木工板；
格栅：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                          
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	10
	洗地龙头
	L≥11米
	1
	台
	主体、喷枪为全铜材质，配≥11米耐高压耐高温橡胶软管；
胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；
外壳采用SUS304不锈钢，自动回卷。

	11
	步进式开水器连底座
	≥12KW
	1
	台
	1、电压:380V
2、功率：≥12kw
3、容量：≥100L
4、产开水量：≥170L/H
5、外壳整体采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；内胆采用≥0.8mm厚SUS304不锈钢板；
6、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计；
7、水咀：2个开水龙头；
8、采用智能磁控分层步进加热工作原理；优质安全低压12V进水控制阀
9、智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统
10、电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。
11、底座：采用SUS304不锈钢方管≥38*38*1.5mm。

	12
	三眼水池
	1800*750*850
	1
	台
	台面：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；
星盆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm；                
配SUS304不锈钢落水器；
三边围板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
横管：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*25*1.5mm；
脚通：采用SUS304不锈钢方管实际厚度≥38*38*1.5mm；
台脚：采用可调不锈钢子弹脚。

	13
	冷热水龙头
	双温
	3
	台
	双孔双把，孔距≥203mm；
主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯。

	14
	热风循环双门消毒柜
	1300*650*1850
	1
	台
	柜身：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm，整体聚氨酯发泡；                                                        
内胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；
背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
胶条：嵌入式硅胶条；
电压：220V  功率：≤4.2kw ；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；
篮筐尺寸：400*500*200mm，配8个；
采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；
控温范围：50-150度。

	15
	保洁柜
	1100*500*1800
	1
	台
	层板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；                             
侧板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.2mm；
柜门：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.0mm；                                                 背板：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；
门胆：采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥0.8mm；              
底边：暗沟式定位滑槽，上滑道、静音吊轮；
台脚：采用可调不锈钢重力脚。

	其它

	1
	不锈钢地沟
	L*300*250
	40
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥1.5mm。

	2
	不锈钢地沟盖板
	600*300*25
	40
	米
	采用SUS304不锈钢板，实际厚度≥2.0mm。

	3
	不锈钢风管
	400*400
	27.6
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。

	4
	不锈钢风管
	600*500
	16.4
	㎡
	采用SUS304不锈钢板制作，实际厚度≥1.5mm，满焊连接，所有焊缝打磨处理。


注：
1、产品符合上表中规格（投标产品规格允许±5%内的偏差），投标产品涉及国家强制认证的（如电器）须具有相关认证证书（如3C国家强制性产品认证证书）；清单中各项尺寸没标注计量单位的以表格抬头的计量单位为准。
（三）规范和标准
投标人所提供的产品及安装必须符合以下（包含但不限于）规范及标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）：工业产品使用说明书总则（GB9969.1-1998），原材料不锈钢冷轧钢板（GB/T3280-1992），《不锈钢厨具》行业标准（QB/T2174-95），饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）
投标人应采用最新的规范和标准，具体以图纸描述为准。
（四）采购范围及接口界面
1、范围说明
（1）厨房设备的生产供货、安装、调试、质量保证及售后服务；
（2）根据招标文件中厨房设备平面布置图纸、采购设备清单，提供所有劳动力，材料、设备、服务、包装运货等，包括在图纸上、文件上未有提及，但合理运行需要的附件及相关图纸。
（3）提供安装单位为安全或合理操作设备所需要的一些特别配件。如该配件并不是设备本身之部分，该等配件亦需在工地安装前，交予有关安装单位。
（4）投标单位要遵循现有厨艺设计，要与现有厨房工艺设计进行对接。
2、接口界面
（1）除特别注明外，厨房预留接驳点到厨具设备的水、电管线须投标人负责。
（2）除特别注明外，厨房排油烟风机、油烟净化装置、厨房排油烟风管、补新风机、补新风风管等设备由投标人负责。
（3）地沟的土建部分不在此项目内。
（4）冷冻库、冷藏库内的地坪地砖不在此项目内。
（五）工艺要求
1、电器材料及设备工艺
投标人需提供设备适当的插头或软线。
当使用软线及插头时，软线需3心或4心PVC包裹的软线，其中一根线需连接设备的框架及接地。所有软线及插座需有一定的安全系数及符合当地的条例。
所有电器设备需适当地接地。
招标人有权要求投标人提供设备有关之电路图。
2、龙头、阀门、配件等	
厨房所有龙头、排水设备包含给、排水接驳辅件、溢水管、软管等相关配件。
如果水压供应高于设备指定的承受压力，投标人需提供减压装置。
3、制冷设备
所有冷凝机组，不论安装在柜台内，或分离式安装或安放在平台上均需安装品质优良的减震装置。冷凝机组在接驳铜管时，需要除湿及密封，并需附有压力保护装置，干燥器及冷媒观察镜等。由冷凝机组至蒸发器之铜管需作绝热包裹及适当地固定，高压管道需与低压管道分别包裹。
4、不锈钢
原材料不锈钢为304－2B标准
5、不锈钢管
不锈钢管使用1.0mm、1.2mm厚的不锈钢管，并需表面处理以配合其它配件。
6、手柄、支架、锁、小五金等
设备内使用的小五金，如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。
所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为圆形及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。
7、焊接	
不锈钢焊接必须采用氩弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成分相同，透彻地焊接，不能有砂眼，裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固具有韧性。多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。
所有需要在工地焊接的设备焊接人员具有“建筑施工特种作业操作资格证（建筑焊工）”。
8、表面处理
所有表面能看见的焊接即需要适当地磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高底点。在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光作最后表面处理。
所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。
9、冰箱、冰柜
所有冰箱必须符合标准食物容器GN盆使用，内箱圆弧转角工艺。
10、小车轮
所有小车轮最低负荷70公斤。
11、烟罩灭火系统
烟罩灭火系统必须符合消防认证。
系统为预充灭火液式，经过安装在固定位置之喷咀，当火警发生时，把灭火液喷洒在着火之设备上面。
烟罩灭火系统必须能扑灭烟罩下面各项灶具设备引起之火警。
烟罩灭火系统必须能自动感应火警发生，并能自动激活，系统并须附有手动激活装置，切断阀门可采用机械式或电磁阀，系统须附有讯号接点，供消防承造商连接系统激活往消防中央控制屏。
系统必须附有详细之技术资料，包括设计，安装，充液，保养，零配件之安装，复位说明等。
12、风管安装
排油烟、送新风风管须按暖通规范安装，所用到的防火阀必须通过消防认证。油烟净化设备须通过环保认证。
（六）实施要求
1、安装场地与条件
投标人应全面负责安装范围内的现场安装管理，对安装范围场地内的用水、用电、安装现场的安全与卫生、场地内的安装协调负有全面的管理责任。
2、临时用地
工地管理单位将向投标人提供安装作业场地，但不包括投标人为实施本项目而设置的办公、仓储、加工、生活等所需的临时设施用地。
3、安装通道
投标人可利用人行通道作为安装人员、材料，小型设备的出入口。大型设备可租用工程车运输场地。如投标人的安装设备、采购的设备、材料需工程车运输，应报招标人协调安排。投标人使用运输场地、通道等均应遵守工地管理单位的相关规定。
4、场地管理
（1）场地一经移交给投标人，投标人应在本项目实施全过程中全面负责安装范围内的现场管理，对场地的安全保卫、环境卫生（负责将垃圾清运至地盘管理商指定地点）、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，因场地管理不善引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。
（2）在本项目完成时，投标人应负责清场，即负责将其所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备）和任何材料、物品进行拆除及清运。
5、安装用水、用电
投标人需遵守工地管理单位的相关约定，并在指定的位置进行临时水、电的接驳。投标人负责由该接驳点至其使用地点的连接设施。投标人应与工地管理单位协调，并配合安装用水、用电的具体安排。投标人应确保只供本项目使用。
6、投标人供给招标人的设备、材料及安装所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，进入工地现场后的保管由投标人自己解决；所有材料、设备二次搬运费用由投标人自理；投标人在工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由投标人负责。除合同内商定的条款外，任何安装问题或费用均与买方无关。
7、现场的检查与移交
对不同系统的安装，应具备一定的前提条件。
投标人应参加与设备相关承包商或其它承包商的相关工序检查；在每批设备安装开始前一个月进行现场检查认可。
8、安装准备
（1）投标人应充分考虑本项目的特点，包括工期要求和安装时的相互干扰等，提出切实可行的安装方法和安装组织方案。
（2）认真做好图纸交底工作。
（3）现场跟踪、检查预留孔洞、沟槽设备基础是否符合要求，发现与设计不符者，应及时提出，并与相关承包商协商处理。
（4）检查安装机具的种类、数量及功能是否满足安装要求。
（5）检查场地是否满足进场条件。
（6）针对本项目的特点，对各级安装人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方可参加本项目的安装。
（7）应编制安装组织方案的实施计划，并与其它设备与建筑装修工作相协调。
9、设备、材料现场保管和维护
（1）投标人安装范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，因投标人原因造成材料、设备受损，一切费用和补偿由投标人承担。
（2）材料的现场保管和维护
1）投标人的现场安装材料应在其临建仓库存放，考虑到安装空间较密集，未经招标人或监理工程师许可，不得在任何房间、区域堆放材料或搭建临用仓库。
2）投标人应负责设备及材料存放的防火、防盗、防潮等。
3）由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质由投标人负责。
10、安全防护
（1）安全防护
1）投标人对安全防护的责任在项目最终验收之前的整个安装期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证项目现场安装安全（包括承包商和非承包商的人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知监理工程师、招标人和有关上级主管部门，并按相关处理规定执行。投标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟安装进度。
2）劳动保护
凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规严格执行。
3）安全防护信号
①投标人应在安装区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置。
②投标人应负责维护自己和招标人在项目区内放置的所有信号（或标志）装置。
③若监理工程师认为投标人提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，投标人必须按监理工程师的要求补充、修改、更换该系统或标志。
11、包装、运输
（1）概述
投标人应按有关标准和其设备的特殊要求对其提供的设备进行合适的包装、运输，保证其设备在运输过程中完好无损，投标人提供的设备应适应苏州地区的存储环境。
凡由于投标人对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失，或因此引起事故时，其一切责任及因此造成的损失由投标人承担。
（2）包装
投标人提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装现场。
笨重设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，容易散失的零部件应包装在箱内。
对于裸装货物，投标人应采取特殊措施保护货物及方便搬运。
投标人对交付的技术文件和技术资料应进行妥善包装，以适合长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。
12、安装验收
设备安装完成后，招标人和投标人代表按确认的标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。
本项目履行验收将按苏州工业园区《关于进一步加强履约验收管理的通知》、《江苏省政府采购履约验收管理办法》及合同相关条款和计划的规定进行并完成。
投标人应无偿服从招标人对安装界面的划分，在项目管理中无偿做好安装督导，服从招标人管理。
13、设备调试
投标人应对整个厨房设备的调试负责，包括自身设备的安装调试、与相关系统的接口调试。
投标人应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关要求。应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成调试工作。
14、培训
投标人有责任对招标人指定的人员进行操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握设备的操作、日常维护等技能。
15、免费质量保证期
验收通过并移交后2年的质保期。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。
在保证期内，投标人继续对所有安装和提供的系统和设备负责。无论是否能从各设备供应商得到保修，投标人须对各种设备提供保修。系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能要求；保修费用已包含在合同总价中。保证期结束后，完成合同履约。
在免费质保期内，投标人应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，投标人应在2小时以内响应，4小时内赶到现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如投标人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由投标人承担。
（七）本项目采购清单中的核心产品为：序号31燃气双眼大锅灶(含锅）。
（八）相关证书
1、所投工业和商用电热食品加工设备的生产厂家具有有效期内的《全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）》或《全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备）》（许可内容包含蒸汽炊具、电烤箱、电磁灶、开水器），投标文件中提供相关证明材料。
2、所投消毒产品的生产厂家具有有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》（许可内容包含电热消毒柜、臭氧消毒柜、紫外线杀菌灯），投标文件中提供相关证明材料。
注：以上两项证书均需在投标文件中体现，提供相关证明材料，未提供视为未实质性响应。
五、综合说明：
[bookmark: _Toc13889378][bookmark: _Toc13642118][bookmark: _Toc142194273]1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单。
2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。
3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行两年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。
5、交货时间：接到采购人通知后60天内完成安装及调试。
6、交货地点：具体根据采购人指定地点。
7、付款方式：详见合同条款。
8、安装要求
（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装材料质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。
（2）中标单位对安装安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。
（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。
（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。
（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。
9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
12、采购项目需要落实的政府采购政策：
12.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。 
12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。 
12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 
12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。
12.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。
12.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知
12.7 绿色采购
12.7.1本次采购产品中龙头（水嘴）属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购产品，投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则视为不实质响应。
12.7.2本次采购产品中商用燃气灶具属于《节能产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，本次采购产品中龙头（水嘴）、水池、塑料制品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，投标单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境标志产品认证证书。在综合得分相同情况下，提供证书更多的投标单位优先中标。
13、本项目不接受进口产品。
14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：
[bookmark: _Toc13543224][bookmark: _Toc142194275][bookmark: _Toc142194276]第一部分  合同一般条款
一、合同文件
1、合同文件适用法律
1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件
2.1.5 有关图纸
2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3、合同文件使用文字
3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
4、完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5、质量保证
5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收移交之日起计算，且质量保证期不低于两年。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。
6、包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7、伴随服务
7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；
7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8、标的物的交付
8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9、检验和验收
9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10、对标的物提出异议的时间和办法 
10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11、合同价款和支付
11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1 合格的销售发票；
11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
12、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、甲方违约责任
13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
14、乙方违约责任
14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
15、不可抗力
15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
16、索赔
16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。
16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。
八、合同的解除和转让
17、合同的解除
17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；
17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
18、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
19、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十、争议解决
20、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
21、合同份数。
本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。
22、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的 ，详见《标的物清单》。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标书；
③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
二、价格与支付：
1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行两年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。
2、付款步骤：
2.1预付款：
□乙方明确表示无需预付款；
□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。
2.2进度款：乙方所提供的货物全部交付完毕，且全部货物验收合格后,甲方支付合同总金额的50％；乙方将所有货物安装调试通过且验收完成，甲方支付至合同总金额的80％。
2.3结清款：经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的95%；剩余5%在免费质保期满后七个工作日内付清。
2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：
（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；
（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。
4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。
5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
6、乙方开户银行名称、地址、账号为：
户名：
开户银行：
账号：
地址：
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；
2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。
5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；
6、知识产权
（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。
（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有
（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。
（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。
（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有
如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
四、售后服务：
按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、违约责任：
按招标文件的规定执行。
六、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。
3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“政采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“政采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。
4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。
5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准
[bookmark: _Toc142194274]一、评标办法
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）
2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）
3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
二、评分标准
（一）投标报价（45分）
1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）
报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）
2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
（二）技术与质量及其它（55分）
1、实施方案（8分）
根据投标单位项目实施方案比较综合评分。需包含①项目组织架构与现场人员配置②质量保证体系及管控措施③安装进度管控与协调措施④现场文明施工、安全管理措施。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
2、进度计划方案（8分）
根据投标单位项目进度计划方案比较综合评分。需包含①总体工期计划②劳动力及材料设备进场计划③工期保障措施④工期延误处置方案。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
3、售后服务方案（8分）
根据投标单位项目售后服务方案比较综合评分。需包含①售后服务体系配置②故障响应服务方案③保修保养服务内容④培训服务方案。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
4、所投产品出现常规质量问题解决方案（8分）
根据投标单位项目常规质量问题解决方案比较综合评分。需包含①常见故障原因分析②故障现场处置方案③备品备件保障方案④故障预防改进措施。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
5、应急预案（8分）
根据投标单位项目应急预案比较综合评分。需包含①现场安全类应急预案②设备无法按时到货风险预案及解决措施③安装调试阶段突发状况应急④质保期运行突发故障应急预案。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
6、燃气双眼大锅灶工艺技术方案（4分）
工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)；
产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得4分；
产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得2分；
产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得1分；
不提供的不得分。
7、双门热风循环消毒柜工艺技术方案（4分）
工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)；
产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得4分；
产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得2分；
[bookmark: _GoBack]产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得1分；
不提供的不得分。
8、五格保温柜工艺技术方案（4分）
工艺技术方案包括：①产品图纸或产品说明书；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)；
产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得4分；
产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得2分；
产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得1分；
不提供的不得分。
9、类似业绩比较（3分）
投标单位自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高得3分。投标文件中提供合同扫描件、不低于合同金额50%的发票扫描件及履约验收报告扫描件。
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