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1． 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区锡北镇人民政府的委托，对锡北镇张泾派出所智能化采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息
1.项目名称：锡北镇张泾派出所智能化采购项目
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044
3.项目预算：299.8万元，投标最高限价为298.155895万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.项目整体质保期：软件3年质保，硬件5年质保，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
5.供货期：接到通知后90日历天内完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。

6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）
10.本项目是否专门面向中小企业：否
11.本项目不接受联合体投标。

12.本项目 否 进口产品投标。
（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无
（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年9月9日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0044项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年9月29日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年9月29日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼） 

联系人：殷孟娜

电 话：0510-88213027

采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府
联系人：蒋工
电  话：0510-83799781
二、投标人须知

（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正： 
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
3.开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）
4.报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺书（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.服务方案（如有格式自拟并自行添加）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

11. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录

（ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。）
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6.评标标准：详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）代理服务费： 

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目要求和有关说明

本次采购为锡北镇张泾派出所智能化采购项目，本项目中的核心产品为核心交换机。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

本项目属性：货物类
一、项目基本情况

1、本项目为张泾派出所智能化设备采购项目，包括综合布线系统、计算机网络、视频监控系统、拾音监听系统、入侵报警系统、门禁管理系统、停车管理系统、五方通话、机房工程、综合管网、音视频系统、应急呼叫系统、专业坐席以及设备的安装调试，和其他相应配套服务。具体采购内容详见清单及技术要求。

2、本项目核心产品为：核心交换机

3、项目整体免费质保期：软件3年质保，硬件5年质保，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、本项目按实审计。
二、本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标

准所属行业如下表：

	序号
	标的名称
	性能参数
	数量
	单位
	所属行业

	1
	网络信息面板
	详细参数见下表
	145
	只
	工业（制造业）

	2
	网络信息面板
	详细参数见下表
	173
	只
	工业（制造业）

	3
	网络信息面板
	详细参数见下表
	42
	只
	工业（制造业）

	4
	网络模块
	详细参数见下表
	659
	只
	工业（制造业）

	5
	室内信息箱
	详细参数见下表
	2
	个
	工业（制造业）

	6
	语音配线架
	详细参数见下表
	10
	套
	工业（制造业）

	7
	网络配线架
	详细参数见下表
	48
	只
	工业（制造业）

	8
	理线器
	详细参数见下表
	48
	个
	工业（制造业）

	9
	光纤配线架
	详细参数见下表
	20
	只
	工业（制造业）

	10
	光端盒
	详细参数见下表
	2
	只
	工业（制造业）

	11
	光纤耦合器
	详细参数见下表
	236
	个
	工业（制造业）

	12
	网络机柜
	详细参数见下表
	7
	台
	工业（制造业）

	13
	服务器机柜
	详细参数见下表
	5
	台
	工业（制造业）

	14
	会议机柜
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	15
	机柜PDU
	详细参数见下表
	14
	台
	工业（制造业）

	16
	核心交换机
	详细参数见下表
	8
	台
	工业（制造业）

	17
	24口接入交换机
	详细参数见下表
	36
	台
	工业（制造业）

	18
	千兆光模块
	详细参数见下表
	136
	个
	工业（制造业）

	19
	万兆光纤模块
	详细参数见下表
	8
	个
	工业（制造业）

	20
	边界防火墙
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	21
	24口POE交换机
	详细参数见下表
	13
	台
	工业（制造业）

	22
	放装AP
	详细参数见下表
	51
	台
	工业（制造业）

	23
	上网行为管理
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	24
	室内枪式摄像机
	详细参数见下表
	23
	个
	工业（制造业）

	25
	室内半球摄像机
	详细参数见下表
	79
	个
	工业（制造业）

	26
	室内半球摄像机（拾音）
	详细参数见下表
	7
	个
	工业（制造业）

	27
	高保真拾音器
	详细参数见下表
	9
	个
	工业（制造业）

	28
	人脸识别半球
	详细参数见下表
	7
	个
	工业（制造业）

	29
	室外枪式摄像机
	详细参数见下表
	5
	个
	工业（制造业）

	30
	电梯半球摄像机
	详细参数见下表
	2
	个
	工业（制造业）

	31
	数字楼层显示器
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	32
	电梯无线网桥
	详细参数见下表
	2
	对
	工业（制造业）

	33
	32路NVR
	详细参数见下表
	5
	个
	工业（制造业）

	34
	硬盘
	详细参数见下表
	40
	块
	工业（制造业）

	35
	管理控制工作站
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	36
	视频综合管理平台
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	37
	人脸分析服务终端
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	38
	吸顶式高清拾音器
	详细参数见下表
	10
	台
	工业（制造业）

	39
	专业监听耳机
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	40
	管理控制工作站
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	41
	高清音频拾音管理平台
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	42
	拾音管理平台工作站
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	43
	紧急按钮
	详细参数见下表
	6
	只
	工业（制造业）

	44
	声光报警器
	详细参数见下表
	6
	只
	工业（制造业）

	45
	单防区输入输出模块
	详细参数见下表
	6
	只
	工业（制造业）

	46
	中心报警主机（含控制键盘）
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	47
	双回路总线驱动器
	详细参数见下表
	1
	块
	工业（制造业）

	48
	声光警号
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	49
	电子地图联动模块
	详细参数见下表
	2
	套
	工业（制造业）

	50
	电源(含蓄电池)
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	51
	双防区脉冲主机
	详细参数见下表
	3
	台
	工业（制造业）

	52
	蓄电池
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	53
	四门门禁控制器（含机箱电源）
	详细参数见下表
	17
	台
	工业（制造业）

	54
	双门门禁控制器（含机箱电源）
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	55
	读卡器
	详细参数见下表
	60
	台
	工业（制造业）

	56
	人脸门禁一体机
	详细参数见下表
	8
	台
	工业（制造业）

	57
	电锁电源
	详细参数见下表
	67
	台
	工业（制造业）

	58
	红外感应门禁开关
	详细参数见下表
	68
	只
	工业（制造业）

	59
	280Kg单门磁力锁
	详细参数见下表
	38
	只
	工业（制造业）

	60
	280Kg双门磁力锁
	详细参数见下表
	29
	只
	工业（制造业）

	61
	管理控制工作站
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	62
	发卡器
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	63
	照片采集摄像机
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	64
	门禁卡
	详细参数见下表
	100
	张
	工业（制造业）

	65
	车牌识别显示一体机
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	66
	挡车器
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	67
	无人值守一体机
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	68
	车牌识别仪
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	69
	防砸雷达
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	70
	开关电源
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	71
	配电箱
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	72
	设备箱
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	73
	光端盒
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	74
	光纤收发器
	详细参数见下表
	1
	对
	工业（制造业）

	75
	16口交换机
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	76
	管理控制工作站
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	77
	承重支架
	详细参数见下表
	5
	套
	工业（制造业）

	78
	应急电源主机
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	79
	蓄电池
	详细参数见下表
	32
	节
	工业（制造业）

	80
	电池柜
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	81
	输出配电柜
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	82
	制冷器
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	83
	铜管
	详细参数见下表
	40
	米
	工业（制造业）

	84
	制冷器承重架
	详细参数见下表
	2
	项
	工业（制造业）

	85
	感烟探测器
	详细参数见下表
	2
	只
	工业（制造业）

	86
	感温探测器
	详细参数见下表
	2
	只
	工业（制造业）

	87
	探测器底座
	详细参数见下表
	4
	只
	工业（制造业）

	88
	警铃
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	89
	放气指示灯
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	90
	紧急启停盒
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	91
	声光报警器
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	92
	90L气体灭火柜体
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	93
	七氟丙烷药剂
	详细参数见下表
	82
	公斤
	工业（制造业）

	94
	自动泄压装置
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	95
	气灭控制器
	详细参数见下表
	1
	个
	工业（制造业）

	96
	信息公示播控设备
	详细参数见下表
	3.5
	m2
	工业（制造业）

	97
	网络异步卡
	详细参数见下表
	1
	张
	工业（制造业）

	98
	调音台
	详细参数见下表
	3
	台
	工业（制造业）

	99
	音频处理器
	详细参数见下表
	3
	台
	工业（制造业）

	100
	全频音箱
	详细参数见下表
	22
	只
	工业（制造业）

	101
	功放
	详细参数见下表
	11
	台
	工业（制造业）

	102
	时序电源
	详细参数见下表
	3
	台
	工业（制造业）

	103
	一拖二无线鹅颈话筒
	详细参数见下表
	3
	套
	工业（制造业）

	104
	有线话筒
	详细参数见下表
	14
	套
	工业（制造业）

	105
	多媒体插座
	详细参数见下表
	6
	套
	工业（制造业）

	106
	拼接屏
	详细参数见下表
	32
	台
	工业（制造业）

	107
	拼控设备
	详细参数见下表
	4
	套
	工业（制造业）

	108
	交互终端
	详细参数见下表
	2
	台
	工业（制造业）

	109
	无线传送
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	110
	OPS控制终端
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	111
	视频矩阵
	详细参数见下表
	1
	项
	工业（制造业）

	112
	天花喇叭
	详细参数见下表
	38
	个
	工业（制造业）

	113
	壁挂音箱
	详细参数见下表
	39
	个
	工业（制造业）

	114
	控制主机
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	115
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	详细参数见下表
	1
	套
	工业（制造业）

	116
	调谐器
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	117
	CD播放器
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	118
	IP音频采集器
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	119
	寻呼话筒
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	120
	IP网络音箱
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	121
	数字功放
	详细参数见下表
	6
	台
	工业（制造业）

	122
	电源管理器
	详细参数见下表
	1
	台
	工业（制造业）

	123
	4人操作席
	详细参数见下表
	3
	组
	工业（制造业）

	124
	键盘盆
	详细参数见下表
	12
	个
	工业（制造业）

	125
	人体工学椅
	详细参数见下表
	12
	张
	工业（制造业）


三、技术参数部分
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1、综合布线系统
	　
	　
	　

	工作区子系统
	　
	　
	　

	1
	网络信息面板
	单口86型网络信息面板
	只
	145

	2
	网络信息面板
	双口86型网络信息面板
	只
	173

	3
	网络信息面板
	四口86型网络信息面板
	只
	42

	4
	网络模块
	非屏蔽六类RJ45模块

模块主体：聚碳酸酯（PC）

金针：磷青铜镀金

IDC 端子：磷青铜镀镍

卡接范围：φ0.4-0.6mm

端口：8P8C

插入损耗：≤ 0.4dB@100MHz

接触针：50μinch镀金

PIN：磷青铜

IDC端子：磷青铜

拔插次数≥1000次

端接次数≥300次
	只
	659

	5
	室内信息箱
	箱体材料：优质冷轧钢板；

常用尺寸：400*300*120面板材质：冷轧钢板；
	个
	2

	水平子系统
	　
	　
	　

	6
	网线
	六类非屏蔽网线

护套材质：PVC 

护套颜色（可选）：默认灰色 

成品外径：6.3±0.3 

导体：99.99%无氧铜   23AWG"
	箱
	70

	管理间子系统
	　
	　
	　

	7
	语音配线架
	100对科龙条，含铜模块
	套
	7

	8
	语音跳线
	RJ45-110跳线，2米
	根
	189

	9
	网络配线架
	非屏蔽24位RJ45配线架

配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 

配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 

IDC打线端子：磷青铜镀镍 

镀金层厚度：磷青铜金针镀金50μ″，镀软镍60μ

配线架模块类型：6口一体式模块*4组 

RJ45端口：可连接1-24根跳线

接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 

安装性：19英寸标准机架式设备 

配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 

安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 

维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 

频率范围：0～500MHz 

插入损耗：0.4dB@500MHz 

绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 

RJ45卡接次数：≥1500次 

接线端子卡接次数：≥300次

使用温度：-40～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃） "
	只
	48

	10
	理线器
	网络理线架

125铝合金理线器.1U理线器整体材质：铝型材+黑色喷塑 

支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度

金属拉丝工艺，美观度大大提升

安装高度：1U 

安装方式：机柜螺丝安装 

使用温度：-20～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃） "
	个
	48

	11
	网络跳线
	非屏蔽六类RJ45跳线(1.5米)

采用多股导体结构，跳线柔软，易弯曲不易折断

采用28AWG，更细规格的导体，线径更小，更加柔软，更加易于管理

非屏蔽水晶头压接簧片 50μm 整体镀金，确保性能优异（过单体测试）

一体式注塑帽套预防弹片被弯折

执行标准：ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568 YD/T 926.3

水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 

跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 

跳线线缆类型：28AWG对绞芯线（多股） 

跳线线缆外径：3.9±0.2mm 

跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 

连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  

跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 

适用信号：六类非屏蔽信道 

使用温度：-20～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃） "
	根
	480

	12
	光纤配线架
	24芯ODF光纤配线架
	只
	15

	13
	光端盒
	6口光端盒
	只
	2

	14
	千兆单模尾纤
	LC型单模0.9mm束状尾纤（1.5米）
	根
	250

	15
	光纤耦合器
	LC-LC单模双芯
	个
	125

	16
	光纤熔接
	机熔
	芯
	250

	17
	光纤跳线
	3米，电信级千兆单模双芯光纤跳线LC-LC
	根
	67

	干线子系统
	　
	　
	　

	18
	单模光缆
	24芯单模光纤

光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4）

衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0

光纤芯数：24 芯

加强件: 磷化圆钢丝

光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 

钢丝直径：1.0mm 

铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包

护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色

允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N

允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm

最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D

敷设方式：管道、非自承式架空"
	米
	350

	19
	单模光缆
	6芯单模光纤

光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4）

衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0

光纤芯数：6 芯

加强件: 磷化圆钢丝

光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 

钢丝直径：1.0mm 

铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包

护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色

允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N

允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm

最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D

敷设方式：管道、非自承式架空"
	米
	400

	20
	语音电缆
	3类25对大对数电缆
	米
	220

	21
	语音电缆
	3类50对大对数电缆
	米
	150

	机房部分
	　
	　
	　

	22
	光纤配线架
	48芯ODF光纤配线架
	台
	5

	23
	语音配线架
	100对科龙条，含铜模块
	套
	3

	24
	千兆单模尾纤
	LC型单模0.9mm束状尾纤（1.5米）
	根
	210

	25
	光纤耦合器
	LC-LC单模双芯
	个
	105

	26
	光纤熔接
	机熔
	芯
	210

	27
	光纤跳线
	3米，电信级千兆单模双芯光纤跳线LC-LC
	根
	80

	28
	网络机柜
	42U网络标准机柜
	台
	7

	29
	服务器机柜
	600*1200*2000服务器机柜
	台
	5

	30
	会议机柜
	600*600*1000机柜
	台
	2

	31
	机柜PDU
	8口国标16A输出、防浪涌、2米输入线、带总控、指示灯
	台
	14

	2.计算机网络系统
	　
	　
	　

	2.1
	公安网
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	万兆多速率以太交换机，整机固化24万兆光端口；

交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发≥360Mpps；

支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；

支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合；

整机提供固化单电源，固化双风扇；
	台
	2

	2
	24口接入交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	台
	10

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	40

	4
	万兆光纤模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2

	2.2
	视频专网
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	万兆多速率以太交换机，整机固化24万兆光端口；

交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发≥360Mpps；

支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；

支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合；

整机提供固化单电源，固化双风扇；
	台
	2

	2
	24口接入交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	台
	3

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	12

	4
	万兆光纤模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2

	2.3
	政务专网
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	万兆多速率以太交换机，整机固化24万兆光端口；

交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发≥360Mpps；

支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；

支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合；

整机提供固化单电源，固化双风扇；
	台
	2

	2
	24口接入交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	台
	4

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	16

	4
	万兆光纤模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2

	2.4
	互联网
	　
	　
	　

	1
	边界防火墙
	三层吞吐量≥8G，并发连接数≥300W，新建连接数≥6W，SSL VPN并发用户≥2000，"SSL VPN吞吐"≥200M，IPSec隧道数2000，IPSEC加密性能300M，内存4G；16GE+4Combo+6千兆光+2万兆光+1独立管理口；双电源，三年AV/IPS/ACG授权函
	台
	1

	2
	核心交换机
	万兆多速率以太交换机，整机固化24万兆光端口；

交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发≥360Mpps；

支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；

支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合；

整机提供固化单电源，固化双风扇；
	台
	1

	3
	24口接入交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	台
	12

	4
	24口POE交换机
	交换容量≥672Gbps；包转发率≥108Mpps；24*10/100/1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口； 支持POE+；POE供电功率≥375W；支持OPENFLOW 1.3；支持横向虚拟化≥9台，支持纵向虚拟化技术
	台
	3

	5
	放装AP
	采用整机双频3流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G，≥1个100/1000M电口）,支持 802.3af供电；⽀持内置物联⽹BLE5.1（蓝⽛）
	台
	51

	6
	无线控制器
	WAN 2*GE & LAN 6*GE+ 2* SFP+

最大管理AP数：128；实配64个AP授权；支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑
	台
	1

	7
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	36

	8
	万兆光纤模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2

	9
	上网行为管理
	三层吞吐量≥2Gbps，七层吞吐量≥800Mbps；功能全开适用带宽300M，行为审计&应用控制适用终端规模500台
	台
	1

	2.5
	设备网
	
	
	

	1
	核心交换机
	万兆多速率以太交换机，整机固化24万兆光端口；

交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发≥360Mpps；

支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；

支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合；

整机提供固化单电源，固化双风扇；
	台
	1

	2
	24口POE交换机
	交换容量≥672Gbps；包转发率≥108Mpps；24*10/100/1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口； 支持POE+；POE供电功率≥375W；支持OPENFLOW 1.3；支持横向虚拟化≥9台，支持纵向虚拟化技术
	台
	9

	3
	24口接入交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	台
	7

	4
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	32

	3.视频监控系统
	　
	　
	　

	前端设备
	　
	　
	　

	1
	室内枪式摄像机
	像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：30m（暖光监控）50m（红外监控）；

补光灯：4颗（红外灯）;4颗（暖光灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：109°～30°；垂直：56°～17°；对角：131°～35°；

热度图：支持；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问； 

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；

预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；

最大Micro SD卡：256GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67
	个
	23

	2
	室内半球摄像机
	像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：40m；

补光灯：3颗（红外灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：109°～30°；垂直：56°～17°；对角：131°～35°；

通用行为分析：物品遗留;物品搬移；

热度图：支持；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；

预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；

最大Micro SD卡：256GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67；IK10
	个
	79

	3
	室内半球摄像机（拾音）
	像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：40m；

补光灯：3颗（红外灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：109°～30°；垂直：56°～17°；对角：131°～35°；

通用行为分析：物品遗留;物品搬移；

热度图：支持；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问； 

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；

预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；

最大Micro SD卡：256GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67；IK10
	个
	7

	4
	高保真拾音器
	连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）；

拾音范围：1～150平方米，约半径7米；

灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；

信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）；

指向特性：全指向性；

动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）；

功耗：＜2W

含12V供电电源
	个
	9

	5
	人脸识别半球
	像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：40m（红外）；20m（暖光）；4m（人脸检测距离）；

补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：104°～29°；垂直：54°～16° 对角：125°～34°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

热度图：支持；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；

人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；

视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）；非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）；人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

AI编码：H.264：支持；H.265：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；

自适应镜头校正（图像矫正）：支持；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置双MIC；

内置扬声器：支持，内置1个扬声器；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；

预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；

最大Micro SD卡：1TB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；

防护等级：IP67；IK10；
	个
	7

	6
	室外枪式摄像机
	像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：40m；

补光灯：3颗（红外灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：109°～30°；垂直：56°～17°；对角：131°～35°；

通用行为分析：物品遗留;物品搬移；

热度图：支持；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问； 

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；

预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；

最大Micro SD卡：256GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67；IK10
	个
	5

	7
	电梯半球摄像机
	采用不低于200万像素CMOS图像传感器；

可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数；

内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离20米；

检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告；

内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警；

设备内置继电器，可通过干节点报警输出；

支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设；

支持DC12V供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电；
	个
	2

	8
	数字楼层显示器
	配套
	台
	2

	9
	电梯无线网桥
	网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE IN)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；

电源接口：具备1个DC电源端口；

外置PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE&nbsp;OUT)、1个10/100Mbps自协商以太网口；

无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；

工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；

最佳无线传输距离：≤200m；

整机最大无线传输速率：300Mbps；

拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；

工作温度：-20℃～+55℃；

供电方式：设备支持非标24V PoE和12VDC两种供电方式，可根据实际情况灵活选择（非标PoE电源标配，12VDC电源不标配）；

成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端；
	对
	2

	传输线缆
	　
	　
	　

	10
	网线
	六类非屏蔽网线
	箱
	22

	11
	拾音器电源线
	RVV2*1.0
	米
	300

	12
	音频线
	RVVP2*1.0
	米
	300

	后端设备
	　
	　
	　

	13
	32路NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；

设备具有2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；

设备最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；

支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包IPC通道名称、日期、时间及地理位置；时间格式年月日、月日年、日月年可选；叠加位置可设；

支持通道标题叠加功能，叠加最66个字节；支持自定义标题叠加，叠加最多10行，每行叠加最多20个字，可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设4个区域，区域位置可重叠；

设备具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警；

支持自动跟踪，利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中;

支持单独对算法模型文件进行升级；

设备可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备；

设备可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件;

视频浓缩播放，录像回放中，有移动侦测，外部接入报警，智能侦测等事件发生时，视频按照正常速度播放，其他视频自动按照高倍速度播放；

通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息；
	个
	5

	14
	硬盘
	单盘容量：6TB；

缓存：256MB；

转速：5400RPM；

硬盘接口：SATA
	块
	40

	15
	管理控制工作站
	1、CPU≥8核 ≥2.5GHZ

2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3、硬盘：存储容量≥1T，硬盘插槽≥2

4、PCIE扩展：≥2个PCIE扩展插槽

5、接口：≥1个千兆口，4个USB接口 

6、显示尺寸：≥491*374*171（长宽高）

7.含国产操作系统
	台
	1

	16
	视频综合管理平台
	集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放

一、软件参数

1、性能规格，单台视频监控600路、门禁100路、停车5进5出、访客机2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力；

2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统；

3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；

4、视频监控

（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；

（2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏；

5、门禁管理

（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；

（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；

6、访客管理

（1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限；

（2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；

7、目标抓拍

（1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加；

（2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录；

8、停车管理

（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；

（2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；

9、移动端

（1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；

（2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件；

二、硬件参数

1、处理器：≥2.5GHz，24核

2、硬盘：1块≥128G SSD固态硬盘、1块≥4T 机械硬盘；

3、内存：≥32G内存；

4、接口：前置2个USB2.0接口、后置2个USB3.0接口1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1个VGA接口、2个HDMI接口；
	台
	1

	17
	人脸分析服务终端
	嵌入式Linux操作系统；

设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；

设备内置3个算力为22TOPS（INT8）的GPU芯片，具有2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB 3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个SATA 3.0接口、1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、 2路报警输出，采用AC220V转DC12V电源适配器供电；

支持48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；

支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；

支持AI开放智能：万物检测、行为分析、语义分割、实例分割、编排模型；

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持16路，轮巡间隔可配置30-3600秒；；

支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；

2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出；

支持 PyTorch 模型、ONNX 模型、TensorFlow模型、Caffe 模型、PaddlePaddle 模型，能力可涵盖检测任务、分类任务、分割任务、关键点识别任务等；支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点识别等模型的串联应用；

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持16路，轮巡间隔可配置30-3600秒；

支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；

智能分析盒子，单盘位最大可满配16TB硬盘；
	台
	1

	3.1.拾音监听系统
	　
	　
	　

	1
	吸顶式高清拾音器
	1、针对派出所的接待窗口、报案点、侯问室、调解室、羁押室等关键位置，部署5-10个点位的高清音频声音采集设备，所有点位均采用IP网络化连接，并在核心机房部署智能语音业务管理软硬件设备，组成一套高清音频拾音系统，其中所有线路需穿管隐蔽铺设，设备需隐蔽安装。

2、拾音器需采用麦克风阵列方案，且每个拾音器的麦克风数量≥8个，每个麦克风的灵敏度不低于-27dB，信噪比不低于78dB，采样位数不低于24位，采样率不低于48KHz。

3、拾音器需配备高速语音DSP处理器，运算能力≥3000MIPS。

4、拾音器需内置自动增益调节（AGC）功能电路。

5、拾音距离：30米【自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离）】

6、电源类型：至少应支持POE供电。

7、可靠性：防水防尘等级≥IP65

8、安全要求：V0或其他材料的同级别阻燃能力，并具备防爆能。

9、至少需具备标准POE网口、3.5mm标准音频口两种接口
	台
	10

	2
	专业监听耳机
	1、连接方式3.5mm/6.3mm立体声插头 

2、佩戴方式头戴式

3、发声原理动圈 

4、频响范围6-38000Hz 

5、产品阻抗120欧姆

6、灵敏度110dB 

7、总谐波失真＜0.05%纠错 
	台
	1

	3
	24口POE交换机
	24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP端口；背板带宽：336Gbps；包转发率：≥51Mpps，POE+供电240W。
	台
	1

	4
	管理控制工作站
	1、CPU≥8核 ≥2.5GHZ

2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3、硬盘：存储容量≥1T，硬盘插槽≥2

4、PCIE扩展：≥2个PCIE扩展插槽

5、接口：≥1个千兆口，4个USB接口 

6、显示尺寸：≥491*374*171（长宽高）

7.含国产操作系统
	台
	1

	5
	高清音频拾音管理平台
	系统功能：

1.要求基于网络化、便于管理。

2.要求具备异常声音检测报警功能：

①支持个性化配置，根据不同环境自定义设置检测参数；

②支持多路并发检测报警，对多个点位区域进行布控；

③可对报警内容点击一键直达详细页面。

3.要求具备定时监测功能：

①要求支持全时段监测和自定义监测两种模式；

②要求针对不同环境需求，可以设置不同监测模式。

4.要求具备安全形势分析统计功能：

①需要支持周、月、年度检测结果统计、报表生成；

②要求可以根据时间段进行选择统计，并导出EXCEL。

5.音频监控系统需具备自动化运维功能：

①要求实现设备分组管理，根据需求自主调整；

②要求实现设备运行多色状态展示，如红色异常、绿色正常；

③要求实现设备在线、离线状态统计；

④要求实现管理员权限灵活分配管理；

⑤要求实现系统异常推送报警，并满足日志分类可筛选。

硬件参数：

1. CPU：≥4核，≥3.5GHz

2. 内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3. 硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥3个，单槽位最大支持8T

4.PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽

5.接口：≥1个千兆口，6个USB接口

6.音频存储格式：WAVE

7.音频质量：采样率≥16KHz，采样位数≥24位
	台
	1

	6
	拾音管理平台工作站
	1、 CPU：≥4核，≥3.5GHz

2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3、硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥3个，单槽位最大支持8T

4、PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽

5、接口：≥1个千兆口，6个USB接口

6、音频存储格式：WAVE

7、音频质量：采样率≥16KHz，采样位数≥24位
	台
	1

	7
	网线
	六类非屏蔽网线
	箱
	2

	3.入侵报警系统
	　
	　
	　

	1
	紧急按钮
	负载电流：1.25A                   

工作电压：12VDC

开关耐压：250VDC                
	只
	6

	2
	声光报警器
	额定工作电压(V) DC12V 

工作电压范围(V) 9-15V 

工作电流范围(mA) ≤300 

工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 

声压(dB) ≥108±3dB/30CM 

连续工作时间 ≥45min DC12V 

闪灯次数(分钟) 200±30 
	只
	6

	3
	单防区输入输出模块
	工作电压：DC12V ±20%

工作电流：≤35mA

工作温度：-20℃~+60℃

工作湿度：小于等于90% 非凝露

地址设置：拨码方式，地址范围：1~255

防区数：1个分线制防区，1路输出
	只
	6

	4
	中心报警主机（含控制键盘）
	1、具有全独立4路总线接入，有极强的防雷抗干扰性，大屏中文显示，8个完全独立分区，可带8个分控键盘，

2、具有250路总线防区，各防区属性可设置（延时、及时、24小时防区），

3、不用任何放大器或者中继器，用RVV2*1.0线可达到5公里两边布线可达到10公里，

4、记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全纪录不可删除。

5、多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制。额定输入电压：185-245VAC、50Hz、15VA

定额消耗电流：静态200mA 报警400mA   

备用电池：12V，7AH免维护电池        

使用工作温度：-20℃~55℃           

使用湿度：≤95%RH

总线输入端口：4路总线+2路485自检总线

无线接收频率：315MHz                

与电脑连接端口：RJ45网络端口             

BELL输出容量：12V/3A（电压信号）
	台
	1

	5
	双回路总线驱动器
	1、内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输

2、在上级通讯机出现故障时，可保存长达12小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后，会主动上报状态信息  

4、接入系统中即自动发送本身的及转发的信号
	块
	1

	6
	声光警号
	室内警灯，DC12V供电，灯光警示,报警音120分贝
	个
	1

	7
	电子地图联动模块
	电子地图联动模块是具有总线通讯功能的报警电压输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个输出同时也输出12V电压（有限流），从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用或联动LED灯。                    

32路电压信号输出

铝合金外壳

通讯指示,故障一目了然
	套
	2

	8
	电源(含蓄电池)
	DC12V7A（7AH)
	个
	1

	9
	报警按钮通讯线
	RVV2*1.0
	米
	100

	10
	声光报警器通讯线
	RVV4*1.0
	米
	100

	11
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	100

	12
	通讯总线
	RVVSP2*1.0
	米
	200

	13
	通讯总线
	RVVSP4*1.0
	米
	200

	14
	双防区脉冲主机
	防区报警信号输出功能及数显功能，标准485通讯,主机带遥控器可控制布撤防，防阻燃ABS材料。

输入电压：185-245VAC

消耗电流：静态250mA  报警450mA      

备用电池：12V,7AH免维护电池         

输出端口：1路485                     

报警输出：12V  

无线接收频率：315MHz                

与电脑连接端口：USB/TCPIP                               
	台
	3

	15
	蓄电池
	DC12V7A（7AH)
	台
	2

	16
	铝制终端拉线杆
	铝合金管Φ32*85；4、6线可用
	根
	4

	17
	终端拉线杆底座
	镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件
	对
	4

	18
	终端杆收紧型绝缘子
	优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32
	只
	24

	19
	铝制承力杆
	铝合金管Φ28*85；4、6线可用
	根
	8

	20
	承力杆底座
	镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件
	对
	8

	21
	承力杆绝缘子
	优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ28
	只
	132

	22
	PV过线杆
	85CM玻璃钢材质
	根
	50

	23
	PV杆底座
	镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件
	只
	50

	24
	PV杆绝缘子
	优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂
	只
	300

	25
	20#合金线
	多股不锈钢丝合金线，高强度，拉不断
	米
	600

	26
	线线连结器(单罗纹)
	M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线
	只
	48

	27
	警示牌（夜光）
	双面夜光，高级亚克力面板材质
	块
	15

	28
	高压绝缘导线
	耐高压15KV，硅胶绝缘材质
	米
	100

	29
	警灯（室外）
	室外防水型警灯，DC12V供电，LED警示灯报警音120分贝
	套
	2

	30
	继电器
	DC12V 1A
	只
	2

	31
	避雷器
	氧化锌、复合材料
	只
	2

	32
	脉冲主机防雨箱
	参考尺寸：长*宽*高(450mm*220mm*550mm)
	只
	3

	33
	接地桩
	角铁
	根
	3

	34
	接地线
	6平方铜导线
	米
	15

	5.门禁系统
	　
	　
	　

	前端设备
	　
	　
	　

	1
	四门门禁控制器（含机箱电源）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；

网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP；

OSDP协议：支持；

接入标准：CGI；

是否支持SDK：支持；

产品款式：控制器；

蜂鸣器：支持；

外壳材料：SGCC镀锌；

远程验证：支持；

用户容量：100000；

指纹容量：10000；

卡片容量：100000；

存储记录数量：500000；

RS-485接口：9个（8个读卡器接口，1个扩展接口）；

韦根接口：8路输入；

网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；

报警输入：5路（其中1路为消防接口，另外4路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）；

报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）；

门状态检测：4路；

供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 4A;DC 12V 12.5A）
	台
	17

	2
	双门门禁控制器（含机箱电源）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；

网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP；

OSDP协议：支持；

接入标准：CGI；

是否支持SDK：支持；

产品款式：控制器；

蜂鸣器：支持；

外壳材料：SGCC镀锌；

远程验证：支持；

用户容量：100000；

指纹容量：10000；

卡片容量：100000；

存储记录数量：500000；

RS-485接口：5个（4个读卡器接口，1个扩展接口）；

韦根接口：4路输入；

网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；

报警输入：7路（其中1路为消防接口，另外6路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）；

报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）；

门状态检测：2路；

供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 1.4A;DC 12V 6A）
	台
	2

	3
	读卡器
	采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景

非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号

内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容

采用国密加密机制，强化系统设备安全性

支持刷卡开门模式

支持RS485和韦根通信协议

支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能

支持防拆报警

内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行

所有连接端口均具备过流和过压保护
	台
	60

	4
	人脸门禁一体机
	（1）采用8英寸IPS触摸屏，支持多点触控；屏幕分辨率应为1280×800；

（2）屏幕流明度达到550cd/m²，支持人脸、IC、CPU卡、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

（3）设备应具有以下硬件接口：  1.RS-485 接口：1 个； 2.RS-232 接口：1 个； 3.韦根输入/输出接口：1 个； 4.USB 接口：1 个； 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：2 个； 7.门锁控制接口：1 个；8.LAN 接口：1 个； 9.离墙防拆：1 个； 10.音频输出接口：1 个； 11.喇叭/扬声器：1 个； 12.麦克输入：1 个； 13.SIM 卡槽：1 个； 14.PSAM 卡槽：1 个； 15.SD 卡槽：1 个； 16.电源输出：1 个； 

（4）刷卡距离应≥6cm；

（5）设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；

（6）支持 H.264、H.265 视频编码设置功能；

（7）设备应支持至少10张图片的播放， 图片应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，图片格式应支持JPG、PNG、BMP；图片应能配置开始播放时间及结束播放时间；图片应能配置切换间隔；图片应能支持多张循环播放；

（8）设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 样品在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别，设备识别距离最近应≤0.2m；

（9）设备支持扩展 SD 卡存储视频和图片功能；

（10）屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07；
	台
	8

	5
	电锁电源
	无线缆工业控制电源

支持输出12V/6A直流电

支持短路/过载/过压保护功能
	台
	67

	6
	红外感应门禁开关
	工作电压：DC12V；

产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）；

工作温度：-30℃～+60℃；

工作湿度：≤95%；
	只
	68

	7
	280Kg单门磁力锁
	产品款式：磁力锁；

外壳材料：铝合金；

表面工艺：电镀拉丝；

信号输出：COM/NO/NC；

门状态检测：1路，继电器；

安全类型：断电开门；

最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；

电源：不标配；

供电方式：DC 12V 650(mA)；

产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm；

工作温度：-20℃～+55℃；

工作环境：室内；

安装方式：明装
	只
	38

	8
	280Kg双门磁力锁
	产品款式：磁力锁；

外壳材料：铝合金；

表面工艺：电镀拉丝；

信号输出：COM/NO/NC；

门状态检测：1路，继电器；

安全类型：断电开门；

最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；

电源：不标配；

供电方式：DC 12V 510X2(mA)；

产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；

工作温度：-20℃～+55℃；

工作环境：室内；

安装方式：明装
	只
	29

	9
	磁力锁支架
	外壳材料：铝合金；

表面工艺：阳极氧化；

适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；

开门角度：90°；

产品尺寸：50mm×50mm×180mm；50mm×50mm×180mm；28.5mm×47mm×250mm；；

毛重：0.67kg
	只
	96

	传输线缆
	　
	　
	　

	10
	网线
	六类非屏蔽网线
	箱
	1

	11
	门禁电源线
	YJV3*2.5
	米
	100

	12
	开门按钮线缆
	RVV2*1.0
	米
	2300

	13
	电锁电源线
	RVV4*1.0
	米
	2300

	14
	读卡器线缆
	RVVP6*1.0
	米
	2300

	后端设备
	　
	　
	　

	15
	管理控制工作站
	1、CPU≥8核 ≥2.5GHZ

2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3、硬盘：存储容量≥1T，硬盘插槽≥2

4、PCIE扩展：≥2个PCIE扩展插槽

5、接口：≥1个千兆口，4个USB接口 

6、显示尺寸：≥491*374*171（长宽高）

7.含国产操作系统
	台
	1

	17
	发卡器
	主处理器：高性能嵌入式处理器；

产品款式：发卡器；

发卡类型：ID卡；IC卡(Mifare卡)；CPU卡；身份证（序列号）；

供电方式：DC 5V 0.5A
	台
	1

	18
	照片采集摄像机
	1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°，对角线视场角最大可达127.6°，全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体，

内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达3米，让你的语音完美呈现，标配立式支架，安装简便，稳定可靠。
	台
	1

	19
	门禁卡
	1、符合ISO/IEC14443TypeA的RF接口，载波频段13.56MHz±7KHz，工作场强1.5A/m~7.5A/m

2、内嵌256ByteSRAM、512ByteXRAM、8KbyteEEPROM、32KbyteROM，其中EEPROM擦写次数＞10万次，数据保存时间＞10年

3、提供硬件支持DES/3DES算法模块、硬件支持SM1商用算法模块

4、支持32位随机数发生器（符合FIPS140-2和NISTSP800-22）

5、高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护）

6、2个16位可编程定时器/计数器、8组数据指针可灵活切换应用

7、ESD：HBM模式大于6KV，工作温度：-25℃~70℃
	张
	100

	6.停车管理系统
	　
	　
	　

	前端设备
	　
	　
	　

	1
	车牌识别显示一体机
	集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体；

支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别；支持车款识别及车辆检测；200万高清像素、网络型，防水等级IP66；一体化嵌入式车牌识别；

含地感检测器及线圈、含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯；

LED显示，显示收费、车牌、提示、自定义等信息；
	台
	2

	2
	挡车器
	直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；

含地感检测器及线圈，标配3米直杆，最快起杆时间1.2S；

根据现场要求采用直杆或栅栏杆，起杆时间1.2-3.6S；
	台
	2

	3
	无人值守一体机
	1、配备室外高亮液晶显示；

2、配备高清摄像头、拾音器、扬声器；

3、支持 车主－值班中心 视频及音频沟通；

4、车辆在通道超时滞留自动呼通（无需车主手动呼叫）值班中心，主动介入式服务；

5、值班中心在需要时可以主动呼通并建立与通道现场的视频及语音沟通；

6、支持无牌车扫码入场；
	台
	2

	4
	车牌识别仪
	支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别；支持车款识别及车辆检测；

200万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别，含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯；
	台
	2

	5
	防砸雷达
	工作频率为77-81GHz，线性调频连续波形，适用于5米内的 直臂、折臂、栅栏杆 道闸防砸
	台
	2

	6
	开关电源
	220VAC转12VDC，36W，箱内集成定制
	台
	2

	7
	配电箱
	定制，内含断路器、空开、零排等
	套
	1

	8
	设备箱
	600*800*250（参考），不锈钢材质（含空开、风扇等）
	套
	1

	传输线缆
	　
	　
	　

	9
	光端盒
	6口光端盒
	套
	1

	10
	光纤耦合器
	LC-LC单模
	个
	6

	11
	千兆单模尾纤
	LC型单模0.9mm束状尾纤（1.5米）
	根
	6

	12
	光纤熔接
	机熔
	芯
	6

	13
	光纤跳线
	3米，电信级千兆单模双芯光纤跳线LC-LC
	根
	3

	14
	光纤收发器
	单路，千兆，传输距离20km
	对
	1

	15
	16口交换机
	整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；16个10/100/1000BASE-T电口
	台
	1

	16
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	60

	17
	信号线
	RVV4*1.0
	米
	20

	18
	信号线
	RVV2*1.0
	米
	20

	19
	六类网线
	UTP-Cat6
	箱
	1

	20
	6芯室外铠装单模光缆
	GYXTW型6芯单模光缆
	米
	100

	中心机房设备
	　
	　
	　

	21
	管理控制工作站
	1、CPU≥8核 ≥2.5GHZ

2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽

3、硬盘：存储容量≥1T，硬盘插槽≥2

4、PCIE扩展：≥2个PCIE扩展插槽

5、接口：≥1个千兆口，4个USB接口 

6、显示尺寸：≥491*374*171（长宽高）

7.含国产操作系统
	台
	1

	7.五方通话
	　
	　
	　

	1
	五方通话线
	RVVP4*1.0
	米
	100

	8.机房工程
	　
	　
	　

	一
	设备机房
	　
	　
	　

	1
	装饰装修系统
	　
	　
	　

	1)
	全钢无边防静电活动地板
	1.名称：600*600全钢无边防静电活动地板

2.参数性能要求：

1）地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面组成；

2）地板规格：600*600*35mm （1.2mm防静电贴面）；

3）地板厚度极限公差：±0.3mm，地板边长极限公差：0-0.4mm；

4）表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm；

5）地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm；

6）贴面材料：“1.2mmHPL”防静电贴面，贴面表面电阻值：106∽109Ω（测试电压100v时），贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右）；

7）嵌条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右），嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落；

8）支撑架（缩管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成，支撑上托板厚：≥3mm（冷轧钢板），支撑圆管壁厚：≥1.2mm  管径：25mm，支撑底板厚：≥2mm（冷轧钢板），支撑底板与圆管连接处必须焊接，支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈；

9）横梁壁厚：≥0.8mm（导电环氧树脂黑色喷塑 防锈 耐腐蚀 表面电阻106∽109Ω）

10）机房环境温度要求:15 ℃～35 ℃，机房环境相对湿度要求:45%RH～75%RH。
	平方米
	20

	2)
	入口踏步
	1.名称：入口踏步

2.参数性能要求：定制，采用静电地板制作，带封边条。
	项
	1

	3)
	不锈钢踢脚板
	1.名称：不锈钢踢脚板

2.参数性能要求：金属壁板100mm高拉丝不锈钢
	米
	20

	4)
	挡水围堰
	1.名称：挡水围堰

2.参数性能要求：

1）满足40kW房间精密空调挡水需要；

2）100*50mm挡水围堰，底部做防漏处理并安装地漏。
	项
	1

	5)
	承重支架
	定制，5#角钢制作，尺寸与机柜尺寸一致，高度与地板齐平；

平整，刷防锈漆
	套
	5

	2
	应急电源系统
	　
	　
	　

	1)
	应急电源主机
	30KVA，380V，三进三出
	台
	1

	2)
	蓄电池
	12V100AH
	节
	32

	3)
	电池柜
	32节电池柜带直流空开，电池线缆
	套
	1

	4)
	电池柜底座
	6#角钢
	套
	1

	5)
	电池线缆、附件
	安装电池连接线及电池开关箱/各类端子、焊接、现场定制等等
	套
	1

	3
	防雷接地系统
	　
	　
	　

	1)
	等电位接地端子箱
	1.名称：等电位端子箱

2.参数性能要求：内含50*5mm铜带
	个
	2

	2)
	接地紫铜排
	1.名称：紫铜排

2.参数性能要求：接地，30×3mm
	米
	20

	3)
	25mm²编织铜带
	25mm²编织铜带
	米
	30

	4)
	绝缘支撑件
	1.名称：绝缘支撑座

2.参数性能要求：≥100mm高
	个
	10

	5)
	接地母线
	1.名称：接地母线

2.参数性能要求：BVR35mm²
	米
	50

	6)
	接地跨接线
	1.名称：跨接线

2.参数性能要求：BVR4mm²、BVR6mm²
	批
	1

	7)
	二级电源防雷器
	Un: 230V  Uc: 385V   In: 20KA  Imax: 40KA  ta: <25ns   Up:1800V（波形：8~20us）
	个
	2

	8)
	三级电源防雷器
	Un: 230V  Uc: 385V   In: 10KA  Imax: 20KA  ta: <25ns   Up:1600V（波形：8~20us）
	个
	1

	4
	机房电气系统
	　
	　
	　

	4.1
	配电柜工程
	　
	　
	　

	1)
	输出配电柜
	1.名称：输出配电柜

2.参数性能要求：

1）满足弱电系统供电要求；

2）开关为国产品牌。
	套
	1

	4.2
	电源插座
	　
	　
	　

	1)
	五孔插座
	1.名称：五孔插座

2.参数性能要求：10A，220VAC
	套
	10

	2)
	工业连接器
	1.名称：工业连接器

2.参数性能要求：32A，220VAC，单相三孔
	套
	10

	4.3
	线路敷设工程
	　
	　
	　

	1)
	JDG镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管

2.参数性能要求：JDG,直径25
	米
	65

	2)
	强电桥架
	1.名称：金属封闭式桥架

2.参数性能要求：强电，200mm×100mm
	米
	10

	3)
	弱电桥架
	1.名称：金属封闭式桥架

2.参数性能要求：200mm×100mm
	米
	10

	4.4
	电线(缆)工程
	　
	　
	　

	1)
	电力电缆
	1.名称：电源输入线缆

2.参数性能要求：ZR-YJV5*10mm²
	米
	20

	2)
	电力电缆
	1.名称：机柜/空调电缆

2.参数性能规格：

1）YJV-3×4mm²
	米
	35

	3)
	电力电缆
	1.名称：电源链路线

2.参数性能规格：

1）YJV-3×6mm²
	米
	100

	4)
	电力电缆
	1.名称：电源链路线

2.参数性能规格：

1）YJV-3×4mm²
	米
	300

	5)
	电力电缆
	1.名称：电源链路线

2.参数性能规格：

1）YJV-3×2.5mm²
	米
	15

	5
	空调工程
	　
	　
	　

	1)
	制冷器
	额定功率≥3750W，额定制冷量≥12100W，电压380V，频率50HZ
	台
	2

	2)
	铜管
	1.名称：铜管

2.参数性能要求：

1）气管和液管，每台制冷器配置,满足使用。
	米
	40

	3)
	制冷器承重架
	1.名称：室外支撑
	项
	2

	6
	气体灭火系统
	　
	　
	　

	1)
	感烟探测器
	1.名称：感烟探测器
	只
	2

	2)
	感温探测器
	1.名称：感温探测器
	只
	2

	3)
	探测器底座
	1.名称：探测器底座
	只
	4

	4)
	警铃
	1.名称：警铃

2.参数性能要求：配套
	个
	1

	5)
	放气指示灯
	1.名称：放气指示灯

2.参数性能要求：配套
	个
	1

	6)
	紧急启停盒
	1.名称：紧急启停盒

2.参数性能要求：配套
	个
	1

	7)
	声光报警器
	1.名称：声光报警器

2.参数性能要求：配套
	个
	1

	8)
	90L气体灭火柜体
	1.名称：90L柜式七氟丙烷气体灭火装置

2.参数性能要求：90L瓶体
	台
	1

	9)
	七氟丙烷药剂
	1.名称：七氟丙烷药剂

2参数性能要求：符合国家要求
	公斤
	82

	10)
	自动泄压装置
	1.名称：自动泄压装置

2.参数性能要求：符合现场施工需求
	个
	1

	11)
	气灭控制器
	1.名称：气灭控制器

2.参数性能要求：符合现场施工需求
	个
	1

	12)
	管线
	1.名称：配套管线

2.参数性能要求：符合现场施工需求
	个
	1

	9.综合管网
	　
	　
	　

	1
	金属桥架
	200*100；含盖板、各种桥架组件
	米
	500

	2
	金属桥架
	200*150；含盖板、各种桥架组件
	米
	50

	3
	金属桥架
	300*150；含盖板、各种桥架组件
	米
	50

	4
	室内穿线管
	紧定管JDG20
	米
	5000

	5
	预埋管
	JDG20地面预埋
	米
	1500

	6
	室内穿线管
	紧定管JDG25
	米
	100

	7
	预埋管
	PE50
	米
	100

	8
	室外过路管
	SC100；埋地敷设
	米
	100

	9
	室外塑料管
	PE100；埋地敷设
	米
	100

	10
	窨井
	500*500*800；含球墨铸铁井盖
	个
	5

	11
	土方开挖
	室外挖填土石方；人工
	立方
	100

	10.音视频系统
	　
	　
	　

	10.1
	大厅入口设备
	　
	　
	　

	1
	信息公示播控设备
	1.显示间距：≤4.0；

2.灯珠：SMD1921；

3.刷新频率：3840HZ；

4.驱动方式：1/10扫；

5.灰度等级：16bit；

6.视角：水平160°垂直140°；

7.防护等级：IP65；

8.显示比例：1：1；

9.箱体结构：金属防水箱体；

10.箱体尺寸：960*960*115mm；

11.箱体分辨率：240*240；

12.维护方式：后维护；

13.功率（最大/平均）：975/300W/m²；
	m2
	3.5

	2
	网络异步卡
	1.最大带载 65 万像素，极限宽度 4096，极限高度 4096。2 路 LED 千兆输出网口1 主 1 备。 1 路立体音频输出接口，音频采样率固定为 48kHz。使用诺瓦多功能卡输出音频时，必须使用 48kHz 采样率的音频。

2.输入：2 路传感器接口，连接亮度传感器或温湿度传感器。

3.控制：1 路 USB 3.0（Type A）接口支持 U 盘节目播放、U 盘固件升级和 U 盘扩容。 1 路 USB（Type B）接口

将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1 路千兆网口

将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。

性能：强大处理性能：4 核 A55 的 ARM 处理器，主频 1.8GHz。− 支持 H.264、H.265 4K@60Hz 视频解码。− 1GB 运行内存。− 32GB 

1 个 4K、2 个 1080P、4 个 720P、4 个 480P 或 6 个 360P 视频播放。

支持继电器（最大 DC 30V，3A）
	张
	1

	3
	屏体支架
	黑色型材
	m2
	4.7

	10.2
	指挥中心
	　
	　
	　

	A
	扩声系统
	　
	　
	　

	1
	调音台
	1、支持不少于4路线路输入+2组立体声输入，内置不少于16种效果器；

2、6路母线(BUS)：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回；

3、频响范围：20Hz-20kHz；

4、总谐波失真：≤0.01；

5、内置多格式MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合；

6、分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能；

7、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡；

8、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源；
	台
	1

	2
	音频处理器
	1.支持8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式线路输出；

2.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能；

3.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 

4.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能；

5.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端；

6.支持16组预设，每个预设独立工作；

7.支持内置USB声卡； 

输入动态范围：113dB、输出动态范围：115dB、频率响应范围：20～20kHz (±0.2dB)、总谐波失真(THD+N) ：0.003% @1kHz，+4dBu、采样率：48KHz；
	台
	1

	3
	全频音箱
	1、类型：二分频全频音箱；

2、低音单元≥8"×1；高音单元≥1"×1；

3、频响范围不劣于70Hz-20KHz；

4、额定功率≥150W；峰值功率≥600W；

5、标准阻抗：8Ω；

6、灵敏度≥94dB；

7、最大声压级≥122dB；

8、覆盖角度（HxV）不劣于100°x55°；
	只
	8

	4
	功放
	1、支持自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等功能； 

2、支持延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 

3、支持立体声通道、单通道、桥接输出转换；

4、线路类型：class D；

5、立体声功率输出：≥2*350W/8Ω，≥2*550W/4Ω；

6、桥接功率输出：≥700W/8Ω，≥1100W/4Ω；

7、信燥比：≥80dB；

8、总谐波失真：≤0.05%；

9、输入阻抗：≥10KΩ；

10、频率响应不劣于20Hz-20KHz；

11、阻尼系数：>500。
	台
	4

	5
	时序电源
	1、支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选；

2、支持不低于8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护；

3、支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW；

4、支持前面板独立开关控制；

5、支持RS232串口通讯协议。
	台
	1

	6
	一拖二无线鹅颈话筒
	1.采用数字锁相环多信道频率合成技术，多达200个信道选择；

2.高清液晶显示可查看无线单元的电池电量、频率信号、信号强弱、音频电平等信息状态；

3.工作频率：UHF 640.250MHz-690MHz；

4.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；

5.信噪比：＞105dB，失真：≤0.5%；

6.天线接入：4个BNC /50Ω；

7.音频输出插口：2个XLR卡侬平衡式插座和φ6.3mm不平衡式插座；

8.麦克风类型：超心型指向性驻极体；

9.会议单元具有充电口，可支持直供电或电池充电；

10.配置2英寸高清夜晶屏，可显示会议单元的通道频率、信号、电量、信号强度等信息；

11.频率响应：80Hz～16KHz；

12.灵敏度：-46 dBV/Pa；

13.最大SPL：100dB(THD>3%)；
	套
	1

	7
	有线话筒
	1.采用触控式开关按键，定位精确、控制迅速；

2.支持48V幻象供电；

3.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；

4.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；

5.支持三种单元关咪状态；

6.频率响应:40Hz~20KHz；

7.信噪比:>90dB；

8.灵敏度:（-42dB±2dB）；

9.单元接口:3P凤凰母座/卡侬座；

10.等效噪音:20dBA(SPL)；

11.最大声压级:125dB(THD∠3%)；
	套
	4

	8
	多媒体插座
	1.采用铝合金+冷轧钢板；

2.形状：长方形；

3.桌插模块：3芯电源*1，RJ45*1，HDMI*1，3.5mm音频*1；

4.支持额外增加2个模块，HDMI\3.5mm音频\网络模块；
	套
	2

	B
	显示系统
	　
	　
	　

	1
	拼接屏
	尺寸 ≥1210*65*680（长*宽*高）

拼缝 1.8mm

分辨率 1920x1080

像素点距 0.630(H)X0.630(V) (mm)

响应时间 8ms(Typ.)

亮度：≥700cd/m2

对比度 1200:1 (Typ.)

可视角度≥ 178°(垂直，水平)

色彩 ≥10Bit(D)

色饱和度 1.07 Bilion colors

显示比例 16:9

刷新频率 60Hz

表面处理 Anti-glare,Haze 28%

电源属性

输入电压 100V~240V/AC，50/60 Hz

整机功耗 工作状态:≤260W;待机状态:≤2W

功能属性

输入接口 USB*1、HDMI*1、DVI*1、RS232in*1

输出接口 RS232 out*2

操作方式 遥控器、RS232控制
	台
	20

	2
	拼接屏支架
	定制框架、底座
	套
	1

	3
	拼控设备
	（1）支持20路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；

支持1路HDMI和1路DP信号输入，输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码

具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口；

整机解码支持10路32MP@25fps（仅H.265支持） / 35路12MP@25fps /50路8MP@25fps / 70路6MP@25fps / 90路5MP@25fps / 90路4MP@30fps / 140路3MP@25fps / 180路1080p@30fps / 500路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；

支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码

支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC

支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割

支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；

（2）支持插卡式设计：输入板、输出板、切换板、风扇等主要模块；

（3）支持输入自定义HDMI、DVI、VGA、CVBS、SDI、IP、DP、YPbPr、HDBaseT、KVM、光纤等多信号混合输入；支持输出自定义HDMI、DVI、VGA、CVBS、AV、SDI、HDBaseT、光纤及预监回显输出；

（4）支持输入输出分辨率不低于1920x1080@60Hz且向下兼容；

（5）支持单路信号输出口最大开4窗，单卡输出支持共享窗口不低于8个；

（6）支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画等功能；

（7）支持RS232、RS485、TCP协议控制，支持二次开发，提供第三方用户控制协议和接口；

（8）支持显示预案功能，可保存不低于128种预案，一键调用，支持预案轮巡；

（9）支持无缝切换，保证信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态；

（10）支持智能去黑边，支持视频图像任意裁剪，支持区域放大；

（11）支持输入信号自动探测，实时探测每一个输入端口是否有信号接入，输入板卡及客户端软件均有状态指示；

（12）支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示，
	套
	1

	10.3
	大厅
	　
	　
	　

	1
	拼接屏
	尺寸 ≥1210*65*680（长*宽*高）

拼缝 1.8mm

分辨率 1920x1080

像素点距 0.630(H)X0.630(V) (mm)

响应时间 8ms(Typ.)

亮度：≥700cd/m2

对比度 1200:1 (Typ.)

可视角度≥ 178°(垂直，水平)

色彩 ≥10Bit(D)

色饱和度 1.07 Bilion colors

显示比例 16:9

刷新频率 60Hz

表面处理 Anti-glare,Haze 28%

电源属性

输入电压 100V~240V/AC，50/60 Hz

整机功耗 工作状态:≤260W;待机状态:≤2W

功能属性

输入接口 USB*1、HDMI*1、DVI*1、RS232in*1

输出接口 RS232 out*2

操作方式 遥控器、RS232控制
	台
	4

	2
	拼接屏支架
	定制框架、底座
	套
	1

	3
	拼控设备
	标准1U机箱，支持2路HDMI信号输入接口,支持4路HDMI信号输出接口,支持1个3.5mm口音频输出;

支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码;

支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口;

支持在单屏或拼接屏上显示文字，支持以静止或者滚动方式显示,可自定义编辑文字内容，可设置文字大小、颜色、字体、位置、背景色、滚动速度及方向;

支持对输入的视频画面进行90°/180°/270°旋转显示，支持同时对8路视频进行实时旋转显示;

支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的

视频画面分割显示;

设备的HDMI输出口支持1024×768,1280×720,1280×1024,1920×1080,3840×2160，4096×2160六种分辨率设置支持HDMI和DVI输出选择设置；支持自定义输出分辨率设置，分辨率不超过4096×2160；

支持对大屏进行回显，每个大屏支持独立回显，回显内容和大屏内容同步;

支持B/S(网页端)和C/S（PC客户端）模式访问管理;

支持多大屏功能，每个大屏可单独配置和操作；

支持对大屏进行锁定和清屏操作；支持对每个大屏窗口进行音频输出控制;

支持解码器接鼠标、键盘直接在大屏上进行网络信息查看及设置、添加前端设备

上墙、分割切换、解码信息及版本信息查看;

支持对视频信号组进行轮巡切换，可对视频信号组进行添加，删除和修改；支持对视频信号的主辅码流类型，间隔时间，轮巡顺序进行调整;

支持前端人脸检测设备直连网络视频解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示;

支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs;
	套
	1

	10.4
	四层小会议室
	　
	　
	　

	A
	显示系统
	　
	　
	　

	1
	交互终端
	1.产品尺寸：≥1950*95*1150（长*宽*高）；

2.分辨率：3840x2160；

3.亮度：350cd/m²；

4.对比度：4000:1；

5.视角：178°/178°；

6.支持红外感应识别触摸技术，支持20点触摸；

7.支持书写、文档演示、欢迎界面、无线传屏等功能；

8.支持专业防眩光设计，强光下屏幕亦清晰可见；

9.支持莫氏七级特殊钢化玻璃，防污、防滑、抗指纹；

10.支持双频WiFi 双发双收；

11.扬声器功率：2*10W；

12.系统版本：Android14，运行内存：4GB，存储容量：32GB，支持OPS插拔式设计，兼具双系统；

13.设备接口：RJ45 IN*1、EARPHONE OUT*1、HDMI IN*2、HDMI Out*1、USB TOUCH*2、RS-232*1、USB 2.0*5、Type-C*1；

14.内置摄像头模块：4800万像素（向下兼容）；

15.内置麦克风模块：8 阵列高解析度麦克风；
	台
	1

	2
	安装支架
	交互终端支架，适用于86~100寸
	套
	1

	10.5
	四层大会议室
	　
	　
	　

	A
	扩声系统
	　
	　
	　

	1
	调音台
	1、支持不少于4路线路输入+2组立体声输入，内置不少于16种效果器；

2、6路母线(BUS)：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回；

3、频响范围：20Hz-20kHz；

4、总谐波失真：≤0.01；

5、内置多格式MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合；

6、分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能；

7、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡；

8、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源；
	台
	1

	2
	音频处理器
	1.支持8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式线路输出；

2.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能；

3.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 

4.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能；

5.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端；

6.支持16组预设，每个预设独立工作；

7.支持内置USB声卡； 

输入动态范围：113dB、输出动态范围：115dB、频率响应范围：20～20kHz (±0.2dB)、总谐波失真(THD+N) ：0.003% @1kHz，+4dBu、采样率：48KHz；
	台
	1

	3
	全频音箱
	1、类型：二分频全频音箱；

2、低音单元≥8"×1；高音单元≥1"×1；

3、频响范围不劣于70Hz-20KHz；

4、额定功率≥150W；峰值功率≥600W；

5、标准阻抗：8Ω；

6、灵敏度≥94dB；

7、最大声压级≥122dB；

8、覆盖角度（HxV）不劣于100°x55°；
	只
	6

	4
	功放
	1、支持自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等功能； 

2、支持延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 

3、支持立体声通道、单通道、桥接输出转换；

4、线路类型：class D；

5、立体声功率输出：≥2*350W/8Ω，≥2*550W/4Ω；

6、桥接功率输出：≥700W/8Ω，≥1100W/4Ω；

7、信燥比：≥80dB；

8、总谐波失真：≤0.05%；

9、输入阻抗：≥10KΩ；

10、频率响应不劣于20Hz-20KHz；

11、阻尼系数：>500。
	台
	3

	5
	时序电源
	1、支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选；

2、支持不低于8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护；

3、支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW；

4、支持前面板独立开关控制；

5、支持RS232串口通讯协议。
	台
	1

	6
	一拖二无线鹅颈话筒
	1.采用数字锁相环多信道频率合成技术，多达200个信道选择；

2.高清液晶显示可查看无线单元的电池电量、频率信号、信号强弱、音频电平等信息状态；

3.工作频率：UHF 640.250MHz-690MHz；

4.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；

5.信噪比：＞105dB，失真：≤0.5%；

6.天线接入：4个BNC /50Ω；

7.音频输出插口：2个XLR卡侬平衡式插座和φ6.3mm不平衡式插座；

8.麦克风类型：超心型指向性驻极体；

9.会议单元具有充电口，可支持直供电或电池充电；

10.配置2英寸高清夜晶屏，可显示会议单元的通道频率、信号、电量、信号强度等信息；

11.频率响应：80Hz～16KHz；

12.灵敏度：-46 dBV/Pa；

13.最大SPL：100dB(THD>3%)；
	套
	1

	7
	有线话筒
	1.采用触控式开关按键，定位精确、控制迅速；

2.支持48V幻象供电；

3.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；

4.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；

5.支持三种单元关咪状态；

6.频率响应:40Hz~20KHz；

7.信噪比:>90dB；

8.灵敏度:（-42dB±2dB）；

9.单元接口:3P凤凰母座/卡侬座；

10.等效噪音:20dBA(SPL)；

11.最大声压级:125dB(THD∠3%)；
	套
	4

	8
	多媒体插座
	1.采用铝合金+冷轧钢板；

2.形状：长方形；

3.桌插模块：3芯电源*1，RJ45*1，HDMI*1，3.5mm音频*1；

4.支持额外增加2个模块，HDMI\3.5mm音频\网络模块；
	套
	2

	B
	显示系统
	　
	　
	　

	1
	交互终端
	1.尺寸：≥1889*63*1086（长*宽*高）；图像分辨率：≥3840×2160；
	台
	1

	2
	无线传送
	1.接口类型：USB，免安装；

2.分辨率：1080P@60Hz；

3.传输距离：30m；

4.支持扩展桌面；

5.支持10点触摸回传；

6.支持鼠标模式回传；

7.支持音视频同步传输；
	台
	1

	3
	OPS控制终端
	配套控制终端
	台
	1

	4
	壁装支架
	定制
	只
	1

	5
	整体系统配合材料
	专用音频线、专用视频线、专用控制线，安装卡件、支架、配件辅件等
	项
	1

	6
	视频矩阵
	1.采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，采用功能化模块化的硬件设计，输入、输出、切换板等均为插卡式设计，实现无限扩展的FPGA+架构,启动时间＜10S； 

2.支持输入输出分辨率1920x1080@60Hz且向下兼容；

3.支持输出关系映射，设备与显示单元之间的连接线无需一一对应，可在软件中快速调整；

4.支持60Hz帧同步处理技术，完美解决高速运动画面错位及撕裂现象；

5.支持无缝切换，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态；

6.支持信号自动探测，支持输入板卡及客户端软件均状态指示；

7.支持6种控制方式：RS232、网络、面板按键、遥控器、中控、移动端进行控制；

8.支持音视频信号加嵌解嵌，支持3.5mm耳机口独立音频输入输出；

9.支持冗余电源，正常电源出现故障时，自动切换至备用电源；

10.支持windows、IOS、MAC OS、Android、Linux等各类操作系统跨平台控制；
	项
	1

	7
	拼接屏
	尺寸 ≥1210*65*680（长*宽*高）

拼缝 1.8mm

分辨率 1920x1080

像素点距 0.630(H)X0.630(V) (mm)

响应时间 8ms(Typ.)

亮度：≥700cd/m2

对比度 1200:1 (Typ.)

可视角度≥ 178°(垂直，水平)

色彩 ≥10Bit(D)

色饱和度 1.07 Bilion colors

显示比例 16:9

刷新频率 60Hz

表面处理 Anti-glare,Haze 28%

电源属性

输入电压 100V~240V/AC，50/60 Hz

整机功耗 工作状态:≤260W;待机状态:≤2W

功能属性

输入接口 USB*1、HDMI*1、DVI*1、RS232in*1

输出接口 RS232 out*2

操作方式 遥控器、RS232控制
	台
	8

	8
	拼接屏支架
	定制框架、底座
	套
	2

	9
	拼控设备
	标准1U机箱，支持2路HDMI信号输入接口,支持4路HDMI信号输出接口,支持1个3.5mm口音频输出;

支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码;

支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持第三方私有协议接入;

支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口;

支持在大屏上显示文字，支持以静止或者滚动方式显示,可自定义编辑文字内容，可设置文字大小、颜色、字体、位置、背景色、滚动速度及方向;

支持对输入的视频画面进行90°/180°/270°旋转显示，支持同时对8路视频进行实时旋转显示;

支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的

视频画面分割显示;

设备的HDMI输出口支持1024×768,1280×720,1280×1024,1920×1080,3840×2160，4096×2160六种分辨率设置支持HDMI和DVI输出选择设置；支持自定义输出分辨率设置，分辨率不超过4096×2160；

支持对大屏进行回显，每个大屏支持独立回显，回显内容和大屏内容同步;

支持B/S(网页端)和C/S（PC客户端）模式访问管理;

支持多屏功能，每个大屏可单独配置和操作；支持对大屏进行锁定和清屏操作；支持对每个大屏窗口进行音频输出控制;

支持解码器接鼠标、键盘直接在大屏上进行网络信息查看及设置、添加前端设备

上墙、分割切换、解码信息及版本信息查看;

支持对视频信号组进行轮巡切换，可对视频信号组进行添加，删除和修改；支持对视频信号的主辅码流类型，间隔时间，轮巡顺序进行调整;

支持前端人脸检测设备直连网络视频解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示;

支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs;
	套
	2

	10.6
	六层大会议室
	　
	　
	　

	A
	扩声系统
	　
	　
	　

	1
	调音台
	1、支持不少于4路线路输入+2组立体声输入，内置不少于16种效果器；

2、6路母线(BUS)：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回；

3、频响范围：20Hz-20kHz；

4、总谐波失真：≤0.01；

5、内置多格式MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合；

6、分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能；

7、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡；

8、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源；
	台
	1

	2
	音频处理器
	1.支持8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式线路输出；

2.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能；

3.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 

4.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能；

5.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端；

6.支持16组预设，每个预设独立工作；

7.支持内置USB声卡； 

输入动态范围：113dB、输出动态范围：115dB、频率响应范围：20～20kHz (±0.2dB)、总谐波失真(THD+N) ：0.003% @1kHz，+4dBu、采样率：48KHz；
	台
	1

	3
	全频音箱
	1、类型：二分频全频音箱；

2、低音单元≥8"×1；高音单元≥1"×1；

3、频响范围不劣于70Hz-20KHz；

4、额定功率≥150W；峰值功率≥600W；

5、标准阻抗：8Ω；

6、灵敏度≥94dB；

7、最大声压级≥122dB；

8、覆盖角度（HxV）不劣于100°x55°；
	只
	8

	4
	功放
	1、支持自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等功能； 

2、支持延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 

3、支持立体声通道、单通道、桥接输出转换；

4、线路类型：class D；

5、立体声功率输出：≥2*350W/8Ω，≥2*550W/4Ω；

6、桥接功率输出：≥700W/8Ω，≥1100W/4Ω；

7、信燥比：≥80dB；

8、总谐波失真：≤0.05%；

9、输入阻抗：≥10KΩ；

10、频率响应不劣于20Hz-20KHz；

11、阻尼系数：>500。
	台
	4

	5
	时序电源
	1、支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选；

2、支持不低于8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护；

3、支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW；

4、支持前面板独立开关控制；

5、支持RS232串口通讯协议。
	台
	1

	6
	一拖二无线鹅颈话筒
	1.采用数字锁相环多信道频率合成技术，多达200个信道选择；

2.高清屏可查看无线单元的电池电量、频率信号、信号强弱、音频电平等信息状态；

3.工作频率：UHF 640.250MHz-690MHz；

4.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；

5.信噪比：＞105dB，失真：≤0.5%；

6.天线接入：4个BNC /50Ω；

7.音频输出插口：2个XLR卡侬平衡式插座和φ6.3mm不平衡式插座；

8.麦克风类型：超心型指向性驻极体；

9.会议单元具有充电口，可支持直供电或电池充电；

10.配置2英寸高清屏，可显示会议单元的通道频率、信号、电量、信号强度等信息；

11.频率响应：80Hz～16KHz；

12.灵敏度：-46 dBV/Pa；

13.最大SPL：100dB(THD>3%)；
	套
	1

	7
	有线话筒
	1.采用触控式开关按键，定位精确、控制迅速；

2.支持48V幻象供电；

3.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；

4.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；

5.支持三种单元关咪状态；

6.频率响应:40Hz~20KHz；

7.信噪比:>90dB；

8.灵敏度:（-42dB±2dB）；

9.单元接口:3P凤凰母座/卡侬座；

10.等效噪音:20dBA(SPL)；

11.最大声压级:125dB(THD∠3%)；
	套
	6

	8
	多媒体插座
	1.采用铝合金+冷轧钢板；

2.形状：长方形；

3.桌插模块：3芯电源*1，RJ45*1，HDMI*1，3.5mm音频*1；

4.支持额外增加2个模块，HDMI\3.5mm音频\网络模块；
	套
	2

	11.应急呼叫系统
	　
	　
	　

	前端设备
	　
	　
	　

	1
	天花喇叭
	1、优质天花喇叭，音质清澈，活动夹设计安装方便；

2、额定功率：≥6W；

3、灵敏度：91dB±3dB；

4、输入方式：定压100V。
	个
	38

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率：≥6W；

2、输入方式：定压100V；

3、灵敏度：92dB±2dB；

4、频率响应：150-15KHz。
	个
	18

	3
	壁挂音箱
	1、额定功率：≥6W；

2、输入方式：定压100V；

3、灵敏度：92dB±2dB；

4、频率响应：150-15KHz。
	个
	21

	传输线缆
	　
	　
	　

	4
	电源线
	RVS-2*1.5
	米
	1100

	后端设备
	　
	　
	　

	5
	控制主机
	1、安装广播系统软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，实现对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置；

2、采用工业级工控机机箱设计，四线制工业级显示，支持触摸控制；

3、配置不低于I5处理器，8G内存，240G固态硬盘；

4、系统接入消防报警信号，实现消防联动，并支持邻层报警；

5、系统支持数字素材的录制、转换和剪辑。系统可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目；

6、系统软件下终端支持保密通话，专用音频编码格式, 加密处理，防止窃听；

7、前面板至少具有2个USB接口，方便使用U盘播放文件；

8、前面板应配置手柄话筒用于紧急广播；

9、具有≥1路3.5mm线路输入，≥2路mic输入，≥1路3.5mm线路输出接口；
	台
	1

	6
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1、软件是整个系统的运行核心，支持中大型广域网和局域网系统搭建，满足1000个以上终端设备搭建、管理、授权、组织调整；统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；

2、系统应采用B/S和C/S相结合的体系架构，涵盖实时广播、定时打铃、定时采播、消防联动、电源控制、网络时钟等广播业务功能。

3、具备全部终端在线/离线、任务中/空闲数据总量统计，终端状态展示支持列表视图和网格视图切换查看；

4、音频文件广播支持MP3、WAV音频格式上传、下载和试听，支持顺序/随机播放切换，支持上一曲、暂停、下一曲播放控制；

5、支持TTS文字合成语音广播，可设置语音广播背景音乐及其音量大小，设置文本广播内容及其音量大小、语音速度，设置是否循环播放；

6、支持按每天/每周/单次等不同周期设置定时广播任务，可自定义定时广播优先级别和音量大小、持续时间，应可设置音量渐变增强；

7、支持与第三方系统通讯实现联动告警触发服务器或终端本地音频广播；

8、具有一键自检功能，启用“一键检测”后，系统自动对所有终端网络连接、音量、温度等状态进行自动检测，通过图标状态、颜色的变化实时反馈自检结果数据；

9、支持自定义用户权限，确保系统使用安全；

10、支持48KHz采样率音频编解码，全链路网络音频传输小于30ms，多终端同步小于10ms；

11、支持AES256加密算法，确保数据传输和存储安全。
	套
	1

	7
	调谐器
	1、采用标准19英寸机架式设计；

2、支持调频/FM，可存储电台≥99个；

3、支持电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

4、频率范围：AM 522kHz-1620kHz，FM 87.5MHz-108MHz；

5、信噪比：≥92dB。
	台
	1

	8
	CD播放器
	1.1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。

2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。

3.采用进口数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。

4.自动播放控制，全数码伺服。

5.带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。

6.1路音频信号左右声道（L /R）输出。

7.视频输出、分量输出、同轴、S端子及光纤输出。

8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

9.可扩展红外遥控面板，对其进行控制。
	台
	1

	9
	IP音频采集器
	1.标准机架式设计,具备≥2.8寸显示设备网络参数、USB音频列表、广播状态等信息。

2.支持网络编码功能，发起采播任务，将本地音频远程发送至其他终端设备。

3.前置放大功能，具有5路MIC输入，1路紧急输入、3路线路输入，各路音频输入通道均可独立调节。

4.支持使用网络配置工具、手机客户端、WEB方式修改配置网络参数。

5.具备低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms；高保真专业音质，音频采样率不低于48KHz，16Bit。

6.标准RJ45网络接口、有以太网口的地方均可接入、支持跨网段和跨路由。
	台
	1

	10
	寻呼话筒
	1、≥7寸高清屏，分辨率不低于1280*800；

2、具有≥1路3.5mm输入和≥1路3.5mm输出接口，满足外部音频采集与播放；

3、具有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；

4、具有≥1路USB接口，可插入U盘播放音频文件；

5、内置蓝牙接收模块，可使用移动设备音频作为广播音源；

6、支持单选/分区/全选广播，具有收藏夹功能，方便快速寻呼；

7、支持来电语音播报，在被呼叫时播报对端设备的名称；

8、支持手指上下滑动调节屏幕亮度，广播任务中滑动音量条设置输出音量的大小，类似智能手机操作。
	台
	1

	11
	IP网络音箱
	1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。

2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。

3. 内置高保真扬声器和2×20W(8Ω)立体声D类功率放大器。

4. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。

5.可接收服务器软件、客户端、其他网络终端发送的网络广播任务并解码播放

6. 支持使用网络配置工具、客户端、WEB等多种方式修改配置网络参数； 

7. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。

8.带无线收发模块,可匹配无线话筒使用： 

8.1 无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对。

8.2 可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。
	台
	1

	12
	数字功放
	1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U；

2、≥2路定压100V输出接口，额定输出功率≥260W；

3、≥1路MIC输入、≥2组AUX线路输入接口，话筒与线路输入通道音量独立控制，MIC输入支持默音功能；

4、≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；

5、支持过载、过热等多种故障保护功能，对应故障状态信息支持上报服务器管理平台；

6、支持工作负载功耗上报服务器管理平台软件，确保负载与功放的匹配度是否正常；

7、支持服务器或者客户端对设备音量远程任意调节，实时生效；

8、有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	台
	6

	13
	电源管理器
	电源插座输出容量：总容量可达5KVA

定时器控制信号：短路信号（0V）

每路动作延时时间：1秒

额定输出电压：AC220V/50Hz

额定输出电流：30A

可控制电源：16路

电源输入：AC220-240V/50-60Hz

功耗：50W

尺寸（宽*深*高）：482*375*88mm
	台
	1

	14.专业坐席
	　
	　
	　

	1
	4人操作席
	4960mm*900mm*750mm（直排）
	组
	3

	2
	键盘盆
	键盘盆
	个
	12

	3
	人体工学椅
	人体工学椅
	张
	12


注:1.需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

2.中标供应商应严格按照采购文件的有关规定和中标供应商投标文件提供合格的货物及服务。所有设备均可原厂溯源，如无法溯源采购人有权要求更换，由此产生的费用由中标供应商承担，如因更换或重作导致中标供应商逾期交付货物的，中标供应商还应承担逾期交付的违约责任。

3.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
四、商务部分：
1.设备（材料）要求：

（1）中标供应商所投产品必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家、采购文件提出的有关技术、质量、安全标准，如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）所有货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。

（4）所有不需要特殊安装并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐和防刮擦处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，应在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

（5）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修。

（6）采购人有权对中标供应商所投产品的生产厂家进行现场考察，若发现生产厂家不具备生产、供货能力或存在其他弄虚作假等情形，采购人有权提请相关监督管理部门作出相应处理。

2.安装调试要求：

（1）中标供应商应委派经采购人及中标设备生产厂家认可、具备相应经验、能力与资质的安装团队，负责所供货物的安装调试工作。该团队须具备专业知识与技术水平，熟悉所供系统及设备的技术性能、指标与安装工艺，有足够能力承担安装调试任务，确保安装工艺满足系统运行合格要求，安全、规范地完成安装工作。

（2）中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体安装的计划制定、协调沟通、人力调配及安装质量管理等工作，并负责与采购人及其他相关部门的对接；同时须委派专人负责安装现场的技术指导与质量监督。

（3）安装调试期间，采购人有权要求中标供应商在指定期限内更换不符合要求的人员，中标供应商须无条件执行。

（4）安装期间，中标供应商需充分掌握安装进度要求，及时解决安装过程中出现的技术问题，并服从采购人的管理与检查。

（5）现场安装及调试所需的专用工具、设施及物料由中标供应商自行准备，进场前需进行必要的性能安全检查；完工后，上述物品由中标供应商自费运出现场。安装所用的材料、设备及机械工具由中标供应商自行负责保管，不得随意存放，避免造成丢失或损坏。

（6）安装过程中如发现供货或质量问题，中标供应商应及时联系生产厂家处理，并向采购人汇报情况。

（7）因中标供应商原因导致安装过程中空间设施或地面破损的，由中标供应商负责修复至原状，费用自行承担。

（8）中标供应商应遵守采购人关于安装现场的规章制度及安全生产管理规定，严格按安全标准组织安装，建立安全责任制，随时接受采购人及相关安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患，确保安装过程中不发生人身安全事故、火灾事故及因机械质量问题导致的设备材料损坏事故。

（9）安装期间，中标供应商负责及时清理垃圾，保持场地整洁。

3.质量及验收：

（1）货物验收

①中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的相关技术规范与标准，同时必须满足采购文件中具体配置、技术条件、功能要求以及中标供应商承诺的其他指标。

②若采用分批运输、交付方式，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。中标供应商须确保在规定工期内完成安装调试工作，保证全部设备可正常运行，并通过一次性验收。

③货物运至交付地的运输保险，由中标供应商承担。

④货物验收的相关要求：

A.验收地点：货物验收地点即为交货地点，即采购人指定地点。

B.验收时间：货到采购人指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件，最迟不超过货到后的15天，期间采购人为货物提供必要的存储条件（中标供应商应先通过书面、电话等方式通告采购人到货时间，以便采购人安排接货及验收工作）。采购人逾期未验收的，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

C.货物验收涵盖：数量、外观、质量、性能、配件、备品备件、装箱单、说明资料以及包装。

D.中标供应商须按照采购人采购需求（以采购人提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所供配件须为原厂生产，完全符合该配件生产厂商的质量要求，其各项技术性能指标、质量标准应满足国家标准或行业标准以及使用要求。

⑤交货验收时，中标供应商须达到以下要求，否则采购人有权拒绝验收：

A.所有产品配件、备品备件必须为原厂出厂自带，所有产品外包装箱不得拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁。

B.所有产品为全新、未曾使用过的原装合格正品，标注具体的规格型号、生产厂商和原产地。

C.提供原厂质保承诺、质量保修书（卡）、出厂合格证等。 

⑥经检验为不合格的产品或配件，中标供应商必须进行换货或退货返修处理，直至该产品或配件满足采购人的使用需求，相关费用由中标供应商承担。若对采购人的项目整体进度造成影响，或导致采购人的设备受损，中标供应商需承担全部法律及经济责任。 

（2）项目整体验收：

①安装调试完成后，采购人依据国家有关规定、采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准开展验收工作。验收情况作为支付货款的依据。若存在质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。

②中标供应商须提供合理可行的验收方案，采购人在收到中标供应商提出的验收申请之日起10日内组织验收。
4.售后服务要求：

（1）中标供应商须全权负责设备抵达现场后的安装、调试、系统对接、技术培训、使用指导及试运行工作，直至设备交付采购人正式投入使用。

（2）中标供应商须向采购人提供如下资料：随货物免费提供的配件、易损易耗件、备品备件清单；免费质保期限及质保期内的服务内容；质保期满后主要配件、易损易耗件、备品备件的报价；维修服务的响应时间与故障解决时限；技术培训的具体方案及内容。

（3）免费质保期内，中标供应商须依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及厂家相关条例，提供货物整体、配件（含五金件）、备品备件、易损易耗件的原厂免费上门保修及维护保养服务。

（4）免费质保期内，若发生质量问题，中标供应商须在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场并解决问题。若未能排除故障，须提供同类可用产品或解决方案供采购人临时替代，直至故障解决；如需更换货物或送修，须在48小时内完成。若中标供应商在接到通知后48小时内未妥善处理问题，即视为认可质量问题，并承担由此产生的全部费用。

（5）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有维护保养、维修及配件更换所涉及的费用（包括配套服务）均由中标供应商承担。

（6）免费质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料（同品牌、同型号）。如货物经过维修更换部件，则该部件免费质保期自维修后正常工作之日起计算。中标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的配件、备品备件和易损易耗件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用，维修工时费终身全免。

（7）中标供应商在提供售后服务过程中，须严格遵守国家相关行业规范，加强安全管理，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均自行准备。如发生意外人身事故、设备事故、交通违章等情况，相关责任均由中标供应商自行承担。

（8）售后服务期间，采购人有权要求中标供应商在指定期限内更换不符合要求的人员，中标供应商须无条件执行。

（9）中标供应商在提供售后服务的过程中，需及时清理垃圾，保证场地整洁，并出具相关工作记录或检验测试文件。 

5.包装要求：

中标供应商提供的配件，其每个最小包装单元须齐全有效，且配件完好、无破损。配件包装由中标供应商自行负责，不得向采购人额外收取包装相关费用。对于中标供应商未明确要求收回的配件包装，采购人不予保存。

6.安全要求：

（1）中标供应商在采购人工作区域内进行送货或提供服务时，其施工人员、车辆及工具必须遵守采购人的各项安全规定以及工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，同时保持工作场地的整洁。

（2）中标供应商需对履约全过程中的安全和质量承担全面责任，并做好成品保护工作。若因中标供应商的原因导致任何安全、质量事故或成品损坏，中标供应商需承担所有法律和经济责任，采购人保留对中标供应商的经济追偿权利。 

7.存放和保护：

最终验收合格并交付前，所有设备、材料、工具、配件的存放及保管概由中标供应商承担并负责。

8.系统兼容及对接：

中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供设备不符合要求导致无法兼容或无缝对接的，中标供应商应负责整改到位；因中标供应商原因无法整改或不能在规定时间内完成整改的，采购人有权终止合同，且中标供应商应向采购人支付合同总价20%的违约金。

五、其他有关说明： 

1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，合同采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件（配件包含但不限于电源线、音频线、网线、通讯线等）购置费（或生产制作费）、包装、运杂、保险、现场保管、指定卸货地点装卸费、安装调试、对接测试、试运行调试、检验检测、技术培训、售后服务以及企业管理费、利润、税金等。投标报价包含项目正式履约至交付及质保期内的所有费用，包括设备搬迁的相关费用。

   2.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。

3.知识产权保护：中标供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。

4.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

5.本项目由无锡市锡山区锡北镇人民政府（采购人）负责采购及合同签订，供应商中标后，须按照合同约定向实际使用单位提供相应货物及服务，确保所供货物及服务的质量与履约时效。供应商应主动与使用单位对接，明确具体需求，积极配合完成供货任务，不得推诿或延迟履行合同义务。

6.付款方式：合同约定供货安装结束且完成竣工验收合格后付至合同价的50%，项目竣工验收合格满一年后付至审定价的90%，质保期满后付清。注：以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度。

7.履约保证金：

本项目收取履约保证金。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。                          

履约保证金金额：合同价（中标价）的10%。                          

履约担保期限：在合同期满后30天内且中标供应商无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标供应商。                                 

履约保证金的缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后30天内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。                           

退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。                                     

履约保证金不予退还的情形：①若因中标供应商自身原因无法履行合同或拒绝履行合同义务；②中标供应商在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给采购人带来不良影响并造成严重经济损失；③中标供应商在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④中标供应商擅自将中标项目转包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，采购人可能扣缴中标供应商部分甚至全部履约保证金。
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附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

13政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：无锡市锡山区锡北镇人民政府（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：锡北镇张泾派出所智能化采购项目
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         ¨否

    （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否
          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款： 合同约定供货安装结束且完成竣工验收合格后付至合同价的50%，项目竣工验收合格满一年后付至审定价的90%，质保期满后付清。注：以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

其中涉及预付款的： 预付款支付比例或金额：无
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否

  收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳；                                

  收取履约保证金金额：合同价（中标价）的10%。                                 

  履约担保期限：在合同期满后30天内且中标供应商无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标供应商。                                        

履约保证金的缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后30天内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。；                         

退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。                                                                  

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②中标供应商在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给采购人带来不良影响并造成严重经济损失的。③中标供应商在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④中标供应商擅自将中标项目转包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，采购人可能扣缴中标供应商部分甚至全部履约保证金。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。         

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         

                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。
7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2  对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

（6） 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
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	包装特殊要求
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	第二节
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	保险要求
	

	第二节
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	软件3年质保，硬件5年质保，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
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	货物质量缺陷
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	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
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第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
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第15.2（2）项
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第15.3款
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第15.4款
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	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向无锡市锡山区      人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


五、附件

附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                40分

2.投标供应商综合评价                      9分

3.技术响应                                16分

4.技术方案                                33分

5、加分因素                                2分
（二） 本项目评分标准

1.投标报价（40分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
关于本国产品价格扣除详见第二章投标人须知：第五条第三点：“采购本国产品的支持政策”。
采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；    

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。    

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
2. 投标供应商综合评价（9分）

A.企业业绩（2分）：投标供应商提供自2022年02月01日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似项目的，有一个得1分，本项最高得2分。(需提供单份有效期内的①合同或协议、②资金往来凭证、③验收证明能够证明本项目已完成的证明材料，提供不全的不得分)；

B.拟派项目人员配置（3分）：

①投标人拟投入的项目负责人具有信息系统项目管理师的得1分，本项最高得1分；

②项目组成员具有软件评测师的，有一个得1分，本项最高得1分。

③项目组运维人员具有低压电工证的，有一个得1分，本项最高得1分。

（提供有效的证书扫描件、供应商连续三个月至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保证明扫描件并加盖投标供应商公章上传至系统，否则不得分）
C.服务保障能力（4分）：投标供应商具有信息技术服务或设备运维管理或综合运维类软件著作权登记证书，有一个得2分，最高不超过4分。（提供证书原件扫描件放入投标文件中，不提供不得分）。

3、技术响应 （16分）

为满足项目系统建设要求，★为重要设备参数，本项最高得16分，详见技术规格书。得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。证明材料为第三方检测报告，其中检测报告必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。
	序号
	项目名称
	采购需求性能要求
	性能加分要求
	分值要求

	1
	人脸分析服务终端
	嵌入式Linux操作系统；

设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；

设备内置3个算力为22TOPS（INT8）的GPU芯片，具有2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB 3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个SATA 3.0接口、1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、 2路报警输出，采用AC220V转DC12V电源适配器供电；

支持48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；

支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；

支持AI开放智能：万物检测、行为分析、语义分割、实例分割、编排模型；

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持16路，轮巡间隔可配置30-3600秒；；

支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；

2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出；
	★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析；（需提供公安部检测中心出具的检验报告复印件）

★支持新增行为检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持用户自定义配置通过自学习生成行为识别算法，实现行为识别和执行动作次数的检测，触发对应的报警；支持肢体动作与物品交互，物品可以通过注册学习目标物品，人物交互；支持配置导入和导出并进行配置修改；最大支持配置16条规则，每条规则可对应不同多边形检测区域；（需提供公安部检测中心出具的检验报告复印件）
	全部满足得6分，满足1条得3分

	2
	吸顶式高清拾音器
	1、针对派出所的接待窗口、报案点、侯问室、调解室、羁押室等关键位置，部署5-10个点位的高清音频声音采集设备，所有点位均采用IP网络化连接，并在核心机房部署智能语音业务管理软硬件设备，组成一套高清音频拾音系统，其中所有线路需穿管隐蔽铺设，设备需隐蔽安装。

2、拾音器需采用麦克风阵列方案，且每个拾音器的麦克风数量≥8个，每个麦克风的灵敏度不低于-27dB，信噪比不低于78dB，采样位数不低于24位，采样率不低于48KHz。

3、拾音器需配备高速语音DSP处理器，运算能力≥3000MIPS。

4、拾音器需内置自动增益调节（AGC）功能电路。

5、拾音距离：30米【自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离）】

6、电源类型：至少应支持POE供电。

7、可靠性：防水防尘等级≥IP65

8、安全要求：V0或其他材料的同级别阻燃能力，并具备防爆能。

9、至少需具备标准POE网口、3.5mm标准音频口两种接口
	★抗风噪≥5米/秒。高低温下（高温70±2°C；低温-20±3°C）持续2h能正常工作。(需提供第三方检测报告)。
	全部满足得1分

	3
	人脸门禁一体机
	1. 采用8英寸IPS触摸屏，支持多点触控；屏幕分辨率应为1280×800；

2. 屏幕流明度达到550cd/m²，支持人脸、IC、CPU卡、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

3. 设备应具有以下硬件接口：  1.RS-485 接口：1 个； 2.RS-232 接口：1 个； 3.韦根输入/输出接口：1 个； 4.USB 接口：1 个； 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：2 个； 7.门锁控制接口：1 个；8.LAN 接口：1 个； 9.离墙防拆：1 个； 10.音频输出接口：1 个； 11.喇叭/扬声器：1 个; 12.麦克输入：1 个； 13.SIM 卡槽：1 个； 14.PSAM 卡槽：1 个； 15.SD 卡槽：1 个； 16.电源输出：1 个；

4. 刷卡距离应≥6cm；

5. 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；

6. 支持 H.264、H.265 视频编码设置功能；

7. 设备应支持至少10张图片的播放， 图片应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，图片格式应支持JPG、PNG、BMP；图片应能配置开始播放时间及结束播放时间；图片应能配置切换间隔；图片应能支持多张循环播放；

8. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 样品在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别，设备识别距离最近应≤0.2m；

9. 设备支持扩展 SD 卡存储视频和图片功能；

10. 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07；
	★设备应支持至少5段视频的播放设置;视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置;视频格式应支持MP4、AVI、DAV;视频应能配置开始播放时间和结束播放时间;视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式;视频应支持多段循环播放；（需提供公安部检测中心出具的检验报告复印件）
★设备支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），设备支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密；（需提供公安部检测中心出具的检验报告复印件）

★集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报；（需提供公安部检测中心出具的检验报告复印件）
	全部满足得6分，满足1条得2分

	4
	拼接屏
	1. 采用8英寸IPS触摸屏，支持多点触控；屏幕分辨率应为1280×800；

2. 屏幕流明度达到550cd/m²，支持人脸、IC、CPU卡、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

3. 设备应具有以下硬件接口：  1.RS-485 接口：1 个； 2.RS-232 接口：1 个； 3.韦根输入/输出接口：1 个； 4.USB 接口：1 个； 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：2 个； 7.门锁控制接口：1 个；8.LAN 接口：1 个； 9.离墙防拆：1 个； 10.音频输出接口：1 个； 11.喇叭/扬声器：1 个; 12.麦克输入：1 个； 13.SIM 卡槽：1 个； 14.PSAM 卡槽：1 个； 15.SD 卡槽：1 个； 16.电源输出：1 个；

4. 刷卡距离应≥6cm；

5. 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；

6. 支持 H.264、H.265 视频编码设置功能；

7. 设备应支持至少10张图片的播放， 图片应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，图片格式应支持JPG、PNG、BMP；图片应能配置开始播放时间及结束播放时间；图片应能配置切换间隔；图片应能支持多张循环播放；

8. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 样品在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别，设备识别距离最近应≤0.2m；

9. 设备支持扩展 SD 卡存储视频和图片功能；

10. 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07；
	★支持内置云卡可与分布式系统实现无缝对接功能；支持不低于16路视频开窗，支持信号源叠加、漫游、任意大小缩放和预案场景等功能；支持静/动态字幕叠加以及跑马灯功能，支持字幕位置、大小、颜色、滚动方向、速度等设置功能；（需提供第三方检测报告复印件）
	全部满足得2分

	5
	数字功放
	1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U；

2、≥2路定压100V输出接口，额定输出功率≥260W；

3、≥1路MIC输入、≥2组AUX线路输入接口，话筒与线路输入通道音量独立控制，MIC输入支持默音功能；

4、≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；

5、支持过载、过热等多种故障保护功能，对应故障状态信息支持上报服务器管理平台；

6、支持工作负载功耗上报服务器管理平台软件，确保负载与功放的匹配度是否正常；

7、支持服务器或者客户端对设备音量远程任意调节，实时生效；

8、有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	★具备低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms；高保真音质，音频采样率支持 48kHz/16Bit。（需提供第三方检测报告复印件）
	全部满足得1分 


4.技术方案（33分）

（1）需求分析（3分）内容包括：①描述项目现状和需求。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

（2）系统建设方案（8分）

内容包括：①各系统建设需求、功能；②各系统体架构设计；③软硬件部署实施方案；④各系统主要设备选型。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（3）网络建设方案（4分）

内容包括：①网络总体架构规划；②网络设备配置部署。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（4）机房建设方案（4分）

内容包括：①机房布置方案；②UPS、电池、气灭选取方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（5）施工技术方案（12分）

①各分部分项工程的施工方案。②各分部分项工程的调试方案；③质量、安全保证体系和措施。④施工进度计划及保证体系和措施；⑤关键工序技术控制要点；⑥ 施工质量、安全保障措施。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
（6）服务方案（2分）

项目完成后培训、售后服务内容。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

5、加分因素（2分）
①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件
采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044
采购项目名称：锡北镇张泾派出所智能化采购项目

供应商：

二○二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0044招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

                            政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044 

          日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次锡北镇张泾派出所智能化采购项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         供应商（盖章）：

                                  法定代表人（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044                                         日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（锡北镇张泾派出所智能化采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

               单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：

        

法定代表人授权代表人
法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


（四）承诺书（格式）：

承诺书

                             （供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0044）所提供的货物符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表 

供应商名称（盖章） 

项目名称：

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044
分包号：采购包
	投标货物名称
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	


填写说明：

1. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。
日期：

（6） 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044

	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起软件   年质保，硬件   年质保

	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。
（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目产品及其配件、辅材及配套服务、安装、调试、培训及售后服务。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七） 服务保障承诺书（格式）：
服务承诺

                      （供应商名称）针对本次锡北镇张泾派出所智能化采购项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（八）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

供应商名称（盖章）               采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0044
	
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术参数部分
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	商务部分
	
	响应采购需求中商务部分
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）货物类采购需按技术参数部分逐条列明，需包含设备名称、规格、数量、单位、技术参数等，若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。
（3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年     万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米

承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  
企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 

（1） 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。
（十三）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：
日  期：

（十四）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

                                     法定代表人或授权委托人（签字）：

                             日期：     年    月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）














