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第一章投标邀请
受[扬州市消防救援支队]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市消防救援支队2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）](JSZC-321000-JZCG-G2026-0042)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市消防救援支队2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月21日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0042
2.项目名称：扬州市消防救援支队2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	30.598

	2
	42.0925

	3
	79.19

	4
	25.00



4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	25.9660

	2
	是
	35.3850

	3
	是
	71.378

	4
	是
	20.00


所有货物最高限制单价详见本招标文件第四章采购需求
5.采购需求(简介)：扬州市消防救援支队采购2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）本项目共分四个包。分包一：救生类，分包二：保障、消耗类，分包三：药剂、输转类，分包四：多功能挪车机器人。
本项目可兼投兼中。开标、评标、定标顺序：分包一、分包二、分包三、分包四（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后，接到采购人通知之日起30天内供货并完成安装调试。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/

	3
	否
	/

	4
	否
	/



5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否


 
（二）本项目的特定资格要求

	采购包号
	特定资格要求

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月21日09点30分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市消防救援支队
地 址：江苏省扬州市开发区维扬路12号
联系人：周娟、赵祥                        
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0514-80926015、0514-80926013 
2.扬州市公共资源交易中心信息
地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室
联系人：舒畅
联系方式：0514-82087195
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30、签订合同
30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。













第三章  合同文本





财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
☑分期付款：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；货物送达甲方指定地点安装结束，验收合格无质量问题，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付至合同金额的100%。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    否
 收取履约保证金形式：乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等非现金形式缴纳履约保证金。
 收取履约保证金金额：中标金额的5%作为本合同的履约保证金
 履约担保期限：合同履行结束后，项目验收合格后15日内，甲方退还交纳的履约保证金 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：1、履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。2、履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。
（6）履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。  
注：当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院诉讼处理。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
 
一、项目属性:货物类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。
2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于实质性要求响应及偏离表之下。投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
3.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。除评审参数外的技术参数，验收时，按采购人要求提供证明材料。
4.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
6.投标人的每包报价不得超过最高限价，所有产品的单价也不得超过“供货清单”的单价限价。

7. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州市消防救援支队采购2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）救生类
	工业

	2
	扬州市消防救援支队采购2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）保障消耗类
	工业

	3
	扬州市消防救援支队采购2025年度消防救援队伍部门集中采购药剂、输转类
	工业

	4
	扬州市消防救援支队采购2025年度消防救援队伍部门集中采购目录外器材采购（第四批次）多功能挪车机器人
	工业



8．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	救援三脚架2

	2
	消火栓扳手

	3
	干粉灭火器



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。





















分包一：
供货清单
	序号
	名称
	数量
	单价
限价（元）
	技术参数

	1
	躯体固定气囊
	1个
	1200.00 
	一、基本描述
1、利用专用抽气简抽去躯体/肢体固定气囊内的空气使躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起对受伤部位起保护作用，避免二次伤害；
2、使用时快速简便，非专业人员也可操作；
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、可进行X光成像及磁共振检查；
▲2、躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬材料为高弹性泡沫颗粒，配有专用手动或电动抽气筒。
四、非检验报告内参数
1、展开尺寸≤2000×1100mm；
2、产品质重：≤7kg；

	2
	肢体固定气囊
	1个
	1200.00 
	一、基本描述
1、用于骨折、关节脱位及软组织损伤的快速固定与转运
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、电荷面密度≥0.07uc/只
▲2、气密性：0.3-0.5Mpa大气压维持48小时以上，气密差≤0.01%
▲3、焊接宽度：大于1cm
四、非检验报告内参数
4、规格（mm）：躯干脊椎尺寸970×660，上肢尺寸≥530×410，下肢尺寸≥860×510；
5、产品质重:≤4.5kg
6、使用温度-30℃-80℃
7、配有专用手动或电动抽气筒；
8、由七件套构成分别为颈部夹板、躯体夹板、弯曲夹板、大腿夹板、小臂夹板、小腿/长臂夹板。
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	消防过滤式自救呼吸器
	15个
	400.00 
	一、基本描述
1、用于火灾浓烟环境下的紧急呼吸防护，保障逃生安全
二、标准规范及检验报告
GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分》（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
面罩视野：总视野≥78.9%，双目视野≥69.2%，下方视野≥47°
四、非检验报告内参数
2、面罩死腔测试结果≤0.88%
▲3、面罩泄漏率：≤0.006%(提供产品彩页并扫描上传)
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	救生照明线
	3套
	7000.00 
	一、基本描述
1、用于火灾、地震等紧急情况下的安全疏散与路径指引
二、标准规范及检验报告
GB26783-2011《消防救生照明线》（报告带有CMA标识）（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
续航时间闪亮≥12小时，常亮≥8小时
四、非检验报告内参数
▲1、闪烁频率：1-2Hz(提供产品彩页并扫描上传)
2、发光颜色为：荧光绿。发光亮度：≥13mcd
3、质量≤10kg
4、导向功能:照明线应具有导向功能，线体每间隔2±0.1cm应有一个清晰可见的方向标志。
5、绝缘电阻≥50MQ
▲6.照明线总体长度≥100m(提供产品彩页并扫描上传)
7.配置三角方向标或其他明显标识识别方向，标识间隔＜2.5m
8、照明线电源配电箱操作开关应灵活可靠，面板操作指示清晰,接插件接触良好，无松动。
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	折叠式担架
	11个
	500.00 
	一、基本描述
1、担架抗冲击，抗大负荷，耐磨损，操作灵敏便利。巩固耐用，长度可调，伸缩杆上装有主动锁定安装。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、展开尺寸（长×宽×高）：≤2000×530×180mm
▲2、折叠尺寸（长×宽×高）：≤925×500×100mm
四、非检验报告内参数
1、有2个滚轮、滚轮尺寸≤5寸，2条保险带；承重大于或等于120Kg。
2、产品质量：≤6.5kg
3、包装尺寸：≤140×310×200mm
4、主体采用高强度轻质铝合金或更优材料，担架面采用牛津面料或更优材料。脚轮结构方便单人推行或拉行。
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	伤员固定抬板
	5个
	650.00 
	一、基本描述
1、主要由高强度塑料或更优材料组成；
2、用于消防员水域救援使用，可避免伤员颈椎、胸椎再次受到伤害。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、载重≥250kg。
▲2、可被X射线透视
四、非检验报告内参数
1、高强度耐冲击性材料，承重时不变形，容易清洗。
2、尺寸≥180×45×5cm，重量≤3kg。
3、带头部固定装置，易于使用把手，可供三人以上同时提、扛、抬。有固定捆绑带，配备颈部固定套件。
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	多功能担架
	1个
	1500.00 
	一、基本描述
1、结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成，主要由高强度塑料组成；
2、主要应用场景：用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、拉伸强度≥6250N/5cm。
▲2、撕裂强度≥2300N。
四、非检验报告内参数
1、外型尺寸≥2500×900×5mm。
2、自重≤10kg。
3、平行吊带断裂强力≥7000N。
4、固定带断裂强力≥4500N。
5、额定载重≥150kg。
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	消防救生气垫
	1套
	25000.00 
	一、基本描述
1、功能用途和特点：救生气垫是一种接救从高处下落人员的充气软垫，可减少下落人员着地时所受到的冲击，起到缓冲和保护作用
二、标准规范及检验报告
1、XF631-2006《消防救生气垫》，报告带有CMA标识，标准进行设计制造和检验，技术性能符合标准中的各项要求。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求。斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、救生气垫指标
1.1未充气的整体质量（不包括气源）≤100kg；
四、非检验报告内参数
1、鼓风机技术指标
出风口结构型式:圆形
重量≤41kg
▲风扇直径≤54cm×8片；(提供产品彩页并扫描上传)
▲流量≥12000m³/h；(提供产品彩页并扫描上传)
2、配备：救生气垫1个；专用汽油风机1台；产品说明书及合格证1套。
3.救生气垫指标：
1.1尺寸≥(8±0.2) mX (6±0.2) mX (2.2±0.2) m；
1.2承接高度≥16m；
1.3气垫面料厚度≥0.45mm；
1.4充气时间≤56s；补气时间≤25s；
1.5承接面拉力：经向≥27kn/m，纬向≥27kn/m；
1.6触地面及侧面拉力：经向≥27kn/m，纬向≥27kn/m
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	新能源灭火毯
	8个
	12000.00 
	一、基本描述
新能源灭火毯能够在极端高温下保持稳定的防火性能。
二、标准规范及检验报告
1、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、灭火毯阻燃等级不低于A1级。
四、非检验报告内参数
1、耐火温度≥1200℃，1200℃高温下持续耐火时间不低于60分钟；瞬间耐高温极限不低于1500℃，可重复使用。
2、热失控30min内，灭火毯外层不可见明火，不可出现破洞，为火灾现场提供更加安全的救援和撤离环境。
3、规格：宽度≥6m长度≥8m，配有收纳包。
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	医药急救箱
	3个
	600.00 
	一、基本描述
医药急救箱是用于储存和便捷取用急救药品、器械的专用容器，核心作用是在突发疾病或意外伤害时，快速提供初步医疗处理，常见于家庭、车辆、办公场所及户外场景
二、参数
1、长度≤320mm；
2、重量≤3.5kg；
3、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。
4、箱体材质：铝板或铝合金；
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	救援三脚架1
	1套
	13000.00 
	一、基本描述
主要用于井下、地窑、等较深的狭窄空间以及高处、悬崖的消防救援。
二、标准规范及检验报告
1、XF3009-2020《救援三脚架》技术要求，报告带有CMA标识，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、手动最大荷载≥465kg
四、非检验报告内参数
▲1、电动电压：220V(配电动葫芦）(提供产品彩页并扫描上传)
▲2、钢丝绳长≥20m(提供产品彩页并扫描上传)
▲3、手动绞盘强度≥5000N负载持续30S,手动绞盘完好无损，额定负重荷载下仍能正常工作(提供产品彩页并扫描上传)
▲4、阻断力≥20kN(提供产品彩页并扫描上传)
▲5、绞盘类型：手动或电动绞盘，电动绞盘升降速度≥10m/min，手动绞盘操作力≤250N。(提供产品彩页并扫描上传)
▲6、钢丝绳：长度≥30米，材质为不锈钢，阻断力≥25kN(提供产品彩页并扫描上传)
7、收拢长度≤1.5m
8、撑开高度≥3.7m
9、钢丝直径≥4mm
10、手动柄力≤500N
11、重量≤38kg
12、主要有支架、绞盘、滑轮、固定链条（固定带）和下降自锁装置等部件组成。
13、最大荷载≥800kg(电动)
14、钢丝绳：直径≥5mm
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	救生抛投器
	1套
	13400.00 
	一、基本描述
1、适用于远距离抛投救生绳或救生圈，用于救援；。
2、符合便携式陆地、水上两用产品。采用气动发射装置将救生圈发射到人力不能投掷的距离
二、标准规范及检验报告
1、符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准
2.提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告（报告带有CMA标识）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、救生圈落水5秒钟内即可自动充气；
▲2、抛射距离：水用≥120米，陆地≥180米；
四、非检验报告内参数
3、自带压缩瓶、拉绳长度，其拉力≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用；
4、发射动力可采用两种供气方式：①采用33g CO₂气瓶作为发射动力；②可外接空呼气瓶向高压管组充气实现发射。
5、配置：基本发射组件一套、陆用弹体2个（内含200米救援绳索）、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、两用高压管组一套、发射短导管一根、绳包2个（其中一个含150m绳索，另一个为备用）、16克气瓶4个、33克气瓶8个、触发剂4个、水用保护套1套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装1个。

	13
	救生软梯
	1个
	1600.00 
	一、基本描述
1、用于高空救援或自救逃生，用于营救撤离被困人员的移动梯子。
二、标准规范及检验报告
1、GB21976-2012《建筑火灾逃生避难器材》标准。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、梯宽:≥300mm；
四、非检验报告内参数
▲1、利用可拆卸的安全钩与上骨架连接。(提供产品彩页并扫描上传)
▲2、单节梯档最大负荷：981±5N (提供产品彩页并扫描上传)
▲3、整体最大负荷：不小于9800N (提供产品彩页并扫描上传)
▲4、挂钩的材料为方钢 (提供产品彩页并扫描上传)
5、梯蹬间距:300±5mm；
6、最大高度:不小于15米；
7、梯档截面尺寸：直径：不小于25mm
8、最大承载人数：不少于10人
9、两侧采用永久性阻燃织带，悬索织带为整根没有接头的织带。
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	高空救援担架
	1个
	5000.00 
	一、基本描述
1、高空救援担架是一个集保护、固定、运输、于一体的篮式救援担架。
二、标准规范及检验报告
1、提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、重量：≤13kg（不含配件），含配件≤16kg
▲2、承重：水平承重≥300kg，垂直承重≥300kg
▲3、安全带不少于4条，提升吊带一套，管子直径≥2cm
安全带、提升带断裂强度：安全带≥6000N，提升带≥25000N
▲4、材质结构：主体材质304不锈钢，配件材质包括但不限于聚乙烯、PE、涤纶等。
▲5、不可折叠
四、非检验报告内参数
1、展开尺寸≤210*70*20cm
2、阻燃性：网衬格点燃后不延燃
3、功能：可垂直或水平吊运或在光滑地面拖拉
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	救援三脚架2（核心产品）
	1套
	8000.00 
	一、基本描述
1、采用高强度航空铝合金框架，整套设备可组三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘,可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。配高强度铝合金包装箱。
二、标准规范及检验报告
1、XF3009-2020《救援三脚架》要求，报告带有CMA标识。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、手动绞盘技术参数：工作负荷≥300kg；
四、非检验报告内参数
▲1、标准状态下尺寸：支撑脚展开长度多250㎝；支撑脚收缩长度≤150㎝；锚固链条长度：≥5米(提供产品彩页并扫描上传)
▲2、有效使用高度(固定锚点高度)≥220㎝；支撑脚展开长度≥370㎝；支撑脚收缩长度≤280㎝(提供产品彩页并扫描上传)
▲3、钢缆长度≥20m；支撑脚净重≤15.5kg(提供产品彩页并扫描上传)
4、手动绞盘技术参数：
▲4.1手动绞盘带自锁装置；(提供产品彩页并扫描上传)
▲4.2阻断力≥22kN；(提供产品彩页并扫描上传)
5、标准配置清单：
（1）A支撑柱3根；
（2）B支撑柱3根；
（3）可调节C柱3根；
（4）三脚架顶端部件1件；
（5）A型架顶端部件1件；
（6）独立支架顶端部件1件；
（7）底角6件；
（8）不锈钢链条组1件；
（9）手动绞盘1套；
（10）专用插销23根；
（11）专用高强度铝合金包装箱。
6、手动绞盘技术参数：
6.1钢缆≥30M；
6.2齿轮比例：8：1；
6.3重量≥10kg；
7、有效使用高度(固定锚点高度)≥280㎝
8、手动绞盘最大工作负荷(kg)≥300㎏
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	生命体征监测装置
	8个
	1000.00 
	一、基本描述
1、实时采集并在屏幕上显示人员心率。
二、标准规范及检验报告
1、GB/T3836.1－2021防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》中相关要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天；
▲2、生命体征监测装置的环境适应性：在70℃和-25℃的高低温环境下，设备应能正常运行至少2小时。
▲3、适配于现有单兵定位装置配套使用，单兵定位装置终端型号：RHJ426/SZ。
四、非检验报告内参数
1、尺寸：≤6×2.5×2cm（长×宽×高）（不含表带）
2、身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率；
3、队形保持：2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m；
4、生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端，并可实时同步至消防综合定位系统；（提供应用截图）。
5、防护性能：≥IP68
6、显示：OLED显示屏。

	17
	自喷荧光漆
	10个
	50.00 
	一、基本描述
1、自喷漆，即气雾漆，由气雾罐、气雾阀、内容物（油漆）和抛射剂组成，就是把油漆通过特殊方法处理后高压灌装，方便喷涂的一种油漆。
二、参数
1、流平性好，遮盖力强；
2、保光、保色性能优良；
3、喷出率96%以上；
4、与适当底漆配套，附着力良好；
5、容量不少于500ml

	18
	救援脊柱板
	2个
	300.00 
	一、基本描述
1、结构组成：固定板、头部固定器、颈托组成
2、应用场景：可有效避免伤员颈椎、胸椎及腰椎免受二次伤害的运送器材
二、标准规范及检验报告
1、提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、重量：≤8kg
▲2、尺寸为：≥2000mm×460mm×60mm
▲3、可承重：≥250kg。
▲4、固定板从4米高度自有落体不破裂，水中不下沉
四、非检验报告内参数
1、固定板边缘应不少于6处提手口
2、表面做防腐处理
3、配备固定带

	19
	内攻通信导向绳
	2套
	12000.00 
	一、基本描述
1、消防员进入浓烟、能见度低或地形、建筑结构复杂的危险区域时，可通过内攻通信导向绳掌握进攻、撤出方向，避免迷失方位；
2、具有对讲机信号中继传输功能，可延长对讲在无线信号易屏蔽场所（如隧道、地铁、地下建筑）的覆盖范围。
二、标准规范及检验报告
1、GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求，报告带有CMA标识。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，
三、检验报告内参数
1、网关防水性能：≥IP67；
四、非检验报告内参数
1、救生照明线一体化结构设计，内置锂电池，线长≥100米；
2、具有对讲机与手机、卫星电话的音频信号中继传输功能；
3、具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明。
4、组成部分：消防员救生照明线、对讲中继网关组成；
5、照明线应具有导向功能，线体每间隔2±0.1cm应有一个清晰可见的方向标志；
6、消防救生照明线或消防救生照明线发光线体的发光亮度≥10cd/㎡，照明线线体抗拉性能≥300N；

	20
	绝缘拉杆
	6个
	480.00 
	一、基本描述
1、伸缩令克棒，绝缘防滑、伸缩便携，用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹的绝缘杆；
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、环氧树脂材质，绝缘伸缩，可调节操作杆长度便捷灵活；
▲2、规格：3节4.5米，每节约1.5米，缩回长度≤1.8米，重量≤2Kg；
四、非检验报告内参数
3、压铸式拉闸钩，材质坚固，承受压力大，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。

	21
	锐角保护罩
	10套
	1000.00 
	一、基本描述
1.覆盖在尖锐物体上，避免人员受到伤害。采用耐磨、防火、防水聚酯材料，带磁铁可快速附着在金属物体上，可拆洗。
二、参数
其中配置包含粘扣保护盖4块，方形磁铁保护垫4块，长方形磁铁保护垫2块
（1）配备粘扣的保护盖≥25*30厘米：
（2）带磁铁的保护毯≥60*60厘米：
（3）带磁铁的保护毯≥150*60厘米：

	22
	方向盘保护套
	5个
	260.00 
	一、基本描述
可适用于乘用车，面包车及卡车，是一款可满足所有车型的气囊保护罩，可将其覆盖于方向盘上，避免车祸后因误接触导致方向盘气囊的爆开,保证救援人员及伤者的安全。
二、参数
1.尺寸：≥260X170X80毫米。
2.重量：≤1千克。
3.可用于方向盘尺寸：350-510毫米。
4、材质为：编织芳纶纤维或优于其材质

	23
	移动式折叠柔性陶瓷防火帘
	1套
	4500.00 
	一、基本描述
1、用于建筑防火分区、工业设备隔离、紧急逃生通道等场景的快速部署防火屏障。
二、参数
柔韧性：360°面料折叠不破损（柔性陶瓷技术）
▲耐温性：可耐≥1000°C(提供产品彩页并扫描上传)
耐火焰冲击性：25°C环境下，丁烷枪持续烧蚀3分钟以上不破损。
产品使用寿命：大于5年
▲防火等级：A级(提供产品彩页并扫描上传)
断裂强度：≥400N
耐候性：耐中性盐雾≥500小时
操作性：展开时间不大于4秒
抗菌防霉性：≥1级
面料和框架绝缘性：1000mm间隔两点间的电阻不小于1毫欧
尺寸：≥5000mm*1500mm（三折叠）

	24
	颈托
	2个
	150.00 
	一、基本描述
1、颈托（颈椎固定支具）是用于限制颈部活动、减轻颈椎压力的医疗辅助器具，常用于颈椎损伤、术后康复或慢性疼痛管理。
二、标准规范及检验报告
GB/T37112-2018《颈部矫形器》认证标准。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告，报告带有CMA标识。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、材质：参照或优于泡沫和海绵包裹棉布的材质，柔软透气。提供轻度支撑，缓解肌肉疲劳；
2、颈托长度在46-54cm，高度≤8cm，
四、非检验报告内参数
1、颈围可调节大小20-50cm

	25
	工具包
	5套
	150.00 
	一、基本描述
工具包主要用于存放工具的箱包，可以放五金工具，维修工具，电工工具等
二、参数
1、工具箱内包含：
电工胶布*10、剥线钳*1、卷尺*1、美工刀*1、老虎钳*1、剪刀*1、小螺丝刀*4、棘轮扳手*1、内六角*8、十字起子*1、小扳手*8号-32号、一字起子*1、尖嘴钳*1。
电工胶布参数：宽度：≤20mm。长度：≤20m等。厚度：在0.13mm-0.18mm之间；
剥线钳：剥线范围0.2-2.6mm
卷尺测量长度≥5m
美工刀：硬度范围：HV600-HV889，宽≤12.5mm，厚≤0.45mm
老虎钳：可剪断直径1-3mm的钢丝或铁丝，带有绝缘塑料套，耐压500V以上。钳口宽度在20-50mm之间，最大开口度30-50mm左右
剪刀：剪刃为不锈钢，不低于30Cr13、
小螺丝刀:刀头规格1.5mm-3mm
棘轮扳手：尺寸分别为6.3mm、10mm、12.5mm、19mm
内六角尺寸：M3-M14
十字起子：参照或优于铬钼钢的材质
小扳手：参照或优于铬钒钢的材质
一字起子：参照或优于铬钼钢的材质
尖嘴钳：带刃口的尖嘴钳可剪切细小金属丝，尖嘴钳可剪切直径≥1.6mm的钢丝，尖嘴钳钳柄套有耐压≥500V的绝缘护套

	26
	木质垫块
	70个
	30.00 
	一、基本描述
1、主要应用场景：救援现场稳固支撑
二、参数
1、组成构成：松木或优于其材料
2、尺寸要求：长60CM宽10CM高10CM

	27
	井盖钩
	2个
	10.00 
	一、基本描述
1、主要应用场景：安全、高效开启井盖设计，适用于市政、排水、电力检修等场景。
二、参数
1、长度不小于75厘米直径不小于16毫米
2、钩爪加缠防滑胶带
3、组成构成：高碳钢（耐用）参照或优于其材质

	28
	紧固带
	12个
	105.00 
	一、基本描述
1、适用于货物固定、设备捆绑、临时修补等多种场景，涵盖尼龙扎带、棘轮绑带、弹性绳等类型；
二、标准规范
符合通用紧固带GB/T10431认证标准
三、非检验报告内参数
1.长度：不小于10米；宽：不小于4厘米
2.承重：不小于5吨
3.可搭配钢架收绳器。



分包二：
供货清单
	序号
	名称
	数量
	单价；限价（元）
	技术参数

	1
	应急指挥帐篷
	1套
	10000.00 
	一、基本描述
应急指挥帐篷是专为自然灾害、突发事件救援现场设计的临时性指挥中心。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、面积不小于20平方米
▲2、防水等级：具备高防水等级（如5000mm水柱以上），适应各种恶劣天气。
▲3、防风能力：可抵御8级以上的风力。
▲4、抗雨能力：≥1.5㎜/min；
▲5、使用温度：-20—+70°C；
▲6、储存温度：-30—+70°C；
▲7、材质：帐篷布采用防水、防火、防紫外线的牛津布或PVC涂层布，确保耐用性和防护性。框架：铝合金或钢制框架，确保结构稳固，抗风能力强。
▲8、配有配套地垫1个
四、非检验报告内参数
1、高度：不小于2.5确保内部空间充足。
2、搭建时间：快速搭建设计，搭建时间小于20分钟。
3、标识印制：可根据要求定制；
4、标识系统：外部可悬挂应急标识或LED灯，便于识别。
5、防蚊虫设计：配备纱网门窗，防止蚊虫进入。
6、保温性能：帐篷配备保温层，适应低温环境。
7、通风系统：配备通风窗或通风口，确保空气流通。


	2
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	64个
	1400.00 
	一、基本描述：
1、用于消防、化工救援、密闭空间作业等场景的高压空气储存设备
二、标准规范及检验报告
1.GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、公称容积：≥6.8L；
▲2、公称工作压力：≥30MPa；
▲3、水压实验压力：≥50MPa；
▲4、最小爆破压力：≥102MP；
▲5、增强层材质：碳纤维+玻璃纤维+树脂；
▲6、瓶口螺纹：M18×1.5；
四、非检验报告内参数
1、瓶体长度：≥533mm；
2、（内胆）公称直径：≥145mm；
3、（内胆）设计壁厚：≥2.2mm；
4、瓶体材质：铝合金或优于材质；
5、瓶阀：自锁，带压力显示；
6、按要求定制气瓶套并印字。

	3
	UE面罩滤毒罐接头
	5个
	1000.00 
	一、基本描述：
1、用来装配UE面罩滤毒罐，主要用于消防抢险救援,搭配UE面罩滤毒罐使用
二、参数
1、可兼容现有正压式空气呼吸器全面罩，满足快速拆装需求
2、安装后保证气密性，吸气时确认除滤毒罐开口处外，其余部位无气流渗入。

	4
	铝合金绝缘折叠升降马凳
	2个
	300.00 
	一、基本描述：
1、主要用于消防抢险救援,带电作业时使用
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、绝缘性能：玻璃钢材质，耐压≥35kV
▲2、承重：≥150kg
▲3、踏板设计：双层踏板带防滑纹理或橡胶垫
四、非检验报告内参数
1、高度调节：可升降≥90cm，通过伸缩或折叠结构实现
2、折叠功能：可折叠收纳（节省空间，便于携带）
3、材质：玻璃钢（绝缘，适合电力作业）

	5
	高压绝缘垫
	4个
	220.00 
	一、基本描述：
1、主要用于消防抢险救援,带电作业时使用
二、标准规范及检验报告
电力行业标准：DL/T853-2015《带电作业用绝缘垫》，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告，报告带有CMA标识。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、外观及质量要求
▲气泡：每平方米内，面积≤1cm² 的气泡不超过 5 个，气泡相互间距≥40mm。杂质：深度及长度不超过胶垫厚度，杂质相互间距≥40mm。
2、物理性能
▲厚度≥5mm
▲绝缘性：耐压≥15kV，能够有效保障作业人员的安全‌
▲硬度：55-70度（邵氏硬度）。
▲拉伸强度：≥3MPa。
四、非检验报告内参数
1、外观及质量要求
表面缺陷：斑痕或凹凸不平深度/高度不超过胶垫厚度公差。
裂纹：不允许存在
2、尺寸规格：1.5m*10m/卷。
3、物理性能
断裂伸长率：≥300%。
吸水率：≤1.5%。

	6
	聚拢折叠露营车
	5个
	200.00 
	一、基本描述：
1、用于装载运输各类器材装备
二、参数
1、容量：≥200L
2、展开尺寸：≥120mm*60mm*50mm，
3、收纳尺寸≤50*30*20
4、折叠方式：聚拢折叠，车架向中心收拢，体积最小化。
5、车身材质：车架为不锈钢，坚固的同时防锈。车身表面为双层牛津布，承载力≥150KG，轮子为实心橡胶万向轮360°转向灵活
6、刹车系统：手动刹车（坡道驻车）
7、功能配置：可调节拉杆设计、T型/U型手柄
8、附加配件：侧边袋、顶棚遮阳布、防水底垫、挂钩

	7
	应急备用储能电源（含光伏板）
	1个
	18000.00 
	一、基本描述：
1、主要用于消防抢险救援作为应急电源,为电器提供电力,确保正常运转
二、标准规范及检验报告
GB/T29328-2018重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、循环寿命：1000次充放电（剩余80%容量）。
▲2、输出功率：额定输出≥2200W（峰值4400W）
▲3、充电时间≤2h，支持12V/24V车载充电。
▲4、接口配置：AC输出：3×220V/50Hz交流插座（纯正弦波）。
▲5、光伏板功率≥200W，数量≥4块
四、非检验报告内参数
1、电池容量≥2100Wh
2、电池类型：锂离子（Li-NMC）
3输入方式：太阳能充电：支持最大输入1400W。
4、USB接口不少于4个：2×USB-C（100WPD快充），2×USB-A（18W）。DC输入不少于1个：1×双端口快速充电接口。
5、便携性重量：约19.5kg（带滚轮设计）。
6、尺寸：≥45×25×30cm（可折叠手柄方便搬运）
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	125卡口吸水管（4米）
	2根
	1500.00 
	一、基本描述
1、是消防车在无法直接通过消火栓取水时，从天然水源（如河流、湖泊、池塘、水井）或人工水源（如消防水池）中吸水的关键装备，材料为pvc材质。消防车吸水管是一种用于形成负压、引水上升的软管。它连接在消防泵的吸水口上，另一端带有滤水器，放入开放水源中。当消防泵工作时，会先将吸水管和泵体内的空气抽走，形成真空，在大气压的作用下，水源的水被压入吸水管，从而为消防泵持续供水。
二、标准规范及检验报告
1、提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、材料：参照或优于pvc材质 
2、负荷弯曲性能≤3%，内径≥125mm，静压实验0.5MPA下保压不小于5分钟。
四、非检验报告内参数
1、尺寸为DN125，两爪式卡扣
2、不含卡扣重量不大于5kg每米 
3、管长4米每根
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	充气防爆箱
	1套
	35000.00 
	一、基本描述
充气防爆箱是一种用于保障气瓶充装安全的设备，主要用于防止气瓶在充气过程中发生爆炸时对人员和周围环境造成伤害。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、防爆箱采用双层结构:外箱采用双层≥5mm钢板制成，中间采用≥4mm钢板分割，前侧采用≥3mm钢板。门采用≥5mm钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度≥10mm
▲2、所有控制集中在面板上。每个气瓶都有对应充气开关和压力表显示。工作压力:≥35MPa.
▲3、可充气瓶数量≥4个
▲4、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路
四、非检验报告内参数
1、开门连锁、关门自锁装置彰显人性化设计
2、气瓶放置桶铺设橡胶海绵，防止划伤气瓶
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	150快接吸水管
	8根
	1500.00 
	一、基本描述
1、车辆吸水管用于消防车吸取天然水源
二、参数
1、接扣为金属快速接扣不含快速接扣重量不大于10kg，
2、管长不少于8米。
3、材料为pvc材质或优于其材质，尺寸为DN150
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	150卡口转150快接
	8个
	800.00 
	一、基本描述
1、用于消防车辆吸水管接扣转换
二、参数
整体要求：
1、接扣一侧为DN150两爪式卡扣，另一侧分150快速接扣，分DN150两爪卡扣转150公扣快速接扣和DN150两爪卡扣转150母扣快速接口
2、两个为一组
3、重量不大于5kg
4、材料为铝制或优于其材质
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	空气呼吸器气压表
	30个
	1500.00 
	一、基本描述
1、用于消防、化工、矿山等场景的高压气瓶压力监测，可以与现队站使用的内攻登记牌连接使用。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、应具备短距无线通信功能，可配合压力显示装置使用；
▲2、液晶屏显示气压，字体或背光应能随压力变换颜色：10MPa以上为绿色，6~10MPa为黄色，6MPa以下为红色；
▲3、防爆等级≥ExiaIICT3Ga，
▲4、防护等级≥IP67，提供相关检验报告。
▲5、配备相对应的蓝牙连接个人插牌，可进行一对一连接插入内攻登机牌中显示相对应数值。
四、非检验报告内参数
1、需同时具有机械压力表和电子压力表，指针、数字显示气瓶气压；
2、开启气瓶应能自动开机，并具有自动检错功能；
3、压力表可动态估算剩余工作时间，不采用固定压力对应固定使用时间的静态算法；更换不同容积气瓶，剩余时间估算保持准确；
4、电子压力表需具有抬起唤醒功能，当设备垂挂时自动熄屏，抬起查看压力时屏幕灯光自动打开；
5、个人插牌可标记姓名、编号、血型等信息
6、个人插牌内置电池及指示灯，可存储信息及显示连接工作状态
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	水带包布
	30个
	100.00 
	一、基本描述
1、用于水带破损临时补救。
二、参数
1.‌爆破压力‌：≥6MPa‌
2.‌直径‌：65mm或80mm‌
3.‌长度‌：≥20cm‌
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	执勤包（套）
	26套
	400.00 
	一、基本描述
1、保卫执勤用挎包，主体橙色；用于消防日常安保巡查使用
二、参数
1、内含小型灭火器、灭火毯、毛巾、口罩、小型急救包等安保执勤器材；
2、外部设有魔术贴，可印字“扬州消防”，或中标后与采购方确认印字要求。
3、小型灭火器为水基型21B灭火器，容量不小于600ML，铝制阀门，有效期不少于3年。
4、灭火毯尺寸不小于1.5m*1.8m，国标加厚版，具有防火隔热特性的阻燃玻璃纤维制成。
5、毛巾为日常家用毛巾、口罩为日常医用口罩即可、小型急救包应急情况下止血包扎以及消毒功能。
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	车辆维修工具箱
	2套
	1500.00 
	一、基本描述
1、覆盖工业维护、应急救援、精密作业等场景的模块化装备系统，机械维修箱​
二、参数
1、工具箱内包含：电工胶布*10、剥线钳*1、卷尺*1、美工刀*1、老虎钳*1、万用表*1、高级电笔*1、安全锤*1、螺丝零件盒*1、锯子*1、剪刀*1、小螺丝刀*4、棘轮扳手*1、内六角*8、十字起子*1、角磨机*1、小扳手*8号-32号、套筒连接杆*1、一字起子*1、羊角锤*1、批头*10、尖嘴钳*1、伸缩防身棒*1、水管钳*1、吸锡器*1、套筒*8号-32号、锂电钻*1、8号-18号的电钻头。
2、以上工具均为日常民用工具，无特殊要求，能够满足日常简易维修功能即可。
3、工具箱尺寸不限，满足以上工具装载即可，材质为金属
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	厕所帐篷
	1个
	300.00 
	一、基本描述
1、救灾专用厕所帐篷‌，是一种便携式遮蔽设施，主要用于在无固定厕所的场景中提供私密如厕空间。
二、标准规范及检验报告
1、MZ/T011.6-2010《救灾帐篷 第6部分：厕所帐篷》，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告，报告带有CMA标识。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、整体长≥1.2米，宽≥1.2米，围墙高≥1.9米。
▲2、污水容量≥20L
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	双轮异向切割锯锯片
	1组
	1000.00 
	一、基本描述
1、可切割钢材、铜材、铝型材、塑料、木材、汽车轮胎、汽车玻璃、橡胶、进口玻璃幕墙等几乎所有材料，大大提升了双向锯产品的性能和用途，彻底掘弃了原来单一工具只能切割单一材料的历史。
二、参数
1、适配原机型青岛毅速安cde2530xp，双轮异向切割锯，提供锯片（315mm），两片为一组。
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	无齿锯锯片
	20个
	300.00 
	一、基本描述
1、可以用来切割金属、混凝土、沥青、石头、水泥、玻璃钢物品,主要用于消防抢险救援,搭配无齿锯使用；
二、参数
1、适配现使用型号无齿锯（胡斯华纳（750、970、1270），提供350毫米。
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	电动无齿锯锯片
	4个
	300.00 
	一、基本描述
1、可以用来切割金属、混凝土、沥青、石头、水泥、玻璃钢物品,主要用于消防抢险救援；
二、参数
1、适配斯蒂尔TSA230电动无齿锯和锯片TSA230树脂砂轮片使用；
2、锯片尺寸为230MM
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	机动链锯锯条
	15条
	350.00 
	一、基本描述：
1、主要用切割切割各种木质障碍物。
二、参数
1、适配胡斯华纳450机动链锯，提供链条18英寸36刀325规格链条。
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	150卡口吸水管
	4根
	2000.00 
	一、基本描述：
1、车辆吸水管用于消防车吸取天然水源。
二、参数
1、不含卡扣重量不大于5kg每米管长4米每根。
2、配置4个滤网。
3、材料：参照或优于pvc材质
4、尺寸为DN150
5、两爪式卡扣
6、耐真空性≤5%，耐静水压力在0.5MPA下保压时间≥5分钟
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	异型异径接口
	22个
	2000.00 
	一、基本描述
1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接。
二、标准规范及检验报告
GB12514《消防接口》标准。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa。
四、非检验报告内参数
▲1、材质：接口：铝镁合金或更优质材质；本体：铝合金或更优质材质。(提供产品彩页并扫描上传)
2、外观：本体无裂纹、气孔、磕碰损伤；密封圈无裂口、变形；接口螺纹/卡爪无毛刺、缺牙；标准规格铭文清晰。
3、规格型号：（65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65雌，80内扣转65雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，65雌转65雌，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄）。
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	快换空呼转换接口
	27个
	600.00 
	一、基本描述:
1、高压快换接头适用于空气呼吸器，解决顿繁连接中不需要反复拆卸螺纹，避免多次拆装而导致螺纹受损。通过快速连接，缩短操作时间，减轻劳动强度，同时保证操作安全。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。三、检验报告内参数
▲1.实现气瓶与减压器的快速插拔自锁连接，单次安装/拆卸操作时间≤3秒。接头连接后，始终保持气体的畅通，带有自锁机构。
▲2.高压快换接头规格:M16X1.5或M12X1高压螺纹连接形式。
▲3.高压快换接头额定工作压力范围:2~40MPa高压快换接头工作温度范围:-30℃至+60℃
▲4.高压快换接头常温下抗疲劳性实验快活插拔≥5000次，无变形、无泄露。
四、非检验报告内参数
1.快换装置实现气瓶和减压器之间快插式自锁连接，适用所有符合G5/8螺纹接口的气瓶。
2.防止意外松脱，安全可靠:可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起。
3.公插头和母插座采用实心的棒料精密制造。
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	捕蛇夹
	4个
	200.00 
	一、基本描述
捕蛇夹的管身为超轻加厚铝合金材质，方便携带。夹口通常采用锯齿状设计，以增加夹持力并防止蛇类逃脱。
二、参数
1、长度‌：捕蛇夹的长度可伸缩，伸缩范围为120-200cm‌
2、夹头开口尺寸‌：蛇钳钢制夹头开口为110mm‌
3、材质‌：捕蛇夹的管身参照或由于超轻加厚铝合金材质，方便携带‌。
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	马刀锯锯片
	10个
	130.00 
	一、基本描述：
1、可以用来切割金属物品,主要用于消防抢险救援,搭配马刀锯使用
二、参数
1、可以用来切割金属物品,主要用于消防抢险救援,搭配马刀锯使用。
2、全长152mm，TPI5/8，应用切割含钉子木材
3、全长152mm，切割3.2-2.7mm厚度金属
4、锯片适配威克士WU501型号
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	推雪铲
	10个
	100.00 
	一、基本描述：
1、适用范围：铲雪，环卫作业，粮食作物，饲料生产，铲海鲜，垃圾肥料等。
二、参数
1、铲头尺寸：≤57*58cm,把柄长≥120cm。
2、材质：锰钢猝火。
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	热融枪
	1套
	1000.00 
	一、基本描述
1、热熔枪是一种通过加热固态胶棒，融化成液体，然后通过挤压将胶液涂覆在物体表面进行粘合的手持工具。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、2档风速可调节
▲2、温度＞60℃且＜600℃
四、非检验报告内参数
1、数字显示温度
2、可精确控温
3、双发热丝
4、涡轮出风
5、双层隔热
6、防烫挡板
7、送风嘴一个
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	打火把
	5个
	50.00 
	一、基本描述
1、打火把是消防灭火工具，手柄为木质棍棒，一端捆绑橡胶条材质。
二、参数
1、长度≥120cm
2、一端捆绑橡胶条材质，为森林消防二号工具
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	腰斧套
	75个
	50.00 
	一、基本描述:
1、结构组成：橡胶套、旋转开关、腰带孔组成。
2、主要应用场景：便于携带、保护腰斧，和腰带配套使用。
二、参数
1、配合腰带将腰斧固定
2、长度大于或等于20cm，宽度大于等于7cm
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	水带护桥（一套两个）
	6套
	300.00 
	一、基本描述:
1.橡胶护桥采用优质橡胶，钢模制造而成。美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1.尺寸不小于：长830mm，宽570mm，高80mm能承受大于50吨的重量
四、非检验报告内参数
1.用于水带横穿马路时，通常根据过往车体大致宽度辅设两块水带护桥，将水带置于水带护桥中央凹槽处，并尽量使水带安全填入凹内。
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	新式水带挂钩
	36个
	200.00 
	一、基本描述:
1、用于水带固定；
2、由大挂钩和小挂钩及连接带组成；
二、参数
1、大挂钩长不小于200mm,宽不小于110mm；不锈钢或优于其材质。
2、小挂钩长不小于100mm,宽不小于50mm，带防脱锁，不锈钢或优于其材质。
3.织带长度大于或等于50CM
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	消火栓扳手(核心产品)
	18个
	150.00 
	一、基本描述:
1、消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用
二、参数
1、重量：大于等于2.0kg
2、长度：小于等于42.5cm
3、头宽：小于等于12.5cm
4、柄宽：小于等于4.5cm
5、材质为铸铁或优于其材质
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	消防尖斧
	8个
	120.00 
	一、基本描述:
1、用于日常应急救援现场破拆使用，斧头硬度48-52HRC，斧头材质碳钢
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
1、重量：3kg±0.1kg
四、非检验报告内参数
1、长度：小于或等于90cm
2、手柄材质为纤维炳或优于其材质
▲3、斧头头部宽：约10cm，长度约25cm(提供产品彩页并扫描上传)
▲4、斧尖头长度：大于或等于10cm(提供产品彩页并扫描上传)


	34
	火钩
	23个
	300.00 
	一、基本描述
1、常用于拆除障碍物、打开通风口或协助高层救援。
二、参数
1、火钩材料为钢管或其他金属轻质材料。
2、身长：3.8米（±0.5米）
3、直径：≥25mm头部采用喷漆处理，喷为红色尾部采用绝缘套收紧

	35
	手持扩音器
	4个
	200.00 
	一、基本描述：
1、用于户外指挥、应急救援、活动宣传等场景的高音量语音扩声设备
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、要求功率不小于50W；
四、非检验报告内参数
2、多功能USB接口，可插卡插U盘，可充电锂电池电量不小于2600mAh；
3、带AUX接口；
4、自带报警功能；
5、带可拆卸高灵敏麦克风；
6、续航不小于24小时。

	36
	粉尘收集罩
	5个
	100.00 
	一、基本描述
1、用于混泥土转孔时收集粉尘，一次性
二、参数
1、防尘防水
2、孔径大小不小于80mm
3、单件内不少于100个
4.密封性好，容量大，承重力强

	37
	卷尺
	2个
	30.00 
	一、基本描述
1、总体要求：5m钢卷尺，带自锁
二、参数
1、5m钢卷尺






分包三：
供货清单
	序号
	名称
	数量
	单价限价（元）
	技术参数

	1
	A类泡沫灭火剂
	1.2吨
	13000.00
	
一、基本描述1、结构组成：A类泡沫灭火剂是由环保型表面活性剂、增稠剂、润湿剂、渗透剂和阻燃剂等多种成份精制而成的一种新型、高效、快速环保型泡沫灭火剂。
二、标准规范及检验报告
1、提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片: ≤1.0， 3A21铝片: ≤1.0；
▲2、表面张力（mN/m）:混合比1.0%时，≤25；
▲3、润湿性：混合比0.3%时：≤70s，混合比0.6%时：≤20s，混合比1.0%时：≤10s；
▲4、隔热防护性能：在混合比1.0%的条件下，发泡倍数（淡水）≥40，25%析液时间（淡水）≥30min。
▲5、灭A类火性能：灭火时间（淡水）：≤80s，停止施加泡沫10min内无可见火焰；
四、非检验报告内参数
1、凝固点：≤-15℃；
2、抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相；
3、比流动性：温度处理前、后：在≤-12℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。；
4、PH值：6.0-9.5；
5、附加性能要求
灭非水溶性液体火性能：IA级别，强施放灭火时间≤3min，25%抗烧时间≥10min ；
温度敏感性的判定：此样品为非温度敏感性泡沫液；
25%析液时间：温度处理前：≤9.0min,温度处理后：≤9.0min

	2
	抗醇性水成膜泡沫灭火剂
	96.9吨
	7200.00
	
基本描述1、结构组成：抗溶性泡沫灭火剂是由微生物多糖、碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、防腐剂、助剂等组成。
二、标准规范及检验报告
1、提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告检验报告需包含以下参数要求，“▲”为评分项。
三、检验报告内参数
▲1、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤1.0；3A21铝片：≤1.0；
▲2、发泡倍数：温度处理前：≥6.7；
▲3、25%析液时间(min)：温度处理前：≤5.0min；
▲4、灭火性能：（灭火性能：IA级别   灭火时间≤ 3min，抗烧时间≥15min；ARIA级别  灭火时间≤3min，抗烧时间≥15min）；
▲5、凝固点（℃）≤-15℃；
四、非检验报告内参数
1、抗醇性泡沫灭火剂和水的混合比例6:94；
2、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相；
3、比流动性：在≤-15℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
4、PH值：6.0-9.5；
5、温度敏感性的判定：此样品为温度敏感性泡沫液。


	3
	干粉灭火器（核心产品）
	5个
	100.00
	一、基本描述
1、通用型号：MF/ABCE5C
类型：手提式干粉灭火器
二、标准规范及检验报告
提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告）。检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。	
三、检验报告内参数
1、充装量：5kg干粉（误差范围±5%）
四、非检验报告内参数
1、总重量：约7.5kg
2、性能与适用范围
灭火类别：A类（固体火灾）、B类（液体火灾）、C类（气体火灾）




分包四：
供货清单
	序号
	名称
	数量
	单价
限价（元）
	技术参数

	1
	多功能挪车机器人
	1套
	200000
	一、基本描述
1、由机器人、遥控器、吊装设备、水炮等组成，用于挪车、消防救援、电动汽车火灾灭火及大跨度场景灭火。履带式，可随消防车携带，可托举式挪车、载物。模块化组合，可快速加装消防炮作为消防灭火机器人使用，加装车底灭火设备可进行车底灭火。
二、标准规范及检验报告
 总体性能符合XF892.1-2010 《消防机器人第1部分：通用技术条件》标准，标准要求报告带有CMA标识。提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告检验报告需包含以下参数要求，斜体且有下划线部分为实质性要求，“▲”为评分项。	
三、检验报告内参数
1.最小离地间隙：≥60mm。
2.外形尺寸：≤1120*1120mm。
3.最大行驶速度：≥0.9m/s，直行跑偏量≤0.6%
4.空载最大爬坡度：≥55%。
5.最大越障高度：≥40mm。
6.越障高度/离地间隙：≥0.65。
四、非检验报告内参数
1.机体外形：圆形托盘面板。
2.机体高度：可升降，最低≤130mm，最高≥390mm。
3.最大载重：≥2500kg。
4.行驶距离：重载≥2km；空载≥10km。
5.遥控器最大遥控距离≥110m
6.制动距离：≤300mm。
7.最小转弯直径：≤1300mm。
8.托盘面板：支持360°旋转。
▲9.动力源：锂电池电压：DC48V。(提供产品彩页并扫描上传)
10.可靠性要求：机器人的持续工作时间≥5h。
11.操作功能：配备方向控制摇杆、举升/下降、速度调节等，可实现机器人前进、后退、转向、举升车辆等操作。
12.配备伸缩式支撑杆（非车身一体式）：1套，伸缩长度115CM≤长度≤175CM，适用多种车型，支撑车辆底盘支撑点（面），进行移车操作。
13.吊装设备：无线遥控，可安装于消防车内部或顶部。为长方体，外形≤1450*1250*500mm，内部式吊装呈模块式，能将本机器人收藏于模块内部。便于消防车的装车随行。
14.配携行梯：一副，折叠式，梯面宽≥0.2m，折叠后长度≤1.2m，开后长度≥190cm，梯面附有防滑设施，便于部分场合机器人的装卸。
▲15.整机质量：≤200kg（含消防炮）。(提供产品彩页并扫描上传)
▲16.整机配件：圆形车底喷水器1个，嵌套在机器人面板周围；水炮1个。(提供产品彩页并扫描上传)
▲17.圆形车底喷水器、水炮流量：圆盘流量≥7L/S；水炮流量≥50L/S。(提供产品彩页并扫描上传)
▲18.水炮：水炮流量≥50L/S，射程≥70m。(提供产品彩页并扫描上传)
19. 水炮：最小俯角≤-5°、最大仰角≥60°，最大喷雾角≥100°
20. 举升速度：≥12mm/s。



 
四、供货要求
1、本项目为“交钥匙”工程，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
2、供货、安装时间要求：合同签订自接到采购人通知之日起30天内供货并完成安装调试。
3、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。
4、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。
5、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
6、在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标人承担。
7、安装要求：安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。
8、装备赋码要求：交货时一物一码。
消防装备物资信息采集系统（企业）
[bookmark: _Toc31360][bookmark: _Toc5545]（一）系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
[bookmark: _Toc18456][bookmark: _Toc12324]（二）使用流程

图1企业装备信息采集使用流程图
[bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc1223]1.企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
[bookmark: _Toc30016][bookmark: _Toc20057]2.企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
[bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc11127]3.产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
[bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc16477]4.装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
[bookmark: _Toc17378][bookmark: _Toc12211]5.企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
[bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc16029]6.队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
[bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc20824][bookmark: _Toc11945]7.技术支持联系方式：
黎宇翔  17826064547  郝国亮  15895936035
8.二维码符号及 RFID 标签粘贴位置标准及要求待合同签订后再中标供应商参照采购人的“二维码符号及 RFID 标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施.
（三）售后服务方案要求（只适用于包1、2、4）
1.故障响应要求：接到器材故障报修后，市区范围内≤2小时响应，郊区范围内≤4小时响应；紧急故障（如影响消防安全的重大故障、无法正常使用的关键器材故障）须≤1小时响应，响应后24小时内完成现场故障排查及处置（特殊复杂故障需提前书面说明，明确处置时限及措施）。
2.配套服务要求：建立完善的售后回访机制，器材交付验收合格后，每季度至少1次电话回访，每半年1次现场回访，及时了解器材使用情况、排查潜在问题；免费提供不少于2次的技术培训，培训内容涵盖器材操作、日常维护、简单故障排查，确保使用方相关人员熟练掌握操作技能。
3.服务团队要求：配备专属售后服务团队，团队成员须具备有效的职业资格证书，人数不少于3人，需提供团队成员资质证明、劳动合同复印件，确保服务专业性。
4.应急支援要求：针对火灾等突发情况，提供24小时应急支援服务，协助使用方进行器材应急调试、故障排查，保障器材正常投入应急使用。
（四）保修要求（只适用于包1、2、4）
1.中标人须提供完整、明确的消防装备器材保修方案（不得照抄本招标文件条款），方案需明确保修范围、保修期时长、保修责任、故障处理流程及保障措施，确保权责清晰、可执行。
2.保修范围要求：故障处置遵循“先维修、后更换”原则，具体要求如下：① 器材及配件轻微故障，现场免费维修调试，确保当场恢复正常使用；② 配件损坏无法现场维修，现场免费更换原厂全新正品配件，当场完成更换调试；③ 器材核心部件损坏无法维修或维修成本高于更换成本、维修后影响安全性能的，免费更换同型号、同规格或更高规格的全新器材；。
3.故障处置要求：保修期内接到故障报修后，严格按照本招标文件售后服务方案的响应及处置时限执行；复杂故障无法当场解决的，须提供临时替代器材（如需），确保不影响使用方正常消防安全工作，并定期书面反馈处置进度。
4.巡检保障要求：保修期内，每半年至少开展1次全面巡检服务，对所有消防装备器材进行排查、调试、校准、清洁，及时发现并处理潜在故障，形成巡检报告并提交使用方存档备查。
（五）保修期外维保要求（只适用于包1、2、4）
1.维保服务可提供性：保修期届满前1个月，中标人须主动与采购人对接，提供不少于2套个性化维保方案供选择，确保保修期外器材能持续获得专业维保服务，不出现服务断层。
2.维保服务内容：定期巡检（每年不少于2次，每半年1次），对器材进行全面排查、调试、校准、清洁，出具巡检报告及维护建议；故障维修响应及处置时限不低于本招标文件售后服务方案要求，确保快速恢复器材正常功能；提供原装正品配件，配件供应时限≤72小时（特殊稀缺配件需提前书面说明，明确供应时限），配件质量符合国家相关标准及器材原厂要求。
3.收费标准要求：①配件维修：可修复的配件，按透明收费标准提供维修服务，维修后出具维修合格证明，承诺维修部位质保不少于6个月；② 配件更换：需更换的配件，提供原厂全新正品，现场展示合格证，按列明单价收取配件费用（享受本项目专属优惠），免费提供更换服务，更换后进行性能测试；③ 器材整体更换：器材主体无法维修的，提供同型号、同规格全新器材报价（享受专属优惠），协助使用方完成更换、调试及验收，确保符合安全使用。
4.长期服务保障：建立保修期外长期服务机制，配备专属维保团队，提供7×24小时咨询服务，及时解答使用方关于器材维护、故障处理的疑问；每年提供1次免费技术升级指导，协助使用方优化器材使用效率，延长器材使用寿命。
（六）质保要求
1、质保期：项目中所有内容均需提供不少于3年免费质保服务，质保期从项目整体验收合格之日起开始计算。
（七）因泡沫类特殊性，依据一下两条执行。
1、售后服务方案
在扬州市内有备货仓库，按本次采购需求的1：0.5备存泡沫原液。
2、售后服务响应时间及相关措施
投标人根据实际情况提供切实可行的保障措施及相关证明文件，对采购人的售后服务通知，投标人承诺在接报后响应时间≤20分钟，到达现场时间≤1小时，处理完成时间≤10小时。
五、其他要求
1、样品送达时间：样品须在10月20日9:30---10月21日9:30。（逾期不予接收）
2、样品递交地点：扬州市广陵区金韵路119号,联系人：何站长18252724119。样品须由投标人派专人送至递交地点，在指定位置摆放整齐。样品安装结束后，开标前由公证员统一进行编号、封号，投标人必须退出样品现场，直至评分结束。
3、样品费用：样品的制作、包装、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。
4、供应商需提交以下样品：
分包一：救生照明线（1套）、救生抛投器（1套）、内攻通信导向绳（1套）
分包二：手持扩音器（1个）、执勤包（套）（1套）、异型异径接口（1套）
分包三：A类泡沫灭火剂、抗醇性水成膜泡沫灭火剂，各1桶（不少于25公斤）
分包四：多功能挪车机器人（1套）
供应商提交的样品不得含有供应商名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。
5、供应商递交样品时将进行登记，并由样品递交人签字确认。
6、供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。
7、中标（成交）供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后2个工作日内，通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。


















第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	4
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否



1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

分包一：
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	技术性能
（25分）
	根据技术指标要求提供技术响应偏离表，其中标▲项为重要指标，每有1项满足的得0.5分，满分25分。（未按要求提供证明文件的视为不满足）

	业绩
（6分）
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2023年1月1日以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得6分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章扫描上传，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	实施方案
（18分）
	1、售后服务方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
2、保修方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
3、保修期外维保 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
4、投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得0.5分，最高得1分。（提供承诺函，原件扫描上传）。
5、投标人承诺中标后提供原厂质保服务，得2分。

	样品
（21分）
	成品大样（21分）
评委对投标人所提供样品的功能、材质工艺、产品质量等方面进行现场综合评审：
一、救生照明线：（7分）
1、样品外观规整，线体护套无破损、气泡、划痕，得2分；
2、通电测试发光均匀，常亮/闪烁模式切换正常，具有导向功能，线体每间隔2±0.1cm应有一个清晰可见的方向标志，得3分；
3、绕线转盘转动顺畅、收放不易缠绕，得2分。
二、救生抛投器：（7分）
1、外观与结构检查（3分）
（1）壳体无裂纹、变形、锈蚀、涂层脱落；紧固件齐全紧固，得1分；
（2）保险装置：确认保险可正常锁定、解锁，具备防误发射，得1分；
（3）发射角度调节机构活动顺畅、可定位，得1分。
2、密封性能试验（4分）
将抛投器连接气源，充至额定工作压力，整机浸入清水槽，水面高于抛投器顶部 5cm以上，保压 5 min，观察接头、阀体、气瓶连接处有无持续气泡，若无则得4分；
三、内攻通信导向绳：（7分）
1、绳皮无破损、割伤、霉变、严重起毛；编织紧密均匀；两端接头注塑牢固，无开裂；绳身距离刻度标识清晰、耐磨；无明显跳线、鼓包（内部线缆凸起）。得2分；
2、核对总长度≥100米、刻度间隔2±0.1cm，得2分；
3、绳索展开后，打常规救援绳结（单结、八字结），接入对讲机持续通话：语音清晰、无断音、无明显杂音，得3分。



 













分包二：

	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	技术性能
（25分）
	根据技术指标要求提供技术响应偏离表，其中标▲项为重要指标，每有1项满足的得0.5分，满分25分。（未按要求提供证明文件的视为不满足）

	业绩
（6分）
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2023年1月1日以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得6分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章扫描上传，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	实施方案
（18分）
	1、售后服务方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
2、保修方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
3、保修期外维保 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
4、投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得0.5分，最高得1分。（提供承诺函，原件扫描上传）。
5、投标人承诺中标后提供原厂质保服务，得2分。

	




样品
（21分）
	成品大样（21分） 
评委对投标人所提供样品的功能、材质工艺、产品质量等方面进行现场综合评审：
一、手持扩音器：（6分）
1、外观检查，得3分。
（1）外壳无裂纹、变形、掉漆、毛刺；注塑、结合缝隙均匀。
（2）手柄、开关、音量旋钮、录音按键、警报按键操作顺畅，无卡滞松动。
（3）麦克风安装可靠，插拔无松旷；充电接口无破损。
2、喊话、录音、放音测试，得3分。
测试：将声音开至最大对准麦克风正常喊话，声音清晰，无刺耳破音；录制人声后回放，语音清晰，无明显失真杂音。
二、执勤包（套）：（7分）
1、主体橙色，面料无破损、跳纱、色差、严重褶皱；涂层无脱落。得2分；
2、包体、肩带、提手，缝合处不开线。得2分。
3、执勤包内需包含小型灭火器、灭火毯、毛巾、口罩、小型急救包等物品。得3分；
3、异型异径接口：（8分）
（1）本体无裂纹、气孔、磕碰损伤；密封圈无裂口、变形；接口螺纹/卡爪无毛刺、缺牙；标准规格铭文清晰；得4分；
（2）额定压力密封：使用相同车辆链接测试，升压至（1MPa）工作压力；全程观察：两端配合面、本体、密封圈位置无滴水、渗漏；得4分；


 

















分包三：
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	技术性能
（30分）
	根据技术指标要求提供技术响应偏离表，其中标▲项为重要指标，每有1项满足的得3分，满分30分。（未按要求提供证明文件的视为不满足）

	业绩
（15分）
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2023年1月1日以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得3分，最多得15分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章扫描上传，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	实施方案
（3分）
	售后服务质保期（3分）
投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得1.5分，最高得3分。（提供承诺函，原件扫描上传）。

	样品
（22分）
	泡沫样品分（22分）
未提供样品、样品缺失破损、品类不符、样品过期失效的，直接判定样品不合格，整体测评不予计分。
一、储存稳定性标识（6分）
样品外包装或本体标签清晰标注保质期、储存条件、适用灭火类型、使用温度范围四项信息，标签须字迹清晰、内容准确、无涂改、无遮挡模糊。
满足以上要求得6分，不满足得0分。
二、外观性状展示（16分）
1.液体均匀性（4分）：液体无分层、无絮状物、无局部浑浊、无悬浮颗粒，满足以上要求得4分，不满足得0分。
2、色泽透明度（3分）：透明粘稠琥珀色、色泽通透，液体完全透明，无杂质，满足以上要求得3分，不满足得0分。
3、底部沉淀与固体杂质（3分）：液体底部无可见沉淀无硬质颗粒，满足以上要求得3分，不满足得0分。
4、气味，结晶、胶凝、外来污染（6分），出现以下任一情况，得0分。
（1）气味异常：败味、腐臭味、刺鼻异味；
（2）状态异常：针状结晶、果冻状胶凝、凝固、结块；
（3）污染异常：液面浮油、霉膜、蚊虫/塑料碎屑等外来杂质。






































分包四：
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	技术性能
（15分）
	根据技术指标要求提供技术响应偏离表，其中标▲项为重要指标，每有1项满足的得3分，满分15分。（未按要求提供证明文件的视为不满足）。

	业绩
（10分）
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2023年1月1日以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得2分，最多得10分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章扫描上传，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	

实施方案
（20分）
	1、售后服务方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
2、保修方案 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
3、保修期外维保 
优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分，不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
4、投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得1.5分，最高得3分。（需提供承诺函，原件扫描上传）。
5、投标人承诺中标后提供原厂质保服务，得2分。

	





样品
（25分）
	成品大样（25分）
未提供样品或样品关键功能缺失的，投标人自备的操作人员未完整演示全部功能，此项不得分。注测距采用激光测距仪，量角采用侧面拍垂直照片量角度。
一、静态现场展示（12分）
1、本体结构与升降托盘（4分）：
样品配备圆形托盘面板，托盘支持360°旋转；标配圆形车底喷水器（嵌套于面板四周）+消防水炮全套配件；机体高度可电动升降。满足以上要求得4分，不满足得0分。
2、专用支撑及吊装设备（4分）：
配备非车身一体式伸缩支撑杆1套，实测伸缩长度（115cm≤长度≤175cm）；配套模块化长方体吊装设备，实测外形尺寸（≤1450*1250*500mm）。满足以上要求得4分，不满足得0分。
3、携行梯及水炮（4分）：
配备折叠式防滑携行梯尺寸（梯面宽≥0.2m，折叠后长度≤1.2m，开后长度≥190cm），水炮静态角度（最小俯角≤-5°；最大仰角≥60°）达标符合招标要求。满足以上要求得4分，不满足得0分。
二、动态现场实操展示（13分）
1、底盘行走及越障爬坡性能（3分）：
现场通电实测机器人可举升消防前突皮卡车（皮卡车加东发泵共2030kg）；无越障行驶≥30米。满足以上要求得3分，不满足得0分。
2、挪车举升及整机操控性能（5分）：
遥控器遥控距离（≥110m）、最小转弯直径（按XF892.1-2010标准方法≤1300mm）达标；可平稳完成车辆举升/下降、速度调节；实现机器人前进、后退、转向、举升车辆等操控动作，运行无卡顿、无故障报警。满足以上要求得5分，不满足得0分。
3、消防灭火喷射及无线吊装装卸演示（5分）：
通水实测水炮喷射角度调节顺畅（喷雾角≥100°）；圆形车底喷水器，喷水形成圆形水柱；使用无线操控设备展示吊装设备完成机器人完整收纳入模块，模块化拆装便捷。同时满足以上要求得5分。







第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



 投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                            投标总报价

	大写：                             （人民币：元）

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	





附件2             投标分项报价表（采购包号：***）

	序号
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
6.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；
注：若投标人认为本公司投标报价可能存在以上3种情形，需提供该报价成本测算、供货合同等相关证明材料。









附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。














附件5                    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件6                         投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：______年____月____日








附件7            主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




















附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           







附件9                        
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。










附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）



　　　　            承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
               






 








附件11      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        




中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 









附件12  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                    日  期：












附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








附件14        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。




















附件15             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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